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Кіріспе

Агроөнеркәсіптік кешеннің техникалық және технологиялық жарақтандырылу деңгейінің төмендігі агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігінің өсуін тежейтін негізгі фактор болып табылады. Ауыл шаруашылығы өндірісіне тән белгілі ерекшеліктер – топырақ пен өсімдіктердің үлкен алаңдарда орналасуы, жұмыс жағдайларының уақыт пен кеңістік бойынша өзгеруі, маусымдылық және жұмыстарды орындау мерзімдерінің қысқалығы, дәл есепке алу мен сапаны тексерудің қиындығы – далалық жұмыстарды нормалауға өзіндік әсер етеді. Энергетикалық ресурстардың едәуір әрі өте құбылмалы бөлігі трактордың қозғалуына жұмсалады, бұл пайдалы жұмысқа арналған ресурс қорының ауытқуына әкеледі. Жұмыстардың меншікті энергия сыйымдылығы да едәуір өзгереді.
Пайдалы жұмысқа жұмсалатын энергия ресурстарының құбылмалылығы мен энергия сыйымдылығының өзгермелілігі агрегаттың техникалық мүмкіндіктерін талдауды және оның ұтымды жұмыс режимдерін таңдауды қиындатады. Кейбір жағдайларда бұл режимдерді таңдау агрегат жылдамдығының жұмыс сапасына және механизатордың еңбек жағдайына әсер етуіне байланысты одан әрі күрделенеді. Шаруашылықта ғана емес, жекелеген танаптар мен учаскелерде де жұмыс жағдайларының алуан түрлі болуы нормативтердің шамадан тыс көбейіп кетпеуі және нормалау еңбексыйымдылығының артуына жол бермеу үшін факторларды орташаландыруды талап етеді.
Далалық операциялардың маңызды ерекшелігі – әрбір учаске үшін жеке технологияның болмауы. Үлгілік операциялық технология мен жұмысты ұйымдастыруды қолдану нормативтерді міндетті түрде орташаландыру және ірілендіру арқылы үлгілік нормаларды әзірлеуге әкеледі, сондықтан көп жағдайда әрбір учаске үшін жеке нормаларды белгілеу орынсыз.
Өсімдік шаруашылығындағы механикаландырылған далалық жұмыстарды орындауға әзірленген отын шығысы нормативтері мынадай негізгі талаптарға сәйкес келеді:
– Қазақстанның солтүстік және батыс өңірлерінің табиғи-климаттық жағдайларында ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру ерекшеліктерін көрсетеді;
– ауылдық тауар өндірушілердің техникамен және технологиялармен жарақтандырылуының сапалық деңгейіне сәйкес келеді.
Отын шығысы нормативтерін негіздеу мен есептеудің негізіне машина-трактор агрегаттарының өнімділігі мен отын шығысына әртүрлі норма қалыптастырушы факторлардың әсерін зерттеуді, нақты жағдайларда аталған факторлардың сандық мәндерін анықтау әдістерін, сондай-ақ әртүрлі аймақтық жағдайларда отын шығысы нормаларын жобалау және есептеу әдістерін көздейтін заманауи нормалау тәсілдері алынды.
Жұмыс технологиялар мен техникалық құралдардың даму үрдістері мен перспективаларын, машина-трактор агрегаттарының табиғи-өндірістік жұмыс жағдайларын, өсімдік шаруашылығындағы өндірістік процестерді орындауды ұйымдастырудың нысандары мен әдістерін талдау негізінде жүйелік тәсілді пайдалана отырып орындалды, бұл жүргізілген зерттеулердің кешенділігін қамтамасыз етеді.
2004 және 2006 жылдары «ҚазАШМЭҒЗИ» ЖШС Қостанай филиалы Солтүстік Қазақстанның өсімдік шаруашылығындағы механикаландырылған жұмыстарға арналған отын шығысы нормативтерін (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2005 жылғы 30 шілдедегі № 383 бұйрығымен қолдануға ұсынылған) және алыс шетел техникасына арналған Солтүстік Қазақстанның өсімдік шаруашылығындағы механикаландырылған жұмыстарға отын шығысы нормативтерін (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2007 жылғы 28 ақпандағы № 142 бұйрығымен қолдануға ұсынылған) әзірледі. Алайда өткен 20 жыл ішінде нормативтер әзірленген техника ескірді. Қазіргі уақытта өңірдің ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының машина-трактор паркі алыс шетел, ТМД және отандық нарықтардан сатып алынатын жаңа жоғары өнімді тракторлармен, астық жинайтын комбайндармен, сепкіштермен және басқа да машиналармен жаңартылуда. Бұл техника үшін ғылыми негізделген отын шығысы нормаларының болмауы отынға қажеттілікті жоспарлауды қиындатып, техниканы тиімді пайдалануды тежейтін фактор болып табылады.
Ұсынылып отырған отын шығысы нормативтері үлгілік болып табылады, олардың негізінде шаруашылықтарда жергілікті жағдайларға бейімделген нормативтер әзірленеді. Отын шығысы нормативтері агротехниканың заманауи талаптарын және еңбек пен өндірісті ұйымдастырудың неғұрлым озық нысандары мен әдістерін ескере отырып, негізгі жұмыс түрлеріне әзірленген. Әрбір жұмыс түрі бойынша қысқаша технология, агрегат жұмысын ұйымдастыру және нормативтерді пайдалану тәртібі беріледі.
Жинақта дәнді және майлы дақылдарды өсіру мен жинау кезінде орындалатын жұмыстар бойынша (қар тоқтату, ылғалды жабу, себу алдындағы топырақты өңдеу, себу, тығыздау, егісті химиялық өңдеу, культивациялау, минералдық тыңайтқыштар енгізе отырып культивациялау, жинау, топырақты негізгі өңдеу), жүгері мен күнбағысты сүрлемге өсіру және жинау кезінде (себу, көктегенге дейін және көктегеннен кейін тырмалау, қатар аралық культивация, жинау), шөпті пішенге өсіру және жинау кезінде (көпжылдық шөп қыртысын жырту, дискілеу, саңылаулау, шөпті пішенге шабу, пішенді қопсыту және дестеге жинау, пішенді престеу), картопты өсіру және жинау кезінде (жырту, отырғызу, көктегенге дейін және көктегеннен кейін тырмалау, қатар аралық культивация, жинау), сондай-ақ трактор-көлік жұмыстарында отын шығысы нормативтері ұсынылған.
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ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы отын шығысы нормативтері әртүрлі топырақ түрлері мен машиналар және құралдардың меншікті кедергісі жағдайында, агрегаттар тегіс бедерлі (1°-қа дейін), қалыпты ылғалдылықтағы (20-22%) және танап бетінің орташа көтергіш қабілеті бар (агрофон) алқаптарда жұмыс істеген кезде, агротехника талаптарын ескере отырып, далалық механикаландырылған жұмыстардың негізгі түрлерін орындауға әзірленген.
Нормативтер топырақты өңдеу тереңдігіне және жиналатын дақылдардың өнімділігіне қарай сараланған. Нормалардың әрбір бөлімі еңбекті ұйымдастырудың қысқаша сипаттамасымен бірге беріледі. Себу, тыңайтқыш енгізу және жинау жұмыстары кезінде процестердің технологиялық көлікпен толық қамтамасыз етілуі көзделеді.
Отын шығысы мына формула бойынша анықталады:




		,		         (1)
	

мұнда  – отын шығысы, кг/га;

 – ауысым ішінде тиісінше негізгі жұмыста, бұрылыстарда, жүріп өтулерде және қозғалтқыш бос жүрісте жұмыс істеген кезде агрегат тоқтаған сәттерде жұмсалатын отын мөлшері, кг;

 – ауысым ішінде тиісінше негізгі жұмыста, бұрылыстарда, жүріп өтулерде және қозғалтқыш бос жүрісте жұмыс істеген кезде агрегат тоқтаған сәттерге жұмсалатын уақыт, сағ;

 – ауысым ішінде технологиялық материалдармен толтыру үшін жүріп өтуге және атызға кіруге жұмсалатын уақыт, сағ;

 – агрегаттың ауысымдық өнімділігі, га/сағ.
	
Негізгі жұмыстағы сағаттық отын шығысының мәні агрегаттың тарту кедергісінің шамасына және трактордың таңдалған жұмыс берілісіне сәйкес тракторлардың тарту сипаттамалары бойынша анықталды. Бұрылыстардағы, жүріп өтулердегі және тоқтаулардағы сағаттық отын шығысының мәндері пайдалану-технологиялық бағалау нәтижелері бойынша анықталды.
Агрегаттардың ауысымдық өнімділігі мына формула бойынша анықталды:


,					         (2)


мұнда  – жұмыс қармау ені, м;

 – конструкциялық қармау ені, м;

 – агрегаттың конструкциялық қармау енін пайдалану коэффициенті;

 – жұмыс жылдамдығы, км/сағ;

 – ауысым уақытын пайдалану коэффициенті.

Агрегаттың жұмыс қозғалыс жылдамдығы пайдалану-технологиялық бағалау нәтижелері бойынша немесе агротехника талаптарын ескере отырып, тракторлардың тарту сипаттамалары бойынша анықталды.
ШАРУАШЫЛЫҚТА НОРМАЛАРДЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Әрбір шаруашылықта отын шығысы нормативтері нақты табиғи-өндірістік жағдайларды ескере отырып белгіленуге тиіс. Машина-трактор агрегаттарының өнімділігі мен отын шығысына әсер ететін тұрақты көрсеткіштерді (топырақтың типі, кіші типі және механикалық құрамы, танап ұзындығының класы, еңіс бұрышының класы, тастылығы, кедергілердің болуы, өңделетін учаскелер конфигурациясының күрделілігі және олардың теңіз деңгейінен биіктігі) анықтау үшін танаптарды, шабындық алқаптар мен жайылымдарды паспорттау қажет. Бұл көрсеткіштер құрылымдық бөлімшелер бойынша және жалпы шаруашылық бойынша анықталуы тиіс.
Техниканы пайдаланудың нақты жағдайларына байланысты отын шығысы нормативтеріне түзету коэффициенттері 1 және 2-кестелерде келтірілген.
Шаруашылықтарда нормативтерді қолданудың ең кең тараған тәжірибесі – оларды әрбір жұмыс түрі мен агрегат құрамы бойынша әрбір танапқа белгілеу, ал өндірістік жағдайларда елеулі айырмашылықтар болмаған ерекше жағдайларда – буын, бригада немесе шаруашылық үшін белгілеу. Шаруашылық, бригада, буын немесе танаптар тобы үшін отын шығысы нормативтерін белгілеу кезінде танап ұзындығының, еңіс бұрышының орташа өлшенген мәндерін және тастылық пен күрделі конфигурацияға түзету коэффициенттерін анықтау қажет.

Танап ұзындығының орташа өлшенген мәні (δ) мына формула бойынша анықталады:




                      			  	         (3)


мұнда  – белгілі бір танап ұзындығы бар танаптардың ауданы, га;

 – 1-кестенің (з) тармағындағы танап ұзындығы көрсеткіштерінің мәндері.


Еңіс бұрышының орташа өлшенген мәні де осыған ұқсас анықталады ().

1-кесте – Танаптардың жергілікті жағдайларын ескеру үшін отын шығысы нормативтеріне түзету коэффициенттері

а) ылғалдылыққа*
	Жүктеме дәрежесі
ылғал топырақты өңдеу кезінде трактордың тарту қуаты бойынша
20-22%
	Дәреже
жүктеме
трактордың
белгіленген топырақ ылғалдылығында
	Түзету коэффициенттерінің мәні
нормативке
отын шығысы

	
	
	шынжыр табанды
тракторлар үшін
	доңғалақты
тракторлар үшін

	1
	2
	3
	4

	топырақ ылғалдылығы 23-25%

	0,55-0,60
	0,60
	1,02
	1,04

	0,60-0,65
	0,66
	1,02
	1,04


1-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4

	0,65-0,70
	0,71
	1,02
	1,04

	0,70-0,75
	0,76
	1,02
	1,04

	0,75-0,80
	0,81
	1,02
	1,04

	0,80-0,85
	0,87
	1,02
	1,04

	0,85-0,90
	0,91
	1,02
	1,06

	0,90-0,92
	0,91
	1,04
	1,08

	топырақ ылғалдылығы 25-30%

	0,55-0,60
	0,63
	1,05
	1,08

	0,60-0,65
	0,69
	1,05
	1,08

	0,65-0,70
	0,74
	1,05
	1,08

	0,70-0,75
	0,80
	1,05
	1,08

	0,75-0,80
	0,85
	1,05
	1,08

	0,80-0,85
	0,91
	1,05
	1,11

	0,85-0,90
	0,91
	1,07
	1,14

	0,90-0,92
	0,91
	1,09
	1,16


____________
*топырақ ылғалдылығына арналған түзету коэффициенттері жұмыс түрлері бойынша сараланбайды

б) жер бедеріне
	Дәреже
еңіс бұрышы 1°-қа дейінгі танаптарды өңдеу кезінде трактордың тарту қуаты бойынша жүктемесі
	Белгіленген еңіс бұрышында трактордың тарту қуаты бойынша жүктеме дәрежесі
	Түзету коэффициенттерінің мәндері
отын шығысы нормативіне

	
	
	жырту жұмыстарына
	жыртусыз жұмыстарға

	
	
	шынжыр табанды тракторлар үшін
	доңғалақты тракторлар үшін
	шынжыр табанды тракторлар үшін
	доңғалақты тракторлар үшін

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	еңіс бұрышы 1-3°

	0,55-0,60
	0,60
	1,00
	1,01
	1,02
	1,02

	0,60-0,65
	0,66
	1,00
	1,01
	1,02
	1,02

	0,65-0,70
	0,71
	1,00
	1,01
	1,02
	1,02

	0,70-0,75
	0,76
	1,00
	1,01
	1,03
	1,02

	0,75-0,80
	0,81
	1,00
	1,01
	1,03
	1,02

	0,80-0,85
	0,87
	1,00
	1,01
	1,03
	1,02

	0,85-0,90
	0,91
	1,00
	1,01
	1,04
	1,03

	0,90-0,92
	0,91
	1,02
	1,03
	1,06
	1,05





1-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	еңіс бұрышы 3-5°

	0,55-0,60
	0,63
	1,01
	1,02
	1,04
	1,04

	0,60-0,65
	0,69
	1,01
	1,02
	1,04
	1,04

	0,65-0,70
	0,74
	1,01
	1,02
	1,04
	1,04

	0,70-0,75
	0,80
	1,01
	1,02
	1,04
	1,05

	0,75-0,80
	0,85
	1,01
	1,02
	1,05
	1,06

	0,80-0,85
	0,91
	1,01
	1,02
	1,06
	1,08

	0,85-0,90
	0,91
	1,02
	1,04
	1,08
	1,10

	0,90-0,92
	0,91
	1,04
	1,06
	1,10
	1,12

	еңіс бұрышы 5-7°

	0,55-0,60
	0,68
	1,01
	1,03
	1,06
	1,07

	0,60-0,65
	0,74
	1,01
	1,03
	1,06
	1,07

	0,65-0,70
	0,79
	1,01
	1,03
	1,06
	1,07

	0,70-0,75
	0,85
	1,02
	1,03
	1,06
	1,09

	0,75-0,80
	0,91
	1,02
	1,03
	1,08
	1,12

	0,80-0,85
	0,91
	1,02
	1,05
	1,10
	1,14

	0,85-0,90
	0,91
	1,04
	1,07
	1,13
	1,17

	0,90-0,92
	0,91
	1,06
	1,09
	1,15
	1,19

	еңіс бұрышы 7-9°

	0,55-0,60
	0,73
	1,02
	1,04
	1,08
	1,10

	0,60-0,65
	0,79
	1,02
	1,04
	1,08
	1,10

	0,65-0,70
	0,85
	1,02
	1,04
	1,08
	1,13

	0,70-0,75
	0,91
	1,02
	1,04
	1,10
	1,16

	0,75-0,80
	0,91
	1,02
	1,05
	1,13
	1,19

	0,80-0,85
	0,91
	1,04
	1,07
	1,16
	1,21

	0,85-0,90
	0,91
	1,06
	1,10
	1,19
	1,24

	0,90-0,92
	0,91
	1,08
	1,12
	1,21
	1,26



в) танаптардың кедергілермен бөлшектенуіне*
	Жұмыс түрі
жұмыстар
	Танаптардағы кедергілердің болуына байланысты түзету коэффициенттерінің мәндері (жалпы алаңның пайызымен)*

	
	5-ке дейін
	5,1-10
	10,1-15
	15,1-20
	20,1-25
	25,1-30
	30,1-35

	шынжыр табанды тракторлардың отын шығысы нормаларына

	жырту
	1,08
	1,17
	1,27
	1,37
	1,47
	1,57
	1,67

	жыртусыз
	1,03
	1,07
	1,10
	1,13
	1,17
	1,20
	1,23

	доңғалақты тракторлардың отын шығысы нормаларына

	жырту
	1,08
	1,18
	1,30
	1,41
	1,52
	1,64
	1,75

	жыртусыз
	1,03
	1,05
	1,07
	1,09
	1,11
	1,14
	1,17


____________
*коэффициенттер 1 га-ға әртүрлі сипаттағы 15 кедергіге дейін келеді деген шартпен есептелген
1-кестенің жалғасы

г) тастылыққа
	Дәреже
тастылық
	Саны
топырақ қабатындағы тастар
0-25 см, м³/га
	Түзету коэффициенттерінің мәні
нормативке
отын шығысы

	Жоқ
	0,5-ке дейін
	1,00

	Әлсіз
	0,5-20
	1,02

	Орташа
	20-55
	1,04

	Күшті
	55-тен жоғары
	1,06



д) теңіз деңгейінен биіктікке
	Теңіз деңгейінен биіктігі, м
	Танап ұзындығына байланысты отын шығысы нормативіне түзету коэффициенттерінің мәні, м

	
	200-ге дейін
	200-600
	600-ден жоғары

	500-ге дейін
	1,00
	1,00
	1,00

	500-1000
	1,04
	1,06
	1,07

	1000-1500
	1,08
	1,09
	1,12

	1500-2000
	1,12
	1,14
	1,16



е) тарту күшіне
	Жұмыс түрі
	Түзету коэффициенттерінің мәндері
отын шығысы нормативіне

	жырту
	0,96

	жыртусыз
	0,94



ж) конфигурация күрделілігіне
	Класс
(контурлар топтары)
	Танап ұзындығы
	Орташа мәні
көрсеткіш

	I
	шектеусіз
	1,00

	II
	шектеусіз
	1,03

	III
	шектеусіз
	1,06

	
	400-600
	1,08

	
	200-400
	1,14

	IV
	200-ден аз
	1,20

	V
	400-600
	1,10

	
	200-400
	1,20

	
	200-ден аз
	1,28







1-кестенің жалғасы

з) танап ұзындығының көрсеткіштері

	Танап ұзындығы, м

(δ)
	Түзету коэффициенттерінің мәндері
	Танап ұзындығы, м

(δ)
	Түзету коэффициенттерінің мәндері

	1000-нан жоғары
	1,00
	300
	1,14-1,16

	1000
	1,00-1,02
	250
	1,16-1,20

	800
	1,02-1,04
	200
	1,20-1,24

	600
	1,04-1,06
	175
	1,24-1,28

	500
	1,06-1,08
	150
	1,28-1,35

	400
	1,08-1,10
	150-ден аз
	1,38

	350
	1,10-1,14
	
	



и) еңіс бұрышының көрсеткіштері

	Еңіс бұрышы
градуспен
	
Еңіс бұрышының көрсеткіші (δ)
	Еңіс бұрышы
градуспен
	
Еңіс бұрышының көрсеткіші (δ)

	0
	1,00
	5
	1,06-1,08

	1
	1,00-1,01
	6
	1,08-1,10

	2
	1,01-1,03
	7
	1,10-1,14

	3
	1,03-1,04
	8
	1,14-1,18

	4
	1,04-1,06
	9
	1,18-1,22



к) танаптардың күрделі конфигурациясына түзету коэффициенттері

	Танап ұзындығының кластары, м
	150-ге дейін
	151-200
	201-300
	301-400
	401-600
	601-1000
	артық
1000

	Отын шығысы нормативіне түзету коэффициенттері
	1,15
	1,10
	1,07
	1,05
	1,03
	1,02
	1,01



2-кесте – Танап контурларының нысандары мен кластары

	Танаптардың нысандары
	Класс (контурлар тобы)

	Шаршы және тік төртбұрыш
	I

	Төртбұрыш
	II

	Түзу қабырғалы көпбұрыш
	III

	Қисық қабырғалы көпбұрыш
	IV

	Үшбұрыш
	V


Кейбір түзету коэффициенттерінің жырту және жыртусыз жұмыстар үшін мәндері әртүрлі болады.
Жырту жұмыстарына мыналар жатады: жырту, көпжылдық шөп қыртысын және аңызды өңдеу, сүрі жерді бір мезгілде тырмалап өңдеу, сүрі жер мен сүдігерді сыдыра жырту.
Жыртусыз жұмыстар: топырақты эрозияға қарсы өңдеу, сыдыра жырту және дискілеу, жаппай культивациялау, тырмалау, тығыздау, себу, отырғызу және егісті күтіп-баптау.

Шаруашылықта отын шығысы нормативтерін анықтау мысалы

Ауданы 380 га жеке танапта Кировец К-730 тракторы мен СКП-2,1 сепкіштерінен (5 дана) тұратын агрегатпен дәнді дақылдарды себу кезінде отын шығысы нормативтерін белгілеу қажет. Топырақ – ауыр саздақ, орташа көпжылдық ылғалдылық 23-25%, танаптың 15%-ында кедергілер бар, тастылық жоқ, теңіз деңгейінен биіктігі 500 м-ге дейін, танап дұрыс конфигурациялы, тік қабырғалы көпбұрыш нысанында, еңіс бұрышы 3 градусқа дейін. Төменде танап паспорты келтірілген.
Паспорт деректері бұл танаптың кейбір көрсеткіштері отын шығысы нормативтерін анықтау кезінде есепке алынған стандартты деректерге сәйкес келмейтінін көрсетеді, сондықтан тиісті түзету коэффициенттерін қолдану қажет.

Түзету коэффициенттерін анықтау.
Танап ұзындығының класын анықтаймыз: паспорт бойынша танап 1000 м-ден артық класқа жатады, осы жағдайлар үшін танап ұзындығына түзету коэффициенті 1,00 құрайды (1-кесте, з). Нормативтер кестесі бойынша ауыр топырақта Кировец К-730 тракторы мен СКП-2,1 сепкіштерінен (5 дана) тұратын агрегат үшін отын шығысының үлгілік мәні 5,64 кг/га құрайды (29-бет).
Отын шығысы нормативтері трактордың тарту қуаты бойынша жүктемесі 0,90-нан жоғары болған жағдайда есептелген, сондықтан ылғалдылыққа, жер бедеріне және басқа факторларға түзетулерді (1-кесте) дәл осы жүктеме мәні үшін қолдану қажет.
Еңіс бұрышы 3 градусқа дейін болғанда ылғалдылыққа түзету коэффициенті доңғалақты тракторлардың отын шығысы үшін 1,08 құрайды (1-кесте, а).
Еңіс бұрышы 3 градусқа дейін болғанда жер бедеріне түзету коэффициенті доңғалақты тракторлардың отын шығысы үшін 1,05 құрайды (1-кесте, б).
Танаптың кедергілермен бөлшектенуіне түзету. Паспорт бойынша танаптың 15%-ында кедергілер бар, осы жағдай үшін отын шығысы нормасына түзету коэффициенті 1,07 құрайды (1-кесте, в).
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	№ 1 танап паспорты
Ауыспалы егіс ______________________
Шаруашылық _______________________
Танап сызбасы

	№ 
р/с
	Учаске өлшемі
	Учаскелер алаңының бөлінуі, га

	
	алаңы, га
	ұзындығы, м
	ені, м
	учаске жатқызылған орташа танап ұзындығы бойынша топ, м
	еңіс бұрышы бойынша, градус
	топырақтың түрі және механикалық құрамы бойынша

	
	
	
	
	
	1-ге дейін
	1-3
	3-5
	5-7
	7-9
	9-11
	қара топырақтар
	қара-қоңыр топырақтар

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	жеңіл
	орташа
	ауыр
	жеңіл
	орташа
	ауыр

	1
	380
	2000
	2000
	артық
1000
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Барлығы
	380
	2000
	2000
	артық
1000
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-



«_____» _____________20____ ж.						Құрастырған ________________________________
қолы
Паспорттың сыртқы жағы
Танаптың басқа ерекшеліктері
	Егістік жер алаңының бөлінуі, га

	тастылығы бойынша
	танаптардың кедергілермен бөлшектенуі бойынша
	теңіз деңгейінен биіктігі бойынша
	конфигурация күрделілігі бойынша

	жоқ
	әлсіз 5-20 м³/га
	орташа 20-50 м³/га
	күшті 50 м³/га-дан жоғары
	5-15%
	15-25%
	25-35%
	35-45%
	500-ге дейін
	500-1000
	100-1500
	1500-2000
	дұрыс
конфигурация
	күрделі
конфигурация

	380
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	380
	-


 (
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Тастылыққа түзету. Паспорт бойынша танапта тас жоқ, демек отын шығысы нормасына түзету коэффициенті 1,00 (1-кесте, г тармағын қараңыз).
Теңіз деңгейінен биіктікке түзету. Танап теңіз деңгейінен 500 м-ден аспайтын биіктікте орналасқан, осы жағдай үшін отын шығысы нормасына түзету коэффициенті 1,00 құрайды (1-кесте, д тармағын қараңыз).
Күрделі конфигурацияға түзету. Конфигурация күрделілігі бойынша танап ұзындығы 1000 м-ден жоғары класқа жатады, осы танап ұзындығы класы үшін (1-кесте, к) отын шығысы нормасына түзету коэффициенті 1,01 құрайды.
Есептеуді ыңғайлы және көрнекі ету үшін танап сипаттамасының барлық көрсеткіштері мен оларға сәйкес коэффициенттер 3-кестеге жинақталған.

3-кесте – Танап сипаттамасы

	Көрсеткіштердің атауы
	Мәні
көрсеткіштер
	Түзету коэффициенті
отын шығысы нормаларына

	Танаптардың ауданы, га
	380
	-

	Ауыр топырақтар
	-
	-

	Танап ұзындығының орташа класы, м
	1000-нан жоғары
	1,00

	Орташа көпжылдық ылғалдылық, %
	23-25
	1,08

	Еңіс бұрышының орташа класы, град.
	3-ке дейін
	1,05

	Жалпы алаңға қатысты кедергілердің болуының орташа класы, %
	15
	1,07

	Тастылықтың орташа класы, м³/га
	жоқ
	1,00

	Теңіз деңгейінен биіктіктің орташа класы
	500 м-ден артық емес
	1,00

	Танап ұзындығы 1000 м-ден жоғары болғандағы конфигурация күрделілігінің орташа класы
	III
	1,01

	
Жинақталған түзету коэффициенті, 
	
	1,23

	Өндіріс жағдайларына сәйкес отын шығысы нормасы, кг/га
	5,4
	5,64 х 1,23=6,94




Кесте деректері бойынша отын шығысына жинақталған түзету коэффициенті  және осы коэффициент бойынша берілген өндіріс жағдайларына сәйкес отын шығысы анықталды.


45

1-БӨЛІМ
ДӘНДІ ЖӘНЕ МАЙЛЫ ДАҚЫЛДАРДЫ ӨСІРУ ЖӘНЕ ЖИНАУ

Қар тоқтату

Механикаландырылған қар тоқтатудың ең қарапайым әрі тиімді тәсілі – қарды дестелеу және тығыздау. Қарды дестелеу СВУ-2,6, СВШ-7 және СВШ-10 қар жыртқыш-дестелегіштерімен, негізінен 3, 4 және 5 тарту класты тракторлармен агрегатта орындалады.
Қар жыртқыш-дестелегіштермен алғашқы қар тоқтатуды қар жамылғысының қалыңдығы 15-20 см болғанда және оның тығыздығы 180 кг/м³ және одан жоғары болған кезде бастау керек. Қайталама қар тоқтату десте беткейлерінің еңістігі 1:4–1:5-тен азайған кезде жүргізіледі.
Қар дестелерін сол уақыттағы қар тасымалы бағытына көлденең (перпендикуляр) етіп қалыптастыру қажет. Әрбір келесі қар тоқтату бағыты қар тасымалы бағытының өзгеруін ескере отырып түзетілуі тиіс. Ол танаптағы қар шлейфтерінің бағыты немесе жақын маңдағы метеорологиялық станциялар деректері бойынша анықталады. Бұл ретте жерге жақын қабаттағы жылдамдығы 3-4 м/с-тан асатын басым жел бағыты ескеріледі. Еңісті танаптардағы соңғы қар тоқтату еңіске көлденең жүргізілуі тиіс.
Күздік дақылдар мен көпжылдық шөп егілген танаптарда жұмыс істеген кезде топырақ ашылып қалмауы және өсімдіктер зақымданбауы тиіс. Қардың қорғаныш қабатының қалыңдығы кемінде 8-10 см болуы керек. Қар жамылғысының ең аз қалыңдығы кезінде де дестенің орташа биіктігі кемінде 0,35-0,4 м болуы тиіс.
Қазақстанның солтүстік және батыс өңірлері жағдайында қар тоқтату технологиясы мынадай. Қар жыртқыштың алғашқы жүрісінен кейін кейінгі жүрістер мен десте орталықтарының арасындағы қашықтық анықталады. Ол үшін дестенің төбесінен қар жыртқыш тимеген қар бетіне дейінгі биіктігін өлшеу қажет. Бұл қашықтық десте биіктігінің 15 есесіне тең. Мұны механизатордың өзі анықтай алады.
Жер бедері тегіс және басым желі бір бағытты учаскелерде агрегаттардың қозғалыс тәсілі – қайтымды, ал басым жел бағыты тұрақсыз болғанда – айқаспалы, шиыршық және айналмалы.
Қар тоқтату кезіндегі рұқсат етілетін қозғалыс жылдамдығы 9-12 км/сағ.
Қар жыртқыштардың меншікті кедергісі қар жамылғысының тереңдігі мен күйіне – борпылдақ немесе тығыз болуына байланысты (4-кесте).

4-кесте – Қар жыртқыштың меншікті кедергі мәні

	Күйі
қар жамылғысының
	Тереңдігі
қар жамылғысының, см
	Меншікті мәні
кедергі, кН/м

	Борпылдақ
	20
	3,0-3,5

	Тығыз
	20-дан жоғары
	5,0-7,0



Нашар тегістелген кесекті сүдігерде қар тоқтату кезінде отын шығысы нормаларына 1,12 түзету коэффициентін қолдану қажет.
Қар тоқтату

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	1
	2
	3
	4
	5

	қар жамылғысының тереңдігі 20 см-ге дейін

	Беларус-2103
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	2,16
1,67
2,51

	Беларус-1221.2
	-
СП-16А
	СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
2
	2,26
1,30

	Lovol 2204
	-
СП-16А
	СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
2
	3,12
1,79

	Кировец К-424
	-
СП-16А
	СВШ-7
СВУ-2,6
	1
2
	2,05
1,85

	Кировец К-730
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	1,87
1,48
2,17

	Кировец К-735
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	2,07
1,60
2,40

	Кировец К-739
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	2,31
1,79
2,68

	RSM 2400
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	2,41
1,87
2,80

	қар жамылғысының тереңдігі 20 см-ден жоғары

	Беларус-2103
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,46
2,86

	Беларус-1221.2
	-
	СВУ-2,6
	1
	2,63

	Lovol 2204
	-
	СВУ-2,6
	1
	3,64

	Кировец К-424
	-
СП-16А
	СВШ-7
СВУ-2,6
	1
2
	2,33
2,09

	Кировец К-730
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,10
2,44

	Кировец К-735
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,31
2,68

	Кировец К-739
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,58
3,00

	RSM 2400
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,69
3,13


Ылғалды жабу (тырмалау)

Ылғалды жабу (тырмалау) топырақ бетінің қабыршағын бұзу, топырақ аэрациясын жақсарту, кесектерді ұсақтау, бетті тегістеу және жер бетінен булану салдарынан ылғал жоғалуын азайту үшін жүргізіледі.
Отын шығысы нормативтері сүдігерді, сүрі жерді, дәнді, отамалы және басқа ауыл шаруашылығы дақылдарының егісін тырмалауға есептелген. Тырмалармен агрегаттардың ең жоғары қозғалыс жылдамдығы 12 км/сағ, ең төменгісі – 5 км/сағ.
Есептеу үшін тырмалардың мынадай меншікті кедергі мәндері қабылданды:
– инелі тырмалар: өңдеу тереңдігі 4-6 см – 1,0 кН/м-ге дейін; 6-8 см – 1,0-1,5 кН/м; 8-10 см – 1,5-20 кН/м, шабуыл бұрыштары тиісінше 8, 12 және 16 градус;
· – орташа тісті тырмалар – 0,50-0,60 кН/м;
· – ауыр тісті тырмалар – 0,70-0,80 кН/м.
Тырмалардың меншікті кедергісі топырақ түріне байланысты болмағандықтан, олар үшін отын шығысы нормалары бірыңғай болып табылады.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Тісті тырмалар

	Беларус-80.1/82.1
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,16

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15
	1,37

	
	СП-11
	БЗСС-1,0
	9х2=18
	1,93

	
	СП-11
	БЗТС-1,0
	9х2=18
	2,28

	
	-
	СБГ-12-1
	1
	1,42

	Lovol 2854
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,25

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15
	1,47

	
	СП-11
	БЗСС-1,0
	9х2=18
	2,08

	
	СП-11
	БЗТС-1,0
	9х2=18
	2,45

	
	-
	СБГ-12-1
	1
	1,53

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,48

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15
	1,75

	
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,06

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	1,25

	
	-
	СБГ-16-1
	1
	1,36

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,68

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15
	1,99

	
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,20

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	1,42

	
	-
	СБГ-16-1
	1
	1,55




Кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5

	Lovol 2204
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,51

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	1,78

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	12х2=24
	2,66

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	12х2=24
	3,12

	
	-
	СБГ-16-1
	1
	1,94

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,72

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,03

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	2,41

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	2,84

	
	-
	СБГ-22-2
	1
	2,01

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,83

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,16

	
	СП-16
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	2,56

	
	СП-16
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,02

	
	-
	СБГ-24-1
	1
	1,57

	Кировец К-730
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,69

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,00

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	2,37

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	2,80

	
	-
	СБГ-22-2
	1
	2,22

	Кировец К-735
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,97

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,33

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	2,76

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,26

	
	-
	СБГ-26-2
	1
	2,20

	Кировец К-739
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	2,20

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,60

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	3,08

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,63

	
	-
	СБГ-26-2
	1
	2,45

	Кировец К-742
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	2,37

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,79

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	3,08

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,63

	
	-
	СБГ-26-2
	1
	2,64

	RSM 2400
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	2,30

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,71

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	3,22

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,80

	
	-
	СБГ-26-2
	1
	2,56


Кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5

	Шлейфті тырмалар

	Кировец К-424
	-
	БЗШ-18-2
	1
	1,83

	Кировец К-730
	-
	БЗГ-22
	1
	1,56

	Кировец К-735
	-
	БЗГ-22
	1
	1,45

	Кировец К-739
	-
	БЗГ-22
	1
	1,62

	Кировец К-742
	-
	БЗГ-22
	1
	1,74

	RSM 2400
	-
	ШБ-26
	1
	1,43

	John Deere 9R440
	-
	ШБ-26
	1
	1,52

	Claas Xerion 4500
	-
	ШБ-26
	1
	1,69

	Case Steiger 400
	-
	ШБ-26
	1
	1,45

	Challenger МТ 851
	-
	ШБ-26
	1
	2,10

	Шынжырлы тырмалар

	Беларус-80.1/82.1
	-
	БЗЦ-12
	1
	1,19

	Lovol 2854
	-
	БЗЦ-12
	1
	1,25

	Беларус-1221.2
	-
	БЗЦ-12
	1
	1,79

	Беларус-1523
	-
	БЗЦ-12
	1
	2,03

	Lovol 2204
	-
	БЗЦ-12
	1
	2,55

	Беларус-2103
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,57

	Кировец К-424
	-
	БЗС-19
	1
	2,22

	Кировец К-730
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,65

	Кировец К-735
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,73

	Кировец К-739
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,80

	Кировец К-742
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,94

	RSM 2400
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,88

	Инелі тырмалар (өңдеу тереңдігі 4-6 см)

	Беларус-80.1/82.1
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,17

	
	-
	БИГ-3А
	1
	3,86

	Lovol 2854
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,33

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,14

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,19

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	3,28

	Беларус-1523
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,48

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	3,72

	Lovol 2204
	-
	БМШ-15
	1
	1,95

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	1,87

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,34

	Беларус-2103
	-
	БМШ-20
	1
	1,44

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,00

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	1,92



Кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5

	Кировец К-424
	-
	БМШ-15
	1
	2,12

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,04

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,55

	Кировец К-730
	-
	БМШ-20
	1
	1,59

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,21

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,12

	Кировец К-735
	-
	БМШ-20
	1
	1,86

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,58

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,47

	Кировец К-739
	-
	БМШ-20
	1
	2,07

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,87

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,76

	Кировец К-742
	-
	БМШ-20
	1
	2,23

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,09

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,97

	RSM 2400
	-
	БМШ-20
	1
	2,16

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,00

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,88

	Инелі тырмалар (өңдеу тереңдігі 6-8 см)

	Беларус-80.1/82.1
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,33

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,15

	Lovol 2854
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,50

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,45

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,35

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	3,53

	Беларус-1523
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,67

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	4,00

	Lovol 2204
	-
	БМШ-15
	1
	2,09

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,01

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,51

	Беларус-2103
	-
	БМШ-20
	1
	1,55

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,15

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,06

	Кировец К-424
	-
	БМШ-15
	1
	2,28

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,19

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,74

	Кировец К-730
	-
	БМШ-20
	1
	1,71

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,38

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,28



Кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5

	Кировец К-735
	-
	БМШ-20
	1
	2,00

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,77

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,66

	Кировец К-739
	-
	БМШ-20
	1
	2,22

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,09

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,97

	Кировец К-742
	-
	БМШ-20
	1
	2,39

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,33

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,19

	RSM 2400
	-
	БМШ-20
	1
	2,32

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,23

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,10

	Инелі тырмалар (өңдеу тереңдігі 8-10 см)

	Беларус-80.1/82.1
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,51

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,46

	Lovol 2854
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,69

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,78

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,53

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	3,79

	Беларус-1523
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,87

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	4,30

	Lovol 2204
	-
	БМШ-15
	1
	2,25

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,16

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,70

	Беларус-2103
	-
	БМШ-20
	1
	1,66

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,31

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,22

	Кировец К-424
	-
	БМШ-15
	1
	2,45

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,35

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,94

	Кировец К-730
	-
	БМШ-20
	1
	1,84

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,55

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,45

	Кировец К-735
	-
	БМШ-20
	1
	2,15

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,98

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,86

	Кировец К-739
	-
	БМШ-20
	1
	2,39

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,32

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,19



Кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5

	Кировец К-742
	-
	БМШ-20
	1
	2,57

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,58

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,43

	RSM 2400
	-
	БМШ-20
	1
	2,50

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,47

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,33

	Серіппелі тырмалар

	Беларус-80.1/82.1
	-
	БГП-12
	1
	0,71

	
	-
	БПС-15
	1
	0,56

	Lovol 2854
	-
	БГП-12
	1
	0,75

	
	-
	БПС-15
	1
	0,60

	Беларус-1221.2
	-
	БПС-15
	1
	0,81

	
	-
	БЗГ-18
	1
	0,67

	Беларус-1523
	-
	БПС-15
	1
	0,85

	
	-
	БЗГ-18
	1
	0,70

	Lovol 2204
	-
	БПС-15
	1
	1,06

	
	-
	БЗГ-18
	1
	0,87

	Беларус-2103
	-
	БПТ-21
	1
	1,04

	
	-
	ТПБ-21 Агристар
	1
	1,05

	Кировец К-424
	-
	БЗГ-18
	1
	1,06

	
	-
	БПС-24
	1
	0,80

	Кировец К-730
	-
	БПТ-21
	1
	0,98

	
	-
	ТПБ-21 Агристар
	1
	1,00

	Кировец К-735
	-
	ТПБ-24 Агристар
	1
	0,95

	
	-
	БПТ-25
	1
	0,91

	Кировец К-739
	-
	ТПБ-24 Агристар
	1
	1,06

	
	-
	БПТ-25
	1
	1,02

	Кировец К-742
	-
	БПТ-25
	1
	1,14

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,10

	Case Steiger 400
	-
	БПТ-25
	1
	1,12

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,08

	RSM 2400
	-
	БПТ-25
	1
	1,11

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,06

	John Deere 9R440
	-
	БПТ-25
	1
	1,18

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,13

	Claas Xerion 4500
	-
	БПТ-25
	1
	1,31

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,26

	Challenger МТ 851
	-
	БПТ-25
	1
	1,56

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,44



Себу алдындағы топырақты өңдеу

Себу алдындағы топырақты өңдеу – ауыл шаруашылығы дақылдарын себуге оңтайлы жағдай жасауға бағытталған агротехникалық іс-шаралар жүйесінің аса маңызды элементі. Оның негізгі міндеттері – арамшөптерді жою, топырақ бетін тегістеу, тұқымның белгіленген тереңдікке біркелкі сіңірілуін қамтамасыз ету, сондай-ақ біркелкі әрі жаппай көктің шығуына қолайлы жағдай қалыптастыру. Қазақстанның солтүстік және батыс өңірлерінде дақылдарды өсірудің дәстүрлі технологиясын қолданғанда себу алдындағы өңдеу міндетті агротехникалық тәсіл болып табылады. Өңдеу 6-8 см тереңдікте, ал отамалы дақылдарды өсіргенде 10-12 см тереңдікте жүргізіледі, бұл тұқым материалының сіңіру тереңдігіне сәйкес келеді.
Себу алдындағы өңдеудің тиімділігі көктемгі кезеңдегі ауа райы жағдайларына едәуір байланысты, сондықтан бұл операцияны орындауда жоғары технологиялық дәлдік қажет. Салқын әрі шамадан тыс ылғалды, мезгіл-мезгіл жауын-шашынды көктем жағдайында себу алдындағы өңдеуді себуге 2-3 күн қалғанда жүргізу қажет. Бұл топырақтың үстіңгі қабатының тезірек кебуіне, СЗТС үлгісіндегі егіс агрегаттарының жұмысын жақсартуға, топырақтың тығыздағыш катоктарға жабысуын азайтуға және соның нәтижесінде себу сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Құрғақ әрі ыстық көктемде себу алдындағы өңдеуді себумен біріктіру ұсынылады. Бұл жағдайда себу алдындағы топырақты өңдеу себумен бір мезгілде орындалады. Алда танапты өңдейтін агрегат, одан кейін өңдеу бағытымен 100-200 м аралық сақтап егіс агрегаты жүреді. Мұндай тәсіл топырақ ылғалының жоғалуын барынша азайтады.
Сұлы қарашөбімен қатты ластанған топырақтарда себу алдындағы өңдеу ЛДГ-10, ЛДГ-15, ЛДГ-20 дискілі сыдыра жыртқыштармен жүргізіледі. Қалған жағдайда ОП-8, КСУ-10, КСУ-15, АПК-7,2, Korund 8/900K себу алдындағы топырақты өңдеу құралдары қолданылады.
Отын шығысы нормативтері топырақты 6-дан 12 см-ге дейін ұсақ қопсытуға есептелген және себілетін дақыл тұқымын сіңірудің талап етілетін тереңдігіне байланысты өңдеу тереңдігі мен топырақ түрлері бойынша сараланған.
Агрегаттардың қозғалыс тәсілдері танаптардың конфигурациясы мен көлемін ескере отырып анықталады. Қайтымды қозғалыс тәсілі ең кең таралған. Агрегаттардың ең жоғары қозғалыс жылдамдығы – 12 км/сағ, ең төменгісі – 6 км/сағ. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

Культиваторлармен себу алдындағы өңдеу
(жеңіл топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	6-8
	8-10
	10-12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Беларус-2103
	-
	ОП-8
	1
	2,93
	3,15
	3,50

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,29
	2,46
	2,74

	
	-
	АПК-7,2
	1
	3,21
	3,46
	3,84

	Кировец К-424
	-
	ОП-8
	1
	2,95
	3,17
	3,52

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,30
	2,48
	2,75

	
	-
	АПК-7,2
	1
	3,23
	3,48
	3,86

	Кировец К-730
	-
	КСУ-10
	1
	2,74
	1,94
	3,27

	
	-
	КСУ-15
	1
	1,84
	1,98
	2,20

	Кировец К-735
	-
	КСУ-10
	1
	3,19
	3,43
	3,81

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,15
	2,31
	2,57

	Кировец К-739
	-
	КСУ-10
	1
	3,23
	3,48
	3,86

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,18
	2,34
	2,60

	Кировец К-742
	-
	КСУ-10
	1
	3,48
	3,74
	4,16

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,34
	2,52
	2,80

	RSM 2400
	-
	КСУ-10
	1
	3,10
	3,33
	3,70

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,09
	2,24
	2,49

	John Deere 9R440
	-
	Korund 8/900K
	1
	3,70
	3,98
	4,42

	Claas Xerion 4500
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,11
	4,42
	4,92

	Case Steiger 400
	-
	Korund 8/900K
	1
	3,52
	3,79
	4,21

	Challenger МТ 851
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,08
	4,38
	4,87




Культиваторлармен себу алдындағы өңдеу
(орташа топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	6-8
	8-10
	10-12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Беларус-2103
	-
	ОП-8
	1
	3,18
	3,41
	3,78

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,49
	2,66
	2,96

	
	-
	АПК-7,2
	1
	3,49
	3,74
	4,15

	Кировец К-424
	-
	ОП-8
	1
	3,20
	3,43
	3,81

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,51
	2,68
	2,98

	
	-
	АПК-7,2
	1
	3,51
	3,76
	4,18

	Кировец К-730
	-
	КСУ-10
	1
	2,97
	3,18
	3,53

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,00
	2,14
	2,38

	Кировец К-735
	-
	КСУ-10
	1
	3,47
	3,71
	4,12

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,34
	2,50
	2,78

	Кировец К-739
	-
	КСУ-10
	1
	3,52
	3,76
	4,18

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,37
	2,53
	2,81

	Кировец К-742
	-
	КСУ-10
	1
	3,79
	4,05
	4,50

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,55
	2,73
	3,03

	RSM 2400
	-
	КСУ-10
	1
	3,37
	3,60
	4,00

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,27
	2,43
	2,69

	John Deere 9R440
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,02
	4,30
	4,78

	Claas Xerion 4500
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,47
	4,78
	5,31

	Case Steiger 400
	-
	Korund 8/900K
	1
	3,83
	4,10
	4,55

	Challenger МТ 851
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,43
	4,74
	5,27




Культиваторлармен себу алдындағы өңдеу
(ауыр топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	6-8
	8-10
	10-12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Беларус-2103
	-
	ОП-8
	1
	3,70
	3,94
	4,38

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,90
	3,08
	-

	
	-
	АПК-7,2
	1
	4,06
	4,32
	4,80

	Кировец К-424
	-
	ОП-8
	1
	3,72
	3,96
	4,40

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,91
	3,10
	-

	
	-
	АПК-7,2
	1
	4,09
	4,35
	4,83

	Кировец К-730
	-
	КСУ-10
	1
	3,46
	3,68
	4,09

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,33
	2,48
	2,75

	Кировец К-735
	-
	КСУ-10
	1
	4,04
	4,29
	4,77

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,72
	2,89
	3,21

	Кировец К-739
	-
	КСУ-10
	1
	4,09
	4,35
	4,83

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,75
	2,93
	3,25

	Кировец К-742
	-
	КСУ-10
	1
	4,40
	4,68
	5,20

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,96
	3,15
	3,50

	RSM 2400
	-
	КСУ-10
	1
	3,92
	4,17
	4,63

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,64
	2,80
	3,12

	John Deere 9R440
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,68
	4,98
	5,53

	Claas Xerion 4500
	-
	Korund 8/900K
	1
	5,20
	5,53
	6,15

	Case Steiger 400
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,45
	4,74
	5,26

	Challenger МТ 851
	-
	Korund 8/900K
	1
	5,15
	5,48
	6,09







Дискілі сыдыра жыртқыштармен себу алдындағы өңдеу

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	6-8
	8-10
	10-12

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	7

	Беларус-1221.2
	-
	ЛДГ-10
	1
	2,15
	2,37
	2,72

	Беларус-1523
	-
	ЛДГ-10
	1
	2,32
	2,54
	2,92

	Lovol 2204
	-
	ЛДГ-10
	1
	2,76
	3,03
	3,49

	Беларус-2103
	-
	ЛДГ-15
	1
	2,10
	2,31
	2,65

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	1,57
	1,73
	1,99

	Кировец К-424
	-
	ЛДГ-10
	1
	3,04
	3,34
	3,84

	
	-
	ЛДГ-15
	1
	2,03
	2,23
	2,56

	Кировец К-730
	-
	ЛДГ-15
	1
	2,32
	2,55
	2,93

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	1,74
	1,91
	2,20

	Кировец К-735
	-
	ЛДГ-15
	1
	2,71
	2,98
	3,42

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	2,03
	2,23
	2,56

	Кировец К-739
	-
	ЛДГ-15
	1
	3,02
	3,32
	3,81

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	2,26
	2,49
	2,86

	Кировец К-742
	-
	ЛДГ-15
	1
	3,25
	3,57
	4,10

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	2,44
	2,68
	3,08

	RSM 2400
	-
	ЛДГ-15
	1
	3,15
	3,46
	3,98

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	2,36
	2,60
	2,99





Себу

Отын шығысы нормативтері дәнді, майлы дақылдар мен шөптерді себуге есептелген. Отын шығысы нормативтері жұмыс органдарының 6-8 см тереңдікте жүруіне есептелген.
Аңыздық сепкіштер мен егіс кешендері үшін отын шығысы нормативтері топырақ түрлері (жеңіл, орташа және ауыр) бойынша сараланған. Дискілі сепкіштер үшін нормалар топырақ түріне байланысты емес және жеңіл, орташа әрі ауыр топырақтар үшін бірыңғай.
Дискілі сепкіштермен агрегаттардың ең жоғары қозғалыс жылдамдығы – 10 км/сағ, ең төменгісі – 5 км/сағ. Аңыздық сепкіштер мен егіс кешендерінің ең жоғары қозғалыс жылдамдығы 9 км/сағ, ең төменгісі – 5 км/сағ.
Агрегаттың қозғалыс тәсілі – қайтымды. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

Аңыздық сепкіштермен және егіс кешендерімен себу

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	топырақ түрі

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	жеңіл
	орташа
	ауыр

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Беларус-80.1/82.1
	-
	СЗТС-2
	1
	3,91
	4,44
	5,10

	
	-
	СКП-2,1
	1
	3,80
	4,31
	4,96

	Lovol 2854
	-
	СЗТС-2
	1
	3,78
	4,29
	4,94

	
	-
	СКП-2,1
	1
	3,68
	4,18
	4,80

	Беларус-1221.2
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	2
	4,72
	5,37
	6,17

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	2
	4,60
	5,23
	6,01

	Беларус-1523
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	2
	5,16
	5,86
	6,74

	
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	3
	4,81
	-
	-

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	2
	5,03
	5,71
	6,57

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	3
	4,69
	-
	-

	Lovol 2204
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	3
	4,32
	4,90
	5,64

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	3,88
	4,41
	5,07

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	3
	4,21
	4,78
	5,50

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	3,79
	4,30
	4,95

	Беларус-2103
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	4,32
	4,98
	5,64

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,03
	4,58
	5,26

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	4,21
	4,79
	5,50

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	3,79
	4,47
	5,14




Кестенің жалғасы

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Кировец К-424
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	3
	5,03
	5,72
	6,57

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	4,53
	5,15
	5,91

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	3
	4,91
	5,58
	6,41

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	4,42
	5,02
	5,77

	Кировец К-730
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	4,60
	5,23
	6,01

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,42
	5,02
	5,77

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	4,49
	5,11
	5,87

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,31
	4,90
	5,64

	Кировец К-735
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	5,24
	5,96
	6,85

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	5,03
	5,72
	6,58

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	5,12
	5,82
	6,69

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,92
	5,59
	6,42

	Кировец К-739
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,52
	5,13
	5,90

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	6
	4,14
	4,70
	5,41

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,41
	5,02
	5,77

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	6
	4,05
	4,60
	5,29

	Кировец К-742
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,86
	5,52
	6,35

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	6
	4,46
	5,06
	5,82

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,76
	5,40
	6,21

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	6
	4,36
	4,95
	5,69

	RSM 2400
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,72
	5,36
	6,16

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	6
	4,32
	4,91
	5,65

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,61
	5,24
	6,03

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	6
	4,23
	4,81
	5,52

	Кировец К-730
	-
	Кузбасс ПК-9,7
(Вр=9,7 м)
	1
	4,84
	5,32
	5,79

	
	-
	Horsch ATD 12.30
(Вр=12,0 м)
	1
	3,92
	4,30
	4,68

	Кировец К-735
	-
	Кузбасс ПК-9,7
(Вр=9,7 м)
	1
	5,30
	5,82
	6,33

	
	-
	Horsch ATD 12.30
(Вр=12,0 м)
	1
	4,28
	4,71
	5,12







Кестенің жалғасы

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Кировец К-739
	-
	Кузбасс ПК-12,2
(Вр=12,2 м)
	1
	4,42
	4,86
	5,28

	
	-
	John Deere 1840 (Вр=12,5 м)
	1
	4,31
	4,74
	5,15

	Кировец К-742
	-
	Кузбасс ПК-12,2
(Вр=12,2 м)
	1
	4,76
	5,23
	5,68

	
	-
	John Deere 1840 (Вр=12,5 м)
	1
	4,64
	5,10
	5,55

	RSM 2400
	-
	Bourgaul 8810
(Вр=12,0 м)
	1
	4,69
	5,16
	5,61

	
	-
	Morris Concept 2000 (Вр=13,0 м)
	1
	4,33
	4,76
	5,17

	John Deere 9R440
	-
	John Deere 1840 (Вр=12,5 м)
	1
	4,53
	4,98
	5,41

	
	-
	John Deere 1840 (Вр=15,2 м)
	1
	3,72
	4,09
	4,45

	Claas 
Xerion 4500
	-
	Horsch ATD 18.35
(Вр=18,2 м)
	1
	4,04
	4,43
	4,82

	Case 
Steiger 400
	-
	Flexi Coil 5000
(Вр=17,4 м)
	1
	3,62
	3,97
	4,32

	Challenger 
МТ 851
	-
	Horsch ATD 18.35
(Вр=18,2 м)
	1
	4,00
	4,39
	4,78




Дискілі сепкіштермен себу

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Беларус-80.1/82.1
	-
	СЗП-3,6Б
	1
	2,69

	Lovol 2854
	-
	СЗП-3,6Б
	1
	2,61

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	2
	2,37

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	3
	1,90

	Беларус-1523
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	2
	2,60

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	3
	2,08

	
	-
	СС-6 «Бастер»
	1
	3,75

	Lovol 2204
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	2
	2,56

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	3
	2,13

	
	-
	СС-6 «Бастер»
	1
	4,60

	Беларус-2103
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	4
	2,19

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	1,75

	Кировец К-424
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	3
	2,52

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	4
	2,27

	Кировец К-730
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	4
	2,29

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,20

	
	-
	Great Plains 
СТА - 4000
	1
	3,58

	Кировец К-735
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	4
	2,62

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,51

	
	-
	Great Plains 
СТА - 4000
	1
	4,09

	Кировец К-739
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,26

	Кировец К-742
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,44

	RSM 2400
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,36




Тығыздау

Отын шығысы нормативтері дәнді дақылдар мен сүрлемдік жүгері егісін тығыздауға есептелген.
Тығыздауға арналған отын шығысы нормативтері тарту кедергісінің 0,5…0,7 кН/м диапазонына есептелген. Ең жоғары қозғалыс жылдамдығы 12 км/сағ, ең төменгісі – 6 км/сағ. Негізгі қозғалыс тәсілі – қайтымды. Нормативтер топырақ түріне байланысты емес және жеңіл, орташа әрі ауыр топырақтар үшін бірыңғай.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	ЗККШ-6
	2
	1,16

	
	СП-11
	ЗККШ-6
	2+1
	0,96

	Lovol 2854
	СП-11
	ЗККШ-6
	2
	1,10

	
	СП-11
	ЗККШ-6
	2+1
	0,93

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	5ККШ-10
	2
	0,90

	
	СП-11
	ЗККШ-6
	2+1
	1,30

	Беларус-1523
	СП-16А
	5ККШ-10
	2
	1,00

	
	СП-11
	ЗККШ-6
	2+1
	1,43

	Lovol 2204
	СП-16А
	5ККШ-10
	2
	1,19

	
	СГ-21Б
	ЗККШ-6
	3+2
	1,34

	Беларус-2103
	-
	ККШ-18
	1
	1,60

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,25

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	ЗККШ-6
	3+2
	1,59

	
	-
	ККШ-18
	1
	1,26

	Кировец К-730
	-
	ККШ-18
	1
	1,60

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,25

	Кировец К-735
	-
	ККШ-18
	1
	1,82

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,43

	Кировец К-739
	-
	ККШ-18
	1
	1,98

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,55

	Кировец К-742
	-
	ККШ-18
	1
	2,09

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,64

	RSM 2400
	-
	ККШ-18
	1
	2,03

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,59









Егісті химиялық өңдеу

Отын шығысы нормативтері өсімдіктерді зиянкестерден, аурулардан және арамшөптерден химиялық қорғау жұмыстарына есептелген.
Өсімдіктерді зиянкестерден, аурулардан және арамшөптерден химиялық қорғау сүрі жерді өңдеу кезінде де, себуге дейінгі топырақты өңдеу мен егісті өңдеу кезінде де жүргізіледі. Отын шығысы нормалары алты сағаттық жұмыс ауысымындағы жұмысқа есептелген.
Химиялық өңдеу жүргізуге ең қолайлы жағдай – тынық әрі ыстық емес ауа райы (таңертең шық буланғаннан кейін, кешке күннің аптабы басылған соң). Химиялық өңдеу қалың шық кезінде, жаңбыр жауып тұрғанда, жел жылдамдығы 3-4 м/с-тан асқанда, сондай-ақ гүлдеу кезінде жүргізілмейді. Өсімдіктерді химиялық қорғау құралдарымен жұмыс істегенде белгіленген қауіпсіздік техникасы қағидаларын қатаң сақтау қажет.
Агрегаттардың қозғалыс тәсілі – қайтымды. Агрегаттарға жұмыс ерітіндісін құю танап соңында жүзеге асырылады.

	Агрегат құрамы
	Шығыс
отын, кг/га

	маркасы
трактордың
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	

	
	ауыл шаруашылығы машина-құралының атауы
	моделі
	агрегаттағы саны, дана
	қармау ені Вк, м
	

	жұмыс ерітіндісінің шығыс нормасы 150-250 л/га

	-
	John Deere өздігінен жүретін бүріккіші
	4830
	1
	30,5
	0,52

	-
	Avagro өздігінен жүретін бүріккіші
	HM40S
	1
	32,0
	0,34

	-
	Туман-2 өздігінен жүретін бүріккіші
	-
	1
	28,0
	0,19

	Беларус-80.1/82.1
	Avagro  ТТ2525
	-
	1
	25,0
	0,57

	
	ОП-2000/18
	-
	1
	18,0
	0,88

	
	ОНШ-800
	-
	1
	14,0
	1,01

	Беларус-1221.2
	Avagro  ТТ4025
	-
	1
	25,0
	0,73

	
	ОП-2000/21
	-
	1
	21,0
	0,81

	
	RSM TS 4500
	-
	1
	28,0
	0,65




Сүрі жерді культивациялау

Отын шығысы нормативтері жел эрозиясына ұшырайтын топырақты таяз қайырмасыз өңдеуге есептелген. Отын шығысы нормативтері өңдеу тереңдігі мен топырақ түрлері бойынша сараланған.
Сүрі жерді культивациялау жебе тәрізді жұмыс органдары бар құралдармен (культиваторлармен) немесе топырақты жаппай таяз өңдеуге арналған жазықтілгіш культиваторлармен жүргізілуі мүмкін. КСТ-9, КСТ-11, КПШ-5, КПШ-9, КПШ-11 жазықтілгіш культиваторлары және КТП-9,4, АПК-7,2 культиваторлары сүрі жер мен сүдігерді 8-ден 16 см тереңдікке дейін культивациялауға арналған.
Агрегаттардың қозғалыс жылдамдығы – 6-12 км/сағ. Агрегаттар қайтымды тәсілмен жұмыс істейді. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.


Сүрі жерді культивациялау (жеңіл топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	Lovol 2204
	-
	АПК-7,2
	1
	3,73
	4,01
	4,33
	5,10

	
	-
	КПШ-5
	1
	3,49
	3,75
	4,05
	4,77

	Беларус-2103
	-
	КСТ-9
	1
	2,91
	3,13
	3,39
	3,99

	
	-
	КТП-9,4
	1
	2,79
	3,00
	3,24
	3,82

	
	-
	КПШ-9
	1
	3,20
	3,44
	3,72
	4,37

	Кировец К-424
	-
	АПК-7,2
	1
	4,37
	4,70
	5,08
	5,97

	
	-
	КПШ-5
	1
	4,32
	4,65
	5,03
	5,91

	Кировец К-730
	-
	КСТ-9
	1
	3,55
	3,82
	4,13
	4,86

	
	-
	КТП-9,4
	1
	3,40
	3,66
	3,95
	4,65

	
	-
	КПШ-9
	1
	3,90
	4,19
	4,53
	5,33

	Кировец К-735
	-
	КТП-9,4
	1
	4,04
	4,34
	4,69
	5,52

	
	-
	КПШ-9
	1
	4,37
	4,70
	5,08
	5,98

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,26
	3,50
	3,79
	4,46

	Кировец К-739
	-
	КТП-9,4
	1
	4,36
	4,71
	5,09
	5,97

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,53
	3,79
	4,10
	4,82

	
	-
	КПШ-11
	1
	3,88
	4,17
	4,51
	5,30

	Кировец К-742
	-
	КТП-9,4
	1
	4,57
	4,92
	5,32
	6,25

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,69
	3,97
	4,29
	5,05

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,06
	4,37
	4,72
	5,55

	RSM 2400
	-
	КСТ-11
	1
	3,52
	3,78
	4,09
	4,81

	
	-
	КПШ-11
	1
	3,87
	4,16
	4,50
	5,29

	John Deere 9R440
	-
	КСТ-11
	1
	3,43
	3,69
	3,99
	4,69

	
	-
	КПШ-11
	1
	3,77
	4,06
	4,39
	5,16

	Claas Xerion 4500
	-
	КСТ-11
	1
	3,82
	4,10
	4,44
	5,22

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,20
	4,51
	4,88
	5,74

	Case Steiger 400
	-
	КСТ-11
	1
	3,27
	3,51
	3,80
	4,47

	
	-
	КПШ-11
	1
	3,59
	3,87
	4,18
	4,92

	Challenger МТ 851
	-
	КСТ-11
	1
	3,78
	4,07
	4,40
	5,17

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,16
	4,47
	4,83
	5,69








Сүрі жерді культивациялау (орташа топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	Lovol 2204
	-
	АПК-7,2
	1
	4,24
	4,63
	5,17
	-

	
	-
	КПШ-5
	1
	3,96
	4,33
	4,48
	5,37

	Беларус-2103
	-
	КСТ-9
	1
	3,31
	3,62
	4,04
	4,49

	
	-
	КТП-9,4
	1
	3,17
	3,47
	3,87
	4,30

	
	-
	КПШ-9
	1
	3,64
	3,97
	4,44
	4,93

	Кировец К-424
	-
	АПК-7,2
	1
	4,96
	5,42
	6,06
	6,73

	
	-
	КПШ-5
	1
	4,91
	5,37
	6,00
	6,67

	Кировец К-730
	-
	КСТ-9
	1
	4,04
	4,41
	4,93
	5,48

	
	-
	КТП-9,4
	1
	3,86
	4,22
	4,72
	5,24

	
	-
	КПШ-9
	1
	4,43
	4,84
	5,41
	7,01

	Кировец К-735
	-
	КТП-9,4
	1
	4,59
	5,01
	5,60
	6,22

	
	-
	КПШ-9
	1
	4,97
	5,43
	6,06
	6,74

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,70
	4,05
	5,27
	-

	Кировец К-739
	-
	КТП-9,4
	1
	4,96
	5,41
	6,05
	6,74

	
	-
	КСТ-11
	1
	4,01
	4,38
	4,89
	5,44

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,41
	4,82
	5,38
	5,98

	Кировец К-742
	-
	КТП-9,4
	1
	5,20
	5,68
	6,35
	7,05

	
	-
	КСТ-11
	1
	4,19
	4,58
	5,12
	5,69

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,61
	5,04
	5,63
	6,26

	RSM 2400
	-
	КСТ-11
	1
	4,00
	4,37
	4,88
	5,42

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,40
	4,80
	5,37
	5,96

	John Deere 9R440
	-
	КСТ-11
	1
	3,90
	4,26
	4,76
	5,29

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,29
	4,69
	5,24
	5,82

	Claas Xerion 4500
	-
	КСТ-11
	1
	4,34
	4,74
	5,29
	5,88

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,77
	5,21
	5,82
	6,47

	Case Steiger 400
	-
	КСТ-11
	1
	3,71
	4,06
	4,53
	5,04

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,08
	4,46
	4,99
	5,54

	Challenger МТ 851
	-
	КСТ-11
	1
	4,30
	4,70
	5,25
	5,83

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,73
	5,17
	5,77
	6,41








Сүрі жерді культивациялау (ауыр топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	Lovol 2204
	-
	АПК-7,2
	1
	4,53
	5,27
	-
	-

	
	-
	КПШ-5
	1
	4,24
	4,93
	5,86
	8,52

	Беларус-2103
	-
	КСТ-9
	1
	3,54
	4,12
	4,90
	6,65

	
	-
	КТП-9,4
	1
	3,39
	3,94
	4,69
	6,37

	
	-
	КПШ-9
	1
	3,89
	5,52
	5,38
	7,30

	Кировец К-424
	-
	АПК-7,2
	1
	5,31
	6,17
	7,35
	-

	
	-
	КПШ-5
	1
	5,25
	6,11
	7,27
	10,57

	Кировец К-730
	-
	КСТ-9
	1
	4,32
	5,02
	5,98
	8,11

	
	-
	КТП-9,4
	1
	4,13
	4,81
	5,72
	7,76

	
	-
	КПШ-9
	1
	4,74
	5,51
	6,56
	-

	Кировец К-735
	-
	КТП-9,4
	1
	4,91
	5,70
	6,79
	8,90

	
	-
	КПШ-9
	1
	5,31
	6,18
	7,35
	9,21

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,96
	4,60
	-
	-

	Кировец К-739
	-
	КТП-9,4
	1
	5,30
	6,17
	7,36
	9,97

	
	-
	КСТ-11
	1
	4,29
	4,98
	5,93
	8,05

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,71
	5,48
	6,53
	8,85

	Кировец К-742
	-
	КТП-9,4
	1
	5,56
	6,46
	7,69
	10,44

	
	-
	КСТ-11
	1
	4,49
	5,22
	6,21
	8,42

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,93
	5,74
	6,83
	9,27

	RSM 2400
	-
	КСТ-11
	1
	4,27
	4,97
	5,92
	8,03

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,70
	5,47
	6,51
	8,83

	John Deere 9R440
	-
	КСТ-11
	1
	4,17
	4,85
	5,77
	7,83

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,59
	5,33
	6,35
	8,61

	Claas Xerion 4500
	-
	КСТ-11
	1
	4,64
	5,39
	6,42
	8,71

	
	-
	КПШ-11
	1
	5,10
	5,93
	7,06
	9,58

	Case Steiger 400
	-
	КСТ-11
	1
	3,97
	4,62
	5,50
	7,46

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,37
	5,08
	6,05
	8,20

	Challenger МТ 851
	-
	КСТ-11
	1
	4,60
	5,34
	6,36
	8,63

	
	-
	КПШ-11
	1
	5,05
	5,88
	7,00
	9,49



Минералдық тыңайтқыштар енгізе отырып культивациялау

Отын шығысы нормативтері минералдық тыңайтқыштарды топырақ ішіне енгізе отырып культивациялауға есептелген. Отын шығысы нормативтері өңдеу тереңдігі мен топырақ түрлері бойынша сараланған.
Минералдық тыңайтқыштардың негізгі мөлшері жазғы кезеңде ылғал тұрақты сақталатын тереңдікке енгізіледі. Қазақстанның солтүстік және батыс өңірлері үшін оларды сүрі танапта 14-16 см тереңдікке тұтас көлденең экран түрінде орналастыру оңтайлы. Алайда шаруашылықтың нақты топырақ-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, сіңіру тереңдігін 20 см-ге дейін арттыруға болады.
Минералдық тыңайтқыштарды топырақ ішіне енгізе отырып культивациялау ОКП-5,6У, ОКП-7,2У, ОКП-8,3У, ОКП-9,5У, КВУ-8,8, КВУ-12 культиватор-тыңайтқыш енгізгіштерімен жүргізіледі.
Агрегаттардың қозғалыс жылдамдығы – 6-10 км/сағ. Агрегаттар қайтымды тәсілмен жұмыс істейді. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

Минералдық тыңайтқыштар енгізе отырып культивациялау
(жеңіл топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	14-16
	16-18
	18-20

	Беларус-2103
	-
	ОКП-7,2У
	1
	6,56
	7,17
	8,14

	Кировец К-424
	-
	ОКП-5,6У
	1
	8,42
	9,21
	10,46

	Кировец К-730
	-
	ОКП-7,2У
	1
	8,70
	9,51
	10,81

	Кировец К-735
	-
	ОКП-7,2У
	1
	10,15
	11,10
	12,61

	Кировец К-739
	-
	ОКП-8,3У
	1
	8,72
	9,53
	10,83

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	8,23
	8,99
	10,22

	Кировец К-742
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,94
	8,68
	9,86

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	8,57
	9,37
	10,65

	RSM 2400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,17
	7,83
	8,90

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	7,74
	8,46
	9,61

	John Deere 9R440
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,63
	8,34
	9,41

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,04
	6,60
	7,50

	Claas Xerion 4500
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,48
	9,27
	10,53

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,71
	7,34
	8,34

	Case Steiger 400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,26
	7,94
	9,02

	
	-
	КВУ-12
	1
	5,75
	6,29
	7,14

	Challenger МТ 851
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,41
	9,19
	10,44

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,65
	7,27
	8,26


Минералдық тыңайтқыштар енгізе отырып культивациялау
(орташа топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	14-16
	16-18
	18-20

	Беларус-2103
	-
	ОКП-7,2У
	1
	7,01
	7,88
	9,16

	Кировец К-424
	-
	ОКП-5,6У
	1
	9,01
	10,12
	-

	Кировец К-730
	-
	ОКП-7,2У
	1
	9,31
	10,46
	12,16

	Кировец К-735
	-
	ОКП-7,2У
	1
	10,86
	12,20
	14,19

	Кировец К-739
	-
	ОКП-8,3У
	1
	9,33
	10,48
	12,19

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	8,80
	9,89
	11,50

	Кировец К-742
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,49
	9,54
	11,10

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	9,17
	10,30
	11,98

	RSM 2400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,67
	8,61
	10,01

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	8,28
	9,30
	10,81

	John Deere 9R440
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,16
	9,17
	10,66

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,46
	7,26
	8,44

	Claas Xerion 4500
	-
	ОКП-9,5У
	1
	9,07
	10,19
	11,85

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,18
	8,07
	9,38

	Case Steiger 400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,77
	8,73
	10,15

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,15
	6,91
	8,04

	Challenger МТ 851
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,99
	10,10
	11,75

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,12
	8,00
	9,30




Минералдық тыңайтқыштар енгізе отырып культивациялау
(ауыр топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	14-16
	16-18
	18-20

	Беларус-2103
	-
	ОКП-7,2У
	1
	7,71
	8,56
	-

	Кировец К-424
	-
	ОКП-5,6У
	1
	9,90
	-
	-

	Кировец К-730
	-
	ОКП-7,2У
	1
	10,23
	11,36
	-

	Кировец К-735
	-
	ОКП-7,2У
	1
	11,93
	13,26
	-

	Кировец К-739
	-
	ОКП-8,3У
	1
	10,25
	11,39
	12,94

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	9,67
	10,74
	-

	Кировец К-742
	-
	ОКП-9,5У
	1
	9,33
	10,37
	11,78

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	10,08
	11,20
	12,72

	RSM 2400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,42
	9,36
	10,64

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	9,09
	10,10
	11,48

	John Deere 9R440
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,96
	9,96
	 11,32

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,10
	7,89
	8,96

	Claas Xerion 4500
	-
	ОКП-9,5У
	1
	9,97
	11,08
	12,59

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,89
	8,77
	9,96

	Case Steiger 400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,54
	9,49
	10,78

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,76
	7,51
	8,53

	Challenger МТ 851
	-
	ОКП-9,5У
	1
	9,88
	10,98
	12,47

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,82
	8,69
	9,87



Жинау

Отын шығысы нормативтері дәнді және майлы дақылдарды бөлек тәсілмен және тікелей комбайнмен жинауға есептелген. Отын шығысы нормативтері қалыпты жұмыс жағдайларына: өсімдік массасының кондициялық ылғалдылығы 10-20% болатын тік тұрған таза астықты жинауға, дән массасының сабан массасына қатынасы (сабандылық) – 1,0:1,5 болғанда есептелген. Нормативтерді есептеу кезінде танап ұзындығы 300 м-ге дейін болса агрегаттардың қозғалыс тәсілі айналмалы, ал танап ұзындығы 300 м-ден артық болса – алқаптық деп қабылданған. Жинау агрегатына тракторшы-машинист (трактор агрегаты) немесе комбайншы (комбайн) қызмет көрсетеді.
Жекелеген кезеңдерде жатып қалған, арамшөп басқан, аласа, биік сабақты және ылғалдылығы жоғары дәнді дақылдарды жинауға тура келеді. Бұл жағдайлардың әсерін 5 және 6-кестелерде берілген үлгілік нормативтерге түзету коэффициенттері арқылы ескеру қажет.

5-кесте – Астық массасының жатып қалуына байланысты отын шығысы нормативтеріне түзету коэффициенті (Кп)

	Жатып қалған егіс алаңы, %
	Түзету
коэффициенті
	Жатып қалған егіс алаңы, %
	Түзету
коэффициенті

	Тікелей комбайндау

	4-ке дейін
	1,00
	53-60
	0,65

	5-12
	0,95
	61-68
	0,60

	13-20
	0,90
	69-76
	0,55

	21-28
	0,85
	77-84
	0,50

	29-36
	0,80
	85-92
	0,45

	37-44
	0,75
	93-100
	0,40

	45-52
	0,70
	
	

	Дестелерді жинау және бастыру

	5-тен аз
	1,00
	56-65
	0,87

	6-15
	0,98
	66-75
	0,84

	16-25
	0,96
	76-85
	0,81

	26-35
	0,94
	86-95
	0.78

	36-45
	0,92
	96-100
	0,75

	46-55
	0,90
	
	



Түзету коэффициенттерін белгілеу үшін жатып қалған егіс алаңын, ылғалдылық пен арамшөптену пайызын, сабандылықты (дән массасының сабан массасына қатынасын) анықтау қажет.
Жатып қалуға түзету коэффициентін (Кп), сондай-ақ ылғалдылықты, арамшөптенуді және сабандылықты ескеретін біріктірілген түзету коэффициентін (Кв.з.с.) анықтап, үлгілік отын шығысы нормативін түзету коэффициенті мына формулалар бойынша анықталады:




   немесе                (4)

Одан кейін оларды салыстырып, нормативтерді түзету үшін ең үлкен мәнге ие біреуін ғана қабылдау қажет.

6-кесте – ылғалдылықты, арамшөптенуді және сабандылықты ескеретін отын шығысы нормативтеріне біріктірілген түзету коэффициенті (Кв.з.с.)

	Ылғалдылық,
%
	Арамшөптену,
%
	Біріктірілген түзету коэффициенті
астық массасының сабандылығы кезінде

	
	
	1,0-ге дейін
	1,0-1,4
	1,4-1,8
	1,8-2,2
	2,2-ден жоғары

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10-нан аспайды
	0
	1,10
	0,92
	0,82
	0,75
	0,68

	
	1-10
	1,00
	0,85
	0,77
	0,72
	0,66

	
	11-25
	0,91
	0,79
	0,73
	0,69
	0,64

	
	26-35
	0,82
	0,74
	0,69
	0,66
	0,62

	
	36-45
	0,76
	0,69
	0,65
	0,63
	0,58

	
	56-65
	0,70
	0,65
	0,62
	0,60
	0,58

	11-17
	0
	1,20
	1,00
	0,92
	0,83
	0,75

	
	10-нан аспайды
	1,10
	0,93
	0,84
	0,79
	0,73

	
	11-25
	1,00
	0,86
	0,80
	0,75
	0,70

	
	26-35
	0,90
	0,81
	0,76
	0,72
	0,67

	
	36-45
	0,83
	0,76
	0,73
	0,71
	0,65

	
	46-55
	0,76
	0,72
	0,67
	0,66
	0,65

	
	56-65
	0,71
	0,67
	0,65
	0,64
	0,62

	18-22
	0
	1,35
	1,10
	0,98
	0,90
	0,82

	
	1-10
	1,20
	1,02
	0,92
	0,86
	0,79

	
	11-25
	1,08
	0,94
	0,87
	0,82
	0,76

	
	26-35
	0,98
	0,88
	0,82
	0,78
	0,74

	
	36-45
	0,90
	0,83
	0,78
	0,75
	0,71

	
	46-55
	0,83
	0,78
	0,74
	0,72
	0,69

	
	56-65
	0,77
	0,73
	0,71
	0,69
	0,67

	23-27
	0
	1,20
	0,98
	0,87
	0,80
	0,72

	
	1-10
	1,11
	0,90
	0,81
	0,76
	0,70

	
	11-25
	0,96
	0,84
	0,77
	0,73
	0,67

	
	26-35
	0,87
	0,78
	0,73
	0,69
	0,65

	
	36-45
	0,80
	0,73
	0,69
	0,67
	0,63

	
	46-55
	0,74
	0,69
	0,64
	0,63
	0,61

	
	56-65
	0,68
	0,65
	0,63
	0,61
	0,60





6-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	28-32
	0
	0,96
	0,73
	0,69
	0,64
	0,58

	
	1-10
	0,85
	0,72
	0,65
	0,61
	0,56

	
	11-25
	0,77
	0,67
	0,61
	0,58
	0,54

	
	26-35
	0,70
	0,62
	0,58
	0,56
	0,52

	
	36-45
	0,64
	0,59
	0,55
	0,53
	0,51

	
	46-55
	0,59
	0,55
	0,53
	0,51
	0,49

	
	56-65
	0,55
	0,52
	0,50
	0,49
	0,48

	33-37
	0
	0,70
	0,57
	0,50
	0,47
	0,42

	
	1-10
	0,62
	0,52
	0,47
	0,44
	0,41

	
	11 -25
	0,56
	0,49
	0,45
	0,42
	-

	
	26-35
	0,51
	0,46
	0,42
	0,40
	-

	
	36-45
	0,47
	0,43
	0,40
	-
	-

	
	46-55
	0,43
	0,40
	-
	-
	-

	
	56-65
	040
	-
	-
	-
	-



Нормативтерге екі түзету коэффициентін бір мезгілде қолдануға болмайды, өйткені дәнді дақылдардың жоғары ылғалдылығы мен арамшөптенуі бастырғыштың өткізу қабілетін төмендетеді, ал жатып қалу жатканың жұмысын қиындатып, комбайнның жұмыс жылдамдығын азайтады. Демек, дәнді дақылдардың жатып қалуына байланысты комбайнның жұмыс жылдамдығы төмендеген кезде бастырғыштың өткізу қабілеті астық массасының ылғалдылығы мен арамшөптенуі жоғары болғандағы деңгейге дейін төмендейді.
Одан кейін шаруашылықтағы үлгілік отын шығысы нормативтері осы коэффициентке көбейтіледі және техникалық негізделген отын шығысы нормативтерін есептеу кезінде көзделмеген типтік емес жағдайлары бар танаптар үшін ғана қолданылады.
Рапсты жинау дәнді дақылдарға қарағанда едәуір қиын. Бұл өсімдіктердің ерекше физикалық-механикалық қасиеттеріне байланысты. Олардың негізгілері: ұсақ тұқымдылық (0,9-2,2 мм), биік өсу, қатты бұтақтану, тұқымдардың бір өсімдіктің өзінде де, танап шегінде де біркелкі піспеуі, тамырында ұзақ тұрып қалғанда және жинау машиналарының жұмыс органдары әсер еткенде бұршаққындардың жарылуы.
Рапсты жинау егістің едәуір жатып қалуы, сабақтардың шатасуы және бастыру кезінде қолданылатын астық комбайндары жіберетін үлкен шығындар салдарынан қиындайды. Жинау технологиясы бұзылғанда, техника нашар дайындалып, пайдалану реттеуі дұрыс жүргізілмегенде рапс тұқымының шығыны өсірілген өнімнің 30%-ына дейін жетуі мүмкін.
Рапс сабаны әдетте мал азығына пайдаланылмайды, 20-30 см-ден аспайтын бөлшектерге ұсақталып, танап бетіне біркелкі таратылады, содан кейін органикалық тыңайтқыш ретінде топыраққа жыртып енгізіледі.



48

Дестеге шабу

	Агрегат құрамы
	Шабылған жолақ ені, м
	Сабақ бітігінің сипаттамасы (
1 м²-дегі өсімдіктер саны × өсімдік биіктігі), см
	Шығыс
отын, кг/га

	маркасы
комбайнның
(трактордың)
	жатка маркасы
	
	
	

	Nova
	ЖВН-6
	6
12
	200-ге дейін
	2,64

	
	
	
	200-300
	2,77

	
	
	
	300-400
	3,02

	
	
	
	400-500 
	3,34

	
	
	
	500-ден жоғары
	3,60

	Vektor 410
	ЖН-9У
	9
18
	200-ге дейін
	1,88

	
	
	
	200-300
	1,97

	
	
	
	300-400
	2,17

	
	
	
	400-500 
	2,29

	
	
	
	500-ден жоғары
	2,51

	Беларус-80.1/82.1
	ЖВП-9
	9
18
	200-ге дейін
	1,52

	
	
	
	200-300
	1,63

	
	
	
	300-400
	1,71

	
	
	
	400-500 
	1,89

	
	
	
	500-ден жоғары
	2,03

	Беларус-1221.2
	ЖВЗ-10,7
	10,7
	200-ге дейін
	1,73

	
	
	
	200-300
	1,92

	
	
	
	300-400
	2,06

	
	
	
	400-500 
	2,19

	
	
	
	500-ден жоғары
	2,35





94

Дестелерді жинау және бастыру

Шабылған жолақ ені 6 метр

	Комбайн маркасы
	Өнімділік,
ц/га
	Отын шығысы, кг/га

	
	
	дәнді дақылдар
	майлы дақылдар

	
	
	сабанды ұсақтаумен
	сабанды ұсақтамай
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	4,84
	4,11
	5,32

	
	10-12
	5,32
	4,52
	5,86

	
	12-15
	5,78
	4,91
	6,36

	
	15-18
	6,28
	5,34
	6,91

	
	18-21
	6,76
	5,74
	7,43

	
	21-24
	7,34
	6,24
	8,08

	
	24-27
	8,07
	6,86
	8,88

	
	27-30
	8,87
	7,54
	9,76

	Vektor 410
	8-10
	5,23
	4,45
	5,76

	
	10-12
	5,57
	4,73
	6,13

	
	12-15
	5,92
	5,04
	6,52

	
	15-18
	6,37
	5,41
	7,01

	
	18-21
	6,85
	5,82
	7,53

	
	21-24
	7,44
	6,33
	8,19

	
	24-27
	8,00
	6,80
	8,81

	
	27-30
	8,70
	7,40
	9,57

	Acros 550
	8-10
	5,36
	4,55
	5,89

	
	10-12
	5,70
	4,84
	6,27

	
	12-15
	6,06
	5,15
	6,67

	
	15-18
	6,52
	5,54
	7,17

	
	18-21
	7,01
	5,96
	7,71

	
	21-24
	7,62
	6,47
	8,38

	
	24-27
	8,19
	6,96
	9,01

	
	27-30
	8,90
	7,57
	9,79

	Torum 750
	8-10
	5,28
	4,49
	5,81

	
	10-12
	5,62
	4,78
	6,18

	
	12-15
	5,98
	5,08
	6,57

	
	15-18
	6,43
	5,46
	7,07

	
	18-21
	6,91
	5,87
	7,60

	
	21-24
	7,51
	6,38
	8,26

	
	24-27
	8,08
	6,87
	8,88

	
	27-30
	8,78
	7,46
	9,66



Кестенің жалғасы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	5,29
	4,50
	5,82

	
	10-12
	5,63
	4,78
	6,19

	
	12-15
	5,99
	5,09
	6,59

	
	15-18
	6,44
	5,47
	7,08

	
	18-21
	6,92
	5,89
	7,62

	
	21-24
	7,53
	6,40
	8,28

	
	24-27
	8,09
	6,88
	8,90

	
	27-30
	8,80
	7,48
	9,68

	Essil КЗС-740
	8-10
	5,08
	4,32
	5,59

	
	10-12
	5,40
	4,59
	5,94

	
	12-15
	5,75
	4,88
	6,32

	
	15-18
	6,18
	5,25
	6,80

	
	18-21
	6,64
	5,65
	7,31

	
	21-24
	7,22
	6,14
	7,94

	
	24-27
	7,77
	6,60
	8,54

	
	27-30
	8,44
	7,17
	9,28

	Essil КЗС-760
	8-10
	4,12
	3,50
	4,53

	
	10-12
	4,38
	3,73
	4,82

	
	12-15
	4,66
	3,96
	5,13

	
	15-18
	5,01
	4,26
	5,52

	
	18-21
	5,39
	4,58
	5,93

	
	21-24
	5,86
	4,98
	6,45

	
	24-27
	6,30
	5,36
	6,93

	
	27-30
	6,85
	5,82
	7,53

	Claas Trion 530
	8-10
	3,93
	3,34
	4,32

	
	10-12
	4,18
	3,55
	4,59

	
	12-15
	4,44
	3,78
	4,89

	
	15-18
	4,78
	4,06
	5,26

	
	18-21
	5,14
	4,37
	5,65

	
	21-24
	5,58
	4,75
	6,14

	
	24-27
	6,00
	5,10
	6,60

	
	27-30
	6,53
	5,55
	7,18

	John Deere9660
	8-10
	4,75
	4,04
	5,23

	
	10-12
	5,05
	4,30
	5,56

	
	12-15
	5,38
	4,57
	5,91

	
	15-18
	5,78
	4,91
	6,36

	
	18-21
	6,22
	5,28
	6,84

	
	21-24
	6,76
	5,74
	7,43

	
	24-27
	7,26
	6,18
	7,99

	
	27-30
	7,90
	6,71
	8,69


Шабылған жолақ ені 9 метр

	Комбайн маркасы
	Өнімділік,
ц/га
	Отын шығысы, кг/га

	
	
	дәнді дақылдар
	майлы дақылдар

	
	
	сабанды ұсақтаумен
	сабанды ұсақтамай
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	4,06
	3,45
	4,47

	
	10-12
	4,63
	3,93
	5,09

	
	12-15
	5,20
	4,42
	5,72

	
	15-18
	5,71
	4,85
	6,28

	
	18-21
	6,31
	5,36
	6,94

	
	21-24
	6,93
	5,89
	7,63

	
	24-27
	7,69
	6,53
	8,46

	
	27-30
	8,53
	7,25
	9,39

	Vektor 410
	8-10
	4,39
	3,73
	4,83

	
	10-12
	4,85
	4,12
	5,34

	
	12-15
	5,31
	4,51
	5,84

	
	15-18
	5,81
	4,94
	6,40

	
	18-21
	6,39
	5,43
	7,03

	
	21-24
	6,96
	5,91
	7,65

	
	24-27
	7,67
	6,52
	8,44

	
	27-30
	8,42
	7,15
	9,26

	Acros 550
	8-10
	3,85
	3,27
	4,23

	
	10-12
	4,19
	3,56
	4,61

	
	12-15
	4,52
	3,84
	4,97

	
	15-18
	5,21
	4,43
	5,74

	
	18-21
	5,94
	5,05
	6,54

	
	21-24
	6,57
	5,58
	7,23

	
	24-27
	7,12
	6,05
	7,83

	
	27-30
	7,96
	6,76
	8,75

	Torum 750
	8-10
	3,80
	3,23
	4,18

	
	10-12
	4,13
	3,51
	4,55

	
	12-15
	4,46
	3,79
	4,91

	
	15-18
	5,14
	4,37
	5,66

	
	18-21
	5,85
	4,97
	6,44

	
	21-24
	6,47
	5,50
	7,12

	
	24-27
	7,03
	5,97
	7,73

	
	27-30
	7,84
	6,66
	8,62





Кестенің жалғасы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	4,45
	3,78
	4,90

	
	10-12
	4,90
	4,16
	5,39

	
	12-15
	5,34
	4,54
	5,88

	
	15-18
	5,85
	4,97
	6,44

	
	18-21
	6,47
	5,50
	7,12

	
	21-24
	7,11
	6,04
	7,82

	
	24-27
	7,71
	6,55
	8,48

	
	27-30
	8,46
	7,19
	9,31

	Essil КЗС-740
	8-10
	4,27
	3,63
	4,70

	
	10-12
	4,70
	3,99
	5,17

	
	12-15
	5,18
	4,40
	5,70

	
	15-18
	5,61
	4,77
	6,18

	
	18-21
	6,21
	5,28
	6,84

	
	21-24
	6,81
	5,79
	7,50

	
	24-27
	7,40
	6,29
	8,15

	
	27-30
	8,11
	6,89
	8,92

	Essil КЗС-760
	8-10
	3,46
	2,94
	3,81

	
	10-12
	3,81
	3,24
	4,20

	
	12-15
	4,20
	3,57
	4,62

	
	15-18
	4,55
	3,87
	5,01

	
	18-21
	5,04
	4,28
	5,54

	
	21-24
	5,53
	4,70
	6,09

	
	24-27
	6,00
	5,10
	6,60

	
	27-30
	6,59
	5,60
	7,25

	Claas Trion 530
	8-10
	3,31
	2,81
	3,64

	
	10-12
	3,64
	3,09
	4,00

	
	12-15
	4,01
	3,41
	4,42

	
	15-18
	4,34
	3,69
	4,78

	
	18-21
	4,80
	4,08
	5,28

	
	21-24
	5,27
	4,48
	5,80

	
	24-27
	5,72
	4,86
	6,29

	
	27-30
	6,29
	5,34
	6,92

	John Deere 9660
	8-10
	3,43
	2,91
	3,77

	
	10-12
	3,72
	3,16
	4,09

	
	12-15
	4,01
	3,41
	4,48

	
	15-18
	4,63
	3,93
	5,09

	
	18-21
	5,26
	4,47
	5,79

	
	21-24
	5,83
	4,95
	6,41

	
	24-27
	6,32
	5,37
	6,95

	
	27-30
	7,05
	5,99
	7,76


Шабылған жолақ ені 10 метр

	Комбайн маркасы
	Өнімділік,
ц/га
	Отын шығысы, кг/га

	
	
	дәнді дақылдар
	майлы дақылдар

	
	
	сабанды ұсақтаумен
	сабанды ұсақтамай
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	3,93
	3,34
	4,33

	
	10-12
	4,50
	3,82
	4,95

	
	12-15
	5,10
	4,33
	5,61

	
	15-18
	5,58
	4,74
	6,14

	
	18-21
	6,18
	5,25
	6,80

	
	21-24
	6,80
	5,78
	7,49

	
	24-27
	7,58
	6,44
	8,34

	
	27-30
	8,43
	7,16
	9,27

	Vektor 410
	8-10
	4,26
	3,62
	4,69

	
	10-12
	4,71
	4,00
	5,18

	
	12-15
	5,19
	4,41
	5,71

	
	15-18
	5,71
	4,85
	6,28

	
	18-21
	6,29
	5,34
	6,92

	
	21-24
	6,85
	5,82
	7,54

	
	24-27
	7,57
	6,43
	8,33

	
	27-30
	8,25
	7,01
	9,08

	Acros 550
	8-10
	3,74
	3,18
	4,12

	
	10-12
	4,08
	3,47
	4,49

	
	12-15
	4,41
	3,75
	4,86

	
	15-18
	5,10
	4,33
	5,61

	
	18-21
	5,81
	4,94
	6,40

	
	21-24
	6,43
	5,46
	7,07

	
	24-27
	6,97
	5,92
	7,67

	
	27-30
	7,83
	6,65
	8,61

	Torum 750
	8-10
	3,70
	3,14
	4,07

	
	10-12
	4,03
	3,42
	4,43

	
	12-15
	4,33
	3,68
	4,77

	
	15-18
	5,01
	4,26
	5,52

	
	18-21
	5,74
	4,88
	6,32

	
	21-24
	6,37
	5,41
	7,01

	
	24-27
	6,90
	5,86
	7,59

	
	27-30
	7,71
	6,55
	8,48





Кестенің жалғасы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	4,55
	3,87
	5,01

	
	10-12
	4,77
	4,05
	5,24

	
	12-15
	5,24
	4,45
	5,76

	
	15-18
	5,73
	4,87
	6,31

	
	18-21
	6,37
	5,41
	7,01

	
	21-24
	6,98
	5,93
	7,68

	
	24-27
	7,60
	6,46
	8,37

	
	27-30
	8,32
	7,07
	9,16

	Essil КЗС-740
	8-10
	4,17
	3,54
	4,58

	
	10-12
	4,57
	3,88
	5,02

	
	12-15
	5,08
	4,32
	5,59

	
	15-18
	5,47
	4,65
	6,02

	
	18-21
	6,11
	5,19
	6,72

	
	21-24
	6,67
	5,67
	7,34

	
	24-27
	7,27
	6,18
	8,00

	
	27-30
	7,98
	6,78
	8,78

	Essil КЗС-760
	8-10
	3,35
	2,85
	3,69

	
	10-12
	3,72
	3,16
	4,09

	
	12-15
	4,05
	3,44
	4,45

	
	15-18
	4,45
	3,78
	4,90

	
	18-21
	4,93
	4,19
	5,43

	
	21-24
	5,44
	4,62
	5,98

	
	24-27
	5,90
	5,01
	6,49

	
	27-30
	6,51
	5,53
	7,16

	Claas Trion 530
	8-10
	3,20
	2,72
	3,52

	
	10-12
	3,52
	2,99
	3,87

	
	12-15
	3,88
	3,30
	4,27

	
	15-18
	4,45
	3,78
	4,90

	
	18-21
	4,68
	3,98
	5,15

	
	21-24
	5,14
	4,37
	5,66

	
	24-27
	5,59
	4,75
	6,15

	
	27-30
	6,19
	5,26
	6,81

	John Deere 9660
	8-10
	3,35
	2,85
	3,69

	
	10-12
	3,63
	3,08
	3,99

	
	12-15
	3,92
	3,33
	4,31

	
	15-18
	4,52
	3,84
	4,97

	
	18-21
	5,12
	4,35
	5,63

	
	21-24
	5,58
	4,74
	6,14

	
	24-27
	6,14
	5,22
	6,76

	
	27-30
	6,66
	5,66
	7,33


Шабылған жолақ ені 12 метр

	Комбайн маркасы
	Өнімділік,
ц/га
	Отын шығысы, кг/га

	
	
	дәнді дақылдар
	майлы дақылдар

	
	
	сабанды ұсақтаумен
	сабанды ұсақтамай
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	3,71
	3,15
	4,08

	
	10-12
	4,15
	3,53
	4,57

	
	12-15
	4,67
	4,12
	5,04

	
	15-18
	5,34
	4,54
	5,88

	
	18-21
	5,94
	5,05
	6,54

	
	21-24
	6,56
	5,57
	7,21

	
	24-27
	7,33
	6,23
	8,07

	
	27-30
	8,07
	6,86
	8,88

	Vektor 410
	8-10
	4,01
	3,41
	4,42

	
	10-12
	4,47
	3,80
	4,92

	
	12-15
	4,97
	4,22
	5,46

	
	15-18
	5,46
	4,64
	6,01

	
	18-21
	6,06
	5,15
	6,67

	
	21-24
	6,63
	5,63
	7,29

	
	24-27
	7,31
	6,21
	8,04

	
	27-30
	8,03
	6,82
	8,83

	Acros 550
	8-10
	3,51
	2,98
	3,86

	
	10-12
	3,86
	3,28
	4,25

	
	12-15
	4,17
	3,54
	4,58

	
	15-18
	4,88
	4,15
	5,37

	
	18-21
	5,57
	4,73
	6,13

	
	21-24
	6,19
	5,26
	6,81

	
	24-27
	6,73
	5,72
	7,41

	
	27-30
	7,58
	6,44
	8,34

	Torum 750
	8-10
	3,45
	2,93
	3,79

	
	10-12
	3,79
	3,22
	4,17

	
	12-15
	4,08
	3,47
	4,49

	
	15-18
	4,77
	4,05
	5,24

	
	18-21
	5,51
	4,68
	6,06

	
	21-24
	6,16
	5,23
	6,77

	
	24-27
	6,69
	5,68
	7,36

	
	27-30
	7,46
	6,34
	8,21





Кестенің жалғасы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	4,31
	3,66
	4,74

	
	10-12
	4,53
	3,85
	4,99

	
	12-15
	4,99
	4,24
	5,49

	
	15-18
	5,47
	4,65
	6,02

	
	18-21
	6,16
	5,23
	6,77

	
	21-24
	6,72
	5,71
	7,39

	
	24-27
	7,37
	6,26
	8,11

	
	27-30
	8,09
	6,87
	8,90

	Essil КЗС-740
	8-10
	3,93
	3,34
	4,33

	
	10-12
	4,32
	3,67
	4,75

	
	12-15
	4,86
	4,13
	5,35

	
	15-18
	5,24
	4,45
	5,76

	
	18-21
	5,86
	4,98
	6,45

	
	21-24
	6,43
	5,46
	7,07

	
	24-27
	7,03
	5,97
	7,73

	
	27-30
	7,74
	6,58
	8,52

	Essil КЗС-760
	8-10
	3,13
	2,66
	3,44

	
	10-12
	3,50
	2,97
	3,85

	
	12-15
	3,83
	3,25
	4,21

	
	15-18
	4,21
	3,58
	4,64

	
	18-21
	4,70
	3,99
	5,17

	
	21-24
	5,21
	4,43
	5,74

	
	24-27
	5,67
	4,82
	6,24

	
	27-30
	6,29
	5,34
	6,92

	Claas Trion 530
	8-10
	2,88
	2,45
	3,17

	
	10-12
	3,15
	2,68
	3,47

	
	12-15
	3,53
	3,00
	3,89

	
	15-18
	4,11
	3,49
	4,52

	
	18-21
	4,32
	3,67
	4,75

	
	21-24
	4,83
	4,10
	5,31

	
	24-27
	5,27
	4,48
	5,80

	
	27-30
	5,84
	4,96
	6,42

	John Deere 9660
	8-10
	3,02
	2,57
	3,33

	
	10-12
	3,28
	2,79
	3,61

	
	12-15
	3,55
	3,02
	3,91

	
	15-18
	4,17
	3,54
	4,58

	
	18-21
	4,77
	4,05
	5,24

	
	21-24
	5,23
	4,44
	5,75

	
	24-27
	5,80
	4,93
	6,38

	
	27-30
	6,30
	5,35
	6,93


Шабылған жолақ ені 18 метр

	Комбайн маркасы
	Өнімділік,
ц/га
	Отын шығысы, кг/га

	
	
	дәнді дақылдар
	майлы дақылдар

	
	
	сабанды ұсақтаумен
	сабанды ұсақтамай
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	3,58
	3,04
	3,94

	
	10-12
	4,03
	3,42
	4,43

	
	12-15
	4,74
	4,03
	5,22

	
	15-18
	5,23
	4,44
	5,75

	
	18-21
	5,83
	4,95
	6,41

	
	21-24
	6,43
	5,46
	7,07

	
	24-27
	7,22
	6,13
	7,94

	
	27-30
	7,94
	6,75
	8,74

	Vektor 410
	8-10
	3,91
	3,32
	4,30

	
	10-12
	4,35
	3,70
	4,79

	
	12-15
	4,86
	4,13
	5,35

	
	15-18
	5,36
	4,55
	5,89

	
	18-21
	5,93
	5,04
	6,53

	
	21-24
	6,50
	5,52
	7,15

	
	24-27
	7,19
	6,11
	7,91

	
	27-30
	7,89
	6,70
	8,68

	Acros 550
	8-10
	3,39
	2,88
	3,73

	
	10-12
	3,75
	3,19
	4,13

	
	12-15
	4,05
	3,44
	4,45

	
	15-18
	4,77
	4,05
	5,24

	
	18-21
	5,44
	4,62
	5,98

	
	21-24
	6,06
	5,15
	6,67

	
	24-27
	6,63
	5,63
	7,29

	
	27-30
	7,46
	6,34
	8,21

	Torum 750
	8-10
	3,32
	2,82
	3,65

	
	10-12
	3,68
	3,13
	4,05

	
	12-15
	3,95
	3,36
	4,35

	
	15-18
	4,64
	3,94
	5,10

	
	18-21
	5,38
	4,57
	5,92

	
	21-24
	6,04
	5,13
	6,64

	
	24-27
	6,54
	5,56
	7,20

	
	27-30
	7,36
	6,25
	8,09





Кестенің жалғасы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	4,18
	3,55
	4,60

	
	10-12
	4,43
	3,76
	4,87

	
	12-15
	4,87
	4,14
	5,36

	
	15-18
	5,36
	4,55
	5,89

	
	18-21
	6,04
	5,13
	6,64

	
	21-24
	6,61
	5,62
	7,28

	
	24-27
	7,25
	6,16
	7,98

	
	27-30
	7,98
	6,78
	8,78

	Essil КЗС-740
	8-10
	3,86
	3,28
	4,25

	
	10-12
	4,23
	3,59
	4,65

	
	12-15
	4,74
	4,03
	5,22

	
	15-18
	5,11
	4,34
	5,62

	
	18-21
	5,76
	4,89
	6,33

	
	21-24
	6,32
	5,37
	6,95

	
	24-27
	3,39
	5,88
	7,61

	
	27-30
	7,62
	6,47
	8,38

	Essil КЗС-760
	8-10
	3,00
	2,55
	3,30

	
	10-12
	3,38
	2,87
	3,72

	
	12-15
	3,71
	3,15
	4,08

	
	15-18
	4,08
	3,47
	4,49

	
	18-21
	4,57
	3,88
	5,02

	
	21-24
	5,11
	4,34
	5,62

	
	24-27
	5,57
	4,73
	6,13

	
	27-30
	6,18
	5,25
	6,80

	Claas Trion 530
	8-10
	2,40
	2,04
	2,64

	
	10-12
	3,67
	2,27
	2,94

	
	12-15
	3,07
	2,61
	3,38

	
	15-18
	3,63
	3,08
	3,99

	
	18-21
	3,84
	3,26
	4,22

	
	21-24
	4,38
	3,72
	4,82

	
	24-27
	4,80
	4,08
	5,28

	
	27-30
	5,36
	4,55
	5,89

	John Deere 9660
	8-10
	2,53
	2,15
	2,78

	
	10-12
	2,80
	2,38
	3,08

	
	12-15
	3,19
	2,71
	3,51

	
	15-18
	3,72
	3,16
	4,09

	
	18-21
	4,31
	3,66
	4,74

	
	21-24
	4,81
	4,09
	5,30

	
	24-27
	5,31
	4,51
	5,84

	
	27-30
	5,86
	4,98
	6,45


Тікелей комбайндау

	Комбайн маркасы
	Өнімділік,
ц/га
	Отын шығысы, кг/га

	
	
	дәнді дақылдар
	майлы дақылдар

	
	
	сабанды ұсақтаумен
	сабанды ұсақтамай
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
қармау ені 6 м жаткамен
	8-10
	4,99
	4,23
	5,48

	
	10-12
	5,45
	4,62
	5,98

	
	12-15
	6,03
	5,11
	6,62

	
	15-18
	6,54
	5,54
	7,17

	
	18-21
	7,10
	6,02
	7,80

	
	21-24
	7,85
	6,65
	8,61

	
	24-27
	8,57
	7,26
	9,40

	
	27-30
	9,37
	7,94
	10,28

	Vektor 410
қармау ені 7 м жаткамен
	8-10
	5,23
	4,43
	5,74

	
	10-12
	5,56
	4,71
	6,10

	
	12-15
	5,92
	5,02
	6,50

	
	15-18
	6,42
	5,44
	7,04

	
	18-21
	6,87
	5,82
	7,54

	
	21-24
	7,47
	6,33
	8,20

	
	24-27
	8,17
	6,92
	8,96

	
	27-30
	8,98
	7,61
	9,85

	Acros 550
қармау ені 9 м жаткамен
	8-10
	3,99
	3,38
	4,38

	
	10-12
	4,31
	3,65
	4,73

	
	12-15
	4,64
	3,93
	5,09

	
	15-18
	5,37
	4,55
	5,89

	
	18-21
	7,03
	5,96
	7,72

	
	21-24
	6,71
	5,69
	7,37

	
	24-27
	7,27
	6,16
	7,98

	
	27-30
	8,11
	6,87
	8,90

	Torum 750
қармау ені 9 м жаткамен
	8-10
	3,95
	3,35
	4,34

	
	10-12
	4,27
	3,62
	4,69

	
	12-15
	4,59
	3,89
	5,04

	
	15-18
	5,29
	4,48
	5,80

	
	18-21
	5,98
	5,07
	6,57

	
	21-24
	6,62
	5,61
	7,26

	
	24-27
	7,16
	6,07
	7,86

	
	27-30
	7,98
	6,76
	8,75




Кестенің жалғасы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
қармау ені 6 м жаткамен
	8-10
	5,44
	4,61
	5,97

	
	10-12
	5,75
	4,87
	6,31

	
	12-15
	6,12
	5,19
	6,72

	
	15-18
	6,57
	5,57
	7,21

	
	18-21
	7,07
	5,99
	7,76

	
	21-24
	7,68
	6,51
	8,43

	
	24-27
	8,24
	6,98
	9,04

	
	27-30
	8,94
	7,58
	9,82

	Essil КЗС-740
қармау ені 7 м жаткамен
	8-10
	4,98
	4,22
	5,46

	
	10-12
	5,30
	4,49
	5,81

	
	12-15
	5,64
	4,78
	6,19

	
	15-18
	6,08
	5,15
	6,67

	
	18-21
	6,55
	5,55
	7,19

	
	21-24
	7,13
	6,04
	7,82

	
	24-27
	7,67
	6,50
	8,42

	
	27-30
	8,34
	7,07
	9,16

	Essil КЗС-760
қармау ені 9 м жаткамен
	8-10
	3,56
	3,02
	3,91

	
	10-12
	3,93
	3,33
	4,31

	
	12-15
	4,20
	3,56
	4,61

	
	15-18
	4,67
	3,96
	5,13

	
	18-21
	5,17
	4,38
	5,67

	
	21-24
	5,68
	4,81
	6,23

	
	24-27
	6,16
	5,22
	6,76

	
	27-30
	6,76
	5,73
	7,42

	Claas Trion 530
қармау ені 9,3 м жаткамен
	8-10
	3,40
	2,88
	3,73

	
	10-12
	3,73
	3,16
	4,09

	
	12-15
	4,11
	3,48
	4,51

	
	15-18
	4,44
	3,76
	4,87

	
	18-21
	4,90
	4,15
	5,37

	
	21-24
	5,37
	4,55
	5,89

	
	24-27
	5,82
	4,93
	6,38

	
	27-30
	6,38
	5,41
	7,01

	JohnDeere 9660
қармау ені 9,1 м жаткамен
	8-10
	3,54
	3,00
	3,89

	
	10-12
	3,84
	3,25
	4,21

	
	12-15
	4,13
	3,50
	4,53

	
	15-18
	4,74
	4,02
	5,21

	
	18-21
	5,38
	4,56
	5,91

	
	21-24
	5,95
	5,04
	6,53

	
	24-27
	6,44
	5,46
	7,07

	
	27-30
	7,17
	6,08
	7,87


Топырақты негізгі өңдеу

Отын шығысы нормативтері жел эрозиясына ұшырайтын топырақты терең қайырмасыз өңдеуге есептелген. Топырақты терең қопсыту ПГП-5, ПГП-7, ПГП-9 жазықтілгіш-терең қопсытқыштарымен жүргізіледі, олар аңыз қалдықтарын топырақ бетінде барынша сақтай отырып, топырақты 30 см тереңдікке дейін өңдеуге арналған, сондай-ақ тығыздалған топырақты өңдеуге арналған РСП-4,2, РСП-5,5, РСП-6,6 қопсытқыштары қолданылады.
Отын шығысы нормативтері өңдеу тереңдігі мен топырақ түрлері бойынша сараланған. Агрегаттардың қозғалыс жылдамдығы – 6-9 км/сағ. Агрегаттар қайтымды тәсілмен жұмыс істейді. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.
Стандартты корпусты соқалар үшін агрегаттың ең жоғары қозғалыс жылдамдығы – 8 км/сағ, ең төменгісі – 5 км/сағ; жылдамдық корпустары бар соқалар үшін ең жоғары қозғалыс жылдамдығы – 10 км/сағ, ең төменгісі – 7 км/сағ. Отын шығысы нормативтері өңдеу тереңдігі мен топырақ түрлері бойынша сараланған. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.
Топырақты жырту кезіндегі агрегаттардың негізгі қозғалыс тәсілі – алқаптарды «үйіп жырту» және «айыра жырту» тәсілдерін кезектестіретін ілмекті қозғалыс. Бұл тәсіл үйінді жалдардың және айырма атыздардың ең аз санын қамтамасыз етеді.
Қармау ені өзгермелі соқалар үшін отын шығысы нормативтерінің екі мәні бар. Бірінші мән ең аз қармау еніне, екіншісі ең көп қармау еніне сәйкес келеді.
Қармау енінің аралық мәндері үшін отын шығысы мына әдістеме бойынша анықталады:
1) Соқаның қармау ені бір метрге өзгергендегі отын шығысының өзгерісін мына формула бойынша анықтайды:


						,				   	         (5)


мұнда  – соқаның қармау ені бір метрге өзгерген кездегі отын шығысының өзгерісі, кг/га;

 – ең үлкен қармау еніндегі отын шығысы, кг/га;

 – ең аз қармау еніндегі отын шығысы, кг/га;

 – ең үлкен қармау ені, м;

 – ең аз қармау ені, м.
2) Берілген қармау енінің ең аз қармау енінен қаншаға артық екенін мына формула бойынша анықтайды:


 						,				  	         (6)

мұнда  – соқаның берілген қармау ені, м;
3) Соқаның берілген қармау еніндегі отын шығысын мына формула бойынша анықтайды:


						,				         (7)

Мысал: орташа топырақта, өңдеу тереңдігі 20-22 см, берілген қармау ені 3,2 метр болғанда 8 корпусты Vari Turmalin соқасымен агрегатталған John Deere 9R440 тракторының отын шығысын анықтау қажет. Нормативтер кестесі бойынша (63-бет) соқаның ең үлкен қармау ені – 4,4 м, ең аз қармау ені – 2,4 м, ең үлкен қармау еніндегі отын шығысы – 12,43 кг/га, ең аз қармау еніндегі отын шығысы – 14,02 кг/га екенін анықтаймыз. Соқаның қармау ені бір метрге өзгерген кездегі отын шығысының өзгерісін анықтаймыз:
 

 кг/га


Берілген қармау енінің ең аз қармау енінен қаншаға артық екенін анықтаймыз:  м.

Соқаның берілген қармау еніндегі отын шығысын анықтаймыз:  кг/га.




Топырақты негізгі өңдеу (жеңіл топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	РСП-4,2
	1
	7,49
	7,85
	8,33
	8,74
	9,83

	
	-
	ПГП-5
	1
	5,94
	6,22
	6,60
	6,93
	7,87

	Кировец К-730
	-
	РСП-4,2
	1
	9,56
	10,01
	10,63
	11,15
	12,67

	
	-
	ПГП-5
	1
	7,58
	7,93
	8,42
	8,84
	10,04

	Кировец К-735
	-
	РСП-5,4
	1
	8,25
	8,64
	9,18
	9,63
	10,94

	
	-
	ПГП-5
	1
	8,41
	8,81
	9,35
	9,81
	11,15

	Кировец К-739
	-
	РСП-5,4
	1
	8,87
	9,29
	9,86
	10,35
	11,76

	
	-
	ПГП-7
	1
	7,55
	7,91
	8,40
	8,81
	10,01

	Кировец К-742
	-
	РСП-5,4
	1
	9,23
	9,66
	10,26
	10,76
	12,23

	
	-
	ПГП-7
	1
	7,86
	8,23
	8,73
	9,16
	10,41

	RSM 2400
	-
	РСП-5,4
	1
	8,76
	9,17
	9,73
	10,21
	11,61

	
	-
	ПГП-7
	1
	7,45
	7,81
	8,29
	8,70
	9,88

	John Deere
9R440
	-
	РСП-6,6
	1
	7,62
	7,98
	8,48
	8,89
	10,11

	
	-
	ПГП-9
	1
	6,52
	6,83
	7,25
	7,61
	8,65

	Claas Xerion 4500
	-
	РСП-6,6
	1
	8,48
	8,88
	9,42
	9,89
	11,24

	
	-
	ПГП-9
	1
	7,25
	7,60
	8,06
	8,46
	9,61

	Case Steiger 400
	-
	РСП-6,6
	1
	7,26
	7,60
	8,07
	8,47
	9,63

	
	-
	ПГП-9
	1
	6,21
	6,51
	6,91
	7,25
	8,23

	Challenger 
МТ 851
	-
	РСП-6,6
	1
	8,40
	8,80
	9,34
	9,80
	11,14

	
	-
	ПГП-9
	1
	7,19
	7,53
	7,99
	8,38
	9,53



Топырақты негізгі өңдеу (орташа топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	РСП-4,2
	1
	8,16
	8,77
	9,48
	10,77
	-

	
	-
	ПГП-5
	1
	7,54
	8,11
	8,76
	9,96
	-

	Кировец К-730
	-
	РСП-4,2
	1
	10,40
	11,19
	12,10
	13,74
	15,10

	
	-
	ПГП-5
	1
	9,62
	10,34
	11,18
	12,71
	-

	Кировец К-735
	-
	РСП-5,4
	1
	10,48
	11,27
	12,18
	13,84
	15,21

	
	-
	ПГП-5
	1
	10,68
	11,48
	12,41
	14,10
	15,50

	Кировец К-739
	-
	РСП-5,4
	1
	11,26
	12,11
	13,09
	14,88
	16,35

	
	-
	ПГП-7
	1
	9,39
	10,10
	10,92
	12,91
	13,64

	Кировец К-742
	-
	РСП-5,4
	1
	11,71
	12,60
	13,62
	15,47
	17,00

	
	-
	ПГП-7
	1
	9,77
	10,50
	11,36
	12,91
	14,18

	RSM 2400
	-
	РСП-5,4
	1
	11,12
	11,95
	12,92
	14,68
	16,14

	
	-
	ПГП-7
	1
	9,27
	9,97
	10,78
	12,25
	13,46

	John Deere
9R440
	-
	РСП-6,6
	1
	9,68
	10,41
	11,25
	12,79
	14,05

	
	-
	ПГП-9
	1
	8,11
	8,72
	9,43
	10,72
	11,78

	Claas Xerion 4500
	-
	РСП-6,6
	1
	10,76
	11,57
	12,51
	14,22
	15,62

	
	-
	ПГП-9
	1
	9,02
	9,70
	10,49
	11,92
	13,09

	Case Steiger 400
	-
	РСП-6,6
	1
	9,22
	9,91
	10,72
	12,18
	13,38

	
	-
	ПГП-9
	1
	7,73
	8,31
	8,98
	10,21
	11,22

	Challenger 
МТ 851
	-
	РСП-6,6
	1
	10,67
	11,47
	12,40
	14,09
	15,48

	
	-
	ПГП-9
	1
	8,94
	9,61
	10,39
	11,81
	12,98




Топырақты негізгі өңдеу (ауыр топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	РСП-4,2
	1
	9,03
	9,63
	10,47
	11,34
	-

	
	-
	ПГП-5
	1
	8,35
	8,90
	9,68
	-
	-

	Кировец К-730
	-
	РСП-4,2
	1
	11,52
	12,28
	13,35
	14,47
	-

	
	-
	ПГП-5
	1
	10,65
	11,36
	12,34
	-
	-

	Кировец К-735
	-
	РСП-5,4
	1
	11,60
	12,37
	13,45
	14,57
	-

	
	-
	ПГП-5
	1
	11,82
	12,61
	13,70
	14,84
	-

	Кировец К-739
	-
	РСП-5,4
	1
	12,47
	13,30
	14,45
	15,66
	17,40

	
	-
	ПГП-7
	1
	10,40
	11,09
	12,05
	13,06
	-

	Кировец К-742
	-
	РСП-5,4
	1
	12,97
	13,83
	15,03
	16,29
	18,10

	
	-
	ПГП-7
	1
	10,82
	11,53
	12,54
	13,58
	15,09

	RSM 2400
	-
	РСП-5,4
	1
	12,31
	13,12
	14,26
	15,45
	17,17

	
	-
	ПГП-7
	1
	10,27
	10,94
	11,90
	12,89
	14,32

	John Deere
9R440
	-
	РСП-6,6
	1
	10,72
	11,43
	12,42
	13,46
	14,95

	
	-
	ПГП-9
	1
	8,98
	9,58
	10,41
	11,28
	12,53

	Claas Xerion 4500
	-
	РСП-6,6
	1
	11,92
	12,71
	13,81
	14,96
	16,63

	
	-
	ПГП-9
	1
	9,99
	10,65
	11,58
	12,54
	13,94

	Case Steiger 400
	-
	РСП-6,6
	1
	10,21
	10,88
	11,83
	12,82
	14,24

	
	-
	ПГП-9
	1
	8,56
	9,12
	9,91
	10,74
	14,32

	Challenger 
МТ 851
	-
	РСП-6,6
	1
	11,81
	12,59
	13,69
	14,83
	16,48

	
	-
	ПГП-9
	1
	9,90
	10,55
	11,47
	12,43
	13,81



Топырақты соқалармен негізгі өңдеу (жеңіл топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	11,23
	11,60
	12,24
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	11,79
	12,18
	12,85
	13,50

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	10,91
	11,27
	11,89
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	11,46
	11,84
	12,49
	13,12

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	10,55
	10,89
	11,49
	12,07

	
	-
	ПЛО-5
	1
	9,55
	9,87
	10,41
	10,94

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	11,22
	11,59
	12,23
	12,84

	
	-
	ПЛО-5
	1
	10,20
	10,54
	11,12
	11,68

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	11,92
	12,32
	12,99
	13,65

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	10,93
	11,29
	11,91
	12,51

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	9,56
	9,88
	10,42
	10,95

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	12,21
	12,61
	13,30
	13,97

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,03
	12,43
	13,11
	13,77

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	10,53
	10,87
	11,47
	12,05

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,60
	13,01
	13,73
	14,42

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,02
	11,39
	12,01
	12,62

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,60
	14,05
	14,83
	15,57

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,90
	12,30
	12,97
	13,63

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,36
	14,83
	15,64
	16,43

	
	-
	ПНУ-8-40
	
	12,56
	12,98
	13,69
	14,38

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	13,51-11,05
	13,96-11,42
	14,72-12,04
	15,46-12,65

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	12,58-10,29
	13,00-10,63
	13,71-11,22
	14,40-11,78

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,99-11,45
	14,45-11,82
	15,24-12,47
	16,01-13,10

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	11,98-9,80
	12,38-10,13
	13,06-10,68
	13,72-11,22

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,86-11,34
	14,32-11,72
	15,11-12,36
	15,87-12,98



Топырақты соқалармен негізгі өңдеу (орташа топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	12,13
	15,52
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	12,73
	13,14
	14,00
	-

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	11,78
	12,16
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	12,37
	12,77
	13,60
	-

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	11,39
	11,75
	12,52
	13,08

	
	-
	ПЛО-5
	1
	10,32
	10,65
	11,34
	11,95

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	12,12
	12,51
	13,32
	13,92

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,02
	11,37
	12,11
	12,65

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	12,87
	13,29
	14,15
	14,79

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	11,80
	12,18
	12,97
	13,55

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	10,36
	10,66
	11,35
	11,86

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	13,18
	13,60
	14,49
	15,14

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,99
	13,41
	14,28
	14,92

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,37
	11,73
	12,49
	13,05

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,60
	14,04
	14,95
	15,62

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,90
	12,28
	13,08
	13,67

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,96
	15,16
	16,15
	16,87

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,86
	13,27
	14,13
	14,76

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	15,50
	16,00
	17,04
	17,80

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,56
	14,00
	14,91
	15,58

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	14,59-11,94
	15,06-12,32
	16,03-13,12
	16,75-13,71

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,59-11,12
	14,02-11,47
	14,93-12,22
	15,60-12,77

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	15,11-12,36
	15,59-12,76
	16,60-13,58
	17,35-14,19

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	12,94-10,59
	13,35-10,93
	14,22-11,64
	14,86-12,16

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,97-12,25
	15,45-12,64
	16,45-13,46
	17,19-14,07










Топырақты соқалармен негізгі өңдеу (ауыр топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	13,01
	13,70
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	13,66
	14,38
	-
	-

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	12,64
	13,31
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	13,28
	13,98
	-
	-

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	12,22
	12,86
	13,88
	-

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,07
	11,65
	12,57
	-

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	13,00
	13,69
	14,76
	-

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,82
	12,45
	13,43
	-

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	13,81
	14,54
	15,69
	-

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,66
	13,33
	14,38
	-

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,08
	11,66
	12,58
	-

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	14,14
	14,89
	16,06
	-

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,94
	14,67
	15,83
	-

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,20
	12,84
	13,85
	-

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,59
	15,36
	16,57
	17,23

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,77
	13,44
	14,50
	-

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	15,76
	16,59
	17,90
	18,61

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,79
	14,52
	15,66
	16,28

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	16,63
	17,51
	18,89
	19,63

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	14,55
	15,32
	16,53
	17,17

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	15,65-12,81
	16,48-13,48
	17,77-14,54
	18,48-15,12

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,28-11,93
	15,34-12,55
	16,55-13,54
	17,21-14,08

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	16,21-13,26
	17,06-13,96
	18,41-15,06
	19,13-15,65

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,88-11,36
	14,61-11,96
	15,76-12,90
	16,39-13,41

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	16,06-13,14
	16,91-13,83
	18,24-14,92
	18,96-15,51










2-БӨЛІМ
ЖҮГЕРІ МЕН КҮНБАҒЫСТЫ СҮРЛЕМГЕ ӨСІРУ ЖӘНЕ ЖИНАУ

Себу

Отын шығысы нормативтері жүгері мен күнбағысты минералдық тыңайтқыш енгізбей нүктелі тәсілмен себуге есептелген. Отын шығысы нормалары жұмыс органдарының 6-8 см тереңдікте жүруіне есептелген.
Нормативтер топырақ түріне байланысты емес және жеңіл, орташа әрі ауыр топырақтар үшін бірыңғай. Агрегаттың қозғалыс тәсілі – қайтымды. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Беларус-80.1/82.1
	-
	СПЧ-6
	1
	2,31

	
	-
	СУПН-8
	1
	1,73

	Lovol 2854
	-
	СПЧ-6
	1
	2,27

	
	-
	СУПН-8
	1
	1,70

	Беларус-1221.2
	-
	СУПН-8
	1
	2,56

	
	-
	УПС-12
	1
	1,92

	Беларус-1523
	-
	СУПН-8
	1
	2,84

	
	-
	УПС-12
	1
	2,13

	Lovol 2204
	-
	УПС-12
	1
	2,61

	
	-
	МС-12
	1
	1,74

	Беларус-2103
	-
	Precea 1200-TC
	1
	1,36

	Кировец К-424
	-
	МС-12
	1
	2,03

	
	-
	Precea 9000-TC
	1
	1,90

	Кировец К-730
	-
	Precea 1200-TC
	1
	1,74

	Кировец К-735
	-
	Precea 1200-TC
	1
	2,03

	Кировец К-739
	-
	Precea 1200-TC
	1
	2,26

	Кировец К-742
	-
	Precea 1200-TC
	1
	2,44

	RSM 2400
	-
	Precea 1200-TC
	1
	2,36




Көктегенге дейінгі тырмалау

Отын шығысы нормативтері сүрлемдік жүгері мен күнбағыс егісін көктегенге дейін тырмалауға есептелген.
Тырмалардың меншікті кедергісі топырақ түріне байланысты болмағандықтан, олар үшін отын шығысы нормалары бірыңғай. Есептеу үшін мынадай меншікті кедергі қабылданды: орташа тісті тырмалармен көктегенге дейін тырмалау үшін – 0,50-0,60 кН/м.
Орташа тісті және шлейфті тырмалармен көктегенге дейін тырмалау кезіндегі агрегаттардың қозғалыс жылдамдығы – 7 км/сағ-қа дейін. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Тісті тырмалар

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	1,65

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,47

	Lovol 2854
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	1,67

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,48

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,35

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	1,76

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,67

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,00

	Lovol 2204
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,51

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	21
	2,10

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,39

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	18
	2,66

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,54

	Шлейфті тырмалар

	Кировец К-424
	-
	БЗШ-18-2
	1
	2,24

	Кировец К-730
	-
	БЗГ-22
	1
	2,26

	Кировец К-735
	-
	БЗГ-22
	1
	2,64

	Кировец К-739
	-
	БЗГ-22
	1
	2,94

	Кировец К-742
	-
	БЗГ-22
	1
	3,16

	RSM 2400
	-
	ШБ-26
	1
	2,63



Көктегеннен кейінгі тырмалау

Отын шығысы нормативтері сүрлемдік жүгері мен күнбағыс егісін көктегеннен кейін тырмалауға есептелген.
Тырмалардың меншікті кедергісі топырақ түріне байланысты болмағандықтан, олар үшін отын шығысы нормалары бірыңғай. Есептеу үшін мынадай меншікті кедергі қабылданды: орташа тісті тырмалармен көктегеннен кейін тырмалау үшін – 0,50-0,60 кН/м.
Орташа тісті және шлейфті тырмалармен көктегенге дейін тырмалау кезіндегі агрегаттардың қозғалыс жылдамдығы – 5 км/сағ-қа дейін. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Тісті тырмалар

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	2,03

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,80

	Lovol 2854
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	2,05

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,82

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,88

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,16

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	3,27

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,45

	Lovol 2204
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	3,08

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	21
	2,51

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,87

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	18
	3,73

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	3,04

	Шлейфті тырмалар

	Кировец К-424
	-
	БЗШ-18-2
	1
	2,61

	Кировец К-730
	-
	БЗГ-22
	1
	2,64

	Кировец К-735
	-
	БЗГ-22
	1
	3,08

	Кировец К-739
	-
	БЗГ-22
	1
	3,43

	Кировец К-742
	-
	БЗГ-22
	1
	3,69

	RSM 2400
	-
	ШБ-26
	1
	3,07



Қатар аралық культивация

Отын шығысы нормативтері минералдық тыңайтқыш енгізбей және енгізе отырып қатар аралық өңдеуге есептелген. Минералдық тыңайтқыш енгізу нормасы – 100 кг/га-ға дейін.
Бірінші қатар аралық культивация кезінде топырақты өңдеу тереңдігі 6-8 см, екіншісінде – 8-10 см. Агрегаттың қозғалыс тәсілі – қайтымды. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Бірінші қатар аралық культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,08

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	1,98

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	2,28

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	2,54

	
	-
	КРН-8,4
	1
	2,26

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	2,78

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	3,32

	Екінші қатар аралық культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,42

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,31

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	2,65

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	2,95

	
	-
	КРН-8,4
	1
	2,62

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,24

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	3,85

	Минералдық тыңайтқыштар енгізе отырып екінші қатар аралық культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,53

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,40

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	2,75

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	3,04

	
	-
	КРН-8,4
	1
	2,71

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,35

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	3,93








Жүгері мен күнбағысты сүрлемге жинау

Жүгері мен күнбағысты сүрлемге жинауға арналған отын шығысы нормативтері.
Кесу ұзындығы 3-5 см, бұл ретте ұзындығы 3 см-ге дейінгі ұсақталған масса жалпы массаның кемінде 75%-ын құрауы тиіс, собықтағы дән ұсақталған болуы керек. Ұсақталған массаның топырақпен ластануына жол берілмейді.
Ұзындығы 300 м-ден аспайтын, жер бедері тегіс әрі дұрыс пішінді учаскелерде агрегаттың айналмалы қозғалыс тәсілін, ал танап ұзындығы 300 м-ден асатын алқаптарда алқаптық қозғалыс тәсілін қолдану ұсынылады. Отын шығысы нормативтері жасыл масса өнімділігі бойынша сараланған.

	Агрегат
	Отын шығысы, кг/га

	маркасы
трактордың
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	өнімділік, т/га

	
	
	5-ке дейін
	5-10
	10-15
	15-20
	20-25
	25-30

	Don 680M
	-
	5,47
	5,97
	6,49
	7,13
	7,79
	8,51

	RSM 1401
	-
	6,96
	7,60
	8,26
	9,07
	9,91
	10,82

	Claas Jaguar 850
	-
	3,89
	4,25
	4,62
	5,07
	5,54
	6,05

	Беларус-80.1/82.1
	КСС-2,6А
	6,89
	7,53
	8,18
	8,97
	9,81
	10,72

	
	КПИ-Ф-2,4А
	7,46
	8,15
	8,85
	9,72
	10,62
	11,60

	Lovol 2854
	КСС-2,6А
	6,58
	7,19
	7,81
	8,57
	9,37
	10,23

	
	КПИ-Ф-2,4А
	7,12
	7,78
	8,45
	9,27
	10,13
	11,07

	Беларус-1221.2
	КСС-2,6А
	7,04
	7,69
	8,35
	9,17
	10,02
	10,95

	
	КПИ-Ф-2,4А
	7,63
	8,33
	9,05
	9,94
	10,86
	11,87

	Беларус-1523
	КСС-2,6А
	7,86
	8,58
	9,33
	10,24
	11,19
	12,22

	
	КПИ-Ф-2,4А
	8,51
	9,29
	10,10
	11,08
	12,11
	13,23

	Lovol 2204
	КСС-2,6А
	8,31
	9,08
	9,86
	10,82
	11,83
	12,92

	
	КДП-3000
	7,20
	7,86
	8,54
	9,38
	10,25
	11,20



3-БӨЛІМ
ШӨПТІ ПІШЕНГЕ ӨСІРУ ЖӘНЕ ЖИНАУ

Көпжылдық шөп қыртысын жырту

Көпжылдық шөп қыртысын жырту (жеңіл топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	11,99
	12,39
	13,07
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	12,59
	13,01
	13,72
	14,42

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	11,65
	12,04
	12,70
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	12,24
	12,65
	13,34
	14,01

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	11,27
	11,63
	12,27
	12,89

	
	-
	ПЛО-5
	1
	10,20
	10,54
	11,12
	11,68

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	11,98
	12,38
	13,06
	13,71

	
	-
	ПЛО-5
	1
	10,89
	11,26
	11,88
	12,47

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	12,73
	13,16
	13,87
	14,58

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	11,67
	12,06
	12,72
	13,36

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	10,21
	10,55
	11,13
	11,69

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	13,04
	13,47
	14,20
	14,92

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,85
	13,28
	14,00
	14,71

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,25
	11,61
	12,25
	12,87

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,46
	13,89
	14,66
	15,40

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,77
	12,16
	12,83
	13,48

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,52
	15,01
	15,84
	16,63

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,71
	13,14
	13,85
	14,56

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	15,34
	15,84
	16,70
	17,55

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,41
	13,86
	14,62
	15,36

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	14,43-11,80
	14,91-12,20
	15,72-12,86
	16,51-13,51

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,44-10,99
	13,88-11,35
	14,64-11,98
	15,38-12,58

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,94-12,23
	15,43-12,62
	16,28-13,32
	17,10-13,99

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	12,79-10,47
	13,22-10,82
	13,95-11,41
	14,65-11,98

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,80-12,11
	15,29-12,52
	16,14-13,20
	16,95-13,86





Көпжылдық шөп қыртысын жырту (орташа топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	13,00
	16,64
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	13,65
	14,09
	15,01
	-

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	12,63
	13,04
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	13,26
	13,69
	14,58
	-

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	12,21
	12,60
	13,42
	14,02

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,06
	11,42
	12,16
	12,81

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	12,99
	13,41
	14,28
	14,92

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,81
	12,19
	12,98
	13,56

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	13,80
	14,25
	15,17
	15,85

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,65
	13,06
	13,90
	14,53

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,11
	11,43
	12,17
	12,71

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	14,13
	14,58
	15,53
	16,23

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,93
	14,38
	15,31
	15,99

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,19
	12,57
	13,39
	13,99

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,58
	15,05
	16,03
	16,74

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,76
	13,16
	14,02
	14,65

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	16,04
	16,25
	17,31
	18,08

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,79
	14,23
	15,15
	15,82

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	16,62
	17,15
	18,27
	19,08

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	14,54
	15,01
	15,98
	16,70

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	15,64-12,80
	16,14-13,21
	17,18-14,06
	17,96-14,70

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,57-11,92
	15,03-12,30
	16,00-13,10
	16,72-13,69

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	16,20-13,25
	16,71-13,68
	17,80-14,56
	18,60-15,21

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,87-11,35
	14,31-11,72
	15,24-12,48
	15,93-13,04

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	16,05-13,14
	16,65-13,55
	17,63-14,43
	18,43-15,08










Көпжылдық шөп қыртысын жырту (ауыр топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	13,97
	14,71
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	14,67
	15,44
	-
	-

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	13,58
	14,29
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	14,26
	15,01
	-
	-

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	13,12
	13,81
	14,91
	-

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,89
	12,51
	13,50
	-

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	13,96
	14,70
	15,85
	-

	
	-
	ПЛО-5
	1
	12,69
	13,37
	14,42
	-

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	14,83
	15,62
	16,85
	-

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,60
	14,32
	15,44
	-

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,90
	12,52
	13,51
	-

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	15,19
	15,99
	17,25
	-

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,97
	15,76
	17,00
	-

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,10
	13,79
	14,87
	-

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	15,67
	16,50
	17,80
	18,51

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,71
	14,43
	15,57
	-

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	16,93
	17,82
	19,22
	19,99

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	14,81
	15,59
	16,82
	17,48

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	17,86
	18,81
	20,29
	21,08

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	15,63
	16,45
	17,75
	18,44

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	16,81-13,76
	17,70-14,48
	19,08-15,62
	19,85-16,24

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	15,34-12,81
	16,48-13,48
	17,77-14,54
	18,48-15,12

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	17,41-14,24
	18,32-14,99
	19,77-16,17
	20,55-16,81

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,91-12,20
	15,69-12,85
	16,93-13,85
	17,60-14,40

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	17,25-14,11
	18,16-14,85
	19,59-16,02
	20,36-16,65



Көпжылдық шөп қыртысын дискілеу

Көпжылдық шөп қыртысын дискілеу шым қабатын алдын ала ұсақтап, оны кейін жыртып енгізуді және одан әрі ыдырауды жеңілдету үшін жүргізіледі. Сонымен қатар дискілеу арамшөптерді жоюға және шым қабатын ұсақтауға көмектеседі, бұл кейінгі жырту сапасын жақсартады.
Нормативтер өңдеу тереңдігі бойынша сараланған. Дискілі тырмалары бар агрегаттардың ең жоғары қозғалыс жылдамдығы 12 км/сағ, ең төменгісі – 8 км/сағ. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

Көпжылдық шөп қыртысын дискілеу

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	6-8
	8-10
	10-12

	Беларус-80.1/82.1
	-
	БДН-2,4х2
	1
	4,45
	5,48
	6,37

	Lovol 2854
	-
	БДН-2,4х2
	1
	4,35
	5,36
	6,23

	Беларус-1221.2
	-
	БДП-3,2х2
	1
	4,96
	6,10
	7,10

	Беларус-1523
	-
	БДП-3,2х2
	1
	5,46
	6,72
	7,82

	Lovol 2204
	-
	БДП-4х2
	1
	5,22
	6,43
	7,47

	Кировец К-424
	-
	БДП-6,2х2
	1
	3,82
	4,71
	5,47

	Кировец К-730
	-
	БДП-8х2
	1
	3,61
	4,44
	5,16

	
	-
	ТДБ-7
	1
	4,12
	5,07
	5,90

	Кировец К-735
	-
	БДП-8х2
	1
	4,03
	4,96
	5,77

	
	-
	ТДБ-7
	1
	4,61
	5,67
	6,60

	Кировец К-739
	-
	БДП-8х2
	1
	4,49
	5,53
	6,43

	
	-
	ТДБ-7
	1
	5,13
	6,32
	7,35

	Кировец К-742
	-
	БДП-8х2
	1
	4,84
	5,96
	6,93

	
	-
	ТДБ-7
	1
	5,53
	6,81
	7,92

	RSM 2400
	-
	БДП-8х2
	1
	4,69
	5,78
	6,72

	
	-
	ТДБ-7
	1
	5,36
	6,61
	7,68




Саңылаулау

Отын шығысы нормативтері саңылаулауға есептелген. Отын шығысы нормативтері өңдеу тереңдігі мен топырақ түрлері бойынша сараланған.
Саңылаулау топырақта саңылаулар жасау және оны қопсыту үшін, танап бетінде аңыз бен өсімдік қалдықтарының 90%-ына дейін сақтай отырып жүргізіледі. Бұл жел эрозиясының туындауына жол бермейді және танаптарда қардың жиналуына ықпал етеді. Топырақты саңылаулау – еңісті жерлерде еріген судың беткі ағынын азайтып, топырақта ылғалдың жиналуын арттыратын тиімді технологиялық операция. Көпжылдық шөптердің 4 және 5-жылдарында пішен жиналғаннан кейін тамыр жайылатын қабатты қопсыту, топырақтың су және ауа режимдерін жақсарту үшін шөп жамылғысын саңылаулау қажет. Саңылаулау ЩП-9, ЩП-11, ЩН-7, ЩН-9 тіркемелі және аспалы саңылаулағыштармен жүргізіледі.
Агрегаттардың қозғалыс жылдамдығы – 6-9 км/сағ. Агрегаттар қайтымды тәсілмен жұмыс істейді. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

Саңылаулау
(жеңіл топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	ЩН-7
	1
	7,90
	8,30
	9,01

	Кировец К-730
	-
	ЩН-7
	1
	10,11
	10,62
	11,52

	Кировец К-735
	-
	ЩН-9
	1
	8,96
	9,41
	10,21

	Кировец К-739
	-
	ЩП-9
	1
	9,64
	10,13
	10,98

	Кировец К-742
	-
	ЩП-9
	1
	10,15
	10,66
	11,56

	RSM 2400
	-
	ЩП-9
	1
	9,33
	9,88
	10,63

	John Deere 9R440
	-
	ЩП-11
	1
	8,13
	8,54
	9,26

	Claas Xerion 4500
	-
	ЩП-11
	1
	8,58
	9,02
	9,78

	Case Steiger 400
	-
	ЩП-11
	1
	7,74
	8,13
	8,82

	Challenger МТ 851
	-
	ЩП-11
	1
	8,51
	8,94
	9,69










Саңылаулау
(орташа топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	ЩН-7
	1
	8,49
	8,97
	9,86

	Кировец К-730
	-
	ЩН-7
	1
	10,86
	11,48
	12,61

	Кировец К-735
	-
	ЩН-9
	1
	9,62
	10,17
	11,18

	Кировец К-739
	-
	ЩП-9
	1
	10,36
	10,95
	12,03

	Кировец К-742
	-
	ЩП-9
	1
	10,90
	11,53
	12,65

	RSM 2400
	-
	ЩП-9
	1
	10,02
	10,60
	11,64

	John Deere 9R440
	-
	ЩП-11
	1
	8,73
	9,23
	10,14

	Claas Xerion 4500
	-
	ЩП-11
	1
	9,22
	9,75
	10,71

	Case Steiger 400
	-
	ЩП-11
	1
	8,31
	8,79
	9,65

	Challenger МТ 851
	-
	ЩП-11
	1
	9,14
	9,66
	10,61



Саңылаулау
(ауыр топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өңдеу тереңдігі, см

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	ЩН-7
	1
	9,07
	9,53
	10,38

	Кировец К-730
	-
	ЩН-7
	1
	11,60
	12,19
	13,27

	Кировец К-735
	-
	ЩН-9
	1
	10,28
	10,80
	11,76

	Кировец К-739
	-
	ЩП-9
	1
	11,06
	11,62
	12,64

	Кировец К-742
	-
	ЩП-9
	1
	11,65
	12,24
	13,33

	RSM 2400
	-
	ЩП-9
	1
	10,71
	11,25
	12,25

	John Deere 9R440
	-
	ЩП-11
	1
	9,33
	9,80
	10,67

	Claas Xerion 4500
	-
	ЩП-11
	1
	9,85
	10,35
	11,27

	Case Steiger 400
	-
	ЩП-11
	1
	8,88
	9,33
	10,16

	Challenger МТ 851
	-
	ЩП-11
	1
	9,76
	10,25
	11,17



Шөпті пішенге шабу
	
Отын шығысы нормативтері егілген және табиғи шөптерді пішенге жайып шабуға және бір мезгілде жаншып шабуға, шөп өнімділігін ескере отырып есептелген. Шөпті пішенге жинауды бастамас бұрын учаскедегі агрегаттардың қозғалыс бағыты анықталады: егілген шөп танаптарында – жырту бағытымен, шалғындарда – олардың ұзын жағы бойымен, еңістерде – еңіске көлденең.
Агрегаттардың алқап ішіндегі қозғалыс тәсілі: танап ұзындығы 300 м-ге дейінгі шағын тегіс учаскелерде – айналмалы; танап ұзындығы 300 м-ден асатын учаскелерде – алқаптық.
Шөп жинау кезіндегі агрегаттардың қозғалыс жылдамдығын анықтауда шөпті шабудың мынадай биіктігі көзделген.

	Шабындық түрлері
	Шөп шабу биіктігі, см

	Аласа әрі қалың шөп жамылғысы бар шөптер
	3-4

	Табиғи шабындықтар және егілген шөптер
	5-6

	Төменгі бөлігі жуан сабақты биік шөптер (түйежоңышқа, қияқ және т.б.)
	10-12



Нормативтер өнімділікке – пішен шығымына / байланысты сараланған.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өнімділік, т/га

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	1-ге дейін
	1-2 
	2-3 

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-2,1
	1
	2,80
	2,99
	3,16

	
	-
	КДП-4М
	1
	2,40
	2,57
	2,71

	
	-
	КТП-6М
	1
	1,68
	1,80
	1,89

	
	-
	КПРН-3,2
	1
	3,36
	3,59
	3,79

	Lovol 2854
	-
	КРН-2,1
	1
	2,74
	2,93
	3,09

	
	-
	КДП-4М
	1
	2,35
	2,51
	2,64

	
	-
	КТП-6М
	1
	1,64
	1,76
	1,85

	
	-
	КПРН-3,2
	1
	3,29
	3,51
	3,70

	Беларус-1221.2
	-
	КТП-6М
	1
	2,50
	2,67
	2,81

	
	-
	КПП-4,2
	1
	3,57
	3,81
	4,02

	Беларус-1523
	-
	КТП-6М
	1
	2,75
	2,94
	3,10

	
	-
	КПП-4,2
	1
	3,93
	3,20
	4,43




Пішенді қопсыту және дестеге жинау

Пішенді жайып шабудан кейін қопсыту және дестеге жинауға арналған отын шығысы нормативтері көлденең және ротациялық тырмалар үшін әзірленген.
Шабылған шөпті бүйірлік ротациялық тырманың бір секциясымен қопсыту агрегаттың кез келген қозғалыс тәсілінде мүмкін. Бүйірлік ротациялық тырманың екі секциясымен қопсыту және жинау кезінде агрегат үйіндіге, айыра және қайтымды тәсілмен жұмыс істейді. Бүйірлік ротациялық тырмалармен жұмыс істегенде шөп шапқыштың қозғалыс бағытына перпендикуляр қозғалу орынды.
Егер пішен кейін пресс-жинағышпен престеу үшін жиналса, өнімділік 2 т/га-ға дейін болғанда көлденең тырмаларды пайдалану ұсынылады. Өнімділік 2-3 т/га болғанда пішенді бүйірлік ротациялық тырманың екі секциясымен жинаған жөн, олар біркелкі, түзу пішінді және бір бойлық метрге жеткілікті салмағы бар десте қалыптастырады.
Нормативтер өнімділікке – пішен шығымына / байланысты сараланған.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өнімділік, т/га

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	1-ге дейін
	1-2 
	2-3 

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ГПГ-9С
	1
	1,17
	1,29
	1,40

	
	-
	ГПГ-12С
	1
	0,88
	0,97
	1,05

	
	-
	ГВР-6Б
	1
	1,47
	1,61
	1,75

	Lovol 2854
	-
	ГПГ-9С
	1
	1,16
	1,27
	1,38

	
	-
	ГПГ-12С
	1
	0,87
	0,95
	1,03

	
	-
	ГВР-6Б
	1
	1,45
	1,59
	1,72

	Беларус-1221.2
	-
	ГПГ-14С
	1
	1,15
	1,27
	1,37

	
	-
	ГВР-6Б
	1
	1,57
	1,72
	1,87

	Беларус-1523
	-
	ГПГ-14С
	1
	1,31
	1,44
	1,56

	
	-
	ГВР-6Б
	1
	1,78
	1,96
	2,12




Пішенді престеу

Көлденең тырмамен жиналғаннан кейін пішенді престеуге арналған отын шығысы нормативтері поршеньді (тайлағыш) және рулонды пресс-жинағыштар үшін әзірленген.
Престелген пішен дайындау үшін ППЛ-Ф-1,6М және ПКТ-Ф-2,0, Tukan 1600 поршеньді (тайлағыш) пресс-жинағыштары пайдаланылады. Поршеньді пресс-жинағыштар пішенді ұзындығы 0,5-2,5 м тайларға престеп, танапқа қалдырады. Одан кейін олар жиналып, арбаларға тиеледі, бұл қосымша еңбек шығынын талап етеді.
Мал азығын рулондап дайындау технологиясы анағұрлым перспективалы. Оның артықшылығы – процесті толық механикаландыру есебінен шағын тікбұрышты тайларға престеу технологиясымен салыстырғанда өнімділікті 1,5-2,0 есе арттыру. Бұл үшін ПР-Ф-180, ПРП-1,6, Pelikan 1200 рулонды пресс-жинағыштары пайдаланылады.
Нормативтер өнімділікке – пішен шығымына / байланысты сараланған.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өнімділік, т/га

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	1-ге дейін
	1-2 
	2-3 
	3-4

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ППЛ-Ф-1,6М
	1
	1,18
	1,79
	2,26
	2,87

	
	-
	ПР-Ф-180
	1
	1,21
	1,86
	2,50
	3,05

	
	-
	ПРП-1,6
	1
	1,36
	2,11
	2,68
	3,19

	Lovol 2854
	-
	ППЛ-Ф-1,6М
	1
	1,11
	1,72
	2,20
	2,81

	
	-
	ПР-Ф-180
	1
	1,16
	1,80
	2,43
	2,98

	
	-
	ПРП-1,6
	1
	1,28
	2,06
	2,60
	3,11

	Беларус-1221.2
	-
	ПКТ-Ф-2,0
	1
	1,89
	2,63
	3,21
	3,80

	
	-
	Tukan 1600
	1
	1,75
	2,47
	3,02
	3,56

	
	-
	Pelikan 1200
	1
	2,02
	2,82
	3,38
	3,96

	Беларус-1523
	-
	ПКТ-Ф-2,0
	1
	1,97
	2,75
	3,35
	3,97

	
	-
	Tukan 1600
	1
	1,83
	2,58
	3,15
	3,72

	
	-
	Pelikan 1200
	1
	2,11
	2,94
	3,53
	4,12




4-БӨЛІМ
КАРТОПТЫ ӨСІРУ ЖӘНЕ ЖИНАУ

Отырғызу

Отын шығысы нормативтері картопты жоталы және тегіс бетке минералдық тыңайтқыш енгізбей және енгізе отырып отырғызуға есептелген. Түйнек отырғызу нормасы 2800-3200 кг/га. Тыңайтқыш енгізу нормасы – 120 кг/га-ға дейін. Отырғызу машинасының жұмыс органдарының жүру тереңдігі 8-12 см.
Түйнектерді отырғызғыш бункерлеріне тиеу механикаландырылған тәсілмен жүзеге асырылады. Үзіліссіз жұмысты қамтамасыз ету үшін түйнектер алдын ала жеткізіліп, алқап шеттеріндегі отырғызғыштарды толтыру орындарына орналастырылады.
Түйнектерді отырғызғыштарға механикаландырылған түрде тиеу кезінде барлық агрегаттарға тракторшы және бір отырғызушы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Минералдық тыңайтқыштар енгізбей

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСМ-4А
	1
	5,56

	
	-
	КСМ-6А
	1
	4,73

	Lovol 2854
	-
	КСМ-4А
	1
	5,43

	
	-
	КСМ-6А
	1
	4,59

	Беларус-1221.2
	-
	КСМ-6А
	1
	4,88

	
	-
	GRIMME GL 860
	1
	3,16

	Беларус-1523
	-
	КСМ-6А
	1
	5,09

	
	-
	GRIMME GL 860
	1
	3,57

	Lovol 2204
	-
	КСМ-8
	1
	5,62

	
	-
	GRIMME GL 860
	1
	4,54

	Минералдық тыңайтқыштар енгізумен

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСМ-4А
	1
	5,78

	
	-
	КСМ-6А
	1
	4,92

	Lovol 2854
	-
	КСМ-4А
	1
	5,65

	
	-
	КСМ-6А
	1
	4,77

	Беларус-1221.2
	-
	КСМ-6А
	1
	5,09

	
	-
	Grimme GL 860
	1
	3,29

	Беларус-1523
	-
	КСМ-6А
	1
	5,29

	
	-
	Grimme GL 860
	1
	3,71

	Lovol 2204
	-
	КСМ-8
	1
	5,85

	
	-
	Grimme GL 860
	1
	4,72



Көктегенге дейінгі тырмалау

Отын шығысы нормативтері картоп егісін көктегенге дейін тырмалауға есептелген.
Тырмалардың меншікті кедергісі топырақ түріне байланысты болмағандықтан, олар үшін отын шығысы нормалары бірыңғай. Есептеу үшін мынадай меншікті кедергі қабылданды: орташа тісті тырмалармен көктегенге дейін тырмалау үшін – 0,50-0,60 кН/м.
Орташа тісті тырмалармен көктегенге дейін тырмалау кезіндегі агрегаттардың қозғалыс жылдамдығы – 7 км/сағ-қа дейін. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Тісті тырмалар

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	1,65

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,47

	Lovol 2854
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	1,67

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,48

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,35

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	1,76

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,67

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,00

	Lovol 2204
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,51

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	21
	2,10

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,39

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	18
	2,66

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,54



Көктегеннен кейінгі тырмалау

Отын шығысы нормативтері картоп егісін көктегеннен кейін тырмалауға есептелген.
Тырмалардың меншікті кедергісі топырақ түріне байланысты болмағандықтан, олар үшін отын шығысы нормалары бірыңғай. Есептеу үшін мынадай меншікті кедергі қабылданды: орташа тісті тырмалармен көктегеннен кейін тырмалау үшін – 0,50-0,60 кН/м.
Орташа тісті тырмалармен көктегенге дейін тырмалау кезіндегі агрегаттардың қозғалыс жылдамдығы – 5 км/сағ-қа дейін. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Тісті тырмалар

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	2,03

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,80

	Lovol 2854
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	2,05

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,82

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,88

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,16

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	3,27

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,45

	Lovol 2204
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	3,08

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	21
	2,51

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,87

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	18
	3,73

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	3,04



Қатар аралық культивация

Отын шығысы нормативтері минералдық тыңайтқыш енгізбей және енгізе отырып қатар аралық өңдеуге есептелген. Минералдық тыңайтқыш енгізу нормасы – 100 кг/га-ға дейін.
Бірінші қатар аралық культивация кезінде топырақты өңдеу тереңдігі 8-10 см, екіншісінде – 10-12 см. Агрегаттың қозғалыс тәсілі – қайтымды. Агрегатқа бір тракторшы қызмет көрсетеді. Агрегатты дайындау, жинақтау және алдын ала реттеу жұмыстары алдын ала жүргізіледі.

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	маркасы
ауыл шаруашылығы машинасы
	агрегаттағы саны, дана
	

	Бірінші қатар аралық культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,42

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,31

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	2,65

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	2,95

	
	-
	КРН-8,4
	1
	2,62

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,24

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	3,85

	Екінші қатар аралық культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,82

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,70

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	3,08

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	3,43

	
	-
	КРН-8,4
	1
	3,04

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,78

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	4,46

	Минералдық тыңайтқыштар енгізе отырып екінші қатар аралық культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,94

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,80

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	3,20

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	3,53

	
	-
	КРН-8,4
	1
	3,14

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,90

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	4,56





Жинау

Картоп жинауға арналған отын шығысы нормативтері тікелей комбайндау және бөлек тәсіл үшін есептелген. Жинау тәсілі өнімділік пен топырақ ылғалдылығына байланысты. Тікелей комбайндау қалыпты ылғалдылықтағы жеңіл және орташа топырақтарда картоп өнімділігі кемінде 8-10 т/га болғанда қолданылады. Бөлек тәсіл жоғары ылғалдылықтағы орташа және ауыр топырақтарда қолданылады. Бұл ретте түйнектер кейін қолмен жиналатын картоп қазғыштар немесе әмбебап қазғыш-дестелегіш пайдаланылады; ол түйнектерді кептіру үшін жиналған алқапқа дестелеп салады. Содан кейін түйнектер комбайндармен жиналады.
Отын шығысы нормативтері топырақтың механикалық құрамы мен өнімділікке байланысты сараланған. Агрегаттың қозғалыс тәсілі – алқаптық.

Жинау
(жеңіл топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өнімділік, т/га

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	15-ке дейін
	15-25
	25-тен жоғары

	Тікелей комбайндау

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ККУ-2А
	1
	1,38
	1,59
	1,77

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,49
	1,70
	1,88

	Lovol 2854
	-
	ККУ-2А
	1
	1,47
	1,69
	1,74

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,60
	1,80
	1,96

	Беларус-1221.2
	-
	ККУ-2А
	1
	1,61
	1,76
	1,87

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	1,93
	2,10
	2,30

	Беларус-1523
	-
	ККУ-2А
	1
	1,74
	1,91
	2,02

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,10
	2,27
	2,49

	Бөлек тәсілмен жинау

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,54
	2,67
	2,85

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,33
	2,48
	2,73

	Lovol 2854
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,67
	2,82
	3,01

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,46
	2,62
	2,87

	Беларус-1221.2
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,48
	2,62
	2,80

	
	-
	УКВ-2
	1
	2,66
	2,81
	2,88

	Беларус-1523
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,64
	2,78
	2,97

	
	-
	УКВ-2
	1
	2,78
	2,91
	3,01





Жинау
(орташа топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өнімділік, т/га

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	15-ке дейін
	15-25
	25-тен жоғары

	Тікелей комбайндау

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ККУ-2А
	1
	1,46
	1,68
	1,87

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,57
	1,79
	1,98

	Lovol 2854
	-
	ККУ-2А
	1
	1,55
	1,78
	1,84

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,69
	1,90
	2,07

	Беларус-1221.2
	-
	ККУ-2А
	1
	1,70
	1,86
	1,97

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,04
	2,21
	2,43

	Беларус-1523
	-
	ККУ-2А
	1
	1,84
	2,01
	2,13

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,21
	2,39
	2,63

	Бөлек тәсілмен жинау

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,68
	2,82
	3,01

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,46
	2,62
	2,88

	Lovol 2854
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,82
	2,97
	3,17

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,59
	2,76
	3,03

	Беларус-1221.2
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,62
	2,76
	2,95

	
	-
	УКВ-2
	1
	2,81
	2,96
	3,04

	Беларус-1523
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,78
	2,93
	3,13

	
	-
	УКВ-2
	1
	2,93
	3,07
	3,17




Жинау
(ауыр топырақтар)

	Агрегат құрамы
	Отын шығысы, кг/га

	трактор
	ауыл шаруашылығы машиналары-құралдары
	өнімділік, т/га

	маркасы
	маркасы
тіркеме құрылғысы
	ауыл шаруашылығы машина-құралының маркасы
	агрегаттағы саны, дана
	15-ке дейін
	15-25
	25-тен жоғары

	Тікелей комбайндау

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ККУ-2А
	1
	1,56
	1,80
	2,00

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,68
	1,92
	2,12

	Lovol 2854
	-
	ККУ-2А
	1
	1,66
	1,90
	1,97

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,81
	2,03
	2,21

	Беларус-1221.2
	-
	ККУ-2А
	1
	1,82
	1,99
	2,11

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,18
	2,36
	2,60

	Беларус-1523
	-
	ККУ-2А
	1
	1,97
	2,15
	2,28

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,36
	2,56
	2,81

	Бөлек тәсілмен жинау

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,87
	3,02
	3,22

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,63
	2,80
	3,08

	Lovol 2854
	-
	КСТ-1,4А
	1
	3,02
	3,18
	3,39

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,77
	2,95
	3,24

	Беларус-1221.2
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,80
	2,95
	3,16

	
	-
	УКВ-2
	1
	3,01
	3,17
	3,25

	Беларус-1523
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,97
	3,14
	3,35

	
	-
	УКВ-2
	1
	3,14
	3,28
	3,39




5-БӨЛІМ
ТРАКТОР-КӨЛІК ЖҰМЫСТАРЫ

Жүктерді тасымалдау ауыр жүк көтергіш тіркемелерді және энергиямен қаныққан тракторлардың тарту жүктемесін неғұрлым толық әрі үнемді пайдалану үшін бір немесе екі тіркемесі бар трактор агрегаттарымен жүзеге асырылады. Отын шығысы тасымалданған жүктің 1 тоннасына килограммен берілген.
Отын шығысы нормативтері мынадай норма қалыптастырушы факторларға байланысты сараланған: жол жағдайлары (I топ – жетілдірілген және қатты жабыны бар жолдар және жақсы күйдегі топырақ жолдар; II топ – жетілдірілген және қатты жабыны бар бұзылған жолдар, бұзылған топырақ жолдар және далалық жолдар; III топ – ойлы-қырлы, қатты бұзылған, терең іздері бар жолдар), тіркеменің жүк көтергіштігі, тіркеменің жүк көтергіштігін пайдалану коэффициенті, тиеу-түсіру жұмыстарын орындау тәсілі, тасымалдау қашықтығы. Отын шығысы нормативтері жылдың орташа жағдайларына есептелген.



Астық тасымалдау

	Агрегат құрамы
	Жолдар тобы

	трактор
	тіркеме
	1
	2
	3

	маркасы
	маркасы
	жүк көтергіштігі, т
	тасымалдау қашықтығы, км
	тасымалдау қашықтығы, км
	тасымалдау қашықтығы, км

	
	
	
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	
	
	
	отын шығысы, кг/т

	К-730
	ПТС-14+ ПТС-9
	23,5
	0,64
	0,81
	0,96
	1,10
	1,26
	0,94
	1,17
	1,39
	1,64
	1,86
	-
	-
	-
	-
	-

	К-735
	ПТС-14+ ПТС-9
	23,5
	0,70
	0,87
	1,04
	1,20
	1,36
	1,02
	1,27
	1,51
	1,77
	2,01
	-
	-
	-
	-
	-

	RSM 2400
	ПТС-14+ ПТС-9
	23,5
	0,73
	0,91
	1,08
	1,26
	1,43
	1,06
	1,33
	1,58
	1,86
	2,11
	-
	-
	-
	-
	-

	К-424
	ПТС-14+ ПТС-9
	23,5
	0,59
	0,73
	0,86
	1,00
	1,14
	0,94
	1,18
	1,41
	1,64
	1,88
	-
	-
	-
	-
	-

	К-730
	ПТС-14
	14,0
	1,02
	1,11
	1,33
	1,53
	1,78
	1,29
	1,40
	1,66
	1,95
	2,24
	2,28
	2,42
	2,93
	3,46
	3,93

	К-735
	ПТС-14
	14,0
	1,06
	1,14
	1,37
	1,58
	1,83
	1,36
	1,45
	1,71
	2,01
	2,30
	2,34
	2,48
	3,01
	3,55
	4,07

	RSM 2400
	ПТС-14
	14,0
	1,11
	1,20
	1,44
	1,67
	1,93
	1,43
	1,52
	1,80
	2,12
	2,43
	2,37
	2,55
	3,09
	3,65
	4,14

	К-424
	ПТС-14
	14,0
	0,74
	0,86
	1,02
	1,18
	1,35
	1,25
	1,36
	1,62
	1,88
	2,19
	2,19
	2,35
	2,84
	3,37
	3,82

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,39
	1,52
	1,83
	2,10
	2,38
	1,71
	1,86
	2,20
	2,57
	2,93
	2,69
	3,03
	3,74
	4,33
	4,96

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,46
	1,55
	1,86
	2,15
	2,44
	1,79
	1,90
	2,25
	2,62
	3,00
	2,81
	3,09
	3,82
	4,42
	5,06

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	1,54
	1,65
	1,98
	2,28
	2,59
	1,88
	2,01
	2,39
	2,78
	3,19
	3,05
	3,28
	4,06
	4,69
	5,38

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	0,89
	0,97
	1,14
	1,35
	1,54
	1,30
	1,41
	1,68
	1,98
	2,29
	2,39
	2,62
	3,16
	3,72
	4,28

	Беларус-1221.2
	2ПТС-6
	6,0
	1,77
	1,92
	2,19
	2,57
	2,94
	2,99
	3,12
	3,58
	4,20
	4,82
	3,48
	3,92
	4,51
	5,31
	6,10

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	3,16
	3,32
	3,77
	4,39
	5,00
	4,36
	4,80
	5,49
	6,37
	7,31
	5,63
	6,24
	7,15
	8,45
	9,57








Сүрлем массасын тасымалдау

	Агрегат құрамы
	Комбайнның ауысымдық өнімділік нормасы, тонна

	
	86-108

	
	Жолдар тобы

	трактор
	тіркеме
	1
	2

	маркасы
	маркасы
	жүк көтергіштігі, т
	тасымалдау қашықтығы, км
	тасымалдау қашықтығы, км

	
	
	
	6-ға дейін
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22
	6-ға дейін
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22

	
	
	
	Отын шығысы, кг/т

	К-730
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	2,07
	2,29
	2,49
	2,82
	3,24
	3,66
	2,24
	2,51
	2,83
	3,24
	3,81
	4,35

	К-735
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	2,25
	2,49
	2,70
	3,06
	3,52
	3,97
	2,43
	2,73
	3,07
	3,52
	4,13
	4,72

	RSM 2400
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	2,44
	2,69
	2,93
	3,32
	3,81
	4,30
	2,64
	2,96
	3,33
	3,82
	4,48
	5,11

	К-424
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,57
	1,72
	1,90
	2,13
	2,43
	2,77
	1,85
	2,14
	2,44
	2,84
	3,38
	3,94

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	2,10
	2,37
	2,65
	3,00
	3,56
	4,11
	2,28
	2,62
	2,96
	3,51
	4,21
	4,90

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	2,28
	2,57
	2,86
	3,25
	3,87
	4,46
	2,48
	2,84
	3,20
	3,80
	4,56
	5,32

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	2,47
	2,79
	3,11
	3,52
	4,20
	4,84
	2,68
	3,08
	3,48
	4,12
	4,95
	5,77

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	1,41
	1,55
	1,71
	1,92
	2,18
	2,49
	1,66
	1,92
	2,19
	2,55
	3,04
	3,54

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	1,71
	2,15
	2,61
	3,29
	4,17
	5,06
	1,89
	2,42
	2,93
	3,76
	4,81
	5,91



 (
100
)



	Агрегат құрамы
	Комбайнның ауысымдық өнімділік нормасы, тонна

	
	108-131

	
	Жолдар тобы

	трактор
	тіркеме
	1
	2

	маркасы
	маркасы
	жүк көтергіштігі, т
	тасымалдау қашықтығы, км
	тасымалдау қашықтығы, км

	
	
	
	6-ға дейін
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22
	6-ға дейін
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22

	
	
	
	Отын шығысы, кг/т

	К-730
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,78
	1,98
	2,17
	2,49
	2,91
	3,38
	1,96
	2,26
	2,53
	2,96
	3,54
	4,06

	К-735
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,93
	2,15
	2,35
	2,71
	3,16
	3,67
	2,12
	2,45
	2,74
	3,20
	3,85
	4,41

	RSM 2400
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	2,09
	2,32
	2,55
	2,94
	3,42
	3,98
	2,30
	2,66
	2,98
	3,48
	4,17
	4,78

	К-424
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,36
	1,50
	1,68
	1,92
	2,24
	2,55
	1,64
	1,91
	2,21
	2,64
	3,17
	3,72

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,83
	2,11
	2,38
	2,76
	3,32
	3,87
	2,04
	2,38
	2,76
	3,25
	3,95
	4,66

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,98
	2,29
	2,59
	3,00
	3,60
	4,20
	2,21
	2,59
	2,99
	3,52
	4,29
	5,06

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	2,15
	2,48
	2,81
	3,25
	3,90
	4,55
	2,40
	2,81
	3,24
	3,83
	4,65
	5,48

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	1,23
	1,35
	1,51
	1,73
	2,01
	2,30
	1,48
	1,72
	1,99
	2,37
	2,85
	3,35

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	1,36
	1,72
	2,07
	2,61
	3,32
	4,03
	1,80
	2,34
	2,87
	3,68
	4,74
	5,81





	Агрегат құрамы
	Комбайнның ауысымдық өнімділік нормасы, тонна

	
	131-161

	
	Жолдар тобы

	трактор
	тіркеме
	1
	2

	маркасы
	маркасы
	жүк көтергіштігі, т
	тасымалдау қашықтығы, км
	тасымалдау қашықтығы, км

	
	
	
	6-ға дейін
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22
	6-ға дейін
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22

	
	
	
	Отын шығысы, кг/т

	К-730
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,58
	1,80
	2,01
	2,33
	2,71
	3,14
	1,76
	2,01
	2,33
	2,70
	3,30
	3,86

	К-735
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,71
	1,96
	2,18
	2,53
	2,95
	3,40
	1,91
	2,18
	2,53
	2,94
	3,58
	4,19

	RSM 2400
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,85
	2,12
	2,37
	2,75
	3,19
	3,69
	2,07
	2,37
	2,75
	3,18
	3,88
	4,54

	К-424
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,19
	1,36
	1,51
	1,75
	2,07
	2,40
	1,49
	1,76
	2,03
	2,46
	3,00
	3,55

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,64
	1,92
	2,17
	2,56
	3,14
	3,67
	1,85
	2,19
	2,59
	3,13
	3,77
	4,48

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,79
	2,08
	2,36
	2,78
	3,40
	3,98
	2,00
	2,38
	2,81
	3,39
	4,08
	4,86

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	1,94
	2,26
	2,56
	3,01
	3,69
	4,32
	2,17
	2,58
	3,04
	3,68
	4,43
	5,27

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	1,07
	1,23
	1,36
	1,58
	1,86
	2,16
	1,34
	1,58
	1,83
	2,21
	2,69
	3,19

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	1,30
	1,65
	2,01
	2,56
	3,28
	4,00
	1,74
	2,28
	2,81
	3,62
	4,69
	5,77





	Агрегат құрамы
	Комбайнның ауысымдық өнімділік нормасы, тонна

	
	161-197

	
	Жолдар тобы

	трактор
	тіркеме
	1
	2

	маркасы
	маркасы
	жүк көтергіштігі, т
	тасымалдау қашықтығы, км
	тасымалдау қашықтығы, км

	
	
	
	6-ға дейін
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22
	6-ға дейін
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22

	
	
	
	Отын шығысы, кг/т

	К-730
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,41
	1,62
	1,84
	2,15
	2,61
	3,01
	1,58
	1,88
	2,17
	2,55
	3,18
	3,74

	К-735
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,52
	1,75
	1,99
	2,33
	2,84
	3,27
	1,71
	2,04
	2,36
	2,77
	3,45
	4,06

	RSM 2400
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,65
	1,90
	2,16
	2,53
	3,07
	3,54
	1,85
	2,21
	2,56
	3,01
	3,74
	4,40

	К-424
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,08
	1,23
	1,39
	1,63
	1,94
	2,29
	1,37
	1,63
	1,92
	2,31
	2,87
	3,44

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,49
	1,77
	2,04
	2,47
	3,00
	3,54
	1,73
	2,07
	2,44
	2,92
	3,63
	4,33

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,62
	1,92
	2,21
	2,67
	3,25
	3,85
	1,87
	2,25
	2,64
	3,18
	3,94
	4,70

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	1,76
	2,08
	2,40
	2,90
	3,52
	4,17
	2,03
	2,44
	2,86
	3,44
	4,27
	5,09

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	0,97
	1,11
	1,25
	1,47
	1,75
	2,06
	1,24
	1,47
	1,73
	2,08
	2,59
	3,10

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	1,25
	1,61
	1,97
	2,50
	3,23
	3,94
	1,70
	2,23
	2,78
	3,55
	4,62
	5,73









Картоп тасымалдау

	Агрегат құрамы
	Жолдар тобы

	трактор
	тіркеме
	1
	2
	3

	маркасы
	маркасы
	жүк көтергіштігі, т
	тасымалдау қашықтығы, км
	тасымалдау қашықтығы, км
	тасымалдау қашықтығы, км

	
	
	
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	
	
	
	отын шығысы, кг/т

	К-730
	ПТС-14
	14,0
	1,19
	1,30
	1,56
	1,79
	2,08
	1,51
	1,64
	1,94
	2,28
	2,62
	2,67
	2,83
	3,43
	4,05
	4,60

	К-735
	ПТС-14
	14,0
	1,24
	1,33
	1,60
	1,85
	2,14
	1,59
	1,70
	2,00
	2,35
	2,69
	2,74
	2,90
	3,52
	4,15
	4,76

	RSM 2400
	ПТС-14
	14,0
	1,30
	1,40
	1,68
	1,95
	2,26
	1,67
	1,78
	2,11
	2,48
	2,84
	2,77
	2,98
	3,62
	4,27
	4,84

	К-424
	ПТС-14
	14,0
	0,87
	1,01
	1,19
	1,38
	1,58
	1,46
	1,59
	1,90
	2,20
	2,56
	2,56
	2,75
	3,32
	3,94
	4,47

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,63
	1,78
	2,14
	2,46
	2,78
	2,00
	2,18
	2,57
	3,01
	3,43
	3,15
	3,55
	4,38
	5,07
	5,80

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,71
	1,81
	2,18
	2,52
	2,85
	2,09
	2,22
	2,63
	3,07
	3,51
	3,29
	3,62
	4,47
	5,17
	5,92

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	1,80
	1,93
	2,32
	2,67
	3,03
	2,20
	2,35
	2,80
	3,25
	3,73
	3,57
	3,84
	4,75
	5,49
	6,29

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	1,04
	1,13
	1,33
	1,58
	1,80
	1,52
	1,65
	1,97
	2,32
	2,68
	2,80
	3,07
	3,70
	4,35
	5,01

	Беларус-1221.2
	2ПТС-6
	6,0
	2,07
	2,25
	2,56
	3,01
	3,44
	3,50
	3,65
	4,19
	4,91
	5,64
	4,07
	4,59
	5,28
	6,21
	7,14

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	3,70
	3,88
	4,41
	5,14
	5,85
	5,10
	5,62
	6,42
	7,45
	8,55
	6,59
	7,30
	8,37
	9,89
	11,20



Пішен мен сабанды тасымалдау

Үйінді пішенді сақтау орындарына тасымалдау

	К-730+ПТС-14-ПТС-9 (пішен мен сабан тасымалдауға жабдықталған тіркес)
тиеу К-730+ПФ-3 (тырмалау торымен)

	Қашықтық
тасымалдау, км
	Отын шығысы, кг/т

	
	жолдар тобы

	
	I
	II
	III

	10-ға дейін
	1,22
	1,43
	2,54

	10-11
	1,27
	1,50
	2,66

	11-12
	1,38
	1,63
	2,90

	12-13
	1,48
	1,75
	3,13

	13-14
	1,59
	1,88
	3,37

	14-15
	1,69
	2,00
	3,61

	15-16
	1,80
	2,14
	3,84

	16-17
	1,90
	2,26
	4,08

	17-18
	2,01
	2,39
	4,32

	18-19
	2,12
	2,51
	4,55

	19-20
	2,22
	2,64
	4,79

	20-21
	2,33
	2,77
	5,03

	21-22
	2,43
	2,90
	5,26

	22-23
	2,54
	3,02
	5,50

	23-24
	2,65
	3,15
	5,74

	24-25
	2,75
	3,27
	5,97

	К-735+ПТС-14-ПТС-9 (пішен мен сабан тасымалдауға жабдықталған тіркес)
тиеу К-730+ПФ-3 (тырмалау торымен)

	Қашықтық
тасымалдау, км
	Отын шығысы, кг/т

	
	жолдар тобы

	
	I
	II
	III

	10-ға дейін
	1,33
	1,56
	2,75

	10-11
	1,39
	1,63
	2,88

	11-12
	1,49
	1,76
	3,14

	12-13
	1,61
	1,90
	3,40

	13-14
	1,72
	2,04
	3,66

	14-15
	1,84
	2,17
	3,91

	15-16
	1,95
	2,31
	4,17

	16-17
	2,07
	2,45
	4,43

	17-18
	2,18
	2,59
	4,68

	18-19
	2,30
	2,72
	4,94

	19-20
	2,41
	2,87
	5,19

	20-21
	2,53
	3,00
	5,45

	21-22
	2,64
	3,14
	5,71

	22-23
	2,75
	3,27
	5,96

	23-24
	2,87
	3,42
	6,22

	24-25
	2,98
	3,55
	6,48






	К-730+ПТС-14-ПТС-9 (пішен мен сабан тасымалдауға жабдықталған тіркес)
тиеу Беларус-80.1./82.1+ПФ-0,5Б

	Қашықтық
тасымалдау, км
	Отын шығысы, кг/т

	
	жолдар тобы

	
	I
	II
	III

	10-ға дейін
	1,21
	1,42
	2,53

	10-11
	1,27
	1,49
	2,65

	11-12
	1,37
	1,62
	2,89

	12-13
	1,47
	1,74
	3,12

	13-14
	1,58
	1,87
	3,36

	14-15
	1,68
	2,00
	3,60

	15-16
	1,79
	2,13
	3,83

	16-17
	1,90
	2,25
	4,07

	17-18
	2,00
	2,38
	4,31

	18-19
	2,11
	2,50
	4,54

	19-20
	2,21
	2,63
	4,78

	20-21
	2,32
	2,76
	5,02

	21-22
	2,42
	2,89
	5,25

	22-23
	2,53
	3,01
	5,49

	23-24
	2,64
	3,14
	5,73

	24-25
	2,74
	3,26
	5,96

	К-735+ПТС-14-ПТС-9 (пішен мен сабан тасымалдауға жабдықталған тіркес)
тиеу Беларус-80.1./82.1+ПФ-0,5Б

	Қашықтық
тасымалдау, км
	Отын шығысы, кг/т

	
	жолдар тобы

	
	I
	II
	III

	10-ға дейін
	1,32
	1,55
	2,74

	10-11
	1,38
	1,62
	2,87

	11-12
	1,49
	1,75
	3,13

	12-13
	1,60
	1,90
	3,39

	13-14
	1,71
	2,03
	3,65

	14-15
	1,83
	2,16
	3,90

	15-16
	1,94
	2,30
	4,16

	16-17
	2,06
	2,44
	4,42

	17-18
	2,17
	2,58
	4,68

	18-19
	2,29
	2,71
	4,93

	19-20
	2,41
	2,86
	5,19

	20-21
	2,52
	2,99
	5,44

	21-22
	2,63
	3,13
	5,70

	22-23
	2,74
	3,26
	5,95

	23-24
	2,86
	3,41
	6,21

	24-25
	2,97
	3,54
	6,47







Сабанды сақтау орындарына тасымалдау

	К-730+ПТС-14-ПТС-9 (пішен мен сабан тасымалдауға жабдықталған тіркес)
тиеу К-730+ПФ-3 (тырмалау торымен)

	Қашықтық
тасымалдау, км
	Отын шығысы, кг/т

	
	жолдар тобы

	
	I
	II
	III

	10-ға дейін
	1,84
	2,15
	3,82

	10-11
	1,91
	2,25
	3,99

	11-12
	2,08
	2,44
	4,35

	12-13
	2,23
	2,64
	4,70

	13-14
	2,40
	2,83
	5,06

	14-15
	2,55
	3,01
	5,42

	15-16
	2,71
	3,20
	5,77

	16-17
	2,87
	3,40
	6,14

	17-18
	3,03
	3,59
	6,49

	18-19
	3,18
	3,78
	6,85

	19-20
	3,35
	3,97
	7,21

	20-21
	3,50
	4,16
	7,56

	21-22
	3,67
	4,35
	7,92

	22-23
	3,82
	4,54
	8,27

	23-24
	3,97
	4,73
	8,63

	24-25
	4,14
	4,93
	8,99

	К-735+ПТС-14-ПТС-9 (пішен мен сабан тасымалдауға жабдықталған тіркес)
тиеу К-730+ПФ-3 (тырмалау торымен)

	Қашықтық
тасымалдау, км
	Отын шығысы, кг/т

	
	жолдар тобы

	
	I
	II
	III

	10-ға дейін
	1,99
	2,34
	4,14

	10-11
	2,08
	2,44
	4,33

	11-12
	2,25
	2,65
	4,71

	12-13
	2,42
	2,86
	5,11

	13-14
	2,60
	3,06
	5,49

	14-15
	2,76
	3,27
	5,88

	15-16
	2,93
	3,47
	6,26

	16-17
	3,11
	3,68
	6,66

	17-18
	3,28
	3,89
	7,04

	18-19
	3,45
	4,10
	7,43

	19-20
	3,63
	4,30
	7,81

	20-21
	3,80
	4,51
	8,20

	21-22
	3,97
	4,71
	8,59

	22-23
	4,15
	4,93
	8,98

	23-24
	4,31
	5,13
	9,36

	24-25
	4,48
	5,34
	9,75









	К-730+ПТС-14-ПТС-9 (пішен мен сабан тасымалдауға жабдықталған тіркес)
тиеу Беларус-80.1./82.1+ПФ-0,5Б

	Қашықтық
тасымалдау, км
	Отын шығысы, кг/т

	
	жолдар тобы

	
	I
	II
	III

	10-ға дейін
	1,83
	2,15
	3,80

	10-11
	1,90
	2,24
	3,98

	11-12
	2,06
	2,43
	4,34

	12-13
	2,22
	2,62
	4,69

	13-14
	2,38
	2,81
	5,05

	14-15
	2,54
	3,00
	5,41

	15-16
	2,69
	3,19
	5,76

	16-17
	2,86
	3,39
	6,12

	17-18
	3,01
	3,58
	6,47

	18-19
	3,17
	3,76
	6,83

	19-20
	3,33
	3,95
	7,19

	20-21
	3,49
	4,15
	7,55

	21-22
	3,65
	4,34
	7,91

	22-23
	3,81
	4,53
	8,26

	23-24
	3,96
	4,72
	8,62

	24-25
	4,13
	4,91
	8,98

	К-735+ПТС-14-ПТС-9 (пішен мен сабан тасымалдауға жабдықталған тіркес)
тиеу Беларус-80.1./82.1+ПФ-0,5Б

	Қашықтық
тасымалдау, км
	Отын шығысы, кг/т

	
	жолдар тобы

	
	I
	II
	III

	10-ға дейін
	1,98
	2,33
	4,13

	10-11
	2,07
	2,42
	4,32

	11-12
	2,23
	2,64
	4,70

	12-13
	2,41
	2,85
	5,09

	13-14
	2,58
	3,05
	5,47

	14-15
	2,75
	3,26
	5,87

	15-16
	2,92
	3,46
	6,25

	16-17
	3,10
	3,67
	6,64

	17-18
	3,27
	3,88
	7,02

	18-19
	3,44
	4,09
	7,41

	19-20
	3,62
	4,29
	7,80

	20-21
	3,78
	4,50
	8,19

	21-22
	3,95
	4,70
	8,57

	22-23
	4,13
	4,92
	8,96

	23-24
	4,30
	5,12
	9,35

	24-25
	4,47
	5,33
	9,74
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