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· 
Настоящее краткое нетехническое резюме подготовлено к Отчёту о возможных воздействиях по намечаемой деятельности «Строительство участка ВЛ 10кВ Батыс-Дизельная» в целях информирования заинтересованной общественности о характере намечаемой деятельности, территории её осуществления, предполагаемых воздействиях на окружающую среду, предусмотренных природоохранных мероприятиях и результатах оценки воздействия.
1. Общие сведения о намечаемой деятельности
Заказчиком проекта является ТОО «Caspian steel QZ». Отчёт о возможных воздействиях разработан ТОО «Эко Way», обладающим лицензией на проведение природоохранного проектирования и нормирования №01487Р от 26 июля 2012 года. Намечаемая деятельность относится к III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Проектом предусматривается строительство двух одноцепных участков воздушной линии электропередачи 110 кВ для присоединения существующей ПС 110/10 кВ «Дизельная» к действующей ПС 220/110/10 кВ «Батыс» в городе Костанай. Заявленная мощность составляет 40 МВт, категория надёжности электроснабжения — I, II.
ПС 110/10 кВ «Дизельная» расположена по адресу: город Костанай, ул. Промышленная, 41. В связи с увеличением мощности предусматривается переподключение ПС 110/10 кВ «Дизельная» к ПС 220/110/10 кВ «Батыс» через ячейки №8 и №9. Для этого проектируются два одноцепных участка ВЛ 110 кВ «Дизельная–Батыс» 1, 2.
Протяжённость нового участка воздушной линии составляет 2,5 км. Район проведения работ расположен в городе Костанай Костанайской области. Размещение объекта предусматривается на свободной от застройки территории. Выбор места строительства обусловлен расположением действующих объектов предприятия.

2. Краткое описание проектных решений
Для воздушной линии принят сталеалюминиевый провод марки АС-300/39. На трассе предусматривается подвеска грозозащитного троса ТК-9,1. Для защиты провода и троса от вибрации предусмотрено применение виброгасителей.
Промежуточные опоры линии предусматриваются одноцепными на базе центрифугированных железобетонных стоек типа 1.2 ПБ 110-1, анкерные опоры — металлическими типа У110-1 и У110-1+5. Для антикоррозионной защиты металлических опор и анкерных болтов применяется горячее цинкование. Для фундаментов угловых анкерных металлических опор и железобетонных стоек предусматривается гидроизоляция.
Для крепления проводов предусматриваются подвесные изоляторы ПС 70Е. Проектируемая ВЛ 110 кВ пересекает существующие воздушные линии 110 и 10 кВ и дороги. В проекте выполнены расчёты габаритов над и под пересекаемыми объектами.
Металлические опоры устанавливаются на фундаментах типа Ф5-А на щебёночной подошве с гидроизоляцией. Железобетонные опоры устанавливаются в сверлёные котлованы. Все опоры проектируемой ВЛ подлежат заземлению. К заземляющим устройствам присоединяются металлоконструкции опор, арматура железобетонных стоек и грозозащитный трос на анкерных опорах.
Снос существующих зданий и сооружений проектом не предусматривается, работы по постутилизации существующих объектов не требуются.

3. Территория осуществления намечаемой деятельности
Проектируемый объект расположен в Костанайской области, в районе города Костанай. 
Территория размещения объекта свободна от застройки, а выбор трассы связан с расположением существующих объектов предприятия.
Предполагаемое место осуществления деятельности относится к территории, уже подвергшейся антропогенному воздействию. Курортные зоны, историко-культурные памятники и особо охраняемые природные территории в районе реализации проекта отсутствуют.
Зелёные насаждения непосредственно на участке отсутствуют. На прилегающей территории также не отмечены особо охраняемые природные территории, исторические и археологические памятники. Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению биоразнообразия, получено согласование территориальной инспекции.

4. Рассмотренные варианты осуществления намечаемой деятельности
В Отчёте рассмотрены два варианта: реализация намечаемой деятельности и нулевой вариант — отказ от реализации проекта.
Выбор рассматриваемого участка признан оптимальным с учётом расположения существующих и проектируемых объектов. Возможность выбора другого места отсутствует. При нулевом варианте строительные работы не проводятся и связанное с ними воздействие на окружающую среду отсутствует.
При реализации проектных решений состояние окружающей среды, согласно проведённой оценке, не подвергнется значительному изменению. Реализация проекта не должна отрицательно отражаться на интересах населения в части возможности хозяйственной деятельности и отдыха. В целом рассматриваемый вариант реализации намечаемой деятельности оценивается как допустимый.

5. Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух предусматривается преимущественно в период проведения строительных работ.
Источниками выбросов в период строительства являются земляные и планировочные работы, пересыпка песка, щебня, гравия и песчано-гравийной смеси, сварочные и газосварочные работы, лакокрасочные работы, бурение, работа шлифовальных машин, электрической дрели и сверлильного станка, сварка полиэтиленовых труб, работа техники на дизельном топливе, битумного котла и передвижного компрессора.
При выполнении строительных работ в атмосферу поступают пыль неорганическая, взвешенные и абразивные частицы, оксиды железа, соединения марганца, оксиды азота и углерода, диоксид серы, фтористые соединения, органические вещества, образующиеся при лакокрасочных работах, углеводороды и другие загрязняющие вещества.
Суммарный расчётный выброс загрязняющих веществ на этапе строительства составляет 11,46654264 т/год. Максимальный суммарный выброс составляет 15,92409892 г/с.

На этапе эксплуатации проектируемых объектов источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.
Для снижения выбросов предусматриваются сокращение работы дизельных агрегатов на холостом ходу, регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей, движение автотранспорта с оптимальной скоростью, проведение профилактических осмотров и ремонта двигателей, контроль токсичности выхлопных газов и технического состояния используемой техники.
Работы по строительству имеют временный характер. Пылегазоочистное оборудование на период строительства не предусматривается.

6. Водопотребление и водоотведение
На этапе строительства для хозяйственно-питьевых и производственных нужд предусматривается использование привозной воды.
Для питьевых нужд работающего персонала предусматривается привозная бутилированная вода. Техническая вода доставляется на участок специальным транспортом и используется для увлажнения грунтовых и временных технологических дорог с целью предотвращения пылеобразования, приготовления строительных растворов и бетонных смесей, а также проведения гидроиспытаний и промывки отдельных инженерных систем при необходимости.

Ориентировочный расход воды питьевого качества составляет 232,4 м³ за период строительства, технической воды — 3415,3 м³ за период. Общий объём водопотребления составляет 3647,7 м³ за период строительства.
Хозяйственно-бытовое водоотведение предусматривается в биотуалет, расположенный в специально отведённом огороженном месте. Объём хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 232,4 м³ за период строительства. Вывоз сточных вод предусматривается специализированной организацией по договору.

На этапе эксплуатации водопотребление и водоотведение не осуществляются.

7. Воздействие на поверхностные и подземные воды
Проектируемые объекты расположены за пределами водоохранных зон и полос ближайших водных объектов. Получение согласования бассейновой инспекции и разработка проектов установления водоохранных зон и полос не требуется. Отрицательного воздействия на водоёмы не ожидается.
Забор воды из поверхностных и подземных источников не предусматривается. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на почву не осуществляется.
Для предупреждения загрязнения вод предусматриваются нахождение машин и оборудования в зоне работ только в период их использования, применение поддонов или брезентов под оборудование, проведение мойки, ремонта и технического обслуживания техники на производственных базах подрядчика, контроль карбюраторной и маслогидравлической систем техники, а также сбор отходов в металлические контейнеры с последующим вывозом.
В период реализации проекта влияние на качество и количество поверхностных водных объектов и вероятность их загрязнения не предполагаются. Воздействие на подземные воды оценено как воздействие низкой значимости, воздействие на поверхностные воды не ожидается.

8. Воздействие на недра
Операции по недропользованию в рамках намечаемой деятельности не предусматриваются. Работы осуществляются на специально отведённом земельном участке. Захоронение отходов в недра проектом не предусматривается.
Негативного воздействия на недра при проведении планируемых работ не ожидается.

9. Воздействие на земли и почвенный покров
Воздействие на почвенный покров возможно преимущественно в период строительства и связано с движением автотранспорта и строительной техники, устройством подъездных путей, проведением земляных и монтажных работ, а также риском локального засорения территории.
При строительстве возможно нарушение небольших участков почвенного покрова вследствие передвижения транспорта и техники. Поскольку воздействие не охватывает значительных площадей и имеет временный характер, ожидается восстановление почвенного покрова.
Для уменьшения воздействия предусматривается использование транспорта на широкопрофильной пневматике, ограничение движения пределами отведённых территорий, минимизация перемещения техники по полосе отвода, проведение работ в ограниченные сроки, содержание площадок в чистоте и размещение отходов в специальных контейнерах с последующим вывозом.
На этапе эксплуатации перепланировка поверхности и изменение существующего рельефа не предусматриваются. Эксплуатация объекта  не является источником химического загрязнения почв и не будет оказывать негативного воздействия на почвенный покров.




10. Воздействие на растительный и животный мир
Зелёные насаждения непосредственно на участке проектирования отсутствуют. На прилегающей территории особо охраняемые природные территории, исторические и археологические памятники не отмечены.
Потенциальное воздействие на растительность связано главным образом с локальным нарушением поверхности при движении техники и выполнении строительных работ. С учётом локальности площади работ и размещения объекта в городской промышленной зоне воздействие на животный мир и растительный покров оценивается как незначительное.
Проектом предусматриваются мероприятия по сохранению биоразнообразия. Основным способом снижения воздействия является ограничение строительных работ и движения техники территорией, непосредственно необходимой для реализации проекта.

11. Физические воздействия
Основным физическим фактором воздействия в период строительства является шум от строительной техники и автомобильного транспорта. Шумовое воздействие носит временный характер.
Для снижения шума предусматриваются надлежащий уход за машинами, своевременное техническое обслуживание, технические осмотры, предупредительные и общие ремонты используемой техники.
Проектом предусматривается применение техники и оборудования, обеспечивающих допустимые уровни вибрации.
При эксплуатации электросетевого объекта учитывается воздействие электрического и магнитного полей. Воздействие источников электромагнитных полей на население исключается ввиду слабой интенсивности.

12. Отходы производства и потребления
Отходы образуются преимущественно в период проведения строительно-монтажных работ.
К основным видам отходов отнесены коммунально-бытовые отходы, огарки сварочных электродов, жестяная тара из-под лакокрасочных материалов.
Твёрдые бытовые отходы предусматривается временно собирать в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления вывозить на полигон по договору. Огарки сварочных электродов также временно собираются в металлические контейнеры и передаются специализированным организациям.
В целом для исключения негативного воздействия отходов предусматриваются раздельный сбор отходов по видам, временное накопление в специально отведённых местах и специальной таре, своевременный вывоз и передача специализированным организациям.
При соблюдении предусмотренных условий накопления и передачи отходов негативное воздействие на компоненты окружающей среды не предполагается.

13. Воздействие на население и социально-экономические условия
Проектируемый объект расположен в городе Костанай. Намечаемая деятельность осуществляется в районе существующей промышленной инфраструктуры.
Реализация проекта не приведёт к отрицательному воздействию на интересы населения в части права на хозяйственную деятельность и отдых. Существенного негативного воздействия на жизнь и здоровье местного населения не прогнозируется.
В целом социально-экономическое воздействие реализации проекта в Отчёте оценивается положительно.

14. Возможные аварийные ситуации
При строительстве и эксплуатации объекта потенциальные аварийные ситуации могут быть связаны как с природными, так и с техногенными факторами.

К природным факторам относятся неблагоприятные метеорологические условия, в том числе сильные ветры, повышенные атмосферные осадки и вероятность пожароопасных ситуаций в засушливые периоды. Вероятность возникновения таких чрезвычайных ситуаций оценивается как незначительная, а характер возможного воздействия — как кратковременный.
К техногенным факторам отнесены возможные травмоопасные ситуации при работе машин и оборудования, воздействие электрического тока, нарушения регламента эксплуатации оборудования и человеческий фактор. Для предупреждения подобных ситуаций предусматривается проведение инструктажа персонала и соблюдение требований техники безопасности.
Характер и организация намечаемой деятельности исключают возможность образования аварийных и залповых выбросов, экологически опасных для окружающей среды.

15. Основные мероприятия по предотвращению и снижению воздействия
В период реализации проекта предусматривается комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
К основным мероприятиям относятся:

ограничение работы дизельных агрегатов на холостом ходу;
поддержание техники и оборудования в исправном состоянии;
проведение профилактических осмотров и ремонта двигателей;
контроль технического состояния транспорта и спецтехники;
ограничение движения транспорта специально отведёнными дорогами и территориями;
предотвращение утечек горюче-смазочных материалов;
применение поддонов или брезентов под оборудование;
проведение ремонта и обслуживания техники на производственных базах подрядных организаций;
содержание строительных площадок и прилегающей территории в чистоте;
раздельный сбор отходов;
временное накопление отходов в специально предназначенных контейнерах;
своевременная передача отходов специализированным организациям;
недопущение сброса загрязняющих веществ в поверхностные воды и на почву;
соблюдение требований пожарной и электрической безопасности.

Указанные мероприятия направлены на снижение воздействия на атмосферный воздух, земельные и водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, а также на предупреждение аварийных ситуаций.

16. Необратимые воздействия и восстановление окружающей среды
Существенные необратимые воздействия на окружающую среду в результате реализации намечаемой деятельности не установлены.
Основные воздействия связаны с периодом строительства, ограничены территорией проведения работ и имеют преимущественно временный и локальный характер.
На этапе эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют, постоянное водопотребление и водоотведение не осуществляются. Эксплуатация объекта не связана с существенным изменением рельефа и не рассматривается как источник химического загрязнения почв.
При прекращении намечаемой деятельности территория  может использоваться для иных целей.

17. Производственный экологический контроль и мониторинг
Намечаемая деятельность относится к III категории.
На этапе эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют, поэтому мониторинг атмосферного воздуха не предусматривается. В связи с расположением объекта за пределами водоохранных зон и полос и отсутствием сброса сточных вод проведение мониторинга состояния водных ресурсов также не предусматривается. При эксплуатации не осуществляются сбросы и образование отходов, в связи с чем мониторинг состояния почв не предусматривается.

В период строительных работ контроль выбросов предусматривается расчётным методом в связи с непродолжительностью работ.

18. Общая оценка воздействия намечаемой деятельности
Основное воздействие на окружающую среду ожидается в период проведения строительно-монтажных работ и обусловлено выбросами загрязняющих веществ, работой строительной техники и транспорта, шумом и вибрацией, локальным нарушением почвенного покрова, использованием воды и образованием отходов.
Воздействие на атмосферный воздух по результатам оценки определено как низкой значимости. Расчётные концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимые значения. Воздействие на жилую зону оценивается как незначительное.
Отрицательного воздействия на поверхностные водные объекты не ожидается. Воздействие на подземные воды оценивается как низкой значимости. Негативного воздействия на недра не прогнозируется. Воздействие на земельные ресурсы, растительный и животный мир оценивается как незначительное. Физическое воздействие проектируемого объекта на население и персонал оценивается как допустимое.
На этапе эксплуатации стационарные источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют, водопотребление и водоотведение не осуществляются. Основная часть воздействия прекращается после завершения строительных работ.
[bookmark: _GoBack]С учётом характера и масштаба намечаемой деятельности, результатов выполненных расчётов и предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие реализации проекта на окружающую среду оценивается как допустимое, преимущественно локальное и низкой значимости. Существенного ухудшения состояния компонентов окружающей среды в результате реализации намечаемой деятельности не прогнозируется.
