	«Казахалтын Тechnology» ЖШС ,жоспарланған қызметі туралы өтініші

	Атауы, мекен-жайы орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы деректер, бірінші басшы, телефоны, электронды поштасының мекенжайы
	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қ. а., Степногорск қ., 7 шағын аудан, № 4Б үй, 160540019476, Виталий Александрович Лапшов, 87078826929, info@katech.kz

	Жалпы сипаттамасы және түрлері белгіленіп отырған қызмет түрлері мен олардың жіктелуі 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің
	Жоспарланған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы осы көзделген қызметпен екі аралас секциядан тұратын "Қазақалтын Technology" ЖШС Жолымбет қолданыстағы қалдық қоймасын қайта жаңарту көзделеді. Жобалық шешімдермен Оңтүстік секцияны бұрын орналастырылған техногендік минералдық түзілімдерден (ТМҚ) тазарту көзделеді, содан кейін оны оңтүстік және Оңтүстік Қарауылтөбе учаскесі Жолымбет кен орнының карьерлерінен түсетін дренаждық (карьерлік) суларды жинақтаушы тоғанға қайта бейіндеу көзделеді. Солтүстік секция Оңтүстік секциядан алынатын ТМҚ құрғақ механикаландырылған қоймалау үшін, оларды кейіннен Жолымбет КБК-де кезең-кезеңімен алып қою және қайта пайдалану үшін көзделеді. Технологиялық процесс Оңтүстік секция төсегін 515 714 м3 (1 340 856,40 т) көлемінде бұрын орналастырылған ТМҚ (құйрықтардан) механикаландырылған тазартуды көздейді. ТМҚ - ны әзірлеу қолданыстағы қалдық қоймасының солтүстік секциясы шегінде автосамосвалдарға тиеу, кейіннен тасымалдау және құрғақ қоймалау арқылы экскаваторлармен жүзеге асырылады. Алынатын ТМҚ орналастыруға арналған Солтүстік секцияның ауданы 14,8490 га құрайды, аталған жұмыстарды орындау үшін жер учаскелерін қосымша бөлу көзделмеген. Жобалық шешімдермен техногендік минералдық түзілімдермен (ТМҚ) жұмыс істеудің кезеңдік схемасы көзделеді. Бірінші кезеңде қалдық қоймасының оңтүстік бөлігін тазалау кезінде алынатын ТМҚ механикаландырылған тәсілмен 14,8490 га алаңда қолданыстағы қалдық қоймасының солтүстік секциясы шегінде құрғақ тәсілмен тасымалданады және жиналады. ТМО-ны Солтүстік бөлімге орналастыру оларды әрі қарай пайдаланудың аралық кезеңі болып табылады және оларды түпкілікті орналастыруды көздемейді. Келесі кезеңде қоймаланған ТМҚ-ны Солтүстік секциядан кезең-кезеңімен алып қою және оларды өндірістік процеске тарта отырып, Жолымбет КБК-де қайта пайдалану көзделеді. ТМҚ алынуына қарай солтүстік секцияның босатылатын учаскелері қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге дайындалады. Жолымбет КБК-де қайта пайдалануға арналған ТМҚ-ны толық алып қою аяқталғаннан кейін Солтүстік секция аумағын түпкілікті жоспарлау және оны техникалық және биологиялық рекультивациялауды жүргізу көзделеді. Оңтүстік секцияны ТМО-дан тазартқаннан кейін жинақтаушы тоған құрылғысы үшін негізді жоспарлау және дайындау көзделеді. Оңтүстік секцияның қоршау бөгеттерін реконструкциялау жотаның ені 8, 0 м болғанда жотаның белгісін 333,20 М БС дейін жеткізе отырып, бір кезеңде орындалады. Учаскенің орналасуына байланысты бөгет құрылымдарының үш түрі көзделеді: сыртқы қоршау бөгеті (1 Тип), жұмыс істеп тұрған қалдық қоймасымен іргелес бөгет (2 Тип) және Солтүстік секциямен іргелес бөгет (3 Тип). Бөгеттің денесі 84 612 м3 көлемінде кеніштің аршылған үйінділерінен келіп түсетін тасты және үйінді топырақтан қалыптасады. Төгу қалыңдығы 0,3 м қабаттармен қабат — қабат орындалады, содан кейін салмағы 25 тоннаға дейін діріл роликтерімен тығыздалады. Беткейлердің тұрақтылығының есептік коэффициенті Кус = 2,45 құрайды, IV класты гидротехникалық құрылыстар үшін нормативтік мәні 1,1.

	Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың көзделіп отырған қызмет туралы өтінішке қатысты ескертулері мен ұсыныстарын қабылдауды Экологиялық реттеу және бақылау комитеті электрондық мекенжайға жүзеге асырады kerk@ecogeo.gov.kz




	[bookmark: _GoBack]Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Казахалтын Тechnology»

	Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты
	Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск г.а., г. Степногорск, Микрорайон 7, дом № 4Б, 160540019476, Лапшов Виталий Александрович, 87078826929, info@katech.kz

	Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1Экологического кодекса Республики Казахстан
	Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Настоящей намечаемой деятельностью предусматривается реконструкция существующего хвостохранилища ТОО «Казахалтын Technology» Жолымбет, состоящего из двух смежных секций. Проектными решениями предусматривается очистка южной секции от ранее размещенных техногенных минеральных образований (ТМО) с последующим ее перепрофилированием в пруд-накопитель дренажных (карьерных) вод, поступающих с карьеров месторождении Жолымбет участок Южный и Южный КараулТобе. Северная секция предусматривается для сухого механизированного складирования ТМО, извлекаемых из южной секции, с их последующим поэтапным изъятием и повторным использованием на ГОК Жолымбет. Технологический процесс предусматривает механизированную очистку ложа южной секции от ранее размещенных ТМО (хвостов) в объеме 515 714 м³ (1 340 856,40 т). Разработка ТМО осуществляется экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы, последующей транспортировкой и сухим складированием в пределах северной секции существующего хвостохранилища. Площадь северной секции, предназначенной для размещения извлекаемых ТМО, составляет 14,8490 га. Дополнительный отвод земельных участков для выполнения указанных работ не предусматривается. Проектными решениями предусматривается поэтапная схема обращения с техногенными минеральными образованиями (ТМО). На первом этапе ТМО, извлекаемые при очистке южной секции хвостохранилища, механизированным способом транспортируются и складируются сухим способом в пределах северной секции существующего хвостохранилища на площади 14,8490 га. Размещение ТМО в северной секции является промежуточным этапом их дальнейшего использования и не предусматривает их окончательного размещения. На последующем этапе предусматривается поэтапное изъятие складированных ТМО из северной секции и их повторное использование на ГОК Жолымбет с вовлечением в производственный процесс. По мере изъятия ТМО освобождаемые участки северной секции подготавливаются к проведению восстановительных работ. После завершения полного изъятия ТМО, предназначенных для повторного использования на ГОК Жолымбет, предусматривается окончательная планировка территории северной секции и проведение ее технической и биологической рекультивации. После очистки южной секции от ТМО предусматривается планировка и подготовка основания для устройства пруда-накопителя. Реконструкция ограждающих дамб южной секции выполняется в один этап с доведением отметки гребня до 333,20 м БС при ширине гребня 8, 0 м. В зависимости от расположения участка предусматриваются три типа конструкций дамбы: наружная ограждающая дамба (Тип 1), дамба, смежная с действующим хвостохранилищем (Тип 2), и дамба, смежная с северной секцией (Тип 3). Тело дамбы формируется из скального и насыпного грунта, поступающего из вскрышных отвалов рудника, в объеме 84 612 м³. Отсыпка выполняется послойно, слоями толщиной 0,3 м, с последующим уплотнением вибрационными катками массой до 25 т. Заложение верхового откоса принимается 1:4, низового — 1:3. Расчетный коэффициент устойчивости откосов составляет Кус = 2,45 при нормативном значении 1,1 для гидротехнических сооружений IV класса. 

	Прием замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности в отношении заявления о намечаемой деятельности осуществляется Комитетом экологического регулирования и  контроля  на электронный адрес  kerk@ecogeo.gov.kz
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