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ВВЕДЕНИЕ

Проект «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Малдыбай района Т.Рыскулова Жамбылской области. Корректировка» выполнен ТОО «Колдау» на основании Договора о государственных закупках услуг № 2 от 09 июля 2024 года.
Необходимость разработки настоящего генерального плана обусловлена рядом объективных факторов, основанных на новой социально-экономической ориентации Республики в целом и отдельных регионов в частности, радикально изменившей социальные нормы жизнедеятельности общества. 
Кроме того, необходимость разработки генерального плана вызвана ещё и тем, что сроки реализации предыдущего генерального плана истекли.
Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с требованиями СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан».
Основные расчёты для генерального плана проведены согласно СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов», СНиП РК 3. 01-02-2001* «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» и другим действующим нормативным документам.
При разработке  проекта были использованы директивные, инструктивные, методические и другие материалы, в процессе работы  были изучены областные и районные проекты и программы различного направления, изучался современный зарубежный и отечественный опыт градостроительного проектирования.
Генеральный план разрабатывался при тесном сотрудничестве  с органами  архитектуры и градостроительства, а также другими областными и районными организациями. Предыдущий генеральный план не сохранился, поэтому новый генеральный план  разрабатывался с максимальным учётом сложившейся градостроительной ситуации, существующей планировочной структуры.
Генеральный план  выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий. Геоинформационная система в генеральном плане имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении городскими территориями, оптимизации градостроительной, земельной и экологической ситуации, развития инженерно-транспортной инфраструктуры.
Топографической основой для разработки генерального плана послужили топографическая съёмка М 1:2000, выполненная ТОО «Қолдау» в 2024 году.
Назначение Генерального плана

Генеральный план развития с. Малдыбай района Т.Рыскулова Жамбылской области является основным юридическим  градостроительным документом, определяющим в интересах населения и с учетом государственных задач, направления и границы территориального развития, функциональное назначение и градостроительное зонирование территории, правила землепользования и застройки, принципиальные решения по размещению объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, транспортному обслуживанию, инженерному обеспечению и благоустройству, защите территории от опасных природных и техногенных процессов, охране природного и историко-культурного наследия, очередности освоения территории.
  Основной задачей  корректировки Генерального плана является определение ключевых проблем развития села и выработка, необходимых мер социально-экономического, правового и административно-управленческого характера. Эти меры позволят создать населенный пункт село Малдыбай с высоким уровнем развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного потенциала сельской местности.
Создание условий для устойчивого развития села позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность экономики и благосостояние населения.
Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.

[bookmark: _Toc517777411]            Реализация и актуализация Генерального плана

Реализацию Генерального плана развития с. Малдыбай обеспечивают исполнительные и законодательные органы власти с. Малдыбай. Акимат с. Малдыбай регулярно информирует жителей села о ходе реализации Генерального плана. 
Генеральный план подлежит актуализации. Актуализация Генерального плана состоит в принятии программы первоочередных градостроительных мероприятий на новый расчетный срок, а при необходимости — в корректировке основных направлений развития                села и Генеральных схем зонирования. Актуализированный Генеральный план принимается Решением исполнительной власти.

Историко-географическая справка




	
1. [bookmark: _Toc409536983]Краткая характеристика природных условий

[bookmark: _Toc409536984]1.1. Климатические и метеорологические условия

[bookmark: _Toc409536986][bookmark: _Hlk172098746]Село Малдыбай расположено в районе Турара Рыскулова Жамбылской области Казахстана.
Для описания климата использовались данные МС Кулан, которая расположена на расстоянии 35 км восточнее села Малдыбай. Данные получены из Государственного климатического кадастра (https://meteo.kazhydromet.kz/climate_kadastr/), а также использовалась информация предоставленная РГП «Казгидромет» (№ЗТ-2025-01910426 от 16.06.2025 г.), «Справочник по климату Казахстана. Многолетние данные» и СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». 
[bookmark: _Hlk109042128]Территория села Малдыбай относится к климатическому подрайону IV-Г, со среднемесячной температурой января от минус 15ºС до 0ºС, жарким летом с интенсивной солнечной радиацией, относительно короткой зимой с небольшой продолжительностью отопительного периода, обуславливающими необходимость теплозащиты зданий в холодный период и защиту их от излишнего перегрева в теплый период года. 
[bookmark: _Hlk121947471]Для территории села Малдыбай характерны резко континентальные черты климата (коэффициент континентальности по Л. Горчинскому составляет 77 %, по С.П. Хромову – 0,88), с жарким, малооблачным, сухим продолжительным летом и короткой холодной зимой. Район относится к сухой зоне. Зима малосуровая (умеренно прохладная), самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 4,7 °С. В холодный период года средние месячные температуры воздуха колеблются от минус 0,1 С до минус 11,6 С, но с отдельные дни могут опускаться до минус 28 С и ниже. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 75 дней, причем зимы с неустойчивым снежным покровом составляют 31 %. Средняя высота снежного покрова достигает 15 см, в отдельные годы достигая 54 см. Лето жаркое, продолжительное – «комфортно теплое». Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,1 °С, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С, а абсолютный максимум температуры воздуха равен 44 °С. Летом возможны грозы, град, пыльные бури. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 166 дней. Повторяемость пасмурного состояния неба изменяется от 16-27 % летом до 48-54 % зимой, а повторяемость ясного неба уменьшается от конца лета и начала осени (61 %) к зиме и началу весны (23-30 %). В среднем за год выпадает 328 мм осадков, причем 55 % всех осадков приходится на теплый период года. В течение года господствует западный и восточный ветер с повторяемостью 16 % и 17 % соответственно. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,6 м/с.

Биоклиматические индексы. Погодно-климатические условия – важнейший фактор окружающей среды, во многом определяющий условия комфортного проживания, образ жизни и деятельность человека на протяжении всей его жизни. Для определения комфортности климата применяют биоклиматические индексы (табл. 1): 
1) для всех месяцев года:
· эффективная температура воздуха (ЭТ, °С) – является характеристикой ощущения степени тепла или холода организмом полураздетого (до пояса) человека в результате влияния температуры и относительной влажности воздуха;
· эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ, °С) – учитывает комплексное влияние на человека температуры, влажности воздуха и скорости ветра;
2) для тёплого периода (апрель–сентябрь):
· нормально эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ, °С) – показатель тепловой чувствительности с учётом влияния ветра для одетого человека (летняя одежда);
· радиационно-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ, °С) – показатель теплового ощущения человека под влиянием комплексного воздействия температуры, влажности воздуха, скорости ветра, энергетической освещённости солнечной радиацией;
· биологически активная температура (БАТ, °С) – определяет влияние на тело человека температуры воздуха, влажности воздуха, скорости ветра, суммарной радиации и длинноволновой радиации подстилающей поверхности;
3) для холодного периода (октябрь–март):
· индекс Бодмана (S, балл) – индекс суровости – предназначен для оценки теплового состояния человека в холодный период года, определяется низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые влияют на охлаждение незащищенных частей тела и на органы дыхания.

Таблица 1. Биоклиматические индексы

	Индексы 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	ЭТ
	-4,7
	-3,2
	3,3
	11,4
	15,7
	19,7
	21,5
	20,0
	15,6
	9,5
	3,0
	-2,0

	ЭЭТ
	-12,8
	-11,5
	-4,4
	4,2
	11,1
	16,6
	18,7
	17,5
	12,1
	4,4
	-3,4
	-9,6

	НЭЭТ
	
	
	
	10,4
	15,9
	20,3
	22,0
	21,0
	16,7
	
	
	

	РЭЭТ
	
	
	
	16,6
	22,1
	26,5
	28,2
	27,2
	22,9
	
	
	

	БАТ
	
	
	
	17,3
	21,7
	25,2
	26,6
	25,8
	22,4
	
	
	

	S
	1,7
	1,6
	1,3
	
	
	
	
	
	
	0,9
	1,2
	1,5



В зависимости от величины ЭТ меняется и уровень комфортности, т.к. сопротивляемость организма окружающей среде зависит от физических и физиологических особенностей человека. Отрицательные значения эффективной температуры характеризуют вероятность обморожения, положительные – теплового удара (рис. 1). 


Рисунок 1. Годовой ход эффективной температуры и уровень комфорта

Для зимы характерен уровень комфорта «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С). Весной и осенью отмечается три уровня комфорта: «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С) – март и ноябрь, «прохладно» (6-12 °С) – апрель и октябрь и «комфортно» (12-18 °С) – май, сентябрь. Летом отмечается уровень «комфортно тепло» (18-24 °С). Уровни жарко и холодно не наблюдаются.
Для ЭЭТ характерна «зона охлаждения» (ниже 16,6 °С) для всего года, за исключением лета, когда отмечается «комфортно» (16,6-18,7 °С). Эквивалентно-эффективная температура воздуха в течении года колеблется от минус 12,8 °С до 18,7 °С. Отрицательные значения ЭЭТ отмечаются с ноября по март, положительные с апреля по октябрь.
Значения нормально эквивалентно-эффективной температуры изменяются в пределах от 10,4 °С до 22,0 °С, что соответствует комфортным условиям и лишь в апреле «прохладно». 
Радиационно-эквивалентно-эффективная температура в тёплый период года изменяется в интервале от 16,6 °С до 28,2 °С, при этом отмечаются следующие категории теплоощущения человека: «дискомфорт» (16,9 °С и ниже) в апреле, «комфорт» (21-27 °С) в мае и июне, «субкомфорт» (27,1-32,0 °С) в июле и августе. Далее категория «субкомфорт» сменяется комфортными условиями в сентябре.
«Комфортное воздействие» по значению биологически активной температуры (10,1-20,0 °С) отмечается в апреле. С мая по сентябрь – «сильное тепловое воздействие» (20,1-30,0 °С).
По величине индекса суровости Бодмана для холодного периода характерна категория «зима малосуровая» (1,0-1,7 балла), за исключением октября (0,9 балла – «зима несуровая»). В среднем балл суровости за зиму составляет 1,6 балла.

Температура воздуха. Средние месячные температуры воздуха являются одной из основных характеристик термического режима. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 10,5 °С, данный факт говорит о преобладании положительных величин радиационного баланса. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,1 °С, а самого холодного – января – минус 4,7 °С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 29,8°С (рис. 2). 



Рисунок 2. Годовой ход средней месячной (Т, °С), средней месячной максимальной (Тmax, °С) и средней месячной минимальной (Тmin, °С) температур воздуха

Январь является типичным зимним месяцем, когда наблюдаются самые низкие температуры, средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет минус 28 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован в январе 1951 г. и составил минус 42 °С. 
[bookmark: _Hlk120918174][bookmark: _Hlk121946947]Летом наблюдаются самые высокие температуры воздуха, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха отмечен в июле 1997 г. и равен 44 °С. 
Средняя продолжительность периода с суточной температурой воздуха ниже 0 °С составляет 98 дней, наименьшая продолжительность равна 55 дней (1940-1941 гг.), наибольшая 148 дней зафиксирована в 1950-1951 гг. Средние даты перехода через 0 °С - осенью 26 ноября (ранняя 29 октября 1950 г., поздняя 24 декабря 1988 г.) и весной 3 марта (ранняя 19 января 1983 г., поздняя 30 марта 1960 г.). Безморозный период длится в среднем 166 дней, в отдельные годы уменьшаясь до 118 дней (1958 г.) и увеличиваясь до 223 дней (1997 г.). Средняя дата весенних заморозков приходится на 19 апреля, самая ранняя зафиксирована 23 марта 1964 г., а самая поздняя 30 мая 1958 г. Осенью средняя дата заморозков приходится на 2 октября, самая ранняя зарегистрирована 28 августа 1939 г., а самая поздняя 2 ноября 1997 г.

Атмосферные осадки и влажность. В среднем за год выпадает 328 мм осадков. Практически разное количество осадков выпадает в теплый (XI-III) и холодный (IV-X) период года – 147 мм и 181 мм соответственно. Относительная влажность в течении года меняется от 41-48 % летом до 80-82 % зимой. Средняя годовая относительная влажность составляет 64 % (рис. 3).



Рисунок 3. Годовой ход среднего месячного количества осадков (R, мм) и относительной влажности (f, %)

Среднее число дней с осадками ≥ 0,1 мм изменяется от 2,9-7,5 летом и в начале осени до 9,5-11,2 весной. Среднее число дней с осадками ≥ 1,0 мм колеблется от 1,7 до 7,7, с максимумом в марте, апреле и минимумом в августе, сентябре. Максимум среднего числа дней с осадками ≥ 10,0 мм приходится на ноябрь и составляет 1,0 день. Среднее число дней с осадками ≥ 20,0 мм не превышает 0,3 дня, наибольшие значение отмечаются в апреле и мае. Среднее число дней с осадками ≥ 30,0 мм не превышает 0,1 дня в месяц, в июле-августе и декабре-январе данные осадки отсутствуют. За год наибольшее среднее число дней с осадками приходится до 0,1 мм (табл. 2), реже за день выпадает 30 мм. Среднее число дней со следами осадков колеблется от 0,4 дня в сентябре до 1,0-1,3 дней зимой и весной. За год среднее число дней со следами осадков составляет 12,0 дней.

Таблица 2. Среднее число дней с осадками различной величины за год
	Станция
	Осадки, мм

	
	≥0.1
	≥0.5
	≥1.0
	≥2.0
	≥5.0
	≥10.0
	≥20.0
	≥30.0

	МС Кулан
	90,9
	72,6
	59,6
	44,3
	21,8
	7,6
	1,5
	0,3



Ветер. Режим ветра определяется барико-циркуляционными условиями (табл. 3). Зимой (январь) господствует западный ветер (повторяемость 37 %), несколько реже дует южный и восточный ветер (по 16 % каждого румба), а наименьшую повторяемость имеет северный ветер (по 5 %). Летом (июль) наибольшая повторяемость приходится на южный и западный ветер (по 16 %), наименьшая повторяемость отмечается у северного (8 %) и северо-восточного (9 %) ветра (рис. 4). 

[bookmark: _Hlk79438113]Таблица 3. Повторяемость направления ветра и штилей, %  
	[bookmark: _Hlk121947731]Месяц 
	Румб 
	Штиль 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Январь 
	5
	11
	16
	12
	16
	15
	17
	9
	26

	Апрель 
	7
	15
	21
	10
	10
	11
	17
	10
	19

	Июль 
	8
	9
	14
	12
	16
	13
	16
	12
	26

	Октябрь 
	7
	11
	17
	10
	15
	12
	16
	12
	30

	Год
	7
	12
	17
	11
	14
	13
	16
	11
	25



Весной чаще дует восточный ветер – повторяемостью 21 %, несколько реже западный (17 %) ветер, а наименьшая повторяемость (7 %) отмечается у северного ветра. Осенью преобладает восточный (17 %), западный (16 %) и южный (15 %) ветер, повторяемость северного ветра наименьшая (7 %). В течение года тенденция сохраняется - наибольшая повторяемость (16-17 %) характерна для западного и восточного ветра соответственно, а наименьшая (7 %) отмечается у северного ветра (рис. 5). В среднем за год штиль наблюдается с повторяемостью 25 %, при этом наибольшая повторяемость зафиксирована осенью, а наименьшая – весной. 
Средняя скорость ветра по направлениям колеблется от 1,6 до 2,9 м/с: наибольшая средняя скорость ветра приходится на западный и северо-восточный ветер, а наименьшая на южный. Среднее значение скорости ветра по румбам равно 2,0 м/с (рис. 6). 

	
	



Рисунок 4. Роза ветров для срединных месяцев сезонов года

	
	

	Рисунок 5. Годовая повторяемость направления ветра, %
	Рисунок 6. Средняя скорость ветра по направлениям, м/с



[bookmark: _Hlk68647314]Средняя месячная скорость ветра изменяется от 1,3-1,7 м/с в холодный период года до 1,8-2,6 м/с в теплый период. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,6 м/с. Максимальные скорости ветра изменяются в диапазоне от 15 м/с до 24 м/с, наибольшие значения отмечаются в теплое время года. Порывы ветра могут достигать 22-25 м/с (рис. 7).
Наибольшие скорости ветра возможны: 1 раз в год – 14 м/с, 1 раз в 5 лет – 17 м/с, 1 раз в 10 лет – 19 м/с, 1 раз в 20 лет – 21 м/с.



Рисунок 7. Годовой ход средней (V, м/c) и максимальной (Vmax, м/c) скоростей, порыва ветра

Атмосферные явления. В районе населенного пункта могут наблюдаться следующие метеорологические явления: туманы, метели, грозы, град, пыльные бури.
Туман. Среднее число дней с туманом за год составляет 36,7 дней, в отдельные годы может возрастать до 54 дней. Наибольшее среднее число дней с туманом наблюдается в холодный период года – 35,1 дней (максимальное значение не превышает 50 дней), наименьшее в теплый период года – 1,6 дня (возрастая до 7 дней). Средняя продолжительность тумана в день с туманом за год составляет 5,5 ч, зимой возрастает до 5,7 ч, а летом уменьшается до 2,5 ч. Средняя продолжительность туманов возрастает от теплого периода года (3,9 ч) к холодному (198,1 ч) с наибольшей продолжительностью зимой. Средняя продолжительность туманов за год равна 202,1 ч. Чаще всего наблюдаются туманы продолжительностью до 4 часов (повторяемость 56,2-100 %), в холодный период года продолжительность тумана может достигать 28-36 часов (повторяемость 0,4-0,9 %). В декабре и феврале возможен туман продолжительностью 48-60 ч (повторяемость 0,5-0,7 % соответственно).
Метель отмечается в период с октября по апрель. Максимальное среднее число дней с метелью приходится на январь и составляет 0,7 дня. В среднем за год наблюдается 1,7 дня с метелью, в отдельные годы достигая 7 дней. Средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 2,2 часа. Наиболее продолжительные метели отмечаются в январе (1,5 ч), в среднем за год продолжительность метелей равна 3,7 ч. Западный ветер (63,9 %) является преобладающим при метелях. В 69 % случаев метели возникают при скоростях ветра 6-13 м/с, наибольшая повторяемость ветра (44,4 %) приходится на скорости ветра от 6 м/с до 9 м/с. В отдельные годы скорость ветра при метелях может быть более 20 м/с (2,8 %).
Грозы и град. Грозовая деятельность развита с марта по октябрь, максимум среднего числа дней с грозой приходится на июнь (5,2 дня). В среднем за год наблюдается 15,9 дней с грозой, в отдельные годы грозовая деятельность достигает 36 дней. Средняя продолжительность грозы в день с грозой равна 1,4 ч. Средняя продолжительность гроз за год составляет 21,5 ч, достигая наибольших значений с мая по июль, с максимумом в июне (7,4 ч).
Град выпадает из кучево-дождевых облаков с мая по август. Среднее число дней с градом колеблется от 0,03 до 0,3, а в среднем за год – 0,7 дня, в отдельных случаях достигая 3 дней. 
Пыльные бури отмечаются в период с апреля по декабрь. Наибольшее среднее число дней с пыльной бурей зафиксировано в сентябре (1,4 дня), в году – 5,9 дней. 
Гололедно-изморозевые отложения. В период с сентября по апрель наблюдаются гололедно-изморозевые отложения: гололед, зернистая и кристаллическая изморози, мокрый снег, сложное отложение. В среднем независимо от вида обледенения отмечается 28,5 дней в году с гололедно-изморозевыми отложениями, наибольшее значение может достигать 53 дней.

1.2. Инженерно-геологические условия

В геологическом строение территории а. принимают участие верхнечетвертичные и среднечетвертичные аллювиальные отложения, металогически представленные супесями, суглинками, песками и крупнообломочными грунтами. Насыпные грунты слагают преимущественно насыпи дорог, дамб, железной дороги и состоят из галечникового грунта, супеси, песка.
Инженерно-геологические условия территории аула складываются из совокупности геологических, геоморфологических и гидрогеологических факторов. На всей территории аула развиты такие опасные процессы, как: сейсмичность, сели, овражная эрозия, просадочные явления суглинков и супесей, подтопление, заболачивание. В дальнейшем при строительстве зданий и сооружений высотой более двух этажей необходимо производить инженерно-геологические изыскания непосредственно под каждое здание и сооружение для получения более точного описания геолого-литологического строения, а также расчетных значений характеристик грунтов, слагающих основания проектируемых сооружений.
Опасные процессы и явления
Сейсмичность
Под сейсмичностью территории обычно понимается подверженность ее землетрясениям определенной силы. Сейсмичность является постоянным опасным геологическим процессом. Землетрясения являются важнейшим инициатором оползневых, селевых и обвальных процессов, которые являются следствием этого катастрофического проявления.  Все сильные землетрясения сопровождаются обвально-оползневыми явлениями и селевыми потоками. На величину сейсмической балльности помимо двух факторов – литологического состава и обводненности пород – в той или иной степени влияют особенности рельефа, сочетание и условия залегания пластов, выветрелость пород, близость линий разрывных нарушений, оползни, осыпи, карст и т.п. По СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» территория села не относится к сейсмическим зонам.
Просадочность
К просадочным относятся грунты, в которых под совместным воздействием внешней нагрузки или собственного веса, а также при замачивании данного грунта, возникают дополнительные деформации. Просадочными свойствами на территории аула обладают суглинки.  Мощность просадочной толщи суглинков достигает 7,5 м. Суглинки проявляют просадочные свойства до грунтовых вод. 
При проектировании оснований и фундаментов на просадочных грунтах учитывается возможность повышения их влажности вследствие:
- замачивания грунтов - сверху из внешних источников или снизу при подъеме уровня грунтовых вод; 
- постепенного накопления влаги в грунте в связи с инфильтрацией поверхностных вод и экранированием поверхности;
- одновременного замачивания грунтов сверху и постепенного накапливания влаги в грунте.
На территории аула встречаются грунты с I типом грунтовых условий по просадочности. 
I тип – когда просадка грунтов происходит в пределах деформируемой зоны основания от нагрузки фундаментов или другой внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см;
Мероприятия по устранению просадочности. 
При проведении строительства на участках с просадочными грунтами необходимо проводить водозащитные мероприятия, которые применяются с целью:
 - снижения вероятности замачивания грунтов в основании зданий и сооружений;
- исключения интенсивного замачивания грунтов на всю величину просадочной толщи и полного проявления возможной просадки грунта;
- контроля за состоянием сетей, несущих воду, а также канализацией. 
В комплекс водозащитных мероприятий входят такие как:
- устройство под зданиями и сооружениями малопроницаемых экранов;
- качественная засыпка пазух котлованов и траншей;
- устройство вокруг зданий отмосток;
- прокладка коммуникационных труб с исключением утечки из них воды;
- отвод аварийных вод за пределы зданий и сооружений.
Подтопление – это подъем уровня грунтовых вод. Происходит он из-за утечек из водопроводных и канализационных труб, интенсивного полива зеленых насаждений и на массивах орошения. Повышение уровня грунтовых вод приводит к быстрому износу труб, фундаментов, кабелей. При высоком состоянии уровня грунтовых вод необходимы мероприятия по устройству дамб обвалования и понижения подземных вод посредством дренажных систем.
Оврагообразование – это эрозионный процесс, т.е. процесс переноса размытых частиц потоками поверхностных вод в слабых, легкоразмываемых грунтах. Эрозионные процессы активизируются в паводковый и многоводный периоды. Развитие оврагов и промоин обусловлено геологическими и геоморфологическими факторами. На активизацию овражной эрозии оказывают влияние техногенные факторы:
- неорганизованный сброс поливных вод;
- распашка склонов, уничтожение растительности.
Противоэрозионные мероприятия подразделяются на
- инженерные;
- лесомелиоративные.
Инженерные мероприятия состоят в строительстве различного рода запруд, каменных и бетонных креплениях русел в уже существующих оврагах; в строительстве водоотводных каналов; в планировочных работах по засыпке оврагов.
Лесомелиоративные мероприятия – это посадка деревьев и кустарников по склонам оврагов, а также их дернование.
Заболачивание
Основными факторами, определяющими формирование и развитие процессов заболачивания, являются гидрогеологический и гидрологический режимы. Наибольшей заболоченности подвержены территории, приуроченные к поймам рек, старицам. Кроме этого, важным является литологический состав пород. Поверхности, сложенные суглинками, такими как в селе Кокдонен, наиболее благоприятны для заболачивания. В результате данного процесса происходит ослабление и разрушение структурных связей грунтов, обусловленных действием подземных вод. Данные участки не пригодны для строительства.
Физико-механические свойства грунтов
По классификации в разрезе выделен один инженерно-геологический элемент до глубины 6,0 м:
ИГЭ-1 – суглинки лессовидные преимущественно просадочные. Мощность слоя более 10,0 м. Мощность просадочной толщи 1,5 м и более. 
Плотность грунта –1,91 г/см3; плотность в сухом состоянии – 1,56 г/см3; естественная влажность – 0,22; влажность на границе раскатывания – 0,18; влажность на границе текучести – 0,27; число пластичности – 0,088; коэффициент пористости – 0,732; степень влажности – 0,823. 
Это характеризует данные грунты, как слабые, имеющие слабые несущие способности, которые при замачивании теряют свои прочностные свойства.  ИГЭ-1 – суглинок просадочный – нельзя подвергать замачиванию, при котором данный слой теряет прочностные свойства.
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1.3. Геолого-литологическое строение

В геологическом строении территории аула принимают участие породы различного возраста от палеозоя до современных – четвертичных. Палеозойский фундамент залегает в районе аула на глубинах 700-1000 м. Четвертичные отложения имеют наибольший интерес для строительства, поэтому ниже дается более подробное описание комплексов.
Верхнечетвертичные отложения в районе погребены под более молодыми отложениями и вскрываются скважинами на глубинах 100-150 м.  Представлены они аллювиальными отложениями: хорошо окатанными валунно-галечниками, переслаивающимися с разнозернистыми и илистыми песками. Выше по разрезу залегают лессовидные суглинки с прослоями песков и гравия. Мощность данных отложений составляет 100-110 м.
Среднечетвертичные отложения представлены аллювиально-пролювиальными отложениями.  Среди них выделяются аллювиально-пролювиальные отложения конуса выноса и равнины. В общем разрезе толщи конусов выноса – валунно-галечники и гравийно-галечники, в верхней части разреза – покровные лессовидные суглинки. Нижняя часть разреза перекрыта более молодыми отложениями. Мощность среднечетвертичных отложений 15-20 м.
Верхнечетвертичные отложения слагают конус выноса рек, стекающих с гор. Аллювиально-пролювиальные верхнечетвертичные отложения представлены валунно-галечниками, галечниками и гравийно-галечниками, в основном, с песчано-гравийным заполнителем. Мощность отложений 40-60 м. Сверху отложения перекрыты суглинками и супесями мощностью до 5,0 м. 
Современные отложения представлены аллювиальными образованиями: песками, суглинками, супесями и гравийно-галечниками, имеющими небольшую мощность.

[bookmark: _Toc409536988]1.4. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении район является частью Илийского артезианского бассейна. В пределах этой системы выделен водоносный горизонт, располагающий значительными запасами пресных подземных вод. Данный горизонт является одним из основных источников водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Водоносный горизонт нижнечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений alpQ I – получил широкое распространение в отложениях, слагающих предгорную наклонную равнину северных склонов хребта Заилийского Алатау. Водовмещающими породами являются гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем, реже гравелистые пески. Глубина залегания кровли водоносного горизонта изменяется от 120,0 м до 180,0-200,0 м. Мощность водосодержащих пород увеличивается с севера на юг и составляет 8,0-30,0 м.  Подземные воды напорные, нередко самоизливающиеся. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 0,0 до 40,0 м. Там, где отмечаются самоизливы, пьезометрические уровни устанавливаются на высоте +8,6 м выше поверхности земли. Дебиты скважин составляют 8,0-65,0 л/с при понижении уровня на 13,1-16,2 м соответственно. Основным источником питания являются талые воды снежников и ледников. Подземные воды описываемого водоносного горизонта пресные с минерализацией 0,3-0,6 г/л. По химическому составу преобладают гидрокарбонатно-сульфотно-натриевый тип. В пределах описываемого водоносного горизонта разведаны месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
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1.5. Инженерно-геологическое районирование

При дальнейшей застройке аула следует проводить инженерно-геологические изыскания.  Инженерно-геологическое районирование проведено с целью определения пригодности территории для строительства. Вся территория аула в геоморфологическом отношении отнесена к одному району I — это Илийская впадина. Подрайон также один -1 – плоская, пологоволнистая наклонная предгорная аллювиально-пролювиальная равнина.
По глубине залегания уровня грунтовых вод выделено два участка:  
I – 1- а – уровень залегания грунтовых вод более 2 м;
I – 1- б – уровень залегания грунтовых вод 5 м и более.
Уровень залегания грунтовых вод здесь залегает близко к дневной поверхности 2 м и более.  Удорожание при строительстве на данной территории будет складываться из следующих факторов: подтопление грунтовыми водами -2%; засоление-4%; заболачивание-2%. Итого 8% от общей стоимости строительства. Территория ограниченно благоприятная для строительства.
Участок I–1- б - занимает основную территорию села. Общий уклон поверхности с юга на север. Удорожание при строительстве на данной территории будет складываться из следующих факторов: просадочные явления-2%, оврагообразование – 2%. Итого 4% от общей стоимости строительства. Территория ограниченно благоприятная для строительства.
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1.6.  Полезные ископаемые

По сведениям Государственного учреждения «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования комитета геологии и недропользования министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан «Южказнедра» (Заключение № KZ77VNW00009476 от 27.01.2026 г.) на территории развития с. Малдыбай и прилегающих к нему территориях, не имеется месторождений полезных ископаемых, учтенные Государственным балансом.
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[bookmark: _Toc409536992]2.1. Положение села в системе расселения

Район Турара Рыскулова представляет собой активно развивающуюся урбанистическую зону города, сочетающую в себе черты современной жилой среды и элементы устойчивой инфраструктуры. Территория отличается удобным транспортным положением — вдоль одной из ключевых магистралей города, что обеспечивает быструю доступность к центральным районам и промышленным зонам.
Планировочная структура района формируется вокруг улицы Турара Рыскулова — одной из главных транспортных артерий, вдоль которой размещаются жилые комплексы средней и высокой этажности, объекты общественного назначения, образовательные и медицинские учреждения. Улица играет роль не только транзитного коридора, но и оси общественной активности, где формируется насыщенная городская среда с магазинами, кафе и зонами отдыха.
В районе прослеживается тенденция к развитию комфортного и благоустроенного жилья, с ориентацией на потребности молодых семей и среднего класса. Современные жилые кварталы проектируются с учётом принципов «двор без машин», озеленённых дворов, интеграции детских и спортивных площадок. Особое внимание уделяется созданию пешеходных маршрутов, велодорожек и развитию зеленого каркаса территории.
Благоустройство района включает в себя применение качественных материалов, современного освещения, ландшафтного дизайна с посадками туй, клёнов, берёз и декоративных кустарников. Применяются малые архитектурные формы в едином стиле, создающие визуально цельную городскую среду.
Район Турара Рыскулова постепенно приобретает статус одного из привлекательных жилых районов с потенциалом для дальнейшего роста, реновации и включения в общую структуру устойчивого развития города.

[bookmark: _Toc409536993]2.2.  Характеристика современного состояния территории

Село Малдыбай – расположен в районе Турара Рыскулова Жамбыльской области.
 Свободным от застройки является северная часть села.
Жилая часть села представляет собой довольно хаотичную застройку с различными размерами приусадебных участков. Общественная застройка представлена зданиями: мечети, медицинского пункта, магазина, кафе.
Существующая застройка села характеризуется, в основном, одно- двухэтажными каркасно–камышитовыми, кирпичными домами с приусадебными участками, объединёнными в небольшие кварталы. В центральной части села проходит железнодорожный путь, разделяющая жилой массив на две части. Также в юго-восточной части расположен железнодорожная станция Малдыбай.
Наиболее благоустроенной является южно-восточная часть села, где расположены основные объекты общественного пользования и обслуживания населения.
В западной части основного жилого массива находится производственно-складская зона. 
Объекты образования представлены школой, расположенной на ул. Мектеп. Имеется частное дошкольное учреждение.
В селе расположены учреждений торговли и коммерческие объекты.
Кладбище расположено в северной части села.
Сетка улиц в основном прямоугольная, дороги имеют как грунтовое, так и асфальтовое покрытие. Для обслуживания автотранспорта на территории села действуют автозаправочная станция, автомойка.

[bookmark: _Toc409536994]2.3.  Проектная организация территории

Целью разработки Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территорий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Работа над Генеральным планом села Малдыбай велась при тесном взаимодействии с Акиматом и эксплуатирующими поселковыми организациями.
Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития райцентра; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития. 
В Генеральном плане определены основные параметры развития села: перспективная численность населения; объемы жилищного строительства и реконструкции; необходимые для строительства территории; основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. 
В проекте выполнена одна из главных задач Генерального плана – зонирование территорий, с выделением жилых, общественных, рекреационных зон и территорий для развития многих других функций села.          
Жилищное строительство Генеральным планом предусмотрено к расчетному сроку в границах села с поэтапным освоением территорий нового строительства и разработан на следующие проектные периоды: 
[bookmark: _Hlk184406239]                - исходный год – 2024 год;
                - I очередь строительства – 2029 год;
                - расчетный срок строительства – 2039 год.
В основу архитектурно-планировочного решения Генерального плана положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе комплексного решения экологических и градостроительных задач, анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры села, с учетом сложившихся транспортных связей и природно-ландшафтного окружения.
Принятое архитектурно - планировочное решение позволяет наиболее рационально и экономично использовать существующие и вновь осваиваемые территории райцентра на основе следующих факторов:
         - дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, дальнейшее формирование его административного центра, упорядочение границ промышленных сооружений,
· максимальное сохранение капитального жилого фонда, общественных зданий, зданий культурно-бытового назначения, зеленых насаждений;
· рациональное построение сети улиц, обеспечивающих удобную связь с местами приложения труда, общепоселковым общественным центром, учреждениями культурно-бытового обслуживания, зонами отдыха;
· организация единой системы зеленых насаждений общего пользования, санитарно-защитных, ветрозащитных и водоохранных зон.           
Наиболее лучшие по инженерно-геологическим условиям территории, как правило, используются под жилую и общественную застройку, территории, менее благоприятные по инженерно-строительным условиям, используются под зеленые насаждения, устройства мест отдыха, а также созданию санитарно-защитных зон.
 В Генеральном плане при разработке территориального зонирования учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры и др.).
Генеральный план в основном сохраняет исторически сложившуюся планировочную структуру. Основное территориальное развитие с. Малдыбай период расчетного срока предусмотрено в северном направлении. В этом планировочном направлении предусматривается формирование новых кварталов жилой застройки с общественными центрами. Территорию предполагается благоустроить и озеленить.
Учитывая современные тенденции строительства, развитие новой селитебной территории будет происходить, в основном, за счет индивидуальной одноэтажной и двухэтажной   застройки с приусадебными участками не менее 10-15 соток, отвечающим современным требованиям градостроительства и архитектуры.
[bookmark: _Hlk184406595]В парковой зоне проектом предусмотрено размещение аллея.
Ко всем объектам культурно – бытового обслуживания и школам предусмотрена удобная транспортная и пешеходная связь.
Функциональное и планировочное решение территорий жилой застройки и общественных центров подчинено одной цели – обслуживанию населения и созданию благоприятных условий для проживания, отдыха и досуга населения села. 
Проектом предлагаются мероприятия по упорядочению существующих улиц в увязке с новой проектной организацией сети поселковых улиц и проездов. В качестве хозяйственных проездов в проектируемом районе предлагается устройство скотопрогонов.
На территории села Малдыбай планируется строительство Дома культуры, физкультуно-оздоровительного комплекса, детского сада и станции технического обслуживания.

[bookmark: _Toc409536995]2.4.  Планировочная структура

При разработке структурно-планировочной организации территории учитывались следующие факторы:
· существующая градостроительная ситуация;
· природно-ландшафтная характеристика района;
· имеющаяся и разрабатываемая планировочная документация на территорию района.
· наличие свободной площадки для строительства индивидуального жилья и объектов соцкультбыта;
· наличие автомагистрали, обеспечивающей удобную связь с городом Тараз.
В результате анализа вышеперечисленных факторов определились основные проблемы и задачи, которые необходимо было решить в проекте детального плана:
· Проектируемый район – район индивидуального жилищного строительства;
· На территории района и на прилегающих к нему территориях практически отсутствуют зеленые насаждения.
· Необходимо учесть в проекте планировки наличие на территории района зоны регулирования застройки, зоны охраняемого ландшафта и санитарно-защитных зон.
· Необходимо предусмотреть места для досуга и отдыха граждан.
В результате комплексного анализа указанных факторов были выявлены ключевые проблемы и задачи, требующие решения в рамках проекта детального планирования. Территория рассматривается как зона преимущественно индивидуального жилищного строительства, при этом на ней и на прилегающих участках практически отсутствуют зеленые насаждения, что требует разработки мероприятий по озеленению и формированию устойчивой природной среды. В процессе проектирования необходимо было учесть наличие зон с особыми условиями использования, таких как зоны регулирования застройки, охраняемые ландшафты и санитарно-защитные территории. Кроме того, особое внимание уделено созданию общественных пространств и рекреационных зон, обеспечивающих комфортные условия для досуга и отдыха жителей района.
Архитектурно-планировочная структура и функциональное зонирование села решены на основе сложившейся градостроительной ситуации и направлены на создание наиболее оптимальной и благоприятной среды для проживания населения.
С учетом, исторически сложившейся на момент разработки Генерального плана, планировочной структуры, авторами проекта выделяются основные композиционные оси, связывающие центральную часть села со всеми районами проектируемого населенного пункта. В этом качестве выступают главная поселковая улица села Малдыбай. 
В основу планировочного решения села Малдыбай положено четкое функциональное зонирование территории села, при котором учитывались следующие факторы: 
· направление господствующих ветров, 
· рельеф, 
· транспортные связи с другими населёнными пунктами. 
Проектом предусматривается максимальное сохранение существующей застройки на первую очередь строительства.
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2.5.  Жилые территории

Основу планировочной структуры района составляют улицы районного значения и жилые улицы. В качестве застройки села предложена малоэтажная застройка.
Район   окружен достаточным количеством свободных территорий   для   перспективного   развития.  В связи с этим зона жилой застройки активно сформирована из коттеджей с приусадебными участками. В коттеджной застройке применены индивидуальные дома с участками площадью 10- 15 соток. И   в   соответствии   с естественным   приростом населения проектом предусмотрено строительство необходимого количества   учреждений   культурно-бытового назначения.
Проектом предусматривается упорядоченная система улиц и пешеходных связей таким образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие территорий жилых кварталов. 
Организация системы общественных центров
В целях удовлетворения потребностей населения села в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, обеспечения равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей, генеральным планом предлагается создание системы общественных центров.
Центральным ядром архитектурно-планировочного каркаса является административно-общественный центр села. Проектом предусматривается дальнейшее его формирование как линейного центра с сохранением сложившейся капитальной застройки. Для завершения организации пространства предполагается строительство новых современных объектов общественно-делового и культурно-бытового назначения: 
Административного здания (центра), объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Застройку предлагается формировать, как отдельно стоящими зданиями, так и учреждениями и предприятиями, образующими благодаря приемам кооперирования и блокирования, многофункциональные комплексы общественного обслуживания. 
Проектом также предлагается строительство новых комплексов обслуживания с включением в них уже существующих капитальных зданий, которые в совокупности должны создавать интересные архитектурные ансамбли. 
Организация системы образования и здравоохранения
Участки учреждений образования распределены по всей территории равномерно, с соблюдением требуемого радиуса доступности. 
Организация жилой застройки
С учетом сельской специфики проектируемого населенного пункта, в проекте преобладает застройка домами усадебного типа. Благодаря большому удельному весу в структуре села, усадебная застройка играет значительную роль в архитектурно-пространственной организации и формировании внешнего облика села.
Система озеленения
Озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий, решаемых проектом Генерального плана. 
Оно имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на состояние окружающей его среды.
Система зеленых насаждений населенного пункта — это взаимоувязанное, равномерное размещение всех элементов озеленения (парков, скверов, рекреационной зоны, озеленения специального назначения, санитарно-защитного озеленения и др.)
 В генеральном плане села Малдыбай система озеленения органически связана с определяющими ландшафтными факторами. Эти факторы очень существенны для композиционной структуры села Малдыбай. Таковой является исторически сложившаяся планировочная структура. 
Проектом предусматривается дальнейшее развитие существующей системы озеленения, ее непрерывность, объединяющая зеленые массивы рекреаций с бульварами, парками, скверами, озеленением общественных центров и жилых районов, озеленением набережных каналов.     
Главным составляющим единой системы озеленения районов а. Кокдонен является проектируемый парк отдыха, который размещен в восточной части села.
Для планировочного решения территории существующих парков и аллей с памятниками и обелисками, а также новых проектируемых рекреационных зон, следует композиционную структуру подчинять архитектуре зданий, формирующих интерьер открытого общественного пространства.    
Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению береговой линии имеющихся на территории села, сети каналов и благоустройство прибрежной территории, путем создания, где это планировочно возможно, рекреационных зон для организации отдыха и досуга жителей близлежащих территорий.
При создании системы зеленых насаждений непременным требованием является максимальное сохранение существующих зеленых массивов. Использование внешних насаждений, естественно вливающихся в сады и парки, поспособствует обогащению отдельных ансамблей села, органично свяжет их с окружающей природой. 
Проектом уделяется большое внимание созданию санитарно-защитных зеленых зон от дороги и ветрозащитной полосы со стороны господствующих ветров.

2.6. Градостроительное зонирование территории

При разработке градостроительного зонирования с. Малдыбай района Турара Рыскулова Жамбылской области авторы руководствовались Руководящим документом в строительстве - РДС РК 3.01-01-2011 «Порядок и правила разработки, согласования и утверждения планов градостроительного зонирования», работа выполнялась в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан СНиП РК 3.01.-07-2011*», а также СНиП РК 3.01-01-2013. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом основных положений законов «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
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Рисунок 2.6.1. - План градостроительного зонирования

Схема градостроительного зонирования территорий определяет вид использования территорий и устанавливает ограничения (регламенты) на их использование для осуществления градостроительной деятельности.
Зонирование рассматривается как процесс и результат выделения частей территории села с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности. При отнесении участка территории к функциональной зоне определенного типа учитывалось, что устанавливаемая для этой зоны система однородных планировочных характеристик, единых параметров застройки и других градостроительных регламентов должна распространяться на преобладающее большинство земельных участков на этой территории, занимающих не менее 60 % общей площади зоны. 
	Целями такого зонирования является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, в том числе ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущего поколений.
Всю территория с. Малдыбай можно подразделить на категории:
1)	Территории существующей усадебной застройки
2)	Территории проектируемой усадебной застройки 
3)	Общественно - деловая зона
Каждая из этих крупных категорий имеет свои характеристики и рекомендации по использованию территорий.
На территории существующей усадебной застройки:
1)	Комплексное благоустройство и озеленение существующих территорий с формированием в них системы внутриквартальных пешеходных улиц и площадей, общественных пространств, скверов, бульваров, центров обслуживания. 
2)	Упорядочение застройки примагистральных территорий, формирование фронта застройки основных магистралей и узлов.
3)	Допускается частичная реконструкция жилой застройки со строительством многоквартирных жилых домов, усадебной жилой застройки, блокированных домов при условии их обоснованного размещения, не нарушающего среду обитания прилегающего населения.
4)	Последовательное проведение поэтапной реконструкции, модернизации и капитальный ремонт ветхого жилищного фонда путем обновления оборудования, изменения объемно-планировочных и конструктивных решений (надстройка, пристройка, перепланировка и т.д.).

На территории проектируемой усадебной застройки предполагается:
1. Осуществление основных положений Генерального плана а. Кокдонен в плане архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений.
2.Создание структуры транспортных магистралей, обеспечивающих удобные связи между жилыми образованиями, общественным центром, зонами отдыха и др. 
3. Предлагается живописная планировочная структура на основе сочетания малоэтажной застройки таунхаусами, высокоплотной и коттеджной застройки. 
4. В селе будет представлен полный спектр социально-бытовой инфраструктуры. 
 5. Проектом предлагается создание условий:
· Детские площадки;
· Рекреационная зона;
Все это - для образования и охраны здоровья, удобно расположенные, отвечающие современным стандартам объекты образования и здравоохранения.

2.7. Обоснование проектных решений и сравнительный анализ градостроительного развития
Главная суть корректировки заключаетс в переходе от стихийного освоения к структурному развитию, где село рассматривается не как изолированный объект, а как часть динамичной системы района Турара Рыскулова.
Проект трансформирует Малдыбай из транзитного населенного пункта с хоатичной застройки в благоустроенный пригород с четким функциональным зонированием. Ключевой вектор смещен на северное направление и интеграцию с железной дорогой не как с барьером, а как с элементом транспортного каркаса.

Сравнительный анализ

	Критерий
	Современное состояние
	Проектное решение

	Планировочная структура
	Хаотичная,фрагментированная железной дорогой на две части
	Четкая с композоционными осями, связывающими старые и нов жилые застройки

	Типология застройки
	Изношенный фонд (каркасно-камышитовые, кирпичные дома), разные размеры участков.
	Единый стандарт ИЖС (участки 10-15 соток), современные 1-2 этажные дома, элементы таунхаусов.

	Зонирование
	Смешанное, недостаточно выраженное. Производственные зоны соседствуют с жильем.
	Строгое функциональное деление: селитебная, общественно-деловая, рекреационная и СЗЗ.

	Озеленение
	Практически отсутствует («зеленый каркас» не сформирован).
	Создание единой системы: парковая зона в восточной части, аллеи, бульвары, ветрозащитные полосы.

	Социальная сфера
	Минимальный набор (мечеть, медпункт, школа, частный сад).
	Создание полноценного ядра: Дом культуры, ФОК, новые детские сады, СТО, современные торговые центры.

	Транспорт и пешеход
	Грунтовые и асфальтовые дороги без системы пешеходных связей.
	Асфальтирование, упорядочение улиц, создание велодорожек и «скотопрогонов» для нужд сельского хозяйства.
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[bookmark: _Toc409537003]3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
РЫНОК ТРУДА И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Предпосылки и направления социально-экономического
 развития территории

Село Малдыбай относится к категории сельских населённых пунктов в соответствии со статьёй 3 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года № 2572-XII. Село Малдыбай (КАТО — 315033380) — сельский населённый пункт, входящий в состав Акыртобинского сельского округа района Турара Рыскулова Жамбылской области. Это маленький сельский населенный пункт, расположенный в пределах предгорной равнины у северных склонов Кыргызского Алатау, с характерным рельефом и резко континентальным климатом.

[image: ]
Картинка 3.1.1 Схема положения населенного пункта в системе расселения административного района




Сельское хозяйство. Сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики села Малдыбай и основным источником занятости населения. Агропромышленный профиль территории имеет ярко выраженную животноводческую направленность, что обусловлено благоприятными природно-климатическими условиями предгорной зоны, наличием значительных пастбищных угодий и многолетними традициями хозяйствования.
На момент проектирования основу аграрного сектора и экономики населенного пункта формирует Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «АЛИ-БАТЫР». Данное предприятие выступает якорным объектом села, профилируясь на разведении крупного рогатого скота (КРС) мясного и молочного направлений, а также буйволов. Деятельность кооператива формирует базовый объём товарного сельхозпроизводства на локальном уровне, обеспечивая занятость местных жителей и внося значительный вклад в продовольственную стабильность района.
В дополнение к деятельности производственного кооператива, важнейшим элементом экономики села остаются личные подсобные (ЛПХ) и крестьянские хозяйства (КХ), которые формируют основу малых форм аграрного производства. Основной упор в их деятельности также делается на содержание крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, заготовку грубых кормов и организованный откорм скота, что поддерживает традиционный сельский уклад жизни в Жамбылской области.
Сильными сторонами аграрного сектора села Малдыбай являются наличие официально зарегистрированного животноводческого профильного предприятия (СПК «АЛИ-БАТЫР»), высокая концентрация трудовых ресурсов с навыками ухода за скотом, а также выдающийся производственный потенциал в сфере пастбищного животноводства, опирающийся на обширные территории предгорной зоны района Турара Рыскулова.
К слабым сторонам аграрного сектора относятся недостаточный уровень механизации процессов на частных подворьях, ограниченный доступ части фермеров к лизинговым инструментам для обновления техники и закупки породистого скота, а также низкий уровень глубокой переработки сырья на месте. Производственные процессы сильно зависят от состояния локальной кормовой базы, что повышает уязвимость хозяйств к климатическим изменениям (засухам) и колебаниям цен на концентрированные корма. Недостаточная инфраструктура хранения и первичной обработки животноводческой продукции (мяса, молока, шкур) ограничивает возможности хозяйств по извлечению максимальной добавленной стоимости.
Село Малдыбай, опираясь на деятельность СПК «АЛИ-БАТЫР» и мощный животноводческий потенциал частных подворий, имеет все перспективы закрепить за собой статус устойчивой сырьевой базы мясного и молочного направления для перерабатывающих предприятий района Турара Рыскулова и города Тараз. Постоянные объемы животноводческого сырья создают надежный товарный поток для дальнейшей реализации на региональных рынках.
Градостроительное и экономическое развитие специализированной инфраструктуры — открытие модульных убойных пунктов, площадок первичной обработки мяса, центров централизованного сбора и охлаждения молока, а также расширение складских емкостей для хранения кормов — позволит многократно повысить конкурентоспособность местных хозяйств и глубоко интегрировать село Малдыбай в региональные продовольственные цепочки.

Промышленность. На момент разработки проекта промышленность на территории села Малдыбай полностью отсутствует.
Учитывая малую демографическую емкость населенного пункта и его ярко выраженную животноводческую специализацию (основанную на деятельности СПК «АЛИ-БАТЫР» и личных подсобных хозяйств), размещение тяжелой или не связанной с местной сырьевой базой промышленности градостроительно и экономически нецелесообразно. Стратегическим вектором на расчетный срок (до 2039 года) признается точечное формирование малой агропромышленной переработки.
Развитие производственного сектора предполагается стимулировать исключительно в рамках малого предпринимательства по следующим перспективным направлениям:
- Переработка животноводческого сырья: создание современных модульных убойных пунктов, отвечающих санитарно-ветеринарным нормам, а также небольших площадок по первичной заготовке, прессованию шерсти и шкур.
- Пищевое производство: открытие пунктов централизованного сбора и охлаждения молока для сохранения его качества при последующей транспортировке на заводы районного и областного значения.

Малый бизнес. Малый бизнес в селе Малдыбай Акыртобинского сельского округа района Турара Рыскулова Жамбылской области играет ключевую роль в формировании местной экономики, обеспечении занятости самозанятого населения и поддержании социальной стабильности. В отличие от крупных районных центров, село сохраняет узкую и ярко выраженную аграрно-производственную направленность, а предпринимательская активность разворачивается преимущественно в сфере животноводства, заготовки кормов и локальной торговли.
Основу предпринимательского сектора составляют индивидуальные предприниматели, личные подсобные (ЛПХ) и крестьянские хозяйства (КХ), занимающиеся разведением крупного рогатого скота, лошадей и овец. Якорным субъектом малого предпринимательства на территории села выступает производственный кооператив — СПК «АЛИ-БАТЫР». Деятельность этого кооператива, наряду с частными фермерскими подворьями, формирует стабильный товарный поток животноводческой продукции. Функционирование данного сектора создает локальную потребность в сопутствующих сервисах малого бизнеса — ветеринарных услугах, снабжении концентрированными кормами, транспортных услугах по перевозке скота и ремонте малой сельхозтехники.
Животноводческий сектор малого бизнеса, опирающийся на обширные предгорные пастбищные угодья, выступает безусловным драйвером развития населенного пункта. Мелкие фермерские хозяйства поддерживают традиционную структуру сельского хозяйства и стимулируют развитие смежных предпринимательских инициатив.
Государственная поддержка малого бизнеса проявляется через механизмы льготного микрокредитования, субсидирования животноводства, лизинга техники, а также программы развития сельской кооперации. Для села Малдыбай это особенно актуально, поскольку целевая поддержка способствует легализации самозанятого населения, обновлению материально-технической базы (приобретение тракторов, косилок, пресс-подборщиков) и повышению качества выпускаемой мясной и молочной продукции.
Перспективные направления развития малого бизнеса в селе Малдыбай включают:
- расширение производственных и сбытовых объединений вокруг СПК «АЛИ-БАТЫР» в сфере пастбищного животноводства;
- развитие переработки в малых формах (строительство модульных убойных пунктов, мини-цехов первичной обработки шкур и шерсти, открытие пунктов централизованного приема и охлаждения молока);
- создание локальных сервисных центров по мелкому ремонту сельскохозяйственной техники и ветеринарному обслуживанию;
- развитие объектов повседневного бытового обслуживания и торговли смешанными товарами для закрытия базовых потребностей сельчан.
Благодаря своей узкой животноводческой специализации, село Малдыбай обладает потенциалом становления надежным локальным поставщиком сельскохозяйственного сырья для перерабатывающих предприятий района Турара Рыскулова и города Тараз. Развитие малого бизнеса рассматривается как важнейший фактор устойчивого развития территории, обеспечивающий рост доходов населения и укрепление экономического потенциала Акыртобинского сельского округа. Учитывая сложившуюся структуру производства, на территории села целесообразна организация компактных площадок первичной обработки, охлаждения и хранения сырья, что позволит малому бизнесу формировать крупные товарные партии продукции и обеспечивать её транспортировку на региональные рынки без потери качества.
Складское хозяйство. Склады, базы, хранилища играют немаловажную роль в жизнедеятельности любого населенного пункта. 
Они могут обеспечивать как временное, так и долгосрочное хранение продуктов питания, товаров повседневного потребления, а также хранение различных промышленных товаров, строительных материалов и топлива.
В таблице 3.1.2. приводится расчет потребности в складских помещениях по периодам.
Таблица 3.1.2.
	Склады 
	Норма по
СП РК 3.01-101-2013
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	площадь, м2 на 1,0 тыс. жителей
	размер земельного участка, м2
	площадь, м2
	размер земель-ного уча-стка, га
	площадь, м2
	размер земель-ного уча-стка, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Склады общетоварные

	Продовольственных
товаров
	77
	310
	43,12
	0,017
	48,51
	0,020

	Непродовольственных товаров
	217
	740
	121,52
	0,041
	136,71
	0,047

	Специализированные склады

	Холодильники распределительные 
	27
	190
	15,12
	0,011
	17,01
	0,12

	Фруктохранилища
	17
	-
	9,52
	-
	10,71
	-

	Овощехранилища
	54
	1300
	30,24
	0,073
	34,02
	0,082

	Картофелехранилища
	57
	-
	31,92
	-
	35,91
	-

	Склады строительных материалов 
	-
	300
	-
	0,017
	-
	0,019

	Склады твердого топлива с преимущественным использованием дров
	-
	300
	-
	0,017
	-
	2019



3.2. Рынок труда

Жамбылская область исторически характеризуется мощным аграрным сектором, развитой транспортно-логистической транзитной сетью и предприятиями перерабатывающей промышленности. В этой региональной структуре село Малдыбай, входящее в состав Акыртобинского сельского округа района Турара Рыскулова, представляет собой населённый пункт с ярко выраженной животноводческой специализацией. Экономика села и местный рынок труда базируются преимущественно на пастбищном животноводстве, малых формах предпринимательства и социальной занятости в бюджетных организациях.
Основными направлениями хозяйственной деятельности выступают разведение крупного рогатого скота, овцеводство, коневодство, а также заготовка грубых кормовых культур для обеспечения нужд скота. Важнейшую роль в формировании локального рынка труда и обеспечении объемов товарной продукции играет якорное сельскохозяйственное предприятие — производственный кооператив СПК «АЛИ-БАТЫР», а также развитая сеть крестьянских и личных подсобных хозяйств.
Специфика сельского рынка труда села Малдыбай в целом соответствует международным характеристикам, описанным в документах ООН, где отмечаются следующие особенности сельской занятости:
- преобладание самозанятости и сезонных работ;
- ограниченное разнообразие профессий вне аграрного сектора;
- тесная связь структуры занятости с сельским хозяйством;
- высокая доля семейных трудовых практик и неформального сектора.
В селе Малдыбай основные виды экономической активности представлены крестьянскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями в сфере локальной торговли и бытовых услуг, а также занятостью в социальной сфере (образование, первичная медицина, местное самоуправление). Индустриальный и производственный секторы на территории населенного пункта в настоящее время полностью отсутствуют, что, с одной стороны, ограничивает диверсификацию рабочих мест, но с другой — сохраняет высокий экологический потенциал для производства чистой фермерской продукции.
Экономический профиль и рынок труда села формируются под влиянием следующих факторов:
- высокая зависимость доходов населения от циклов животноводства и сезонной заготовки кормов;
- ограниченные возможности трудоустройства за пределами аграрной и социальной отраслей;
- высокая доля самозанятых и работающих в личных подсобных хозяйствах;
- маятниковая трудовая миграция: часть экономически активного населения вынуждена искать работу в районном центре (село Кулан) и городе Тараз;
- миграционный отток молодёжи, обусловленный ограниченностью карьерных и образовательных перспектив на селе.
Государственная политика активно поддерживает развитие малого бизнеса на селе через программы льготного кредитования, субсидирования животноводства, лизинга техники и поддержку кооперации. Для села Малдыбай, учитывая его ресурсную базу, наиболее перспективными направлениями создания новых рабочих мест являются:
- развитие инфраструктуры первичной переработки: строительство модульных убойных цехов, мини-цехов по приему и охлаждению молока;
- создание пунктов приема, первичной обработки и прессовки шерсти и шкур;
- развитие логистических услуг: резервирование территорий под склады хранения кормов и компактные цеха по производству комбикормов;
- расширение сельскохозяйственных кооперативов для совместного сбыта мясной и молочной продукции;
- развитие сервисных центров по ремонту малой сельхозтехники и ветеринарному обслуживанию.
Эти меры всецело соответствуют стратегическим задачам Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан, предусматривающим:
- развитие глубокой переработки сельхозпродукции;
- создание региональных агрохабов;
- совершенствование логистической и складской инфраструктуры;
- формирование цепочек добавленной стоимости с экспортным потенциалом.
Для села Малдыбай ключевым вектором развития рынка труда является трансформация из исключительно сырьевой базы в локальный пункт сбора, первичной переработки и хранения животноводческой продукции. Опорой для этого служат деятельность СПК «АЛИ-БАТЫР» и множество частных подворий, обеспечивающих стабильные объемы мясного и молочного сырья.
Село Малдыбай обладает устойчивым аграрным профилем, характерным для предгорных территорий Жамбылской области. Несмотря на текущие ограничения, связанные с сезонностью занятости и отсутствием индустриализации, реализация потенциала в сфере агропереработки, логистики и складского хозяйства позволит нивелировать эти экономические риски. Переход к первичной обработке сельхозпродукции не только интегрирует село в продовольственные цепочки района Турара Рыскулова, но и обеспечит создание постоянных круглогодичных рабочих мест, рост доходов местного населения и закрепление молодежи на территории Акыртобинского сельского округа.

3.2.1. Анализ существующей занятости и ключевых показателей рынка труда

В рамках проведённого анализа, с применением комплексной методики расчёта структуры занятости, была изучена фактическая отраслевая структура трудовых ресурсов села Малдыбай. Исходная (базовая) структура занятости населения определена на основе данных о деятельности личных подворий, крестьянских хозяйств и якорного сельскохозяйственного предприятия — СПК «АЛИ-БАТЫР». Дополнительно учтена занятость в учреждениях социальной сферы (общеобразовательная школа и медицинский пункт), объектах торговли, а также официальные сведения о численности работающих по видам экономической деятельности по состоянию на начало 2024 года.
В таблице 3.2.1.1. приводится количество занятых по основным отраслям экономики населенного пункта.
Таблица 3.2.1.1.
	[bookmark: _Hlk179240549]Наименование отраслей
	Численность работающих

	
	Исходный год

	
	чел.
	%

	1
	2
	3

	Сельское хозяйство
	45
	29,6

	Промышленность (горнодобывающая и обрабатывающая)
	-
	-

	Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
	1
	0,7

	Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
	1
	0,7

	Строительство
	-
	-

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
	6
	3,9

	Транспорт и складирование
	12
	7,9

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	-
	-

	Деятельность в области административного и
вспомогательного обслуживания
	-
	-

	Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
	-
	-

	Образование
	34
	22,4

	Здравоохранение и социальное обслуживание населения
	3
	2

	Искусство, развлечения и отдых
	-
	0

	Предоставление прочих видов услуг
	10
	6,5

	ИТОГО
	112
	73,7

	Трудящиеся за пределами населенного пункта
	40
	26,3

	ВСЕГО
	152
	100,0



Согласно приведенным данным, общая численность экономически активного и занятого населения села Малдыбай в базовом году составляет 152 человека. Из них 73,7% (112 человек) обеспечены рабочими местами непосредственно на территории села, тогда как 26,3% (40 человек) осуществляют трудовую деятельность за его пределами.
Текущая отраслевая структура занятости наглядно отражает специфику малого сельского населенного пункта и характеризуется крайне низкой диверсификацией. Локальный рынок труда внутри села жестко опирается на два основных сектора, которые в совокупности формируют абсолютное большинство рабочих мест:
- Сельское хозяйство (29,6% / 45 чел.): Формирует градообразующую базу реального сектора экономики села. Данный показатель подтверждает выраженную животноводческую специализацию территории и отражает концентрацию рабочих мест вокруг производственного кооператива и частных крестьянских подворий.
- Образование (22,4% / 34 чел.): Столь высокая доля занятых в образовании типична для малых сел и свидетельствует о существенной зависимости местного рынка труда от бюджетной сферы. Школа и частный детский сад выступают главными круглогодичными и стабильными работодателями населенного пункта, не зависящими от климатических сезонов.
Третьим по значимости сектором является транспорт и складирование (7,9% / 12 чел.), что обусловлено необходимостью регулярной перевозки сельскохозяйственных грузов, заготовленных кормов и обеспечения транспортных связей села с районным центром. Сфера оптовой и розничной торговли (3,9% / 6 чел.) развита слабо и покрывает лишь базовые потребности населения в товарах повседневного спроса.
Критически значимым индикатором состояния рынка труда выступает высокая доля населения, трудящегося за пределами населенного пункта — 26,3% (40 чел.). Наличие столь существенной маятниковой трудовой миграции (каждый четвертый работающий житель) указывает на острый дефицит рабочих мест внутри самого села Малдыбай. Отсутствие производственных альтернатив и предприятий переработки вынуждает значительную часть экономически активного населения ежедневно выезжать на работу в районный центр (село Кулан), соседние округа и город Тараз.
Современная структура занятости села Малдыбай является классической для малых сельских территорий Казахстана: она опирается на сельскохозяйственную базу и сильно зависима от государственных бюджетных учреждений. Для повышения устойчивости экономики населенного пункта, удержания населения и снижения маятниковой миграции требуется диверсификация рынка труда путем создания рабочих мест в сфере малого бизнеса, агросервиса и первичной переработки животноводческого сырья.



[image: ]
Картинка 3.2.1.1. Современная отраслевая структура села

После формирования существующей отраслевой структуры занятости выявлены Основные индикаторы рынка труда, которые приняты согласно разработанной Министерством национальной экономики Республики Казахстан (Комитет по статистике) и используемой Бюро национальной статистики Агентс
тва по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан методике «Методологические положения по статистике» (Астана, 2018 год).
Согласно методологическому положению по статистике основные индикаторы рынка труда состоят из категории «рабочая сила и «лица, не входящие в состав рабочей силы».
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Картинка 3.2.1.3. Методология формирования основных
индикаторов рынка труда

Рабочая сила - это совокупность занятого и безработного населения в возрасте, способном к трудовой деятельности (в РК с 16 лет). Рабочая сила делится на занятое население и безработное население.
Занятое население — это лица, которые в отчетный период осуществляли экономическую деятельность с целью получения дохода, как в денежной, так и в натуральной форме. К этой категории относятся наемные работники, включая государственных служащих, а также лиц, избранных или назначенных на оплачиваемые должности; индивидуальные предприниматели; лица, ведущие частную практику (например, нотариусы, адвокаты, частнопрактикующие врачи); физические лица, выполняющие работы или оказывающие услуги на основе договоров гражданско-правового характера, но не являющиеся при этом наемными работниками; учредители и участники хозяйственных товариществ, акционерных обществ и производственных кооперативов; независимые работники, включая самозанятых граждан, особенно в сельском хозяйстве; а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов и других воинских формирований, которые учитываются как особая категория занятых. 
Безработное население - доля численности безработных в численности рабочей силы, измеренная в процентах.
Лица, не входящие в состав рабочей силы - лица, которые не являются занятыми или безработными. К данной категории относятся лица, не участвующие в экономической деятельности, включая обучающихся по дневной форме обучения, лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, пенсионеров, а также граждан, не работающих по состоянию здоровья.
В таблице 3.2.1.2 приведены основные индикаторы рынка труда села на момент проектирования.
Таблица 3.2.1.2
	[bookmark: _Hlk214142955]Наименование показателей
	Численность, чел.
	% занятости
	% к итогу рынка труда
	% к численности населения

	Все население
	479
	–
	–
	100,0

	Основные индикаторы рынка труда
	321
	–
	100,0
	–

	А. Рабочая сила – всего
	257
	100,0
	–
	53,6

	I. Занятое население – всего
	244
	94,9
	–
	–

	I.1. Наёмные работники
	152
	59,1
	–
	–

	I.2. Самостоятельно занятые
	92
	35,8
	–
	–

	II. Безработные
	13
	5,1
	–
	–

	Б. Лица вне рабочей силы – всего
	64
	–
	19,9
	13,4

	Б.1.Обучающиеся с отрывом от производства
	5
	–
	1,6
	–

	Б.2.Домашнее хозяйство
	6
	–
	1,9
	–

	Б.3. Пенсионеры
	50
	–
	15,6
	–

	Б.4. По состоянию здоровья
	3
	–
	0,9
	–

	Дети 0–16 лет
	158
	–
	–
	33,0
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Картинка 3.2.1.3. Основные индикаторы рынка труда

Анализ демографических и социально-экономических показателей данного населенного пункта демонстрирует модель сельского поселения с устойчивой демографической базой и относительно здоровым состоянием рынка труда. При общей численности населения в 479 человек почти треть составляют дети в возрасте до 16 лет (158 человек или 33,0%), что формирует надежный фундамент и гарантирует стабильное восполнение трудовых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Трудоспособное население (в возрасте 16 лет и старше), формирующее рынок труда, насчитывает 321 человек. Из них рабочая сила составляет 257 человек, при этом уровень безработицы находится на вполне умеренной отметке в 5,1%.
Качественный срез занятости (среди наемных работников и самостоятельно занятых) обнажает структурные особенности местной экономики. Занятое население составляет 244 человека, из которых большинство — 152 человека (59,1% от рабочей силы) — являются наемными работниками. Это свидетельствует о наличии базового ядра стабильной занятости в официальном секторе. В то же время доля самостоятельно занятого населения остается значительной, достигая 35,8% (92 человека). В условиях сельской местности это указывает на то, что значительная часть жителей обеспечивает себя работой в личных подсобных или крестьянских хозяйствах. Такой вид занятости, хотя и снижает уровень явной безработицы, часто подвержен сезонным рискам и может скрывать недостаточную эффективность использования трудовых ресурсов.
Среди лиц, не входящих в состав рабочей силы (64 человека), имеются кадровые резервы. В частности, 6 человек трудоспособного возраста заняты исключительно ведением домашнего хозяйства. Эта группа может рассматриваться как пул потенциальных работников, которые могут быть интегрированы в реальный сектор экономики при появлении подходящих вакансий.

3.2.2. Прогноз занятости населения и основных параметров рынка труда

Прогноз занятости населения села Малдыбай основан на комплексном сочетании демографических параметров, отраслевой структуры экономики, методик международных организаций (UN Statistical Division, OECD), а также национальных методологических положений Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Расчёты выполнены для трёх проектных периодов: исходный год, первая очередь и расчётный срок.
В рамках прогнозирования учитывались динамика трудовых ресурсов, изменение возрастной структуры населения (с акцентом на высокую долю детей до 16 лет, формирующих будущий кадровый резерв), особенности внутрирегиональных миграционных потоков, а также целевая трансформация секторальной модели занятости под влиянием социально-экономических драйверов развития района Турара Рыскулова. При расчетах использованы методические подходы ООН, предусматривающие оценку структурных изменений занятости по укрупнённым секторам экономики, и принципы прогнозирования, основанные на показателях участия в рабочей силе, коэффициентах занятости и уровнях экономической активности.
Дополнительно учтены текущие и перспективные проекты развития агропромышленного комплекса и сферы услуг. Для села Малдыбай это означает стратегический переход от исключительно сырьевой модели к локальной агроиндустриальной: расширение деятельности ключевых сельхозформирований (в первую очередь якорного СПК «АЛИ-БАТЫР»), создание компактного пояса малых предприятий первичной переработки (модульные убойные пункты, пункты сбора и охлаждения молока, первичная обработка шкур и шерсти), развитие инфраструктуры для хранения кормов, а также пропорциональный рост занятости в обслуживающих и бюджетных отраслях — образовании, здравоохранении и локальной торговле.
Формирование отраслевой структуры занятости и определение численности работающих на период первой очереди и расчётный срок осуществлялось на основе комплексного методического подхода, включающего международные статистические стандарты и рекомендации по развитию сельских территорий:
Демографическая база расчётов. Исходной основой выступает перспективный демографический прогноз численности населения села Малдыбай (базовое население — 479 чел.):
- первая очередь (2029 г.) — 560 человек;
- расчётный срок (2039 г.) — 630 человек.
Применение типовых коэффициентов занятости для сельских территорий (UN, 2008). Учтены специфические особенности текущего рынка труда села: традиционно высокая доля работников животноводческого сектора, значительный уровень самозанятости в личных подсобных хозяйствах и острый дефицит несельскохозяйственных профессий. На этой основе перспективная доля рабочей силы для населённого пункта принята с заложением тенденции на поэтапное снижение уровня скрытой безработицы и трансформацию самозанятых в наемных работников.
Использование удельных отраслевых коэффициентов (UN Statistical Division). Для проектных периодов применены международные пропорции распределения занятости, жестко адаптированные под экономический профиль села Малдыбай. Корректировка выполнялась с учётом узкой животноводческой специализации территории, стабильных объемов производства мясного и молочного сырья, а также планов по активному стимулированию малого предпринимательства.
Модель трансформации занятости (OECD, 2024). В прогнозе заложены долгосрочные структурные сдвиги, характерные для модернизирующихся аграрных экономик: относительное снижение доли людей, занятых низкоквалифицированным ручным трудом, и рост занятости в секторах первичной переработки животноводческой продукции, складского хозяйства и логистики. На перспективу существенно усиливается роль агросервисов и сельской производственной кооперации.
Балансовый метод расчёта. Использована базовая международная формула: Численность занятых = доля рабочей силы × численность населения трудоспособного возраста × коэффициент занятости. Данный подход (Statistical Papers, 2002–2008) обеспечивает математическую согласованность отраслевого распределения создаваемых рабочих мест. Итоговый уровень прогнозируемой занятости дополнительно скорректирован с учетом важнейшей градостроительной задачи — создания локальных рабочих мест для планомерного снижения высоких объемов маятниковой трудовой миграции (превышающей 26% в базовом году) за пределы Акыртобинского сельского округа.
Перспективная отраслевая структура экономической деятельности с численностью занятого населения и распределением по местам приложения труда представлена в таблице 3.2.2.1.
Таблица 3.2.2.1
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	Численность работающих

	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Сельское хозяйство
	56
	26,3
	68
	25,6

	Промышленность
	6
	2,8
	12
	4,5

	Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
	2
	0,9
	2
	0,8

	Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
	3
	1,4
	4
	1,5

	Строительство
	7
	3,3
	8
	3

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
	10
	4,7
	14
	5,2

	Транспорт и складирование
	16
	7,5
	18
	6,7

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	4
	1,9
	8
	3,1

	Деятельность в области административного и
вспомогательного обслуживания
	2
	0,9
	2
	0,8

	Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
	2
	0,9
	2
	0,8

	Образование
	42
	19,7
	48
	18,0

	Здравоохранение и социальное обслуживание населения
	5
	2,4
	8
	3,0

	Искусство, развлечения и отдых
	1
	0,5
	8
	3,0

	Предоставление прочих видов услуг
	12
	5,6
	16
	6,0

	ИТОГО
	168
	78,9
	218
	82,0

	Трудящиеся за пределами населенного пункта
	45
	21,1
	48
	18,0

	ВСЕГО
	213
	100
	266
	100



[image: ]
Картинка 3.2.2.1. Отраслевая структура села на период первой очереди
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Картинка 3.2.2.2. Отраслевая структура села на расчетный срок

Современные глобальные процессы, отражённые в тенденциях Четвёртой промышленной революции (Индустрии 4.0), оказывают прямое влияние на характер занятости населения и функциональное развитие сельских населённых пунктов. В условиях цифровизации, автоматизации, климатической адаптации и демографических изменений сельские территории приобретают новую роль: от исключительно сырьевого придатка к активным субъектам региональной экономики, интегрирующим агропромышленные технологии, глубокую переработку локальных ресурсов и современные сервисы. В соответствии с докладом Всемирного экономического форума «Future of Jobs Report», основные драйверы трансформации включают цифровой доступ, снижение значимости низкоквалифицированного рутинного труда, внедрение «зеленых» технологий в сельское хозяйство и изменение структуры спроса на новые профессии, связанные с логистикой, переработкой, здравоохранением и образованием.
Прогнозная отраслевая структура занятости села Малдыбай сформирована с учётом этих глобальных тенденций трансформации сельских экономик, а также заложенного проектом роста общей численности занятых с 213 до 266 человек.
Доминирующая в настоящее время отрасль — сельское хозяйство — сохранит своё ключевое значение градообразующей базы. Проектом предусматривается абсолютный рост числа занятых в агросекторе (с 56 до 68 человек), однако в относительных показателях доля занятых в ней планомерно снизится с 26,3% до 25,6% к расчётному сроку. Подобная динамика связана не с упадком аграрного сектора, а с ростом его производительности за счёт укрупнения хозяйств и внедрения современных технологий (автоматизация производственных процессов, применение современной ресурсосберегающей сельхозтехники). Это позволит оптимизировать ручной труд при одновременном повышении объемов товарной продукции.
Высвобождающиеся трудовые ресурсы, а также прирост экономически активного населения будут перераспределены в новые сектора экономики, способствующие повышению добавленной стоимости местной продукции. В частности, концепция генерального плана предполагает активное развитие промышленности (рост доли с 2,8% до 4,5%, или в 2 раза в абсолютном выражении — до 12 человек). Основу сектора составят малые предприятия по первичной переработке сельскохозяйственного сырья. Кроме того, колоссальный объем производимого сырья требует поддержания надежных сервисных и логистических функций, что обеспечит стабильную занятость в сфере транспорта и складирования (на уровне 6,7% к расчетному сроку с увеличением штата до 18 человек) и строительства (сохранение доли на уровне 3% при росте числа работающих).
В связи с запланированным социально-экономическим развитием населённого пункта и ростом качества жизни прогнозируется значительное расширение потребительских секторов и сферы услуг. Ожидается кратный рост в секторе искусства, развлечений и отдыха (с 0,5% до 3,0%, до 8 человек), увеличение доли оптовой и розничной торговли (до 5,2%), а также качественное развитие сферы предоставления услуг по проживанию и питанию (рост с 1,9% до 3,1%).
Бюджетные сферы — образование (хотя его доля относительно снизится до 18,0%, абсолютная численность вырастет до 48 человек) и здравоохранение с социальным обслуживанием (рост доли до 3,0%) — сохранят статус одних из главных работодателей, обеспечивающих село стабильными и круглогодичными рабочими местами.
Важнейшим достижением проектной структуры занятости является повышение самодостаточности экономики села и сдерживание уровня маятниковой трудовой миграции. Несмотря на абсолютный рост числа трудящихся за пределами населенного пункта (до 48 человек), их доля в общей структуре занятости сократится с 21,1% до 18,0% к расчетному сроку. Создание новых рабочих мест внутри села позволит удержать население, в первую очередь молодежь, от переезда в крупные города и районный центр.
Функционально-производственная структура села Малдыбай под влиянием процессов индустриализации и градостроительного планирования движется к комплексной агроиндустриальной модели. Она базируется на сохранении мощной сельскохозяйственной базы, развитии локального перерабатывающего кластера, расширении сервисов и повышении значимости социальных услуг. Такая структура обеспечит устойчивость местной экономики и глубокую интеграцию села в продовольственные цепочки региона.
Далее приведены прогнозные данные по индикаторам труда села, отражающие трансформацию структуры занятости и основные направления социально-экономического развития на расчётный срок.
Таблица 3.2.2.2
	[bookmark: _Hlk214207616][bookmark: _Hlk214210309]Наименование показателей
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Чело-век
	% к заня-тости
	% к итогу рынка труда
	% к числен-ности населения
	Чело-век
	% к заня-тости
	% к итогу рынка труда
	% к числен-ности населения

	Все население
	560
	–
	–
	100
	630
	–
	–
	100

	Основные индикаторы рынка труда
	391
	–
	100
	–
	446
	–
	100
	–

	А. Рабочая сила – всего,
	301
	100,0
	–
	53,8
	331
	100,0
	–
	52,5

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Занятое население – всего,
	289
	96,0
	–
	–
	323
	97,5
	–
	–

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- наемные работники
	213
	71,0
	–
	–
	266
	80,5
	–
	–

	-самостоятель-но занятые работники
	75
	25,0
	–
	–
	56
	17,0
	–
	–

	II. Безработное население
	12
	4,0
	–
	–
	8
	2,5
	–
	–

	Б. Лица, не входящие в состав рабочей силы – всего,
	90
	–
	23,0
	16,1
	115
	–
	25,8
	18,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- учеба (дневная форма)
	11
	–
	2,8
	–
	17
	–
	3,8
	–

	- ведение домашнего хозяйства
	12
	–
	3,1
	–
	13
	–
	2,9
	–

	- пенсионеры
	63
	–
	16,1
	–
	81
	–
	18,2
	–

	- по состоянию здоровья
	4
	–
	1,0
	–
	4
	–
	0,9
	–

	Дети от 0 до 16 лет
	169
	–
	–
	30,2
	184
	–
	–
	29,2



Согласно проектным расчётам, баланс трудовых ресурсов и прогнозные показатели рынка труда села Малдыбай на период первой очереди и расчётный срок характеризуются постепенным ростом экономической активности населения и качественным улучшением структуры занятости.
На этапе первой очереди общая численность населения села составит 560 человек. Доля экономически активного населения (рабочей силы) достигнет 53,8% от общей численности жителей (или 301 человек). В структуре рабочей силы подавляющую часть составит занятое население — 96,0% (289 человек), в то время как на долю безработных граждан придется 4,0% (12 человек). Внутренняя структура занятого населения на данном этапе отражает преобладание наемного труда: 71,0% (213 человек) составят наёмные работники, а 25,0% (75 человек) — самостоятельно занятые граждане. Лица, не входящие в состав рабочей силы, займут долю в 23,0% от общего итога рынка труда (или 16,1% от общей численности населения, что составляет 90 человек). В этой группе 2,8% (от итога рынка труда) составят обучающиеся по дневной форме, 3,1% — лица, занятые ведением домашнего хозяйства, 16,1% — пенсионеры и 1,0% — лица, не работающие по состоянию здоровья. Группа детей в возрасте от 0 до 16 лет составит 30,2% от общего населения села (169 человек).
На расчётный срок, в связи с общим демографическим ростом до 630 человек, экономические индикаторы села продемонстрируют стабильное развитие. Доля рабочей силы составит 52,5% от численности населения (331 человек). При этом внутри экономически активного населения произойдут важные качественные и структурные сдвиги, свидетельствующие о повышении устойчивости местной экономики: доля наёмных работников существенно вырастет — до 80,5% (абсолютный рост до 266 человек), тогда как доля самостоятельно занятых планомерно снизится до 17,0% (56 человек). Проектный комплекс мероприятий по созданию новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы до минимального технологического уровня в 2,5% (всего 8 человек против 12 на первом этапе), что поднимет общий уровень занятости в составе рабочей силы до 97,5%.
Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, на расчетный срок составит 25,8% от итога рынка труда (или 18,3% от всего населения — 115 человек), где в структуре рынка труда 3,8% составят учащиеся дневной формы обучения, 2,9% — занятые домашним хозяйством, 18,2% — пенсионеры и 0,9% — лица, не входящие в рабочую силу по состоянию здоровья. Доля детского населения в возрасте до 16 лет на расчетный срок стабилизируется на уровне 29,2% (184 человека), что указывает на сохранение благоприятного демографического потенциала села Малдыбай для дальнейшего воспроизводства трудовых ресурсов.


Картинка 3.2.2.3. Показатели рабочей силы по проектным периодам


[bookmark: _Toc407141963]4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

[bookmark: _Hlk200317942]Сельская демография Казахстана характеризуется противоречивым сочетанием роста общего числа сельского населения и одновременного сокращения количества самих населённых пунктов. С конца 1990-х годов население сельской местности увеличивается в среднем на 0,5% ежегодно, несмотря на упразднение почти 18% сел. Это связано с процессом укрупнения: малочисленные и удалённые деревни теряют население или объединяются, в то время как крупные сёла южных макрорегионов активно развиваются, демонстрируя высокие темпы естественного прироста. Наблюдается четкая территориальная дифференциация: в южных областях средний размер сельского населённого пункта существенно выше, чем в северных. Подобная динамика прямо отражает климатические, историко-культурные и инфраструктурные особенности регионов.
Жамбылская область, являясь частью южного макрорегиона, всецело подчиняется данным общегосударственным закономерностям. Для области характерны высокая плотность сельского населения, крупная средняя людность поселений и традиционно стабильные показатели естественного прироста. Благоприятные агроклиматические условия и устойчивый уклад способствуют сохранению сельского образа жизни и поддержанию демографической базы. Вместе с тем, на фоне общего положительного фона, регион также подвержен влиянию урбанизационных процессов — оттоку части молодежи в крупные агломерации и районные центры за более широкими образовательными и карьерными перспективами.
Именно с учетом указанных республиканских и областных тенденций сформирован настоящий раздел по селу Малдыбай Акыртобинского сельского округа района Турара Рыскулова. Развитие данного населенного пункта прогнозируется на основе классической для южного Казахстана устойчивой модели, скорректированной на успешное преодоление локального демографического спада. Экономическая база, опирающаяся преимущественно на сельское хозяйство (с перспективой формирования локальной сырьевой базы и площадок первичной переработки), в синергии со сложившимися социальными связями обеспечивает селу выход на долгосрочную демографическую стабильность.
В отличие от подверженных системной депопуляции северных территорий, демографическая ситуация в с. Малдыбай надежно поддерживается за счет высокого естественного воспроизводства, которое в последние годы начало уверенно перекрывать затухающий миграционный отток.
Расположение села в освоенной зоне района гарантирует достаточную транспортную связанность и доступность основных социальных услуг, что работает как важнейший сдерживающий фактор, минимизирующий риски механической убыли коренного населения. Таким образом, анализ с. Малдыбай, проведенный сквозь призму макрорегиональных демографических закономерностей, не только подтверждает социально-экономическую жизнеспособность территории, но и формирует объективно обоснованный запрос на реализацию проектных решений генерального плана — в первую очередь, дальнейшую модернизацию местной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для создания комфортной среды будущим поколениям.

4.1. Обзор текущего демографического положения и закономерностей его изменения

Численность населения села Малдыбай на 01.01.2024 г. составила 479 человек, это 0,71% от численности района, 0,039% от численности населения области.
Динамика численности населения Малдыбай, района Турар Рыскулова и Жамбылской области последние годы приводится в таблице 4.1.1
Таблица 4.1.1
	[bookmark: _Hlk200269856]Наименование
показателей
	На начало года

	
	2019 г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жамбылская область
	1124156
	1128844
	1137961
	1209665
	1218158
	1222593

	Среднегодовой темп прироста, %
	-
	+0,42
	+0,81
	+6,30
	+0,70
	+0,36

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	Район Турар Рыскулова
	64 320
	64 314
	64 794
	67 411
	67 546
	67 481

	Среднегодовой темп прироста, %
	-
	-0,01
	+0,75
	+4,04
	+0,20
	-0,10

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	с. Малдыбай
	496
	502
	502
	470
	472
	479

	Среднегодовой темп прироста, %
	-
	+1,21
	-
	-6,37
	+0,43
	+1,48

	Доля села в районе, %
	0,77
	0,78
	0,77
	0,7
	0,7
	0,71

	Доля села в области, %
	0,044
	0,044
	0,044
	0,039
	0,039
	0,039



Ретроспективный демографический анализ Жамбылской области за период с 2019 по 2024 год показывает, что регион демонстрирует устойчивый и поступательный демографический рост. Эта тенденция является характерной для южных регионов Республики Казахстан, традиционно отличающихся высокими показателями рождаемости. За рассматриваемый пятилетний период абсолютная численность населения области увеличилась на 98 437 человек: с 1 124 156 человек на начало 2019 года до 1 222 593 человек на начало 2024 года. Среднегодовой темп прироста за это время составил 1,69%, что свидетельствует о стабильном расширенном воспроизводстве населения и поддержании положительного демографического баланса.
При более детальном рассмотрении базовой динамики в интервалах 2019–2021 годов и 2022–2024 годов наблюдается планомерный и умеренный рост в пределах от 0,36% до 0,81% ежегодно. Эти показатели объективно отражают реальную картину естественного прироста, который несколько сглаживается миграционными процессами, в частности, оттоком части населения в крупные мегаполисы страны. Отдельного внимания заслуживает статистическая аномалия, зафиксированная в период 2021–2022 годов, когда произошел резкий скачок численности населения сразу на 6,30%. С точки зрения демографической науки данный феномен не является следствием внезапного беби-бума или массового наплыва мигрантов. Этот скачок объясняется корректировкой статистических данных и обновлением Национальной базы данных физических лиц по итогам проведения Национальной переписи населения 2021 года, в результате чего была проведена легализация де-факто проживающего, но ранее не учтенного населения, а также устранены статистические погрешности прошлых лет.
В целом, демографическая база Жамбылской области обладает значительным запасом прочности и сохраняет высокий потенциал для дальнейшего роста, который опирается на естественный прирост населения.
Ретроспективный демографический анализ района Турара Рыскулова за период с 2019 по 2024 год демонстрирует сложную и неравномерную картину, типичную для сельских территорий, подверженных активным процессам урбанизации и центростремительной миграции. За рассматриваемый пятилетний период абсолютная численность населения района увеличилась на 3 161 человека: с 64 320 человек на начало 2019 года до 67 481 человека на начало 2024 года. Итоговый среднегодовой темп прироста составил 0,96%, что заметно ниже общеобластного показателя Жамбылской области (1,69%) и указывает на весьма сдержанные темпы демографического расширения на мезоуровне.
При детальном рассмотрении погодовой динамики четко прослеживается высокая волатильность процессов. В отличие от макрорегиона, демонстрирующего стабильный ежегодный рост, район Турара Рыскулова периодически сталкивается со стагнацией и даже убылью населения. Так, в 2020 году зафиксировано незначительное снижение численности (-0,01%), а в 2024 году убыль составила уже -0,10%. Базовый органический рост в остальные годы остается минимальным (например, +0,20% в 2023 году). Общий положительный баланс за прошедшую пятилетку был обеспечен практически полностью за счет резкого статистического скачка в 2021–2022 годах, когда показатель прироста составил +4,04%. Данный феномен, как и на областном уровне, объясняется не естественными или миграционными всплесками, а корректировкой баз данных по итогам Национальной переписи населения 2021 года, позволившей легализовать де-факто проживающих граждан и исправить накопленные статистические погрешности.
Главный вывод демографического анализа заключается в том, что без учета разовых статистических корректировок ситуация в районе балансирует на грани стагнации. Высокий уровень естественного прироста (рождаемости), характерный для Южного Казахстана, в данном районе практически полностью нивелируется постоянным миграционным оттоком — переездом наиболее активного трудоспособного населения и учащейся молодежи в крупные города и областной центр.
Численность населения села Малдыбай на 01.01.2024 г. составила 479 человек. Доля населения села в общей структуре района Т. Рыскулова составляет 0,71%, а в масштабах Жамбылской области — 0,039%.
Ретроспективный анализ демографической динамики села Малдыбай выявляет ярко выраженную закономерность долгосрочной депопуляции, сменяющуюся в последние годы попытками стабилизации на достигнутом минимальном пороге.
Анализ данных за длительный период показывает устойчивую тенденцию к снижению численности жителей. По данным национальных переписей, в 1999 году в селе проживало 632 человека, а в 2009 году этот показатель снизился до 514 человек (абсолютная убыль составила 118 человек или 18,7% за десятилетие). К 2019 году население сократилось еще на 18 человек, составив 496 жителей. Общая демографическая потеря села за двадцатилетний период (1999–2019 гг.) составила более 21%. Данная закономерность является типичной для малых сельских населенных пунктов и обусловлена миграционным оттоком населения (преимущественно молодежи и трудоспособного возраста) в более крупные центры расселения и города в поисках приложения труда и более высокого уровня социальной инфраструктуры.
Динамика последних пяти лет, представленная в таблице 4.1.1, демонстрирует неравномерный характер изменения численности населения. В период с 2019 по 2021 годы наблюдалась временная стагнация с незначительным ростом (с 496 до 502 человек).
Особого внимания заслуживает резкое снижение показателя в 2022 году — до 470 человек (отрицательный темп прироста составил -6,37%). Данный спад с высокой долей вероятности является следствием статистической корректировки численности населения по итогам Национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года, которая привела фактическое (наличное) население в соответствие с юридическим (зарегистрированным).
В последующие 2023 и 2024 годы наметилась слабая положительная динамика (прирост на 0,43% и 1,48% соответственно), что позволило населению достигнуть отметки в 479 человек к началу 2024 года. Это свидетельствует о постепенной адаптации села к текущим социально-экономическим условиям и формировании устойчивого ядра постоянных жителей.
Закономерности развития с. Малдыбай находятся в определенном диссонансе с общими тенденциями развития района и области. В то время как Жамбылская область стабильно прирастает (увеличившись с 1,12 млн в 2019 г. до 1,22 млн в 2024 г.), а район Т. Рыскулова также демонстрирует положительную динамику (рост с 64,3 тыс. до 67,4 тыс. человек за аналогичный период), село Малдыбай теряет свой демографический вес.
Удельный вес села в структуре района неуклонно снижался: с 0,77% в 2019 году до 0,71% к 2024 году. Доля в масштабах области также сократилась с 0,044% до 0,039%.
Выведенные закономерности:
1. Трансформация миграционных процессов: Долгосрочный активный отток населения (1999–2019 гг.) в настоящее время исчерпал свой основной потенциал. Село перешло в стадию относительного демографического плато с незначительными ежегодными колебаниями.
2. Снижение демографической значимости: Населенный пункт развивается медленнее, чем район в целом, что ведет к системному снижению его доли в общей системе расселения Жамбылской области.
3. Статистический фактор: Резкие скачки (как в 2022 году) обусловлены не столько фактическими внезапными миграциями, сколько приведением статистических данных в соответствие с реальным положением дел после национальных переписей.
Данные о численности населения по результатам предыдущих переписей представлены в таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.2
	Наименование населенного пункта
	Переписи населения, чел. 
	01.01.
2024 г.
	Прирост,
уменьшение, чел.
	Прирост,
уменьшение, %

	
	1999 г.
	2009 г.
	
	2009 год к
1999 году
	2024 год к
2009 году
	2009 год к
1999 году
	2024 год к
2009 году

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Село Малдыбай
	632
	514
	479
	-118
	-35
	-18,7
	-6,8



Данные о численности населения по результатам предыдущих национальных переписей и текущего учета (таблица 4.1.2) позволяют проследить важную демографическую тенденцию — последовательное затухание темпов депопуляции села Малдыбай.
Сравнительный анализ двух периодов (1999–2009 гг. и 2009–2024 гг.) демонстрирует резкое снижение интенсивности убыли населения. Если в первый межпереписной период (за 10 лет) село потеряло 118 человек, что составило существенное падение на 18,7%, то за последующий, более длительный пятнадцатилетний период (2009–2024 гг.), убыль составила всего 35 человек (снижение на 6,8%).
Таким образом, относительные темпы сокращения численности населения замедлились почти в три раза. Сокращение отрицательного сальдо свидетельствует об исчерпании миграционного оттока и закреплении в селе постоянного, стабильного ядра жителей. Экстраполяция данной математической закономерности на перспективу дает высокую степень вероятности того, что в ближайшие годы процесс уменьшения населения полностью остановится.
Текущая демографическая траектория села Малдыбай указывает на прохождение «нижней точки» спада. При сохранении выявленного тренда затухания депопуляции, в течение расчетного срока проектирования ожидается переход демографической ситуации от стадии стагнации к стадии стабилизации с последующим выходом на устойчивую положительную динамику прироста населения. Данный фактор является одним из ключевых ключевых при обосновании проектной (перспективной) численности населения в градостроительной документации.
Для комплексного анализа демографической ситуации села был рассмотрен как естественный, так и механический прирост населения. Это позволило всесторонне оценить динамику изменения численности жителей, определить вклад миграции и естественного движения (рождаемости и смертности) в общую демографическую картину, а также выявить ключевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие населённого пункта.
Данные о движении численности населения села Малдыбай в 2019–2023 годах приведены в таблице 4.1.3. 
Таблица 4.1.3.
	

Наименование
показателей
	Движение населения за год

	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Численность населения на начало года, чел.
	496
	502
	502
	470
	472

	Родилось чел.
	13
	11
	12
	13
	12

	На 1000 жителей
	26,1
	21,9
	24,7
	27,6
	25,2

	Умерло, чел.
	3
	2
	2
	2
	1

	На 1000 жителей
	6
	4
	4,1
	4,2
	2,1

	Естественный прирост, чел.
	10
	9
	10
	11
	11

	На 1000 жителей
	20,1
	17,9
	20,6
	23,4
	23,1

	Механическое движение, чел.
	-4
	-9
	-42
	-9
	-4

	На 1000 жителей
	-8,1
	-17,9
	-86,4
	-19,2
	-8,4

	Общий прирост населения, чел.
	6
	0
	-32
	2
	7

	На 1000 жителей
	12
	0
	-65,8
	4,2
	14,7

	Численность населения на конец года, чел.
	502
	502
	470
	472
	479



Ретроспективный анализ движения населения села Малдыбай за период с 2019 по 2023 годы демонстрирует сложную, но в конечном итоге позитивную трансформацию демографических процессов, характеризующуюся преодолением спада и выходом на траекторию роста.
Фундаментом демографического потенциала населенного пункта выступает стабильно высокий и непрерывный естественный прирост. На протяжении всего рассматриваемого пятилетия показатели рождаемости (от 21,9 до 27,6 на 1000 жителей) многократно превышали уровень смертности. При этом отмечается благоприятная тенденция к снижению коэффициента смертности: с 6,0 промилле в 2019 году до минимальных 2,1 промилле к 2023 году (в абсолютных цифрах — всего 1 умерший за год). Стабильный ежегодный естественный прирост на уровне 9–11 человек (или 17,9–23,4 промилле) свидетельствует о здоровой возрастной структуре села и высоком уровне воспроизводства населения.
Главным фактором, исторически корректировавшим общую численность в сторону снижения, выступал миграционный отток. Кризисным периодом стал 2021 год, когда механическая убыль достигла пикового значения в -42 человека (сальдо миграции -86,4 промилле), что привело к резкому отрицательному общему приросту. Однако анализ последующих лет выявляет кардинальный перелом этой негативной тенденции. Уже в 2022 году миграционный отток сократился почти в пять раз (до -9 человек), а по итогам 2023 года минимизировался до -4 человек (-8,4 промилле). Это указывает на исчерпание потенциала выезда и закрепление местного населения в селе.
Синхронизация двух описанных процессов — сохранения высоких темпов естественного пополнения населения на фоне резкого затухания миграционного оттока — сформировала уверенную положительную динамику в конце анализируемого периода.
Начиная с 2022 года, накопленный естественный прирост начал превышать механическую убыль. В результате, после нулевого прироста в 2020 году и глубокого спада в 2021 году (-32 человека), село вышло в положительную зону: общий прирост в 2022 году составил +2 человека (4,2 промилле), а в 2023 году этот показатель увеличился более чем в три раза, достигнув +7 человек (14,7 промилле).
Текущая демографическая ситуация в с. Малдыбай характеризуется завершением фазы депопуляции. Село успешно преодолело последствия миграционного оттока 2021 года и, опираясь на сильный внутренний потенциал рождаемости, перешло в стадию уверенного демографического восстановления. Данная закономерность дает веские основания для закладки положительных темпов роста при расчете проектной численности населения на расчетный срок.
Национальный состав села Малдыбай характеризуется высокой степенью однородности. Абсолютное большинство жителей составляют казахи — 455 человек или 95,0% от общей численности. Доля русских (2,9%) и представителей других этносов (2,1%) незначительна.
В контексте долгосрочного территориального планирования данный фактор имеет ключевое значение для расчета перспективной численности. Исторически и статистически казахское население южных регионов республики отличается высокой демографической динамикой и сохранением традиционного семейного уклада, многодетности. Это обеспечивает стабильно высокий уровень естественного воспроизводства.
Сложившаяся этнодемографическая структура выступает мощным внутренним драйвером развития села. Наличие такого прочного базиса гарантирует высокий потенциал естественного прироста, что является фундаментальным обоснованием для закладки устойчивого прогнозируемого роста численности населения с. Малдыбай на расчетный срок проектирования.
Этнический состав села представлен в таблице 4.1.4.
Таблица 4.1.4.
	Наименование нации
	Количество, человек
	Долевое соотношение

	1
	2
	3

	Население, всего
	479
	100,0

	в том числе
	
	

	- казахи
	455
	95,0

	- русские
	14
	2,9

	- другие
	10
	2,1



Произошедшие демографические изменения, включая особенности гомогенного (моноэтничного) национального состава и успешное преодоление миграционного оттока прошлых лет, оказали определяющее влияние на формирование возрастной структуры населения села Малдыбай.
Совокупность протекающих процессов — в первую очередь, стабильно высокая рождаемость и минимальная смертность на фоне стабилизации механического движения — формирует благоприятное распределение возрастных групп. Для с. Малдыбай эти факторы задают позитивное направление демографического развития, предотвращая старение населения и формируя устойчивый тренд на его омоложение за счет широкого основания возрастной пирамиды (высокой доли детей и подростков).
Распределение населения по половозрастным группам на исходный год представлено в таблице 4.1.5.
Таблица 4.1.5.
	[bookmark: _Hlk141984358]Возрастные группы
	ОБА ПОЛА

	
	чел.
	%

	1
	2
	3

	ВСЕГО население села
	479
	100

	в том числе
	
	

	- в возрасте до 1 года
	12
	2,5

	- от 1 года до 6 лет
	58
	12,1

	- от 6 до 15 лет 
	75
	15,7

	- 15-летние
	13
	2,7

	Население моложе трудоспособного возраста
	158
	33,0

	Население в трудоспособном возрасте 
	271
	56,6

	Население старше трудоспособного возраста
	50
	10,4

	Возрастные категории населения
	
	

	16-17-летние
	25
	5,2



Анализ возрастной структуры населения села Малдыбай демонстрирует классический «прогрессивный» тип демографической пирамиды, характерный для сельских территорий южных регионов с традиционно высокой рождаемостью.
Фундаментальную основу демографического каркаса составляет население в трудоспособном возрасте — 271 человека, или 56,6%. Второй по численности и весьма внушительной группой является население моложе трудоспособного возраста — 158 человек (33,0%). В то же время, доля лиц старше трудоспособного возраста (пенсионеров) остается невысокой и составляет 10,4% (50 человек). Такой сравнительно низкий удельный вес пожилых людей — яркое свидетельство демографической «молодости» населения села, что напрямую объясняет крайне низкие показатели общей смертности (от 1 до 3 человек в год), зафиксированные ранее в статистике естественного движения.

4.2. Прогнозируемая численность и структура населения

Прогнозная численность населения села Малдыбай рассчитана на основе комплексного анализа демографических и пространственных факторов. Данный анализ включает глубокую оценку выявленной ретроспективной динамики (в частности, баланса между стабильно высоким естественным воспроизводством и затухающим миграционным оттоком, обеспечившим переход к положительной демографической динамике), территориального потенциала и социально-экономических тенденций развития Жамбылской области. В основу расчётов легли данные официальной национальной статистики, сведения местных исполнительных органов района Турар Рыскулова, а также детализированные материалы по показателям рождаемости, смертности, механического движения, имеющимся земельным ресурсам и градостроительным возможностям, закладываемым в проект.
Для обеспечения максимальной объективности в процессе демографического прогнозирования были применены три основных методологических подхода:
- Арифметический метод (анализ и экстраполяция сложившихся статистических трендов);
- Корректировочный (экономический) метод (учет факторов планируемого социально-экономического развития и перспективного приложения труда);
- Метод генерального плана (метод демографической емкости территории с учетом пространственных резервов развития).
1. Арифметический метод (метод экстраполяции)
Данный метод опирается на математическую экстраполяцию актуальных демографических тенденций. Учитывая, что исторический спад численности был преодолен, расчет базируется на текущем тренде демографического восстановления, зафиксированном в 2022–2023 годах. В этот период высокий естественный прирост начал стабильно перекрывать затухающий миграционный отток, в результате чего населенный пункт вышел в положительную зону демографического баланса. Среднегодовой абсолютный прирост на этапе стабилизации сформировался на уровне 5–6 человек в год.
При экстраполяции данного позитивного инерционного тренда на перспективу:
- Первая очередь (2029 год): 479 + (6 × 5 лет) = 509 ≈ 510 человек.
- Расчетный срок (2039 год): 510 + (6 × 10 лет) = 570 человек.
Арифметический прогноз отражает базовый (инерционный) сценарий развития, при котором текущее демографическое поведение населения — сохранение высокого уровня рождаемости при стабилизации и минимизации миграционного оттока — закрепляется на достигнутом уровне без учета дополнительных масштабных социально-экономических стимулов.
2. Корректировочный (экономический) метод
Данный метод берет за основу базовый инерционный прогноз (результаты арифметического метода экстраполяции), но дополнительно учитывает фактор перспективного экономического потенциала населенного пункта. Исходя из прогноза социально-экономического развития села Малдыбай (создание новых рабочих мест, улучшение инженерно-транспортной инфраструктуры, закрепление тенденции по снижению миграционного оттока трудоспособного населения), был применен повышающий коэффициент 1,15 (дополнительный демографический рост на 15% к базовому тренду).
Применение коэффициента 1,15 (закладывающего дополнительный демографический рост на 15% к базовому инерционному тренду) строго обосновано намечаемыми проектом экономическими преобразованиями и стратегической специализацией населенного пункта.
В рамках пространственного и экономического развития района, селу Малдыбай отводится важная роль стабильной сырьевой базы сельскохозяйственной продукции. Градообразующий потенциал села опирается на максимальное вовлечение и эффективное использование прилегающих сельскохозяйственных угодий.
Проектом закладывается формирование устойчивой производственной цепочки, где территория села выполняет следующие функции:
- Локализация первичного звена: Размещение на территории села компактных объектов для хранения (складирования) и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (очистка, сортировка, фасовка, охлаждение).
- Интеграция в агропромышленный кластер: Дальнейшая глубокая переработка производимого сырья будет осуществляться на мощностях более крупных агломерационных узлов (в районном и областном центрах).
Такая модель интеграции села Малдыбай в региональную цепочку добавленной стоимости дает мощный синергетический эффект. Создание локальной инфраструктуры хранения и первичной переработки обеспечит село новыми, стабильными рабочими местами, не требующими выезда в город.
Именно этот экономический фактор — появление гарантированного сбыта, мест приложения труда и рост доходов сельского населения — является главным катализатором удержания местной молодежи и привлечения профильных специалистов. Данные экономические перспективы полностью обосновывают применение коэффициента 1,15, конвертируя сельскохозяйственный потенциал территории в реальный демографический рост.
Расчет производится путем умножения показателей, полученных арифметическим методом, на установленный экономический коэффициент:
- Первая очередь (2029 год): 510 человек (прогноз по арифметическому методу) × 1,15 = 586,5 человек (округленно 590 человек).
- Расчетный срок (2039 год): 570 человек (прогноз по арифметическому методу) × 1,15 = 655,5 человек (округленно 660 человек).
Экономический сценарий демонстрирует синергетический эффект. Он показывает демографическую картину, при которой высокий естественный прирост населения надежно подкрепляется устойчивым экономическим развитием. Это позволяет не только сохранить собственные трудовые ресурсы, предотвращая «вымывание» молодежи в города, но и обеспечить потенциальный рост численности населения, достигнув отметки порядка 656 человек к концу расчетного периода.
3. Метод генерального плана (метод демографической емкости территории)
Как показали предварительные расчеты, арифметический метод дает прогнозную численность на расчетный срок в пределах 570 человек, а корректировочный (экономический) метод — до 660 человек.
Исходя из данных прогнозных показателей, проектом были детально проанализированы фактические территориальные возможности села Малдыбай для расселения такого количества жителей. На данном этапе проектирования комплексно учитывались:
- строгое соблюдение существующих административных границ населенного пункта;
- максимальное сохранение сельскохозяйственных угодий, которые выступают основой агропромышленного потенциала села;
- планомерное увеличение обеспеченности жилой площадью для создания современной комфортной среды проживания.
В связи с этим, исходные расчетные показатели демографического роста (в частности, максимальные значения экономического метода) были скорректированы (оптимизированы) под реальные градостроительные и территориальные возможности села. Именно поэтому метод генерального плана является наиболее точным и практически обоснованным. Он осуществляет пространственную проекцию на реальную местность, формируя комплексную математически связанную модель «Население – Территория – Жилищный фонд».
В целях развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и учета традиционного уклада, проектом заложены следующие физические параметры освоения:
- Существующее количество участков в селе: 114 домов;
- Строительство 10 новых усадебных домов на период первой очереди (до 2029 года);
- Строительство еще 16 домов на расчетный срок (до 2039 года);
Итоговый прирост составит 26 домов, а общее количество домовладений в селе к 2039 году достигнет 140 домов.
Анализ исходной базы (2024 год):
Для корректного прогнозирования необходимо оценить стартовые параметры обеспеченности населения жильем:
- Существующий жилой фонд: 114 домов.
- Фактическое население: 479 человек.
- Фактическая площадь существующего жилого фонда: 10 360 м².
- Текущий коэффициент семейности: 479 чел. / 114 домов = 4,20 человек на дом.
Текущая обеспеченность жильем: 10 360 м² / 479 чел. = 21,6 м²/чел.
Опираясь на промежуточный индикатор роста обеспеченности жильем до уровня 25,0 м²/чел. и прогнозируемый естественный рост населения до 560 человек, рассчитываются синхронизированные показатели для первой очереди:
- Общий жилой фонд села к 2029 году: 560 чел. × 25,0 м²/чел. = 14 000 м².
- Ввод жилья: 14 000 м² (проект) – 10 360 м² (сущ.) = 3 640 м². Данный объем будет обеспечен за счет строительства 10 стартовых новых домов и активной реконструкции (увеличения площади) существующего жилого фонда.
Динамика укрупнения семей (контрольная проверка): общее количество домов к этому периоду составит 124 (114 сущ. + 10 новых). Коэффициент семейности составит: 560 чел. / 124 дома = 4,51 человек на дом (округленно 4,5). Это подтверждает математически обоснованную логику укрупнения домохозяйств.
На расчетный срок проектом закладывается достижение двух главных социальных индикаторов: закрепление укрупненного коэффициента семейности (4,5 чел/дом в связи с высокой рождаемостью) и планомерное повышение обеспеченности жильем до целевого норматива 30,0 м²/чел. (что соответствует стандартам ООН для комфортного проживания).
Итоговая проектная численность: при целевом коэффициенте семейности и наличии 140 домов, демографическая емкость села составит: 140 домов × 4,5 чел. = 630 человек.
Потребность в жилом фонде: для обеспечения 630 человек по комфортной норме ООН (30,0 м²/чел.), общий жилой фонд села должен составить: 630 чел. × 30,0 м²/чел. = 18 900 м².
Объем нового строительства: для достижения заданных параметров необходимо ввести 8 540 м² нового жилья (18 900 м² – 10 360 м²). Данный объем будет реализован за счет строительства 26 новых крупногабаритных усадебных домов современного формата, а также за счет реконструкции и возведения пристроек к существующим жилым домам в целях разуплотнения.
Важно отметить, что при расчете демографической емкости территории и определении площадок под новое жилищное строительство (26 проектных усадебных домов) были строго учтены существующие административные рубежи населенного пункта и действующие градостроительные (планировочные) ограничения.
Главным принципом пространственного развития с. Малдыбай, заложенным в проекте, является максимальное сохранение сельскохозяйственных угодий. Данные территории исторически формируют фундаментальную основу экономического и агропромышленного потенциала населенного пункта, являясь главным источником дохода и занятости местного населения.
В связи с этим проектом исключается необоснованное экстенсивное разрастание села наружу. Расчетные параметры ввода нового жилья и разуплотнения домохозяйств (с планомерным доведением до стандарта 30 м²/чел.) базируются на модели компактного развития: приоритетном освоении внутренних резервных участков, реконструкции существующего фонда и строгом недопущении изъятия ценных продуктивных земель и пастбищ под индивидуальную застройку.
Метод генерального плана демонстрирует полностью сбалансированную математическую модель. Для разработки профильных разделов Генерального плана (расчет инженерных сетей, транспортной инфраструктуры, вместимости социальных объектов) приняты итоговые показатели:
- на период первой очереди (2029 г.) – 560 человек;
- на период расчетного срока (2039 г.) – 630 человек.
Данные параметры жестко увязаны с объемами строительства и гарантируют заявленное проектом повышение качества жизни населения.
Данные показатели служат основой для проектирования социальной, инженерной и культурно-бытовой инфраструктуры с учётом пространственных и демографических тенденций.
Прогнозирование возрастной структуры села Малдыбай выполнено с учетом выявленных закономерностей естественного движения и современных региональных демографических трендов. В расчетах учтено наблюдаемое в последние годы плавное снижение общих темпов роста населения, а также затухание миграционного оттока.
Данные факторы ведут к постепенной стабилизации демографической структуры. Если в ретроспективе наблюдалась очень высокая доля детского населения, то в перспективе ожидается ее плавная оптимизация. Доля населения моложе трудоспособного возраста стабилизируется на уровне 30,2% к первой очереди (2029 г.) и снизится до 29,2% к расчетному сроку (2039 г.).
Параллельно, за счет закрепления населения и снижения оттока молодежи, происходит усиление трудового каркаса села — доля населения в трудоспособном возрасте будет стабильно удерживаться на уровне 58–59%. При этом, вследствие естественного старения текущих трудовых когорт и роста продолжительности жизни, ожидается закономерное увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста до 11-13%.
В таблице 4.2.1 представлена динамика возрастной структуры населения села.
Таблица 4.2.1.
	Возрастные группы
	Первая очередь
	Расчетный
срок

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	- в возрасте до 1 года
	12
	2,1
	13
	2,1

	- от 1 года до 6 лет
	66
	11,8
	70
	11,1

	- от 6 до 15 лет 
	80
	14,3
	88
	14

	- 15-летние
	11
	2
	13
	2

	Население моложе трудоспособного возраста
	169
	30,2
	184
	29,2

	Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-62, женщины 16-60 лет)
	328
	58,6
	365
	57,9

	Население старше трудоспособного возраста
	63
	11,2
	81
	12,9

	Всего населения
	560
	100,0
	630
	100,0

	Возрастные категории населения
	
	
	
	

	16-17-летние
	22
	3,9
	25
	4,0



[image: ]
Диаграмма 4.2.1. Динамика возрастной структуры 
населения села























5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В рамках разработки проекта «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Малдыбай района Т.Рыскулова Жамбылской области. Корректировка» жилищный фонд рассматривается как одна из ключевых составляющих социально-экономического развития населённого пункта. Состояние жилья напрямую отражает уровень жизни, социальную устойчивость и адаптивность территории.
В мировом градостроительном дискурсе жильё рассматривается как базовый компонент устойчивого развития, тесно связанный с национальными целями жилищной политики, рекомендациями ООН и международными стандартами планирования. Согласно Целям устойчивого развития ООН (ЦУР), в частности Цели 11 «Устойчивые города и населённые пункты», обеспечение доступа к безопасному и доступному жилью (подцель 11.1), улучшение качества планирования национального и регионального развития (11.a), внедрение комплексного подхода к развитию городов и сельских населённых пунктов (11.b), а также содействие строительству устойчивых и прочных зданий в наименее развитых регионах (11.c) являются приоритетами государственной политики. Международные рекомендации предусматривают достижение обеспеченности жильём на уровне не менее 30 м² общей площади на человека как ориентира для формирования комфортной среды проживания.
Для достижения этих целей в мировой практике применяется множество эффективных инструментов. В Великобритании и Канаде поддержку в обеспечении жильём получают, прежде всего, уязвимые группы населения через строительство социального жилья, предоставление льготных займов, жилищных сертификатов и субсидирование арендной платы. В Канаде и странах ОЭСР широко используются жилищные выплаты на аренду в частном секторе при превышении долей жилищных расходов над пороговым уровнем (обычно 30% дохода семьи). По опыту Чили государство обеспечивает подведение инженерных коммуникаций к земельным участкам для самостоятельного строительства, что снижает барьеры входа для малообеспеченных домохозяйств и напрямую стимулирует индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), что особенно актуально для сельских территорий Казахстана.
В странах Европейского союза и ОЭСР сформированы развитые системы социального и арендного жилья. В Великобритании реализуется программа Affordable Homes Programme, в рамках которой социальный жилищный фонд превышает 4 млн единиц жилья. В Канаде действует Национальная жилищная стратегия, ориентированная на строительство доступного жилья, субсидирование аренды и поддержку ипотечного кредитования. В Нидерландах значительная часть социального жилья управляется жилищными ассоциациями. В России и Турции созданы национальные операторы жилищной политики («Дом.РФ», «TOKİ»), обеспечивающие выпуск жилищных облигаций, развитие арендного сектора, реновацию ветхих кварталов и реализацию программ доступной ипотеки.
Эти практики демонстрируют спектр инструментов — от субсидирования аренды и ипотечных ставок до капитального ремонта и реновации жилого фонда, а также комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. На основе анализа указанных мировых практик и с учётом национальных особенностей в Республике Казахстан принята Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, которая определяет видение и ключевые подходы к развитию жилищного фонда и коммунальных систем.
Основная цель проекта — обеспечение комплексной коммунальной инфраструктурой и комфортным жильём для повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к базовым услугам вне зависимости от типа и размера населённого пункта. В качестве базовых принципов определены: человекоцентричность (ориентация на потребности жителей и минимально обязательный набор благ), системность и эффективность (увязка жилищной политики с развитием инженерных сетей, тарифной политикой, инвестиционными механизмами), надёжность и экологичность (энергоэффективность, снижение потерь, соблюдение санитарных и строительных норм).
Проектом предусматриваются меры по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, снижению износа сетей, внедрению энергосберегающих технологий, а также по стимулированию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с подведением инженерных коммуникаций к земельным участкам. Особое внимание уделяется поддержке населения, нуждающегося в жилье, через субсидирование арендной платы, предоставление социального жилья и льготную ипотеку. В совокупности данные подходы формируют рамочные условия, в пределах которых разработаны и реализуются градостроительные решения для села Малдыбай Акыртобинского сельского округа.

5.1. Анализ существующего жилищного фонда

По состоянию на исходный 2024 год суммарный жилищный фонд села Малдыбай составлял 10,36 тыс. м² общей площади (10 360 м²). При фактической численности населения в 479 человек текущий уровень обеспеченности жильём находится на отметке 21,6 м² на одного жителя. На данный момент этот показатель соответствует минимальным нормативным требованиям, но находится ниже целевых международных стандартов (ориентир ООН — 30 м² на человека), что формирует объективную градостроительную потребность в планомерном расширении и качественном обновлении жилого фонда.
Весь существующий жилищный фонд (114 единиц) полностью состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа. Характерной чертой существующего положения является средний коэффициент семейности — 4,20 человека на одно домовладение. Данный показатель отражает преобладание устойчивых средних по численности семейных групп и традиционный для южных регионов уклад жизни, что выступает стабильным демографическим базисом для дальнейшего развития населенного пункта.
Оценить техническое состояние существующего жилищного фонда в полном объёме затруднительно, поскольку все жилые дома находятся в частной собственности, и техническое состояние каждого объекта напрямую зависит от индивидуальных решений и финансовых возможностей его владельца. В связи с этим уровень инженерного благоустройства, степень физического износа конструкций и качество содержания домов могут существенно различаться, что является типичной особенностью индивидуальной застройки (ИЖС) в сельской местности. Тем не менее, в целом можно отметить, что текущая эксплуатация и поддержание большей части домов осуществляются на уровне, обеспечивающем необходимую пригодность для проживания.

5.2. Перспективы развития жилищного фонда

Международные нормативы и рекомендации ООН, а также стандарты стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывают, что обеспеченность жильём на уровне 30 м² на человека является оптимальным ориентиром для формирования комфортной жилой среды, поддержания устойчивого образа жизни и обеспечения социальной безопасности населения.
В настоящее время данный показатель в селе Малдыбай находится на уровне 21,6 м², что обусловлено сложившимся коэффициентом семейности (4,20 человек на дом) и традиционным многопоколенным укладом жизни. В связи с этим, генеральным планом закладывается стратегия планомерного улучшения качества жизни населения и повышения стандартов проживания. Учитывая экономические реалии и переходный характер демографических процессов (преодоление миграционного оттока при сохранении высокой рождаемости), проектом предусмотрен поэтапный и реалистичный рост обеспеченности жильём:
- на первую очередь (2029 г.) – до 25,0 м²/чел.;
- на расчётный срок (2039 г.) – до 30,0 м²/чел.
Увеличение среднего показателя обеспеченности позволит обеспечить дальнейшее повышение жилого комфорта (при стабилизации целевого коэффициента семейности на уровне 4,5 чел./дом с учетом сохранения традиций многодетности), гибкость жилищного фонда и устойчивость развития населённого пункта в условиях изменяющихся социально-экономических факторов.
Достижение указанных нормативов станет возможным благодаря реализации следующих ключевых градостроительных направлений:
- комплексное освоение внутренних резервных территорий под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с предварительным подведением инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
- внутреннее развитие и реконструкция: повышение качества и габаритов существующей застройки за счет возведения пристроек и модернизации усадеб, при этом соблюдается строгий принцип компактного развития и недопущения изъятия ценных сельскохозяйственных земель;
- сохранение традиционного формата застройки: стимулирование современного укрупненного усадебного строительства как базового и наиболее устойчивого формата сельского жилища для южных регионов;
- социальная поддержка: развитие государственного арендного жилья и механизмов льготного кредитования по национальным программам развития сельских территорий.
С учётом установленных целевых норм обеспеченности жильём и прогнозируемой численности населения в 630 человек к расчётному сроку (2039 год), проектом предусматривается увеличение общего жилищного фонда села Малдыбай с текущих 10,36 тыс. м² до 18,90 тыс. м² общей площади.
Для достижения этого показателя в течение всего проектного периода планируется ввод 8,54 тыс. м² нового жилья (строительство 26 новых крупногабаритных усадебных домов и реконструкция существующих). При этом мощный импульс развития заложен уже на первую очередь, в рамках которой предусмотрен ввод 3,64 тыс. м² жилья (10 стартовых новых домов и активное расширение текущего фонда), что позволит довести общий жилой фонд до 14,00 тыс. м² и обеспечить комфортным жильем расчетное население в 560 человек.
Данная стратегия демонстрирует полностью сбалансированную математическую модель, направленную на обеспечение просторным жильем естественного демографического прироста с поэтапным доведением параметров сельской среды до международных стандартов ООН.
В таблицах 5.2.1–5.2.3 приведены расчёты жилищного фонда по этажности зданий и распределению населения в разрезе проектных периодов градостроительного документа.
[bookmark: _Hlk214998457]Таблица 5.2.1
Исходный год – первая очередь

	[bookmark: _Hlk203481486]Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	дома усад. типа

	1
	2
	3
	4

	Существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	10,36
	10,36

	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	-

	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	10,36
	10,36

	Строительство жилищного фонда  
	тыс. м2
	-
	-

	Всего жилищного фонда
	тыс. м2
	14,00
	14,00

	Население из расчета 25,0 м2/чел.
	чел.
	560
	560



[bookmark: _Hlk203481552]Таблица 5.2.2
Первая очередь – расчетный срок
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	дома усад. типа

	1
	2
	3
	4

	Существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	14,00
	14,00

	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	-

	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	14,00
	14,00

	Строительство жилищного фонда  
	тыс. м2
	4,90
	4,90

	Всего жилищного фонда
	тыс. м2
	18,90
	18,90

	Население из расчета 30,0 м2/чел.
	чел.
	630
	630



Исходный год – Расчетный срок
Таблица 5.2.3
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	дома усад. типа

	1
	2
	3
	4

	Существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	10,36
	10,36

	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	-

	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	10,36
	10,36

	Строительство жилищного фонда  
	тыс. м2
	8,54
	8,54

	Всего жилищного фонда
	тыс. м2
	18,90
	18,90

	Население из расчета 30,0 м2/чел.
	чел.
	630
	630



На начальном этапе реализации проекта (до 2029 года) базовый жилищный фонд, составляющий 10,36 тыс. м², подлежит полному сохранению (нулевая убыль). Для удовлетворения потребностей растущего населения и планомерного повышения комфортности среды запланирован ввод 3,64 тыс. м² нового усадебного жилья (за счет строительства новых домов и расширения существующего фонда). В результате общий объём жилого фонда достигнет 14,00 тыс. м² (таблица 5.2.1). Эта градостроительная мера позволит комфортно разместить прогнозное население первой очереди (560 человек) с доведением расчетного показателя обеспеченности жильем до 25,0 м² на каждого жителя.
На втором этапе (с 2029 по 2039 годы) градостроительное развитие населенного пункта продолжится за счет освоения внутренних резервных участков под ИЖС и модернизации застройки. К сформированному на начало периода фонду (14,00 тыс. м²) прибавится еще 4,90 тыс. м² нового жилья (таблица 5.2.2), что обеспечит дальнейшее качественное развитие жилой среды.
Сводные данные за весь проектный период (таблица 5.2.3) демонстрируют, что суммарный объем нового строительства и реконструкции накопительным итогом составит 8,54 тыс. м². К концу расчетного срока совокупный жилищный фонд села Малдыбай достигнет 18,90 тыс. м². При проектной демографической емкости в 630 человек это обеспечит стопроцентный выход на целевой уровень обеспеченности жильем — 30,0 м² на человека, что полностью соответствует высоким международным стандартам комфортного проживания ООН.

Диаграмма 5.2.1 Жилищный фонд по проектным периодам

Для успешной реализации проекта развития жилищного фонда села Малдыбай рекомендуется проведение поэтапной модернизации существующей застройки с учетом требований энергоэффективности, санитарной безопасности и оснащения современными инженерными системами. Новое строительство целесообразно осуществлять преимущественно за счет индивидуальной усадебной застройки с применением экологичных материалов и энергосберегающих технологий. Это должно сопровождаться комплексным инфраструктурным развитием территорий, включая прокладку инженерных сетей, благоустройство и расширение сети социального обслуживания.
Основным форматом жилья в селе Малдыбай следует определить одно- и двухквартирные жилые дома усадебного типа. Для формирования комфортной среды необходимо придерживаться следующих показателей:
- Размеры земельных участков рекомендуется принимать в пределах 600–1500 м² на орошаемых землях и 600–2500 м² на неорошаемых.
- Предельный коэффициент застройки не должен превышать 0,2, а коэффициент плотности застройки — 0,4.
- Расстояние от границы смежного участка до стены жилого дома должно составлять не менее 3 м, а до хозяйственных построек — не менее 1 м.
- Общая площадь застройки садового дома и хозяйственных строений ограничивается 10% от площади участка.
Организация пространства в пределах усадебных участков должна строго регламентироваться санитарными и противопожарными нормами:
- По взаимному согласию смежных домовладельцев и с учетом требований противопожарной безопасности допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на соседних участках. При этом расстояния между объектами в пределах одного участка не нормируются.
- К усадебному дому разрешается пристраивать хозяйственные помещения, бани и гаражи при соблюдении санитарных и противопожарных требований.
- В случае отсутствия централизованной канализации уборные (туалеты) необходимо размещать на расстоянии не менее 12 м от стен жилого дома и не менее 25 м от источника питьевого водоснабжения (колодца).
Учитывая сельскохозяйственную специфику населенного пункта, к хозяйственным объектам предъявляются строгие санитарные разрывы:
- Сараи для скота и птицы удаляются от окон жилых помещений на расстояние не менее 10 м (для одиночных или двойных построек), не менее 25 м (до 8 блоков) и не менее 50 м (свыше 8 до 30 блоков).
- Группы сараев, размещаемые в пределах жилой зоны, должны содержать не более 30 блоков с общим поголовьем крупного рогатого скота до 60 голов.
- Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м².
- Дистанция от сараев для содержания скота и птицы до шахтных колодцев должна составлять не менее 20 м.












6. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В условиях современной социальной политики Республики Казахстан происходят существенные преобразования в традиционных секторах экономики, таких как образование, здравоохранение, культура и досуг, оказывающих прямое и ключевое влияние на качество жизни и уровень благосостояния населения малых населенных пунктов.
В последние годы стратегические подходы к развитию социальной инфраструктуры и рациональному использованию территорий под объекты культурно-бытового назначения формируются в русле передовых международных программ. В их число входят Новая городская повестка ООН (New Urban Agenda), Цели устойчивого развития (ЦУР), а также Стратегия устойчивого развития и управления земельными ресурсами Европейской экономической комиссии ООН (UNECE).
Для сельских территорий, таких как село Малдыбай, реализация данных инициатив означает:
- обеспечение гарантированной 100% пространственной доступности базовых социальных услуг (здравоохранение, образование);
- сбалансированное территориальное развитие с учетом демографических перспектив (сохранение высокого уровня рождаемости и планомерный рост жилищной обеспеченности);
- повышение общего качества среды жизнедеятельности с формированием современных общественных центров.
Одновременно с государственным гарантированием базовых услуг, на уровне района и области усиливается процесс диверсификации социального сектора. Интеграция механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) способствует активному вовлечению малого и среднего бизнеса в развитие местной инфраструктуры (сфера торговли, бытового обслуживания, досуга). Это приводит к трансформации традиционной модели предоставления услуг с ориентацией на устойчивость, инклюзивность и расширение спектра доступных благ для жителей Акыртобинского сельского округа.

6.1. Современное состояние сферы обслуживания

Социальная инфраструктура села Малдыбай обладает базовым каркасом, однако демонстрирует ряд качественных и структурных дефицитов на фоне прогнозируемого демографического роста. В настоящий момент в селе функционируют частный детский сад «Нуркен» и общеобразовательная школа. Первичная медико-санитарная помощь оказывается на базе компактного медицинского пункта, имеются минимальная спортивная территория площадью 0,1 га, мечеть и небольшой магазин смешанных товаров.
При этом, согласно Системе региональных стандартов, в населенном пункте критически не хватает специализированной аптеки. Кроме того, нормативно не организовано регулярное культурно-библиотечное обслуживание мобильными комплексами из районного центра, отсутствуют добровольные пожарные формирования. Также не налажен регулярный выезд в село мобильных центров обслуживания населения (ЦОН) и служб поддержки предпринимательства.
Уровень обеспеченности населения села основными объектами культурно-бытового обслуживания на исходный год представлен в таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1.
	[bookmark: _Hlk228973486][bookmark: _Hlk204547077]Наименование
учреждений
	Ед. изм.
	Текущая пропускная способность
	Норма обеспеченности
	Потреб-ность по нормативу
	Уровень обеспечен-ности

	
	
	По проекту
	По 
факту
	
	
	по 
проекту
	по факту

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Дошкольные учреждения
	
	
	
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения 
	место
	50
	35
	85% охват детей дошкольного возраста
	50
	70,0
	70,0

	Образовательные учреждения
	
	
	
	
	

	Общеобразователь-ные школы
	обучающиеся
	100
	111
	Уровень охвата по ступеням образования: неполное среднее — 100%, среднее — 75%.
	108
	92,6
	107,8

	
 Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	

	МП
	объект
	1
	1
	Размещался по факту.
МП на 0,05-0,50 тыс. человек

	
	Койка мест
	1
	1
	

	
	Посещений в смену
	15
	15
	

	Бригада скорой медицинской помощи
	авто
	1
	1
	1 на 10,0 тыс.
человек
	1
	100,0
	100,0

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	
	
	

	Территория
	га
	0,1
	0,1
	0,8
	0,4
	25,0
	25,0

	Учреждения культуры и искусства
	
	
	

	Культовые сооружения
	объект
	1
	1
	По факту размещается

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	

	Магазины продовольственных и непродовольствен-ных товаров
	м2 тор-говой пло-щади
	45,0
	45,0
	300
	143,7
	31,3
	31,3

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее
место
	1
	1
	7
	3
	33,3
	33,3

	Организации и учреждения управления, финансирования и предприятия связи
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Кладбище
	га
	0,55
	0,55
	0,24
	0,11
	500,0
	500,0



6.2. Перспективное развитие сферы культурно-бытового обслуживания

В разрабатываемом проекте (упрощенном варианте генерального плана) села Малдыбай развитие социальной инфраструктуры на перспективу предусмотрено с учётом современных социально-экономических и градостроительных условий Акыртобинского сельского округа.
При формировании проектного перечня объектов культурно-бытового назначения применена Система региональных стандартов для населённых пунктов, разработанная в соответствии с подпунктом 51) пункта 15 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утверждённого постановлением Правительства РК от 24 сентября 2014 года № 1011. Указанная система регламентирует базовый перечень объектов и предоставляемых услуг (благ) для сельских территорий, а также устанавливает нормативы их обеспеченности и пространственной доступности в разрезе образовательной, медицинской, транспортной, культурно-досуговой, спортивной, деловой и цифровой инфраструктуры, включая важнейшие аспекты безопасности граждан.
Кроме того, расчеты требуемой вместимости и площади земельных участков для новых учреждений обслуживания села Малдыбай выполнены на основе положений СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов». Вся методология формирования раздела полностью соответствует Правилам разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, утверждённым Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 505.
Рекомендуемый генеральным планом видовой состав развития социальной сферы с учетом складывающихся направлений обслуживания села приводится в таблице 6.2.1.
[bookmark: _Hlk230023134]Таблица 6.2.1.
	[bookmark: _Hlk228974792]Наименование учреждений
	Ед. изм.
	Сущ.
учреж-дения
	Норма по
СП РК 3.01-101-2013
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	
	сохран.
	Потреб.

	новое стр-во
	сохран.
	Потреб.

	новое стр-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Учреждения образования
	
	
	
	
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения
	место
	50
	85,0% детей дошкольного возраста от демографической структуры
	50
	56
	10 (расширение)
	60
	60
	-

	Общеобразовательные школы
	место
	100
	100% охват детей неполным средним образовани-ем, 75 % - средним об-разованием
	100
	108
	20 (расширение)
	120
	120
	-

	Внешкольное учреждение
	место
	-
	10% от общего числа школьников
	-
	
	
	
	
	

	Учреждения социального обеспечения
	
	
	
	
	
	

	Учитывая близкое расположение к городу Аксу и областному центру г. Павлодар, жители села социальные услуги будут получать в городе Аксу и Павлодар.

	Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	объект
	1
	0,05-0,50 тыс. человек
	Согласно Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения действующий МП перепрофилируется в ФАП

	
	Койка мест
	1
	
	

	
	Посещений в смену
	15
	
	

	ФАП
	объект
	-
	0,5-1,5 тыс. человек
	1
	1
	-
	1
	1
	-

	
	Койка мест
	-
	
	1
	3
	2
	3
	3
	-

	
	Посещений в смену
	-
	
	15
	7
	-
	8
	8
	-

	Бригада скорой медицинской помощи
	авто
	1
	1,0 на 10,0 тыс.
человек
	1
	1
	-
	1
	1
	-

	Молочные кухни
	порция
	-
	4 порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)
	-
	48
	52
	52
	52
	-

	Раздаточные пункты
	м2
	-
	0,3 м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года)
	-
	3,6
	3,9
	3,9
	3,9
	-

	Аптеки
	объект
	-
	По инициативе авторов проекта
	-
	По инициативе авторов проекта
	-
	-
	По инициативе авторов проекта
	1

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	
	
	
	

	Территория
	га
	0,1
	0,8
	0,1
	0,5
	0,2
	0,3
	0,5
	0,2

	Спортивные залы
	м2 пло-щади пола
	-
	70
	-
	39,2
	-
	-
	44,1
	44,1

	Бассейны общественные
	м2 зеркала воды 
	-
	22
	-
	12,2
	-
	-
	13,7
	13,7

	Учреждения культуры и искусства
	
	
	
	
	
	

	Клубы
	место
	-
	300
	-
	168
	-
	-
	189
	189

	Библиотеки
	тыс.ед. хран.
	-
	__6,0_
5
	-
	3,36
3
	-
	-
	3,78
3
	3,78
3

	
	читат. место
	
	
	
	
	
	
	
	

	Культовые сооружения
	объект
	1
	По факту размещается
	1
	По инициативе авторов проекта
	-
	1
	По инициативе авторов проекта
	-

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	
	

	Магазины продовольственных и непродовольствен-ных товаров
	м2 тор-говой пло-щади
	45,0
	300,0
	45,0
	168,0
	50,0
	95,0
	189,0
	94,0

	Предприятия общественного питания
	место
	-
	40
	-
	22
	25
	25
	25
	-

	Предприятия бытового обслуживания
	рабо-чее
место
	1
	7
	1
	4
	2
	3
	4
	1

	Предприятия коммунального обслуживания
	
	
	
	

	Бани
	место
	-
	7
	-
	4
	-
	-
	4
	4

	Прачечные
	кг в смену
	-
	60,0
	-
	33,6
	-
	-
	37,8
	37,8

	Химчистки
	кг вещей в смену
	-
	3,5
	-
	1,96
	-
	-
	2,2
	2,2

	Организации и учреждения управления, финансирования и предприятия связи
	

	Пункт полиции
	объект
	-
	по инициативе авторов проекта
	-
	1
	1
	1
	1
	-

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	

	Пункт приема вторсырья
	объект
	-
	1 на 20,0 тыс. чел.
	-
	1
	-
	-
	1
	1

	Кладбище
	га
	0,55
	0,24
	0,55
	0,13
	-
	0,55
	0,15
	-



Ниже приводятся описание сфер культурно-бытового назначения, населенного пункт.

Учреждения образования. 
Дошкольные учреждения. На момент проектирования (исходный 2024 год) инфраструктура дошкольного воспитания и обучения на территории села Малдыбай представлена одной организацией — частным детским садом ТОО «Нуркен» с проектной мощностью 40 ученических мест.
Расчет потребности населения села в дошкольных учреждениях на перспективу (первую очередь и расчетный срок) произведен в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 и Системы региональных стандартов, исходя из перспективной демографической структуры населения и динамики численности возрастной когорты детей от 1 года до 5 лет. Согласно государственным целевым индикаторам, нормативный уровень охвата детей дошкольным образованием принят на отметке 85,0%.
Расчет потребности населения села в дошкольных учреждениях на перспективу произведен, исходя из демографической структуры населения (таблица 6.2.3).
Таблица 6.2.3
	Наименование показателей
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3

	Численность детей дошкольного возраста (1-5 лет), чел.
	66
	70

	Процент охвата детей дошкольными учреждениями, %
	85,0

	Потребность в дошкольных учреждениях, мест
	56
	60



На перспективу проектом предполагается расширение емкости дошкольных учреждений до 60 мест.
В настоящее время в Республике Казахстан действует Закон Республики Казахстан «О государственно-частном партнёрстве» (далее — ГЧП), который обеспечил привлечение частных бизнес-структур в сферу дошкольного образования. Прогрессивный и гибкий механизм ГЧП доказал свою эффективность, обеспечив устойчивое функционирование частных детских дошкольных организаций и формирование доступных экономических условий для родителей.
С учётом положительных результатов реализации указанного механизма, а также его социальной и экономической эффективности, предлагается и в дальнейшем использовать программу государственно-частного партнёрства при развитии и размещении объектов дошкольного образования.
В целях обеспечения равного доступа к дошкольному образованию и реализации принципов инклюзивного образования проектом предусматривается создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в составе дошкольных организаций. В соответствии со статьёй 1 Закона Республики Казахстан «Об образовании» инклюзивное образование определяется как процесс, обеспечивающий равный доступ к образованию для всех обучающихся с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Согласно статьям 8 и 24 указанного закона государственная политика в области образования основывается на принципе равного доступа к образованию и предусматривает право обучающихся с особыми образовательными потребностями на получение психолого-педагогической поддержки, коррекционно-развивающей помощи и обучение по адаптированным образовательным программам. Статьёй 47 Закона Республики Казахстан «Об образовании» установлены государственные гарантии по созданию специальных условий для получения образования, включая организацию коррекционно-развивающих программ и психолого-педагогического сопровождения.
С учётом требований законодательства и действующих нормативов проектом рекомендуется предусматривать в составе дошкольных организаций кабинеты психолого-педагогической и коррекционной помощи, обеспечивать формирование безбарьерной среды, а также возможность функционирования инклюзивных групп.
Общеобразовательные учреждения. на момент разработки проекта на территории села функционировала КГУ "Средняя школа Малдыбай" на 100 мест.
Динамика численности детей школьного возраста и потребность в общеобразовательных школах представлена в таблице 6.2.5
Таблице 6.2.5
	Наименование показателей
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3

	Численность детей школьного возраста (6-15 лет), чел.
	91
	101

	Численность детей школьного возраста (16-17 лет), чел.
	22
	25

	Численность детей школьного возраста (16-17 лет) с 75 % охватом детей средним образованием, чел.
	17
	19

	Потребность в общеобразовательных школах, мест
	108
	120



На период первой очереди предполагается расширение школы на 20 мест.
Внешкольное воспитание. На перспективу при школе предполагается размещение внешкольного учреждения.
Учреждения социального обеспечения. За получением расширенного спектра услуг по социальному обеспечению жители села Малдыбай выезжают в районный центр (село Кулан) и областной центр (город Тараз). В этих центрах населению обеспечивается доступ к специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, учреждениям высшего и профессионального образования, комплексным административно-правовым и финансовым услугам, а также к крупным объектам торгово-развлекательного и культурного назначения. Подобное разделение функций отражает классическую модель системы расселения, при которой село полностью закрывает базовые повседневные потребности жителей, а периодические и уникальные услуги делегируются крупным агломерационным узлам.
В соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, создание и обеспечение деятельности субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, проведение анализа и прогнозирование потребности населения села Малдыбай в таких услугах относится к компетенции местных исполнительных органов района Турара Рыскулова и Жамбылской области. В системе региональных стандартов мощность организаций социального обеспечения определяется согласно фактической потребности населения.
В соответствии с СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», нормы расчета учреждений социального обеспечения подлежат уточнению в зависимости от социально-демографических особенностей развития села. На момент разработки проекта (упрощенного варианта генерального плана) села Малдыбай утвержденные планы по строительству новых капитальных объектов социального назначения отсутствовали.
В соответствии с подпунктами 8) и 9) статьи 1 Социального кодекса Республики Казахстан, субъекты и центры оказания специальных социальных услуг осуществляют деятельность в государственном и негосударственном секторах на основании лицензии, предоставляя услуги в условиях стационара, полустационара, временного пребывания и на дому. При этом действующее законодательство не содержит единого санитарно-эпидемиологического нормативного правового акта, комплексно регламентирующего размещение указанных центров как самостоятельного вида объектов. Санитарно-эпидемиологические требования к их размещению, проектированию и эксплуатации на территории села применяются дифференцированно, в зависимости от функционального назначения объекта, состава оказываемых услуг и контингента обслуживаемого населения.
Так, в случае оказания психолого-педагогических, коррекционно-развивающих и образовательных услуг детям и взрослым села Малдыбай применяются правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» (Приказ МЗ РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76), регулирующие условия эксплуатации внешкольных и коррекционных центров. При осуществлении медицинской реабилитации и лечебно-восстановительных процедур применяются правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (Приказ МЗ РК от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020). Оказание специальных социальных услуг на дому осуществляется непосредственно по месту проживания получателей и не требует размещения стационарных объектов инфраструктуры, однако подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю в части безопасности.
В целях обеспечения доступности специальных социальных услуг и реализации принципа их приближённости к месту проживания населения села Малдыбай, допускается размещение объектов социального обеспечения во встроенных и пристроенных помещениях общественных зданий. Главное условие — соблюдение санитарных и противопожарных норм, отсутствие негативного воздействия на условия проживания граждан и отсутствие круглосуточного пребывания. К таким объектам в условиях села могут относиться:
- центры (кабинеты) психолого-педагогической и коррекционной помощи, функционирующие в дневном режиме;
- полустационарные центры оказания специальных социальных услуг и центры дневного пребывания без размещения спальных помещений;
- реабилитационные и социально-адаптационные центры дневного пребывания, не осуществляющие медицинскую деятельность;
- консультационные пункты и кабинеты социального обслуживания населения, включая организацию услуг на дому;
- иные объекты социальной направленности, сопоставимые с административно-общественными функциями.
При размещении вышеуказанных объектов во встроенно-пристроенных помещениях обязательным градостроительным условием является создание безбарьерной среды. Проектные решения должны строго соответствовать требованиям государственных нормативов по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (МГН), включая устройство пандусов, нормативных входных групп, тактильных указателей и адаптированных санитарно-бытовых узлов для лиц с инвалидностью.
Кроме того, учитывая закрепленный Социальным кодексом РК переход к проактивному формату оказания государственных услуг (внедрение «Цифровой карты семьи»), стратегическое развитие системы социального обеспечения села Малдыбай должно опираться на дистанционные и выездные формы работы. Компенсация отсутствия крупных стационарных объектов на территории села будет обеспечиваться за счет развития мобильных социальных служб, выездных бригад специалистов из районного центра, а также функционирования служб «Инватакси», обеспечивающих транспортную связанность нуждающихся жителей с профильными учреждениями района Турара Рыскулова.
Проектом на перспективу не предусматривается обособленное строительство новых капитальных объектов социального обеспечения. Градостроительная стратегия в данной сфере базируется на принципах многофункционального использования существующего общественного фонда, внедрении стационарозамещающих технологий и обеспечении инклюзивной мобильности населения.

Учреждения здравоохранения. На момент проектирования на территории села функционировало МП села Малдыбай.
Таблица 6.2.7.
	Наименование
	Вместимость
Посещений в смену / койка-мест
	Пригодность к эксплуатации

	
	По проекту
	По факу
	

	ФАП с. Малдыбай
	15 / 1
	15 / 1
	Пригодно

	ИТОГО
	
	
	



В структуре учреждения функционирует бригада скорой медицинской помощи.
Стратегические решения по модернизации системы медицинского обслуживания села Малдыбай сформированы в строгом соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения».
Согласно данному государственному нормативу, в сельских населенных пунктах устанавливаются жесткие цензы обслуживания в зависимости от демографической емкости территории:
Организация формата Медицинского пункта (МП) предусматривается в селах с численностью населения от 50 до 500 человек;
Организация формата Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) является обязательной для населенных пунктов с численностью населения от 500 до 1500 человек.
Учитывая, что согласно принятому демографическому прогнозу численность населения села Малдыбай преодолеет пороговый рубеж и составит 560 человек на период первой очереди (2029 г.), а к расчетному сроку (2039 г.) увеличится до 630 человек, проектом на перспективу предполагается перепрофилирование и модернизация существующего медицинского пункта в Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).
При ФАП предполагается размещение аптеки.
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. В соответствии с «Концепцией развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023–2029 годы», одним из приоритетных направлений государственной политики является развитие массового спорта и обеспечение соответствующего инфраструктурного развития, особенно в сельской местности. Национальная стратегия ставит задачу поэтапного увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 50% к 2029 году. Для достижения этих показателей требуется создание спортивной инфраструктуры в шаговой доступности для населения, что нашло свое отражение в градостроительных решениях для данного населенного пункта.
На момент разработки проекта общая площадь открытых спортивных территорий в населенном пункте составляла 0,1 га.
Стратегия перспективного развития, заложенная в генеральном плане, направлена на расширение и качественную модернизацию спортивного кластера с целью популяризации здорового образа жизни среди жителей всех возрастов. Проектом предполагается:
- увеличение общей площади открытых спортивных территорий до 0,5 га за счет благоустройства и создания современных многофункциональных площадок (для игровых видов спорта, воркаут-зон);
- размещение спортивного зала общего пользования на 44,1 м2 площади пола и плавательного бассейна с расчетной площадью зеркала воды 13,7 м², что позволит существенно диверсифицировать возможности для оздоровления и спортивного досуга населения.

Учреждения культуры и искусства. В настоящее время инфраструктура культуры и досуга в селе Малдыбай представлена мечетью.
Для формирования полноценной социальной среды, обеспечения качественного досуга населения (особенно молодежи) и повышения общего качества жизни, генеральным планом закладывается качественный переход к созданию стационарного общественного ядра.
На перспективу проектом предусматривается строительство и размещение современного многофункционального клубного здания (сельского клуба) расчетной вместимостью 189 мест (что соответствует нормативу в 300 мест на 1000 жителей при проектном населении в 630 человек). Данный объект станет главным социокультурным центром села, предназначенным для проведения общественных собраний, культурно-массовых мероприятий, организации кружковой деятельности и творческого развития жителей.
В целях рационального использования земельных ресурсов, снижения капитальных затрат на строительство и оптимизации последующих расходов на отопление и инженерные сети, проектом применен принцип градостроительного кооперирования. Непосредственно в структуре проектируемого клубного здания предполагается размещение сельской библиотеки.
Расчетные параметры библиотечного филиала, интегрированного в клуб, составят:
- Объем книжного фонда: 3,78 тыс. томов;
- Вместимость читального зала: 3 читательских места.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На момент проектирования на территории населенного пункта функционировали магазины с общей торговой площадью 45,0 м². С учётом прогнозной численности населения проектом предусмотрено поэтапное расширение торговых помещений: на период первой очереди – дополнительно 50,0 м², на расчётный срок – ещё 94,0 м². Таким образом, к завершению проектного периода общая торговая площадь должна составить 189,0 м².
На перспективу проектом предполагается размещение предприятий общественного питания на 25 посадочных места. 
На перспективу проектом предполагается создание 3 рабочих места в отрасли бытового обслуживания. Итого к концу проектного периода суммарная емкость составит 4 рабочих мест.
Предприятия коммунального обслуживания. В исходном году на территории села общественные бани отсутствовали. На перспективу проектом предполагается размещение общественной бани на 4 помывочных мест. При проектируемом здании предполагается размещение прачечной и химчистки.
Организации и учреждения управления, финансирования и предприятия связи. На перспективу проектом предполагается размещение пункта полиции.
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. На перспективу предполагается размещения пункта приема вторсырья.
Существующая обеспеченность объектов культурно-бытового обслуживания в селе недостаточна, и с учётом действующих градостроительных норм её полное достижение на первую очередь строительства представляется невозможным. На первом этапе генеральный план предусматривает реализацию части необходимых мероприятий с достижением нормативов к расчётному сроку. Ограниченные финансовые ресурсы в социальной сфере выступают сдерживающим фактором на начальном этапе, однако в перспективе ожидается улучшение ситуации за счёт оптимизации бюджетных расходов, привлечения внебюджетных источников финансирования и активизации предпринимательской деятельности. Эти меры обеспечат развитие и модернизацию социальной инфраструктуры на последующих этапах.
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Внешние связи села Малдыбай представлены автомобильным транспортом и автомобильными дорогами. Железнодорожные пассажирские транспортные связи с. Малдыбай осуществляются через железнодорожную станцию Малдыбай, воздушные – через аэропорт г. Тараз. 

7.2. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт представлен участком четырехпутной железной дороги, линии
Турксиба (Туркестано-Сибирской магистрали). Участок: Арыс — Тараз — Шу — Алматы.
Станция Малдыбай по основному назначению и характеру работы является пассажирским и грузовым с небольшим объёмом переработки местных вагоно-потоков. 
Путевое развитие представлено двумя приёмно-отправочными путями. Из устройств на станции имеется грузовой двор. 
Железнодорожные пассажирские перевозки для населения так же осуществляются через станцию Малдыбай. 

7.3. Внешние автомобильные связи

Внешние автомобильные связи
Опорную сеть автомобильных дорог, примыкающих к селу, составляет автодорога республиканского значения KAZ06 Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос».
По автодороге республиканского значения обеспечиваются внешние связи села Малдыбай в западном направлении с городом Тараз, в восточном направлении с селом Луговое. 
Транспортные потоки выходят на участок международной трассы Западная Европа Западный Китай, по которой осуществляются внешние связи села с другими городами и селами области.
 Анализ современного состояния внешних автомобильных дорог села Малдыбай показал, что, в целом, сложившаяся структура внешних связей удовлетворяет потребности на настоящий момент, при условии выполнения капитального ремонта некоторых участков автодорог.

7.4. Автомобильный транспорт

7.4.1. Междугородные и пригородные автобусные перевозки
В пригородном и междугородном сообщении автомобильный транспорт играет доминирующую роль, поскольку воздушные перевозки осуществляются через город Тараз.
Село Малдыбай связан сетью междугородных маршрутов, в основном, с городами Тараз и Мерке, а также сетью пригородных маршрутов с населенными пунктами Жамбылской области. 
Для осуществления маршрутного движения работают привлеченные автобусы индивидуальных предпринимателей. Автобусного парка в селе в настоящее время нет. 
Междугородные и пригородные перевозки осуществляются с автостанции г.Тараз и Мерке.
В связи с ростом численности населения села Малдыбай на перспективу, предполагаемым ростом его подвижности, ожидается увеличение объёмов перевозок на междугородных и пригородных маршрутах.
Настоящим разделом генерального плана определены прогнозируемые объёмы пассажирских перевозок на междугородных и пригородных маршрутах, а также парк автобусов потребный к расчётному сроку для обслуживания перевозок (см. таблицу 7.1). 

Таблица 7.1.

	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед. 
изм.
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Численность населения
	тыс. чел.
	0,5
	0,58

	2
	Транспортная подвижность 1 жителя
	поездок в год
	220,0
	250,0

	3
	Годовой объём перевозок
	тыс. пасс.
	110,0
	145,0

	4
	Годовой пассажиропоток
	млн. пасс. км.
	27,5
	24,1

	5
	Средняя дальность поездок
	км
	4,0
	6,0



Расчёт парка автобусов определён в соответствии с показателями маршрутной транспортной подвижности и коэффициентов пересадочности, рекомендуемых для укрупнённых расчётов ЦНИИП градостроительства.

7.4.2. Грузовой транспорт

Парк грузового транспорта в с. Малдыбай не имеется. В том числе в ведомственном пользовании – 0,001%. Как видно из наличия грузовых автомобилей, большая часть принадлежит индивидуальным предпринимателям.
Низкий уровень села грузовыми перевозками обусловлен тем, что большая часть транспортных средств находится у частных лиц и близким расположением районного центра.

7.4.3. Внутрипоселковый транспорт

Прогнозный уровень автомобилизации для села Малдыбай принимаем средний для сельских населенных пунктов Жамбылской области, который определился от исходного в выполненных проектах генеральных планов сел: 250ед. индивидуального автотранспорта на 1000 жителей на первую очередь строительства и 300 единиц автотранспорта на 1000 жителей на расчетный срок.
Уровень автомобилизации и расчёт перспективного парка легковых автомобилей и специальных автомобилей, включая таксомоторы, а также мототранспортные средства, произведён в соответствии с требованиями СН РК 3.01-101-2013 (см. таблицу 7.2).

Таблица 7.2.

	Наименование показателей
	Ед. 
изм.
	Исходный год
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность населения
	тыс. чел.
	0,479
	0,5
	0,58

	Парк автотранспорта, всего
	ед.
	125,0
	133,0
	187,0

	– легкового ведомственного
	ед.
	–
	-
	2,0

	– мототранспорта ведомственного
	ед.
	–
	-
	-

	– специального
	ед.
	-
	-
	-

	– такси
	ед.
	–
	-
	-

	– индивидуального легкового
	ед.
	120,0
	125,0
	174,0

	– индивидуального мототранспорта
	ед.
	5,0
	8,0
	11,0

	Уровень автомобилизации
	
	
	
	

	– легкового ведомственного
	ед./тыс. жит.
	–
	3,0
	4,0

	– мототранспорта ведомственного
	ед./тыс. жит.
	–
	-
	-

	– специального
	ед./тыс. жит.
	-
	-
	-

	– такси
	ед./тыс. жит.
	–
	-
	-

	– индивидуального легкового
	ед./тыс. жит.
	250,0
	250,0
	300,0

	– индивидуального мототранспорта
	ед./тыс. жит.
	9,0
	15,0
	20,0
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Сохранится тенденция распыленности парка ведомственного легкового транспорта по мелким гаражам различных учреждений и организаций.
Эксплуатация и хранение парка специального транспорта, включающего автомобили предприятий торговли, общественного питания, службы связи, здравоохранения, коммунальных служб будет осуществляться централизованно на автопредприятиях соответствующих ведомств.
Предполагается, что дополнительный рост потребностей населения в платных транспортных услугах будет обслуживаться частным извозом с использованием индивидуального автотранспорта.

[bookmark: _Toc409537023]7.4.4. Внутрипоселковый пассажирский транспорт

В настоящее время в транспортном обслуживании населения доминирующее положение занимает автомобильный транспорт, которым пользуется 98% населения с. Малдыбай. Население передвигается при помощи индивидуального легкового автотранспорта, частных такси. Автобусное маршрутное движение по территории села отсутствует.
В связи с ростом населения с. Малдыбай на перспективу, расширением его территорий предполагается увеличение объёмов перевозок, как на междугородных и пригородных маршрутах, так и на внутренних передвижениях.

7.4.5. Гаражи и автомобильные стоянки

Существующие высокие темпы автомобилизации населения городов и сёл Казахстана создают проблемы с хранением индивидуального транспорта.
По статистическим данным, даже в самых благоприятных условиях, при развитой сети дорог, автомобиль находится в движении в среднем 1 час в сутки, а на различного рода стоянках – 23 часа.
В современной градостроительной практике в зависимости от средней или расчётной продолжительности хранения как индивидуального, так и легкового ведомственного транспорта предусмотрена организация мест хранения, которая подразделяется на:
· стоянки кратковременного хранения (со средней продолжительностью от 5 минут до 1 часа), необходимые у всех административных, общественных, производственных и других зданий, в зонах отдыха, а также в жилой зоне (так называемые «гостевые стоянки»):
· стоянки временного хранения (со средней продолжительностью от 1 часа до 8-12 часов), необходимые у отдельных предприятий, торговых, научно-просветительных, зрелищных и других зданий и сооружений. Временное хранение, может быть, у мест приложения труда при условии регулярных трудовых или культурно-бытовых поездок трудящихся;
· постоянное или круглосуточное хранение индивидуальных автомобилей должно быть организовано у места постоянного жительства автовладельцев (гаражи-боксы, платные охраняемые автостоянки и др.), а всех других автомобилей (ведомственных, специальных, такси, проката) в промышленно-коммунальной зоне села.
Постоянное хранение индивидуального транспорта жителей с. Малдыбай в настоящее время осуществляется в неучтённых индивидуальных гаражах, платных охраняемых автостоянках и в основном на приусадебных участках.
Стоянки кратковременного хранения организованы, как правило, на приспособленных территориях. Зачастую автомобили стоят у обочины дорог, возле объектов массового посещения по обеим сторонам улиц, затрудняя движение автотранспорта.
При установлении общей потребности мест хранения всех транспортных средств, принадлежащих гражданам, учтён средний коэффициент приведения мототранспорта к расчётному машино-месту одного легкового автомобиля.
Хранение индивидуальных автомобилей и мототранспортных средств жителей, проживающих в одноэтажной застройке, предполагается осуществить на приусадебных участках.
Расчётная вместимость и площадь автостоянок для кратковременного хранения автомобилей у объектов культурно-бытового обслуживания и административного назначения, а также у проходных предприятий и гостевых стоянок в жилых группах представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3.
Расчетная ведомость и площадь автостоянок для кратковременного хранения
	Наименование
	Количество 
машино-мест
	Площадь, га

	
	I очередь
	Расчётный срок
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Учреждения общепоселкового значения

	Средние, специальные учебные заведения
	5,0
	10,0
	0,0125
	0,025

	Магазины
	5,0
	10,0
	0,0125
	0,025

	Организации учреждения управления
	5,0
	5,0
	0,0125
	0,0125

	Всего
	15,0
	25,0
	0,0375
	0,0625



В соответствии с требованиями СН РК 3.01-101-2013 площадь автостоянок временного хранения автомобилей принята из расчёта единовременного хранения 35-40% расчётного количества легковых автомобилей индивидуального пользования.
Наиболее крупные автостоянки намечены у объектов массового посещения: крупные магазины, рынки, культурно-зрелищные и культовые сооружения, центры обслуживания населения.
Конкретная вместимость автостоянок и их размещение на территории села будет определена на последующих стадиях проектирования.

7.4.6. Автозаправочные станции

По состоянию на 1.01.2026 г. в селе Малдыбай отсутствует автозаправочная станция.
По республиканской автодороге в западном направлении в 500 метрах от границ села расположена автозаправочная станция на 7 колонок (DAN OIL). Исходя из существующего и перспективного количества транспорт в селе, строительство новых АЗС проектом не предусмотрено.
Нормой загрузки АЗС считается не менее 300 списочных автомобилей на 1 колонку, существующее количество колонок удовлетворяет потребности села.
Дальнейшее размещение АЗС на территории села может быть отрегулировано рынком.
Для улучшения состояния воздушного бассейна села проектом предлагается рассмотреть вопрос о переводе части автотранспорта с бензина на экологически менее вредное газовое топливо, путём строительства специальных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

7.4.7. Эксплуатационно-техническое обслуживание автопарка

Строительство объектов эксплуатационно-технического обслуживания предусматривается осуществить за счёт инвестиций частных предпринимателей.
Станции технического обслуживания. В настоящее время в селе Малдыбай отсутствует сто по ремонту и обслуживанию автомашин.
Общее количество постов СТО, необходимых в целом по селу на перспективу, определено согласно норме СН 3.01-101-2013 – 1 пост на 200 легковых автомобилей. Принимая во внимание перспективное количество транспорта, проектом преддусмотрена одна станция на территории придорожного серивса вдоль автодороги республиканского значения, дальнейшее размещение СТО на территории села может быть отрегулировано рынком.

7.5. Улично-дорожная сеть

Современное состояние
Современная улично-дорожная сеть села Малдыбай представлена в основном, смешанной системой улиц.  Опорную сеть улиц составляют улицы; ул.Мектеп, ул. Жеңіс, ул. Теміржол. По центральной части села пролегает магистральная железная дорога, разделяя территорию села на 2 части.
Главной улицей села, в широтном направлении делящей территорию на 2 части –является улица Мектеп. Внутри села имеется сеть улиц местного значения, также являющихся основным транспортным каркасом. 
Данные улицы обеспечивают транспортные связи между жилыми районами села и обеспечивают выход транспорта из села.
Существующая транспортная система села в состоянии обеспечивать быстрые, удобные и безопасные передвижения с минимальными затратами времени. Территориальное развитие села, реконструкция существующей его части, освоение новых территорий требует проведения комплекса мер для оптимизации транспортного каркаса. 
На большинстве улиц отсутствует твёрдое дорожное покрытие.

7.5.1. Перспективное развитие улично-дорожной сети села

В результате реализации комплекса намечаемых проектом мер транспортная система села должна быть оптимальной плотности и обеспечивать высокий уровень транспортного обслуживания населения с достижением расчётных скоростей движения на дорогах в сочетании с безопасностью движения.
Предусмотрено максимальное использование сложившейся улично-дорожной сети. Особое внимание обращено на создание рационального транспортного сообщения между жилыми районами, на связи с общественным центром, центрами жилых районов, объектами внешнего транспорта и коммунально-складской территорией.
В проекте сохраняется и получает дальнейшее развитие смешанной схемы улично-дорожной сети.
В соответствии со СН РК 3.01-101-2013 улично-дорожная сеть села подразделены на:
· Главные улицы села.
· Улицы в жилой застройке.
Размещение всех транспортных сооружений показано на схеме «Транспорт и улично-дорожная сеть».
Движение транспорта по основным улицам села должно быть организовано с применением модернизированных систем и средств управления дорожным движением с широкими функциональными возможностями.

Схема улично-дорожной сети, классификация, рекомендуемые поперечные профили, очерёдность строительства и реконструкции улиц и дорог, инженерных сооружений приведены на схеме «Транспорт и улично-дорожная сеть». Характеристика перспективной улично-дорожной сети приведена в нижеследующей таблице 7.4.

Таблица 7.4.
Характеристика перспективной улично-дорожной сети
	Наименование показателей
	Ед.
изм
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	Всего
	в том числе: 
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Автодорога Республиканского значения
	Главные улицы села
	Улицы в жилой застройке (основные)
	
	Улицы в жилой застройке (второстепенные)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Протяженность улиц 
	км
	5,52
	1,5
	2,37
	1,65
	3,12
	3,12

	Протяженность тротуаров
	км
	11,16
	-
	4,74
	3,3
	3,12
	3,12

	Ширина улиц в красных линиях
	м
	–
	60,0
	20,0
	15,0
	–
	15,0

	Ширина проезжей части
	м
	–
	22,5
	7,0
	6,0
	–
	5,5

	Количество полос движения
	м
	–
	3,0
	2,0
	2,0
	–
	2,0

	Ширина полосы движения
	м
	–
	3,75
	3,5
	3,0
	–
	2,75

	Ширина тротуаров
	м
	–
	-
	1,5
	1,0
	–
	1,0

	Площадь улиц в красных линиях
	тыс.м2
	162,15
	90,0
	47,4
	24,75
	46,8
	46,8

	Площадь проезжей части
	тыс.м2
	24,77
	33,75
	16,59
	9,9
	17,3
	17,3

	Площадь тротуаров
	тыс.м2
	10,41
	-
	7,11
	3,3
	3,12
	3,12



Общая протяжённость улично-дорожной сети с твёрдым покрытием на перспективу составит 8,64, из них главных и основных улиц 2,37 км, основных 1,65 км, второстепенных 3,12 км.
Плотность магистральной улично-дорожной сети на перспективу в пределах застройки составит 6,53 км/км2, что удовлетворяет требованиям СН РК 3.01-101-2013.
7.6. Организация безопасности движения

Постоянно возрастающая мобильность населения с перераспределением перевозок от общественного транспорта к личному, диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом улично-дорожной сети, создают угрозу безопасности дорожного движения.
Для улучшения условий движения транспортных средств и пешеходов, комплекс организационно-технических мероприятий по управлению движением на дорогах, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения внутри проектируемой площадки, предусмотренный проектом детальной планировки, включает:
назначение параметров автодорог в соответствии с категорией дорог и интенсивностью транспортного движения. Категории улиц и параметры поперечных профилей приняты согласно действующим нормам СН РК 3.01-101-2013.
организацию временных автостоянок   у объектов массового посещения (выставочных центров, торговых, спортивных зон, гостиниц и т.д.);
проектом рекомендуется особое внимание уделять строительству наземных переходов через главные улицы в районе дошкольных и школьных учреждений, рынков, административных центров, объектов здравоохранения. Пешеходные переходы необходимо выполнять с обустройством их направляющими ограждениями, обеспечить освещенность переходов;
установку искусственных неровностей типа «лежащий полицейский», промышленного производства на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам массового посещения;
установку дорожного знака «Пешеходный переход» и искусственных неровностей по типу «шумовых полос» на аварийно-опасных участках и перед пешеходными переходами;
места остановки легкового такси оборудовать железными ограждениями и обеспечить системами освещения в темное время суток;
Движение транспорта по главным и основным автодорогам   должно быть организовано с применением средств управления дорожным движением с широкими функциональными возможностями (АСУДД). Автоматизированная система управления дорожным движением, осуществляемая в Центре управления дорожным движением, является комплексной системой мониторинга и управления безопасности на дорогах, обеспечивающая сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков на дорогах и, на основе этого, оптимизирующая управление движением.

7.7. Инфраструктура для электромобилей

Развитие инфраструктуры для электромобилей — одно из ключевых направлений современной транспортной и экологической политики. Размещение электрических зарядных станций в рамках проекта позволит сделать территорию более технологичной, удобной и экологически устойчивой.
Электрозарядные станции создают условия для перехода на экологичный транспорт, снижают уровень выбросов углекислого газа и шумового загрязнения. Это особенно важно для регионов с активным развитием промышленности и логистики, где использование электромобилей может существенно снизить нагрузку на окружающую среду.
Кроме того, наличие зарядной инфраструктуры повышает инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания транспорта, создает новые рабочие места и способствует внедрению «умных» технологий. Это шаг к формированию современной транспортной системы, соответствующей международным стандартам устойчивого развития и «зеленой экономики».
Таким образом, установка электрозарядных станций не только поддерживает экологическую политику, но и является стратегическим вкладом в будущее региона, делая его более комфортным, инновационным и конкурентоспособным.
Настоящим проектом предложено размещение двух станции для зарядки электромобилей на территориях придорожного сервиса вдоль автодороги республиканского значения.

7.8. Капитальные вложения в развитие транспорта

Объёмы капитальных вложений в развитие транспорта определены по укрупненным показателям в ценах 2026 года и приведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5.

	№ п/п
	Наименование показателей 
	Всего,
млн. тнг.
	в том числе

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Внутрипоселковый транспорт

	1
	Стоянки для кратковременного хранения транспорта 
	25,0
	10,0
	15,0

	2
	Строительство электрозарядных станции 
	15,0
	15,0
	-

	3
	Итого 
	40,0
	25,0
	15,0

	Улично-дорожная сеть

	1
	Строительство и реконструкция проезжей части 
улиц 
	1120,0
	650,0
	470,0

	2
	Строительство и реконструкция тротуаров 
	95,0
	70,0
	25,0

	
	Итого 
	1215,0
	720,0
	495,0

	
	ВСЕГО  
	1255,0
	745,0
	510,0



Технико-экономические показатели

	№
	Показатели

	Единица измерения
	Современное состояние
	1 очередь
	Расчетный срок

	1.
	Протяженность улиц и дорог, всего
	км
	3,9
	5,52
	8,64

	
	в том числе:

	1.1
	Автодорога республиканского значения

	км
	1,5
	1,5
	1,5

	1.2
	Главные улицы села

	км
	1,33
	2,37
	2,37

	1.3
	Основные улицы села

	км
	1,07
	1,65
	1,65

	1.4
	Второстепенные улицы в жилой застройке
	км
	
	-
	3,12

	2.
	Автомобильный
	
	
	
	

	
	в том числе:

	2.1
	пассажиров
	тыс. пасс./год
	-
	110,0
	145,0

	2.2
	грузов
	тыс. тонн/год
	-
	-
	-

	3.
	Плотность улично-дорожной сети

	3.1
	в пределах городской; поселковой застройки
	км/км2
	-
	6,53
	6,53










[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]8.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

В результате изучения природных условий, имеющихся картографических и плановых материалов, анализа современного состояния инженерных сетей и систем по защите территории от опасных физико-геологических процессов, инженерная подготовка территории с.Малдыбай, разработанная проектом генерального плана, включает следующие мероприятия:
вертикальную планировку территории;
организацию поверхностного стока;
организацию полива зелёных насаждений;
защита территории от подтопления;
защита территории от затопления и благоустройство каналов.

Ориентировочные объёмы работ по выполнению мероприятий по инженерной подготовке территории и их стоимость определены по укрупнённым показателям в рыночных ценах 2024 года и приведены в таблице 8.3 в конце раздела.

[bookmark: а_16_ипт_1]8.1. Вертикальная планировка территории

Проектируемая территория расположена на равнине Северного склона Киргизского хребта. Рельеф большей части территории – полого наклонный до полого увалистого в юго-восточной части.
Разработка настоящего проекта с. Малдыбай как экологический чистого поселения, требует решения комплекса мероприятий по защите территории от опасных физико-геологических процессов и явлений, а также улучшения санитарно - гигиенических и экологических условий жизни населения.
Абсолютные отметки территории изменяются от 662,00 до 683,00 метров.
Хорошо выраженный рельеф местности на большей части рассматриваемой территории позволяет организовать отвод атмосферных вод самотеком за пределы проектируемой площадки. Для преобразования и приспособления рельефа к требованиям застройки, прокладки дорог и обеспечения отвода поверхностного стока на рассматриваемой территории намечено осуществить вертикальную планировку территории.
При решении вертикальной планировки территории как существующей застройки, так и площадок перспективного развития, не преследовались цели коренного изменения рельефа, а лишь исправление отдельных его недостатков с тем, чтобы высотное примыкание территории частных домов к улицам обеспечивало поверхностный водоотвод.

Вертикальная планировка выполняется путем благоустройства естественных форм рельефа, что обеспечит отвод поверхностных вод с площадок застройки   в   водоотводящую сеть, прокладываемую вдоль дорог.  
Проезжие части дорог и внутриквартальные проезды устраиваются двухскатными с асфальтовым покрытием, с установкой бордюрного камня по обеим сторонам улиц.
Исходя из условий рельефа, проезжие части дорог на площадках застройки имеют следующие уклоны:
· максимальный – 53,3 ‰;
· минимальный – 3,0 ‰.
При проведении вертикальной планировки территории плодородный слой почвы должен сниматься и складироваться в защищённых от загрязнения и затопления местах с последующим использованием его при благоустройстве территории.
Высотное решение проектируемой территории представлено отметками и уклонами по осям основных и второстепенных дорог.
Принятые решения схематичны и требуют уточнения и дополнения на топооснове более крупного масштаба.

[bookmark: а_16_ипт_2]8.2. Организация поверхностного стока

Поверхностный сток на рассматриваемой территории формируется за счёт выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега.
Ливневые осадки могут вызвать затопление некоторых участков застроенной территории, не имеющих достаточного естественного уклона для отвода поверхностного стока.
Кроме того, талые воды, стекая с прилегающих к селу возвышенностей   способны вызвать затопление застроенных территорий.
В настоящее время сток поверхностных ливневых и талых вод на территории села не организован. В период ливневых дождей и интенсивного таяния снега, загрязненные ливневые и талые воды скапливаются в пределах застройки. Где позволяют уклоны, дождевые воды стекают по дорогам в северном направлении за пределы села.
Данным проектом водоотведение с рассматриваемой территории намечено осуществлять открытым способом: поверхностным – по лоткам проездов, арыкам, кюветам.
Для быстрого и полного удаления ливневых и талых вод с территории села Малдыбай, проектом предусмотрено сброс ливневых и талых вод на специальные отстойники, и гидроботанические площадки, предложенные в селе.
Открытая арычная сеть, наряду с орошением, в период ливневых дождей и интенсивного таяния снега выполняет функции по отводу поверхностных вод.
Открытая арычная сеть, принятая из деталей серийного производства Б-3, прокладывается по обеим сторонам главных и второстепенных улиц, вдоль жилых улиц – с одной стороны. По главным улицам села прокладываются железобетонные лотки ЛР-8, ЛР-6.
С проезжих частей улиц в арычную сеть поверхностный сток поступает при помощи разрывов в бордюрном камне.
В соответствии с рельефом местности проектируемая территория разбивается на 3 бассейна канализования.
Очистка поверхностных сточных вод с помощью очистных сооружений второй группы – гидроботанических площадок (ГБП) основана на естественном эффекте задержания, осаждения и разложения различных загрязнителей в малых водоемах в результате жизнедеятельности высшей водной растительности и естественных гидрохимических процессов.
Преимущество ГБП (гидроботанических площадок) по сравнению с локальными очистными сооружениями (ЛОС) следующие:
· в компоновке ГБП можно использовать искусственные пруды, копани, естественные и искусственные малые водоемы;
· строительство не требует специальной техники и помещений;
· очистка иловых отложений ГБП осуществляется один раз в 10-15 лет (для ЛОС 1 раз в два-три месяца и чаще);
· эксплуатационные затраты значительно меньше по сравнению с ЛОС;
· не требуют постоянного обслуживающего персонала;
· не требуют подвода электричества;
· не требуют химреагентов;
· не боятся хищения и актов вандализма;
· водоемы можно использовать как часть ландшафта;
·  может эксплуатироваться без капитального ремонта десятки лет.
Площадь канализирования составляет: 8,2 га, 10,9 га, 5,1 га.
Объем дождевого стока каждого бассейна канализования определяется исходя из предельной ёмкости на аккумулирование суточного стока дождевых вод по формуле В.А.Карагодина («Отвод поверхностных вод с городской территории»):
Wmax = 10 *Ψ*hc*F (м3), где
hc - среднемаксимальное суточное количество атмосферных осадков за 1-2 года (hc = 37,0 мм);
F  - площадь бассейна канализования, га;
Ψ - коэффициент стока, принимаемый для благоустроенной территории 0,35.
Согласно выполненным расчетам, максимальный объём дождевого стока по бассейнам канализования составляет:

Таблица 8.1.

	№
бассейна
	1
	2
	3

	F,га
	8,2
	10,9
	5,1

	W max, м3
	1061,9
	1411,55
	660,45
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8.3. Организация полива зелёных насаждений

Основной чертой климата проектируемой территории является резкая континентальность, характеризующаяся жарким засушливым летом и сравнительно холодной зимой. Район относится к зоне достаточного и не устойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 324 мм, причем наименьшее их количество выпадает летом (до 9 мм в месяц).
Расположение проектируемой территории в зоне с засушливым климатом требует создания значительных массивов зелёных насаждений для улучшения санитарно-гигиенической обстановки в населенном пункте.
Создание устойчивых насаждений различных категорий позволит значительно улучшить окружающую среду. Зелёные насаждения в населенном пункте являются самым эффективным средством снижения загрязнения воздуха, они задерживают от 21 до 86% пыли, адсорбируя из воздуха самые токсичные газы и вредные соединения.
Поскольку климат села характеризуется небольшим количеством осадков в вегетационный период, интенсивным испарением, обилием инсоляции и тепловых ресурсов, очень важно обеспечить растения регулярными и достаточными поливами.
Особенно нуждаются в воде вновь посаженные молодые растения, газоны и цветники.
Влажность почвы в течение вегетационного периода должна удерживаться на оптимальном уровне (переувлажнение вредно, как и сухость).
Данным проектом орошение зелёных насаждений и приусадебных участков, как существующей застройки села, так и участков перспективного строительства, предлагается осуществлять при помощи капельного орошения.
Скверы, бульвары, газоны рекомендуется поливать дождеванием через дождевальные насадки, установленные на стальном трубопроводе (диаметр 40-50 мм). Расход одной насадки 0,048 л/с, радиус действия 3,0 метра. Насадки устанавливаются через 5,0 метров, на стояках высотой 0,3 метра.
Для оптимального роста и развития растений оросительные нормы приняты для зеленых насаждений 4000 м²/га, для приусадебных участков – 4650 м²/га. Продолжительность вегетационного периода 150 дней, число часов полива в сутки – 10. 
Норма расхода воды на полив асфальтовых покрытий принята 0,3 л/м². Рекомендуется поливать 2 раза в сутки. 
Орошаемые площади и расходы воды на полив проектируемого района приведены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2.

	Наименование показателей
	Ед
изм.
	Расчетный срок

	1
	2
	3

	Орошаемые площади 
	
	

	Зелёные насаждения
	га
	49,8

	Приусадебные участки
	га
	41,5

	Асфальтовые покрытия основных улиц
	га
	69,2

	Расходы воды
	
	

	На полив зелёных насаждений:
	
	

	– секундный
	л/с
	33,8

	– суточный
	м²/сут
	561,8

	– за вегетационный период
	тыс. м²
	170,0

	На полив приусадебных участков:
	
	

	– секундный
	л/с
	30,3

	– суточный
	м²/сут
	1094,7

	– за вегетационный период
	тыс. м²
	164,0

	На полив асфальтовых покрытий:
	
	

	– секундный
	л/с
	2,2

	– суточный
	м²/сут
	80,3

	– за лето
	тыс. м²
	12,0

	Итого
	
	

	– секундный
	л/с
	66,3

	– суточный
	м²/сут
	1736,8

	– за год
	тыс. м²
	346,0
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8.4. Защита территории от подтопления

Из анализа инженерно-геологических изысканий установлено, что на территории с. Малдыбай в период максимального стояния (май-август) с учетом амплитуды колебания грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 м до 15 м. по солевому составу воды пресные. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые. Грунтовые воды неагрессивны.
Источниками грунтовых вод являются: инфильтрация атмосферных осадков, фильтрация поверхностных вод и подток из водоносного горизонта. Основное направление движения подземных вод с юга на север. При определении подрайонов зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод учитывалось максимально возможное положение уровня.
Источниками подтопления являются:
- инфильтрация поливных вод на сельскохозяйственных массивах, расположенных в верховьях грунтового потока.
- инфильтрация поливных вод для зеленых насаждений и приусадебных участков из оросительных каналов и арычной сети, на которой практически отсутствует противоинфильтрационное покрытие.
- инфильтрация утечек из водонесущих коммуникации селитебной части села.
- инфильтрация поверхностных и талых вод. Отсутствие ливневой канализации позволяет поверхностным водам скапливаться в понижениях на дорогах, во дворах, повышая уровень грунтовых вод.
Учитывая реальные глубины залегания подземных сооружений, значение нормы осушения для территории села, предназначенной под застройку жилыми общественными зданиями капитального типа, а также исходя из общесанитарных требований, должно быть не менее 2,0-3,0 м.
В данном проекте, в результате анализа взаимодействия всех причин, предотвращение и устранение вредного воздействия грунтовых вод можно обеспечить выполнением комплекса следующих мероприятий:
- для зданий с подвальным помещением – гидроизоляция подвала;
- выполнение мероприятий по сбору и отводу поверхностных ливневых и талых вод с территории села;
-прочистка существующих и строительство новых водовыпусков через полотна автодорог;
- разработка и выполнение предупредительных мероприятий по защите территории от подтопления.

8.5. Защита территории от затопления

С южной части села во время весеннего снеготаяния, образовываются русла временного водотока, которые создают угрозу затопления застройки. В целях недопущения затопления застройки талыми водами, проектом предусмотрены водоотводные канавы. Общая протяженность канав на расчетный срок составит 1,22 км.
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Объёмы капитальных вложений на выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории определены по укрупненным показателям и приведены в рыночных ценах 2024 года в нижеследующей таблице 8.3.
                                   
Таблица 8.3.

	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	Объём работ
	Стоимость,
млн. тенге
	Объём работ
	Стоимость,
млн. тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Вертикальная планировка

	– Срезка грунта
	тыс. м³
	10,0
	5,0
	15,0
	8,0

	– Насыпь грунта
	тыс. м³
	10,0
	5,0
	20,0
	10,0

	Итого
	
	
	10,0
	
	18,0

	2. Организация поверхностного стока

	– Открытая арычная сеть
	км
	2,8
	37,0
	4,2
	55,0

	– Отстойник ливневых вод
	ед
	1,0
	15,0
	-
	-

	– Гидроботаническая площадка
	ед
	1,0
	15,0
	1,0
	10,0

	Итого
	
	
	67,0
	
	65,0

	3. Защита территории от затопления

	– Проектируемая водоотводная канава
	км
	1,22
	20,0
	-
	-

	Итого
	
	
	20,0
	
	-

	Всего
	
	
	97,0
	
	83,0




Технико-экономические показатели


	№
	Показатели

	Единица измерения
	Современное состояние
	1 очередь
	Расчетный срок

	1.
	Организация поверхностного стока

	1.1.
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	-
	2,8
	7,0

	1.2.
	Открытая арычная сеть
	км
	-
	2,8
	7,0

	1.3.
	Отстойник ливневых вод
	ед
	-
	1,0
	1,0

	1.4.
	Гидроботаническая площадка
	ед
	-
	1,0
	2,0

	2.
	Защита территории от затопления, благоустройство русла канала

	2.1.
	Строительство водоотводной канавы
	км
	-
	1,22
	1,22
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9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел «Водоснабжение и водоотведение» разрабатывался в соответствии со следующей нормативной документацией:
1. Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9.07.2003 г. № 481-II.
3. СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
4. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
5. СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
6. СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
7. СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
8. СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов». 
9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934
10. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека". Утв. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
11. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утв.Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. 
12. Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утв. приказом Министра национальной экономики РК №546 от 20.07.2015 г.
13. Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. утв.Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 62. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 марта 2023 года № 31996.
9.1. Общие сведения

Раздел водоснабжение и водоотведение, выполнен в составе проекта «Корректировки генерального плана села Малдыбай, района Т.Рыскулова, Жамбылской области, включая территории дачных массивов», со следующими этапами проектирования:
· Исходный год 2024 г – 479 чел. 
· Население на первую очередь строительства (2029 г.) - 560 чел.
· Население на расчетный срок (2039 г.) –630 чел.

9.2.	Водоснабжение и водоотведение на рассматриваемой территории

Водоснабжение на существующее положение
Водоснабжение села Малдыбай осуществляется за счёт подземных вод. В пределах населённого пункта эксплуатируется одна артезианская скважина, пробуренная на глубину около 90 м. Вода подаётся насосным оборудованием – ЭЦВ 6-10-80 в локальную распределительную сеть. Система водоснабжения с 2018 года переда на баланс Аппарата акима Акыртобинского сельского округа Т.Рыскуловского района Жамбылской области. Первый пояс зоны санитарной охраны артезианской скважины составляет 30 метров и полностью огражден сплошным металлическим забором высотой 2,0 м, а также дополнительным ограждением из колючей проволоки высотой 0,5 м. В пределах второго и третьего поясов санитарно-защитной зоны расположены жилые дома частного сектора. (Санитарно-эпидемиологическое заключение № Н.07.X.KZ45VWF00080149 от 09.11.2022г.).
Общая протяжённость существующих водопроводных сетей составляет 1,4 км, что обеспечивает централизованную подачу воды к ограниченному числу объектов - к социальным учреждениям и части жилых домов. Централизованным водоснабжением охвачено не более 25–30% дворов. Остальная часть населения использует воду из индивидуальных источников -шахтных и трубчатых колодцев, а также привозную воду.
Существующая сеть водоснабжения села Малдыбай выполнена из полиэтиленовых труб и эксплуатируется с 80х годов прошлого столетия. В процессе эксплуатации на отдельных участках сети отмечаются снижение давления и уменьшение пропускной способности, что может свидетельствовать о постепенном ухудшении технического состояния системы и необходимости проведения мероприятий по её модернизации. Подготовка воды осуществляется в ограниченном объёме и включает только процесс хлорирования, при этом полноценные сооружения водоочистки отсутствуют. Водонапорные сооружения и резервуары-накопители в составе системы не предусмотрены.
Система водоснабжения функционирует без элементов автоматизированного управления. С учётом существующих технических характеристик и перспективного увеличения водопотребления общая эксплуатационная надёжность системы оценивается как недостаточная, что обусловливает необходимость её дальнейшего развития и технического совершенствование. Запасы подземных вод утверждены протоколом №2145-19-У от 26.12.2019 г.
Суммарный расчетный объем водопотребления на исходный 2024 год с.Малдыбай, составляет: 0,077 тыс. м3/сут, 28,105 тыс.м3/год, в том числе:
· На хозяйственно-питьевые нужды – 0,07 тыс. м3/сут; 25,55 тыс. м3/год: 
· На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,007 тыс. м3/сут, 2,555 тыс. м3/год;
На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,034 тыс. м3/сут, 6,12 тыс. м3/год.

Водоотведение на существующее положение
В населенном пункте централизованная система водоотведения отсутствует. Отведение бытовых сточных вод осуществляется посредством локальных септиков. Использование децентрализованных систем водоотведения при несоблюдении условий эксплуатации может создавать риск инфильтрации загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты, что способно привести к изменению физико-химического состава подземных вод и ухудшению санитарно-гигиенических условий территории. Учитывая перспективный рост численности населения и развитие хозяйственной деятельности, предусматривается необходимость строительства централизованной системы канализации, что позволит повысить уровень инженерного благоустройства, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку села.
Суммарный расчетный объем водоотведения на исходный 2024 год составляет: 0,019 тыс. м3/сут, 6,935 тыс. м3/год, в том числе:
· На хозяйственно-бытовые нужды – 0,012 тыс. м3/сут, 4,38 тыс. м3/год:
· На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,007 тыс.м3/сут, 2,555 тыс.м3/год; 
	Водоотведение на существующее положение принимаем в соответствии со СН РК 4.01-03-2011 для населения проживающих в не канализованных районах– 25 л/сут.
Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения на исходный 2024 год, приведены в таблице 9.1.
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Таблица 9.1 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Малдыбай на исходный 2024 г.

	[bookmark: _Hlk154148358]№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	тыс.м3/год
	м3/сут
	м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население 
	479
	0,14
	
	0,07
	25,55
	0,025
	0,012
	4,38

	2
	Производственные нужды и неучтенные расходы
	
	10%
	365
	0,007
	2,555
	
	0,007
	2,555

	3
	Всего:
	
	
	
	0,077
	28,105
	
	0,019
	6,935




Таблица   9.2 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Малдыбай на исходный 2024 г.


	[bookmark: _Hlk154148599]№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотреб-ления
тыс.м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Безвозвратное
потребление

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут
	м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	479
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,034
	6,12
	0,034
	6,12



9.3. Характеристика намечаемой водохозяйственной деятельности

Водоснабжение
На перспективу развития с. Малдыбай предусматривается максимальное сохранение существующей системы с её последующей модернизацией и техническим совершенствованием. Развитие инженерной инфраструктуры предусматривает расширение и обновление объектов водохозяйственного, инженерно-коммунального, энергетического и социального назначения с применением современных технологических и инновационных решений. На перспективу предусматривается 100% подключение населения к централизованной системе водоснабжения.
Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий предусматривается привозной водой (очищенные сточные воды из прудов накопителей или поверхностных источников). Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки и составляют в среднем (за год) для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением за сутки на 1 человека - 140 л/сут. Нормами учтены расходы воды на холодное и горячее водоснабжение в жилых зданиях, а также потребности в воде общественных зданий по классификации, принятой в СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».
Для устойчивого обеспечения села водой необходимо:
· прокладка кольцевой магистрали для минимизации риска аварий;
· Установка станций водоподготовки с системами фильтрации и контроля качества;
· Возведение резервуаров для хранения воды;
· Замена насосного оборудования на энергоэффективные модели;
· Углубление существующих скважин и бурение новых для увеличения дебита.
На первую очередь строительства планируется произвести ремонтные работы существующего центрального водоснабжения и устранить недостатки подземного водозабора.
На расчетный срок планируется использование существующего водозабора подземных вод. Качество питьевой воды при этом должно соответствовать санитарным нормам при установке дополнительного современного оборудования водоподготовки.
Улучшение водоснабжения - приоритетная проблема, разрешение которой улучшит здоровье населения, снизит риск инфекционных заболеваний. Обеспечение населения в с.Малдыбай питьевой водой в необходимом количестве.
Ориентировочная протяженность проектируемых водопроводных сетей в границах с.Малдыбай на первую очередь строительства – 2029 г. составляет – 5,2 км. 
Диаметр водопроводных сетей составляет в пределах 110 мм. Подключение осуществляется к существующим сетям водоснабжения ᴓ110 мм.
В соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009 табл.5.1. степень благоустройства в жилых районах принимается смешанной.
В соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009. П.7.4. централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории. Для рассматриваемой территории принимается на первую очередь строительства и расчетный срок - III категория водоснабжения. 
Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 5.4 и примечание 1, удельное водопотребление на одного жителя включает расходы воды на питьевые нужды в жилых и общественных зданиях – 140 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП РК 3.02.02-2001), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и лагерей для отдыха детей, которые должны приниматься согласно CП РК 4.01-101-2012.
Суммарный расчетный объем водопотребления на первую очередь строительства – 2029 г. для рассматриваемой территории с. Малдыбай, составляет: составляет: 0,9 тыс. м3/сут, 32,908 тыс.м3/год, в том числе:
· На хозяйственно-питьевые нужды – 0,078 тыс. м3/сут, 28,616 тыс. м3/год:
· На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,012 тыс. м3/сут, 4,292 тыс. м3/год;
· На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,039 тыс. м3/сут, 7,056 тыс. м3/год.
Ориентировочные объемы водопотребления на первую очередь строительства 2029 г. приведены в таблице 9.3.
Суммарный расчетный объем водопотребления на расчетный срок 2039 г. для рассматриваемой территории с. Малдыбай, составляет: составляет: 0,101 тыс. м3/сут, 37,022 тыс. м3/год, в том числе:
· На хозяйственно-питьевые нужды – 0,013 тыс. м3/сут, 32,193 тыс. м3/год:
· На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,013 тыс.м3/сут, 4,829 тыс. м3/год;
· На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,044 тыс.м3/сут, 7,938 тыс. м3/год.
Ориентировочные объемы водопотребления на расчетный срок 2039 г. приведены в таблице 9.5.
Водоотведение
Данной корректировкой Генерального плана, предусматривается создание централизованной канализационной системы на первую очередь строительства, с подключением 100% населения к системе канализации, с последующим отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения. Данное решение обеспечивает не только требование времени, но и необходимость для устойчивого развития села. Реализация данного проекта принесёт множество преимуществ:
· Повышение качества жизни местного населения за счёт улучшения санитарных условий.
· Сокращение негативного воздействия на окружающую среду, включая предотвращение загрязнения почвы и подземных вод.
· Создание условий для дальнейшего экономического и социального развития села.
Введение централизованной системы канализации станет важным шагом в улучшении инфраструктуры села Малдыбай. Решение данной проблемы будет способствовать повышению уровня жизни, улучшению экологической ситуации и созданию условий для стабильного развития территории.
В генеральном плане предусматривается новое строительство системы водоотведения на всю территорию границы проектирования с. Малдыбай и присоединяемых дачных массивов. Сточные воды от благоустроенной жилой застройки и производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, предлагается отводить на проектируемые очистные сооружения, которые будут расположены в 1,5 км от границы села.
Суммарный расчетный объем водоотведения на первую очередь строительства – 2029 г. для рассматриваемой территории с. Малдыбай, составляет: составляет: 0,9 тыс. м3/сут, 32,908 тыс.м3/год, в том числе:
· На хозяйственно-бытовые нужды – 0,078 тыс. м3/сут, 28,616 тыс. м3/год:
· На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,012 тыс. м3/сут, 4,292 тыс. м3/год;
Проектом предлагается строительство на первую очередь – 2029 г., следующих систем и сетей канализации:
- самотечные сети – 5,9 км;
- КНС – 2 ед, 
-КГ – 2 ед.
Суммарный расчетный объем водоотведения на расчетный срок 2039 г. для рассматриваемой территории с. Малдыбай, составляет: составляет: 0,101 тыс. м3/сут, 37,022 тыс. м3/год, в том числе:
· На хозяйственно-бытовые нужды – 0,088 тыс. м3/сут, 32,193 тыс. м3/год:
· На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,013 тыс.м3/сут, 4,829 тыс. м3/год;
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Таблица   9.3 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Малдыбай на первую очередь строительства 2029 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	тыс.м3/год
	м3/сут
	м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население
	560
	0,14
	365
	0,078
	28,616
	0,14
	0,078
	28,616

	2
	Производственные нужды и неучтенные расходы
	
	15%
	
	0,012
	4,292
	
	0,012
	4,292

	
	Всего:
	
	
	
	0,09
	32,908
	
	0,09
	32,908




Таблица   9.4 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Малдыбай на первую очередь строительства 2029 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотреб-ления
тыс.м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Безвозвратные
потребление

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут
	м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	560
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,039
	7,056
	0,039
	7,056





Таблица 9.5 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Малдыбай на расчетный срок 2039 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	тыс.м3/год
	м3/сут
	м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население
	630
	0,14
	365
	0,088
	32,193
	0,14
	0,088
	32,193

	2
	Производственные нужды и неучтенные расходы
	
	15%
	
	0,013
	4,829
	
	0,013
	4,829

	
	Всего:
	
	
	
	0,101
	37,022
	
	0,101
	37,022




Таблица 9.6 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Малдыбай на расчетный срок 2039 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотреб-ления
тыс.м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление, тыс
	Безвозвратные
Потери, тыс

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут
	м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	630
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,044
	7,938
	0,044
	7,938



8.4. Противопожарные расходы

В соответствии СНиП РК 4.01-02-2009 и техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №14 от 16.01.2009г. прил.6 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СНиП РК 4.01-41-2011.
Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. 
На кольцевой проектируемой сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии, не превышающие 200 м. 
Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты кольцевыми.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СНиП РК 4.01-41-2011, для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что   будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.

Количество одновременных пожаров и расходы воды на пожаротушение 

	Число жителей в 
населенном пункте, 
(тысяч человек)
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расходы воды на пожаротушение, л/с

	
	
	Наружное
	Внутреннее
	Всего

	На первую очередь 2029 г.
	1
	10х1
	1х2,5х1
	12,5

	На расчетный срок 2039 г.
	1
	10х1
	1х2,5х1
	12,5



Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п.7.4 система водоснабжения села Малдыбай, отнесена к III категории, где величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже, указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.




10. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Существующее положение
Вывоз отходов села Малдыбай осуществляется на существующий полигон ТБО. находящейся на балансе КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т. Рыскулова». Существующий полигон расположенный в с. Кулан на расстоянии 38,1 км от села Малдыбай. Нормой накопления твердых бытовых отходов (ТБО) является их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени (1 год). 
Нормы накопления твердых бытовых отходов за 1 год приняты в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.09.2015 г.) и составляют: 
· с учетом общественных зданий – 280 кг/чел год (1400 л);
· смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков– 5 кг (8 л).
Средняя плотность ТБО принимается согласно СН РК 4.05-05-2003 (приложение 3) и составляет 200 кг/м3. 
Расчет объёмов образования ТБО на исходный год в границах села Малдыбай, приведен в таблице 10.1
Таблица 10.1 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Малдыбай на исходный 2024 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО кг/год/
смет кг/м2
	Плотность т/м3

	Итого

	
	
	
	
	
	тыс.тонн
	тыс.м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	479
	280
	0,2
	0,134
	0,671

	2
	смет с твердых покрытий, га
	1,8
	5
	0,625
	0,09
	0,144

	
	Итого:
	
	
	
	0,224
	0,815


Утилизация медицинских отходов осуществляется на специализированные предприятия в г. Тараз, таких как ТОО «Эко-РБК» которое осуществляет сбор, транспортировку и утилизацию медицинских отходов классов А, Б, В и частично Г, включая просроченные лекарственные средства.
Расчет образования включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,23 т/год.
Проектные предложения
Проектом предусматривается проведение работ по благоустройству, санитарной очистке с. Малдыбай, необходимо ликвидировать несанкционированные свалки.
Учитывая неблагоприятную экологическую ситуацию санитарного состояния села предлагаются следующие мероприятия: 
1. Необходимо выделить бюджетные средства для очистки от мусора; 
2. Создать специально оборудованные площадки, на которых разместить контейнеры для сбора мусора; 
3. По краям естественных понижений (оврагов, логов) посадить кустарник (шиповник, акацию) для предотвращения эрозии почвы и ограничения доступа для сброса мусора; 
4. Создать экономически выгодные условия для появления организаций, занимающихся сбором, сортировкой и рециклизацией отходов; 
5. Создать систему ответственности каждого предприятия, учреждения, организации за состояние распределённых территорий; 
6. Усилить контроль за выполнением правил санитарного состояния и благоустройства населенного пункта; 
7. Обратить внимание общества и органов местной власти на проблему несанкционированных свалок через средства массовой информации. 
 Ориентировочные объёмы образования ТБО с учетом перспективы, приведены в таблице 10.2.
	Нормы накопления твердых бытовых отходов за 1 год приняты в соответствии со СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляют: 
· с учетом общественных зданий – 280 кг/чел год (1400 л);
· смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).
Средняя плотность ТБО принимается согласно СН РК 4.05-05-2003 (приложение 3) и составляет 200 кг/м3. 



Таблица 10.2 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Малдыбай на первую очередь строительства 2029 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО кг/год/
смет кг/м2
	Плотность т/м3

	Итого

	
	
	
	
	
	тыс.тонн
	тыс.м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	560
	280
	0,2
	0,157
	0,784

	2
	смет с твердых покрытий, га
	2,47
	5
	0,625
	0,124
	0,198

	
	Итого:
	
	
	
	0,281
	0,982


Утилизация медицинских отходов будет осуществляться на специализированные предприятия в г. Тараз, таких как ТОО «Эко-РБК» которое осуществляет сбор, транспортировку и утилизацию медицинских отходов классов А, Б, В и частично Г, включая просроченные лекарственные средства.
Расчет образования включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,28 т/год.

На первую очередь строительства в границах села Малдыбай, предусматривается:
· Установка мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов (V=1,1 м3) – 3 шт;
· Ежедневный вывоз ТБО.

Таблица 10.3 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Малдыбай на расчетный срок 2039 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО кг/год/
смет кг/м2
	Плотность т/м3

	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	630
	280
	0,2
	0,176
	0,882

	2
	смет с твердых покрытий, га
	4,2
	5
	0,625
	0,210
	0,336

	
	Итого:
	
	
	
	0,386
	1,218


Утилизация медицинских отходов будет осуществляться на специализированные предприятия в г. Тараз, таких как ТОО «Эко-РБК» которое осуществляет сбор, транспортировку и утилизацию медицинских отходов классов А, Б, В и частично Г, включая просроченные лекарственные средства.
Расчет образования включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,31 т/год.

· Установка мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов (V=1,1 м3) – 4 шт;
· Ежедневный вывоз ТБО.






Технико-экономические показатели

	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок

	6
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение:
	
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс. м3/сут.
	0,077
	0,9
	0,101

	
	В том числе:
	
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,07
	0,078
	0,088

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	0,007
	0,012
	0,013

	6.1.2
	Мощность головных сооружений водопровода
	-//-
	
	
	

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	
	
	
	

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	+
	+
	+

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.3.3
	децентрализованные водоисточники
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.4
	Утвержденные запасы подземных вод ГКЗ
	тыс. м3
	-
	-
	-

	
	(дата утверждения, расчетный срок)
	
	
	
	

	6.1.5
	Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки
	л/сут.
	154
	161
	161

	
	В том числе:
	
	
	
	

	6.1.5.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	140
	140
	140

	6.1.6
	Вторичное использование воды
	%
	-
	50
	100

	6.1.7
	Протяженность сетей
	км
	1,4
	6,6 (в том числе новое строительство – 5,2 км)
	6,6

	6.2
	Канализация:
	
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	0,019
	0,9
	0,101

	
	В том числе:
	
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	0,012
	0,078
	0,088

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	0,007
	0,012
	0,013

	6.2.2
	Производительность канализационных очистных сооружений
	-//-
	-
	1
	0,11

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	-
	5,9
	5,9

	9.9
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	0,144
	0,198
	0,336

	9.9.1
	Объем бытовых отходов
	тыс. м3/год
	0,671
	0,784
	0,882

	
	в том числе дифференцированного сбора отходов
	%
	-
	50
	80

	9.9.2
	Мусороперерабатывающие заводы
	единиц/тыс. т. год
	-
	-
	-

	9.9.3
	Мусоросжигательные заводы
	-»-
	-
	-
	-

	9.9.4
	Мусороперегрузочные станции
	-»-
	-
	-
	-

	9.9.5
	Усовершенствованные свалки (полигоны)
	единиц/га
	
	-
	-

	9.9.6
	Общая площадь свалок
	га
	0,8
	-
	-

	9.9.7
	в том числе стихийных
	-//-
	0,04
	-
	-

	9.10
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	-
	-
	-






























11. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел «Теплоснабжение» на стадии «Генерального плана села Малдыбай» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети», СП РК 4.02-104-2013* «Тепловые сети», СН РК 2.04-01-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и другими действующими нормативными документами.
Параметры наружного воздуха для расчёта тепловых нагрузок приняты по с. Сарыозек согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» 
для проектирования систем отопления и вентиляции 	t = -21.1ºС;
продолжительность отопительного периода 		n = 178 суток;
средняя температура отопительного периода 		tср = -1,6ºС.

	Область, пункт
 
	Температура воздуха

	
	Абсолютная минимальная
 
	наиболее холодных суток обеспеченностью
	наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
	Обеспеченностью 0,94

	
	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жамбылская область

	Тараз
	-41.0
	-32.6
	-26.1
	-27.4
	-21.1
	-7.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	



В настоящее время на территории села Малдыбай жилищный фонд составляет одноэтажная жилая усадебная застройка. Отопление частного жилищного фонда осуществляется от индивидуальных печных установок, использующих газ, частично – жидкое топливо. Обеспечение теплом общественных объектов осуществляется от маломощных автономных источников. 
Существующие котельная мощностью 200 КВт - Школа. 
Дальнейшее развитие жилищного фонда будет осуществляться за счет строительства 1-2-х этажной индивидуальной жилой застройки. Село Малдыбай газифицировано, для отопления жилых домов использоваться газ. Теплоснабжение проектируемых социально значимых объектов, например, детский сад, межшкольный учебно-производственный комбинат, библиотека и др., предусмотрено от индивидуальных и автономных систем отопления.

Регулирование отпуска тепла качественное, температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Схема внутриплощадочных тепловых сетей – двухтрубная, канальная, с использованием труб в пенополиуретановой изоляции, с системой оперативно-дистанционного контроля, обеспечивающую безаварийную работу тепловой сети. Прокладка трубопроводов тепловых сетей предусматривается в непроходных железобетонных каналах.

11.1. Оценка потребности в тепловой энергии на перспективное развитие

Настоящим проектом рассматривается программа развития жилого и культурно-бытового фондов в два этапа:
· 1- ая очередь (увеличение численности населения до 1700 человек);
· Расчетный срок (увеличение численности населения до 1900 человек).

Расходы тепла на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий определены по комплексному укрупненному показателю максимального теплового потока, отнесенному к 1 м2 общей площади зданий в зависимости от этажности и характеристики зданий, расчетной наружной температуры воздуха, и с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий при строительстве зданий.

Первая очередь

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Исходный год
	Первая очередь
	Расход тепла, МВт

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отопление 
	ГВС
	Всего

	1
	Жилищный фонд всего
	м2
	20325
	35600
	2,812
	0,579
	3,392

	 
	1-2 этажная усадебная застройка (ИЖС)
	м2
	20325
	35600
	2,812
	0,579
	3,392

	2
	КБО
	 
	
	
	0,562
	0,116
	0,678

	 
	Всего
	 
	
	
	3,375
	0,695
	4,070








Расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Исходный год
	Расчетный срок
	Расход тепла, МВт

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отопление 
	ГВС
	Всего

	1
	Жилищный фонд всего
	м2
	20325
	46500
	3,674
	0,757
	4,430

	 
	1-2 этажная усадебная застройка (ИЖС)
	м2
	20325
	46500
	3,674
	0,757
	4,430

	2
	КБО
	 
	
	
	0,735
	0,151
	0,886

	 
	Всего
	 
	
	
	4,408
	0,908
	5,316




11.2. Предложения по обеспечению теплопотребления села Малдыбай

1-2 этажная усадебная застройка и некоторые объекты КБО будут отапливаться от индивидуальных печей, топливом которых должен быть газ;
Для школ, детсадов, отдельных физкультурно-оздоровительных комплексов и торговых центров с большой площадью предусматриваются отдельные блочно-модульные котельные с малометражными котлами, которые можно пристраивать к отапливаемым зданиям и сооружениям. 
В данном проекте предусматривается применение транспортабельных блочно-модульных котельных Казахстанской компании «Буран Бойлер». Расчеты приведены на каждую котельную.
Первая очередь:
Для проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса – предусмотрено 2 котла типа ВВ-100 производительностью с учетом 20% потерь - один БМК 200 КВт. 
Для коммерческих объектов- предусмотрено 2 котла типа ВВ-100 производительностью с учетом 20% потерь- один БМК 200 КВт
До расчетного срока БМК далее не предусматривается.

Использование нетрадиционных источников тепла
Это экологически чистые источники тепла, а именно:
- использование солнечной энергии для приготовления горячей воды на нужды горячего водоснабжения;
- применение вихревых теплогенераторов для нужд отопления и вентиляции; 
- использование энергии ветра. 
Гелиоколлекторы
[image: Альтернативные источники энергии для дома]Для солнечного отопления используют именно гелиоколлекторы. Эти установки при помощи тепла солнца нагревают жидкость-теплоноситель, которую потом можно использовать в системе водяного отопления. Специфика в том, что солнечный водонагреватель для отопления дома выдает только температуру 45-60°С, а самую высокую эффективность показывает при 35°С на выходе. Потому рекомендованы такие системы для использования в паре с теплыми водяными полами.
[image: Okna batarei pokrytie plenkoi PSB]Сравнительно недавно на рынке солнечной энергии стали появляться инновационные разработки, которые предполагают применение оконных стекол в качестве солнечных батарей. Это очень перспективная технология, которая может найти применение не только в городских высотках, но и во многих иных отраслях. При этом над возможностью преобразования окон в окна батареи работает множество компаний.
На текущий момент освоенные технологии прозрачных солнечных батарей демонстрируют малый КПД. Но с усовершенствованием технологий КПД будет повышаться. Даже малая производительность будет окупаться отсутствием необходимости поиска места установки и легкостью монтажа. Значительная площадь стеклянных конструкций, которые фактически не приносят практической пользы, позволит вырабатывать существенное количество электроэнергии.
Использование биогаза как альтернативного источника энергии
Биогазовая установка в настоящее время является характерным элементом современного, безотходного производства во многих областях сельского хозяйства и пищевой промышленности. Если на предприятии есть отходы сельского хозяйства или пищевой промышленности, появляется реальная возможность с помощью биогазовой установки не только значительно сократить расходы на энергию, но и повысить эффективность предприятия, получить дополнительную прибыль.
[image: Биогазовые установки. Повышение производительности и эффективности]Биогазовая установка должна иметь необходимые части: емкость гомогенизации, загрузчик твердого (жидкого) сырья, реактор, мешалки, газгольдер, система смешивания воды и отопления, газовая система, насосная станция, сепаратор, приборы контроля, КИПиА с визуализацией, система безопасности.
Биогаз с высокой эффективностью используется для получения собственной тепловой и электрической энергии. Если весь биогаз будет перерабатываться на когенерационных установках, это полностью обеспечить сельские районы доступом к газу и тепловой мощности. Излишки энергии, а также побочная товарная продукция могут быть реализованы на свободном рынке.
Республика Казахстан имеет высокий энергетический потенциал нетрадиционных источников энергии. Однако в настоящее время в общем энергопотреблении Казахстана доля энергии солнца, ветра, термальных вод составляет менее 0,02%.
Основные причины, сдерживающие развитие нетрадиционной энергетики следующие:
· большие финансовые и материальные затраты;
· отсутствие производственной базы по выпуску оборудования для использования нетрадиционной энергетики;
· отсутствие государственной программы развития нетрадиционных источников тепла.
С ростом цен на органическое топливо возрастает необходимость применения нетрадиционных источников тепла.
Гелиоустановки предназначены, прежде всего, для обеспечения тепловых нагрузок горячего водоснабжения отдельных потребителей.
Нагрев воды в гелиоустановках осуществляется за счет поглощения энергии солнца теплоприемными солнечными коллекторами.
Использование солнечной энергии требует особых архитектурных решений.
В последнее время наибольший интерес по использованию нетрадиционных источников тепла вызывают вихревые теплогенераторы, состоящие из турбинки, в которой с большой скоростью раскручивается циркуляционная вода, нагреваясь при этом до 90ºС. Турбинка приводится в движение электродвигателем, который потребляет при этом электроэнергии в 1,5-2,0 раза меньше потребности в тепловой энергии. Преимущества теплогенераторов в том, что для их установки не требуются большие площади помещений, просты в эксплуатации. 
Данные виды нетрадиционных источников тепла могут применяться для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения любых зданий.

Ориентировочные капитальные затраты

В проекте предусмотрены 2 блочно-модульных котельных мощностью 200 Квт.
Ориентировочные капитальные вложения составят 60,0 млн.

Технико-экономические показатели
  
	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	6.4.1
	Мощность централизованных источников, всего
	МВт
	-
	-
	-

	6.4.1.1
	в числе: ТЭЦ
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.1.2
	районные котельные
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.1.3
	квартальные котельные
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.1.4
	суммарная мощность локальных источников
	-//-
	
	40,07
	5,316

	6.4.2
	Потребление на отопление, всего
	-//-
	
	3,375
	4,408

	6.4.2.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	3,375
	4,408

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	-
	-

	6.4.3
	Потребление горячее водоснабжение, всего
	-//-
	
	0,695
	0,908

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	0,695
	0,908

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	-//-
	
	
	

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	
	0,1
	0,12















12. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел «Газоснабжение» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» и другими действующими нормативными документами.

12.1. Современное состояние

На сегодняшний день в Жамбылской  области существующимы является  действующие магистральными газопроводами (МГ) «Бухарский газоносный район - Ташкент-Бишкек - Алматы» (БГР-ТБА), «Газли – Шымкент – Жамбыл - Алматы»,  МГ «Казахстан - Китай»  и Магистральный газопровод с месторождения «Амангельды»
Система магистрального газопровода «БГР-ТБА» имеет несколько составных частей газопроводов, пересекающих территории трех республик и различается по ряду характеристик газопроводов и техническому состоянию линейных частей и компрессорных станций. 
Питание населенных пунктов района Т.Рыскулова природным газом производится через два газораспределительных станции АГРС-Акыртобе, АГРС-Кулан, сооруженные на отводах от МГ БГР – ТБА. 
На выходе от существующих ГРС газопроводы среднего и высокого давления, снабжают природным газом 42 населенных пункта. По численности населения газом снабжены 64000 человека что составляет 96% процентов от общего числа население района.
Введенная в эксплуатацию новая АГРС «Акыртобе» обладает пропускной способностью 30000 м3/ч, что полностью перекрывает текущие потребности района даже в пиковые периоды. Более того, благодаря резервному подключению ко второй нитке МГ «БГР-ТБА» через подводящий газопровод среднего давления, гарантировано бесперебойное газоснабжение потребителей района даже в случае ремонтных работ на одной из ниток газопровода.

12.2. Выбор схемы развития системы газоснабжения природным газом с. Малдыбай

На проектируемой части застройки целесообразно использовать существующую двухступенчатую систему газоснабжения. Для проектируемой территории предусматривается установка шкафных газорегуляторных пунктов и прокладка сетей среднего и низкого давления. Средняя пропускная способность ГРПШ принята 200-300 м3/ч. Поэтому к установке рекомендуется ГРПШ с регуляторами давления типа РДБК, РДНК-1000. 
В разделе "теплоснабжения" предусмотрены котельные для подачи тепла социально значимых объектов, коммерческих объектов обслуживания. Согласно разделу «теплоснабжения», для обеспечения с.Малдыбай требуемым теплом, предлагается предусмотреть 2 блочно-модульная котельная, которые будут работать на газе. 
С учетом нагрузок на проектируемые отопительные котельные и необходимостью обеспечения высокой пропускной способностью газопровода, проектом предусмотрена отдельная внутрипоселковая ветка газопровода среднего давления, подключаемая к существующему межпоселковаму газопроводу. 
Отдельные или группы проектируемых домов в уплотнении существующей застройки должны подключаться к действующим газопроводам низкого давления.
В промышленном потреблении существенных изменений не произойдет.
На территории усадебной застройки сохраняется надземная прокладка газопроводов из стальных труб. Надземные газопроводы прокладываются на опорах, преимущественно вдоль заборов и ограждений, чтобы не занимать обособленную полосу, со стороны проезжей части для удобства монтажа и эксплуатации. Подземно прокладываются переходы через проезжую часть шириной более 8 м.
Прокладка проектируемого газопровода среднего давления проектом предусматривается подземным способом из полиэтиленовых труб. 
Основными преимуществами полиэтиленовых газовых труб по сравнению со стальными являются:
 1) высокая коррозионная устойчивость, обеспечивающая значительную долговечность трубопроводных систем и сокращение затрат на капитальные ремонты систем;  
2) низкая шероховатость поверхности и незначительное гидравлическое сопротивление;
 3) устойчивость к зарастанию;  
4) высокое электрическое сопротивление, позволяющее прокладывать трубопроводы в зоне действия сильных электрополей без устройства катодной защиты  и усиленной изоляции труб;  
5) низкая звукопроводность;  
6) эластичность труб. Деформация гибких труб может достигать существенных значений. Противодействие грунта ведет к более равномерному распределению нагрузки. В результате этого эффективная нагрузка на трубу и ее деформация уменьшаются; 
7) гибкость труб, позволяющая поставлять длинномерные трубы диаметром до 110 мм (длиной более 100 м) в бухтах, на катушках и барабанах, что снижает количество стыковых соединений и повышает производительность монтажа, а также надежность систем (80 % аварий на пластмассовых трубопроводах происходит в стыковых соединениях); 
 8) небольшая масса (они легче металлических в 3–8 раз), что снижает транспортные и складские расходы;  
9) простота монтажа, незначительные трудозатраты на заготовительные работы; 
 10) пожаробезопасность при монтаже (температура сварочных процессов 200–240 С), позволяющая вести работы без остановки производственных процессов и в зданиях из сгораемых конструкций. 
В пересечениях с проезжей частью подземный газопровод заключается в футляр, а надземный – прокладывается на высоте не менее 4,5 м. Более подробная разработка проекта производится на последующих стадиях проектирования.

12.3. Расчет газопотребления

Расчет расхода газа на коммунально-бытовые нужды
Расчет газопотребления выполнен по СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» Таблица 16.
Расчет потребления газа для малоэтажной (коттеджная) застройки с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения

	Очереди
	Население, чел.
	Природный газ

	
	
	часовой расход, м3/ч
	годовой расход,  тысяч м3 /год

	
	
	Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения
	Предприятия ком-быт назначения
	Общ. часовой
	Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения
	Предприятия ком-быт назначения
	Общ. годо-вой

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	11

	Существующее положение

	1-очередь
	1700
	1071,0
	53,6
	1124,6
	2677,5
	133,9
	2811,4

	Расчетный срок

	Расчетный срок
	1900
	1197,0
	59,9
	1256,9
	2992,5
	149,6
	3142,1



 Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 10% суммарного расхода теплоты на жилые дома. 
Максимальный расчетный часовой расход газа Vч, м3/ч, в нормальных условиях, на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:
          Vч = Кmax∙ Vг                                                                              (3.2)

где Кmax - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к   максимальному часовому расходу газа), принимается принимается по СП 42-101-2003;
     Vг - годовой расход газа, м3/год.

Расчет расхода газа на блочно-модульные котельные 

	Очередь
	Мощность БМК, кВт
	Часовой расход газа, м3/час
	Годовой расход, тысяч м3/год

	1-очередь
	400
	45,26
	113,14

	
	
	
	



Гидравлический расчет газовых сетей 
Для определения оптимальных диаметров участков газопроводов, обеспечивающих расчетные расходы газа при допустимых перепадах давлений, произведены гидравлические расчеты с использованием программы «Hydraulic Calculator Standard». 

Укрупненные показатели системы газоснабжения
В укрупненном сметном расчете учтены затраты на строительство наружных газопроводов среднего и низкого давления, газорегулирующих устройств. Установка индивидуальных шкафных установок со счетчиками и прокладка дворовых газопроводов, как правило, как и внутридомовое газооборудование, производится за счет частных вложений. 

Таблица 11.1 - Основные показатели системы газоснабжения в проектируемом жилом фонде

	Расчетные сроки
	Прирост населения
	ГРПШ
ОК,
 шт
	ГРПШ, шт
	Протяженность
газопроводов, км
	Ориентировочные объемы капитальных вложений, млн. тенге

	
	
	
	
	Среднего давления
	Низкого давления
	

	1-ая очередь
	1700
	-
8
	2

	1,2
	1,0
	65,0

	Расчётный срок
	1900
	
	1
	-
	0,6
	25,0

	всего
	
	
	3
	1,0
	1,6
	90,0



Технико-экономические показатели 

	6.5
	Газоснабжение
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок

	6.5.1
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/ год
	2,7
	2,924
	3,255

	6.5.1.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	2,7
	2,924
	3,255

	6.5.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.2.
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	-
	-
	-

	6.5.2.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.3
	Источники подачи природного газа
	млн. м3/год
	180,0
	180,0
	180,0

	6.5.4
	Удельный вес газа в топливном балансе города, другого населенного пункта
	%
	80
	80
	80

	6.5.5.
	Протяжённость межпоселковых газораспределительных сетей 
	км
	14,0
	16,2
	16,8
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13. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

[bookmark: _Toc168666304]13.1. Существующее положение

[bookmark: _Toc167656028][bookmark: _Toc168666307]Разработка сетей электроснабжения проекта выполнен на основании анализа, исходных материалов, расчетов, проектных предложений раздела «Инженерное обеспечение территорий» «Электроснабжение и телефонизация» в составе предыдущего утвержденного генерального плана  и в связи с актуальностью проектных предложений предлагается комплексная, совместная их реализация с проектными предложениями разработанного проекта на первую очередь и на расчетный срок.
    Распределение электроэнергии между потребителями  осуществляется на напряжении 10кВ через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

[bookmark: _Toc168666305]13.2. Электрические нагрузки

При разработке схемы электроснабжения рассматриваемого района на перспективу были рассчитаны электрические нагрузки с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды (жилищному фонду) и потребления объектами культурно-бытового обслуживания (общественному фонду). 
Основными потребителями электрической энергии рассматриваемого объекта являются жилые дома (малоэтажная застройка и коттеджи), учреждения коммунально-бытового обслуживания и другие общественные здания. Динамика развития электрических нагрузок по категориям потребителей на расчетный срок принята на основании анализа исходных данных по численности населения, потребности в жилом фонде, сфере обслуживания, производственных объектов. Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с СП РК 4.04-103-2013  «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности» и в соответствии с данными по развитию жилого и общественного фонда на перспективу. Раздел «электроснабжение» на стадии проекта детальной планировки выполнен согласно СНиП РК 3.01-00-2011 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, СП РК 3.01-01-2008 «Методические указания по разработке проектов планировки частей городов и других населенных пунктов». Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющего жилые дома, объекты обслуживания населения местного значения, наружное освещение пропорционально количеству площади помещений и практически может считаться равномерно распределенной в пределах района с одинаковой плотностью жилого фонда, сосредоточенные потребители размещаются преимущественно в общественных и общественно-торговых центрах.
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующей системы электроснабжения населенного пункта с последующей ее модернизацией по проектным периодам, а также с учетом года ввода в эксплуатацию и процента износа подстанции (с резервом мощности), электросетей, распределительных пунктов и контейнерных трансформаторных подстанций (КТП).
Конфигурация, параметры, элементы проектируемой распределительной сети и схемы их соединений должны обеспечить нормируемые уровни надежности электроснабжения и качества электроэнергии, поступающей потребителю наиболее экономичным способом при минимальных ресурсных затратах на строительство и последующую эксплуатацию. Должна быть обеспечена возможность малозатратной адаптации сети к возрастающей электрической нагрузке за расчетным периодом, обусловленной появлением новых или увеличением потребности существующих потребителей. Наращивание пропускной способности сети должно обеспечиваться при минимальных объемах реконструкции.

[bookmark: _Toc168666306]13.3. Проектные предложения

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующей системы электроснабжения населенного пункта с последующей ее модернизацией по проектным периодам, а также с учетом года ввода в эксплуатацию и процента износа подстанции (с резервом мощности), электросетей, распределительных пунктов и контейнерных трансформаторных подстанций (КТП).
Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющего жилые дома, объекты обслуживания населения местного значения, наружное освещение пропорционально количеству площади помещений и практически может считаться равномерно распределенной в пределах района с одинаковой плотностью жилого фонда. 
  По мере реальной застройки схема присоединения, количество и мощность могут быть изменены и должны уточниться на дальнейших стадиях проектирования. Схема электроснабжения района разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:
- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей.
- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Трассы прохождения намечаемых ЛЭП, количество и расположение РП и ТП, а также параметры основного оборудования приняты предварительно и требуют уточнения на последующих стадиях проектирования. 
При разработке перспективной схемы электроснабжения был произведен подсчет суммарной электрической нагрузки города с учетом:
· нагрузок потребителей коммунально-бытового сектора;
· нагрузок объектов культурно-бытового обслуживания;
· нагрузок промышленных, строительных, транспортных и прочих потребителей.
Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющая жилые дома, объекты обслуживания местного значения, наружное освящение пропорциональна количеству жилой площади и практически может считаться равномерно распределенной. В связи с тем, что перспектива промышленного развития города определена ориентировочно, показатели по электрической нагрузке предприятий также носят, прогнозный характер и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, в схемах развития промышленных районов.

Таблица 13.1. - Нагрузка потребителей

	Этажность жилой застройки
	Жилой фонд,
тыс. м2 общей площади
	Электрическая
нагрузка, МВт

	Существующий жилищный фонд
	
	

	Усадебная (1-2 этажная) застройка (ИЖС)
	7,8
	

	Малоэтажная (2-3 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Среднеэтажная (4-5 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Многоэтажная (6-9 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	ИТОГО
	
	0,14

	 
	
	

	1 очередь 
	
	

	Усадебная (1-2 этажная) застройка (ИЖС)
	10,1
	

	Малоэтажная (2-3 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Среднеэтажная (4-5 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Многоэтажная (6-9 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	ИТОГО
	
	0,18

	
	
	

	Расчетный срок
	
	

	Усадебная (1-2 этажная) застройка (ИЖС)
	14,6
	

	Малоэтажная (2-3 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Среднеэтажная (4-5 этажная) многоквартирная застройка 
	
	

	Многоэтажная (6-9 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	ИТОГО
	
	0,26

	
	
	



Таблица 13.2. - Результаты расчета электрических нагрузок на 1-очередь по общественному фонду

	Наименование
	Ед. изм
	Уд. нагр
	Коли-
чество
	Электрич. нагрузка,
кВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	кВт/мест
	0,45
	10
	4,2

	Общеобразовательные учебные заведения
	кВт/мест
	0,25
	20
	5,0

	КПП (Класс предшкольной подготовки)
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Внешкольные учреждения
	кВт/мест
	0,25
	
	

	Учебные заведения, технического и профессионального образования, учащиеся
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	кВт/мест
	0,25
	
	

	Учреждения здравоохранения

	Поликлиники
	кВт на посет. за смену
	0,15
	
	

	Стационары всех типов
	кВт на койко-место
	2,5
	2
	5,0

	Дома-интернаты для инвалидов и людей преклонного возраста
	кВт/мест
	2,2
	
	

	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	кВт/мест
	2,2
	
	

	Детские дома-интернаты
	кВт/мест
	1,1
	
	

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	кВт/объект
	20,0
	
	

	Аптеки
	кВт/объект
	0,46
	52
	23,92

	Молочные кухни
	кВт/ порцию
	0,08
	
	

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Спортивные залы общего пользования
	кВт/м²
	0,054
	
	

	Учреждения культуры и искусства

	Танцевальные залы
	кВт/мест
	0,46
	
	

	Дворцы культуры, клубы
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Кинотеатры
	кВт/мест
	0,15
	
	

	Библиотеки 
	кВт/место
	0,14
	
	

	Музей
	кВт/объект
	25,0
	
	

	Концертные залы
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Предприятия торговли и общественного питания

	Магазины
	кВт/м²
	0,25
	50
	12,5

	Универсальный рынок
	кВт/м²
	0,25
	
	

	Предприятия общественного питания
	кВт/мест
	1,03
	25
	25,75

	Предприятия бытового обслуживания
	кВт/мест
	0,6
	2
	1,2

	Предприятия коммунального обслуживания

	Прачечные
	кВт/кг вещей
	0,08
	
	

	Химчистка
	кВт/кг вещей
	0,08
	
	

	Бани
	кВт/мест
	0,46
	
	

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи и общественные организации

	Отделения банка
	кВт/объект
	1,5
	
	

	Отделение связи
	кВт/объект
	1,5
	
	

	Административно-деловой центр
	кВт/м²
	0,15
	
	

	Объекты коммерческого назначения
	кВт/м²
	0,15
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Пожарное депо
	кВт/объект
	56,5
	
	

	Гостиница
	кВт/мест
	0,5
	
	

	Бюро похоронного обслуживания
	кВт/объект
	20,0
	
	

	Итого
	
	
	
	77,57

	Прочие
	
	
	
	30,0

	Всего
	
	
	
	107,57

	То же, с Ко
	
	
	
	92,0



Таблица 13.3. - Результаты расчета электрических нагрузок на расчётный срок по общественному фонду.


	Наименование
	Ед. изм
	Уд. нагр
	Коли-
чество
	Электрич. нагрузка,
кВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Общеобразовательные учебные заведения
	кВт/мест
	0,25
	
	

	КПП (Класс предшкольной подготовки)
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Внешкольные учреждения
	кВт/мест
	0,25
	
	

	Учебные заведения, технического и профессионального образования, учащиеся
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	кВт/мест
	0,25
	
	

	Учреждения здравоохранения

	Поликлиники
	кВт на посет. за смену
	0,15
	
	

	Стационары всех типов
	кВт на койко-место
	2,5
	
	

	Дома-интернаты для инвалидов и людей преклонного возраста
	кВт/мест
	2,2
	
	

	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	кВт/мест
	2,2
	
	

	Детские дома-интернаты
	кВт/мест
	1,1
	
	

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	кВт/объект
	20,0
	
	

	Аптеки
	кВт/объект
	0,46
	
	

	Молочные кухни
	кВт/ порцию
	0,08
	
	

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Спортивные залы общего пользования
	кВт/м²
	0,054
	44
	2,4

	Учреждения культуры и искусства

	Танцевальные залы
	кВт/мест
	0,46
	
	

	Дворцы культуры, клубы
	кВт/мест
	0,45
	189
	85,05

	Кинотеатры
	кВт/мест
	0,15
	
	

	Библиотеки 
	кВт/место
	0,14
	3
	0,42

	Музей
	кВт/объект
	25,0
	
	

	Концертные залы
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Предприятия торговли и общественного питания

	Магазины
	кВт/м²
	0,25
	94
	23,5

	Универсальный рынок
	кВт/м²
	0,25
	
	

	Предприятия общественного питания
	кВт/мест
	1,03
	
	

	Предприятия бытового обслуживания
	кВт/мест
	0,6
	
	

	Предприятия коммунального обслуживания

	Прачечные
	кВт/кг вещей
	0,08
	37,8
	3,02

	Химчистка
	кВт/кг вещей
	0,08
	2,2
	0,25

	Бани
	кВт/мест
	0,46
	4
	1,84

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи и общественные организации

	Отделения банка
	кВт/объект
	1,5
	
	

	Отделение связи
	кВт/объект
	1,5
	
	

	Административно-деловой центр
	кВт/м²
	0,15
	
	

	Объекты коммерческого назначения
	кВт/м²
	0,15
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Пожарное депо
	кВт/объект
	56,5
	
	

	Гостиница
	кВт/мест
	0,5
	
	

	Бюро похоронного обслуживания
	кВт/объект
	20,0
	
	

	Итого
	
	
	
	116,48

	Прочие
	
	
	
	50,0

	Всего
	
	
	
	166,48

	То же, с Ко
	
	
	
	142,0



Таблица 13.4. -Суммарная коммунально-бытовая нагрузка

	Наименование
	Электрическая нагрузка 
на расчетный период

	Жилищный фонд
Осветительно-бытовое потребление, кВт
	440,0

	То же, с Ко
	374,0

	Общественный фонд, кВт
	274,05

	То же, с Ко 
	233,2

	Всего, кВт 
	714,2


13.4. Организационные мероприятия по энергосбережению

· Назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по энергосбережению;
· обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности персонала, ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению;
· материальное стимулирование персонала на энергосбережение;
· совершенствование порядка работы учреждения и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения;
· введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и пр.;
· нормирование расхода энергоресурсов;
· назначение лиц, ответственных за контроль включения и отключения систем;
· организация работы по эксплуатации светильников, их чистке;
· проведение разъяснительной работы с учащимися и сотрудниками по вопросам энергосбережения;
· агитационная работа по вопросам энергосбережения;
· разработка и введение в действие системы поощрения сотрудников учреждения за действия, направленные на энергосбережение;
· повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников учреждений;
· создание системы энергоменеджмента.

[bookmark: _Toc167656029][bookmark: _Toc168666308]13.5. Технические мероприятия по энергосбережению

[bookmark: _Toc167656030][bookmark: _Toc167992469][bookmark: _Toc167993794][bookmark: _Toc168666309]Системы электроснабжения
· Установка выключателей нагрузки перед вводами силовых трансформаторов;
· устранение дефектов коммутационного и электросилового оборудования;
· замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные;
· Замена устаревших трансформаторов на современные;
· снижение потерь электроэнергии в кабельных сетях;
· снижение потерь электроэнергии путем улучшения коэффициента мощности;
· увеличение коэффициентов загрузки электроприемников и трансформаторных подстанций и ограничение их холостого хода;
· поддержание номинальных уровней напряжения в сетях;
· равномерное распределение нагрузок по фазам;
· оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электрической энергии;
· сокращение числа личных бытовых приборов (кипятильников, кофеварок, электрочайников и пр.);
· оптимизация времени использования оргтехники;
· применение частотного регулирования насосов систем водоснабжения;
· внедрение энергосберегающих конфорок на кухонных электрических плитах;
· установка терморегуляторов на системы электрического отопления.
[bookmark: _Toc167632775][bookmark: _Toc167656031][bookmark: _Toc167992470][bookmark: _Toc167993795][bookmark: _Toc168666310]Системы освещения
· Снижение расхода электроэнергии на цели освещения путем реконструкции существующей системы освещения за счет установки энергоэффективных источников света;
· сокращение области применения светильников с лампами накаливания и их замена на светильники с люминесцентными лампами;
· замена люминесцентных ламп старой модификации на лампы нового поколения меньшей мощности;
· замена традиционных систем освещения на светодиодные;
· замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на более надежные и экономичные электронные;
· окраска стен помещений в более светлые тона;
· децентрализация включения освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на необходимые зоны.
[bookmark: _Toc167632776][bookmark: _Toc167656032][bookmark: _Toc167992471][bookmark: _Toc167993796][bookmark: _Toc168666311]Системы отопления
· Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением;
· оснащение систем отопления приборами учета;
· гидравлическая наладка внутренней системы отопления;
· ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов;
· автоматизация систем теплоснабжения зданий путем установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с регулированием подачи теплоты;
· снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления;
· установка теплоотражателей за радиаторами отопления;
· установка запорных термостатических вентилей на радиаторах отопления;
· замена однотрубной системы отопления на двухтрубную;
· установка тепловых завес.
[bookmark: _Toc167632777][bookmark: _Toc167656033][bookmark: _Toc167992472][bookmark: _Toc167993797][bookmark: _Toc168666312]Рекуперация тепла
· Внедрение рекуперации тепла в здании;
· повышение энергоэффективности сушильных установок.
[bookmark: _Toc167632778][bookmark: _Toc167656034][bookmark: _Toc167992473][bookmark: _Toc167993798][bookmark: _Toc168666313]Системы вентиляции
· Оптимизация работы вентиляционных систем;
· отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время;
· применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами открывания дверей;
· замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более высоким КПД;
· замена устаревших приводов вентиляционных установок с низким КПД на современные с более высоким КПД;
· применение частотного регулирования скорости вращения;
· применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха (в том числе с использованием ЧРП).
[bookmark: _Toc167632779][bookmark: _Toc167656035][bookmark: _Toc167992474][bookmark: _Toc167993799][bookmark: _Toc168666314]Системы кондиционирования
· Включение кондиционера только при необходимости;
· исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещениях;
· поддержание в рабочем состоянии регуляторов, поверхностей теплообменников и оборудования.
[bookmark: _Toc167632780][bookmark: _Toc167656036][bookmark: _Toc167992475][bookmark: _Toc167993800][bookmark: _Toc168666315]Системы сжатого воздуха
· Внедрение автоматизированной системы управления процессом производства сжатого воздуха;
· децентрализация воздухоснабжения;
· внедрение установки осушки сжатого воздуха на компрессорной станции;
· модернизация турбокомпрессорных холодильных машин.
[bookmark: _Toc167632781][bookmark: _Toc167656037][bookmark: _Toc167992476][bookmark: _Toc167993801][bookmark: _Toc168666316]Электротехническое оборудование
· Внедрение сварочных инверторов с микропроцессорными схемами управления;
· минимизация потерь электроэнергии в сварочном оборудовании при обрыве дуги;
· модернизация выпрямительных агрегатов гальванического участка;
· внедрение установок высокотемпературного нагрева шихты.
[bookmark: _Toc167632782][bookmark: _Toc167656038][bookmark: _Toc167992477][bookmark: _Toc167993802][bookmark: _Toc168666317]Котельные и тепловые электростанции
· Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением;
· поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха и хорошего смешивания его с топливом;
· установка водяного поверхностного экономайзера за котлом;
· применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник);
· повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла;
· подогрев питательной воды в водяном экономайзере;
· содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла;
· очистка от накипи внутренних поверхностей котла нагрева котлов ультразвуковым методом;
· использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и подачей его во всасывающую линию дутьевого вентилятора;
· теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 градусов С);
· установка систем учета расходов топлива, электроэнергии, воды и отпуска тепла;
· автоматизация управления работой котельной;
· применение частотного привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов;
· перевод паровых котлов в водогрейный режим;
· перевод паровой системы отопления на водяную;
· рациональная загрузка одновременно работающих котлов;
· установка когенерационной установки (мини-ТЭЦ);
· установка системы возврата конденсата;
· установка расширителя непрерывной продувки и подогревателя сырой воды;
· восстановление обмуровки котлов.
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· Внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) учета тепло- и электроэнергии
· модернизация и расширение системы обмена технологической информацией (СОТИ);
· создание центра сбора и обработки данных (ЦСОД).
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Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» направлена на повышение эффективности использования ресурсов и продвижение новых технологий для обеспечения устойчивого роста для будущих поколений.
[image: ]

Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» определены следующие стратегические цели развития возобновляемой энергетики в Казахстане:
- 3% доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии к 2020 году (целевой показатель достигнут);
- 15% доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии к 2030 году;
- 50% доли альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии к 2050 году.
Национальным планом развития РК установлен целевой индикатор по достижению 6% доли в электроэнергии возобновляемых источников энергии от общего объема производства электроэнергии к 2025 году.
По данным Министерства энергетики РК, отраженным в Руководстве для инвесторов по реализации проектов ВИЭ в РК, подготовленном в рамках региональных программ международной организации USAID «Энергетика Центральной Азии» и «Энергия будущего» в Казахстане имеется следующий ресурсный потенциал ВИЭ.
Ветровая энергия (ВЭС)
Казахстан обладает значительными ресурсами ветровой энергии. Примерно на 50% территории Казахстана скорость ветра составляет 4-5 м/секунду на высоте 30 м. Наиболее высокий ветровой потенциал имеется в районе Каспийского моря - Атырауской и Мангистауской областях, а также в Северном и Южном Казахстане. По данным концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, ветровой потенциал Казахстана составляет 1 820 млрд кВтч в год.
Гидроэнергетика (ГЭС)
Гидроэнергетика - второй по величине источник производства электроэнергии в Казахстане, на долю которой, по данным на 1 января 2022 года, приходится около 11,7% всей генерирующей мощности Казахстана. По абсолютным показателям потенциальных гидроресурсов Казахстан занимает третье место среди стран СНГ. Гидроэнергетический потенциал Казахстана оценивается примерно в 170 млрд кВтч в год, технически осуществимый - 62 млрд кВтч. Гидропотенциал средних и крупных рек составляет 55 млрд кВтч, малых рек - 7,6 млрд кВтч в год. Между тем, технически возможный для использования потенциал малых ГЭС составляет порядка 8 млрд кВтч.
Гидроэнергетические ресурсы распределены по всей стране, но среди них стоит отметить три особо крупных района: бассейн реки Иртыш с основными притоками (Бухтарма, Уба, Ульба, Курчум, Карджил), Юго-Восточная зона с бассейном реки Или и Южная зона - бассейны рек Сырдарья, Талас и Чу.
Солнечная энергия (СЭС)
Солнечная энергия имеет огромный потенциал в Казахстане. Согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса РК до 2030 года, потенциал солнечной энергии составляет около 2,5 млрд кВтч в год, количество солнечных часов составляет 2200 - 3000 ч в год (2500 - 3000 часов в год в южных регионах) из 8760. 
Геотермальные источники
Казахстан также богат геотермальными ресурсами. Естественные запасы гидрогеотермальных ресурсов Казахстана с температурой от 40°С до более 100°С оцениваются в 10275 млрд м³ по воде и в 680 млрд Гкал по теплу, что эквивалентно 97 млрд т.у.т. (тонна условного топлива) или 2,8 млрд ТДж, что сопоставимо с ресурсами традиционных топливных источников тепла. Для сравнения: прогнозные запасы углеводородного сырья Казахстана составляют около 12 млрд тонн нефти и конденсата (17,2 млрд т.у.т.) и около 6-8 трлн м³ газа (7-9,2 млрд т.у.т.). Общие геологические запасы и прогнозные ресурсы угля в республике оцениваются в 150 млрд тонн (101,0 млрд т.у.т.).
Геотермальные источники в основном расположены в Западном Казахстане - 75,9%, в Южном Казахстане их 15,6% и в Центральном Казахстане - 5,3%. Наиболее перспективными на извлечение теплоэнергетических подземных вод с минерализацией до 3 г/д м³ с температурой до 70-100°С являются артезианские бассейны Южного и Юго-Восточного Казахстана: Арысский, Алматинский и Жаркент-ский. 
Биогаз
Казахстан является крупным производителем зерна и другой сельскохозяйственной продукции, что говорит о значительных объемах производимых отходов и остатков, в связи с чем Казахстан имеет значительные объемы доступных отходов, особенно в отношении сельскохозяйственных культур, навоза и твердых бытовых отходов. Наибольшие объемы смешанных видов сельскохозяйственных отходов доступны в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях. Стабильным источником биомассы для производства энергии в Казахстане являются отходы продуктов животноводства. Однако данные об общих и доступных объемах отходов и их географическом местоположении отсутствуют, отходы и остатки редко используются продуктивно, например, в качестве сырья для биоэнергетических проектов. В настоящее время Европейский Банк Реконструкции и Развития реализует проект по оценке потенциала в области биоэнергетики.
В дальнейшем на последующей стадии «Проекта застройки», разработка сетей электроснабжения будут выполняться специализированной проектной организацией на основании утвержденного градостроительного проекта на первую очередь строительства и расчетный срок , в соответствии с поперечными профилями улиц в границах застройки (устанавливаемые при размещении объектов с отступом от красных линий, линий регулирования застройки, а также АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к внеплощадочным сетям и сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
Далее на второй стадии (на первую очередь и на расчетный срок) - разработка Генерального плана, будет выполнятся с детализацией направлений территориального развития (структурного плана), путем проработок и последовательности реализации реальных возможностей в ближайшем будущем с соответствующими расчетами электрических нагрузок. 
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Проектируемые сети 0,4 кВ предлагается выполнить в кабельном исполнении. 
Сети наружного освещения по уличным магистралям рекомендуются кабельные, по второстепенным улицам, возможно, воздушные.
На уличных магистралях рассматриваемого района предусматривается двухрядная схема расположения светильников. В качестве наружного освещения рекомендуются светильники, установленные на железобетонных опорах.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузки, защиту от перегрузки и коротких замыканий, а также учет расхода электроэнергии. Управление наружным освещением, централизованное дистанционное.
Наружное освещение и рекламные установки должны быть увязаны с архитектурой и масштабами зданий и сооружений с учетом восприятия в дневное и вечернее время.
В зависимости от архитектуры зданий и сооружений, их значения и месторасположения рекомендуются следующие способы наружного архитектурного освещения:
- равномерное освещение всего фасада здания или сооружения;
- освещение части фасада или отдельных элементов архитектуры здания;
- комбинированное освещение;
- освещение контура здания.
Рассмотренные выше вопросы должны уточняться и конкретно разрабатываться на последующих стадиях проектирования.
Сети освещения выполнены светодиодными светильниками, устанавливаемым на опорах. Управление уличным освещением автоматическое от панелей управления уличным освещением, устанавливаемым комплектно в трансформаторных подстанциях.
Необходимая мощность светильников для номинального освещения площадей, улиц и тротуаров зависит от светоотражения дорожного покрытия. Осветленное дорожное покрытие, в котором не менее 30% смеси (по весу), составляет щебень из осветленного каменного материала, искусственного (дорсил, синопал, люксовит и др.) или естественного (природный кварц, светлый высокопрочный известняк и др.), позволяет снизить установленную мощность светильников до 25 % и повысить равномерность распределения яркости на 40%, по сравнению с шероховатым черным асфальтобетоном. Стой же целью, а именно, для экономии потребляемой электроэнергии по освещению в помещениях, на улицах и при употреблении электроэнергии в рекламных целях рекомендуется использование новейших разработок энергосберегающих ламп.
Световой поток в люменах (лм) и, следовательно, световая отдача серных ламп приближается к 200 лм/Вт ив 17 раз превышает светоотдачу ламп накаливания на 1 ватт (Вт) установленной мощности. Немного хуже светоотдача у натриевых (~ 140 лм/Вт) и люминесцентных (80 лм/Вт) ламп.
Распределительные устройства в сетях наружного освещения обеспечивают равномерное распределение нагрузки по фазам, от перегрузок и коротких замыканий, а также учет расхода электроэнергии.
Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее, вид которого определяется по расчетам рабочего проектирования. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время. 
Также рекомендуется, особенно на удаленных участках, использовать уличные светильники, снабженные фотоэлементами аккумуляторами малой мощности. Днем аккумуляторы этих светильников заражаются от встроенных фотоэлементов, а ночью светят через энергосберегающие лампы. 
Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль состоянием освещения.
В дальнейшем на последующей стадии «Проекта застройки», разработка сетей электроснабжения будут выполняться специализированной проектной организацией на основании утвержденного градостроительного проекта на первую очередь строительства и расчетный срок , в соответствии с поперечными профилями улиц в границах застройки (устанавливаемые при размещении объектов с отступом от красных линий, линий регулирования застройки, а также АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к внеплощадочным сетям и сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
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Совокупность устройств и сооружений, с помощью которых осуществляется телефонная связь, называют телефонной сетью. В состав телефонных сетей входят: 
1.	Коммутационные устройства (автоматические телефонные станции, узловые станции, подстанции); 
2.	Линейные сооружения (абонентские линии, соединительные линии, каналы междугородной связи);
3.	Гражданские сооружения (здания телефонных станций, подстанций, усилительных пунктов);
4.	Телефонные аппараты.
По назначению различают следующие виды телефонных сетей: городские, сельские, учрежденческие, зоновые: и междугородные. Городские телефонные сети предназначены для организации телефонной связи на территориях города, обеспечения абонентов не только телефонной связью общего пользования, но и внутрипроизводственной связью предприятий агропромышленного комплекса. На ГТС предусматривается радиальное (одноступенчатая схема) и радиально-узловое (одно- и двухступенчатая схема) построение с возможностью использования поперечных (прямых и обходных) путей. Одноступенчатая схема построения ГТС более предпочтительна, так как она обеспечивает более низкое затухание соединительных трактов, упрощает станционное оборудование, улучшает качество разговорного тракта, ускоряет процесс установления соединений. Основой ГТС является центральная станция ЦС (или существующая АТС), в которую включаются линии от вышестоящей станции - АМТС (или ЗТУ), соединительные линии от оконечных станций (ОС), а при радиально-узловом построении сети и от узловых станций (УС). В узловые станции включаются линии от нижестоящих ОС. Центральная станция размещается в районном центре и является одновременно городской телефонной станцией. На ГТС предусматривается радиальное (одноступенчатая схема рис. «а») и радиально-узловое (одно- и двухступенчатая схема «б»).
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Рисунок 1. Структура городской телефонной сети: 
а) радиальная схема; 
б) радиально-узловая схема; 
в) комбинированная схема.
Линейные сооружения телефонных сетей состоят из воздушных и кабельных линий связи. Основная тенденция развития линий ГТС направлена на внедрение кабельных линий. На абонентских линиях ГТС широко применяется спаренное включение ТА и групповые установки. При спаренном включении обеспечивается секретность разговора, избирательность посылки вызова, возможность взаимной связи спаренных ТА. Тип кабеля и аппаратура передачи определяются в зависимости от ожидаемой перспективной потребности в каналах связи на проектируемой магистрали. Учитывается, что такие виды связи, как телеграфная, фототелеграфная, передача данных, телевидение и другие осуществляются в основном по телефонным каналам методом вторичного уплотнения; для передачи вещания также используются телефонные каналы (сдвоенные или строенные) современных многоканальных систем. Определение мощности проектируемой линии состоит в расчете потребного числа каналов как на ближайшую, так и на более отдаленную перспективу. При этом имеется в виду, то современные линии связи используются не только для телефонных и телеграфных передач, но и для междугородного телевидения, проводного веяния, а также передачи центральных газет фототелеграфными методами, информации с электронно-вычислительных центров, сигналов дистанционного управления в промышленных системах телемеханики и т.д.
Построение сетей абонентских линий осуществляется различными способами, однако все они могут быть сведены к двум системам: шкафной и без шкафной. При шкафной системе построения абонентских линий последняя состоит из трех участков: магистрального, распределительного и абонентской проводки. Магистральным участком абонентской линии называется участок от кросса АТС до распределительного шкафа. Распределительным участком называется участок от распределительного шкафа (ШР) до распределительной коробки (КР). Абонентской проводкой, как и при системе прямого питания, называется участок от КР до розетки телефонного аппарата. Как показывают расчеты, экономически целесообразно использовать шкафную систему при длине магистрального кабеля, начиная с 500 и более метров. Кроме чисто экономической выгоды, получаемой от применения шкафной системы построения абонентской линии, к достоинствам этой системы следует отнести: увеличение гибкости сети (возможность коммутировать в распределительном шкафу цепи всего шкафного района) и возможность проведения электрических измерений абонентской линии по участкам (абонентскую линию можно «прозвонить» как в сторону станции, так и в сторону абонентского пункта, что значительно облегчает поиск неисправностей).

14.1. Системы широкополосного беспроводного доступа

В настоящее время большинство телекоммуникационных услуг предоставляются через узкоспециализированные независимые друг от друга сети. Тем не менее, современные методы цифровой обработки сигнала предоставляют возможность конвергенции информационных потоков путем преобразования всех их видов в единый поток с возможностью его передачи по единой широкополосной сети связи. Одновременно предоставление пользователям широкого набора современных услуг связи настоятельно требует создания широкополосных сетей доступа, что часто сдерживается необходимостью прокладки новых кабелей. Одним из эффективных решений этой проблемы является использование систем беспроводного широкополосного доступа.
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Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на базе сетей широкополосного доступа, в том числе беспроводных, является основой для создания мультисервисной телекоммуникационной сети во многих странах мира. Беспроводные сети требуют выделения радиочастотного ресурса, достаточного для предоставления всех видов телекоммуникационных услуг. Основной целью развертывания сетей на базе систем широкополосного беспроводного доступа (BWA – Broadband Wireless Access) является предложение экономически эффективных решений для создания широкополосных сетей доступа с целью доставки услуг связи. Они могут быть предназначены для работы как в одностороннем, так и в двухстороннем (интерактивном) режиме. В соответствии с этим оборудование BWA использует радиочастоты в диапазонах от 2 до 60 ГГц. Дело в том, что, несмотря на наличие в развитых странах сравнительно большого числа различных классов пользователей, получающих услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет и пр., чувства полного удовлетворения не наблюдается. Хорошо известно, что многие уже использующиеся и только готовящиеся к использованию сетевые решения имеют свои известные недостатки, заключающиеся либо в невысоких скоростях передачи, либо в организационных проблемах, либо просто в высоком уровне необходимых инвестиций для тотального охвата потенциального электората, что свойственно, прежде всего, фундаментальным кабельным решениям. Кроме того, свежие ветры либерализации рынка телекоммуникаций выявляют новых желающих стать его потенциальными игроками, чтобы занять там достойную нишу. Ну а выдача лицензий и радиочастот сулят новые доходы в национальный бюджет. Беспроводные решения имеют преимущества, позволяющие производить выборочное (адресное) обслуживание клиентов без необходимости вкладывания значительных инвестиций при строительстве сетей КТВ. Операторы сетей на базе систем BWA имеют больше степеней свободы, позволяя адресно вкладывать инвестиции, что, как представляется, дорогого стоит. И ограничения предоставляемого ими сервиса зависят лишь от наличия доступного радиочастотного ресурса. Сети BWA могут использоваться для доставки широкополосных и узкополосных услуг связи в интересах категорий заинтересованных пользователей, а также могут служить основой для создания транспортных сетей в интересах сетей связи назначения (ТВ-вещания, доступа в Интернет, сотовой радиотелефонной связи). Сети BWA развертываются преимущественно в местах с высокой концентрацией потенциальных пользователей (например, в крупных городах), однако, это не исключает их использование для организации телекоммуникационного обслуживания в отдельных населенных пунктах. Сети BWA являются наиболее целесообразным решением при организации массового обслуживания населения по доставке услуг ТВ-вещания и Интернет-вещания.
Широкополосные системы беспроводного абонентского доступа
"AirStar" - цифровая система радиодоступа компании SR Telecom 
Система AirStar - это система радиосвязи типа "точка-многоточка", предназначенная для организации беспроводного доступа локальных телекоммуникационных сетей различного или одного назначения к более мощной (например, общего пользования) интегрированной или предоставляющей конкретные услуги телекоммуникационной сети.
В состав AirStar входят базовые станции, терминальные станции и система управления сетью. Каждая базовая станция устанавливается на объекте, к которому подведены телекоммуникации мощной сети. Терминальные станции устанавливаются на объектах, расположенных вокруг базовой станции на расстоянии до 3,3-20 км (в зависимости от частотного диапазона), где функционируют локальные сети связи. Терминальные станции, осуществляя радиосвязь с базовой станцией, обеспечивают доступ локальных сетей к более мощной сети. Фрагмент сети доступа на базе оборудования AirStar приведен ниже.
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Рисунок 2. Структурная схема цифровой сети широкополосного радиодоступа AirStar

Система AirStar позволяет организовывать беспроводный доступ на больших территориях, при этом базовые станции объединяются с помощью имеющейся транспортной или магистральной сети, к которой подключается система управления оборудованием AirStar. При наличии в сети всего одной базовой станции система управления подключается или непосредственно к базовой станции или удаленно, по каналу связи.
Одно из наиболее важных преимуществ системы AirStar заключается в том, что оборудование разработано на основе использования технологии АТМ пакетной коммутации. Базовая станция в стандартной комплектации имеет АТМ STM-1 интерфейс или АТМ Е3. Но с помощью дополнительного оборудования базовые станции могут подключаться и к другим телекоммуникационным сетям. В радиоэфире также обеспечивается АТМ протокол. Терминальные станции имеют в стандартной комплектации три интерфейса: 4xE1+V.35+ +10/100BT или E1+V.35+ 10/100BT.

14.2. Развитие инфраструктуры мобильной связи

Мировой тренд в сфере телекоммуникаций сегодня движется в сторону развития беспроводных мобильных сетей, что подтверждается и ростом количества абонентов сотовой связи. В Казахстане на конец 2022 года было зарегистрировано 25,1 млн абонентов — на 3,3% больше, чем в предыдущем году. Именно мобильный интернет в РК является основным источником доступа к всемирной паутине. Так, если к концу 2022 года в стране насчитывалось 2,9 млн абонентов фиксированного интернета, то количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, выросло за год на 3,1%, до 17,4 млн. Мобильной связью казахстанцев и гостей страны обеспечивают три оператора: «Kcell» (торговые марки Kcell и Асtiv), «Мобайл Телеком-Сервис» (торговые марки Tele2 и Altel) и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline).

[image: Количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, выросло за год на 3%]

Эксперты отмечают, что это колоссальная нагрузка на мобильные сети 4G/5G. Операторы связи уверены, что такой высокий уровень использования интернета и постоянная динамика роста трафика демонстрируют позитивные тенденции прогресса для страны и общества. Доступность сервисов и возможность онлайн-работы, учебы и общения являются отражением процессов развития страны. Вместе с тем, такая динамика возлагает на операторов определенную нагрузку по поддержке и развитию инфраструктуры, способной выдержать столь бурный рост. оператор обслуживает более 1,75 млн домохозяйств в РК. «Казахтелеком» использует самые массовые виды подключения к сетям — оптическое подключение GPON (более 800 тысяч абонентов) и медные подключения на базе технологии ADSL (около 900 тысяч абонентов). «Один абонент технологии GPON в среднем потребляет около 316 Гб в месяц, один абонент технологии ADSL потребляет в среднем 205 Гб в месяц. Это нормальное среднее потребление в домохозяйствах. При этом более 75% потребляемого трафика — это трафик всем известных социальных сетей и мультимедийных платформ (Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, TikTok, Netflix и игровые сервисы). Для улучшения качества доступа к этим сервисам наша компания локализовала и организовала прямые стыки с этими компаниями. Общий объем локализованных в Казахстане ресурсов составляет 4 Тбит/с.». В настоящее время «Казахтелеком» приступил к модернизации устаревшей технологии ADSL на базе медной инфраструктуры с переводом абонентов на оптические сети. С 2024 планируется начать переключение абонентов по всем городам. Уже переведено около 150 тыс. домохозяйств. Также приступили к модернизации еще одного крупного сегмента доступа к сети интернет — мобильной сети. Внедрение технологии 5G позволит резко увеличить частотную полосу до 100 Мгц, что даст возможность утилизировать больше объема трафика в радиосети. При этом надо понимать, что использование частот выше 1 ГГц приведет нас к полной зависимости проходимости сигнала через различные физические преграды, в особенности внутри помещений. И размещение Indoor-оборудования или small cells внутри зданий будет обязательным условием, чтобы воспользоваться полным потенциалом технологии 5G. Это, в свою очередь — сложная организационная работа архитекторов, планировщиков городов, производителей стройматериалов, государственных органов, обеспечивающих регулирование в области строительства, энергетики и так далее. Между тем, данные, опубликованные в инструментах планирования рекламы ведущих платформ социальных сетей, показывают, что в начале 2023 года социальными сетями в Казахстане пользовалось 11,05 миллиона пользователей в возрасте от 18 лет и старше, что эквивалентно 86,3% от общей численности населения в этой группе.Показатели трафика на абонента будут расти, продолжая обгонять общемировые тенденции, и мы как оператор понимаем значимость нашей работы для обеспечения потребностей жителей страны. В сети Tele2/Altel рост трафика в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составил 24%. С внедрением технологии 5G мы увидим экспоненциальный рост, что откроет новые перспективы и возможности как для бизнеса, так и для каждого жителя. Все это возможно, благодаря тому что в стране по статистике достаточно высокий уровень доступа к интернету. По данным операторов охват сетей составляет 97,36% населения страны, из них 85,1% приходится на технологию LTE. В начале 2023 года в Казахстане было зафиксировано в общей сложности 25,44 миллиона соединений сотовой мобильной связи, что эквивалентно 130,5% от общей численности населения. Для сравнения, в США этот показатель составляет 113,1%, в Канаде — 98,5%, в Турции — 94,5%, а в среднем по Миру — 105,6%.
Проектом отмечается необходимость на всех стадиях строительства производить реконструкцию линейных сооружений, включающую в себя:
- строительство оптико-волоконной сети для организации межстанционных связей между цифровыми АТС, с применением оборудования стандарта SDH (синхронно-цифровая иерархия, позволяющая передавать гораздо большие потоки информации по сравнению с действующими системами передач стандарта РДН);
- поэтапное строительство абонентской сети с применением оптико-волоконных кабелей;
- строительство телефонной канализации в направлении районов нового жилищно-гражданского строительства;
- поэтапную перекладку существующих воздушных линий связи в телефонную кабельную канализацию.
Дополнительно следует отметить, что часть существующей кабельной канализации, проходящей по территории перспективной застройки должна быть демонтирована по архитектурно-планировочным соображениям и проложена вдоль проектируемой сетки автомобильных дорог.
Цифровизация телекоммуникационной сети, повсеместно внедряемая в городе и переход на оптико-волоконную технологию позволяет предоставить абонентам широкий спектр услуг, таких как:
· передача информации, включающую речевую, цифровую информацию без ограничений;
· услуги телесервиса, включающие телефакс, телетекст, телефонию, видеотекст, видеотелефонию;
· получение разнообразных дополнительных видов обслуживания, в том числе:
· переадресация входящего вызова;
· повторный вызов без набора номера;
· наведение справки во время разговора;
· уведомление о поступлении нового вызова;
· конференц-связь и многое другое.
При этом скорость, надежность и качество передаваемых сообщений настолько высоки, что способны удовлетворить требования самого взыскательного пользователя.
Перспективные трассы прохождения магистральной телефонной канализации по территории города и местоположение новых городских АТС ориентировочно показаны на плане и будут утончены на дальнейших стадиях проектирования в проектах детальной планировки соответствующих планировочных районов и в «Схеме телефонизации города», выполняемой специализированными проектными организациями.
Проектом отмечается необходимость и в дальнейшем устанавливать на рассматриваемой территории универсальных таксофонов со смарт-карточной технологией. Общее количество картофонов принять в объеме 2-4% от требуемой емкости ГТС.
На сетях связи должны применяться типовые железобетонные колодцы: полносборные, сборные двухзвенные конструкции, специального типа (типа ККС-2-10, ККС-3-10, ККСу-3-10). Проектами преимущественно должны предусматриваться полносборные и сборные железобетонные колодцы. 
Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:
· проходные - на прямолинейных участках трасс, в мостах поворота трассы не более чем на 15o, а также при изменении глубины заложения трубопровода;
· угловые - в мостах поворота трассы более чем на 15o;
· разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;
· станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.
Типы смотровых устройств (колодцев) кабельной канализации на сетях связи определяются емкостью вводимых в них труб или блоков с учетом перспективы развития сети и должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Типы смотровых устройств (колодцев) кабельной канализации

	Тип смотрового устройства (колодца)
	Максимальная емкость блока труб, вводимого в колодец
	Число каналов в основания блока
	Назначение

	ККС-1
	1
	1
	Устанавливается на распределительных сетях при длине пролета до 60м. Допускается монтаж муфт кабелей ТПП до 50 пар. При транзитной прокладке кабеля (без муфт) емкость проходящих кабеле не должна превышать 100 пар

	ККС-2
	2
	2
	Допускается монтаж муфт кабелей ТПП до 200x2x0,5 или 300x2x0,32

	ККС-3
	6
	2
	Допускается монтаж муфт кабелей ТПП до 400x2x0.5; ТГ до 600x2x0,5; ТПП с 0,32 до 800x2

	ККС-4
	12
	234
	Допускается монтаж кабелей местных сетей емкостью до 1200x2

	ККС-5
	24
	46
	Допускается монтаж кабелей местных сетей всех емкостей и установка HPП аппаратуры ИКМ для ГТС

	Станционное смотровое устройство ККССр-1
	36
	
	Колодец кабельной канализации связи специального типа, разветвительный на 35 каналов

	Станционное смотровое устройство ККССр-2
	48
	
	Колодец кабельной канализации связи специального типа, разветвительный на 48 каналов

	Специальный колодец ККС-5М
	
	
	Колодец кабельной канализации связи для размещения контейнеров НРП аппаратуры систем передачи ИКМ-30, ИКМ-30-4, ИКМ-120-4



Трубопроводы кабельной канализации следует предусматривать из:
· труб из вторичного полиэтилена с наружным диаметром 63 мм и 110 мм;
Размещение трасс для строительства линий связи - преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.
Основные проектные предложения по строительству сети телекоммуникации носят предварительный и рекомендательный характер. Окончательные решения по строительству сети телекоммуникации на базе того или иного оборудования, а также системы построения, принимаются потенциальным оператором на стадии рабочего проектирования или технико-экономического обоснования. 
Проектом предусмотрено: строительство 2-х и 4-х отверстной телефонной канализации по магистральным улицам; переход через магистральные улицы не менее 4-х каналов; строительство внутриквартальной сети не менее 2-х каналов. Ввод в здание 1-го канала телефонной канализации применить с внешним диаметром 110мм. Для строительства телефонной канализации использовать п/э трубы с внешним диаметром 110мм. Предусмотреть использование люков «плавающего» типа. Установку телекоммуникационных шкафов с пассивными оптическими сплиттерами 1/32 и патч-панель. Количество сплиттеров зависит от количества точек подключения плюс 15% запаса. Абонентскую разводку выполнить одномодовым оптическим кабелем с одним волокном стандарта G.657(волокно, устойчивое к изгибам) в п/э трубе диаметром 16мм. Для уменьшения затухания использовать коннекторы SC/APC. 
Для телефонизации всех проектируемых административных зданий, входящих в проектируемый район предусмотрено строительство наружных магистральных сетей телекоммуникаций от проектируемых МАД (мультиплекторный абонентский доступ), расположенные в центре нагрузки. 
В данном проекте предлагается применить высококачественную оптическую сеть на базе оборудования мирового концерна Alcatel-Lucent. Компания Alcatel-Lucent открыла гигабитную пассивную оптическую сеть GPON(GigabitPassiveOpticalNetwork). Alcatel-Lucent установила свое решение 7342 ISAM FTTU, основанное на технологии GPON, а также сопутствующую систему управления 5520 и целый ряд оптических сетевых терминалов ONT, используемых в помещениях конечных пользователей в том числе в многоквартирных домах и офисных центров/MDU/ и преобразующих оптические сигналы в электрические для воспроизведения голоса, видео и данных.
Технология пассивных оптических сетей GPON (GigabitPassiveOpticalNetwork) позволяет увеличить пропускную способность сети в 100 раз выше, чем при технологии ADSL, обеспечивает высокое качество передачи видеосигнала с предоставлением новых сервисов.
В проекте предлагается использование скоростных возможностей новой сети для предоставления пользователям и корпоративным заказчикам самых последних услуг связи, такие как IP-телефония, IP-TV, видео по требованию (VoD), высококачественныйInternet, видеоконференцсвязь и др. Это позволит внедрить высококачественные услуги «три в одном» (Triple-Play).
Сеть PON состоит из нескольких элементов - коммутатора на узле связи, линий связи с пассивными сплиттерами в узлах сети и модемов на стороне абонентов. К каждому модему поступают все пакеты от коммутатора, а во время передачи используется временное мультиплексирование кадров. Коммутатор позволяет по одному волокну (одному порту) подключить до 32 или даже 64 абонентов. Общая скорость передачи данных (которая делится между абонентами) составляет 1,25 Гбит/с. Дальнейшее развитие EPON уже в ближайшие годы предлагает также переход на скорости 10/1 Гигабит/с и 10/10 Гигабит/с.

14.3. Современное состояние

Абонентская сеть населенного пункта построена традиционно по шкафной системе с элементами зоны прямого питания. 
Соединительная линия BOЛC (волоконно - оптический кабель). Сеть распределительная, абонентская часть в канализации, часть воздушная, часть в грунте.
Перспектива расширения на 70 номеров до конца 2039 года. 
Год строительства с 1970 года.
Топографических съемки имеются частично.
Год постройки в разные годы по мере спроса. Реконструкция требуется.
В качестве оконечных устройств на магистральной сети установлены распределительные шкафы типа ШР. На распределительной сети установлены коробки типа КРТП, ЯКГ, УКС и прочие.
Местонахождение существующих АТС и трассы магистральной телефонной канализации представлены на схеме «Энергоснабжение и телефонизация».
Кроме телефонной связи посёлок обеспечен и другими современными видами связи - сотовой, спутниковой, международной связью по Интернет

14.4. Проектные предложения

На основании анализа современного обеспечения телефонной связью жителей, телефонная плотность на его территории принимается порядка 25 номеров на 100 человек на период первой очереди строительства.
Однако на период расчетного срока ёмкость ГТС определена с учётом того, что каждая семья в должна быть обеспечена устойчивой телефонной связью. Тогда при принятом коэффициенте семейности кс = 4,8 телефонную плотность в коммунально-бытовом секторе села предлагается довести до 30 телефонов на 100 человек. Однако на период расчетного срока ёмкость ГТС определена с учётом того, что каждая семья в посёлке должна быть обеспечена устойчивой телефонной связью. Тогда при принятом коэффициенте семейности кс = 4,8 телефонную плотность в коммунально-бытовом секторе села предлагается довести до 30 телефонов на 100 человек.
Расчеты емкости узлов телекоммуникации выполнены на основании ожидаемого роста численности населения по этапам развития жилых массивов, а также развития инфраструктуры транспорта, отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды, учреждения культурно-бытового обслуживания.
Проектные решения. Рекомендации по применению современных телекоммуникационных технологий даны с учетом мировой практики их внедрения.
В данном разделе основные расчеты по определению количества устанавливаемых телефонных аппаратов на территории посёлка произведены согласно общим правилам и рекомендациям по проектированию телефонных сетей и на основании ожидаемого роста численности населения и развития объектов социальной сферы на проектируемой территории, а также с учетом существующих линейных сооружений с максимальным использованием для дальней эксплуатации в зависимости от % износа и ввода в эксплуатацию с последующей модернизацией на перспективу развития населенного пункта.
Основные проектные предложения носят предварительный и рекомендательный характер. Окончательное решение по строительству сети телекоммуникации принимаются потенциальным оператором на стадии разработки рабочего проекта или технико-экономического обоснования. 
Цифровизация телекоммуникационной сети и переход на оптико-волоконную технологию позволит предоставить огромный перечень услуг связи, которые условно можно разделить на основные и дополнительные.
Основные услуги:
· Передача информации, включающей речь, цифровую информацию без ограничений, пакетный режим;
· Услуги телесервиса, включающие телефакс, телетекст, телефонию, видеотекс, видео телефонию;
· Интернет т.д.
Дополнительные услуги:
· Переадресация вызова;
· Немедленное извещение о стоимости вызова;
· Расширенная конференцсвязь;
· Определение номера, вызывающего абонента;
· Идентификация злонамеренного вызова;
· Вызов с ожиданием;
· Трехсторонняя связь.

Общая протяженность сетей телефонизации в рассматриваемом районе застройки на 1 очередь - 1500м.
Общая протяженность сетей телефонизации в рассматриваемом районе застройки на расчётный срок - 2000м.
Решения по структурной схеме сетей телефонизации и точки подключения к существующим сетям телефонизации или к вновь создаваемым АТС будет решаться на дальнейших этапах проектирования. 
В дальнейшем на последующей стадии «Проекта застройки», разработка сетей телефонизации будут выполняться специализированной проектной организацией на основании утвержденного градостроительного проекта на первую очередь строительства и расчетный срок , в соответствии с поперечными профилями улиц в границах застройки (устанавливаемые при размещении объектов с отступом от красных линий, линий регулирования застройки, а также АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к внеплощадочным сетям и сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей. 

15. РАДИОФИКАЦИЯ

В настоящее время проводное радиовещание становится не востребованным. Большей популярностью пользуется эфирное радиовещание на частотах - FM.
В связи с чем предлагается не рассматривать вопрос развития проводного радиовещания в данном проекте.

16. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В настоящее время в селе осуществляется телевизионное вещание от областного телевизионного центра, кабельное телевидение и спутниковое телевидение.
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17. АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Участок проектируемого села Малдыбай характеризуется резкоконтинентальным климатом, что создает благоприятные условия для формирования системы озелененных территорий. По данному селу сложилась тенденция следующего характера: озелененные территории общего пользования, большую часть озелененных территорий ограниченного пользования составляют приватные сады.

[bookmark: _Toc409537032]17.1. Система территорий природного комплекса

Озеленение села формировать в виде системы озелененных территорий.  При этом одним из главных принципов ее формирования считается непрерывность. Анализ современной ситуации в данном вопросе в разных типах населенных пунктов Казахстана, а также коллективом НИиПИ Генплана Москвы - территории города Москвы позволил сделать вывод о том, что в настоящий момент идея «системы озелененных территорий города» в новых экономических условиях не реализуема. При этом предполагается, что территории с. Малдыбай должны составлять единое целое с системой природных территорий региона. 
Для генерального плана с. Малдыбай были разработаны предложения по формированию перспективной территориальной организации озеленения.
Целью в разработке перспективной системы озеленения района является предложение мер по оптимальной архитектурно-ландшафтной организации его территории. Основными принципами формирования системы территорий природного комплекса села являются:
      - равномерность распределения по территории района и их транспортная и                     пешеходная доступность;
      - чередование непрерывных и дискретных (пунктуативных) структур;       
      - функциональное разнообразие;
       - комплексность организации внутрирайонных, внутрипоселковых и загородных озелененных территорий.
	Система озеленения и обводнения должна объединять озелененные территории: общего пользования (сады, бульвары), ограниченного пользования (внутриквартальные и уличные посадки), специального назначения (санитарно-защитного характера) со всеми видами водных устройств – открытые бассейны, ирригационная сеть.
Кроме вышеперечисленных для ситуации проектируемого села важными принципами в формировании комфортных условий жизнедеятельности является восполнение природных ресурсов. Это предполагает посадку древесно-кустарниковой растительности, создание небольших искусственных водоемов, а также повышение эстетического разнообразия природных форм рельефа путем использования методов геопластики. 
Структура системы природного комплекса предопределена планировочной структурой села, характером преимущественно малоэтажной жилой застройки и предлагается по типу фоновой модели размещения озелененных территорий, когда поселковая застройка формируется дисперсно по отношению к ландшафтным образованиям.
«Линейные озелененные территории» представлены в основном защитным озеленением транспортных коридоров и бульварами. В качестве дискретных (островного характера) структур будут выступать парк, сады и скверы при общественных зданиях, а основной массив озелененных территорий должны составить приватные сады усадебной застройки. 
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17.2. Озелененные территории общего пользования

Озелененные территории общего пользования, как правило, поддерживают устойчивое экологическое развитие села и обеспечивают социально гарантированный объем рекреационных пространств для отдыха населения.
Характерными чертами объектов ландшафтного проектирования села  являются: преобладание закрытых тенистых пространств (до 70 % их территории), защита от прямой инсоляции; проникновение воды в виде малых водоемов на все участки объектов ландшафтной архитектуры; создание проветриваемого подкронового пространства; относительно малая роль газонов, которые формируются в основном почвопокровными растениями и кустарниками стелющихся форм (можжевельник казацкий). При выборе газонных покрытий следует придерживаться следующего норматива на озелененных территориях общего пользования: для бульваров и скверов процент газонов на озеленяемых территориях должен составлять соответственно 42% и 53%. 
При подборе древесно-кустарникового ассортимента предпочтение рекомендуется отдавать ширококронным с высоким штамбом, обеспечивающие сомкнутость полога 0,7-0,8, что позволит получить максимальный эффект снижения температуры воздуха.  
В селах в организованных формах отдыха особенно испытывают недостаток дети и молодежь. Зоны массовых мероприятий, развлечений и аттракционов, прогулок и отдыха должны стать ведущими в озеленении села.
Для сельских парков применяются следующие приемы создания насаждений: групповое размещение (уменьшает затраты и способствует нормальному развитию насаждений); максимальное количество пород – 12-15 наименований; плотные периферийные насаждения для защиты от ветров и создания однородного фона для парковых композиций.
В архитектурно-ландшафтной реконструкции используются следующие приемы: трансформация насаждений рубками и посадками; освобождение наиболее ценных экземпляров от подроста и самосева для формирования пейзажей; новые посадки для создания плотных групп, укрупнения массивов, замены отмирающих деревьев.
Объемно-пространственное решение аллей возможно с помощью декоративных деревьев: туи западной, которая в сочетании с вязами, ивой, сиренью создадут интересные ландшафтные композиции. Своеобразия художественных достоинств пейзажных картин, свойственных колориту горно-долинной зоны Казахстана, можно добитъся путем введения тополя пирамидального, сумаха пушистого, тамарикса, лоха серебристого, можжевельника казацкого. 
С первого этапа формирования архитектурно-ландшафтной среды новых общественных пространств села в создании гармоничной объемно-пространственной композиции отдельных объектов ландшафтной архитектуры предлагается активное использование вертикальных цветников, пространственных каркасов, трельяжей и пергол, озеленяемых ампельными, а также виноградом девичьим и другими лианами, которые требуют незначительного ухода и неприхотливы к почвам.
В рамках ландшафтного дизайна рекомендуется активное использование инертных материалов (гравий разных оттенков, мелкие цветные природные камни, цветное стекло с эффектом дробления, белый мрамор различной фракции).
А в полузамкнутых пространствах - «зеленые   экраны», сочетающие озелененные участки с информационными полосами, контейнерное озеленение.
Архитектурно-ландшафтная среда должна быть обеспечена необходимым благоустройством: поливочным водопроводом, наружным освещением.
Сопутствующее общественной застройке озеленение - скверы рекомендуется решать с разным функциональным наполнением. Расположенные на территории многофункциональных общественных подцентров, по функции могут решаться как декоративный: топиарный (искусственная формовка деревьев и кустарников – отдельно растущих или в живой изгороди), водный с системой бассейнов, каскадов и фонтанов с инновационными методами освещения и т.п. Для планировочного решения такого типа скверов применяются регулярные приемы, причем всю композиционную структуру рекомендуется подчинять архитектуре основного здания. Скверы, расположенные на магистральных улицах, по основной функции могут формироваться как транзитные. В них в качестве ведущего элемента ландшафта предлагаются цветочные партеры, рабатки или модульные цветники. 
Рекомендуется следующий баланс территории скверов площадью до 1 га: дорожки и площадки - 25-28, насаждения 72-75, в том числе цветочные – 1,5-2%.
          При размещении зеленых насаждений в скверах рекомендуется использовать композиционный прием формирования полуоткрытого пространства сочетанием партерных участков и древесно-кустарниковых насаждений. Для скверов, изолированных от окружающей застройки, рекомендуется пейзажный прием архитектурно-планировочного решения. Древесно-кустарниковые породы скверов, расположенных на транспортных магистралях, должны быть не только декоративными, но и газоустойчивыми.
[image: Описание: Описание: 002][image: Описание: Описание: 35-1Тенд]Большая роль в микроклиматическом и эстетическом формировании сельской среды принадлежит бульварам. Бульвар в качестве расширенной полосы зеленых насаждений на улице предназначен для пешеходов и кратковременного попутного отдыха. Для повышения эстетического уровня бульваров рекомендуется активное включение цветочных композиций и декоративной скульптуры, а для выделения зон разной значимости – мощение различной фактуры и цвета. 
Кроме этого, предлагается создание монокультурных участков цветущих растений (контрастные композиции из сальвии, розарии, сиренарии), которые могут придать индивидуальность и художественную выразительность.
От избыточной солнечной радиации рекомендуется затенение пешеходных аллей и площадок, путем использования деревьев с широкой и плотной кроной. На 1 га площади бульвара рекомендуется высаживать 350-400 деревьев и 3-4 тыс. кустарников, преобладающими должны являться затененные пространства.
Для защиты от вандализма предлагаются, как наиболее эффективные, цветники с высоким бортом, изолированные от естественной почвы. Качественный плодородный слой и дренаж на дне создадут комфортные условия для произрастания цветов. Для подобных цветников возможно использование низких, средних цветов, почвопокровной, а также ампельной растительности с ароматным запахом. Декорирование бортов можно осуществлять с помощью декоративного кирпича, гранита, бетона.
Повышению эстетического потенциала объектов ландшафтной архитектуры и созданию зрительных барьеров может способствовать активное использование геопластики (искусственное формирование возвышенностей разной высоты от 0,5-1м до 2-3м) и декоративной скульптуры.

[bookmark: _Toc409537034]17.3. Озелененные территории ограниченного пользования

Ассортимент садов жилой среды рекомендуется формировать из декоративных, плодовых деревьев и кустарников, а также активно использовать вертикальное озеленение на трельяжах, перголах, декоративных каркасах. Возможно два варианта посадки вьющихся растений для вертикального озеленения: за отмосткой и в емкости у наружной стены.
	Архитектурно-ландшафтная организация малых садов при отдельных деловых учреждениях должна способствовать организации комфортной среды для кратковременного отдыха и носить рекламный характер, что может быть достигнуто за счет индивидуального подхода в решении моделей мощения, которое кроме эстетики может нести и информационный характер, инновационных методов в составлении каменных композиций и декоративного освещения.
Для   повышения    эстетического     комфорта    среду    малых     садов, рекомендуется декорировать пространственными металлическими композициями, оградами, декоративными стенками, освещением и мощением с использованием темы стилизованных представителей флоры и фауны. 
 Для насаждений при детских дошкольных учреждениях рекомендуется включение декоративных и защитных посадок 2 класса по высотным показателям (сомасштабным детскому росту), актуальными здесь являются фитонцидные   растения, а нерекомендуемыми к посадке – растения с колючками и ядовитыми плодами и листьями. На участках учебных заведений показатель газонных покрытий в общем балансе озелененных территорий составляет 20 %.
	В ландшафтном декорировании уличных озелененных территорий рекомендуются пространственные композиции с использованием цветов. Для улучшения эстетики в озеленении улиц, в особенности в районах жилой усадебной застройки рекомендуется в качестве обязательного требования устройство со стороны улицы палисадников на придомовых территориях. На улицах значительной протяженности рекомендуется чередовать деревья и кустарники различных пород (во избежание однообразия).
Улицы широтного направления требуют более интенсивного озеленения северной стороны, с таким расчетом, чтобы деревья затеняли не только тротуар, но и прилегающие дома. На теневой южной стороне рекомендуется использовать низкорослые деревья, которые затенят тротуар, не затемняя окна зданий. На улицах меридиональной ориентации необходимо не только 2-х стороннее затенение тротуаров, но и фасадов зданий, причем деревья в посадках должны быть высокими. Если ширина улиц не позволяет произвести посадку деревьев по обеим сторонам тротуара, то рекомендуется посадка только между тротуаром и мостовой, чередуя высокие деревья со средними.	
[image: Мощение для парковки]	Важным аспектом в формировании среды жизнедеятельности является обеспечение безопасности на территории транспортных коридоров. Предлагается для разделительных полос посадка деревьев с толщиной ствола, не превышающей 15 см, для уменьшения встречного ослепления. В местах проектируемых поворотов на городские магистрали рекомендуется посадка насаждений, предназначенных для зрительного ориентирования – акцентирующие группы деревьев свободного размещения. Группы создаются значительных размеров, с учетом восприятия их в условиях высокой скорости движения. Для этих целей рекомендуются деревья первой величины с плотной кроной и высокие кустарники. Для пропорциональной организации элементов благоустройства рекомендуется использование средств архитектурной композиции: задается соотношение высоты боковых ограничений придорожного пространства (зданий, искусственных насаждений) к ширине проезжей части, а также проезжей части к расстоянию между боковыми ограничителями в пропорциях со знаменателем 0,62.
 
[bookmark: _Toc409537035]17.4. Озелененные территории специального назначения

Озеленение санитарно-защитных территорий кладбищ осуществляется посредством создания защитных лесопосадок, фильтрующих и изолирующих конструкций. Создаются посадки плотными, с кустарниковыми опушками. Для повышения пылеулавливающей способности посадок рекомендуется введение кустарников. Фильтрующие посадки создаются менее плотными без кустарниковых опушек. Наиболее устойчивым для этих целей из деревьев считается вяз мелколистный и клен ясенелистный, а из кустарников – бирючина обыкновенная и жимолость татарская.

[bookmark: _Toc409537036]17.5. Цветочное декорирование территории

Важной композиционной частью озелененных территорий являются
цветники. Как правило, цветники размещаются в наиболее значимых композиционных узлах садов и парков, на пешеходных площадях, они являются непременным атрибутом садов и скверов, их включают в структуру бульваров. Отводя места для цветников, необходимо учитывать пейзажные картины и вводить их в состав акцентных узлов.
Цветники из многолетников в 10 раз дешевле, чем из однолетников и ковровых. Оптимальное соотношение стоимости цветников из однолетних, ковровых, многолетних равно 3:12:1.


Цветники создаются из цветов, декоративных трав и почвопокровных, которые делятся на однолетники, двулетники и многолетники. Следует отметить, что применение многолетних цветочных растений уменьшает затраты на создание и уход за ними. В цветочном оформлении села многолетники должны составлять 70%, однолетники – 30%. По композиционному решению цветники подразделяются на: партеры, рабатки, клумбы, арабески, тематические, модульные цветники, рокарии, цветочные массивы. Для приватных садов усадебной застройки актуальна и тема декоративных огородов. 
Весь цветочный ассортимент группируется по основным декоративным признакам: окраска цветка, высота и периоду цветения. По высоте растения разбиты на три группы: низкорослые - 10-30 см, среднего роста - 35-70 см, высокорослые - 80-150 см. Применяются низкие, стелющиеся и подушкообразные растения высотой от 5 до 10 см: камнеломки, молодило, седумы (очитки), флокс дерновый, барвинки. Используются они как почвопокровные, бордюрные, многолетние ковровые растения, а также для декорирования каменных композиций.
Красивой округлопирамидальной, шаровидной или цилиндрической формой куста выделяются растения, используемые для акцентирования в цветниках именно данной характеристики: кохия, кустовая астра, хорошо переносящие стрижку.
Также как и у древесно-кустарниковых насаждений приятный запах цветов является важным фактором привлекательности. Из душистых однолетников в декорировании цветников используются алиссум, левкой, табак, душистый горошек. Из многолетников: гвоздика, ландыш, пион, фиалка, флокс. Из луковичного активного аромата отличаются гиацинты, лилии и нарциссы.

[bookmark: _Toc409537037]17.6. Древесно-кустарниковая растительность

При посадке растений на территории с. Малдыбай необходимо учитывать нормативы минимальных расстояний до зданий и сооружений (Таблица 17.6.1).

Таблица 17.6.1 - Нормы расположения зеленых насаждений у зданий и сооружений

	Нормируемое расстояние
	Для деревьев, м
	Для кустарников, м

	1
	2
	3

	От наружных стен здания 
	2,0
	1,0

	От ограждений: - высотой до 3 м
	2,0
	1,0

	                              - высотой более 3 м
	4,0
	1,0

	От края проезжей части улицы
	2,0
	1,0

	От края тротуара
	0,75
	0,5

	От границ подземного перехода
	7,0
	7,0

	От мачт и опор осветительной сети, колонн, эстакад (до края колонн)
	4,0
	-

	От боковой границы подземного газопровода
	2,0
	2,0

	От стенки подземного теплопровода, водопровода, канализации водостока
	1,5
	0,5

	От подземного силового электрокабеля
	2,0
	0,7


При формировании озелененных территорий в селе очень важен учет климатических особенностей. Для лиственных пород наиболее рациональной является весенняя посадка. Это особенно характерно для теплолюбивых растений. Холодостойкие растения хорошо переносят и осеннюю посадку. Хвойные растения предпочтительнее высаживаются зимой или весной.
Хорошие результаты дает зимний способ пересадки деревьев с замороженным комом земли. В целях достижения высокого качества озеленяемых территорий рекомендуется не менее 10 % древесного ассортимента применять крупномерами в возрасте 10-15 лет.
	Следует обращать большое внимание на агротехнику зеленых насаждений: ежегодно, в течение вегетационного периода следует производить обработку деревьев и кустарников эффективными фунгицидами и инсектицидами против грибковых болезней и насекомых.
	При разработке предложений по созданию зеленых насаждений в проектируемом районе учитывались почвенно-климатические условия. Для успешного роста и развития растений в данных условиях является правильное орошение растений. Полив зеленых насаждений производится в 3-х, 4-х кратной повторности при норме полива 650-700 м3на 1 га. Полив цветников осуществляется после посадки ежедневно, затем один раз через 2-3 дня, а в период полного развития – через 5-6 дней при норме полива 100-200 л. Воды на 1 м2. 
Технологическим методом сохранения влаги вокруг деревьев может быть применение водонабухающих полимерных гидрогелей – редкошитых гидрофолополимеров, удерживающих большие объемы воды (до нескольких кг на 1 кг сухого полимера), разработанных на кафедре химии в КазНУ и ТОО «Медполимер». Кроме того, новые гидрогели очень перспективны для укоренения и сохранения черенков.
	Предлагаемый ассортимент деревьев и кустарников для озеленения территорий села разработан с учетом его назначения (на территориях озеленения общего, ограниченного пользования и специального назначения) и их индивидуальных свойств (декоративности, газо- и пылеулавливающим характеристикам).

Таблица 17.6.2 Рекомендуемый ассортимент древесно-кустарниковых пород для озеленения с. Малдыбай.

	Наименование пород
	Общего пользования
	
Ограниченного пользования (жилые кварталы, лечебные, производственные здания и пр.)
	
Специльного назначения           (санитарно-защитные зоны, градозащитные полосы)

	
	Парки, скверы, бульвары
	Улицы, проезды, площадки
	
	

	
	
Массивы
	Гуппы, аллеи одиночные
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Хвойные породы

	Ель канадская
	-
	+
	-
	+
	-

	Ель колючая
	-
	+
	-
	+
	-

	Можжевельник виргинский
	+
	-
	+
	+
	+

	Можжевельник казацкий
	-
	+
	+
	-
	+

	Сосна горная
	-
	+
	-
	+
	+

	Сосна крымская
	-
	+
	+
	+
	+

	Сосна обыкновенная
	+
	+
	+
	+
	+

	Туя западная
	-
	+
	+
	+
	+

	Туя восточная
	-
	+
	+
	+
	+

	         Лиственные породы

	Абрикос обыкновенный
	+
	+
	+
	+
	+

	Акация белая
	+
	+
	+
	+
	+

	Айлант высочайший
	-
	+
	+
	+
	+

	Береза бумажная
	-
	+
	-
	+
	-

	Боярышник обыкновенный
	-
	+
	+
	+
	+

	Боярышник алтайский
	-
	+
	+
	+
	+

	Вяз Андросова
	+
	+
	+
	+
	+

	Вяз гладкий и шершавый
	+
	+
	+
	+
	+

	Вяз перистоветвистый
	+
	+
	+
	+
	+

	Гледичия трехиглая
	-
	+
	+
	+
	+

	Груша обыкновенная
	+
	+
	+
	+
	+

	Дуб монгольский
	+
	+
	+
	+
	+

	Дуб черешчатый
	+
	+
	+
	+
	-

	Ива белая
	-
	+
	+
	+
	+

	Ива ломкая
	-
	-
	+
	+
	+

	Катальпа великолепная
	-
	+
	+
	+
	-

	Каштан конский
	-
	+
	+
	+
	-

	Клен остролистный
	+
	+
	+
	+
	-

	Клен остролистный, красный
	-
	+
	+
	+
	-

	Клен полевой
	+
	+
	+
	+
	+

	Клен татарский
	+
	+
	+
	+
	+

	Клен ясенелистный
	-
	+
	+
	+
	+

	Липа мелколистная
	+
	+
	+
	+
	+

	Лох узколистный
	-
	+
	+
	+
	+

	Орех грецкий
	+
	+
	+
	+
	-

	Орех маньчжурский
	-
	+
	+
	+
	+

	Рябина обыкновенная
	-
	-
	+
	+
	+

	Барбарис Тунберга
	+
	+
	+
	+
	+

	Бересклет бородавчатый
	-
	+
	+
	+
	-

	Бирючина обыкновенная
	+
	+
	+
	+
	+

	Жимолость татарская
	-
	+
	+
	+
	+

	Ива остролистная
	-
	+
	+
	+
	+

	Калина обыкновенная
	+
	+
	+
	+
	-

	Кизильник черноплодный
	-
	+
	+
	+
	+

		Миндаль Ледебура	
	-
	+
	+
	+
	+

	Розы парковые (шиповники)
	+
	+
	+
	+
	-

	Сирень обыкновенная, венгерская
	+
	+
	+
	+
	-

	Скумпия
	-
	+
	+
	+
	+

	Смородина золотистая
	-
	+
	+
	+
	+

	Спирея японская
	-
	+
	+
	+
	-

	Тамарикс ветвистый
	-
	+
	-
	+
	-

	Форзиция пониклая
	+
	+
	+
	+
	-

	Чубушник обыкновенный
	+
	+
	+
	+
	+



	  Плодовые насаждения не рекомендуется высаживать на участках, подверженных негативному воздействию автотранспорта. Требуется проведен ие постоянного мониторинга за состоянием зеленого фонда села и его окружения.	 Необходимо применение административных и правовых мероприятий за сохранностью и приумножением фонда зеленого строительства.
	Выводы:
	- главными принципами формирования оптимальной системы природного комплекса с. Бахар является ее равномерность;
          - одним из основных принципов обеспечения благоприятных условий проживания в селе является социально гарантированные общедоступные условия для каждодневного досуга постоянного населения в радиусе пешеходной доступности от жилья, что предоставляют озелененные территории районного значения;
	- в формировании благоприятной экологической обстановки района одним из главных направлений в ландшафтной организации территории необходимо считать мероприятия по формированию из зеленых насаждений ветрозащитного и санитарно-защитного озеленения.





















18. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Санитарно-эпидемиологические условия территории а. Кокдонен сформированы с учетом природно-климатических и аэроклиматических особенностей района размещения, сложившейся планировочной структуры населённого пункта, функционального зонирования территории, аграрного характера хозяйственной деятельности, наличия подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения с установленными зонами санитарной охраны, а также требований действующего санитарного законодательства Республики Казахстан.

Общая санитарная характеристика территории

Аул Кокдонен является административным центром Кокдоненского сельского округа с численностью населения ориентировочно 2100 – 2300 человек. Населённый пункт расположен вблизи автодороги республиканского значения и имеет преимущественно аграрную направленность развития.
Крупные промышленные предприятия I–II класса опасности на территории населённого пункта отсутствуют. Основная хозяйственная деятельность связана с сельским хозяйством и малым производством.

18.1. Водоснабжение и зоны санитарной охраны (ЗСО)

Водоснабжение аула осуществляется от подземных источников — эксплуатационных артезианских скважин, обеспечивающих хозяйственно-питьевые нужды населения и объектов социальной инфраструктуры.
В установленном порядке утверждены зоны санитарной охраны (ЗСО) I, II и III поясов.
Первый пояс ЗСО (зона строгого режима)
Первый пояс зоны санитарной охраны установлен радиусом 50 м от эксплуатационной скважины. Территория пояса строгого режима ограждена сплошным забором высотой 2,0 м, благоустроена и находится под контролируемым доступом, что исключает размещение посторонних объектов и ведение хозяйственной деятельности. Организация режима эксплуатации соответствует требованиям санитарного законодательства и предотвращает риск микробного и механического загрязнения подземного источника питьевого водоснабжения.
Второй и третий пояса ЗСО
Границы II и III поясов зон санитарной охраны установлены в установленном порядке и учтены в материалах генерального плана. В пределах второго пояса действует режим ограничений, исключающий размещение кладбищ, скотомогильников, животноводческих комплексов, складов ГСМ и иных объектов, способных вызвать микробное загрязнение подземных вод, а также ограничивающий виды хозяйственной деятельности, связанные с риском негативного воздействия на водоносный горизонт. 
Третий пояс предназначен для предупреждения химического загрязнения подземных вод и осуществления санитарного контроля за использованием территории. Границы ЗСО нанесены на схему планировочных ограничений генерального плана, при этом проектные решения не предусматривают размещение объектов капитального строительства и иных видов деятельности, нарушающих установленный режим санитарной охраны источников водоснабжения.
Санитарно-эпидемиологическое заключение и производственный контроль
На зоны санитарной охраны подземного источника получено санитарно-эпидемиологическое заключение уполномоченного органа                                          № H.07.X.KZ78VBS00042962 от 27.09.2016г. Эксплуатация водозаборных сооружений осуществляется штатным персоналом в количестве трёх человек, прошедшим обязательные медицинские осмотры и гигиеническую подготовку, обеспеченным личными медицинскими книжками, специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. В установленном порядке организован производственный лабораторный контроль качества питьевой воды. Таким образом, существующая система водоснабжения функционирует в соответствии с требованиями санитарного законодательства и обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

18.2. Водоотведение

Централизованная система канализации на территории аула отсутствует, отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется посредством индивидуальных септиков и выгребных ям. Потенциальные санитарные риски связаны с возможной инфильтрацией загрязнённых стоков в грунт при нарушении требований эксплуатации автономных систем водоотведения.
Проектными решениями генерального плана предусмотрено поэтапное развитие системы водоотведения с учётом перспективной застройки, а также исключение размещения объектов, образующих значительные объёмы сточных вод, в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

18.3. Атмосферный воздух и источники выбросов

На территории населённого пункта отсутствуют крупные стационарные источники выбросов загрязняющих веществ I–II класса опасности. Основное воздействие на атмосферный воздух формируется за счёт автотранспорта, включая транзитный поток по автодороге республиканского значения, выбросы которого содержат оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и взвешенные вещества. Дополнительное локальное воздействие оказывают малые производственные объекты (производство пескоблоков, столярные мастерские), для которых характерны пылевыделение, незначительные выбросы от технологического оборудования и шумовое воздействие.
Животноводческие объекты являются источниками запаховых веществ, включая аммиак, а также биологических аэрозолей. С учётом производственной мощности действующих объектов, их размещения вне границ селитебной территории и соблюдения установленных санитарно-защитных зон концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки не превышают предельно допустимых значений.

18.4. Обоснование санитарно-защитных зон (СЗЗ)

В рамках разработки генерального плана выполнен анализ всех объектов, являющихся потенциальными источниками воздействия.
СЗЗ устанавливаются от границ земельных участков производственных объектов до границ жилой застройки и объектов социального назначения.
Животноводческие объекты в зависимости от мощности относятся преимущественно к III–IV классу опасности и являются источниками запахового, микробиологического и аэрозольного воздействия, а также шумовой нагрузки. При разработке генерального плана учтены требования санитарного законодательства, в соответствии с которыми действующие и перспективные животноводческие объекты размещаются за пределами жилой территории с обеспечением нормативных размеров санитарно-защитных зон. Их размещение в пределах I, II и III поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не допускается.
Объекты переработки сельскохозяйственной продукции и малые производственные предприятия относятся к IV–V классу опасности и характеризуются пылевыделением, шумовым воздействием и локальными выбросами загрязняющих веществ. Генеральным планом предусмотрено их размещение в пределах производственных зон с соблюдением нормативных СЗЗ до жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры, что обеспечивает недопущение превышения гигиенических нормативов на границе селитебной территории.

18.5. Кладбище

Объект расположен за пределами жилой застройки. При его размещении соблюдены нормативные санитарные расстояния до жилой территории, исключено пересечение с границами зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также обеспечены условия, предотвращающие загрязнение подземных вод, что подтверждает соответствие объекта требованиям действующих санитарных правил.

18.6. Скотомогильник

Объект расположен вне селитебной территории. Проектными решениями генерального плана сохранена установленная нормативная санитарно-защитная зона, исключено его размещение в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и не предусматривается сокращение санитарно-защитной зоны, что соответствует требованиям действующих санитарных правил.

18.7. Обращение с ТБО

На территории населённого пункта организована централизованная система сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с последующей транспортировкой на полигон ТБО, расположенный за пределами жилой застройки. Сбор отходов осуществляется через оборудованные контейнерные площадки, размещённые с соблюдением установленных санитарных расстояний до жилых домов, объектов образования и здравоохранения. 

18.8. Учёт санитарных ограничений в проектных решениях генерального плана

В материалах генерального плана нанесены границы зон санитарной охраны I, II и III поясов, а также санитарно-защитные зоны всех действующих объектов. Проектными решениями исключено размещение жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон и объектов повышенного санитарного риска в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Перспективное развитие селитебной территории предусмотрено вне зон санитарных ограничений, что обеспечивает соблюдение требований действующих санитарных правил Республики Казахстан.

Вывод

Существующие санитарно-эпидемиологические условия территории а. Кокдонен оцениваются как удовлетворительные. При сохранении установленного режима зон санитарной охраны I, II и III поясов, соблюдении нормативных размеров санитарно-защитных зон производственных и сельскохозяйственных объектов, а также поэтапном развитии системы водоотведения проектные решения генерального плана соответствуют требованиям действующих санитарных правил Республики Казахстан и обеспечивают защиту здоровья населения и охрану подземных источников питьевого водоснабжения.










































ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 
	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 2024 год
	Первый этап 2029 год
	Расчетный срок 2039 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Площадь земель населенного пункта, всего
	тыс. га
	115
	115
	115

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	20,2
	22,5
	24,6

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	18,9
	20,4
	22

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	
	
	

	1.1.1.3
	застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	-//-
	
	
	

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	1,3
	2,1
	2,6

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	13,5
	13,5
	13,5

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	9,5
	13,6
	13,6

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	9,5
	13,6
	13,6

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	
	
	

	1.1.4
	особо охраняемых природных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	
	
	

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	
	
	

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	
	
	

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	
	
	

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	71,8
	65,4
	63,3

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	
	
	

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	
	
	

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	0,7
	2,2
	2,2

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	71,1
	63,2
	61,1

	1.1.8
	резервные
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	1,5
	2,6
	2,6

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	1,5
	2,6
	2,6

	
	скотомогильники
	-//-
	
	
	

	
	очистные сооружения
	-//-
	
	
	

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	
	
	

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	
	
	

	2
	Население
	

	

	

	


	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
	тыс.чел.
	1,015

	1,070

	1,243


	

	в том числе:
	

	

	

	


	2.1.1
	собственно, населенный пункт
	-//-
	1,608

	1,680

	1,866


	2.2
	Плотность населения
	чел/га
	2,5

	2,6

	3,1


	2.3
	Показатели миграции населения:
	-
	-30

	-30

	-37


	2.3.1
	прирост
	-//-, чел
	
	
	

	2.3.2
	убыль
	-//-, чел
	

	
-
	
-

	2.4
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	

	

	


	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,305/30,0
	
0,321/30,0
	
0,367/29,5

	2.4.2
	население в трудоспособном возрасте
	-//-
	0,650/64,0

	0,685/64,0

	
0,814/65,5

	2.4.3
	население старше трудоспособного возраста
	-//-
	
0,060/6,0
	0,064 /6,0

	0,062/5,0


	3
	Жилищное строительство
	

	

	

	


	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2 общей площади
	8,190

	19,080

	29,290


	

	в том числе:
	

	

	

	


	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	

	

	


	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	8,190

	19,080

	29,290


	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	

	

	8,190

	19,080


	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	

	

	


	

	в том числе:
	

	

	

	


	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	8,190

	19,080

	29,290


	

	из них в застройке:
	-//-
	

	

	


	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	8,190

	19,080

	29,290


	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	

	

	


	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	

	

	


	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	

	

	


	3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади
	

	10,890
	9,210

	

	в том числе:
	

	

	

	


	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	

	10,890
	9,210

	

	из них:
	

	

	

	


	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	

	10,890
	9,210

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	

	

	


	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	

	

	


	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	

	

	


	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	м2/чел.
	8,1

	18,0

	23,0


	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	

	

	

	


	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	92

	92

	92


	4.1.1
	новое строительство
	мест
	-

	-

	-


	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	
300
	300
	300

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	

	
-
	-


	4.3
	 Медицинские организации  (ФАП)
	коек
	5
	
5
	
5

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	80

	80
	80

	4.5
	 Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки 
	Ед/га
	
0/0,7
	
0/,0,77
	
0/84

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	
200/200
	
330/300
	360/300

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	25/25

	44/40

	48/40


	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	6/6

	8/7

	9/7


	5
	Транспортное обеспечение
	

	

	

	


	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	

	

	


	

	в том числе:
	

	

	

	


	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	

	

	


	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	

	

	


	5.1.2.1
	основная
	-//-
	

	

	


	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	

	

	


	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	

	

	

	


	6.1
	Водоснабжение
	

	

	

	


	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс.м3/сут.
	

	

	


	

	В том числе:
	

	

	

	


	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	

	

	


	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	

	

	


	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	

	

	


	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	

	

	


	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	

	

	


	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	

	

	


	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	

	

	

	


	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	

	

	


	6.2
	Водоотведение
	

	

	

	


	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	

	

	


	

	В том числе:
	

	

	

	


	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	

	

	


	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	

	

	


	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	

	

	


	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	

	

	


	6.3
	Электроснабжение:
	

	

	

	


	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	140,0

	
542,3
	
714,0

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	
745,5/272107,5
	
765,0/279225
	
855,0/312075,0

	

	в том числе:
	

	

	

	


	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	

	

	


	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	

	

	


	6.3.3
	 Протяженность сетей 
	км
	

	
1500
	
2000

	6.4
	Теплоснабжение
	

	

	

	


	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	

	

	


	6.4.2
	Потребление на отопление, всего
	МВт
	

	

	


	

	в том числе:
	

	

	

	


	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	

	

	


	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	

	

	


	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	

	

	


	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	

	

	


	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	

	

	


	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	

	

	


	6.5
	Газоснабжение
	

	

	

	


	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3/год
	

	

	


	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	

	

	


	

	в том числе:
	

	

	

	


	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	

	

	


	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	

	

	


	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	

	

	


	

	в том числе:
	

	

	

	


	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	

	

	


	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	

	

	


	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	

	

	


	6.6
	Телефонизация
	

	

	

	


	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	тыс. единиц
	
0,425
	0,503,0

	
0,549

	7
	Инженерная подготовка территории
	

	

	

	


	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	
-
	2,8

	7,0


	7.2
	Защита территории от затопления:
	

	

	

	


	7.2.1
	площадь
	га
	

	

	


	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	

	

	


	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	

	

	


	7.4
	Берегоукрепление
	км
	

	

	


	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	

	

	


	8.
	Охрана окружающей среды
	

	

	

	


	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	

	

	


	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	

	

	


	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	тыс. м3/сут
	

	

	


	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	га
	

	

	


	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	чел.
	

	

	


	8.6
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	

	

	


	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	

	

	


	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	

	

	


	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	

	

	


	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	Количество депо, единиц
	

	1Х2

	1Х2





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ, НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Водный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.03.2026 г.) от 9 апреля 2025 года № 178-VIII.
1. Закон РК от 16.07.2001 г. №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
1. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях».
1. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II.
1. Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II.
1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. №400-VI.
1. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.
1. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70
1. Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
1.  Методические указания по применению экологических требований к полигонам размещения отходов (приложение 33 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298).
1.  МСН 4.02-02-2004. «Тепловые сети».
1.  МСН 2.03-02-2002. Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.
1. Перечень видов отходов для захоронения на полигонах различных классов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 361 от 7 сентября 2021 г.
1. Пособие к МСН 4.02-02-2004. Тепловые сети.
1. Правила установления водоохранных зон и полос. Постановление Министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года № 19-1/446.
1. Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546.
1. Правила установления охранных зон объектов тепловых сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 331
1. Правила организации сбора, хранения и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 февраля 2016 года № 39.
1. РДС РК 3.01-06-2002.  Методика комплексной градостроительной оценки территорий с использованием базы данных государственного градостроительного кадастра.
1. РНД 01.01.03-94. Правила охраны поверхностных вод РК. 
1. СН РК 3.01-01-2013. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
1. СН РК 3.01-00-2011. Инструкция о порядке разработки, согласования и утвержденияградостроительныхпроектов в Республике Казахстан.
1. СН РК 1.04-01-2013. «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
1. СН РК 3.01-02-2012. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства.
1. СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения.
1. СН РК 4.02-04-2013. «Тепловые сети».
1. СН РК 4.02-01-2011. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
1. СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».
1. СН РК 2.04-07-2022. Тепловая защита зданий.
1. СН РК 3.03-01-2013. «Автомобильные дороги».
1. СН РК 3.03-02-2013. «Отвод земель для автомобильных дорог».
1. СН РК 2.04-03-2011. Защита от шума.
1. СН РК 3.05-01-2013. Магистральные трубопроводы.
1. СН РК 1.04-15-2013. Полигоны для твердых бытовых отходов.
1. СНиП РК 4.01-02-2009 (с изменениями по состоянию на 13.06.2017 г.). Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
1. СП РК 3.01-101-2013. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
1. СП РК 3.01-102-2012. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства.
1. СП РК 1.02-105-2014. «Инженерные изыскания для строительства».
1. СП РК 1.04-109-2013. «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
1. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.
1. СП РК 3.05-101-2013. Магистральные трубопроводы.
1. СП РК 4.02-106-2013 «Автономные источники теплоснабжения»
1. СП 42-101-2003 (МСП 4.03-101) «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
1. СП РК 4.02-04-2003. Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства.
1. СП РК 4.02-104-2013. «Тепловые сети».
1. СП РК 4.02-101-2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
1. СП РК 3.01-01-2008. Методические указания по разработке проектов планировки частей города и других населенных пунктов.
1. СП РК 3.03-101-2013. «Автомобильные дороги».
1. СП РК 3.03-102-2013. «Отвод земель для автомобильных дорог».
1. Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов. Приказ министра здравоохранения №26 от 20 февраля 2023 года.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией. № ҚР ДСМ-73 от 04.08.2021г
1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16. 
1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020.
1. [bookmark: _Hlk93676890]Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № ҚР ДСМ-81
1. Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19.

ЭТ	комфортно тепло

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-4.6916000000000011	-3.2480000000000002	3.3103999999999987	11.3888	15.712	19.66239999999992	21.52	20.008400000000002	15.566400000000026	9.4888000000000012	3.0391999999999997	-1.9711999999999978	комфортно тепло	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	комфортно	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	прохладно	умеренно прохладно
прохладно
комфортно

6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	умеренно прохладно	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	очень прохладно	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	очень жарко	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	жарко	умеренно холодно
очень прохладно 
умеренно прохладно
прохладно
жарко
комфортно
комфортно тепло

24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	холодно	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	умеренно холодно	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	очень холодно	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
Эффективная температура, °С

Уровень комфорта


T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-4.7	-2.2999999999999998	4.9000000000000004	11.9	17.3	22.7	25.1	23.5	17.5	10.200000000000001	2.7	-3.3	Tmin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-11.6	-6.7	-0.1	5.9	10.3	14.7	16.7	14.9	9.5	3.6	-2.2000000000000002	-7.5	Tmax	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0.70000000000000062	3.3	11.2	18.7	24.2	30	32.700000000000003	31.7	26	18.2	9.2000000000000011	2.2999999999999998	
Температура воздуха, °С



R, мм	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	22.2	26	35	51	42.8	23	15	7	12	30	37	27	f, %	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	81	80	76	67	60	48	42	41	46	63	76	82	
Осадки, мм

Относительная влажность, %



январь	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	5	11	16	12	16	15	17	9	июль	8	9	14	12	16	13	16	12	



апрель	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	7	15	21	10	10	11	17	10	октябрь	7	11	17	10	15	12	16	12	



С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	7	12	17	11	14	13	16	11	


С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	1.8	1.8	1.9000000000000001	1.7	1.6	1.8	2.9	2.7	


V, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.3	1.4	1.7	2.6	1.9000000000000001	1.8	2.2000000000000002	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	порыв, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	17	20	16.600000000000001	23	20.25	21.6	25	22.4	19.68	22	21.06	22.4	Vmax, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	16	18	18	24	24	20	18	18	18	17	24	
Средняя скорость 
ветра, м/с

Максимальная скорость и порыв ветра, м/с



Показатели рабочей силы на проектный период, %

Наемные работники	
Исходный год	Первая очередь	Расчетный срок	59.1	71	80.5	Самостоятельно занятые работники	
Исходный год	Первая очередь	Расчетный срок	35.799999999999997	25	17	Безработное население	
Исходный год	Первая очередь	Расчетный срок	5.0999999999999996	4	2.5	



Жилищный фонд по проектным периодам

2024	[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. м2
21,6 м2/чел.

Жилищный фонд	10.36	2029	14,0 тыс. м2
25 м2/чел.

Жилищный фонд	14	2039	 18,9 тыс. м2
30 м2/чел.

Жилищный фонд	18.899999999999999	
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