
Медициналық техника туралы ақпарат

	№ р/с
	Өлшемшарттар
	Сипаттамасы

	1
	Медициналық техниканың атауы (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Лор-комбайн моделі CU-5000

Өндіруші: CHAMMED CO., LTD., Корея Республикасы

ҚР-МТ-7№013067

Тіркелген күні: 14.06.2021ж.

Дейін жарамды: мерзімсіз

	2
	Мақсаты (дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Ол отоларингологтың әртүрлі процедураларын орындау үшін қолданылады, мысалы: науқасты қарау, құлақ қуыстарын, құлақ арналарын, мұрын қуыстарын жуу, сұйық және май тәрізді препараттарды бүрку арқылы емдеу және т.б.

	3
	Жиынтықтауға қойылатын талаптар
	№

р/с
	Жиынтықтаушының атауы 

медициналық техникаға (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес))
	Жиынтықтаушының техникалық сипаттамасы 

медициналық техникаға
	Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар

	
	
	1.
	Консоль 


	CU-5000 лор комбайнының консолі кешеннің негізгі блогы болып табылады және құралдар мен керек-жарақтарды орналастыру үшін басқару элементтерін, бүрку және сору жүйесін, қуат көздерін және жұмыс беттерін біріктіреді. Отоларингологиялық процедураларды жүргізуге арналған: пациентті қарау, құлақ қуысы мен құлақ арналарын жуу, мұрын қуысын суару, сұйық және май тәрізді дәрілерді шашырату. Эргономикалық үстіңгі бөлік қабылдау кезінде құралдарды ыңғайлы сақтауды және оларға қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Ауа резервуары бар компрессор және дыбыссыз жылыту жүйесі отоларинголог кабинетінде жұмыс істегенде шу деңгейін төмендетеді.

-
Тұманға қарсы функция 10-30 секундтан кейін автоматты түрде өшеді

-
Жасанды мәрмәр беті — шаң өткізбейтін, тазалау оңай

- Эндоскоптардың санитарлық жағдайына арналған ультракүлгін шамы бар эндоскоптарды сақтауға арналған жылжымалы жәшік

-
Жиналмалы бұрылмалы кронштейндері (2 секция) және ДК-ге арналған тұғыры бар пернетақта тұғыры

-
Ыңғайлы ауыстыруға арналған бағыттағышы бар құты-жинағыштың ұстағышы

-
Жеңіл қозғалуға арналған доңғалақ дөңгелектері

- Құрал науасы шаң өткізбейтін сырғымалы қақпақпен және алдын ала қыздыру функциясымен жабдықталған

-
Құты-жинағыштың қарау терезесі сұйықтық деңгейін бақылауға мүмкіндік береді

- Бұрылмалы және жылжымалы кронштейні бар дәрілерге арналған құтылар

-
Аспирациялық құрылғылар мен жаңбырлатқыштар автоматты режимде жұмыс істейді

Компрессорлық қозғалтқыш: 

Резервуар түрі: 1,5 кгс/см2 ±0,3 кгс/см2; 

Шағын компрессор: 2,2 кгс/см2 ±0,7 кгс/см2

Мотор-аспиратор: 680 мм рт.ст. Негізгі: 250 Вт / 100 л; Қосымша: 100 Вт / 40 л

УК-дезинфекция: 253,7 нм ±5%

Габариттік өлшемдері: 1800 мм (Е) × 710 мм (Г) × 800 мм (Е)

Салмағы: 176 келі

Дыбыссыз жылыту жүйесі

Құралдарды сақтауға және пайдалануға арналған эргономикалық үстіңгі бөлік

Бүріккіштер (бүріккіштер): 4 дана. (түзу — 3 дана., иілген — 1 дана.)

Аспираторлар (сорғыштар): 2 дана.

Ультракүлгін стерилизаторы бар эндоскоптарды сақтауға арналған жылжымалы бөлік

Шыны аспирациялық ыдыстар: әрқайсысы 2 дана. көлемі 3000 текше метр. см және 1000 текше метр. см

Құбырмен желдету: 1 дана.

Булануға қарсы (жылдам айна жылытқышы): 1 дана.

Дәрі-дәрмектерге арналған науа: 1 дана; дәрі-дәрмектерге арналған құтылар: 11 дана.

Жарықтандыру жинағы (қисық бағандағы рефлекторлық шам): 1 дана.

Қуат кабелі: 1 дана.

Бүйірлік контейнерлер жинағы: 100 мм (2 дана), 83 мм (9 дана), 53 мм (3 дана)

Құрал-саймандарға арналған науа: 1 дана.

Эндоскопиялық визуалды жүйенің негізгі корпусы

-
Пайдаланушының қалауы бойынша көлденең немесе тік дизайнды таңдау

-
Суреттерді сақтаған кезде файл атауын өңдеуге болады (21 таңбаға дейін)

-
Экран USB қосылымының күйін, камера арнасын және экран бөлімдерінің санын көрсетеді

-
Камера ілгіш магнитінің сенсоры арқылы автоматты түрде іске қосылады

-
Қауіпсіздік мақсатында 3 минут әрекетсіздіктен кейін жарық диоды автоматты түрде өшеді

-
Камера басының шеткі қосқышы электрлік және механикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді

-
Камераны қосу үшін екі порт қарастырылған

-
ЛОР диагностикасы үшін оңтайландырылған 3 алдын ала орнату режимі (құлақ, мұрын, тамақ)

-
Икемді эндоскоп үшін муар функциясы

-
USB 2.0 High Speed арқылы суреттерді ыңғайлы сақтау және бейнелерді жазу

-
Бөлек жылжымалы арбаға немесе ЛОР жұмыс станциясына орнату

-
Жабындысы бар камера кабелі парилена ластанудың жиналуын азайтады және үйкелісті азайтады

-
Фотосуреттерді басып шығаруды қолдау

-
Микробағдарламаны оңай жаңарту

"Қалам" типті камера

Адаптерлік объектив (18 мм)

Қуат кабелі / HDMI кабелі

Аяқ қосқышы

24" СК-монитор

Пайдаланушы нұсқаулығы / USB-жинақтауыш

Габариттік өлшемдері: 245 мм (W) × 283 мм (D) × 90 мм (H) ±10%

Салмағы: Басқару блогы: 3 кг ±10% / Камера басы: 380 г ±10%

Камера

Түрі: 1-чипті Full HD (1080P)

Басқару интерфейсі: түйме түрі

Қолдану саласы: тек ЛОР (құлақ / мұрын / тамақ)

Камера басының түрі: тұтқа

АББ типі (автобаланс ақ): Авто

Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX8

Сканерлеу жүйесі: Желілік сыпыру (Progressive Scan)

Кадр жиілігі: 50/60 кадр/с

Матрица: 1/3" 1CMOS FHD / 1/2.52" 1CMOS FHD (Global Shutter)

Рұқсат: Full HD 1920×1080 пиксель өлшемі. (PAL/NTSC)

Суреттерді тасымалдау: Суреттерді немесе бейнелерді USB флэш-дискісіне сақтау

Сақтау форматы: Суреттер: JPEG / Бейне: MPEG4

Бейне шығысы: 1×HDMI, 1×DVI, 1×CVBS

Жарық көзі

Жарық ағыны: 1710 лм

Шамның қызмет ету мерзімі: 30 000 сағаттан астам

Қуат / LED режимдері: LED (3,3 В / 700 мА) / Жарықтықтың 1 сатысы / 2,1 Вт

Жарықтандырылуы: 50 000 лк

Түс температурасы: 5 600 К

Жарық бағыттағыш

Жарық бағыттағыштың жарық ағыны: 260 лм

Тұтқасы, иығы бар микроскопиялық блок, жарық кабелімен микроскопиялық

визуалды жүйенің

Объектив: 250 мм

Объектив тұтқасымен жұқа фокустау: 11 мм

Бинокулярлық қондырма: көлбеу 180° немесе түзу, F = 170 мм

Қарашық аралық қашықтық диапазоны: 55-75 мм

Окулярлардың ұлғаюы: 12,5× / 17,7B, диоптрияны реттеу: ±7 кптр

Ұлғайтуды ауыстыру барабаны (×):0,3; 0,5; 0,8; 1,2; 2; 3

Жалпы ұлғаю (×): 2,8; 4,2; 6,7; 10,4; 17,0; 25,6

Көру өрісінің диаметрі (мм): 78,0; 52,0; 32,0; 21,0; 13,0; 9,0

Коаксиалды жарықтандыру: 50 000 лк

Жарық нүктесінің диаметрі (мм): Ø62

Штатив (негіз, тірек, бірінші және екінші қол)

Екінші қол: Ұзындығы: 600 мм

Бұрылу бұрышы: ±150°

Орын ауыстыру: ±300 мм

Бірінші қол: Ұзындығы: 500 мм

Бұрылу бұрышы: 360°

Биіктігі: 1750 мм

Негіз өлшемдері: 610 × 600 мм
	1 дана.

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	Жүйе бүркулер / сору
	Аспирация

Өнімділік (еркін ағын): 100 л/мин

Қосымша арна: 40 л/мин

Вакуум: 680 мм сын.бағ. (90 кПА, 907 мбар), вакуумметр 

Аспирациялық сыйымдылық (негізгі 3000 мл / қосымша 1000 мл)

Бүріккіш бөтелке

Ауаны беру: 10 л/мин

Қысым: Майсыз вакуумдық сорғы (250 Вт). Макс. ауа қысымы 2,2 кгс/см2 (2,25 бар) ±0,7 кгс/см2 (реттелетін)

Бүрку түрі: Сұйық (стандартты), ұнтақ (қажет болған жағдайда)
	1 дана.

	
	
	2
	Қақпағы бар құрал-саймандарға арналған тұғыр
	Құралдар мен керек-жарақтарды сақтауға арналған тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстар.

11 металл контейнерлер
	11 дана

	
	
	3
	Медициналық бөтелкелер
	Дәрілік немесе пайдаланылған сұйықтықтарды сақтауға арналған ыдыстар.

Құрамында: дәрі-дәрмектерге арналған құтылар + аспирациялық құтылар
	1 жиынтық

	
	
	4
	Электрогидравликалық емделуші креслосы
	Электрогидравликалық емделуші креслосы CU-5000 ЛОР комбайнында отоларингологиялық процедураларды жүргізу кезінде емделушіні орналастыруға, бекітуге және оның жағдайын реттеуге арналған. Тексеру, құлақ қуыстарын және құлақ арналарын жуу, мұрын қуысын суару және дәрілік заттарды емдік бүрку кезінде дененің қолайлы жағдайын қамтамасыз етеді. Электрогидравликалық жетек зерттелетін аумақты дәрігердің жұмыс аймағына шығару үшін орындық пен арқалықтың биіктігі мен еңісін біркелкі өзгертуге мүмкіндік береді. 

Арқаның еңкеюі: 2°-92° ±9%

Тік жүріс: 210 мм ±10%

Бұрылу бұрышы: 340° (қолмен)

Бас сүйегі: қолмен реттеледі 

Шынтақшалар: айналмалы 0-360° (қолмен айналдыру) 

Басқару элементтері: аяқ педалі 

Тексеру және процедуралар кезінде пациентті ыңғайлы орналастыруға, оңтайлы орналастыруға және бекітуге арналған.

-
Дыбыссыз бірқалыпты қозғалыс (электр жетегі)

-
Қозғалысты басқару: аяқ қосқышымен, артқы жағындағы түймелермен немесе басқару блогының қосқышымен

-
Қозғалыс бағыттары: жоғары/төмен, алға/артқа

-
Кем дегенде 340° дейін жеңіл қолмен айналдыру

-
Позицияны аяқ тежегішімен бекіту

-
Орындықтың қаптамасын тазалау оңай

-
Максималды жүктеме — 250 кг артық емес

-
Төзімді болат конструкциясы

-
Болат элементтері коррозияға қарсы жабынмен және сызаттарға төзімді бояумен

-
Автоматты қалпына келтіру түймесі орындықты бастапқы орнына қайтарады

ЭЛЕКТРЛІК ПАРАМЕТРЛЕР:

Кернеу: Айнымалы ток 220В, 60Гц

Тұтынылатын қуат: 460ВА ±10%

ӨЛШЕМДЕРІ: 570 мм (Вт) × 1120 мм (мин.) × 1120 мм (макс.) ±10%

Салмағы: 85 кг ±10%
	1 дана

	
	
	5
	Дәрігердің орындығы
	Дәрігердің креслосы отоларинголог-дәрігерді тексеру және емдік манипуляцияларды жүргізу кезінде ЛОР-комбайнының CU-5000 жұмыс аймағына орналастыруға арналған. Пациентті қабылдау кезінде консольмен, құралдармен және бүрку және сору жүйелерімен жұмыс істегенде дәрігердің тұрақты және ыңғайлы орналасуын қамтамасыз етеді. Дәрілік заттарды тексеру, жуу, суару және бүрку процедураларын орындау кезінде қолданылады. Доңғалақ базасындағы орындық.

Орындықтың диаметрі: 370 мм

Биіктігін реттеу: 49 - 69 см

Биіктігін реттеу: 49 — 69 см

Өлшемдері: 560 мм (W) × 560 мм (D) × 720 мм (H) ±10%

Салмағы: 10 кг
	1 дана.

	
	
	6
	Диаметрі 3 отоскоп; ұзындығы (мм): 110.
	көру бұрышы 0°

диаметрі 3,0 мм

ұзындығы 110 мм
	1 дана.

	
	
	7
	Диаметрі 4 синускоп; ұзындығы: 175мм
	көру бұрышы 30°

диаметрі 4 мм

ұзындығы 175 мм
	1 дана.

	
	
	8
	Диаметрі 6 ларингоскоп; ұзындығы 185мм
	көру бұрышы 70° 

диаметрі 6 мм 

ұзындығы 185 мм
	1 дана.

	4
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Қуат көзі: Айнымалы ток 220В, 50/60 Гц

Температура: +10 бастап∘C ~+40 дейін∘C

Салыстырмалы ылғалдылық: 50-70% конденсатсыз.

	5
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) 
	DDP жеткізу пункті

	6
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	90 күнтізбелік күн, 

Мекенжайы: Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының "Абай аудандық ауруханасы" 

шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 

область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кокбая, 1

	7
	Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету шарттары 
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. 

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі керек. 

Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы керек: 

- пайдаланылған ресурс құрамдас бөліктерін ауыстыру; 

- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; 

- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар; 

- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қалқалау; 

- медициналық техника корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блоктық түрде-тораптық бөлшектеу арқылы); 

- пайдалану құжаттамасында көрсетілген, медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар. 

	8
	Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларымен және осы кестенің әрбір тармағы (жабдық жинағы немесе бірлігі) үшін жеке-жеке барлық конфигурациямен сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электрмен жабдықтау. Аспаптармен бірге жеткізілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді бағдарламалық жасақтама. Өнім беруші тауарды жеткізу процесіне білікті мамандардың сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асырған кезде Жеткізуші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық қызмет кодтарын ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауарлар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс Берушіні бұл туралы хабардар етеді инсталляцияға дейінгі жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті талаптар. Күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін ірі жабдық инсталляцияға дейінгі стандартты есік саңылауларынан (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) өтетін сыртқы өлшемдерге сәйкес үй-жайларды дайындау арқылы. Жабдықты жұмыс орнына жеткізу, түсіру, орауыштан шығару, монтаждау, баптау және іске қосу, олардың сипаттамаларын осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеру, медициналық (қолданбалы дайындық) және техникалық персоналды оқыту (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің негізгі деңгейі) Тапсырыс берушіні Жабдықтаушы тиісті мамандар болмаған жағдайда өндірушінің қызметкерлерін тарта отырып жүзеге асырады. 


Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.

Информация о медицинской технике
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Лор-комбайн модель CU-5000
Производитель: CHAMMED CO., LTD., Республика Корея

РК-МТ-7№013067

Дата регистрации: 14.06.2021г.

Действительно до: бессрочно

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Применяется для проведения различных процедур врачом-отоларингологом, таких как: осмотр больного, промывание ушных полостей, слуховых проходов, пазух носа, лечение с помощью распыления жидких и маслообразных лекарственных препаратов и т.д.

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего 

к медицинской технике                 (в соответствии                              с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий))
	Техническая характеристика комплектующего 

к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Консоль 

	Консоль лор-комбайна CU-5000 является основным блоком комплекса и объединяет органы управления, систему распыления и отсоса, источники питания и рабочие поверхности для размещения инструментов и принадлежностей. Предназначена для проведения отоларингологических процедур: осмотра пациента, промывания ушных полостей и слуховых проходов, ирригации пазух носа, распыления жидких и маслообразных лекарственных препаратов. Эргономичная верхняя часть обеспечивает удобное хранение и доступ к инструментам в ходе приёма. Компрессор с воздушным резервуаром и система бесшумного обогрева снижают уровень шума при эксплуатации в кабинете врача-отоларинголога.

-
Противотуманная функция автоматически отключается  через 10–30 секунд

-
Поверхность из искусственного мрамора — пыленепроницаемая, легко чистится

-             Выдвижной ящик для хранения эндоскопов с УФ-лампой для санитарного состояния эндоскопов

-
Подставка для клавиатуры со складными поворотными кронштейнами (2 секции) и стойкой для ПК

-
Держатель флакона-сборника с направляющей для удобной замены

-
Колёсные ролики для лёгкого перемещения

-             Лоток для инструментов оснащен пыленепроницаемой выдвижной крышкой и функцией предварительного нагрева

-
Смотровое окно флакона-сборника позволяет контролировать уровень жидкости

-             Флаконы для лекарств с поворотным и выдвижным кронштейном

-
Устройства аспирации и разбрызгиватели работают в автоматическом режиме
Компрессорный двигатель: 
Резервуарный тип: 1,5 кгс/см² ±0,3 кгс/см²; 
Малый компрессор: 2,2 кгс/см² ±0,7 кгс/см²
Мотор-аспиратор: 680 мм рт. ст. Основной: 250 Вт / 100 л; Дополнительный: 100 Вт / 40 л

УФ-дезинфекция: 253,7 нм ±5%

Габаритные размеры: 1800 мм (Ш) × 710 мм (Г) × 800 мм (В) 

Масса: 176 кг

Система бесшумного обогрева

Эргономическая верхняя часть для хранения и использования инструментов
Распылители (спреи): 4 шт. (прямые — 3 шт., изогнутый — 1 шт.)

Аспираторы (отсосы): 2 шт.

Выдвижной отсек для хранения эндоскопов с УФ-стерилизатором

Стеклянные аспирационные ёмкости: по 2 шт. объёмом 3000 куб. см и 1000 куб. см

Вентиляция с трубкой: 1 шт.

Антизапотевание (быстрый нагреватель зеркал): 1 шт.

Лоток для медикаментов: 1 шт.; флаконы для медикаментов: 11 шт.

Осветительный комплект (рефлекторный свет на изогнутой стойке): 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Комплект боковых контейнеров: 100 мм (2 шт.), 83 мм (9 шт.), 53 мм (3 шт.)

Лоток для инструментов: 1 шт.

Основной корпус эндоскопической визуальной системы

-
Выбор горизонтального или вертикального исполнения по предпочтению пользователя

-
Имя файла можно редактировать при сохранении снимков (до 21 символа)

-
Экран отображает статус подключения USB, канал камеры и количество делений экрана

-
Камера автоматически активируется датчиком магнита вешалки

-
Светодиод автоматически отключается после 3 минут бездействия в целях безопасности

-
Краевой разъём головки камеры обеспечивает электрическую и механическую стабильность

-
Предусмотрены два порта для подключения камеры

-
3 режима предварительной настройки (ухо, нос, горло), оптимизированных для ЛОР-диагностики

-
Функция муара для гибкого эндоскопа

-
Удобное сохранение снимков и запись видео через USB 2.0 High Speed

-
Установка на отдельную мобильную тележку или ЛОР-рабочую станцию

-
Кабель камеры с покрытием из парилена снижает накопление загрязнений и уменьшает трение

-
Поддержка печати фотографий

-
Простое обновление прошивки

Камера типа «ручка»

Адаптерный объектив (18 мм)

Кабель питания / Кабель HDMI

Ножной переключатель

24" ЖК-монитор

Руководство пользователя / USB-накопитель

Габаритные размеры: 245 мм (Ш) × 283 мм (Г) × 90 мм (В) ±10%

Масса: Блок управления: 3 кг ±10% / Головка камеры: 380 г ±10%

Камера

Тип: 1-чиповый Full HD (1080P)

Интерфейс управления: кнопочный тип

Область применения: только ЛОР (ухо / нос / горло)

Тип головки камеры: ручка

Тип АББ (автобаланс белого): Авто

Степень защиты от влаги: IPX8

Система сканирования: Построчная развёртка (Progressive Scan)

Частота кадров: 50/60 кадр/с

Матрица: 1/3" 1CMOS FHD / 1/2.52" 1CMOS FHD (Global Shutter)

Разрешение: Full HD 1920×1080 пикс. (PAL/NTSC)

Передача изображений: Сохранение снимков или видео на USB-накопитель

Формат хранения: Снимки: JPEG / Видео: MPEG4

Видеовыход: 1×HDMI, 1×DVI, 1×CVBS

Источник света

Световой поток: 1710 лм

Срок службы лампы: Более 30 000 часов

Мощность / режимы LED: LED (3,3 В / 700 мА) / 1 ступень яркости / 2,1 Вт

Освещённость: 50 000 лк

Цветовая температура: 5 600 К

Световод

Световой поток световода: 260 лм

Микроскопный блок с ручкой, плечом, светокабелем микроскопной

визуальной системы

Объектив: 250мм

Тонкая фокусировка ручкой объектива: 11 мм

Бинокулярная насадка: наклонная 180° или прямая, F = 170 мм

Диапазон межзрачкового расстояния: 55–75 мм

Увеличение окуляров: 12,5× / 17,7B, регулировка диоптрий: ±7 дптр

Барабан смены увеличения (×):0,3; 0,5; 0,8; 1,2; 2; 3

Общее увеличение (×): 2,8; 4,2; 6,7; 10,4; 17,0; 25,6

Диаметр поля зрения (мм): 78,0; 52,0; 32,0; 21,0; 13,0; 9,0

Коаксиальное освещение: 50 000 лк

Диаметр светового пятна (мм): Ø62

Штатив (основание, стойка, первое и второе плечо)

Второе плечо: Длина: 600 мм

Угол поворота: ±150°

Перемещение: ±300 мм

Первое плечо: Длина: 500 мм

Угол поворота: 360°

Высота: 1750 мм

Размеры основания: 610 × 600 мм
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Система распыления / отсоса
	Аспирация

Производительность (свободный поток): 100 л/мин

Дополнительный канал: 40 л/мин

Вакуум: 680 мм рт. ст. (90 кПа, 907 мбар), вакуумметр 

Аспирационная ёмкость (основная 3000 мл / дополнительная 1000 мл)

Распылитель

Подача воздуха: 10 л/мин

Давление: Безмасляный вакуумный насос (250 Вт). Макс. давление воздуха 2,2 кгс/см² (2,25 бар) ±0,7 кгс/см² (регулируемое)

Тип распыления: Жидкость (стандарт), порошок (при необходимости)
	1 шт.

	
	
	2
	Подставка для инструментов с крышкой
	Ёмкости из нержавеющей стали для хранения инструментов и расходных материалов.

11 металлических контейнеров
	11 шт

	
	
	3
	Медицинские бутыли
	Ёмкости для хранения лекарственных или отработанных жидкостей.

В составе: флаконы для медикаментов + аспирационные флаконы
	1 комплект

	
	
	4
	Кресло пациента электрогидравлическое
	Электрогидравлическое кресло пациента предназначено для размещения, фиксации и регулировки положения пациента при проведении отоларингологических процедур на лор-комбайне CU-5000. Обеспечивает комфортное положение тела во время осмотра, промывания ушных полостей и слуховых проходов, ирригации полости носа и лечебного распыления лекарственных препаратов. Электрогидравлический привод позволяет плавно изменять высоту и наклон сиденья и спинки для выведения исследуемой области в рабочую зону врача. 
Наклон спинки: 2°–92° ±9%

Вертикальный ход: 210 мм ±10%

Угол поворота: 340° (ручной)

Подголовник: регулируемый вручную 

Подлокотники: поворотные 0–360° (ручное вращение) 

Управление: ножная педаль 

Предназначено для удобного размещения, оптимального позиционирования и фиксации пациента в ходе осмотра и процедур.

-
Бесшумное плавное перемещение (электропривод)

-
Управление движением: ножным переключателем, кнопками на спинке или переключателем блока управления

-
Направления движения: вверх/вниз, вперёд/назад

-
Лёгкое ручное вращение до не менее 340°

-
Фиксация положения ножным тормозом

-
Обивка сиденья легко очищается

-
Максимальная нагрузка — не более 250 кг

-
Прочная стальная конструкция

-
Стальные элементы покрыты антикоррозионной и царапиностойкой краской

-
Кнопка авто-сброса возвращает кресло в исходное положение

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение: AC 220 В, 60 Гц

Потребляемая мощность: 460 ВА ±10%

ГАБАРИТЫ: 570 мм (Ш) × 1120 мм (В мин.) × 1120 мм (В макс.) ±10%

Масса: 85 кг ±10%
	1 шт

	
	
	5
	Стул доктора
	Стул доктора предназначен для размещения врача-отоларинголога в рабочей зоне лор-комбайна CU-5000 при проведении осмотра и лечебных манипуляций. Обеспечивает устойчивое и удобное положение врача при работе с консолью, инструментами и системами распыления и отсоса в течение приёма пациента. Используется при выполнении процедур осмотра, промывания, ирригации и распыления лекарственных средств. Стул на колесной базе.

Диаметр сиденья: 370 мм

Регулировка высоты: 49 - 69 см

Регулировка высоты: 49 — 69 см

Габариты: 560 мм (Ш) × 560 мм (Г) × 720 мм (В) ±10%

Масса: 10 кг
	1 шт.

	
	
	6
	Отоскоп диаметром  3; длиной (мм): 110.
	угол обзора 0°

диаметр 3,0 мм

длина 110 мм
	1 шт.

	
	
	7
	Синускоп диаметром  4; длиной: 175мм
	угол обзора 30°

диаметр 4 мм

длина 175 мм
	1 шт.

	
	
	8
	Ларингоскоп диаметром 6; длиной 185мм
	угол обзора 70° 

диаметр 6 мм 

длина 185 мм
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Источник питания: AC 220 В, 50/60 Гц
Температура: от +10∘C до ~+40∘C
Относительная влажность: 50-70% без конденсата.

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) 
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90 календарных дней, 

Адрес: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Абайская районная больница" управления здравоохранения области Абай

область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кокбая, 1

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 

	8
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 


Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.


