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ЖАЛПЫ БӨЛІМ
1.1. Барлау жұмыстарын жүргізуге арналған нормалар жинағы (бұдан әрі – Жинақ) жұмыс тәжірибесімен қолданыстағы нормаларда жоқ жекелеген жұмыс түрлерінің уақытша нормалары негізінде оларға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып әзірленген.
Жинақта:
- уақыт (өндіріс) нормалары;
- еңбек шығындарының нормалары;
Пайдаланудың қарапайымдылығы үшін уақыт нормалары, нақты Жинақтардағы еңбек шығындары әр жұмыс түрі бойынша дәйекті түрде келтіріледі.
1.2. Уақыт нормаларын әзірлеу келесі материалдарға негізделген:
- хронометраждық бақылаулар;
- еңбекті ұйымдастыруды талдау нәтижелері;
- Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 29 мамырдағы № 402 бұйрығымен бекітілген "Жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған уақыт пен баға нормалары".
- жабдықтың техникалық сипаттамасы және оларды техникалық пайдалану ережелері.
1.3 Уақыт шектеулері мына формула бойынша есептеледі:


	;
	мұндағы: Нвр- өлшем бірлігі нормасы, мин.;
	Топ - бірлік үшін жедел жұмыс уақыты, мин.;
	Котл - демалу және жеке қажеттіліктер уақыты, жұмыс уақытының %.
	Демалыс және жеке қажеттіліктер уақыты жедел уақыттың 10% мөлшерінде қарастырылған. Дайындық-қорытынды және қосалқы жұмыстарға жедел уақыт хронометраждық бақылаулар бойынша айқындалды.
	1.4. Кәсіптердің атауы, жұмыстардың және жұмысшылардың разрядтары "Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына" сәйкес көрсетілген.
	Тарифтік-біліктілік анықтамалығына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде орындаушылар кәсіптерінің атаулары мен жұмыс разрядтары тиісінше өзгеруге тиіс.
	1.5. Жинақтарда өндірістік процестер мен операциялар ескеріледі, оларды орындау қажеттілігі геологиялық барлау жұмыстарының әрбір түрін өндіру бойынша қолданыстағы нұсқаулықтар мен әдістемелік нұсқауларға және олармен технологиялық байланысты қосалқы операциялармен шартталған.
	Жұмыстың мазмұны уақыт (өндіріс) нормаларының кестелерінің алдында келтірілген.
	1.6. Дала жұмыстары үшін оларды орындаудың мынадай шарттары қабылданды:
	- ашық жұмыс орнындағы ауа температурасы +5-тен +30оС -қа дейін;
	- жердің абсолютті биіктігі 1500 метрге дейін;
	- беткейлерінің тіктігі 35о дейін;
	- желдің жылдамдығы 14 м/с дейін;
	- тасымалданатын жүктің салмағы 20 кг дейін.
1.7. Лауазымдар мен кәсіптер бойынша уақыт нормалары мен нормативтік еңбек шығындары 1 ауысымда жұмыс істегенде еңбекті ұтымды ұйымдастыру, 40 сағаттық жұмыс аптасын негізге ала отырып, натурал есептегіште есептеледі. Нақты шарттарға байланысты жұмыстың мазмұны жартылай өзгертілуі мүмкін, 1ақ нормаларды түзетпей.
1.8. Нормалар жұмыстарды жүргізу техникасын толық меңгерген тиісті лауазымдардың немесе кәсіптердің бір орындаушысына немесе орындаушылар тобына (өндірістік топқа) арналып айқындалған.
Нормалар тек жұмыс орнында қозғалуды ескереді. Жаяу өткелдер, далалық жұмыстарды орындау кезіндегі өткелдер және жұмыстарды орындағаннан кейін орналасқан жеріне оралу бөлек нормаланады.
1.9. Жұмыстың мазмұнын сипаттау кезінде мәтінді қысқарту мақсатында жұмыс орнын ұстауға байланысты дайындық және қорытынды операциялар транскрипциясыз көрсетіледі.
1.10. Дайындық-қорытынды жұмыстарға келесілер кіреді:
- технологиялық жұмыстарды қоса алғанда, нақты жұмысты, құралдарды, материалдарды, түрлі құжаттарды орындауға тапсырма беру және алу;
- қажетті көшірмелер мен көшірмелерді орындауды қоса алғанда, жұмыс және технологиялық құжаттамамен танысу;
- жұмысты орындау тәртібі және оны қауіпсіз жүргізу туралы Нұсқаулық;
- жұмыстың басында құралды қайрау;
- аспапты, орындалған жұмыстың түрлі құжаттарын қабылдау және тапсыру.
1.11. Жұмыс орнына қызмет көрсетуге байланысты жұмыстарға мыналар жатады:
- жұмыс орны шегінде құралдар мен еңбек заттарының қажетті орын ауыстырулары;
- еңбек құралдарын қарау (тексеру);
- тозған құралдарды және басқа заттарды ауыстыру;
- құралды және басқа заттарды қайрау;
- тапсырманы орындау барысында құралды қайрау;
- жұмыс барысында еңбек құралдарын баптау және майлау;
- жұмыс аяқталғаннан кейін еңбек құралдарын тазалау (жуу);
- жұмыс орнын тазалау.
1.12. Геологиялық, гидрогеологиялық құрылымның күрделілік категориялары, зерттелу дәрежесі, өтімділік категориялары және т.б. "Жалпы бөлімде" келтірілген.
1.13. Өндіріске жаңа аспаптарды, жабдықтарды, аппаратураларды (немесе қолданыстағыларын жаңғыртуды), сондай-ақ неғұрлым жетілдірілген технологияларды енгізу және еңбек өнімділігін арттыратын өндірісті ұйымдастыру кезінде неғұрлым прогрессивті нормалармен ауыстыру қажет.
1.14. Орындаушылар құрамының разрядтарын немесе санын өзгерту нормаларды өзгертуге негіз бола алмайды.
Көрсетілгеннен өзгеше жағдайларда геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде уақыт (өндірістік) нормаларға 1-кестеде келтірілген түзету коэффициенттері нақты жұмыс түрлерінің ерекшеліктерін көрсететін коэффициенттерді қосымша қамтиды.








1-кесте  
Нормаланбаған жағдайларда жұмыс уақытының нормаларын түзету коэффициенттері
	№
	Жұмыс жүргізу шарттары
	Коэффицент

	Абсолюттік биіктігі бар таулы аймақтарда жұмыс кезінде, метр:

	1
	1500 - 2000
	1.05

	2
	2001 - 3000
	1.10

	3
	3001 - 3500
	1.18

	4
	3501 - 4000
	1.25

	5
	4001 - 4500
	1.33

	6
	4500-ден астам
	1.45

	Күндізгі орташа температурадағы жұмыс (жұмыс кезінде):

	7
	+5-тен -5ºС-қа дейін
	1.18

	8
	-6-дан -15ºС-қа дейін
	1.25

	9
	-16-дан -30ºС-қа дейін
	1.33

	10
	-31-ден 40ºС-қа дейін
	1.56

	11
	+31-ден +35ºС-қа дейін
	1.18

	12
	+36-дан +40ºС-қа дейін
	1.33

	13
	+40ºС жоғары
	1.77


Ескертулер:
а) Бірнеше түзету коэффициенттерін бір мезгілде пайдалану қажет болған жағдайда соңғысы көбейтіледі және алынған өнім тиісті уақыт нормасына қолданылады;
б) Жобада негіздемесі бар және Гидрометорталықтың анықтамаларымен алдыңғы кезең үшін расталған жоғары сезімтал аппаратураны пайдаланған кезде температуралық коэффициенттерді қолдануға жол беріледі.
Абсолютті белгілері 2300 м-ден асатын таулы аудандарда геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде уақыт пен қазба нормалары 36 сағаттық аптаға қайта есептелуге жатады. Уақыт нормалары бөлік кестелерінде келтірілген нормаларды 1,11 коэффициентіне көбейту арқылы анықталады. Өндіріс нормалары 0,9 коэффициентіне көбейтіледі.
	Уақыт нормаларын есептеу кезінде жер үсті жұмыстарында және тереңдігі 5 м дейінгі шурфтарда 7 сағаттық жұмыс күні; тереңдігі 5 м-ден асатын жерасты тау-кен қазбаларында және шурфтарда жұмыс істегенде 6 сағаттық жұмыс күні қабылданды.

2-кесте. Тәулігіне ауысым санына байланысты жұмыс уақытының жылдық қоры
	Атаулар
	Норма

	төрт ауысымда
	1220 см, б.см

	үш ауысымда
	915 ст.см, б.см

	екі ауысымда
	610 см, б.см

	1 ауысымда
	305 ст.см., б.см.


Ескерту: Жұмыс уақытының жылдық қоры стационарлық және жылжымалы бұрғылау қондырғыларымен бұрғылау кезінде 1224 станок-ауысым ретінде қабылданады; Жер бетпінен өздігінен жүретін бұрғылау қондырғыларымен бұрғылау кезінде 915 және 610 станок ауысымы және жерасты кен қазбаларынан бұрғылау кезінде 1071 станок ауысымы.
Тереңдіктің, қиманың, диаметрдің және т.б. сандық көрсеткіштері, ол жердегі Бөлімдерде "дейін" деп көрсетілгенді," қоса алғанда" деп түсіну керек.
Жинақтарда нормалары жоқ жұмыс түрлері мен әдістері үшін жергілікті нормалар қолданылады.

  3-кесте. Күрделілік санаттарына әсер ететін факторлар мен белгілерді бағалау критерийлері
	Күрделілік 
Ұпайлары
	Дешифрлеудің күрделілігіне әсер ететін факторлар және олардың сипаттамалары

	
	жыныс массасының құрылымдық ерекшеліктері
	тау жыныстарының литологиялық ерекшеліктері
	территориясының геоморфологиялық ерекшеліктері
	гидрогеологиялық
жер асты суларының ерекшеліктері

	аумақта ЭГП* даму дәрежесі
	бұлттылық суретте, %
	пиксельге метрдегі кескін ажыратымдылығы
	түсіру маусымы

	


1
	Жазық немесе көлбеу жатыс
	Ұзақ тұрған
	Рельеф элементтері негізінен геологиялық шекараларға сәйкес келеді
	Жер асты суларының жақын деңгейінде пайда болу тереңдігі мен минералдануы кеңістікте әлсіз өзгереді
	Әлсіз дамыған
	кемінде 10%
	Орташа және жоғары 
	Зерттелетін ерекшеліктерге сәйкес келеді

	



2
	Көптеген жыртылыс бұзылыстармен бөгеттелген қарапайым қатпарлылық
	Ұзақ тұрмаған
	Жер бедері мен геологиялық шекаралар арасындағы байланыс әрдайым орнатыла бермейді
	Пайда болу тереңдігі мен минералдануы жер асты суларының жақын деңгейінде, бірақ жер асты суларының терең деңгейінде кеңістікте өзгереді
	Бірқалыпты дамыған
	10-30%
	(Бір пиксельге 25 және одан аз метр)
	Зерттелетін ерекшеліктерге ішінара сәйкес келеді

	


3
	Күрделі қатпарлылық, көптеген жыртылыс бұзылыстар
	Қатты өзгертілген
	Рельеф элементтері геологиялық шекараларға сәйкес келмейді
	Пайда болу тереңдігі мен минералдануы кеңістікте қатты өзгереді, бірақ жер асты суларының терең деңгейінде
	Кең дамыған
	30% артық
	Орташа және жоғары (бір пиксельге 15 және одан аз м)
	Зерттелетін сипаттамаларға сәйкес келмейді


Ескерту: *) - ЭГП – экзогенді геологиялық процестер
      




Кесте 4. АҒСМ кешенді дешифрлеудің күрделілік санаттары (әрбір фактордың күрделілік баллдарының сомасына қарай белгіленеді)
	Санаттар
	Норма

	I
	ұпай сомасы 5 - 7

	II
	ұпай сомасы 8 - 11

	III
	ұпай сомасы 12 - 15



Кесте 5. Объектілерді геологиялық зерттеудің күрделілік санаттары
	Күрделілік санаттары
	Санаттар сипаттамасы

	I
	Қарапайым минералогиялық құрамдағы тау жыныстары өзгермеген

	II
	Күрделі минералогиялық құрамдағы тау жыныстары өзгермеген

	III
	Метаморфизм процестерінен зардап шеккен тау жыныстары; ұзақ тұрған зоналылығы бар ауа райының қыртысы

	IV
	Күрделі минералогиялық құрамдағы тау жыныстары, диагноз қою қиын; ауа райының қыртысы өңделмеген зоналылықпен

	V
	Кератинделген, магматизацияланған немесе сканерленген тау жыныстары

	VI
	Терең гидротермиялық-метасоматикалық өңдеуден өткен тау жыныстары; күрделі минералогиялық құрамы немесе құрылымы бар кен денелері


Ескерту:
1. "Объект" тау жыныстарының табиғи жер бетінен көрініс беруі немесе тау-кен қазындылары (бұрғылау ұңғымасы) ашатын геологиялық қима деп түсініледі.
2. Объектінің санаты бір деңгейге 100 метр қиманың 9-дан астам тау жыныстарының топтама шекаралары болған кезде көтеріледі.
3. Объектінің санаты бір деңгейге  егер қиманың бір метріне тау жыныстарының 5-тен астам түрі келсе немесе желісілем -сеппедақ минералдану байқалса, көтеріледі.
4. Егер екінші және үшінші ескертпелер бір мезгілде қолданылса, объектінің санаты екіге көтеріледі.

Кесте 6. Зерттеу дәрежесі бойынша аумақтардың түрлері (геологиялық, іздестіру, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық, геофизикалық, геохимиялық)
	Зерттеу дәрежесі бойынша аумақтың түрлері
	
Түрлердің сипаттамасы

	I
	Жобаланғанға қарағанда неғұрлым шағын масштабтағы геологиялық мазмұндағы түсірілімдермен толық қамтылған және қолданыстағы нормативтік құжаттармен регламенттелген тиісті карталармен және оларға ілеспе материалдармен қамтамасыз етілген кезеңдік тәртіппен аумақтар. Озық немесе ілеспе түсірілімдер, геофизикалық және геохимиялық зерттеулер жүргізілді. Аумақ шегінде іздестіру, іздестіру-бағалау және барлау кезеңдері орындалмады.

	II
	Жобаланғанға қарағанда неғұрлым шағын масштабтағы геологиялық мазмұндағы түсірілімдермен толық қамтылған және қолданыстағы нормативтік құжаттармен регламенттелген тиісті карталармен және оларға ілеспе материалдармен қамтамасыз етілген кезеңдік тәртіппен аумақтар. Озық немесе ілеспе түсірілімдер, геофизикалық және геохимиялық зерттеулер жүргізілді, бірақ аумақтың бір бөлігінде (30%-ға дейін) жұмыстардың іздестіру, іздестіру-бағалау және барлау сатылары немесе осындай жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес орындалған олардың кейбіреулері жүргізілді.

	III
	Геологиялық мазмұндағы түсірілімдермен жабылған кезеңдік тәртіптегі аумақтар; жобаланғанға қарағанда толығымен кіші масштабта және ішінара үлкен масштабта. Қолданыстағы нормативтік құжаттармен регламенттелетін тиісті карталармен және оларға ілеспе материалдармен қамтамасыз етілген. Жетекші немесе ілеспе түсірілімдер, геофизикалық және геохимиялық зерттеулер келтірілген. Аумақтың 30%-дан астамында іздестіру, іздестіру-бағалау және барлау кезеңдері немесе олардың кейбіреулері орындалды. Пайдалы қазбалар кен орындары бойынша материалдар болуы мүмкін.


Ескерту: Гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық барлаулар тәжірибелік жұмыстармен қатар жүргізілді

Кесте 7. Тоқсанға дейінгі, магмалық және төрттік түзілімдерді зерттеу кезінде жергілікті жердің геологиялық құрылымы санаттарының күрделілігі
	Күрделілік санаттары
	Санаттардың сипаттамасы

	
	Басым тарату қуаты

	
	Шөгінді жыныстар
	Жанартау-шөгінді жыныстар
	Жанартау-тау жыныстары
	Интрузивті тау жыныстары
	Метаморфтық тау жыныстары 

	I
	Литологиялық-петрографиялық құрамы бойынша ерекшеленетін тау жыныстарының жазық немесе көлбеу қабаты. Картаға түсірілетін геологиялық бөлімшелердің ерекшеліктері сақталған.
	
-
	
-

	(өте қарапайым)
	Литологиялық-петрографиялық құрамы бойынша ерекшеленетін, көлбеу жатқан немесе қарапайым қатпарларға жиналған тау жыныстарының қалыңдығы. Картаға түсірілген геологиялық бөлімшелердің ерекшеліктері сақталмаған, бірақ олардың беткейлері бар.
	Қарапайым петрографиялық құрамның біртекті интрузивті массивтері.
	

-

	II
	Бұлыңғыр геологиялық деңгейжиектері бар ұқсас құрамдағы тау жыныстарының қалыңдығы. Қатпарлығы қарапайым. Көптеген ажырау бұзушылықтары. Интрузивті массивтер болуы мүмкін.
	Күрделі петрографиялық құрамның біртекті интрузивті массивтері. Бірнеше ажырату бұзушылықтары, сығылмалар мен желілер бар.
	



	(қарапайым)
	Тау жыныстарының қалыңдығы фациальды өзгермелі, күрделі қатпарлығы бар. Көптеген бұзушылықтар. Интрузивті массивтер, сығылмалар мен желілер бар.
	Тау жыныстарының қалыңдығы фациальды өзгермелі. Көптеген ажырату бұзылыстары. Интрузивті массивтер, сығылмалар мен желілер бар.
	Әр түрлі петрографиялық құрамдағы әртүрлі жастағы интрузивті массивтер. Ажырату бұзушылықтары, көптеген сығылмалар мен желілер бар.
	Метаморфизм дәрежесі төмен тау жыныстарының қалыңдығы (жасыл тақтатас фациялары). Қатпарлығы қарапайым. Бірнеше ажырату бұзушылықтары бар.

	III
	Көптеген жарылғыш бұзылулармен асқынған және көптеген интрузивті денелермен бұзылған күрделі қатпарларға мыжылған тау жыныстарының қалыңдығы.
	Көптеген интрузивті денелермен бұзылған тау жыныстарының қалыңдығы.
	Жақын петрографиялық құрамның әртүрлі жастағы интрузивті массивтері. Ажырату бұзушылықтарының, сығылмалар мен желілердің едәуір саны
	Метаморфизацияның орташа дәрежесіндегі тау жыныстарының қалыңдығы (эпидот-амфиболит фациясы). Қатпарлығы қарапайым. Көптеген ажырату бұзушылықтары бар.

	(орташа)
	


-
	


-
	


-
	Әр түрлі петрографиялық құрамдағы әртүрлі жастағы және көп фазалы интрузивті массивтер. Көптеген ажырату бұзушылықтары, сығылмалар мен желілер бар.
	Метаморфизм дәрежесі жоғары тау жыныстарының (Гранулит және эклогит фациясы) немесе диафторезге ұшыраған немесе қарқынды гидротермиялық және метасоматикалық өзгерген жыныстар. Қатпарлығы қарапайым. Көптеген ажырату бұзушылықтары бар.






8 -кесте Борпылдақ төрттік түзілімдерін зерттеудегі ауданның геологиялық құрылымының күрделілік санаттары
	Күрделілік санаттары
	Санаттардың сипаттамасы

	
	картаға түсірілетін геологиялық бөлімшелердің шекаралары
	картаға түсірілетін геологиялық бөлімшелердің ерекшеліктері
	неотектоникалық қозғалыстар, гравитациялық және шөгу деформациялары

	I
	Негізінен геоморфологиялық шекаралармен сәйкес келеді
	Ұзақ тұрған
	Геологиялық құрылымды зерттеу қиындатпайды

	II
	
	Ұзақ тұрмаған
	

	
	
	Ұзақ тұрған
	Геологиялық құрылымды зерттеуді қиындатады

	
	
	Ұзақ тұрмаған
	

	III
	Негізінен геоморфологиялық шекаралармен сәйкес келеді
	Ұзақ тұрмаған
	Геологиялық құрылымды зерттеуді қиындатпайды

	
	
	Ұзақ тұрмаған
	

	
	
	Ұзақ тұрған
	Геологиялық құрылымды зерттеуді қиындатады



9-кесте Гидрогеологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Сулы горизонттардың (кешендердің) кеңеюі мен қуаттылығы басым. Жер асты сулары негізінен литологиялық біртекті тау жыныстарында қабаттасады. Жер асты суларының химиялық құрамы салыстырмалы түрде біркелкі.

	II
	Сулы горизонттардың (кешендердің) кеңеюі мен қуаттылығы басым. Жер асты сулары негізінен литологиялық гетерогенді жыныстарда қабаттасады. Химиялық құрамы гетерогенді.

	III
	Күрделі байланысы бар жер асты суларының әртүрлі түрлері. Жер асты сулары және өзен сулары. Химиялық құрамы өте гетерогенді. Негізінен жер асты суларының деңгейі 5-10 метрге жақын (басым).



10-кесте Инженерлік-геологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Литологиялық біртекті жыныстар басым. Геоморфологиялық жағдайлар қарапайым, біртекті. Жер асты суларының деңгейі аудан бойынша сақталады. Қазіргі экзогендік геологиялық процестер дамымаған.

	II
	Литологиялық гетерогенді жыныстар басым. Геоморфологиялық жағдайлар гетерогенді. Жер асты суларының деңгейі айтарлықтай ауытқуларға ұшырайды. Қазіргі экзогендік геологиялық процестердің таралуы шамалы. Қолданыстағы құрылымдардың деформациясы сирек және мардымсыз.

	III
	Литологиялық гетерогенді жыныстар. Геоморфологиялық жағдайлар күрделі. Жер асты суларының деңгейі айтарлықтай ауытқуларға ие. Қазіргі экологиялық-геологиялық процестер кеңінен дамыған. Қолданыстағы құрылымдардың деформациясы жиі және маңызды.



11-кесте Геоморфологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Рельефтің біркелкі формалары бар жазық, аздап бөлінген жер (құмды шөлдердің рельефі және т.б.). Террассалар кішкентай және оларды оңай байқауға болады. Төрттік түзілімдердің генетикалық түрлері жер бедерінің формаларында айқын көрінеді.

	II
	Бірнеше эрозиялық циклдарда пайда болған рельефі бар аймақ. Террассалар өте көп, көп жағдайда жақсы анықталған және ұзақ тұрған, су бөлетін жерлерде ежелгі гидрожелінің фрагменттері сақталған. Негізінен ауа-райының бұзылуы, дамуы, карст түзілуі және неотектоника процестерінен пайда болған рельефі бар аймақ. Гидрожелі нашар дамыған.

	III
	Ежелгі шыққан эрозиялық рельефі бар аймақ. Ежелгі және жерленген аңғарлардың кең дамуы мүмкін. Өзен желісін қайта бөлудің белгілері бар. Жер бедері тұрақты көтерілу шекаралары бойында орналасқан.



12-кесте Ландшафттық-геологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	ландшафттық-физиогномиялық контурлардың орналасу тығыздығы (ландшафттық-индикациялық карта құрастырылАтауын топографиялық негіздің 1 номенклатуралық парағындағы контурлар саны

	I
	60-тан аз немесе әртүрлі ландшафттық-физиогномиялық контурлар (1 топографиялық парақтағы контур түрлерінің саны) - 10-нан аз

	II
	60-90 немесе әртүрлі ландшафттық-физиогномиялық контурлар (1 топографиялық парақтағы контур түрлерінің саны) - 10-15

	III
	90 немесе әртүрлі ландшафттық-физиогномиялық контурлар (1 топографиялық парақтағы контур түрлерінің саны) -15-тен жоғары



13-кесте Стратиграфиялық немесе гидрогеологиялық бағандарды құрастырудың күрделілік санаттары
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	Қиманың 100 метріне - стратиграфиялық немесе гидрогеологиялық бөлімшелердің саны

	I
	10-ға дейін

	II
	10-15

	III
	16-20

	IV
	20-дан жоғары



14-кесте Тау кенінің инженерлік-геологиялық құжаттамасының күрделілік санаттары
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Байланысты және байланысты емес тау жыныстары; 1 метр өзегіне 6 жарықшаққа дейін біртекті құрамдағы жартасты және жартылай жартасты тау жыныстары.

	II
	1 метр өзекке 6-дан астам жарықтары бар біртекті құрамдағы жартасты және жартылай жартасты тау жыныстары.

	III
	Өзегінің 1 метріне 6 жарықшаққа дейін өзгермелі құрамдағы жартасты және жартылай жартасты тау жыныстары.

	IV
	Өзегінің 1 метріне 6-дан астам жарықтары бар өзгермелі құрамдағы жартасты және жартылай жартасты жыныстар.



15-кесте Мамандандырылған зерттеулерді орындау кезіндегі негізгі қабаттардың геологиялық құрылымының күрделілік санаттары
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Қималар монотонды, жыныстардың көп немесе аз біртекті құрылымы бар қарапайым құрылым, қалың қабатты.

	II
	Әр түрлі құрамдағы және күрделіліктегі тау жыныстарының сирек қиылысуымен күрделілігі бойынша орташа құрылымның қималары.

	III
	Флиш және моласса түріндегі қималар.

	IV
	Кесу бойынша қабаттардың күрт өзгермелі қуаты, тау жыныстарының құрамының жиі араласуы, кесу арқылы күрт фациальды өзгерістері бар күрделі құрылымның қималары.

	V
	Көбінесе қиылысатын жыныстардың тозған беткі қабатын алдын-ала алып тастай отырып, органикалық макро және микро қалдықтардың барлық кешендерін толық топтық сипаттауды қажет ететін күрделі құрылымның қималары.



Кесте 16. Далалық жұмыстарды орындау кезінде жолдар мен өтімділік тобының сипаттамасы а) автомобиль көлігі үшін:
	Жолдар тобы
	Жолдар топтарының сипаттамасы

	I
	Жетілдірілген жабыны бар жолдар (асфальтбетон, цемент-бетон, гудрондалған)

	II
	Қатты төселген жолдар (тас, қиыршық тас, қиыршық тас) және жақсартылған топырақ

	III
	Қиыршық тасты және қиыршық тасты жолдар сынған, табиғи топырақ

	IV
	Жолсыз



17-кесте Жолдар тобының сипаттамасы және дала жұмыстары кезіндегі өтімділік б) жаяу жүргенде:
	Аумақтардың санаттары
	Санаттардың сипаттамасы
(аумақтар санаттары бойынша жер бедерінің түрлері)

	
I
(жақсы)

	Жазықтар тегіс және жалпақ немесе ақшыл, ашық, егістік қабаты тығыздалған. Жоталы төбелер мен беткейлер, жалаңаш, ұсақ жермен жабылған, ашық, қопсытылған. Өсімдік жамылғысы бар құрғақ ойпаттар (ойпаттар). Құрғақ тұзды батпақтар (соқырлар); құрғақ дельталар, ашық, қопсытылған, егістік қабаты тығыздалған. Өзендердің жайылмалары құрғақ. Өзен алқаптарының жазық беттері қиылыспаған, ашық, қопсытылған, жыртылған, егістік қабаты тығыздалған. Шағын көлік қозғалысы бар қарапайым құрылыс конфигурациясы бар қалалық аудандар мен қыстақты кенттер.

	
II
(қанағаттанарлық)
	Жазықтар тегіс және жалпақ немесе ақшыл, ашық, егістік қабаты тығыздалған, сәл қиылысқан. Жоталы таулы кеңістіктер мен сирек өсімдіктері бар беткейлер, қиылысқан, қопсытылған және қопсытылмаған. Жоталы құмдар жабық. Батпақты өсімдіктермен ылғалданған, қиылысқан ойпаттар (ойпаттар). Төмен түйіршікті құмдар жартылай бекітілген. Жұмсақ пішіндері мен беткейлері бар, ашық, қопсытылған, ұсақ жермен жабылған аласа таулар. Өзендердің жайылмалары әлсіз қиылысқан, құрғақ, өсімдіктермен қамтылған. Өзен алқаптарының жазық беттері сәл қиылысқан, орташа көлік қозғалысы бар қалыпты құрылыс құрылымы бар ашық қалалық аймақтар. Шөлді жазық жерде орналасқан жерасты шаймалау телімдері.

	
III
(нашар)
	Жазықтар тегіс және жалпақ немесе ақшыл. Су алқаптары жоталы-толқынды, коллекторлық-дренаждық және суару желісімен қиылысқан; ашық, жыртылған, өсімдік жамылғысы бар. Жоғары түйіршікті және торлы құмдар, бекітілген және жартылай бекітілген, жоталы құмдар жартылай бекітілген. Батпақты төмендеулер (ойпаттар). Рельефтің жұмсақ формалары мен беткейлері 20-25 градусқа дейін төмен таулар мен тау бөктері, ашық, қопсытылған. Өзеннің жайылмалары, қиылысқан немесе шамадан тыс ылғалданған. Өзен алқаптарының беттері қиылысқан немесе көлбеу. Күрделі құрылыс құрылымы бар, көлік қозғалысы жоғары қалалық аудандар.

	
IV
(өте
нашар)
	Тау рельефі (орта және биік таулар) қиын, серратты және жартасты жоталары, шыңдар, көбінесе тік беткейлері 30 градустан асады және мұздықтар, қауіпті асулар, жолсыз шатқалдар, турбулентті сайдар. Құмдары мен шағылдары аз шөлдер, өсіп кеткен және батпақты Озен дельтасы. Өте күрделі құрылыс құрылымы және өте қарқынды көлік қозғалысы бар қалалық аймақтар. Жер үсті және жерасты коммуникацияларының тығыз желісі бар өнеркәсіптік аймақтар мен кәсіпорындардың аумақтары (химзауыттар, мұнай айдау, тау-кен металлургиясы және басқалар). Баланстан тыс кендердің қалдық қоймалары мен үйінділері.



Кесте 18. Күрделілік санаттарының материал басылған түпнұсқасы
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Басылған немесе түсінікті қолжазба түпнұсқасы

	II
	Мәтіннің 50% - на дейін оқуды қиындататын түзетулері бар баспа немесе қолжазба түпнұсқасы

	III
	Мәтіннің 50% - дан асатын түзетулері бар оқылмайтын қолжазба түпнұсқасы; көк сия; шағын типографиялық шрифт



Кесте 19. Күрделілік санаттарының геологиялық және басқа карталардың контурлық бөлігін негізге беру және сызу (контурлар саны бойынша 1 )
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Толық сызықтармен көрсетілген 4 кедір-бұдыр контурға дейін.
Толық сызықтармен ұсынылған тегіс пішіннің 8 контурына дейін
Сызықтық нүктелі сызықтар ретінде көрсетілген 2 кедір-бұдыр контурға дейін
Сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 4 контурына дейін
Бір кесінділі контур, нүктелі сызықпен көрсетілген
Тегіс пішіннің 3 контурына дейін нүктелі сызықпен көрсетілген

	II
	тұтас сызықтармен бейнеленген шегініс пішінінің контуры: 5-8
Толық сызықтармен бейнеленген тегіс пішінді 9-15 контур
Сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген қырлы пішіннің 3-4 контуры
Сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 5-7 контуры
Нүктелі сызықпен бейнеленген қырлы пішіннің 2-3 контуры
Нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 4-5 контуры

	III
	Бірыңғай сызықтармен бейнеленген 9-15 шегініс контуры
Біртекті сызықтармен бейнеленген тегіс пішіннің 16-25 контуры
Сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген қырлы пішіннің 5-7 контуры
Сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 8-12 контуры
Нүктелі сызықпен бейнеленген қырлы пішіннің 4-5 контуры
Нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 6-9 контуры

	IV
	Бірыңғай сызықтармен бейнеленген 16-25 шегініс контуры
Біртекті сызықтармен бейнеленген тегіс пішінді 26-35 контур
Сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген шегініс түрінің 8-12 контуры
Сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 13-17 контуры
6-9 қырлы контурлар нүктелі сызықпен бейнеленген
Нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 10-12 контуры

	V
	Біртұтас сызықтармен бейнеленген шегініс түрінің 26-35 контуры
Біртекті сызықтармен бейнеленген тегіс пішінді 36-60 контур
сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген шегініс пішінінің 13-17 контуры
Сызықтық нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 18-34 контуры
10-12 қырлы контурлар нүктелі сызықтармен бейнеленген
Нүктелі сызықпен бейнеленген тегіс пішіннің 13-22 контуры

	VI
	Қатты сызықтармен бейнеленген 35-тен астам қырлы контурлар
1ыңғай сызықтармен ұсынылған 60-тан астам тегіс пішінді контурлар
Сызықтық нүктелі сызықтармен бейнеленген 17-ден астам ирек пішінді контурлар

	VII
	Сызықтық нүктелі сызықтармен бейнеленген 34-тен астам тегіс пішінді контурлар
12-ден астам қырлы контурлар нүктелі сызықтармен көрсетілген
22-ден астам тегіс пішінді контурлар нүктелі сызықпен көрсетілген



Кесте 20. Күрделілік санаттарының жеке белгілерді нақты материал карталарын және пайдалы қазбалар карталарын негізге беру және сызу
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Толтырусыз немесе қарапайым бір толтырумен шеңберлер, шаршылар, үшбұрыштар және т. б. сияқты қарапайым белгілер

	II
	Қарапайым шеңберлер, шаршылар, қос толтырылған үшбұрыштар немесе күрделі конфигурация белгілері



21-кесте Күрделілік санаттарының контурлардағы литология белгілерін салудағы
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Әктас типті шартты белгілер (5-15 мм тіктөртбұрыштар), құм (4 мм-ге дейін), саздақтар, көмір қабаттары, саз (4 мм арқылы) және басқа да қарапайым конфигурация белгілері

	II
	Саз түріндегі шартты белгілер (2 мм арқылы), құмды саз, тастар, қиыршық тастар; темір кендерін қосу (бір люк)

	III
	Органикалық төрттік шөгінділер, негізгі және орта құрамды лавалар типті шартты белгілер; мергельдер мен әктастар (1,5 х 5 мм тіктөртбұрыштар); өсімдік қалдықтары; темір кендерінің қосындылары (қос сызықшалау)

	IV
	Жентек тас, бор, эффузив, қабаттары бар саз, опока; морена сияқты шартты белгілер

	V
	Гранит, құм (жиі толтыру), құм (1,5 – 2 мм арқылы шахмат түрінде), гнейс, гипс, доломиттелген мергель, сидерит сияқты шартты белгілер

	VI
	Құм (шахмат түрінде), құмтас, пирит, флора және фауна сияқты шартты белгілер



Кесте 22 Күрделілік санаттарының изогипс құрылымдық карталарын негізге беру және сызу (саны бойынша изогипс 1 )
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	7-ге дейін тұтас сызықпен изогипс
3-ке дейін сызықтық нүктелі изогипс

	II
	8-20 дейін тұтас сызықпен изогипс
7-ге дейін сызықтық нүктелі изогипс

	III
	21-50 тұтас сызықты изогипс
8-20 сызықтық нүктелі изогипс

	IV
	50-ден астам тұтас сызықпен изогипс 
21-50 тұтас сызықты изогипс

	V
	50-ден астам сызықтық нүктелі изогипс



Кесте 23. Күрделілік санаттарының геологиялық бейінді немесе кесуді негізге беру және сызу (1 ге арналған контурлар мен бұрғылау ұңғымаларының саны бойынша)
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	3 контурға дейін
3 контурға дейін, литологиясы бар 1 ұңғымадан

	II
	5 контурға дейін
2 ұңғымадан литологиясы бар 5 контурға дейін

	III
	6-10 контур
6-10 контур, литологиясы 3-4 ұңғымадан тұрады

	IV
	10-нан астам контур
Литологиясы 5-6 ұңғымадан тұратын 10-нан астам контур



Кесте 24. Күрделілік санаттарының контурларын штрихтермен толтыру белгілерін сызу (1 ге контурлар саны бойынша)
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	8 кесілген пішінді контурға дейін немесе сызықтық штрихпен толтырылған 15 тегіс пішінді контурға дейін

	II
	9-15 кесілген пішінді контур немесе сызықтық штрихпен  толтырылған 16-25 тегіс пішінді контур

	III
	16-25 кесілген пішінді контур немесе сызықтық штрихпен толтырылған 26-35 тегіс пішінді контур

	
	5-8 кесілген пішінді контур немесе сызықтық нүктелі штрихпен толтырылған 9-15 тегіс пішінді контур

	IV
	26-36 кесілген пішінді контурлар немесе сызықтық штрихпен толтырылған 36-60 тегіс пішінді контурлар

	
	9-15 кесілген пішінді контур немесе сызықтық нүктелі штрихпен толтырылған 15-25 тегіс пішінді контур

	V
	Сызықтық штрихпен толтырылған 36-дан астам кесілген пішінді контур немесе 60-тан астам тегіс пішінді контур

	
	16-25 кесілген пішінді контур немесе сызықтық нүктелі штрихпен толтырылған 26-35 тегіс пішінді контур

	VI
	25-тен астам кесілген пішінді контурлар және сызықтық нүктелі штрихпен толтырылған 35-тен астам тегіс пішінді контурлар





Кесте 25 Күрделілік санаттарының нақты материал карталарын және пайдалы қазбалар карталарын салу
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Толтырусыз немесе қарапайым толтырумен шаршылар, үшбұрыштар және шеңберлер түріндегі белгілер.

	II
	Бір толтырылатын квадраттар, үшбұрыштар және шеңберлер түріндегі белгілер. Шаршылар, үшбұрыштар және екі рет толтырылған шеңберлер немесе толтырусыз Қос контурлар сияқты белгілер.

	III
	Қос контуры бар және бір немесе күрделі толтыруы бар шаршылар, үшбұрыштар және шеңберлер түріндегі белгілер. Жұлдыздардың, балғалардың конфигурациясы бар белгілер, сондай-ақ басқа күрделі конфигурацияның белгілері.



Кесте 26. Күрделілік санаттарының контурларын бояу (1 ге контурлар саны бойынша)
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Кесілген пішінді 4 контурға дейін
Тегіс пішінді 8 контурға дейін

	II
	Кесілген пішінді 5-8 контур
Тегіс пішінді 9-15 контур

	III
	9-15 кесілген контур
Тегіс пішінді 16-25 контур

	IV
	Кесілген пішінді 16-25 контур
26-35 тегіс пішінді контурлар

	V
	26-35 кесілген контур
36-60 тегіс пішінді контурлар

	VI
	Кесілген пішіннің 35 тен астам контуры
60-тан астам тегіс пішінді контурлар



Кесте 27. Күрделілік санаттары авторлық түпнұсқадан тасымалдау және каротаж диаграммаларындағы қисықтарды сызу
	Санаттар
	Санаттардың сипаттамасы

	I
	Кішкентай біркелкі тербеліс амплитудасы бар бір сызықты қисықтар

	II
	Кішкентай біркелкі тербеліс амплитудасы бар, бірақ айтарлықтай тербеліс амплитудасы бар бір сызықты қисықтар

	III
	Екі сызықтағы қисықтар: бір сызық тербеліс амплитудасы аз, екіншісі айтарлықтай тербеліс амплитудасы бар

	IV
	Тербелістің маңызды амплитудасы бар екі сызықтағы қисықтар



Кесте 28. Геологиялық (геоэкологиялық және т.б.) құрылыстың күрделілігіне түзету коэффициенттері
	№
	Геологиялық құрылымның күрделілігі 
	Түзету коэффициенті

	1
	Өте қарапайым және қарапайым
	1,00

	2
	Орташа
	1,34

	3
	Күрделі және өте күрделі
	2,00



Кесте 29. Негізгі карталардың уақыт нормаларына аралық (қосымша) карталарына түзету коэффициенттері 
	№
	Карталардың атауы
	Түзету коэффициенті

	1
	Гипсометриялық
	0,29

	2
	Климаттық
	0,20

	3
	Геоморфологиялық
	0,67

	4
	Тектоникалық
	0,20

	5
	Нақты материал
	0,50



Кесте 30. ҒТ масштабтары мен дерек карталарының арақатынасы кезіндегі түзету коэффициенттері
	№
	Карталар масштабы, ҒТ
	1:5 000 000 және ұсақ
	1:1 000 000
	1:500 000
	1:200 000 -1:100 000
	1:50 000

	1
	1:2 500 000 – 1:1 000 000
	0,8
	1,0
	1,2
	1,3
	-

	2
	1:500 000
	-
	-
	1,0
	1,2
	-

	3
	1:200 000
	-
	0,8
	0,9
	1,0
	1,2

	4
	1:70 000
	-
	-
	-
	0,7
	1,0


Ескерту: Түзету коэффициенттерін аэро-, ғарыштық және өзге де түсірілім материалдарын интерпретациялау кезінде пайдалану ұсынылады

Кесте 31. Топографиялық негіздің бір номенклатуралық парағының ауданы
	№
	Масштаб
	Норма

	1
	Масштаб 1:200 000
	6200 

	2
	Масштаб 1:100 000
	1600 

	3
	Масштаб 1:50 000
	400 

	4
	Масштаб 1:25 000
	100 



Кесте 32. Сызбаларды жасауға уақыт нормаларына коэффициенттер№№ 6, 7, 10, 12-16, 19-22 топо-негіздің бірнеше номенклатуралық парақтарында ГТ, ТГТ, немесе АЖЗ жобалау кезінде
	№
	Номенклатуралық парақтардың саны
	Коэффициенттер

	1
	2 - 4
	1,21

	2
	5 - 7
	1,41

	3
	8 - 10
	1,64

	4
	11 - 14
	1,94

	5
	15 - 18
	2,30

	6
	19 және одан астам
	2,73



Кесте 33. Есептегіштің қабылданған мәндерінен ауытқу кезінде жобалардың мәтіндік бөлігін жасауға уақыт нормаларына санаттары
	Номенклатуралық парақтардың саны

	2 - 4
	5 - 7
	8 - 10
	11 - 14
	15 - 18
	19 және одан астам

	1,13
	1,23
	1,35
	1,50
	1,68
	1,89



Кесте 34. Түзету коэффициенты
	№
	Норма
	Коэффициенттер

	күрделілік санаттары
	

	1
	I-II
	1,11

	2
	III-IV
	1,25

	3
	V-VI
	1,43

	бояу кезінде
	

	4
	түрлі түсті қарындаштармен
	1,11

	5
	фотоқағаздар
	1,33



Кесте 35. Түзету коэффициенттері
	Карталардың түрлері
	Деректер саныөлшем бірлікке (6 2 карта немесе A4 формат)
	Карталардың күрделілік санаттары
	Коэффициенттер

	Ауданды
(геологиялық)
	1-30 (полигондар)
31-60 (полигондар)
60 артық (полигондар)
	1
2
3
	0,8
1,0
2,7

	
Оқшаусызықты
	1-30 (полигондар)
31-60 (полигондар)
60 артық (полигондар)
	1
2
3
	0,7
1,0
2,5

	
Сызықты
	1-35 (полигондар)
36-70 (полигондар)
70 артық (полигондар)
	1
2
3
	0,5
1,0
2,0

	
Нүктелі
	1-50 (нүктелер)
50-75 (нүктелер)
75 артық (нүктелер)
	1
2
3
	0,6
1,0
1,5



Кесте 36. Деректерді рецензиялауға арналған уақыт нормаларына геологиялық құрылымның немесе жұмыс құрамының күрделілігіне түзету коэффициенттері
	№
	Жұмыстардың түрлері
	Күрделілік санаттары

	
	
	қарапайым
	орташа күрделі
	күрделі

	1
	Геологиялық түсірілім
	1,0
	1,2
	1,5

	2
	Инженерлік-геологиялық түсірілім
	1,0
	1,3
	1,7

	3
	Гидрогеологиялық түсірілім
	1,0
	1,3
	1,7

	4
	Іздеу-барлау және геофизикалық жұмыстар
	1,0
	1,2
	1,5

	5
	Гидрогеологиялық жұмыстар
	1,0
	1,2
	1,5

	6
	Инженерлік-геологиялық жұмыстар
	1,0
	1,2
	1,5



Кесте 37. Жобаның графикалық бөлігін құрайтын сызбалар тізімі
	№
	Сызбаның атауы және оның масштабы

	1
	Зерттеу аумағының шолу картасы: 1:1 000 000, 1:500 000

	2
	Зерттеу аумағын геологиялық (гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық, геофизикалық, геохимиялық) зерделеу схемасы:1:200 000, 1:50 000, 1:25 000

	3
	АҒСМ зерттеу аумағын қамтамасыз ету схемасы:1:50 000, 1:25 000

	4
	Бағалау картасы *): 1:1 000 000; 1:500 000

	5
	Қолда бар нақты материал карталарынан ақпарат объектілерінің орналасқан жерлерін көзбен тасымалдау кезінде бұрын жүргізілген зерттеулердің нақты материал картасы:1:200000, 1:50000, 1:25000

	6
	Пайдалы қазбалардың көріністері бар алдын ала геологиялық карта; пайдалы қазбалардың көріністері бар борпылдақ төрттік түзілімдердің алдын ала геологиялық картасы: 1:200 000

	7
	Жер бетінің алдын ала геологиялық картасы; борпылдақ төрттік түзілімдердің алдын ала геологиялық картасы: 1:50 000, 1:25 000

	8
	"Ашық" аумақтардағы жер бетінің алдын ала геологиялық картасы: 1:10 000, 1:5 000

	9
	Пайдалы қазбаларды тіркеу картасы: 1:200 000, 1:50 000, 1:25 000

	10
	Зерттеудің негізгі деңгейінің алдын ала геологиялық-геофизикалық картасы:1:1 000 000, 1:200 000, 1:50 000

	11
	Зерттелетін пайдалы қазбаның (кен түзілуінің) тікелей белгілерінің тіркеу картасы: 1:200 000

	12
	Алдын ала гидрогеологиялық карта:1:200 000, 1:100 000, 1:50 000

	13
	Алдын ала инженерлік-геологиялық карта:1:200000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000

	14
	Алдын ала геоморфологиялық карта:1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000

	15
	Алдын ала ландшафттық индикатор картасы:1:1 000 000 (1:500 000), 1:200 000 – 1:25 000, 1:10 000 (1:5 000)

	16
	АҒСМ алдын ала кешенді дешифрлеу схемасы: 1:1 000 000 (1:500 000), 1:200 000 – 1:25 000, 
1:10 000 (1:5 000)

	17
	Алдын ала жинақталған стратиграфиялық баған

	18
	Алдын ала гидрогеологиялық баған

	19
	Болжамды тірек телімдері мен қималардың, жер үсті және аэровизуалды бағыттардың, төрттік және төрттік құрылымдардың геологиялық түсірілімін жобалау кезінде тау-кен қазбалары салынатын орындардың орналасу схемасы:
1:200 000, 1:50 000, 1:25 000

	20
	Борпылдақ төрттік түзілімдердің геологиялық түсірілімін (ГТ) жобалау кезінде болжамды тірек телімдері мен қималарының, жер үсті және аэровизуалды бағыттарының, тау-кен қазбалары салынатын орындардың орналасу схемасы:
1:200 000, 1:50 000, 1:25 000

	21
	Болжамды түйінді телімдердің, жерүсті және аэровизуалдық бағыттардың, геофизикалық зерттеулер желісінің, тау-кен қазбаларын салу орындарының, гидрогеологиялық түсіруді жобалау кезінде жерасты суларының режимін байқау пункттерінің (телімдерінің) орналасу схемасы (ГТ):1:200 000, 1:100 000, 1:50 000

	22
	Болжамды түйінді телімдердің, жер үсті және аэровизуалдық бағыттардың, геофизикалық зерттеулер желісінің, инженерлік-геологиялық түсірілімді (ИГТ) жобалау кезінде тау-кен қазбаларын салу орындарының орналасу схемасы:
1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000

	23
	Зерттеу аумағын оның геологиялық құрылымының күрделілігі (гидрогеологиялық немесе инженерлік-геологиялық жағдайлар) бойынша типтеу схемасы:1:1 000 000, 1:500 000

	24
	Бұрғылау ұңғымаларының жобалық үлгілік немесе жеке геологиялық-техникалық қималары

	25
	Шурфтардың, арықтардың (траншеялардың)жобалық үлгілік қималары


Ескерту: *) - Бағалау картасы бұрын жүргізілген зерттеулердің ақпаратының геологиялық мазмұндағы жобаланған түсірілім міндеттеріне сәйкестік дәрежесін көрсетеді.

Кесте 38. Дала алдындағы кезеңде жасалатын карталардың немесе схемалардың (сызбалардың) тізбесі, олардың ауқымы
	№
	Сызбаның атауы және оның масштабы

	1
	Геологиялық түсірілім (ГТ), топтық геологиялық (ТГТ) түсірілім және бұрын түсірілген төрттік және төрттік құрылымдардың алаңдарын (АЖЗ) геологиялық жете зерделеу кезіндегі геофизикалық деректерді геологиялық интерпретациялау схемасы.

	2
	Бос төрттік түзілімдерді геологиялық түсіру (ГТ) кезінде геофизикалық деректерді геологиялық интерпретациялау сызбасы: 1:200000, 1:50000, 1:25000

	3
	Геологиялық (ГТ), топтық геологиялық ТГТ) түсірілімдер немесе бұрын түсірілген төрттік және төрттік құрылымдардың алаңдарын (АЖЗ) геологиялық жете зерделеу кезіндегі алдыңғы геохимиялық жұмыстардың материалдарын геологиялық интерпретациялау картасы: 1:200000, 1:50000, 1:25000

	4
	Бос төрттік түзілімдердің геологиялық (ГТ) немесе топтық геологиялық түсірілім (ТГТ) кезіндегі алдыңғы геохимиялық жұмыстардың материалдарын интерпретациялау картасы: 1:200000, 1:50000, 1:25000

	5
	Бір таңбалау деңгейжиегінің схемалық құрылымдық картасы (II По типті аудандар үшін).

	6
	Көріністері бар борпылдақ төрттік түзілімдердің алдын ала минерагендік картасы.

	7
	Гидрогеологиялық түсірілім кезіндегі геофизикалық деректерді гидрогеологиялық интерпретациялау схемасы (ГТ): 1:200000, 1:100000, 1:50000.

	8
	Көлденең гидрогеологиялық карта: 1:200000.

	9
	Мелиорациялық құрылыс үшін гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық аудандастырудың алдын ала картасы:1:200000, 1:100000, 1:50000.

	10
	Дала алдындағы жұмыстардың өзге де материалдары.



Кесте 39. Өлшемдері бойынша жіктеу
	Санаттар
	Тізбек түрі (қ.м.)
	Ауданның түрлері ()

	Кен көріністері

	Ірі
	500 артық
	0,1 артық

	Орташа
	150-500
	0,01 - ,01

	Шағын
	50-150
	Кемінде 0,01

	Минералданған нүкте
	Кемінде 50
	-

	Ауытқулар

	Ірі
	500х500 = 0,25 

	Орташа
	300х300 = 0,1 

	Ұсақ 
	100х200 = кемінде 0,02 



Кесте 40. Табиғи-геологиялық жағдайлардың күрделілігіне және карталарды рецензиялауға арналған уақыт нормаларына карталардың масштабына түзету коэффициенттері
	№
	Карталар масштабы
	Ауданның күрделілік санаттары

	
	
	қарапайым
	орташа күрделі
	күрделі

	1
	1: 50 000
	1,00
	1,15
	1,80

	2
	1:100 000 және 1:200 000
	1,20
	1,35
	1,50

	3
	1:500 000 және 1: 1000 000
	1,60
	1,80
	2,10



1. ЕҢБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1. Еңбек нормаларының сандық мәндері сипатталатын жағдайлар үшін белгіленеді:
жұмыстарды еңбектің жарамды құралдарымен орындау;
жұмыстың мазмұнына, қызмет көрсетілетін жабдықтар мен машиналарға, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларына сәйкес жұмыстарды санмен және біліктілікпен жасақталған ұжымдардың орындауымен;
жұмыс түрлері үшін ұтымды және оларды орындау шарттары еңбек пен өндірісті ұйымдастыру нысандары, сондай-ақ технология.
2.2. Геологиялық, түсіруді, геологиялық жете зерттеуді орындайтын негізгі өндірістік бірлік геологиялық түсіру партиясы (отряды) болып табылады.
2.3. Геологиялық түсірілім жүргізуге жауапты тұлға партия бастығы болып табылады, оның басшылығымен жұмыстардың барлық кешені орындалады (яғни нормаларда оның үлестік қатысуы ескеріледі): бағдарлама жасау; ұйымдастыру-дайындық жұмыстары; далалық және барлық ілеспе жұмыстар: бұрғылау, сынау және т. б.; есепті жасау және геологиялық карта парақтарын және түсіндірме жазбаны басып шығаруға дайындау оған.
2.4. Партия бастығы лауазымына неғұрлым білікті геолог-маман тағайындалады.
Түсірілім партиясының құрамындағы жұмыстардың көлемі мен сипатына байланысты арнайы жасақтар ұйымдастырылуы мүмкін: бұрғылау, сынау жұмыстары және т.б.
2.5. Жұмыстың негізгі орындаушылары геологтар, техник-геологтар, тау-кен шебері, бұрғылау қондырғысының машинисі, жұмысшылар, жүргізушілер болып табылады. Әрі қарай, нормалардағы жұмыстың әр түрі бойынша орындаушылар құрамы ұсынылған.

НОРМАТИВТІК БӨЛІМ
3.1. ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ

Дайындық жұмыстары мыналарды қамтиды:
- зерттеу аумағы (объектісі) және оған іргелес аумақтар бойынша қор, мұрағаттық және жарияланған материалдар жинағы; ақпарат көздерінен алынған ақпаратты жүйелеу (қор, мұрағаттық және жарияланған материалдар); зерттеу аумағындағы (объектісі) және іргелес аумақтардағы коллекциялармен танысу; аэрофотосуреттерді (АТ) және спутниктік суреттерді (ҒТ), радиолокациялық (РЛТ) және термиялық (ЖАТ) түсірулерді алдын ала кешенді интерпретациялау;
- ғылыми-зерттеу аймағының аэро-ғарыштық түсірілімдердің (АҒТМ) материалдарымен болуын анықтау және оларды жүйелеу.
Ақпарат көздерінен алынған ақпаратты жүйелеу
Ақпаратты жүйелеу картотеканы құрастыруға негіз болатын бір атрибут бойынша ақпараттық объектілерді сақтауға, таңдауға, топтастыруға, сұрыптауға (іздеу) және шығаруға мүмкіндік беретін әр түрлі карточкаларда (формаларда) жүзеге асырылады. Әрбір карта бір ғана ақпарат объектісіне сәйкес келеді (далалық, зертханалық құжаттама, сызбалар және т.б.). Карточкаларға ақпаратты енгізу қолмен және жазу машинкасында енгізу немесе алдын ала дайындалған тіркелген құжаттарды, олардың ксеро немесе фотокөшірмелерін жапсыру арқылы жүзеге асырылады. Деректердің толықтығымен ерекшеленетін анықтамалық сипаттамалар ғана тасымалданады.
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар. Әрбір ақпарат объектісі үшін жеке көрсеткіштердің міндетті минимумын таңдау. Карточкаға ақпаратты орналастыру тәртібін әзірлеу. бір жақты толтырылған карточкаларға ақпаратты енгізу. Шкафтардағы скваттарды орналастыру.
Нормалар көшіру объектісіне (мәтіндік сипаттамалар, кестелер, сызбалар) және карточкаларға ақпаратты енгізу тәсіліне (қолмен енгізу, жабыстыру) байланысты белгіленеді.

Кесте 41. 100 карточка бойынша ақпарат көздерінен алынған ақпаратты жүйелеу
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Мәтіннің сипаттамасы (қолмен енгізу)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	51,48

	2
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,6

	3
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	52,22

	4
	Мәтіннің сипаттамасы, кестелер, сызбалар (қою)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	42,47

	5
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,14

	6
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	42,4



Зерттеу аумағындағы (объектісі) және іргелес аумақтардағы коллекциялармен таныстыру
Бөлімде орындаушыларды петрографиялық және минералогиялық коллекциялармен, қазба органикалық қалдықтар коллекцияларымен және минералдар үлгілерімен, гербариймен таныстыру нормалары қамтылған.
Коллекциялармен танысу бұл материалдар дұрыс жүйеленген мұражайларда немесе басқа қоймаларда жүргізіледі.
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар. Жинақтармен танысу үшін әкімшіліктен рұқсат алу. Жинақтарды орналастыру (сақтау) және іздеу жүйесімен танысу. Стеллаждың (шкафтың) ұяшықтарынан қажетті үлгілері бар жәшіктерді алу. Үлгілермен нақты танысу, соның ішінде үлгілердің атауының үзіндісі және оларды таңдау мекенжайлары. Стеллаждың (шкафтың) ұяшықтарына үлгілері бар жәшіктерді орнату.

Кесте 42. 1 жинаққа зерттеу аумағы (объектісі) және іргелес аумақтар бойынша жинақтармен танысу
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Петрографикалық жинақ, 100 үлгі
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	25,94

	2
	
	1 санатты геолог
	адам-сағ
	25,67

	3
	Минералогиялық жинақ, 50 үлгі
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	13,18

	4
	
	1 санатты геолог
	адам-сағ
	13,37

	5
	Органикалық қалдықтардың пайдалы үлгілер жинағы, 10 үлгі
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,26

	6
	
	1 санатты геолог
	адам-сағ
	4,29

	7
	Кен пайдалы қазбалар үлгілер жинағы, 10 үлгі
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,92

	8
	
	1 санатты геолог
	адам-сағ
	3,94

	9
	Гербарий жинағы, 10 үлгі
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,81

	10
	
	1 санатты геолог
	адам-сағ
	3,8



Ғарыштық және аэро фототүсіру және ғарыштық және аэро фототүсірудің мамандандырылған түрлерінің материалдарын, радиолокациялық (РЛТ) және жылулық (ЖАТ) түсірілімдерді дешифрирлеу
Бұл бөлімде ғарыштық фототүсіру (ҒФТ), аэро фототүсіру (AФТ), радиолокациялық түсіру (РЛТ) және жылулық түсіру (ЖТ) материалдарының дала алдындағы, далалық және соңғы интерпретациясы, интерпретациясы (қашықтан зондтау материалдары) нормалары көрсетілген.
1:200000 масштабтағы дешифрлеуді екі орындаушы өз бетінше жүргізіп, содан кейін нәтижелерді салыстып, бiрыңғай картаны (схеманы) дайындайды. Дешифрлеу уақытының нормаларына 2 түзету коэффициентін қолданыңыз.

Ғарыштық фототүсіру материалдарын интерпретациялау (ҒТ)
Жұмыстың мазмұны:
- мамандандырылған ұйымдарға цифрлық және аналогтық түрдегі нормаланған қашықтықтан зондтау материалдарына тапсырыс беру;
- суреттерді, кескіндерді алу, оларды талдау, түптеу;
- дешифрлеу және ақпараттық аймақтар мен арналарды таңдау арқылы кескіндердің ақпараттық мазмұнын зерттеу;
- іс жүзінде алдын ала шифрды шешу:
а) үзіліссіз және қатпарлы жарылымдарды, сақиналы құрылымдарды, құрылымдық және материалдық кешендерді, оның ішінде төрттік шөгінділерді геологиялық түсіндіру, аймақтарға бөлу;
б) ландшафттарды, табиғи кешендерді құрамдастардың бар құрылымымен геологиялық түсіндіру; шаруашылық қызмет пен табиғи факторлардың әсерінен жасалған геологиялық ортаның элементтері; табиғи кешендердің техногендік жүйелермен және объектілермен әрекеттесуі кезінде пайда болған (бұзылған) геологиялық ортаның элементтерін ашу; жер бетінде қозғалуға бейім геоэкология элементтерін ашу;
- интерпретациялау деректерін компьютерлік техниканы және тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, картографиялық негізге (топографиялық негізге) беру;
- дешифрлеу ерекшеліктерін әзірлей отырып, алдын ала декодтау схемаларын құрастыру (фотограмметриялық жұмыс);
- жоспарланған бақылаулардың алдын ала аңыздарын дамыта отырып, интерпретация нәтижелерін бастапқы түсіндіру;
- есеп беру схемаларын (карталарды) қосымша түсіндіру және құрастыру.




Кесте 43. 1000 шаршы км-ге және 1 спектрлік арнаға (трансформаторға) спутниктік суреттердің ақпараттық мазмұнын зерттеу кезінде дешифрлеу
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Геологиялық дешифрлеудің күрделілік санаттары

	
	
	
	I Өте қарапайым және қарапайым
	II Орташа
	III Күрделі және өте күрделі

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	17,592
	22,45
	34,44

	2
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	13,97
	17,9
	27,69

	3
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	3,499
	4,5
	6,945


Ескерту: Нормаларды ҒТ ақпараттық мазмұнын зерделеу кезінде (ескі зерттеу жылдарындағы ҒТ-мен, карталармен салыстыру кезінде) және интерпретация деректерін түсіндіру бойынша зерттеулерде, қайталама сауалнамаларды түсіндіруде және аэроғарыштық экологиялық мониторинг.
ҒТ форматы көбінесе олардың көрінуін (ақпараттылығын) және шифрды шешуге жұмсалған қажетті уақытты анықтайды:
- стандартты КС 18x18 см (жұмыс алаңы 15x15 см), 24x24 см (жұмыс алаңы 20x20 см), 30x30 см (жұмыс алаңы 25x25 см) форматтағы суреттерді қабылдайды;
- ҒТ және карталар масштабтарындағы айырмашылық шифрды ашудың толықтығын емес, дешифрлеу бойынша жұмыс көлемін (ҒТ саны) ішінара анықтайды. ҒТ мен есеп беру карталарының масштабтарының арақатынасы интерпретация деректерін картографиялық негізге (фотограмметриялық жұмыс) көшіру үшін еңбек шығындарын анықтайды. Нормалардағы қалыпты жағдайда визуалды тасымалдау ҒТ және карталардың жұмыс баспаларының масштабтарының жақын мәндерінде қабылданады. ҒТ және есеп карточкаларының жұмыс баспаларының шкалаларының арақатынасын өзгерту кезінде уақыт нормасына түзету коэффициенттері қолданылады.
- аэрофото және ғарыштық түсіру материалдарының ақпараттық мазмұнын зерделеу кезінде, аралық сызбаларды құру кезінде, интерпретация деректерін геологиялық, геофизикалық және геохимиялық жұмыстар материалдарымен салыстыру кезінде және ғарыштың соңғы нұсқаларын жасау кезінде жұмыс көлемі мен картографиялық жұмыстарды орындауға кететін шығындарды анықтау кезінде; -бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып, геологиялық карталар және қашықтықтан зондтау негіздері. 

Кесте 44. Спутниктік суреттер мен суреттерді алдын ала интерпретациялау Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары – 1000 шаршы км-ге қарапайым және өте қарапайым және 1 спектрлік арна (трансформатор)
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Жергілікті рұқсат
метр пиксельге/ 10-15
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	24,81

	2
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	19,86

	3
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	
	4,98

	4
	Жергілікті рұқсат
метр пиксельге/ 5-7
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	128,2

	5
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	104,027

	6
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	
	25,86

	7
	Жергілікті рұқсат
метр пиксельге/ 1-ге дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	179,22

	8
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	143,013

	9
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	
	35,91


Қосымша жинақтарын пайдаланған кезде негізгі нормаға 0,2 түзету коэффициенті қолданылады (әр аймақ, жинақ үшін).
Аймақтық интерпретацияның негізгі есеп бiрлігі 1000 ауданы болып табылады . Көмекші Бірлік (бiрыңғай СЖ-ны дешифрлеу кезінде, ОЖ-ның нормативтілігін зерттеу кезінде) – 1 сурет.
Стандарттар кескіндердің бойлық қабаттасуы болған жағдайда мүмкін болатын ҒТ стереоскопиялық зерттеуін ескереді. Соңғы нормалардың жоқтығы мен емес
Нормалар жергiлiктi жерде ҒТ рұқсатын ескередi.

ҒТ ақпараттылығын зерттеу кезінде дешифрлеу
Көпаймақтық спутниктік суреттердің ақпараттық мазмұнын зерттеу мақсатты тапсырманың шешімін қамтамасыз ететін оңтайлы аймақтар мен арналар жиынтығын таңдау арқылы интерпретация әдісімен жүзеге асырылады. Бұл ретте уақыт нормалары геологиялық құрылымның күрделілігіне байланысты түзету факторларын ескере отырып анықталады.
Декодтау мақсаттар мен міндеттерге байланысты әртүрлі толықтықпен жүзеге асырылуы мүмкін. Осы мағынада дұрыс геологиялық түсіндіру жалпы және тақырыптық болып бөлінеді (спутниктік түсірілім материалдары жұмыс үшін ең маңызды ақпаратты бере алатын барлық мәселелерді зерттеу).
Жалпы түсіндіру белгілі 1 мақсатта және 1: 200 000 және одан үлкен масштабтағы ҒТ-мен жұмыс істегенде жүргізіледі, бұл геологиялық түсіндірудің негізгі түрі болып табылады.
Кесте 45. 1000 шаршы км және бір спектрлік арна (трансформант) үшін ғарыштық түсірілімдер мен кескіндерді алдын ала дешифрлеу
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары

	
	
	
	орташа
	күрделі және өте күрделі

	1
	Жергілікті рұқсат, метр пиксельге
	1000-1500
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,052
	-

	2
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,041
	-

	3
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,01
	-

	4
	
	50-100
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,134
	-

	5
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,11
	-

	6
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,03
	-

	7
	
	25-30
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,19
	-

	8
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	5
	-

	9
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	1,24
	-

	10
	
	15
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,404
	49,54

	11
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	27,62
	39,47

	12
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	6,93
	9,89

	13
	
	5
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	180,47
	258,7

	14
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	145,26
	205,97

	15
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	36,09
	52,19

	16
	
	1-ге дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	253,71
	311,68

	17
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	204,09
	248,85

	18
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	51,21
	62,01







Кесте 461000 шаршы км және бір спектрлік арнаны (трансформант) қамтитын ғарыштық түсірілімдер мен кескіндердің алдын ала тақырыптық дешифрлеу
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары

	
	
	
	қарапайым және өте қарапайым
	орташа
	күрделі және өте күрделі

	1
	Жергілікті рұқсат, метр пиксельге
	
1000-1500
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	0,031
	-

	2
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	-
	0,021
	-

	3
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	-
	0,01
	-

	4
	
	
50-100
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	0,28
	-

	5
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	-
	0,22
	-

	6
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	-
	0,05
	-

	7
	
	
25-30
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	4,364
	-

	8
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	-
	3,49
	-

	9
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	-
	0,87
	-

	10
	
	
15
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	17,37
	24,07
	34,61

	11
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	13,94
	19,18
	27,9

	12
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	3,46
	4,8
	6,96

	13
	
	
5
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	90,78
	125,93
	181,85

	14
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	72,26
	100,98
	144,09

	15
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	18,01
	25,56
	36,2

	16
	
	1-ге дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	24,08
	-

	17
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	-
	19,14
	-

	18
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	-
	4,82
	-



	Кесте 47 1 шаршы км-ге 1:10000, 1:5000, 1:2000 және 1:1000 масштабтағы спутниктік түсірілімдерді алдын ала дешифрлеу

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Есеп карталарын (схем) дешифрлеу масштабы

	
	
	
	1:10 000
	1:2 000
	1:5 000
	1:1 000

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	22,58
	129,39
	277,36
	827,8

	2
	Партия басшысы (бөлім)
	адам-сағ
	18,2
	103,24
	225,19
	666,4

	3
	Геолог
	адам-сағ
	4,53
	25,69
	55,835
	168



Аэрофототүсірілім материалдарын дешифрлеу (АФТ)
Жұмыстың мазмұны:
- дайындық және қорытынды жұмыстар. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар (стереоскоптар, кестелер және т.б.);
- Мамандандырылған ұйымдарда АФТ тапсырысы (фотокартограммаларды зерттеу, АФТ шкаласын таңдау, зерттеу жылы және т.б.). Жұмыс мамандандырылған ұйымдардың ставкалары бойынша бағаланады. Тапсырыс жұмыс басталғанға дейін 1 жыл бұрын орындалады;
- суреттерге тапсырыс беру кезінде Қазақстан аймағына қатысты зерттеу аймағы бойынша әртүрлі масштабтағы АФТ саны туралы ақпарат;
- Республика аумағында көпаймақтық аэрофототүсірілім материалдарының (АТМ-4, АТМ-6) жоқтығын ескере отырып және оларды пайдаланудың мүмкін еместігін және спутниктік түсірілімдердің жоғары тиімділігін ескере отырып, мульти- аймақтық аэрофототүсірілім материалдары үлкейтілген спутниктік түсірілім материалдарын пайдаланумен ауыстырылуы тиіс;
- АФТ алу, оларды түгендеу, жолдар, ұшулар, планшеттер бойынша талдау, интерпретациясыз аэрофототүсірілім материалдарын таңдау, үстірт зерттеу;
	- жобаның мәселелерін шешуге ықпал ететін геологиялық құрылым элементтерінің тікелей және жанама дешифрлеу ерекшеліктерін дамыта отырып, нақты алдын ала түсіндіру (жалпы немесе тақырыптық);
- аралық сұлбаларды дайындай отырып, декодтау деректерін фотосұлбаларға және топографиялық негіздерге (фотограмметриялық жұмыстар) беру;
- схеманың алдын ала жұмыс легендасын әзірлей отырып, алдын ала интерпретациялау, жердегі бағыттардың орналасуын таңдау;
- қосымша түсіндіру (алдын ала түсіндіру көлемінің 25% мөлшерінде) және есеп беру схемаларын (карталарын) жасау.
Түсірілім форматы 18x18 см (жұмыс аймағы 15x15). 30x30 см кескін пішімінде (жұмыс аймағы 25x25 см) кескіндер саны 3 есе азаяды. Трапециялардың аудандары (41-кесте) 40о орташа ендікке сәйкес келеді. Ендік 5° өзгерген кезде түсіру саны 12% өзгереді. Яғни стандартты бойлық қабаттасу 65%, көлденең - 35%.
Материалдардың толықтығы. Түсіндіру сапасының толықтығы үшін аумақта бар барлық аэрофототүсірілім материалдары (әртүрлі масштабтағы, түсіру түрі, түсіру уақыты) пайдаланылуы керек. Материалдың сипаты жобамен негізделуі керек. Негізгі АФТ масштабы геологиялық жұмыстардың ауқымы мен мақсаттарына сәйкес болуы және геологиялық құрылымның күрделілігін ескеруі керек.
Бүкіл аумақ биіктіктегі аэрофототүсірілімдермен (1:100000) және ғарыштық түсірілімдермен (1:200000) материалдармен қамтамасыз етілуі керек:
- фотографиялық диаграммалар мен фотопландар жинақтың қажетті бөлігі болып табылады және жұмыс саласы бойынша интерпретация нәтижелерін қорытындылау және шолу түсіндіру үшін пайдаланылады (алдын ала интерпретацияға арналған нормалардан K = 0,2 қосымша материал ретінде). Бұл материалдар есеп беру схемаларының (карталардың) масштабына сәйкес болуы керек;
- АФТ жинағын таңдаған кезде зерттеудің соңғы жылдарындағы бұлтсыз кескіндерді пайдалану қажет (егер ретроспективті түсіндіру және қоршаған ортаны бақылау міндеттері шешілмесе);
- ретроспективті зерттеулердің АФМ шифрын ашу кезінде 1 жылғы АФТ негізгі болып, ал басқа жылдардағы қосымша болып табылады, олар үшін түсірудің қашықтығына, геологиялық құрылымның күрделілік санатына және зерттеу мақсаты, өзгеруі;
- көп арналы аэрофототүсірілім материалдары (АТМ-6; АТМ-4, негізінен 1:50000 масштабында) әрқайсысы фотографияның тар спектрлік аймағында алынған 1неше (6 немесе 4) геометриялық 1дей АФТ білдіреді. электромагниттік сәулеленудің 1 бөлігі. Олар өндіру мен өңдеу технологиясының (синтезінің) жоғары құнына ие, осыған байланысты олар шектеулі қолданыста және көп аймақты спутниктік түсірілімдердің үлкейтілген материалдарымен және оларды өңдеу нәтижелерімен (синтез, түс спектрі үшін сары фильтрді пайдалану) ауыстырылады. -аймақтық кескіндер).

Кесте 48 Геологиялық, геоэкологиялық, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық барлаулар кезінде (төрттік кезеңге дейінгі және төрттік шөгінділерді түсірілім өткізумен) АФТ дала алдындағы дешифрлеу 1000 шаршы км-ге
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:200 000
	Масштаб 1:100 000
	Масштаб 1: 50 000
	Масштаб 1: 25 000

	
	
	
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары

	
	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	1
	Геология
лық дешифрлеу
дің күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	75,67
	211,22
	-
	-
	-
	-
	662,91
	1021,211
	1130,04
	999,01
	1850,87
	2162,82

	2
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	61,1
	168,2
	-
	-
	-
	-
	526,32
	821,74
	895,91
	788,84
	1465,1
	1711,38

	3
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	15,14
	42,16
	-
	-
	-
	-
	131,241
	206,19
	225,688
	200,05
	368,07
	433,79

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	171,1
	393,086
	497,93
	-
	575,136
	738,4
	741,79
	1112,27
	1275,58
	1346,29
	2061,37
	2654,46

	5
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	138,03
	313,1
	398,22
	-
	458,49
	588,883
	591,77
	883,68
	1024,88
	1074,43
	1652,82
	2132,77

	6
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	34,43
	78,6
	100,5
	-
	114,57
	146,51
	147,26
	220,37
	253,13
	270,01
	411,99
	529,35

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	305,45
	442,83
	560,36
	-
	640,09
	807,97
	831,3
	1198,41
	1407,54
	1511,66
	2287,43
	3747,72

	8
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	244,96
	353,37
	446,73
	-
	508,87
	646,37
	667,45
	956,97
	1135,26
	1203,94
	1819,82
	2985,48

	9
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	60,77
	88,79
	112,39
	-
	128,18
	161,64
	168,1
	238,66
	283,83
	301,23
	455,12
	749,3


Жиынтықта дешифрлеу үшін негізгі материал ретінде көп аймақты аэрофототүсірілім пайдаланған кезде 2 түсірілім немесе синтезделген түсірілімдердің 2 нұсқасы негізгі болып табылады. Олар 1: 200000 масштабында зерттеуге ұсынылады және көлемді ұлғайтуды талап етеді. далалық дешифрлеу (алдын ала дешифрлеуге арналған нормадан 25%), әуе визуалды бақылаулардың және қайта шифрын ашудың (алдын ала шифрды ашу нормасының 25%).
Аудан жұмысының есептік бірлігі 1000 . АФТ алдын ала (далалық алдын ала) дешифрлеу уақытының күрделі нормалары.

Кесте 49 Спутниктік түсірілім спектрлік арналарында, 1 номиналды параққа және 1 эталонды объектіге 1 арнаға (трансформант) белгілі сілтеме объектілері бойынша көп сәйкестік әдісімен перспективті аймақтарды автоматтандырылған таңдауы
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Масштаб
	1:10 000
 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,56

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,88

	3
	
	
	Жетекші инженер
	
	3,35

	4
	
	
	2 санатты инженер
	
	3,37

	5
	
	1:25 000
 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,58

	6
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,88

	7
	
	
	Жетекші инженер
	
	3,35

	8
	
	
	2 санатты инженер
	
	3,33

	9
	
	1:50 000
 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,79

	10
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,42

	11
	
	
	Жетекші инженер
	
	1,67

	12
	
	
	2 санатты инженер
	
	1,68

	13
	
	1:100 000
 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,36

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,72

	15
	
	
	Жетекші инженер
	
	0,84

	16
	
	
	2 санатты инженер
	
	0,83

	17
	
	1:200 000
 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,2

	18
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,35

	19
	
	
	Жетекші инженер
	
	0,42

	20
	
	
	2 санатты инженер
	
	0,43



Кесте 50
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	1 номенклатуралық парақта 1 спектрлік арнаға (трансформант) спутниктік суреттен сызықтарды таңдай отырып, тектоникалық бұзылулар картасын автоматтандырылған құрылым
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	57,87

	2
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	23,14

	3
	
	Жетекші инженер
	адам-сағ
	34,86

	4
	Космо-геологиялық, геофизикалық, геохимиялық және басқа зерттеулердің цифрлық деректерін 1 номенклатуралық парақтың 1 зерттеу түріне автоматтандырылған жиынтықтандыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	88,23

	5
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	17,77

	6
	
	Жетекші инженер
	адам-сағ
	69,79



Радиолокациялық зерттеу (РЛЗ) материалдарын түсіндіру
Жұмыстың мазмұны:
- түсіру тәртібі (жұмыс басталғанға дейін 1 жыл бұрын);
- материалдарды алу, бейнелерді талдау;
- суреттерді топографиялық негізге байланыстыру (фотограмметриялық жұмыс) және топографиялық негізге дешифрлеу мәліметтерді визуалды түрде аудару;
- алдын ала (тек құрылымдық, тақырыптық) дешифрлеу. Шағын масштабты (1:100 000) аэрофототүсірілімге жұмсалған уақыт сәйкес келеді;
- құрылымдық (тектоникалық) элементтердің аралық схемаларын құру;
- аралық сызбаларды талдау (интерпретациялау) және далалық дешифрлеу және әуеден көрнекі бақылаулар үшін жерді тексеру бағыттарын жобалау. Аэровизуалды бақылаулардың нормалары ҒТ және АФТ пайдалану нормаларына сәйкес;
- контурлық карталарды (биіктіктер) құру, нақтылау немесе түзету үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, цифрлық радиолокациялық кескіндерді өңдеу;
- рельефтің цифрлық моделін құру үшін радардың цифрлық кескіндерін өңдеу (3D модель);
- қорытынды және бақылау сұлбаларын дайындау (түсіндірудің алдын ала көлемінің 25%).
Жылулық аэрофототүсірілім материалдарын дешифрлеу (ЖАТ)
Жұмыстың мазмұны:
- ЖАТ тапсырысы;
- материалдарды қабылдау, оларды түгендеу, бағыт бойынша, түсірілім диапазон бойынша орналастыру;
- ЖАТ деректерін әрбiр диапазон, түсіру уақыты бойынша топографиялық негізге байланыстыру (фотограмметриялық жұмыс);
- таңдалған объектілердің инерциясының салыстырмалы мәнін анықтау (объектілер шекарасындағы фототоктардың контрасттарының өзгеру тенденциялары бойынша);
- табиғи және жасанды объектілердің табиғатын анықтау. АФТ алдын ала дешифрлеуіне сәйкес келеді;
- интерпретация деректерін топографиялық негізге әр диапазонға, тәулік уақытына аралық сұлбаларды дайындау және оған алдын ала карта мен легенданы дайындау арқылы беру (визуалды);
- түсіндірумен далалық тексеру жұмыстары (алдын ала түсіндіру уақытының 25%-ы);
- ұсынымдар беру және бақылау түсіндірмесі бар есеп карточкасын құрастыру (алдын ала түсіндіру көлемінің 25%).
ЖАТ деректерін интерпретациялау бойынша жұмыс маркшейдерлік және техникалық өңдеу процестерімен техникалық және технологиялық байланысты болғандықтан, оларды мамандандырылған ұйымдарда (немесе олармен бiрге)  ЖД көмегімен (жылу динамикасын алу үшін) жүргізген жөн. өріс, төмен контраст объектілерін анықтау және жіктеу).
Негізгі, қосымша және аралық (алдын ала) карталар мен схемаларды құрастыру
Жұмыстың бұл түрі спутниктік түсірілімдер, композициялық суреттерді, аэрофототүсірілімдерді деректерін интерпретациялау, геологиялық ортаның аэроғарыштық мониторингі кезінде радиолокациялық, жылулық, қайталама түсірілімдерді интерпретациялау бойынша зерттеулер жүргізу кезінде, картаны жасау, тектоникалық бұзылулардың тығыздық өрісі және басқа тақырыптық жұмыстар кезінде жүзеге асырылады.

	Кесте 51 Негізгі, қосымша және аралық (алдын ала) карталар мен схемаларды құрастыру

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	1 номенклатуралық парақ үшін топографиялық картаның географиялық сілтемесі (метрикалық координаталар торына сәйкес)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,31

	2
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	1,66

	3
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	6,648

	4
	Бір номенклатуралық парақта геологиялық (тақырыптық) картаның географиялық анықтамасы
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	24,52

	5
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	4,784

	6
	
	Техник-оператор
	адам-сағ
	19,47

	7
	Топографиялық (геологиялық, тақырыптық) карталарды бір номенклатуралық парақта мозайдалау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	16,65

	8
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	3,3

	9
	
	2 санатты техник-оператор
	адам-сағ
	13,31

	10
	Спутниктік кескіннің мұрағатталмаған спектрлік арналарынан мультиспектрлі спутниктік кескінді спутниктік кескіннің 7 спектрлік арнасына жинақтау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,8

	11
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	1,152

	12
	
	2 санатты бағдарламашы
	адам-сағ
	4,66

	13
	Бір спутниктік сурет үшін топографиялық негізде мультиспектрлі спутниктік кескіннің географиялық анықтамасы
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	41,35

	14
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	8,27

	15
	
	Кіші ғылыми қызметкер
	адам-сағ
	33,27

	16
	Спутниктік суреттерді бір спутниктік түсірілімдерге айналдыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	45,62

	17
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	9,06

	18
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	36,42

	19
	Ғарыштық суреттің қосымша тақырыптық арнасын (трансформаторын) құру Ғарыштық суреттің бір тақырыптық арнасын (трансформаторын) жасау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	11,41

	20
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	1,07

	21
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	10,248

	22
	Бір спутниктік сурет және бір қосымша тақырыптық арна үшін қосымша тақырыптық арнасы бар күрделі спутниктік түсірілімдерді құрастыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,79

	23
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	1,153

	24
	
	2 санатты бағдарламашы
	адам-сағ
	4,69

	25
	Спутниктік суретті бір Landsat спутниктік түсірілімдер және 16 сыныпқа автоматтандырылған жіктеу
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	24,796

	26
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	5

	27
	
	Научный сотрудник
	адам-сағ
	19,64

	28
	Спутниктік түсірілімдер бір Landsat спутниктік кескініне және 32 сыныпқа басшылыққа ала отырып жіктеу
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	51,24

	29
	
	Кіші ғылыми қызметкер
	адам-сағ
	20,59

	30
	
	1 санатты техник-оператор
	адам-сағ
	30,39

	31
	Бір классификацияланған спутниктік кескін үшін векторлық пішімге жіктелген спутниктік кескінді түрлендіру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	16,78

	32
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	3,4

	33
	
	Кіші ғылыми қызметкер
	адам-сағ
	13,56

	34
	Тақырыптық қабаттары бар ГИС жобасын әзірлеу және 8 тақырыптық қабатқа толтыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	16,21

	35
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	3,25

	36
	
	2 санатты техник-оператор
	адам-сағ
	13,004

	37
	Бір Landsat спутниктік суретіне синтезделген кескінді құрастыру (көп спектрлі және панхроматикалық спутниктік кескіндерді біріктіру)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,14

	38
	
	Бөлім басшысы (отряд)
	адам-сағ
	0,83

	39
	
	2 санатты техник-оператор
	адам-сағ
	2,31



3.2. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ МАЗМҰНДАҒЫ ТҮСІРІЛІМДЕРДІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ІЗДЕСТІРУДІ ЖОБАЛАУ
Жобаның графикалық бөлігін құрастыру
Жобалардың графикалық бөлігі жобаланған жұмыстардың түріне байланысты белгілі бір сызбалар жиынтығымен ұсынылады.
Сызбалар (кесте.71) № 1-4, 23 - дайын бланкілік негізде; № 5-10, 12-16, 19-22 - жұмыстар ауқымында дайын топографиялық негізде; № 11-ауқымдағы бір топографиялық парақ шеңберіндегі жұмыстар ауқымында дайын топографиялық негізде жасалады 1:50000; № 17, 18, 24, 25 - миллиметрде.
Жұмыс құрамы (сызбалардың түріне қарамастан):а 
Дайындық және қорытынды операциялар. Жұмыс орнына қызмет көрсетуге байланысты операциялар. Жиналған және жүйеленген ақпарат көздерін, оның ішінде шифрланған АҒСМ зерттеу аумағы (объектісі) бойынша және қажетті ақпаратты қажетті іріктеумен және жинақтаумен сабақтас аумақтар бойынша зерделеу және талдау. Шартты белгілерді әзірлеу (АҒСМ алдын ала кешенді дешифрлеу схемасын жасаудан басқа). Жасалған сызбаға шартты белгілермен бейнеленген тиісті жүктемені қарындашпен салу, содан кейін оны жұмыс сызбасымен гель қаламмен бекіту. Шартты белгілерді қоса алғанда, жақтаулар мен шеткі дизайнды жұмыс сызбасымен гельді қаламмен сызу. Сызбаны түрлі-түсті қарындаштармен бояу (қажет болса).
Алдын ала карталарды (геологиялық, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық) жасау кезінде жұмыс құрамына қосымша: жұмыс ауқымына келтірілген бұрын орындалған түсірілімдердің карталарын бөлшектеп орнату, геологиялық (гидрогеологиялық және т.б.) деректерді және АҒСМ дешифрлеу нәтижелерін ескере отырып, геофизикалық материалдарды қайта түсіндіру, алдыңғы геохимиялық жұмыстардың материалдарын қайта түсіндіру, жұмыс сызбасымен гель қаламмен құрастыру және бір геологиялық (гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық) қима сызу.
Уақыт нормалары жобаланатын жұмыс түрлері міндетті озыңқы зерттеулер материалдарымен қамтамасыз етілетінін және қолданыстағы әдістемелік нормативтік құжаттармен регламенттелген геофизикалық және геохимиялық жұмыстармен сүйемелденетінін ескереді.
Уақыт нормалары белгіленген өлшеуіштермен қабылданды:
- №1-4, 23, 24 сызбаларды жасау кезінде-өлшемі 15х20 см (3 шаршы дм) бір сызба;
- №5-7, 9-16, 19-22 сызбаларды жасау кезінде-топографиялық негіздің 1 номенклатуралық парағына сәйкес алаңда бір сызба*), онда карта (схема)жасалады;
- №8-1 сызбаны жасау кезінде зерттеу аумағының 10 шаршы км жұмыс ауқымындағы сызба;
- №17, 18-1 сызбаларды жасау кезінде өлшемі 15х30 см (4,5 шаршы дм) сызба;
- №25-1 сызбаны жасау кезінде өлшемі 10х15 см (1,5 шаршы дм).
- Топографиялық негіздің бір номенклатуралық парағының ауданы қабылданды:
масштабы 1: 200 000 - 6400 шаршы км;
масштабы 1: 100 000 - 1600 шаршы км;
масштабы 1:50 000 - 400 шаршы км;
масштабы 1: 25 000 - 100 шаршы км;
Сызбалық жұмыстарды орындау кезінде топонегіз шегінде жоғарыда көрсетілген барлық масштабтар үшін сызба алаңы 16 шаршы дм-ді құрайды.
Тиісті сызбалар бойынша жобалардың графикалық бөлігін жасауға жұмсалатын еңбек шығындарының нормалары келтірілген.

	Кесте 52 Зерттеуге шолу картасын құрастыру, №1 сызба 1 сызбаға (көлемі 3,0 ш.дм.)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Сызбаның масштабы 1:1 000 000, 1:500 000
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,58

	2
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,23

	3
	
	2 санатты техник-геолог (техник-гидрогеолог)
	адам-сағ
	5,53



	Кесте 53 Зерттелетін аумақтың геологиялық (гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық, геофизикалық, геохимиялық) барлау сызбасын немесе зерттеу алаңын қамтамасыз ету схемасын МАКС масштабы 1: 200 000 1 сызбаға № 2 немесе №3 сызба (өлшемі) құру. 3,0 шаршы дм)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:200 000
	1: 50 000
	1: 25 000

	1
	Алдын ала жүргізіл
ген зерттеу
лер саны немесе MAКС жинақ
тары
	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,15
	9,09
	9,55

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,32
	0,362
	0,38

	3
	
	
	2 санатты техник-геолог (техник-гидрогеолог)
	адам-сағ
	8,08
	9,06
	9,55

	4
	
	3
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,41
	10,467
	11,2

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,37
	0,42
	0,45

	6
	
	
	2 санатты техник-геолог (техник-гидрогеолог)
	адам-сағ
	9,41
	10,464
	11,02

	7
	
	6 және одан астам
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	10,523
	12,1
	12,826

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,43
	0,49
	0,5

	9
	
	
	2 санатты техник-геолог (техник-гидрогеолог)
	адам-сағ
	10,43
	12,14
	12,891



Кесте 54 1: 1000000, 1: 500000 масштабында бағалау картасын жасау 1 сызбаға № 4 сызба (көлемі 3,0 ш.дм.)
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Барлау дәрежес
іне байланысты аумақ түрлері
	I
 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	16,14

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,64

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	
	16,13

	4
	
	II
 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	18,51

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,74

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	
	18,46

	7
	
	III
 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	21,26

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,86

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	
	21,32



Кесте 56 1:200000, 1:50000, 1:25000 масштабтағы нақты материалдың бар карталарынан ақпараттық объектілердің орналасу орындарын визуалды көшіру кезінде бұрын жүргізілген зерттеулердің нақты материалының картасын жасау 1 сызбаға № 5 сызба (1 номенклатура парағы)
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Тасымал
данатын ақпараттық объектінің орналасу саны
	160-тан аз
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	26,81

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,056

	3
	
	
	Геолог (техник-гидрогеолог)
	
	26,76

	4
	
	161-ден 
300-ге дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	29,98

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,21

	6
	
	
	Геолог (техник-гидрогеолог)
	
	29,89

	7
	
	300 астам
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,38

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,39

	9
	
	
	Геолог (техник-гидрогеолог)
	
	34,42



Ескерту : Ақпарат объектісі ретінде тау жыныстарының және су айдындарының (су нүктелерінің) ең маңызды табиғи қабаттары, геологиялық Бірлік телімдерін толық зерттеу телімдері мен сызықтары, шұңқырлар, шұңқырлар, бұрғылау ұңғымалары, геофизикалық түсіру профильдері, табылған жерлер түсініледі. қазбалы органикалық қалдықтар, археологиялық олжалар нүктелері, олардың радиологиялық жасын, химиялық және минералогиялық құрамын, физикалық қасиеттерін анықтау үшін тау жыныстары мен кендерді сынамалау нүктелері, тәжірибелік гидрогеологиялық жұмыстарға арналған нүктелер (телімдер), режимдік бақылаулар пункттері (алаңдары).
Кесте 56 1: 200 000 масштабтағы пайдалы қазбалардың көріністері бар алдын ала геологиялық картаны жасау, 1 сызбаға № 6 сызба (1 номенклатуралық парақ)
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	 I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	48,43
	52,472
	57,57

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,93
	2,08
	2,299

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	48,63
	51,457
	57,75

	4
	
	II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	53,53
	58,39
	64,4

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,15
	2,31
	2,56

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	53,46
	57,91
	64,01

	7
	
	 III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	59,97
	64,918
	72,03

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,4
	2,6
	2,87

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	59,8
	65,201
	72,17

	10
	
	IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	66,91
	73,17
	81,8

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,69
	2,92
	3,27

	12
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	67,08
	73,27
	80,34

	13
	
	 V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	76,25
	83,2
	91,73

	14
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	3,06
	3,339
	3,68

	15
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	76,12
	82,78
	92,1

	16
	
	VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	86,97
	94,65
	104,17

	17
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	3,44
	3,79
	4,21

	18
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	86,65
	94,45
	105,53



	Кесте 571:200 000 масштабтағы пайдалы қазбалардың көріністері бар борпылдақ төрттік түзілімдердің алдын ала геологиялық картасын, 1 сызбаға № 6 сызба (1 номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	31,88
	33,98
	38,32

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,28
	1,36
	1,51

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	31,94
	33,99
	38,06

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	36,81
	39,4
	43,641

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,47
	1,56
	1,74

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	36,53
	39,16
	43,844

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	41,91
	44,946
	49,35

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,67
	1,78
	1,98

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	41,81
	44,53
	50,22



	Кесте 58 Жер бетінің алдын ала геологиялық картасын жасау, 1 сызбаға № 7 сызба (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:50 000
	Масштаб 1:25 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	43,66
	47,74
	52,84
	46,48
	50,07
	55,41

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,76
	1,9
	2,09
	1,86
	2,02
	2,23

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	43,91
	48
	52,67
	46,33
	50,25
	56,17

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	49,09
	53,47
	58,98
	52,35
	56,85
	62,37

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,96
	2,14
	2,36
	2,1
	2,27
	2,51

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	49,14
	53,67
	59,51
	52,1
	56,77
	62,81

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	54,87
	60,11
	66,27
	58,12
	63,07
	70,22

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,22
	2,41
	2,65
	2,32
	2,52
	2,82

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	55,21
	60,06
	66,64
	58,34
	63,75
	70,54

	10
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	62,49
	68,17
	75,52
	65,7
	71,38
	80,18

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,51
	2,71
	2,99
	2,649
	2,84
	3,18

	12
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	62,77
	67,79
	75,44
	66,1
	72,37
	79,39

	13
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	71,02
	76,62
	84,53
	75,573
	82,792
	90,86

	14
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,84
	3,11
	3,4
	3,03
	3,27
	3,68

	15
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	70,94
	76,77
	85,49
	75,233
	82,038
	91,277

	16
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	80,81
	87,25
	98,41
	86,54
	94,42
	105,59

	17
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	3,2
	3,48
	3,92
	3,46
	3,73
	4,18

	18
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	80,93
	87,69
	98,09
	85,99
	94,69
	104,85



	Кесте 59 Борпылдақ төрттік түзілімдердің алдын ала геологиялық картасын жасау, 1 сызбаға № 7 сызба (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар 
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	масштаб 1:50 000
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	29,9
	31,9
	34,88

	2
	
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,21
	1,3
	1,387

	3
	
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	30,39
	32,14
	34,73

	4
	
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,467
	36,45
	39,81

	5
	
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,38
	1,47
	1,61

	6
	
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	34,76
	36,47
	40,2

	7
	
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	39,26
	41,5
	45,89

	8
	
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,58
	1,66
	1,81

	9
	
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	39,35
	41,97
	45,45

	10
	
	масштаб 1:25 000
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	32,98
	35,32
	38,77

	11
	
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,33
	1,42
	1,55

	12
	
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	33
	35,46
	39,07

	13
	
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	37,62
	40,54
	45,32

	14
	
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,51
	1,61
	1,8

	15
	
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	37,82
	40,55
	44,74

	16
	
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	43,461
	46,34
	50,81

	17
	
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,727
	1,85
	2,05

	18
	
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	43,054
	46,93
	51,24



	Кесте 60 «Ашық» аумақтардағы жер бетінің алдын ала геологиялық картасын жасау, 1 сызбаға № 8 сызба (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:10 000
	Масштаб 1:5 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	52,81
	56,79
	59,98
	55,27
	58,79
	62,72

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,12
	2,26
	2,412
	2,2
	2,36
	2,54

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	53,18
	56,82
	60,15
	54,83
	59,05
	63,27

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	58,45
	62,38
	66,27
	60,22
	64,86
	69,556

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,33
	2,49
	2,65
	2,41
	2,59
	2,8

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	58,74
	62,54
	66,95
	60,59
	64,68
	69,62

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	63,74
	68,42
	73,1
	66,89
	71,55
	75,69

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,58
	2,74
	2,91
	2,67
	2,86
	3,04

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	64,05
	68,67
	73,39
	67,11
	71,5
	76,38

	10
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	70,48
	75,1
	80,41
	73,26
	78,05
	84,13

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,82
	3,02
	3,23
	2,92
	3,16
	3,4

	12
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	70,44
	75,57
	80,1
	73,69
	78,33
	84,68

	13
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	77,56
	82,79
	88,58
	81,07
	86,22
	93

	14
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	3,12
	3,29
	3,56
	3,24
	3,47
	3,73

	15
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	77,7
	83,08
	87,68
	80,83
	85,66
	92,66

	16
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	85,58
	91,11
	97,33
	88,3
	95,318
	101,76

	17
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	3,41
	3,65
	3,861
	3,6
	3,77
	4,09

	18
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	85,14
	90,96
	98
	89,06
	96,313
	101,82



Кесте 61 1:200 000, 1:50 000, 1:25 000 Масштабтағы пайдалы қазбаларды тіркеу картасын жасау; №9 сызба 1 сызбаға (1 номенклатура парағы)
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Тасымалданатын ақпараттық объектінің орналасу саны

	
	
	
	До 5
	_6-10
	10 астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,8
	3,92
	4,82

	2
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,11
	0,15
	0,2

	3
	1 санатты техник-геолог
	адам-сағ
	2,81
	3,93
	4,82


Ескерту: Ақпарат объектісі бұрынғы зерттеулермен анықталған және сәйкес карталарда шартты белгілермен көрсетілген көріністерге, ореолдарға және пайдалы қазбаларға жатады.

	Кесте 62 Негізгі зерттеу деңгейінің алдын ала геологиялық-геофизикалық картасын жасау, 1 сызбаға № 10 сызба (1 номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1: 1 000 00
	1: 200 000
	1: 50 00

	1
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	13,23
	10,78
	8,98

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,52
	0,43
	0,363

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	13,14
	10,81
	8,88

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	15,37
	12,74
	10,34

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,63
	0,5
	0,42

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	15,57
	12,58
	10,46

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	17,86
	14,92
	12,16

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,72
	0,6
	0,49

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	17,95
	14,93
	12,08


Зерттелетін пайдалы қазбаның (кенді қабаттың) тікелей белгілерін 1: 200 000 масштабтағы тіркеу картасын жасаудың уақыт нормалары - 1 сызба № 11 (1 номенклатуралық парақ) - 1-ші сызба (1 номенклатуралық парақ) - 1-ші сызбамен (1 номенклатуралық ведомость) есепке алу картасын жасаудың уақыт нормаларына тең. 1 сызба бойынша пайдалы қазбалар №9.

	Кесте 63 Алдын ала гидрогеологиялық картаны жасау, 1 сызбаға №12 сызба (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	масштаб 1:200 000
	масштаб 1:100 000
	масштаб 1:50 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Ауданның гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	36,28
	39,84
	44,18
	35,42
	38,41
	42,79
	34,594
	37,62
	41,01

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,45
	1,58
	1,76
	1,43
	1,54
	1,71
	1,38
	1,503
	1,63

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	35,81
	39,93
	44,26
	35,12
	39,03
	42,51
	34,513
	37,45
	41,51

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	40,73
	44,59
	49,7
	39,8
	43,22
	47,568
	38,795
	42,49
	46,07

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,64
	1,77
	1,98
	1,59
	1,73
	1,91
	1,56
	1,69
	1,84

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	40,88
	44,55
	49,39
	39,92
	43,37
	47,623
	39,231
	42,12
	45,83

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	46,35
	51,39
	57,52
	45,905
	50,22
	55,16
	44,76
	48,63
	52,79

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,86
	2,03
	2,31
	1,83
	2,01
	2,21
	1,78
	1,95
	2,14

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	46,71
	51,46
	57,48
	45,344
	49,82
	55,07
	44,47
	48,27
	53,38



	Кесте 64 Алдын ала инженерлік-геологиялық картаны жасау, 1 сызбаға № 13 сызба (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	масштаб 1:200 000
	масштаб 1:100 000
	масштаб 1:50 000
	масштаб 1:25 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Ауданның гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	41,46
	45,246
	50,4
	40,37
	44,19
	49,28
	39,29
	43,06
	47,26
	42,67
	45,31
	49,549

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,65
	1,83
	2,02
	1,64
	1,76
	1,96
	1,58
	1,731
	1,9
	1,7
	1,82
	1,97

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	41,27
	45,652
	50,42
	40,57
	44,55
	49,62
	39,54
	43,61
	46,92
	42,29
	45,48
	49,911

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	47,25
	51,04
	56,61
	45,67
	49,86
	54,43
	44,946
	48,45
	53,13
	48,69
	51,63
	56,21

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,88
	2,03
	2,27
	1,83
	1,99
	2,2
	1,77
	1,94
	2,12
	1,94
	2,07
	2,25

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	46,77
	51,07
	56,85
	45,97
	49,56
	55
	44,698
	48,45
	52,82
	48,79
	51,64
	55,9

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	53,22
	58,77
	65,27
	51,87
	57,3
	63,43
	50,36
	55,77
	60,66
	54,34
	58
	63,53

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,13
	2,35
	2,61
	2,11
	2,28
	2,51
	2,03
	2,24
	2,44
	2,18
	2,32
	2,55

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	53,55
	58,97
	65,17
	52,22
	57,05
	62,8
	50,63
	56,25
	61
	54,45
	58,21
	63,34



	Кесте 65 Алдын ала геоморфологиялық картаны құрастыру, 1 сызбаға № 14 сызба (1 номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:200 000
	1:100 000
	1:50 00
	1:25 000

	1
	Ауданның гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	25,74
	29,95
	27,81
	32,1

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,02
	1,2
	1,12
	1,28

	3
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	25,69
	29,72
	27,83
	32,04

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	29,61
	34,401
	32,33
	37,36

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,18
	1,38
	1,29
	1,49

	6
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	29,62
	34,472
	32,46
	37,34

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,378
	40,28
	37,65
	43,66

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,35
	1,608
	1,51
	1,75

	9
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	34,281
	40,4
	37,67
	43,69



	Кесте 66 Алдын ала ландшафттық-индикациялық картаны құрастыру, 1 сызбаға № 15 сызба (1 номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:1 000 000-1:500 000
	1:200 000-1:25 000
	1:10 000-1:5 000

	1
	Ландшафттық-геологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	49,15
	33,97
	53,2

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,96
	1,37
	2,12

	3
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	49,35
	34,2
	53,28

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	65,56
	45,41
	70,47

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	2,62
	1,82
	2,82

	6
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	65,74
	45,32
	71,16

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	89,49
	62,01
	96,31

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	3,61
	2,49
	3,89

	9
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	89,45
	61,72
	96,65



	
Кесте 67 Алдын ала кешенді декодтау схемасын құру MAKС, 1 сызбаға № 16 сызба (1 номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:1 000 000-1:500 000
	1:200 000-1:25 000
	1:10 000-1:5 000

	1
	МАКС кешенді дешифрлеудің күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	12,371
	8,61
	13,47

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,5
	0,34
	0,54

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	12,427
	8,63
	13,33

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	15,02
	10,36
	16,14

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,6
	0,41
	0,64

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	14,97
	10,38
	16,17

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	17,29
	12,02
	18,8

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,7
	0,48
	0,76

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	17,47
	12,05
	18,72








	Кесте 68 Алдын ала жиынтық стратиграфиялық бағанның сызбасын құру, 1 сызбаға № 17 сызба (сызба көлемі 4,5 ш.дм.)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Стратиграфиялық немесе гидрогеологиялық бағандарды құрастырудағы күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	13,35
	15,42
	17,83

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,54
	0,61
	0,708

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	13,37
	15,33
	17,62

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	15,34
	17,62
	20,49

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,62
	0,703
	0,827

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	15,4
	17,58
	20,43

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	17,91
	20,37
	23,56

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,71
	0,82
	0,95

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	18
	20,18
	23,52

	10
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,66
	23,357
	27,02

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,83
	0,94
	1,09

	12
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	20,8
	23,499
	27,08



	Кесте 69 Алдын ала гидрогеологиялық колоннаның сұлбасын құру, 1 сызбаға № 18 сызба (сызба көлемі 4,5 ш.дм)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Стратиграфиялық немесе гидрогеологиялық бағандарды құрастырудағы күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	10,2
	11,23
	12,6

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,4
	0,44
	0,51

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	10,14
	11,26
	12,52

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	11,75
	12,9
	14,4

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,46
	0,52
	0,58

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	11,8
	12,9
	14,56

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	13,46
	14,75
	16,8

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,54
	0,588
	0,67

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	13,56
	14,9
	16,55

	10
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	15,386
	17,129
	19,14

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,61
	0,69
	0,76

	12
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	15,476
	16,917
	19,05



	Кесте 70 Төрттік кезеңге дейінгі және төрттік кезеңдік түзілістердің геологиялық түсірілімін (ГТ) жобалау кезінде ұсынылатын эталондар мен телімдердің, жер үсті және әуеден көрнекі жолдардың, кен қазбаларының орналасу орындарының макетін құру, Сызба №19 1 сызбаға (1 номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:200 000
	1:50 000
	1:25 000

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	19,07
	18,92
	21,69

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,76
	0,76
	0,88

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	19
	18,93
	21,7

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,73
	20,66
	24,16

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,84
	0,822
	0,95

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	20,75
	20,54
	23,78

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	22,85
	22,58
	26,68

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,92
	0,9
	1,07

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	22,89
	22,37
	26,58

	10
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	25,49
	25,05
	29,87

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,02
	1,01
	1,19

	12
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	25,51
	25,1
	29,64

	13
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	28,456
	27,96
	33,77

	14
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,15
	1,13
	1,35

	15
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	28,513
	28,03
	33,87

	16
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	32,48
	31,69
	38,39

	17
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,3
	1,28
	1,54

	18
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	32,42
	32,14
	38,48



	Кесте 71 Төрттік кезеңге дейінгі және төрттік кезеңдік түзілімдердің геологиялық түсірілімін (ГТ) жобалау кезінде ұсынылатын тірек аймақтары мен телімдерінің, жер үсті және әуеден көрнекі бағыттардың, кен қазбаларының орналасуының схемасын құру, Сызба № 20 1 сызбаға (1 номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:200 000
	1:50 000
	1:25 000

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	18,55
	18,66
	21,62

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,74
	0,76
	0,87

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	18,6
	18,82
	21,53

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,91
	20,83
	24,57

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,84
	0,83
	0,98

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	20,85
	21,06
	24,38

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	23,86
	24,25
	28,08

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,96
	0,97
	1,13

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	24,05
	24,23
	28,15



	Кесте 72 Ұсынылған негізгі телімдер мен телімдердің, жердегі және әуе жолдарының, геофизикалық зерттеулер желісінің, кен қазбаларының орналасу орындарының, гидрогеологиялық зерттеуді жобалау кезінде жер асты суларының режимін сақтау пункттерінің (телімдерінің) схемасын жасау (D), Сызба. №21 1 сызбаға (1 номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:200 000
	1:100 000
	1:50 000

	1
	Ауданның гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	28,19
	28,327
	32,2

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,12
	1,12
	1,3

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	27,9
	28,209
	32,24

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	31,27
	31,27
	36,76

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,26
	1,26
	1,47

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	31,42
	31,46
	36,81

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	35,76
	36,25
	42,2

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1,44
	1,45
	1,68

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	35,86
	36,14
	42,22



	Кесте 73 Инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстарын жобалау кезінде ұсынылған негізгі телімдердің, жердегі және әуе жолдарының, геофизикалық зерттеулер желісінің, кен қазбаларын төсеу орындарының схемасын құру (I), сызба № 22 1 сызбаға (1). номенклатура парағы)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:200 000
	1:100 000
	1:50 000
	1:25 000 

	1
	Ауданның гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	19,523
	19,58
	22,76
	25

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,79
	0,78
	0,91
	1

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	19,548
	19,62
	22,75
	25,24

	4
	
	II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	21,803
	22,05
	26,023
	28,63

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,88
	0,88
	1,03
	1,14

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	21,943
	21,79
	25,807
	28,69

	7
	
	III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	25,14
	25,589
	29,75
	32,48

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	1
	1,02
	1,17
	1,3

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	24,88
	25,578
	29,67
	32,72



	Кесте 74 Зерттелетін аумақтың геологиялық құрылымының күрделілігіне қарай типтік сұлбасын құру (гидрогеологиялық немесе инженерлік-геологиялық жағдайлар) сызба № 23 1 сызбаға (сызба көлемі 3,0 ш.дм)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Бөлінген терілген аумақтардың саны

	
	
	
	2
	3

	4

	5 және одан астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,47
	9,81
	11,56
	13,56

	2
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,34
	0,4
	0,46
	0,54

	3
	Геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	8,38
	9,88
	11,53
	13,58



	Кесте 75 Бұрғылау ұңғымаларының типтік немесе жеке геологиялық-техникалық кесінділерін жобалау, сызба № 24 1 сызбаға (сызба көлемі 3,0 ш.дм)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Сызба ұзындығы бойынша қабаттар саны
	3 дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,62
	0,83
	1,11

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,03
	0,04

	3
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,62
	0,82
	1,1

	4
	
	
4-6
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,9
	1,11
	1,3

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,03
	0,04
	0,05

	6
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,9
	1,11
	1,31

	7
	
	
7-10
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,18
	1,37
	1,58

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,05
	0,05
	0,06

	9
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	1,16
	1,37
	1,59

	10
	
	
11 және одан астам
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,44
	1,65
	1,94

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,06
	0,06
	0,07

	12
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	1,45
	1,65
	1,93



	Кесте 76 Жобалау телімдерін, шұңқырларды, арықтарды (траншеяларды) үлгілерін сызу, сызба № 25 1 сызбаға (сызба көлемі 1,5 ш. дм)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Сызба ұзындығы бойынша қабаттар саны
	3 дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,28
	0,34
	0,41

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,01
	0,01
	0,021

	3
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,28
	0,34
	0,41

	4
	
	
4-6
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,42
	0,49
	0,55

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,021
	0,021

	6
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,41
	0,49
	0,55

	7
	
	
7-10
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,55
	0,62
	0,69

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,021
	0,03

	9
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,55
	0,62
	0,69

	10
	
	11 және одан астам
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,69
	0,75
	0,82

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,03
	0,03
	0,03

	12
	
	
	2 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,69
	0,75
	0,83



№ 19-22 сызбаларды құрастыру үшін топографиялық базаның 1 парағында АГЖЗ немесе ГАЖЗ жобалау кезінде 0,92 АГЖЗ және 0,86 ГАЖЗ коэффициенттері бар уақыт нормалары қолданылады.
№ 6, 7, 10, 12-16, 19-22 сызбаларды дайындау үшін топографиялық базаның 1неше номенклатуралық парақтары бойынша ГТ, ТГТ, АГЖЗ, ГГТ немесе ГАЖЗ жобаланған жағдайда уақыт нормалары қабылданады. шотты түзету факторлары.
Жобалардың мәтіндік бөлігін құрастыру
Кіші бөлімде геологиялық мазмұнды зерттеу және пайдалы қазбаларды іздеу бойынша жобалардың мәтіндік бөлігін құрастыру мерзімдері кіреді.
Геологиялық барлаудың кез келген түрін жүргізуге арналған жобалардың мәтіндік бөлігі келесі бөлімдерден тұрады: зерттеу аумағының (объектісінің) геологиялық-экономикалық сипаттамасы, алдыңғы зерттеулерді шолу, талдау және бағалау, геологиялық, гидрогеологиялық, геохимиялық және геофизикалық сипаттамалары. зерттеу аумағы (объектісі), жобаланатын жұмыстардың әдістемесі, жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, жобаланатын жұмыстардың тізбесі, көлемдері мен шарттары.
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар. Жобаның графикалық бөлігін, ақпарат көздерін құрастыру алдында бұрын зерттелген тұқымдарды қарап шығу және жалпылау. Жобаланған жұмыстардың әдістемесін таңдау және негіздеу және олардың көлемдерін анықтау. Жобаның бөлімдерін жазу, соның ішінде мәліметтері бар кестелерді құру (жұмыс көлемі, орындаушылардың құрамы және еңбек шығындары, сатып алынатын және дайындалған материалдардың атауы мен саны).
Уақыт нормалары жобаланатын жұмыс түрлерінің міндетті тереңдетілген зерттеулер материалдарымен қамтамасыз етілетінін және қолданыстағы әдістемелік нормативтік құжаттармен реттелетін геофизикалық және геохимиялық жұмыстармен бiрге жүретінін ескереді.
Бірлескен түсірілімге арналған жобалардың мәтіндік бөлігін жасау уақытының нормалары кешенге кіретін түсірілім кезінде осы жұмыстың орындалу ұзақтығы нормаларының сомасына кешендеу коэффициенттерін қолдану жолымен айқындалады:
- ГГ, ГГИ, ГИЧ, ГЧ, ГИ бірлескен түсірілімдері үшін кешендеу коэффициенті-0,70;
- ГТ + ГГК типті бірлескен түсірілім үшін-0,85;
- ГДИ +Г немесе ГАЖБ сияқты бірлескен түсірілім үшін-0,75.
Бірнеше номенклатуралық парақтарда (оның ішінде топтық түсірілімдерде) кез келген түсірілімдерді жобалау жағдайында түсірілімдердің тиісті түрлері жобаларының мәтіндік бөлігін жасау уақытының нормаларына түзету коэффициенттері қолданылады.
	Кесте 77 Төрттік кезеңге дейінгі және төрттік формацияларды геологиялық түсіру (ГТ) бойынша жобалардың мәтіндік бөлігін дайындау; 1 номенклатуралық парақ

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	кешенге кіретін жұмыс түрлерінің саны

	
	
	
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	52,176
	58,173
	66,46
	58,6
	65,67
	75,465
	67,46
	75,22
	86,82

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	7,8
	8,75
	10,14
	8,77
	9,86
	11,39
	10,02
	11,19
	13

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	51,86
	58,365
	67,26
	58,95
	65,74
	75,684
	66,66
	75,31
	85,95

	4
	
	
IV-V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	58,5
	65,58
	75,75
	66,02
	74,14
	84,96
	75,17
	84,284
	97,26

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияны басшысы
	адам-сағ
	8,72
	9,83
	11,41
	9,88
	11,095
	12,89
	11,35
	12,68
	14,52

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	58,85
	65,19
	76,18
	65,92
	73,95
	84,82
	74,99
	83,545
	97,67

	7
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	66,74
	74,49
	87,2
	74,22
	84,65
	97,24
	85,69
	97,02
	112,52

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	9,97
	11,1
	13,01
	11,3
	12,77
	14,61
	12,9
	14,51
	16,75

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	66,64
	74,66
	86,89
	74,65
	84,4
	96,83
	85,51
	96,04
	112,14



	Кесте 78 Борпылдақ төрттік түзілімдерін парақта геологиялық түсірім (ГТ) жобаларының мәтіндік бөлігін құрастыру; 1 номенклатуралық парақ

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	кешенге кіретін жұмыс түрлерінің саны

	
	
	
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	45,15
	48,87
	54,73
	47,811
	52,21
	58,3
	52,55
	57,35
	63,64

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	6,69
	7,32
	8,12
	7,21
	7,89
	8,7
	7,96
	8,65
	9,62

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	44,66
	49,08
	54,34
	47,774
	52,23
	57,85
	52,54
	57,9
	64,15

	4
	
	
IV-V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	50,1
	55,3
	61,26
	53,45
	59,02
	65,53
	58,15
	64,69
	72,59

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	7,48
	8,27
	9,22
	7,99
	8,86
	9,81
	8,9
	9,74
	10,772

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	49,8
	55,04
	61,53
	53,33
	58,47
	65,47
	59,24
	65,12
	71,77

	7
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	56,597
	67,7
	70,43
	60,58
	73,05
	75,81
	67,02
	80,51
	83,42

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	8,44
	10,098
	10,653
	9,04
	10,98
	11,46
	10,03
	11,911
	12,56

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	56,855
	67,72
	71,06
	60,41
	72,36
	75,37
	66,69
	79,64
	82,72



	Кесте 79 Бұрын зерттелген аумақтарды геологиялық жете зерттеу (АГЖЗ), геологиялық-минералогиялық карталау (ГМК) немесе төрттікке дейінгі және төрттік формацияларды терең геологиялық карталау (ТГК) жобаларының мәтіндік бөлігін дайындау; 1 номенклатуралық парақ

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	кешенге кіретін жұмыс түрлерінің саны

	
	
	
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	42,59
	47,44
	54,92
	48,42
	53,98
	62,29
	54,66
	61,57
	71,04

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	6,366
	7,09
	8,22
	7,25
	8,06
	9,4
	8,22
	9,21
	10,58

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	42,62
	47,59
	54,48
	48,52
	54,52
	62,45
	54,91
	61,7
	70,45

	4
	
	
IV-V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	47,69
	53,499
	62,29
	54,17
	60,73
	69,61
	61,66
	69,31
	80,008

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	7,21
	8,07
	9,39
	8,1
	9,09
	10,52
	9,25
	10,389
	11,97

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	47,63
	53,237
	62,43
	54,02
	61,02
	69,74
	61,89
	69,11
	79,77

	7
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	54,48
	60,82
	72,01
	61,96
	69,15
	80,26
	69,91
	79,63
	92,76

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	8,19
	9,19
	10,73
	9,28
	10,37
	12,133
	10,55
	11,82
	13,88

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	54,94
	61,23
	71,43
	61,89
	69,46
	80,64
	70,29
	79,05
	92,01



	Кесте 80 Пайдалы қазбаларды іздеу жобаларының мәтіндік бөлігін құрастыру (3 кезең. Іздеулер); 1 параққа

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	кешенге кіретін жұмыс түрлерінің саны

	
	
	
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	28,68
	33
	38,798
	32,49
	37,03
	43,63
	43,72
	42,42
	49,27

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	4,31
	4,94
	5,79
	4,8
	5,61
	6,58
	6,57
	6,45
	7,49

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	28,63
	32,96
	38,733
	32,59
	37,39
	43,78
	43,74
	42,69
	50,13

	4
	
	
IV-V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	31,76
	36,711
	42,53
	35,59
	40,93
	47,8
	40,72
	46,66
	55,32

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	4,7
	5,45
	6,32
	5,36
	6,139
	7,26
	6,08
	7,08
	8,23

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	31,45
	36,411
	42,44
	35,42
	41,28
	48,04
	40,72
	47,08
	55,27

	7
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,31
	40,07
	46,74
	39,17
	45,284
	53,19
	44,41
	52,02
	59,81

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	5,18
	6,04
	6,96
	5,86
	6,81
	8
	6,67
	7,794
	9,06

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	34,61
	40,09
	46,38
	39,16
	45,683
	53,01
	44,75
	51,96
	60,13



	Кесте 81 Гидрогеологиялық (ГГТ) барлау жобаларының мәтіндік бөлігін құрастыру 1 номенклатура парақ

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	кешенге кіретін жұмыс түрлерінің саны

	
	
	
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам

	1
	Ауданның гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	59,6
	67,23
	77,62
	66,82
	75,67
	86,64
	77,28
	87,47
	99,12

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	8,98
	10,16
	11,57
	10,02
	11,39
	12,88
	11,66
	13,11
	14,88

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	59,59
	68,13
	77,12
	67,52
	75,6
	85,82
	77,06
	86,8
	98,88

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	71,506
	80,87
	93,68
	80,78
	91,23
	103,53
	93,76
	105,19
	120,66

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	10,76
	12,13
	13,99
	11,99
	13,59
	15,64
	14
	15,72
	18,14

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	71,851
	81,57
	91,86
	79,97
	90,49
	103,31
	93,83
	104,51
	120,37



	Кесте 82 Инженерлік-геологиялық зерттеуге арналған жобалардың мәтіндік бөлігін құрастыру (ИГЗ); 1 номенклатуралық парақ

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	кешенге кіретін жұмыс түрлерінің саны

	
	
	
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам
	 1-3
	4-7
	7 астам

	1
	Инженерлік-геологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	54,04
	61,82
	69,82
	61,198
	68,38
	78,48
	70,39
	79,42
	91,34

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	8,21
	9,17
	10,54
	9,07
	10,32
	11,79
	10,5
	11,75
	13,553

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	54,36
	61,24
	70,67
	60,929
	68,47
	78,69
	69,88
	79,63
	90,11

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	65,13
	73,67
	83,47
	73,476
	82,46
	93,85
	85,05
	95,823
	108,52

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	9,81
	11,101
	12,68
	10,94
	12,51
	14,27
	12,76
	14,25
	16,41

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	65,51
	73,78
	84,793
	72,972
	81,96
	93,99
	84,94
	95,597
	109,67


Дала алдындағы жұмыстар
Осы бөлімде "Жобалау" бөлімінде қамтылмаған, бірақ далалық жұмыстарды сапалы орындау үшін қажетті карталарды (схемаларды) және өзге де материалдарды жасауға уақыт нормалары келтірілген.
Дала алдындағы жұмыстардың басқа материалдарына мыналар жатады:
   - бұрғылау ұңғымаларының, құдықтардың, шурфтардың, бұлақтардың, ЭГБ көріністерінің жиынтық каталогтары;
  - жер асты суларының минералдануы мен химиялық құрамының, сулы горизонттардың (кешендердің)су көптігінің жиынтық кестелері;
 - тау жыныстарының литологиялық (петрографиялық) түрлерінің физика-механикалық қасиеттерінің жиынтық кестелері.

	Кесте 83 Төрттік кезеңге дейінгі және төрттік формациялардың геологиялық (ГТ), топтық геологиялық (ТГТ) түсірілімі және геологиялық қосымша зерттеуі кезінде геофизикалық мәліметтерді геологиялық түсіндіру схемасын құру, сызба №1 (1 номенклатурлық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:200 000
	Масштаб 1:50 000, 1:25 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,85
	8,23
	9,58
	5,11
	5,59
	6,56

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,08
	0,08
	0,09
	0,05
	0,05
	0,06

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	7,89
	8,31
	9,54
	5,1
	5,58
	6,55

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,03
	8,78
	10,24
	5,48
	6,09
	7,16

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,08
	0,09
	0,1
	0,05
	0,06
	0,07

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	7,96
	8,84
	10,29
	5,44
	6,06
	7,11

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,65
	9,73
	11,32
	5,925
	6,67
	7,82

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,08
	0,09
	0,11
	0,06
	0,06
	0,08

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	8,58
	9,7
	11,24
	5,93
	6,71
	7,87

	10
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,65
	10,72
	12,59
	6,53
	7,45
	8,78

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,09
	0,1
	0,12
	0,06
	0,07
	0,09

	12
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	9,66
	10,83
	12,63
	6,58
	7,39
	8,8

	13
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	10,9
	12,21
	14,23
	7,53
	8,45
	9,63

	14
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,11
	0,12
	0,14
	0,07
	0,08
	0,09

	15
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	11
	12,22
	14,18
	7,57
	8,49
	9,65

	16
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	12,75
	14,07
	16,43
	8,57
	9,43
	11,27

	17
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,12
	0,133
	0,16
	0,08
	0,09
	0,12

	18
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	12,65
	13,95
	16,4
	8,64
	9,53
	11,28



	Кесте 84 Борпылдақ төрттік түзілімдерді геологиялық түсіру (ГТ) кезінде геофизикалық мәліметтерді геологиялық түсіндіру сызбасын құру, сызба №2 1 сызбаға (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:200 000
	Масштаб 1:50 000, 1:25 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,73
	4,11
	4,69
	3,17
	3,59
	4,16

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,04
	0,04
	0,05
	0,03
	0,03
	0,04

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	3,7
	4,09
	4,69
	3,18
	3,6
	4,19

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,15
	4,59
	5,57
	3,74
	4,13
	5,05

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,04
	0,04
	0,05
	0,04
	0,04
	0,05

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	4,12
	4,62
	5,57
	3,74
	4,15
	5,03

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,02
	5,51
	6,7
	4,54
	5,16
	6,1

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,05
	0,05
	0,06
	0,04
	0,05
	0,06

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	5,07
	5,5
	6,72
	4,54
	5,18
	6,12



	Кесте 85 Төрттік және төрттік дәуірге дейінгі түзілістердің геологиялық (ГТ), топтық геологиялық (ТГТ) барлау немесе бұрын қатқан аумақтарды (АГЖЗ) геофизикалық қосымша зерттеу кезінде алдыңғы геохимиялық жұмыстардың материалдарын геологиялық түсіндіру картасын жасау, сызба №3 1 сызбаға (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:200 000
	Масштаб 1:50 000
	Масштаб 1:25 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Геология
лық құрылым
ның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,5
	7,25
	8,35
	4,41
	5,06
	5,8
	4,98
	5,52
	6,39

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,06
	0,07
	0,08
	0,04
	0,05
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	6,44
	7,24
	8,46
	4,43
	5,05
	5,81
	5
	5,47
	6,45

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,01
	7,92
	9,13
	4,78
	5,45
	6,37
	5,4
	5,998
	7,06

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,07
	0,08
	0,09
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,06
	0,07

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	7,03
	7,94
	9,23
	4,81
	5,49
	6,42
	5,39
	5,912
	7,03

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,77
	8,65
	10,23
	5,53
	5,947
	6,95
	5,75
	6,76
	7,73

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,08
	0,08
	0,1
	0,05
	0,06
	0,07
	0,06
	0,06
	0,07

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	7,85
	8,73
	10,13
	5,52
	5,948
	6,92
	5,81
	6,66
	7,68

	10
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,894
	9,81
	11,2
	5,84
	6,71
	7,8
	6,58
	7,29
	8,552

	11
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,09
	0,09
	0,11
	0,06
	0,06
	0,08
	0,06
	0,07
	0,08

	12
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	8,974
	9,76
	11,11
	5,88
	6,78
	7,78
	6,55
	7,3
	8,603

	13
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,66
	11,47
	12,91
	6,612
	7,44
	8,71
	7,41
	8,28
	9,58

	14
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,09
	0,11
	0,134
	0,06
	0,07
	0,08
	0,07
	0,08
	0,09

	15
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	9,75
	11,56
	13,03
	6,62
	7,44
	8,67
	7,36
	8,29
	9,64

	16
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	10,87
	12,6
	14,44
	7,52
	8,57
	9,89
	8,38
	9,26
	10,78

	17
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,11
	0,12
	0,15
	0,07
	0,08
	0,1
	0,08
	0,09
	0,1

	18
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	10,92
	12,77
	14,38
	7,52
	8,51
	9,92
	8,35
	9,28
	10,85



	Кесте 86 Борпылдақ төрттік түзілімдерді геологиялық түсіру (ГТ) немесе топтық геологиялық зерттеу (ТГЗ) кезінде бұрынғы геохимиялық жұмыстардың түсіндірме картасын жасау сызба № 4 1 сызбаға (1 номенклатура парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:200 000
	Масштаб 1:50 000, 1:25 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Геология
лық құрылым
ның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,84
	4,39
	5,06
	3,49
	3,89
	4,62

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,04
	0,04
	0,05
	0,03
	0,04
	0,04

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	3,76
	4,4
	4,99
	3,53
	3,86
	4,63

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,55
	5,1
	5,82
	4,23
	4,7
	5,43

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,04
	0,05
	0,06
	0,04
	0,05
	0,05

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	4,54
	5,14
	5,87
	4,24
	4,69
	5,46

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,47
	6,03
	7
	5,05
	5,51
	6,48

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,05
	0,06
	0,07
	0,05
	0,05
	0,06

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	5,5
	6,07
	7,05
	5,06
	5,55
	6,46



	Кесте 87 Белгілеу горизонтының схемалық құрылымдық картасын жасау (II типті аймақтар үшін) сызба № 5 1 сызбаға (1 номенклатура парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Бекіту нүктелерінің саны

	
	
	
	25-ке дейін
	 26-50
	 51-75
	 76-100
	100 астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	16,35
	18,67
	21,21
	23,96
	27,67

	2
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,17
	0,19
	0,21
	0,24
	0,28

	3
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	16,59
	18,64
	21,03
	24,11
	27,56



	Кесте 88 Көріністері бар борпылдақ төрттік түзілімдерінің алдын ала минерагендік картасын құрастыру: сызба №6 масштаб 1: 200 000,1 сызбаға (1 номенклатура парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Кен түзілімдерінің саны

	
	
	
	1-2
	3-5

	1
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	39,7
	45,2

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,39
	0,46

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	39,82
	45,16

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	43,39
	49,27

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,43
	0,49

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	43,43
	49,04

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	47,5
	53,48

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,477
	0,54

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	47,59
	53,63



	Кесте 89 Гидрогеологиялық түсіріс кезінде геофизикалық мәліметтерді гидрогеологиялық түсіндіру сызбасын құрастыру (ГГТ), сызба №7 1 сызбаға (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:200 000, 1:100 000
	Масштаб 1:50 000, 1:25 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Аумақтың гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,83
	5,23
	6,04
	3,22
	3,62
	4,23

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,05
	0,05
	0,06
	0,03
	0,03
	0,04

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	4,85
	5,27
	6,1
	3,26
	3,61
	4,2

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,54
	6,214
	7,31
	3,88
	4,32
	4,94

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,05
	0,06
	0,07
	0,04
	0,04
	0,05

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	5,56
	6,308
	7,33
	3,86
	4,3
	4,99

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,16
	8,01
	9,29
	4,77
	5,21
	6,13

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,07
	0,08
	0,09
	0,05
	0,05
	0,06

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	7,19
	8,03
	9,32
	4,78
	5,25
	6,13



	Кесте 90 Көлденең гидрогеологиялық карталарды құрастыру, сызба №8 1 сызбаға (1 номенклатуралық парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб 1:200 000

	
	
	
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Аумақтың гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	26,96
	30,366
	34,44

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,27
	0,3
	0,34

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	26,82
	30,289
	34,37

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	30,37
	34,05
	37,96

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,3
	0,34
	0,38

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	30,28
	34,07
	38,21

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,53
	39,38
	44,67

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,35
	0,4
	0,44

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	34,55
	39,5
	43,98



	Кесте 91 Мелиорациялық құрылысқа гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық аудандастырудың алдын ала картасын құрастыру, Масштаб 1:200 000, 1:100 000, сызба №9 1 сызбаға (1 номенклатура парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	Инженерлік-геологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Аумақтың гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	22,56
	25,08
	27,582
	23,761
	26,28
	29,37
	26,18
	28,81
	32,34

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,23
	0,246
	0,28
	0,24
	0,27
	0,29
	0,26
	0,29
	0,32

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	22,59
	24,95
	27,667
	23,831
	26,54
	29,11
	25,93
	29,21
	32,03

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	25,522
	27,98
	31,32
	26,95
	30,05
	33,23
	29,39
	32,77
	36,57

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,26
	0,28
	0,31
	0,27
	0,3
	0,33
	0,3
	0,33
	0,359

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	25,082
	28,31
	31,39
	27,21
	30,04
	33,49
	29,4
	32,89
	36,68

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	28,66
	31,69
	35,14
	30,43
	34,25
	37,47
	33,17
	37,3
	40,74

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,29
	0,32
	0,35
	0,31
	0,34
	0,38
	0,33
	0,37
	0,41

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	28,63
	31,8
	34,97
	30,66
	34,21
	37,59
	33,1
	36,87
	41,19



	Кесте 92 Мелиорациялық құрылысқа гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық аудандастырудың алдын ала картасын құрастыру, Масштаб 1: 50 000, сызба №9 1 сызбаға (1 номенклатура парақ)

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Барлау дәрежесіне байланысты аумақтың түрлері

	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	
	Инженерлік-геологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	Аумақтың гидрогеологиялық жағдайларының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	27,06
	30,13
	33,58
	28,69
	32,13
	35,53
	31,45
	34,95
	38,96

	2
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,27
	0,3
	0,33
	0,29
	0,32
	0,35
	0,31
	0,35
	0,38

	3
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	27,13
	30,07
	33,65
	28,72
	31,84
	35,77
	31,63
	35,06
	38,78

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	30,86
	34,5
	38,38
	32,66
	36,14
	40,19
	35,66
	40,04
	44,03

	5
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,31
	0,34
	0,38
	0,33
	0,362
	0,4
	0,363
	0,4
	0,44

	6
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	30,71
	34,32
	38,33
	32,75
	36,59
	40,38
	35,48
	39,99
	44,12

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,59
	38,371
	42,88
	36,87
	40,91
	45,695
	40,39
	44,7
	49,82

	8
	
	
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,34
	0,38
	0,42
	0,37
	0,42
	0,46
	0,4
	0,44
	0,5

	9
	
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	34,89
	38,436
	42,63
	36,93
	41,33
	45,556
	40,63
	44,47
	49,743



	Кесте 93 Бұрғылау ұңғымалардың, ұңғылардың, бұлақтардың немесе ЭГБ көріністердің жиынтық каталогтарын құрастыру, 10 бет

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Толтырылатын бағандар саны

	
	
	
	10-ға дейін
	_11-20
	20-дан астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,12
	9,54
	11,13

	2
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,08
	0,09
	0,11

	3
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	8,1
	9,55
	11,16



	Кесте 94 Жер асты суларының минералдануы мен химиялық құрамының, сулы қабаттардың (кешендердің) су молдығы немесе тау жыныстарының литологиялық (петрографиялық) түрлерінің физикалық-механикалық қасиеттерінің жиынтық кестелерін құрастыру, 10 бет

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Толтырылатын бағандар саны

	
	
	
	10-ға дейін
	_11-20
	_21-30
	31-40

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,16
	10,89
	12,739
	14,9

	2
	Геологиялық (гидрогеологиялық) партияның басшысы
	адам-сағ
	0,09
	0,11
	0,13
	0,14

	3
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	9,22
	10,91
	12,796
	15



3.3. ЖАЛПЫ ДАЛА ЖҰМЫСТАРЫ
Кен қазбаларының геологиялық құжаттамасы
- барлау арықтары;
- шұңқырлар (құбырлар);
- жерасты горизонтальды жұмыстар.
Тау-кен қазбаларын құжаттау 1,5 метр биіктік аралықтарында шахталық жұмыстың анықтамасы көзбен шолу (көрнекі), сынама алу және сынама алу – балғамен және қашаумен, сынамалар мен үлгілерді белгілеу, оларды тіркеу – заттаңбалық бланкілерде жүзеге асырылады. және журналдарда.
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар. Кеніштің жұмыс істейтін орнының анықтамасы (географиялық, геоморфологиялық және биіктік), оның ішінде жер рпінің еңісі мен бағыт азимутын өлшеу. Баспалдақтың түсуі-көтерілуі және оны бекіту-ағызу (арық немесе шұңқыр тереңдігі 1,5 метрден астам). Құжаттау үшін қажетті құралдың және басқа заттардың түсуі-көтерілуі. Геологиялық аралықтарды (пакеттерді) алдын ала таңдаумен жұмыс істейтін шахтаның жалпы тексеруі. Бүйірлерді, топырақты (төменгі) немесе шатырды тазалау. 
Іс жүзінде құжаттама: ашық жыныстарды қабат-қабат зерттеу және сипаттау; жұқа кесінділерді (жылтыратылған кесінділерді) дайындау үшін геологиялық үлгілер мен фрагменттерді, микрофауна мен макрофлораға үлгілерді, гранулометриялық, минералогиялық, химиялық талдаулар үшін үлгілерді, кендерді таңдау; үлгілер мен үлгілерді таңбалау және орау; сынама алу нүктелерінің сызбасымен және құжаттаманың барлық басқа элементтерімен жұмыс істейтін шахтаның радиометриялық зерттеулері. 
Сынамалар мен сынамалардың шахтадағы жұмысынан жоғарылауы. Кеніштің жұмыс істейтін жерін топографиялық негізде (аэрофотосурет) сиямен бекіту. Пайда болу элементтерін және қабаттардың (қабаттардың) қалыңдығын қайта есептеу. Үлгілер мен үлгілерді көру және азайту. Далалық кітаптағы (күнделіктегі) жазбаларды және эскиздегі сынамалар мен сынамаларды алу нүктелерін түзету. Үлгілер мен үлгілерді тиісті журналдарда тіркеу.
Ескерту :
- шахталарды құжаттау кезінде уақыт нормаларына 1,8 коэффициенті қолданылады;
- тереңдігі 20 метрден асатын шұңқырларды құжаттау кезінде - 1,5.
	Кесте 95 Арықтардың (траншеялардың) геологиялық құжаттамасы; радиометриялық бақылауларсыз; 100 м құжаттамаға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	1,5 м тереңдік
	3,0 м тереңдік
	4,5 м тереңдік
	6,0 м тереңдік

	1
	Объектіні геологиялық зерттеудің күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,15
	25,15
	31,49
	39,14

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,05
	3,83
	4,72
	5,83

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	20,12
	25,25
	31,64
	39,16

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	20,17
	24,99
	31,33
	38,92

	5
	
	
II-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	23,36
	29,25
	36,16
	44,3

	6
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,49
	4,35
	5,39
	6,68

	7
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	23,09
	29,17
	35,84
	44,71

	8
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	23,2
	29,01
	35,75
	44,45

	9
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	26,62
	33,43
	41,79
	51,53

	10
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,03
	5,02
	6,28
	7,74

	11
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	26,8
	33,38
	41,6
	51,88

	12
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	26,74
	33,7
	41,42
	51,63

	13
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	30,92
	38,52
	47,65
	60,26

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,64
	5,77
	7,2
	8,99

	15
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	31,04
	38,48
	48,05
	59,86

	16
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	30,48
	38,33
	47,79
	59,66

	17
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	35,32
	44,42
	55,57
	68,43

	18
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,32
	6,609
	8,24
	10,29

	19
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	35,31
	44,31
	55,05
	68,29

	20
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	35,48
	44,42
	55,25
	68,86



	Кесте 96 Шұңқырлардың геологиялық құжаттамасы, радиометриялық бақылауларсыз; 1 шұңқырға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Тереңдік

	
	
	
	1,5 м 
	3,0 м 
	4,5 м
	6,0 м
	7,5 м 
	9,0 м
	10,5 м
	12,0 м
	13,5 м
	15,0 м
	16,5 м 
	18,0 м
	19,5 м 

	1
	Объектіні геологиялық зерттеудің күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,46
	4,26
	5,37
	6,67
	8,42
	10,55
	13,024
	16,27
	20,62
	25,38
	32,27
	40,34
	48,07

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,52
	0,64
	0,8
	1,01
	1,27
	1,58
	1,98
	2,46
	3,06
	3,88
	4,83
	6,03
	7,16

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	3,49
	4,29
	5,4
	6,68
	8,51
	10,41
	13,097
	16,59
	20,61
	25,96
	32,03
	39,81
	47,83

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,46
	4,3
	5,39
	6,66
	8,42
	10,56
	13,153
	16,4
	20,51
	25,61
	32,35
	40,12
	48,28

	5
	
	
II-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,93
	4,94
	6,24
	7,68
	9,72
	12,08
	15,06
	18,934
	23,47
	29,28
	36,77
	46,26
	56,95

	6
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,587
	0,74
	0,939
	1,162
	1,46
	1,81
	2,28
	2,84
	3,55
	4,43
	5,54
	6,94
	8,5

	7
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	3,94
	4,94
	6,21
	7,7
	9,67
	12,11
	15,14
	18,802
	23,58
	29,62
	36,55
	46,28
	57,07

	8
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,92
	4,99
	6,19
	7,76
	9,61
	12,13
	15,2
	18,988
	23,58
	29,44
	36,57
	46,34
	56,84

	9
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,57
	5,63
	7,05
	8,939
	11,02
	13,88
	17,32
	21,64
	27,12
	34
	42,34
	52,95
	66,19

	10
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,69
	0,85
	1,06
	1,34
	1,67
	2,08
	2,6
	3,24
	4,05
	5,06
	6,28
	7,87
	9,86

	11
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	4,54
	5,66
	7,13
	8,869
	11,1
	13,99
	17,382
	21,72
	26,84
	33,65
	42,51
	52,63
	66,08

	12
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,54
	5,63
	7,1
	8,866
	11,08
	13,84
	17,451
	21,79
	26,98
	33,7
	42,17
	52,89
	66,23

	13
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,21
	6,52
	8,16
	10,18
	12,81
	15,98
	19,92
	25,1
	31,25
	38,71
	48,68
	60,76
	75,776

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,78
	0,99
	1,22
	1,53
	1,9
	2,4
	2,979
	3,71
	4,64
	5,82
	7,27
	9,08
	11,33

	15
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	5,22
	6,57
	8,13
	10,27
	12,792
	16,02
	19,93
	24,95
	31,01
	38,9
	48,81
	61,08
	76

	16
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,23
	6,52
	8,17
	10,19
	12,826
	15,97
	19,83
	24,87
	31,06
	38,92
	48,96
	60,47
	75,226

	17
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,06
	7,52
	9,34
	11,68
	14,833
	18,44
	22,85
	28,68
	35,37
	44,5
	55,65
	69,38
	84,48

	18
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,9
	1,14
	1,4
	1,77
	2,2
	2,749
	3,39
	4,32
	5,39
	6,66
	8,332
	10,49
	12,62

	19
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	5,94
	7,5
	9,42
	11,75
	14,664
	18,34
	22,76
	28,47
	35,49
	44,48
	55,66
	69,78
	84,18

	20
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,99
	7,57
	9,38
	11,7
	14,783
	18,44
	22,89
	28,48
	35,78
	44,05
	55,94
	70,07
	84,76



	Кесте 97 Көлденең жерасты кен қазбаларының геологиялық құжаттамасы; 100 м құжаттамаға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	радиометриялық бақылауларсыз
	радиометриялық бақылаулармен

	
	
	
	Өндіріс биіктігі

	
	
	
	1,8 м 
	2,5 м
	1,8 м 
	2,5 м

	1
	Объектіні
 геологиялық 
зерттеудің
 күрделілік 
санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	33,16
	40,35
	33,42
	40,62

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,02
	6,07
	5,02
	6,01

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	33,43
	40,21
	33,62
	40,22

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	33,27
	39,99
	33,34
	40,23

	5
	
	
II-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	38,33
	45,52
	10,05
	12,01

	6
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,74
	6,76
	38,91
	45,83

	7
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	38,65
	45,96
	5,82
	6,8

	8
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	38,43
	45,33
	38,35
	45,45

	9
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	44,29
	53,09
	38,86
	45,47

	10
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	6,73
	7,91
	11,58
	13,61

	11
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	44,62
	53,19
	44,44
	52,76

	12
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	44,76
	52,57
	6,62
	7,99

	13
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	51,19
	60,76
	44,49
	52,7

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	7,71
	9,04
	44,63
	52,9

	15
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	51,46
	60,32
	13,3
	15,928

	16
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	51,61
	60,34
	51,38
	60,31

	17
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	58,65
	69,98
	7,69
	9,05

	18
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	8,89
	10,556
	51,59
	60,39

	19
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	59,31
	70,11
	51,42
	59,99

	20
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	58,93
	69,66
	15,39
	18,202





	Кесте 98 Арықтардың (траншеялардың) геологиялық құжаттамасы, радиометриялық бақылаулармен; 100 м құжаттамаға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Тереңдік

	
	
	
	1,5 м
	3,0 м
	4, 5 м
	6 м

	1
	Объектіні геологиялық зерттеудің күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,3
	25,15
	31,87
	38,89

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,03
	3,8
	4,75
	5,88

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	20,29
	25,09
	31,48
	38,91

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	20,43
	25,32
	31,66
	39,23

	5
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	6,1
	7,58
	9,47
	11,66

	6
	
	
II-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	23,41
	29,06
	35,74
	44,73

	7
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,49
	4,39
	5,38
	6,66

	8
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	23,32
	29,05
	36
	44,76

	9
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	23,29
	29,12
	35,6
	44,97

	10
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	6,93
	8,81
	10,85
	13,41

	11
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	26,85
	33,23
	41,77
	51,5

	12
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,01
	4,99
	6,24
	7,79

	13
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	27,02
	33,36
	41,69
	51,98

	14
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	26,97
	33,51
	41,99
	51,93

	15
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	8,06
	10
	12,48
	15,59

	16
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	31
	38,76
	48,35
	59,55

	17
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,61
	5,79
	7,18
	8,98

	18
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	30,72
	38,4
	48,31
	59,4

	19
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	30,94
	38,53
	48,06
	59,29

	20
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	9,25
	11,53
	14,39
	18,02

	21
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	35,38
	44,06
	55,26
	68,99

	22
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,34
	6,637
	8,23
	10,27

	23
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	35,3
	43,98
	55,26
	67,91

	24
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	35,42
	44,05
	55,13
	68,21

	25
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	10,68
	13,27
	16,58
	20,63



	Кесте 99
 Шұңқырлардың геологиялық құжаттамасы, радиометриялық бақылаулармен; 1 шұңқырға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Тереңдік

	
	
	
	1,5 м 
	3,0 м 
	4,5 м
	6,0 м
	7,5 м 
	9,0 м
	10,5 м
	12,0 м
	13,5 м
	15,0 м
	16,5 м 
	18,0 м
	19,5 м 

	1
	Объектіні геология
лық зерттеудің күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,44
	4,32
	5,37
	6,7
	8,47
	10,472
	12,999
	16,36
	20,25
	25,69
	32,22
	39,92
	47,98

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,51
	0,65
	0,8
	1,01
	1,27
	1,56
	1,95
	2,45
	3,08
	3,84
	4,82
	6
	7,19

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	3,44
	4,28
	5,37
	6,73
	8,45
	10,468
	13,144
	16,42
	20,41
	25,56
	32,07
	40,3
	48,43

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,46
	4,28
	5,37
	6,67
	8,42
	10,486
	13,073
	16,38
	20,39
	25,61
	32,19
	40,24
	48,11

	5
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	1,03
	1,29
	1,633
	2
	2,53
	3,15
	3,89
	4,96
	6,15
	7,76
	9,63
	11,98
	14,41

	6
	
	
II-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,9
	5
	6,28
	7,65
	9,7
	12,08
	15,1
	18,849
	23,55
	29,54
	36,82
	46,04
	57,17

	7
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,589
	0,74
	0,937
	1,146
	1,43
	1,81
	2,25
	2,83
	3,54
	4,42
	5,53
	6,86
	8,54

	8
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	3,98
	4,94
	6,24
	7,77
	9,7
	12,14
	15,28
	18,89
	23,46
	29,39
	37,13
	46,47
	56,52

	9
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,96
	4,91
	6,18
	7,74
	9,6
	11,96
	15,07
	19,094
	23,54
	29,41
	36,99
	46,34
	56,9

	10
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	1,17
	1,49
	1,86
	2,33
	2,91
	3,59
	4,51
	5,61
	7,018
	8,86
	11,012
	13,71
	16,99

	11
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,53
	5,69
	7,14
	8,971
	11,13
	13,96
	17,305
	21,78
	27,14
	33,73
	42,13
	52,63
	66,02

	12
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,69
	0,84
	1,06
	1,34
	1,67
	2,09
	2,59
	3,28
	4,03
	5,11
	6,29
	7,94
	9,91

	13
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	4,53
	5,69
	7,13
	8,888
	11,06
	13,83
	17,158
	21,51
	27,11
	33,66
	42,31
	52,12
	66,36

	14
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,56
	5,66
	7,07
	8,87
	11,1
	13,97
	17,275
	21,64
	27,01
	33,97
	42,09
	52,32
	66,1

	15
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	1,37
	1,69
	2,12
	2,67
	3,32
	4,15
	5,2
	6,46
	8,03
	10,15
	12,556
	15,75
	19,77

	16
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,22
	6,58
	8,16
	10,19
	12,642
	15,9
	19,98
	24,98
	31,3
	39
	48,16
	60,42
	75,896

	17
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,79
	0,99
	1,22
	1,54
	1,93
	2,39
	2,971
	3,73
	4,7
	5,83
	7,32
	9,06
	11,26

	18
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	5,25
	6,62
	8,09
	10,16
	12,748
	15,98
	19,94
	24,94
	31,19
	38,41
	48,71
	61,03
	75,957

	19
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,28
	6,56
	8,15
	10,27
	12,76
	15,92
	19,95
	24,95
	30,88
	38,62
	48,34
	60,83
	75,378

	20
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	1,55
	1,97
	2,44
	3,05
	3,81
	4,77
	5,96
	7,49
	9,29
	11,74
	14,65
	18,2
	22,66

	21
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,04
	7,51
	9,38
	11,74
	14,73
	18,52
	22,93
	28,74
	35,59
	44,56
	55,5
	69,58
	84,59

	22
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,91
	1,12
	1,4
	1,77
	2,2
	2,738
	3,39
	4,29
	5,32
	6,73
	8,337
	10,48
	12,75

	23
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	5,98
	7,59
	9,43
	11,82
	14,644
	18,32
	22,76
	28,61
	35,54
	44,71
	55,51
	69,61
	84,14

	24
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,98
	7,51
	9,4
	11,68
	14,782
	18,24
	22,83
	28,48
	35,56
	44,77
	55,3
	69,42
	85,22

	25
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	1,8
	2,25
	2,84
	3,52
	4,41
	5,5
	6,904
	8,58
	10,61
	13,258
	16,66
	20,93
	25,128



Тау жыныстарының өзекдерінің геологиялық және инженерлік-геологиялық құжаттамасы (зерттеу)
Тау жыныстарының өзекдерін құжаттау ұңғыманы бұрғылау орнында немесе өзек қоймасында жүргізіледі (карн қоймасындағы тау жыныстарының өзекдерін құжаттау дайындық жұмыстарына жатады). Құжаттау кезінде сынамаларды іріктеу және іріктеу әкімшіліктің рұқсатымен ғана жүргізіледі.
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар. Геологиялық аралықтарды (пакеттерді) алдын ала таңдай отырып, тау жыныстарының өзегін жалпы тексеру. Құжаттама : жыныстарды қабат-қабат зерттеу және сипаттау; үлгілер мен үлгілерді таңдау, таңбалау және орау; радиометриялық зерттеулер (бар болса); сынама алу және сынама алу үшін сызу нүктелері бар ядроның эскизін жасау. Пайда болу элементтерін және қабаттардың (қабаттардың) қалыңдығын қайта есептеу. Үлгілер мен үлгілерді көру және азайту. Далалық кітаптағы (күнделіктегі) жазбаларды және эскиздегі сынамалар мен сынамаларды алу нүктелерін түзету. Үлгілер мен үлгілерді тиісті журналдарда тіркеу.
Құжаттаманың орналасқан жеріне немесе түріне байланысты жұмыс көлеміне қосымша мыналар кіреді:
- бұрғылау орнындағы құжаттама үшін: ұңғыма сағасының геофизикалық, геоморфологиялық және тік сілтеу; үлгілерді (үлгілерді) балауызбен өңдеу; ауыздың орналасуын топографиялық негізде (аэрофотосурет) сиямен бекіту;
- өзек қоймасында құжаттау кезінде: өзек қоймасының жоспары бойынша қажетті ұңғыманың тау жыныстары бар қораптарды табу; қораптарды негізгі зерттеу жүргізілетін бөлмеге апару және олардың орналасуы; жәшіктерді ашу және жабу; оларды негізгі қоймаға апару және сөрелерге салу;
- инженерлік-геологиялық құжаттама үшін: жартасты және жартылай тасты жыныстардың қаттылығын және беріктігін жеделдетілген далалық әдістермен анықтау; когезиялық, жартылай жабысқақ жыныстардың микроөткізуге төзімділігін, ылғалдылығын және консистенциясын анықтау.
Геологиялық құжаттама процесінде жұқа кесінділер (жылтыратылған кесінділер), микрофауна мен микрофлора үшін үлгілер, гранулометриялық, минералогиялық, химиялық талдаулар үшін тау жыныстары үлгілері, кендерді дайындау үшін геологиялық сынамалар мен тау жыныстары жоңқалары алынады. Инженерлік-геологиялық құжаттаманы жүргізу кезінде олардың әрбiр петрографиялық сорттарынан жаппай талдау үшін тау жыныстарының үлгілері алынады.
Тау жыныстарының негізгі құжаттамасы келесі шарттарда жүзеге асырылады:
- ұңғыманың сағасын байлау – визуалды;
- балғамен және қашаумен сынама алу және сынама алу;
- тас өзектері бар тасымалдау жәшіктері - 30 метрге дейінгі қашықтықта;
- үлгілер мен үлгілерді белгілеу, оларды тіркеу – дайын жапсырма бланкілерінде және белгіленген үлгідегі журналдарда;
- тірек жыныстардың балғалары арқылы жартасты және жартылай жартасты жыныстардың қаттылығы мен беріктігін анықтау - микропенетрометрлер көмегімен.
	Кесте 100 Тау жыныстар өзекінің геологиялық құжаттамасы, 100 м өзекге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Бұрғылау ұңғыманың жанында

	
	
	
	радиометриялық бақылауларсыз
	радиометриялық бақылаулармен

	1
	Объектіні геологиялық зерттеудің күрделілік категориясы
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	14,42
	14,62

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,03
	2,03

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	14,58
	14,5

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	14,49
	14,55

	5
	
	
	Радиометрист
	адам-сағ
	-
	4,307

	6
	
	
II-III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	17,65
	17,72

	7
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,5
	2,48

	8
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	17,83
	17,76

	9
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	17,79
	17,75

	10
	
	
	Радиометрист
	адам-сағ
	-
	5,32

	11
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,66
	20,69

	12
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,9
	2,94

	13
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	20,72
	20,81

	14
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	20,8
	20,61

	15
	
	
	Радиометрист
	адам-сағ
	-
	6,2

	16
	
	
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	24
	24,19

	17
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,36
	3,34

	18
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	23,97
	24,02

	19
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	24,07
	24,07

	20
	
	
	Радиометрист
	адам-сағ
	-
	7,2

	21
	
	
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	27,12
	27,16

	22
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,83
	3,82

	23
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	27,08
	27,19

	24
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	27,01
	27,17

	25
	
	
	Радиометрист
	адам-сағ
	-
	8,17


Геофизикалық мәліметтерді геологиялық интерпретациялау кезінде уақыт нормаларына K = 1,50 коэффициенті қолданылады
	




Кесте 101 Өзек қоймасындағы тау жыныстар өзегінің геологиялық құжаттамасы, 100 м өзекке

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Объектіні геологиялық зерттеудің күрделілік санаттары

	
	
	
	I
	II-III
	IV
	V
	VI

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	16
	19,837
	22,85
	26,26
	31,28

	2
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,24
	2,75
	3,19
	3,69
	4,4

	3
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	16,02
	19,523
	22,99
	26,53
	31,14

	4
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	15,83
	19,522
	22,85
	26,56
	30,82

	5
	Радиометрист
	адам-сағ
	6,39
	7,86
	9,09
	10,54
	12,34



	Кесте 102 Өзек қоймасындағы тау жыныстар өзекінің инженерлік-геологиялық құжаттамасы, 100 м өзекке

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Бұрғылау ұңғыманың жанында

	
	
	
	радиометриялық бақылауларсыз
	радиометриялық бақылаулармен

	1
	Тау кендерінің инженерлік-геологиялық құжаттамасының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,9
	20,6

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,9
	2,89

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	20,71
	20,77

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	20,53
	20,63

	5
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	-
	6,2

	6
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	27,6
	27,61

	7
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,86
	3,85

	8
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	27,46
	27,86

	9
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	27,71
	27,58

	10
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	-
	8,29

	11
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,758
	34,785

	12
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,85
	4,79

	13
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	34,505
	34,599

	14
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	34,703
	34,478

	15
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	-
	10,34

	16
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	41,81
	41,28

	17
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,85
	5,78

	18
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	41,56
	41,44

	19
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	41,58
	41,49

	20
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	-
	12,373



	Кесте 103 Өзек қоймасындағы тау жыныстар өзекінің инженерлік-геологиялық құжаттамасы, 100 м өзекке

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	 Өзек қоймасында 

	1
	Тау кендерінің инженерлік-геологиялық құжаттамасының күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	23,67

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,32

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	23,62

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	23,76

	5
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	9,448

	6
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	31,87

	7
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,5

	8
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	31,71

	9
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	31,38

	10
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	12,7

	11
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	39,21

	12
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,46

	13
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	39,04

	14
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	39,11

	15
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	15,59

	16
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	44,8

	17
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	6,3

	18
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	44,78

	19
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	44,41

	20
	
	
	3 разрядты радиометрист
	адам-сағ
	17,727



Су нүктелерін зерттеу
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар. Су нүктесінің орналасқан жерінің географиялық, геоморфологиялық, биіктік анықтамасы және оны жалпы тексеру. Іс жүзінде су нүктесін зерттеу және сипаттау, соның ішінде тау жыныстарының геологиялық үлгілерін және далалық химиялық талдау үшін су үлгілерін таңдау және таңбалау, бұлақ пен судың ағынын өлшеу үшін дренажды ойық орнату (қажет болған жағдайда) портативті бөгеу жақтауын орнату. Топографиялық негізде (аэрофотосурет) су нүктесінің орналасуын бекіту. Далалық кітаптағы (күнделік) жазбаларды түзету. Су сынамаларын және тау жыныстарының үлгілерін тиісті журналдарға тіркеу.
Су нүктелерін зерттеу келесі шарттарда жүзеге асырылады: су нүктесінің анықтамасы – көзбен шолып, су сынамасын алу – 1 литр сыйымдылығы бар бөтелкемен; геологиялық үлгілерді таңдау – балғамен, қашаумен; бұлақтардан су шығынын өлшеу – өлшеуіш ыдыспен немесе тасымалданатын су төгетін рамамен; ұңғымадағы су деңгейін өлшеу – крекерді қолдану; су сынамаларын және тау жыныстарының үлгілерін белгілеу, оларды заттаңбалық бланкілер мен журналдарға тіркеу.
	Кесте 104 Су нүктелерін зерттеу; су нүктелерінің түрі: бұлақтар (жер асты суларының тамыры); ұңғымалар, 1 су нүктесіне тереңдігі 50 м дейін

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Судың бөлінуінің сипаты

шоғырланған
Бұлақтар (тамыр сулары)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,19

	2
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,03

	3
	
	Гидрогеолог
	адам-сағ
	3,18

	4
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,18

	5
	Судың бөлінуінің сипаты

шоғырланбаған
Бұлақтар (жер асты суларының негізгі көздері)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,71

	6
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,04

	7
	
	Гидрогеолог
	адам-сағ
	3,71

	8
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,72

	9
	Судың бөлінуінің сипаты

шоғырланбаған
Ұңғымалар, тереңдігі 50 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,58

	10
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,04

	11
	
	Гидрогеолог
	адам-сағ
	4,53

	12
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,58


Мамандандырылған геологиялық зерттеулер
Бұл бөлім мыналарды қамтамасыз етеді:
- литологиялық және литофациялық қималарды құрастыру, олар бойынша камералық жұмыстар жүргізу;
- литологиялық және стратиграфиялық кесінділерді құрастыру, оларға камералық жұмыстар жүргізу;
- минералогиялық қималарды, палеонтологиялық бақылау нүктелерін құрастыру; толық бақылау нүктелері, олар бойынша камералық жұмыстар;
- рудалық көріністер мен аномалияларды түсіру, оларға камералық жұмыстар жүргізу;
- литологиялық және геоморфологиялық профильдерді құрастыру.
Литологиялық және литофациялық кесінділерді құрастыру
Далалық жұмыс
Жұмыстың мазмұны: Қималарды сызу үшін орынды таңдау. Жеке қабаттар мен қаптамаларды оқшаулау, жалпы заңдылықтарды нақтылау мақсатында кесіндіні алдын ала қарау.
Бөлімді сипаттау – қабаттардың, қалыңдықтардың, қалыптасу элементтерінің шекараларын белгілеу, рулеткамен өлшеу, шынайы қалыңдықты есептеу. Қабатты, мүшелерді сипаттау, тау жыныстарының атын, түсін, тау жыныстарының материалдық құрамын, кластылардың минералогиялық және петрографиялық құрамын анықтау. Қосындыларды, цементті және цементтеуді зерттеу. Тау жынысының құрылымы мен текстурасы, қиыршық тастарды сипаттау, өлшемдермен айқас төсеу, жыныстың генетикалық қатыстылығы туралы қорытындылар. Құжаттамамен және орауышпен талдаудың әртүрлі түрлеріне сынама алу. Контур, эскиз, суретке түсіру.
	Кесте 105 Литологиялық және литолог-фациальлық кесінділерді құрастыру, 100 м-ге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	литологиялық
	литолог-фациальлық

	
	
	
	радиометриялық бақылауларсыз
	радиометриялық бақылаулармен
	радиометриялық бақылауларсыз
	радиометриялық бақылаулармен

	1
	Негізгі қабаттардың геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,08
	4,08
	9,87
	9,94

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,09
	4,08
	9,88
	9,91

	3
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	4,12
	4,1
	9,9
	9,93

	4
	
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	4,08
	-
	9,96

	5
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,07
	4,08
	9,78
	9,81

	6
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,9
	4,9
	11,53
	11,5

	7
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,9
	4,94
	11,54
	11,47

	8
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	4,92
	4,91
	11,56
	11,5

	9
	
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	4,93
	-
	11,56

	10
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,89
	4,9
	11,5
	11,61

	11
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,258
	6,281
	14,075
	14,09

	12
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	6,263
	6,293
	14,12
	13,96

	13
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	6,286
	6,311
	14,019
	14,13

	14
	
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	6,263
	-
	14,09

	15
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	6,326
	6,287
	14,15
	14,08

	16
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,64
	8,62
	17,33
	17,37

	17
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	8,59
	8,6
	17,14
	17,29

	18
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	8,61
	8,63
	17,21
	17,34

	19
	
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	8,69
	-
	17,27

	20
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	8,6
	8,62
	17,27
	17,28


Камералды жұмыстар
Жұмыстың көлемі: Дала материалдарын өңдеу, тас материалының зертханалық зерттеу деректері негізінде бақылауларды нақтылау және егжей-тегжейлеу, жылтыратылған және мөлдір кесінділерді қарау және толық сипаттау, есеп жазуда пайдалану үшін дала жұмыстарының әрбiр түрі бойынша бақылауларды жалпылау.
Іс жүргізудің жалпы ұзақтығы дала жұмыстарының ұзақтығының 120% мөлшерінде белгіленеді.

	Кесте 106 Литологиялық және литофациялық секциялардағы камералды жұмыстар, 100 м-ге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	құрастыру

	
	
	
	литологиялық кесінділерді
	литолого-фациальлық кесінділерді

	1
	Негізгі қабаттардың геологиялық құрылымның күрделілік санаттары
	
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,87
	11,78

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,93
	11,76

	3
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	4,89
	11,85

	4
	
	
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,84
	13,79

	5
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,88
	13,81

	6
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	5,91
	13,94

	7
	
	
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,493
	16,81

	8
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	7,513
	16,83

	9
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	7,558
	16,78

	10
	
	
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	10,39
	20,66

	11
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	10,28
	20,79

	12
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	10,39
	20,66



Литологиялық және стратиграфиялық кесінділерді құрастыру
Далалық жұмыстары
Жұмыстың мазмұны: Секцияны құрастыру үшін орынды таңдау. Жеке бумаларды оқшаулау, жалпы заңдылықтарды нақтылау мақсатында бөлімді алдын ала қарау. Кесінді белгілеу және оның сипаттамасы: қабаттардың шекарасын, азимуттың қалыңдығын және қабаттардың еңілу бұрышын белгілеу, шынайы қалыңдықты есептеу, рулеткамен өлшеу. Қабаттарды сипаттау, тау жыныстарының атын, түсін, материал құрамын, сынықтардың минералогиялық және петрографиялық құрамын анықтау.
Қосындыларды, цементті және цементтенуді, тау жынысының құрылымы мен текстурасын, қиыршық тастарды сипаттауды, өлшемдермен көлденең төселуді зерттеу, жыныстың генетикалық тиістілігі туралы қорытынды жасау. Микрофассильдерді химиялық дайындау және оқшаулау үшін, сондай-ақ толық құжаттамамен және орауышпен талдаулардың әртүрлі түрлері үшін үлгі алу. Контур, сызбаларды құрастыру.
Стратиграфиялық зерттеулерге тау жыныстарының литофациялық ерекшеліктерін зерттеумен қатар, әрбiр қабаттағы органикалық қалдықтарды іріктеу, қабаттағы немесе мүшедегі тафоценоздардың саны мен түрін, олардың литогенетикалық тау жыныстары түрлерімен байланысын анықтау жатады. Органикалық қалдықтардың тектік және түрлік құрамы алдын ала анықталып, олардың сандық есебі жүргізіледі. Органикалық қалдықтардың тау жыныстарының литологиялық құрамымен байланысы белгіленеді, қабықшалардың, өсімдік сабақтарының және т.б. бағыттылығы өлшенеді. бағдарланған үлгілерді таңдау арқылы.
Ағзалардың қоректену жағдайларын анықтау үшін материал жиналады, қалдықтардың орналасуы, олардың мөлшері және тіршілік әрекетінің іздері туралы эскиздер жасалады.

	Кесте 107 Шынайы қалыңдықтың метрімен литологиялық-стратиграфиялық кесінділерді құрастыру

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Негізгі қабаттардың геологиялық құрылымның күрделілік санаттары

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	радиометриялық бақылауларсыз
	Тіркеу қадамы
0,2 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	-
	-
	68,7
	137,65

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	-
	-
	68,55
	138,36

	3
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	-
	69,78
	138,65

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	-
	-
	-
	68,74
	139,33

	5
	
	Тіркеу қадамы
0,2-ден 0,5 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	-
	34,337
	45,83
	68,87

	6
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	-
	34,604
	45,96
	68,92

	7
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	34,523
	46,38
	68,69

	8
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	-
	-
	34,8
	45,82
	68,41

	9
	
	Тіркеу қадамы
0,5-тен 1 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	17,38
	22,94
	-
	-

	10
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	17,13
	23,05
	-
	-

	11
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	17,28
	22,93
	-
	-

	12
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	-
	17,2
	22,97
	-
	-

	13
	
	Тіркеу қадамы
1-ден 5 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,6
	11,57
	13,88
	-
	-

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	8,61
	11,52
	13,92
	-
	-

	15
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	8,59
	11,56
	13,77
	-
	-

	16
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	8,62
	11,46
	13,78
	-
	-

	17
	
	Тіркеу қадамы
5 м астам
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,75
	7,62
	-
	-
	-

	18
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,71
	7,65
	-
	-
	-

	19
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	5,76
	7,61
	-
	-
	-

	20
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,77
	7,68
	-
	-
	-

	21
	радиометриялық бақылаулармен
	Тіркеу қадамы
0,2 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	-
	-
	68,82
	138,38

	22
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	-
	-
	68,92
	137,57

	23
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	-
	68,3
	137,16

	24
	
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	-
	-
	68,88
	138,4

	25
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	-
	-
	-
	68,87
	137,84

	26
	
	Тіркеу қадамы
0,2-ден 0,5 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	-
	34,348
	46,07
	69,28

	27
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	-
	34,37
	46,19
	69,45

	28
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	34,444
	45,65
	68,52

	29
	
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	-
	34,629
	46,24
	69,22

	30
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	-
	-
	34,29
	46,13
	68,88

	31
	
	Тіркеу қадамы
0,5-тен 1 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	17,06
	23,04
	-
	-

	32
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	17,24
	23,11
	-
	-

	33
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	17,23
	23,02
	-
	-

	34
	
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	17,26
	22,93
	-
	-

	35
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	-
	17,26
	22,9
	-
	-

	36
	
	Тіркеу қадамы
1-ден 5 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,66
	11,48
	13,78
	-
	-

	37
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	8,63
	11,49
	13,93
	-
	-

	38
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	8,71
	11,56
	13,74
	-
	-

	39
	
	
	Техник
	адам-сағ
	8,61
	11,51
	13,85
	-
	-

	40
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	8,67
	11,49
	13,7
	-
	-

	41
	
	Тіркеу қадамы
5 м астам
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,77
	7,69
	-
	-
	-

	42
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,72
	7,65
	-
	-
	-

	43
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	5,74
	7,66
	-
	-
	-

	44
	
	
	Техник
	адам-сағ
	5,68
	7,65
	-
	-
	-

	45
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,75
	7,73
	-
	-
	-



Камералды жұмыстар
Литологиялық және стратиграфиялық кесінділерді өңдеу бойынша камералық жұмыстардың жалпы ұзақтығы таулы аймақтарда жұмыстарды орындау кезінде уақыт нормаларына көбейту коэффициенттерін қолданбай, далалық жұмыстарға кеткен уақыттың 120% дейін белгіленеді.
	Кесте 108 Шынайы қалыңдықтың метрінде литологиялық-стратиграфиялық кесінділерді құрастыру бойынша камералды жұмыстар, 100 м-ге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Негізгі қабаттардың геологиялық құрылымның күрделілік санаттары

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Тіркеу қадамы
0,2 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	-
	-
	82,62
	164,84

	2
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	-
	-
	83,29
	164,92

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	-
	82,36
	163,76

	4
	
Тіркеу қадамы
0,2-ден 0,5 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	-
	41,1
	55,29
	82,17

	5
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	-
	41,65
	55,68
	82,73

	6
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	41,47
	55,65
	82,92

	7
	
Тіркеу қадамы
0,5-тен 1 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	-
	20,63
	27,42
	-
	-

	8
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	-
	20,8
	27,75
	-
	-

	9
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	20,65
	27,82
	-
	-

	10
	Тіркеу қадамы
1-ден 5 м дейін
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	10,37
	13,85
	16,56
	-
	-

	11
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	10,33
	13,95
	16,56
	-
	-

	12
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	10,29
	13,84
	16,57
	-
	-

	13
	Тіркеу қадамы
5 м астам
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,85
	9,29
	-
	-
	-

	14
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	6,85
	9,23
	-
	-
	-

	15
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	6,91
	9,18
	-
	-
	-



Минералогиялық кесінділерді құрастыру
Далалық жұмыстар
Жұмыстың мазмұны: Секцияны құрастыру үшін орынды таңдау; сәйкес карталарда немесе жоспарларда белгіленіп, кесінді сызығының географиялық-геологиялық анықтамасы; телімді алдын ала тексеру және минералданған аймақтың (рудалық дененің) ішкі құрылымының макроскопиялық көрінетін элементтерін анықтау; тау жыныстарының барлық түрлерін, қабатталған минералдану түрлерін және қима сызығы бойынша тау жыныстарының ілеспе өзгерістерін анықтау және сипаттау; негізгі тау жыныстары мен құрылымдық элементтерге байланысты минералданудың таралу ерекшеліктерін бағалау; минералданған аймақтар құрылымындағы аудандастыру элементтерін анықтау, аудандастыру түрін белгілеу; анықталған интервалдардың құрылымдық және текстуралық ерекшеліктерін сипаттау; қима сызығы бойынша минералданған аймақтың геологиялық нобайын (фотосуретке түсіру) құжаттамамен және таңдалған тас материалды тау жыныстарын, кендерді және минералдарды зертханалық зерттеулердің барлық қажетті түрлеріне байланыстыру. Қима сызығы бойынша сынамаларды іріктеу табиғи сандық арақатынастарды бұзбай, аймақтар құрылымының типтік ерекшеліктерін көрсететін жерлерде жүргізіледі.




	Кесте 109 Минералогиялық кескіндерді құрастыру; кен аймағы құрылымының күрделілік санаттары: күрделі кен аймақтары, 100 м-ге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	полиминералды құрылымы, күрделі текстуралық және құрылымдық ерекшеліктері бар
	қарапайым құрылымды

	
	
	
	10-нан астам минералды
	10 минералға дейін
	5-ке дейінгі

	1
	радиометриялық бақылауларсыз
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,681
	27,4
	22,91

	2
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	34,706
	27,64
	22,97

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	34,611
	27,54
	22,81

	4
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	34,356
	27,55
	23,08

	5
	радиометриялық бақылаулармен
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,374
	27,57
	22,99

	6
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	34,406
	27,59
	22,83

	7
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	34,668
	27,34
	22,76

	8
	
	Техник
	адам-сағ
	34,346
	27,71
	22,94

	9
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	34,772
	27,7
	22,93



Палеонтологиялық бақылау нүктелері
Жұмыстың мазмұны: Картадағы нүктенің орнын анықтау. Тау жыныстарының литологиялық сипаттамасы, мысалы, органикалық қалдықтардың жыныс түрлерімен сақталуы; сақтау дәрежесі, олардың бағдарын анықтау, бағдарланған үлгілерді таңдау, организмдердің тіршілік ету жағдайлары, тіршілік әрекетін зерттеу, фауна бар қабаттардың топырағы мен тө5ін анықтау (қиғаш төсенішпен, органикалық қалдықтардың орналасуы бойынша, ырғақ бойынша, қабаттар арасындағы контур бойымен). Органикалық қалдықтардың қайталама өзгерістерін зерттеу (кремнийлену, қайта кристалдану және т.б.) Эскиз жасау, суретке түсіру, сынама алу, құжаттау және орау.
Норма – 1 нүктеге 0,17 бригада-сағат.

Толық геологиялық бақылау нүктелері
Жұмыстың мазмұны: Нүктенің географиялық-геологиялық анықтамасы (шығармасы, кен денесі, пегматитті дене, тамыр, дамбалар, интрузивті жыныстардың жанасуы және т.б.); тау жыныстарының түрлерін және шығу аймағында минералдануды анықтау; геологиялық денелердің (қабаттар, бөгеттер, интрузивті денелер, веналар, тамырдың минералдану аймақтары, тектоникалық бұзылыстар және т.б.) өзара байланысы бойынша бақылаулар, құрылымдық және текстуралық ерекшеліктері бойынша олардың түзілу реттілігін анықтау және салыстырмалы жасын анықтау. Зерттелетін геологиялық түзілістердің түріне байланысты мамандандырылған бақылаулар жүргізіледі: бұрын пайда болған геологиялық денелердің кейінірек түзілу кезіндегі түрлері мен түрленуін (контактілі құбылыстарды) түсіндіру; тау жыныстарының, кендердің және тамырлардың соғу бойымен және бойындағы құрылымдық және текстуралық ерекшеліктерінің өзгермелілігі бойынша бақылаулар; геологиялық түзілімдердің (тау жыныстары, кендер, тамырлар, бөгеттер, жарылу аймақтары және минералдану және т.б.) соғу бойымен және бойындағы минералдық құрамының өзгермелілігін бақылау; геологиялық денелерді қалыптастыру кезінде кеңістікті толтыру әдісін анықтау; кен денелерінің ішінде бақылау жүргізген кезде жоғарыда аталғандардың барлығынан басқа, анықталған минералдық бірлестіктердің әрқайсысының кен балансындағы маңызын бағалау, минералдық (рудалық) түзілудің сатысын (сатыларын) бағалау үшін қажетті белгілерді жинау қажет.
Барлық байқалған фактілер құрылымдық, текстуралық және материалдық ерекшеліктерді көрсететін ауқымды геологиялық сызбаларда құжатталады (мүмкіндігінше олар суретке түсіріледі). Геологиялық сызбаның масштабы геологиялық денелердің өлшемдерімен анықталады және геологиялық денелердің өзара байланысы мен қабат құрылымының барлық маңызды бөлшектерін түсіруге мүмкіндік беруі керек. Далада жасалған бақылауларды растау және нақтылау үшін тас материал таңдалады (суреттер, жұқа кесінділер және т.б.).
Норма 1 пунктке 0,17 бригада-сағат.
	
Кесте 110 Палеонтологиялық бақылау нүктелерінде немесе толық геологиялық бақылау пункттерінде, 1 нүктеге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	радиометриялық бақылауларсыз
	радиометриялық бақылаулармен

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,16
	9,2

	2
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	9,23
	9,22

	3
	1 санатты техник
	адам-сағ
	9,19
	9,11

	4
	Техник
	адам-сағ
	-
	9,27

	5
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	9,22
	9,2



Камералды жұмыстар
Минералогиялық телімдер мен бақылау пункттерін өңдеу бойынша камералық жұмыстардың жалпы ұзақтығы дала жұмыстарының ұзақтығының 120% дейін белгіленеді.
Жұмыстың мазмұны: Далалық материалдарды өңдеу; тас материалының зертханалық зерттеулерінің мәліметтері негізінде бақылауларды нақтылау және нақтылау; жылтыратылған және мөлдір секцияларды қарау және толық сипаттау; есеп жазуда пайдалану үшін дала жұмыстарының әртүрі бойынша бақылаулардың қысқаша мазмұны.

	Кесте 111 Минералогиялық қималарды құрастыру бойынша камералды жұмыстар, 100 м-ге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Кенді аймақтар құрылымының күрделілік санаттары
	Құрылымы полиминералды (10-нан астам минерал), күрделі құрылымдық және құрылымдық белгілері бар күрделі кен аймақтары
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	41,64

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	41,74

	3
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	41,46

	4
	
	Пайдалы қазбалар саны 10-ға дейінгі, құрылымдық және текстуралық белгілері салыстырмалы түрде біркелкі орташа құрылымды кен аймақтары
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	32,98

	5
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	32,98

	6
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	33,3

	7
	
	5 минералға дейін қарапайым құрылымды кен аймақтары
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	27,68

	8
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	27,8

	9
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	27,59



	Кесте 112 Палеонтологиялық бақылау нүктелерінде немесе толық геологиялық бақылау нүктелерінде камералды жұмыс, 1 нүктеге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Палеонтологиялық бақылау нүктелері
	Толық геологиялық бақылау нүктелері

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	11,02
	11

	2
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	10,97
	10,94

	3
	1 санатты техник
	адам-сағ
	11,1
	11,06


Кендік көріністер мен аномалияларды зерттеу
Кен көріністері мен аномалияларды сараптаудағы жұмыстардың күрделілік категорияларының сипаттамасы
Түсіру жұмыстарының күрделілігіне қарай рудалық көріністер мен аномалияларды жіктеу түсірілетін рптің метрикалық параметрлеріне негізделген. Бұл ретте рудалық көріністер морфологиялық белгілері бойынша 2 түрге – сызықтық және аумақтық болып бөлінеді, параметрлері бойынша 4 санатқа бөлінеді. Аномалиялар даму аймағының көлеміне қарай 3 санатқа бөлінеді.
Далалық жұмыс
Жұмыс көлемі: жер бетін толық зерттеу мәліметтері бойынша минералданудың игерілу аймағын нақтылау; аномалияларды тудырған объектілерді толық зерттей отырып, геологиялық түсіру және геофизикалық және геохимиялық аномалиялардың сипатын нақтылау; гидротермальды денелер мен олардың негізгі тау жыныстарының материалдық құрамының өзгергіштігін көзбен шолып зерттеу; кен объектілеріне эскиздерді салу; кен объектілерінің генетикалық және өндірістік түрін алдын ала анықтау; ұңғымаларды картаға түсіру үшін профильдерді бұзу; зерттелетін объектілерде толық жұмыстың одан әрі бағытының жоспарын құру.

	Кесте 113 Кендік көріністер мен аномалияларды зерттеу, 1 объектке

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	радиометриялық бақылауларсыз
	радиометриялық бақылаулармен

	1
	Кендік көріністер мен аномалиялардың өлшемдері
Үлкен
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,644
	34,665

	2
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	34,411
	34,71

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	34,457
	34,342

	4
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	34,443

	5
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	34,409
	34,534

	6
	Кендік көріністер мен аномалиялардың өлшемдері
Орташа
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,73
	20,77

	7
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	20,76
	20,59

	8
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	20,79
	20,65

	9
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	20,6

	10
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	20,51
	20,77

	11
	Кендік көріністер мен аномалиялардың өлшемдері
Ұсақ
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	13,76
	13,8

	12
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	13,85
	13,71

	13
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	13,9
	13,85

	14
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	13,72

	15
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	13,7
	13,78

	16
	Кендік көріністер мен аномалиялардың өлшемдері
Минералды нүкте
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,83
	4,85

	17
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,81
	4,81

	18
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	4,86
	4,89

	19
	
	Техник
	адам-сағ
	-
	4,82

	20
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,83
	4,85



Камералды жұмыстар
Жұмыс көлемі: Геологиялық-геофизикалық мәліметтерді түсіндіре отырып, егістік материалдарын өңдеу, пайдалы қазбаларды картаға түсіру және қорытынды есепке енгізілген қорытындылар.
Іс жүргізу уақыты дала жұмыстарының ұзақтығының 100% мөлшерінде белгіленеді.
	Кесте 114 Кендік көріністер мен аномалиялардың өлшемдерінің камералды жұмыстары 

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Кендік көріністер мен аномалиялардың өлшемдері
	Үлкен
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,654

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	34,705

	3
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	34,691

	4
	
	Орташа
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	20,78

	5
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	20,72

	6
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	20,73

	7
	
	Ұсақ
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	13,91

	8
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	13,79

	9
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	13,69

	10
	
	Минералды нүкте
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,86

	11
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,8

	12
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	4,82





1:10000 масштабтағы литологиялық және геоморфологиялық профильдерді құрастыру
Зерттеудің күрделілігіне қарай жұмыс объектілерінің жіктелуі зерттелетін аумақтың сандық параметрлеріне де, бақылаулардың сапалық сипаттамаларының егжей-тегжейіне де негізделген. Бұл ретте геоморфологиялық элементтер мен рельеф түрлері, сондай-ақ олардың құрылымының құрылымдық-литологиялық сипаттамалары 3 категорияға бөлінеді:
1 - қарапайым пішіндері бар тұрақты және ұзартылған рельеф түрлері. Типтер мен жер бедерінің шекаралары оңай белгіленеді және қадағаланады; аллювийлік өзен террассаларының литологиялық құрылымы қарапайым; қима монотонды, эрозиялық террассалардың құрылымы оңай зерттеледі. Бөлімді ашу үшін тау-кен жұмыстары талап етілмейді.
2 - рельефтің түрлері мен формалары оңай ашылады, бiрақ эрозия процестерімен күрделенеді; рельеф бөлшектелген, рельеф формаларының алуан түрлілігімен және үлкен жиынтығымен сипатталады, шөгінділердің фациялық құрамының өзгеруі жиі болады. Бөлімді ашу үшін тау-кен жұмыстары талап етілмейді.
3 - неотектоникалық және эрозиялық процестердің асқынуларына байланысты ашу қиын болатын рельеф түрлері мен формаларының жиі өзгеруі және алуан түрлілігі; шөгінділердің литологиялық құрылымы күрделі, фациялық құрамының жиі үзілістері; сазды рпкейлердің дамуы. Көбінесе телімді ашу үшін тау-кен жұмыстарының көлемі қажет.
Далалық жұмыстар
Жұмыстың мазмұны: Профиль жасау үшін сайт таңдау; террасаларды, геоморфологиялық рптерді анықтау мақсатында алдын ала сараптама жүргізу; профильді сипаттау, рптердің, қабаттардың, қалыңдықтардың шекараларын анықтау, рулеткамен өлшеу, қабаттар мен геоморфология элементтерін сипаттау; сынамаларды алу. Профильдік құжаттама сонымен қатар жарықтар, ақаулар жүйелерін, түйіспелердің сипатын, пайда болу элементтерінің өлшемдерін олардың орналасуын көрсете отырып көрсетеді. Алынған литологиялық-геоморфологиялық ақпарат пен профильдік сызық жұмысшы геологиялық картаға оны толықтырып, түзетеді.

	Кесте 116 Литологиялық және геоморфологиялық профильдерді құрастыруының камералды жұмыстары, 100 м-ге

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Геоморфологиялық жағдайлардың күрделілік санаттары

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,69
	0,93
	1,37

	2
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,7
	0,92
	1,37

	3
	1 санатты техник
	адам-сағ
	0,7
	0,93
	1,38




Жаяу жүргіншілер мен өндірістік топтардың және дала жұмыстары кезінде тасымалдау
Далалық жұмыстарды жүргізу процесінде «бос жүрістерді» (қозғалыстар) деп аталатындарды, мысалы, жердегі трассаның (профильдің) басына дейін және оны аяқтағаннан кейін орындау қажет. Мұндай өтулердің ұзақтығы негізінен зерттеу аймағының дамуымен (тұрмыстық қабілетімен) және белгілі бір жұмыс түрін өндіруді ұйымдастырумен анықталады, сондықтан бұл қозғалыстарға жұмсалған уақытты тұрақты шама ретінде болжау іс жүзінде мүмкін емес.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып және «бос жүріс» технологиялық процеске жатпайды, бірақ өндірісті ұйымдастырумен байланысты болғандықтан, оларды нормалау қозғалыс түріне, пайдаланылатын көлік құралдарына, жер бедерінің категориясы, жолдар тобы және басқа да норма құраушы факторлар.
Жаяу жүргіншілер өткелдері мен көлік құралдарымен өту кезіндегі өндірістік топтардың құрамы нақты дала жұмыстарын орындайтын өндірістік топтардың құрамымен және пайдаланылатын көліктің өткізу қабілетімен анықталады.
Көлік құралдарын тасымалдау кезінде жүктер мен қызметкерлерді тасымалдау қамтамасыз етілмейді.
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын (автокөлігін) күтіп ұстауға байланысты жұмыстар. Орындаушылардың 1 адамға салмағы 20 кг-нан аспайтын аспаптарды, аспаптарды және басқа да қажетті заттарды алып жүру арқылы тың өлкелер арқылы нақты жаяу жүргіншілер өтуі немесе орындаушылардың қажетті заттарды тасымалдай отырып, жолдар бойымен көлік құралымен іс жүзінде қозғалуы тасымалданатын жолаушылар массасын ескере отырып, массасы көлік құралының жүк көтергіштігімен шектелген жүк. Топографиялық карта мен циркульдің көмегімен жерді бағдарлау.
  
	Кесте 117 Өндірістік топтардың жаяу жүргіншілерді тасымалдау, 10 км жолға 

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	кен қазбаларының геологиялық құжаттамасы бойынша
	тау жыныстарының геологиялық және инженерлік-геологиялық құжаттамасы бойынша
	мамандандырылған геологиялық зерттеулерге арналған

	1
	Радиометриялық бақылауларсыз
	Аумақты өтудің санаттары
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,657
	3,649
	3,648

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,55
	0,5
	3,63

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	3,656
	3,651
	-

	4
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	3,675

	5
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,68
	3,651
	3,631

	6
	
	Аумақты өтудің санаттары
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,02
	5,94
	6

	7
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,9
	0,84
	6

	8
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	5,96
	6,04
	-

	9
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	6,01

	10
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	6,05
	6
	6,04

	11
	
	Аумақты өтудің санаттары
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,75
	8,74
	8,78

	12
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,31
	1,22
	8,7

	13
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	8,72
	8,76
	-

	14
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	8,81

	15
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	8,77
	8,75
	8,78

	16
	
	Аумақты өтудің санаттары
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	14,3
	14,38
	14,45

	17
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,17
	2,01
	14,4

	18
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	14,47
	14,46
	-

	19
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	14,37

	20
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	14,28
	14,52
	14,46

	21
	Радиометриялық бақылаулармен
	Аумақты өтудің санаттары
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,654
	3,683
	3,679

	22
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,55
	0,51
	3,674

	23
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	3,68
	3,675
	-

	24
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	3,659

	25
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,67
	3,676
	3,649

	26
	
	
	3 разрядты радиметрист
	адам-сағ
	1,09
	1,1
	-

	27
	
	Аумақты өтудің санаттары
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,94
	5,95
	5,99

	28
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,9
	0,84
	5,97

	29
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	6,03
	6,03
	-

	30
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	6,01

	31
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	6,01
	5,99
	6,06

	32
	
	
	3 разрядты радиметрист
	адам-сағ
	1,8
	1,79
	-

	33
	
	Аумақты өтудің санаттары
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,72
	8,74
	8,77

	34
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,31
	1,24
	8,76

	35
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	8,72
	8,83
	-

	36
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	8,85

	37
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	8,76
	8,76
	8,76

	38
	
	
	3 разрядты радиметрист
	адам-сағ
	2,62
	2,61
	-

	39
	
	Аумақты өтудің санаттары
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	14,44
	14,35
	14,39

	40
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	2,14
	2,03
	14,35

	41
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	14,41
	14,42
	-

	42
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	-
	-
	14,45

	43
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	14,47
	14,38
	14,35

	44
	
	
	3 разрядты радиметрист
	адам-сағ
	4,36
	4,31
	-


Ескерту: Суланған сазды және орман тәрізді топырақтарды кесіп өткенде нормаға К = 1,15 коэффициенті қолданылады.
Стационарлық режимді бақылаулар үшін жер бедерінің ашықтығының барлық санаттары үшін жаяу жүргіншілер өткелдерінің уақыт нормаларына K = 0,70 төмендету коэффициенті қолданылады.
	
  Кесте 118 Өндірістік топтардың су нүктелерін зерттеуге арналған жаяу өтулері, 10 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Аумақты өтудің санаттары

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,654
	5,98
	8,79
	14,46

	2
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,04
	0,06
	0,08
	0,14

	3
	Гидрогеолог
	адам-сағ
	3,648
	5,99
	8,72
	14,35

	4
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,668
	5,98
	8,75
	14,46



	Кесте 119 Өндірістік топтарды дала жұмыстары кезінде көлікті жолдар мен жолсыз жерлерде тасымалдау, 10 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	кен қазбаларының геологиялық құжаттамасы бойынша
	тау жыныстарының геологиялық және инженерлік-геологиялық құжаттамасы бойынша

	
	
	
	“УАЗ” түрлі
	“ГАЗ-66” түрлі
	“УАЗ” түрлі
	“ГАЗ-66” түрлі

	1
	Радиометриялық бақылауларсыз
	
Жолдар тобы
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,57
	4,26
	3,6
	4,27

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,54
	0,64
	0,5
	0,61

	3
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	3,6
	4,27
	3,59
	4,28

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,61
	4,28
	3,62
	4,27

	5
	
	
Жолдар тобы
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,15
	4,93
	4,18
	4,91

	6
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,62
	0,74
	0,58
	0,69

	7
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	4,14
	5,01
	4,14
	4,97

	8
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,14
	4,98
	4,12
	4,96

	9
	
	Жолдар тобы
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,24
	6,228
	5,22
	6,288

	10
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,79
	0,94
	0,73
	0,87

	11
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	5,3
	6,217
	5,22
	6,339

	12
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,23
	6,25
	5,23
	6,215

	13
	
	
Жолдар тобы
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,57
	9,17
	7,61
	9,19

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,14
	1,36
	1,06
	1,266

	15
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	7,54
	9,08
	7,67
	9,15

	16
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	7,56
	9,05
	7,65
	9,07

	17
	Радиометриялық бақылаулармен
	
Жолдар тобы
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,61
	4,28
	3,58
	4,3

	18
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,54
	0,64
	0,51
	0,6

	19
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	3,6
	4,32
	3,64
	4,25

	20
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,56
	4,27
	3,58
	4,31

	21
	
	
	3 разрядты радиметрист
	адам-сағ
	1,09
	1,3
	1,08
	1,28

	22
	
	
Жолдар тобы
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,12
	4,97
	4,15
	4,98

	23
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,62
	0,74
	0,58
	0,69

	24
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	4,17
	5,02
	4,15
	4,99

	25
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,13
	4,98
	4,12
	4,96

	26
	
	
	3 разрядты радиметрист
	адам-сағ
	1,23
	1,49
	1,24
	1,5

	27
	
	
Жолдар тобы
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,24
	6,264
	5,21
	6,241

	28
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,79
	0,94
	0,74
	0,88

	29
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	5,24
	6,278
	5,26
	6,263

	30
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,25
	6,303
	5,24
	6,264

	31
	
	
	3 разрядты радиметрист
	адам-сағ
	1,57
	1,88
	1,58
	1,87

	32
	
	
Жолдар тобы
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,61
	9,11
	7,6
	9,06

	33
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,14
	1,37
	1,07
	1,282

	34
	
	
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	7,59
	9,15
	7,63
	9,18

	35
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	7,63
	9,16
	7,58
	9,12

	36
	
	
	3 разрядты радиметрист
	адам-сағ
	2,27
	2,73
	2,27
	2,73



Ескерту: Геохимиялық жұмыстарда, телімдерде және бағыттық зерттеулер кезінде олардың арасындағы тасымалдауларды бөлек есептеу керек.
Көлік құралдарын тасымалдау кезінде уақыт нормаларына K = 0,90 коэффициенті қолданылады.
Негізгі жұмыс түрі бойынша еңбек шығындарына сәйкес дала жұмыстары кезінде жаяу жүргіншілер өткелдері және өндірістік топтарды автокөлікпен жылжыту бойынша еңбек шығындарының нормалары.
Автомобиль көлігінің машина-сағат саны жол жүруге және тасымалдауға кеткен уақытқа сандық түрде тең.

	Кесте 120 Өндірістік топтарды дала жұмыстары кезінде автомобильдерде жолдар мен жолсыз жерлерде тасымалдау, 10 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	“УАЗ” түрлі
	“ГАЗ-66” түрлі

	1
	Радиометриялық бақылауларсыз
	
Жолдар тобы
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,58
	4,27

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,61
	4,26

	3
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	3,59
	4,3

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,6
	4,3

	5
	
	
Жолдар тобы
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,08
	4,97

	6
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,11
	4,97

	7
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	4,15
	4,93

	8
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,14
	4,98

	9
	
	
Жолдар тобы
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,24
	6,315

	10
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,26
	6,29

	11
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	5,2
	6,272

	12
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,27
	6,277

	13
	
	
Жолдар тобы
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,61
	9,07

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	7,58
	9,14

	15
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	7,58
	9,1

	16
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	7,57
	9,12

	17
	Радиометриялық бақылаулармен
	
Жолдар тобы
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,6
	4,28

	18
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	3,62
	4,31

	19
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	3,6
	4,3

	20
	
	
	Техник
	адам-сағ
	3,58
	-

	21
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,56
	4,27

	22
	
	
Жолдар тобы
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,18
	4,94

	23
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,14
	4,94

	24
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	4,12
	4,99

	25
	
	
	Техник
	адам-сағ
	4,11
	-

	26
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,14
	4,93

	27
	
	
Жолдар тобы
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,25
	6,256

	28
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,26
	6,248

	29
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	5,27
	6,303

	30
	
	
	Техник
	адам-сағ
	5,23
	-

	31
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,2
	6,301

	32
	
	
Жолдар тобы
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,6
	9,04

	33
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	7,62
	9,16

	34
	
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	7,63
	9,07

	35
	
	
	Техник
	адам-сағ
	7,56
	-

	36
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	7,63
	9,1



	Кесте 121 Өндірістік топтарды су нүктелерін зерттеу үшін дала жұмыстарын жүргізу кезінде автомобильдерде жолдар мен жол талғамайтын жерлерде көшу, 10 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	“УАЗ” түрлі
	“ГАЗ-66” түрлі

	1
	Радиометриялық бақылауларсыз
	
Жолдар тобы
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,6
	4,3

	2
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,03
	0,04

	3
	
	
	Гидрогеолог
	адам-сағ
	3,62
	4,29

	4
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	3,58
	4,28

	5
	
	
Жолдар тобы
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,14
	4,97

	6
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,04
	0,05

	7
	
	
	Гидрогеолог
	адам-сағ
	4,14
	4,99

	8
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,14
	4,97

	9
	
	
Жолдар тобы
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,27
	6,24

	10
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,05
	0,06

	11
	
	
	Гидрогеолог
	адам-сағ
	5,22
	6,359

	12
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	5,26
	6,259

	13
	
	Жолдар тобы
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	7,55
	9,09

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,07
	0,09

	15
	
	
	Гидрогеолог
	адам-сағ
	7,54
	9,12

	16
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	7,57
	9,14



	Кесте 122 Көмір, кен және минералдық шикізаттың басқа түрлері үшін бұрғыланған ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер жүргізу кезінде геофизикалық бригадалардың (бригадалардың) автокөлікпен жүруі, 100 км жолға 

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті 

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40%
	 41-50% 
	50-ден астам% 

	1
	Жол төсемінің түрі
	
Жақсартылған жолдар (асфальтталған, цемент-бетон, асфальтбетон)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,3
	4,29
	4,28
	4,28

	2
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	2,14
	2,14
	2,13
	2,15

	3
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,28
	4,25
	4,31
	4,26

	4
	
	
	1 санатты геофизик (оператор)
	адам-сағ
	4,28
	4,29
	4,32
	4,25

	5
	
	
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,42
	1,08
	2,14
	4,33

	6
	
	
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	1,07
	2,13
	4,29
	4,29

	7
	
	
	1 санатты техник (сызбашы)
	адам-сағ
	2,12
	4,27
	4,29
	4,26

	8
	
	
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	1,08
	1,07
	1,08
	1,07

	9
	
	
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	1,07
	1,07
	1,07
	1,06

	10
	
	
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	4,28
	4,29
	4,29
	4,29

	11
	
	
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	4,27
	4,29
	4,31
	4,27

	12
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	4,31
	4,3
	4,27
	4,26

	13
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,27
	4,29
	4,29
	4,27

	14
	
	
Қатты жолдар (тас, қиыршық тас, сынық тас) және жақсартылған қара жолдар
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,95
	4,97
	4,96
	4,96

	15
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	2,46
	2,48
	2,48
	2,5

	16
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,97
	5
	4,98
	4,96

	17
	
	
	1 санатты геофизик (оператор)
	адам-сағ
	4,98
	4,97
	4,95
	4,94

	18
	
	
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,5
	1,25
	2,47
	4,96

	19
	
	
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	1,25
	2,49
	4,99
	4,91

	20
	
	
	1 санатты техник (сызбашы)
	адам-сағ
	2,47
	4,97
	4,98
	4,92

	21
	
	
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	22
	
	
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	1,24
	1,24
	1,25
	1,24

	23
	
	
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	4,97
	4,95
	4,92
	4,98

	24
	
	
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	4,97
	4,98
	4,99
	4,95

	25
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	5
	4,97
	4,98
	4,94

	26
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,93
	4,98
	4,96
	4,92

	27
	
	
Қиыршық тас пен сынық тас, сынған, табиғи топрақ жолдар
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,266
	6,319
	6,258
	6,272

	28
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	3,14
	3,14
	3,16
	3,15

	29
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	6,277
	6,319
	6,262
	6,354

	30
	
	
	1 санатты геофизик (оператор)
	адам-сағ
	6,279
	6,245
	6,279
	6,265

	31
	
	
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,63
	1,57
	3,12
	6,27

	32
	
	
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	1,59
	3,12
	6,302
	6,32

	33
	
	
	1 санатты техник (сызбашы)
	адам-сағ
	3,13
	6,23
	6,312
	6,31

	34
	
	
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	1,57
	1,58
	1,57
	1,57

	35
	
	
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	1,57
	1,57
	1,57
	1,56

	36
	
	
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	6,297
	6,23
	6,241
	6,278

	37
	
	
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	6,308
	6,269
	6,309
	6,312

	38
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	6,208
	6,241
	6,276
	6,319

	39
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	6,28
	6,241
	6,235
	6,266

	40
	
	
Жолсыз жер
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,02
	9,18
	9,05
	9,09

	41
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	4,56
	4,54
	4,56
	4,58

	42
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	9,14
	9,06
	9,12
	9,13

	43
	
	
	1 санатты геофизик (оператор)
	адам-сағ
	9,15
	9,13
	9,12
	9,03

	44
	
	
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,91
	2,28
	4,6
	9,08

	45
	
	
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	2,27
	4,55
	9,16
	9,15

	46
	
	
	1 санатты техник (сызбашы)
	адам-сағ
	4,57
	9,06
	9,14
	9,06

	47
	
	
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	2,29
	2,26
	2,27
	2,26

	48
	
	
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	2,29
	2,28
	2,29
	2,29

	49
	
	
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	9,16
	9,11
	9,12
	9,12

	50
	
	
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	9,07
	9,1
	9,07
	9,09

	51
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	9,04
	9,12
	9,2
	9,11

	52
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	9,08
	9,21
	9,09
	9,09



	 Кесте 123 Көмір, кен және минералдық шикізаттың басқа түрлері үшін бұрғыланған ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер жүргізу кезінде геофизикалық бригадалардың нормаланбаған шығындары (тоқырау уақыты) 1сағатқа

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,04
	1,03
	1,04
	1,04

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	3
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,03
	1,04
	1,04
	1,04

	4
	1 санатты геофизик (оператор)
	адам-сағ
	1,04
	1,03
	1,04
	1,03

	5
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,1
	0,26
	0,52
	1,03

	6
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,26
	0,52
	1,04
	1,03

	7
	1 санатты техник (сызушы)
	адам-сағ
	0,52
	1,03
	1,03
	1,03

	8
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	9
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	10
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	1,03
	1,05
	1,04
	1,03

	11
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	1,04
	1,04
	1,05
	1,03

	12
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	1,04
	1,04
	1,03
	1,04

	13
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	1,03
	1,04
	1,03
	1,04



	  Кесте 124 Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер, құрылымдық картографиялық бұрғылау және гидрогеологиялық ұңғымаларды жүргізу кезінде геофизикалық отрядтардың (бригадалардың) автокөлікпен жүруі 100 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	 30-ға дейін 
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	Жол төсемінің түрі
	
Жақсартылған жолдар (асфальтталған, цемент-бетон, асфальтбетон)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,31
	4,28
	4,28
	4,27

	2
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	2,14
	2,15
	2,13
	2,14

	3
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,32
	4,28
	4,29
	4,27

	4
	
	
	1 санатты техник (оператор)
	адам-сағ
	4,26
	4,26
	4,25
	4,29

	5
	
	
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,43
	1,07
	2,13
	3,21

	6
	
	
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	2,14
	4,29
	4,31
	4,31

	7
	
	
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	1,07
	1,06
	1,06
	1,06

	8
	
	
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	1,07
	1,07
	1,06
	1,06

	9
	
	
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	2,14
	2,14
	2,13
	2,13

	10
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	4,28
	4,28
	4,28
	4,32

	11
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,28
	4,27
	4,25
	4,29

	12
	
	
Қатты жолдар (тас, қиыршық тас, сынық тас) және жақсартылған қара жолдар
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,94
	4,98
	4,95
	4,92

	13
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	2,48
	2,49
	2,48
	2,49

	14
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	5,02
	4,96
	4,95
	4,92

	15
	
	
	1 санатты техник (оператор)
	адам-сағ
	4,96
	4,99
	4,96
	5,01

	16
	
	
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,5
	1,25
	2,49
	3,74

	17
	
	
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	2,48
	4,95
	4,94
	4,95

	18
	
	
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	1,25
	1,24
	1,25
	1,25

	19
	
	
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	1,24
	1,25
	1,24
	1,24

	20
	
	
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	2,5
	2,48
	2,47
	2,48

	21
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	4,94
	4,96
	5,02
	4,96

	22
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	4,95
	4,99
	4,99
	4,97

	23
	
	
Қиыршық тас пен сынық тас, сынған, табиғи топрақ жолдар
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,294
	6,329
	6,291
	6,34

	24
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	3,15
	3,14
	3,14
	3,14

	25
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	6,306
	6,352
	6,323
	6,319

	26
	
	
	1 санатты техник (оператор)
	адам-сағ
	6,297
	6,265
	6,288
	6,222

	27
	
	
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,63
	1,58
	3,16
	4,73

	28
	
	
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	3,15
	6,24
	6,26
	6,3

	29
	
	
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	1,57
	1,57
	1,58
	1,59

	30
	
	
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	1,56
	1,57
	1,57
	1,57

	31
	
	
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	3,14
	3,14
	3,17
	3,14

	32
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	6,274
	6,297
	6,219
	6,323

	33
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	6,282
	6,233
	6,288
	6,303

	34
	
	
Жолсыз жер
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,03
	9,13
	9,13
	9,17

	35
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	4,56
	4,54
	4,52
	4,55

	36
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	9,08
	9,05
	9,13
	9,2

	37
	
	
	1 санатты техник (оператор)
	адам-сағ
	9,03
	9,06
	9,14
	9,08

	38
	
	
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,92
	2,28
	4,56
	6,82

	39
	
	
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	4,56
	9,05
	9,13
	9,07

	40
	
	
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	2,29
	2,28
	2,28
	2,28

	41
	
	
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	2,26
	2,29
	2,26
	2,29

	42
	
	
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	4,55
	4,52
	4,57
	4,56

	43
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	9,09
	9,15
	9,1
	9,06

	44
	
	
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	9,14
	9,12
	9,12
	9,11


     
	Кесте 125 Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер, құрылымдық картографиялық бұрғылау және гидрогеологиялық ұңғымаларды жүргізу кезіндегі геофизикалық бригадалардың нормаланбаған шығындары (тоқырау уақыты) 1сағатқа

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,03
	1,03
	1,03
	1,04

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,52
	0,51
	0,52
	0,52

	3
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,04
	1,03
	1,03
	1,04

	4
	1 санатты геофизик (оператор)
	адам-сағ
	1,03
	1,04
	1,04
	1,02

	5
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,1
	0,26
	0,52
	0,77

	6
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	0,51
	1,04
	1,04
	1,03

	7
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	8
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	9
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	0,52
	0,52
	0,51
	0,52

	10
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	1,02
	1,04
	1,04
	1,04

	11
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	1,04
	1,03
	1,03
	1,03



	Кесте 126 Ұңғымалардағы гидрогеотермиялық зерттеулер кезінде геофизикалық бригадалардың (бригадалардың) автокөлікпен жүруі және меншікті кедергі метрлік әдісімен суды сүзу жылдамдығын анықтау, 100 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	Жол төсемінің түрі
	
Жақсартылған жолдар (асфальтталған, цемент-бетон, асфальтбетон)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,27
	4,29
	4,24
	4,3

	2
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,28
	1,71
	1,71
	2,16

	3
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,3
	4,26
	4,3
	4,28

	4
	
	
	1 санатты геофизик
	адам-сағ
	1,29
	1,71
	1,7
	2,16

	5
	
	
	1 санатты техник-геофизик
	адам-сағ
	0,42
	0,42
	0,85
	0,85

	6
	
	
	Электроника инженері
	адам-сағ
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	7
	
	
	1 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	-
	0,43
	0,63
	1,05

	8
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	4,27
	4,3
	4,31
	4,31

	9
	
	
Қатты жолдар (тас, қиыршық тас, сынық тас) және жақсартылған қара жолдар
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,96
	5,01
	4,95
	4,96

	10
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,48
	2
	1,98
	2,49

	11
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,96
	5
	4,97
	4,98

	12
	
	
	1 санатты геофизик
	адам-сағ
	1,48
	2
	1,99
	2,49

	13
	
	
	1 санатты техник-геофизик
	адам-сағ
	0,5
	0,5
	0,99
	0,99

	14
	
	
	Электроника инженері
	адам-сағ
	0,99
	0,99
	1
	0,99

	15
	
	
	1 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	-
	0,49
	0,74
	1,25

	16
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	4,94
	4,98
	4,94
	4,94

	17
	
	
Қиыршық тас пен сынық тас, сынған, табиғи топрақ жолдар
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,292
	6,297
	6,274
	6,224

	18
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,88
	2,51
	2,52
	3,17

	19
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	6,234
	6,331
	6,282
	6,326

	20
	
	
	1 санатты геофизик
	адам-сағ
	1,9
	2,51
	2,52
	3,13

	21
	
	
	1 санатты техник-геофизик
	адам-сағ
	0,63
	0,63
	1,26
	1,26

	22
	
	
	Электроника инженері
	адам-сағ
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	23
	
	
	1 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	-
	0,63
	0,95
	1,57

	24
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	6,285
	6,293
	6,301
	6,313

	25
	
	
Жолсыз жер
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,05
	9,11
	9,15
	9,07

	26
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	2,75
	3,66
	3,64
	4,56

	27
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	9,04
	9,09
	9,07
	9,19

	28
	
	
	1 санатты геофизик
	адам-сағ
	2,72
	3,64
	3,64
	4,54

	29
	
	
	1 санатты техник-геофизик
	адам-сағ
	0,92
	0,91
	1,82
	1,82

	30
	
	
	Электроника инженері
	адам-сағ
	1,81
	1,84
	1,81
	1,83

	31
	
	
	1 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	-
	0,91
	1,37
	2,27

	32
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	9,1
	9,02
	9,12
	9,14



	Кесте 127 Ұңғымалардағы гидрогеотермиялық зерттеулер кезіндегі геофизикалық бригадалардың нормаланбаған шығындары (тоқырау уақыты) 1сағатқа

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,04
	1,04
	1,04
	1,03

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,31
	0,41
	0,41
	0,52

	3
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,03
	1,04
	1,04
	1,04

	4
	1 санатты геофизик
	адам-сағ
	0,31
	0,41
	0,41
	0,52

	5
	1 санатты техник-геофизик
	адам-сағ
	0,1
	0,1
	0,21
	0,21

	6
	Электроника инженері
	адам-сағ
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	7
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	-
	0,1
	0,16
	0,26

	8
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	1,03
	1,04
	1,03
	1,04



	Кесте 128 Резистивиметрия әдісімен суды сүзу жылдамдығын анықтау кезінде геофизикалық отрядтардың (тоқырау уақыты) нормаланбаған шығындары (тоқырау, аз жүктелу) 1сағатқа

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,03
	1,03
	1,03
	1,05

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,31
	0,41
	0,42
	0,52

	3
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,03
	1,04
	1,04
	1,03

	4
	1 санатты геофизик
	адам-сағ
	0,31
	0,41
	0,41
	0,52

	5
	1 санатты техник-геофизик
	адам-сағ
	0,21
	0,31
	0,41
	0,51

	6
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	-
	0,1
	0,16
	0,21

	7
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	1,04
	1,03
	1,04
	1,03






	Кесте 129 Каротажды-пенетрациондық зерттеулері кезінде геофизикалық бригадалардың (бригадалардың) автокөлікпен жүруі 100 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	 30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	Жол төсемінің түрі
	
Жақсартылған жолдар (асфальтталған, цемент-бетон, асфальтбетон)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,34
	4,29
	4,3
	4,28

	2
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,29
	1,7
	1,7
	2,14

	3
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,29
	4,3
	4,29
	4,27

	4
	
	
	Геофизик
	адам-сағ
	0,42
	0,42
	0,86
	1,28

	 
	
	
	Инженер-механик
	адам-сағ
	 
	0,42
	0,85
	0,86

	5
	
	
	5 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	0,42
	0,43
	0,86
	1,28

	6
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	4,28
	4,29
	4,25
	4,29

	7
	
	
Қатты жолдар (тас, қиыршық тас, сынық тас) және жақсартылған қара жолдар
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,95
	4,98
	5,01
	4,93

	8
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,49
	1,99
	1,99
	2,5

	9
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	4,99
	4,94
	4,95
	4,95

	10
	
	
	Геофизик
	адам-сағ
	0,5
	0,5
	0,99
	1,49

	 
	
	
	Инженер-механик
	адам-сағ
	 
	0,5
	0,99
	1

	11
	
	
	5 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	0,5
	0,5
	0,99
	1,48

	12
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	5,01
	4,93
	4,98
	4,97

	13
	
	
Қиыршық тас пен сынық тас, сынған, табиғи топрақ жолдар
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,251
	6,301
	6,288
	6,224

	14
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,89
	2,52
	2,51
	3,18

	15
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	6,28
	6,288
	6,309
	6,225

	16
	
	
	Геофизик
	адам-сағ
	0,63
	0,63
	1,26
	1,89

	 
	
	
	Инженер-механик
	адам-сағ
	 
	0,63
	1,25
	1,26

	17
	
	
	5 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	0,63
	0,63
	1,26
	1,88

	18
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	6,272
	6,256
	6,3
	6,312

	19
	
	
Жолсыз жер
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,1
	9,09
	9,14
	9,11

	20
	
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	2,75
	3,62
	3,64
	4,51

	21
	
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	9,12
	9,18
	9,04
	9,06

	22
	
	
	Геофизик
	адам-сағ
	0,91
	0,91
	1,84
	2,73

	 
	
	
	Инженер-механик
	адам-сағ
	 
	0,91
	1,82
	1,82

	23
	
	
	5 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	0,91
	0,92
	1,81
	2,76

	24
	
	
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	9,09
	9,11
	9,09
	9,16



	Кесте 130 Каротажды-пенетрациондық зерттеулері кезіндегі геофизикалық отрядтардың (тоқырау уақыты) нормаланбаған шығындары (тоқырау, аз жүктеме) 1сағатқа

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Сүзу жылдамдығын анықтауӨнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,3
	4,93
	6,294
	9,17

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,31
	0,41
	0,41
	0,51

	3
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	1,04
	1,03
	1,04
	1,04

	4
	Геофизик
	адам-сағ
	0,1
	0,1
	0,21
	0,31

	5
	Инженер-механик
	адам-сағ
	-
	0,1
	0,21
	0,21

	6
	5 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	0,1
	0,1
	0,21
	0,31

	7
	4 разрядты станция машинисті
	адам-сағ
	1,03
	1,03
	1,04
	1,04



	Кесте 131 Көмір, кен  және минералдық шикізаттың басқа да түрлері үшін бұрғыланған ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер жүргізу кезінде геофизикалық бригадалардың (бригадалардың) жолсыз трактормен жүруі 100 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	19,91
	19,81
	19,87
	19,9

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	9,81
	9,88
	9,9
	9,98

	3
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	19,65
	19,85
	19,59
	19,88

	4
	1 санатты геофизик (оператор)
	адам-сағ
	19,75
	19,73
	19,79
	19,79

	5
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	1,97
	4,91
	9,89
	19,98

	6
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	4,94
	9,86
	19,58
	19,62

	7
	1 санатты техник (сызбашы)
	адам-сағ
	9,88
	19,79
	19,79
	19,7

	8
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	4,94
	4,95
	4,94
	4,92

	9
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	4,89
	4,91
	4,94
	4,94

	10
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	19,6
	19,77
	19,82
	19,9

	11
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	19,95
	19,8
	19,8
	19,8

	12
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	19,82
	19,82
	19,63
	19,65

	13
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	19,88
	19,73
	19,68
	19,62



	Кесте 132 Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер, құрылымдық картографиялық бұрғылау кезінде геофизикалық отрядтардың (бригадалардың) жолсыз трактормен жүруі 100 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	19,77
	19,64
	19,83
	19,77

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	9,97
	9,84
	9,91
	9,81

	3
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	19,69
	19,66
	19,75
	19,68

	4
	1 санатты техник (оператор)
	адам-сағ
	19,69
	19,72
	19,69
	19,51

	5
	1 санатты геофизик (интерпретатор)
	адам-сағ
	1,98
	4,95
	9,89
	14,94

	6
	1 санатты техник (интерпретатор)
	адам-сағ
	9,93
	19,69
	19,78
	19,76

	7
	2 санатты геофизик (радиациялық қауіпсіздік қызметі)
	адам-сағ
	4,98
	4,95
	4,92
	4,93

	8
	2 санатты техник (дозиметрист)
	адам-сағ
	4,93
	4,95
	4,98
	4,91

	9
	Геофизикалық қондырғылатын 6 разрядты реттеушісі
	адам-сағ
	9,9
	9,87
	9,9
	9,79

	10
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	19,73
	19,61
	19,75
	19,8

	11
	3 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	19,68
	19,69
	19,76
	19,8



	Кесте 133 Резистивиметрия әдісімен суды сүзу жылдамдығын анықтау және ұңғымаларда гидрогеотермиялық зерттеулер кезінде геофизикалық отрядтардың (бригадалардың) жолсыз жермен трактормен жүру, 100 км жолға

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Өнімділік жүктеме коэффициенті, %

	
	
	
	30-ға дейін
	30-40
	41-50
	50-ден астам

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	19,76
	19,7
	19,71
	19,78

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	5,89
	7,93
	7,88
	9,82

	3
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	19,68
	19,61
	19,77
	19,7

	4
	1 санатты геофизик
	адам-сағ
	5,96
	7,95
	7,9
	9,8

	5
	1 санатты техник-геофизик
	адам-сағ
	1,98
	1,98
	3,96
	3,93

	6
	Электроника инженері
	адам-сағ
	3,94
	3,94
	3,96
	3,98

	7
	5 разрядты каротажшы
	адам-сағ
	-
	1,96
	2,95
	4,93

	8
	Станция көтергішінің 4 разрядты машинисті
	адам-сағ
	19,72
	19,72
	19,74
	19,73



Өзектерді қысқарту
Өзекді азайту бұрғылау ұңғымада немесе өзек қоймасында жүргізіледі.
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар Қысқартылатын аралықтарды алдын ала анықтай отырып, өзекті жалпы тексеру. Қораптары тасымалдау. Өзекді қысқарту. Өзекді шығару.
Өзекді көму қажет болса, шұңқырды қазу және оны толтыру қосымша есептеледі
Кесте 134
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Өзекді қысқарту
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	13,63

	2
	
	Геолог
	адам-сағ
	3,44

	3
	
	1 санатты техник-геолог
	адам-сағ
	6,84

	4
	
	1 разрядты жұмысшы
	адам-сағ
	13,84


Радиостанцияның мазмұны
Далалық кештерде экспедициямен байланыс үшін далалық радиостанцияларды ұстауға арналған шығыстар қарастырылуы мүмкін.
Радиостанцияға қызмет көрсету үшін радиооператор қарастырылған.
Басқа байланыс құралдарын пайдалану қажет болған жағдайда, оларды пайдалануға арналған барлық шығындар жобамен ақталады.
Кесте 135
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Радиостанцияға техникалық қызмет көрсету 1 сағат 
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,03

	2
	
	Техник -радист
	адам-сағ
	1,03



Қолданыстағы жер асты суларының қорын қайта бағалау мақсатында қолданыстағы бiртұтас су алу телімінің геоэкологиялық және гидрогеологиялық зерттеуі
Жұмыстың мазмұны: Дайындық және қорытынды жұмыс. Жұмыс орнын күтіп ұстауға байланысты жұмыстар. Су алатын жерде қолда бар қор материалдарын жинау, су алғышты зерттеуге келісу және рұқсат алу; су алуды пайдаланатын ұйымда геологиялық-техникалық құжаттаманың болуын тексеру және оны зерделеу, гидрогеологиялық жағдайларды бағалау мақсатында су тарту объектісі телімін және оған іргелес аумақты экологиялық және гидрологиялық зерттеу; осы шарттарды анықтайтын гидрохимиялық және гидродинамикалық параметрлер бойынша мәліметтер алу; нақты жер асты сулары кен орны мен санитарлық-қорғау аймақтарындағы зерттелетін су алғыштың жағдайын анықтау, су алуды ықтимал ластанудан (өндірістік, коммуналдық, ауылшаруашылық ағынды сулар) қорғау; зерттелетін су алуға әсер ететін бақылау ұңғымаларының, жер асты суларын пайдаланатын басқа да құрылыстардың (1, топтық) болуын (жоқтығын) нақтылау, ұңғымалардың техникалық жай-күйін нақтылау, жер асты суларының шығынын (таңдауын) және динамикалық деңгейін бақылау өлшемдерін жүргізу, бақылау химиялық талдау үшін су сынамасын алу, ГВК -2 -51 нысанындағы машинаға бағытталған құжаттарды толтыру.

Кесте 136
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	1 нысан бойынша жер асты суларын пайдаланатын су қабылдағыш құрылысты және басқа құрылыстарды тексеру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	10,16

	2
	
	Жетекші гидрогеолог
	адам-сағ
	10,24

	3
	
	1 санатты гидрогеолог
	адам-сағ
	10,17

	4
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	15,25

	5
	1 нысан бойынша жер асты суларын пайдаланатын су қабылдағыш құрылысты және басқа құрылыстарды тексеру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,19

	6
	
	Жетекші гидрогеолог
	адам-сағ
	5,17

	7
	
	1 санатты гидрогеолог
	адам-сағ
	5,19

	8
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	7,828

	9
	Топографиялық негізде ұңғымаларды каротаждау, 1 объектіге машиналық-бағдарланған құжаттарды ресімдеу және толтыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,73

	10
	
	Жетекші гидрогеолог
	адам-сағ
	1,746

	11
	
	1 санатты гидрогеолог
	адам-сағ
	1,718

	12
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	2,6



	Кесте 137 Жер асты суларының эксплуатациялық қорларын қайта бағалау мақсатында телім жұмыс істеп тұрған біртұтас су қоймасын геоэкологиялық және гидрогеологиялық зерттеу бойынша камералдық жұмыс. Жер асты суларының қорын есептеу үшін материалдарды дайындау, есеп беру (қорытынды) 1 объект

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Кен орнын (су алу алаңын), санитарлық қорғау аймақтарын және іргелес аумақты бір ұңғымаға 3 км көлемінде тексеру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	12,22

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	4,86

	3
	
	1 санатты гидрогеолог
	адам-сағ
	12,08

	4
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	12,14

	5
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	24,3

	6
	Су алатын құрылысты және жер асты суларын пайдаланатын басқа да құрылыстарды тексеру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,22

	7
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	2,48

	8
	
	1 санатты гидрогеолог
	адам-сағ
	6,17

	9
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	6,22

	10
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	12,38

	11
	Топографиялық негізді пайдаланып ұңғымаларды каротаждау, машиналық-бағдарланған құжаттарды ресімдеу және толтыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,078

	12
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,83

	13
	
	1 санатты гидрогеолог
	адам-сағ
	2,073

	14
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	2,072

	15
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	4,14



Геологиялық барлау жұмыстарын төсеу орындарын бекіту
Бұл нормативтер ең алдымен қалалық агломерациялар аумағында, ауылдық елді мекендерде, сондай-ақ тығыз суару желісі бар қарқынды дамыған ауыл шаруашылығы алқаптарында орындалатын гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық және геоэкологиялық жұмыстарға арналған.
Жұмыс мазмұны: бекітуге материал дайындау (топографиялық картаға әзірлеудің макетін құрастыру; жер асты коммуникациялары бойынша материалдарды жинау, жұмыстар бойынша негізгі мәліметтер), қалалық және ауылдық органдармен, сондай-ақ ақпараты бар органдармен келісу. жер асты коммуникациялары бойынша. Түсіндірме хат жасау, өкілдердің орынға кетуі.

	Кесте 138 Қазба орындарын үйлестіру; 1 өндіріс үшін

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	 ауылдық елді мекендер
	Қалалық
агломерациялар
	Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер және т.б.

	1
	Материалдарды бекітуге дайындау
жұмыстардың макетін құрастыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,7
	0,7
	0,69

	2
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,01
	0,01
	0,01

	3
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,69
	0,7
	0,69

	4
	Материалдарды бекітуге дайындау
жерасты коммуникациялары бойынша материалдар жинағы
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,735
	1,741
	1,04

	5
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,021
	0,01

	6
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	1,725
	1,733
	1,04

	7
	Материалдарды бекітуге дайындау
өндіріс туралы негізгі ақпаратты жинау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,34
	0,34
	0,34

	8
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0
	0
	0

	9
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	0,34
	0,34
	0,34

	10
	Қалалық және ауылдық органдарымен келісу
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	31,71
	22,08
	4,83

	11
	
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,32
	0,22
	0,05

	12
	
	1 санатты геолог (гидрогеолог)
	адам-сағ
	31,76
	22,22
	4,84




3.4. ДЕРЕКТІ КОМПЬЮТЕРДЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ (ГЕОФИЗИКАЛЫҚ, ГЕОХИМИЯЛЫҚ) АҚПАРАТТАРДЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚҰРУ
Жергілікті деректер базасын дайындау және құру бойынша жұмыстарға мыналар жатады:
- мәліметтер базасына енгізілетін картографиялық геологиялық (геофизикалық, геохимиялық) ақпаратты жинау және олармен танысу.
- мәліметтерді алу үшін графикалық геологиялық (геофизикалық, геохимиялық) ақпаратты дайындау;
- графикалық геологиялық (геофизикалық, геохимиялық) мәліметтерді жою;
- стандартты формалар бойынша дербес компьютердегі жергілікті деректер қорына енгізу үшін бастапқы геологиялық ақпараттың деректерін дайындау;
- ДК-де мәліметтер қорына бастапқы мәліметтер массивін енгізу және құру;
- пернетақтадан ДК-ге енгізу және мәтіндік материалдарды принтерге шығару;
- мәліметтер қорын жүргізу.
Деректер базасына енгізілетін картографиялық геологиялық (геофизикалық, геохимиялық) ақпаратты жинау
 және олармен танысу
Жұмыстың мазмұны:
- картограммалар мен білім карталарын талдау;
- есептердің мәтінімен және графикасымен танысу;
- есепке кірмейтін бастапқы құжаттамаларды жинақтау және танысу;
- материалдарды бағалау және алғашқы өңдеу әдістерін таңдау.
Геологиялық (геофизикалық, геохимиялық) ақпаратты жинау және таныстыру жұмыстары тақырыптық жоспар бойынша зерттеулерді (жалпылау, бұрын орындалған жұмыстарды талдау және т.б.) құру кезінде ғана жүзеге асырылады.
Мәліметтерді алу үшін графикалық геологиялық (геофизикалық, геохимиялық) ақпаратты дайындау
Картада ақпаратты көрсету сипаты бойынша мәліметтердің келесі түрлері бөлінеді:
- аумақтық (цифрлық және графикалық);
- сызықтық (сандық және графикалық);
- изосызықтық (сандық);
- нүкте (сандық);
- профиль (сандық).
Жұмыстың мазмұны:
- бастапқы карталарды олардың масштабын ескере отырып, парақтарға бөлу;
- координаталық желіні таңдау және оны цифрлау арқылы әр парақта сызу.
Графикалық ақпаратты ұсынудың белгілі бір түрлері үшін мәліметтерді алуға дайындалу үшін келесі жұмыстарды орындау қажет:
- аумақтық: жалға берілетін аумақтардың шекарасын нақты белгілеу, қабаттасатын аумақтарды таңдау немесе көшіру;
- сызықтық: сызықтық элементтердің үзілу нүктелерінің көтерілуі, элементтердің ерекшеленген топтарын белгілеу (әртүрлі тәртіптегі бұзылулар, әртүрлі құрамдағы дамбалар және т.б.);
- изосызықты өрістер: изосызықтарды қосымша цифрлау, қосымша изосызықтарды сызу, оқуға қиын жерлерді талдау;
- нүктелі өрістер: жұмыс түрі бойынша бақылау нүктелерін түрлі-түсті таңбалау, бақылау нәтижелері бар құжаттарды іріктеу және орналастыру, деректерді ортақ түпнұсқаға келтіру (калка және т.б.);
- профиль өрістері: графиктер мен профильдердің сызбада қабаттасуы кезінде түсті белгілеу және нөмірлеу, оқуға қиын қабаттасу жағдайында графиктерді көшіру, бақылау нүктелерін жою үшін профильдерді изосызықтардағы карталарға тасымалдау.
Графикалық геологиялық (геофизикалық, геохимиялық) мәліметтерді жою
Жұмыстың мазмұны:
- жұмыс орнын және түпнұсқаны алып тастауға дайындау, түпнұсқаның парақтарын бiріктіру, шаблонды қолдану, шаблонды бекіту;
- нұсқауларға сәйкес деректерді жою (кодтау);
- ұшуды басқару.
Картографиялық материалдардан мәліметтерді жинау қабылданған әдістемеге сәйкес жүзеге асырылады, 1ақ ол келесі ақпарат түрлері үшін ерекшеленеді:
- 10 парақта аумақтық деректерді алу кезінде картаны 1 см х 1 см ұяшықтарға бөлу кезінде олардың әрқайсысы үшін жойылатын белгінің бар немесе жоқтығы жазылады. Осылайша, 1000 мүмкіндіктер алынады. Сонымен қатар, бүкіл алып тастау аймағының төрт бұрышының координаталары (X, Y) алынады.
- сызықтық мәліметтерді алу кезінде олардың иілулерін сипаттайтын нүктелердің координаталары қабылданған жүйеде жазылады. Ауданның орташа қанықтылығы 10  деректердің бұл түрі үшін орташа есеппен 400 ұпай. Координаталарды (X, Y) ескере отырып, 1200 саны алынады.
- изосызықтық үшін өрістерде атрибуттың мәндері 1 см х 1 см 1келкі желі бойымен 10 ауданда 1000 нүктеден алынады. Сонымен қатар, бүкіл алып тастау аймағының координаталары (X, Y) алынады.
- нүктені алып тастау кезінде өрістер бақылау нүктелерінің координаттарының қабылданған жүйесінде анықталады және жойылатын белгінің мәндері осы нүктелерде жазылады. Деректердің осы түрі үшін сайттың орташа қанықтығы 10 орташа есеппен 200 ұпайды құрайды. координаталарды алып тастауды ескере отырып - 600 саны.
- мамандандырылған үшін өрістер профильдер сегменттерінің координаталарымен (олардың үзілу немесе иілу нүктелері) және профиль бойынша қабылданған қадаммен атрибут мәндерімен анықталады. Мұндай деректер үшін 10 аумақтың қанықтығы орташа 1000 нүктені құрайды. (X, Y) нүктелерінің координаталарын алып тастауды ескере отырып - 3000 саны.

Стандартты формалар бойынша дербес компьютердегі жергілікті деректер қорына енгізу үшін бастапқы геологиялық ақпараттың деректерін дайындау
Жұмыстың мазмұны:
- нақты анықтамалық енгізу формасының қажетті бөлігін толтыру үшін шаблонды дайындау;
- шаблонды далалық кітаптар мен журналдардан қажетті мәліметтермен толтыру;
- анықталған қателерді бақылау және түзету.
ДК-де мәліметтер базасына бастапқы деректер массивін енгізу және құру
Жұмыстың мазмұны:
- ДК-де енгізу формаларын құру;
- ДК-ге сандық немесе символдық ақпаратты енгізу;
- енгізілген ақпаратты бақылау және қателерді түзету.
Ақпарат ДК-ге ақпараттың әрбiр түрі үшін жасалған енгізу формаларына сәйкес енгізіледі.
Пернетақтадан ДК-ге мәтіндік материалдарды енгізу және мәтіндік материалдарды принтерге шығару
Жұмыстың мазмұны:
- ДК-ге мәтіндік ақпаратты енгізу;
- мәтіндік мәліметтерді өңдеу, түзету және пішімдеу;
- перифериялық құрылғыларға мәтінді шығару (принтер, иілгіш дискілер және т.б.).
Кесте 139
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	40 шаршы дм геологиялық (геофизикалық, геохимиялық және т.б.) ақпараттарды жинау және таныстыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,25

	2
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	6,655

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	1,65

	1
	10 шаршы дм деректер жинау үшін графикалық геологиялық (геофизикалық, геохимиялық) ақпаратты дайындау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,26

	2
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	4,16

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	12,43

	1
	10 шаршы дм геологиялық (геофизикалық, геохимиялық және т.б.) мәліметтерді жинау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,22

	2
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	4,13

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	16,46

	1
	2000 санға немесе сөзге арналған стандартты формаларды пайдалана отырып, дербес компьютерде жергілікті деректер базасына енгізу үшін бастапқы геологиялық ақпарат деректерін дайындау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,31

	2
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	4,14

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	8,27

	1
	ДК-де 3000 санға немесе сөзге арналған деректер қорына бастапқы деректер массивін енгізу және құру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,3

	2
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	2,075

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	8,33

	1
	Пернетақтадан компьютерге енгізу және принтерге 4000 сөз немесе 10 бет мәтіндік мәтіндік материалдарды шығару
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,18

	2
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	2,064

	3
	
	1 санатты техник
	адам-сағ
	8,3



Мәліметтер базасын жүргізу
Жұмыстың мазмұны:
ДК-де мәліметтер қорын жүргізу процесі келесі жұмыс түрлерінен тұрады:
- деректер қорындағы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету;
- деректер қоры бұзылған жағдайда оны қалпына келтіру;
- Сұранысты өңдеу.
Мәліметтер қорындағы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету үшін ақпарат дискеттерге көшіріледі. Ақпаратты иілгіш дискілерге көшіру келесі қадамдарды қамтиды:
- иілгіш дискілерді пішімдеу;
- дискетке ақпаратты жазу;
- дискетаның дизайнымен журналға тіркелу (деректер базасының атауы, енгізілген күні, қажетті түсіндірмелер және т.б.).
Мәліметтер қорын бұзған жағдайда қалпына келтіру келесі жұмыс түрлерін қамтиды:
- бүлінген файлдарды немесе бөлімдерді анықтау;
- керекті файлы бар иілгіш дискіні табу;
- иілгіш дискіден мәліметтер қорына ақпаратты жазу;
- журналға тіркеу.
Сұраныстарды өңдеу келесі жұмыс түрлерін қамтиды:
- принтерде басып шығару түрінде сұранысқа жауап беру;
- дискеттегі жеке файлдарды санау.
Жұмыс бiрлігі – 1 мегабайт (МБ) ақпарат. Дерекқорға техникалық қызмет көрсету жұмыстарының барлық түрлері үшін уақыт шектеулері, осы жұмыс түрлерін орындау кезіндегі машина уақытының құны.

Кесте 140 Мәліметтер базасына қызмет көрсету бойынша жұмыс уақытының және машина уақытының нормалары 1 дискіге
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	
	Мәліметтер қорындағы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету
	бр.-сағат
	0,0051

	2
	
	Мәліметтер қорын бұзылған жағдайда қалпына келтіру
	
	0,019

	3
	
	Сұранысты өңдеу
	
	0,022

	4
	
	Мәліметтер қорындағы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету
	
	0,21

	5
	
	Мәліметтер қорын бұзылған жағдайда қалпына келтіру
	
	0,72

	6
	
	Сұранысты өңдеу
	
	1,55





Кесте 141 Мәліметтер қорын жүргізуге жұмсалатын еңбек шығындарының нормалары
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Отряд басшысы
	адам-сағ
	0,013

	2
	1 санатты бағдарламашы
	
	0,13

	3
	1 санатты техник-гидрогеолог
	
	0,13



3.5. СЫЗУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ
Уақыт нормалары сызу және жобалау жұмыстарының келесі түрлері үшін ұсынылған:
- геологиялық және басқа карталарды негізге ауыстыру және арнайы жүктемені салу (карталардың контурлық бөлігін, нақты материал карталарының жеке белгілерін және пайдалы қазбалар карталарын, құрылымдық карталардағы изогипсті тасымалдау және сызу);
- негізге ауыстыру және легенда немесе стратиграфиялық (гидрогеологиялық) бағананы салу;
- контурларда литология белгілерін салу;
- нақты материал карталарын және пайдалы қазбалар картасын салу;
- картографиялық материалдарды бояу;
- автордың түпнұсқасын беру және ұңғыма журналдарына қисық сызу;
- картографиялық материалды көшіру.
Кесте 142
	 №
	Атаулар 
	Өлшем бір.
	Топографиялық негіздің контуры бойынша немесе бастапқы материалдың масштабын өзгертпей ұяшықтар бойымен
	Топографиялық негіздің контуры бойынша бастапқы материалдың 2,5 есеге дейін азайтылуы

	1
	Күрделілік санаттары
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,47
	4,27

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,06
	0,04

	3
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	6,45
	4,27

	4
	Күрделілік санаттары
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	16,17
	10,74

	5
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,17
	0,1

	6
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	16,23
	10,51

	7
	Күрделілік санаттары
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	37,69
	24,95

	8
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,38
	0,247

	9
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	37,74
	24,88

	10
	Күрделілік санаттары
IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	79,03
	52,92

	11
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,79
	0,53

	12
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	78,56
	53,32

	13
	Күрделілік санаттары
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	138,38
	93,81

	14
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,38
	0,95

	15
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	138,91
	94,06

	16
	Күрделілік санаттары
VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	204,57
	143,81

	17
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	2,064
	1,44

	18
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	207,48
	143,13



	Кесте 143 Негізге көшіру және контурлар бойынша немесе ұяшықтарда нақты материалдың карталары мен пайдалы қазбалар картасының жеке белгілерін салу, 100 белгілерге

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Бастапқы материалдың масштабын өзгертпей
	Бастапқы материалдың масштабының өзгеруімен

	1
	
Күрделілік санаттары
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,738
	2,98

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,03

	3
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	1,734
	2,99

	4
	
Күрделілік санаттары
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,19
	5,33

	5
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,03
	0,05

	6
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	3,17
	5,3


Негізге көшіру және келесі жұмыс көлемімен геологиялық кескінді немесе телімді сызу: негізді дайындаумен авторлық нобай және дайын легенда бойынша геологиялық кескінді немесе қиманы салу, ұңғымалардан геологиялық белгілерді, белгілерді, литологияны қолдану, қол қою, сызбаны бекіту және ақ сиямен қол қою (немесе қол қою).

	Кесте 144 Базаға көшу және сурет салу, картаның 10 шаршы дм 

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	құрылымдық карталардағы изогипс
	геологиялық бөлім немесе профиль

	1
	Күрделілік санаттары

I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,9
	30,31

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,01
	0,3

	3
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	0,9
	30,34

	4
	Күрделілік санаттары

II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,053
	50,86

	5
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,51

	6
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	2,075
	50,36

	7
	Күрделілік санаттары

III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,23
	100,98

	8
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,06
	1,01

	9
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	6,25
	100,93

	10
	Күрделілік санаттары

IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	15,46
	160,74

	11
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,15
	1,6

	12
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	15,54
	159,68

	13
	Күрделілік санаттары
V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	34,633
	-

	14
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,34
	-

	15
	
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	34,654
	-



Негізге көшіру және мынадай жұмыс көлемі бар легенда немесе стратиграфиялық (гидрогеологиялық) бағананы салу: геологиялық белгілерді, литологиялық белгілерді, түсіндірмелерді ақ сиямен орналастыру және салу арқылы авторлық нобай бойынша легенда немесе баған салу. жазу және бояу.
 картаның нормасы 0,9 бригада-сағатты құрайды
Келесі жұмыс көлемін орындай отырып, арнайы жүктемені салу: бозғылт көк түспен ақ сызбамен немесе қарындашпен жасалған түпнұсқамен сиямен сурет салу, контурдағы литологиялық белгілер, контурларды штрихпен толтыру үшін белгілер немесе нақты карталар үшін белгілер. пайдалы қазбалардың материалы мен карталары, цифрлық сипаттамалары, екі кадрдың қорытындыларын жасау.
	Кесте 145 Базаға көшіру және легенда немесе стратиграфиялық (гидрогеологиялық) бағананы салу, картаның 10 шаршы дм

	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	49,6

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,5

	3
	2 санатты картограф
	адам-сағ
	49,77



Кесте 146
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Контурлардағы литологиялық белгілерді сызу картаның 10 шаршы дм жерінде тегіс пішінді үлкен және кіші контурлар немесе өрескел пішінді үлкен контурлар
	10 шаршы дм картадағы өрескел пішінді шағын контурлар

	1
	Күрделілік санаттары

I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,67
	9,97

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,06
	0,1

	3
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	6,69
	9,78

	4
	Күрделілік санаттары

II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	10,32
	15,14

	5
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,1
	0,15

	6
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	10,38
	15,22

	7
	Күрделілік санаттары

III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	15,86
	23,496

	8
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,15
	0,24

	9
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	15,91
	23,332

	10
	Күрделілік санаттары

IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	25,45
	37,23

	11
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,26
	0,37

	12
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	25,66
	37,41

	13
	Күрделілік санаттары

V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	44,08
	62,48

	14
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,44
	0,63

	15
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	43,84
	62,77

	16
	Күрделілік санаттары

VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	76,1
	107,08

	17
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,76
	1,07

	18
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	76,4
	108,64



   Кесте 147 Көлеңкемен контурларды толтыру үшін таңбаларды салу, 10 ш.дм картаға
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	штрихтау жиілігі

	
	
	
	0,5 мм сайын
	1,0 мм сайын
	2,0 мм сайын
	3,0 мм сайын
	4,0 мм және одан астам

	1
	Күрделілік санаттары

I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	11,74
	6,22
	3,44
	2,052
	1,733

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,11
	0,06
	0,03
	0,021
	0,021

	3
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	11,72
	6,2
	3,44
	2,068
	1,728

	4
	Күрделілік санаттары

II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	22,25
	11,08
	5,51
	4,12
	2,77

	5
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,22
	0,11
	0,05
	0,04
	0,03

	6
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	22,21
	10,98
	5,52
	4,12
	2,76

	7
	Күрделілік санаттары

III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	30,99
	15,6
	8,93
	6,91
	4,5

	8
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,31
	0,16
	0,09
	0,07
	0,04

	9
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	31,19
	15,48
	8,99
	6,96
	4,51

	10
	Күрделілік санаттары

IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	52,54
	26,3
	13,071
	8,94
	5,88

	11
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,53
	0,26
	0,134
	0,09
	0,06

	12
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	52,89
	26,08
	13,152
	9,02
	5,86

	13
	Күрделілік санаттары

V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	82,16
	40,82
	20,93
	13,88
	10,35

	14
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,815
	0,42
	0,21
	0,135
	0,1

	15
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	81,49
	40,92
	20,82
	13,7
	10,29

	16
	Күрделілік санаттары

VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	122,23
	61,66
	31
	22,92
	15,64

	17
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,23
	0,61
	0,31
	0,23
	0,16

	18
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	122,66
	61,51
	30,53
	22,73
	15,58


Келесі жұмыс көлемімен картографиялық материалдарды бояу: түрлі-түсті легенда немесе авторлық түпнұсқаның геологиялық белгілері бойынша түстерді таңдау және сұйылту, 
контурларды бояу. Түсті макет болмаған жағдайда, бояу геологиялық белгілер бойынша жүргізілгенде, уақыт нормаларына түзету коэффициенттері қолданылады.
	
Кесте 148 Материалдық және пайдалы қазбалар картасын сызу 10 шаршы дм картаға

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	таңбалар саны

	
	
	
	5-ке дейін
	 6-10
	11-15
	 16-30
	31-50 
	 51-100
	101-200 
	 201-300
	301-500 
	500-ден астам

	1
	Күрделілік санаттары
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,03
	1,03
	3,14
	3,14
	10,63
	10,63
	49,06
	49,06
	125,78
	125,78

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,01
	0,01
	0,03
	0,03
	0,1
	0,1
	0,49
	0,49
	1,25
	1,25

	3
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	1,04
	1,04
	3,11
	3,11
	10,62
	10,62
	48,58
	48,58
	125,7
	125,7

	4
	Күрделілік санаттары
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,737
	1,737
	5,18
	5,18
	17,47
	17,47
	70,41
	70,41
	176,49
	176,49

	5
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,021
	0,05
	0,05
	0,17
	0,17
	0,712
	0,712
	1,79
	1,79

	6
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	1,729
	1,729
	5,19
	5,19
	17,54
	17,54
	69,67
	69,67
	178,92
	178,92

	7
	Күрделілік санаттары
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,419
	2,419
	7,23
	7,23
	25,31
	25,31
	100,673
	100,673
	257,62
	257,62

	8
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,021
	0,07
	0,07
	0,248
	0,248
	1,02
	1,02
	2,6
	2,6

	9
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	2,416
	2,416
	7,26
	7,26
	25,45
	25,45
	101,854
	101,854
	257,51
	257,51

	10
	Күрделілік санаттары
I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,069
	2,069
	6,24
	6,24
	21,16
	21,16
	73,77
	73,77
	189,03
	189,03

	11
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,021
	0,06
	0,06
	0,21
	0,21
	0,74
	0,74
	1,87
	1,87

	12
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	2,065
	2,065
	6,18
	6,18
	21,11
	21,11
	73,89
	73,89
	186,96
	186,96

	13
	Күрделілік санаттары
II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,46
	3,46
	10,4
	10,4
	35,13
	35,13
	104,57
	104,57
	267,53
	267,53

	14
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,03
	0,03
	0,1
	0,1
	0,35
	0,35
	1,044
	1,044
	2,64
	2,64

	15
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	3,44
	3,44
	10,4
	10,4
	34,87
	34,87
	104,68
	104,68
	268,59
	268,59

	16
	Күрделілік санаттары
III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,84
	4,84
	14,61
	14,61
	50,66
	50,66
	151,95
	151,95
	386,54
	386,54

	17
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,05
	0,05
	0,14
	0,14
	0,5
	0,5
	1,53
	1,53
	3,88
	3,88

	18
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	4,82
	4,82
	14,45
	14,45
	51,24
	51,24
	152,34
	152,34
	386,06
	386,06



	 Кесте 149 Геологиялық мазмұндағы карталарды бояу 10 шаршы дм картаға

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Түстер саны20 дейін
	Түстер саны21-40 
	Түстер саны40 астам

	1
	Күрделілік санаттары

I
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,082
	2,77
	3,53

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,021
	0,03
	0,03

	3
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	2,073
	2,78
	3,52

	4
	Күрделілік санаттары

II
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	4,14
	5,51
	7,02

	5
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,04
	0,05
	0,07

	6
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	4,17
	5,53
	6,99

	7
	Күрделілік санаттары

III
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	6,25
	8,28
	10,467

	8
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,06
	0,08
	0,1

	9
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	6,16
	8,27
	10,43

	10
	Күрделілік санаттары

IV
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	9,32
	12,346
	15,89

	11
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,09
	0,12
	0,15

	12
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	9,37
	12,473
	15,9

	13
	Күрделілік санаттары

V
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	13,181
	17,33
	22,1

	14
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,135
	0,18
	0,22

	15
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	13,164
	17,36
	21,93

	16
	Күрделілік санаттары

VI
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	17,87
	24,21
	30,47

	17
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,18
	0,24
	0,31

	18
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	18
	24,13
	30,59



Кесте 150 Гипометриялық карталарды бояу
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Категория трудности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,44
	6,95
	12,488
	19,35
	29,81
	44,67

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,03
	0,07
	0,13
	0,2
	0,3
	0,45

	3
	
	2 санатты техник
	адам-сағ
	3,47
	6,93
	12,307
	19,24
	29,71
	44,493



	Кесте 151 Авторлық түпнұсқадан көшіру және ұңғыма журналдарына қисық сызу 10 шаршы дм картаға

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Күрделілік санаттары

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,12
	1,93
	2,84
	3,72

	2
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,01
	0,021
	0,03
	0,04

	3
	2 санатты техник
	адам-сағ
	1,11
	1,93
	2,82
	3,75


Авторлық түпнұсқадан көшіру және ұңғыма журналдарына қисық сызу келесі жұмыс көлемімен: негізге көшіру және ақ сызбамен сызба мен қолтаңбаларды бекіту.
Келесі жұмыс көлемімен картографиялық материалдарды көшіру: барлық көшірілген мазмұн элементтері мен қолтаңбалардың өлшемдері мен конфигурацияларын дәл сақтай отырып көшірме жасау.
Картографиялық материалдарды көшіру уақытының нормалары түпнұсқаларды құрастыру уақыты нормаларының 50%-ына тең қабылданады.

3.6. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАНЫ КОМПЬЮТЕРЛІК НҰСҚАЛАРЫН ҚҰРУ
Жұмыстың мазмұны: Электрондық карталардың авторлық нұсқасын (сигнал көшірмесін) жасау келесі кезеңдерден тұрады:
- картографиялық материалды дайындау: координаттарды анықтау (негізгі картаны құру); картаны байланыстыру (калибрлеу);
- сканер арқылы картаны компьютерге енгізу;
- өңдеу және векторлау (компьютерге сканерлеу арқылы енгізілген карталар үшін) немесе цифрландыру (цифрлеуші арқылы компьютерге енгізілген карталар үшін);
- полигонизация;
- картаны бояу және оған литологияны, арнайы белгілер мен белгілерді орналастыру үшін символдар кітапханасы мен түстік кестені құру;
- ДК-де стратиграфиялық бағананы, легенданы, шартты белгілерді құрастыру және электрондық деректер базасын жүргізу (қажет болған жағдайда);
- картаның аралық нұсқаларын және плоттерде сигнал көшірмесін басып шығару.
Ақпаратты беру формасы бойынша карталар аумақтық (геологиялық карталар), изосызықтық (геофизикалық, геохимиялық және басқа карталар), сызықтық (құрылымдық карта және т.б.) және нүктелік (кенді жүктеме картасы және т.б.) болып бөлінеді.
Нормалар карта күрделілігінің орташа категориясы үшін белгіленеді. Карталардың күрделілік категориясына байланысты еңбек шығындары коэффициенттермен түзетіледі (картографиялық материалды дайындауға және картаны компьютерге енгізуге кеткен еңбек шығындарын қоспағанда).
	Кесте 152 Негізгі карталарды құрастыру на 1 шаршы дм

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:2 500 000
	1:1 000 000
	1:500 000
	1:200 000
	1:100 000
	1: 50 000

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	45,633
	23,06
	13,82
	5,33
	3,25
	2,63

	2
	1 санатты геолог
	адам-сағ
	9,06
	4,64
	2,77
	1,06
	0,65
	0,53

	3
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	36,586
	18,48
	11,06
	4,29
	2,58
	2,09

	4
	Геолог
	адам-сағ
	45,542
	23,12
	13,71
	5,36
	3,23
	2,63



	Кесте 153 Негізгі карталарды құрастыру на 1 шаршы дм

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Масштаб

	
	
	
	1:25 000
	1:10 000
	1:5 000
	1:2 000
	1: 1 000
	1: 5 00

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,723
	1,45
	1,31
	1,04
	0,9
	0,62

	2
	1 санатты геолог
	адам-сағ
	0,34
	0,29
	0,26
	0,21
	0,18
	0,12

	3
	2 санатты геолог
	адам-сағ
	1,394
	1,162
	1,05
	0,83
	0,73
	0,5

	4
	Геолог
	адам-сағ
	1,721
	1,45
	1,31
	1,03
	0,9
	0,62



Кесте 154
	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Картографиялық материалды дайындау 1 карта парағы
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	3,32

	2
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	1,65

	3
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	3,3

	4
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	3,31

	5
	6 шаршы дм карталар үшін картаны енгізу
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,67

	6
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,08

	7
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	0,17

	8
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	1,66

	9
	Карталарды өңдеу, векторлау немесе цифрландыру және геологиялық карталарды полигонизациялау 6 шаршы дм карталарда немесе 1 А4 парағында
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,34

	10
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,03

	11
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	1,34

	12
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,934

	13
	геологиялық карталарды полигонизациялау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	12,32

	14
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,25

	15
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	12,42

	16
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	4,12

	17
	Символдар кітапханасын және түстер кестесін құру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,83

	18
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	0,25

	19
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	0,82

	20
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,84

	21
	6 шаршы дм карта немесе А4 форматындағы 1 парақ үшін стратиграфиялық бағананы, легенданы және белгілерді құрастыру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	16,54

	22
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	4,17

	23
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	16,61

	24
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	4,15

	25
	6 шаршы дм карталарда немесе А4 форматындағы 1 парақта компьютерлік графикалық материалдардың аралық және сигналдық көшірмелерін басып шығаруға және басып шығаруға дайындау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,28

	26
	
	Партия басшысы
	адам-сағ
	4,11

	27
	
	1 санатты инженер
	адам-сағ
	8,29

	28
	
	1 санатты геолог (геофизик)
	адам-сағ
	8,27

	29
	А4 картасының 1 парағы үшін сагатта геологиялық карталардың электрондық нұсқаларын жасау кезінде ДК жұмысына арналған УАҚЫТ НОРМАЛАРЫ
	Картографиялық материалды дайындау (картаның 1 парағына)
	сағат
	6,627

	30
	ДК жұмысының УАҚЫТ НОРМАЛАРЫ
 6 шаршы дм картаға 
	Картаны компьютерге енгізу
	сағат
	1,82

	31
	
	Карталарды өңдеу және векторлау немесе цифрландыру
	сағат
	18,22

	32
	
	Полигонизация
	сағат
	16,52

	33
	
	Таңбалар кітапханасын құру
	сағат
	1,67

	34
	
	Стратиграфиялық бағананы құрастыру
	сағат
	20,62

	35
	
	Графикалық материалдардың екі аралық және бір сигналдық көшірмелерін басып шығаруға дайындау және басып шығару
	сағат
	16,61

	36
	ДК жұмысына арналған УАҚЫТ НОРМАЛАРЫ 1 сағатқа
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,03



3.7. ЕСЕПТЕРДІ РЕЦЕНЗИЯЛАУ
Бұл бөлімде геологиялық барлау, іздестіру және барлау, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық, геоэкологиялық, геофизикалық және картографиялық жұмыстар бойынша есептерді қарау стандарттары қарастырылған.
Жұмыстың мазмұны:
- қарауға ұсынылған материалдарды мұқият зерделеу (баяндама мәтіні, карталар, бөлімдер, мәтіндік және графикалық қосымшалар);
- есепке қоса берілген фактілік материалды іріктеп зерттеу және бағалау;
- есеп мәтінінде, нақты материалды сипаттауда берілген мәліметтерді іріктеп салыстыру;
- барлық осы материалдардың бір-бірімен байланыс дәрежесін анықтау үшін карталарды, кесінділерді, тәжірибелік жұмыстар мен зертханалық зерттеулердің мәліметтерін таңдамалы бақылау салыстыру;
- есепте жасалған есептеулердің дұрыстығын іріктеп тексеру;
- орындалған жұмыстың жоба бойынша техникалық тапсырмаға сәйкестігін тексеру;
- қарауға ұсынылатын материалдардың мазмұны жағынан да, нысаны бойынша да тиісті көлемдегі тиісті жұмыстарды ұйымдастыру және шығару бойынша қолданыстағы нұсқаулықтардың талаптарына сәйкестігін тексеру;
- пайдалы қазбалар қорын есептеудің дұрыстығын тексеру;
- есепке қоса берілмеген бастапқы материалдарды қарау (есепте келтірілген ақпараттың дұрыстығына күмән туындаған жағдайда);
- шолу мәтінін құрастыру;
- нақтылауды немесе нақтылауды қажет ететін жеке мәселелерді автормен талқылау;
- ҒТК отырысында есепті қарауға қатысу.
Геологиялық зерттеулер бойынша қарапайым күрделілік есептерін қарау
Геологиялық зерттеулер бойынша есептерді қараудың негізгі міндеті – геологиялық тапсырманың орындалуын, зерттелетін аумақтың геологиялық құрылымы, пайдалы қазбалардың игерілуі туралы жасалған қорытындылардың дұрыстығын, жиналған және пайдаланылған нақты материалдың жақсы сапасын бағалау. авторлары бойынша және ұсынылған карталардың жарамдылық дәрежесі.

Кесте 155
	№
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	есеп мәтінін оқу, 1 бетке
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,07

	2
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,07

	3
	есепке қоса берілген нақты материалды таңдап зерттеу және бағалау, 1 бетке
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,01

	4
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,01

	5
	Барлық масштабтағы геологиялық, геоморфологиялық, инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық және басқа да карталардың барлық түрлері бірыңғай мемлекеттік макеттегі, 1 картаға
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,073

	6
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	2,072

	7
	Кейбір нақтылаулар мен түзетулермен бұрын жүргізілген жұмыстар мен зерттеулердің карталары, 1 картаға
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	1,04

	8
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	1,04

	9
	Көмекші картографиялық материалдарды зерттеу, 1 картаға
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,26

	10
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,26

	11
	Басқа графиканы көру (геологиялық қималар), 1 картаға
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,07

	12
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,07

	13
	Жұмыс және зерттеу нәтижелері бойынша графиктерді қарау және бағалау (жуу сұйықтығының сіңірілуі, өзек шығымы және т.б.), 1 графикке
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,021

	14
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,021

	15
	Графиктерді қарау (су деңгейі, ағын жылдамдығы, т.б.) .), 1 графикке
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,1

	16
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,1

	17
	Пайдалы және зиянды құрамдастардың орташа қуаттылықтары мен пайдалы және зиянды құрамдастардың орташа құрамын пайдалы қазбалар өндірісімен 1 қиылыстағы есептеудің дұрыстығын тексеру
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,04

	18
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,04

	19
	Құрылыс блоктарының дұрыстығын тексеру, олардың ауданын анықтау және қорларын есептеу
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,1

	20
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,1

	21
	Дешифрленген аэрофототүсірімдерді қарау на 1 аэрофототүсірім
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,021

	22
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,021

	23
	Негізгі мәтінді және кестелік материалды оқу 1 бетке
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,08

	24
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,08

	25
	Ағымдағы нұсқаулар мен әдістемелік нұсқауларға сәйкес мәтіннің ішіндегі есепке қоса берілген графикалық материалды таңдап зерттеу 1 график (сурет, фото)
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,021

	26
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,021

	27
	Негізгі графиканы (геофизикалық карталар, қималар, графиктер) масштабтау үшін және ағымдағы нұсқаулар мен нұсқауларға сәйкес зерттеу 1 картаға
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	2,082

	28
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	2,046



	Кесте 156 Жылдамдықтарды, аралық қабаттың тығыздығын, рельефке түзетулерді, алаңдататын объектілердің пайда болу элементтерін, тірек горизонттарының тереңдіктерін есептеудің дұрыстығын тексеру; қайталанатын және бақылау бақылауларының жақындасуын бағалау және т.б. 1 кестеге немесе 1 есепке

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	1 Кесте
	1 есептеу

	1
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	0,1
	0,51

	2
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	0,1
	0,52



	Кесте 157 Қайталау мәтінін жазу 1 рецензияға

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Геологиялық, гидрогеологиялық және инженерлік геологиялық зерттеулер мен геофизикалық жұмыстар бойынша есептер
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	8,3

	2
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	8,23

	3
	есептері (соның ішінде сумен жабдықтау және суару үшін жер асты сулары үшін) және құрылыс алаңдарында инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстары туралы есептер.
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,19

	4
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	5,18

	5
	Жер асты суларының режимін немесе физика-геологиялық процестерді зерттеу бойынша стационарлық жұмыстар туралы есептер
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,21

	6
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	5,11



	 Кесте 158 Картаны рецензиялау және 1 картаға түсіндірме жазбалар

	 №
	Атаулар
	Өлшем бір.
	Норма

	1
	Басуға дайындалған карталарды сараптау және бағалау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,2

	2
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	5,22

	3
	Карточкаларға түсіндірме жазбаны оқу және бағалау
	УАҚЫТ НОРМАСЫ
	сағат
	5,16

	4
	
	Бас геолог (геофизик)
	адам-сағ
	5,16
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