	«Open Minerals Group Processing» ЖШС ,жоспарланған қызметі туралы өтініші

	Атауы, мекен-жайы орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы деректер, бірінші басшы, телефоны, электронды поштасының мекенжайы
	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, ҚҰСЕПСКИЙ а. о., Өркен А., Набережная көшесі, № 83 ғимарат, 240740020414, ЯГАФАРОВ РАФИС РАИСОВИЧ, +77012228374, omgprocessing@mail.ru

	Жалпы сипаттамасы және түрлері белгіленіп отырған қызмет түрлері мен олардың жіктелуі 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің
	Қалпына келтірілген өрескел қорғасынды алу бойынша толық технологиялық циклды енгізу мақсатында кәсіпорында көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасын қолда бар үй-жайға белгілеу жоспарлануда: 1. RSK-RQ20 шахта пеші (2 дана); 2. Кептіру барабаны; 3. Брикеттеу машинасы. Кіріс шикізаты - қорғасын торт. Шығыс (қайталама) шикізат: - қалпына келтірілген өрескел қорғасын. "Open Minerals Group Processing"ЖШС өндірістік кешенінің жабдығы салмағы 50 000 тонна өндірістің (шикізаттың) құрамында қорғасын бар аралық өнімінен мынадай дайын өнімдерді алуға мүмкіндік береді: қорғасын торт – жылына 27000 тонна, Цементтеу мысы-жылына 3500 тонна, мырыш торт-жылына 7500 тонна, қалпына келтірілген өрескел қорғасын – Жылына 13000 тонна. 120 000 тонна көлемінде клинкердің (мыс кені) бастапқы шикізатынан 9000 тонна көлемінде мыс концентратын алу жоспарлануда. Екінші пешке қосымша 15000 тонна көлемінде өрескел қорғасын алу үшін жылына 50000 тонна қорғасын торт сатып алынады. Қорғасын тортын және өрескел қорғасынды алу: 798 шаршы метрлік өндірістік цехта жүзеге асырылады.негізгі шикізат (шаң, торт және шлам) қайнатқыштың көмегімен қабылдау бункеріне, содан кейін құрт тасымалдағышпен шаймалау ыдыстарына беріледі. Бастапқы шикізаттың құлау биіктігі 1 м.Материал күкірт қышқылының ерітіндісімен 40-80 минут араластыру арқылы 6 ыдыста шайылады. Бір құмыраның диаметрі 2,8 м. Бастапқы материалдағы күкірт құрамына байланысты күкірт қышқылы деңгей өлшегіші бар цистерналардан қосылады, 150-200 кг көлемде, қышқыл мөлшері 98%, ерітіндідегі мөлшерге дейін 19-29г/л Н2ЅО4. Шаң мен шаймалау шығарындылары желдету құбыры арқылы жүзеге асырылады. Биіктігі 20 м, диаметрі 500 мм. шаймалау процесі аяқталғаннан кейін целлюлоза суспензия сорғыларының көмегімен қорғасын торын негізгі ерітіндіден бөлу үшін прессфильтрге айдалады. Қорғасын тортының құрамы;%: 46 -55 Pb, 0,5 Cu дейін, 1-3 As. Әрі қарай, дымқыл қорғасын торты тиегіштің көмегімен кептіру барабанының бункеріне беріледі. Кептіру барабаны ЦН-15-500 типті газ-ауа қоспасын шаңнан тазартуға арналған циклонмен жабдықталған, тазарту коэффициенті 60%. Шаңнан шығатын шығарындылар биіктігі 20 м және диаметрі 500 мм желдеткіш құбыр арқылы жүзеге асырылады.кептіру барабаны үшін отын ретінде жылына 240 000 л (196,8 тонна/жыл) мөлшерінде пеш отыны пайдаланылады. Кептіру барабанының жұмыс уақыты тәулігіне 24 сағат, 330 күн. Кептіргіш барабаннан кейін ылғалдылығы 6% шикізат брикеттеу машинасына тасымалдаушы таспаның көмегімен жіберіледі.

	Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың көзделіп отырған қызмет туралы өтінішке қатысты ескертулері мен ұсыныстарын қабылдауды Экологиялық реттеу және бақылау комитеті электрондық мекенжайға жүзеге асырады kerk@ecogeo.gov.kz




	[bookmark: _GoBack]Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Open Minerals Group Processing»

	Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты
	Республика Казахстан, Акмолинская область, ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН, КУСЕПСКИЙ С.О., С.ОРКЕН, улица Набережная, здание № 83, 240740020414, ЯГАФАРОВ РАФИС РАИСОВИЧ, +77012228374, omgprocessing@mail.ru

	Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1Экологического кодекса Республики Казахстан
	Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности На предприятии, с целью внедрения полного технологического цикла по получению восстановленного чернового свинца планируется установить в имеющееся помещение: 1. Шахтная печь RSK-RQ20 (2 шт); 2. Сушильный барабан; 3. Машина брикетирования. Входное сырье – свинцовый кек. Выходное (вторичное) сырье: - Восстановленный черновой свинец. Оборудование производственного комплекса ТОО ««Open Minerals Group Processing»» позволяет получать из свинцово-содержащего промежуточного продукта производства (сырья) весом 50 000 тонн следующие готовые продукты: Свинцовый кек – 27000 тонн в год, Цементационная медь – 3500 тонн в год, Цинковый кек – 7500 тонн в год, Восстановленный черновой свинец – 13 000 тонн в год. Из исходного сырья клинкера (медной руды) в объеме 120 000 тонн планируется получать медный концентрат в объеме 9000 тонн. Дополнительно для второй печи приобретается 50000 тонн в год свинцового кека для получения чернового свинца в объеме 15000 тонн. Получение свинцового кека и чернового свинца: Осуществляется в производственном цеху площадью 798 м.кв. Основное сырье (пыль, кеки и шламы) с помощью растаривателя в приемный бункер, затем червячным транспортером подается в чаны выщелачивания. Высота падения исходного сырья равна 1 м. Материал выщелачивается в 6-ти чанах перемешиванием в течении 40-80 минут раствором серной кислоты. Диаметр одного чана составляет 2,8м. В зависимости от содержания серы в исходном материале добавляют серную кислоту из цистерн с уровнемером, в объёме 150-200 кг с содержанием по кислоте 98% до величины в растворе 19-29г/л Н2SO4. Выбросы от пыления и выщелачивания осуществляются через вентиляционную трубу. Высота 20 м, диаметр 500 мм. После окончания процесса выщелачивания пульпа при помощи шламовых насосов перекачивается на прессфильтр для разделения свинцового кека от основного раствора. Состав свинцового кека; %: 46 -55 Pb, до 0,5 Cu, 1-3 As. Далее влажный свинцовый кек при помощи погрузчика подается в бункер сушильного барабана. Сушильный барабан оснащен циклоном для очистки газовоздушной смеси от пыли, типа ЦН-15-500, коэффициент очистки 60%. Выбросы от пыления осуществляются через вентиляционную трубу высотой 20 м и диаметром 500 мм. Для сушильного барабана в качестве топлива используется печное топливо в количестве 240000 л/год (196,8 тонн/год). Время работы сушильного барабана 24 часа в сутки, 330 дней. После сушильного барабана сырье влажностью 6% отправляется в машину брикетирования при помощи транспортерной ленты.

	Прием замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности в отношении заявления о намечаемой деятельности осуществляется Комитетом экологического регулирования и  контроля  на электронный адрес  kerk@ecogeo.gov.kz
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Жалпы сипаттамасы ж ? не  т ? рлері белгіленіп отыр ? ан  ? ызмет т ? рлері мен  оларды ?  жіктелуі 1 - ? осымша ? а с ? йкес  ? аза ? стан Республика сы  Экологиялы ?  кодексіні ?  ? алпына   келтірілген  ? рескел  ? ор ? асынды алу бойынша толы ?   технологиялы ?  циклды енгізу ма ? сатында к ? сіпорында к ? зделіп отыр ? ан  ? ызмет  ? шін болжанатын техникалы ?  ж ? не технологиялы ?  шешімдерді ?   ? ыс ? аша сипат тамасын  ? олда бар  ? й - жай ? а белгілеу жоспарлануда: 1. RSK - RQ20 шахта пеші (2 дана); 2. Кептіру барабаны; 3. Брикеттеу машинасы.  Кіріс шикізаты  -   ? ор ? асын торт. Шы ? ыс ( ? айталама) шикізат:  -   ? алпына  келтірілген  ? рескел  ? ор ? асын. "Open Minerals Group Processin g"ЖШС  ? ндірістік кешеніні ?  жабды ? ы салма ? ы 50 000 тонна  ? ндірісті ?   (шикізатты ? )  ?? рамында  ? ор ? асын бар аралы ?   ? німінен мынадай дайын  ? німдерді алу ? а м ? мкіндік береді:  ? ор ? асын торт  –   жылына 27000 тонна,  Цементтеу мысы - жылына 3500 тонна, мырыш торт - жылына 7 500 тонна,  ? алпына келтірілген  ? рескел  ? ор ? асын  –   Жылына 13000 тонна. 120 000  тонна к ? лемінде клинкерді ?  (мыс кені) бастап ? ы шикізатынан 9000 тонна  к ? лемінде мыс концентратын алу жоспарлануда. Екінші пешке  ? осымша  15000 тонна к ? лемінде  ? рескел  ? ор ? асын алу   ? шін жылына 50000 тонна  ? ор ? асын торт сатып алынады.  ? ор ? асын тортын ж ? не  ? рескел  ? ор ? асынды  алу: 798 шаршы метрлік  ? ндірістік цехта ж ? зеге асырылады.негізгі шикізат  (ша ? , торт ж ? не шлам)  ? айнат ? ышты ?  к ? мегімен  ? абылдау бункеріне,  содан кейін  ?? рт тасымал да ? ышпен шаймалау ыдыстарына беріледі.  Бастап ? ы шикізатты ?   ?? лау биіктігі 1 м.Материал к ? кірт  ? ыш ? ылыны ?   ерітіндісімен 40 - 80 минут араластыру ар ? ылы 6 ыдыста шайылады. Бір  ?? мыраны ?  диаметрі 2,8 м. Бастап ? ы материалда ? ы к ? кірт  ?? рамына  байланысты к ? кірт  ? ы ш ? ылы де ? гей  ? лшегіші бар цистерналардан  ? осылады, 150 - 200 кг к ? лемде,  ? ыш ? ыл м ? лшері 98%, ерітіндідегі  м ? лшерге дейін 19 - 29г/л Н2ЅО4. Ша ?  мен шаймалау шы ? арындылары  желдету  ?? быры ар ? ылы ж ? зеге асырылады. Биіктігі 20 м, диаметрі 500 мм.  шаймалау процесі а я ? тал ? аннан кейін целлюлоза суспензия сор ? ыларыны ?   к ? мегімен  ? ор ? асын торын негізгі ерітіндіден б ? лу  ? шін прессфильтрге  айдалады.  ? ор ? асын тортыны ?   ?? рамы;%: 46  - 55 Pb, 0,5 Cu дейін, 1 - 3 As.  ? рі  ? арай, дым ? ыл  ? ор ? асын торты тиегішті ?  к ? мегімен кептіру  бара баныны ?  бункеріне беріледі. Кептіру барабаны ЦН - 15 - 500 типті газ - ауа  ? оспасын ша ? нан тазарту ? а арнал ? ан циклонмен жабды ? тал ? ан, тазарту  коэффициенті 60%. Ша ? нан шы ? атын шы ? арындылар биіктігі 20 м ж ? не  диаметрі 500 мм желдеткіш  ?? быр ар ? ылы ж ? зеге асырылады .кептіру  барабаны  ? шін отын ретінде жылына 240 000 л (196,8 тонна/жыл)  м ? лшерінде пеш отыны пайдаланылады. Кептіру барабаныны ?  ж ? мыс  уа ? ыты т ? улігіне 24 са ? ат, 330 к ? н. Кептіргіш барабаннан кейін  ыл ? алдылы ? ы 6% шикізат брикеттеу машинасына тасымалдаушы тас паны ?   к ? мегімен жіберіледі.  

М ? дделі мемлекеттік органдар мен ж ? ртшылы ? ты ?  к ? зделіп отыр ? ан  ? ызмет туралы  ? тінішке  ? атысты ескертулері мен  ? сыныстарын  ? абылдауды Экологиялы ?  реттеу ж ? не ба ? ылау комитеті  электронды ?  мекенжай ? а ж ? зеге асырады kerk@ecogeo.gov.kz  

   

