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2024 жылғы 18 наурыздағы №7 келісім негізінде әзірленген.
Жоба бойынша жұмыс барысында далалық зерттеу жүргізілді, бастапқы деректер жиналды және қажетті жобалау және зерттеу материалдары талданды.
Бұл жоба 2001 жылғы 16 маусымдағы № 242-II «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына; ҚР СН 3.01-00-2011 (ҚР қала құрылысы жобаларын әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі туралы нұсқаулық); ҚР СН 3.01-101-2013 (Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және дамыту) және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы басқа да нормативтік-техникалық актілерге сәйкес жүзеге асырылды.
Жоба компьютерлік технологияны және бірқатар бағдарламалық жасақтамаларды пайдаланып әзірленді. Сызбалар мен диаграммаларды әзірлеу үшін қолданылатын негізгі пакет - ArcGIS GIS бағдарламасы.

Жобада келесі кезеңдер қабылданады:
− Басталу жылы - 2024 жыл
− Іске асырудың бірінші кезеңі 2030 жылға жоспарланған.
− Болжамды кезең – 2040 ж.

Жобаны әзірлеу әкімдік және ауданның мүдделі қызметтері ұсынған бастапқы материалдарға (деректерге) негізделген; жобаланған аумақтың ағымдағы жағдайын талдау M ​​1: 2000 топографиялық түсірілімінің негізінде жүргізілді.

Бас жоспардың мақсаттары мен міндеттері

Бас жоспардың негізгі мақсаттары:
- тұрақты даму және қолайлы ауылдық ортаны құру қағидаттарына негізделген ұзақ мерзімді қала құрылысы стратегиясын әзірлеу;
- ауылдың жоспарлау және сәулеттік-кеңістіктік ұйымын қалыптастыру;
- мәдени және қоғамдық қызмет көрсету кәсіпорындары мен мекемелеріне қажеттілікті анықтау;
- мәдени-тұрмыстық қызмет көрсететін және тұрғын үй құрылысын жүргізетін кәсіпорындар мен мекемелерді орналастыру үшін жер учаскелерін анықтау;
- көшелер, алаңдар және коммуналдық желілер үшін қызыл сызықтарды белгілеу;
- көшелерді, жолдарды және көгалдандыруды жақсарту;
- көлік инфрақұрылымы мен коммуналдық желілерді жобалау;
- функционалдық аймақтардың шекараларын нақтылау.            
Бас жоспарды әзірлеудің негізгі мақсаттары:
- аумақтың ағымдағы жағдайын талдау;
- аумақтың бірыңғай қала құрылысы жүйесі ретіндегі күшті және әлсіз жақтарын анықтау;
- аумақтық пайдалану тиімділігін арттыру;
- аумақты функционалдық, санитарлық-гигиеналық, құрылыстық, экономикалық, эстетикалық және басқа да талаптарға сәйкес аймақтандыруды оңтайландыру;
- ауылдық ортаның жағдайын сапалы жақсарту бойынша шараларды әзірлеу.
- инженерлік және көлік инфрақұрылымының жұмыс істеу сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыру;
- көшелер мен өткелдердің қолданыстағы желісін оңтайландыру

1. Табиғи және климаттық жағдайлар
1.1. Климат

Климаты күрт континентальды. Жыл бойы қатты жел соғады, жазда құрғақ желдер жиі соғады.
Қаңтардың орташа температурасы -14°C, ал шілденің орташа температурасы +25°C. Абсолютті ең төменгі температура -40°C, ал абсолютті ең жоғары температура 40°C. Қар жамылғысы аймақтың оңтүстігінде 70 күнге, ал солтүстігінде 140 күнге созылады.
Облыстың оңтүстігінде жылдық жауын-шашын мөлшері 250 мм, ал солтүстігінде 400 мм-ге дейін жетеді.
ҚР СП 2.04-01-2017 «Құрылыс климатологиясы» бойынша зерттеу аймағы орналасқанII климаттық аймақ(көбінесе нақты есептеу параметрлеріне байланысты IIB немесе IIB деп белгіленеді). Климат орташа суық қыспен сипатталады, қаңтардың орташа температурасы -14°C-тан -3°C-қа дейін. Аумақта суық, ұзақ қыс және ыстық жазбен өткір континенталды климат бар.
Маусымдық ерекшеліктер.
Қыс (қараша - наурыз):Суық, көбінесе қар аз жауады. Қаңтардың орташа температурасы -14°C шамасында, бірақ температура айтарлықтай төмендеп, -30°C немесе одан да төмен түсуі мүмкін. Қарлы борандар мен мұз қатуы мүмкін.
Жаз (мамыр - тамыз): Ыстық және құрғақ. Шілде айының орташа температурасы 22-25°C дейін жетеді. Ыстық күндері температура көбінесе 30°C-тан асады.
Көктем және күз:Қысқа, температураның күрт өзгеруімен.
Жылдық жауын-шашын мөлшері:Ауыл орналасқан дала аймағына тән кішігірім.
Құрғақшылық:Жазда жоғары температура мен тұрақты желдің әсерінен ылғалдың қатты булануы жүреді, бұл құрғақшылық пен құрғақ желге әкеледі.
Аңқаты ауылы Батыс Қазақстан облысында орналасқан, ол Еуразия құрлығының далалық аймағында орналасқан, бұл мыналарды анықтайды:
Төрт түрлі мезгіл.
Қыста Сібір ауа массаларының (аяз) және жазда Орталық Азиядан келетін тропикалық массалардың (ыстық) әсері.

1.2. Топырақ және өсімдік жамылғысы

Топырақ. Құрғақ далаға тән ашық каштан топырақтары басым. Сортаң және сортаң топырақтардың кешендерінен тұратын ашық каштан топырақтары кең таралған. Тұзды горизонттар жер бетіне салыстырмалы түрде жақын орналасқан. Бұл аймақ құрғақ дала аймағына жатады, онда топырақ гумусының мөлшері аз, бірақ ауыл шаруашылығына, әсіресе жайылым ретінде жарамды.

Өсімдіктер.Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Аңқаты ауылының өсімдік жамылғысы дала және құрғақ дала аймағына тән.
Негізгі сипаттамалары:
Өсімдік түрі:Аймақ негізінен жусанды-бетегелі-қауырсынды шөпті далалармен ұсынылған.
Түрлердің әртүрлілігіШөп жамылғысында қауырсынды шөп, бетеге және жусанның әртүрлі түрлері басым. Ылғалды жерлерде немесе өзен аңғарларында шалғынды өсімдіктерге бай.
Топырақ:Ашық каштан түсті, кей жерлерде тұзды, бұл жергілікті флораның құрғақшылыққа төзімділігін анықтайды.
Орман плантациялары:Облыстың солтүстігінде, сондай-ақ жол бойында терек, тал, емен, қайың және қарағаш сияқты қорғаныш орман белдеулері бар.
Ауыл солтүстіктегі нағыз дала элементтері мен құрғақ аймақтардың біріккен аймағында орналасқан, бұл өсімдіктерді әртекті етеді.

1.3 Жер үсті және жер асты суларына әсері

Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Аңқаты ауылындағы жер үсті және жер асты суларына әсер ету, ең алдымен, антропогендік сипатта, ауыл шаруашылығы жұмыстарына, су тасқынына және инфрақұрылымның тозуына байланысты. Аңқаты және оның айналасындағы аумақтар мезгіл-мезгіл еріген сумен су астында қалады, бұл су сапасына әсер етеді.

Негізгі әсер ететін факторлар:
Су тасқыны және еріген сулар:Мал шаруашылығы аймақтары мен елді мекендер арқылы өтетін еріген су жер үсті су айдындары мен жер асты суларын мал қалдықтарымен және тұрмыстық қалдықтармен ластайды.
Ауыл шаруашылығы қызметі:Теректі ауданында, соның ішінде Анката маңындағы аумақта, малдың шамадан тыс жайылуы байқалады, бұл өсімдіктердің деградациясына, топырақ эрозиясының күшеюіне және су көздерінің органикалық заттармен ластануына әкеледі.
Жер үсті суларының ластануы:Өңір арқылы ағып өтетін Шаған өзенін қоса алғанда, өзен арналары тұрмыстық қалдықтармен бітеліп қалуы мүмкін.
      Жер асты сулары: Аймақтағы жер асты сулары егістіктер мен мал шаруашылығы лагерлерінен ағып жатқан суларға байланысты нитраттар мен азот қосылыстарымен ластану қаупінде. Сондай-ақ, Батыс Қазақстан облысының экологиялық есептеріне сәйкес, ескірген инфрақұрылымға байланысты ауылдық жерлерде ауыз судың сапасына қатысты мәселелер бар.


2. Аңқаты ауылының қоныс жүйесіндегі орналасуы

Анкати (қаз.Аңқаты) — ауылТеректі ауданы Батыс Қазақстан облысы ҚазақстанАнкатин ауылдық округінің әкімшілік орталығы.
Аңқаты ауылынан (Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы) облыс орталығы Оралға дейінгі қашықтық шамамен 57-84 км. Аңқатыдан (Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы) ең жақын жұмыс істеп тұрған теміржол станциясы Поймаға дейін топырақ және ауылдық жолдармен шамамен 35 км.
Қолданыстағы көлік құрылымы аймақ ішінде де, Қазақстанның басқа аймақтарымен де көлік байланысын қамтамасыз етеді.

3. Жобаланған аумақтың қазіргі жағдайы
3.1. Территорияны қазіргі заманғы пайдалану

Анкати- ауылда  Теректі ауданы Батыс Қазақстан облысы ҚазақстанАнкатин ауылдық округінің әкімшілік орталығы.
Ауылдың жалпы аумағы 278 гектарды құрайды.
Ауыл бақша учаскелері бар жеке тұрғын үйлерден тұрады. Негізгі әлеуметтік және әкімшілік инфрақұрылым дамыған. Ауыл әкімшілігі орталық әкімшілік орган болып табылады. Білім беру қызметтерін Ыбырай Алтынсаррин көшесіндегі жобалық сыйымдылығы 480 оқушыға (шын мәнінде 174 оқушы) арналған жалпы білім беретін орта мектеп және Алаш көшесіндегі балабақша ұсынады. Ауылда қоғамдық орталық жұмыс істейді.
Осылайша, ауылда әлеуметтік нысандар кешені қалыптасты: жергілікті басқару органдары, білім беру мекемелері, қызмет көрсету және сауда нысандары, бұл халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыруға және ауылдың ауданның әкімшілік және әлеуметтік орталығы ретіндегі мәртебесін сақтауға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта елді мекеннің тұрғын ауданының көп бөлігін бақша учаскелері бар жеке аз қабатты тұрғын үйлер, сондай-ақ ұйымдар мен мемлекеттік әкімшілік мекемелердің, білім беру мекемелерінің, әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің, мәдениет мекемелерінің және тұтынушылық қызмет көрсету орындарының тұрғын үйлері құрайды. Елді мекеннің қолданыстағы аумағына тұрғын үй-коммуналдық және көлік инфрақұрылымының аумақтары, өнеркәсіптік аймақтар, коммуналдық және қойма аймақтары да кіреді.
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4. Аумақтың жобалау ұйымы
4.1. Сәулеттік жоспарлау шешімі

Жобада функционалдық аймақтары бар жеке тұрғын үйлер салу, сондай-ақ қолданыстағы құрылым шеңберіндегі көше-жол желісін одан әрі дамыту көзделген.
Сәулеттік жоспарлау шешімдерін енгізу кезінде көшелер мен жолдардың ұсынылған параметрлерін - қызыл сызықтармен көрсетілген енін, асфальт төселген жолдың өлшемдерін және көшелер бойымен қатар ағаш отырғызуды қатаң сақтау қажет.
Ауылдың перспективалық аумақтық дамуын анықтаған кезде келесі фактор ескерілді: дамуға жарамды бос аумақтардың болуы.
Жоба ауылдық елді мекеннің толыққанды жұмыс істеуі үшін барлық қажетті жоспарлау элементтерін, соның ішінде тұрғын үйлерді, мәдени және тұрмыстық қолайлылықтарды, демалыс орындарын, коммуналдық және қоймалық нысандарды жоспарланған ауыл шекаралары мен іргелес аумақтарға орналастыруды көздейді. Сонымен қатар, бұл жоспарлау элементтері ауылдың қазіргі және болашақ тіршілік ортасын біркелкі біріктіреді.
Ауылдың бас жоспары оның барлық элементтерін ықшам және функционалды орналастыруды көздейді.
Бас жоспардың негізгі мақсаты - ауылдық жерлерді дамытудың негізгі мәселелерін анықтау және қажетті әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және әкімшілік шараларды әзірлеу. Бұл шаралар ауылдық жердің табиғи ресурстық әлеуетін сақтай отырып, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық қиындықтарға кешенді және теңгерімді шешім ұсынатын жоғары дамыған қауымдастық құруға мүмкіндік береді.
Бас жоспарды әзірлеудің негізі келесі қағидаттар болып табылады:
- жеке функционалдық аймақтарды өзара байланысты рационалды орналастыру арқылы аумақты функционалдық аймақтандыруды оңтайландыру;
- бірінші кезеңде ауылдың қолданыстағы дамуын барынша сақтау және тығыздау;
- жаңа тұрғын үй ауданын қалыптастыру бір қабатты және екі қабатты тұрғын үйлер салу арқылы жүзеге асырылады деп болжануда;
- жоспарланған кіші орталықтардағы жаңа құрылыс аудандарында, қызмет көрсету нысандарын ұтымды орналастыруды ескере отырып, стандартты қолжетімділік радиустарына сәйкес қоғамдық орталықты дамыту жоспарлануда;
- коммуналдық және өнеркәсіптік аймақты басым жел раушанына сәйкес орналастыру;
- жаңа ауылдық нысандарды салу кезінде санитарлық-гигиеналық талаптарды, жоспарлау және басқа да шектеулерді, сондай-ақ жоспарланған өнеркәсіптік кәсіпорындардан санитарлық-қорғаныс аймақтарын ескеру міндетті;
- әртүрлі функционалдық аймақтарды санаттарға бөле отырып, көшелер мен жолдардың ыңғайлы көлік желісін қалыптастыру;
- саябақтарды, алаңдарды, қоғамдық ғимараттардың жанындағы көгалдандыруды, аллеяларды, көшелер бойындағы көгалдандыруды қамтитын елді мекенді көгалдандырудың бірыңғай жүйесін одан әрі дамыту;
- табиғи және климаттық ерекшеліктерді ескере отырып, ауылдың айналасында қорғаныш жасыл белдеуін құру.
Бұл жобада техникалық және экономикалық есептеулер үшін болжамды халық саны қабылданады және ол келесідей болады:
- 2030 жылға дейінгі бірінші кезеңде – 1976 адам;
- 2040 жылға дейінгі болжамды кезеңге – 2076 адам.
Ауыл халқының жас құрылымының болжамы әкімдік ұсынған деректерді талдау негізінде жасалды.
Жаңа тұрғын үй құрылысының құрылымы келесі құрылыс аймақтарына бөлу негізінде анықталады:
- бақша учаскелері бар жеке аз қабатты тұрғын үйлер – 100%.
Жалпы алғанда, 2024-2040 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының көлемі 8,3 мың м2 құрайды, оның ішінде бірінші кезеңде 4,0 мың м2. Бұл жоба тұрғын үйді бұзуды көздемейді. Болашақта барлығы 49 ғимарат салу жоспарлануда, оның ішінде бірінші кезеңде 24 ғимарат. Тұрғын үймен қамтамасыз ету бірінші кезеңде бір адамға 17 м2, ал болжамды кезеңде бір адамға 18 м2 құрайды. Бірінші кезеңдегі құрылыс тығыздығының коэффициенті -, болжамды кезеңде -
Аңқаты ауылының болжамды кезеңге арналған бас жоспарында халықтың қауіпсіздік деңгейін арттыруға және жайлы өмір сүру ортасын жасауға бағытталған әлеуметтік және мәдени инфрақұрылым нысандарын салу және дамыту көзделген.
Білім беру саласында тұрғын үй аймағында орналасқан қолданыстағы мектепке дейінгі мекемеге жаңа мектепке дейінгі мекеме – 120 орындық балабақша қосылады. Бұл мектепке дейінгі жастағы балаларға қажетті білім беру жағдайларын қамтамасыз етеді және қолданыстағы білім беру желісіне түсетін жүктемені азайтады. Халықтың демалысы мен денсаулығын жақсарту үшін жоба тұрғындардың ыңғайлы қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін қоғамдық және іскерлік аймақта орналасқан саябақ пен спорт залы мен бассейні бар спорттық-сауықтыру кешенін құруды қамтиды.
Осылайша, ауылдың жоспарлы дамуы әлеуметтік, мәдени, спорттық және қоғамдық қолайлылықтардың теңгерімді желісін құруды көздейді. Бұл шараларды іске асыру кешенді инфрақұрылымды дамытуға, өмір сүру жағдайларын жақсартуға, білім беру, медициналық және мәдени қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ халық үшін заманауи, жайлы және қауіпсіз орта жасауға мүмкіндік береді.
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4.2. Елді мекеннің әлеуметтік-экономикалық дамуы

Ауылдық экономикалық кешенді дамыту оның әртараптандырылуын және бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз ететін басым экономикалық секторларды қалыптастыруға бағытталатын болады.
Ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуы келесідей маңызды бағдарламалармен қатар жүруі керек:
· инвестицияларды тарту арқылы экономикалық белсенділікті ынталандыру;
· шағын және орта бизнесті одан әрі дамыту;
· аймақ үшін басымдыққа ие салаларды дамыту үшін қолжетімді табиғи ресурстарды пайдалану;
· ауыл үшін заманауи инженерлік және көлік инфрақұрылымын құру;
· әлеуметтік мәселелерді шешу (жаңа жұмыс орындарын құру, қолжетімді тұрғын үй құрылысы, денсаулық сақтау және білім берудің қолжетімділігі).
Қазіргі уақытта ауылда ірі құрылыс компаниялары жоқ. Тұрғындар тұрғын үйлерді өздері немесе құрылыс кезінде өздігінен пайда болатын шағын құрылыс бригадалары арқылы салады. Қажет болған жағдайда, ірі құрылыс жобаларын жүргізу үшін облыстың басқа аймақтарынан құрылыс мамандары шақырылады.
Ауылдық аумақтарды дамыту жобаларын іске асыру үшін қажетті құрылыс-монтаж жұмыстары көлемінің болашақта артуы құрылысшылардан, монтажшылардан және басқа да мамандардан тұратын ірі құрылыс ұйымын құруды талап етеді. Ірі әлеуметтік, мәдени және коммуналдық инфрақұрылым нысандарын салуды тендерлік процесс арқылы жүзеге асыру жоспарлануда, мамандандырылған құрылыс ұйымдары құрылыс кезеңінде ауылдарға көшіріледі, бұл жергілікті құрылыс персоналын барынша пайдалануды қамтамасыз етеді.
Бас жоспар шағын және орта бизнесті дамытуды көздейді. Шағын және орта бизнес экономикалық дамуға, әлеуметтік мәселелерді шешуге және жұмыспен қамтуды арттыруға айтарлықтай әсер етеді.
Ауыл шаруашылығы.
Әкімдіктің мәліметі бойынша, жыл басында Аңқаты ауылында барлығы 3007 бас ірі қара, 2654 бас ұсақ мал және 448 бас жылқы болған. Ауыл ішінде бес ферма жұмыс істейді. Ауылдың негізгі шаруашылығы - егін және мал шаруашылығымен айналысатын бірқатар фермалар. Ірі қара және жылқы шаруашылығы да белсенді дамып келеді. Жергілікті тұрғындар ұрпақтан-ұрпаққа мал өсіріп, табиғи сиыр сүтін өндіріп келеді. Ауылдың ауыл шаруашылығы тұрақты ауыл шаруашылығы мамандануымен сипатталады және негізінен дәнді және бұршақ дақылдарына бағытталған ауыл шаруашылығы өндірушілерінің қызметімен қалыптасады. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен фермалары ауыл ішінде жұмыс істейді, маусымдық дала жұмыстарының толық циклін және ауыл шаруашылығы өнімдерін кейіннен өңдеуді орындау арқылы жұмыспен қамтуды қамтамасыз етеді және жергілікті экономиканың негізін құрайды. Саланың қазіргі жағдайы маусымдық және жұмыстың технологиялық реттілігімен анықталады: егіс алдындағы топырақты дайындау, егу, дақылдарға күтім жасау, жинау, егіннен кейінгі өңдеу, өнімді сақтау және шығару.
Ауылдық ауыл шаруашылығын одан әрі дамытуға арналған жобалық шешімдер ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге мамандануды сақтауды және нығайтуды, қолданыстағы ауыл шаруашылығы өндірушілері мен шаруашылықтарына сүйенуді көздейді. Дамудың негізгі бағыты - ауыл шаруашылығының негізгі бағытын өзгертпестен, технологиялық инновациялар мен жұмысты ұйымдастыруды жақсарту арқылы ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану тиімділігін және өндірістің тұрақтылығын арттыру.
Өңдеу өнеркәсібі.
Бүгінде ауылда бұл сала бойынша кәсіпорындар жоқ.
Білім беру.
2024 жылдың басында білім беру саласында 98 адам жұмыспен қамтылған. Жоспарларда қолданыстағы нысандарды сақтау және халық санының өсуіне байланысты қосымша білім беру нысандарын салу көзделген, бұл осы саладағы жұмысшыларға деген сұранысты арттырады. Қызметкерлердің болжамды саны 133-ке дейін артады деп күтілуде.
Мемлекеттік басқару.
Ауыл әкімдігінің ғимараты ауылдың орталық бөлігінде орналасқан. Әкімдікте жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыруды қолдайтын, әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешетін және тұрғындармен және кәсіпорындармен өзара әрекеттесетін 11 адам жұмыс істейді. Болашақта қызметкерлер санын 16-ға дейін кеңейту жоспарланып отыр.


4.3Аңқаты ауылының демографиялық жағдайы
Ағымдағы күйі
		Қазақстан Республикасының 2009 жылғы ұлттық халық санағы бойынша, 1999 жылдан бері халық саны 211 адамға азайған, бұл ауылдағы демографиялық жағдайдың теріс екенін көрсетеді.
	Жергілікті билік органдарының мәліметтері бойынша, 2024 жылдың басында ауыл халқының саны 1180 адамды құрады. 2009 жылмен салыстырғанда ауыл халқының саны 131 адамға өсті. (4.3.1-кесте)
4.3.1-кесте - Соңғы халық санағы бойынша халық саны
	Елді мекеннің атауы
	Халық санағы
	2009 жылдан 1999 жылға дейін төмендеу
	Бас тарту,
2009 жылдан 1999 жылға дейін
V %

	
	1999 ж.
	2009 ж.
	
	

	Анкаты ауылы
	1260
	1049
	211
	16


	 
	4.3.2-кесте – Аңқаты ауылының халық санының динамикасы
	 
	1999 ж.
	2009 ж.
	2024 ж.

	Халық саны, адам
	1260
	1049
	1180

	Таза миграция
	Деректер жоқ
	Деректер жоқ
	-66

	Оқудан шығарылды
	
	
	70

	Келді
	
	
	4



Отбасылық және некелік байланыстар да ауылдағы демографиялық жағдайға тікелей әсер етеді. Неке мен ажырасудың қарқындылығына халықтың жынысы мен жас құрылымы, атап айтқанда, ерлер мен әйелдердің пропорционалды арақатынасы әсер етеді.
4.3.3-кесте - Жынысы бойынша халық санының арақатынасы
	Индикаторлардың атауы
	1999 жылғы халық санағы
	2009 жылдың басында

	
	Адам
	%
	Адам
	%

	Барлығы
	1260
	100
	1049
	100

	қоса алғанда
	
	
	
	

	- ер адамдар
	601
	47.6
	510
	48.6

	- әйелдер
	659
	52.4
	539
	51.4


2009 жылы халық құрылымындағы ерлер мен әйелдердің арақатынасы 47,6/52,4% құрады, 2009 жылы әйелдер санының 2,8 пайыздық пунктке басым болу үрдісі байқалды.

4.4 Жоспарланған тұрғын үй құрылысы және
Аңқаты ауылының жобалық халқы
Ағымдағы мәртебесі.
Ауылдың тұрғын үй қоры сарай типті үйлерден тұрады. 2024 жылдың басындағы жағдай бойынша тұрғын үй қоры 223 үй шаруашылығынан тұрды, жалпы ауданы 29 000 шаршы метрді құрады. Бұл деректер топографиялық және геодезиялық зерттеулерге негізделген тұрғын үй қорын есептеу арқылы алынды. Тұрғын үйдің техникалық жағдайы қанағаттанарлық, ал тұрғын үй секторы коммуналдық инфрақұрылыммен ішінара қамтамасыз етілген. Тұрғын үй қорының нақты тозуын бағалау қиын, себебі ол жеке меншікте және үй иелері оны қанағаттанарлық жағдайда ұстайды. Қазіргі уақытта жан басына шаққандағы тұрғын үй қоры 16 шаршы метрді құрайды.
4.4.1-кесте. Қолданыстағы тұрғын үй қорыауылдар
	Даму түрлері
	Үйлер саны
	Тұрғын үй қорының жалпы ауданы, м2
	Тұрғын үй қорының жалпы үлесі, %
	Тұратын халық саны, адам

	Тұрғын үй қоры
	223
	29.0
	100.0
	1180

	соның ішінде:
	
	
	
	

	Тұрғын үй кешені (1-2 қабатты) (жеке тұрғын үй құрылысы)
	223
	29.0
	100.0
	1180




Жоба ұсынысы
Жаңа тұрғын үй құрылысының құрылымы келесі құрылыс аймақтарына бөлу негізінде анықталады:
- бақша учаскелері бар жеке аз қабатты тұрғын үйлер – 100%;
Жалпы алғанда, 2024-2040 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының көлемі 8,3 мың м2 құрайды, оның ішінде бірінші кезеңде 4,0 мың м2. Бұл жоба тұрғын үйді бұзуды көздемейді.
Болашақта барлығы 49 ғимарат салу жоспарлануда, оның ішінде бірінші кезеңде 24 ғимарат. Бірінші кезеңде тұрғын үймен қамтамасыз ету бір адамға 17 м², ал болжамды кезеңде бір адамға 18 м² құрайды.
 Бірінші кезең үшін даму тығыздығының коэффициенті –, есептелген кезең үшін – 



Тұрғын үй құрылысы үшін жаңа аумақтарға қажеттілік сайып келгенде 17,2 гектарды құрайды.

17

	Жоқ
	Индикаторлар
	Түпнұсқа жыл үшін
	2024-2040 жылдары тұрғын үйлерді бұзу, мың м
	2024-2030 жылдарға арналған жаңа құрылыс, мың м2
	Бірінші кезең (2024-2030 жж.)
	2030-2040 жылдарға арналған жаңа құрылыс, мың м2
	Болжамды кезең (2031-2040)

	
	
	Жалпы ауданы, мың м
	Халық саны
мың адам
	Қамтамасыз ету, м2/адам
	
	
	Жалпы ауданы, мың м
	Халық саны
мың адам
	Қамтамасыз ету, м2/адам
	
	Жалпы ауданы, мың м
	Халық саны
мың адам
	Қамтамасыз ету, м2/адам

	
	Барлығы, қоса алғанда:
	29.0
	1.8
	16
	-
	4.0
	33.0
	1.9
	17
	8.2
	37.3
	2.0
	18

	1
	Бақша учаскелері мен учаскелері бар жеке тұрғын үйлер, соның ішінде
	29.0
	1.8
	16
	-
	4.0
	33.0
	1.9
	17
	8.2
	37.3
	2.0
	18

	2
	Қолданыстағы даму аумағында
	29.0
	1.8
	16
	
	
	29.0
	1.8
	16
	
	29.0
	1.8
	16

	3
	Жаңа аумақтарда
	
	
	
	
	4.0
	4.0
	0,096
	42
	8.2
	8.2
	0,196
	42


4.4.2-кесте. Аңқаты ауылының тұрғын үй қорының 2024-2040 жылдар аралығындағы құрылымы                                                 













0

	Болашақ тұрғын үй қоры жайлылықтың жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуге жоспарлануда, ал оның сәулеттік келбеті мен басқа да эстетикалық қасиеттері ең төменгі тұтынушылық стандарттарға сәйкес жасалуы тиіс. Тұрғын үй мәселесін шешудің мұндай жолдары халықтың кең тобы үшін қолжетімді тұрғын үй құрылысының тұрақты өсуін оның құнын төмендету арқылы қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 23 қыркүйектегі №736 қаулысымен бекітілген «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы» халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және негізгі қызметтерге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін кешенді коммуналдық инфрақұрылым мен жайлы тұрғын үйді дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған.
	Толыққанды өмір сүру ортасын қамтамасыз ету және халыққа әлеуметтік стандарттарға сәйкес кешенді қызметтер көрсету үшін тұрғын үй қорын кеңейту және қажетті тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын дамыту қажет. Тұрғын үй құрылысын және тұрғын үйді жөндеуді ынталандыру үшін қоғамдастықтардың кешенді және тұрақты дамуын ескере отырып, мемлекеттік қолдау шаралары жүзеге асырылады. Халық үшін жайлы орта жасау үшін тұрғын үй құрылысының сапасына қойылатын талаптар арттырылуда, цифрлық технологиялар пайдаланылуда және оларды интеллектуалды басқару жүйелерімен жабдықтауда.
	Тұрғын үй құрылысын қарқынды жүргізуді қамтамасыз ету және құрылыс құнына әсер ететін шығындарды азайту үшін жаппай тұрғын үй құрылысы жүргізілетін аудандар коммуналдық инфрақұрылыммен жабдықталады, ал қала құрылысы мен бюджеттік заңнама ескеріле отырып, қолжетімді тұрғын үй салатын жеке құрылыс салушыларға несиелер субсидияланады.
	Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бас жоспарда коммуналдық желілерге ерекше назар аудару және қолданыстағы және жаңа құрылыстарды барлық қажетті коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету үшін тиімді бағдарламаларды әзірлеу және енгізу ұсынылады. Ауылдағы жаңа тұрғын үй құрылысының көлемін арттыру үшін жеке капитал мен басқа да инвестицияларды пайдалана отырып, тұрғын үй салу және пайдалануға беру үшін инвестициялық қорлар мен басқа да көздерді үздіксіз тарту қажет.
	Бас жоспар ұсыныстарын іске асыру нәтижесінде:
- пайдалануға берілетін тұрғын үйлер көлемінің жыл сайын артуы байқалады;
- жаңа жұмыс орындары құрылады;
- тұрғын үй қорының жайлылығы артады;
- елді мекеннің сәулеттік келбеті жақсарады;
- тұрғын үй нарығы және инвестициялық процесс одан әрі дамиды.

Жоба халқы және жұмыспен қамту құрылымы
Аумақтың тұрғын үй сыйымдылығына, яғни белгіленген құрылыс аймақтарына бөлу бойынша Аңқаты ауылының жобаланған шекараларында орналастыруға болатын адамдар санына негізделген.
Осыған сүйене отырып, Аңқаты ауылының даму кезеңдеріне арналған болжамды халық саны қабылданады:
бірінші кезең 2031 – 1276 адам,
2044 жылғы болжамды кезең – 1376 адам.
	Бас жоспарда көзделген ауылдың әлеуметтік-экономикалық даму перспективалары демографиялық жағдайды ретроспективті талдау кезінде анықталған халықтың жас құрылымындағы үрдістерді айтарлықтай түзетеді.Аңқаты ауылы халқының жас құрылымының болжамы әкімдік ұсынған деректерді талдау негізінде жасалды.

4.4.3-кесте. Жасы бойынша популяция құрылымы
	Индикаторлардың атауы
	Бастапқы жыл
	Бірінші кезең
	Болжамды кезең

	
	Адам
	%
	Адам
	%
	Адам
	%

	Барлық халық
	1180
	100
	1276 ж.
	100.0
	1376 ж.
	100.0

	Еңбекке жарамды жасқа толмаған халық саны
	253
	21.4
	278
	21.8
	301
	21.9

	соның ішінде:
	
	
	
	
	
	

	1 жасқа дейінгі балалар саны
	9
	0,7
	10
	0,8
	12
	0,9

	2 жастан 5 жасқа дейінгі балалар саны
	94
	8
	102
	8
	110
	8

	6 жастан 15 жасқа дейінгі мектеп жасындағы балалар саны
	150
	12.7
	165
	13
	179
	13

	Жұмысқа қабілетті халық
	700
	59
	765
	60
	825
	60

	 соның ішінде:
	
	
	
	
	
	

	16-18 жас
	44
	3.7
	48
	3.8
	54
	3.9

	Еңбек жасынан асқан халық саны
	227
	19.6
	232
	18.2
	249
	18.1



	2024 жылдың басында жұмыс күші ауыл халқының жалпы санының 42,1%-ын немесе 497 адамды құрады. Жұмыспен қамтылған халық жұмыс күшінің 92,1%-ын немесе 458 адамды құрады. Жұмыссыз халық 39 адамды немесе жұмыс күшінің 7,8%-ын құрады. Жұмыспен қамтылған халықтың 324-і жұмыспен қамтылған, ал 134-і өзін-өзі жұмыспен қамтыған.
4.4.4-кесте. Ауылдағы жалдамалы жұмысшылардың құрылымы бойынша
экономикалық қызмет түрлері
	Аты
	Қызметкерлер саны, адам

	жалпы
	324

	-өнеркәсіп
	0

	- ауыл шаруашылығы
	105

	-құрылыс
	0

	- көлік және қойма қызметі
	2

	- көтерме және бөлшек сауда
	6

	- әкімшілік және басқару аппараты
	11

	-білім беру
	98

	-денсаулық сақтау
	18

	- өнер және мәдениет
	15

	- басқа түрлері
	69



Халықтың экономикалық белсенді бөлігі есептеу арқылы анықталады және жобада оның бастапқы жылмен салыстырғанда есептеу кезеңінің соңына қарай өсуі көзделген. Халықтың экономикалық белсенді емес бөлігі де болашақта айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. Ауылдық жердегі жұмыспен қамтудың жұмыспен қамту көздері бойынша бөлінуі кестеде көрсетілген.

4.4.5-кесте – Даму кезеңдеріне қарай халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы
	Жоқ
	Индикаторлардың атауы
	Өлшем бірліктері
	Бастапқы жыл

	Бірінші кезең
	Болжамды кезең

	1
	Барлық халық
	Адам
	1180
	1276 ж.
	1376 ж.

	2
	Жұмыс күші
	Халық/халықтың пайызы
	497/42.1
	717/56.2
	772/56.1

	
	қоса алғанда
	
	
	
	

	2.1
	 Жұмыспен қамтылған халық
	Халық/халықтың пайызы
	458/92.1
	674/94
	725/94

	
	Осылардың ішінде
	
	
	
	

	2.1.1
	Жұмыспен қамтылған адамдар
	Адам
	324
	394
	415

	2.1.2
	 Өзін-өзі жұмыспен қамтушы 
	Адам
	134
	280
	310

	2.2
	Жұмыссыз
	Халық/халықтың пайызы
	39/3.3
	42/3.3
	41/3



4.5. Жобаланған қызмет көрсету мекемелері мен кәсіпорындары
Бүгінгі жағдайда Аңқаты ауылының ұзақ мерзімді әлеуметтік даму стратегиясын әзірлеу түбегейлі жаңа әдіснамалық және ұйымдастырушылық тәсілдерге негізделген. Бұл соңғы жылдары қоғамымыздың экономикалық, саяси және құқықтық негіздеріндегі түбегейлі өзгерістер бұрын қолданыстағы әлеуметтік даму моделін қолайсыз ететіндігімен байланысты. Әлеуметтік дамудың қолданыстағы моделі монополиялық мемлекеттік меншік, экономикалық процестерді қатаң орталықтандыру және директивалық жоспарлау және басқару әдістері жағдайында дамыды. Жаңа әлеуметтік саясат әлеуметтік саланың негізгі салаларында ақылы қызметтердің ауқымын кеңейтуге, сонымен бірге нақты әлеуметтік топтарға мақсатты қолдауды күшейтуге негізделген. Ақылы әлеуметтік қызметтерге көшудің негізгі шарты - кепілдендірілген мемлекеттік минимум шеңберінде тегін қызметтерді көрсету бойынша шаралар кешенін міндетті түрде жүзеге асыру.
Қызмет түрлерінің олардың төлену көлеміне байланысты айтарлықтай саралануы да күтілуде. Әрине, бүкіл әлеуметтік секторды коммерциялық негізге ауыстыру мүмкін емес. Барлық экономикалық, әлеуметтік және тарихи факторларды мұқият ескеру қажет. Білім беру, мәдениет, медицина және әлеуметтік қамсыздандыру сияқты әлеуметтік салаларда мемлекеттік ықпал күштірек болып қала береді.
Өтемақылық даму стратегиясы халықтың барлық топтарына берілген қоғамдық игіліктерді пайдаланудың нақты мүмкіндіктерін беруден тұрады.
Ұзақ мерзімді әлеуметтік стратегияны іске асырудың негізгі іс-шаралары:
- халықтың аз қамтылған топтарын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету;
- экономикалық белсенді азаматтарға әлеуметтік қызмет көрсетудің қолданыстағы жүйесін кешенді реформалауды толық жүзеге асыру үшін жағдай жасау, олардың белгілі бір ең төменгі әлеуметтік стандарттар деңгейінде жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- халық өмірінің барлық салаларын және экономикалық салалардың жұмыс істеуін қамтитын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, медициналық, мәдени және денсаулық сақтау, банк және несие қызметтері саласында мемлекеттік қызмет көрсетудің жаңа түрлерін дамыту арқылы ақылы қызметтер жүйесін кеңейту.
Халықты қызмет көрсету нысандарымен қамтамасыз ету ҚР СП 3.01-101-2013 «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және дамыту» қолданыстағы стандарттарына сәйкес 4.5.2 кестеде келтірілген.
Қазіргі уақытта ауылда балабақша болмағандықтан, жобада 120 оқушыға арналған балабақша салу қарастырылған. Қолданыстағы жалпы білім беретін мектеп ауыл халқына болжамды кезеңге жеткілікті орын бере алады, сондықтан жобаға мектеп құрылысы кірмейді.
Ауыл халқының мектепке дейінгі мекемелер мен жалпы білім беретін мектептерге деген қажеттіліктерін есептеу 4.5.1-кестеде көрсетілген.
4.5.1-кесте
	Индикаторлар
	Өлшем бірліктері
	1-ші кезең

	Есептелген
термин

	Мектепке дейінгі мекемелер

	1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар саны
	Адам
	112
	122

	Мектепке дейінгі мекемелерге деген қажеттілік
	орындар
(85%)
	95
	104

	Жалпы білім беретін мектептер

	6-15 жас аралығындағы мектеп оқушыларының саны
	Адам
	165
	179

	Жалпы білім беретін мектептерге қажеттілік (100%)
	студенттер
	165
	179

	16-18 жастағы мектеп оқушыларының үлесі (75%)
	студенттер
	48
	54

	Жалпы білім беретін мектептерге қажеттілік, барлығы
	студенттер
	201
	219
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4.5.2-кесте - Аңқаты ауылындағы мекемелер мен қызмет көрсету кәсіпорындары желісінің дамуын есептеудаму кезеңдеріне қарай
	Қызмет көрсету мекемелерінің атауы
	өлшем бірліктері
	1000 тұрғынға шаққандағы стандарт
	Бар нысандар
	01.01.2024 ж. жағдай бойынша
	2030 жыл
	2040 жыл

	
	
	
	
	стандарт бойынша талап етілетін
	қамтамасыз ету дәрежесі, %
	стандарт бойынша талап етілетін
	жаңа құрылыс
	кезеңнің соңында
	стандарт бойынша талап етілетін
	жаңа құрылыс
	кезеңнің соңында

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Білім беру мекемелері

	Мектепке дейінгі мекемелер
	орындар
	Демографиялық құрылым мектепке дейінгі жастағы балалардың 85%-ын қамтиды
	40
	87
	45
	95
	120
	160
	104
	0
	160

	Жалпы білім беретін мектептер
	студенттер
	Толық емес орта білімі бар балалардың 100% (I-IX сыныптар) және балалардың 75% (X-XI сыныптар) қамтылуы
	480
	174
	100
	201
	
	480
	219
	
	480

	Мектепаралық оқу-өндірістік орталықтар
	орындар
	мектеп оқушыларының жалпы санының 8%-ы
	0
	0
	0
	25
	0
	0
	26
	0
	26

	Мектептен тыс мекемелер
	орындар
	Мектеп оқушыларының жалпы санының 10%-ы
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	33
	33
	33

	Денсаулық сақтау мекемелері

	Медициналық амбулаториялық клиника
	нысан
	1
	0
	
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	1

	Дәріхана
	нысан
	1
	0
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	1



 
	Қызмет көрсету мекемелерінің атауы
	өлшем бірліктері
	1000 тұрғынға шаққандағы стандарт
	Бар нысандар
	01.01.2024 ж. жағдай бойынша
	2030 жыл
	2040 жыл

	
	
	
	
	стандарт бойынша талап етілетін
	қамтамасыз ету дәрежесі, %
	стандарт бойынша талап етілетін
	жаңа құрылыс
	кезеңнің соңында
	стандарт бойынша талап етілетін
	жаңа құрылыс
	кезеңнің соңында

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мәдени және спорт мекемелері

	Демалыс орталықтары, клуб типті мекемелер
	орындар
	80
	50
	88
	56
	152
	0
	50
	160
	0
	160

	Аумақтары
	ха
	0,7
	0,7
	0,7
	100
	1.33
	1.33
	1.33
	1.4
	0
	1.4

	Қоғамдық спорт залдар
	м2 еден ауданы
	60
	 
	
	0
	114
	1520 ж.
	1520 ж.
	120
	0
	1520 ж.

	Қоғамдық пайдалануға арналған жабық және ашық бассейндер
	м 2 су беті
	20
	 
	
	0
	38
	40
	40
	40
	0
	40

	Кітапханалар
	мың сақтау бірлігі
	6
	 
	
	0
	11
	0
	0
	12
	0
	0

	Сауда және тамақтандыру мекемелері

	Дүкендер
	м2 сауда алаңы
	280
	104
	280
	40
	530
	0
	121
	560
	560
	560

	Нарықтық кешендер
	м2 сауда алаңы
	40
	
	
	0
	76
	0
	0
	80
	80
	80

	Тамақтандыру мекемелері
	орындар
	40
	
	
	0
	76
	0
	0
	80
	80
	80

	Тұтынушылық қызмет көрсету кәсіпорындары
	жұмыс орындары
	7
	-
	
	0
	7
	0
	0
	14
	14
	14

	Коммуналдық қызметтер көрсететін компаниялар

	Қоғамдық дәретхана
	құрылғы
	1 мыңға 1 құрылғы
	-
	
	0
	1
	0
	1
	2
	0
	2

	Қонақ үй
	ауысымдағы заттардың кг
	6
	 
	
	0
	6
	0
	0
	12
	0
	0

	Моншалар
	орындар
	5
	 
	
	0
	5
	0
	0
	10
	10
	10

	Өрт сөндіру бекеті
	автомобиль
	ҚР SP 2.02-105-201
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1 нысан

	Зират
	ха
	1 мыңға шаққанда 0,24 гектар
	
	
	
	0,4
	
	
	0,48
	
	

	Несиелік-қаржы институттары және байланыс кәсіпорындары

	Банк бөлімшесі
	хирургиялық учаске
	1-2 мың адам
	 
	
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0

	*ҚР Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2023 жылғы 30 наурыздағы № 49 бұйрығына қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасындағы алғашқы медициналық-санитарлық көмекті ұйымдастыру стандартының 31-тармағы. Халқы 500 (бес жүз) адамнан 1500 (бір мың бес жүз) адамға дейінгі, халқы 500 (бес жүз) адамнан аз және дәрігерлік амбулаториялық емханалардан, аудандық ауруханалардан, облыс орталықтарынан қашық орналасқан әрбір елді мекенде (ауылдық округте) жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша фельдшерлік-акушерлік пункт құрылады.
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Ауылдың дамуының бас жоспарында болашаққа арналған әлеуметтік инфрақұрылым жаңа әлеуметтік-экономикалық және қала құрылысы жағдайларын ескере отырып жасалған және келесі бағыттарды қамтиды:
- әлеуметтік инфрақұрылым қорын ұлғайту арқылы ауылдың екі тұрғын ауданында да баламалы әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық өмір сүру жағдайларын жасау;
- әлеуметтік нысандардың қолданыстағы желісіне негізделген қызмет көрсету жүйесін қалыптастыру және көлік байланыстарын дамыту;
- еркін бәсекелестік жағдайында коммерциялық, жеке және басқа да үкіметтік емес негізде жоғары сапалы қызметтерді жасау үшін белгіленген стандарттардан асатын қызмет көрсету нысандарын орналастыру;
- жаңа типтегі қызмет көрсету кәсіпорындарын салу қолданыстағы әлеуметтік нысандар көрсететін қызметтердің сапасын арттырумен бір мезгілде жүзеге асырылуы тиіс;
Сондай-ақ, бас жоспар жобасында тұрғын үй және қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде мүгедектер мен қозғалысы шектеулі адамдардың толыққанды жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасау талап етілетінін атап өту маңызды. Халықтың осы санаты әлеуметтік, көлік және демалыс инфрақұрылымына кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек.

5. Басым жобалар. Аңқаты ауылының Бас жоспарының қала құрылысы жобасын іске асыру бағдарламасы

Жоба кезең-кезеңімен жүзеге асырылады, тұрғын үйлер, жаңа әлеуметтік инфрақұрылым нысандары және қызмет көрсету нысандары салынады.
1-кезең: 2024-2031 жж.
1. Жеке тұрғын үйлер (ЖТҚ) құрылысы:
- Жалпы ауданы 4,0 мың м2.
Дамуға байланысты өсіп келе жатқан халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 120 орындық балабақша салу жоспарлануда.
1. Балабақша құрылысы:
· Қабаттар саны: 2 қабат.
· Ғимарат ауданы: 1,3 мың м².
· Жалпы ауданы: 1,4 мың м².
2. Емхананың құрылысы - 1-қабат
- Құрылыс алаңы 0,5 мың м2.
- Жалпы ауданы 0,4 мың м2.
           3. Спорттық-сауықтыру орталығының құрылысы:
· Қабаттар саны: 1 қабат.
· Ғимарат ауданы: 1,9 мың м².
· Жалпы ауданы: 1,5 мың м².
4. Мешіт - 1-қабат
· Ғимарат ауданы: 0,5 мың м².
· Жалпы ауданы: 0,4 мың м².

Бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары:
Демалыс және сауықтыру жоспарын іске асыру:
· Бас жоспардың талаптарына сәйкес қоғамдық орталық пен демалыс аймақтарын дамыту.
· Саябақтарды, жаяу жүргіншілер аймақтарын және демалыс аймақтарын құру.
Жобаны іске асыру механизмі:
1. Жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау
2. Қаржыландыру және көздер:
· Құрылысты қаржыландыруға мемлекеттік және жеке капиталды тарту. Мемлекеттік бірлескен қаржыландыру бағдарламасына қосу.
· Жобаны іске асыруды жеделдету үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік (МЖӘ) мүмкіндігін қарастыру.
3. Құрылыс және мониторинг:
· Құрылыс жұмыстарын бұзудан бастап нысандарды пайдалануға беруге дейінгі әрбір кезеңде ұйымдастыру.
· Құрылыс сапасын және мерзімдердің сақталуын бақылау.
4. Инфрақұрылыммен интеграция:
· Жаңа нысандарды сумен жабдықтау, кәріз, электр қуаты, жылу және басқа да коммуналдық жүйелерге қосу.
· Жаңа нысандарға ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету және аумақтың көліктік қолжетімділігін жақсарту үшін көлік инфрақұрылымын дамыту.
Күтілетін нәтижелер
· Жаңа әлеуметтік және коммерциялық нысандардың пайда болуыбұл жергілікті тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартып, жаңа жұмыс орындарын ашады.
· Қазіргі заманғы білім беру инфрақұрылымын құруөсіп келе жатқан халықтың білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін.
Қала құрылысы жобасын іске асыру бағдарламасы халықтың қажеттіліктерін және барлық ережелерді сақтауды ескеретін кезең-кезеңімен, мұқият ойластырылған іске асыруды қамтиды.
Халық санының өсуі және көші-қон ағыны үкіметтік бағдарламалардың тікелей әсері арқылы шешіледі:
Солтүстік Қазақстан облысын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасы.
«Ауыл – Ел бесігі» бағдарламасы.
Инвестициялық қызмет құрылыс кезеңінде жүзеге асырылады.
6. Көше және жол желісі және көлік
	 



7. Аумақты инженерлік дайындау
7.1. Тік жоспарлау

8. Аумақты санитарлық тазалау
 Қазіргі жағдай
Қазіргі уақытта Аңқаты ауылында жоспарлы, тұрақты және сұранысқа негізделген санитарлық тазалау жүйесі қолданылады.
Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және жою Теректі ауданында, Жаңа Өмір ауылының маңында, Аңқаты ауылынан 35 км қашықтықта орналасқан қолданыстағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында жүзеге асырылады. Полигон 2021 жылы пайдалануға берілген және бірыңғай өнеркәсіптік алаңнан тұрады. Ол тәулік бойы жұмыс істейді.
Қоқыс полигоны 6,0 гектарды алып жатыр. Ол ауыл шаруашылығында пайдалануға арналған және тұрмыстық қатты қалдықтарды жоюға арналған.
Қалдықтарды ұйымдар мен кәсіпорындар келісімшарт негізінде қабылдайды. 2021 және 2024 жылдар аралығында полигонға шамамен 30 000 тонна қалдық қойылды.
Полигонның жобалық сыйымдылығы 32 700 тоннаны құрайды, бұл қалдықтар көлемінің өсуіне байланысты оның шектеулі сыйымдылығын көрсетеді.
Медициналық қалдықтарды жинауды, уақытша сақтауды, шығаруды және жоюды санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады.
Полигон аймағы функционалды түрде келесіге бөлінеді:
· қалдықтарды сақтау орны (жерлеу карталары);
· коммуналдық аймақ.
Полигон қалдықтарды қабылдау және есепке алу, жұмыс карталарына түсіру, қалдықтарды қабат-қабат орналастыру және тығыздау, қалдықтарды топырақпен және инертті материалдармен оқшаулауды қамтитын технологиялық схема бойынша жұмыс істейді.
Полигон қажетті инженерлік инфрақұрылыммен жабдықталған: нөсер суы мен дренаж жүйесі, периметрі бойынша қоршаулар мен бөгеттер, тосқауылы бар бақылау-өткізу пункті, көліктерге, өрт сөндіру жабдықтарына арналған дезинфекциялық тосқауыл және су қоймасы.
Қоқыс полигонына кіру асфальтталмаған жолдар арқылы жүзеге асырылады. Елді мекендерді тазалау жергілікті билік органдары мен санитарлық қызметтердің бақылауымен жоспарлы, тұрақты негізде ұйымдастырылады.
Қазіргі уақытта тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу ұйымдастырылмаған. Қалдықтарды қайта өңдеудің және қайта пайдаланудың озық технологияларын енгізу мүмкін емес.
Қолданыстағы қатты қалдықтар полигоны белгіленген технологияға сәйкес жұмыс істейді, бірақ қуаты шектеулі және қалдықтардың жиналу қарқынын ескере отырып, ресурстары таусылуға жақын.
Жоба ұсыныстары
Аңқаты ауылындағы коммуналдық қалдықтардың пайда болуы мен жиналу стандарттары Батыс Қазақстан облысы Теректі аудандық мәслихатының 2022 жылғы 1 қарашадағы № 28-1 (Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданындағы коммуналдық қалдықтардың пайда болуы мен жиналу стандарттарын, халыққа қатты коммуналдық қалдықтарды жинау, тасымалдау, сұрыптау және жою тарифтерін бекіту туралы) шешімі негізінде қабылданды.
8.1-кесте
Қатты коммуналдық қалдықтардың пайда болу көлемдері
	Диаграммада №
	Даму түрлері
	Жалпы ауданы, мың м2
	Болжамды саны, адам
	Жылдық мөлшерлеме, м3
	Жылдық көлемі, м3/жыл

	Ағымдағы күйі

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	1
	Жеке тұрғын үйлер
	28.99
	890
	2.02
	1797.8

	Барлығы
	28.99
	890
	
	1797.8

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	2
	Орта мектеп
	4.2
	-
	0,058
	0,244

	2a
	Балабақша
	0,41
	-
	0,058
	0,024

	3
	Әкімдік
	1.3
	-
	0,37
	0,481

	12
	Мәдениет үйі
	0,35
	-
	0,37
	0,130

	11
	Дүкен
	0,314
	-
	0,85
	0,267

	6
	Өндірістік база
	9.7
	-
	0,32
	3,104

	7
	Шөп қоймасы ғимараты
	1.03
	-
	0,32
	0,330

	Барлығы
	
	
	4 578

	Ағымдағы күй бойынша жалпы сома
	
	
	1802 378

	Бірінші кезең

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	16
	Жеке тұрғын үйлер
	4.08
	96
	2.02
	193.92

	Барлығы
	4.08
	96
	
	193.92

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	17
	Балабақша
	1.44
	-
	0,058
	0,084

	18
	Емхана
	0,4
	-
	0,37
	0,148

	19
	Мешіт
	0,44
	-
	0,37
	0,163

	22
	Спорттық-дене шынықтыру кешені
	1.52
	-
	0,058
	0,088

	Барлығы
	
	
	0,482

	Бірінші кезең бойынша жалпы сома
	
	
	194 402

	Барлығы, оның ішінде: ағымдағы жағдайы және бірінші кезең
	
	
	1996 781

	Болжамды кезең

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	23
	Жеке тұрғын үйлер
	4.25
	100
	2.02
	202

	Барлығы
	4.25
	100
	
	202

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	24
	Ветеринарлық клиника
	1.68
	
	0,37
	0,622

	25
	Өрт сөндіру бекеті
	0,67
	
	0,058
	0,039

	Барлығы
	
	
	0,660

	Есептелген кезең үшін жалпы сома
	
	
	202 660

	Барлығы, оның ішінде: ағымдағы жағдайы, бірінші кезең және болжамды кезең
	
	
	2199 441



Халық саны мен қоғамдық ғимараттарды ескере отырып, жоба кезеңінде пайда болған қатты қалдықтардың көлемі:
· құрылыстың бірінші кезеңі үшін - жылына 1996,781 м3;
· болжамды кезең үшін - жылына 2199,441 м3.
Қатты қалдықтар полигонының бірінші кезеңіне арналған жобалық ұсыныстар
Теректі ауданындағы барлық ауылдық елді мекендерге қатты қалдықтар полигонының қызмет көрсетуін және қалдықтар көлемінің артуын ескере отырып, келесілер көзделеді:
1. Аудандық қатты қалдықтар полигонын қайта құру және кеңейту, аумақты 10 гектарға дейін және қуаттылығын жылына 90 мың тоннаға дейін арттыру;
1. Облыстың барлық елді мекендерінен қатты қалдықтардың түсуін ескере отырып, қалдықтарды сақтау карталарын кезең-кезеңімен толтыруды ұйымдастыру;
2. Контейнерлік алаңдарды ұйымдастыру және қатты қалдықтарды жоспарлы және тұрақты шығару жүйесін енгізу арқылы орталықтандырылған қалдықтарды жинау және шығару жүйесін құру;
3. Қоқыс шығару көлемін азайту мақсатында полигонда қалдықтарды бастапқы сұрыптау бөлімін енгізу;
4. Полигонның инженерлік инфрақұрылымын, соның ішінде дауылға қарсы және дренаждық кәріз жүйесін, қалдықтарды түсіру және тығыздау алаңдарын қайта құру;
5. Полигонды қажетті құрылымдармен және жабдықтармен, мысалы, бақылау-өткізу пунктімен, дезинфекциялық тосқауылмен, қалдықтарды есепке алуға арналған салмақ өлшеу пунктімен, өрт сөндіру цистерналарымен және жабдықтарымен қамтамасыз ету;
6. Арнайы техниканың жыл бойы қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін кірме жолдарды стандартты жағдайға келтіру.
Болжамды кезеңге арналған қатты қалдықтар полигонының жобалық ұсыныстары
Аудандағы халық санының өсуі мен ауылдық елді мекендердің дамуын ескере отырып, келесілер көзделеді:
1. Теректі ауданының барлық елді мекендерінен қалдықтарды қабылдауды қамтамасыз ететін, ауданы 25 гектар және болжамды қуаты жылына 180 мың тонна болатын жаңа аудандық қатты қалдықтар полигонын салу;
1. Қолданыстағы полигонды кезең-кезеңімен жабу және қалпына келтіру, аумақты қауіпсіз экологиялық жағдайға келтіру;
2. Қатты қалдықтарды сұрыптау желілерін және қосалқы ресурстарды уақытша сақтау алаңдарын қамтитын аудандық деңгейдегі қалдықтарды сұрыптау кешенін құру;
3. Қалдықтарды басқарудың заманауи технологияларын енгізу, қоқыс полигондарының үлесін азайту, қалдықтарды өңдеу мен жоюды дамыту;
4. Жаңа полигонның инженерлік инфрақұрылымын салу, оның ішінде қойма алаңдарын гидрооқшаулау, сүзінділерді жинау және тазарту жүйесі және полигонды газсыздандыру жүйесі;
5. Барлық ауылдық елді мекендерді біртіндеп қамтитын бөлек қалдықтарды жинаудың аймақтық жүйесін қалыптастыру;
6. Маршрутты оңтайландыру және аралық жинау пункттерін құру арқылы қалдықтарды шығару логистикасын дамыту.
Жаңа полигонның құрылысы қатты қалдықтарды жоюдың қолданыстағы «Қоршаған орта мен адам денсаулығына әсер ететін нысандар үшін санитарлық қорғау аймақтарын белгілеуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелеріне сәйкес келуін қамтамасыз етеді.
Қатты коммуналдық қалдықтарды жинау V=1,1 көлемі бар стандартты контейнерлерде жүзеге асырылады.м3. 1,1 м3 контейнерлерді пайдаланған кезде және күнделікті қатты қалдықтарды шығаруды ескере отырып, қажетті контейнерлер саны:
· құрылыстың бірінші кезеңі үшін - 2 бірлік;
· есеп айырысу кезеңі үшін - 4 дана.
Жоба қатты қалдықтарды орталықтандырылған жинау және шығаруды құруды, белгіленген орындарға контейнерлер орнатуды және қалдық түрлері (пластик, қағаз, металл, шыны) бойынша бөлек жинауды біртіндеп енгізуді көздейді. Медициналық және қауіпті қалдықтар кәдеге жарату үшін мамандандырылған нысандарға беріледі. Сонымен қатар, жоба қатты беттерден сыпырылған қалдықтарды және алаңды тазалау кезінде пайда болған қалдықтарды жинауды көздейді.

9. Инженерлік жабдықтар
9.1. Сумен жабдықтау
Ағымдағы күйі
Аңқаты ауылында тұрмыстық, ауыз су, өрт сөндіру және өнеркәсіптік сумен жабдықтаудың бірыңғай орталықтандырылған жүйесі бар.
Сумен жабдықтау жүйесін Теректі ауданының Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесіне қарасты «Теректі-таза су» ЖШС басқарады.

«Теректі-таза су» ЖШС міндеттеріне су қабылдайтын ұңғыманы пайдалану, бірінші көтергіш сорғы станциясын басқару, тұтынушыларды тұрмыстық және ауыз сумен қамтамасыз ету, ауыз судың сапасын бақылау, желілердегі апаттық жағдайларды жою, ағымдағы және жөндеу жұмыстарын орындау, сондай-ақ су қабылдайтын аймақты санитарлық қорғауды қамтамасыз ету кіреді.
Сумен жабдықтау көзі
Ауылдың солтүстік-шығыс шетінде тұрмыстық және ауыз судың негізгі көзі болып табылатын су қабылдағыш құрылғы жұмыс істейді. Су қабылдағыш алаң периметрі бойынша қоршалған, бұл бірінші санитарлық-қорғау аймағын белгілеу талаптарына сәйкес келеді.
Құрылымдардың құрамы:
1. Су қабылдайтын ұңғыма - бұл құбырмен қапталған және металл ұңғыма сағасымен жабдықталған артезиан ұңғымасы, ол халықтың қажеттіліктері үшін жер асты суларын алуды қамтамасыз етеді.
1. Бірінші сатылы сорғы станциясы - су қабылдау алаңындағы күрделі ғимарат, онда сорғы қондырғылары, автоматика және басқару блогы бар, тарату желісіне су беруді қамтамасыз етеді.
2. Технологиялық платформалар - сумен жабдықтау желісіне қосылу нүктелері бар, өшіру клапандары мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуге арналған платформалар.
3. Кірме жолдар - қызмет көрсетуші персоналдың кіруін қамтамасыз ететін топырақ жол.
4. Электрмен жабдықтау - нысан учаскенің солтүстік шекарасы бойымен өтетін әуе электр желісімен (0,4–10 кВ) қамтамасыз етіледі.
9.1.1-кесте
Аңқаты ауылындағы су қабылдау қондырғысының негізгі сипаттамалары
	Жоқ
	Индикатор
	Мағынасы

	1
	Дереккөз түрі
	Жер асты сулары (артезиан ұңғымасы)

	2
	Операциялық ұйым
	«Теректі ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі, тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жанындағы «Таза су» ЖШС

	3
	Мақсаты
	Тұрмыстық және ауыз сумен жабдықтау

	4
	Ұңғыма тереңдігі
	120 м

	5
	Өнімділік
	10 л/с

	6
	1-ші кезеңдегі сорғы станциясы
	Сонда бар

	7
	Электр қуатымен жабдықтау
	10 кВ әуе электр желісі

	8
	Санитарлық-қорғау аймағы
	Периметрі бойынша қоршалған, ұйымдастырылған

	9
	Сақтау цистерналары
	Жоқ

	10
	Құрылымдардың жағдайы
	Қанағаттанарлық

	11
	Құрылымдардың тозуы
	50%

	12
	Сумен жабдықтау әдісі
	Тікелей желіге


Объектіде су сақтайтын резервуарлар немесе су мұнаралары жоқ; су тікелей электр желісіне беріледі.
Су қабылдау және тарату нысандарының техникалық жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланады. Негізгі жабдықтар қалыпты жұмыс істеп тұр және жүйенің жұмысында ешқандай үзілістер тіркелген жоқ. Ең үлкен тозу тарату желісінде байқалады; дегенмен, бұл маңызды емес және су сапасының төмендеуіне әкелмейді.
Сумен жабдықтау нысандарының санитарлық-техникалық жағдайы 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес келеді, бұл санитарлық-эпидемиологиялық есептермен расталады.
Сумен жабдықтау желілері
Аңқаты ауылы диаметрі 110 мм полиэтилен су құбырлары арқылы сумен қамтамасыз етіледі.
Сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы 10,8 км құрайды.

Қабылданған жобалау шешімдері
Аңқаты ауылының бас жоспарында ауыз сумен және өрт сөндіру суымен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйесін қайта құру және салу ұсынылған, бұл жоспарланған және қолданыстағы нысандарды ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз етуді, сондай-ақ сенімді өрттен қорғауды қамтамасыз етеді.
Қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесімен қамтылмаған көшелерде жаңа сумен жабдықтау желілерін салу, су құбырларын тұтынушылық мүлік шекараларына қосу, тұрғын үй, білім беру және қоғамдық ғимараттарға су есептегіштерін орнату.
Жобада есептегіштерді орнату, сумен жабдықтау сапасын жақсарту, жүйенің сенімділігін қамтамасыз ету және сумен жабдықтаудағы үзілістердің қаупін азайту, әсіресе суды тұтынудың шыңы кезеңінде су ресурстарын тиімді пайдалану ұсынылады.
Сумен жабдықтау жүйесінің санаты
Жобаланған аумақтың сумен жабдықтау жүйесі ҚНжЕ ҚР 4.01.02-2009, 7.4-тармаққа сәйкес 3-ші санатқа жатады. Бұл мынаны білдіреді:
- Сумен жабдықтаудың рұқсат етілген төмендеуі есептелген ағын жылдамдығының 30%-нан аспайды.
- Жеткізуді қысқарту мерзімі 15 күннен аспайды.
- Сумен жабдықтаудағы үзілістерге тек жөндеу жұмыстары кезінде ғана рұқсат етіледі және 24 сағаттан аспауы керек.
Сумен жабдықтауды брондау
Желінің бір бөлігі өшірілген кезде, қалған желілер арқылы берілетін жалпы су көлемі есептелген ағын жылдамдығының кемінде 70%-ын құрауы тиіс.
Ең шалғай су қабылдау нүктелері үшін сумен жабдықтау есептелген ағын жылдамдығының кемінде 20% болуы керек, ал:
Еркін қысым кемінде 10 м болуы керек.
Суды тұтынудың нақты нормалары
Суды тұтынудың нақты стандарттары ҚР СП 4.01.101-2012 (B қосымшасы, B.1 кестесі) сәйкес қабылданады. Бұл көрсеткіштер тұрғын үй, қоғамдық және білім беру нысандары үшін су тұтынуды есептеу кезінде 6.1.1 кестесінде ескеріледі.
9.1.1-кесте
Жалпы тәуліктік су тұтыну
	Су тұтынушылар
	Бір адамға шаққандағы су тұтыну нормасы, л/тәулік
	Халық саны, адам
	Су шығыны, м3/тәулік

	
	
	
	Qmax
	Qср
	Qmin

	Ағымдағы күйі

	Тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне арналған су тұтыну

	Жеке тұрғын үйлер
	110
	
890
	146.85
	97.90
	68.53

	Барлығы
	
	
	146.85
	97.90
	68.53

	Есепке алынбаған шығындар және жергілікті кәсіпорындар үй шаруашылығы шығындарының 20%-ын құрайды
	
	
	29.37
	19.58
	13.71

	Барлығы
	
	
	176.22
	117.48
	82.24

	Судың нақты шығыны (л/тәулік/адам)
	
	
	198
	132
	92

	Тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне арналған судың меншікті шығыны (л/тәулік/адам)
	
	
	165
	110
	77

	Техникалық қажеттіліктерге арналған су шығыны

	Жеке үй шаруашылығына қажеттілік
	20
	890
	21.36
	17.8
	14.24

	Мал шаруашылығы, оның ішінде:
	
	
	
	
	

	Ірі қара мал, бастар
	50
	70
	4.2
	3.5
	2.8

	Жылқылар, бастар
	50
	78
	4.68
	3.9
	3.12

	Қойлар, бастар
	50
	39
	2.34
	1.95
	1.56

	Гүлзарларды, көгалдарды және жақсартылған беттерді суару
	70
	890
	74.76
	62.3
	49.84

	Барлығы
	
	
	107.34
	89.45
	71.56

	Бірінші кезең

	Тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне арналған су тұтыну

	Жеке тұрғын үй құрылысы
	110
	986
	130 152
	108.46
	86 768

	Барлығы
	
	
	130 152
	108.46
	86 768

	Есепке алынбаған шығындар және жергілікті кәсіпорындар үй шаруашылығы шығындарының 20%-ын құрайды
	
	
	26.03
	21 692
	17 353

	Барлығы
	
	
	156 182
	130 152
	104 122

	Судың нақты шығыны (л/тәулік/адам)
	
	
	158.4
	132
	105.6

	Тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне арналған судың меншікті шығыны (л/тәулік/адам)
	
	
	132
	110
	88

	Техникалық қажеттіліктерге арналған су шығыны

	Жеке үй шаруашылығына қажеттілік
	20
	986
	23 664
	19.72
	15 776

	Мал шаруашылығы, оның ішінде:
	
	
	
	
	

	Ірі қара мал, бастар
	50
	70
	4.2
	3.5
	2.8

	Жылқылар, бастар
	50
	78
	4.68
	3.9
	3.12

	Қойлар, бастар
	50
	39
	2.34
	1.95
	1.56

	Гүлзарларды, көгалдарды және жақсартылған беттерді суару
	70
	986
	82 824
	69.02
	55 216

	Барлығы
	
	
	117 708
	98.09
	78 472

	Болжамды кезең

	Тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне арналған су тұтыну

	Жеке тұрғын үй құрылысы
	110
	1086
	143 352
	119.46
	95 568

	Барлығы
	
	
	143 352
	119.46
	95 568

	Есепке алынбаған шығындар және жергілікті кәсіпорындар үй шаруашылығы шығындарының 20%-ын құрайды
	
	
	28 6704
	23 892
	19 1136

	Барлығы
	
	
	172 0224
	143 352
	114 682

	Судың нақты шығыны (л/тәулік/адам)
	
	
	158.4
	132
	105.6

	Тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне арналған судың меншікті шығыны (л/тәулік/адам)
	
	
	132
	110
	88

	Техникалық қажеттіліктерге арналған су шығыны

	Жеке үй шаруашылығына қажеттілік
	20
	1086
	26 064
	21.72
	17 376

	Мал шаруашылығы, оның ішінде:
	
	
	
	
	

	Ірі қара мал, бастар
	50
	70
	4.2
	3.5
	2.8

	Жылқылар, бастар
	50
	78
	4.68
	3.9
	3.12

	Қойлар, бастар
	50
	39
	2.34
	1.95
	1.56

	Гүлзарларды, көгалдарды және жақсартылған беттерді суару
	70
	1086
	91 224
	76.02
	60 816

	Барлығы
	
	
	128 508
	107.09
	85 672



Бірінші кезеңде тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне арналған судың орташа тәуліктік мөлшері тәулігіне 130,152 м3 құрайды, ал болжамды кезеңде тәулігіне 143,352 м3 құрайды.
Бірінші кезеңдегі техникалық қажеттіліктерге арналған судың орташа тәуліктік мөлшері тәулігіне 98,09 м3 құрайды, ал болжамды кезеңде тәулігіне 107,09 м3 құрайды.
Су тұтыну тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне, сондай-ақ сыртқы және ішкі өрт сөндіру үшін және аумақ пен жасыл кеңістіктерді суару үшін бөлек қамтамасыз етіледі.
Қолданыстағы құдық суы шаруашылық-ауыз су қажеттіліктерін сумен жабдықтау көзі болып қала береді.
Бақша учаскелері мен малды суару жеке тұрғын үйлердің меншік шекараларында орналасқан тәуелсіз құдықтардан қамтамасыз етіледі. Су көзі тек өнеркәсіптік және суару мақсаттарына арналған жоғарғы сулы қабаттан алынатын су болады.
Сонымен қатар, Аңқаты ауылының саябақтарындағы асфальт беттері мен жасыл алқаптарды суару үшін тазартылған дауыл және ағынды суларды пайдалану ұсынылады.
Жоба мыналарды көздейді:
- қолданыстағы су қабылдау орнының өнімділігін арттыру;
- апаттық жағдайларды қайта құру және бірінші кезеңде ұзындығы 3,2 км және болжамды кезеңде 3,3 км болатын жаңа сумен жабдықтау желілерін салу;
- сумен жабдықтау құрылымдарын (су мұнарасы, су тазарту сүзгілері) қайта құру;
- тамшылатып немесе жаңбырлатып суаруды енгізу;
- жазғы кезеңде суды жинақтау және сақтау үшін су қоймасын салу;
- жаңбыр суын жинау және тазарту, кейіннен суару үшін пайдалану;
-сумен жабдықтау құрылыстарының санитарлық қорғау аймақтары жобасымен белгіленген аумақты шектеу шараларын ұйымдастыру;
- су құбырларын салу және жөндеу кезінде өрт гидранттарын орнату;
- халыққа берілетін ауыз судың сапасын бақылау бойынша қосымша шаралар;
- тұтынушыларға арналған су тұтынуды есепке алу құрылғыларын орнатуды ұйымдастыру.
Су тұтыну тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне, сондай-ақ сыртқы және ішкі өрт сөндіру үшін және аумақ пен жасыл кеңістіктерді суару үшін бөлек қамтамасыз етіледі.
Ауыз су және өрт сөндіру сумен жабдықтау желілері сақиналы желілер ретінде жобаланған, қолданыстағы желілерге қосылған және жоспарланған жер бетінен 1,7-2 метр тереңдікте, тас жолдар бойымен жолдың шетінен 2,5 м-ден аспайтын қашықтықта төселген.
Сумен жабдықтау құбыры кәріз құбырларының үстінде орналасуы керек; егер оларды орнату биіктіктеріндегі айырмашылық 0,4 м болса, олардың арасындағы қашықтық 1 м деп алынады; егер айырмашылық аз болса немесе бұл құбырлар бір деңгейде орналасқан болса, бұл қашықтық 1,2 м деп алынады.

Өрттің алдын алу шаралары
Өрт қауіпсіздігі шаралары сумен жабдықтау желісіне орнатылған өрт гидранттарынан жүзеге асырылады; өртті сөндіру жылжымалы өрт сорғыларын пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
Жер асты гидранттары орналасқан жерлерде ГОСТ 12.4.009-83 сәйкес флуоресцентті немесе шағылыстыратын жабыны бар өрт индикаторы орнатылады.
Желідегі қажетті қысымдар 2021 жылғы 19 тамыздағы № 405 «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентіне сәйкес қабылданады:
- бір қабатты ғимараттар үшін ең төменгі еркін қысым 10 м;
- біріктірілген сумен жабдықтау желісіндегі ең жоғары еркін қысым 60 м-ден аспауы тиіс.
Өрт сөндіру үшін су шығыны 9.1.2 кестесінде көрсетілген.
9.1.2-кесте
Өрт сөндіру үшін жалпы су шығыны
	Халық саны, адам
	Бір мезгілде болған өрттер саны
	Сыртқы өрт сөндіру үшін су шығыны, л/с
	Ішкі өрт сөндіру үшін су шығыны, л/с

	986
	1
	5
	1x2.5

	1086
	1
	5
	1x2.5



Сыртқы өрт сөндіру кезінде өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес, өрттердің рұқсат етілген саны - 1.
Ауылда бір өртке жұмсалатын су шығыны секундына 5 л құрайды.
Сыртқы өрт сөндіру үшін су шығыны және бір мезгілде болатын өрттер саны ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009, 5.2.4-тармақшасына және Техникалық регламенттің 73-тармағына, 6-қосымшасына сәйкес анықталады. Ішкі өрт сөндіру үшін шығын SN 4.01-01-2011*, 4.3.1-тармақшасына, 1-кестеге* сәйкес қабылданады.


9.2. Суды бұру
Ағымдағы күйі
Аңқаты ауылында орталықтандырылған кәріз жүйесі жоқ.
Қазіргі уақытта ағынды суларды жою тек жеке жергілікті жүйелерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады, оларға мыналар кіреді:
1. Тығыздалған түбі жоқ шұңқырлар;
1. Бетон сақиналарынан, кірпіштен немесе монолитті бетоннан жасалған әртүрлі конструкциядағы үйде жасалған септиктер.

Жоба ұсыныстары
Жобаға орталықтандырылған ағынды суларды кәдеге жарату жүйесін салу кіреді.
Есептеу параметрлері
Тұрмыстық ағынды сулардың орташа тәуліктік шығыны есептелген орташа тәуліктік су шығынына сәйкес алынады.
Қызмет көрсету кәсіпорындарынан шығатын ағынды сулардың мөлшері және есепке алынбаған шығындар жалпы орташа тәуліктік су шығынының 15%-ы ретінде алынады.
Суды тұтынудың меншікті нормалары ҚР СП 4.01.101-2012, В қосымшасының В.1 кестесіне сәйкес қабылданады. Ағынды суларды тұтыну 8.2.2 кестесінде келтірілген.
9.2.2-кесте
Су ағызуын есептеу
	Тұтынушылар
	Бір адамға шаққандағы суды ағызу мөлшері, л/тәулік
	Халық саны, адам
	Суды бұру, м3/тәулік

	
	
	
	Qmax
	Qср
	Qmin

	Бірінші кезең

	Жеке тұрғын үй құрылысы
	110
	986
	130.15
	108.46
	86.76

	Барлығы
	
	
	130.15
	108.46
	86.76

	Есепке алынбаған шығындар және жергілікті кәсіпорындар үй шаруашылығы шығындарының 15%-ын құрайды
	
	
	19.52
	16.26
	13.01

	Барлығы
	
	
	149.67
	124.72
	99,78

	Судың меншікті шығыны (л/тәулік/адамның жалпы шығыны, қоса алғанда)
	
	
	151.8
	126.5
	101.2

	Болжамды кезең

	Жеке тұрғын үй құрылысы
	110
	1086
	143.35
	119.46
	95.56

	Барлығы
	
	
	143.35
	119.46
	95.56

	Есепке алынбаған шығындар және жергілікті кәсіпорындар үй шаруашылығы шығындарының 15%-ын құрайды
	
	
	21.50
	17.91
	14.33

	Барлығы
	
	
	164.85
	137.37
	109.90

	Судың меншікті шығыны (л/тәулік/адамның жалпы шығыны, қоса алғанда)
	
	
	151.8
	126.5
	101.2


Дренаж жүйесінің негізгі параметрлері:
- Бірінші кезеңдегі ағынды сулардың жалпы көлемі: тәулігіне 124,72 м³,
- Есепті кезеңдегі ағынды сулардың жалпы көлемі: тәулігіне 137,37 м³,
Бірінші кезеңнің жалпы жоспарында мыналар көзделген:
- Аңқаты ауылы үшін тәулігіне 150 м³ қуаттылықтағы ағынды суларды тазарту қондырғысын салу,
- Суару үшін тазартылған ағынды суларды кейіннен пайдаланатын қойма тоғанын салу,
- Ұзындығы 7,7 км болатын кәріз желілерін салу.
Болжамды кезеңге арналған жалпы жоспарда мыналар көзделген:
- Ұзындығы 5,2 км кәріз желілерін салу,
- Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды орталықтандырылған кәріз жүйесіне 100% қосу,
- Экологиялық жағдайды жақсарту үшін тазартылмаған ағынды сулардың төгінділерін толығымен жою,
- Су қоймаларында уақытша сақтау және кейіннен жасыл кеңістіктер мен асфальт беттерін суару үшін пайдалану арқылы жергілікті нөсер суларын тазарту құрылыстарын салу.


9.3. Жылумен жабдықтау
Ағымдағы күйі
Қазіргі уақытта Аңқаты ауылында автономды жылыту жүйесі жұмыс істейді.
Жеке тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарды жылыту үшін табиғи газбен жұмыс істейтін кіріктірілген тұрмыстық жылыту қазандықтары қолданылады.
9.3.1-кесте
Жылытудың негізгі техникалық сипаттамалары
қуаты 10-20 кВт болатын қазандықтар
	Жоқ
	Индикатордың атауы
	Мағынасы

	1
	Номиналды қыздыру қуаты
	10-20 кВт

	2
	Оңтайлы жылытылатын аймақ
	50-200 м²

	3
	Тиімділік
	75%-дан кем емес

	4
	Отын шығыны
	3-5 кг/сағ

	5
	От жағу уақыты
	0,5–1,0 сағ

	6
	Қазандықтың салмағы (металл бөлшектері)
	160-20 кг

	7
	Мордың шығыс диаметрі
	159 мм


Жоба ұсынысы
ҚР СП 3.01-101-2013 «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және дамыту» құжатына сәйкес, тұрғын үй ғимараттарын жылытуға арналған ең жоғары жылу ағыны келесі формула бойынша анықталады:
[image: ]
Қайда:
[image: ]- жалпы ауданның 1 м2-іне тұрғын үй ғимараттарын жылытуға арналған ең жоғары жылу ағынының агрегатталған көрсеткіші, 68 Вт-қа тең;
А – жылытылатын ғимараттардың жалпы ауданы, м2;
Қоғамдық ғимараттарды жылытуға арналған максималды жылу ағыны келесі формула бойынша анықталады:
[image: ]
Қайда:
[image: ]- жалпы ауданның 1 м2-іне шаққандағы қоғамдық ғимараттарды жылытуға арналған ең жоғары жылу ағынының агрегатталған көрсеткіші, 41,16 Вт-қа тең;
А – жылытылатын ғимараттардың жалпы ауданы, м2;
Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды ыстық сумен жабдықтаудың максималды жылу ағыны келесі формула бойынша анықталады:
[image: ]
Қайда:
[image: ]- тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды ыстық сумен жабдықтаудың жалпы ауданының 1 м2-іне шаққандағы ең жоғары жылу ағынының агрегатталған көрсеткіші, 16,27 Вт-қа тең;
А – жылытылатын ғимараттардың жалпы ауданы, м2;
Қоғамдық ғимараттарды желдетуге арналған максималды жылу ағыны келесі формула бойынша анықталады:
[image: ]
Қайда:
[image: ]- жалпы ауданның 1 м2-іне шаққандағы қоғамдық ғимараттарды желдетудің максималды жылу ағынының агрегаттық көрсеткіші, 55,46 Вт-қа тең;
А – жылытылатын ғимараттардың жалпы ауданы, м2;
Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды жылыту, желдету және ыстық сумен жабдықтауға арналған есептелген жылу ағындары 9.3.3 кестесінде келтірілген.
9.3.3-кесте
Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды жылытуға, желдетуге және ыстық сумен жабдықтауға арналған жылу ағыны
	Диаграммада №
	Даму түрлері
	Жалпы ауданы, мың м2
	Жылу шығыны, МВт
	Барлығы

	
	
	
	Жылыту
	ыстық сумен жабдықтау
	Желдету
	

	Ағымдағы күйі

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	1
	Жеке тұрғын үйлер
	28.99
	1 971
	0,472
	1608
	4 051

	Тұрғын үй құрылысына жұмсалған жалпы сома
	28.99
	1 971
	0,472
	1608
	4 051

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	2
	Орта мектеп
	4.2
	0,173
	0,068
	0,233
	0,474

	2a
	Балабақша
	0,41
	0,017
	0,007
	0,023
	0,046

	3
	Әкімдік
	1.3
	0,054
	0,021
	0,072
	0,147

	12
	Мәдениет үйі
	0,35
	0,014
	0,006
	0,019
	0,040

	11
	Дүкен
	0,314
	0,013
	0,005
	0,017
	0,035

	6
	Өндірістік база
	9.7
	0,399
	0,158
	0,538
	1095

	7
	Шөп қоймасы ғимараты
	1.03
	0,042
	0,017
	0,057
	0,116

	Қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	0,712
	0,282
	0,960
	1 953

	Тұрғын үй және қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	2 684
	0,753
	2 567
	6 004

	Есепке алынбаған шығындар 20%
	0,537
	0,151
	0,513
	1201

	Барлығы, оның ішінде:
	3220
	0,904
	3 081
	7 205

	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	2 684
	0,753
	2 567
	6 004

	өндірістік қажеттіліктер үшін
	0,537
	0,151
	0,513
	1201

	Барлығы Гкал/сағ
	2 769
	0,777
	2 649
	6 195

	Бірінші кезең

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	16
	Жеке тұрғын үйлер
	4.08
	0,277
	0,066
	0,226
	0,570

	Тұрғын үй құрылысына жұмсалған жалпы сома
	4.08
	0,277
	0,066
	0,226
	0,570

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	17
	Балабақша
	1.44
	0,059
	0,023
	0,080
	0,163

	18
	Емхана
	0,4
	0,016
	0,007
	0,022
	0,045

	19
	Мешіт
	0,44
	0,018
	0,007
	0,024
	0,050

	22
	Спорттық-дене шынықтыру кешені
	1.52
	0,063
	0,025
	0,084
	0,172

	Қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	0,173
	0,068
	0,233
	0,474

	Тұрғын үй және қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	0,450
	0,135
	0,459
	1044

	Есепке алынбаған шығындар 20%
	0,090
	0,027
	0,092
	0,209

	Бірінші кезең бойынша жалпы сома
	0,540
	0,162
	0,551
	1253

	Барлығы Гкал/сағ
	0,465
	0,139
	0,474
	1077

	Ағымдағы жағдай және бірінші кезең

	Барлығы, оның ішінде:
	3.76
	1066
	3,632
	8 458

	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	3,134
	0,888
	3026
	7 048

	өндірістік қажеттіліктер үшін
	0,627
	0,178
	0,605
	1.41

	Барлығы Гкал/сағ
	3,233
	0,917
	3,123
	7 273

	Болжамды кезең

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	23
	Жеке тұрғын үйлер
	4.25
	0,289
	0,069
	0,236
	0,594

	Тұрғын үй құрылысына жұмсалған жалпы сома
	4.25
	0,289
	0,069
	0,236
	0,594

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	24
	Ветеринарлық клиника
	1.68
	0,069
	0,027
	0,093
	0,190

	25
	Өрт сөндіру бекеті
	0,67
	0,028
	0,011
	0,037
	0,076

	Қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	0,097
	0,038
	0,130
	0,265

	Тұрғын үй және қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	0,386
	0,107
	0,366
	0,859

	Есепке алынбаған шығындар 20%
	0,077
	0,021
	0,073
	0,172

	Есептелген кезең үшін жалпы сома
	0,463
	0,129
	0,439
	1031

	Барлығы Гкал/сағ
	0,398
	0,111
	0,378
	0,886

	Ағымдағы жағдай, бірінші кезең және болжамды кезең

	Барлығы, оның ішінде:
	4 223
	1195
	4 071
	9 489

	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	3.52
	0,995
	3 392
	7 907

	өндірістік қажеттіліктер үшін
	0,704
	0,199
	0,678
	1,582

	Барлығы Гкал/сағ
	3,631
	1028
	3500
	8,159


Жобада қоғамдық ғимараттарды жылытуға арналған орнатылған жылыту қуаты сағатына 3,0 Гкал болатын блоктық-модульдік қазандық (БМҚ) құрылысы көзделген.
50 м санитарлық-қорғаныс аймағын (СҚА) ұстау талаптарына байланысты жоба қоғамдық ғимараттарды жылытуға арналған бір блоктық-модульдік қазандықты (БМҚ) орналастыру туралы шешім қабылдады.
Қабылданған шешім тұрғын үйлерге дейінгі стандартты қашықтықты қамтамасыз етеді, тұрғын үй аумақтарында бірнеше автономды жылыту көздерін орналастыру қажеттілігін жояды және қоғамдық нысандарды жылумен жабдықтау схемасын оңтайландырады.
Бірыңғай БМК орналастыру қоғамдық ғимараттарды орталықтандырылған жылумен жабдықтауды қамтамасыз етеді, жылу желілеріне қосылуға, пайдалану шығындарын азайтуға, техникалық қызмет көрсетуді жеңілдетуге және санитарлық, экологиялық және қала құрылысы стандарттарына сәйкес келуге мүмкіндік береді.
Бас жоспарда бірінші кезеңде ұзындығы 4,5 км және болжамды кезеңде 1,8 км болатын бір блокты-модульдік қазандық пен жылу желілерін салу көзделген.
Негізгі отын ретінде табиғи газды пайдалануды жалғастыру көзделіп отыр.

	
9.4. Қуат көзі
Ағымдағы күйі
Аңқаты ауылы электр энергиясын 35 кВ электр желісі арқылы аймақтық электр желісінен алады.
Аңқаты ауылындағы электр энергиясының негізгі тұтынушылары жеке тұрғын үйлер, орта мектеп, медициналық орталық, қоғамдық орталық, коммуналдық қызметтер және т.б. болып табылады.
Анката ауылы электр қуатымен 2×6,3 МВА қуаттылығы бар екі қуат трансформаторымен жабдықталған 35/10 кВ Анката қосалқы станциясынан қамтамасыз етіледі.
Қалыпты жұмыс кезінде бір трансформатор қолданылады. Нақты жүктеме:
· Т-1 трансформаторы арқылы - 1,6 МВт;
· Т-2 трансформаторы арқылы - 1,0 МВт.
Қосалқы станцияның жүктеме дәрежесі:
· қыста - 11,36%;
· жазғы кезеңде - 14,77%.
Қосалқы станция төмен жүктеме деңгейінде жұмыс істейді, бұл айтарлықтай қуат қорының бар екенін көрсетеді.
Тұтынушыларды электрмен жабдықтау 10 кВ кернеулі тарату желілері арқылы жүзеге асырылады, содан кейін трансформаторлық қосалқы станциялар арқылы 0,4 кВ дейін төмендетіледі.
Электр қосалқы станциясы кернеуді 35 кВ-тан 10 кВ-қа дейін төмендетуге және электр энергиясын 10 кВ желілер арқылы таратуға, содан кейін тұтынушыларға 10/0,4 кВ трансформаторлық станциялар арқылы беруге арналған.
Аңқаты ауылы арқылы өтетін әуе электр желілері келесі маркалы болат-алюминий сымдарынан жасалған:
- кернеуі 0,4 кВ әуе желілері - AC-25 кабелі;
- кернеуі 10 кВ әуе желілері - AC-35 кабелі;
- кернеуі 35 кВ әуе желілері - AC-95 сымдары.

Жоба ұсыныстары
Болашаққа арналған электрмен жабдықтау схемасын әзірлеу кезінде электр жүктемелері коммуналдық қызметтерге (тұрғын үй қоры) арналған электр энергиясын тұтынуды және мәдени және қоғамдық қызмет көрсету нысандарының (мемлекеттік қор) тұтынуын ескере отырып есептелді.
Жобаға жеке тұрғын үйлер, орта мектеп, балабақша, медициналық пункт, ветеринарлық орталық, спорт және дене шынықтыру орталығы, қоғамдық орталық және дүкен салу кіреді.
Тұтынушылардың экономикалық қызмет түрлері бойынша агрегацияланған нақты есептелген көрсеткіштерді пайдалана отырып және «Қалалық пәтерлер мен сәнді коттедждердің электр жүктемелерін есептеу бойынша нұсқаулыққа» сәйкес ауылдың болашақ электр жүктемесінің өсуін сандық бағалау жүргізілді.
Әлеуетті тұтынушылардың есептелген жүктемелерінің алынған мәндері 0,4 кВ ТП шиналарына қолданылады.
Электрмен жабдықтаудың нақты стандарттары RDS RK 4.04.191-2002 (Қалалық және ауылдық электр желілерін жобалау бойынша әдістемелік нұсқаулар) сәйкес қабылданады. Бұл көрсеткіштер тұрғын үй, қоғамдық және білім беру нысандары үшін электр энергиясын тұтынуды есептеу кезінде 6.4.1 кестесінде ескеріледі.
Электр жүктемесінің болжамды өсуі туралы қысқаша деректер 9.4.1 кестесінде келтірілген.
9.4.1-кесте
Электр жүктемелері
	Диаграммада №
	Даму түрлері
	Жалпы ауданы, мың м2
	Болжамды саны, адам
	Меншікті жүктеме, кВт
	Электр жүктемесі, МВт
	Электр жүктемесі, МВт*сағ/жылына

	Ағымдағы күйі

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	1
	Жеке тұрғын үйлер
	28.99
	890
	18.4
	0,533
	845.5

	Тұрғын үй құрылысына жұмсалған жалпы сома
	28.99
	890
	
	0,533
	845.5

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	2
	Орта мектеп
	4.2
	-
	0,22
	0,00092
	1465

	2a
	Балабақша
	0,41
	-
	0,22
	0.00009
	0,143

	3
	Әкімдік
	1.3
	-
	0,12
	0.00016
	0,247

	12
	Мәдениет үйі
	0,35
	-
	0,14
	0.00005
	0,078

	11
	Дүкен
	0,314
	-
	0,22
	0.00007
	0,110

	6
	Өндірістік база
	9.7
	-
	0,4
	0,00388
	6,154

	7
	Шөп қоймасы ғимараты
	1.03
	-
	0,12
	0.00012
	0,196

	Қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	-
	-
	0,00529
	8,39292

	Тұрғын үй және қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	-
	-
	0,538
	853 892

	Есепке алынбаған шығындар 20%
	-
	-
	0,108
	170 779

	Барлығы, оның ішінде:
	-
	-
	0,646
	1024 671

	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	-
	-
	0,538
	853 892

	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-
	-
	0,108
	170 779

	Менімен де солай
	-
	-
	0,497
	788 209

	Бірінші кезең

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	16
	Жеке тұрғын үйлер
	4.08
	96
	21.8
	0,089
	91.2

	Тұрғын үй құрылысына жұмсалған жалпы сома
	4.08
	96
	
	0,089
	91.2

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	17
	Балабақша
	1.44
	-
	0,22
	0.00032
	0,502

	18
	Емхана
	0,4
	-
	0,15
	0.00006
	0,095

	19
	Мешіт
	0,44
	-
	0,14
	0.00006
	0,098

	22
	Спорттық-дене шынықтыру кешені
	1.52
	-
	0,025
	0.00004
	0,060

	Қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	-
	-
	0.00048
	0,756

	Тұрғын үй және қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	-
	-
	0,089
	141 821

	Есепке алынбаған шығындар 20%
	-
	-
	0,018
	28 364

	Бірінші кезең бойынша жалпы сома
	-
	-
	0,107
	170 185

	Менімен де солай
	-
	-
	0,083
	130 911

	Ағымдағы жағдай және бірінші кезең

	Барлығы, оның ішінде:
	-
	-
	0,753
	1194 856

	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	-
	-
	0,628
	995 713

	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-
	-
	0,126
	199 143

	Менімен де солай
	-
	-
	0,579
	919 120

	Болжамды кезең

	Тұрғын үй құрылысы, оның ішінде:

	23
	Жеке тұрғын үйлер
	4.25
	100
	21.8
	0,093
	95

	Тұрғын үй құрылысына жұмсалған жалпы сома
	4.25
	100
	
	0,093
	95

	Қоғамдық даму, оның ішінде:

	24
	Ветеринарлық клиника
	1.68
	-
	0,027
	0.00005
	0,072

	25
	Өрт сөндіру бекеті
	0,67
	-
	0,011
	0.00001
	0,012

	Қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	-
	-
	0.00005
	0,084

	Тұрғын үй және қоғамдық құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы
	-
	-
	0,093
	147 027

	Есепке алынбаған шығындар 20%
	-
	-
	0,019
	29 405

	Есептелген кезең үшін жалпы сома
	-
	-
	0,111
	176 432

	Менімен де солай
	-
	-
	0,086
	135 717

	Ағымдағы жағдай, бірінші кезең және болжамды кезең

	Барлығы, оның ішінде:
	-
	-
	0,865
	1371 288

	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	-
	-
	0,721
	1142 740

	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-
	-
	0,144
	228 548

	Менімен де солай
	-
	-
	0,665
	1054 837



Тұтынушылар арасында электр энергиясын одан әрі бөлу 35/10 кВ қосалқы станциясынан 10 кВ әуе желілері арқылы ТП-10/0,4 кВ екі жобаланған трансформаторлық станциялар арқылы жүзеге асырылады.
Жобаланған аумақтың жүктемелерін жабу үшін электр желілерін салудың келесі көлемі көзделеді:
- қолданыстағы AC120 мм2 сымдарын AC-150 мм2 сымдарымен ауыстыру;
- жобалық қуаттылықтағы қуатты трансформаторлары бар қажетті 10/0,4 кВ трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату;
- 10 кВ майлы автоматты ажыратқыштары бар элементтерді 10 кВ вакуумды автоматты ажыратқыштары бар KSO элементтерімен ауыстыру.
- бірінші кезеңде ұзындығы 5,25 км және болжамды кезеңде 3,5 км болатын 10 кВ және 0,4 кВ электр беру желілерін салу;
- электр энергиясын пайдалануға сараланған тарифтерді енгізе отырып, тұтынудың барлық салаларында энергия үнемдеу шараларын енгізу.
Тарату электр желілерін дамыту мыналарға бағытталуы керек:
- сенімділіктің артуы;
- энергиямен жабдықтаудың сапасы мен тиімділігін қамтамасыз ету;
- интеллектуалды (белсенді-бейімделгіш) желілерді құруға арналған инновациялық технологияларды енгізу.
Техникалық саясаттың негізгі бағыттары:
- Жаңа түрдегі электр жабдықтарын әзірлеу және енгізу.
- Релелік қорғаныстың, жабдықты диагностикалаудың және микропроцессорлық электр энергиясын есепке алудың заманауи әдістерін қолдану.
- Электр жабдықтарының техникалық жағдайын бақылау және желіні басқару жүйелерін енгізу.
- ақпаратты нақты уақыт режимінде басқару мүмкіндігімен ақпаратты жинау, беру және өңдеу жүйелерін қолдану.
- желілерді сыртқы әсерлерден қорғауды қамтамасыз ету және пайдалану қауіпсіздігін арттыру.
- Жұмыс параметрлерін бақылау жүйелерін пайдалана отырып, электр энергиясының сапасын және электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру.
- Тәуелсіз энергия өндірушілердің генерациялайтын қондырғыларымен өзара әрекеттесуді үйлестіру.
- Желілік компаниялар мен тұтынушылар арасындағы өзара әрекеттесудің икемді нарықтық механизмдерін енгізу.
Ғимаратты салу кезінде трансформаторлық қосалқы станцияның қосылу схемасы, саны және қуаты өзгертілуі және кейінгі жобалау кезеңдерінде нақтылануы мүмкін.
Трансформаторлық қосалқы станциялардың түрлері:
Екі трансформаторы бар жеке тұрған жабық типті трансформаторлық қосалқы станциялар.
Кіріктірілген және бекітілген трансформаторлық қосалқы станциялар (ерекше жағдайларда құрғақ трансформаторлармен мемлекеттік қадағалау органдарымен келісім бойынша рұқсат етіледі).
Әкімшілік және қоғамдық ғимараттар үшін жобаға байланысты жеке тұрған немесе кіріктірілген екі трансформаторлы трансформаторлық қосалқы станциялар ұсынылады.
Трансформаторлық қосалқы станцияның орналасуы энергияны көп қажет ететін тұтынушыларға жақындығын ескере отырып, жүктемелердің ортасында жоспарланады.
Электр беру желілеріне қойылатын талаптар:
Әуе электр желілері:
- қауіпсіздік аймағы – сыртқы сымдардан 10 м (кернеуі 10 кВ);
- тұрғын үй және өндірістік нысандарды электр энергиясымен қамтамасыз етуге арналған электр желілерінің ажырамас бөлігі.
Электр беру желілерінің алдын ала бағыттары, трансформаторлық қосалқы станциялардың саны мен орналасқан жері, сондай-ақ жабдықтың негізгі параметрлері анықталды және келесі жобалау кезеңдерінде нақтылануы тиіс.

9.5. Телефондау
Ағымдағы күйі
Аңқаты ауылында автоматты телефон станциясы (АТС) жоқ, сондықтан стационарлық телефония дамымаған. Байланыс деректер мен дауыстық байланысты қамтамасыз ететін радиокөпір арқылы жүзеге асырылады. Тұрғындар мен әлеуметтік нысандарды қосу үшін CDMA (Code Division Multiple Access) технологиясы қолданылады, бұл сымсыз телефон қызметін және шектеулі интернетке қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
Радиокөпір сыртқы желілерге негізгі қосылымды қамтамасыз етеді, бірақ өткізу қабілеті шектеулі және ауа райы жағдайларына осал. CDMA байланысы дауыстық қызметтерді және деректерді 153 кбит/с дейінгі жылдамдықта беруді қамтамасыз етеді, бұл қосылым сапасы мен интернет жылдамдығына қойылатын заманауи талаптарға сәйкес келмейді.
Телекоммуникация операторлары
Жоба аймағында жетекші телекоммуникация және интернет операторлары жұмыс істейді:
«Қазақтелеком» АҚ – телефон желілерін орнату, интернетке және теледидарға қосылу қызметтері;
«Қазтелерадио» АҚ OTAU TV спутниктік теледидарының ресми операторы болып табылады;
«Mobile Telecom-Service» ЖШС (Tele2, Altel Kazakhstan) – ұялы байланыс және интернет операторы;
«KaR-Tel» ЖШС (Beeline Kazakhstan) – ұялы байланыс және интернет операторы;
Kcell АҚ (Kcell, Activ) – ұялы байланыс және интернет операторы.

Жоба ұсыныстары
Аңқаты ауылына деректер мен дауысты беруді қамтамасыз ететін радиорелелік байланыс арнасын техникалық зерттеу және жаңғырту жүргізу.
Ауа райы жағдайларына жоғары төзімділігі бар заманауи цифрлық радиорелелік жүйелерді пайдалана отырып, радиокөпірдің өткізу қабілетін арттыру (100–300 Мбит/с дейін).
Сенімді резервтік көшірмені қамтамасыз ету — мысалы, спутниктік арна немесе көрші елді мекеннен қосымша радиосәуле арқылы.
Мемлекеттік мекемелерде, мектептерде және медициналық орталықта телефон аппараттарын қосу арқылы радиокөпір арқылы VoIP телефония жүйесін (виртуалды АТС) ұйымдастыру.
Физикалық PBX орнатудың орнына SIP шлюздері мен IP телефондарын пайдалану шығындарды азайтады және жұмысты жеңілдетеді.
Үйдегі абоненттерді VoIP терминалдары немесе мобильді қосымшалар арқылы қосу мүмкіндігі.
Радиокөпір арқылы трафикті беру мүмкіндігі бар ұялы байланыс операторларының төмен қуатты базалық станциясын (Micro немесе Pico BTS) орнату.
Бұл тәсіл ауылдық жерлерде талшықты-оптикалық байланыс желілері болмаса да, 3G/4G қамтуын қамтамасыз етеді, сонымен бірге құрылысқа минималды ресурстарды қажет етеді.
Мектептерді, әкімдікті, жедел жәрдем пунктін және басқа да нысандарды бекітілген өткізу қабілеттілігін бөле отырып, радиокөпір арқылы интернетке қосу.
Халықтың тегін қолжетімділігі үшін жылдамдық пен трафик шектеулері бар қоғамдық Wi-Fi нүктелерін орнату.
IP телефониясының енгізілуімен және ұялы байланыстың жақсаруымен CDMA ескірген және нашар қолдау тапқан технология ретінде жүйелі түрде тасталып келеді.
Мобильді желілер немесе IP инфрақұрылымы арқылы дауыстық байланысты ұйымдастыру.
Абоненттер санының болжамды саны 9.5.1 кестесінде көрсетілген.

9.5.1-кесте
Телефон нөмірлеріне болжамды сұраныс
	Аты
	Саны	
	Ескертпелер

	
	Халық саны
	Кезең соңындағы телефондар (нөмірлер)
	

	Бірінші кезең
	986
	197
	тел. Тығыздығы: 100 адамға 25 бөлме.

	Болжамды кезең
	1086
	271
	тел. Тығыздығы: 100 адамға 25 бөлме.


Талшықты-оптикалық байланыстың жоқтығы және халқының аздығымен байланысты Аңқаты ауылы үшін IP телефония мен ұялы байланысты біріктіретін радиокөпір стационарлық телефон станциясын салуға қарағанда тиімдірек, үнемді және икемді шешім болып табылады.
Жабдықты ірі инвестицияларсыз оңай көшіруге, кеңейтуге немесе жаңартуға болады. Жаңа нысандарды (мысалы, алғашқы медициналық көмек пункті, модульдік мектеп, ферма) жаңа желілерді орнатпай-ақ тез қосуға болады. Мыс кабель төсеу немесе жер үсті желісін салудың қажеті жоқ. Ол тіпті қиын жерлерде де (таулар, дала және батпақты жерлер) жұмыс істейді.
Радиокөпір телефония, интернет, бейнебақылау және ақылды шешімдер (сенсорлар, есептегіштер, электрондық оқыту) үшін бір мезгілде пайдаланылуы мүмкін. Ұялы байланыс операторының жабдықтарын радио арқылы қосуға болады, бұл LTE/4G қамтуын қамтамасыз етеді.
Талшықты-оптикалық кабель үзілген немесе стационарлық желі істен шыққан жағдайда радиобайланыс жұмыс істеп тұр. Жабдықты күрделі жөндеусіз тез ауыстыруға болады. Ұзартылған кабель жалдау шарттары үшін ақы алынбайды.
VoIP пайдалану қалааралық және халықаралық қоңыраулардың құнын төмендетеді. Радиокөпір + IP қосылымы электрондық үкімет қызметтерін, телемедицинаны және онлайн оқытуды дамытуға мүмкіндік береді. Бейнеконференциялар, бейнебақылау камералары және бұлттық шешімдер де қолжетімді. Жүйені қашықтан басқаруға (интернет немесе VPN арқылы), желінің күйін бақылауға және статистиканы жинауға болады. Қарапайым басқару және ақаулар болған жағдайда автоматты түрде қосылымды қалпына келтіру де қолжетімді.
Қазіргі заманғы радиокөпірлер мен IP жабдықтары аналогтық станцияларға қарағанда айтарлықтай аз қуат тұтынады. Оларды күн батареяларымен немесе батареялармен қуаттандыруға болады.

9.6 Газбен жабдықтау
Ағымдағы күйі
Қазіргі уақытта Аңқаты ауылында орталықтандырылған газбен жабдықтау жүйесі бар. Газбен жабдықтау көзі - Аңқатыдан 50 км қашықтықта орналасқан Алғабас газ тарату станциясы.
Газбен жабдықтау тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға газ жеткізетін төмен және орташа қысымды таратушы газ құбырлары арқылы жүзеге асырылады.
Аңқаты ауылы Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданының газдандыру аймағының құрамына кіреді, онда ауылдық елді мекендерді газбен жабдықтау жүйесін дамытудың кезең-кезеңімен бағдарламасы жүзеге асырылуда.
Ауданда жүргізіліп жатқан газдандыру жобалары аясында ауылдық елді мекендердің көпшілігі орталықтандырылған газбен жабдықтау жүйесіне қосылды. Аудандағы газдандыру деңгейі қазіргі уақытта елді мекендердің жалпы санының 95,8%-ына және аудан халқының 99,7%-ына жетті.
Газ тарату желісін дамыту бойынша жүргізіліп жатқан шараларды ескере отырып, Аңқаты ауылы орталықтандырылған газбен жабдықтаумен қамтамасыз етілген, бұл халықтың коммуналдық қажеттіліктері мен әлеуметтік инфрақұрылым нысандары үшін табиғи газды пайдалануға мүмкіндік береді.
Табиғи газды тұрғындар тамақ дайындау, жылыту және ыстық сумен жабдықтау үшін пайдаланады. Аңқаты ауылындағы газ құбыры желісінің ұзындығы 24,4 км құрайды.

Жоба ұсыныстары
Табиғи газ тұтынуын есептеу болжамды халық санына және тұрғын үйлерді тамақ дайындау және жылыту үшін газды пайдалануға негізделген.
9.6.1-кесте
Табиғи газға жылдық қажеттілік
	Жоқ
	Газ тұтынушылары
	Газ тұтыну деңгейі,
м3/адам/сағатына
	Халық саны, адам
	Тұтыну
табиғи газ,
мың м3/сағ
	Тұтыну
табиғи газ,
жылына мың м3
	Тұтыну
табиғи газ,
жылына миллион м3

	Ағымдағы күйі

	1
	Жеке тұрғын үй құрылысы
	0,45
	890
	400.5
	3508.38
	3,508

	2
	Барлығы
	—
	890
	400.5
	3508.38
	3,508

	3
	Басқа шығындар (ағып кетулер, коммуналдық қызметтер, қоғамдық және қызмет көрсету қажеттіліктері)
	20%
	—
	80.1
	701 676
	0,701

	4
	БАСҚА ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСКЕ АЛҒАНДАҒЫ ЖАЛПЫ СОМА
	—
	890
	480.6
	4210 056
	4.21

	1-ші кезең

	1
	Жеке тұрғын үй құрылысы
	0,45
	986
	0,444
	3 892,8
	3.89

	2
	Барлығы
	—
	986
	0,444
	3 892,8
	3.89

	3
	Басқа шығындар (ағып кетулер, коммуналдық қызметтер, қоғамдық және қызмет көрсету қажеттіліктері)
	20%
	—
	0,089
	778.6
	0,78

	4
	БАСҚА ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСКЕ АЛҒАНДАҒЫ ЖАЛПЫ СОМА
	—
	986
	0,533
	4 671,4
	4.67

	Болжамды кезең

	1
	Жеке тұрғын үй құрылысы
	0,45
	1086
	0,489
	4 282.2
	4.28

	2
	Барлығы
	—
	1086
	0,489
	4 282.2
	4.28

	3
	Басқа шығындар (ағып кетулер, коммуналдық қызметтер, қоғамдық және қызмет көрсету қажеттіліктері)
	20%
	—
	0,098
	856.4
	0,86

	4
	БАСҚА ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСКЕ АЛҒАНДАҒЫ ЖАЛПЫ СОМА
	—
	1086
	0,587
	5 138,6
	5.14



Аңқаты ауылында орталықтандырылған табиғи газбен жабдықтау жүйесінің болуын ескере отырып, бас жоспар жобасында газ тарату желілерін одан әрі дамыту және тұтынушыларды қамтуды біртіндеп арттыру көзделген.
Газбен жабдықтау жүйесін дамытудың негізгі бағыттары:
1. Ұзындығы 12,5 км (бірінші кезеңде) және 7,5 км (есептік кезеңге) болатын орташа және төмен қысымды ауылішілік тарату газ құбырларын салу және дамыту;
1. Жаңа тұрғын үй құрылысын орталықтандырылған газбен жабдықтау жүйесіне қосу;
2. Қоғамдық нысандарды табиғи газбен қамтамасыз ету;
3. Газ қысымын төмендету үшін шкафтық газ реттеу станцияларын (ГРС) орнату;
4. Тұрғын үйлерге газ құбырларын салу;
5. Халықты газдандыру деңгейін арттыру.
Бұл шараларды іске асыру қоғамдағы қолайлылық деңгейін жақсартады және табиғи газды тиімдірек пайдалануды қамтамасыз етеді.


10. Инвестицияның болжамды көлемі.

Ауылдағы құрылыс құны жалпылама, болжамды баға болып табылады. Бірінші кезең 1 миллион теңге тұрады. Капиталдық инвестициялардың бөлінуі төмендегі кестеде көрсетілген.

Миллион теңге
	Капиталдық инвестициялардың құрылымы
	Бірінші кезең (2030)

	1. Өнеркәсіптік құрылыс
	

	қоса алғанда
	

	Инженерлік қолдау
	

	қоса алғанда
	

	сумен жабдықтау
	

	су ағызу
	

	электр қуатымен жабдықтау
	

	жылумен жабдықтау
	

	телефония
	

	Көше және жол желісі
	

	2. Өнеркәсіптік емес құрылыс
	

	қоса алғанда
	

	Тұрғын үй құрылысы
	

	Әлеуметтік және тұрмыстық құрылыс
	

	ЖАЛПЫ (1+2)
	



Құрылыс құны Қазақстан Республикасы Индустрия және құрылыс министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2023 жылғы 27 қазандағы № 160-нқ бұйрығымен бекітілген Батыс Қазақстан облысы бойынша 8.02-04-2023 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу құнының жиынтық көрсеткіштерінің жинағы. Өнеркәсіптік емес нысандар» атты Қазақстан Республикасының жеңілдетілген салық жүйесіне сәйкес есептелді.















11. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер
	Тауар нөмірі
	Индикаторлар
	Өлшем бірлігі
	Ағымдағы күйі
	Бірінші кезең
	Болжамды кезең

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аумақ
	
	
	
	

	1.1
	Елді мекеннің жалпы жер көлемі
	мың гектар
	0,278
	0,278
	0,278

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	1.1.1
	тұрғын үй және қоғамдық құрылыс
	-//-
	
	
	

	
	оның ішінде:
	
	
	
	

	1.1.1.1
	үйге (пәтерге) іргелес жер учаскесі бар коттедж типіндегі жылжымайтын мүлік
	-//-
	
	
	

	1.1.1.2
	пәтердің жанындағы жер учаскесімен қоршалған
	
	
	
	

	1.1.1.3
	аз қабатты көп пәтерлі тұрғын үйлерді дамыту
	-//-
	
	
	

	1.1.1.4
	қоғамдық даму
	-//-
	
	
	

	1.1.2
	өнеркәсіптік және коммуналдық-қойма құрылысын дамыту
	-//-
	
	
	

	1.1.3
	инженерлік және көлік коммуникациялары
	-//-
	
	
	

	1.1.3.1
	негізгі инженерлік желілер мен құрылымдар
	-//-
	
	
	

	1.1.3.2
	байланыс құралдары
	-//-
	
	
	

	1.1.4
	ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
	-//-
	
	
	

	1.1.4.1
	табиғи ескерткіштер
	-//-
	
	
	

	1.1.4.2
	ормандар мен орман саябақтары
	-//-
	
	
	

	1.1.5
	су қоймалары мен су айдындары
	-//-
	
	
	

	
	оның ішінде:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	өзендер, табиғи және жасанды су қоймалары
	-//-
	
	
	

	1.1.5.2
	суды қорғау аймақтары
	-//-
	
	
	

	1.1.5.3
	гидравликалық құрылымдар
	-//-
	
	
	

	1.1.5.4
	су шаруашылығы құрылымдары
	-//-
	
	
	

	1.1.6
	ауыл шаруашылығында пайдалану
	-//-
	
	
	

	
	оның ішінде:
	
	
	
	

	1.1.6.1
	шабындықтар, жайылымдар (жеке шаруашылықтардың малдары үшін)
	-//-
	
	
	

	1.1.7
	қоғамдық пайдалану
	-//-
	
	
	

	
	оның ішінде:
	-//-
	
	
	

	1.1.7.1
	көшелер, жолдар, кіреберістер,
	-//-
	
	
	

	1.1.7.2
	су қоймалары, жағажайлар, жағалаулар
	-//-
	
	
	

	1.1.7.3
	саябақтар, алаңдар, бульварлар
	-//-
	
	
	

	1.1.7.4
	басқа аумақтық қоғамдық нысандар
	-//-
	
	
	

	1.1.8
	резервация
	-//-
	
	
	

	
	оның ішінде:
	
	
	
	

	1.1.8.1
	тұрғын үй аумақтарын дамыту үшін
	-//-
	
	
	

	1.1.8.2
	өнеркәсіптік, өндірістік және коммуналдық аймақтарды дамыту үшін
	-//-
	
	
	

	1.1.8.3
	демалыс және басқа да аймақтарды ұйымдастыру үшін
	-//-
	
	
	

	1.1.9
	Арнайы мақсаттағы аймақтар
	-//-
	
	
	

	
	оның ішінде:
	
	
	
	

	1.1.9.1
	зират
	-//-
	
	
	

	
	мал қорымдары
	-//-
	
	
	

	
	емдеу мекемелері
	-//-
	
	
	

	
	қатты қалдықтар полигондары
	-//-
	
	
	

	1.1.10
	Шектеулі аймақтар
	-//-
	
	
	

	1.1.11
	Санитарлық қорғау аймақтары
	-//-
	
	
	

	2
	Халық саны
	
	
	
	

	2.1
	Қарамағындағы елді мекендерді қоса алғанда, халық саны, барлығы
	мың адам
	1.1
	1.2
	1.4

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	2.1.1
	нақты есеп айырысу
	-//-
	1.1
	1.2
	1.4

	2.2
	Халық тығыздығы
	адам/га
	4.2
	4
	5

	2.3
	Халықтың көші-қон қарқыны:
	-
	
	
	

	2.3.1
	арттыру
	-//-
	0,004
	0,096
	0,196

	2.3.2
	төмендеу
	-//-
	0,07
	0,06
	0,06

	2.4
	Халықтың жас құрылымы:
	мың адам/%
	
	
	

	2.4.1
	15 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда
	-//-
	0,253/21,4
	0,278/21,8
	0,301/21,9

	2.4.2
	еңбекке жарамды жастағы халық
	-//-
	0,7/59
	0,765/60
	0,825/60

	2.4.3
	жұмыстан кейінгі жастағы халық
	-//-
	0.227/19.6
	0,232/18,2
	0.249/18.1

	3
	Тұрғын үй құрылысы
	
	
	
	

	3.1
	Тұрғын үй қоры, барлығы
	жалпы ауданы мың шаршы метр
	29.0
	33.0
	37.3

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	3.1.1
	көпқабатты үйлерде
	-//-
	
	
	

	3.1.2
	сарай типті үйлерде (жеке тұрғын үй құрылысында)
	-//-
	29.0
	33.0
	37.3

	3.2
	Сақталған тұрғын үй қорының жалпы саны
	
	
	29.0
	

	3.3
	Тұрғын үй қорының қабат саны бойынша бөлінуі:
	-//-
	
	
	

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	3.3.1
	аласа қабатты
	-//-
	29.0
	33.0
	37.3

	
	оның ішінде әзірлену үстінде:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	үйдің (пәтердің) жанындағы жер учаскесі бар коттедж типіндегі тұрғын үй (жеке тұрғын үй құрылысы)
	-//-
	29.0
	33.0
	37.3

	3.3.1.2
	пәтердің жанындағы жер учаскесімен қоршалған
	-//-
	
	
	

	3.3.1.3
	Жер учаскесі жоқ 1-3 қабатты ғимарат
	-//-
	
	
	

	3.3.2
	орта қабатты (4-5 қабатты) көп пәтерлі ғимарат
	-//-
	
	
	

	3.4
	Жаңа тұрғын үй құрылысының қабаттар саны бойынша құрылымы
	жалпы ауданы мың шаршы метр
	
	4.0
	4.2

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	3.4.1
	аласа қабатты
	-//-
	
	4.0
	4.2

	
	оның ішінде:
	
	
	
	

	3.4.1.1
	үйге (пәтерге) іргелес жер учаскесі бар коттедж типіндегі жылжымайтын мүлік
	-//-
	
	4.0
	4.2

	3.4.1.2
	пәтердің жанындағы жер учаскесімен қоршалған
	-//-
	
	
	

	3.4.1.3
	Жер учаскесі жоқ 1-3 қабатты ғимарат
	-//-
	
	
	

	3.4.2
	орта қабатты (4-5 қабатты) көп пәтерлі ғимарат
	-//-
	
	
	

	3.5
	Халықтың жалпы тұрғын үй алаңымен орташа қамтамасыз етілуі
	м2/адам
	16
	17
	18

	4
	Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету нысандары
	
	
	
	

	4.1
	Мектепке дейінгі балалар ұйымдары
	орын
	50
	120
	170

	4.1.1
	жаңа құрылыс
	орындар
	
	120
	

	4.2
	Жалпы білім беру ұйымдары
	студенттік орындар
	480
	480
	480

	4.2.1
	жаңа құрылыс
	студенттік орындар
	
	
	

	4.3
	Медициналық ұйымдар
	ауысым кезінде келу
	
	40
	40

	4.4
	Клуб типті мекемелер
	орын
	
	
	

	4.5
	Дене шынықтыру және спорт нысандары - адамдар/аумақтар
	Бірлік/га
	
	1/0.1
	1/0.1

	4.6
	Сауда кәсіпорындарының жалпы саны/1000 адамға шаққанда
	м2 сауда алаңы
	104/88
	121/95
	560/406

	4.7
	Тамақтандыру мекемелері, барлығы/1000 адамға шаққандағы
	қону орны
	
	
	80/58

	4.8
	Тұтынушылық қызмет көрсету кәсіпорындары, барлығы/1000 адамға шаққандағы
	жұмыс орындары
	
	
	14/10

	5
	Көлікпен қамтамасыз ету
	
	
	
	

	5.1
	Жолдар мен көшелердің жалпы ұзындығы
	км
	
	
	

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	5.1.1
	ауыл жолдары
	-//-
	
	
	

	5.1.2
	Негізгі көше
	-//-
	
	
	

	5.1.2.1
	негізгі
	-//-
	
	
	

	5.1.2.2
	қосымша (аллея)
	-//-
	
	
	

	6
	Инженерлік жабдықтар және жетілдірулер
	
	
	
	

	6.1
	Сумен жабдықтау
	
	
	
	

	6.1.1
	Жалпы тұтыну, барлығы
	мың м3/тәулігіне
	117.48
	130 152
	143 352

	
	Соның ішінде:
	
	
	
	

	6.1.1.1
	тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктері үшін
	-//-
	97.90
	108.46
	119.46

	6.1.1.2
	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-//-
	19.58
	21 692
	23 892

	6.1.2
	Бір адамға шаққандағы орташа су тұтыну
	л/тәулік
	132
	132
	132

	6.1.2.1
	оның ішінде: тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктері үшін
	-//-
	110
	110
	110

	6.1.3
	Пайдаланылған сумен жабдықтау көздері:
	-//-
	
	
	

	6.1.3.1
	жер асты су қабылдағыштары
	-//-
	+
	+
	+

	6.1.3.2
	жер үсті көздерінен су алу
	
	-
	-
	-

	6.1.4
	Желілердің ұзындығы
	км
	10.8
	14.0
	17.3

	6.2
	Суды бұру
	
	
	
	

	6.2.1
	Ағынды сулардың жалпы ағыны, барлығы
	м3/тәулігіне
	-
	124.72
	137.37

	
	Соның ішінде:
	
	
	
	

	6.2.1.1
	тұрмыстық канализация
	-//-
	-
	108.46
	119.46

	6.2.1.2
	өнеркәсіптік канализация
	-//-
	10.8
	14.0
	17.3

	6.2.2
	Бір адамға шаққандағы орташа су ағындысы
	л/тәулік
	-
	126.5
	126.5

	6.2.3
	Желілердің ұзындығы
	км
	-
	7.7
	12.9

	6.3
	Нәр беруші:
	
	
	
	

	6.3.1
	Жалпы электр жүктемесі
	МВт
	
	2330
	3022

	6.3.2
	Жалпы электр энергиясын тұтыну
	МВт/жыл
	-
	10066.56
	13053,807

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	6.3.2.1
	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	-//-
	-
	8388.8
	10878,173

	6.3.2.2
	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-//-
	-
	1677.76
	2175 635

	6.3.3
	Желілердің ұзындығы
	км
	18.4
	20.1
	21.6

	6.4
	Жылумен жабдықтау
	
	
	
	

	6.4.1
	Жалпы жылу тұтынуы
	Гкал/сағ
	6 195
	7 273
	8,159

	6.4.2
	Жылыту шығыны, жалпы
	МВт
	3220
	3.76
	4 223

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	6.4.2.1
	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	-//-
	2 684
	3,134
	3.52

	6.4.2.2
	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-//-
	0,537
	0,627
	0,704

	6.4.3
	Ыстық сумен жабдықтауға арналған жалпы тұтыну
	-//-
	0,904
	1066
	1195

	6.4.3.1
	оның ішінде: коммуналдық қызметтер үшін
	-//-
	0,753
	0,888
	0,995

	6.4.3.2
	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-//-
	0,151
	0,178
	0,199

	6.4.4
	Желілердің ұзындығы
	км
	
	
	

	6.5
	Газбен жабдықтау
	
	
	
	

	6.5.1
	Табиғи газдың жылдық тұтынуы
	жылына мың м3
	-
	4.5
	6.3

	6.5.2
	Табиғи газ тұтыну, жалпы
	жылына миллион м3
	
	
	

	
	соның ішінде:
	
	4210 056
	4671.4
	5138.6

	6.5.2.1
	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	-//-
	4.21
	4.67
	5.14

	6.5.2.2
	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-//-
	
	
	

	6.5.3
	Сұйытылған газдың жалпы шығыны
	тонна/жыл
	
	
	

	
	соның ішінде:
	
	
	
	

	6.5.3.1
	коммуналдық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін
	-//-
	
	
	

	6.5.3.2
	өндірістік қажеттіліктер үшін
	-//-
	
	
	

	6.5.4
	Желілердің ұзындығы
	км
	24.4
	36.9
	44.4

	6.6
	Телефония
	
	
	
	

	6.6.1
	Белгіленген телефон нөмірлерінің саны
	бірліктер
	-
	197
	271

	7
	Аумақты инженерлік дайындау
	
	
	
	

	7.1
	Нөсерлі кәріздердің жалпы ұзындығы
	км
	
	
	

	7.2
	Аумақты су тасқынынан қорғау:
	
	
	
	

	7.2.1
	шаршы
	ха
	
	
	

	7.2.2
	қорғаныс құрылымдарының ұзындығы
	км
	
	
	

	7.3
	Аллювий және артқы толтырғыш, жалпы көлемі және ауданы
	миллион м3, га
	
	
	

	7.4
	Жағалауды қорғау
	км
	
	
	

	7.5
	Жер асты суларының деңгейін төмендету
	ха
	
	
	

	8.
	Қоршаған ортаны қорғау
	
	
	
	

	8.1
	Ауаның ластану деңгейі
	MAC
	
	
	

	8.2
	Атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларының көлемі
	т/жыл
	
	
	

	8.3
	Ластанған судың жалпы көлемі
	мың м3/тәулігіне
	
	
	

	8.4
	Санитарлық қорғау аймақтары
	ха
	
	
	

	8.5.
	Тұрмыстық қатты қалдықтардың көлемі
	адам/мың м3/жылына
	
	
	

	8.6
	Аумақтарды санитарлық тазарту
	ха
	
	
	

	8.6.1
	Қоқыс полигондарының жалпы ауданы
	ха
	
	
	

	8.6.2
	табиғи апаттармен қоса
	-//-
	
	
	

	8.7
	Табиғатты қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі басқа да іс-шаралар
	сәйкес бірліктер
	
	
	

	9
	Өрт сөндіру қызметі нысандары (өрт сөндіру бекеттері)
	Қоймалар саны, бірлік
	
	
	1/2





































11. Пайдаланылған материалдар тізімі

-2003 жылғы 20 маусымдағы № 442-II ҚРЗ Жер кодексі
-2001 жылғы 16 маусымдағы № 242-ІІ «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
- «Астана қаласының бас жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 25 қаңтардағы № 33 қаулысы;
-«Қала құрылысы жобаларын (елді мекендердің бас жоспарларын, егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын және даму жобаларын) әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 505 бұйрығы (ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 4 тамыздағы № 563 бұйрығына сәйкес өзгертілген және толықтырылған);
- ҚР СН 3.01-00-2011 Қазақстан Республикасында қала құрылысы жобаларының құрамы, әзірлеу, үйлестіру және бекіту тәртібі туралы нұсқаулық;
- ҚР СН 3.01-01-2013 Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және дамыту;
- ҚР СП 3.01-101-2013 Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және дамыту;
- ҚР СП 3.06-101-2012 Қозғалысы шектеулі адамдардың қолжетімділігін ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау. Жалпы ережелер;
-RDS RK 3.01-05-2001 Қала құрылысы. Мүгедектердің және халықтың басқа да қимыл-қозғалысы шектеулі топтарының қажеттіліктерін ескере отырып, елді мекендерді жоспарлау және дамыту;
-Қазақстан Республикасының жеңілдетілген салық жүйесі 8.02.04.2023 Ғимараттар мен құрылыстарды салу құнының агрегаттық көрсеткіштерінің жинақтары. Өнеркәсіптік емес нысандар. Батыс Қазақстан облысы;
- ҚР СП 1.02-101-2014 Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық зерттеулер. Негізгі ережелер;
- ҚР СП 2.04-01-2017* Құрылыс климатологиясы;
- ҚР СП 3.03-101-2013 "Автожолдар";
- ҚР СН 3.03 – 01-2013 «Автожолдар»;
    - ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 "Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылыстар";
- RDS RK 4.04-191-2002 «Қалалық және ауылдық электр желілерін жобалау бойынша әдістемелік нұсқаулар»;
- MSN 4.02-02-2004 «Жылыту желілері».






















ҚОСЫМШАЛАР

























1-форма
Анкатин ауылдық округінің халық санының динамикасы
	Аты
	2023 ж.
	2024 ж.

	Жыл басындағы халық саны, адам
	1245
	1180

	Табиғи өсім, халық (туу саны - қайтыс болғандар саны)
	6
	1

	Туғандар саны, адам
	12
	12

	Өлім саны, адам
	6
	11

	Көші-қон сальдосы (келу саны - кету саны)
	-34
	-66

	Келді, адамдар
	2
	4

	Шығарып тастады, адамдар
	36
	70

	Жалпы өсім, адам (табиғи өсім + таза көші-қон)
	-28
	-65



2-форма
	Жас топтары
	Барлығы
	Осылардың ішінде

	
	
	ер адамдар
	әйелдер

	0-ден 1 жасқа дейін
	9
	4
	5

	1-6
	94
	40
	54

	7-15
	150
	78
	72

	16-18
	44
	26
	18

	18-63
	557
	340
	217

	63 жастан асқан
	227
	74
	153








 3-форма
Ауылдағы еңбек нарығы туралы ақпарат
	Аты
	Бастапқы жыл

	Халық саны, барлығы, адам
	1081

	Еңбек ресурстары, жалпы адам саны
	15

	Жұмыс күші, халық
	497

	Жұмыспен қамтылған халық, адам
	458

	Жалданған жұмысшылар, адамдар
	324

	Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, адамдар
	134

	Жұмыссыздар, адамдар
	39

	Жұмыс күшіне кірмейтін адамдар
	584



4-форма
Экономикалық қызмет түрлері бойынша ауылдағы жалдамалы жұмысшылардың құрылымы
	Аты
	Қызметкерлер саны, адам

	жалпы
	324

	-өнеркәсіп
	0

	- ауыл шаруашылығы
	105

	-құрылыс
	0

	- көлік және қойма қызметі
	2

	- көтерме және бөлшек сауда
	6

	- әкімшілік және басқару аппараты
	11

	-білім беру
	98

	-денсаулық сақтау
	18

	- өнер және мәдениет
	15

	- басқа түрлері
	69
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71


	Аты
	Анкаты ауылы
	Шағатай ауылы
	Сары Өмір ауылы
	с. Жана Өмір
	Покатиловка ауылы

	Өнеркәсіптік нысандар
	0
	0
	0
	0
	0

	Қойма жабдықтары
	3
	2
	0
	5
	1

	Сүт фермалары
	0
	0
	0
	0
	1

	Мал шаруашылығы фермалары, малдың болуы
	5 ферма, ірі қара мал - 3007 бас, ұсақ мал - 2654 бас, жылқы - 448 бас
	7 ферма, ірі қара мал - 4584 бас, ұсақ мал - 7855 бас, жылқы - 2631 бас
	24 ферма, ірі қара мал - 6008 бас, ұсақ мал - 8800 бас, жылқы - 4200 бас
	6 ферма, ірі қара мал - 2044, еркек ірі қара мал - 99 бас, жылқы - 96, құс - 3500
	5 ферма, ірі қара мал - 738 бас, еркек ірі қара мал - 1342 бас, жылқылар - 13 бас

	Фур Ток, MTM
	1MTM
	1 MTM
	0
	2
	1MTM, 1Mekhtok

	Астық қоймасы
	3
	0
	0
	6
	2

	Көкөніс дүкені
	0
	0
	0
	1
	0
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TocyaapeTBeHHOR YupeskaeHue
"OTaen npeanpuHUMaTenbeTBa M
cenbeKoro xosnicTea TepeKTMHCKore
paifoHa”

"TepexTi ayAaHbIHBIH Kecinkepnik
N@HE aybin Wapyaw binbFs Ganivi®
MelnexeTTik Mexemeci

KesakcTan Pecnybnukacs 010000, Pecnybnuka KaaaxcTan 010000, ¢
bepoposia a., CyHkap keweci 20 benopoBka, ynuua CyHkap 20

28.04 2026 No3T-2026-01681862

TOBaPHLLECTEO C OTPaHIIEHHOM
oTBETCTBEHHOCTH0 "MIIKTPOEKT"

Ha Ne3T-2026-01681862 ot 20 anpena 2026 roga

ambaesy Anmacxary Berexarosndy PK, TypkecTancan 061, Lapaapneri p/, r. Wapaapa y. A
Opasbaeea 78, Ha ofpalLenve Na JKT-2026-01681862 oT 20 anpena 2026 roga 'Y «OTAen
MPEANPHHIMATENECTEE 1 CeNbCKOTo X03AICTEa TepeKTHHEKOro paiionan Ha Balu sanpoc sa N XKT-
2026-01681862 0T 20 anpenn 2026 roa ANA PaspatoTkA « Cxemb PasBUTHA W 3aCTPOMIM
(YPOLLEHHbI BADUAHT FeHeparsHOTO MNaHa MANONo HACeNEHHOTo MYHKTa)IpeRoCTaBNAeT

VIHG OPMALIHO O VIMEHOLLYX CR 0B BeKTaX B Cerax AHiaTbl, LLiaraTai, Capsl OV, kaHa Owp 1
ToKaTUNOBKa. B Criy|ae HECOMMAcHA ¢ MPVHATLIM PeLLIeHKeN, Bl Bpase ofanosaTs
BAMVHVCTDETHEHbI aKT, BAMUHUCTPATUEHO® ASYICTEME (G ASMCTENE) B COOTBETCTBMN CO CTaTbel 91
ARMVHACTDATHEHO MPOLLEAYP HO-MPOLIECCYNEHOTO KoAeKca PecnyBii KasaxcTan oT 29 wioHa 2020
ropa N2 350-VI B fpyroft Opra, paccMaTPHBAILLIAR Hanoby Wk B Cya, YUacTEYOLMA B
BAMVHVCTPETHEHON MPoLeAype . TIpHIoKeHHe — 1 NMCT M.0. pykosoawTenA oTaena I Pavncosa

KabelnaFa Wewivmen kenicne e xagiaiiaa, Cia oraH KasakeTan PecnyBmKacel SKMWLIIK paciai-npouectik konekcTik 91-
Babika CAKET WafkMAZHYF KyKbiNbICE

B CNy4aE HECOMNacHA ¢ NPMHATLIM PEWWEHiEM, Bl BMpase 06)aN0BaTh €ro B CODTBETCTEMN CO CTATbER 31 AMUHNCTPATHBHOTD
NPOLEAYPHO-NPOLECCYansHOMD KoAeKea PecnyBauKi KasaxeTaw
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N.0. PyKOBOAMTENbSA OTAENA PANCOBA INYJiIbbAPLLNH CEPUKOBHA

NcnonHuTtenb

PAUCOBA INYJibbAPLLIMH CEPUKOBHA
Ten.: 7713223313

Ocbl KyKaT «ONEKTPOHAbIK KYKaT XKoHe 3NeKTPOoHAbIK Lundpnblk kontanba Typanbl» Kasakctan PecnybnukacbiHbiH 2003 Xbinfbl 7
kaHTapaarbl N 370-ll 3aHbl 7 6abbiHbIH, 1 TapMarbiHa CONKEC KaFas TacblFblUTarbl KyXaTneH dipaen.

[aHHbI JO0KyMeHT cornacHo nyHkTy 1 ctatbn 7 3PK oT 7 aHBapsa 2003 roga N370-11 «O6 anekTpOHHOM JOKYMEHTE 1 3fTIEKTPOHHOM
LMdbpoBOM NOANUCUY» PABHO3HAYEH A OKYMEHTY Ha ByMakHOM HOcuTENe.

KabbingaHfaH weLiMmmeH kenicnereH xarganaa, Cis ofaH KasakctaH Pecnybnukachl OKiMLINiK paciMAik-npouecTik KogekcTiH 91-
BabblHa CalikecC WwarFbiMbaHyfFa KyKbIbICbI3.

B cnyuyae Hecornacus ¢ npuHATbIM peweHnem, Bol Bnpase obxanosaTtb €ro B COOTBETCTBUM CO cTaTtben 91 AAMUHUCTPATUBHOrO
npoueaypHo-npoueccyansHoro kogekca Pecnybnukun KaszaxcraH.
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