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Градостроительная документация по проекту «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) совмещенный с проектом детальной планировки села Кольбай Алакольского района области Жетісу. Корректировка» разработана проектной организацией ТОО «Қолдау».
Заказчиком проекта выступает ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетісу». Основанием для разработки проекта является задание на проектирование, утвержденное Заказчиком, а также договор на выполнение работ по разработке градостроительной документации.
Разработка Схемы развития и застройки, совмещенной с проектом детальной планировки, направлена на формирование устойчивой пространственной структуры села Кольбай с учетом современных социально-экономических условий, демографической динамики и перспектив территориального развития. Проект предусматривает уточнение функционально-градостроительного зонирования, определение границ населенного пункта, установление красных линий и линий регулирования застройки, формирование улично-дорожной сети, размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также рациональное использование земельных ресурсов.
Корректировка проекта выполнена с учетом анализа реализации ранее утвержденной градостроительной документации, современного состояния застройки и инженерной инфраструктуры, а также действующих нормативных требований в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. В ходе разработки проекта проведены натурные обследования территории, анализ существующего землепользования, оценка планировочных ограничений и перспективных направлений развития территории.
Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», требованиями строительных норм и правил в области градостроительства, а также иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, действующими на территории Республики Казахстан. Объем и содержание проектных материалов соответствуют требованиям действующих инструктивных документов по разработке, согласованию и утверждению градостроительных проектов.
В проекте установлены следующие проектные периоды: 
- исходный год - 1 января 2026 года;
- первая очередь - 2033 год;
- расчетный срок - 2046 год.
Проектные решения основаны на комплексном анализе демографических показателей, существующей планировочной структуры, состояния жилищного фонда, объектов обслуживания населения и инженерной инфраструктуры. 
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[bookmark: _Toc470183405][bookmark: _Toc500879549][bookmark: _Toc241934910]1.1 Рельеф с элементами геоморфологии.
В орографическом отношении территория села Кольбай представляет собой аккумулятивную, слабоволнистую, наклоненную к северу равнину, сформировавшуюся на конусе выноса реки Лепсы и ее рукава реки Ащиозек. 
В геоморфологическом отношении территория села Кольбай представляет собой шлейф конусов выноса, образованный реками и временными водотоками, стекающими с гор Кеттыбай. Рельеф территории села сравнительно ровный.
Абсолютные высоты колеблются в пределах: на севере-560,0м; на юге-572,0 м; на востоке – 562,0 м; на западе-567,0 м. Современный характер абразии (разрушение, размыв) берегов реки происходит в период паводка. Наибольшему размыву подвержена западная часть с. Кольбай, где протекает река. 
Равнина представляет собой поверхность конусов выноса рек и временных водотоков со сносом обломочного материала с отрогов Джунгарского Алатау. Равнина сложена валунно-галечниками и гравийно-галечниками, перекрытыми с поверхности чехлом суглинков и супесей.
Берега реки сложены разнообразными рыхлыми отложениями четвертичного возраста – от супесей, суглинков и глин до галечников. 

[bookmark: _Toc500879550][bookmark: _Toc241934911]1.2. Геологическое строение. 
Аккумулятивная, слабоволнистая, наклоненная к северу равнину выполнена осадочными породами, образовавшимися в период от мезозоя до современного периода.
Мезозойские отложения представлены осадками верхнего триаса и нижней-средней юры и занимают небольшие площади.
На палеозойском фундаменте залегают осадочные породы, которые представлены грубыми фракциями: разнозернистыми глинистыми песками, песчаниками, гравелитами и конгломератами на глинистом цементе, которые выше сменяются чистыми глинами. Общая мощность их 40-90 м. Широкое распространение имеют верхнечетвертичные отложения, которые представлены различными генетическими видами.
Аллювиальные и аллювиально-пролювиальные образования этого возраста слагают надпойменные террасы рек и водотоков. 
Верхнечетвертичные – современные отложения представлены гравийно-галечниками, песками, супесями и суглинками суммарной мощностью  15-20 м. В литологическом отношении – это преимущественно разнозернистые пески с небольшим содержанием гравия и прослоями суглинков и супесей. Мощность их 10-15 м.
Современные отложения также имеют различный генезис. Они слагают низкие и высокие поймы рек и представлены гравийно-галечниками, песками, суглинками. Мощность их в среднем 4-5 м. 
[bookmark: _Toc500879551][bookmark: _Toc241934912]1.3. Гидрогеологические условия 
Территория села Кольбай в гидрогеологическом отношении  относится к Алакольскому бассейну пластовых вод.
Гидрогеологические условия  территории характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов. 
1. Водоносный горизонт напорно-безнапорные вод аллювиально-пролювиальных и озерно-аллювиальных среднечетвертичных отложений (интервал глубин 0-190 м);
2. Водоносный горизонт нижнечетвертичных  отложений (интервал глубин 190-380 м).
Водоносный горизонт напорно-безнапорные вод аллювиально-пролювиальных и озерно-аллювиальных среднечетвертичных отложений характеризуется, преимущественно, наличием в разрезе грубообломочных водовмещающих пород. 
Мощность водоносного горизонта уменьшается от предгорий к периферии конусов выноса от 500-440 до 360 м на юго-востоке и 20 м на крайнем севере. Мощность водовмещающих пород составляет 188 м, в предгорьях величина ее достигает 349 м. Мощность как водоносных, так и водоупорных прослоев довольно изменчива и колеблется в пределах от 3-5 до 30-50 м.
Наибольшая глубина залегания подземных вод отмечается в зоне питания и изменяется от 59 до 157 м. В нижних слоях подземные воды обладают напорами, величина которых увеличивается с глубиной. Пьезометрические уровни устанавливают на 3,9-8 м выше поверхности земли. Естественной границей между площадями развития напорных и безнапорных вод служит линия родникового выклинивания. По направлению к северу величины напоров уменьшаются, а уровни устанавливаются на глубинах от 0 до 4,5 м ниже поверхности. Основное направление движения потока подземных вод северо-восточное. Водовмещающие породы характеризуются высокой водообильностью и фильтрационной способностью. Дебиты скважин, вскрывших подземные воды в среднечетвертичных отложениях, изменяются от 69 до 111 л/с при понижении уровня на 607-21,0 м, а в нижнечетвертичных – от 68 до 107 л/с при понижении уровня воды на 8,3-12,75. При одновременном опробовании всего водоносного комплекса получены дебиты скважин в пределах 86-115 л/с. Коэффициенты фильтрации отложений изменяются от 14 до 31 м/сут, составляя в среднем по месторождению 23,9 м/сут, коэффициент водопроводимости – 4502 м2/сут, пьезопроводности – 6·105 м2/сут. Подземные воды пресные, с минерализацией 0,2-1 г/л и по всем показателям отвечают требованиям Сан ПиН 3.02.002-04 «Вода питьевая» Республики Казахстан.
Водоносный горизонт нижнечетвертичных отложений.
 Подземные воды приурочены к отложениям конусов выноса нижне- и среднечетвертичного возраста, представленным валуно- и гравийно-галечником с прослоями песков, супесей и суглинков, невыдержанные по простиранию и мощности. Общая мощность водовмещающих пород водоносного горизонта четвертичных отложений, представляющего собой два гидравлически связанных между собой водоносных горизонта нижне- и среднечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений, изменяется от 180 до 370 м, составляя в пределах участка детальной разведки 182-313 м, а в среднем 239 м. Четвертичный водоносный комплекс подстилается глинисто-суглинистыми отложениями неогена. Подземные воды водоносного горизонта нижне-среднечетвертичных отложений напорно-безнапорные. Наибольшая глубина залегания их отмечается в верхней части конусов выноса и составляет 158,9- 162,2 м уменьшаясь к периферии конусов выноса до 82-54 м. На севере, северо- и юго-востоке подземные воды верхних слоев залегают близко к дневной поверхности, местами выходят на дневную поверхность в виде родников и заболоченностей.
Подземные воды нижних горизонтов напорные, напор увеличивается с глубиной. Пьезометрические уровни в скважинах устанавливаются на глубине от 18,8 до 0,6 м выше поверхности земли.
Основное направление движения подземных вод северо-восточное. 
Водовмещающие отложения характеризуются высокой водообильностью и хорошими фильтрационными свойствами. Дебиты скважин 78,9-93,7 л/с при понижениях уровня соответственно на 5,1-6,1 м (в среднечетвертичных отложениях) и 59,9-120,0 л/с при понижениях 4,8-10,7 м (в нижнечетвертичных отложениях). Подземные воды пресные, с общей минирализацией 0,2-0,4 г/л, по химическому составу они преимущественно гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-натриевые. Подземные воды слабощелочные. По содержанию основных и микрокомпонентов, по бактериологическим показателям подземные воды комплекса отвечают требованиям Сан ПиН 3.02.002-04 «Вода питьевая» Республики Казахстан.
 Содержание фтора в подземных водах низкое – 0,20-0,25 мг/л. В качественном отношении подземные воды являются надежным источником орошения и хозяйственно-питьевого водоснабжения, но после предварительного фторирования.
[bookmark: _Toc500879552][bookmark: _Toc241934913]1.4. Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологические условия определяются геолого-структурными особенностями, геоморфологическими и гидрогеологическими условиями. Первостепенное значение для различного рода строительства имеют инженерно-геологические свойства пород, слагающих поверхность. Характеристика параметров (состав и свойства) этих пород по стратиграфо-генетическим комплексам приводятся на основании анализа и обобщения большого фактического материала, полученного при проведении инженерно-геологических исследований в предшествующие годы (Мустафаев С.Т., Смоляр В.А., Буров Б.В. «Опасные геологические процессы на территории Юго-Восточного Казахстана», 2008 г; Смоляр В.А.,  Мустафаев С.Т. «Гидрогеология бассейна озера Балхаш», 2007 г).
Комплекс среднечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений   alpQII – получил широкое распространение, слагая вторые надпойменные террасы протягивающиеся вдоль речных долин. Он представлен суглинками и супесями с прослоями и линзами песков и гравийно-галечников. 
Суглинки слагают основную часть разреза и имеют следующий гранулометрический состав: глинистых частиц-18%; пылеватых-66,5%; песчаных-15,4%; гравийных-0,1%. Естественная влажность-13%; плотность частиц грунта-2,71%; плотность грунта-1,76%; плотность скелета грунта-1,52%; пористость-43,9%; коэффициент пористости-0,783, полная влагоемкость-27,7%; число пластичности-8,3%; предел текучести-26,7%; предел раскатывания-18,4%; коэффициент фильтрации-0,093, величина набухания-9,5%; угол внутреннего трения-26°; сцепление сухого грунта-37КПа; модуль общей деформации-29МПа. Грунты проявляют просадочные свойства при замачивании.
Супеси встречаются в виде линз и прослоев по всему разрезу. Гранулометрический состав: глинистых частиц-5,6%; пылеватых-34,2%; песчаных-50,9%; гравийных-9,3%. Естественная влажность-12,1%; плотность частиц грунта-2,69%; плотность грунта-1,74%; плотность скелета грунта-1,54%; пористость-42,4%; коэффициент пористости-0,735, полная влагоемкость-27,2%; число пластичности-6,3%; предел текучести-24,3%; предел раскатывания-18,0%; коэффициент фильтрации-0,215, величина набухания-6,8%; угол внутреннего трения-24°; сцепление сухого грунта-24КПа; модуль общей деформации-32МПа. Грунты не просадочные и не засолены.
Пески среднезернистые встречаются в виде линз и прослоев и имеют следующий гранулометрический состав: глинистых частиц-1,1%; пылеватых-5,2%; песчаных-79,9%; гравийных-13,8%. Плотность частиц грунта-2,67%; плотность грунта-1,70%; пористость-30,0%; коэффициент пористости-0,712, угол естественного откоса-28°;сцепление сухого грунта-37КПа; модуль общей деформации-29МПа. Грунты проявляют просадочные свойства при замачивании.
Инженерно-геологические условия территории села разнообразны и складываются из совокупности геологических, геоморфологических и гидрогеологических факторов. На всей территории села развиты такие опасные процессы, как: сейсмичность, просадочность суглинистых пород, ветровая эрозия (дефляция), берега реки могут разрушаться в период весеннего паводка, река является селеопасным участком. 

Опасные геологические процессы и явления.
Сейсмичность
Под сейсмичностью территории обычно понимается подверженность ее землетрясениям определенной силы. Сейсмичность является постоянным опасным геологическим процессом. Землетрясения являются важнейшим инициатором оползневых, селевых и обвальных процессов,  которые являются следствием этого катастрофического проявления.  Все сильные землетрясения сопровождаются обвально-оползневыми явлениями и селевыми потоками. По СНиП  РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах» территория села имеет сейсмичность 8 баллов. На величину сейсмической балльности помимо двух факторов – литологического состава (наличие рыхлого поверхностного слоя, перекрывающего скальное основание или галечники, а также часто переслаивающийся разрез из обломочных отложений различной плотности) и обводненности пород – в той или иной степени влияют особенности рельефа, сочетание и условия залегания пластов, выветрелость пород, близость линий разрывных нарушений, оползни, осыпи, карст и т.п. В сочетании с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями вероятную сотрясаемость на территории села следует оценивать выше 9 баллов.  При строительстве на территории с повышенной сейсмичностью необходимы затраты на сейсмостойкое строительство (рис.1). 
Рис. 1 Схематическая карта сейсмического районирования
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Условные обозначения к карте сейсмического районирования
Разработка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки с. Кольбай Алакольского района
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Просадочность
К просадочным относятся грунты, в которых под совместным воздействием внешней нагрузки или собственного веса, а также при замачивании данного грунта, возникают дополнительные деформации. Просадочными свойствами на территории села обладают покровные лессовидные суглинки. Мощность их от 0,5 – 4,6 м до 10,0 м.  
При проектировании оснований и фундаментов на просадочных грунтах учитывается возможность повышения их влажности вследствии:
- замачивания грунтов - сверху из внешних источников или снизу при подъеме уровня грунтовых вод; 
- постепенного накопления влаги в грунте в связи с инфильтрацией поверхностных вод и экранированием поверхности;
- одновременного замачивания грунтов сверху и постепенного накапливания влаги в грунте.
На территории села встречаются грунты с I типом грунтовых условий по просадочности. 
I тип – когда просадка грунтов происходит в пределах деформируемой зоны основания от нагрузки фундаментов или другой внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см;
Мероприятия по устранению просадочности. 
При проведении строительства на участках с просадочными грунтами необходимо проводить водозащитные мероприятия, которые применяются с целью:
 - снижения вероятности замачивания грунтов в основании зданий и сооружений;
- исключения интенсивного замачивания грунтов на всю величину просадочной толщи и полного проявления возможной просадки грунта;
- контроля за состоянием сетей, несущих воду, а также канализацией. 
В комплекс водозащитных мероприятий входят такие, как:
- устройство под зданиями и сооружениями малопроницаемых экранов;
- качественная засыпка пазух котлованов и траншей;
- устройство вокруг зданий отмосток;
- прокладка коммуникационных труб с исключением утечки из них воды;
- отвод аварийных вод за пределы зданий и сооружений.
Сели
В Джунгарском Алатау распространены, в основном, грязекаменные сели. Русло реки Ащиозек является селеопасным участком. Наибольшая опасность возникновения селей приходится на период апрель-август, отличающийся ливневым характером осадков и интенсивным таянием ледников в высокогорной части водосборного бассейна реки и ее притоков и ответвлений. Во время прохождения селевого потока по долинам рек активно проявляется донная и боковая эрозия, сопровождающаяся обвалами, обрушениями, оплывинами и оползнями на склонах долины. Глубина селевого эрозионного вреза может достигать 4-8 м. Необходимо строительство отводных каналов и дамб обвалования. Противоселевые мероприятия предусматриваются на всем протяжении речных долин и подразделяются на организационно-хозяйственные и гидротехнические.  Первые носят предупредительный характер и направлены на замедление, а по возможности и прекращения развития селевых процессов в очагах селеобразования. Вторые направлены на борьбу с уже сформировавшимися селями и позволяют наиболее оперативно решать задачи защиты с использованием различных средств. Мероприятия по задержанию и аккумуляции материала селевых потоков применяются только там, где невозможно или нецелесообразно осуществлять безопасный транзит сели через населенный пункт. Противоселевые мероприятия заключаются в следующем: строительство защитных дамб в долине реки; создание оповестительных пунктов и пунктов наблюдения и информации, а также лесомелиоративные работы.
Дефляция – разрушительная деятельность ветра, выражающаяся в развевании и выдувании рыхлого песчаного материала. Пылеватые и мелкие песчаные частицы подхватываются с поверхности ветрами и переносятся на значительные расстояния. При скорости ветра 7 м/сек около 90% песчаных частиц переносится в слое 5-10 см от поверхности земли. При сильных ветрах до 20 и более м/сек песок поднимается на несколько метров. Сильные ветры и ураганы поднимают песок на десятки метров и перекатывают гальку и щебень диаметром более 5 см. Дефляция разрушает сооружения, трубопроводы, дамбы и насыпи, наносит большой ущерб сельскому хозяйству, выдувая из почвы наиболее плодородные горизонты.
Обрушение береговой линии -  в русле реки отмечаются процессы абразионного разрушения берегов, которые представляют серьезную опасность для строительства.
В целях ликвидации негативных последствий от разрушения берегов необходимо проведение берегоукрепительных мероприятий.
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[bookmark: _Toc241934914]1.5.Инженерно-геологическое районирование
Инженерно-геологические условия территории села сложные, так как оно расположено в зоне повышенной сейсмичности. Кроме этого, наблюдаются такие опасные процессы и явления, как просадочность суглинистых пород, разрушение неукрепленных берегов реки, сели, а также дефляция. Согласно СНиП  РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах» территория села имеет сейсмичность 8 баллов. Инженерно-геологическое районирование проведено с целью определения пригодности территории для строительства. Вся территория села в геоморфологическом отношении отнесена к одному району  I - это шлейф конусов выноса, образованный реками и временными водотоками, стекающими с Джунгарского Алатау.
 В свою очередь район поделен на два подрайона 1 и 2:
Подрайон I -1 – это непосредственно сама аллювиально-пролювиальная предгорная равнина;
Подрайон I -2 – речная долина.
Подрайон I -1, в свою очередь состоит из одного участка I -1-1. 
Участок I -1-1 - Грунтовые воды не вскрыты. Основанием под фундаменты будут служить переслаивающиеся между собой суглинки, спеси, гравийно-галечники и пески различной крупности. Опасность при строительстве представляет сейсмичность, которая в данном селе составляет 8 баллов. Это необходимо учесть при застройке. Удорожание при строительстве будет складываться из следующих факторов сейсмика - 12%, просадочность суглинистых пород - 2%, дефляция-2%. Итого 16% от общей стоимости строительства. Территория может считаться ограниченно благоприятной для строительства.
Подрайон I -2 также имеет только один участок I -2-1. 
Участок I -2-1 - Это пойма и высокая поймы реки Ащиозек.  Строительство на данной территории нецелесообразно по ряду причин: высокий уровень грунтовых вод, затапливаемость территорий в паводковый период, сейсмичность и селеопасность. На высоких поймах можно разместить лесопарковые зоны.
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По сведениям ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» (Заключение № KZ25VNW00001294 от 25.08.17 г.) на территории развития села Кольбай и прилегающих к нему территориям, имеется месторождение полезных ископаемых, учтенное Государственным балансом. 
На прилегающей территории имеется месторождение песчано-гравийной смеси.
Кольбай – месторождение песчано-гравийной смеси. Расположено в пойме реки Ащиозек. В настоящее время на месторождении ведется добыча полезного ископаемого двумя компаниями на разных площадях: ТОО «Алаколь Жолдары» и ТОО «Жетысу Казахстан».
[bookmark: _Toc204941307][bookmark: _Toc223437582][bookmark: _Toc241934916]
2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

[bookmark: _Toc204941308][bookmark: _Toc241934917]2.1 Положение села в системе расселения 
Село Кольбай расположено в Алакольском районе области Жетісу. Представленные проектные материалы разработаны в составе корректировки схемы развития и застройки населённого пункта, совмещённой с проектом детальной планировки. Положение села в системе расселения определяется сочетанием жилой, общественно-обслуживающей и сельскохозяйственной функций.
Существующий состав учреждений позволяет рассматривать Кольбай как населённый пункт с собственной базой повседневного обслуживания населения. В селе есть акимат, средняя школа, детское дошкольное учреждение, сельская врачебная амбулатория, дом культуры, мечеть, торговые объекты, кафе, тойхана и аптека. Эти учреждения обеспечивают основные административные, образовательные, медицинские и социально-бытовые потребности жителей. Обращение за услугами более высокого уровня предполагает связи с районным и областным центрами.
Внешние транспортные связи села осуществляются по автомобильным дорогам. На генеральном плане обозначены направления на сёла Кабанбай и Кызылкайын, характеризующие включённость Кольбая в сеть межселенных связей. Уличная сеть населённого пункта сопряжена с внешними дорогами и обеспечивает доступ к жилым кварталам, общественным учреждениям и хозяйственным территориям.
Сельскохозяйственная составляющая функционального профиля села отражена на опорном плане наличием крестьянского хозяйства «Ердаулет», хозяйственных построек и индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предусмотрены склад, зернохранилище и овощехранилище, что создаёт предпосылки для развития инфраструктуры хранения сельскохозяйственной продукции и укрепления хозяйственных связей с окружающими территориями.
Существенным природным фактором является река Ащыозек, проходящая вдоль восточной части застройки. Речной коридор влияет на конфигурацию населённого пункта и возможности его территориального развития. Перспективная организация села должна учитывать одновременно транспортную доступность, сохранение связей с сельскохозяйственными территориями и ограничения использования прибрежных земель.
[bookmark: _Toc241934918]2.2 Характеристика современного состояния территории
Современная территория села Кольбай характеризуется преобладанием индивидуальной жилой застройки усадебного типа. Жилые дома размещены на отдельных участках с хозяйственными постройками. Основной массив застройки имеет квартальную организацию, образованную системой продольных и поперечных улиц. Вдоль реки застройка приобретает более вытянутую конфигурацию, соответствующую особенностям природного окружения.
Планировочная структура сочетает относительно регулярную сетку улиц в основной части села и участки менее упорядоченной застройки на периферии. На опорном плане также обозначены территории с разрушенными зданиями. Такие участки требуют обследования для определения возможности их расчистки, восстановления либо использования под новые функции. Наличие незастроенных пространств внутри планировочного контура создаёт возможности для дальнейшего освоения, однако их пригодность должна оцениваться с учётом инженерных и санитарных ограничений.
Водоохранная зона и полоса реки Ащыозек
Вдоль восточной окраины села Кольбай Алакольского района области Жетісу протекает река Ащыозек. Русло реки характеризуется извилистым очертанием с выраженными излучинами. Основная часть территории населённого пункта расположена западнее водотока.
В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод при градостроительном зонировании учитываются водоохранная зона реки шириной 500 м и водоохранная полоса шириной 35 м. Водоохранная полоса непосредственно примыкает к водному объекту и входит в состав водоохранной зоны. Использование данных территорий осуществляется с соблюдением специального режима хозяйственной деятельности и дополнительных ограничений, предусмотренных для водоохранных полос.
Часть сложившейся застройки в восточной части села расположена в пределах водоохранной зоны. При эксплуатации и реконструкции существующих объектов, размещении новых зданий, дорог и инженерных коммуникаций необходимо учитывать водоохранные ограничения и предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения реки. Развитие новых кварталов усадебной застройки предусматривается преимущественно в западном направлении, в удалении от водотока.
Охрана прибрежной территории предусматривает сохранение растительного покрова, предупреждение захламления берегов, организацию сбора и вывоза отходов, а также исключение поступления в реку неочищенных сточных вод и загрязнённого поверхностного стока. Организация водоотведения должна обеспечивать защиту поверхностных и подземных вод от загрязнения.
При освоении прилегающих к реке участков необходимо учитывать извилистость русла, возможность изменения положения береговой линии и условия прохождения паводковых вод. Необходимость и состав мероприятий по инженерной защите территории определяются на основании инженерных изысканий и гидрологических расчётов.

Общественное обслуживание представлено учреждениями административного, культурного, религиозного, образовательного и медицинского назначения. Согласно экспликации опорного плана, в селе имеются акимат, дом культуры, мечеть, средняя школа, детское дошкольное учреждение и сельская врачебная амбулатория. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание представлены магазином, кафе, тойханой и аптекой. Наличие этих объектов формирует основу общественной инфраструктуры, но само по себе не позволяет оценить достаточность её вместимости и территориальную доступность для всех жителей.
Улично-дорожная сеть включает дороги с асфальтированным и грунтовым покрытием. Различия в покрытии указывают на неоднородность благоустройства транспортной инфраструктуры. Основными направлениями её совершенствования являются улучшение проездов к жилым участкам и общественным учреждениям, организация пешеходных связей и обеспечение отвода поверхностных вод. Конкретные объёмы работ должны определяться по результатам обследования улиц.
Таким образом, современное состояние территории характеризуется сформировавшейся усадебной застройкой, наличием основных учреждений обслуживания и существующих инженерных коммуникаций. Задачи дальнейшего развития связаны с повышением качества благоустройства, обследованием неиспользуемых и разрушенных объектов, развитием общественной инфраструктуры и согласованием использования земель с обозначенными ограничениями.

[bookmark: _Toc204941309][bookmark: _Toc241934919]2.3 Проектная архитектурно-планировочная организация территории
Проектная архитектурно-планировочная организация села Кольбай предусматривает сохранение сложившейся усадебной застройки и освоение новых жилых кварталов преимущественно в западной части территории. Проектируемая сетка улиц и участков увязана с существующим планировочным каркасом и внешними автомобильными дорогами.
Развитие общественной инфраструктуры предусматривает размещение школы, детского сада, внешкольного учреждения, физкультурно-оздоровительного комплекса, библиотеки, банка и участкового пункта полиции. Система обслуживания дополняется объектами торговли, общественного питания, бытовых услуг и досуга, включая гостиницу, баню и многофункциональный досуговый центр.
Хозяйственная инфраструктура развивается за счёт размещения склада, зернохранилища, овощехранилища, ветеринарного пункта, станции технического обслуживания и автомойки. Размещение этих объектов необходимо согласовывать с жилыми территориями, транспортными подъездами и обозначенными защитными зонами.
Благоустройство предусматривает развитие зелёных насаждений общего пользования, парков и скверов. Использование прибрежной территории реки Ащыозек должно учитывать показанные на генеральном плане водоохранную зону и водоохранную полосу. При освоении территории также учитываются ограничения, связанные с кладбищами, объектом сибирской язвы, инженерными сетями и производственно-складскими объектами.
Реализация проектных решений предусматривается поэтапно - на первую очередь и расчётный срок, с согласованным развитием жилой застройки, общественных учреждений, транспортной и инженерной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc241934920]2.4 Градостроительное зонирование территории
Ж 1. Усадебная застройка
Разрешенные виды функционального использования территории:
· отдельно стоящие жилые дома усадебного типа;
· блокированные жилые дома;
· магазины торговой площадью до 40 м2, без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории:
· надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;
· сады, огороды;
· содержание мелкого домашнего скота (для сельских населенных пунктов);
· бани, сауны при условии канализования стоков;
· сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т.д;
· хозяйственные постройки;
· встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок;
· для блокированных жилых домов  встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 1 транспортное средство на 1 земельный участок.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий:
· детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
· школы начальные и средние;
· культовые сооружения;
· объекты обслуживания, не превышающие разрешенные размеры;
· предприятия общественного питания;
· кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины;
· помещения для занятий спортом;
· библиотеки;
· аптеки;
· небольшие гостиницы, пансионаты;
· почтовые отделения, телефон, телеграф.

Общественно деловые зоны
О 1 Учреждения народного образования;
О 2 Учреждения здравоохранения и соцобеспечения;
О 3 Объекты коммунального хозяйства (гостиницы, пожарные депо и т.д.);
О 4 Объекты общественной и деловой застройки.
Разрешенные виды функционального использования территории: 
· Гостиницы
· библиотеки;
· объекты, связанные с отправлением культа;
· клубы, кинотеатры,
· спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы;
· спортплощадки, теннисные корты;
· магазины, торговые центры;
· предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары, закусочные, рестораны;
· пошивочные ателье, ювелирные мастерские, ремонтные мастерские бытовой техники, пекарни и иные подобные объекты обслуживания;
· здания администраций, офисы фирм и компаний, представительства, конторы;
· почта, телефон, телеграф;
· аптеки;
· научные, проектные и конструкторские организации, агентства;
· отделения банков.

Промышленные (производственные) зоны
П2. Зона предприятий V IV классов вредности (санитарно-защитная зона до 100 м)
Разрешенные виды функционального использования территории: 
- предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности, предприятия IV класса вредности; 
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;
- предприятия по обслуживанию транспортных средств;
- инженерные сооружения.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории:
- административные организации, офисы, конторы;
- помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, охраны предприятий;
- производственно лабораторные корпуса;
- научно исследовательские, проектные и конструкторские организации, связанные с обслуживанием предприятий; 
- объекты складского назначения различного профиля;
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- предприятия    общественного   питания    (кафе,    столовые,    буфеты),    связанные    с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;
- зеленые насаждения специального назначения;
- питомники, теплицы, цветочные хозяйства для   озеленения   промышленных, городских   территорий   и   санитарно-защитных зон;
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей;
- объекты пожарной охраны.
Условно разрешенные виды  функционального использования территории:
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- специализированные  магазины  оптовой,   мелкооптовой,  розничной  торговли  по продаже товаров собственного производства предприятий;
- объекты оборонного назначения;
- тюрьмы;
- ветеринарные приемные пункты;
- ветеринарные лечебницы;
- санитарно технические сооружения и установки коммунального назначения;
- площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения отходов при условии обеспечения их вывоза или утилизации;
- предприятия по утилизации отходов;
- предприятия по обслуживанию легковых автомобилей (за исключением автобусов): станции   технического   обслуживания   автомобилей,   авторемонтные   предприятия, автозаправочные станции;
- объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Т 1 Зоны инженерных сооружений и коммуникаций
Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше следует размещать за пределами территории индивидуальной жилой застройки.
Вдоль воздушных линий электропередач в зависимости от мощности напряжения должны быть предусмотрены охранные и санитарно-защитные зоны, которые следует принимать по таблице 6. СНиП РК 3.01 02 2001 .
Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах профилей улиц и дорог:
- под тротуарами (или разделительными полосами)   тепловые сети, непроходные или проходные каналы;
- на разделительных полосах   водопровод, газопровод, хозяйственно бытовую и лицевую канализацию.
При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
Размещение подземных сетей по отношению к зданиям, сооружениям, зеленым насаждениям и их взаимное расположение должно исключать возможность подмыва оснований фундаментов зданий и сооружений, повреждения близко расположенных сетей и зеленых насаждений, а также обеспечивать возможность ремонта сетей с минимальным разрушением элементов благоустройства территории
Т 2 Зоны транспортных коммуникаций
Т.Д. Зона автомагистрали
Разрешенные виды функционального использования территории: 
- мотели для легкового и грузового автотранспорта; 
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- предприятия по обслуживанию транспортных средств; 
- предприятия общественного питания; 
- магазины.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории:
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий:
- разрешенные, но превышающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.
Т 7 Зоны внешнего транспорта и связи 
Т.Ж. Зона железной дороги
Разрешенные виды функционального использования территории: 
- предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, расположенные на предоставленных им земельных участках для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию наземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: 
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; 
- предприятия по обслуживанию транспортных средств; 
- инженерные сооружения.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: 
- разрешенные виды землепользования, но превышающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

Т 6 Зоны предприятий автосервиса (АЗС, СТО, автомоек)
Сооружения и устройства для  хранения и обслуживания транспортных средств размещаются на селитебных территориях и прилегающих к ним производственным  территориям.

Рекреационные зоны
Р 1	зелени общего пользования и зелени спецназначения
Р 4	рек, водоемов, береговых полос
Рекреационная зона Р.1. Зона открытых пространств
Назначение: Зона Р.1 охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха.
Разрешенные виды функционального использования территории: 
- пляжи; 
- спортивные и игровые площадки; 
- аттракционы; 
- летние театры, кинотеатры, концертные площадки.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории:
- мемориалы, автостоянки; 
- вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: 
 - кафе, бары, закусочные; 
- объекты, связанные с отправлением культа;
- общественные туалеты.
Параметры:
Доля площадей:
- зеленые насаждения   65   75%
- аллеи и дороги  10 15%
- площадки   8   12%
- сооружения   5   7%

СХ 1, Зоны сельскохозяйственного использования
- земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей, в соответствии с генеральным планом развития города, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией;
- зоны сельскохозяйственного использования в пределах границ (черты) города предназначаются для ведения сельского хозяйства и могут быть использованы до момента изменения вида их использования в соответствии с утвержденным генеральным планом населенного пункта и правилами застройки. 
Разрешенные виды функционального использования территории: 
- сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи); 
- лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территорий: 
- инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства;
- земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: 
- карьеры, перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры;
- почтовые отделения, телефон, телеграф;
- временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
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Развитие экономической базы села Кольбай предусматривается на основе сохранения сельскохозяйственной специализации, повышения эффективности действующих хозяйств и формирования инфраструктуры хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями являются развитие растениеводства и животноводства, расширение малого предпринимательства и повышение занятости местного населения.
В растениеводстве приоритетное значение имеет развитие производства зерновых, масличных и бахчевых культур. Повышение эффективности отрасли целесообразно обеспечивать за счет совершенствования агротехнологий, соблюдения севооборотов, сохранения плодородия почв и рационального использования орошаемых земель. Мероприятия по улучшению оросительной инфраструктуры следует увязывать с фактической водообеспеченностью территории. Развитие складского хозяйства позволит улучшить условия хранения урожая, сократить потери продукции и расширить возможности ее организованного сбыта.
Перспективы животноводства связаны с развитием скотоводства, овцеводства, козоводства и коневодства. Основное внимание целесообразно уделять повышению продуктивности животных, укреплению кормовой базы и совершенствованию ветеринарного обслуживания. Использование пастбищных ресурсов должно осуществляться с учетом их состояния и допустимой нагрузки. Развитие кормопроизводства и заготовки кормов позволит повысить устойчивость животноводческих хозяйств и обеспечить более тесную взаимосвязь растениеводства и животноводства. Дополнительным направлением может стать организация сбора, охлаждения и первичной переработки животноводческой продукции при подтверждении достаточной сырьевой базы и устойчивого спроса.
Укреплению экономической базы будет способствовать развитие кооперации сельскохозяйственных производителей в сфере совместного использования техники, заготовки кормов, хранения, транспортировки и сбыта продукции. Это позволит небольшим хозяйствам расширить доступ к производственным услугам и снизить затраты на отдельные операции. Перспективным направлением малого предпринимательства является оказание услуг по ремонту сельскохозяйственной техники, перевозке грузов и обслуживанию сельскохозяйственного производства.
Развитие торговли и бытового обслуживания следует осуществлять с учетом потребностей и покупательной способности населения. Сохранение действующих торговых объектов, расширение ассортимента товаров и появление востребованных услуг создадут дополнительные возможности для занятости и самозанятости жителей. Стабильная работа образовательных, медицинских и культурных учреждений будет поддерживать условия для проживания и закрепления трудовых ресурсов в селе.
Реализация предусмотренных мероприятий направлена на повышение товарности сельскохозяйственного производства, сокращение потерь продукции и расширение источников доходов населения. Темпы дальнейшего развития экономической базы будут зависеть от инвестиционной активности, обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой, доступности трудовых ресурсов и рынков сбыта.
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Сельское хозяйство
Животноводство.
Животноводство является одним из основных направлений сельскохозяйственной деятельности села Кольбай и играет важную роль в формировании занятости и доходов сельского населения. Наличие значительного поголовья сельскохозяйственных животных свидетельствует о сформировавшейся специализации населенного пункта на производстве животноводческой продукции.
Согласно представленным данным, поголовье крупного рогатого скота составляет 1 560 голов, лошадей -816 голов, овец и коз -7 285 голов. Наибольшую долю в структуре животноводства занимает овцеводство и козоводство, что характеризует преимущественно пастбищное направление сельского хозяйства и соответствует условиям сельской территории. Значительное количество мелкого рогатого скота формирует предпосылки для развития производства мяса, шерсти и другой продукции животноводства.
Разведение крупного рогатого скота также имеет существенное значение для экономики села. Поголовье КРС в количестве 1 560 голов создает базу для производства мясной и молочной продукции как для собственного потребления населения, так и для последующей реализации. Развитие данного направления может способствовать увеличению объемов товарного сельскохозяйственного производства и созданию дополнительных рабочих мест в сфере заготовки, хранения и переработки животноводческой продукции.
Коневодство представлено поголовьем в количестве 816 голов. Данное направление является традиционным для сельской местности и имеет перспективы дальнейшего развития за счет производства мяса и других видов продукции, а также использования пастбищных ресурсов территории.
В перспективе развитие животноводства в селе Кольбай целесообразно ориентировать на повышение продуктивности поголовья, улучшение кормовой базы, рациональное использование пастбищ, развитие ветеринарного обслуживания и создание условий для первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Сохранение и развитие существующей животноводческой специализации позволит укрепить экономическую базу села, повысить занятость населения и увеличить объем производства местной сельскохозяйственной продукции.
Таблица 3.1.1
[bookmark: _Hlk224568086]Поголовье скота в селе на начало 2026 года
	Поголовье скота всего, голов
	Крупный рогатый скот
	Лошади
	Козы и овцы

	9661
	1560
	816
	7285




Растениеводство
Растениеводство является важным направлением сельскохозяйственного производства села Кольбай и формирует значительную часть местной аграрной специализации. Структура производства характеризуется выращиванием зерновых, масличных и бахчевых культур, при этом наибольший объем приходится на бахчевую продукцию.
Объем производства зерновых культур составляет 6 521,3 тонны. Наличие такого объема свидетельствует о существенной роли зернового хозяйства в сельскохозяйственном производстве села. Зерновые культуры обеспечивают потребности хозяйств в продовольственном и кормовом сырье, а также формируют товарную продукцию для последующей реализации.
Производство масличных культур составляет 1 365,3 тонны. Данное направление дополняет сложившуюся структуру растениеводства и способствует диверсификации сельскохозяйственного производства. Развитие масличных культур имеет значение с точки зрения расширения ассортимента производимой продукции и повышения устойчивости местного сельскохозяйственного сектора.
Наиболее значительным направлением растениеводства является производство бахчевых культур, объем которых составляет 11 977,92 тонны. Высокий показатель производства свидетельствует о выраженной специализации сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств села на выращивании бахчевой продукции. Данное направление может рассматриваться как одно из перспективных для дальнейшего развития сельского хозяйства с учетом возможностей увеличения объемов хранения, сортировки, транспортировки и переработки продукции.
В перспективе развитие растениеводства в селе Кольбай целесообразно связывать с повышением урожайности сельскохозяйственных культур, рациональным использованием пашни, внедрением современных агротехнологий, улучшением системы орошения при наличии соответствующих условий, а также развитием инфраструктуры хранения и первичной переработки продукции. Сохранение зернового производства и дальнейшее развитие масличного и бахчевого направлений будут способствовать укреплению сельскохозяйственной специализации села, повышению товарности производства и созданию дополнительных возможностей для занятости местного населения.
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Объем продукции растениеводства за 2025 год
	[bookmark: _Hlk239323607]№
	Объём зерна, тонн
	Объём масличных, тонн
	Объем бахчевых, тонн

	1
	6521,3
	1365,3
	11977,92




Земельные ресурсы
Земельные ресурсы села Кольбай характеризуются значительной долей сельскохозяйственных угодий, что соответствует сложившейся аграрной специализации населенного пункта. Общая площадь территории составляет 20 311 га. Из них земли сельских населенных пунктов занимают 1 682 га, а земли сельскохозяйственного назначения -18 629 га. Таким образом, основная часть территории используется в сельскохозяйственных целях, что определяет ведущую роль аграрного сектора в развитии села.
В структуре земель сельскохозяйственного назначения значительную площадь занимают пастбища -13 837 га. Это составляет основную часть сельскохозяйственных угодий и создает благоприятную территориальную базу для развития животноводства, прежде всего овцеводства, козоводства, скотоводства и коневодства. Наличие крупных пастбищных массивов позволяет обеспечивать естественную кормовую базу для имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных и сохранять традиционную пастбищную специализацию хозяйств.
Площадь пашни составляет 2 446 га, что формирует земельную основу для развития растениеводства. Данные территории используются для выращивания зерновых, масличных, кормовых и других сельскохозяйственных культур. Наличие пахотных земель обеспечивает возможность дальнейшего развития товарного растениеводства и формирования кормовой базы для животноводческой отрасли.
Сенокосные угодья занимают 342 га, а площадь других сельскохозяйственных земель составляет 1 589 га. Сенокосы имеют важное значение для заготовки кормов на зимний период и дополняют естественные пастбищные ресурсы территории. Наличие различных категорий сельскохозяйственных угодий позволяет сочетать пастбищное животноводство с растениеводством и заготовкой кормов.
Площадь орошаемых земель составляет 757 га. Наличие таких территорий создает дополнительные возможности для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и развития более продуктивных направлений растениеводства. Вместе с тем эффективность использования орошаемых земель непосредственно зависит от состояния ирригационной инфраструктуры, обеспеченности водными ресурсами и технического состояния оросительных систем.
В целом структура земельного фонда села Кольбай характеризуется выраженной сельскохозяйственной направленностью. Преобладание пастбищ в сочетании с наличием пашни, сенокосов и орошаемых земель создает устойчивую территориальную базу для комплексного развития животноводства и растениеводства. В перспективе рациональное использование земельных ресурсов должно быть направлено на сохранение продуктивности пастбищ, повышение эффективности использования пашни, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель и предотвращение деградации сельскохозяйственных угодий.

Оптовая и розничная торговля
Сфера оптовой и розничной торговли в селе Кольбай представлена тремя магазинами, обеспечивающими население основными продовольственными и непродовольственными товарами повседневного спроса. Наличие действующих торговых объектов позволяет удовлетворять базовые потребности жителей непосредственно в пределах населенного пункта и снижает необходимость регулярных поездок в более крупные населенные пункты за товарами первой необходимости.
Розничная торговля выполняет важную социально-экономическую функцию, обеспечивая доступность продуктов питания, хозяйственных товаров и другой продукции для местного населения. Работа трех магазинов также способствует формированию рабочих мест и поддержанию малого предпринимательства в селе.
Вместе с тем существующая торговая сеть имеет локальный характер и ориентирована преимущественно на обслуживание внутреннего спроса населения. Потенциал развития торговли связан с ростом численности населения, увеличением покупательной способности, расширением ассортимента реализуемых товаров и развитием предпринимательской активности.
В перспективе развитие сферы торговли в селе Кольбай целесообразно связывать с сохранением действующих торговых объектов, улучшением качества обслуживания населения и, при увеличении спроса, расширением сети магазинов и объектов бытового обслуживания. Это позволит повысить обеспеченность населения услугами торговли и создать дополнительные возможности для развития малого бизнеса.

Образование
Сфера образования в селе Кольбай представлена общеобразовательной школой и детским садом, которые обеспечивают основные потребности населения в дошкольном и школьном образовании. Наличие данных объектов является важным условием устойчивого социального развития населенного пункта и позволяет детям получать образовательные услуги непосредственно по месту проживания.
Общеобразовательная школа выполняет ключевую функцию в системе социальной инфраструктуры села, обеспечивая обучение детей школьного возраста и формируя основу для дальнейшего профессионального и личностного развития молодежи. Сохранение и стабильное функционирование школы имеет особое значение для закрепления населения в селе и поддержания привлекательности населенного пункта для молодых семей.
Детский сад обеспечивает дошкольное воспитание и образование детей, способствует их раннему развитию и создает условия для занятости родителей. Наличие дошкольного учреждения повышает уровень обеспеченности населения социальными услугами и улучшает условия проживания семей с детьми.
В перспективе развитие сферы образования в селе Кольбай целесообразно связывать с поддержанием существующих объектов в нормативном техническом состоянии, модернизацией материально-технической базы, благоустройством прилегающих территорий и сохранением доступности образовательных услуг. При дальнейшем росте численности населения необходимо учитывать возможное увеличение потребности в местах в школе и детском саду, что позволит своевременно планировать расширение или модернизацию действующей образовательной инфраструктуры.

Здравоохранения
Сфера здравоохранения в селе Кольбай представлена сельской врачебной амбулаторией и аптекой, которые обеспечивают население основными видами медицинской и лекарственной помощи. Наличие данных объектов имеет важное значение для поддержания доступности первичной медико-санитарных услуг непосредственно по месту проживания населения.
Сельская врачебная амбулатория выполняет функции первичного медицинского обслуживания жителей села, включая прием пациентов, проведение профилактических мероприятий, наблюдение за состоянием здоровья населения и оказание базовой медицинской помощи. Ее работа позволяет своевременно выявлять заболевания и снижает необходимость обращения населения в медицинские учреждения более крупных населенных пунктов по вопросам, которые могут быть решены на уровне первичной медицинской помощи.
Аптека дополняет существующую систему здравоохранения, обеспечивая население лекарственными средствами и товарами медицинского назначения. Ее наличие повышает доступность медикаментов и способствует более полному обеспечению потребностей жителей в повседневном медицинском обслуживании.
В перспективе развитие сферы здравоохранения в селе Кольбай целесообразно связывать с сохранением и модернизацией существующей сельской врачебной амбулатории, укреплением ее материально-технической базы, повышением качества медицинского обслуживания и поддержанием устойчивого лекарственного обеспечения населения. При дальнейшем изменении численности населения и возрастной структуры необходимо учитывать возможный рост потребности в медицинских услугах и своевременно предусматривать соответствующее развитие объектов здравоохранения.
Государственное управление и оборона
Сфера государственного управления в селе Кольбай представлена аппаратом акима Кольбайского сельского округа, который обеспечивает реализацию функций местного государственного управления, взаимодействие с населением и решение вопросов социально-экономического развития территории. По данным официальных ресурсов акимата Алакольского района, руководство округом осуществляет аким Кольбайского сельского округа.
Аппарат акима выполняет организационные, информационно-аналитические и административные функции, участвует в решении вопросов благоустройства, земельных отношений, сельского хозяйства, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры. Наличие местного органа управления непосредственно в сельском округе обеспечивает доступность государственных услуг и оперативное взаимодействие жителей с органами власти.
В целом существующая система государственного управления обеспечивает базовые потребности села Кольбай и формирует организационную основу для реализации мероприятий по дальнейшему социальному и инфраструктурному развитию населенного пункта.

Туризм, культура и прочие услуги
Сфера культуры и общественной жизни в селе Кольбай представлена Домом культуры и мечетью. Дом культуры выполняет функции основного центра проведения культурно-массовых мероприятий, праздничных и общественных встреч, а также организации досуга населения. Его наличие способствует развитию культурной активности жителей и формированию условий для проведения различных мероприятий местного значения.
Мечеть выполняет религиозную и общественную функцию, являясь одним из значимых объектов социальной инфраструктуры села. Она используется для проведения религиозных мероприятий и способствует сохранению традиций и общественных связей населения.
Вместе с тем специализированные объекты туризма и развитая спортивная инфраструктура в представленных данных не отражены. В перспективе развитие данной сферы целесообразно связывать с благоустройством общественных пространств, развитием спортивных площадок и расширением культурно-досуговой инфраструктуры. Это позволит повысить качество среды проживания и создать дополнительные условия для досуга, спорта и общественной активности населения.

Итого
Экономика села Кольбай имеет преимущественно аграрную направленность. Ведущую роль играют животноводство и растениеводство, развитие которых обеспечивается значительными земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения. Животноводство представлено крупным рогатым скотом, лошадьми, овцами и козами, при этом наиболее выражено пастбищное направление. Растениеводство специализируется на производстве зерновых, масличных и бахчевых культур, причем наибольший объем приходится на бахчевую продукцию.
Существенную основу для развития сельского хозяйства формирует земельный фонд: значительную площадь занимают пастбища, также имеются пашня, сенокосы и орошаемые земли. Такое сочетание земельных ресурсов создает условия для комплексного развития растениеводства и животноводства.
Несельскохозяйственные отрасли представлены в основном объектами, обслуживающими повседневные потребности населения. В селе действуют три магазина, общеобразовательная школа, детский сад, сельская врачебная амбулатория, аптека, аппарат акима сельского округа, Дом культуры и мечеть. Данные объекты обеспечивают базовый уровень торгового, образовательного, медицинского, административного и культурно-досугового обслуживания населения.
В целом существующая структура экономики села Кольбай характеризуется преобладанием сельского хозяйства при наличии базовой социальной и обслуживающей инфраструктуры. Дальнейшее развитие населенного пункта целесообразно связывать с повышением эффективности сельскохозяйственного производства, развитием переработки продукции, улучшением условий хранения и сбыта, а также постепенным расширением сферы услуг и социальной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc241934923]3.2. Проектные предложения отраслей экономики села
[bookmark: _Hlk221629399]Проектные предложения по развитию отраслей экономики села Кольбай направлены на укрепление существующей сельскохозяйственной специализации населенного пункта и создание условий для более эффективного хранения и последующей реализации произведенной продукции. С учетом значительных объемов растениеводства предусматривается развитие объектов складской инфраструктуры, которые позволят сократить потери сельскохозяйственной продукции, улучшить условия ее хранения и повысить устойчивость местного аграрного сектора.
На первую очередь предусматривается строительство складского помещения мощностью 500 тонн единовременного хранения. Общая площадь объекта составит 600 м², количество создаваемых рабочих мест - 16 человек. Реализация данного объекта позволит обеспечить хранение части производимой сельскохозяйственной продукции, повысить организованность складских процессов и создать дополнительные рабочие места для местного населения.
На расчетный срок предусматривается строительство зернохранилища мощностью 3 000 тонн единовременного хранения и овощехранилища мощностью 2 000 тонн единовременного хранения. Площадь зернохранилища составит 1 200 м², количество рабочих мест - 7 человек. Овощехранилище предусматривается общей площадью 1 000 м² с созданием 7 рабочих мест.
Реализация данных проектных предложений позволит сформировать более развитую систему хранения сельскохозяйственной продукции, повысить эффективность растениеводческого производства, улучшить условия сезонного накопления и реализации урожая. В результате в селе Кольбай будет создано 30 новых рабочих мест, что окажет положительное влияние на занятость населения и дальнейшее развитие местной экономики.
Таблица 3.2.1
Список проектируемых производственных объектов в селе Кольбай
	[bookmark: _Hlk215322516]№
	Наименование
	Мощность (ед. измерения)
	Рабочие места, человек
	Общая площадь, м²
	Стадийность

	1
	Складское помещение
	500т единовременного хранения
	16
	600
	Первая очередь

	2
	Зернохранилище
	3000т единовременного хранения
	7
	1200
	Расчетный срок

	3
	Овощехранилище
	2000т единовременного хранения
	7
	1000
	Расчетный срок
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[bookmark: _Toc241934924]4. НАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА

[bookmark: _Toc223437585][bookmark: _Toc241934925]4.1. Население
[bookmark: _Toc223437586][bookmark: _Toc223438385][bookmark: _Toc223440241][bookmark: _Toc224655227][bookmark: _Toc224726825][bookmark: _Toc227228175][bookmark: _Toc227228388][bookmark: _Toc227228484][bookmark: _Toc233987490][bookmark: _Toc233987607][bookmark: _Toc234416417][bookmark: _Toc234416520][bookmark: _Toc234444208][bookmark: _Toc236150084][bookmark: _Toc236210210][bookmark: _Toc236299012][bookmark: _Toc236313272][bookmark: _Toc241747817][bookmark: _Toc241934721][bookmark: _Toc241934926]Анализ существующих демографических процессов
[bookmark: _Toc223437587][bookmark: _Toc223438386][bookmark: _Toc223440242][bookmark: _Toc224655228][bookmark: _Toc224726826][bookmark: _Toc227228176][bookmark: _Toc227228389][bookmark: _Toc227228485][bookmark: _Toc233987491][bookmark: _Toc233987608][bookmark: _Toc234416418][bookmark: _Toc234416521][bookmark: _Toc234444209][bookmark: _Toc236150085][bookmark: _Toc236210211][bookmark: _Toc236299013][bookmark: _Toc236313273][bookmark: _Toc241747818][bookmark: _Toc241934722][bookmark: _Toc241934927]На начало 2026 года по данным акимата села Кольбай численность населения села составила 1464 человек.
Численности населения за 2021 - 2026 годы приведена в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1
Численности населения за 2021-2026 г.г.
	 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Численность населения на начало года, человек
	1466
	1461
	1478
	1463
	1455
	1464



Анализ изменения численности населения села Кольбай за 2021–2026 годы показывает относительно стабильную демографическую ситуацию с незначительными межгодовыми колебаниями. На начало 2021 года в селе проживало 1466 человек. В 2022 году численность населения сократилась до 1461 человека. Снижение составило 5 человек, или 0,3 % по сравнению с предыдущим годом.
В 2023 году численность населения увеличилась до 1478 человек, достигнув максимального значения за рассматриваемый период. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 17 человек, или 1,2 %.
В 2024 году численность населения снизилась до 1463 человек. Абсолютное сокращение составило 15 человек, или 1,0 % по сравнению с предыдущим годом. Это стало наиболее значительным годовым снижением за анализируемый период.
В 2025 году тенденция к сокращению сохранилась: численность населения составила 1455 человек, что на 8 человек, или 0,5 %, меньше показателя 2024 года. Данное значение является минимальным за рассматриваемый период.
На начало 2026 года, по данным акимата села Кольбай, численность населения составила 1464 человека. По сравнению с 2025 годом население увеличилось на 9 человек, или 0,6 %, практически достигнув уровня начала 2021 года.
В целом за 2021–2026 годы численность населения села Кольбай уменьшилась с 1466 до 1464 человек. Совокупное сокращение составило 2 человека, или 0,14 %. Среднегодовой темп изменения за пять годовых интервалов составил около минус 0,03 %. Разница между максимальной и минимальной численностью населения за период составила 23 человека, что свидетельствует о небольшой амплитуде колебаний. Таким образом, выраженная тенденция к устойчивому росту или сокращению населения не прослеживается. Для определения причин ежегодных изменений необходимы дополнительные сведения о рождаемости, смертности и миграции населения.
 Таблица 4.1.2
Расчёт абсолютных и среднегодовых темпов изменения численности населения
	Период
	Население на начало периода
	Население на конец периода
	Абсолютное изменение, чел.
	Темп прироста, %
	Среднегодовой темп, %

	2021–2022
	1466
	1461
	-5
	-0,34
	-0,34

	2022–2023
	1461
	1478
	17
	1,16
	1,16

	2023–2024
	1478
	1463
	-15
	-1,01
	-1,01

	2024–2025
	1463
	1455
	-8
	-0,55
	-0,55

	2025–2026
	1455
	1464
	9
	0,62
	0,62

	2021–2026 
	1466
	1464
	-2
	-0,14
	-0,03



Анализ демографических процессов в селе Кольбай за 2021–2025 годы показывает относительно стабильную численность населения при чередовании периодов прироста и убыли. На начало 2021 года в селе проживало 1466 человек, а на начало 2026 года - 1464 человека. За пять лет численность населения сократилась на 2 человека, или на 0,14 %, практически сохранив исходный уровень.
Естественное движение населения характеризуется положительными значениями на протяжении всего рассматриваемого периода. За 2021–2025 годы число родившихся составило 80 человек, число умерших - 59 человек. Суммарный естественный прирост достиг 21 человека. Вместе с тем его ежегодная величина уменьшилась с 8 человек в 2021 году до 1 человека в 2025 году, хотя в 2023 году наблюдалось временное повышение до 6 человек. Таким образом, превышение рождаемости над смертностью сохранялось, однако вклад естественного прироста в поддержание численности населения к концу периода снизился.
Миграционная составляющая демографического баланса носила переменный характер. Согласно расчётному балансу, отрицательное сальдо миграции отмечалось в 2021, 2023 и 2024 годах и составляло соответственно минус 13, минус 21 и минус 10 человек. В 2022 и 2025 годах миграционный прирост составил 13 и 8 человек соответственно. Суммарное сальдо миграции за пять лет сложилось отрицательным - минус 23 человека. Приведённые в таблице объёмы прибытия и выбытия - 95 и 118 человек - являются условно подобранными значениями, согласованными с расчётным балансом, и требуют подтверждения фактическими сведениями.
Совместное влияние естественного и миграционного движения обусловило небольшие ежегодные изменения численности населения. Наибольший общий прирост зафиксирован в 2022 году - 17 человек, когда положительное сальдо миграции дополнило естественный прирост. Наиболее значительная убыль наблюдалась в 2023 году и составила 15 человек: расчётный миграционный отток превысил естественный прирост. В 2025 году оба компонента баланса были положительными, обеспечив увеличение численности населения на 9 человек.
В целом естественный прирост за рассматриваемый период практически компенсировал отрицательное сальдо миграции: увеличение на 21 человека за счёт превышения числа рождений над числом смертей сопровождалось расчётной миграционной убылью в 23 человека. Итоговое сокращение составило 2 человека. Представленные данные позволяют охарактеризовать численность населения села Кольбай как относительно устойчивую, при этом снижение естественного прироста и периодические миграционные потери требуют дальнейшего наблюдения. Для установления причин миграции и оценки перспектив демографического развития необходимы фактические сведения о перемещениях населения и его возрастной структуре.
Таблица 4.1.3
Структура прироста/убыли населения за последние 5 лет
	Наименование
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Сумма за последние 5 лет

	Численность населения на начало года, человек
	1466
	1461
	1478
	1463
	1455
	1464
	

	Естественный прирост, человек (Число родившихся - Число умерших)
	8
	4
	6
	2
	1
	-
	21

	Число родившихся, человек
	17
	17
	19
	13
	14
	-
	80

	Число умерших, человек
	9
	13
	13
	11
	13
	-
	59

	Сальдо миграции, человек  (Число прибывших - Число убывших)
	-13
	13
	-21
	-10
	8
	-
	-23

	Прибывшие, человек
	15
	29
	12
	14
	25
	-
	95

	Убывшие, человек
	28
	16
	33
	24
	17
	-
	118

	Общий прирост, человек (Естественный прирост + Сальдо миграции)
	-5
	17
	-15
	-8
	9
	-
	-2



Прогноз численности населения
Методика прогноза численности населения
Прогноз численности населения села Кольбай выполнен с учетом слошившихся темпов естественного и механического прироста населения, а также с учетом прогнозного развития социально-экономического положения города.
Статистическое моделирования прогнозных значений численности населения производились по следующей формуле:
Нп = Нисх*(1+Коп/1000)t, где:
Нп - Прогнозируемая численность, тыс. чел.;
Нисх - Численность населения на начало исходного года;
Коп - коэффициент общего прироста;
t - число прогнозных лет.
Прогноз численности населения
Прогноз численности населения села Кольбай на 2026–2046 годы разработан с учётом анализа естественного и миграционного движения населения и принятых сценарных предпосылок дальнейшего развития населённого пункта. Исходная численность населения на начало 2026 года составляет 1464 человека. Прогноз предусматривает переход от относительно стабильной численности населения к её росту при условии реализации мероприятий, способствующих улучшению условий проживания и повышению привлекательности села.
На период первой очереди 2026–2033 годов коэффициент общего прироста населения принят на уровне 23,6‰ в год, в том числе коэффициент естественного прироста - 11,3‰, миграционного прироста - 12,3‰. Данный сценарий предполагает увеличение естественного прироста и формирование положительного миграционного сальдо. Условиями достижения принятых показателей являются развитие жилищного строительства, расширение возможностей занятости, повышение доступности социальных услуг и улучшение инженерной и транспортной инфраструктуры.
На период 2033–2046 годов коэффициент общего прироста населения принят на уровне 22,6‰ в год, включая естественный прирост 8,1‰ и миграционный прирост 14,5‰. По сравнению с первой очередью предусматривается снижение коэффициента естественного прироста на 3,2‰ при увеличении миграционной составляющей на 2,2‰. В результате общий коэффициент прироста уменьшается на 1,0‰, а роль миграции в формировании численности населения возрастает. Такой сценарий предполагает сохранение привлекательности села для новых жителей и наличие достаточных возможностей для их расселения и трудоустройства.
Принятые прогнозные коэффициенты существенно превышают показатели, наблюдавшиеся в последние годы, поэтому характеризуют сценарий активного развития села, а не простое продолжение сложившихся демографических тенденций. Их достижение зависит от фактической реализации проектных мероприятий, объёмов жилищного строительства, создания рабочих мест и развития объектов обслуживания населения. При дальнейшей разработке генерального плана прогнозные значения необходимо увязать с вместимостью жилищного фонда и возможностями социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
	Таблица 4.1.4
Прогнозные значения коэффициентов общего, естественного и миграционного прироста населения
	Период
	Коэффициент общего прироста (‰)
	Коэффициент естественного прироста (‰)
	Коэффициент миграционного прироста (‰)

	2026-2033
	23,6
	11,3
	12,3

	2033-2046
	22,6
	8,1
	14,5


В итоге, проектная численность населения с. Кольбай, принятая для технико-экономических расчетов в данном проекте, составит:
- на первую очередь - 1706 человек.;
- на расчетный срок - 2207 человек.
Таблица 4.1.5
Расчет структуры прироста населения на первую очередь строительства 
	Показатель
	Обозначение
	Формула расчёта
	Значение

	Численность населения на начало периода, тыс. чел.
	Нисх
	Исходные данные
	1,464

	Коэффициент естественного прироста, ‰
	Кест
	Принято по сценарию
	11,3

	Коэффициент миграционного прироста, ‰
	Кмигр
	Принято по сценарию
	12,3

	Продолжительность периода, лет
	(t)
	2033 - 2026
	7

	Естественный прирост, тыс. чел.
	
	(1,464 × 11,3 / 1000 × 7)
	0,116

	Миграционный прирост, тыс. чел.
	
	(1,464 × 12,3 / 1000 × 7)
	0,126

	Общий прирост, тыс. чел.
	
	(0,116+0,126)
	0,242

	Численность населения на конец периода, тыс. чел.
	Нп
	(1,464 + 0,242)
	1,706



Таблица 4.1.6
Расчет структуры прироста населения за период 2033-2046 г.г. 
	Показатель
	Обозначение
	Формула расчёта
	Значение

	Численность населения на начало периода, тыс. чел.
	Нисх
	По итогам первой очереди
	1,706

	Коэффициент естественного прироста, ‰
	Кест
	Принято по сценарию
	8,1

	Коэффициент миграционного прироста, ‰
	Кмигр
	Принято по сценарию
	14,5

	Продолжительность периода, лет
	(t)
	2046 - 2033
	13

	Естественный прирост, тыс. чел.
	
	(1,706 × 8,1 / 1000 × 13)
	0,180

	Миграционный прирост, тыс. чел.
	
	(1,706 × 14,5 / 1000 × 13)
	0,321

	Общий прирост, тыс. чел.
	
	(0,180+0,321)
	0,501

	Численность населения на конец периода, тыс. чел.
	Нп
	(1,706+0,501)
	2,207



Таблица 4.1.7
Прогноз структуры прироста населения на первую очередь строительства и на расчетный срок
	Показатель
	01.01.2026 г.
	2033 г.
	2046 г.

	Численность на начало года, тыс. чел.
	1,464
	1,706
	2,207

	Естественный прирост, тыс. чел.
	-
	0,116
	0,180

	Число родившихся, тыс. чел.
	-
	0,198
	0,357

	Число умерших, тыс. чел.
	-
	0,082
	0,177

	Сальдо миграции, тыс. чел.
	-
	0,126
	0,321

	Число прибывших, тыс. чел.
	-
	0,382
	0,875

	Число выбывших, тыс. чел.
	-
	0,256
	0,554

	Общий прирост, тыс. чел.
	-
	0,242
	0,501



С учётом принятых прогнозных показателей естественного и миграционного прироста населения на протяжении первой очереди строительства (2026–2033 гг.) прогнозируется прирост населения около 0,242 тыс. человек (242 человека), в том числе естественный прирост составит около 0,116 тыс. человек (116 человек), а положительное сальдо миграции - около 0,126 тыс. человек (126 человек). К концу первой очереди численность населения села Кольбай достигнет 1,706 тыс. человек (1706 человек).
В течение расчётного периода 2033–2046 гг. прирост населения составит около 0,501 тыс. человек (501 человек), в том числе естественный прирост - около 0,180 тыс. человек (180 человек), а положительное сальдо миграции - около 0,321 тыс. человек (321 человек). На расчётный срок численность населения села составит 2,207 тыс. человек (2207 человек).

[bookmark: _Toc223437588][bookmark: _Toc241934928]4.2. Рынок труда
На основе анализа уже действующих предприятий на территории села и районными показателями структуры занятости населения (количество рабочей силы, занятого населения, безработных и т.д.) публикуемые КС МНЭ РК, в данном проекте рассчитана перспективная структура трудовых ресурсов данного села. Данный трудовой баланс подсчитан с учетом приведенных категорий указанных в методологических пояснениях комитета по статистике МНЭ РК.
Приведенные понятия и определения основаны на стандартах и методологических подходах Международной Организации Труда (МОТ).
Рабочая сила - часть населения в возрасте, установленном для измерения рабочая силы, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность рабочей силы включает занятых во всех видах экономической деятельности и безработных. 
Доля рабочей силы в численности населения - доля численности рабочей силы в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, измеренная в процентах.
Занятое население - все лица в соответствующем возрасте, кто по своему состоянию в течение определенного короткого периода, равного одной неделе, могут быть отнесены к одной из следующих категорий:
а) «наемный (оплачиваемый) работник»;
б) «самозанятый работник».
Лицо, которое в обследуемую неделю было в отпуске (трудовом, без содержания, декретном или по уходу за ребенком) или заболело, также считается занятым, т.к. имеет формальное прикрепление к своей работе.
Уровень занятости населения - доля численности занятых в экономике в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, или в численности экономически активного населения, измеренные в процентах.
Наемные работники - лица, работающие по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме. 
Самостоятельная занятость - это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается как часть дохода).
В соответствии с Международной классификацией по положению в занятии (статуса в занятости) определены следующие группы самостоятельно занятых работников:
К безработным относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям:
а) были без работы (не имели доходного занятия);
б) занимались активно ее поиском; 
в) были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.
В проекте произведены расчеты параметров рынка труда села до расчетного срока, с учетом прироста населения и изменений в экономическом профиле села. Также необходимо отметить, что существующие данные о состояния рынка труда приведены согласно данным мониторинга сельских территорий. Данные о рынке труда села приведены в таблице 4.2.1.
Существующее положение на рынке труда в селе Кольбай характеризуется преобладанием занятого населения в составе рабочей силы и значительной ролью самостоятельной занятости. При численности населения 1,464 тыс. человек трудовые ресурсы составляют 1,001 тыс. человек, или 68,4 % общей численности жителей. Численность рабочей силы достигает 0,697 тыс. человек, что соответствует 69,6 % трудовых ресурсов. Из них занято 0,656 тыс. человек, или около 94,1 % рабочей силы. Численность безработных составляет 0,041 тыс. человек, а уровень безработицы - около 5,9 %.
В структуре занятого населения численность работающих по найму составляет 0,297 тыс. человек, самостоятельно занятых - 0,359 тыс. человек. Таким образом, самостоятельная занятость обеспечивает около 54,7 % общей численности занятых и играет существенную роль в формировании доходов населения. Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, составляет 0,304 тыс. человек, или 30,4 % трудовых ресурсов. Для определения отраслевой структуры занятости и состава населения, не участвующего в рабочей силе, необходимы дополнительные сведения.
На первую очередь реализации проекта предусматривается увеличение численности населения до 1,706 тыс. человек, а трудовых ресурсов - до 1,252 тыс. человек, или 73,4 % населения. Численность рабочей силы возрастёт до 0,812 тыс. человек, занятого населения - до 0,712 тыс. человек. При этом доля занятых в составе рабочей силы снизится до 87,7 %, а численность безработных увеличится до 0,100 тыс. человек, что соответствует уровню безработицы 12,3 %. Такая прогнозная динамика показывает, что увеличение занятости на данном этапе не полностью покрывает прирост рабочей силы, и указывает на необходимость расширения возможностей трудоустройства. Численность наёмных работников достигнет 0,347 тыс. человек, самостоятельно занятых - 0,365 тыс. человек. Число лиц, не входящих в состав рабочей силы, увеличится до 0,440 тыс. человек, или 35,2 % трудовых ресурсов.
На расчётный срок прогнозируется улучшение показателей занятости. При численности населения 2,207 тыс. человек трудовые ресурсы составят 1,473 тыс. человек, или 66,7 % населения, а рабочая сила - 1,050 тыс. человек. Численность занятого населения достигнет 1,013 тыс. человек, что соответствует 96,5 % рабочей силы. Численность безработных сократится до 0,037 тыс. человек, а уровень безработицы - до 3,5 %. Число работающих по найму увеличится до 0,371 тыс. человек, самостоятельно занятых - до 0,642 тыс. человек. Доля самостоятельной занятости достигнет около 63,4 % всех занятых, поэтому именно на неё приходится основная часть прогнозируемого увеличения занятости. Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, составит 0,423 тыс. человек, или 28,7 % трудовых ресурсов.
В целом прогноз рынка труда села Кольбай предусматривает рост численности занятых при временном повышении безработицы на первую очередь и её последующем снижении на расчётный срок. При этом самостоятельная занятость сохранит ведущую роль и существенно увеличится в абсолютном и относительном выражении. Достижение прогнозных показателей потребует создания условий для устойчивой самостоятельной занятости, развития предпринимательства, расширения наёмного труда и профессиональной подготовки населения. Оценка качества создаваемых рабочих мест и стабильности доходов потребует дополнительных данных.
Таблица 4.2.1
Прогноз динамики структуры трудовых ресурсов
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Численность населения 
	тыс. чел.
	1,464
	1,706
	2,207

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	1,001
	1,252
	1,473

	
	
	в % от населения
	68,4
	73,4
	66,7

	1.1
	Рабочая сила
	тыс. чел.
	0,697
	0,812
	1,050

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	69,6
	64,8
	71,3

	 
	В т. ч.:
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Занятое население
	тыс. чел.
	0,656
	0,712
	1,013

	
	
	в % от рабочей силы
	94,2
	87,7
	96,5

	 
	Из них:
	 
	 
	 
	 

	А
	Работающие по найму
	тыс. чел.
	0,297
	0,347
	0,371

	Б
	Самостоятельно занятое население
	тыс. чел.
	0,359
	0,365
	0,642

	1.1.2
	Безработные
	тыс. чел.
	0,041
	0,100
	0,037

	 
	
	в % от рабочей силы
	5,8
	12,3
	3,5

	1.2
	Лица не вошедшие в состав рабочей силы
	тыс. чел.
	0,304
	0,440
	0,423

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	30,4
	35,2
	28,7



На основе сложившиеся ситуации на рынке труда села Кольбай и тенденции развития рынка труда в селе до 2046 года были сделаны расчет мест приложений труда с разбивкой на виды экономической деятельности (см. Таблицу 4.2.2).
Таблица 4.2.2
Структура наемных работников села
	Отрасль
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	человек
	в %%
	человек
	в %%
	человек
	в %%

	Сельское хозяйство
	150
	50,5
	150
	43,2
	150
	40,4

	Обрабатывающая промышленность
	- 
	-
	16
	4,6
	30
	8,1

	Оптовая и розничная торговля
	54
	18,2
	60
	17,3
	70
	18,9

	Административно-управленческий аппарат и государственные органы
	11
	3,7
	15
	4,3
	15
	4,0

	Образование
	73
	24,6
	90
	25,9
	90
	24,3

	Здравоохранение
	8
	2,7
	11
	3,2
	11
	3,0

	Искусство и культура
	1
	0,3
	5
	1,4
	5
	1,3

	Всего
	297
	100,0
	347
	100,0
	371
	100,0



[bookmark: _Toc209348466]Существующая структура наёмной занятости в селе Кольбай характеризуется преобладанием сельского хозяйства, образования и торговли. Общая численность наёмных работников составляет 297 человек. Ведущую роль играет сельское хозяйство, в котором занято 150 человек, или 50,5 % наёмных работников. Значительную долю занимает образование - 73 человека, или 24,6 %. Оптовая и розничная торговля обеспечивает занятость 54 человек, или 18,2 %, административно-управленческий аппарат и государственные органы - 11 человек, или 3,7 %, здравоохранение - 8 человек, или 2,7 %, искусство и культура - 1 человека, или 0,3 %. Наёмная занятость в обрабатывающей промышленности в исходном году не представлена.
На первую очередь реализации проекта предусматривается увеличение численности наёмных работников до 347 человек, что на 50 человек больше исходного показателя. Сельское хозяйство сохраняет численность работников на уровне 150 человек, однако его доля снижается до 43,2 % вследствие расширения занятости в других отраслях. В обрабатывающей промышленности предусматривается создание 16 рабочих мест, что составит 4,6 % наёмной занятости. Численность работников торговли увеличится до 60 человек, или 17,3 %, образования - до 90 человек, или 25,9 %, здравоохранения - до 11 человек, или 3,2 %. В административно-управленческом аппарате и государственных органах будут заняты 15 человек, или 4,3 %, в сфере искусства и культуры - 5 человек, или 1,4 %.
На расчётный срок общая численность наёмных работников достигнет 371 человека. Сельское хозяйство останется крупнейшей отраслью по численности работников - 150 человек, при этом его доля сократится до 40,4 %. Численность занятых в обрабатывающей промышленности увеличится до 30 человек, или 8,1 %, а в оптовой и розничной торговле - до 70 человек, или 18,9 %. Именно эти отрасли обеспечат увеличение наёмной занятости по сравнению с первой очередью. Численность работников образования сохранится на уровне 90 человек, или 24,3 %, здравоохранения - 11 человек, или 3,0 %, искусства и культуры - 5 человек, или 1,3 %. В административно-управленческом аппарате и государственных органах предусматривается занятость 15 человек, или 4,0 %.
В целом за проектный период численность наёмных работников в селе Кольбай увеличится на 74 человека, или на 24,9 % относительно исходного года. Прогнозируемые изменения предусматривают расширение отраслевой структуры занятости за счёт появления обрабатывающей промышленности, увеличения числа работников торговли и социальной сферы. При сохранении численности работников сельского хозяйства его доля снизится с 50,5 до 40,4 %. Реализация предусмотренных мероприятий позволит расширить возможности трудоустройства и уменьшить зависимость наёмной занятости от одной отрасли.



[bookmark: _Toc241934929]5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
[bookmark: _Toc209348467]
[bookmark: _Toc241934930]5.1. Жилищный фонд
[bookmark: _Toc204941319][bookmark: _Toc223437590]Существующий жилищный фонд села Кольбай представлен усадебной застройкой. На исходный год общая площадь жилищного фонда составляет 28,719 тыс. м², в нем проживает 1,464 тыс. человек. Средняя обеспеченность населения жильем составляет 19,6 м² на одного человека. Всего насчитывается 370 жилых домов. Таким образом, современная структура жилищного фонда характеризуется преобладанием индивидуальной жилой застройки, которая формирует основной тип расселения в селе.
На первую очередь, в период 2026–2033 годов, предусматривается снос 7,678 тыс. м² жилищного фонда, что соответствует 93 жилым домам. После сноса сохраняемый жилищный фонд составит 21,041 тыс. м², в котором будет размещаться 1,074 тыс. человек. Обеспеченность жильем при этом сохранится на уровне 19,6 м² на одного человека. Для дальнейшего развития жилищного фонда предусматривается строительство 21,600 тыс. м² нового жилья, или 240 жилых домов. Новое строительство первой очереди будет размещаться на новых территориях. В результате к 2033 году общий жилищный фонд увеличится до 42,641 тыс. м², численность проживающего населения составит 1,706 тыс. человек, а обеспеченность жильем возрастет до 25,0 м² на одного человека. Общее количество жилых домов составит 517 единиц.
На расчетный срок, в период 2033–2046 годов, предусматривается дальнейшее расширение жилищного строительства. Объем нового строительства составит 23,580 тыс. м², или 262 жилых дома. Основная часть нового жилья также будет размещаться на новых территориях. При этом существующий и ранее построенный жилищный фонд будет сохраняться и использоваться более эффективно по мере роста жилищной обеспеченности населения.
К 2046 году общий жилищный фонд села Кольбай достигнет 66,221 тыс. м², численность проживающего населения составит 2,207 тыс. человек. Средняя обеспеченность жильем возрастет до 30,0 м² на одного человека, а общее количество жилых домов составит 779 единиц. В результате проектного развития жилищная сфера села будет расширяться преимущественно за счет усадебной застройки на новых территориях, при этом уровень обеспеченности населения жильем последовательно увеличится с 19,6 м² на человека в исходном году до 25,0 м² на первую очередь и до 30,0 м² на расчетный срок.

Таблица 5.1.1
Объем существующего жилищного строиельства и сноса жилья на первую очередь с. Кольбай 
	[bookmark: _Hlk241495625]№ п.п.
	Типы застройки
	Наличие на исходный год
	Снос жилья  за 2026-2033 г.г., тыс.м2
	Сохраняемый жилищный фонд на первую очередь

	
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	Общая площадь, тыс. м2
	Кол-во домов/ квартир
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир

	 
	Всего, в т.ч.:
	28,719
	1,464
	19,6
	370
	7,678
	93
	21,041
	1,074
	19,6
	277

	1
	Усадебная застройка
	28,719
	1,464
	19,6
	370
	7,678
	93
	21,041
	1,074
	19,6
	277

	1.1
	На территории существующей застройки
	28,719
	1,464
	19,6
	370
	7,678
	93
	21,041
	1,074
	19,6
	277

	1.2
	На новых территориях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Таблица 5.1.2
Расчет объемов жилищного строительства с. Кольбай на первую очередь и на расчетный срок
	[bookmark: _Hlk241495630]№ п.п.
	Типы застройки
	Новое строитель-ство за 2026-2033 г.г., тыс.м2
	Наличие на первую очередь
	Новое строитель-ство за 2033-2046 г.г., тыс.м2
	Наличие на расчетный срок

	
	
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир

	 
	Всего, в т.ч.:
	21,600
	42,641
	1,706
	25,0
	517
	23,580
	66,221
	2,207
	30,0
	779

	1
	Усадебная застройка
	21,600
	42,641
	1,706
	25,0
	517
	23,580
	66,221
	2,207
	30,0
	779

	1.1
	На территории существующей застройки
	 
	21,041
	0,842
	25,0
	277
	 
	21,041
	0,701
	30,0
	277

	1.2
	На новых территориях
	21,600
	21,600
	0,864
	25,0
	240
	23,580
	45,180
	1,506
	30,0
	502



[bookmark: _Toc215649808][bookmark: _Toc241934931]5.2 Организация культурно-бытового обслуживания населения
Существующая система культурно-бытового обслуживания села Кольбай представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, торговли и общественного питания. На исходный год действуют детское дошкольное учреждение на 100 мест, общеобразовательная школа на 960 ученических мест и врачебная амбулатория мощностью 25 посещений в смену. Вместимость клубных помещений составляет 140 мест. Библиотека располагает фондом 12 тыс. единиц хранения и 10 читательскими местами. Общая торговая площадь магазинов составляет 245,6 м², вместимость предприятий общественного питания - 150 посадочных мест.
На первую очередь предусматривается строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест с увеличением общей вместимости дошкольных организаций до 240 мест. Планируется создание внешкольного учреждения на 50 мест и спортивного зала общего пользования площадью 360 м². Торговая площадь увеличится на 215,2 м² и достигнет 460,8 м². Также предусматриваются банковское подразделение на одно операционное место, ветеринарный пункт, отделение почтовой связи, участковый пункт полиции и пожарное депо на два автомобиля. Вместимость школы, врачебной амбулатории, клубных помещений и библиотеки сохраняется.
На расчётный срок предусматривается дополнительное строительство магазинов торговой площадью 245,6 м², в результате чего общая торговая площадь достигнет 706,4 м². Вместимость предприятий общественного питания увеличится на 25 мест и составит 175 мест. Планируется создание предприятий бытового обслуживания на 20 рабочих мест, бани на 15 мест и гостиницы на 25 мест. Сформированная на первую очередь сеть образовательных, медицинских, спортивных и административных учреждений сохраняется.
По указанным в таблице нормам на первую очередь сохраняется дефицит торговой площади в размере 51,0 м², а также потребность в предприятиях бытового обслуживания, бане и гостинице, строительство которых отнесено на расчётный срок. При норме 140 клубных мест на 1000 жителей потребность составляет около 239 мест на первую очередь и 309 мест на расчётный срок. Сохранение существующих 140 мест не обеспечивает указанную потребность и требует уточнения проектных решений. Количество ветеринарных пунктов на расчётный срок также необходимо согласовать с объёмом нового строительства.
Развитие культурно-бытового обслуживания предусматривается поэтапно с учётом увеличения численности населения до 1706 человек на первую очередь и 2207 человек на расчётный срок. Основными задачами являются расширение состава доступных услуг, повышение обеспеченности населения объектами обслуживания и устранение выявленных дефицитов.



Таблица 5.2.1
Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры с. Кольбай на первую очередь и на расчетный срок
	[bookmark: _Hlk241495781]Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СП
	Новое строительство за 2026-2046 г.г.
	Наличие на начало

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	всего
	в том числе:
	1 очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	
	
	
	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	100
	120
	191
	140
	140
	 
	240
	240

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	960
	314
	498
	 
	 
	 
	960
	960

	Внешкольные учреждения
	место
	10% от общего числа школьников
	 
	31
	50
	50
	50
	 
	50
	50

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Врачебная амбулатория
	посещений в смену
	По заданию на проектирование
	25
	25
	25
	 
	 
	 
	25
	25

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Спортивные залы общего пользования
	м2 общей площади
	80
	 
	136
	177
	360,0
	360,0
	 
	360,0
	360,0

	Учреждения культуры и искусства

	Клубные помещения
	место
	140
	140
	126
	139
	 
	 
	 
	140
	140

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	12
	9
	11
	 
	 
	 
	12
	12

	
	читател. место
	4
	10
	7
	9
	 
	 
	 
	10
	10

	Финансовые организации и учреждения

	Отделения и филиалы сберегательного банка
	операционное место
	1-2 тыс. чел.
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	245,6
	511,8
	662,1
	460,8
	215,2
	245,6
	460,8
	706,4

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	150
	68
	88
	25
	 
	25
	150
	175

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	 
	15
	20
	20
	 
	20
	0
	20

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Бани
	место
	5
	 
	9
	11
	15
	 
	15
	0
	15

	Гостиницы
	место
	6
	 
	10
	13
	25
	 
	25
	0
	25

	Ветеринарный пункт
	объект
	Согласно региональным стандартам
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	2

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1

	Пожарное депо
	автомобилей
	СП РК 2.02-105-2014
	 
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	2




[bookmark: _Toc235570235][bookmark: _Toc177966831][bookmark: _Toc177966832][bookmark: _Toc518366114][bookmark: _Toc241934932][bookmark: _Hlk208154889]6. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Участок проектируемого села Кольбай характеризуется резкоконтинентальным климатом, что создает благоприятные условия для формирования системы озелененных территорий. По данному селу сложилась тенденция следующего характера: озелененные территории общего пользования, большую часть озелененных территорий ограниченного пользования составляют приватные сады.

[bookmark: _Toc409537032][bookmark: _Toc235570236][bookmark: _Toc241934933]6.1 Система территорий природного комплекса
Для генерального плана с. Кольбай были разработаны предложения по формированию перспективной территориальной организации озеленения.
Целью в разработке перспективной системы озеленения района является предложение мер по оптимальной архитектурно-ландшафтной организации его территории. Основными принципами формирования системы территорий природного комплекса села являются:
-равномерность распределения по территории района и их транспортная и пешеходная доступность;
-чередование непрерывных и дискретных (пунктуативных) структур; 
-функциональное разнообразие;
-комплексность организации внутрирайонных, внутрипоселковых и загородных озелененных территорий.
	Система озеленения и обводнения должна объединять озелененные территории: общего пользования (сады, бульвары), ограниченного пользования (внутриквартальные и уличные посадки), специального назначения (санитарно-защитного характера) со всеми видами водных устройств – открытые бассейны, ирригационная сеть.
Кроме вышеперечисленных для ситуации проектируемого села важными принципами в формировании комфортных условий жизнедеятельности является восполнение природных ресурсов. Это предполагает посадку древесно-кустарниковой растительности, создание небольших искусственных водоемов, а также повышение эстетического разнообразия природных форм рельефа путем использования методов геопластики. 
Структура системы природного комплекса предопределена планировочной структурой села, характером преимущественно малоэтажной жилой застройки и предлагается по типу фоновой модели размещения озелененных территорий, когда поселковая застройка формируется дисперсно по отношению  к ландшафтным образованиям.
«Линейные озелененные территории» представлены в основном  защитным озеленением  транспортных коридоров и бульварами. В качестве дискретных (островного характера) структур будут выступать  парк, сады и  скверы при общественных зданиях, а основной массив озелененных территорий должны составить приватные сады усадебной застройки. 
[bookmark: _Toc409537033]
[bookmark: _Toc235570237][bookmark: _Toc241934934]6.2 Озелененные территории общего пользования
Озелененные территории общего пользования, как правило,  поддерживают устойчивое экологическое развитие села и обеспечивают социально гарантированный объем  рекреационных пространств для отдыха населения.
Характерными чертами объектов ландшафтного проектирования села  являются: преобладание закрытых тенистых пространств (до 70 % их территории), защита от прямой инсоляции; проникновение воды в виде малых водоемов на все участки объектов ландшафтной архитектуры; создание проветриваемого подкронового пространства; относительно малая роль газонов, которые формируются в основном почвопокровными растениями и кустарниками стелющихся форм (можжевельник казацкий). При выборе газонных покрытий следует придерживаться следующего норматива на озелененных территориях общего пользования: для бульваров и скверов процент газонов на озеленяемых территориях должен составлять соответственно 42% и 53%. 
При подборе древесно-кустарникового ассортимента предпочтение рекомендуется отдавать ширококронным с высоким штамбом, обеспечивающие сомкнутость полога 0,7-0,8, что позволит получить максимальный эффект снижения температуры воздуха.  
В селах в организованных формах отдыха особенно испытывают недостаток дети и молодежь. Зоны массовых мероприятий, развлечений и аттракционов, прогулок и отдыха должны стать ведущими в озеленении села.
Для сельских парков применяются следующие приемы создания насаждений: групповое размещение (уменьшает затраты и способствует нормальному развитию насаждений); максимальное количество пород – 12-15 наименований; плотные периферийные насаждения для защиты от ветров и создания однородного фона для парковых композиций.
В архитектурно-ландшафтной реконструкции используются следующие приемы: трансформация насаждений рубками и посадками; освобождение наиболее ценных экземпляров от подроста и самосева для формирования пейзажей; новые посадки для создания плотных групп, укрупнения массивов, замены отмирающих деревьев.
Объемно-пространственное решение аллей возможно с помощью декоративных деревьев: туи западной, которая в сочетании с вязами, ивой, сиренью создадут интересные ландшафтные композиции. Своеобразия художественных достоинств пейзажных картин, свойственных колориту горно-долинной зоны Казахстана, можно добитъся путем введения тополя пирамидального, сумаха пушистого, тамарикса, лоха серебристого, можжевельника казацкого. 
С первого этапа формирования архитектурно-ландшафтной среды новых общественных пространств села в создании гармоничной объемно-пространственной композиции отдельных объектов ландшафтной архитектуры предлагается активное использование вертикальных цветников,  пространственных каркасов, трельяжей и пергол,  озеленяемых ампельными, а также виноградом девичьим и другими лианами, которые требуют незначительного ухода и неприхотливы к почвам.
В рамках ландшафтного дизайна рекомендуется активное использование инертных материалов (гравий разных оттенков, мелкие цветные  природные  камни,  цветное  стекло с эффектом дробления,  белый мрамор различной фракции).
А в полузамкнутых пространствах -  «зеленые экраны», сочетающие озелененные участки с информационными полосами, контейнерное озеленение.
Архитектурно-ландшафтная среда должна быть обеспечена необходимым благоустройством: поливочным водопроводом, наружным освещением.
Сопутствующее общественной застройке озеленение - скверы рекомендуется решать с разным функциональным наполнением. Расположенные  на территории многофункциональных общественных подцентров, по функции могут решаться как декоративный: топиарный (искусственная формовка деревьев и кустарников – отдельно растущих или в живой изгороди), водный с системой бассейнов, каскадов и фонтанов с инновационными методами освещения и т.п. Для планировочного решения такого типа скверов применяются регулярные приемы, причем всю композиционную структуру рекомендуется подчинять архитектуре основного здания. Скверы, расположенные на магистральных улицах, по основной функции могут формироваться как транзитные. В них в качестве ведущего элемента ландшафта предлагаются цветочные партеры, рабатки или модульные цветники. 
Рекомендуется следующий баланс территории скверов площадью до 1 га: дорожки и площадки -  25-28, насаждения 72-75, в том числе цветочные – 1,5-2%.
При размещении зеленых насаждений в скверах рекомендуется использовать композиционный прием формирования полуоткрытого пространства сочетанием партерных участков и древесно-кустарниковых насаждений. Для  скверов, изолированных от окружающей застройки, рекомендуется пейзажный прием архитектурно-планировочного решения. Древесно-кустарниковые породы скверов, расположенных на транспортных магистралях должны быть не только декоративными, но и газоустойчивыми.
Большая роль в микроклиматическом и эстетическом формировании сельской среды  принадлежит бульварам. Бульвар в качестве расширенной полосы зеленых насаждений на улице предназначен для пешеходов и кратковременного попутного отдыха. Для повышения эстетического уровня бульваров рекомендуется активное включение цветочных композиций и декоративной скульптуры, а для выделения зон разной значимости – мощение различной фактуры и цвета. 
Кроме этого предлагается создание монокультурных участков цветущих растений (контрастные композиции из сальвии, розарии, сиренарии), которые могут придать индивидуальность и художественную выразительность.
От избыточной солнечной радиации рекомендуется затенение пешеходных аллей и площадок, путем использования деревьев с широкой и плотной кроной. На 1 га площади бульвара рекомендуется высаживать 350-400 деревьев и 3-4 тыс. кустарников, преобладающими должны являться затененные пространства.
Для защиты от вандализма предлагаются, как наиболее эффективные, цветники с высоким бортом,  изолированные от естественной почвы. Качественный плодородный слой и дренаж на дне создадут комфортные условия для произрастания цветов. Для подобных цветников возможно использование низких,  средних цветов, почвопокровной, а также ампельной растительности с ароматным запахом. Декорирование бортов можно осуществлять с помощью декоративного кирпича, гранита, бетона.
Повышению эстетического потенциала объектов ландшафтной архитектуры и созданию зрительных барьеров может способствовать активное использование геопластики (искусственное формирование возвышенностей разной высоты от 0,5-1м до 2-3м) и декоративной скульптуры.
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Ассортимент садов жилой среды рекомендуется формировать из декоративных,  плодовых деревьев и кустарников, а также активно использовать вертикальное озеленение на трельяжах, перголах, декоративных каркасах. Возможно два варианта посадки вьющихся растений для вертикального озеленения: за отмосткой и в емкости у наружной стены.
	Архитектурно-ландшафтная организация малых садов при отдельных деловых учреждениях должна способствовать организации комфортной среды для кратковременного отдыха и  носить рекламный характер, что может быть достигнуто за счет индивидуального подхода в решении моделей мощения, которое кроме эстетики может нести и информационный характер, инновационных методов в составлении каменных композиций и  декоративного освещения.
Для повышения эстетического комфорта среду малых садов, рекомендуется декорировать пространственными металлическими композициями, оградами,  декоративными стенками, освещением и мощением с использованием темы стилизованных представителей флоры и фауны. 
Для насаждений при детских дошкольных учреждениях рекомендуется включение декоративных и защитных посадок 2 класса по высотным показателям (сомасштабным детскому росту), актуальными здесь являются фитонцидные растения, а нерекомендуемыми к посадке – растения с колючками и ядовитыми плодами и листьями. На участках учебных заведений показатель газонных покрытий в общем балансе озелененных территорий составляет 20 %.
	В ландшафтном декорировании уличных озелененных территорий рекомендуются пространственные композиции с использованием цветов. Для улучшения эстетики в озеленении улиц, в особенности в районах жилой усадебной застройки рекомендуется в качестве обязательного требования устройство со стороны улицы палисадников на придомовых территориях. На улицах значительной протяженности рекомендуется чередовать деревья и кустарники различных пород (во избежание однообразия).
Улицы широтного направления требуют более интенсивного озеленения северной стороны, с таким расчетом, чтобы деревья затеняли не только тротуар, но и прилегающие дома. На теневой южной стороне рекомендуется использовать низкорослые деревья, которые затенят тротуар, не затемняя окна зданий. На улицах меридиональной ориентации необходимо не только 2-х стороннее затенение тротуаров, но и фасадов зданий, причем деревья в посадках должны быть высокими. Если ширина улиц не позволяет произвести посадку деревьев по обеим сторонам тротуара, то рекомендуется посадка только между тротуаром и мостовой, чередуя высокие деревья со средними.
Важным аспектом в формировании среды жизнедеятельности является обеспечение безопасности на территории транспортных коридоров. Предлагается для разделительных полос посадка деревьев с толщиной ствола, не превышающей 15 см,  для уменьшения встречного ослепления. В местах проектируемых поворотов на городские магистрали рекомендуется посадка насаждений, предназначенных для зрительного ориентирования – акцентирующие группы деревьев свободного размещения. Группы создаются значительных размеров, с учетом восприятия их в условиях высокой скорости движения. Для этих целей рекомендуются деревья первой величины с плотной кроной и высокие кустарники. Для пропорциональной организации элементов благоустройства рекомендуется использование средств архитектурной композиции: задается соотношение высоты боковых ограничений придорожного пространства (зданий, искусственных насаждений) к ширине проезжей части, а также проезжей части к расстоянию между боковыми ограничителями в пропорциях со знаменателем 0,62. 
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Озеленение санитарно-защитных территорий кладбищ осуществляется посредством  создания защитных лесопосадок, фильтрующих и изолирующих конструкций. Создаются посадки плотными, с кустарниковыми опушками. Для повышения пылеулавливающей способности посадок рекомендуется введение кустарников. Фильтрующие посадки  создаются менее плотными без кустарниковых опушек. Наиболее устойчивым для этих целей из деревьев считается вяз мелколистный и клен ясенелистный, а из кустарников – бирючина обыкновенная и жимолость татарская.
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Важной композиционной частью озелененных территорий являются
цветники. Как правило, цветники размещаются в наиболее значимых композиционных узлах садов и парков, на пешеходных площадях, они являются непременным атрибутом садов и скверов, их включают в структуру бульваров. Отводя места для цветников, необходимо учитывать пейзажные картины и вводить их в состав акцентных узлов.
Цветники из многолетников в 10 раз дешевле, чем из однолетников  и ковровых. Оптимальное соотношение стоимости цветников из однолетних, ковровых, многолетних равно 3:12:1.
Цветники создаются из цветов, декоративных трав и почвопокровных, которые делятся на однолетники, двулетники и многолетники. Следует отметить, что применение многолетних цветочных растений уменьшает затраты на создание и уход за ними. В цветочном оформлении села  многолетники должны составлять 70%, однолетники – 30%. По композиционному решению цветники подразделяются на: партеры, рабатки, клумбы, арабески, тематические, модульные цветники, рокарии, цветочные массивы. Для приватных садов усадебной застройки актуальна и тема декоративных огородов. 
Весь цветочный ассортимент группируется по основным декоративным признакам: окраска цветка, высота и периоду цветения. По высоте растения разбиты на три группы: низкорослые - 10-30 см, среднего роста - 35-70 см, высокорослые - 80-150 см. Применяются низкие, стелющиеся и подушкообразные растения высотой от 5 до 10 см: камнеломки, молодило, седумы (очитки), флокс дерновый, барвинки. Используются они как почвопокровные, бордюрные, многолетние ковровые растения, а также для декорирования каменных композиций.
Красивой округлопирамидальной, шаровидной  или цилиндрической формой куста выделяются растения, используемые для акцентирования в цветниках именно данной характеристики: кохия, кустовая астра, хорошо переносящие стрижку.
Также как и у древесно-кустарниковых насаждений приятный запах цветов является важным фактором привлекательности. Из душистых однолетников в декорировании цветников используются алиссум, левкой, табак, душистый горошек. Из многолетников: гвоздика, ландыш, пион, фиалка, флокс. Из луковичных активным ароматом  отличаются гиацинты, лилии и нарциссы.
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При посадке растений на территории с. Кольбай необходимо учитывать нормативы минимальных расстояний до зданий и сооружений (Таблица 6.6.1).
Таблица 6.6.1
Нормы расположения зеленых насаждений у зданий и сооружений
	Нормируемое расстояние
	Для деревьев, м
	Для кустарников, м

	1
	2
	3

	От наружных стен здания 
	2,0
	1,0

	От ограждений:    - высотой до 3 м
	2,0
	1,0

	                              - высотой более 3 м
	4,0
	1,0

	От края проезжей части улицы
	2,0
	1,0

	От края тротуара
	0,75
	0,5

	От границ подземного перехода
	7,0
	7,0

	От мачт и опор осветительной сети, колонн, эстакад (до края колонн)
	4,0
	-

	От боковой границы подземного газопровода
	2,0
	2,0

	От стенки подземного теплопровода, водопровода, канализации водостока
	1,5
	0,5

	От подземного силового электрокабеля
	2,0
	0,7



При формировании озелененных территорий в селе очень важен учет климатических особенностей. Для лиственных пород наиболее рациональной  является  весенняя  посадка. Это  особенно  характерно  для теплолюбивых растений. Холодостойкие растения хорошо переносят и осеннюю посадку. Хвойные растения предпочтительнее высаживаются зимой или весной.
Хорошие результаты дает зимний способ пересадки деревьев с замороженным комом земли. В целях достижения высокого качества озеленяемых территорий рекомендуется не менее 10 % древесного ассортимента применять крупномерами в возрасте 10-15 лет.
	Следует обращать большое внимание на агротехнику зеленых насаждений: ежегодно, в течение вегетационного периода следует производить обработку деревьев и кустарников эффективными фунгицидами и инсектицидами против грибковых болезней и насекомых.
	При разработке предложений по созданию зеленых насаждений в проектируемом районе учитывались почвенно-климатические условия. Для успешного роста и развития растений в данных условиях является правильное орошение растений. Полив зеленых насаждений производится в 3-х, 4-х кратной повторности при норме полива 650-700 м3на 1 га. Полив цветников осуществляется после посадки ежедневно, затем один раз через 2-3 дня, а в период полного развития – через 5-6 дней при норме полива 100-200 л. Воды на 1 м2. 
Технологическим методом сохранения влаги вокруг деревьев может быть применение водонабухающих полимерных гидрогелей – редкошитых гидрофолополимеров, удерживающих большие объемы воды (до нескольких кг на 1 кг сухого полимера), разработанных на кафедре химии в КазНУ  и ТОО «Медполимер». Кроме того, новые гидрогели очень перспективны для укоренения и сохранения черенков.
	Предлагаемый ассортимент деревьев и кустарников для озеленения 
территорий села разработан с учетом его назначения (на территориях озеленения общего, ограниченного пользования и специального назначения) и их индивидуальных свойств (декоративности, газо- и пылеулавливающим характеристикам).
Плодовые насаждения не рекомендуется высаживать на участках, подверженных негативному воздействию автотранспорта. Требуется проведен ие постоянного мониторинга за состоянием зеленого фонда села и его окружения.	 Необходимо применение административных и правовых мероприятий за сохранностью и приумножением фонда зеленого строительства.
	Выводы:
	- главными принципами формирования оптимальной системы природного комплекса с. Кольбай является ее равномерность;
- одним из основных принципов обеспечения благоприятных условий проживания в селе является социально гарантированные общедоступные условия для каждодневного досуга постоянного населения в радиусе пешеходной доступности от жилья, что предоставляют озелененные территории районного значения;
	- в формировании благоприятной экологической обстановки района  одним из главных направлений в ландшафтной организации территории необходимо считать мероприятия по формированию  из зеленых насаждений  ветрозащитного и санитарно-защитного озеленения.
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Современное состояние. Улично-дорожная система сформировано под воздействием квартальной застройки и имеет прямоугольные начертания. Сеть афальтовых и улиц с щебеночно-гравийным покрытием обеспечивает подъезды ко всем зданиям и сооружениям.
Хранения индивидуальных автомобилей осуществляется владельцами на своих приусадебных участках. Хранения транспортных средств производственного и иного назначений осуществляются на территории производственных предприятий и частично на своих приусадебных участках. 
Проектные предложения. Проектные предложения и мероприятия по развитию улично-дорожной сети направлены на:
· создание единой системы улично-дорожной сети, связанной с планировочной структурой, села и прилегающих к нему территорий на перспективу;
· повышение ее пропускной способности и плотности, как за счет реконструкции, так и за счет строительства новых улиц; 
· обеспечение удобных и быстрых, безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта, с другими населенными пунктами системы расселения, автомобильными дорогами общей сети.
В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» (раздел 8.2 «Сеть улиц и дорог», табл.5-3 «Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов») проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети:
- внешние автодороги – связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети;
- поселковая дорога – связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети;
- главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.
Улицы в жилой застройке:
- основная – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;
- второстепенная – связь между основными жилыми улицами;
- проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.
Протяженность улично-дорожной сети села увеличится за счет строительства новых улиц в районах перспективной застройки.
Принятая проектом схема улично-дорожной сети предусматривает возможность удобной транспортной и пешеходной связи различных районов села между собой, а также обеспечивает выходы на внешние дороги.
[bookmark: _Toc177966833][bookmark: _Toc235570244][bookmark: _Toc241934941]7.2. Устройства для хранения и обслуживания автотранспорта
Автомобили граждан, проживающих в районах с усадебной и блокированной застройкой, будут храниться на усадьбах автовладельцев. 
Для кратковременного хранения легковых автомобилей у объектов массового посещения предусматривается организация широкой сети открытых автомобильных стоянок. Емкость стоянок определена в зависимости от норматива на количество машино-мест объекта по СН РК 3.01-101-2013.
Открытые площадки для стоянки автомобилей у административных и общественных зданий должны предусматриваться в зависимости от их потребности в каждом конкретном случае и принимать по нормам СН РК 3.01-101-2013.

[bookmark: _Toc177966834][bookmark: _Toc235570245][bookmark: _Toc241934942]7.3. Пожарная безопасность
Данным проектом предлагается размещение пожарного депо на 2 автомобиля.
В соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года №14, дислокация подразделений противопожарной службы на территории населенного пункта определяется исходя из условия, что время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в  населенном пункте - не более 20 мин.
На дальнейшей стадии объемно-планировочное и конструктивное решение предполагаемого здания депо должны быть приняты в соответствии с действующими на территории РК нормативами проектирования объектов пожарной охраны.
Территория новой застройки обеспечивается наружными сетями противопожарного водоснабжения. К зданиям и сооружениям предусмотрены подъезды пожарных автомобилей, обеспечены противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями. Подъезд пожарных машин обеспечивается с двух сторон к многоквартирным жилым домам, к объектам спортивного назначения, к зданиям многофункционального административно-делового центра, объектам торговли, развлекательным центрам, школам, детским садам.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

[bookmark: _Toc177966835][bookmark: _Toc235570246][bookmark: _Toc241934943]8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

В результате изучения природных условий, имеющихся картографических и плановых материалов, анализа современного состояния инженерных сетей и систем по защите территории от опасных физико-геологических процессов, инженерная подготовка населенного пункта Кольбай Алакольского район, разработанная проектом генерального плана, включает следующие мероприятия:
· вертикальную планировку территории;
· организацию поверхностного стока;
· понижения уровня грунтовых вод;

[bookmark: _Toc177966836][bookmark: _Toc235570247][bookmark: _Toc241934944]8.1. Вертикальная планировка территории 
Рельеф проектируемой территории представляет собой ровную поверхность, без выраженного уклона, не осложненную ложбинами и блюдцеобразными понижениями.
Схема вертикальной планировки определяет условия привязки проекта к рельефу местности и решает задачи по обеспечению поверхностного стока атмосферных вод с территории. Решение вертикальной планировки шло по пути максимального сохранения существующего рельефа. Вертикальная планировка территорий кварталов должна обеспечивать:
- удобное при эксплуатации высотное примыкание элементов благоустройства территории к проектируемым зданиям и сооружениям; 
- высотное примыкание всей территории кварталов и внутри дворовых дорог к улицам, обеспечивающее поверхностный водоотвод; 
-   минимальный объем земляных работ.
Внутриквартальные проезды и проезды улиц устраиваются с асфальтовым покрытием с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезжих частей улиц.
Исходя из условий рельефа предусматривается подсыпка грунта для обеспечения минимальных продольных уклонов улиц для организации поверхностных стоков. 
Абсолютные отметки изменяются в пределах от 1372 до 1286 м. 
Сброс атмосферных вод из прибордюрных лотков предусматривается через разрыв бордюрного камня в колодцы запроектированной ливневой канализации.
Производится обязательная засыпка всех бессточных понижений и срезка одиночных бугров, мешающих осуществлению стока атмосферных вод с территории в колодцы ливневой канализации. 
Объемы грунта, полученные при строительстве уличной дорожной сети, от устройства котлованов и траншей при застройке жилого массива, предлагается использовать для подсыпки понижений и устройства насыпей, предусмотренных проектом вертикальной планировки.
При проведении земляных работ по срезке грунта, плодородный слой почвы должен складироваться в защищенных от загрязнения и подтопления местах, с последующим использованием его при благоустройстве территории массива.

[bookmark: _Toc177966837][bookmark: _Toc235570248][bookmark: _Toc241934945]8.2. Организация поверхностного стока
Село располагается в зоне умеренного увлажнения. За год в среднем выпадает 450 мм осадков. Максимум осадков приходится на весенние месяцы III- VI, когда выпадает до 43% (191 мм) всей годовой нормы. Минимум в годовом ходе наблюдается в августе-сентябре (20-25 мм) и в январе-феврале (26 мм).
Организация поверхностного стока территории жилого района должна решаться в комплексе всего села Кольбай. 
На всей территории села отвод ливневых вод предусматривается самотеком, за исключением участков застройки, на которых слабо выражены уклоны или вовсе отсутствуют. В этих местах предусматриваются насосные станции перекачки, которые одновременно могут принимать и сток дренажных вод. С территорий промышленных предприятий, транспортных сооружений, учреждений коммунального хозяйства, расположенных на селитебной территории, загрязненные стоки перед сбросом в ливневую канализацию должны предварительно очищаться на локальных очистных сооружениях. 
Водоотведение ливневых и талых вод намечено осуществить смешанным способом: открытым (поверхностным) по лоткам проездов, кюветам и закрытым (коллекторами ливневой канализации). Открытый (поверхностный) способ позволяет атмосферным водам с территорий кварталов по спланированной поверхности поступать в открытую водоотводящую сеть, прокладываемую вдоль улиц. Закрытый метод предназначен для удаления собранного поверхностного стока открытой водоотводящей системой для недопущения сброса загрязненного поверхностного стока по овражной сети в водные артерии города. 
С проезжих частей улиц и из арычной сети в систему дождевой канализации поверхностный сток поступает через дождеприемные колодцы, оборудованных мусороудерживающими решетками. На перекрестках улиц для пропуска воды под тротуарами и проездами укладываются железобетонные трубы.
Горизонтальные закрытые дренажные коллекторы предусматриваются совмещенными с ливневыми. Коллекторы прокладываются в газонной части улиц вдоль проездов параллельно рельефу, минимальная их глубина принимается 3,0 м. 
Коллекторы диаметром до 500 мм рекомендуются керамические, свыше 500 мм – железобетонные. Напорные трубопроводы применять из стальных, чугунных и пластиковых труб. 
Для внутриквартальной застройки и отдельных значимых объектов рекомендуется применять «пластовые», «контурные», «лучевые» и др. виды дренажей. 
Проектом намечается построить самотечные сети ливневой канализации, напорные ливневые трубопроводы, дренажные сети, насосные станции перекачки ливневых и дренажных стоков. Для сбора и очистки ливневых и дренажных стоков предлагается строительство отстойника и пруда-накопителя. Объем пруда-накопителя будет определен на последующих этапах проектирования при разработке рабочего проекта. Перед поступлением ливневых и дренажных вод в пруд-накопитель предусматривается предварительная их очистка в отстойнике, оборудованном специальным устройством для задержания плавающего мусора и нефтепродуктов.
Ливневые стоки после отстоя и очистки в вегетационный период рекомендуется использовать на полив приусадебных участков, питомников и зеленых насаждений. Минерализация смешанных дренажных вод с поверхностными водами не должна превышать допустимую концентрацию на полив 1,5 г/л.
Организованный отвод ливневых и талых вод с территории совместно с мероприятиями по вертикальной планировке исключат условия для инфильтрации атмосферных осадков и поднятия уровня грунтовых вод.

[bookmark: _Toc177966838][bookmark: _Toc235570249][bookmark: _Toc241934946]8.3. Понижения уровня грунтовых вод
С поверхности залегают нижнечетвертичные аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения, в составе которых преобладают галечники с большим количеством валунов. Пески встречаются в виде отдельных линз и прослоев небольшой мощности. Крупнообломочные отложения перекрыты покровом из суглинков и супесей.
Территория относится к  обеспеченной водными ресурсами.
Уровень залегания грунтовых вод до10 м от дневной поверхности.
Основными причинами подтопления в пределах эксплуатации застроенных территорий являются:
· дополнительная  к осадкам  инфильтрация утечек из  водонесущих коммуникаций;
· отсутствие ливневой канализации;
· снижение интенсивного испарения вследствие асфальтирования поверхностей;
· накопление  поверхностного стока в котлованах и траншеях при строительстве.
В целях улучшения инженерно – гидрогеологических условий проектом предусматриваются мероприятия по понижению уровня грунтовых вод. Согласно СНиП РК 3.01-01-2002 на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями капитального типа, должно быть обеспечено понижение уровня грунтовых вод (считая от проектной отметки территории) не менее 2,0 м. Для территорий скверов и других зеленых насаждений – не менее 1,0 м.
Одним из средств борьбы с подтоплением является искусственное дренирование отдельных участков территории города с близким стоянием грунтовых вод, вызывающих опасение подтопления грунтовыми водами подвалов и подземных коммуникаций.
На дальнейших стадиях проектирования («Расчетная схема водопонижения» и др.) определяется точный состав дренажных сооружений, их размещение, емкость и производительность. Такие работы выполняются  специализированным институтом по проектированию дренажных систем. 
Проектом намечается в целях предупреждения подтопления участков существующей и новой застройке предусмотреть следующие защитные мероприятия: 
- отвод с застраиваемой территории поверхностных вод атмосферного происхождения (талых, дождевых и ливневых);
- сохранение и расчистка естественных дрен, поддерживание необходимых уклонов, создание трубчатых водовыпусков, водоотводов, чтобы избежать возникновения подпоров, заболачивания;
- понижение инфильтрации поливных вод в пределах застраиваемой территории,
- недопущение организации поливных участков в непосредственной близости от капитальных жилых домов;
- снижение утечек и строгий контроль над работой существующих водопроводных и других водонесущих коммуникаций;
- своевременное  и оперативное устранение аварийных утечек и срочный ремонт водонесущих сетей;
· строгое нормирование воды на полив зеленых насаждений и
приусадебных участков;
- устройство внешней гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений;
· тщательное уплотнение грунтов обратных засыпок  котлованов и траншей;
· устройство вентиляционного дренажа в основании зданий и сооружений;
Применение перечисленных профилактических мероприятий на не подтапливаемых застраиваемых территориях во многих случаях позволит соответственно предупредить возникновение или ликвидировать подтопление как неблагоприятное гидрогеологическое явление для хозяйственной деятельности.


[bookmark: _Toc177966839][bookmark: _Toc235570250][bookmark: _Toc241934947]9. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Современное состояние
Санитарная очистка территории села Кольбай осуществляется путем организованного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) с последующим вывозом на существующий полигон твердых бытовых отходов.
Возле села в северо-восточном направлении на расстоянии 200 м функционирует полигон ТБО площадью 2,5 га, предоставленном на праве постоянного землепользования. Целевое назначение земельного участка - для складирования твердых бытовых отходов. 
Проектные решения
В связи с расположением существующего полигона ТБО на расстоянии от села не соответствующее СанПин, проектом предусматривается строительство полигона ТБО на территории площадью 2,5 га в северном направлении на расстоянии 1000 м от села Кольбай.
Развитие системы планово-регулярной очистки, включающей:
- Сбор и хранение твердых и жидких бытовых отходов;
- Своевременный вывоз и обезвреживание отходов на специальных площадках;
- Подметание, мытьё и полив улиц;
- Уборка снега и борьба с гололёдом;
- Обязательный вывоз отходов коммунальной службой по графику, независимо от заявок домовладельцев.
С учетом небольшой численности населения и экологических требований проект предусматривает:
1. раздельный сбор отходов (сухие/мокрые);
1. уменьшение доли ТБО, направляемых на захоронение;
1. передачу перерабатываемых фракций (пластик, бумага, стекло, металл) в сортировочные пункты;
1. возможность подключения к региональным проектам по утилизации и переработке ТБО.
Проект предусматривает комплекс мероприятий, направленных на рекультивацию существующего объекта, организацию вывозной схемы обращения с отходами и переход к экологически безопасной системе управления ТБО. 
Введение планово-регулярной очистки территории позволит улучшить экологическую ситуацию, повысить уровень благоустройства и обеспечить своевременный вывоз отходов.
[bookmark: _Hlk195358756]Нормы образования и накопления коммунальных отходов по селу Кольбай, приняты на основании Решения Алакольского районного маслихата области Жетісу от 3 мая 2024 года №30-3 (Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов по Алакольскому району области Жетісу).
Таблица 9.1.1
Годовое количество твердых бытовых отходов
	№п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Современное состояние
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Население
	чел
	1464
	1706
	2207

	2
	Объем мусора 
	тыс. тонн/год
	0,439
	0,512
	0,662

	
	
	тыс. м3/год
	1,757
	2,047
	2,648

	3
	Смет с территории
	тыс. тонн/год
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	тыс. м3/год
	16,0
	16,0
	16,0


Организация вывоза отходов
- Использование специализированных мусоровозов (вместимость 10–24 м³)
- Поддержка механизированной загрузки контейнеров объемом:0,12 м³, 0,24 м³, 0,8 м³, 1,1 м³
- Введение раздельного сбора отходов 
- Сортировка отходов по двум фракциям: «Сухие» – бумага, картон, металл, пластик, стекло, «Мокрые» – пищевые отходы, органика.
Запрещено смешивание раздельно собранных отходов на всех этапах их управления.
Цветовая маркировка контейнеров в соответствии с проектом приказа: бумага и картон, стекло, пластик и металл, органические отходы.
Реализация проекта раздельного сбора ТБО позволит уменьшить площадь полигонов, сократить вредное воздействие на окружающую среду, развить перерабатывающую отрасль и повысить инвестиционную привлекательность системы утилизации отходов.
[bookmark: _Hlk195358766]Количество необходимых уборочных машин на расчетный период приведено в таблице 9.1.2.
Таблица 9.1.2
[bookmark: _Hlk195173143]Количество необходимых уборочных машин
	№
	Наименование 
механизмов
	Первая очередь, шт.
	Расчетный срок, шт.

	
	Население
	1706
	2207

	1
	Мусоровозы
	1
	1

	2
	Уборочные
	1
	1

	3
	Ассенизационные
	1
	1

	4
	Стационарные общественные туалеты
	1
	1

	5
	Переносные биотуалеты
	2
	3

	6
	Урны
	35
	45

	7
	Площадки под контейнеры
	6
	8

	8
	Контейнеры
	12
	16



[bookmark: _Toc409537038][bookmark: _Toc235570258][bookmark: _Toc241934948]10. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

[bookmark: _Toc166481838][bookmark: _Toc177942162][bookmark: _Hlk195037011][bookmark: _Toc241934949]10.1. Водоснабжение
Современное состояние
Село Кольбай расположено в Алакольском районе области Жетысу.
Население преимущественно занято в сельском хозяйстве и проживает в индивидуальных жилых домах.
Источники водоснабжения
В настоящее время на территории села Кольбай действует централизованная система водоснабжения источником которым являются подземные воды. 
Эксплуатацией системы водоснабжения занимается ГКП «Алакөл су».
Водоснабжение села Кольбай осуществляется от существующих подземных водозаборных сооружений. При существующей численности населения 1,464 тыс. человек максимальное суточное хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 146,4 м³/сут, максимальный часовой расход - 6,1 м³/ч.
Существующий водозабор представлен 2 водозаборными скважинами (1 рабочий и 1 резервная) с дебитом 5 м³/ч каждая. Суммарная рабочая производительность водозабора составляет в пределах 10 м³/ч, или порядка 240 м³/сут.
Для аккумулирования воды и регулирования неравномерности водопотребления используется 2 резервуара чистой воды объемом по 200 м³ каждый. Подача воды потребителям осуществляется насосной станцией II подъема производительностью 120–150 м³/ч.
В состав водозаборного комплекса входят водозаборные скважины с погружными насосами, резервуары чистой воды, насосная станция II подъема, система обеззараживания, запорно-регулирующая арматура и узлы учета воды.
Водопроводные сети
По проектируемой территории проходят водопроводные сети из полиэтилена и стали диаметром 110 мм.
Протяженность водопроводных сетей – 6,5 км.
Изношенность водопроводных сетей составляет 90%.
Принятые проектные решения 
Проектируемая территория предназначена для строительства новых индивидуальных жилых зданий, средних учебных заведений, общественно-развлекательных и образовательных центров.
[bookmark: _Hlk195172130]Проект предусматривает организацию централизованной системы объединенного питьевого и противопожарного водоснабжения, что обеспечит бесперебойное снабжение питьевой водой новых и существующих объектов.
Установка водомерного узла и системы учёта
Проектом предусматривается узел коммерческого учёта на вводе, приборы индивидуального учёта населения, отмена несанкционированных подключений.
Строительство новых водопроводных сетей на улицах, подведение водопроводных линий к границам участков потребителей, установка приборов учета воды в жилых, образовательных и общественных зданиях.
Повышение качества водоснабжения и обеспечение надежности системы.
Рациональное использование водных ресурсов за счет установки приборов учета.
Уменьшение рисков перебоев подачи воды, особенно в периоды пикового потребления.
Характеристика принятой системы
Система водоснабжения проектируемой территории относится к 3-й категории согласно СНиП РК 4.01.02-2009, п.7.4. Это означает, что:
- Допустимое снижение подачи воды – не более 30% от расчетного расхода.
- Длительность снижения подачи – не более 15 суток.
- Перерыв в подаче воды допускается только при ремонте и не должен превышать 24 часа.
Резервирование подачи воды
При выключении одного участка сети, суммарная подача воды по остальным линиям должна составлять не менее 70% расчетного расхода.
Для наиболее удаленных точек водоразбора подача воды должна составлять не менее 20% расчетного расхода, при этом:
Свободный напор должен быть не менее 10 м.
Удельные расходы водопотребления
[bookmark: _Hlk195358624]Удельные нормы водопотребления приняты в соответствии с таблицей 5.4 СНиП РК 4.01.02-2009. Эти показатели учитываются в таблице 10.1.1 при расчете водопотребления для жилых, общественных и образовательных объектов.
Таблица 10.1.1
Общий суточный расход воды
	[bookmark: _Hlk240544483]№
	Водопотребители
	Норма, л/сут·чел
	Численность, чел.
	Qmax, м³/сут

	Современное состояние

	1
	ИЖС
	100
	1464
	146,4

	2
	ВСЕГО
	-
	
	146,4

	3
	Всего в м3/час
	
	
	6,10

	Первая очередь

	1
	ИЖС
	100
	1706
	170,6

	2
	ВСЕГО
	-
	
	170,6

	3
	Всего в м3/час
	
	
	7,11

	[bookmark: _Hlk240544521]Расчетный срок

	1
	ИЖС
	100
	2207
	220,7

	2
	ВСЕГО
	-
	
	220,7

	3
	Всего в м3/час
	
	
	9,20


Расчётные расходы на первую очередь и расчётный срок определены с учётом:
· численности населения,
· норм водопотребления по СП РК 4.01-02-2011,
· коэффициентов неравномерности.
Проектный расход не превышает пропускной способности водопровода и согласуется с эксплуатационной организацией.
В расчёт включены:
· хозяйственно-питьевые нужды населения в жилых и общественных зданиях;
· полив территорий;
· расходы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды промышленности и сельхозпредприятий;
· расходы воды на содержание скота, животных;
· расходы на пожаротушение.
Описание технических решений развития системы водоснабжения на террритории
Проектом предлагается на проектируемой территории развивать централизованную систему водоснабжения для дальнейшего обеспечения водой для хозяйственно-питьевых целей, а также сохранение и использование автономной системы водоснабжения с использованием существующих водоразборных колонок и малопроизводительных индивидуальных скважин, в целях полива зеленых насаждений, садов и огородов.
Методы реализации развития системы водоснабжения
Проектом предусматривается: 
- строительство новых водопроводных сетей внутри села протяженностью 3,0 км на первую очередь и 1,2 км на расчетный срок;
[bookmark: _Hlk195172252]- строительство новых водозаборных сооружений (скважин, резервуаров чистой воды, фильтры для очистки воды, насосной станции);
- внедрение капельного или дождевального орошения;
- строительство отдельного резервуара для хранения воды в целях пожаротушения;
- сбор и очистка ливневых вод с последующим использованием для полива;
- устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов;
- дальнейшие мероприятия по мониторингу качества питьевой воды, подаваемой населению;
- организация по устройству учета расхода воды потребителями.
Расход воды предусмотрен на хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий, а также для наружного и внутреннего пожаротушения и отдельно на полив территории и зеленых насаждений.
Сети питьевого, противопожарного водопровода предусматриваются кольцевыми, с подключением к существующим сетям и прокладываются на глубине 1,7-2 метра от планировочной поверхности земли вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части.
Водопровод следует размещать выше канализационных трубопроводов; при разнице в отметках их заложения 0,4 м расстояние между ними принимают равным 1 м, при меньшей разнице или расположении этих трубопроводов на одном уровне это расстояние принимают равным 1,2 м.
В соответствии с требованиями Пособия к СНиП 2.07.01-89, СП РК 4.01-02-2011 и экологическими ограничениями, питьевая вода из проектируемой системы централизованного водоснабжения не используется для полива зелёных насаждений.
Использование ливневых вод для полива, после очистки в специальных локальных очистных установках.
1. Использование отдельных локальных скважин технической воды
Разрешается в случае, если:
- скважина имеет технический водоносный горизонт,
- отсутствуют санитарные ограничения,
- есть возможность получить разрешение на водопользование.
Противопожарные мероприятия
Противопожарные мероприятия осуществляется от пожарных гидрантов устанавливаемых на водопроводной сети, пожаротушение осуществляется с помощью передвижных автонасосов.
В местах расположения подземного гидранта устанавливается пожарный указатель с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83.
Потребные напоры в сети приняты в соответствии Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 19 августа 2021 года составляют:
- минимальный свободный напор для одноэтажной застройки 10 м;
- максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не более 60 м.
[bookmark: _Hlk195358702]Расход воды на пожаротушение представлен в таблице 10.1.2.
Таблица 10.1.2
Общий расход воды на пожаротушение
	Численность населения, чел.
	Количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение, л/с
	Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с
	Противопожарный расход, л/с

	2207
	1
	15
	1х2,5
	17,5



В соответствии с противопожарными нормами при наружном пожаротушении, принято число пожаров – 1.
На территории села, расход воды составляет на пожар – 17,5 л/сек.
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 п. 5.2.4 и Технического регламента п. 73 приложение 6. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СН 4.01-01-2011* п. 4.3.1 табл. 1*.
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:
1) при диаметре водопровода до 200 мм, расстояние не менее 6 м;
2) при диаметре водопровода 200-400 мм, расстояние не менее 8 м;
3) при диаметре водопровода 400-1000 мм, расстояние не менее 10 м;
4) при диаметре водопровода 1000 мм и более, расстояние не менее 20 м;
5) при наличии грунтовых вод, независимо от диаметра водопровода – 50 м.
[bookmark: _Toc166481839][bookmark: _Toc177942164][bookmark: _Hlk163144658][bookmark: _Toc241934950]10.2. Водоотведение
[bookmark: _Hlk195195353]Современное состояние
В селе Кольбай централизованная система водоотведения отсутствует. 
Локальные системы водоотведения используются отдельными домовладениями: септики и выгребные ямы, требующие периодической очистки ассенизаторской техникой.
Фильтрующие колодцы и выгребные ямы могут негативно влиять на качество подземных вод.
Проектные предложения
Проектом предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения.
Расчётные параметры
Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимается согласно расчетному удельному среднесуточному водопотреблению.
[bookmark: _Hlk195358723]Удельные расходы водопотребления приняты в соответствии с СП РК 4.01.101-2012, приложение В, таблица В.1. Расход сточных вод предоставлен в таблице 10.2.1.
Таблица 10.2.1
Расчет водоотведения
	Потребители
	Норма водо-отведения на 1 чел. л/сут
	Численность населения, чел.
	Водоотведение, м3/сут

	
	
	
	Qmax

	ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ

	ИЖС
	90
	1706
	153,54

	Всего

	
	
	

	Удельное водоотведение в л/сут/чел всего, в т. ч.
	
	
	153,54

	РАСЧЕТНЫЙ СРОК

	ИЖС
	90

	2207
	198,63

	Всего

	
	
	

	Удельное водоотведение в л/сут/чел всего, в т. ч.
	
	
	198,63


Основные параметры системы водоотведения:
- Протяжённость новых сетей водоотведения на первую очередь: 5,4 км;
- Протяжённость новых сетей водоотведения на расчетный срок: 1,7 км;
- Отведение сточных вод: через систему самотечных и напорных трубопроводов с использованием канализационной насосной станцией;
- Строительство локальных канализационных очистных сооружении для села Кольбай;
Основные задачи проекта
- Охват водоотведением территорию села Кольбай централизованной системой канализацией;
- Строительство очистных сооружений мощностью 200 м3/сут и иловых площадок в северном направлении на расстоянии 500 м от села Кольбай, на территории площадью 0,7 га;
- Строительство пруда накопителя с последующим использованием очищенных сточных вод для полива и орошения; 
- Ликвидация неочищенного сброса сточных вод для улучшения экологической ситуации.

[bookmark: _Toc241934951]10.3. Теплоснабжение
[bookmark: _Hlk240548441]Современное состояние
[bookmark: _Hlk241076332]В настоящее время на территории села Кольбай действует автономная система теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk220581280]Для отопления индивидуальных жилых домов используются отопительные котлы бытового назначения, работающих на твёрдом топливе (уголь, дрова), устанавливаемые в индивидуальных котельных или хозяйственных помещениях.
Таблица 10.3.1
[bookmark: _Hlk220627847][bookmark: _Toc241934952]Основные технические характеристики отопительных 
[bookmark: _Toc241934953]котлов для ИЖС
	№
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Номинальная теплопроизводительность
	0,05-0,1 Гкал/час

	2
	Оптимальная отапливаемая площадь при высоте потолков до 3,0 м
	до 150–450 м²

	3
	Коэффициент полезного действия
	75–85 %

	4
	Расход топлива
	2–5 кг/ч

	5
	Масса загружаемого топлива
	до 125 л

	6
	Время растопки
	0,5–2,0 ч

	7
	Масса котла (металлических частей)
	около 340 кг

	8
	Площадь колосниковой решётки
	0,25 м²

	9
	Площадь конвективной поверхности
	1,8 м²

	10
	Объём котла (по воде)
	91 л

	11
	Диаметр выхода дымохода
	100–133 мм

	12
	Габаритные размеры (Д×Ш×В)
	не более 800×580×1130 мм


Теплоснабжение общественных зданий осуществляются от автономных котельных малой мощности 0,2 - 0,3 Гкал/час, работающих на твёрдом топливе (уголь, дрова). 
Таблица 10.3.2
[bookmark: _Toc241934954]Основные технические характеристики отопительных 
[bookmark: _Toc241934955]котлов для общественных зданий
	№
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Тип котла
	Котёл длительного горения

	2
	Номинальная (максимальная) теплопроизводительность
	0,2-0,3 Гкал/час

	3
	Отапливаемая площадь
	800–4000 м²

	4
	Вид топлива
	Твёрдое топливо (уголь, дрова)

	5
	Масса котла
	3990 кг

	6
	Объём воды в котле
	2500 л

	7
	Разовая загрузка топлива
	до 1520 л

	8
	Диаметр подключения к тепловым сетям
	108 мм

	9
	Диаметр дымовой трубы
	530 мм

	10
	Высота котла
	1820 мм

	11
	Ширина котла
	1900 мм

	12
	Глубина котла
	3800 мм



Проектное предложение
[bookmark: _Hlk241076216][bookmark: _Hlk195358785]Расчет перспективных тепловых нагрузок выполнен в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СП РК 3.01-102-2012 и СП РК 4.02-104-2013.
Удельные показатели теплопотребления приняты по приложению И СП РК 3.01-101-2013 по комплексным укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 м² общей площади зданий.
При расчете тепловых нагрузок приняты следующие показатели:
· максимальный часовой расход тепла на отопление жилых зданий - 68 ккал/ч·м²;
· максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий - 35,4 ккал/ч·м²;
· максимальный часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий - 47,7 ккал/ч·м².
Расходы тепла на горячее водоснабжение общественных зданий приняты согласно таблице Г.1 СП РК 4.02-104-2013.
Расчеты тепловых нагрузок выполнены для существующего положения, первой очереди строительства и расчетного срока развития населенного пункта.
Тепловые нагрузки представлены в МВт и Гкал/час.
 Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий представлены в таблице 10.3.3.
Таблица 10.3.3
Тепловой поток на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий
	№
	Тип застройки
	Площадь, тыс. м²
	Отопление, МВт
	ГВС, МВт
	Вентиляция, МВт
	Итого, МВт

	
	Жилищная застройка
	
	
	
	
	

	1
	Индивидуальные жилые дома
	28,719
	
	
	
	

	
	Всего жилищная застройка
	28,719
	2,271
	0,468
	–
	2,739

	
	Общественная застройка
	
	
	
	
	

	15
	Детский сад
	0,75
	0,031
	0,002
	0,042
	0,075

	10
	Средняя школа
	1,80
	0,074
	0,001
	0,100
	0,175

	18
	Дом культуры
	0,65
	0,027
	0,001*
	0,036
	0,064

	12
	Магазин
	0,25
	0,010
	0,0003
	0,014
	0,024

	19
	Медицинский пункт
	0,20
	0,008
	0,0003
	0,011
	0,020

	16
	Акимат
	0,40
	0,016
	0,0005
	0,022
	0,039

	13
	Кафе, ресторан
	0,30
	0,012
	0,001
	0,017
	0,030

	
	Всего общественная застройка
	4,35
	
	
	
	

	
	Всего жилищная и общественная застройка
	33,069
	
	
	
	

	
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	

	
	Итого в Гкал/ч
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk220581355]№ на схеме
	Типы застройки
	Общая площадь, тыс. м2
	Тепловые нагрузки, МВт
	Итого

	
	
	
	на отопление
	на горячее водоснабжение
	вентиляция
	

	Современное состояние

	Жилищная застройка, в том числе:

	1
	Индивидуальные жилые дома
	28,719
	2,271
	0,468
	–
	2,739

	Всего на жилищную застройку
	28,719
	2,271
	0,468
	–
	2,739

	Общественная застройка, в том числе:

	15
	Детский сад
	0,75
	0,051
	0,013
	0,042
	0,105

	10
	Средняя школа
	1,80
	0,122
	0,030
	0,100
	0,252

	18
	Дом культуры
	0,65
	0,044
	0,011
	0,036
	0,091

	12
	Магазин
	0,25
	0,017
	0,004
	0,014
	0,035

	19
	Медицинский пункт
	0,20
	0,014
	0,003
	0,011
	0,028

	16
	Акимат
	0,40
	0,027
	0,007
	0,022
	0,056

	13
	Кафе, ресторан
	0,30
	0,020
	0,005
	0,017
	0,042

	Всего на общественную застройку
	0,179
	0,007
	0,241
	0,427

	Всего на жилищную и общественную застройку
	2,450
	0,474
	0,241
	3,166

	Неучтенные расходы 10%
	0,245
	0,047
	0,024
	0,317

	Итого на первую очередь
	2,695
	0,522
	0,265
	3,482 

	Итого в Гкал/час
	2,318
	0,449
	0,228
	2,994 

	Первая очередь

	Жилищная застройка, в том числе:

	1
	Индивидуальные жилые дома
	42,641
	3,372
	0,694
	–
	4,067

	Всего на жилищную застройку
	42,641
	3,372
	0,694
	–
	4,067

	

	15
	Детский сад
	0,75
	0,051
	0,013
	0,042
	0,105

	10
	Средняя школа
	1,80
	0,122
	0,030
	0,100
	0,252

	18
	Дом культуры
	0,65
	0,044
	0,011
	0,036
	0,091

	11
	Мечеть
	0,35
	0,024
	0,006
	0,019
	0,049

	12
	Магазин
	0,25
	0,017
	0,004
	0,014
	0,035

	19
	Медицинский пункт
	0,20
	0,014
	0,003
	0,011
	0,028

	16
	Акимат
	0,40
	0,027
	0,007
	0,022
	0,056

	13
	Кафе, ресторан
	0,30
	0,020
	0,005
	0,017
	0,042

	17
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	1,00
	0,068
	0,017
	0,055
	0,140

	Всего на общественную застройку
	0,387
	0,096
	0,316
	0,799

	Всего на жилищную и общественную застройку
	3,607
	0,719
	0,316
	4,642

	Неучтенные расходы 10%
	0,361
	0,072
	0,032
	0,464

	Итого на расчетный срок
	3,968
	0,791
	0,348
	5,107

	Итого в Гкал/час
	3,412
	0,680
	0,299
	4,391

	Расчетный срок

	Жилищная застройка, в том числе:

	1
	Индивидуальные жилые дома
	66,221
	5,237
	1,078
	–
	6,315

	Всего на жилищную застройку
	66,221
	5,237
	1,078
	–
	6,315

	

	15
	Детский сад
	0,75
	0,051
	0,013
	0,042
	0,105

	10
	Средняя школа
	1,80
	0,122
	0,030
	0,100
	0,252

	18
	Дом культуры
	0,65
	0,044
	0,011
	0,036
	0,091

	11
	Мечеть
	0,35
	0,024
	0,006
	0,019
	0,049

	12
	Магазин
	0,25
	0,017
	0,004
	0,014
	0,035

	19
	Медицинский пункт
	0,20
	0,014
	0,003
	0,011
	0,028

	16
	Акимат
	0,40
	0,027
	0,007
	0,022
	0,056

	13
	Кафе, ресторан
	0,30
	0,020
	0,005
	0,017
	0,042

	17
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	1,00
	0,068
	0,017
	0,055
	0,140

	Всего на общественную застройку
	0,387
	0,096
	0,316
	0,799

	Всего на жилищную и общественную застройку
	5,472
	1,103
	0,316
	6,891

	Неучтенные расходы 10%
	0,547
	0,110
	0,032
	0,689

	Итого на расчетный срок
	6,019
	1,213
	0,348
	7,580

	Итого в Гкал/час
	5,175
	1,043
	0,299
	6,517


В связи с требованиями по соблюдению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в размере 50 м, проектом принято решение о размещении одной общей блочно-модульной котельной (БМК) для теплоснабжения общественных зданий.
Принятое решение позволяет обеспечить нормативные расстояния до жилой застройки, исключить размещение нескольких автономных теплоисточников в пределах селитебной территории и оптимизировать схему теплоснабжения общественных объектов.
Генеральным планом предусматривается строительство блочно-модульной котельной с установленной тепловой мощностью 2,0 Гкал/час и тепловых сетей протяженностью 1,5 км на первую очередь и 1,7 км на расчетный срок.
Размещение единой БМК обеспечит централизованное теплоснабжение общественных зданий с возможностью подключения к тепловым сетям, снижет эксплуатационные затраты, упростит техническое обслуживание и соответствуя требованиям санитарных, экологических и градостроительных норм.
В качестве основного топлива предусматривается дальнейшее использование твердого топлива до подключения села Кольбай к централизованной системе газоснабжения с подачей природного газа.

[bookmark: _Toc166481844][bookmark: _Toc177941667][bookmark: _Hlk195037078][bookmark: _Toc241934956]10.4. Электроснабжение
[bookmark: _Hlk195197811]Современное состояние
Электроснабжение села Кольбай осуществляется от централизованной системы электроснабжения Алакольского района. Согласно исходным данным ГУ «Аппарат Акима Кольбайского сельского округа Алакольского района», источником питания села является ПС 110/35/10 кВ «Койлык», введенный в эксплуатацию в 1978 году. На подстанции установлены два силовых трансформатора: Т-1 - 10000 кВА и Т-2 – 6300 кВА, с установленной мощностью 16,3 МВА. В работе находятся оба трансформатора - Т-1 и Т-2.
Село получает электроэнергию от региональной электрической сети через ВЛ 110 кВ. Фактическое электропотребление составляет 362 256 квт*ч/год.
Система электроснабжения проектируемой территории, это совокупность сетей и сооружений, обеспечивающих электроэнергией жилых, общественных, коммерческих и промышленно-производственных объектов, таких как:
· электрическая  понижающая и преобразовательная станция (110/35/10 кВ);
· трансформаторные пункты (10/0,4 кВ);
· высоковольтные воздушные линий электропередачи 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ;
· низковольтные воздушные линий электропередачи (0,4 кВ).
Таблица 10.4.1
Техническая характеристика трансфоматорных пунктов
	№
	Наименование КТП
	Мощность трансформатора, кВА
	Фактическая загрузка, %
	Ориентировочная используемая мощность, кВА
	Ориентировочный резерв, кВА

	1
	КТП №25-04-10-1986
	160
	7,9
	12,64
	147,36

	2
	КТП №25-04-06-1968
	160
	29,17
	46,67
	113,33

	3
	КТП №25-04-05-1973
	250
	19,72
	49,3
	200,70

	4
	КТП №25-04-04-1986
	250
	9,54
	23,85
	226,15

	6
	Итого
	820
	
	132,46
	687,54


Существующие четыре КТП имеют суммарную установленную мощность около 820 кВА, а их фактическая загрузка по контрольным замерам составляет всего около 132,46 кВА. Суммарный расчетный резерв составляет 687,54 кВА.
Проектные предложения
Жилищный фонд в настоящее время составляет 19,4 тыс. м², на первую очередь с учетом нового строительства - 23,6 тыс. м², а на расчетный срок - 26,7 тыс. м². Численность населения составляет соответственно, 558 и 651 человек.
Основными потребителями электрической энергии рассматриваемой территории являются жилые дома, а также учреждения образования, здравоохранения, культуры, управления, спортивные и оздоровительные учреждения и т.д.
При разработке схемы электроснабжения на перспективу были рассчитаны электрические нагрузки с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды (жилищному фонду) и потребления объектами культурно-бытового обслуживания (общественному фонду).
Расчёт электрических нагрузок и электропотребления села Кольбай выполнен на основании СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов» и РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей». Для определения перспективного электропотребления общественных зданий использованы укрупнённые показатели таблицы 2.11 РДС РК 4.04-191-2002.
Расчёт электрических нагрузок объектов сельскохозяйственного назначения выполнен с учётом требований СНиП РК 3.02-11-2010 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения». 
Для определения перспективного электропотребления населенного пункта использованы укрупненные показатели Приложения И, таблицы И.1 СП РК 3.01-101-2013. Для сельских населенных пунктов без кондиционирования, не оборудованных стационарными электроплитами, предусмотрено электропотребление 950 кВт·ч/год на 1 человека, при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч/год. 
Для определения перспективного электропотребления общественных зданий использованы укрупненные показатели таблицы 2.11 РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей». 
Сводные данные по прогнозному приросту электрической нагрузки представлены в таблице 10.4.2.
Таблица 10.4.2
Электрические нагрузки
	№ на схеме
	Наименование потребителя
	Удельная норма
	Современное состояние 
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1,3
	Население, в том числе:
	950 кВт·ч
/чел·год
	1 390 800
	1 620 700
	2 096 650

	
	1464 чел, 1706 чел, 2207 чел
	
	
	
	

	
	Площадь, в том числе:
	21,4 кВт
	492,20
	505,04
	571,38

	
	23,0 тыс.м2,23,6 тыс.м2, 26,7 тыс.м2
	
	
	
	

	11
	Средняя школа на 540 учащихся
	0,15 кВт/учащегося
	81,00
	81,00
	81,00

	10
	Детский сад на 80 мест
	0,40 кВт/место
	32,00
	32,00
	32,00

	17
	Фельдшерско-акушерский пункт, 560 м²
	0,036 кВт/м²
	20,16
	20,16
	20,16

	18
	Медицинский пункт, 80 м²
	0,036 кВт/м²
	2,88
	2,88
	2,88

	13
	Акимат, 365 м² 
	0,036 кВт/м²
	13,14
	13,14
	13,14

	14
	Кафе, 10 мест
	0,9 кВт/место
	9,00
	9,00
	9,00

	15
	Баня, 8 мест
	0,40 кВт/место
	3,20
	3,20
	3,20

	20
	Опорный пункт 100 м²
	0,036 кВт/м²
	3,60
	3,60
	3,60

	19
	Дом культуры, 154 места
	0,40 кВт/место
	61,60
	61,60
	61,60

	12
	Мечеть, 235 м²
	0,036 кВт/м²
	8,46
	8,46
	8,46

	23
	Магазин 50 м² торговой площади
	0,12 кВт/м²
	6,00
	6,00
	6,00

	24
	Пожарное депо, 1 автомобиль
	0,12 кВт/авто
	0,12
	0,12
	0,12

	25
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, 1200 м²
	0,12 кВт/м²
	144,00
	144,00
	144,00

	26
	Ветеринарный пункт, 80 м²
	0,036 кВт/м²
	2,88
	2,88
	2,88

	35
	КНС
	10 кВт
	-
	10,00
	10,00

	54
	КОС
	 30 кВт
	-
	30,00
	30,00

	31
	Водопроводная насосная станция
	30 кВт
	30,00
	60,00
	60,00

	32
	Радиотелевизионная станция / объект связи
	5 кВт
	5,00
	5,00
	5,00

	34
	Блочно-модульная котельная
	30 кВт
	-
	30,00
	30,00

	46
	Зарядное устройство для электромобилей
	44 кВт
	-
	44,00
	88,00

	Итого расчетная нагрузка, кВт
	
	915,24
	1 072,08
	1 182,42

	Неучтенные нагрузки, 20%
	
	183,05
	214,42
	236,48

	Всего расчетная нагрузка, кВт
	
	1 098,29
	1 286,50
	1 418,90

	Годовое электропотребление, МВт
	
	1,098
	1,286
	1,419



На первую очередь проектом предусматривается развитие распределительных сетей 10/0,4 кВ с учетом размещения перспективных жилых и общественных объектов. По данным эксплуатирующей организации существующие КТП, питающиеся от ПС 110/35/10 кВ «Койлык», имеют установленную мощность 160–250 кВА и фактическую загрузку менее 30%, что свидетельствует о наличии резерва мощности существующей распределительной сети. 
Таблица 10.4.3
Техническая характеристика КТП села Кольбай                                                         
	№
	Объект
	Статус
	Потребители
	Количество и мощность КТП
	Установленная мощность, кВА

	Современное состояние

	1
	КТП №25-04-10
	сущ
	ИЖС, медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт
	2×160
	160

	2
	КТП №25-04-06
	сущ
	Баня, магазин, опорный пункт, радиотелевизионная станция, кафе
	2×160
	160

	3
	КТП №25-04-05
	сущ
	ИЖС, дом культуры, магазин, ветеринарный пункт
	2х250
	250

	4
	КТП №25-04-04
	сущ
	ИЖС, мечеть, акимат
	2х250
	250

	
	ИТОГО
	
	
	
	820

	Первая очередь

	5
	КТП №25-04-11
	проект
	Водозаборные сооружения
	2×100
	100

	6
	КТП №25-04-12
	проект
	Блочно-модульная котельная
	2×100
	100

	7
	КТП №25-04-13
	проект
	Средняя школа, Зарядное устройство для электромобилей
	2×250
	250

	8
	КТП №25-04-14
	проект
	КОС
	2×100
	100

	9
	КТП №25-04-15
	проект
	Детский сад
	2х100
	100

	10
	КТП №25-04-16
	проект
	Общественные здания
	2х160
	160

	
	ИТОГО
	
	
	
	810

	Расчетный срок

	11
	КТП №25-04-17
	проект
	Пожарное депо, ИЖС, Физкультурно-оздоровительный комплекс
	2×250
	250

	
	ИТОГО
	
	
	
	250

	ВСЕГО ПО СЕЛУ

	
	ИТОГО
	
	
	
	1880



Первая очередь строительства
Проектом предусматривается:
1) строительство новых ВЛ-10 кВ протяженностью 4,6 км для подключения перспективных трансформаторных подстанций и объектов первой очереди; 
2) строительство семь КТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1060 кВА; 
3) использование резерва мощности существующих КТП для подключения перспективной индивидуальной жилой застройки первой очереди; существующие КТП имеют трансформаторы мощностью 160–250 кВА и по данным контрольных замеров располагают резервом мощности; 
4) вынос сетей 10 кВ с территорий существующей и новой жилой застройки; 
5) сохранение существующей ПС 110/35/10 кВ «Койлык» в качестве источника электроснабжения села. Увеличение установленной мощности ПС для обеспечения нагрузки села Кольбай на первую очередь не предусматривается. Установленная мощность трансформаторов ПС составляет 16300 кВА. 
Расчетный срок
Проектом предусматривается:
1) строительство дополнительных участков ВЛ-10 кВ протяженностью 1,3 км для развития системы электроснабжения перспективной жилой застройки расчетного срока; 
2) использование резервной мощности существующих КТП, для покрытия перспективного прироста электрической нагрузки; 
3) дальнейшее развитие и кольцевание распределительной сети 10 кВ с обеспечением взаимного резервирования трансформаторных подстанций; 
4) поэтапная реконструкция существующих сетей 10/0,4 кВ с заменой физически изношенных; 
5) сохранение ПС 110/35/10 кВ «Койлык» в качестве основного источника питания. Увеличение мощности ПС непосредственно для обеспечения расчетной нагрузки села Кольбай не предусматривается.
По данным контрольных замеров ПС 110/35/10 кВ «Койлык» имеет низкую фактическую загрузку: зимняя нагрузка составляет 0,31 МВт, или 1,9% от установленной мощности. 
Расчетная электрическая нагрузка села Кольбай возрастает с 1,098 МВт в современном состоянии до 1,286 МВт на первую очередь и 1,418 МВт на расчетный срок. ПС 110/35/10 кВ «Койлык» имеет установленную мощность 1600 кВА, при этом по данным зимнего контрольного замера ее фактическая загрузка составляет 0,034 МВА (2,13%). 
Незадействованная установленная мощность ПС 110/35/10 кВ «Койлык» составляет 16300 кВА, что свидетельствует о наличии потенциала для покрытия перспективного прироста электрических нагрузок. 
Окончательные величины разрешенной мощности, точки присоединения и технические параметры подключения отдельных объектов определяются на последующих стадиях проектирования при получении соответствующих технических условий.
Развитие линии электропередач
Для электроснабжения проектируемых КТП-10/0,4 кВ и новых потребителей предусматривается строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 5,9 км и распределительных сетей напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 3,3 км. 
Новые сети предусматриваются с учетом размещения центров электрических нагрузок, этапности освоения территории и организации электроснабжения от ПС 110/35/10 кВ «Койлык», расположенная в самом селе Кольбай.
Конкретные точки подключения и схема оперативного резервирования подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования по техническим условиям электросетевой организации.
В связи с освоением проектируемых территорий, проектом предусматривается вынос существующих линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, попадающих в границы жилой и общественной застройки. 
Перекладываемые и вновь проектируемые линии электропередачи, предусматривается размещать в пределах красных линий улиц и проездов, а также в технических полосах, предназначенных для прокладки инженерных коммуникаций, с соблюдением нормативных охранных зон и требуемых расстояний до зданий и сооружений.
Зарядные устройства для электромобилей
В целях развития современной транспортной инфраструктуры проектом на первую очередь предусматривается размещение на территории села Кольбай две электрозарядной станции для легковых электромобилей на 2 зарядные точки.
Электрозарядную станцию предусматривается разместить в районе существующей парковки возле школы, что обеспечивает возможность ее использования жителями населенного пункта, посетителями общественных объектов и служебным транспортом.
Для укрупненного расчета приняты зарядные устройства переменного тока (AC) мощностью 22 кВт на одну зарядную точку.
Общее потребление электроэнергии для зарядных устройств (ЗУ) на проектируемой территории в таблице 10.4.4.
Таблица 10.4.4
Общее потребление электроэнергии для зарядных устройств
	№
	Наименование
	Количество зарядных точек
	Мощность одной станции, кВт
	[bookmark: _Toc241934957]Общая мощность станции (кВт)
	[bookmark: _Toc241934958]Годовое потребление
(МВт·ч/год)

	1
	Легковые авто
	4
	22,0
	88,0
	128,48

	2
	Всего
	
	
	88,0
	128,48



Подключение электрозарядной станции предусматривается от распределительной электрической сети 0,4 кВ. 
Точка подключения, фактическая установленная мощность оборудования, схема электроснабжения и параметры кабельной линии подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями энергоснабжающей организации.
Размещение зарядных устройств предусматривается в пределах существующей парковочной зоны возле школы без организации отдельной специализированной территории. 
При последующем проектировании должны быть обеспечены безопасная организация движения и парковки транспортных средств, защита электрооборудования и соблюдение действующих требований электробезопасности и пожарной безопасности.
Таблица 10.4.5
Основные технико-экономические показатели по электроснабжению
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Современное состояние
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Численность населения
	чел.
	1464
	1706
	2207

	2
	Расчетная электрическая нагрузка
	МВт
	1,098
	1,286
	1,418

	3
	Годовое электропотребление
	тыс. кВт·ч/год
	1390,8
	1620,7
	2096,65

	4
	Основной источник электроснабжения
	-
	ПС «Койлык»
	ПС «Койлык»
	ПС «Койлык»

	5
	Напряжение ПС
	кВ
	110/35/10
	110/35/10
	110/35/10

	6
	Установленная мощность ПС «Чистяковка»
	МВА
	1х10,0
2х6,3
	1х10,0
2х6,3
	1х10,0
2х6,3

	7
	Количество существующих КТП
	шт.
	4
	4
	4

	8
	Установленная мощность существующих КТП
	кВА
	820
	820
	820

	9
	Новые КТП
	шт.
	-
	6
	1

	10
	Общая мощность новых обязательных КТП
	кВА
	-
	820
	250

	14
	Общая установленная мощность существующих и проектируемых КТП
	кВА
	820
	1630
	1880

	15
	Новые ВЛ-10 кВ, всего за проектный период
	км
	-
	4,6
	1,3


Требования к линиям электропередачи:
Воздушные ЛЭП:
- охранная зона – 10 м от крайних проводов (напряжение 10 кВ);
- неотъемлемая часть электрических сетей для электроснабжения жилых и промышленных объектов.
Предварительные трассы ЛЭП, количество и расположение ТП, а также основные параметры оборудования определены и подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

[bookmark: _Toc177941665][bookmark: _Toc241934959]10.5. Телефонизация
[bookmark: _Hlk195197875][bookmark: _Hlk195201032]Общие сведения
Село Кольбай расположено в Алакольском районе области Жетысу.
Население преимущественно занято в сельском хозяйстве и проживает в индивидуальных жилых домах.
Современное состояние
[bookmark: _Hlk195358938]В настоящее время на территории села Кольбай действует стационарная проводная телефонная сеть. Протяженность кабельной канализации составляет 2,09 км, воздушных телефонных сетей 30,114 км. 
На территории села расположена базовая станция сотовой связи Beeline (вышка мобильной связи), обеспечивающая голосовую связь и передачу данных в зоне своего покрытия.
Современное состояние телекоммуникационной инфраструктуры характеризуется зависимостью населенного пункта от беспроводной мобильной связи и отсутствием резервной проводной инфраструктуры связи.
Основными недостатками существующей системы связи являются:
· отсутствие волоконно-оптической линии связи; 
· зависимость населения и общественных объектов от качества покрытия мобильной сети; 
· ограниченные возможности по обеспечению стабильного высокоскоростного доступа в Интернет; 
· отсутствие резервного канала связи для социально значимых и административных объектов. 
[bookmark: _Toc241934960]Проектные предложения
[bookmark: _Toc241934961]Расчет потребности в абонентских подключениях
Для укрупненной оценки потребности в стационарной телефонной связи принято 25 абонентских подключений на 100 жителей.
Количество мобильных номеров определено исходя из принятого расчетного показателя 134 мобильных номера на 100 жителей.
Расчетное количество абонентских номеров представлено в таблице 10.5.1.
Таблица 10.5.1
Расчетные данные потребности в телефонных номерах
	Наименование
	Населения
	Количество абонентских подключений
	Количество мобильных номеров

	Современное состояние
	1464
	366
	1962

	Первая очередь
	1706
	427
	2286

	Расчетный срок
	2207
	552
	2957



Развитие системы связи села Кольбай предусматривается поэтапно с учетом существующего состояния телекоммуникационной инфраструктуры и перспективного развития населенного пункта.
В связи с отсутствием в селе Кольбай стационарной проводной сети и магистральной волоконно-оптической линии связи на первую очередь предусматривается организация системы связи с использованием спутникового канала.
Проектом принимается установка цифровой IP-АТС ориентировочной емкостью 350 абонентских номеров.
[bookmark: _Toc241934962]Первая очередь строительства
Проектом предусматриваются:
· установка 1 цифровой IP-АТС емкостью 350 абонентских номеров с использованием спутникового канала; 
· организация внутрисельской распределительной сети связи от проектируемой IP-АТС до жилой и общественной застройки; 
· первоочередное подключение административных и социально значимых объектов; 
· сохранение существующей базовой станции мобильной связи. 
Местоположение оборудования, параметры спутникового канала, трассы распределительных сетей и точки подключения уточняются на последующих стадиях проектирования по техническим условиям оператора связи.
[bookmark: _Toc241934963]Расчетный срок
На расчетный срок основным направлением развития системы связи предусматривается строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до села Кольбай с переводом основного внешнего канала связи со спутникового на волоконно-оптический.
Проектом предусматриваются:
· строительство магистральной ВОЛС до села Кольбай; 
· строительство волоконно-оптической распределительной сети внутри села протяженностью 7,3 км; 
· подключение жилых и общественных объектов по технологии FTTH/GPON.
С учетом перспективного увеличения количества абонентов предусматривается возможность модернизации существующей базовой станции. Необходимость установки дополнительного оборудования либо строительства дополнительной базовой станции определяется оператором связи исходя из фактической нагрузки и качества радиопокрытия.
Таблица 10.5.2
Основные проектные показатели
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Население
	чел.
	1706
	2207

	2
	Проектируемая цифровая IP-АТС
	ед.
	1
	1

	3
	Емкость IP-АТС
	номеров
	480
	600

	4
	Существующая базовая станция мобильной связи (АМС)
	ед.
	1
	1

	5
	ВОЛС внутри села
	км
	-
	7,3



[bookmark: _Hlk240565062][bookmark: _Toc241934964]10.6. Газоснабжение
Общие сведения
Село Кольбай расположено в Алакольском районе области Жетысу.
Население преимущественно занято в сельском хозяйстве и проживает в индивидуальных жилых домах.
Современное состояние
Характеристика системы газоснабжения
В настоящее время в целях пищеприготовления используется сжиженный углеводородный газ, для отопления используется твердое топливо.
Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается подключение села Кольбай к природному газу согласно региональной схемы «Комплексная газификация Жетысуской области до 2030 года».
Природный газ в регион поставляется через магистральный газопровод «Алматы-Талдыкорган-Ушарал». 
Природный газ в село Кольбай будет осуществляться от АГРС «Койлык», с последующим понижением газопровода высокого давления до среднего в газорегуляторном пункте. Для подачи природного газа к жилым и общественным зданиям, будут проложены сети газопровода низкого давления.
Расчет расхода природного газа выполнен с учетом прогнозируемой численности населения и использования газа для пищеприготовления и отопления жилых домов.
Таблица 10.6.1
Годовые потребности природного газа 
	№
	Газопотребители
	Норма расхода газа,
кг/чел в час
	Численность населения, чел
	Расход 
природного газа, 
тыс. м3/час
	Расход 
природного газа, 
тыс. м3/год
	Расход 
природного газа, 
млн. м3/год

	1-ая очередь

	1
	ИЖС
	0,45
	1706
	0,768
	6 725,052
	6,725

	2
	Итого
	-
	1706
	0,768
	6 725,052
	6,725

	3
	Прочие расходы (утечки, коммунально-бытовые, общественные и служебные нужды)
	20%
	-
	0,154
	1 345,010
	1,345

	4
	ИТОГО С УЧЁТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
	-
	1706
	0,921
	8 070,062
	8,070

	Расчетный срок

	1
	ИЖС
	0,45
	2207
	0,993
	8 699,994
	8,700

	2
	Итого
	-
	2207
	0,993
	8 699,994
	8,700

	3
	Прочие расходы (утечки, коммунально-бытовые, общественные и служебные нужды)
	20%
	-
	0,199
	1 739,999
	1,740

	4
	ИТОГО С УЧЁТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
	-
	2207
	1,192
	10 439,993
	10,440



Основными направлениями развития системы газоснабжения являются:
1. Строительство и развитие внутрипоселковых распределительных газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 19,5 км (на первую очередь) и 8,5 км (на расчетный срок);
2. Подключение объектов жилой и общественной застройки к системе централизованного газоснабжения;
3. Обеспечение природным газом объектов общественного назначения;
4. Установка шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) для понижения давления газа;
5. Строительство газопроводов-вводов к жилым домам;
6. Увеличение уровня газификации населения.
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень благоустройства населённого пункта и обеспечить более эффективное использование природного газа.

[bookmark: _Toc241934965]11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Согласно Закону РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и Земельному Кодексу РК, в проекте вся территория села с. Кольбай подразделяется на следующие функциональные зоны:
- жилая зона (Ж);
- общественно-деловая зона (О);
- рекреационная зона (Р);
- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ);
- промышленно-производственная зона (П);
- зона предприятий сельскохозяйственного назначения (СХ);
- зона специального назначения (С);
- санитарно-защитная зона  (СЗ)
- резервная зона (РЗ). 
Для каждой выделенной зоны, определяются градостроительные регламенты. Градостроительные регламенты - совокупность параметров и видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а также допустимые изменения объектов недвижимости. Кроме того, для каждого типа зон устанавливаются регламенты, не основных, сопутствующих и условно-разрешенных видов функционального использования территории. 
Каждая зона в графическом исполнении имеет свой цвет и код.
Жилая зона
Жилая зона предназначается для застройки многоквартирными жилыми зданиями с обустроенными придомовыми территориями, малоэтажными домами  и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками
В жилой зоне (Ж) выделены территории существующей усадебной застройки (Ж-1), проектируемой усадебной застройки (Ж-2), а также территории двухэтажной застройки (Ж-3) и многоэтажной застройки (Ж-4).
Регламенты (Ж).  Жилая зона должна быть обеспечена объектами инженерной и транспортной инфраструктур.  В жилой зоне могут быть размещены отдельно стоящие и (или) встроенные в жилые здания (пристроенные к ним) объекты медицинского обслуживания, социально-бытового и культурно-просветительского назначения, сооружения инженерной инфраструктуры (трансформаторные и насосные станции и т.п.).
В этой зоне допускается размещение гостиниц, наземных и подземных гаражей, небольших торговых предприятий, а также производственных цехов, размещение и деятельность которых не оказывает воздействия на окружающую среду, и не требует устройства санитарно-защитных зон.

Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона (О)  предназначена для размещения административных,  общественных учреждений, гостиничных комплексов, центров деловой и финансовой активности, бытового обслуживания 
  В отдельную подзону выделены: территории административных, общественных, культурных, культовых учреждений (О-1), территории средних специальных и общеобразовательных учебных заведений (О-2),  территории дошкольных учреждений (О-3), медицинские  и учреждения здравоохранения  (О-4), территории спортивных объектов (О-5), территории объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания (О-6) . 
Регламенты. (О). В перечень объектов, разрешенных к размещению в данной общественной подзоне, могут быть включены и  жилые здания, площадью участков не превышающих 25% от  площади подзоны, а также  открытые стоянки транспорта при указанных объектах, наземные и подземные гаражи, общественные туалеты, другие здания и сооружения, не требующие специальных мероприятий по санитарной и экологической защите.
Рекреационная зона
Рекреационные зоны (Р) предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя сады, лесопарки, парки и скверы, бульвары, зоопарки, дендропарки, водоемы, пляжи, аквапарки, объекты ландшафтной архитектуры, здания и сооружения досугового и оздоровительного назначения.
В рекреационной зоне с. Кольбай выделены подзоны: зеленых насаждений общего пользования - парки, скверы, бульвары (Р-1), озеленение территорий водоемов, рек, каналов (Р-2), территории досугового и оздоровительного назначения (Р-3).
Регламенты(Р). На территории рекреационной зоны не допускаются размещение (строительство) новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не связанных с функционированием природной (рекреационной) зоны. В рекреационную зону могут включаться охраняемые природные объекты, расположенные в пределах населенного пункта.
Зона  инженерной и транспортной инфраструктуры
Зона  инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) предназначается для размещения и функционирования коммуникаций и сооружений транспорта и связи, магистральных трубопроводов, объектов инженерного обеспечения, инженерного оборудования. 
В этой зоне должны быть выделены подзоны: территории объектов транспорта и их обслуживания (автовокзал, автопредприятия, АЗС, СТО и т.п.) – (ИТ-1),  основные улицы в застройке - территории автомобильных дорог, улиц, проездов (ИТ-2). Территории основных улиц в проекте обозначены красными линиями. 
Территории инженерных сооружений – (ИТ-3).
Регламенты (ИТ).  В пределах красных линий запрещены любые виды строительства, за исключением светофоров, ограждений проезжей части, перекрытий остановок общественного транспорта и легких конструкций киосков. В пределах других подзон запрещено любое строительство не связанное с функционированием основного объекта. 
Коммуникации и сооружения, оказывающие при эксплуатации прямое вредное воздействие на здоровье людей и среду их обитания, должны располагаться  за пределами населенного пункта.
Промышленно-производственная зона
Промышленно-производственная зона (П) предназначается для размещения промышленных предприятий и их комплексов, других производственных, коммунальных и складских объектов. 
В этой зоне выделены подзоны: территории промышленно-производственных предприятий, (П-1) и территории коммунальных предприятий  (П-2). 
Регламенты (П). Расположение производственных объектов на селитебной территории допускается только в случаях, когда их размещение и функционирование не представляют угрозы населению, не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и не требуют устройства санитарно-защитной зоны. В противном случае должна предусматриваться санитарно-защитная зона, отделяющая промышленную зону от других. В этой зоне не допускается строительство жилых, детских дошкольных и медицинских учреждений.
Разрешается размещение предприятий, предоставляющих некоторые  виды производственных  коммерческих услуг. 
Зона предприятий сельскохозяйственного назначения
Зоны сельскохозяйственного использования   (СХ)
предназначены для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, подсобных хозяйств, предприятий города или села, пастбищ, сенокосов. 
Регламенты (СХ).  На данной территории разрешается размещать постройки, связанные с обслуживанием данной зоны, теплично-парниковое хозяйство; осуществлять выпас скота, заготовку кормов, а также коммуникации, необходимые для использования сельскохозяйственной зоны, заготовительные объекты.
Запрещается: 
- строительство жилых зданий, детских учреждений, рекреационных объектов, лечебно-оздоровительных и профилактических учреждений и других объектов без утвержденной градостроительной документации, обосновывающей изменение вида использования территории данной зоны. 
Зона специального назначения
Зона специального назначения (С) предназначена для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, полигонов твердых бытовых отходов, предприятий по первичной переработке мусора, очистных сооружений,   иных объектов, функционирование которых несовместимо с функционированием других зон города.
 Данная зона  в проекте включает территории кладбищ (С-1).
Регламенты (С). Согласно установленным нормам и правилам все действия на территории зоны осуществляются с ведома соответствующих органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.
Запрещается строительство жилых и общественных зданий.
Санитарно-защитная зона
Санитарно-защитная зона  (СЗ) предусматривается в случаях, когда размещение и функционирование производственных, коммунальных и складских объектов, а также объектов специального назначения может представлять угрозу населению и оказывать вредное воздействие на окружающую среду, с целью ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов. 
В этой зоне выделены: санитарно-защитные зеленые насаждения от линий ЛЭП, предприятий, кладбищ (СЗ-1), ветрозащитная зеленая полоса (СЗ-2).
Регламенты (СЗ). В санитарно-защитной зоне, независимо от ее параметров и принадлежности, не допускается размещение жилых зданий, организаций образования, учреждений здравоохранения и отдыха, спортивно-оздоровительных сооружений, включая размещение садоводческих и огороднических земельных участков, а также производство сельскохозяйственной продукции. Рекомендуется применение на территории санитарно-защитной зоны древесных насаждений для повышения санитарного эффекта.
Резервная зона
Резервная зона (РЗ) является градостроительными ресурсами, предназначенными для развития села и подлежат резервированию и используются только в соответствии с их назначением по мере развития населенного пункта.
Прочие территории
К несельскохозяйственным угодьям относятся неудобья (Н) (овраги, болота, предгорья, холмистая местность и другие). Участки местности, неудобные для строительства, пахоты, для механизированной обработки почвы.
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	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Площадь земель населенного пункта, всего
	тыс. га
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	
	
	

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	
	
	

	1.1.1.3
	застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	-//-
	
	
	

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	
	
	

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	
	
	

	1.1.4
	 особо охраняемых природных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	
	
	

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	
	
	

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	
	
	

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	
	
	

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	
	
	

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	
	
	

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	
	
	

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	
	
	

	1.1.8
	резервные
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	
	
	

	
	скотомогильники
	-//-
	
	
	

	
	очистные сооружения
	-//-
	
	
	

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	
	
	

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	
	
	

	2
	Население
	 
	
	
	

	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
	тыс.чел.
	1,464
	1,706
	2,207

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	2.1.1
	собственно, населенный пункт
	-//-
	1,464
	1,706
	2,207

	2.2
	Плотность населения
	 чел/га
	-
	-
	-

	2.3
	Показатели миграции населения:
	-
	-0,026
	0,126
	0,321

	2.3.1
	прирост
	-//-
	0,095
	0,382
	0,875

	2.3.2
	убыль
	-//-
	0,118
	0,256
	0,554

	2.4
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	
	
	

	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,43/29,4
	0,448/26,3
	0,72/32,6

	2.4.2
	население в трудоспособном возрасте
	-//-
	0,833/56,9
	1,001/58,7
	1,177/53,4

	2.4.3
	население старше трудоспособного возраста
	-//-
	0,201/13,7
	0,256/15,0
	0,31/14,0

	3
	Жилищное строительство
	 
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2 общей площади
	28,719
	42,641
	66,221

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	-
	-
	-

	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	28,719
	42,641
	66,221

	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	
	-
	21,041
	21,041

	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	28,719
	42,641
	66,221

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	28,719
	42,641
	66,221

	
	из них в застройке:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	28,719
	42,641
	66,221

	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	-
	-
	-

	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	-
	-
	-

	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	-
	-
	-

	3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади
	-
	21,6
	23,58

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	-
	21,6
	23,58

	
	из них:
	 
	
	
	

	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	-
	21,6
	23,58

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	-
	-
	-

	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	-
	-
	-

	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	-
	-
	-

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	м2/чел.
	19,6
	25,0
	30,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	 
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	100
	240
	240

	4.1.1
	новое строительство
	мест
	-
	140
	140

	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	960
	960
	960

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	-
	-
	-

	4.3
	Медицинские организации
	посещение в смену
	25
	25
	25

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	140
	140
	140

	4.5
	Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки
	Ед/га
	-
	-
	-

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	245,6
	460,8
	706,4

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	150
	150
	175

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	-
	-
	20

	5
	Транспортное обеспечение
	 
	
	
	

	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	
	
	

	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	
	
	

	5.1.2.1
	основная
	-//-
	
	
	

	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	
	
	

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	 
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	 
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс.м3/сут.
	0,1464
	0,1706
	0,2207

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,1464
	0,1706
	0,2207

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	100
	100
	100

	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	100
	100
	100

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	
	
	
	

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	6,5
	9,5
	10,7

	6.2
	Водоотведение
	 
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	-
	0,15354
	0,19863

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	-
	0,15354
	0,19863

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	-
	-
	-

	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	-
	90
	90

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	-
	5,4
	7,1

	6.3
	Электроснабжение:
	 
	
	
	

	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	1 098,29
	1 286,50
	1 418,90

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	362 256
	-
	-

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	1 620 700
	2 096 650

	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.3.3
	Протяженность сетей
	км
	-
	-
	-

	6.4
	Теплоснабжение
	 
	
	
	

	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	2,994
	4,391
	6,517

	6.4.2
	Потребление на отопление, всего в том числе:
	МВт
	2,695
	3,968
	6,019

	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	2,695
	3,968
	6,019

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	0,522
	0,791
	1,213

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	0,522
	0,791
	1,213

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	1,5
	3,2

	6.5
	Газоснабжение
	 
	
	
	

	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3/год
	-
	8 070,062
	10 439,993

	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	-
	8,070062
	10,439993

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	6,725052
	8,699994

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	19,5
	28,0

	6.6
	Телефонизация
	 
	
	
	

	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	тыс. единиц
	
	
	

	7
	Инженерная подготовка территории
	 
	
	
	

	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	
	
	

	7.2
	Защита территории от затопления:
	 
	
	
	

	7.2.1
	площадь
	га
	
	
	

	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	
	
	

	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	
	
	

	7.4
	Берегоукрепление
	км
	
	
	

	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	
	
	

	8.
	Охрана окружающей среды
	 
	
	
	

	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	
	
	

	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	
	
	

	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	тыс. м3/сут
	
	
	

	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	га
	
	
	

	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс.т
	
	
	

	8.6
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	
	
	

	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	
	
	

	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	
	
	

	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	
	
	

	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	Количество депо, единиц
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