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«Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі бұйрығының жобасына
салыстырмалы кестесі


	Р\с №

	Құрылым
дық
элемент
	Қолданыстағы редакция
	Ұсынылатын редакция
	Негіздеме 

	1. 
	1-тармақ
	1. Осы «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті (бұдан әрі – Техникалық регламент) Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы», «Техникалық реттеу туралы», «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңдарына сәйкес әзірленген.
	1. Осы «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті (бұдан әрі – Техникалық регламент) Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы», «Техникалық реттеу туралы» заңдарына және Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес әзірленген.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	2. 
	15-тармақтың екінші бөлігі
	Ғимараттардағы өрт қауіпсіз аймақтарды жобалау сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
	Ғимараттардағы өрт қауіпсіз аймақтарды жобалау мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	3. 
	18-тармақ
	18. Биіктігі 50 м асатын функционалдық өрт қауіптілігі Ф1.2 және Ф1.5 кіші сыныпты ғимараттарды жеке және ұжымдық құтқару құралдарымен қамтамасыз ету сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
	18. Биіктігі 50 м асатын функционалдық өрт қауіптілігі Ф1.2 және Ф1.5 кіші сыныпты ғимараттарды жеке және ұжымдық құтқару құралдарымен қамтамасыз ету мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	4. 
	31-тармақтың екінші бөлігі
	Қалалар мен елді мекендер үшін өрт деполары мен өрт сөндіру автомобильдерінің саны сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес анықталады.
	Қалалар мен елді мекендер үшін өрт деполары мен өрт сөндіру автомобильдерінің саны мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес анықталады.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	5. 
	32-тармақтың екінші бөлігі
	Ғимараттарды, құрылыстарды және құрылымдарды жобалау, кеңейту, реконструкциялау, өндірістің технологиялық процесін өзгерту кезінде осы Техникалық регламенттің, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің, сондай-ақ стандарттау, сәулет, қала құрылысы және құрылыс жөніндегі құжаттардың талаптары сақталуы тиіс.
	Ғимараттарды, құрылыстарды және құрылымдарды жобалау, кеңейту, реконструкциялау, өндірістің технологиялық процесін өзгерту кезінде осы Техникалық регламенттің, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің, сондай-ақ стандарттау, мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптары сақталуы тиіс.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	6. 
	113-тармақтың екінші бөлігі
	Автомобильдерге газ құю станцияларын жобалау және салу кезінде ең төменгі өртке қарсы қашықтықтар сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қабылданады.

	Автомобильдерге газ құю станцияларын жобалау және салу кезінде ең төменгі өртке қарсы қашықтықтар мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес қабылданады.

	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	7. 
	151-тармақ
	151. Ғимарат пен құрылыс сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес, өрт сөндіру мақсаттары үшін қажетті су шығысын қамтамасыз ететін өртке қарсы ішкі су құбырымен жабдықталуы тиіс.
	151. Ғимарат пен құрылыс мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес, өрт сөндіру мақсаттары үшін қажетті су шығысын қамтамасыз ететін өртке қарсы ішкі су құбырымен жабдықталуы тиіс.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	8. 
	161-тармақ
	161. Құрылыс конструкцияларының отқа төзімділік шектерін белгіленген тәртіппен стандарттау, сәулет, қала құрылысы және құрылыс жөніндегі құжаттарда белгіленген есептік-аналитикалық әдістер бойынша анықтауға болады.
	161. Құрылыс конструкцияларының отқа төзімділік шектерін белгіленген тәртіппен стандарттау, мемлекеттік нормативтік құжаттарда белгіленген есептік-аналитикалық әдістер бойынша анықтауға болады.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	9. 
	180-тармақ
	180. Ғимараттар мен құрылыстардың және өрт сөндіру бөліктерінің, өрт сөндіру бөліктерінің аудандарының отқа төзімділігі және ғимарат пен құрылыс ішінде өрттің таралуының алдын алудың басқа тәсілдері олардың функционалдық өрт қауіптілік сыныптарына байланысты осы Техникалық регламенттің және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
	180. Ғимараттар мен құрылыстардың және өрт сөндіру бөліктерінің, өрт сөндіру бөліктерінің аудандарының отқа төзімділігі және ғимарат пен құрылыс ішінде өрттің таралуының алдын алудың басқа тәсілдері олардың функционалдық өрт қауіптілік сыныптарына байланысты осы Техникалық регламенттің және мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	10. 
	182-тармақ
	182. Адамдар көп болатын, оның ішінде балалар және қозғалыс мүмкіндігі шектеулі тұрғындар тобы бар үй-жайды орналастыру, эвакуациялау жолдарының конструкциялық элементтерінде өрт қауіпті құрылыс материалдарын қолдану осы Техникалық регламенттің және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес анықталуы тиіс. Бұл ретте эвакуациялық шығу жолдарының саны мен орналасуы шығу жолының бұғатталу мүмкіндігін ескере отырып, эвакуациялаудың есептік уақытымен тексерілуі тиіс.
	182. Адамдар көп болатын, оның ішінде балалар және қозғалыс мүмкіндігі шектеулі тұрғындар тобы бар үй-жайды орналастыру, эвакуациялау жолдарының конструкциялық элементтерінде өрт қауіпті құрылыс материалдарын қолдану осы Техникалық регламенттің және мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес анықталуы тиіс. Бұл ретте эвакуациялық шығу жолдарының саны мен орналасуы шығу жолының бұғатталу мүмкіндігін ескере отырып, эвакуациялаудың есептік уақытымен тексерілуі тиіс.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	11. 
	207-тармақ
	207. Құрылыс-монтаждау және отты жұмыстарды жүргізу кезінде осы Техникалық регламенттің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген) бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының (бұдан әрі – Өрт қауіпсіздігі қағидалары) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы басқа да нормативтік құжаттардың талаптары сақталуы тиіс.
	207. Құрылыс-монтаждау және отты жұмыстарды жүргізу кезінде осы Техникалық регламенттің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген) бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының (бұдан әрі – Өрт қауіпсіздігі қағидалары) және басқа да мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптары сақталуы тиіс.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	12. 
	239-тармақ
	239. Мұнай және мұнай өнімдері қоймаларында сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес көбікпен өрт сөндіру және сумен салқындату жүйелері көзделуі тиіс.
	[bookmark: _GoBack]239. Мұнай және мұнай өнімдері қоймаларында мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес көбікпен өрт сөндіру және сумен салқындату жүйелері көзделуі тиіс.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	13. 
	261-тармақ
	261. Оттан қорғау құралдарын қолдану саласы және оттан қорғау тиімділігін бағалау әдістері стандарттау жөніндегі құжаттардың, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес анықталуы тиіс.
	261. Оттан қорғау құралдарын қолдану саласы және оттан қорғау тиімділігін бағалау әдістері стандарттау жөніндегі құжаттардың, мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес анықталуы тиіс.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	14. 
	283-тармақ
	283. Қоқыс жинау жүйелерінің конструкциясы мен жабдығы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
	283. Қоқыс жинау жүйелерінің конструкциясы мен жабдығы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	15. 
	Техникалық регламентке 1-қосымшаның 33-тармағы
	33. Технологиялық орталарды өрт-жарылыс қауіптілігі бойынша топтарға жатқызу тәртібі осы Техникалық регламенттің, стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес анықталады.
	33. Технологиялық орталарды өрт-жарылыс қауіптілігі бойынша топтарға жатқызу тәртібі осы Техникалық регламенттің, стандарттау жөніндегі құжаттардың, мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес анықталады.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	16. 
	Техникалық регламентке 1-қосымшаның 57-тармақтың екінші бөлігі 
	Ғимараттардың үлгілік конструктивтік сипаттамалары олардың отқа төзімділік дәрежесіне байланысты сәулет, қала құрылысы және қүұрылыс саласындағы құжаттардың талаптарына сәйкес айқындалады.
	Ғимараттардың үлгілік конструктивтік сипаттамалары олардың отқа төзімділік дәрежесіне байланысты мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес айқындалады.
	Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексіне сәйкес келтіру

	17. 
	Техникалық регламентке 1-қосымшаның 67-тармағы
	67. Құрылыс конструкцияларының өрт қауіптілігі сыныбын анықтау тәртібі мен әдістемесі стандарттау жөніндегі құжаттардың, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.
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