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1. Введение
1.1. Цели и задачи определение необходимости проведения стратегической экологической оценки по результатам скрининга воздействий Документа
Скрининг воздействий Документов представляет собой процесс выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду при реализации Документов, осуществляемый в целях определения на основании критериев, установленных пунктом 3 статьи 55 Экологического кодекса Республики Казахстан, необходимости или отсутствия необходимости проведения стратегической экологической оценки.
Скрининг воздействий Документа проводится на основании следующих критериев:
1) актуальности Документа с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия Документа целям содействия устойчивому развитию;
2) возможности реализации видов деятельности, устанавливаемых Документом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования;
3) степени влияния такого Документа на реализацию иных Документов;
4) экологических рисков при реализации Документа, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения;
5) актуальности Документа с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды;
6) особенностей экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения);
7) трансграничного характера последствий при реализации Документа;
8) степени и характера возможных последствий реализации Документа для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
9) необходимости оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа;
10) характера предлагаемых изменений в Документ, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.



1.2. Основания для проведения скрининга воздействий Документов
Скрининг воздействий Документов проводится на основании следующих нормативных и правовых документов:
Экологический кодекс Республики Казахстан (статья 55), который регулирует проведение СЭО для стратегических документов, включая генеральные планы населенных пунктов;
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
СН РК 3.01-00-2011 – Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;
СП РК 3.01-101-2013 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов;
Международные обязательства Республики Казахстан в рамках Конвенции Эспо (о трансграничном воздействии на окружающую среду) и Орхусской конвенции (о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды).


























2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Общие сведения
Необходимость корректировки вызвана истечением сроков действия предыдущего градостроительного документа и изменением социально-экономических норм жизнедеятельности общества. Документ выполнен с применением геоинформационных технологий на топографической основе масштаба 1:2000 и является основным юридическим актом, определяющим направления территориального развития и градостроительное зонирование.
В генеральном плане определены краткосрочные и долгосрочные перспективы социально-экономического и градостроительного развития населенного пункта.
Генеральным планом на проектируемой территории определена проектная численность населения. В работе произведен расчет жилищного фонда, определена потребность в объектах повседневного культурно-бытового обслуживания для малого населенного пункта данного ранга.
Проектом заложена концепция перехода от стихийной застройки к структурированному, экологически безопасному и благоустроенному населенному пункту с высоким уровнем качества жизни и стопроцентным обеспечением инженерными коммуникациями.
Документ определяет перспективы территориального развития: пространственное развитие и уплотнение застройки оптимизируются в пределах существующих административных границ (94,4 га) за счет внутренних резервов, исключая изъятие ценных сельскохозяйственных пастбищ.
Проектными решениями предусмотрено строгое функциональное зонирование территории с целью рационального использования земель, снижения потенциального негативного воздействия от железной дороги и формирования комфортной среды проживания.
Местоположение населенного пункта
Станция Шалдовар входит в состав сельского округа Андас батыра Меркенского района Жамбылской области.
Село расположено в предгорьях Киргизского хребта, между селами Кызылкишлак и Андас батыр. Вдоль северных границ протекает Большой западный Чуйский канал. Внешние транспортные связи осуществляются по транзитной железнодорожной линии «Луговой — Бишкек», а также автомобильным транспортом с выходом на международный коридор М39 «Тараз – Бишкек».
Целевое назначение и основные задачи
Главной целью проекта является устойчивое развитие станции Шалдовар, обеспечивающее создание благоприятной и безопасной среды обитания при укреплении ее роли как смешанного агропромышленного и транспортно-логистического узла района.
Основные задачи корректировки:
Выявление проблем сложившейся (хаотичной) застройки и анализ использования ресурсов жизнеобеспечения.
Определение направлений пространственного развития (вектор смещен на северо-запад и север) с созданием четких композиционных осей.
Проектирование современных систем инженерного обеспечения: переход на 100% централизованное водоснабжение и водоотведение, организация отвода поверхностных ливневых вод.
Упорядочение санитарно-защитных зон (особенно от железной дороги и производственных объектов), ликвидация стихийных свалок и вынос нового полигона ТБО за границы жилой зоны.
Функциональное зонирование территории
В рамках проекта территория станции Шалдовар (общей площадью 94,4 га) распределена на следующие функциональные зоны с установлением соответствующих регламентов:
Жилые зоны: основа структуры — одноэтажная усадебная застройка с приусадебными участками по 15 соток. Проект предусматривает упорядоченное расширение селитебной территории в северном и северо-западном направлениях.
Общественно-деловые зоны: формирование полноценного ядра обслуживания (проектируемый учебно-воспитательный комплекс (УВК), ФАП, клуб на 165 мест, спортивный зал и опорный пункт полиции).
Рекреационные зоны: парковая зона, создание скверов, защитное озеленение от железнодорожных путей, а также благоустройство прибрежной территории канала.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: коридоры улично-дорожной сети, станционная инфраструктура железной дороги, площадки очистных сооружений (КОС), блочно-модульной котельной (БМК).
Производственные зоны: территории аграрно-логистических предприятий (ТОО «Дархан-Астық», ТОО «СЗЦ «Меркі», СПК «Асар 2024») для хранения и первичной переработки сельхозпродукции.
Зоны специального назначения: территории кладбища и нового организованного полигона ТБО (площадью 1 га), вынесенного на расстояние 4 км от границ застройки.
Этапы реализации проектных решений
Развитие станции Шалдовар рассчитано на два основных этапа:
Исходный год: состояние на 01.01.2024 г. (численность населения — 452 чел., существующий жилфонд — 8,95 тыс. м²).
Первая очередь (до 2030 года):
· Рост населения до 485 человек;
· выделение 16 новых участков под ИЖС;
· строительство Учебно-воспитательного комплекса (УВК: школа на 102 места + детсад на 35 мест) и Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП);
· организация 100% централизованного водоснабжения (строительство 7,1 км сетей) и водоотведения (КОС производительностью 78,1 м³/сут);
· асфальтирование и упорядочение 3,47 км главной улично-дорожной сети.
Расчетный срок (до 2040 года):
· рост населения до 550 человек;
· освоение еще 25 новых участков (итого 41 новый участок за весь период);
· увеличение общего жилищного фонда до 14,85 тыс. м² (достижение комфортной нормы обеспеченности 27,0 м²/чел.);
· завершение строительства опорной сети дорог до 10,68 км;
· строительство клуба, спортивного зала и бани;
· окончательное формирование защитного «зеленого каркаса» и благоустройство русла канала (крепление откосов, расчистка).

2.2 Планировочные ограничения
При разработке градостроительной документации для станции Шалдовар формируется система планировочных ограничений, определяющих допустимые направления территориального развития, размещение объектов капитального строительства и условия использования земель.
Указанные ограничения носят комплексный характер и включают санитарно-эпидемиологические, природоохранные, техногенные и инженерно-геологические факторы, которые в совокупности формируют пространственную структуру населенного пункта.
Санитарно-эпидемиологические ограничения
Санитарно-эпидемиологические ограничения устанавливаются в соответствии с действующими санитарными нормами Республики Казахстан и направлены на обеспечение безопасных условий проживания населения путем формирования санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Наиболее значительное влияние на планировочную структуру оказывают объекты агропромышленного и коммунального назначения.
Основу экономики станции составляют предприятия по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной продукции (ТОО «Дархан-Астық», ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Меркі», СПК «Асар 2024»). Данные объекты (элеваторы, склады, пункты переработки) относятся преимущественно к IV–V классам опасности, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны в пределах 50–100 метров. Для проектируемых модульных убойных пунктов нормативная СЗЗ составляет не менее 500 метров.
Для проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС) устанавливается нормативная санитарно-защитная зона в зависимости от их производительности. Для блочно-модульной котельной (БМК) СЗЗ составляет 50 метров.
Для проектируемого нового полигона твердых бытовых отходов, вынесенного на расстояние 4 км от границ села, соблюдается СЗЗ не менее 1000 метров. Старые стихийные свалки подлежат ликвидации и рекультивации.
Для существующих кладбищ санитарный разрыв составляет не менее 300 метров до жилой застройки. Для скотомогильника сохраняется нормативная СЗЗ, исключающая строительство жилья в радиусе ее действия.
Природоохранные и водохозяйственные ограничения
Данная группа ограничений связана с необходимостью сохранения водных ресурсов и предотвращения их загрязнения.
На территории населенного пункта особое значение имеют ограничения от Большого западного Чуйского канала, протекающего вдоль северных границ. В пределах водоохранной полосы шириной не менее 35 метров действует режим строгих ограничений, предусматривающий запрет на капитальное строительство, размещение отходов и иные виды деятельности, ухудшающие состояние водного объекта. В границах водоохранной зоны (до 500 метров) вводятся дополнительные ограничения на размещение объектов повышенной экологической опасности (склады ГСМ, скотомогильники, накопители сточных вод).
Для артезианских скважин, обеспечивающих станцию Шалдовар питьевой водой, формируются три пояса ЗСО. В пределах первого пояса (зона строгого режима), радиус которого составляет 50 метров, территория ограждается сплошным забором, и полностью запрещается любое строительство и пребывание посторонних лиц. Во втором и третьем поясах ограничивается хозяйственная деятельность, способная вызвать микробное и химическое загрязнение подземных вод.
Техногенные и инфраструктурные ограничения
Техногенные ограничения на станции Шалдовар обусловлены наличием мощной транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций, для которых устанавливаются охранные зоны.
Через центр населенного пункта проходит участок магистральной четырехпутной железной дороги (направление Тараз — Мерке — Шалдовар — Бишкек). От железнодорожных путей устанавливается санитарный разрыв для защиты жилой застройки от шума, вибрации и электромагнитного излучения. Размещение жилья в этой полосе отвода строго запрещено.
Внешние связи обеспечиваются автодорогой республиканского значения (международный коридор М39 «Тараз – Бишкек»), пролегающей в 2,0 км к югу от границ села. Вдоль трассы устанавливаются санитарные разрывы с учетом факторов шума и выбросов автотранспорта.
Инженерные коммуникации:
Вдоль линий электропередачи (ЛЭП) формируются охранные зоны: для линий напряжением 10 кВ — 10 метров, до 1 кВ — 2 метра с каждой стороны от крайних проводов.
Для газораспределительных сетей среднего давления охранная зона составляет 4 метра, низкого давления — 2 метра.
Для подземных сетей телекоммуникаций устанавливается охранная зона шириной 2 метра с каждой стороны. В пределах этих зон ограничивается капитальное строительство и проведение земляных работ без согласования с эксплуатирующими организациями.
Инженерно-геологические ограничения
Инженерно-геологические условия территории также оказывают существенное влияние на возможность освоения земель.
Гидрогеологические условия: Грунтовые воды на территории станции Шалдовар залегают на глубине от 0,5 до 15 метров. В периоды максимального стояния (май-август) и из-за инфильтрации от оросительных каналов существует риск подтопления территории. Это требует проведения обязательных мероприятий по инженерной подготовке, включая устройство дренажной системы, вертикальную планировку и бетонирование русел каналов для предотвращения фильтрации.
Сейсмичность: Согласно строительным нормам, территория села не относится к сейсмическим зонам, однако требует учета просадочности отдельных грунтовых элементов (бортов ложбин) при проектировании фундаментов зданий.
Таким образом, система планировочных ограничений станции Шалдовар формирует многоуровневую структуру территориального регулирования. Комплексный учет санитарно-защитных зон от железнодорожной магистрали и аграрных предприятий, водоохранных территорий канала, охранных зон инженерных сетей и риска подтопления грунтовыми водами позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить рациональное, безопасное развитие населенного пункта.

2.3 Характеристика современного состояния хозяйственной освоенности территории станции Шалдовар
1. Функционально-планировочная структура
Территория населенного пункта в существующих границах охватывает 94,4 га и характеризуется исторически сложившейся, местами хаотичной структурой:
Селитебная зона представлена одно- и двухэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. Планировочная структура фрагментирована (разделена на две части) проходящей через центр железной дорогой.
Общественный центр исторически смещен в северную, наиболее благоустроенную часть села, и включает базовые объекты: отделение почты, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), магазины, железнодорожный вокзал и территорию пограничной службы. Отмечается острая нехватка образовательных и досуговых учреждений.
Производственные и коммунально-складские зоны расположены непосредственно в центральной части основного жилого массива (территория АО «Дархан-Астық», склады, железнодорожная инфраструктура), что создает наложение санитарно-защитных зон на жилую застройку.
2. Экономическая база и использование земель
Хозяйственная деятельность станции имеет ярко выраженную смешанную агропромышленную и логистическую специализацию:
Основу формируют интегрированные предприятия — ТОО «Сервисно-заготовительный центр "Меркі"» (выращивание зерновых, семеноводство), СПК «Асар 2024» (кооперация мелких хозяйств) и множество крестьянских (КХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ), ориентированных на животноводство (разведение КРС, лошадей, овец).
Функционируют крупные мощности по складированию и хранению зерна (ТОО «Дархан-Астық»). Важную градообразующую роль играет железнодорожная станция «Шалдовар», обслуживающая транзитные грузовые и пассажирские потоки.
Сфера услуг и торговли развита слабо, представлена единичными магазинами шаговой доступности; предприятия общественного питания и полноценного бытового обслуживания отсутствуют.
3. Инженерно-инфраструктурная освоенность
Уровень инженерного благоустройства населенного пункта оценивается как недостаточный:
Централизованные системы водопровода и канализации полностью отсутствуют (0%). Население использует собственные локальные скважины без систем обеззараживания и водоподготовки, а для отвода стоков применяются септики и надворные выгребные ямы, что создает прямую угрозу загрязнения грунтовых вод.
Село газифицировано природным газом примерно на 70%. Отопление частного сектора децентрализованное (автономные системы и печи на газе и угле). Социальные объекты отапливаются локальными пристроенными котельными.
Улично-дорожная сеть смешанного типа. Имеются дороги как с асфальтовым, так и с грунтовым покрытием. Система пешеходных связей (тротуаров) не сформирована.
4. Санитарно-экологическое состояние
Действующий полигон ТБО не имеет соответствующей разрешительной документации и инженерной защиты. Из-за нехватки контейнеров фиксируется образование стихийных несанкционированных свалок бытового мусора по обочинам дорог, в логах и вдоль берегов каналов.
Озеленение практически отсутствует. Единый «зеленый каркас» и парковые зоны не сформированы, что снижает комфортность проживания в условиях резко континентального климата.
Наблюдается высокий уровень залегания грунтовых вод (от 0,5 м в весенне-летний период), что в комплексе с инфильтрацией из земляных оросительных каналов создает постоянный риск подтопления территории.
Текущая хозяйственная освоенность станции Шалдовар характеризуется интенсивным использованием территории в агрологистических целях при критически низком уровне базового инженерного и социального благоустройства.
Основные проблемы территории:
· дисбаланс планировочной структуры (разрезание села пополам железнодорожными путями и соседство складов с жильем);
· полное отсутствие централизованных сетей водоснабжения и канализации;
· критический дефицит социальной инфраструктуры (отсутствие общеобразовательной школы, детского сада, объектов досуга);
· неорганизованность системы сбора ТБО и отсутствие благоустроенных зеленых рекреационных пространств;
· угроза подтопления жилых участков грунтовыми водами.
Данные факторы диктуют острую необходимость реализации заложенных в генеральном плане мероприятий по строительству инженерных сетей, возведению Учебно-воспитательного комплекса (УВК), рекультивации свалок и созданию защитного озеленения.

2.4 Архитектурно-планировочные решения
На основе анализа проектной документации установлено, что архитектурно-планировочные решения Генерального плана направлены на формирование современного, благоустроенного сельского населенного пункта с рациональной территориальной организацией, функциональным зонированием и развитием инженерной и социальной инфраструктуры.
Территориальное развитие и жилая застройка
Проектом предусматривается упорядочение существующей планировочной структуры с сохранением исторически сложившейся линейной сетки улиц и её дальнейшим развитием.
Основное направление территориального роста определено в северной и северо-западной частях станции, где планируется формирование новых жилых кварталов с полной инженерной подготовкой территории.
Жилищное строительство ориентировано на развитие усадебного типа застройки. Проектом принята 100% одноэтажная индивидуальная застройка, предусматривающая предоставление приусадебных участков площадью 10–15 соток, что отвечает современным требованиям к сельскому жилью и предотвращает изъятие сельскохозяйственных угодий.
В рамках реализации Генерального плана предусматривается строительство 41 нового жилого дома и увеличение общего жилищного фонда на 5,90 тыс. м² (достигая суммарных 14,85 тыс. м² к 2040 году), что позволит довести обеспеченность жильем до комфортного нормативного уровня 27,0 м² на одного жителя.
Развитие общественного центра и социальной инфраструктуры
Планировочной концепцией предусматривается завершение формирования главного административно-общественного центра вдоль центральной улицы (ул. Карпык батыра) и создание полноценного социально-культурного ядра.
В составе объектов социально-культурного назначения предусмотрено строительство и размещение:
· учебно-воспитательного комплекса (УВК), объединяющего школу на 102 учащихся, детский сад на 35 мест и внешкольный центр на 10 мест;
· сельского клуба на 165 мест;
· фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с базированием бригады скорой помощи и аптекой;
· спортивного зала (100 м²) и открытых спортивных площадок (0,44 га);
· банно-прачечного комплекса (баня на 4 места, прачечная, химчистка);
· опорного пункта полиции.
Коммерческая инфраструктура также подлежит комплексному развитию: предусматривается увеличение торговых площадей до 165 м², организация предприятия общественного питания на 22 посадочных места и объектов бытового обслуживания на 4 рабочих места, что значительно повысит уровень комфорта жителей.
Развитие транспортной инфраструктуры
Проектом предусматривается комплексное развитие и асфальтирование улично-дорожной сети с увеличением её общей протяженности до 10,68 км.
Формируется иерархическая структура уличной сети с дифференциацией по функциональному назначению:
· главные улицы села;
· основные улицы в жилой застройке;
· второстепенные улицы и проезды.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности пешеходов: предусматривается устройство тротуаров шириной 1,0–1,5 м и велосипедных дорожек. С учетом аграрной специфики населенного пункта, между смежными приусадебными участками запроектированы специализированные скотопрогоны, обеспечивающие безопасное разделение потоков автотранспорта и сельскохозяйственных животных.
Рекреация и ландшафтная организация
Проектом формируется единая система озеленения. Площадь озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, аллеи) к расчетному сроку достигнет 5,9 га.
В центральной части предусматривается создание благоустроенной парковой аллеи. Дополнительно предполагается благоустройство прибрежной полосы проходящего рядом канала (крепление откосов, расчистка русла).
В целях обеспечения экологической безопасности создаются плотные санитарно-защитные и шумозащитные зеленые полосы вдоль железнодорожной магистрали, а также вокруг производственно-складских баз и территорий специального назначения (кладбища).
Инженерная защита и экологическая безопасность
Проектные решения направлены на кардинальное решение существующих инженерно-экологических проблем и создание эффективной системы коммунального обеспечения.
Предусматривается ликвидация несанкционированных стихийных свалок и строительство нового организованного полигона ТБО на нормативном удалении (4 км к западу от жилой застройки).
Для защиты территории от подтопления грунтовыми водами и организации поверхностного водоотведения проектом закладывается создание открытой ливневой канализации (арычная сеть и лотки) с отводом стоков в проектируемые гидроботанические площадки и отстойники.
Впервые в населенном пункте внедряется 100% централизованное водоснабжение и водоотведение со строительством канализационных очистных сооружений (КОС производительностью 88,6 м³/сут), вынесенных на 1 км восточнее села. В целях пожарной безопасности на кольцевой водопроводной сети устанавливаются пожарные гидранты.
Экономическое зонирование территории
В рамках Генерального плана предусматривается развитие экономического потенциала станции с закреплением её роли как агропромышленного и логистического узла Меркенского района.
Формируются упорядоченные коммунально-складские и производственные зоны для размещения элеваторов, комплексов хранения и первичной переработки зерновых (на базе действующих ТОО), а также модульных убойных пунктов. Интеграция с инфраструктурой железнодорожной станции «Шалдовар» позволяет обеспечить высокий транзитно-логистический потенциал для вывоза сельхозпродукции.
Итоговое обобщение
Таким образом, архитектурно-планировочные решения Генерального плана направлены на комплексную трансформацию станции Шалдовар с переходом от стихийно сложившейся застройки к сбалансированной модели пространственного развития, включающей:
· упорядоченную жилую застройку усадебного типа;
· полноценную социальную и транспортную инфраструктуру;
· передовую и безопасную систему инженерного обеспечения (100% сети, очистные сооружения);
· экологически ориентированную организацию территории с развитым «зеленым каркасом».
Реализация указанных мероприятий обеспечит повышение качества жизни населения, надежную инженерную защиту земель и устойчивое развитие населенного пункта в долгосрочной перспективе.
















3. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Водоснабжение
Существующее состояние. 
В настоящее время на территории станции Шалдовар отсутствует система централизованного водоснабжения. Население использует собственные локальные скважины, не имеющие предварительной водоподготовки и систем обеззараживания.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения выступают подземные воды. Приборы учета воды у потребителей отсутствуют, поэтому текущие объемы водопотребления определяются расчетным путем. Переоценка запасов подземных вод для организации единого водозабора в последние годы не производилась.
Организацию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории района осуществляет КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» Жамбылской области. Текущее состояние инфраструктуры оценивается как неудовлетворительное и не отвечающее современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается стопроцентное (100%) подключение населения станции Шалдовар к новой системе централизованного водоснабжения (III категория обеспеченности подачи воды).
В качестве источника водоснабжения сохраняется использование подземных вод. Перед строительством водозаборных сооружений необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод и разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО I, II, III поясов) в соответствии с санитарными требованиями.
Расчетное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды определено с учетом перспективного роста населения и повышения уровня благоустройства. Норма водопотребления принята из расчета 140 л/сут на одного жителя. Суммарный расчетный расход воды (с учетом производственных нужд и неучтенных расходов) прогнозируется на уровне:
· 78,1 м³/сут — на первую очередь (2030 год);
· 88,6 м³/сут — на расчетный срок (2040 год).
Развитие системы водоснабжения предусматривает поэтапное строительство водопроводной сети. Для обеспечения надежной эксплуатации и достаточной пропускной способности для укрупненного расчета приняты полиэтиленовые трубы (ПЭ) диаметром 110 мм.
На первую очередь планируется строительство 7,1 км новых сетей водопровода.
На расчетный срок дополнительно предусматривается прокладка 2,7 км сетей.
Подключение потребителей предусматривается с обязательной установкой современных индивидуальных приборов учета воды, что обеспечит контроль потребления и рациональное использование ресурсов.
Противопожарное водоснабжение
Проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода принимаются объединенными с противопожарными и проектируются кольцевыми.
Расчетное количество одновременных пожаров для малого населенного пункта принято равным одному. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10,0 л/с, на внутреннее — 2,5 л/с, что в сумме составляет 12,5 л/с.
Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается установка пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети с шагом не более 200 метров. Неприкосновенный противопожарный запас воды будет храниться на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды.
Рациональное использование водных ресурсов
В целях рационального использования питьевой воды высокого качества, полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий (асфальта) предусматривается осуществлять привозной водой, а также очищенными ливневыми и сточными водами из проектируемых гидроботанических площадок и прудов-накопителей.
Таким образом, проектные решения направлены на кардинальную модернизацию инфраструктуры жизнеобеспечения станции Шалдовар. Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит население качественной и безопасной питьевой водой, создаст необходимый уровень противопожарной защиты и существенно улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку.

3.2 Водоотведение (канализация)
Существующее состояние
На момент разработки проекта централизованная система канализации на территории станции Шалдовар полностью отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется с использованием локальных сооружений — септиков, выгребных ям и надворных уборных. Водоотведение (согласно нормам для неканализованных районов) составляет 25 л/сут на человека, а суммарный объем стоков на 2024 год оценивается в 12,4 м³/сут.
Применяемая схема водоотведения носит децентрализованный и неуправляемый характер. Учитывая высокий уровень грунтовых вод (от 0,5 м до 15 м) на территории села, использование негерметичных выгребных ям приводит к формированию устойчивых санитарно-экологических рисков: угрозе загрязнения почвенного покрова и инфильтрации загрязняющих веществ (бактериологического и химического характера) в подземные воды.
Таким образом, существующая система водоотведения оценивается как экологически небезопасная и не соответствующая современным требованиям санитарного благополучия населенного пункта.
Проектные решения
Генеральным планом предусматривается создание новой централизованной системы водоотведения, обеспечивающей 100% охват благоустроенной жилой застройки и объектов общественного, а также производственного назначения (стоки которых подлежат совместной очистке с бытовыми).
Расчет объемов водоотведения выполнен синхронно с нормами водопотребления исходя из удельной нормы 140 л/сут на одного жителя (исключая безвозвратное потребление, например, на полив).
Суммарные объемы сточных вод (включая 15% на производственные нужды и неучтенные расходы) прогнозируются на уровне:
· 78,1 м³/сут — на первую очередь (2030 год);
· 88,6 м³/сут — на расчетный срок (2040 год).
Очистные сооружения
Ключевым элементом проектной системы водоотведения является строительство канализационных очистных сооружений (КОС). Ввод КОС в эксплуатацию предусматривается уже на первой очереди реализации проекта для скорейшего решения экологических проблем села.
Производительность проектируемых КОС на первую очередь принята в размере 78,1 м³/сут, с последующим увеличением до 88,6 м³/сут к расчетному сроку, что полностью обеспечивает потребность населенного пункта.
Площадка для размещения очистных сооружений площадью 1,0 га выбрана с учетом санитарных и гидрогеологических требований — она будет расположена восточнее от границы села, на расстоянии 1 км. Такое размещение позволяет выдержать нормативную санитарно-защитную зону и исключить негативное воздействие на селитебную территорию.
Выбор конкретной технологической схемы глубокой биологической очистки сточных вод и метода утилизации очищенных стоков (например, использование их для полива зеленых насаждений) будет осуществляться на стадии рабочего проектирования.
Развитие канализационной сети
Проектом предусматривается формирование разветвленной канализационной сети, обеспечивающей сбор и транспортировку стоков от потребителей на очистные сооружения. Система формируется на основе сочетания самотечных и напорных участков, учитывающих рельеф местности.
На первую очередь (к 2030 году) планируется строительство:
· самотечных канализационных сетей общей протяженностью 7,2 км;
· напорных трубопроводов протяженностью 0,5 км;
· 1 канализационной насосной станции (КНС) для перекачки сточных вод на очистные сооружения.
На расчетный срок (к 2040 году) предусматривается дополнительное развитие системы с прокладкой еще 2,0 км самотечных сетей.
В результате реализации проекта общая протяженность канализационной сети станции Шалдовар к 2040 году достигнет 9,7 км (с учетом напорных участков).
Экологический эффект
Реализация проектных решений по созданию 100% централизованной системы водоотведения позволит:
· устранить источники неорганизованного загрязнения почв и предотвратить инфильтрацию токсичных стоков в грунтовые воды;
· кардинально снизить санитарно-эпидемиологические риски для населения;
· обеспечить гарантированную очистку сточных вод до нормативных показателей;
· заложить надежный инфраструктурный фундамент для дальнейшего благоустройства жилищного фонда и развития агропромышленной инфраструктуры.
Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают формирование современного экологически безопасного цикла обращения со сточными водами, полностью соответствующего требованиям санитарного и экологического законодательства Республики Казахстан.

3.3 Газоснабжение
Существующее положение
В отличие от многих сельских населенных пунктов региона, станция Шалдовар уже обеспечена доступом к централизованному газоснабжению. На момент разработки проекта уровень газификации природным газом жилого фонда составляет порядка 70%. Процесс газификации индивидуальных строений продолжается.
Подача газа осуществляется от модернизированной автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Нововаскресеньевка» по межпоселковому газопроводу высокого давления. Система газоснабжения населенного пункта построена по двухступенчатой схеме: сети среднего давления (0,3 МПа) и низкого давления (0,003 МПа). Распределение газа низкого давления потребителям осуществляется через шкафные газорегуляторные пункты (ШРП и ГРПШ).
Природный газ используется населением для пищеприготовления и отопления (газовые котлы). Строительством и эксплуатацией системы занимается Жамбылский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ».
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается дальнейшее развитие системы газоснабжения с доведением уровня охвата потребителей (удельного веса газа в топливном балансе) до 95%.
Газификация направлена на комплексное покрытие потребностей как существующих негазифицированных домов, так и территорий нового индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Также природный газ станет основным топливом для проектируемой блочно-модульной котельной (БМК), которая обеспечит теплом новые объекты социально-культурного назначения (учебно-воспитательный комплекс, клуб, ФАП и др.).
Расчетные показатели потребления газа
Расчет газопотребления выполнен с учетом использования природного газа для бытовых нужд (пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление частного сектора), а также нужд коммунально-бытовых предприятий и БМК.
Суммарный годовой расход газа прогнозируется на уровне:
· 872,1 тыс. м³/год — на первую очередь (2030 год);
· 979,6 тыс. м³/год — на расчетный срок (2040 год).
Данные показатели отражают планомерный рост потребления в связи с увеличением численности населения до 550 человек, вводом нового жилого фонда и строительством социальных объектов.
Развитие газораспределительной сети
Для новых участков застройки проектом сохраняется и расширяется существующая двухступенчатая схема. Проектируемые газопроводы среднего давления будут подключаться к действующему межпоселковому газопроводу.
Для обеспечения перспективных потребителей предусматривается:
· установка 3 новых шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ) с пропускной способностью 500–600 м³/ч;
· строительство сетей среднего давления протяженностью 1,4 км;
· прокладка сетей низкого давления протяженностью 1,0 км.
Прокладка новых газопроводов предусматривается преимущественно надземным способом из стальных труб на опорах. Трассы проходят вдоль ограждений и границ земельных участков со стороны проезжей части, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. Подземная прокладка (в футлярах) применяется только при пересечении проезжей части шириной более 8 метров. При надземном пересечении автомобильных дорог высота прокладки принимается не менее 4,5 м в соответствии с требованиями безопасности.
Экологический и социально-экономический эффект
Завершение газификации станции Шалдовар и полный отказ от использования твердого топлива (угля) в оставшемся неохваченном жилом секторе позволят:
1. полностью исключить локальные выбросы продуктов сгорания угля (золы, сажи, сернистого ангидрида) в атмосферный воздух от частного сектора;
2. существенно улучшить санитарно-экологическое состояние территории населенного пункта;
3. повысить уровень комфорта, безопасности и качества жизни населения;
4. создать надежную, современную энергетическую базу для функционирования новых социальных объектов и предприятий.
Таким образом, проектные решения направлены на максимальное использование преимуществ уже подведенной магистральной газовой инфраструктуры для стопроцентного обеспечения станции Шалдовар экологически чистым и экономически эффективным источником энергии.

3.4 Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть станции Шалдовар
Существующее состояние 
Транспортная система станции Шалдовар формируется за счет железнодорожных и автомобильных связей, обеспечивающих взаимодействие с районным и областным центрами, а также трансграничное сообщение. Важнейшим градообразующим транспортным узлом является четырехпутная магистральная железная дорога (участок Тараз — Мерке — Шалдовар — Бишкек), проходящая через центр населенного пункта и обслуживающая грузовые и пассажирские перевозки.
Внешние автомобильные связи обеспечиваются районными автодорогами (в западном направлении с селом Мерке, в северном — с селом Кенес). В 2,0 км к югу от границ села проходит автодорога республиканского значения — международный коридор М39 «Тараз – Бишкек», на которую выходят основные транспортные потоки.
Внутренняя улично-дорожная сеть представлена смешанной системой. Главными планировочными осями являются улицы Абая и Карпык батыра. Качество дорожного покрытия неоднородно: на большинстве улиц отсутствует твердое покрытие (преобладают грунтовые дороги), система пешеходных тротуаров не сформирована.
Внутрипоселковый общественный транспорт отсутствует (95% передвижений осуществляется пешком, на личных автомобилях или такси). Междугородные и пригородные перевозки обслуживаются транзитным транспортом через автостанцию райцентра Мерке. Парковка легкового автотранспорта решается за счет размещения на территории индивидуальных приусадебных участков. Объекты автосервиса, СТО и автозаправочные станции (АЗС) на территории населенного пункта отсутствуют.
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается комплексное развитие транспортной инфраструктуры, направленное на упорядочение уличной сети, асфальтирование дорог, организацию безопасности движения пешеходов и велосипедистов.
К расчетному сроку (2040 год) общая протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием увеличится до 10,68 км. На первую очередь (2030 год) предусмотрено строительство и реконструкция 3,47 км дорог (главные и основные улицы), с последующим благоустройством еще 7,21 км второстепенных улиц.
Проектом вводится четкая функциональная дифференциация улиц с установлением нормативных параметров (согласно СН РК 3.01-101-2013):
Главные улицы села: ширина в красных линиях — 30,0 м. Проезжая часть — 7,0 м (две полосы по 3,5 м). Предусматриваются двусторонние тротуары шириной 1,5 м и велосипедные дорожки шириной 1,5 м.
Основные улицы в жилой застройке: ширина в красных линиях — от 15,0 до 30,0 м. Проезжая часть — 6,0 м (две полосы по 3,0 м). Тротуары шириной 1,0 м и велодорожки — 1,5 м.
Второстепенные улицы и переулки: ширина в красных линиях — 15,0 м. Проезжая часть — 5,5 м (две полосы по 2,75 м). Тротуары шириной 1,0 м.
К расчетному сроку общая протяженность благоустроенных тротуаров составит 7,21 км, велосипедных дорожек — 3,51 км.
Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности дорожного движения. Вблизи социально значимых объектов (УВК, детский сад, ФАП) предусматривается обустройство наземных пешеходных переходов с направляющими ограждениями, установка искусственных неровностей («лежачих полицейских») и шумовых полос.
С учетом ярко выраженной сельскохозяйственной специфики станции, для разделения потоков автотранспорта и сельскохозяйственных животных между смежными приусадебными участками запроектированы специализированные скотопрогоны.
Организация поверхностного водоотведения (ливневой канализации) решается открытым способом: вдоль проезжих частей проектируется сеть арыков и железобетонных лотков (типа ЛР-8, ЛР-6) со сбросом талых и дождевых вод в проектируемые отстойники и гидроботанические площадки.
Для обслуживания общественных и административных зданий (УВК, вокзал, магазины) проектом закладывается организация гостевых автостоянок кратковременного хранения общей вместимостью 45 машино-мест на первую очередь и 62 машино-места к расчетному сроку. Строительство классических АЗС внутри села не планируется (потребность покрывается существующими АЗС на трассе М39), однако, следуя современным экологическим трендам, проектом заложено размещение 2 электрических зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.
Все улицы подлежат комплексному инженерному благоустройству с установкой наружного освещения на светодиодных светильниках и внедрением элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
Таким образом, реализация предусмотренных проектом мероприятий позволит сформировать безопасную, удобную и современную транспортную среду, повысить качество дорожного полотна, развести транзитные и пешеходные потоки, а также создать комфортные условия для устойчивого развития станции Шалдовар.

3.5 Электроснабжение
Существующее состояние
Система электроснабжения станции Шалдовар сформирована на базе централизованного источника питания — от закрытого распределительного устройства (ЗРУ-10кВ) существующей подстанции 35/10 кВ.
Распределение электрической энергии между потребителями осуществляется по сетям напряжением 10 кВ с последующим понижением до уровня 0,4 кВ через потребительские трансформаторные подстанции (ТП 10/0,4 кВ), расположенные в пределах застройки.
Анализ технического состояния показывает, что часть питающих воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ требует реконструкции и модернизации. Для прокладки новых кабельных линий в селе предусмотрены соответствующие коридоры. Структура электропотребления носит преимущественно коммунально-бытовой характер. Основная нагрузка приходится на индивидуальную жилую застройку усадебного типа.
Проектные решения
Проектом корректировки генерального плана предусматривается максимальное сохранение существующей системы с последующей ее модернизацией и развитием с учетом перспективного роста населения до 550 человек и формирования новых функциональных зон (УВК, ФАП, клуб, коммерческие объекты).
Расчетная суммарная электрическая нагрузка на расчетный срок (2040 год) определяется в объеме 228,5 кВт, из которых:
· на жилищный фонд приходится 150,0 кВт (105,0 кВт с учетом коэффициента одновременности);
· на объекты общественного и культурно-бытового назначения — 78,5 кВт (55,0 кВт с учетом коэффициента одновременности).
Проектом предусматривается поэтапное развитие распределительных сетей:
Протяженность сетей напряжением 10 кВ на первую очередь (2030 год) составит 3 500 м, а к расчетному сроку увеличится до 4 580 м.
Сети низкого напряжения 0,4 кВ будут развиты до 2 500 м на первую очередь и достигнут общей протяженности 5 000 м к расчетному сроку.
Проектируемые сети 0,4 кВ предлагается выполнять в кабельном исполнении с изоляцией из сшитого полиэтилена. Для повышения эксплуатационной надежности предусматривается установка новых распределительных пунктов (РП) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с внедрением современного коммутационного оборудования (вакуумных выключателей).
Наружное освещение
Проектом предусматривается формирование системы уличного освещения с двухсторонним или односторонним размещением светильников в зависимости от профиля улицы. Управление освещением проектируется автоматическим от панелей, устанавливаемых комплектно в трансформаторных подстанциях.
В качестве основного технического решения принимается применение энергоэффективных светодиодных светильников на железобетонных опорах. Для магистральных улиц предусматривается возможность частичного отключения светильников в ночное время для экономии. Для удаленных участков рекомендуется применение автономных уличных светильников, снабженных фотоэлементами и аккумуляторами (днем заряжаются от солнечной энергии, ночью отдают свет через энергосберегающие лампы).
Энергосбережение и «зеленая экономика»
Развитие системы электроснабжения строго ориентировано на реализацию принципов энергосбережения. В рамках проекта заложен комплекс технических мероприятий:
· замена устаревших трансформаторов и улучшение коэффициента мощности (компенсация реактивной мощности);
· применение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосных станциях, вентиляционных установках и котельных;
· оснащение систем электроснабжения автоматизированными информационно-измерительными системами (АИИС) учета электроэнергии;
· использование энергосберегающих ламп нового поколения со светоотдачей до 200 лм/Вт.
Дополнительно, в соответствии с Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», проектом поддерживается интеграция возобновляемых источников энергии (солнечных панелей для автономного освещения и элементов микрогенерации) для снижения углеродного следа территории.
Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия обеспечат станцию Шалдовар современной, надежной и технологичной системой электроснабжения, отвечающей всем стандартам безопасности и устойчивого развития.


































4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Атмосферный воздух 
Климатические и метеорологические условия
[bookmark: _Hlk172098746]Станция Шалдовар расположена в Меркенском районе Жамбылской области Казахстана.
Для описания климата использовались данные МС Мерке, которая расположена на расстоянии 21 км западнее станции Шалдовар. Данные получены из Государственного климатического кадастра (https://meteo.kazhydromet.kz/climate_kadastr/), а также использовалась информация предоставленная РГП «Казгидромет» (№ЗТ-2025-01910435 от 16.06.2025 г.), «Справочник по климату Казахстана. Многолетние данные» и СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». 
[bookmark: _Hlk109042128]Территория станции Шалдовар относится к климатическому подрайону IV-Г, со среднемесячной температурой января от минус 15ºС до 0ºС, жарким летом с интенсивной солнечной радиацией, относительно короткой зимой с небольшой продолжительностью отопительного периода, обуславливающими необходимость теплозащиты зданий в холодный период и защиту их от излишнего перегрева в теплый период года. 
[bookmark: _Hlk121947471]Для территории станции Шалдовар характерны резко континентальные черты климата (коэффициент континентальности по Л. Горчинскому составляет 73 %, по С.П. Хромову – 0,87), с жарким, малооблачным, сухим продолжительным летом и короткой холодной зимой. Район относится к сухой зоне. Зима малосуровая (умеренно прохладная), самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 4,1 °С. В холодный период года средние месячные температуры воздуха колеблются от 0,0 С до минус 8,3 С, но с отдельные дни могут опускаться до минус 24 С и ниже. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 83 дня, причем зимы с неустойчивым снежным покровом составляют 32 %. Средняя высота снежного покрова достигает 17 см, в отдельные годы достигая 33 см. Лето жаркое, продолжительное – «комфортно теплое». Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,3 °С, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С, а абсолютный максимум температуры воздуха равен 44 °С. Летом возможны грозы, град, пыльные бури. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 171 день. Повторяемость пасмурного состояния неба изменяется от 19-33 % летом до 48-55 % зимой, а повторяемость ясного неба уменьшается от конца лета и начала осени (61-63 %) к зиме и началу весны (28-37 %). В среднем за год выпадает 412 мм осадков, причем 58 % всех осадков приходится на теплый период года. В течение года господствует южный ветер с повторяемостью 22 %. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с.
Биоклиматические индексы. Погодно-климатические условия – важнейший фактор окружающей среды, во многом определяющий условия комфортного проживания, образ жизни и деятельность человека на протяжении всей его жизни. Для определения комфортности климата применяют биоклиматические индексы (табл. 1): 
1) для всех месяцев года:
· эффективная температура воздуха (ЭТ, °С) – является характеристикой ощущения степени тепла или холода организмом полураздетого (до пояса) человека в результате влияния температуры и относительной влажности воздуха;
· эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ, °С) – учитывает комплексное влияние на человека температуры, влажности воздуха и скорости ветра;
2) для тёплого периода (апрель–сентябрь):
· нормально эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ, °С) – показатель тепловой чувствительности с учётом влияния ветра для одетого человека (летняя одежда);
· радиационно-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ, °С) –показатель теплового ощущения человека под влиянием комплексного воздействия температуры, влажности воздуха, скорости ветра, энергетической освещённости солнечной радиацией;
· биологически активная температура (БАТ, °С) – определяет влияние на тело человека температуры воздуха, влажности воздуха, скорости ветра, суммарной радиации и длинноволновой радиации подстилающей поверхности;
3) для холодного периода (октябрь–март):
· индекс Бодмана (S, балл) – индекс суровости – предназначен для оценки теплового состояния человека в холодный период года, определяется низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые влияют на охлаждение незащищенных частей тела и на органы дыхания.

Таблица 1. Биоклиматические индексы
	Индексы 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	ЭТ
	-3,0
	-0,9
	5,7
	11,8
	16,3
	20,2
	21,9
	20,6
	16,3
	10,4
	3,7
	-1,7

	ЭЭТ
	-11,8
	-9,4
	-2,0
	5,7
	11,7
	17,0
	19,4
	17,9
	12,4
	4,9
	-3,4
	-9,9

	НЭЭТ
	
	
	
	11,5
	16,3
	20,6
	22,5
	21,3
	16,9
	
	
	

	РЭЭТ
	
	
	
	17,7
	22,5
	26,8
	28,7
	27,5
	23,1
	
	
	

	БАТ
	
	
	
	18,2
	22,1
	25,5
	27,0
	26,0
	22,5
	
	
	

	S
	1,6
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	
	
	0,8
	1,2
	1,5



В зависимости от величины ЭТ меняется и уровень комфортности, т.к. сопротивляемость организма окружающей среде зависит от физических и физиологических особенностей человека. Отрицательные значения эффективной температуры характеризуют вероятность обморожения, положительные – теплового удара (рис. 1). 

Рисунок 1. Годовой ход эффективной температуры и уровень комфорта

Для зимы характерен уровень комфорта «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С). Весной и осенью отмечается три уровня комфорта: «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С) – март и ноябрь, «прохладно» (6-12 °С) – апрель и октябрь и «комфортно» (12-18 °С) – май, сентябрь. Летом отмечается уровень «комфортно тепло» (18-24 °С). Уровни жарко и холодно не наблюдаются.
Для ЭЭТ характерна «зона охлаждения» (ниже 16,6 °С) для всего года, за исключением летних месяцев, когда отмечается уровень «комфортно» (16,7-20,6 °С). Эквивалентно-эффективная температура воздуха в течении года колеблется от минус 11,8 °С до 19,4 °С. Отрицательные значения ЭЭТ отмечаются с ноября по март, положительные с апреля по октябрь.
Значения нормально эквивалентно-эффективной температуры изменяются в пределах от 11,5 °С до 22,5 °С, что соответствует комфортным условиям и лишь в апреле «прохладно». 
Радиационно-эквивалентно-эффективная температура в тёплый период года изменяется в интервале от 17,7 °С до 28,7 °С, при этом отмечаются следующие категории теплоощущения человека: «субкомфорт» (17,0-20,9 °С) в апреле, «комфорт» (21-27 °С) в мае и июне, «субкомфорт» (27,1-32,0 °С) в июле и августе. Далее категория «субкомфорт» сменяется комфортными условиями в сентябре.
«Комфортное воздействие» по значению биологически активной температуры (10,1-20,0 °С) отмечается в апреле. С мая по сентябрь – «сильное тепловое воздействие» (20,1-30,0 °С).
По величине индекса суровости Бодмана для холодного периода характерна категория «зима малосуровая» (1,2-1,6 балла), за исключением октября (0,8 балла – «зима несуровая»). В среднем балл суровости за зиму составляет 1,6 балла.
Температура воздуха. Средние месячные температуры воздуха являются одной из основных характеристик термического режима. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 10,8 °С, данный факт говорит о преобладании положительных величин радиационного баланса. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,3 °С, а самого холодного – января – минус 4,1 °С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 29,4°С (рис. 2). 



Рисунок 2. Годовой ход средней месячной (Т, °С), средней месячной максимальной (Тmax, °С) и средней месячной минимальной (Тmin, °С) температур воздуха

Январь является типичным зимним месяцем, когда наблюдаются самые низкие температуры, средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет минус 24 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован в феврале 1951 г. и составил минус 36 °С. 
[bookmark: _Hlk120918174][bookmark: _Hlk121946947]Летом наблюдаются самые высокие температуры воздуха, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха отмечен в июле 1997 г. и равен 44 °С. 
Средняя продолжительность периода с суточной температурой воздуха ниже 0 °С составляет 95 дней, наименьшая продолжительность равна 39 дней (1940-1941 гг.), наибольшая 139 дней зафиксирована в 1950-1951 гг. Средние даты перехода через 0 °С - осенью 28 ноября (ранняя 31 октября 1950 г., поздняя 10 января 1940 г.) и весной 2 марта (ранняя 18 января 1983 г., поздняя 23 марта 1972 г.). Безморозный период длится в среднем 171 день, в отдельные годы уменьшаясь до 135 дней (1944 г.) и увеличиваясь до 221 дня (1997 г.). Средняя дата весенних заморозков приходится на 21 апреля, самая ранняя зафиксирована 22 марта 2000 г., а самая поздняя 29 мая 1939 г. Осенью средняя дата заморозков приходится на 9 октября, самая ранняя зарегистрирована 6 сентября 1968 г., а самая поздняя 6 ноября 1979 г.

Атмосферные осадки и влажность. В среднем за год выпадает 412 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 240 мм, наименьшее в холодный (ноябрь-март) 173 мм. Относительная влажность в течении года меняется от 43-50 % летом до 80-82 % зимой. Средняя годовая относительная влажность составляет 64 % (рис. 3).



Рисунок 3. Годовой ход среднего месячного количества осадков (R, мм) и относительной влажности (f, %)

Среднее число дней с осадками ≥ 0,1 мм изменяется от 3,0-7,3 летом и в начале осени до 9,2-10,1 весной. Среднее число дней с осадками ≥ 1,0 мм колеблется от 1,9 до 7,3-7,6, с максимумом в марте, апреле и минимумом в августе, сентябре. Максимум среднего числа дней с осадками ≥ 10,0 мм приходится на март, октябрь и составляет 1,1-1,2 дня. Среднее число дней с осадками ≥ 20,0 мм не превышает 0,5 дня, наибольшие значение отмечаются в апреле и мае. Необходимо отметить, что в декабре и январе осадков ≥ 20,0 не наблюдается. Среднее число дней с осадками ≥ 30,0 мм не превышает 0,2 дня в месяц, в июле-августе, декабре-январе и марте данные осадки отсутствуют. За год наибольшее среднее число дней с осадками приходится до 0,1 мм (табл. 2), реже за день выпадает 30 мм. Среднее число дней со следами осадков колеблется от 0,7 дня в сентябре до 1,5-1,8 дней в период с мая по август. За год среднее число дней со следами осадков составляет 13,7 дней.

Таблица 2. Среднее число дней с осадками различной величины за год
	Станция
	Осадки, мм

	
	≥0.1
	≥0.5
	≥1.0
	≥2.0
	≥5.0
	≥10.0
	≥20.0
	≥30.0

	МС Мерке
	83,7
	69,6
	58,8
	44,7
	23,9
	9,5
	2,0
	0,5



Ветер. Режим ветра определяется барико-циркуляционными условиями (табл. 3). Зимой (январь) господствует южный ветер (повторяемость 23 %), а наименьшую повторяемость имеет северный ветер (5 %). Летом (июль) наибольшая повторяемость приходится также на южный ветер (23 %), наименьшая повторяемость отмечается у северного (6 %) ветра (рис. 4). Повторяемость ветра по остальным румбам изменяется в диапазоне 9-17 %.

[bookmark: _Hlk79438113]Таблица 3. Повторяемость направления ветра и штилей, %  

	[bookmark: _Hlk121947731]Месяц 
	Румб 
	Штиль 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Январь 
	5
	10
	15
	12
	23
	10
	16
	9
	23

	Апрель 
	6
	14
	18
	8
	16
	10
	19
	9
	19

	Июль 
	6
	10
	13
	9
	23
	12
	17
	10
	19

	Октябрь 
	6
	12
	15
	10
	25
	9
	14
	9
	25

	Год
	6
	12
	15
	10
	22
	10
	16
	9
	22



Весной чаще дует западный (19 %) и восточный (18 %) ветер, реже всего отмечается северный ветер (6 %). Осенью преобладает южный ветер (25 %), повторяемость северного ветра наименьшая (6 %). В течение года тенденция сохраняется - наибольшая повторяемость (22 %) характерна для южного ветра, а наименьшая (6 %) отмечается у северного ветра (рис. 5). В среднем за год штиль наблюдается с повторяемостью 22 %, при этом наибольшая повторяемость зафиксирована осенью (25 %) и зимой (23 %), а наименьшая – весной и летом (по 19 %). 
Средняя скорость ветра по направлениям колеблется от 1,9 до 2,9 м/с: наибольшая средняя скорость ветра приходится на западный и северо-западный ветер, а наименьшая на южный и юго-восточный. Среднее значение скорости ветра по румбам равно 2,2 м/с (рис. 6). 

	
	



Рисунок 4. Роза ветров для срединных месяцев сезонов года

	
	

	Рисунок 5. Годовая повторяемость направления ветра, %
	Рисунок 6. Средняя скорость ветра по направлениям, м/с



[bookmark: _Hlk68647314]Средняя месячная скорость ветра изменяется от 1,5-1,7 м/с в осенне-зимний период года до 1,8-2,1 м/с в весенне-летний период. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с. Максимальные скорости ветра изменяются в диапазоне от 15 м/с до 28 м/с, наибольшие значения отмечаются в теплое время года. Порывы ветра могут достигать 25-30 м/с (рис. 7).
Наибольшие скорости ветра возможны: 1 раз в год – 13 м/с, 1 раз в 5 лет – 16 м/с, 1 раз в 10 лет – 17 м/с, 1 раз в 20 лет – 19 м/с.



Рисунок 7. Годовой ход средней (V, м/c) и максимальной (Vmax, м/c) скоростей, порыва ветра

Атмосферные явления. В районе населенного пункта могут наблюдаться следующие метеорологические явления: туманы, метели, грозы, град, пыльные бури.
Туман. Среднее число дней с туманом за год составляет 30,8 дней, в отдельные годы может возрастать до 50 дней. Наибольшее среднее число дней с туманом наблюдается в холодный период года – 29,4 дней (максимальное значение не превышает 45 дней), наименьшее в теплый период года – 1,4 дня (возрастая до 5 дней). Средняя продолжительность тумана в день с туманом за год составляет 7,5 ч, зимой возрастает до 7,7 ч, а летом уменьшается до 3,3 ч. Средняя продолжительность туманов возрастает от теплого периода года (4,6 ч) к холодному (224,9 ч) с наибольшей продолжительностью зимой. Средняя продолжительность туманов за год равна 229,5 ч. Чаще всего наблюдаются туманы продолжительностью до 4 часов (повторяемость 30,5-100 %), в холодный период года продолжительность тумана может достигать 28-36 часов (повторяемость 0,4-2,9 %). В декабре и марте возможен туман продолжительностью 48-60 ч (повторяемость 0,4-1,5 %).
Метель отмечается в период с декабря по февраль. Максимальное среднее число дней с метелью приходится на январь и составляет 0,2 дня. В среднем за год наблюдается 0,2 дня с метелью, в отдельные годы достигая 2 дней. Средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 2,4 часа. Наиболее продолжительные метели отмечаются в январе (0,4 ч), в среднем за год продолжительность метелей равна 0,6 ч. Метель в 100 % возникает при западном ветре. В 66,6 % случаев метели возникают при скоростях ветра 6-13 м/с, в 33,4 % зафиксирована метель при скорости ветра 17-20 м/с.
Грозы и град. Грозовая деятельность развита с марта по ноябрь, максимум среднего числа дней с грозой приходится на июнь (8,0 дней). В среднем за год наблюдается 22,9 дней с грозой, в отдельные годы грозовая деятельность достигает 47 дней. Средняя продолжительность грозы в день с грозой равна 2,1 ч. Средняя продолжительность гроз за год составляет 47,1 ч, достигая наибольших значений с мая по июль, с максимумом в июне (17,0 ч).
Град выпадает из кучево-дождевых облаков с апреля по август. Среднее число дней с градом колеблется от 0,07 до 0,4, а в среднем за год – 1,1 дня, в отдельных случаях достигая 5 дней. 
Пыльные бури отмечаются в период с апреля по ноябрь. Наибольшее среднее число дней с пыльной бурей зафиксировано в июне и сентябре (по 0,5 дня), в году – 2,5 дня. 
Гололедно-изморозевые отложения. В период с сентября по апрель наблюдаются гололедно-изморозевые отложения: гололед, зернистая и кристаллическая изморози, мокрый снег, сложное отложение. В среднем независимо от вида обледенения отмечается 21,6 дней в году с гололедно-изморозевыми отложениями, наибольшее значение может достигать 43 дней.




Оценка качества атмосферного воздуха станции Шалдовар
РГУ «Казгидромет» не проводит стационарный мониторинг атмосферного воздуха для станции Шалдовар, систематизированные сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ отсутствуют.
Существующее положение
Территория станции Шалдовар относится к категории малых населенных пунктов со смешанной агропромышленной и транспортно-логистической направленностью. Отсутствие крупных промышленных предприятий I–II класса опасности (металлургия, химия и т.п.) предопределяет в целом благоприятную экологическую обстановку. По имеющимся косвенным данным, хронические превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) основных загрязняющих веществ не зафиксированы.
Однако формирование качества атмосферного воздуха в пределах населенного пункта определяется воздействием ряда значимых локальных источников загрязнения:
Существенное влияние на воздушный бассейн оказывает транзитный транспортный поток. Через село проходит четырехпутная магистральная железная дорога, а в 2 км южнее пролегает автодорога республиканского значения (международный коридор М39 «Тараз – Бишкек»). В составе выбросов преобладают оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и взвешенные вещества. Дополнительную пылевую нагрузку внутри села создает неудовлетворительное состояние грунтовых дорог.
На территории расположены базы хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (элеваторы, ТОО «Дархан-Астық»), а также животноводческие дворы частного сектора. Воздействие от них проявляется в виде неорганизованных пылевых выбросов (зерновая пыль) и выделения специфических запаховых веществ (аммиак, сероводород).
Несмотря на то, что село газифицировано примерно на 70%, оставшаяся часть индивидуальной жилой застройки продолжает использовать системы печного отопления на твердом топливе (угле), что в зимний период приводит к локальным выбросам диоксида серы, сажи и золы.
Действующий необорудованный полигон ТБО и стихийные несанкционированные свалки являются потенциальными источниками загрязнения атмосферы свалочным газом (метаном) и продуктами горения при самовозгорании мусора.
В целом текущее состояние атмосферного воздуха оценивается как удовлетворительное, но подверженное значительному локальному негативному влиянию транспортных коридоров и объектов сельского хозяйства.
Прогноз воздействия при реализации проектных решений
Реализация мероприятий, предусмотренных проектом генерального плана, приведет к изменению структуры и интенсивности воздействия на атмосферный воздух. Оценка воздействия показывает, что суммарный экологический эффект будет преимущественно положительным.
Положительные факторы
Планируемое доведение уровня газификации жилого сектора до 95% и перевод объектов соцкультбыта на газовую блочно-модульную котельную (БМК) позволят практически полностью исключить выбросы золы, сажи и диоксида серы, формируемые при сжигании угля.
Асфальтирование 10,68 км улично-дорожной сети ликвидирует проблему вторичного пылеобразования от грунтовых дорог. Внедрение 2 станций зарядки электромобилей (ЭЗС) будет стимулировать переход на экологически чистый транспорт.
Вынос нового полигона ТБО на безопасное расстояние (4 км от жилой застройки), ликвидация стихийных свалок и установка контейнеров для раздельного сбора мусора обеспечат устранение источников неприятных запахов и биогенных газов внутри села.
Проектом предусматривается формирование развитой системы озеленения (увеличение площади озелененных территорий общего пользования до 5,9 га). Создание плотных санитарно-защитных и ветрозащитных лесополос вдоль железной дороги и вокруг производственных зон будет эффективно фильтровать газообразные загрязняющие вещества и осаждать пыль.
Потенциальные негативные воздействия
В период реализации проекта (строительство УВК, прокладка 8,9 км водопровода и 6,9 км канализации, асфальтирование дорог) неизбежно кратковременное увеличение загрязнения атмосферного воздуха. Основными факторами воздействия будут являться неорганическая пыль при земляных работах и выбросы выхлопных газов от работы тяжелой строительной техники.
Увеличение численности населения (до 550 человек к 2040 г.) и связанный с этим рост уровня автомобилизации могут привести к некоторому увеличению объема выбросов от легкового автотранспорта.
Возможны локальные выбросы сероводорода и метана от проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС), однако их размещение в 1 км восточнее села (с учетом розы ветров и СЗЗ) исключает негативное влияние на селитебную зону.
Указанные негативные воздействия носят локальный или временный (строительный) характер и будут минимизированы за счет соблюдения природоохранных требований, применения пылеподавления (полив территории) и жесткого контроля.
Воздействие на атмосферный воздух при реализации проектных решений в краткосрочной перспективе (этап строительства) оценивается как умеренное.
В долгосрочной перспективе, за счет завершения газификации, комплексного асфальтирования дорог, создания защитного озеленения вдоль железной дороги и ликвидации стихийных свалок, ожидается существенное улучшение качества атмосферного воздуха по сравнению с существующим состоянием. Реализация генерального плана обеспечит снижение антропогенной нагрузки и формирование благоприятной экологической среды на территории станции Шалдовар.


4.2 Поверхностные и подземные воды
Водные объекты (поверхностные воды)
Территория станции Шалдовар характеризуется наличием водных объектов локального и регионального значения. Вдоль северных границ населенного пункта протекает Большой западный Чуйский канал, являющийся важным гидротехническим сооружением, обеспечивающим водохозяйственные потребности прилегающих территорий.
Система организованного отвода поверхностных вод на территории станции в настоящее время отсутствует. Ливневая канализация не развита, вследствие чего дождевые и талые воды накапливаются в пределах застроенных территорий, в понижениях рельефа, и отводятся неорганизованно.
При таком режиме стока происходит смыв загрязняющих веществ с территории улично-дорожной сети и прилегающих участков, включая нефтепродукты и твердые взвешенные вещества. Загрязненные стоки могут неконтролируемо поступать в русло канала, что оказывает негативное влияние на его экологическое состояние и не соответствует требованиям водоохранного законодательства Республики Казахстан.
Подземные воды
Водоснабжение населения осуществляется за счет подземных вод, добываемых из глубоких артезианских скважин. Качество добываемой воды в источнике соответствует установленным нормативным требованиям, что подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями.
Вместе с тем, существующая система водоотведения станции характеризуется полным отсутствием централизованной канализации. Население использует децентрализованные способы утилизации сточных вод, включая выгребные ямы и септики.
Данная практика формирует критические экологические риски, учитывая специфику гидрогеологии населенного пункта: грунтовые воды здесь залегают очень близко к поверхности — на глубине от 0,5 м до 15 м (в период максимального стояния). Использование негерметичных выгребных ям в таких условиях ведет к прямому инфильтрационному поступлению загрязняющих веществ (бактериологических и химических) в верхние водоносные горизонты и интенсивному загрязнению почвенного покрова.
Проектные решения по снижению нагрузки
Проект генерального плана предусматривает реализацию комплекса инженерных и природоохранных мероприятий, направленных на коренное улучшение водохозяйственной ситуации на территории станции.
Ключевым направлением является ликвидация септиков и строительство централизованной системы водоотведения, включающей канализационные сети общей протяженностью 9,7 км (с учетом напорных и самотечных участков), а также канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки производительностью 88,6 м³/сут. Площадка КОС размещается на безопасном расстоянии — в 1 км восточнее границ села.
С целью регулирования дождевых и талых вод проектом предусматривается устройство системы открытой ливневой канализации (арычная сеть и железобетонные лотки). В составе системы предусмотрены локальные отстойники и гидроботанические площадки (ГБП), обеспечивающие естественную очистку и улавливание механических примесей и нефтепродуктов.
Дополнительно предусматривается внедрение мероприятий по повторному использованию очищенных ливневых и канализационных стоков для полива зеленых насаждений и благоустройства территории (мытья дорог), что позволит снизить нагрузку на систему хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В целях предотвращения негативных гидрологических процессов, фильтрации и подтопления проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству русла Большого западного Чуйского канала (расчистка и укрепление откосов железобетоном на протяжении 1,37 км).
Прогноз воздействия
Этап строительства
На стадии строительства возможно возникновение кратковременного и локального воздействия на водную среду, связанного с выполнением земляных работ при прокладке водопровода, канализации и строительстве очистных сооружений. Потенциальные риски включают загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами и техническими жидкостями от строительной техники. Однако при соблюдении технологических регламентов и природоохранных требований данные воздействия носят ограниченный характер и оцениваются как незначительные и управляемые.
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации реализация проектных решений окажет выраженное положительное воздействие на состояние как поверхностных, так и подземных вод.
1. В первую очередь, устраняется критический источник загрязнения неглубоких подземных вод, связанный с использованием выгребных ям, за счет внедрения 100% централизованной системы канализации.
2. Организация системы ливневой канализации и гидроботанических площадок позволит исключить несанкционированный сброс загрязненных поверхностных стоков в Чуйский канал.
3. Бетонирование русел каналов исключит фильтрацию воды в грунт, что снизит риски подтопления жилых территорий.
В целом воздействие на поверхностные и подземные воды при реализации проектных решений оценивается как безусловно положительное. Комплекс предусмотренных мероприятий обеспечивает снижение антропогенной нагрузки, предотвращение загрязнения водных ресурсов и формирование экологически безопасной и устойчивой системы водопользования на территории станции Шалдовар.

4.3 Геолого-литологическое строение и рельеф
Территория станции Шалдовар расположена в пределах предгорной равнины у северных склонов Киргизского хребта (Алатау). Морфологическая структура поверхности характеризуется преимущественно как пологонаклонная, переходящая в пологоувалистую в юго-восточной части населенного пункта.
Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 652.00 до 660.00 м, что обеспечивает естественный уклон местности с юга на север и позволяет организовать самотечный отвод поверхностных стоков.
Современное состояние рельефа существенно трансформировано антропогенной деятельностью. Пространство населенного пункта разделено на две части линейным коридором четырехпутной железной дороги, а также сетью автомобильных дорог, ирригационных каналов в земляном русле и существующей усадебной застройкой. В пределах территории присутствуют естественные ложбины и понижения, которые в условиях отсутствия ливневой канализации выполняют роль неорганизованных водосборов, что приводит к локальному размыву грунтов и развитию овражной эрозии.
Геолого-литологическая характеристика разреза
В геологическом строении площадки принимают участие нерасчлененные верхнечетвертично-современные аллювиально-пролювиальные отложения общей мощностью до 17.5 м. В пределах сжимаемой толщи выделяются следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ-1а (Почвенно-растительный слой): Представлен предгорными темно-каштановыми почвами. Средняя мощность слоя составляет порядка 20 см (0.20 м).
ИГЭ-1 (Суглинки): Светло-коричневые суглинки твёрдой и полутвёрдой консистенции, макропористые, содержащие мелкие карбонатные конкреции. Вскрытая мощность слоя варьируется от 0.80 до 8.80 м. Грунт характеризуется как непросадочный, однако по бортам естественных ложбин фиксируются локальные просадочные супеси, требующие особого внимания при заложении фундаментов.
ИГЭ-2 (Галечниковые грунты): Крупнообломочные галечниковые грунты с суглинистым и супесчаным заполнителем, включающие линзы и прослои песков (от пылеватых до крупных) мощностью 0.5–1.5 м. Мощность этого слоя достигает 1.00–14.00 м.
Подстилающий горизонт: Ниже глубины 17.5 м залегают плотные гравийно-галечниковые грунты (вскрытая мощность 0.30–0.35 м).
Важное планировочное ограничение: Согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах», Меркенский район относится к сейсмоопасным регионам. Территория станции Шалдовар не находится в сейсмической зоне.
Характер проектного воздействия
Реализация градостроительных решений по корректировке схемы застройки повлечет за собой прямое механическое воздействие на рельеф и верхнюю толщу геологической среды в пределах административной границы станции на площади 94.4 га.
Этап строительства
На стадии строительства основное воздействие связано с проведением земляных работ при подготовке площадок и прокладке сетей:
Проектом предусмотрены планировочные работы для исправления дефектов рельефа и организации стока ливневых вод. На расчетный срок объемы перемещения грунта составят: срезка — до 15.0 тыс. м³, насыпь — до 20.0 тыс. м³.
Значительное механическое воздействие на грунты окажет прокладка линейных сооружений: 8.9 км сетей водопровода, 6.9 км централизованной канализации и 2.4 км газораспределительных сетей среднего и низкого давления.
Проектом предписано обязательное снятие плодородного слоя (ИГЭ-1а) в местах застройки и прокладки дорог с его складированием в защищенных местах для последующего использования при благоустройстве парковых зон и откосов.
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации проектные решения направлены на стабилизацию геологических процессов и защиту территории:
Строительство и асфальтирование улично-дорожной сети протяженностью 10.68 км с установкой бордюрного камня изолирует грунты от выветривания и ликвидирует вторичное пылеобразование.
Из-за высокого залегания грунтовых вод (от 0.5 м в вегетационный период) проектом заложено устройство 4.4 км закрытого горизонтального дренажа, а также устройство 7.0 км открытой арычной сети с отводом стоков в отстойники.
Предусмотрено благоустройство русла Большого западного Чуйского канала на протяжении 1.37 км (расчистка и крепление откосов железобетоном), что остановит фильтрацию воды в грунт и прекратит водную эрозию берегов.
Воздействие проекта на рельеф и геолого-литологическую среду станции Шалдовар классифицируется как прямое, локальное и полностью допустимое. Реализация проектных решений не изменяет общий макрорельеф предгорной равнины. Инженерная подготовка территории (дренаж, берегоукрепление, ливневка) окажет выраженный положительный эффект, защищая макропористые грунты от размыва, стабилизируя уровень подземных вод и предотвращая риски заболачивания и деформации зданий в условиях 8-балльной сейсмичности.

4.4 Флора и фауна Жамбылской области
Флора и фауна равнин и гор Жамбылской области резко отличны, по-своему оригинальны и примечательны. В песчаной пустыне Мойынкум обычны саксаул, жузгуны, песчаная акация и раннецветущие однолетники, на глинистых просторах Бетпакдалы господствуют полыни (здесь их более 30 видов) и многие солянки — боялыч, биюргун, сарсазан, кейурек. Из редких видов встречается таволгоцвет Шренка, древнейший кустарник из семейства розоцветных.
На пустынных равнинах обитают сайгак и джейран, заяц-толай, суслик-песчаник, различные виды тушканчиков и песчанок, а также эндемик Казахстана селевиния (боялычная соня). Из птиц характерны степной орел и пустынный ворон, рябки, хохлатый жаворонок, пустынный сорокопут и пустынная славка.
Многочисленны пресмыкающиеся, особенно черепахи, агамы, кругоголовки, более редки змеи — степная гадюка и щитомордник. Равнинные озера и реки богаты рыбой — сазан, сом, усач, красноперка.
В горах растительность располагается в вертикальной поясности. В низком пустынном поясе (Каратау, Шу-Илийские горы) преобладают кустарники — таволга, тянь-шаньская вишня, карагана; деревья встречаются только в ущельях, около воды. В лесолуговом поясе (Кыргызский Алатау, в предгорьях которого расположен рассматриваемый населенный пункт) преобладает древовидная арча (можжевельник), в травостое кроме злаков встречаются яркие пятна пиона среднего и эндемичного тюльпана Зинаиды. В субальпийском и альпийском поясах преобладают злаки и осоки, расцвеченные лютиками, лапчатками и мытниками.
Животный мир гор богат и разнообразен: горный козел (таутеке), косуля, барсук, длиннохвостый сурок, волк, лиса, можно встретить архара, медведя и рысь, а в низкогорьях – индийского дикобраза. Из мира пернатых здесь многочисленны дрозды, овсянки, кеклик, улар, альпийская галка, беркут, гриф, бородач. В сухих ущельях низкогорий розовый скворец образует многотысячные колонии, настоящие птичьи базары. Из пресмыкающихся многочисленны альпийский и пустынный гологлазы, более редок щитомордник. В горных реках обитают рыбы — маринка и осман.
У водоемов, в зарослях тростника, ивы, джиды и туранги, обитают кабан и ондатра, гнездятся камышовка и усатая синица, а на озерах – чайки, крачки, утки, кулики, реже пеликаны, многочисленны озерная лягушка, водяной уж.
На территории Жамбылской области расположено 3 Государственных природных заказника и 1 Государственная заповедная зона, находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан:
1. Жусандалинская государственная заповедная зона, расположена на территории Кордайского, Шуйского и Мойынкумского районов Жамбылской области;
2. Андасайский государственный природный заказник (зоологический), расположен на территории Мойынкумского района Жамбылской области по правому берегу реки Шу к западу от с. Мойынкум;
3. Урочище «Бериккара» государственный природный заказник (комплексный), расположен на территории Жуалынского района Жамбылской области;
4. Урочище «Каракунуз» государственный природный заказник (ботанический), расположен на территории Кордайского района Жамбылской области.
Село Жаугаш батыр находится за пределами Государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). (Подтверждено письмом ГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № ЗТ-2025-00391222 от 11.02.2025 г.).
Растения и животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на данной территории, подлежащей застройке и корректировке генплана, не встречаются.
Реализация проекта не приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ.
Проектные предложения (Сохранение биоразнообразия): Проект направлен на создание комфортных условий и компенсацию потенциального антропогенного воздействия через развитие зелёной инфраструктуры:
· создание зеленых зон, парков и скверов (включая парковую зону на севере села и благоустройство прибрежной полосы реки Токтас);
· развитие непрерывной системы озеленения, объединяющей зеленые массивы рекреаций с аллеями, санитарно-защитными посадками вдоль автодорог и общественными центрами.





































5. ИСТОЧНИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В рамках стратегической экологической оценки генерального плана станции Шалдовар источники антропогенного воздействия классифицированы по видам хозяйственной деятельности. С учетом смешанной агропромышленной и транспортно-логистической специализации населенного пункта, основная экологическая нагрузка формируется коммунально-бытовым сектором, объектами хранения сельхозпродукции, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также временными факторами в период строительства.
1. Коммунально-бытовой и жилой сектор
Коммунально-бытовой сектор является одним из ключевых источников воздействия на окружающую среду, что обусловлено повседневной жизнедеятельностью населения и эксплуатацией жилого фонда. В соответствии с проектными решениями численность населения к расчетному сроку увеличится до 550 человек, а общий объем жилищного фонда достигнет 14,85 тыс. м².
Несмотря на то, что станция газифицирована на 70%, часть индивидуальной жилой застройки продолжает использовать печи на твердом топливе (уголь). Их эксплуатация в зимний период сопровождается локальными выбросами диоксида серы, оксида углерода, твердых частиц и образованием золы.
Критическое воздействие на почвы и подземные воды связано с текущим отсутствием централизованной канализации. При высоком уровне залегания грунтовых вод (от 0,5 м до 15 м) использование негерметичных выгребных ям и септиков приводит к прямой инфильтрации загрязняющих веществ (биогенных элементов, поверхностно-активных веществ, патогенной микрофлоры) в грунтовую толщу.
Прогнозируемый объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) к расчетному сроку составит 15,58 тыс. м³/год (около 0,114 тыс. тонн/год). Существующие стихийные свалки ввиду отсутствия оборудованного полигона выступают источниками загрязнения почвенного покрова, выделения свалочного газа (метана) и ухудшения санитарно-гигиенической обстановки.
2. Агропромышленный комплекс и логистика
Сельскохозяйственная и логистическая деятельность формирует специфическую нагрузку, характерную для территории станции.
Функционирование крупных объектов хранения и первичной переработки зерновых (элеваторы и склады ТОО «Дархан-Астық», ТОО «СЗЦ «Меркі») сопровождается неорганизованными выбросами органической (зерновой) и минеральной пыли, а также шумовым воздействием от работы зерноочистительного оборудования.
Содержание скота в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и перспективное размещение модульных убойных пунктов являются источниками выбросов аммиака, сероводорода и специфических запахов. Одновременно образуются значительные объемы органических отходов (навоз, биологические остатки), требующие строгой утилизации.
Применение удобрений на прилегающих полях создает риски смыва химических веществ поверхностным стоком, что потенциально угрожает качеству воды в расположенном поблизости Большом западном Чуйском канале.
3. Транспортная инфраструктура
Учитывая статус населенного пункта, транспорт формирует одну из наиболее высоких долей антропогенного воздействия.
Через станцию Шалдовар проходит участок четырехпутной магистральной железной дороги (Тараз — Бишкек). Транзитное движение грузовых и пассажирских поездов создает постоянную акустическую нагрузку (шум), вибрационное воздействие на близлежащие грунты и здания, а также электромагнитное излучение от контактной сети.
Развитие улично-дорожной сети до 10,68 км и близость международного коридора М39 сопровождаются выбросами оксидов азота, углеводородов и бенз(а)пирена.
На участках внутрипоселковых дорог, пока не имеющих твердого асфальтового покрытия, движение автотранспорта поднимает минеральную пыль, что локально ухудшает качество воздуха в жилой зоне в засушливые периоды.
4. Временные источники (период строительства)
На этапе реализации проектных решений генерального плана формируется временная антропогенная нагрузка, носящая локальный и ограниченный по времени характер.
Вертикальная планировка территории (объемы выемки до 15,0 тыс. м³ и насыпи до 20,0 тыс. м³), берегоукрепление канала, а также траншейная прокладка водопровода (8,9 км), канализации (6,9 км) и газовых сетей сопровождаются интенсивным пылеобразованием и нарушением почвенного покрова.
Эксплуатация тяжелой техники (экскаваторов, автосамосвалов) приводит к выбросам выхлопных газов, шуму и вибрации. Сохраняется риск локального загрязнения почв в результате аварийных утечек горюче-смазочных материалов (ГСМ).
В процессе возведения УВК, ФАП, клуба и инженерных объектов образуются строительные отходы (грунт, остатки бетона, упаковка), требующие организованного вывоза на полигон.
Основная антропогенная нагрузка на окружающую среду станции Шалдовар формируется воздействием транспортного узла (железной дороги), агрологистическим комплексом и децентрализованным коммунальным сектором.
Вместе с тем, проект генерального плана предусматривает масштабный комплекс природоохранных и инженерных мероприятий: строительство КОС (производительностью 88,6 м³/сут) со 100% охватом канализацией, доведение уровня газификации до 95%, асфальтирование дорог, ликвидацию стихийных свалок и устройство защитного «зеленого каркаса». Реализация указанных мер позволит кардинально снизить уровень антропогенной нагрузки на этапе эксплуатации и обеспечить формирование экологически безопасной среды проживания.
6. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Данный раздел является одним из ключевых элементов процедуры экологического скрининга, поскольку позволяет установить взаимосвязь между намечаемой деятельностью и возможными изменениями компонентов окружающей среды.
Комплексная оценка антропогенного воздействия на окружающую среду при реализации корректировки Генерального плана станции Шалдовар проводится с учетом основных стадий жизненного цикла проекта, а также природно-техногенных факторов риска, характерных для территории населенного пункта. Анализ воздействия включает два основных этапа — период строительства (реконструкции) и период эксплуатации объектов, а также учитывает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Период строительства и реконструкции (временное воздействие)
На этапе реализации проектных решений, рассчитанном до 2040 года (расчетный срок), воздействие на окружающую среду будет носить преимущественно локальный, кратковременный и обратимый характер, обусловленный проведением строительно-монтажных и земляных работ.
К основным видам работ, формирующим потенциальное воздействие на окружающую среду, относятся:
· выполнение земляных работ по вертикальной планировке (срезка и насыпь грунта) общим объемом до 35,0 тыс. м³ (срезка — до 15,0 тыс. м³, насыпь — до 20,0 тыс. м³);
· строительство новых сетей водоснабжения протяженностью 8,9 км, канализационных сетей протяженностью 6,9 км, а также газораспределительных сетей общей протяженностью 2,4 км;
· устройство и асфальтирование новых улиц, тротуаров и внутрипоселковых проездов (общая протяженность благоустроенной сети достигнет 10,68 км);
· берегоукрепительные работы и расчистка русла Большого западного Чуйского канала (протяженностью 1,37 км).
При выполнении указанных работ будет задействована строительная техника различного назначения, включая экскаваторы, автосамосвалы, дорожные катки и автономные генераторы, что также будет являться источником временного техногенного воздействия.
Факторы воздействия в период строительства
В процессе строительства возможны временные изменения состояния компонентов окружающей среды:
Атмосферный воздух: Основным фактором воздействия станет образование неорганической пыли при проведении земляных работ, траншейной прокладке сетей и движении строительной техники. Дополнительными источниками загрязнения атмосферы будут являться выбросы выхлопных газов двигателей (оксиды азота, оксид углерода, сажа), а также выделение летучих органических соединений при асфальтобетонных работах.
Почвы и земельные ресурсы: Строительные работы сопровождаются механическим нарушением почвенного покрова (снятие плодородно-растительного слоя — ПРС) и временным изменением микрорельефа. Возможны локальные процессы уплотнения макропористых суглинков тяжелой техникой, а также риск загрязнения земель строительными отходами и случайными проливами ГСМ.
Водные ресурсы: Существует вероятность поступления взвешенных веществ с территории строительных площадок в русло Большого западного Чуйского канала, особенно в период интенсивных осадков.
Физические факторы: Работа тяжелой строительной техники будет сопровождаться повышенным уровнем шума и локальной вибрацией.
Период эксплуатации (постоянное воздействие)
После завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию на территории станции сформируется постоянная антропогенная нагрузка, обусловленная функционированием инженерной инфраструктуры, транспортного узла и хозяйственной деятельности населения.
В соответствии с прогнозом демографического развития, численность населения к 2040 году увеличится до 550 человек, что приведет к росту потребления природных ресурсов и увеличению объемов образования отходов.
Основные источники воздействия
Система теплоснабжения: Будет представлена одной проектируемой блочно-модульной котельной (БМК) мощностью 0,26 МВт для общественных объектов (УВК, клуб, ФАП), а также индивидуальными отопительными установками жилых домов с перспективой доведения уровня газификации до 95%.
Транспортная система: Выступает мощным источником воздействия за счет транзитной четырехпутной магистральной железной дороги, автомобильной дороги республиканского значения М39 (в 2 км от села) и местной улично-дорожной сети (10,68 км).
Инженерная инфраструктура: Важную роль будут играть проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 88,6 м³/сут, гидроботанические площадки (ГБП) ливневой канализации и новый водозабор подземных вод.
Агропромышленная деятельность: Представлена объектами хранения и первичной переработки зерна (ТОО «Дархан-Астық», ТОО «СЗЦ «Меркі»), а также личными подсобными хозяйствами населения, ориентированными на животноводство.
Система обращения с отходами: Будет включать контейнерные площадки для раздельного сбора и вывоз мусора на проектируемый новый полигон ТБО (площадью 1 га, вынесенный на 4 км от села). Старые стихийные свалки подлежат рекультивации.
Факторы воздействия в период эксплуатации
Атмосферный воздух: Благодаря проектной газификации (до 95%) образование диоксида серы и золы от частного сектора будет минимизировано. Основными источниками выбросов станут выхлопные газы автотранспорта, неорганизованная зерновая пыль от элеваторов и специфические выделения от частного животноводства (аммиак, сероводород).
Водные ресурсы: К расчетному сроку (2040 г.) объем водопотребления из подземных скважин достигнет 88,6 м³/сутки. Объем водоотведения на КОС также составит 88,6 м³/сутки. Потенциальным фактором риска остается возможность загрязнения грунтовых вод в случае аварийных ситуаций на проектируемых канализационных сетях или неэффективной работы гидроботанических площадок.
Почвы и земельные ресурсы: Годовой объем образования ТБО достигнет 15,58 тыс. м³ (0,114 тыс. тонн). Риск бактериологического загрязнения почв будет кардинально снижен за счет ликвидации негерметичных выгребных ям.
Физические факторы: Постоянный транспортный шум, вибрация и электромагнитное излучение от железнодорожной магистрали и трассы М39.
Факторы риска и чрезвычайные ситуации
При оценке воздействия необходимо учитывать специфические природно-геологические условия предгорий Киргизского хребта:
Сейсмический риск: Станция Шалдовар находится в зоне 8-балльной сейсмической активности. Это требует жесткого соблюдения антисейсмических норм при строительстве всех зданий и инженерных коммуникаций во избежание их разрушения.
Гидрогеологический фактор: Высокий уровень залегания грунтовых вод (от 0,5 м до 15 м) создает постоянный риск сезонного подтопления фундаментов зданий и инженерных сетей, что требует бесперебойной работы проектируемой открытой арычной сети (7,0 км) и дренажа.
Просадочные грунты: Наличие просадочных супесей по бортам естественных ложбин может привести к деформации зданий при техногенном замачивании (например, в случае аварии на водопроводе).
Комплексная оценка показывает, что антропогенное воздействие, связанное с реализацией корректировки Генерального плана станции Шалдовар, может быть охарактеризовано как допустимое и экологически оправданное.
Это обусловлено тем, что проектом предусмотрен мощный комплекс компенсирующих и защитных мероприятий: отказ от септиков и 100% централизация канализации со строительством КОС, газификация теплоисточников (до 95%), асфальтирование улиц, берегоукрепление канала, а также развитие системы озеленения (парковые аллеи, шумозащитные полосы вдоль железной дороги на площади 5,9 га). Реализация указанных мероприятий позволит радикально снизить текущий уровень негативного воздействия и обеспечить экологически и сейсмически устойчивое развитие населенного пункта.






ОТХОДЫ
Система обращения с отходами на территории станции Шалдовар на текущий момент оценивается как неудовлетворительная и требующая срочной модернизации.
В населенном пункте образуются несанкционированные стихийные свалки в районе обочин дорог, логов, на берегах каналов и на проезжей части. Среди бытового мусора чаще всего встречаются пластиковые бутылки, битое стекло, полиэтилен, металлический мусор и остатки бытовой техники. Причинами образования свалок являются нехватка мусорных баков и отсутствие должного контроля.
Вывоз отходов осуществляется на существующий полигон ТБО. Однако в настоящее время этот полигон не имеет соответствующей разрешительной документации и не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям (отсутствуют противофильтрационный экран и организованный сбор поверхностных стоков).
Морфологический состав отходов в настоящее время характеризуется значительной долей золошлаковых остатков, образующихся при использовании угля для отопления индивидуальной жилой застройки в зимний период. Однако, с учетом проектной газификации станции (доведение уровня до 95%), доля золы в перспективе будет сведена к минимуму.
Проектные предложения
В связи с неудовлетворительным состоянием текущей инфраструктуры на перспективу предусматривается ликвидация существующего полигона твердых бытовых отходов с проведением рекультивации нарушенных земель в установленном законодательством порядке.
Для обеспечения нормативной системы санитарной очистки населенного пункта предусматривается строительство нового полигона твердых бытовых отходов, расположенного на расстоянии 4 км в западном направлении от границы жилой застройки станции Шалдовар. Ориентировочная площадь полигона составит 1,0 га с учетом участка складирования, подъездных путей, ограждения и площадки для временного накопления и сортировки отходов.
Организация системы сбора отходов
Проектом предусматривается создание системы планово-регулярной очистки территории. Местная коммунальная служба должна производить вывоз отходов из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев. В комплекс очистки входят:
· сбор, правильное хранение твердых отходов;
· своевременный вывоз и обезвреживание на новом полигоне;
· подметание, мытье и полив улиц (асфальтовых покрытий), уборка снега.
Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с подъездами для спецтранспорта. Площадки должны быть с твердым водонепроницаемым покрытием и ограждением. Расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 м.
Расчет образования ТБО
Общее количество ТБО, подлежащих складированию, определено в соответствии с нормой накопления отходов на 1 человека — 1,2 м³/год (согласно Решению Меркенского районного маслихата Жамбылской области от 1 декабря 2023 года № 13-5), а также с учетом смета с твердых покрытий улиц.
На начало 2024 года (исходный год) численность населения станции составляет 452 человека.
Проектная численность населения:
· на первую очередь (2030 г.) – 485 чел;
· на расчетный срок (2040 г.) – 550 чел.
Ориентировочные объемы образования твердых бытовых отходов (от населения)
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Исходный 2024 год
	Первая очередь 2030 год
	Расчетный срок 2040 год

	1
	Количество отходов
	тонн/год
	108,0
	116,0
	132,0

	2
	Объем отходов
	тыс. м³/год
	0,54
	0,58
	0,66



(Примечание: Совокупный объем ТБО с учетом смета с проектируемых асфальтированных дорог к расчетному сроку достигнет 15,58 тыс. м³/год).
Для обеспечения сбора указанного объема отходов проектом на каждом этапе предусмотрена установка необходимого количества мусорных евро контейнеров для раздельного сбора. Точное количество и места расстановки определяет эксплуатирующая коммунальная организация.
Медицинские отходы
Сбор, хранение и вывоз отходов, образующихся в медицинских организациях, должны строго соответствовать требованиям СанПиН РК № ҚР ДСМ-96/2020.
Источником медицинских отходов на станции Шалдовар является существующий Медицинский пункт (МП), подлежащий перепрофилированию в Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Отходы класса А вывозятся на полигон ТБО. Отходы класса Б и В (эпидемиологически опасные материалы) собираются в герметичную тару и вывозятся специализированным транспортом (ТОО «Ecohelp», ТОО «ASAGroupClass» и др.) для обезвреживания на договорной основе.
Расчет произведен по норме 0,5 кг на человека в год.
Ориентировочные объемы образования медицинских отходов
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Исходный 2024 год
	Первая очередь 2030 год
	Расчетный срок 2040 год

	1
	Количество отходов
	тонн/год
	0,23
	0,24
	0,28

	2
	Объем отходов
	м³/год
	1,15
	1,20
	1,40



Организация санитарной очистки территории
Для минимизации антропогенного воздействия Генеральным планом предусмотрены следующие меры:
1. Обеспечение регулярного ежедневного вывоза ТБО.
2. Внедрение раздельного сбора отходов у источника их образования с целью довести долю дифференцированного сбора до 50% на первом этапе и до 80% к расчетному сроку. Это позволит кардинально сократить объемы захоронения.
3. Организация на территории села специализированного пункта приема вторичного сырья (макулатура, пластик, стекло).
4. Полная ликвидация существующих несанкционированных стихийных свалок с рекультивацией земель.
5. Складирование не перерабатываемых "хвостов" отходов исключительно на новом проектируемом полигоне (1,0 га) с соблюдением технологий гидроизоляции.
В связи с прогнозируемым увеличением населения до 550 человек, к 2040 году ожидается рост объемов генерации отходов. Однако внедрение планово-регулярной очистки, стопроцентный охват территории контейнерным сбором и достижение 80% уровня сортировки мусора создадут устойчивый положительный экологический эффект, компенсирующий этот рост и обеспечивающий высокое санитарное состояние станции Шалдовар.























7. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Оценка воздействий разделяется на два основных этапа: кратковременный (период строительно-монтажных работ) и долгосрочный (период эксплуатации объектов). В целом, реализация упрощенного варианта генерального плана станции Шалдовар носит ярко выраженный эколого-ориентированный характер, направленный на ликвидацию накопленного инфраструктурного дефицита.
1. Воздействие на атмосферный воздух
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Земляные работы по вертикальной планировке (переработка до 35,0 тыс. м³ грунта), траншейная прокладка сетей (более 18 км суммарно), расчистка русла канала, движение тяжелой спецтехники и укладка асфальта на улицах приведут к локальному выделению неорганической пыли, выхлопных газов (оксиды азота, углерода, сажа) и сварочных аэрозолей.
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Доведение уровня газификации жилого сектора с 70% до 95% и запуск новой блочно-модульной котельной (БМК) мощностью 0,26 МВт на природном газе минимизируют выбросы диоксида серы, сажи и золы от печного отопления.
Строительство 10,68 км дорог с твердым асфальтовым покрытием полностью устранит проблему вторичного пыления улиц в сухой период года.
Незначительный рост выбросов от увеличения локального автотранспорта (рост населения до 550 жителей к 2040 году) будет компенсирован и нивелирован созданием защитных зеленых полос.
2. Воздействие на поверхностные и подземные воды
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Существует риск локального смыва взвешенных частиц грунта, заиления и случайных проливов ГСМ от строительных машин в русло Большого западного Чуйского канала при проведении работ по расчистке береговой линии и укладке железобетонного крепления на протяжении 1,37 км.
Период эксплуатации (Резко положительное, долгосрочное): Строительство новых канализационных очистных сооружений (КОС производительностью 88,6 м³/сут) и 6,9 км сетей водоотведения позволит полностью отказаться от использования негерметичных выгребных ям и септиков. В условиях высокого залегания грунтовых вод (от 0,5 м) это ликвидирует главный источник бактериологического и химического загрязнения водоносных горизонтов.
Устройство 7,0 км открытой арычной сети и железобетонных лотков со сбросом ливневого стока в специализированные отстойники и гидроботанические площадки (ГБП) предотвратит неконтролируемое поступление загрязненных талых и дождевых вод с улиц в Чуйский канал.
Крепление откосов русла канала железобетоном остановит интенсивную фильтрацию воды в грунт, способствуя нормализации уровня грунтовых вод и защите территории от подтопления.
3. Воздействие на почвы и земельные ресурсы
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Механическое нарушение почвенного покрова и отчуждение земель под траншеи (для 8,9 км водопровода, 6,9 км канализации и 2,4 км газовых сетей). Требуется строгое соблюдение правил снятия, раздельного хранения и последующего использования 20-сантиметрового плодородного растительного слоя (ПРС) для рекультивации.
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Ликвидация и рекультивация старого несоответствующего нормам места размещения отходов и стихийных свалок защитят почвенную толщу от захламления и фильтрата.
Вынос нового усовершенствованного полигона ТБО (1,0 га) на безопасное расстояние в 4 км к западу, организация раздельного сбора и запуск пункта приема вторсырья позволят упорядочить управление отходами и прекратить порчу земель.
Развитие ИЖС (41 новый участок по 15 соток) планируется осуществлять исключительно за счет внутренних резервов (уплотнения), что полностью исключает изъятие ценных пастбищ и продуктивных агроугодий.
4. Воздействие на биоразнообразие (флору и фауну)
Период строительства (Отрицательное, минимальное): Возникнет временный фактор беспокойства (шум, вибрация) для птиц и мелких грызунов в период работы строительной техники. Возможен вынужденный снос единичных дикорастущих кустарников при прокладке линейных коммуникаций.
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Проектом заложено создание непрерывного «зеленого каркаса» села с увеличением площади насаждений общего пользования до 5,9 га (парковая аллея, скверы). Формирование плотных защитных полос вдоль 4-путной железной дороги и вокруг производственных зон улучшит локальный микроклимат и создаст новые устойчивые экологические ниши для фауны.
5. Социально-экономическое воздействие и здоровье населения
Улучшение качества жизни (Резко положительное): Повышение обеспеченности жильем с 19,8 до 27,0 м²/чел., ликвидация переуплотнения домов (коэффициент семейности снизится до 4,0), строительство УВК (школа на 102 места + детсад на 35 мест), нового клуба на 165 мест, спортивного зала, бани и опорного пункта полиции.
Снижение эпидемиологических и экологических рисков (Положительное): Обеспечение населения 100% качественной питьевой водой из подземного водозабора и централизованным водоотведением минимизирует риски кишечных инфекций.
Вынесение новых жилых кварталов за пределы СЗЗ железной дороги, кладбищ, скотомогильника и производственных объектов (ТОО «Дархан-Астық» и др.), а также создание скотопрогонов защитят жителей от шума, вибрации, запахов и обеспечат санитарное благополучие.
Проект корректировки схемы развития и застройки станции Шалдовар является экологически и социально обоснованным. Неизбежные негативные последствия строительного периода носят строго локальный, обратимый характер и легко контролируются стандартными методами. В долгосрочной перспективе реализация Генерального плана кардинально и комплексно решает исторически накопившиеся проблемы жизнеобеспечения станции (отсутствие водопровода и канализации, хаотичность застройки, близость ЖД путей, стихийные свалки), создавая безопасную и устойчивую среду для населения.











































8. КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях предотвращения, минимизации и компенсации потенциального негативного воздействия на окружающую среду при реализации корректировки схемы развития и застройки станции Шалдовар разработан комплекс природоохранных мероприятий. Данные решения охватывают все компоненты природной среды, учитывают высокую сейсмичность района и обязательны к выполнению на этапах строительства и эксплуатации.
1. Охрана атмосферного воздуха
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный бассейн и улучшения микроклимата в условиях предгорной зоны проектом предусмотрено:
· поэтапный перевод оставшейся части жилого фонда (доведение уровня газификации до 95%) и новой центральной блочно-модульной котельной (БМК) мощностью 0,26 МВт для общественных зданий на природный газ от АГРС «Нововаскресеньевка». Это практически полностью ликвидирует выбросы золы, сажи и диоксида серы в жилой зоне;
· устройство твердого асфальтобетонного покрытия на главных и основных улицах (развитие сети до 10,68 км к расчетному сроку), что устранит проблему вторичного пылеобразования от грунтовых дорог;
· формирование плотных многоярусных древесно-кустарниковых посадок по периметру агрологистических баз (ТОО «Дархан-Астық», ТОО «СЗЦ "Меркі"», СПК «Асар 2024») и проектируемых убойных пунктов;
- создание специальной плотной полосы насаждений вдоль коридора четырехпутной железной дороги для поглощения транзитного шума, вибрации и задерживания пыли.
2. Охрана поверхностных и подземных вод
Учитывая критический фактор — высокий уровень грунтовых вод (от 0,5 м) — для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов и Чуйского канала заложены фундаментальные инженерные решения:
· 100% ликвидация поглощающих выгребных ям и септиков. Вместо них проектируется 9,7 км централизованных канализационных сетей (включая 0,5 км напорного коллектора и 1 КНС) с отводом стоков на новые канализационные очистные сооружения (КОС) мощностью 88,6 м³/сут, вынесенные на 1 км восточнее села;
· строительство 7,0 км открытой арычной сети и железобетонных лотков. Поверхностный сток с улиц будет целенаправленно отводиться в отстойники и гидроботанические площадки (ГБП) для естественной фильтрации высшей водной растительностью, исключая загрязнение почвы;
· очищенные ливневые и сточные воды рекомендовано повторно использовать для полива зеленых насаждений и мытья дорожных покрытий, что снизит нагрузку на подземный водозабор питьевой воды;
- строгое соблюдение границ водоохранной полосы (не менее 35 метров) Большого западного Чуйского канала, где полностью запрещается любое капитальное строительство, размещение загонов для скота и складирование отходов.
3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
Мероприятия направлены на инженерную защиту территории от подтопления, заболачивания и просадок, а также на сбережение плодородного слоя:
· строгое соблюдение технологии снятия и раздельного складирования 20-сантиметрового плодородного растительного слоя почвы при прокладке траншей для водопровода (8,9 км), канализации (6,9 км) и строительстве дорог. Снятый грунт будет полностью использован для ландшафтного благоустройства;
· строительство 4,4 км закрытого горизонтального дренажа для стабильного понижения уровня грунтовых вод на селитебной территории и предотвращения замачивания макропористых суглинков;
- благоустройство и спрямление русла Большого западного Чуйского канала на протяжении 1,37 км с укреплением откосов железобетоном, что полностью остановит размыв берегов и фильтрацию воды в грунт.
4. Управление отходами производства и потребления
Для коренного улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки внедряется планово-регулярная система очистки:
· полная очистка жилой зоны и окраин от стихийных навалов мусора с последующей технической и биологической рекультивацией нарушенных земель. Existing несанкционированный полигон ТБО закрывается;
· складирование не перерабатываемых отходов будет осуществляться исключительно на новом усовершенствованном полигоне ТБО (площадью 1,0 га), вынесенном на безопасное расстояние в 4 км к западу от жилой застройки.
· обустройство нормативных контейнерных площадок с водонепроницаемым основанием и ограждением, установка евро контейнеров (1,1 м³) для раздельного сбора и открытие пункта приема вторичного сырья, что позволит довести долю сортировки мусора до 80% к 2040 году.
- обязательный сбор эпидемиологических опасных медицинских отходов ФАП (класса Б в объеме до 0,28 т/год к расчетному сроку) в герметичную тару с последующим вывозом лицензированными предприятиями (ТОО «Ecohelp», ТОО «Eco-РБК» и др.) на инсинерацию. На договорной основе будут утилизироваться и опасные отходы со станций обслуживания транспорта.
5. Озеленение и архитектурно-ландшафтная организация
Зеленые насаждения формируют непрерывный биологический фильтр и климатический буфер станции:
· расширение площадей насаждений общего пользования (парковая аллея, скверы у общественных зданий) до 5,9 га к расчетному сроку;
· использование для посадки исключительно районированных, засухоустойчивых и газоустойчивых пород с плотной кроной и развитым штамбом (вяз мелколистный, клен татарский, тополь пирамидальный, лох узколистный, смородина золотистая, тамарикс, жимолость).
· использование при посадке крупномеров отечественных вод набухающих полимерных гидрогелей для удержания влаги в корневой системе в засушливый вегетационный период.
Реализация данного комплекса природоохранных мероприятий гарантирует минимизацию экологических рисков и защиту здоровья населения. Упрощенный вариант генерального плана станции Шалдовар имеет высокий экологический приоритет, так как его ключевые инфраструктурные решения напрямую ликвидируют факторы деградации окружающей среды (отсутствие очистки стоков, стихийные свалки, печное отопление) и приводят использование территории в полное соответствие с Экологическим и Водным кодексами Республики Казахстан.





































9 КРИТЕРИЙ СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ

9.1. Актуальность Генерального плана с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия проекта целям содействия устойчивому развитию
Для проведения систематического и аргументированного анализа актуальности корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного варианта генерального плана) станции Шалдовар Меркенского района, необходимо рассматривать этот документ не просто как схему размещения объектов, а как важнейший инструмент управления экологическими рисками и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на локальном уровне.
Управление санитарно-экологическими рисками и защита здоровья (Соответствие ЦУР 3 и ЦУР 11)
Способность градостроительного документа выявлять, локализовать и устранять текущие источники прямого негативного воздействия на здоровье населения и среду обитания.
На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая и ветеринарная обстановка на станции Шалдовар является стабильной, однако отсутствие организованной инфраструктуры обращения с отходами создает скрытые риски. Отсутствие узаконенного полигона ТБО ведет к риску образования стихийных свалок, что требует проектного вмешательства для организации системного сбора и вывоза мусора. При этом благоприятный эпидемиологический фон и отсутствие биологически опасных захоронений создают идеальные стартовые условия для внедрения современных санитарных сетей.
По данным КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» (письмо №3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.), на станции Шалдовар полигонов ТБО нет, работы по реконструкции не запланированы, а также отсутствуют полигоны для приема промышленных, радиоактивных и медицинских отходов. 
Согласно информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области (письмо №3T-2025-00391443 от 12.02.2025 г.), за период с 2022 по январь 2025 года среди населения станции не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусным гепатитом «А», острыми кишечными инфекциями, бруцеллезом, сибирской язвой и ККГЛ. 
По данным КГП на ПХВ «Жамбылская областная ветеринарная станция» (письмо №3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.), на территории станции Шалдовар захоронений сибирской язвы, скотомогильников и биотермических ям не обнаружено. 
Актуальность Генплана по данному критерию высока, так как проект позволяет превентивно внедрить организованную систему санитарной очистки и инженерных сетей в условиях чистого, но уязвимого эпидемиологического фона, предотвращая будущие риски загрязнения.
Пространственная сегрегация и буферизация несовместимых зон (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Обоснованность функционального зонирования, направленного на разделение селитебных (жилых) и производственных территорий с помощью нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ) и водоохранных полос.
Планировочная структура станции должна жестко регламентировать использование земель вблизи водных объектов и промышленных предприятий. Наличие межведомственных противоречий в оценке гидрологической сети требует от Генплана принятия максимально безопасного сценария зонирования. Установление водоохранных зон и СЗЗ является ключевым механизмом пространственной сегрегации для защиты водного бассейна и здоровья граждан.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области (письмо №3T-2026-02168518/1 от 01.06.2026 г.) указывает, что в районе станции Шалдовар расположена река Гранитогорск (водоем I категории), для которой водоохранная полоса составляет 50 м, а водоохранная зона — 500 м. 
При этом Шу-Таласская бассейновая инспекция (письмо №3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.) сообщает, что в радиусе 1000 м от представленных координат участка водных объектов нет, и участок находится вне водоохранных зон и полос. 
Департамент СЭК (письмо №3T-2025-00391443 от 12.02.2025 г.) предписывает обязательность выделения земельных участков под санитарно-защитные зоны для промышленных предприятий и объектов транспорта. 
Генплан выступает критически важным инструментом для юридической и пространственной фиксации экологических буферов (СЗЗ предприятий и 50-метровых водоохранных полос реки Гранитогорск), исключая размещение жилья и источников загрязнения в запретных зонах.
Инфраструктурная адаптивность и ресурсосбережение (Соответствие ЦУР 6 и ЦУР 13)
Способность территории справляться с климатическими изменениями и рационально использовать природные ресурсы, включая охрану источников питьевой воды.
Развитие инфраструктуры станции должно опираться на концепцию ресурсосбережения и адаптации. Отсутствие местной ресурсной базы для добычи строительных материалов требует оптимизации логистики, а региональный уровень атмосферных выбросов диктует необходимость развития зеленых технологий. Важнейшим фактором является защита зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов для обеспечения безопасного водопотребления.
Согласно заключению МДГ «Южказнедра» и Управления природных ресурсов Жамбылской области (документы №K201VNW00010262 и №KZ45VNW00010246 от 04.06.2026 г.), под участком предстоящей застройки станции Шалдовар ресурсы или запасы полезных ископаемых отсутствуют. 
Управление природных ресурсов (письмо №3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.) сообщает, что масса выбросов загрязняющих веществ по Меркенскому району составляет существенные 6753,17 тонн/год. 
Для предотвращения водного дефицита и загрязнения Департамент СЭК (письмо №3T-2025-00391443 от 12.02.2025 г.) требует обязательного выделения земельных участков под зоны санитарной охраны (ЗСО) с учетом модернизации водозаборных сооружений. 
Проект адаптирует инфраструктуру станции, формируя защитные контуры вокруг источников водоснабжения (ЗСО) и планируя застройку с учетом отсутствия возможности локальной добычи недр, что минимизирует техногенное вмешательство в земную кору.
Восполнение природного капитала и биопозитивность (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Переход от экстенсивного использования земель к активному формированию зеленого каркаса, улучшающего микроклимат и поддерживающего биоразнообразие.
Благоприятные исходные данные территории (отсутствие радиационных, промышленных свалок и зон биологического заражения) позволяют максимально эффективно реализовать стратегию биопозитивности. Развитие системы озеленения выступит естественным фильтром, нивелирующим региональные атмосферные выбросы и создающим рекреационные пространства для населения.
Подтвержденный факт отсутствия скотомогильников, биотермических ям и сибиреязвенных захоронений (письмо Ветеринарной станции №3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.) гарантирует химическую и биологическую безопасность почвенного покрова для создания зеленых насаждений. 
Отсутствие полигонов промышленных отходов и ТБО (письмо Отдела ЖКХ №3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.) подтверждает пригодность прилегающих территорий для развития рекреационного и природного каркаса. 
Проект использует экологически "чистый" фундамент территории для активного расширения зеленого фонда, переходя от удержания текущего состояния к устойчивому развитию и приумножению природного капитала населенного пункта.
ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ АНАЛИЗА
Актуальность корректировки Схемы развития и застройки станции Шалдовар является абсолютно обоснованной. Анализ показывает, что документ составлен по эколого-ориентированному сценарию: он преобразует текущую хозяйственную деятельность в структурированную систему, полностью соответствующую экологическому и водному законодательству РК, а также глобальным Целям устойчивого развития ООН. Реализация Генплана создаст управляемую санитарную среду, предотвратит пространственные конфликты между водоохранными зонами и селитебными территориями, а также обеспечит долгосрочную защиту здоровья населения и природных ресурсов станции.





9.2. Возможность реализации видов деятельности, устанавливаемых генеральным планом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования
Оценка того, насколько природно-ресурсный потенциал территории (земля, вода, климат) способен выдержать заявленную антропогенную нагрузку без необратимой деградации, и насколько выбранные инженерные решения адекватны местным условиям станции Шалдовар Меркенского района.
Анализ пространственно-территориального ресурса (Место, вид и масштаб деятельности)
Соответствие заявленных масштабов градостроительного развития физической емкости территории и регламентам функционального зонирования.
Проект предполагает компактное развитие: площадь станции в существующих границах сохраняется на уровне 94,4 га. Увеличение численности населения прогнозируется с 452 до 550 человек к 2040 году, а жилищного фонда — до 14,85 тыс. м² за счет строительства 41 нового участка ИЖС. Развитие селитебной зоны осуществляется методом внутреннего уплотнения без изъятия внешних ценных земель, что исключает территориальные конфликты. Размещение производственных объектов сдерживается жесткими рамками водоохранной полосы реки Гранитогорск.
Письмо Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области (№3T-2026-02168518/1 от 01.06.2026 г.) жестко регламентирует наличие реки Гранитогорск (I категория) с установлением водоохранной полосы 50 м и зоны 500 м, где капитальное строительство запрещено. 
Пространственный ресурс и выбранный масштаб (компактное уплотнение) полностью обеспечивают возможность реализации проекта без территориальной экспансии, при условии строгого соблюдения 50-метровой водоохранной полосы реки Гранитогорск.
Анализ обеспеченности водными ресурсами и условий их использования
Достаточность и защищенность водных ресурсов для покрытия прогнозируемых нужд населения с учетом гидрогеологических особенностей.
Проектом заложен полный отказ от стихийного водопользования (локальных скважин) и переход на 100% централизованное водоснабжение. С учетом критически высокого уровня залегания грунтовых вод (от 0,5 м) ключевым условием реализуемости является одновременное строительство сетей водоотведения (9,7 км) и закрытого дренажа (4,4 км). Без канализования увеличение водопотребления приведет к заболачиванию селитебной зоны.
Департамент СЭК Жамбылской области (письмо №3T-2025-00391443 от 12.02.2025 г.) указывает на обязательность выделения земельных участков под зоны санитарной охраны (ЗСО) с учетом модернизации и увеличения мощности водозаборных сооружений для защиты подземных источников. 
Водно-ресурсный потенциал территории способен удовлетворить заявленные масштабы деятельности (88,6 м³/сут) исключительно при условии синхронного ввода системы канализования, дренажа и юридического оформления ЗСО водозаборных сооружений.
Анализ земельно-почвенного ресурса и недропользования
Отсутствие конфликтов между градостроительным развитием, санитарной безопасностью почв и интересами недропользователей.
Аграрно-логистический профиль территории (наличие элеваторов и баз) требует соблюдения санитарно-защитных разрывов. При этом геологическая среда под участком застройки не представляет интереса для добывающей промышленности, что устраняет риск техногенного разрушения ландшафта карьерами.
Согласно совместному заключению РГУ «Южказнедра» (№KZ45VNW00010246 от 04.06.2026 г.) и Управления природных ресурсов Жамбылской области (№K201VNW00010262 от 04.06.2026 г.), в пределах географических координат станции Шалдовар ресурсы или запасы полезных ископаемых отсутствуют. 
Земельно-почвенный ресурс пригоден для реализации генерального плана: отсутствие ценных недр и опасных скотомогильников (подтверждено ветеринарной службой) обеспечивает безопасное строительство жилья и развитие зеленого каркаса.
Анализ климатических условий деятельности
Техническая осуществимость проектных решений с учетом климатических особенностей (осадков, ветров, температур) и фонового загрязнения.
Засушливый резко континентальный климат и расположение в предгорной равнине способствуют пылеобразованию, что усугубляется региональной фоновой нагрузкой от предприятий Меркенского района. Строительство инженерных сетей (водопровод, канализация) осуществимо, но требует глубокой закладки ниже уровня промерзания грунта. Для борьбы с запыленностью и суховеями заложено тотальное асфальтирование улиц и создание плотных древесно-кустарниковых полос.
Управление природных ресурсов (письмо №3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.) констатирует, что общая масса выбросов загрязняющих веществ по предприятиям Меркенского района составляет значительные 6753,17 тонн/год, что диктует жесткие требования к озеленению. 
Климатические условия накладывают эксплуатационные ограничения, однако предложенные генеральным планом меры (асфальтирование, посадка засухоустойчивых лесополос) технически осуществимы и полностью компенсируют негативное климатическое и фоновое воздействие.
Анализ энергетических ресурсов и отходов
Достаточность энергетической базы и наличие мощностей для безопасной утилизации отходов потребления.
Переход от угольного отопления к строительству газовой БМК (0,26 МВт) и газификации ИЖС технически реализуем и экологически обоснован. Главным вызовом является управление отходами: отсутствие инфраструктуры требует полного цикла создания системы очистки.
По данным КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» Меркенского района (письмо №3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.), на станции Шалдовар полигонов ТБО нет, и работы по реконструкции не запланированы. 
Энергетическая трансформация (газификация) обеспечена. При этом реализация градостроительной деятельности невозможна без параллельного строительства нового, усовершенствованного полигона ТБО на безопасном расстоянии от станции для утилизации расчетных 132 тонн отходов в год.
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КРИТЕРИЯМ
Проведенный системный анализ подтверждает высокую степень осуществимости видов деятельности, заложенных в корректировке Генерального плана станции Шалдовар. Масштабы намечаемого компактного строительства не превышают предельно допустимую емкость местного территориального комплекса. Отсутствие полезных ископаемых под застройкой и биологически опасных захоронений гарантирует безопасность строительства. Внедрение современных инженерных систем (КОС, дренаж, газоснабжение) нивелирует гидрогеологические и климатические риски при условии строгого соблюдения 50-метровой водоохранной полосы реки Гранитогорск и выделения ЗСО для водозаборов. 



























9.3. Степени влияния генерального плана на реализацию иных Документов
Оценка того, в какой мере утверждаемый Документ определяет, ограничивает или инициирует разработку и реализацию нижестоящих проектов, программ, планов и разрешительной документации в сфере градостроительства, экологии, землеустройства и социально-экономического развития.
Степень влияния корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного варианта генерального плана) станции Шалдовар оценивается как максимально высокая (прямая и определяющая). Систематический анализ данного влияния по структурным блокам с применением заданных критериев представлен ниже.
1. Влияние на градостроительную и архитектурно-строительную документацию
Способность документа формировать обязательные планировочные регламенты, красные линии и функциональное зонирование, исключающие хаотичную застройку.
Проект устанавливает жесткое функциональное зонирование внутри существующих границ станции. Он фиксирует красные линии улиц, определяет типологию застройки (исключительно одноэтажная индивидуальная усадебная застройка с учетом 8-балльной сейсмики) и резервирует зоны под размещение нового социального кластера. Любые будущие Проекты детальной планировки (ПДП) обязаны строго соответствовать параметрам Генерального плана. Выдача Архитектурно-планировочных заданий (АПЗ) на строительство частных домов или коммерческих объектов будет осуществляться исключительно на основе утвержденных регламентов.
Размещение 41 нового участка ИЖС, резервирование территорий под учебно-воспитательный комплекс (школа на 102 места + детсад на 35 мест), сельский клуб (165 мест) и ФАП.
Генеральный план оказывает прямое и безальтернативное влияние на архитектурно-строительную документацию, выступая единственным законным основанием для выдачи АПЗ и разработки ПДП.
2. Влияние на землеустроительную и кадастровую документацию
Юридическая значимость документа для изменения целевого назначения земель, формирования границ участков и установления сервитутов и охранных зон в базе земельного кадастра.
Проект обосновывает рациональное использование территории в границах 94,4 га, закрепляя перевод резервных участков под селитебные зоны и санитарно-защитные озеленения вокруг элеваторов. Утвержденный генплан является единственным легитимным основанием для предоставления земельных участков гражданам. База данных государственного земельного кадастра будет обновлена на основе границ, утвержденных данным проектом, включая регистрацию санитарных и водных ограничений.
По данным КГП на ПХВ «Жамбылская областная ветеринарная станция» (письмо №3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.), на территории станции отсутствуют скотомогильники и захоронения сибирской язвы, что юридически освобождает кадастр от соответствующих "глухих" санитарных зон. 
Согласно предписанию Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области (письмо №3T-2026-02168518/1 от 01.06.2026 г.), кадастровое деление должно строго учитывать водоохранную полосу (50 м) и зону (500 м) реки Гранитогорск. Вывод: Влияние является определяющим: проект инициирует обновление государственного земельного кадастра и делает невозможным выделение земель в облик градостроительных и экологических ограничений. 
3. Влияние на проектно-сметную документацию (ПСД) инженерной инфраструктуры
Способность документа инициировать разработку рабочих проектов (ПСД) путем установления точных технических параметров, трассировок и расчетных нагрузок.
Генеральный план задает принципиальные схемы и точные расчетные нагрузки на 2040 год по всем видам инженерии. Выдача Технических условий (ТУ) ресурсоснабжающими организациями будет опираться на резервы мощностей, рассчитанные в проекте. Документ напрямую инициирует разработку специализированных рабочих проектов (ПСД). Проектировщики инженерных сетей обязаны взять за основу мощности и трассировку, заложенные в генплане.
Расчетная производительность проектируемых КОС — 88,6 м³/сут; протяженность новых сетей водоснабжения — 8,9 км, водоотведения — 9,7 км; потребность проектируемой газовой БМК — 0,26 МВт; строительство закрытого горизонтального дренажа — 4,4 км.
Генеральный план оказывает прямое инициирующее влияние, выступая предпроектной базой и техническим заданием для разработки всей последующей ПСД на инженерную инфраструктуру станции.
4. Влияние на природоохранную и санитарно-эпидемиологическую документацию
Определение векторов для последующей разработки экологических проектов (ОВОС), проектов нормативов допустимых выбросов (НДВ) и проектов установления санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Документ фиксирует текущий дефицит природоохранной инфраструктуры и закладывает комплекс защитных мер. Генплан делает обязательной разработку проектов СЗЗ для существующих агробаз (ТОО «Дархан-Астық») и инициирует разработку экологической документации для нового источника теплоснабжения. Кроме того, проект категорически требует создания инфраструктуры обращения с отходами, инициируя отдельный проект строительства полигона.
КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Меркенского района» (письмо №3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.) официально подтверждает отсутствие полигонов ТБО на станции, что прямо инициирует разработку ОВОС и ПСД для нового усовершенствованного полигона (1,0 га) за пределами села. 
Департамент СЭК (письмо №3T-2025-00391443 от 12.02.2025 г.) указывает на обязательность получения санитарно-эпидемиологического заключения по проектам зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, разработка которых заложена в генплане. 
Общий фоновый уровень выбросов в районе (6753,17 тонн/год), согласно письму Управления природных ресурсов №3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г., будет учитываться при разработке НДВ для новой проектируемой БМК. Вывод: Проект формирует жесткий экологический каркас и напрямую инициирует разработку профильных природоохранных проектов (СЗЗ, ЗСО, ОВОС полигона ТБО и КОС), блокируя любую опасную деятельность до их утверждения. 
5. Влияние на документы государственного планирования и бюджетные программы
Экономико-правовое обоснование для формирования программ социально-экономического развития района и привлечения бюджетного финансирования.
Проект содержит обоснования для будущих капитальных вложений. Утвержденный документ с рассчитанными технико-экономическими показателями (ТЭП) является обязательным юридическим основанием для акимата Андас батырского сельского округа и Меркенского района при формировании бюджетных заявок на финансирование строительства из районного, областного или республиканского бюджетов.
В проект заложены показатели достижения 100% обеспеченности централизованной питьевой водой, канализованием, рост обеспеченности жильем до 27,0 м²/чел., а также инвестиции в сплошное асфальтирование 10,68 км улиц и берегоукрепление 1,37 км русла Чуйского канала.
Генеральный план оказывает определяющее влияние на бюджетный процесс, так как без его утверждения невозможно законное выделение государственных средств на развитие инфраструктуры населенного пункта.
ОБЩИЙ ВЫВОД
Схема развития и застройки (генеральный план) станции Шалдовар не является документом рекомендательного характера — это нормативно-правовой фундамент территориального развития. Без его утверждения парализуется реализация иных жизненно важных документов: становится невозможным законное выделение новых земель под ИЖС, проектирование систем спасительного дренажа и канализации, получение бюджетного финансирования и легализация санитарно-защитных зон. Стратегическая экологическая оценка данного документа гарантирует, что все последующие зависимые от него проекты (от водопровода до полигона ТБО) будут разрабатываться в безопасном русле, с полным учетом требований профильных государственных органов.









9.4. Комплексная оценка экологических рисков при реализации проекта и их влияние на здоровье населения
В рамках стратегической экологической оценки корректировки Схемы развития и застройки (генерального плана) станции Шалдовар проведен углубленный системный анализ потенциальных экологических рисков. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа, который сопоставляет исходную уязвимость природно-территориального комплекса населенного пункта с параметрами проектируемого градостроительного развития.
Анализ базируется на данных государственного мониторинга и официальных сведениях исполнительных органов. Эпидемиологическая обстановка на территории станции Шалдовар характеризуется как благополучная, однако отсутствие лабораторного контроля воды указывает на скрытые риски при использовании локальных скважин.
По санитарно-химическим и микробиологическим показателям питьевой воды за период 2022–2025 гг. на станции Шалдовар лабораторные исследования (отбор проб) не проводились (0 исследованных проб). 
Заболеваемость населения инфекциями, связанными с водным и санитарным фактором (вирусный гепатит А, острые кишечные инфекции, бруцеллез, сибирская язва, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка), за период 2022–2025 гг. (включая январь 2025 г.) на станции Шалдовар составила 0 случаев. 
Ниже представлен системный анализ по ключевым критериям.
1. Риски загрязнения атмосферного воздуха
Оценка рисков ухудшения качества воздушного бассейна в периоды строительства и эксплуатации, а также их влияние на респираторное здоровье населения.
Краткосрочная перспектива (Этап строительства): Основные риски связаны с земляными работами (прокладка траншей, вертикальная планировка) и пылением в условиях засушливого климата и ветров предгорной зоны. Временное повышение концентрации строительной пыли может оказать локальное воздействие на жителей прилегающих домов. Данный риск управляется строгим применением методов пылеподавления (регулярное орошение).
Долгосрочная перспектива (Этап эксплуатации): Проект носит выраженный характер по улучшению условий проживания. На фоне значительных общерайонных выбросов загрязняющих веществ, переход станции на газификацию (отказ от сжигания угля) и полное асфальтирование улично-дорожной сети кардинально очистят локальную атмосферу селитебной зоны от твердых частиц (золы, сажи) и вторичной пыли. Прогнозируется качественное улучшение состояния воздушной среды.
Фактическая масса выбросов по предприятиям, вносящим вклад в загрязнение атмосферного воздуха в целом по Меркенскому району, составляет 6753,17 тонн/год. 
Проектом предусмотрен уход от твердого топлива путем строительства газовой БМК (0,26 МВт) и доведения уровня газификации частного сектора до 95%.
Для ликвидации вторичного пылеобразования заложено сплошное асфальтирование 10,68 км улиц и устройство древесно-кустарниковых защитных полос вдоль магистральной железной дороги.
Риски загрязнения воздуха носят исключительно временный (строительный) характер и легко управляются. В долгосрочной перспективе реализация проекта окажет прямое оздоровительное воздействие на атмосферный воздух станции, минимизируя влияние высоких фоновых выбросов района на здоровье жителей.
2. Гидрологические риски и эпидемиологическая безопасность водных ресурсов
Способность проектных решений предотвратить загрязнение грунтовых и поверхностных вод и обеспечить эпидемиологическую безопасность источников питьевого водоснабжения.
Факторы риска (Нулевой сценарий): Критически высокий уровень грунтовых вод делает повсеместное использование выгребных ям и септиков источником перманентного бактериологического и химического заражения первого водоносного горизонта. Отсутствие регулярного лабораторного мониторинга качества воды населенного пункта повышает риск скрытых эпидемиологических вспышек.
Управление риском: Безальтернативным решением является строительство централизованной канализации и очистных сооружений. Это обеспечит переход от децентрализованной, проницаемой системы стоков к закрытой централизованной, что является главным барьером для эпидемиологических угроз. Кроме того, требуется строгое соблюдение регламентов вблизи поверхностных водоемов.
Официальные данные подтверждают отсутствие мониторинга (0 проб воды) за 2022-2025 гг. на станции Шалдовар. 
Департамент СЭК предписывает обязательное выделение земельных участков под зоны санитарной охраны (ЗСО) для защиты модернизируемых водозаборных сооружений. 
В районе станции расположена река Гранитогорск (водоем I категории), для защиты которой установлена водоохранная полоса 50 м и водоохранная зона 500 м. 
Проект обязует построить канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 88,6 м³/сут и 9,7 км закрытых канализационных сетей.
Инерционный сценарий (сохранение выгребных ям при высоких грунтовых водах) несет прямую скрытую угрозу здоровью. Реализация проектных решений по строительству сетей канализации, установлению ЗСО водозаборов и соблюдению 50-метровой водоохранной полосы полностью локализует гидрологические риски.
3. Санитарно-эпидемиологические и ветеринарные риски (Обращение с отходами)
Оценка угроз от накопления бытовых, медицинских и биологических отходов, а также наличие исторического биологического загрязнения территории.
Благоприятным стартовым фактором для развития станции является подтвержденное отсутствие биологически опасных захоронений. Однако полное отсутствие узаконенной инфраструктуры для складирования ТБО создает риск стихийного захламления окраин населенного пункта, что способствует размножению переносчиков инфекций (грызунов, насекомых). Рост населения потребует немедленного внедрения планово-регулярной системы сбора мусора и обустройства нового изолированного полигона.
На территории станции Шалдовар полигонов ТБО нет, работы по их реконструкции не запланированы. 
Полигоны для приема промышленных, радиоактивных и медицинских отходов также не имеются. 
На территории станции скотомогильников, биотермических ям и захоронений сибирской язвы не обнаружено. 
Проектом заложен расчетный объем образования ТБО к 2040 году на уровне 132 тонн/год, для утилизации которых предусмотрен вынос нового полигона (1,0 га) на безопасное расстояние 4 км.
Исторические ветеринарные и радиационные риски на территории отсутствуют. Риск захламления ТБО устраняется проектным решением по организации планово-регулярной очистки и строительству нового полигона за пределами населенного пункта.
4. Геолого-климатические риски инфраструктурных аварий
Оценка уязвимости проектируемой инфраструктуры к природным факторам (уровень грунтовых вод, промерзание, осадки) и риска возникновения аварийных ситуаций.
Территория не подвержена сейсмической угрозе, что исключает риск разрушения зданий от землетрясений. Главной геолого-климатической угрозой является высокий уровень грунтовых вод (от 0,5 м) в сочетании с весенним снеготаянием. Без инженерной подготовки это приведет к затоплению подвалов, разрушению фундаментов (просадочные суглинки) и вымыванию загрязнений на поверхность.
Территория станции не относится к сейсмическим зонам (ранее подтвержденный факт).
Для устранения риска подтопления проект закладывает строительство 4,4 км закрытого горизонтального дренажа для искусственного водопонижения.
Предусмотрено устройство 7,0 км открытой арычной сети для организованного отвода талых и дождевых вод.
Предусмотрено железобетонное берегоукрепление 1,37 км русла Большого западного Чуйского канала для защиты от размыва.
Инфраструктурные риски, связанные с геологическими особенностями (подтопление), полностью нивелируются за счет реализации комплексной системы горизонтального дренажа и ливневой канализации, что обеспечит безопасную эксплуатацию жилья и сетей.
ОБЩИЙ ВЫВОД
Комплексный анализ подтверждает, что при реализации Генерального плана станции Шалдовар все потенциальные экологические риски строительного периода носят временный и управляемый характер. Напротив, отказ от реализации данных решений в условиях критически высоких грунтовых вод и отсутствия мониторинга качества воды неизбежно привел бы к скрытому химическому и бактериологическому загрязнению среды. Реализация предусмотренных мероприятий (строительство КОС, дренажа, газификация, организация вывоза ТБО) переводит территорию в качественно иное, контролируемое санитарно-гигиеническое состояние, гарантируя устойчивое развитие и защиту здоровья населения.


































9.5. Актуальность проекта генерального плана с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды
Настоящий раздел содержит системный анализ актуальности Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) станции Шалдовар с позиции его соответствия требованиям национального законодательства Республики Казахстан и международным экологическим обязательствам. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа на основе конкретных проектных параметров и официальных писем государственных органов.
Ниже представлены результаты оценки по всем применимым критериям.
Блок 1. Соответствие требованиям национального законодательства Республики Казахстан
1. Соответствие экологическим требованиям по управлению отходами (Экологический кодекс РК)
Соблюдение иерархии управления отходами, запрет на несанкционированное размещение и обеспечение экологически безопасного обращения с коммунальными и медицинскими отходами.
Проектом предусмотрен отказ от стихийного складирования отходов и внедрение планово-регулярной системы санитарной очистки. Ввиду отсутствия действующего полигона на станции, проектом заложено строительство нового усовершенствованного полигона ТБО с противофильтрационным экраном. Для специфических медицинских отходов проектируемого ФАП предусмотрена строгая централизованная утилизация. Данные решения напрямую реализуют требования Экологического кодекса РК.
Объем образования ТБО к расчетному сроку (2040 год) составит 132 тонны/год (или 0,66 тыс. м³/год при плотности 0,2 т/м³). Согласно письму КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» от 21.02.2025 г. № 3T-2025-00425777, на станции Шалдовар собственные полигоны ТБО отсутствуют, в связи с чем запроектирован новый полигон площадью 1,0 га на расстоянии 4 км. Образование медицинских отходов классов Б и В от ФАП составит 0,28 тонн/год, их вывоз подлежит осуществлению по договору со специализированной организацией. 
Проект генерального плана актуален и полностью соответствует требованиям Экологического кодекса РК, переводя систему обращения с отходами населенного пункта из стихийного в строго контролируемое правовое поле.
2. Соответствие требованиям охраны водных ресурсов (Водный кодекс РК)
Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, а также соблюдение правового режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах.
Критически высокий уровень грунтовых вод (от 0,5 м) и текущее отсутствие канализования создают угрозу инфильтрации неочищенных стоков. Проект устраняет эту угрозу за счет внедрения 100% централизованной системы канализации и строительства КОС. Дополнительно проект строго учитывает требования по защите поверхностных водных объектов региона.
Проектом предусмотрено строительство 9,7 км канализационных сетей и канализационных очистных сооружений (КОС) биологической очистки производительностью 88,6 м³/сут. Согласно письму Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области от 01.06.2026 г. № 3T-2026-02168518/1, в районе станции Шалдовар протекает река Гранитогорск (водоем I категории), для которой установлена водоохранная полоса 50 м и водоохранная зона 500 м, где запрещено размещение объектов, противоречащих ст. 86 Водного кодекса РК. 
Документ актуален, так как его инфраструктурные решения (КОС, дренаж) и нормативные ограничения напрямую исполняют требования Водного кодекса РК по защите водных объектов и подземных горизонтов от истощения и загрязнения.
3. Соответствие требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (Закон РК «О гражданской защите»)
Наличие превентивных инженерных решений по защите территории от затопления, подтопления и обеспечению пожарной безопасности.
Учитывая сложный гидрогеологический режим (высокий УГВ), проект закладывает комплекс превентивных инженерных мероприятий по защите селитебной зоны, а также меры по обеспечению противопожарной безопасности усадебной застройки и социального кластера.
Предусмотрено устройство 4,4 км закрытого горизонтального дренажа, 7,0 км открытой арычной ливневой сети и железобетонное берегоукрепление 1,37 км русла Большого западного Чуйского канала. Противопожарная защита обеспечивается проектированием сетей водопровода (8,9 км) с пожарными гидрантами и размещением объектов в радиусе нормативного обслуживания.
Генеральный план выступает ключевым инструментом исполнения норм законодательства о гражданской защите, гарантируя инженерную защиту от подтопления и пожарную безопасность населенного пункта.
4. Соответствие требованиям градостроительного зонирования и санитарной безопасности (Земельный кодекс РК и Закон об архитектурной деятельности)
Обеспечение рационального распределения земель и пространственная буферизация несовместимых видов деятельности с помощью санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Проект обеспечивает баланс между селитебной зоной и существующими крупными агропромышленными объектами (элеваторами) путем установления регламентированных СЗЗ. Земельные ресурсы распределяются компактно в существующих границах (94,4 га) без изъятия ценных земель.
Жесткое функциональное зонирование территории станции охватывает площадь 94,4 га. Установлены нормативные СЗЗ для объектов агропромышленного комплекса (ТОО «Дархан-Астық» — 100 м). По данным Южно-Казахстанского межрегионального департамента геологии (письмо №KZ45VNW00010246 от 04.06.2026 г.) и Управления природных ресурсов Жамбылской области (письмо №K201VNW00010262 от 04.06.2026 г.), под участком застройки полезные ископаемые отсутствуют, что исключает земельно-ресурсные конфликты. 
Документ структурно и юридически обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов качества среды обитания, отделяя жилые кварталы от производственных факторов воздействия.
Блок 2. Исполнение международных обязательств Республики Казахстан
1. Выполнение международных климатических обязательств (Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение)
Снижение выбросов парниковых газов и углеродного следа за счет отказа от углеродистых видов топлива и перехода на экологически чистые энергоносители.
Сокращение использования угля для печного отопления частного сектора является эффективной локальной мерой по снижению выбросов парниковых газов, сажи и золы, что полностью отвечает целям низкоуглеродного развития Республики Казахстан.
Проектом предусмотрено доведение уровня газификации индивидуального жилого фонда до 95% и строительство блочно-модульной котельной (БМК) мощностью 0,26 МВт на природном газе. Это позволяет полностью исключить углеродные выбросы от новых социальных объектов и минимизировать эмиссию от бытового сектора.
Перевод бытового и коммунального сектора на потребление природного газа кардинально снизит выбросы золы, сажи и парниковых газов, делая генеральный план инструментом локальной реализации международных климатических соглашений.
2. Обеспечение прозрачности и участия общественности (Орхусская конвенция ЕЭК ООН)
Гарантирование доступа общественности к экологической информации и ее участие в процессе принятия градостроительных решений.
Разработка и утверждение генерального плана в обязательном порядке сопровождаются процедурами государственного согласования и открытого обсуждения с местным населением в соответствии с нормативными требованиями градостроительного законодательства и принципами Орхусской конвенции.
Техническая спецификация проекта (утвержденная отделом архитектуры Меркенского района) и СН РК 3.01-00-2011 прямо предписывают проведение общественных рассмотрений, согласований с уполномоченными госорганами (СЭК, бассейновой инспекцией, экологами) и комплексной градостроительной экспертизы.
Механизм разработки и согласования документа полностью соответствует процедурным требованиям Орхусской конвенции, гарантируя прозрачность градостроительных решений и учет мнения общественности.
3. Достижение Целей устойчивого развития ООН (Повестка 2030)
Вклад градостроительных решений в достижение глобальных ЦУР, в частности ЦУР 3 (Здоровье и благополучие), ЦУР 6 (Чистая вода и санитария) и ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты).
Проект закладывает комплексную модернизацию инфраструктуры станции Шалдовар, напрямую решая задачи улучшения здоровья граждан, обеспечения чистой водой и создания безопасной среды.
ЦУР 3: Достигается за счет закрытия стихийной свалки, строительства нового полигона ТБО, контроля СЗЗ и безопасной утилизации медицинских отходов ФАП.
ЦУР 6: Достигается 100% охватом населения централизованным водоснабжением (8,9 км сетей), строительством КОС (88,6 м³/сут) и внедрением системы дренажа (4,4 км).
ЦУР 11: Рост обеспеченности жильем до 27,0 м²/чел (общий фонд 14,85 тыс. м²), асфальтирование 10,68 км улиц и формирование зеленого каркаса площадью до 5,9 га.
Проектные решения напрямую и количественно измеримо способствуют достижению Целей устойчивого развития ООН на уровне малого населенного пункта, формируя жизнестойкую и безопасную инфраструктуру.



























9.6. Особенности экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения)
Для проведения комплексной и аргументированной оценки Схему развития и застройки (упрощенный генеральный план) станции Шалдовар следует рассматривать как ключевой инструмент экологической реабилитации логистическо-селитебной территории и защиты уязвимых грунтовых и поверхностных вод.
Главной особенностью экологических последствий реализации проекта является смена вектора природопользования: от стихийной эксплуатации инфраструктуры с высокими санитарными рисками (отсутствие организованного сбора ТБО, неконтролируемые выгребные ямы, угольное отопление) к инженерно-управляемой и экологически сбалансированной среде. 
В соответствии с заданными требованиями, ниже представлен детализированный структурный анализ по всем применимым критериям. 
Вероятность наступления экологических последствий
Вероятность наступления положительных и отрицательных экологических последствий в результате реализации проектных градостроительных и инфраструктурных решений.
Вероятность наступления положительных экологических эффектов оценивается как максимально высокая, так как они гарантируются нормативным закреплением инфраструктурных решений генерального плана. Риски негативных воздействий (пыление, шум, вибрация) высоковероятны только на краткосрочном этапе строительно-монтажных работ. Риски загрязнения в период эксплуатации минимизированы благодаря жестким градостроительным ограничениям. Вероятность снижения загрязнения грунтовых вод подкреплена проектом строительства 9,7 км сетей канализации и КОС (88,6 м³/сут), что полностью заменит негерметичные септики.
Вероятность защиты водных ресурсов гарантируется соблюдением требований Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области (согласно официальному письму № 3T-2026-02168518/1 от 01.06.2026 г.), где строго регламентировано наличие в районе станции реки Гранитогорск (водоем I категории) с обязательным установлением 50-метровой водоохранной полосы и 500-метровой водоохранной зоны. Размещение потенциально опасных объектов в данных границах исключено. 
Вероятность наступления положительных экологических последствий является абсолютной (при условии реализации проекта), в то время как вероятность возникновения долгосрочных негативных последствий сведена к минимуму за счет правовых (санитарные зоны) и инженерных (КОС, дренаж) барьеров.
Продолжительность, частота и обратимость последствий
Временные рамки, периодичность и способность природно-территориального комплекса к восстановлению после проектного вмешательства.
Отрицательные последствия (работа строительной техники, прокладка траншей для дренажа и водопровода) будут носить краткосрочный, эпизодический и полностью обратимый характер. Положительные последствия носят постоянный (ежедневный) и долгосрочный характер. Проект запускает необратимые положительные процессы по защите почв и подземных вод от деградации. Перевод жилого сектора на газовое отопление и асфальтирование улиц обеспечат долгосрочное снижение выбросов золы и пыли.
Отсутствие какого-либо узаконенного полигона ТБО на территории станции подтверждается официальным письмом КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» № 3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.. Строительство нового, специализированного полигона за пределами населенного пункта обеспечит постоянную, ежедневную и необратимую санитарную защиту территории от захламления бытовыми отходами. 
Негативные последствия являются краткосрочными и обратимыми (строго ограничены сроками строительства), тогда как позитивные экологические последствия (очистка стоков, сбор мусора, газификация) имеют постоянную частоту, долгосрочный характер и формируют необратимо улучшенный экологический фон станции.
Кумулятивный характер последствий
Синергетический эффект от сложения различных видов инфраструктурного и градостроительного воздействия на компоненты окружающей среды.
Проект обладает выраженным синергетическим (кумулятивным) позитивным эффектом. Изолированные на первый взгляд меры (канализование, строительство 4,4 км дренажа, газификация, регламентация СЗЗ для элеваторов) в совокупности радикально снижают общую антропогенную нагрузку на природный комплекс, предотвращая заболачивание и загрязнение. В проекте исключен эффект «накопления» техногенных и биологических загрязнений.
Фоновая экологическая нагрузка на атмосферный воздух в Меркенском районе высока — фактическая масса выбросов составляет 6753,17 тонн/год (согласно письму Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области № 3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.). Однако отсутствие кумулятивной биологической угрозы локально на станции подтверждается письмом КГП «Жамбылская областная ветеринарная станция» (№ 3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.) об отсутствии скотомогильников, биотермических ям и захоронений сибирской язвы. 
Кумулятивный характер последствий реализации проекта является строго положительным, обеспечивая комплексное снижение текущего техногенного давления на уязвимую гидрогеологическую среду и воздушный бассейн.
Величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения)
Масштаб охвата территории и количество населения, подвергающегося позитивному инфраструктурному или негативному техногенному воздействию.
Воздействие носит строго локальный характер и ограничивается географическим районом проектирования (в существующих границах) и нормативными санитарно-защитными зонами. Трансграничное негативное воздействие полностью исключено, несмотря на приграничный статус станции.
Географический район: Воздействие локализовано в пределах проектной площади станции Шалдовар (94,4 га). Строительное воздействие ограничено исключительно поверхностными слоями, так как под участком предстоящей застройки полностью отсутствуют запасы полезных ископаемых (согласно заключениям РГУ «Южказнедра» № KZ45VNW00010246 и Управления природных ресурсов № K201VNW00010262 от 04.06.2026 г.). 
Численность затрагиваемого населения: Оценка учитывает прямое позитивное влияние на условия проживания постоянного населения станции. Исходный год (2024 г.): 452 человека. Расчетный срок (2040 г.): 550 человек. Жилищный фонд увеличится до 14,85 тыс. м².
Величина и пространственная протяженность воздействия имеют компактный локальный масштаб, ограниченный площадью 94,4 га. Проект напрямую затрагивает и качественно улучшает условия проживания местного населения (до 550 человек к расчетному сроку), не оказывая негативного влияния макрорегионального или трансграничного масштаба.























9.7. Трансграничный характер последствий при реализации генерального плана
Для оценки критерия «Трансграничный характер последствий» в рамках стратегической экологической оценки корректировки Схемы развития и застройки (генерального плана) станции Шалдовар необходимо определить, могут ли проектные решения оказать значимое воздействие на окружающую среду сопредельных государств. Станция Шалдовар Меркенского района Жамбылской области имеет особое приграничное положение, располагаясь в непосредственной близости к государственной границе с Кыргызской Республикой, что требует повышенного внимания к анализу трансграничных рисков.
Оценка выполнена с учетом географических, гидрологических, аэродинамических и санитарно-экологических факторов, а также официальных ответов уполномоченных органов. Ниже представлены результаты системного анализа по всем применимым критериям.
1. Пространственный и географический фактор
Способность масштабов намечаемой градостроительной деятельности выйти за пределы национальных границ или оказать физическое влияние на территорию сопредельного государства.
Несмотря на близость к государственной границе с Кыргызстаном, территориальный масштаб проектирования строго ограничен существующими историческими границами малого железнодорожного поселка. Проект не предполагает строительства крупных инфраструктурных, транспортно-логистических узлов международного значения или индустриальных зон, способных физически расширить ареал антропогенного воздействия (шум, свет, изменение ландшафта) за пределы проектной территории.
Территория станции Шалдовар в границах проектирования сохраняется на уровне 94,4 га. Проект предполагает обеспечение жизнедеятельности малого населения — с увеличением с 452 человек (2024 г.) лишь до 550 человек к расчетному сроку (2040 г.). Развитие жилищного фонда предполагает точечное уплотнение (строительство 41 нового дома).
С пространственной и географической точек зрения воздействие проектных решений носит исключительно локальный (точечный) внутриказахстанский характер; достижение трансграничного масштаба физически исключено из-за микромасштаба намечаемой селитебной деятельности.
2. Воздействие на трансграничные водные объекты и гидрогеологический бассейн
Риск истощения или загрязнения трансграничных рек, а также общих подземных водоносных горизонтов в результате водозабора и отвода сточных вод.
Вблизи территории станции протекает Большой западный Чуйский канал, а также, по данным Департамента СЭК, река Гранитогорск. Главным риском могло бы стать проникновение неочищенных стоков в водоносные горизонты, питающие общую с Кыргызстаном Чуйскую долину. Однако инженерные решения (закрытый дренаж, КОС, водоохранные зоны) полностью изолируют антропогенные стоки от природной гидросферы.
Расчетный объем водоотведения к 2040 году прогнозируется на уровне всего 88,6 м³/сут, что не способно нанести трансграничный ущерб.
Очищенные на проектируемых КОС стоки будут отводиться на гидроботанические площадки для внутрипоселкового орошения, без прямого сброса в канал или реку.
Установлен жесткий регламент: по данным Департамента СЭК Жамбылской области (письмо № 3T-2026-02168518/1 от 01.06.2026 г.), для реки Гранитогорск установлена водоохранная полоса 50 м и водоохранная зона 500 м, что является правовым барьером от загрязнения поверхностных вод. 
Трансграничное воздействие на гидрологические ресурсы полностью исключается, так как объемы водопользования мизерны, а сброс хозяйственно-бытовых стоков в открытые водоемы или трансграничные горизонты строго не допускается проектом. 
3. Аэродинамический фактор (Возможность трансграничного переноса атмосферных выбросов)
Наличие источников выбросов, способных формировать высотные шлейфы загрязняющих веществ, переносимых воздушными потоками на территорию соседнего государства.
Для возникновения трансграничного переноса загрязненных воздушных масс необходимо наличие крупных промышленных узлов (ТЭЦ, металлургия, химия). На станции Шалдовар основным источником выбросов будут являться автономные системы отопления (газовые) и локальные агропромышленные базы (элеваторы ТОО «Дархан-Астық»), выбросы от которых (взвешенные частицы) тяжелые и оседают в приземном слое в радиусе 100 метров.
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области (письмо № 3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.) указывает общую массу выбросов по Меркенскому району (6753,17 тонн/год), однако в эту долю входят крупные предприятия региона, которых нет на территории самой станции. 
Проектом предусмотрен экологически чистый вектор теплоснабжения — строительство газовой БМК мощностью всего 0,26 МВт и газификация ИЖС до 95%, выбросы от которых мизерны и не способны к дальнему переносу.
Физическая возможность трансграничного переноса атмосферных выбросов в Кыргызстан полностью отсутствует ввиду отсутствия промышленных объектов высоких категорий опасности и перехода теплоснабжения станции на природный газ.
4. Санитарно-экологический и биологический фактор (Миграция отходов и влияние на биоразнообразие)
Угроза распространения инфекций, трансграничной миграции биологических или промышленных отходов и влияние на трансграничные экосистемы.
Обращение с твердыми бытовыми и медицинскими отходами носит сугубо локальный характер. На территории отсутствуют опасные захоронения, которые могли бы стать источником биологической угрозы для сопредельных территорий. Трансграничные пути миграции охраняемых видов животных станцию не пересекают.
Согласно письму КГП «Жамбылская областная ветеринарная станция» (№ 3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.), на территории станции отсутствуют захоронения сибирской язвы и скотомогильники, что исключает риск трансграничных эпизоотий. 
По данным КГУ «Отдел ЖКХ... Меркенского района» (письмо № 3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.), отсутствуют полигоны радиоактивных и промышленных отходов. 
Складирование прогнозируемых 132 тонн/год ТБО будет осуществляться на проектируемом изолированном полигоне (1,0 га) внутри территории района, без возможности их выноса за границу.
Распространение санитарно-экологических воздействий жестко локализовано границами будущего полигона ТБО и СЗЗ элеваторов. Влияние на трансграничную санитарную обстановку и биоразнообразие сопредельного государства равно нулю.
ИТОГОВЫЙ ВЫВОД
Проведенный системный анализ неопровержимо доказывает, что, несмотря на приграничный статус станции Шалдовар, реализация корректировки ее Генерального плана не будет сопровождаться трансграничными экологическими последствиями. Воздействие градостроительного развития имеет строго локализованный (точечный) масштаб, ограниченный площадью 94,4 га и потребностями 550 жителей. Проект не содержит видов деятельности, способных оказать значимое воздействие на окружающую среду сопредельной Кыргызской Республики, и не подпадает под критерии применения Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте).

















9.8. Степень и характер возможных последствий реализации проекта для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Данный раздел требует установить, приведет ли реализация градостроительного документа (генерального плана) станции Шалдовар к прямому уничтожению, косвенной деградации или фрагментации территорий, имеющих особый юридический, экологический или культурный статус.
Ниже представлен системный анализ степени и характера воздействия корректировки Схемы развития и застройки (генерального плана) станции Шалдовар по всем применимым критериям, с учетом приграничного предгорного расположения территории.
Воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты государственного природно-заповедного фонда (ПЗФ)
Оценка риска прямого изъятия земель, нарушения охранных зон или косвенного негативного влияния на заповедники, заказники и национальные парки. 
Станция Шалдовар расположена в предгорной равнинной зоне, территория которой исторически трансформирована под транспортно-логистические нужды и сельское хозяйство. Проектные решения предполагают компактное уплотнение застройки без расширения границ, что исключает территориальную экспансию в сторону горных или неосвоенных природных ландшафтов. 
Согласно официальному ответу Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира (письмо № 3T-2025-00391222 от 11.02.2025 г.), в границах и в непосредственной зоне влияния станции Шалдовар отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты государственного природно-заповедного фонда. 
Степень негативного воздействия оценивается как нулевая. Территориальные конфликты с ООПТ физически и юридически отсутствуют. 
Воздействие на элементы экологической сети и природные ареалы редких и исчезающих видов флоры и фауны
Оценка риска фрагментации среды обитания, разрушения путей миграции диких животных и уничтожения мест произрастания видов, занесенных в Красную книгу РК. 
Экосистема внутри станции представлена синантропными видами флоры и фауны, адаптированными к соседству с человеком и железнодорожной магистралью. Масштабные земляные работы при прокладке сетей затронут лишь локальный, уже нарушенный рудеральный покров. При этом проект предусматривает создание 5,9 га новых искусственных зеленых насаждений (парков, скверов), что улучшит локальную экологическую сеть. 
Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира (письмо № 3T-2025-00391222 от 11.02.2025 г.) официально подтверждает отсутствие путей миграции диких животных и природных ареалов видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, на территории проектирования. 
Степень негативного воздействия отсутствует. Природные ареалы редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений проектом не затрагиваются. 
Воздействие на объекты историко-культурного наследия
Оценка риска разрушения, повреждения или изменения визуального восприятия памятников истории и археологии при ведении строительно-монтажных работ (прокладка дренажа, канализации, фундаментов).
Территория станции не является историческим заповедником, однако предгорная зона Жамбылской области богата археологическими артефактами. В случае обнаружения невыявленных объектов историко-культурного наследия (курганов, захоронений) при глубоких земляных работах (для укладки коммуникаций на 2-3 метра), проект предписывает жесткое выполнение требований законодательства.
Проектом заложено строгое исполнение ст. 39 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»: при обнаружении артефактов подрядчик обязан немедленно приостановить работы и вызвать археологическую экспертизу.
Степень негативного воздействия оценивается как низкая, характер последствий — сохраняющий, опирающийся на строгие законодательные регламенты при ведении земляных работ.
Воздействие на земли оздоровительного, рекреационного и водоохранного назначения
Защита водных артерий от техногенного давления и сохранение санитарно-гигиенического качества рекреационных зон.
На станции Шалдовар ключевым объектом, требующим защиты, является поверхностная гидрографическая сеть. Существующая практика использования выгребных ям при высоком уровне грунтовых вод несет угрозу химического и бактериологического загрязнения. Проект меняет эту парадигму, внедряя централизованную канализацию и устанавливая жесткие водоохранные ограничения.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области (письмо № 3T-2026-02168518/1 от 01.06.2026 г.) категорически указывает на то, что в районе станции протекает река Гранитогорск (водоем I категории), для которой установлена 50-метровая водоохранная полоса и 500-метровая водоохранная зона. 
Хотя Шу-Таласская бассейновая инспекция (письмо № 3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.) сообщила об отсутствии водоохранных зон на указанном участке, для обеспечения максимальной экологической безопасности в генеральном плане приняты в работу более строгие требования СЭК. Размещение потенциально загрязняющих объектов в указанной водоохранной зоне не допускается. 
Заложенное в проект 100% канализование и вынос КОС на нормативное расстояние являются гарантией сохранения чистоты подземных и поверхностных вод.
Степень воздействия проекта оценивается как максимально высокая, а характер последствий — строго позитивный, эколого-реабилитационный, защищающий водоохранную зону реки от диффузного загрязнения.
ВЫВОД: Систематический анализ доказывает, что корректировка Генерального плана станции Шалдовар не вступает в конфликт с интересами сохранения природного и культурного наследия. В условиях отсутствия на территории ООПТ и угрозы для краснокнижных видов, этот документ выступает безальтернативным инструментом инженерно-экологической защиты. Запретительные экологические факторы для реализации проекта отсутствуют при условии неукоснительного соблюдения водоохранного законодательства и выполнения всех заложенных инженерных мероприятий (строительство КОС, дренажа, газификация, озеленение). 






























9.9. Необходимость оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа
Документ «Схема развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) станции Шалдовар Меркенского района Жамбылской области» является градостроительным документом, определяющим долгосрочные направления развития селитебной и транспортно-логистической территории. В отношении данной территории стратегическая экологическая оценка (СЭО) в рамках действующего экологического законодательства ранее не проводилась.
На основании проведенного комплексного анализа (экологического скрининга) установлено, что проектные решения не предполагают возникновения значимых негативных экологических последствий, требующих проведения полномасштабной и углубленной стратегической экологической оценки. 
Ниже представлены результаты системного анализа по всем применимым критериям. 
Наличие или отсутствие ранее проведенной стратегической экологической оценки (СЭО) для рассматриваемой территории 
Оценивается правовой и экологический статус территории до разработки текущего Документа для определения исходной точки скрининга. Ранее градостроительное развитие станции осуществлялось без комплексного экологического обоснования современного формата. В реестрах уполномоченных органов в области охраны окружающей среды отсутствуют сведения о проведении СЭО для территории станции Шалдовар. Текущая корректировка генерального плана является первым документом, проходящим процедуру экологического скрининга в соответствии с обновленным Экологическим кодексом РК.
Отсутствие утвержденных отчетов по СЭО для станции Шалдовар в открытых реестрах Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Ранее стратегическая экологическая оценка для территории станции Шалдовар не проводилась, что обуславливает необходимость проведения настоящего экологического скрининга для выявления потенциальных рисков.
Характер и масштаб потенциальных негативных экологических последствий при реализации проектных решений
Возникающие в период строительства локальные воздействия (земляные работы при прокладке 4,4 км дренажа, сетей водопровода и канализации, устройство асфальтовых покрытий) носят исключительно временный, управляемый и обратимый характер. Долгосрочных критических последствий не прогнозируется, так как проект подчинен строгим законодательным ограничениям, а сама территория свободна от исторического биологического загрязнения.
Согласно официальному письму КГП на ПХВ «Жамбылская областная ветеринарная станция» № 3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г., на территории станции Шалдовар отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и захоронения сибирской язвы. 
Согласно официальному письму Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области № 3T-2026-02168518/1 от 01.06.2026 г., установлен строгий регламент по защите реки Гранитогорск (водоохранная полоса 50 м и водоохранная зона 500 м). 
Воздействие ограничено микромасштабом демографической емкости населенного пункта — всего 550 человек к 2040 году на площади 94,4 га.
Проектные решения не предполагают возникновения значимых негативных экологических последствий ни для воздушного бассейна, ни для водных ресурсов, ни для санитарно-эпидемиологической обстановки.
Наличие в проекте компенсирующих и эколого-оздоровительных (санационных) мероприятий
В долгосрочной перспективе реализация корректировки генерального плана носит ярко выраженный эколого-оздоровительный характер. Проект направлен на комплексное решение накопившихся проблем (высокий уровень грунтовых вод, отсутствие канализации и мусорного полигона).
Проект включает в себя мощный инфраструктурный комплекс:
1. строительство централизованной канализации (9,7 км) и КОС (мощностью 88,6 м³/сут), а также 4,4 км закрытого горизонтального дренажа, что надежно защитит водоносные горизонты и селитебную зону от подтопления и загрязнения;
2. газификацию жилого сектора (до 95%) и строительство газовой БМК (0,26 МВт), что радикально очистит атмосферный воздух от угольной золы и сажи на фоне общерайонных выбросов (6753,17 тонн/год согласно письму № 3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.); 
3. проектирование нового полигона ТБО (1,0 га) за пределами станции для утилизации расчетного объема отходов (132 тонн/год), так как, согласно письму КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства... акимата Меркенского района» № 3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г., на данный момент легальные полигоны полностью отсутствуют; 
4. безопасную утилизацию медицинских отходов ФАП (класса Б и В, 0,28 тонн/год) через специализированные организации.
Инженерные и планировочные решения, заложенные в Документе, сами по себе представляют мощный комплекс эффективных природоохранных мер, направленных на кардинальное улучшение санитарно-гигиенического и гидрогеологического состояния территории.
Необходимость проведения полномасштабной стратегической экологической оценки (СЭО) для Документа
Сопоставление выявленных минимальных и полностью управляемых рисков строительного периода с беспрецедентным объемом внедряемых эколого-оздоровительных мероприятий указывает на отсутствие необходимости в дополнительных масштабных экологических изысканиях на стратегическом уровне. Проект не противоречит экологическому законодательству и жестко интегрирует запретительные требования государственных органов (СЭК, земельной и бассейновой инспекций).
Улучшение базовых показателей жизнеобеспечения для 550 человек не превышает предельно допустимых экологических нагрузок на территорию площадью 94,4 га. Все потенциально воздействующие новые объекты (КОС, полигон ТБО) в будущем в обязательном порядке пройдут собственную локальную Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) на стадии рабочего проектирования (ПСД).
Проведение полномасштабной стратегической экологической оценки (СЭО) для корректировки Схемы развития и застройки станции Шалдовар не требуется. Дальнейшая детализация экологических решений должна осуществляться на этапе разработки проектно-сметной документации (ПСД) для конкретных инфраструктурных объектов.


9.10. характер предлагаемых изменений в проекте, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.
Ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась.


























Перечень используемых материалов и научно-технической литературы при разработке Генерального плана

1. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II.
2. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
3. Водный кодекс Республики Казахстан.
4. Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК.
5. Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148.
6. Закон Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года № 2572-XII.
7. Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V.
8. СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
9. СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан».
10. СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах».
11. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».
12. СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
13. СП РК 4.01-102-2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
14. СП РК 4.02-102-2012 «Тепловые сети» и СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы» (разделено для технической корректности, так как газификация не относится к тепловым сетям).
15. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67.
16. Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденные приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 октября 2025 года № 436.
17. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
18. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90.
19. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19.
20. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на площадке проектирования (данные о грунтах, сейсмичности).
21. Технические условия (ТУ) на подключение к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение), выданные эксплуатирующими организациями.
22.	Государственный климатический кадастр (https://meteo.kazhydromet.kz/ climate_kadastr/).
23.	 «Справочник по климату Казахстана. Многолетние данные».
24.	 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».
25.	Научно-прикладной справочник Агроклиматические ресурсы павлодарской области https://ingeo.kz/wp-content/uploads/ 2017/11/Агроклиматические-ресурсы-Павлодарской-области2.pdf.
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ЭТ	комфортно тепло
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очень прохладно 

умеренно прохладно
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жарко
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Эффективная температура, °С


Уровень комфорта



T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-4.0999999999999996	-1.8	5.2	12.1	17.399999999999999	22.7	25.3	23.7	17.899999999999999	10.5	3	-2.6	Tmin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-8.3000000000000007	-6.1	0	5.9	10.199999999999999	14.8	17.100000000000001	15.2	9.9	4	-1.7	-6.7	Tmax	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.7	4.2	12	19.2	24.6	30.4	33.1	32.1	26.5	18.8	9.8000000000000007	3.2	
Температура воздуха, °С




R, мм	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	24.7	32.700000000000003	44.4	66.2	56.4	32.799999999999997	19.8	13.5	16.8	34.1	39.9	31.1	f, %	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	81	80	76	66	62	50	44	43	48	64	76	82	
Осадки, мм


Относительная влажность, %




январь	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	5	10	15	12	23	10	16	9	июль	6	10	13	9	23	12	17	10	



апрель	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	6	14	18	8	16	10	19	9	октябрь	6	12	15	10	25	9	14	9	



С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	6	12	15	10	22	10	16	9	


С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	2	2.2000000000000002	2.2999999999999998	1.9	1.9	2	2.9	2.7	


V, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.52	1.6057142857142854	1.8885714285714283	2.08	1.98	1.9657142857142855	1.9457142857142851	1.78	1.714285714285714	1.64	1.5171428571428571	1.4571428571428573	порыв, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20.25	21.6	28.08	28.86	29.64	28.08	28	28.08	21.06	24.96	24.49	23.7	Vmax, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	16	25	25	24	18	20	28	18	20	21	20	
Средняя скорость 
ветра, м/с


Максимальная скорость и порыв ветра, м/с
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YTBepxnao:
PykoBoauTeNb 0T/A€Na APXUTEKTYPbI IPAJL0CTPOUTE/ILCTBA H
cTpoUTENLCTBA AKNMAaTa MepKeHcKoro paiiona

Jynarbaes T.A.

2024 .

TEXHAYECKAS CIIENU®UKAIAST
KoppeKTHPOBKA yNpOLIEHHbIX FeHepaIbHbIX ILIAHOB HaceaennbIx nynkTos Kenec,
Acnapa, llangosap crannusicol, Apan Kpicrak, Akepmen, Keizbuicaii u Xayram 6ateip
Mepxkenckoro paiiona JKamobuickoii o6nacTu

Hauvenoanne OcHOBHBIE CBeJIeHHsI M TPeGOBAHHAS

2 o)

KOppeKTHPOBKA YNPOIIEHHBIX TeHepAJIbHBIX IUIAHOB HACEJEHHBIX
nynktoB Kenec, Acnmapa, Ilanzosap cranuusickl, Apan Kpicrax,
HaunmenoBanue npoekTa Axepmen, Kpsbuicaii n Kayram 6ateip  Mepkenckoro paifona
Kambbiickoii 06aacTi

N

KI'Y «Ot/en apXHTeKTypbl, FPajioCTPOUTENILCTBA M CTPOMTENBCTBA

3aKa3umuk, ec o o
Zasl MepkeHckoro paiiona JKamGbLICKO# 0GIacTH

3. | OcuoBanue aas VyacTki NPOEKTHPOBAHKS PACTIONIOXKEH Ha TepPUTOpHM MepkeHckoro — paifona
MPOEKTHPOBAHMUS JKamGriickoii o6macT
Merouueckasi 0CHOBA, 4.1 KoppeKTHpOBKA yNpOIEHHBIX FeHePAIbHBIX IJIAHOB HACEJIEHHBIX
npaBoBble H HOPMATHBHBIE nynkroB Kenec, Acnapa, Illamtosap cramuusickl, Apan Keicrak,
JIOKYMEHTBI Axepmen, Kpsbuicaii u Kayram Gatelp Mepkenckoro paiiona

JKamObLICKOii 06.12CTH BBINOJIHATE B COOTBETCTBHH € TPEGOBAHMSIMH:
- 3akona PecryGmikn Kasaxctan «OG apXuTEKTYpHOH, rpajioCTPOMTENBHOH 1
CTPOMTEIBHOM AesTenbHOCTH B Pecry6iuke Kasaxcrany;
- CH PK 3.01-00-2011 «MHcTpyKums 0 nopsiake pa3paGOTKH, COrlacoBaHus W
yTBepXKIEHHsS IPajOCTPOMTENbHBIX MpPoekToB B Pecry6mike Kasaxcram» (¢
n3menenuem ot 28.08.2017 r.);
- CHwuIl PK 3.01-01-2008* «I'pagoctpoutenbcTBo. [TnanupoBka W 3actpoiika
TOPOJICKHX H CENBCKUX HACENIEHHBIX MYHKTOB);
- CH PK 3.01-01-2013 «I'pagoctpoutenscTso. [lnanupoBka K 3acTpoiika
TOPOJICKHX H CENBCKUX HACENIEHHBIX MYHKTOBY;
- CIl PK 3.01-11-2013 «I'pagoctpoutenscTo. IlnannpoBka M 3acTpoiika
FOPOZICKHX H CENbCKHX HACENCHHBIX MyHKTOBY;
- CHuIl PK 3.01-02-2001 «ITnannpoBka u 3acTpoiika paliOHOB MHAMBAIY&IbHOTO
HKHUIHLIHOIO CTPOUTENBCTBAY;
- CH PK 3.01-02-2012 «[lnanupoBKka M 3acTpoiika paiiOHOB MHMBHIY&IbHOTO
JKUTHIIHOTO CTPOUTENBCTBAY;
- CI PK 3.01-102 — 2012 «IliaHupoBKa 1 3acTpoiika pailOHOB HHAMBHYAJILHOIO
JKHUITHIIHOTO CTPOUTENBCTBAY;
a Takke B COOTBETCTBUH C APYTHMH 3aKOHOJATE/bHBIMH aKTaMH, SHCTBYIOLLUMI
Ha TeppuTopun Pecry6nuku Kasaxcran.
- O BpHeceHMH H3MCHEHHS B TpPHKA3 MunucTpa HaIMOHANBHON

skoHOMEKH Pecriy6muky Kasaxcran ot 20 HosGps 2015 roma Ne 706

«06 YTBEPIKACHUH IIpasun TIPOBEJICHHUS KOMILIEKCHOM
IPaloCTPOUTENEHOMN SKCIEPTH3B! TPATOCTPOHTENBHBIX IPOCKTOB BCEX
YPOBHE»

Tlpukas MuHHCTpAa HHIYCTPHH H HHQPACTPYKTYPHOTO PasBHTHS
Pecny6muku  Kasaxcran ot 14 wmioms 2023 roma Ne S13.
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3apeructpupoBan B Munucreperse joctumun Pecry6muxu Kasaxcran
18 mromst 2023 rompa Ne 33101

4.2. Tonorpau4ecKyio CheMKy BBINOJIHHTE € TPEGOBAHHSAMHU:

CH PK 1.02-02-2016 «MHkeHepHbIe H3BICKAHMS Ul CTPOHTENBCTBAY
CelicMHU€CKOe MUKPO30HHPOBaHHs. OBliee MONOKeHHe;

CIT PK 1.02-101-2014  «MmkeHepHO-TEOAE3NYECKHE — H3BICKAHMA Il
cTpouTesbeTBa» OCHOBHBIE MONIOKEHUS;

CITPK 1.02-102-2014 «MH:KeHEPHO-T€0IOTHYECKNE H3bICKAHUS

CH PK 1.03-03-2013 «['eone3ndeckne paGoThl B CTPOHTENLCTBE

MHcTpykiust o Tornorpaduueckoli chemke B MaciuTadax 1:5000, 1:2000, 1:1000
1 1:500 TKMHIT (THTA) - 02 - 028 - 09 (u31aH1e opuLHaIbHOE);

Wuctpykuus no Tororpaduueckim chemkam maciutaba 1:2000.

MHCTpYKUUS TIO ChEMKE M COCTABJICHWIO MJIAHOB MOA3EMHBIX KOMMYHHKALHIL.
Hucrpykuus o Husenuposanuio 1,2,3 u 4 K1accos.

VernoBHble 0003HaueHus Tonorpaduueckux mraHo M1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000, 3akon PK Ne 332-II ot 03.07.2002r. "O reomesus u kaprorpaduu" (¢
M3MEHEHNAMH U IOMONHEHHSIMHU 110 cocTosiHmIO Ha 08.04.2016 1.);

3akon PK 07.06.2000 r. Ne 53-II "OG olecrieyeHin eIHHCTBA H3MepeHuii'.(c
u3meHennsiMu ot 28.12.2018 r.)

Iean padoThl

OnpefenuTs  JONTOCPOUHbIE  TIGPCTIEKTHBBI ~ COLMATLHO-DKOHOMHUECKOrO 1
IPATOCTPOHTENLHOTO PA3BHTHS HACRTIEHHOTO MYHKT, hOPMUPOBAHKE €ro IIAHHPOBOUHOI
CTPYKTYpbl, OOecrednBaiomeli GraronpusITHylo IOCTOHHYIO Cpefly MpOXHBAHHS,
CTPEMSILLYIOCS K CaMOJOCTATOYHOCTH M0 Habopy OObEKTOB OOCTYKMBAHHA H MECT
NpWIOKEHNs TPyAa, KOMIUIGKCHOH 3aCTpOMK TeppuTOpHH, —YNOpAIOYeHHs U
peopraHu3aLK (yHKLMOHANBHBIX 30H POEKTUPYEMOH TEPPHTOPHH.

TpeGoBaHust K NOPSUIKY U
CPOKAM BBITIOIHEHHST
padoThl

6.1. KoppeKTHpOBKy YIpOIIEHHBIX CXeM 7 HAace/eHHBIX IYHKTOB BbINOJHATE B
COOTBETCTBUM C HOPMATHBHO-TIPABOBBIMH 1 HOPMATMBHO-METOIMHECKMMH aKTaMU B
061aCTH APXMTEKTYPHOIA, IPaOCTPOMTENIBHOMH 1 CTPOUTENIBHOI ACSTENBHOCTH.

6.2. B npoeKTe NPHHATH CIEAYIOLLKE PACYETHBIE CPOKH:

uexomHbli ron - Ha 01.01.2024 r.; nepsast ouepenb - 2030 I.; pacueTHbIA CPOK -
2040r.;

6.3. KOppeKTHpOBKY YNPOILEHHBIX CXEM BBINOJIHATE 10 CIEAYIOLIMM JTaram:

I - i aTaI — NPeANpPOSKTHO - AHATUTHYECKHIA;

11 —ii sTan — PaspaGoTka (KOpPEeKTHPOBKA) YNPOLICHHBIX CXeM;

6.4. Ha | aTane nposecti ciefyioue paboTsi:

6.4.1. Ha ocHoBe Tomorpaduueckoli CheMKH, HAaTypHOTO OOCleaoBaHUs 1
NOJTyYEHHBIX MCXOHBIX JaHHBIX, TPOBECTH aHAU3 COBPEMEHHOTO UCTONB30BAHNL
IPOEKTUPYeMOii TEpPUTOPHH, YTOUHUTD FPAHHLE! KPYITHBIX 3eMICTIONb30BATE EH,
OTBOZIOB 3eMENTBHEIX YYACTKOB TMOA pasfMuHbie OOBEKTHl CTPOMTENBLCTBA,
BBITIOTHUTH OMOPHBIH MJI1aH H KOMIUIEKCHYIO OLIEHKY TEpPUTOPHH.

6.4.2. Ha oOCHOBe TpPOBEIEHHOrO aHalW3a MPOBECTH  YKPYMHEHHbIC
IPalOCTPOUTENBHBIE PACYETEI TIO HACENIEHHIO, KHIMLIHOMY (OHILY, OMpEaenHTh
HampasieHus ~TEPPUTOPHATBHOTO — Pa3BUTMA ~HA  NPOTHO3HBIH  CPOK |
(hYHKLMOHAIbHOE 30HHPOBAHUE HA BAPHAHTHOIT OCHOBE.

I[IpoBeCTH CPABHMTENbHBI aHANM3 BapUaHTOB W ONPEJENHTH ONTHMATLHOE
pewenue. [IpeBAHTENbHYIO [UIAHMPOBOYHYIO ~ OPraHM3alWIO  TEPPUTOPHH
COIIIACOBATH C 3aKA3HHKOM.

- zaperucTpupoBarh B 0ase  J@HHBIX  IOCYHAapCTBEHHOrO
rpazoctponTensHoro kanactpa PMK, ronorpaguueckux chemok.

6.5. Ha Il aTane npoBecTH ciie/ylomiue pagoTsI:

6.5.1. PaspaGoTath JETAlbHO MPEVIOKEHUS MO MIAHUPOBOYHOM OpraHM3alui
TepPUTOPUH, BBIONHUT OCHOBHOH YePTEX, ONPENENHTh MPOTHO3  pocTa
UHCIEHHOCTH M 3aHATOCTH HaceNeHHs; MPEMIOKEHHs MO (QYHKLMOHATBHOMY
30HHPOBAHHIO, CTPYKTYPE KIIHIHOIO U KYJTBTYPHO-OBITOBOrO CTPOHTENBCTBA.
6.5.2. OnpefeNuTh NPUHLMNHATbHbIE HATPABIEHASM PA3BHTHS TPAHCTIOPTA,
YIMUHO-IOPOXKHOH ~ CeTH, CHCTeMbI ~BOXOCHAG)KeHMs, BOJOOTBEACHHS M
SHeprocHabKeHHs.

6.5.3. Jlatb mnpesiokeHUs: 1O YJIydlIEHHMIO SKOJOTMYECKOM W CaHWTapHO-
SMMAEMUONOrHYECKOll 06CTAHOBKH, OXPaHbl MAMATHUKOB HCTOPHH, KyIBbTYphl 1
APXHUTEKTYPbI.

6.5.4. Tlpy BLINONHEHMM pasjena OpraHH3ALMM YIM4HO-AOPOXKHON CceTH 1
OpraHM3alMM _TPAHCNOPTA NPEIyCMOTPETh PA3BUTHE CeTH OOLIECTBEHHOrO
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/ aBTOTPAHCTOPTA.

7. | OcHoBHbIE TPeGOBAHUS K 7.1. TIpoeKT BBINOTHUTL B COCTaBe, mpejycmoTpenHom CH PK 3.01-00-2011
cocraBy, conepanmio u popme | «MHCTpYKIHs O TOPAAKe PaspaGOTKM, COMNACOBAHMA M  YTBEPHACHWA
IPECTABISIEMbIX MATEPHATIOB | [PaJOCTPOHTEIIbHEIX MPOEKTOB B Pecry6nike Kasaxcran» (¢ M3MeHEHHeM OT
110 IPaJIOCTPOHTEILHO 28.08.2017 r.), CIT PK 3.01-01-2008 «MeTopuyeckue yKasaHus 1o paspaGoTke
JIOKYMCHTALIH [POEKTOB ILIAHAPOBKH YacTeli FOPOZIOB U IPYTHX HACENCHHEIX MyHKTOBY.

7.2. Matepuansl NpOEKTa YNPOMIEHHBIX CXeM — MPEACTABUTL B CIEAYIOWIEM
cocrase:

_ cxema MOJOKEHWs HACENEHHOrO MyHKTA B cucTeMe (C MPUrOpOAHOl 30HOM)
paccernenus;

- OTOpHBIi M1aH;

- KOMIITEKCHast [pajioCTPOUTEbHAs OLEHKa TePPUTOPHH;

- renepabHblii 1aH (OCHOBHOH YepTex);

- cXeMa (yHKIHOHATBHOTO 1 FPaJOCTPOUTEIIBHOTO 30HNPOBAHHA TEPPHTOPII,

- cXema yJTM4HO-10POKHOI CETH U TPAHCIIOPTa;

- riornepeyHbIe MPObMIH YIHULL

- cXeMa HHKEHePHOTO 000PY/I0BaHHS 1 HHKEHEPHOH MO/Ir0TOBKY TEpPUTOPHI;

- cXeMa OXPaHBI OKPYKaIOLIEH Cpeibl;

- IPUPOAHO-3KOIOrHYecKuii KapKac;

- NOSICHHTE BHAS 3aMHCKa ¢ 0GOCHOBAHNEM NPHHIMAGMBIX MPOEKTHBIX PEIICHHI.
7.3. B cocraBe mpoekta MOTYT GbITb BKJIOYEHHEIE JOMOTHHTENBHbIE MUIAHBL,
CXeMbl, DACKBIBAIOIME OCHOBHOM 3aMbiCell UIAHHPOBOUHOM  OpraHu3aii
TEPPUTOPUH.

8. | Mexonasi nokymenTauusi i1st | 8.1. 3akasuuk oOecrieuMBacT BbiAady —MOCTABLIMKY (MCTIONHUTENIO) MCXOAHBIX
KOPPEKTHDOBKH TeHEPATBHOIO | TaHHbIX JUIs Pa3spaboTKH (KOPPEKTUPOBKH) YNPOIIEHHBIX CXeM 7 CeTbCKUuX
naaHa OKPYTOB COMIacHo NMopsaKy, onpeaesexnomy CHPK 3.01-00-2011.

8.2.VcrioNHATeNbHbBIE OPraHbl JOMKHBI OKa3blBATh CONSHCTBUE 3aKA3UMKy W
HCTIONHUTENO FPAIOCTPOUTENbHBIX MPOEKTOB B MPEAOCTABNICHHH HEOGXOAMMOTH
JUIA POEKTHPOBAHMUS HCXOMIHOH nH(OpMALH.

9. | OcuoBHbIE TPEGOBAHHS K [paHH1Ib! TONOrpaHueCKOl CheMKH HACETEHHBIX ITYHKTOB: COMIACHO BbUIAHHBIX
COCTABY, CONEPAAHMIO 1 hopMe | CXeM PaioHHBIM OTITOM apXHTEKTYpbl, FPalOCTPOHTENLCTER 1 CTPOMTENHCTBA
npejcTaBsIeMbIX MaTepuaios | Capbicyckoro paiioHa, JKam6buickoli obnactu. JIo Hayana okasaus —pabor,
110 TONOrpaHIecKnM [OCTaBIMK TNpOBepsieT (NPOBOIMT CBEPKY) HA MECTHOCTH — [PaHMLbl W
CheMKaM KOOPJMHATBI BBIIAHHBIX CXEM.

| 10. | Ocobble ycaoBust 10.1. Bce Buabl paGoT JOMKHBI ObITb MPOBEJICHBI MOCPEACTBOM KOMITBIOTEPHOH
NPOEKTHPOBAHMS: TeXHOJIOrMU BEJIEHHs IPOEKTHBIX PaGoT;
10.2. TIpoekTHble pabOThI BEIMONHSIOTCA C WCIONB30BAHMEM HMMEIOUIXCA Y
NOTEHUHANLHOr0  MOCTABIIMKA  CJEAYIOUIMX JINUEH3HOHHBIX  MPOrPaMMHRIX
POZKTOB MOAZICPKUBAIOLIIX (OpMATEL: dxf, dwg, rpaduueckue popmatsl jpeg,
ATA §

11. | KoamuecTBo 3K3eMIISIPOB MaTepHabl YIIPANIEHHBIX CXeM NDEJCTABHTL B CIEAVIONIEM COCTABE:
NPOEKTA, BbIIABAEMBIX - rpadHeckue MaTepuansl B Maciurage 1:2000 9K3;
3aKA3UHKY - MOSICHUTeNbHAs 3AMHCKA Ha ABYX A3bIKax (Ka3aXCKHuif v pycokuid) — 3 9k3;

- anbBom uepTeseii (popmara ne Gonee 50x50, S0X60 cm) — 3 3K3;
- uudpOBYIO BEPCHIO MPOEKTHBIX MATEPHATOB MPEACTABHTL B opmarax
pa3paGoTaHHOii MPOrpaMmbI — 3 9K3. (Ha KECTKOM JIICKE);
- JIEMOHCTpALMOHHbIH MaTepuan Ha sKecTkoii ocHose (opmata 1,0 x 2,0 M. — 1
9K3;
Matepuaib _tonorpaduyeckyio chemky M1:2000 TPEJCTABATD B
CJIE/TYIONIEM COCTAB p
- rpaduueckue MaTepuansl (TaHbl) Tonorpaduueckoi CheMKH - 3 9K3;
- oTueT Ha GYMaXHOM HOCHTENe Ha FOCY/APCTBEHHOM U PYCCKOM s3bIKaX — 3
9K3;
- unposyio Bepeno npepcrasnth 8 hopmare SHP, DWG -3 ax3.

12. | Cpok 3aBepiueHust 15 nexabps 2024 roga. -

13. | pyrue ycaosust (OGLIECTBEHHbIE PACCMOTPEHHS! H COITIACOBAHHE NPOSKTA OCYILIECTBUTB B COOTBETCTBUN C
CH PK 3.01-00-2011 (c usmenennem ot 28.08.2017 T
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CoriacoBanue NpoexTa

1. CoryacoBaHus, OGLIECTBEHHbIE CITyLIAHHS T10 IPOEKTY JOIDKHBI ObITh MPOBE/ICHBI B
cootsercreun ¢ CH PK 3.01-00-2011, npoexTHble MaTepHaIbI 110 MPOEKTY TOUTEKAT
COIACOBAHHIO, KOMILIEKCHON IPa/IOCTPOHTELHON SKCNIEPTH3E U YTBEPXKIEHHUIO B
nopsiake, ycraHasmisaevo Ipasurenscteom Pecniy6miku Kasaxcran v B
COOTBETCTBHH C JSHCTBYIOLAMH HOPMATHBHO MPABOBBIMH JIOKYMEHTAaMH.

2. CorsacoBaHue, MPOTOKONbI OOLIECTBEHHBIX CIylIaHHi, peliende 06
0106peHHH Ha CeCCHH 0BJIACTHOTO ¥ FOPOJICKOTO MACIHXATOB, M YTBEPIKAEHUE
MpOeKTa  OCYLIECTBISETCS — 3aKa3yMKOM  MpOEKTa MNpM  CONEHCTBUH
Pa3pa6oTunKa NPOEKTa MOC/Ie 3aBEPIICHUs IPOSKTHBIX PaGOT H HEOGXOAMMBIX
COIJIACOBAHHIT B YCTAHOBJIEHHOM MOPSIIKE.

3. BHeceHue JIOMOJIHEHUA W H3MEHEHHMH 1O 3aMEYaHHSIM COIJIACOBBIBAIOLIMX
OpraHu3alMi OCYIIECTBISETCS B KpaTuaiilumii Cpok Ge3 JIOMONHMTEbHBIX
orIar.

4. TlpoBeaeHHe COINIACOBAHMI M MpEJCTABJIEHHE Ha YTBEPIKACHHE MpOEKTa
BBINIOJIHAETCS Pa3paboOTUHKOM TPH y4acTuH 3aKa3umka.

5. TpeGoBaHKs K COMIACOBBIBAIONIMM OPraHHM3aLUsIM M0 Pa3pabaTaHHOMY BUIY
IPajOCTPOUTENHHOTO MPOEKTA:

- TocymapcTBeHHbIE OPraHbl, MECTHBIE HCTIONHUTENbHBIE OpraHbl W
OpraHM3alMM, ~ KOTODhIM  HAmpaBleH  HA  COMJIACOBAHME  MPOEKT
IPajlOCTPOUTENBHON JOKYMEHTAlWH, MO/UKHBI B YCTAHOBJIEHHbIE CPOKH,
COrnacoBaTh WX WIM TMPEACTABHTH 3aKa34HKy OOOCHOBaHHBIE 3aMeuaHus, B
Cllyuae Henpe/ICTaB/eHNs 3aKIIOYEHHUs B yKa3aHHBIH CPOK, FPa/IoCTPOUTE bHAS
JIOKYMEHTALUS CHHTAETCS COTJIAaCOBAHHOM;

- pasHOrJiacHs 10  BONPOCAaM  COIVIACOBAHMSA  IPajOCTPOMTENBHOH
JIOKYMEHTALWH PELIAIOTCS B TMOPA/IKE, YCTAHOBJIEHHOM 3aKOHOJATENbCTBOM
Pecny6nuky KasaxcraH, a Takoke MyTeM COIJIACMTENBHBIX MPOLEAYP.

- IlpoBecTH  KOMIUIEKCHYIO — TPaJOCTPOMTENBHYIO  9KCHEPTH3Y
TPafOCTPOUTENBHBIX MPOEKTOB, COINIACHO CO CTaThel 64-4 3akona
Pecniy6ruku Kasaxcran «O6 apXWTEKTypHOH, IpaJoCTPOMTENLHOH H
CTpOUTENbHOM fesiTenbHocTH B Pecry6nuke Kaszaxcramy

Wubie  TpeGoBaHms
yc/oBHsE:

H

B npoLecce  3aKIIOYEHWs JI0roBopa H BbIMOJIHEHUS paSo'r, TEXHHYECKas
cretpuKaLis (3a1aHue Ha POEKTUPOBAHHE) MOMKET YTOUHSATBCS.

T'naBHbIH cnenuaaueT oTAeA
APXHTEKTYPbI, FPAJ0CTPOUTEILCTBA H

CTPOUTEIbCTBA aKMMaTa MepkeHcoro paiona (jwe 60“44 B.Typabioait
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KoMmyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe

"Yam6bin obnbickl akiMAiriHIH yupexaeHue "YnpaeneHue
TabuFu pecypcTap xeHe Taburat NpUPOAHBIX PECYPCOB 1
naiaanaHyabl petrey 6ackapmacsl” perynupoBaHus
KOMMyHangblk MEMneKeTTik Mekemeci Np1poOAONONb30BaHNA akuMaTa
Xam6binckoi obnactu”
Kasakcran Pecny6nukacel 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxctad 010000, r.Tapas,
Abaii NaHFbinbl 133A MpocnekT AGas 133A

19.02.2025 Ne3T-2025-00391163

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391163 o1 5 cheBpansa 2025 roga

YnpaBneHne NpUpoaHbIX PECYPCOB W PErYNINPOBaHNS MPUPOONONb30BaHNA akuMaTa XKambblnckoi
obnacTu cooblyaeT yTo, chakTuieckas Macca BbIGPOCOB (TOHHbI B roA) MO NPeANpPUATUSIM, BHOCALLIUM
BKNaj B 3arps3HeHe aTMocepHOro Bo3ayxa 3a MocneAHuit rof no MepKeHcKkomy paiioHy
YKambGbinckoi obnacTtv coctaBnseT 6753,17498982 ToHH/roa. CornacHo ctaTbe 75
AaMUHMCTpaTVBHOTO NpoLieaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnmkv KasaxcTtaH Bel Bnipase
03HaKOMMTCS C MaTepuanam1 aAMUHUCTPATUBHON NPoLieAypbl. Moy 3TOM B COOTBETCTBUM C YacTsamu 1,
3, 4, 6 ctatby 91 AOMMHUCTPaTUBHOrO NpoLieaypHo-npoleccyanbHoro Kogekca Pecnybnvkm
Ka3saxcTtaH, Bbl BnipaBe o6xanoeaTtb agMUHUCTPaTUBHbIA akT B aAMWHUCTpaTUBHOM (gocyae6Hom)
nopsiake. PaccMoTpeHwe xanobbl B aAMUHUCTPaTUBHOM ([OCYAEGHOM) NOpSAKE NPOU3BOAUTCA
BbILLECTOALLMM aAMUHICTPaTUBHLIM OpraHoMm. Mpy 3ToM xanoba nofaeTcs Yepes aAMUHUCTPATUBHBIN
opraH Yeil a]MMHUCTPATUBHBIN akT oBxanyeTcs. B cryyae oTcyTCTBUA BbILLECTOSLLETO
a[IMMHUCTPATVUBHOTO OpraHa aAMUHUCTPATUBHBIN aKT MOXET 6biTb 0GXanoBaH B cyae.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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WcnonHutens:

AFABEK CEPIK OCNAH¥NbI

Ten.: 7766774333

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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"KasakcTtaH Pecny6nukacblHbiH w PecnybnukaHckoe rocyjapcTBeHHoe

[MleHcaynblK cakTay MUHUCTPAIr X yupexxaeHve "[lenaprameHT
CaHUTapuANbIK-3NMAeMUONOrUANBIK CaHUTapHO-3MNUAEMUONOTUYECKOro
6akbinay komuteTi XKambbin KOHTpons Xam6binckoit obnactu
06bICHIHBIH CaHUTaPUANBIK- KomureTa caHuTapHo-
anuaemmonormaneik 6aksinay 3MUAEMMONIOTMYECKOro KOHTpons
AenapTameHTi" pecnybnukanblk MwuHucTepcTBa 3apaBoOXpaHeHUs
MeMIieKeTTik MekeMeci Pecnybnuku Kasaxcran"
Kasakcran Pecny6rukacs 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Tapas,
Oliteke bu kelweci 13 ynuua Aviteke Bu 13

12.02.2025 Ne3T-2025-00391443

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391443 o1 5 cheBpansa 2025 roga

Ha Baw 3anpoc Ne3T-2025-00391443 ot 5 cheBpans 2025 roga [lenapTaMeHT caHWTapHO-
3MNAEMMONOTMYECKOTO KOHTPOMSA XKambbirickoi o6nacTu cooblaeT: 1. AHanuabl NUTbEBOI BOAbI MO
MepkeHckoro paiioHa 3a 2022 — 2025 rr. (B abcontoTHbix nokasaTensx) Ne Moapl Mo caHuTapHo-
XMMUYECKIM roKa3aTensm Mo MUKPOBHONOrMYeckVM nokasaTenam ViccneoBaHo npo6 13 HUX
HecooTBeTcTBYloLWMX ViccnegoeaHo npob us HUX HecooTBeTCTBYtoLMX 2022r. 1 ¢c. KeHec 10102 c.
Acnapa 3030 3 Cr.llangoap 00004 c. Apan 1010 5c. Kbictak 10106 c. AkepmeH303 07 c.
Kbisbincaii 30 3 0 8 c. Xayraw 6atbip 00 0 0 02023r. 1 c. KeHec 2020 2 c. Acnapa 12012 03 Cr.
LWangoeap 00004 c. Apan40405c. Keictak 20206 c. AkepmeH 6 0 6 0 7 . Kbisbincain 9090 8
c. Xayraw 6atbip 000 0 2024r. 1 c. KeHec 404 0 2 c. Acnapa 120 120 3 Ct.llangoeap 00004 c.
Apan40405c.Koictak4 04 06 c. AkepmeH 120 120 7 c. Koisbincaii 12 0 12 0 8 c. XKayraww 6atbip
0000 2025r. ssHBapb 1 c. KeHec 00002 c. Acnapa 0 000 3 Cr.lLlangoeap 00004 c. Apan0000
5c. Kbictak 00 006 c. AkepmeH 0 000 7 c. Kbizbincan 0 0 0 0 8 c. Xayraw 6ateip 000 0 2.
KonnyecTBo 3a6oneBLIMX NUL| BUPYCHBIM reNaTUToM «A», OCTPbIMU KALLEYHBIMI MHGIEKLIMAMM,
Bpyuennesom, cubupckoii a3soii, KK (KoHro - KpbIMcKoii remopparnyeckoi nuxopaakoin) aa 2022 -
2025 r.r. no MepkeHckoro paitoHa Xambbinckoi obnacTv coctaBuno B abcontoTHbIX nokasaTensx. Ne
BI'A OKU Bpyuennes Cubupckas siasa KKI'TT Bcero go 14 net Bcero Ao 14 net Bcero Ao 14 net Bcero
po 14 net Bcero Ao 14 net 2022r. 1 c. KeHec00110000002c. Acnrapa00220000002Cr.
LWangoeap 00000000003 ¢c. Apan 00000000004 c. Kbictak 00000000005 c. AkepmeH
00000000006 c.Kbizbincain 00000000007 c. Xayraw 6ateip00000000008
MepkeHckuii p. 0044 44 11 100002023r. 1 c. KeHec00002100002c. Acnapa00000000
002Cr.lWangoBap00000000003c. Apan 00000000004 c.Keictak00000000005c.
AxkepmeH 00002000006 c. Kbisbincan 00000000007 c. XKayraw 6ateip00000000008
MepkeHckuii p. 313633 112000 02024r. 1¢c. KeHec00000000002c. Acnapa00000000
002Cr.lWangoBap00000000003c. Apan 00000000004 c.Keictak00001000005¢c.
AxkepmeH 00002000006 c. Kbisbincan 00000000007 c. XKayraw 6ateip00001000008
MepkeHckuii p. 7 23535 16 00 0 0 0 2025r. AaHBapb 1 ¢. KeHec0 0000000002 c. Acnapa 0000

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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0000002CrT.langoBap00000000003c.Apan00000000004 c.Keictak22000000
005c. AkepmeH0 0000000006 c. Kbiabincan 0000000000 7 c. Xayraw 6ateip 0000 000
0008 MepkeHckuii p. 2211000000 3. - Ha TeppuTopun ceno KeHec, KeHecckoro cenbckoro
OKpyra pacronoXeH NonuroH TBepAbiX BbIToBbIX 0TX0A0B (Aanee — TEO) cornacHo npukasa u.o.
MwuHucTpa 3gpaBooxpaHeHus Pecnybnmim KasaxctaH ot 11 siuBapsa 2022 roga Ne KP ICM-2 O6
yTBEpKAEHM CaHUTapHbIX MPaBUN "CaHNUTapHO-3MMAEMIONOMMUecKI e TPEGOBaHNSA K CaHUTapHO-
3aLLMTHBIM 30HaM OGLEKTOB, ABMAILLMXCS 0GbEKTaMI BO3AENCTBUA Ha cpedly 06UTaHs 1 300POBbE
YyenoBeka" Ha MPOEKT 060CHOBaHNSA yCTaHOBNEHHON (OKOHYATENbHOW) CaHUTaPHO-3aLUMTHOI 30HbI AN
nonvroHa TBEO nonyyeHo caHUTapHo-3nuaemuonornyeckoe 3akntodeHve 30.01.2025 roga ¢ caHuTapHo-
3alynTHON 30HOM 1000 METPOB. - Ha TeppuTopUK ceno Acnapa, ACMapyHCKOro CENbCKoro okpyra
pacnonoxeH nonurod TBO, Ha NpoekT 060CcHOBaHWs pacyeTHo (MpeaBapUTenbHO) CaHUTapHO-
3aLLMTHON 30HbI ANs nonuroHa TEO MonyyeHo caHUTapHO-3MMAEMMUONOTMHECKOE 3aKTioYeHNE
08.11.2023 rofa c caHWTapHO-3aLUTHOIA 30HoW 1000 MeTpoB. 4. [Ins ynyylleHns 340poBbsa HaceneHus
1 CaHUTapHO-3N1EMM1ONOTrMUYECKOI CATYaLIMM B HaceneHHbIX NyHkToB KeHec, Acnapa, LLlangosap
cTaHumsicel, Apan, Keictak, AkepmeH, Kbisbincaii 1 Xayraw 6atblp MepkeHckoro paiioHa npegnaraem. -
06A3aTeNbHOCTb BbIAENEHNSA 3EMENbHbIX Y4aCTKOB MOJ, CAHUTAPHO — 3aLUNTHbIE 30HbI ANs
NPOMBILLNEHHBIX NPEANPUATUI 1 OGBLEKTOB NO 0GCYXMBAHMIO TPAHCTIOPTHbBIX CPEACTB B COOTBETCTBAN
¢ Tpe6oBaHMAMM 3emMenbHOTo koekea Pecnyniku KasaxcTaH, a Tak ke HOpMaTUBHO — NPaBOBbIX akTOB
B chepe CaHUTapHO — 3NAEMUNONOrMYECKOro 6Marononyyns HaceneHns - 0653aTeNbHOCTb BblAeNeHNs
3eMerbHBIX Y4aCTKOB NOA 30HbI CaHUTAPHOM OXpaHbl C YYETOM «NpeAanonaraeMoii MoAepHU3aLnm 1
YBEMUYEHNS MOLLIHOCTY BOA03aGOPHbIX COOPYXXEHUIN» Ha OCHOBaHIUM NMpukasa MUHUCTPa
3apaBooxpaHeHnsa Pecnybnmkm KasaxcTtaH ot 20 chespans 2023 roaa Ne 26 O6 yTBepxaeHnn
CaHuTapHbIX NpaBun "CaHUTapHO-3NaeMUoNor1yeckue TpeBGoBaHMA K BOAOUCTOUHNKAM, MecTam
BoA03aGopa AN XO3ANCTBEHHO-NUTLEBLIX LIENEN, X03ANCTBEHHO-MUTHEBOMY BOJIOCHAGKEHMIO 1
MeCTaM KymnbTypHO-GbITOBOrO BOAOMONb30BaHMS 11 6€30MacHOCTU BoHbIX 0GBEKTOB", a Tak e
NOMyYeHNs CaHUTapPHO — SMUAEMUONOrMYECKOTO 3aKIToUEHA NO NPOEKTY YCTaHOBMNEHNS 30H
CaHUTapHOI OXpaHbl - yKa3aTb CBEAEHMS O HaN14Yuv UMK OTCYTCTBAN CUGMPEA3BEHHBIX 3aXOPOHEHNI B
NPOEKTHOM y4acTKe, MU HaN14N1 paHee 3aXOPOHEHHBIX CHBUPER3BEHHBIX CKOTOMOTUMBHUKOB,
CKOTOMOTUNBHIKOB C 3aXOPOHEHNEM B AMaX, C GHOMOrMYECKMM KaMepaMm OMpeaeNnTL CaHUTapHO-
3aLLMTHYIO 30HY C YKa3aHWEM OrpaHNIUTENbHBIX MEPONPUATUI B COOTBETCTBUM C AEHCTBYIOLIMMA
HOpMaTVBHO-NPaBOBLIMU akTaMy. B criyyae Hecornacus ¢ NPUHATLIM pelleHreM, Bbl Bipase
obxanoBaTb aAMUHUCTPATVBHbIN akT, aAMUHUCTPATUBHOE AeicTBue (Be3aeiicTBre), He CBs3aHHOE C
NPUHATEM aAMWHUCTPATUBHOTO akTa, B aIMUHUCTPaTUBHOM ([OCYA€6HOM) NopsiKe B COOTBETCTBIN
co cTaTbeit 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHo-npoLeccyanbHoro kogekca Pecnybnvku KasaxctaH. B
cooTBeTCTBUM co cTaTbel 11 3akoHa Pecnybnvku KasaxctaH «O asbikax B Pecnybnuvke KasaxctaH»,
OTBET AlaH Ha A3blke 0GpaLLEHNA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3amecTuTenb pykoBoauTENs AIMBAEBA CAJNTTAHAT KOPOABAEBHA

WcnonHutens:

PAXMAH XKAKCbINbIK KANOAP¥bI
Ten.: 7756132856

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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  Директору ТОО «Қолдау»    А. Сапиевой                  На   Ваш запрос  №ЗТ - 2025 - 00391443 от 5 феврал я 2025   года   Департамент  санитарно - эпидемиологического контроля Жамбылской области   сообщает:     1.   Анализы питьевой воды по  Меркенского района за 2022  –   2025   гг.   ( в  абсолютных показателях)    

№  Годы  По санитарно - химическим показателям  По  микробиологическим показателям  

Исследовано проб  из них  несоответствующих  Исследовано проб  и з  них  несоответствующих  

2022г.  

1  с. Кенес  1  0  1  0  

2  с. Аспара  3  0  3  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  1  0  1  0  

5  с. Кыстак  1  0  1  0  

6  с. Акермен  3  0  3  0  

7  с. Кызылсай  3  0  3  0  

8  с.  Жаугаш батыр  0  0  0  0  

0 2023 г.  

1  с. Кенес  2  0  2  0  

2  с. Аспара  12  0  12  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  4  0  4  0  

5  с. Кыстак  2  0  2  0  

6  с. Акермен  6  0  6  0  

7  с. Кызылсай  9  0  9  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

2024г .  

1  с. Кенес  4  0  4  0  

2  с. Аспара  12  0  12  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  4  0  4  0  

5  с. Кыстак  4  0  4  0  

6  с. Акермен  12  0  12  0  

7  с. Кызылсай  12  0  12  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

2025г. январь  

1  с. Кенес  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  0  0  0  0  

5  с.  Кыстак  0  0  0  0  

6  с. Акермен  0  0  0  0  

7  с. Кызылсай  0  0  0  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

  «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ    ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ   САНИТАРИЯЛЫҚ  - ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ  КОМИТЕТІ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ  САНИТАРИЯЛЫҚ  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ  ДЕПАРТАМЕНТІ»   РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  МЕКЕМЕСІ       РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   «ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА   САНИТАРНО  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»  

080012, Тараз қаласы, Әйтеке би көшесі, 13   Тел.: 8(72 62) 45 - 08 - 83, факс: 8(7262) 45 - 08 - 83     080012, город Тараз, ул. Айтеке би, 13   Тел.: 8(7262) 45 - 08 - 83, факс: (7262) 45 - 08 - 83    
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2.   Количество заболевших лиц  в ирусным гепатитом «А»,  о стрыми  кишечными инфекциями,  б руцеллезом,  с ибирской язвой, ККГЛ (Конго  -   Крымской  гем оррагической  лихорадкой) за 2022  -   2025   г.г . по  Меркенского района   Жамбылской  области   составило в абсолютных показателях.       3.   -   Н а территории село Кенес, Кенесского сельского округа расположен  полигон   твердых   бытовых отходов   (далее  –   ТБО)   с огласно  приказ а   и.о. Министра  здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ - 2   Об  утверждении Санитарных правил  "Санитарно - эпидемиологические требования к  санитарно - защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду  обитания и здоровье человека"   на проект обоснования установленной  (окончательной)   санитарно - защитной зоны для полигона  ТБО получен о   сани тарно - эпидемиологическое   заключение   30.01.2025   г ода   с  сани тарно - защитной зоной   1000  м етров .   

№   ВГА  ОКИ  Бруцеллез  Сибирская  язва  ККГЛ  

всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  

2022г.  

1  с.  Кенес  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  0  0  44  44  11  1  0  0  0  0  

2023г.  

1  с. Кенес  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  3  1  36  33  11  2  0  0  0  0  

2024г.  

1  с. Кенес  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  7  2  35  35  16  0  0  0  0  0  

2025г. январь  

1  с. Кенес  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  


image12.emf
-   н а территории   село   Аспара,   Аспарин ского сельского   окру га   расположен   полигон   ТБО ,  на проект  обоснования расчетной  (предв арительной )   санитарно - защитной зоны для   полигона  ТБО пол у чен о   санитарно - эпидемиологиче ское   заключение   08.11.202 3   г ода   с  санитарно - защитной зоной   1000 м етров.     2.   Д ля  улучшения   здоровья   населения  и   санитарно - эпид емиологической  ситуации в населенных пунктов Кенес,  Аспара, Шалдовар станциясы, Арал, Кыстак,  Акермен, Кызылсай и Жаугаш батыр Меркенского района   предлагаем.     -   обязательность выделения земельных участков под санитарно  –   защитные зоны   для промышленных предприятий и объектов по обслуживанию транспортных сре дств  в соответствии с требованиями Земельного кодекса Респулики Казахстан, а так же  нормативно  –   правовых актов в сфере санитарно  –   эпидемиологического благополучия  населения     -    обязательность  выделения земельных участков под  зоны  санитарной охраны  с у четом «предполагаемой модернизации и увеличения мощности во дозаборных  сооружений»   на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно - эпидемиологические требования к во доисточникам, местам водозабора для  хозяйственно - питьевых целей, хозяйственно - питьевому водоснабжению и местам  культурно - бытового водопользования и безопасности водных объектов", а так же  получения санитарно  –   эпидемиологического заключения по проекту уста новления зон  санитарной охраны     -   указать   сведения  о наличии или отсутствии сибиреязвенных захоронений в  проектном участке, при наличии ранее захороненных сибиреязвенных  скотомогильников, скотомогильников с захоронением в ямах, с биологическими  камерами определить санитарно - защитную зону с указа нием ограничительных  мероприятий в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами.     В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать  административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с  принятием административ ного акта, в административном (досудебном) порядке в  соответствии со статьей 91 Административного процедурно - процессуального кодекса  Республики Казахстан.    В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О языках в  Республике Казахстан», ответ да н на языке обращения.                Заместитель р уководител я                                                          С .  Алибаева       Исп:   Ж.   Рахман            Ж.   Иманбеков           Н. Тасжурекова          А. Мыктыбаева         Г. Байгабылова      т ел: 45 - 89 - 33  
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JKam6bin obnbickl aKiMAiriHIK
BeTepuHapus 6ackapMachiHbiH
"»Kam6bin o6nbICbIHbIH
BeTepuHapUANbIK CTaHLsACH"
LapyaLbInbIK XYPridy KyKbiFbIHAaFb!
KOMMyHanAblk MEeMMnekeTTik
KecinopbiHbI

KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Tapas k.,
Kapartay LLlafbiH ayaaHbl 2

KommyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe
npeanpusTHe Ha npase
XO3SICTBEHHOTO BeAeHs!
"Kambbinckan obnacrHas
BeTepuHapHas cTaHums"
ynpaBneHus BeTepuHapuu akumara
Xam6binckon obnactn

Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Tapas,
MukpopaiioH KapaTay 2

26.02.2025 Ne3T-2025-00391691

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391691 o1 5 cheBpansa 2025 roga

KM Ha MXB «XKam6binckas obnacTtHas BETepyHapHas CTaHLWs» ynpaBreHns BeTepuHapum
akvmaTtaXXambbinckoi obnacTu coobLuaeT, oTaen BeTepuHapun MepKkeHcKoro paiioHa, npeactasnset
Bam nHdpapmaumouTo Ha Tepputopusx cen Acnapa,lllangoBapctaHuuscel, Apan,Keictak, AKepMeH,
Kbisbincaii v XKayraiu 6aTbip 3aXopOoHeHWiA cBUpCcKol 3Bkl He 0BHapyeHo. CUBUPO-A3BEHHbIE
3axopoHeHue B cene KeHecyd k/x AnTbiH6eKoB koopanHaTbl 06/092-068/497 kafacTpoBblii HOMEP
KoopauHatbl X N- 430001.02004 N-430001.04115 N-430001.11002 N- 430001.08999 KoopauHatb Y
E-732840.96307 E-732841.06352 E-732841.04001 E-732840.93265 BbicoTa Haj ypOBHEM MOPS
623.710 623.704 623.722 623.681 YyacTok Tpacca 3anagHas EBpona-3anagHbiii Kutait06/092-068
1498kapacTpoBbliii Homep KoopauHaTbl X N-430039.98062 N- 430040.03823 N-430040.08413 N-
430040.02486 KoopauHaTtbl Y E-732830.41804 E-732830.47822 E-732830.39707 E-732830.33596
BbicoTa Hag ypoBHeM Mopsi 617.633 617.677 617.654 617.653 BroTepmunyeckve AMbl Ha TeppuTopun
cenAcnapa, cTllangosap, Apan,KeicTak, Kbisbincaii u >Kayraw Batbip CKOTOMOMMMBbHUKOB U
61OTEPMUIECKUX AM HET. BrioTepMuyeckas siMa pacrornoxeHa Ha 3eMnsAX AKEPMEHCKOTO CEMbCKOro
oKpyra B CEBEpHOM HanpaBneHumn oT ¢. AKepMeHHa paccTosiHum 6313 M. Meorpadmyeckue koopanHaThl
pacnonoxenun C.111.43°06 15.61, B.[] 73°28 18.18 n umeet nnowaab-0,0625 ra, kagacTpoBbliit
Homep06-092-080-013.EroTepMmnyeckan sma B cene KeHec Ha CTaguin 3aBepLUEHNA CTPOUTENLCTBA, U
He HaxoAUTCA Ha BanaHce NpeanpuUsATUSA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Bp.n.o pykoBoauTens BEPAbIEAEB CEPUK CBE3[IGEKOBNY

Wcnonnutens
BASAPEAEBA PO3A KAVPATOBHA
Ten.: 7088188894

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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KoMmyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe

"Yam6bin obnbickl akiMAiriHIH yupexaeHue "YnpaeneHue
TabuFu pecypcTap xeHe Taburat NpUPOAHBIX PECYPCOB 1
naiaanaHyabl petrey 6ackapmacsl” perynupoBaHus
KOMMyHangblk MEMneKeTTik Mekemeci Np1poOAONONb30BaHNA akuMaTa
Xam6binckoi obnactu”
Kasakcran Pecny6nukacel 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxctad 010000, r.Tapas,
Abaii NaHFbinbl 133A MpocnekT AGas 133A

19.02.2025 Ne3T-2025-00391293

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391293 o7 5 cheBpansa 2025 roga

YnpaBneHne NpUpoaHbIX PECYPCOB W PErYNINPOBaHNS MPUPOONONb30BaHNA akuMaTa XKambblnckoi
obnacTu cooblyaeT yTo, chakTuieckas Macca BbIGPOCOB (TOHHbI B roA) MO NPeANpPUATUSIM, BHOCALLIUM
BKNaj B 3arps3HeHe aTMocepHOro Bo3ayxa 3a MocneAHuit rof no MepKeHcKkomy paiioHy
YKambGbinckoi obnacTtv coctaBnseT 6753,17498982 ToHH/roa. CornacHo ctaTbe 75
AaMUHMCTpaTVBHOTO NpoLieaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnmkv KasaxcTtaH Bel Bnipase
03HaKOMMTCS C MaTepuanam1 aAMUHUCTPATUBHON NPoLieAypbl. Moy 3TOM B COOTBETCTBUM C YacTsamu 1,
3, 4, 6 ctatby 91 AOMMHUCTPaTUBHOrO NpoLieaypHo-npoleccyanbHoro Kogekca Pecnybnvkm
Ka3saxcTtaH, Bbl BnipaBe o6xanoeaTtb agMUHUCTPaTUBHbIA akT B aAMWHUCTpaTUBHOM (gocyae6Hom)
nopsiake. PaccMoTpeHwe xanobbl B aAMUHUCTPaTUBHOM ([OCYAEGHOM) NOpSAKE NPOU3BOAUTCA
BbILLECTOALLMM aAMUHICTPaTUBHLIM OpraHoMm. Mpy 3ToM xanoba nofaeTcs Yepes aAMUHUCTPATUBHBIN
opraH Yeil a]MMHUCTPATUBHBIN akT oBxanyeTcs. B cryyae oTcyTCTBUA BbILLECTOSLLETO
a[IMMHUCTPATVUBHOTO OpraHa aAMUHUCTPATUBHBIN aKT MOXET 6biTb 0GXanoBaH B cyae.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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W.0. pykoBoauTens EFEMBEPVEB HAPTAW ANTMBEKOBUY

o
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WcnonHutens:

AFABEK CEPIK OCNAH¥NbI

Ten.: 7766774333

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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KasakctaH Pecnybnukacel Skonorvs PecnybnukaHckoe rocyapcTBeHHoe

XoHe Tabufu pecypcrap npeanpusTUe Ha npase
MUHUCTPNIriHIK "Kasrmgpomer” XO3AWCTBEHHOro BeieHUs
LWapyalubInbIK Xyprisy KyKbifbiHAaFb! "KasrmpgpomeT" MunucTepcTeBa
pecny6nmkanblk MeMnekeTTik 3KONOrMM U NPUPOAHBIX PECYPCcoB
KaCiNOopHbI Pecny6nuku KasaxcraH
KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Ecin Pecny6nuka Kasaxcran 010000, paiioH
aypaHel, MaHrinik En Aaneinel 11/1 Ecunb, Mpocnekt Maxmnuk En 11/1

16.06.2025 Ne3T-2025-01910435

ToBapWLLEecTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-01910435 ot 10 moHs 2025 ropa

TOO «Konpay» PI'M «KasruapomeT» MUHUCTEPCTBa 3KOMOTMN U NMPUPOAHBIX pecypcoB Pecrybnvkun
Ka3saxcTtaH, paccMoTpeB Balue obpalyeHue ot 10 nioHs 2025 roga Ne 3T-2025-01910435
NPeoCTaBMAET KNMMATUYECKYI0 MHGOPMaLMIO N0 METEOCTaHLMMU MepKe COrnacHo MPUMOXEHMIO.
[ononHuTensbHo coobliaeM, B COOTBETCTBUM CO cTaTbei 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHO-
npoueccyanbHoro koaekca Pecny6nukv KasaxctaH ot 29 uioHst 2020 roga Ne 350-VI, yuyacTHuk
a[IMMHUCTPATVBHOI NpoLieAYpbI BipaBe 06XanoBaTb aAMUHUCTPATUBHDIN akT, aMUHUCTPATUBHOE
nevicTeue (GesfeiicTBME), HE CBA3AHHOE C MPUHATUEM a[JMUHUCTPATUBHOTO aKTa, B aMUHUCTPATUBHOM
(nocynebHom) nopsigke. MpunoxeHue: MHdopmaums 2 nucT.

3amecTuTenb reHepanbHoro AvpekTopa YPUHBACAPOB MAHAC UOWPCOBUY

Wcnonnutens
MAKATOB O/DKAC OPKMHOBUY
Ten.: 7023189071

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMLIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikbly 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTPOHHOM AOKYMEHTE 1 MeKTPOHHOI
LMPOBOV MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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IIpunoscenue x nucomy

KimmaTtnueckne nxaHHble mo MC Mepke
(KamobLIcKast 061acTe MepKeHCKHI paiioH)

HanmeHoBaHHe MC Mepke
Cpennsisi MAKCHMAIbHASI TeMIIEPATyPa BO3IyXa 3a 32.49C
HIOIb
CpeaHsisi MEHHMAJIbHASI TeMIIePaTypa BO3AyXa 3a 9.90C
SIHBapb
AGCOTIOTHBII MAKCHMYM TeMIIepaTypbl BO3IyXa 3a +449C
TojX
AOCOTIOTHBIIf MHHHMYM TeMIepaTypbl BO3yXa 32 36°C
TojX

Cpennee MecSTTHOE KOJTMIECTBO 0CATKOB,MM
I |II |0 |IV|V |VI|VII| VIO [ IX | X | XT | XII | Tox
23|30 4561|5834 17 10 | 15136]40 | 29 | 398

Cpennss MecsiYHasA TeMIIepaTypa Bo3ayxa,’C
I oI oo v A4 VI |VII | VI | IX | X | XI|XIO | T'ox
-491-36|29 118|167 [22.1| 25 |232|175|99| 3 |-22]10.1

Cpennss Mecsi9Hast M T0A0Bast CKOPOCTh BeTpa, M\c
I |[II [O0|IV |V |VI|VIO|VII | IX| X | XTI | XIT | T'ox
15/16]19|2.1]20]20| 19| 18 |17[16]15|15] 18

MakcHMaIbHas CKOPOCThb BeTpa (M/c)
I |0 |IOO(IV |V | VI|VII| VI [IX | X | XI | XIT | Tox
1511625 25[24|18| 20 28 | 1812021 20 28

CpenHss CKOPOCTD 110 HANPABJIEHHAM 32 L0, M/C
C CB B 0B 0 103 3 c3
2.0 2.2 2.3 19 19 2.0 2.9 2.7

Cpenusis MecTUHAs M T00Bast OTHOCHTEIbHASA BIAKHOCTD BO31yXa, %
I |IT |IO0 IV |V | VI|VII|VIT | IX | X | XT | XIT | T'ox
81 80|76 | 66 |62| 50| 44 43 |48 64|76 | 82 64

TToBTOpseMOCThL HANIPABJIEHHIl BeTpa M IITHIel, %
Mecsg C|CB|B |IOB |10 | 103 | 3 | C3 | IITnis
SAnBapp 5110 |15) 12 |24 ] 10 |16] 9 23
Anpenb 6|14 |18 8 16 | 10 {19 9 19
Hroap 6|10 [13 9 23112 [17] 10 19
OkTsa6pp | 6 | 12 | 15| 10 | 25 9 [14]| 9 25
Tox 6|12 (15 10 | 22| 10 |[16] 9 22
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IIpumeuanue: MC Mepxke bnusznexcawas memeocmanyus x c.Kenec, Acnapa, Apan Keicmax,

Axepmen, Koizvincaii, Kayzaw 6amuoip, cmanyus Hlandoeap Mepxercrozo paiiona XKambvinckoii
obnacmu.

Hen: JIM VK E.Quimeanu
Ten: 8(7172) 79-83-02
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KomMyHansHoe rocyaapcTBeHHoe
yupexxaeHve "OTaen XUnuLyHo-
KOMMYHaIbHOro X03sIMCTBa,
naccaXupcKoro TpaHcnopTa u
aBTOMOGMNBHbBIX JOPOr akMmaTa

"Mepki ayaaHbl aKiMAriHiH TYPFbIH Yid-
KOMMyHangpIK Lwapyatubinbik,
XornayLubinap Keniri xeHe
aBTOMOGMNb Xonaapbl Genimi”
KOMMyHanblk MeMnekeTTik MekeMeci

MepkeHckoro paiioHa"
KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Mepke a., Pecny6nuka KasaxcraH 010000, c.Mepke,
S3imbex blcmannos kewweci 169 ynuuya Asumbex Vicmaunos 169

21.02.2025 Ne3T-2025-00425777

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00425777 ot 7 cbeBpansa 2025 roga

Dvpextopy TOO «Konaay» A.Y.Canvesoit Ha Balwe nncbmo ot 06.02.2025 roaa 3a Ne3T-2025-
00391377; KI'Y «OTAEN XUINLLHO-KOMMYHaIbHOro X03f1MCTBa, Maccaxupckoro TpaHenopTta u
aBTOMOBUIbHBIX Aopor» akumaTta MepkeHckoro paiioHa (danee-Otaen) goBoaut Ao Balero ceeaeHns
uto, OTAEnN He pacrnonoraeT MHGhOpPMAaLME Mo KOOPAMHATaM CYLLECTBYIOLUMX KnaabuL,
CKOTOMOTUNBHIKOB, GUOTEPMUYECKIX AM MO YkasaHHbIM CEMNbCkiM okpyram. Ha Tepputopum c.KeHec
cywecTsyeT nonmroH TBO, nornoLaap KoTopoii cocTaBnseT 1.5 ra, Ha CEroAHALLHNI AeHb 3aKpbITbliA
pelLeHrem cyaa, C.AKEPMEH CyLLEECTBYET NOMWUOH, MoLaAb KOTOPOW COCTaBNAET 7.5 ra, Ha
CEroAHsLLHNIA AeHb 3aKpbIThIi peLleHneM cya. A Tak xe, B cene ApankbicTak, cT.Yangosap,
Kbisbincaii v XKayraiw 6atbip nonuroHoB TBO HeT. PaboTbl N0 PEKOHCTPYKLMM HE 3annaHnpoBaHbl. A
TaloKke JOBOAUM A0 BaLLEro CBEAEHWUA YTO, MOMMUrOHbI ANA NMPUeMa MPOMBbILLNEHHbIX OTXOZI0B,
PaaMoaKTUBHbIX U MEAVULIMHCKIX OTXOZOB He uMetoTcst. CooblaeM Bam Tom, UTo B Criyyae Hecornacus
C NpeAocTaBNeHHbIM OTBETOM Bbl MMEETE NPaBo NoAaTh kanoby B COOTBETCTBIM co cTaTbei 91
AIMVHUCTpaTUBHOTO MpoLieaypHo-MpoLieccyanbHoro kogekca Pecny6nnku KasaxcraH. B.u.o.
pykoBoguTenb otaena C.OtaHbek E.Wca; +7 (72632) 2-27-80;

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak




image23.jpeg
Bac mamaH OTAHBEK CAMAT BAKbITXKAH¥ITbI

OpblHaayLbl
OTAHBEK CAMAT BAKbITDKAH¥/bI
Ten.: 7751600010

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak




image24.jpeg
«KAMBbIJI OBJIbIChI KOMMYHAJIbHOE

MEPKI AVAAHbI 9KIMAITTHIH, TOCYAAPCTBEHHOE YUYPEXAEHUE
TYPFbIH YU-KOMMYHAJIIBIK «OTIEJI KHJIMUHO-
LIAPYALUBLABIK, HKOJIAY LIBLJIAP KOMMYHAJILHOT'O XO35ICTBA,
KOJIrl )KkoHE ABTOMOBWJIb MACCAXHUPCKOI'O TPAHCIIOPTA U
JKOJIZAPBI BOJIMI» ABTOMOBWJIbLHBIX IOPOI
KOMMYHAJIABIK AKMMATA MEPKEHCKOT'O PAWOHA
MEMJIEKETTIK MEKEMECI JKAMBbLICKOW OBJIACTH»

080500, Mepki aysist. blemanaos keweci. 169 080500. cenio Mepke. ya. Heman:iosa, 169
Ten.: 8(72632) . paxc: 2-27-80 Ten.: 8 (72632) 2-25-62. ¢ 7-80
E-mail: zhkh.merke@yandex.kz E-mail: zhkh.merke@yandex.kz

T 202 023T/B F
o/ OR_ 202y~

Jupextopy TOO «Koagay»
AY.CanueBoii

Ha sawe nucemo om 06.02.2025 zo0a 3a Ne3T-2025-00391377;

KI'V  «Otaen  KMIHMIIHO-KOMMYHAJIBHOTO — XO3fHCTBA, IAacCaXXHPCKOTO
TPaHCIOPTa M aBTOMOOMIBHBIX JOpOr» akumara MepKeHCKOro paifona (danee-
Omoen) moomut no Bamero cBenenus uyro, Omoen He pacronoraet HHpopMaryeit
[0 KOOPIMHATAM CYIIECTBYIOIMHUX KIafOHIL, CKOTOMOTHIBHHKOB, OHOTEpPMUYECKHX
SIM 10 YKa3aHHBIM CEJIbCKMM OKPYTaM.

Ha Teppuropun c.Kemec cymecrsyer momuron TBO, monomazns KoTOpoi
cocraBisier 1.5 ra, Ha CeroJHANIHHI JeHb 3aKpHITBIH pelleHHeM Cya, c.AKepMeH
CYIECTBYET IIOJMIOH, IUIOMAAb KOTOPOH COCTaBisieT 7.5 ra, Ha CErONHSIIHHUN JeHb
3aKpBITBIH PEIIEHHEM CcyZa. A Tak ke, B cele ApainksicTak, cT.Hannosap, Kessuicaii
u Kayram Gatelp mnomuroHoB TBO Her. PaGoThl MO pPEeKOHCTpYKLHMH He
3al/JaHMpPOBaHBL. A TaKkke TOBOJMM JO BAIlero0 CBEIEHHs YTO, IOJMIOHBI JUIA
npreMa HPOMBIILIEHHBIX OTXOJOB, PaJMOAKTHBHBIX H MEMHIMHCKHX OTXOZOB HE
HMEIOTCS.

Cooburaem Bam ToM, uTo B CTydae HeCOrNIacHs C IPeNOCTaBIEHHBIM OTBETOM
BBl MMEeTe [paBO IIOJaTh Kamoly B COOTBETCTBHH CO crathedl 91
ANMAHACTPAaTUBHOTO  IIPOIETYPHO-TIPOLIECCYalbHOTO  Kofekca — Pecry6uuku
Kazaxcran.

=
B.n.o. pykoBoauTeb oTaea - C.Oran6ex

Binax cepuuax

Eaank Ges

& E.Hea;
& +7(72632) 2-27-80;
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w PecnybnukaHckoe rocyfapcTBeHHoe
yupexaenue "LLly-Tanacckas
6acceiiHoBas MHCNEKLMs No

perynupoBaHuIo, oxpaHe 1

MCroNb30BaHUIO BOAHBIX PecypcoB
KomuTeTa no perynupoBatuio,

oXpaHe 1 UCMoNb30BaHMIO BOAHBIX

pecypcoB MuHUCTepCTBa BOAHBIX

pecypcoB U uppurauuu Pecnybnuim

"KasakcraH Pecny6nukacsl Cy
pecypcTapbl XeHe uppurauus
MuHucTpniri Cy pecypcTapbiH
peTTey, Kopray XeHe naipanaHy
KomuTeTiHiH Cy pecypcTapbiH
peTTey, Kopray XeHe naipanaHy
xeHiHgeri LLly-Tanac 6acceiHaik
MHcneKumsichl" pecnybnukanblk
MeMneKeTTik MekeMeci

Kasaxcran"
Kasakcran Pvecnyﬁnwajcbl 010000, Tfﬂpa3 K., Pecny6nuka Kasaxctas 010000, r.Tapas,
bl6eipaitbim CyneiimeHos keweci 15 ynuua blbbipaiibiva Cyneiimerosa 15

14.02.2025 Ne3T-2025-00391122

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391122 o1 5 cheBpansa 2025 roga

LLly-Tanacckas 6acceiiHoBas MHCMEKLMA MO PEryNMPOBaHII0, OXPaHE 1 UCTIONb30BaHMIO BOAHbIX
pecypcoB paccMoTpes Balle obpallieHue, Mo yka3aH!io pa3MepoB BOAOOXPaHHBIX 30H W MOJIOC Ha
TeppuTOpUM cenbekux okpyros (KeHec, Acnapa, ctaHums Yangosap, Apan-KeicTak, AKEpMeH,
Kbisbincaii v YKayraw 6atbip) MepkeHckoro paiioHa YKam6binckoit obnactu B npeaenax ceoei
KOMMETEHLMM coobLIaeT creaytollee. Ha ceroHALHNI AeHb, B COOTBETCTBUM C [ocTaHoBNEHEM
akvmarta »Kambbinckoii obnact Ne318 ot 30 aekabps 2024 roga «O6 ycTaHOBNEHWUW BOAOOXPaHHBIX
30H 1 MOMOC Ha BOAHbIX 06beKTax XamBblricKoi 06nacTit 1 PEXUM UX XO3ANCTBEHHOO
MCMONb30BaHNs» B HIbKeYKa3aHHOM BOAHbIX 06BEKTax pacnonoxeHHble B MepkeHCKoM paiioHe
YKambbinckoi o6nacTu ycTaHoBREHbl BOAOOXpaHHbIE 30HbI U nonocskl: 1) Peka YKamaH Kapacy, wipuHa
BOJ0OXpaHHON nornockl-35M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 2) Peka Kapacy, WwvpyHa BogooXpaHHow
nonocbl-35M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 3) Peka KuHawvkTac, WwrpvHa BogooxpaHHoi nonockl-100Mm,
BOJoOXpaHHas 3oHa-500M. 4) Peka Monanbl, LUMpUHa BOA0OXpaHHo nomnocbl-35-55m, BogooxpaHHas
30Ha-500Mm. 5) Peka KoparaTbl, LMpYHa BOAOOXpaHHOI nomnock! -35-50m, BogooxpaHHas 3oHa-500Mm. 6)
Peka Acnapa, Lu1puHa BoJooxpaHHol nonockl-50-100m, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 7)
BopoxpaHunuue JleHnH Xonbl, lWyprHa BoA0OXpaHHoi nonockl-100m, BogooxpaHHas 3oHa-500Mm. 8)
Peka Mepke, LWnpvHa BogooxpaHHOW nomnockl-35-75M, BogooxpaHHas 3oHa-500m. 9) BogoxpaHunviie
LLnnwk, LWmpuHa BogooxpaHHo nomnockl-50M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 10) Peka ALubiGynak, LuMpuHa
BOJ0OXpaHHON nornockl-35-55M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. Mo npeacTaBneHHbIM KOOpAUHaTaM rpaHuL
y4acTkoB «AKEPMEH» YCTAHOBIEHO, YTO MO TEPPUTOPUM Ha PacTosHIMM 40M HaxoauTcs
BoJOXpaHUnuLLe AkepmeH-1, AkepMeH-2. CornacHo NpaBun YCTaHOBMEHNS BOAOOXPaHHBIX 30H 1 Mofoc
(npuka3 MuHucTpa cenbekoro xo3saiictea Pecnybnuku KasaxctaH ot 18 mas 2015 roga Ne 19 -1/446)
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHumaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 m. T.e.
y4acToK HaxoaMTCs B BOAOOXPaHHOI 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBMNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4acTkoB «Apar-KbicTak» YCTaHOBMEHO YTO, Ha TEPPUTOPUM HAXOAMTCS BOAOXpaHUMILE Acnapa-1,

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Acnapa-2, Acnapa-3. CornacHo npasun yCTaHOBMEHUA BOJOOXPaHHbIX 30H U nornoc (npvkas MuHucTpa
cenbckoro xo3sancTea Pecny6nuku KasaxcTaH ot 18 mas 2015 roga Ne 19 -1/446) pasvep
BO0OXPaHHON nornockl NpuH1mMaeTcs 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHO 30HbI — 500 M. T.e. yyacTok
Haxo[IUTCA BHE BOJOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mo MpeacTaBneHHbIM KOOPAVHATAM rpaHiL, y4acTKoB
«Acnapa» yCTaHOBNEHO YTO, Mo TEPPUTOPUM NpoTekaeT peka KalibiHabicail. Ha BbilleykasaHHOM
BOJHOM OBGbEKTE He YCTaHOBNEHb! BOAOOXPaHHbIE 30HbI M NOMOChI. Ha CEeroaHsALIHIIA IeHb akuMaTom
YKam6binckoii o6nacTv BeAyTcs paBoThl Mo YCTaHOBNEHMIO BOJOOXPaHHbBIX 30H M NOMNOC Ha peke
KalibiHgpicai. CornacHo MpaBniom ycTaHoBMEHUS BOAOOXPAHHBIX 30H M MOMOC Ha BOAHbIX 06bEKTax
(npuka3 MuHWcTpa cenbekoro xosaincTea Pecnybnuku KasaxctaH oT 6 ceHTsibps 2017 roga Ne 379),
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHumaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 m. T.e.
Y4acToK HaxoAMTCs B BOAOOXPaHHOIA 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBMNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4acTkoB «Xayrall 6aTbip» YCTaHOBMEHO YTO, MO TEPPUTOPUM NPoTekaeT peka TokTac. Ha
BbllLI€yKa3aHHOM BOJJHOM OGbEKTE HE YCTaHOBMEHbI BOJOOXPaHHBIE 30HbI 1 MOMockl. Ha ceroaHsAWHMI
[ZieHb akuMaToM YKaMGbIncKoil 06acT BeyTcA paboTbl N0 yCTAHOBNEHNIO BOJOOXPaHHbIX 30H U Noroc
Ha peke TokTac. CornacHo MpaBuioM YCTaHOBNEHWA BOAOOXPaHHBIX 30H 1 MOMNOC Ha BOAHBIX 06BbEKTaxX
(npuka3 MuHucTpa cenbekoro xosaincTea Pecrnybnuku KasaxctaH oT 6 ceHTsibps 2017 roga Ne 379),
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHnMaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 M.T.e.
Y4acToK HaxoAMTCA B BOAOOXPaHHOI 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4yacTkoB «KeHec» yCTaHOBMNEHO YTO, Ha TeppuUTOpMM yyacTka B paguyce 1000 M BOAHbIX OGLEKTOB HET.
CornacHo nNpaBun YCTaHOBMNEHUA BOAOOXPaHHBIX 30H 1 Nosioc (Mpuka3 MUHIUCTpa CenbeKoro Xo3ancTea
Pecny6nuku KasaxctaH oT 18 masi 2015 roga Ne 19 -1/446) pasmep BogooXpaHHOW Nonock!
npuHumMaeTcs 35-100 MeTpoB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 M. T.€. y4acToK HaxOAUTCS BHE
BOJOOXpPaHHbIX 30H 1 Nonoc. Mo NpeACcTaBNEHHbIM KOOpAYHATaM rpaHuL| y4acTKoB «Kbiabincaii»
YCTaHOBMEHO YTO, Ha TEpPpPUTOpMK yyacTka B paaunyce 1000 M BoaHbIX 06BbeKToB HeT. CornacHo npasun
YCTaHOBIEHNS BOJOOXPAHHBIX 30H U NOMoc (Mprkas MUHUCTPa CENnbCKoro Xo3aicTsa Pecny6nnku
KasaxcTtaH oT 18 masi 2015 roga Ne 19 -1/446) pasmep BogooxpaHHol norockl npuHuMaeTesa 35-100
METPOB, BOA0OXPaHHOI 30HbI — 500 M. T.€. y4acToK HaxoamMTCA BHE BOAOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mo
npe/cTaBneHHbIM KOOpANHAaTaM rpaHUL| y4acTKOB «CTaHLWsA YangoBap» yCTaHOBNEHO UTO, Ha
TeppuTopum y4acTtka B paguyce 1000 M BoAHbIX 06BEKTOB HET. CornacHo npaBun yCTaHOBNEHNS
BOJ0OXpaHHbIX 30H W noroc (npukaa MuHMcTpa cenbekoro xo3siictea Pecnybnuvku KasaxctaH ot 18
mas 2015 roga Ne 19 -1/446) paamep BoJoOXpaHHON nonockl NnpuHumaeTcs 35-100 MeTpos,
BOJ0OXpaHHON 30Hbl — 500 M. T.€. y4acTok HaxoAUTCA BHE BOAOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mpu
paspaboTke paboyero npoekta (OBOC) Ans cornacoBaHnsA pasMeLLEHNs NPeanpUsATUA U Apyrnx
COOPYXKEHWI, a TakKe YCIOBMIA NPON3BOLCTBA CTPOUTENbHBIX M APYTiX paGoT Ha BOAHbIX 06 BLEKTaX,
BOJOOXpaHHbIX 30HaX M Nornocax TPeByTCA crieaytoLMe HUKeyKasaHHbIe MH(OPMaLMK: -onncaHne
npezrnonaraemMoro MecTa ocyLecTBMEHNS HaMeYaeMol AEATENbHOCTY; -Bobl (B TOM Uncne
rMIpPOMOPONIOrMyECKNE N3MEHEHIA, KONMYECTBO 1 KaYECTBO BOA); -OMMCAHUE COCTOSHISA OKpYXKaloLLen
cpenbl (Mo BOAHOMY pecypcy) Ha MpeanonoraeMoil 3aTpariBaemoii TEpPUTOPUN Ha MOMEHT
COCTaBIIEHNS OTUETA; - ONKCaHe BO3ENCTBIE Ha MOBEPXHOCTHBIE 11 NOA3EMHbIE BObI; - 06bEM
BoJONOTPE6NEHNS B NepVoA AKCnyaTaLum; - BO4OOXpaHHblE MeponpuaTHs cornacHo cT. 113, 114,115
n cT. 125 BopHoro kogekca PK; -npu cTponTenbCTBe, CBA3aHHbIX C UCMONMb30BaHWEM MOA3EMHbIX BOA,
Mepbl N0 NPEOTBPALLEHNIO BPEHOE BNUAHNE Ha NOBEPXHOCTHbIE OGBLEKTHI 1 Ha OKpYXatoLLyto cpeay
(30Ha caHUTapHOW OXpaHbl); -MEPONPUATUI, NPeNOTBPALLaoLMX 3aTONNEHNE, NOATOMNEHNE,
3abonaunBaHue 1 3aconeHne 3eMerb 1 3po3uio MouB. B cryyae Hecornacus ¢ AaHHbIM peLueHnem Bbl,
cornacHo cTatbi 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHo-npoleccyansHoro Kogekca Pecny6nvku
KasaxcTaH, Bnpase o6xanosaTb €ro B BbILUECTOALWMIA OpraH Unu B cya. B cooteeTcTBUM CO cTaTben 11
3PK «O sisbikax B Pecnybnvke Kasaxctan» oT 11.07.1997 roga Ne151 oTBeT Ha 3asBneHvne
NOATOTOBNEH Ha A3blke 0GPaLLEHNA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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PykoBoauTenb MHCeKLUM WBPAEB TAJITAT KOCIMAHOBUY

WcnonHutens:
TYPCLIHEAV EPHAP ACKAP¥/IbI
Ten.: 7262431240

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-

6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3
B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO

npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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ITangoBap Mepkenckoro paiioHa JKamOsrickoit o6nacti. KoppekTupoBkay, pecypcsl Wit
3aIachl MOJIE3HBIX HCKONAeMBIX OTCYTCTBYIOT.

3amecTHTENb PYKOBOIUTENS YIIPaBICHIS Monnames baysip:xan MoMBIHKYTOBIY

By sgpat KP 2003 AEUITSI 7 KARTAPHEIATS! JIeKTDORIS! KYAAT A3He JEKTDOREI CARTEIK KOT KOIO) Ty PATE! JARHEIH 7 GaGHL, | TapMarkisa cofikec Kara GeTiEIeri 3aHMe T
STEKTPORILIK KZAAT Wi elicense kz NOPTATINTA KyPEUTFaE TEKTPORISK KYAAT TYTEYCKACKH Wiww elicense kz IOpTaI&IEa TeKcepe anacers

JIQHEBIR JOKYMEHT COTTaCHO My&Ty | crarsit 7 3PK oT 7 7EBaps 2003 rofa «Ob SMEKTPOHKOM AOKYMEETe I IeKTPORHOH MipPOBO IOATACH) PABEOIEAICH JOKYMEHTY Ha 6
HoCHTee. MeKTPORHRI AOKYMERT CHOPMHPOEIH Ha nopTaze wivw.elicense kz. IIpOBEpHTS NOLTHEROCTS JMeXTPOHEOrO OKYMETa BEI MOAETE Ha NOpTane www.elicense kz
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KaMOBLT 001LICHIHBIH dKIMIITL Axumat KaM0ObLICKOii 061acTH

"JKaMOBLI 00.IBICHI KIMIITiHIE TAOHFH
pecypcTap KoHe Ta0HFAT naliaaaaHyAbl
peTTey 6ackapMachl" KOMMYHAIABIK

KoMMyHaIBHOE Focy1apcTBeHHOE
Yyupe:kaeHHe "'YrpaBieHHe IPHP OXHBIX
PecypPCoB H pery.IHpoBaHHs

MeMJIeKeTTiK MeKemeci NPHPOIONO/Ib30BAHMS AKHMATA

JKambbLickoii o6aacTn"

TAPA3 K., AGaii lanrsuib, Ne 133A yii T.TAPA3, IIpocnekT AGas, qom Ne 133A
3AKJTIOYEHHUE

00 OTCYTCTBHH HJIM MaJI03HAYHTEIbHOCTH I10JIe3HBIX HCKONAeMbIX B HeApax 10X
YYaCTKOM NpeJcTosImel 3acTPOiiKH

Homep: KZ01VNWO00010262
JlaTta BBIAAYH: 04.06.2026

Ilo mMerommmMcs MaTepmanam B KomMMyHampHOE TocydapcTBeHHOE ydpekaeHne "YipapieHne
HOPHPOIHBIX PECYPCOB U PEryINPOBAHUS MPUPOIONONb30BaHMs aknMaTa JKamObickoii o6macTn"
, COITIaCHO IIPeICTAaBICHHBIX 1OBapHINECTBO C OTPaHMYEHHOH OTBeTcTBeHHOCThIO "Kommay",
KOOD/IMHAT:

KoopIHHATHI YIJIOBBIX TOUEK
VrioBsle TOUKH CeBepHasi IIAPOTA BocToHAs T0aroTa
rpaxycsr MHHYTBI CeRYHIBI rpanycsr MHHYTBI ceKyHIB

12 42 50 49.62 73 28 52.82
11 42 50 55.5 73 28 45.63
10 42 51 3.06 73 28 47.92
9 42 51 3.94 73 28 28.56
8 42 51 11.3 73 28 16.35
7 42 51 11.69 73 27 44.69
6 42 50 579 73 27 452
5 42 50 57.34 73 27 51.78
4 42 50 50.98 73 27 49.66
3 42 50 45.69 73 28 2.6

2 42 50 43.84 73 28 29.51
1 42 50 44.4 73 28 48.38

IIpunoxenue

B cootBerctBuM ¢ «IIpaBuiaMu BEIIAYN paspelleHNs Ha 3aCTPOIIKy IIIOIanel 3aleraHus
HOJIE3HBIX HCKOMAEMBIX», YTBEPIKISHHBIMHI IPHKa3oM MIHHCTPa 0 HHBECTHIMAM U
nHGpacTpyKTypHOMY pasBuTmio Pecry6mkn Kaszaxctan ot 23 mast 2018 roga Ne 367, coobGmaer,
9TO B IIpeJenax reorpapuueckux KoopAMHAT, IPeACTAaBICHHBIX 10 065eKTy « CXeMbl pasBUTHS I
3acTpoiiku (YIpOIIEHHEIH BapHAHT FeHePalbHOTO IIaHA MAJOr0 HACEIeHHOTO MyHKTA) CTaHIUI

By sgpat KP 2003 AEUITSI 7 KARTAPHEIATS! JIeKTDORIS! KYAAT A3He JEKTDOREI CARTEIK KOT KOIO) Ty PATE! JARHEIH 7 GaGHL, | TapMarkisa cofikec Kara GeTiEIeri 3aHMe T
STeKTPORILIK KypAaT W elicense kz TOPTATSINTA KYPEUTFaE EKTPOR TS KYAAT Ty THYCKACEH Wiww.elicense kz IODTaJISIEa TeKcepe anacers

JTasEGE 0Ky MEET coracko myEKTy | crarss 7 3PK or 7 aeBaps 2003 T071a «OG 2eKTOEHOM IOKYMEETe H TeKTPOEHOH IH(BPOBOf MOXICH) PABEOSHATEH IOKYMEHTY Ha OyMas
‘HOCHTeITe. SMeKTPORHEI OKYMEET CHOPMHPOBAE Ea mopTate Wivw elicense kz. TIpOBepHTS HOITHEROCTS JeXTDOREOTO JOKYMEETA BEI MOKeTe FA HopTate wwiw elicense kz
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"KazakeTan Pecny6mkacst ©nepKocin
KoHe KypbLIBIC MERHCTPITIri Teotorus
KOMHTeTIHI " ORTYCTIKKaTKe PROfiHAybI "
Onrtycrik KasaKkcTaH oHipapaibik
Te0J0rHs AenapTaMeHTi" pecnySInKaabK

Pecny6.ImKaHCKOe FOCYIapCTBEHHOE
yupexnenue "IOxno-KasaxcTanckuit
MeKPerHoHAAbHbIi JeNapTaMeHT re0J10rHH
KoMuTeTa reo;Tormn MuHHCTepCTBa
TPOMBINLTEHHOCTH H CTPONTE.THCTBA

MeMIeKeTTIK MeKeMeci Pecny6ankn Kasaxcran "IO&KasHeapa"

04.06.2026 KZA5VNW00010246

Pe3y/IbTaT coriacoBanus

ToBapHINECTBO C OrPAHMUEHHOIi OTBETCTBEHHOCTHIO
"Konzay"

o 3asprennio NeKZ81RNW00250455 ot 26.05.2026T., KacaTeTbHO BBIIaYH 3aKTIOUEHHS 06 OTCYTCTBHH
HIIH MaJI03HAYH TeIBHOCTH MOJIe3HBIX HCKOTaeMBIX, co00ImaeM cieyiomee:

Kasakctan PecryGmukacs IHBeCTHIHATAP K3He HHPPAKYPEUIBIMIEL famy MUHHCTIpTIHiE 2018 xeirst 23
MaMBIpaarst Ne 367 Gyiipsirsiven Gekirinren «Taiiansl Ka30aap KaTKaH ATARAAPIA KYPBUIBIC CATYFa PYKCaT Gepy
KarHjachlHay coiikec, «CXeMbl Pa3BHTHA H 3aCTPOiiKH (YNPOMIEHHBIH BapHAHT IeHepaIbHOTO IUIAHAa MAloro
HACEIEHHOTO MyHKTa) cTaHuus IlazioBap MepKeHCKOro pafiona JKaMOLICKOH 06macTH. KOppeKTHpOBKa»
GOifBIHIA GepiTren reorpaQATHIK KOOPAHHATTAP MeTHJe MafiZasl Ka30a PecypCTapsl HeMece OHBIH KOPTapsi
JKOKTBIFBIH XaGapaiibl. B COOTBETCTBHH ¢ «IIpaBHIAMH BBIIAYH PaspelleHHs Ha 3aCTPOHKY IJIOMmA el 3aeraHus
MOME3HBIX HCKOMAEMBIX», YTBED/KICHHEIMH NpHKa3oM MHHHCTPA 10 MHBECTHIHAM H HHGPACTPYKTYPHOMY
passmTHio Pecniyomnki Kasaxcram or 23 mas 2018 roga Ne 367, COOGI@eT, UTO B MpeZenax reorpagmueckax
KOODAHHAT, MPEJCTABICHHEIX 110 0GBEeKTY «CXeMbI Pa3BHTHA H 3aCTPOHKH (YIPONHHBII BAPHAHT TeHEPATHHOTO
IaHA MATOTO HACENEHHOTO NYHKTA) cTammus IllanioBap MepkeHckoro paiiona JKaMGBUICKOH OGMACTH.
KoppeKTHPOBKay, PeCypChl HITH 3aIack! MOTe3HEIX HCKOAeMBIX OTCYTCTBYIOT.

PYKOBOJHTE.Th e IapTaMeHTa KopoTkos Anekceii HikoraeBn

o]
N
E

By xyaar KP 2003 ABUIMH 7 SATAPSGEIAFS «DeKTpORTS! KEART A9HE S7EKTPORTS! CARTHK KO Kooy TYpaTsl S 7 6365, | TapMarsisa cofiKec Kara3 GETIRICri JAMOICH TeK.
awsnth aokysenT coraaco mymry | crans 7 3PK ot 7 usaps 2003 £oza "0 H1eATpORHON TORYMeRTE i d3EKTPOIBIOH §poROf IOTTHCH PASHOVAYEH TORYMERTY Ha Oy AON HocHTEze.
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"KasakcTtaH Pecny6nukacblHbiH w PecnybnukaHckoe rocyjapcTBeHHoe

[MleHcaynblK cakTay MUHUCTPAIr yupexxaeHve "[lenaprameHT
CaHUTapuANbIK-3NMAeMUONOrUANBIK CaHUTapHO-3MNUAEMUONOTUYECKOro
6akbinay komuteTi XKambbin KOHTpons Xam6binckoit obnactu
06bICHIHBIH CaHUTaPUANBIK- KomureTa caHuTapHo-
anuaemmonormaneik 6aksinay 3MUAEMMONIOTMYECKOro KOHTpons
AenapTameHTi" pecnybnukanblk MwuHucTepcTBa 3apaBoOXpaHeHUs
MeMIieKeTTik MekeMeci Pecnybnuku Kasaxcran"
Kasakctan Pecny6rmkacel 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Tapas,
Oliteke bu kelweci 13 ynuua Aviteke Bu 13

01.06.2026 Ne3T-2026-02168518/1

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2026-02168518/1 ot 22 mas 2026 roga

Ha Baw 3anpoc Ne3T-2026-02168518/1 oT 22.05.2026 roga [lenapTamMeHT caHUTapHO-
anuaemMuonornyeckoro KoHTpons Xam6binckorn obnacTu coobuiaeT cneaytowee: B paitoHe cTaHLmn
LLlangosap MepkeHckoro paiioHa »Kambbinckoii o6nacTu pacrnonoxeHa peka paHuToropck. Peka
[paHnTOropck oTHocuTCs K Bogoemam nepBoii kaTeropum kak NOBEPXHOCTHbIN BOAHbIN 06LEKT,
1CMoNb3yeMblii B KaYECTBE UCTOUHMKA LIEHTPANN30BaHHOTO UM HELIEHTPaNN30BaHHOTO BOJHOMO
XO3ANCTBEHHO-NUTLEBOTO BOAOCHaGKeHs. BoflooxpaHHas nonoca peku cocTaBnseT 50 M.,
BOJ0OXpaHHsA 30Ha — 500 MeTpoB. B paiioHe HaceneHHbIX MyHKToB Kbisbincaii v Xayrai 6atbipa
MepkeHcKoro paiioHa BOAOEMbI MEPBOW U BTOPOIA KaTEropUiA, UCMONb3yeMble B KAYECTBE UCTOUHUKOB
LIEHTPanN130BaHHOTO UMM HELIEHTPaN30BaHHOTO XO3ANCTBEHHO-NUTLEBOTO BOAOCHAGKEHNS 1N
1cronbayeMble ANA MaccoBOro oTAbIXa, TypuaMa 1 criopTa, OTCYTCTBYIOT. B cryyae Hecornacus ¢
NPUHATLIM pelleHreM, Bbl BipaBe 06xanosaTh €ro B KOMUTET CaHUTapHO-3MMAEMIUONOTYECKOTO
KOHTpons MuHucTepcTBo 3apaBooxpaHeHns Pecnybnvku KasaxctaH, B COOTBETCTBUM O cTaTbell 91
AIIMVHUCTpaTUBHOTO NpoLiealypHO-MpoLieccyanbHoro kogekca Pecnybnuku KasaxcTaH, Yepes
[lenapTaMeHT caHNUTapHO — 3NMAEMUONOTMIECKOro KOHTPONS XKaMGbinckoii 06nacTi He NosAHee Tpex
MECSLIEB CO JHA MOMyYeHns pelueHus. B cootBeTcTBUM co cTaTbel 11 3akoHa Pecnybrmkv KasaxctaH
«O fAsblkax B Pecnybnuke KasaxctaH», OTBET JaH Ha A3blke obpalleHus.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3amecTuTenb pykoBoauTENs MYXAMETPAXMMOB MYPAT AJIbIBEKOBUY

Wcnonnutens
YCEEBA MEPUSAT AYECEEKOBHA
Ten.: 7072799422

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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PECIIYBJIMKAHCKOE T'OCYJAPCTBEHHOE
VYYPEXJIEHHUE «IEDAPTAMEHT
CAHHUTAPHO-3IIUJIEMHOJIOTHYECKOI'O
KOHTPOJISI ZJKAMBBLICKOH OBJIACTH
KOMMTETA CAHHTAPHO-

«KA3AKCTAH PECHYBIMKACBIHbIH
JEHCAVJIBIK CAKTAY MAHHUCTPIITT
CAHHUTAPHSLUIBIK-SITHIEMHAOIOT HSLIBIK
BAKBLIAY KOMHTETI ZKAMBBLIT
OBJIbIChIHBIH, CAHUTAPHSLIBIK-

SIHUJTEMHOIOTUSLIBIK BAKBLIAY SIHIEMHOJIOTHYECKOI'O KOHTPOJLST
JEIMAPTAMEHTI» PECITY BJIHKAJIBIK MHUHHUCTEPCTBA 3/TIPABOOXPAHEHUS
MEMJIEKETTIK MEKEMECI PECIIYBJIMKH KABAXCTAH»

mIa AliTexe o, 20v 13
) 45-08-83

080012, Tapa3 ka1acl
Tex: 8

DiiTexe ou Komeci, 13-yt 080012, ropox Tapa
62) 45-08-83 Tex:

Ne

Jupextopy TOO «Komxay»
A. CanneBoii

HIIH/FITH

980840000407

Mobunonviii menegon
+77016784002

Ha Bam 3anpoc Ne3T-2026-02168518/1 ot 22.05.2026 roga

JlemapTaMeHT CaHUTapHO-3IMHEMHOIOIHYECKOro KOoHTpoirs JKaMOBIICcKoii 06macTi
COOOIIaeT clemyomee:

B paiione cranmun IlangoBap MepkeHckoro paiiona JKamObIICKOH o6macTi
pacronoxxeHa pexa I'paHHTOTOpcK.

Pexa Ipanurtoropck oTHocuTcs K Bomoemam mepBoil KaTeropmm — Kak
[OBEPXHOCTHBIII ~ BOIHBIH  OOBEKT, HCIONB3yeMBIi B  KauyeCTBE  HCTOYHHKA
LEHTPAIH30BaHHOIO MIIH HELEHTPAIH30BaHHOIO BOJHOIO XO3SiCTBEHHO-IIHTHEBOTO
BOIOCHAOXKEHHS.

Bonooxpannas nmonoca peku coctapisgeT 50 M., BogooxpaHH: 30Ha — 500 MeTpoB.

B paiione HaceneHHbIX NyHKTOB Korssuicaii u JKayram Gatbipa MepKeHCKOTO
palioHa BOJOEMEI IIepBOii H BTOPOI KaTeropHii, HCIIONb3yeMble B KA9eCTBE HCTOYHHKOB
LEHTPATH30BaHHOIO HIH HEI[eHTPATH30BaHHOIO XO03s{ICTBEHHO-ITHTEEBOTO
BOJOCHAOXKEHHSA HJINM HCIIONb3yeMble i1 MacCOBOrO OT/bIXa, Typu3Ma H CIIOpTa,
OTCYTCTBYIOT.

B ciygae HecornacHs ¢ IPHHATHIM pellleHHEM, BBl BIpaBe 00KaloBaTh €ro B
Komuter CaHHTapPHO-3IUEMHOIOTHIECKOTO KOHTPOIIL MuHncrepcTBo
3apaBooxpaHeHHs PecnyOmukn KasaxcraH, B COOTBETCTBUH CcO  cTaTheil 91
AZIMHHHCTPATHBHOTO IIPOIEypHO-TIpOIlecCyalbHOro kojekca Pecry6mikn Kazaxcran,
uyepe3 JlemapTaMeHT CaHHTapHO — OSIHAEMHOJIOTHYEcKoro KoHTpois JKaMObLickoit
00JIaCTH He IT03IHee TPeX MECSIEB CO JHS ITOTYIeHHs PEIIeHU.

B cootBercTBHH co cTratheil 11 3akona PecryOmuku Kazaxcran «O s3bIKax B
Pecny6muke Kazaxcrany, OTBeT JaH Ha A3bIKe OOpaIeHI.

3aMecTHTeIb PYKOBOTHTEIS M. MyxamMeTpaxHMOB

4 Veeesa IIA. & 8(7262)45-89-33




