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ВВЕДЕНИЕ

Проект «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Кызылсай Меркенского района Жамбылской области. Корректировка» (далее – генеральный план) выполнен ТОО «Колдау» на основании Договора о государственных закупках услуг № 1 от 19 июля 2024 года.
Необходимость разработки настоящего генерального плана обусловлена рядом объективных факторов, основанных на новой социально-экономической ориентации Республики в целом и отдельных регионов в частности, радикально изменившей социальные нормы жизнедеятельности общества. 
Кроме того, необходимость разработки генерального плана вызвана ещё и тем, что сроки реализации предыдущего генерального плана истекли.
Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с требованиями СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан».
Основные расчёты для генерального плана проведены согласно СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов», СНиП РК 3. 01-02-2001* «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» и другим действующим нормативным документам.
При разработке проекта были использованы директивные, инструктивные, методические и другие материалы, в процессе работы были изучены областные и районные проекты и программы различного направления, изучался современный зарубежный и отечественный опыт градостроительного проектирования.
Генеральный план разрабатывался при тесном сотрудничестве  с органами  архитектуры и градостроительства, а также другими областными и районными организациями. Предыдущий генеральный план не сохранился, поэтому новый генеральный план разрабатывался с максимальным учётом сложившейся градостроительной ситуации, существующей планировочной структуры.
Генеральный план  выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий. Геоинформационная система в генеральном плане имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении городскими территориями, оптимизации градостроительной, земельной и экологической ситуации, развития инженерно-транспортной инфраструктуры.
Топографической основой для разработки генерального плана послужили топографическая съёмка М 1:2000, выполненная ТОО «Қолдау» в 2025 году.
Назначение Генерального плана

Генеральный план развития с. Кызылсай Меркенского района Жамбылской области является основным юридическим  градостроительным документом, определяющим в интересах населения и с учетом государственных задач, направления и границы территориального развития, функциональное назначение и градостроительное зонирование территории, правила землепользования и застройки, принципиальные решения по размещению объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, транспортному обслуживанию, инженерному обеспечению и благоустройству, защите территории от опасных природных и техногенных процессов, охране природного и историко-культурного наследия, очередности освоения территории.
  Основной задачей корректировки Генерального плана является определение ключевых проблем развития села и выработка, необходимых мер социально-экономического, правового и административно-управленческого характера. Эти меры позволят создать населенный пункт село Кызылсай с высоким уровнем развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного потенциала сельской местности.
Создание условий для устойчивого развития села позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность экономики и благосостояние населения.
Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.

[bookmark: _Toc517777411]            Реализация и актуализация Генерального плана

Реализацию Генерального плана развития с. Кызылсай обеспечивают исполнительные и законодательные органы власти с. Кызылсай. Акимат сельского округа регулярно информирует жителей села о ходе реализации Генерального плана. 
Генеральный план подлежит актуализации. Актуализация Генерального плана состоит в принятии программы первоочередных градостроительных мероприятий на новый расчетный срок, а при необходимости — в корректировке основных направлений развития                села и Генеральных схем зонирования. Актуализированный Генеральный план принимается Решением исполнительной власти.


Историко-географическая справка

Село Кызылсай (входит в Жанатоганский сельский округ) расположено в предгорьях Меркенского района Жамбылской области. Исторически этот регион является частью древней земли, служившей «воротами» Великого Шелкового пути, а сам аул сегодня широко известен как символ несгибаемого материнского мужества и памяти о Великой Отечественной войне.



	
1. [bookmark: _Toc409536983]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

[bookmark: _Toc409536984]1.1. Климатические и метеорологические условия

[bookmark: _Hlk172098746]Село Қызылсай расположено в Меркенском районе Жамбылской области Казахстана.
Для описания климата использовались данные МС Мерке, которая расположена на расстоянии 23 км северо-западнее села Қызылсай. Данные получены из Государственного климатического кадастра (https://meteo.kazhydromet.kz/climate_kadastr/), а также использовалась информация предоставленная РГП «Казгидромет» (№ЗТ-2025-01910435 от 16.06.2025 г.), «Справочник по климату Казахстана. Многолетние данные» и СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». 
[bookmark: _Hlk109042128]Территория села Қызылсай относится к климатическому подрайону IV-Г, со среднемесячной температурой января от минус 15ºС до 0ºС, жарким летом с интенсивной солнечной радиацией, относительно короткой зимой с небольшой продолжительностью отопительного периода, обуславливающими необходимость теплозащиты зданий в холодный период и защиту их от излишнего перегрева в теплый период года. 
[bookmark: _Hlk121947471]Для территории села Қызылсай характерны резко континентальные черты климата (коэффициент континентальности по Л. Горчинскому составляет 73 %, по С.П. Хромову – 0,87), с жарким, малооблачным, сухим продолжительным летом и короткой холодной зимой. Район относится к сухой зоне. Зима малосуровая (умеренно прохладная), самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 4,1 °С. В холодный период года средние месячные температуры воздуха колеблются от 0,0 С до минус 8,3 С, но с отдельные дни могут опускаться до минус 24 С и ниже. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 83 дня, причем зимы с неустойчивым снежным покровом составляют 32 %. Средняя высота снежного покрова достигает 17 см, в отдельные годы достигая 33 см. Лето жаркое, продолжительное – «комфортно теплое». Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,3 °С, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С, а абсолютный максимум температуры воздуха равен 44 °С. Летом возможны грозы, град, пыльные бури. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 171 день. Повторяемость пасмурного состояния неба изменяется от 19-33 % летом до 48-55 % зимой, а повторяемость ясного неба уменьшается от конца лета и начала осени (61-63 %) к зиме и началу весны (28-37 %). В среднем за год выпадает 412 мм осадков, причем 58 % всех осадков приходится на теплый период года. В течение года господствует южный ветер с повторяемостью 22 %. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с.

Биоклиматические индексы. Погодно-климатические условия – важнейший фактор окружающей среды, во многом определяющий условия комфортного проживания, образ жизни и деятельность человека на протяжении всей его жизни. Для определения комфортности климата применяют биоклиматические индексы (табл. 1): 
1) для всех месяцев года:
· эффективная температура воздуха (ЭТ, °С) – является характеристикой ощущения степени тепла или холода организмом полураздетого (до пояса) человека в результате влияния температуры и относительной влажности воздуха;
· эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ, °С) – учитывает комплексное влияние на человека температуры, влажности воздуха и скорости ветра;
2) для тёплого периода (апрель–сентябрь):
· нормально эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ, °С) – показатель тепловой чувствительности с учётом влияния ветра для одетого человека (летняя одежда);
· радиационно-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ, °С) –показатель теплового ощущения человека под влиянием комплексного воздействия температуры, влажности воздуха, скорости ветра, энергетической освещённости солнечной радиацией;
· биологически активная температура (БАТ, °С) – определяет влияние на тело человека температуры воздуха, влажности воздуха, скорости ветра, суммарной радиации и длинноволновой радиации подстилающей поверхности;
3) для холодного периода (октябрь–март):
· индекс Бодмана (S, балл) – индекс суровости – предназначен для оценки теплового состояния человека в холодный период года, определяется низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые влияют на охлаждение незащищенных частей тела и на органы дыхания.

Таблица 1. Биоклиматические индексы
	Индексы 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	ЭТ
	-3,0
	-0,9
	5,7
	11,8
	16,3
	20,2
	21,9
	20,6
	16,3
	10,4
	3,7
	-1,7

	ЭЭТ
	-11,8
	-9,4
	-2,0
	5,7
	11,7
	17,0
	19,4
	17,9
	12,4
	4,9
	-3,4
	-9,9

	НЭЭТ
	
	
	
	11,5
	16,3
	20,6
	22,5
	21,3
	16,9
	
	
	

	РЭЭТ
	
	
	
	17,7
	22,5
	26,8
	28,7
	27,5
	23,1
	
	
	

	БАТ
	
	
	
	18,2
	22,1
	25,5
	27,0
	26,0
	22,5
	
	
	

	S
	1,6
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	
	
	0,8
	1,2
	1,5



В зависимости от величины ЭТ меняется и уровень комфортности, т.к. сопротивляемость организма окружающей среде зависит от физических и физиологических особенностей человека. Отрицательные значения эффективной температуры характеризуют вероятность обморожения, положительные – теплового удара (рис. 1). 


Рисунок 1. Годовой ход эффективной температуры и уровень комфорта

Для зимы характерен уровень комфорта «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С). Весной и осенью отмечается три уровня комфорта: «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С) – март и ноябрь, «прохладно» (6-12 °С) – апрель и октябрь и «комфортно» (12-18 °С) – май, сентябрь. Летом отмечается уровень «комфортно тепло» (18-24 °С). Уровни жарко и холодно не наблюдаются.
Для ЭЭТ характерна «зона охлаждения» (ниже 16,6 °С) для всего года, за исключением летних месяцев, когда отмечается уровень «комфортно» (16,7-20,6 °С). Эквивалентно-эффективная температура воздуха в течении года колеблется от минус 11,8 °С до 19,4 °С. Отрицательные значения ЭЭТ отмечаются с ноября по март, положительные с апреля по октябрь.
Значения нормально эквивалентно-эффективной температуры изменяются в пределах от 11,5 °С до 22,5 °С, что соответствует комфортным условиям и лишь в апреле «прохладно». 
Радиационно-эквивалентно-эффективная температура в тёплый период года изменяется в интервале от 17,7 °С до 28,7 °С, при этом отмечаются следующие категории теплоощущения человека: «субкомфорт» (17,0-20,9 °С) в апреле, «комфорт» (21-27 °С) в мае и июне, «субкомфорт» (27,1-32,0 °С) в июле и августе. Далее категория «субкомфорт» сменяется комфортными условиями в сентябре.
«Комфортное воздействие» по значению биологически активной температуры (10,1-20,0 °С) отмечается в апреле. С мая по сентябрь – «сильное тепловое воздействие» (20,1-30,0 °С).
По величине индекса суровости Бодмана для холодного периода характерна категория «зима малосуровая» (1,2-1,6 балла), за исключением октября (0,8 балла – «зима несуровая»). В среднем балл суровости за зиму составляет 1,6 балла.

Температура воздуха. Средние месячные температуры воздуха являются одной из основных характеристик термического режима. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 10,8 °С, данный факт говорит о преобладании положительных величин радиационного баланса. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,3 °С, а самого холодного – января – минус 4,1 °С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 29,4°С (рис. 2). 



Рисунок 2. Годовой ход средней месячной (Т, °С), средней месячной максимальной (Тmax, °С) и средней месячной минимальной (Тmin, °С) температур воздуха

Январь является типичным зимним месяцем, когда наблюдаются самые низкие температуры, средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет минус 24 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован в феврале 1951 г. и составил минус 36 °С. 
[bookmark: _Hlk120918174][bookmark: _Hlk121946947]Летом наблюдаются самые высокие температуры воздуха, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха отмечен в июле 1997 г. и равен 44 °С. 
Средняя продолжительность периода с суточной температурой воздуха ниже 0 °С составляет 95 дней, наименьшая продолжительность равна 39 дней (1940-1941 гг.), наибольшая 139 дней зафиксирована в 1950-1951 гг. Средние даты перехода через 0 °С - осенью 28 ноября (ранняя 31 октября 1950 г., поздняя 10 января 1940 г.) и весной 2 марта (ранняя 18 января 1983 г., поздняя 23 марта 1972 г.). Безморозный период длится в среднем 171 день, в отдельные годы уменьшаясь до 135 дней (1944 г.) и увеличиваясь до 221 дня (1997 г.). Средняя дата весенних заморозков приходится на 21 апреля, самая ранняя зафиксирована 22 марта 2000 г., а самая поздняя 29 мая 1939 г. Осенью средняя дата заморозков приходится на 9 октября, самая ранняя зарегистрирована 6 сентября 1968 г., а самая поздняя 6 ноября 1979 г.

Атмосферные осадки и влажность. В среднем за год выпадает 412 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 240 мм, наименьшее в холодный (ноябрь-март) 173 мм. Относительная влажность в течении года меняется от 43-50 % летом до 80-82 % зимой. Средняя годовая относительная влажность составляет 64 % (рис. 3).



Рисунок 3. Годовой ход среднего месячного количества осадков (R, мм) и относительной влажности (f, %)

Среднее число дней с осадками ≥ 0,1 мм изменяется от 3,0-7,3 летом и в начале осени до 9,2-10,1 весной. Среднее число дней с осадками ≥ 1,0 мм колеблется от 1,9 до 7,3-7,6, с максимумом в марте, апреле и минимумом в августе, сентябре. Максимум среднего числа дней с осадками ≥ 10,0 мм приходится на март, октябрь и составляет 1,1-1,2 дня. Среднее число дней с осадками ≥ 20,0 мм не превышает 0,5 дня, наибольшие значение отмечаются в апреле и мае. Необходимо отметить, что в декабре и январе осадков ≥ 20,0 не наблюдается. Среднее число дней с осадками ≥ 30,0 мм не превышает 0,2 дня в месяц, в июле-августе, декабре-январе и марте данные осадки отсутствуют. За год наибольшее среднее число дней с осадками приходится до 0,1 мм (табл. 2), реже за день выпадает 30 мм. Среднее число дней со следами осадков колеблется от 0,7 дня в сентябре до 1,5-1,8 дней в период с мая по август. За год среднее число дней со следами осадков составляет 13,7 дней.

Таблица 2. Среднее число дней с осадками различной величины за год
	Станция
	Осадки, мм

	
	≥0.1
	≥0.5
	≥1.0
	≥2.0
	≥5.0
	≥10.0
	≥20.0
	≥30.0

	МС Мерке
	83,7
	69,6
	58,8
	44,7
	23,9
	9,5
	2,0
	0,5



Ветер. Режим ветра определяется барико-циркуляционными условиями (табл. 3). Зимой (январь) господствует южный ветер (повторяемость 23 %), а наименьшую повторяемость имеет северный ветер (5 %). Летом (июль) наибольшая повторяемость приходится также на южный ветер (23 %), наименьшая повторяемость отмечается у северного (6 %) ветра (рис. 4). Повторяемость ветра по остальным румбам изменяется в диапазоне 9-17 %.

[bookmark: _Hlk79438113]Таблица 3. Повторяемость направления ветра и штилей, %  
	[bookmark: _Hlk121947731]Месяц 
	Румб 
	Штиль 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Январь 
	5
	10
	15
	12
	23
	10
	16
	9
	23

	Апрель 
	6
	14
	18
	8
	16
	10
	19
	9
	19

	Июль 
	6
	10
	13
	9
	23
	12
	17
	10
	19

	Октябрь 
	6
	12
	15
	10
	25
	9
	14
	9
	25

	Год
	6
	12
	15
	10
	22
	10
	16
	9
	22



Весной чаще дует западный (19 %) и восточный (18 %) ветер, реже всего отмечается северный ветер (6 %). Осенью преобладает южный ветер (25 %), повторяемость северного ветра наименьшая (6 %). В течение года тенденция сохраняется - наибольшая повторяемость (22 %) характерна для южного ветра, а наименьшая (6 %) отмечается у северного ветра (рис. 5). В среднем за год штиль наблюдается с повторяемостью 22 %, при этом наибольшая повторяемость зафиксирована осенью (25 %) и зимой (23 %), а наименьшая – весной и летом (по 19 %). 
Средняя скорость ветра по направлениям колеблется от 1,9 до 2,9 м/с: наибольшая средняя скорость ветра приходится на западный и северо-западный ветер, а наименьшая на южный и юго-восточный. Среднее значение скорости ветра по румбам равно 2,2 м/с (рис. 6). 

	
	



Рисунок 4. Роза ветров для срединных месяцев сезонов года

	
	

	Рисунок 5. Годовая повторяемость направления ветра, %
	Рисунок 6. Средняя скорость ветра по направлениям, м/с



[bookmark: _Hlk68647314]Средняя месячная скорость ветра изменяется от 1,5-1,7 м/с в осенне-зимний период года до 1,8-2,1 м/с в весенне-летний период. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с. Максимальные скорости ветра изменяются в диапазоне от 15 м/с до 28 м/с, наибольшие значения отмечаются в теплое время года. Порывы ветра могут достигать 25-30 м/с (рис. 7).
Наибольшие скорости ветра возможны: 1 раз в год – 13 м/с, 1 раз в 5 лет – 16 м/с, 1 раз в 10 лет – 17 м/с, 1 раз в 20 лет – 19 м/с.



Рисунок 7. Годовой ход средней (V, м/c) и максимальной (Vmax, м/c) скоростей, порыва ветра

Атмосферные явления. В районе населенного пункта могут наблюдаться следующие метеорологические явления: туманы, метели, грозы, град, пыльные бури.
Туман. Среднее число дней с туманом за год составляет 30,8 дней, в отдельные годы может возрастать до 50 дней. Наибольшее среднее число дней с туманом наблюдается в холодный период года – 29,4 дней (максимальное значение не превышает 45 дней), наименьшее в теплый период года – 1,4 дня (возрастая до 5 дней). Средняя продолжительность тумана в день с туманом за год составляет 7,5 ч, зимой возрастает до 7,7 ч, а летом уменьшается до 3,3 ч. Средняя продолжительность туманов возрастает от теплого периода года (4,6 ч) к холодному (224,9 ч) с наибольшей продолжительностью зимой. Средняя продолжительность туманов за год равна 229,5 ч. Чаще всего наблюдаются туманы продолжительностью до 4 часов (повторяемость 30,5-100 %), в холодный период года продолжительность тумана может достигать 28-36 часов (повторяемость 0,4-2,9 %). В декабре и марте возможен туман продолжительностью 48-60 ч (повторяемость 0,4-1,5 %).
Метель отмечается в период с декабря по февраль. Максимальное среднее число дней с метелью приходится на январь и составляет 0,2 дня. В среднем за год наблюдается 0,2 дня с метелью, в отдельные годы достигая 2 дней. Средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 2,4 часа. Наиболее продолжительные метели отмечаются в январе (0,4 ч), в среднем за год продолжительность метелей равна 0,6 ч. Метель в 100 % возникает при западном ветре. В 66,6 % случаев метели возникают при скоростях ветра 6-13 м/с, в 33,4 % зафиксирована метель при скорости ветра 17-20 м/с.
Грозы и град. Грозовая деятельность развита с марта по ноябрь, максимум среднего числа дней с грозой приходится на июнь (8,0 дней). В среднем за год наблюдается 22,9 дней с грозой, в отдельные годы грозовая деятельность достигает 47 дней. Средняя продолжительность грозы в день с грозой равна 2,1 ч. Средняя продолжительность гроз за год составляет 47,1 ч, достигая наибольших значений с мая по июль, с максимумом в июне (17,0 ч).
Град выпадает из кучево-дождевых облаков с апреля по август. Среднее число дней с градом колеблется от 0,07 до 0,4, а в среднем за год – 1,1 дня, в отдельных случаях достигая 5 дней. 
Пыльные бури отмечаются в период с апреля по ноябрь. Наибольшее среднее число дней с пыльной бурей зафиксировано в июне и сентябре (по 0,5 дня), в году – 2,5 дня. 
Гололедно-изморозевые отложения. В период с сентября по апрель наблюдаются гололедно-изморозевые отложения: гололед, зернистая и кристаллическая изморози, мокрый снег, сложное отложение. В среднем независимо от вида обледенения отмечается 21,6 дней в году с гололедно-изморозевыми отложениями, наибольшее значение может достигать 43 дней.

[bookmark: _Toc409536986]1.2. Инженерно-геологические условия

Абсолютные отметки территории изменяются от 805,00 до 870,00 метров.
В геологическом строении территории села принимают участие нерасчлененные верхнечетвертично-современные аллювиально-пролювиальные отложения. Они представлены суглинками и супесями с прослоями и линзами песков от пылеватых до крупных, общая мощность слоя достигает 17,5 м, мощность прослоев и линз 0,5-1,5м. ниже залегают гравийные и галечниковые грунты, вскрытая мощность которых 0,3-0,35м.
В западной и восточной части участка развиты современные аллювиальные отложения канала. Они представлены суглинками с линзами супесей, песков и галечников.

Опасные процессы и явления
Сейсмичность
Под сейсмичностью территории обычно понимается подверженность ее землетрясениям определенной силы. Сейсмичность является постоянным опасным геологическим процессом. Землетрясения являются важнейшим инициатором оползневых, селевых и обвальных процессов, которые являются следствием этого катастрофического проявления.  Все сильные землетрясения сопровождаются обвально-оползневыми явлениями и селевыми потоками. На величину сейсмической балльности помимо двух факторов – литологического состава и обводненности пород – в той или иной степени влияют особенности рельефа, сочетание и условия залегания пластов, выветрелость пород, близость линий разрывных нарушений, оползни, осыпи, карст и т.п. По СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» территория села не относится к сейсмическим зонам.
Подтопление – это подъем уровня грунтовых вод. Происходит он из-за утечек из водопроводных и канализационных труб, интенсивного полива зеленых насаждений и на массивах орошения. Повышение уровня грунтовых вод приводит к быстрому износу труб, фундаментов, кабелей. При высоком состоянии уровня грунтовых вод необходимы мероприятия по устройству дамб обвалования и понижения подземных вод посредством дренажных систем.
Оврагообразование – это эрозионный процесс, т.е. процесс переноса размытых частиц потоками поверхностных вод в слабых, легкоразмываемых грунтах. Эрозионные процессы активизируются в паводковый и многоводный периоды. Развитие оврагов и промоин обусловлено геологическими и геоморфологическими факторами. На активизацию овражной эрозии оказывают влияние техногенные факторы:
- неорганизованный сброс поливных вод;
- распашка склонов, уничтожение растительности.
Противоэрозионные мероприятия подразделяются на
- инженерные;
- лесомелиоративные.
Инженерные мероприятия состоят в строительстве различного рода запруд, каменных и бетонных креплениях русел в уже существующих оврагах; в строительстве водоотводных каналов; в планировочных работах по засыпке оврагов.
Лесомелиоративные мероприятия – это посадка деревьев и кустарников по склонам оврагов, а также их дернование.
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[bookmark: _Toc409536988]1.3. Гидрогеологические условия

По представленным координатам границ участков «Кызылсай» установлено что, на территории участка в радиусе 1000 м водных объектов нет. 
Вдоль юго-западных границ с. Кызылсай протекает безымянная река, берущая начало на Северном склоне Киргизского хребта. Питание реки снегово-ледниковое. Значительная часть стока забирается на орошение. Является водосборником талых, дождевых и поливочных вод с расположенных южнее пахотных земель. В период интенсивного снеготаяния и выпадения ливней, возможно подтопление западной части села. Уровень грунтовых вод колеблется от 0,5-15,0 м по солевому составу воды пресные. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые. Грунтовые воды неагрессивны.

[bookmark: _Toc409536989]1.4. Физико-механические свойства грунтов

[bookmark: _Toc409536990]В пределах сжимаемой толщи выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
ИГЭ-1а - слой ПРС, вскрытой мощностью 0,20 м; 
ИГЭ-1 - слой суглинок вскрытой мощностью 0,80-8,80 м; 
ИГЭ-2 - слой галечниковый грунт вскрытой мощностью 1,00-14,00 м; 
Выделение инженерно-геологического элемента производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов. Физико-механические свойства грунтов определены в грунтоведческой лаборатории. Нормативные показатели прочностных и деформационных свойств грунтов приняты согласно СП РК 5.01-102-2013, Приложение А, табл. А-1, А-2, А-3 п. 4.3.16, примечания 
ИГЭ-1а Почвенно-растительный слой. Мощность почвенно-растительного слоя небольшая и составляет порядка 20 см. 
ИГЭ-1 Первый инженерно-геологический элемент представлен суглинок светло-коричневый, макропористый, твёрдой и полутвердой консистенции, с включением мелких карбонатных конкреций. Грунт не просадочный. 
ИГЭ-2 Галечниковые грунты с суглинистым и супесчаным заполнителем. В данный инженерно-геологический элемент объединены галечниковые грунты, независимо от состава и характера заполнителя, а также прослои мелких галечников.

1.5.  Полезные ископаемые

По сведениям Государственного учреждения «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Южказнедра» (Заключение № KZ56VNW00010242 от 04.06.2026 г.) на территории развития с. Кызылсай ресурсы или запасы полезных ископаемых отсутствуют.
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[bookmark: _Toc409536992]2.1. Положение села в системе административного района

Меркенский район расположен в предгорьях Киргизского хребта. На востоке район граничит с Кыргызстаном. Северная часть территории района является богарно-полупустынной зоной, прилегающей к Мойынкумским пескам.
Село Кызылсай входит в состав Жанатоганского сельского округа Меркенского района. Само село расположено южнее на расстоянии 4,5 км от  трассы М39  Алматы-Термез, в предгорьях Киргизского хребта.

[bookmark: _Toc409536993]2.2.  Характеристика современного состояния территории

Село Кызылсай – расположен в Меркенском районе Жамбылской области.
 Предлагаемая проектом территория для застройки является северо-западная часть села.
Жилая часть села представляет собой застройку, сформированную с различными размерами приусадебных участков. Общественная застройка представлена зданиями: мечетью, начальной школы, медеицинский пункт, магазин, кафе.
Существующая застройка села характеризуется, в основном, одно- двухэтажными каркасно–камышитовыми, кирпичными домами с приусадебными участками, объединёнными в небольшие кварталы. Также в южной и северо-восточной части расположено кладбище.
Наиболее благоустроенной является северная часть села, где расположены основные объекты общественного пользования и обслуживания населения.
В центральной части основного жилого массива находится территория крестьянского хозяйства и территория водоочистных сооружений. 
Сетка улиц в основном линейная, дороги имеют как грунтовое, так и асфальтовое покрытие.

[bookmark: _Toc409536994]2.3.  Комплексная градостроительная оценка территории

Под комплексной оценкой территорий села Кызылсай понимается сравнительная оценка отдельных районов (участков), по комплексу природных, антропогенных факторов, с точки зрения благоприятности этих участков для условий проживания населения и основных видов хозяйственной деятельности. 
Учитываются формирование селитебных, производственных, ландшафтно-рекреационных территорий, необходимых участков земель, располагающих необходимыми природно-климатическими, санитарно-гигиеническими качествами, не имеющих ограничений технического порядка, связанных с горными работами, размещением сооружений внешней инженерной инфраструктуры и др. 
В состав факторов и компонентов оценки земель для благоприятности проживания населения села Кызылсай взята изученность территории на 01.01.2024 год.
Комплексная оценка территории
Основная цель Комплексной оценки территории – формирование полной оценки территорий для целей регулирования градостроительной деятельности, к которой относится:
- определение направлений территориального развития;
- регулирование градостроительной деятельности развития села, обеспечение обоснования наиболее оптимальных проектных решений.
Для выполнения поставленной цели выполняются следующие задачи:
- изучение свойств участков, территории села, с целью обоснования на них различных видов деятельности;
- выявление свойств территорий с разной степенью ограничения для них различных видов строительства и др.
По результатам работы над комплексной оценкой территории определяются следующие градостроительные проработки в составе проекта генерального плана:
- определение функциональной направленности использования территорий;
- определение зон с особым режимом использования и др.
I этап – комплексная градостроительная оценка территории
Оценка территорий населенного пункта проводилась по 5-ти факторам и ряду входящих в его состав компонентов. Ниже представлен рассмотренный набор факторов и компонентов.
Факторы (компоненты)
1. Местоположение участка территории:
•	доступность до объектов социального и культурно-бытового обслуживания; 
•	доступность до общественных центров 
2. Экологическое состояние окружающей среды:
- санитарно-гигиеническое состояние (загрязнение атмосферы и санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий, коммунальных объектов).   
3. Инженерно-строительные условия строительства:
•	уклон рельефа; 
•	залегание грунтовых вод; 
•	несущая способность грунта;   
•	сейсмика; 
4. Оценка эстетического восприятия участка:
•	композиционно-ландшафтная характеристика.
5.Уровень развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории:
•	наличие и состояние инженерной инфраструктуры (водопровод и канализация, и газоснабжение, электроснабжение); 
•	уровень озеленения и благоустройства территории.

Оценка территорий села Кызылсай по 5 факторам
Факторы (компоненты)
1. Местоположение участка территории
Район благоприятный – участки территории с пешеходной доступностью до центра поселения до 10-20 минут. Это территория центральной части села. 
Район ограниченно благоприятный – участки территории с пешеходной доступностью до центра поселения до 30-40 минут. Это территория всей жилой застройки.
По этому фактору оценка – относительно благоприятная. 
2. Санитарно-экологическое состояние окружающей среды
Санитарно-гигиенические условия:
Район ограниченно благоприятный для проживания – земельные участки, не имеющие ограничений по санитарно-гигиеническим условиям;
Санитарно-защитные зоны территорий промышленно-производственных, комунально-складских, строительных предприятий, а также территорий и предприятий транспорта, инженерных коммуникаций, связи на территории населенного пункта (расстояния от кладбищ).
3. Инженерно-строительные условия строительств:
Инженерно-геологическое районирование:
Участок I-1-б – сложен супесями, суглинками, песками, галечниковыми грунтами с линзами песка. Грунтовые воды залегают на глубине 20 м. Территория ограниченно благоприятная для строительства.
Участок II-1-а – просадочные супеси установлены только по бортам ложбины. Территориям неблагоприятная для строительства.
4. Оценка эстетического восприятия участка
Ландшафты благоприятные для расселения – занимают территорию современного расселения. Территория вокруг села имеет сельскохозяйственные поля и равнины, а также предгорья с юго-западной части до юго-восточной части. 
Ландшафты благоприятные для расселения. 
5. Уровень развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории:
Состояние инженерной инфраструктуры в основном – благоприятное: 
- в селе существует инженерная инфраструктура (водоснабжение, электроснабжение, телефонизация);
- уровень озеленения и благоустройства территории села относительно благоприятный;
- уровень автодорог с асфальтовым покрытием неблагоприятный.

II этап – комплексная оценка по планировочным ограничениям
Система планировочных ограничений предложена на основании требований действующих нормативных документов (СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» и др.) и является составной частью комплексной оценки территории.
Район неблагоприятный для проживания – расстояния от кладбищ и предгорья с юго-западной части до юго-восточной части.
Таким образом, планировочные ограничения градостроительной деятельности установлены на отдельных локальных участках села.
III этап - комплексная оценка территории
Проанализировав все задействованные в оценке факторы ограничения для планировочного развития села на двух этапах (I-этап - комплексная градостроительная оценка территории; II-этап - комплексная оценка по планировочным ограничениям), установлено, что на территории села ограничениями для его развития являются градостроительные факторы и их компоненты, а также планировочные ограничения. Для более точного определения условий на участках строительства на территории села необходимо проведение инженерно-геологических изысканий.
На основании интегральной оценки всех факторов ограничения для планировочного развития города установлены зоны:
I-1 район - зона ограниченно благоприятная для расселения.
II-1 район - зона неблагоприятная для расселения.
Из вышеописанного и графической схемы («Комплексная градостроительная оценка территории») следует, что территорий для расселения достаточно. Уплотнение застройки предлагается на ограничено благоприятных территориях внутри села.
Комплексная оценка отражена на графическом материале в составе генерального плана (см. ГП-3 «Комплексная градостроительная оценки территории»).

2.4. Проектная организация территории

Целью разработки Генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территорий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Работа над Генеральным планом села Кызылсай велась при тесном взаимодействии с Акиматом и отделом архитектуры, градостроительства и строительства Меркенского района.
Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития райцентра; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития. 
В Генеральном плане определены основные параметры развития села: перспективная численность населения; объемы жилищного строительства и реконструкции; необходимые для строительства территории; основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. 
В проекте выполнена одна из главных задач Генерального плана – зонирование территорий, с выделением жилых, общественных, рекреационных зон и территорий для развития многих других функций села.          
Жилищное строительство Генеральным планом предусмотрено к расчетному сроку в границах села с поэтапным освоением территорий нового строительства и разработан на следующие проектные периоды: 
[bookmark: _Hlk184406239]                - исходный год – 2024 год;
                - I очередь строительства – 2030 год;
                - расчетный срок строительства – 2040 год.
В основу архитектурно-планировочного решения Генерального плана положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе комплексного решения экологических и градостроительных задач, анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры села, с учетом сложившихся транспортных связей и природно-ландшафтного окружения.
Принятое архитектурно - планировочное решение позволяет наиболее рационально и экономично использовать существующие и вновь осваиваемые территории райцентра на основе следующих факторов:
         - дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, дальнейшее формирование его административного центра, упорядочение границ промышленных сооружений,
· максимальное сохранение капитального жилого фонда, общественных зданий, зданий культурно-бытового назначения, зеленых насаждений;
· рациональное построение сети улиц, обеспечивающих удобную связь с местами приложения труда, общепоселковым общественным центром, учреждениями культурно-бытового обслуживания, зонами отдыха;
· организация единой системы зеленых насаждений общего пользования, санитарно-защитных, ветрозащитных и водоохранных зон.           
Наиболее лучшие по инженерно-геологическим условиям территории, как правило, используются под жилую и общественную застройку, территории, менее благоприятные по инженерно-строительным условиям, используются под зеленые насаждения, устройства мест отдыха, а также созданию санитарно-защитных зон.
 В Генеральном плане при разработке территориального зонирования учтены зоны с особым использованием территорий, границы и режимы которых устанавливаются на основе санитарных, технических и иных норм и правил, а также легитимно утвержденных зон (охраны памятников истории и культуры и др.).
Генеральный план в основном сохраняет исторически сложившуюся планировочную структуру. Основное территориальное развитие с. Кызылсай период расчетного срока предусмотрено в северном направлении. В этом планировочном направлении предусматривается формирование новых кварталов жилой застройки, а также обьекты соц культбыта. Территорию предполагается благоустроить и озеленить.
Учитывая современные тенденции строительства, развитие новой селитебной территории будет происходить, в основном, за счет индивидуальной одноэтажной застройки с приусадебными участками не менее 15 соток, отвечающим современным требованиям градостроительства и архитектуры.
[bookmark: _Hlk184406595]В парковой зоне проектом предусмотрено размещение аллея.
Ко всем объектам культурно – бытового обслуживания и обьектам образования предусмотрена удобная транспортная и пешеходная связь.
Функциональное и планировочное решение территорий жилой застройки и общественных центров подчинено одной цели – обслуживанию населения и созданию благоприятных условий для проживания, отдыха и досуга населения села. 
Проектом предлагаются мероприятия по упорядочению существующих улиц в увязке с новой проектной организацией сети поселковых улиц и проездов. В качестве хозяйственных проездов в проектируемом районе предлагается устройство скотопрогонов.
На территории села Кызылсай планируется строительство учебно-воспитательного комплекса, аптеки, спортивного зала, магазины продовольственных и непродовольственных товаров,предприятия бытового обслуживания, примный пункт вторсырья.

[bookmark: _Toc409536995]2.5.  Планировочная структура

При проектировании учтены следующие факторы, отвечающие перспективному уровню социального развития села: 
- четкое функциональное зонирование; 
[bookmark: _Hlk123908759]- формирование новой индивидуальной жилой застройки усадебного типа; 
- дальнейшее формирование общественного центра села;
- дальнейшее формирование и совершенствование транспортной сети села и инженерной инфраструктуры;
- благоустройство и озеленение территорий;
- организация единой, взаимоувязанной системы зеленых насаждений общего пользования, способствующих улучшению микроклиматических условий села;
- проведение мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды.
Пространственное решение и структура системы улиц определены в увязке с архитектурно-планировочным решением и функциональным зонированием села, с учетом существующей планировочной структуры. 
Генеральным планом предлагается развитие жилых территорий на северо-западе. 
Основной композиционной осью села являются две улицы, улица Мустафаева и улица Рыскулбекова. Проектом предлагается завершение формирования общественного центра .
На первую очередь предлагается строительство:
[bookmark: _Hlk177555352][bookmark: _Hlk185949397]- жилья на свободных территориях в массивах существующей одноэтажной застройки на северно-западной части села.
[bookmark: _Hlk123907705]Из объектов соцкультбыта предлагается строительство следующих объектов: учебно-воспитательного комплекса (в него входят помещения для обучения детей средним неполным образованием и дошкольным воспитанием), аптека, спортивный зал, клуб, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия бытового обслуживания и опорный пункт полиции. 
На расчетный срок предлагается строительство: 
Из объектов соцкультбыта предлагается строительство магазины продовольственных и непродовольственных товаров, баня, прачечная.
Проектом предлагается благоустроить улицы, разбить тротуары, озеленить. 
На территориях объектов соцкультбыта предлагается благоустройство и озеленение. Между смежными приусадебными участками с жилыми домами запроектированы скотопрогоны.
На первую очередь и на расчетный срок в проекте приняты участки 15 соток под ИЖС. 
[bookmark: _Hlk184207436][bookmark: _Hlk184202895][bookmark: _Hlk184207485]Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом Исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) от скотомогильника, расстояние от кладбища, от производственных объектов - новое строительство не предлагается. Также новое строительство не предлагается в водоохранной полосе от водоемов.

[bookmark: _Toc409536996]2.6.  Жилые территории

Основу планировочной структуры села составляют главная улица, основные и второстепенные в жилой застройке. В качестве застройки села предложена приусадбеная одноэтажная застройка.
Село    окружен достаточным количеством свободных территорий   для   перспективного   развития.  В связи с этим зона жилой застройки активно сформирована из приусадебной одноэтажной застройки. В усадебной застройке применены индивидуальные дома с участками площадью 15 соток. И   в   соответствии   с естественным   приростом населения проектом предусмотрено строительство необходимого количества   учреждений   культурно-бытового назначения.
Проектом предусматривается упорядоченная система улиц и пешеходных связей таким образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие территорий жилых кварталов. 
Центральным ядром архитектурно-планировочного каркаса является административно-общественный центр села. Проектом предусматривается дальнейшее его формирование как линейного центра с сохранением сложившейся капитальной застройки. Для завершения организации пространства предполагается строительство новых современных объектов общественно-делового и культурно-бытового назначения: 
Учебно-воспитательного комплекса, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Застройку предлагается формировать, как отдельно стоящими зданиями, так и учреждениями и предприятиями. 
Организация системы образования и здравоохранения
В связи с малым населением села, рекомендуется строительство учебно-воспитательного комплекса и аптеки, с молочной кухней и бригадой скорой помощи с соблюдением требуемого радиуса доступности. 
Организация жилой застройки
С учетом сельской специфики проектируемого населенного пункта, в проекте преобладает застройка домами усадебного типа. Благодаря большому удельному весу в структуре села, усадебная застройка играет значительную роль в архитектурно-пространственной организации и формировании внешнего облика села.
Система озеленения
Озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий, решаемых проектом Генерального плана. 
Оно имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на состояние окружающей его среды.
Система зеленых насаждений населенного пункта — это взаимоувязанное, равномерное размещение всех элементов озеленения (парков, скверов, рекреационной зоны, озеленения специального назначения, санитарно-защитного озеленения и др.)
 В генеральном плане села Кызылсай система озеленения органически связана с определяющими ландшафтными факторами. Эти факторы очень существенны для композиционной структуры села Кызылсай. Таковой является исторически сложившаяся планировочная структура. 
Проектом предусматривается дальнейшее развитие существующей системы озеленения, ее непрерывность, объединяющая зеленые массивы рекреаций.     
Проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению береговой линии имеющихся на территории села, сети каналов и благоустройство прибрежной территории, путем создания, где это планировочно возможно, рекреационных зон для организации отдыха и досуга жителей близлежащих территорий.
При создании системы зеленых насаждений непременным требованием является максимальное сохранение существующих зеленых массивов. Использование внешних насаждений, естественно вливающихся в сады и парки, поспособствует обогащению отдельных ансамблей села, органично свяжет их с окружающей природой. 
Проектом уделяется большое внимание созданию санитарно-защитных зеленых зон от дороги и ветрозащитной полосы со стороны господствующих ветров.
2.7. Градостроительное зонирование территории

Выдержки из «Методических рекомендаций по составу, порядку разработки и утверждения правил застройки населенного пункта Республики Казахстан». Правила застройки населенного пункта Республики Казахстан разрабатываются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2023 г.) и согласно РДС РК 3.01-01-2002 «Порядок и правила разработки, согласования и утверждения планов градостроительного зонирования».
Другими нормативными и правовыми актами, действующими в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и направлены на проведение единой градостроительной политики, повышение комфорта и качества окружающей среды при застройке территории населенных пунктов.
Нормы и правила, применяемые в Правилах застройки не должны противоречить строительным нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан.
Градостроительные регламенты, устанавливаемые на схеме зонирования, подразделяются по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости.
Зоны на указанной схеме, как правило, перекрывают всю территорию села в пределах существующей границы. Границы зон устанавливаются по: центральным разделительным линиям магистралей, улиц и проездов; красным линиям; границам земельных участков; границам или осям полос отвода для коммуникаций; административным границам; естественным границам природных объектов; иным границам.
[bookmark: _Hlk146891100]Градостроительное зонирование действует исключительно для земель населенного пункта с. Кызылсай. 
Правила застройки разработаны на концептуальном уровне генерального плана населенного пункта с. Кызылсай по мере дальнейшей разработки градостроительной документации строительства на территории населенных пунктов должны получить дальнейшее развитие и углубление. 

Графические документы и градостроительные регламенты

Схема  функционального и градостроительного зонирования территорий выполнена на основании материалов генерального плана с использованием ГИС технологий, работа выполнена на топографической основе масштаба 1:2000.
[bookmark: _Hlk146891127]Расположение территориальных зон села показано на графическом материале ГП-5 «Схема функционального и градостроительного зонирования территорий». Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости.
[bookmark: _Hlk140575151]
Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости

Таблица 2.1.

	код
	 Типы и виды зон

	
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

	Ж.1.
	Зона усадебных жилых домов

	
	ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

	 О.3. 
	Общественно-деловая зона местного значения

	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ) ЗОНЫ 

	П.1.
	Коммунально-складская зона, зона предприятий V класса вредности
(санитарно-защитная зона - 50).

	
	РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

	Р.1.
	Зона открытых пространств

	
	ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	ИТ-2 
	Зона инженерной инфраструктуры

	
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	С-1.
	Зона сельскохозяйственного использования

	
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	К.
	Зоны специального назначения

	
	[bookmark: _Hlk178258643]ЗОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

	РК-1
	Расстояние от кладбищ 

	ОЗ-2
	[bookmark: _Hlk178258592]Охранная зона инженерных сетей

	ЗСО-3
	Зона санитарной охраны от объектов инженерного назначения

	СЗЗ-4
	Санитарно-защитная зона от объектов инженерного назначения

	
	Водоохранные зоны и водоохранные полосы


[bookmark: _Hlk146891139]Общая часть. Градостроительный регламент представляет собой, устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны, виды разрешенного использования земельных участков, равно как и всего, что находится над поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основное значение системы градостроительного зонирования территорий села видится в установлении "прозрачности" процесса застройки.    

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Типы жилых зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых нормативов плотности населения и характера застройки каждой конкретной жилой территории. 

Ж.1. Зона усадебных жилых домов
 
Разрешенные виды функционального использования территории: отдельно стоящие жилые дома усадебного типа; блокированные жилые дома; магазины торговой площадью до 40 м2, без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; содержание мелкого домашнего скота (для сельских населенных пунктов); бани, сауны при условии канализования стоков; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки; встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 1 транспортное средство на 1 земельный участок.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; культовые сооружения; объекты обслуживания, не превышающие разрешенные размеры; предприятия общественного питания; кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины; помещения для занятий спортом; библиотеки; аптеки; небольшие гостиницы, пансионаты; почтовые отделения, телефон, телеграф.
Параметры:
1. Минимальная площадь земельного участка:
для жилых домов усадебного типа- 1000 м2;
для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) - 150 м2.
2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением: - в соответствии с линией застройки.
3. Минимальное расстояние от границ земельных участков до строений, а также между строениями:
3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3м; хозяйственных и прочих строений - 1м; открытой стоянки -1м; отдельно стоящего гаража - 1м.
3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2002, приложение 1. 
Примечания: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
4. Доля естественных поверхностей:
для жилых домов усадебного типа-не менее 40%;
для блокированных жилых домов - не менее 20%.
5. Высота зданий:
5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10,6м; до конька скатной кровли -не более 14,6м.
5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
5.3. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
7. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
 
О.3. Общественно-деловая зона местного значения
 
Назначение: Зона О.3 предназначена для обслуживания населения, проживающего в зонах Ж.1 и Ж.2.
Разрешенные виды функционального использования территории: гостиницы, не нарушающие требований к застройке земельных участков зон Ж.1 и Ж.2 соответственно клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; библиотеки; объекты, связанные с отправлением культа; спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, не нарушающие требований к застройке земельных участков зон Ж.1 и Ж.2 соответственно; спортплощадки, теннисные корты; магазины; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары; пошивочные ателье, ювелирные мастерские, ремонтные мастерские бытовой техники, пекар¬ни с магазинами по продаже готовой продукции приемные пункты прачечной и химчистки; почта, телефон, телеграф; аптеки; кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры; научные, проектные и конструкторские организации, агентства; отделения банков.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные, но превышающие требования к застройке земельных участков, а также крупные предприятия обслуживания, требующие автостоянок более чем на 10 автомобилей; гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств.
Параметры:
1. Высота и размеры в плане зданий предприятий обслуживания должны соответствовать требова¬ниям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой организуется данная коммерческая зона. 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРОМЫШЛЕННАЯ) ЗОНА
 
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.
 
П.1. Коммунально-складская зона, зона предприятий V класса опасности (санитарно-защитная зона - 50)

Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Р.1. Зона открытых пространств
 
Назначение: Зона Р.1 охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; спортивные и игровые площадки; аттракционы; летние театры, кинотеатры, концертные площадки.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.
Параметры: 
Доля площадей:
            зеленые насаждения     - 65 - 75%;
            аллеи и дороги              - 10 - 15%;
            площадки                       - 8 - 12%;
            сооружения                    - 5 - 7%.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ НФРАСТРУКТУРЫ

 ИТ-2  Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
 
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 
С-1. Зона сельскохозяйственного использования
 
Земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с генеральными планами развития городов и иных населенных пунктов, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией.
Разрешенные виды функционального использования территории: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территорий: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: карьеры, перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К. Зоны специального назначения
 
Разрешенные виды функционального использования территорий: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации,
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
ЗОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

РК-1	Расстояние от кладбищ

В соответствии с СП «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 августа 2021 года №ҚР ДСМ-81 не допускается размещать кладбища на территориях:
1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников;
2) первой зоны санитарной охраны курортов;
3) затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных участках;
4) на берегах водоемов I и II категории, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных мероприятий;
5) стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве;
6) с мощностью эффективной дозы гамма-излучения, превышающей мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 микроЗиверт в час.
Кладбища размещаются на расстоянии, считая от ограждения кладбищ:
1) не менее 300 метров - до первых жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон;
2) не менее 1000 метров - до источника питьевого водоснабжения населения с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации.
Расстояние до первых жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон для закрытых кладбищ составляет не менее 100 метров.
Размер санитарно-защитной зоны для закрытых кладбищ не сокращается по истечении кладбищенского периода.
Общая площадь захоронения принимается из расчета 65-70 процентов от общей площади кладбища.
Месторасположение участка для кладбища и его размеры предусматриваются в проекте планировки и застройки населенного пункта с учетом возможности использования территории кладбища непосредственно после его закрытия под устройство парка или сада.
Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания размещаются в отдельно стоящих зданиях на расстоянии не менее 50 метров от жилых и общественных зданий.
При переносе кладбищ и захоронений проводится рекультивация территорий (участков). Не используется грунт с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории
Территории кладбищ используются по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория в этих случаях используется только под зеленые насаждения.

ОЗ-2. Охранная зона инженерных сетей

[bookmark: _Hlk178258736]Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 20 февраля 2023 года № 26.
Ширину санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:
- при диаметре водопровода до 200 мм, расстояние не менее 6 м;
- при диаметре водопровода 200-400 мм, расстояние не менее 8 м;
- при диаметре водопровода 400-1000 мм, расстояние не менее 10 м;
- при диаметре водопровода 1000 мм и более, расстояние не менее 20 м;
- при наличии грунтовых вод, независимо от диаметра водопровода – 50 м. 
 Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждены Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2  ширина санитарно-защитной полосы для канализационных коллекторов и канализационных сетей принимается по обе стороны крайних линий:
1) при диаметре канализационного коллектора до 400 мм., расстояние не менее 8 метров;
2) при диаметре канализационного коллектора 400-1000 мм., расстояние не менее 10 метров;
3) при диаметре канализационного коллектора более 1000 мм., расстояние не менее 20 метров.
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 330 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для линий напряжением до 1 кВ:
- по 2 метра (далее - м) с каждой стороны, в том числе, для воздушных линий с голым проводом и самонесущих изолированных проводов - 1 м;
- вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м, а при прохождении кабельных линий в населенных пунктах под тротуарами - 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для воздушных линий электропередач напряжением 1 кВ и выше в следующих пределах:
1) от 1 до 20 кВ не менее 10 м;
2) от 20 до 35 кВ не менее 15 м;
3) от 35 до 110 кВ не менее 20 м.
Охранные зоны электрических сетей в вышеперечисленных случаях устанавливаются:
- вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м.
Не допускается застройка охранных зон электрических сетей.
В пределах охранных зон электрических сетей без согласования с организацией, в ведении которой находятся эти сети, не допускается производство строительных, монтажных, земляных, погрузочно-разгрузочных работ, поисковых работ, связанных с устройством скважин и шурфов, обустройство площадок, стоянок автомобильного транспорта, размещение рынков, строений, сооружений, складирование материалов, сооружение ограждений и заборов, сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. 
Охранная зона газопроводов - согласно СН РК 4.03-01-2011 и СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы».
Охранная зона газопровода высокого давления - от 8 до 10 м.
Охранная зона среднего газопровода – 4 м.
Охранная зона газопровода низкого давления – 2 м.
Не допускается застройка охранных зон газопроводов. 
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 281 Об утверждении Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан.
Охранные зоны сетей телекоммуникаций устанавливаются для:
- телефонной кабельной канализации, бронированных кабелей, проложенных в грунт, кабельных линий, подвешенных на опорах, и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных в населенных пунктах в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы каналов трубопровода или смотрового устройства на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны, или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее, чем на 2 метра с каждой стороны.
При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сетей телекоммуникаций, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и для других сельскохозяйственных целей, в выдаваемых документах о праве на земельный участок уполномоченным органом по земельным отношениям делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
В случае вывода из эксплуатации линий/сооружений связи, по которым установлены охранные зоны сетей телекоммуникаций, организациями, их эксплуатирующими направляется уведомление в уполномоченный орган по земельным отношениям для обеспечения возможности вовлечения земель в хозяйственный оборот и последующего их предоставления для соответствующих нужд без отметок с особыми условиями использования.
При отводе земельных участков для строительства объектов, по которым проходят линии и установлены сооружения связи, заказчики согласовывают «Акты выбора земельного участка» с организациями, эксплуатирующими линии/сооружения связи в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан. 
Размещение временных объектов в пределах охранных зон сетей телекоммуникаций (киоски, рекламные щиты, остановки) также согласовывается с организациями, эксплуатирующими соответствующие линии/сооружения связи.

ЗСО-3. Зона санитарной охраны от объектов инженерного назначения

1. Зона санитарной охраны (далее ЗСО) устанавливается согласно санитарным правилам, строительным нормам и правилам и других нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды.
Это специальная территория с особым режимом, которую устанавливают вокруг источников питьевого водоснабжения (скважин, артезианских колодцев, водохранилищ и рек) для защиты воды от загрязнения. 
Разработка проекта ЗСО регламентируется статьями 88, 117, 120 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II, статьями 220, 224 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утв. Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
ЗСО необходима для воды, которая используется для питьевого водоснабжения, лечебных и иных оздоровительных нужд населения. Порядок установления зон санитарной охраны определяется органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В состав ЗСО входят три пояса зон санитарной охраны:
ЗСО первого пояса – это зона с определенными строгими условиями эксплуатации. Ее протяженность составляет 30 метров от водозабора до ограждения. Чтобы изменить ее пояс, нужно разработать соответствующий проект по корректировке зоны первого пояса. К строительству в этой территории допускаются только объекты, которые участвуют в работе водозабора и водопроводной коммуникации.
ЗСО второго пояса нацелена на достижение безопасных условий эксплуатации в сфере бактериологических параметров. Территория рассчитывается суммарно в соотношении с мощностями предприятия и дебита водного источника. На втором поясе   не разрешается вести любую сельскохозяйственную деятельность.
ЗСО третьего пояса нацелена обеспечить безопасность водозабора с точки зрения предотвращения химического опасного загрязнения. Территориальные границы третьего пояса рассчитываются с учетом таких показателей, как: коэффициент мощности водовмещающих известняков и дебит скважин.
В зоне действия третьего пояса разрешается по предварительному согласованию с государственными надзорными органами вести следующие виды деятельности: строительство, геологические изыскания и исследования, бурение и регистрация скважин, разработка месторождений полезных ископаемых. Основные запретительные виды размещения объектов:
Для подземных водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических, гидрологических и геологических условиях, размеры первого пояса ЗСО уменьшаются по согласованию с территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Приказом № ҚР ДСМ-336/2020, но составляет 15 м и более при использовании защищенных подземных вод и 25 м и более - при использовании недостаточно незащищенных подземных вод.
Установление границы трех поясов ЗСО зависит от следующих факторов: от вида источника водоснабжения (поверхностный/подземный), от типа загрязнения (химический/микробный), от гидрогеологических условии объекта и экологических характеристик территории, от категории естественной защищенности от поверхностных загрязнений. 
При установлении размера 2, 3 поясов ЗСО стоит учитывать такие данные как: для второго пояса - время выживаемости микроорганизмов при лабораторных исследованиях, для третьего пояса - стабильность химического состава загрязнения и его распространённость.
Для всех поясов ЗСО стоит отметить важность соответствия требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению      и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, а показатели безопасности питьевой воды, содержание вредных веществ в питьевой воде, показатели безопасности воды водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и местах культурно-бытового водопользования, предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и мест культурно-бытового водопользования  должны соответствовать Гигиеническим нормативам показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденных Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.
В ЗСО не допускается:
1) закачка отработанных вод в подземные горизонты, складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих хозяйствующих субъектов, убойных пунктов, убойных площадок и других объектов, обусловливающих опасность микробного, химического загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов;
3) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, шламохранилищ и других объектов.
В ЗСО не допускается сброс сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота, мытье автотранспорта, занятие промысловым ловом рыбы и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп, обозначаются столбами со специальными знаками «Зона санитарной охраны».
Не допускается добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ в пределах акватории ЗСО.
В пределах ЗСО поверхностных источников запрещены:
1) рубка главного пользования;
2) размещение стойбищ и выпас скота, использование водоема и земельных участков, лесных ресурсов в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м в других целях, могущих привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;
3) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов исключается расположение источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие).
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных организаций.
Согласно «Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека».

СЗЗ-4 Санитарно-защитная зона от объектов инженерного назначения

В санитарно-защитной зоне (СЗЗ) от блочно-модульной котельной (БМК) разрешено располагать объекты, не оказывающие негативного влияния на здоровье. Главное условие — уровень выбросов и шума не должен превышать предельно допустимых норм для жилой застройки
В СЗЗ допускается размещать:
Озеленение: древесно-кустарниковые насаждения (в том числе газоустойчивые породы), газоны, клумбы. Инженерные и транспортные коммуникации: дороги, гаражи для легковых автомобилей, стоянки (парковки).
Нежилые объекты: административные и бытовые здания, склады (кроме пищевых и токсичных), пожарные депо, очистные сооружения, бани, прачечные.
Объекты связи и энергетики: трансформаторные подстанции, распределительные пункты.
В СЗЗ категорически запрещено располагать:
Жилые дома, общежития, детские сады, школы, учреждения образования, лечебно-профилактические, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, спортивные сооружения, садоводческие товарищества, дачные участки, огороды предприятия по производству и хранению лекарств, пищевых продуктов.

Водоохранные зоны и водоохранные полосы

Согласно со статьями 39, 116 Водного Кодекса Республики Казахстан, в целях поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения растительного и животного мира устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, за исключением водных объектов, входящих в состав земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод.
В пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, шириной не менее тридцати пяти метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности
Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах - с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.
Проектирование водоохранных зон и полос водных объектов осуществляется специализированными проектными организациями.
Заказчиками проектов водоохранных зон и полос являются местные исполнительные органы, а по отдельным водным объектам (или их участкам) выступают также физические и юридические лица, заинтересованные в необходимости установления водоохранных зон и полос по конкретному объекту.
Водоохранные зоны и полосы устанавливаются согласно нормативно-правовым актам действующих в РК, основными из которых является Водный Кодекс РК № 481-II от 9 июля 2003 года, «Правила установления водоохранных зон и полос» утвержденным постановлением Правительства РК от 18 мая 2015 года № 19-1/446 и «Технические указания по проектированию водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов», утвержденных приказом Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 февраля 2006 года № 33.
Минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу реки принимается от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне до уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс следующие дополнительные расстояния:
Размеры и границы водоохранных зон на территории городов и других поселений устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами.

Режим и особые условия хозяйственного использования в пределах водоохранных зон и полос
Настоящим проектом рекомендуется на дальнейших стадиях проектирования (рабочие проекты) соблюдать условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полосах согласно требованиям Водного Кодекса РК № 481-II от 09.07.2003 года. 
1. В пределах водоохранных полос запрещаются:
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов;
2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения;
3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство;
4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса;
6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота;
7) применение всех видов пестицидов и удобрений.
2. В пределах водоохранных зон запрещаются:
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;
3) размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;
4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;
5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота, и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в водном источнике;
7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.
Проектирование, строительство и размещение на водных объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкция (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным территориям,  согласовываются с уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению недр, центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным органом в области ветеринарии, местными исполнительными органами области (села республиканского значения, столицы).
Порядок согласования определяется правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утвержденными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Та же деятельность на водных объектах, представляющих потенциальную селевую опасность, согласовывается с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, а на судоходных водных путях - с уполномоченным органом по вопросам водного транспорта.
Проекты строительства новых или реконструкции (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, применение которых может оказать негативное влияние на состояние водных объектов, должны предусматривать замкнутые (бессточные) системы технического водоснабжения.
Консервация и ликвидация (постутилизация) существующих (строящихся) объектов, которые могут оказать негативное влияние на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным органом по изучению недр и иными государственными органами в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.
Указанные проекты подлежат согласованию с бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению недр, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным органом в области энергоснабжения. 
В водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.
Также согласно статье 145-1 Водного Кодекса положения подпункта 2) пункта 1 статьи 125 настоящего Кодекса не распространяются на эксплуатацию зданий и сооружений, возведенных в пределах границ водоохранных полос до 1 июля 2009 года. При этом их эксплуатация допускается только при наличии организованной централизованной канализации, иной системы отвода и очистки загрязненных сточных вод или устройства водонепроницаемых выгребов с обеспечением вывоза их содержимого.
Согласно «Техническим указаниям по проектированию водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов», участки земель в пределах водоохранных полос предоставляются только для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которой устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.
В пределах существующих дачных и приусадебных участков, садов и огородов, вплотную примыкающих к берегам водных объектов, прибрежная водоохранная полоса устанавливается без изъятия ее территории для водоохранных целей, при условии соблюдения в этой зоне режима строгого ограничения хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями в п. 13 настоящих ТУ и выноса за пределы ВП всех объектов, способствующих загрязнению и засорению водного объекта.

2.8. Обоснование проектных решений и сравнительный анализ градостроительного развития

Главная суть корректировки заключаетс в переходе от стихийного освоения к структурному развитию, где село рассматривается не как изолированный объект.
Проект трансформирует с. Кызылсай малого населенного пункта с хоатичной застройки в благоустроенный село с четким функциональным зонированием. Ключевой вектор смещен на северное направление.

Сравнительный анализ

	Критерий
	Современное состояние
	Проектное решение

	Планировочная структура
	Хаотичная,фрагментированная железной дорогой на две части
	Четкая с композоционными осями, связывающими старые и нов жилые застройки

	Типология застройки
	Изношенный фонд (каркасно-камышитовые, кирпичные дома), разные размеры участков.
	Единый стандарт ИЖС (участки 15 соток), современные 1-2 этажные дома.

	Зонирование
	Смешанное, недостаточно выраженное. 
	Строгое функциональное деление: селитебная, общественно-деловая, рекреационная и СЗЗ.

	Озеленение
	Практически отсутствует («зеленый каркас» не сформирован).
	Создание парковой зоны.

	Социальная сфера
	Минимальный набор (мечеть).
	Создание полноценного ядра: медицинский пункт, УВК, магазины.

	Транспорт и пешеход
	Грунтовые и асфальтовые дороги без системы пешеходных связей.
	Асфальтирование, упорядочение улици «скотопрогонов» для нужд сельского хозяйства.
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
РЫНОК ТРУДА И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Предпосылки и направления социально-экономического
 развития территории


Село Кызылсай относится к категории сельских населенных пунктов в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года № 2572-XII. Село Кызылсай — сельский населенный пункт, входящий в состав Жанатоганского сельского округа Меркенского района Жамбылской области (код КАТО: 315435300). Это малый сельский населенный пункт, расположенный в пределах предгорной равнины у северных склонов Кыргызского Алатау, с характерным рельефом и резко континентальным климатом.
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Картинка 3.1.1 Схема положения населенного пункта в системе расселения административного района



Сельское хозяйство. Сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики села Кызылсай и основным источником занятости населения. Агропромышленный профиль территории имеет ярко выраженную животноводческую направленность, что обусловлено благоприятными природно-климатическими условиями предгорной зоны, наличием значительных пастбищных угодий и многолетними традициями хозяйствования.
На момент проектирования основу аграрного сектора и экономики населенного пункта формируют действующие крестьянские (фермерские) хозяйства, профилирующиеся на разведении крупного рогатого скота (КРС) мясного и молочного направлений, а также мелкого рогатого скота и лошадей. Их деятельность обеспечивает базовый объём товарного сельхозпроизводства на локальном уровне, поддерживая занятость местных жителей и внося значительный вклад в продовольственную стабильность округа.
В дополнение к организованным формам бизнеса, важнейшим элементом экономики села остаются личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Они формируют основу малых форм аграрного производства. Основной упор в их деятельности также делается на содержание скота, заготовку грубых кормов и организованный откорм, что поддерживает традиционный сельский уклад жизни.
Сильными сторонами аграрного сектора села Кызылсай являются высокая концентрация трудовых ресурсов с навыками ухода за животными и значительный производственный потенциал в сфере пастбищного животноводства, опирающийся на природные ресурсы предгорной зоны.
К слабым сторонам относятся недостаточный уровень механизации процессов на частных подворьях, ограниченный доступ части фермеров к лизинговым инструментам для обновления техники, а также уязвимость локальной кормовой базы к климатическим изменениям. Отсутствие развитой инфраструктуры хранения и первичной обработки продукции на данный момент ограничивает возможности хозяйств по извлечению добавленной стоимости.
В рамках системы расселения и экономического зонирования, селу Кызылсай отведена ключевая роль базы первичной обработки и обеспечения сельскохозяйственным сырьем. Мощный животноводческий потенциал частных подворий и крестьянских хозяйств формирует стабильный товарный поток.
Предполагается, что производимая в селе продукция, проходя необходимые этапы стандартизации и первичной подготовки, будет целенаправленно снабжать более крупные центры по глубокой переработке сельского хозяйства, расположенные в районном центре — селе Мерке и областном центре — городе Тараз.


Промышленность. Промышленный профиль села Кызылсай характеризуется отсутствием крупных градообразующих производств и имеет ярко выраженную локальную, агросервисную и инфраструктурную направленность. Индустриальное развитие территории исторически подчинено потребностям главного экономического драйвера — сельского хозяйства.
На момент разработки проекта промышленность в населенном пункте представлена преимущественно субъектами малого предпринимательства и микробизнеса. К ним относятся небольшие цеха по производству товаров повседневного спроса (хлебопекарни), столярные и сварочные мастерские, а также локальные базы по ремонту сельскохозяйственной и легковой техники. Данные предприятия ориентированы исключительно на внутренний рынок села, обеспечивая базовые бытовые нужды населения и поддержание работоспособности аграрного сектора.
Учитывая отведенную селу роль сырьевого узла, основным вектором индустриального развития Кызылсая становится формирование объектов первичной переработки и предпродажной подготовки сельскохозяйственной продукции. Развитие полноценных заводов глубокой переработки на территории села нецелесообразно из-за ограничений логистики и инженерных мощностей; вместо этого фокус смещается на создание производственно-заготовительной инфраструктуры.
Для упорядочивания промышленной деятельности и защиты жилого фонда от негативного воздействия (шум, запахи), проектом предусматривается формирование компактной производственной и коммунально-складской зоны на периферии населенного пункта с соблюдением нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ).
На территории данной зоны планируется приоритетное размещение следующих промышленных и логистических объектов:
- Агросервисные центры и машинно-тракторные станции (МТС) для обслуживания и ремонта спецтехники фермерских хозяйств.
- Модульные убойные пункты, оснащенные линиями первичной обработки и консервации шкур.
- Пункты приема, аппаратного охлаждения и кратковременного хранения молока.
- Складские комплексы (включая ангары для хранения техники, грубых и концентрированных кормов, а также овощехранилища).
- Предприятия по производству строительных материалов из местного сырья (при наличии потребности для нужд индивидуального жилищного строительства).
Развитие упорядоченной коммунально-складской и малой производственной зоны позволит создать дополнительные рабочие места вне сферы прямого животноводства, повысить технологичность местных хозяйств и сформировать надежный фундамент для бесперебойных поставок стандартизированного сырья на крупные перерабатывающие предприятия Мерке и Тараза.
Малый бизнес. Малый бизнес в селе Кызылсай Меркенского района Жамбылской области играет ключевую роль в формировании местной экономики, обеспечении занятости самозанятого населения и поддержании социальной стабильности. В отличие от крупных районных центров, село сохраняет узкую и ярко выраженную аграрно-производственную направленность, а предпринимательская активность разворачивается преимущественно в сфере животноводства, заготовки кормов и локальной торговли.
Основу предпринимательского сектора составляют индивидуальные предприниматели, личные подсобные (ЛПХ) и крестьянские хозяйства (КХ), занимающиеся разведением крупного рогатого скота, лошадей и овец. Их деятельность формирует стабильный товарный поток животноводческой продукции. Функционирование данного сектора создает локальную потребность в сопутствующих сервисах малого бизнеса — ветеринарных услугах, снабжении концентрированными кормами, транспортных услугах по перевозке скота и ремонте малой сельхозтехники.
Животноводческий сектор малого бизнеса, опирающийся на пастбищные угодья предгорной равнины северных склонов Кыргызского Алатау, выступает безусловным драйвером развития населенного пункта. Мелкие фермерские хозяйства поддерживают традиционную структуру сельского хозяйства и стимулируют развитие смежных предпринимательских инициатив.
Государственная поддержка малого бизнеса проявляется через механизмы льготного микрокредитования, субсидирования животноводства, лизинга техники, а также программы развития сельской кооперации. Для села Кызылсай это особенно актуально, поскольку целевая поддержка способствует легализации самозанятого населения, обновлению материально-технической базы (приобретение тракторов, косилок, пресс-подборщиков) и повышению качества выпускаемой мясной и молочной продукции.
Сельская кооперация: объединение мелких разрозненных хозяйств (ЛПХ и КХ) в сфере пастбищного животноводства для формирования крупных товарных партий сырья.
Инфраструктура первичной переработки: размещение модульных убойных пунктов, малых цехов первичной обработки шкур и шерсти, открытие пунктов централизованного приема и охлаждения молока.
Агросервис: создание локальных сервисных центров по мелкому ремонту сельскохозяйственной техники и ветеринарному обслуживанию.
Сфера услуг: развитие объектов повседневного бытового обслуживания и торговли смешанными товарами для закрытия базовых потребностей сельчан.
Благодаря своей животноводческой специализации, село Кызылсай обладает потенциалом закрепления статуса надежной базы первичной обработки и обеспечения сельскохозяйственным сырьем для более крупных предприятий по глубокой переработке, расположенных в районном центре — селе Мерке и областном центре — городе Тараз.
Развитие малого бизнеса рассматривается как важнейший фактор устойчивого развития территории, обеспечивающий рост доходов населения и укрепление экономического потенциала села. Учитывая сложившуюся структуру производства, на территории села целесообразна организация малых цехов и компактных площадок первичной обработки, охлаждения и хранения сельскохозяйственного сырья, что позволит местному малому бизнесу формировать качественные товарные партии продукции и обеспечивать её транспортировку на региональные рынки с максимальной добавленной стоимостью.
Складское хозяйство. Склады, базы, хранилища играют немаловажную роль в жизнедеятельности любого населенного пункта. 
Они могут обеспечивать как временное, так и долгосрочное хранение продуктов питания, товаров повседневного потребления, а также хранение различных промышленных товаров, строительных материалов и топлива.
В таблице 3.1.2. приводится расчет потребности в складских помещениях по периодам.
Таблица 3.1.2.
	Склады 
	Норма по
СП РК 3.01-101-2013
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	площадь, м2 на 1,0 тыс. жителей
	размер земельного участка, м2
	площадь, м2
	размер земель-ного уча-стка, га
	площадь, м2
	размер земель-ного уча-стка, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Склады общетоварные

	Продовольственных товаров
	77
	310
	38,5
	0,0155
	42,35
	0,01705

	Непродовольственных товаров
	217
	740
	108,5
	0,037
	119,35
	0,0407

	Специализированные склады

	Холодильники распределительные 
	27
	190
	13,5
	0,0095
	14,85
	0,01045

	Фруктохранилища
	17
	-
	8,5
	-
	9,35
	-

	Овощехранилища
	54
	1300
	27,0
	0,065
	29,7
	0,0715

	Картофелехранилища
	57
	-
	28,5
	-
	31,35
	-

	Склады строительных материалов 
	-
	300
	-
	0,015
	-
	0,0165

	Склады твердого топлива с преимущественным использованием дров
	-
	300
	-
	0,015
	-
	0,0165


3.2. Рынок труда

Жамбылская область исторически характеризуется мощным аграрным сектором, развитой транспортно-логистической транзитной сетью и предприятиями перерабатывающей промышленности. В этой региональной структуре село Кызылсай Меркенского района представляет собой населённый пункт с ярко выраженной животноводческой специалилизацией. Экономика села и местный рынок труда базируются преимущественно на пастбищном животноводстве, малых формах предпринимательства и социальной занятости в бюджетных организациях.
Основными направлениями хозяйственной деятельности выступают разведение крупного рогатого скота, овцеводство, коневодство, а также заготовка грубых кормовых культур для обеспечения нужд скота. Важнейшую роль в формировании локального рынка труда и обеспечении объемов товарной продукции играют действующие крестьянские (фермерские) хозяйства, а также развитая сеть личных подсобных хозяйств.
Рынок труда села Кызылсай в целом соответствует международным характеристикам, описанным в документах ООН, где отмечаются следующие особенности сельской занятости:
- преобладание самозанятости и сезонных работ;
- ограниченное разнообразие профессий вне аграрного сектора;
- тесная связь структуры занятости с сельским хозяйством;
- высокая доля семейных трудовых практик и неформального сектора.
В селе Кызылсай основные виды экономической активности представлены крестьянскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями в сфере локальной торговли и бытовых услуг, а также занятостью в социальной сфере (образование, первичная медицина, местное самоуправление). Индустриальный и крупный производственный секторы на территории населенного пункта в настоящее время отсутствуют, что, с одной стороны, ограничивает диверсификацию рабочих мест, но с другой — сохраняет высокий экологический потенциал для производства чистой фермерской продукции.
Факторы формирования экономического профиля и рынка труда:
- высокая зависимость доходов населения от циклов животноводства и сезонной заготовки кормов;
- ограниченные возможности трудоустройства за пределами аграрной и социальной отраслей;
- высокая доля самозанятых и работающих в личных подсобных хозяйствах;
- маятниковая трудовая миграция: часть экономически активного населения вынуждена искать работу в районном центре (село Мерке) и городе Тараз;
- миграционный отток молодёжи, обусловленный ограниченностью карьерных и образовательных перспектив на селе.
Государственная политика активно поддерживает развитие малого бизнеса на селе через программы льготного кредитования, субсидирования животноводства, лизинга техники и поддержку кооперации. Для села Кызылсай, учитывая его ресурсную базу, наиболее перспективными направлениями создания новых рабочих мест являются:
- развитие инфраструктуры первичной переработки: строительство модульных убойных цехов, мини-цехов по приему и охлаждению молока;
- создание пунктов приема, первичной обработки и прессовки шерсти и шкур;
- развитие логистических услуг: резервирование территорий под склады хранения кормов и компактные цеха по производству комбикормов;
- расширение сельскохозяйственных кооперативов для совместного сбыта мясной и молочной продукции;
- развитие сервисных центров по ремонту малой сельхозтехники и ветеринарному обслуживанию.
Эти меры всецело соответствуют стратегическим задачам Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан, предусматривающим развитие глубокой переработки сельхозпродукции, создание региональных агрохабов, совершенствование логистической и складской инфраструктуры, а также формирование цепочек добавленной стоимости с экспортным потенциалом.
Для села Кызылсай ключевым вектором развития рынка труда является трансформация из исключительно сырьевой базы в локальный пункт сбора, первичной переработки и хранения животноводческой продукции. Опорой для этого служит деятельность крестьянских хозяйств и множества частных подворий, способных обеспечивать стабильные объемы мясного и молочного сырья.
Село Кызылсай обладает устойчивым аграрным профилем, характерным для предгорных территорий Жамбылской области. Несмотря на текущие ограничения, связанные с сезонностью занятости и отсутствием индустриализации, реализация потенциала в сфере агропереработки, логистики и складского хозяйства позволит нивелировать эти экономические риски.
Переход к первичной обработке сельхозпродукции не только интегрирует село в продовольственные цепочки Меркенского района, но и обеспечит создание постоянных круглогодичных рабочих мест, рост доходов местного населения и закрепление молодежи на территории села.

3.2.1. Анализ существующей занятости и ключевых показателей рынка труда

В рамках проведённого анализа, с применением комплексной методики расчёта структуры занятости, была изучена фактическая отраслевая структура трудовых ресурсов села Кызылсай. Исходная (базовая) структура занятости населения определена на основе данных о деятельности личных подворий и действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В таблице 3.2.1.1. приводится количество занятых по основным отраслям экономики населенного пункта.
Таблица 3.2.1.1.
	[bookmark: _Hlk179240549]Наименование отраслей
	Численность работающих

	
	Исходный год

	
	чел.
	%

	1
	2
	3

	Сельское хозяйство
	59
	41,5

	Промышленность (горнодобывающая и обрабатывающая)
	-
	-

	Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
	-
	-

	Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
	-
	-

	Строительство
	-
	-

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
	8
	5,6

	Транспорт и складирование
	16
	11,3

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	1
	0,7

	Деятельность в области административного и
вспомогательного обслуживания
	-
	-

	Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
	-
	-

	Образование
	-
	-

	Здравоохранение и социальное обслуживание населения
	3
	2,1

	Искусство, развлечения и отдых
	-
	-

	Предоставление прочих видов услуг
	3
	2,1

	ИТОГО
	90
	63,3

	Трудящиеся за пределами населенного пункта
	52
	36,7

	ВСЕГО
	142
	100,0



Анализ исходных показателей занятости села Кызылсай демонстрирует преимущественно аграрно-ориентированный профиль местной экономики с небольшой долей сферы услуг и логистики. Хотя на территории села функционируют базовые объекты коммерческой и социальной инфраструктуры, внутренний рынок труда остается достаточно ограниченным.
Занятость внутри населенного пункта охватывает большую часть работающего населения — 63,3% (90 человек). Она представлена в основном базовыми производственными секторами: доминирует сельское хозяйство (59 человек или 41,5% от общего числа трудящихся), значительную роль также играет сфера транспорта и складирования (16 человек или 11,3%). Коммерческий и социальный секторы представлены слабо: в торговле занято 8 человек (5,6%), в здравоохранении и прочих услугах — по 3 человека (2,1%), а в сфере проживания и питания — всего 1 человек (0,7%).
Недостаточная диверсификация местной экономики и нехватка рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях внутри села приводят к тому, что более трети экономически активного населения — 52 человека (36,7%) — вынуждены осуществлять трудовую деятельность за пределами населенного пункта. Жители работают в близлежащих крупных населенных пунктах, районном центре или трудятся вахтовым методом.
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Картинка 3.2.1.1. Современная отраслевая структура села

После формирования существующей отраслевой структуры занятости села Кызылсай были рассчитаны основные индикаторы рынка труда. Данные показатели определены согласно методике «Методологические положения по статистике» (Астана, 2018 год), разработанной Министерством национальной экономики Республики Казахстан (Комитет по статистике) и используемой Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Согласно методологическому положению по статистике, основные индикаторы рынка труда состоят из категорий «рабочая сила» и «лица, не входящие в состав рабочей силы».
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Картинка 3.2.1.2. Методология формирования основных
индикаторов рынка труда

Рабочая сила — это совокупность занятого и безработного населения в возрасте, способном к трудовой деятельности (в РК с 16 лет). Рабочая сила делится на занятое и безработное население.
Занятое население — это лица, которые в отчетный период осуществляли экономическую деятельность с целью получения дохода, как в денежной, так и в натуральной форме. К этой категории относятся наемные работники, включая государственных служащих, а также лиц, избранных или назначенных на оплачиваемые должности; индивидуальные предприниматели; лица, ведущие частную практику (например, нотариусы, адвокаты, частнопрактикующие врачи); физические лица, выполняющие работы или оказывающие услуги на основе договоров гражданско-правового характера, но не являющиеся при этом наемными работниками; учредители и участники хозяйственных товариществ, акционерных обществ и производственных кооперативов; независимые работники, включая самозанятых граждан, особенно в сельском хозяйстве; а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов и других воинских формирований, которые учитываются как особая категория занятых.
Безработное население — доля численности безработных в численности рабочей силы, измеренная в процентах.
Лица, не входящие в состав рабочей силы — лица, которые не являются занятыми или безработными. К данной категории относятся лица, не участвующие в экономической деятельности, включая обучающихся по дневной форме обучения, лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, пенсионеров, а также граждан, не работающих по состоянию здоровья.
В таблице 3.2.1.2 приведены основные индикаторы рынка труда села на момент проектирования.
Таблица 3.2.1.2
	[bookmark: _Hlk214142955]Наименование показателей
	Численность, чел.
	% занятости
	% к итогу рынка труда
	% к численности населения

	Все население
	475
	–
	–
	100,0

	Основные индикаторы рынка труда
	338
	–
	100,0
	–

	А. Рабочая сила – всего
	215
	100,0
	–
	45,3

	I. Занятое население – всего
	204
	94,9
	–
	–

	I.1. Наёмные работники
	142
	62,2
	–
	–

	I.2. Самостоятельно занятые
	62
	32,4
	–
	–

	II. Безработные
	11
	5,1
	–
	–

	Б. Лица вне рабочей силы – всего
	123
	–
	36,4
	25,9

	Б.1.Обучающиеся с отрывом от производства
	12
	–
	3,6
	–

	Б.2.Домашнее хозяйство
	13
	–
	3,8
	–

	Б.3. Пенсионеры
	96
	–
	28,4
	–

	Б.4. По состоянию здоровья
	2
	–
	0,6
	–

	Дети 0–16 лет
	137
	–
	–
	28,8
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Картинка 3.2.1.3. Основные индикаторы рынка труда

Анализ демографических и социально-экономических показателей села Кызылсай демонстрирует модель малого сельского поселения. При общей численности населения в 475 человек более четверти составляют дети в возрасте до 16 лет (137 человек или 28,8%), что формирует базовый фундамент для восполнения трудовых ресурсов в среднесрочной перспективе. Население старше 16 лет, формирующее основные индикаторы рынка труда, насчитывает 338 человек. Из них рабочая сила составляет 215 человек, при этом уровень безработицы находится на умеренной отметке в 5,1% (11 человек).
Качественный срез занятости (среди наемных работников и самостоятельно занятых) обнажает структурные особенности местной экономики. Занятое население составляет 204 человека, из которых большинство — 142 человека (66,0% от рабочей силы) — являются наемными работниками. Это свидетельствует о наличии базового ядра стабильной занятости в официальном секторе (в первую очередь, в социальной сфере и фермерских хозяйствах). В то же время доля самостоятельно занятого населения остается значительной, достигая 28,8% (62 человека). В условиях сельской местности это указывает на то, что существенная часть жителей обеспечивает себя работой в личных подсобных или крестьянских хозяйствах. Такой вид занятости, хотя и снижает уровень явной безработицы, часто подвержен сезонным рискам и может скрывать недостаточную эффективность использования трудовых ресурсов.
Среди лиц, не входящих в состав рабочей силы (123 человека), подавляющее большинство составляют пенсионеры (96 человек). Тем не менее, имеются точечные кадровые резервы. В частности, 13 человек заняты исключительно ведением домашнего хозяйства. Эта категория может рассматриваться как потенциальный трудовой резерв, который может быть интегрирован в реальный сектор экономики при появлении подходящих вакансий или расширении инфраструктуры первичной переработки и сферы услуг на селе.

3.2.2. Прогноз занятости населения и основных параметров рынка труда

Прогноз занятости населения села Кызылсай основан на комплексном сочетании демографических параметров, отраслевой структуры экономики, методик международных организаций (UN Statistical Division, OECD), а также национальных методологических положений Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Расчёты выполнены для трёх проектных периодов: исходный год, первая очередь и расчётный срок.
В рамках прогнозирования учитывались динамика трудовых ресурсов, изменение возрастной структуры населения (с акцентом на долю детей до 16 лет, формирующих будущий кадровый резерв), особенности внутрирегиональных миграционных потоков, а также целевая трансформация секторальной модели занятости под влиянием социально-экономических драйверов развития Меркенского района. При расчетах использованы методические подходы ООН, предусматривающие оценку структурных изменений занятости по укрупнённым секторам экономики, и принципы прогнозирования, основанные на показателях участия в рабочей силе, коэффициентах занятости и уровнях экономической активности.
Дополнительно учтены текущие и перспективные проекты развития агропромышленного комплекса и сферы услуг. Для села Кызылсай это означает стратегический переход от исключительно сырьевой модели к локальной агроиндустриальной: расширение деятельности ключевых сельхозформирований (в первую очередь крестьянских и фермерских хозяйств), создание компактного пояса малых предприятий первичной переработки (модульные убойные пункты, пункты сбора и охлаждения молока, первичная обработка шкур и шерсти), развитие инфраструктуры для хранения кормов, а также пропорциональный рост занятости в обслуживающих и бюджетных отраслях — образовании, здравоохранении и локальной торговле.
Формирование отраслевой структуры занятости и определение численности работающих на период первой очереди и расчётный срок осуществлялось на основе комплексного методического подхода, включающего международные статистические стандарты и рекомендации по развитию сельских территорий:
Демографическая база расчётов. Исходной основой выступает перспективный демографический прогноз численности населения села Кызылсай (базовое население — 475 чел. ):  
- первая очередь (2030 г.) — 500 человек;
- расчётный срок (2040 г.) — 550 человек.
 Применение типовых коэффициентов занятости для сельских территорий (UN, 2008). Учтены специфические особенности текущего рынка труда села: традиционно высокая доля работников животноводческого сектора, значительный уровень самозанятости в личных подсобных хозяйствах и острый дефицит несельскохозяйственных профессий. На этой основе перспективная доля рабочей силы для населённого пункта принята с заложением тенденции на поэтапное снижение уровня скрытой безработицы и трансформацию самозанятых в наемных работников.
Использование удельных отраслевых коэффициентов (UN Statistical Division). Для проектных периодов применены международные пропорции распределения занятости, жестко адаптированные под экономический профиль села Кызылсай. Корректировка выполнялась с учётом узкой животноводческой специализации территории, стабильных объемов производства мясного и молочного сырья, а также планов по активному стимулированию малого предпринимательства.
Модель трансформации занятости (OECD, 2024). В прогнозе заложены долгосрочные структурные сдвиги, характерные для модернизирующихся аграрных экономик: относительное снижение доли людей, занятых низкоквалифицированным ручным трудом, и рост занятости в секторах первичной переработки животноводческой продукции, складского хозяйства и логистики. На перспективу существенно усиливается роль агросервисов и сельской производственной кооперации.
Балансовый метод расчёта. Использована базовая международная формула: Численность занятых = доля рабочей силы × численность населения трудоспособного возраста × коэффициент занятости. Данный подход (Statistical Papers, 2002–2008) обеспечивает математическую согласованность отраслевого распределения создаваемых рабочих мест. Итоговый уровень прогнозируемой занятости дополнительно скорректирован с учетом важнейшей градостроительной задачи — создания локальных рабочих мест для планомерного снижения объемов маятниковой трудовой миграции за пределы Жанатоганского сельского округа.
Перспективная отраслевая структура экономической деятельности с численностью занятого населения и распределением по местам приложения труда представлена в таблице 3.2.2.1.
Таблица 3.2.2.1
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	Численность работающих

	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Сельское хозяйство
	59
	38,1
	65
	32,7

	Промышленность
	2
	1,3
	8
	4

	Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
	-
	-
	1
	0,5

	Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
	1
	0,6
	4
	2

	Строительство
	1
	0,6
	3
	1,5

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
	10
	6,5
	14
	7

	Транспорт и складирование
	17
	11
	20
	10,1

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	2
	1,3
	3
	1,5

	Деятельность в области административного и
вспомогательного обслуживания
	-
	-
	-
	-

	Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
	1
	0,6
	1
	0,5

	Образование
	8
	5,2
	13
	6,5

	Здравоохранение и социальное обслуживание населения
	5
	3,2
	6
	3

	Искусство, развлечения и отдых
	2
	1,3
	4
	2

	Предоставление прочих видов услуг
	5
	3,2
	7
	3,5

	ИТОГО
	113
	72,9
	149
	74,8

	Трудящиеся за пределами населенного пункта
	42
	27,1
	50
	25,2

	ВСЕГО
	155
	100
	199
	100
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Картинка 3.2.2.1. Отраслевая структура села на период первой очереди
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Картинка 3.2.2.2. Отраслевая структура села на расчетный срок

Современные глобальные процессы, отражённые в тенденциях Четвёртой промышленной революции (Индустрии 4.0), оказывают прямое влияние на характер занятости населения и функциональное развитие сельских населённых пунктов. В условиях цифровизации, автоматизации, климатической адаптации и демографических изменений сельские территории приобретают новую роль: от исключительно сырьевого придатка к активным субъектам региональной экономики, интегрирующим агропромышленные технологии, глубокую переработку локальных ресурсов и современные сервисы. В соответствии с докладом Всемирного экономического форума «Future of Jobs Report», основные драйверы трансформации включают цифровой доступ, снижение значимости низкоквалифицированного рутинного труда, внедрение «зеленых» технологий в сельское хозяйство и изменение структуры спроса на новые профессии, связанные с логистикой, переработкой, здравоохранением и образованием.
Прогнозная отраслевая структура занятости села Кызылсай сформирована с учётом этих глобальных тенденций трансформации малых сельских экономик, а также заложенного проектом роста общей численности занятых со 155 человек (на первую очередь) до 199 человек (к расчетному сроку).
Доминирующая в настоящее время отрасль — сельское хозяйство — сохранит своё ключевое значение градообразующей базы. Проектом предусматривается абсолютный рост числа занятых в агросекторе (с 59 до 65 человек), однако в относительных показателях доля занятых в ней закономерно снизится с 38,1% до 32,7% к расчётному сроку. Подобная динамика подтверждает статус села как развивающейся территории, где укрупнение производств и внедрение современных технологий позволят существенно повысить объемы товарной продукции без экстенсивного расширения штата, постепенно диверсифицируя экономику.
Прирост экономически активного населения будет направлен в сектора экономики, способствующие повышению добавленной стоимости местной продукции и развитию инфраструктуры. Концепция генерального плана предполагает активное развитие промышленности: ожидается рост доли занятых с 1,3% до 4% (в абсолютном выражении — с 2 до 8 человек). Основу сектора составят малые предприятия по первичной переработке сельскохозяйственного сырья. Рост объемов производимого сырья требует поддержания локальных логистических функций, что обеспечит высокую занятость в сфере транспорта и складирования (увеличение штата с 17 до 20 человек, доля к расчетному сроку составит 10,1%). Прогнозируется и развитие строительства: рост доли с 0,6% до 1,5% (увеличение с 1 до 3 человек).
В связи с запланированным развитием населённого пункта прогнозируется поддержание потребительских секторов и сферы услуг для закрытия базовых потребностей жителей. Ожидается увеличение доли оптовой и розничной торговли (с 6,5% до 7%, или с 10 до 14 человек), рост занятости в предоставлении услуг по проживанию и питанию (с 2 до 3 человек), а также увеличение числа занятых в сфере прочих видов услуг (с 5 до 7 человек).
Бюджетные сферы сохранят статус стабильных работодателей, обеспечивающих село круглогодичными рабочими местами и качественной социальной инфраструктурой:
- Образование: численность сотрудников заметно вырастет с 8 до 13 человек (доля увеличится с 5,2% до 6,5%).
- Здравоохранение и социальное обслуживание: ожидается абсолютный рост с 5 до 6 человек (относительная доля стабилизируется на уровне 3%).
- Искусство, развлечения и отдых: прогнозируется удвоение числа занятых — с 2 до 4 человек (доля вырастет до 2%).
Важнейшим достижением проектной структуры занятости является курс на повышение самодостаточности экономики села и относительное снижение маятниковой трудовой миграции. Хотя в абсолютных значениях количество трудящихся за пределами населенного пункта увеличится с 42 до 50 человек, их доля в общей структуре занятости снизится с 27,1% до 25,2%. Создание новых рабочих мест внутри села (преимущественно в переработке, торговле и социальной сфере) позволит более эффективно покрывать потребность местного населения в трудоустройстве и удерживать жителей на своей территории.
Функционально-производственная структура села Кызылсай под влиянием градостроительного планирования движется к комплексной агроиндустриальной модели. Она базируется на укреплении сельскохозяйственной базы, развитии местной перерабатывающей промышленности, расширении сервисных функций и создании локальных рабочих мест. Такая структура обеспечит устойчивость местной экономики и глубокую интеграцию села в продовольственные и логистические цепочки района.
Далее приведены прогнозные данные по индикаторам труда села, отражающие трансформацию структуры занятости и основные направления социально-экономического развития на расчётный срок.
Таблица 3.2.2.2
	[bookmark: _Hlk214207616][bookmark: _Hlk214210309]Наименование показателей
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Чело-век
	% к заня-тости
	% к итогу рынка труда
	% к числен-ности населения
	Чело-век
	% к заня-тости
	% к итогу рынка труда
	% к числен-ности населения

	Все население
	500
	–
	–
	100
	550 
	–
	–
	100

	Основные индикаторы рынка труда
	354
	–
	100
	–
	387
	–
	100
	–

	А. Рабочая сила – всего,
	226
	100,0
	–
	45,8
	252
	100,0
	–
	45,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Занятое население – всего,
	217
	96,0
	–
	–
	246
	97,6
	–
	–

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- наемные работники
	155
	68,5
	–
	–
	199
	79,1
	–
	–

	-самостоятель-но занятые работники
	62
	27,5
	–
	–
	47
	18,5
	–
	–

	II. Безработное население
	9
	4,0
	–
	–
	6
	2,4
	–
	–

	Б. Лица, не входящие в состав рабочей силы – всего,
	128
	–
	36,2
	25,5
	135
	–
	34,9
	25,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- учеба (дневная форма)
	14
	–
	4,0
	–
	15
	–
	3,9
	–

	- ведение домашнего хозяйства
	10
	–
	28,8
	–
	8
	–
	2,1
	–

	- пенсионеры
	99
	–
	28,0
	–
	106
	–
	27,4
	–

	- по состоянию здоровья
	5
	–
	1,4
	–
	5
	–
	1,3
	–

	Дети от 0 до 16 лет
	146
	–
	–
	28,8
	163
	–
	–
	29,6



Согласно проектным расчётам, баланс трудовых ресурсов и прогнозные показатели рынка труда села Кызылсай на период первой очереди и расчётный срок характеризуются постепенным ростом экономической активности населения и качественным улучшением структуры занятости.
На этапе первой очереди общая численность населения села составит 500 человек. Доля экономически активного населения (рабочей силы) достигнет 45,8% от общей численности жителей (или 226 человек).
В структуре рабочей силы подавляющую часть составит занятое население — 96,0% (217 человек), в то время как на долю безработных граждан придется 4,0% (9 человек). Внутренняя структура занятого населения на данном этапе отражает преобладание наемного труда: 68,5% (155 человек) составят наёмные работники, а 27,5% (62 человека) — самостоятельно занятые граждане.
Лица, не входящие в состав рабочей силы, займут долю в 25,5% от общей численности населения (что составляет 128 человек). В этой группе (в процентах к итогу рынка труда) 4,0% составят обучающиеся по дневной форме (14 человек), 2,8% — лица, занятые ведением домашнего хозяйства (10 человек), 28,0% — пенсионеры (99 человек) и 1,4% — лица, не работающие по состоянию здоровья (5 человек). Группа детей в возрасте от 0 до 16 лет составит 28,8% от общего населения села (146 человек).
На расчётный срок, в связи с общим демографическим ростом до 550 человек, экономические индикаторы села продемонстрируют стабильное развитие. Доля рабочей силы составит 45,3% от численности населения (252 человека).
При этом внутри экономически активного населения произойдут важные качественные и структурные сдвиги, свидетельствующие о повышении устойчивости местной экономики: доля наёмных работников существенно вырастет — до 79,1% (абсолютный рост до 199 человек), тогда как доля самостоятельно занятых планомерно снизится до 18,5% (47 человек). Проектный комплекс мероприятий по созданию рабочих мест позволит снизить уровень безработицы до минимального технологического уровня в 2,4% (6 человек), что поднимет общий уровень занятости в составе рабочей силы до 97,6%.
Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, на расчетный срок составит 25,6% от всего населения (135 человек). В структуре рынка труда 3,9% составят учащиеся дневной формы обучения (15 человек), 2,1% — занятые домашним хозяйством (8 человек), 27,4% — пенсионеры (106 человек) и 1,3% — лица, не входящие в рабочую силу по состоянию здоровья (5 человек).
Доля детского населения в возрасте до 16 лет на расчетный срок увеличится и стабилизируется на уровне 29,6% (163 человека), что указывает на сохранение благоприятного демографического потенциала села Кызылсай для дальнейшего надежного воспроизводства трудовых ресурсов.
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Картинка 3.2.2.3. Показатели рабочей силы по проектным периодам























4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Сельская демография Казахстана характеризуется противоречивым сочетанием роста общего числа сельского населения и одновременного сокращения количества самих населённых пунктов. С конца 1990-х годов население сельской местности увеличивается в среднем на 0,5% ежедневно, несмотря на упразднение почти 18% сел. Это связано с процессом укрупнения: малочисленные и удалённые деревни теряют население или объединяются, в то время как крупные сёла южных макрорегионов активно развиваются, демонстрируя высокие темпы естественного прироста. Наблюдается четкая территориальная дифференциация: в южных областях средний размер сельского населённого пункта существенно выше, чем в северных. Подобная динамика прямо отражает климатические, историко-культурные и инфраструктурные особенности регионов.
Жамбылская область, являясь частью южного макрорегиона, всецело подчиняется данным общегосударственным закономерностям. Для области характерны высокая плотность сельского населения, крупная средняя людность поселений и традиционно стабильные показатели естественного прироста. Благоприятные агроклиматические условия и устойчивый уклад способствуют сохранению сельского образа жизни и поддержанию демографической базы. Вместе с тем, на фоне общего положительного фона, регион также подвержен влиянию урбанизационных процессов — оттоку части молодежи в крупные агломерации и районные центры за более широкими образовательными и карьерными перспективами.
Именно с учетом указанных республиканских и областных тенденций сформирован настоящий раздел по селу Кызылсай Меркенского района Жамбылской области. Развитие данного населенного пункта прогнозируется на основе классической для южного Казахстана устойчивой модели, скорректированной на успешное преодоление последствий статистической корректировки баз данных и уверенный выход на траекторию восстановительного роста. Экономическая база, опирающаяся преимущественно на сельское хозяйство (с закладываемой проектом специалилизацией в качестве базы для развития частного подворья, малого предпринимательства и первичной переработки), в синергии со сложившимися социальными связями обеспечивает селу выход на долгосрочную демографическую стабильность.
В отличие от подверженных системной депопуляции северных территорий, демографическая ситуация в с. Кызылсай надежно поддерживается за счет мощного внутреннего потенциала естественного воспроизводства. Традиционно высокая рождаемость и стремящаяся к нулю смертность подкрепляются гомогенным национальным составом (92,8% казахов) с сохранением традиционного семейного уклада. В современных градостроительных реалиях этот сильный естественный фундамент успешно амортизирует и перекрывает умеренный миграционный отток, формируя уникальную прогрессивную структуру населения: село обладает колоссальным демографическим резервом в виде подрастающего поколения (почти 30% жителей моложе трудоспособного возраста) при сохранении базового трудового каркаса (51,0% населения в трудоспособном возрасте).
Расположение села в освоенной зоне Меркенского района гарантирует достаточную транспортную связанность, что работает как важнейший сдерживающий фактор против оттока. Градостроительные решения проекта основываются на модели компактного развития: расширение селитебных территорий до проектных 138 участков (с выделением 35 новых наделов по 10 соток) планируется осуществлять строго в существующих административных границах за счет внутренних резервов, полностью исключая изъятие ценных пастбищ и продуктивных агроугодий.
Таким образом, анализ с. Кызылсай, проведенный сквозь призму макрорегиональных демографических закономерностей, не только подтверждает социально-экономическую жизнеспособность территории, но и формирует объективно обоснованный запрос на реализацию проектных решений генерального плана. Дальнейшая планомерная модернизация местной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, расчет параметров которых жестко увязан с целевой численностью населения (500 человек на первую очередь и 550 человек на расчетный срок), создаст максимально комфортную среду для закрепления молодых семей и гармоничного развития будущих поколений.

4.1. Обзор текущего демографического положения и закономерностей его изменения

Численность населения села Кызылсай на 01.01.2024 г. составила 475 человек, это 0,54% от численности района, 0,04% от численности населения области.
Динамика численности населения Кызылсай, Меркенского района и Жамбылской области последние годы приводится в таблице 4.1.1
Таблица 4.1.1
	[bookmark: _Hlk200269856]Наименование
показателей
	На начало года

	
	2019 г
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жамбылская область
	1124156
	1128844
	1137961
	1209665
	1218158
	1222593

	Среднегодовой темп прироста, %
	-
	+0,42
	+0,81
	+6,30
	+0,70
	+0,36

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	Меркенский район
	84 588
	84 473
	84 870
	88 370
	88 625
	88 683

	Среднегодовой темп прироста, %
	-
	-0,14
	+0,47
	+4,12
	+0,29
	+0,07

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	с. Кызылсай
	555
	562
	458
	433
	470
	475

	Среднегодовой темп прироста, %
	-
	+1,26
	-18,51
	-5,46
	+8,55
	+1,06

	Доля села в районе, %
	0,66
	0,67
	0,54
	0,49
	0,53
	0,54

	Доля села в области, %
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04


Ретроспективный демографический анализ Жамбылской области за период с 2019 по 2024 год показывает, что регион демонстрирует устойчивый и поступательный демографический рост. Эта тенденция является характерной для южных регионов Республики Казахстан, традиционно отличающихся высокими показателями рождаемости. За рассматриваемый пятилетний период абсолютная численность населения области увеличилась на 98 437 человек: с 1 124 156 человек на начало 2019 года до 1 222 593 человек на начало 2024 года. Среднегодовой темп прироста за это время составил 1,69%, что свидетельствует о стабильном расширенном воспроизводстве населения и поддержании положительного демографического баланса.
При более детальном рассмотрении базовой динамики в интервалах 2019–2021 годов и 2022–2024 годов наблюдается планомерный и умеренный рост в пределах от 0,36% до 0,81% ежегодно. Эти показатели объективно отражают реальную картину естественного прироста, который несколько сглаживается миграционными процессами, в частности, оттоком части населения в крупные мегаполисы страны. Отдельного внимания заслуживает статистическая аномалия, зафиксированная в период 2021–2022 годов, когда произошел резкий скачок численности населения сразу на 6,30%. С точки зрения демографической науки данный феномен не является следствием внезапного беби-бума или массового наплыва мигрантов. Этот скачок объясняется корректировкой статистических данных и обновлением Национальной базы данных физических лиц по итогам проведения Национальной переписи населения 2021 года, в результате чего была проведена легализация де-факто проживающего, но ранее не учтенного населения, а также устранены статистические погрешности прошлых лет.
В целом, демографическая база Жамбылской области обладает значительным запасом прочности и сохраняет высокий потенциал для дальнейшего роста, который опирается на естественный прирост населения.
Ретроспективный демографический анализ Меркенского района за период с 2019 по 2024 год демонстрирует сложную и неравномерную картину, типичную для сельских территорий, подверженных активным процессам урбанизации и центростремительной миграции. За рассматриваемый пятилетний период абсолютная численность населения района увеличилась на 4 095 человек: с 84 588 человек на начало 2019 года до 88 683 человек на начало 2024 года. В целом эти цифры указывают на весьма сдержанные темпы демографического расширения на мезоуровне, уступающие общеобластным показателям Жамбылской области.
При детальном рассмотрении погодовой динамики четко прослеживается высокая волатильность процессов. В отличие от макрорегиона (области), демонстрирующего стабильный ежегодный рост, Меркенский район периодически сталкивается со стагнацией и даже убылью населения. Так, в 2020 году зафиксировано снижение численности (-0,14%), а базовый органический рост в последние годы остается минимальным, составив всего +0,29% в 2023 году и +0,07% в 2024 году.
Общий положительный баланс за прошедшую пятилетку был обеспечен практически полностью за счет резкого статистического скачка в 2021–2022 годах, когда показатель прироста района составил +4,12%. Данный феномен объясняется не естественными или миграционными всплесками, а корректировкой баз данных по итогам Национальной переписи населения 2021 года, позволившей легализовать де-факто проживающих граждан и исправить накопленные статистические погрешности.
Главный вывод демографического анализа заключается в том, что без учета разовых статистических корректировок ситуация в Меркенском районе балансирует на грани стагнации. Высокий уровень естественного прироста (рождаемости), характерный для Южного Казахстана, здесь практически полностью нивелируется постоянным миграционным оттоком — переездом наиболее активного трудоспособного населения и учащейся молодежи в крупные города и областной центр.
Демографическая динамика на микроуровне — непосредственно в селе Кызылсай — за период с 2019 по 2024 год характеризуется высокой степенью волатильности и имеет специфическую траекторию, отличающуюся от общеобластных и среднерайонных трендов. За рассматриваемый пятилетний период абсолютная численность населения села номинально сократилась на 80 человек: с 555 жителей на начало 2019 года до 475 человек на начало 2024 года. Соответственно, снизился и удельный вес села в общей численности Меркенского района — с 0,66% в 2019 году до 0,54% на начало 2024 года.
Детальный анализ погодовой динамики выявляет четкую двухфазную картину. После периода относительной стабильности и незначительного роста в 2020 году (+1,26%), в 2021 и 2022 годах была зафиксирована резкая убыль населения (-18,51% и -5,46% соответственно). Важно подчеркнуть, что данный спад, в отличие от общеобластной картины, имеет зеркальную природу по отношению к районному скачку. Это закономерный результат актуализации баз данных по итогам Национальной переписи населения 2021 года. В ходе данного процесса был устранен двойной учет и отсеяна та часть граждан, которая де-факто давно переехала в крупные города или районный центр (формируя тот самый центростремительный миграционный отток), но де-юре сохраняла сельскую регистрацию.
Однако ключевой закономерностью, определяющей перспективы градостроительного развития села, является вторая фаза — уверенный восстановительный рост в построспереписной период. Очищенная от «бумажных» погрешностей статистика показывает, что в 2023 году органический прирост населения Кызылсая составил внушительные +8,55%, а на начало 2024 года зафиксирован рост на +1,06%.
Сравнительный анализ трендов показывает: если Меркенский район в 2023-2024 годах балансировал на грани стагнации (+0,29% и +0,07%), то село Кызылсай продемонстрировало динамику, многократно превышающую среднерайонные темпы. Это свидетельствует о том, что после переписной корректировки в селе сформировалось устойчивое ядро фактически проживающего населения, обладающего высоким потенциалом естественного воспроизводства, характерным для Жамбылской области в целом.
Таким образом, ретроспективный анализ выявляет следующую картину: несмотря на номинальное сокращение населения за пятилетку из-за статистической «очистки» данных, реальный демографический потенциал села Кызылсай не утрачен. Синхронизируясь с макрорегиональным трендом на расширенное воспроизводство, село успешно преодолело последствия скрытого миграционного оттока прошлых лет и вышло на траекторию уверенного органического роста. Выявленная жизнестойкость местного сообщества и позитивная динамика последних отчетных лет создают надежную базу и объективную необходимость для резервирования новых селитебных территорий, развития социальной инфраструктуры и формирования комфортной среды в рамках корректировки схемы развития и застройки населенного пункта.
Данные о численности населения по результатам предыдущих переписей представлены в таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.2
	Наименование населенного пункта
	Переписи населения, чел. 
	01.01.
2024 г.
	Прирост,
уменьшение, чел.
	Прирост,
уменьшение, %

	
	1999 г.
	2009 г.
	
	2009 год к
1999 году
	2024 год к
2009 году
	2009 год к
1999 году
	2024 год к
2009 году

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Село Кызылсай
	379
	391
	475
	+12
	+84
	3,2
	21,5



Анализ долгосрочной ретроспективы, базирующийся на данных национальных переписей населения, позволяет проследить устойчивую позитивную траекторию демографического развития села Кызылсай, которая выгодно отличается от тенденций многих малых населенных пунктов.
Первый этап, охватывающий период между переписями 1999 и 2009 годов, характеризовался демографической стабильностью с небольшим положительным сальдо. В то время как большинство малых сельских населенных пунктов республики в этот период испытывали сильнейший миграционный отток из-за макроэкономической трансформации, оптимизации аграрного сектора и активной урбанизации, численность жителей Кызылсая увеличилась на 12 человек (прирост на 3,2%), достигнув 391 человека. Это свидетельствует о высокой базовой жизнестойкости села и его способности удерживать население даже в сложные транзитные периоды.
В последующий пятнадцатилетний период (с 2009 по начало 2024 года) этот позитивный тренд значительно усилился. За это время численность населения выросла с 391 до 475 человек, обеспечив внушительный прирост на уровне +21,5% (+84 человека). Этот сдвиг имеет принципиальное значение для градостроительного планирования: он доказывает, что село не только успешно адаптировалось к современным социально-экономическим условиям, но и перешло в стадию активного демографического расширения, формируя надежный кадровый и социальный резерв.
Ретроспективная динамика межпереписных интервалов наглядно подтверждает, что, несмотря на краткосрочные статистические колебания последних лет (связанные с «очисткой» баз данных), в долгосрочном историческом масштабе село Кызылсай демонстрирует уверенный повышательный тренд. Населенный пункт доказал свою состоятельность, сохранив прочный демографический каркас и высокую привлекательность для постоянного проживания.
Наличие столь существенного положительного сальдо за последние полтора десятилетия (+21,5%), помноженное на традиционно высокий для южных регионов потенциал естественного воспроизводства, формирует надежный фундамент для дальнейшего пространственного развития села. Закладываемые в рамках настоящего проекта решения по резервированию новых территорий, модернизации инженерной инфраструктуры и развитию системы социально-бытового обслуживания станут мощным катализатором. Повышение качества жилой среды неизбежно сократит скрытый миграционный отток и будет стимулировать возвратную миграцию экономически активного населения, задавая уверенный вектор на планомерное увеличение численности населения села в долгосрочной перспективе.
Для комплексного анализа демографической ситуации села был рассмотрен как естественный, так и механический прирост населения. Это позволило всесторонне оценить динамику изменения численности жителей, определить вклад миграции и естественного движения (рождаемости и смертности) в общую демографическую картину, а также выявить ключевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие населённого пункта.
Данные о движении численности населения села Кызылсай в 2019–2023 годах приведены в таблице 4.1.3. 
Таблица 4.1.3.
	

Наименование
показателей
	Движение населения за год

	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Численность населения на начало года, чел.
	555
	562
	458
	433
	470

	Родилось чел.
	7
	9
	8
	7
	8

	На 1000 жителей
	12,61
	16,01
	17,47
	16,17
	17,02

	Умерло, чел.
	0
	0
	2
	1
	1

	На 1000 жителей
	0
	0
	4,37
	2,31
	2,13

	Естественный прирост, чел.
	7
	9
	6
	6
	7

	На 1000 жителей
	12,61
	16,01
	13,1
	13,86
	14,89

	Механическое движение, чел.
	0
	-113
	-31
	31
	-2

	На 1000 жителей
	0
	-201,07
	-67,69
	71,59
	-4,26

	Общий прирост населения, чел.
	7
	-104
	-25
	37
	5

	На 1000 жителей
	12,61
	-185,05
	-54,59
	85,45
	10,64

	Численность населения на конец года, чел.
	562
	458
	433
	470
	475



Ретроспективный анализ движения населения села Кызылсай за период с 2019 по 2023 годы демонстрирует сложную, волатильную, но в конечном итоге жизнеутверждающую трансформацию демографических процессов. Несмотря на общее номинальное сокращение абсолютной численности жителей за рассматриваемую пятилетку, внутренняя структура этих изменений указывает на сохранение прочного демографического ядра и потенциала к восстановлению.
Фундаментом демографического потенциала населенного пункта выступает стабильный и непрерывный естественный прирост. На протяжении всего рассматриваемого периода показатели рождаемости (от 12,61 до 17,47 на 1000 жителей) безоговорочно превышали уровень смертности. Отмечается феноменально низкий уровень убыли по естественным причинам: в 2019 и 2020 годах смертность в селе отсутствовала вовсе (0 промилле), а в последующие годы составила всего 1–2 человека (от 2,13 до 4,37 промилле). Стабильный ежегодный естественный прирост на уровне 6–9 человек (или 12,61–16,01 промилле) свидетельствует о здоровой возрастной структуре села, сохраненном репродуктивном потенциале и надежном уровне воспроизводства населения.
Динамика механического движения (миграции) в селе носит принципиально иной, стрессовый характер, напрямую связанный с административно-статистическими факторами. В 2020 и 2021 годах был зафиксирован колоссальный механический отток (-113 и -31 человек соответственно). Как отмечалось ранее, данный спад не является физическим исходом жителей в этот конкретный период, а выступает следствием «очистки» баз данных перед Национальной переписью (снятие с учета лиц, де-факто покинувших село ранее). Однако уже в 2022 году этот процесс сменился резким миграционным притоком (+31 человек, или +71,59 промилле), что говорит о начале возвратной миграции и легализации фактически проживающих граждан. В 2023 году миграционный баланс стабилизировался (незначительная техническая корректировка в -2 человека).
Синхронизация двух описанных процессов — мощного внутреннего естественного пополнения (которое за 5 лет дало селу чистыми +35 человек) и резких колебаний статистического учета — сформировала V-образную траекторию развития. Пережив пик «бумажных» потерь 2020-2021 годов, накопленный естественный потенциал и возвратная миграция 2022 года позволили селу Кызылсай оттолкнуться от демографического минимума (433 человека) и выйти на траекторию восстановительного роста, достигнув 475 человек к концу 2023 года.
Текущая демографическая ситуация в с. Кызылсай опирается на устойчивый внутренний фундамент естественной рождаемости. Село обладает значительной демографической резистентностью: любые миграционные или статистические оттоки успешно амортизируются стабильной рождаемостью и стремящейся к нулю смертностью. Данная закономерность, подкрепленная выходом на устойчивую фазу роста в последние годы, доказывает жизнеспособность территории и дает веские основания для закладки положительных темпов роста при расчете проектной численности населения на перспективу.
Национальный состав села Кызылсай характеризуется высокой степенью однородности. Абсолютное большинство жителей составляют казахи — 441 человек или 92,8% от общей численности. Доля русских (3,4%) и представителей других этносов (3,8%) незначительна.
В контексте долгосрочного территориального планирования данный фактор имеет ключевое значение для расчета перспективной численности. Исторически и статистически казахское население южных регионов республики отличается высокой демографической динамикой и сохранением традиционного семейного уклада, предрасположенностью к многодетности. Это обеспечивает стабильно высокий уровень естественного воспроизводства.
Сложившаяся этнодемографическая структура выступает мощным внутренним драйвером развития села. Наличие такого прочного базиса гарантирует высокий потенциал естественного прироста, что является фундаментальным обоснованием для закладки устойчивого прогнозируемого роста численности населения с. Кызылсай на расчетный срок проектирования.
Этнический состав села представлен в таблице 4.1.4.
Таблица 4.1.4.
	Наименование нации
	Количество, человек
	Долевое соотношение

	1
	2
	3

	Население, всего
	475
	100,0

	в том числе
	
	

	- казахи
	441
	92,8

	- русские
	16
	3,4

	- другие
	18
	3,8



Произошедшие демографические изменения, включая особенности гомогенного (моноэтничного) национального состава и успешное преодоление скрытого миграционного оттока прошлых лет, оказали определяющее влияние на формирование возрастной структуры населения села Кызылсай.
Совокупность протекающих процессов — в первую очередь, стабильно высокая рождаемость и минимальная смертность на фоне восстановительной миграции — формирует благоприятное распределение возрастных групп. Для с. Кызылсай эти факторы задают позитивное направление демографического развития, формируя устойчивый баланс поколений и создавая надежный демографический резерв.
	Возрастные группы
	ОБА ПОЛА, чел.
	%

	ВСЕГО население села
	475
	100

	в том числе
	
	

	- в возрасте до 1 года
	9
	1,9

	- от 1 года до 6 лет
	43
	9,1

	- от 6 до 15 лет
	75
	15,8

	- 15-летние
	10
	2,1

	Население моложе трудоспособного возраста
	137
	28,8

	Население в трудоспособном возрасте
	242
	51

	Население старше трудоспособного возраста
	96
	20,2

	Возрастные категории населения
	
	

	16-17-летние
	23
	4,8



Анализ возрастной структуры населения села Кызылсай демонстрирует прогрессивный тип демографической пирамиды с ярко выраженным потенциалом будущего расширения. Фундаментальную основу демографического каркаса по-прежнему составляет население в трудоспособном возрасте — 242 человека, что формирует долю в 51,0%. Это свидетельствует о наличии прочного базового трудового ресурса, обеспечивающего жизнедеятельность населенного пункта.
Однако главным демографическим драйвером территории выступает группа населения моложе трудоспособного возраста — 137 человек, или внушительные 28,8%. Столь широкое основание пирамиды (почти треть всех жителей села) физически подтверждает тезис о стабильно высокой рождаемости. Данная прослойка обеспечивает колоссальную базу для будущего генерационного замещения, воспроизводства населения и скорого пополнения трудовых ресурсов.
В то же время, доля лиц старше трудоспособного возраста (пенсионеров) находится на уровне 20,2% (96 человек). Подобная структура, при которой совокупная доля детей и экономически активного населения достигает почти 80%, неопровержимо доказывает демографическую устойчивость села.
Наличие мощного резерва подрастающего поколения на фоне крайне низких показателей смертности служит надежным обоснованием жизнеспособности поселения. Для целей градостроительного планирования этот фактор закладывает прочный фундамент: он делает объективно необходимым не только резервирование селитебных территорий под будущий рост семей, но и планомерное развитие объектов социально-образовательной инфраструктуры на расчетный срок проектирования.

4.2. Прогнозируемая численность и структура населения

Прогнозная численность населения села Кызылсай рассчитана на основе комплексного анализа демографических и пространственных факторов. Данный анализ включает глубокую оценку выявленной ретроспективной динамики (в частности, V-образной траектории развития, баланса между стабильно высоким естественным воспроизводством и успешным преодолением «бумажного» миграционного оттока, обеспечившим переход к восстановительному росту), территориального потенциала и социально-экономических тенденций развития Жамбылской области. В основу расчётов легли данные официальной национальной статистики, сведения местного исполнительного органа Меркенского района, а также детализированные материалы по показателям рождаемости, смертности, имеющимся земельным ресурсам и градостроительным возможностям, закладываемым в проект.
Для обеспечения максимальной объективности в процессе демографического прогнозирования были применены три основных методологических подхода:
1. Арифметический метод (анализ и экстраполяция сложившихся статистических трендов естественного движения);
2. Корректировочный (экономический) метод (учет факторов планируемого социально-экономического развития и перспективного приложения труда);
3. Метод генерального плана (метод демографической емкости территории с учетом пространственных резервов развития).
1. Арифметический метод (метод экстраполяции)
Данный метод опирается на математическую экстраполяцию актуальных демографических тенденций. Учитывая, что исторический статистический спад численности был полностью преодолен, расчет базируется на текущем тренде демографического восстановления, зафиксированном в 2022–2023 годах, и опирается на устойчивое ядро естественного прироста.
Анализ таблицы движения населения показал, что на протяжении последних пяти лет ежегодный естественный прирост (разница между родившимися и умершими) был стабильно положительным и составлял от 6 до 9 человек, формируя надежную среднюю величину в 7 человек в год. Именно этот показатель, очищенный от разовых миграционных и статистических погрешностей, отражает реальный органический потенциал воспроизводства населения села Кызылсай.
При экстраполяции данного позитивного инерционного тренда на перспективу от базовой численности (475 человек на начало 2024 года):
- Первая очередь (2030 год): 475 + (7 чел. × 5 лет) = 510 человек.
- Расчетный срок (2040 год): 510 + (7 чел. × 10 лет) = 580 человек.
Арифметический прогноз отражает базовый (инерционный) сценарий развития, при котором текущее демографическое поведение населения — сохранение высокого уровня рождаемости при стабилизации и минимизации миграционного оттока — закрепляется на достигнутом уровне без учета дополнительных масштабных социально-экономических стимулов или резкого расширения селитебных территорий. Примечательно, что прогнозируемый рост до 580 человек (+22% к базовому году) исторически коррелирует с реальными темпами роста села в период 2009-2024 годов (+21,5%), что подтверждает высокую достоверность и реалистичность данного расчета.
2. Корректировочный (экономический) метод с учетом миграционного оттока и роста экономического потенциала
Данный метод берет за основу реальный баланс естественного и механического движения населения, очищенный от разовых статистических аномалий (переписи 2021–2022 гг.), и вносит поправку на реалистичную картину пространственного развития региона — влияние непрерывных процессов урбанизации на фоне локального экономического роста.
Применение данного метода строго обосновано балансом двух противовесных факторов:
2.1. Экономическое развитие (фактор удержания): В рамках проекта селу Кызылсай отводится роль стабильной базы с потенциалом локализации первичного звена переработки сельхозпродукции и развития малого предпринимательства. Создание мест приложения труда, поддержка частного подворья и общий рост доходов сельского населения выступят главным катализатором удержания молодежи и сокращения механического оттока.
2.2. Урбанизация (фактор оттока): Объективный анализ показывает, что создание локальной инфраструктуры способно значительно снизить, но не остановить процесс урбанизации полностью. Часть наиболее мобильного населения неизбежно продолжит переезд в крупные центры ради высшего образования и доступа к сложной городской инфраструктуре.
Вместо математической экстраполяции «чистого» органического роста, для расчета берется синтезированный ежегодный баланс:
- Естественный прирост: По данным ретроспективного анализа (таблица 4.1.3), в селе Кызылсай наблюдается стабильный естественный прирост на уровне 6–9 человек в год (в среднем принимаем надежную расчетную величину +7 чел./год).
- Миграционный отток: В стабильный построспереписной период (2023 г.) механическая убыль населения составила -2 человека. Мы принимаем этот показатель как базовый индикатор естественного уровня маятниковой и образовательной миграции для села.
- Синтез и экономическая корректировка: Мы закладываем сценарий, при котором экономические преобразования и повышение комфорта среды позволят удерживать этот отток на минимально возможном уровне, не допуская его разрастания. Прогнозируется, что стабильный миграционный отток зафиксируется на отметке -2 человека в год.
Таким образом, реальный (очищенный) прогнозируемый общий прирост составит:
+7 (естественный прирост) - 2 (миграционный отток) = +5 человек в год.
Расчет производится путем прибавления скорректированного ежегодного прироста (+5 чел.) к текущей базовой численности (475 человек) на заданные градостроительные горизонты:
- Первая очередь (2030 год, +5 лет): 475 человек + (5 чел. × 5 лет) = 475 + 25 = 500 человек.
- Расчетный срок (2040 год, +15 лет): 475 человек + (5 чел. × 15 лет) = 475 + 75 = 550 человек.
Экономический сценарий с учетом миграционной поправки демонстрирует максимально взвешенную демографическую картину. Он доказывает, что традиционно высокий естественный прирост населения в симбиозе с развитием местной экономики успешно компенсирует умеренный миграционный отток. Это обеспечивает селу Кызылсай уверенный, но не гипертрофированный рост, строго ограничивая расчетную демографическую емкость территории реалистичной отметкой в 550 человек к концу расчетного периода.

3. Метод генерального плана (метод демографической емкости территории)

Как показали предварительные расчеты, базовая математическая экстраполяция (арифметический метод) дает прогнозную численность на расчетный срок в пределах 580 человек. В то же время корректировочный (экономический) метод, учитывающий реалистичный баланс между высоким естественным воспроизводством и неизбежным миграционным оттоком (урбанизацией), определяет оптимальную демографическую емкость в 550 человек.
Исходя из данных прогнозных показателей, проектом были детально проанализированы фактические территориальные возможности села Кызылсай для расселения жителей. На данном этапе проектирования комплексно учитывались:
- максимальное сохранение сельскохозяйственных угодий, которые выступают основой экономического потенциала села;
- планомерное повышение обеспеченности жилой площадью для создания современной комфортной среды проживания.
В связи с этим, территории для перспективного освоения были определены исходя из показателей второго уровня (экономического метода). Именно метод генерального плана осуществляет пространственную проекцию расчетных 550 человек на реальную местность, формируя комплексную математически связанную модель «Население – Территория – Жилищный фонд».
Анализ исходной базы (на начало 2024 года):
Для корректного прогнозирования оценены стартовые параметры:
- Фактическое население: 475 человек.
- Существующее количество индивидуальных участков (домов): 103 единицы.
- Существующий жилищный фонд: 13,82 тыс. м² (13 820 м²).
- Существующая обеспеченность жильем: 13 820 м² / 475 чел. = 29,1 м²/человек.
- Фактический (текущий) коэффициент семейности: 475 чел. / 103 дома = 4,6 человека на дом.
В целях развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), улучшения жилищных условий и учета тенденции на выделение молодых семей в самостоятельные домохозяйства, проектом заложены следующие целевые параметры:
- Коэффициент семейности на первую очередь принимается равным 4,3, а на расчетный срок — 4,0 человека на одно домохозяйство.
- Норматив отвода земельного участка под новое строительство: 10 соток (0,1 га) на один жилой дом.
Для обеспечения прогнозного населения (550 человек) комфортными условиями проживания при коэффициенте семейности 4,0, общее количество усадебных участков в селе должно составить:
550 человек / 4,0 чел. = 138 участков.
Учитывая наличие 103 существующих дворов, общее количество новых участков под строительство составит 35 единиц.
Динамика выделения участков синхронизирована с прогнозным ростом населения:
- Первая очередь (до 2030 года): Прогнозное население составит 500 человек. Для снижения коэффициента семейности до 4,3 планируется освоение 13 новых участков. Общее количество дворов достигнет 116 (500 / 4,3 ≈ 116).
- Расчетный срок (до 2040 года): Население достигнет 550 человек. Предусматривается выделение еще 22 новых участков. Общее количество дворов в селе выйдет на проектную мощность в 138 участков (коэффициент семейности достигнет целевых 4,0).
Проектом закладывается планомерное повышение обеспеченности жильем с текущих 29,1 м²/чел. до еще более комфортных стандартов:
- На первую очередь (обеспеченность 29,5 м²/чел.): 500 чел. × 29,5 м² = 14 750 м². Объем нового ввода составит 930 м² (за счет строительства 13 новых домов и возможной реконструкции/расширения существующих).
- На расчетный срок (обеспеченность 30,0 м²/чел.): 550 чел. × 30,0 м² = 16 500 м². Общий (накопительный) объем нового строительства за весь период проектирования составит 2 680 м² (относительно базового 2024 года, включая реализацию всех 35 новых домов).
Важно отметить, что при расчете демографической емкости территории и определении площадок под 35 новых жилых участков были строго учтены существующие административные рубежи. Проектом исключается необоснованное экстенсивное разрастание села. Выделение участков по 10 соток базируется на модели компактного развития и приоритетном освоении внутренних резервных площадок, что гарантирует недопущение изъятия ценных продуктивных сельскохозяйственных земель.
Таким образом численность населения, принятая в проекте, составит:
- первая очередь (2030 г.) – 500 человек;
- расчетный срок (2040 г.) – 550 человек.
Метод генерального плана демонстрирует полностью сбалансированную математическую модель. Итоговые показатели в 500 человек (первая очередь) и 550 человек / 138 участков (расчетный срок) принимаются как финальные для разработки всех последующих профильных разделов (расчет инженерных сетей, дорог и объектов соцкультбыта).
Прогнозирование возрастной структуры села Кызылсай выполнено с учетом выявленных закономерностей естественного движения и современных региональных демографических трендов. В расчетах учтено наличие колоссальной базы детей и подростков (28,8% на текущий момент), а также затухание миграционного оттока.
Данные факторы ведут к постепенной стабилизации демографической структуры, исключая резкое старение населения. Доля населения моложе трудоспособного возраста (детские и подростковые когорты) будет оставаться стабильно высокой, формируя надежный кадровый резерв: ожидается плавное выравнивание этого показателя до 28,5% к первой очереди (2030 г.) и закрепление на уровне около 28,0% к расчетному сроку (2040 г.).
Данные факторы ведут к постепенной стабилизации демографической структуры. Доля населения моложе трудоспособного возраста (детские и подростковые когорты) будет плавно укрепляться за счет сохранения высокого уровня естественного воспроизводства: показатель составит 29,2% к первой очереди (2030 г.) и незначительно возрастет до 29,6% к расчетному сроку (2040 г.).
Параллельно, за счет закрепления населения на местах и успешного снижения оттока молодежи, происходит сохранение прочного трудового каркаса села — доля населения в трудоспособном возрасте будет стабильно удерживаться на уровне порядка 51,0–51,1%. При этом доля лиц старше трудоспособного возраста, составив 19,8% к первой очереди, в перспективе слегка оптимизируется и снизится до 19,3% к концу расчетного периода, что свидетельствует о гармоничном балансе старения и постепенном обновлении населения.
В таблице 4.2.1 представлена динамика возрастной структуры населения села.
Таблица 4.2.1.
	Возрастные группы
	Первая очередь
	Расчетный
срок

	
	чел.
	%
	чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	- в возрасте до 1 года
	10
	2
	11
	2

	- от 1 года до 6 лет
	46
	9,2
	51
	9,3

	- от 6 до 15 лет 
	80
	16
	89
	16,2

	- 15-летние
	10
	2
	12
	2,1

	Население моложе трудоспособного возраста
	146
	29,2
	163
	29,6

	Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-62, женщины 16-60 лет)
	255
	51
	281
	51,1

	Население старше трудоспособного возраста
	99
	19,8
	106
	19,3

	Всего населения
	500
	100
	550
	100

	Возрастные категории населения
	
	
	
	

	16-17-летние
	23
	4,6
	25
	4,5
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Диаграмма 4.2.1. Динамика возрастной структуры населения села
5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

[bookmark: _Hlk215004436]В рамках разработки проекта «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) с. Кызылсай Меркенского района Жамбылской области. Корректировка» жилищный фонд рассматривается как одна из ключевых составляющих социально-экономического развития населённого пункта. Состояние жилья напрямую отражает уровень жизни, социальную устойчивость и адаптивность территории.
В мировом градостроительном дискурсе жильё рассматривается как базовый компонент устойчивого развития, тесно связанный с национальными целями жилищной политики, рекомендациями ООН и международными стандартами планирования. Согласно Целям устойчивого развития ООН (ЦУР), в частности Цели 11 «Устойчивые города и населённые пункты», обеспечение доступа к безопасному и доступному жилью (подцель 11.1), улучшение качества планирования национального и регионального развития (11.a), внедрение комплексного подхода к развитию городов и сельских населённых пунктов (11.b), а также содействие строительству устойчивых и прочных зданий в наименее развитых регионах (11.c) являются приоритетами государственной политики. Международные рекомендации предусматривают достижение обеспеченности жильём на уровне не менее 30 м² общей площади на человека как ориентира для формирования комфортной среды проживания.
Для достижения этих целей в мировой практике применяется множество эффективных инструментов. В Великобритании и Канаде поддержку в обеспечении жильём получают, прежде всего, уязвимые группы населения через строительство социального жилья, предоставление льготных займов, жилищных сертификатов и субсидирование арендной платы. В Канаде и странах ОЭСР широко используются жилищные выплаты на аренду в частном секторе при превышении долей жилищных расходов над пороговым уровнем (обычно 30% дохода семьи). По опыту Чили государство обеспечивает подведение инженерных коммуникаций к земельным участкам для самостоятельного строительства, что снижает барьеры входа для малообеспеченных домохозяйств и напрямую стимулирует индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), что особенно актуально для сельских территорий Казахстана.
В странах Европейского союза и ОЭСР сформированы развитые системы социального и арендного жилья. В Великобритании реализуется программа Affordable Homes Programme, в рамках которой социальный жилищный фонд превышает 4 млн единиц жилья. В Канаде действует Национальная жилищная стратегия, ориентированная на строительство доступного жилья, субсидирование аренды и поддержку ипотечного кредитования. В Нидерландах значительная часть социального жилья управляется жилищными ассоциациями. В России и Турции созданы национальные операторы жилищной политики («Дом.РФ», «TOKİ»), обеспечивающие выпуск жилищных облигаций, развитие арендного сектора, реновацию ветхих кварталов и реализацию программ доступной ипотеки.
Эти практики демонстрируют спектр инструментов — от субсидирования аренды и ипотечных ставок до капитального ремонта и реновации жилого фонда, а также комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. На основе анализа указанных мировых практик и с учётом национальных особенностей в Республике Казахстан принята Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, которая определяет видение и ключевые подходы к развитию жилищного фонда и коммунальных систем.
Основная цель проекта — обеспечение комплексной коммунальной инфраструктурой и комфортным жильём для повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к базовым услугам вне зависимости от типа и размера населённого пункта. В качестве базовых принципов определены: человекоцентричность (ориентация на потребности жителей и минимально обязательный набор благ), системность и эффективность (увязка жилищной политики с развитием инженерных сетей, тарифной политикой, инвестиционными механизмами), надёжность и экологичность (энергоэффективность, снижение потерь, соблюдение санитарных и строительных норм).
Проектом предусматриваются меры по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, снижению износа сетей, внедрению энергосберегающих технологий, а также по стимулированию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с подведением инженерных коммуникаций к земельным участкам. Особое внимание уделяется поддержке населения, нуждающегося в жилье, через субсидирование арендной платы, предоставление социального жилья и льготную ипотеку. В совокупности данные подходы формируют рамочные условия, в пределах которых разработаны и реализуются градостроительные решения для села Кызылсай Меркенского района.

5.1. Анализ существующего жилищного фонда

По состоянию на исходный 2024 год суммарный жилищный фонд села Кызылсай составлял 13,82 тыс. м² общей площади (13 820 м²). При фактической численности населения в 475 человек текущий уровень обеспеченности жильём находится на отметке 29,1 м² на одного жителя. На данный момент этот показатель вплотную приближен к целевым международным стандартам (ориентир ООН — 30 м² на человека), однако формирует объективную градостроительную потребность в планомерном расширении и качественном обновлении жилого фонда для достижения комфортного норматива и его удержания с учетом будущего роста населения.
Весь существующий жилищный фонд (103 единицы) полностью состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа. Характерной чертой существующего положения является фактический коэффициент семейности — 4,6 человека на одно домовладение. Данный показатель отражает преобладание устойчивых, крупных семейных групп и традиционный для южных регионов уклад жизни, что выступает стабильным демографическим базисом для дальнейшего развития населенного пункта. 
Оценить техническое состояние существующего жилищного фонда в полном объёме затруднительно, поскольку все жилые дома находятся в частной собственности, и техническое состояние каждого объекта напрямую зависит от индивидуальных решений и финансовых возможностей его владельца. В связи с этим уровень инженерного благоустройства, степень физического износа конструкций и качество содержания домов могут существенно различаться, что является типичной особенностью индивидуальной застройки (ИЖС) в сельской местности. Тем не менее, в целом можно отметить, что текущая эксплуатация и поддержание большей части домов осуществляются на уровне, обеспечивающем необходимую пригодность для проживания.

5.2. Перспективы развития жилищного фонда

Международные нормативы и рекомендации ООН, а также стандарты стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывают, что обеспеченность жильём на уровне 30 м² на человека является оптимальным ориентиром для формирования комфортной жилой среды, поддержания устойчивого образа жизни и обеспечения социальной безопасности населения.
В настоящее время данный показатель в селе Кызылсай находится на уровне 29,1 м², что обусловлено сложившимся фактическим коэффициентом семейности (4,6 человека на дом) и традиционным многопоколенным укладом жизни. На текущий момент этот показатель вплотную приближен к международным стандартам, однако генеральным планом закладывается стратегия дальнейшего планомерного улучшения качества жизни населения и удержания высоких стандартов проживания на фоне будущего роста населения. Учитывая экономические реалии и переходный характер демографических процессов, проектом предусмотрен поэтапный и реалистичный рост обеспеченности жильём:  
- на первую очередь (2030 г.) – до 29,5 м²/чел.; 
- на расчётный срок (2040 г.) – до 30,0 м²/чел.
Увеличение среднего показателя обеспеченности позволит обеспечить дальнейшее повышение жилого комфорта (при планомерном снижении целевого коэффициента семейности до 4,3 на первую очередь и 4,0 чел./дом на расчетный срок с учетом тенденции на выделение молодых семей), гибкость жилищного фонда и устойчивость развития населённого пункта в условиях изменяющихся социально-экономических факторов. 
Достижение указанных нормативов станет возможным благодаря реализации следующих ключевых градостроительных направлений:
- комплексное освоение внутренних резервных территорий под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с предварительным подведением инженерно-коммуникационной инфраструктуры;  
- внутреннее развитие и реконструкция: повышение качества и габаритов существующей застройки, при этом соблюдается строгий принцип компактного развития и недопущения изъятия ценных продуктивных сельскохозяйственных земель;  
- сохранение традиционного формата застройки: стимулирование современного укрупненного усадебного строительства с нормативным отводом участка в 15 соток (0,15 га) как базового и наиболее устойчивого формата сельского жилища для южных регионов;  
- социальная поддержка: развитие государственного арендного жилья и механизмов льготного кредитования по национальным программам развития сельских территорий.
С учётом установленных целевых норм обеспеченности жильём и прогнозируемой численности населения в 550 человек к расчётному сроку (2039 год), проектом предусматривается увеличение общего жилищного фонда села Кызылсай с текущих 13,82 тыс. м²  до 16,50 тыс. м² общей площади.
Для достижения этого показателя в течение всего проектного периода планируется накопительный ввод 2,68 тыс. м² нового жилья (освоение 35 новых усадебных участков и реконструкция существующих). При этом планомерный импульс развития заложен уже на первую очередь, в рамках которой предусмотрен ввод 0,93 тыс. м² жилья (выделение 13 новых участков под ИЖС), что позволит довести общий жилой фонд до 14,75 тыс. м² и обеспечить комфортным жильем расчетное население в 500 человек.  
Данная стратегия демонстрирует полностью сбалансированную математическую модель, направленную на обеспечение просторным жильем естественного демографического прироста с поэтапным доведением параметров сельской среды до международных стандартов ООН.  
В таблицах 5.2.1–5.2.3 приведены расчёты жилищного фонда по этажности зданий и распределению населения в разрезе проектных периодов градостроительного документа.
[bookmark: _Hlk214998457]Таблица 5.2.1
Исходный год – первая очередь

	[bookmark: _Hlk203481486]Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	дома усад. типа

	1
	2
	3
	4

	Существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	13,82
	13,82

	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	-

	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	13,82
	13,82

	Строительство жилищного фонда  
	тыс. м2
	0,93
	0,93

	Всего жилищного фонда
	тыс. м2
	14,75
	14,75

	Население из расчета 25,0 м2/чел.
	чел.
	500
	500



[bookmark: _Hlk203481552]Таблица 5.2.2
Первая очередь – расчетный срок
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	дома усад. типа

	1
	2
	3
	4

	Существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	14,75
	14,75

	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	-

	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	14,75
	14,75

	Строительство жилищного фонда  
	тыс. м2
	1,75
	1,75

	Всего жилищного фонда
	тыс. м2
	16,5
	16,5

	Население из расчета 30,0 м2/чел.
	чел.
	550
	550



Исходный год – Расчетный срок
Таблица 5.2.3
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	дома усад. типа

	1
	2
	3
	4

	Существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	13,82
	13,82

	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	-

	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	13,82
	13,82

	Строительство жилищного фонда  
	тыс. м2
	2,68
	2,68

	Всего жилищного фонда
	тыс. м2
	16,5
	16,5

	Население из расчета 30,0 м2/чел.
	чел.
	550
	550



На начальном этапе реализации проекта (до 2030 года) базовый жилищный фонд, составляющий 13,82 тыс. м², подлежит полному сохранению (нулевая убыль). Для удовлетворения потребностей растущего населения и планомерного повышения комфортности среды запланирован ввод 0,93 тыс. м² нового усадебного жилья (за счет строительства новых домов и расширения существующего фонда). В результате общий объём жилого фонда достигнет 14,75 тыс. м² (таблица 5.2.1). Эта градостроительная мера позволит комфортно разместить прогнозное население первой очереди (500 человек) с доведением расчетного показателя обеспеченности жильем до 29,5 м² на каждого жителя.
На втором этапе (с 2030 по 2040 годы) градостроительное развитие населенного пункта продолжится за счет освоения внутренних резервных участков под ИЖС и модернизации застройки. К сформированному на начало периода фонду (14,75 тыс. м²) прибавится еще 1,75 тыс. м² нового жилья (таблица 5.2.2), что обеспечит дальнейшее качественное развитие жилой среды.  
Сводные данные за весь проектный период (таблица 5.2.3) демонстрируют, что суммарный объем нового строительства и реконструкции накопительным итогом составит 2,68 тыс. м². К концу расчетного срока совокупный жилищный фонд села Кызылсай достигнет 16,50 тыс. м². При проектной демографической емкости в 550 человек это обеспечит стопроцентный выход на целевой уровень обеспеченности жильем — 30,0 м² на человека, что полностью соответствует высоким международным стандартам комфортного проживания ООН.  



Диаграмма 5.2.1 Жилищный фонд по проектным периодам

Для успешной реализации проекта развития жилищного фонда села Кызылсай рекомендуется проведение поэтапной модернизации существующей застройки с учетом требований энергоэффективности, санитарной безопасности и оснащения современными инженерными системами. Новое строительство целесообразно осуществлять преимущественно за счет индивидуальной усадебной застройки с применением экологичных материалов и энергосберегающих технологий. Это должно сопровождаться комплексным инфраструктурным развитием территорий, включая прокладку инженерных сетей, благоустройство и расширение сети социального обслуживания.
Основным форматом жилья в селе Кызылсай следует определить одно- и двухквартирные жилые дома усадебного типа. Для формирования комфортной среды необходимо придерживаться следующих показателей:
- Размеры земельных участков под новое индивидуальное жилищное строительство закладываются нормативной площадью 10 соток (1000 м²), при этом рекомендуемые границы площадей участков в населенном пункте составляют от 600–1500 м² на орошаемых землях и 600–2500 м² на неорошаемых.  
- Предельный коэффициент застройки не должен превышать 0,2, а коэффициент плотности застройки — 0,4.
- Расстояние от границы смежного участка до стены жилого дома должно составлять не менее 3 м, а до хозяйственных построек — не менее 1 м.
- Общая площадь застройки садового дома и хозяйственных строений ограничивается 10% от площади участка.
Организация пространства в пределах усадебных участков должна строго регламентироваться санитарными и противопожарными нормами:
- По взаимному согласию смежных домовладельцев и с учетом требований противопожарной безопасности допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на соседних участках. При этом расстояния между объектами в пределах одного участка не нормируются.
- К усадебному дому разрешается пристраивать хозяйственные помещения, бани и гаражи при соблюдении санитарных и противопожарных требований.
- В случае отсутствия централизованной канализации уборные (туалеты) необходимо размещать на расстоянии не менее 12 м от стен жилого дома и не менее 25 м от источника питьевого водоснабжения (колодца).
Учитывая сельскохозяйственную специфику населенного пункта, к хозяйственным объектам предъявляются строгие санитарные разрывы:
- Сараи для скота и птицы удаляются от окон жилых помещений на расстояние не менее 10 м (для одиночных или двойных построек), не менее 25 м (до 8 блоков) и не менее 50 м (свыше 8 до 30 блоков).
- Группы сараев, размещаемые в пределах жилой зоны, должны содержать не более 30 блоков с общим поголовьем крупного рогатого скота до 60 голов.
- Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м².
- Дистанция от сараев для содержания скота и птицы до шахтных колодцев должна составлять не менее 20 м.







6. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В условиях современной социальной политики Республики Казахстан происходят существенные преобразования в традиционных секторах экономики, таких как образование, здравоохранение, культура и досуг, оказывающих прямое и ключевое влияние на качество жизни и уровень благосостояния населения малых населенных пунктов.
В последние годы стратегические подходы к развитию социальной инфраструктуры и рациональному использованию территорий под объекты культурно-бытового назначения формируются в русле передовых международных программ. В их число входят Новая городская повестка ООН (New Urban Agenda), Цели устойчивого развития (ЦУР), а также Стратегия устойчивого развития и управления земельными ресурсами Европейской экономической комиссии ООН (UNECE).
Для сельских территорий, таких как село Кызылсай, реализация данных инициатив означает:
- обеспечение гарантированной 100% пространственной доступности базовых социальных услуг (здравоохранение, образование);
- сбалансированное территориальное развитие с учетом демографических перспектив (сохранение высокого уровня рождаемости и планомерный рост жилищной обеспеченности);
- повышение общего качества среды жизнедеятельности с формированием современных общественных центров.
Одновременно с государственным гарантированием базовых услуг, на уровне района и области усиливается процесс диверсификации социального сектора. Интеграция механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) способствует активному вовлечению малого и среднего бизнеса в развитие местной инфраструктуры (сфера торговли, бытового обслуживания, досуга). Это приводит к трансформации традиционной модели предоставления услуг с ориентацией на устойчивость, инклюзивность и расширение спектра доступных благ для жителей села Кызылсай Меркенского района.

6.1. Современное состояние сферы обслуживания

Социальная инфраструктура села Кызылсай обладает базовым каркасом, однако демонстрирует ряд качественных и структурных дефицитов на фоне прогнозируемого демографического роста. В настоящий момент в селе функционирует КГУ «Начальная школа №38» отдела образования Меркенского района. Первичная медико-санитарная помощь оказывается на базе медицинского пункта (МП). Кроме того, на территории населенного пункта имеются плоскостная спортивная площадка площадью 100 м² (0,01 га), мечеть, учреждения торговли с совокупной торговой площадью 100,0 м², а также предприятие общественного питания.
При этом, согласно Системе региональных стандартов, в населенном пункте критически не хватает специализированной аптеки. Кроме того, нормативно не организовано регулярное культурно-библиотечное обслуживание мобильными комплексами из районного центра, отсутствуют добровольные пожарные формирования. Также не налажен регулярный выезд в село мобильных центров обслуживания населения (ЦОН) и служб поддержки предпринимательства.
Уровень обеспеченности населения села основными объектами культурно-бытового обслуживания на исходный год представлен в таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1.
	[bookmark: _Hlk228973486][bookmark: _Hlk204547077]Наименование
учреждений
	Ед. изм.
	Текущая пропускная способность
	Норма обеспеченности
	Потреб-ность по нормативу
	Уровень обеспечен-ности

	
	
	По проекту
	По 
факту
	
	
	по 
проекту
	по факту

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Дошкольные учреждения
	
	
	
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения 
	место
	-
	-
	85% охват детей дошкольного возраста
	37
	-
	-

	Образовательные учреждения
	
	
	
	
	

	Общеобразователь-ные школы
	обучающиеся
	40
	40
	Уровень охвата по ступеням образования: неполное среднее — 100%, среднее — 75%.
	102
	39,2
	39,2

	
 Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	

	МП
	объект
	1
	1
	Размещался по факту.
МП на 0,05-0,50 тыс. человек

	
	Койка мест
	1
	1
	

	
	Посещений в смену
	10
	10
	

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	
	
	

	Территория
	га
	0,1
	0,1
	0,8
	0,4
	25,0
	25,0

	Учреждения культуры и искусства
	
	
	

	Культовые сооружения
	объект
	1
	1
	По факту размещается

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных и непродовольствен-ных товаров
	м2 тор-говой пло-щади
	100,0
	100,0
	300
	143,0
	69,9
	69,9

	Предприятия общественного питания
	Посадочное место
	50
	50
	40
	19
	263,2
	263,2

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее
место
	1
	1
	7
	3
	33,3
	33,3



6.2. Перспективное развитие сферы культурно-бытового обслуживания

В разрабатываемом проекте (упрощенном варианте генерального плана) села Кызылсай развитие социальной инфраструктуры на перспективу предусмотрено с учётом современных социально-экономических и градостроительных условий Меркенского района.
При формировании проектного перечня объектов культурно-бытового назначения применена Система региональных стандартов для населённых пунктов, разработанная в соответствии с подпунктом 51) пункта 15 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утверждённого постановлением Правительства РК от 24 сентября 2014 года № 1011. Указанная система регламентирует базовый перечень объектов и предоставляемых услуг (благ) для сельских территорий, а также устанавливает нормативы их обеспеченности и пространственной доступности в разрезе образовательной, медицинской, транспортной, культурно-досуговой, спортивной, деловой и цифровой инфраструктуры, включая важнейшие аспекты безопасности граждан.
Кроме того, расчеты требуемой вместимости и площади земельных участков для новых учреждений обслуживания села Кызылсай выполнены на основе положений СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов». Вся методология формирования раздела полностью соответствует Правилам разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов, утверждённым Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 505.
Рекомендуемый генеральным планом видовой состав развития социальной сферы с учетом складывающихся направлений обслуживания села приводится в таблице 6.2.1.
[bookmark: _Hlk230023134]Таблица 6.2.1.
	[bookmark: _Hlk228974792]Наименование учреждений
	Ед. изм.
	Сущ.
учреж-дения
	Норма по
СП РК 3.01-101-2013
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	
	сохран.
	Потреб.

	новое стр-во
	сохран.
	Потреб.

	новое стр-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Учреждения образования
	
	
	
	
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения (в составе УВК)
	место
	-
	85,0% детей дошкольного возраста от демографической структуры
	-
	39
	43
	43
	43
	-

	Начальная школа (в дальнейшем перепрофилирование в УВК)
	место
	40
	100% охват детей неполным средним образовани-ем, 75 % - средним об-разованием
	40
	107
	80
	80
	120
	-

	Внешкольное учреждение (В Составе УВК)
	место
	-
	10% от общего числа школьников
	-
	11
	12
	12
	12
	-

	Учреждения социального обеспечения
	
	
	
	
	
	

	За получением как базовых, так и расширенного спектра услуг по социальному обеспечению жители села Кызылсай выезжают в административный центр сельского округа, районный центр (с. Мерке) и областной центр (г. Тараз). В соседних населенных пунктах и окружном центре удовлетворяются основные повседневные потребности населения (включая получение дошкольного и среднего общего образования, амбулаторной медицинской помощи и базовых административных услуг), тогда как в районном и областном центрах обеспечивается доступ к специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, учреждениям высшего и профессионального образования, комплексным административно-правовым и финансовым услугам, а также к крупным объектам торгово-развлекательного и культурного назначения.

	Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	объект
	1
	0,05-0,50 тыс. человек
	Согласно Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения действующий МП перепрофилируется в ФАП

	ФАП
	объект
	-
	0,5-1,5 тыс. человек
	1
	1
	-
	1
	1
	-

	Бригада скорой медицинской помощи
	авто
	-
	1,0 на 10,0 тыс.
человек
	-
	1
	1
	1
	1
	-

	Молочные кухни
	порция
	-
	4 порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)
	-
	40
	44
	44
	44
	-

	Раздаточные пункты
	м2
	-
	0,3 м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года)
	-
	3,0
	303
	3,3
	3,3
	-

	Аптеки
	объект
	-
	По инициативе авторов проекта
	-
	По инициативе авторов проекта
	1
	1
	По инициативе авторов проекта
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
	
	
	
	

	Территория
	га
	0,1
	0,8
	0,1
	0,40
	0,2
	0,3
	0,44
	0,14

	Спортивные залы
	м2 пло-щади пола
	-
	80
	-
	40,0
	100,0
	100,0
	44,0
	-

	Бассейны общественные
	м2 зеркала воды 
	-
	22
	-
	11,0
	12,1
	12,1
	12,1
	-

	Учреждения культуры и искусства
	
	
	
	
	
	

	Клубы
	место
	-
	300
	-
	150
	165
	165
	165
	-

	Культовые сооружения
	объект
	1
	По факту размещается
	1
	По инициативе авторов проекта
	-
	1
	По инициативе авторов проекта
	-

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	
	

	Магазины продовольственных и непродовольствен-ных товаров
	м2 тор-говой пло-щади
	100,0
	300,0
	100,0
	150,0
	30,0
	130,0
	165,0
	35,0

	Предприятия общественного питания
	место
	50
	40
	50
	20
	-
	50
	22
	-

	Предприятия бытового обслуживания
	рабо-чее
место
	1
	7
	1
	4
	2
	3
	4
	1

	Предприятия коммунального обслуживания
	
	
	
	

	Бани
	место
	-
	7
	-
	4
	-
	-
	4
	4

	Прачечные
	кг в смену
	-
	60,0
	-
	30,0
	-
	-
	33,0
	33,0

	Химчистки
	кг вещей в смену
	-
	3,5
	-
	1,8
	-
	-
	1,9
	1,9

	Организации и учреждения управления, финансирования и предприятия связи
	

	Пункт полиции
	объект
	-
	по инициативе авторов проекта
	-
	по инициативе авторов проекта
	1
	1
	по инициативе авторов проекта
	-

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	

	Пункт приема вторсырья
	объект
	-
	1 на 20,0 тыс. чел.
	-
	1
	1
	1
	1
	-

	Кладбище
	га
	
	0,24
	
	0,12
	0,12
	0,12
	0,13
	0,01



Ниже приводятся описание сфер культурно-бытового назначения, населенного пункт.

Учреждения образования. Развитие сети организаций образования на проектируемой территории основывается на требованиях Приказа Министра образования и науки РК от 6 мая 2022 года № 185 «Об утверждении гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов». Данный норматив закрепляет обязательства государства по обеспечению доступности образования вне зависимости от масштаба населенного пункта. Размещение дошкольного учреждения, обеспечение школьными местами и организация внешкольного воспитания продиктованы необходимостью стопроцентного охвата детей соответствующего возраста качественной, многофункциональной образовательной и развивающей средой для поддержания демографической стабильности сельской территории.
Согласно демографическим расчетам (таблица 6.2.1), расчетная потребность села Кызылсай на перспективу составляет 43 места для детей дошкольного возраста, 120 мест для школьников, а также 12 мест во внешкольных учреждениях (дополнительное образование), что соответствует нормативу в 10% от общего числа учащихся.
В целях оптимизации застройки, концентрации социальных услуг и комплексного использования территории, действующая начальная школа (КГУ «Начальная школа №38») перепрофилируется в единый многофункциональный учебно-воспитательный комплекс (УВК). Данное градостроительное решение предусматривает полную реконструкцию и расширение существующего объекта с обустройством новых пристроек для совмещенного размещения:
- дошкольного отделения (детского сада) на 43 места;
- общеобразовательного отделения (школы) с увеличением вместимости до 120 мест (за счет пристройки дополнительных 80 учебных мест к существующим 40);
- внешкольного учреждения дополнительного образования (кружки, секции) на 12 мест.
Формирование столь разветвленной образовательной структуры в формате единого УВК является наиболее рациональным и экономически обоснованным подходом, полностью соответствующим действующим Сводам правил РК:
- Согласно СП РК 3.02-111-2012, в сельских населенных пунктах рекомендуется строить школьную сеть на основе сочетания начальных ступеней с уменьшенной наполняемостью классов, объединенных с детским садом и объектами дополнительного образования.
- Блокировка общего и дополнительного образования позволяет значительно оптимизировать площади земельного участка и инженерных сетей за счет совместного использования инфраструктуры. Согласно СП РК 3.02-110-2012, в зданиях УВК пищеблок, зальные помещения (спортивный зал для дошкольников и младших школьников, залы для музыкальных занятий, детских утренников и спектаклей), медицинские кабинеты, а также универсальные классы для творческих кружков и внешкольных секций допускается проектировать общими для всех отделений комплекса.
При проектировании, перепрофилировании и возведении пристроек к объекту должны строго соблюдаться требования безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы:
- Организации дошкольного образования с классами общеобразовательной школы проектируются в комплексе при обязательном условии взаимной функциональной и пространственной изоляции основных блоков школьного, внешкольного и дошкольного отделений как в самом здании, так и на закрепленном участке (СП РК 3.02-110-2012, п. 4.4.1.7).
- В целях пожарной безопасности помещения дошкольных групп и внешкольного центра следует отделять от основного школьного крыла противопожарными перегородками I типа и перекрытиями III типа. Эвакуационные выходы из дошкольного отделения должны быть полностью самостоятельными (СП РК 3.02-111-2012, п. 4.3.10).
Таким образом, на основании требований законодательства РК в сфере образования и действующих строительных норм, в проектируемом селе Кызылсай формируется развитый образовательный кластер на базе перепрофилируемого УВК со сводной проектной мощностью: 120 школьных мест, 43 дошкольных места и 12 мест для внешкольных занятий.
Учреждения социального обеспечения. В соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, создание и обеспечение деятельности субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, проведение анализа и прогнозирование потребности населения села Кызылсай в таких услугах относится к компетенции местных исполнительных органов Меркенского района и Жамбылской области. В системе региональных стандартов мощность организаций социального обеспечения определяется согласно фактической потребности населения.
В соответствии с СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», нормы расчета учреждений социального обеспечения подлежат уточнению в зависимости от социально-демографических особенностей развития села. На момент разработки проекта (упрощенного варианта генерального плана) села Кызылсай утвержденные планы по строительству новых капитальных объектов социального назначения отсутствовали.
В соответствии с подпунктами 8) и 9) статьи 1 Социального кодекса Республики Казахстан, субъекты и центры оказания специальных социальных услуг осуществляют деятельность в государственном и негосударственном секторах на основании лицензии, предоставляя услуги в условиях стационара, полустационара, временного пребывания и на дому. При этом действующее законодательство не содержит единого санитарно-эпидемиологического нормативного правового акта, комплексно регламентирующего размещение указанных центров как самостоятельного вида объектов. Санитарно-эпидемиологические требования к их размещению, проектированию и эксплуатации на территории села применяются дифференцированно, в зависимости от функционального назначения объекта, состава оказываемых услуг и контингента обслуживаемого населения.
Так, в случае оказания психолого-педагогических, коррекционно-развивающих и образовательных услуг детям и взрослым села Кызылсай применяются правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» (Приказ МЗ РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76), регулирующие условия эксплуатации внешкольных и коррекционных центров. При осуществлении медицинской реабилитации и лечебно-восстановительных процедур применяются правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (Приказ МЗ РК от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020). Оказание специальных социальных услуг на дому осуществляется непосредственно по месту проживания получателей и не требует размещения стационарных объектов инфраструктуры, однако подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю в части безопасности.
В целях обеспечения доступности специальных социальных услуг и реализации принципа их приближённости к месту проживания населения села Кызылсай, допускается размещение объектов социального обеспечения во встроенных и пристроенных помещениях общественных зданий. Главное условие — соблюдение санитарных и противопожарных норм, отсутствие негативного воздействия на условия проживания граждан и отсутствие круглосуточного пребывания. К таким объектам в условиях села могут относиться:
- центры (кабинеты) психолого-педагогической и коррекционной помощи, функционирующие в дневном режиме;
- полустационарные центры оказания специальных социальных услуг и центры дневного пребывания без размещения спальных помещений;
- реабилитационные и социально-адаптационные центры дневного пребывания, не осуществляющие медицинскую деятельность;
- консультационные пункты и кабинеты социального обслуживания населения, включая организацию услуг на дому;
- иные объекты социальной направленности, сопоставимые с административно-общественными функциями.
При размещении вышеуказанных объектов во встроенно-пристроенных помещениях обязательным градостроительным условием является создание безбарьерной среды. Проектные решения должны строго соответствовать требованиям государственных нормативов по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (МГН), включая устройство пандусов, нормативных входных групп, тактильных указателей и адаптированных санитарно-бытовых узлов для лиц с инвалидностью.
Кроме того, учитывая закрепленный Социальным кодексом РК переход к проактивному формату оказания государственных услуг (внедрение «Цифровой карты семьи»), стратегическое развитие системы социального обеспечения села Кызылсай должно опираться на дистанционные и выездные формы работы. Компенсация отсутствия крупных стационарных объектов на территории села будет обеспечиваться за счет развития мобильных социальных служб, выездных бригад специалистов из районного центра, а также функционирования служб «Инватакси», обеспечивающих транспортную связанность нуждающихся жителей с профильными учреждениями Меркенского района.
Проектом на перспективу не предусматривается обособленное строительство новых капитальных объектов социального обеспечения. Градостроительная стратегия в данной сфере базируется на принципах многофункционального использования существующего общественного фонда, внедрении стационарозамещающих технологий и обеспечении инклюзивной мобильности населения.
Учреждения здравоохранения. На момент проектирования на территории села функционировало МП села Кызылсай.
Таблица 6.2.7.
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Стратегические решения по модернизации системы медицинского обслуживания села Кызылсай сформированы в строгом соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения».
Согласно данному государственному нормативу, в сельских населенных пунктах устанавливаются жесткие цензы обслуживания в зависимости от демографической емкости территории:
Организация формата Медицинского пункта (МП) предусматривается в селах с численностью населения от 50 до 500 человек;
Организация формата Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) является обязательной для населенных пунктов с численностью населения от 500 до 1500 человек.
Учитывая, что согласно принятому демографическому прогнозу численность населения села Кызылсай достигнет порогового рубежа в 500 человек на период первой очереди (2030 г.), а к расчетному сроку (2040 г.) увеличится до 550 человек, проектом на перспективу предполагается перепрофилирование и модернизация существующего медицинского пункта в Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).
При ФАП предполагается размещение бригады скорой медицинской помощи и аптеки.
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. В соответствии с «Концепцией развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023–2029 годы», одним из приоритетных направлений государственной политики является развитие массового спорта и обеспечение соответствующего инфраструктурного развития, особенно в сельской местности. Национальная стратегия ставит задачу поэтапного увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 50% к 2029 году. Для достижения этих показателей требуется создание спортивной инфраструктуры в шаговой доступности для населения, что нашло свое отражение в градостроительных решениях для данного населенного пункта.
Стратегия перспективного развития, заложенная в генеральном плане, направлена на расширение и качественную модернизацию спортивного кластера с целью популяризации здорового образа жизни среди жителей всех возрастов. Проектом предполагается:
- создание общей площади открытых спортивных территорий до 0,44 га за счет благоустройства и создания современных многофункциональных площадок (для игровых видов спорта, воркаут-зон);
- размещение спортивного зала общего пользования на 100,0 м² площади пола (при нормативной расчетной потребности 44,0 м²), что позволит существенно диверсифицировать возможности для оздоровления и спортивного досуга населения.
Учреждения культуры и искусства. На момент проектирования самостоятельные государственные объекты культуры на территории села Кызылсай отсутствовали. В настоящее время существующая духовно-культурная инфраструктура в населенном пункте представлена мечетью.
Для формирования полноценной социальной среды, обеспечения качественного досуга населения (особенно молодежи) и повышения общего качества жизни, генеральным планом закладывается переход к созданию стационарного общественного ядра.
В соответствии с нормативными требованиями приложения В (таблица В.1 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков») СП РК 3.01-101-2013, размещение стационарных клубных учреждений регламентировано для населенных пунктов с численностью населения свыше 200 человек. Учитывая, что согласно демографическому прогнозу численность населения села Кызылсай составит 500 человек на период первой очереди, а к расчетному сроку увеличится до 550 человек, строительство и развитие местной культурно-досуговой сети является полностью нормативно обоснованным.  
На перспективу проектом предусматривается строительство и размещение современного многофункционального клубного здания (сельского клуба) расчетной вместимостью 165 мест (что соответствует нормативу в 300 мест на 1000 жителей при проектном населении в 550 человек). Данный объект станет главным социокультурным центром села, предназначенным для проведения общественных собраний, культурно-массовых мероприятий, организации кружковой деятельности и творческого развития жителей.  
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На момент проектирования на территории населенного пункта функционировали учреждения торговли с общей торговой площадью 300,0 м². С учётом прогнозной численности населения и необходимости качественного обновления коммерческого фонда, проектом предусмотрено строительство новых современных торговых помещений: на период первой очереди – 30,0 м², на расчётный срок совокупный объем нового строительства составит 35,0 м². При проектной демографической емкости в 550 человек нормативная потребность к завершению расчетного периода составит 165,0 м², что гарантирует полное обеспечение жителей села Кызылсай объектами торговли.
В сфере общественного питания на момент разработки проекта функционирует предприятие вместимостью 50 посадочных мест. Расчетная нормативная потребность на перспективу (из расчета 40 мест на 1000 жителей) составляет 22 посадочных места. Таким образом, существующая емкость с запасом перекрывает потребность населения в предприятиях общественного питания на весь проектный период, дополнительное строительство не требуется.
В отрасли бытового обслуживания на исходный год зафиксировано 1 рабочее место. На перспективу проектом предполагается поэтапное создание новых рабочих мест для развития сферы услуг: 2 дополнительных места на первую очередь и еще 1 место к расчетному сроку (всего 3 новых рабочих места). Итого к концу проектного периода суммарная емкость предприятий бытового обслуживания выйдет на нормативный показатель и составит 4 рабочих места.
Предприятия коммунального обслуживания. В исходном году на территории села Кызылсай общественные бани и специализированные комплексы бытового обслуживания отсутствовали. На перспективу проектом предполагается строительство и размещение общественной бани на 4 помывочных места, что полностью покрывает нормативную потребность населения на расчетный срок.
В целях рационального использования территории, снижения капитальных затрат и оптимизации инженерной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения), при проектируемом здании бани предполагается размещение прачечной расчетной производительностью 33,0 кг белья в смену и пункта химчистки на 1,9 кг вещей в смену. Это позволит сформировать единый многофункциональный блок коммунально-бытового обслуживания для жителей села.
Организации и учреждения управления, финансирования и предприятия связи. На перспективу проектом предполагается размещение пункта полиции.
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. В исходном году специализированные объекты коммунальной инфраструктуры на территории населенного пункта отсутствовали. На перспективу для обеспечения надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния территории и внедрения принципов бережливого природопользования в селе Кызылсай предполагается размещение пункта приема вторичного сырья (вторсырья).
Существующая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания в селе Кызылсай недостаточна, и с учётом действующих градостроительных норм её полное достижение на первую очередь строительства (до 2030 года) представляется невозможным. На первом этапе упрощенный вариант генерального плана предусматривает реализацию части наиболее критических и социально значимых мероприятий с поэтапным достижением нормативных показателей к расчётному сроку (2039 год).
Ограниченные финансовые ресурсы в социальной сфере выступают сдерживающим фактором на начальном этапе, однако в перспективе ожидается качественное улучшение ситуации за счёт оптимизации бюджетных расходов, привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе через механизмы государственно-частного партнерства) и активизации местной предпринимательской деятельности в сфере торговли и бытовых услуг. Эти меры обеспечат планомерное развитие и комплексную модернизацию социальной инфраструктуры села Кызылсай на последующих этапах реализации проекта.
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Внешние связи села Кызылсай представлены автомобильным транспортом и автомобильными дорогами. Железнодорожные пассажирские транспортные связи с. Кызылсай осуществляются через железнодорожную станцию Шалдовар, воздушные – через аэропорт г. Тараз. 

7.2. Внешние автомобильные связи

Внешние автомобильные дороги
Опорную сеть автомобильных дорог, пролегающая в 5 км от границ села, составляет международный коридор М39 «Тараз -Бишкек».
По автодорога районного значения обеспечиваются внешние связи села Кызылсай в западном направлении с селом Мерке, в северном направлении с селом Кенес. По поселковой дороге с южном направлении транспортные потоки выводятся на село Гранитогорск, в северо-западном направлении выводится на село Костоган.
Анализ современного состояния внешних автомобильных дорог села Кызылсай показал, что, в целом, сложившаяся структура внешних связей удовлетворяет потребности на настоящий момент, при условии выполнения капитального ремонта некоторых участков автодорог.

7.3. Автомобильный транспорт

7.3.1. Междугородные и пригородные автобусные перевозки

В пригородном и междугородном сообщении автомобильный транспорт играет доминирующую роль, поскольку воздушные перевозки осуществляются через город Тараз.
Село Кызылсай не имеет прямых связей междугородних маршрутов, маршрутные связи обеспечиваются по автодороге М39, в основном, с городами Тараз и Мерке, а также сетью пригородных маршрутов с населенными пунктами Жамбылской области. 
Для осуществления маршрутного движения работают привлеченные автобусы индивидуальных предпринимателей. Автобусного парка в селе в настоящее время нет. 
Междугородные и пригородные перевозки осуществляются с автостанции Мерке.
В связи с ростом численности населения села Кызылсай на перспективу, предполагаемым ростом его подвижности, ожидается увеличение объёмов перевозок на междугородных и пригородных маршрутах.

Настоящим разделом генерального плана определены прогнозируемые объёмы пассажирских перевозок на междугородных и пригородных маршрутах, а также парк автобусов потребный к расчётному сроку для обслуживания перевозок (см. таблицу 7.1). 

Таблица 7.1.

	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед. 
изм.
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Численность населения
	тыс. чел.
	0,5
	0,55

	2
	Транспортная подвижность 1 жителя
	поездок в год
	220,0
	250,0

	3
	Годовой объём перевозок
	тыс. пасс.
	110,0
	138,0

	4
	Годовой пассажиропоток
	млн. пасс. км.
	0,44
	0,82

	5
	Средняя дальность поездок
	км
	4,0
	6,0



Расчёт парка автобусов определён в соответствии с показателями маршрутной транспортной подвижности и коэффициентов пересадочности, рекомендуемых для укрупнённых расчётов ЦНИИП градостроительства.

7.3.2. Грузовой транспорт

Парк грузового транспорта в с. Кызылсай не имеется. В том числе в ведомственном пользовании – 0,001%. Как видно из наличия грузовых автомобилей, большая часть принадлежит индивидуальным предпринимателям.
Низкий уровень села грузовыми перевозками обусловлен тем, что большая часть транспортных средств находится у частных лиц и близким расположением районного центра.
Основные виды грузов на перспективу составят потребительские, коммунальные, строительные.

7.3.3. Внутрипоселковый транспорт

Прогнозный уровень автомобилизации для  села Кызылсай принимаем средний для сельских населенных пунктов Жамбылской области, который определился от исходного в  выполненных проектах генеральных планов сел: 250ед. индивидуального автотранспорта на 1000 жителей на первую очередь строительства и 300 единиц автотранспорта на 1000 жителей на расчетный срок.
Уровень автомобилизации и расчёт перспективного парка легковых автомобилей и специальных автомобилей, включая таксомоторы, а также мототранспортные средства, произведён в соответствии с требованиями СН РК 3.01-101-2013 (см. таблицу 7.2).

Таблица 7.2.

	Наименование показателей
	Ед. 
изм.
	Исходный год
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность населения
	тыс. чел.
	0,475
	0,5
	0,55

	Парк автотранспорта, всего
	ед.
	123,0
	135,0
	178,0

	– легкового ведомственного
	ед.
	–
	2,0
	2,0

	– мототранспорта ведомственного
	ед.
	–
	-
	-

	– специального
	ед.
	-
	-
	-

	– такси
	ед.
	–
	-
	-

	– индивидуального легкового
	ед.
	119,0
	125,0
	165,0

	– индивидуального мототранспорта
	ед.
	4,0
	8,0
	11,0

	Уровень автомобилизации
	
	
	
	

	– легкового ведомственного
	ед./тыс. жит.
	–
	3,0
	4,0

	– мототранспорта ведомственного
	ед./тыс. жит.
	–
	-
	-

	– специального
	ед./тыс. жит.
	-
	-
	-

	– такси
	ед./тыс. жит.
	–
	-
	-

	– индивидуального легкового
	ед./тыс. жит.
	250,0
	250,0
	300,0

	– индивидуального мототранспорта
	ед./тыс. жит.
	9,0
	15,0
	20,0




Сохранится тенденция распыленности парка ведомственного легкового транспорта по мелким гаражам различных учреждений и организаций.
Эксплуатация и хранение парка специального транспорта, включающего автомобили предприятий торговли, общественного питания, службы связи, здравоохранения, коммунальных служб будет осуществляться централизованно на автопредприятиях соответствующих ведомств.
Предполагается, что дополнительный рост потребностей населения в платных транспортных услугах будет обслуживаться частным извозом с использованием индивидуального автотранспорта.
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В настоящее время в транспортном обслуживании населения доминирующее положение занимает автомобильный транспорт, которым пользуется 95% населения с. Кызылсай. Население передвигается при помощи индивидуального легкового автотранспорта, частных такси. Автобусное маршрутное движение по территории села отсутствует.

7.3.5. Гаражи и автомобильные стоянки

Существующие высокие темпы автомобилизации населения городов и сёл Казахстана создают проблемы с хранением индивидуального транспорта.
По статистическим данным, даже в самых благоприятных условиях, при развитой сети дорог, автомобиль находится в движении в среднем 1 час в сутки, а на различного рода стоянках – 23 часа.
В современной градостроительной практике в зависимости от средней или расчётной продолжительности хранения как индивидуального, так и легкового ведомственного транспорта предусмотрена организация мест хранения, которая подразделяется на:
· стоянки кратковременного хранения (со средней продолжительностью от 5 минут до 1 часа), необходимые у всех административных, общественных, производственных и других зданий, в зонах отдыха, а также в жилой зоне (так называемые «гостевые стоянки»):
· стоянки временного хранения (со средней продолжительностью от 1 часа до 8-12 часов), необходимые у отдельных предприятий, торговых, научно-просветительных, зрелищных и других зданий и сооружений. Временное хранение, может быть, у мест приложения труда при условии регулярных трудовых или культурно-бытовых поездок трудящихся;
· постоянное или круглосуточное хранение индивидуальных автомобилей должно быть организовано у места постоянного жительства автовладельцев (гаражи-боксы, платные охраняемые автостоянки и др.), а всех других автомобилей (ведомственных, специальных, такси, проката) в промышленно-коммунальной зоне села.
Постоянное хранение индивидуального транспорта жителей с. Кызылсай в настоящее время осуществляется в неучтённых индивидуальных гаражах, платных охраняемых автостоянках и в основном на приусадебных участках.
Стоянки кратковременного хранения организованы, как правило, на приспособленных территориях. Зачастую автомобили стоят у обочины дорог, возле объектов массового посещения по обеим сторонам улиц, затрудняя движение автотранспорта.
При установлении общей потребности мест хранения всех транспортных средств, принадлежащих гражданам, учтён средний коэффициент приведения мототранспорта к расчётному машино-месту одного легкового автомобиля.

Хранение индивидуальных автомобилей и мототранспортных средств жителей, проживающих в одноэтажной застройке, предполагается осуществить на приусадебных участках.
Расчётная вместимость и площадь автостоянок для кратковременного хранения автомобилей у объектов культурно-бытового обслуживания и административного назначения, а также у проходных предприятий и гостевых стоянок в жилых группах представлены таблице 7.3.

Таблица 7.3.

Расчетная ведомость и площадь автостоянок для кратковременного хранения

	Наименование
	Количество 
машино-мест
	Площадь, га

	
	I очередь
	Расчётный срок
	I очередь
	Расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Учреждения общепоселкового значения

	Средние, специальные учебные заведения
	15,0
	15,0
	0,0375
	0,0375

	Магазины
	15,0
	20,0
	0,0375
	0,05

	Организации учреждения управления
	8,0
	15,0
	0,02
	0,0375

	Железнодорожная станция
	7,0
	12,0
	0,0175
	0,03

	Всего
	45,0
	62,0
	0,1125
	0,155



В соответствии с требованиями СН РК 3.01-101-2013 площадь автостоянок временного хранения автомобилей принята из расчёта единовременного хранения 35-40% расчётного количества легковых автомобилей индивидуального пользования.
Наиболее крупные автостоянки намечены у объектов массового посещения: крупные магазины, рынки, культурно-зрелищные и культовые сооружения, центры обслуживания населения.
Конкретная вместимость автостоянок и их размещение на территории села будет определена на последующих стадиях проектирования.

7.3.6. Автозаправочные станции

По состоянию на 1.01.2026 г. в селе Кызылсай отсутствует автозаправочная станция.
Нормой загрузки АЗС считается не менее 300 списочных автомобилей на 1 колонку.

Принимая во внимание, что транспортная подвижность населения в настоящее время непредсказуемо значительно увеличилась, возросло и количество заправок автомашин горюче-смазочными материалами по сравнению с нормами, предусмотренными СН. Учитывая небольшое количество автопарка села, проектом строительство АЗС на территории села не предусмотрено. Население села может воспользоваться существующими АЗС на территории соседних сел, в том числе АЗС расположенный вдоль республиканской автодороги. Дальнейшее размещение АЗС на территории села может быть отрегулировано рынком.
Для улучшения состояния воздушного бассейна села проектом предлагается рассмотреть вопрос о переводе части автотранспорта с бензина на экологически менее вредное газовое топливо, путём строительства специальных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

7.3.7. Эксплуатационно-техническое обслуживание автопарка

Строительство объектов эксплуатационно-технического обслуживания предусматривается осуществить за счёт инвестиций частных предпринимателей.
Станции технического обслуживания. В настоящее время в селе Кызылсай отсутствует сто по ремонту и обслуживанию автомашин.
Общее количество постов СТО, необходимых в целом по селу на перспективу, определено согласно норме СН 3.01-101-2013 – 1 пост на 200 легковых автомобилей. Принимая во внимание перспективное количество транспорта, размещение на территории села пунктов СТО нецелесобразно, дальнейшее размещение СТО на территории села может быть отрегулировано рынком.

7.4. Улично-дорожная сеть

Современная улично-дорожная сеть села Кызылсай представлена в основном, смешанной системой улиц. 
Главной улицей села, в широтном направлении делящей территорию на 2 части –является безымянная улица. Внутри села имеется сеть улиц местного значения, также являющихся основным транспортным каркасом. 
Данные улицы обеспечивают транспортные связи между жилыми районами села и обеспечивают выход транспорта из села.
Существующая транспортная система села в состоянии обеспечивать быстрые, удобные и безопасные передвижения с минимальными затратами времени. Территориальное развитие села, реконструкция существующей его части, освоение новых территорий требует проведения комплекса мер для оптимизации транспортного каркаса. 

На большинстве улиц отсутствует твёрдое дорожное покрытие.

7.4.1. Перспективное развитие улично-дорожной сети села

В результате реализации комплекса намечаемых проектом мер транспортная система села должна быть оптимальной плотности и обеспечивать высокий уровень транспортного обслуживания населения с достижением расчётных скоростей движения на дорогах в сочетании с безопасностью движения.
Предусмотрено максимальное использование сложившейся улично-дорожной сети. Особое внимание обращено на создание рационального транспортного сообщения между жилыми районами, на связи с центром села, объектами внешнего транспорта и коммунально-складской территорией.
В проекте сохраняется и получает дальнейшее развитие смешанной схемы улично-дорожной сети.
В соответствии со СН РК 3.01-101-2013 улично-дорожная сеть села подразделены на:
· Главные улицы села.
· Улицы в жилой застройке.
Размещение всех транспортных сооружений показано на схеме «Транспорт и улично-дорожная сеть».
Движение транспорта по основным улицам села должно быть организовано с применением модернизированных систем и средств управления дорожным движением с широкими функциональными возможностями.
Схема улично-дорожной сети, классификация, рекомендуемые поперечные профили, очерёдность строительства и реконструкции улиц и дорог, инженерных сооружений приведены на схеме «Транспорт и улично-дорожная сеть». Характеристика перспективной улично-дорожной сети приведена в нижеследующей таблице 7.4.

Таблица 7.4.
Характеристика перспективной улично-дорожной сети

	Наименование показателей
	Ед.
изм
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	Всего
	в том числе: 
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Главные улицы села
	Улицы в жилой застройке (основные)
	
	Улицы в жилой застройке (второстепенные)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Протяженность улиц 
	км
	4,51
	2,3
	2,21
	6,07
	6,07

	Протяженность тротуаров
	км
	9,02
	4,6
	4,42
	6,07
	6,07

	Протяженность велодорожек
	км
	4,6
	4,6
	-
	-
	-

	Ширина улиц в красных линиях
	м
	–
	20,0
	20,0-15,0
	–
	20,0-15,0

	Ширина проезжей части
	м
	–
	7,0
	6,0
	–
	5,5

	Количество полос движения
	м
	–
	2,0
	2,0
	–
	2,0

	Ширина полосы движения
	м
	–
	3,5
	3,0
	–
	2,75

	Ширина тротуаров
	м
	–
	1,5
	1,0
	–
	1,0

	Ширина велодорожки
	м
	–
	1,5
	-
	–
	-

	Площадь улиц в красных линиях
	тыс.м2
	77,38
	46,0
	31,38
	80,11
	80,11

	Площадь проезжей части
	тыс.м2
	29,36
	16,1
	13,26
	33,3
	33,3

	Площадь тротуаров
	тыс.м2
	11,32
	6,9
	4,42
	6,07
	6,07

	Площадь велодорожек
	тыс.м2
	6,9
	6,9
	-
	-
	-



Общая протяжённость улично-дорожной сети с твёрдым покрытием на перспективу составит 10,09 км, из них главных и основных улиц 3,83 км, второстепенных 6,26 км.
Плотность магистральной улично-дорожной сети на перспективу в пределах застройки составит 18,1 км/км2, что удовлетворяет требованиям СН РК 3.01-101-2013.

7.5. Организация безопасности движения

Постоянно возрастающая мобильность населения с перераспределением перевозок от общественного транспорта к личному, диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом улично-дорожной сети, создают угрозу безопасности дорожного движения.
Для улучшения условий движения транспортных средств и пешеходов, комплекс организационно-технических мероприятий по управлению движением на дорогах, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения внутри проектируемой площадки, предусмотренный проектом детальной планировки, включает:
назначение параметров автодорог в соответствии с категорией дорог и интенсивностью транспортного движения. Категории улиц и параметры поперечных профилей приняты согласно действующим нормам СН РК 3.01-101-2013.
организацию временных автостоянок   у объектов массового посещения (выставочных центров, торговых, спортивных зон, гостиниц и т.д.);
проектом рекомендуется особое внимание уделять строительству наземных переходов через главные улицы в районе дошкольных и школьных учреждений, рынков, административных центров, объектов здравоохранения. Пешеходные переходы необходимо выполнять с обустройством их направляющими ограждениями, обеспечить освещенность переходов;
установку искусственных неровностей типа «лежащий полицейский», промышленного производства на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам массового посещения;
установку дорожного знака «Пешеходный переход» и искусственных неровностей по типу «шумовых полос» на аварийно-опасных участках и перед пешеходными переходами;
места остановки легкового такси оборудовать железными ограждениями и обеспечить системами освещения в темное время суток;
Движение транспорта по главным и основным автодорогам   должно быть организовано с применением средств управления дорожным движением с широкими функциональными возможностями (АСУДД). Автоматизированная система управления дорожным движением, осуществляемая в Центре управления дорожным движением, является комплексной системой мониторинга и управления безопасности на дорогах, обеспечивающая сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков на дорогах и, на основе этого, оптимизирующая управление движением.

7.6. Инфраструктура для электромобилей

Развитие инфраструктуры для электромобилей — одно из ключевых направлений современной транспортной и экологической политики. Размещение электрических зарядных станций в рамках проекта позволит сделать территорию более технологичной, удобной и экологически устойчивой.
Электрозарядные станции создают условия для перехода на экологичный транспорт, снижают уровень выбросов углекислого газа и шумового загрязнения. Это особенно важно для регионов с активным развитием промышленности и логистики, где использование электромобилей может существенно снизить нагрузку на окружающую среду.
Кроме того, наличие зарядной инфраструктуры повышает инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания транспорта, создает новые рабочие места и способствует внедрению «умных» технологий. Это шаг к формированию современной транспортной системы, соответствующей международным стандартам устойчивого развития и «зеленой экономики».
Таким образом, установка электрозарядных станций не только поддерживает экологическую политику, но и является стратегическим вкладом в будущее региона, делая его более комфортным, инновационным и конкурентоспособным.
Настоящим проектом предложено размещение одной станции для зарядки электромобилей на территориях общественных объектов.

7.7. Капитальные вложения в развитие транспорта

Объёмы капитальных вложений в развитие транспорта определены по укрупненным показателям в ценах 2026 года и приведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5.

	№ п/п
	Наименование показателей 
	Всего,
млн. тнг.
	в том числе

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Внутрипоселковый транспорт

	1
	Стоянки для кратковременного хранения транспорта 
	145,0
	60,0
	85,0

	2
	Строительство электрозарядных станции 
	5,0
	5,0
	-

	3
	Итого 
	150,0
	65,0
	85,0

	Улично-дорожная сеть

	1
	Строительство и реконструкция проезжей части 
улиц 
	1550,0
	610,0
	940,0

	2
	Строительство и реконструкция тротуаров 
	84,0
	46,0
	38,0

	3
	Строительство велодорожек
	46,0
	46,0
	-

	
	Итого 
	1680,0
	702,0
	978,0

	
	ВСЕГО  
	1830,0
	767,0
	1063,0



Технико-экономические показатели

	№
	Показатели

	Единица измерения
	Современное состояние
	1 очередь
	Расчетный срок

	1.
	Протяженность улиц и дорог, всего
	км
	3,0
	5,34
	10,09

	
	в том числе:

	1.1
	Главные улицы села
	км
	1,49
	2,73
	2,73

	1.2
	Основные улицы села
	км
	-
	1,1
	1,1

	1.3
	Второстепенные улицы в жилой застройке
	км
	1,51
	1,51
	   6,26

	2.
	Автомобильный
	
	
	
	

	
	в том числе:

	2.1
	пассажиров
	тыс. пасс./год
	-
	110,0
	138,0

	2.2
	грузов
	тыс. тонн/год
	-
	-
	-

	3.
	Плотность улично-дорожной сети

	3.1
	в пределах городской; поселковой застройки
	км/км2
	-
	6,96
	18,1























[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]8.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

В результате изучения природных условий, имеющихся картографических и плановых материалов, анализа современного состояния инженерных сетей и систем по защите территории от опасных физико-геологических процессов, инженерная подготовка территории с.Кызылсай, разработанная проектом генерального плана, включает следующие мероприятия:
вертикальную планировку территории;
организацию поверхностного стока;
организацию полива зелёных насаждений;
защита территории от подтопления;
защита территории от затопления и благоустройство каналов.

Ориентировочные объёмы работ по выполнению мероприятий по инженерной подготовке территории и их стоимость определены по укрупнённым показателям в рыночных ценах 2024 года и приведены в таблице 8.3 в конце раздела.

[bookmark: а_16_ипт_1]8.1. Вертикальная планировка территории

Проектируемая территория расположена на равнине Северного склона Киргизского хребта. Рельеф большей части территории – полого наклонный до полого увалистого в юго-восточной части.
Разработка настоящего проекта с. Кызылсай, как экологический чистого поселения, требует решения комплекса мероприятий по защите территории от опасных физико-геологических процессов и явлений, а также улучшения санитарно - гигиенических и экологических условий жизни населения.
В результате изучения природных условий, имеющихся картографических и плановых материалов, анализа современного состояния инженерных сетей и систем по защите территории от опасных физико-геологических процессов, инженерная подготовка проектируемой территории с. Кызылсай. 
Абсолютные отметки территории изменяются от 805,00 до 870,00 метров.
Вдоль юго-западных границ с. Кызылсай протекает канал, берущий начало в выше лежащих селах. 
В геологическом строении территории села принимают участие нерасчлененные верхнечетвертично-современные аллювиально-пролювиальные отложения. Они представлены суглинками и супесями с прослоями и линзами песков от пылеватых до крупных, общая мощность слоя достигает 17,5 м, мощность прослоев и линз 0,5-1,5м. ниже залегают гравийные и галечниковые грунты, вскрытая мощность которых 0,3-0,35м.
В западной и восточной части участка развиты современные аллювиальные отложения канала. Они представлены суглинками с линзами супесей, песков и галечников.
Наличие на проектируемой территории вышеперечисленных отрицательных физико-геологических процессов и явлений требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке территории, первостепенным из которых является вертикальная планировка с упорядочением поверхностного стока.
Хорошо выраженный рельеф местности на большей части рассматриваемой территории позволяет организовать отвод атмосферных вод самотеком за пределы проектируемой площадки. Для преобразования и приспособления рельефа к требованиям застройки, прокладки дорог и обеспечения отвода поверхностного стока на рассматриваемой территории намечено осуществить вертикальную планировку территории.
При решении вертикальной планировки территории как существующей застройки, так и площадок перспективного развития, не преследовались цели коренного изменения рельефа, а лишь исправление отдельных его недостатков с тем, чтобы высотное примыкание территории частных домов к улицам обеспечивало поверхностный водоотвод.
Вертикальная планировка выполняется путем благоустройства естественных форм рельефа, что обеспечит отвод поверхностных вод с площадок застройки   в   водоотводящую сеть, прокладываемую вдоль дорог.  
Проезжие части дорог и внутриквартальные проезды устраиваются двухскатными с асфальтовым покрытием, с установкой бордюрного камня по обеим сторонам улиц.
Исходя из условий рельефа, проезжие части дорог на площадках застройки имеют следующие уклоны:
· максимальный – 52,7 ‰;
· минимальный – 5,3 ‰.
При проведении вертикальной планировки территории плодородный слой почвы должен сниматься и складироваться в защищённых от загрязнения и затопления местах с последующим использованием его при благоустройстве территории.
Высотное решение проектируемой территории представлено отметками и уклонами по осям основных и второстепенных дорог.
Принятые решения схематичны и требуют уточнения и дополнения на топооснове более крупного масштаба.
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Поверхностный сток на рассматриваемой территории формируется за счёт выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега.
Ливневые осадки могут вызвать затопление некоторых участков застроенной территории, не имеющих достаточного естественного уклона для отвода поверхностного стока.
Кроме того, талые воды, стекая с прилегающих к селу возвышенностей   способны вызвать затопление застроенных территорий.
В настоящее время сток поверхностных ливневых и талых вод на территории села не организован. В период ливневых дождей и интенсивного таяния снега, загрязненные ливневые и талые воды скапливаются в пределах застройки. Где позволяют уклоны, дождевые воды стекают по дорогам или по арычной сети в северо-западном направлении, к каналу.
Сброс атмосферных вод в реку без предварительной очистки от нефтепродуктов и твердых веществ, которые содержат в себе тяжелые металлы, является нарушением «Водного кодекса Республики Казахстан».
В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод Республики Казахстан» (РНД 1.01.03-94, пп. 2.2, 2.3) все реки и водоёмы, находящиеся в черте населенных мест, относятся к культурно-бытовому водопользованию, независимо от вида их фактического использования.
В соответствии с вышесказанным, река относится к категории водоёмов культурно-бытового водопользования и к сбросу поверхностных сточных вод в реку предъявляются повышенные требования.
Поверхностный сток, стекающий по улицам, имеющим уклоны, затем перехваченный каналами в конечном итоге сбрасывается по естественному уклону в каналы и ложбины. Отсутствие какого-либо крепления откосов каналов приводит к дальнейшему росту эрозионных процессов.
Данным проектом водоотведение с рассматриваемой территории намечено осуществлять открытым способом: поверхностным – по лоткам проездов, арыкам, кюветам.
Для быстрого и полного удаления ливневых и талых вод с территории села Кызылсай, проектом предусмотрено сброс ливневых и талых вод на специальные отстойники и гидроботанические площадки, предложенные в северной части села.
Открытая арычная сеть, наряду с орошением, в период ливневых дождей и интенсивного таяния снега выполняет функции по отводу поверхностных вод.
Открытая арычная сеть, принятая из деталей серийного производства Б-3, прокладывается по обеим сторонам главных и второстепенных улиц, вдоль жилых улиц – с одной стороны. По главным улицам села прокладываются железобетонные лотки ЛР-8, ЛР-6.
С проезжих частей улиц в арычную сеть поверхностный сток поступает при помощи разрывов в бордюрном камне.
В соответствии с рельефом местности проектируемая территория разбивается на 2 бассейна канализования, проектом предлагается сбор поверхностного стока при помощи открытой арычной сети в отстойники ливневых вод и гидроботанические площадки. 
Очистка поверхностных сточных вод с помощью очистных сооружений второй группы – гидроботанических площадок (ГБП) основана на естественном эффекте задержания, осаждения и разложения различных загрязнителей в малых водоемах в результате жизнедеятельности высшей водной растительности и естественных гидрохимических процессов.
Преимущество ГБП (гидроботанических площадок) по сравнению с локальными очистными сооружениями (ЛОС) следующие:
· в компоновке ГБП можно использовать искусственные пруды, копани, естественные и искусственные малые водоемы;
· строительство не требует специальной техники и помещений;
· очистка иловых отложений ГБП осуществляется один раз в 10-15 лет (для ЛОС 1 раз в два-три месяца и чаще);
· эксплуатационные затраты значительно меньше по сравнению с ЛОС;
· не требуют постоянного обслуживающего персонала;
· не требуют подвода электричества;
· не требуют химреагентов;
· не боятся хищения и актов вандализма;
· водоемы можно использовать как часть ландшафта;
·  может эксплуатироваться без капитального ремонта десятки лет.
Площадь канализирования составляет: 31,9 га, 13,3 га.
Объем дождевого стока каждого бассейна канализования определяется исходя из предельной ёмкости на аккумулирование суточного стока дождевых вод по формуле В.А.Карагодина («Отвод поверхностных вод с городской территории»):
Wmax = 10 *Ψ*hc*F (м3), где
hc - среднемаксимальное суточное количество атмосферных осадков за 1-2 года (hc = 37,0 мм);
F  - площадь бассейна канализования, га;
Ψ - коэффициент стока, принимаемый для благоустроенной территории 0,35.
Согласно выполненным расчетам, максимальный объём дождевого стока по бассейнам канализования составляет:

Таблица 8.1.

	№
бассейна
	1
	2
	

	F,га
	31,9
	13,3
	

	W max, м3
	4131,05
	1722,35
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Основной чертой климата проектируемой территории является резкая континентальность, характеризующаяся жарким засушливым летом и сравнительно холодной зимой. Район относится к зоне достаточного и не устойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 324 мм, причем наименьшее их количество выпадает летом (до 9 мм в месяц).
Расположение проектируемой территории в зоне с засушливым климатом требует создания значительных массивов зелёных насаждений для улучшения санитарно-гигиенической обстановки в населенном пункте.
Создание устойчивых насаждений различных категорий позволит значительно улучшить окружающую среду. Зелёные насаждения в населенном пункте являются самым эффективным средством снижения загрязнения воздуха, они задерживают от 21 до 86% пыли, адсорбируя из воздуха самые токсичные газы и вредные соединения.
Поскольку климат села характеризуется небольшим количеством осадков в вегетационный период, интенсивным испарением, обилием инсоляции и тепловых ресурсов, очень важно обеспечить растения регулярными и достаточными поливами.
Особенно нуждаются в воде вновь посаженные молодые растения, газоны и цветники.
Влажность почвы в течение вегетационного периода должна удерживаться на оптимальном уровне (переувлажнение вредно, как и сухость).
Кроме поливов воду из оросительной сети рекомендуется использовать для проведения в течение летнего периода дождевания крон деревьев и кустарников. При этом увеличивается влажность воздуха, смывается пыль с листьев
В настоящее время в селе для орошения зелёных насаждений и приусадебных участков задействованы оросительные каналы в земляном русле.
Увеличение площадей озеленённых территорий в структуре села предусматривает создание оросительной системы для организации полива зелёных насаждений.
Данным проектом орошение зелёных насаждений и приусадебных участков, как существующей застройки села, так и участков перспективного строительства, предлагается осуществлять при помощи открытой арычной сети.
Источником оросительной воды приняты каналы, берущие начало выше по течению.
Арычная сеть должна иметь привязки по уровням, в результате чего оросительная вода поступает в арычную сеть и сбрасывается в нижележащую.
Скверы, бульвары, газоны рекомендуется поливать дождеванием через дождевальные насадки, установленные на стальном трубопроводе (диаметр 40-50 мм). Расход одной насадки 0,048 л/с, радиус действия 3,0 метра. Насадки устанавливаются через 5,0 метров, на стояках высотой 0,3 метра.
Для оптимального роста и развития растений оросительные нормы приняты для зеленых насаждений 4000 м²/га, для приусадебных участков – 4650 м²/га. Продолжительность вегетационного периода 150 дней, число часов полива в сутки – 10. 
Норма расхода воды на полив асфальтовых покрытий принята 0,3 л/м². Рекомендуется поливать 2 раза в сутки. 

Орошаемые площади и расходы воды на полив проектируемого района приведены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2.

	Наименование показателей
	Ед
изм.
	Расчетный срок

	1
	2
	3

	Орошаемые площади 
	
	

	Зелёные насаждения
	га
	49,8

	Приусадебные участки
	га
	41,5

	Асфальтовые покрытия основных улиц
	га
	69,2

	Расходы воды
	
	

	На полив зелёных насаждений:
	
	

	– секундный
	л/с
	33,8

	– суточный
	м²/сут
	561,8

	– за вегетационный период
	тыс. м²
	170,0

	На полив приусадебных участков:
	
	

	– секундный
	л/с
	30,3

	– суточный
	м²/сут
	1094,7

	– за вегетационный период
	тыс. м²
	164,0

	На полив асфальтовых покрытий:
	
	

	– секундный
	л/с
	2,2

	– суточный
	м²/сут
	80,3

	– за лето
	тыс. м²
	12,0

	Итого
	
	

	– секундный
	л/с
	66,3

	– суточный
	м²/сут
	1736,8

	– за год
	тыс. м²
	 346,0



[bookmark: а_16_ипт_4]
8.4. Защита территории от подтопления

Из анализа инженерно-геологических изысканий установлено, что на территории с. Кызылсай в период максимального стояния ( май-август) с учетом амплитуды колебания грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 м до 15 м. по солевому составу воды пресные. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые. Грунтовые воды неагрессивны.
Источниками грунтовых вод являются: инфильтрация атмосферных осадков, фильтрация поверхностных вод и подток из водоносного горизонта. Основное направление движения подземных вод с юга на север. При определении подрайонов зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод учитывалось максимально возможное положение уровня.
Источниками подтопления являются:
- инфильтрация поливных вод на сельскохозяйственных массивах, расположенных в верховьях грунтового потока.
- инфильтрация поливных вод для зеленых насаждений и приусадебных участков из оросительных каналов и арычной сети, на которой практически отсутствует противоинфильтрационное покрытие.
- инфильтрация утечек из водонесущих коммуникации селитебной части села.
Учитывая реальные глубины залегания подземных сооружений, значение нормы осушения для территории села, предназначенной под застройку жилыми общественными зданиями капитального типа, а также исходя из общесанитарных требований, должно быть не менее 2,0-3,0 м.
В данном проекте, в результате анализа взаимодействия всех причин, предотвращение и устранение вредного воздействия грунтовых вод можно обеспечить выполнением комплекса следующих мероприятий:
- для зданий с подвальным помещением – гидроизоляция подвала;
- выполнение мероприятий по сбору и отводу поверхностных ливневых и талых вод с территории села;
-прочистка существующих и строительство новых водовыпусков через полотна автодорог;
- разработка и выполнение предупредительных мероприятий по защите территории от подтопления.

8.5. Защита территории от затопления, благоустройство русел водотоков

В условиях резко континентального засушливого климата большое значение в планировочной структуре имеет система водного пространства и прибрежных зон канала и реки.
Русла каналов земляные, вода через них интенсивно фильтруется в грунт. В связи с этим предлагается выполнить крепление откосов русел водотоков железобетоном.
Мероприятия по инженерной подготовке территории включают в себя работы по благоустройству русел существующих каналов и демонтажу некоторых отрезков, восстановлению их пропускной способности.
Все эти мероприятия, наряду с созданием санитарно-защитной и водоохраной зон вдоль каналов и реки, будут способствовать созданию микроклимата на проектируемой территории, который в условиях аридного климата играет огромную роль в жизнедеятельности населения. 
[bookmark: _Hlk185173878]В целях недопущения затопления территории с восточной стороны талыми водами, проектом предложено строительство дамбы обвалования вдоль всей восточной границы села.

[bookmark: а_16_ипт_5]Капитальные вложения

Объёмы капитальных вложений на выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории определены по укрупненным показателям и приведены в рыночных ценах 2024 года в нижеследующей таблице 8.3.
                                   
Таблица 8.3.

	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	Объём работ
	Стоимость,
млн. тенге
	Объём работ
	Стоимость,
млн. тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Вертикальная планировка

	– срезка грунта
	тыс. м³
	15,0
	7,5
	20,0
	10,0

	– насыпь грунта
	тыс. м³
	30,0
	15,0
	40,0
	20,0

	Итого
	
	
	22,5
	
	30,0

	2. Организация поверхностного стока

	– открытая арычная сеть
	км
	3,9
	52,0
	6,05
	79,0

	– отстойник ливневых вод
	ед
	1,0
	15,0
	-
	-

	– гидроботаническая площадка
	ед
	-
	-
	1,0
	10,0

	Итого
	
	
	67,0
	
	89,0

	3. Организация полива зеленых насаждений

	– Резервуар поливочного водоснабжения
	ед
	1,0
	5,0
	1,0
	5,0

	Итого
	
	
	5,0
	
	5,0

	4. Защита территории от затопления, благоустройство русла водотоков

	– спрямление и расчистка русла канала, крепление откосов железобетоном
	км
	1,86
	28,0
	2,8
	42,0

	– строительство и реконструкция труб переездов
	ед
	4,0
	10,0
	6,0
	15,0

	– строительство дамбы обвалования
	км
	1,0
	8,0
	0,6
	5,0

	– подсыпка русла каналов
	км
	-
	-
	0,96
	2,5

	Итого
	
	
	46,0
	
	64,5

	Всего
	
	
	140,5
	
	183,5



Технико-экономические показатели
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	Показатели

	Единица измерения
	Современное состояние
	1 очередь
	Расчетный срок

	1.
	Организация поверхностного стока

	1.1.
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	-
	3,9
	9,95

	1.2.
	Открытая арычная сеть
	км
	-
	3,9
	9,95

	1.3.
	Отстойник ливневой вод
	ед
	-
	1,0
	1,0

	1.4.
	Гидроботаническая площадка
	ед
	-
	-
	1,0

	2.
	Организация полива зеленых насаждений

	2.1.
	Резервуар поливочного водоснабжения
	ед
	-
	1,0
	1,0

	3.
	Защита территории от затопления, благоустройство русла водотоков

	3.1.
	спрямление и расчистка русла канала, крепление откосов железобетоном
	км
	-
	1,86
	4,66

	3.2.
	Строительство дамбы обвалования 
	км
	-
	1,0
	1,6

	3.3.
	Реконструкция водопропускных труб
	ед
	-
	4,0
	10,0

	3.4.
	Подсыпка русла канала
	          км
	-
	-
	0,96














9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел «Водоснабжение и водоотведение» разрабатывался в соответствии со следующей нормативной документацией:
1. Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9.04.2005 г. № 481-II.
3. СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
4. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
5. СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
6. СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
7. СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
8. СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов». 
9. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934
10. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека". Утв. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
11. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утв.Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. 
12. Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утв. приказом Министра национальной экономики РК №546 от 20.07.2015 г.
13. Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. утв.Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 62. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 марта 2023 года № 31996.

9.1. Общие сведения

Раздел водоснабжение и водоотведение, выполнен в составе проекта «Разработка генерального плана села Кызылсай, Меркенского района, Жамбылской области, со следующими этапами проектирования:
Исходный год 2024 г – 475 чел. 
Население на первую очередь строительства (2030 г.) - 500 чел.
Население на расчетный срок (2040 г.) – 550 чел.

9.2.	Водоснабжение и водоотведение на рассматриваемой территории

Водоснабжение на существующее положение
Эксплуатацию объектов водоснабжения и организацию услуг водоснабжения и водоотведения осуществляет КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» Жамбылской области. 
Система централизованного водоснабжения в населенном пункте введена в эксплуатацию в 2007 году, Общая протяженность сетей, составляет – 11,7 км. Разрешение на специальное водопользование – отсутствует. Перед подачей воды потребителям, производится обеззараживание воды гипохлоритом натрия.
В настоящее время в селе отсутствуют приборы учета воды у потребителей, в связи с этим получение достоверных данных о фактических объемах водопотребления за 2024 год не представляется возможным. Оценка объемов водопотребления выполнена расчетным методом. Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети» на 1 человека - 120 л/сут. 
Суммарный расчетный объем водопотребления на исходный 2024 год с.Кызылсай, составляет: составляет: 0,063 тыс. м3/сут, 22,886 тыс. м3/год, в том числе:
На хозяйственно-бытовые нужды – 0,057 тыс. м3/сут, 20,805 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,006 тыс.м3/сут, 2,081 тыс.м3/год; 
На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,033 тыс. м3/сут, 5,985 тыс. м3/год.

Водоотведение на существующее положение
На 2024 год в с. Кызылсай отсутствует централизованная канализация. Население использует септики и надворные уборные. Локальные септики требуют регулярного обслуживания и могут стать причиной загрязнения окружающей среды, особенно в случае их неправильной эксплуатации (несвоевременный вывоз сточных вод). 
Суммарный расчетный объем водоотведения на исходный 2024 год составляет: 0,013 тыс. м3/сут, 4,768 тыс. м3/год, в том числе:
На хозяйственно-бытовые нужды – 0,012 тыс. м3/сут, 4,334 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,001 тыс.м3/сут, 0,433 тыс.м3/год; 
Водоотведение на существующее положение принимаем в соответствии со СН РК 4.01-03-2011 для населения проживающих в не канализованных районах– 25 л/сут.
Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения на исходный 2024 год, приведены в таблице 9.1.
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Таблица 9.1 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Кызылсай на исходный 2024 г.

	[bookmark: _Hlk154148358]№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	тыс.м3/год
	м3/сут
	м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население 
	475
	0,12
	
	0,057
	20,805
	0,025
	0,012
	4,334

	2
	Производственные нужды и неучтенные расходы
	
	10%
	365
	0,006
	2,081
	
	0,001
	0,433

	3
	Всего:
	
	
	
	0,063
	22,886
	
	0,013
	4,768




Таблица   9.2 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Кызылсай на исходный 2024 г.
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	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотреб-ления
тыс.м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	475
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,033
	5,985



9.3. Характеристика намечаемой водохозяйственной деятельности

Водоснабжение
На перспективу развития с.Кызылсай, предусматривается 100% подключение населения к системе централизованного водоснабжения. В рамках. 
На первую очередь предусматривается максимальное сохранение существующей системы водоснабжения и водоотведения с проведением поэтапной модернизации и реконструкции отдельных сооружений и инженерных сетей по мере необходимости. Развитие систем будет осуществляться с учетом перспективного роста численности населения, увеличения объемов водопотребления и водоотведения, а также повышения требований к надежности и качеству коммунальных услуг. Перед строительством водозаборных сооружений, необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод. Разработать проект зон санитарной охраны для водозабора в соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934.
На первую очередь предусматривается установка современных приборов учета воды, внедрение энергосберегающего насосного оборудования, а также строительство новых сетей для обеспечения перспективной жилой застройки и подключения новых потребителей.
Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий предусматривается привозной водой (очищенные сточные воды из прудов накопителей или местных поверхностных источников). Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки и составляют в среднем (за год) для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением за сутки на 1 человека - 140 л/сут. Нормами учтены расходы воды на холодное и горячее водоснабжение в жилых зданиях, а также потребности в воде общественных зданий по классификации, принятой в СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».
На расчетный срок также планируется использование водозабора подземных вод. Качество питьевой воды должно соответствовать санитарным нормам.
Диаметр водопроводных сетей составляет в пределах 110 мм. Подключение осуществляется к существующим сетям водоснабжения ᴓ110 мм.
В соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009 табл.5.1. степень благоустройства в жилых районах принимается смешанной.
В соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009. П.7.4. централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории. Для рассматриваемой территории принимается на первую очередь строительства и расчетный срок - III категория водоснабжения. 
Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 5.4 и примечание 1, удельное водопотребление на одного жителя включает расходы воды на питьевые нужды в жилых и общественных зданиях – 140 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП РК 3.02.02-2001), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и лагерей для отдыха детей, которые должны приниматься согласно CП РК 4.01-101-2012.
Суммарный расчетный объем водопотребления на первую очередь строительства - 2030 г. для ст.Кызылсай, составляет: 0,081 тыс.м3/сут, 28,105 тыс.м3/год, в том числе:
На хозяйственно-питьевые нужды – 0,07 тыс. м3/сут, 25,55 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,011 тыс. м3/сут, 2,555 тыс. м3/год;
На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,035 тыс. м3/сут, 6,3 тыс. м3/год.
Ориентировочные объемы водопотребления на первую очередь строительства 2030 г. приведены в таблице 9.3.
Суммарный расчетный объем водопотребления на расчетный срок 2040 г. для рассматриваемой территории ст.Кызылсай, составляет: 0,089 тыс. м3/сут, 32,321 тыс. м3/год, в том числе:
На хозяйственно-питьевые нужды – 0,077 тыс. м3/сут, 28,105 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: - 0,012 тыс.м3/сут, 4,216 тыс. м3/год;
На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,0385 тыс.м3/сут, 6,93 тыс. м3/год.
Ориентировочные объемы водопотребления на расчетный срок 2040 г. приведены в таблице 9.5.
На первую очередь строительства 2030 год, предусматривается:
- строительство сети водопровода d=110 мм – 3,3 км;
На расчетный срок 2040 год, предусматривается:
- строительство сети водопровода d=110 мм – 2,4 км;

Водоотведение
Данной корректировкой Генерального плана, предусматривается создание централизованной канализационной системы на первую очередь строительства, с подключением 100% населения к системе канализации, с последующим отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения. Данное решение обеспечивает не только требование времени, но и необходимость для устойчивого развития села. Реализация данного проекта принесёт множество преимуществ:
Повышение качества жизни местного населения за счёт улучшения санитарных условий.
Сокращение негативного воздействия на окружающую среду, включая предотвращение загрязнения почвы и подземных вод.
Создание условий для дальнейшего экономического и социального развития села.
Введение централизованной системы канализации станет важным шагом в улучшении инфраструктуры с.Кызылсай. Решение данной проблемы будет способствовать повышению уровня жизни, улучшению экологической ситуации и созданию условий для стабильного развития территории.
В генеральном плане предусматривается новое строительство системы водоотведения на всю территорию границы проектирования с.Кызылсай и присоединяемых дачных массивов. Сточные воды от благоустроенной жилой застройки и производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, предлагается отводить на проектируемые очистные сооружения. 
Суммарный расчетный объем водоотведения на первую очередь строительства - 2030 г. для с.Кызылсай, составляет: 0,081 тыс.м3/сут, 28,105 тыс.м3/год, в том числе:
На хозяйственно-бытовые нужды – 0,07 тыс. м3/сут, 25,55 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,011 тыс.м3/сут, 2,555 тыс. м3/год;
Суммарный расчетный объем водоотведения на расчетный срок 2040 г. для рассматриваемой территории с.Кызылсай, составляет: 0,0759 тыс. м3/сут, 27,7035 тыс. м3/год, в том числе:
На хозяйственно-питьевые нужды – 0,0660 тыс. м3/сут, 24,09 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: - 0,0099 тыс.м3/сут, 3,6135 тыс. м3/год;
Проектируемые КОС будут расположены северо-западнее от границы села, на расстоянии 1,5 км. Производительность проектируемых КОС на перспективу, согласно расчетным данным, составляет на 1-ю очередь строительства – 81 м3/сут, площадью 1 Га, на расчетный срок производительность увеличится до 88,6 м3/сут. 
На первую очередь строительства 2030 год, предусматривается:
- строительство напорной сети канализации – 1,2 км;
- строительство самотечной сети – 5,2 км;
На расчетный срок – 2040 год:
строительство самотечной сети – 1,7 км;
- КНС (канализационная насосная станция) - 1шт;

Гидравлический расчет сетей водопровода
Население на расчетный срок - 550 человек;
Протяжённость сети - 17,4 км;
Норма водопотребления - 140 л/сут·чел;
Дополнительно на неучтённые/общественные нужды - 10%
Среднесуточный расход:
550 × 0,14 × 1,1 = 84,7 м³/сут;
Максимальный суточный расход:
84,7 × 1,2 = 101,6 м³/сут
Максимальный часовой расход:
101,6 / 24 × 2,5 = 10,6 м³/ч, или 2,94 л/с
Подбор диаметра
Для водопроводной сети протяжённостью 17,4 км ориентировочно можно принять полиэтиленовую трубу ПЭ Ø110 мм.
При внутреннем диаметре около 96 - 100 мм:
Расход: 2,94 л/с;
Скорость движения воды: около 0,4 м/с;
Потери напора на 17,4 км: около 35 м
Для населённого пункта с численностью 550 человек при расчётном расходе 101,6 м³/сут ориентировочно подходит водопроводная сеть из труб ПЭ Ø110 мм.
Расчётный максимальный расход составляет:
10,6 м³/ч, или 2,94 л/с.
С учётом большой протяжённости сети 17,4 км диаметр Ø110 мм можно принять как минимально допустимый для магистральных участков. На тупиковых и распределительных участках допускается уменьшение диаметра, до Ø75–90 мм, после детальной разбивки по участкам.
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Таблица   9.3 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Кызылсай на первую очередь строительства 2030 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население
	500
	0,14
	365
	0,07
	25,55
	0,14
	0,07
	25,55

	2
	Производственные нужды и неучтенные расходы
	
	15%
	
	0,011
	2,555
	
	0,011
	2,555

	
	Всего:
	
	
	
	0,081
	28,105
	
	0,081
	28,105




Таблица   9.4 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Кызылсай на первую очередь строительства 2030 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотреб-ления
тыс.м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	500
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,035
	6,3





Таблица 9.5 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Кызылсай на расчетный срок 2040 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население
	550
	0,14
	365
	0,077
	28,105
	0,14
	0,077
	28,105

	2
	Производственные нужды и неучтенные расходы
	
	15%
	
	0,012
	4,216
	
	0,012
	4,216

	
	Всего:
	
	
	
	0,089
	32,321
	
	0,089
	32,321




Таблица 9.6 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Кызылсай на расчетный срок 2040 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотреб-ления

	Кол-во дней в году
	Водопотребление, тыс

	
	
	
	
	
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	550
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,0385
	6,93



9.4. Противопожарные расходы

В соответствии СНиП РК 4.01-02-2009 и техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №14 от 16.01.2009г. прил.6 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СНиП РК 4.01-41-2011.
Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. 
На кольцевой проектируемой сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии, не превышающие 200 м. 
Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты кольцевыми.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СНиП РК 4.01-41-2011, для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что   будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.

Количество одновременных пожаров и расходы воды на пожаротушение 

	Число жителей в 
населенном пункте, 
(тысяч человек)
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расходы воды на пожаротушение, л/с

	
	
	Наружное
	Внутреннее
	Всего

	На первую очередь 2030 г.
	1
	10х1
	1х2,5х1
	12,5

	На расчетный срок 2040 г.
	1
	10х1
	1х2,5х1
	12,5



Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п.7.4 система водоснабжения с. Кызылсай, отнесена к III категории, где величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже, указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.




10. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение
В населенном пункте образуются несанкционированные свалки в районе: обочин дорог, логов, на склонах оврага, на берегу речки, проезжей дороги, и т.д. Среди бытового мусора чаще всего встречаются пластиковые бутылки, битое стекло, растительные; полиэтилен, металлический мусор (консервные банки, металлическая посуда, остатки бытовой и радиоаппаратуры, корпуса машин) и пластмассу. Причинами образования свалок являются: нехватка мусорных баков, отсутствие контроля за выполнением правил утилизации отходов.
Вывоз отходов ст.Кызылсай осуществляется на существующий полигон ТБО. В настоящее время существующий полигон не имеет соответствующей разрешительной документации. 
Нормой накопления твердых бытовых отходов (ТБО) является их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени (1 год). 
Нормы накопления твердых бытовых отходов за 1 год приняты на основании Решение Меркенского районного маслихата Жамбылской области от 1 декабря 2023 года № 13-5.
Таблица 10.1 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Кызылсай на исходный 2024 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО, м³/год
	Итого, 
тыс. м³/год 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	475 чел.
	1,2 на 1 человека
	0,57

	2
	смет с твердых покрытий, га
	3,0 Га
	0,25 с 1 м2
	7,5

	
	Итого:
	
	
	8,07



Утилизация медицинских отходов осуществляется на специализированные предприятия в г. Тараз. Расчет включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,22 т/год. Утилизацией мед.отходов в рассматриваемом районе занимаются – ТОО «Ecohelp», ТОО «ASAGroupClass», ТОО «Эко-РБК». 

Проектные предложения
Система санитарной очистки с. Кызылсай в настоящее время развита недостаточно. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на существующий полигон (место размещения отходов), который не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим, экологическим и техническим требованиям, предъявляемым к объектам размещения твердых бытовых отходов.
На существующем полигоне отсутствуют необходимые инженерные сооружения, противофильтрационный экран, система сбора и отвода фильтрата, организованный сбор поверхностных сточных вод, контроль за размещением отходов и мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
В связи с этим на перспективу предусматривается ликвидация существующего полигона твердых бытовых отходов с проведением рекультивации нарушенных земель в установленном законодательством порядке.
Для обеспечения нормативной системы санитарной очистки населенного пункта предусматривается строительство нового полигона твердых бытовых отходов, расположенного на расстоянии 4 км в западном направлении от границы жилой застройки села Кызылсай. Ориентировочная площадь, составит 1 га с учетом участока складирования отходов, подъездные пути, ограждение, площадку для временного накопления и сортировки отходов, необходимую инфраструктуру для эксплуатации полигона в соответствии с санитарными и экологическими требованиями.

Таблица 10.2 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Кызылсай на первую очередь строительства 2030 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО, м³/год
	Итого, 
тыс. м³/год 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	500 чел.
	1,2 на 1 человека
	0,6

	2
	смет с твердых покрытий, га
	3,8 Га
	0,25 с 1м2
	9,5

	
	Итого:
	
	
	10,1



Утилизация медицинских отходов осуществляется на специализированные предприятия в г. Тараз. Расчет включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,25 т/год. Утилизацией медицинских отходов в рассматриваемом районе занимаются - ТОО «Ecohelp», ТОО «ASAGroupClass», ТОО «Эко-РБК». 
На первую очередь строительства в границах с. Кызылсай, предусматривается:
- установка мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов (V=1,1 м3) – 2 шт;
- ежедневный вывоз ТБО.

Таблица 10.3 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Кызылсай на расчетный срок 2040 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО, м³/год
	Итого, 
тыс. м³/год 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	550 чел.
	1,2 на 1 человека
	0,66

	2
	смет с твердых покрытий, га
	5,8
	0,25 с 1м2
	14,5

	
	Итого:
	
	
	15,16



Утилизация медицинских отходов осуществляется на специализированные предприятия в г. Тараз. Расчет включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,27 т/год. Утилизацией медицинских отходов в рассматриваемом районе занимаются – ТОО «Ecohelp», ТОО «ASAGroupClass», ТОО «Эко-РБК». 
На расчетный срок строительства в границах с. Кызылсай, предусматривается:
- установка мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов (V=1,1 м3) – 2 шт;
- ежедневный вывоз ТБО.













Технико-экономические показатели

	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок

	6
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение:
	
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс. м3/сут.
	0,063
	0,081
	0,089

	
	В том числе:
	
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,057
	0,07
	0,077

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	0,006
	0,011
	0,012

	6.1.2
	Мощность головных сооружений водопровода
	-//-
	
	
	

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	
	
	
	

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	+
	+
	+

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.3.3
	децентрализованные водоисточники
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.4
	Утвержденные запасы подземных вод ГКЗ
	тыс. м3
	-
	-
	-

	
	(дата утверждения, расчетный срок)
	
	
	
	

	6.1.5
	Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки
	л/сут.
	132
	161
	161

	
	В том числе:
	
	
	
	

	6.1.5.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	120
	140
	140

	6.1.6
	Вторичное использование воды
	%
	-
	50
	100

	6.1.7
	Протяженность сетей
	км
	11,7
	15 (в том числе новое строительство – 3,3 км)
	17,4 (в том числе новое строительство – 2,4 км)

	6.2
	Канализация:
	
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	0,013
	0,081
	0,089

	
	В том числе:
	
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	0,012
	0,07
	0,077

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	0,001
	0,011
	0,012

	6.2.2
	Производительность канализационных очистных сооружений
	-//-
	-
	0,081
	0,09

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	-
	6,4
	8,1 (в том числе новое строительство – 1,7)

	9.9
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	7,5
	9,5
	14,5

	9.9.1
	Объем бытовых отходов
	тыс. т/год
	0,57
	0,6
	0,66

	
	в том числе дифференцированного сбора отходов
	%
	-
	50
	80

	9.9.2
	Мусороперерабатывающие заводы
	единиц/тыс. т. год
	-
	-
	-

	9.9.3
	Мусоросжигательные заводы
	-»-
	-
	-
	-

	9.9.4
	Мусороперегрузочные станции
	-»-
	-
	-
	-

	9.9.5
	Усовершенствованные свалки (полигоны)
	единиц/га
	
	1
	1

	9.9.6
	Общая площадь свалок
	га
	-
	-
	-

	9.9.7
	в том числе стихийных
	-//-
	-
	-
	-

	9.10
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	Строительство полигона ТБО
	Сортировка мусора
	Сортировка мусора






















Ориентировочные капитальные вложения


	№
п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Стоимость, млн. тенге

	
	
	
	Стоимость
1 единицы
	Общая
Стоимость, млн
	В т.ч. 1-я оч. Стр-ва

	
	
	Первая очередь строительства 2030 г.
	Расчетный срок 2040 год.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1
	Реконструкция сетей
	
	
	
	
	

	1.2.
	Проектирование и строительство водопроводных сетей
	3,3
	5,7
	50
	285
	165

	1.3.
	Станция очистки воды
	
	
	40
	40
	40

	
	Итого:
	
	
	
	325
	205

	2.
	Канализация
	
	
	
	
	

	2.1
	Проектирование и строительство канализационных сетей
	6,4
	8,1
	50
	405
	320

	2.2
	КОС
	80
	10
	
	90
	80

	2.3
	КНС
	
	30
	30
	30
	30

	2.4
	КГ
	
	
	
	525
	430

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	3.
	Санитарная очистка
	
	
	
	
	

	3.1
	Мусорные контейнеры
	2
	2
	0,3
	0,6
	0,6

	3.2
	Вывоз ТБО
	0,05
	0,055
	0,7х1000 чел
	0,0385
	0,35

	
	Итого
	
	
	
	0,638
	0,95

	
	Всего 
	
	
	
	850,638
	635,95
















11. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел «Теплоснабжение» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети», СП РК 4.02-104-2013* «Тепловые сети».

[bookmark: _Toc208991653]Современное состояние
В настоящее время жилищный фонд с. Кызылсай представлен преимущественно одноэтажной усадебной застройкой. Система отопления частного сектора — децентрализованная, осуществляется от индивидуальных печных установок на твердом топливе (уголь), реже — на жидком топливе. Теплоснабжение объектов социального и общественного назначения обеспечивается автономными источниками теплоснабжения (АИТ) малой мощности.
 
[bookmark: _Toc208991654]Перспективы развития
Дальнейшее развитие жилищного фонда будет осуществляться за счет строительства 1-2-х этажной индивидуальной и усадебной застройкой жилой застройки. Село Кызылсай не газифицировано. Использование угля– отопление и горячее водоснабжение. Теплоснабжение проектируемых социально значимых объектов, например, детский сад, межшкольный учебно-производственный комбинат, библиотека и др., предусмотрено отопление от встроенных котельных.
В проекте предусмотрено одно БМК. 
Регулирование отпуска тепла качественное, температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Схема внутриплощадочных тепловых сетей – двухтрубная, канальная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей предусматривается в непроходных железобетонных каналах.
Нормативные расстояния для БМК с малометражными котлами
Согласно СН РК 4.02-12-2002 Малометражные отопительные котлы представляют автономные отопительные агрегаты предназначенных для теплоснабжения зданий различного назначения с давлением воды не выше 0,7 МПа, максимальной температурой воды 115 ºС и суммарной мощностью до 3 МВт.
Противопожарные разрывы от отдельно стоящих зданий для размещения малометражных отопительных котлов до жилых и общественных зданий в зависимости от степени огнестойкости следует определять по таблице 11.1.
Таблица 11.1.

	Степень огнестойкости зданий для размещения малометражных отопительных котлов
	Расстояние, м, при степени огнестойкости жилых 
и общественных зданий

	
	I, II
	III
	IIIa, IIIб, IV, IVa, V

	1
	2
	3
	4

	I, II
	6
	8
	10

	IIIa
	10
	10
	15



Регулирование отпуска тепла качественное, температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Схема внутриплощадочных тепловых сетей – двухтрубная, канальная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей предусматривается в непроходных железобетонных каналах.
Параметры наружного воздуха для расчета тепловых нагрузок приняты по c. Кызылсай Меркенского района Жамбылской области согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».

	Область, пункт
 
	Температура воздуха

	
	Абсолютная минимальная
 
	наиболее холодных суток обеспеченностью
	наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
	Обеспеченностью 0,94

	
	
	0,98
	0,92
	0,98
	0,92
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жамбылская область

	Тараз
	-41.0
	-32.6
	-26.1
	-27.4
	-21.1
	-7.8



Таблица 11.2.
Анализ реализации

	№
	Проектные решения в соответствии с Генеральным планом
	Фактически реализованы 
на 2025 г.

	
	Теплоснабжение
	

	1
	Для надежной работы системы теплоснабжения рассматриваемой территории и села в целом, для обеспечения организации квалифицированной эксплуатации  тепловых сетей потребуется сооружение новых трасс, устройств перемычек между тепловыми сетями смежных районов, а также усиления и реконструкции существующих тепло магистралей после тщательной ревизии состояния сетей и их конструкций, обязательного проведения гидравлических расчетов трубопроводов.  

	Централизованное теплоснабжение отсутствует в селе Кызылсай. Тепло на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения осуществляются от индивидуальных печей работающим в основном на природном газе.   
Отдельные пристроенные котельные установлены на здания общественной застройки.

	2
	В районах усадебной застройки, отдаленных от центрального теплоснабжения, где в настоящее время используется печное отопление, с учетом газификации села проектом предусматривается децентрализованным с установкой современных автономных систем отопления заводского изготовления (АСО), работающих на природном газе.

	Отдельные пристроенные котельные установлены на здания школа среднего образования, культурный центр, амбулаторная больница.
На данный момент село обеспечена природным газом. И все существующие АСО работают на природном газе



Расходы тепла на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий определены по комплексному укрупненному показателю максимального теплового потока, отнесенному к 1 м2 общей площади зданий в зависимости от этажности и характеристики зданий, расчетной наружной температуры воздуха, и с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий при строительстве зданий.
Расчеты выполнены в соответствии п. 9.4.1 – по комплексным укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 м² общей площади зданий по приложению И СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

11.1. Оценка потребности в тепловой энергии на перспективное развитие

Настоящим проектом рассматривается программа развития жилого и культурно-бытового фондов в два этапа:
- 1- ая очередь (увеличение численности населения до 500 человек);
- расчетный срок (увеличение численности населения до 550 человек).

Тепловые нагрузки определены с учетом этапов строительства и приведены в таблице 11.3
Таблица 11.3.

	№
	Наименование
	Жилищный фонд, тыс. м2
	Расход тепла, МВт
	Всего расход тепла, МВт

	
	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	

	1
	Усадебная (1-2 этажная) застройка (ИЖС)
	14,75
	1,165
	0,207
	1,372

	2
	ИТОГО
	14,75
	1,165
	0,207
	1,372



Таблица 11.4.

	№
	Наименование
	Жилищный фонд, тыс. м2
	Расход тепла, МВт
	Всего расход тепла, МВт

	
	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	

	1
	Усадебная (1-2 этажная) застройка (ИЖС)
	16,05
	1,268
	0,225
	1,493

	2
	ИТОГО
	16,05
	1,268
	0,225
	1,493



Таблица 11.5.
КБО – Первая очередь

	Наименование учреждений
	Ед. изм.
	Первая очередь
	Расход тепла, МВт
	Всего расход тепла, МВт

	
	
	Новое строительство зданий/помещений м2
	Отопление 
	ГВС
	

	Учреждения образования 

	УВК (помещение дошкольного учреждения)
	место
	645
	0,063
	0,009
	0,072

	УВК (помещение общеобразовательной школы)
	место
	1 280,00
	0,124
	0,018
	0,142

	Внешкольное учреждение (помещение внешкольного учреждения)
	место
	144
	0,014
	0,002
	0,016

	Учреждения здравоохранения 

	МП
	Объект
	-
	 
	 
	 

	ФАП
	Объект
	-
	 
	 
	 

	Бригада скорой медицинской помощи
	авто
	100
	0,010
	0,001
	0,011

	
	
	
	
	
	

	Молочные кухни
	Порция
	22
	0,002
	0,000
	0,002

	Раздаточные пункты
	м2
	3,3
	0,000
	0,000
	0,000

	Аптеки
	Объект
	60
	0,006
	0,001
	0,007

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

	Территория
	га
	 
	 
	 
	 

	Спортивные залы
	м2 пло-щади пола
	130
	0,013
	0,002
	0,014

	Бассейны общественные
	м2 зеркала воды 
	54,5
	0,005
	0,001
	0,006

	Учреждения культуры и искусства 

	Клубы
	место
	660
	0,064
	0,009
	0,073

	Культовые сооружения
	объект
	150
	0,015
	0,002
	0,017

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

	Магазины продовольственных и непродовольствен-ных товаров
	м2 тор-говой пло-щади
	45
	0,004
	0,001
	0,005

	Предприятия общественного питания
	место
	200
	0,019
	0,003
	0,022

	Предприятия бытового обслуживания
	рабо-чее
	30
	0,003
	0,000
	0,003

	
	место
	
	
	
	

	Предприятия коммунального обслуживания 

	Бани
	место
	-
	 
	 
	 

	Прачечные
	кг в смену
	-
	 
	 
	 

	Химчистки
	кг вещей в смену
	-
	 
	 
	 

	Организации и учреждения управления, финансирования и предприятия связи 

	Пункт полиции
	объект
	40
	0,004
	0,001
	0,004

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

	Пункт приема вторсырья
	объект
	30
	0,003
	0,000
	0,003

	Кладбище
	га
	
	
	
	

	Всего
	0,349
	0,050
	0,399



Таблица 11.6.

КБО – Расчетный срок

	Наименование учреждений
	Итого за весь период
	Расход тепла, МВт
	Всего расход тепла, МВт

	
	Новое строительство зданий/помещений в м2
	Отопление 
	ГВС
	

	Учреждения образования

	УВК (помещение дошкольного учреждения)
	645
	0,063
	0,009
	0,072

	УВК (помещение общеобразовательной школы)
	1 280,00
	0,124
	0,018
	0,142

	Внешкольное учреждение (помещение внешкольного учреждения)
	144
	0,014
	0,002
	0,016

	Учреждения здравоохранения

	МП
	-
	 
	 
	 

	ФАП
	-
	 
	 
	 

	Бригада скорой медицинской помощи
	100
	0,010
	0,001
	0,011

	
	
	
	
	

	Молочные кухни
	22
	0,002
	0,000
	0,002

	Раздаточные пункты
	3,3
	 
	 
	 

	Аптеки
	60
	0,006
	0,001
	0,007

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

	Территория
	 
	 
	 
	 

	Спортивные залы
	130
	0,013
	0,002
	0,014

	Бассейны общественные
	54,5
	0,005
	0,001
	0,006

	Учреждения культуры и искусства

	Клубы
	660
	0,064
	0,009
	0,073

	Культовые сооружения
	150
	0,015
	0,002
	0,017

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных и непродовольствен-ных товаров
	97,2
	0,009
	0,001
	0,011

	Предприятия общественного питания
	200
	0,019
	0,003
	0,022

	Предприятия бытового обслуживания
	45
	0,004
	0,001
	0,005

	
	
	
	
	

	Предприятия коммунального обслуживания 

	Бани
	48
	0,005
	0,001
	0,005

	Прачечные
	49,5
	0,005
	0,001
	0,005

	Химчистки
	2,9
	0,000
	0,000
	0,000

	Организации и учреждения управления, финансирования и предприятия связи


	Пункт полиции
	40
	0,004
	0,001
	0,004

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Пункт приема вторсырья
	30
	0,003
	0,000
	0,003

	Всего
	0,365
	0,053
	0,417



Таблица 11.7.
Общие нагрузки по с. Кызылсай
Первая очередь

	Наименование
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего расход тепла, МВт

	Жилая застройка
	1,165
	0,207
	1,372

	КБО
	0,349
	0,050
	0,399

	Всего
	1,514
	0,257
	1,771



Таблица 11.8.
Общие нагрузки по с. Кызылсай
Расчетный срок

	Наименование
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего расход тепла, МВт

	Жилая застройка
	1,268
	0,225
	1,493

	КБО
	0,365
	0,053
	0,417

	Всего
	1,633
	0,278
	1,91



	
11.2. Предложения по обеспечению теплопотребления с. Кызылсай

Одноэтажная усадебная застройка будет отапливаться от индивидуальных печей, топливом которых должен быть газ.
Для школ, детсадов, отдельных физкультурно-оздоровительных комплексов и торговых центров с большой площадью предусматриваются встроенные собственные котельные с малометражными котлами.
Были рассмотрены варианты отопления общественных здании:
1. Предусмотреть на каждый общественный объект собственную автономную встроенную котельную.
2. Одна блочно-модульная котельная охватывает несколько объектов.
Принято решение по целесообразности использования встроенных котельных.

Таблица 11.9.

	Котельные
	Проектные потребители
	Расчетная нагрузка, МВт
	Установленная мощность, МВт (с КПД 0,95)

	Встроенные котельные - первая очередь – 7 шт.
	Все объекты КБО
	0,399
	0,42

	Встроенные котельные – расчетный срок – 1 шт.
	Все объекты КБО
	0,018
	0,019

	Всего общее на конец расчетного срока – 8 шт.
	Все объекты КБО
	0,417
	0,439



Так как отдельно стоящих БМК не предусматривается, наружных тепловых сетей не будет.

11.3. Ориентировочные капитальные затраты

На первую очередь - 100,0 млн тенге. Ориентировочные капитальные вложения всего составят 110,0 млн. тенге.

[bookmark: _Toc208991657]Мероприятия по реализации Концепции развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы (касаемо теплоснабжения).
Направление 3. Бюджетный сектор: 
Проведение термомодернизации зданий, строений и сооружений бюджетного сектора с установкой автоматизированных тепловых пунктов.
Комментарии по поводу данного мероприятия:
Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) даёт целый ряд преимуществ — как для управляющих организаций, так и для конечных потребителей тепла. 
1. Экономия энергоресурсов:
· Снижение расхода тепла и электроэнергии за счёт оптимального регулирования.
· Уменьшение теплопотерь благодаря погодозависимому управлению.
· Экономия до 15–25% по сравнению с неавтоматизированными системами.
2. Комфорт для потребителей:
· Поддержание стабильной температуры в помещениях без перегрева и «перетопа».
· Возможность гибкой настройки режимов (день/ночь, рабочие/выходные).
3. Надёжность и безопасность:
· Автоматическое поддержание давления и температуры в заданных пределах.
· Снижение риска аварий и повреждений оборудования.
· Защита системы от гидроударов и перегрева.
4. Снижение затрат на обслуживание:
· Минимизация ручных операций, меньше ошибок из-за человеческого фактора.
· Возможность удалённого мониторинга и управления.
· Упрощение диагностики и планирования ремонта.
5. Экологический эффект:
· Снижение выбросов CO₂ и других загрязнителей за счёт уменьшения расхода топлива.
6. Гибкость и интеграция:
· Возможность подключения к системам «умного дома» или диспетчерским центрам.
Направление 2. Энергетика: 
Совершенствование контроля при эксплуатации и проведении ремонтных работ коммунальных систем теплоснабжения.
Комментарии по поводу данного мероприятия:
Совершенствование контроля за проведением ремонтных работ в системах теплоснабжения даёт ощутимые преимущества как для ресурсоснабжающих организаций, так и для конечных потребителей.
1. Повышение надёжности теплоснабжения:
· Своевременное выявление и устранение дефектов.
· Снижение аварийности в отопительный сезон.
· Уменьшение числа незапланированных отключений тепла и горячей воды.
2. Экономия ресурсов и средств:
· Рациональное планирование ремонтов — меньше внеплановых расходов.
· Сокращение потерь тепловой энергии и воды.
Более эффективное использование рабочей силы и техники.
Направление 4. Жилищный сектор и население: 
Реализация проектов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов с обязательными мероприятиями по энергосбережению (термомодернизация), обеспечивающими достижение класса энергоэффективности не ниже "С".
Комментарии по поводу данного мероприятия:
1. Снижение тепло потерь:
· Утепление фасадов, кровли и подвалов снижает теплопотери через ограждающие конструкции.
· Замена окон и дверей на энергосберегающие предотвращает сквозняки и инфильтрацию.
2. Экономия на отоплении и электроэнергии:
· Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и погодозависимого регулирования позволяет сократить расходы тепла на 15–30%.

Технико-экономические показатели
  
	6.4
	Теплоснабжение
	Ед. 
изм.
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Мощность централизованных источников, всего
	МВт
	-
	
	

	
	в том числе: 
	
	
	
	

	1.1
	ТЭЦ
	МВт
	-
	-
	-

	1.2
	районные котельные
	МВт
	-
	-
	-

	1.3
	квартальные котельные
	МВт
	-
	-
	-

	1.4
	суммарная мощность локальных источников
	МВт
	-
	1,771
	1,91

	2
	Потребление на отопление, всего
	МВт
	-
	1,514
	1,633

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	-
	1,514
	1,633

	2.2
	на производственные нужды
	МВт
	-
	-
	-

	3
	Потребление горячее водоснабжение, всего
	МВт
	-
	0,257
	0,278

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	-
	0,257
	0,278

	3.2
	на производственные нужды
	МВт
	-
	-
	-

	4
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	МВт
	-
	-
	-

	5
	Протяженность сетей
	км
	-
	-
	-










12. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел «Газоснабжение» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» и другими действующими нормативными документами.

12.1. Современное состояние

Всего по территории Жамбылской области проходят сразу несколько крупных магистральных газопроводов: МГ «Бухарский Газоносный Регион – Ташкент-Бишкек-Алматы» (БГР-ТБА), МГ «Амангельды – КС-5 Тараз» и МГ «Казахстан-Китай».
Магистральный газопровод «Бухарский газоносный район - Ташкент-Бишкек - Алматы» (БГР-ТБА).
Система магистрального газопровода «БГР-ТБА» имеет несколько составных частей газопроводов, пересекающих территории трех республик, и различается по ряду характеристик газопроводов и техническому состоянию линейных частей и компрессорных станций.
Отсюда по всей трассе МГ можно выделить следующие участки:
от КС «Самсоновка» до 724 км - два параллельных газопровода с Д1020х9мм и 820х9мм;
от 724 км до 765 км  - три параллельных газопровода Д1020х9 мм и два по 720х8 мм;
от КС «Тараз» до границы Кыргызстана - два параллельных газопровода Д1020 мм и Д720 мм; 
По территории Кыргызстана - один газопровод диаметром 720х8 мм; 
от КС «Сукулук» до 1113 км (Кыргызстан) - два параллельных газопровода Д 720х8 мм; 
от 1113 км (Кыргызстан) до 1207 км - два параллельных газопровода Д530х7 мм
от 1207 км до 1320 км в районе ТЭЦ-2 в Алматинской области два параллельных газопровода – Д1020х9 мм и Д530х7 мм.
 От 1320 км до месторасположения ГРС-2 г.Алматы Д530х7 мм
[image: Безымянный-1]
Введенная в эксплуатацию новая АГРС «Мерке» обладает пропускной способностью 30000 м3/ч, что полностью перекрывает текущие потребности района даже в пиковые периоды. Более того, благодаря резервному подключению ко второй нитке МГ «БГР-ТБА» через подводящий газопровод среднего давления, ИЦА теперь может гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителей района даже в случае ремонтных работ на одной из ниток газопровода.
Также была модернизирована АГРС «Нововаскресеньевка» что дало возможность в полном объеме снабжения природным газом потребителя.
Село Кызылсай газифицирована природным газом почти на 70%. Газификация новых индивидуальных строений продолжается.
В систему газоснабжения села газ среднего давления подается из межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС «Нововаскресеньевка».
Направление использования газа – бытовое потребление (газовые плиты и отопительные котлы), коммунально-бытовое (в основном для отопления помещений).
Система газоснабжения принята двухступенчатой:
- внутрипоселковые сети газопровода среднего давления 0,3 МПа;
- внутрипоселковые сети газопровода низкого давления 0,003 МПа.
Газ низкого давления распределяется посредством ШРП с регуляторами давления РДУК-50, и РДНК-400 и рядом индивидуальных ШП типа ГРПШ-10. 
Строительством и эксплуатацией системы газоснабжения с.Кызылсай занимается Жамбылский Производственный Филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ", который обеспечивает природным газом населения и промышленно-бытовые предприятия всей Жамбульской области. Работают службы: внутридомового газового оборудования ВДГО, по эксуплуатации и ремонту газопроводов СПГ, ЭХЗ, реализации природного газа, служба логистики, аварийные службы.

12.2. Выбор схемы развития системы газоснабжения природным газом с. Кызылсай

На проектируемой части застройки целесообразно использовать существующую двухступенчатую систему газоснабжения. Для проектируемой территории предусматривается установка шкафных газорегуляторных пунктов и прокладка сетей среднего и низкого давления. Средняя пропускная способность ГРПШ принята 500-600 м3/ч. Поэтому к установке рекомендуется ГРПШ с регуляторами давления типа РДБК, РДНК-1000. Проектируемый газопровод среднего давления подключается к существующему межпоселковому газопроводу. 
Отдельные или группы проектируемых домов в уплотнении существующей застройки должны подключаться к действующим газопроводам низкого давления.
В промышленном потреблении существенных изменений не произойдет.
На проектируемой территории сохраняется надземная прокладка газопроводов из стальных труб. Надземные газопроводы прокладываются на опорах, преимущественно вдоль заборов и ограждений, чтобы не занимать обособленную полосу, со стороны проезжей части для удобства монтажа и эксплуатации. Подземно прокладываются переходы через проезжую часть шириной более 8 м.
В пересечениях с проезжей частью подземный газопровод заключается в футляр, а надземный – прокладывается на высоте не менее 4,5 м. Более подробная разработка проекта производится на последующих стадиях проектирования.

12.3. Расчет газопотребления

12.3.1. Расчет расхода газа на коммунально-бытовые нужды

Для определения расчетных расходов газа жилых районов, население которых пользуется газом, следует принимать удельные максимально-часовые расходы газа, приведенные в Таблице 16 СП РК 3.01.101-2013.
                                                                                 

	Типы застройки
	Удельные максимально-часовые расходы газа м3/чел в час при теплотворной способности 33,6 мДж/м3 (8000 ккал/м3)

	Многоэтажная с централизованным отоплением и горячим водоснабжением
	0,04

	Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения
	 

	- при норме обеспеченности 20 м2 общ. пл. на 1 чел.
	0,63-0,45

	- при норме обеспеченности 30 м2 общ. пл. на 1 чел.
	0,88-0,62

	- при норме обеспеченности 40 м2 общ. пл. на 1 чел.
	1,14-0,79

	ПРИМЕЧАНИЕ. Предприятия коммунально-бытового назначения (бани, прачечные, химчистки самообслуживания) в случае их размещения должны учитываться особо. При определении расхода газа на предприятиях коммунально-бытового сектора может быть использована комплексная норма расхода газа, которая составляет 0,0085 куб.м/час или 30 куб.м/год на одного жителя.


 
Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома. 
Максимальный расчетный часовой расход газа Vч, м3/ч, в нормальных условиях, на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:
          Vч = Кmax∙ Vг                                                                              (2.2)

где Кmax - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к   максимальному часовому расходу газа), принимается по СП РК 4.03-11-2013 Газораспределительные системы.
Vг - годовой расход газа, м3/год.

12.3.2. Расчет расхода газа на хозяйственно-бытовое назначение и отопительные котельные

Ориентировочный расход газа на отопление образовательных, социально-культурных учреждений, коммунально-бытовых предприятий, ввиду недостаточности данных по отопительным площадям, принят в размере 5% от расхода газа на отопление жилых домов усадебной застройки.
На основании вышеуказанных расчет расхода газа произведен в табличной форме (таблица 12.1).

Таблица 12.1 - Расчет   потребления природного газа с. Кызылсай на расчетный срок в проектируемом жилищном фонде











	Очередь строительства
	Население, чел.
	Природный газ

	
	
	часовой расход, м3/ч
	годовой расход,  тысяч м3 /год

	
	
	Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения
	Предприятия ком-быт назначения
	Общ. часо-вой
	Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения
	Предприятия ком-быт назначения
	Общ. годо-вой

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	11

	Первая очередь
	500
	315,0
	15,8
	330,8
	787,5
	39,4
	826,9

	Расчетный срок
	550
	346,5
	17,3
	363,8
	866,3
	43,3
	909,6



Таблица 12.2 - Расход газа на централизованное теплоснабжение (ЦТ) (нагрузки на ОК)

	№ котлов
	Мощность ОК, МВт
	Эквивалентный расход газа, м3/час
	Эквивалентный расход газа, тыс.м3/год
	очереди

	1
	0,42
	45,0
	112,5
	1-очередь

	2
	0,019
	2,0
	5,0
	Расчетный срок

	Всего
	0,439
	47,0
	117,5
	 всего



Мощности отопительных котлов взяты из расчета раздела «Теплоснабжение».

12.4. Гидравлический расчет газовых сетей

Для определения оптимальных диаметров участков газопроводов, обеспечивающих расчетные расходы газа при допустимых перепадах давлений, произведены гидравлические расчеты с использованием программы «Hydraulic Calculator Standard». 

12.5. Укрупненные показатели системы газоснабжения

В укрупненном сметном расчете учтены затраты на строительство наружных газопроводов среднего и низкого давления, газорегулирующих устройств. Установка индивидуальных шкафных установок со счетчиками и прокладка дворовых газопроводов, как правило, как и внутридомовое газооборудование, производится за счет частных вложений. 

Таблица 12.3 - Основные показатели системы системы газоснабжения

	Расчетные сроки
	население
	ГРПШ, 
шт
	Протяженность
газопроводов, км
	Ориентировоч-ные объемы капитальных вложений, млн. тенге

	
	
	
	Среднего давления
	Низкого давления
	

	расчетный срок
	
	
	
	
	

	1-очередь (в том числе)
	
	
	
	
	



Технико-экономические показатели 

	6.5
	Газоснабжение
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок

	6.5.1
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/ год
	-
	0,939
	1,027

	6.5.1.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	0,939
	1,027

	6.5.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.2.
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	-
	-
	-

	6.5.2.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.3
	Источники подачи природного газа
	млн. м3/год
	1500
	1500
	1500

	6.5.4
	Удельный вес газа в топливном балансе города, другого населенного пункта
	%
	70
	95
	95

	6.5.5.
	Протяжённость межпоселковых газораспределительных сетей 
	км
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13. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

[bookmark: _Toc168666304]13.1. Существующее положение

Разработка сетей электроснабжения проекта выполнен на основании анализа, исходных материалов, расчетов, проектных предложений раздела «Инженерное обеспечение территорий» «Электроснабжение и телефонизация» с. Кызылсай и в связи с актуальностью проектных предложений предлагается комплексная, совместная их реализация с проектными предложениями разработанного проекта на первую очередь и на расчетный срок.
В настоящее время электроснабжение осуществляется от ЗРУ-10кВ подстанции 35/10кВ. Предусмотрены коридоры для прокладки кабельных линий.
Дальнейшее распределение электроэнергии между потребителями, осуществляется на напряжении 10 кВ через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.
Реконструкции требуют и часть питающих воздушных линий электропередачи 10 кВ, проложенных по территории.

[bookmark: _Toc168666305]13.2. Электрические нагрузки

При разработке схемы электроснабжения рассматриваемого района на перспективу были рассчитаны электрические нагрузки с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды (жилищному фонду) и потребления объектами культурно-бытового обслуживания (общественному фонду). 
Основными потребителями электрической энергии рассматриваемого объекта являются жилые дома (малоэтажная застройка и коттеджи), учреждения коммунально-бытового обслуживания и другие общественные здания. Динамика развития электрических нагрузок по категориям потребителей на расчетный срок принята на основании анализа исходных данных по численности населения, потребности в жилом фонде, сфере обслуживания, производственных объектов. Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности» и в соответствии с данными по развитию жилого и общественного фонда на перспективу. Раздел «электроснабжение» на стадии проекта детальной планировки выполнен согласно СНиП РК 3.01-00-2011 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, СП РК 3.01-01-2008 «Методические указания по разработке проектов планировки частей городов и других населенных пунктов». Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющего жилые дома, объекты обслуживания населения местного значения, наружное освещение пропорционально количеству площади помещений и практически может считаться равномерно распределенной в пределах района с одинаковой плотностью жилого фонда, сосредоточенные потребители размещаются преимущественно в общественных и общественно-торговых центрах.
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующей системы электроснабжения населенного пункта с последующей ее модернизацией по проектным периодам, а также с учетом года ввода в эксплуатацию и процента износа подстанции (с резервом мощности), электросетей, распределительных пунктов и контейнерных трансформаторных подстанций (КТП).
Конфигурация, параметры, элементы проектируемой распределительной сети и схемы их соединений должны обеспечить нормируемые уровни надежности электроснабжения и качества электроэнергии, поступающей потребителю наиболее экономичным способом при минимальных ресурсных затратах на строительство и последующую эксплуатацию. Должна быть обеспечена возможность малозатратной адаптации сети к возрастающей электрической нагрузке за расчетным периодом, обусловленной появлением новых или увеличением потребности существующих потребителей. Наращивание пропускной способности сети должно обеспечиваться при минимальных объемах реконструкции.
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13.3. Проектные предложения

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующей системы электроснабжения населенного пункта с последующей ее модернизацией по проектным периодам, а также с учетом года ввода в эксплуатацию и процента износа подстанции (с резервом мощности), электросетей, распределительных пунктов и контейнерных трансформаторных подстанций (КТП).
Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющего жилые дома, объекты обслуживания населения местного значения, наружное освещение пропорционально количеству площади помещений и практически может считаться равномерно распределенной в пределах района с одинаковой плотностью жилого фонда. 
  По мере реальной застройки схема присоединения, количество и мощность могут быть изменены и должны уточниться на дальнейших стадиях проектирования. Схема электроснабжения района разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:
- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей.
- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Трассы прохождения намечаемых ЛЭП, количество и расположение РП и ТП, а также параметры основного оборудования приняты предварительно и требуют уточнения на последующих стадиях проектирования. 
При разработке перспективной схемы электроснабжения был произведен подсчет суммарной электрической нагрузки города с учетом:
· нагрузок потребителей коммунально-бытового сектора;
· нагрузок объектов культурно-бытового обслуживания;
· нагрузок промышленных, строительных, транспортных и прочих потребителей.
Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющая жилые дома, объекты обслуживания местного значения, наружное освящение пропорциональна количеству жилой площади и практически может считаться равномерно распределенной. В связи с тем, что перспектива промышленного развития города определена ориентировочно, показатели по электрической нагрузке предприятий также носят, прогнозный характер и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, в схемах развития промышленных районов.

Таблица 13.1 - Нагрузка потребителей

	Этажность жилой застройки
	Жилой фонд,
тыс. м2 общей площади
	Электрическая
нагрузка, МВт

	Существующий жилищный фонд
	
	

	Усадебная (1-2 этажная) застройка (ИЖС)
	0,93
	0,02

	Малоэтажная (2-3 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Среднеэтажная (4-5 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Многоэтажная (6-9 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	ИТОГО
	
	0,02

	 
	
	

	1 очередь 
	
	

	Усадебная (1-2 этажная) застройка (ИЖС)
	1,75
	0,032

	Малоэтажная (2-3 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Среднеэтажная (4-5 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Многоэтажная (6-9 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	ИТОГО
	
	0,032

	
	
	

	Расчетный срок
	
	

	Усадебная (1-2 этажная) застройка (ИЖС)
	2,68
	0,05

	Малоэтажная (2-3 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	Среднеэтажная (4-5 этажная) многоквартирная застройка 
	
	

	Многоэтажная (6-9 этажная) многоквартирная застройка
	
	

	ИТОГО
	
	0,05

	
	
	



Таблица 13.2 - Результаты расчета электрических нагрузок на 1-очередь по общественному фонду

	Наименование
	Ед. изм
	Уд. нагр
	Коли-
чество
	Электрич. нагрузка,
кВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	кВт/мест
	0,45
	43
	19,35

	Общеобразовательные учебные заведения
	кВт/мест
	0,25
	80
	20,0

	КПП (Класс предшкольной подготовки)
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Внешкольные учреждения
	кВт/мест
	0,25
	12
	3,0

	Учебные заведения, технического и профессионального образования, учащиеся
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	кВт/мест
	0,25
	
	

	Учреждения здравоохранения

	Поликлиники
	кВт на посет. за смену
	0,15
	
	

	Стационары всех типов
	кВт на койко-место
	2,5
	
	

	Дома-интернаты для инвалидов и людей преклонного возраста
	кВт/мест
	2,2
	
	

	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	кВт/мест
	2,2
	
	

	Детские дома-интернаты
	кВт/мест
	1,1
	
	

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	кВт/объект
	20,0
	
	

	Аптеки
	кВт/объект
	0,46
	1
	0,46

	Молочные кухни
	кВт/ порцию
	0,08
	44
	3,52

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Спортивные залы общего пользования
	кВт/м²
	0,054
	121
	6,6

	Учреждения культуры и искусства

	Танцевальные залы
	кВт/мест
	0,46
	
	

	Дворцы культуры, клубы
	кВт/мест
	0,45
	165
	74,25

	Кинотеатры
	кВт/мест
	0,15
	
	

	Библиотеки 
	кВт/место
	0,14
	
	

	Музей
	кВт/объект
	25,0
	
	

	Концертные залы
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Предприятия торговли и общественного питания

	Магазины
	кВт/м²
	0,25
	35
	8,75

	Универсальный рынок
	кВт/м²
	0,25
	
	

	Предприятия общественного питания
	кВт/мест
	1,03
	22
	22,66

	Предприятия бытового обслуживания
	кВт/мест
	0,6
	2
	1,2

	Предприятия коммунального обслуживания

	Прачечные
	кВт/кг вещей
	0,08
	
	

	Химчистка
	кВт/кг вещей
	0,08
	
	

	Бани
	кВт/мест
	0,46
	
	

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи и общественные организации

	Отделения банка
	кВт/объект
	1,5
	
	

	Отделение связи
	кВт/объект
	1,5
	
	

	Административно-деловой центр
	кВт/м²
	0,15
	
	

	Объекты коммерческого назначения
	кВт/м²
	0,15
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Пожарное депо
	кВт/объект
	56,5
	
	

	Гостиница
	кВт/мест
	0,5
	
	

	Бюро похоронного обслуживания
	кВт/объект
	20,0
	
	

	Итого
	
	
	
	154,29

	Прочие
	
	
	
	10,0

	Всего
	
	
	
	164,29

	То же, с Ко
	
	
	
	140,0



Таблица 13.3 - Результаты расчета электрических нагрузок на расчётный срок по общественному фонду


	Наименование
	Ед. изм
	Уд. нагр
	Коли-
чество
	Электрич. нагрузка,
кВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Общеобразовательные учебные заведения
	кВт/мест
	0,25
	
	

	КПП (Класс предшкольной подготовки)
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Внешкольные учреждения
	кВт/мест
	0,25
	
	

	Учебные заведения, технического и профессионального образования, учащиеся
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	кВт/мест
	0,25
	
	

	Учреждения здравоохранения

	Поликлиники
	кВт на посет. за смену
	0,15
	
	

	Стационары всех типов
	кВт на койко-место
	2,5
	
	

	Дома-интернаты для инвалидов и людей преклонного возраста
	кВт/мест
	2,2
	
	

	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	кВт/мест
	2,2
	
	

	Детские дома-интернаты
	кВт/мест
	1,1
	
	

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	кВт/объект
	20,0
	
	

	Аптеки
	кВт/объект
	0,46
	
	

	Молочные кухни
	кВт/ порцию
	0,08
	
	

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Спортивные залы общего пользования
	кВт/м²
	0,054
	
	

	Учреждения культуры и искусства

	Танцевальные залы
	кВт/мест
	0,46
	
	

	Дворцы культуры, клубы
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Кинотеатры
	кВт/мест
	0,15
	
	

	Библиотеки 
	кВт/место
	0,14
	
	

	Музей
	кВт/объект
	25,0
	
	

	Концертные залы
	кВт/мест
	0,45
	
	

	Предприятия торговли и общественного питания

	Магазины
	кВт/м²
	0,25
	35
	7,5

	Универсальный рынок
	кВт/м²
	0,25
	
	

	Предприятия общественного питания
	кВт/мест
	1,03
	
	

	Предприятия бытового обслуживания
	кВт/мест
	0,6
	1
	0,6

	Предприятия коммунального обслуживания

	Прачечные
	кВт/кг вещей
	0,08
	33
	2,64

	Химчистка
	кВт/кг вещей
	0,08
	1,93
	0,16

	Бани
	кВт/мест
	0,46
	4
	1,84

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи и общественные организации

	Отделения банка
	кВт/объект
	1,5
	
	

	Отделение связи
	кВт/объект
	1,5
	
	

	Административно-деловой центр
	кВт/м²
	0,15
	
	

	Объекты коммерческого назначения
	кВт/м²
	0,15
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Пожарное депо
	кВт/объект
	56,5
	
	

	Гостиница
	кВт/мест
	0,5
	
	

	Бюро похоронного обслуживания
	кВт/объект
	20,0
	
	

	Итого
	
	
	
	18,74

	Прочие
	
	
	
	10,0

	Всего
	
	
	
	28,74

	То же, с Ко
	
	
	
	25,0



Таблица 12.4 - Суммарная коммунально-бытовая нагрузка

	Наименование
	Электрическая нагрузка
на расчетный период

	Жилищный фонд
Осветительно-бытовое потребление, кВт
	210,0

	То же, с Ко
	178,5

	Общественный фонд, кВт
	173,1

	То же, с Ко 
	147,0

	Всего, кВт 
	228,5



Общая протяженность распределительных сетей 10 кВ на 1 очередь – 3500 м. 
Общая протяженность распределительных сетей 10 кВ на расчётный срок – 4300 м. 
Общая протяженность распределительных сетей 0,4 кВ на 1 очередь – 2500 м.
Общая протяженность распределительных сетей 0,4 кВ на расчётный срок – 5000 м.
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· Назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по энергосбережению;
· обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности персонала, ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению;
· материальное стимулирование персонала на энергосбережение;
· совершенствование порядка работы учреждения и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения;
· введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и пр.;
· нормирование расхода энергоресурсов;
· назначение лиц, ответственных за контроль включения и отключения систем;
· организация работы по эксплуатации светильников, их чистке;
· проведение разъяснительной работы с учащимися и сотрудниками по вопросам энергосбережения;
· агитационная работа по вопросам энергосбережения;
· разработка и введение в действие системы поощрения сотрудников учреждения за действия, направленные на энергосбережение;
· повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников учреждений;
· создание системы энергоменеджмента.

[bookmark: _Toc167656029][bookmark: _Toc168666308]13.5. Технические мероприятия по энергосбережению

[bookmark: _Toc167656030][bookmark: _Toc167992469][bookmark: _Toc167993794][bookmark: _Toc168666309]Системы электроснабжения
· Установка выключателей нагрузки перед вводами силовых трансформаторов;
· устранение дефектов коммутационного и электросилового оборудования;
· замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные;
· Замена устаревших трансформаторов на современные;
· снижение потерь электроэнергии в кабельных сетях;
· снижение потерь электроэнергии путем улучшения коэффициента мощности;
· увеличение коэффициентов загрузки электроприемников и трансформаторных подстанций и ограничение их холостого хода;
· поддержание номинальных уровней напряжения в сетях;
· равномерное распределение нагрузок по фазам;
· оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электрической энергии;
· сокращение числа личных бытовых приборов (кипятильников, кофеварок, электрочайников и пр.);
· оптимизация времени использования оргтехники;
· применение частотного регулирования насосов систем водоснабжения;
· внедрение энергосберегающих конфорок на кухонных электрических плитах;
· установка терморегуляторов на системы электрического отопления.
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· Снижение расхода электроэнергии на цели освещения путем реконструкции существующей системы освещения за счет установки энергоэффективных источников света;
· сокращение области применения светильников с лампами накаливания и их замена на светильники с люминесцентными лампами;
· замена люминесцентных ламп старой модификации на лампы нового поколения меньшей мощности;
· замена традиционных систем освещения на светодиодные;
· замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на более надежные и экономичные электронные;
· окраска стен помещений в более светлые тона;
· децентрализация включения освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на необходимые зоны.
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· Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением;
· оснащение систем отопления приборами учета;
· гидравлическая наладка внутренней системы отопления;
· ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов;
· автоматизация систем теплоснабжения зданий путем установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с регулированием подачи теплоты;
· снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления;
· установка теплоотражателей за радиаторами отопления;
· установка запорных термостатических вентилей на радиаторах отопления;
· замена однотрубной системы отопления на двухтрубную;
· установка тепловых завес.
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· Внедрение рекуперации тепла в здании;
· повышение энергоэффективности сушильных установок.
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· Оптимизация работы вентиляционных систем;
· отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время;
· применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами открывания дверей;
· замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более высоким КПД;
· замена устаревших приводов вентиляционных установок с низким КПД на современные с более высоким КПД;
· применение частотного регулирования скорости вращения;
· применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха (в том числе с использованием ЧРП).
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· Включение кондиционера только при необходимости;
· исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещениях;
· поддержание в рабочем состоянии регуляторов, поверхностей теплообменников и оборудования.
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· Внедрение автоматизированной системы управления процессом производства сжатого воздуха;
· децентрализация воздухоснабжения;
· внедрение установки осушки сжатого воздуха на компрессорной станции;
· модернизация турбокомпрессорных холодильных машин.
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· Внедрение сварочных инверторов с микропроцессорными схемами управления;
· минимизация потерь электроэнергии в сварочном оборудовании при обрыве дуги;
· модернизация выпрямительных агрегатов гальванического участка;
· внедрение установок высокотемпературного нагрева шихты.
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· Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением;
· поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха и хорошего смешивания его с топливом;
· установка водяного поверхностного экономайзера за котлом;
· применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник);
· повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла;
· подогрев питательной воды в водяном экономайзере;
· содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла;
· очистка от накипи внутренних поверхностей котла нагрева котлов ультразвуковым методом;
· использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и подачей его во всасывающую линию дутьевого вентилятора;
· теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 градусов С);
· установка систем учета расходов топлива, электроэнергии, воды и отпуска тепла;
· автоматизация управления работой котельной;
· применение частотного привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов;
· перевод паровых котлов в водогрейный режим;
· перевод паровой системы отопления на водяную;
· рациональная загрузка одновременно работающих котлов;
· установка когенерационной установки (мини-ТЭЦ);
· установка системы возврата конденсата;
· установка расширителя непрерывной продувки и подогревателя сырой воды;
· восстановление обмуровки котлов.
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· Внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) учета тепло- и электроэнергии
· модернизация и расширение системы обмена технологической информацией (СОТИ);
· создание центра сбора и обработки данных (ЦСОД).
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Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» направлена на повышение эффективности использования ресурсов и продвижение новых технологий для обеспечения устойчивого роста для будущих поколений.
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Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» определены следующие стратегические цели развития возобновляемой энергетики в Казахстане:
- 3% доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии к 2020 году (целевой показатель достигнут);
- 15% доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии к 2030 году;
- 50% доли альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии к 2050 году.
Национальным планом развития РК установлен целевой индикатор по достижению 6% доли в электроэнергии возобновляемых источников энергии от общего объема производства электроэнергии к 2025 году.
По данным Министерства энергетики РК, отраженным в Руководстве для инвесторов по реализации проектов ВИЭ в РК, подготовленном в рамках региональных программ международной организации USAID «Энергетика Центральной Азии» и «Энергия будущего» в Казахстане имеется следующий ресурсный потенциал ВИЭ.
Ветровая энергия (ВЭС)
Казахстан обладает значительными ресурсами ветровой энергии. Примерно на 50% территории Казахстана скорость ветра составляет 4-5 м/секунду на высоте 30 м. Наиболее высокий ветровой потенциал имеется в районе Каспийского моря - Атырауской и Мангистауской областях, а также в Северном и Южном Казахстане. По данным концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, ветровой потенциал Казахстана составляет 1 820 млрд кВтч в год.
Гидроэнергетика (ГЭС)
Гидроэнергетика - второй по величине источник производства электроэнергии в Казахстане, на долю которой, по данным на 1 января 2022 года, приходится около 11,7% всей генерирующей мощности Казахстана. По абсолютным показателям потенциальных гидроресурсов Казахстан занимает третье место среди стран СНГ. Гидроэнергетический потенциал Казахстана оценивается примерно в 170 млрд кВтч в год, технически осуществимый - 62 млрд кВтч. Гидропотенциал средних и крупных рек составляет 55 млрд кВтч, малых рек - 7,6 млрд кВтч в год. Между тем, технически возможный для использования потенциал малых ГЭС составляет порядка 8 млрд кВтч.
Гидроэнергетические ресурсы распределены по всей стране, но среди них стоит отметить три особо крупных района: бассейн реки Иртыш с основными притоками (Бухтарма, Уба, Ульба, Курчум, Карджил), Юго-Восточная зона с бассейном реки Или и Южная зона - бассейны рек Сырдарья, Талас и Чу.
Солнечная энергия (СЭС)
Солнечная энергия имеет огромный потенциал в Казахстане. Согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса РК до 2030 года, потенциал солнечной энергии составляет около 2,5 млрд кВтч в год, количество солнечных часов составляет 2200 - 3000 ч в год (2500 - 3000 часов в год в южных регионах) из 8760. 
Геотермальные источники
Казахстан также богат геотермальными ресурсами. Естественные запасы гидрогеотермальных ресурсов Казахстана с температурой от 40°С до более 100°С оцениваются в 10275 млрд м³ по воде и в 680 млрд Гкал по теплу, что эквивалентно 97 млрд т.у.т. (тонна условного топлива) или 2,8 млрд ТДж, что сопоставимо с ресурсами традиционных топливных источников тепла. Для сравнения: прогнозные запасы углеводородного сырья Казахстана составляют около 12 млрд тонн нефти и конденсата (17,2 млрд т.у.т.) и около 6-8 трлн м³ газа (7-9,2 млрд т.у.т.). Общие геологические запасы и прогнозные ресурсы угля в республике оцениваются в 150 млрд тонн (101,0 млрд т.у.т.).
Геотермальные источники в основном расположены в Западном Казахстане - 75,9%, в Южном Казахстане их 15,6% и в Центральном Казахстане - 5,3%. Наиболее перспективными на извлечение теплоэнергетических подземных вод с минерализацией до 3 г/д м³ с температурой до 70-100°С являются артезианские бассейны Южного и Юго-Восточного Казахстана: Арысский, Алматинский и Жаркент-ский. 
Биогаз
Казахстан является крупным производителем зерна и другой сельскохозяйственной продукции, что говорит о значительных объемах производимых отходов и остатков, в связи с чем Казахстан имеет значительные объемы доступных отходов, особенно в отношении сельскохозяйственных культур, навоза и твердых бытовых отходов. Наибольшие объемы смешанных видов сельскохозяйственных отходов доступны в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях. Стабильным источником биомассы для производства энергии в Казахстане являются отходы продуктов животноводства. Однако данные об общих и доступных объемах отходов и их географическом местоположении отсутствуют, отходы и остатки редко используются продуктивно, например, в качестве сырья для биоэнергетических проектов. В настоящее время Европейский Банк Реконструкции и Развития реализует проект по оценке потенциала в области биоэнергетики.
В дальнейшем на последующей стадии «Проекта застройки», разработка сетей электроснабжения будут выполняться специализированной проектной организацией на основании утвержденного градостроительного проекта на первую очередь строительства и расчетный срок , в соответствии с поперечными профилями улиц в границах застройки (устанавливаемые при размещении объектов с отступом от красных линий, линий регулирования застройки, а также АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к внеплощадочным сетям и сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
Далее на второй стадии (на первую очередь и на расчетный срок) - разработка Генерального плана, будет выполнятся с детализацией направлений территориального развития (структурного плана), путем проработок и последовательности реализации реальных возможностей в ближайшем будущем с соответствующими расчетами электрических нагрузок. 
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Проектируемые сети 0,4 кВ предлагается выполнить в кабельном исполнении. 
Сети наружного освещения по уличным магистралям рекомендуются кабельные, по второстепенным улицам, возможно, воздушные.
На уличных магистралях рассматриваемого района предусматривается двухрядная схема расположения светильников. В качестве наружного освещения рекомендуются светильники, установленные на железобетонных опорах.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузки, защиту от перегрузки и коротких замыканий, а также учет расхода электроэнергии. Управление наружным освещением, централизованное дистанционное.
Наружное освещение и рекламные установки должны быть увязаны с архитектурой и масштабами зданий и сооружений с учетом восприятия в дневное и вечернее время.
В зависимости от архитектуры зданий и сооружений, их значения и месторасположения рекомендуются следующие способы наружного архитектурного освещения:
- равномерное освещение всего фасада здания или сооружения;
- освещение части фасада или отдельных элементов архитектуры здания;
- комбинированное освещение;
- освещение контура здания.
Рассмотренные выше вопросы должны уточняться и конкретно разрабатываться на последующих стадиях проектирования.
Сети освещения выполнены светодиодными светильниками, устанавливаемым на опорах. Управление уличным освещением автоматическое от панелей управления уличным освещением, устанавливаемым комплектно в трансформаторных подстанциях.
Необходимая мощность светильников для номинального освещения площадей, улиц и тротуаров зависит от светоотражения дорожного покрытия. Осветленное дорожное покрытие, в котором не менее 30% смеси (по весу), составляет щебень из осветленного каменного материала, искусственного (дорсил, синопал, люксовит и др.) или естественного (природный кварц, светлый высокопрочный известняк и др.), позволяет снизить установленную мощность светильников до 25 % и повысить равномерность распределения яркости на 40%, по сравнению с шероховатым черным асфальтобетоном. Стой же целью, а именно, для экономии потребляемой электроэнергии по освещению в помещениях, на улицах и при употреблении электроэнергии в рекламных целях рекомендуется использование новейших разработок энергосберегающих ламп.
Световой поток в люменах (лм) и, следовательно, световая отдача серных ламп приближается к 200 лм/Вт ив 17 раз превышает светоотдачу ламп накаливания на 1 ватт (Вт) установленной мощности. Немного хуже светоотдача у натриевых (~ 140 лм/Вт) и люминесцентных (80 лм/Вт) ламп.
Распределительные устройства в сетях наружного освещения обеспечивают равномерное распределение нагрузки по фазам, от перегрузок и коротких замыканий, а также учет расхода электроэнергии.
Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее, вид которого определяется по расчетам рабочего проектирования. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время. 
Также рекомендуется, особенно на удаленных участках, использовать уличные светильники, снабженные фотоэлементами аккумуляторами малой мощности. Днем аккумуляторы этих светильников заражаются от встроенных фотоэлементов, а ночью светят через энергосберегающие лампы. 
Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль состоянием освещения.
В дальнейшем на последующей стадии «Проекта застройки», разработка сетей электроснабжения будут выполняться специализированной проектной организацией на основании утвержденного градостроительного проекта на первую очередь строительства и расчетный срок , в соответствии с поперечными профилями улиц в границах застройки (устанавливаемые при размещении объектов с отступом от красных линий, линий регулирования застройки, а также АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к внеплощадочным сетям и сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
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Совокупность устройств и сооружений, с помощью которых осуществляется телефонная связь, называют телефонной сетью. В состав телефонных сетей входят: 
1.	Коммутационные устройства (автоматические телефонные станции, узловые станции, подстанции); 
2.	Линейные сооружения (абонентские линии, соединительные линии, каналы междугородной связи);
3.	Гражданские сооружения (здания телефонных станций, подстанций, усилительных пунктов);
4.	Телефонные аппараты.
По назначению различают следующие виды телефонных сетей: городские, сельские, учрежденческие, зоновые и междугородные. Городские телефонные сети предназначены для организации телефонной связи на территориях города, обеспечения абонентов не только телефонной связью общего пользования, но и внутрипроизводственной связью предприятий агропромышленного комплекса. На ГТС предусматривается радиальное (одноступенчатая схема) и радиально-узловое (одно- и двухступенчатая схема) построение с возможностью использования поперечных (прямых и обходных) путей. Одноступенчатая схема построения ГТС более предпочтительна, так как она обеспечивает более низкое затухание соединительных трактов, упрощает станционное оборудование, улучшает качество разговорного тракта, ускоряет процесс установления соединений. Основой ГТС является центральная станция ЦС (или существующая АТС), в которую включаются линии от вышестоящей станции - АМТС (или ЗТУ), соединительные линии от оконечных станций (ОС), а при радиально-узловом построении сети и от узловых станций (УС). В узловые станции включаются линии от нижестоящих ОС. Центральная станция размещается в районном центре и является одновременно городской телефонной станцией. На ГТС предусматривается радиальное (одноступенчатая схема рис. «а») и радиально-узловое (одно- и двухступенчатая схема «б»).
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Рисунок 1. Структура городской телефонной сети: 
а) радиальная схема; 
б) радиально-узловая схема; 
в) комбинированная схема.
Линейные сооружения телефонных сетей состоят из воздушных и кабельных линий связи. Основная тенденция развития линий ГТС направлена на внедрение кабельных линий. На абонентских линиях ГТС широко применяется спаренное включение ТА и групповые установки. При спаренном включении обеспечивается секретность разговора, избирательность посылки вызова, возможность взаимной связи спаренных ТА. Тип кабеля и аппаратура передачи определяются в зависимости от ожидаемой перспективной потребности в каналах связи на проектируемой магистрали. Учитывается, что такие виды связи, как телеграфная, фототелеграфная, передача данных, телевидение и другие осуществляются в основном по телефонным каналам методом вторичного уплотнения; для передачи вещания также используются телефонные каналы (сдвоенные или строенные) современных многоканальных систем. Определение мощности проектируемой линии состоит в расчете потребного числа каналов как на ближайшую, так и на более отдаленную перспективу. При этом имеется в виду, то современные линии связи используются не только для телефонных и телеграфных передач, но и для междугородного телевидения, проводного веяния, а также передачи центральных газет фототелеграфными методами, информации с электронно-вычислительных центров, сигналов дистанционного управления в промышленных системах телемеханики и т.д.
Построение сетей абонентских линий осуществляется различными способами, однако все они могут быть сведены к двум системам: шкафной и без шкафной. При шкафной системе построения абонентских линий последняя состоит из трех участков: магистрального, распределительного и абонентской проводки. Магистральным участком абонентской линии называется участок от кросса АТС до распределительного шкафа. Распределительным участком называется участок от распределительного шкафа (ШР) до распределительной коробки (КР). Абонентской проводкой, как и при системе прямого питания, называется участок от КР до розетки телефонного аппарата. Как показывают расчеты, экономически целесообразно использовать шкафную систему при длине магистрального кабеля, начиная с 500 и более метров. Кроме чисто экономической выгоды, получаемой от применения шкафной системы построения абонентской линии, к достоинствам этой системы следует отнести: увеличение гибкости сети (возможность коммутировать в распределительном шкафу цепи всего шкафного района) и возможность проведения электрических измерений абонентской линии по участкам (абонентскую линию можно «прозвонить» как в сторону станции, так и в сторону абонентского пункта, что значительно облегчает поиск неисправностей).

14.1. Системы широкополосного беспроводного доступа

В настоящее время большинство телекоммуникационных услуг предоставляются через узкоспециализированные независимые друг от друга сети. Тем не менее, современные методы цифровой обработки сигнала предоставляют возможность конвергенции информационных потоков путем преобразования всех их видов в единый поток с возможностью его передачи по единой широкополосной сети связи. Одновременно предоставление пользователям широкого набора современных услуг связи настоятельно требует создания широкополосных сетей доступа, что часто сдерживается необходимостью прокладки новых кабелей. Одним из эффективных решений этой проблемы является использование систем беспроводного широкополосного доступа.
[image:  ]
Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на базе сетей широкополосного доступа, в том числе беспроводных, является основой для создания мультисервисной телекоммуникационной сети во многих странах мира. Беспроводные сети требуют выделения радиочастотного ресурса, достаточного для предоставления всех видов телекоммуникационных услуг. Основной целью развертывания сетей на базе систем широкополосного беспроводного доступа (BWA – Broadband Wireless Access) является предложение экономически эффективных решений для создания широкополосных сетей доступа с целью доставки услуг связи. Они могут быть предназначены для работы как в одностороннем, так и в двухстороннем (интерактивном) режиме. В соответствии с этим оборудование BWA использует радиочастоты в диапазонах от 2 до 60 ГГц. Дело в том, что, несмотря на наличие в развитых странах сравнительно большого числа различных классов пользователей, получающих услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет и пр., чувства полного удовлетворения не наблюдается. Хорошо известно, что многие уже использующиеся и только готовящиеся к использованию сетевые решения имеют свои известные недостатки, заключающиеся либо в невысоких скоростях передачи, либо в организационных проблемах, либо просто в высоком уровне необходимых инвестиций для тотального охвата потенциального электората, что свойственно, прежде всего, фундаментальным кабельным решениям. Кроме того, свежие ветры либерализации рынка телекоммуникаций выявляют новых желающих стать его потенциальными игроками, чтобы занять там достойную нишу. Ну а выдача лицензий и радиочастот сулят новые доходы в национальный бюджет. Беспроводные решения имеют преимущества, позволяющие производить выборочное (адресное) обслуживание клиентов без необходимости вкладывания значительных инвестиций при строительстве сетей КТВ. Операторы сетей на базе систем BWA имеют больше степеней свободы, позволяя адресно вкладывать инвестиции, что, как представляется, дорогого стоит. И ограничения предоставляемого ими сервиса зависят лишь от наличия доступного радиочастотного ресурса. Сети BWA могут использоваться для доставки широкополосных и узкополосных услуг связи в интересах категорий заинтересованных пользователей, а также могут служить основой для создания транспортных сетей в интересах сетей связи назначения (ТВ-вещания, доступа в Интернет, сотовой радиотелефонной связи). Сети BWA развертываются преимущественно в местах с высокой концентрацией потенциальных пользователей (например, в крупных городах), однако, это не исключает их использование для организации телекоммуникационного обслуживания в отдельных населенных пунктах. Сети BWA являются наиболее целесообразным решением при организации массового обслуживания населения по доставке услуг ТВ-вещания и Интернет-вещания.
Широкополосные системы беспроводного абонентского доступа
"AirStar" - цифровая система радиодоступа компании SR Telecom 
Система AirStar - это система радиосвязи типа "точка-многоточка", предназначенная для организации беспроводного доступа локальных телекоммуникационных сетей различного или одного назначения к более мощной (например, общего пользования) интегрированной или предоставляющей конкретные услуги телекоммуникационной сети.
В состав AirStar входят базовые станции, терминальные станции и система управления сетью. Каждая базовая станция устанавливается на объекте, к которому подведены телекоммуникации мощной сети. Терминальные станции устанавливаются на объектах, расположенных вокруг базовой станции на расстоянии до 3,3-20 км (в зависимости от частотного диапазона), где функционируют локальные сети связи. Терминальные станции, осуществляя радиосвязь с базовой станцией, обеспечивают доступ локальных сетей к более мощной сети. Фрагмент сети доступа на базе оборудования AirStar приведен ниже.

[image: Рис. 7.1.1. Структурная схема цифровой сети широкополосного радиодоступа AirStar]
 















Рисунок 2. Структурная схема цифровой сети широкополосного радиодоступа AirStar

Система AirStar позволяет организовывать беспроводный доступ на больших территориях, при этом базовые станции объединяются с помощью имеющейся транспортной или магистральной сети, к которой подключается система управления оборудованием AirStar. При наличии в сети всего одной базовой станции система управления подключается или непосредственно к базовой станции или удаленно, по каналу связи.
Одно из наиболее важных преимуществ системы AirStar заключается в том, что оборудование разработано на основе использования технологии АТМ пакетной коммутации. Базовая станция в стандартной комплектации имеет АТМ STM-1 интерфейс или АТМ Е3. Но с помощью дополнительного оборудования базовые станции могут подключаться и к другим телекоммуникационным сетям. В радиоэфире также обеспечивается АТМ протокол. Терминальные станции имеют в стандартной комплектации три интерфейса: 4xE1+V.35+ +10/100BT или E1+V.35+ 10/100BT.

14.2. Развитие инфраструктуры мобильной связи

Мировой тренд в сфере телекоммуникаций сегодня движется в сторону развития беспроводных мобильных сетей, что подтверждается и ростом количества абонентов сотовой связи. В Казахстане на конец 2022 года было зарегистрировано 25,1 млн абонентов — на 3,3% больше, чем в предыдущем году. Именно мобильный интернет в РК является основным источником доступа к всемирной паутине. Так, если к концу 2022 года в стране насчитывалось 2,9 млн абонентов фиксированного интернета, то количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, выросло за год на 3,1%, до 17,4 млн. Мобильной связью казахстанцев и гостей страны обеспечивают три оператора: «Kcell» (торговые марки Kcell и Асtiv), «Мобайл Телеком-Сервис» (торговые марки Tele2 и Altel) и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline).

[image: Количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, выросло за год на 3%]

Эксперты отмечают, что это колоссальная нагрузка на мобильные сети 4G/5G. Операторы связи уверены, что такой высокий уровень использования интернета и постоянная динамика роста трафика демонстрируют позитивные тенденции прогресса для страны и общества. Доступность сервисов и возможность онлайн-работы, учебы и общения являются отражением процессов развития страны. Вместе с тем, такая динамика возлагает на операторов определенную нагрузку по поддержке и развитию инфраструктуры, способной выдержать столь бурный рост. оператор обслуживает более 1,75 млн домохозяйств в РК. «Казахтелеком» использует самые массовые виды подключения к сетям — оптическое подключение GPON (более 800 тысяч абонентов) и медные подключения на базе технологии ADSL (около 900 тысяч абонентов). «Один абонент технологии GPON в среднем потребляет около 316 Гб в месяц, один абонент технологии ADSL потребляет в среднем 205 Гб в месяц. Это нормальное среднее потребление в домохозяйствах. При этом более 75% потребляемого трафика — это трафик всем известных социальных сетей и мультимедийных платформ (Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, TikTok, Netflix и игровые сервисы). Для улучшения качества доступа к этим сервисам наша компания локализовала и организовала прямые стыки с этими компаниями. Общий объем локализованных в Казахстане ресурсов составляет 4 Тбит/с.». В настоящее время «Казахтелеком» приступил к модернизации устаревшей технологии ADSL на базе медной инфраструктуры с переводом абонентов на оптические сети. С 2024 планируется начать переключение абонентов по всем городам. Уже переведено около 150 тыс. домохозяйств. Также приступили к модернизации еще одного крупного сегмента доступа к сети интернет — мобильной сети. Внедрение технологии 5G позволит резко увеличить частотную полосу до 100 Мгц, что даст возможность утилизировать больше объема трафика в радиосети. При этом надо понимать, что использование частот выше 1 ГГц приведет нас к полной зависимости проходимости сигнала через различные физические преграды, в особенности внутри помещений. И размещение Indoor-оборудования или small cells внутри зданий будет обязательным условием, чтобы воспользоваться полным потенциалом технологии 5G. Это, в свою очередь — сложная организационная работа архитекторов, планировщиков городов, производителей стройматериалов, государственных органов, обеспечивающих регулирование в области строительства, энергетики и так далее. Между тем, данные, опубликованные в инструментах планирования рекламы ведущих платформ социальных сетей, показывают, что в начале 2023 года социальными сетями в Казахстане пользовалось 11,05 миллиона пользователей в возрасте от 18 лет и старше, что эквивалентно 86,3% от общей численности населения в этой группе.Показатели трафика на абонента будут расти, продолжая обгонять общемировые тенденции, и мы как оператор понимаем значимость нашей работы для обеспечения потребностей жителей страны. В сети Tele2/Altel рост трафика в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составил 24%. С внедрением технологии 5G мы увидим экспоненциальный рост, что откроет новые перспективы и возможности как для бизнеса, так и для каждого жителя. Все это возможно, благодаря тому что в стране по статистике достаточно высокий уровень доступа к интернету. По данным операторов охват сетей составляет 97,36% населения страны, из них 85,1% приходится на технологию LTE. В начале 2023 года в Казахстане было зафиксировано в общей сложности 25,44 миллиона соединений сотовой мобильной связи, что эквивалентно 130,5% от общей численности населения. Для сравнения, в США этот показатель составляет 113,1%, в Канаде — 98,5%, в Турции — 94,5%, а в среднем по Миру — 105,6%.
Проектом отмечается необходимость на всех стадиях строительства производить реконструкцию линейных сооружений, включающую в себя:
- строительство оптико-волоконной сети для организации межстанционных связей между цифровыми АТС, с применением оборудования стандарта SDH (синхронно-цифровая иерархия, позволяющая передавать гораздо большие потоки информации по сравнению с действующими системами передач стандарта РДН);
- поэтапное строительство абонентской сети с применением оптико-волоконных кабелей;
- строительство телефонной канализации в направлении районов нового жилищно-гражданского строительства;
- поэтапную перекладку существующих воздушных линий связи в телефонную кабельную канализацию.
Дополнительно следует отметить, что часть существующей кабельной канализации, проходящей по территории перспективной застройки должна быть демонтирована по архитектурно-планировочным соображениям и проложена вдоль проектируемой сетки автомобильных дорог.
Цифровизация телекоммуникационной сети, повсеместно внедряемая в городе и переход на оптико-волоконную технологию позволяет предоставить абонентам широкий спектр услуг, таких как:
· передача информации, включающую речевую, цифровую информацию без ограничений;
· услуги телесервиса, включающие телефакс, телетекст, телефонию, видеотекст, видеотелефонию;
· получение разнообразных дополнительных видов обслуживания, в том числе:
· переадресация входящего вызова;
· повторный вызов без набора номера;
· наведение справки во время разговора;
· уведомление о поступлении нового вызова;
· конференцсвязь и многое другое.
При этом скорость, надежность и качество передаваемых сообщений настолько высоки, что способны удовлетворить требования самого взыскательного пользователя.
Перспективные трассы прохождения магистральной телефонной канализации по территории города и местоположение новых городских АТС ориентировочно показаны на плане и будут утончены на дальнейших стадиях проектирования в проектах детальной планировки соответствующих планировочных районов и в «Схеме телефонизации города», выполняемой специализированными проектными организациями.
Проектом отмечается необходимость и в дальнейшем устанавливать на рассматриваемой территории универсальных таксофонов со смарт-карточной технологией. Общее количество картофонов принять в объеме 2-4% от требуемой емкости ГТС.
На сетях связи должны применяться типовые железобетонные колодцы: полносборные, сборные двухзвенные конструкции, специального типа (типа ККС-2-10, ККС-3-10, ККСу-3-10). Проектами преимущественно должны предусматриваться полносборные и сборные железобетонные колодцы. 
Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:
· проходные - на прямолинейных участках трасс, в мостах поворота трассы не более чем на 15o, а также при изменении глубины заложения трубопровода;
· угловые - в мостах поворота трассы более чем на 15o;
· разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;
· станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.
Типы смотровых устройств (колодцев) кабельной канализации на сетях связи определяются емкостью вводимых в них труб или блоков с учетом перспективы развития сети и должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Типы смотровых устройств (колодцев) кабельной канализации

	Тип смотрового устройства (колодца)
	Максимальная емкость блока труб, вводимого в колодец
	Число каналов в основания блока
	Назначение

	ККС-1
	1
	1
	Устанавливается на распределительных сетях при длине пролета до 60м. Допускается монтаж муфт кабелей ТПП до 50 пар. При транзитной прокладке кабеля (без муфт) емкость проходящих кабелей не должна превышать 100 пар

	ККС-2
	2
	2
	Допускается монтаж муфт кабелей ТПП до 200x2x0,5 или 300x2x0,32

	ККС-3
	6
	2
	Допускается монтаж муфт кабелей ТПП до 400x2x0.5; ТГ до 600x2x0,5; ТПП с 0,32 до 800x2

	ККС-4
	12
	234
	Допускается монтаж кабелей местных сетей емкостью до 1200x2

	ККС-5
	24
	46
	Допускается монтаж кабелей местных сетей всех емкостей и установка HPП аппаратуры ИКМ для ГТС

	Станционное смотровое устройство ККССр-1
	36
	
	Колодец кабельной канализации связи специального типа, разветвительный на 35 каналов

	Станционное смотровое устройство ККССр-2
	48
	
	Колодец кабельной канализации связи специального типа, разветвительный на 48 каналов

	Специальный колодец ККС-5М
	
	
	Колодец кабельной канализации связи для размещения контейнеров НРП аппаратуры систем передачи ИКМ-30, ИКМ-30-4, ИКМ-120-4



Трубопроводы кабельной канализации следует предусматривать из:
· труб из вторичного полиэтилена с наружным диаметром 63 мм и 110 мм;
Размещение трасс для строительства линий связи - преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.
Основные проектные предложения по строительству сети телекоммуникации носят предварительный и рекомендательный характер. Окончательные решения по строительству сети телекоммуникации на базе того или иного оборудования, а также системы построения, принимаются потенциальным оператором на стадии рабочего проектирования или технико-экономического обоснования. 
Проектом предусмотрено: строительство 2-х и 4-х отверстной телефонной канализации по магистральным улицам; переход через магистральные улицы не менее 4-х каналов; строительство внутриквартальной сети не менее 2-х каналов. Ввод в здание 1-го канала телефонной канализации применить с внешним диаметром 110мм. Для строительства телефонной канализации использовать п/э трубы с внешним диаметром 110мм. Предусмотреть использование люков «плавающего» типа. Установку телекоммуникационных шкафов с пассивными оптическими сплиттерами 1/32 и патч-панель. Количество сплиттеров зависит от количества точек подключения плюс 15% запаса. Абонентскую разводку выполнить одномодовым оптическим кабелем с одним волокном стандарта G.657(волокно, устойчивое к изгибам) в п/э трубе диаметром 16мм. Для уменьшения затухания использовать коннекторы SC/APC. 
Для телефонизации всех проектируемых административных зданий, входящих в проектируемый район предусмотрено строительство наружных магистральных сетей телекоммуникаций от проектируемых МАД (мультиплекторный абонентский доступ), расположенные в центре нагрузки. 
В данном проекте предлагается применить высококачественную оптическую сеть на базе оборудования мирового концерна Alcatel-Lucent. Компания Alcatel-Lucent открыла гигабитную пассивную оптическую сеть GPON(GigabitPassiveOpticalNetwork). Alcatel-Lucent установила свое решение 7342 ISAM FTTU, основанное на технологии GPON, а также сопутствующую систему управления 5520 и целый ряд оптических сетевых терминалов ONT, используемых в помещениях конечных пользователей в том числе в многоквартирных домах и офисных центров/MDU/ и преобразующих оптические сигналы в электрические для воспроизведения голоса, видео и данных.
Технология пассивных оптических сетей GPON (GigabitPassiveOpticalNetwork) позволяет увеличить пропускную способность сети в 100 раз выше, чем при технологии ADSL, обеспечивает высокое качество передачи видеосигнала с предоставлением новых сервисов.
В проекте предлагается использование скоростных возможностей новой сети для предоставления пользователям и корпоративным заказчикам самых последних услуг связи, такие как IP-телефония, IP-TV, видео по требованию (VoD), высококачественныйInternet, видеоконференцсвязь и др. Это позволит внедрить высококачественные услуги «три в одном» (Triple-Play).
Сеть PON состоит из нескольких элементов - коммутатора на узле связи, линий связи с пассивными сплиттерами в узлах сети и модемов на стороне абонентов. К каждому модему поступают все пакеты от коммутатора, а во время передачи используется временное мультиплексирование кадров. Коммутатор позволяет по одному волокну (одному порту) подключить до 32 или даже 64 абонентов. Общая скорость передачи данных (которая делится между абонентами) составляет 1,25 Гбит/с. Дальнейшее развитие EPON уже в ближайшие годы предлагает также переход на скорости 10/1 Гигабит/с и 10/10 Гигабит/с.

14.3. Современное состояние

Абонентская сеть населенного пункта построена традиционно по шкафной системе с элементами зоны прямого питания. 
Установлена АТС на 250 номеров. Соединительная линия BOЛC (волоконно - оптический кабель). Сеть распределительная, абонентская часть в канализации, часть воздушная, часть в грунте.
Год строительства с 1970 года.
Топографические съемки имеются частично.
Год постройки в разные годы по мере спроса, последний в 2018 году. Реконструкция требуется.
В качестве оконечных устройств на магистральной сети установлены распределительные шкафы типа ШР. На распределительной сети установлены коробки типа КРТП, ЯКГ, УКС и прочие.
Местонахождение существующих АТС и трассы магистральной телефонной канализации представлены на схеме «Энергоснабжение и телефонизация».
Кроме телефонной связи посёлок обеспечен и другими современными видами связи - сотовой, спутниковой, международной связью по Интернет.

14.4. Проектные предложения

На основании анализа современного обеспечения телефонной связью жителей, телефонная плотность на его территории принимается порядка 25 номеров на 100 человек на период первой очереди строительства.
Однако на период расчетного срока ёмкость ГТС определена с учётом того, что каждая семья в должна быть обеспечена устойчивой телефонной связью. Тогда при принятом коэффициенте семейности кс = 4,8 телефонную плотность в коммунально-бытовом секторе села предлагается довести до 30 телефонов на 100 человек. Однако на период расчетного срока ёмкость ГТС определена с учётом того, что каждая семья в посёлке должна быть обеспечена устойчивой телефонной связью. Тогда при принятом коэффициенте семейности кс = 4,8 телефонную плотность в коммунально-бытовом секторе села предлагается довести до 30 телефонов на 100 человек.
Расчеты емкости узлов телекоммуникации выполнены на основании ожидаемого роста численности населения по этапам развития жилых массивов, а также развития инфраструктуры транспорта, отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды, учреждения культурно-бытового обслуживания.
Проектные решения. Рекомендации по применению современных телекоммуникационных технологий даны с учетом мировой практики их внедрения.
В данном разделе основные расчеты по определению количества устанавливаемых телефонных аппаратов на территории посёлка произведены согласно общим правилам и рекомендациям по проектированию телефонных сетей и на основании ожидаемого роста численности населения и развития объектов социальной сферы на проектируемой территории, а также с учетом существующих линейных сооружений с максимальным использованием для дальней эксплуатации в зависимости от % износа и ввода в эксплуатацию с последующей модернизацией на перспективу развития населенного пункта.
Основные проектные предложения носят предварительный и рекомендательный характер. Окончательное решение по строительству сети телекоммуникации принимаются потенциальным оператором на стадии разработки рабочего проекта или технико-экономического обоснования. 
Цифровизация телекоммуникационной сети и переход на оптико-волоконную технологию позволит предоставить огромный перечень услуг связи, которые условно можно разделить на основные и дополнительные.
Основные услуги:
· Передача информации, включающей речь, цифровую информацию без ограничений, пакетный режим;
· Услуги телесервиса, включающие телефакс, телетекст, телефонию, видеотекс, видео телефонию;
· Интернет т.д.
Дополнительные услуги:
· Переадресация вызова;
· Немедленное извещение о стоимости вызова;
· Расширенная конференцсвязь;
· Определение номера, вызывающего абонента;
· Идентификация злонамеренного вызова;
· Вызов с ожиданием;
· Трехсторонняя связь.
Общая протяженность сетей телефонизации в рассматриваемом районе застройки на 1 очередь – 3500 м.
Общая протяженность сетей телефонизации в рассматриваемом районе застройки на расчётный срок – 7000 м.
Решения по структурной схеме сетей телефонизации и точки подключения к существующим сетям телефонизации или к вновь создаваемым АТС будет решаться на дальнейших этапах проектирования.
В дальнейшем на последующей стадии «Проекта застройки», разработка сетей телефонизации будут выполняться специализированной проектной организацией на основании утвержденного градостроительного проекта на первую очередь строительства и расчетный срок , в соответствии с поперечными профилями улиц в границах застройки (устанавливаемые при размещении объектов с отступом от красных линий, линий регулирования застройки, а также АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к внеплощадочным сетям и сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей. 

15. РАДИОФИКАЦИЯ

В настоящее время проводное радиовещание становится не востребованным. Большей популярностью пользуется эфирное радиовещание на частотах - FM.
В связи с чем предлагается не рассматривать вопрос развития проводного радиовещания в данном проекте.

16. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В настоящее время в селе осуществляется телевизионное вещание от областного телевизионного центра, кабельное телевидение и спутниковое телевидение.
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17. АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Участок проектируемого населенного пункта с. Кызылсай характеризуется резкоконтинентальным климатом, что создает благоприятные условия для формирования системы озелененных территорий. По данному селу сложилась тенденция следующего характера: озелененные территории общего пользования, большую часть озелененных территорий ограниченного пользования составляют приватные сады.

[bookmark: _Toc409537032]17.1. Система территорий природного комплекса

Озеленение села формировать в виде системы озелененных территорий.  При этом одним из главных принципов ее формирования считается непрерывность. Анализ современной ситуации в данном вопросе в разных типах населенных пунктов Казахстана, а также коллективом НИиПИ Генплана Москвы - территории города Москвы позволил сделать вывод о том, что в настоящий момент идея «системы озелененных территорий города» в новых экономических условиях не реализуема. При этом предполагается, что территории населенного пункта с. Кызылсай должны составлять единое целое с системой природных территорий региона. 
Для генерального плана населенного пункта с. Кызылсай были разработаны предложения по формированию перспективной территориальной организации озеленения.
Целью в разработке перспективной системы озеленения района является предложение мер по оптимальной архитектурно-ландшафтной организации его территории. Основными принципами формирования системы территорий природного комплекса села являются:
      - равномерность распределения по территории района и их транспортная и                     пешеходная доступность;
      - чередование непрерывных и дискретных (пунктуативных) структур;       
      - функциональное разнообразие;
       - комплексность организации внутрирайонных, внутрипоселковых и загородных озелененных территорий.
	Система озеленения и обводнения должна объединять озелененные территории: общего пользования (сады, бульвары), ограниченного пользования (внутриквартальные и уличные посадки), специального назначения (санитарно-защитного характера) со всеми видами водных устройств – открытые бассейны, ирригационная сеть.
Кроме вышеперечисленных для ситуации проектируемого села важными принципами в формировании комфортных условий жизнедеятельности является восполнение природных ресурсов. Это предполагает посадку древесно-кустарниковой растительности, создание небольших искусственных водоемов, а также повышение эстетического разнообразия природных форм рельефа путем использования методов геопластики. 
Структура системы природного комплекса предопределена планировочной структурой села, характером преимущественно малоэтажной жилой застройки и предлагается по типу фоновой модели размещения озелененных территорий, когда поселковая застройка формируется дисперсно по отношению к ландшафтным образованиям.
«Линейные озелененные территории» представлены в основном защитным озеленением транспортных коридоров и бульварами. В качестве дискретных (островного характера) структур будут выступать парк, сады и скверы при общественных зданиях, а основной массив озелененных территорий должны составить приватные сады усадебной застройки. 
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17.2. Озелененные территории общего пользования

Озелененные территории общего пользования, как правило, поддерживают устойчивое экологическое развитие населенного пункта с. Кызылсай и обеспечивают социально гарантированный объем рекреационных пространств для отдыха населения.
Характерными чертами объектов ландшафтного проектирования села  являются: преобладание закрытых тенистых пространств (до 70 % их территории), защита от прямой инсоляции; проникновение воды в виде малых водоемов на все участки объектов ландшафтной архитектуры; создание проветриваемого подкронового пространства; относительно малая роль газонов, которые формируются в основном почвопокровными растениями и кустарниками стелющихся форм (можжевельник казацкий). При выборе газонных покрытий следует придерживаться следующего норматива на озелененных территориях общего пользования: для бульваров и скверов процент газонов на озеленяемых территориях должен составлять соответственно 42% и 53%. 
При подборе древесно-кустарникового ассортимента предпочтение рекомендуется отдавать ширококронным с высоким штамбом, обеспечивающие сомкнутость полога 0,7-0,8, что позволит получить максимальный эффект снижения температуры воздуха.  
В селах в организованных формах отдыха особенно испытывают недостаток дети и молодежь. Зоны массовых мероприятий, развлечений и аттракционов, прогулок и отдыха должны стать ведущими в озеленении села.
Для сельских парков применяются следующие приемы создания насаждений: групповое размещение (уменьшает затраты и способствует нормальному развитию насаждений); максимальное количество пород – 12-15 наименований; плотные периферийные насаждения для защиты от ветров и создания однородного фона для парковых композиций.
В архитектурно-ландшафтной реконструкции используются следующие приемы: трансформация насаждений рубками и посадками; освобождение наиболее ценных экземпляров от подроста и самосева для формирования пейзажей; новые посадки для создания плотных групп, укрупнения массивов, замены отмирающих деревьев.
Объемно-пространственное решение аллей возможно с помощью декоративных деревьев: туи западной, которая в сочетании с вязами, ивой, сиренью создадут интересные ландшафтные композиции. Своеобразия художественных достоинств пейзажных картин, свойственных колориту горно-долинной зоны Казахстана, можно добитъся путем введения тополя пирамидального, сумаха пушистого, тамарикса, лоха серебристого, можжевельника казацкого. 
С первого этапа формирования архитектурно-ландшафтной среды новых общественных пространств села в создании гармоничной объемно-пространственной композиции отдельных объектов ландшафтной архитектуры предлагается активное использование вертикальных цветников, пространственных каркасов, трельяжей и пергол, озеленяемых ампельными, а также виноградом девичьим и другими лианами, которые требуют незначительного ухода и неприхотливы к почвам.
В рамках ландшафтного дизайна рекомендуется активное использование инертных материалов (гравий разных оттенков, мелкие цветные природные камни, цветное стекло с эффектом дробления, белый мрамор различной фракции).
А в полузамкнутых пространствах - «зеленые   экраны», сочетающие озелененные участки с информационными полосами, контейнерное озеленение.
Архитектурно-ландшафтная среда должна быть обеспечена необходимым благоустройством: поливочным водопроводом, наружным освещением.
Сопутствующее общественной застройке озеленение - скверы рекомендуется решать с разным функциональным наполнением. Расположенные на территории многофункциональных общественных подцентров, по функции могут решаться как декоративный: топиарный (искусственная формовка деревьев и кустарников – отдельно растущих или в живой изгороди), водный с системой бассейнов, каскадов и фонтанов с инновационными методами освещения и т.п. Для планировочного решения такого типа скверов применяются регулярные приемы, причем всю композиционную структуру рекомендуется подчинять архитектуре основного здания. Скверы, расположенные на магистральных улицах, по основной функции могут формироваться как транзитные. В них в качестве ведущего элемента ландшафта предлагаются цветочные партеры, рабатки или модульные цветники. 
Рекомендуется следующий баланс территории скверов площадью до 1 га: дорожки и площадки - 25-28, насаждения 72-75, в том числе цветочные – 1,5-2%.
          При размещении зеленых насаждений в скверах рекомендуется использовать композиционный прием формирования полуоткрытого пространства сочетанием партерных участков и древесно-кустарниковых насаждений. Для скверов, изолированных от окружающей застройки, рекомендуется пейзажный прием архитектурно-планировочного решения. Древесно-кустарниковые породы скверов, расположенных на транспортных магистралях, должны быть не только декоративными, но и газоустойчивыми.
[image: Описание: Описание: 002][image: Описание: Описание: 35-1Тенд]Большая роль в микроклиматическом и эстетическом формировании сельской среды принадлежит бульварам. Бульвар в качестве расширенной полосы зеленых насаждений на улице предназначен для пешеходов и кратковременного попутного отдыха. Для повышения эстетического уровня бульваров рекомендуется активное включение цветочных композиций и декоративной скульптуры, а для выделения зон разной значимости – мощение различной фактуры и цвета. 
Кроме этого, предлагается создание монокультурных участков цветущих растений (контрастные композиции из сальвии, розарии, сиренарии), которые могут придать индивидуальность и художественную выразительность.
От избыточной солнечной радиации рекомендуется затенение пешеходных аллей и площадок, путем использования деревьев с широкой и плотной кроной. На 1 га площади бульвара рекомендуется высаживать 350-400 деревьев и 3-4 тыс. кустарников, преобладающими должны являться затененные пространства.
Для защиты от вандализма предлагаются, как наиболее эффективные, цветники с высоким бортом, изолированные от естественной почвы. Качественный плодородный слой и дренаж на дне создадут комфортные условия для произрастания цветов. Для подобных цветников возможно использование низких, средних цветов, почвопокровной, а также ампельной растительности с ароматным запахом. Декорирование бортов можно осуществлять с помощью декоративного кирпича, гранита, бетона.
Повышению эстетического потенциала объектов ландшафтной архитектуры и созданию зрительных барьеров может способствовать активное использование геопластики (искусственное формирование возвышенностей разной высоты от 0,5-1м до 2-3м) и декоративной скульптуры.

[bookmark: _Toc409537034]17.3. Озелененные территории ограниченного пользования

Ассортимент садов жилой среды рекомендуется формировать из декоративных, плодовых деревьев и кустарников, а также активно использовать вертикальное озеленение на трельяжах, перголах, декоративных каркасах. Возможно два варианта посадки вьющихся растений для вертикального озеленения: за отмосткой и в емкости у наружной стены.
	Архитектурно-ландшафтная организация малых садов при отдельных деловых учреждениях должна способствовать организации комфортной среды для кратковременного отдыха и носить рекламный характер, что может быть достигнуто за счет индивидуального подхода в решении моделей мощения, которое кроме эстетики может нести и информационный характер, инновационных методов в составлении каменных композиций и декоративного освещения.
Для   повышения    эстетического     комфорта    среду    малых     садов, рекомендуется декорировать пространственными металлическими композициями, оградами, декоративными стенками, освещением и мощением с использованием темы стилизованных представителей флоры и фауны. 
 Для насаждений при детских дошкольных учреждениях рекомендуется включение декоративных и защитных посадок 2 класса по высотным показателям (сомасштабным детскому росту), актуальными здесь являются фитонцидные   растения, а нерекомендуемыми к посадке – растения с колючками и ядовитыми плодами и листьями. На участках учебных заведений показатель газонных покрытий в общем балансе озелененных территорий составляет 20 %.
	В ландшафтном декорировании уличных озелененных территорий рекомендуются пространственные композиции с использованием цветов. Для улучшения эстетики в озеленении улиц, в особенности в районах жилой усадебной застройки рекомендуется в качестве обязательного требования устройство со стороны улицы палисадников на придомовых территориях. На улицах значительной протяженности рекомендуется чередовать деревья и кустарники различных пород (во избежание однообразия).
Улицы широтного направления требуют более интенсивного озеленения северной стороны, с таким расчетом, чтобы деревья затеняли не только тротуар, но и прилегающие дома. На теневой южной стороне рекомендуется использовать низкорослые деревья, которые затенят тротуар, не затемняя окна зданий. На улицах меридиональной ориентации необходимо не только 2-х стороннее затенение тротуаров, но и фасадов зданий, причем деревья в посадках должны быть высокими. Если ширина улиц не позволяет произвести посадку деревьев по обеим сторонам тротуара, то рекомендуется посадка только между тротуаром и мостовой, чередуя высокие деревья со средними.	
[image: Мощение для парковки]	Важным аспектом в формировании среды жизнедеятельности является обеспечение безопасности на территории транспортных коридоров. Предлагается для разделительных полос посадка деревьев с толщиной ствола, не превышающей 15 см, для уменьшения встречного ослепления. В местах проектируемых поворотов на городские магистрали рекомендуется посадка насаждений, предназначенных для зрительного ориентирования – акцентирующие группы деревьев свободного размещения. Группы создаются значительных размеров, с учетом восприятия их в условиях высокой скорости движения. Для этих целей рекомендуются деревья первой величины с плотной кроной и высокие кустарники. Для пропорциональной организации элементов благоустройства рекомендуется использование средств архитектурной композиции: задается соотношение высоты боковых ограничений придорожного пространства (зданий, искусственных насаждений) к ширине проезжей части, а также проезжей части к расстоянию между боковыми ограничителями в пропорциях со знаменателем 0,62.
 
[bookmark: _Toc409537035]17.4. Озелененные территории специального назначения

Озеленение санитарно-защитных территорий кладбищ осуществляется посредством создания защитных лесопосадок, фильтрующих и изолирующих конструкций. Создаются посадки плотными, с кустарниковыми опушками. Для повышения пылеулавливающей способности посадок рекомендуется введение кустарников. Фильтрующие посадки создаются менее плотными без кустарниковых опушек. Наиболее устойчивым для этих целей из деревьев считается вяз мелколистный и клен ясенелистный, а из кустарников – бирючина обыкновенная и жимолость татарская.

[bookmark: _Toc409537036]17.5. Цветочное декорирование территории

Важной композиционной частью озелененных территорий являются цветники. Как правило, цветники размещаются в наиболее значимых композиционных узлах садов и парков, на пешеходных площадях, они являются непременным атрибутом садов и скверов, их включают в структуру бульваров. Отводя места для цветников, необходимо учитывать пейзажные картины и вводить их в состав акцентных узлов.
Цветники из многолетников в 10 раз дешевле, чем из однолетников и ковровых. Оптимальное соотношение стоимости цветников из однолетних, ковровых, многолетних равно 3:12:1.


Цветники создаются из цветов, декоративных трав и почвопокровных, которые делятся на однолетники, двулетники и многолетники. Следует отметить, что применение многолетних цветочных растений уменьшает затраты на создание и уход за ними. В цветочном оформлении села многолетники должны составлять 70%, однолетники – 30%. По композиционному решению цветники подразделяются на: партеры, рабатки, клумбы, арабески, тематические, модульные цветники, рокарии, цветочные массивы. Для приватных садов усадебной застройки актуальна и тема декоративных огородов. 
Весь цветочный ассортимент группируется по основным декоративным признакам: окраска цветка, высота и периоду цветения. По высоте растения разбиты на три группы: низкорослые - 10-30 см, среднего роста - 35-70 см, высокорослые - 80-150 см. Применяются низкие, стелющиеся и подушкообразные растения высотой от 5 до 10 см: камнеломки, молодило, седумы (очитки), флокс дерновый, барвинки. Используются они как почвопокровные, бордюрные, многолетние ковровые растения, а также для декорирования каменных композиций.
Красивой округлопирамидальной, шаровидной или цилиндрической формой куста выделяются растения, используемые для акцентирования в цветниках именно данной характеристики: кохия, кустовая астра, хорошо переносящие стрижку.
Также как и у древесно-кустарниковых насаждений приятный запах цветов является важным фактором привлекательности. Из душистых однолетников в декорировании цветников используются алиссум, левкой, табак, душистый горошек. Из многолетников: гвоздика, ландыш, пион, фиалка, флокс. Из луковичного активного аромата отличаются гиацинты, лилии и нарциссы.

[bookmark: _Toc409537037]17.6. Древесно-кустарниковая растительность

При посадке растений на территории населенного пункта с. Кызылсай необходимо учитывать нормативы минимальных расстояний до зданий и сооружений (Таблица 17.6.1).

Таблица 17.6.1 - Нормы расположения зеленых насаждений у зданий и сооружений

	Нормируемое расстояние
	Для деревьев, м
	Для кустарников, м

	1
	2
	3

	От наружных стен здания 
	2,0
	1,0

	От ограждений: - высотой до 3 м
	2,0
	1,0

	                              - высотой более 3 м
	4,0
	1,0

	От края проезжей части улицы
	2,0
	1,0

	От края тротуара
	0,75
	0,5

	От границ подземного перехода
	7,0
	7,0

	От мачт и опор осветительной сети, колонн, эстакад (до края колонн)
	4,0
	-

	От боковой границы подземного газопровода
	2,0
	2,0

	От стенки подземного теплопровода, водопровода, канализации водостока
	1,5
	0,5

	От подземного силового электрокабеля
	2,0
	0,7


При формировании озелененных территорий в селе очень важен учет климатических особенностей. Для лиственных пород наиболее рациональной является весенняя посадка. Это особенно характерно для теплолюбивых растений. Холодостойкие растения хорошо переносят и осеннюю посадку. Хвойные растения предпочтительнее высаживаются зимой или весной.
Хорошие результаты дает зимний способ пересадки деревьев с замороженным комом земли. В целях достижения высокого качества озеленяемых территорий рекомендуется не менее 10 % древесного ассортимента применять крупномерами в возрасте 10-15 лет.
	Следует обращать большое внимание на агротехнику зеленых насаждений: ежегодно, в течение вегетационного периода следует производить обработку деревьев и кустарников эффективными фунгицидами и инсектицидами против грибковых болезней и насекомых.
	При разработке предложений по созданию зеленых насаждений в проектируемом районе учитывались почвенно-климатические условия. Для успешного роста и развития растений в данных условиях является правильное орошение растений. Полив зеленых насаждений производится в 3-х, 4-х кратной повторности при норме полива 650-700 м3на 1 га. Полив цветников осуществляется после посадки ежедневно, затем один раз через 2-3 дня, а в период полного развития – через 5-6 дней при норме полива 100-200 л. воды на 1 м2. 
Технологическим методом сохранения влаги вокруг деревьев может быть применение водонабухающих полимерных гидрогелей – редкошитых гидрофолополимеров, удерживающих большие объемы воды (до нескольких кг на 1 кг сухого полимера), разработанных на кафедре химии в КазНУ и ТОО «Медполимер». Кроме того, новые гидрогели очень перспективны для укоренения и сохранения черенков.
	Предлагаемый ассортимент деревьев и кустарников для озеленения территорий села разработан с учетом его назначения (на территориях озеленения общего, ограниченного пользования и специального назначения) и их индивидуальных свойств (декоративности, газо- и пылеулавливающим характеристикам).

Таблица 17.6.2 - Рекомендуемый ассортимент древесно-кустарниковых пород для озеленения населенного пункта Кызылсай.

	Наименование пород
	Общего пользования
	
Ограниченного пользования (жилые кварталы, лечебные, производственные здания и пр.)
	
Специльного назначения           (санитарно-защитные зоны, градозащитные полосы)

	
	Парки, скверы, бульвары
	Улицы, проезды, площадки
	
	

	
	
Массивы
	Гуппы, аллеи одиночные
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Хвойные породы

	Ель канадская
	-
	+
	-
	+
	-

	Ель колючая
	-
	+
	-
	+
	-

	Можжевельник виргинский
	+
	-
	+
	+
	+

	Можжевельник казацкий
	-
	+
	+
	-
	+

	Сосна горная
	-
	+
	-
	+
	+

	Сосна крымская
	-
	+
	+
	+
	+

	Сосна обыкновенная
	+
	+
	+
	+
	+

	Туя западная
	-
	+
	+
	+
	+

	Туя восточная
	-
	+
	+
	+
	+

	Лиственные породы

	Абрикос обыкновенный
	+
	+
	+
	+
	+

	Акация белая
	+
	+
	+
	+
	+

	Айлант высочайший
	-
	+
	+
	+
	+

	Береза бумажная
	-
	+
	-
	+
	-

	Боярышник обыкновенный
	-
	+
	+
	+
	+

	Боярышник алтайский
	-
	+
	+
	+
	+

	Вяз Андросова
	+
	+
	+
	+
	+

	Вяз гладкий и шершавый
	+
	+
	+
	+
	+

	Вяз перистоветвистый
	+
	+
	+
	+
	+

	Гледичия трехиглая
	-
	+
	+
	+
	+

	Груша обыкновенная
	+
	+
	+
	+
	+

	Дуб монгольский
	+
	+
	+
	+
	+

	Дуб черешчатый
	+
	+
	+
	+
	-

	Ива белая
	-
	+
	+
	+
	+

	Ива ломкая
	-
	-
	+
	+
	+

	Катальпа великолепная
	-
	+
	+
	+
	-

	Каштан конский
	-
	+
	+
	+
	-

	Клен остролистный
	+
	+
	+
	+
	-

	Клен остролистный, красный
	-
	+
	+
	+
	-

	Клен полевой
	+
	+
	+
	+
	+

	Клен татарский
	+
	+
	+
	+
	+

	Клен ясенелистный
	-
	+
	+
	+
	+

	Липа мелколистная
	+
	+
	+
	+
	+

	Лох узколистный
	-
	+
	+
	+
	+

	Орех грецкий
	+
	+
	+
	+
	-

	Орех маньчжурский
	-
	+
	+
	+
	+

	Рябина обыкновенная
	-
	-
	+
	+
	+

	Барбарис Тунберга
	+
	+
	+
	+
	+

	Бересклет бородавчатый
	-
	+
	+
	+
	-

	Бирючина обыкновенная
	+
	+
	+
	+
	+

	Жимолость татарская
	-
	+
	+
	+
	+

	Ива остролистная
	-
	+
	+
	+
	+

	Калина обыкновенная
	+
	+
	+
	+
	-

	Кизильник черноплодный
	-
	+
	+
	+
	+

	Миндаль Ледебура	
	-
	+
	+
	+
	+

	Розы парковые (шиповники)
	+
	+
	+
	+
	-

	Сирень обыкновенная, венгерская
	+
	+
	+
	+
	-

	Скумпия
	-
	+
	+
	+
	+

	Смородина золотистая
	-
	+
	+
	+
	+

	Спирея японская
	-
	+
	+
	+
	-

	Тамарикс ветвистый
	-
	+
	-
	+
	-

	Форзиция пониклая
	+
	+
	+
	+
	-

	Чубушник обыкновенный
	+
	+
	+
	+
	+



	  Плодовые насаждения не рекомендуется высаживать на участках, подверженных негативному воздействию автотранспорта. Требуется проведен ие постоянного мониторинга за состоянием зеленого фонда села и его окружения.	 Необходимо применение административных и правовых мероприятий за сохранностью и приумножением фонда зеленого строительства.
	Выводы:
	- главными принципами формирования оптимальной системы природного комплекса населенного пункта с. Кызылсай является ее равномерность;
          - одним из основных принципов обеспечения благоприятных условий проживания в селе является социально гарантированные общедоступные условия для каждодневного досуга постоянного населения в радиусе пешеходной доступности от жилья, что предоставляют озелененные территории районного значения;
	- в формировании благоприятной экологической обстановки района одним из главных направлений в ландшафтной организации территории необходимо считать мероприятия по формированию из зеленых насаждений ветрозащитного и санитарно-защитного озеленения.























18. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Раздел «Санитарно-эпидемиологические условия» разработан в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соблюдения санитарных требований при реализации проектных решений генерального плана села Кызылсай Меркенского района Жамбылской области. В разделе рассмотрены условия размещения жилой и общественной застройки, объектов коммунального и сельскохозяйственного назначения, инженерной инфраструктуры, а также мероприятия по обеспечению санитарной безопасности территории. Проектные решения разработаны с учетом требований санитарного законодательства Республики Казахстан и направлены на предотвращение негативного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения.

18.1. Водоснабжение 

В настоящее время население села Кызылсай обеспечивается централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением. Источником водоснабжения являются подземные воды Меркенского месторождения подземных вод. Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет КГП «Аспара». Подача воды осуществляется непосредственно в жилую застройку и на приусадебные участки.
Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие и модернизация существующей системы водоснабжения с обеспечением перспективной жилой и общественной застройки централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением. Водоснабжение населенного пункта предусматривается для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.
Эксплуатация существующих и строительство новых объектов водоснабжения должны осуществляться в соответствии с требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», от 20 февраля 2023 года № 26. Для источников питьевого водоснабжения предусматривается соблюдение зон санитарной охраны в установленном законодательством порядке.

18.2. Водоотведение

На территории села Кызылсай централизованная система водоотведения отсутствует. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется посредством индивидуальных септиков и выгребных ям, расположенных на территории домовладений.
С учетом перспективного развития населенного пункта проектом предусматривается строительство централизованной системы водоотведения, включающей канализационные сети, канализационную насосную станцию и канализационные очистные сооружения. Размещение объектов водоотведения предусматривается с соблюдением санитарных требований, санитарных разрывов и ограничений, установленных действующим законодательством РК.
Проектные решения по водоотведению направлены на предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод, улучшение санитарного состояния территории и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

18.3. Атмосферный воздух и источники выбросов

На территории села Кызылсай отсутствуют крупные промышленные предприятия, являющиеся значительными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Основное воздействие на атмосферный воздух связано с эксплуатацией автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники, объектами сельскохозяйственного назначения, коммунально-бытовыми объектами и индивидуальным отоплением жилой застройки.
Основными загрязняющими веществами, характерными для указанных источников, являются оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, углеводороды, твердые частицы и сажа. Качество атмосферного воздуха на территории населенного пункта должно соответствовать требованиям Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху населенных мест, от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.
В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению территории, развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, организации централизованного вывоза отходов, предотвращению несанкционированного сжигания отходов, а также соблюдению санитарно-защитных зон объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

18.4. Почвенный покров и благоустройство

Основными факторами потенциального загрязнения почвенного покрова являются твердые бытовые отходы, хозяйственно-бытовые сточные воды, а также деятельность отдельных объектов сельскохозяйственного назначения.
В целях предотвращения загрязнения почв предусматриваются организация централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, строительство централизованной системы водоотведения, благоустройство территории населенного пункта и развитие системы озеленения. Размещение объектов коммунального и сельскохозяйственного назначения предусматривается с соблюдением санитарных требований и ограничений, установленных действующим законодательством.
Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить благоприятное санитарное состояние территории и снизить риск загрязнения почвенного покрова.

18.5. Обоснование санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны устанавливаются для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в соответствии с требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
Соблюдение санитарно-защитных зон направлено на снижение негативного воздействия физических, химических и биологических факторов на население, обеспечение нормативного качества атмосферного воздуха, соблюдение допустимых уровней шума и создание благоприятных условий проживания населения.

Существующие объекты
На территории села расположены крестьянские хозяйства, деятельность которых связана с растениеводством и животноводством. Размеры санитарно-защитных зон для указанных объектов определяются в зависимости от фактического назначения, производственной мощности и технологических характеристик конкретного объекта в соответствии с требованиями санитарных правил от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. При разработке генерального плана новое жилищное строительство в пределах санитарно-защитных зон производственных объектов не предусматривается.
На территории сельского округа также функционируют отдельные объекты малого бизнеса, включая мельницы, кормоцеха и пилорамы. Размеры санитарно-защитных зон для данных объектов определяются в соответствии с санитарной классификацией и характеристиками конкретного предприятия. Эксплуатация указанных объектов должна обеспечивать соблюдение нормативных показателей качества атмосферного воздуха и допустимых уровней физического воздействия на границе жилой застройки.

Проектируемые объекты
Проектом предусматривается строительство канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений для обеспечения перспективной жилой и общественной застройки централизованной системой водоотведения. Размеры санитарно-защитных зон для указанных объектов определяются в соответствии с требованиями санитарных правил от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования с учетом производительности, технологических решений и проектных характеристик объектов.
Проектируемые объекты социально-культурного и бытового обслуживания населения, включая учебно-воспитательный комплекс, аптеку, спортивный зал, магазины и объекты бытового обслуживания, не относятся к производственным объектам, являющимся источниками значительного химического, физического или биологического воздействия на окружающую среду. В связи с этим установление санитарно-защитных зон для указанных объектов не требуется.

18.6. Объекты санитарных ограничений

Полигон твердых бытовых отходов
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированными организациями. Существующий полигон твердых бытовых отходов не имеет необходимой разрешительной документации. В целях приведения системы обращения с отходами в соответствие с требованиями законодательства проектом предусматривается закрытие и рекультивация существующего полигона, а также размещение нового полигона твердых бытовых отходов за пределами жилой застройки.
Эксплуатация объектов обращения с отходами должна осуществляться в соответствии с требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов», от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
Кладбище
На территории села Кызылсай расположены существующие кладбища, размещенные в южной и северо-восточной частях населенного пункта. При разработке генерального плана учтены требования СП «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения», от 19 августа 2021 года № ҚР ДСМ-81.
Проектом не предусматривается размещение новой жилой и общественной застройки в пределах нормативных санитарных ограничений от существующих кладбищ. Планировочные решения генерального плана разработаны с учетом соблюдения требований санитарного законодательства Республики Казахстан.
Скотомогильник
Согласно имеющимся материалам, на территории села Кызылсай действующие скотомогильники и сибиреязвенные захоронения отсутствуют. В связи с отсутствием указанных объектов санитарные ограничения, связанные со скотомогильниками, на проектируемую территорию не распространяются.

18.6. Озеленение санитарно-защитных зон

Озеленение является важным элементом формирования благоприятной санитарно-гигиенической среды населенного пункта. Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение улиц, общественных пространств и территорий общего пользования, а также благоустройство территории населенного пункта.
Озеленение санитарно-защитных зон и территорий специального назначения способствует снижению запыленности атмосферного воздуха, улучшению микроклимата, уменьшению уровня шумового воздействия и повышению санитарно-гигиенических характеристик территории.

Вывод

Анализ санитарно-эпидемиологических условий села Кызылсай показывает, что территория в целом характеризуется благоприятными условиями для проживания населения. Отсутствие крупных промышленных предприятий, наличие централизованного водоснабжения, развитие инженерной инфраструктуры и предусмотренные проектом мероприятия по строительству централизованной системы водоотведения, закрытию существующего полигона твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территории будут способствовать улучшению санитарного состояния населенного пункта и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Реализация проектных решений генерального плана должна осуществляться при обязательном соблюдении требований санитарного законодательства РК, санитарно-защитных зон объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.













[bookmark: _Hlk230308315]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 
	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 2024 год
	Первый этап 2030 год
	Расчетный срок 2040 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	га
	94,4
	94,4
	94,4

	1.1
	Площадь земель населенного пункта, всего
	тыс. га
	0,944
	0,944
	0,944

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	29,7
	31,35
	33,1

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	22,1
	22,85
	23,6

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	-
	-
	-

	1.1.1.3
	застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	-//-
	0,6
	1,5
	2,5

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	7,0
	7,0
	7,0

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	6,8
	
6,8
	
6,8

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	7,6
	7,6
	7,6

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.4
	особо охраняемых природных территорий
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	0,2
	0,2
	0,2

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	0,2
	0,2
	0,2

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	-
	-
	-

	
	из них:
	
	-
	-
	-

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	14,2
	18,8
	21,9

	
	из них:
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	13,8
	15,3
	18,4

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	0,4
	0,4
	0,4

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	-
	3,1
	3,1

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.8
	резервные
	-//-
	34,7
	28,45
	23,6

	
	из них:
	
	-
	-
	-

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	32,6
	23,55
	18,7

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	2,1
	2,1
	2,1

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	-
	2,8
	2,8

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	0,4
	0,4
	0,4

	
	из них:
	
	-
	-
	-

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	-
	-
	-

	
	скотомогильники
	-//-
	-
	-
	-

	
	очистные сооружения
	-//-
	-
	-
	-

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	0,4
	0,4
	0,4

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	0,8
	0,8
	0,8

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	7,4
	7,4

	7,4


	2
	Население
	

	
	
	

	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
	тыс.чел.
	0,475
	0,500
	0,550

	

	в том числе:
	

	
	
	

	2.1.1
	собственно, населенный пункт
	-//-
	0,475
	0,500
	0,550

	2.2
	Плотность населения
	чел/га
	-
	-
	-

	2.3
	Показатели миграции населения:
	-
	
	
	

	2.3.1
	прирост
	-//-, чел
	-
	-
	-

	2.3.2
	убыль
	-//-, чел
	0,002 (2 чел.)
	0,002 (2 чел./год)
	0,002 (2 чел./год)

	2.4
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	0,475 / 100%
	0,500 / 100%
	0,550 / 100%

	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,137 / 28,8%
	0,146 / 29,2%
	0,163 / 29,6%

	2.4.2
	население в трудоспособном возрасте
	-//-
	0,242 / 51,0%
	0,255 / 51,0%
	0,281 / 51,1%

	2.4.3
	население старше трудоспособного возраста
	-//-
	0,096 / 20,2%
	0,099 / 19,8%
	0,106 / 19,3%

	3
	Жилищное строительство
	

	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2 общей площади
	13,82
	14,75
	16,50

	

	в том числе:
	

	
	
	

	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	-
	-
	-

	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	13,82
	14,75
	16,50

	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	

	13,82
	13,82
	13,82

	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	13,82
	14,75
	16,50

	

	в том числе:
	

	
	
	

	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	13,82
	14,75
	16,50

	

	из них в застройке:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	13,82
	14,75
	16,50

	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	-
	-
	-

	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	-
	-
	-

	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	-
	-
	-

	3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади
	-
	0,93
	2,68

	

	в том числе:
	

	
	
	

	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	-
	0,93
	2,68

	

	из них:
	

	
	
	

	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	-
	0,93
	2,68

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	-
	-
	-

	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	-
	-
	-

	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	-
	-
	-

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	м2/чел.
	29,1
	29,5
	30,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	

	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	-
	43
	43

	4.1.1
	новое строительство
	мест
	-
	43
	-

	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	40
	120
	120

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	-
	80
	-

	4.3
	 Медицинские организации  (МП)
	коек
	10 (1 МП)
	1 ФАП
	1 ФАП

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	-
	165
	165

	4.5
	 Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки 
	Ед/га
	0,1
	0,3
	0,44

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	100,0 / 210,5
	130,0 / 260,0
	165,0 / 300,0

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	50 / 105,3
	50 / 100,0
	50 / 90,9

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	1 / 2,1
	3 / 6,0
	4 / 7,3

	5
	Транспортное обеспечение
	

	

	

	


	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	3,0
	5,34
	10,09

	

	в том числе:
	

	
	
	

	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	
	
	

	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	1,49
	2,73
	2,73

	5.1.2.1
	основная
	-//-
	-
	1,1
	1,1

	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	1,51
	1,51
	6,26

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	

	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	

	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс.м3/сут.
	0,00871
	0,0128
	0,0161

	

	В том числе:
	

	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,00792
	0,0112
	0,014

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	0,000792
	0,00168
	0,0021

	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	132
	161
	161

	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	120
	140
	140

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	
	
	

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	+
	+
	+

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	-

	-
	-
	-

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	1,6
	5,1 (в том числе новое строительство – 3,6 км)
	8,9 (в том числе новое строительство – 3,8 км)

	6.2
	Водоотведение
	

	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	0,00181
	0,0128
	0,0161

	

	В том числе:
	

	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	0,00165
	0,0112
	0,014

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	0,000165
	0,00168
	0,0021

	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	
	
	

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	-
	4,4
	6,9

	6.3
	Электроснабжение:
	

	
	
	

	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	
	
	

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	
	535/5032620
	769/6898500

	

	в том числе:
	

	
	
	

	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	2264679
	3104325

	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	2767941
	3794175

	6.3.3
	 Протяженность сетей 
	км
	

	7,0

	9,3

	6.4
	Теплоснабжение
	

	

	

	


	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	

	

	


	6.4.2
	Потребление на отопление, всего
	МВт
	-
	0,882
	1,771

	

	в том числе:
	

	

	

	


	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	0,882
	1,771

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	-
	0,156
	0,264

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	0,156
	0,264

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,6
	0,6

	6.5
	Газоснабжение
	

	

	

	


	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3/год
	

	

	


	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	-
	0,8721
	0,9796

	

	в том числе:
	

	

	

	


	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	0,8721
	0,9796

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	-
	-
	-

	

	в том числе:
	

	

	

	


	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	

	

	


	6.6
	Телефонизация
	

	

	

	


	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	тыс. единиц
	-
	0,32
	0,43

	7
	Инженерная подготовка территории
	

	

	

	


	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	-
	3,9
	9,85

	7.2
	Защита территории от затопления:
	

	

	

	


	7.2.1
	площадь
	га
	-
	-
	-

	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	-
	1,0
	1,6

	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	-
	45,0
	60,0

	7.4
	Берегоукрепление
	км
	-
	1,86
	4,66

	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	-
	-
	-

	8.
	Охрана окружающей среды
	

	

	

	


	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	

	

	


	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	

	

	


	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	тыс. м3/сут
	

	

	


	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	Тыс. га
	

	

	


	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс. т/год
	

	

	


	8.6
	Санитарная очистка территорий
	тыс. т/год
	9,1
	9,67
	14,92

	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	

	

	


	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	-
	-
	-

	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	

	

	


	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	Количество депо, единиц
	

	1Х2

	1Х2





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ, НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Водный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.03.2026 г.) от 9 апреля 2025 года № 178-VIII.
1. Закон РК от 16.07.2001 г. №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
1. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях».
1. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II.
1. Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II.
1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. №400-VI.
1. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.
1. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70
1. Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
1.  Методические указания по применению экологических требований к полигонам размещения отходов (приложение 33 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298).
1.  МСН 4.02-02-2004. «Тепловые сети».
1.  МСН 2.03-02-2002. Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.
1. Перечень видов отходов для захоронения на полигонах различных классов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 361 от 7 сентября 2021 г.
1. Пособие к МСН 4.02-02-2004. Тепловые сети.
1. Правила установления водоохранных зон и полос. Постановление Министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года № 19-1/446.
1. Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546.
1. Правила установления охранных зон объектов тепловых сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 331
1. Правила организации сбора, хранения и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 февраля 2016 года № 39.
1. РДС РК 3.01-06-2002.  Методика комплексной градостроительной оценки территорий с использованием базы данных государственного градостроительного кадастра.
1. РНД 01.01.03-94. Правила охраны поверхностных вод РК. 
1. СН РК 3.01-01-2013. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
1. СН РК 3.01-00-2011. Инструкция о порядке разработки, согласования и утвержденияградостроительныхпроектов в Республике Казахстан.
1. СН РК 1.04-01-2013. «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
1. СН РК 3.01-02-2012. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства.
1. СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения.
1. СН РК 4.02-04-2013. «Тепловые сети».
1. СН РК 4.02-01-2011. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
1. СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».
1. СН РК 2.04-07-2022. Тепловая защита зданий.
1. СН РК 3.03-01-2013. «Автомобильные дороги».
1. СН РК 3.03-02-2013. «Отвод земель для автомобильных дорог».
1. СН РК 2.04-03-2011. Защита от шума.
1. СН РК 3.05-01-2013. Магистральные трубопроводы.
1. СН РК 1.04-15-2013. Полигоны для твердых бытовых отходов.
1. СНиП РК 4.01-02-2009 (с изменениями по состоянию на 13.06.2017 г.). Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
1. СП РК 3.01-101-2013. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.
1. СП РК 3.01-102-2012. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства.
1. СП РК 1.02-105-2014. «Инженерные изыскания для строительства».
1. СП РК 1.04-109-2013. «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
1. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.
1. СП РК 3.05-101-2013. Магистральные трубопроводы.
1. СП РК 4.02-106-2013 «Автономные источники теплоснабжения»
1. СП 42-101-2003 (МСП 4.03-101) «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
1. СП РК 4.02-04-2003. Тепловые сети. Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных труб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства.
1. СП РК 4.02-104-2013. «Тепловые сети».
1. СП РК 4.02-101-2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
1. СП РК 3.01-01-2008. Методические указания по разработке проектов планировки частей города и других населенных пунктов.
1. СП РК 3.03-101-2013. «Автомобильные дороги».
1. СП РК 3.03-102-2013. «Отвод земель для автомобильных дорог».
1. Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов. Приказ министра здравоохранения №26 от 20 февраля 2023 года.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией. № ҚР ДСМ-73 от 04.08.2021г
1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16. 
1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020.
1. [bookmark: _Hlk93676890]Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.
1. Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № ҚР ДСМ-81
1. Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19.

ЭТ	комфортно тепло


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-3.0283999999999995	-0.85600000000000009	5.6608000000000001	11.814399999999999	16.275199999999998	20.16	21.872799999999998	20.5764	16.256799999999998	10.428000000000001	3.6720000000000002	-1.6927999999999999	комфортно тепло	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	комфортно	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	прохладно	умеренно прохладно
прохладно
комфортно

6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	умеренно прохладно	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	очень прохладно	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	очень жарко	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	жарко	умеренно холодно

очень прохладно 

умеренно прохладно

прохладно

жарко

комфортно

комфортно тепло


24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	холодно	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	умеренно холодно	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	очень холодно	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
Эффективная температура, °С


Уровень комфорта



T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-4.0999999999999996	-1.8	5.2	12.1	17.399999999999999	22.7	25.3	23.7	17.899999999999999	10.5	3	-2.6	Tmin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-8.3000000000000007	-6.1	0	5.9	10.199999999999999	14.8	17.100000000000001	15.2	9.9	4	-1.7	-6.7	Tmax	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.7	4.2	12	19.2	24.6	30.4	33.1	32.1	26.5	18.8	9.8000000000000007	3.2	
Температура воздуха, °С




R, мм	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	24.7	32.700000000000003	44.4	66.2	56.4	32.799999999999997	19.8	13.5	16.8	34.1	39.9	31.1	f, %	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	81	80	76	66	62	50	44	43	48	64	76	82	
Осадки, мм


Относительная влажность, %




январь	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	5	10	15	12	23	10	16	9	июль	6	10	13	9	23	12	17	10	



апрель	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	6	14	18	8	16	10	19	9	октябрь	6	12	15	10	25	9	14	9	



С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	6	12	15	10	22	10	16	9	


С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	2	2.2000000000000002	2.2999999999999998	1.9	1.9	2	2.9	2.7	


V, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.52	1.6057142857142854	1.8885714285714283	2.08	1.98	1.9657142857142855	1.9457142857142851	1.78	1.714285714285714	1.64	1.5171428571428571	1.4571428571428573	порыв, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20.25	21.6	28.08	28.86	29.64	28.08	28	28.08	21.06	24.96	24.49	23.7	Vmax, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	16	25	25	24	18	20	28	18	20	21	20	
Средняя скорость 
ветра, м/с


Максимальная скорость и порыв ветра, м/с




Жилищный фонд по проектным периодам

2024	 13,82 тыс. м2
29,1 м2/чел.

Жилищный фонд	13.82	2029	[ЗНАЧЕНИЕ] тыс. м2
29,5 м2/чел.

Жилищный фонд	14.75	2039	16,50 тыс. м2
30,0 м2/чел.

Жилищный фонд	16.5	
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Проектная фирма «ГРАДО», Алматы, 2009
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