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1. Введение
1.1. Цели и задачи определение необходимости проведения стратегической экологической оценки по результатам скрининга воздействий Документа
Скрининг воздействий Документов представляет собой процесс выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду при реализации Документов, осуществляемый в целях определения на основании критериев, установленных пунктом 3 статьи 55 Экологического кодекса Республики Казахстан, необходимости или отсутствия необходимости проведения стратегической экологической оценки.
Скрининг воздействий Документа проводится на основании следующих критериев:
1) актуальности Документа с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия Документа целям содействия устойчивому развитию;
2) возможности реализации видов деятельности, устанавливаемых Документом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования;
3) степени влияния такого Документа на реализацию иных Документов;
4) экологических рисков при реализации Документа, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения;
5) актуальности Документа с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды;
6) особенностей экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения);
7) трансграничного характера последствий при реализации Документа;
8) степени и характера возможных последствий реализации Документа для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
9) необходимости оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа;
10) характера предлагаемых изменений в Документ, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.



1.2. Основания для проведения скрининга воздействий Документов
Скрининг воздействий Документов проводится на основании следующих нормативных и правовых документов:
Экологический кодекс Республики Казахстан (статья 55), который регулирует проведение СЭО для стратегических документов, включая генеральные планы населенных пунктов;
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
СН РК 3.01-00-2011 – Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;
СП РК 3.01-101-2013 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов;
Международные обязательства Республики Казахстан в рамках Конвенции Эспо (о трансграничном воздействии на окружающую среду) и Орхусской конвенции (о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды).






























2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Общие сведения
Необходимость разработки настоящего генерального плана обусловлена рядом объективных факторов, основанных на новой социально-экономической ориентации Республики в целом и отдельных регионов в частности, радикально изменившей социальные нормы жизнедеятельности общества. 
Кроме того, необходимость разработки генерального плана вызвана ещё и тем, что для внесения и привязки к цифровым платформам АИС ГЗК (Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра) с целью обеспечения населения и бизнеса информацией о текущем и планируемом развитии населенных пунктов и АИС ГГК (Автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра) – государственная платформа РГП «Госградкадастр», предназначенная для работы с пространственными данными, генеральными планами, проектами детальной планировки и инженерными коммуникациями.
В генеральном плане определены краткосрочные и долгосрочные перспективы социально-экономического и градостроительного развития населенного пункта.
Генеральным планом на проектируемой территории определена проектная численность населения. В работе произведен расчет жилищного фонда, определена потребность в объектах повседневного культурно-бытового обслуживания, соответствующих специфике малого населенного пункта.
Проектом заложена концепция создания благоустроенного села с высоким уровнем качества среды, преодоления демографического спада и стопроцентным обеспечением инженерными коммуникациями.
В отличие от экстенсивного роста, документ определяет перспективы территориального развития села строго в существующих административных границах (115 га) путем оптимизации пятна застройки и освоения внутренних резервных пустот для обеспечения прогнозируемого населения качественным жильем. Проектными решениями предусмотрено функциональное зонирование территории с целью рационального использования земель, защиты окружающей среды и формирования комфортной среды проживания населения.
Местоположение населенного пункта
Село Жаугаш батыр (до переименования — Папанино) расположено в Кенесском сельском округе Меркенского района Жамбылской области. Село находится в восточной части района, в предгорной равнине у северных склонов Кыргызского Алатау, и расположено вдоль русла реки Токтас. Сообщение с внешним миром осуществляется по проходящей севернее автомобильной дороге республиканского значения KAZ 06 (Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Актобе).
Целевое назначение и основные задачи
Главной целью проекта является пространственная и экономическая ревитализация села, преодоление острой депопуляции и создание благоприятной среды обитания при сохранении ярко выраженного животноводческого профиля экономики.
Основные задачи корректировки:
Оптимизация сложившейся застройки и формирование новых участков ИЖС внутри существующих границ.
Определение направлений пространственного развития для создания локальной инфраструктуры малого бизнеса (первичная переработка сельхозпродукции).
Проектирование современных систем инженерного обеспечения (централизованное водоотведение, ливневая канализация с гидроботаническими площадками, водоснабжение).
Инженерная подготовка территории (защита от затопления, укрепление откосов реки Токтас).
Упорядочение санитарно-защитных зон, ликвидация несанкционированных свалок и вынос нового полигона ТБО за пределы жилой застройки.
Функциональное зонирование территории
В рамках проекта территория села (общей площадью 115 га) распределена на следующие функциональные зоны с установлением соответствующих регламентов:
Селитебная зона: основа структуры — одноэтажная усадебная застройка с приусадебными участками по 10–15 соток. Расширение осуществляется за счет пустующих территорий внутри села на севере и юго-западе.
Общественно-деловая зона: концентрация социальных объектов (проектируемый учебно-воспитательный комплекс (УВК), медицинский пункт, мечеть, объекты торговли и бытового обслуживания, опорный пункт полиции).
Рекреационные зоны: парковая зона с аллеей, а также благоустроенная прибрежная водоохранная полоса реки Токтас.
Инженерная и транспортная инфраструктура: коридоры улично-дорожной сети, площадки канализационных очистных сооружений (КОС), гидроботанические площадки, объекты придорожного сервиса (СТО, электрозарядные станции) вдоль республиканской трассы.
Производственная и сельскохозяйственная зоны: территории действующих крестьянских хозяйств и проектируемых площадок первичной обработки сельхозсырья (модульные убойные пункты, пункты охлаждения молока).
Зоны специального назначения: территория существующего кладбища (с СЗЗ) и нового полигона ТБО, вынесенного на расстояние 4,5 км от села.
Этапы реализации проектных решений
Развитие села Жаугаш батыр рассчитано на два основных этапа, базирующихся на стимулировании возвратной миграции и естественного прироста:
Исходный год: состояние на 01.01.2024 г. (численность населения — 66 чел., жилищный фонд — 1,59 тыс. м²).
Первая очередь (до 2030 года):
· рост населения до 80 человек;
· освоение 5 новых участков ИЖС (увеличение жилого фонда до 2,16 тыс. м²);
- строительство учебно-воспитательного комплекса (детский сад на 25 мест и школа на 40 мест) и медицинского пункта;
- организация централизованной системы водоотведения с отводом на проектируемые КОС (мощностью 12,8 м³/сут);
- строительство 3,6 км новых водопроводных сетей.
Расчетный срок (до 2040 года):
· рост населения до 100 человек;
· освоение еще 5 новых участков ИЖС (увеличение жилищного фонда до 3,0 тыс. м² при достижении целевой нормы обеспеченности 30 м²/чел.);
· увеличение мощности КОС до 16,1 м³/сут;
· завершение развития улично-дорожной сети с твердым покрытием до 8,64 км;
· завершение благоустройства русла реки Токтас и формирование парковой зоны.

2.2 Планировочные ограничения
При разработке градостроительной документации для села Жаугаш батыр формируется система планировочных ограничений, определяющих допустимые направления территориального развития, размещение объектов капитального строительства и условия использования земель.
Указанные ограничения носят комплексный характер и включают санитарно-эпидемиологические, природоохранные, техногенные и инженерно-геологические факторы, которые в совокупности формируют пространственную структуру населенного пункта.
Санитарно-эпидемиологические ограничения
Санитарно-эпидемиологические ограничения устанавливаются в соответствии с действующими санитарными правилами Республики Казахстан и направлены на обеспечение безопасных условий проживания населения путем формирования санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Крупные промышленные предприятия I–II класса опасности на территории населённого пункта отсутствуют. Наиболее значительное влияние на планировочную структуру оказывают объекты сельскохозяйственного профиля (действующие крестьянские и личные подсобные хозяйства животноводческой направленности). В зависимости от мощности и поголовья скота для них устанавливаются соответствующие санитарно-защитные зоны. На перспективу для проектируемых объектов малого предпринимательства (модульных убойных пунктов, площадок по первичной переработке шкур и шерсти) нормативная СЗЗ также будет строго регламентирована.
Существенное значение имеют ограничения, связанные с объектами коммунальной инфраструктуры:
Для проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС) мощностью 12,8–16,1 м³/сут устанавливается соответствующая нормативная зона санитарного разрыва.
Для твердых бытовых отходов (ТБО) проектом предусмотрена ликвидация старых несанкционированных свалок, а новый полигон ТБО выносится на безопасное расстояние — 4,5 км от жилой застройки на запад.
Отдельную группу составляют объекты специального назначения: для существующего кладбища санитарный разрыв составляет не менее 300 метров (для закрытых — 100 метров), для скотомогильника СЗЗ также сохраняется в нормативных пределах вне селитебной территории. Новое строительство в этих зонах категорически запрещено.
Природоохранные и водохозяйственные ограничения
Данная группа ограничений связана с необходимостью сохранения водных ресурсов и предотвращения их загрязнения.
На территории села Жаугаш батыр особое значение имеет водный объект — река Токтас, разделяющая жилой массив.
В пределах водоохранной полосы шириной не менее 35 метров от уреза воды действует режим строгих ограничений, предусматривающий запрет на капитальное строительство (кроме водохозяйственных сооружений), размещение дач, организацию свалок и иные виды деятельности, способные оказать негативное влияние на воду.
В границах водоохранной зоны вводятся дополнительные ограничения на размещение животноводческих ферм, кладбищ, складов ГСМ и пестицидов. Проектом предусмотрено благоустройство прибрежной территории и укрепление русла (габионами и железобетоном).
Дополнительно устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (артезианских скважин). В пределах первого пояса (строгого режима), радиус которого составляет 50 метров, территория полностью ограждается, и запрещается любое строительство или хозяйственная деятельность. Во втором и третьем поясах ЗСО действует режим ограничений, исключающий микробное и химическое загрязнение подземных вод.
Техногенные и инфраструктурные ограничения
Техногенные ограничения обусловлены наличием инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры, для которых устанавливаются охранные зоны:
Вдоль линий электропередачи формируются охранные зоны: для ВЛ 10 кВ — 10 метров, для воздушных линий до 1 кВ — 2 метра в каждую сторону от крайних проводов.
Значительное влияние оказывает прохождение вблизи северных границ села автомобильной дороги республиканского значения KAZ 06 «Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Актобе». Для трассы предусматривается санитарный разрыв, зеленая ветро- и шумозащитная полоса, а территории придорожного сервиса (СТО, АЗС) регулируются отдельными нормами.
Для сетей газоснабжения устанавливаются строгие охранные зоны: для газопроводов высокого давления — от 8 до 10 м, среднего давления — 4 м, низкого давления — 2 м. В этих границах не допускается капитальное строительство.
Для сетей телекоммуникаций и подземных кабельных линий связи устанавливается охранная зона не менее 2 метров с каждой стороны.
Инженерно-геологические ограничения
Инженерно-геологические условия предгорной территории также оказывают существенное влияние на возможность освоения земель.
В период максимального стояния (май-август) грунтовые воды могут залегать на глубине от 0,5 до 15 метров. Ввиду риска подтопления территории талыми и ливневыми водами с южных пахотных земель, генеральным планом закладываются обязательные инженерные мероприятия: организация поверхностного стока посредством открытой арычной сети, строительство лотков и отвод вод на проектируемые отстойники и гидроботанические площадки (ГБП). Территория села не относится к сейсмическим зонам, а грунты (суглинки и галечники) благоприятны для малоэтажного строительства, однако требуют защиты зданий (гидроизоляция подвалов) на участках с высоким УГВ.
Таким образом, система планировочных ограничений села Жаугаш батыр формирует многоуровневую структуру территориального регулирования, направленную на обеспечение экологической безопасности, санитарного благополучия и устойчивого функционирования населенного пункта. Комплексный учет СЗЗ, водоохранных территорий реки Токтас и охранных зон инженерных сетей позволяет развивать ИЖС и социальную инфраструктуру исключительно на безопасных, экологически устойчивых участках.

2.3 Характеристика современного состояния хозяйственной освоенности территории села Жаугаш батыр
1. Функционально-планировочная структура
Территория села в существующих границах охватывает 115 га и характеризуется исторически сложившейся, слаборазвитой аграрно-селитебной структурой:
Селитебная зона занимает 20,2 га (из них 18,9 га — усадебная застройка). Представлена одноэтажными домами (15 существующих дворов) с различными размерами приусадебных участков. Застройка носит хаотичный характер и фрагментирована на две части проходящей через село рекой Токтас и железной дорогой.
Общественно-деловая зона практически не сформирована (занимает всего 1,3 га). Объекты образования (школы, детсады) и здравоохранения в селе полностью отсутствуют. Имеется лишь здание мечети и территория крестьянского хозяйства в центральной части.
Производственные и специальные зоны (13,5 га и 1,5 га соответственно) представлены территорией водоочистных сооружений и расположенным в юго-восточной части действующим кладбищем. Свободным от застройки остается северный участок села.
2. Экономическая база и использование земель
Село не имеет промышленного производства; хозяйственная деятельность узкоспециализирована и имеет ярко выраженную животноводческую направленность:
Основу экономики составляют личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские хозяйства (КХ), профилирующийся на разведении крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей на пастбищных угодьях предгорной равнины. Село выступает сырьевой базой (производство не переработанного мяса, молока, шкур) для более крупных предприятий Меркенского района.
Внутренний рынок труда критически ограничен: внутри села трудоустроено лишь 12 человек (преимущественно в сельском хозяйстве и транспорте), почти половина экономически активного населения вынуждена работать за пределами населенного пункта (в г. Тараз или с. Мерке).
Объекты торговли и бытовых услуг на территории села в настоящее время отсутствуют.
3. Инженерно-инфраструктурная освоенность
Водоснабжение освоено частично. Имеется централизованная система (введена в 2008 г.) от 1 подземной скважины с водонапорной башней (износ 43,8%). Протяженность водопроводных сетей составляет 1,6 км.
Централизованная система канализации полностью отсутствует. Население использует септики и надворные выгребные ямы, что в условиях залегания грунтовых вод (от 0,5 м) создает высокий риск загрязнения окружающей среды.
Общая протяженность улично-дорожной сети внутри села — всего 3,9 км (улицы Мектеп, Жеңіс, Теміржол). Покрытие дорог смешанное (грунтовое и асфальтовое), пешеходные связи (тротуары) не организованы. Внешние связи обеспечивает проходящая в 500 метрах республиканская трасса KAZ 06.
Село газифицировано природным газом примерно на 70% (источник — АГРС «Нововоскресеновка», подается газ среднего и низкого давления).
Электричеством село снабжается от ЗРУ-10кВ (специфика — питание от сетей соседнего Кыргызстана). Отопление децентрализованное — индивидуальные печные установки на угле, жидком топливе и газе.
4. Санитарно-экологическое состояние
Вывоз мусора осуществляется на существующий полигон ТБО, который не имеет разрешительной документации и не соответствует экологическим нормам. Внутри села образуются многочисленные стихийные свалки на обочинах, в логах и на берегах реки Токтас.
Уровень благоустройства и озеленения критически низкий. Площадь парков и скверов составляет всего 0,7 га (менее 1% территории). Единый «зеленый каркас» и санитарно-защитные полосы вдоль дорог не сформированы.
Русло реки Токтас не укреплено, ливневая канализация для отвода поверхностного стока отсутствует, что вызывает эрозию берегов и риск подтопления.
Текущая хозяйственная освоенность села Жаугаш батыр характеризуется как депрессивная, что привело к острой депопуляции (сокращение населения до 66 человек). Основные проблемы территории:
· полное отсутствие базовой социальной инфраструктуры (школы, медучреждения, магазины);
· отсутствие системы централизованной очистки хозяйственно-бытовых стоков и ливневой канализации;
· неудовлетворительная организация сбора и утилизации ТБО (стихийные свалки);
· слабый уровень благоустройства, озеленения и дорожного покрытия.
Эти факторы формируют острую потребность в радикальной экономической ревитализации (развитие объектов переработки сырья), модернизации инженерно-транспортного каркаса и строительстве социальных объектов для удержания населения и стимулирования возвратной миграции.

2.4 Архитектурно-планировочные решения
На основе анализа проектной документации установлено, что архитектурно-планировочные решения Генерального плана направлены на преодоление демографического спада и формирование современного, благоустроенного сельского населённого пункта с рациональной территориальной организацией, функциональным зонированием и стопроцентным обеспечением инженерными коммуникациями.
Территориальное развитие и жилая застройка
Проектом предусматривается упорядочение существующей планировочной структуры с сохранением исторически сложившейся уличной сети (центральная планировочная ось — улица Жаугаш батыр) и её уплотнением.
Основное направление территориального роста определено не за счет экстенсивного расширения, а путем освоения пустующих (резервных) территорий внутри села (в северном и юго-западном направлениях) с полной инженерной подготовкой.
Жилищное строительство ориентировано исключительно на развитие усадебного типа застройки (100% одноэтажная индивидуальная застройка). Проектом предусматривается предоставление 10 новых приусадебных участков площадью по 15 соток, что отвечает специфике ведения личного подсобного хозяйства.
В рамках реализации Генерального плана предусматривается увеличение жилищного фонда на 1,41 тыс. м² (с 1,59 до 3,00 тыс. м² к расчетному сроку), что позволит довести обеспеченность жильём до высоких международных стандартов — 30 м² на одного жителя.
Развитие общественного центра и социальной инфраструктуры
Планировочной концепцией предусматривается завершение формирования единого административно-общественного центра в срединной части села. Ввиду малой демографической емкости (100 человек к 2040 году) применяется принцип многофункционального блокирования.
В составе объектов социально-культурного назначения предусмотрено строительство и размещение:
· учебно-воспитательного комплекса (УВК), объединяющего детский сад на 25 мест и школу на 40 мест;
· медицинского пункта (МП) с молочной кухней и аптекой;
· спортивного зала площадью 50 м² и опорного пункта полиции (при УВК);
· культового сооружения.
Коммерческая инфраструктура также подлежит развитию в пропорциях, соответствующих масштабам села: предусматривается организация объектов торговли (30 м² торговой площади), объектов общественного питания на 4 посадочных места и предприятия бытового обслуживания (1 рабочее место).
Развитие транспортной инфраструктуры
Проектом предусматривается комплексное развитие улично-дорожной сети с доведением общей протяженности дорог с твердым покрытием до 8,64 км.
Формируется иерархическая структура уличной сети с дифференциацией по функциональному назначению:
· главные улицы села — 20 м в красных линиях (ширина проезжей части 7,0 м);
· основные улицы в жилой застройке — 15 м (ширина проезжей части 6,0 м);
· второстепенные улицы — 15 м (ширина проезжей части 5,5 м).
Особое внимание уделяется обеспечению пешеходной доступности: предусматривается устройство тротуаров шириной 1,0–1,5 м. С учётом животноводческой специфики населённого пункта между смежными приусадебными участками запроектированы специализированные скотопрогоны, обеспечивающие разделение потоков транспорта и сельскохозяйственных животных.
Рекреация и ландшафтная организация
Проектом формируется единая система озеленения, органично связанная с рекой Токтас. Общая площадь орошаемых зелёных насаждений к расчётному сроку достигнет 49,8 га, что существенно улучшит эстетический и экологический фон территории.
В северной парковой зоне предусматривается устройство благоустроенной аллеи. Особое внимание уделяется прибрежным водоохранным полосам, где создаются условия для прогулок и отдыха населения.
В целях обеспечения экологической устойчивости предусматривается создание санитарно-защитных и ветрозащитных зелёных полос вдоль автомобильной дороги и вокруг действующих производственных объектов.
Инженерная защита и экологическая безопасность
Проектные решения направлены на устранение существующих экологических проблем (подтопление, эрозия) и формирование эффективной системы инженерной подготовки территории.
Система поверхностного водоотведения (ливневая канализация) решается за счёт устройства открытой арычной сети протяжённостью 7,5 км с отводом талых и дождевых вод на проектируемые отстойники и специальную гидр ботаническую площадку (ГБП). Для защиты от затопления предусмотрено спрямление, расчистка русла реки Токтас и укрепление откосов габионами на протяжении 1,0 км.
Предусматривается ликвидация несанкционированных свалок в пределах населённого пункта и строительство нового, соответствующего экологическим нормам полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на нормативном расстоянии 4,5 км от жилой застройки в западном направлении.
Экономическое зонирование территории
В рамках Генерального плана предусматривается развитие экономического потенциала территории с учётом её аграрной (животноводческой) специализации.
Формируются локальные производственные зоны для размещения малых предприятий первичной переработки (модульные убойные пункты, площадки по первичной заготовке шерсти и пункты охлаждения молока), что позволит интегрировать село Жаугаш батыр в агропромышленный кластер Меркенского района.
Дополнительно предусматривается развитие придорожного сервиса вдоль проходящей рядом автомобильной дороги республиканского значения KAZ 06, включая строительство СТО и размещение станций для зарядки электромобилей, что повысит инвестиционную привлекательность села.
Итоговое обобщение
Таким образом, архитектурно-планировочные решения Генерального плана направлены на комплексную трансформацию села Жаугаш батыр с переходом от хаотично сложившейся депрессивной среды к сбалансированной модели пространственного развития, включающей:
· упорядоченную жилую застройку в пределах существующих границ;
· полноценное обеспечение социальной и транспортной инфраструктурой;
· эффективную систему инженерного обеспечения (центральный водопровод, канализация, газификация);
· экологически ориентированную организацию территории с гидр ботанической очисткой и укреплением речных русел.
Реализация указанных мероприятий обеспечит стабилизацию демографической ситуации (остановку оттока и стимулирование возвратной миграции), повышение качества жизни населения и устойчивое функционирование населённого пункта в долгосрочной перспективе.























3. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Водоснабжение
Существующее состояние. 
В настоящее время водоснабжение села Жаугаш батыр осуществляется по централизованной системе хозяйственно-питьевого назначения, которая была введена в эксплуатацию в 2008 году. До этого население использовало локальные скважины и водоразборные колонки.
Источником водоснабжения являются подземные воды. Скважинный водозабор состоит из одной эксплуатационной артезианской скважины. Для обеспечения необходимого запаса воды и регулирования режимов водопотребления на водозаборе предусмотрена водонапорная башня емкостью 5 м³. На сегодняшний день степень физического износа башни составляет 43,8 %.
Протяжённость существующих водопроводных сетей составляет 1,6 км. Норма водопотребления на исходный год принята 120 л/сут на человека, суммарный расчетный объем потребления составляет 8,71 м³/сут. Приборы учета воды на водозаборных сооружениях и у потребителей в настоящее время отсутствуют.
Эксплуатацию объектов водоснабжения осуществляет КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» Жамбылской области.
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается развитие и модернизация системы водоснабжения с максимальным сохранением существующего источника водозабора (подземных вод) и 100% подключением населения к централизованной сети. По степени обеспеченности подачи воды система отнесена к III категории.
Расчетное водопотребление определено с учетом перспективного роста населения и повышения уровня благоустройства жилья (наличие внутренних сетей канализации и горячего водоснабжения), в связи с чем норма водопотребления увеличена до 140 л/сут на одного жителя. При этом суммарный расход воды прогнозируется на уровне:
· 12,8 м³/сут — на первую очередь (2030 год, для 80 чел.);
· 16,1 м³/сут — на расчетный срок (2040 год, для 100 чел.).
Развитие системы водоснабжения предусматривает поэтапное строительство новых участков водопроводной сети. На первую очередь планируется строительство 3,6 км новых сетей с одновременным демонтажем ветхих участков протяжённостью 0,1 км (общая протяженность составит 5,1 км). На расчетный срок дополнительно предусматривается прокладка 3,8 км сетей.
В результате реализации проектных решений общая протяжённость водопроводной сети к 2040 году достигнет 8,9 км.
Подключение потребителей предусматривается с обязательной установкой современных индивидуальных приборов учёта воды, что позволит обеспечить контроль водопотребления и рациональное использование ресурсов. В качестве основного материала для прокладки сетей применяется полиэтиленовая труба диаметром 110 мм, обеспечивающая снижение гидравлических потерь и высокую надежность эксплуатации.
Противопожарное водоснабжение
Система водоснабжения предусматривает обеспечение потребностей пожаротушения в соответствии с действующими нормативами. Расчетное количество одновременных пожаров для населенного пункта — 1.
Расход воды на наружное пожаротушение принят в размере 10 л/с, на внутреннее — 2,5 л/с, что в сумме составляет 12,5 л/с. Неприкосновенный противопожарный запас воды будет храниться на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды.
Для обеспечения пожарной безопасности проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты кольцевыми. Предусматривается установка пожарных гидрантов на расстоянии, не превышающем 200 м друг от друга.
Рациональное использование водных ресурсов
В целях повышения эффективности использования чистой питьевой воды, проектом предусмотрено разделение водопотребления. Полив зелёных насаждений и усовершенствованных покрытий (асфальта) предусматривается осуществлять привозной водой, а также с использованием очищенных сточных вод из прудов-накопителей или местных поверхностных источников (открытая арычная сеть).
Такой подход позволит существенно снизить нагрузку на артезианскую скважину и систему хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечив экологическую устойчивость территории в условиях предгорной зоны Меркенского района.

3.2 Водоотведение (канализация)
Существующее состояние 
На момент разработки проекта централизованная система водоотведения в селе Жаугаш батыр полностью отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется с использованием локальных сооружений — индивидуальных септиков и надворных выгребных ям. Объем водоотведения на исходный 2024 год составляет всего 1,8 м³/сут.
Применяемая схема водоотведения носит децентрализованный и неуправляемый характер, что в условиях близкого залегания грунтовых вод (от 0,5 м до 15 м в период максимального стояния) приводит к формированию устойчивых санитарно-экологических рисков. Существует прямая угроза инфильтрации загрязняющих веществ в водоносные горизонты и почвенный покров, а также риск загрязнения протекающей через село реки Токтас.
Таким образом, существующая система водоотведения оценивается как экологически небезопасная и не соответствующая современным требованиям благоустройства.
Проектные решения
Корректировкой Генерального плана предусматривается создание новой централизованной системы водоотведения, обеспечивающей 100% охват благоустроенной жилой застройки и проектируемых объектов общественного назначения уже на первую очередь строительства.
Расчет объемов водоотведения выполнен в соответствии с нормами водопотребления (140 л/сут на одного жителя с учетом повышения степени благоустройства). Суммарные объемы сточных вод прогнозируются на уровне:
· 12,8 м³/сут — на первую очередь (2030 год);
· 16,1 м³/сут — на расчетный срок (2040 год).
Очистные сооружения
Ключевым элементом системы является строительство канализационных очистных сооружений (КОС), ввод которых предусматривается на первой очереди реализации проекта.
Производительность проектируемых КОС составит 12,8 м³/сут на первую очередь с последующим увеличением до 16,1 м³/сут к расчетному сроку.
Площадка размещения очистных сооружений (площадью 1 га) выбрана с учетом санитарных и экологических требований — в северо-восточной части села, на расстоянии 1,5 км от границы жилой застройки. Это позволяет строго соблюсти нормативную санитарно-защитную зону и полностью минимизировать воздействие на население.
Очищенные до нормативных показателей сточные воды в дальнейшем предлагается использовать для привозного полива зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий (асфальта), что исключает их прямой сброс в водные объекты и снижает расход чистой артезианской воды.
Развитие канализационной сети
Проектом предусматривается поэтапное формирование разветвлённой сети водоотведения, обеспечивающей сбор и транспортировку сточных вод от потребителей к очистным сооружениям.
На первую очередь (2030 год) планируется:
· строительство самотечных канализационных сетей протяжённостью 4,2 км;
· прокладка напорных трубопроводов протяжённостью 0,4 км.
На расчетный срок (2040 год) предусматривается дополнительное развитие системы:
· прокладка ещё 2,5 км самотечных сетей;
· строительство 1 канализационной насосной станции (КНС) для перекачки сточных вод;
· устройство 1 колодца-гасителя (КГ).
В результате общая протяжённость канализационной сети к 2040 году составит 6,9 км. Система водоотведения формируется на основе сочетания самотечных и напорных участков, что позволяет учитывать особенности рельефа местности и обеспечивать надежную транспортировку стоков.
Экологический эффект
Реализация проектных решений по созданию централизованной системы водоотведения позволит:
· устранить источники неорганизованного загрязнения почв и предотвратить инфильтрацию стоков в грунтовые воды;
· снизить санитарно-эпидемиологические риски для местного населения;
· обеспечить контролируемую очистку сточных вод до нормативных показателей;
· улучшить общее экологическое состояние территории села Жаугаш батыр и предотвратить загрязнение реки Токтас.
Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия направлены на переход от децентрализованной и экологически небезопасной практики водоотведения к современной централизованной инфраструктуре. Создание канализационной сети и КОС обеспечивает формирование замкнутого, экологически устойчивого цикла обращения сточных вод.

3.3 Газоснабжение.
Существующее состояние
В отличие от многих других населенных пунктов региона, на момент разработки проекта село Жаугаш батыр уже газифицировано природным газом примерно на 70%. В систему газоснабжения села газ подается от существующей автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Нововоскресеновка» по межпоселковому газопроводу высокого давления.
Однако оставшаяся часть индивидуальной жилой застройки все еще использует альтернативные источники энергии (уголь, мазут, дрова) для печного отопления, а также сжиженный баллонный газ для приготовления пищи. Это сохраняет определенную локальную нагрузку на атмосферный воздух в зимний период и характеризуется недостаточным уровнем энергетической эффективности для негазифицированных домовладений.
Проектные решения
Проектом предусматривается завершение поэтапной газификации (доведение обеспеченности до 100%) села Жаугаш батыр. Газоснабжение населённого пункта направлено на комплексное покрытие потребностей жилого и общественного сектора, включая пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление (индивидуальные котлы в ИЖС и 4 локальные блочно-модульные котельные для социальных объектов).
Расчетные показатели потребления газа
Расчет газопотребления выполнен с учетом бытовых нужд населения и нужд централизованного теплоснабжения проектируемых общественных зданий. Суммарный годовой расход газа прогнозируется на уровне:
· 275,6 тыс. м³/год — на первую очередь (2030 год, при населении 80 человек);
· 312,7 тыс. м³/год — на расчетный срок (2040 год, при населении 100 человек).
Данные показатели отражают рост потребления с учетом перспективного освоения новых участков (10 домовладений), ввода в эксплуатацию социальных объектов и полного отказа от твердого топлива.
Развитие системы газораспределения
Проектом предусматривается формирование разветвлённой системы газораспределения с поэтапным вводом объектов. На первую очередь планируется:
1. прокладка сетей среднего давления протяжённостью 2,0 км;
2. прокладка сетей низкого давления протяжённостью 0,6 км;
3. установка 8 шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП).
На расчетный срок (суммарно) предусматривается дальнейшее развитие системы:
1. общая протяженность сетей среднего давления составит 4,5 км;
2. общая протяженность сетей низкого давления составит 1,0 км (итого 5,5 км газопроводов);
3. установка 16 шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП).
Система газоснабжения принята двухступенчатой, включающей сети среднего давления (до 0,3 МПа) и низкого давления (до 0,003 МПа), что обеспечивает надежность и безопасность газоснабжения потребителей.
Способы прокладки
Прокладка газопроводов предусматривается с учетом их функционального назначения:
· сети среднего и низкого давления предусматриваются преимущественно надземными, из стальных труб с размещением на опорах вдоль заборов и ограждений со стороны проезжей части, что облегчает эксплуатацию и техническое обслуживание;
· подземным способом (с использованием полиэтиленовых труб, обладающих высокой устойчивостью к коррозии) прокладываются переходы через проезжую часть шириной более 8 м.
При надземном пересечении автомобильных дорог высота прокладки газопроводов принимается не менее 4,5 м, что соответствует требованиям безопасности.
Ожидаемый эффект
Завершение системы централизованного газоснабжения позволит полностью исключить использование твёрдого топлива в жилом секторе и коммунальной инфраструктуре предгорного села.
Это приведёт к:
· сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (полная ликвидация выбросов диоксида серы, сажи и угольной золы);
· кардинальному улучшению санитарно-экологического состояния территории;
· повышению уровня комфорта проживания населения;
· снижению эксплуатационных затрат на отопление.
Таким образом, проектные решения по газоснабжению направлены на окончательный переход села Жаугаш батыр от экологически неблагоприятного печного отопления к современному, централизованному и экологически чистому источнику энергии. Реализация мероприятий по газификации обеспечит повышение качества жизни населения и формирование устойчивой инженерной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.







3.4 Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть
Существующее состояние
Транспортная система села Жаугаш батыр формируется за счёт автомобильных и железнодорожных связей, обеспечивающих взаимодействие с районным центром (с. Мерке), областным центром (г. Тараз) и другими населенными пунктами региона. Основной внешней транспортной артерией является автомобильная дорога республиканского значения KAZ 06 «Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Актобе», проходящая в 500 метрах севернее села и обеспечивающая устойчивые транзитные и межпоселковые связи. Дополнительно транспортная доступность территории обеспечивается железнодорожной инфраструктурой — через село проходит участок магистрали Турксиб, разделяющий жилой массив на две части.
Внутренняя улично-дорожная сеть имеет смешанную (преимущественно прямоугольную) планировочную структуру. Опорную сеть составляют улицы Мектеп, Жеңіс и Теміржол. Общая протяжённость существующих улиц составляет 3,9 км.
Качество дорожного покрытия неоднородно: часть дорог имеет асфальтобетонное покрытие, однако на большинстве улиц твердое покрытие отсутствует. Дороги остаются грунтовыми и находятся в неудовлетворительном состоянии. Специализированные пешеходные связи (тротуары) отсутствуют, что снижает безопасность движения.
Система внутрипоселкового общественного транспорта отсутствует (автомобильным транспортом пользуется 98% населения, передвигаясь на личном авто или такси). Межгородские и пригородные поездки осуществляются за счет транзитных внешних маршрутов.
Парковка легкового автотранспорта решается за счёт размещения автомобилей на территории индивидуальных приусадебных участков. Объекты автосервиса (СТО) внутри села отсутствуют, однако на прилегающей республиканской трассе функционирует автозаправочная станция (АЗС «DAN OIL» на 7 колонок).
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается комплексное развитие транспортной инфраструктуры, направленное на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, асфальтирование улиц, создание безопасной пешеходной среды и интеграцию новых жилых массивов.
Развитие улично-дорожной сети связано с освоением резервных территорий внутри села (в северном и юго-западном направлениях), что требует формирования новых транспортных связей. К расчётному сроку (2040 год) общая протяжённость улично-дорожной сети с твердым покрытием увеличится до 8,64 км, что означает прирост на 4,74 км. На первую очередь (2030 год) предусмотрено расширение сети до 5,52 км.
Проектом вводится чёткая функциональная дифференциация улиц с установлением следующих нормативных параметров:
Главные улицы села формируются шириной 20 м в красных линиях и включают проезжую часть шириной 7,0 м (две полосы движения по 3,5 м), а также тротуары шириной 1,5 м.
Основные улицы в жилой застройке предусматриваются шириной 15 м, с проезжей частью 6,0 м (две полосы по 3,0 м) и тротуарами шириной 1,0 м.
Второстепенные улицы и проезды принимаются с двухполосной проезжей частью шириной 5,5 м (по 2,75 м на полосу) и тротуарами по 1,0 м, обеспечивая удобный доступ к усадебной застройке.
Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности дорожного движения и организации пешеходной среды:
1. Во всех категориях улиц предусматривается устройство тротуаров (общая протяженность тротуаров к расчетному сроку достигнет 11,16 км).
2. Вблизи проектируемых социально значимых объектов (учебно-воспитательный комплекс, медицинский пункт) предусматривается обустройство наземных переходов с направляющими ограждениями, установка дорожных знаков и искусственных неровностей («лежачих полицейских»).
3. С учётом ярко выраженной сельскохозяйственной специфики села предусматривается организация специализированных скотопрогонов между смежными приусадебными участками, что позволит полностью исключить пересечение потоков автотранспорта и сельскохозяйственных животных на проезжей части.
Все улицы подлежат комплексному инженерному благоустройству. Предусматривается установка стационарного наружного освещения с применением энергоэффективных светодиодных светильников и систем автоматизированного управления.
Организация поверхностного водоотведения решается посредством устройства открытой арычной сети (лотков), прокладываемой вдоль дорог, с последующим сбросом талых и ливневых вод на проектируемые гидроботанические площадки.
Развитие придорожного сервиса и инновационной инфраструктуры
В целях повышения уровня транспортного обслуживания проектом предусмотрено развитие зоны придорожного сервиса вдоль автомобильной дороги республиканского значения KAZ 06.
Учитывая, что существующая АЗС полностью покрывает потребности села в топливе, строительство новых бензиновых заправок не планируется. Однако, следуя современным экологическим трендам и концепции «зеленой экономики», на территории придорожного сервиса предусмотрено:
· строительство станции технического обслуживания (СТО) на 1 пост;
· размещение двух станций для зарядки электромобилей, что повысит технологическую привлекательность территории для транзитного транспорта.
Таким образом, проектные решения направлены на формирование эффективной, благоустроенной транспортной системы, обеспечивающей надежные внешние связи, удобную внутреннюю планировочную структуру (с разделением скотопрогонов и автодорог) и высокий уровень безопасности движения. Реализация предусмотренных мероприятий позволит существенно повысить транспортную доступность территории, улучшить качество дорожной инфраструктуры (переход от грунтовых дорог к асфальтированным) и создать условия для устойчивого развития села Жаугаш батыр.

3.5 Электроснабжение
Существующее состояние
Система электроснабжения села Жаугаш батыр сформирована на базе распределительного устройства ЗРУ-10 кВ подстанции 35/10 кВ. Уникальной инфраструктурной и географической особенностью населенного пункта, подчеркивающей его приграничное положение, является то, что в настоящее время село питается электричеством от сетей соседнего Кыргызстана.
Распределение электрической энергии между потребителями осуществляется на напряжении 10 кВ с последующим понижением до уровня 0,4 кВ через потребительские трансформаторные подстанции (ТП 10/0,4 кВ), расположенные в пределах жилой застройки.
Анализ технического состояния электросетевой инфраструктуры показывает, что часть существующих питающих воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ имеет физический износ и требует поэтапной реконструкции. Структура электропотребления носит исключительно коммунально-бытовой характер: основная нагрузка приходится на индивидуальную жилую усадебную застройку (ИЖС).
Проектные решения
Проектом корректировки генерального плана предусматривается развитие и модернизация системы электроснабжения с учётом перспективного роста численности населения (до 100 человек), уплотнения жилой застройки и ввода в эксплуатацию новых социальных объектов (УВК, медпункт, объекты коммерции).
Расчётная суммарная электрическая нагрузка на расчётный срок (2040 год) определяется в объёме 228,5 кВт (с учетом коэффициента одновременности — 160,0 кВт), из которых:
· на жилищный фонд (осветительно-бытовое потребление) приходится 150,0 кВт (с Ко = 105,0 кВт);
· на объекты общественного и социально-культурного назначения — 78,5 кВт (с Ко = 55,0 кВт).
Проектом предусматривается поэтапное развитие распределительных сетей.
Общая протяжённость сетей напряжением 10 кВ к расчётному сроку составит 4580 м, при этом на первую очередь строительства (2030 год) приходится 3500 м.
Сети низкого напряжения 0,4 кВ будут развиты до общей протяжённости 5000 м, включая 2500 м на первую очередь.
Особое внимание уделяется повышению надёжности электроснабжения и эстетике пространства: проектируемые распределительные сети 0,4 кВ, а также линии наружного освещения вдоль магистральных улиц предлагается выполнять в кабельном исполнении.
Для повышения эксплуатационной надёжности предусматривается использование передовых технологий:
· установка вакуумных выключателей на распределительных пунктах (РП) и трансформаторных подстанциях;
· применение кабельной продукции с изоляцией из сшитого полиэтилена;
· модернизация ТП с обеспечением необходимого резерва мощности.
Наружное освещение
Проектом предусматривается формирование системы наружного освещения улично-дорожной сети, включая проезжую часть и тротуары. На уличных магистралях рассматриваемого района применяется двухрядная и односторонняя схема расположения светильников на железобетонных опорах.
В качестве основного технического решения принимается использование энергоэффективных светодиодных светильников с высокой светоотдачей. Управление системой освещения будет осуществляться на базе автоматизированных панелей централизованного дистанционного контроля. Для магистральных улиц предусмотрено автоматическое отключение части светильников в ночное время для экономии энергии. На удаленных участках рекомендуется использование автономных светильников, оснащенных солнечными фотоэлементами и аккумуляторами малой мощности.
Энергосбережение и ВИЭ (возобновляемые источники энергии)
Развитие системы электроснабжения строго ориентировано на реализацию принципов «зелёной экономики». В рамках проекта предусмотрено:
· внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) учета электроэнергии;
· применение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосах систем водоснабжения;
· размещение двух электрозарядных станций на территории придорожного сервиса вдоль республиканской трассы.
Учитывая высокий уровень инсоляции региона и аграрную (животноводческую) специфику села, проектом настоятельно рекомендуется развитие альтернативной энергетики. Использование биогазовых установок (переработка отходов КХ и ЛПХ) для выработки электроэнергии, а также применение гелиоколлекторов и прозрачных солнечных батарей позволит снизить зависимость от трансграничных перетоков электроэнергии и повысить энергетическую автономность села Жаугаш батыр.














4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Атмосферный воздух 
Климатические и метеорологические условия
[bookmark: _Hlk172098746]Село Жаугаш батыр расположено в Меркенском районе Жамбылской области Казахстана.
Для описания климата использовались данные МС Мерке, которая расположена на расстоянии 60 км юго-западнее села Жаугаш батыр. Данные получены из Государственного климатического кадастра (https://meteo.kazhydromet.kz/climate_kadastr/), а также использовалась информация предоставленная РГП «Казгидромет» (№ЗТ-2025-01910435 от 16.06.2025 г.), «Справочник по климату Казахстана. Многолетние данные» и СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». 
[bookmark: _Hlk109042128]Территория села Жаугаш батыр относится к климатическому подрайону IV-Г, со среднемесячной температурой января от минус 15ºС до 0ºС, жарким летом с интенсивной солнечной радиацией, относительно короткой зимой с небольшой продолжительностью отопительного периода, обуславливающими необходимость теплозащиты зданий в холодный период и защиту их от излишнего перегрева в теплый период года. 
[bookmark: _Hlk121947471]Для территории села Жаугаш батыр характерны резко континентальные черты климата (коэффициент континентальности по Л. Горчинскому составляет 73 %, по С.П. Хромову – 0,87), с жарким, малооблачным, сухим продолжительным летом и короткой холодной зимой. Район относится к сухой зоне. Зима малосуровая (умеренно прохладная), самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 4,1 °С. В холодный период года средние месячные температуры воздуха колеблются от 0,0 С до минус 8,3 С, но с отдельные дни могут опускаться до минус 24 С и ниже. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 83 дня, причем зимы с неустойчивым снежным покровом составляют 32 %. Средняя высота снежного покрова достигает 17 см, в отдельные годы достигая 33 см. Лето жаркое, продолжительное – «комфортно теплое». Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,3 °С, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С, а абсолютный максимум температуры воздуха равен 44 °С. Летом возможны грозы, град, пыльные бури. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 171 день. Повторяемость пасмурного состояния неба изменяется от 19-33 % летом до 48-55 % зимой, а повторяемость ясного неба уменьшается от конца лета и начала осени (61-63 %) к зиме и началу весны (28-37 %). В среднем за год выпадает 412 мм осадков, причем 58 % всех осадков приходится на теплый период года. В течение года господствует южный ветер с повторяемостью 22 %. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с.

Биоклиматические индексы. Погодно-климатические условия – важнейший фактор окружающей среды, во многом определяющий условия комфортного проживания, образ жизни и деятельность человека на протяжении всей его жизни. Для определения комфортности климата применяют биоклиматические индексы (табл. 1): 
1) для всех месяцев года:
· эффективная температура воздуха (ЭТ, °С) – является характеристикой ощущения степени тепла или холода организмом полураздетого (до пояса) человека в результате влияния температуры и относительной влажности воздуха;
· эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ, °С) – учитывает комплексное влияние на человека температуры, влажности воздуха и скорости ветра;
2) для тёплого периода (апрель–сентябрь):
· нормально эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ, °С) – показатель тепловой чувствительности с учётом влияния ветра для одетого человека (летняя одежда);
· радиационно-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ, °С) –показатель теплового ощущения человека под влиянием комплексного воздействия температуры, влажности воздуха, скорости ветра, энергетической освещённости солнечной радиацией;
· биологически активная температура (БАТ, °С) – определяет влияние на тело человека температуры воздуха, влажности воздуха, скорости ветра, суммарной радиации и длинноволновой радиации подстилающей поверхности;
3) для холодного периода (октябрь–март):
· индекс Бодмана (S, балл) – индекс суровости – предназначен для оценки теплового состояния человека в холодный период года, определяется низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые влияют на охлаждение незащищенных частей тела и на органы дыхания.

Таблица 1. Биоклиматические индексы
	Индексы 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	ЭТ
	-3,0
	-0,9
	5,7
	11,8
	16,3
	20,2
	21,9
	20,6
	16,3
	10,4
	3,7
	-1,7

	ЭЭТ
	-11,8
	-9,4
	-2,0
	5,7
	11,7
	17,0
	19,4
	17,9
	12,4
	4,9
	-3,4
	-9,9

	НЭЭТ
	
	
	
	11,5
	16,3
	20,6
	22,5
	21,3
	16,9
	
	
	

	РЭЭТ
	
	
	
	17,7
	22,5
	26,8
	28,7
	27,5
	23,1
	
	
	

	БАТ
	
	
	
	18,2
	22,1
	25,5
	27,0
	26,0
	22,5
	
	
	

	S
	1,6
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	
	
	0,8
	1,2
	1,5



В зависимости от величины ЭТ меняется и уровень комфортности, т.к. сопротивляемость организма окружающей среде зависит от физических и физиологических особенностей человека. Отрицательные значения эффективной температуры характеризуют вероятность обморожения, положительные – теплового удара (рис. 1). 


Рисунок 1. Годовой ход эффективной температуры и уровень комфорта

Для зимы характерен уровень комфорта «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С). Весной и осенью отмечается три уровня комфорта: «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С) – март и ноябрь, «прохладно» (6-12 °С) – апрель и октябрь и «комфортно» (12-18 °С) – май, сентябрь. Летом отмечается уровень «комфортно тепло» (18-24 °С). Уровни жарко и холодно не наблюдаются.
Для ЭЭТ характерна «зона охлаждения» (ниже 16,6 °С) для всего года, за исключением летних месяцев, когда отмечается уровень «комфортно» (16,7-20,6 °С). Эквивалентно-эффективная температура воздуха в течении года колеблется от минус 11,8 °С до 19,4 °С. Отрицательные значения ЭЭТ отмечаются с ноября по март, положительные с апреля по октябрь.
Значения нормально эквивалентно-эффективной температуры изменяются в пределах от 11,5 °С до 22,5 °С, что соответствует комфортным условиям и лишь в апреле «прохладно». 
Радиационно-эквивалентно-эффективная температура в тёплый период года изменяется в интервале от 17,7 °С до 28,7 °С, при этом отмечаются следующие категории теплоощущения человека: «субкомфорт» (17,0-20,9 °С) в апреле, «комфорт» (21-27 °С) в мае и июне, «субкомфорт» (27,1-32,0 °С) в июле и августе. Далее категория «субкомфорт» сменяется комфортными условиями в сентябре.
«Комфортное воздействие» по значению биологически активной температуры (10,1-20,0 °С) отмечается в апреле. С мая по сентябрь – «сильное тепловое воздействие» (20,1-30,0 °С).
По величине индекса суровости Бодмана для холодного периода характерна категория «зима малосуровая» (1,2-1,6 балла), за исключением октября (0,8 балла – «зима несуровая»). В среднем балл суровости за зиму составляет 1,6 балла.

Температура воздуха. Средние месячные температуры воздуха являются одной из основных характеристик термического режима. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 10,8 °С, данный факт говорит о преобладании положительных величин радиационного баланса. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,3 °С, а самого холодного – января – минус 4,1 °С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 29,4°С (рис. 2). 



Рисунок 2. Годовой ход средней месячной (Т, °С), средней месячной максимальной (Тmax, °С) и средней месячной минимальной (Тmin, °С) температур воздуха

Январь является типичным зимним месяцем, когда наблюдаются самые низкие температуры, средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет минус 24 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован в феврале 1951 г. и составил минус 36 °С. 
[bookmark: _Hlk120918174][bookmark: _Hlk121946947]Летом наблюдаются самые высокие температуры воздуха, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха отмечен в июле 1997 г. и равен 44 °С. 
Средняя продолжительность периода с суточной температурой воздуха ниже 0 °С составляет 95 дней, наименьшая продолжительность равна 39 дней (1940-1941 гг.), наибольшая 139 дней зафиксирована в 1950-1951 гг. Средние даты перехода через 0 °С - осенью 28 ноября (ранняя 31 октября 1950 г., поздняя 10 января 1940 г.) и весной 2 марта (ранняя 18 января 1983 г., поздняя 23 марта 1972 г.). Безморозный период длится в среднем 171 день, в отдельные годы уменьшаясь до 135 дней (1944 г.) и увеличиваясь до 221 дня (1997 г.). Средняя дата весенних заморозков приходится на 21 апреля, самая ранняя зафиксирована 22 марта 2000 г., а самая поздняя 29 мая 1939 г. Осенью средняя дата заморозков приходится на 9 октября, самая ранняя зарегистрирована 6 сентября 1968 г., а самая поздняя 6 ноября 1979 г.

Атмосферные осадки и влажность. В среднем за год выпадает 412 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 240 мм, наименьшее в холодный (ноябрь-март) 173 мм. Относительная влажность в течении года меняется от 43-50 % летом до 80-82 % зимой. Средняя годовая относительная влажность составляет 64 % (рис. 3).



Рисунок 3. Годовой ход среднего месячного количества осадков (R, мм) и относительной влажности (f, %)

Среднее число дней с осадками ≥ 0,1 мм изменяется от 3,0-7,3 летом и в начале осени до 9,2-10,1 весной. Среднее число дней с осадками ≥ 1,0 мм колеблется от 1,9 до 7,3-7,6, с максимумом в марте, апреле и минимумом в августе, сентябре. Максимум среднего числа дней с осадками ≥ 10,0 мм приходится на март, октябрь и составляет 1,1-1,2 дня. Среднее число дней с осадками ≥ 20,0 мм не превышает 0,5 дня, наибольшие значение отмечаются в апреле и мае. Необходимо отметить, что в декабре и январе осадков ≥ 20,0 не наблюдается. Среднее число дней с осадками ≥ 30,0 мм не превышает 0,2 дня в месяц, в июле-августе, декабре-январе и марте данные осадки отсутствуют. За год наибольшее среднее число дней с осадками приходится до 0,1 мм (табл. 2), реже за день выпадает 30 мм. Среднее число дней со следами осадков колеблется от 0,7 дня в сентябре до 1,5-1,8 дней в период с мая по август. За год среднее число дней со следами осадков составляет 13,7 дней.

Таблица 2. Среднее число дней с осадками различной величины за год
	Станция
	Осадки, мм

	
	≥0.1
	≥0.5
	≥1.0
	≥2.0
	≥5.0
	≥10.0
	≥20.0
	≥30.0

	МС Мерке
	83,7
	69,6
	58,8
	44,7
	23,9
	9,5
	2,0
	0,5



Ветер. Режим ветра определяется барико-циркуляционными условиями (табл. 3). Зимой (январь) господствует южный ветер (повторяемость 23 %), а наименьшую повторяемость имеет северный ветер (5 %). Летом (июль) наибольшая повторяемость приходится также на южный ветер (23 %), наименьшая повторяемость отмечается у северного (6 %) ветра (рис. 4). Повторяемость ветра по остальным румбам изменяется в диапазоне 9-17 %.

[bookmark: _Hlk79438113]Таблица 3. Повторяемость направления ветра и штилей, %  
	[bookmark: _Hlk121947731]Месяц 
	Румб 
	Штиль 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Январь 
	5
	10
	15
	12
	23
	10
	16
	9
	23

	Апрель 
	6
	14
	18
	8
	16
	10
	19
	9
	19

	Июль 
	6
	10
	13
	9
	23
	12
	17
	10
	19

	Октябрь 
	6
	12
	15
	10
	25
	9
	14
	9
	25

	Год
	6
	12
	15
	10
	22
	10
	16
	9
	22



Весной чаще дует западный (19 %) и восточный (18 %) ветер, реже всего отмечается северный ветер (6 %). Осенью преобладает южный ветер (25 %), повторяемость северного ветра наименьшая (6 %). В течение года тенденция сохраняется - наибольшая повторяемость (22 %) характерна для южного ветра, а наименьшая (6 %) отмечается у северного ветра (рис. 5). В среднем за год штиль наблюдается с повторяемостью 22 %, при этом наибольшая повторяемость зафиксирована осенью (25 %) и зимой (23 %), а наименьшая – весной и летом (по 19 %). 
Средняя скорость ветра по направлениям колеблется от 1,9 до 2,9 м/с: наибольшая средняя скорость ветра приходится на западный и северо-западный ветер, а наименьшая на южный и юго-восточный. Среднее значение скорости ветра по румбам равно 2,2 м/с (рис. 6). 

	
	



Рисунок 4. Роза ветров для срединных месяцев сезонов года

	
	

	Рисунок 5. Годовая повторяемость направления ветра, %
	Рисунок 6. Средняя скорость ветра по направлениям, м/с



[bookmark: _Hlk68647314]Средняя месячная скорость ветра изменяется от 1,5-1,7 м/с в осенне-зимний период года до 1,8-2,1 м/с в весенне-летний период. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с. Максимальные скорости ветра изменяются в диапазоне от 15 м/с до 28 м/с, наибольшие значения отмечаются в теплое время года. Порывы ветра могут достигать 25-30 м/с (рис. 7).
Наибольшие скорости ветра возможны: 1 раз в год – 13 м/с, 1 раз в 5 лет – 16 м/с, 1 раз в 10 лет – 17 м/с, 1 раз в 20 лет – 19 м/с.



Рисунок 7. Годовой ход средней (V, м/c) и максимальной (Vmax, м/c) скоростей, порыва ветра

Атмосферные явления. В районе населенного пункта могут наблюдаться следующие метеорологические явления: туманы, метели, грозы, град, пыльные бури.
Туман. Среднее число дней с туманом за год составляет 30,8 дней, в отдельные годы может возрастать до 50 дней. Наибольшее среднее число дней с туманом наблюдается в холодный период года – 29,4 дней (максимальное значение не превышает 45 дней), наименьшее в теплый период года – 1,4 дня (возрастая до 5 дней). Средняя продолжительность тумана в день с туманом за год составляет 7,5 ч, зимой возрастает до 7,7 ч, а летом уменьшается до 3,3 ч. Средняя продолжительность туманов возрастает от теплого периода года (4,6 ч) к холодному (224,9 ч) с наибольшей продолжительностью зимой. Средняя продолжительность туманов за год равна 229,5 ч. Чаще всего наблюдаются туманы продолжительностью до 4 часов (повторяемость 30,5-100 %), в холодный период года продолжительность тумана может достигать 28-36 часов (повторяемость 0,4-2,9 %). В декабре и марте возможен туман продолжительностью 48-60 ч (повторяемость 0,4-1,5 %).
Метель отмечается в период с декабря по февраль. Максимальное среднее число дней с метелью приходится на январь и составляет 0,2 дня. В среднем за год наблюдается 0,2 дня с метелью, в отдельные годы достигая 2 дней. Средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 2,4 часа. Наиболее продолжительные метели отмечаются в январе (0,4 ч), в среднем за год продолжительность метелей равна 0,6 ч. Метель в 100 % возникает при западном ветре. В 66,6 % случаев метели возникают при скоростях ветра 6-13 м/с, в 33,4 % зафиксирована метель при скорости ветра 17-20 м/с.
Грозы и град. Грозовая деятельность развита с марта по ноябрь, максимум среднего числа дней с грозой приходится на июнь (8,0 дней). В среднем за год наблюдается 22,9 дней с грозой, в отдельные годы грозовая деятельность достигает 47 дней. Средняя продолжительность грозы в день с грозой равна 2,1 ч. Средняя продолжительность гроз за год составляет 47,1 ч, достигая наибольших значений с мая по июль, с максимумом в июне (17,0 ч).
Град выпадает из кучево-дождевых облаков с апреля по август. Среднее число дней с градом колеблется от 0,07 до 0,4, а в среднем за год – 1,1 дня, в отдельных случаях достигая 5 дней. 
Пыльные бури отмечаются в период с апреля по ноябрь. Наибольшее среднее число дней с пыльной бурей зафиксировано в июне и сентябре (по 0,5 дня), в году – 2,5 дня. 
Гололедно-изморозевые отложения. В период с сентября по апрель наблюдаются гололедно-изморозевые отложения: гололед, зернистая и кристаллическая изморози, мокрый снег, сложное отложение. В среднем независимо от вида обледенения отмечается 21,6 дней в году с гололедно-изморозевыми отложениями, наибольшее значение может достигать 43 дней.











Оценка качества атмосферного воздуха
РГУ «Казгидромет» не проводит стационарный мониторинг атмосферного воздуха для с. Жаугаш батыр, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ отсутствуют.
Существующее положение
Территория села Жаугаш батыр относится к категории предгорных аграрных населённых пунктов с относительно благоприятной экологической обстановкой. Отсутствие крупных промышленных источников выбросов (I-II классов опасности) предопределяет низкий уровень техногенной нагрузки на атмосферный воздух. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксированы.
Формирование качества атмосферного воздуха в пределах населённого пункта определяется воздействием ограниченного круга локальных источников загрязнения:
В отличие от многих сел региона, Жаугаш батыр уже газифицировано природным газом примерно на 70%. Однако оставшаяся часть индивидуальной жилой застройки продолжает использовать печное отопление на твёрдом и жидком топливе (уголь, мазут, дрова), что в зимний период приводит к локальным выбросам диоксида серы, оксида углерода и твёрдых частиц (сажи).
Существенное воздействие оказывает транзитный автомобильный транспорт, проходящий по республиканской трассе KAZ 06 (в 500 метрах от села), а также тепловозы проходящей через село железнодорожной магистрали (Турксиб). В составе их выбросов преобладают оксиды азота, углеводороды и взвешенные вещества. Дополнительным фактором является вторичное пылеобразование от движения местного транспорта по грунтовым внутрипоселковым дорогам.
Локальное влияние оказывают объекты животноводства (крестьянские и личные подсобные хозяйства). Воздействие проявляется преимущественно в виде специфических запахов (аммиак, сероводород) и биологических аэрозолей.
Значительным фактором риска является существующий несанкционированный полигон твёрдых бытовых отходов и стихийные свалки в логах и на берегах реки Токтас, которые являются источниками эмиссии свалочного газа и продуктов горения при самовозгораниях.
В целом текущее состояние атмосферного воздуха оценивается как удовлетворительное, но обремененное локальными факторами неорганизованного воздействия (пыление дорог, стихийные свалки, локальное сжигание угля).
Прогноз воздействия при реализации проектных решений
Реализация мероприятий, предусмотренных проектом корректировки генерального плана, приведёт к изменению структуры и интенсивности воздействия на атмосферный воздух. Оценка показывает, что суммарный экологический эффект будет преимущественно положительным.
Положительные факторы:
Доведение уровня газификации села до 100% (подключение новых участков ИЖС и социальных объектов к газовым сетям и модульным котельным) позволит полностью исключить выбросы от сжигания угля, радикально очистив воздух в жилой зоне в отопительный период.
Ликвидация стихийных свалок в черте села и перенос полигона ТБО на нормативное и безопасное расстояние (4,5 км в западном направлении) обеспечит устранение источников неприятных запахов и токсичных продуктов горения.
Проектом предусматривается масштабное формирование системы озеленения с увеличением площади зеленых насаждений до 49,8 га (к 2040 году). Создание парковой зоны и защитных лесополос (особенно шумо- и ветрозащитных экранов со стороны трассы KAZ 06 и железной дороги) обеспечит естественную сорбцию выхлопных газов и эффективное осаждение пыли.
Асфальтирование грунтовых дорог (доведение протяженности дорог с твердым покрытием до 8,64 км) радикально снизит уровень вторичного пылеобразования внутри населенного пункта.
Потенциальные негативные воздействия:
В период строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (водопровод, канализация, дороги) и возведения новых жилых домов возможно кратковременное увеличение загрязнения. Основными факторами будут выступать неорганизованное пылеобразование при земляных работах и выбросы от двигателей тяжелой строительной техники.
Увеличение численности населения (до 100 человек) и связанный с этим незначительный рост уровня автомобилизации, а также ввод объектов малого бизнеса (модульных убойных пунктов) создадут новые локальные источники, которые, однако, будут строго регламентированы нормативными санитарно-защитными зонами (СЗЗ).
Указанные негативные воздействия носят исключительно локальный и временный характер. Они будут легко минимизированы при строгом соблюдении строительных и природоохранных регламентов (пылеподавление, контроль выбросов техники).
В долгосрочной перспективе, за счёт полного перехода на природный газ, масштабного озеленения, ликвидации мусорных очагов, асфальтирования дорог и упорядочения санитарно-защитных зон, ожидается качественное улучшение состояния атмосферного воздуха по сравнению с существующим фоном. Реализация предусмотренных генеральным планом мероприятий обеспечит снижение антропогенной нагрузки и формирование экологически благоприятной среды для жителей села Жаугаш батыр.

4.2 Поверхностные и подземные воды
Водные объекты (поверхностные воды)
Территория села Жаугаш батыр характеризуется наличием водных объектов локального значения. Ключевой водной артерией является река Токтас, протекающая вблизи западных границ и разделяющая жилой массив. Дополнительно в пределах населённого пункта функционирует система оросительных каналов.
Система организованного отвода поверхностных вод на территории села в настоящее время отсутствует. Ливневая канализация не развита, вследствие чего талые воды с южных пахотных земель, а также дождевые воды накапливаются в пределах застроенных территорий и отводятся неорганизованно.
При таком режиме стока происходит смыв загрязняющих веществ с территории улично-дорожной сети и прилегающих участков, включая нефтепродукты и твёрдые взвешенные вещества. Загрязнённые стоки поступают в пониженные формы рельефа и далее в реку Токтас, что вызывает рост эрозионных процессов, оказывает негативное влияние на экологическое состояние водоема и не соответствует требованиям водоохранного законодательства Республики Казахстан.
Подземные воды
Водоснабжение населения осуществляется за счёт подземных вод, добываемых из эксплуатационной артезианской скважины. Качество добываемой воды соответствует установленным нормативным требованиям, что подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, а для водозабора установлены зоны санитарной охраны (ЗСО).
Вместе с тем, существующая система водоотведения характеризуется полным отсутствием централизованной канализации. Население использует децентрализованные способы утилизации сточных вод, включая выгребные ямы и септики.
В условиях Жаугаш батыра данная практика формирует критические экологические риски, так как уровень грунтовых вод здесь достаточно высок и в период максимального стояния (май-август) колеблется на отметках от 0,5 м до 15,0 м. Это делает первый от поверхности водоносный горизонт крайне уязвимым для инфильтрационного поступления загрязняющих биогенных и химических веществ из септиков.
Проектные решения по снижению нагрузки
Проект генерального плана предусматривает реализацию комплекса инженерных и природоохранных мероприятий, направленных на коренное улучшение водохозяйственной ситуации на территории села.
В целях исключения загрязнения грунтовых вод предусматривается строительство централизованной системы водоотведения, включающей самотечные и напорные канализационные сети общей протяжённостью 6,9 км, а также канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью до 16,1 м³/сут к расчетному сроку.
Проектом предусматривается устройство системы открытой ливневой канализации (арычной сети) общей протяжённостью 7,5 км. В составе системы предусмотрены отстойники ливневых вод и специализированная гидроботаническая площадка (ГБП), обеспечивающая естественную биологическую очистку стоков перед их сбросом.
Очищенные на КОС бытовые стоки, а также очищенные ливневые воды планируется использовать для полива зелёных насаждений и благоустройства территории, что позволит существенно снизить нагрузку на систему хозяйственно-питьевого водоснабжения (артезианскую скважину).
В целях предотвращения негативных гидрологических процессов (водной эрозии и подтопления) проектом предусмотрены спрямление и расчистка русла реки Токтас с последующим берегоукреплением откосов габионами на протяжении 1,0 км, а также реконструкция водопропускных труб.
Прогноз воздействия
Этап строительства
На стадии строительства возможно возникновение кратковременного и локального воздействия на водную среду, связанного с выполнением земляных работ при прокладке инженерных коммуникаций, укреплении берегов реки Токтас и строительстве очистных сооружений. Потенциальные риски включают загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами и техническими жидкостями от строительной техники. Однако при соблюдении технологических регламентов и природоохранных требований данные воздействия носят ограниченный характер и оцениваются как незначительные и управляемые.
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации реализация проектных решений окажет выраженное положительное воздействие на состояние как поверхностных, так и подземных вод.
1. В первую очередь устраняется главный источник химического и бактериологического загрязнения высоких грунтовых вод, связанный с использованием выгребных ям, за счёт внедрения централизованной системы канализации.
2. Организация системы арычной канализации и гидроботанической площадки позволит исключить несанкционированный сброс загрязнённых поверхностных стоков в реку Токтас и обеспечит их экологичную предварительную очистку.
3. Берегоукрепление габионами остановит деградацию береговой линии реки Токтас и защитит жилые участки от сезонных подтоплений талыми водами.
4. Дополнительно будет обеспечено строгое соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос, что приведет использование территории в полное соответствие с требованиями природоохранного законодательства.
В целом воздействие на поверхностные и подземные воды при реализации проектных решений оценивается как безусловно положительное. Реализация проекта позволит перейти от потенциально небезопасной, децентрализованной схемы водоотведения к экологически обоснованной инфраструктуре, что является ключевым фактором сохранения хрупкой предгорной экосистемы села Жаугаш батыр.

4.3 Геолого-литологическое строение и рельеф
Существующее положение
Территория села Жаугаш батыр расположена в пределах предгорной равнины у северных склонов Кыргызского Алатау. Рельеф большей части территории — полого наклонный, переходящий в полого увалистый в юго-восточной части.
Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 530,00 до 544,00 м. Значительные перепады высот позволяют организовать естественный отвод атмосферных вод, однако требуют грамотной вертикальной планировки для исключения эрозии.
Современное состояние поверхности трансформировано антропогенной сельскохозяйственной и строительной деятельностью. Вдоль западных границ села протекает река Токтас, которая является естественным водосборником талых и дождевых вод с расположенных южнее пахотных земель. Ввиду отсутствия организованной ливневой канализации и берегоукрепления русла в период интенсивного снеготаяния и ливней здесь активно развиваются процессы водной эрозии и локального подтопления.
В геологическом строении территории принимают участие нерасчлененные верхнечетвертично-современные аллювиально-пролювиальные отложения. Согласно инженерно-геологическим изысканиям, в пределах сжимаемой толщи выделяются следующие слои:
ИГЭ-1а (Почвенно-растительный слой): верхняя часть разреза имеет небольшую мощность — порядка 0,20 м.
ИГЭ-1 (Суглинки): ниже залегают светло-коричневые макропористые суглинки твердой и полутвердой консистенции с включением карбонатных конкреций. Вскрытая мощность слоя от 0,80 до 8,80 м. Грунт является непросадочным.
ИГЭ-2 (Обломочные грунты): галечниковые грунты с суглинистым и супесчаным заполнителем, мощностью от 1,00 до 14,00 м.
Характер проектного воздействия
Реализация мероприятий генерального плана предполагает оказание прямого механического воздействия на рельеф и верхние слои геологической среды в пределах административных границ села общей площадью 115 га.
Этап строительства
На стадии строительства основное воздействие связано с выполнением значительного объёма земляных работ.
Проектом предусмотрена вертикальная планировка территории, направленная на исправление локальных недостатков рельефа для организованного отвода поверхностных вод. Ориентировочные суммарные объёмы переработки грунта за весь проектный период составят: выемка (срезка) — до 40,0 тыс. м³, насыпь — до 100,0 тыс. м³.
Существенный объём работ связан с прокладкой инженерных коммуникаций траншейным способом. Общая протяжённость проектируемых сетей включает порядка 8,9 км водопроводных линий, 6,9 км канализационных сетей, 7,5 км открытой арычной ливневой сети и 5,5 км газопроводов.
Обязательным элементом строительного процесса является аккуратное снятие маломощного плодородного слоя почвы (0,20 м) с последующим его временным складированием в защищенных местах и использованием при проведении работ по рекультивации, благоустройству и озеленению.
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации проектные решения направлены на стабилизацию рельефа и предотвращение деградации грунтов.
Устройство улично-дорожной сети общей протяжённостью 8,64 км с твёрдым асфальтобетонным покрытием и элементами бортового камня приведёт к изоляции грунтовой поверхности от внешних воздействий, что существенно снизит процессы ветровой эрозии и вторичного пылеобразования.
Организация системы поверхностного водоотведения (арыки, лотки, гидроботанические площадки) и проведение капитальных мероприятий по берегоукреплению реки Токтас габионами (на протяжении 1,0 км) обеспечат надежную защиту от водной эрозии, исключат размывы береговой линии, оврагообразование и подтопление селитебной территории.
Воздействие на геолого-литологическую среду и рельеф в результате реализации проектных решений оценивается как прямое, локальное и допустимое.
Проект не предусматривает коренного изменения макрорельефа территории. Согласно сейсмическому районированию, территория села не относится к сейсмически опасным зонам, а грунты основания не обладают просадочными свойствами, что исключает развитие опасных экзогенных геологических процессов.
При условии соблюдения технологических требований по сохранению почвенного слоя и реализации запланированных инженерных мероприятий, воздействие на геологическую среду будет минимизировано. В долгосрочной перспективе инженерная подготовка (особенно берегоукрепление и вертикальная планировка) будет способствовать повышению устойчивости рельефа и защите грунтов, оказывая положительное влияние на экологический каркас населенного пункта.

4.4 Флора и фауна Жамбылской области
Флора и фауна равнин и гор Жамбылской области резко отличны, по-своему оригинальны и примечательны. В песчаной пустыне Мойынкум обычны саксаул, жузгуны, песчаная акация и раннецветущие однолетники, на глинистых просторах Бетпакдалы господствуют полыни (здесь их более 30 видов) и многие солянки — боялыч, биюргун, сарсазан, кейурек. Из редких видов встречается таволгоцвет Шренка, древнейший кустарник из семейства розоцветных.
На пустынных равнинах обитают сайгак и джейран, заяц-толай, суслик-песчаник, различные виды тушканчиков и песчанок, а также эндемик Казахстана селевиния (боялычная соня). Из птиц характерны степной орел и пустынный ворон, рябки, хохлатый жаворонок, пустынный сорокопут и пустынная славка.
Многочисленны пресмыкающиеся, особенно черепахи, агамы, кругоголовки, более редки змеи — степная гадюка и щитомордник. Равнинные озера и реки богаты рыбой — сазан, сом, усач, красноперка.
В горах растительность располагается в вертикальной поясности. В низком пустынном поясе (Каратау, Шу-Илийские горы) преобладают кустарники — таволга, тянь-шаньская вишня, карагана; деревья встречаются только в ущельях, около воды. В лесолуговом поясе (Кыргызский Алатау, в предгорьях которого расположен рассматриваемый населенный пункт) преобладает древовидная арча (можжевельник), в травостое кроме злаков встречаются яркие пятна пиона среднего и эндемичного тюльпана Зинаиды. В субальпийском и альпийском поясах преобладают злаки и осоки, расцвеченные лютиками, лапчатками и мытниками.
Животный мир гор богат и разнообразен: горный козел (таутеке), косуля, барсук, длиннохвостый сурок, волк, лиса, можно встретить архара, медведя и рысь, а в низкогорьях – индийского дикобраза. Из мира пернатых здесь многочисленны дрозды, овсянки, кеклик, улар, альпийская галка, беркут, гриф, бородач. В сухих ущельях низкогорий розовый скворец образует многотысячные колонии, настоящие птичьи базары. Из пресмыкающихся многочисленны альпийский и пустынный гологлазы, более редок щитомордник. В горных реках обитают рыбы — маринка и осман.
У водоемов, в зарослях тростника, ивы, джиды и туранги, обитают кабан и ондатра, гнездятся камышовка и усатая синица, а на озерах – чайки, крачки, утки, кулики, реже пеликаны, многочисленны озерная лягушка, водяной уж.
На территории Жамбылской области расположено 3 Государственных природных заказника и 1 Государственная заповедная зона, находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан:
1. Жусандалинская государственная заповедная зона, расположена на территории Кордайского, Шуйского и Мойынкумского районов Жамбылской области;
2. Андасайский государственный природный заказник (зоологический), расположен на территории Мойынкумского района Жамбылской области по правому берегу реки Шу к западу от с. Мойынкум;
3. Урочище «Бериккара» государственный природный заказник (комплексный), расположен на территории Жуалынского района Жамбылской области;
4. Урочище «Каракунуз» государственный природный заказник (ботанический), расположен на территории Кордайского района Жамбылской области.
Село Жаугаш батыр находится за пределами Государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). (Подтверждено письмом ГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № ЗТ-2025-00391222 от 11.02.2025 г.).
Растения и животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на данной территории, подлежащей застройке и корректировке генплана, не встречаются.
Реализация проекта не приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ.
Проектные предложения (Сохранение биоразнообразия): Проект направлен на создание комфортных условий и компенсацию потенциального антропогенного воздействия через развитие зелёной инфраструктуры:
· создание зеленых зон, парков и скверов (включая парковую зону на севере села и благоустройство прибрежной полосы реки Токтас);
· развитие непрерывной системы озеленения, объединяющей зеленые массивы рекреаций с аллеями, санитарно-защитными посадками вдоль автодорог и общественными центрами.
Информация о флоре и фауне Жамбылской области (https://multiurok.ru/index.php/files/material-k-uroku-kraevedeniia-flora-i-fauna-rodnog.html).












































5 ИСТОЧНИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В рамках стратегической экологической оценки генерального плана села Жаугаш батыр источники антропогенного воздействия классифицированы по видам хозяйственной деятельности. С учётом узкой аграрной (животноводческой) специализации населённого пункта и полного отсутствия крупных промышленных предприятий, основная экологическая нагрузка формируется коммунально-бытовым сектором, объектами сельского хозяйства, транспортной инфраструктурой, а также временными воздействиями в период строительства.
1. Коммунально-бытовой и жилой сектор
Коммунально-бытовой сектор является одним из ключевых источников воздействия на окружающую среду, что обусловлено повседневной жизнедеятельностью населения. В соответствии с проектными решениями численность населения к расчётному сроку увеличится до 100 человек, а общий объём жилищного фонда достигнет 3,0 тыс. м².
Атмосферный воздух: несмотря на то, что село газифицировано примерно на 70%, оставшаяся часть индивидуальной жилой застройки продолжает использовать печное отопление на твёрдом и жидком топливе (уголь, мазут, дрова). Их эксплуатация в зимний период сопровождается локальными выбросами диоксида серы, оксида углерода, твёрдых частиц (сажи) и продуктов неполного сгорания.
Почвы и грунтовые воды: Критическое воздействие связано с текущим отсутствием централизованной системы водоотведения. В условиях высокого стояния грунтовых вод (от 0,5 м) использование населением выгребных ям и септиков приводит к прямой инфильтрации загрязняющих биогенных веществ в водоносные горизонты и создает риск загрязнения реки Токтас.
Отходы: Дополнительным фактором воздействия является образование твёрдых бытовых отходов (ТБО). Прогнозируемый объём их образования к расчётному сроку с учетом смета с твердых покрытий составит порядка 5,2 тыс. м³ в год. В настоящее время стихийные свалки в логах и по берегам водоемов, а также несанкционированный полигон выступают серьезными источниками загрязнения почвенного покрова, выделения свалочного газа и ухудшения санитарно-гигиенической обстановки.
2. Агропромышленный комплекс
Сельскохозяйственная деятельность формирует специфическую нагрузку на окружающую среду, характерную для предгорных животноводческих территорий.
Животноводческие объекты, представленные личными подсобными (ЛПХ) и крестьянскими хозяйствами (КХ) по разведению крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей, являются источниками выбросов аммиака, сероводорода и метана. Одновременно в секторе образуются значительные объёмы органических отходов (навоз, биологические остатки), требующие организованной утилизации.
На перспективу дополнительными источниками локального воздействия станут проектируемые объекты малого бизнеса по первичной переработке сельскохозяйственного сырья: модульные убойные пункты, площадки первичной заготовки шкур и шерсти, а также пункты сбора молока. Основным фактором воздействия от них станет образование специфических производственных стоков и биологических отходов, что требует строгого соблюдения санитарно-защитных зон (СЗЗ).
3. Транспортная инфраструктура
Развитие транспортной системы, включая расширение улично-дорожной сети села с твердым покрытием до 8,64 км, сопровождается ростом антропогенной нагрузки.
Основным источником воздействия является транзитный автотранспорт, движение которого осуществляется по проходящей в 500 метрах автомобильной дороге республиканского значения KAZ 06, а также тепловозы железнодорожной магистрали Турксиб. Выбросы включают оксиды азота, углеводороды, бенз(а)пирен, сопровождаясь шумовым и вибрационным воздействием.
На участках внутри поселковых дорог без твёрдого (асфальтового) покрытия значительную роль играет вторичное пылеобразование, особенно в сухой период года, что ухудшает качество атмосферного воздуха в пределах жилой застройки.
Источником химического воздействия выступает существующая автозаправочная станция (АЗС «DAN OIL») и проектируемая станция технического обслуживания (СТО) в зоне придорожного сервиса. Экологическая нагрузка от этих объектов связана с испарениями нефтепродуктов и риском локальных проливов горюче-смазочных материалов в почву.
4. Временные источники (период строительства)
На этапе реализации проектных решений генерального плана формируется временная антропогенная нагрузка, носящая локальный и ограниченный по времени характер.
Основным фактором воздействия являются земляные работы, связанные с вертикальной планировкой территории (ориентировочные объёмы выемки до 40 тыс. м³ и насыпи до 100 тыс. м³), прокладкой 6,9 км сетей канализации, 8,9 км водопровода, а также масштабными работами по укреплению русла реки Токтас габионами. Эти процессы сопровождаются пылеобразованием, нарушением верхнего почвенного слоя и трансформацией микрорельефа.
Эксплуатация строительной техники приводит к выбросам выхлопных газов в атмосферу, а также к акустическому воздействию (шум). Сохраняется риск локального загрязнения почв и вод реки Токтас в результате случайных утечек горюче-смазочных материалов с площадок.
В процессе строительства образуются строительные отходы (отвалы грунта, остатки строительных материалов), требующие организованного сбора и вывоза.
В настоящее время основная антропогенная нагрузка на окружающую среду в селе Жаугаш батыр формируется децентрализованным коммунально-бытовым сектором (выгребные ямы, стихийные свалки, локальное сжигание угля), животноводством и транзитным транспортом.
Вместе с тем, корректировка генерального плана носит выраженный экологический, оздоровительный характер. Проект предусматривает реализацию комплекса природоохранных мероприятий: строительство централизованной канализации с отводом на КОС и гидр ботанические площадки, завершение 100% газификации, вынос нового полигона ТБО на 4,5 км от села, берегоукрепление реки и асфальтирование дорог.
Реализация указанных мер позволит кардинально снизить текущий уровень антропогенной нагрузки на этапе эксплуатации и обеспечить формирование экологически устойчивой и безопасной среды проживания.









































6 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Данный раздел является одним из ключевых элементов процедуры экологического скрининга, поскольку позволяет установить взаимосвязь между намечаемой градостроительной деятельностью и возможными изменениями компонентов окружающей среды.
Комплексная оценка антропогенного воздействия на окружающую среду при реализации корректировки Генерального плана с. Жаугаш батыр проводится с учетом основных стадий жизненного цикла проекта, а также природно-техногенных факторов риска, характерных для предгорной территории Меркенского района. Анализ воздействия включает два основных этапа — период строительства (реконструкции) и период эксплуатации объектов, а также учитывает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Период строительства и реконструкции (временное воздействие)
На этапе реализации проектных решений, рассчитанном до 2040 года (расчетный срок), воздействие на окружающую среду будет носить преимущественно локальный, кратковременный и обратимый характер, обусловленный проведением масштабных инженерно-подготовительных и строительно-монтажных работ.
К основным видам работ, формирующим потенциальное воздействие на окружающую среду, относятся:
· выполнение земляных работ (вертикальная планировка) общим объемом до 140 тыс. м³ (срезка — до 40 тыс. м³, насыпь — до 100 тыс. м³);
· проведение руслоочистительных и берегоукрепительных работ на реке Токтас (монтаж габионов на протяжении 1,0 км);
· строительство новых сетей водоснабжения протяженностью около 3,8 км (общая длина 8,9 км), канализационных сетей протяженностью 6,9 км, открытой арычной сети (7,5 км), а также газораспределительных сетей общей протяженностью 5,5 км;
· устройство и асфальтирование новых улиц и внутри поселковых проездов общей протяженностью 4,74 км (общая протяженность сети с твердым покрытием достигнет 8,64 км);
· возведение социальных объектов (УВК, медицинский пункт) и очистных сооружений (КОС и гидр ботаническая площадка).
При выполнении указанных работ будет задействована тяжелая строительная техника различного назначения (экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, автосамосвалы, асфальтоукладчики), что также будет являться источником временного техногенного воздействия.
Факторы воздействия в период строительства
В процессе строительства возможны временные изменения состояния компонентов окружающей среды:
Атмосферный воздух: Основным фактором воздействия станет образование неорганической пыли при проведении масштабных земляных работ, перемещении грунта и движении техники по неукрепленным поверхностям. Дополнительными источниками будут выбросы выхлопных газов (оксиды азота, оксид углерода, сажа) от строительной техники, а также летучие органические соединения при асфальтобетонных работах.
Почвы и земельные ресурсы: Строительные работы сопровождаются механическим нарушением верхнего слоя (снятие почвенно-растительного слоя — ПРС) и изменением микрорельефа. Возможны процессы локального уплотнения почв, а также риск загрязнения земель строительными отходами.
Водные ресурсы: существует высокий риск поступления взвешенных веществ, строительного мусора и нефтепродуктов в русло реки Токтас, особенно при проведении непосредственных берегоукрепительных работ и в период дождей.
Физические факторы: Работа тяжелой техники будет сопровождаться повышенным уровнем шума и локальной вибрацией (особенно при трамбовке грунта и асфальта), что временно снизит акустический комфорт жителей.
Период эксплуатации (постоянное воздействие)
После завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию на территории села сформируется постоянная антропогенная нагрузка, обусловленная функционированием новой инженерной инфраструктуры и хозяйственной деятельности населения. В соответствии с прогнозом демографического развития, численность населения к 2040 году увеличится до 100 человек, что приведет к росту потребления природных ресурсов и увеличению объемов образования отходов.
Основные источники воздействия
Система энергообеспечения: Будет представлена 11 малометражными блочно-модульными котельными (по 0,1 Гкал/час каждая), обеспечивающими централизованным теплом социальные объекты, а также индивидуальными котлами в ИЖС (природный газ).
Транспортная система: Эксплуатация улично-дорожной сети (8,64 км), транзитное движение по республиканской автодороге KAZ 06, объекты придорожного сервиса (СТО, АЗС), а также железнодорожная магистраль Турксиб.
Инженерная инфраструктура: Функционирование канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 16,1 м³/сут, гидр ботанической площадки и нового полигона ТБО, вынесенного за 4,5 км от села.
Агропромышленный комплекс: Деятельность крестьянских и личных подсобных хозяйств (разведение крупного и мелкого рогатого скота), а также функционирование объектов переработки сырья (модульные убойные пункты, площадки первичной заготовки шкур и пункты сбора молока).
Факторы воздействия в период эксплуатации
Атмосферный воздух: благодаря стопроцентной газификации основным источником выбросов станут продукты сгорания природного газа (оксиды азота и углерода), при этом образование золы и диоксида серы (от угля) будет полностью исключено. Дополнительными источниками станут выхлопные газы от автотранспорта (трасса KAZ 06) и специфические запахи от животноводческих объектов и убойных пунктов.
Водные ресурсы: к расчетному сроку объем водопотребления из артезианской скважины достигнет 16,1 м³/сутки. Объем водоотведения также составит 16,1 м³/сутки. Потенциальным фактором риска остается возможность загрязнения высоких грунтовых вод и реки Токтас в случае аварийных ситуаций на КНС, КОС или прорыва самотечных сетей канализации.
Почвы и земельные ресурсы: Годовой объем образования ТБО достигнет 5,2 тыс. м³. Дополнительным фактором риска является бактериологическое загрязнение почв отходами животноводства при их неправильном складировании в ЛПХ.
Физические факторы: Транспортный шум от автодороги республиканского значения и вибрация от железнодорожной магистрали.
Факторы риска и чрезвычайные ситуации
При оценке воздействия необходимо учитывать природно-климатические и гидрологические условия предгорной зоны, которые могут выступать триггерами экологических последствий:
Гидрологический фактор (подтопление и затопление): В пониженных участках территории и вблизи русла реки Токтас существует постоянный риск весеннего подтопления талыми водами с пахотных земель. Для предотвращения размывов требуется обеспечение бесперебойной работы проектируемой арычной ливневой канализации и поддержание габионных укреплений.
Сейсмический фактор: хотя территория не относится к высокоопасным сейсмическим зонам, близость к горным массивам требует соблюдения соответствующих норм при прокладке газопроводов и устройстве фундаментов КОС во избежание разрывов при геодинамических смещениях.
Ветровой фактор: Сильные ветры могут способствовать пылеобразованию на грунтовых дорогах до их полного асфальтирования, а также переносить запахи от животноводческих объектов.
Комплексная оценка
Анализ показывает, что антропогенное воздействие, связанное с реализацией корректировки Генерального плана с. Жаугаш батыр, может быть охарактеризовано как допустимое и экологически оправданное.
Это обусловлено тем, что проект носит выраженный санитарно-оздоровительный характер. Заложенный комплекс компенсирующих мероприятий (отказ от септиков в пользу централизованной канализации и КОС, гидр ботаническая очистка ливневых вод, берегоукрепление реки Токтас, 100% газификация, ликвидация стихийных свалок и вынос нового полигона ТБО на 4,5 км, масштабное озеленение — 49,8 га) позволит радикально снизить текущий критический уровень негативной нагрузки на природную среду и грунтовые воды, обеспечив экологически устойчивое развитие населенного пункта.

ОТХОДЫ
Система обращения с отходами в селе Жаугаш батыр на текущий момент оценивается как неудовлетворительная и требующая кардинальной модернизации.
Вывоз мусора осуществляется на существующий полигон ТБО, который в настоящее время не имеет соответствующей разрешительной документации и не отвечает современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. На объекте отсутствуют необходимые инженерные сооружения, противофильтрационный экран и система контроля.
Несмотря на наличие места складирования, на территории села и его окраинах (вдоль обочин дорог, в логах и на берегах реки Токтас) периодически образуются несанкционированные стихийные свалки. Местный исполнительный орган вынужден на систематической основе проводить работы по ликвидации этих очагов для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Морфологический состав отходов в настоящее время характеризуется значительной долей золошлаковых остатков, образующихся при использовании угля для отопления индивидуальной жилой застройки. В зимний период их удельная доля достигает 30–40 % от общего объема отходов. Однако, с учетом стопроцентной газификации села в перспективе, доля золы будет сведена к нулю.
Инфраструктура для сбора отходов внутри села развита недостаточно. Оборудованные контейнерные площадки, соответствующие санитарным нормам (имеющие твердое водонепроницаемое основание и ограждение), отсутствуют.
Проектные предложения
Проектом корректировки схемы застройки предусмотрено формирование централизованной системы управления коммунальными отходами, включающей комплекс организационных и инфраструктурных мероприятий:
Закрытие и рекультивация: Ликвидация существующего несанкционированного полигона и стихийных свалок с проведением технического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель.
Строительство нового полигона ТБО: Организация нового усовершенствованного полигона на нормативном расстоянии 4,5 км в западном направлении от границы жилой застройки села. Ориентировочная площадь объекта составит 1,0 га (с учетом участков складирования, подъездных путей и инфраструктуры).
Организация системы сбора отходов
Проектом предусматривается создание системы планово-регулярной очистки территории с учетом новых кварталов ИЖС. В комплекс планово-регулярной очистки входят:
· сбор и правильное хранение жидких и твердых отходов;
· своевременный вывоз и обезвреживание на новом полигоне;
· уборка улиц, полив и борьба с гололедицей.
Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории села должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для спецтранспорта. Площадки должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон (высотой 1,2–1,6 м). Согласно санитарным нормам, расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 м.
Расчет образования ТБО
Общее количество ТБО, подлежащих складированию на полигоне, определено в соответствии с годовой нормой накопления отходов на 1 человека, равной 1,14 м³/год. Расчетное объемное выражение переведено в тоннаж при средней плотности ТБО 200 кг/м³ (0,2 т/м³).
На начало 2024 года (исходный год) численность населения села Жаугаш батыр составляет 66 человек.
Проектная численность населения:
· на первую очередь (2030 г.) – 80 чел;
· на расчетный срок (2040 г.) – 100 чел.
Ориентировочные объемы образования твердых бытовых отходов (население)
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Исходный 2024 год
	Первая очередь 2030 год
	Расчетный срок 2040 год

	1
	Количество отходов
	тонн/год
	15,0
	18,2
	22,8

	2
	Объем отходов
	тыс. м³/год
	0,075
	0,091
	0,114



(Примечание: в общий объем отходов населенного пункта также входит смет с твердых покрытий улиц, который будет увеличиваться по мере асфальтирования дорожной сети).
Для обеспечения сбора указанного объема отходов проектом предусмотрена установка мусорных евро контейнеров для раздельного сбора (объемом 1,1 м³): на первую очередь — 2 шт., на расчетный срок — 2 шт. (с учетом малых объемов генерации мусора). Точное количество и места расстановки определяет эксплуатирующая коммунальная организация.
Объекты обслуживания транспорта (АЗС, СТО)
На территории прилегающей республиканской трассы KAZ 06 функционирует АЗС «DAN OIL», а также проектируются новые объекты придорожного сервиса (СТО, электрозарядные станции).
Виды отходов: отработанные моторные масла, промасленная ветошь, отработанные автомобильные шины, лом черных металлов.
Обращение с отходами: данные отходы относятся к опасным и категорически не подлежат захоронению на полигоне ТБО. Владельцы объектов придорожного сервиса обязаны заключать договоры со специализированными организациями на их вывоз, обезвреживание и утилизацию.
Медицинские отходы
Сбор, хранение и вывоз отходов, образующихся в медицинских организациях, должны строго соответствовать требованиям СанПиН РК.
Источником медицинских отходов в селе Жаугаш батыр станет проектируемый медицинский пункт (МП). Отходы класса А (неопасные) будут вывозиться на полигон ТБО. Отходы класса Б (эпидемиологические опасные) должны собираться в специализированную герметичную тару и вывозиться транспортом лицензированных подрядных организаций для обезвреживания.
Расчет медицинских отходов произведен по норме 0,5 кг (0,0005 т) на человека в год.
Ориентировочные объемы образования медицинских отходов с. Жаугаш батыр
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Исходный 2024 год
	Первая очередь 2030 год
	Расчетный срок 2040 год

	1
	Количество отходов
	тонн/год
	0,033
	0,040
	0,050

	2
	Объем отходов
	м³/год
	0,165
	0,200
	0,250



Организация санитарной очистки территории
Для минимизации антропогенного воздействия Генеральным планом предусмотрены следующие меры:
1. Обеспечение регулярного ежедневного вывоза ТБО специализированным транспортом.
2. Внедрение раздельного сбора отходов (пластик, бумага, стекло) с целью довести долю дифференцированного сбора до 50% на первой очереди и до 80% к расчетному сроку. На перспективу предлагается организация пункта приема вторсырья.
3. Полная ликвидация существующих несанкционированных свалок на обочинах, в логах и вдоль русла реки Токтас с проведением рекультивационных работ.
4. Складирование не перерабатываемых отходов исключительно на новом полигоне (площадью 1,0 га, удаленном на 4,5 км) с соблюдением технологий изоляции грунта.
Несмотря на прогнозируемое увеличение численности населения до 100 человек к 2040 году и соответствующий рост образования ТБО, внедрение планово-регулярной очистки, стопроцентный охват территории контейнерным сбором и достижение 80% уровня сортировки создадут устойчивый положительный экологический эффект. Это полностью компенсирует количественный рост отходов и обеспечит высокое санитарно-эпидемиологическое состояние села Жаугаш батыр.




















7 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Оценка воздействий разделяется на два основных этапа: кратковременный (период строительно-монтажных работ) и долгосрочный (период эксплуатации объектов). В целом, реализация корректировки генерального плана с. Жаугаш батыр носит ярко выраженный эколого-ориентированный характер.
1. Воздействие на атмосферный воздух
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Земляные работы (вертикальная планировка с перемещением до 140 тыс. м³ грунта), движение тяжелой строительной техники и асфальтирование улиц приведут к локальному выделению неорганической пыли, выхлопных газов (оксиды азота, углерода) и летучих органических соединений.
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Завершение 100% газификации (перевод оставшегося жилого сектора и локальных котельных с твердого топлива на природный газ) кардинально снизит выбросы диоксида серы, сажи и золы. Твердое покрытие 8,64 км дорог устранит проблему вторичного пыления в сухое время года. Незначительное увеличение выбросов от возросшего потока автотранспорта компенсируется созданием санитарно-защитных зеленых насаждений вдоль трассы и магистральных улиц.
2. Воздействие на поверхностные и подземные воды
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Присутствует риск смыва взвешенных частиц грунта и случайных проливов ГСМ от строительной техники в русло реки Токтас при проведении руслоочистительных и берегоукрепительных работ (монтаже габионов).
Период эксплуатации (Резко положительное, долгосрочное): Строительство канализационных очистных сооружений (КОС производительностью 16,1 м³/сут) и 6,9 км канализационных сетей полностью ликвидирует практику использования локальных септиков и выгребных ям — главного источника бактериологического и химического загрязнения высоких грунтовых вод. Устройство 7,5 км открытой арычной ливневой канализации со сбросом на гидр ботаническую площадку предотвратит неконтролируемый сброс грязных талых вод в реку Токтас.
3. Воздействие на почвы и земельные ресурсы
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Механическое нарушение почвенного покрова, отчуждение земель под траншеи (для 8,9 км водопровода, 6,9 км канализации и 5,5 км газопровода). Требуется строгое соблюдение правил снятия и сохранения плодородного растительного слоя (ПРС) для последующей рекультивации.
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное):
Внедрение 100% контейнерного сбора, вынос нового полигона ТБО на 4,5 км от села, ликвидация существующих стихийных свалок и доведение сортировки мусора до 80% надежно защитят почвы от захламления и токсичных фильтратов. Организация специализированных площадок в ЛПХ и крестьянских хозяйствах снизит биологическую нагрузку на грунты.
4. Воздействие на биоразнообразие (Флору и Фауну)
Период строительства (Отрицательное, минимальное): Фактор беспокойства для синантропных видов птиц и мелких животных из-за шума и вибрации от работающей строительной техники.
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Проектом заложено колоссальное расширение системы орошаемого озеленения до 49,8 га. Создание искусственных зеленых коридоров, аллей и комплексное благоустройство прибрежной водоохранной полосы реки Токтас значительно улучшит микроклимат и создаст новые устойчивые ниши для местной фауны (птиц, насекомых).
5. Социально-экономическое воздействие и здоровье населения
Улучшение качества жизни (Резко положительное): Достижение международных норм обеспеченности жильем (30 м²/чел), строительство учебно-воспитательного комплекса (УВК: детсад на 25 мест и школа на 40 мест), медицинского пункта (МП), спортивного зала, а также развитие объектов малого агробизнеса. Создание новых рабочих мест позволит искоренить маятниковую трудовую миграцию.
Снижение эпидемиологических рисков (Положительное): Ликвидация несанкционированных мусорных очагов внутри села, обеспечение населения качественной питьевой водой из артезианской скважины, отводом стоков на КОС и строгое соблюдение СЗЗ для животноводческих объектов и проектируемых модульных убойных пунктов минимизируют риски инфекционных, кишечных и респираторных заболеваний.
Оценка возможных воздействий показывает, что проект корректировки генерального плана с. Жаугаш батыр является экологически обоснованным и направлен на санацию (оздоровление) окружающей среды и стабилизацию демографической ситуации.
Неизбежные негативные последствия периода строительства имеют кратковременный, локальный характер и легко нивелируются стандартными методами строительного и экологического контроля. В долгосрочной перспективе проект кардинально решает накопившиеся экологические проблемы села (отсутствие канализации, использование угля для отопления, подтопление речными водами, стихийные свалки).















8 КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях предотвращения, минимизации и компенсации потенциального негативного воздействия на окружающую среду при реализации корректировки Генерального плана с. Жаугаш батыр, разработан комплекс природоохранных мероприятий. Данные мероприятия охватывают все компоненты природной среды и обязательны к выполнению на этапах строительства и эксплуатации.
1. Охрана атмосферного воздуха
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный бассейн села и улучшения микроклимата проектом предусмотрено:
· завершение газификации (доведение до 100%) всего жилого фонда (ИЖС) и теплоисточников общественных зданий (блочно-модульных котельных) от межпоселкового газопровода (АГРС «Нововоскресеновка»). Это полностью исключит выбросы золы, сажи и диоксида серы, характерные для печного отопления;
· устройство твердого (асфальтобетонного) покрытия на улицах (доведение обеспеченности сетью до 8,64 км) для предотвращения вторичного пыления в теплое время года;
- формирование плотных многоярусных древесно-кустарниковых посадок по периметру сельскохозяйственных объектов (крестьянских хозяйств, ЛПХ, проектируемых модульных убойных пунктов), а также вдоль автодороги республиканского значения KAZ 06 и железнодорожной магистрали (Турксиб) для снижения шумового и химического загрязнения.
2. Охрана поверхностных и подземных вод
Для предотвращения истощения и загрязнения высоких грунтовых вод и реки Токтас заложены фундаментальные инфраструктурные решения:
· стопроцентный отказ от использования выгребных ям и негерметичных септиков. Строительство 6,9 км канализационных сетей и современных канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 16,1 м³/сут;
· строительство открытой арычной ливневой канализации (7,5 км) с отводом талых и дождевых вод на специализированную гидр ботаническую площадку (ГБП) для естественной биологической очистки;
· масштабные работы по берегоукреплению реки Токтас габионами (на протяжении 1,0 км), спрямление и расчистка русла для предотвращения водной эрозии и подтопления жилых зон талыми водами с южных пахотных земель;
- строгий запрет на размещение капитальных строений, складов ГСМ и стихийных свалок в границах водоохранных полос реки Токтас (шириной не менее 35 м).
3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
Мероприятия направлены на защиту почв от деградации, эрозии и механического разрушения:
· строгое соблюдение нормативов по снятию маломощного плодородного растительного слоя (ПРС — 0,20 м) при прокладке траншей для инженерных сетей (водопровода, канализации, газа) и строительстве дорог, с его последующим использованием для рекультивации и благоустройства (озеленения парка, аллей);
· проведение вертикальной планировки территории (смещение до 140 тыс. м³ грунта) для ликвидации бессточных понижений и предотвращения заболачиваемости;
- укрепление естественных уклонов и посадка кустарниковой растительности для предотвращения овраг образования.
4. Управление отходами производства и потребления
Для кардинального улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в предгорном селе реализуется современная система обращения с отходами:
· полная ликвидация стихийных свалок в логах, на обочинах и вдоль русла реки Токтас с проведением рекультивационных работ;
· прекращение эксплуатации существующего несанкционированного места складирования отходов и строительство нового усовершенствованного полигона ТБО (площадью 1,0 га) на безопасном, нормативном расстоянии — 4,5 км к западу от жилой застройки;
· установка современных евро контейнеров на водонепроницаемых площадках с ограждением. Внедрение системы раздельного сбора ТБО с целью доведения доли сортируемых и перерабатываемых отходов до 80% к 2040 году;
- заключение договоров на вывоз эпидемиологических опасных медицинских отходов (от проектируемого медицинского пункта) и опасных отходов придорожного сервиса (ГСМ, шины от АЗС «DAN OIL», СТО) специализированными лицензированными предприятиями.
5. Озеленение и архитектурно-ландшафтная организация Зеленые насаждения выступают главным биологическим и эстетическим фильтром населенного пункта:
- расширение территорий орошаемых зеленых насаждений до 49,8 га к расчетному сроку, включая создание северной парковой зоны с аллеей и комплексное рекреационное благоустройство береговой линии реки Токтас;
- использование газо- и засухоустойчивых пород деревьев, адаптированных к резко континентальному климату (вяз, клен ясенелистный, тополь, барбарис, смородина золотистая), для затенения пешеходных зон и снижения ветровой нагрузки;
- создание ветрозащитных зеленых полос и плотное озеленение санитарно-защитных зон существующего кладбища и проектируемых КОС.
Реализация данного комплекса мероприятий гарантирует снижение экологических рисков до нормативного уровня. Корректировка генерального плана с. Жаугаш батыр обладает высоким экологическим и санитарно-оздоровительным приоритетом, так как заложенные в ней инфраструктурные решения (берегоукрепление реки Токтас, гидр ботаническая очистка, канализация, вынос полигона ТБО, завершение газификации) напрямую устраняют текущие факторы деградации окружающей среды.






9 КРИТЕРИЙ СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ

9.1. Актуальность Генерального плана с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия проекта целям содействия устойчивому развитию
Для проведения систематического и аргументированного анализа актуальности корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного варианта генерального плана) с. Жаугаш батыр, необходимо рассматривать этот документ не просто как схему размещения объектов, а как инструмент управления экологическими рисками и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на локальном уровне.
Управление санитарно-экологическими рисками и защита здоровья (Соответствие ЦУР 3 и ЦУР 11)
Способность градостроительного документа выявлять, локализовать и устранять текущие источники прямого негативного воздействия на здоровье населения и среду обитания.
Санитарно-эпидемиологический фон села Жаугаш батыр характеризуется отсутствием крупных очагов биологического и химического загрязнения. На территории отсутствуют объекты размещения твердых бытовых, промышленных, радиоактивных и медицинских отходов, а также скотомогильники и сибиреязвенные захоронения. Эпидемиологическая ситуация стабильна, однако выявление единичного случая бруцеллеза указывает на наличие рисков, связанных с сельскохозяйственной деятельностью. При этом качество питьевой воды в селе не подвергалось лабораторному контролю в последние годы, что формирует слепую зону в оценке безопасности среды. Внедрение Генерального плана необходимо для организации системного санитарно-эпидемиологического мониторинга и создания безопасной схемы управления отходами.
Согласно письму Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района (№3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.), в селе Жаугаш батыр полигонов ТБО нет. 
Полигоны для приема промышленных, радиоактивных и медицинских отходов отсутствуют. 
Согласно информации Жамбылской областной ветеринарной станции (письмо №3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.), на территории села захоронений сибирской язвы не обнаружено. 
Скотомогильников и биотермических ям на территории села нет. 
Согласно письму Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области (№3T-2025-00391443 от 12.02.2025 г.), за период 2022–2025 гг. в селе Жаугаш батыр было исследовано 0 проб питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 
За период 2022–2025 гг. случаев вирусного гепатита А, острых кишечных инфекций, сибирской язвы и ККГЛ не зарегистрировано. 
В 2024 году зарегистрирован 1 случай заболевания бруцеллезом среди взрослого населения. 
Актуальность Генплана критически высока, так как проект позволяет закрепить существующий благоприятный санитарный фон, устранить пробелы в инфраструктуре мониторинга водных ресурсов и минимизировать биологические угрозы от животноводства.
Пространственная сегрегация и буферизация несовместимых зон (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Обоснованность функционального зонирования, направленного на разделение селитебных (жилых) и производственных территорий с помощью нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ) и водоохранных полос.
Пространственное развитие села жестко лимитируется прохождением открытых водоемов. Село располагается в зоне влияния реки Токтас, для которой водоохранные зоны официально находятся на стадии установления, но фактически накладывают градостроительные ограничения. Помимо этого, территорию пересекает протяженный арык, используемый для орошения полей водой из сопредельного государства и не имеющий санитарно-защитной зоны. Генплан обязан строго регламентировать размещение объектов во избежание сброса стоков в указанные водные артерии.
Согласно письму Шу-Таласской бассейновой инспекции (№3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.), по территории села протекает река Токтас. 
На реке Токтас на сегодняшний день водоохранные зоны и полосы не установлены, работы ведутся акиматом Жамбылской области. 
В соответствии с правилами (приказ № 379 от 06.09.2017 г.), размер водоохранной полосы принимается 35-100 метров, водоохранной зоны — 500 метров. 
Участок проектирования села Жаугаш батыр находится в водоохранной зоне и полосе. 
Согласно письму Аппарата акима Кенесского сельского округа (№3T-2026-02239623 от 05.06.2026 г.), в селе есть 1 арык протяженностью 6 км, для которого санитарно-защитная зона не предусмотрена. 
Арык используется для орошения сельскохозяйственных полей. 
Вода для арыка поступает из Кыргызстана. 
Генплан юридически и пространственно фиксирует экологические границы, защищая реку Токтас и трансграничные оросительные каналы от антропогенного и аграрного давления путем соблюдения водоохранных регламентов.
Инфраструктурная адаптивность и ресурсосбережение (Соответствие ЦУР 6 и ЦУР 13)
Способность территории справляться с климатическими изменениями (ливни, паводки) и рационально использовать природные ресурсы.
Инфраструктура села должна проектироваться с учетом экстремальных климатических колебаний, характерных для региона (сильные морозы и аномальная жара), а также ветровых нагрузок. При этом градостроительное освоение облегчается отсутствием рисков, связанных с просадкой грунтов из-за добычи полезных ископаемых.
Согласно климатическим данным по метеостанции Мерке, абсолютный минимум температуры воздуха за год составляет -36°C. 
Абсолютный максимум температуры воздуха за год достигает +44°C. 
Максимальная скорость ветра зафиксирована на уровне 28 м/с. 
Согласно письму Южно-Казахстанского межрегионального департамента геологии «Южказнедра» (№KZ88VNW00010248 от 04.06.2026 г.), под участком предстоящей застройки села ресурсы или запасы полезных ископаемых отсутствуют. 
Проект адаптирует территорию села к резким континентальным климатическим экстремумам, обеспечивая надежное и безопасное строительство в условиях отсутствия скрытых геолого-промышленных угроз.
Восполнение природного капитала и биопозитивность (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Переход от экстенсивного использования земель к активному формированию зеленого каркаса, улучшающего микроклимат и поддерживающего биоразнообразие.
Экстремальные порывы ветра в совокупности со значительными фоновыми показателями атмосферных выбросов в масштабах района требуют создания мощного природно-экологического каркаса. Зеленые насаждения необходимы для шумопоглощения, пылеподавления и смягчения микроклимата.
Климатические параметры подтверждают наличие шквальных ветров со скоростью до 28 м/с. 
Согласно данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (№3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.), фактическая масса выбросов по предприятиям, вносящим вклад в загрязнение атмосферного воздуха по Меркенскому району, составляет 6753,17 тонн/год. 
Генплан включает озеленение как важнейший инженерно-экологический инструмент для защиты селитебной зоны от ветровой эрозии и снижения воздействия региональных выбросов в атмосферу.
ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ АНАЛИЗА
Актуальность корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Жаугаш батыр является абсолютно обоснованной. Документ формирует базу для безопасного освоения территории с учетом жестких гидрологических ограничений и необходимости превентивного управления отходами. Адаптация проекта к климатическим нагрузкам и учет требований Водного кодекса РК полностью отвечают парадигме устойчивого развития, обеспечивая экологическую стабильность и защиту здоровья жителей села.










9.2. Возможность реализации видов деятельности, устанавливаемых генеральным планом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования
Оценка того, насколько природно-ресурсный потенциал территории (земля, вода, климат) способен выдержать заявленную антропогенную нагрузку без необратимой деградации, и насколько выбранные инженерные решения адекватны местным условиям.
Анализ пространственно-территориального ресурса (Место, вид и масштаб деятельности)
Соответствие заявленных масштабов градостроительного развития территориальной емкости населенного пункта и наличию законодательных ограничений на землепользование.
Заявленный демографический рост (+34 человека за 15 лет) характеризуется как крайне низкоинтенсивный. Пространственный ресурс полностью обеспечивает возможность реализации проекта (включая выделение 10 новых участков ИЖС) за счет уплотнения существующих пустот без неконтролируемого территориального расширения на ценные сельскохозяйственные угодья. Ввиду прохождения реки Токтас, развитие селитебной и производственной зон планируется с учетом строгих водоохранных ограничений: размещение новых объектов в пределах водоохранной полосы категорически не допускается.
Площадь села Жаугаш батыр в административных границах составляет 115,0 га.
Проект предполагает микророст численности населения с 66 человек (2025 г.) до 100 человек к 2040 году и доведение жилищного фонда до 3,0 тыс. м² (одноэтажная усадебная застройка).
По территории села протекает река Токтас, на которой ведутся работы по установлению водоохранных зон и полос (согласно письму Шу-Таласской бассейновой инспекции №3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.). Участок проектирования находится в этих зонах. 
Пространственный ресурс и масштаб деятельности абсолютно соразмерны. Осуществимость проекта высокая при условии жесткого соблюдения нормативных отступов (санитарно-защитных и водоохранных зон).
Анализ обеспеченности водными ресурсами и условий их использования
Достаточность и экологическая устойчивость заявленных решений по водопотреблению и водоотведению для сохранения качественного состояния грунтовых и поверхностных вод.
При высоком уровне грунтовых вод в предгорной зоне использование поглощающих септиков несет высокую эпидемиологическую угрозу. Эта уязвимость полностью устраняется заложенным в проекте строительством централизованной канализации и канализационных очистных сооружений (КОС). Водный баланс территории будет сохранен. Орошение аграрных площадей осуществляется за счет открытого арыка, подпитываемого трансграничными водами, что снижает нагрузку на питьевой артезианский горизонт.
Расчетная потребность в воде к 2040 году составит 16,1 м³/сут.
Проектируется 6,9 км централизованной канализации и КОС мощностью 16,1 м³/сут.
В селе имеется арык протяженностью 6 км для орошения сельскохозяйственных полей, вода для которого поступает из Кыргызстана (письмо Аппарата акима Кенесского сельского округа №3T-2026-02239623 от 05.06.2026 г.). 
Водно-ресурсный потенциал территории способен удовлетворить заявленные масштабы деятельности. Строительство КОС делает использование водного ресурса эпидемиологически безопасным и экологически устойчивым.
Анализ земельно-почвенного ресурса и агропотенциала
Возможность градостроительного освоения земель без конфликта с интересами недропользователей, лесного фонда и при соблюдении санитарных разрывов от агрообъектов.
Отсутствие полезных ископаемых исключает риски деформации почв из-за горных работ. Развитие животноводческого сектора (крестьянских и личных подсобных хозяйств) осуществимо при строгом соблюдении санитарно-защитных зон (до 300 м) для защиты жилой застройки от биогенных выбросов. Освоение территории не затрагивает государственные природные фонды.
Разведанные запасы твердых полезных ископаемых под участком застройки отсутствуют (согласно письму Южно-Казахстанского МД геологии "Южказнедра" №KZ88VNW00010248 от 04.06.2026 г. и Заключению Управления природных ресурсов Жамбылской области). 
Согласно письму Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира (№3T-2025-00391222 от 11.02.2025 г.), участок не затрагивает земли государственного лесного фонда и ООПТ. 
Градостроительное освоение земельных ресурсов осуществимо, так как оно не конфликтует с недропользованием и лесным фондом, а экологическое равновесие с агросектором поддерживается за счет СЗЗ.
Анализ климатических и геологических условий деятельности
Адаптивность заложенных инженерных и градостроительных решений к местным климатическим экстремумам и гидрологическим угрозам.
Предгорная территория характеризуется сейсмичностью, сильными ветровыми нагрузками и температурными максимумами/минимумами. Кроме того, существует риск подтопления паводковыми водами и эрозии берегов реки Токтас. Проект реалистично закладывает инженерную защиту — берегоукрепление габионами и арычную сеть для отвода вод.
Абсолютный минимум температуры: -36°C, абсолютный максимум: +44°C (по данным МС Мерке). 
Максимальная скорость ветра: 28 м/с. 
Проектом заложено 1,0 км габионного берегоукрепления и 7,5 км открытой арычной сети с гидроботанической площадкой.
Сейсмичность — 8 баллов (требуются гибкие трубы для сетей).
Климатические и геологические условия накладывают жесткие инженерные ограничения, однако предложенные генеральным планом защитные решения (габионы, сейсмостойкие материалы сетей) полностью их компенсируют.
Анализ энергетических ресурсов и систем отопления
Экологическая и техническая состоятельность решений по тепло- и энергообеспечению проектируемых объектов.
Сохранение печного отопления (на угле/дровах) недопустимо ввиду формирования токсичных выбросов (сажи, диоксида серы). Проект обоснованно закладывает 100% газификацию жилого сектора и перевод проектируемых общественных объектов на экологически чистое топливо (природный газ), что технически реализуемо с учетом наличия в регионе магистрального газопровода.
Фактическая масса выбросов в атмосферу по Меркенскому району составляет 6753,17 тонн/год, что требует радикальных мер по снижению локальной эмиссии (данные Управления природных ресурсов Жамбылской области №3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.). 
Проектом заложена установка 4 локальных блочно-модульных котельных (БМК) на природном газе для социальных объектов и полная газификация индивидуального жилья.
Энергетическая трансформация технически осуществима и экологически необходима для радикального очищения воздушного бассейна села.
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КРИТЕРИЮ
Проведенный анализ подтверждает высокую степень осуществимости видов деятельности, заложенных в корректировке Генерального плана с. Жаугаш батыр. Масштабы намечаемого микророста не превышают предельную емкость предгорного комплекса. Внедрение современных инженерных систем (КОС, газификация, габионное берегоукрепление) и отсутствие ценных полезных ископаемых гарантируют безопасное использование территории при строгом соблюдении водоохранного законодательства.






















9.3. Степени влияния генерального плана на реализацию иных Документов
Оценка того, в какой мере утверждаемый Документ определяет, ограничивает или инициирует разработку и реализацию нижестоящих проектов, программ, планов и разрешительной документации в сфере градостроительства, экологии, землеустройства и социально-экономического развития.
Степень влияния корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного варианта генерального плана) села Жаугаш батыр оценивается как максимально высокая (прямая и определяющая). Систематический анализ данного влияния по структурным блокам представлен ниже.
Влияние на градостроительную и архитектурно-строительную документацию (Степень определяющего влияния генерального плана на разработку проектов детальной планировки и выдачу исходно-разрешительных материалов). 
Проект устанавливает функциональное зонирование территории села и фиксирует красные линии улично-дорожной сети. Определяется типология застройки (исключительно одноэтажная индивидуальная усадебная застройка) и резервируются зоны для размещения социальных объектов. Выдача Архитектурно-планировочных заданий (АПЗ) на строительство частных домов или производственных сельскохозяйственных объектов будет осуществляться строго на основе утвержденных Генеральным планом красных линий, регламентов отступов и функционального назначения. 
Корректировка генерального плана выполняется на основании технической спецификации, охватывающей населенные пункты Меркенского района. Проект закрепляет площадь села в границах 115,0 га, расчетную численность населения 100 человек к 2040 году, достижение нормы обеспеченности жильем 30 м²/чел и строительство нового учебно-воспитательного комплекса (УВК) на 65 мест. 
Генеральный план оказывает прямое и безальтернативное влияние, выступая юридической и нормативной основой для любой последующей архитектурно-градостроительной деятельности на территории населенного пункта. 
Влияние на землеустроительную и кадастровую документацию (Степень влияния на земельный кадастр, изменение целевого назначения земель и установление территориальных сервитутов и охранных зон). 
Проект обосновывает рациональное использование территории, закрепляя перевод необходимых резервных участков под развитие селитебных зон (выделение 10 новых участков ИЖС), а также территорий зеленых насаждений (до 49,8 га). Особое и жесткое влияние оказывается на земли вблизи водных объектов. Утвержденный генплан является единственным легитимным основанием для изменения целевого назначения земель внутри населенного пункта. База данных государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) подлежит обновлению на основе границ и функциональных зон, утвержденных данным проектом. 
По территории села протекает река Токтас, для которой водоохранная зона составляет 500 м, а водоохранная полоса 35-100 м (согласно письму Шу-Таласской бассейновой инспекции №3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.). Участок проектирования находится в границах данных водоохранных зон. Также имеется арык протяженностью 6 км, используемый для орошения полей водой из Кыргызстана, для которого санитарно-защитная зона не предусмотрена (согласно письму Аппарата акима Кенесского сельского округа №3T-2026-02239623 от 05.06.2026 г.).
Документ является легитимным инструментом для установления водоохранных ограничений, санитарно-защитных буферов и обновления земельно-кадастровой документации, блокируя несанкционированный захват земель. 
Влияние на проектно-сметную документацию (ПСД) инженерной и транспортной инфраструктуры (Инициирование и регламентация разработки рабочих проектов).
Проект задает точные расчетные перспективные нагрузки. Определены принципиальные схемы инфраструктурного развития. Выдача Технических условий (ТУ) на подключение к сетям водоснабжения, канализации и газоснабжения ресурсоснабжающими организациями будет опираться на резервы мощностей, рассчитанные в генеральном плане. Документ напрямую инициирует разработку специализированных рабочих проектов (ПСД). Проектировщики этих систем обязаны взять за основу трассировку, нагрузки и технологии, заложенные в генплане.
Проектом заданы мощности на расчетный срок (2040 г.): строительство КОС производительностью 16,1 м³/сут, прокладка 6,9 км канализационных и 8,9 км водопроводных сетей, 100% газификация (5,5 км сетей). Для защиты территории от гидрологических рисков заложено строительство 1,0 км габионных конструкций и 7,5 км арычной сети с отводом на гидроботаническую площадку.
Генеральный план выступает исходным техническим заданием, определяющим магистральные параметры, мощности и технологии для разработки всей последующей ПСД на инфраструктурные объекты села.
Влияние на природоохранную и санитарно-эпидемиологическую документацию (Влияние на разработку проектов ОВОС, экологических разрешений и регламентов обращения с отходами).
Документ выявляет текущие экологические уязвимости и закладывает комплекс защитных мер. Генплан делает обязательной разработку проектов Санитарно-защитных зон (СЗЗ) для крестьянских животноводческих хозяйств и модульных убойных пунктов. Разработка ОВОС для конкретных будущих объектов (КОС, котельные) будет использовать фоновые экологические данные из генплана. Проект инициирует разработку новой схемы управления отходами, так как складирование мусора в границах водоохранных зон запрещено.
На территории села Жаугаш батыр полигонов ТБО нет (согласно письму Отдела ЖКХ акимата Меркенского района №3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.), что инициирует вывоз отходов на удаленный лицензированный полигон (4,5 км). 
Скотомогильников и биотермических ям, а также захоронений сибирской язвы на территории нет (согласно письму Жамбылской областной ветеринарной станции №3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.). 
На территории отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) (согласно письму Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира №3T-2025-00391222 от 11.02.2025 г.). 
Фактическая масса выбросов в атмосферу по предприятиям Меркенского района составляет 6753,17 тонн/год (согласно письму Управления природных ресурсов Жамбылской области №3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.), что обосновывает 100% переход села на газовое отопление для снижения эмиссий. 
Документ формирует обязательный экологический каркас, диктуя жесткие условия для разработки всех последующих природоохранных проектов, оценки воздействия на окружающую среду и получения экологических разрешений. 
Влияние на документы государственного планирования и бюджетные программы (Юридическое и экономическое обоснование для государственного финансирования).
Проект содержит расчеты и обоснования для будущих капитальных вложений. Заложены инвестиции в развитие улично-дорожной сети, инженерную защиту территории от паводков, а также финансирование систем водоснабжения и водоотведения. Утвержденный документ с рассчитанными технико-экономическими показателями (ТЭП) является обязательным юридическим обоснованием для аппарата акима Кенесского сельского округа и Меркенского района при формировании бюджетных заявок.
В проект заложены стратегические индикаторы, требующие бюджетного обеспечения: асфальтирование 8,64 км дорог, строительство УВК на 65 мест, строительство КОС и габионных конструкций.
Схема развития и застройки является первичным легитимным основанием для выделения целевого бюджетного финансирования на строительно-монтажные работы и интеграции села в региональные планы социально-экономического развития.
ОБЩИЙ ВЫВОД
Схема развития и застройки (упрощенный генеральный план) с. Жаугаш батыр не является документом рекомендательного характера. Он выступает нормативно-правовым фундаментом развития предгорной территории. Без его утверждения парализуется реализация иных жизненно важных документов: становится невозможным законное выделение новых земель под жилье, проектирование централизованной канализации, газификации, получение бюджетного финансирования на инфраструктуру и установление легитимных водоохранных зон реки Токтас. Стратегическая экологическая оценка данного документа гарантирует, что все последующие, зависимые от него проекты будут изначально развиваться в безопасном и устойчивом русле.








9.4. Комплексная оценка экологических рисков при реализации проекта и их влияние на здоровье населения
В рамках стратегической экологической оценки корректировки упрощенных генеральных планов проведен углубленный системный анализ потенциальных экологических рисков для села Жаугаш батыр. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа, который сопоставляет исходную уязвимость природно-территориального комплекса с параметрами проектируемого градостроительного развития. 
В рамках стратегической экологической оценки корректировки Генерального плана (Схемы развития и застройки) села Жаугаш батыр проведен углубленный системный анализ потенциальных экологических и гидрологических рисков. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа, который сопоставляет исходную уязвимость природно-территориального комплекса (высокие грунтовые воды, предгорная зона) с параметрами проектируемого градостроительного развития и инженерной защиты.
Анализ базируется на данных государственного мониторинга и официальных сведениях исполнительных органов. Согласно данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, эпидемиологическая обстановка в регионе и на территории села находится под контролем, однако историческое отсутствие централизованной канализации при высоких грунтовых водах создает скрытую угрозу вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором (вирусный гепатит А, острые кишечные инфекции).
1. Анализы питьевой воды за 2022 – 2025 гг. (в абсолютных показателях)
	№
	Годы
	По санитарно-химическим показателям
	По микробиологическим показателям

	
	
	Исследовано проб
	из них несоответствующих
	Исследовано проб
	из них несоответствующих

	2022г.

	1
	с. Жаугаш батыр
	0
	0
	0
	0

	02023г.

	1
	с. Жаугаш батыр
	0
	0
	0
	0

	2024г.

	1
	с. Жаугаш батыр
	0
	0
	0
	0

	2025г. январь

	1
	с. Жаугаш батыр
	0
	0
	0
	0



2. Количество заболевших лиц вирусным гепатитом «А», острыми кишечными инфекциями, бруцеллезом, сибирской язвой, ККГЛ (Конго - Крымской геморрагической лихорадкой) за 2022 - 2025 г.г. 
	№
	
	ВГА
	ОКИ
	Бруцеллез
	Сибирская язва
	ККГЛ

	
	
	всего
	до 14 лет
	всего
	до 14 лет
	всего
	до 14 лет
	всего
	до 14 лет
	всего
	до 14 лет

	2022г.

	1
	с. Жаугаш батыр
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2023г.

	1
	с. Жаугаш батыр
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024г.

	1
	с. Жаугаш батыр
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2025г. январь

	1
	с. Жаугаш батыр
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Анализ базируется на данных государственного мониторинга и официальных сведениях профильных ведомств.
1. Риски загрязнения атмосферного воздуха
Степень потенциального загрязнения атмосферного воздуха на этапах строительства и эксплуатации, и их влияние на здоровье населения.
Краткосрочные риски на этапе строительства связаны с земляными работами, которые могут привести к пылению, особенно с учетом сильных ветровых нагрузок в регионе. Влияние на здоровье может выражаться во временном дискомфорте для местных жителей. На этапе эксплуатации фоновое загрязнение воздуха в районе требует внедрения экологичных видов отопления (отказ от твердого топлива) и благоустройства для улучшения качества среды.
Климатические данные метеостанции Мерке фиксируют максимальную скорость ветра на уровне 28 м/с. 
Фактическая масса выбросов по предприятиям, вносящим вклад в загрязнение атмосферного воздуха по Меркенскому району, составляет 6753,17 тонн/год (согласно письму Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области от 19.02.2025 г. № 3T-2025-00391163). 
Риски загрязнения воздуха носят временный строительный характер и управляются методами пылеподавления (орошение). При долгосрочной реализации генерального плана качество воздушного бассейна улучшится за счет асфальтирования и газификации.
2. Гидрологические риски и эпидемиологическая безопасность водных ресурсов
Защищенность поверхностных и подземных водных объектов от истощения и загрязнения, а также обеспечение эпидемиологической безопасности водоснабжения.
Наличие открытых водных артерий на территории села создает риск инфильтрации неочищенных стоков в водоносные горизонты при децентрализованной системе канализации. Поскольку качество питьевой воды в селе в последние годы не мониторилось лабораторно, проектом должны быть предусмотрены превентивные защитные меры: соблюдение водоохранных зон и строительство очистных сооружений.
По территории села Жаугаш батыр протекает река Токтас (согласно письму Шу-Таласской бассейновой инспекции от 14.02.2025 г. № 3T-2025-00391122). 
Водоохранные зоны и полосы на реке Токтас законодательно еще не установлены, однако по правилам размер водоохранной полосы принимается 35-100 метров, а водоохранной зоны — 500 метров. 
В селе имеется арык протяженностью 6 км для орошения сельскохозяйственных полей, вода в который поступает из Кыргызстана, санитарно-защитная зона для него не предусмотрена (согласно письму аппарата акима Кенесского сельского округа от 05.06.2026 г. № 3T-2026-02239623). 
За период 2022–2025 гг. в селе Жаугаш батыр было исследовано 0 проб питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (согласно письму ДСЭК Жамбылской области от 12.02.2025 г. № 3T-2025-00391443). 
В указанный период случаев острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А в селе не зарегистрировано. 
Инерционный сценарий (сохранение септиков) несет потенциальную угрозу эпидемиологическому благополучию. Реализация проектных решений, таких как соблюдение водоохранных зон и развитие централизованной канализации, является безальтернативным условием для локализации гидрологических рисков.
3. Геолого-климатические риски инфраструктурных аварий
Уязвимость инженерной инфраструктуры и жилой застройки к экстремальным климатическим условиям и геологическим факторам.
Резкие температурные перепады (суровые морозы и летняя жара) создают риск аварий на подземных инженерных сетях при несоблюдении нормативов закладки. При этом геологическая обстановка благоприятна для строительства, так как скрытые риски недропользования отсутствуют.
Абсолютный минимум температуры воздуха за год опускается до -36°C, а абсолютный максимум достигает +44°C. 
В недрах под участком предстоящей застройки села ресурсы или запасы твердых полезных ископаемых отсутствуют (согласно результату согласования МД "Южказнедра" от 04.06.2026 г. № KZ88VNW00010248). 
Геолого-климатические риски полностью нивелируются строгим соблюдением инженерных регламентов (нормативное заглубление коммуникаций с учетом зимних минимумов) и отсутствием горно-геологических ограничений.
4. Санитарно-эпидемиологические риски и система обращения с отходами
Эпидемиологическая и санитарная безопасность среды обитания в сфере обращения с бытовыми, медицинскими и биологическими отходами.
Накопление отходов без лицензированных объектов внутри населенного пункта может спровоцировать размножение переносчиков инфекций. В селе полностью отсутствуют легальные площадки для складирования ТБО и промышленных отходов, а также очаги опасных зоонозных инфекций. Регистрация случая бруцеллеза подчеркивает важность соблюдения санитарно-защитных зон для объектов животноводства.
В селе Жаугаш батыр полигонов ТБО, а также полигонов промышленных, радиоактивных и медицинских отходов нет (согласно письму Отдела ЖКХ акимата Меркенского района от 21.02.2025 г. № 3T-2025-00425777). 
На территории села захоронений сибирской язвы, скотомогильников и биотермических ям не обнаружено (согласно письму Жамбылской областной ветеринарной станции от 26.02.2025 г. № 3T-2025-00391691). 
Случаев сибирской язвы и ККГЛ за 2022-2025 гг. не зарегистрировано, однако в 2024 году был зафиксирован 1 случай бруцеллеза среди взрослого населения. 
Территория обладает благоприятным фоном по особо опасным инфекциям, однако генеральный план должен жестко закрепить схему централизованного вывоза отходов на удаленные лицензированные полигоны для предотвращения вторичного санитарного и химического заражения почв.












































9.5. Актуальность проекта генерального плана с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды
Настоящий раздел содержит системный анализ актуальности Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) села Жаугаш батыр с позиции его соответствия требованиям национального законодательства Республики Казахстан и международным экологическим обязательствам. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа на основе конкретных проектных параметров и официальных писем государственных органов.
Ниже представлены результаты оценки по всем применимым критериям.
Блок 1. Соответствие требованиям национального законодательства Республики Казахстан
Соответствие экологическим требованиям по управлению отходами (Экологический кодекс РК)
Соответствие проектных решений иерархии управления отходами и законодательному запрету на их несанкционированное размещение в границах населенных пунктов и водоохранных зон.
Проектом предусмотрена ликвидация стихийных свалок и внедрение планово-регулярной системы санитарной очистки с вывозом ТБО на специализированный удаленный полигон. Данные решения напрямую реализуют требования Экологического кодекса по предотвращению загрязнения почв и грунтовых вод.
Согласно официальному письму Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района (№3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.), на территории села Жаугаш батыр полигонов ТБО нет. 
Полигоны для приема промышленных, радиоактивных и медицинских отходов также отсутствуют. 
Проектом заложен вывоз мусора на проектируемый усовершенствованный полигон на расстояние 4,5 км от села.
Проект генерального плана актуален и полностью соответствует требованиям Экологического кодекса РК, переводя систему обращения с отходами из стихийного состояния в контролируемое правовое поле и защищая территорию от химического загрязнения.
Соответствие требованиям охраны водных ресурсов (Водный кодекс РК)
Соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах, а также предотвращение истощения и загрязнения водных объектов.
Размещение новых капитальных объектов, складов ГСМ, свалок и использование поглощающих септиков в водоохранной зоне несет угрозу инфильтрации загрязняющих веществ в поверхностные и грунтовые воды. Проект ликвидирует эту угрозу за счет внедрения централизованной системы канализации и соблюдения строгих водоохранных отступов от реки Токтас.
По территории села протекает река Токтас, для которой размер водоохранной полосы принимается 35-100 метров, а водоохранной зоны — 500 метров (согласно письму Шу-Таласской бассейновой инспекции №3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.). 
Участок села находится в водоохранной зоне и полосе. 
Проектом предусмотрено строительство 6,9 км централизованных канализационных сетей и КОС мощностью 16,1 м³/сут.
Новые 10 участков ИЖС размещены за пределами 35-метровой водоохранной полосы.
Документ абсолютно актуален, так как его инфраструктурные решения (канализация) и планировочные ограничения напрямую исполняют императивные требования Водного кодекса РК по защите реки Токтас.
Соответствие требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (Закон РК «О гражданской защите»)
Наличие превентивных мер по инженерной защите территории от гидрологических, геологических и климатических угроз.
Расположение села в предгорной зоне вблизи реки и сейсмическая активность региона диктуют необходимость защиты от паводков, селей и последствий землетрясений. Проект закладывает комплекс превентивных инженерных решений для минимизации рисков ЧС.
Сейсмичность района составляет 8 баллов, что требует применения сейсмостойких гибких полиэтиленовых труб.
Для защиты от подтопления водами реки Токтас и талыми водами предусмотрено капитальное берегоукрепление русла габионными конструкциями на протяжении 1,0 км и строительство 7,5 км открытой арычной сети.
Генеральный план выступает ключевым инструментом исполнения норм законодательства о гражданской защите, гарантируя инженерную и гидрологическую безопасность населенного пункта в сейсмоопасном регионе.
Соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия и ветеринарной безопасности (Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон РК «О ветеринарии»)
Соблюдение санитарно-защитных зон (СЗЗ) от производственных и животноводческих объектов, а также отсутствие биотермических и сибиреязвенных угроз на осваиваемых территориях.
Село имеет аграрный профиль. Проект обеспечивает пространственную буферизацию несовместимых видов деятельности (жилья и крестьянских хозяйств/модульных убойных пунктов) путем установления СЗЗ. Отсутствие опасных биологических захоронений делает территориальное расширение (10 новых участков ИЖС) безопасным.
Согласно официальному письму Жамбылской областной ветеринарной станции (№3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.), на территории села Жаугаш батыр захоронений сибирской язвы не обнаружено. 
Скотомогильников и биотермических ям на территории села нет. 
Проектом устанавливаются нормативные СЗЗ (до 300 м) от баз крестьянских хозяйств с созданием зеленых фильтрующих полос.
Документ структурно и юридически обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и ветеринарной безопасности, защищая селитебную зону от биогенных воздействий и эпизоотий.
Блок 2. Исполнение международных обязательств Республики Казахстан
Выполнение международных климатических обязательств (Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение)
Внедрение решений, направленных на снижение выбросов парниковых газов и адаптацию инфраструктуры к изменениям климата.
Текущее использование угля и дров (печное отопление) формирует высокий уровень эмиссий. Масштабы выбросов по Меркенскому району значительны, поэтому переход на экологически чистое газовое топливо в селе является необходимой локальной мерой по снижению углеродного следа.
Фактическая масса выбросов в атмосферу по предприятиям Меркенского района составляет 6753,17 тонн/год (согласно письму Управления природных ресурсов Жамбылской области №3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.). 
Проектом предусмотрена 100% газификация (подключение от существующей АГРС, прокладка 5,5 км газопроводов) и установка локальных газовых котельных (БМК).
Перевод жилого и общественного сектора на потребление природного газа кардинально снизит выбросы золы и метана, делая генеральный план эффективным инструментом локальной реализации международных климатических соглашений.
Достижение Целей устойчивого развития ООН (Повестка 2030)
Комплексная модернизация инфраструктуры для повышения качества жизни, рационального природопользования и создания безопасной среды.
Генеральный план выступает матрицей для достижения ЦУР 3 (Здоровье и благополучие), ЦУР 6 (Чистая вода и санитария) и ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты).
ЦУР 3: Достигается за счет ликвидации стихийных свалок, выноса полигона ТБО на 4,5 км и строительства медицинского пункта.
ЦУР 6: Достигается 100% охватом населения качественной артезианской водой (8,9 км сетей) и строительством КОС (16,1 м³/сут), что исключает деградацию подземных вод.
ЦУР 11: Достигается увеличением обеспеченности жильем до целевой нормы 30 м²/чел, строительством учебно-воспитательного комплекса (школа и детсад), асфальтированием 8,64 км дорог и беспрецедентным расширением площади озеленения (парк, набережная) до 49,8 га.
Проектные решения напрямую и количественно измеримо способствуют достижению Целей устойчивого развития ООН, формируя современную, безопасную и жизнестойкую инфраструктуру для жителей села Жаугаш батыр.








9.6. Особенности экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения)
Для проведения комплексной и аргументированной оценки Схему развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Жаугаш батыр следует рассматривать как ключевой инструмент экологической реабилитации предгорной территории и защиты водоохранной зоны реки Токтас.
Главной особенностью экологических последствий реализации проекта является смена вектора природопользования: от эксплуатации инфраструктуры с высокими санитарными и гидрологическими рисками (поглощающие септики, отсутствие защиты от паводков, печное отопление) к инженерно-управляемой и экологически защищенной среде. 
В соответствии с заданными требованиями, ниже представлен детализированный системный анализ по всем применимым критериям. 
Вероятность наступления экологических последствий 
Вероятность наступления положительных экологических эффектов оценивается как максимально высокая, так как они гарантируются нормативным закреплением инфраструктурных решений генерального плана. Риски негативных воздействий (пыление, шум) высоковероятны только на краткосрочном этапе строительно-монтажных работ. Риски загрязнения водных ресурсов в период эксплуатации минимизированы благодаря жестким градостроительным ограничениям в водоохранных зонах. 
Вероятность снижения загрязнения грунтовых вод подкреплена проектом строительства 6,9 км сетей централизованной канализации и КОС мощностью 16,1 м³/сут, что заменит септики. Вероятность защиты поверхностных вод гарантируется соблюдением требований: согласно официальному письму Шу-Таласской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов (№ 3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.), по территории села протекает река Токтас, для которой водоохранная зона составляет 500 м, а водоохранная полоса — от 35 до 100 м. Размещение проектируемых объектов находится под контролем данных ограничений. 
Вероятность наступления положительных экологических последствий является абсолютной (при условии реализации заложенных инженерных сетей), в то время как вероятность возникновения долгосрочных негативных последствий сведена к минимуму за счет правовых и технологических барьеров.
Продолжительность, частота и обратимость последствий
Отрицательные последствия (воздействие строительной техники, земляные работы) будут носить краткосрочный, эпизодический и полностью обратимый характер. Положительные последствия носят постоянный (ежедневный) и долгосрочный характер. Проект запускает необратимые процессы по инженерной защите территории и оздоровлению воздушного бассейна.
Отказ от децентрализованного сброса стоков необратимо остановит бактериологическое загрязнение грунтовых вод. 100% газификация жилого сектора обеспечит долгосрочное снижение выбросов золы и сажи. Долгосрочная безопасность почв и отсутствие необратимых биологических угроз подтверждается письмом Жамбылской областной ветеринарной станции (№ 3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.), согласно которому на территории села Жаугаш батыр захоронений сибирской язвы, скотомогильников и биотермических ям не обнаружено. 
Негативные последствия являются краткосрочными и обратимыми (ограничены сроками строительства), тогда как позитивные экологические последствия (отказ от угля, защита вод) имеют постоянную частоту, долгосрочный характер и формируют необратимо улучшенный санитарно-экологический фон села.
Кумулятивный характер последствий
Проект обладает выраженным синергетическим (кумулятивным) позитивным эффектом. Изолированные на первый взгляд меры (канализование, газификация, устройство габионов на реке Токтас) в совокупности радикально снижают общую антропогенную нагрузку на предгорный природный комплекс и исключают эффект «накопления» загрязнений.
Согласно письму Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (№ 3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.), фактическая масса выбросов по предприятиям Меркенского района составляет 6753,17 тонн/год. Локальная газификация села внесет кумулятивный вклад в снижение этой районной нагрузки. Отсутствие эффекта накопления твердых отходов подтверждается письмом Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района (№ 3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.), согласно которому полигоны ТБО, промышленных и медицинских отходов в селе отсутствуют, что предполагает централизованный вывоз мусора за пределы поселения. 
Кумулятивный характер последствий реализации проекта является строго положительным, обеспечивая комплексное снижение техногенного давления на компоненты окружающей среды и предотвращая накопление отходов и эмиссий.
Величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения)
Воздействие носит строго локальный характер и ограничивается географическим районом проектирования. Несмотря на приграничное расположение, трансграничное негативное воздействие полностью исключено. Развитие села не оказывает давления на заповедные зоны.
Географический район: Воздействие локализовано в пределах административных границ села Жаугаш батыр (115,0 га), расположенного в Меркенском районе Жамбылской области. Проектные решения не наносят ущерба лесному фонду: согласно письму Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира (№ 3T-2025-00391222 от 11.02.2025 г.), участок не затрагивает особо охраняемые природные территории (ООПТ). Также, согласно письму аппарата акима Кенесского сельского округа (№ 3T-2026-02239623 от 05.06.2026 г.), в селе имеется арык протяженностью 6 км, вода в который поступает из Кыргызстана; генеральный план исключает негативное трансграничное воздействие на данный оросительный канал. 
Численность затрагиваемого населения: Оценка учитывает влияние на постоянное население села микромасштаба.
Исходный год (2025 г.): 66 человек.
Расчетный срок (2040 г.): 100 человек.
Жилищный фонд: доведение до 3,0 тыс. м² (с целевой нормой 30 м²/чел).
Величина и пространственная протяженность воздействия имеют строго локальный масштаб, ограниченный площадью 115,0 га. Проект напрямую улучшает условия проживания местного населения (до 100 человек к расчетному сроку) и защищает водные объекты, не оказывая макрорегионального или трансграничного экологического ущерба.




































9.7. Трансграничный характер последствий при реализации генерального плана
Для оценки трансграничного характера последствий в рамках стратегической экологической оценки корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) села Жаугаш батыр необходимо определить, могут ли проектные решения оказать значимое воздействие на окружающую среду сопредельных государств. Село расположено в Меркенском районе Жамбылской области в непосредственной близости от государственной границы с Кыргызской Республикой.
Оценка выполнена с учетом географических, гидрологических, аэродинамических и санитарно-экологических факторов. Ниже представлены результаты системного анализа по всем применимым критериям.
Пространственный и географический фактор
Возможность физического расширения ареала антропогенного и градостроительного воздействия за пределы государственной границы с Кыргызской Республикой.
Меркенский район граничит с Кыргызстаном, однако территориальный масштаб проектирования строго ограничен границами малого предгорного сельского населенного пункта. Проект не предполагает строительства крупных инфраструктурных, транспортных или логистических объектов международного значения, способных расширить зону антропогенного воздействия за пределы административных границ села.
Территория села Жаугаш батыр в границах проектирования составляет 115,0 га.
Проект предполагает обеспечение жизнедеятельности микроскопического населения — ожидается незначительный рост с 66 человек (исходный 2025 год) до 100 человек к расчетному сроку (2040 год).
С пространственной и географической точек зрения воздействие проектных решений носит исключительно локальный (точечный) характер; достижение трансграничного масштаба физически невозможно из-за микромасштаба намечаемой деятельности.
Воздействие на трансграничные водные объекты
Риск истощения или загрязнения трансграничных водных артерий и оросительных каналов в результате реализации проекта.
Гидрологическая сеть села тесно связана с трансграничным водообменом. Главным риском мог бы стать сброс загрязненных стоков в водоемы. Однако проект предусматривает строительство замкнутой системы водоотведения. Очищенные на канализационных очистных сооружениях (КОС) стоки не будут сбрасываться в трансграничные источники, что исключает гидравлическую связь стоков с водоемами сопредельного государства. Оросительный канал (арык) использует поступающую воду, но проект не предполагает встречного сброса загрязнений в него.
Согласно официальному письму Аппарата акима Кенесского сельского округа Меркенского района (№3T-2026-02239623 от 05.06.2026 г.), в селе Жаугаш батыр имеется один арык протяженностью 6 км, вода для которого поступает из Кыргызстана. Арык используется для орошения сельскохозяйственных полей, санитарно-защитная зона для него не предусмотрена. 
По территории протекает река Токтас, согласно официальному письму Шу-Таласской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов (№3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.). На реке водоохранные зоны не установлены, но по правилам размер водоохранной полосы принимается 35-100 метров, а водоохранной зоны — 500 метров. 
Проектом предусмотрено строительство локальных КОС производительностью 16,1 м³/сут с полным соблюдением водоохранных ограничений.
Трансграничное воздействие на водные ресурсы полностью исключается, так как изъятие вод минимально, а прямой сброс хозяйственно-бытовых или производственных стоков в трансграничные водные артерии проектом строго не допускается.
Аэродинамический фактор (Возможность трансграничного переноса атмосферных выбросов)
Вероятность трансграничного воздушного переноса загрязняющих веществ от проектируемых источников теплоснабжения и инфраструктуры.
Для возникновения трансграничного переноса загрязненных воздушных масс необходимо наличие крупных промышленных узлов (ТЭЦ, металлургия) с высокими трубами. В селе Жаугаш батыр источниками выбросов выступают лишь автономное отопление и локальные базы крестьянских хозяйств, выбросы от которых рассеиваются на уровне приземного слоя в радиусе нормативных санитарно-защитных зон (до 300 метров).
Фактическая масса выбросов (тонны в год) по предприятиям, вносящим вклад в загрязнение атмосферного воздуха за последний год по всему Меркенскому району, составляет 6753,17 тонн/год (согласно письму Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области №3T-2025-00391163 от 19.02.2025 г.). Доля села в этом объеме ничтожна. 
Проектом предусмотрен 100% перевод системы отопления на природный газ (прокладка 5,5 км газопроводов, установка локальных блочно-модульных котельных), что исключает выбросы золы и сажи.
Промышленные объекты I категории экологической опасности отсутствуют.
Физическая возможность трансграничного переноса загрязненных воздушных масс полностью отсутствует ввиду микроскопических объемов эмиссий и перехода инфраструктуры на экологически чистое топливо.
Санитарно-экологический и биологический фактор (Миграция отходов и влияние на биоразнообразие)
Риск распространения эпизоотий, миграции отходов через границу и негативного влияния на трансграничное биоразнообразие.
Обращение с твердыми бытовыми отходами и сельскохозяйственная деятельность носят сугубо локальный характер. Вывоз отходов будет осуществляться централизованно на удаленные лицензированные полигоны внутри страны. Исторические очаги опасных инфекций, способных мигрировать через границу (например, с грунтовыми водами или дикими животными), отсутствуют.
В селе Жаугаш батыр полигонов ТБО, а также полигонов для приема промышленных, радиоактивных и медицинских отходов нет (согласно официальному письму Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района №3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.). 
На территории села захоронений сибирской язвы, скотомогильников и биотермических ям не обнаружено (согласно официальному письму Жамбылской областной ветеринарной станции №3T-2025-00391691 от 26.02.2025 г.). 
На территории отсутствуют государственные особо охраняемые природные территории и земли лесного фонда (согласно официальному письму Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира №3T-2025-00391222 от 11.02.2025 г.). 
Распространение санитарно-экологических воздействий ограничено инфраструктурой населенного пункта. Угрозы трансграничных эпизоотий и влияние на международное биоразнообразие равны нулю.
Итоговый вывод
Проведенный системный анализ неопровержимо доказывает, что реализация корректировки Генерального плана села Жаугаш батыр не будет сопровождаться трансграничными экологическими последствиями. Воздействие документа имеет строго локализованный характер, несопоставимый с масштабами межгосударственного переноса загрязнителей. Проект не подпадает под критерии применения Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте).





















9.8. Степень и характер возможных последствий реализации проекта для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Данный критерий требует установить, приведет ли реализация градостроительного документа (выделение земель под застройку, прокладка коммуникаций, изменение ландшафта) к прямому уничтожению, косвенной деградации или фрагментации территорий, имеющих особый юридический, экологический или культурный статус.
Ниже представлен системный анализ степени и характера воздействия корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) села Жаугаш батыр по всем применимым критериям.
Воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты государственного природно-заповедного фонда (ПЗФ)
Оценка риска изъятия земель, нарушения охранных зон или косвенного негативного влияния на национальные парки, заповедники и заказники.
Проектные решения по корректировке генерального плана реализуются на исторически освоенной аграрно-селитебной территории. Градостроительное развитие, включая микророст населения и выделение новых участков под ИЖС, осуществляется исключительно в пределах сложившихся административных границ села (115,0 га) за счет уплотнения внутренних пустот.
Согласно официальному письму РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК» (№ 3T-2025-00391222 от 11.02.2025 г.), непосредственно на территории села Жаугаш батыр и в зоне его влияния отсутствуют объекты государственного природно-заповедного фонда и земли лесного фонда. 
Степень негативного воздействия оценивается как нулевая. Характер последствий — нейтральный, так как объекты ООПТ и ПЗФ в районе проектирования отсутствуют.
Воздействие на элементы экологической сети и природные ареалы редких и исчезающих видов флоры и фауны
Оценка риска фрагментации среды обитания, разрушения путей миграции диких животных и уничтожения мест произрастания видов, занесенных в Красную книгу РК.
Масштабные земляные работы при вертикальной планировке и прокладке подземных сетей (водопровод, канализация, газ) потенциально могут затронуть локальный почвенно-растительный покров. Однако флора и фауна села представлены преимущественно синантропными видами, адаптированными к деятельности человека и выпасу скота. Вторжение в ареалы дикой природы не планируется. Более того, проектом заложено формирование мощного «зеленого каркаса» (создание парка, аллей, озеленение санитарно-защитных зон на площади 49,8 га), что искусственно обогатит и восстановит местную экологическую сеть.
Согласно ответу РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3T-2025-00391222 от 11.02.2025 г.), на территории села Жаугаш батыр отсутствуют пути миграции редких копытных животных, а также не зафиксированы виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан. 
Степень негативного воздействия отсутствует. Природные ареалы редких и находящихся под угрозой исчезновения видов проектом не затрагиваются. Реализация озеленения носит биопозитивный характер.
Воздействие на объекты историко-культурного наследия
Оценка риска разрушения, повреждения или изменения визуального восприятия памятников истории и археологии при ведении строительно-монтажных работ.
На территории села не зафиксировано наземных памятников архитектуры или истории, ограничивающих градостроительное развитие. Однако, учитывая древнюю историю предгорных зон Жамбылской области, существует вероятность обнаружения невыявленных археологических артефактов при проведении масштабных земляных работ (копка траншей под канализацию и водопровод общей протяженностью более 15 км).
В случае случайного обнаружения археологических артефактов проект предписывает жесткое выполнение требований Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Предусмотрена обязательная приостановка всех строительно-монтажных работ и вызов археологической экспертизы для обеспечения сохранности находок.
Степень негативного воздействия оценивается как низкая, характер последствий — сохраняющий, опирающийся на строгие законодательные регламенты при ведении земляных работ.
Воздействие на земли оздоровительного, рекреационного и водоохранного назначения
Оценка влияния проектных решений на целостность, гидрологический режим и санитарное состояние водоохранных зон и полос поверхностных водоемов.
В селе Жаугаш батыр ключевым объектом, требующим защиты, является река Токтас. Существующая практика (отсутствие централизованной канализации, поглощающие септики, стихийные свалки в логах) несет прямую угрозу для санитарного и химического состояния этой водоохранной территории.
Согласно официальному письму РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (№ 3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.), по территории села протекает река Токтас. На сегодняшний день водоохранные зоны и полосы на ней законодательно не установлены и находятся в процессе разработки акиматом Жамбылской области. Однако в соответствии с Правилами, размер водоохранной полосы принимается 35-100 метров, а водоохранной зоны — 500 метров. Участок застройки находится в пределах этих зон. Бассейновой инспекцией строго запрещено размещение потенциально опасных объектов (убойные пункты, свалки, склады ГСМ) в границах водоохранных полос в соответствии со ст. 86 Водного кодекса РК. 
Степень воздействия проекта оценивается как максимально высокая, а характер последствий — строго позитивный и эколого-реабилитационный. Заложенное в генеральный план строительство канализационных очистных сооружений (КОС), ликвидация стихийных свалок и капитальное берегоукрепление габионами выступают гарантией сохранения чистоты реки Токтас и высоких грунтовых вод.
Итоговый вывод
Систематический анализ доказывает, что корректировка Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Жаугаш батыр не вступает в конфликт с интересами сохранения природного и культурного наследия.
Напротив, в условиях прохождения реки Токтас, этот документ выступает безальтернативным инструментом инженерно-экологической защиты. Запретительные экологические факторы для реализации проекта отсутствуют при условии неукоснительного соблюдения водоохранного законодательства и выполнения всех заложенных генеральным планом мероприятий: строительства централизованной канализации и КОС, гидроботанической площадки для ливневых стоков, полной газификации, берегоукрепления и выноса полигона ТБО за пределы села.





























9.9. Необходимость оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа 
Документ «Схема развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) малого населенного пункта с. Жаугаш батыр Меркенского района Жамбылской области. Корректировка» является градостроительным документом, определяющим долгосрочные направления развития предгорной территории. В отношении данной территории стратегическая экологическая оценка (СЭО) в рамках действующего экологического законодательства ранее не проводилась. 
На основании проведенного комплексного анализа (экологического скрининга) установлено, что проектные решения не предполагают возникновения значимых негативных экологических последствий, требующих проведения полномасштабной и углубленной стратегической экологической оценки.
Ниже представлены результаты системного анализа по всем применимым критериям.
Наличие или отсутствие ранее проведенной стратегической экологической оценки (СЭО) для рассматриваемой территории
Оценивается правовой и экологический статус территории до разработки текущего Документа для определения исходной точки скрининга. Исторически градостроительное развитие малых предгорных сел региона осуществлялось без комплексного экологического обоснования современного формата. В реестрах уполномоченных органов в области охраны окружающей среды отсутствуют сведения о проведении СЭО для территории с. Жаугаш батыр. Текущая корректировка генерального плана является первым документом, проходящим процедуру экологического скрининга.
Отсутствие архивной документации по СЭО для данного сельского населенного пункта.
Ранее стратегическая экологическая оценка для территории села Жаугаш батыр не проводилась, что обуславливает необходимость проведения настоящего экологического скрининга для выявления и управления потенциальными рисками.
Характер и масштаб потенциальных негативных экологических последствий при реализации проектных решений
Оценивается потенциальный ущерб природной среде от намечаемой градостроительной деятельности. Возникающие в период строительства локальные воздействия (прокладка траншей под воду и канализацию, берегоукрепление) носят исключительно временный, управляемый и обратимый характер. Долгосрочных критических последствий (загрязнение вод, почв, воздуха) не прогнозируется, так как проект подчинен строгим законодательным ограничениям. Воздействие микроскопично и ограничено демографической емкостью села — рост с 66 до 100 человек к 2040 году.
Согласно официальному письму МД «Южказнедра» (№KZ88VNW00010248 от 04.06.2026 г.) и Заключению Управления природных ресурсов Жамбылской области (№КZ55VNW00010260 от 08.06.2026 г.), в пределах географических координат участка предстоящей застройки (115 га) полезные ископаемые отсутствуют. 
Согласно письму Шу-Таласской бассейновой инспекции (№3T-2025-00391122 от 14.02.2025 г.), участок находится в водоохранной зоне и полосе реки Токтас, что накладывает строгий запрет на размещение загрязняющих объектов вблизи водоема. 
Проектные решения не предполагают возникновения значимых негативных экологических последствий ни для воздушного бассейна, ни для водных ресурсов (реки Токтас), ни для биоразнообразия.
Наличие в проекте компенсирующих и эколого-оздоровительных (санационных) мероприятий
Оценивается, содержит ли градостроительный документ решения, направленные на улучшение текущей экологической ситуации. В долгосрочной перспективе реализация корректировки генерального плана села Жаугаш батыр носит ярко выраженный эколого-оздоровительный и защитный характер. Проект направлен на комплексное решение накопившихся проблем, таких как риск подтоплений, отсутствие канализации и использование угольного отопления.
Проект включает в себя мощный инфраструктурный комплекс:
Строительство централизованной канализации (6,9 км) и КОС (мощностью 16,1 м³/сут), что надежно защитит водоохранную зону реки Токтас и высокие грунтовые воды от бактериологического загрязнения.
Полную 100% газификацию жилого сектора (прокладка 5,5 км газопроводов), что кардинально очистит атмосферный воздух от золы и сажи.
Инженерную защиту территории: капитальное берегоукрепление реки Токтас габионами (1,0 км) и строительство открытой арычной сети (7,5 км) для предотвращения паводковых подтоплений.
Ликвидацию стихийных свалок и вынос нового усовершенствованного полигона ТБО на безопасное расстояние 4,5 км от села (при отсутствии действующих полигонов на текущий момент, согласно письму Отдела ЖКХ №3T-2025-00425777 от 21.02.2025 г.). 
Беспрецедентное расширение площади озеленения (создание зеленого каркаса до 49,8 га).
Инженерные и планировочные решения, заложенные в Документе, сами по себе представляют мощный комплекс эффективных природоохранных и инженерно-защитных мер, направленных на кардинальное улучшение санитарно-гигиенического состояния территории и защиту от гидрологических рисков.
Необходимость проведения полномасштабной стратегической экологической оценки (СЭО) для Документа
Сопоставление выявленных минимальных и полностью управляемых рисков с беспрецедентным объемом эколого-оздоровительных и инженерно-защитных мероприятий указывает на отсутствие необходимости в дополнительных масштабных экологических изысканиях на стратегическом уровне. Проект не противоречит экологическому законодательству и жестко соблюдает требования бассейновых и природоохранных органов.
Улучшение базовых показателей жизнеобеспечения для 100 человек без превышения предельно допустимых экологических нагрузок на территорию площадью 115 га. Все потенциально опасные объекты воздействия (КОС, полигон ТБО, агробазы) в будущем в обязательном порядке пройдут собственную локальную Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) на стадии рабочего проектирования.
Проведение полномасштабной стратегической экологической оценки (СЭО) для корректировки Схемы развития и застройки села Жаугаш батыр не требуется. Дальнейшая детализация экологических решений и расчетов эмиссий должна осуществляться на этапе разработки проектно-сметной документации (ПСД) для конкретных инфраструктурных объектов. 



9.10. характер предлагаемых изменений в проекте, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.
Ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась.
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12. СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
13. СП РК 4.01-102-2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
14. СП РК 4.02-102-2012 «Тепловые сети» и СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы» (разделено для технической корректности, так как газификация не относится к тепловым сетям).
15. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67.
16. Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденные приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 октября 2025 года № 436.
17. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
18. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90.
19. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19.
20. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на площадке проектирования (данные о грунтах, сейсмичности).
21. Технические условия (ТУ) на подключение к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение), выданные эксплуатирующими организациями.
22.	Государственный климатический кадастр (https://meteo.kazhydromet.kz/ climate_kadastr/).
23.	 «Справочник по климату Казахстана. Многолетние данные».
24.	 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».
25.	Научно-прикладной справочник Агроклиматические ресурсы павлодарской области https://ingeo.kz/wp-content/uploads/ 2017/11/Агроклиматические-ресурсы-Павлодарской-области2.pdf.
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прохладно
комфортно

6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	умеренно прохладно	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	очень прохладно	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	очень жарко	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	жарко	умеренно холодно

очень прохладно 

умеренно прохладно

прохладно

жарко

комфортно

комфортно тепло


24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	холодно	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	умеренно холодно	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	очень холодно	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
Эффективная температура, °С


Уровень комфорта



T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-4.0999999999999996	-1.8	5.2	12.1	17.399999999999999	22.7	25.3	23.7	17.899999999999999	10.5	3	-2.6	Tmin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-8.3000000000000007	-6.1	0	5.9	10.199999999999999	14.8	17.100000000000001	15.2	9.9	4	-1.7	-6.7	Tmax	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.7	4.2	12	19.2	24.6	30.4	33.1	32.1	26.5	18.8	9.8000000000000007	3.2	
Температура воздуха, °С




R, мм	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	24.7	32.700000000000003	44.4	66.2	56.4	32.799999999999997	19.8	13.5	16.8	34.1	39.9	31.1	f, %	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	81	80	76	66	62	50	44	43	48	64	76	82	
Осадки, мм


Относительная влажность, %




январь	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	5	10	15	12	23	10	16	9	июль	6	10	13	9	23	12	17	10	



апрель	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	6	14	18	8	16	10	19	9	октябрь	6	12	15	10	25	9	14	9	



С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	6	12	15	10	22	10	16	9	


С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	2	2.2000000000000002	2.2999999999999998	1.9	1.9	2	2.9	2.7	


V, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.52	1.6057142857142854	1.8885714285714283	2.08	1.98	1.9657142857142855	1.9457142857142851	1.78	1.714285714285714	1.64	1.5171428571428571	1.4571428571428573	порыв, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20.25	21.6	28.08	28.86	29.64	28.08	28	28.08	21.06	24.96	24.49	23.7	Vmax, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	16	25	25	24	18	20	28	18	20	21	20	
Средняя скорость 
ветра, м/с


Максимальная скорость и порыв ветра, м/с
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YTBepxnao:
PykoBoauTeNb 0T/A€Na APXUTEKTYPbI IPAJL0CTPOUTE/ILCTBA H
cTpoUTENLCTBA AKNMAaTa MepKeHcKoro paiiona

Jynarbaes T.A.

2024 .

TEXHAYECKAS CIIENU®UKAIAST
KoppeKTHPOBKA yNpOLIEHHbIX FeHepaIbHbIX ILIAHOB HaceaennbIx nynkTos Kenec,
Acnapa, llangosap crannusicol, Apan Kpicrak, Akepmen, Keizbuicaii u Xayram 6ateip
Mepxkenckoro paiiona JKamobuickoii o6nacTu

Hauvenoanne OcHOBHBIE CBeJIeHHsI M TPeGOBAHHAS

2 o)

KOppeKTHPOBKA YNPOIIEHHBIX TeHepAJIbHBIX IUIAHOB HACEJEHHBIX
nynktoB Kenec, Acnmapa, Ilanzosap cranuusickl, Apan Kpicrax,
HaunmenoBanue npoekTa Axepmen, Kpsbuicaii n Kayram 6ateip  Mepkenckoro paifona
Kambbiickoii 06aacTi

N

KI'Y «Ot/en apXHTeKTypbl, FPajioCTPOUTENILCTBA M CTPOMTENBCTBA

3aKa3umuk, ec o o
Zasl MepkeHckoro paiiona JKamGbLICKO# 0GIacTH

3. | OcuoBanue aas VyacTki NPOEKTHPOBAHKS PACTIONIOXKEH Ha TepPUTOpHM MepkeHckoro — paifona
MPOEKTHPOBAHMUS JKamGriickoii o6macT
Merouueckasi 0CHOBA, 4.1 KoppeKTHpOBKA yNpOIEHHBIX FeHePAIbHBIX IJIAHOB HACEJIEHHBIX
npaBoBble H HOPMATHBHBIE nynkroB Kenec, Acnapa, Illamtosap cramuusickl, Apan Keicrak,
JIOKYMEHTBI Axepmen, Kpsbuicaii u Kayram Gatelp Mepkenckoro paiiona

JKamObLICKOii 06.12CTH BBINOJIHATE B COOTBETCTBHH € TPEGOBAHMSIMH:
- 3akona PecryGmikn Kasaxctan «OG apXuTEKTYpHOH, rpajioCTPOMTENBHOH 1
CTPOMTEIBHOM AesTenbHOCTH B Pecry6iuke Kasaxcrany;
- CH PK 3.01-00-2011 «MHcTpyKums 0 nopsiake pa3paGOTKH, COrlacoBaHus W
yTBepXKIEHHsS IPajOCTPOMTENbHBIX MpPoekToB B Pecry6mike Kasaxcram» (¢
n3menenuem ot 28.08.2017 r.);
- CHwuIl PK 3.01-01-2008* «I'pagoctpoutenbcTBo. [TnanupoBka W 3actpoiika
TOPOJICKHX H CENBCKUX HACENIEHHBIX MYHKTOB);
- CH PK 3.01-01-2013 «I'pagoctpoutenscTso. [lnanupoBka K 3acTpoiika
TOPOJICKHX H CENBCKUX HACENIEHHBIX MYHKTOBY;
- CIl PK 3.01-11-2013 «I'pagoctpoutenscTo. IlnannpoBka M 3acTpoiika
FOPOZICKHX H CENbCKHX HACENCHHBIX MyHKTOBY;
- CHuIl PK 3.01-02-2001 «ITnannpoBka u 3acTpoiika paliOHOB MHAMBAIY&IbHOTO
HKHUIHLIHOIO CTPOUTENBCTBAY;
- CH PK 3.01-02-2012 «[lnanupoBKka M 3acTpoiika paiiOHOB MHMBHIY&IbHOTO
JKUTHIIHOTO CTPOUTENBCTBAY;
- CI PK 3.01-102 — 2012 «IliaHupoBKa 1 3acTpoiika pailOHOB HHAMBHYAJILHOIO
JKHUITHIIHOTO CTPOUTENBCTBAY;
a Takke B COOTBETCTBUH C APYTHMH 3aKOHOJATE/bHBIMH aKTaMH, SHCTBYIOLLUMI
Ha TeppuTopun Pecry6nuku Kasaxcran.
- O BpHeceHMH H3MCHEHHS B TpPHKA3 MunucTpa HaIMOHANBHON

skoHOMEKH Pecriy6muky Kasaxcran ot 20 HosGps 2015 roma Ne 706

«06 YTBEPIKACHUH IIpasun TIPOBEJICHHUS KOMILIEKCHOM
IPaloCTPOUTENEHOMN SKCIEPTH3B! TPATOCTPOHTENBHBIX IPOCKTOB BCEX
YPOBHE»

Tlpukas MuHHCTpAa HHIYCTPHH H HHQPACTPYKTYPHOTO PasBHTHS
Pecny6muku  Kasaxcran ot 14 wmioms 2023 roma Ne S13.
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3apeructpupoBan B Munucreperse joctumun Pecry6muxu Kasaxcran
18 mromst 2023 rompa Ne 33101

4.2. Tonorpau4ecKyio CheMKy BBINOJIHHTE € TPEGOBAHHSAMHU:

CH PK 1.02-02-2016 «MHkeHepHbIe H3BICKAHMS Ul CTPOHTENBCTBAY
CelicMHU€CKOe MUKPO30HHPOBaHHs. OBliee MONOKeHHe;

CIT PK 1.02-101-2014  «MmkeHepHO-TEOAE3NYECKHE — H3BICKAHMA Il
cTpouTesbeTBa» OCHOBHBIE MONIOKEHUS;

CITPK 1.02-102-2014 «MH:KeHEPHO-T€0IOTHYECKNE H3bICKAHUS

CH PK 1.03-03-2013 «['eone3ndeckne paGoThl B CTPOHTENLCTBE

MHcTpykiust o Tornorpaduueckoli chemke B MaciuTadax 1:5000, 1:2000, 1:1000
1 1:500 TKMHIT (THTA) - 02 - 028 - 09 (u31aH1e opuLHaIbHOE);

Wuctpykuus no Tororpaduueckim chemkam maciutaba 1:2000.

MHCTpYKUUS TIO ChEMKE M COCTABJICHWIO MJIAHOB MOA3EMHBIX KOMMYHHKALHIL.
Hucrpykuus o Husenuposanuio 1,2,3 u 4 K1accos.

VernoBHble 0003HaueHus Tonorpaduueckux mraHo M1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000, 3akon PK Ne 332-II ot 03.07.2002r. "O reomesus u kaprorpaduu" (¢
M3MEHEHNAMH U IOMONHEHHSIMHU 110 cocTosiHmIO Ha 08.04.2016 1.);

3akon PK 07.06.2000 r. Ne 53-II "OG olecrieyeHin eIHHCTBA H3MepeHuii'.(c
u3meHennsiMu ot 28.12.2018 r.)

Iean padoThl

OnpefenuTs  JONTOCPOUHbIE  TIGPCTIEKTHBBI ~ COLMATLHO-DKOHOMHUECKOrO 1
IPATOCTPOHTENLHOTO PA3BHTHS HACRTIEHHOTO MYHKT, hOPMUPOBAHKE €ro IIAHHPOBOUHOI
CTPYKTYpbl, OOecrednBaiomeli GraronpusITHylo IOCTOHHYIO Cpefly MpOXHBAHHS,
CTPEMSILLYIOCS K CaMOJOCTATOYHOCTH M0 Habopy OObEKTOB OOCTYKMBAHHA H MECT
NpWIOKEHNs TPyAa, KOMIUIGKCHOH 3aCTpOMK TeppuTOpHH, —YNOpAIOYeHHs U
peopraHu3aLK (yHKLMOHANBHBIX 30H POEKTUPYEMOH TEPPHTOPHH.

TpeGoBaHust K NOPSUIKY U
CPOKAM BBITIOIHEHHST
padoThl

6.1. KoppeKTHpOBKy YIpOIIEHHBIX CXeM 7 HAace/eHHBIX IYHKTOB BbINOJHATE B
COOTBETCTBUM C HOPMATHBHO-TIPABOBBIMH 1 HOPMATMBHO-METOIMHECKMMH aKTaMU B
061aCTH APXMTEKTYPHOIA, IPaOCTPOMTENIBHOMH 1 CTPOUTENIBHOI ACSTENBHOCTH.

6.2. B npoeKTe NPHHATH CIEAYIOLLKE PACYETHBIE CPOKH:

uexomHbli ron - Ha 01.01.2024 r.; nepsast ouepenb - 2030 I.; pacueTHbIA CPOK -
2040r.;

6.3. KOppeKTHpOBKY YNPOILEHHBIX CXEM BBINOJIHATE 10 CIEAYIOLIMM JTaram:

I - i aTaI — NPeANpPOSKTHO - AHATUTHYECKHIA;

11 —ii sTan — PaspaGoTka (KOpPEeKTHPOBKA) YNPOLICHHBIX CXeM;

6.4. Ha | aTane nposecti ciefyioue paboTsi:

6.4.1. Ha ocHoBe Tomorpaduueckoli CheMKH, HAaTypHOTO OOCleaoBaHUs 1
NOJTyYEHHBIX MCXOHBIX JaHHBIX, TPOBECTH aHAU3 COBPEMEHHOTO UCTONB30BAHNL
IPOEKTUPYeMOii TEpPUTOPHH, YTOUHUTD FPAHHLE! KPYITHBIX 3eMICTIONb30BATE EH,
OTBOZIOB 3eMENTBHEIX YYACTKOB TMOA pasfMuHbie OOBEKTHl CTPOMTENBLCTBA,
BBITIOTHUTH OMOPHBIH MJI1aH H KOMIUIEKCHYIO OLIEHKY TEpPUTOPHH.

6.4.2. Ha oOCHOBe TpPOBEIEHHOrO aHalW3a MPOBECTH  YKPYMHEHHbIC
IPalOCTPOUTENBHBIE PACYETEI TIO HACENIEHHIO, KHIMLIHOMY (OHILY, OMpEaenHTh
HampasieHus ~TEPPUTOPHATBHOTO — Pa3BUTMA ~HA  NPOTHO3HBIH  CPOK |
(hYHKLMOHAIbHOE 30HHPOBAHUE HA BAPHAHTHOIT OCHOBE.

I[IpoBeCTH CPABHMTENbHBI aHANM3 BapUaHTOB W ONPEJENHTH ONTHMATLHOE
pewenue. [IpeBAHTENbHYIO [UIAHMPOBOYHYIO ~ OPraHM3alWIO  TEPPUTOPHH
COIIIACOBATH C 3aKA3HHKOM.

- zaperucTpupoBarh B 0ase  J@HHBIX  IOCYHAapCTBEHHOrO
rpazoctponTensHoro kanactpa PMK, ronorpaguueckux chemok.

6.5. Ha Il aTane npoBecTH ciie/ylomiue pagoTsI:

6.5.1. PaspaGoTath JETAlbHO MPEVIOKEHUS MO MIAHUPOBOYHOM OpraHM3alui
TepPUTOPUH, BBIONHUT OCHOBHOH YePTEX, ONPENENHTh MPOTHO3  pocTa
UHCIEHHOCTH M 3aHATOCTH HaceNeHHs; MPEMIOKEHHs MO (QYHKLMOHATBHOMY
30HHPOBAHHIO, CTPYKTYPE KIIHIHOIO U KYJTBTYPHO-OBITOBOrO CTPOHTENBCTBA.
6.5.2. OnpefeNuTh NPUHLMNHATbHbIE HATPABIEHASM PA3BHTHS TPAHCTIOPTA,
YIMUHO-IOPOXKHOH ~ CeTH, CHCTeMbI ~BOXOCHAG)KeHMs, BOJOOTBEACHHS M
SHeprocHabKeHHs.

6.5.3. Jlatb mnpesiokeHUs: 1O YJIydlIEHHMIO SKOJOTMYECKOM W CaHWTapHO-
SMMAEMUONOrHYECKOll 06CTAHOBKH, OXPaHbl MAMATHUKOB HCTOPHH, KyIBbTYphl 1
APXHUTEKTYPbI.

6.5.4. Tlpy BLINONHEHMM pasjena OpraHH3ALMM YIM4HO-AOPOXKHON CceTH 1
OpraHM3alMM _TPAHCNOPTA NPEIyCMOTPETh PA3BUTHE CeTH OOLIECTBEHHOrO
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/ aBTOTPAHCTOPTA.

7. | OcHoBHbIE TPeGOBAHUS K 7.1. TIpoeKT BBINOTHUTL B COCTaBe, mpejycmoTpenHom CH PK 3.01-00-2011
cocraBy, conepanmio u popme | «MHCTpYKIHs O TOPAAKe PaspaGOTKM, COMNACOBAHMA M  YTBEPHACHWA
IPECTABISIEMbIX MATEPHATIOB | [PaJOCTPOHTEIIbHEIX MPOEKTOB B Pecry6nike Kasaxcran» (¢ M3MeHEHHeM OT
110 IPaJIOCTPOHTEILHO 28.08.2017 r.), CIT PK 3.01-01-2008 «MeTopuyeckue yKasaHus 1o paspaGoTke
JIOKYMCHTALIH [POEKTOB ILIAHAPOBKH YacTeli FOPOZIOB U IPYTHX HACENCHHEIX MyHKTOBY.

7.2. Matepuansl NpOEKTa YNPOMIEHHBIX CXeM — MPEACTABUTL B CIEAYIOWIEM
cocrase:

_ cxema MOJOKEHWs HACENEHHOrO MyHKTA B cucTeMe (C MPUrOpOAHOl 30HOM)
paccernenus;

- OTOpHBIi M1aH;

- KOMIITEKCHast [pajioCTPOUTEbHAs OLEHKa TePPUTOPHH;

- renepabHblii 1aH (OCHOBHOH YepTex);

- cXeMa (yHKIHOHATBHOTO 1 FPaJOCTPOUTEIIBHOTO 30HNPOBAHHA TEPPHTOPII,

- cXema yJTM4HO-10POKHOI CETH U TPAHCIIOPTa;

- riornepeyHbIe MPObMIH YIHULL

- cXeMa HHKEHePHOTO 000PY/I0BaHHS 1 HHKEHEPHOH MO/Ir0TOBKY TEpPUTOPHI;

- cXeMa OXPaHBI OKPYKaIOLIEH Cpeibl;

- IPUPOAHO-3KOIOrHYecKuii KapKac;

- NOSICHHTE BHAS 3aMHCKa ¢ 0GOCHOBAHNEM NPHHIMAGMBIX MPOEKTHBIX PEIICHHI.
7.3. B cocraBe mpoekta MOTYT GbITb BKJIOYEHHEIE JOMOTHHTENBHbIE MUIAHBL,
CXeMbl, DACKBIBAIOIME OCHOBHOM 3aMbiCell UIAHHPOBOUHOM  OpraHu3aii
TEPPUTOPUH.

8. | Mexonasi nokymenTauusi i1st | 8.1. 3akasuuk oOecrieuMBacT BbiAady —MOCTABLIMKY (MCTIONHUTENIO) MCXOAHBIX
KOPPEKTHDOBKH TeHEPATBHOIO | TaHHbIX JUIs Pa3spaboTKH (KOPPEKTUPOBKH) YNPOIIEHHBIX CXeM 7 CeTbCKUuX
naaHa OKPYTOB COMIacHo NMopsaKy, onpeaesexnomy CHPK 3.01-00-2011.

8.2.VcrioNHATeNbHbBIE OPraHbl JOMKHBI OKa3blBATh CONSHCTBUE 3aKA3UMKy W
HCTIONHUTENO FPAIOCTPOUTENbHBIX MPOEKTOB B MPEAOCTABNICHHH HEOGXOAMMOTH
JUIA POEKTHPOBAHMUS HCXOMIHOH nH(OpMALH.

9. | OcuoBHbIE TPEGOBAHHS K [paHH1Ib! TONOrpaHueCKOl CheMKH HACETEHHBIX ITYHKTOB: COMIACHO BbUIAHHBIX
COCTABY, CONEPAAHMIO 1 hopMe | CXeM PaioHHBIM OTITOM apXHTEKTYpbl, FPalOCTPOHTENLCTER 1 CTPOMTENHCTBA
npejcTaBsIeMbIX MaTepuaios | Capbicyckoro paiioHa, JKam6buickoli obnactu. JIo Hayana okasaus —pabor,
110 TONOrpaHIecKnM [OCTaBIMK TNpOBepsieT (NPOBOIMT CBEPKY) HA MECTHOCTH — [PaHMLbl W
CheMKaM KOOPJMHATBI BBIIAHHBIX CXEM.

| 10. | Ocobble ycaoBust 10.1. Bce Buabl paGoT JOMKHBI ObITb MPOBEJICHBI MOCPEACTBOM KOMITBIOTEPHOH
NPOEKTHPOBAHMS: TeXHOJIOrMU BEJIEHHs IPOEKTHBIX PaGoT;
10.2. TIpoekTHble pabOThI BEIMONHSIOTCA C WCIONB30BAHMEM HMMEIOUIXCA Y
NOTEHUHANLHOr0  MOCTABIIMKA  CJEAYIOUIMX JINUEH3HOHHBIX  MPOrPaMMHRIX
POZKTOB MOAZICPKUBAIOLIIX (OpMATEL: dxf, dwg, rpaduueckue popmatsl jpeg,
ATA §

11. | KoamuecTBo 3K3eMIISIPOB MaTepHabl YIIPANIEHHBIX CXeM NDEJCTABHTL B CIEAVIONIEM COCTABE:
NPOEKTA, BbIIABAEMBIX - rpadHeckue MaTepuansl B Maciurage 1:2000 9K3;
3aKA3UHKY - MOSICHUTeNbHAs 3AMHCKA Ha ABYX A3bIKax (Ka3aXCKHuif v pycokuid) — 3 9k3;

- anbBom uepTeseii (popmara ne Gonee 50x50, S0X60 cm) — 3 3K3;
- uudpOBYIO BEPCHIO MPOEKTHBIX MATEPHATOB MPEACTABHTL B opmarax
pa3paGoTaHHOii MPOrpaMmbI — 3 9K3. (Ha KECTKOM JIICKE);
- JIEMOHCTpALMOHHbIH MaTepuan Ha sKecTkoii ocHose (opmata 1,0 x 2,0 M. — 1
9K3;
Matepuaib _tonorpaduyeckyio chemky M1:2000 TPEJCTABATD B
CJIE/TYIONIEM COCTAB p
- rpaduueckue MaTepuansl (TaHbl) Tonorpaduueckoi CheMKH - 3 9K3;
- oTueT Ha GYMaXHOM HOCHTENe Ha FOCY/APCTBEHHOM U PYCCKOM s3bIKaX — 3
9K3;
- unposyio Bepeno npepcrasnth 8 hopmare SHP, DWG -3 ax3.

12. | Cpok 3aBepiueHust 15 nexabps 2024 roga. -

13. | pyrue ycaosust (OGLIECTBEHHbIE PACCMOTPEHHS! H COITIACOBAHHE NPOSKTA OCYILIECTBUTB B COOTBETCTBUN C
CH PK 3.01-00-2011 (c usmenennem ot 28.08.2017 T
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CoriacoBanue NpoexTa

1. CoryacoBaHus, OGLIECTBEHHbIE CITyLIAHHS T10 IPOEKTY JOIDKHBI ObITh MPOBE/ICHBI B
cootsercreun ¢ CH PK 3.01-00-2011, npoexTHble MaTepHaIbI 110 MPOEKTY TOUTEKAT
COIACOBAHHIO, KOMILIEKCHON IPa/IOCTPOHTELHON SKCNIEPTH3E U YTBEPXKIEHHUIO B
nopsiake, ycraHasmisaevo Ipasurenscteom Pecniy6miku Kasaxcran v B
COOTBETCTBHH C JSHCTBYIOLAMH HOPMATHBHO MPABOBBIMH JIOKYMEHTAaMH.

2. CorsacoBaHue, MPOTOKONbI OOLIECTBEHHBIX CIylIaHHi, peliende 06
0106peHHH Ha CeCCHH 0BJIACTHOTO ¥ FOPOJICKOTO MACIHXATOB, M YTBEPIKAEHUE
MpOeKTa  OCYLIECTBISETCS — 3aKa3yMKOM  MpOEKTa MNpM  CONEHCTBUH
Pa3pa6oTunKa NPOEKTa MOC/Ie 3aBEPIICHUs IPOSKTHBIX PaGOT H HEOGXOAMMBIX
COIJIACOBAHHIT B YCTAHOBJIEHHOM MOPSIIKE.

3. BHeceHue JIOMOJIHEHUA W H3MEHEHHMH 1O 3aMEYaHHSIM COIJIACOBBIBAIOLIMX
OpraHu3alMi OCYIIECTBISETCS B KpaTuaiilumii Cpok Ge3 JIOMONHMTEbHBIX
orIar.

4. TlpoBeaeHHe COINIACOBAHMI M MpEJCTABJIEHHE Ha YTBEPIKACHHE MpOEKTa
BBINIOJIHAETCS Pa3paboOTUHKOM TPH y4acTuH 3aKa3umka.

5. TpeGoBaHKs K COMIACOBBIBAIONIMM OPraHHM3aLUsIM M0 Pa3pabaTaHHOMY BUIY
IPajOCTPOUTENHHOTO MPOEKTA:

- TocymapcTBeHHbIE OPraHbl, MECTHBIE HCTIONHUTENbHBIE OpraHbl W
OpraHM3alMM, ~ KOTODhIM  HAmpaBleH  HA  COMJIACOBAHME  MPOEKT
IPajlOCTPOUTENBHON JOKYMEHTAlWH, MO/UKHBI B YCTAHOBJIEHHbIE CPOKH,
COrnacoBaTh WX WIM TMPEACTABHTH 3aKa34HKy OOOCHOBaHHBIE 3aMeuaHus, B
Cllyuae Henpe/ICTaB/eHNs 3aKIIOYEHHUs B yKa3aHHBIH CPOK, FPa/IoCTPOUTE bHAS
JIOKYMEHTALUS CHHTAETCS COTJIAaCOBAHHOM;

- pasHOrJiacHs 10  BONPOCAaM  COIVIACOBAHMSA  IPajOCTPOMTENBHOH
JIOKYMEHTALWH PELIAIOTCS B TMOPA/IKE, YCTAHOBJIEHHOM 3aKOHOJATENbCTBOM
Pecny6nuky KasaxcraH, a Takoke MyTeM COIJIACMTENBHBIX MPOLEAYP.

- IlpoBecTH  KOMIUIEKCHYIO — TPaJOCTPOMTENBHYIO  9KCHEPTH3Y
TPafOCTPOUTENBHBIX MPOEKTOB, COINIACHO CO CTaThel 64-4 3akona
Pecniy6ruku Kasaxcran «O6 apXWTEKTypHOH, IpaJoCTPOMTENLHOH H
CTpOUTENbHOM fesiTenbHocTH B Pecry6nuke Kaszaxcramy

Wubie  TpeGoBaHms
yc/oBHsE:

H

B npoLecce  3aKIIOYEHWs JI0roBopa H BbIMOJIHEHUS paSo'r, TEXHHYECKas
cretpuKaLis (3a1aHue Ha POEKTUPOBAHHE) MOMKET YTOUHSATBCS.

T'naBHbIH cnenuaaueT oTAeA
APXHTEKTYPbI, FPAJ0CTPOUTEILCTBA H

CTPOUTEIbCTBA aKMMaTa MepkeHcoro paiona (jwe 60“44 B.Typabioait
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KoMmyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe

"Yam6bin obnbickl akiMAiriHIH yupexaeHue "YnpaeneHue
TabuFu pecypcTap xeHe Taburat NpUPOAHBIX PECYPCOB 1
naiaanaHyabl petrey 6ackapmacsl” perynupoBaHus
KOMMyHangblk MEMneKeTTik Mekemeci Np1poOAONONb30BaHNA akuMaTa
Xam6binckoi obnactu”
Kasakcran Pecny6nukacel 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxctad 010000, r.Tapas,
Abaii NaHFbinbl 133A MpocnekT AGas 133A

19.02.2025 Ne3T-2025-00391163

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391163 o1 5 cheBpansa 2025 roga

YnpaBneHne NpUpoaHbIX PECYPCOB W PErYNINPOBaHNS MPUPOONONb30BaHNA akuMaTa XKambblnckoi
obnacTu cooblyaeT yTo, chakTuieckas Macca BbIGPOCOB (TOHHbI B roA) MO NPeANpPUATUSIM, BHOCALLIUM
BKNaj B 3arps3HeHe aTMocepHOro Bo3ayxa 3a MocneAHuit rof no MepKeHcKkomy paiioHy
YKambGbinckoi obnacTtv coctaBnseT 6753,17498982 ToHH/roa. CornacHo ctaTbe 75
AaMUHMCTpaTVBHOTO NpoLieaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnmkv KasaxcTtaH Bel Bnipase
03HaKOMMTCS C MaTepuanam1 aAMUHUCTPATUBHON NPoLieAypbl. Moy 3TOM B COOTBETCTBUM C YacTsamu 1,
3, 4, 6 ctatby 91 AOMMHUCTPaTUBHOrO NpoLieaypHo-npoleccyanbHoro Kogekca Pecnybnvkm
Ka3saxcTtaH, Bbl BnipaBe o6xanoeaTtb agMUHUCTPaTUBHbIA akT B aAMWHUCTpaTUBHOM (gocyae6Hom)
nopsiake. PaccMoTpeHwe xanobbl B aAMUHUCTPaTUBHOM ([OCYAEGHOM) NOpSAKE NPOU3BOAUTCA
BbILLECTOALLMM aAMUHICTPaTUBHLIM OpraHoMm. Mpy 3ToM xanoba nofaeTcs Yepes aAMUHUCTPATUBHBIN
opraH Yeil a]MMHUCTPATUBHBIN akT oBxanyeTcs. B cryyae oTcyTCTBUA BbILLECTOSLLETO
a[IMMHUCTPATVUBHOTO OpraHa aAMUHUCTPATUBHBIN aKT MOXET 6biTb 0GXanoBaH B cyae.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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WcnonHutens:

AFABEK CEPIK OCNAH¥NbI

Ten.: 7766774333

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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"KasakcTtaH Pecny6nukacblHbiH w PecnybnukaHckoe rocyjapcTBeHHoe

[MleHcaynblK cakTay MUHUCTPAIr X yupexxaeHve "[lenaprameHT
CaHUTapuANbIK-3NMAeMUONOrUANBIK CaHUTapHO-3MNUAEMUONOTUYECKOro
6akbinay komuteTi XKambbin KOHTpons Xam6binckoit obnactu
06bICHIHBIH CaHUTaPUANBIK- KomureTa caHuTapHo-
anuaemmonormaneik 6aksinay 3MUAEMMONIOTMYECKOro KOHTpons
AenapTameHTi" pecnybnukanblk MwuHucTepcTBa 3apaBoOXpaHeHUs
MeMIieKeTTik MekeMeci Pecnybnuku Kasaxcran"
Kasakcran Pecny6rukacs 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Tapas,
Oliteke bu kelweci 13 ynuua Aviteke Bu 13

12.02.2025 Ne3T-2025-00391443

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391443 o1 5 cheBpansa 2025 roga

Ha Baw 3anpoc Ne3T-2025-00391443 ot 5 cheBpans 2025 roga [lenapTaMeHT caHWTapHO-
3MNAEMMONOTMYECKOTO KOHTPOMSA XKambbirickoi o6nacTu cooblaeT: 1. AHanuabl NUTbEBOI BOAbI MO
MepkeHckoro paiioHa 3a 2022 — 2025 rr. (B abcontoTHbix nokasaTensx) Ne Moapl Mo caHuTapHo-
XMMUYECKIM roKa3aTensm Mo MUKPOBHONOrMYeckVM nokasaTenam ViccneoBaHo npo6 13 HUX
HecooTBeTcTBYloLWMX ViccnegoeaHo npob us HUX HecooTBeTCTBYtoLMX 2022r. 1 ¢c. KeHec 10102 c.
Acnapa 3030 3 Cr.llangoap 00004 c. Apan 1010 5c. Kbictak 10106 c. AkepmeH303 07 c.
Kbisbincaii 30 3 0 8 c. Xayraw 6atbip 00 0 0 02023r. 1 c. KeHec 2020 2 c. Acnapa 12012 03 Cr.
LWangoeap 00004 c. Apan40405c. Keictak 20206 c. AkepmeH 6 0 6 0 7 . Kbisbincain 9090 8
c. Xayraw 6atbip 000 0 2024r. 1 c. KeHec 404 0 2 c. Acnapa 120 120 3 Ct.llangoeap 00004 c.
Apan40405c.Koictak4 04 06 c. AkepmeH 120 120 7 c. Koisbincaii 12 0 12 0 8 c. XKayraww 6atbip
0000 2025r. ssHBapb 1 c. KeHec 00002 c. Acnapa 0 000 3 Cr.lLlangoeap 00004 c. Apan0000
5c. Kbictak 00 006 c. AkepmeH 0 000 7 c. Kbizbincan 0 0 0 0 8 c. Xayraw 6ateip 000 0 2.
KonnyecTBo 3a6oneBLIMX NUL| BUPYCHBIM reNaTUToM «A», OCTPbIMU KALLEYHBIMI MHGIEKLIMAMM,
Bpyuennesom, cubupckoii a3soii, KK (KoHro - KpbIMcKoii remopparnyeckoi nuxopaakoin) aa 2022 -
2025 r.r. no MepkeHckoro paitoHa Xambbinckoi obnacTv coctaBuno B abcontoTHbIX nokasaTensx. Ne
BI'A OKU Bpyuennes Cubupckas siasa KKI'TT Bcero go 14 net Bcero Ao 14 net Bcero Ao 14 net Bcero
po 14 net Bcero Ao 14 net 2022r. 1 c. KeHec00110000002c. Acnrapa00220000002Cr.
LWangoeap 00000000003 ¢c. Apan 00000000004 c. Kbictak 00000000005 c. AkepmeH
00000000006 c.Kbizbincain 00000000007 c. Xayraw 6ateip00000000008
MepkeHckuii p. 0044 44 11 100002023r. 1 c. KeHec00002100002c. Acnapa00000000
002Cr.lWangoBap00000000003c. Apan 00000000004 c.Keictak00000000005c.
AxkepmeH 00002000006 c. Kbisbincan 00000000007 c. XKayraw 6ateip00000000008
MepkeHckuii p. 313633 112000 02024r. 1¢c. KeHec00000000002c. Acnapa00000000
002Cr.lWangoBap00000000003c. Apan 00000000004 c.Keictak00001000005¢c.
AxkepmeH 00002000006 c. Kbisbincan 00000000007 c. XKayraw 6ateip00001000008
MepkeHckuii p. 7 23535 16 00 0 0 0 2025r. AaHBapb 1 ¢. KeHec0 0000000002 c. Acnapa 0000

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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0000002CrT.langoBap00000000003c.Apan00000000004 c.Keictak22000000
005c. AkepmeH0 0000000006 c. Kbiabincan 0000000000 7 c. Xayraw 6ateip 0000 000
0008 MepkeHckuii p. 2211000000 3. - Ha TeppuTopun ceno KeHec, KeHecckoro cenbckoro
OKpyra pacronoXeH NonuroH TBepAbiX BbIToBbIX 0TX0A0B (Aanee — TEO) cornacHo npukasa u.o.
MwuHucTpa 3gpaBooxpaHeHus Pecnybnmim KasaxctaH ot 11 siuBapsa 2022 roga Ne KP ICM-2 O6
yTBEpKAEHM CaHUTapHbIX MPaBUN "CaHNUTapHO-3MMAEMIONOMMUecKI e TPEGOBaHNSA K CaHUTapHO-
3aLLMTHBIM 30HaM OGLEKTOB, ABMAILLMXCS 0GbEKTaMI BO3AENCTBUA Ha cpedly 06UTaHs 1 300POBbE
YyenoBeka" Ha MPOEKT 060CHOBaHNSA yCTaHOBNEHHON (OKOHYATENbHOW) CaHUTaPHO-3aLUMTHOI 30HbI AN
nonvroHa TBEO nonyyeHo caHUTapHo-3nuaemuonornyeckoe 3akntodeHve 30.01.2025 roga ¢ caHuTapHo-
3alynTHON 30HOM 1000 METPOB. - Ha TeppuTopUK ceno Acnapa, ACMapyHCKOro CENbCKoro okpyra
pacnonoxeH nonurod TBO, Ha NpoekT 060CcHOBaHWs pacyeTHo (MpeaBapUTenbHO) CaHUTapHO-
3aLLMTHON 30HbI ANs nonuroHa TEO MonyyeHo caHUTapHO-3MMAEMMUONOTMHECKOE 3aKTioYeHNE
08.11.2023 rofa c caHWTapHO-3aLUTHOIA 30HoW 1000 MeTpoB. 4. [Ins ynyylleHns 340poBbsa HaceneHus
1 CaHUTapHO-3N1EMM1ONOTrMUYECKOI CATYaLIMM B HaceneHHbIX NyHkToB KeHec, Acnapa, LLlangosap
cTaHumsicel, Apan, Keictak, AkepmeH, Kbisbincaii 1 Xayraw 6atblp MepkeHckoro paiioHa npegnaraem. -
06A3aTeNbHOCTb BbIAENEHNSA 3EMENbHbIX Y4aCTKOB MOJ, CAHUTAPHO — 3aLUNTHbIE 30HbI ANs
NPOMBILLNEHHBIX NPEANPUATUI 1 OGBLEKTOB NO 0GCYXMBAHMIO TPAHCTIOPTHbBIX CPEACTB B COOTBETCTBAN
¢ Tpe6oBaHMAMM 3emMenbHOTo koekea Pecnyniku KasaxcTaH, a Tak ke HOpMaTUBHO — NPaBOBbIX akTOB
B chepe CaHUTapHO — 3NAEMUNONOrMYECKOro 6Marononyyns HaceneHns - 0653aTeNbHOCTb BblAeNeHNs
3eMerbHBIX Y4aCTKOB NOA 30HbI CaHUTAPHOM OXpaHbl C YYETOM «NpeAanonaraeMoii MoAepHU3aLnm 1
YBEMUYEHNS MOLLIHOCTY BOA03aGOPHbIX COOPYXXEHUIN» Ha OCHOBaHIUM NMpukasa MUHUCTPa
3apaBooxpaHeHnsa Pecnybnmkm KasaxcTtaH ot 20 chespans 2023 roaa Ne 26 O6 yTBepxaeHnn
CaHuTapHbIX NpaBun "CaHUTapHO-3NaeMUoNor1yeckue TpeBGoBaHMA K BOAOUCTOUHNKAM, MecTam
BoA03aGopa AN XO3ANCTBEHHO-NUTLEBLIX LIENEN, X03ANCTBEHHO-MUTHEBOMY BOJIOCHAGKEHMIO 1
MeCTaM KymnbTypHO-GbITOBOrO BOAOMONb30BaHMS 11 6€30MacHOCTU BoHbIX 0GBEKTOB", a Tak e
NOMyYeHNs CaHUTapPHO — SMUAEMUONOrMYECKOTO 3aKIToUEHA NO NPOEKTY YCTaHOBMNEHNS 30H
CaHUTapHOI OXpaHbl - yKa3aTb CBEAEHMS O HaN14Yuv UMK OTCYTCTBAN CUGMPEA3BEHHBIX 3aXOPOHEHNI B
NPOEKTHOM y4acTKe, MU HaN14N1 paHee 3aXOPOHEHHBIX CHBUPER3BEHHBIX CKOTOMOTUMBHUKOB,
CKOTOMOTUNBHIKOB C 3aXOPOHEHNEM B AMaX, C GHOMOrMYECKMM KaMepaMm OMpeaeNnTL CaHUTapHO-
3aLLMTHYIO 30HY C YKa3aHWEM OrpaHNIUTENbHBIX MEPONPUATUI B COOTBETCTBUM C AEHCTBYIOLIMMA
HOpMaTVBHO-NPaBOBLIMU akTaMy. B criyyae Hecornacus ¢ NPUHATLIM pelleHreM, Bbl Bipase
obxanoBaTb aAMUHUCTPATVBHbIN akT, aAMUHUCTPATUBHOE AeicTBue (Be3aeiicTBre), He CBs3aHHOE C
NPUHATEM aAMWHUCTPATUBHOTO akTa, B aIMUHUCTPaTUBHOM ([OCYA€6HOM) NopsiKe B COOTBETCTBIN
co cTaTbeit 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHo-npoLeccyanbHoro kogekca Pecnybnvku KasaxctaH. B
cooTBeTCTBUM co cTaTbel 11 3akoHa Pecnybnvku KasaxctaH «O asbikax B Pecnybnuvke KasaxctaH»,
OTBET AlaH Ha A3blke 0GpaLLEHNA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3amecTuTenb pykoBoauTENs AIMBAEBA CAJNTTAHAT KOPOABAEBHA

WcnonHutens:

PAXMAH XKAKCbINbIK KANOAP¥bI
Ten.: 7756132856

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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  Директору ТОО «Қолдау»    А. Сапиевой                  На   Ваш запрос  №ЗТ - 2025 - 00391443 от 5 феврал я 2025   года   Департамент  санитарно - эпидемиологического контроля Жамбылской области   сообщает:     1.   Анализы питьевой воды по  Меркенского района за 2022  –   2025   гг.   ( в  абсолютных показателях)    

№  Годы  По санитарно - химическим показателям  По  микробиологическим показателям  

Исследовано проб  из них  несоответствующих  Исследовано проб  и з  них  несоответствующих  

2022г.  

1  с. Кенес  1  0  1  0  

2  с. Аспара  3  0  3  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  1  0  1  0  

5  с. Кыстак  1  0  1  0  

6  с. Акермен  3  0  3  0  

7  с. Кызылсай  3  0  3  0  

8  с.  Жаугаш батыр  0  0  0  0  

0 2023 г.  

1  с. Кенес  2  0  2  0  

2  с. Аспара  12  0  12  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  4  0  4  0  

5  с. Кыстак  2  0  2  0  

6  с. Акермен  6  0  6  0  

7  с. Кызылсай  9  0  9  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

2024г .  

1  с. Кенес  4  0  4  0  

2  с. Аспара  12  0  12  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  4  0  4  0  

5  с. Кыстак  4  0  4  0  

6  с. Акермен  12  0  12  0  

7  с. Кызылсай  12  0  12  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

2025г. январь  

1  с. Кенес  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  0  0  0  0  

5  с.  Кыстак  0  0  0  0  

6  с. Акермен  0  0  0  0  

7  с. Кызылсай  0  0  0  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

  «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ    ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ   САНИТАРИЯЛЫҚ  - ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ  КОМИТЕТІ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ  САНИТАРИЯЛЫҚ  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ  ДЕПАРТАМЕНТІ»   РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  МЕКЕМЕСІ       РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   «ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА   САНИТАРНО  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»  

080012, Тараз қаласы, Әйтеке би көшесі, 13   Тел.: 8(72 62) 45 - 08 - 83, факс: 8(7262) 45 - 08 - 83     080012, город Тараз, ул. Айтеке би, 13   Тел.: 8(7262) 45 - 08 - 83, факс: (7262) 45 - 08 - 83    
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2.   Количество заболевших лиц  в ирусным гепатитом «А»,  о стрыми  кишечными инфекциями,  б руцеллезом,  с ибирской язвой, ККГЛ (Конго  -   Крымской  гем оррагической  лихорадкой) за 2022  -   2025   г.г . по  Меркенского района   Жамбылской  области   составило в абсолютных показателях.       3.   -   Н а территории село Кенес, Кенесского сельского округа расположен  полигон   твердых   бытовых отходов   (далее  –   ТБО)   с огласно  приказ а   и.о. Министра  здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ - 2   Об  утверждении Санитарных правил  "Санитарно - эпидемиологические требования к  санитарно - защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду  обитания и здоровье человека"   на проект обоснования установленной  (окончательной)   санитарно - защитной зоны для полигона  ТБО получен о   сани тарно - эпидемиологическое   заключение   30.01.2025   г ода   с  сани тарно - защитной зоной   1000  м етров .   

№   ВГА  ОКИ  Бруцеллез  Сибирская  язва  ККГЛ  

всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  

2022г.  

1  с.  Кенес  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  0  0  44  44  11  1  0  0  0  0  

2023г.  

1  с. Кенес  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  3  1  36  33  11  2  0  0  0  0  

2024г.  

1  с. Кенес  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  7  2  35  35  16  0  0  0  0  0  

2025г. январь  

1  с. Кенес  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  
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-   н а территории   село   Аспара,   Аспарин ского сельского   окру га   расположен   полигон   ТБО ,  на проект  обоснования расчетной  (предв арительной )   санитарно - защитной зоны для   полигона  ТБО пол у чен о   санитарно - эпидемиологиче ское   заключение   08.11.202 3   г ода   с  санитарно - защитной зоной   1000 м етров.     2.   Д ля  улучшения   здоровья   населения  и   санитарно - эпид емиологической  ситуации в населенных пунктов Кенес,  Аспара, Шалдовар станциясы, Арал, Кыстак,  Акермен, Кызылсай и Жаугаш батыр Меркенского района   предлагаем.     -   обязательность выделения земельных участков под санитарно  –   защитные зоны   для промышленных предприятий и объектов по обслуживанию транспортных сре дств  в соответствии с требованиями Земельного кодекса Респулики Казахстан, а так же  нормативно  –   правовых актов в сфере санитарно  –   эпидемиологического благополучия  населения     -    обязательность  выделения земельных участков под  зоны  санитарной охраны  с у четом «предполагаемой модернизации и увеличения мощности во дозаборных  сооружений»   на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно - эпидемиологические требования к во доисточникам, местам водозабора для  хозяйственно - питьевых целей, хозяйственно - питьевому водоснабжению и местам  культурно - бытового водопользования и безопасности водных объектов", а так же  получения санитарно  –   эпидемиологического заключения по проекту уста новления зон  санитарной охраны     -   указать   сведения  о наличии или отсутствии сибиреязвенных захоронений в  проектном участке, при наличии ранее захороненных сибиреязвенных  скотомогильников, скотомогильников с захоронением в ямах, с биологическими  камерами определить санитарно - защитную зону с указа нием ограничительных  мероприятий в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами.     В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать  административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с  принятием административ ного акта, в административном (досудебном) порядке в  соответствии со статьей 91 Административного процедурно - процессуального кодекса  Республики Казахстан.    В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О языках в  Республике Казахстан», ответ да н на языке обращения.                Заместитель р уководител я                                                          С .  Алибаева       Исп:   Ж.   Рахман            Ж.   Иманбеков           Н. Тасжурекова          А. Мыктыбаева         Г. Байгабылова      т ел: 45 - 89 - 33  
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JKam6bin obnbickl aKiMAiriHIK
BeTepuHapus 6ackapMachiHbiH
"»Kam6bin o6nbICbIHbIH
BeTepuHapUANbIK CTaHLsACH"
LapyaLbInbIK XYPridy KyKbiFbIHAaFb!
KOMMyHanAblk MEeMMnekeTTik
KecinopbiHbI

KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Tapas k.,
Kapartay LLlafbiH ayaaHbl 2

KommyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe
npeanpusTHe Ha npase
XO3SICTBEHHOTO BeAeHs!
"Kambbinckan obnacrHas
BeTepuHapHas cTaHums"
ynpaBneHus BeTepuHapuu akumara
Xam6binckon obnactn

Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Tapas,
MukpopaiioH KapaTay 2

26.02.2025 Ne3T-2025-00391691

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391691 o1 5 cheBpansa 2025 roga

KM Ha MXB «XKam6binckas obnacTtHas BETepyHapHas CTaHLWs» ynpaBreHns BeTepuHapum
akvmaTtaXXambbinckoi obnacTu coobLuaeT, oTaen BeTepuHapun MepKkeHcKoro paiioHa, npeactasnset
Bam nHdpapmaumouTo Ha Tepputopusx cen Acnapa,lllangoBapctaHuuscel, Apan,Keictak, AKepMeH,
Kbisbincaii v XKayraiu 6aTbip 3aXopOoHeHWiA cBUpCcKol 3Bkl He 0BHapyeHo. CUBUPO-A3BEHHbIE
3axopoHeHue B cene KeHecyd k/x AnTbiH6eKoB koopanHaTbl 06/092-068/497 kafacTpoBblii HOMEP
KoopauHatbl X N- 430001.02004 N-430001.04115 N-430001.11002 N- 430001.08999 KoopauHatb Y
E-732840.96307 E-732841.06352 E-732841.04001 E-732840.93265 BbicoTa Haj ypOBHEM MOPS
623.710 623.704 623.722 623.681 YyacTok Tpacca 3anagHas EBpona-3anagHbiii Kutait06/092-068
1498kapacTpoBbliii Homep KoopauHaTbl X N-430039.98062 N- 430040.03823 N-430040.08413 N-
430040.02486 KoopauHaTtbl Y E-732830.41804 E-732830.47822 E-732830.39707 E-732830.33596
BbicoTa Hag ypoBHeM Mopsi 617.633 617.677 617.654 617.653 BroTepmunyeckve AMbl Ha TeppuTopun
cenAcnapa, cTllangosap, Apan,KeicTak, Kbisbincaii u >Kayraw Batbip CKOTOMOMMMBbHUKOB U
61OTEPMUIECKUX AM HET. BrioTepMuyeckas siMa pacrornoxeHa Ha 3eMnsAX AKEPMEHCKOTO CEMbCKOro
oKpyra B CEBEpHOM HanpaBneHumn oT ¢. AKepMeHHa paccTosiHum 6313 M. Meorpadmyeckue koopanHaThl
pacnonoxenun C.111.43°06 15.61, B.[] 73°28 18.18 n umeet nnowaab-0,0625 ra, kagacTpoBbliit
Homep06-092-080-013.EroTepMmnyeckan sma B cene KeHec Ha CTaguin 3aBepLUEHNA CTPOUTENLCTBA, U
He HaxoAUTCA Ha BanaHce NpeanpuUsATUSA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Bp.n.o pykoBoauTens BEPAbIEAEB CEPUK CBE3[IGEKOBNY

Wcnonnutens
BASAPEAEBA PO3A KAVPATOBHA
Ten.: 7088188894

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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KoMmyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe

"Yam6bin obnbickl akiMAiriHIH yupexaeHue "YnpaeneHue
TabuFu pecypcTap xeHe Taburat NpUPOAHBIX PECYPCOB 1
naiaanaHyabl petrey 6ackapmacsl” perynupoBaHus
KOMMyHangblk MEMneKeTTik Mekemeci Np1poOAONONb30BaHNA akuMaTa
Xam6binckoi obnactu”
Kasakcran Pecny6nukacel 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxctad 010000, r.Tapas,
Abaii NaHFbinbl 133A MpocnekT AGas 133A

19.02.2025 Ne3T-2025-00391293

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391293 o7 5 cheBpansa 2025 roga

YnpaBneHne NpUpoaHbIX PECYPCOB W PErYNINPOBaHNS MPUPOONONb30BaHNA akuMaTa XKambblnckoi
obnacTu cooblyaeT yTo, chakTuieckas Macca BbIGPOCOB (TOHHbI B roA) MO NPeANpPUATUSIM, BHOCALLIUM
BKNaj B 3arps3HeHe aTMocepHOro Bo3ayxa 3a MocneAHuit rof no MepKeHcKkomy paiioHy
YKambGbinckoi obnacTtv coctaBnseT 6753,17498982 ToHH/roa. CornacHo ctaTbe 75
AaMUHMCTpaTVBHOTO NpoLieaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnmkv KasaxcTtaH Bel Bnipase
03HaKOMMTCS C MaTepuanam1 aAMUHUCTPATUBHON NPoLieAypbl. Moy 3TOM B COOTBETCTBUM C YacTsamu 1,
3, 4, 6 ctatby 91 AOMMHUCTPaTUBHOrO NpoLieaypHo-npoleccyanbHoro Kogekca Pecnybnvkm
Ka3saxcTtaH, Bbl BnipaBe o6xanoeaTtb agMUHUCTPaTUBHbIA akT B aAMWHUCTpaTUBHOM (gocyae6Hom)
nopsiake. PaccMoTpeHwe xanobbl B aAMUHUCTPaTUBHOM ([OCYAEGHOM) NOpSAKE NPOU3BOAUTCA
BbILLECTOALLMM aAMUHICTPaTUBHLIM OpraHoMm. Mpy 3ToM xanoba nofaeTcs Yepes aAMUHUCTPATUBHBIN
opraH Yeil a]MMHUCTPATUBHBIN akT oBxanyeTcs. B cryyae oTcyTCTBUA BbILLECTOSLLETO
a[IMMHUCTPATVUBHOTO OpraHa aAMUHUCTPATUBHBIN aKT MOXET 6biTb 0GXanoBaH B cyae.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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W.0. pykoBoauTens EFEMBEPVEB HAPTAW ANTMBEKOBUY

o
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WcnonHutens:

AFABEK CEPIK OCNAH¥NbI

Ten.: 7766774333

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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KasakctaH Pecnybnukacel Skonorvs PecnybnukaHckoe rocyapcTBeHHoe

XoHe Tabufu pecypcrap npeanpusTUe Ha npase
MUHUCTPNIriHIK "Kasrmgpomer” XO3AWCTBEHHOro BeieHUs
LWapyalubInbIK Xyprisy KyKbifbiHAaFb! "KasrmpgpomeT" MunucTepcTeBa
pecny6nmkanblk MeMnekeTTik 3KONOrMM U NPUPOAHBIX PECYPCcoB
KaCiNOopHbI Pecny6nuku KasaxcraH
KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Ecin Pecny6nuka Kasaxcran 010000, paiioH
aypaHel, MaHrinik En Aaneinel 11/1 Ecunb, Mpocnekt Maxmnuk En 11/1

16.06.2025 Ne3T-2025-01910435

ToBapWLLEecTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-01910435 ot 10 moHs 2025 ropa

TOO «Konpay» PI'M «KasruapomeT» MUHUCTEPCTBa 3KOMOTMN U NMPUPOAHBIX pecypcoB Pecrybnvkun
Ka3saxcTtaH, paccMoTpeB Balue obpalyeHue ot 10 nioHs 2025 roga Ne 3T-2025-01910435
NPeoCTaBMAET KNMMATUYECKYI0 MHGOPMaLMIO N0 METEOCTaHLMMU MepKe COrnacHo MPUMOXEHMIO.
[ononHuTensbHo coobliaeM, B COOTBETCTBUM CO cTaTbei 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHO-
npoueccyanbHoro koaekca Pecny6nukv KasaxctaH ot 29 uioHst 2020 roga Ne 350-VI, yuyacTHuk
a[IMMHUCTPATVBHOI NpoLieAYpbI BipaBe 06XanoBaTb aAMUHUCTPATUBHDIN akT, aMUHUCTPATUBHOE
nevicTeue (GesfeiicTBME), HE CBA3AHHOE C MPUHATUEM a[JMUHUCTPATUBHOTO aKTa, B aMUHUCTPATUBHOM
(nocynebHom) nopsigke. MpunoxeHue: MHdopmaums 2 nucT.

3amecTuTenb reHepanbHoro AvpekTopa YPUHBACAPOB MAHAC UOWPCOBUY

Wcnonnutens
MAKATOB O/DKAC OPKMHOBUY
Ten.: 7023189071

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMLIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikbly 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTPOHHOM AOKYMEHTE 1 MeKTPOHHOI
LMPOBOV MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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IIpunoscenue x nucomy

KimmaTtnueckne nxaHHble mo MC Mepke
(KamobLIcKast 061acTe MepKeHCKHI paiioH)

HanmeHoBaHHe MC Mepke
Cpennsisi MAKCHMAIbHASI TeMIIEPATyPa BO3IyXa 3a 32.49C
HIOIb
CpeaHsisi MEHHMAJIbHASI TeMIIePaTypa BO3AyXa 3a 9.90C
SIHBapb
AGCOTIOTHBII MAKCHMYM TeMIIepaTypbl BO3IyXa 3a +449C
TojX
AOCOTIOTHBIIf MHHHMYM TeMIepaTypbl BO3yXa 32 36°C
TojX

Cpennee MecSTTHOE KOJTMIECTBO 0CATKOB,MM
I |II |0 |IV|V |VI|VII| VIO [ IX | X | XT | XII | Tox
23|30 4561|5834 17 10 | 15136]40 | 29 | 398

Cpennss MecsiYHasA TeMIIepaTypa Bo3ayxa,’C
I oI oo v A4 VI |VII | VI | IX | X | XI|XIO | T'ox
-491-36|29 118|167 [22.1| 25 |232|175|99| 3 |-22]10.1

Cpennss Mecsi9Hast M T0A0Bast CKOPOCTh BeTpa, M\c
I |[II [O0|IV |V |VI|VIO|VII | IX| X | XTI | XIT | T'ox
15/16]19|2.1]20]20| 19| 18 |17[16]15|15] 18

MakcHMaIbHas CKOPOCThb BeTpa (M/c)
I |0 |IOO(IV |V | VI|VII| VI [IX | X | XI | XIT | Tox
1511625 25[24|18| 20 28 | 1812021 20 28

CpenHss CKOPOCTD 110 HANPABJIEHHAM 32 L0, M/C
C CB B 0B 0 103 3 c3
2.0 2.2 2.3 19 19 2.0 2.9 2.7

Cpenusis MecTUHAs M T00Bast OTHOCHTEIbHASA BIAKHOCTD BO31yXa, %
I |IT |IO0 IV |V | VI|VII|VIT | IX | X | XT | XIT | T'ox
81 80|76 | 66 |62| 50| 44 43 |48 64|76 | 82 64

TToBTOpseMOCThL HANIPABJIEHHIl BeTpa M IITHIel, %
Mecsg C|CB|B |IOB |10 | 103 | 3 | C3 | IITnis
SAnBapp 5110 |15) 12 |24 ] 10 |16] 9 23
Anpenb 6|14 |18 8 16 | 10 {19 9 19
Hroap 6|10 [13 9 23112 [17] 10 19
OkTsa6pp | 6 | 12 | 15| 10 | 25 9 [14]| 9 25
Tox 6|12 (15 10 | 22| 10 |[16] 9 22
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IIpumeuanue: MC Mepxke bnusznexcawas memeocmanyus x c.Kenec, Acnapa, Apan Keicmax,

Axepmen, Koizvincaii, Kayzaw 6amuoip, cmanyus Hlandoeap Mepxercrozo paiiona XKambvinckoii
obnacmu.

Hen: JIM VK E.Quimeanu
Ten: 8(7172) 79-83-02
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KomMyHansHoe rocyaapcTBeHHoe
yupexxaeHve "OTaen XUnuLyHo-
KOMMYHaIbHOro X03sIMCTBa,
naccaXupcKoro TpaHcnopTa u
aBTOMOGMNBHbBIX JOPOr akMmaTa

"Mepki ayaaHbl aKiMAriHiH TYPFbIH Yid-
KOMMyHangpIK Lwapyatubinbik,
XornayLubinap Keniri xeHe
aBTOMOGMNb Xonaapbl Genimi”
KOMMyHanblk MeMnekeTTik MekeMeci

MepkeHckoro paiioHa"
KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Mepke a., Pecny6nuka KasaxcraH 010000, c.Mepke,
S3imbex blcmannos kewweci 169 ynuuya Asumbex Vicmaunos 169

21.02.2025 Ne3T-2025-00425777

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00425777 ot 7 cbeBpansa 2025 roga

Dvpextopy TOO «Konaay» A.Y.Canvesoit Ha Balwe nncbmo ot 06.02.2025 roaa 3a Ne3T-2025-
00391377; KI'Y «OTAEN XUINLLHO-KOMMYHaIbHOro X03f1MCTBa, Maccaxupckoro TpaHenopTta u
aBTOMOBUIbHBIX Aopor» akumaTta MepkeHckoro paiioHa (danee-Otaen) goBoaut Ao Balero ceeaeHns
uto, OTAEnN He pacrnonoraeT MHGhOpPMAaLME Mo KOOPAMHATaM CYLLECTBYIOLUMX KnaabuL,
CKOTOMOTUNBHIKOB, GUOTEPMUYECKIX AM MO YkasaHHbIM CEMNbCkiM okpyram. Ha Tepputopum c.KeHec
cywecTsyeT nonmroH TBO, nornoLaap KoTopoii cocTaBnseT 1.5 ra, Ha CEroAHALLHNI AeHb 3aKpbITbliA
pelLeHrem cyaa, C.AKEPMEH CyLLEECTBYET NOMWUOH, MoLaAb KOTOPOW COCTaBNAET 7.5 ra, Ha
CEroAHsLLHNIA AeHb 3aKpbIThIi peLleHneM cya. A Tak xe, B cene ApankbicTak, cT.Yangosap,
Kbisbincaii v XKayraiw 6atbip nonuroHoB TBO HeT. PaboTbl N0 PEKOHCTPYKLMM HE 3annaHnpoBaHbl. A
TaloKke JOBOAUM A0 BaLLEro CBEAEHWUA YTO, MOMMUrOHbI ANA NMPUeMa MPOMBbILLNEHHbIX OTXOZI0B,
PaaMoaKTUBHbIX U MEAVULIMHCKIX OTXOZOB He uMetoTcst. CooblaeM Bam Tom, UTo B Criyyae Hecornacus
C NpeAocTaBNeHHbIM OTBETOM Bbl MMEETE NPaBo NoAaTh kanoby B COOTBETCTBIM co cTaTbei 91
AIMVHUCTpaTUBHOTO MpoLieaypHo-MpoLieccyanbHoro kogekca Pecny6nnku KasaxcraH. B.u.o.
pykoBoguTenb otaena C.OtaHbek E.Wca; +7 (72632) 2-27-80;

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Bac mamaH OTAHBEK CAMAT BAKbITXKAH¥ITbI

OpblHaayLbl
OTAHBEK CAMAT BAKbITDKAH¥/bI
Ten.: 7751600010

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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«KAMBbIJI OBJIbIChI KOMMYHAJIbHOE

MEPKI AVAAHbI 9KIMAITTHIH, TOCYAAPCTBEHHOE YUYPEXAEHUE
TYPFbIH YU-KOMMYHAJIIBIK «OTIEJI KHJIMUHO-
LIAPYALUBLABIK, HKOJIAY LIBLJIAP KOMMYHAJILHOT'O XO35ICTBA,
KOJIrl )KkoHE ABTOMOBWJIb MACCAXHUPCKOI'O TPAHCIIOPTA U
JKOJIZAPBI BOJIMI» ABTOMOBWJIbLHBIX IOPOI
KOMMYHAJIABIK AKMMATA MEPKEHCKOT'O PAWOHA
MEMJIEKETTIK MEKEMECI JKAMBbLICKOW OBJIACTH»

080500, Mepki aysist. blemanaos keweci. 169 080500. cenio Mepke. ya. Heman:iosa, 169
Ten.: 8(72632) . paxc: 2-27-80 Ten.: 8 (72632) 2-25-62. ¢ 7-80
E-mail: zhkh.merke@yandex.kz E-mail: zhkh.merke@yandex.kz

T 202 023T/B F
o/ OR_ 202y~

Jupextopy TOO «Koagay»
AY.CanueBoii

Ha sawe nucemo om 06.02.2025 zo0a 3a Ne3T-2025-00391377;

KI'V  «Otaen  KMIHMIIHO-KOMMYHAJIBHOTO — XO3fHCTBA, IAacCaXXHPCKOTO
TPaHCIOPTa M aBTOMOOMIBHBIX JOpOr» akumara MepKeHCKOro paifona (danee-
Omoen) moomut no Bamero cBenenus uyro, Omoen He pacronoraet HHpopMaryeit
[0 KOOPIMHATAM CYIIECTBYIOIMHUX KIafOHIL, CKOTOMOTHIBHHKOB, OHOTEpPMUYECKHX
SIM 10 YKa3aHHBIM CEJIbCKMM OKPYTaM.

Ha Teppuropun c.Kemec cymecrsyer momuron TBO, monomazns KoTOpoi
cocraBisier 1.5 ra, Ha CeroJHANIHHI JeHb 3aKpHITBIH pelleHHeM Cya, c.AKepMeH
CYIECTBYET IIOJMIOH, IUIOMAAb KOTOPOH COCTaBisieT 7.5 ra, Ha CErONHSIIHHUN JeHb
3aKpBITBIH PEIIEHHEM CcyZa. A Tak ke, B cele ApainksicTak, cT.Hannosap, Kessuicaii
u Kayram Gatelp mnomuroHoB TBO Her. PaGoThl MO pPEeKOHCTpYKLHMH He
3al/JaHMpPOBaHBL. A TaKkke TOBOJMM JO BAIlero0 CBEIEHHs YTO, IOJMIOHBI JUIA
npreMa HPOMBIILIEHHBIX OTXOJOB, PaJMOAKTHBHBIX H MEMHIMHCKHX OTXOZOB HE
HMEIOTCS.

Cooburaem Bam ToM, uTo B CTydae HeCOrNIacHs C IPeNOCTaBIEHHBIM OTBETOM
BBl MMEeTe [paBO IIOJaTh Kamoly B COOTBETCTBHH CO crathedl 91
ANMAHACTPAaTUBHOTO  IIPOIETYPHO-TIPOLIECCYalbHOTO  Kofekca — Pecry6uuku
Kazaxcran.

=
B.n.o. pykoBoauTeb oTaea - C.Oran6ex

Binax cepuuax

Eaank Ges

& E.Hea;
& +7(72632) 2-27-80;





image25.jpeg
w PecnybnukaHckoe rocyfapcTBeHHoe
yupexaenue "LLly-Tanacckas
6acceiiHoBas MHCNEKLMs No

perynupoBaHuIo, oxpaHe 1

MCroNb30BaHUIO BOAHBIX PecypcoB
KomuTeTa no perynupoBatuio,

oXpaHe 1 UCMoNb30BaHMIO BOAHBIX

pecypcoB MuHUCTepCTBa BOAHBIX

pecypcoB U uppurauuu Pecnybnuim

"KasakcraH Pecny6nukacsl Cy
pecypcTapbl XeHe uppurauus
MuHucTpniri Cy pecypcTapbiH
peTTey, Kopray XeHe naipanaHy
KomuTeTiHiH Cy pecypcTapbiH
peTTey, Kopray XeHe naipanaHy
xeHiHgeri LLly-Tanac 6acceiHaik
MHcneKumsichl" pecnybnukanblk
MeMneKeTTik MekeMeci

Kasaxcran"
Kasakcran Pvecnyﬁnwajcbl 010000, Tfﬂpa3 K., Pecny6nuka Kasaxctas 010000, r.Tapas,
bl6eipaitbim CyneiimeHos keweci 15 ynuua blbbipaiibiva Cyneiimerosa 15

14.02.2025 Ne3T-2025-00391122

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391122 o1 5 cheBpansa 2025 roga

LLly-Tanacckas 6acceiiHoBas MHCMEKLMA MO PEryNMPOBaHII0, OXPaHE 1 UCTIONb30BaHMIO BOAHbIX
pecypcoB paccMoTpes Balle obpallieHue, Mo yka3aH!io pa3MepoB BOAOOXPaHHBIX 30H W MOJIOC Ha
TeppuTOpUM cenbekux okpyros (KeHec, Acnapa, ctaHums Yangosap, Apan-KeicTak, AKEpMeH,
Kbisbincaii v YKayraw 6atbip) MepkeHckoro paiioHa YKam6binckoit obnactu B npeaenax ceoei
KOMMETEHLMM coobLIaeT creaytollee. Ha ceroHALHNI AeHb, B COOTBETCTBUM C [ocTaHoBNEHEM
akvmarta »Kambbinckoii obnact Ne318 ot 30 aekabps 2024 roga «O6 ycTaHOBNEHWUW BOAOOXPaHHBIX
30H 1 MOMOC Ha BOAHbIX 06beKTax XamBblricKoi 06nacTit 1 PEXUM UX XO3ANCTBEHHOO
MCMONb30BaHNs» B HIbKeYKa3aHHOM BOAHbIX 06BEKTax pacnonoxeHHble B MepkeHCKoM paiioHe
YKambbinckoi o6nacTu ycTaHoBREHbl BOAOOXpaHHbIE 30HbI U nonocskl: 1) Peka YKamaH Kapacy, wipuHa
BOJ0OXpaHHON nornockl-35M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 2) Peka Kapacy, WwvpyHa BogooXpaHHow
nonocbl-35M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 3) Peka KuHawvkTac, WwrpvHa BogooxpaHHoi nonockl-100Mm,
BOJoOXpaHHas 3oHa-500M. 4) Peka Monanbl, LUMpUHa BOA0OXpaHHo nomnocbl-35-55m, BogooxpaHHas
30Ha-500Mm. 5) Peka KoparaTbl, LMpYHa BOAOOXpaHHOI nomnock! -35-50m, BogooxpaHHas 3oHa-500Mm. 6)
Peka Acnapa, Lu1puHa BoJooxpaHHol nonockl-50-100m, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 7)
BopoxpaHunuue JleHnH Xonbl, lWyprHa BoA0OXpaHHoi nonockl-100m, BogooxpaHHas 3oHa-500Mm. 8)
Peka Mepke, LWnpvHa BogooxpaHHOW nomnockl-35-75M, BogooxpaHHas 3oHa-500m. 9) BogoxpaHunviie
LLnnwk, LWmpuHa BogooxpaHHo nomnockl-50M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 10) Peka ALubiGynak, LuMpuHa
BOJ0OXpaHHON nornockl-35-55M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. Mo npeacTaBneHHbIM KOOpAUHaTaM rpaHuL
y4acTkoB «AKEPMEH» YCTAHOBIEHO, YTO MO TEPPUTOPUM Ha PacTosHIMM 40M HaxoauTcs
BoJOXpaHUnuLLe AkepmeH-1, AkepMeH-2. CornacHo NpaBun YCTaHOBMEHNS BOAOOXPaHHBIX 30H 1 Mofoc
(npuka3 MuHucTpa cenbekoro xo3saiictea Pecnybnuku KasaxctaH ot 18 mas 2015 roga Ne 19 -1/446)
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHumaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 m. T.e.
y4acToK HaxoaMTCs B BOAOOXPaHHOI 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBMNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4acTkoB «Apar-KbicTak» YCTaHOBMEHO YTO, Ha TEPPUTOPUM HAXOAMTCS BOAOXpaHUMILE Acnapa-1,

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Acnapa-2, Acnapa-3. CornacHo npasun yCTaHOBMEHUA BOJOOXPaHHbIX 30H U nornoc (npvkas MuHucTpa
cenbckoro xo3sancTea Pecny6nuku KasaxcTaH ot 18 mas 2015 roga Ne 19 -1/446) pasvep
BO0OXPaHHON nornockl NpuH1mMaeTcs 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHO 30HbI — 500 M. T.e. yyacTok
Haxo[IUTCA BHE BOJOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mo MpeacTaBneHHbIM KOOPAVHATAM rpaHiL, y4acTKoB
«Acnapa» yCTaHOBNEHO YTO, Mo TEPPUTOPUM NpoTekaeT peka KalibiHabicail. Ha BbilleykasaHHOM
BOJHOM OBGbEKTE He YCTaHOBNEHb! BOAOOXPaHHbIE 30HbI M NOMOChI. Ha CEeroaHsALIHIIA IeHb akuMaTom
YKam6binckoii o6nacTv BeAyTcs paBoThl Mo YCTaHOBNEHMIO BOJOOXPaHHbBIX 30H M NOMNOC Ha peke
KalibiHgpicai. CornacHo MpaBniom ycTaHoBMEHUS BOAOOXPAHHBIX 30H M MOMOC Ha BOAHbIX 06bEKTax
(npuka3 MuHWcTpa cenbekoro xosaincTea Pecnybnuku KasaxctaH oT 6 ceHTsibps 2017 roga Ne 379),
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHumaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 m. T.e.
Y4acToK HaxoAMTCs B BOAOOXPaHHOIA 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBMNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4acTkoB «Xayrall 6aTbip» YCTaHOBMEHO YTO, MO TEPPUTOPUM NPoTekaeT peka TokTac. Ha
BbllLI€yKa3aHHOM BOJJHOM OGbEKTE HE YCTaHOBMEHbI BOJOOXPaHHBIE 30HbI 1 MOMockl. Ha ceroaHsAWHMI
[ZieHb akuMaToM YKaMGbIncKoil 06acT BeyTcA paboTbl N0 yCTAHOBNEHNIO BOJOOXPaHHbIX 30H U Noroc
Ha peke TokTac. CornacHo MpaBuioM YCTaHOBNEHWA BOAOOXPaHHBIX 30H 1 MOMNOC Ha BOAHBIX 06BbEKTaxX
(npuka3 MuHucTpa cenbekoro xosaincTea Pecrnybnuku KasaxctaH oT 6 ceHTsibps 2017 roga Ne 379),
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHnMaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 M.T.e.
Y4acToK HaxoAMTCA B BOAOOXPaHHOI 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4yacTkoB «KeHec» yCTaHOBMNEHO YTO, Ha TeppuUTOpMM yyacTka B paguyce 1000 M BOAHbIX OGLEKTOB HET.
CornacHo nNpaBun YCTaHOBMNEHUA BOAOOXPaHHBIX 30H 1 Nosioc (Mpuka3 MUHIUCTpa CenbeKoro Xo3ancTea
Pecny6nuku KasaxctaH oT 18 masi 2015 roga Ne 19 -1/446) pasmep BogooXpaHHOW Nonock!
npuHumMaeTcs 35-100 MeTpoB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 M. T.€. y4acToK HaxOAUTCS BHE
BOJOOXpPaHHbIX 30H 1 Nonoc. Mo NpeACcTaBNEHHbIM KOOpAYHATaM rpaHuL| y4acTKoB «Kbiabincaii»
YCTaHOBMEHO YTO, Ha TEpPpPUTOpMK yyacTka B paaunyce 1000 M BoaHbIX 06BbeKToB HeT. CornacHo npasun
YCTaHOBIEHNS BOJOOXPAHHBIX 30H U NOMoc (Mprkas MUHUCTPa CENnbCKoro Xo3aicTsa Pecny6nnku
KasaxcTtaH oT 18 masi 2015 roga Ne 19 -1/446) pasmep BogooxpaHHol norockl npuHuMaeTesa 35-100
METPOB, BOA0OXPaHHOI 30HbI — 500 M. T.€. y4acToK HaxoamMTCA BHE BOAOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mo
npe/cTaBneHHbIM KOOpANHAaTaM rpaHUL| y4acTKOB «CTaHLWsA YangoBap» yCTaHOBNEHO UTO, Ha
TeppuTopum y4acTtka B paguyce 1000 M BoAHbIX 06BEKTOB HET. CornacHo npaBun yCTaHOBNEHNS
BOJ0OXpaHHbIX 30H W noroc (npukaa MuHMcTpa cenbekoro xo3siictea Pecnybnuvku KasaxctaH ot 18
mas 2015 roga Ne 19 -1/446) paamep BoJoOXpaHHON nonockl NnpuHumaeTcs 35-100 MeTpos,
BOJ0OXpaHHON 30Hbl — 500 M. T.€. y4acTok HaxoAUTCA BHE BOAOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mpu
paspaboTke paboyero npoekta (OBOC) Ans cornacoBaHnsA pasMeLLEHNs NPeanpUsATUA U Apyrnx
COOPYXKEHWI, a TakKe YCIOBMIA NPON3BOLCTBA CTPOUTENbHBIX M APYTiX paGoT Ha BOAHbIX 06 BLEKTaX,
BOJOOXpaHHbIX 30HaX M Nornocax TPeByTCA crieaytoLMe HUKeyKasaHHbIe MH(OPMaLMK: -onncaHne
npezrnonaraemMoro MecTa ocyLecTBMEHNS HaMeYaeMol AEATENbHOCTY; -Bobl (B TOM Uncne
rMIpPOMOPONIOrMyECKNE N3MEHEHIA, KONMYECTBO 1 KaYECTBO BOA); -OMMCAHUE COCTOSHISA OKpYXKaloLLen
cpenbl (Mo BOAHOMY pecypcy) Ha MpeanonoraeMoil 3aTpariBaemoii TEpPUTOPUN Ha MOMEHT
COCTaBIIEHNS OTUETA; - ONKCaHe BO3ENCTBIE Ha MOBEPXHOCTHBIE 11 NOA3EMHbIE BObI; - 06bEM
BoJONOTPE6NEHNS B NepVoA AKCnyaTaLum; - BO4OOXpaHHblE MeponpuaTHs cornacHo cT. 113, 114,115
n cT. 125 BopHoro kogekca PK; -npu cTponTenbCTBe, CBA3aHHbIX C UCMONMb30BaHWEM MOA3EMHbIX BOA,
Mepbl N0 NPEOTBPALLEHNIO BPEHOE BNUAHNE Ha NOBEPXHOCTHbIE OGBLEKTHI 1 Ha OKpYXatoLLyto cpeay
(30Ha caHUTapHOW OXpaHbl); -MEPONPUATUI, NPeNOTBPALLaoLMX 3aTONNEHNE, NOATOMNEHNE,
3abonaunBaHue 1 3aconeHne 3eMerb 1 3po3uio MouB. B cryyae Hecornacus ¢ AaHHbIM peLueHnem Bbl,
cornacHo cTatbi 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHo-npoleccyansHoro Kogekca Pecny6nvku
KasaxcTaH, Bnpase o6xanosaTb €ro B BbILUECTOALWMIA OpraH Unu B cya. B cooteeTcTBUM CO cTaTben 11
3PK «O sisbikax B Pecnybnvke Kasaxctan» oT 11.07.1997 roga Ne151 oTBeT Ha 3asBneHvne
NOATOTOBNEH Ha A3blke 0GPaLLEHNA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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WcnonHutens:
TYPCLIHEAV EPHAP ACKAP¥/IbI
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Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-

6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3
B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO

npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak




