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[bookmark: _Toc236951345]ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk119590317]Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Песчаное района Тереңкөл Павлодарской области. Корректировка выполнена фирмой ТОО «Қолдау» на основании договора №1 от 6 января 2025 года с ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области».
Основной целью разработки Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Песчаное района Тереңкөл Павлодарской области. Корректировка является создание комфортной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон с учетом, включаемых в перспективные границы села дополнительных территорий. 
Объем и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с утвержденным техническим заданием к договору и с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» (СН РК 3.01-00-2011).
Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июня 2001г. №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью в Республике Казахстан», СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-11-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и другими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан».
В данном проекте приняты следующие проектные периоды:
Исходный год – 1 января 2025 года;
Первая очередь – 2033 год;
Расчётный срок – 2046 год;
Перед началом работ авторами проекта был выполнен сбор исходных данных, проведено натурное обследование территории села, получены необходимые исходные материалы, предоставленные Заказчиком – ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» и службами акимата Павлодарской области. На основе полученных исходных материалов авторской группой выполнен анализ современного использования территории и всех произведенных отводов земельных участков, сделан анализ реализации предыдущего генерального плана села. 
Проект «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Песчаное района Тереңкөл Павлодарской области. Корректировка» выполнен с учетом проектных материалов предыдущего генерального плана утвержденного постановлением Акимата Павлодарской области от 04 июня 2009 года № 120/9. 

Согласно Заданию на проектирование утвержденным заказчиком ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» проектируемая территория – 1265 га.

[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc236951346]1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ.
[bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc236951347]1.1.Геологическое строение, рельеф и геоморфологические условия
[bookmark: bookmark99]Село Песчаное как и село Теренколь расположено на озерно-аллювиальной Табылгасорской равнине. Морфологический тип рельефа - аккумулятивная низкая равнина. Участок работ приурочен к поверхности первой и второй надпойменных террас реки Иртыш. Рельеф участка ровный. 
В геологическом строении исследованной территории в пределах разведанной глубины (15,0м) принимают участие отложения трех генетических комплексов:
покровные эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возрастов (v-d Qm-iv);
аллювиальные верхнечетвертичные отложения первой надпойменной террасы р.Иртыш (alQm);
озерно-аллювиальные отложения павлодарской свиты неогена (Ni_2pv).
Покровные отложения представлены супесью светло-коричневой с частыми
прослойками	песка	разной	крупности	твердой	и	текучей,	песком	мелким	и суглинком серо-коричневым тугопластичным. Общая мощность покровных отложений достигает 2,5-7,6м.
Аллювиальные отлоэюения представлены песками средней крупности и крупными, вскрытая мощность которых достигает 2,0-9,Ом.
Озерно-аллювиальные отложения представлены глиной сине-зеленой полутвердой. Данный слой является местным водоупором для первого от поверхности водоносного горизонта. Вскрытая мощность слоя глин составляет более 4,0м. Ниже по разрезу на значительную глубину залегают песчано- глинистые отложения неогена и палеогена.
С учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта на изученной территории выделено 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Правильность их выделения проверялась на основе качественной оценки.
ИГЭ-1 - Насыпной грунт, мощность слоя - 0,2-6,6 м - представлен супесью с бытовым и строительным мусором - в лаборатории не изучался.
ИГЭ-2 - Почвенно-растительный слой, мощность которого 0,2 м - в лаборатории не изучался.
ИГЭ-3 а - Песок желтый мелкий, средней плотности, маловлажный.
ИГЭ-3 - Супесь желтая, светло-коричневая карбонатизированная, твердая. ИГЭ-3 б - Песок зеленовато-серый, средней крупности, средней плотности,
маловлажный и насыщенный водой.
ИГЭ-3 в - Суглинок коричневый тугопластичный и мягкопластичный.
ИГЭ-4	-	Песок	коричневый,	крупный,	средней	плотности	и	плотный, маловлажный и насыщенный водой.
ИГЭ-4а - Песок желтый, средней крупности, средней плотности насыщенный водой.
ИГЭ-5 - Глина сине-зеленая ожелезненная с включением зерен мергеля, полутвердая.
Нормативные и расчетные значения характеристик выделенных элементов приведены в таблице № 1.1
Таблица №1.1а территории исследования выделяются три района:
Неблагоприятный для строительства;
Условно благоприятный для строительства;
Благоприятный для строительства.
Ведущим признают для выделения подрайонов послужил различный характер гидрогеологических условий. Участки различаются литологическим видом грунта.
Район неблагоприятный для строительства занимает западную и южную часть территории исследования вдоль берега Иртыша и его притоки.
Факторами, позволяющими отнести эту часть территории к району неблагоприятному для строительства, являются следующие:
Отмечается интенсивный рост оврагов;
Борта оврагов -отвесные, обрывистые.
При освоении территории для строительства необходимы мероприятия по борьбе с ростом оврагов: засыпка их, посадка зеленых насаждений, закрепление бортов.
Район условно благоприятный для строительства занимает 2/3 территории исследования. Факторами, позволяющими отнести исследуемую площадку к  району условно благоприятному для строительства, являются следующие:
Уклон рельефа менее 0,5%;
Территория исследования паводками водами не затапливается;
Грунты	(супеси)	обладают	просадочными	свойствами	только	при дополнительных нагрузках;
Грунты незасоленные;
Грунтовые воды вскрыты на глубине 7,6-9,Ом.
Возможен сезонный подъем уровня грунтовых вод на 0,-0,5м от зафиксированного.
[bookmark: bookmark102]Район благоприятный для строительства занимает западную часть территории исследования. Факторы, позволяющие отнести исследуемую территорию к району благоприятному для строительства те же, что и в предыдущем районе, кроме того, что грунтовые воды здесь встречаются на глубине более 8,0м.
Рельеф на территории села спокойный, с незначительным уклоном на юго- запад. Абсолютные отметки местности колеблются от 93,0 до 112,0 м. Территория поселка в юго-западном направлении примыкает к реке Иртыш, в западном - к его протоке. Абсолютная отметка уреза воды на период изысканий составляет 85,25-85,27 м.
Для территории райцентра наиболее характерны супесчанистые темнокаштановые почвы.
Солонцеватость почв в микропонижениях отсутствует, благодаря хорошей водопроницаемости подстилающих отложений и глубокому залеганию грунтовых вод.
[bookmark: _Toc236951348]1.2.Климатические и метеорологические условия
[bookmark: bookmark129]По климатическому районированию для строительства территория относится к I «В» климатическому району. Климат района резко континентальный с большими суточными и годовыми амплитудами колебания температур воздуха, недостаточным и неустойчивым по годам количеством атмосферных осадков. Самый холодный месяц - январь со средней температурой
-17,6°С, самый теплый месяц - июль со средней температурой до + 21,4°С. Минимальная температура достигает -47°С, максимальная температура +41°С.
По многолетним наблюдениям основные климатические параметры района следующие:
Температура наиболее холодной пятидневки	-35°С;
Среднегодовая температура воздуха	+22°С;
Нормативный скоростной напор ветра	38кгс/м2; Среднегодовая скорость ветра		4,1м/с;
Годовая сумма осадков составляет в среднем	250-320мм; Средняя относительная влажность воздуха			69%; Нормативная масса снегового покрова		84 кгс/м2; Район строительства не сейсмичен.
Глубина сезонного промерзания грунтов зависит от мощности снегового покрова, достигающего 40 см. Сильные морозы и небольшая мощность снегового покрова способствует более глубокому промерзанию грунта достигающему 2,2- 2,6м, а в отдельные годы на открытых участках и 3,2м (по материалам изысканий института Восток ГИИЗ).
Зима продолжительная, холодная, пасмурная, с устойчивым снежным покровом. В зимний период сильные ветры обуславливают снежные бураны и метели; в летние вызывают пыльные бури.
Летом территория подвержена влиянию сухих и горячих воздушных масс со среднеазиатских пустынь. Лето жаркое, но короткое (3-3,5 месяца) с неустойчивым количеством осадков. Иногда наблюдаются очень резкие заморозки осенью.
Высокая летняя температура часто совпадает с периодом сильных ветров со скоростью более 12 м/сек, чем обуславливается большое испарение с водной поверхности.
Амплитуда годовых колебаний высоких и низких температур воздуха достигает 88°.
Основное количество осадков выпадает в теплый период года с мая по июль месяцы в виде слабых и незначительных дождей. Летние осадки полностью используются на испарение.
Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября (в морозные годы в конце октября), а разрушается к середине апреля. Толщина снежного покрова достигает 40 см. Сильные морозы и небольшая мощность снежного покрова способствуют глубокому промерзанию грунтов, достигающему 1,5-2,2м, а в отдельные годы данная величина промерзания почвы может достичь 3,2 м.
Ветровая деятельность отмечается высокой активностью в зимний и осенний периоды года. В холодное полугодие преобладают юго-западные и западные ветры. Наиболее часто повторяющимися за год являются западные и юго-западные ветры.
Метеорологические характеристики за 2024г. по данным наблюдения на МС Федоровка (ближайшая к с. Песчаное)

Таблица 1.2.1
	Наименование характеристик
	Величина

	Средняя годовая температура воздуха, ˚С
	3,3

	Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	21,7

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	28,0

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-16,5

	Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-21,8

	Средняя скорость ветра за год, м/с
	2,7

	Средняя скорость ветра, повторяемость превышение которой составляет 5%, м/с
	6

	Количество дней с устойчивым снежным покровом, дни
	152

	Количество осадков за год, мм
	464,9

	Количество дней с жидкими осадками, дни
	120

	Количество дней с твердыми осадками, дни
	85


      Повторяемость ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров %;
Таблица 1.2.2
	Год
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	2024
	7
	9
	8
	9
	10
	24
	21
	12
	5



[bookmark: _Toc236951349]1.3.Гидрографические, гидрологические и гидрогеологические условия
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark147]Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием большого количества водоносных горизонтов. Первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод залегает на глубине 4,5-10,4м, сезонный подъем уровня грунтовых вод на 0,3-0,5м. Водовмещающими породами являются супеси и пески разной крупности. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Минерализация воды изменяется в пределах 0,7-1,2 г/дм. Вода первого от поверхности водоносного горизонта загрязнена нитратами, превышение ПДК в 1,2 раза, несмотря на это, вода используется местными жителями для хозяйственнобытовых нужд.
Водоснабжение села централизованное за счет эксплуатации Насосных станций I и II подъема. Отбор воды осуществляется непосредственно из реки Иртыш, где расположена станция I подъема. Минерализация воды составляет  0,41 г/дм. В настоящее время на химический анализ были отобраны пробы воды из уличной водозаборной колонки (водопровода).
По данным проведенного химического анализа, вода пресная с минерализацией 0,41 г/дм , вредных примесей не обнаружено, превышения ПДК по микрокомпонентам не наблюдается.
Мощность насосной станции I подъема составляет 260 м3/час. Химический состав вод гидрокарбонатно-сульфатный.
По химическому составу вода слабоагрессивная к бетонам марки W4 на портландцементе и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании, также воды среднеагрессивны к стальным, слабо и сильно агрессивны к алюминиевым конструкциям.

Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области проводит гидрологический мониторинг только на р. Ертис с. Ертис.
Гидрологический пост р. Ертис с. Ертис относится ко II разряду, где гидрологические наблюдения ведутся только за уровнем и температурой воды.           
Предоставляем максимальные отметки уровня воды, многоводные и маловодные периоды по ГП Ертис за период 2009-2024 гг.

	№ пп
	Год
	Максимальная отметка уровня воды,
м БС
	Многоводный период
	Маловодный период
(летне-осенняя межень)

	1
	2009
	88,95
	01.04-29.05
	30.05-07.11

	2
	2010
	90,12
	31.03-04.07
	05.07-21.11

	3
	2011
	89,38
	05.04-26.05
	27.05-09.11

	4
	2012
	87,96
	01-04-19.05
	20.05-10.11

	5
	2013
	90,11
	23.03-07.07
	08.07-20.11

	6
	2014
	89,61
	21.03-17.05
	18.05-15.11

	7
	2015
	90,34
	01.04-04.08
	05.08-10.11

	8
	2016
	90,25
	27.03-09.09
	10.09-05.11

	9
	2017
	90,50
	01.04-07.08
	08.08-08.11

	10
	2018
	90,31
	01.04-03.08
	04.08-09.11

	11
	2019
	89,81
	01.04-07.07
	08.07-06.11

	12
	2020
	90,31
	01.04-13.06
	14.06-14.11

	13
	2021
	89,61
	01.04-12.06
	13.06-10.11

	14
	2022
	89,26
	31.03-15.06
	16.06-17.11

	15
	2023
	88,64
	01.04-09.06
	10.06-09.11

	16
	2024
	90,31
	01.04-17.08
	18.08-25.10



Поскольку река зарегулирована каскадом водохранилищ, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, отметки уровня воды зависят только от сбросов Шульбинского водохранилища. Дождевые паводки, за весь период наблюдений, не наблюдались.

[bookmark: bookmark164][bookmark: _Toc236951350][bookmark: _Toc204684720][bookmark: _Toc217376479][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark165]2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ 
Экономическая база развития села Песчаное формируется на основе сложившейся аграрной специализации с постепенным переходом к более диверсифицированной структуре экономики, включающей перерабатывающую промышленность и сферу услуг. В настоящее время ключевую роль играет сельское хозяйство, представленное развитым животноводством и растениеводством, обеспечивающими занятость населения и формирование основной части валовой продукции. Наличие значительных земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, развитой кормовой базы и устойчивых производственных традиций создает прочную основу для дальнейшего экономического роста.
Важным направлением развития экономической базы является углубление переработки сельскохозяйственной продукции. Реализация проектных предложений предусматривает создание предприятий по переработке молока, мяса и зерновой продукции, что позволит повысить уровень добавленной стоимости, снизить зависимость от внешних рынков и обеспечить более эффективное использование местного сырья. Дополнительное развитие перерабатывающего сектора в расчетный срок, включая производство макаронных изделий и кормов, будет способствовать формированию замкнутого агропромышленного цикла и повышению устойчивости экономики.
Существенное значение имеет развитие производственной и сервисной инфраструктуры, включая объекты хранения сельскохозяйственной продукции и технического обслуживания сельскохозяйственной техники. Создание складских комплексов обеспечит снижение потерь продукции и повысит эффективность ее реализации, а развитие сервисных предприятий позволит улучшить техническую оснащенность аграрного сектора и снизить эксплуатационные издержки.
Параллельно с развитием производственного сектора предполагается постепенное расширение сферы услуг, включая торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание, что будет способствовать повышению качества жизни населения и формированию внутреннего рынка. Рост занятости в этих отраслях обеспечит более сбалансированную структуру экономики и снижение зависимости от сельского хозяйства.
Таким образом, экономическая база развития села Песчаное ориентирована на комплексное использование имеющихся ресурсов с акцентом на модернизацию аграрного сектора, развитие перерабатывающей промышленности и формирование устойчивой системы обслуживания. Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить рост занятости, повышение доходов населения и создание условий для долгосрочного и сбалансированного социально-экономического развития территории.

[bookmark: _Toc236951351]2.1.Существующее состояние отраслей экономики села
Сельское хозяйство
Животноводство.
По данным таблицы 2.1.1, животноводство в селе Песчаное на начало 2025 года характеризуется значительным масштабом и выступает одной из базовых отраслей сельской экономики. Общее поголовье скота составляет 5776 голов, что свидетельствует о сформированной производственной базе и устойчивой специализации на традиционных видах сельскохозяйственной деятельности.
Структурный анализ показывает, что наибольшую долю в составе поголовья занимают козы и овцы - 3446 голов, что указывает на выраженную ориентацию хозяйств на менее затратные и более адаптивные к местным природно-климатическим условиям виды животноводства. Развитие данного направления, как правило, связано с использованием пастбищных ресурсов и требует относительно меньших капитальных вложений, что делает его привлекательным для личных подсобных и фермерских хозяйств.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 1867 голов, что подтверждает наличие мясо-молочного направления в структуре сельского хозяйства. Данный сегмент играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и формировании товарной продукции, однако требует более высокого уровня организации производства, наличия кормовой базы и соответствующей инфраструктуры.
Численность лошадей составляет 463 головы, что отражает сохранение традиционного значения коневодства, характерного для сельских территорий Казахстана. Лошади используются как в хозяйственных целях, так и для производства продукции, что дополняет общую структуру животноводства.
В целом, структура поголовья свидетельствует о диверсифицированном характере животноводства с преобладанием овцеводства и козоводства при наличии развитого скотоводства. Такая модель обеспечивает относительную устойчивость отрасли, однако в перспективе развитие животноводства будет зависеть от модернизации производственной базы, повышения продуктивности и создания условий для переработки продукции, что позволит увеличить добавленную стоимость и повысить экономическую эффективность сельской экономики.
Таблица 2.1.1
[bookmark: _Hlk224568086]Поголовье скота в селе на начало 2025 года
	Поголовье скота всего, голов
	Крупный рогатый скот
	Лошади
	Козы и овцы

	5776
	1867
	463
	3446



Растениеводство
Согласно таблице 2.1.2, растениеводство в селе Песчаное на начало 2025 года характеризуется наличием сформированной производственной базы и ориентацией на основные товарные культуры. Общий объем производства зерновых составляет 2535 тонн, что свидетельствует о стабильном функционировании отрасли и ее значимой роли в обеспечении как внутреннего потребления, так и возможной реализации на рынке. Зерновое направление традиционно является основой сельского хозяйства и формирует базу для кормопроизводства, что также оказывает положительное влияние на развитие животноводства.
Производство масличных культур достигает 2000 тонн, что указывает на диверсификацию растениеводства и постепенное расширение структуры посевных площадей. Данное направление имеет важное экономическое значение, поскольку масличные культуры обладают более высокой добавленной стоимостью и ориентированы на переработку, что создает предпосылки для развития агропромышленной кооперации и увеличения доходности сельхозпроизводителей.
Отсутствие производства бахчевых культур свидетельствует о низкой степени развития этого сегмента, что может быть обусловлено природно-климатическими условиями, специализацией хозяйств или ограниченностью ирригационных ресурсов. В то же время это указывает на наличие потенциальных резервов для расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции при соответствующих инвестициях и изменении структуры посевов.
В целом растениеводство в селе Песчаное развивается по классической модели зерново-масличной специализации, обеспечивая устойчивость сельской экономики и формируя основу для дальнейшего роста. Перспективы развития отрасли связаны с повышением урожайности, внедрением современных агротехнологий и расширением направлений переработки, что позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов и увеличить экономическую отдачу сельскохозяйственного производства.
Таблица 2.1.2. 
[bookmark: _Hlk224568095]Объем продукции растениеводства на начало 2025 год
	№
	Объём зерна, тонн
	Объём масличных, тонн
	Объем бахчевых, тонн

	1
	2535
	2000
	-



Земельные ресурсы
Анализ структуры и использования земельных ресурсов села Песчаное показывает, что территория обладает значительным земельным потенциалом и имеет выраженную сельскохозяйственную специализацию. Общая площадь территории составляет 43 303,52 га, из которых 30 917,44 га, или преобладающая часть, приходится на земли сельскохозяйственного назначения. Это свидетельствует о ключевой роли аграрного сектора в экономике населенного пункта и наличии ресурсной базы для его дальнейшего развития.
В составе сельскохозяйственных земель основную долю занимает пашня - 15 671,64 га, что говорит о высокой степени освоенности территории и ориентированности на растениеводство. При этом средний балл бонитета почв составляет 13, что указывает на относительно невысокое качество земель и ограниченную природную продуктивность, требующую применения агротехнических мероприятий для повышения урожайности. Наличие 864 га орошаемых земель и функционирующих ирригационных систем является важным фактором стабилизации сельскохозяйственного производства и частичного нивелирования природных ограничений.
Значительную площадь занимают пастбища - 10 719,2 га, из которых 8 913,4 га представлены естественными угодьями, а 964,4 га - сеяными кормовыми культурами. Это подтверждает развитость кормовой базы и создает условия для устойчивого ведения животноводства. Площадь сенокосов составляет 3 988,5 га, что дополняет кормовую обеспеченность и повышает устойчивость сельскохозяйственного производства в целом. Наличие 538,1 га залежных и прочих земель указывает на потенциальный резерв для вовлечения в хозяйственный оборот при необходимости.
Земли запаса и специального фонда занимают 3 914,72 га и могут рассматриваться как стратегический резерв для будущего расширения сельскохозяйственного использования или размещения новых объектов. Прочие земли, включая территории промышленности, лесного и водного фонда, составляют 645,8 га, что отражает ограниченную, но важную инфраструктурную и экологическую составляющую землепользования.
В целом структура земельных ресурсов села Песчаное характеризуется высокой долей сельскохозяйственных угодий, сбалансированным соотношением пашни и пастбищ и наличием базовой ирригационной инфраструктуры. Это формирует устойчивую основу для развития аграрного производства, однако сравнительно низкое качество почв и ограниченность орошаемых площадей требуют мероприятий по повышению эффективности использования земель, включая модернизацию ирригационных систем, улучшение агротехнологий и рациональное вовлечение резервных территорий в хозяйственный оборот.

Обрабатывающая промышленность 
Анализ объектов обрабатывающей промышленности в селе Песчаное показывает, что данная сфера имеет сформированную, но ограниченную по масштабам производственную базу, ориентированную преимущественно на обслуживание сельскохозяйственного сектора и первичную переработку продукции. Ключевым предприятием выступает ремонтно-механический завод, занимающий значительную площадь застройки 20 336 м² и включающий 10 зданий, что свидетельствует о его системообразующей роли в обеспечении технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. Наличие такого предприятия повышает устойчивость аграрного производства и снижает зависимость от внешних сервисных услуг.
Важным элементом отрасли является деятельность ТОО «Племцентр Песчанский», представленная как производственными базами для содержания скота, так и машино-тракторными мастерскими с автогаражами. Это указывает на интеграцию обрабатывающих и обслуживающих функций в рамках агропромышленного комплекса, где переработка и техническое обеспечение тесно связаны с сельским хозяйством. Общая площадь соответствующих объектов позволяет говорить о наличии инфраструктуры, обеспечивающей полный цикл обслуживания животноводства.
Дополнительное значение имеет наличие овощехранилища площадью застройки 3 884 м², которое формирует условия для хранения и последующей переработки сельскохозяйственной продукции. Это способствует снижению сезонных потерь и повышению эффективности реализации продукции. Маслосырзавод, несмотря на относительно небольшие размеры, отражает наличие перерабатывающего звена, ориентированного на выпуск продукции с добавленной стоимостью, что является важным направлением развития местной экономики.
Складские объекты общей площадью более 2 800 м² дополняют производственную инфраструктуру и обеспечивают логистическую поддержку функционирования предприятий. В целом размещенные объекты относятся преимущественно к IV–V классам опасности, что свидетельствует об их экологической приемлемости и возможности размещения вблизи жилой застройки при соблюдении санитарно-защитных зон.
Таким образом, обрабатывающая промышленность села Песчаное носит обслуживающе-перерабатывающий характер с ориентацией на сельское хозяйство. Отрасль обладает базовой инфраструктурой и потенциалом для дальнейшего развития, однако ее рост в перспективе будет зависеть от модернизации производственных мощностей, расширения глубины переработки сельхозпродукции и привлечения инвестиций, направленных на формирование более диверсифицированной и устойчивой промышленной структуры.

Оптовая и розничная торговля
Анализ развития сферы оптовой и розничной торговли в селе Песчаное показывает, что данное направление находится на начальной стадии формирования и не играет существенной роли в структуре местной экономики. Фактическое наличие лишь нескольких магазинов свидетельствует о низком уровне развития торговой сети и ограниченной обеспеченности населения объектами повседневного спроса. Торговая деятельность носит преимущественно розничный, локальный характер и ориентирована на удовлетворение базовых потребностей жителей без выраженной специализации и без формирования устойчивой конкурентной среды.
Слабая развитость торговли обусловлена рядом факторов, включая относительно небольшую численность населения, ограниченный платежеспособный спрос и отсутствие сформированной предпринимательской среды. В таких условиях экономическая целесообразность открытия новых торговых объектов остается невысокой, что сдерживает расширение отрасли. При этом отсутствуют признаки развития оптового звена, что указывает на зависимость села от внешних поставщиков и логистических центров, расположенных за его пределами.
Вместе с тем существующая ситуация отражает наличие потенциала для постепенного роста торговли по мере развития других отраслей экономики, прежде всего сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Увеличение объемов производства и доходов населения может способствовать расширению ассортимента товаров, появлению новых торговых точек и развитию более устойчивой торговой инфраструктуры. В перспективе развитие сферы торговли в селе Песчаное будет напрямую связано с общим экономическим ростом, улучшением транспортной доступности и стимулированием малого предпринимательства.
Образование
Анализ сферы образования в селе Песчаное показывает, что социальная инфраструктура в целом сформирована и обеспечивает базовые потребности населения в образовательных услугах. В системе дошкольного образования функционирует один детский сад «Балдырган» на 135 мест. Это свидетельствует о наличии определенного резерва мощностей и возможности удовлетворения текущего спроса на дошкольное воспитание без дефицита мест.
Система школьного образования представлена двумя общеобразовательными школами, которые в совокупности формируют устойчивую образовательную сеть внутри населенного пункта. Первая школа рассчитана на 640 мест, вторая - на 536 мест. Таким образом, суммарная проектная мощность значительно превышает фактическую загрузку, что указывает на недоиспользование существующей инфраструктуры и демографические ограничения, связанные с численностью и возрастной структурой населения.
Кадровое обеспечение образовательных учреждений находится на приемлемом уровне, численность педагогического персонала соответствует текущей нагрузке, что позволяет поддерживать образовательный процесс без существенных ограничений. Все здания выполнены из кирпича, относятся к типовым и признаны пригодными для дальнейшей эксплуатации, несмотря на то что введены в эксплуатацию в 1970-х и 2000-х годах. Это говорит о сохранности материально-технической базы, однако в перспективе может потребовать модернизации и обновления.
В целом система образования в селе Песчаное характеризуется наличием полной базовой инфраструктуры при значительном резерве мощностей. Это создает благоприятные условия для обеспечения доступности образовательных услуг, но одновременно отражает ограниченный демографический потенциал и необходимость повышения эффективности использования существующих объектов, в том числе за счет оптимизации сети и улучшения качества образовательной среды.

Здравоохранения
Анализ сферы здравоохранения в селе Песчаное показывает, что медицинская инфраструктура сформирована на базовом уровне и обеспечивает первичное медицинское обслуживание населения. Центральным звеном выступает врачебная амбулатория, расположенная в селе Песчаное, которая функционирует в формате дневного стационара при поликлинике с плановой пропускной способностью около 25 посещений в смену. 
Кадровое обеспечение медицинских учреждений в целом соответствует минимальным требованиям, однако численность персонала ограничена, особенно в части врачебных кадров, что типично для сельских территорий и может сдерживать расширение спектра оказываемых услуг. Все здания характеризуются как находящиеся в удовлетворительном состоянии и пригодные для дальнейшей эксплуатации, что свидетельствует о сохранности материально-технической базы, но не исключает необходимости ее модернизации в перспективе.
В целом система здравоохранения в селе Песчаное обеспечивает базовый уровень медицинской помощи. Дальнейшее развитие отрасли связано с оптимизацией распределения медицинских потоков, укреплением кадрового потенциала и поэтапным обновлением инфраструктуры, что позволит повысить доступность и качество медицинских услуг для населения.

Государственное управление и оборона
Сфера государственного управления в селе Песчаное представлена аппаратом акима Песчанского сельского округа, который является основным исполнительным органом на местном уровне и обеспечивает реализацию государственной политики, управление территорией и решение вопросов местного значения. 
Село выполняет функции административного центра сельского округа, что усиливает его роль в системе управления и концентрирует основные управленческие функции на данной территории. В структуре управления реализуется типичная для Казахстана модель, при которой акимат осуществляет исполнительно-распорядительные функции, включая планирование развития, управление бюджетом, земельными ресурсами и организацию хозяйственной деятельности. 
В целом сфера государственного управления в селе Песчаное характеризуется стабильным функционированием базовых институтов власти и наличием административного центра, однако ее развитие носит стандартный, обслуживающий характер без расширенной институциональной структуры, что соответствует масштабу населенного пункта и его демографическому потенциалу.

Туризм, культура и прочие услуги
Анализ сферы туризма, спорта и культуры в селе Песчаное показывает, что данное направление представлено на базовом уровне и ориентировано преимущественно на удовлетворение внутренних потребностей населения. Ключевым объектом является сельский дом культуры, рассчитанный на 250 мест и обеспеченный персоналом, что позволяет проводить культурно-массовые мероприятия и поддерживать социальную активность жителей. Объект функционирует и находится в рабочем состоянии, что свидетельствует о сохранности культурной инфраструктуры.
Вместе с тем развитие туризма в селе практически отсутствует и не имеет выраженной инфраструктурной базы, что обусловлено как масштабом населенного пункта, так и отсутствием специализированных объектов размещения и туристской привлекательности. Сфера спорта также не выделена в виде самостоятельной инфраструктуры и, вероятно, ограничивается использованием школьных и универсальных площадок без развитой сети спортивных сооружений.
В целом сфера культуры выполняет социально-обслуживающую функцию и обеспечивает минимально необходимый уровень досуга, однако направления туризма и спорта остаются слабо развитыми. Это указывает на наличие потенциала для дальнейшего развития через создание дополнительных объектов, расширение функционала существующих учреждений и формирование условий для привлечения посетителей, в том числе за счет интеграции с культурными и сельскохозяйственными особенностями территории.

Итого
В целом экономика села Песчаное имеет ярко выраженную аграрную специализацию и базируется на развитом сельском хозяйстве, которое выступает основой занятости и формирования доходов. Животноводство и растениеводство находятся на устойчивом уровне, обеспечивая как внутренние потребности, так и частично товарное производство, при этом структура отрасли остается традиционной и требует повышения эффективности и глубины переработки. Земельные ресурсы используются активно, однако их качество и ограниченность орошаемых площадей сдерживают рост продуктивности.
Обрабатывающая промышленность носит вспомогательный характер и ориентирована преимущественно на обслуживание сельского хозяйства и первичную переработку, что формирует базовую, но недостаточно диверсифицированную промышленную структуру. Сфера торговли развита слабо и представлена ограниченным числом объектов, что отражает низкий уровень деловой активности и зависимость от внешних поставок.
Социальная инфраструктура, включая образование и здравоохранение, в целом сформирована и обеспечивает базовый уровень обслуживания населения, однако характеризуется избыточными мощностями в образовании и ограниченными ресурсами в здравоохранении. Сфера государственного управления функционирует стабильно, выполняя административные функции на уровне сельского округа.
Направления туризма, спорта и культуры развиты на минимальном уровне и ориентированы преимущественно на внутреннее потребление, без формирования экономически значимого сектора услуг. В целом экономика села Песчаное характеризуется устойчивостью при низком уровне диверсификации, а ее дальнейшее развитие связано с модернизацией аграрного сектора, расширением переработки, развитием малого бизнеса и постепенным укреплением сферы услуг.

[bookmark: _Toc236951352][bookmark: _Toc204684723][bookmark: _Toc217376482]2.2 Проектные предложения отраслей экономики села
[bookmark: _Hlk221629399]Проектные предложения по развитию отраслей экономики села Песчаное направлены на формирование устойчивой и более диверсифицированной структуры хозяйства с усилением перерабатывающего сектора и развитием агропромышленного комплекса. Ключевым направлением является создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, что позволит перейти от сырьевой модели к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью. В первую очередь предусмотрено размещение производств по переработке молока и мяса мощностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки, а также предприятия по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий аналогичной производительности. Реализация данных объектов обеспечит создание новых рабочих мест, повысит уровень занятости населения и будет способствовать развитию локального рынка продовольствия.
В расчетный срок планируется дальнейшее расширение перерабатывающей отрасли за счет организации производства макаронных изделий мощностью до 1,0 тонны в сутки и создания цеха по приготовлению кормов производительностью 10 тонн в сутки. Эти объекты ориентированы на углубление переработки сельскохозяйственного сырья и укрепление кормовой базы животноводства, что позволит повысить эффективность всего аграрного сектора. Дополнительно предусматривается развитие животноводческой инфраструктуры через создание хозяйств с содержанием до 50 голов, что обеспечит наращивание объемов производства и устойчивость отрасли.
Важным элементом проектных предложений является формирование сервисной инфраструктуры, включая объект технического обслуживания сельскохозяйственной техники с пропускной способностью 1–2 единицы в сутки. Это позволит повысить уровень технической обеспеченности сельхозпроизводителей, сократить издержки и повысить надежность производственных процессов.
В целом предлагаемые мероприятия направлены на комплексное развитие экономики села Песчаное, повышение уровня переработки сельскохозяйственной продукции, создание новых рабочих мест и формирование условий для устойчивого экономического роста. Реализация проектных решений позволит укрепить аграрную специализацию села при одновременном расширении промышленной и сервисной составляющих экономики.
Таблица 2.2.1
Список проектируемых производственных объектов в селе Песчаное
	[bookmark: _Hlk215322516]№
	Наименование
	Мощность (ед. измерения)
	Рабочие места, человек
	Общая площадь, м²
	Стадийность

	1
	Производства по переработке молока
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	8
	837,3
	Первая очередь

	2
	Производство по переработке мяса
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	10
	2068,9
	Первая очередь

	3
	Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	12
	3060,0
	Первая очередь

	4
	Производство макаронных изделий
	от 0,3 до 1,0 тонны в сутки
	7
	2459,9
	Расчетный срок

	5
	Цех по приготовлению кормов
	10 тонн в сутки
	6
	4205,8
	Расчетный срок

	6
	Хозяйства с содержанием животных
	до 50 голов
	4
	4266,2
	Расчетный срок

	7
	Техническое обслуживания сельскохозяйственной техники
	1–2 единицы в сутки
	8
	3474,8
	Расчетный срок

	8
	Склады фруктов, овощей, картофеля
	1000–1500 тонн хранения
	8
	1649,0
	Первая очередь

	9
	Склады фруктов, овощей, картофеля
	4000–6000 тонн хранения
	15
	7379,7
	Расчетный срок
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3.1 Население
Анализ существующих демографических процессов
На начало 2025 года по данным акимата села Песчаное численность населения села составила 2791 человек.
Численности населения за 2020 - 2025 годы приведена в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Численности населения за 2020-2025 г.г.
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения на начало года, человек
	2457
	2490
	2503
	2583
	2694
	2791



Анализ изменения численности населения в селе Песчаное за 2020–2025 годы показывает устойчивую и положительную динамику демографического развития. Численность населения увеличилась с 2457 человек в 2020 году до 2791 человека в 2025 году, что свидетельствует о приросте на 334 человека за рассматриваемый период. В относительном выражении общий темп прироста составил 13,6 %, а среднегодовой темп - около 2,6 %, что для сельской территории является достаточно высоким показателем и указывает на благоприятные демографические процессы.
Динамика изменения численности населения носит неравномерный, но устойчиво восходящий характер. В начальный период 2020–2022 годов рост был умеренным: прирост составил 33 человека в 2020–2021 годах и 13 человек в 2021–2022 годах, что соответствует темпам прироста 1,34 % и 0,52 % соответственно. Это может свидетельствовать о стабильной, но сдержанной динамике, характерной для сельских территорий с ограниченным миграционным притоком.
Начиная с 2022 года наблюдается заметное ускорение темпов роста численности населения. В 2022–2023 годах прирост составил уже 80 человек или 3,2 %, а в 2023–2024 годах достиг максимального значения - 111 человек или 4,3 %. В 2024–2025 годах сохраняется высокий уровень прироста - 97 человек или 3,6 %. Такая динамика может быть обусловлена усилением миграционной привлекательности села, развитием экономической базы, а также улучшением условий проживания и социальной инфраструктуры.
В целом рост численности населения свидетельствует о положительных тенденциях в социально-экономическом развитии села Песчаное. Увеличение численности населения способствует формированию трудовых ресурсов, повышению спроса на услуги и развитию инфраструктуры, однако одновременно требует соответствующего планирования в сфере жилищного строительства, образования, здравоохранения и инженерного обеспечения.
Таблица 3.1.2
Расчёт абсолютных и среднегодовых темпов изменения численности населения
	Период
	Население на начало периода
	Население на конец периода
	Абсолютное изменение, чел.
	Темп прироста, %
	Среднегодовой темп, %

	2020-2021
	2457
	2490
	33
	1,34
	1,34

	2021-2022
	2490
	2503
	13
	0,52
	0,52

	2022-2023
	2503
	2583
	80
	3,2
	3,2

	2023-2024
	2583
	2694
	111
	4,3
	4,3

	2024-2025
	2694
	2791
	97
	3,6
	3,6

	2020-2025
	2457
	2791
	334
	13,59
	2,59



Анализ демографических процессов в селе Песчаное за последние пять лет показывает, что рост численности населения обеспечен преимущественно за счет миграционного притока при устойчиво отрицательном естественном приросте. За рассматриваемый период суммарный естественный прирост составил −62 человека, что связано с превышением смертности над рождаемостью. Общее число родившихся за пять лет составило 124 человека, тогда как число умерших достигло 186 человек, что отражает неблагоприятные тенденции естественного воспроизводства населения.
Несмотря на это, общая численность населения демонстрирует устойчивый рост, который за период 2020–2025 годов составил 334 человека. Данный прирост полностью компенсируется и превышается положительным сальдо миграции, которое за пять лет составило +329 человек. Это свидетельствует о том, что село Песчаное обладает определенной миграционной привлекательностью и притягивает население за счет социально-экономических факторов, включая наличие рабочих мест, развитие сельского хозяйства и доступность базовой инфраструктуры.
Динамика миграционных процессов характеризуется значительным увеличением притока населения в последние годы. Если в 2020–2022 годах сальдо миграции находилось на относительно стабильном уровне в пределах 31–33 человек в год, то начиная с 2023 года наблюдается резкий рост до 118 и 114 человек соответственно. Это указывает на усиление положительных тенденций в развитии территории и рост ее привлекательности для проживания.
Таким образом, демографическая ситуация в селе Песчаное характеризуется противоречивыми процессами: с одной стороны, сохраняется естественная убыль населения, а с другой - наблюдается устойчивый миграционный прирост, обеспечивающий общий рост численности населения. В перспективе развитие демографического потенциала будет зависеть от мер по повышению рождаемости, снижению смертности и дальнейшему укреплению социально-экономической базы, способствующей закреплению и притоку населения.
Таблица 3.1.3
Структура прироста/убыли населения за последние 5 лет
	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Сумма за последние 5 лет

	Численность населения на начало года, человек
	2457
	2490
	2503
	2583
	2694
	2791
	

	Естественный прирост, человек (Число родившихся - Число умерших)
	0
	-18
	-20
	-7
	-17
	-
	-62

	Число родившихся, человек
	40
	27
	21
	19
	17
	-
	124

	Число умерших, человек
	40
	45
	41
	26
	34
	-
	186

	Сальдо миграции, человек (Число прибывших - Число убывших)
	33
	31
	33
	118
	114
	-
	329

	Прибывшие, человек
	70
	68
	75
	160
	150
	-
	523

	Убывшие, человек
	37
	37
	42
	42
	36
	-
	194

	Общий прирост, человек (Естественный прирост + Сальдо миграции)
	33
	13
	80
	111
	97
	-
	334


Прогноз численности населения
Прогнозные значения численности населения села Песчаное основаны на анализе сложившихся демографических тенденций за 2020–2025 годы и учитывают особенности структуры прироста населения. В рассматриваемый период наблюдался устойчивый рост численности населения при отрицательном естественном приросте, что свидетельствует о доминирующей роли миграционного фактора. Сформировавшаяся модель демографического развития, при которой естественная убыль компенсируется положительным сальдо миграции, принята в качестве базовой для прогнозирования.
На первую очередь до 2032 года прогнозируется увеличение численности населения до 3004 человек, что соответствует умеренно высоким темпам роста. Принятый коэффициент общего прироста на уровне 10,5‰ отражает сохранение миграционной привлекательности села, обусловленной развитием сельского хозяйства, формированием перерабатывающих производств и созданием новых рабочих мест. При этом отрицательный естественный прирост на уровне −2,5‰ учитывает текущую демографическую структуру населения, в том числе относительно невысокую рождаемость и сохраняющийся уровень смертности. Основной вклад в рост численности населения обеспечивается миграционным приростом, принятым на уровне 13,0‰, что соответствует тенденциям последних лет, характеризующихся значительным увеличением притока населения.
На расчетный срок до 2045 года численность населения прогнозируется на уровне 3200 человек. Снижение коэффициента общего прироста до 5,0‰ отражает постепенную стабилизацию демографических процессов и снижение интенсивности миграционного притока по мере насыщения территории и ограниченности ресурсной базы. Естественный прирост сохраняется отрицательным на уровне −2,0‰, однако предполагается его незначительное улучшение за счет повышения качества жизни и развития социальной инфраструктуры. Миграционный прирост прогнозируется на уровне 7,0‰, что указывает на сохранение положительного, но более умеренного притока населения.
Таким образом, принятые проектные значения численности населения являются реалистичными и обоснованными, поскольку отражают сложившуюся динамику демографических процессов и учитывают перспективы социально-экономического развития села Песчаное. Они обеспечивают необходимую основу для дальнейших расчетов в части планирования территории, развития инженерной и социальной инфраструктуры.
	Таблица 3.1.4
Прогнозные значения коэффициентов общего, естественного и миграционного прироста населения
	Период
	Коэффициент общего прироста (‰)
	Коэффициент естественного прироста (‰)
	Коэффициент миграционного прироста (‰)

	2025-2032
	10,5
	-2,5
	13,0

	2032-2045
	5,0
	-2,0
	7,0



В итоге, проектная численность населения с. Песчаное, принятая для технико-экономических расчетов в данном проекте, составит:
- на первую очередь - 3004 человек;
- на расчетный срок - 3200 человек.

[bookmark: _Toc236951354]3.2 Рынок труда
На основе анализа уже действующих предприятий на территории села и районными показателями структуры занятости населения (количество рабочей силы, занятого населения, безработных и т.д.) публикуемые КС МНЭ РК, в данном проекте рассчитана перспективная структура трудовых ресурсов данного села. Данный трудовой баланс подсчитан с учетом приведенных категорий указанных в методологических пояснениях комитета по статистике МНЭ РК.
Приведенные понятия и определения основаны на стандартах и методологических подходах Международной Организации Труда (МОТ).
Рабочая сила - часть населения в возрасте, установленном для измерения рабочая силы, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность рабочей силы включает занятых во всех видах экономической деятельности и безработных. 
Доля рабочей силы в численности населения - доля численности рабочей силы в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, измеренная в процентах.
Занятое население - все лица в соответствующем возрасте, кто по своему состоянию в течение определенного короткого периода, равного одной неделе, могут быть отнесены к одной из следующих категорий:
а) «наемный (оплачиваемый) работник»;
б) «самозанятый работник».
Лицо, которое в обследуемую неделю было в отпуске (трудовом, без содержания, декретном или по уходу за ребенком) или заболело, также считается занятым, т.к. имеет формальное прикрепление к своей работе.
Уровень занятости населения - доля численности занятых в экономике в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, или в численности экономически активного населения, измеренные в процентах.
Наемные работники - лица, работающие по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме. 
Самостоятельная занятость - это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается как часть дохода).
В соответствии с Международной классификацией по положению в занятии (статуса в занятости) определены следующие группы самостоятельно занятых работников:
К безработным относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям:
а) были без работы (не имели доходного занятия);
б) занимались активно ее поиском; 
в) были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.
В проекте произведены расчеты параметров рынка труда села до расчетного срока, с учетом прироста населения и изменений в экономическом профиле села. Также необходимо отметить, что существующие данные о состояния рынка труда приведены согласно данным мониторинга сельских территорий. Данные о рынке труда села приведены в таблице 3.2.1.
Анализ существующего положения на рынке труда в селе Песчаное показывает, что трудовой потенциал находится на достаточно высоком уровне и характеризуется значительной долей экономически активного населения. При численности населения 2,791 тыс. человек объем трудовых ресурсов составляет 2,051 тыс. человек, или 73,5 % от общей численности, что свидетельствует о благоприятной возрастной структуре и высокой вовлеченности населения в экономическую деятельность. В составе трудовых ресурсов рабочая сила насчитывает 1,560 тыс. человек, или 76,0 %, что отражает достаточно высокий уровень экономической активности.
Занятое население составляет 1,492 тыс. человек, или 95,7 % от рабочей силы, что указывает на относительно высокий уровень занятости и стабильность рынка труда. Уровень безработицы составляет 3,3 %, что является умеренным показателем и соответствует типичной ситуации для сельских территорий. Существенной особенностью структуры занятости является высокая доля самостоятельно занятого населения, которая составляет 0,919 тыс. человек, или более половины всех занятых, тогда как численность работающих по найму составляет 0,573 тыс. человек. Это отражает аграрную специфику экономики с преобладанием личных подсобных хозяйств и индивидуальной занятости. Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, составляет 0,492 тыс. человек, или 24,0 % от трудовых ресурсов, что также соответствует сложившейся структуре сельского населения.
В период первой очереди до 2032 года рынок труда будет развиваться на фоне роста численности населения до 3,004 тыс. человек и увеличения трудовых ресурсов до 2,274 тыс. человек, или 75,7 % от общей численности. Рабочая сила возрастет до 1,687 тыс. человек, при этом уровень экономической активности сохранится на сопоставимом уровне. Численность занятых увеличится до 1,610 тыс. человек, а уровень занятости останется высоким - около 95,4 %. При этом ожидается рост числа работающих по найму до 0,698 тыс. человек, что связано с развитием перерабатывающей промышленности, сферы услуг и социальной инфраструктуры. Одновременно численность самостоятельно занятого населения незначительно сократится до 0,912 тыс. человек, что отражает постепенную трансформацию структуры занятости в сторону более организованных форм трудовой деятельности. Уровень безработицы сохранится на стабильном уровне около 3,4 %, а численность лиц вне рабочей силы увеличится до 0,587 тыс. человек.
На расчетный срок до 2045 года рынок труда будет характеризоваться стабилизацией и постепенным качественным изменением структуры занятости. При численности населения 3,200 тыс. человек объем трудовых ресурсов составит 2,205 тыс. человек, или 68,9 %, что связано с изменениями возрастной структуры населения. Рабочая сила будет насчитывать 1,660 тыс. человек, при этом уровень экономической активности сохранится на уровне около 75,3 %. Численность занятых составит 1,584 тыс. человек при сохранении высокого уровня занятости - 95,4 %. Существенным изменением станет дальнейший рост численности работающих по найму до 0,804 тыс. человек и сокращение самостоятельно занятого населения до 0,780 тыс. человек, что свидетельствует о постепенном переходе к более формализованной и устойчивой структуре занятости. Уровень безработицы снизится до 3,2 %, а численность лиц вне рабочей силы составит 0,545 тыс. человек.
Таким образом, рынок труда в селе Песчаное будет развиваться по пути постепенной структурной трансформации, характеризующейся ростом занятости в организованном секторе экономики, снижением доли самозанятости и сохранением в целом стабильного уровня занятости населения. Это будет способствовать повышению эффективности использования трудовых ресурсов и укреплению экономической базы села.
Таблица 3.2.1
Прогноз динамики структуры трудовых ресурсов

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Численность населения 
	тыс. чел.
	2,791
	3,004
	3,200

	 
	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	2,051
	2,274
	2,205

	
	
	в % от населения
	73,5
	75,7
	68,9

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Рабочая сила
	тыс. чел.
	1,560
	1,687
	1,660

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	76,0
	74,2
	75,3

	 
	В т. ч.:
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Занятое население
	тыс. чел.
	1,492
	1,610
	1,584

	
	
	в % от рабочей силы
	95,7
	95,4
	95,4

	 
	Из них:
	 
	 
	 
	 

	А
	Работающие по найму
	тыс. чел.
	0,573
	0,698
	0,804

	Б
	Самостоятельно занятое население
	тыс. чел.
	0,919
	0,912
	0,780

	1.1.2
	Безработные
	тыс. чел.
	0,051
	0,057
	0,053

	 
	
	в % от рабочей силы
	3,3
	3,4
	3,2

	1.2
	Лица не вошедшие в состав рабочей силы
	тыс. чел.
	0,492
	0,587
	0,545

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	24,0
	25,8
	24,7



На основе сложившиеся ситуации на рынке труда села Песчаное и тенденции развития рынка труда в селе до 2045 года были сделаны расчет мест приложений труда с разбивкой на виды экономической деятельности (см. Таблицу 3.2.2).
Таблица 3.2.2
Структура наемных работников села
	Отрасль
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	человек
	в %%
	человек
	в %%
	человек
	в %%

	Сельское хозяйство
	130
	22,7
	150
	21,5
	200
	24,9

	Обрабатывающая промышленность
	112
	19,5
	150
	21,5
	190
	23,6

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	-
	-
	7
	1,0
	15
	1,9

	Оптовая и розничная торговля
	7
	1,2
	12
	1,7
	20
	2,5

	Административно-управленческий аппарат и государственные органы
	10
	1,7
	17
	2,4
	17
	2,1

	Образование
	277
	48,3
	300
	43,0
	300
	37,3

	Здравоохранение
	12
	2,1
	12
	1,7
	12
	1,5

	Искусство, развлечение и отдых
	15
	2,6
	25
	3,6
	25
	3,1

	Прочие услуги
	10
	1,7
	25
	3,6
	25
	3,1

	Всего
	573
	100,0
	698
	100,0
	804
	100,0



Анализ структуры наемных работников в селе Песчаное показывает, что на исходный год численность занятых по найму составляет 573 человека и характеризуется выраженной концентрацией в социальной сфере и традиционных отраслях экономики. Наибольшая доля занятых приходится на образование - 277 человек или 48,3 %, что отражает значительную роль бюджетного сектора и наличие развитой сети образовательных учреждений. Существенную долю занимают сельское хозяйство - 130 человек или 22,7 %, а также обрабатывающая промышленность - 112 человек или 19,5 %, что подтверждает аграрно-производственную направленность экономики села. В остальных отраслях занятость остается ограниченной: в здравоохранении - 12 человек, в сфере культуры и досуга - 15 человек, в торговле - 7 человек, в административном управлении - 10 человек и в прочих услугах - 10 человек. Сфера услуг по проживанию и питанию фактически отсутствует. Таким образом, структура наемной занятости характеризуется низкой диверсификацией и высокой зависимостью от бюджетного и аграрного секторов.
В период первой очереди до 2032 года численность наемных работников увеличится до 698 человек, что связано с общим ростом экономики и реализацией проектных мероприятий. При этом структура занятости начнет постепенно диверсифицироваться. Численность занятых в сельском хозяйстве возрастет до 150 человек, однако их доля несколько снизится до 21,5 %. Аналогичная тенденция наблюдается в образовании, где численность увеличится до 300 человек, но доля сократится до 43,0 %, что связано с более быстрым ростом других отраслей. Значительно увеличится занятость в обрабатывающей промышленности до 150 человек или 21,5 %, что обусловлено развитием перерабатывающих производств. Начнет формироваться сфера услуг, в том числе появятся рабочие места в сфере проживания и питания - 7 человек, увеличится занятость в торговле до 12 человек, а также в сфере культуры и прочих услуг до 25 человек в каждой категории. Увеличится численность административного персонала до 17 человек, что связано с ростом управленческих функций.
На расчетный срок до 2045 года численность наемных работников достигнет 804 человек, при этом структура занятости станет более сбалансированной. Доля образования продолжит снижаться до 37,3 % при сохранении численности на уровне 300 человек, что свидетельствует о стабилизации отрасли. Сельское хозяйство увеличит численность занятых до 200 человек и долю до 24,9 %, а обрабатывающая промышленность - до 190 человек или 23,6 %, что отражает усиление производственного сектора. Существенно возрастет роль сферы услуг: занятость в торговле увеличится до 20 человек, в сфере проживания и питания - до 15 человек, а также сохранятся позиции в сфере культуры и прочих услуг по 25 человек. Численность административно-управленческого персонала останется стабильной на уровне 17 человек, а в здравоохранении сохранится на уровне 12 человек.
Таким образом, развитие наемной занятости в селе Песчаное будет сопровождаться не только ростом численности работников, но и постепенной структурной трансформацией. Отрасль образования, оставаясь крупнейшим работодателем, будет снижать свою долю, тогда как производственный сектор и сфера услуг будут усиливать свои позиции. Это свидетельствует о переходе к более диверсифицированной и устойчивой модели экономики, ориентированной на расширение занятости в реальном секторе и сфере обслуживания.

[bookmark: _Toc204684724][bookmark: _Toc217376483][bookmark: _Toc236951355]4.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Анализ существующего положения на рынке жилья в селе Песчаное показывает, что жилищный фонд сформирован и имеет устойчивую структуру, полностью представленную усадебной застройкой. На исходный год общий объем жилищного фонда составляет 79,8 тыс. м², в котором проживает 2,791 тыс. человек, при средней обеспеченности жильем 28,6 м² на человека. Данный показатель соответствует нормативным значениям для сельских населенных пунктов и свидетельствует об отсутствии острого дефицита жилья. Жилищный фонд включает 857 индивидуальных домов, что отражает традиционный характер расселения и низкую плотность застройки. При этом развитие жилищного сектора в существующих границах практически исчерпало свои возможности, что ограничивает потенциал дальнейшего роста без вовлечения новых территорий. В целом рынок жилья можно охарактеризовать как стабильный, с преобладанием индивидуального жилищного строительства и относительно сбалансированным соотношением между численностью населения и объемом жилищного фонда.
В период первой очереди до 2032 года развитие рынка жилья будет происходить в условиях роста численности населения до 3,004 тыс. человек и потребности в расширении жилищного фонда. Общая площадь жилья увеличится до 86,1 тыс. м² за счет ввода 6,3 тыс. м² нового строительства. При этом обеспеченность жильем сохранится на уровне 28,7 м² на человека, что свидетельствует о согласованности темпов жилищного строительства и демографического роста. Количество домов увеличится до 927 единиц, что отражает сохранение усадебного типа застройки. Существенной особенностью данного этапа является начало освоения новых территорий, где будет размещено порядка 6,3 тыс. м² жилья и обеспечено проживание около 0,252 тыс. человек. В то же время на территории существующей застройки произойдет незначительное снижение численности проживающего населения при сохранении прежнего объема жилищного фонда, что приведет к увеличению обеспеченности жильем до 29,0 м² на человека. Это указывает на процессы перераспределения населения и постепенное снижение плотности проживания в старой застройке.
На расчетный срок до 2045 года развитие рынка жилья будет характеризоваться дальнейшим наращиванием объемов жилищного строительства и улучшением жилищных условий населения. Общая площадь жилищного фонда достигнет 96,0 тыс. м², а численность населения составит 3,200 тыс. человек. Обеспеченность жильем возрастет до 30,0 м² на человека, что отражает качественное улучшение уровня проживания и соответствует современным требованиям к жилищному обеспечению. В данный период планируется ввод 9,9 тыс. м² нового жилья, что обеспечит дальнейшее увеличение количества домов до 1037 единиц. Основной прирост будет сосредоточен на новых территориях, где объем жилищного фонда достигнет 16,2 тыс. м² с численностью проживающего населения около 0,540 тыс. человек. При этом в существующей застройке продолжится тенденция к снижению плотности проживания при неизменном объеме жилищного фонда, что приведет к росту обеспеченности до 30,0 м² на человека.
Таким образом, развитие рынка жилья в селе Песчаное будет носить поэтапный и сбалансированный характер, ориентированный на обеспечение соответствия между ростом численности населения и объемами жилищного строительства. Сохраняется приоритет усадебной застройки, что соответствует сложившейся планировочной структуре и образу жизни населения. Важным направлением является освоение новых территорий, которое позволит обеспечить размещение прироста населения и одновременно повысить комфортность проживания за счет снижения плотности в существующей застройке. В перспективе это приведет к формированию более качественной и устойчивой жилищной среды, отвечающей современным требованиям социально-экономического развития сельской территории.

Таблица 4.1.1
Объем существующего жилищного строительства с. Песчаное
	№ п.п.
	Типы застройки
	Наличие на исходный год
	Новое строитель-ство за 2025-2032 г.г., тыс.м2
	Наличие на первую очередь
	Новое строитель-ство за 2033-2045 г.г., тыс.м2
	Наличие на расчетный срок

	
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Всего, в т.ч.:
	79,8
	2,791
	28,6
	857
	6,3
	86,1
	3,004
	28,7
	927
	9,9
	96,0
	3,200
	30,0
	1037

	1
	Усадебная застройка
	79,8
	2,791
	28,6
	857
	6,3
	86,1
	3,004
	28,7
	927
	9,9
	96,0
	3,200
	30,0
	1037

	1.1
	На территории существующей застройки
	79,8
	2,791
	28,6
	857
	
	79,8
	2,752
	29,0
	857
	
	79,8
	2,660
	30,0
	857

	1.2
	На новых территориях
	
	
	
	
	6,3
	6,3
	0,252
	25,0
	70
	9,9
	16,2
	0,540
	30,0
	180



 

[bookmark: _Toc215649808][bookmark: _Toc236951357]4.2 Организация культурно-бытового обслуживания населения
Анализ существующего положения объектов культурно-бытового обслуживания в селе Песчаное показывает, что инфраструктура в целом сформирована, однако уровень обеспеченности по отдельным видам услуг остается неоднородным и не полностью соответствует нормативным требованиям. В сфере образования функционирует детское дошкольное учреждение на 135 мест при нормативной потребности 207 мест на первую очередь и 255 мест на расчетный срок, что указывает на дефицит дошкольных мест уже на текущем этапе. При этом система школьного образования обладает значительным резервом, так как при наличии 1176 ученических мест нормативная потребность составляет 467 мест на первую очередь и 640 мест на расчетный срок, что свидетельствует о переизбытке мощностей. В здравоохранении действует врачебная амбулатория с мощностью 25 посещений в смену, что полностью соответствует нормативной потребности и не требует расширения.
В сфере культуры обеспеченность в целом соответствует нормативам: дом культуры на 250 мест покрывает расчетную потребность на уровне 240–250 мест, библиотечный фонд составляет 16 тыс. единиц хранения при нормативе 15–16 тыс., а количество читательских мест также соответствует требованиям. В то же время полностью отсутствуют отдельные объекты культового назначения, включая мечеть и церковь, что формирует потребность в их строительстве. Существенные диспропорции наблюдаются в сфере торговли и услуг. При наличии торговых площадей в размере 487,9 м² нормативная потребность уже на первую очередь составляет 901,3 м², а на расчетный срок - 960,1 м², что указывает на значительный дефицит. Отсутствует рыночная инфраструктура при потребности 72,1–76,8 м², а также предприятия общественного питания и бытового обслуживания, где нормативная потребность составляет соответственно 120–128 посадочных мест и 27–29 рабочих мест. Недостаточно развиты объекты коммунального обслуживания, включая гостиницы, бани, а также отсутствуют пожарное депо, отделение почтовой связи, участковый пункт полиции и ветеринарный пункт, несмотря на наличие нормативной потребности в каждом из этих объектов.
В период первой очереди до 2032 года развитие культурно-бытовой инфраструктуры будет направлено на устранение существующего дефицита и достижение нормативного уровня обеспеченности. Планируется строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест, что позволит довести общую вместимость до 255 мест и полностью покрыть потребность. В сфере физической культуры предусматривается создание спортивного комплекса общей площадью 861,3 м² при нормативной потребности 240,3–256,0 м², что обеспечит формирование современной спортивной базы. Запланировано строительство мечети площадью 159,8 м², что позволит удовлетворить религиозные потребности населения.
Существенные изменения предусмотрены в сфере торговли и услуг. Планируется ввод 473,1 м² торговых площадей, из которых 167,8 м² - на первую очередь, что позволит увеличить общий объем до 655,7 м² к 2033 году и значительно сократить дефицит. Также предусмотрено строительство рыночного комплекса площадью 205,3 м², полностью покрывающего нормативную потребность. В сфере общественного питания планируется создание предприятий на 70 посадочных мест на первую очередь с дальнейшим доведением до 130 мест, а в сфере бытового обслуживания - создание 29 рабочих мест. Дополнительно предусматривается строительство отделения банка, гостиницы на 20 мест, бани на 9 мест на первую очередь с увеличением до 16 мест, пожарного депо на 2 автомобиля, отделения почтовой связи, участкового пункта полиции и ветеринарного пункта. Реализация данных мероприятий позволит сформировать базовую инфраструктуру обслуживания, соответствующую численности населения 3,004 тыс. человек.
На расчетный срок до 2045 года развитие объектов культурно-бытового обслуживания будет связано с дальнейшим увеличением емкости и качественным совершенствованием инфраструктуры. Общая площадь торговых объектов достигнет 961,0 м², что полностью соответствует нормативной потребности при численности населения 3,200 тыс. человек. Предприятия общественного питания будут доведены до 130 посадочных мест, а вместимость бань увеличится до 16 мест. При этом остальные объекты, созданные на первую очередь, сохранят свои параметры, так как их мощность уже соответствует нормативным требованиям. Таким образом, на расчетный срок будет сформирована сбалансированная и полнофункциональная система культурно-бытового обслуживания.
В целом развитие инфраструктуры обслуживания в селе Песчаное будет носить поэтапный характер, направленный на ликвидацию существующего дефицита и последующее доведение показателей до нормативного уровня. Это обеспечит повышение качества жизни населения, формирование комфортной среды проживания и соответствие уровня обслуживания прогнозируемому росту численности населения.
Таблица 4.2.1
Обеспеченность социальной инфраструктуры с. Песчаное
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СП РК
	Обеспеченность, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	135
	150
	90

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	1176
	521
	225,7

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ВА
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	25
	-
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Спортивный комплекс
	м2 общей площади
	80
	- 
	223,3
	-

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	250
	223
	112,1

	Мечеть
	м2 общей площади
	-
	143,7
	-
	-

	Церковь
	м2 общей площади
	-
	86,7
	-
	-

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	16
	14
	114,2

	
	читател. место
	4
	14
	11
	127,3

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	487,9
	837,3
	58,3

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	- 
	111
	-

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	-
	25
	-

	Предприятия коммунального обслуживания

	Пожарная часть
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	-
	2
	-

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	-
	1
	-

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	-
	1
	-



Таблица 4.2.2
Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры с. Песчаное на первую очередь и на расчетный срок

	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СНиП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СНиП
	Новое строительство за 2025-2045 г.г.
	Наличие на начало

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на 01.01.2033
	на 01.01.2046
	всего
	в том числе:
	2033 г.
	2046 г.

	
	
	
	
	
	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	135
	207
	255
	120
	120
	
	255
	255

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	1176
	467
	640
	
	
	
	1176
	1176

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ВА
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	25
	25
	25
	
	
	
	25
	25

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Спортивный комплекс
	м2 общей площади
	80
	
	240,3
	256,0
	861,3
	861,3
	
	861,3
	861,3

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	250
	240
	250
	
	
	
	250
	250

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	16
	15
	16
	
	
	
	16
	16

	
	читател. место
	4
	14
	12
	13
	
	
	
	14
	14

	Мечеть
	м2 общей площади
	
	
	
	
	159,8
	159,8
	
	159,8
	159,8

	Церковь
	м2 общей площади
	
	381,7
	
	
	
	
	
	381,7
	381,7

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	487,9
	901,3
	960,1
	473,1
	167,8
	305,3
	655,7
	961,0

	Рыночный комлекс
	м2 торговой площади
	24
	
	72,1
	76,8
	205,3
	205,3
	
	205,3
	205,3

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	
	120
	128
	130
	70
	60
	70
	130

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	
	27
	29
	29
	29
	
	29
	29

	Финансовые организации и учреждения

	Отделения и филиалы сберегательного банка
	операционное место
	1-2 тыс. чел.
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	Предприятия коммунального обслуживания

	Гостиница
	место
	6
	
	18
	19
	20
	20
	
	20
	20

	Бани
	место
	5
	
	15
	16
	16
	9
	7
	9
	16

	Пожарное депо
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	Ветеринарный пункт
	объект
	Согласно региональным стандартам
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1





Таблица 4.2.3
Список проектируемых объектов
	№ на плане
	Наименование и обозначение
	Этажность
	Количество зданий
	Площадь застройки м²
	Общая площадь м²
	Период реализаций

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	Детский сад
	1
	1
	639
	543
	Первая очередь
	

	403
	Отделение банка, Учатковый пункт полиций 
	1
	1
	299
	254
	Первая очередь
	

	404
	Отделение почты  
	1
	1
	299
	254
	Первая очередь
	

	502
	Гостиница, Баня, Общественные туалеты
	1
	1
	480
	408,0
	Первая очередь
	

	503
	Магазин, Парикмахерская 
	1
	1
	480
	408,0
	Первая очередь
	

	504
	Рыночный комплекс
	1
	1
	345
	293,2
	Первая очередь
	

	505
	Торговый дом
	1
	2
	686
	583,1
	Расчетный срок
	

	506
	Пекарня производительностью до 200 кг хлебобулочных изделий в сутки
	1
	1
	372
	316,2
	Первая очередь
	

	507
	Кафе
	
	
	
	
	
	

	508
	Баня
	1
	1
	299
	254,1
	Расчетный срок
	

	509
	Кафе
	
	
	
	
	
	

	603
	Парк
	
	
	
	
	
	

	702
	Мечеть
	1
	1
	188
	159,8
	Первая очередь
	

	1008
	Производство по переработке мяса от 0,3 до 3,0 т. в сутки
	1
	2
	2434
	2068,9
	Первая очередь
	

	1009
	Производства по переработке молока от 0,3 до 3,0 т. в сутки
	1
	3
	985
	837,3
	Первая очередь
	

	1010
	Производство хлеба и хлебобулочных изделий производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	1
	2
	3600
	3060,0
	Первая очередь
	

	1011
	Производство макаронных изделий от 0,3 до 1,0 тонны в сутки
	1
	4
	2894
	2459,9
	Расчетный срок
	

	1012
	Цех по приготовлению кормов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	1
	3
	4948
	4205,8
	Расчетный срок
	

	1013
	Хозяйства с содержанием животных  до 50 голов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	1
	6
	5019
	4266,2
	Расчетный срок
	

	1014
	Техническое обслуживания сельскохозяйственной техники
	1
	2
	4088
	3474,8
	Расчетный срок
	

	1101
	Спортивный комплекс
	1
	1
	990
	861,3
	Первая очередь
	

	1201
	Пожарный пост
	1
	1
	216
	188
	Первая очередь
	

	1301
	Ветеринарный пункт без содержания скота
	1
	1
	124
	108
	Первая очередь
	

	1403
	Склады фруктов, овощей, картофеля
	1
	4
	1940
	1649,0
	Первая очередь
	

	1404
	Склады фруктов, овощей, картофеля
	1
	7
	8682
	7379,7
	Расчетный срок
	




[bookmark: _Toc236951358][bookmark: _Toc236946313][bookmark: _Toc236946371][bookmark: _Toc236946316][bookmark: _Toc236946374][bookmark: bookmark166]5.СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc236951359]5.1.Местоположение в системе расселения.
Село Песчаное является сельским населённым пунктом, расположенным на территории Теренкольского района Павлодарской области Республики Казахстан. Оно входит в состав Песчанского сельского округа и является его административным центром.
Территория села находится в южной части Теренкольского района, вблизи автомобильных дорог местного значения, соединяющих его с соседними населёнными пунктами.
Расстояние до административного центра района — села Теренколь составляет примерно 20 км, что обеспечивает удобную транспортную и административную связь.
Ближайший крупный город — Павлодар, расположен на расстоянии около 98 км к югу от села.
В системе расселения региона село Песчаное выполняет функции сельского центра местного значения, обеспечивая базовые административные, социальные и хозяйственные услуги для жителей своего округа и близлежащих поселений. Наличие транспортных связей способствует поддержанию социально-экономических контактов с районным и областным центрами.
Село Песчаное расположено в южной  части района:
на расстоянии 98 км от областного центра — города Павлодар;
на расстоянии 20 км от районного центра — села Теренколь;
до ближайшей железнодорожной станции Павлодар — около 107 км;
до аэропорта города Павлодар — примерно 110 км.

[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: _Toc236951360]5.2.Характеристика современного состояния архитектурно-
планировочной структуры села
[bookmark: bookmark170]Современная архитектурно-планировочная структура села Песчаное Павлодарской области сформировалась в результате поэтапного развития территории и имеет квартально-линейный характер. Основу планировочного каркаса составляют центральные улицы, вдоль которых сосредоточены основные общественные и административные объекты. Планировочная структура подчинена природным условиям — рельефу и расположению реки Иртыш, вдоль которой протянулась южная часть населённого пункта.
Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, размещёнными в прямоугольной квартальной системе. Большая часть жилых кварталов сложилась в советский период, при этом наблюдается постепенное обновление жилого фонда. Новые участки жилой застройки располагаются на восточной и северо-восточной окраинах села.
Общественные учреждения размещены равномерно по территории, формируя локальные центры обслуживания населения:
В центральной части расположены школа, детский сад и школа-интернат на окраине в восточной части, обеспечивающие образовательные потребности жителей.
Дом культуры  служит главным культурным центром села, вокруг которого концентрируются места общественной активности.
Больница  обеспечивает медицинское обслуживание жителей, располагаясь в центральной доступной зоне.
Административно-социальные объекты включают акимат и почту, которые образуют административное ядро села.
Объекты торговли и обслуживания (магазины ) размещены вдоль главных улиц, что обеспечивает удобную транспортную и пешеходную доступность.
Рекреационные зоны включают игровые и спортивные площадки, а также зелёные насаждения общего пользования, расположенные в центральной и восточной частях.
Религиозные объекты представлены мечетью и церковью, что отражает духовное и культурное разнообразие населения.
Объекты специального назначения включают кладбища и скотомогильник, размещённые на периферии населённого пункта с соблюдением санитарных разрывов.
Инженерная инфраструктура представлена системами водоснабжения, канализационными насосными станциями, очистными сооружениями, АТС и трансформаторными подстанциями.
Промышленные и производственные зоны сосредоточены преимущественно на северо-западе и юго-востоке территории. Здесь расположены:
Ремонтно-механический завод ТОО “Песчанский”,
Племцентр “Песчанский”,
Овощехранилище 
Эти объекты формируют производственный пояс, отделённый от жилой застройки санитарно-защитными зонами.
В целом, планировочная структура села Песчаное характеризуется компактностью, устойчивой функциональной организацией и наличием всех основных элементов сельской инфраструктуры. Развитие территории ориентировано на модернизацию инженерных сетей, благоустройство общественных пространств и расширение жилой зоны в северо-восточном направлении.

[bookmark: _Toc236951361]5.2.Санитарно-эпидемиологическое состояние села
В границах населенного пункта  расположены объекты различного функционального назначения — производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные, транспортные и иные, для которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 71 от 17 февраля 2017 года (с последующими изменениями и дополнениями).
В таблице приведены сведения по объектам, имеющим установленные санитарно-защитные зоны, включая:
· наименование и адрес объекта;
· кадастровый номер земельного участка;
· размер санитарно-защитной зоны;
· нормативное или расчетное основание установления СЗЗ.
Анализ данных показал, что на территории присутствуют объекты I–V классов санитарной классификации с размером санитарно-защитных зон от 10 м до 1000 м. 
Данные о размерах санитарно-защитных зон сведены в таблицу «Объекты, имеющие санитарно-защитные зоны (СЗЗ)».
Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Песчаное района Тереңкөл Павлодарской области. Корректировка


2

Таблица 5.3.1
	№ 
	Экс. номер
	Наименование
	Адрес, координаты
	Кадастровый номер 
	Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
	Примечание
	Сносимые объекты

	Промышленная застройка
	

	1
	1001
	ТОО “Песчанский” Ремонтно Механический завод
	ул. Жумадильды Абулкаирова, 1 52.989531528339, 76.32751958210581
	14208196004
	100 м
	   9. Класс IV – СЗЗ 100 м:
16) машиностроительные производства с металлообработкой, покраской без литья;
	20 жилых домов, попадающих в санитарно-защитной зоны промышленности.

	2
	1002
	ТОО “Племцентр Песчанский” базы для содержания скота
	ул. Бейбітшілік, 21
53.00456224359607, 76.287105239261
	14208190256

	300 м
	42. Класс III – СЗЗ 300 м: 
2) хозяйства с содержанием животных (свинарники, зверофермы) от 50 до 100 голов; 
	9 жилых домов, попадающих в санитарно-защитной зоны промышленности

	3
	1003
	ТОО “Племцентр Песчанский” МТМ, автогаражи
	ул. Шоссейная, 63А
53.00089020797344, 76.2907772031089
	14208190022
	100 м
	9. Класс IV – СЗЗ 100 м:
 8) объекты по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
	13 жилых домов, попадающих в санитарно-защитной зоны промышленности

	4
	1004
	Овощехранилище
	ул. Олимпийская, 6А
53.001608589846704, 76.30232347200338
	14208190026
	50 м
	  44. Класс V – СЗЗ 50 м:
1) хранилища, склады фруктов, овощей, картофеля, зерна;
	Акимат и 9 жилых домов, попадающих в санитарно-защитной зоны промышленности

	Зоны специального назначения
	

	1
	801
	Кладбище

	52.99924224232528, 76.30922990526552
	14208197025
	300 м
	предоставить решение о закрытие кладбище. С уменьшением СЗЗ на 100 м.
	4 жилых домов, попадающих в санитарно-защитной зоны кладбища.

	2
	802
	Кладбище

	53.00573586199036, 76.32382220180384
	14208197026
	300 м
	предоставить решение о закрытие кладбище. С уменьшением СЗЗ на 100 м.
	-

	3
	803
	Скотомогильник
	53.012291004117095, 76.29201628983544
	Отсутствует кадастровый номер
	1000 м
	предоставить решение о закрытие скотомогильника 1000 м
	-

	Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

	1
	901
	АТС
	52.99338659869262, 76.31292844627403
	Отсутствует кадастровый номер
	50 м
	--
	

	2
	902
	Водозабор
	52.993454423685336, 76.30314591511302
	14208191312
	
	 --
	

	3
	903
	Водозабор
	уч. кв. 197, 34
53.00155452439957, 76.31435193501856
	14208197034
	
	--
	

	4
	904
	Очистные сооружения
	53.010295949497255, 76.27653708053305
	Отсутствует кадастровый номер
	
	--
	

	5
	906
	КНС
	52.99027199376585, 76.32727328045978
	Отсутствует кадастровый номер
	15 м
	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	




[bookmark: _Toc236951362]5.3.Существующее состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ВЗ и ВП) водных ресурсов
Согласно письму №ЗТ-2025-03415736 от 14.10.2025г. РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» в пределах границ географических координат протекает протока р. Ертис, а также имеются  пойменные озера р. Ертис. Постановлением Акимата Павлодарской области №237/1 от 25.08.2025 г установлены водоохранные зоны и полосы, а также режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос водных объектов Павлодарской области. ОЮЛ «Ассоциация водопользователей, водопотребителей и водного транспорта «KAZWATER» 12.11.2021 года разработан «Проект по установлению водоохранных зон и полос реки Ертис на территории городов Павлодара, Аксу и в границах Павлодарской области» (далее - Проект). Согласно Проекта местоположение и границы водоохранных зон и полос приведены в Картографических материалах.
Проектом предусмотрены водоохранные зоны и полосы реки Иртыш, согласно представленным исходным данным заказчика.
В водоохранной зоне расположены:
Кладбище (801)
Скотомогильник (803)
АТС (901)
Очистные сооружения (904)
КНС (906)
 ТОО “Песчанский” Ремонтно Механический завод 1001
ТОО “Племцентр Песчанский” базы для содержания скота
ТОО “Племцентр Песчанский” МТМ, автогаражи
Овощехранилище
В водоохранной полосе объекты отсутствуют.
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[bookmark: bookmark532][bookmark: _Toc236951363][bookmark: _Toc217376491]6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
[bookmark: _Toc217376492][bookmark: _Toc236951364]6.1 Анализ реализация действующего генерального план
[bookmark: _Toc217376493][bookmark: _Toc236951365]6.2 Архитектурно-планировочная организация территории села
В основу разработки проекта положены следующие принципы:
1. Четкое функциональное зонирование территории.
2. Максимальное сохранение сложившейся застройки.
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
4. Широкое развитие всех видов культурно-бытового обслуживания населения села.
5. Развитие и улучшение озеленения и транспортной системы села путем реконструкции существующих и строительства новых улиц.
6. Развитие и улучшение системы инженерного оборудования.
7. Проведение мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды.
Учет факторов при планировании:
· Существующая схема улично-дорожной сети и подъездных путей;
· Проведенные инженерно-геодезические и топографические изыскания;
· Наличие коммуникаций и инженерной инфраструктуры;
· Природно-климатические условия и существующие ограничения: зоны подтопления, санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных сетей и ЛЭП.
Архитектурно-планировочная организация территории села Песчаное сформирована с учётом сложившейся планировочной структуры, природно-ландшафтных условий и перспективного развития населённого пункта. Проектные решения направлены на упорядочение функционального зонирования, развитие жилой застройки, общественных пространств и инженерной инфраструктуры.
Планировочная структура села имеет квартально-линейный характер. Основу планировочного каркаса составляют существующие и проектируемые улицы и проезды, формирующие чёткую систему кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение улично-дорожной сети подчинено рельефу местности и природным условиям, в том числе расположению реки Иртыш, вдоль которой протянута северная часть территории села.
Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками. Существующая жилая застройка сохранена, а проектом предусмотрено расширение жилых кварталов за счёт освоения свободных территорий, преимущественно в северо-восточном направлении. Планировка новых кварталов выполнена с соблюдением санитарных, противопожарных и градостроительных нормативов.
Общественно-деловая застройка и объекты социального обслуживания населения размещены равномерно по территории села, формируя локальные центры притяжения и обеспечивая пешеходную доступность. В центральной части села расположены:
· школа;
· детский сад;
· дом культуры, выполняющий функцию основного культурного и общественного центра.
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (магазины, кафе, парикмахерские) размещаются преимущественно вдоль главных улиц, что обеспечивает удобную транспортную и пешеходную доступность для жителей.
Религиозная застройка представлена мечетью и церковью, которые органично включены в планировочную структуру села и отражают духовное и культурное многообразие населения.
Проектом предусмотрено размещение и развитие объектов рекреационного назначения — парков, скверов, детских и спортивных площадок, формирующих систему общественных пространств и повышающих качество среды проживания.
Производственные и сельскохозяйственные объекты сосредоточены на периферии территории, преимущественно в северо-восточной и южной частях села. 
Данные объекты формируют производственный пояс, отделённый от жилой застройки санитарно-защитными зонами в соответствии с действующими нормативами.
Объекты специального назначения (кладбища, скотомогильник) размещены за пределами жилой застройки с соблюдением нормативных санитарных разрывов.
Инженерная инфраструктура представлена системами электроснабжения, трансформаторными и электрическими подстанциями, объектами водоснабжения и другими инженерными коммуникациями. Проектом предусматривается их модернизация и развитие с учётом перспективного роста территории.
В целом архитектурно-планировочная организация территории села Кызылжар характеризуется компактностью, функциональной целостностью и устойчивостью планировочных решений. Развитие села ориентировано на улучшение условий проживания населения, благоустройство общественных пространств, расширение жилой застройки и поэтапное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc217376494][bookmark: _Toc236951366]6.3 Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния
Проектом предусмотрено размещение:
· производства макаронных изделий производительностью от 0,3 до 1,0 тонны в сутки, 
· производства по переработке молока производительностью от 0,3 до 3,0 т/сутки, 
· производства по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 т/сутки,
· Производство хлеба и хлебобулочных изделий производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки 
·  
· склады хранения фруктов, овощей и картофеля.
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, указанные объекты относятся к V классу опасности, для которых нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м.
А также проектом предусмотрено размещение:
· цеха по приготовлению кормов; 
· Хозяйства с содержанием животных  до 50 голов
· пункта технического обслуживания сельскохозяйственной техники; 
· тепличного хозяйства.
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, указанные объекты относятся к IV классу опасности, для которых нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м.
[bookmark: _Toc217376495][bookmark: _Toc236951367]6.4 Водоохранные зоны и полосы (ВЗ и ВП) водных ресурсов
В водоохранной зоне реки Иртыш проектом предусмотрено размещение следующих объектов:

[bookmark: _Toc217376496][bookmark: _Toc236951368]6.5 Градостроительное зонирование

План градостроительнгого зонирования разработан на основании принятых архитектурно-градостроительных решений. Функциональное назначение участков застройки, определено исходя из градостроительных решений, принятых в Проекте генерального плана села. Границы участков различного функционального назначения приняты по границам кварталов жилой и общественной застройки и естественным природным границам.
Ж.1. Зона усадебных и блокированных жилых домов
Разрешенные виды функционального использования территории: отдельно стоящие жилые дома усадебного типа; блокированные жилые дома; магазины торговой площадью до 40 м2, без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; содержание мелкого домашнего скота (для сельских населенных пунктов); бани, сауны при условии канализования стоков; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки; встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 1 транспортное средство на 1 земельный участок.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; культовые сооружения; объекты обслуживания, не превышающие разрешенные размеры; предприятия общественного питания; кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины; помещения для занятий спортом; библиотеки; аптеки; небольшие гостиницы, пансионаты; почтовые отделения, телефон, телеграф.
Параметры:
1. Минимальная площадь земельного участка:
для жилых домов усадебного типа- 1000 м2;
для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) - 150 м2.
2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением: - в соответствии с линией застройки.
3. Минимальное расстояние от границ земельных участков до строений, а также между строениями:
3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3м; хозяйственных и прочих строений - 1м; открытой стоянки -1м; отдельно стоящего гаража - 1м.
3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2002, приложение 1.
Примечания: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
4. Доля естественных поверхностей:
для жилых домов усадебного типа-не менее 40%;
для блокированных жилых домов - не менее 20%.
5. Высота зданий:
5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10,6м; до конька скатной кровли -не более 14,6м.
5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
5.3. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
7. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

О.1. Центральная общественно-деловая зона
Назначение:
Зона О.1. охватывает общегородской центр, характеризующийся многофункциональным использованием территории; подразделяется на несколько подзон.
Разрешенные виды функционального использования территории: учреждения воспитания и образования; учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; учреждения отдыха и рекреационные территории; учреждения культуры и искусства; учреждения, связанные с отправлением культа; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания; организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи; научные и административные организации, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса; жилая застройка.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные виды землепользования, но превышающие параметры, указанные в требованиях к застройке земельных участков, а также крупные предприятия обслуживания, требующие по нормам больших автостоянок (более чем на 50 автомобилей); гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; казино; общественные туалеты.
Параметры:
1. Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы, количество жилых помещений не более 10 % площади первого этажа дома.
2. Доля естественных поверхностей не менее 20%;
Производственная (промышленная) зона
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.
П.1. Коммунально-складская зона, зона предприятий V класса вредности
(санитарно-защитная зона - 50).

Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.
 
П.2. Зона предприятий IV класса вредности (санитарно-защитная зона -100 м)
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия IV класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия V класса вредности; инженерные сооружения.
 
П.З. Зона предприятий III класса вредности (санитарно-защитная зона - 300 м)
 
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия III класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия IV-V классов вредности; инженерные сооружения.
 
П.4. Зона предприятий II класса вредности (санитарно-защитная зона - 500 м)
 Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия II класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия III-V классов вредности; инженерные сооружения.
Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований, либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственной противопожарной службы, охраны окружающей среды, с организацией санитарно-защитных зон.
 
ПО-I. Производственно-общественная зона
Охватывает ценные территории города, занятые промышленностью.
Организуется с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид использования.
Разрешенные виды функционального использования территории: парки, скверы, бульвары; предприятия IV-V вредности при условии соблюдения соответствующих санитарно-защитных зон; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения; клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы; объекты, связанные с отправлением культа; выставочные залы и комплексы; информационные центры; магазины, торговые центры; рынки открытые и закрытые; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары, закусочные, рестораны, парикмахерские; дома моды, пошивочные ателье; почта, телефон, телеграф; аптеки поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры бани; приемные пункты и предприятия прачечной и химчистки; здания управлений, администрации, офисы фирм и компаний, представительства, конторы; научные, проектные и конструкторские организации, агентства банки, отделения банков; издательства, редакционные комплексы; теле- и радиостудии; выставки, ярмарки; казино; общественные туалеты; инженерные сооружения.
 
Рекреационная зона
 Р.1. Зона открытых пространств
 
Назначение: Зона Р.1 охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; спортивные и игровые площадки; аттракционы; летние театры, кинотеатры, концертные площадки.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.
Параметры: 
Доля площадей:
            зеленые насаждения     - 65 - 75%
            аллеи и дороги              - 10 - 15%
            площадки                                   - 8 - 12%
            сооружения                               - 5 - 7%
 
Р.2. Зона природных ландшафтов
 
Назначение: Зона Р.2. охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения города, иного поселения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.
Разрешенные виды функционального использования территорий: лесопарки; спортивные и игровые площадки, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и т.д.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: гостиницы, мотели, кемпинги, туристские центры; профилактории, санатории; больницы, госпитали общего типа; интернаты для престарелых; кафе, бары, закусочные и другие учреждения общественного питания; места для пикников; общественные туалеты.
Параметры
Доля площадей:
зеленые насаждения, водоемы,
открытые луговые пространства         - 90 - 97%
аллеи и дороги, спортплощадки          - 3 - 10%
сооружения                                            - 0 - 1%
 
Р.3. Зона отдыха
 
Назначение: Зона Р.З. организуется на территории лесопарков для организации отдыха населения. Цель организации зоны состоит в сохранении уникального ландшафта при создании условий для полноценного отдыха. Любой вид строительства разрешается только в том случае, когда выбор местоположения и тип объектов обслуживания оказывают минимальное воздействие строительства на окружающую среду и позволяют создать привлекательные места для отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей, присущих данной территории.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; кемпинги; кафе, бары, рестораны и другие учреждения общественного питания; пункты проката спортивного и др. инвентаря для отдыхающих; места для палаточных городков; спортивные и игровые площадки; бани, сауны; лодочные станции; помещения обслуживающего персонала;
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (кабинки для переодевания, беседки и другие малые архитектурные формы); общественные туалеты.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
 
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Т.А. Зона автомагистрали

Разрешенные виды функционального использования территории: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные, но превышающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.
С-1. Зона сельскохозяйственного использования
 
Земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с генеральными планами развития городов и иных населенных пунктов, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией.
Разрешенные виды функционального использования территории: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территорий: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: карьеры, перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
К. Зоны специального назначения
 
Разрешенные виды функционального использования территорий: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации,
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
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Проектируемые зеленые насаждения
Предлагаемая проектом система озеленения обусловлена природно-климатическими и почвенными условиями, а также архитектурно-планировочными решениями генерального плана. 
Приемы организации озелененных пространств направлены, прежде всего, на создание комфортных условий для населения,  защите от солнечной инсоляции,  ветра,  пыльных бурь, выбросов предприятий.
Во всех  существующих парках и скверах  необходимо провести реконструкцию насаждений, убрать больные и сухостойные деревья, провести, где это возможно, поливочный водопровод.
Предусматривается максимально сохранить существующие насаждения, обогатить породный состав, создать новые насаждения, которые позволят улучшить микроклимат, обеспечить   комфортные условия проживания населения, а также придать городу    свой индивидуальный, неповторимый облик.
Особого  внимания заслуживает  благоустройство  и озеленение жилых территорий. Прилегающая к жилым массивам дворовая территория должна быть озеленена с особой тщательностью, т. е. удобно, целесообразно, экономично и красиво. 
Проектом предлагается озеленение  проектируемой усадебной жилой застройки. Озеленению придомовых полос следует уделять особое внимание. По строительным нормам и правилам их ширина составляет 3,5-8,0 м. В придомовых полосах уместно размещение компактных групп кустарников и небольших по высоте отдельно стоящих деревьев, а также устройство цветников или небольших участков (2х2, 4х4м) для самодеятельного цветоводства. Кустарники рекомендуется группировать по времени цветения. В придомовых полосах следует предусмотреть места для посадки вьющихся растений, которые придадут дополнительную живописность фасадам зданий. Это является также приемом постепенного перехода от здания к территории. Деревья в полосах должны размещаться не ближе 5 м от здания, кустарники — не ближе 1,5 м. В противном случае растения будут затенять окна зданий.
Большое внимание следует уделять посадкам в палисадниках при жилом доме.  Традиционно в нем высаживаются самые красивые растения, создаются интересные цветочные композиции с садовыми фигурами, водоемами, камнями или другими интересными деталями ландшафта. 
Для полисадников можно порекомендовать   мальву различных оттенков, она неприхотлива и очень декоративна. Если позволяет  площадь можно устроить  небольшую альпийскую горку. Здесь же хорошо будут смотреться карликовые формы хвойных кустов.  
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Объединённые улицами озеленённые участки жилых территорий облегчает создание непрерывной системы насаждений в городе.
При озеленении участков школ также применяется  широкий ассортимент деревьев и кустарников. Чтобы зеленые насаждения служили своеобразным наглядным пособием необходимо введение экзотов (катальпа, каштан конский, скумпия, орех, дуб, боярышник, спиреи, сирень и др.), на поливе.
Особый характер несет озеленение и благоустройство территорий перед административными зданиями, развлекательными объектами. Здесь уместно будет   соединить сдержанность и респектабельность с более демократичными приемами ландшафтного дизайна. В  оформление цветников,  можно применять плитку, поребрик, гранитную крошку, щебень. Инертные материалы в цветнике подчёркивают красоту цветов, усиливают внимание посетителей.
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Рекомендуемые расстояния расположения зеленых насаждений (согласно СП РК 3.01-105-2013*)  приведены в таблице  
Таблица

Расстояния от деревьев и кустарников до зданий и сооружений.	
	 Здания и сооружения
	Расстояние, м

	
	до стволов деревьев
	до кустарников

	Здания
	5
	1,5

	Магистрали различного назначения
	2
	1

	Подземные сети (тепловая сеть, канализация газопровод)
	2
	1

	Второстепенные проезды, пешеходные дорожки
	0,75
	0,5



Вдоль городских улиц и дорог предлагаются посадки ширококронных пород деревьев. Хорошо в такую посадку подойдет вяз Андросова, вяз мелколистный.  Вяз неприхотлив, декоративен и хорошо создает тень в жаркий день. 

Целесообразно создавать  участки непрерывного цветения из красивоцветущих кустарников, которые украсят  и зимний ландшафт (чубушник, дерен, сирень обыкновенная и ее сорта, спиреи, кизильник и др.).
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Таблица
Плотность посадки деревьев и кустарников  (шт. на 1 га)	
	№
п/п
	Наименование
	деревья
	кустарники

	1
	Парки
	200-250
	1500-2000

	2
	Скверы
	150
	1500

	3
	Бульвары
	250
	2500-4500

	4
	Жилая территория
	150-200
	1500-2500

	5
	Участки общественных и спортивных сооружений
	150
	2000-2500

	6
	Санитарно-защитные зоны
	400-1000
	1000-3000




Зеленые насаждения парковых зон  предлагается разместить в виде ландшафтных групп деревьев, красивоцветущих кустарников, хвойных пород. В парке необходимо разместить детские площадки с аттракционами, можно предусмотреть летнюю эстраду. Особое внимание уделяется раскрытию живописного вида на выделяющиеся части ландшафта с мест, служащих для отдыха. В вечернее время можно предусмотреть  подсветку живописных групп деревьев, красивоцветущих кустарников и т.д. 
Газон. Создание устойчивого газонного покрытия в местных условий достаточно затруднено, т.к.  требуют значительных человеческих и водных ресурсов. Вместо них можно использовать клевер, как  альтернативу. Газоны обычно применяются,  в основном,  в декоративных зонах.
Применение клевера в ландшафтном дизайне:
· Создание газонов
· Создание цветущих лужаек

В городской среде, где живет значительная часть населения, выбор деревьев для озеленения играет важную роль в создании приятной и здоровой городской атмосферы. В свою очередь для создания комфортной городской среды лиственные деревья имеют большую эстетическую привлекательность. Лиственные деревья обладают разнообразной формой, текстурой и цветом листвы. Они создают привлекательные пейзажи и придают городу живописный и уютный вид. В то время как хвойные деревья имеют свою уникальность, лиственные деревья предоставляют более разнообразные визуальные эффекты, особенно во время смены сезонов.
Лиственные деревья предоставляют более плотную тень, которая помогает снизить температуру в городе. Это особенно важно в жарком климате, где деревья могут создавать комфортные условия для прогулок и отдыха. Кроме того, лиственные деревья также способны уловить дождевую воду на своей листве, что способствует естественному охлаждению окружающей среды.
Лиственные деревья имеют положительный психологический эффект на людей, снижая стресс и улучшая настроение. Они создают приятную атмосферу, способствуют релаксации и общению с природой.  Прогулки и пребывание в окружении лиственных деревьев связаны с улучшением здоровья и благополучия людей.
Лиственные деревья представляют собой более предпочтительный вариант для озеленения городской среды по ряду причин. Они не только придают городу эстетическую привлекательность, но и вносят существенный вклад в экологическое равновесие, качество воздуха, регулирование температуры и психологическое благополучие горожан.
Санитарно-защитные зеленые насаждения
Основной целью системного подхода при благоустройстве и озеленении промышленных территорий являются создание условий, способствующих поддержанию экологического равновесия природной среды, снижение загрязнения атмосферы от выбросов вредных веществ, организация комфортных  микроклиматических условий для работающего рабочего персонала на территории промышленной зоны.
Защитные лесополосы санитарно-защитных зон предлагаются специальных фильтрующих и изолирующих конструкций. Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является их устойчивость к различным загрязнениям, содержащимся в выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий предлагается из преимущественно газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. 
Реальными эффективными функциями санитарно-защитных насаждений являются ограждение прилегающих к источникам загрязнения  территорий от проникновения загрязненного воздуха и снижение концентрации токсикантов в воздухе на заданных  территориальных пространствах. Первую функцию выполняют изолирующие, а вторую – фильтрующие санитарно-защитные насаждения. 
Изолирующими называются посадки, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, заставляющую этот поток обтекать изолируемый территориальный участок. Создаются  посадки плотными,  с кустарниковыми опушками. Непродуваемые посадки – как экран, отражающий пылевидные частицы. Пылеулавливающая способность посадок возрастает при наличии в них кустарников, а также пород с выраженными пылеулавливающими и газопоглотительными  свойствами.
При средних метеоусловиях такие посадки снижают концентрацию газообразных загрязнителей в воздухе изолируемого участка на 25-30 % за счет отклонения и рассеивания  воздушного потока. Дальность  защитного действия посадок изолирующего типа  составляет  не менее 10 кратной  высоты насаждений.
Фильтрующие посадки создаются менее плотными без кустарниковых опушек.  Для увеличения листовой поверхности  и лучшей адсорбции загрязняющих веществ внутрь массива иногда вводятся кустарниковые породы – 5-10 % количества высаживаемых деревьев.  Такая посадка имеет самую высокую ветропроницаемость. Дальность  защитного действия такой посадки  с  заветренной стороны составляет около 30 высот насаждения. (Альбенский А. В. «Развитие теории и практики защитного лесоразведения».1970.)
Подбор древесно-кустарниковых пород осуществляется с учетом адсорбции основных загрязняющих веществ. Конструкции лесополос включают насаждения с разряженными кронами и разновысотными штамбами с целью снижения скорости ветра в приземном слое для доведения процесса адсорбции загрязняющих веществ до возможно больших значений.
Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является  их устойчивость к   различным загрязнениям, содержащимся в  выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных  предприятий должен состоять  преимущественно из газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. При подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород необходимо учитывать, что многие растения способны поглощать листьями разнообразные вредные газы из атмосферы. Зеленые растения являются поглотителями таких вредных газообразных веществ как фтор, сернистый ангидрид, окись углерода, сероводород и др. Накопление вредных примесей в листьях растений способствуют обезвреживанию токсичных веществ и выполняет защитную роль в условиях промышленной среды.
Проектом предлагаются на территории санитарно-защитных зон, вблизи промышленных объектов размещение  защитных лесополос фильтрующего типа  и изолирующего типа ,   с задачей перехватить (задержать в своих пределах) загрязненные массы воздуха с целью их очистки.
 Ширину лесополос можно принимать в зависимости от размера санитарно-защитной зоны от промышленного предприятия. При ширине санитарно-защитной зоны в 300-500 м. ширина защитных лесополос принимается около 50-70 м. (Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий, М. Стройиздат 1984 г.) Размещение защитных лесополос должно быть на  максимально близком расстоянии от объектов промышленной зоны.
Хорошо в защитную посадку подойдет вяз мелколистный (карагач), лох узколистный, в опушечные посадки бирючина обыкновенная, жимолость татарская и др.
Размещение защитных посадок предусматривается перпендикулярно господствующим ветрам.
Все мероприятия и работы по сносу и пересадке насаждений, уходным работам, а также созданию цветников и газонов будут проводиться согласно утвержденным в РК правилам, стандартам и нормам: Строительным нормам Республики Казахстан благоустройство территорий населенных пунктов СН РК 3.01-05-2019 (СН РК 3.01-05-2019)
[bookmark: _Toc116472774][bookmark: _Toc204684734][bookmark: _Toc217376498][bookmark: _Toc236951370]
7.ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

[bookmark: _Toc217376499][bookmark: _Toc236946325][bookmark: _Toc236946383][bookmark: _Toc217376505][bookmark: _Toc236946331][bookmark: _Toc236946389][bookmark: _Toc116472775][bookmark: _Toc204684735][bookmark: _Toc217376506][bookmark: _Toc236951371]7.1. Внешний транспорт и внешние автомобильные дороги
Село Песчаное  имеет связь с районным центром с. Теренколь , через автомобильную дорогу республиканского значения «гр. РФ (на Омск) - Майкапчагай».
Внешние транспортные связи села с районным центром осуществляется общественным пассажирским автомобильным транспортом.

[bookmark: _Toc116472776][bookmark: _Toc204684736][bookmark: _Toc217376507][bookmark: _Toc236951372]7.2. Улично-дорожная сеть
Современное состояние. Улично-дорожная система сформировано под воздействием квартальной застройки и имеет прямоугольные начертания. Сеть грунтовых улиц и улиц щебеночно-гравийным покрытием обеспечивает подъезды ко всем зданиям и сооружениям.
Хранения индивидуальных автомобилей осуществляется владельцами на своих приусадебных участках. 
Проектные предложения. Проектные предложения и мероприятия по развитию улично-дорожной сети направлены на:
· создание единой системы улично-дорожной сети, связанной с планировочной структурой, села и прилегающих к нему территорий на перспективу;
· повышение ее пропускной способности и плотности, как за счет реконструкции, так и за счет строительства новых улиц; 
· обеспечение удобных и быстрых, безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта, с другими населенными пунктами системы расселения, автомобильными дорогами общей сети.
В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» (раздел 8.2 «Сеть улиц и дорог», табл.5-3 «Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов») проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети:
- главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.
Улицы в жилой застройке:
- основная – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;
- второстепенная – связь между основными жилыми улицами;
- проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.
Параметры улиц и дорог в красных линиях и элементов поперечного профиля приняты по нормам СНиП РК 3.01-01-2008:   
- главная улица –30 м, 
- основные жилые улицы - 20 м, 
- второстепенные жилые улицы –15-20 м, 
Протяженность улично-дорожной сети села увеличится за счет строительства новых улиц в районах перспективной застройки.
Принятая проектом схема улично-дорожной сети предусматривает возможность удобной транспортной и пешеходной связи различных районов села между собой, а также обеспечивает выходы на внешние дороги.
Классификация улично-дорожной сети и профили улиц приведены на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».
Сводная таблица принятых основных показателей.
Таблица 7.2.1.
	№
п.п
	Наименование показателей
	ед. изм.
	По СП РК 3.01.101-2013
	По проекту

	
	
	
	
	Исходный год
	Первая очередь 
	Расчетный срок 

	1
	Главная улица
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	30,0-40,0
	30
	30,0
	30,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2-3
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	Ширина проезжей части
	м
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	2,78
	2,78
	2,78

	2
	Улица в жилой застройке, основная
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-20,0
	20
	20
	20

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	
	Ширина проезжей части
	м
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	-
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	9,14
	9,14
	9,14

	3
	Улица в жилой застройке, второстепенные
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-20,0
	15,0-20,0
	15,0-20,0
	15,0-20,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2
	2
	2
	2

	
	Ширина полос движения
	м
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	
	Ширина проезжей части
	м
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,0
	-
	1,0
	1,0

	
	протяженность
	км
	-
	31,06
	37,46
	37,46

	количества автопарковок и мест сервиса

	
	СТО сельскохозяйственной техники
	ед
	-
	
	1
	1

	
	Количество автопарковок
	ед
	-
	-
	19
	19

	
	Количество АЗС
	
	
	1
	1
	1



[bookmark: _Toc204684737][bookmark: _Toc217376508][bookmark: _Toc236951373]7.3. Автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей
В проекте уровень автомобилизации жителей села на расчетный срок принят ориентировочно 250 автомашин на 1000 чел. для районов малоэтажной застройки (раздел 8.1. Общие требования, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»). В таблице 6.3.1 приводится расчет количества машино-мест хранения индивидуальных автомобилей и необходимых площадей их размещения.
Таблица 7.3.1
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Расчетный срок

	Численность населения, проживающего в усадебной застройке
	тыс. чел
	3,2

	Расчетный парк, всего
	ед.
	800



Автомобили граждан, проживающих в районах усадебной застройки, будут храниться на усадьбах автовладельцев.  
Открытые площадки для стоянки автомобилей у административных и общественных зданий должны предусматриваться в зависимости от их потребности в каждом конкретном случае и приниматься в соответствии СП РК 3.01-101-2013. 


[bookmark: _Toc204684738][bookmark: _Toc217376509][bookmark: _Toc236951374]7.4. Система технического обслуживания автомобилей
В соответствии с нормами СП РК 3.01-101-2013 для обслуживания легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 200 автомобилей требуется 1 пост. 
В селе есть действующая АЗС, размещение новых АЗС будет решаться акиматом сельского округа по мере их потребности, поскольку строительство АЗС связано с выделением земельных участков, экологическими требованиями и т. д. В генплане рекомендуется размещение новых АЗС, в основном, на выездах из села.

[bookmark: _Toc204684739][bookmark: _Toc217376510][bookmark: _Toc236951375]7.5. Противошумовые мероприятия и безопасность движения
Для защиты от транспортного шума в проекте предложен комплекс мероприятий градостроительными и архитектурно – планировочными средствами, в частности:
- четкая дифференциация улиц и дорог по транспортному назначению;
- вдоль поселковых и главной улицы предусматриваются полосы озеленения; школы и детские учреждения рекомендуется размещать с удалением от источника шума на расстояние не менее 50 м;
- усовершенствование дорожных покрытий на улицах;
- необходимое увеличение разрывов между проезжей частью и линией застройки.
Для обеспечения безопасности движения транспорта проектом предусматривается ряд мероприятий:
1. Поселковые и главные улицы села необходимо оборудовать системой улично-дорожных знаков и указателей.
2. Разметку проезжей части необходимо производить в соответствии с требованиями.
3. В местах пересечения транспортного движения с пешеходным производить разметку проезжей части по типу «зебра».
4. Устройство искусственного освещения вдоль улиц.
5. Разрывы от автостоянок до жилых домов должны быть не менее 10 м при вместимости до 10 а/машин, 15 м - при вместимости до 50 а/машин; до общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений соответственно – 15 м и 25 м; до лечебных учреждений – 25 м и 50 м.
Предлагаемые настоящим проектом мероприятия будут способствовать некоторому улучшению общего санитарного состояния воздушной среды и созданию комфортных условий проживания населения.


[bookmark: _Toc204684741][bookmark: _Toc217376512][bookmark: _Toc236951376]7.6. Мероприятия для маломобильных групп населения
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
В проекте необходимо предусмотреть мероприятия для маломобильных групп населения согласно СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.  На участке ширина пути движения инвалидов на креслах –колясках не менее 1,8м (к главному входу).
При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования:
1) Тактильная направляющая разметка – вектор направления. Для обеспечения безопасного движения незрячего человека. Используется плитка с продольными рифами размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
2) Тактильная предупреждающая разметка – для предупреждения о препятствии, обеспечивая безопасное передвижение незрячего человека. Используется плитка с конусообразными рифами, размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
[image: ]
При в входе в здание также лестницы дублируются пандусами. В здании должны быть предусмотрены размещение лифта и устройство пандуса со стороны главного входа.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 50 м от входов в общественные здания. Продольный уклон пути движения к главному входу в здание принят не более 5%. 
Места для личного автотранспорта инвалидов предусматриваются вблизи входа, доступного для маломобильных групп населения, общественного здания – не далее 50 м, а при жилых зданиях – не далее 100 м. Количество парковочных мест, предназначенных для транспортных средств с опознавательными знаками «Инвалид», определяется из расчета 4 места на первые 100 мест (то есть 1:25), 2 места со следующими 100 мест (1:50). Если парковочных мест меньше 25, проектируется 1 место, предназначенное для транспортного средства с опознавательными знаками «Инвалид».
В случае перепада уровней поверхностей более 20 мм необходимо обеспечить пандусы на тротуарных дорожках.
[image: ]
Парки, игровые площадки должны быть максимально доступными и комфортными для детей, в том числе детей-инвалидов. Игровое оборудование должно быть из материалов, соответствующих требованиям нормативных документов Республики Казахстан. Покрытие на игровых площадках должно быть безопасным и удобным для детей на инвалидных колясках. 

[bookmark: _Toc116462850][bookmark: _Toc116472777][bookmark: _Toc204684742][bookmark: _Toc217376513][bookmark: _Toc236951377][bookmark: _Hlk116477609]8.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc536659461][bookmark: _Toc116472778][bookmark: _Toc204684743][bookmark: _Toc217376514][bookmark: _Toc236951378]8.1. Вертикальная планировка территории
Для села Песчаное абсолютные отметки над уровнем моря следующие: юго-запад участка – 57,00 м, юго-восток – 55,8 м, северо-запад 68,0 м, северо-восток –57 м.
Основной уклон участка села направлен с севера  на юг с 68 м над уровнем моря на юге участка на 55 м.
Наличие на проектируемой территории отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как, засоление грунтов и вследствие этого просадочность, набухание грунтов, суффозионно-карстовые процессы, подтопление пониженных участков ливневыми и талыми водами, требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, первостепенным из которых является вертикальная планировка территории с упорядочением поверхностного стока.
[bookmark: _Toc536659462][bookmark: _Toc116472779]Незначительный перепад местности создаёт затрудненные условия для организации поверхностного стока.
[bookmark: _Hlk195181997]При решении вертикальной планировки территории как существующей застройки, так и площадок перспективного развития, не преследовались цели коренного изменения рельефа, а лишь исправление отдельных его недостатков с тем, чтобы высотное примыкание территории кварталов к улицам обеспечивало поверхностный водоотвод.
На территориях нового строительства производится засыпка понижений, траншей и каналов, срезка одиночных бугров, насыпей, препятствующих отводу поверхностных вод. Затем на территориях кварталов создается рельеф местности, позволяющий эффективно использовать ливневую и дренажную канализации закрытого типа.
Внутри участков застройки предусматривается проведение выборочной вертикальной планировки, обеспечивающей отвод поверхностных вод от зданий и сооружений, с проездов, спортивных и других площадок в магистральную ливневую канализацию, прокладываемые вдоль проездов и улиц.
При внутриквартальной застройке необходимо предусматривать пристенный  дренаж с последующим сбросом вод в дренажную магистраль.
Проезжие части магистралей и улиц запроектированы двухскатные с асфальтовым покрытием, с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезда.
[bookmark: _Hlk195182058]Исходя из условий рельефа, проезжие части дорог на площадках застройки имеют следующие уклоны:
· максимальный – 18,2 ‰;
· минимальный – 6,7 ‰.
Существующие проезды, выполненные без поперечного уклона, реконструируются.
[bookmark: _Hlk201829212]Сброс поверхностных вод с проезжей части осуществляется через разрыв бордюрного камня. 
Высотное решение проектируемой территории представлено отметками и уклонами по осям основных улиц и магистралей. 
Принятые решения схематичны и требуют уточнения и дополнения на топооснове более крупного масштаба.

[bookmark: _Toc204684744][bookmark: _Toc217376515][bookmark: _Toc236951379]8.2. Организация поверхностного стока
Ливневая канализация для организованного сбора и отвода атмосферных вод с территории  села в настоящее время отсутствует.
Во время выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега поверхностные воды заливают проезжую часть улиц, препятствуя движению транспорта и пешеходов. 
В этой связи данным проектом на территории села предлагается осуществить организованный отвод и очистку поверхностного стока.
Для быстрого и полного удаления ливневых и талых вод с территории существующей и перспективной застройки города данным проектом предусматривается строительство смешанной ливневой канализации (открытой и закрытой) с последующей очисткой.
Открытая система водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки территории, обеспечивающей сток создаваемыми поперечными и продольными уклонами в арычную сеть.
[bookmark: _Hlk195182229]Собранный открытой водоотводящей системой поверхностный сток через дождеприемные колодцы поступает в самотечные закрытые ливневые коллекторы,  собирается в головную насосную станцию , проходят очищение и напорным коллектором сбрасывается на территорию парка для полива, расположенные в центральной  части села. 
Закрытые коллекторы ливневой канализации прокладываются вдоль проезжей части улиц. Магистральные самотечные коллекторы ливневой канализации приняты из безнапорных железобетонных труб с битумной обмазкой диаметром от 200 до 400мм. Уклоны, в зависимости от диаметра и скорости, намечаются от 0,003 до 0,005. Минимальная глубина заложения зависит от глубины промерзания и в условиях с.Песчаное составляет 1,5 м. Для контроля за состоянием коллекторов и обеспечения очистки их в процессе эксплуатации сеть ливневой канализации оборудуется смотровыми колодцами.
На участках территории села, где проектом предусмотрено устройство дренажа, ливневые коллекторы прокладываются в одной траншее с дренажными (совмещенные ливнево-дренажные коллекторы) на разных уровнях.
Напорные ливневые коллекторы приняты из напорных полиэтиленовых труб марки ПНД ориентировочным диаметром 300-400 мм глубиной заложения 2,6 м.
На последующей стадии проектирования для перекачки дренажных и ливневых вод рекомендуется принять экономические «накосные модули» нескольких типоразмеров с полным комплектом (насосы, электрооборудование, автоматика и т.п.). 
Таблица принятых проектных решений в сравнении с нормативным.

Таблица 7.2.1.

	№
	Элемент / решение
	Принято в проекте
	Нормативное требование
	Источник нормативов

	1
		



Продольный уклон проезжих частей
	от 5 до 18,2 ‰
	от 5,0 до 90,0 ‰
Не менее 3,0‰ при покрытии с твёрдым основанием
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	2
	Смешанная (открытая + закрытая) система
	Вертикальная планировка + арыки + дождеприемники + коллекторы
	Допускается при сельской/разреженной застройке, при условии очистки и отвода без подтопления
	СП РК 3.01-01-2008, п.6.58

	3
	Уклоны труб
	0,003–0,005
	Уклон подбирается по гидравлическому расчёту, но не менее 0,003
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	4
	Диаметр труб
	200–400 мм
	В зависимости от площади водосбора, допускается от 200 мм и выше
	СН РК 4.01-03-2011, табл.5.2

	5
	Глубина заложения
	min 1,5 м
	Не менее глубины промерзания; для Амангельды ориентировочно 1,5 м
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.4.2

	6
	Очистка сточных вод
	В головной насосной станции, с последующим поливом
	Очистка обязательна при использовании или сбросе поверхностных сточных вод на территорию населённого пункта
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.11.2


Программа мониторинга водоотводящей сети. Для обеспечения функционирования водоотводящей сети в соответствии с требуемыми правилами эксплуатации необходимо следующее:
- периодически, не менее 2-х раз в сезон выполнять осмотр и прочистку водоотводящей сети, в которой из-за малых или нулевых расходов воды в период сухой погоды происходит выпадение и аккумуляция осадка;
- периодический осмотр и прочистка смотровых колодцев в системе закрытой ливневой канализации.
При этом первая прочистка, при необходимости, должна быть осуществлена ранней весной от возможных отложений осадка в период зимних оттепелей и весеннего снеготаяния.
Основную массу загрязнений выносят часто повторяющиеся дожди относительно  малой   интенсивности.  Дожди  же  большой  интенсивности –
ливни, хотя и образуют поток с большим расходом воды, повторяются редко и не наносят большого ущерба водоемам ввиду малой загрязненности.
Прочистка водоотводящей сети и вывоз осадка уменьшат показатели загрязнений отстойников и накопителей ливневых стоков.

[bookmark: _Toc536659464][bookmark: _Toc116472780][bookmark: _Toc204684745][bookmark: _Toc217376516][bookmark: _Toc236951380]8.3 Организация полива зеленых насаждений
Строительное освоение рассматриваемой территории требует развития системы зеленых насаждений, которые играют немаловажную роль в нормальной жизнедеятельности села. Зеленые насаждения здесь могут произрастать только при  условии постоянного принудительного полива.
Полив зеленых насаждений, приусадебных участков и асфальтовых покрытий предусматривается из специального поливочного водопровода.
Вода из источников поливного водоснабжения в систему поливочного водоснабжения подается при помощи насосных станций. В районах нового строительства, по мере озеленения территорий, устанавливаются новые насосные станции. В существующей части села, где реконструкция площадок повлечет за собой развитие системы зеленых насаждений, рекомендуется увеличить мощность насосов или установить дополнительные насосные установки.
Поливочный водопровод запроектирован из напорных труб ПВП  типа С, исходя из условия непродавливаемости трубы, укладываются на глубину 0,8-1,0 м.  На трубопроводах устанавливаются гидранты для выпуска воды и подключения гибких шлангов. В зимнее время поливочная сеть опорожняется. 
Диаметры трубопроводов, в зависимости от напора, расхода, перспективных нагрузок и других гидравлических характеристик, определяются на дальнейших стадиях проектирования.
Скверы, бульвары, газоны рекомендуется поливать дождеванием через дождевальные насадки, установленные на стальном трубопроводе диаметром 40-50 мм. Расход одной насадки – 0,048 л/с, радиус действия – 3,0 м. Насадки устанавливаются через 5,0 м на стояках высотой 0,3 м.
Кроме того, для обеспечения орошения газонов, садов и скверов села данным проектом рекомендуются новые технологии в области орошения, разработанные лабораторией сельхозводоснабжения РГП «Научно-исследовательский институт водного хозяйства».
Из ряда технических новинок можно предложить:
- дождевальный комплект «Росинка», предназначенный для орошения  участков зеленых насаждений, размещенных на землях произвольной конфигурации и с любыми уклонами. Основные элементы комплекта изготовлены из стабилизированного полиэтилена низкого давления;
- комплект синхронного импульсного дождевания (КСИД-10) предназначен для полива различного вида зеленых насаждений с возможностью  использования  малодебитных водных источников. Комплект представляет автоматически действующую систему импульсного орошения, позволяющую осуществлять водоподачу в соответствии с водопотреблением растений и с учетом изменяющихся метеорологических условий и влагозапасов в активном слое почвы;
- комплект низконапорного капельного орошения предназначен для орошения цветников, кустарников в открытом и закрытом грунтах в автоматическом режиме работы. Водоподача к одному растению до 5 л/сут, количество обслуживающего персонала – 1 человек на 100 комплектов.
Кроме технических приспособлений для орошения, специалистами ДГП «НИИВХ» разработаны различные устройства, представляющие интерес в организации благоустройства и озеленения территорий.
Кроме системы напорного поливочного водопровода проектом намечено для орошения внутридворовых зеленых насаждений (газоны, цветники, деревья и кустарники) использовать систему хозяйственно-питьевого водоснабжения путем подключения гибких шлангов к гидрантам-водовыпускам, расположенным в цокольной части зданий (выделяется 15-20% объемов воды, необходимых для орошения зеленых насаждений).
Во избежание инфильтрации поливочной воды в нижележащие слои и подъема уровня грунтовых вод, вызывающего явление вторичного засоления почвогрунтов, строительные нормы принимаются минимальными для данного района, используя по возможности для полива метод капельного орошения.


[bookmark: _Toc204684747][bookmark: _Toc217376518][bookmark: _Toc236951381][bookmark: _Hlk116477627]9.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом развития на соответствующий расчетный период. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или раздельными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи.)
[bookmark: _Toc57123389]Кроме того, инженерная инфраструктура должна предусматривать возможность их поэтапного строительства по мере наращивания уровня инженерного обустройства в комплексе с улично-дорожной сетью. Автономные системы инженерного обеспечения в районах индивидуальной застройки могут использоваться как в качестве постоянных, так и временных сооружений на первом этапе освоения с последующим переводом на централизованные или локальные сооружения. (СН РК 3.01-02-2012 планировка и застройка районов ИЖС.).
[bookmark: _Toc204684748][bookmark: _Toc217376519][bookmark: _Toc236951382]9.1 Водоснабжение и канализация
Водоснабжение
Раздел «Водоснабжение и водоотведение» разрабатывался в соответствии со следующей нормативной документацией:
Водный кодекс Республики Казахстан 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.)
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра национальной экономики РК № 26 от 20.02.2023.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утв. приказом Министра национальной экономики РК от 11.01 2022 № ҚР ДСМ-2.
Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утв. приказом Министра национальной экономики РК №546 от 20.07.2015 г.
Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" от 17 августа 2021 года № 405.
Общие сведения
Проектом «Схема развития и застройки (упрощенный вариант  генерального плана малого населенного пункта) с. Песчаное Теренкольского района Павлодарской области», приняты следующие проектные этапы строительства:
Исходный год – 2025г., с численностью населения –2791человек;
Первая очередь строительства – 2031 г., численность населения – 3004 человек.
Расчетный срок строительства – 2046 г., численность населения – 3200 человек.
Существующее положение
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей служит поверхностный водозабор на реке Иртыш.
Водозабор расположен в южной части села Песчаное.
Водоснабжение представлено водозабором, очистными сооружениями, бактерицидными установками, насосными станциями I, II подъемов, разводящей сетью, протяженностью 28 км. 
Существующая и проектная производительность водозабора составляет 4800 м3 в сутки. Необходимый объем потребления населенным пунктом за 2024 год в среднем 46792 м3 в год, 130 м3 в сутки. Реализовано 120 м3 в сутки.
Эксплуатационные запасы подземных вод подтверждены разрешением № KZ42VTE00296450 Серия Ертіс от 04.03.2025 года Республиканским государственным учреждением "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" г.Семей. _Срок действия разрешения 31.12.2030 г. Расчетный годовой объем водозабора составляет 35400Ша м3 (скважины №139-18, №140-18).
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №56 от 25.07.2011г., выданное Департаментом государственного санитарно- эпидемиологического надзора Павлодарской области.
Вода в коммунальном водопроводе по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормам (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»).
Насосная станция водозабора оборудована насосами марки КМ 130-125-250.
Из резервуара запаса чистой воды V=720 м3 водоводом диаметром 219 мм посредством насосной станции II подъема подается вода в водопроводную сеть.
Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия.
	Сооружения водозабора, насосная станция II подъема, резервуары запаса чистой воды и разводящие сети находятся в удовлетворительном состоянии.
	Существующие сети водопровода села - кольцевые, проложены из полиэтиленовых  труб  40 - 160 мм в земле на глубине 3,0 м.
	На водопроводных сетях расположены 101 штук гидрантов.
Год строительства систем водоснабжения – 1970. 
Процент обеспеченности водоснабжением 68,1%.
	 Обслуживание водопроводных сетей осуществляется РКП «Кайнар».

	 Проектные решения
На перспективу развития села до 2033 года (первая очередь) и расчетный срок – 2046 г., сохраняется схема действующей централизованной системы водопровода. Система системы водоснабжения хозяйственно-питьевая противопожарная.
 Перспективой развития предусматривается повышение уровня надежности системы водоснабжения за счет реконструкции водозаборных и водопроводных сооружений и водопроводных сетей.
	На основании анализа существующего положения и с учетом оптимизации жилого фонда села рекомендуются следующие мероприятия:
	- капитальный ремонт существующих сетей с перекладкой отдельных участков;
	- замена насосов в насосной станции   I, II подъемов;
	- ревизия и ремонт существующих резервуаров чистой воды. 
	Расчетные расходы воды на хозяйственные и противопожарные нужды.
          Нормы расхода воды  на хозяйственно-питьевые нужды приняты в зависимости от назначения зданий и климатических условий по указаниям главы СНиП 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и  согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 5.1.
При проектировании системы водоснабжения населенного пункта удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в зависимости от степени благоустройства жилой застройки, оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением принимается:
- с автономной системой горячего водоснабжения, удельное питьевое водопотребление на одного жителя составляет 140 л/сут. чел.
Расходы воды на торгово-развлекательные и бизнес-центры, промышленные нужды, не вошедшие в классификацию подсчитаны в процентом отношении-20%, расход стоков 5% от расходов в жилых зданиях.
В удельное водопотребление включаются расходы воды на поение скота-20%.
Расход воды на полив из принят из расчета 40 л/сут-чел. (табл.5.3 примечание 1 СНиП РК 4.01-02-2009).
Полив посадок на приусадебных участках, зеленых насаждений, усовершенствованных покрытий проездов и площадей предусматривается из ближайшего водоема.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Gсут.m. м3/сут определяется по формуле: 
Gсут.m  =     gж х N ж /1000, где
		g ж  - удельное водопотребление, принимается по таблице 1;
		N ж – расчетное число жителей.
Водопотребление и водоотведение на исходный год и по проектным периодам приведено в таблице 9.1.1.	
2

Таблица 9.1.1.	

	Номер ПП
	Типы
	Численность населения тыс.чел
	Норма водопотребления и водоотведения
	Водопотребление, м3 в сутки
	Водоотведение, м3 в сутки

	
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Всего жителей, в т.ч.:
Индивидуальные малоэтажные жилые дома с приусадебными участками
	2,791
	3,004
	3,2
	140
	391
	421
	448
	 
	421
	448

	2
	Неучтенные расходы, включая нужды соц. объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, водопотребления 20%, водоотведения 5%
	 
	 
	 
	 
	78
	84
	90
	 
	21
	22

	3
	Полив зеленых насаждений
	2,791
	3,004
	3,2
	40
	 
	120
	128
	 
	 
	 

	4
	Расход воды на поение скота, находящего в личном пользовании населения, 20%
	 
	 
	 
	 
	78
	84
	90
	 
	 
	 

	5
	Всего по населенному пункту
	 
	 
	 
	 
	547
	709
	756
	 
	442
	470




 Приведенные выше расчеты водопотребления выполнены по укрупненным показателям на основании динамики проектируемой жилой застройки, водопотребление составит на первую очередь 709 м3/сут, на расчетный срок 756 м3/сут.
Водоснабжение проекта упрощенного генерального плана выполнен на основании  анализа, исходных материалов, расчетов и в связи с их актуальностью предлагается  реализация на первую очередь и расчетный срок. Проектом  инженерных сетей предлагается трассировка водопроводных сетей с предполагаемым местом подключения к магистральной линии села на основании схемы существующих сетей водоснабжения в соответствии с материалами топографической съемки и исходных материалов.
Проектом генерального плана предусматривается обеспечение водой населения, социально-культурных объектов, частично – полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, а также нужды пожаротушения.
На последующих стадиях проектирования, "Проекта застройки" раздел водоснабжения будет выполняться соответствующими проектными организациями в границах установленных красных линий, линий застройки утвержденного генплана, а также на основании АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к магистральным линиям водоснабжения и их сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
Проектируемые сети кольцевые с установкой пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м друг от друга, в местах доступных для пожарных автонасосов.
	Прокладка магистральных и разводящих сетей водопровода предусматривается из полиэтиленовых труб  ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, диаметрами 110 мм.       
Из условия эксплуатации труб в Павлодарской области водопроводная сеть укладывается на глубине трех метров от спланированной поверхности земли с уклоном по рельефу местности не менее 0,001.
	Для установки запорной, предохранительной арматуры и пожарных гидрантов предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборного железобетона по типовому проекту 901.09.-11-84.
Для разбора воды населением из системы водоснабжения необходимо предусмотреть подвод воды непосредственно к границам жилых участков согласно СНиП РК 4.01.02- 2009 п. 4.1., с установкой счетчиков холодной воды.
Система водоснабжения села отнесена к III категории обеспеченности подачи воды  согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п. 7.4, допускающая снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% в течение 15 суток или перерыв в подаче воды либо снижение указанного предела не более, чем на 24 часа. 
При выключении одного участка сети суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 50% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора – не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10м. 
                                                      
Расчетные напоры.
Требуемый напор для поддержания давления в хозяйственно-питьевом и противопожарном водопроводе, свободный напор в точках водозабора принят в соответствии с рекомендациями СНиП РК 4.01-02-2001 и не превышает максимального допустимого давления в системах внутреннего водопровода.
Свободный постоянный напор у внутренних пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй требуемой высоты для тушения пожара самой высокой и удаленной части сгораемых помещений.
   Минимальный свободный напор в сети водопровода, при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении, на вводе в здание над поверхностью земли согласно требованиям п. 73 Технического регламента должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж должен увеличиваться на 4 м.

Противопожарные расходы 
В соответствии СНиП РК 4.01.02-2009 и Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 17.08.2021 г. прил.3 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СП РК 4.01-101-2012.
Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. 
На кольцевой проектируемой сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии, не превышающие 200 м. 
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СП РК 4.01-101-2012 для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии с Техническим регламентом (приложение 3) в соответствии с расчетным количеством численности населения и этажности застройки составляет: при численности населения 3,004 тыс. человек на первую очередь и 3,200 тыс. человек на расчетный срок и застройке зданиями три этажа и выше –один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с, на внутреннее пожаротушение – согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (таблица 1) принят  расход 2 струи по  2,5 л/с. 
Таблица 9.1.2
Количество одновременных пожаров и расходы воды на пожаротушение

	Наименование
	Количество
	Расход воды на один пожар, л/с
	Всего, л/с
	Примечание

	
	жителей, тыс.
чел.
	пожаров, шт.
	наружное  пожа-роту-шение
	внутреннее пожаротушение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Первая очередь

	Население 
	3,004
	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15,0
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	

	Расчетный срок

	Население 
	3,200


	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	



Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа. Объем воды на наружное и внутреннее пожаротушение составит:
30х3,6х3=324,0 м3
Максимальный срок восстановления противопожарного объема воды составляет 24 часа за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

Зоны санитарной охраны
Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023 года года на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).  
Для поверхностного  водозабора – ЗСО состоит из
- первого пояса (строгого режима);
 - второго и третьего поясов (ограничений);
  Для площадки водопроводных сооружений – ЗСО состоит из первого пояса.
  Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается в следующих пределах:
1) для водотоков (реки, каналы) вверх по течению на расстоянии не менее 200 метров от водозабора, вниз по течению не менее 100 метров от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени.;
Граница второго пояса ЗСО на водотоке в целях микробного самоочищения удаляется:
1) вверх по течению, исходя из скорости течения воды, усредненной по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95 % обеспеченности не менее 5 суток для I А, Б, В, Г и II А климатических районов и не менее 3 суток для остальных климатических районов;
2) ниже по течению не менее 250 метров от водозабора с учетом исключения влияния ветровых обратных течений.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 метров;
2) от водонапорных башен - не менее 10 метров;
3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) - не менее 15 метров;
Территории первого пояса ЗСО должны быть спланированы, огорожены и озеленены, и обеспечены сторожевой сигнализацией. На территории первого пояса запрещаются все виды     строительства, не связанные с подачей и обработкой   воды, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе.
Зона санитарной охраны площадки водопроводных сооружений относится к ЗСО I пояса (строгого режима) и совпадает с границей ограждения, от стен резервуаров -30м, от остальных сооружений — 15м.                                  Площадка водопроводных сооружений должна быть озеленена и обеспечена постоянной сторожевой охранной сигнализацией. Вход лиц, не имеющих отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, на территорию первого пояса не допускается.
Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии централизованной канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот. 
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий не допускается.
На территории I пояса запрещаются все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений. 
Вдоль водопроводов в соответствии с требованиями СП №26   устанавливается санитарно-защитная полоса. Санитарно-защитной полосой водоводов обеспечивается защита водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения.
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:
- при диаметре водопровода до 200 мм, расстояние не менее 6 метров.
В пределах санитарно-защитной полосы исключается расположение источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие).

Развитием систем водоснабжения в рамках генерального плана села предусматривается:

На 1-ю очередь строительства 2033 г.:
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110мм составляет –4,0 км;
Реконструкция  водозаборных и очистных водопроводных сооружений;
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 7,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды, подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

На расчетный срок 2046 г.:
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 10 км (Общая протяженность с учетом нового строительства первой очереди, составит –17км).
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм составляет – 5,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

Приведенные решения развития системы водоснабжения для села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.

Канализация
Существующее положение
Централизованная система канализации в селе отсутствует. Частный сектор повсеместно использует надворные уборные и выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизационными машинами в места, указанные СЭС.
Проектные решения

Объем бытовых и производственных сточных вод определен предварительно в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Норма среднесуточного водоотведения потребителей равна нормам водопотребления. (см. таблицу выше)
Объемы водоотведения составит:
На первую очередь строительства – 442 м3/сутки;
На расчетный срок строительства –470 м3/сутки.

Неотъемлемой частью благоустройства является строительство канализационной сети. В селе на перспективу развития необходимо произвести строительные работы канализационной сети.
Бытовые сточные воды села предполагается отводить в канализационный коллектор и далее на канализационные очистные сооружения. 
Проектом предлагается строительство:
· современных сооружений полной искусственной биологической и механической очистки стоков с увеличением производительности;
· канализационной насосной станции;
· пруда - испарителя;
· магистральных и распределительных канализационных сетей.
Сточные воды от проектируемой и существующей застройки по самотечным коллекторам будут поступать на ГКНС, после напорными насосами по напорным коллекторам будут подаваться на КОС (канализационные очистные сооружения) с полной искусственной биологической и механической очистки стоков. После очистки, отвод сточных вод производится на пруд - испаритель от населенного пункта не менее одного километра на территории существующих КОС в соответствии санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», приложение 3. Таблица 1. 
С целью снижения риска заражения населения возбудителями паразитов, для обеззараживания осадков, образующихся при очистке сточных вод, в трубопровод подачи сточной воды в решетки предусматривается ввод препарата «Пуралат-БИНГСТИ». Этот препарат вызывает естественную гибель паразитов и не оказывает негативного влияния на активный ил и здоровье человека. Таким образом, обезвоженный активный ил может быть использован в качестве удобрения.
Сточные воды предприятий, не удовлетворяющие требованиям сброса их в бытовую канализацию, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, располагаемых, как правило, на территории канализуемых предприятий.  
Местоположение очистных сооружений определить отводами земельных участков по согласованию с соответствующими службами района и согласно Экологического кодекса статья 20-1, находится в компетенции местных исполнительных органов района, что будет определено на последующей стадии «Проект застройки».
Устройство централизованной системы водоотведения населенного пункта повысит уровень комфортности условий жизни, улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, что является крайне важным фактором градостроительного проекта, позволяющим по-новому решать вопросы планировки и застройки поселка.
Проекты по реконструкции существующих и на строительство новых канализационных сетей будут разработаны на стадии рабочего проектирования.
Прокладка водопроводных и канализационных сетей отображена на «Схеме водоснабжения и водоотведения».
В районах, где прокладка канализационных коллекторов усложнена геологическими условиями, для усадебной застройки могут быть применены автономные установки биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
Развитием систем водоотведения в рамках корректировки генерального плана села предусматривается:
На 1-ю очередь строительства 2033г.:
Строительство канализационных сетей, диаметром 160-300 мм, протяженностью 15,0 км (самотечная) км,;
Строительство ГКНС – 1 шт.;
Проектирование и строительство КОС производительностью 0,470 тыс.м3 в сутки, с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;
Проектирование и строительство накопителей очищенных сточных вод;
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 70 %. 

На расчетный срок – 2046 г.:
Строительство канализационных сетей диаметром 200 - 300 мм, протяженностью 7,0 км  (протяженность с учетом строительства первой очереди составит 22,0 км);
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 100%. 

Приведенные решения развития системы водоотведения села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.
На последующих стадиях проектирования, «Проект застройки», раздел «Водоотведения» будет выполняться специализированной проектной  организацией с проведением более глубоких и тщательных проработок в соответствии с поперечными профилями улиц в границах установленных красных линий, линий  регулирования застройки, а также на основании АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения коммуникаций к внеплощадочным сетям, сооружениям и  необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
Таблица 9.1.3
Ориентировочные данные канализационных очистных сооружений на расчетные сроки
	№
п/п
	Месторасположение
	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс.м³/сут

	
	
	Расчетный 
срок
	в т.ч. 1-я очередь стр-ва

	1
	2
	3
	4

	1
	Село Песчаное
	0,470
	0,442


          

[bookmark: _Toc178628293][bookmark: _Toc178629801][bookmark: _Toc178717749][bookmark: _Toc204684749][bookmark: _Toc217376520][bookmark: _Toc236951383][bookmark: _Hlk178628341]9.2. Санитарная очистка территории
[bookmark: _Toc204684750][bookmark: _Toc217376521]Современное состояние. 
В с. Песчаное регулярная очистка территории отсутствует. Уборка территории проводится силами самих предприятий и населения. 
Имеется полигон площадью 5 га, координаты 53.01 1362,76.338746. Объемы размещения отходов в год составляет 4 200 т/год. 3. Реконструкция и строительство новых полигонов ТБО не планируется. 
Проектные предложения. 
Проектом предусматривается создание системы планово-регулярной очистки территории с учетом новой жилой застройки. По этой системе все мероприятия должны проводиться службой жилищно-коммунального хозяйства. В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия: 
1. сбор, правильное хранение  жидких и твердых отходов;
1. своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;
1. подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.
Коммунальная служба должна производить вывоз твердых и жидких отходов из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.
Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений и зон отдыха, должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием, иметь трех стороннее сплошное ограждение из кустарника и находиться на расстояние не менее 25 м от окон жилых и общественных зданий, спортивных площадок, мест отдыха населения. 
Площадки под контейнеры предполагается оградить по периметру разновысокими кирпичными стенками высотой 1,2-1,6 м. Как правило, площадки для мусоросборников обрамляются деревьями и кустарниками по всему периметру. В покрытиях дорожек использованы бетонные плитки на песчаном основании. Промежутки между плитками шириной до 15 см засыпают черноземом и засевают травой. Согласно нормам СП РК 3.01-101-2013 расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 20 м.
По согласованию с санитарно-эпидемиологическими учреждениями, уполномоченными для осуществления данной функции в подразделении Агентства РК по защите прав потребителей   на полигон принимаются некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.
Общее количество ТБО, подлежащих складированию на усовершенствованном полигоне, согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определено в соответствии с годовой нормой отходов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2 усовершенствованных покрытий улиц. Расчет  приводится в таблице 12.3.1.Также в таблице указано годовое количество отходов в объемном выражении при средней плотности твердых бытовых отходов 280 кг/м3 (согласно СН РК 1.04-15-2013, приложение 3).
На начало 2025 года по данным акимата села Галкино численность населения села составила 2791 человек.
Проектная численность населения:
· на начало 2033 г. – 3004 чел.;
· на начало 2046 г. 3200 чел.
Таблица 9.2.1
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на исходный год (2025г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	2791
	280
	кг/год
	0,2
	781,48
	3907,4

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	25,78
	5
	кг/м2
	0,625
	0,13
	0,20624

	Итого
	781,609
	3907,61



Таблица 9.2.2
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на первую очередь строительства (2033г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	3004
	280
	кг/год
	0,2
	841,12
	4205,6

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	29,6
	5
	кг/м2
	0,625
	0,15
	0,2368

	Итого
	841,268
	4205,84



Таблица 9.2.3
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на расчетный срок (2046г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	3200
	280
	кг/год
	0,2
	896,00
	4480

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	29,6
	5
	кг/м2
	0,625
	0,15
	0,2368

	Итого
	896,148
	4480,24



Данные расчетов представлены в ориентировочном порядке, на основе проектных решений аналогичных объектов и с учетом действующих строительных норм. На последующих стадиях проектирования предусмотрено уточнение всех расчетных показателей с учетом детализированных технических решений.

Ориентировочные объемы образования твердых бытовых отходов от населения за 20 лет составит:
	4480,24
	х
	20
	=
	89604,74
	м3


	При равномерном размещении кубических метров ТБО в один слой на площадке полигона, общая необходимая площадь 8,96604 га.
Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мони- торинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхност- ных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового за- грязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допусти- мых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов. Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
	Согласно СН РК 1.04-15-2013, количество контейнеров составит: на первую очередь-6 шт, на РС-8 шт. Более точное количество мусорных контейнеров определяют жилищно- коммунальные организации, учитывая  условия именно этого населённого пункта. Более подробный  расчёт должен соответствовать нормам накопления  твердых бытовых отходов, которые устанавливают областные акиматы.
Для вывоза твердых и жидких отходов, необходим парк транспортных средств, из расчета:
1. мусоровозы – 20 ед. на 100 тыс. чел.;
1. уборочные – 60 ед. на 1 млн. м2 площади усовершенствованных покрытий;
1. малогабаритные тротуароуборочные – 25 ед. на 1 млн. м2 площади тротуаров;
1. ассенизационные – 20 ед. на 100 тыс. жителей застройки не оборудованной централизованной канализацией. Расчеты по спецавтотранспорту приведены в табл. 9.3.4.
Таблица 9.3.4
Потребное количество автотранспорта
	№
п/п
	Наименование
механизмов
	Количество машин, шт.

	
	
	2031год
	2045 год

	1.
	Мусоровозы
	1
	1

	2.
	Уборочные
	1
	1

	3
	Ассенизационные
	1
	1



База спецмашин должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилой зоны с соблюдением СЗЗ.
В местах массового скопления людей (площади, рынки, пляжи) размещаются стационарные общественные туалеты. В районе проведения зрелищных мероприятий размещаются переносные биотуалеты. Содержимое общественных туалетов и  биотуалетов вывозится на КОС.
В местах общественного пользования должны быть выставлены урны. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м - на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна проводиться по мере их накопления.
Таблица 9.3.5
Количество общественных туалетов
	№
п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	
	
	1-ая очередь
	Расч. срок

	1.
	Стационарные общественные туалеты
	1
	1

	2.
	Переносные биотуалеты
	1
	1


На полигон ТБО вывозятся: домовые отходы и отходы учреждений, твердые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являются пищевыми конфискатами, подлежащими уничтожению в порядке, установленном законодательством. На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для уничтожения мелких трупов животных.
В соответствии с требованиями СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны твердых бытовых отходов» строительство полигона  должно осуществляться с  учетом комплекса природоохранительных сооружений, обеспечивающих. гидроизоляцию полигона для защиты от загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также мероприятия по защите атмосферного воздуха. 
Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2013 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано. 
Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.
Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
[bookmark: _Toc236951384]9.3. Электроснабжение
В настоящее время электроснабжение села Песчаное осуществляется централизованно от электрических сетей, находящихся на балансе АО «ПРЭК» Качирский РЭС, через ПС 110/10 кВ «Песчаное». 
Дальнейшее распределение электрической энергии по селу осуществляется от подстанции через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по воздушным линиям 10 кВ. 

Данные предоставленные АО «ПРЭК» Качирский РЭС»

1. Перечень питающих подстанции ПС 10-110кВ, количество и мощность трансформаторов, загрузку ПС в МВт
	№ п/п
	Наименование 
	Наименование населенного пункта
	Год ввода
	количество трансформаторов, шт
	Марка,тип трансформатора
	Мощность кВА
	Загрузка трансформаторов (%)
	техническое состояние

	1
	ПС 110/10кВ Песчаное
	с.Песчаное
	1968
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Информация по существующему состоянию электроснабжения села 
	№ п/п
	Наименование 
	Год ввода
	Протяженность                                                                                                                                                     км
	Марка провода,сечение
	техническое состояние

	1
	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Песчаное 
	1981
	7,5201
	АС-35
	удовл.

	2
	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Песчаное 
	1981
	4,8458
	АС-35
	удовл.

	3
	ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Песчаное 
	1980
	8,484
	АС-35
	удовл.

	4
	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Песчаное 
	1997
	5,1534
	АС-35
	удовл.



3. Количество комплектные трансформаторные пункты (КТП)-10/0,4кВ
4. 

	№
	Диспетчерское наименование
	Марка, тип трансфор- матора
	Год ввода в эксплуатацию трнасформатора
	Мощность, кВА
	Наименование района, населенного пункта, улица (адрес)

	73
	КТП-17/60кВА Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-60/10
	1968
	60
	с.Песчаное

	74
	КТП-49/100кВА Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1996
	100
	с.Песчаное

	75
	КТП-25/160кВА Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1973
	160
	с.Песчаное

	76
	КТП-38/160кВА Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1969
	160
	с.Песчаное

	77
	КТП-77/250кВА Ф-5 ПС Песчаное
	ТМ-250/10
	1986
	250
	с.Песчаное

	78
	КТП-47/160кВА Ф-1 ПС Песчаное 
	ТМ-160/10
	1966
	160
	с.Песчаное

	79
	КТП-40/60кВА Ф-2 ПС Песчаное 
	ТМ-60/10
	1986
	60
	с.Песчаное

	81
	КТП-72 Ф-5 ПС Песчаное
	ТМ-400/10
	1968
	400
	с.Песчаное

	82
	КТП-16 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1966
	100
	с.Песчаное

	85
	КТП-9 Ф-5 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1980
	100
	с.Песчаное

	87
	КТП-21 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1974
	100
	с.Песчаное

	88
	КТП-12 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1969
	160
	с.Песчаное

	89
	КТП-68 Ф-13 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1980
	160
	с.Песчаное

	90
	КТП-15 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-60/10
	1967
	60
	с.Песчаное

	91
	КТП-18 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1980
	100
	с.Песчаное

	92
	КТП-19 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-250/10
	1980
	250
	с.Песчаное

	93
	КТП-20 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1980
	160
	с.Песчаное

	94
	КТП-22 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1990
	100
	с.Песчаное

	95
	КТП-29 Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1981
	160
	с.Песчаное

	96
	КТП-30 Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1985
	160
	с.Песчаное

	97
	КТП-31 Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-60/10
	1974
	60
	с.Песчаное

	98
	КТП-32 Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1980
	100
	с.Песчаное

	99
	КТП-33 Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1976
	160
	с.Песчаное

	100
	КТП-34 Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1980
	100
	с.Песчаное

	101
	КТП-35 Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-63/10
	1981
	63
	с.Песчаное

	102
	КТП-36 Ф-18 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1971
	160
	с.Песчаное

	103
	КТП-67 Ф-13 ПС Песчаное
	ТМ-250/10
	1973
	250
	с.Песчаное

	108
	КТП-69 Ф-13 ПС Песчаное
	ТМ-730/10
	1986
	730
	с.Песчаное

	109
	КТП-76Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-160/10
	1973
	160
	с.Песчаное

	110
	ТП-65 Ф-13 ПС Песчаное
	ТМ-250/10
	1997
	250
	с.Песчаное

	112
	КТП-24Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1981
	100
	с.Песчаное

	113
	КТП-78 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-400/10
	1981
	400
	с.Песчаное

	115
	КТП-85 Ф-7 ПС Песчаное
	ТМ-100/10
	1981
	100
	с.Песчаное

	116
	КТП-66Ф-13 ПС Песчаное
	ТМ-250/10
	1990
	250
	с.Песчаное



Электрические нагрузки. 
При разработке перспективной схемы электроснабжения рассматриваемой территории был произведен подсчет электрических нагрузок с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, наружное освещение и потребление электроэнергии культурно-бытовыми учреждениями и промышленными предприятиями.
 Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющая жилые дома, объекты обслуживания местного значения, наружное освещение - пропорциональна количеству общей жилой площади и фактически может считаться равномерно распределенной. 
Электрическая нагрузка этой группы потребителей подсчитана по удельным нормативным нагрузкам на 1 м² общей площади в соответствии с:
- РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей»;
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок Республики Казахстан), Алматы 2015 г.;
- СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности».
Для существующих зданий приняты удельные расчетные нагрузки по общей площади жилых зданий с плитами на природном газе, для намечаемых к строительству квартир в многоэтажных домах, в индивидуальных домах повышенной комфортности приняты электроплиты. Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты в диапазоне 15÷21,8 Вт/м2 в зависимости от этажности.
Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Указаниями по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-4.04-11-2003.
Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя.
Итоговые данные нагрузок по жилищному и общественному фонду жилью и уличному освещению сведены в таблицу 9.3.1.
9.3.1
Расчет электрических нагрузок по жилищному фонду
	Типы застройки
	Уд. расчетная нагрузка, Вт/м2
	Проектные показатели

	
	
	Население, тыс. чел
	Общая площадь, тыс. м2
	Эл. Нагрузка, МВт

	Исходный год

	Усадебная застройка
	18,4
	2,791
	79,8
	1,47

	Итого
	 
	 
	 
	1,47

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,29

	Всего
	 
	2,791
	79,8
	1,76

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	1,36

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	18,4
	3,004
	86,1
	1,58

	Итого
	 
	 
	 
	1,58

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,32

	Всего
	 
	3,004
	86,1
	1,90

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	1,47

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	18,4
	3,200
	96,0
	1,77

	Итого
	 
	 
	 
	1,77

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,35

	Всего
	 
	3,2
	96,0
	2,12

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	1,64



Результаты расчета электрических нагрузок по общественному фонду приведены в таблице 9.3.2.
Таблица 9.3.2
Расчет электрических нагрузок по общественному фонду

	Наименование обьекта
	Ед. измерения
	Уд. нагрузка
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок 

	
	
	
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	0,46
	135
	0,062
	255
	0,117
	255
	0,117

	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	0,25
	1176
	0,294
	1176
	0,294
	1176
	0,294

	Внешкольные учреждения
	учащиеся
	0,25
	 
	0,000
	 
	0,000
	 
	0,000

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ВА
	посещений в смену
	0,46
	25
	0,012
	25
	0,012
	25
	0,012

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	ФОК
	м2 общей площади
	0,054
	 
	0,000
	861,3
	0,047
	861,3
	0,047

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональный досуговый центр
	место
	0,46
	250
	0,115
	250
	0,115
	250
	0,115

	Мечеть
	м2 общей площади
	0,054
	 
	0,000
	159,8
	0,009
	159,8
	0,009

	Церковь
	м2 общей площади
	0,054
	381,7
	0,021
	381,7
	0,021
	381,7
	0,021

	Библиотеки
	читательское место
	0,25
	4
	0,001
	14
	0,004
	14
	0,004

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	0,25
	487,9
	0,122
	655,7
	0,164
	961
	0,240

	Рыночный комплекс
	м2 торговой площади
	0,25
	 
	0,000
	205,3
	0,051
	205,3
	0,051

	Предприятия общественного питания
	 место
	1,04
	 
	0,000
	70
	0,073
	130
	0,135

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	1,5
	 
	0,000
	29
	0,044
	29
	0,044

	Предприятия коммунального обслуживания 

	Бани
	место
	0,46
	5
	0,002
	20
	0,009
	20
	0,009

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые управления

	Отделения связи
	объект
	3,5
	 
	0,000
	1
	0,004
	1
	0,004

	Отделениябанков
	операционная касса
	3,5
	 
	0,000
	1
	0,004
	1
	0,004

	Участковый пункт полиции
	объект
	3,5
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	место
	1,5
	6
	 
	20
	0,030
	20
	0,030

	Итого
	 
	 
	 
	0,632
	 
	0,998
	 
	1,137

	Прочие нагрузки 20%
	 
	 
	 
	0,126
	 
	0,200
	 
	0,227

	Всего
	 
	 
	 
	0,76
	 
	1,20
	 
	1,36

	То же, с Ко
	 
	 
	 
	0,59
	 
	0,92
	 
	1,05



Результаты расчета производственных объектов на проектируемой территории приведены в таблице 9.3.3.
Таблица 9.3.3.
Расчет электрических нагрузок
	Наименование 
	Общая площадь м²
	Электрическая нагрузка

	
	
	
	

	
	
	
	

	Исходный год
	

	Маслосырзавода
	590
	0,032
	

	Овощехранилище (Класс V – СЗЗ 50 м)
	3301
	0,178
	

	ТОО “Племцентр Песчанский” МТМ, автогаражи
	2835
	0,153
	

	ТОО “Племцентр Песчанский” базы для содержания скота до 50 голов (Класс IV – СЗЗ 300 м)
	6449
	0,348
	

	ТОО “Песчанский” Ремонтно Механический завод (Класс IV – СЗЗ 100 )
	17286
	0,932
	

	Склад
	1522
	0,082
	

	Склад
	1023
	0,055
	

	Итого
	 
	1,780
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,267
	

	Всего
	 
	2,047
	

	Первая очередь
	

	Маслосырзавода
	590
	0,032
	

	Овощехранилище (Класс V – СЗЗ 50 м)
	3301
	0,178
	

	ТОО “Племцентр Песчанский” МТМ, автогаражи
	2835
	0,153
	

	ТОО “Племцентр Песчанский” базы для содержания скота до 50 голов (Класс IV – СЗЗ 300 м)
	6449
	0,348
	

	ТОО “Песчанский” Ремонтно Механический завод (Класс IV – СЗЗ 100 )
	17286
	0,932
	

	Склад
	1522
	0,082
	

	Склад
	1023
	0,055
	

	Производство по переработке мяса от 0,3 до 3,0 т. в сутки
	2068,9
	0,055
	

	Производства по переработке молока от 0,3 до 3,0 т. в сутки
	837,3
	0,112
	

	Производство хлеба и хлебобулочных изделий производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	3060
	0,045
	

	Пожарный пост
	188
	0,165
	

	Ветеринарный пункт без содержания скота
	108
	0,006
	

	Склады фруктов, овощей, картофеля
	1649
	0,089
	

	Итого
	 
	2,252
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,338
	

	Всего
	 
	2,590
	

	Расчетный срок
	

	Маслосырзавода
	590
	0,032
	

	Овощехранилище (Класс V – СЗЗ 50 м)
	3301
	0,178
	

	ТОО “Племцентр Песчанский” МТМ, автогаражи
	2835
	0,153
	

	ТОО “Племцентр Песчанский” базы для содержания скота до 50 голов (Класс IV – СЗЗ 300 м)
	6449
	0,348
	

	ТОО “Песчанский” Ремонтно Механический завод (Класс IV – СЗЗ 100 )
	17286
	0,932
	

	Склад
	1522
	0,082
	

	Склад
	1023
	0,055
	

	Производство по переработке мяса от 0,3 до 3,0 т. в сутки
	2068,9
	0,112
	

	Производства по переработке молока от 0,3 до 3,0 т. в сутки
	837,3
	0,045
	

	Производство хлеба и хлебобулочных изделий производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	3060
	0,165
	

	Пожарный пост
	188
	0,010
	

	Ветеринарный пункт без содержания скота
	108
	0,006
	

	Склады фруктов, овощей, картофеля
	1649
	0,089
	

	Производство макаронных изделий от 0,3 до 1,0 тонны в сутки
	2459,9
	0,133
	

	Цех по приготовлению кормов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	4205,8
	0,227
	

	Хозяйства с содержанием животных  до 50 голов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	4266,2
	0,230
	

	Техническое обслуживания сельскохозяйственной техники
	3474,8
	0,187
	

	Склады фруктов, овощей, картофеля
	1649
	0,089
	

	Итого
	 
	3,073
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,461
	

	Всего
	 
	3,534
	



Суммарная коммунально-бытовая нагрузка по жилищному и общественному фондам и производственным объектам приведена в таблице 9.3.4. 
Таблица 9.3.4
	Наименование
	Электрическая нагрузка на первую очередь
	Электрическая нагрузка на первую очередь
	Электрическая нагрузка на расчетный срок

	Жилищный фонд Осветительно-бытовое потребление, МВт
	1,76
	1,90
	2,12

	То же, с Ко
	1,36
	1,47
	1,64

	Общественный фонд, МВт
	0,76
	1,20
	1,36

	То же, с Ко 
	0,59
	0,92
	1,05

	Производственные объекты
	2,047
	2,590
	3,534

	То же, с Ко
	1,579
	1,998
	2,726

	Всего, МВт 
	4,568
	5,689
	7,018

	То же, с (Ко) 
	3,52
	4,39
	5,414



Проектные предложения
Анализ прогнозируемых нагрузок по району электроснабжения показывает устойчивую тенденцию к увеличению нагрузок жилищно-коммунального сектора, а также при своевременном вводе нагрузок объектов культурно-бытового сектора. 
[bookmark: _Hlk179721785][bookmark: _Hlk179721771][bookmark: _Hlk179720491]Электроснабжение намечаемых объектов проектируемой территории с. Песчаное предлагается осуществить от электроподстанции ПС 110/10 кВ «Песчаное».
В связи с ростом нагрузок на первую очередь и расчетный срок, для их покрытия необходимо произвести: 
- строительство новых и расширение существующих потребительских трансформаторных подстанций – на 1 очередь – 2 ТП по 0,63 МВА; 
на расчетный срок - 2 ТП по 0,25 МВА; 
В связи с ростом нагрузок для жилой зоны на первую очередь и расчётный срок предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа. Для административной и общественной застройки предусматриваются подстанции, расположенные ближе к центрам нагрузок и расположенные в отдельно стоящих или встроенных помещениях. 
Кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации) размещаются в полосе между красной линией и линией застройки (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).
Расстояния по горизонтали от кабельных сетей до зданий и сооружений принято в проекте по СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*.  Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами. Согласно п. 7.1.15 ПУЭ РК в жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Для административной и общественной застройки рекомендуются одно трансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, в зависимости от конкретного проекта здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям.
Схема электроснабжения села разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:
- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей;
- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
При размещении отдельно стоящих ТП расстояния от них до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).  
К установке принимаются ТП в металлическом, кирпичном, панельном или блочном исполнении с двумя трансформаторами по действующим типовым проекта. Для обеспечения надежности электроснабжения при аварийных ситуациях трансформаторы должны быть загружены не более чем на 70-75% их номинальной мощности.
Сети низкого напряжения и уличного освещения
Для электроснабжения села применяются, в основном, воздушные линии. В настоящее время при строительстве воздушных линий напряжением 0,4 кВ.
Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время.  Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль за состоянием освещения.  предпочтение отдается самонесущим изолированным линиям (ВЛИ). 
Преимуществами использования ВЛИ являются:
1. Высокая надежность в обеспечении электрической энергией.
2. Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.
3. Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей.
4. Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В неизолированных проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
5. Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.
6. Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; трудность утилизации СИП делает бессмысленной кражу самого провода.
7. Улучшение общей эстетики и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.
8. Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Недостатком является незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС, но это компенсируется снижением эксплутационных затрат.
Для распределительных линий жилых кварталов линии 0,4 кВ необходимо выполнять воздушными с применением самонесущих изолированных проводов (СИП). Типовые опоры 0,4 кВ высотой 8,5 метров позволяют размещать на них СИПы, светильники и сети освещения дорог, а также линии связи.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузок, защиту от коротких замыканий и учет расхода электроэнергии. Проектом предусматривается освещение всех существующих магистральных дорог, а также всех вновь пробиваемых автомагистралей. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах - односторонняя.
Для освещения пешеходных дорожек в парках и скверах, административно-культурных центрах проектом рекомендуется применять современные светильники с фотопанелями, вырабатывающими в дневное время электроэнергию, аккумулирующуюся во встроенных в опоры аккумуляторах, и использующими ее в темное время суток.
Устройства уличного освещения следует оборудовать централизованным дистанционным управлением, при этом в пункте управления должен быть предусмотрен контроль состоянии освещения.
Устройство автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику).
Для освещения автодорог внутри жилого массива светильники рекомендуется устанавливать на опорах воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.
Энергоэффективность и энергосбережение. 
11 июня 2014 года совместно с Всемирным Банком был начат проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане».  
И на 2022 год в результате сильного роста экономики РК в стране возник дефицит по выработке электроэнергии. Для энергосбережения, чтобы электроэнергия не терялась, проектом рекомендуются проводить энергосберегающие мероприятия. Применять современные возобновляемые виды энергии (солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, биогаз, ветряные электростанции), что снизит нагрузку на электрические сети, уменьшит расходы по электроснабжению потребителей. 
Благодаря этим мероприятиям будет тратиться меньше ресурсов: угля, электричества, газа. За счет этого сократится и количество выбросов в атмосферу.
Охранная зона объектов электрических сетей
При проектировании и строительстве электрических сетей на проектируемой территории ПДП требуется соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года №1509.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
1. Вдоль воздушных ЛЭП — в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при условии неподвижного их положения на расстояние: 
- для воздушных линий напряжением 110 кВ - 20 м;
- для воздушных линий напряжением 35 кВ - 15 м;
- для воздушных линий напряжением 10 кВ - 10 м;
2. Вдоль подземных кабельных ЛЭП — в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м;
3. По периметру трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и устройств — на расстоянии 3 метров от ограждения или сооружения;
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Современное состояние
В настоящее время сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в селе Песчаное обеспечена беспроводной сетью связи (CDMA, телефония).
 Обслуживанием линий связи занимается АО «Казахтелеком».

Проектные предложения
Расчет требуемого количества устанавливаемых аппаратов производится согласно рекомендаций: 
СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»;  
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»; 
 СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».  
Расчетные данные потребности в телефонных номерах сведены в таблицу 9.4.1
Таблица 9.4.1
	Наименование 
жилого образования
	Количество
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Население чел.
	Телефонов на конец периода (номеров)
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	Первая очередь                              в том числе:
	3004
	751
	тел. плотность: 25 номера на 100 чел.
	

	
	
	
	
	

	Квартирный сектор
	 
	600,8
	 
	

	Хозяйственный сектор
	 
	150
	 
	

	Расчетный срок                            в том числе:
	3200
	800
	тел. плотность: 25 номера на 100 чел.
	

	
	
	
	
	

	Квартирный сектор
	 
	640
	 
	

	Хозяйственный сектор
	 
	160
	 
	



Главными особенностями сетей телекоммуникаций являются их стремительное развитие и постоянные изменения технологий. В связи с планируемым переходом государств к цифровой экономике в общемировом масштабе, особое внимание уделяется повсеместному внедрению услуг связи как на основе оптических и проводных технологий, так и на основе беспроводных и спутниковых технологий. Совершенствование инфраструктуры идет по пути миграции на пакетные технологии: перевод сетей доступа на технологии FTTH, БШПД, вследствие чего происходит модернизация сетевой инфраструктуры.
 Таким образом, строительство сетей телекоммуникаций необходимо осуществлять исключительно по технологии FTTH с применением оборудования GPON (с оптическим узлом OLT) и с возможностью перехода в будущем к услугам XGPON. Построение сетей оптического доступа с применением технологий FTTH является наиболее эффективным и перспективным методом, так как обеспечит предоставление всего спектра современных услуг TriplePlay наилучшего качества. 
Принятые технические решения при разработке проектов по построению бесперебойной и эффективной сети телекоммуникаций должны обеспечивать оптимальные условия строительства и эксплуатации волоконно-оптической сети GPON. И необходимо учитывать, что окончательные решения по строительству сети, выбору технологий, оборудования и систем построения, а также маршруты прохождения кабельных линий связи должны приниматься с учетом требований времени на период разработки.
 Проектирование должно осуществляться: 
− с учетом концентрации абонентов и перспективы застройки жилых и административных кварталов на срок не менее 3 лет; 
− оптимальной привязки проектируемой сети к сетевым узлам.
Строительство сетей телекоммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Развитие инфраструктуры мобильной связи. 
В данном малом населенным пункте имеется мобильный оператор Билайн. Необходимо развитие и других мобильных операторов как Ксел и Теле-2 путем установки сотовых антенн данных операторов. Для чего нужна услуги мобильной связи для села, это, во-первых, доступность в любой точке района, во-вторых, для сельчан нужен интернет. Интернет дает более экономичный вариант связи в масштабе государства, и международной связи с помощью мессенджеров.  
Связь и коммуникация: Мобильная связь позволяет жителям отдаленных сел поддерживать связь с родственниками, друзьями и коллегами, что особенно важно в условиях удаленности.  
Доступ к информации: С помощью мобильной связи жители могут получать актуальную информацию о погоде, новостях, медицинских услугах и других важных аспектах жизни.  
Экономические возможности: Мобильная связь способствует развитию бизнеса, позволяя местным предпринимателям общаться с клиентами и поставщиками, а также участвовать в онлайн-торговле.  
Образование: Доступ к мобильной связи открывает возможности для дистанционного обучения, что особенно актуально для детей и молодежи в отдаленных районах.  
Медицинские услуги: Мобильная связь позволяет организовать телемедицину, что дает возможность жителям получать консультации врачей, не выезжая из села.  
Экстренные службы: Наличие мобильной связи обеспечивает возможность быстрого обращения за помощью в экстренных ситуациях, что может спасти жизни.
 Таким образом, мобильная связь является важным инструментом для улучшения качества жизни и развития отдаленных сел Казахстана.
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Раздел «Теплоснабжение» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», пособием к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий» и другими действующими нормативными документами. 
Современное состояние 
В настоящее время теплоснабжение села Песчаное имеет весьма неупорядоченный, локальный характер. 
Отопление жилого фонда осуществляется, в основном, от индивидуальных печных установок, которые работают на твердом топливе (уголь, дрова) и резервный источник - электричество.   
В качестве топлива для котельных установок и в отопительных печах жилищного фонда используется твердое топливо, мазут, печное топливо и резервное - электрические котлы. 
Климатические параметры.
Климатические параметры: в холодное время в соответствии СП РК 2.04- 01-2017 «Строительная климатология» параметр А – 22,0 и параметр Б – 40,1 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.1 Климатические параметры холодного периода года.
Климатические параметры: в тёплое время в соответствии СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» параметр А + 26,3 в теплое время года и параметр Б +29,4 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.2 Климатические параметры теплого периода года.  
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет в Павлодарской области – -34,6. 
Продолжительность отопительного периода с 2 октября по 25 апреля, т.е. nо = 205 дней.  

 Проектные предложения 
Теплопотребление.   Оценка потребности в теплоэнергии жилищно-коммунального сектора (ЖКС) выполнена на основании предложений по сохранению существующей застройки, размещению массивов и объектов нового жилищно-гражданского строительства и общественной застройки, а также динамике численности населения. 
«Программой развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.0401999 г., в качестве основного критерия применения систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения принять показатель теплоплотности: 
- при теплоплотности 0,3 Гкал/ч на 1 га и выше должна сохраняться, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения; 
- при теплоплотности менее 0,3 Гкал/ч на 1 га целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением современных автономных высококачественных систем отопления заводского изготовления (АСО). 
Расчетная тепловая нагрузка с. Песчаное выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительсвто. Планировка и застройка городских сельских населенных пунктов», по приложению И.
Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию жилых зданий с. Песчаное представлены в таблице 9.5.1.
 Таблица 9.5.1
Теплопотребление жилых зданий с. Песчаное
	Типы застройки
	Жилищный фонд, тыс.м2
	Население, тыс.чел
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	Исходный год
	

	Усадебная застройка
	79,8
	2,791
	5,4264
	

	Итого
	 
	 
	5,4264
	

	Первая очередь
	

	 
	 
	 
	 
	

	Усадебная застройка
	86,1
	3,004
	5,8548
	

	Итого
	 
	 
	5,8548
	

	Расчетный срок
	

	Усадебная застройка
	96
	3,2
	6,528
	

	Итого
	 
	 
	6,528
	


Таблица 9.5.2
Теплопотребление общественных зданий с. Песчаное


	Наименование объекта
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч

	Школа
	4835
	0,402
	4835
	0,402
	4835
	0,402

	Детский сад
	1936
	0,161
	543
	0,045
	2479
	0,206

	Школа-интернат
	4238
	0,352
	4238
	0,352
	4238
	0,352

	Дом культуры
	2196
	0,182
	2196
	0,182
	2196
	0,182

	Больница
	847
	0,070
	847
	0,070
	847
	0,070

	Акимат
	143
	0,012
	143
	0,012
	143
	0,012

	Казпочта
	80
	0,007
	80
	0,007
	80
	0,007

	Магазин 
	697
	0,058
	697
	0,058
	697
	0,058

	Церковь
	382
	0,032
	382
	0,032
	382
	0,032

	«Песчан жөндеу-механикалық зауыты» АҚ   / ТОО “Песчанский” Ремонтно Механический завод (Класс IV – СЗЗ 100 )
	17286
	1,436
	17286
	1,436
	17286
	1,436

	ТОО «Племцентр Песчанский» АҚ 50 басқа дейін мал ұстауға арналған базалар (IV класс - СҚА 300 м)  / ТОО “Племцентр Песчанский” базы для содержания скота до 50 голов (Класс IV – СЗЗ 300 м)
	6449
	0,536
	6449
	0,536
	6449
	0,536

	ТОО «Племцентр Песчанский» МТМ, автогараждар  (Класс IV – СЗЗ 100 м ) / (ТОО “Племцентр Песчанский” МТМ, автогаражи)
	2835
	0,236
	2835
	0,236
	2835
	0,236

	Көкөніс қоймасы (V класс – санитарлық қорғау аймағы 50 м)/ Овощехранилище (Класс V – СЗЗ 50 м)
	3301
	0,274
	3301
	0,274
	3301
	0,274

	маслосырзавода
	590
	0,049
	590
	0,049
	590
	0,049

	Склад
	2392
	0,199
	2392
	0,199
	2392
	0,199

	Құрылыс материалдарының қоймасы / Склад строительных материалов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	678
	0,056
	678
	0,056
	678
	0,056

	Жанармай бекеті   / Автомобильная заправочная станция (АЗС)  (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	186,14
	0,015
	186,14
	0,015
	186,14
	0,015

	Отделение банка, Учатковый пункт полиций 
	 
	
	254
	0,021
	254
	0,021

	Отделение почты  
	 
	
	254
	0,021
	254
	0,021

	Гостиница, Баня, Общественные туалеты
	 
	
	408
	0,034
	408
	0,034

	Магазин, Парикмахерская 
	 
	
	408
	0,034
	408
	0,034

	Рыночный комплекс
	 
	
	293,2
	0,024
	293,2
	0,024

	Торговый дом
	 
	
	 
	0,000
	583,1
	0,048

	Пекарня производительностью до 200 кг хлебобулочных изделий в сутки
	 
	
	316,2
	0,026
	316,2
	0,026

	Баня
	 
	
	
	
	254,1
	0,021

	Мечеть
	 
	
	159,8
	0,013
	159,8
	0,013

	Производство по переработке мяса от 0,3 до 3,0 т. в сутки
	 
	
	2068,9
	0,172
	2068,9
	0,172

	Производства по переработке молока от 0,3 до 3,0 т. в сутки
	 
	
	837,3
	0,070
	837,3
	0,070

	Производство хлеба и хлебобулочных изделий производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	 
	
	3060
	0,254
	3060
	0,254

	Производство макаронных изделий от 0,3 до 1,0 тонны в сутки
	 
	
	 
	
	2459,9
	0,204

	Цех по приготовлению кормов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	 
	
	
	
	4205,8
	0,350

	Хозяйства с содержанием животных  до 50 голов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	 
	
	
	
	4266,2
	0,355

	Техническое обслуживания сельскохозяйственной техники
	 
	
	
	
	3474,8
	0,289

	Спортивный комплекс
	 
	
	861,3
	0,072
	861,3
	0,072

	Пожарный пост
	 
	
	188
	0,016
	188
	0,016

	Ветеринарный пункт без содержания скота
	 
	
	108
	0,009
	108
	0,009

	Склады фруктов, овощей, картофеля
	 
	
	1649
	0,137
	9028,7
	0,750

	Итого
	 
	4,0778
	 
	4,8650
	 
	6,9059


Таблица 9.5.3
Общий суммарный расход тепла жилых и общественных зданий с Песчаное 
	Наименование
	Исходный год, Гкал/ч
	Первая очередь, Гкал/ч
	Расчетный срок, Гкал/ч

	Жилищный фонд
	       5,4264   
	          5,8548   
	            6,5280   

	Общественные здания
	4,078
	4,8650
	6,9059

	Всего
	       9,5042   
	       10,7198   
	          13,4339   



[bookmark: _Hlk222228014]Проектом предлагается установка автономной системы отопления (АСО) для отопления общественных зданий и индивидуальные отопительные печи для отопления частного сектора.
Для отопления общественных зданий проектом предлагается встроенные котельные мощностью от 0,3-0,5 МВт,  до 1 МВт.
Котельные в встроенных помещениях будут отапливаться в основном на угле, резервный можно использовать – печное или дизельное топливо.
При выборе источника автономного теплоснабжения необходимо учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это зона расположения объекта теплоснабжения, на который надо подать тепло (отдельное здание или группа зданий).

[bookmark: _Toc222209003][bookmark: _Toc229750254][bookmark: _Toc236951387]9.6. Газоснабжение
Современное состояние
В настоящее время газоснабжения села Песчаное осуществляется за счет использования сжиженного углеводородного газа СУГ). Централизованного газоснабжения в населенном пункте нет.
Основное направление использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) - сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.
В с. Песчаное газ используется в индивидуальных баллонах для бытовых нужд. Жители села приобретают газовые баллоны у частных предпринимателей зарегистрированных в г. Павлодар Павлодарской области
Проектные предложения
Расход газа для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует принимать согласно СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» по таблице 13.
*Удельная теплота сгорания СУГ = 10800 ккал/кг
Годовые потребности сжиженного газа потребителей по проектным периодам приведены в таблице 9.6.1
Таблица 9.6.1
	Наименование потребителей и назначение расходуемого газа
	Норма расхода газа, тыс.ккал/год на чел.
	Количество населения, чел.
	Расход СУГ, тонна/год

	Исходный год

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	2791
	271,35

	Итого
	 
	2791
	271,35

	Первая очередь

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	3004
	292,06

	Итого
	 
	3004
	292,06

	Расчетный срок

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	3200
	311,11

	Итого
	 
	3200
	311,11



На расчетный срок проектом предлагается система обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов потребляемого газа до нормативного уровня. 
Применение СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительный слой и водные ресурсы.
Помещения с установленными газовыми плитами должны иметь вытяжную вентиляцию.
В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий.


[bookmark: _Toc116462859][bookmark: _Toc116472782][bookmark: _Toc204684755][bookmark: _Toc217376526][bookmark: _Toc236951388][bookmark: _Hlk116478241]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок *

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Площадь земель населенного пункта, всего
	тыс. га
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	
	
	

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	
	
	

	1.1.1.3
	застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	-//-
	
	
	

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	
	
	

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	
	
	

	1.1.4
	 особо охраняемых природных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	
	
	

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	
	
	

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	
	
	

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	
	
	

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	
	
	

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	
	
	

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	
	
	

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	
	
	

	1.1.8
	резервные
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	
	
	

	
	скотомогильники
	-//-
	
	
	

	
	очистные сооружения
	-//-
	
	
	

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	
	
	

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	
	
	

	2
	Население
	 
	
	
	

	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
	тыс.чел.
	2,791
	3,004
	3,200

	
	в том числе:

	 
	
	
	

	2.1.1
	собственно, населенный пункт
	-//-
	2,791
	3,004
	3,200

	2.2
	Плотность населения
	 чел/га
	
	
	

	2.3
	Показатели миграции населения:
	-
	
	
	

	2.3.1
	прирост
	-//-
	
	
	

	2.3.2
	убыль
	-//-
	
	
	

	2.4
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	
	
	

	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,678/24,3
	0,709/23,6
	0,982/30,7

	2.4.2
	население в трудоспособном возрасте
	-//-
	1,541/55,2
	1,718/57,2
	1,674/52,3

	2.4.3
	население старше трудоспособного возраста
	-//-
	0,572/20,5
	0,577/19,2
	0,544/17

	3
	Жилищное строительство
	 
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2 общей площади
	79,8
	86,1
	96,0

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	
	
	

	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	79,8
	86,1
	96,0

	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	
	
	79,8
	86,1

	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	79,8
	86,1
	96,0

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	79,8
	86,1
	96,0

	
	из них в застройке:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	79,8
	86,1
	96,0

	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади
	-
	6,3
	16,2

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	-
	6,3
	16,2

	
	из них:
	 
	
	
	

	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	-
	6,3
	16,2

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	м2/чел.
	28,6
	28,7
	30,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	 
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	135
	255
	255

	4.1.1
	новое строительство
	мест
	
	120
	-

	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	1176
	1176
	1176

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	
	-
	-

	4.3
	Медицинские организации
	посещение в смену
	25
	25
	25

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	250
	250
	250

	4.5
	Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки
	Ед/га
	-
	2,3
	2,3

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	487,9
	655,7
	961,0

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	-
	70
	130

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	-
	29
	20

	5
	Транспортное обеспечение
	 
	
	
	

	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	42,98
	49,38
	49,38

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	2,78
	2,78
	2,78

	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	
	
	

	5.1.2.1
	основная
	-//-
	9,14
	9,14
	9,14

	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	31,06
	37,46
	37,46

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	 
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	 
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс.м3/сут.
	0,130
	0,709
	0,756

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	
	0,421
	0,448

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	0,084
	0,090

	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	47
	140
	140


	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	
	
	

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	
	
	

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	
	4,800
	4,800
	4,800

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	28,0
	31,0
	34,0

	6.2
	Водоотведение
	 
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	
	0,442
	0,470

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	
	0,421
	0,448

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	
	0,021
	0,022

	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	
	140
	140

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	10,0
	13,0

	6.3
	Электроснабжение:
	 
	
	
	

	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	
	
	

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.3
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.4
	Теплоснабжение
	 
	
	
	

	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	       9,5042   
	       10,7198   
	          13,4339   

	6.4.2
	Потребление на отопление, всего в том числе:
	МВт
	            11,0534   
	                12,4671   
	                   15,6236   

	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	                6,3109   
	       6,8091   
	           7,5921   

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	                4,7425   
	       5,6580   
	           8,0316   

	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	
	
	

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.5
	Газоснабжение
	 
	
	
	

	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3/год
	
	
	

	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	452,25

	486,76

	518,52


	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.6
	Телефонизация
	 
	
	
	

	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	тыс. единиц
	
	751
	800

	7
	Инженерная подготовка территории
	 
	
	
	

	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	
	
	

	7.2
	Защита территории от затопления:
	 
	
	
	

	7.2.1
	площадь
	га
	
	
	

	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	
	
	

	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	
	
	

	7.4
	Берегоукрепление
	км
	
	
	

	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	
	
	

	8.
	Охрана окружающей среды
	 
	
	
	

	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	
	
	

	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	
	
	

	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	тыс. м3/сут
	
	
	

	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	га
	
	
	

	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс.т
	
	
	

	8.6
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	
	
	

	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	
	
	

	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	
	
	

	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	
	
	

	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	Количество депо, единиц
	
	1x2
	1x2


   
      *итоговые показатели по всему гененеральному плану
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