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[bookmark: _Toc236943032]ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk119590317]Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Байконыс района  Тереңкөл Павлодарской области. Корректировка выполнена фирмой ТОО «Қолдау» на основании договора №1 от 6 января 2025 года с ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области».
Основной целью разработки Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Байконыс района  Тереңкөл Павлодарской области. Корректировка является создание комфортной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон с учетом, включаемых в перспективные границы села дополнительных территорий. 
Объем и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с утвержденным техническим заданием к договору и с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» (СН РК 3.01-00-2011).
Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июня 2001г. №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью в Республике Казахстан», СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-11-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и другими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан».
В данном проекте приняты следующие проектные периоды:
· Исходный год – 1 января 2025 года;
· Первая очередь – 2032 год;
· Расчётный срок – 2045 год;
Перед началом работ авторами проекта был выполнен сбор исходных данных, проведено натурное обследование территории села, получены необходимые исходные материалы, предоставленные Заказчиком – ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» и службами акимата Павлодарской области. На основе полученных исходных материалов авторской группой выполнен анализ современного использования территории и всех произведенных отводов земельных участков, сделан анализ реализации предыдущего генерального плана села. 
Проект «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Байконыс района  Тереңкөл Павлодарской области. Корректировка» выполнен с учетом проектных материалов предыдущего генерального плана утвержденного постановлением Акимата Павлодарской области от 04 июня 2009 года № 120/9. 
Согласно Заданию на проектирование утвержденным заказчиком ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» проектируемая территория – 1265 га.
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark96]


[bookmark: _Toc236943033]1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ.
[bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc236943034]1.1. Геологическое строение, рельеф и геоморфологические условия
[bookmark: bookmark99]Село Байконыс как и село Теренколь расположено на озерно-аллювиальной Табылгасорской равнине. Морфологический тип рельефа - аккумулятивная низкая равнина. Участок работ приурочен к поверхности первой и второй надпойменных террас реки Иртыш. Рельеф участка ровный. 
В геологическом строении исследованной территории в пределах разведанной глубины (15,0м) принимают участие отложения трех генетических комплексов:
покровные эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возрастов (v-d Qm-iv);
аллювиальные верхнечетвертичные отложения первой надпойменной террасы р.Иртыш (alQm);
озерно-аллювиальные отложения павлодарской свиты неогена (Ni_2pv).
Покровные отложения представлены супесью светло-коричневой с частыми
прослойками	песка	разной	крупности	твердой	и	текучей,	песком	мелким	и суглинком серо-коричневым тугопластичным. Общая мощность покровных отложений достигает 2,5-7,6м.
Аллювиальные отлоэюения представлены песками средней крупности и крупными, вскрытая мощность которых достигает 2,0-9,Ом.
Озерно-аллювиальные отложения представлены глиной сине-зеленой полутвердой. Данный слой является местным водоупором для первого от поверхности водоносного горизонта. Вскрытая мощность слоя глин составляет более 4,0м. Ниже по разрезу на значительную глубину залегают песчано- глинистые отложения неогена и палеогена.
С учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта на изученной территории выделено 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Правильность их выделения проверялась на основе качественной оценки.
ИГЭ-1 - Насыпной грунт, мощность слоя - 0,2-6,6 м - представлен супесью с бытовым и строительным мусором - в лаборатории не изучался.
ИГЭ-2 - Почвенно-растительный слой, мощность которого 0,2 м - в лаборатории не изучался.
ИГЭ-3 а - Песок желтый мелкий, средней плотности, маловлажный.
ИГЭ-3 - Супесь желтая, светло-коричневая карбонатизированная, твердая. ИГЭ-3 б - Песок зеленовато-серый, средней крупности, средней плотности,
маловлажный и насыщенный водой.
ИГЭ-3 в - Суглинок коричневый тугопластичный и мягкопластичный.
ИГЭ-4	-	Песок	коричневый,	крупный,	средней	плотности	и	плотный, маловлажный и насыщенный водой.
ИГЭ-4а - Песок желтый, средней крупности, средней плотности насыщенный водой.
ИГЭ-5 - Глина сине-зеленая ожелезненная с включением зерен мергеля, полутвердая.
Нормативные и расчетные значения характеристик выделенных элементов приведены в таблице № 1.1
Таблица №1.1
	№ п/п
	Характеристики грунта
	Нормативные значения характеристик

	
	
	ИГЭ-
песо мелк
	ИГЭ-3
супесь
	ИГЭ-Зб
песок средней крупности
	ИГЭ-4
песок крупны
	ИГЭ-4а
песок средней крупност
	ИГЭ-

глин

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Влажность на границе текучести, %.
	
	21,0
	
	
	
	59,0

	2
	Влажность на границе раскатывания, %.
	
	16,0
	
	
	
	26,0

	3
	Число пластичности, %
	
	5,0
	
	
	
	33,0

	4
	Естественная влажность, д.е.
	0,03
	0,06
	0,03
	0,02
0,23
	0,22
	0,29

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Коэффициент
водонасыщения
	0,12
	0,22
	0,14
	0,12
1,00
	1,00
	0,99

	6
	Плотность, г/см
	1,63
	1,67
	1,74
	1,89
	-
	1,97

	7
	Плотность водонасыщенного грунта, г/см3
	1,92
	1,97
	2,02
	2,08
	2,05
	-

	8
	Плотность в сухом состоянии,
г/см3
	1,58
	1,57
	1,69
	1,85
	1,68
	1,53

	9
	Плотность частиц грунта,
г/см
	2,66
	2,70
	2,66
	2,66
	2,66
	2,75

	10
	Пористость
	40,6
	41,7
	36,5
	30,2
	36,8
	44,4

	11
	Коэффициент пористости
	0,68
	0,72
	0,57
	0,43
	0,58
	0,80

	12
	Коэффициент фильтрации, м/сутки
	0,85
	0,40
	4,1
	5,0
	4,0
	<0,0
03




На территории исследования выделяются три района:
Неблагоприятный для строительства;
Условно благоприятный для строительства;
Благоприятный для строительства.
Ведущим признают для выделения подрайонов послужил различный характер гидрогеологических условий. Участки различаются литологическим видом грунта.
Район неблагоприятный для строительства занимает западную и южную часть территории исследования вдоль берега Иртыша и его притоки.
Факторами, позволяющими отнести эту часть территории к району неблагоприятному для строительства, являются следующие:
Отмечается интенсивный рост оврагов;
Борта оврагов -отвесные, обрывистые.
При освоении территории для строительства необходимы мероприятия по борьбе с ростом оврагов: засыпка их, посадка зеленых насаждений, закрепление бортов.
Район условно благоприятный для строительства занимает 2/3 территории исследования. Факторами, позволяющими отнести исследуемую площадку к  району условно благоприятному для строительства, являются следующие:
Уклон рельефа менее 0,5%;
Территория исследования паводками водами не затапливается;
Грунты	(супеси)	обладают	просадочными	свойствами	только	при дополнительных нагрузках;
Грунты незасоленные;
Грунтовые воды вскрыты на глубине 7,6-9,Ом.
Возможен сезонный подъем уровня грунтовых вод на 0,-0,5м от зафиксированного.
[bookmark: bookmark102]Район благоприятный для строительства занимает западную часть территории исследования. Факторы, позволяющие отнести исследуемую территорию к району благоприятному для строительства те же, что и в предыдущем районе, кроме того, что грунтовые воды здесь встречаются на глубине более 8,0м.
Рельеф на территории села спокойный, с незначительным уклоном на юг. Абсолютные отметки местности колеблются от 53,0 до 60,0 м. Территория поселка в южном направлении примыкает к реке Иртыш. Абсолютная отметка уреза воды на период изысканий составляет 54,25-55,27 м.
Для территории райцентра наиболее характерны супесчанистые темнокаштановые почвы.
Солонцеватость почв в микропонижениях отсутствует, благодаря хорошей водопроницаемости подстилающих отложений и глубокому залеганию грунтовых вод.
[bookmark: _Toc236943035]Климатические и метеорологические условия
[bookmark: bookmark129]По климатическому районированию для строительства территория относится к I «В» климатическому району. Климат района резко континентальный с большими суточными и годовыми амплитудами колебания температур воздуха, недостаточным и неустойчивым по годам количеством атмосферных осадков. Самый холодный месяц - январь со средней температурой
-17,6°С, самый теплый месяц - июль со средней температурой до + 21,4°С. Минимальная температура достигает -47°С, максимальная температура +41°С.
По многолетним наблюдениям основные климатические параметры района следующие:
Температура наиболее холодной пятидневки	-35°С;
Среднегодовая температура воздуха	+22°С;
Нормативный скоростной напор ветра	38кгс/м2; Среднегодовая скорость ветра		4,1м/с;
Годовая сумма осадков составляет в среднем	250-320мм; Средняя относительная влажность воздуха			69%; Нормативная масса снегового покрова		84 кгс/м2; Район строительства не сейсмичен.
Глубина сезонного промерзания грунтов зависит от мощности снегового покрова, достигающего 40 см. Сильные морозы и небольшая мощность снегового покрова способствует более глубокому промерзанию грунта достигающему 2,2- 2,6м, а в отдельные годы на открытых участках и 3,2м (по материалам изысканий института Восток ГИИЗ).
Зима продолжительная, холодная, пасмурная, с устойчивым снежным покровом. В зимний период сильные ветры обуславливают снежные бураны и метели; в летние вызывают пыльные бури.
Летом территория подвержена влиянию сухих и горячих воздушных масс со среднеазиатских пустынь. Лето жаркое, но короткое (3-3,5 месяца) с неустойчивым количеством осадков. Иногда наблюдаются очень резкие заморозки осенью.
Высокая летняя температура часто совпадает с периодом сильных ветров со скоростью более 12 м/сек, чем обуславливается большое испарение с водной поверхности.
Амплитуда годовых колебаний высоких и низких температур воздуха достигает 88°.
Основное количество осадков выпадает в теплый период года с мая по июль месяцы в виде слабых и незначительных дождей. Летние осадки полностью используются на испарение.
Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября (в морозные годы в конце октября), а разрушается к середине апреля. Толщина снежного покрова достигает 40 см. Сильные морозы и небольшая мощность снежного покрова способствуют глубокому промерзанию грунтов, достигающему 1,5-2,2м, а в отдельные годы данная величина промерзания почвы может достичь 3,2 м.
Ветровая деятельность отмечается высокой активностью в зимний и осенний периоды года. В холодное полугодие преобладают юго-западные и западные ветры. Наиболее часто повторяющимися за год являются западные и юго-западные ветры.
Метеорологические характеристики за 2024г. по данным наблюдения на МС Федоровка (ближайшая к с. Байконыс)

Таблица 1.2.1
	Наименование характеристик
	Величина

	Средняя годовая температура воздуха, ˚С
	3,3

	Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	21,7

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	28,0

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-16,5

	Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-21,8

	Средняя скорость ветра за год, м/с
	2,7

	Средняя скорость ветра, повторяемость превышение которой составляет 5%, м/с
	6

	Количество дней с устойчивым снежным покровом, дни
	152

	Количество осадков за год, мм
	464,9

	Количество дней с жидкими осадками, дни
	120

	Количество дней с твердыми осадками, дни
	85


      Повторяемость ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров %;
Таблица 1.2.2
	Год
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	2024
	7
	9
	8
	9
	10
	24
	21
	12
	5



[bookmark: _Toc236943036]1.2. Гидрографические, гидрологические и гидрогеологические условия
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark147]Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием большого количества водоносных горизонтов. Первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод залегает на глубине 4,5-10,4м, сезонный подъем уровня грунтовых вод на 0,3-0,5м. Водовмещающими породами являются супеси и пески разной крупности. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Минерализация воды изменяется в пределах 0,7-1,2 г/дм. Вода первого от поверхности водоносного горизонта загрязнена нитратами, превышение ПДК в 1,2 раза, несмотря на это, вода используется местными жителями для хозяйственнобытовых нужд.
Водоснабжение села централизованное за счет эксплуатации Насосных станций I и II подъема. Отбор воды осуществляется непосредственно из реки Иртыш, где расположена станция I подъема. Минерализация воды составляет  0,41 г/дм. В настоящее время на химический анализ были отобраны пробы воды из уличной водозаборной колонки (водопровода).
По данным проведенного химического анализа, вода пресная с минерализацией 0,41 г/дм , вредных примесей не обнаружено, превышения ПДК по микрокомпонентам не наблюдается.
Мощность насосной станции I подъема составляет 260 м3/час. Химический состав вод гидрокарбонатно-сульфатный.
По химическому составу вода слабоагрессивная к бетонам марки W4 на портландцементе и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании, также воды среднеагрессивны к стальным, слабо и сильно агрессивны к алюминиевым конструкциям.

Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области проводит гидрологический мониторинг только на р. Ертис с. Ертис.
Гидрологический пост р. Ертис с. Ертис относится ко II разряду, где гидрологические наблюдения ведутся только за уровнем и температурой воды.           
Предоставляем максимальные отметки уровня воды, многоводные и маловодные периоды по ГП Ертис за период 2009-2024 гг.

	№ пп
	Год
	Максимальная отметка уровня воды,
м БС
	Многоводный период
	Маловодный период
(летне-осенняя межень)

	1
	2009
	88,95
	01.04-29.05
	30.05-07.11

	2
	2010
	90,12
	31.03-04.07
	05.07-21.11

	3
	2011
	89,38
	05.04-26.05
	27.05-09.11

	4
	2012
	87,96
	01-04-19.05
	20.05-10.11

	5
	2013
	90,11
	23.03-07.07
	08.07-20.11

	6
	2014
	89,61
	21.03-17.05
	18.05-15.11

	7
	2015
	90,34
	01.04-04.08
	05.08-10.11

	8
	2016
	90,25
	27.03-09.09
	10.09-05.11

	9
	2017
	90,50
	01.04-07.08
	08.08-08.11

	10
	2018
	90,31
	01.04-03.08
	04.08-09.11

	11
	2019
	89,81
	01.04-07.07
	08.07-06.11

	12
	2020
	90,31
	01.04-13.06
	14.06-14.11

	13
	2021
	89,61
	01.04-12.06
	13.06-10.11

	14
	2022
	89,26
	31.03-15.06
	16.06-17.11

	15
	2023
	88,64
	01.04-09.06
	10.06-09.11

	16
	2024
	90,31
	01.04-17.08
	18.08-25.10



Поскольку река зарегулирована каскадом водохранилищ, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, отметки уровня воды зависят только от сбросов Шульбинского водохранилища. Дождевые паводки, за весь период наблюдений, не наблюдались.
[bookmark: _Toc236943037][bookmark: _Hlk221090518]2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ
[bookmark: _Toc154595365]Экономическая база развития села Байконыс формируется на основе сложившейся аграрной специализации с доминирующей ролью животноводства и поддерживающим значением растениеводства. Наличие значительного поголовья скота и обширных пастбищных угодий определяет устойчивость сельскохозяйственного производства и обеспечивает занятость населения. При этом существующая модель хозяйствования носит преимущественно сырьевой и экстенсивный характер, что ограничивает уровень доходности и добавленной стоимости.
Ключевым направлением развития экономической базы является переход к более диверсифицированной структуре за счет формирования перерабатывающего сектора. Проектные решения предусматривают создание предприятий по переработке молока и мяса, развитие кормопроизводства и организацию объектов первичной переработки и хранения продукции. Это позволит выстроить замкнутые производственные цепочки внутри села, снизить зависимость от внешних рынков и повысить эффективность использования местных ресурсов.
Существенным фактором развития является наличие земельного потенциала, включая сельскохозяйственные угодья и резервные территории, а также действующих оросительных систем, что создает условия для расширения производства и повышения продуктивности. Дополнительный эффект ожидается от развития складской инфраструктуры, позволяющей снизить потери продукции и обеспечить стабильность поставок.
Социальная и институциональная инфраструктура, включая образование, здравоохранение и систему местного управления, обеспечивает базовые условия для функционирования экономики и закрепления населения. В то же время дальнейшее развитие требует повышения уровня услуг и создания дополнительных рабочих мест, прежде всего в перерабатывающем секторе и сфере обслуживания.
В целом экономическая база села Байконыс ориентирована на поэтапный переход от преимущественно сельскохозяйственной специализации к более комплексной модели развития, сочетающей производство, переработку и обслуживание. Реализация намеченных мероприятий позволит повысить устойчивость экономики, увеличить занятость и обеспечить долгосрочное социально-экономическое развитие территории.

[bookmark: _Toc236943038][bookmark: _Toc154595366]2.1. Существующее состояние отраслей экономики села
Сельское хозяйство
Животноводство.
По данным таблицы 2.1.1, животноводство в селе Байконыс на начало 2025 года занимает ведущие позиции в структуре сельской экономики и формирует основу производственной специализации территории. Общее поголовье скота составляет 5757 голов, что свидетельствует о значительных масштабах отрасли и ее устойчивом развитии.
Структура поголовья характеризуется явным преобладанием коз и овец, численность которых достигает 3795 голов, что указывает на специализацию хозяйств на разведении мелкого рогатого скота. Данное направление отличается высокой адаптивностью к природно-климатическим условиям, относительно низкими затратами на содержание и стабильным спросом на продукцию. Крупный рогатый скот представлен в количестве 1517 голов и обеспечивает производство мяса и молока, формируя важную часть продовольственной базы и доходов сельского населения. Поголовье лошадей составляет 445 голов, что отражает сохранение традиционного направления коневодства, имеющего значение как для хозяйственного использования, так и для производства специфической продукции.
Сложившаяся структура животноводства свидетельствует о развитии отрасли по экстенсивному типу с ориентацией на использование естественных пастбищных ресурсов. При этом значительный объем поголовья создает предпосылки для дальнейшего наращивания производства и повышения экономической эффективности за счет улучшения породного состава, укрепления кормовой базы и развития переработки продукции. В системе градостроительного планирования животноводство в селе Байконыс выступает ключевым фактором экономической устойчивости, обеспечивая занятость населения, формирование доходов и развитие сопутствующей инфраструктуры.
Таблица 2.1.1
[bookmark: _Hlk224568086]Поголовье скота в селе на начало 2025 года
	Поголовье скота всего, голов
	Крупный рогатый скот
	Лошади
	Козы и овцы

	5757
	1517
	445
	3795



Растениеводство
По имеющимся данным, растениеводство в селе Байконыс развивается на ограниченном, но устойчивом уровне и выполняет преимущественно вспомогательную функцию в структуре сельской экономики. Объем производства зерна составляет 649 тонн, что свидетельствует о наличии определенной производственной базы, однако не позволяет говорить о высокой степени специализации на данном направлении.
С учетом сложившейся структуры хозяйства, где доминирует животноводство, растениеводство в значительной степени ориентировано на формирование кормовой базы и обеспечение внутренних потребностей. Производство зерновых культур способствует поддержанию устойчивости животноводческой отрасли, снижая зависимость от внешних поставок кормов и укрепляя локальную агропродовольственную систему.
В то же время текущие объемы производства указывают на ограниченное использование земельного и ресурсного потенциала. Развитие отрасли сдерживается недостаточным уровнем технической оснащенности, возможными природно-климатическими ограничениями и отсутствием выраженной специализации. В перспективе растениеводство может получить дальнейшее развитие при условии повышения урожайности, внедрения современных агротехнологий и расширения посевных площадей, однако в настоящее время оно сохраняет второстепенную роль по отношению к животноводству и не оказывает определяющего влияния на экономическую базу села.
Земельные ресурсы
Анализ структуры земельных ресурсов села Байконыс показывает, что территория характеризуется выраженной аграрной направленностью и значительным земельным потенциалом. Общая площадь составляет 28 688,03 га, из которых 18 820,73 га относятся к землям сельскохозяйственного назначения, что свидетельствует о высокой доле вовлеченности территории в аграрное производство.
Основу сельхозугодий формируют пастбища площадью 7 330,43 га, что указывает на приоритетное развитие животноводства и использование естественных кормовых угодий. При этом значительная часть пастбищ представлена естественными угодьями, что подтверждает экстенсивный характер ведения хозяйства. Пашня занимает 6 521,9 га, при среднем балле бонитета 15, что отражает относительно невысокое качество почв и ограниченный потенциал интенсивного земледелия. Орошаемые земли составляют 1 282,7 га, при этом наличие и функционирование ирригационных систем является положительным фактором, обеспечивающим стабильность растениеводства и повышение урожайности. Сенокосные угодья занимают 2 373,2 га, обеспечивая дополнительную кормовую базу для животноводства, а прочие земли сельхозназначения составляют 2 595,21 га.
Земли населенного пункта занимают 4 905,36 га, что соответствует масштабам сельской застройки и инфраструктуры. Существенную долю также занимают земли запаса и специального земельного фонда — 4 531,34 га, что формирует резерв для дальнейшего хозяйственного освоения и развития территории. Прочие земли, включая земли промышленности, лесного и водного фонда, составляют 430,6 га и играют вспомогательную роль в структуре землепользования.
Уровень засоленности почв сельскохозяйственного назначения достигает 10%, что является ограничивающим фактором для повышения продуктивности земель и требует применения агротехнических мероприятий по улучшению их качества. В целом структура земельных ресурсов села Байконыс свидетельствует о рациональном использовании территории с акцентом на животноводство и поддерживающее растениеводство. При этом наличие резервных земель и действующих оросительных систем создает предпосылки для дальнейшего повышения эффективности землепользования и развития аграрного производства.
Обрабатывающая промышленность 
Анализ представленных данных показывает, что обрабатывающая промышленность в селе Байконыс находится на начальной стадии развития и носит преимущественно обслуживающий характер по отношению к сельскому хозяйству. Существующая производственная база ориентирована не на глубокую переработку сырья, а на первичные и вспомогательные функции, обеспечивающие функционирование аграрного сектора.
Основу производственной структуры формируют хозяйства с содержанием животных, среди которых преобладают объекты до 100 голов в количестве 11 единиц с общей площадью застройки 3848 м² и общей площадью 3271 м². Дополнительно функционируют хозяйства меньшего масштаба до 50 голов, представленные 2 объектами. Данные показатели свидетельствуют о развитии переработки на уровне первичного производства, связанного с содержанием и обслуживанием скота, однако без выхода на промышленный уровень переработки продукции.
Наличие склада для хранения урожая общей площадью 1671 м² указывает на формирование элементов инфраструктуры хранения сельскохозяйственной продукции, что является важным этапом в цепочке переработки, однако данный объект выполняет скорее логистическую функцию и не относится к полноценным перерабатывающим предприятиям. Ветеринарный пункт обеспечивает санитарное и технологическое сопровождение животноводства, повышая устойчивость отрасли, но также не формирует добавленную стоимость в рамках промышленного производства.
В целом можно отметить, что обрабатывающая промышленность в селе Байконыс ограничена, что характерно для сельских территорий с аграрной специализацией. Отсутствие предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции сдерживает рост добавленной стоимости и экономической эффективности. В перспективе развитие данного сектора возможно за счет создания малых перерабатывающих производств, ориентированных на переработку продукции животноводства и растениеводства, что позволит укрепить экономическую базу села и повысить уровень занятости населения.
Оптовая и розничная торговля
Анализ показывает, что сфера оптовой и розничной торговли в селе Байконыс развита на базовом уровне и ориентирована преимущественно на удовлетворение повседневных потребностей населения. Наличие магазинов обеспечивает жителей основными продовольственными и непродовольственными товарами, формируя устойчивую систему локального снабжения. При этом масштабы торговли соответствуют численности населения и сельскому характеру расселения, что определяет ограниченный ассортимент и невысокую емкость рынка.
Отдельное значение имеет наличие колбасного магазина, что указывает на элементы углубления торговой специализации и связь с местным сельскохозяйственным производством, прежде всего с животноводством. Это свидетельствует о формировании коротких цепочек поставок и частичном переходе от сырьевой модели к реализации продукции с добавленной стоимостью, пусть и в ограниченных объемах.
В целом торговая инфраструктура функционирует стабильно, однако не отличается высокой степенью развития и диверсификации. Отсутствие крупных торговых объектов и оптовых звеньев ограничивает возможности расширения ассортимента и снижения издержек. В перспективе развитие сферы торговли может быть связано с расширением сети объектов, улучшением логистики поставок и усилением интеграции с местным производством, что позволит повысить уровень обеспеченности населения товарами и укрепить экономическую активность в селе.
Образование
Анализ системы образования в селе Байконыс показывает, что данная сфера в целом сформирована и обеспечивает базовые потребности населения, однако имеет ряд структурных особенностей. 
Дошкольное образование представлено в ограниченном объеме и фактически реализуется через мини-центр, рассчитанный на 24 места. При этом уровень обеспеченности оценивается как недостаточный, что указывает на дефицит мест для детей дошкольного возраста и необходимость дальнейшего развития данной инфраструктуры. Ограниченность дошкольных учреждений может сдерживать социальную активность населения и создавать дополнительную нагрузку на семьи.
Школьное образование обеспечивается одной общеобразовательной школой — КГУ «Байконысская СОШ», рассчитанной на 560 мест. Школа является типовой, не находится в аварийном состоянии и не функционирует в многосменном режиме, что характеризует ее как устойчивый и качественный элемент социальной инфраструктуры. Уровень обеспеченности школьными местами высокий и превышает нормативные показатели, что создает потенциал для приема дополнительного контингента учащихся.
В целом система образования в селе Байконыс характеризуется достаточной обеспеченностью на уровне школьного образования при одновременной недостаточности дошкольного звена. В перспективе развитие сферы образования должно быть направлено на расширение доступности дошкольных услуг, что позволит сбалансировать систему и повысить уровень социальной привлекательности населенного пункта.

Здравоохранения
Анализ развития сферы здравоохранения в селе Байконыс показывает, что медицинская инфраструктура представлена базовым уровнем и ориентирована на оказание первичной медико-санитарной помощи населению. Основным объектом является фельдшерско-акушерский пункт, введенный в эксплуатацию в 1991 году, который прошел капитальный ремонт в 2023 году, что свидетельствует о поддержании его в нормативном техническом состоянии и продлении срока эффективной эксплуатации.
Наличие трех медицинских работников обеспечивает возможность оказания первичной помощи, проведения профилактических мероприятий и наблюдения за состоянием здоровья населения. С учетом численности жителей, составляющей около 701 человек, существующий кадровый и инфраструктурный потенциал в целом соответствует минимально необходимому уровню обеспечения, характерному для сельских населенных пунктов.
В то же время сфера здравоохранения имеет ограниченный функционал и не предусматривает оказание специализированной медицинской помощи, что обуславливает зависимость населения от медицинских учреждений более высокого уровня, расположенных в районных центрах. Это снижает доступность отдельных видов медицинских услуг, особенно при необходимости срочного или узкопрофильного вмешательства.
В целом состояние здравоохранения в селе Байконыс можно оценить как стабильное на базовом уровне, с положительной динамикой, связанной с проведением капитального ремонта. В перспективе развитие отрасли может быть направлено на расширение перечня оказываемых услуг, укрепление кадрового потенциала и улучшение материально-технической базы, что позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для населения.

Государственное управление и оборона
Сфера государственного управления в селе Байконыс представлена аппаратом акима Байконысского сельского округа, который является основным органом местной исполнительной власти и функционирует как государственное учреждение, финансируемое из местного бюджета. Деятельность аппарата направлена на реализацию государственной политики на местном уровне, оказание государственных услуг населению и координацию социально-экономического развития территории.
Орган управления имеет сформированную организационную структуру и штат сотрудников, что соответствует масштабам сельского округа и обеспечивает выполнение базовых административных функций. Работа осуществляется в стандартном режиме с обеспечением взаимодействия с районным акиматом Теренкол, что позволяет интегрировать местное управление в общую систему регионального управления.
В целом система государственного управления в селе Байконыс функционирует стабильно и обеспечивает выполнение ключевых задач на местном уровне, однако ее возможности ограничены масштабами населенного пункта и ресурсной базой. Управление носит преимущественно административно-координирующий характер и ориентировано на решение текущих вопросов жизнеобеспечения и развития территории.

Туризм, культура и прочие услуги
Анализ показывает, что сфера культуры, спорта и туризма в селе Байконыс находится на базовом уровне и ориентирована преимущественно на внутренние потребности населения. Ключевым объектом является дом культуры, рассчитанный на 170 мест, который функционирует в пригодном состоянии и обеспечивает проведение культурно-массовых мероприятий. Наличие библиотеки при доме культуры с небольшим фондом и одним сотрудником дополняет культурную инфраструктуру, обеспечивая доступ к образовательным и информационным ресурсам. Также функционирует музей при доме культуры, который выполняет функцию сохранения локального историко-культурного наследия, а наличие обелиска Славы подчеркивает значимость памятных и патриотических объектов в структуре общественных пространств.
При этом представленная инфраструктура не формирует развитую туристскую отрасль и не ориентирована на внешний поток посетителей, что свидетельствует об отсутствии сформированного туристского продукта и сопутствующих сервисов. Спортивная инфраструктура в представленных данных не отражена, что указывает на ее ограниченное развитие или отсутствие специализированных объектов, способных обеспечивать системное вовлечение населения в физическую активность.
В целом сфера культуры выполняет социально значимую функцию и находится в удовлетворительном состоянии, однако туризм и спорт развиты слабо и не оказывают существенного влияния на экономику села. Перспективы развития связаны с модернизацией существующих объектов, расширением спектра культурных и спортивных услуг и формированием локальных туристских инициатив на базе историко-культурного потенциала территории.
Итого
В целом экономика села Байконыс имеет ярко выраженную аграрную специализацию, где ведущую роль играет животноводство, формирующее основу занятости и доходов населения. Растениеводство развито на вспомогательном уровне и ориентировано преимущественно на обеспечение кормовой базы, что соответствует сложившейся структуре сельского хозяйства. Земельные ресурсы используются достаточно рационально, при этом значительные площади пастбищ и наличие резервных земель создают потенциал для дальнейшего развития отрасли.
Обрабатывающая промышленность находится на начальной стадии и ограничивается первичными функциями без глубокой переработки сырья, что сдерживает рост добавленной стоимости. Сфера торговли развита на базовом уровне и обеспечивает повседневные потребности населения, частично интегрируясь с местным производством.
Социальная инфраструктура в целом сформирована и функционирует стабильно. Образование характеризуется хорошей обеспеченностью школьными местами при дефиците дошкольных учреждений. Система здравоохранения представлена базовым уровнем и обеспечивает первичную медицинскую помощь, однако зависит от районных центров в части специализированных услуг. Государственное управление функционирует устойчиво и обеспечивает выполнение основных административных задач.
Сфера культуры выполняет важную социальную функцию, но туризм и спорт развиты слабо и не оказывают значимого влияния на экономику. В целом развитие села Байконыс можно оценить как стабильное, с доминированием сельского хозяйства и наличием потенциала для роста за счет переработки продукции, расширения услуг и повышения эффективности использования ресурсов.

[bookmark: _Toc236943039]2.2 Проектные предложения отраслей экономики села
[bookmark: _Hlk221629399]Проектные предложения по развитию отраслей экономики села Байконыс направлены на формирование устойчивой аграрно-производственной базы с переходом от сырьевой модели к переработке сельскохозяйственной продукции и увеличению добавленной стоимости. В основе проектных решений лежит развитие перерабатывающих производств, укрепление кормовой базы и создание необходимой инфраструктуры хранения и первичной обработки продукции.
На первом этапе реализации предусматривается создание производств по переработке молока и мяса мощностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки, что позволит обеспечить более глубокую переработку продукции животноводства и повысить ее конкурентоспособность. Одновременно планируется организация цеха по приготовлению кормов производительностью 10 тонн в сутки, что создаст условия для повышения эффективности животноводства за счет улучшения качества кормления и снижения затрат. Реализация данных объектов на этапе первой очереди позволит сформировать базовый производственный каркас и обеспечить занятость населения.
На расчетный срок предусмотрено дальнейшее развитие отрасли за счет размещения мини-фермы на 50 голов, что будет способствовать расширению объемов производства и поддержке малых форм хозяйствования. Также планируется создание убойной площадки мощностью до 10 голов в сутки, обеспечивающей завершенность технологической цепочки в животноводстве и повышение санитарных стандартов переработки. Существенное значение имеет формирование системы хранения сельскохозяйственной продукции, включая склады для зерна, овощей и другой продукции общей вместимостью до 1500 тонн, что позволит сократить потери, стабилизировать рынок и обеспечить круглогодичное снабжение.
В целом предлагаемые мероприятия формируют комплексный подход к развитию экономики села Байконыс, направленный на диверсификацию хозяйственной деятельности, повышение уровня переработки продукции и создание дополнительных рабочих мест. Реализация проектных предложений позволит укрепить экономическую базу населенного пункта, повысить его инвестиционную привлекательность и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие.
Таблица 2.2.1
Список проектируемых производственных объектов в селе Байконыс
	[bookmark: _Hlk215322516]№
	Наименование
	Мощность (ед. измерения)
	Рабочие места, человек
	Общая площадь, м²
	Стадийность

	1
	Производства по переработке молока
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	12
	4879,0
	Первая очередь

	2
	Производство по переработке мяса
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	15
	3371,1
	Первая очередь

	3
	Цех по приготовлению кормов
	10 тонн в сутки
	8
	1543,6
	Первая очередь

	4
	Мини ферма
	50 голов
	6
	1622,7
	Расчетный срок

	5
	Убойная площадка
	до 10 голов в сутки
	5
	703,8
	Расчетный срок

	6
	Хранилища, склады фруктов, овощей, картофеля, зерна
	до 1500 тонн хранения
	10
	8951,4
	Расчетный срок
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[bookmark: _Toc236943041]3.1 Население
Анализ существующих демографических процессов
На начало 2025 года по данным акимата села Байконыс численность населения села составила 701 человек.
Численности населения за 2020 - 2025 годы приведена в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Численности населения за 2020-2025 г.г.
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения на начало года, человек
	933
	905
	890
	811
	762
	701



Анализ динамики численности населения села Байконыс за 2020–2025 годы свидетельствует о выраженной и устойчивой тенденции к сокращению. За рассматриваемый период численность населения снизилась с 933 до 701 человека, что составляет уменьшение на 232 человека. Таким образом, практически каждый четвертый житель был потерян за пятилетний период, что указывает на существенное ухудшение демографической ситуации.
Снижение численности населения происходило последовательно на протяжении всех лет без признаков стабилизации. В 2020–2021 годах убыль составила 28 человек или 3,0%, что можно охарактеризовать как умеренное снижение. В период 2021–2022 годов темпы убыли несколько замедлились до 1,66%, однако уже в 2022–2023 годах наблюдается резкое ускорение демографического спада, когда численность сократилась сразу на 79 человек или 8,88%. В дальнейшем тенденция значительной убыли сохраняется: в 2023–2024 годах сокращение составило 6,04%, а в 2024–2025 годах вновь усилилось до 8,01%.
Среднегодовой темп снижения численности населения за весь период оценивается на уровне около 5,6% в год, что является достаточно высоким показателем для сельской территории и свидетельствует о системном характере демографических потерь. Основными причинами подобной динамики, как правило, выступают миграционный отток населения, особенно трудоспособного возраста, а также превышение смертности над рождаемостью.
С точки зрения градостроительного и экономического развития данная тенденция имеет негативные последствия, выражающиеся в сокращении трудовых ресурсов, снижении потребительского спроса и увеличении нагрузки на социальную инфраструктуру. Уменьшение численности населения также может привести к неэффективному использованию существующих объектов образования, здравоохранения и инженерной инфраструктуры.
В целом демографическая ситуация в селе Байконыс характеризуется как неблагоприятная и требует принятия мер, направленных на стабилизацию численности населения, включая развитие экономической базы, создание рабочих мест и повышение качества жизни, что позволит снизить миграционный отток и обеспечить более устойчивое развитие территории.
Таблица 3.1.2
Расчёт абсолютных и среднегодовых темпов изменения численности населения
	Период
	Население на начало периода
	Население на конец периода
	Абсолютное изменение, чел.
	Темп прироста, %
	Среднегодовой темп, %

	2020-2021
	933
	905
	-28
	-3
	-3

	2021-2022
	905
	890
	-15
	-1,66
	-1,66

	2022-2023
	890
	811
	-79
	-8,88
	-8,88

	2023-2024
	811
	762
	-49
	-6,04
	-6,04

	2024-2025
	762
	701
	-61
	-8,01
	-8,01

	2020-2025
	933
	701
	-232
	-24,86
	-5,6



Анализ демографических процессов в селе Байконыс за 2020–2025 годы показывает устойчивую тенденцию сокращения численности населения, обусловленную прежде всего миграционными факторами. За рассматриваемый период численность населения снизилась с 933 до 701 человека, что составляет уменьшение на 232 человека. Динамика носит стабильный отрицательный характер без признаков восстановления или стабилизации.
Естественное движение населения в целом находится на уровне, близком к равновесному. За пять лет число родившихся составило 52 человека, а число умерших — 55 человек, в результате чего естественная убыль оказалась незначительной и составила всего 3 человека. В отдельные годы наблюдаются колебания, включая как небольшой естественный прирост, так и убыль, однако в целом данный фактор не оказывает существенного влияния на общую динамику численности населения.
Ключевым фактором демографического сокращения является миграционный отток. За анализируемый период сальдо миграции составило −229 человек, что практически полностью определяет общее снижение численности населения. Несмотря на наличие притока, выраженного в прибытии 39 человек, масштабы выбытия значительно выше и достигают 268 человек. Это свидетельствует о преобладании процессов выезда населения, вероятно, связанного с поиском работы, образования и более благоприятных условий проживания за пределами села.
Таким образом, демографическая ситуация в селе Байконыс характеризуется как неблагоприятная, с доминированием миграционного оттока при относительно стабильных показателях естественного движения. Снижение численности населения оказывает негативное влияние на трудовой потенциал, экономическую активность и эффективность функционирования социальной инфраструктуры, что требует принятия мер по развитию экономики и повышению привлекательности проживания в сельской местности.
Таблица 3.1.3
Структура прироста/убыли населения за последние 5 лет
	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Сумма за последние 5 лет

	Численность населения на начало года, человек
	933
	905
	890
	811
	762
	701
	-

	Естественный прирост, человек (Число родившихся - Число умерших)
	2
	-5
	2
	-2
	0
	-
	-3

	Число родившихся, человек
	15
	11
	8
	9
	9
	-
	52

	Число умерших, человек
	13
	16
	6
	11
	9
	-
	55

	Сальдо миграции, человек (Число прибывших - Число убывших)
	-30
	-10
	-81
	-47
	-61
	-
	-229

	Прибывшие, человек
	10
	8
	6
	8
	7
	-
	39

	Убывшие, человек
	40
	18
	87
	55
	68
	-
	268

	Общий прирост, человек (Естественный прирост + Сальдо миграции)
	-28
	-15
	-79
	-49
	-61
	-
	-232



Прогноз численности населения
Прогноз численности населения села Байконыс сформирован с учетом сложившихся демографических тенденций и ожидаемых изменений социально-экономических условий. В предыдущие годы динамика населения характеризовалась устойчивым снижением, обусловленным преимущественно миграционным оттоком при практически нулевом естественном приросте. При этом анализ показывает, что демографическая ситуация не носит критически депопуляционного характера, а в значительной степени зависит от экономических факторов и уровня занятости.
В прогнозном периоде закладывается сценарий постепенной стабилизации численности населения и перехода к умеренному росту. На этапе 2025–2032 годов принят положительный общий коэффициент прироста на уровне 4‰, что обеспечивается главным образом за счет улучшения миграционного баланса. Реализация проектных мероприятий, направленных на развитие перерабатывающих производств, создание новых рабочих мест и укрепление экономической базы, будет способствовать снижению оттока населения и формированию частичного притока. При этом естественное движение населения сохраняется на уровне, близком к нулю, с незначительным отрицательным значением, что соответствует текущей возрастной структуре и демографическим характеристикам.
На последующий период 2032–2045 годов прогнозируется сохранение положительной динамики, однако с замедлением темпов роста. Общий коэффициент прироста снижается до 1,9‰, что отражает постепенное насыщение эффекта от реализованных мероприятий и стабилизацию демографических процессов. Основным источником роста по-прежнему остается миграционный прирост, тогда как естественный прирост остается незначительно отрицательным.
Таким образом, принятые прогнозные значения численности населения — 721 человек на первую очередь и 739 человек на расчетный срок — являются обоснованными и отражают умеренно оптимистичный сценарий развития. Данный прогноз учитывает как инерцию прошлых демографических процессов, так и ожидаемое улучшение экономической ситуации в результате реализации проектных решений, направленных на повышение занятости и качества жизни населения.
	Таблица 3.1.4
Прогнозные значения коэффициентов общего, естественного и миграционного прироста населения
	Период
	Коэффициент общего прироста (‰)
	Коэффициент естественного прироста (‰)
	Коэффициент миграционного прироста (‰)

	2025-2032
	4
	-0,5
	4,5

	2032-2045
	1,9
	-0,5
	2,4



В итоге, проектная численность населения с. Байконыс, принятая для технико-экономических расчетов в данном проекте, составит:
- на первую очередь - 721 человек;
- на расчетный срок - 739 человек.

[bookmark: _Toc236943042]3.2 Рынок труда
На основе анализа уже действующих предприятий на территории села и районными показателями структуры занятости населения (количество рабочей силы, занятого населения, безработных и т.д.) публикуемые КС МНЭ РК, в данном проекте рассчитана перспективная структура трудовых ресурсов данного села. Данный трудовой баланс подсчитан с учетом приведенных категорий указанных в методологических пояснениях комитета по статистике МНЭ РК.
Приведенные понятия и определения основаны на стандартах и методологических подходах Международной Организации Труда (МОТ).
Рабочая сила - часть населения в возрасте, установленном для измерения рабочая силы, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность рабочей силы включает занятых во всех видах экономической деятельности и безработных. 
Доля рабочей силы в численности населения - доля численности рабочей силы в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, измеренная в процентах.
Занятое население - все лица в соответствующем возрасте, кто по своему состоянию в течение определенного короткого периода, равного одной неделе, могут быть отнесены к одной из следующих категорий:
а) «наемный (оплачиваемый) работник»;
б) «самозанятый работник».
Лицо, которое в обследуемую неделю было в отпуске (трудовом, без содержания, декретном или по уходу за ребенком) или заболело, также считается занятым, т.к. имеет формальное прикрепление к своей работе.
Уровень занятости населения - доля численности занятых в экономике в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, или в численности экономически активного населения, измеренные в процентах.
Наемные работники - лица, работающие по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме. 
Самостоятельная занятость - это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается как часть дохода).
В соответствии с Международной классификацией по положению в занятии (статуса в занятости) определены следующие группы самостоятельно занятых работников:
К безработным относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям:
а) были без работы (не имели доходного занятия);
б) занимались активно ее поиском; 
в) были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.
В проекте произведены расчеты параметров рынка труда села до расчетного срока, с учетом прироста населения и изменений в экономическом профиле села. Также необходимо отметить, что существующие данные о состояния рынка труда приведены согласно данным мониторинга сельских территорий. Данные о рынке труда села приведены в таблице 4.2.1.
Существующее состояние рынка труда в селе Байконыс характеризуется относительно высокой долей экономически активного населения и стабильной занятостью при ограниченных возможностях для диверсификации трудовой деятельности. При численности населения 0,701 тыс. человек трудовые ресурсы составляют 0,515 тыс. человек или 73,5% от общей численности, что свидетельствует о достаточно высокой вовлеченности населения в трудовую деятельность. Рабочая сила насчитывает 0,392 тыс. человек, из которых занято 0,375 тыс. человек, а уровень занятости достигает 95,7%, что указывает на низкий уровень безработицы и относительную устойчивость рынка труда.
В структуре занятости значительную роль играет самостоятельно занятое население, численность которого составляет 0,171 тыс. человек, что отражает сельский характер экономики с преобладанием личных подсобных хозяйств и индивидуальной деятельности. При этом доля наемных работников ниже и составляет 0,204 тыс. человек, что свидетельствует о недостаточном развитии формализованного сектора экономики. Уровень безработицы остается низким и составляет 3,3%, однако это во многом связано с высокой долей самозанятости, которая не всегда обеспечивает стабильные доходы. Часть трудовых ресурсов в объеме 0,124 тыс. человек не входит в состав рабочей силы, что также характерно для сельских территорий.
В прогнозном периоде до 2032 года рынок труда будет развиваться в условиях стабилизации численности населения и реализации проектных мероприятий в экономике. Численность трудовых ресурсов увеличится до 0,546 тыс. человек, а их доля в населении возрастет до 75,7%, что связано с улучшением демографической структуры. Рабочая сила увеличится до 0,405 тыс. человек, при этом занятость достигнет 0,386 тыс. человек. Существенные изменения произойдут в структуре занятости: численность наемных работников возрастет до 0,275 тыс. человек, что отражает развитие перерабатывающих производств и создание новых рабочих мест. Одновременно сократится численность самостоятельно занятого населения до 0,111 тыс. человек, что свидетельствует о переходе части занятых в более формализованный сектор экономики. Уровень безработицы сохранится на низком уровне.
На расчетный срок до 2045 года рынок труда будет развиваться в условиях умеренного роста экономики и стабилизации демографических процессов. Численность трудовых ресурсов несколько снизится до 0,509 тыс. человек, что связано с изменениями возрастной структуры населения, однако уровень экономической активности останется достаточно высоким. Рабочая сила составит 0,383 тыс. человек, из которых занятыми будут 0,366 тыс. человек. Продолжится тенденция роста наемной занятости, численность которой достигнет 0,305 тыс. человек, что будет свидетельствовать о дальнейшем развитии организованных форм хозяйственной деятельности. Доля самостоятельно занятого населения сократится до 0,061 тыс. человек, что указывает на структурную трансформацию рынка труда. Уровень безработицы останется низким и стабильным.
В целом развитие рынка труда в селе Байконыс будет характеризоваться переходом от преимущественно самозанятой модели к более сбалансированной структуре с увеличением доли наемного труда, что связано с реализацией инвестиционных проектов и развитием перерабатывающего сектора. Это позволит повысить устойчивость занятости, уровень доходов населения и общую экономическую эффективность территории.
Таблица 3.2.1
Прогноз динамики структуры трудовых ресурсов
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Численность населения 
	тыс. чел.
	0,701
	0,721
	0,739

	 
	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	0,515
	0,546
	0,509

	
	
	в % от населения
	73,5
	75,7
	68,9

	1.1
	Рабочая сила
	тыс. чел.
	0,392
	0,405
	0,383

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	76,0
	74,2
	75,3

	 
	В т. ч.:
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Занятое население
	тыс. чел.
	0,375
	0,386
	0,366

	
	
	в % от рабочей силы
	95,7
	95,4
	95,4

	 
	Из них:
	 
	 
	 
	 

	А
	Работающие по найму
	тыс. чел.
	0,204
	0,275
	0,305

	Б
	Самостоятельно занятое население
	тыс. чел.
	0,171
	0,111
	0,061

	1.1.2
	Безработные
	тыс. чел.
	0,013
	0,014
	0,012

	 
	
	в % от рабочей силы
	3,3
	3,4
	3,2

	1.2
	Лица не вошедшие в состав рабочей силы
	тыс. чел.
	0,124
	0,141
	0,126

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	24,0
	25,8
	24,7



На основе сложившиеся ситуации на рынке труда села Байконыс и тенденции развития рынка труда в селе до 2045 года были сделаны расчет мест приложений труда с разбивкой на виды экономической деятельности (см. Таблицу 3.2.2).
Таблица 3.2.2
Структура наемных работников села
	Отрасль
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	человек
	в %%
	человек
	в %%
	человек
	в %%

	Сельское хозяйство
	102
	50,0
	102
	37,1
	102
	33,4

	Обрабатывающая промышленность
	-
	-
	35
	12,7
	56
	18,4

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	-
	-
	8
	2,9
	8
	2,6

	Строительство
	5
	2,5
	5
	1,8
	5
	1,6

	Транспорт и складирование
	8
	3,9
	10
	3,6
	10
	3,3

	Оптовая и розничная торговля
	4
	2,0
	6
	2,2
	15
	4,9

	Административно-управленческий аппарат и государственные органы
	5
	2,5
	9
	3,3
	9
	3,0

	Образование
	70
	34,3
	85
	30,9
	85
	27,9

	Здравоохранение
	3
	1,5
	3
	1,1
	3
	1,0

	Искусство, развлечение и отдых
	7
	3,4
	12
	4,4
	12
	3,9

	Всего
	204
	100,0
	275
	100,0
	305
	100,0



Существующее положение наемных работников в селе Байконыс характеризуется ограниченной диверсификацией занятости и высокой концентрацией трудовых ресурсов в бюджетной сфере и сельском хозяйстве. Общая численность наемных работников составляет 204 человека, при этом половина из них занята в сельском хозяйстве, что отражает аграрную специализацию села. Существенную долю занимает сфера образования, где работает 70 человек или более трети всех наемных работников, что связано с наличием образовательных учреждений и их значимой ролью в структуре занятости. Остальные отрасли представлены в значительно меньших объемах: транспорт, строительство, торговля, государственное управление и сфера культуры имеют ограниченное количество занятых, а обрабатывающая промышленность и сфера услуг практически отсутствуют. Такая структура свидетельствует о низком уровне развития производственного сектора и ограниченных возможностях трудоустройства вне традиционных сфер.
В прогнозном периоде до 2032 года ситуация на рынке наемного труда претерпевает существенные изменения. Общая численность наемных работников увеличивается до 275 человек, что связано с реализацией проектных мероприятий и развитием новых отраслей. Наиболее значимые изменения происходят за счет появления обрабатывающей промышленности, где формируется 35 рабочих мест, а также развития сферы услуг, включая общественное питание и проживание. При этом сельское хозяйство сохраняет стабильную численность занятых, однако его доля в структуре снижается до 37,1%, что указывает на постепенную диверсификацию экономики. Сфера образования продолжает играть важную роль, увеличивая численность занятых до 85 человек, но ее удельный вес также снижается. Расширяются такие направления, как государственное управление, культура, транспорт и торговля, что свидетельствует о комплексном развитии экономики и увеличении числа рабочих мест в различных секторах.
На расчетный срок до 2045 года развитие наемной занятости приобретает более устойчивый и сбалансированный характер. Общая численность наемных работников возрастает до 305 человек. Продолжается рост обрабатывающей промышленности, где численность занятых достигает 56 человек, что делает данную отрасль одной из ключевых в структуре занятости. Укрепляется роль торговли, где численность работников увеличивается до 15 человек, а также сохраняется развитие сферы услуг. При этом доля сельского хозяйства продолжает снижаться, несмотря на сохранение абсолютной численности занятых, что отражает структурную трансформацию экономики. Сфера образования остается значимым работодателем, однако ее доля уменьшается в связи с ростом других отраслей. В целом формируется более диверсифицированная структура занятости с увеличением доли производственного и сервисного секторов.
Таким образом, развитие наемной занятости в селе Байконыс характеризуется переходом от узкоспециализированной аграрно-бюджетной модели к более комплексной структуре с усилением роли перерабатывающей промышленности и сферы услуг. Это способствует повышению устойчивости рынка труда, расширению возможностей трудоустройства и росту экономической активности населения.
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[bookmark: _Toc209267121][bookmark: _Toc236943044]4.1 Жилищный фонд
Существующее состояние рынка жилья в селе Байконыс характеризуется сформированной индивидуальной жилой застройкой усадебного типа и относительно стабильными показателями обеспеченности населения жильем. Общий жилищный фонд на исходный год составляет 23,0 тыс. м² при численности населения 701 человек, что обеспечивает уровень обеспеченности 32,8 м² на человека. Жилищный фонд представлен 237 жилыми домами, что соответствует сельскому типу расселения с низкой плотностью и преобладанием индивидуальных домовладений. Такая структура жилищного фонда является типичной для сельских населенных пунктов и отражает исторически сложившуюся модель проживания.
При этом следует отметить, что текущий уровень обеспеченности жильем сформирован не столько за счет активного строительства, сколько вследствие снижения численности населения в предыдущие годы. Демографический спад привел к относительному росту показателя обеспеченности, что не сопровождается качественным обновлением жилищного фонда. В результате значительная часть жилья может характеризоваться физическим износом и моральным устареванием, что формирует отложенный спрос на новое строительство и реконструкцию. Таким образом, рынок жилья в селе находится в состоянии относительной стабильности, но без выраженной инвестиционной активности.
В прогнозном периоде до 2032 года развитие рынка жилья будет носить умеренно активный характер и связано с переходом к стабилизации численности населения. Предусматривается ввод 0,9 тыс. м² нового жилья, что позволит увеличить общий жилищный фонд до 23,9 тыс. м². При этом численность населения возрастет до 721 человека, а обеспеченность жильем увеличится до 33,1 м² на человека. Количество жилых домов возрастет до 247 единиц. Основная часть существующего жилищного фонда сохранится, однако начнется формирование нового жилищного строительства, включая освоение новых территорий, где планируется размещение около 10 домов. Данный этап отражает постепенное оживление жилищного строительства, связанное с улучшением экономических условий и созданием новых рабочих мест.
На расчетный срок до 2045 года развитие жилищного фонда приобретает более выраженный характер. Планируется ввод дополнительного жилья объемом 1,4 тыс. м², в результате чего общий жилищный фонд достигнет 25,2 тыс. м². При прогнозной численности населения 739 человек обеспеченность возрастет до 34,1 м² на человека, что свидетельствует о постепенном повышении уровня комфортности проживания. Количество жилых домов увеличится до 262, что отражает расширение жилой застройки и освоение новых территорий. Существенная часть прироста будет обеспечена за счет нового строительства за пределами существующей застройки, где планируется формирование порядка 25 домов, что указывает на территориальное развитие села.
Таким образом, прогнозируемое развитие рынка жилья в селе Байконыс носит поступательный и сбалансированный характер. Сохраняется доминирование индивидуальной усадебной застройки, что соответствует традиционной модели расселения, при этом происходит постепенное увеличение объемов строительства и улучшение жилищных условий населения. Рост обеспеченности жильем будет достигаться как за счет нового строительства, так и за счет стабилизации демографической ситуации. В целом развитие жилищного фонда направлено на повышение качества проживания, обновление существующей застройки и формирование условий для закрепления населения, что является важным фактором устойчивого социально-экономического развития села.



Таблица 4.1.1
Объем существующего жилищного строительства с. Байконыс
	№ п.п.
	Типы застройки
	Наличие на исходный год
	Новое строитель-ство за 2025-2032 г.г., тыс.м2
	Наличие на первую очередь
	Новое строитель-ство за 2033-2045 г.г., тыс.м2
	Наличие на расчетный срок

	
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Всего, в т.ч.:
	23,0
	0,701
	32,8
	237
	0,9
	23,9
	0,721
	33,1
	247
	1,4
	25,2
	0,739
	34,1
	262

	1
	Усадебная застройка
	23,0
	0,701
	32,8
	237
	0,9
	23,9
	0,721
	33,1
	247
	1,4
	25,2
	0,739
	34,1
	262

	1.1
	На территории существующей застройки
	23,0
	0,701
	32,8
	237
	 
	23,0
	0,685
	33,5
	237
	
	23,0
	0,664
	34,6
	237

	1.2
	На новых территориях
	 
	 
	 
	 
	0,9
	0,9
	0,036
	25,0
	10
	1,4
	2,3
	0,075
	30,0
	25



 

[bookmark: _Toc215649808][bookmark: _Toc236943045]4.2 Организация культурно-бытового обслуживания населения
Существующее состояние объектов культурно-бытового обслуживания в селе Байконыс характеризуется наличием базовой социальной инфраструктуры при ограниченном уровне обеспеченности по отдельным видам услуг. В сфере образования функционируют школа с достаточным запасом мест и дошкольное учреждение на 24 места, однако обеспеченность детскими дошкольными учреждениями остается недостаточной по сравнению с нормативной потребностью. Внешкольные учреждения отсутствуют, что ограничивает возможности дополнительного образования и развития детей. В сфере здравоохранения действует фельдшерско-акушерский пункт, обеспечивающий минимально необходимый уровень медицинского обслуживания.
Культурная инфраструктура представлена домом культуры на 170 мест и библиотекой, что в целом соответствует нормативной потребности и обеспечивает базовые культурные услуги населению. В то же время спортивная инфраструктура практически отсутствует, что снижает уровень обеспеченности населения объектами физической культуры. Сфера торговли развита относительно лучше: фактическая торговая площадь превышает нормативную потребность, что свидетельствует о сформированной системе розничной торговли. При этом объекты общественного питания, бытового и коммунального обслуживания либо отсутствуют, либо представлены в недостаточном объеме, что ограничивает уровень комфортности проживания.
В прогнозном периоде до 2033 года развитие объектов культурно-бытового обслуживания направлено на устранение выявленных дефицитов и повышение уровня обеспеченности населения услугами. Планируется строительство детского дошкольного учреждения, что позволит значительно повысить охват детей дошкольным образованием и приблизить показатели к нормативным значениям. Также предусматривается создание внешкольных учреждений, обеспечивающих развитие дополнительного образования. Существенное значение имеет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который станет ключевым элементом развития спортивной инфраструктуры и повысит уровень вовлеченности населения в занятия физической культурой.
В сфере обслуживания населения на первую очередь предусмотрено развитие торговли и услуг, включая расширение торговых площадей, создание предприятий общественного питания и бытового обслуживания, а также размещение гостиницы и бани. Дополнительно планируется строительство пожарного депо и отделения почтовой связи, что позволит повысить уровень безопасности и доступности коммунальных услуг. В целом данный этап направлен на формирование полноценной системы обслуживания, соответствующей нормативным требованиям и потребностям населения.
На расчетный срок до 2045 года развитие инфраструктуры продолжится, однако будет носить более точечный характер. Основное внимание будет уделено дальнейшему расширению торговой сети, что связано с ростом численности населения и повышением уровня потребления. При этом большинство объектов социальной и культурной инфраструктуры, созданных на первом этапе, сохранят достаточный уровень обеспеченности и не потребуют значительного расширения.
Таким образом, развитие объектов культурно-бытового обслуживания в селе Байконыс будет осуществляться поэтапно, с акцентом на устранение существующих дефицитов на первой очереди и последующей стабилизацией системы обслуживания на расчетный срок. Реализация намеченных мероприятий позволит повысить качество жизни населения, обеспечить нормативный уровень доступности услуг и создать условия для устойчивого социально-экономического развития села.
Таблица 4.2.1
Обеспеченность социальной инфраструктуры с. Байконыс
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СП РК
	Обеспеченность, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	24
	38
	63,1

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	560
	131
	427,5

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ФАП
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	25
	-
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	м2 общей площади
	80
	- 
	56,1
	-

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	 170
	56
	303,6

	Мечеть
	м2 общей площади
	-
	120,7
	-
	-

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	8
	4
	200

	
	читател. место
	4
	14
	3
	466,7

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	844,9
	210,3
	401,7

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	- 
	28
	-

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	 -
	6
	-

	Предприятия коммунального обслуживания

	Пожарная часть
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	-
	2
	-

	Ветеринарный пункт
	объект
	Согласно региональным стандартам
	1
	1
	100



Таблица 4.2.2
Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры с. Байконыс на первую очередь и на расчетный срок
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СНиП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СНиП
	Новое строительство за 2025-2045 г.г.
	Наличие на начало

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на 01.01.2033
	на 01.01.2046
	всего
	в том числе:
	2033 г.
	2046 г.

	
	
	
	
	
	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	24
	50
	65
	75
	75
	 
	99
	99

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	560
	112
	148
	 
	 
	 
	560
	560

	Внешкольные учреждения
	место
	10% от всего количество учеников
	 
	11
	15
	25
	25
	 
	25
	25

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ФАП
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	25
	25
	25
	 
	 
	 
	25
	25

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	м2 общей площади
	80
	 
	57,7
	59,1
	1680,5
	1680,5
	 
	1680,5
	1680,5

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	170
	58
	59
	 
	 
	 
	170
	170

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	8
	4
	4
	 
	 
	 
	8
	8

	
	читател. место
	4
	14
	3
	6
	 
	 
	 
	14
	14

	Мечеть
	м2 общей площади
	 
	120,7
	 
	 
	 
	 
	 
	120,7
	120,7

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	844,9
	216,4
	221,6
	365,8
	70,0
	295,8
	914,9
	1210,7

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	 
	29
	30
	30
	30
	 
	30
	30

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	 
	6
	7
	7
	7
	 
	7
	7

	Предприятия коммунального обслуживания

	Гостиница
	место
	6
	 
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	4

	Бани
	место
	5
	 
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	4

	Пожарное депо
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	 
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	2

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1

	Ветеринарный пункт
	объект
	Согласно региональным стандартам
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	1





Таблица 4.2.3
Список проектируемых объектов

	№ на плане
	Наименование
	Этажность
	Количество зданий
	Площадь застройки м²
	Общая площадь м²
	Период реализаций

	102
	Детский сад
	2
	1
	1132
	1924
	Первая очередь

	302
	Внешкольное учреждение
	1
	1
	511
	434
	Первая очередь

	503
	Торговый дом 
	1
	1
	497
	422,5
	Расчетный срок

	504
	Гостиница, Баня, Общественные туалеты
	1
	1
	180
	153,0
	Первая очередь

	505
	Магазин, Кафе, Парикмахерская
	1
	1
	409
	347,7
	Первая очередь

	506
	Пекарня производительностью до 200 кг хлебобулочных изделий в сутки
	1
	1
	409
	347,7
	Первая очередь

	602
	Участковый пункт полиции
	1
	1
	270
	230
	Первая очередь

	602
	Отделение почтовой связи
	1
	1
	259
	225
	Первая очередь

	703
	Цех по изготовлению кормов 
	1
	2
	1816
	1543,6
	Первая очередь

	704
	Производства по переработке молока производительностью до 3,0 тонны в сутки 
	1
	7
	5740
	4879,0
	Первая очередь

	705
	Производство по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки  
	1
	3
	3966
	3371,1
	Первая очередь

	706
	Мини ферма на 50 голов 
	1
	1
	1909
	1622,7
	Расчетный срок

	707
	Убойная площадка 
	1
	3
	828
	703,8
	Расчетный срок

	802
	Хранилища, склады фруктов, овощей, картофеля, зерна 
	1
	12
	10531
	8951,4
	Расчетный срок

	1002
	Парк
	-
	-
	 
	-
	

	1205
	Кладбище 
	-
	-
	 
	-
	

	1206
	Твёрдо-бытовые отходы 
	-
	-
	 
	-
	

	1207
	Навозохранилище 
	 
	 
	 
	 
	

	1208
	Скотомогильник 
	 
	 
	 
	 
	

	1302
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	1
	1
	1977
	1680,5
	Первая очередь

	1401
	Пожарное депо
	1
	1
	156
	133
	Первая очередь



[bookmark: bookmark164][bookmark: _Toc236943046]5.СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: bookmark166][bookmark: _Toc236943047]5.1 Местоположение в системе расселения.
Село Байконыс является административным центром Байконысского сельского округа Теренкольского района Павлодарской области. Поселение относится к сельским центрам местного значения и играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности прилегающих малых населённых пунктов района.
Территория села расположена в южной части Теренкольского района, в 26 км от районного центра — села Теренколь и примерно в 81 км северо-западнее от областного центра — города Павлодара. Село расположено в равнинной степной зоне, вблизи автомобильной дороги М38 Павлодар — Омск, что обеспечивает удобные транспортные связи с соседними населёнными пунктами и промышленными центрами региона.
В системе расселения региона Байконыс выполняет функции административного, обслуживающего и сельскохозяйственного центра, обеспечивая доступ к образовательным, торговым и бытовым услугам для близлежащих аулов. Наличие транспортной инфраструктуры способствует развитию хозяйственных и социально-экономических связей между Байконысом, Теренколем и областным центром.
Село Байконыс расположено в южной  части района:
на расстоянии 81 км от областного центра — города Павлодар;
на расстоянии 26 км от районного центра — села Теренколь;
до ближайшей железнодорожной станции Павлодар — около 90 км;
до аэропорта города Павлодар — примерно 94 км.

[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: _Toc236943048]5.2 Характеристика современного состояния архитектурно-
планировочной структуры села
[bookmark: bookmark170]Современная архитектурно-планировочная структура села Байконыс сформировалась свободной застройкой в результате постепенного развития территории и не имеет четкую организацию улиц. 
Административно-общественный центр села расположен в центральной части. Здесь находятся акимат и полицейский участок, которые выполняют функции управления и обеспечения правопорядка. В непосредственной близости от них размещены школа, дом культуры, больница и мечеть, формирующие ядро общественной жизни населённого пункта.
Торгово-бытовая инфраструктура включает несколько магазинов, в том числе продуктовый и колбасный, обеспечивающих жителей основными товарами первой необходимости.
Производственные и сельскохозяйственные зоны находятся преимущественно на окраинах населённого пункта, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Здесь располагаются фермерские хозяйства “Иларбек”, “Лысов”, “Атамекен”, имеющие животноводческие базы, склады и хозяйственные сооружения для хранения урожая и содержания скота.
Инженерная инфраструктура включает в себя водопроводные насосные станции (ВНС), котельную, скважину, комплектные трансформаторные подстанции (КТП), телефонную станцию (АТС), что обеспечивает село необходимыми инженерными коммуникациями и стабильным функционированием жизнеобеспечения.
Объекты обслуживания и санитарной инфраструктуры — ветеринарный пункт, кладбище и скотомогильник — размещены на удалении от жилых кварталов.
Рекреационная зона представлена небольшим парком со спортивной и игровой площадкой, служащим местом отдыха для местных жителей.
Жилая застройка в селе Байконыс преимущественно индивидуальная, одноэтажная, усадебного типа. Дома имеют приусадебные участки, хозяйственные постройки, сады и огороды. 
В целом, планировочная структура села Байконыс является компактной, функционально упорядоченной и рационально организованной. Центральная часть выполняет административно-общественные функции, периферия занята производственными и сельскохозяйственными объектами, а между ними располагаются жилые кварталы, обеспечивающие удобство проживания и доступность основных объектов обслуживания.

[bookmark: _Toc236943049]5.3 Санитарно-эпидемиологическое состояние села
В границах населенного пункта  расположены объекты различного функционального назначения — производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные, транспортные и иные, для которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 71 от 17 февраля 2017 года (с последующими изменениями и дополнениями).
В таблице приведены сведения по объектам, имеющим установленные санитарно-защитные зоны, включая:
наименование и адрес объекта;
кадастровый номер земельного участка;
размер санитарно-защитной зоны;
нормативное или расчетное основание установления СЗЗ.
Анализ данных показал, что на территории присутствуют объекты I–V классов санитарной классификации с размером санитарно-защитных зон от 10 м до 1000 м. 
Данные о размерах санитарно-защитных зон сведены в таблицу «Объекты, имеющие санитарно-защитные зоны (СЗЗ)».
Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Байконыс района  Тереңкөл Павлодарской области. Корректировка


2

Таблица 5.3.1
	№ 
	Экс. Номер
	Наименование
	Адрес, координаты
	Кадастровый номер 
	Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
	Примечание
	Сносимые объекты

	Промышленная застройка
	

	1
	701
	КХ «Иларбек» база для содержания скота и урожая
	ул. Касыма Есщанова, 65
52.97014446357541, 76.40081829873917
	14208248003
	100 м
	43. Класс IV – СЗЗ 100 м:
7) хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, птичники, конюшни, зверофермы) до 50 голов;
	

	Коммунально-складская застройка

	1
	801
	КХ «Лысов « Железный склад для хранения урожая
	ул. Касыма Есщанова, 65
52.95794137135712, 76.41948800239435
	14208226117
	50 м
	55. Класс V – СЗЗ 50 м:2) участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно-махорочных изделий и другие;
	Ветеринарный пункт  попадающий в санитарно-защитной зоны промышленности.

	Зоны сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования
	

	1
	1101
	Ветеринарный пункт
	52.95732051766668, 76.4193811513472
	Отсутствует кадастровый номер
	100 м
	48. Класс IV – СЗЗ 100 м:5) ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных;
	

	2
	1102
	КХ «Атамекен» Животноводческая база
	52.95849014815032, 76.3945532806468
	14208226166
	100 м
	43. Класс IV – СЗЗ 100 м:
7) хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, птичники, конюшни, зверофермы) до 50 голов;
	

	Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры
	

	1
	901
	ВНС (Водопроводные насосные станции)
	52.95703756468809, 76.38455498862612
	Отсутствует кадастровый номер
	50 м
	  5. Насосные станции горячего водоснабжения относятся к объектам V класса с санитарным разрывом не менее 50 м.
	

	2
	903
	Котельная
	52.95615183402717, 76.4241301126596
	Отсутствует кадастровый номер
	
	непонятно
	

	Зоны специального назначения
	

	1
	1201
	Кладбище

	52.961414582174285, 76.45122715364782
	14208229071
	300 м
	предоставить решение о закрытие кладбище. С уменьшением СЗЗ на 100 м.
	

	2
	1202
	Скотомогильник
	52.967393394686106, 76.41818051258406
	14208229022
	1000 м
	предоставить решение о закрытие скотомогильника 1000 м
	




[bookmark: _Toc236943050]5.4 Существующее состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ВЗ и ВП) водных ресурсов
Согласно письму №ЗТ-2025-03415491 от 10.10.2025г. РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» Западная сторона с. Байконыс Теренкольского района Павлодарской области примыкает к протокам и пойменным озерам р. Ертис. Постановлением Акимата Павлодарской области №237/1 от 25.08.2025 г установлены водоохранные зоны и полосы, а также режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос водных объектов Павлодарской области. ОЮЛ «Ассоциация водопользователей, водопотребителей и водного транспорта «KAZWATER» 12.11.2021 года разработан «Проект по установлению водоохранных зон и полос реки Ертис на территории городов Павлодара, Аксу и в границах Павлодарской области» (далее - Проект). Согласно Проекта местоположение и границы водоохранных зон и полос приведены в Картографических материалах.
Водоохранные зоны и полосы реки Иртыш нанесены в проекте в соответствии с представленными исходными данными Заказчика.
В водоохранной зоне расположены:
КХ "Лысов " Железный склад для хранения урожая  / "Лысов" ШҚ Егін сақтауға арналған темір қойма (Класс V – СЗЗ 50 м) (801)
ВНС (Водопроводные насосные станции / Су сорғы станциялары) 
КТП, ТП Комплектная трансформаторная подстанция / Толық трансформаторлық қосалқы станция
Котельная / Қазандық
Скважина / Ұңғыма
Ветеринарный пункт / Ветеринарлық станция
КХ "Атамекен" Животноводческая база /  "Атамекен" ШҚ Мал базасы до 1200 голов (Класс III – СЗЗ 300 м)
В водоохранной полосе объекты отсутствуют.
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[bookmark: bookmark466][bookmark: _Toc236943051][bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark467]6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
[bookmark: _Toc236943052][bookmark: _Hlk212212898]6.1 Анализ реализация действующего генерального план
[bookmark: _Toc236943053]6.2 Архитектурно-планировочная организация территории села
Архитектурно-планировочная организация территории села Байконыс сформирована с учётом сложившейся застройки, природных условий и перспектив социально-экономического развития населённого пункта. Существующая планировочная структура села сформировалась в результате постепенного, стихийного освоения территории и характеризуется свободным типом застройки без чётко выраженной улично-квартальной сети.
Административно-общественный центр села расположен в центральной части территории. Здесь сосредоточены основные объекты общественного и социального назначения: акимат и полицейский участок, школа, дом культуры, больница и мечеть. Указанные объекты формируют ядро общественной жизни населённого пункта и обеспечивают основные потребности населения в сфере управления, образования, культуры, здравоохранения и духовного развития.
Жилая застройка в селе Байконыс представлена преимущественно индивидуальными одноэтажными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками, хозяйственными постройками, садами и огородами. Жилые кварталы размещены между центральной общественной зоной и периферийными производственно-сельскохозяйственными территориями, что обеспечивает удобную функциональную связь и доступность объектов обслуживания.
Торгово-бытовая инфраструктура включает существующие магазины, в том числе продуктовый и специализированный колбасный магазин, а также проектируемые объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (торговый дом, гостиница, баня, общественные туалеты, магазин-кафе-парикмахерская, мини-пекарня). Размещение данных объектов предусмотрено преимущественно вблизи жилой застройки и вдоль основных транспортных направлений.
Производственные и сельскохозяйственные объекты сосредоточены на окраинах населённого пункта, что соответствует санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. На территории села и в его периферийной зоне расположены фермерские хозяйства «Иларбек», «Лысов», «Атамекен», включающие животноводческие базы, склады и хозяйственные сооружения. Проектом также предусмотрено размещение убойной площадки, цеха по изготовлению кормов, мини-фермы и коммунально-складских предприятий с обязательным соблюдением санитарно-защитных зон.
Инженерная инфраструктура села представлена объектами водоснабжения (водопроводные насосные станции, скважина), теплоснабжения (котельная), электроснабжения (КТП, ТП), связи (АТС). Проектные решения предусматривают развитие и упорядочение инженерных коммуникаций с целью повышения надёжности и качества жизнеобеспечения населённого пункта.
Объекты санитарного и специального назначения — ветеринарный пункт, кладбище и скотомогильник — размещены за пределами жилой застройки с соблюдением нормативных санитарных разрывов.
Рекреационная зона представлена существующим парком с элементами благоустройства, спортивными и детскими площадками. Проектом предусмотрено развитие рекреационных территорий за счёт организации дополнительных озеленённых пространств общего пользования.
В целом архитектурно-планировочная организация территории села Байконыс характеризуется компактностью, функциональной целесообразностью и чётким зонированием территории. Проектные решения направлены на упорядочение застройки, развитие общественного центра, улучшение инженерной инфраструктуры и формирование комфортной среды проживания населения.

[bookmark: _Toc236943054]6.3 Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния
Проектом предусмотрено размещение:
производства по переработке молока производительностью от 0,3 до 3,0 т/сутки, 
производства по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 т/сутки, 
склады хранения фруктов, овощей и картофеля.
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, указанные объекты относятся к V классу опасности, для которых нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м.
А также проектом предусмотрено размещение:
цеха по приготовлению кормов; 
Убойная площадка; 
Мини ферма на 50 голов.
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, указанные объекты относятся к IV классу опасности, для которых нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м.


[bookmark: _Toc236943055]6.4 Водоохранные зоны и полосы (ВЗ и ВП) водных ресурсов
В водоохранной зоне реки Иртыш проектом предусмотрено размещение следующих объектов:
Мини-пекарня (кондитерский цех) по производству хлебобулочных и кондитерских изделий производительностью до 0,2 т/сутки (506)
Акимат (602)
Мал шалу алаңы / Убойная площадка (702)
Өнеркәсіп-өндірістік (коммуналды-қоймалық) кәсіпорындар /  Промышленно-производственные коммунально-складские) предприятия (Класс V – СЗЗ 50 м) (704)
50 мал басына арналған шағын ферма / Мини ферма на 50 голов (Класс IV – СЗЗ 100 м) (705)
· 
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План градостроительнгого зонирования разработан на основании принятых архитектурно-градостроительных решений. Функциональное назначение участков застройки, определено исходя из градостроительных решений, принятых в Проекте генерального плана села. Границы участков различного функционального назначения приняты по границам кварталов жилой и общественной застройки и естественным природным границам.
Ж.1. Зона усадебных и блокированных жилых домов
Разрешенные виды функционального использования территории: отдельно стоящие жилые дома усадебного типа; блокированные жилые дома; магазины торговой площадью до 40 м2, без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; содержание мелкого домашнего скота (для сельских населенных пунктов); бани, сауны при условии канализования стоков; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки; встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 1 транспортное средство на 1 земельный участок.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; культовые сооружения; объекты обслуживания, не превышающие разрешенные размеры; предприятия общественного питания; кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины; помещения для занятий спортом; библиотеки; аптеки; небольшие гостиницы, пансионаты; почтовые отделения, телефон, телеграф.
Параметры:
1. Минимальная площадь земельного участка:
для жилых домов усадебного типа- 1000 м2;
для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) - 150 м2.
2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением: - в соответствии с линией застройки.
3. Минимальное расстояние от границ земельных участков до строений, а также между строениями:
3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3м; хозяйственных и прочих строений - 1м; открытой стоянки -1м; отдельно стоящего гаража - 1м.
3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2002, приложение 1.
Примечания: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
4. Доля естественных поверхностей:
для жилых домов усадебного типа-не менее 40%;
для блокированных жилых домов - не менее 20%.
5. Высота зданий:
5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10,6м; до конька скатной кровли -не более 14,6м.
5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
5.3. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
7. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

О.1. Центральная общественно-деловая зона
Назначение:
Зона О.1. охватывает общегородской центр, характеризующийся многофункциональным использованием территории; подразделяется на несколько подзон.
Разрешенные виды функционального использования территории: учреждения воспитания и образования; учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; учреждения отдыха и рекреационные территории; учреждения культуры и искусства; учреждения, связанные с отправлением культа; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания; организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи; научные и административные организации, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса; жилая застройка.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные виды землепользования, но превышающие параметры, указанные в требованиях к застройке земельных участков, а также крупные предприятия обслуживания, требующие по нормам больших автостоянок (более чем на 50 автомобилей); гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; казино; общественные туалеты.
Параметры:
1. Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы, количество жилых помещений не более 10 % площади первого этажа дома.
2. Доля естественных поверхностей не менее 20%;
Производственная (промышленная) зона
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.
П.1. Коммунально-складская зона, зона предприятий V класса вредности
(санитарно-защитная зона - 50).

Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.
 
 
П.2. Зона предприятий IV класса вредности (санитарно-защитная зона -100 м)
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия IV класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия V класса вредности; инженерные сооружения.
 
ПО-I. Производственно-общественная зона
Охватывает ценные территории города, занятые промышленностью.
Организуется с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид использования.
Разрешенные виды функционального использования территории: парки, скверы, бульвары; предприятия IV-V вредности при условии соблюдения соответствующих санитарно-защитных зон; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения; клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы; объекты, связанные с отправлением культа; выставочные залы и комплексы; информационные центры; магазины, торговые центры; рынки открытые и закрытые; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары, закусочные, рестораны, парикмахерские; дома моды, пошивочные ателье; почта, телефон, телеграф; аптеки поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры бани; приемные пункты и предприятия прачечной и химчистки; здания управлений, администрации, офисы фирм и компаний, представительства, конторы; научные, проектные и конструкторские организации, агентства банки, отделения банков; издательства, редакционные комплексы; теле- и радиостудии; выставки, ярмарки; казино; общественные туалеты; инженерные сооружения.
 
Рекреационная зона
 
Р.1. Зона открытых пространств
 
Назначение: Зона Р.1 охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; спортивные и игровые площадки; аттракционы; летние театры, кинотеатры, концертные площадки.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.
Параметры: 
Доля площадей:
            зеленые насаждения     - 65 - 75%
            аллеи и дороги              - 10 - 15%
            площадки                                   - 8 - 12%
            сооружения                               - 5 - 7%
 
Р.2. Зона природных ландшафтов
 
Назначение: Зона Р.2. охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения города, иного поселения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.
Разрешенные виды функционального использования территорий: лесопарки; спортивные и игровые площадки, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и т.д.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: гостиницы, мотели, кемпинги, туристские центры; профилактории, санатории; больницы, госпитали общего типа; интернаты для престарелых; кафе, бары, закусочные и другие учреждения общественного питания; места для пикников; общественные туалеты.
Параметры
Доля площадей:
зеленые насаждения, водоемы,
открытые луговые пространства         - 90 - 97%
аллеи и дороги, спортплощадки          - 3 - 10%
сооружения                                            - 0 - 1%
 
Р.3. Зона отдыха
 
Назначение: Зона Р.З. организуется на территории лесопарков для организации отдыха населения. Цель организации зоны состоит в сохранении уникального ландшафта при создании условий для полноценного отдыха. Любой вид строительства разрешается только в том случае, когда выбор местоположения и тип объектов обслуживания оказывают минимальное воздействие строительства на окружающую среду и позволяют создать привлекательные места для отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей, присущих данной территории.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; кемпинги; кафе, бары, рестораны и другие учреждения общественного питания; пункты проката спортивного и др. инвентаря для отдыхающих; места для палаточных городков; спортивные и игровые площадки; бани, сауны; лодочные станции; помещения обслуживающего персонала;
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (кабинки для переодевания, беседки и другие малые архитектурные формы); общественные туалеты.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
 
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Т.А. Зона автомагистрали

Разрешенные виды функционального использования территории: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные, но превышающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.
С-1. Зона сельскохозяйственного использования
 
Земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с генеральными планами развития городов и иных населенных пунктов, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией.
Разрешенные виды функционального использования территории: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территорий: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: карьеры, перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
К. Зоны специального назначения
 
Разрешенные виды функционального использования территорий: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации,
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
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Климат рассматриваемого района резко континентальный. Длительная суровая зима с устойчивым снежным покровом (с конца октября по начало апреля) и жаркое лето с небольшим количеством осадков. Температурный максимум, замечается в июле до 37.1°С, а минимально может быть до -32.2°C в январе. Годовая средняя температура в Аксу, по данным наблюдений, достигает 7.0°C. Месяц с самым низким температурным режимом — февраль, его типичное среднесуточное температурное значение -11.5 °C. Месяц с максимальными температурами — июль со средним значением температуры 26.6 °C.
Почвенный покров помимо главных зон — чернозёмной и каштановой, повсеместно распространены лугово-чернозёмные, лугово-каштановые, солончаки и солонцы. В пойме Иртыша формируются аллювиальные почвы. 

 Естественная травянистая растительность представлена в двух зонах — степной и полупустынной. В степной зоне выделяется несколько подзон: умеренно засушливые красноковыльные степи на южных чернозёмах, засушливые разнотравно-ковыльные и ковыльно-типчаковые степи на тёмно-каштановых почвах, сухие типчаково-ковыльные степи на каштановых почвах. 
В полупустынной зоне выделяют подзону полынно-ковыльных степей на светло-каштановых почвах. 

Рaстительность поймы предстaвленa тремя типaми: древесно-кустaрниковый, луговой, болотный. 
Среди деревьев и кустaрников поймы р. Ертис, в пределaх Пaвлодaрской облaсти, встречaются: соснa обыкновеннaя (Pinus silvestis), ивa белaя (Salix alba), ивa трехтычинковaя (Salix triandra), ивa пятитычинковaя (Salix pentandra), ивa синевaто-серaя (Salix caesia), ивa пурпурнaя (Salix purpurea), ивa козья (Salix caprea), ивa прутовиднaя (Salix viminalis), ивa кaспийскaя (Salix caspica), тополь белый (Populus alba), тополь водопaдный (Populus cataraeti), осинa (Populus tremula), тополь черный (Populus nigra), тополь лaвролистный (Populus laurifolia), березa пушистaя (Betula pudescens), березa повислaя (Betula pendula), смородинa щетинистaя (Ridea hispidulum), смородинa чернaя (Ridea nigrum), тaволгa зверобоелистнaя (Spiraea hуpericifolia), тaволгa городчaтaя (Spiraea crenata), боярышник кровaвокрaсный (Grataegus sanguinea), шиповник рыхлый (Rosa laxa), шиповник Пaвловa (Rosa Pavlovii), черемухa обыкновеннaя (Padus rasemosa Spiraea). 
Крaткопоемные лугa, предстaвлены следующими видaми: ковыль волосaтик (Stipa capillata L.), овсяницa бороздчaтaя (типчaк), грудницa тaтaрскaя (Crinitaria tatarica), кaчим метельчaтый. 

(Gypsophila paniculata), лaпчaткa (Potentilla), нaголовaткa вaсильковaя (Iurinea cyanoides), люцернa желтaя (Medicado falcata L.), чинa клубневaя (Lathyrus tuberosus), лядвенец густолиственный (Lotus frondosus), девясил бритaнский (Ynula helenium), вaсилек прижaточешуйчaтый, солодкa урaльскaя (Glycyrrhiza glabra) и др. Эдификaторaми aссоциaции среднепоемных лугов выступaют злaки: пырей ползучий (Elytrigia vepens), мятлик луговой (Poa pratenses) и полевицa белaя (Agrostis alba), к которым в знaчительном количестве примешивaются кровохлебкa aптечнaя (Sanguisorbae herba), подмaренник бореaльный (Galium boreale), чинa луговaя (Lathyrus pratensis), викa (Vicia), мышиный горошек (Vicia craca L.), лисохвост луговой (Alopecurus), кострец безостый (bromopsis inermis), горечaвкa легочнaя (Gentlana pneumananthe), вaсилистник холмовой (Thalictrum collinum), лaпчaткa серебристaя (Potentilla argentea), девясил бритaнский (Inula britannica), щaвель конский (Pumex confertus), хвощ полевой (Equisetum arvense) и др. Нa долгопоемных лугaх произрaстaют: осокa стройнaя (C.gracilis), к которой в знaчительной мере примешивaется птaрмикa хрящевaтaя (Achillea cartilaginea), полевицa волосовиднaя (Agrostis capillaris), пырей ползучий (Elytrigia repens). Кроме этих видов встречaется ситник кучноцветный (Iuncus), чистец болотный (Stachys palustris), осокa лисья (C. vulpina L.), вербейник обыкновенный (Verbena afficinalis L.), вaсилистник желтый (Thalictrum flavum), лaбaзник вязолистный (Filipendula ulmaria), подмaренник болотный (Galium palustre L.), чaстухa подорожниковaя (Alisma plantagoaguatica) и др. 
Болотный тип рaстительности слaгaется одно-, двух- или трехсостaвными aссоциaциями с господством влaголюбивых (мезогигрофитов и гигрофитов) корневищных рaстений, приуроченных к зaмкнутым понижениям, хaрaктеризующимися избыточным переувлaжнением. Сюдa относятся кaмышевые, рогозовые, aировые и тростниковые односостaвные болотa. Кроме этого нaзвaнные виды могут сочетaться друг с другом, обрaзуя двух-трехсостaвные aссоциaции, тaкие кaк: кaмышево-тростниковaя, кaмышево-рогозовaя, рогозово-кaмышево-тростниковaя и др.
Проектируемые зеленые насаждения
Предлагаемая проектом система озеленения обусловлена природно-климатическими и почвенными условиями, а также архитектурно-планировочными решениями генерального плана. 
Приемы организации озелененных пространств направлены, прежде всего, на создание комфортных условий для населения,  защите от солнечной инсоляции,  ветра,  пыльных бурь, выбросов предприятий.
Во всех  существующих парках и скверах  необходимо провести реконструкцию насаждений, убрать больные и сухостойные деревья, провести, где это возможно, поливочный водопровод.
Предусматривается максимально сохранить существующие насаждения, обогатить породный состав, создать новые насаждения, которые позволят улучшить микроклимат, обеспечить   комфортные условия проживания населения, а также придать городу    свой индивидуальный, неповторимый облик.
Особого  внимания заслуживает  благоустройство  и озеленение жилых территорий. Прилегающая к жилым массивам дворовая территория должна быть озеленена с особой тщательностью, т. е. удобно, целесообразно, экономично и красиво. 
Проектом предлагается озеленение  проектируемой усадебной жилой застройки. Озеленению придомовых полос следует уделять особое внимание. По строительным нормам и правилам их ширина составляет 3,5-8,0 м. В придомовых полосах уместно размещение компактных групп кустарников и небольших по высоте отдельно стоящих деревьев, а также устройство цветников или небольших участков (2х2, 4х4м) для самодеятельного цветоводства. Кустарники рекомендуется группировать по времени цветения. В придомовых полосах следует предусмотреть места для посадки вьющихся растений, которые придадут дополнительную живописность фасадам зданий. Это является также приемом постепенного перехода от здания к территории. Деревья в полосах должны размещаться не ближе 5 м от здания, кустарники — не ближе 1,5 м. В противном случае растения будут затенять окна зданий.
Большое внимание следует уделять посадкам в палисадниках при жилом доме.  Традиционно в нем высаживаются самые красивые растения, создаются интересные цветочные композиции с садовыми фигурами, водоемами, камнями или другими интересными деталями ландшафта. 
Для полисадников можно порекомендовать   мальву различных оттенков, она неприхотлива и очень декоративна. Если позволяет  площадь можно устроить  небольшую альпийскую горку. Здесь же хорошо будут смотреться карликовые формы хвойных кустов.  
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Объединённые улицами озеленённые участки жилых территорий облегчает создание непрерывной системы насаждений в городе.
При озеленении участков школ также применяется  широкий ассортимент деревьев и кустарников. Чтобы зеленые насаждения служили своеобразным наглядным пособием необходимо введение экзотов (катальпа, каштан конский, скумпия, орех, дуб, боярышник, спиреи, сирень и др.), на поливе.
Особый характер несет озеленение и благоустройство территорий перед административными зданиями, развлекательными объектами. Здесь уместно будет   соединить сдержанность и респектабельность с более демократичными приемами ландшафтного дизайна. В  оформление цветников,  можно применять плитку, поребрик, гранитную крошку, щебень. Инертные материалы в цветнике подчёркивают красоту цветов, усиливают внимание посетителей.
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Рекомендуемые расстояния расположения зеленых насаждений (согласно СП РК 3.01-105-2013*)  приведены в таблице  
Таблица

Расстояния от деревьев и кустарников до зданий и сооружений.	
	 Здания и сооружения
	Расстояние, м

	
	до стволов деревьев
	до кустарников

	Здания
	5
	1,5

	Магистрали различного назначения
	2
	1

	Подземные сети (тепловая сеть, канализация газопровод)
	2
	1

	Второстепенные проезды, пешеходные дорожки
	0,75
	0,5



Вдоль городских улиц и дорог предлагаются посадки ширококронных пород деревьев. Хорошо в такую посадку подойдет вяз Андросова, вяз мелколистный.  Вяз неприхотлив, декоративен и хорошо создает тень в жаркий день. 

Целесообразно создавать  участки непрерывного цветения из красивоцветущих кустарников, которые украсят  и зимний ландшафт (чубушник, дерен, сирень обыкновенная и ее сорта, спиреи, кизильник и др.).
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Таблица
Плотность посадки деревьев и кустарников  (шт. на 1 га)	
	№
п/п
	Наименование
	деревья
	кустарники

	1
	Парки
	200-250
	1500-2000

	2
	Скверы
	150
	1500

	3
	Бульвары
	250
	2500-4500

	4
	Жилая территория
	150-200
	1500-2500

	5
	Участки общественных и спортивных сооружений
	150
	2000-2500

	6
	Санитарно-защитные зоны
	400-1000
	1000-3000




Зеленые насаждения парковых зон  предлагается разместить в виде ландшафтных групп деревьев, красивоцветущих кустарников, хвойных пород. В парке необходимо разместить детские площадки с аттракционами, можно предусмотреть летнюю эстраду. Особое внимание уделяется раскрытию живописного вида на выделяющиеся части ландшафта с мест, служащих для отдыха. В вечернее время можно предусмотреть  подсветку живописных групп деревьев, красивоцветущих кустарников и т.д. 
Газон. Создание устойчивого газонного покрытия в местных условий достаточно затруднено, т.к.  требуют значительных человеческих и водных ресурсов. Вместо них можно использовать клевер, как  альтернативу. Газоны обычно применяются,  в основном,  в декоративных зонах.
Применение клевера в ландшафтном дизайне:
· Создание газонов
· Создание цветущих лужаек

В городской среде, где живет значительная часть населения, выбор деревьев для озеленения играет важную роль в создании приятной и здоровой городской атмосферы. В свою очередь для создания комфортной городской среды лиственные деревья имеют большую эстетическую привлекательность. Лиственные деревья обладают разнообразной формой, текстурой и цветом листвы. Они создают привлекательные пейзажи и придают городу живописный и уютный вид. В то время как хвойные деревья имеют свою уникальность, лиственные деревья предоставляют более разнообразные визуальные эффекты, особенно во время смены сезонов.
Лиственные деревья предоставляют более плотную тень, которая помогает снизить температуру в городе. Это особенно важно в жарком климате, где деревья могут создавать комфортные условия для прогулок и отдыха. Кроме того, лиственные деревья также способны уловить дождевую воду на своей листве, что способствует естественному охлаждению окружающей среды.
Лиственные деревья имеют положительный психологический эффект на людей, снижая стресс и улучшая настроение. Они создают приятную атмосферу, способствуют релаксации и общению с природой.  Прогулки и пребывание в окружении лиственных деревьев связаны с улучшением здоровья и благополучия людей.
Лиственные деревья представляют собой более предпочтительный вариант для озеленения городской среды по ряду причин. Они не только придают городу эстетическую привлекательность, но и вносят существенный вклад в экологическое равновесие, качество воздуха, регулирование температуры и психологическое благополучие горожан.
Санитарно-защитные зеленые насаждения
Основной целью системного подхода при благоустройстве и озеленении промышленных территорий являются создание условий, способствующих поддержанию экологического равновесия природной среды, снижение загрязнения атмосферы от выбросов вредных веществ, организация комфортных  микроклиматических условий для работающего рабочего персонала на территории промышленной зоны.
Защитные лесополосы санитарно-защитных зон предлагаются специальных фильтрующих и изолирующих конструкций. Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является их устойчивость к различным загрязнениям, содержащимся в выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий предлагается из преимущественно газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. 
Реальными эффективными функциями санитарно-защитных насаждений являются ограждение прилегающих к источникам загрязнения  территорий от проникновения загрязненного воздуха и снижение концентрации токсикантов в воздухе на заданных  территориальных пространствах. Первую функцию выполняют изолирующие, а вторую – фильтрующие санитарно-защитные насаждения. 
Изолирующими называются посадки, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, заставляющую этот поток обтекать изолируемый территориальный участок. Создаются  посадки плотными,  с кустарниковыми опушками. Непродуваемые посадки – как экран, отражающий пылевидные частицы. Пылеулавливающая способность посадок возрастает при наличии в них кустарников, а также пород с выраженными пылеулавливающими и газопоглотительными  свойствами.
При средних метеоусловиях такие посадки снижают концентрацию газообразных загрязнителей в воздухе изолируемого участка на 25-30 % за счет отклонения и рассеивания  воздушного потока. Дальность  защитного действия посадок изолирующего типа  составляет  не менее 10 кратной  высоты насаждений.
Фильтрующие посадки создаются менее плотными без кустарниковых опушек.  Для увеличения листовой поверхности  и лучшей адсорбции загрязняющих веществ внутрь массива иногда вводятся кустарниковые породы – 5-10 % количества высаживаемых деревьев.  Такая посадка имеет самую высокую ветропроницаемость. Дальность  защитного действия такой посадки  с  заветренной стороны составляет около 30 высот насаждения. (Альбенский А. В. «Развитие теории и практики защитного лесоразведения».1970.)
Подбор древесно-кустарниковых пород осуществляется с учетом адсорбции основных загрязняющих веществ. Конструкции лесополос включают насаждения с разряженными кронами и разновысотными штамбами с целью снижения скорости ветра в приземном слое для доведения процесса адсорбции загрязняющих веществ до возможно больших значений.
Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является  их устойчивость к   различным загрязнениям, содержащимся в  выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных  предприятий должен состоять  преимущественно из газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. При подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород необходимо учитывать, что многие растения способны поглощать листьями разнообразные вредные газы из атмосферы. Зеленые растения являются поглотителями таких вредных газообразных веществ как фтор, сернистый ангидрид, окись углерода, сероводород и др. Накопление вредных примесей в листьях растений способствуют обезвреживанию токсичных веществ и выполняет защитную роль в условиях промышленной среды.
Проектом предлагаются на территории санитарно-защитных зон, вблизи промышленных объектов размещение  защитных лесополос фильтрующего типа  и изолирующего типа ,   с задачей перехватить (задержать в своих пределах) загрязненные массы воздуха с целью их очистки.
 Ширину лесополос можно принимать в зависимости от размера санитарно-защитной зоны от промышленного предприятия. При ширине санитарно-защитной зоны в 300-500 м. ширина защитных лесополос принимается около 50-70 м. (Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий, М. Стройиздат 1984 г.) Размещение защитных лесополос должно быть на  максимально близком расстоянии от объектов промышленной зоны.
Хорошо в защитную посадку подойдет вяз мелколистный (карагач), лох узколистный, в опушечные посадки бирючина обыкновенная, жимолость татарская и др.
Размещение защитных посадок предусматривается перпендикулярно господствующим ветрам.
Все мероприятия и работы по сносу и пересадке насаждений, уходным работам, а также созданию цветников и газонов будут проводиться согласно утвержденным в РК правилам, стандартам и нормам: Строительным нормам Республики Казахстан благоустройство территорий населенных пунктов СН РК 3.01-05-2019 (СН РК 3.01-05-2019)


[bookmark: _Toc116472774][bookmark: _Toc204684734][bookmark: _Toc236943058]7.ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

[bookmark: _Toc116472775][bookmark: _Toc204684735][bookmark: _Toc236943059]7.1. Внешний транспорт и внешние автомобильные дороги
Село Байконыс имеет связь с районным центром с. Теренколь, через автомобильную дорогу республиканского значения «гр. РФ (на Омск) - Майкапчагай» Категория: II
 Внешние транспортные связи села с районным центром осуществляется общественным пассажирским автомобильным транспортом.

[bookmark: _Toc116472776][bookmark: _Toc204684736][bookmark: _Toc236943060]7.2. Улично-дорожная сеть
Современное состояние. Улично-дорожная система сформировано под воздействием квартальной застройки и имеет прямоугольные начертания. Сеть грунтовых улиц и улиц щебеночно-гравийным покрытием обеспечивает подъезды ко всем зданиям и сооружениям.
Хранения индивидуальных автомобилей осуществляется владельцами на своих приусадебных участках. 
Проектные предложения. Проектные предложения и мероприятия по развитию улично-дорожной сети направлены на:
создание единой системы улично-дорожной сети, связанной с планировочной структурой, села и прилегающих к нему территорий на перспективу;
повышение ее пропускной способности и плотности, как за счет реконструкции, так и за счет строительства новых улиц; 
обеспечение удобных и быстрых, безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта, с другими населенными пунктами системы расселения, автомобильными дорогами общей сети.
В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» (раздел 8.2 «Сеть улиц и дорог», табл.5-3 «Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов») проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети:
- главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.
Улицы в жилой застройке:
- основная – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;
- второстепенная – связь между основными жилыми улицами;
- проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.
Параметры улиц и дорог в красных линиях и элементов поперечного профиля приняты по нормам СНиП РК 3.01-01-2008:   
- главная улица –30 м, 
- основные жилые улицы - 30 м, 
- второстепенные жилые улицы –15-20 м, 
Протяженность улично-дорожной сети села увеличится за счет строительства новых улиц в районах перспективной застройки.
Принятая проектом схема улично-дорожной сети предусматривает возможность удобной транспортной и пешеходной связи различных районов села между собой, а также обеспечивает выходы на внешние дороги.
Классификация улично-дорожной сети и профили улиц приведены на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».
Сводная таблица принятых основных показателей.

Таблица 7.2.1.
	№
п.п
	Наименование показателей
	ед. изм.
	По СП РК 3.01.101-2013
	По проекту

	
	
	
	
	Исходный год
	Первая очередь 
	Расчетный срок 

	1
	Главная улица
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	30,0-40,0
	30
	30,0
	30,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2-3
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	Ширина проезжей части
	м
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	1,6
	1,6
	1,6

	2
	Улица в жилой застройке, основная
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-20,0
	20
	20
	20

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	
	Ширина проезжей части
	м
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	-
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	-
	1,0
	1,0

	3
	Улица в жилой застройке, второстепенные
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-20,0
	15,0-20,0
	15,0-20,0
	15,0-20,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2
	2
	2
	2

	
	Ширина полос движения
	м
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	
	Ширина проезжей части
	м
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,0
	-
	1,0
	1,0

	
	протяженность
	км
	-
	9,6
	14,4
	14,4

	количества автопарковок и мест сервиса

	
	СТО
	ед
	-
	
	-
	-

	
	Количество автопарковок
	ед
	-
	-
	5
	5



[bookmark: _Toc204684737][bookmark: _Toc236943061]7.3. Автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей
В проекте уровень автомобилизации жителей села на расчетный срок принят ориентировочно 250 автомашин на 1000 чел. для районов малоэтажной застройки (раздел 8.1. Общие требования, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»). В таблице 6.3.1 приводится расчет количества машино-мест хранения индивидуальных автомобилей и необходимых площадей их размещения.
Таблица 7.3.1
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Расчетный срок

	Численность населения, проживающего в усадебной застройке
	тыс. чел
	0,739

	Расчетный парк, всего
	ед.
	184



Автомобили граждан, проживающих в районах усадебной застройки, будут храниться на усадьбах автовладельцев.  
Открытые площадки для стоянки автомобилей у административных и общественных зданий должны предусматриваться в зависимости от их потребности в каждом конкретном случае и приниматься в соответствии СП РК 3.01-101-2013. 


[bookmark: _Toc204684738][bookmark: _Toc236943062]7.4. Система технического обслуживания автомобилей
В соответствии с нормами СП РК 3.01-101-2013 для обслуживания легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 200 автомобилей требуется 1 пост. 
Размещение новых АЗС будет решаться акиматом сельского округа по мере их потребности, поскольку строительство АЗС связано с выделением земельных участков, экологическими требованиями и т. д. В генплане рекомендуется размещение новых АЗС, в основном, на выездах из села.

[bookmark: _Toc204684739][bookmark: _Toc236943063]7.5. Противошумовые мероприятия и безопасность движения
Для защиты от транспортного шума в проекте предложен комплекс мероприятий градостроительными и архитектурно – планировочными средствами, в частности:
- четкая дифференциация улиц и дорог по транспортному назначению;
- вдоль поселковых и главной улицы предусматриваются полосы озеленения; школы и детские учреждения рекомендуется размещать с удалением от источника шума на расстояние не менее 50 м;
- усовершенствование дорожных покрытий на улицах;
- необходимое увеличение разрывов между проезжей частью и линией застройки.
Для обеспечения безопасности движения транспорта проектом предусматривается ряд мероприятий:
1. Поселковые и главные улицы села необходимо оборудовать системой улично-дорожных знаков и указателей.
2. Разметку проезжей части необходимо производить в соответствии с требованиями.
3. В местах пересечения транспортного движения с пешеходным производить разметку проезжей части по типу «зебра».
4. Устройство искусственного освещения вдоль улиц.
5. Разрывы от автостоянок до жилых домов должны быть не менее 10 м при вместимости до 10 а/машин, 15 м - при вместимости до 50 а/машин; до общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений соответственно – 15 м и 25 м; до лечебных учреждений – 25 м и 50 м.
Предлагаемые настоящим проектом мероприятия будут способствовать некоторому улучшению общего санитарного состояния воздушной среды и созданию комфортных условий проживания населения.

[bookmark: _Toc204684741][bookmark: _Toc236943064]7.6. Мероприятия для маломобильных групп населения
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
В проекте необходимо предусмотреть мероприятия для маломобильных групп населения согласно СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.  На участке ширина пути движения инвалидов на креслах –колясках не менее 1,8м (к главному входу).
При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования:
1) Тактильная направляющая разметка – вектор направления. Для обеспечения безопасного движения незрячего человека. Используется плитка с продольными рифами размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
2) Тактильная предупреждающая разметка – для предупреждения о препятствии, обеспечивая безопасное передвижение незрячего человека. Используется плитка с конусообразными рифами, размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
[image: ]
При в входе в здание также лестницы дублируются пандусами. В здании должны быть предусмотрены размещение лифта и устройство пандуса со стороны главного входа.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 50 м от входов в общественные здания. Продольный уклон пути движения к главному входу в здание принят не более 5%. 
Места для личного автотранспорта инвалидов предусматриваются вблизи входа, доступного для маломобильных групп населения, общественного здания – не далее 50 м, а при жилых зданиях – не далее 100 м. Количество парковочных мест, предназначенных для транспортных средств с опознавательными знаками «Инвалид», определяется из расчета 4 места на первые 100 мест (то есть 1:25), 2 места со следующими 100 мест (1:50). Если парковочных мест меньше 25, проектируется 1 место, предназначенное для транспортного средства с опознавательными знаками «Инвалид».
В случае перепада уровней поверхностей более 20 мм необходимо обеспечить пандусы на тротуарных дорожках.
[image: ]
Парки, игровые площадки должны быть максимально доступными и комфортными для детей, в том числе детей-инвалидов. Игровое оборудование должно быть из материалов, соответствующих требованиям нормативных документов Республики Казахстан. Покрытие на игровых площадках должно быть безопасным и удобным для детей на инвалидных колясках. 

[bookmark: _Toc116462850][bookmark: _Toc116472777][bookmark: _Toc204684742][bookmark: _Toc236943065][bookmark: _Hlk116477609]8.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc536659461][bookmark: _Toc116472778][bookmark: _Toc204684743][bookmark: _Toc236943066]8.1. Вертикальная планировка территории
Рельеф на территории села спокойный, с незначительным уклоном на юг. Абсолютные отметки местности колеблются от 53,0 до 60,0 м. Территория поселка в южном направлении примыкает к реке Иртыш. Абсолютная отметка уреза воды на период изысканий составляет 54,25-55,27 м.
Наличие на проектируемой территории отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как, засоление грунтов и вследствие этого просадочность, набухание грунтов, суффозионно-карстовые процессы, подтопление пониженных участков ливневыми и талыми водами, требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, первостепенным из которых является вертикальная планировка территории с упорядочением поверхностного стока.
[bookmark: _Hlk195181997][bookmark: _Toc536659462][bookmark: _Toc116472779]Уклон местности, незначительный перепад абсолютных отметок создает затруднения в организации отвода поверхностных вод с проектируемой территории.
На территории существующей застройки проектом предлагается создание продольных уклонов от 5 промилле и более, повышение отметок дорог и тротуаров над прилегающей территорией с тем, чтобы ливневые и талые воды могли беспрепятственно стекать с проезжей части и тротуаров и поступать в водоотводную сеть.
При решении вертикальной планировки территории как существующей застройки, так и площадок перспективного развития, не преследовались цели коренного изменения рельефа, а лишь исправление отдельных его недостатков с тем, чтобы высотное примыкание территории кварталов к улицам обеспечивало поверхностный водоотвод.
На территориях нового строительства производится засыпка понижений, траншей и каналов, срезка одиночных бугров, насыпей, препятствующих отводу поверхностных вод. Затем на территориях кварталов создается рельеф местности, позволяющий эффективно использовать ливневую и дренажную канализации закрытого типа.
Внутри участков застройки предусматривается проведение выборочной вертикальной планировки, обеспечивающей отвод поверхностных вод от зданий и сооружений, с проездов, спортивных и других площадок в магистральную ливневую канализацию, прокладываемые вдоль проездов и улиц.
При внутриквартальной застройке необходимо предусматривать пристенный  дренаж с последующим сбросом вод в дренажную магистраль.
Проезжие части магистралей и улиц запроектированы двухскатные с асфальтовым покрытием, с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезда.
Существующие проезды, выполненные без поперечного уклона, реконструируются.
[bookmark: _Hlk201829212]Сброс поверхностных вод с проезжей части осуществляется через разрыв бордюрного камня. 
Высотное решение проектируемой территории представлено отметками и уклонами по осям основных улиц и магистралей. 
Принятые решения схематичны и требуют уточнения и дополнения на топооснове более крупного масштаба.

[bookmark: _Toc204684744][bookmark: _Toc236943067]8.2. Организация поверхностного стока
Ливневая канализация для организованного сбора и отвода атмосферных вод с территории  села в настоящее время отсутствует.
Во время выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега поверхностные воды заливают проезжую часть улиц, препятствуя движению транспорта и пешеходов. 
В этой связи данным проектом на территории села предлагается осуществить организованный отвод и очистку поверхностного стока.
Для быстрого и полного удаления ливневых и талых вод с территории существующей и перспективной застройки города данным проектом предусматривается строительство смешанной ливневой канализации (открытой и закрытой) с последующей очисткой.
Открытая система водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки территории, обеспечивающей сток создаваемыми поперечными и продольными уклонами в арычную сеть.
[bookmark: _Hlk195182229]Собранный открытой водоотводящей системой поверхностный сток через дождеприемные колодцы поступает в самотечные закрытые ливневые коллекторы,  собирается в головную насосную станцию , проходят очищение и напорным коллектором сбрасывается на территорию парка для полива, расположенные в центральной  части села. 
Закрытые коллекторы ливневой канализации прокладываются вдоль проезжей части улиц. Магистральные самотечные коллекторы ливневой канализации приняты из безнапорных железобетонных труб с битумной обмазкой диаметром от 200 до 400мм. Уклоны, в зависимости от диаметра и скорости, намечаются от 0,003 до 0,005. Минимальная глубина заложения зависит от глубины промерзания и в условиях села составляет 1,5 м. Для контроля за состоянием коллекторов и обеспечения очистки их в процессе эксплуатации сеть ливневой канализации оборудуется смотровыми колодцами.
На участках территории села, где проектом предусмотрено устройство дренажа, ливневые коллекторы прокладываются в одной траншее с дренажными (совмещенные ливнево-дренажные коллекторы) на разных уровнях.
Напорные ливневые коллекторы приняты из напорных полиэтиленовых труб марки ПНД ориентировочным диаметром 300-400 мм глубиной заложения 2,6 м.
На последующей стадии проектирования для перекачки дренажных и ливневых вод рекомендуется принять экономические «накосные модули» нескольких типоразмеров с полным комплектом (насосы, электрооборудование, автоматика и т.п.). 
Таблица принятых проектных решений в сравнении с нормативным.

Таблица 8.2.1.

	№
	Элемент / решение
	Принято в проекте
	Нормативное требование
	Источник нормативов

	1
		



Продольный уклон проезжих частей
	от 5,0 до 21 ‰
	от 5,0 до 90,0 ‰
Не менее 3,0‰ при покрытии с твёрдым основанием
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	2
	Смешанная (открытая + закрытая) система
	Вертикальная планировка + арыки + дождеприемники + коллекторы
	Допускается при сельской/разреженной застройке, при условии очистки и отвода без подтопления
	СП РК 3.01-01-2008, п.6.58

	3
	Уклоны труб
	0,003–0,005
	Уклон подбирается по гидравлическому расчёту, но не менее 0,003
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	4
	Диаметр труб
	200–400 мм
	В зависимости от площади водосбора, допускается от 200 мм и выше
	СН РК 4.01-03-2011, табл.5.2

	5
	Глубина заложения
	min 1,5 м
	Не менее глубины промерзания; для Амангельды ориентировочно 1,5 м
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.4.2

	6
	Очистка сточных вод
	В головной насосной станции, с последующим поливом
	Очистка обязательна при использовании или сбросе поверхностных сточных вод на территорию населённого пункта
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.11.2




Программа мониторинга водоотводящей сети. Для обеспечения функционирования водоотводящей сети в соответствии с требуемыми правилами эксплуатации необходимо следующее:
- периодически, не менее 2-х раз в сезон выполнять осмотр и прочистку водоотводящей сети, в которой из-за малых или нулевых расходов воды в период сухой погоды происходит выпадение и аккумуляция осадка;
- периодический осмотр и прочистка смотровых колодцев в системе закрытой ливневой канализации.
При этом первая прочистка, при необходимости, должна быть осуществлена ранней весной от возможных отложений осадка в период зимних оттепелей и весеннего снеготаяния.
Основную массу загрязнений выносят часто повторяющиеся дожди относительно  малой   интенсивности.  Дожди  же  большой  интенсивности –
ливни, хотя и образуют поток с большим расходом воды, повторяются редко и не наносят большого ущерба водоемам ввиду малой загрязненности.
Прочистка водоотводящей сети и вывоз осадка уменьшат показатели загрязнений отстойников и накопителей ливневых стоков.

[bookmark: _Toc536659464][bookmark: _Toc116472780][bookmark: _Toc204684745][bookmark: _Toc236943068]8.3. Организация полива зеленых насаждений
Строительное освоение рассматриваемой территории требует развития системы зеленых насаждений, которые играют немаловажную роль в нормальной жизнедеятельности села. Зеленые насаждения здесь могут произрастать только при  условии постоянного принудительного полива.
Полив зеленых насаждений, приусадебных участков и асфальтовых покрытий предусматривается из специального поливочного водопровода.
Вода из источников поливного водоснабжения в систему поливочного водоснабжения подается при помощи насосных станций. В районах нового строительства, по мере озеленения территорий, устанавливаются новые насосные станции. В существующей части села, где реконструкция площадок повлечет за собой развитие системы зеленых насаждений, рекомендуется увеличить мощность насосов или установить дополнительные насосные установки.
Поливочный водопровод запроектирован из напорных труб ПВП  типа С, исходя из условия непродавливаемости трубы, укладываются на глубину 0,8-1,0 м.  На трубопроводах устанавливаются гидранты для выпуска воды и подключения гибких шлангов. В зимнее время поливочная сеть опорожняется. 
Диаметры трубопроводов, в зависимости от напора, расхода, перспективных нагрузок и других гидравлических характеристик, определяются на дальнейших стадиях проектирования.
Скверы, бульвары, газоны рекомендуется поливать дождеванием через дождевальные насадки, установленные на стальном трубопроводе диаметром 40-50 мм. Расход одной насадки – 0,048 л/с, радиус действия – 3,0 м. Насадки устанавливаются через 5,0 м на стояках высотой 0,3 м.
Кроме того, для обеспечения орошения газонов, садов и скверов села данным проектом рекомендуются новые технологии в области орошения, разработанные лабораторией сельхозводоснабжения РГП «Научно-исследовательский институт водного хозяйства».
Из ряда технических новинок можно предложить:
- дождевальный комплект «Росинка», предназначенный для орошения  участков зеленых насаждений, размещенных на землях произвольной конфигурации и с любыми уклонами. Основные элементы комплекта изготовлены из стабилизированного полиэтилена низкого давления;
- комплект синхронного импульсного дождевания (КСИД-10) предназначен для полива различного вида зеленых насаждений с возможностью  использования  малодебитных водных источников. Комплект представляет автоматически действующую систему импульсного орошения, позволяющую осуществлять водоподачу в соответствии с водопотреблением растений и с учетом изменяющихся метеорологических условий и влагозапасов в активном слое почвы;
- комплект низконапорного капельного орошения предназначен для орошения цветников, кустарников в открытом и закрытом грунтах в автоматическом режиме работы. Водоподача к одному растению до 5 л/сут, количество обслуживающего персонала – 1 человек на 100 комплектов.
Кроме технических приспособлений для орошения, специалистами ДГП «НИИВХ» разработаны различные устройства, представляющие интерес в организации благоустройства и озеленения территорий.
Кроме системы напорного поливочного водопровода проектом намечено для орошения внутридворовых зеленых насаждений (газоны, цветники, деревья и кустарники) использовать систему хозяйственно-питьевого водоснабжения путем подключения гибких шлангов к гидрантам-водовыпускам, расположенным в цокольной части зданий (выделяется 15-20% объемов воды, необходимых для орошения зеленых насаждений).
Во избежание инфильтрации поливочной воды в нижележащие слои и подъема уровня грунтовых вод, вызывающего явление вторичного засоления почвогрунтов, строительные нормы принимаются минимальными для данного района, используя по возможности для полива метод капельного орошения.

[bookmark: _Toc204684747][bookmark: _Toc236943069][bookmark: _Hlk116477627]9.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом развития на соответствующий расчетный период. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или раздельными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи.)
Кроме того, инженерная инфраструктура должна предусматривать возможность их поэтапного строительства по мере наращивания уровня инженерного обустройства в комплексе с улично-дорожной сетью. Автономные системы инженерного обеспечения в районах индивидуальной застройки могут использоваться как в качестве постоянных, так и временных сооружений на первом этапе освоения с последующим переводом на централизованные или локальные сооружения. (СН РК 3.01-02-2012 планировка и застройка районов ИЖС.).
[bookmark: _Toc57123389]
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	Водоснабжение
Раздел «Водоснабжение и водоотведение» разрабатывался в соответствии со следующей нормативной документацией:
Водный кодекс Республики Казахстан 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.)
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра национальной экономики РК № 26 от 20.02.2023.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утв. приказом Министра национальной экономики РК от 11.01 2022 № ҚР ДСМ-2.
Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утв. приказом Министра национальной экономики РК №546 от 20.07.2015 г.
Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" от 17 августа 2021 года № 405.
Общие сведения
Проектом «Схема развития и застройки (упрощенный вариант  генерального плана малого населенного пункта) с. Байконыс Теренкольского района Павлодарской области», приняты следующие проектные этапы строительства:
Исходный год – 2025г., с численностью населения –701 человек;
Первая очередь строительства – 2033 г., численность населения – 721 человек.
Расчетный срок строительства – 2046 г., численность населения – 739 человек.
Существующее положение
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей служит водозабор, сотоящий из двух подемных скважин. 
Водозабор расположен в западной части села.
Водоснабжение представлено водозабором, бактерицидными установками, разводящей сетью, протяженностью 16,3 км. 
Мощность водозабора составляет 15 м3 в сутки. Объем потребления населенным пунктом за 2024 год в среднем 70,0 м3 в сутки.
Эксплуатационные запасы подземных вод подтверждены разрешением №KZ43VTE00274122 Серия Ертіс от 31.12.2024 года Республиканским государственным учреждением "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" г.Семей. _Срок действия разрешения 31.12.2030 г. Расчетный годовой объем водозабора составляет 15800 м3 (скважины №67-13,№68-13).
Вода подвергается обеззараживанию гипохлоридом натрия.
Вода в коммунальном водопроводе по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормам (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»).
Насосная станция водозабора оборудована  насосами марки ЭЦВ 6-16-75.
Из двух резервуаров запаса чистой воды V=200 м3 водоводом диаметром 110 мм посредством насосной станции II подъема подается вода в водопроводную сеть.
Имеется водонапорная башня емкостью бака 50м3.
	Сооружения водозабора, насосная станция II подъема, резервуары запаса чистой воды и разводящие сети находятся в удовлетворительном состоянии.
	Существующие сети водопровода села - кольцевые, проложены из полиэтиленовых  труб  90 - 110 мм в земле на глубине 3,0 м.
Год строительства систем водоснабжения – 2012.
Процент обеспеченности водоснабжением 98,6%.
	 
	 Проектные решения
На перспективу развития села до 2033 года (первая очередь) и расчетный срок – 2046 г., сохраняется схема действующей централизованной системы водопровода. Система системы водоснабжения хозяйственно-питьевая противопожарная.
 Перспективой развития предусматривается повышение уровня надежности системы водоснабжения за счет реконструкции водозаборных и водопроводных сооружений и водопроводных сетей.

	На основании анализа существующего положения и с учетом оптимизации жилого фонда села рекомендуются следующие мероприятия:
	- капитальный ремонт существующих сетей с перекладкой отдельных участков;
	- замена насосов в насосной станции   I, II подъемов;
	- ревизия и ремонт существующих резервуаров чистой воды. 		 
 
	
Расчетные расходы воды на хозяйственные и противопожарные нужды.
          Нормы расхода воды  на хозяйственно-питьевые нужды приняты в зависимости от назначения зданий и климатических условий по указаниям главы СНиП 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и  согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 5.1.
При проектировании системы водоснабжения населенного пункта удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в зависимости от степени благоустройства жилой застройки, оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением принимается:
- с автономной системой горячего водоснабжения, удельное питьевое водопотребление на одного жителя составляет 140 л/сут. чел.
Расходы воды на торгово-развлекательные и бизнес-центры, промышленные нужды, не вошедшие в классификацию подсчитаны в процентом отношении-20%, расход стоков 5% от расходов в жилых зданиях.
В удельное водопотребление включаются расходы воды на поение скота-20%.
Расход воды на полив из принят из расчета 40 л/сут-чел. (табл.5.3 примечание 1 СНиП РК 4.01-02-2009).
Полив посадок на приусадебных участках, зеленых насаждений, усовершенствованных покрытий проездов и площадей предусматривается из ближайшего водоема.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Gсут.m. м3/сут определяется по формуле: 
Gсут.m  =     gж х N ж /1000, где
		g ж  - удельное водопотребление, принимается по таблице 1;
		N ж – расчетное число жителей.
Водопотребление и водоотведение на исходный год и по проектным периодам приведено в таблице 9.1.1.
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Таблица 9.1.1.


	Номер ПП
	Типы
	Численность населения тыс.чел
	Норма водопотребления и водоотведения
	Водопотребление, м3 в сутки
	Водоотведение, м3 в сутки

	
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Всего жителей, в т.ч.:
Индивидуальные малоэтажные жилые дома с приусадебными участками
	0,701
	0,721
	0,739
	140
	98
	101
	103
	 
	101
	103

	2
	Неучтенные расходы, включая нужды соц. объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, водопотребления 20%, водоотведения 5%
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	21
	 
	5
	5

	3
	Полив зеленых насаждений
	0,701
	0,721
	0,739
	40
	 
	29
	30
	 
	 
	 

	4
	Расход воды на поение скота, находящего в личном пользовании населения, 20%
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	21
	 
	 
	 

	5
	Всего по населенному пункту
	 
	 
	 
	 
	137
	170
	175
	 
	106
	108



Приведенные выше расчеты водопотребления выполнены по укрупненным показателям на основании динамики проектируемой жилой застройки, водопотребление составит на первую очередь 170 м3/сут, на расчетный срок 175  м3/сут.
Водоснабжение проекта упрощенного генерального плана выполнен на основании  анализа, исходных материалов, расчетов и в связи с их актуальностью предлагается  реализация на первую очередь и расчетный срок. Проектом  инженерных сетей предлагается трассировка водопроводных сетей с предполагаемым местом подключения к магистральной линии села на основании схемы существующих сетей водоснабжения в соответствии с материалами топографической съемки и исходных материалов.

Проектом генерального плана предусматривается обеспечение водой населения, социально-культурных объектов, частично – полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, а также нужды пожаротушения.
На последующих стадиях проектирования, "Проекта застройки" раздел водоснабжения будет выполняться соответствующими проектными организациями в границах установленных красных линий, линий застройки утвержденного генплана, а также на основании АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к магистральным линиям водоснабжения и их сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
Проектируемые сети кольцевые с установкой пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м друг от друга, в местах доступных для пожарных автонасосов.
	Прокладка магистральных и разводящих сетей водопровода предусматривается из полиэтиленовых труб  ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, диаметрами 110 мм.       
Из условия эксплуатации труб в Павлодарской области водопроводная сеть укладывается на глубине трех метров от спланированной поверхности земли с уклоном по рельефу местности не менее 0,001.
	Для установки запорной, предохранительной арматуры и пожарных гидрантов предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборного железобетона по типовому проекту 901.09.-11-84.
Для разбора воды населением из системы водоснабжения необходимо предусмотреть подвод воды непосредственно к границам жилых участков согласно СНиП РК 4.01.02- 2009 п. 4.1., с установкой счетчиков холодной воды.
Система водоснабжения села отнесена к III категории обеспеченности подачи воды  согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п. 7.4, допускающая снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% в течение 15 суток или перерыв в подаче воды либо снижение указанного предела не более, чем на 24 часа. 
При выключении одного участка сети суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 50% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора – не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10м. 
                                                      
Расчетные напоры.
Требуемый напор для поддержания давления в хозяйственно-питьевом и противопожарном водопроводе, свободный напор в точках водозабора принят в соответствии с рекомендациями СНиП РК 4.01-02-2001 и не превышает максимального допустимого давления в системах внутреннего водопровода.
Свободный постоянный напор у внутренних пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй требуемой высоты для тушения пожара самой высокой и удаленной части сгораемых помещений.
   Минимальный свободный напор в сети водопровода, при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении, на вводе в здание над поверхностью земли согласно требованиям п. 73 Технического регламента должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж должен увеличиваться на 4 м.

Противопожарные расходы 
В соответствии СНиП РК 4.01.02-2009 и Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 17.08.2021 г. прил.3 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СП РК 4.01-101-2012.
Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. 
На кольцевой проектируемой сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии, не превышающие 200 м. 
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СП РК 4.01-101-2012 для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии с Техническим регламентом (приложение 3) в соответствии с расчетным количеством численности населения и этажности застройки составляет: при численности населения 0,739 тыс. человек на первую очередь и 0,721 тыс. человек на расчетный срок и застройке зданиями три этажа и выше –один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с, на внутреннее пожаротушение – согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (таблица 1) принят  расход 2 струи по  2,5 л/с. 


Таблица 9.1.2
Количество одновременных пожаров и расходы воды на пожаротушение

	Наименование
	Количество
	Расход воды на один пожар, л/с
	Всего, л/с
	Примечание

	
	жителей, тыс.
чел.
	пожаров, шт.
	наружное  пожа-роту-шение
	внутреннее пожаротушение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Первая очередь

	Население 
	0,721
	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15,0
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	

	Расчетный срок

	Население 
	0,739


	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	



Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа. Объем воды на наружное и внутреннее пожаротушение составит:
30х3,6х3=324,0 м3
Максимальный срок восстановления противопожарного объема воды составляет 24 часа за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

Зоны санитарной охраны
Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023 года года на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).  
Границы первого пояса ЗСО для площадок водопроводных сооружений устанавливаются на расстоянии 30 м от стен сооружений.
Территории первого пояса ЗСО должны быть спланированы, огорожены и озеленены, и обеспечены сторожевой сигнализацией. На территории первого пояса запрещаются все виды     строительства, не связанные с подачей и обработкой   воды, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе.
ЗСО скважинного водозабора, состоит из трех поясов:
- первого пояса (строгого режима), включающего территорию расположения водозабора, водопроводных сооружений и служащего для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения; 
- второго и третьего поясов (ограничений), включающих территорию, предназначенную для предупреждения микробиологического и химического загрязнения воды источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. 
Зона санитарной охраны площадки водопроводных сооружений относится к ЗСО I пояса (строгого режима) и совпадает с границей ограждения, от стен резервуаров -30м, от остальных сооружений — 15м. 
Площадка водопроводных сооружений должна быть озеленена и обеспечена постоянной сторожевой охранной сигнализацией. Вход лиц, не имеющих отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, на территорию первого пояса не допускается.
Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии централизованной канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот. 
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий не допускается.
На территории I пояса запрещаются все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений. 
Вдоль водопроводов в соответствии с требованиями СП №26   устанавливается санитарно-защитная полоса. Санитарно-защитной полосой водоводов обеспечивается защита водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения.
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:
- при диаметре водопровода до 200 мм, расстояние не менее 6 метров.
В пределах санитарно-защитной полосы исключается расположение источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие).

Развитием систем водоснабжения в рамках генерального плана села предусматривается:

На 1-ю очередь строительства 2033 г.:
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110мм составляет –4,0 км;
Реконструкция  водозаборных и очистных водопроводных сооружений;
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 7,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды, подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

На расчетный срок 2046 г.:
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 10 км (Общая протяженность с учетом нового строительства первой очереди, составит –17км).
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм составляет – 5,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

Приведенные решения развития системы водоснабжения для села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.



Канализация
Существующее положение
Централизованная система канализации в селе отсутствует. Частный сектор повсеместно использует надворные уборные и выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизационными машинами в места, указанные СЭС.
Проектные решения

Объем бытовых и производственных сточных вод определен предварительно в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Норма среднесуточного водоотведения потребителей равна нормам водопотребления. (см. таблицу выше)
Объемы водоотведения составит:
На первую очередь строительства – 106 м3/сутки;
На расчетный срок строительства – 108 м3/сутки.

Неотъемлемой частью благоустройства является строительство канализационной сети. В селе на перспективу развития необходимо произвести строительные работы канализационной сети.
Бытовые сточные воды села предполагается отводить в канализационный коллектор и далее на канализационные очистные сооружения. 
Проектом предлагается строительство:
современных сооружений полной искусственной биологической и механической очистки стоков с увеличением производительности;
канализационной насосной станции;
пруда - испарителя;
магистральных и распределительных канализационных сетей.
Сточные воды от проектируемой и существующей застройки по самотечным коллекторам будут поступать на ГКНС, после напорными насосами по напорным коллекторам будут подаваться на КОС (канализационные очистные сооружения) с полной искусственной биологической и механической очистки стоков. После очистки, отвод сточных вод производится на пруд - испаритель от населенного пункта не менее одного километра на территории существующих КОС в соответствии санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», приложение 3. Таблица 1. 
С целью снижения риска заражения населения возбудителями паразитов, для обеззараживания осадков, образующихся при очистке сточных вод, в трубопровод подачи сточной воды в решетки предусматривается ввод препарата «Пуралат-БИНГСТИ». Этот препарат вызывает естественную гибель паразитов и не оказывает негативного влияния на активный ил и здоровье человека. Таким образом, обезвоженный активный ил может быть использован в качестве удобрения.
Сточные воды предприятий, не удовлетворяющие требованиям сброса их в бытовую канализацию, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, располагаемых, как правило, на территории канализуемых предприятий.  
Местоположение очистных сооружений определить отводами земельных участков по согласованию с соответствующими службами района и согласно Экологического кодекса статья 20-1, находится в компетенции местных исполнительных органов района, что будет определено на последующей стадии «Проект застройки».
Устройство централизованной системы водоотведения населенного пункта повысит уровень комфортности условий жизни, улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, что является крайне важным фактором градостроительного проекта, позволяющим по-новому решать вопросы планировки и застройки поселка.
Проекты по реконструкции существующих и на строительство новых канализационных сетей будут разработаны на стадии рабочего проектирования.
Прокладка водопроводных и канализационных сетей отображена на «Схеме водоснабжения и водоотведения».
В районах, где прокладка канализационных коллекторов усложнена геологическими условиями, для усадебной застройки могут быть применены автономные установки биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
Развитием систем водоотведения в рамках корректировки генерального плана села предусматривается:
На 1-ю очередь строительства 2033г.:
Строительство канализационных сетей, диаметром 160-300 мм, протяженностью 15,0 км (самотечная) км,;
Строительство ГКНС – 1 шт.;
Проектирование и строительство КОС производительностью 0,108 тыс.м3 в сутки, с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;
Проектирование и строительство накопителей очищенных сточных вод;
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 70 %. 

На расчетный срок – 2046 г.:
Строительство канализационных сетей диаметром 200 - 300 мм, протяженностью 7,0 км  (протяженность с учетом строительства первой очереди составит 22,0 км);
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 100%. 

Приведенные решения развития системы водоотведения села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.
На последующих стадиях проектирования, «Проект застройки», раздел «Водоотведения» будет выполняться специализированной проектной  организацией с проведением более глубоких и тщательных проработок в соответствии с поперечными профилями улиц в границах установленных красных линий, линий  регулирования застройки, а также на основании АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения коммуникаций к внеплощадочным сетям, сооружениям и  необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.

Таблица 9.1.3
Ориентировочные данные канализационных очистных сооружений на расчетные сроки
	№
п/п
	Месторасположение
	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс.м³/сут

	
	
	Расчетный 
срок
	в т.ч. 1-я очередь стр-ва

	1
	2
	3
	4

	1
	Село Байконыс
	0,108
	0,106
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В с. Байконыс регулярная очистка территории отсутствует. Уборка территории проводится силами самих предприятий и населения. 
В селе Байконыс имеется 1 ТБО. Площадь полигона составляет 2,0 га. Координаты 52.961392,76. 457100. Объемы размещения отходов 4000 т/год. 
ТБО не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов, нуждается в полной реконструкции и переносе.
Проектные предложения. 
Проектом предусматривается создание системы планово-регулярной очистки территории с учетом новой жилой застройки. По этой системе все мероприятия должны проводиться службой жилищно-коммунального хозяйства. В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия: 
сбор, правильное хранение  жидких и твердых отходов;
своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;
подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.
Коммунальная служба должна производить вывоз твердых и жидких отходов из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.
Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений и зон отдыха, должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием, иметь трех стороннее сплошное ограждение из кустарника и находиться на расстояние не менее 25 м от окон жилых и общественных зданий, спортивных площадок, мест отдыха населения. 
Площадки под контейнеры предполагается оградить по периметру разновысокими кирпичными стенками высотой 1,2-1,6 м. Как правило, площадки для мусоросборников обрамляются деревьями и кустарниками по всему периметру. В покрытиях дорожек использованы бетонные плитки на песчаном основании. Промежутки между плитками шириной до 15 см засыпают черноземом и засевают травой. Согласно нормам СП РК 3.01-101-2013 расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 20 м.
По согласованию с санитарно-эпидемиологическими учреждениями, уполномоченными для осуществления данной функции в подразделении Агентства РК по защите прав потребителей   на полигон принимаются некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.
Общее количество ТБО, подлежащих складированию на усовершенствованном полигоне, согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определено в соответствии с годовой нормой отходов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2 усовершенствованных покрытий улиц. Расчет  приводится в таблице 12.3.1.Также в таблице указано годовое количество отходов в объемном выражении при средней плотности твердых бытовых отходов 280 кг/м3 (согласно СН РК 1.04-15-2013, приложение 3).
На начало 2025 года по данным акимата села Галкино численность населения села составила 701 человек.
Проектная численность населения:
на начало 2033 г. – 721 чел.;
на начало 2046 г. 739 чел.
Таблица 9.2.1
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на исходный год (2025г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	701
	280
	кг/год
	0,2
	196,28
	981,4

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	6,72
	5
	кг/м2
	0,625
	0,03
	0,05376

	Итого
	196,314
	981,45



Таблица 9.2.2
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на первую очередь строительства (2032г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	721
	280
	кг/год
	0,2
	201,88
	1009,4

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	10,2
	5
	кг/м2
	0,625
	0,05
	0,0816

	Итого
	201,931
	1009,48



Таблица 9.2.3
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на расчетный срок (2045г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	739
	280
	кг/год
	0,2
	206,92
	1034,6

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	10,2
	5
	кг/м2
	0,625
	0,05
	0,0816

	Итого
	206,971
	1034,68



Данные расчетов представлены в ориентировочном порядке, на основе проектных решений аналогичных объектов и с учетом действующих строительных норм. На последующих стадиях проектирования предусмотрено уточнение всех расчетных показателей с учетом детализированных технических решений.

Ориентировочные объемы образования твердых бытовых отходов от населения за 20 лет составит:
	1034,68
	х
	20
	=
	20693,63
	м3


	При равномерном размещении кубических метров ТБО в один слой на площадке полигона, общая необходимая площадь 2,0693 га.
Место размещение проектируемого полигона ТБО согласован МИО. Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мони- торинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхност- ных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового за- грязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допусти- мых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов. Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
	Согласно СН РК 1.04-15-2013, количество контейнеров составит: на первую очередь-6 шт, на РС-8 шт. Более точное количество мусорных контейнеров определяют жилищно- коммунальные организации, учитывая  условия именно этого населённого пункта. Более подробный  расчёт должен соответствовать нормам накопления  твердых бытовых отходов, которые устанавливают областные акиматы.
Для вывоза твердых и жидких отходов, необходим парк транспортных средств, из расчета:
мусоровозы – 20 ед. на 100 тыс. чел.;
уборочные – 60 ед. на 1 млн. м2 площади усовершенствованных покрытий;
малогабаритные тротуароуборочные – 25 ед. на 1 млн. м2 площади тротуаров;
ассенизационные – 20 ед. на 100 тыс. жителей застройки не оборудованной централизованной канализацией. Расчеты по спецавтотранспорту приведены в табл. 9.2.4.
Таблица 9.2.4
Потребное количество автотранспорта
	№
п/п
	Наименование
механизмов
	Количество машин, шт.

	
	
	2031год
	2045 год

	1.
	Мусоровозы
	1
	1

	2.
	Уборочные
	1
	1

	3
	Ассенизационные
	1
	1



База спецмашин должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилой зоны с соблюдением СЗЗ.
В местах массового скопления людей (площади, рынки, пляжи) размещаются стационарные общественные туалеты. В районе проведения зрелищных мероприятий размещаются переносные биотуалеты. Содержимое общественных туалетов и  биотуалетов вывозится на КОС.
В местах общественного пользования должны быть выставлены урны. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м - на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна проводиться по мере их накопления.
Таблица 9.2.5
Количество общественных туалетов
	№
п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	
	
	1-ая очередь
	Расч. срок

	1.
	Стационарные общественные туалеты
	1
	1

	2.
	Переносные биотуалеты
	1
	1


Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается на реконструируемую усовершенствованную свалку-полигон ТБО, расположенную в северозападной направлении на расстоянии 1000 м от села. На полигон ТБО вывозятся: домовые отходы и отходы учреждений, твердые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являются пищевыми конфискатами, подлежащими уничтожению в порядке, установленном законодательством. На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для уничтожения мелких трупов животных.
В соответствии с требованиями СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны твердых бытовых отходов» строительство полигона  должно осуществляться с  учетом комплекса природоохранительных сооружений, обеспечивающих. гидроизоляцию полигона для защиты от загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также мероприятия по защите атмосферного воздуха. 
Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2013 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано. 
Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.
Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.


[bookmark: _Toc236943072]9.3. Электроснабжение
В настоящее время электроснабжение села Байконыс осуществляется централизованно от электрических сетей, находящихся на балансе АО «ПРЭК» Качирский РЭС, через ПС 110/10 кВ «Песчаное». Подключение села Байконыс осуществляется через распределительный пункт «РП-10/10 кВ Байгунус». 
Дальнейшее распределение электрической энергии по селу осуществляется от распределительного пункта через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по воздушным линиям 10 кВ. 

Данные предоставленные АО «ПРЭК» Качирский РЭС»

1. Перечень питающих подстанции ПС 10-110кВ, количество и мощность трансформаторов, загрузку ПС в МВт
	№ п/п
	Наименование 
	Наименование населенного пункта
	Год ввода
	количество трансформаторов, шт
	Марка,тип трансформатора
	Мощность кВА
	Загрузка трансформаторов (%)
	техническое состояние

	1
	ПС 110/10кВ Песчаное
	с.Байконыс
	1968
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Информация по существующему состоянию электроснабжения села 
	№ п/п
	Наименование 
	Год ввода
	Протяженность                                                                                                                                                     км
	Марка провода,сечение
	техническое состояние

	1
	ВЛ 10 кВ Ф-1 РП Байгунус
	1970
	10,876
	АС-35
	удовл.



3. Количество комплектные трансформаторные пункты (КТП)-10/0,4кВ



	№
	Диспетчерское наименование
	Марка, тип трансфор- матора
	Год ввода в эксплуатацию трнасформатора
	Мощность, кВА
	Наименование района, населенного пункта, улица (адрес)

	80
	КТП-83 Ф-1 РП Байгунус 
	ТМ-400/10
	1975
	400
	с.Байконыс

	86
	КТП-10 Ф-1 РП Байгунус
	ТМ-100/10
	1973
	100
	с.Байконыс

	104
	КТП-45  Ф-1 РП Байгунус 
	ТМ-100/10
	1967
	100
	с.Байконыс

	105
	КТП-48Ф-1 РП Байгунус 
	ТМ-60/10
	1967
	60
	с.Байконыс

	106
	КТП-50Ф-1 РП Байгунус  
	ТМ-250/10
	1966
	250
	с.Байконыс

	107
	КТП-52Ф-1 РП Байгунус 
	ТМ-160/10
	1981
	160
	с.Байконыс

	114
	КТП-84Ф-1 РП Байгунус
	ТМ-63/10
	1967
	63
	с.Байконыс

	117
	КТП-55Ф-1 РП Байгунус
	ТМ-250/10
	1990
	250
	с.Байконыс

	118
	КТП-43Ф-1 РП Байгунус
	ТМ-100/10
	1970
	100
	с.Байконыс

	119
	КТП-74Ф-1 РП Байгунус
	ТМ-63/10
	1980
	63
	с.Байконыс



Электрические нагрузки. 
При разработке перспективной схемы электроснабжения рассматриваемой территории был произведен подсчет электрических нагрузок с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, наружное освещение и потребление электроэнергии культурно-бытовыми учреждениями и промышленными предприятиями.
 Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющая жилые дома, объекты обслуживания местного значения, наружное освещение - пропорциональна количеству общей жилой площади и фактически может считаться равномерно распределенной. 
Электрическая нагрузка этой группы потребителей подсчитана по удельным нормативным нагрузкам на 1 м² общей площади в соответствии с:
- РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей»;
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок Республики Казахстан), Алматы 2015 г.;
- СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности».
Для существующих зданий приняты удельные расчетные нагрузки по общей площади жилых зданий с плитами на природном газе, для намечаемых к строительству квартир в многоэтажных домах, в индивидуальных домах повышенной комфортности приняты электроплиты. Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты в диапазоне 15÷21,8 Вт/м2 в зависимости от этажности.
Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Указаниями по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-4.04-11-2003.
Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя.
Итоговые данные нагрузок по жилищному и общественному фонду жилью и уличному освещению сведены в таблицу 9.3.1.
9.3.1
Расчет электрических нагрузок по жилищному фонду
	Типы застройки
	Уд. расчетная нагрузка, Вт/м2
	Проектные показатели

	
	
	Население, тыс. чел
	Общая площадь, тыс. м2
	Эл. Нагрузка, МВт

	Исходный год

	Усадебная застройка
	18,4
	0,701
	23,0
	0,42

	Итого
	 
	 
	 
	0,42

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,08

	Всего
	 
	0,701
	23,0
	0,51

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,39

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	18,4
	0,721
	23,9
	0,44

	Итого
	 
	 
	 
	0,44

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,09

	Всего
	 
	0,721
	23,9
	0,53

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,41

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	18,4
	0,739
	25,2
	0,46

	Итого
	 
	 
	 
	0,46

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,09

	Всего
	 
	0,739
	25,2
	0,56

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,43



Результаты расчета электрических нагрузок по общественному фонду приведены в таблице 9.3.2.
Таблица 9.3.2
Расчет электрических нагрузок по общественному фонду
	Наименование обьекта
	Ед. измерения
	Уд. нагрузка
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок 

	
	
	
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	0,46
	24
	0,011
	99
	0,046
	99
	0,046

	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	0,25
	560
	0,140
	560
	0,140
	560
	0,140

	Внешкольные учреждения
	учащиеся
	0,25
	 
	0,000
	25
	0,006
	25
	0,006

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ФАП
	посещений в смену
	0,46
	25
	0,012
	25
	0,012
	25
	0,012

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	ФОК
	м2 общей площади
	0,054
	 
	0,000
	1680,5
	0,091
	1680,5
	0,091

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональный досуговый центр
	место
	0,46
	170
	0,078
	170
	0,078
	170
	0,078

	Мечеть
	м2 общей площади
	0,054
	120,7
	0,007
	120,7
	0,007
	120,7
	0,007

	Библиотеки
	читательское место
	0,25
	4
	0,001
	14
	0,004
	14
	0,004

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	0,25
	844,9
	0,211
	914,9
	0,229
	1210,7
	0,303

	Предприятия общественного питания
	 место
	1,04
	 
	0,000
	30
	0,031
	30
	0,031

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	1,5
	 
	0,000
	7
	0,011
	7
	0,011

	Предприятия коммунального обслуживания 

	Бани
	место
	0,46
	5
	0,002
	4
	0,002
	4
	0,002

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые управления

	Отделения связи
	объект
	3,5
	 
	0,000
	1
	0,004
	1
	0,004

	Отделениябанков
	операционная касса
	3,5
	 
	0,000
	 
	0,000
	 
	0,000

	Участковый пункт полиции
	объект
	3,5
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	место
	1,5
	6
	 
	4
	0,006
	4
	0,006

	Итого
	 
	 
	 
	0,465
	 
	0,668
	 
	0,741

	Прочие нагрузки 20%
	 
	 
	 
	0,093
	 
	0,134
	 
	0,148

	Всего
	 
	 
	 
	0,56
	 
	0,80
	 
	0,89

	То же, с Ко
	 
	 
	 
	0,43
	 
	0,62
	 
	0,69



Результаты расчета производственных объектов на проектируемой территории приведены в таблице 9.3.3.
Таблица 9.3.3.
Расчет электрических нагрузок
	Наименование 
	Общая площадь м²
	Электрическая нагрузка

	
	
	
	

	
	
	
	

	Исходный год
	

	Склад для хранения урожая (Класс – V, СЗЗ 50 м)
	1671
	0,090
	

	Хозяйства с содержанием животных до 100 голов (Класс – III, СЗЗ 300 м)
	3271
	0,176
	

	Хозяйства с содержанием животных до 50 голов(Класс – IV, СЗЗ 100 м)
	841
	0,045
	

	Итого
	 
	0,312
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,047
	

	Всего
	 
	0,359
	

	Первая очередь
	

	Склад для хранения урожая (Класс – V, СЗЗ 50 м)
	1671
	0,090
	

	Хозяйства с содержанием животных до 100 голов (Класс – III, СЗЗ 300 м)
	3271
	0,176
	

	Хозяйства с содержанием животных до 50 голов(Класс – IV, СЗЗ 100 м)
	841
	0,045
	

	Цех по изготовлению кормов 
	1544
	0,083
	

	Производства по переработке молока производительностью до 3,0 тонны в сутки 
	4879
	0,263
	

	Производство по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки  
	3371
	0,182
	

	Пожарное депо
	133
	0,007
	

	Итого
	 
	0,847
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,127
	

	Всего
	 
	0,974
	

	Расчетный срок
	

	Склад для хранения урожая (Класс – V, СЗЗ 50 м)
	1671
	0,090
	

	Хозяйства с содержанием животных до 100 голов (Класс – III, СЗЗ 300 м)
	3271
	0,176
	

	Хозяйства с содержанием животных до 50 голов(Класс – IV, СЗЗ 100 м)
	841
	0,045
	

	Цех по изготовлению кормов 
	1544
	0,083
	

	Производства по переработке молока производительностью до 3,0 тонны в сутки 
	4879
	0,263
	

	Производство по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки  
	3371
	0,182
	

	Пожарное депо
	133
	0,007
	

	Мини ферма на 50 голов 
	1622,7
	0,088
	

	Убойная площадка 
	703,8
	0,038
	

	Хранилища, склады фруктов, овощей, картофеля, зерна 
	8951,4
	0,483
	

	Итого
	 
	1,456
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,218
	

	Всего
	 
	1,674
	



Суммарная коммунально-бытовая нагрузка по жилищному и общественному фондам и производственным объектам приведена в таблице 9.3.4. 
Таблица 9.3.4
	Наименование
	Электрическая нагрузка на первую очередь
	Электрическая нагрузка на первую очередь
	Электрическая нагрузка на расчетный срок

	Жилищный фонд Осветительно-бытовое потребление, МВт
	0,51
	0,53
	0,56

	То же, с Ко
	0,39
	0,41
	0,43

	Общественный фонд, МВт
	0,56
	0,80
	0,89

	То же, с Ко 
	0,43
	0,62
	0,69

	Производственные объекты
	0,359
	0,974
	1,674

	То же, с Ко
	0,277
	0,752
	1,291

	Всего, МВт 
	1,425
	2,303
	3,120

	То же, с (Ко) 
	1,10
	1,78
	2,407


Проектные предложения
Анализ прогнозируемых нагрузок по району электроснабжения показывает устойчивую тенденцию к увеличению нагрузок жилищно-коммунального сектора, а также при своевременном вводе нагрузок объектов культурно-бытового сектора. 
[bookmark: _Hlk179721785][bookmark: _Hlk179721771][bookmark: _Hlk179720491]Электроснабжение намечаемых объектов проектируемой территории с. Байконыс предлагается осуществить от электроподстанции ПС 110/10 кВ «Песчаное».
В связи с ростом нагрузок на первую очередь и расчетный срок, для их покрытия необходимо произвести: 
- строительство новых и расширение существующих потребительских трансформаторных подстанций – на 1 очередь – 2 ТП по 0,63 МВА; 
на расчетный срок - 2 ТП по 0,25 МВА; 
В связи с ростом нагрузок для жилой зоны на первую очередь и расчётный срок предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа. Для административной и общественной застройки предусматриваются подстанции, расположенные ближе к центрам нагрузок и расположенные в отдельно стоящих или встроенных помещениях. 
Кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации) размещаются в полосе между красной линией и линией застройки (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).
Расстояния по горизонтали от кабельных сетей до зданий и сооружений принято в проекте по СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*.  Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами. Согласно п. 7.1.15 ПУЭ РК в жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Для административной и общественной застройки рекомендуются одно трансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, в зависимости от конкретного проекта здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям.
Схема электроснабжения села разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:
- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей;
- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
При размещении отдельно стоящих ТП расстояния от них до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).  
К установке принимаются ТП в металлическом, кирпичном, панельном или блочном исполнении с двумя трансформаторами по действующим типовым проекта. Для обеспечения надежности электроснабжения при аварийных ситуациях трансформаторы должны быть загружены не более чем на 70-75% их номинальной мощности.
Сети низкого напряжения и уличного освещения
Для электроснабжения села применяются, в основном, воздушные линии. В настоящее время при строительстве воздушных линий напряжением 0,4 кВ.
Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время.  Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль за состоянием освещения.  предпочтение отдается самонесущим изолированным линиям (ВЛИ). 
Преимуществами использования ВЛИ являются:
Высокая надежность в обеспечении электрической энергией.
Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.
Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей.
Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В неизолированных проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.
Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; трудность утилизации СИП делает бессмысленной кражу самого провода.
Улучшение общей эстетики и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.
Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Недостатком является незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС, но это компенсируется снижением эксплутационных затрат.
Для распределительных линий жилых кварталов линии 0,4 кВ необходимо выполнять воздушными с применением самонесущих изолированных проводов (СИП). Типовые опоры 0,4 кВ высотой 8,5 метров позволяют размещать на них СИПы, светильники и сети освещения дорог, а также линии связи.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузок, защиту от коротких замыканий и учет расхода электроэнергии. Проектом предусматривается освещение всех существующих магистральных дорог, а также всех вновь пробиваемых автомагистралей. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах - односторонняя.
Для освещения пешеходных дорожек в парках и скверах, административно-культурных центрах проектом рекомендуется применять современные светильники с фотопанелями, вырабатывающими в дневное время электроэнергию, аккумулирующуюся во встроенных в опоры аккумуляторах, и использующими ее в темное время суток.
Устройства уличного освещения следует оборудовать централизованным дистанционным управлением, при этом в пункте управления должен быть предусмотрен контроль состоянии освещения.
Устройство автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику).
Для освещения автодорог внутри жилого массива светильники рекомендуется устанавливать на опорах воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.
Энергоэффективность и энергосбережение. 
11 июня 2014 года совместно с Всемирным Банком был начат проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане».  
И на 2022 год в результате сильного роста экономики РК в стране возник дефицит по выработке электроэнергии. Для энергосбережения, чтобы электроэнергия не терялась, проектом рекомендуются проводить энергосберегающие мероприятия. Применять современные возобновляемые виды энергии (солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, биогаз, ветряные электростанции), что снизит нагрузку на электрические сети, уменьшит расходы по электроснабжению потребителей. 
Благодаря этим мероприятиям будет тратиться меньше ресурсов: угля, электричества, газа. За счет этого сократится и количество выбросов в атмосферу.
Охранная зона объектов электрических сетей
При проектировании и строительстве электрических сетей на проектируемой территории ПДП требуется соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года №1509.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
1. Вдоль воздушных ЛЭП — в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при условии неподвижного их положения на расстояние: 
- для воздушных линий напряжением 110 кВ - 20 м;
- для воздушных линий напряжением 35 кВ - 15 м;
- для воздушных линий напряжением 10 кВ - 10 м;
2. Вдоль подземных кабельных ЛЭП — в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м;
3. По периметру трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и устройств — на расстоянии 3 метров от ограждения или сооружения;

[bookmark: _Toc222209001][bookmark: _Toc236943073][bookmark: _Hlk154590689]9.4. Слаботочные устройства
Современное состояние
В настоящее время сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в селе Байконыс обеспечена беспроводной сетью связи (CDMA, телефония).
 Обслуживанием линий связи занимается АО «Казахтелеком».

Проектные предложения
Расчет требуемого количества устанавливаемых аппаратов производится согласно рекомендаций: 
СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»;  
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»; 
 СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».  
Расчетные данные потребности в телефонных номерах сведены в таблицу 8.4.1
Таблица 8.4.1

Главными особенностями сетей телекоммуникаций являются их стремительное развитие и постоянные изменения технологий. В связи с планируемым переходом государств к цифровой экономике в общемировом масштабе, особое внимание уделяется повсеместному внедрению услуг связи как на основе оптических и проводных технологий, так и на основе беспроводных и спутниковых технологий. Совершенствование инфраструктуры идет по пути миграции на пакетные технологии: перевод сетей доступа на технологии FTTH, БШПД, вследствие чего происходит модернизация сетевой инфраструктуры.
 Таким образом, строительство сетей телекоммуникаций необходимо осуществлять исключительно по технологии FTTH с применением оборудования GPON (с оптическим узлом OLT) и с возможностью перехода в будущем к услугам XGPON. Построение сетей оптического доступа с применением технологий FTTH является наиболее эффективным и перспективным методом, так как обеспечит предоставление всего спектра современных услуг TriplePlay наилучшего качества. 
Принятые технические решения при разработке проектов по построению бесперебойной и эффективной сети телекоммуникаций должны обеспечивать оптимальные условия строительства и эксплуатации волоконно-оптической сети GPON. И необходимо учитывать, что окончательные решения по строительству сети, выбору технологий, оборудования и систем построения, а также маршруты прохождения кабельных линий связи должны приниматься с учетом требований времени на период разработки.
 Проектирование должно осуществляться: 
− с учетом концентрации абонентов и перспективы застройки жилых и административных кварталов на срок не менее 3 лет; 
− оптимальной привязки проектируемой сети к сетевым узлам.
Строительство сетей телекоммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Развитие инфраструктуры мобильной связи. 
В данном малом населенным пункте имеется мобильный оператор Билайн. Необходимо развитие и других мобильных операторов как Ксел и Теле-2 путем установки сотовых антенн данных операторов. Для чего нужна услуги мобильной связи для села, это, во-первых, доступность в любой точке района, во-вторых, для сельчан нужен интернет. Интернет дает более экономичный вариант связи в масштабе государства, и международной связи с помощью мессенджеров.  
Связь и коммуникация: Мобильная связь позволяет жителям отдаленных сел поддерживать связь с родственниками, друзьями и коллегами, что особенно важно в условиях удаленности.  
Доступ к информации: С помощью мобильной связи жители могут получать актуальную информацию о погоде, новостях, медицинских услугах и других важных аспектах жизни.  
Экономические возможности: Мобильная связь способствует развитию бизнеса, позволяя местным предпринимателям общаться с клиентами и поставщиками, а также участвовать в онлайн-торговле.  
Образование: Доступ к мобильной связи открывает возможности для дистанционного обучения, что особенно актуально для детей и молодежи в отдаленных районах.  
Медицинские услуги: Мобильная связь позволяет организовать телемедицину, что дает возможность жителям получать консультации врачей, не выезжая из села.  
Экстренные службы: Наличие мобильной связи обеспечивает возможность быстрого обращения за помощью в экстренных ситуациях, что может спасти жизни.
 Таким образом, мобильная связь является важным инструментом для улучшения качества жизни и развития отдаленных сел Казахстана.

[bookmark: _Toc222209002][bookmark: _Toc236943074]9.5. Теплоснабжение
Раздел «Теплоснабжение» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», пособием к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий» и другими действующими нормативными документами. 
Современное состояние 
В настоящее время теплоснабжение села Байконыс имеет весьма неупорядоченный, локальный характер. 
Отопление жилого фонда осуществляется, в основном, от индивидуальных печных установок, которые работают на твердом топливе (уголь, дрова) и резервный источник - электричество.   
В качестве топлива для котельных установок и в отопительных печах жилищного фонда используется твердое топливо, мазут, печное топливо и резервное - электрические котлы. 
Климатические параметры.
Климатические параметры: в холодное время в соответствии СП РК 2.04- 01-2017 «Строительная климатология» параметр А – 22,0 и параметр Б – 40,1 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.1 Климатические параметры холодного периода года.
Климатические параметры: в тёплое время в соответствии СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» параметр А + 26,3 в теплое время года и параметр Б +29,4 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.2 Климатические параметры теплого периода года.  
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет в Павлодарской области – -34,6. 
Продолжительность отопительного периода с 2 октября по 25 апреля, т.е. nо = 205 дней.  

 Проектные предложения 
Теплопотребление.   Оценка потребности в теплоэнергии жилищно-коммунального сектора (ЖКС) выполнена на основании предложений по сохранению существующей застройки, размещению массивов и объектов нового жилищно-гражданского строительства и общественной застройки, а также динамике численности населения. 
«Программой развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.0401999 г., в качестве основного критерия применения систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения принять показатель теплоплотности: 
- при теплоплотности 0,3 Гкал/ч на 1 га и выше должна сохраняться, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения; 
- при теплоплотности менее 0,3 Гкал/ч на 1 га целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением современных автономных высококачественных систем отопления заводского изготовления (АСО). 
Расчетная тепловая нагрузка с. Байконыс выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительсвто. Планировка и застройка городских сельских населенных пунктов», по приложению И.
Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию жилых зданий с. Байконыс представлены в таблице 9.5.1.
 Таблица 9.5.1
Теплопотребление жилых зданий с. Байконыс
	Типы застройки
	Жилищный фонд, тыс.м2
	Население, тыс.чел
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	Исходный год
	

	Усадебная застройка
	23
	0,701
	1,564
	

	Итого
	 
	 
	1,564
	

	Первая очередь
	

	 
	 
	 
	 
	

	Усадебная застройка
	23,9
	0,721
	1,6252
	

	Итого
	 
	 
	1,6252
	

	Расчетный срок
	

	Усадебная застройка
	25,2
	0,739
	1,7136
	

	Итого
	 
	 
	1,7136
	


Таблица 9.5.2
Теплопотребление общественных зданий с. Байконыс
	Наименование объекта
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч

	Школа
	4128
	0,343
	4128
	0,343
	4128
	0,343

	Больница
	272
	0,023
	272
	0,023
	272
	0,023

	Дом культуры
	1020
	0,085
	1020
	0,085
	1020
	0,085

	Магазин
	247
	0,021
	247
	0,021
	247
	0,021

	Мечеть
	121
	0,010
	121
	0,010
	121
	0,010

	Магазин колбасный
	961
	0,080
	961
	0,080
	961
	0,080

	Акимат
	281
	0,023
	281
	0,023
	281
	0,023

	Хозяйства с содержанием животных до 100 голов (Класс – III, СЗЗ 300 м)
	3271
	0,272
	3271
	0,272
	3271
	0,272

	Хозяйства с содержанием животных до 50 голов(Класс – IV, СЗЗ 100 м)
	841
	0,070
	841
	0,070
	841
	0,070

	Егін сақтауға арналған қойма / Склад для хранения урожая (Класс – V, СЗЗ 50 м)
	1671
	0,139
	1671
	0,139
	1671
	0,139

	Ветеринарлық станция / Ветеринарный пункт (Класс –  IV, СЗЗ 100 м)
	75
	0,006
	75
	0,006
	75
	0,006

	Детский сад
	 
	 
	1924
	0,160
	1924
	0,160

	Внешкольное учреждение
	 
	 
	434
	0,036
	434
	0,036

	Торговый дом 
	 
	 
	 
	 
	422,5
	0,035

	Гостиница, Баня, Общественные туалеты
	 
	 
	153
	0,013
	153
	0,013

	Магазин, Кафе, Парикмахерская
	 
	 
	347,7
	0,029
	347,7
	0,029

	Пекарня производительностью до 200 кг хлебобулочных изделий в сутки
	 
	 
	347,7
	0,029
	347,7
	0,029

	Участковый пункт полиции
	 
	 
	230
	0,019
	230
	0,019

	Отделение почтовой связи
	 
	 
	225
	0,019
	225
	0,019

	Цех по изготовлению кормов 
	 
	 
	1543,6
	0,128
	1543,6
	0,128

	Производства по переработке молока производительностью до 3,0 тонны в сутки 
	 
	 
	4879
	0,405
	4879
	0,405

	Производство по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки  
	 
	 
	3371,1
	0,280
	3371,1
	0,280

	Мини ферма на 50 голов 
	 
	 
	 
	 
	1622,7
	0,135

	Убойная площадка 
	 
	 
	 
	 
	703,8
	0,058

	Хранилища, склады фруктов, овощей, картофеля, зерна 
	 
	 
	 
	 
	8951,4
	0,744

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	 
	 
	1680,5
	0,140
	1680,5
	0,140

	Пожарное депо
	 
	 
	133
	0,011
	133
	0,011

	Итого
	 
	1,0710
	 
	2,3398
	 
	3,3121


Таблица 9.5.3
Общий суммарный расход тепла жилых и общественных зданий с Байконыс
	Наименование
	Исходный год, Гкал/ч
	Первая очередь, Гкал/ч
	Расчетный срок, Гкал/ч

	Жилищный фонд
	       1,5640   
	          1,6252   
	            1,7136   

	Общественные здания
	1,071
	2,3398
	3,3121

	Всего
	       2,6350   
	          3,9650   
	            5,0257   



[bookmark: _Hlk222228014]Проектом предлагается установка автономной системы отопления (АСО) для отопления общественных зданий и индивидуальные отопительные печи для отопления частного сектора.
Для отопления общественных зданий проектом предлагается встроенные котельные мощностью от 0,3-0,5 МВт,  до 1 МВт.
Котельные в встроенных помещениях будут отапливаться в основном на угле, резервный можно использовать – печное или дизельное топливо.
При выборе источника автономного теплоснабжения необходимо учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это зона расположения объекта теплоснабжения, на который надо подать тепло (отдельное здание или группа зданий).

[bookmark: _Toc222209003][bookmark: _Toc236943075]9.6. Газоснабжение
Современное состояние
В настоящее время газоснабжения села Байконыс осуществляется за счет использования сжиженного углеводородного газа СУГ). Централизованного газоснабжения в населенном пункте нет.
Основное направление использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) - сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.
В с. Байконыс газ используется в индивидуальных баллонах для бытовых нужд. Жители села приобретают газовые баллоны у частных предпринимателей зарегистрированных в г. Павлодар Павлодарской области
Проектные предложения
Расход газа для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует принимать согласно СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» по таблице 13.
*Удельная теплота сгорания СУГ = 10800 ккал/кг
Годовые потребности сжиженного газа потребителей по проектным периодам приведены в таблице 9.6.1
Таблица 9.6.1
	Наименование потребителей и назначение расходуемого газа
	Норма расхода газа, тыс.ккал/год на чел.
	Количество населения, чел.
	Расход СУГ, тонна/год

	Исходный год

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	701
	68,15

	Итого
	 
	701
	68,15

	Первая очередь

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	721
	70,10

	Итого
	 
	721
	70,10

	Расчетный срок

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	739
	71,85

	Итого
	 
	739
	71,85



На расчетный срок проектом предлагается система обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов потребляемого газа до нормативного уровня. 
Применение СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительный слой и водные ресурсы.
Помещения с установленными газовыми плитами должны иметь вытяжную вентиляцию.
В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий.








[bookmark: _Toc116462859][bookmark: _Toc116472782][bookmark: _Toc204684755][bookmark: _Toc236943076][bookmark: _Hlk116478241]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок *

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Площадь земель населенного пункта, всего
	тыс. га
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	
	
	

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	
	
	

	1.1.1.3
	застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	-//-
	
	
	

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	
	
	

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	
	
	

	1.1.4
	 особо охраняемых природных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	
	
	

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	
	
	

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	
	
	

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	
	
	

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	
	
	

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	
	
	

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	
	
	

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	
	
	

	1.1.8
	резервные
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	
	
	

	
	скотомогильники
	-//-
	
	
	

	
	очистные сооружения
	-//-
	
	
	

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	
	
	

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	
	
	

	2
	Население
	 
	
	
	

	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
	тыс.чел.
	0,701
	0,721
	0,739

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	2.1.1
	собственно, населенный пункт
	-//-
	0,701
	0,721
	0,739

	2.2
	Плотность населения
	 чел/га
	
	
	

	2.3
	Показатели миграции населения:
	-
	
	
	

	2.3.1
	прирост
	-//-
	
	
	

	2.3.2
	убыль
	-//-
	
	
	

	2.4
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	
	
	

	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,170/24,3
	0,170/23,6
	0,227/30,7

	2.4.2
	население в трудоспособном возрасте
	-//-
	0,387/55,2
	0,413/57,2
	0,386/52,3

	2.4.3
	население старше трудоспособного возраста
	-//-
	0,144/20,5
	0,138/19,2
	0,126/17

	3
	Жилищное строительство
	 
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2 общей площади
	23,0
	23,9
	25,2

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	
	
	

	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	23,0
	23,9
	25,2

	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	
	
	23,0
	23,9

	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	23,0
	23,9
	25,2

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	23,0
	23,9
	25,2

	
	из них в застройке:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	23,0
	23,9
	25,2

	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади
	-
	0,9
	2,3

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	-
	0,9
	2,3

	
	из них:
	 
	
	
	

	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	-
	0,9
	2,3

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	м2/чел.
	32,8
	33,1
	34,1

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	 
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	24
	99
	99

	4.1.1
	новое строительство
	мест
	
	75
	-

	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	560
	560
	560

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	
	-
	-

	4.3
	Медицинские организации
	посещение в смену
	25
	25
	25

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	170
	170
	170

	4.5
	Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки
	Ед/га
	-
	2,1
	2,1

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	844,9
	914,9
	1210,7

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	-
	30
	30

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	-
	7
	7

	5
	Транспортное обеспечение
	 
	
	
	

	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	11,0
	17,0
	17,0

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	1,6
	1,6
	1,6

	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	
	
	

	5.1.2.1
	основная
	-//-
	
	1,0
	1,0

	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	9,6
	14,4
	14,4

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	 
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	 
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс.м3/сут.
	0,070
	0,170
	0,175

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,070
	0,101
	0,103

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	0,020
	0,021

	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	100
	140
	140

	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	100
	140
	140

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	
	
	

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	0,070
	0,170
	0,175

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	
	
	
	

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	16,3
	20,3
	22,3

	6.2
	Водоотведение
	 
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	
	0,106
	0,108

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	
	0,101
	0,103

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	
	0,005
	0,005

	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	
	140
	140

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	23,0
	25,0

	6.3
	Электроснабжение:
	 
	
	
	

	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	
	
	

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.3
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.4
	Теплоснабжение
	 
	
	
	

	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	       2,6350   
	          3,9650   
	            5,0257   

	6.4.2
	Потребление на отопление, всего в том числе:
	МВт
	               3,0645   
	                  4,6113   
	                      5,8449   

	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	                1,8189   
	       1,8901   
	           1,9929   

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	                1,2456   
	       2,7212   
	           3,8520   

	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	
	
	

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.5
	Газоснабжение
	 
	
	
	

	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3/год
	
	
	

	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	113,59
	116,83
	119,75

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.6
	Телефонизация
	 
	
	
	

	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	тыс. единиц
	
	180
	185

	7
	Инженерная подготовка территории
	 
	
	
	

	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	
	5,86
	5,86

	7.2
	Защита территории от затопления:
	 
	
	
	

	7.2.1
	площадь
	га
	
	
	

	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	
	
	

	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	
	
	

	7.4
	Берегоукрепление
	км
	
	4,8
	4,8

	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	
	
	

	8.
	Охрана окружающей среды
	 
	
	
	

	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	
	
	

	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	
	
	

	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	тыс. м3/сут
	
	
	

	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	га
	
	
	

	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс.т
	
	
	

	8.6
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	
	
	

	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	
	
	

	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	
	
	

	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	
	
	

	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	Количество депо, единиц
	
	1x2
	1x2
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Квартирный сектор 144,2

Хозяйственный сектор 36

Квартирный сектор 147,8

Хозяйственный сектор 37
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жилого образования
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Население чел.

Телефонов на 

конец периода 

Первая очередь                              

в том числе:

721 180

тел. плотность: 25 номера 

на 100 чел.

Расчетный срок                            

в том числе:

739 185

тел. плотность: 25 номера 

на 100 чел.
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