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РАЗДЕЛ 1
Общая информация
таблица 1
Общая характеристика паспорта безопасности

	Расположение; 





площадь (км2); 

имеет ли границы с сопредельными государствами, их общая протяженность (км);

количество районов, городов, сельских округов, поселков, аулов (сел); 

[bookmark: _Hlk126847498]численность населения общая:

из них мужчин, 
женщин,
детей;

лица с первой группой инвалидности;
лица со второй группой инвалидности;


численность населения (расписать по районам, городам):
из них мужчин, 
женщин,
детей;

лица с первой группой инвалидности;
лица со второй группой инвалидности;


численность сельского населения;
плотность населения. 
	Уалихановский район на севере и северо-востоке граничит с Омской областью Российской Федерации, на западе - с Акжарским районом, на юге и юго-востоке – с Ерейментауским районом и районом Биржан сал Акмолинской области, на востоке – с Иртышским и Актогайским районами Павлодарской области Республики Казахстан. 

[bookmark: _Hlk126847454]12 876,6 км2 ;

на севере и северо-востоке граничит с Омской областью Российской Федерации;

[bookmark: _Hlk126847530]в состав района входит - 11 сельских округов, всего населенных пунктов 27.

[bookmark: _Hlk126847505]11 815 чел.

6 070 чел.
5 745 чел.
из них детей: 4 235 чел.

1-й группы - 65 человека. 
2-й группы – 173 человек, 
3-й группы - 249 человек.

районный центр с.Кишкенеколь, население 5 602 чел.
 
2 924 чел.
3 060 чел.
из них: 876 чел.





6 213 чел. 
1,2 чел/км2

	Описание рельефа, почвы
	Территория района характеризуется степным ландшафтом с черноземами карбонатными. Широко представлены интразональные почвы. Это преимущественные солонцы и разнообразные гидроморфные почвы

	Характерные признаки территории; 
состояние территории в определенное время года и краткое описание подверженности чрезвычайным ситуациям природного характера.
	Зима – самый продолжительный период из всех сезонов года от 150 до 170 дней; - самый холодный месяц январь, средняя температура – 200С, -  высота снежного покрова составляет 10-15 см; глубина промерзания почвы от 1,5 до 2 м.. Сопровождается метелями, бураны, обведениями с декабря по март месяцы.  
Весна наступает в третьей декаде марта с переходом среднесуточной температуры воздуха через минус 50 С,  продолжительность от 20 до 25 дней. 
Лето наступает с переходом среднесуточных температур воздуха через плюс 150 С в конце мая, продолжительность от 89 до 92 дней. Самый теплый месяц июль, средняя температура +200 С. 
Осень наступает с понижением среднесуточной температуры ниже плюс 150 С в конце августа – продолжительность от 80 до 93 дней. Среднегодовое количество осадков составляет – 300 мм. 
В целом за год преобладают ветра западных направлений, со средней скоростью 5,5 м/с. Наибольшая скорость ветра наблюдается в зимний период 6,6 м/с, наименьшая – летом 4,1 м/с.
Природного характера – паводки, снежные заносы, пыльные бури, ураганы, лесные и степные пожары, эпидемии, эпифитотии и эпизоотии.

	Краткое описание подверженности чрезвычайным ситуациям техногенного характера
	     Техногенного характера аварии на железнодорожном, автомобильном транспорте, взрывы и пожары на пожаро-, взрывоопасных объектах, взрывы газовоздушной смеси в зданиях и сооружениях, внезапное обрушение зданий и сооружений.

	Количество населенных пунктов подверженных подтоплению паводковыми и талыми водами
	2 (с.Кулыколь, с.Каратал)

	Количество населенных пунктов, расположенных в сейсмических зонах
	0

	Количество селе-, оползне-, лавиноопасных участков
	0

	Количество мореных (ледниковых озер)
	0

	Количество 
ветхового жилья (с разбивкой по городам и районам), количество проживающих человек;
аварийного жилья (с разбивкой по городам и районам) количество проживающих человек.
	

	Количество населенных пунктов (районов, сельских округов, аулов) и их наименование, где отсутствует государственная противопожарная служба.
	24 
Акбулакский с/о с.Акбулак, с.Карашилик, с.Жас Улан, 
Актуесайский с/о с.Актуесай, с.Кузексай, 
Амангельдинский с/о с.Амангельды, с.Тлейсай,  
Бидайыкский с/о с.Бидайык, с.Ондирис, с.Жумысшы, с.Жамбыл, Кайратский с/о с.Кайрат, с.Жаскайрат,
Карасусский с/о с. Аккудык, с.Золотая Нива,
Каратерекский с/о с.Каратерек, с.Малкара, 
Коктерекский с/о с.Мортык, с.Коктерек, с.Карамырза,
Кулыкольский с/о с.Кулыколь, с.Каратал, с.Береке,
Тельжанский с/о с.Кобенсай

	Количество созданных пожарных постов и добровольных противопожарных формирований на селе (районов, сельских округов, аулов), где отсутствует государственная противопожарная служба.
	С 2018 года на территории Уалихановского района на базе местных исполнительных органов создано 6 пожарных поста:
16 марта 2018 года ПП открыт в с.Кулыколь – с.Кулыколь, с.Каратал, с.Береке и с.Кайрат Кайратского сельского округа;
25 ноября 2020 года ПП открыт в с.Бидайык – с.Бидайык, с.Ондирис, с.Жамбыл, с.Жумысшы;
22 декабря 2021 года ПП открыт в с.Каратерек – с.Каратерек, с.Малкара, с.Амангельды, с.Тлеусай. 
18 ноября 2022 года ПП открыт в с.Аккудык – с.Аккудык, с.Золотая Нива, с.Акбулак. 
25 августа 2023 года ПП открыт в с.Мортык - с.Мортык, с.Коктерек, с.Карамырза. 
29 ноября 2024 года ПП открыт в с.Акбулак – с.Акбулак, с.Карашилик, с.Жас Улан

	Обеспеченность оконечными устройствами оповещения населения, %: 
количество по норме, шт.: 
в наличии, шт.:
дополнительно требуется, шт.:
	15 %

27
4
24

	Количество гидротехнических сооружений, из них
бесхозяйные;
в аварийном состоянии;
требующие ремонта.  
	2;

0;
1;
1;

	Информация о трансграничных ЧС:
- наименование приграничной страны, наименование ЧС, количество населения, количество жилых домов, социальных объектов подверженных трансграничной ЧС. 
	не происходило

	Сведения о:
	

	чрезвычайных ситуациях природного характера 
(с разделением на виды чрезвычайных ситуаций) (за 5 лет)
пострадавшие;
погибшие;
материальный ущерб.
	2 степных пожара в 2021 году.
В 2019 году в период паводкового периода подтоплено 96 домов (с.Кулыколь – 39 домов, с.Каратал – 57)


0
0
0 

	чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
(с разделением на виды чрезвычайных ситуаций) (за 5 лет)
пострадавшие;
погибшие;
материальный ущерб.
	2019-15 пожаров-1820000 тг., 0 погибших, 0 пострадавших
2020-19 пожара-1260000 тг., 0 погибших, 0 пострадавших
2021- 16пожаров-1500000тг., 1 погибший, 0 пострадавших.
2022-15 пожаров-11410000 тг., 1 погибших, 0 пострадавших.
2023- 12 пожаров – 3917000 тг., 0 погибших, 0 пострадавших
2024 – 10 пожаров – 5255000 тг., 0 погибших, 0 пострадавших
2025 – 8 пожаров – 5790000 тг., 1 погибших, 1 пострадавших


	
	

	
	

	затоплениях и подтоплениях
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	В 2019 году в период паводкового периода подтоплено 96 домов (с.Кулыколь – 39 домов, с.Каратал – 57)

	природных пожарах 
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	-

	селях
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	-

	оползнях
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	-

	лавинах
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	-

	метеорологически опасных явлениях (указать какое),
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	-

	пожарах
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	2019-15 пожаров-1820000 тг., 0 погибших, 0 пострадавших
2020-19 пожара-1260000 тг., 0 погибших, 0 пострадавших
2021- 16пожаров-1500000тг., 1 погибший, 0 пострадавших.
2022-15 пожаров-11410000 тг., 1 погибших, 0 пострадавших.
2023- 12 пожаров – 3917000 тг., 0 погибших, 0 пострадавших
2024 – 10 пожаров – 5255000 тг., 0 погибших, 0 пострадавших
2025 – 8 пожаров – 5790000 тг., 1 погибших, 1 пострадавших

























Раздел 2
Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Глава 1
Показатели риска гидрологических опасных явлений


таблица 2
Общие сведения 
о паводкоопасных участках (территориях) 

	№ 
	Наименование района, города областного, районного значения
	Количество объектов, 
находящихся в паводкоопасных зонах
	Автомобильные дороги
	Ж/Д 
	Аэропорты

	
	
	населенных пунктов (наименования)
	объектов (кроме жилых и дачных домов)
	жилых домов
	дачных домов
	жителей
	республиканские (кол-во участков, расположение)
	из них в км
	областные (кол-во участков, расположение)
	из них в км
	местные (кол-во участков)
	из них в км
	кол-во участков, расположение
	из них в км
	кол-во участков
	из них в км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Уалихановский
	Кулыколь
	0
	39
	
0
	169
	-
	-
	-
	-
	1
	7
	-
	-
	
-

	
-

	
	
	Каратал 
	0
	53
	0
	222
	-
	-
	-
	-
	1
	11
	-
	-
	-
	-

	Итого
	2
	0
	92
	0
	391
	-
	-
	-
	-
	2
	18
	-
	-
	-
	-




таблица 3
Сведения 
о паводкоопасных населенных пунктах, подпадающих под угрозу подтопления от талых (внутри населенных пунктов, прихода с полей, лесов), грунтовых и дождевых вод

	№ 
	Наименование населенного пункта
	Попадают в зону подтопления
	Возможные причины подтопления (грунтовые, дождевые, талые воды)
	Площадь возможного подтопления
(км2)
	Период подтопления (сроки, продолжительность)
	Наличие ливнево-канализационных, арычных систем, лотков, каналов и т.п. (их состояние, протяженность, км)
	Обеспеченность оконечными устройствами оповещения населенного пункта, %

	
	
	кол-во населения
	кол-во домов
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	с. Кулыколь
	169
	39
	талые воды и подъём уровня воды реке Селеты  
	0,1
	апрель, 10 суток
	-
	100

	2
	с.Каратал
	222
	53
	талые воды и подъём уровня воды реке Селеты  
	72,45
	апрель, 10 суток
	-
	

	Итого по району, городу
	391
	92
	
	
	-
	-
	-









таблица 4

Характеристика зон возможного затопления от водных объектов

	№
	Река (наименование реки, участок от … до …)
	Причина наводнения (повышение уровня воды водного объекта, повреждение ГТС и т.д.)
	Период (сроки, продолжительность)
	Размеры зон возможного затопления
	Критический уровень подъема воды 
	Наименование населенных пунктов подверженных повышенному риску затопления (координаты, площадь возможного затопления)
	Количество жилых домов, объектов, дорог, линий электро-передач (далее – ЛЭП), проживающего населения попадающих в зону возможного затопления, обеспеченность оконечными устройствами оповещения населенного пункта %
	Количество временных постов наблюдения/гидропостов Казгидромет (координаты, местоположение)
	Наличие инженерно-защитных сооружений
(параметры, их состояние)


	
	
	
	
	Протяженность, км
	Ширина (средняя), км
	Площадь, км2
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Уалихановский район 
	

	1
	р.Селета, 
	Сбросы талых вод из Силетинского водохранилища Акмолинской области
	С апреля по май
	0,15
	0,1
	0,2
	1,5-2 метра
	с.Кулыколь
	169 человек, 39 домов.
обеспеченность оконечными устройствами оповещения населенного пункта 100%

	-
	нет

	2
	р. Селета
	Сбросы талых вод из Силетинского водохранилища Акмолинской области
	С апреля по май
	0,15
	0,1
	0,2
	1.5-2 метра
	с.Каратал 
	222 человек, 53 домов.
	-
	нет



таблица 5
Информация о населенных пунктах, пострадавших от затопления за последние 5 лет


	№
	Район
	Наименование населенного пункта

	Год подтопления
	Местоположение объекта с указанием точного адреса (улица, номер дома, здания)
	Погибло (уничтожено)
	Пострадало человек
	Материальный ущерб (тыс. тенге)

	
	
	
	
	
	человек
	скота/ птицы
	сельхозпродукции (тыс.тенге)
	другое (расписать)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Здания и сооружения производственного назначения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятия торговли

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Складские здания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания образовательных учреждений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детские учреждения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Культурно-зрелищные учреждения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Спортивно-зрелищные учреждения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лечебно-профилактические учреждения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Административно-общественные здания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сельскохозяйственные объекты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строящиеся объекты и стройплощадки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой сектор

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие открытые территории участков переливов дорог и улиц

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Информация о пунктах сбора пострадавшего населения при возможном наводнении 
таблица 6

	
	Наименование населенных пунктов
	Краткая характеристика (местоположение, адрес, наименование пункта сбора, контакты)
	Максимальная вместимость (человек)

	1
	2
	3
	4

	Наименование района

	1
	с.Кулыколь
	КГУ «Ауезовская средняя школа» 
ДК села Кулыколь
	250 мест 
50 мест

	2
	с.Каратал
	-
	-



таблица 7
Информация 
о затапливаемых участках и местах перелива на автомобильных и железных дорогах 


	№
	Наименование дороги
	Водопропускные устройства на участках дорог (кол-во, диаметр, состояние)
	Обслуживающие структурные подразделения службы дорог и мостов (наименование, место дислокации, кол-во л/с, техники, Фамилия имя, отчество (далее – Ф.И.О.) руководителя, 
тел о/д)
	Месторасположение участка, км
	Протяженность участка, м
	Ближайшие населенные пункты, которые могут быть отрезаны в случае перелива автомобильной и железной дороги (наименование, количество жителей)
	Причины переливов (недостаточная водопропускная способность, прохождение участков дорог через русла рек и т.п.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Автомобильные дороги
	

	республиканского значения
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	областного значения
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	местного значения
	

	
	КТ-100 Кулыколь-Каратал
	
	Отдел А,С, ЖКХ, АД и ПТ
Абикеева Салима Сарсембаевна сот:
87004116203
раб.8(71542) 22505, 22085
Место дислокации с.Кишкенеколь
л/с 5 человек, 
4 ед.техники
	190-195 км
	
	Ближайший населенный пункт с.Каратал на расстоянии-2; 5 км. и с. Береке  на расстоянии -15 км. по трассе между н.п. отрезается полностью. 
	В случае перелива на дороге отрезанным останутся жители села Каратал в количестве до 238 человек, 57 дворов.

	Итого 
по автодорогам
	
	
	
	
	
	

	Железные дороги
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
по железным дорогам
	
	
	
	
	
	



таблица 8
Информация 
о затапливаемых участках и местах перелива на территории аэропорта


	Наименование аэропорта
	Дата затопления
	Источник затопления 
(водохранилище, озеро, река, талые воды)

	1
	2
	3

	На территории Уалихановского района аэропортов не имеется

	
	



Глава 2
Показатели риска возникновения природных пожаров

Информация корректируется ежегодно до 10 марта, в последующем в течение пожароопасного периода ежемесячно 
до 25 числа, окончательная корректировка вносится по завершению пожароопасного периода. 
Ответственные за заполнение - управления (отделы) государственного пожарного контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций (либо определяются по усмотрению руководства территориального подразделения).

Расписать по районам
Наименование района: Уалихановский район
характеристика лесного хозяйства; на территории Уалихановского района лесного хозяйства не имеется
сведения о лесных угодьях;
собственники лесов; 
лесопользователи лесных участков; на территории Уалихановского района не имеется
перечень превентивных мероприятий направленных на защиту от лесных (степных) пожаров; 
вертолетные площадки (участок местности способный принять вертолет без дополнительной подготовки) 
на территории района; вертолетная площадка на территории Уалихановского района не имеется
возможная обстановка по очагам и площадям пожаров; неосторожное обращение с огнем - человеческий фактор (окурки, костры, поджоги), природный – грозы. Площади степных до 100 га
прогноз возможного развития степных пожаров; засуха, жаркая погода, развитие на большие площади вследствии позднего обнаружения,  сильного ветра, отсутствие мин. полос, противопожарных просек , неудовлетворительное состояние дорог,  ;
расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации лесных (степных) пожаров; 
расчет сил и средств на эвакуацию населения из зон возможных лесных (степных) пожаров; эвакуация производится силами местных исполнительных органов, ПЧ-17 с.Кишкенеколь, Уалихановского района, ОЭР района;
характеристика населенных пунктов попадающих в зону возможных лесных (степных) пожаров; 
маршруты эвакуации из зон возможных лесных (степных) пожаров (их характеристика); 
районы размещения эвакуированного населения; 
характеристика водоемов предназначенных для забора воды  (пирсы) при тушении лесных (степных) пожаров; 
маршруты движения к водоемам предназначенных для забора воды при тушении лесных (степных) пожаров 
(их характеристика); маршруты движения зависят от места возникновения пожаров. В основном водоемы находятся на расстоянии от 1.5 км до 40 км от места возникновения ЧС в населённых пунктах
места забора воды на водоемах при тушении лесных (степных) пожаров; 
резервы материальных ресурсов; 
наличие планов противопожарных мероприятий, разрабатываемые лесовладельцами и лесопользователями 
при долгосрочном лесопользовании;
прочая информация. 
Лесной пожар - самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лесных экосистемах. Различают низовые, при которых горят лесная подстилка, травяно-кустарничковый покров, подрост и подлесок; верховые – горят кроны деревьев (полог леса); подземные – торфяной слой и корни деревьев.
Степной пожар – естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях.
Лесные и степные пожары вызываются различными причинами. До 80 % пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной опасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в результате использования техники. Природные пожары возникают от молний во время грозы. Особенно часто пожары возникают при неблагоприятных метеорологических условиях, которые в районе не редкость (высокая температура воздуха, длительное отсутствие дождей). Пожары часто являются следствием недостаточно надежной службы наблюдения за состоянием природных объектов и несвоевременного оповещения соответствующих органов о появлении отдельных очагов огня, а также в результате необъективной оценки обстановки и т.д. Все это приводит к превращению отдельных очагов пожаров в массовые, которые становятся стихийным бедствием. Нанесенный ущерб от лесных   пожаров в районе  в  2012 год составил  2 млн.676 тыс. тенге. 
В пожароопасный сезон (апрель-октябрь месяцы) возможно возникновение лесных и степных пожаров практически в каждом ГУ ГНПП и ГЛУ. Наиболее вероятное возникновение лесных пожаров вблизи населенных пунктов и около дорожной сети специального и общего пользования. При возникновении пожаров вдоль железных дорог возможно усиление пожарной обстановки.
Силы и средства привлекаются из имеющихся ДПФ и государственные противопожарные службы.







таблица 9 

Общая характеристика рисков возникновения природных пожаров


	№
	Наименование района
	Количество населенных пунктов, попадающих в зону высокой пожарной опасности
	Количество домов, попадающих в зону высокой пожарной опасности
	Количество населения, попадающих в зону высокой пожарной опасности (тыс. чел)
	Сведения о лесах (характеристика лесного покрова, площадь насаждений)
	Сведения о степных массивах

	Сведения о сельскохозяйственных угодьях (площадь, наличие пожнивных остатков после уборки, кол-во и сведения о технике по обработке полей)
	Сведения о грозовой и ветровой активности
(частота возникновения)
	Сведения о ЛЭП в лесостепной зоне (протяженность, вероятность перехлестывания проводов, наличие минерализованных полос вдоль линий электропередач)
	Наличие автомобильных и железнодорожных дорог в районе лесостепной зоны (расстояние от лесостепной зоны, наличие минерализованных полос вдоль дорог)
	Количество естественных и искусственных водоемов имеющие места (пирсы) для забора воды пожарными автомобилями 
(расстояние от лесостепной зоны)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Уалихановский  район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       Глава 3
Показатели риска возникновения геологических опасных явлений

Территория Уалихановского района не подвержена опасным геологическим явлениям.

Глава 4
Показатели риска возникновения опасных геофизических явлений 

Территория Уалихановского района не подвержена опасным геофизическим явлениям.

Глава 5
Показатели риска возникновения эпидемий

Уалихановскский район Северо-Казахстанской области
Районы неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям. 
Населенные пункты, попадающие в зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям 
(наименование района - наименование показателя – количество населенных пунктов – количество населения): населенные пункты, попадающие в зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям, не имеются. 
Число эпидемий, пандемий за последние пять лет, их краткая характеристика, с указанием количества погибших и пострадавших: всемирная пандемия коронавируса «Covid-19» зарегистрировано 1375 случаев КВИ, из них 10 случаев с летальным исходом. 
Другие сведения по возникновению эпидемий.

таблица 20

Характеристика объектов здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения


	№
	Наименование
	Местоположение
	Количество врачей
	Количество коек
	Количество лабораторий (с указанием наименования )
	Количество филиалов (с указанием местоположения)
	ФИО руководителя, контакты (телефон сотовый, рабочий), телефон дежурного)
	Формирования гражданской защиты (силы и средства, л/с, техника)
	Зона обслуживания
	Краткая характеристика (характеристика защитных костюмов, количество и марка машин дезинфекции, объемы химикатов для обработки, количество и наименование вакцин)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	РГУ на ПВХ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по СКО 
	с.Кишкенеколь, ул.Сейфуллина, д 45.
	3
	-
	1
	-
	Койбагарова Асель Аскербековна
Тел.раб.87024001789

	1/4/1
	Уалихановский р-н
	УАЗ, имеются защитные костюмы марки ПЛ-10, химикаты для обработки



Глава 6
Показатели риска возникновения эпизоотий, особо опасных болезней животных и птиц 

Уалихановский  район Северо-Казахстанской области
эпизоотический очаг (наименование района – наименование заболевания);
ареал распространения переносчиков особо опасных инфекций (краткое описание переносчиков, ареал обитания и т.д.);
населенные пункты, попадающие в зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям (наименование района - наименование заболевания – количество населенных пунктов – количество населения);
количество ветеринарных пунктов для приема животных,  зараженных опасными инфекционными заболеваниями;
число эпизоотий за последние пять лет (дата эпизоотии и краткая характеристика).
таблица 21

	№
	Дата заболевания  (указываются последние 5 лет)
	Район 
	Населенный пункт 
	Падеж 
	Ущерб, тыс. тенге 

	
	
	
	
	На фермах, ПТФ и т.д.
	На личных подворьях
	На фермах, ПТФ и т.д.
	На личных подворьях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Наименование особо опасных болезней животных и птиц

	
	2019 г.   Бруцеллез
	Уалихановский
	Актуесайский с/о
с.Кондыбай
с.Кузексай
с.Актуесай
Амангельдинский с/о
с.Тлеусай
Кишкенекольский с/о
с.Кишкенеколь
Акбулакский с/о
с.Акбулак
с.Тлеусай 
Тельжанский с/о
с.Кобенсай
с.Тельжан
Бидайыкский с/о
с.Бидайык
с.Жамбыл
с.Ундрус
Каратерекский с/о
с.Каратерек
Карасуский с/о
с.Аккудык
с.Золотая Нива
	-
	
	
	

	
	2020 г.   Бруцеллез
	Уалихановский
	Амангельдинский с/о
с.Тлеусай
Тельжанский с/о
с.Кобенсай
с.Тельжан
Акбулакский с/о
с.Акбулак
с.Жас-Улан
Актуесайский с/о
с.Кондыбай
с.Кузексай
с.Актуесай
Каратерекский с/о
с.Каратерек
Кишкенекольский с/о
с.Кишкенеколь
Карасуский с/о
с.Аккудык
с.Золотая Нива
Коктерекский с/о
с.Мортык
Бидайыкский с/о
с.Бидайык
с.Жамбыл
с.Ундрус
	
	
	
	

	
	2021 г.   Бруцеллез
	Уалихановский
	Кишкенекольский с/о
с.Кишкенеколь
Актуесайский с/о
с.Кузексай
Карасуский с/о
с.Золотая Нива
Тельжанский с/о
с.Кобенсай

	
	
	
	

	
	2022 г.   Бруцеллез
	Уалихановский
	Коктерекский с/о
с.Мортык
Актуесайский с/о
с.Кузексай
Карасуский с/о
с.Аккудык
Кишкенекольский с/о
с.Кишкенеколь
	
	
	
	

	
	2023 г.   Бруцеллез
	Уалихановский
	Амангельдинский с/о
с.Тлеусай
Коктерекский с/о
с.Мортык
	
	
	
	

	
	2021 Эмкар
	Уалихановский
	Коктерекский с/о
с.Мортык
	
	1
	
	

	
	2022 Инфекционный ринотрахеит
	Уалихановский
	Карасуский с/о
с.Золотай Нива
Кайратский с/о
с.Кайрат
Кулыкольский с/о
с.Кулыколь
	
	
	
	

	
	2023 Грипп лошадей
	Уалихановский
	Актуесайский с/о
с.Кузексай
Тельжанский с/о
с.Тельжан
	
	
	
	






Глава 7
Показатели риска поражения сельскохозяйственных и других растений болезнями и вредителями
            
Уалихановский район Северо-Казахстанской области
Населенные пункты, попадающие в зоны неблагоприятные по показателям поражения сельскохозяйственных и других растений болезнями и вредителями (наименование района - наименование заболевания – количество населенных пунктов – количество населения): все населённые пункты района подвержен рискам поражения сельскохозяйственных культур таким болезнями и вредителями как серая зерновая совка, септориоз, бурая ржавчина.
Краткая характеристика возможных эпифитотий: размножившийся агрессивный патоген массово распространяется на огромной площади, заражая все новые растения. Не способные противостоять такому сильному натиску растения, гибнут В случае культурных растений это может означать полную потерю урожая. Длительность, сила и периодичность вспышек заболеваний отличаются, зависят от характера жизненного цикла возбудителя, климатических условий, устойчивости растений.
Краткая характеристика вредителей растений характерных территорий: 
Гессенская муха – наносят вред пшенице, растения отстают в росте и погибают.
Серая зерновая совка – бабочка, гусеницы которой повреждают зерна пшеницы, озимой ржи, ячменя, кукурузы.
Колорадский жук – жук и его личинки поедают картофель, томаты, баклажаны, перец и табак.
Принимаемые превентивные меры: проводится необходимая обработка сельскохозяйственных культур специальным химическими средствами.
Прочая информация: 

таблица 23
Характеристика эпифитотий

	Виды особо опасных болезней
	Районы областей на которых возможно возникновение ЧС, связанных с эпифитотиями
	Число эпифитотий за последние
пять лет
	Дата эпифитотий и краткая характеристика
	Заболевания особо опасными инфекциями за последние три года

	
	
	
	
	Площадь пораженных сельскохозяйственных культур (по видам), тыс. га
	Площадь обработки сельскохозяйственных культур (по видам), тыс. га 
	Ущерб, тыс. тенге
	Примечание 

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итальянский прусс (саранча)
	Уалихановский район
	1
	Август 2013г. вспышка произошла на территории
Мортыкского с/о перенесенная с Акмолинской области через Акжарский р-н СКО.
	3700 га
	3700 га
	Без ущерба
	



Глава 8
Показатели риска атмосферной засухи, почвенной засухи и суховея (далее - засуха)

 таблица 24
	Дата засухи (указываются последние 5 лет)
	Районы, населенные пункты, которые охватила засуха
	Погибло скота
	Погибло сельхозпродукции 
	Ущерб, тыс.тенге 
	Дополнительно указать районы, населенные пункты подверженные засухе, где не зафиксирован ущерб 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	
	
	
	
	




РАЗДЕЛ 3
Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Глава 1 
Показатели риска транспортных аварий

1. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах автомобильного транспорта 

Общая характеристика автодорог:
Общая протяженность – 571.5 км.
в том числе республиканского значения – 74 км.
областного – 223
районного – 274,5
из них:
гравийно-щебеночное покрытие – 109,5
грунтовое-165
по техническому состоянию от общей протяженности:
в хорошем состоянии - ___ км или 73%
в удовлетворительном состоянии – 130 км
в неудовлетворительном состоянии – 144,5 км 
Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием (указать количество и наименования, состояние дорог):
Общее количество мостов: не имеется 
Наличие дорожно-эксплуатационных управлений, их дислокация: ТОО «Петропавл Жолдары» с.Талшик
Наличие медицинских учреждений, имеющих возможность размещения пострадавших:
Прочая информация.  








таблица 25
Общая характеристика автомобильных дорог 
(заполняется в паспортах безопасности районов, городов)
	№
	Наименование
	Значение
	Запущенна в эксплуатацию
	Протяженность, км
	Покрытие
	Расчетная интенсивность, автомобилей в сутки
	Причины
	Стационарные посты дорожной полиции (зона ответственности)
	Трассовые медико- спасательные пункты
	Специализированные пожарные части расположенные в  придорожных населенных пунктах вблизи автомобильных дорог (наименование, местоположение)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12

	1.
	КСТ-57 Щучинск-Степняк-Золотая-Нива- Кишкенеколь км-115-219
	Областное значение
	-
	104
	гравийное
	от 10 до 20
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	с.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	2.
	КТ-83 Кишкенеколь-Толбухинское-Мортык-Озерное-Каратерек 
	Областное значение
	-
	119
	гравийное
	50-100
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	с.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР

	3.
	КТUL-56 Подъезд к с.Кондыбай
	Районного значения
	-
	2
	гравийное
	от 10 до 20
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	с.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР

	4.
	КТUL-58 Кайрат-Кулыколь
	Районного значения
	-
	30
	гравийное
	50-100
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	с.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР

	5.
	КТUL-76 Золотая-Нива-Жарыккопа
	Районного значения
	-
	23
	гравийное
	от 10 до 20
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	6.
	КТUL-84 Чехово-Молодая-Гвардия
	Районного значения
	-
	26
	гравийное
	от 10 до 20
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	7.
	КТUL-355 подьезд к селу Ундрусское
	Районного значения
	-
	1,5
	гравийное
	от 10 до 20
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	8.
	КТUL-336 Бидайык-Ундрус-Жумысши-Мырзагул
	Районного значения
	-
	35,2
	грунтовое
	от 10 до 20
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	9.
	КТUL-337 Коктерек-Карамурза
	Районного значения
	-
	12
	грунтовое
	50-100
	снежные переметы
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	10.
	КТUL-339 Каратерек-Малкара 
	Районного значения
	-
	9
	грунтовое
	от 10 до 20
	снежные переметы, паводки
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	11.
	КТUL-340 Актуесай-Кузексай 
	Районного значения
	-
	8
	грунтовое
	от 10 до 20
	снежные переметы, весенние паводки
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	12.
	КТUL-341 Кулыколь-Каратал-Береке
	Районного значения
	-
	18
	грунтовое
	от 10 до 20
	
	
	
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	13.
	КТUL-342  Кулыколь-Шолаксор
	Районного значения
	-
	18
	грунтовое
	от 10 до 20
	снежные переметы, паводки
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	14.
	КТ-100 Коктерек-Тоспа-Жаскайрат-Кайрат
	Районного значения
	
	85
	Гравийный 18 км; грунтовое67 км
	50-100
	снежные переметы, паводки
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	15.
	Подьезд к с.Кобесай
	Районного значения
	
	19
	гравийное
	от 10 до 20
	снежные переметы, паводки
	автопатруль
	не имеется
	.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»

	16.
	А-13 «Кокшетау-Омск»
	Республиканского значения
	
	74
	асфальтовое
	от 10 до 20
	снежные переметы, паводки
	автопатруль
	не имеется
	с.Кишкенеколь ПЧ-17 ГУ «СПиАСР»


таблица 26

Характеристика автомобильных мостов в неудовлетворительном и аварийном состоянии


	№
	Местоположение
	Ширина/ длина моста, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние
	Балансовая принадлежность
	Дата проведения последних ремонтных работ (капитальный, промежуточный и т.д. )
	Характеристика возможных рисков природного и техногенного характера (устойчивость к размывам, от паводков, землетрясений и т.д., грузоподъемность и др информация)
	Количество населенных пунктов которые пострадают / будут отрезаны в случае повреждения/разрушения моста, с указанием наименований и возможная обстановка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Наименование района и общее количество автомобильных мостов на территории 

	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	


таблица 27
Характеристика межрайонных травматологических отделений


	№
	Наименование лечебного учреждения, адрес
	Зона обслуживания
	Число больничных коек
травматологи
ческого отделения

	Числен
но
сть врачей-травматологов/анестезиологов/ хирургов

	Численность среднего медицинского персонала

	Максималь
ная вместимость больных 
с травмами
	Наличие операционных
	ФИО руководителя, контакты (рабочий телефон, телефон дежурного)
	Характеристика возможности отделения (медицинское оборудование,
техника и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	[bookmark: _Hlk127964085]КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница»
СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, 72
	Акжарский, Тайыншинский, Уалихановский районы
	5
	2/4/5
	17
	10
	17
	
	1-передвижной рентген, УЗИ и КТ














таблица 28
Сведения о трассовых медико-спасательных пунктах


	№
	Наименование
трассовых медико-спасательных пунктов 
	Местоположение
	Зона обслуживания
	Количество реанимобилей
	Количество медицинских работников
	Количество спасателей- санитаров
	 Наличие медицинского блока
	Наличие вертолетной плошадки
	Краткая характеристика (возможности оказания медико-спасательной помощи)
	Контакты 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	





2. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в зимний период.


          Уалихановский район
          количество дорожно-эксплуатационных управлений, их дислокация – не имеется
наличие придорожных медико-спасательных пунктов и медицинских учреждений, где можно размещать пострадавших, их дислокация- 
общее количество техники для ликвидации гололеда и расчистки снежных заносов- 11;
количество обогревательных пунктов, на сколько мест- 22 пунктов обогрева вместимость - 1312;
объем заготовленного горюче-смазочного материала, дизельного топлива, бензина- 4,2 тонн ДТ, 3,02 бензина;
запас противогололедных материалов (песка, соли), запасы инертных материалов (объемы)-18 т песок; 224 т шлак.
информация об ограничении движения на дорогах - при ухудшении погодных условий выносится решение об ограничении движения транспортных средств;
проводимые мероприятия по предупреждению ЧС на автомобильных дорогах в зимний период – своевременная очистка дорог, скос растительности в летне-осенний период по обочинам дорог, устройство снегозадержаний вдоль дорог;
прочая информация.



таблица 29
Информация о снегозаносимых участках на автодорогах 


	№
	Наименование дороги
	Обслуживаемые структурные подразделения службы дорог и мостов (наименование, место дислокации, кол-во л/с, техники, тел о/д)
	Месторасположение снегозаносимого участка, км
(с привязкой к местности)
	Протяженность снегозаносимого участка, м
	Ближайшие пункты обогрева (краткая характеристика местоположение, наименование, контакты, вместимость и т.д.), в том числе наличие пунктов обогрева с приготовлением пищи 
	Протяженность/ количество
снегозадерживающих устройств (щиты, зеленые насаждения и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	республиканского значения
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	А-13 «Кокшетау-Омск»
	ДЭУ-64, место дислокации с.Талшик Акжарского района СКО, кол-во л/с-8 чел,5 ед.техники. Прокофьев А.А., тел.87154621382, сот.87775364136.
	213;217;220;233;232;263;269;270-280.                                                                             
	15-18 км.
	с.Кишкенеколь здание КГУ «Кишкенекольская СШ №2», вместимость-50 чел., тел.21434.
с.Актуесай, здание КГУ «Актуесайская СШ» - вместимость-30 чел.,тел.26331, 26460.
с.Бидаик, здание КГУ «Бидаикская СШ» - вместимость-50 чел.,тел.26123, 26672.
	

	

	
	
	

	областного значения
	

	1
	КСТ-57 Щучинск-Степняк-Золотая-Нива-Кишкенеколь км 115-219
	ТОО «Петропавл-Жолдары» 
	205-214; 107-119. 
	21000
	с.Аккудык, здание КГУ «Аккудыкская  ОШ» - вместимость-50 чел.,52736.
с.Кишкенеколь здание КГУ «Кишкенекольская СШ №2», вместимость-50 чел., тел.21434.
	КСТ-57 Щучинск-Степняк-Золотая-Нива-Кишкенеколь км 115-219

	2
	КТ-83 Кишкенеколь –Толбухинское-Мортык-Озерное-Каратерек
	ТОО «Петропавл-Жолдары» 
	23-45; 55-62; 
	29000
	с.Кишкенеколь здание КГУ «Кишкенекольская СШ №2», вместимость-50 чел., тел.21434.
с.Тельжан, здание КГУ «Тельжанская СШ»  вместимость-50 чел., тел.53325.
с.Мортык, здание КГУ «Мортыкская  СШ» - вместимость-60 чел.,тел.51528, 51615.
с.Тлеусай, здание КГУ «Озерная  СШ» - вместимость-25 чел.,51781.
с.Каратерек, здание КГУ «Каратерекская  СШ» - вместимость-50 чел.,51313.
	КТ-83 Кишкенеколь –Толбухинское-Мортык-Озерное-Каратерек

	местного значения

	1
	КТUL-56 Подъезд к с.Кондыбай
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	195-198; 214-218
	7000
	1. с.Кишкенеколь здание КГУ «Кишкенекольская СШ №1», вместимость-50 чел., тел.21574.

	КТUL-56 Подъезд к с.Кондыбай

	2
	КТUL-58 Кайрат-Кулыколь
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	5-6; 24-26
	3000
	с.Кайрат, здание КГУ «Кайратская СШ» - вместимость-50 чел.,тел.52176.
 с.Кулыколь, здание КГУ «Ауэзовская  СШ» - вместимость-50 чел.,тел.52390, 52365.
	КТUL-58 Кайрат-Кулыколь

	3
	КТUL-76 Золотая-Нива-Жарыккопа
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	3-5; 8-9.
	3000
	
	КТUL-76 Золотая-Нива-Жарыккопа

	4
	КТUL-84 Чехово-Молодая-Гвардия
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	2-2.5; 9-9.5; 14-14,6; 19-19.05 
	2100
	Акбулак, здание КГУ «Чеховская СШ» - вместимость-20 чел.,53290.
Карашилик, здание КГУ «Карашиликская  ОШ» - вместимость-10 чел.,тел.52625.
Молодая Гвардия, здание КГУ «СШ им.М.Жумабаева» - вместимость-20 чел.,тел.

	КТUL-84 Чехово-Молодая-Гвардия

	5
	КТUL-355 подьезд к селу Ундрусское
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	2-3.5; 
	500
	53050с.Ундрусс, здание КГУ «Ундрусская СШ» - вместимость-30 чел.,51529.
с.Жамбыл, здание КГУ «Жамбылская СШ» - вместимость-30 чел.,тел.51202, 51815.
	КТUL-355 подьезд к селу Ундрусское

	6
	КТUL-336 Бидайык-Ундрус-Жумысши-Мырзагул
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	2-7; 
	5000
	с.Актуесай, здание КГУ «Актуесайская СШ» - вместимость-30 чел.,тел.26331, 26460.
с.Кузексай, здание КГУ «Шагирсайская  ОШ» - вместимость-20 чел.,тел.51451.
	КТUL-336 Бидайык-Ундрус-Жумысши-Мырзагул

	7
	КТUL-337 Коктерек-Карамурза
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	1-3; 10-12.
	4000
	с.Коктерек, здание КГУ «Ельтайская  СШ» - вместимость-30 чел.,тел.51641.
с.Кулыколь, здание КГУ «Ауэзовская  СШ» - вместимость-50 чел.,тел.52390, 52365.
с.Береке, здание КГУ «Берекинская ОШ» - вместимость-15 чел.,тел.52187, 52419. 
	КТUL-337 Коктерек-Карамурза

	8
	КТ-100 Коктерек-Тоспа-Жаскайрат-Кайрат
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	3-4; 10-12; 20-22; 60-67; 76-76.5;
	6500
	с.Жаскайрат, здание КГУ «Жаскайратская ОШ» - вместимость-50 чел.,тел.51178, 52418.
с.Кайрат, здание КГУ «Кайратская СШ» - вместимость-50 чел.,тел.52176.
	КТ-100 Коктерек-Тоспа-Жаскайрат-Кайрат

	9
	КТUL-339 Каратерек-Малкара 
	ЖҚБ  «Номад-Кзылту»
	9-9.5; 16-16.5.
	1000
	с.Каратерек, здание КГУ «Каратерекская  СШ» - вместимость-50 чел.,51313.
	КТUL-339 Каратерек-Малкара



3. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта

Общая характеристика: Район связан железнодорожным сообщением в направлении городов Кокшетау-Кишкенеколь.
протяженность железнодорожных путей, в том числе электрифицированных - общая протяженность железнодорожных дорог составляет 15 км, электрифицированных железнодорожных пунктов; 
количество тоннелей- тоннелей не имеется; 
количество мостов- мостов не имеется
участки железных дорог подверженные воздействию опасным природным и техногенным чрезвычайным ситуациям (указать участок жд дороги, каким ЧС подвержен) – данных участков не имеется; 
проводимые мероприятия по предупреждению ЧС на объектах железнодорожного транспорта- своевременный ремонт и замена путей, а также контроль за состоянием насыпи и состоянием инженерных коммуникаций.

таблица 30
Железнодорожная инфраструктура (восстановительные поезда)


	№
	Наименование
	Запущенна в эксплуатацию
	Эксплуатационная длина, км
	Количество направлений
	Количество линейных станций
	Количество переездов
	Пропускная способность составов в сутки

	
	
	
	
	
	Всего
	С осуществлением грузовых операций
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Кзылту-Кокшетау
	1954
	11 км
	1
	1
	Погрузка/выгрузка
	2 ( 202 км, 196км.).
	6 



таблица 31 
Железнодорожная инфраструктура (пожарные поезда)


	№
	Наименование 
	Протяженность 
	Дислокация 
	Зона обслуживания 
	ФИО, телефон дежурного по районному (областному) отделению дороги
	Характеристика 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	нет
	
	
	
	
	





4. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах морского, речного транспорта

Характеристика морского, речного транспорта: отсутствует
аварийно-опасные участки на море, реке (координаты), наличие морских, речных портов, суда приписанные к морским, речным портам;
наличие морских, речных путей, типы морских, речных судов, выполняющие рейсы;
проводимые мероприятия по предупреждению ЧС на объектах морского, речного транспорта
оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций; 
краткое описание паромов, пристаней, ледовых переходов и т.д., (наименование, местоположение и т.д.)

таблица 32
Характеристика опасных участков на реках


	№
	Наименование реки
	Район 
	Описание опасного участка

	1
	2
	3
	4

	
	р. Селеты
	Кулыкольский с/о
Кайратский с/о
	Исток реки Селеты это Акмолинская область Ерментауского района. На расстоянии 90 км., южной границы Кулыкольского с/о находится «Селетинское» водохранилище в весенне паводковый период сбрасывает около 200-300 млн. м3 воды, в результате чего из-за большого наплыва воды по реке возникает угроза разрушения плотины «Сегизкоз» который находится около села Каратал в связи чем под водой может остаться  с.Каратал и с.Кулыколь. Дальше устье реки проходит севернее в Кайратский с/о, где также проходит около с.Кайрат где имеется угроза перелива воды в село из-за ледостояния, после устье реки впадает в озеро Селеты на расстоянии около 30 км.

	



таблица 33 
Характеристика портов

	№
	Наименование 
	Местоположение
	Навигация
	Координаты
	Количество причалов, длина
	Грузооборот т/сутки
	Эксплуатационная организация (наличие буксиров, кранов, противопожарных и спасательных, нефтесборных судов и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	нет
	
	
	
	
	
	

	



таблица 34 
Понтонные переправы


	№
	Местоположение 
	Ширина/длина, м
	Техническое состояние (краткое описание)
	Балансовая принадлежность
	Период работы в году

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	нет
	
	
	
	



Глава 2
Показатели риска возникновения аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ (угрожающих населенным пунктам)

таблица 35
	№

	Наименование ХОО
	Вид СДЯВ
	Возможная зона заражения
(км2)
	Количество проживающего населения в зоне заражения
	Количество ФГЗ, ед.
	Наличие ЛСО/зона действия, км2
	Удаленность от жилых массивов
(км)
	Количество аварий/пожаров на объекте за последние 5 лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:  Объектов с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ(СДЯВ) на территории района не имеется.







Глава 3
Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах (угрожающих населенным пунктам)

таблица 36

	№

	Наименование РОО

	Возможная зона загрязнения
(км2)
	Кол-во проживающего населения в зоне загрязнения
	Кол-во ФГЗ, ед.
	Наличие ЛСО/ зона действия, км2
	Удаленность от жилых массивов
(км)
	Кол-во аварий/пожаров на объекте за последние 5 лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Не имеется
	
	
	
	
	
	


Общее количество РОО:


Глава 4
Показатели риска возникновения пожаров (взрывов) на взрывопожароопасных
объектах (угрожающих населенным пунктам)

Общая характеристика взрывопожароопасных объектов: на территории района имеется 2 объектов АЗС, 3 объектов АГЗС, 1 элеватор.
количество взрывопожароопасных объектов, всего: 6; 
количество аварий, взрывов на взрывопожароопасных объектах за последние 5 лет, всего, ед., в том числе по объектам, с указанием года (наиболее значимые): не происходило.
количество пожаров на взрывопожароопасных объектах за последние 5 лет, всего, ед., в том числе по объектам, с указанием года (наиболее значимые): не происходило. 
прочая информация: ежегодно проводятся противоаварийные тренировки и учения, а также профилактические мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности.

 
(расписать по каждому объекту, заполняется в паспортах безопасности районов, городов)



	№
	Наименование показателя 
	Значение показателя по состоянию на момент разработки 

	1
	2
	3

	1. Уалихановский  район

	1.1. АЗС 39 ТОО «Северная топливная компания» с. Кишкенеколь ул. Аблайхана 6, 
1.2. Директор Кочеров Асхат Жансеитович

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Заправка автомобилей

	3)
	Характеристика основных зданий в отношении огнестойкости и пожарной опасности
	Бетонные блоки, В 2

	4)
	Характеристика водоснабжения
	есть

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	отсутствует

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	отсутствует

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	отсутствует

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	1 и 25 куб 

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствует

	5)
	Состояние дорог
	Хорошее 

	6)
	Противопожарное оборудование
	есть

	
	6.1) пожарная сигнализация
	имеется

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствует

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	5

	7)
	Вид противопожарной службы
	отсутствует

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: общественных инспекторов по пожарной безопасности (чел)
	1

	9)
	Формирования гражданской обороны (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	1.2. АЗС 27 ТОО «Есиль» с. Кишкенеколь Директор Ескендиров А.С.

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Заправка автомобилей

	3)
	Характеристика основных зданий в отношении огнестойкости и пожарной опасности
	Бетонные блоки, В 2

	4)
	Характеристика водоснабжения
	есть

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	отсутствует

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	отсутствует

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	отсутствует

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	1 и 25 куб 

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствует

	5)
	Состояние дорог
	Хорошее 

	6)
	Противопожарное оборудование
	есть

	
	6.1) пожарная сигнализация
	имеется

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствует

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	5

	7)
	Вид противопожарной службы
	отсутствует

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: общественных инспекторов по пожарной безопасности (чел)
	1

	9)
	Формирования гражданской обороны (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	1.3. АГЗС ИП «Шакенова Г.Б.»  с.Кишкенеколь, ул.Аблайхана 7, Директор Шакенова Гульдана Борамбаевна

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Заправка газовых баллонов и автотранспорта

	3)
	Характеристика основных зданий в отношении огнестойкости и пожарной опасности
	Бетонные блоки, В1

	4)
	Характеристика водоснабжения
	есть

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	отсутствует

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	отсутствует

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	отсутствует

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	скважина

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствует

	5)
	Состояние дорог
	Хорошее 

	6)
	Противопожарное оборудование
	есть

	
	6.1) пожарная сигнализация
	имеется

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствует

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	4

	7)
	Вид противопожарной службы
	отсутствует

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: общественных инспекторов по пожарной безопасности (чел)
	1

	9)
	Формирования гражданской обороны (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	1.4. АГЗС ИП «Шакенова Г.Б.»  с.Кишкенеколь, ул.Аблайхана 47, Директор Шакенова Гульдана Борамбаевна

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Заправка газовых баллонов и автотранспорта

	3)
	Характеристика основных зданий в отношении огнестойкости и пожарной опасности
	Бетонные блоки, В1

	4)
	Характеристика водоснабжения
	есть

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	отсутствует

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	отсутствует

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	отсутствует

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	скважина

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствует

	5)
	Состояние дорог
	Хорошее 

	6)
	Противопожарное оборудование
	есть

	
	6.1) пожарная сигнализация
	имеется

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствует

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	4

	7)
	Вид противопожарной службы
	отсутствует

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: общественных инспекторов по пожарной безопасности (чел)
	1

	9)
	Формирования гражданской обороны (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	1.5. ТОО «КМК» с.Кишкенеколь, тел:87154221147  Абдулгапаров Жаныбек Сергалиевич  

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Деятельность по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранения и отгрузка зерна.

	3)
	Характеристика основных зданий в отношении огнестойкости и пожарной опасности
	Вагончик

	4)
	Характеристика водоснабжения
	есть

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	отсутствует

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	отсутствует

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	отсутствует

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	1 и 25 куб 

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствует

	5)
	Состояние дорог
	Удовлетворительно 

	6)
	Противопожарное оборудование
	есть

	
	6.1) пожарная сигнализация
	имеется

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствует

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	80

	7)
	Вид противопожарной службы
	НГПС

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	9

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	51909

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: общественных инспекторов по пожарной безопасности (чел)
	1

	9)
	Формирования гражданской обороны (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	1.6. АГЗС ТОО «Данияр Бидай.»  с.Актуесай, ул.Сейфуллина 1, 

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Заправка газовых баллонов и автотранспорта

	3)
	Характеристика основных зданий в отношении огнестойкости и пожарной опасности
	Бетонные блоки, В1

	4)
	Характеристика водоснабжения
	есть

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	отсутствует

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	отсутствует

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	отсутствует

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	скважина

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствует

	5)
	Состояние дорог
	Хорошее 

	6)
	Противопожарное оборудование
	есть

	
	6.1) пожарная сигнализация
	имеется

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствует

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	4

	7)
	Вид противопожарной службы
	отсутствует

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: общественных инспекторов по пожарной безопасности (чел)
	1

	9)
	Формирования гражданской обороны (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-



таблица 38

Хранилища нефтепродуктов или других горючих веществ
(расписать по каждому объекту, заполняется в паспортах безопасности районов, городов)

	№
	Наименование объекта (адрес, ФИО руководителя, контакты)

	Тип ГСМ

	Сведения о количестве резервуаров и объем их емкости (к примеру, 6 резервуаров по 1000 м3)

	Общий объем вещества в хранилище

	Сведения о хранении: условия хранения (наземное, заглубленное), расстояния между резервуарами

	Количество работников объекта

	Наличие и состояние автоматических, полуавтоматических систем сигнализации, пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения
наличие первичных средств пожаротушения,
наличие и состояние ЛСО
	Сведения о 
ближайшем подразделении государственной противопожарной службы
(расстояние до объекта, кол-во л/с, техники)/ о состоянии подразделений негосударственной противопожарной службы (кол-во л/с, техники)/ о добровольных противопожарных формированиях

	Наличие ЖД путей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общее количество объектов хранилищ нефтепродуктов или других горючих веществ на территории области:



таблица 39
Прогностическая оценка промышленных опасностей 
на пожаро-взрывоопасных объектах области

	№
	Наименование объектов) (с указанием местоположения)
	Площадь объекта, км2
	Численность рабочих и служащих, (чел)
	Рабочая смена, мах (чел)
	Плотность населения в 2-х км зоне
	Тип пожаро-взрывоопасного  вещества
	Наличие систем оповещения
	Наличие сил и средств для ликвидации аварии, пожаров
	Радиус и площадь поражения
	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12

	1. Уалихановский район

	1.1
	ТОО «КМК» с.Кишкенеколь
	37,3 га
	249 чел.
	25 чел.
	
	Зерновая и технологическая пыль
	Имеется телефонная связь, переносные радиостанции
	НГПС на АЦ-40(133) л/с -17 чел.
	
	В1-В4

	

	1.2
	ТОО «Северная Нива» с.Кишкенеколь
	4,5587 га
	18 чел.
	6 чел.
	
	Зерновая и технологическая пыль
	Имеется телефонная связь, переносные радиостанции
	Звено пожаротушения.
	
	В1-В4

	1.3
	ТОО «Северная Топливная Компания» АЗС №39 с.Кишкенеколь,
	0,5824 га
	14 чел.
	3 чел.
	
	Бензин АИ, дизельное топливо
	Имеется телефонная связь.
	Звено пожаротушения
	
	А,Б

	1.4
	ТОО « Есиль» АЗС №27 с.Кишкенеколь,
	0,12 га 
	7 чел.
	2 чел.
	
	Бензин АИ, дизельное топливо
	Имеется телефонная связь.
	Звено пожаротушения
	
	А,Б

	1.5
	ТОО «Траст Петролеум»,
	7 га
	
	
	
	ЛВЖ 
	Имеется телефонная связь.
	Звено пожаротушения
	
	А,Б 










Глава 5
Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах.

Наименование района: Уалихановский район 
общая протяженность газо-,нефте-, продуктопроводов- не проходят по территории района;
населенные пункты попадающие в зону риска при авариях на газо-, нефте-, продуктопровода (наименование населенного пункта, количество проживающего населения); 
прочая информация.

таблица 40
Описание газо-, нефте-, продуктопроводов 
(заполняется в паспортах безопасности районов, городов)


	№
	Наименование трубопровода 
	Тип продукта

	Год ввода в эксплуатацию

	Диаметр, мм

	Рабочее давление, МПа

	Протяженность по территории области

	Пересечение с автодорогами (адрес)
	Пересечение с ж/д путями (адрес)
	Пересечение с реками (вид пересечения подземный, надводный и подводный)
	Пересечение с населенными пунктами (наименования)


	1
		2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







Глава 6
Показатели риска возникновения аварий на тепловых сетях в отопительный период

Наименование района: Уалихановский район
характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства-котельные с водяным теплоносителем на твердых видах топлива (уголь, льняная солома);
проводимая работа в целях предупреждения возникновения аварий на тепловых сетях в отопительный период 
Виды возможных аварий и катастроф: 
1.	Оборудование топливоподачи- затопление транспортёров, возгорание транспортёров, отдельные пожары.
2. Оборудование котельного отделения котлотурбинного цеха- разрыв трубопроводов высокого давления, затопление багерной насосной и насосной осветлённых вод, разрыв мазутопровода в помещении котельного цеха, повреждение мазутобака, размыв плотины дамбы, отдельные пожары.
3. Оборудование турбинного отделения котлотурбинного цеха-
разрыв трубопроводов высокого давления, разрыв сетевого трубопровода в пределах цеха, возгорание генератора, утечка водорода через уплотнение генераторов выше допустимых значений концентрации водород-кислород, отдельные пожары.
4. Оборудование электрическго цеха- повреждение оборудования распределительных устройств, отключение генераторов по различным причинам, возгорание в кабельных туннелях.
5. Оборудование кислородной станции-взрыв  воздухоразделитель-ных установок при попадании в кислородный конденсат крекинговых разложенных масел, отдельные пожары. 
Отопительный сезон в области проходит в нормальном тепловом  режиме. Объекты коммунального хозяйства, социальной сферы и жилья своевременно подключены к теплоснабжению. В полном объеме удовлетворяется спрос потребителей на электрическую и тепловую энергию. 
Источниками аварий на объектах жизнеобеспечения  могут стать аварий на тепловых, энергетических и газоиспользующих объектах. Основной причиной аварий является высокий процент износа технологического оборудования и труб магистралей (систем тепло,энерго, газо, водоснабжения, канализации).
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций и сбоев в системах тепло-, газо- и электроснабжения, а также аварий с обрушением строительных конструкций в основном по республике являются:
- несвоевременное проведение планово-предупредительных и капиталь-ных ремонтов технологического оборудования в сроки установленные за-водами-изготовителями, его эксплуатация с неисправными приборами контроля и безопасности;
- эксплуатация котлового оборудования, сосудов работающих под давлением и трубопроводов пара и горячей воды отработавших нормативный срок службы, морально и физически устаревшего;
- низкая исполнительская дисциплина и квалификация обслуживающего персонала и ответственных лиц;
- недостаточный уровень осуществляемого соответствующими службами местных исполнительских органов контроля за состоянием строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений.


таблица 41

Характеристика объектов ЖКХ (описание технических устройств работающих 
под давлением менее 0,07 МПА или при температуре нагрева воды не более 1150 С)


	№
	Вид теплоисточники
	Местоположение
	Количество котлов
	Подключено объектов

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная
	КСШ №1
	2
	1

	2
	Котельная
	КСШ №2
	2
	1

	3
	Котельная
	Школа гимназия
	2
	1

	4
	Котельная
	Черниговское СШ
	1
	1

	5
	Котельная
	Актуесайская СШ
	1
	1

	6
	Котельная
	Бидаикская СШ
	1
	1

	7
	Котельная
	Ондирисская СШ
	1
	1

	8
	Котельная
	Кобенсайская СШ
	1
	1

	9
	Котельная
	Тельжанский СШ
	1
	1

	10
	Котельная
	Мортукская СШ
	1
	1

	11
	Котельная
	Ельтайская СШ
	1
	1

	12
	Котельная
	Озерная СШ
	1
	1

	13
	Котельная
	Каратерекская СШ
	1
	1

	14
	Котельная
	Чеховская СШ
	1
	1

	15
	Котельная
	Карашиликская ОШ
	1
	1

	16
	Котельная
	СШ М.Жумабаева
	1
	1

	17
	Котельная
	Аккудукская ОШ
	1
	1

	18
	Котельная
	Кайратская СШ
	1
	1

	19
	Котельная
	Ауезовская СШ
	2
	1

	20
	Котельная
	Жамбульская СШ
	1
	1

	21
	Котельная
	Шагирсайская СШ
	1
	1

	22
	Котельная
	Мини-центр при  Шагирсайской школе
	1
	1

	23
	Котельная
	Каратальская ОШ
	1
	1

	24
	Котельная
	Мини-центр при Каратальской школе
	1
	1

	25
	Котельная
	Жаскайратская ОШ
	1
	1

	26
	Котельная
	Берекинская ОШ
	1
	1

	27
	Котельная
	РОО
	1
	1

	28
	Котельная
	ГККП д/с «Балдаурен»
	1
	1

	29
	Котельная
	ГККП д/с«Куншуак»
	1
	1

	30
	Котельная
	Уалихановская РБ
	1
	2

	31
	Котельная
	КГУ «Уалихановский сельскохозяйственный колледж»
	1
	2

	32
	Котельная
	ул.Уалиханова 152
	1
	1

	33
	Котельная
	ул.Уалиханова 154
	1
	1

	34
	Котельная
	ФОК
	1
	1

	35
	Котельная
	Жилой дом «Коктем»
	1
	1

	36
	Котельная
	Абу Абишева 9
	1
	1



таблица 42
[bookmark: _GoBack] 
Характеристика объектов ЖКХ (описание технических устройств работающих 
под давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 1150 С)


	№
	Вид теплоисточники
	Местоположение
	Подключено объектов

	1
	2
	3
	4
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