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	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	UX5 эндосокпиялық бейнежүйесі керек-жарақтарымен жиынтықта
	Бейне жүйесі эндосокпиялық UX5 аксессуарлармен толықтырылған. Ажыратымдылық :3840*2160/4096*2160 50/60 Гц жаңарту жиілігі; жақын инфрақызыл Спектр жүйесі (NIR / ICG); бейне шығысы: DVI*1, HDMI*2, 3G/12G-SDI*1. 3 Nir/ICG режимі; алдыңғы панельдегі 2 дана USB қосқышы; 7,8 дюймдік сенсорлық дисплей, USB флэш-дискісі немесе SSD көмегімен бейне және фото жазу функциясының болуы, оның ішінде 4K High Definition, 4K standard Definition, HD High Definition және HD standard Definition; 4 түсті көрсету режимі. Пайдаланушы конфигурацияларының максималды саны: 26. Камераны басқару блогында А HDMI қосылу үшін интерфейс ультрадыбыстық аппарат, және ультрадыбыстық және эндоскопиялық кескіндерді бірдей жарықтықта бір экранда шығаруға болады. Камераны басқару блогы бір уақытта екі суретті бір экранда көрсетуді қолдайды, сыртқы кіріс көздерін тәуелсіз көрсетуді қолдайды және екі суретті де бір бейнеге жазуға болады. Жарықтық индикаторы. Режимі біркелкі жарықтық. Режимі кеңейтілген динамикалық диапазон. Режим тұманды жою арқылы оңтайландыру. Режимі жақсартылған мәліметтер. Режим жақсартылған түстер. Клиникалық диагностикада шырышты қабықтың тамырлы торы арқылы қалыптан тыс тамырларды ажыратуға мүмкіндік беретін спектрлік сүзу арқылы кескіннің тонусын жақсарту режимі. De-grid функциясы фиброскопты пайдалану кезінде кескін сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Эндоскоп түрін интеллектуалды тануды жүзеге асыру және адаптивті масштабтауды автоматты түрде реттеу үшін бір рет түрту арқылы автоматты адаптивті масштабтау мүмкіндігі, бұл қолмен қайта конфигурациялау қажеттілігін азайтады және әртүрлі операцияларда тамаша көрінуді қамтамасыз етеді. 4 түсті көрсету режимі, соның ішінде стандартты режим, жарқын режим, жұмсақ режим, түрлі-түсті стильдегі дәрігерлердің қалауын қанағаттандыру үшін бай режим. Камераның басқару блогының артқы жағында MSB қосқышының болуы, ол жарық көзіне қосылады және MSB кабелі арқылы жарық көзінің жарықтығын басқарады. 3D бейне эндоскопын қосқан кезде 3D кескінін алуға болады. 3D бейне эндоскопын қосқан кезде 2D және 3D дисплейде Автоматты айналу режимі қол жетімді. Параллакс, ауысу бұрышы және ауысу бұрышын жеке-жеке реттеуге болады.
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	Жарықдиодты жарық көзі эндоскопиялық HB500
	Жарықдиодты жарық көзі эндоскопиялық HB500. Шамның қызмет ету мерзімі: 60 000 сағат; жарық өткізгіш кабельдің Автоматты анықтамасының болуы; болуы қарқындылықты реттеу түймесі алдыңғы панельде; жарық қарқындылығы деңгейі:12; ақ жарық сәулеленуі жасалады; Шығыс жарық ағыны ≥3000 000 люкс. 2 жұмыс режимі: қолмен және автоматты режим. Түс температурасы (Кельвин шкаласы бойынша) 3 000 – 7 000. Басқару блогының алдыңғы жағындағы жарық көзінің жарықтық индикаторы. 2 жұмыс режимі: қолмен және автоматты режим. Жарық көзін камераның басқару блогына қосқаннан кейін автоматты режимге ауысуға болады. Автоматты режимде камераның басқару блогы жарықтың жарықтығын автоматты түрде реттейді.
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	ЖК-монитор 32 дюйм, мүмкіндігі 4K режим S3180P
	S3180P 32 дюймдік СКД мониторы 4K режимі [PIP/суреттегі сурет]. 1 x 12G-SDI бейне кірістері; 1 X 3G-SDI;1 X DVI; 1 X HDMI. Бейне шығысы: 1 X 3G-SDI; 1 x 12G-SDI; 1 X DVI. Контраст 1500: 1. Жарықтығы 850 кд/м2.
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	CH5-SW110 камера басы
	Бағдарламаланатын түймелері бар ch5-sw110 камера басы (CH5-SW110). Стандартты кабельдің ұзындығы 4,5 м; АҚ визуализацияны қолдайды; жарық және флуоресцентті визуализация; ажыратымдылығы 3840Х2160 пиксель; судың енуінен қорғау IPX7; 4 дана. бейнекамера басының басқару түймелері, олардың 3 дана бағдарламаланатын; Автофокусты іске асыру үшін түйменің болуы; кескінді жазуды басқаруға арналған түйменің болуы; масштабтауды басқаруға арналған түйменің болуы ; бейнекамера басына арналған сақинаның болуы қолмен фокустау,
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	HS-50F эндоскопиялық инсуфлятор 
	HS - 50F лапароскопиялық инсуфляторы әртүрлі лапароскопиялық араласуларда пневмоперитонеум жасауға және қуыс ішіндегі қысымды сақтауға арналған. Максималды газ беру жылдамдығы 50л/мин, газ беру жылдамдығы 0,1-50л/мин. қысым диапазоны: 1-30 мм сын. бағ. Басқару тақтасы ретінде сенсорлық экран, сенсорлық экран өлшемі 7 дюйм. 5 режимді таңдау мүмкіндігі: педиатриялық, ересек, бариатриялық, ретроперитонеальді кеңістікте жұмыс істеу үшін, пайдаланушы. Қысымның жоғарылауы, бітелу, газ беру, қызып кету сияқты тәуекелдерді басқаруға арналған дыбыстық және мәтіндік кеңес. Науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін артық қысымды босату мүмкіндігі бар. Қыздыру және түтін шығару функциясының болуы. Жылыту функциясының болуы. Көмірқышқыл газын бұру функциясының болуы. Қосымша аяқ педальының болуы. Инсуфлятордың қосымша қыздыру түтігінің болуы. Алдыңғы панельде инсуфлятордың болуы: 1. Инсуфляторды қосу үшін қуат түймесі. 2. CO2 беру коннекторы тиісті функцияны қосқаннан кейін CO2 айдауды қамтамасыз етеді. 3. Көмірқышқыл газын ағызу клапаны (қосымша) көмірқышқыл газының ағызу жылдамдығын реттеуге мүмкіндік береді. 4. Инсуфлятор түтігін Қыздыру элементіне қосу инсуфлятордың қыздыру түтігін қосуға қызмет етеді. 5. Инсуфляторды басқару экраны: 7 дюймдік сенсорлық экран мәліметтерді көрсетеді және инсуфляторды басқаруға мүмкіндік береді. Артқы жағында болуы: 1. Эквипотенциалды жерге қосу терминалы: жабдықты басқа құрылғылармен бөлісу кезінде олардың арасындағы потенциалдар айырмашылығын жою үшін олардың эквипотенциалды жерге қосу терминалдарын бір-біріне қосыңыз. 2. Желілік қосқыш бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін компьютерге қосылуға қызмет етеді. 3. Аяқ педальының интерфейсі аяқ педальын қосу үшін қолданылады. 4. Сақтандырғыш қорабында сақтандырғыштар бар. 5. Айнымалы токтың Қуат кірісі айнымалы ток желісіне қосылуға қызмет етеді. 6. USB коннекторы журналды экспорттау және құрылғыны жаңарту үшін USB дискісін қосу үшін қолданылады. 7. CO2 кіріс саңылауы CO2 көзін қосу үшін қолданылады. Жұмыс режимдері жабдықтың келесі жұмыс режимдері қарастырылған. 1. Жоғары тұтыну: қалыпты дене салмағы бар ересек пациенттерде лапароскопиялық процедураларға арналған. 2. Балалар: балалардағы лапароскопиялық процедураларға арналған. 3. Бариатрич.: Ересек семіздікке шалдыққан науқастарда лапароскопиялық процедураларға арналған. 4. Ретро.кең.: Ретроперитонеальді кеңістікте орындалатын лапароскопиялық процедураларға арналған.5. Пайдаланушы. Пайдаланушы жұмыс режимін қажеттіліктерге сәйкес реттей алады. Сенсорлық экранды пайдалану Инсуфлятор сенсорлық экраны бар конфигурацияда жүреді, оның көмегімен жабдықты пайдалану және конфигурациялау жүзеге асырылады. Сенсорлық экранда көрсетілетін элементтердің сипаттамасы: (1) CO2 қысымының төмендеуі (2) CO2 қысымының реттелген мәні (3) CO2 қысымының жоғарылауы (4) көмірқышқыл газының бұрылу жылдамдығының төмендеуі (5) көмірқышқыл газының бұрылу индикаторы (6) көмірқышқыл газының бұрылу жылдамдығының жоғарылауы (7) CO2 бұрылысының жалпы ағыны (басыңыз, мәнді жою үшін) (8) газ көзінің индикаторы (9) қыздыру индикаторы (10) CO2 ағынының жылдамдығын арттыру (11) CO2 ағынының реттелген мәні (12) CO2 ағынының жылдамдығын азайту (13) орнату мәзіріне өту. (14) CO2 ағынының жылдамдығының нақты мәні (15) хабарлама аймағы (16) инсуфляцияны бастау/тоқтату (17) CO2 нақты қысымы (18) ағымдағы жұмыс режимі (жұмыс режимін таңдау үшін осы түймені басыңыз).
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	Эндоскопиялық сорғы (эндоскопиялық суару Аспираторы) HP200D
	Сұйықтық беру жүйесі (сорғы) HP200D электр тогының соғуынан қорғау I класс, CF түрі; роликті механизм: - суару және аспирацияны жүзеге асыруға арналған екі ролик; екі режим: гистероскопия және лапароскопия; " қорғау дәрежесі: - ipx2 негізгі блогы; - ipx8 аяқ педалі гистероскопиялық режимдегі қысымды реттеу диапазоны 0-ден 200 мм сын. бағ.1, 2, 5 немесе 10 мм сын.бағ. реттеу қадамын орнату мүмкіндігімен.50 мм сын.бағ. артық қысым орнатқан кезде.ст., рұқсат етілген ауытқу ±5%, ал қысым орнатылған кезде 50 мм сын.бағ. аз.ст. ±2,5 мм сын.бағ."гистероскопиялық режимдегі суару жылдамдығын реттеу диапазоны 0 – 500 мл/мин – ден жоғары, реттеу қадамы: 10 мл/мин-ден жоғары. гистероскопиялық режимдегі аспирация жылдамдығын реттеу диапазоны 0-200 мл/мин-ден жоғары, реттеу қадамы: 10 мл/мин-ден жоғары. лапароскопиялық режимдегі суару/аспирация жылдамдығын реттеу диапазоны 100-ден жоғары – 1300мл/мин, реттеу қадамы: 100мл / мин артық. Басқару тақтасы сенсорлық экран ретінде жасалған (диагональ 7 дюйм), берілген мәндерді және нақты уақыттағы сәйкес динамикалық мәндерді (қысым, ағын)көрсетеді; Біріктірілген дизайн - силикон түтігі, - қысым мембраналары, - түтіктерді бір қолмен орнатуға мүмкіндік беретін тұтқыш құлыптау блоктары; Қолмен калибрлеуді қолдау пациент пен аспап арасындағы биіктік айырмашылығын қолмен орнатуға, сондай-ақ құрал түрін енгізуге мүмкіндік береді, осылайша сұйықтық жолындағы қысым айырмашылығын дәл өтеуге мүмкіндік береді және дәл жатырішілік қысымды бақылау; Түтіктерден ауаны жылдам алып тастау және қосымша автоматты калибрлеу: - Сорғы мен пациент арасындағы биіктік айырмашылығын және әртүрлі эндоскоптарды (гистероскоптар, әртүрлі диаметрлі гистерорезектоскоптар) қолдану нәтижесінде пайда болатын қысым айырмашылығын автоматты түрде калибрлеуге мүмкіндік береді; операция кезінде панельде уақыт, берілген сұйықтық көлемі және сұйықтық тапшылығының көлемі көрсетілуі мүмкін, бұл тиімді болдырмауға мүмкіндік береді синдромның туры. Сұйықтық қапшығын босату туралы ескерту дизайны қалған көлемді бақылайды, ауа эмболиясын тудыратын қуысқа газдың түсу қаупін тиімді болдырмайды; USB дискісін қолдау, сыртқы өлшеу жүйесіне қосылу, сұйықтық балансын нақты уақыт режимінде басқаруға және сұйықтық тапшылығының көлемін көрсетуге мүмкіндік береді; сенсорлық экранды құлыптауды қосу/өшіру функциясы; жүйенің әртүрлі параметрлерін қолдау, бір рет басу арқылы енгізуге және жұмыс параметрлерін реттеуге болады; қайта пайдалануға болатын суару түтігі, 50 рет автоклавтау мүмкіндігі; Қайта пайдалануға болатын аспирациялық түтік, автоклавтау мүмкіндігі 50 рет;
	1 дана

	
	
	7
	Ультрадыбыстық Генератор, электрохирургиялық UP710
	Генератор ультрадыбыстық, электрохирургиялық. Кем дегенде 1 ультрадыбыстық хирургиялық құралға, 2 монополярлы құралға және 1 биполярлы құралға бір уақытта қосылу. 4 мм 1 істікшелі банан штепсельдерін, 4 мм 3 істікшелі банан штепсельдерін, 8 мм 1 істікшелі штепсельдерді, сондай-ақ сыртқы диаметрі және 5 мм ішкі диаметрі бар 9 мм коаксиалды 2 істікшелі бір істікшелі штепсельдерді қосуды қолдайтын кемінде 2 бір істікшелі қосқыш. 4 мм 2 істікшелі банан штепсельдерін және сыртқы диаметрі 8 мм және ішкі диаметрі 4 мм коаксиалды 2 істікшелі биполярлық штепсельдерді қолдауға арналған биполярлық қосқыш бар. барлық құрылғыларды қолмен басқару түймелерімен басқару немесе қашықтан басқару пультіне қосу керек. Құрылғылардың барлық қосқыштарында позиция мен жұмыс күйінің индикаторлары болуы керек. Құралды ынталандыру санын ескеретін статистикалық функцияны қолдану. Кемінде 1024 x 768 RGB ажыратымдылығы бар 8 дюймдік СКД сенсорлық экранмен басқаруды, режимдерді ауыстыруды және бір рет түрту арқылы қуатты реттеуді қамтамасыз етеді. Қосылым күйін және жабдықтың жұмысын тексеруге мүмкіндік беретін Өзін-өзі диагностикалау функциясы бар. Мәселенің ауырлығына байланысты ол жоғары және төмен деңгейге бөлінеді. Әр түрлі дыбыстық сигналдармен ескерту функциялары қарастырылған. Бір уақытта бір типтегі бірнеше дабыл пайда болған кезде алдымен жоғары деңгейлі дабыл көрсетіледі. Төтенше жағдай туындаған кезде операторға уақтылы әрекет етуге мүмкіндік беретін ұсынылған ақаулықтарды жою шараларын қарау үшін нұқуға болады. Дабылды растау түймесі бар; осы түймені басу дабылды өшіреді. Бір рет басу арқылы қалпына келтіру түймесі беріледі; осы түймені басу соңғы өшірілгенге дейін берілген электр құрылғыларының параметрлерін қалпына келтіреді. Конфигурация параметрлерін пайдаланушының әдеттеріне сәйкес алдын ала орнатуға және сақтауға, сондай-ақ параметр атауын орнатуға болады; сақталған конфигурация параметрлерін конфигурацияны таңдау интерфейсінен таңдауға болады. Генератордың салмағы 12 кг-нан аспайды. USB интерфейсінің арқасында жүйені жаңарту үшін USB дискісін қосыңыз. Ethernet интерфейсі арқылы деректерді беру функциясына қолдау көрсетіледі. Can интерфейсінің арқасында басқа жабдыққа қосылу мүмкіндігі және ынтымақтастық қамтамасыз етіледі. Қозғалыс тиімділігін арттыру және жабдықты басқаруды жеңілдету үшін арнайы арбалармен жабдықталған. Wi-Fi арқылы сыртқы құрылғыларға қосылуды қолдау. UWB (ультра кең жолақты диапазон) арқылы сыртқы құрылғылармен жұптастыруды қолдау. Хирургиялық түтінді кетіру жүйесімен біріктірілген интеллектуалды қолдау жүйесі. Монополярлы Режим: монополиялық кесу режимін "таза кесу" немесе "аралас кесу"күйіне орнатуға болады. Монополярлы коагуляция режимінде жұмсақ коагуляция, Фульгуративті коагуляция және бүріккіш коагуляция режимдерін орнатуға болады. Монополярлы кесу және коагуляция режимінің жұмыс жиілігі 434 кГц құрайды. Ересек немесе неонатальды типтегі бейтарап электродтарды қосуды қолдайды, бөлек/бөлінбейтін бейтарап электродтарды қосуды қолдайды. Бейтарап электрод пен генератор немесе пациент арасындағы байланыс күйін үздіксіз бақылау және тиісті дабыл сигналдарын беру үшін бейтарап электродты бақылау схемасы қарастырылған. Таза кесу режимі: реттелетін қуат 0-300 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-300 Вт: 10 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 1287 в. Blend Cut режимі: реттелетін қуат 0-200 Вт; 1-40 Вт: 1-Қадам 1 дана; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-200 Вт: 10 Вт қадам; жұмыс тиімділігін арттыру үшін қуатты ыңғайлы реттеу; ең жоғары кернеу ≥ 2178 в. 3.8, жұмсақ коагуляция режимі, 0-120 Вт қуат, реттелетін; 1-40 Вт: қадам 1 Вт; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-120 Вт: 10 Вт қадам; жұмыс тиімділігін арттыру үшін қуатты ыңғайлы реттеу; ең жоғары кернеу ≥ 264 в. Fulgurate коагуляция режимі: реттелетін қуат 0-120 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-120 Вт: 10 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 3448 в. бүрку және коагуляция режимі: қуат 0-ден 120 Вт-қа дейін реттеледі; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-120 Вт: 10 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 3932 Вп, бұл диапазонды ұлғайтуға мүмкіндік береді. Энергияны дәл бақылауға арналған Алгоритмдер: деректерді секундына 20 миллион рет жинау және энергияны секундына 2000 рет реттеу. Матаның сипаттамаларына негізделген нақты уақыттағы энергияны дәл реттеу жоғары жиілікті құралдың көмегімен әртүрлі тіндердің біркелкі бөлінуін қамтамасыз етеді. Бірегей энергияны өтеу алгоритмі: беріліс шығындарының нақты өтемақысын қамтамасыз ету және сигналдың қартаюына және әлсіреуіне қарсы тұру арқылы бұл эксклюзивті алгоритм берілген параметрлерге сәйкес Шығыс энергиясының тұрақты мәнін сақтай отырып, тіндерге тұрақты энергия беруді қамтамасыз етеді. Екі монополярлы құралды бір уақытта белсендіру үшін бірлескен коагуляция режимін қолдау. Биполярлық режим: биполярлық коагуляция режимінде келесі режимдерді орнатуға болады: дәл коагуляция, стандартты коагуляция, макрокоагуляция және биполярлы жұмсақ коагуляция. Биполярлық коагуляция режимі precise Coag, Standard Coag, Macro Coag және Bipolar Soft Coag режимі үшін 350 кГц режимдері үшін 434 кГц жиілікте жұмыс істейді. Дәл коагуляция режимі: реттелетін қуат 0-70 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-70 Вт: 5 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 284 в. стандартты коагуляция режимі: реттелетін қуат 0-70 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-70 Вт: 5 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 415 в. макрокоагуляция режимі: реттелетін қуат 0-70 Вт; 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-70 Вт: 5 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 530 в. биполярлы жұмсақ коагуляция режимі, реттелетін қуат 0-70 Вт; 1-10 Вт: 1 Вт қадам; 10-70 Вт: 2 Вт қадам; қуатты ыңғайлы реттеу, жұмыс тиімділігін арттыру; ең жоғары кернеу ≥ 150 В. Энергияны дәл бақылауға арналған инновациялық Алгоритмдер: деректерді секундына 20 миллион рет жинау және энергияны секундына 2000 рет реттеу. Матаның сипаттамаларына негізделген нақты уақыттағы энергияны дәл реттеу жоғары жиілікті құралдың көмегімен әртүрлі тіндердің біркелкі бөлінуін қамтамасыз етеді. Бірегей энергияны өтеу алгоритмі: беріліс шығындарының нақты өтемақысын қамтамасыз ету және сигналдың қартаюына және әлсіреуіне қарсы тұру арқылы бұл эксклюзивті алгоритм берілген параметрлерге сәйкес Шығыс энергиясының тұрақты мәнін сақтай отырып, тіндерге тұрақты энергия беруді қамтамасыз етеді. Диаметрі 5 және 7 мм биполярлы тамырларды тығыздау функциясы: тіндерде, артерияларда, тамырларда және лимфа жүйесінде ≤ 7 мм тамырлы коагуляцияны қолдау. Құралдарды автоматты түрде тануды қолдау, режимді немесе қуатты орнатудың қажеті жоқ; биполярлы қысқыштарды енгізгеннен кейін диаметрі 7 мм болатын тамырлы коагуляция функциясы іске қосылады.коагуляция процесі аяқталғаннан кейін акустикалық кері байланысты қамтамасыз етіңіз. Негізгі блоктағы тіндердің кедергісін өлшеудің интеллектуалды технологиясының арқасында коагуляция аяқталғанға дейін шығыс қуаты автоматты түрде реттеледі. Номиналды шығыс қуаты ≥300 Вт ±15%. Жұмыс жиілігі ≤350 кГц ±10%. Плазманы биполярлы резекциялау/коагуляциялау функциясы: тіндерді кесуге және коагуляциялауға арналған резекциялық құралдардың көмегімен тұзды ерітіндінің әсерінен плазмалық энергияны пайдалану. Құрылғының параметрлерін немесе күйін жіберу, қабылдау және көрсету үшін сымсыз желіге қосылуды қолдау. Плазманың биполярлық режимінде жұмыс жиілігі ≤430 кГц. Электрохирургиялық кесу және булану сияқты ≥ 2 плазмалық биполярлық кесу режимдерін қамтамасыз етіңіз. Плазмалық биполярлық кесу қуаты: 1-347 Вт (реттелетін); 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40-100 Вт: 5 Вт қадам; 100-340 Вт: 10 Вт қадам; 340-347 Вт: 7 Вт қадам; ең жоғары кернеу ≥700 в. плазмалық биполярлық булану режимінің қуаты: 1-347 Вт (реттелетін); 1-40 Вт: қадам 1W; 40-100w: 5W қадам; 100-340w: 10W қадам; 340-347 Вт: 7 Вт қадам; ең жоғары кернеу ≥700 в. номиналды жүктеме кедергісі ≥ 400 Вт болатын максималды шығыс қуаты. Биполярлы плазмалық коагуляция режимі: қуаты 1-200 Вт (реттелетін); 1-40 Вт: 1 Вт қадам; 40100 Вт: 5 Вт қадам; 100-200 Вт: 10 Вт қадам; ең жоғары кернеу ≥230 В.барлық режимдерді 1-3 беріліске орнатуға болады.
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	Қосымша жиынтықтаушылар
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	Қуат кабелі 
	Қуат кабелі (Еуропалық стандарт) 115-098206-00
	1 дана
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	Эндоскопиялық жарықтандыру кабелі 
	Эндоскопиялық жарықтандыру кабелі (φ4.8*3 м) LC0005S
	1 дана
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	Қатты эндоскопты зарарсыздандыруға арналған Контейнер
	Медициналық бұйымдарды өңдеу хаттамаларына сәйкес эндоскопиялық жабдықты қауіпсіз тасымалдауға, сақтауға және зарарсыздандырудан өтуге арналған стерилизациялық контейнер (науа).  Мақсаты: эндоскопиялық жабдықты тасымалдау, сақтау және зарарсыздандыру қатты эндоскопты зарарсыздандыру контейнері x TR562185
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:
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	Қатты эндоскоп 30°, диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 321 мм
	Қатты эндоскоп M01030A 30°, диаметрі 10 мм, жұмыс ұзындығы 321 мм
	1 дана
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	Қатты эндоскоп 12° Φ4 мм M сериясы
	Гистероскопия, резектоскопиялық араласу және диагностикалық эндоскопиялық процедуралар кезінде ішкі қуыстарды визуализациялау үшін оптика бағыты 12° және сыртқы диаметрі 4 мм болатын қатты m сериялы эндоскоп. UX5 бейне жүйесіне жарық өткізгіш пен камера арқылы қосылады.  - Каталог нөмірі: M00412A-Серия: m-оптика бағытының бұрышы: 12° - сыртқы диаметрі: 4 мм-түрі: қатты эндоскоп-мақсаты: гистероскопия, гистерорезекция, эндометриялық абляция-қайта пайдалануға болатын өнім; өндірушінің нұсқауларына сәйкес зарарсыздандыру
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	Жұмыс элементі, 26Fr, пассивті
	Субмукозды миоматозды түйіндерді гистерорезекциялау, жатырішілік адгезиялардың қиылысы, полипэктомия және эндометриялық абляция кезінде резектоскопты құрастыруға орнатуға арналған 26 FR резектоскоптың пассивті жұмыс элементі. Жұмыс арнасында Оптика мен электродтың бекітілуін қамтамасыз етеді.  - Каталог нөмірі: x W042600R-Калибр: 26 Fr-түрі: жұмыс элементі пассивті-мақсаты: гистерорезекция, жедел гистероскопия-қайта пайдалануға болатын өнім ;бумен зарарсыздандыру (автоклавтау)
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	Резектоскоптың сыртқы түтігі, 26Fr
	Субмукозды түйіндерді гистерорезекциялау, полиптерді резекциялау және гистероскопиялық бақылаумен эндометриялық абляция кезінде жұмыс арнасын қалыптастыру үшін 26 FR калибрлі резектоскоптың сыртқы түтігі. Ішкі түтікпен, обтюратормен және жұмыс элементімен үйлесімді.- Каталог нөмірі: X S042600R-Калибр: 26 Fr-түрі: резектоскоптың сыртқы түтігі-мақсаты: жедел гистероскопияға қол жеткізу және суару-қайта пайдалануға болатын өнім ;бумен зарарсыздандыру (автоклавтау)
	1 дана

	
	
	5
	Резектоскоптың ішкі түтігі, 26Fr
	26 FR резектоскоптың ішкі түтігі Оптика мен жұмыс элементін сыртқы түтіктің ішіне плазмалық электродпен орналастыруға арналған. Үздіксіз суару арқылы жатырішілік түзілімдерді резекциялау кезінде эндоскоп пен электродтың тұрақты орналасуын қамтамасыз етеді.  Каталог нөмірі: X S042601R-Калибр: 26 Fr-түрі: резектоскоптың ішкі түтігі-мақсаты: гистерорезекция кезінде Оптика мен жұмыс элементін бекіту-қайта пайдалануға болатын өнім ;бумен зарарсыздандыру (автоклавтау)
	1 дана

	
	
	6
	Обтюратор, 26fr, стандартты
	Резектоскоптың сыртқы түтігін жатыр мойны каналы арқылы жатыр қуысына қауіпсіз енгізуге арналған стандартты 26 FR обтюраторы, шырышты қабықтың минималды жарақаты бар. Жұмыс элементтері мен оптиканы енгізер алдында резектоскопты орнату кезеңінде қолданылады.  Каталог нөмірі: X C042600R-Калибр: 26 Fr-түрі: обтюратор стандартты-мақсаты: резектоскоптың сыртқы түтігін бастапқы енгізу-қайта пайдалануға болатын өнім ;бумен зарарсыздандыру (автоклавтау)
	1 дана

	
	
	7
	Қайта пайдалануға болатын плазмалық электрод "цикл" түрі, 26 Fr, 90°, орташа
	Гистерорезекция және эндометриялық абляция кезінде субмукозды түйіндерді, полиптерді және эндометриялық гиперплазияны резекциялау үшін 90° бұрышы және орташа цикл өлшемі бар қайта пайдалануға болатын плазмалық электрод. Ux5 электрохирургиялық генераторына жоғары жиілікті кабель арқылы қосылады.  - Каталог нөмірі: x E102609M-белсенді бөліктің түрі: цикл-Калибр: 26 Fr - жұмыс бөлігінің бұрышы: 90° - цикл өлшемі: орташа-Режим: плазмалық резекция және коагуляция қайта пайдалануға болатын өнім ;бумен зарарсыздандыру (автоклавтау)
	1 дана

	
	
	8
	Қайта пайдалануға болатын плазмалық электрод "цикл" түрі, 26 Fr, 90°, үлкен
	Гистерорезекция кезінде көлемді жатырішілік түзілімдерді және эндометрияның кең аумақтарын жылдам резекциялау үшін 90° бұрышы және үлкейтілген цикл өлшемі бар қайта пайдалануға болатын плазмалық электрод.  Каталог нөмірі: X E102609L-белсенді бөліктің түрі: цикл-Калибр: 26 Fr - жұмыс бөлігінің бұрышы: 90° - цикл өлшемі: үлкен-Режим: плазмалық резекция және коагуляция-қайта пайдалануға болатын өнім ;бумен зарарсыздандыру (автоклавтау)
	1 дана

	
	
	9
	Қайта пайдалануға болатын плазмалық электрод, "Ине" түрі, 26Fr, 45°
	Тамырлардың нүктелік коагуляциясы, қан кетуді тоқтату және гистероскопиялық араласулар кезінде резекция аймағын жақсарту үшін 45° бұрышы бар қайта пайдалануға болатын ине тәрізді плазмалық электрод.  - Каталог нөмірі: x E102605N-белсенді бөліктің түрі: ине-Калибр: 26 Fr - жұмыс бөлігінің бұрышы: 45° - мақсаты: нүктелік коагуляция, гемостаз режимі: плазмалық коагуляция-қайта пайдалануға болатын өнім ;бумен зарарсыздандыру (автоклавтау)
	1 дана

	
	
	10
	Қайта пайдалануға болатын плазмалық электрод, "шар /ролик" түрі, 26fr, 90°
	Гистероскопиялық араласулар кезінде эндометрияны коагуляциялау, буландыру және абляциялау үшін 90° бұрышы бар қайта пайдалануға болатын шар/роликті плазмалық электрод. Сфералық белсенді бет жатыр қуысының шырышты қабығын біркелкі өңдеуді қамтамасыз етеді.  - Каталог нөмірі: x E102609R-белсенді бөліктің түрі: доп / ролик-Калибр: 26 Fr - жұмыс бөлігінің бұрышы: 90° - мақсаты: коагуляция, булану, эндометриялық абляция-Режим: плазмалық коагуляция-қайта пайдалануға болатын өнім ;бумен зарарсыздандыру (автоклавтау)
	1 дана

	
	
	11
	Қайта пайдалануға болатын жоғары жиілікті кабель
	Плазмалық электродтар мен резектоскоптың жұмыс элементтерін ux5 бейне жүйесінің электрохирургиялық генераторына қосуға арналған қайта пайдалануға болатын жоғары жиілікті қосқыш кабель. Плазмалық резекция және коагуляция кезінде жоғары жиілікті энергияның берілуін қамтамасыз етеді.  - Каталог нөмірі: x A000002R-түрі: жоғары жиілікті кабель-мақсаты: плазмалық электродтарды ux5 электрохирургиялық блогына қосу-қайта пайдалануға болатын өнім; өндірушінің нұсқауларына сәйкес зарарсыздандыру
	1 дана

	
	
	12
	Троакар ф5х95 
	Троакар ф5х95 221-51155. Диаметрі 5 мм жұмыс портын құруға арналған қайта пайдалануға болатын лапароскопиялық троакар. жұмыс ұзындығы: 95 мм (ересектердегі абдоминальды операциялар үшін стандартты ұзындық). Түрі: қайта пайдалануға болатын (болат). Жабдық: канюлядан (түтіктен), пирамидалық (үш қырлы) стилеттен және клапан блогынан тұрады. Клапан түріавтоматты жиналмалы. Кранмен стандартты Luer-Lock. Коррозияға төзімді медициналық тот баспайтын болат
	3 дана 

	
	
	13
	Троакар ф10х95 
	Троакар ф10х95 221-01155. Диаметрі 10 мм жұмыс портын құруға арналған қайта пайдалануға болатын лапароскопиялық троакар. жұмыс ұзындығы: 95 мм (ересектердегі абдоминальды операциялар үшін стандартты ұзындық). Түрі: қайта пайдалануға болатын (болат). Жабдық: канюлядан (түтіктен), пирамидалық (үш қырлы) стилеттен және клапан блогынан тұрады. Клапан түріавтоматты жиналмалы. Кранмен стандартты Luer-Lock. Коррозияға төзімді медициналық тот баспайтын болат
	2 дана

	
	
	14
	Φ5X360 222 - 5S3473 арнайы ұсақ атравматикалық ойығы бар қысқыш
	Монополярлы атравматикалық қысқыш (тұтқа) тиісті кірістірумен жиынтықта. Негізгі сипаттамалары: құрал түрі: тіндерді ұстауға және коагуляциялауға арналған монополярлы қысқыш. Жұмыс бөлігі: тіндерді ұсақтамай және құрылымға зақым келтірместен сенімді бекітуді қамтамасыз ететін арнайы ұсақ атравматикалық ойығы бар Бранштар. Штанганың диаметрі: 5 мм. жұмыс ұзындығы: 360 мм (абдоминальды лапароскопия үшін стандарт). Тұтқа: тіндерді тұрақты ұстау үшін бекіту механизмімен (ратчет/кремальер) жабдықталған. Құралды 360° айналдыруға арналған интегралды дөңгелегі бар, ол хирургтың қолын бұрмай-ақ кез келген бұрышта тіндерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Энергия түрі: монополярлы коагуляция. Дизайн: сапалы тазалау мен дезинфекцияны қамтамасыз ету үшін толық жиналмалы (3 компонентті: тұтқа, түтік, кірістіру). Материал: жоғары сапалы медициналық болат; түтік жоғары беріктігі бар диэлектрлік қабатпен қапталған. Стерилизация: Автоклавталған (қайта пайдалануға болатын).
	1 дана

	
	
	15
	Croce-Olmi f5x360 бойымен иілген атравматикалық қысқыштар, кремальера 222-5T3453
	Қысқыш монополярлы лапароскопиялық атравматикалық, Croce-Olmi бойымен қисық. Жұмыс бөлігінің түрі: қисық Бранштар, Croce-Olmi бойынша мамандандырылған профиль. Ұстау дизайны: қысымның біркелкі таралуы үшін аяқталатын (бранштың ортасындағы терезе) немесе фенестрленген губкалары бар Атравматикалық бет.ишемия мен механикалық жарақаттың алдын алатын тіннің ұсталған бөлігі. Функционалдық мақсаты: қуыс мүшелердің (ішек, асқазан) немесе өт қабының қабырғаларын перфорация немесе серозды қабықтың жарылу қаупінсіз жұмсақ Ұстауға, Ұстауға және жылжытуға арналған. Штанганың диаметрі: 5 мм. жұмыс ұзындығы: 360 мм. тұтқаның сипаттамалары: бекіту механизмі: кремальермен жабдықталған (ратчет). Басқа манипуляциялар үшін хирургтың қолын босатып, органды дұрыс күйде бекітуге мүмкіндік береді. Айналу: кірістірілген айналу сақинасы штанганың 360° еркін айналуын қамтамасыз етеді, бұл шектеулі кеңістікте матаға қисық бұтақтарды дұрыс қою үшін өте маңызды. кем дегенде 134°C температурада бірнеше автоклавтауға төзімділік.
	1 дана

	
	
	16
	Metzenbaum қайшы, φ5X360 қисық
	Metzenbaum бойынша иілген лапароскопиялық қайшы. Негізгі сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің түрі: Бранштар радиусы бойынша қисық (metzenbaum түрі). Пышақтарда таза және біркелкі кесуді қамтамасыз ету үшін дәл қайрау бар. Функционалды мақсаты: диссекция: жұмсақ тіндердің, тамырлардың және байламдардың нақты бөлінуі. Диссекция: қисық пішін және дөңгелектелген ұштар құралды кездейсоқ тесу қаупінсіз доғал диссекция және анатомиялық құрылымдарды оқшаулау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Коагуляция: қайшы монополярлы — қан кетуді бір уақытта бөлу және тоқтату үшін пышақтарға ток беруге мүмкіндік береді. Штанганың диаметрі: 5 мм.жұмыс ұзындығы: 360 мм. тұтқаның сипаттамалары мен дизайны: тұтқа түрі: жоқ кремалиера (еркін инсульт), бұл кесу күшін толық бақылау үшін қажет. Айналу: хирургқа пышақтардың тіндік жазықтыққа қатысты бұрышын өзгертуге мүмкіндік беретін 360° айналу механизмі. Қосқыш: электрохирургиялық аппараттың кабелін қосуға арналған Монополярлы қосқыш. Дизайн: жиналмалы 3 компонентті жүйе (тұтқа, сыртқы оқшауланған түтік, жұмыс кірістіру-қайшы). Құрал қайта пайдалануға жарамды, кем дегенде 134°C температурада бумен зарарсыздандыруға (автоклавтауға) төтеп бере алады.
	1 дана

	
	
	17
	3200 ММ монополярлы кабель
	Монополярлы кабель 3200мм 999-030. Электрохирургиялық монополярлы Кабель. Негізгі сипаттамалары: мақсаты: жоғары жиілікті электр энергиясын электрохирургиялық генератордың монополярлы шығуынан белсенді лапароскопиялық құралға беру. Ұзындығы: 3200 мм (3.2 метр). Хирургтың қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ететін және ЭХВЧ аппаратын операциялық үстелден қауіпсіз қашықтықта орналастыруға мүмкіндік беретін оңтайлы ұзындық. Коннектор түрі (құрал жағы) : диаметрі 4 мм штепсель астындағы стандартты ұя қосқышы. Барлық Mindray лапароскопиялық тұтқаларымен және басқа өндірушілердің көптеген құралдарымен үйлесімді ("аспаптық розетка"стандарты). Коннектор түрі (аппарат жағы): әмбебап бір бұрандалы штепсель (диаметрі 4 мм немесе генератор коннекторының модификациясына байланысты стандартты "Bovie").
	1 дана

	
	
	18
	3000 мм биполярлық кабель
	Биполярлық кабель 3000 мм 999-031. Биполярлы электрохирургиялық Кабель. Негізгі сипаттамалары: мақсаты: жоғары жиілікті токты электрохирургиялық генератордың биполярлық шығысынан (ECHV) биполярлы лапароскопиялық құралдарға беру. Ұзындығы: 3000 мм (3 метр).  Коннектор түрі (құрал жағы): биполярлы тұтқаларға бейімделген арнайы екі істікшелі қосқыш. Сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және манипуляциялар кезінде кездейсоқ ажыратуды болдырмайды. Коннектор түрі (аппарат жағы): "Еуро-стандарт" типті стандартты биполярлық штепсель (диаметрі 4 мм екі түйреуіш, олардың арасындағы белгіленген қашықтық — 28.6 мм).
	1 дана

	
	
	19
	Жартылай қатты үшкір қайшы 5 Шр., ұзындығы 400 мм X T54010SP
	Жартылай қатты үшкір қайшы 5 Шр., ұзындығы 400 мм
	1 дана

	
	
	20
	5 Шр тістері бар жартылай қатты қысқыштар., ұзындығы 340 мм X T53410FG
	5 Шр тістері бар жартылай қатты қысқыштар., ұзындығы 340 мм
	1 дана

	
	
	21
	OBS-Db абляцияларына арналған Электрод
	Абляцияға арналған монополярлы Электрод
	1 дана

	
	
	22
	Бейтарап электрод GBS-Db1031ac
	Бейтарап электрод GBS-Db1031ac монополярлы
	1 дана

	
	
	23
	Φ5X330 диссекциясына арналған бір реттік Maryland қисық қысқышы
	Негізгі сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің түрі: Мариланд (Мэриленд) сияқты қисық Бранштар. Функционалды мақсаты: дәл биполярлы коагуляцияға және тіндердің диссекциясына арналған. Қисық пішін тамырлар мен арналарды дәл оқшаулауға, оларды кейінірек кесу немесе қиылысу үшін айналып өтуге мүмкіндік береді. Әрекет принципі: биполярлық коагуляция - электр тогы термиялық әсерді локализациялайтын және көрші органдардың күйіп қалу қаупін болдырмайтын құралдың екі белсенді тармағының арасында қатаң түрде жүреді. Штанганың диаметрі: 5 мм. жұмыс ұзындығы: 360 мм. Тұтқа мен дизайнның сипаттамалары: тұтқа түрі: жоқ кремальерлер (бұл модификацияда S сериясы әдетте еркін жүрісті көрсетеді), бұл диссекция кезінде максималды тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді. Айналдыру: хирургтың бүкіл қолын айналдырмай, құралдың ұштарын дәл орналастыру үшін 360° кірістірілген айналу механизмі. Коннектор: тиісті кабельді қосуға арналған арнайы біріктірілген биполярлы штепсель. Дизайн: толығымен жиналмалы, 3 компонентті (кірістіру, оқшауланған түтік, тұтқа). Құрал қайта пайдалануға жарамды, кем дегенде 134°C температурада бумен зарарсыздандыруға (автоклавтауға) төтеп бере алады.
	1 дана
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	Kelly, Maryland φ5X360, cremaliera 222-5t3013 көмегімен қысқыш және диссекциялық қысқыштар
	Лапароскопиялық қысқыш Келли (Maryland типі) бойынша ұстауға және диссекциялауға арналған, ұзартылған. Негізгі сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің түрі: Келли / Мэриленд бойынша қисық бранштар. Конфигурация: ұзартылған пішіні брунш бүкіл ішкі бетінде дәл ойығы бар. Брунштың сыртқы беті қауіпсіз, доғал диссекция үшін тегіс және дөңгелектенеді. Функционалды мақсаты: Диссекция: тамырлы құрылымдарды, нервтерді және каналдарды ұлпаларды сұйылту арқылы оқшаулау үшін өте қолайлы. Ұстау: нәзік тіндер мен тамырлы байламдардың сенімді сақталуын қамтамасыз етеді. Коагуляция: монополярлы құрал ретінде пайдалануға болады (егер тұтқада тиісті қосқыш болса). Штанганың диаметрі: 5 мм. жұмыс ұзындығы: 360 мм. тұтқаның сипаттамалары: бекіту механизмі: кремальермен жабдықталған (ратчет). Бұл диссекторды гемостатикалық қысқыш ретінде немесе хирургтың тұрақты күш-жігерінсіз тіндерді ұзақ уақыт бекіту үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Айналу: кіріктірілген 360° айналу механизмі бұтақтардың анатомиялық құрылымдарға қатысты иілуін дәл орналастыруға мүмкіндік береді. Эргономика: құралды Тұрақты басқаруға арналған ыңғайлы сақиналары бар жиналмалы дизайн (тұтқадан, түтіктен және кірістіруден тұрады). Кем дегенде 134°C температурада автоклавталған.
	1 дана
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	Тікелей қысқыш, атравматикалық, φ5X360 222-5S3043 диссекциясы үшін
	Негізгі сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің түрі: брунши түзу (түзу) , ішкі бетінде ұсақ тісті атравматикалық ойығы бар. Функционалдық мақсаты: тамырлар мен тіндердің нүктелік және жазықтық биполярлық коагуляциясына арналған. Бұтақтардың түзу пішіні электр энергиясының симметриялы таралуын және матаның ұсталған аймағына біркелкі қысымды қамтамасыз етеді. Әрекет принципі: биполярлық-тек құралдың бұтақтары арасындағы токтың жергілікті әсері. Маңызды құрылымдардың зақымдану қаупі жоғары аймақтарда жұмыс істеу үшін өте қолайлы (мысалы, жамбас операциялары). Штанганың диаметрі: 5 мм.жұмыс ұзындығы: 360 мм. тұтқаның сипаттамалары мен дизайны: тұтқа түрі: жоқ кремалиера (S сериясы), бұл хирургқа коагуляция процесінде тіндердің қысу күшін біркелкі мөлшерлеуге мүмкіндік береді. Айналу: тамырлы байламдарға қатысты бұтақтарды ыңғайлы орналастыру үшін 360° интегралды айналу механизмі. Коннектор: Еуро стандартты кабельді қосуға арналған стандартты биполярлық қосқыш. Дизайн: жиналмалы, 3 бөліктен тұрады: жұмыс кірістіру, оқшауланған түтік және тұтқа. Құрал қайта пайдалануға жарамды, кем дегенде 134°C температурада бумен зарарсыздандыруға (автоклавтауға) төтеп бере алады.
	1 дана
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	Manhes, 2x4 тістері φ5X360, 222-5t3363 кремальерасы бар жолбарыс жақ қысқыштары
	Қысқыш лапароскопиялық монополярлы түрі "Жолбарыс жақ" (Tiger Jaws) бойынша манхес. Негізгі сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің түрі: 2х4 схема бойынша шахмат тістері бар Жолбарыстың жақ сүйегі (manhes бойынша). Функционалды мақсаты: тығыз, талшықты тіндерді сенімді бекітуге және тартуға, сондай-ақ троакар арқылы жойылған препараттарды (мысалы, миоматозды түйіндер, өт қабының тығыз қабырғалары) алуға арналған. Штанганың диаметрі: 5 мм. жұмыс ұзындығы: 360 мм. Филиалдың дизайны: үшкір тістер матаның сырғып кетуіне жол бермейтін "тігісті" ұстауды қамтамасыз етеді, тіпті айтарлықтай кернеу күшімен. Тұтқаның сипаттамалары: бекіту: бранштарды жабық күйде қатты құлыптауға мүмкіндік беретін сатылы типтегі кремальермен (ратчетпен) жабдықталған. Айналдыру:сұқ саусақпен басқарылатын штанганың 360° айналу механизмі. Түрі: ыстыққа төзімді полимерден жасалған жиналмалы эргономикалық тұтқа. кем дегенде 134°C температурада бірнеше автоклавтауға төзімділік.
	1 дана
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	V - тұтқасы және оңға қисық ұшы бар ине ұстағыш φ5X330 221-56636
	Лапароскопиялық ине ұстағыш. Іштің шектеулі кеңістігі жағдайында ішкі тігістерді дәл және эргономикалық қолдану үшін арнайы жасалған. Тұтқаның пішіні: V тәрізді. Хирургқа құралды қолында 360° тегіс айналдыруға мүмкіндік береді, бұл кез келген бұрышта тігу кезінде иненің орналасуының жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді. Тұтқаны басу бұтақтарды жабады, инені бекіту автоматты түрде жүреді. Өлшемдері: диаметрі 5 мм, 330 мм жұмыс ұзындығы.
	1 дана

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Кернеу: ~ 240В ± 10%, 50/60 Гц Температура: 0 °С-тан +35 °С-қа дейін салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз): 30% - 85% атмосфералық қысым: 700 гПа-1060 гПа

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт 

	5
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	120 күнтізбелік күн, 
мекенжайы: 071400, Абай облысы, Семей қаласы, Кабель тұйық көшесі 1 Абай облысы денсаулық сақтау басқармасының "Семей қалалық №1 ауруханасы" шаруашылық жургізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны»

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.






































Техническая спецификация 
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	Критерии
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	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Видеосистема эндосокпическая UX5 в комплекте с принадлежностями
Производитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. КИТАЙ
Регистрационное удостоверение № РК МИ (МТ)-0№030869
Дата производства: 19.05.2026
Дата истечение: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Видеосистема эндосокпическая UX5 в комплекте с принадлежностями
	Видеосистема эндосокпическая UX5 в комплекте с принадлежностями. Разрешение :3840*2160/4096*2160 пикселей; Частота обновления 50/60 Гц; Система ближней инфракрасной области спектра (NIR/ICG) ; Видеовыходы: DVI*1, HDMI*2, 3G/12G-SDI*1. 3 режима NIR/ICG; 2 шт разъема USB на передней панели; 7,8 дюймовый сенсорный дисплей, Наличие функции записи видео и фото с помощью флеш-накопителя USB или твердотельного накопителя в разных форматах, в том числе 4K High Definition, 4K Standard Definition, HD High Definition и HD Standard Definition; 4 режима цветопередачи. Максимальное количество конфигураций пользователя: 26. Блок управления камерой имеет HDMI интерфейс для подключения к УЗИ аппарат, и изображения УЗИ и эндоскопии можно выводить на одном экране с одинаковой яркостью. Блок управления камерой поддерживает одновременное отображать два изображения на одном экране, поддерживает независимое отображение внешних источников входного сигнала, и оба изображения могут быть записаны на одно видео. Индикатор яркости. Режим однородная яркость. Режим расширенный динамический диапазон. Режим оптимизация с устранением дымки. Режим улучшенная детализация. Режим улучшенная цвета. Режим улучшения тона изображения с спектральной фильтрацией, которая позволяет через сосудистую сетку слизистой оболочки дифференцировать аномальные сосуды в клинической диагностике. Функция De-grid позволяет улучшить качество изображения при использовании фиброскопа. Функция автоматического адаптивного масштабирования в одно касание для реализации интеллектуального распознавания типа эндоскопа и автоматической настройки с адаптивным масштабированием, что уменьшают необходимость в повторной ручной настройке и обеспечивают идеальную видимость при различных операциях. 4 режима цветопередачи, в том числе режим Стандартный, режим Яркий, режим Мягкий, режим насыщенный, чтобы удовлетворить предпочтения разных врачей по цветовым стилям. Наличие разъема MSB на задней панели блока управления камеры, который подключается к источнику света и управляет яркостью источника света с помощью кабеля MSB. При подключении 3D-видеоэндоскопа можно получить 3D изображение. При подключении 3D-видеоэндоскопа доступен режим автоматического поворота как на 2D, так и на 3D-дисплее. Параллакс, угол переключения и угол перехода можно настроить индивидуально.
	1 штука
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	Светодиодный источник света эндоскопический HB500
	Светодиодный источник света эндоскопический HB500. Срок службы лампы: 60000 часов; Наличие автоматического определения световодного кабеля; Наличие кнопка регулировки интенсивности на передней панели; Уровень интенсивности света:12; Создается излучение белого света; Выходной световой поток ≥3000000 люкс. 2 режима работы: ручной режим и автоматический режим. Цветовая температура (по шкале Кельвина) 3 000 – 7 000. Индикатор яркости источника света на передней панели блока управления. 2 режима работы:  ручной режим и автоматический режим. После подключения источника света к блоку управления камеры можно переключиться в автоматический режим. В автоматическом режиме блок  управления камеры регулирует яркость света автоматически.
	1 штука

	
	
	3
	ЖК-монитор 32 дюйма S3180P
	ЖК-монитор S3180P 32 дюйма с разрешением 4K режим [PIP/КАРТИНКА В КАРТИНКЕ]. Видеовходы 1 x 12G-SDI; 1 х 3G-SDI;1 x DVI; 1 х HDMI. Видеовыходы: 1 х 3G-SDI; 1 x 12G-SDI; 1 x DVI. Контрастность 1500:1. Яркость 850 кд/м2. 
	1 штука

	
	
	4
	Головка камеры CH5-SW110
	Головка камеры CH5-SW110 с пограмируемыми кнопками (CH5-SW110). Длина стандартного кабеля 4,5 м; Поддерживает визуализацию белого; света и флуоресцентную визуализацию; Разрешение 3840х2160 пикселей; Защита от проникновения воды IPX7; 4 шт. кнопки управления головке видеокамеры, 3 шт из них программируемые; Наличие кнопки для реализации автофокуса; Наличие кнопки для управления записью изображения; Наличие кнопки для управления масштабированием ; Наличие кольца для ручной фокусировки,
	1 штука
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	Инсуффлятор эндоскопически HS-50F 
	Лапароскопический инсуффлятор HS- 50F Предназначен для создания пневмоперитонеума при различных лапароскопических вмешательствах и поддержания давления внутри полости. Максимальная скорость подачи газа 50л/мин, диапазон скорости подачи газа 0,1-50 л/мин. Диапазон давления: 1-30 мм рт. ст. Сенсорный экран в качестве панели управления, размер сенсорного экрана 7 дюймов. Возможность выбора 5 режимов: педиатрический, взрослый, бариатрический, для работы в забрюшинном пространстве, пользовательский. Звуковая и текстовая подсказка для управления рисками, включая превышение давления, закупорку, подачу газа, перегрев. Для обеспечения безопасности пациента доступна функция сброса избыточного давления. Наличие функции нагрева и отвода дыма. Наличие функции подогрева. Наличие функции отведения углекислого газа. Наличие дополнительной ножной педали. Наличие дополнительной нагревательной трубки инсуффлятора. Наличие на передней панели инсуффлятора: 1. Кнопка питания для включения инсуффлятора. 2. Разъем для подачи CO2 обеспечивает нагнетание CO2 после включения соответствующей функции. 3. Клапан для отведения углекислого газа (дополнительно) позволяет регулировать скорость отведения углекислого газа. 4. Соединение трубки инсуффлятора с нагревательным элементом служит для подсоединения нагревательной трубки инсуффлятора. 5. Экран управления инсуффлятором: 7-дюймовый сенсорный экран отображает сведения и позволяет управлять состоянием инсуффлятора. Наличие на задней панели: 1. Клемма эквипотенциального заземления: при использовании оборудования совместно с другими устройствами соединяйте их клеммы эквипотенциального заземления друг с другом, чтобы устранить разность потенциалов между ними. 2. Сетевой разъем служит для подключения к ПК для обновления программного обеспечения. 3. Интерфейс ножной педали используется для подключения ножной педали. 4. Блок предохранителей содержит предохранители. 5. Силовой вход переменного тока служит для подключения к сети переменного тока. 6. Разъем USB используется для подключения USB-накопителя для экспорта журнала и обновления устройства. 7. Входное отверстие CO2 используется для подключения источника CO2. Режимы работы Предусмотрены следующие режимы работы оборудования. 1. Высокий расход: Предназначен для лапароскопических процедур у взрослых пациентов с нормальной массой тела. 2. Дети: Предназначен для лапароскопических процедур у детей. 3. Бариатрич.: Предназначен для лапароскопических процедур у взрослых пациентов с ожирением. 4. Забрюш.простр.: Предназначен для лапароскопических процедур, выполняемых в забрюшинном пространстве.5. Пользоват. Пользователь может настроить режим работы в соответствии с потребностями. Использование сенсорного экрана Инсуффлятор идет в конфигурации с сенсорным экраном, при помощи которого происходит эксплуатация и настройка оборудования. Описание элементов, отображаемых на сенсорном экране: (1) Уменьшение давления CO2 (2) Настроенное значение давления CO2 (3) Увеличение давления CO2 (4) Уменьшение скорости отведения углекислого газа (5) Индикатор отведения углекислого газа (6) Увеличение скорости отведения углекислого газа (7) Общий поток отведения CO2 (нажмите, чтобы удалить значение) (8) Индикатор источника газа (9) Индикатор нагрева (10) Увеличение скорости потока CO2 (11) Настроенное значение потока CO2 (12) Уменьшение скорости потока CO2 (13) Переход в меню Устан. (14) Фактическое значение скорости потока CO2 (15) Область сообщений (16) Пуск/остановка инсуффляции (17) Фактическое давление CO2 (18) Текущий режим работы (нажмите эту кнопку для выбора режима работы).
	1 штука
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	Помпа эндоскопическая (Аспиратор-ирригатор эндоскопический) HP200D
	Cистема подачи жидкости (помпа) HP200D Защита от поражения электрическим током Класс I, тип CF; Роликовый механизм: - два ролика для осуществления ирригации и аспирации; Два режима: гистероскопия и лапароскопии;" Степень защиты: - основной блок IPX2;- ножная педаль IPX8 Диапазон регулировки давления в гистероскопическом режиме составляет от 0 до 200 мм рт.ст. с возможностью установки шага регулировки в 1, 2, 5 или 10 мм рт.ст. При установке давления больше 50 мм рт.ст., допустимое отклонение составляет ±5%, а при установке давления меньше 50 мм рт.ст. ±2,5 мм рт.ст." Диапазон регулировки скорости ирригации в гистероскопическом режиме больше 0 – 500 мл/мин, шаг регулировки: больше 10 мл/мин. Диапазон регулировки скорости аспирации в гистероскопическом режиме больше 0 – 200 мл/мин, шаг регулировки: больше 10 мл/мин. Диапазон регулировки скорости ирригации/аспирации в лапароскопическом режиме больше 100 – 1300 мл/мин, шаг регулировки: больше 100 мл/мин. Панель управления выполнена в виде сенсорного экрана (диагональ 7 дюймов), отображает заданные значения и соответствующие динамические значения в реальном времени (давление, расход); Интегрированная конструкция, объединяющая - силиконовую трубку, - мембраны давления, -блоки фиксации захвата в одно целое, что позволяет устанавливать трубки одной рукой; Поддержка ручной калибровки, позволяет вручную устанавливать разницу высот между пациентом и прибором, а также вводить вид инструмента, тем самым позволяет точно компенсировать разницу давления в пути жидкости, и точно контролировать внутриматочное давление; Быстрое удаление воздуха из трубок и дополнительно автоматическая калибровка: - позволяет автоматически калибровать разницу высот между насосом и пациентом и разницу давления, вызванную применением различных эндоскопов (гистероскопы, гистерорезектоскопы разных диаметров); Во время операции на панели могут отображаться время, объем поданной жидкости и объем дефицита жидкости, что позволяет эффективно избежать ТУР синдрома. Конструкция предупреждения об опорожнении мешка с жидкостью контролирует оставшийся объем, эффективно предотвращая риск попадания газа в полость, вызывающего воздушную эмболию; Поддержка USB-накопителя, подключение к внешней системе взвешивания, позволяет в режиме реального времени контролировать баланс жидкости и отображать объем дефицита жидкости; Функция включения/выключения блокировки сенсорного экрана; Поддержка различных настроек системы, можно ввести одним нажатием и настроить рабочие параметры; Многоразовая ирригационная трубка, возможность автоклавирования 50 раз; Многоразовая аспирационная трубка, возможность автоклавирования 50 раз;
	1 штука
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	Генератор ультразвуковой, электрохирургический UP710
	Генератор ультразвуковой, электрохирургический. Одновременное подключение к не менее 1 ультразвуковому хирургическому инструменту, 2 монополярным инструментам и 1 биполярному инструменту. Не менее 2 одноконтактных разъема, поддерживающих подключение 4-мм 1-контактных банановых штекеров, 4-мм 3-контактных банановых штекеров, 8-мм 1-контактных штекеров, а также 9-мм коаксиальных 2-контактных одноконтактных штекеров с внешним диаметром и 5-мм внутренним диаметром. Доступен биполярный разъем для поддержки 4-мм 2-контактных банановых штекеров и коаксиальных 2-контактных биполярных штекеров с внешним диаметром 8 мм и внутренним диаметром 4 мм. Все приборы должны управляться с помощью кнопок ручного управления или подключаться к ножному пульту. Все разъемы приборов должны иметь индикаторы положения и рабочего состояния. С использованием статистической функции, учитывающей количество стимуляций прибора. Обеспечивает управление с помощью 8дюймового сенсорного ЖК-экрана с разрешением не менее 1024 x 768 RGB, переключение режимов и регулировка мощности одним нажатием. Имеет функцию самодиагностики, позволяющую проверять состояние подключения и работоспособность оборудования. В зависимости от серьезности проблемы, она подразделяется на высокий и низкий уровни. Предусмотрены функции оповещения с различными звуковыми сигналами. При одновременном возникновении нескольких сигналов тревоги одного типа, сначала будет отображаться сигнал тревоги более высокого уровня. При возникновении аварийной ситуации можно щелкнуть, чтобы просмотреть предлагаемые меры по устранению неисправности, что позволит оператору своевременно принять меры. Предусмотрена кнопка подтверждения сигнала тревоги; нажатие этой кнопки отключает звуковой сигнал тревоги. Предусмотрена кнопка восстановления одним нажатием; нажатие этой кнопки восстанавливает параметры электроприборов, заданные до последнего выключения. Параметры конфигурации можно предварительно задать и сохранить в соответствии с привычками пользователя, а также задать имя параметра; сохраненные параметры конфигурации можно выбрать в интерфейсе выбора конфигурации. Вес генератора не более 12 кг. Благодаря USBинтерфейсу, подключите USB-накопитель для обновления системы. Поддерживается функция передачи данных через интерфейс Ethernet. Благодаря интерфейсу CAN обеспечивается возможность подключения к другому оборудованию и совместная работа. Оснащен специальными тележками для повышения эффективности перемещения и упрощения управления оборудованием. Поддержка подключения к внешним устройствам через Wi-Fi. Поддержка сопряжения с внешними устройствами через UWB (сверхширокополосный диапазон). Интеллектуальная система поддержки, интегрированная с хирургической системой удаления дыма. Режим монополярный: Режим монопольной резки можно установить на «Чистая резка» или «Смешанная резка». В монополярном режиме коагуляции можно установить режимы «Мягкая коагуляция», «Фульгуративная коагуляция» и «Распылительная коагуляция». Рабочая частота монополярного режима резки и коагуляции составляет 434 кГц. Поддерживает подключение нейтральных электродов взрослого или неонатального типа, поддерживает подключение раздельных/нераздельных нейтральных электродов. Предусмотрена схема мониторинга нейтрального электрода для непрерывного контроля состояния соединения между нейтральным электродом и генератором или пациентом и для подачи соответствующих сигналов тревоги. Режим Pure Cut: регулируемая мощность 0-300 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-300 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 1287 В. Режим Blend Cut: регулируемая мощность 0-200 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 1 штВт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-200 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности для повышения эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 2178 В. 3.8, режим мягкой коагуляции, мощность 0-120 Вт, регулируемая; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-120 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности для повышения эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 264 В. Режим коагуляции Fulgurate: регулируемая мощность 0-120 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-120 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 3448 В. Режим распыления и коагуляции: мощность регулируется от 0 до 120 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-120 Вт: шаг 10 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 3932 Вп, что позволяет увеличить дальность действия. Алгоритмы для точного контроля энергии: сбор данных с частотой 20 миллионов раз в секунду и регулирование энергии с частотой 2000 раз в секунду. Точное регулирование энергии в реальном времени на основе характеристик ткани обеспечивает плавное рассечение различных тканей с помощью высокочастотного инструмента. Уникальный алгоритм компенсации энергии: обеспечивая точную компенсацию потерь при передаче и оставаясь невосприимчивым к старению и ослаблению сигнала, этот эксклюзивный алгоритм гарантирует стабильную подачу энергии в ткани, поддерживая постоянное значение выходной энергии в соответствии с заданными параметрами. Поддержка режима совместной коагуляции для одновременной активации двух монополярных инструментов. Биполярный режим: В режиме биполярной коагуляции можно установить следующие режимы: точная коагуляция, стандартная коагуляция, макрокоагуляция, а также биполярная мягкая коагуляция. Биполярный режим коагуляции работает на частоте 434 кГц для режимов Precise Coag, Standard Coag, Macro Coag и 350 кГц для режима Bipolar Soft Coag. Режим точной коагуляции: регулируемая мощность 0-70 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-70 Вт: шаг 5 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 284 В. Стандартный режим коагуляции: регулируемая мощность 0-70 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-70 Вт: шаг 5 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 415 В. Режим макрокоагуляции: регулируемая мощность 0-70 Вт; 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-70 Вт: шаг 5 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 530 В. Режим биполярной мягкой коагуляции, регулируемая мощность 0-70 Вт; 1-10 Вт: шаг 1 Вт; 10-70 Вт: шаг 2 Вт; удобная регулировка мощности, повышение эффективности работы; пиковое напряжение ≥ 150 В. Инновационные алгоритмы для точного контроля энергии: сбор данных с частотой 20 миллионов раз в секунду и регулирование энергии с частотой 2000 раз в секунду. Точное регулирование энергии в реальном времени на основе характеристик ткани обеспечивает плавное рассечение различных тканей с помощью высокочастотного инструмента. Уникальный алгоритм компенсации энергии: обеспечивая точную компенсацию потерь при передаче и оставаясь невосприимчивым к старению и ослаблению сигнала, этот эксклюзивный алгоритм гарантирует стабильную подачу энергии в ткани, поддерживая постоянное значение выходной энергии в соответствии с заданными параметрами. Функция биполярной герметизации сосудов диаметром 5 и 7 мм: Поддержка коагуляции сосудов диаметром ≤ 7 мм на тканях, артериях, венах и лимфатической системе. Поддержка автоматического распознавания инструментов, нет необходимости устанавливать режим или питание; после введения биполярных щипцов активируется функция коагуляции сосудов диаметром 7 мм. Обеспечивайте акустическую обратную связь по завершении процесса коагуляции. Благодаря интеллектуальной технологии измерения импеданса тканей в основном блоке, выходная мощность автоматически регулируется до завершения коагуляции. Номинальная выходная мощность ≥300 Вт ±15%. Рабочая частота ≤350 кГц ±10%. Функция биполярной резекции плазмы/коагуляции: Использование плазменной энергии под воздействием солевого раствора с помощью резекционных инструментов для рассечения и коагуляции тканей. Поддержка беспроводного подключения к сети для отправки, приема и отображения параметров или состояния устройства. Рабочая частота ≤430 кГц в биполярном режиме плазмы. Предусмотреть ≥ 2режимов плазменной биполярной резки, например, электрохирургическую резку и испарение. Мощность плазменной биполярной резки: 1-347 Вт (регулируемая); 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-340 Вт: шаг 10 Вт; 340-347 Вт: шаг 7 Вт; пиковое напряжение ≥700 В. Мощность режима плазменного биполярного испарения: 1-347 Вт (регулируемая); 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40-100 Вт: шаг 5 Вт; 100-340 Вт: шаг 10 Вт; 340-347 Вт: шаг 7 Вт; пиковое напряжение ≥700 В. Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки ≥ 400 Вт. Режим биполярной плазменной коагуляции: мощность 1-200 Вт (регулируемая); 1-40 Вт: шаг 1 Вт; 40100 Вт: шаг 5 Вт; 100-200 Вт: шаг 10 Вт; пиковое напряжение ≥230 В. Все режимы можно установить на 1–3 передачи.
	1 штука

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Кабель питания 
	Кабель питания (Европейский стандарт) 115-098206-00
	1 штука

	
	
	2
	Кабель осветительный эндоскопический 
	Кабель осветительный эндоскопический (φ4.8*3 м) LC0005S
	1 штука

	
	
	3
	Контейнер для стерилизаций жесткого эндоскопа
	Стерилизационный контейнер (лоток) для безопасной транспортировки, хранения и прохождения стерилизации эндоскопического оборудования в соответствии с протоколами обработки медицинских изделий.  Назначение: транспортировка, хранение и стерилизация эндоскопического оборудования Контейнер для стерилизаций жесткого эндоскопа X TR562185
	1 штука

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Жесткий эндоскоп 30°, диаметр 10мм, рабочая длина 321 мм
	Жесткий эндоскоп M 01030A 30°, диаметр 10мм, рабочая длина 321 мм
	1 штука

	
	
	2
	Жесткий эндоскоп 12° Φ4 мм серии M
	Жёсткий эндоскоп серии M с углом направления оптики 12° и наружным диаметром 4 мм для визуализации внутренних полостей при гистероскопии, резектоскопических вмешательствах и диагностических эндоскопических процедурах. Подключается к видеосистеме UX5 через световод и камеру.  - Каталожный номер: M 00412A - Серия: M - Угол направления оптики: 12° - Наружный диаметр: 4 мм - Тип: жёсткий эндоскоп - Назначение: гистероскопия, гистерорезекция, абляция эндометрия - Многоразовое изделие; стерилизация по инструкции производителя
	1 штука

	
	
	3
	Рабочий элемент, 26Fr, пассивный
	Пассивный рабочий элемент резектоскопа 26 Fr для установки в сборку резектоскопа при гистерорезекции субмукозных миоматозных узлов, пересечении внутриматочных спаек, полипэктомии и абляции эндометрия. Обеспечивает фиксацию оптики и электрода в рабочем канале.  - Каталожный номер: X W042600R - Калибр: 26 Fr - Тип: рабочий элемент пассивный - Назначение: гистерорезекция, оперативная гистероскопия - Многоразовое изделие; стерилизация паром (автоклавирование)
	1 штука

	
	
	4
	Наружный тубус резектоскопа, 26Fr
	Наружный тубус резектоскопа калибра 26 Fr для формирования рабочего канала при гистерорезекции субмукозных узлов, резекции полипов и абляции эндометрия под гистероскопическим контролем. Совместим с внутренним тубусом, обтюратором и рабочим элементом.- Каталожный номер: X S042600R - Калибр: 26 Fr - Тип: наружный тубус резектоскопа - Назначение: доступ и ирригация при оперативной гистероскопии - Многоразовое изделие; стерилизация паром (автоклавирование)
	1 штука

	
	
	5
	Внутренний тубус резектоскопа, 26Fr
	Внутренний тубус резектоскопа 26 Fr для размещения оптики и рабочего элемента с плазменным электродом внутри наружного тубуса. Обеспечивает стабильное положение эндоскопа и электрода при резекции внутриматочных образований с непрерывной ирригацией.  Каталожный номер: X S042601R - Калибр: 26 Fr - Тип: внутренний тубус резектоскопа - Назначение: фиксация оптики и рабочего элемента при гистерорезекции - Многоразовое изделие; стерилизация паром (автоклавирование)
	1 штука

	
	
	6
	Обтюратор, 26Fr, стандартный
	Стандартный обтюратор 26 Fr для безопасного введения наружного тубуса резектоскопа через цервикальный канал в полость матки с минимальной травматизацией слизистой. Используется на этапе установки резектоскопа перед введением рабочих элементов и оптики.  Каталожный номер: X C042600R - Калибр: 26 Fr - Тип: обтюратор стандартный - Назначение: первичное введение наружного тубуса резектоскопа - Многоразовое изделие; стерилизация паром (автоклавирование)
	1 штука

	
	
	7
	Плазменный электрод многоразового использования тип «петля», 26 Fr, 90°, Средняя
	Многоразовый плазменный электрод в форме петли с углом 90° и средним размером петли для резекции субмукозных узлов, полипов и гиперплазии эндометрия при гистерорезекции и абляции эндометрия. Подключается к электрохирургическому генератору UX5 через высокочастотный кабель.  - Каталожный номер: X E102609M - Тип активной части: петля - Калибр: 26 Fr - Угол рабочей части: 90° - Размер петли: средняя - Режим: плазменная резекция и коагуляция Многоразовое изделие; стерилизация паром (автоклавирование)
	1 штука

	
	
	8
	Плазменный электрод многоразового использования тип «петля», 26 Fr, 90°, Большая
	Многоразовый плазменный электрод-петля с углом 90° и увеличенным размером петли для быстрой резекции объёмных внутриматочных образований и обширных участков эндометрия при гистерорезекции.  Каталожный номер: X E102609L - Тип активной части: петля - Калибр: 26 Fr - Угол рабочей части: 90° - Размер петли: большая - Режим: плазменная резекция и коагуляция - Многоразовое изделие; стерилизация паром (автоклавирование)
	1 штука

	
	
	9
	Плазменный электрод многоразового использования, тип «игла», 26Fr, 45°
	Многоразовый плазменный электрод игловидной формы с углом 45° для точечной коагуляции сосудов, остановки кровотечений и доработки зоны резекции при гистероскопических вмешательствах.  - Каталожный номер: X E102605N - Тип активной части: игла - Калибр: 26 Fr - Угол рабочей части: 45° - Назначение: точечная коагуляция, гемостаз Режим: плазменная коагуляция - Многоразовое изделие; стерилизация паром (автоклавирование)
	1 штука

	
	
	10
	Плазменный электрод многоразового использования, тип «шар /ролик», 26Fr, 90°
	Многоразовый плазменный электрод в форме шара/ролика с углом 90° для коагуляции, вапоризации и абляции эндометрия при гистероскопических вмешательствах. Шаровидная активная поверхность обеспечивает равномерную обработку слизистой полости матки.  - Каталожный номер: X E102609R - Тип активной части: шар / ролик - Калибр: 26 Fr - Угол рабочей части: 90° - Назначение: коагуляция, вапоризация, абляция эндометрия - Режим: плазменная коагуляция - Многоразовое изделие; стерилизация паром (автоклавирование)
	1 штука

	
	
	11
	Высокочастотный кабель многоразового использования
	Многоразовый высокочастотный соединительный кабель для подключения плазменных электродов и рабочих элементов резектоскопа к электрохирургическому генератору видеосистемы UX5. Обеспечивает передачу высокочастотной энергии при плазменной резекции и коагуляции.  - Каталожный номер: X A000002R - Тип: высокочастотный кабель - Назначение: подключение плазменных электродов к электрохирургическому блоку UX5 - Многоразовое изделие; стерилизация по инструкции производителя
	1 штука

	
	
	12
	Троакар ф5х95 
	Троакар ф5х95 221-51155. Многоразовый лапароскопический троакар, предназначенный для создания рабочего порта диаметром 5 мм. Рабочая длина: 95 мм (стандартная длина для абдоминальных операций у взрослых). Тип: Многоразовый (стальной). Комплектация: состоит из канюли (трубки), пирамидальный (трехгранный) стилет и клапанного блока. Тип клапанаАвтоматический откидной. Стандартный Luer-Lock с краном. Медицинская нержавеющая сталь, стойкая к коррозии
	3 штуки 

	
	
	13
	Троакар ф10х95 
	Троакар ф10х95 221-01155. Многоразовый лапароскопический троакар, предназначенный для создания рабочего порта диаметром 10 мм. Рабочая длина: 95 мм (стандартная длина для абдоминальных операций у взрослых). Тип: Многоразовый (стальной). Комплектация: состоит из канюли (трубки), пирамидальный (трехгранный) стилет и клапанного блока. Тип клапанаАвтоматический откидной. Стандартный Luer-Lock с краном. Медицинская нержавеющая сталь, стойкая к коррозии
	2 штуки

	
	
	14
	Зажим со специальной мелкой атравматической насечкой φ5X360 222-5S3473
	Зажим монополярный атравматический(рукоятка) в комплекте с соответствующей вставкой. Основные характеристики: Тип инструмента: монополярный зажим для захвата и коагуляции тканей. Рабочая часть: Бранши со специальной мелкой атравматической насечкой, обеспечивающей надежную фиксацию тканей без их раздавливания и повреждения структуры. Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм (стандарт для абдоминальной лапароскопии). Рукоятка:Оснащена механизмом фиксации (трещотка/кремальера) для стабильного удержания тканей. Имеет интегрированное колесо для вращения инструмента на 360°, обеспечивающее доступ к тканям под любым углом без поворота кисти хирурга. Тип энергии: монополярная коагуляция. Конструкция: Полностью разборная (3-компонентная: рукоятка, тубус, вставка) для обеспечения качественной очистки и дезинфекции. Материал: Высококачественная медицинская сталь; тубус покрыт высокопрочным диэлектрическим слоем. Стерилизация: Автоклавируемый (многоразовое использование).
	1 штука

	
	
	15
	Щипцы для захвата, атравматические, изогнутые по CROCE -OLMI ф5X360, с кремальерой 222-5T3453
	Зажим монополярный лапароскопический атравматический, изогнутый по Croce-Olmi. Тип рабочей части: Бранши изогнутые, специализированного профиля по Croce-Olmi. Конструкция захвата: Атравматическая поверхность с окончатыми (окно в центре бранш) или фенестрированными губками для равномерного распределения давленияна захваченный участок ткани, предотвращая ишемию и механическую травму. Функциональное назначение: Предназначен для бережного захвата, удержания и перемещения стенок полых органов (кишечник, желудок) или желчного пузыря без риска перфорации или разрыва серозной оболочки. Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Характеристики рукоятки: Механизм фиксации: Оснащена кремальерой (трещоткой). Позволяет фиксировать орган в нужном положении, освобождая руки хирурга для других манипуляций. Вращение: Встроенное кольцо ротации обеспечивает свободное вращение стержня на 360°, что критично для правильного наложения изогнутых бранш на ткани в ограниченном пространстве. устойчивость к многократному автоклавированию при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	16
	Ножницы METZENBAUM, изогнутые φ5X360
	Ножницы лапароскопические изогнутые по METZENBAUM. Основные характеристики: Тип рабочей части: Бранши изогнутые по радиусу (тип Metzenbaum). Лезвия имеют прецизионную заточку для обеспечения чистого и ровного среза. Функциональное назначение: Рассечение: Точное разделение мягких тканей, сосудов и связок. Диссекция: Изогнутая форма и закругленные кончики позволяют использовать инструмент для тупой диссекции и выделения анатомических структур без риска их случайного прокола. Коагуляция: Ножницы являются монополярными — позволяют подавать ток на лезвия для одновременного рассечения и остановки кровотечения. Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Характеристики рукоятки и конструкции: Тип рукоятки: Без кремальеры (свободный ход), что необходимо для полного контроля усилия при резании. Вращение: Механизм ротации на 360°, позволяющий хирургу менять угол наклона лезвий относительно плоскости ткани. Разъем: Монополярный разъем для подключения кабеля электрохирургического аппарата. Конструкция: Разборная 3-компонентная система (рукоятка, внешний изолированный тубус, рабочая вставка-ножницы). Инструмент многоразовый, выдерживает паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	17
	Монополярный кабель 3200мм
	Монополярный кабель 3200мм 999-030. Кабель электрохирургический монополярный. Основные характеристики: Назначение: Передача высокочастотной электрической энергии от монополярного выхода электрохирургического генератора к активному лапароскопическому инструменту. Длина: 3200 мм (3.2 метра). Оптимальная длина, обеспечивающая свободу движений хирурга и позволяющая разместить ЭХВЧ-аппарат на безопасном расстоянии от операционного стола. Тип разъема (сторона инструмента) : Стандартный гнездовой разъем под штекер диаметром 4 мм. Совместим со всеми лапароскопическими рукоятками Mindray и большинством инструментов других производителей (стандарт «инструментальная розетка»). Тип разъема (сторона аппарата): Универсальный однопиновый штекер (диаметром 4 мм или стандартный "Bovie" в зависимости от модификации разъема генератора).
	1 штука

	
	
	18
	Биполярный кабель 3000 мм
	Биполярный кабель 3000 мм 999-031. Кабель электрохирургический биполярный. Основные характеристики: Назначение: Передача высокочастотного тока от биполярного выхода электрохирургического генератора (ЭХВЧ) к биполярным лапароскопическим инструментам. Длина: 3000 мм (3 метра).  Тип коннектора (сторона инструмента): Специализированный двухконтактный разъем, адаптированный под биполярные рукоятки. Обеспечивает надежную фиксацию и исключает случайное отсоединение во время манипуляций. Тип коннектора (сторона аппарата): Стандартный биполярный штекер типа «евро-стандарт» (два штырька диаметром 4 мм с фиксированным расстоянием между ними — 28.6 мм).
	1 штука

	
	
	19
	Полужесткие остроконечные ножницы 5 Шр., длиной 400 мм X T54010SP
	Полужесткие остроконечные ножницы 5 Шр., длиной 400 мм
	1 штука

	
	
	20
	Полужесткие щипцы с зубчатыми браншами 5 Шр., длиной 340 мм X T53410FG
	Полужесткие щипцы с зубчатыми браншами 5 Шр., длиной 340 мм
	1 штука

	
	
	21
	Электрод для абляций OBS-Db
	Электрод монополярный для абляций
	1 штука

	
	
	22
	Нейтральный электрод GBS-Db1031ac
	Нейтральный электрод GBS-Db1031ac монополярный
	1 штука

	
	
	23
	Одноразовый изогнутый зажим Maryland для диссекции φ5X330
	Основные характеристики: Тип рабочей части: Бранши изогнутые, типа Maryland (Мэриленд). Функциональное назначение: Предназначен для прецизионной биполярной коагуляции и диссекции тканей. Изогнутая форма позволяет точно выделять сосуды и протоки, обходить их для последующего клипирования или пересечения. Принцип действия: Биполярная коагуляция — электрический ток протекает строго между двумя активными браншами инструмента, локализуя термическое воздействие и исключая риск ожогов соседних органов. Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Характеристики рукоятки и конструкции: Тип рукоятки: Без кремальеры (в данной модификации серия S обычно указывает на свободный ход), что обеспечивает максимальную тактильную чувствительность при диссекции. Вращение: Встроенный механизм вращения на 360° для точного позиционирования кончиков инструмента без вращения всей руки хирурга. Разъем: Специальный интегрированный биполярный штекер для подключения соответствующего кабеля. Конструкция: Полностью разборная, 3компонентная (вставка, изолированный тубус, рукоятка). Инструмент многоразовый, выдерживает паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	24
	Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, Maryland φ5X360, с кремальерой 222-5T3013
	Зажим лапароскопический для захвата и диссекции по KELLY (тип Maryland), удлиненный. Основные характеристики: Тип рабочей части: Изогнутые бранши по Kelly / Maryland. Конфигурация: Удлиненная форма бранш с прецизионной насечкой по всей внутренней поверхности. Наружная поверхность бранш гладкая и скругленная для безопасной тупой диссекции. Функциональное назначение: Диссекция: Идеально подходит для выделения сосудистых структур, нервов и протоков методом разведения тканей. Захват: Обеспечивает надежное удержание нежных тканей и сосудистых пучков. Коагуляция: Может использоваться как монополярный инструмент (при наличии соответствующего разъема на рукоятке). Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Характеристики рукоятки: Механизм фиксации: Оснащена кремальерой (трещоткой). Это позволяет использовать диссектор в качестве кровоостанавливающего зажима или для длительной фиксации тканей без постоянного усилия со стороны хирурга. Вращение: Встроенный механизм ротации на 360° позволяет точно позиционировать изгиб бранш относительно анатомических структур. Эргономика: Разборная конструкция (состоит из рукоятки, тубуса и вставки) с удобными кольцами для стабильного контроля инструмента. Автоклавируемый при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	25
	Прямой зажим, атравматический, для диссекции φ5X360 222-5S3043
	Основные характеристики: Тип рабочей части: Бранши прямые (Straight) , с мелкозубчатой атравматической насечкой на внутренней поверхности. Функциональное назначение: Предназначен для точечной и плоскостной биполярной коагуляции сосудов и тканей. Прямая форма бранш обеспечивает симметричное распределение электрической энергии и равномерное давление на захваченный участок ткани. Принцип действия: Биполярный — локальное воздействие током только между браншами инструмента. Идеально подходит для работы в зонах с высоким риском повреждения критических структур (например, при операциях на органах малого таза). Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Характеристики рукоятки и конструкции: Тип рукоятки: Без кремальеры (серия S), что позволяет хирургу плавно дозировать усилие сжатия тканей в процессе коагуляции. Вращение: Интегрированный механизм ротации на 360° для удобного позиционирования бранш относительно сосудистых пучков. Разъем: Стандартный биполярный коннектор для подключения кабеля типа «евро-стандарт». Конструкция: Разборная, состоящая из 3-х частей: рабочая вставка, изолированный тубус и рукоятка. Инструмент многоразовый, выдерживает паровую стерилизацию (автоклавирование) при температуре не менее 134°C.
	1 штука

	
	
	26
	Щипцы для захвата типа «тигровая челюсть» по Manhes, 2X4 зубца φ5X360, с кремальерой 222-5T3363
	Зажим лапароскопический монополярный типа «Тигровая челюсть» (Tiger Jaws) по Manhes. Основные характеристики: Тип рабочей части: Бранши типа «Тигровая челюсть» (по Manhes) с шахматным расположением зубцов по схеме 2х4. Функциональное назначение: Предназначен для надежной фиксации и тракции плотных, фиброзных тканей, а также для извлечения удаленных препаратов (например, миоматозных узлов, плотных стенок желчного пузыря) через троакар. Диаметр стержня: 5 мм. Рабочая длина: 360 мм. Конструкция бранш: Заостренные зубцы обеспечивают «прошивающий» захват, исключающий выскальзывание ткани даже при значительном усилии натяжения. Характеристики рукоятки: Фиксация: Оснащена кремальерой (трещоткой) ступенчатого типа, позволяющей жестко блокировать бранши в закрытом состоянии. Вращение: Встроенный механизм вращения стержня на 360° с управлением указательным пальцем. Тип: Разборная эргономичная рукоятка, выполненная из термостойкого полимера. устойчивость к многократному автоклавированию при температуре не менее 134°C.
	1 штука
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	Иглодержатель с V- образной ручкой и изогнутым вправо наконечником φ5X330 221-56636
	Иглодержатель лапароскопический. Cпроектирован специально для точного и эргономичного наложения внутренних швов в условиях ограниченного пространства брюшной полости. Форма рукоятки: Vобразная. Позволяет хирургу плавно вращать инструмент в руке на 360°, обеспечивая высокую точность позиционирования иглы при шитье под любым углом. Нажатие на ручку закрывает бранши, фиксация иглы происходит автоматически. Размеры: диаметр 5 мм,  330 мм рабочая длина.
	1 штука

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Напряжение: ~ 240В ± 10%, 50/60 Гц Температура: от 0 °С  до +35 °С Относительная влажность (без конденсации): 30% - 85% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) 
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	120 календарных дней,
 Адрес: область Абай, г.Семей, ул.Кабельный переулок 1 КГП на ПХВ «Городская больница №1 г.Семей» УЗ области Абай

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 



