[bookmark: _Toc15583]Техникалық ерекшелік

	р/с № 
	Өлшемшарттар 
	Сипаттама

	1
	Медициналық техниканың саудалық атауы (мемлекеттік тізілімге сәйкес үлгісі, өндірушінің атауы, елі, тіркеу нөмірі және тіркеу мерзімінің қолданылу уақыты көрсетіле отырып)
	Керек-жарақтары бар диагностикалық жəне аз инвазивті эндоскопиялық манипуляцияларға арналған Evis X1 бейне кешені
Өндірушінің атауы, елі: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP., Жанопия
Тіркеу нөмірі: ҚР-МБ (МТ)-0№029570
Тіркелген күні: 17.07.2025
Жарамдылық мерзімі: : мерзімсіз

	2
	Жиынтықтауға талаптар
	р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Бейнеақпарат орталығы/CV-1500/
	Бейнеақпарат орталығы/CV-1500/ Кіріктірілген LED жарық көзі бар бейне ақпарат орталығы. Әр түрлі бақылау режимдерін құру үшін біріктірілген кем дегенде бес жарық диоды бар. Сары жарық диодының болуы. Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі 10 000 сағатты құрайды. Құрылғының алдыңғы жағында сенсорлық тақтаның болуы. 50 пациент туралы ақпаратты енгізу үшін жадтың болуы (код, науқастың аты, жынысы мен жасы, туған күні, зерттеу күні мен уақыты, дәрігердің аты).Контрастты сақтау арқылы жарықтықты реттейтін кескін - эндоскопиялық кескіннің қараңғы аймақтарындағы жарықтық деңгейлерін жақсартуға мүмкіндік беретін кескінді өңдеу технологиясы, сонымен бірге көру қашықтығын арттыру үшін жеңілірек аймақтардың жарықтығын сақтайды-қол жетімділік. Үшін құрылым мен жарықты күшейтетін бейнелеу технологиясы қабынуды, жалпақ немесе депрессиялық зақымдануды қамтитын ықтимал күдікті аймақтардың көрінуін жақсарту, түсін, құрылымын және жарықтығын жақсартатын ақ жарық бейнелеу әсерін қолдану – қол жетімділік. Тар спектрлі бейнелеу функциясы-болуы. Спектрдің қызыл аймағында түрлі – түсті дисплейге арналған технология-қол жетімділік.Бейне орталықтың өлшемдері 370х198х488 мм. Құрылғының салмағы, 20 кг.. Электр энергиясын тұтыну 150 VA (220-240В).
	1 дана

	
	
	2
	Бронховидеоскоп /BF-H190/•
	Бронховидеоскоп /BF-H190/ • Көру бағыты-0о (тікелей шолу) • Көру бұрышы – 120о • Өріс тереңдігі-3-100 мм • Дистальды ұшының диаметрі - 5,5 мм • Енгізілген түтіктің диаметрі - 5,1 мм • Ішкі арнаның диаметрі - 2.0 мм • Жұмыс бөлігінің иілу бұрыштары - 210о жоғары, 130о төмен • Жұмыс бөлігінің айналу функциясы • Жұмыс бөлігінің айналу бұрышы-120 о оңға, 120 о солға • Жұмыс бөлігінің ұзындығы - 600 мм • Жалпы ұзындығы - 880 мм • Дистальды ұшынан ең аз көрінетін қашықтық - 3 мм • Электрохирургиялық құралдармен және лазерлік зондтармен үйлесімділік • Бейне процессоры мен жарық көзінің функцияларын қашықтан басқаруға арналған эндоскоп тұтқасындағы төрт бағдарламаланатын түйме – болуы • Электрондық Ысырма функциясы-болуы • Сандық үлкейту функциясы-болуы • Модель, сериялық нөмір, қосылым саны және ақ түс балансын қалпына келтіру туралы ақпаратты көрсететін эндоскопты сәйкестендіру функциясын қолдау • Бірыңғай, герметикалық, қосқыш, жарық және электр сигналын беру функциясы бар
	1 штука

	
	
	3
	Бронховидеоскоп /BF-XP190/•
	Бронховидеоскоп /BF-XP190/ • Капиллярлық құрылымды және шырышты қабықтың басқа өзгерістерін оқшаулау үшін арнайы жарықтандыру спектріндегі кескінді өңдеу жүйесін қолдау • Шолу бағыты-0о (тікелей шолу) • Көру бұрышы-110о • Өріс тереңдігі-2-50 мм • Дистальды ұшының диаметрі - 3,1 мм • Енгізілген түтіктің диаметрі - 2,8 мм • Ішкі арнаның диаметрі - 1,2 мм • Жұмыс бөлігінің иілу бұрыштары - 210о жоғары, 130о төмен • Жұмыс бөлігінің айналу функциясы-болуы • Жұмыс бөлігінің айналу бұрышы-120 о оңға, 120 о солға • Жұмыс бөлігінің ұзындығы - 600 мм • Жалпы ұзындығы - 880 мм • Дистальды ұшынан көрінудің минималды қашықтығы - 1,5 мм • Бейне процессоры мен жарық көзінің функцияларын қашықтан басқаруға арналған эндоскоп тұтқасындағы төрт бағдарламаланатын түйме - болуы • Модель, сериялық нөмір, қосылым саны және ақ балансты қалпына келтіру туралы ақпаратты көрсететін эндоскопты сәйкестендіру функциясын қолдау-қол жетімділік • Бірыңғай, ылғалға төзімді, қосқыш, жарық және электр сигналын беру функциясы болуы-бар
	1 штука

	
	
	Қосымша жиынтықтаушылар

	
	
	1
	Сорғыш /SSU-2/
	Сорғыш /SSU-2/ Автоклавталатын қақпақ және қалқымалы құрылғы – бар. Оңай ауыстырылатын микробқа қарсы сүзгі-бар. Сирету дәрежесінің көрсеткіші-бар. Өлшемі: биіктігі 220 мм, ені 225 мм, ұзындығы 380 мм. құрылғының салмағы-5.2 кг. максималды сирек: - 85 kPa (-0.85 bar). Автоклавталатын сыйымдылық сыйымдылығы: 1.5 л. жұмыс кернеуі: 230 В ± 10%, 50 Гц. Қуат тұтыну: 230В : 130ВА
	1 дана

	
	
	2
	Мобильді жұмыс станциясы /K10029882/
	Мобильді жұмыс станциясы /K10029882/ тереңдігі-661мм, ені-520мм, биіктігі – 1100мм (жоғарғы науаның жұмыс бетіне дейін), салмағы-87кг, жоғарғы сөренің жүктеме қабілеті 10кг., орта сөрелердің жүктеме қабілеті және төменгі 30Кг.максималды шығыс қуаты кемінде 1800va. Мобильді жұмыс орнында: Кемінде 4 антистатикалық роликтің болуы. Кемінде 2 тежегіштері бар роликтің болуы. Кемінде 4 жабдыққа арналған сөренің болуы. Пернетақта үшін тартылатын сөренің болуы. СКД мониторына арналған ұстағыштың болуы. Икемді эндоскоп ұстағышының болуы. Кемінде трансформатордың 220В 8 розетка болуы. Сөрелерді биіктігі бойынша қайта реттеу мүмкіндігі. Жұмыс станциясының қозғалуына арналған тұтқалардың болуы.
	1 дана

	
	
	3
	Монитор HD 27 дюйм. LMD-2735MD
	Монитор HD 27 дюйм. Белсенді a-Si TFT матрицасы бар СК панелі. Кескін өлшемі (диагональ бойынша) 686 ММ. Тиімді кескін өлшемі (Т x Б) 597,9 x 336,3 ММ. Пиксель қадамы 0,3114 x 0,3114 ММ. Ажыратымдылық (Т x Б) 1920 x 1080 пиксель (толық HD). Пішім 16: 9. Артқы жарық-жарық диоды. IPS СД панелі технологиясы. Жарықтығы 300 кд/м2. Контраст 1000: 1 Түстер саны 16,7 миллион түс Көру бұрышы 89°/89°/89°/89° (жоғарғы/ төменгі/сол/оң) Бейне кірісі: BNC x1 композиттік кірісі, Y/C x1 кірісі, RGB: HD-15 коннекторы арқылы (D-sub, 15 істікшелі) x1, DVI-D x1, SDI BNC x 1. Бейне кірісі: DVI-D (x 1). Өлшемдері (Е X Б x Т) 660 x 427 x 78 мм. Салмағы 8,7 кг. 100 x 100 мм VESA бекіту жинағы.
	1 дана

	
	
	Шығыс материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	1
	-
	
	

	
	
	2
	-
	
	

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Ауданы: 40 ш. м.
Электрмен Жабдықтау: 220В, 50Гц.
Сумен Жабдықтау: Орталық.
Кәріз: Орталық.
Желдету: Табиғи.

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP белгіленген пункт:

	5
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	мекенжайы: Қазақстан, Абай облысы, Семей қаласы, Ғалиасқар Түктабаев көшесі, 54 үй
Абай облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық фтизиопульмонология орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны


	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.





Техническая спецификация 

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Видеокомплекс Evis X1 с принадлежностями для диагностических и малоинвазивных эндоскопических манипуляций
Производитель OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP., Япония
Регистрационное удостоверение №  РК МИ (МТ)-0№029570
Дата производства: 17.07.2025
Дата истечение: бессрочно

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Видеоинформационный центр /CV-1500/
	Видеоинформационный центр /CV-1500/ Видеоинформационный центр со встроенным LED источником света. Содержит пять светодиодов, которые объединены для создания разных режимов наблюдения. Наличие желтого светодиода. Срок службы светодиодов –10 000 часов. Наличие сенсорной панели на передней панели устройства. Наличие памяти для ввода информации о 50 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора).Изображение с регулировкой яркости с помощью поддержания контраста —технология обработки изображений, позволяющая улучшить уровни яркости в темных областях эндоскопического изображения, в то же время поддерживая яркость более светлых областей для увеличения расстояния обзора - наличие. Технология визуализации с усилением структуры и света для улучшение видимости потенциально подозрительных участков, которые включают воспаления, плоские или вдавленные поражения, с использованием эффекта визуализации белого света, который улучшает цвет, структуру и яркость – наличие. Функция узкоспектральной визуализации – наличие. Технология, специально для цветного отображения в красной области спектра – наличие. Размеры видеоцентра 370х198х488 мм. Вес прибора, 20 кг. Потребление электричества 150 VA (220-240В).
	1 штука

	
	
	2
	Бронховидеоскоп /BF-H190/•
	Направление обзора – 0о (прямой обзор) • Угол поля зрения – 120о • Глубина резкости – 3-100 мм • Диаметр дистального конца – 5,5 мм • Диаметр вводимой трубки – 5,1 мм • Диаметр внутреннего канала – 2.0 мм • Углы изгиба рабочей части – 210о вверх, 130о вниз • Функция вращения рабочей части • Угол вращения рабочей части - 120 о вправо, 120 о влево • Длина рабочей части – 600 мм • Общая длина – 880 мм • Минимально видимое расстояние от дистального конца – 3 мм • Совместимость с электрохирургическим инструментарием и лазерными зондами • Четыре программируемые кнопки на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления функциями видеопроцессора и источника света – наличие • Функция электронного затвора – наличие • Функция цифрового увеличения - наличие • Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета • Единый, герметичный, коннектор, с функцией передачи светового и электрического сигнала
	1 штука

	
	
	3
	Бронховидеоскоп /BF-XP190/•
	Поддержка системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки • Направление обзора – 0о (прямой обзор) • Угол поля зрения – 110о • Глубина резкости – 2-50 мм • Диаметр дистального конца – 3,1 мм • Диаметр вводимой трубки – 2,8 мм • Диаметр внутреннего канала – 1,2 мм • Углы изгиба рабочей части – 210о вверх, 130о вниз • Функция вращения рабочей части - наличие • Угол вращения рабочей части - 120 о вправо, 120 о влево • Длина рабочей части – 600 мм • Общая длина – 880 мм • Минимально расстояние видимости от дистального конца – 1,5 мм • Четыре программируемые кнопки на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления функциями видеопроцессора и источника света - наличие • Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета – наличие • Единый, влагозащищенный, коннектор, с функцией передачи светового и электрического сигнала - наличие
	1 штука

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Отсос /SSU-2/
	Автоклавируемая крышка и поплавковое устройство – наличие. Легко заменяемый антимикробный фильтр – наличие. Указатель степени разрежения– наличие. Размер: высота 220 мм., ширина 225 мм., длина 380 мм. Вес прибора – 5.2 кг. Максимальное разрежение: - 85 kPa (-0.85 bar). Вместимость автоклавируемой емкости: 1.5 л. Рабочее напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц. Потребляемая мощность: 230 В : 130 ВА
	1 штука

	
	
	2
	Рабочая мобильная станция /K10029882/
	глубина – 661мм, ширина – 520 мм, высота – 1100 мм (до рабочей поверхности верхнего лотка), вес – 87кг, нагрузочная способность верхней полки 10кг., нагрузочная способность средних полок и нижней 30 кг. максимальная выходная мощность 1800VA. В мобильной рабочей: Наличие 4-х антистатических роликов. Наличие 2-х роликов с тормозами. Наличие 4-х полок для оборудования. Наличие выдвижной полки для клавиатуры. Наличие держателя для ЖК монитора. Наличие держателя для гибких эндоскопов. Наличие трансформатора 8 розеток 220В. Возможность перерегулирования полок по высоте. Наличие ручек для передвижения рабочей станции.
	1 штука

	
	
	3
	Монитор HD 27 дюймовый LMD-2735MD
	Монитор HD 27 дюймовый. Панель ЖК дисплей с активной матрицей a-Si TFT. Размер изображения (по диагонали) 686 мм. Эффективный размер изображения (Г х В) 597,9 x 336,3 мм. Шаг пикселей 0,3114 x 0,3114 мм. Разрешение (Г х В) 1920 x 1080 пикселей (Full HD). Формат 16:9. Задняя подсветка-Светодиод. Технология панели ЖК-панель IPS. Яркость 300 кд/м2. Контрастность 1000: 1 Количество цветов 16,7 миллионов цветов. Угол обзора 89°/89°/89°/89° (сверху/снизу/слева/справа) Видеовходы: Композитный вход BNC x1, Вход Y/C x1, RGB: через разъем HD-15 (D-sub, 15-контактный) x1, DVI-D x 1, SDI BNC x 1. Видеовходы: DVI-D (x 1). Габариты (Ш x В x Г) 660 x 427 x 78 мм. Масса 8,7 кг. Узел крепления 100 x 100 мм VESA.
	1 штука

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	-
	
	

	
	
	2
	-
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Площадь: 40 кв.м.
Электроснабжение: 220 В, 50 Гц
Водоснабжение: Центральное
Канализация: Центральная
Вентиляция: Естественная

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) 
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Адрес: Казахстан, Абай область, город Семей, улица Галиаскара Туктабаева, дом 54
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр
фтизиопульмонологии" управления здравоохранения области Абай


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 





