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	Медициналық техниканың атауы
	OMS-800 операциялық микроскопы орындау нұсқаларында
Өндіруші, ел: Topcon Corporation, Жапония
ҚР МИ (МТ)- №023714
Тіркелген күні: 04.03.2022 ж
Мерзімінің аяқталу күні: мерзімсіз 

	2
	Мақсаты (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Офтальмологиялық операциялардың барлық түрлеріне арналған Микроскоп, шыны тәрізді денені түзету және катарактаны алып тастау бойынша  операцияларды қоса алғанда.

	
3
	Жинақтауға қойылатын талаптар
	№ р / с
	Медициналық техниканың атауы (Өндіруші,ел атауы моделін көрсете отырып, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін мөлшері (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтар:

	
	
	1. 
	Микроскоп блогы
	1011674-36
OMS-800 offiss микроскоп блогы көздің алдыңғы және артқы бөліктеріне микрохирургиялық операциялар жасауға арналған. Электромагниттік блоктау жүйесі бар негізге қосылған микроскоп блогы. 
Жоғары ажыратымдылықтағы апохроматикалық оптика. Линзаның фокустық қашықтығы 200 мм. микроскоптың үлкейту дәрежесі- 4.2/5/6/7/8/9/10/11/13/15/17/19/21х
	1 дана

	
	
	Қосымша жиынтықтар:

	
	
	1. 
	Көмекшінің коаксиалды бинокуляры
	456849002
Моторлы бес сатылы үлкейту ауысымы.  Коаксиалды көмекші, хирургпен окулярлардағы жалпы сурет және лазерлік сәулеленуден жалпы қорғаныс, көлбеу бұрышы өзгереді, хирургқа тәуелсіз фокус.
Алдыңғы және артқы бөліктеріндегі операцияларға, сондай-ақ витреоретинальды хирургияға жарамды..
	
1 дана

	
	
	2. 
	Тежегіштері бар роликтердегі негіз.
	н/ж
Еденге қойылатын штативтің негізі микроскоптың тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Негізі микроскопты операциялық бөлме ішінде ыңғайлы тасымалдауға арналған дөңгелектермен, сондай-ақ бекітуді қамтамасыз ететін тежегіш механизмімен жабдықталған.
	1 дана 

	
	
	3. 
	Екі құрамды металл бағана
	н/ж
Металл бағана микроскоптың едендік штативінің құрамдас бөлігі болып табылады, ол тежегіштері бар негізді басқару панелі және ақпараттық дисплейі бар бірінші иіндімен қосады.
	1 дана 

	
	
	4. 
	Педальға арналған кронштейн
	н/ж
Кронштейн для фиксации ножной проводной педали, используется при транспортировке микроскопа.
	1 дана 

	
	
	5. 
	
Басқару панелі және ақпараттық дисплейі бар бірінші иін
	н/ж
Басқару панелі және ақпараттық дисплейі бар штативтің бірінші иіні екі бөлікті металл баған мен екінші иіндіні қосатын микроскоптың құрамдас бөлігі, сондай-ақ микроскопты басқарудың негізгі органы болып табылады.
	1 дана 

	
	
	6. 
	Екінші иін 

	н/ж
Микроскоп штативінің екінші иіні OMS-800 OFFISS микроскопының оптикалық блогын бірінші иінмен қосатын құрамдас бөлігі болып табылады. Екінші иіннің ішінде штативті теңгерімдеуге (баланстауға) арналған газлифт орнатылған.
	1 дана 

	
	
	7. 
	Иіндердің қозғалысын бұғаттаудың электромагниттік жүйесі
	н/ж
Штатив иіндерінің қозғалысын бұғаттау жүйесі басқару панелі мен ақпараттық дисплейі бар бірінші иіннің және екінші иіннің ішіндегі электромагниттік механизмді білдіреді. Ол операция кезінде едендік штатив құрамдастарын бекіту ролін атқарады.
	1 дана 

	
	
	8. 
	
Иіндердің қозғалысын мәжбүрлі бұғаттау батырмасы
	н/ж
Микроскоп штативіне қосылатын сымды басқару пульті болып табылады. Иіндер қозғалысының электромагниттік жүйесін қашықтан бұғаттау-бұғаттан шығару үшін қолданылады.
	1 дана 

	
	
	9. 
	Бірінші иінге арналған пластик қаптамалар
	н/ж
Бірінші иінге арналған пластик қаптамалар микроскоптың электрондық құрамдастарына – басқару панеліне, ақпараттық дисплейге сыртқы әсерлердің алдын алатын қорғаныс корпусы болып табылады.
	2 дана

	
	
	10. 
	Екінші иінге арналған қаптама
	н/ж
Екінші иінге арналған қаптама жарықтандырғыш блокқа, сыртқы арматурасы бар иілгіш жарық өткізгіш кабельге, микроскоптың оптикалық басының басқару кабеліне сыртқы әсерлердің алдын алатын қорғаныс корпусы болып табылады.
	1 дана

	
	
	11. 
	Негізгі және қосалқы шамдары бар жарықтандырғыш блок
	н/ж
Екі шамы бар жарықтандырғыш блок микроскоп штативінің екінші иінінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ол негізгі және резервтік жарықтандыру шамы бар модульді білдіреді. Жарық көзі – галоген.
	1 дана

	
	
	12. 
	Фронтальды линза ұстағышы
	н/ж
Фронтальды линза ұстағышы микроскоптың оптикалық жүйесіне қосылатын және көз түбін визуализациялау (бейнелеу) үшін фронтальды линзаларды орнатуға мүмкіндік беретін OFFISS витреоретинальды қондырмасының кронштейні болып табылады.
	1 дана

	
	
	13. 
	Стерилизацияға арналған контейнер
	н/ж
Стерилизацияға арналған контейнер OFFISS витреоретинальды қондырмасының құрамдастарын (фронтальды линза ұстағышы, автоклавталатын линзалар) сақтау және стерилизациялау үшін қолданылады.
	1 дана

	
	
	14. 
	Витреоретинальды хирургияға арналған автоклавталатын фронтальды линзалар
	н/ж
Витреоретинальды араласулар үшін қажетті көз түбін визуализациялауға арналған линзалар жиынтығы болып табылады. Кіші 40D линзасы әдеттегі 40D линзасымен салыстырғанда хирургиялық құралдарға жақсырақ вертикальды қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Кіші 40D линзасы макулярлы аймақтағы мембрана пилингі үшін және миопиялық көз жағдайларында пайдалануға ңғайлы, сондай-ақ хирургиялық құралдар мен линза арасындағы түйісуді (контактіні) барынша азайтады. Ол айқын, кең көру бұрышын және контактілі линзалармен бақылауға қолжетімсіз аймақ – артқы полюстің тамаша стереоскопиялық бейнесін береді. 40D линзасы
Жарқын, стереоскопиялық шолу — 40D линзасының басты ерекшелігі, бұл оны артқы кесіндідегі процедуралар үшін идеалды етеді. Микроскоптың жарықтандыруымен үйлесімде линзаның сипаттамалары қосымша талшықты-оптикалық жарықтандыруды пайдалану қажеттілігін жояды, бұл процедураларды бимануалды (екі қолмен) орындауға және сәйкесінше уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді.
Линза 80D	
80D линзасы артқы сегментті торлы қабықтың аралық перифериялық аймағына дейін визуализациялауға мүмкіндік береді. Оптикалық талшықты жарықтандырумен бірге қолданылуы мүмкін.
Кіші 120D линзасы
Бұл компактілі линза жұмыс аймағында ең аз орын алады және хирургиялық құралдарды пайдалануға кедергі келтірмейді. 100° кең бұрышты шолуды ауамен алмастыруды пайдалану арқылы шамамен 130°-қа дейін кеңейтуге болады
Линза 120D
Шыны тәрізді дене хирургиясы мен Ora Serrata-ға дейінгі орталық және перифериялық аймақтарды фотокоагуляциялау үшін қолданылатын 120D линзасы 130° көру өрісін және жақсы стереоскопиялық бейнені қамтамасыз етеді. Бұл линза ауамен алмастыру кезінде кең бұрышты оптикалық талшықты эндожарықтандырумен бірге қолданылуы мүмкін.
	5 дана

	
	
	15. 
	Электр жетегі бар кескін инверторы
	н/ж
Электр жетегі бар кескін инверторы көз түбін кең бұрышты бақылау кезінде қалыптасатын төңкерілген кескіннің оптикалық әсерін жою және микроскоп окулярларында хирургке дұрыс (тура) суретті қайтару үшін OFFISS витреоретинальды қондырмасымен бірге қолданылады.
	1 дана

	
	
	16. 
	Оптикалық бастың көлденең қозғалу блогы
	н/ж
Штативтің екінші иіні мен микроскоптың оптикалық блогының арасында орналасқан моторизацияланған немесе механикалық блок болып табылады. Ол биіктікті немесе еңкею бұрышын өзгертпей, оптикалық бастың көлденең жазықтықта (X және Y өстері бойынша) бірқалыпты жылжытуға мүмкіндік береді.
	1 дана

	
	
	17. 
	
Икемді сыртқы арматурасы бар жарық өткізгіш кабель
	н/ж
Микроскоптың жарықтандыру блогынан микроскоптың оптикалық блогына жарық шоғын өткізетін оптикалық талшық (оптоволокно) болып табылады.
	1 дана

	
	
	18. 
	Көпфункционалды, ылғал өткізбейтін басқару педалі
	н/ж
Көпфункционалды аяқ педалі хирургке операциялық алаңнан қолын алмастан OMS-800-дің дерлік барлық функцияларын басқаруға мүмкіндік береді. Қолдың ешқандай қозғалысынсыз-ақ хирург жарықтандыруды, үлкейтуді, фокусты, жарықтандыру бұрышын және X осі бойынша позициялауды реттей алады. Әдеттегі микроскоптарда бұл функциялардың көбін ассистенттер орындайды. Аяқ ауыстырып-қосқышын басқару схемасы ең қолайлы конфигурацияда ыңғайлы орналастырылған.
	1 дана

	
	
	19. 
	Басқару тұтқаларына арналған силиконды стерильденетін қалпақшалар жиынтығы
	н/ж
Стерильденетін қалпақшалар жиынтығы контактілі элементтерге (тубустар, фокустау тұтқалары, джойстиктер) арналған арнайы қорғаныш қаптамалары мен қондырмалары ретінде пайдаланылады. Олар негізінен инфекцияның айқас жұғуын болдырмау үшін қолданылады, бұл дәрігерге стерильдікті бұзбай, тікелей операция кезінде оптиканы басқаруға мүмкіндік береді.
	1 дана

	
	
	20. 
	Қуат беру кабелі
	н/ж
Операциялық микроскопқа электрмен қоректендіру желісінен токты беру үшін қолданылатын құрылғы болып табылады.
	1 дана

	
	
	21. 
	Шаңнан қорғайтын қаптама
	н/ж
Микроскоптың шаңнан қорғайтын қаптамасы — бұл жұмыс аяқталғаннан кейін микроскоптың оптикалық бастиегін жауып қоюға арналған арнайы қорғаныш жамылғысы. Ол линзалар мен механизмдерге шаңның қонуын бөгейді, бұл оптикалық кескіннің айқындығын сақтауға және жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.
	1 дана

	
	
	22. 
	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
	н/ж
Микроскоппен жиынтықталатын пайдалану жөніндегі нұсқаулық пайдаланушыға хирургиялық манипуляцияларды жүргізу кезінде операциялық микроскопты қалай дұрыс, қауіпсіз және тиімді пайдалану керектігін түсіндіретін ресми техникалық құжат болып табылады.
	1 дана

	
	
	Жұмсалатын материалдар және тозатын тораптар:

	
	
	1
	жоқ
	
	

	
	
	Қосалқы құралдар:

	
	
	1
	жоқ
	
	

	
	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету:

	
	
	1
	жоқ
	
	

	4
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Электрмен қоректендіру: 220–240 В ± 10%. 50/60 Гц.

	5
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP жеткізу орны: 

	6
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және дислокация орны
	ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көшесі, 7

	7
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары
	Медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және өз ішіне мыналарды қамтуы тиіс:
· ресурсын тауысқан құрамдас бөліктерді ауыстыруды;
· медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыруды немесе қалпына келтіруді;
· медициналық техниканы баптауды және реттеуді; осы медициналық техникаға тән арнайы жұмыстарды;
· негізгі механизмдер мен тораптарды тазалауды, майлауды және қажет болған жағдайда бөлшектеп қайта жинауды;
· медициналық техника корпусының, оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін жоюды (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеу арқылы);
· пайдалану құжаттамасында көрсетілген, медициналық техниканың нақты түріне тән басқа да операцияларды.




























Информация о медицинской технике 
							
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Операционный микроскоп OMS-800 в вариантах исполнения
Производитель,страна: Topcon Corporation, Япония
РК МИ (МТ)- №023714
Дата регистрации: 04.03.2022г
Дата истечения: бессрочно

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром
лекарственных средств и
медицинских изделий)
	Микроскоп для всех видов офтальмологических операций, включая операции по коррекции стекловидного тела и удалению катаракты.

	
3
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование
медицинской
техники (в
соответствии с
государственным
реестром
лекарственных
средств и
медицинских
изделий с
указанием
модели
наименования
производителя,
страны)
	Модель и (или) марка каталожный
номер, краткая техническая характеристика
комплектующего к медицинской
технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	2. 
	Блок микроскопа 
	1011674-36
Блок микроскопа OMS-800 OFFISS, предназначен для проведения микрохирургических операций на переднем и заднем отрезках глаза. Блок микроскопа, соединенный с базой с системой электромагнитного блокирования.
Апохроматическая оптика высокого разрешения.
Фокусное расстояние объектива 200 мм. Степени увеличения микроскопа - 4.2/5/6/7/8/9/10/11/13/15/17/19/21х
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	23. 
	Коаксиальный бинокуляр ассистента  
	456849002
Моторизованная пятиступенчатая смена увеличения. 
Коаксиальный ассистент, общая с хирургом картинка в окулярах и общая защита от лазерного излучения, угол наклона меняется, независимый от хирурга фокус.
Подходит для операций как на переднем, так и на заднем отрезке, для витреоретинальной хирургии.
	
1 шт.

	
	
	24. 
	Основание на роликах с 
тормозами
	б/н
Основание напольного штатива придаёт устойчивость микроскопу. Основание в комплекте с колесами для удобства транспортировки микроскопа в операционной, в составе с тормозным механизмом фиксации.
	1 шт.


	
	
	25. 
	Двусоставная 
металлическая колонна
	б/н
Металлическая колонна является составной частью напольного штатива микроскопа соединяющий основание с тормозами и первый рычаг с панелью управления и информационным дисплеем.
	1 шт.


	
	
	26. 
	Кронштейн для педали
	б/н
Кронштейн для фиксации ножной проводной педали, используется при транспортировке микроскопа.
	1 шт.


	
	
	27. 
	
Первый рычаг с панелью 
управления и
информационным
дисплеем
	б/н
Первый рычаг штатива с панелью управления и информационным дисплеем является является составной частью микроскопа, соединяющий двусоставную металлическую колонну и второй рычаг, а также основным органом управления микроскопа. 
	1 шт.


	
	
	28. 
	Второй рычаг
	б/н
Второй рычаг штатива микроскопа является составной частью, соединяющий оптический блок микроскопа OMS-800 OFFISS с первым рычагом. Внутри второго рычага установлен газлифт для балансировки штатива. 
	1 шт.


	
	
	29. 
	Электромагнитная 
система блокировки
движения рычагов
	б/н
Система блокировки движения рычагов штатива представляет собой электромагнитный механизм внутри первого рычага с панелью управления и информационным дисплеем и второго рычага. Выполняет роль фиксации компонентов напольного штатива во время операций.
	1 шт.


	
	
	30. 
	
Кнопка принудительной 
блокировки движения
рычагов
	б/н
Представляет собой проводной пульт, подключаемый к штативу микроскопа. Используется для дистанционной блокировки-разблокировки электромагнитной системы движения рычагов. 
	1 шт.


	
	
	31. 
	Пластиковые кожухи для 
первого рычага
	б/н
Пластиковые кожухи для первого рычага являются защитным корпусом, предотвращающий внешние воздействия на электронные компоненты микроскопа – панель управления, информационный дисплей.
	2 шт.


	
	
	32. 
	Кожух для второго 
рычага
	б/н
Кожух для второго рычага является защитным корпусом, предотвращающий внешние воздействия на блок осветителя, гибкий светопроводящий кабель с наружным армированием, кабель управления оптической головы микроскопа.
	1 шт.

	
	
	33. 
	Блок осветителя с основной и запасной
лампами
	б/н
Блок осветителя с двумя лампами является составной частью второго рычага штатива микроскопа. Представляет собой модуль с основной и резервной лампой освещения. Источник освещения – галоген.
	1 шт.

	
	
	34. 
	Держатель фронтальной 
Линзы
	б/н
Держатель фронтальной линзы представляет собой кронштейн витреоретинальной насадки OFFISS, которая подключается к оптической системе микроскопа и позволяет устанавливать фронтальные линзы для визуализации глазного дна.
	1 шт.

	
	
	35. 
	Контейнер для 
стерилизации
	б/н 
Контейнер для стерилизации используется для хранения и стерилизации компонентов (держатель фронтальной линзы, автоклавируемые линзы) витреоретинальной насадки OFFISS.
	1 шт.

	
	
	36. 
	Автоклавируемые фронтальные линзы для
витреоретинальной
хирургии
	б/н
Представляет собой набор линз для визуализации глазного дна, необходимого для витреоретинальных вмешательств. 
Малая линза 40D обеспечивает лучший вертикальный доступ к 
хирургическим инструментам по сравнению с обычной линзой 40D. Малая линза 40D удобна для пилинга мембраны в
макулярной области и для использования в случаях
миопических глаз, минимизирует контакт между
хирургическими инструментами и линзой. Она даёт
четкий, широкий угол обзора и превосходную
стереоскопическую картину заднего полюса,
области, недоступной для наблюдения с
контактными линзами
Линза 40D 
Яркий, стереоскопический обзор - это особенность 
линзы 40D, что делает её идеальной для процедур на
заднем отрезке. В сочетании с подсветкой микроскопа 
характеристики линзы делают ненужным 
использование дополнительного оптоволоконного 
освещения, что позволяет выполнять процедуры
бимануально и, следовательно, экономить время.
Линза 80D
Линза 80D позволяет визуализировать задний 
сегмент до промежуточной периферической зоны 
сетчатки. Может использоваться в сочетании с 
оптоволоконным освещением.
Малая линза 120D
Эта компактная линза занимает минимальное 
пространство в рабочей области и не мешает 
использованию хирургических инструментов. 
Широкоугольный обзор на 100° может быть расширен 
до приблизительно 130° с использованием воздушной 
замены
Линза 120D
Используемая для хирургии стекловидного тела и
фотокоагуляции центральных и периферических
областей вплоть до Ora Serrata линза 120D
обеспечивает поле зрения 130° и хорошую
стереоскопичную картину. Эта линза может
использоваться при воздушной замене в
сочетании с широкоугольным оптоволоконным
эндоосвещением.
	5 шт.

	
	
	37. 
	Инвертер изображения с 
электроприводом
	б/н
Инвертер изображения с электроприводом используется совместно с витреоретинальной насадкой OFFISS для того, чтобы исключить оптический эффект перевернутого изображения, которое формируется при широкоугольном наблюдении глазного дна, и вернуть хирургу правильную (прямую) картинку в окулярах микроскопа.
	1 шт.

	
	
	38. 
	Блок горизонтального 
перемещения оптической
головки
	б/н
Представляет собой моторизированный или механический блок, расположенный между вторым рычагом штатива и оптическим блоком микроскопа. Он позволяет плавно двигать оптическую головку в горизонтальной плоскости (по осям X и Y) без изменения высоты или угла наклона.
	1 шт.

	
	
	39. 
	
Светопроводящий кабель 
с гибким наружным
армированием
	б/н
Представляет собой оптоволокно, передающее световой пучок от блока освещения микроскопа к оптическому блоку микроскопа. 
	1 шт.

	
	
	40. 
	Многофункциональная, 
влагонепроницаемая
педаль управления
	б/н
Многофункциональная ножная педаль позволяет 
хирургу контролировать практически все функции 
OMS-800, не отрывая рук от операционного поля. Без 
каких-либо движений рук хирург может 
отрегулировать освещение, увеличение, фокус, угол 
освещения и позиционирование по оси X.
На обычных микроскопах многие из этих функций 
выполняются помощниками. Схема 
управления ножным переключателем удобно 
расположена в наиболее приемлемой конфигурации.
	1 шт.

	
	
	41. 
	Набор силиконовых 
стерилизуемых колпачков
на ручки управления
	б/н
Набор стерилизуемых колпачков используются как специальные защитные чехлы и насадки для контактных элементов (тубусы, ручки фокусировки, джойстики). Они применяются преимущественно для предотвращения перекрестной инфекции, позволяя врачу управлять оптикой прямо во время операции, не нарушая стерильность.
	1 шт.

	
	
	42. 
	Кабель питания
	б/н
Представляет собой устройство, которые применяются для передачи тока от сети электропитания к операционному микроскопу.
	1 шт. 

	
	
	43. 
	Пылезащитный чехол
	б/н
Пылезащитный чехол микроскопа — это специальный защитная накидка, предназначенная для укрытия оптической головы микроскопа после работы. Он предотвращает оседание пыли на линзах и механизмах, что сохраняет четкость оптического изображения и продлевает срок службы оборудования. 
	1 шт.

	
	
	44. 
	Инструкция по 
эксплуатации
	б/н
Инструкция по эксплуатации в комплекте с микроскопом представляет собой официальный технический документ, который интерпретирует пользователю, как правильно, безопасно и эффективно использовать операционный микроскоп во время проведения хирургических манипуляций.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы

	
	
	1
	нет
	
	

	
	
	Принадлежности:

	
	
	1
	нет
	
	

	
	
	Программное обеспечение:

	
	
	1
	нет
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание: 220-240V ± 10. 50/60 Гц.

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения:


	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	ВКО.г.Усть-каменогорск ул.Протозанова 7

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
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