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	Жиынтықтауға талаптар
	р/с №
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)
	Медициналық техниканың жиынтықтаушылар ының техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтаушылар:

	
	
	1.
	OTV-S200 Бейнеорталық
	LED жарық көзі орнатылған бейнеорталық 
4K процессорымен үйлесімділік – байланыс сымы
Тар жолақты қарау режимімен үйлесімділік
Yellow Enhance (YE)бақылау режимімен үйлесімділік
IR және ақ жарық көру режимімен (WLI)үйлесімділік
Жарықтықты автоматты түрде реттеу-17 деңгей
	1 дана.

	
	
	1. 
	Автоклавталатын камералар бастиегі, орындалу нұсқалары: CH-S200-XZ-EA, HD 3CMOS автоклавируемая
	Ақ жарық спектріндегі қызық жолақты және ИК режимін блоктайтын оптикалық-цифрлық технологиямен үйлесімді 
3 бағдарламаланатын функционалды түйме 
Бір түрту арқылы жұмыс істейтін АВТОФОКУС (AF) және үздіксіз АВТОФОКУС (C-AF) 
Арнайы түймелердің көмегімен фокусты реттеу мүмкіндігі 
Оптикамен стандартты окуляр қосылымымен өзара әрекеттесу мүмкіндігі
Цифрлық зум 
Сым ұзындығы 3 м 
Салмағы 270 г 
Дезинфекциялаушы құралға толығымен батыруға болады 
Стерилизация: автоклав, STERIS V-PRO maX, STERRAD 100S/NX/100NX
	1 дана

	
	
	
	Мониторлар, орындалу нұсқалары: өлшемдері: 4K
	4K мониторы – 32 дюймдік аса жоғары анықтықтағы (UHD) монитор. Экранының өлшемі (диагоналі) – 800,8 мм (31,5 дюйм) 
Дисплей технологиясы – a-Si TFT Active Matrix LCD 
Контраст коэффициенті – 1000:1 
Мин.1,073 миллиард түс – Иә 
Орнатылған HDTV технологиясы – Иә 
HDTV стандарттары: – 1080/50i, 1080/60i, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/59.94p, 720/50p, 720/60p, 720p/59,94p 
4K ажыратымдылығы (16:9, 3840 x 2160 пиксель) – Иә 
4K стандарттары: – 2160/25p, 2160/30p, 2160/59.94p, 2160/60p, 2160/50p Кескін форматы – 16:9 Қарау бұрышы (жоғары / төмен / солға / оңға) – 89° / 89° / 89° / 89° – Иә 
Кіріс қосқыштары – 1x HDMI, 1x дисплей порты (DisplayPort), 2x 12G-SDI порты, 1x 3G-SDI, 1x DVI-D 
Шығыс қосқыштары – 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI 
Түс температурасының конфигурация нұсқаларының саны – 2, D93 және D65 
Гамма-коррекцияны баптау нұсқаларының саны – 8: «1,8», «2,0», «2,2», «2,4», «2,6», «DICOM», «эндоскоп» және «HLG» 
Басқа конфигурация нұсқалары – Реттелетін түстілік, фаза, жарықтық, контраст
 20 пайдаланушы баптауын сақтау / өңдеу / жүктеу – Иә 
Кіріс сигналдарын таңдауға арналған RS-232 қашықтан басқару кірістері – Иә 
VESA-100 бекітпесі – Иә 
Электрмен жабдықтау – 100–240 В айнымалы ток 
Желі жиілігі – 50/60 Гц 
Электр энергиясын тұтыну – Макс. 182 ВА 
Өлшемдері, Е x Б x Т – 753,9 x 476,3 x 79,2 мм 
Салмағы – 11,8 кг
	1 дана

	
	
	
	Көмірқышқыл газының инсуфляторы
	СО2 инсуффляторы. 
–Көмірқышқыл газының (CO2) берілу қарқындылығы – минутына 45 л.
 -Қысымды, берілу қарқындылығын және күйді нақты уақыт режимінде бақылау. 
- Электрохирургиялық блокпен біріктіру мүмкіндігі. 
- Түтінді автоматты түрде кетіруді басқару функциясы. 
- Түтінді кетіру қарқындылығының деңгейін ауыстырып қосу функциясы: жоғары немесе төмен. 
- Артық қысымды шығару режимінің болуы. 
- Кіші қуыс режимінің болуы (кішірек қуыстарды үлкен қауіпсіздікпен үрлеуге мүмкіндік береді). 
- Құралдың алдыңғы панелінде үлкен және кіші қуыспен жұмыс істеу режимдеріне арналған ауыстырып қосу түймелерінің болуы.
- Дабыл сигналдарының болуы: артық қысым, түтіктердің бітелуі, қысым 0.
 - Газ қысымын 3-тен 25 мм сын.бағ. аралығында орнату.ст, 1 мм сын. бағ. қадаммен. 
- Номиналды кернеу: 100-240 В АС (айнымалы ток); 
- Кернеудің ауытқуы: ±10%; 
- Номиналды жиілік: 50/60 Гц; 
- Жиіліктің ауытқуы: ±1 Гц; 
- Номиналды тұтынылатын қуат: 110 ВА (100-240 В АС кернеуінде); Өлшемдері: 
- Шығыңқы бөліктерсіз: 370(Е)х120(Б)х330(Т) мм; 
Салмағы: 9,5 кг. 
	1 дана

	
	
	
	Электрохирургиялық генератор
	Электрохирургиялық генератор. 
Электрохирургиялық генератор келесі медициналық салаларда электрохирургиялық керек-жарақтар мен көмекші жабдықтарды қолдана отырып, тіндерді кесуге және коагуляция жасауға арналған: ‒ ашық хирургия, ‒ лапароскопиялық хирургия, ‒ эндоскопиялық хирургия. 
Электрохирургиялық генератор келесі функциялармен жабдықталған: ‒ Түйісу сапасын бақылау индикаторы ‒ Жоғары қуатта кесуді қолдау ‒ Ұшқын түзілу қарқындылығын мониторингілеу - Балалардың бейтарап электрод баптаулары. 
Жүйе функцияларын басқаруға арналған сенсорлық экранның болуы. Түтінді автоматты түрде кетіру жүйесін қосу мүмкіндігі.
 Режимдердің қысқаша сипаттамасы: Биполярлы кесу режимдері: BipolarCut
Коагуляция аймағы кіші болатын жылдам кесу. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 100 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
PlasmaCut Трансуретралды резекцияға (TURis) арналған электр өткізгіш сұйықтықтағы биполярлы кесу. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 320 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. PK LoopCut
Озық биполярлы кесу технологиясын қолдана отырып, әртүрлі тін құрылымдарын, әсіресе фиброидты тінді кесу. 
Жылдам әрі бақыланатын кесуге арналған мерзімді қуат. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 200 Вт-қа дейін 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін PK MorceCut
Озық биполярлы кесу технологиясын қолдана отырып, әртүрлі тін құрылымдарын, әсіресе фиброидты тінді кесу. 
Жылдам әрі басқарылатын кесуге арналған үзілісті қуат және түтін шығуын азайтудың жетілдірілген функциясы. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 300 Вт-қа дейін 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін PK PureCut
Озық биполярлы кесу технологиясын қолдана отырып, әртүрлі тін құрылымдарын кесу. 
Fast Spark Monitor (FSM, Ұшқын түзілу қарқындылығының мониторингі) әртүрлі типтегі тіндердің (мысалы, бұлшықет және май тіндері) бірқалыпты әрі қайталанатын кесілуін қамтамасыз етеді. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 200 Вт-қа дейін
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. PK SoftCut Озық биполярлы кесу технологиясы мен түтінді азайтудың жетілдірілген функциясын қолдана отырып, әртүрлі тін құрылымдарын кесу. 
Жылдам әрі бақыланатын кесуге арналған мерзімді қуат. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 200 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
Биполярлы коагуляция режимдері: AutoCoag Тіндердің терең коагуляциясына қол жеткізуге арналған баяу биполярлы коагуляция.
Энергия беруді автоматты түрде ажырату жақын маңдағы тіндердің кездейсоқ термиялық зақымдануын болдырмауға көмектеседі. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
BiSoftCoag Тіндердің терең коагуляциясына қол жеткізуге арналған баяу биполярлы коагуляция. 
Тінмен түйіскен кезде энергия беруге арналған автоқосу опциясы. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін (автоқосу қосулы тұрғанда макс. 50 Вт). 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
HardCoag Тіндердің терең коагуляциясына қол жеткізуге арналған баяу биполярлы коагуляция. 
Энергия беруді автоматты түрде ажырату жақын маңдағы тіндердің кездейсоқ термиялық зақымдануын болдырмауға көмектеседі.
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін.
 Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
PK Coag Озық биполярлы кесу технологиясы мен коагуляция барысы туралы акустикалық кері байланысты қолдана отырып, тіннің жабысу және карбонизациялану эффектісі ең аз коагуляция. 
Жылдам әрі бақыланатын коагуляцияға арналған мерзімді қуат. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін.
PK SoftCoag Озық биполярлы кесу технологиясы мен түтінді азайтудың жетілдірілген функциясын қолдана отырып, тіннің жабысу және карбонизациялану эффектісі ең аз коагуляция. 
Жылдам әрі бақыланатын коагуляцияға арналған мерзімді қуат. Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін.
 Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. SalineCoag Трансуретралды резекцияға (TURis) арналған электр өткізгіш сұйықтықтағы биполярлы коагуляция. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 200 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
Монополярлы кесу режимдерінің сипаттамасы: Blend Коагуляция аймағы ұлғайтылған кесу. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 200 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1. BlendCut Коагуляция аймағы ұлғайтылған кесу. Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 200 Вт-қа дейін.
 Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. FineCut Коагуляция аймағы кіші болатын жылдам кесу. 
High Power Cut Support (HPCS, Жоғары қуатта кесуді қолдау) функциясы кесуді жылдам бастау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін.
Әсер ету деңгейлері 1. PowerCut Тіндерді кесіп алу мүмкіндігі жоғары беткейлік коагуляция. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
PulseCut Fast Бақыланатын кесу үшін кезектесіп тұратын кесу және коагуляция фазалары. High Power Cut Support (HPCS, Жоғары қуатта кесуді қолдау) функциясы кесуді жылдам бастау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 
PulseCut Fast режимі коагуляцияны PulseCut Slow режиміне қарағанда жылдамырақ орындауға мүмкіндік береді. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 20-дан 150 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. PulseCut Slow Бақыланатын кесу үшін кезектесіп тұратын кесу және коагуляция фазалары. High Power Cut Support (HPCS, Жоғары қуатта кесуді қолдау) функциясы кесуді жылдам бастау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 
PulseCut Slow режимі коагуляцияны PulseCut Fast режиміне қарағанда баяуырақ орындауға мүмкіндік береді. Қуат деңгейлерінің диапазоны 20-дан 150 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
Pure Коагуляция аймағы кіші болатын жылдам кесу. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 300 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1. PureCut Коагуляция аймағы кіші болатын жылдам кесу. High Power Cut Support (HPCS, Жоғары қуатта кесуді қолдау) функциясы кесуді жылдам бастау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 300 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
Монополярлы коагуляция режимдерінің сипаттамасы: Fulgurate Фульгурацияға және беткейлік тіндерге әсер етуге арналған түйіспесіз коагуляция. 
Сондай-ақ кесу процедуралары үшін де қолданылады. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1. ForcedCoag Тіндерді кесіп алу мүмкіндігі аз болатын беткейлік тіндерге әсер етуге арналған коагуляция. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. PowerCoag Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
SoftCoag Тіндердің терең коагуляциясына қол жеткізуге арналған баяу коагуляция.
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 200 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 5-ке дейін. 
Spray Ұшқын түзу функциясы түйіспесіз беткейлік коагуляцияны орындауға мүмкіндік береді. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1. SprayCoag Ұшқын түзу функциясы түйіспесіз беткейлік коагуляцияны орындауға мүмкіндік береді. 
Қуат деңгейлерінің диапазоны 1-ден 120 Вт-қа дейін. 
Әсер ету деңгейлері 1-ден 3-ке дейін. 
Техникалық сипаттамалар: 
Өлшемі Ені: 370 ±2 мм 
Биіктігі: 241 ±2 мм 
Тереңдігі: 501 ±2 мм 
Қосылған сымдарімен бірге тереңдігі: 520 ±10 мм
Салмағы: 16,4 кг
Электр қоректендіруі. 
Кернеу диапазоны: Айнымалы ток 220-дан 240 В-қа дейін. 
Жиілігі: 50/60 Гц. 
Шығыс қуаты: Номиналды жүктеме кезіндегі жоғары жиілік – 344-тен 516 кГц-ке дейін. 
Жоғары жиіліктердегі максималды монополярлы қуат: 500 Ом кезінде 300 Вт. 
75 Ом кезінде 320 Вт жоғары жиіліктегі максималды биполярлық қуат штепсельге қойылатын талаптар: Monopolar Шығыс ұялары 3 істікшелі штепсельдер ∅4 мм 1 істікшелі штепсельдер ∅8 мм 1 істікшелі штепсельдер ∅4 мм 
Коаксиалды штепсельдер түйіспе диаметрі 9/5 мм
BIPOLAR Шығыс коннекторы үшін 2 істікшелі штепсельдер түйреуіш диаметрі 4 мм, түйреуіштер арасындағы қашықтық 28,6 мм 2 істікшелі штепсель түйреуіш диаметрі 4 мм үшінші кодтау түйреуішімен 2 істікшелі штепсель түйреуіш диаметрі 4 мм, түйреуіштер арасындағы қашықтық 22 мм
Түйіспе диаметрі 4/8 мм коаксиалды штекерлер. 
UNIVERSAL шығыс ұяшықтары: Құралды тану функциясы бар арнайы құралдар үшін жарамды. 
Бейтарап электрод қосқышы үшін: 
- Бейтарап электрод қосқышы үшін 2 істікшелі штепсельдер ∅2,5 мм, түйреуіштер арасындағы қашықтық 10 мм.
LINK-OUT қосқышы
- 14 түйіспелі штекері бар байланыс кабелі арқылы перифериялық жабдықты қосуға арналған.
LINK-IN қосқышы (кірісі): - 26 түйіспелі штекері бар байланыс кабелі арқылы перифериялық жабдықты қосуға арналған. 
USB ұяшығы: - USB флеш-жинақтауышын қосуға арналған.
	2 дана

	
	
	
	CH-S200-08-lb жеңіл камера басы
	Жеңіл камера басы. Өлшемдері ø 32 × 87 мм. Салмағы 90 г. (қосқыштарды қоспағанда (20 г)) ø кабелі 3,4 мм × 3,5 м.3 камера параметрлерін басқару түймелері. Зерттеу кескін алу жүйесі жоларалық типтегі кескіндерді оқуға арналған қатты күйдегі CCD. Тар спектрдегі зерттеу режимі. Камера басының ақпараты жазылған. Электрондық ысырма функциясы бар. Электрондық масштабтау функциясы бар. Фиброскоп режимі бар. Лазерлік сәуле режимі бар (тек үйлесімді бейне орталығын пайдаланған кезде). Электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі BF түрі
	1 дана

	
	
	Қосымша жинақтауыштар

	
	
	1. 
	ULTRA HD Teлескоптар, орындалу нұсқалары, 10 mm, 30°
	Ultra HD телескопы. 
- ED типті линзалар (төмен дисперсия).
- Эндоскопиялық кескінді беруге арналған өзек линзалар жүйесі. 
- Эндоскопиялық кескінді окуляр арқылы немесе үйлесімді камера басын қосу арқылы көру мүмкіндігі. 
- Жұмыс ұзындығы: 318,6 ММ. 
- Енгізілген бөліктің максималды ені: 10,2 ММ. 
- көру бұрышы: 30°. 
- Көру өрісі: 88°. 
- 4K ажыратымдылығымен үйлесімді (ULTRA). 
- Автоклавтауға болады.
	1 дана.

	
	
	2. 
	Медициналық электр аппаратурасына арналған арба
	Мобильді жұмыс станциясы: тереңдігі – 675мм, ені-665мм, биіктігі – 1400мм (жоғарғы науаның жұмыс бетіне дейін), жоғарғы сөренің жүктеме қабілеті 20кг., орта сөрелердің жүктеме қабілеті 31кг, төменгі сөренің жүктеме қабілеті 35кг. максималды шығыс қуаты 1800va.
Мобильді жұмыс орнында:
4 антистатикалық шығыршықтың болуы 
Тежегіштері бар 2 шығыршықтың болуы.
Жабдыққа арналған 4 сөренің болуы.
Пернетақта үшін тартылатын сөренің болуы.
СКД мониторына арналған ұстағыштың болуы.
Трансформатордың болуы. 220 В-тық 12 розетка. 
Сөрелерді биіктігі бойынша қайта реттеу мүмкіндігі.
Жұмыс станциясын жылжытуға арналған тұтқалардың болуы
	1 дана.

	
	
	3. 
	Жарық өткізгіш кабель 4,25мм х 3м
	Медициналық жүйелердің жарық көзіне қосылуға арналған өткізгіш сым. 
- Диаметрі: 4,2 мм. 
 - Ұзындығы : 3 м. 
 - Түрі: CF
Жарық ағынын жарық көзінен құралға беруге арналған
	1 дана.

	
	
	4. 
	Газды орталықтан беруге арналған адаптер
	Инссуфляторға арналған адаптер
Инсуфляторды орталықтандырылған газ беру жүйесіне қосуға арналған.
	1 дана.

	
	
	5. 
	Жоғары қысымды шланг
	Инсуффляторды орталық CO2 беру жүйесіне қосуға арналған газ шлангы. Ұзындығы 2 м. Үйлесімді адаптермен бірге қолдануға арналған. Медициналық жабдықты жоғары қысымды газ беру көзіне қосуға арналған.
	1 дана.

	
	
	6. 
	Инсуффляцияға арналған сүзгіш
	Стерильді, бір реттік, үлкен инсуффляцияға арналған сүзгі. Инсуффляцияға арналған газды стерильді сүзуге арналған. Биологиялық сұйықтықтардың кері ағынынан туындаған инсуффлятор аппаратының ықтимал ластануын болдырмайды.
	1 дана.

	
	
	7. 
	Ажыратып-қосқыштар: аяққа арналған қосарлы
	Қос аяқ қосқышы. Оператордың қолдарын пайдаланбай, медициналық жабдық функцияларын қашықтан басқаруға арналған
	2 дана.

	
	
	8. 
	Бейтарап электрод кабелі
	Науқастың екі секциялы бейтарап электродтарымен бірге қолдануға арналған сым. Генераторға қосуға арналған штекер. Ұзындығы 3 м. Науқастың бейтарап электродты электрохирургиялық аппаратқа қосуға арналған.
	1 дана.

	
	
	9. 
	Ересектерге арналған бейтарап электрод, дене салмағы >15кг. 100 дана
	Пациенттің бейтарап электроды,екі секциялы,өздігінен жабысатын негізде. Дене салмағы > 15кг. 100 дана ересектерге арналған бейтарап электрод.
	1 қаптама

	
	
	10. 
	Суық пышақ функциясы бар биполярлы құрал..
	Суық пышақ функциясы бар биполярлы құрал.. Жұмыс бөлігінің ұзындығы 37 см, диаметрі 5 мм. "Суық пышақ" функциясының болуы қоршаған құрылымдарға минималды термиялық әсер ететін тіндерді механикалық түрде бөлуге мүмкіндік береді.
	1 дана.

	
	
	11. 
	Трансдюсер (өзгерткіш) .
	Ультрадыбыстық түрлендіргіш (трансдюсер)үйлесімді ультрадыбыстық генератормен және ашық, лапароскопиялық (бірыңғай хирургиялық қол жеткізу арқылы араласуды қоса) және эндоскопиялық хирургиялық араласуларға арналған Үйлесімді құралмен қолдануға арналған. 
Ультрадыбыстық Шығыс: жиілігі 47 кГц. 
Сыртқы диаметрі 33 мм. 
 Салмағы 60 г. 
Түрлендіргіш кабелінің ұзындығы 3100 мм. 
Номиналды жоғары жиілікті (РЖ биполярлы) кернеу: 229 Vp
	1 дана.

	
	
	12. 
	Қайшы THUNDERBEAT 5 мм, 35 см
	5мм,35см, алдыңғы жылжымалы тұтқасы бар құрал. Құрал тіндерді коагуляциялау үшін РЖ-биполярлы электр энергиясын және тіндерді жылдам бөлу үшін ультрадыбыстық механикалық энергияны бір уақытта пайдалануы керек . 
Тіндердің коагуляциясы процедурасының аяқталуын автоматты түрде анықтау функциясын қолдайтын биполярлы ток тініне бақыланатын әсер ету арқылы Коагуляция.
Ультрадыбыспен және аспаптағы басқару түймесімен бір мезгілде биполярлы коагуляциямен тіндердің кесілуін қосу мүмкіндігі.
Биполярлық коагуляция функциясын құралдың басқару батырмасымен бөлек қосу мүмкіндігі.
Құралдың алақан аялдамасының алдыңғы жағында сопақ пішінді жылжымалы тұтқасы бар алдыңғы тұтқа. Үш саусақпен жетек. 
Құралды іске қосудың 2 түймесі. 
360°браншты айналдыру.
Ультрадыбыстық экспозицияның жұмыс жиілігі
5 мм аспаптар үшін 47 кГц. 
Амплитудасы 80 мкм.
Штанганың сыртқы диаметрі 5 мм.
	1 дана.

	
	
	13. 
	ЖЖ-кабельдер: ЖЖ-кабель,  биполярлық 4м
	ЖЖ сымы. Биполярлы. Резектоскоп үшін. 
Максималды номиналды кернеу 1.000 шыңы. Ұзындығы - 4м. тікелей орналасқан түйреуіштері бар қосқыш бұрыш, жұмыс элементі үшін. Тікелей штепсель, жұмыс элементі үшін. Электрохирургиялық генераторға арналған қосқыш (штепсель)
	2 дана.

	
	
	14. 
	Телескоп HD: 4 mm; 12°  автоклавталатын
	ЖЖ сымы. Биполярлы. Резектоскопқа арналған. Максималды номиналды кернеуі 1000 В шыңдық. Ұзындығы – 4 м. Жұмыс элементі үшін тік бұрышпен орналасқан түйіспелер бар қосқыш. Жұмыс элементі үшін тікелей штекер. Электрохирургиялық генератор үшін қосқыш (штекер).
	2 дана.

	
	
	15. 
	Жарық өткізгіш кабель 2,8мм х 3м;
	Медициналық жүйелердің жарық көзіне қосылуға арналған өткізгіш сым. 
- Диаметрі 2,8 мм. 
- Ұзындығы : 3 м.
Түрі: CF
	3 дана.

	
	
	16. 
	Резектоскоптың жұмыс элементі: белсенді, тұзды ерітіндіде резекциялау үшін; 
	Резектоскоптың жұмыс элементі: тұзды ерітіндідегі резекциялар үшін белсенді.Бейтарап күйде РЖ резекциясы үшін электродтың дистальды ұшы резекциялық түтіктің сыртында орналасқан. 
Жұмыс элементінің телескоп арнасының диаметрі 4.2 мм
Жұмыс элементінің телескоп арнасының ұзындығы: 222 мм
Жұмыс элементіндегі электродқа арналған бағыттаушы түтіктің ұзындығы: 117 мм
Жұмыс элементіндегі электродтардың бағыттаушы түтігінің ішкі диаметрі: 2,1 мм.
	1 дана.

	
	
	17. 
	Сыртқы тубус, резекциялық, 27Fr, кі бітегіш шүмек, ротациялық,
	'Резектоскоптың сыртқы түтігі, 27 Фр., ротациялық. Түтік материалы: жоғары берік және химиялық төзімді тот баспайтын болат. 2 тік құлыптау шүмек. Бекіткіштерді бекіту жүйесі.
	1 дана.

	
	
	18. 
	Ішкі тубус, резекциялық тубусқа арналған стандартты обтураторды 24Fr
	Ішкі тубус, 24 Фр., ротациялық, ирригациялық порты жоқ, стандартты обтураторды қамтиды. 27 Фр. сыртқы резектоскоп тубусына арналған. Керамикалық ұшы. Серіппелі ысытпасында сыртқы тубусқа бекіту жүйесі. Тубус материалы: жоғары берік және химиялық тұрақты баспайтын болат. Резектоскоптың жіңішке тубусы ретінде ирригациялық сақинамен бірге қолдану мүмкіндігі.
	1 дана.

	
	
	19. 
	 Оптикалық обтуратор 24Fr.
	Оптикалық обтуратор, 24 Fr. Эндоскопиялық араласулар кезінде визуалды бақылаумен қолжетімділікті қауіпсіз қалыптастыруға және троакарды енгізуге арналған
	1 дана.

	
	
	20. 
	Резекциялық тубустарға арналған ирригациялық порт: айналып тұратын 2 бітегіш шүмек
	Резекциялық түтіктерге арналған ирригациялық порты. Тот баспайтын болаттан жасалған 2 кран. ирригациялық желісін резекциялық түтікке қосуға және эндоскопиялық араласу кезінде операциялық аймаққа ирригациялық сұйықтығының берілуін қамтамасыз етуге арналған.
	1 дана.

	
	
	21. 
	Контейнер, стерилизациялық контейнер
	Резектоскопқа, цистоскопқа, уретротомға арналған Контейнер,
ішкі өлшемдері: 478 x 68 x 224 ММ.медициналық құралдарды, керек-жарақтарды немесе керек-жарақтарды орналастыруға, тасымалдауға, сақтауға және зарарсыздандыруға арналған.
	1 дана.

	
	
	22. 
	РЖ-резекциялық электродтар орындау нұсқаларында: 24Fr, 12°:цикл үлкен
	РЖ электрод резекциялық түрі "үлкен цикл", 24 Фр., 0,2 мм сым, бір реттік, стерильді, биполярлы коагуляция және тұзды резекция үшін, 12°телескоп үшін. 12 дана. қаптамада. 4,1мм тұрақтандырғыш түтік.
	1 қаптама

	
	
	23. 
	РЖ-резекциялық электродтар орындау нұсқаларында: 24Fr, 12°:цикл орташа
	РЖ электрод резекциялық түрі "орташа цикл", 24Фр., бір реттік, стерильді, коагуляция және резекция үшін тұзды ерітіндіде, телескоп астында 12º. 12 дана. қаптамада. 4,1 ММ тұрақтандырғыш түтік.
	1 қаптама

	
	
	24. 
	Шприцтер:150 мл: шыны колба
	Медициналық Шприц. Көлемі: 150 мл. орындау: шыны колба. Қысқыш конуспен. Резектоскоп, нефроскоп, цистоскоп түтіктерімен қолдану үшін.Үйлесімді медициналық жабдықтармен бірге қолданған кезде ерітінділерді дәл жинауға, мөлшерлеуге және енгізуге арналған.
	1 дана.

	
	
	25. 
	Қосалқы колбалар, 150мл шприцтерге арналған
	Медициналық шприцке арналған қосалқы колба. Шыны. Қысқыш конуспен. Жалпы: 150мл. үйлесімді медициналық шприцтердегі зақымдалған немесе тозған колбаларды ауыстыруға арналған.
	1 дана.

	
	
	26. 
	Лазерлік резектоскопқа арналған жұмыс элементі.
	Лазерлік резектоскоптың жұмыс элементі:
жұмыс арнасының диаметрі 6 Фр., минималды
инъекциялық иненің ұзындығы 350 мм,
лазерлік зондтардың ұсынылған диаметрі 1,2 мм.
	1 дана.

	
	
	27. 
	Ретракторы бар 1,2 мм лазерлік зондтарға арналған бағыттағыш түтік
	Бағыттаушы түтік,1,2 мм лазерлік зондтар үшін ,ретракторы бар. Эндоскопиялық араласу кезінде лазерлік зондты қауіпсіз енгізуге, орналастыруға және жұмыс аймағына бағыттауға арналған.
	1 дана.

	
	
	28. 
	1,2 мм лазерлік зондтарға арналған бағыттағыш түтік
	Бағыттаушы түтік,1,2 мм лазерлік зондтар үшін.Эндоскопиялық араласу кезінде лазерлік зондты қауіпсіз енгізуге, орналастыруға және жұмыс аймағына бағыттауға арналған.
	1 дана.

	
	
	29. 
	Тубустар, орындалу нұсқалары: обтураторымен 22 Фр.4 Фр. канал
	Тубус, обтуратормен, 22 Фр. 4 Фр. Арна.Эндоскопиялық араласулар кезінде жұмыс қол жетімділігін қалыптастыруға және сақтауға арналған.
	1 дана.

	
	
	30. 
	Сыртқы тубус, 26 Фр. тері арқылы енгізуге арналған
	Сыртқы түтік, 26 Фр. Тері астына қол жеткізу үшін;тері арқылы эндоскопиялық араласулар кезінде жұмыс арнасын қалыптастыруға және сақтауға арналған.
	1 дана.

	
	
	31. 
	Сыртқы тубус, өлшемдері: 8 мм
	Сыртқы түтік 8 мм;эндоскопиялық араласулар кезінде жұмыс арнасын қалыптастыруға және қолдауға арналған.
	1 дана.

	
	
	32. 
	Уретеротом тубусына арналған жұмыс элементі
	Уретеротом түтігінің жұмыс элементі.Эндоскопиялық араласу кезінде уретеротом түтігіне жұмыс құралын орнатуға және бекітуге арналған.
	1 дана.

	
	
	33. 
	Уретротомға арналған пышақ
	Пышақ, жартылай дөңгелек, 4Фр.Арна, 3 немесе 4 Фр-мен бірге қолданылуы керек. уретраға арналған катетер. Уретротомия кезінде уретраның тыртықты тарылуының эндоскопиялық диссекциясын жасауға арналған.
Оптикалық уретротомға арналған пышақ, ара жүзінің түрі.Уретротомия кезінде уретраның тыртықты тарылуының эндоскопиялық диссекциясын жасауға арналған.
	1 жиынтық

	
	
	34. 
	Бағыттағыш түтік, екінші бағыттағыш сымға арналған
	Бағыттаушы түтік. Эндоскопиялық араласулар кезінде екінші бағыттаушы сымды қауіпсіз енгізуге, жүргізуге және орналастыруға арналған.
	1 дана.

	
	
	35. 
	Гибридті өткізгіштер; ПТФЭ жасалған жабыны бар өткізгіштер, өте икемді
	ПТФЭ жабыны бар өткізгіш ультра икемді, ультра қатты, 0,035" x 150см. ұшы 15см.медициналық араласулар кезінде эндоскопиялық құралдарды қауіпсіз жүргізуге және орналастыруға арналған.
	1 дана.

	
	
	36. 
	Амплатц бойынша тубус, 28 Фр
	Амплатц бойынша Тубус, 28 Фр.Тері астындағы урологиялық араласуларда, соның ішінде тері астындағы нефролитотомияда жұмыс арнасын қалыптастыруға және қолдауға арналған
	1 дана.

	
	
	37. 
	Тығыздағыш қалпақша: 7mm
	7мм тығыздағыш қақпағы.Медициналық құралдың немесе жабдықтың портын тығыздауға, жұмыс кезінде сұйықтықтың, газдың немесе жұмыс ортасының ағып кетуіне жол бермеуге арналған.
	1 дана.

	
	
	38. 
	Тығыздағыш қалпақша: 2,0mm
	2,0мм тығыздағыш қақпағы.Медициналық құралдың немесе жабдықтың портын тығыздауға, жұмыс кезінде сұйықтықтың, газдың немесе жұмыс ортасының ағып кетуіне жол бермеуге арналған.
	1 дана.

	
	
	39. 
	Қосалқы клапан
	Клапан,10 дана, мөлдір, операциялық телескоптың саптамасы үшін. Медициналық жабдықта тозған немесе зақымдалған клапанды ауыстыруға арналған.
	2 дана.

	
	
	40. 
	Операциялық телескоп, шолу бағыты 30°, жұмыс каналы, диаметрі 4 мм,
	Операциялық телескоп, жұмыс ұзындығы 230 мм, көру бағыты 30º, 4 мм жұмыс арнасының болуы, автоклавталатын, камера басын жылдам қосуға арналған алынбалы окулярдың болуы, дистальды ұшында қорғаныс линзасын лазерлік дәнекерлеу, Автоматты клапаны бар саптаманы қамтиды.
	2 дана.

	
	
	41. 
	 Сыртқы тубус, 25 Фр., тұрақты шаюмен
	Сыртқы түтік, тұрақты жуумен 25 Фр.Операциялық аймаққа суару сұйықтығын үздіксіз беру мүмкіндігімен эндоскопиялық араласулар кезінде жұмыс арнасын қалыптастыруға және қолдауға арналған.еру мүмкіндігімен эндоскопиялық араласулар кезінде жұмыс арнасын қалыптастыруға және қолдауға арналған.
	1 дана.

	
	
	42. 
	Бағыттағыш түтік фиброскоптарға арналған
	Фиброскоптарға арналған бағыттаушы түтік.Эндоскопиялық араласулар кезінде фиброскопты қауіпсіз енгізуге, жүргізуге және орналастыруға арналған.
	1 дана.

	
	
	43. 
	Тығыздағыш қалпақша: 4 mm
	4мм тығыздағыш қақпағы.Медициналық құралдың немесе жабдықтың портын тығыздауға, жұмыс кезінде сұйықтықтың, газдың немесе жұмыс ортасының ағып кетуіне жол бермеуге арналған.
	1 дана.

	
	
	44. 
	Қармағыш қысқаштар, 3,25 x 400 мм, люменмен
	Люменмен 3,25 мм x 400 мм қысқыштар. Эндоскопиялық араласу кезінде тіндерді, тастарды, бөгде заттарды немесе басқа заттарды Ұстауға, Ұстауға, алуға немесе орналастыруға арналған.
	1 дана.

	
	
	45. 
	Қармағыш қысқаштар, 3,25 x 400 мм
	Ұстағыш қысқыштар, 3,25 x 400 мм.эндоскопиялық араласулар кезінде тіндерді, тастарды, бөгде заттарды немесе басқа заттарды Ұстауға, Ұстауға, жылжытуға және алуға арналған.
	1 дана.

	
	
	46. 
	Нұсқалардағы уретероскоптар: уретероскоп, бір арналы, ауытқыған окуляр, көру бұрышы 5°, кірістіру диаметрі 7,3/10,4 Фр. Жұмыс ұзындығы 430 мм; Құрал арнасы 6,4 Фр; 5,4 Фр дейінгі құралдармен пайдалануға арналға
	Орындау нұсқаларындағы уретероскоптар: Уретероскоп, бір арналы, қабылданбаған окуляр, көру бұрышы 5°, енгізілген Бөліктің диаметрі 7,3 / 10,4 Fr. Жұмыс ұзындығы 430 мм; 6,4 Fr аспаптық арна; 5,4 FR дейін құралдармен пайдалануға арналған /
Несепағардың/жамбастың бітелуін жою үшін
	2 дана.

	
	
	47. 
	Нұсқалардағы адаптер: OES ELITE уретероскопына арналған
	Орындау нұсқасындағы адаптер: OES ELITE уретероскопы үшін. Урологиялық араласуды жүргізу кезінде уретероскопты үйлесімді эндоскопиялық құралдармен, түтіктермен, порттармен, адаптерлермен немесе өзге де керек-жарақтармен қосуға арналған.
	2 дана.

	
	
	48. 
	Операциялық телескоп, 7° шолуды бағыттау,11 Фр. x 220 мм,7,5 Фр. канал,45° окуляр бұрышы
	Цистоскоп (актам цистоскоп / нефроскоп), 7º, 11 Фр.х220 мм, арнаның болуы 7,5 Фр., окуляр 45º бұрышта орналасқан, автоклавталған, камера басын жылдам қосуға арналған алынбалы окулярдың болуы, дистальды ұшында қорғаныс линзасын лазерлік дәнекерлеу, тот баспайтын болаттан жасалған өшіру клапаны
Бүйрекке араласу құралы
	1 дана.

	
	
	49. 
	Тубустар, орындалу нұсқалары: сыртқы тубус, 15,9 Фр, бекітілген, өткізгіш түтікті қамтиды
	Нефроскопқа арналған сыртқы түтік, 15,9 Фр., бекітілген. Нефроскопты қолдана отырып, тері арқылы урологиялық араласулар жүргізу кезінде жұмыс арнасын қалыптастыруға және қолдауға арналған.
	1 дана.

	
	
	50. 
	Қармағыш қысқаштар, орындалу нұсқалары: Қармағыш қысқаштар, 5 Фр. x 340 мм, жартылай икемді;
	Орындау нұсқасындағы қызықты қысқыштар: қызықты қысқыштар, 5Фр. x 340 мм, жартылай икемді.Эндоскопиялық араласулар кезінде тіндерді, тастарды, бөгде заттарды немесе басқа заттарды Ұстауға, жылжытуға және алуға арналған
Орындау нұсқасындағы қызықты қысқыштар: қызықты қысқыштар, 5Фр. x 340 мм, жартылай икемді.Эндоскопиялық араласулар кезінде тіндерді, тастарды, бөгде заттарды немесе басқа заттарды Ұстауға, жылжытуға және алуға арналған
	1 дана.

	
	
	51. 
	Биопсиялық қысқаштар, орындалу нұсқалары: Биопсиялық қысқаштар, 5 Фр. x 340 мм, жартылай икемді
	Орындау нұсқасындағы биопсиялық қысқыштар:
Биопсиялық қысқыштар, 5 Фр. x 340 мм, жартылай икемді.
Эндоскопиялық немесе басқа диагностикалық араласулар кезінде биопсиялық материалдың үлгілерін алуға арналған.
	1 дана.

	
	
	52. 
	Бұрғылар жинағы
	Бұрғылар жинағы, 9-28 фр.Эндоскопиялық араласулар кезінде анатомиялық арналардың өткізгіштігін біртіндеп кеңейтуге, зондтауға және қалпына келтіруге арналған.
	1 дана.

	
	
	53. 
	Бағыттағыш түтік, екінші бағыттағыш сымға арналған
	Бағыттаушы түтік, екінші бағыттаушы сым үшін. Эндоскопиялық араласулар кезінде қосымша бағыттаушы сымды қауіпсіз енгізуге, жүргізуге және орналастыруға арналған.
	1 дана.

	
	
	54. 
	Нефроскоп түтіктері.
	Нефроскоп түтігі.Нефроскопты қолдана отырып, тері арқылы урологиялық араласулар жүргізу кезінде жұмыс арнасын қалыптастыруға және қолдауға арналған.
	1 дана.

	
	
	55. 
	Дилатор
	Дилер.Эндоскопиялық араласулар кезінде, соның ішінде тері астына кіру кезінде қалыптасқан қол жеткізу арнасын кезең-кезеңімен кеңейтуге арналған.
	1 дана.

	
	
	Шығыс материалдары мен тозатың бөлшектер
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	Бағдарламалық қамтамасыз ету:
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	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Қоршаған орта температурасы: 10-40 °C (50-104 °F)
Салыстырмалы ылғалдылық: 30-85% (конденсациясыз)
Атмосфералық қысым: 700 – 1060 гПа

	4
	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)
	DDP баратын жер: Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК

	5
	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері
	150 күнтізбелік күн
Мекенжайы: 070002, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары
	Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету.
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:
- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу;
- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);
- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.

	7
	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар
	Әрбір өнім жинағы қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізіледі. Өнімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатылады. Жеткізу жинағы осы кестеде өнімнің нақты техникалық сипаттамаларымен және әрбір зат (жинақ немесе жабдық бірлігі) үшін жеке толық құрастырумен сипатталады. Техникалық сипаттамаларда басқаша көрсетілмесе, электр қуатымен жабдықтау 220 вольт, қосымша адаптерлер немесе трансформаторларсыз. Құрылғылармен бірге берілетін бағдарламалық жасақтама Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді. Жеткізуші жеткізу процесін білікті мамандар қолдайтынына кепілдік береді. Жеткізу кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге өнім бағдарламалық жасақтамасына кіру үшін барлық қызмет көрсету кодтарын береді. Өлшеу құралдарына қатысты өнімдер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуі тиіс. Жабдықты орнатудан 40 (қырық) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптары туралы хабарлайды. Күрделі орнату жұмыстарын немесе бөлмені алдын ала орнатуды қажет етпейтін, сыртқы өлшемдері стандартты есіктер арқылы өтетін (ені 80 см және биіктігі 200 см) үлкен жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, құрылғыларды ашуды, орнатуды, баптауды және пайдалануға беруді, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және компанияның техникалық сипаттамаларына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық персоналды оқытуды (қолданбалы оқыту) және техникалық персоналды оқытуды (қолдау құжатын берумен негізгі қызмет көрсету деңгейі) Жеткізуші жүзеге асырады, ол тиісті мамандар болмаған жағдайда Өндірушінің қызметкерлерін тартады.





Техническая спецификация
							
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Торговое наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром с указанием модели, наименования производителя, страны, регистрационного номера и срока действия регистрации)
	Видеоэндоскопическая система VISERA ELITE III 
Производитель,старана: Olympus Medical System Corp.,Япония
№ РК МИ (МТ)-0№028555 
Дата регистрации:26.09.2024
Дата истечения:бессрочно

	
2
	Требования к комплектации
	№п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	OTV-S200 Видеоцентр 
	Видеоцентр со встроенным источником света LED 
Совместимость с процессором 4K – кабель связи в комплекте 
Совместимость с режимом узкополосного просмотра 
Совместимость с режимом наблюдения Yellow Enhance (YE)
Совместимость с режимом просмотра ИК и белого света (WLI) 
Автоматическая регулировка яркости – 17 уровней 
	1 шт.

	
	
	2. 
	Головка камер в вариантах исполнения: CH-S200-XZ-EA, HD 3CMOS автоклавируемая 
	Совместимость с оптико-цифровой технологией, которая блокирует красную полосу в спектре белого света и ИК-режим
3 программируемые функциональные кнопки 
АВТОФОКУС одним касанием (AF) и непрерывный АВТОФОКУС (C-AF)  
Возможность регулировки фокуса с помощью специальных кнопок 
Возможность взаимодействия с оптикой со стандартным подключением окуляра
Цифровой зум 
Длина кабеля 3 м 
Вес 270 г  
Полностью погружаемый в дезинфицирующее средство
Стерилизация: автоклав, STERIS V-PRO maX, STERRAD 100S/NX/100NX 
	1 шт.

	
	
	3. 
	Мониторы в вариантах исполнения: размеры : 4K 
	Монитор 4K - 32-дюймовый монитор сверхвысокой четкости(UHD).                                                                                                                                                            Размер экрана (диагональ) - "800,8 мм (31,5 дюйма)
Технология дисплея -  a-Si TFT Active Matrix LCD
Коэффициент контрастности - 1000: 1
Мин. 1,073 миллиарда цветов - Да
Встроенная технология HDTV - Да
Стандарты HDTV: - 1080 / 50i, 1080 / 60i, 1080 / 59.94p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 59.94p, 720 / 50p, 720 / 60p, 720p / 59,94p "
Разрешение 4K (16: 9, 3840 x 2160 пикселей) - Да
Стандарты 4K: - 2160 / 25p, 2160 / 30p, 2160 / 59.94p, 2160 / 60p, 2160 / 50p
Формат изображения - 16: 9
"Угол обзора (вверх / вниз / влево / вправо) - 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° -  Да
Входные разъемы - 1x HDMI, 1x порт дисплея, 2 порта 12G-SDI, 1x 3G-SDI, 1x DVI-D "
Выходные разъемы - 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI "
Количество вариантов конфигурации цветовой температуры – 2, D93 и D65 
Количество вариантов настройки гамма-коррекции – 8 «1,8» ,« 2,0 »,« 2,2 »,« 2,4 »,« 2,6 »,« DICOM »,« эндоскоп »и« HLG »»
Другие варианты конфигурации - Регулируемые цветность, фаза, яркость, контраст
Сохранить/отредактировать/загрузить 20 пользовательских настроек - Да
Входы дистанционного управления RS-232 для выбора входных сигналов - Да
Крепление VESA-100 - Да
 Электроснабжение - 100–240 В переменного тока
Частота сети - 50/60 Гц
Потребление электроэнергии - Макс. 182 ВА
Размеры, Ш x В x Г - 753,9 x 476,3 x 79,2 мм
Вес - 11,8 кг
	1 шт.

	
	
	4. 
	Инсуффлятор  углекислого газа
	Инсуффлятор СО2.
-Интенсивность подачи углекислого газа (CO2) -  45 л в минуту.
-Контроль давления, интенсивности подачи и состояния  в режиме реального времени.
-Возможность объединении с  электрохирургическим блоком. 
-Функция управления автоматическим удалением дыма.
-Функция переключения уровня интенсивности  удаления дыма: высокий или низкий.
-Наличие режима стравливания избыточного давления.
-Наличие режима малой полости(позволяющийй с большей безопасностью раздувать полости меньшего размера).
-Наличие клавиш переключения для режимов работы с большой и малой полостью на передней панели прибора.
-Наличие сигналов тревоги на: избыточное давление, закупорка трубок, давление 0.                                                 
-Установка давления газа в пределах  от 3 до 25 мм рт.ст, с шагом 1 мм рт ст.         
- Номинальное напряжение: 100-240 В АС;
- Колебания напряжения: ±10%;
- Номинальная частота: 50/60 Гц;
- Колебания частоты: ±1 Гц;
- Номинальная потребляемая мощность: 110ВА (при напряжении 100-240 В АС);
Размеры: 
- Без выступающих частей: 370(Ш)х120(В)х330(Г) мм;
Вес: 9,5 кг.
	1 шт.

	
	
	5. 
	Электрохирургический генератор
	Электрохирургический генератор. Электрохирургический генератор предназначен для разрезания тканей и коагуляции с применением электрохирургических принадлежностей и вспомогательного оборудования в следующих медицинских областях: ‒ открытая хирургия, ‒ лапароскопическая хирургия, ‒ эндоскопическая хирургия. Электрохирургический генератор оснащен следующими функциями: ‒ Контрольный индикатор качества контакта ‒ Поддержка рассечения на высокой мощности ‒ Мониторинг интенсивности искрообразования - Настройки детского нейтрального электрода Наличие сенсорного экрана для управления функциями системы. Возможность подключения автоматической системы удаления дыма. Краткое описание режимов: Биполярные режимы рассечения: BipolarCut 
Быстрое рассечение с малой зоной коагуляции. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 100 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 PlasmaCut 
Биполярное рассечение в электропроводящей жидкости для трансуретральной резекции (TURis). 
Диапазон уровней мощности от 1 до 320 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 PK LoopCut
 Резание различных тканевых структур, особенно фиброидной ткани, с применением передовой технологии биполярного резания. Периодическая мощность для быстрого и контролируемого рассечения. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 200 Вт 
Уровни воздействия  от 1 до 3 PK MorceCut 
Резание различных тканевых структур, особенно фиброидной ткани, с применением передовой технологии биполярного резания. 
Прерывистая мощность для быстрого и управляемого резания и улучшенная функция сокращения выхода дыма. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 300 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 PK PureCut 
Резание различных тканевых структур, с применением передовой технологии биполярного резания. 
Fast Spark Monitor (FSM, Мониторинг интенсивности искрообразования) обеспечивает осуществление плавных и воспроизводимых разрезов тканей различных типов (например, мышечной и жировой). 
Диапазон уровней мощности от 1 до 200 Вт 
Уровни воздействия  от 1 до 3 PK SoftCut Резание различных тканевых структур, с применением передовой технологии биполярного резания и улучшенной функцией сокращения дыма. 
Периодическая мощность для быстрого и контролируемого рассечения. Диапазон уровней мощности от 1 до 200 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 
Биполярные режимы коагуляции: AutoCoag Медленная биполярная коагуляция для достижения глубокой коагуляции тканей. 
Автоматическое отключение подачи энергии поможет избежать непреднамеренного термического повреждения прилегающих тканей. Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 BiSoftCoag Медленная биполярная коагуляция для достижения глубокой коагуляции тканей. 
Опция автозапуска для подачи энергии при контакте с тканью. Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт (макс.50 Вт при включенном автозапуске) 
Уровни воздействия от 1 до 3 HardCoag Медленная биполярная коагуляция для достижения глубокой коагуляции тканей. Автоматическое отключение подачи энергии поможет избежать непреднамеренного термического повреждения прилегающих тканей. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 PK Coag Коагуляция с минимальным эффектом прилипания и карбонизации ткани с применением передовой технологии биполярного резания и акустической обратной связи о ходе коагуляции. 
Периодическая мощность для быстрой и контролируемой коагуляции. Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия  от 1 до 3 
PK SoftCoag Коагуляция с минимальным эффектом прилипания и карбонизации ткани с применением передовой технологии биполярного резания и улучшенной функцией сокращения дыма. 
Периодическая мощность для быстрой и контролируемой коагуляции. Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 SalineCoag Биполярная коагуляция в электропроводящей жидкости для трансуретральной резекции (TURis). Диапазон уровней мощности от 1 до 200 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 Описание монополярных режимов рассечения: Blend Резание с увеличенной зоной коагуляции. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 200 Вт 
Уровни воздействия 1 BlendCut Резание с увеличенной зоной коагуляции. Диапазон уровней мощности от 1 до 200 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 FineCut Быстрое рассечение с малой зоной коагуляции. 
Функция High Power Cut Support (HPCS, Поддержка рассечения на высокой мощности) обеспечивает возможность быстрого запуска резания. Диапазон уровней мощности  от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия 1 PowerCut Поверхностная коагуляция с повышенной возможностью иссечения тканей. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 PulseCut Fast Чередующиеся фазы рассечения и коагуляции для контролируемого резания. 
Функция High Power Cut Support (HPCS, Поддержка рассечения на высокой мощности) обеспечивает возможность быстрого запуска резания. Режим PulseCut Fast позволяет выполнять коагуляцию быстрее, чем режим PulseCut Slow. 
Диапазон уровней мощности от 20 до 150 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 PulseCut Slow Чередующиеся фазы рассечения и коагуляции для контролируемого резания. Функция High Power Cut Support (HPCS, Поддержка рассечения на высокой мощности) обеспечивает возможность быстрого запуска резания. Режим PulseCut Slow позволяет выполнять коагуляцию медленнее, чем режим PulseCut Fast. 
Диапазон уровней мощности от 20 до 150 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 Pure Быстрое рассечение с малой зоной коагуляции. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 300 Вт 
Уровни воздействия 1 PureCut Быстрое рассечение с малой зоной коагуляции. Функция High Power Cut Support (HPCS, Поддержка рассечения на высокой мощности) обеспечивает возможность быстрого запуска резания. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 300 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 Описание монополярных режимов коагуляции Fulgurate Бесконтактная коагуляция для фульгурации и воздействия на поверхностные ткани. Также используется для процедур резания. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия 1 
ForcedCoag Коагуляция для воздействия на поверхностные ткани с небольшой возможностью иссечения тканей. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия  от 1 до 3 PowerCoag 
Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 SoftCoag Медленная коагуляция для достижения глубокой коагуляции тканей. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 200 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 5 Spray Функция образования искр позволяет выполнять бесконтактную поверхностную коагуляцию. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия 1 SprayCoag Функция образования искр позволяет выполнять бесконтактную поверхностную коагуляцию. 
Диапазон уровней мощности от 1 до 120 Вт 
Уровни воздействия от 1 до 3 Технические характеристики: 
Размер 
Ширина:370 ±2мм 
Высота:241 ±2 мм 
Глубина:501 ±2 мм 
Глубина с подключенными кабелями:520 ±10 мм 
Вес:16,4 кг 
Электропитание Диапазон напряжений Переменный ток от 220 до 240 В Частота:50/60 Гц 
Выходная мощность: Высокая частота при номинальной нагрузке от 344 до 516 кГц 
Максимальная монополярная мощность на высоких частотах 300 Вт при 500 Ом 
Максимальная биполярная мощность на высоких частотах 320 Вт при 75 Ом Требования к штекерам: Выходные гнезда MONOPOLAR 3-контактные штекеры ∅4 мм 1-контактные штекеры ∅8 мм 1-контактные штекеры ∅4 мм 
Коаксиальные штекеры диаметр контакта 9/5 мм 
Для выходного разъема BIPOLAR 2-контактные штекеры диаметр контакта 4 мм, расстояние между контактами 28,6 мм 2-контактный штекер диаметр контакта 4 мм с третьим кодирующим контактом 2-контактный штекер диаметр контакта 4 мм, расстояние между контактами 22 мм 
Коаксиальные штекеры диаметр контакта 4/8 мм Выходные гнезда UNIVERSAL Пригодны для специальных инструментов с функцией распознавания инструмента 
Для разъема нейтрального электрода 2-контактные штекеры ∅2,5 мм, расстояние между контактами 10 мм. 
Разъем LINK-OUT 
Для подключения периферийного оборудования с помощью кабеля связи с 14-контактным штекером. 
Разъем LINK-IN 
Для подключения периферийного оборудования с помощью кабеля связи с 26-контактным штекером. 
Гнездо USB Для подключения флеш-накопителя USB. 
	2 шт

	
	
	6. 
	Легкая головка камеры CH-S200-08-LB
	Легкая головка камеры. Габаритные размеры ø 32 × 87 мм. Масса 90 г. (за исключением переключателей (20 г)) Кабель ø 3,4 мм × 3,5 м. 3 кнопки управления настройками камеры. Исследование Система получения изображения Твердотельная ПЗС-матрица для считывания изображений межстрочного типа. Режим исследования в узком спектре. Имеется Запись информации головки камеры. Имеется Функция электронного затвора. Имеется Функция электронного масштабирования. Имеется Режим фиброскопа. Имеется (только при использовании совместимого видеоцентра) Режим лазерного пучка. Степень защиты от поражения электрическим током ТИП BF
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1. 
	ULTRA HD Teлескоп в варианте исполнения, 10 mm, 30° 
	ULTRA HD Teлескоп.                                                  
-Линзы типа ED (с низкой дисперсией).
-Система стержневых линз для передачи эндоскопического изображения.                
-Возможность просматривать эндоскопическое изображение с помощью окуляра или при подсоединении совместимой камерной головки.                -Рабочая длина: 318,6мм.                           
-Максимальная ширина вводимой части :10,2мм.                                                      -Угол зрения: 30°.                                       
-Поле зрения: 88°.                                      
-Совместимый с 4К разрешением (ULTRA).                                                  -Автоклавируемый.
	1 шт.

	
	
	2. 
	Тележка для
медицинской
электроаппаратуры
	Мобильная рабочая станция: глубина – 675мм, ширина – 665 мм, высота – 1400 мм (до рабочей поверхности верхнего лотка), нагрузочная способность верхней полки 20кг., нагрузочная способность средних полок 31кг, нагрузочная способность нижней полки 35кг. максимальная выходная мощность  1800VA.
В мобильной рабочей:
Наличие 4-х антистатических роликов.
Наличие 2-х роликов с тормозами.
Наличие 4-х полок для оборудования.
Наличие выдвижной полки для клавиатуры.
Наличие держателя для ЖК монитора.
Наличие трансформатора 12 розеток 220В.
Возможность перерегулирования полок по высоте.
Наличие ручек для передвижения рабочей станции.
	1 шт.

	
	
	3. 
	Световодный кабель 4,25мм х 3м.
	Световодный кабель для подключения к источнику света медицинских систем.                                                                       
-Диаметр: 4,2мм.                                                                                     
 -Длина : 3 м.                                                                           
 -Тип: CF
Предназначен для передачи светового потока от источника света к инструменту
	1 шт.

	
	
	4. 
	Адаптер для 
централизованной подачи
газа.
	Адаптер для инссуфлятора
Предназначен для подключения инсуффлятора к централизованной системе подачи  газа.
	1 шт.

	
	
	5. 
	Шланг высокого 
давления
	Шланг газовый для подключения инсуффлятора к центральной системе подачи CO2. Длина 2м. Для использования с совместимым адаптером. Предназначен для подключения медицинского оборудования к источнику подачи газа под высоким давлением 
	1 шт.

	
	
	6. 
	Фильтр для инсуффляции 
	Фильтр,стерильный, одноразовый, для инсуффляции,
большой. Для стерильной фильтрации газа для инсуффляции. Предотвращает возможную контаминацию аппарата для инсуффляции,
вызванную обратным током биологических жидкостей.
	1 шт.

	
	
	7. 
	Переключатели ножной двойной
	Переключатель ножной двойной.Предназначен для дистанционного управления функциями медицинского оборудования без использования рук оператора.
	2 шт.

	
	
	8. 
	Кабель нейтрального электрода
	Кабель для использования с двухсекционными нейтральными электродами пациента. Штекер для подключения к генератору. Длина 3м. Предназначен для подключения нейтрального электрода пациента к электрохирургическому аппарату.
	1 шт.

	
	
	9. 
	Нейтральный электрод  для взрослых,с массой тела >15кг. 100шт
	Нейтральный электрод пациента,двухсекционный,на самоклеящейся основе. Нейтральный электрод для взрослых с массой тела >15кг. 100шт в упаковке.
	1 упаковка

	
	
	10. 
	Инструмент биполярный с функцией холодного ножа
	Инструмент биполярный с функцией холодного ножа.. Длина рабочей части 37 см. Диаметр 5мм.Наличие функции «холодного ножа» обеспечивает возможность механического рассечения тканей с минимальным термическим воздействием на окружающие структуры.
	1 шт.

	
	
	11. 
	Трансдюсер (преобразователь).
	Ультразвуковой преобразователь (трансдюсер)предназначен для применения с совместимыми ультразвуковым генератором  и совместимым инструментом  для открытых, лапароскопических (включая вмешательства через единый хирургический доступ) и эндоскопических хирургических вмешательств.                                        
Ультразвуковой выход: Частота 47 кГц.                    
Внешний диаметр 33 мм.                                                    
 Вес 60 г.                                         
Длина кабеля преобразователя 3100 мм.                                   
Номинальное высоко-частотное (РЧ биполярный) напряжение: 229 Vp.
	1 шт.

	
	
	12. 
	Ножницы THUNDERBEAT 5 mm, 35 cm 
	Инструмент 5мм,35см, c фронтальной подвижной рукояткой. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей . 
Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции  автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции  ткани.
Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте.
Возможность отдельного включения  функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте.
Фронтальная рукоятка, имеющая подвижный рычаг овальной формы спереди от ладонного упора инструмента. Привод тремя пальцами руки.                   
2 кнопки активации работы инструмента.                
Ротация бранш на 360°.
Рабочая частота ультразвукового воздействия
для 5 мм инструментов 47 кГц.                            
 Амплитуда 80 мкм.
Внешний диаметр стержня  5мм.
Эффективная (рабочая) длина 350мм.                
Изогнутая форма браншей.                                     
Длина браншей дистального конца инструмента : 16 мм.
Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. 
Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. 
Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт.
Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт.                                                            Индивидуальная стерильная упаковка.
Комплектность инструмента:  Инструмент, стабилизатор, ключ.
	1 шт.

	
	
	13. 
	ВЧ-кабели: ВЧ-кабель, биполярный 4м. 
	ВЧ-кабель. Биполярный. Для резектоскопа. 
Максимальное номинальное напряжение 1.000 Впиковое. Длина - 4м. Разъем с контактами, расположенными под прямым
углом, для рабочего элемента. Прямой штекер, для рабочего элемента. Разъем (штекер), для электрохирургического генератора
	2 шт

	
	
	14. 
	Телескоп HD: 4 mm; 12° автоклавируемые.
	'Телескоп, автоклавируемый. Наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце. Рабочая длина: 280мм. Максимальный диаметр вводимой части: 4мм. Угол обзора: 12°.
	2 шт

	
	
	15. 
	Световодный кабель 2,8ммх3м 
	Световодный кабель для подключения к источнику света медицинских систем.       
-Диаметр 2,8 мм.                                     
-Длина : 3 м.
Tип: CF.
	3 шт

	
	
	16. 
	Рабочий элемент
резектоскопа: активный, для резекций в
соляном растворе.
	Рабочий элемент резектоскопа: активный для резекций в соляном растворе.В нейтральном положении дистальный конец электрода для ВЧ-резекции находится снаружи резекционного тубуса.              
 Диаметр канала телескопа рабочего элемента  4.2мм
Длина канала телескопа рабочего элемента : 222мм
Длина направляющей трубки для электрода в рабочем элементе :117мм
Внутренний диаметр направляющей трубки электродов в рабочем элементе: 2,1мм.
	1 шт.

	
	
	17. 
	Наружный тубус, резекционный, 27Fr, два запорных крана, ротационный.
	'Наружный тубус резектоскопа, 27 Фр., ротационный. Материал тубуса: высокопрочная и химически стойкая нержавеющая сталь. 2 вертикальных запорных крана. Система фиксации на защелках.
	1 шт.

	
	
	18. 
	Внутренний тубус, включая стандартный обтуратор для резекционного тубуса 24Fr.
	'Внутренний тубус, 24 Фр., ротационный, без ирригационного порта, включает стандартный обтуратор. Для наружнего тубуса резектоскопа 27Фр. Керамический наконечник. Система фиксации к наружнему тубусу на пружинной защелке. Материал тубуса: высокопрочная и химически стойкая нержавеющая сталь. Возможность использования с ирригационным кольцом в качестве тонкого тубуса резектоскопа
	1 шт.

	
	
	19. 
	Оптический обтуратор 24Fr.
	Оптический обтуратор 24Fr.Предназначен для безопасного формирования доступа и введения троакара под визуальным контролем при эндоскопических вмешательствах
	1 шт.

	
	
	20. 
	Ирригационный порт, для резекционных тубусов:2 запорных крана, вращающиеся 
	Ирригационный порт для резекционных тубусов. 2 запорных крана из нержавеющей стали. Предназначен для подключения ирригационной линии к резекционному тубусу и обеспечения подачи ирригационной жидкости в операционную зону при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.

	
	
	21. 
	Контейнер, контейнер стерилизационный.
	Контейнер, для резектоскопа, цистоскопа, уретротома,
внутренние размеры: 478 x 68 x 224 мм. Предназначен для размещения, транспортировки, хранения и стерилизации медицинских инструментов, расходных изделий или принадлежностей.
	1 шт.

	
	
	22. 
	ВЧ-резекционные электроды в вариантах исполнения: 24Fr, 12°: петля большая. 
	ВЧ электрод резекционный тип "петля большая", 24 Фр., проволока 0,2 мм, одноразовый, стерильный, для биполярной коагуляции и резекции в солевом растворе, для телескопа 12°. 12 шт. в упаковке. Стабилизирующая трубка 4,1 мм.
	1 упаковка

	
	
	23. 
	ВЧ-резекционный электрод в вариантах исполнения: 24Fr, 12°: петля средняя. 
	ВЧ электрод резекционный тип "петля средняя", 24Фр., одноразовый, стерильный, для коагуляции и резекции в солевом растворе, под телескоп 12º. 12 шт.в упаковке. Стабилизирующая трубка 4,1 мм.
	1 упаковка

	
	
	24. 
	Шприц: 150 мл: стеклянная колба.
	Шприц медицинский. Обьем: 150 мл. Исполнение: стеклянная колба. С зажимным конусом. Для применения с тубусами резектоскопа, нефроскопа, цистоскопа.Предназначен для точного набора, дозированной подачи и введения растворов при использовании с совместимым медицинским оборудованием.
	1 шт.

	
	
	25. 
	Запасные колбы, стеклянные, для шприцов 150мл.
	Запасная колба для медицинскиго шприца. Стеклянная. С зажимным конусом. Обем: 150мл.Предназначены для замены поврежденных или изношенных колб в совместимых шприцах медицинского назначения.
	1 шт.

	
	
	26. 
	Рабочий элемент лазерного резектоскопа
	Рабочий элемент лазерного резектоскопа:
диаметр рабочего канала 6 Фр., минимальная
длина инъекционной иглы 350 мм,
рекомендованный диаметр лазерных зондов 1,2 мм.
	1 шт.

	
	
	27. 
	Направляющая трубка, для 1,2 мм лазерных зондов, с ретрактором
	Направляющая трубка,для 1,2 мм лазерных зондов ,с ретрактором. Предназначена для безопасного введения, позиционирования и направления лазерного зонда к рабочей зоне при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.

	
	
	28. 
	Направляющая трубка, для 1,2 мм лазерных зондов 
	Направляющая трубка,для 1,2 мм лазерных зондов.Предназначена для безопасного введения, позиционирования и направления лазерного зонда к рабочей зоне при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	29. 
	Тубусы в вариантах
исполнения: с обтуратором22
Фр.4 Фр. канал
	Тубус, с обтуратором,22 Фр. 4 Фр. Канал.Предназначены для формирования и поддержания рабочего доступа при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	30. 
	Наружный тубус, 26 Фр. Для чрескожного доступа
	Наружный тубус, 26 Фр. Для чрескожного доступа;Предназначен для формирования и поддержания рабочего канала при чрескожных эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	31. 
	Наружный тубус  размеры:8 мм.
	Наружный тубус  8 мм;Предназначен для формирования и поддержания рабочего канала при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	32. 
	Рабочий элемент для тубуса уретеротома
	Рабочий элемент для тубуса уретеротома.Предназначен для установки и фиксации рабочего инструмента в тубусе уретеротома при проведении эндоскопических  вмешательств.
	1 шт.   

	
	
	33. 
	Нож для уретротома
	Нож,полукруглый, с 4Фр.Каналом, должен быть использован в комбинации с 3 или 4 Фр. катетером для уретры. Предназначен для выполнения эндоскопического рассечения рубцовых сужений уретры при проведении уретротомии.
Нож для оптического уретротома,тип пилка.Предназначен для выполнения эндоскопического рассечения рубцовых сужений уретры при проведении уретротомии.
	1 комплект   

	
	
	34. 
	Направляющая трубка, для второй направляющей проволоки.
	Направляющая трубка.Предназначена для безопасного введения, проведения и позиционирования второй направляющей проволоки при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	35. 
	Проводники гибридные; проводники с покрытием из ПТФЭ; сверхгибкий
	Проводник с покрытием из ПТФЭ сверхгибкий, сверхжесткий,  0,035” x 150см. Кончик 15см.Предназначен для безопасного проведения и позиционирования эндоскопических инструментов при медицинских вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	36. 
	Тубус по Амплатцу, 28 Фр
	Тубус по Амплатцу, 28 Фр.Предназначен для формирования и поддержания рабочего канала при чрескожных урологических вмешательствах, в том числе при чрескожной нефролитотомии
	1 шт.   

	
	
	37. 
	Колпачок уплотнительный: 7mm,
	Колпачок уплотнительный 7mm.Предназначен для герметизации порта медицинского инструмента или оборудования, предотвращения утечки жидкости, газа или рабочей среды во время эксплуатации.
	1 шт.   

	
	
	38. 
	Колпачок уплотнительный: 2,0mm,
	Колпачок уплотнительный 2,0mm. Предназначен для герметизации порта медицинского инструмента или оборудования, предотвращения утечки жидкости, газа или рабочей среды во время эксплуатации.
	1 шт.   

	
	
	39. 
	Запасной клапан
	Клапан,10 штук,прозрачный,для насадки операционного телескопа. Предназначен для замены изношенного или поврежденного клапана в медицинском оборудовании.
	2 шт.   

	
	
	40. 
	Операционный телесоп, направление обзора 30°, рабочий канал диаметром 4 мм,
	Операционный телескоп, рабочая длина 230мм, Направление обзора 30º, наличие рабочего канала 4 мм, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого подсоединения головки камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, включает насадку с автоматическим клапаном.
	2 шт.   

	
	
	41. 
	Наружный тубус, 25 Фр., с постоянным промыванием
	Наружный тубус, 25 Фр с постоянным промыванием.Предназначен для формирования и поддержания рабочего канала при эндоскопических вмешательствах с возможностью непрерывной подачи ирригационной жидкости в операционную зону.
	1 шт.   

	
	
	42. 
	Направляющая трубка для фиброскопов
	Направляющая трубка для фиброскопов.Предназначена для безопасного введения, проведения и позиционирования фиброскопа при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	43. 
	Колпачок уплотнительный 4mm,
	Колпачок уплотнительный 4mm. Предназначен для герметизации порта медицинского инструмента или оборудования, предотвращения утечки жидкости, газа или рабочей среды во время эксплуатации.
	1 шт.   

	
	
	44. 
	Захватывающие щипцы, 3,25 x 400 мм, с люменом;
	Захватывающие щипцы, 3,25 x 400 мм, с люменом. Предназначены для захвата, удержания, извлечения или позиционирования тканей, конкрементов, инородных тел либо иных объектов при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	45. 
	Захватывающие щипцы, 3,25 x 400 мм,
	Захватывающие щипцы, 3,25 x 400 мм.Предназначены для захвата, удержания, перемещения и извлечения тканей, конкрементов, инородных тел или иных объектов при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	46. 
	Уретероскопы в вариантах исполнения: Уретероскоп, одноканальный, отклоненный окуляр, угол обзора 5°, диаметр вводимой части 7,3/10,4 Fr. Рабочая длина 430мм; Инструментальный канал 6,4Fr; для использования с инструментами до 5,4 Fr
	Уретероскопы в вариантах исполнения: Уретероскоп, одноканальный, отклоненный окуляр, угол обзора 5°, диаметр вводимой части 7,3/10,4 Fr. Рабочая длина 430мм; Инструментальный канал 6,4Fr; для использования с инструментами до 5,4 Fr /
Для устранения обструкции мочеточника/лоханки
	2 шт.   

	
	
	47. 
	Переходник в варианте исполнения: для уретероскопа OES ELITE 
	Переходник в варианте исполнения: для уретероскопа OES ELITE. Предназначен для соединения уретероскопа с совместимыми эндоскопическими инструментами, трубками, портами, адаптерами или иными принадлежностями при проведении урологических вмешательств.
	2 шт.   

	
	
	48. 
	Операционный телескоп, 7° направление обзора,11 Фр. x 220 мм,7,5 Фр. канал,45° угол окуляра.
	Цистоскоп(компактный цистоскоп/нефроскоп), 7º, 11 Фр.х220 мм, наличие канала 7,5 Фр., окуляр расположен под углом 45º, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого подсоединения головки камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, запорный кран из нержавеющей стали
Инструмент для вмешательств на почке
	1 шт.   

	
	
	49. 
	Тубус в вариантах исполнения: Наружный тубус, 15,9 Фр., фиксированный включает проводную трубку.
	Наружный тубус для нефроскопа, 15,9 Фр., фиксированный. Предназначен для формирования и поддержания рабочего канала при проведении чрескожных урологических вмешательств с использованием нефроскопа.
	1 шт.   

	
	
	50. 
	Захватывающие щипцы в вариантах исполнения: Захватывающие щипцы, 5 Фр. X 340 мм, полугибкие.
	Захватывающие щипцы, 5 Фр. x 340 мм,полугибкие. Предназначены для захвата, удержания, перемещения и извлечения тканей, конкрементов, инородных тел или иных объектов при эндоскопических вмешательствах.
Захватывающие щипцы в варианте исполнения: Захватывающие щипцы, 5Фр. x 340 мм, полугибкие . . Предназначены для захвата, удержания, перемещения и извлечения тканей, конкрементов, инородных тел или иных объектов при эндоскопических вмешательствах
	1 шт.   

	
	
	51. 
	Биопсийные щипцы в варианте исполнения: Биопсийные щипцы, 5 Фр. x 340 мм, полугибкие 
	Биопсийные щипцы в варианте исполнения:
Биопсийные щипцы, 5 Фр. x 340 мм, полугибкие.
Предназначены для взятия образцов биопсийного материала при эндоскопических, или иных диагностических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	52. 
	Набор бужей 
	Набор бужей, 9–28 Fr.Предназначен для постепенного расширения, зондирования и восстановления проходимости анатомических каналов при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	53. 
	Направляющая трубка, для второй направляющей проволки
	Направляющая трубка, для второй направляющей проволки. Предназначена для безопасного введения, проведения и позиционирования дополнительной направляющей проволоки при эндоскопических вмешательствах.
	1 шт.   

	
	
	54. 
	Тубусы нефроскопа
	Тубус нефроскопа.Предназначен для формирования и поддержания рабочего канала при проведении чрескожных урологических вмешательств с использованием нефроскопа.
	1 шт

	
	
	55. 
	Дилатор 
	Дилатор.Предназначен для поэтапного расширения сформированного канала доступа при эндоскопических вмешательствах, в том числе при чрескожном доступе.
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы

	
	
	1
	нет
	
	

	
	
	Принадлежности:

	
	
	1
	нет
	
	

	
	
	Программное обеспечение:

	
	
	1
	нет
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды: 10–40 °C (50–104 °F)
Относительная влажность: 30–85% (без образования конденсата)
Атмосферное давление: 700 – 1060 гПа


	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)2020
	DDP пункт назначения: КГП на ПХВ « Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	150 (сто двадцать) календарных дней
Адрес:070002, ВКО, г Усть-Каменогорск, пр.Абая 18

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. 
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