 Техникалық ерекшелік


	№ п/п
	Өлшемшарттар
	Сипаттама

	1
	Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Consona ультрадыбыстық диагностикалық жүйесі, сериялары: Consona N8S керек-жарақтарымен жиынтықта
Өндіріс: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Қытай
№ РК МИ (МТ)-0№026270
Тіркеу (қайта тіркеу)күні:26.04.2023
Жарамдылық мерзімі: Мәңгілік

	2
	Мақсаты (дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Бұл жүйе абдоминальды, гинекологиялық, акушерлік, педиатриялық, кардиологиялық, тірек-қимыл аппараты, қан тамырлары, неврологиялық, урологиялық, интраоперациялық және торакальды зерттеулерге, сондай-ақ кіші мүшелерді, миды және плевра қуысын зерттеуге арналған.

	3
	Жинақтауға қойылатын талаптар
	№ п/п
	Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	Ультрадыбыстық диагностикалық жүйесі: Consona N8S

	Каталог нөмірі: main unit
Consona N8s негізгі блок (21.5 дюйм Толық HD LED Монитор) + "қалқымалы" бекіту

15.6 дюймдік сенсорлық дисплей "өзгермелі" қондырғы, реттелетін көлбеу бұрышы және қимылмен басқару	
Zst технологиясы бар Платформа+ 	
Сенсорларды қосуға арналған 5 Белсенді порт	
B / M / PW / HPRF /Color(CDC) / түсті М режимі / энергетикалық / энергетикалық бағытталған Доплер)	
Қызығушылық аймағында кеңістіктік ажыратымдылықты арттыру технологиясы	
Автоматты кескінді оңтайландыру	
Көп жолды біріктіру режимі	
Адаптивті шуды болдырмау режимі	
Жүрек құрылымдарын жақсартылған бейнелеу режимі	
Үш өлшемді қайта құру режимінде түйіршікті басу режимі	
Көлемді кескін тереңдігін көрсету		
Сканерді дәрігердің электрондық құрылғыларынан басқару (iOS/Android құрылғыларында қол жетімді)	
Ақпаратты пациенттің электрондық құрылғыларына жіберу (IOS/Android операциялық жүйелері үшін қол жетімді, IOS құрылғыларымен жұмыс істеу үшін ультрадыбыстық сканердегі DICOM basic опциясы қажет)	
Кіріктірілген ультрадыбыстық атлас	
Hard disk (1TB)	
Толық экранды дисплей режимі	
Қан тамырларын, соның ішінде ең кішкентайларын дәл және біркелкі бейнелеу үшін жоғары уақыттық және кеңістіктік ажыратымдылықтағы қан ағымын көрсету режимі	
3D принтер пішімін қолдау	
HDMI шығысы және 3 USB порты	
1 қуыс ішіндегі сенсор ұстағышы	
U-Link арқылы жедел деректерді беру	
Стандартты жазықтықты автоматты түрде тану құралы	
Автоматты бақылау, өлшеу және есептеу құралы
Сдысу толқыны эластографиясының модулі	

Shared service Package: зерттеудің барлық түрлері үшін (абдоминальды, акушерлік, гинекологиялық, урологиялық, педиатриялық, кардиологиялық, тамырлы, сондай-ақ кіші мүшелерді, жамбас қабатын, нервтерді зерттеу, шұғыл жағдайларды зерттеу үшін)
Glazing Flow: CDC және Ed 2D ағынының инновациялық 3D визуализациясы
DVR модулі: кірістірілген сандық бейне жазғыш
Кірістірілген Wi-Fi адаптері
	1 жиынтық.

	
	
	Қосымша жиынтықтауыштар:

	
	
	1
	C5-1 ультрадыбыстық конвекс датчигі
	Каталог нөмірі: 120-022392-00
C5-1 конвекс сенсоры.
Жалпы абдоминальды, акушерлік, гинекологиялық зерттеулер мен урологияға арналған конвекс сенсоры. Жиілік диапазоны 1.2-6.0 МГц. B режиміндегі орталық жұмыс жиіліктері, 1.2~3.8/1.7~5.2/2.0~6.0 МГц. Орталық гармоникалық жиіліктер, 4,0/5,0/6,0 МГц. Элементтер саны 128. Сканерлеу бұрышы 72 градус. Режимдерді қолдау: 2D, PW, HPRF PW, CDC, ed, бағытталған ed, тіндік гармоника.
	1 дана.

	
	
	2
	L13-3N (CE)ультрадыбыстық сызықтық датчик
	Каталог нөмірі: 120-022753-00
L13-3 сызықтық сенсоры, 128 combowave элементтері.
Сенсордың жиілік диапазоны 3,0-13,0 МГц. B режиміндегі орталық жұмыс жиіліктері, 3.0~9.3/5.4~11.2/6.6~13.0 МГц. Орталық гармоникалық жиіліктер, 9,0/10,0/11,0/11.5/12.0 МГц. Доплер режимдеріндегі орталық жиіліктер 3,8/4,0/5,0/6.2/6.5 МГц. Элементтер саны, 192. Сканерленетін учаскенің ені 38 мм. бейнелеу тереңдігі 1,5-28 см.
	1 дана.

	
	
	3
	SP5-1N ультрадыбыстық фазалық датчик 
	Каталог нөмірі: 120-022398-00
SP5-1N секторлық фазалы монокристалды сенсор.
Сенсордың жиілік диапазоны 1,5-4,5 МГц. B режиміндегі орталық жұмыс жиіліктері 1.5~2.5/2.5~3.5/3.5~4.5 МГц. Орталық гармоникалық жиіліктер 3.0/3.4/3.8 МГц. Доплер режимдеріндегі орталық жиіліктер 3.4/3.8/4.2/4.5 МГц. Элементтер саны, 64. Көру тереңдігі 2-38см. максималды сканерлеу бұрышы 90 градус.
	1 дана.

	
	
	4
	CW және 4D функцияларына арналған аппараттық құрал 
	Каталог нөмірі: 110-008896-00
CW және 4D опцияларына арналған Модуль
Үздіксіз толқынды доплердің (CW Doppler) және көлемді ультрадыбыстық сканерлеу (4D) режимдерінің жұмысын қамтамасыз ететін кіріктірілген аппараттық модуль. Жоғары жылдамдықты сигналдарды өңдеуді, нақты уақыттағы 4D кескіндерді қалыптастыруды және жоғары жылдамдықтағы қан ағынын дәл доплерлік өлшеуді қамтамасыз етеді.
	1 дана.

	
	
	Керек-жарақтар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Шығын материалдары және тозатын тораптар:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету:

	
	
	1
	iWorks зерттеудің барлық негізгі түрлеріне арналған автоматтандырылған жұмыс хаттамалары 
	Каталожный номер: 110-008924-00
iWorks представляет собой набор стандартизированных автоматизированных рабочих протоколов, предназначенных для оптимизации и унификации процесса проведения ультразвуковых исследований. Комплектующее обеспечивает структурированную последовательность этапов исследования, облегчая работу врача и снижая вероятность пропуска обязательных измерений и режимов сканирования.
Режим настройки iWorks: B; B/B (двойной в реальном времени); двойной B/B; Цвет; B/Цвет (двойной в реальном времени); Мощность; B/Мощность (двойной в реальном времени); B + PW; Цвет + PW; Мощность + PW; B+ CW; Цвет + CW; B+M; B+TVI;
	1 дана.

	
	
	2
	DICOM опцияларының негізгі жиынтығы: серверге және медиа медиаға сақтау, басып шығару 
	Каталог нөмірі: 110-009081-00
DICOM Basic: DICOM опцияларының негізгі жиынтығы: серверге және медиаға сақтау, басып шығару
Тексеру (SCU, SCP), Басып шығару, сақтау, сақтау міндеттемесі, Медиа алмасу.
	1 дана.

	
	
	3
	Natural Touch Elastography Тіннің серпімділігін бағалау опциясы (компрессиялық эластография), талдау бағдарламасымен 
	Каталог нөмірі: 110-008909-00
Талдау бағдарламасымен компрессиялық эластография әдісімен матаның серпімділігін бағалауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.
Дисплей форматы: V1:1, H1: 1, толық
• Төңкеру: қосу./ өшіру.
* HQ Elasto: қосулы./ өшіру.
• E Quality: Pen, Gen, Res
• Elas.Metric: E, Cs, G
* Масштаб: 30 деңгей
* Мөлдірлік: 0-5, 1 / қадам
* Карта: 3 түрі
* ROI ені / биіктігі: үздіксіз реттелетін
* Roi орталығының тереңдігі: үздіксіз реттелетін
* Тереңдігі: B режимі сияқты
* iLayering: қосулы./ өшіру.
* Сүзгі: 0, 1
RLB көру: қосулы./ өшіру.
* M-STB индексі: қосулы • / өшіру.
* M-STB сезімталдығы: 0-4, 1 / қадам
* Тегістеу: 0-2,1 / қадам
* Тұрақтылық: 0-2,1 / қадам
* Rlb картасы: қосулы./ өшіру., RLB, RLB&E, RLB&B&E
* Картаның орны: 0%~100%, 5%/қадам
* E жолағы: орташа, макс., мин., SD
	1 дана.

	
	
	4
	Smart 3D "еркін қол" әдісімен үш өлшемді қайта құру
	Каталог нөмірі: 110-008914-00
"Еркін қол"әдісімен үш өлшемді қайта құру

Негізгі мүмкіндіктер:
Операторға сенсорды дененің беті бойымен еркін жылжытуға мүмкіндік береді, оның негізінде көлемді 3D моделі қалыптасатын 2D кесінділер тізбегін жазады.
Статикалық 2D сканерімен ұстау қиын құрылымдарды тексеруді жеңілдетеді-мысалы, органдардың анатомиясы, ісік контурлары, тамырлар, анатомиялық ақаулар.
Әр түрлі проекцияларда айналдыруға және көруге болатын көлемдердің визуализациясын қамтамасыз етеді.
	1 дана.

	
	
	5
	Сызықтық датчиктерге арналған инені бейнелеуді жақсарту опциясы
	Каталог нөмірі: 110-008925-00
iNeedle: биопсиялық инені бейнелеуді жақсартуға арналған бағдарламалық жасақтама (сызықтық сенсорлар үшін)
Инені бейнелеуді жақсарту
- Иненің бағыты: Авто, солға, оңға
- B/iNeedle: қосулы./ Өшіру.
-In-plane және out-plane биопсиясы
- Нақты уақыт режимінде GPS басшылығымен Биопсия.
	1 дана.

	
	
	6
	IMT Интима медиа қалыңдығын автоматты түрде өлшеу
	Каталог нөмірі: 110-009051-00
Интима медиа кешенінің қалыңдығын автоматты түрде өлшеуге арналған бағдарламалық жасақтама

-Интима-медианың қалыңдығы
- Өлшеу
- Қызығушылық аймағын орнату кезінде интима медиасының қалыңдығын автоматты түрде анықтау
- CCA, ICA, ECA және Bulb IMT қолдауы
-Жақын және алыс қабырғадағы интима-медианың қалыңдығын анықтау
- Бұрышты таңдау
	1 дана.

	
	
	7
	RIMT Талдау бағдарламасымен интима медиа кешенінің қалыңдығын жоғары дәлдіктегі автоматты есептеу
	Каталог нөмірі: 110-008887-00
Интима-медиа кешенінің қалыңдығын радиожиілік әдісімен автоматты түрде есептеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету (нақты уақыт режимінде)

Негізгі мүмкіндіктер:
Ультрадыбыстық суреттегі интима мен медиа контурларын автоматты түрде анықтау.
IMT қалыңдығын жоғары дәлдікпен және операторға минималды тәуелділікпен есептеу.
Динамикалық бақылауға жарамды сандық деректерді жылдам алу.
	1 дана.

	
	
	8
	Smart Thyroid қалқанша безінің түйіндерін интеллектуалды және стандартталған бағалау
	Каталог нөмірі: 110-008882-00
TI-RADS жүйесі бойынша қалқанша безінің түзілуін автоматты түрде анықтау және талдау ХАТТАМАСЫ

Түйінді тану, түйін шекараларын бөлектеу, түйін сипаттамаларын тізімдеу, түйін шекараларын қадағалау және өлшеуді орындау.
- Жағы: сол, оң, истмус.
- Түйінді таңдау.
- Түйінді қосу / жою.
- Көріністі таңдау.
- Қатерлі ісік белгілерін қосу/жою.
- Өлшеу нәтижелерін көрсету/жасыру.
- Түйінді талдау.
- Түйінді растау.
- Түйінді талдауды қарау.
	1 дана.

	
	
	9
	SMART Breast BI-RADS шкаласы бойынша сүт безі ауруларын интеллектуалды талдау
	Каталог нөмірі: 110-008883-00
BI-RADS жүйесі бойынша сүт безі түзілімдерін автоматты түрде анықтау және талдау ХАТТАМАСЫ

Көрсеткіштер: 
- Зақымдануларды тану, олардың сипаттамаларын тізімдеу және
өлшемдерді орындаңыз
- Жағы: сол, оң
- Массаны таңдаңыз
- Масса қосу / массаны жою
- Көріністі таңдаңыз
- Қатерлі белгілердің түрін қосу / жою
- Өлшеу нәтижелерін көрсету/жасыру
- Массаны талдау
- Массаны растау
- Массалық талдауды қарау.
	1 дана.

	
	
	10
	Smart HRI ағзаларды автоматты түрде тану және бауыр мен бүйректің жарықтық коэффициентін есептеу
	Каталог нөмірі: 110-008867-00
Бауыр стеатозын бағалау үшін гепаторенальды индексті автоматты түрде анықтау ХАТТАМАСЫ. Хаттама Гепаторенальды индексті стандартты ультрадыбыстық кескіндер негізінде B режимінде автоматты түрде өлшеуді, содан кейін берілген алгоритмге сәйкес индикаторды өңдеуді және есептеуді қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған әдісті қолдану операторға тәуелділікті төмендетеді, нәтижелердің қайталануын арттырады және зерттеу жүргізуге бірыңғай тәсілді қамтамасыз етеді.
Гепаторенальды индексті (gri) автоматты өлшеу әдісі.
	1 дана.

	
	
	11
	Қуық көлемін автоматты түрде есептеу
	Каталог нөмірі: 110-008885-00
Smart Bladder: қуық көлемін автоматты түрде есептеу
Негізгі мүмкіндіктер:
Көлденең және бойлық бөлімдердегі қуық шекараларын автоматты түрде анықтау.
Органның пішінін ескере отырып, көпіршіктегі сұйықтық көлемін есептеу, бұл өлшеу қателіктерін азайтады.
Нәтижені миллилитрмен қамтамасыз ету, алдыңғы өлшемдер мен динамиканы салыстыру мүмкіндігі бар.
	1 дана.

	
	
	12
	DICOM серверінен тапсырмалар тізімін жүктеу опциясы
	Каталог нөмірі: 110-008863-00
DICOM серверінен тапсырмалар тізімін жүктеу опциясы (алдын ала орнатылған DICOM basic опциясы қажет)
DICOM негіздері, тексеру (SCU, SCP), тапсырмаларды басқару, DICOM сақтау, DICOM Басып шығару, DICOM сақтау жазбасы,
DICOM медиасын сақтау (соның ішінде DICOM DIR),
DICOM тапсырмалар тізімі
	1 дана.

	
	
	13
	Free Xros M Анатомиялық М-режимі (3 бөлімге дейін)
	Каталог нөмірі: 110-008899-00
Анатомиялық М-режимі (3 бөлімге дейін)
Дисплей форматтары: V2: 3, V3:2, V 3:1, H2: 3. Түсті М-режимі-болуы. Жылдамдығы: 25 мм / с, 35 мм/с, 50 мм/с, 65 мм/с, 100 мм/с, 200 мм/с – болуы. Бұрыш: реттелетін-болуы. Кем дегенде 3 жол. Сканерлеу жылдамдығы кемінде 6 қадам.
	1 дана.

	
	
	14
	Tissue Doppler Imaging Тіндік доплер, оның ішінде түсті картаға түсіру, импульстік тіндік доплер, энергетикалық тіндік доплер және тіндік М режимі
	Каталог нөмірі: 110-008901-00
Жылдамдығы: 25 мм/с, 35 мм/с, 50 мм/с, 65 мм/с, 100 мм/с, 200 мм/с.
Реңк картасы:1-8, 1 / қадам.
Тонирование картасы: өшірулі, 1-8, 1 / қадам.
Дисплей форматы: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1
Бұрыш
	1 дана.

	
	
	15
	Контрастты бейнелеу контрастты бейнелеу: ультра кең жолақты сызықтық емес және контрастты бейнелеу
	Каталог нөмірі: 110-008903-00
Конвекс, сызықтық, эндокавитальды және бипландық датчиктерде қол жетімді. Төмен механикалық mi индексі бар контрастты бейнелеуге қолдау көрсетіледі. Micro Flow Enhancement технологиясы шағын тамырлардың перфузиясын жақсартылған бейнелеуге арналған.
	1 дана.

	
	
	16
	Contrast Imaging QA контрастты кескіндерді сандық талдауға арналған бағдарламалық құрал.
	Каталог нөмірі: 110-008904-00
Конвекс, сызықтық, эндокавитальды және бипландық датчиктерде қол жетімді. Төмен механикалық mi индексі бар контрастты бейнелеуге қолдау көрсетіледі. Micro Flow Enhancement технологиясы шағын қан тамырларының перфузиясы мен есептеулерін жақсартылған бейнелеуге арналған.
	1 дана.

	
	
	17
	iScanHelper кіріктірілген оқыту бағдарламалық құралы

	Сенсордың орналасуын, анатомиялық атласты, стандартты клиникалық суреттердің мысалдарын және әртүрлі қолданбалар үшін сканерлеу нұсқауларын көрсететін негізгі сканерлеу дағдыларын үйрететін бағдарламалық құрал.
	1 дана.

	
	
	18
	ClamAV Антивирустық бағдарламалық қамтамасыз ету
	Каталог нөмірі: 110-009056-00
ClamAV антивирустық бағдарламалық қамтамасыз ету.
ClamAV антивирусы Электрондық поштаның мазмұнын, сыртқы файл тасымалдаушыларын зиянды бағдарламалық жасақтамаға және қауіпті файлдарға тексеруге арналған.
	1 дана.

	4
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Кернеу: 100-240 В айнымалы ток
Жиілігі: 50/60 Гц
Кіріс қуаты: 6,2-2,0 А
Батарея кернеуі: 14,4 в Тұрақты ток
Қуат тұтыну: 240 ВА

	5
	Жеткізуді жүзеге асыру шарттары
медициналық техниканың (ИНКОТЕРМС сәйкес)
	DDP баратын жер

	6
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	Мекен-жайы: ҚР ШҚО Өскемен қ., Малдыбаева көшесі 170

	7
	Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілді сервистік қызмет көрсету шарттары
	МТ кепілді сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: 
- жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;
- тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу;
- медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен);
- пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар


[bookmark: z116]      Осымен ұсынылған құжаттар мен материалдардың дұрыстығына, толықтығына және мазмұнына кепілдік беремін және растаймын.

























Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Ультразвуковая диагностическая система Consona серии: Consona N8S в комплекте с принадлежностями
Производство: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD., Китай
№ РК МИ (МТ)-0№026270
Дата регистрации (перерегистрации): 26.04.2023
Дата истечения: бессрочно

	2
	Назначение (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Данная система предназначена для абдоминальных, гинекологических, акушерских, педиатрических, кардиологических, скелетно-мышечных, сосудистых, неврологических, урологических, интраоперационных и торакальных исследований, а также исследований малых органов, головного мозга и плевральной полости.

	3
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Ультразвуковая диагностическая система, Consona N8S

	Каталожный номер: main unit
Consona N8S Основной блок (21.5-дюймов Full HD LED Монитор) + "плавающее" крепление

Сенсорный дисплей 15.6 дюйма c «плавающим» креплением, регулируемым углом наклона и жестовым управлением	
Платформа с технологией ZST+ 	
5 активных порта для подключения датчиков	
B/M/PW/HPRF/Color (ЦДК)/Цветной М-режим/ Энергетический/ Энергетический направленный допплер)	
Технология увеличения пространственного разрешения в зоне интереса	
Автоматическая оптимизация изображения	
Режим многолучевого компаундинга	
Адаптивный режим шумоподавления	
Режим улучшенной визуализации структур сердца	
Режим подавления зернистости в режиме трехмерной реконструкции	
Рендеринг глубины объемного изображения		
Управление сканером с электронных устройств врача (доступна на устройства на IOS/Android)	
Передача информации на электронные устройства пациента (Доступна для операционных систем IOS/Android, опция DICOM basic на ультразвуковом сканере необходима для работы с устройствами на IOS)	
Встроенный атлас ультразвуковых исследований	
Hard disk (1TB)	
Режим полноэкранного отображения	
Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких	
Поддержка формата 3D-принтера	
Вывод HDMI и 3 USB порта	
1 держатель внутриполостного датчика	
Мгновенная передача данных через U-Link	
Автоматический инструмент распознавания стандартной плоскости	
Автоматический инструмент трассировки, измерения и расчета
Модуль для эластографии сдвиговой волной	

Shared Service Package: для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, урологических, педиатрических, кардиологических, сосудистых, а также для исследований малых органов, тазового дна, нервов, для исследований при неотложных состояниях)
Glazing Flow: Инновационная 3D-визуализация 2D-потока ЦДК и ЭД
DVR Module: Встроенный цифровой видеорекордер
Встроенный Wi-Fi адаптер
	1 компл.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Ультразвуковой конвексный датчик C5-1

	Каталожный номер:120-022392-00
Конвексный датчик C5-1.
Конвексный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических исследований и урологии. Диапазон частот 1.2 – 6.0 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме, 1.2~3.8/1.7~5.2/2.0~6.0 МГц. Центральные гармонические частоты, 4,0/5,0/6,0 МГц. Количество элементов 128. Угол сканирования 72 град. Поддержка режимов: 2D, PW, HPRF PW, ЦДК, ЭД, направленный ЭД, тканевой гармоники.
	1 шт.

	
	
	2
	Ультразвуковой линейный датчик L13-3N (CE)

	Каталожный номер: 120-022753-00
Линейный датчик L13-3, 128 элементов ComboWave.
Диапазон частот датчика 3,0-13,0 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме, 3.0~9.3/5.4~11.2/6.6~13.0 МГц. Центральные гармонические частоты, 9,0/10,0/11,0/11.5/12.0 МГц. Центральные частоты в допплеровских режимах 3,8/4,0/5,0/6.2/6.5 МГц. Количество элементов, 192. Ширина сканируемого участка 38 мм. Глубина визуализации 1,5-28см.
	1 шт.

	
	
	3
	Ультразвуковой фазированный датчик SP5-1N

	Каталожный номер: 120-022398-00
Секторный фазированный монокристаллический датчик SP5-1N.
Диапазон частот датчика 1,5-4,5 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме 1.5~2.5/2.5~3.5/3.5~4.5 МГц. Центральные гармонические частоты 3.0/3.4/3.8 МГц. Центральные частоты в допплеровских режимах 3.4/3.8/4.2/4.5 МГц. Количество элементов, 64. Глубина визуализации 2-38см. Максимальный угол сканирования 90 град.
	1 шт.

	
	
	4
	Аппаратное обеспечение для функций CW и 4D

	Каталожный номер: 110-008896-00
Модуль для CW и 4D опций
Встроенный аппаратный модуль, обеспечивающий работу непрерывно-волнового допплера (CW Doppler) и режимов объемного ультразвукового сканирования (4D). Обеспечивает высокоскоростную обработку сигналов, формирование 4D-изображений в реальном времени и точные допплеровские измерения кровотока с высокими скоростями.
	1 шт.

	
	
	Принадлежности:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы:

	
	
	
	
	
	

	
	
	Программное обеспечение: 

	
	
	1
	iWorks Автоматизированные рабочие протоколы для всех основных типов исследований

	Каталожный номер: 110-008924-00
iWorks представляет собой набор стандартизированных автоматизированных рабочих протоколов, предназначенных для оптимизации и унификации процесса проведения ультразвуковых исследований. Комплектующее обеспечивает структурированную последовательность этапов исследования, облегчая работу врача и снижая вероятность пропуска обязательных измерений и режимов сканирования.
Режим настройки iWorks: B; B/B (двойной в реальном времени); двойной B/B; Цвет; B/Цвет (двойной в реальном времени); Мощность; B/Мощность (двойной в реальном времени); B + PW; Цвет + PW; Мощность + PW; B+ CW; Цвет + CW; B+M; B+TVI;
	1 шт.

	
	
	2
	Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать

	Каталожный номер: 110-009081-00
DICOM Basic: Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медианосители, печать
Проверка (SCU, SCP), Печать, Хранение, Обязательство по хранению, Медиа-обмен.
	1 шт.

	
	
	3
	Natural Touch Elastography Опция оценки эластичности ткани (компрессионная эластография), с программой анализа

	Каталожный номер: 110-008909-00
Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии, с программой анализа.
Формат отображения: V1:1, H1:1, FULL
• Инвертировать: вкл./выкл.
• HQ Elasto: вкл./выкл.
• E Quality: Pen, Gen, Res
• Elas.Metric: E, Cs, G
• Масштаб: 30 уровней
• Непрозрачность: 0–5, 1/шаг
• Карта: 3 типа
• Ширина/высота ROI: непрерывно регулируемая
• Глубина центра ROI: непрерывно регулируемая
• Глубина: как в режиме B
• iLayering: вкл./выкл.
• Фильтр: 0, 1
Просмотр RLB: вкл./выкл.
• Индекс M-STB: вкл./выкл.
• Чувствительность M-STB: 0–4, 1/шаг
• Сглаживание: 0–2, 1/шаг
• Устойчивость: 0–2, 1/шаг
• Карта RLB: вкл./выкл., RLB, RLB&E, RLB&B&E
• Положение карты: 0%~100%, 5%/шаг
• Полоса E: среднее, макс., мин., SD
	1 шт.

	
	
	4
	Smart 3D Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"

	Каталожный номер: 110-008914-00
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"

Основные возможности:
Позволяет оператору свободно перемещать датчик по поверхности тела, записывая последовательность 2D‑срезов, на основе которых формируется объёмная 3D‑модель.
Упрощает обследование структур, которые сложно захватить статическим 2D‑сканом — например, анатомия органов, контуры опухолей, сосудов, анатомические дефекты.
Обеспечивает визуализацию объёмов, которые можно вращать и просматривать в разных проекциях.
	1 шт.

	
	
	5
	Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков

	Каталожный номер: 110-008925-00
iNeedle: Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы (для линейных датчиков)
Улучшение визуализации иглы
- Направление иглы: Авто, влево, вправо
- B/iNeedle: Вкл./Выкл.
- Биопсия in-plane и out-plane
- Биопсия с GPS-наведением в режиме реального времени.
	1 шт.

	
	
	6
	IMT Автоматическое измерение толщины интима-медиа

	Каталожный номер: 110-009051-00
Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа

- Толщина интима-медиа
- Измерение
- Автоматическое определение толщины интима-медиа при установке области интереса
- Поддержка CCA, ICA, ECA и Bulb IMT
- Определение толщины интима-медиа у ближней и дальней стенки
- Выбор угла
	1 шт.

	
	
	7
	RIMT Высокоточный автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с программой анализа

	Каталожный номер: 110-008887-00
Программное обеспечение для автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа радиочастотным методом (в реальном времени)

Основные возможности:
Автоматическое определение контуров интимы и медии на ультразвуковом изображении.
Вычисление толщины IMT с высокой точностью и минимальной зависимостью от оператора.
Быстрое получение количественных данных, пригодных для динамического наблюдения.
	1 шт.

	
	
	8
	Smart Thyroid интеллектуальная и стандартизированная оценка узлов щитовидной железы

	Каталожный номер: 110-008882-00
Протокол автоматического определения и анализа образований щитовидной железы по системе TI-RADS

Распознавание узлов, выделение границ узлов, перечисление характеристик узлов, отслеживание границ узлов и выполнение измерений.
- Сторона: левая, правая, перешеек.
- Выбор узла.
- Добавление/удаление узла.
- Выбор представления.
- Добавление/удаление признаков злокачественности.
- Отображение/скрытие результатов измерений.
- Анализ узла.
- Подтверждение узла.
- Просмотр анализа узла.
	1 шт.

	
	
	9
	Smart Breast интеллектуальный анализ заболеваний молочной железы по шкале BI-RADS

	Каталожный номер: 110-008883-00
Протокол автоматического определения и анализа образований молочной железы по системе BI-RADS

Показатели: 
- Распознать поражения, перечислить их характеристики и
выполнить измерения
- Сторона: левая, правая
- Выбрать массу
- Добавить массу/Удалить массу
- Выбрать вид
- Добавить/удалить вид злокачественных признаков
- Показать/скрыть результаты измерений
- Анализ массы
- Подтверждение массы
- Просмотр анализа массы.
	1 шт.

	
	
	10
	Smart HRI автоматическое распознание органов и расчёт коэффициента яркости печени и почек

	Каталожный номер: 110-008867-00
Протокол автоматического определения гепаторенального индекса для оценки стеатоза печени. Протокол обеспечивает автоматическое измерение гепаторенального индекса на основе стандартных ультразвуковых изображений в B-режиме, с последующей обработкой и расчётом показателя в соответствии с заданным алгоритмом. Использование автоматизированного метода снижает операторозависимость, повышает воспроизводимость результатов и обеспечивает единый подход к проведению исследования.
Метод автоматического измерения гепаторенального индекса (ГРИ).
	1 шт.

	
	
	11
	Автоматический расчет объема мочевого пузыря

	Каталожный номер: 110-008885-00
Smart Bladder: Автоматическое вычисление объема мочевого пузыря
Основные возможности:
Автоматическое определение границ мочевого пузыря на поперечных и продольных срезах.
Вычисление объёма жидкости в пузыре с учётом формы органа, что снижает погрешности измерений.
Предоставление результата в миллилитрах, с возможностью сравнения предыдущих измерений и динамики.
	1 шт.

	
	
	12
	Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера

	Каталожный номер: 110-008863-00
Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера (Требуется предустановленная опция DICOM Basic)
Основы DICOM, Проверка (SCU, SCP), Управление задачами, Хранение DICOM, Печать DICOM, Запись в хранилище DICOM,
Хранение DICOM-носителей (включая DICOM DIR),
Список задач DICOM
	1 шт.

	
	
	13
	Free Xros M Анатомический М-режим (до 3-х срезов)

	Каталожный номер: 110-008899-00
Анатомический М-режим (до 3-х срезов)
Форматы отображения: V2:3, V3:2, V 3:1, H2:3. Цветной М-режим – наличие. Скорость: 25 мм/с, 35 мм/с, 50 мм/с, 65 мм/с, 100 мм/с, 200 мм/с – наличие. Угол: регулируемый -наличие. Не менее 3 линий. Скорость развертки не менее 6 шагов.
	1 шт.

	
	
	14
	Tissue Doppler Imaging Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим

	Каталожный номер: 110-008901-00
Скорость: 25 мм/с, 35 мм/с, 50 ​​мм/с, 65 мм/с, 100 мм/с, 200 мм/с.
Карта оттенков: 1-8, 1/шаг.
Карта тонирования: выключено, 1-8, 1/шаг.
Формат отображения: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1
Угол  
	1 шт.

	
	
	15
	Программное обеспечение. Contrast Imaging 
Контрастная визуализация:
сверхширокополосная
нелинейная плюс контрастная визуализация

	Каталожный номер: 110-008903-00
Доступно на конвексных, линейных, эндокавитальных и биплановых датчиках. Поддерживается контрастная визуализация с низким механическим индексом MI. Технология Micro Flow Enhancement предназначена для улучшенной визуализации перфузии мелких сосудов.
	1 шт.

	
	
	16
	Программное обеспечение.
Contrast Imaging QA
Программное обеспечение для
количественного анализа
контрастных изображений.

	Каталожный номер: 110-008904-00
Доступно на конвексных, линейных, эндокавитальных и биплановых датчиках. Поддерживается контрастная визуализация с низким механическим индексом MI. Технология Micro Flow Enhancement предназначена для улучшенной визуализации перфузии мелких сосудов и расчетов. 
	1 шт.

	
	
	17
	Программное обеспечение.
iScanHelper встроенное 
обучающее программное
обеспечение

	Программное обеспечение, обучающее основным навыкам сканирования, с отображением положения датчика, анатомическим атласом, примерами стандартных клинических изображений и рекомендациями о проведении сканирования для различных областей применения.
	1 шт.

	
	
	18
	ClamAV Антивирусное программное обеспечение

	Каталожный номер: 110-009056-00
ClamAV Антивирусное программное обеспечение.
Антивирус ClamAV предназначен для проверки содержимого электронной почты, внешних носителей файлов на наличие вредоносного программного обеспечения и опасных файлов.
	1 шт.

	4
	Требования условиям эксплуатации
	Напряжение: 100-240 В переменного тока
Частота: 50/60 Гц
Входная мощность: 6,2-2,0 А
Напряжение аккумулятора: 14,4 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 240 ВА

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Адрес: РК ВКО г Усть Каменогорск ул. Малдыбаева 170

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники


      Настоящим гарантирую и подтверждаю достоверность, полноту и содержание предоставленных документов и материалов.





