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[bookmark: SUB10100]1-тарау. Жалпы ережелер

Алматы қаласының бас жоспары (бұдан әрі – Бас жоспар) қаланың перспективалық кешенді дамуының, аумақты жоспарлы ұйымдастырудың, әлеуметтік және инженерлік-көліктік инфрақұрылым жүйесінің бағыттарын айқындайтын негізгі қала құрылысы құжаты болып табылады. 
Бас жоспар Қазақстан Республикасының Жер, Экологиялық және Құрылыс кодекстерінің, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», «Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы» заңдарының және Қазақстан Республикасының қала құрылысын жобалау саласына  қатысты басқа да заңнамалық актілері мен нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес әзірленді.
Бас жоспардың схемасы (негізгі сызбасы) осы Бас жоспарға қосымшаға сәйкес перспективалық аумақтық даму  шекараларында жасалған.
Бас жоспарда мынадай жобалық кезеңдер қабылданды:
1) бастапқы жыл – 2025 жылғы 1 қаңтарға;
2) құрылыстың бірінші кезегі – 2030 жыл (2031 жылғы 1 қаңтар);
3) есептік мерзім – 2040 жыл (2041 жылғы 1 қаңтар).

2-тарау. Бас жоспардың мақсаты

Бас жоспар Алматы мен Алматы агломерациясының өзара байланысын ескере отырып әзірленді.
Бас жоспар мыналарды:
1) табиғи-климаттық, қалыптасқан және болжанатын демографиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды ескере отырып,  әлеуметтік, рекреациялық, өндірістік, көліктік және инженерлік инфрақұрылымды қоса алғанда, Алматы қаласының (бұдан әрі – қала) аумағын дамытудың негізгі бағыттарын;
2) осы аймақтардың аумақтарын функционалдық аймақтарға бөлуді және пайдалануды шектеуді;
3) аумақты табиғи және техногендік құбылыстар мен процестердің қауіпті (зиянды) әсерінен қорғау, экологиялық жағдайды жақсарту жөніндегі шараларды; 
4) көлік бөлімін әзірлеу жөніндегі негізгі бағыттарды, көше-жол желісінің бас схемасын және жол жүрісін ұйымдастырудың кешенді схемасын;
5) қаланың тұрақты дамуын қамтамасыз ету жөніндегі өзге де шараларды айқындайды.
Бас жоспар қалалық инфрақұрылымды дамытудың перспективалық және бірінші кезектегі бағдарламаларын, табиғи кешен аумақтарын сақтау және дамыту, тұрғын үй аумақтарын реконструкциялау және өндірістік аумақтарды қайта ұйымдастыру, қоғамдық, іскерлік және мәдени орталықтарды, туризм және демалыс объектілерін дамыту, қалалық ортаны кешенді абаттандыру және эстетикалық ұйымдастыру бағдарламаларын әзірлеу мен жүзеге асыру, Алматының әкімшілік аудандары мен басқа да аумақтық бірліктері аумақтарын дамытудың қала құрылысы жоспарларын, қаланы жоспарлау және құрылыс салу жобаларын әзірлеу мен іске асыру үшін негіз болып табылады.
Бас жоспар мыналарды әзірлеу үшін негіз болып табылады:
1) қаланы әлеуметтік-экономикалық дамытудың ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді бағдарламалары;
2) электрмен жабдықтауды, жылумен жабдықтауды, сумен жабдықтауды және басқа да инженерлік жүйелерді дамытудың кешенді схемалары;
3) қаланың кешенді көлік схемасын (бұдан әрі – ККС);
4) бекітілген Бас жоспарды іске асыру бойынша қала аумағын егжей-тегжейлі жоспарлау және салу жобалары;
5) қысқа мерзімді кезеңдерге арналған кешенді құрылыс салу жоспарлары;
6) тұрғын үй, өндірістік және коммуналдық-қойма аумақтарын реконструкциялау және дамыту бағдарламалары;
7) тарихи құрылыс пен тарихи және мәдени мұра объектілерін сақтау және оңалту жоспарлары;
8) рекреациялық аймақтар мен көгалдандыру аумақтарын дамыту бағдарламалары;
9) қоғамдық кеңістіктерді кешенді абаттандыру және қайта құру жоспарлары;
10) қаланың құрылыс салу қағидалары;
11) Алматы қаласы аумағының қала құрылысы регламентін.
 
3-тарау. Әлеуметтік-экономикалық даму

1-параграф. Демография

2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қала аумағының әкімшілік шекарасы шегіндегі халық саны 2292,055 мың адамды құрады.
Қала халқының есептік мерзімге болжамы халықтың табиғи және көші- қон қозғалысындағы объективті болып жатқан өзгерістерді ескере отырып орындалды.
Халықтың перспективалық саны еңбекке қабілетті жастағы халықты әлеуметтік-экономикалық қызметтің барлық салаларындағы қызметке оңтайлы қосылуын ескере отырып, статистикалық экстраполяциялау әдісімен айқындалды.
Алматы қаласы халқының жобалық саны:
1) құрылыстың бірінші кезегі (2030 ж.) – 2750 мың адамды;
2) есептік мерзім (2040 ж.) – 3600 мың адамды құрайды.
Халықтың жалпы болжамды өсімі жобалау кезеңдері бойынша:
құрылыстың бірінші кезегі (6 жыл) – 457,945 мың адамды;
есептік мерзім (10 жыл) – 850 мың адамды құрайды.
Есептік мерзімнің соңына қарай еңбекке қабілетті жастағы халық қала халқының жобалық санының 61 %-ын құрайды.

2-параграф. Тұрғын үй-азаматтық құрылыс

Бастапқы жылы Алматы қаласының тұрғын үй қоры 57 456,8 мың м2 құрайды, ал қаланың бүкіл халқының орташа қамтамасыз етілуі бір тұрғынға шаққанда жалпы ауданы 25,06 м2 құрайды.
Тұрғын үй ортасын кешенді қалыптастырудың негізгі бағыттары қаланың бүкіл халқын тұрғын үймен қамтамасыз етуді есептік мерзімге қарай бір адамға шаққандағы жалпы ауданы 26,48 м2-ге дейін жеткізуді, яғни бір адамға шаққанда 1,42 м2-ге өсімді көздейді және жаңа тұрғын үй құрылысының көлемін есептеу үшін жалпы ауданы бірінші кезекке 27 м2/адам және есептік мерзімге 30 м2/адам мөлшерінде қабылданды.
2025 – 2040 жылдар кезеңінде жаңа тұрғын үй құрылысының көлемі жалпы ауданы 45 907,0 мың м2 құрайды, оның ішінде үй жанындағы учаскелері бар үйлерде – 1147,0 мың м2, учаскесіз аз қабатты құрылыста (2-3 қабат) – 1024,0 мың м2, орта қабатты үйлерде (4-5 қабат және 6*) – 16 456,0 мың м2 және көппәтерлі көпқабатты үйлерде – жалпы ауданы 27 280,0 мың м2, оның ішінде құрылыстың бірінші кезеңінде (2025 – 2030 жылдар) жаңа үйлердің тұрғын үй қоры жалпы ауданы 16 620,0 мың м2 құрайды, оның ішінде үй жанындағы учаскелері бар үйлерде – 415,0 мың м2, орта қабатты үйлерде – 6 246,0 мың м2, жер учаскесі жоқ аз қабатты (2-3 қабат) үйлерде – 540,0 мың м2 және көппәтерлі көпқабатты үйлерде – жалпы ауданы 9 418,0 мың м2.
Қоғамдық қызмет көрсету саласы. Бас жоспарда әлеуметтік саланы мемлекеттік емес қызмет көрсету нысандарын дамытумен ұштастыра отырып, халықты әлеуметтік маңызы бар объектілердің тегін көрсетілетін қызметтерімен қамтамасыз етудің нормативтік көрсеткіштеріне қол жеткізу бағытында жаңа әлеуметтік-экономикалық және қала құрылысы жағдайларын ескере отырып дамыту көзделеді.
Алматы қаласының қоғамдық қызмет көрсету объектілерінің жаңа құрылысының көлемі 2040 жылға дейінгі кезеңге жалпы ауданы 16 552,5 мың м2 құрайды. 2040 жылға қарай қоғамдық құрылыс салудың жалпы қоры жалпы ауданы 27 585,0 мың м2-ге жетеді, бұл 2025 жылғы қазіргі көрсеткіш бір адамға шаққанда 4,8 м2 болған кезде бір адамға шаққанда жалпы ауданы 7,6 м2 тең, яғни халық санының 1308 мың адамға перспективалық өсімін ескере отырып, бір адамға шаққанда 2,8 м2-ге ұлғаяды.

3-параграф. Экономикалық қызмет

Бас жоспарда қала экономикасының мынадай басым бағыттары айқындалған:
1) мультипликативтік әсері зор жаңа технологиялық және жүйе құраушы өндірістерді дамыту, оның ішінде «серпінді» инвестициялық жобаларды іске асыру;
2) өндіруші сектор қызметінің тиімділігін және экономикалық қайтарымын арттыру;
3) халыққа қызмет көрсетудің көпдеңгейлі жүйесін дамыту;
4) заманауи білім беру, нақты экономикалық жағдайларға сәйкес келетін кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесін дамыту;
5) қолжетімді және бәсекеге қабілетті денсаулық сақтау жүйесін құру;
6) экономика мен халықтың көлік қызметтеріне деген қажеттілігін қанағаттандыруға қабілетті көлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту;
7) энергия үнемдейтін технологиялар мен жасыл экономикаға көшуді ынталандыру.

4-параграф. Қаланы ғылыми-инновациялық орталық ретінде дамыту

Алматы республикадағы ең қуатты зияткерлік-ғылыми базаға ие: мұнда 229 ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық бөлімше орналасқан, ядролық медицина, ғарыштық технологияларды дамыту, ең жаңа бағдарламалық қамтамасыз ету, ресурс үнемдейтін технологияларды дамыту және басқа да салаларда іргелі зерттеулер жүргізілуде.
Қалада ғылымды дамытудың негізгі басым бағыттары ақпараттық технологиялар, жасанды интеллект, ядролық физика және ядролық энергетика, биомедицина ғылымы мен технологиялары; табиғи ресурстарды зерделеу саласындағы зерттеулер; ауыл шаруашылығы ғылымы мен технологиялары; қоршаған ортаны қорғау сияқты салалар және басқалары болып табылады.

5-параграф. Қаланың өнеркәсіптік аймақтарын жаңғырту

Қазіргі уақытта Алматы қаласында өнеркәсіптік аймақтар мен өндірістік құрылыс салу учаскелері 3 379 га аумақты алып жатыр, оның ішінде өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ұйымдар – 3257 га, электр энергиясын, газ бен суды өндіру және тарату жөніндегі кәсіпорындар – 217 га.
Таяудағы перспективада, 2030 жылға дейін, қаланың Алатау ауданындағы 490 га аумақта орналасқан қолданыстағы Индустриялық аймақ және іргелес Индустриялық аймақтың 190 га қосымша аумақтарын ескере отырып, Алматы қаласының солтүстік-шығыс бағытындағы жаңа өнеркәсіптік аймақ есебінен қаланың өнеркәсіптік аймақтарының алаңы 680 га-ға дейін ұлғаяды.
Қаланың Медеу ауданы Алатау кентіндегі жалпы алаңы 176,7 га Ақпараттық технологиялар паркінің өндірістік аумағы одан әрі дамитын болады.
Есептік мерзімнің соңына қарай (2040 жыл) Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық салаларында экономика салаларында жұмыспен қамтылған халық саны шамамен 1836 мың жұмыс орнын немесе халықтың жобалық санының 51 %-ын құрайды деп болжанады.

4-тарау. Қала құрылысын дамыту (Полиорталықтық модель)

Қала құрылысы тұжырымдамасында Алматы қаласын дамытудың бас жоспары мыналарды көздейді:
1) бірінші кезектегі мерзімге қаланың қазіргі шекарасы шегінде қалалық ортаны түбегейлі жаңғырту процесін жеделдету;
2) тұрғындарды тіршілік әрекеті үшін қолайсыздау аумақтардан қаланың экологиялық тұрғыдан жайлырақ және абаттандырылған аудандарына жоспарлы түрде көшіру;
3) перифериялық аумақтарды (ҮАААЖ-ға іргелес) резервке қою және оларды әртүрлі нұсқадағы «жасыл» кластерлермен перспективалық инновациялық- урбанизацияланған кешенді (қоныстану, экологиялық қолайлы өндірістік және басқа аймақтар) құрылыс салу үшін дайындау;
4) қала орталығында тарихи мұраны және тұтастай қалыптасқан қалалық ортаны сақтау жөніндегі қала құрылысы саясатын жүргізу;
5) нормативтік қолжетімділікті және халыққа тиімді қызмет көрсетуді ескере отырып, халық тұратын аудандарда бастапқы және қайталама қызмет көрсету деңгейіндегі әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық мақсаттағы және рекреация объектілерін орналастыру;
6) жеделдік, сапа, қолжетімділік, ашықтық, заңдылық, жауапкершілік және т.с.с. бойынша 15 минуттық қала қағидаттарына сәйкес келетін халыққа қызмет көрсетудің жаңа қағидаттары бойынша қоғамдық орталықтарды қалыптастыру;
7) қаланың тарихи бөлігінде жаяу жүргіншілер жолдары жүйелерін қалпына келтіру, қаланың қалған бөлігінде қаланың рекреациялық алаңдар жүйесімен ұштастыра отырып, жаяу жүргіншілер жолдарын дамыту; 
8) ұтымды әрі тиімді игеру үшін өнеркәсіптік және сервистік функционалдық аймақтарды үйлесімді ұштастыра отырып дамыту, нәтижесінде қала-орталықтың әлеуметтік-экономикалық негізін нығайту, бұл ретте еңбекті қолдану орындарының 20 %-ынан 50 %-ына дейін халық тұратын аудандарда орналастыру; 
9) қала мен қала маңы аймағының қалыптасқан көлік жүйесін, осы аспектідегі шетелдік тәжірибені зерделеу және модельдеу жүйесі көрсеткіштерінің нұсқаларын талдау арқылы оның дамуын болжау бойынша терең және жан-жақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу негізінде қалалық көлік жүйесін жоспарлы түрде жаңғырту;
10) қалыптасқан экологиялық жағдайды зерделеу жөнінде терең және жан-жақты ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу және осы мәселе бойынша шетелдік тәжірибені зерделеу негізінде қаланың экологиялық ортасын сауықтыру жөнінде болжамды ұсыныстар әзірлеу;
11) қала халқын қауіпті табиғи және техногендік процестерден қорғау жөніндегі бағдарламаларды дайындау және оларды жоспарлы түрде іске асыру;
12) қала тыныс-тіршілігінің бірінші кезектегі мәселелерін шешуге бағытталған басқа да шаралар.
Табиғи ландшафт компоненттерінің қалпына келуіне ықпал ететін, самал жел ағындарының таулы-алқапты айналымын қамтамасыз ету және қалалық ортаның қолайлы микроклиматтық жағдайларын қалыптастыру үшін су қорғау белдеулері мен аймақтарында құрылыс салуды қатаң реттеу, тау бөктерлері аумақтарында құрылыс салуға тыйым салуды сақтау.
Қаланың барлық су артериялары бойынша тұрақты су ағынын ұйымдастыру, оның ішінде қолданыстағы жасыл алқаптарды (Баум тоғайы, зират аумақтары, санитариялық-қорғау аймақтары, сондай-ақ басқа да көгалдандырылған аумақтар) көріктендіру және жалпы пайдаланымдағы жасыл екпелерге арналған жаңа алаңдарды жоспарлау есебінен жасыл екпелер алаңын ұлғайта отырып, қала кеңістігін кешенді көріктендіру.
Қаланың тұрақты қала құрылысын дамыту өлшемшарттары:
1) жалпы пайдаланымдағы көгалдандырылған аумақтарды 2025 жылғы 12,4 м2/адамнан 2040 жылы 16,3 м2/адамға дейін ұлғайта отырып, қаланың табиғи кешенінің тіршілік ортасы мен тұрақтылығының экологиялық қауіпсіздігі, қалаға бақ-қала мәртебесін қайтару;
2) Алматы қаласының бақ-қала ретіндегі бұрынғы даңқын жандандырып, Қазақстан Республикасының ең ірі және ең әдемі қаласының аумағын қалыптастыру және құрылыс салу;
3) қала құрылысы шешімдерінің, қаланың кеңістіктік бірлігінің, мәнерлілігінің, үйлесімділігінің және орта әралуандығының мәдени сабақтастығы;
4) қаланың көлік және инженерлік инфрақұрылымдарының сенімділігі мен қауіпсіздігі;
5) тұрғын үй проблемасын кешенді шешу, тұрғын үй аумақтарын реконструкциялау және дамыту, жайлы тұрғын үй ортасын қалыптастыру;
6) өндірістік аумақтарды тиімді пайдалану;
7) қоғамдық орталықтар жүйесіндегі объектілер алаңдарының қорын бастапқы жылғы 10,83 млн м2 жалпы алаңнан 2040 жылға қарай 27,38 млн м2 жалпы алаңға дейін ұлғайта отырып, қоғамдық, әкімшілік, іскерлік, мәдени, сауда, демалыс, спорт және дамыту орталықтары жүйесінің дамуы мен қолжетімділігі.
Алматының қала құрылысын дамытудың негізгі бағыттары мынадай міндеттердің орындалуын қамтамасыз етуге тиіс:
1) қаланың тарихи-мәдени мұрасын сақтау және қайта жандандыру; 
2) табиғи кешен аумақтарын сақтау және дамыту;
3) жалпы пайдаланымдағы жасыл екпелер жүйесін дамыту;
4) жалпықалалық қоғамдық орталықтар аумақтарының бірыңғай жүйесін дамыту;
5) қаланың жергілікті көпфункционалды орталықтарының (полиорталықтардың) желісін дамыту.
Осы іс-шараларды іске асыру қаланың экономикалық өсуін, жинақталған әлеуметтік проблемалардың шешілуін, кеңістіктік жоспарлаудың өзара үйлестірілген процестерінің енгізілуін және жаңа қала құрылысы құралдары мен тәсілдерін енгізу арқылы нақты жобалардың іске асырылуын қамтамасыз етеді. Әлемдегі осындай табысты құралдардың бірі қалалық ортаны сапалы толықтыруға, тұрғын үй, әлеуметтік, қоғамдық-іскерлік, өнеркәсіптік және басқа да ғимараттар мен құрылысжайлардың теңгерімін сақтауға, жер және басқа да ресурстарды ұтымды пайдалануға, сондай-ақ инфрақұрылымды дамыту құралдары арқылы озыңқы даму қағидаттарын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аумақты дамытудың полиорталықтық моделі болып табылады.
Қаланы дамытудың полиорталықтық моделі – экономикалық өсуді, әлеуметтік проблемаларды шешуді және теңгерімді кеңістіктік жоспарлауды қамтамасыз етуге арналған құрал. Бұл модель тұрғын үй, жұмыс орындары, инфрақұрылым, қолжетімді көлік және коммуналдық қызметтер теңгерімі сақталған сапалы қалалық орта құруға негізделген.
1. Полиорталықтардың экономикалық мамандануы Солтүстік: өнеркәсіптік аймақтар мен тозған тұрғын үйлер редевелопменті, рекреация және көгалдандыру (Үлкен Алматы каналы бойында, Баум тоғайы), қызмет көрсету саласы. Шығыс қақпасы: логистикалық хаб, көрмелер және ойын-сауық (әуежай ауданында), медицина және фармацевтика. Тарихи орталық: туризм, мәдениет және дамыған қызмет көрсету саласы. Батыс: ірі индустриялық кәсіпорындар, көлік-логистикалық хаб. Оңтүстік-батыс: шағын өнеркәсіптік парктер, сауда, логистика.
2. Аудандарды қайта құру жоспары Солтүстік (Жетісу ауданы және Түрксіб ауданының бір бөлігі) Бастаудың басымдығы: жоғары синергетикалық әсерге байланысты қайта құру осы жерден басталады. Көлік: даму Алматы-1 теміржол станциясымен байланысты. Алматы-2-ге дейін екінші жолды төсеу және көліктік-ауысып отыру торабын (КАТ) салу жоспарланып отыр. Ортаны жаңарту: өндірістер мен базарларды көшіру. Өнеркәсіптік аймақтар мен тозған қордың орнында жаңа үлгідегі орамдық құрылыс пайда болады (тығыз көшелер торы, скверлер, бірінші қабаттардағы коммерциялық үй-жайлар). Шығыс қақпасы Құрылыс салу: бос аумақтарды прогрессивті қағидаттар бойынша игеру. Инженерлік желілер үшін жерасты өтпелі жөндеу туннельдерін енгізу. Көлік: мультимодальді КАТ құру (жүрдек трамвай станциясы, «Шығыс» автовокзалы, BRT желісі, қала маңы көлігі).
Бизнес және рекреация: «Жетісу» базарын жаңғырту, «Апорт» сауда-ойын-сауық орталығын, «Leroy Merlin» және «Астана Моторс» автосалонын кеңейту. Табиғи аймақты абаттандыру (көлі мен өзендері бар 120 га).
Батыс
Өнеркәсіп және білім беру: индустриялық аймақты экологиялық таза өндірістермен кеңейту. Жас кадрлар үшін кәсіптік-техникалық колледждер мен жалға берілетін тұрғын үй/жатақханалар салу.
Инфрақұрылым: жаңа тұрғын үй кешендерін, саябақтарды, іскерлік және сауда объектілерін салу. Райымбек даңғылындағы Алматы-2 мультимодальді хабы Батыс пен Солтүстікті байланыстыратын болады.
· Экология және шектеулер: тектоникалық жарық аймағында (90 га) құрылыс салынбайды – ол жасыл аймақтар ретінде абаттандырылады. Өнеркәсіптік объектілердің теңгерімі желілік саябақ және «Сақ қорғандары» этнопаркі есебінен қамтамасыз етіледі.
Оңтүстік-Батыс
· Базарларды реформалау: «Алтын Орда» базарын агроөңдеуі бар қалалық көтерме-тарату орталығына айналдыру.
· Инфрақұрылым: сауда-логистикалық және іскерлік орталықтар құру.
· Көлік: ірі КАТ салу («Батыс» автовокзалы, метро және LRT станциялары).
Тарихи орталық Мәдени ядро: тарихи ғимараттарды қалпына келтіру және мәдени маңызы бар орындарды абаттандыру бағдарламасын қабылдау. Реновация және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық: кеңестік кезеңдегі тұрғын үйлердегі ~60 %-ға тозған инженерлік желілерді жаңарту. Зауыттардың (Киров атындағы ААМЖЗ,) және тергеу изоляторының аумақтарын заманауи орамдық құрылыс пен іскерлік кластерге реконструкциялау. Ұтқырлық: велосипед жолдары мен ақылы тұрақтар желісін кеңейту. 3. Жалпы климаттық және жүйелік өзгерістер Шағын аудандарды ревитализациялау: қаланың әртүрлі бөліктеріндегі кеңестік кварталдарды жаңарту, жаяу жүргіншілер променадтарын құру (Саин, Момышұлы көшелері бойында). Дизайн-код: бүкіл қала бойынша сәулеттік стильді және құрылыс салудың кешенділігін сақтау үшін бірыңғай қала құрылысы регламентін енгізу.

5-тарау. Көлік инфрақұрылымы

«Көше-жол желісі және көлік» бөлімі екі кезеңге арналған қаланың көлік жүйесін қалыптастырады: 2030 жылға дейінгі бірінші кезең және 2040 жылға дейінгі есептік мерзім. Шешімдердің негізі – халық санының 2,29-дан 3,6 млн адамға дейін болжамды өсуі, қала шекараларының кеңеюі және қоғамдық көлікті озыңқы дамыту есебінен қала тұрғындарының жеке автомобильге тәуелділігін төмендету қажеттілігі.
Жүрдек көшеден тыс көлік. Жолаушылар жүйесінің қаңқасы жаппай жүрдек тасымалдау желісі болады. Метрополитеннің ұзындығы 2030 жылға қарай 13,4 км-ден 35 км-ге дейін және 2040 жылға қарай 123,6 км-ге дейін ұлғаяды: бірінші желі аяқталып, екінші (айналма) және үшінші желінің құрылысы басталады. Қалада алғаш рет жеңіл рельсті көлік енгізіледі: ұзындығы 31 км LRT-дің бірінші желісі батыс аудандарды Алматы-2 вокзалымен және «Батыс» және «Шығыс» көліктік-ауысып отыру тораптарымен байланыстырады, 2040 жылға қарай желі 79 км-ге жетеді. Бірінші желісі 2025 жылы пайдалануға берілген BRT жүйесі Райымбек даңғылы бойындағы екінші желімен толықтырылады. Жобада сондай-ақ Қаскелең мен Талғарға шығу перспективасымен ұзындығы 42 км SkyTrain монорельс жүйесіне арналған дәліздер резервтеледі, аспалы жолдар дамытылады және вертипорттар желісімен қалалық әуе ұтқырлығының негізі қаланады.
Жерүсті қоғамдық көлігі. Бағыттар желісін және оның инфрақұрылымын қайта ұйымдастыру көзделген: 27 соңғы аялдама пунктін, 15 бұрылыс алаңын және жалпықалалық маңызы бар 12 көліктік-ауысып отыру торабын салу. Троллейбус желісі 240 км шекарада сақталады және 2026–2027 жылдары түйіспелі және кабельдік желілері толық реконструкцияланады, парк 300 машинаға дейін ұлғаяды. Негізгі магистральдарда қоғамдық көлік үшін бөлінген жолақтар дамытылады.
Көше-жол желісі. Бірінші кезеңнің басты шешімдері – жалпықалалық маңызы бар магистральдарды батысқа қарай ҮАААЖ-ға дейін ұзарту (Абай даңғылы, Рысқұлов даңғылы, Төле би көшесі) және қолданыстағы желінің үзілген жерлерін жалғастыру, оның ішінде Саин көшесін солтүстікке қарай, Райымбек даңғылын ШААЖ-ға дейін, Мөңке би көшесін және Б. Хмельницкий көшесін. 2030 жылға дейін барлығы 44,3 км жаңа учаскелер, 2040 жылға дейін тағы 50,5 км көзделген. Магистральдық желінің тығыздығы 1,7-ден 1,84 км/км²-ге дейін артады. Ең көп жүктелген теміржол өткелдерін әртүрлі деңгейлерге ауыстыру жоспарланған.
Сыртқы көлік. Қаланың көлік құрылымы екі айналымға негізделеді: сыртқы (ҮАААЖ) және ішкі (Рысқұлов көшесі, ШААЖ, Әл-Фараби даңғылы, Саин көшесі). Транзиттік және жүк ағындары қала шегінен тыс шығарылады, логистикалық кешендер ҮАААЖ-ға тартылу аймағында орналастырылады. Теміржол үшін Жетіген – Қазыбек бек айналма жолы және тоқтау тұрақтары бар жолаушылар терминалдарын дамыту көзделген. «Батыс», «Солтүстік» және «Шығыс» автовокзал кешендері метро, LRT және BRT-мен бірге ауысып отыру тораптарына біріктіріледі. Әуежай қаламен жүрдек қоғамдық көлік арқылы байланыстырылады.
Жаяу жүргіншілер және велосипед инфрақұрылымы. Велосипед жолдарының желісі 2030 жылға қарай КАТ-та велотұрақтар мен жалға алу пункттерін орналастыра отырып, 96 км-ден 262,8 км-ге дейін кеңейтіледі. Тұрғын үй және қоғамдық аймақтарда көлік ағындарынан оқшауланған жаяу жүргіншілер көшелері мен бағыттары қалыптастырылады, олар егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы сатысында нақтыланады.
Нәтижесінде 2040 жылға қарай жолаушылар қоғамдық көлігі желілерінің жалпы ұзындығы 981 км-ден 1214 км-ге дейін өседі, ал тасымалдар бойынша негізгі жүктеме орталықты, шеткері аумақтарды және серік қалаларды байланыстыратын көліктің жүрдек түрлеріне ауысады.

6-тарау. Инженерлік инфрақұрылым

1-параграф. Сумен жабдықтау

Бас жоспар сумен жабдықтау көздерінің қуатын 2041 жылға қарай тәулігіне 1300,0 мың м³-ге дейін ұлғайта отырып, қолданыстағы су құбыры жүйесін сақтауды және дамытуды көздейді.
Сумен жабдықтау жүйесін жаңғырту және кеңейту бойынша негізгі шаралар:
- жер асты суларының қорын қайта бағалауды орындау және жер асты суларынан арнайы су пайдалануды тәулігіне 200 мың м³-ге арттыруға қол жеткізу (100 мың м³ – Алматы кен орны және тәулігіне 100 мың м³ – Талғар кен орны);
- Ақсай өзеніндегі сужинағыш ғимараты мен су дайындау станциясының құрылысын аяқтау;
- Қарғалы өзеніндегі сужинағыш ғимараты мен су дайындау станциясының құрылысын аяқтау;
- «Нұрлытау» сужинағыш станциясының құрылысын аяқтау;
- «Барлық» сужинағыш тобын (кустын) салу;
- «Сайран» сужинағыш тобын салу;
- «Ақжар» шағын ауданында Ақжар-2 су құбыры алаңын салу;
- Алматы қаласындағы ЖЭО-1 мен ЖЭО-2 сумен жабдықтауды қамтамасыз етуді қоса алғанда, №29 су құбыры алаңына дейінгі Талғар суағарларының үш желісін реконструкциялау және салу;
- №16, 19, 34, 22-27, 40а, Шаңырақ сужинағыш топтарын, №28, 2 алаңдарын реконструкциялау;
- құрылыстың жаңа аудандарында сумен жабдықтаудың жаңа магистральдық желілерін салу;
- Алматы кен орнының қолданыстағы сужинағыш топтарын кеңейту – №5А, 5Б, 34, 41, 21, 31-32, «Лесная школа»;
- Талғар кен орнының қолданыстағы сужинағыш топтарын кеңейту – №11, 12 (1-көтерілім);
- 1960 жылдан 1980 жылға дейін бұрғыланған, тереңдігі 150 м-ге дейінгі конструкциясы бар ұңғымалардың орнына 300 м тереңдікте жаңа ұңғымаларды бұрғылау (89 дана);
- есептеу құралдары жоқ іс жүзіндегі тұтынушылардың барлығына суды есептеу аспаптарын орнату;
- есепке алу, автоматтандыру және цифрландыру жүйелерін енгізу есебінен сумен жабдықтау жүйесін оңтайландыру және су ысырабын азайту;
- сумен жабдықтау жүйелері мен ғимараттарына түгендеу жүргізу;
- сумен жабдықтау желілерінің гидравликалық есептеулерін орындау (жүйені жекелеген аймақтарға бөлуді ескере отырып);
- 2030 жылға қарай – жалпы ұзындығы 541,0 км және қосымша 2040 жылға қарай – 1004,0 км құрайтын жаңа магистральдық суағарлар мен желілерді салу. 


2-параграф. Су бұру

Бас жоспарда кәріз жүйесін дамыту бөлігінде оның жалпы қуатын тәулігіне 1171,0 мың м3-ге дейін жеткізe отырып, кәріз жүйесінің жұмыс істеу сенімділігін арттыру қарастырылған. 
Кәріз жүйесін құру үшін 2030 жылға қарай жалпы ұзындығы 878,0 км және 2040 жылға қарай қосымша 831,0 км коллекторлар мен кәріз желілерін жаңадан салу және қолданыстағыларын реконструкциялау, сондай-ақ аэрация станциясын (кәріз тазарту құрылыстары — бұдан әрі КТҚ) кеңейту және реконструкциялау қажет.
КТҚ тұнбасын метантенктерде ашыту арқылы биогаз алу және оны одан әрі электр энергиясын өндіру үшін пайдалану көзделеді. 
Су бұру жүйесін жаңғырту мен кеңейтудің негізгі іс-шаралары:
- жобалық қуаты тәулігіне 640,0 мың м³ болатын кәріз тазарту құрылыстарын тәулігіне 960,0 мың м³-ге дейін кеңейту және реконструкциялау;
- жергілікті тазарту құрылыстарын салу;
- Алматы қаласының Наурызбай ауданынан ағын суларды бұруға арналған «Батыс коллекторы» өздігінен ағатын кәріз коллекторының құрылысын аяқтау;
- Алматы қаласының № 1, 2, 3 қала сыртындағы коллекторларын реконструкциялау;
- Бұқтырма көшесінің бойымен Спасская көшесіндегі КСС-2 қабылдау камерасына қосылғанға дейін кәріз коллекторын салу;
- «Меркурград» КСС-ін реконструкциялау;
- «Водник» КСС-ін реконструкциялау;
- Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Спасская көшесі мекенжайы бойынша қуаты тәулігіне 180,0 мың м³ болатын КСС салу;
- Теректі шағын ауданында жаңа КСС салу;
- КТҚ-дан шығатын лайлы тұнбалар мен ҚТҚ-ны қайта өңдеу құрылысын салу;
- «Сорбұлақ» жинақтауышына күрделі жөндеу жүргізу бойынша іс-шаралар кешені;
- Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Спасская көшесі, 104 мекенжайындағы КНС алдында орналасқан көлемі 300,0 мың м³ апаттық жинақтауышты күрделі жөндеу;
- 2030 жылға қарай жалпы ұзындығы 455,0 км және қосымша 2040 жылға қарай 575,0 км болатын жаңа магистральдық суағарлар мен желілерді салу. 

3-параграф. Жылумен жабдықтау

Бас жоспарда болжанатын жылу жүктемелерінің өсуін қамтамасыз ету, жылумен жабдықтаудың сенімділігі мен энергия тиімділігін арттыру, сондай-ақ перспективалық тұрғын үй және қоғамдық-іскерлік құрылысты қамтамасыз ету үшін Алматы қаласының жылумен жабдықтау жүйесін дамыту көзделеді. Есептік мерзімге қаланың жиынтық жылу жүктемесі 10 068 Гкал/сағ құрайды.
Перспективалық жылу жүктемелерін қамтамасыз ету үшін:
1. ЖЭО-1 мен ЖЭО-2-ні табиғи газға ауыстыра отырып жаңғырту және кеңейту, жылу көздерінің электр және жылу қуатын ұлғайта отырып, бу-газ технологияларын енгізу;
2. БЖК белгіленген және қолда бар жылу қуатын ұлғайта отырып кеңейту;
3. «АЖЖЭ» ЖШС-ның қолданыстағы аудандық және ірі қазандықтарын реконструкциялау және кеңейту;
4. перспективалық құрылысты қамтамасыз ету үшін жаңа жылу көздерін, оның ішінде қуаты 190 Гкал/сағ «Шығыс қақпасы», қуаты 100 Гкал/сағ «Алтын Сити», қуаты 180 Гкал/сағ «Құлжа», қуаты 190 Гкал/сағ «Шұғыла» қазандықтарын, Алатау ауданында қуаты 360 Гкал/сағ жаңа қазандықты, сондай-ақ жиынтық белгіленген қуаты шамамен 1 810 Гкал/сағ перспективалық топтық қазандықтарды салу;
5. магистральдық, тарату және орамішілік жылу желілерін дамыту және реконструкциялау, олардың өткізу қабілетін арттыру, жылу шығынын азайту және жылумен жабдықтаудың сенімділігін арттыру;
6. орталықтандырылған жүйемен қамтылмаған аумақтарда қолданыстағы қазандықтарды реконструкциялай отырып, жергілікті газ қазандықтары мен дербес жылыту жүйелерін сала отырып, орталықтандырылмаған жылумен жабдықтауды дамыту;
7. жылыту пештерін пайдалануды кезең-кезеңімен қысқарту және тұтынушыларды заманауи автоматтандырылған жылумен жабдықтау жүйелеріне ауыстыру көзделеді.

[bookmark: SUB604]4-параграф. Электрмен жабдықтау

Есепті жылы Алматы қаласының электрмен жабдықталуы мынадай көрсеткіштермен сипатталды:
1. электр энергиясын тұтыну – 5,31 млрд кВт·сағ;
2. электр жүктемесінің ең жоғары мәні – 1246 МВт;
3. электр станцияларының белгіленген және қолда бар қуаты – 698,7 МВт және 484,6 МВт;
4. электр станцияларында электр энергиясын өндіру – 3035,92 млн кВт·сағ.
Қаланың негізгі энергия көздері белгіленген қуаты 145 МВт болатын Б. Оразбаев атындағы Алматы ЖЭО-1, белгіленген қуаты 510 МВт болатын А. Жақұтов атындағы Алматы ЖЭО-2, белгіленген қуаты 43,7 МВт болатын СЭС каскады болып табылады.
Жобалық кезеңдер бойынша қаланың жиынтық электр жүктемелері мен жылдық электр энергиясын тұтынуы мынадай болып айқындалды:
бірінші кезекке – 1658 МВт және 7,04 млрд кВт·сағ;
есептік мерзімге – 2199 МВт және 9,3 млрд кВт·сағ.
Бас жоспарда генерация көздерін дамытудың мынадай бағыттары қарастырылған:
1. бірінші кезекке және есептік мерзімге қуаты 200-250 МВт БГҚ сала отырып және белгіленген қуатын 250 МВт-қа дейін ұлғайта отырып, Б. Оразбаев атындағы ЖЭО-1-ді реконструкциялау;
2. қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып, бірінші кезекке және есептік мерзімге белгіленген қуатын 617,7 МВт-қа дейін ұлғайта отырып және 220 кВ ЭЖТҚ сала отырып, ЖЭО-2-ні жаңғырту.
Алматы қаласы бойынша электр қуатының теңгерімі есепті жылғы 761 МВт-тан бірінші кезекте 776 МВт-қа дейін және есептік мерзімге қарай 1317 МВт-қа дейін өсіп келе жатқан тапшылықпен қалыптасады. Қуат тапшылығын Алма және Алматы 500 кВ жүйелік қосалқы станцияларынан 220-500 кВ сыртқы желілер арқылы Қазақстанның БЭЖ электр станцияларынан жабу жоспарлануда.
Қаланың электрмен жабдықтау жүйесін дамытудың негізгі бағыттары:
1. 220 кВ сыртқы желілерді күшейту;
2. 220 кВ тірек қосалқы станцияларының жүктелуін қамтамасыз ете отырып, тұтынушылардың жүктемелерін 110/10 кВ жаңа қосалқы станцияларға ауыстыру;
3. қала айналасындағы 220 кВ сақинамен қатар режимде жұмыс істейтін 110 кВ транзиттік әуе желілерін секциялай отырып, 110 кВ кернеулі желілерді оңтайландыру;
4. 220/110 кВ жаңа тірек қосалқы станцияларын салу;
5. 220 кВ тірек қосалқы станцияларынан радиалды блоктық схемалар бойынша жабық үлгідегі 110 кВ жаңа қосалқы станцияларды салу;
6. физикалық және моральдық тұрғыдан ескірген электр желісі объектілерін реконструкциялау және техникалық қайта жарақтандыру, трансформаторларды қуаты жоғары түрлеріне ауыстыру, 35 кВ желілерді біртіндеп жоя отырып, 110 кВ жаңа қосалқы станцияларды салу;
7. қолданыстағы ӘЖ сымдарын өткізу қабілеті жоғары сымдарға ауыстыра отырып не кабельдік орындауға көшіре отырып, қолданыстағы 220, 110 кВ ЭБЖ қайта құру;
8. 6 кВ желілерді 10 кВ кернеуге одан әрі ауыстыру;
9. тікелей тұтынушыларда орнатылатын «ақылды» есептегіштер (Smart Meters) жүйесіне және «ақылды» желіге (Smart Grid) негізделген «ақылды қала» тұжырымдамасын енгізу;
10. үй шаруашылықтарының, шағын және орта кәсіпкерліктің, оның ішінде электр желісі инфрақұрылымынан шалғай орналасқан аудандарды электрмен жабдықтау мәселелерін шешу үшін шағын ауқымды жаңартылатын энергия көздері (ЖЭК) объектілерін пайдалануы болып табылады.

5-параграф. Газбен жабдықтау
 
Бас жоспарда барлық санаттағы тұтынушыларды есептік мерзімге айқындалған толық көлемде табиғи газбен қамтамасыз ету мәселелері шешіледі. Газбен жабдықтау жүйесінің объектілері мен құрылыстарын орналастыру жөніндегі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтай отырып, газды болжамды тұтынуды қамтамасыз ету үшін Ұлттық оператор меншікті газ ресурстарын «БГА-ТБА» МГҚ бойынша қосымша тасымалдауды қамтамасыз еткен жағдайда немесе Қытай тарапының уәкілетті ұйымымен келісім бойынша:
1) ҚР ҚН 4.03-01-2011 «Газ тарату жүйелері» 5.4.2-тармағының талаптарын орындауды қамтамасыз ете отырып, Алматы қаласын газбен жабдықтаудың сенімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды іске асыру: табиғи газды газбен жабдықтаудың тәуелсіз көздерінен – кеңейтуді ескере отырып АГТС-1 «Орбита», кеңейтуді ескере отырып АГТС-«ЗТК», кеңейтуді ескере отырып АГТС-«GateCity», «БГА-ТБА» МГҚ магистральдық газ құбырынан АГТС «Южная» (жобалық) және АГТС-«ЖЭО-2», «Қазақстан – Қытай» магистральдық газ құбырының АГТС-3 «Талғар» станциясынан ГГРП-3 арқылы беру; қолданыстағы газ тарату жүйесінің өткізу қабілетін арттыру және Алматы қаласының жаңа шағын аудандарын газбен жабдықтау жүйелерін дамыту мақсатында газды редукциялаудың бас пункттерін және газ тарату құбырларын сала отырып, Алматы қаласын газбен жабдықтау көздерінен PN 0,6 МПа жоғары қысымды газ тарату құбырларын тұйықтап қосу; PN 0,3 МПа орташа қысымды газ тарату құбырларын тұйықтап қосу;
2) Қыс мезгіліндегі ең жоғары тұтыну кезеңінде ірі өнеркәсіптік тұтынушылар мен жылу-энергия көздеріне газ беруді балама отынмен резервтеуді қамтамасыз ету жөніндегі кезең-кезеңімен іс-шараларды іске асыру;
3) Қолданыстағы АГТС-1 «Орбита», АГТС «ЗТК», АГТС-«Gate City» қуатын ұлғайту және Алматы қаласын газбен жабдықтаудың жаңа көзі – АГТС «Южная» салу;
4) Алматы қаласының газ құбырларын ГТҰ күшімен реконструкциялау;
5) Аудандар бойынша жаңа құрылыс объектілері үшін жоғары, орташа және төмен қысымды газ құбырларын төсеу;
6) Жаңа құрылыс аудандарының жылу көздеріне (топтық қазандықтарға) табиғи газ беру үшін ұзындығы 2030 жылға дейін – 5500,0 км, 2040 жылға дейін – 5523,0 км жоғары және орташа қысымды таратушы газ құбырларын дамыту;
7) Автокөлік құралдарының табиғи газды пайдалану үлесін автомотор отынын өткізудің жалпы көлемінің 30 %-ына дейін ұлғайту, инвесторлар есебінен автомобильге газ құю компрессорлық станцияларын салу көзделеді.
Бас жоспардағы газ шығыстарының есеп-қисабы энергия көздерін тұтынуды ескере отырып орындалды және есептік мерзімге жылына 3966,4 млн м3/жыл құрауы мүмкін.

6-параграф. Телекоммуникациялар

1) телефон желісінің сыйымдылығын 2 еседен астам арттыру арқылы байланыстың қолжетімділігі мен сенімділігін арттыру, бұл 2040 жылға дейін Алматының әрбір 100 отбасына қалыпты байланыстың 140 нөмірін, ұялы байланыстың 300 нөмірін, компьютерлік байланыстың 100 нөмірін және спутниктік байланыстың 50 нөмірін қамтамасыз етеді;
2) байланыс қызметтерінің түрлерін – телефон, интернет, арналарды жалға беру, дыбыстық және электрондық пошта, мультимедиялық қызметтер, деректер базалары, кабельдік теледидар және т.б. кеңейту;
3) телефон байланысының техникалық базасын түбегейлі жаңарту, оның ішінде 4G, 5G ұялы байланысын қолдайтын соңғы буындағы неғұрлым дамыған цифрлық АТС-ке және оптикалық кабельдерге көшу.
Радиотелевизиялық тарату желісін дамытудың негізгі бағыттары:
берілетін және қабылданатын бағдарламаларды, оның ішінде цифрлық кабельдік, спутниктік теледидарды, радиоарналарды еселеп ұлғайтуды;
бейне мен дыбысты, оның ішінде айқындығы жоғары теледидарды, кең форматты бейнені, стереодыбысты қабылдауды сапалы жақсартуды көздейді.
Пошта байланысын дамытудың негізгі бағыттары:
смарт жабдықтардың (телефондар, планшеттер, компьютерлер) көмегімен хат-хабарларды өңдеудің және жеткізудің жаңа техникалық құралдарын көздейді.

7-тарау. Қоршаған ортаға әсерді бағалау

Алматы қаласының қала құрылысын дамытудың экологиялық талаптарына мыналар жатады:
1) басым тәртіппен көгалдандыру, пеште көмір жағып жылытуды жою және ластау көздері мен тұрғын үй құрылысы арасында буферлік жасыл аймақтар құру есебінен тұрақты экологиялық жайсыздық аймақтарында – қаланың орталық бөлігінде, Алатау, Әуезов және Алмалы аудандарында тыныс-тіршілік ортасын түбегейлі сауықтыру;
2) табиғи кешеннің қолданыстағы аумақтарын қолайсыз антропогендік әсерлерден қорғау: қала аумағындағы ауданы 7 652,54 га Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қорғау аймағының режимін сақтау, Талғар трактісінен, ШААЖ-дан, Әл-Фараби даңғылынан, Саин және Жандосов көшелерінен оңтүстікке қарай құрылыстың қабаттылығын шектеуді сақтау (цоколь қабатымен қоса алғанда 3 қабаттан аспайтын), Кіші Алматы, Үлкен Алматы, Есентай, Ақсай және Боралдай өзендерінің жайылмаларын табиғи-экологиялық қаңқаның элементтері ретінде оңалту, қалалық жасыл аймақтар мен ұлттық парк арасындағы экологиялық дәліздердің үздіксіздігін қалпына келтіру, 2040 жылға қарай көгалдандырылған аумақтардың көлемін ұлғайту;
3) өнеркәсіптік аймақтар аумақтарының алаңын қысқарту және оларды оңалту: 2040 жылға дейінгі мерзімде өндірістік объектілерді тұрғын үй аймақтарының шегінен тыс шығару және орнында жаңғырту, санитариялық-қорғау аймақтарында тұратын халық санын қысқарту;
4) тыныс-тіршілік ортасының жайлылығын арттыру, оның ішінде аумақты көгалдандыру, биік қабатты құрылыс салуға тыйым сала отырып, өзен аңғарлары бойынша желдету дәліздері жүйесін бекіту, автомагистральдар мен өнеркәсіптік аймақтар бойында буферлік жасыл белдеулер құру, жыл сайынғы отырғызудағы ағаш-бұта өсімдіктерінің жергілікті түрлерінің үлесін ұлғайту және қаланың тұрғын үй және қоғамдық аймақтарындағы мезоклиматтық және микроклиматтық жағдайларды жақсарту арқылы.
Алматы қаласының қала құрылысын дамытуға қойылатын экологиялық талаптарды орындаудың қажетті шарттары:
1) экологиялық қаупі жоғары аумақтар үшін атаулы шараларды іске асыра отырып, халық денсаулығының қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіретін экологиялық тәуекел аймақтарын жою;
2) қаланың барлық су ағындарының су қорғау аймақтары мен белдеулерін міндетті түрде белгілеу, су қорғау белдеулерінде (су жиегінен 35 м) күрделі құрылыс салуға тыйым салу;
3) өзендердің экологиялық функцияларын сақтау үшін жерүсті су алуды белгілей отырып және су тұтынудың өсуін жерасты көздері мен желілердегі шығындарды азайту есебінен жаба отырып, қаланың барлық су артерияларында, оның ішінде қолайлы микроклиматтық жағдайлар жасайтын және ауа циркуляциясын жақсартуға ықпал ететін ендік бағыттағы су артерияларында тұрақты су ағынын ұйымдастыру;
4) тұрғын үй және рекреациялық құрылыс салу туралы шешім қабылдағанға дейін бұрынғы өнеркәсіптік кәсіпорындар алаңдарын міндетті түрде радиациялық тексеруден өткізе отырып, күшті техногендік жүктемеге ұшыраған аумақтарды (бұрынғы өнеркәсіптік кәсіпорындардың, күл үйінділерінің аумақтары, магистральдық аумақтар бойындағы газдану және шу жайсыздығы аймақтары және т.с.с.) санациялау, оңалту және қайта ұйымдастыру жөніндегі шараларды жүзеге асыру;
5) стационарлық және жылжымалы көздерден ластаушы заттардың жиынтық шығарындыларын, оның ішінде ЖЭО-2-ні көмірден табиғи газға ауыстыру, экологиялық таза қоғамдық көлік жүйесін дамыту, BRT дәліздерін ұйымдастыру, метрополитен желілерін ұзарту, LRT желілерін салу есебінен азайту және Еуро-4 және одан жоғары сапа стандарттары жоғары отынмен жұмыс істейтін автомобильдер санын көбейту есебінен пайдаланылатын мотор отыны түрлерінің құрылымын өзгерту, шығарындылары төмен аймақтарды кезең-кезеңімен енгізу;
6) экологиялық мониторинг жүйесін дамыту: экологиялық тәуекел аймақтарындағы бекеттерді қоса алғанда, атмосфералық ауа мониторингінің автоматты станциялары желісін кеңейту, қала кәсіпорындарында шығарындылардың өндірістік мониторингін дамыту, Іле Алатауы мұздықтарының жай-күйіне мониторингті жыл сайын жүргізу;
7) экологиялық таза аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды, өндірістердің ағынсыз циклдерін енгізу, өнеркәсіп, энергетика және қала шаруашылығы объектілерін пайдалы әсер коэффициенті жоғары заманауи газ тазарту, шаң ұстау және су тазарту жабдықтарымен жарақтандыру, ауданы 1 000 м²-ден асатын объектілер үшін «жасыл» құрылыс стандартын міндетті түрде қолдану;
8) ауыз су сапасы мен өндірістік және коммуналдық сарқынды сулар мен жерүсті ағындарын тазарту стандарттарының сақталуын қамтамасыз ету: өнеркәсіптік және көлік аймақтарындағы нөсер ағындарының барлық шығарылымдарында жергілікті тазарту құрылыстарын салу;
10) көлік ағындарымен неғұрлым жүктелген көшелерде экологиялық жағдайды сауықтыру үшін көше-жол желісін жетілдіру: зияткерлік көлік жүйесін енгізу, ұзындығы кемінде 200 км велосипед желісін дамыту, магистральдарды реконструкциялау кезінде шу жұтатын жол жабынын қолдану, жаңа жолдардың бойында шудан қорғайтын экрандар салу, көлік дәліздерін буферлік көгалдандыру;
12) қалдықтарды басқарудың заманауи жүйесін қалыптастыру: қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату зауытын және қалдықтарды қайта өңдеу зауытын салу, қатты тұрмыстық қалдықтарды міндетті түрде бөлек жинауды енгізу, құрылыс қалдықтарын міндетті түрде қайта өңдеу;
13) биологиялық әралуандылықты сақтау: ұлттық парктің қорғау аймағының режимін бұзатын объектілерді орналастыруға тыйым салу, Қызыл кітапқа енгізілген жануарлар түрлерінің мониторингін 3 жылда кемінде бір рет жүргізу, Сиверс алмасын реинтродукциялау (жылына кемінде 500 көшет) және қаланы көгалдандыру кезінде жергілікті түрлерге басымдық беру;
14) радиациялық қауіпсіздікті және қауіпті табиғи процестерден қорғауды қамтамасыз ету: қала аумағында ядролық және радиациялық қауіпті объектілерді орналастыруға тыйым салу, радиоактивті ластанған аумақтарда оларды толық рекультивациялағанға дейін тұрғын үй құрылысын салуға тыйым салу, Ақсай өзенінің бассейнінде селге қарсы бөгеттің құрылысын аяқтау;
15) халықтың экологиялық себептерге байланысты сырқаттанушылығын төмендету: халықтың осал топтарын диспансерлік бақылау, сырқаттанушылығы жоғары аудандарда салауатты тыныс алу кабинеттері мен аллергологиялық орталықтар желісін дамыту, экологиялық қаупі жоғары аумақтарда табиғатты қорғау іс-шараларын басым тәртіппен іске асыру.
Көрсетілген іс-шараларды іске асыру Бас жоспарды іске асыру кезеңінде атмосфераға ластаушы заттардың жиынтық шығарындыларының азаюын, ластанған сулардың төгіндісінің қысқаруын, қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу үлесінің ұлғаюын және қоршаған орта компоненттерінің экологиялық жай-күйін жол берілетін деңгейде ұстап тұруды қамтамасыз етеді.
 




8. Алматы қаласы бас жоспарының негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері
[bookmark: _Hlk241227187]
	Р/с №
	Көрсеткіштер
	Өлшем бірлігі
	01.01.2025 ж. қазіргі жай-күйі
	Бірінші кезең 2030 ж.
	Есептік мерзім
2040 ж.

	1
	Аумақ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Қалалық, кенттік және ауылдық елді мекеннің шекарасындағы елді мекенінің жер көлемі, барлығы
	мың га
	68,35
	68,35
	68,35

	 
	оның ішінде:
	
	
	
	

	1.1.1
	тұрғын үй және қоғамдық құрылыс
	-//-
	17,0897
	15,1728
	18,7302

	 
	олардың ішінде:
	
	
	
	

	1.1.1.1
	үй (пәтер) жанында жер учаскесі бар үй-жайлық және оқшауланған құрылыс
	
	9,6584

	6,7485
	6,7618

	1.1.1.2
	аз қабатты көп пәтерлі тұрғын үйлер құрылысы
	
	0,7193

	0,437

	0,5107


	1.1.1.3
	көп қабатты көппәтерлі тұрғын үйлер құрылысы
	-//-
	3,0043
	3,8175
	5,9657

	1.1.1.4
	қоғамдық құрылыс
	
	3,7077


	4,1698
	5,492

	1.1.2
	өнеркәсіптік және коммуналдық-қоймалық құрылыс
	-//-
	2,7756
	2,0067
	2,5327

	 
	олардың ішінде:
	 
	
	
	

	1.1.2.1
	өнеркәсіптік құрылыс
	-//-
	2,5479

	1,6709

	2,1969


	1.1.2.2
	коммуналдық құрылыс
	-//-
	-

	-

	-


	1.1.2.3
	қоймалық құрылыс
	-//-
	0,2277-
	0,3358
	0,3358

	1.1.3
	көлік, байланыс, инженерлік коммуникациялар, олардың ішінде:
	-//-
	1,4795

	1,8314

	1,8314


	1.1.3.1
	сыртқы көлік (темір жол, автомобиль, өзен, теңіз, әуе және құбыржол)
	-//-
	1,0695

	1,2853

	1,2853


	1.1.3.2
	магистральдық инженерлік желілер мен құрылысжайлар
	-//-
	0,410

	0,5461

	0,5461


	1.1.3.3
	байланыс құрылысжайлары
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.4
	ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
	-//-
	19,8815
	19,8815
	19,8820

	 
	олардың ішінде:
	 
	
	
	

	1.1.4.1
	қорықтар
	-//-
	19,6495
	19,6495
	19,650

	1.1.4.2
	қаумалдар
	-//-
	
	
	

	1.1.4.3
	табиғат ескерткіштері
	-//-
	0,216
	0,216
	0,216

	1.1.4.4
	ормандар мен орман саябақтары
	-//-
	0,016
	0,016
	0,016

	1.1.5
	су айдындары мен акваториялар
	-//-
	4,9685
	4,9605
	4,9605

	 
	олардың ішінде:
	 
	
	
	

	1.1.5.1
	өзендер, табиғи және жасанды су айдындары
	-//-
	0,678
	0,670
	0,670

	1.1.5.2
	су қорғау аймақтары
	-//-
	4,2255
	4,2255
	4,2255

	1.1.5.3
	гидротехникалық құрылысжайлар
	-//-
	0,050
	0,050
	0,050

	1.1.5.4
	су шаруашылығы құрылысжайлары
	-//-
	0,015
	0,015
	0,015

	1.1.6
	ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын жерлер
	-//-
	6,2288

	6,2288

	6,2288


	 
	олардың ішінде:
	 
	
	
	

	1.1.6.1
	егістік жерлер
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.6.2
	бақтар мен жүзімдіктер
	-//-
	0,678

	0,678

	0,678


	1.1.6.3
	шабындықтар, жайылымдар
	-//-
	5,5508
	5,5508
	5,5508

	1.1.7
	жалпы пайдаланымдағы 
	-//-
	15,9264
	18,2683
	14,1849

	 
	олардың ішінде:
	 
	
	
	

	1.1.7.1
	көшелер, жолдар, өтпелер
	-//-
	6,500
	7,175
	7,175

	1.1.7.2
	су айдындары, жағажайлар, жағалаулар
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.7.3
	саябақтар, скверлер, гүлзарлар
	-//-
	2,850

	3,5341

	5,880


	1.1.7.4
	жалпыға бірдей пайдаланылатын басқа да аумақтық объектілер
	-//-
	
6,5764

	
7,5592
	
1,1299

	1.1.8
	резервтегі 
	-//-
	-
	-
	-

	 
	олардың ішінде:
	 
	
	
	

	1.1.8.1
	қоныстану аумақтарын
дамыту үшін
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.8.2
	өнеркәсіптік-өндірістік және коммуналдық аумақтарды дамыту үшін
	-//-
	-
	-
	-

	1.1.8.3
	рекреациялық және өзге де аймақтарды ұйымдастыру үшін
	-//-
	-
	-
	-

	1.2.
	Жерлердің жалпы санынан:
	 
	
	
	

	1.2.1*
	мемлекеттік меншіктегі жерлер
	-//-
	-
	-
	-

	1.2.2*
	коммуналдық меншіктегі жерлер
	-//-
	-
	-
	-

	1.2.3*
	жеке меншіктегі жерлер
	-//-
	-
	-
	-

	2
	Халық
	 
	
	
	

	2.1
	Бағынысты елді мекендерді ескере отырып, халық саны, барлығы
	мың адам
	2292,05
	2750,00
	3600,00

	 
	Оның ішінде:
	 
	
	
	

	2.1.1
	қаланың (кенттің, ауылдық елді мекеннің) өзі
	-//-
	2292,05
	2750,00
	3600,00

	2.1.2
	басқа да елді мекендер
	-//-
	 -
	 -
	 -

	2.2
	Халықтың табиғи қозғалысының көрсеткіштері:
	 
	22,2
	29,00
	34,2

	2.2.1
	өсім
	-//-
	34,4
	45,5
	52,2

	2.2.2
	кему
	-//-
	12,2
	16,5
	18,0

	2.3
	Халықтың көші-қон көрсеткіштері:
	 
	41,2
	42,5
	50,8

	2.3.1
	өсім
	-//-
	238,6
	239,4
	258,8

	2.3.2
	кему
	-//-
	197,4
	197,9
	208,0

	2.4
	Халықтың тығыздығы
	 
	
	
	

	2.4.1
	қоныстану аумағы шегінде
	адам/га
	58
	68
	90

	2.4.2
	қалалық, кенттік және ауылдық құрылыс аумағының шегінде
	-//-
	34
	40
	53

	2.5
	Халықтың жас құрылымы:
	 
	
	
	

	2.5.1
	15 жасқа дейінгі балалар
	мың адам/%
	614,5/26,8
	734,3/26,7
	961,2/26,7

	2.5.2
	еңбекке қабілетті жастағы халық (ерлер 16-61 жас, әйелдер 16-60 жас)
	-//-
	1404,1/61,3
	1680,3/61,1
	2196/61,0

	2.5.3
	еңбекке қабілетті жастан асқан халық
	-//-
	273,4/11,9
	335,5/12,2
	442,8/12,3

	2.6
	Отбасылар мен жалғыз тұратын тұрғындар саны, барлығы
	бірлік/%
	790/ 100%
	950/ 100%
	1240/ 100%

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	2.6.1
	отбасылар саны
	-//-
	610/ 81%
	780/ 82%
	1030/ 83%

	2.6.2
	жалғыз тұратын тұрғындар саны
	-//-
	150/ 19%
	170/ 18%
	210/ 17%

	2.7
	Еңбек ресурстары, барлығы
	мың адам
	1655,0/72,2
	2051,5/74,6
	2775,63/71,1

	 
	олардың ішінде:
	 
	
	
	

	2.7.1
	Экономикалық белсенді халық, барлығы
	мың адам/%
	1135,1/49,6
	1375,5/50,1
	1908,0 /53,0

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	2.7.1.1
	Экономика салаларында жұмыспен қамтылғандар
	-//-
	1083,0/47,3
	1315,0 /47,9
	1836,0/51,0

	1)
	қала құраушы топта
	-//-
	261,9/11,5
	330,0 /12,0
	522,0/14,5

	 
	олардың ішінде: өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық
	 
	39,4
	47,0
	60,0

	2)
	қызмет көрсету тобында
	-//-
	821,1/35,8
	985,0/35,9
	1314,0/36,5

	2а)
	олардың ішінде: өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық
	 
	90,0
	110,0
	145,0

	2.7.1.2
	Жұмыссыздар
	-//-
	52,0/4,8
	60,5/4,6
	72,0/4,0

	2.7.2
	Экономикалық белсенді емес халық
	-//-
	519,9/22,7
	616,0/22,4
	795,6/22,1

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	2.7.2.1
	Өндірістен қол үзіп оқитын еңбекке қабілетті жастағы білім алушылар
	-//-
	305,1/13,4
	385,0/14,0
	540,0/15,0

	2.7.2.2
	Экономикалық қызметпен және оқумен айналыспайтын еңбекке қабілетті жастағы еңбекке қабілетті халық
	-//-
	214,8/9,3
	231,0/8,4
	255,6/7,1

	3
	Тұрғын үй құрылысы
	 
	
	
	

	3.1
	Тұрғын үй қоры, барлығы
	мың м2 жалпы ауданы / %
	57 465,8/
100%
	69 830,0/
100%
	95 330,0/
100%

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	3.1.1*
	мемлекеттік қор
	-//-
	-
	-
	-

	3.1.2*
	жеке меншіктегі
	-//-
	-
	-
	-

	3.2
	Жалпы қордан:
	-//-
	
	
	

	3.2.1
	көппәтерлі үйлерде
	-//-
	36 094,84/
62,8%
	51 052/
73,1%
	77 410/
81,2%

	3.2.2
	үй-жай үлгісіндегі үйлерде
	-//-
	21 369,96/
37,2%
	18 778/
26,9%
	17 920/
18,8%

	3.3
	Тозуы 70 %-дан асатын тұрғын үй қоры, барлығы
	-//-
	-
	-
	-

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	3.3.1
	мемлекеттік қор
	-//-
	-
	-
	-

	3.4
	Сақталатын қолданыстағы тұрғын үй қоры, барлығы
	-//-
	
	53 211/
92,6%
	49 424/
85,7%

	3.5
	Тұрғын үй қорының қабаттылығы бойынша бөлінуі:
	 
	57 565/ 100%
	69 830/100%
	95 330 /100%

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	3.6.1
	аз қабатты
	-//-
	
	
	

	 
	олардың ішінде мынадай құрылыста:
	 
	
	
	

	3.6.1.1
	үй (пәтер) жанында жер учаскесі бар үй-жайлық (коттедж үлгісіндегі)
	-//-
	19 052/ 33,2%
	15 213/21,8%
	12 149/
12,7%

	3.6.1.2
	пәтер жанында жер учаскесі бар оқшауланған
	-//-
	-
	-
	-

	3.6.1.3
	жер учаскесі жоқ 2-3 қабатты
	-//-
	2  318/4,0%
	2 858/ 4,1%
	3 342/3,5%

	3.6.2
	орта қабатты (4-5 қабатты) көппәтерлі
	-//-
	12 319/ 21,4%
	18 565/
26,6%
	28 774/
30,2%

	3.6.3
	көпқабатты көппәтерлі
	-//-
	23 776 /41,4%
	33 194/
47,5%
	51 056/
53,6%

	3.7
	Қолданыстағы тұрғын үй қорының кемуі, барлығы
	-//-
	8 040,71 /
14,0%
	4 252,17/ 
7,4%
	3 786,53/
6,6%

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	3.7.1
	техникалық жай-күйі бойынша
	-//-
	
	
	

	3.7.2
	реконструкциялау бойынша
	-//-
	7 532,71/
13,2%
	3 744,17/
6,6%
	3 786,53/
6,6%

	3.7.3
	басқа да себептер бойынша (реновация)
	-//-
	508,0/
0,8%
	508,0
/0,8%
	-

	3.7.4
	Тұрғын үй қорының кемуі мынаған қатысты:
	 
	
	
	

	3.7.4.1
	қолданыстағы тұрғын үй қорына
	%
	14,0
	7,4
	6,6

	3.7.4.2
	жаңа құрылысқа
	-//-
	
	25,6
	12,9

	3.8
	Жаңа тұрғын үй құрылысы, барлығы, оның ішінде мыналар есебінен:
	үйлер (пәтерлер) бірлігі / жалпы ауданның мың шаршы м 
	
	127 960/
16 620
	208 100/
29 287

	3.8.1*
	мемлекеттік қаражат
	-//-
	 -
	 -
	 -

	3.8.2*
	кәсіпорындар мен ұйымдар
	-//-
	 -
	 -
	 -

	3.8.3*
	халықтың өз қаражаты

	-//-
	 -
	 -
	 -

	3.9
	Жаңа тұрғын үй құрылысының қабаттылығы бойынша құрылымы
	-//-
	346 060/
45 907
	127 960/
16 620
	208 100/
29 287

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	3.9.1
	аз қабатты
	-//-
	12 550/
2 171
	5 775/
955
	6 775/
1 216

	 
	олардың ішінде:
	 
	
	
	

	3.9.1.1
	үй (пәтер) жанында жер учаскесі бар үй-жайлық (коттедж үлгісіндегі)
	-//-
	7 650/
1 147
	3 075/
415
	4 575/
732

	3.9.1.2
	пәтер жанында жер учаскесі бар оқшауланған
	-//-
	
	-
	-

	3.9.1.3
	жер учаскесі жоқ 2-3 қабатты
	-//-
	4 900/
1 024
	2 700/
540
	2 200/
484

	3.9.2
	орта қабатты (4-5 қабатты) көппәтерлі
	-//-
	171 490/
16 456
	69 400/
6 246
	102 090/
10 209

	3.9.3
	көпқабатты көппәтерлі
	-//-
	162 020/
27 280
	62 785/ 9 418
	99 235/
17 862

	3.10
	Жаңа тұрғын үй құрылысының жалпы көлемінен мыналар орналастырылады:
	 
	
	
	

	3.10.1
	бос аумақтарда
	мың шаршы м/%
	
	4 737 /
28,5%
	4 920/
16,8%

	3.10.2
	қолданыстағы құрылысты реконструкциялау есебінен
	мың шаршы м/%
	
	11 883/
71,5 %
	24 367/
83,2%

	3.11
	Жаңа тұрғын үй қорының жалпы ауданының орта есеппен жылына енгізілуі
	мың шаршы м
	
	2 770
	2 925

	3.12
	Тұрғын үй қорының қамтамасыз етілуі:
	 
	 
	 
	 

	3.12.1
	су құбырымен
	жалпы тұрғын үй қорының %-ы
	100
	100
	100

	3.12.2
	кәрізбен
	-//-
	98,4
	99
	100

	3.12.3
	электр плиталарымен
	-//-
	1,6
	1,8
	2,0

	3.12.4
	газ плиталарымен
	-//-
	98,0
	100
	100

	3.12.5
	жылумен
	-//-
	79,5
	80
	85

	3.12.6
	ыстық сумен
	-//-
	70,8
	72
	75

	3.13
	Халықтың тұрғын үй қорының жалпы ауданымен орташа есептік қамтамасыз етілуі
	
	
	
	

	3.13.1.
	халықтың жаңа тұрғын үй құрылысының жалпы ауданымен қамтамасыз етілуі
	м2/адам
	
	27,0
	30,0

	3.13.2.
	халықтың бүкіл тұрғын үй қорының жалпы ауданымен орташа есептік қамтамасыз етілуі
	м2/адам
	25,07
	25,4
	26,5

	4
	Әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету объектілері
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Мектепке дейінгі балалар мекемелері, барлығы/1000 адамға
	орын
	85 500/37
	187 000//68
	306 000/85

	4.1.1
	қамтамасыз етілу деңгейі
	%
	46,6
	85,0
	100,0

	4.1.2
	1000 тұрғынға
	орын
	80
	80
	85

	4.1.3
	жаңа құрылыс
	-//-
	
	101 500
	119 000

	4.2
	Жалпы білім беретін мекемелер, барлығы/1000 адамға
	-//-
	360 000/157
	467 500/170
	630 000/175

	4.2.1
	қамтамасыз етілу деңгейі
	%
	94,7
	100
	100

	4.2.2
	1000 адамға
	орын
	166
	170
	175

	4.2.3
	жаңа құрылыс
	-//-
	
	107 500
	162 500

	4.3
	Ауруханалар, барлығы/1000 адамға
	төсек
	 12 750/5,56
	 18 234/6,6
	 28 082/7,8

	4.4
	Емханалар, барлығы/1000 адамға
	ауысымдағы келу саны
	 26 980/11,77
	 47 204/17,17
	 76 680/21,3

	4.5
	Ұзақ демалу мекемелері (демалыс үйлері, пансионаттар, оқушыларға арналған лагерьлер және т.б.), барлығы/1000 адамға
	орын
	 2 594/1,13
	 10 520/3,8
	 21 600/6,0

	4.6
	Дене шынықтыру-спорт құрылысжайлары – барлығы/1000 адамға
	га
	 
	 273/0,1
	 677/0,2

	4.7
	Ойын-сауық және мәдениет мекемелері (театрлар, клубтар, кинотеатрлар, мұражайлар, көрме залдары және т.б.), барлығы/1000 адамға
	орын
	25 910 /11,31
	56 375/20,5
	108 015/30

	4.8
	Сауда кәсіпорындары, барлығы/1000 адамға
	м2 сауда алаңы
	803 738/351
	803 738/292
	1 008 001/280

	4.9
	Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары, барлығы/1000 адамға
	отыратын орын
	81 450/35,5
	110 000/40
	144 000/40

	4.10
	Тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындары, барлығы/1000 адамға
	жұмыс орны
	20 126/8,8
	28 737/10,45
	39 600/11,0

	4.11
	Өрт сөндіру деполары
	автомобильдер/бекеттер саны
	167/20
	215/26
	297/36

	4.12
	Халыққа әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық қызмет көрсетудің өзге де объектілері (моншалар, сауналар және т.б.)
	орын/1000 адамға
	7 812/3,4
	11000/4,0
	14 400/4,0

	5
	Көлікпен қамтамасыз ету
	 
	
	
	

	5.1
	Жолаушылар қоғамдық көлігі желілерінің ұзындығы, барлығы
	км
	981,4
	1039,77
	1214,08

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	5.1.1
	электрлендірілген темір жол
	қос жолдың км
	
	
	

	5.1.2
	метрополитен
	-//-
	13,4
	35
	123,61

	5.1.3
	Трамвай (LRT)
	-//-
	-
	31
	79

	5.1.4
	троллейбус
	-//-
	240
	240
	240

	5.1.5
	автобус
	-//-
	728
	733,77
	771,47

	5.2
	Магистральдық көшелер мен жолдардың ұзындығы, барлығы
	км
	3123,49
	3167,79
	3413,93

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	5.2.1
	жүрдек қозғалыс жолдары
	-//-
	84,49
	-
	-

	5.2.2
	жалпықалалық маңызы бар магистральдар
	-//-
	492

	525
	612,24


	5.2.3
	аудандық маңызы бар магистральдар
	-//-
	592
	598,9
	663,32

	5.2.4
	тұрғын үй көшелері
	-//-
	1920
	1924,4
	1982,85

	5.2.5
	кенттік жолдар
	-//-
	-
	-
	-

	5.2.6
	өнеркәсіптік жолдар
	-//-
	35
	-
	71,03

	5.3
	Сыртқы көлік
	 
	
	
	

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	5.3.1
	темір жол,
	 
	
	
	

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	 
	жолаушылар
	мың жолаушы/жыл
	3400
	5100
	5500

	 
	жүктер
	мың тонна/жыл
	12000
	17000
	20000

	5.3.2
	әуе,
	 
	
	
	

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	 
	жолаушылар
	мың жолаушы/жыл
	6000
	8500
	9500

	 
	жүктер
	мың тонна/жыл
	365
	514,65
	577,92

	5.3.3
	автомобиль,
	 
	
	
	

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	 
	жолаушылар
	мың жолаушы/жыл
	
	
	

	 
	жүктер
	мың тонна/жыл
	
	
	

	5.3.4
	өзен
	 
	-
	-
	-

	 
	оның ішінде:
	 
	
	
	

	 
	жолаушылар
	мың жолаушы/жыл
	-
	-
	-

	 
	жүктер
	мың тонна/жыл
	-
	-
	-

	5.3.5
	теңіз
	 
	-
	-
	-

	 
	оның ішінде:
	 
	-
	-
	-

	 
	жолаушылар
	мың жолаушы/жыл
	-
	-
	-

	 
	жүктер
	мың тонна/жыл
	-
	-
	-

	5.3.6
	Құбыржол
	мың м3/жыл
	-
	-
	-

	5.4
	Көше-жол желісінің тығыздығы
	 
	
	
	

	5.4.1
	қалалық; кенттік құрылыс шегінде
	км/км2
	4,54
	6,07
	6,2

	5.4.2
	қала маңы аймағы шекарасы шегінде
	-"-
	-
	-
	-

	6
	Инженерлік жабдықтау
	 
	
	
	

	6.1
	Сумен жабдықтау:
	 
	
	
	

	6.1.1
	Жиынтық тұтыну, барлығы
	мың м3/тәул.
	777,17
	1 096,00
	1 263,00

	
	Оның ішінде:
	 
	
	
	

	6.1.1.1
	шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне
	-//-
	621,734
	726,00
	864,00

	6.1.1.2
	өндірістік қажеттіліктерге
	-//-
	155,433
	370,00
	399,00

	6.1.2
	Су құбырының бас құрылыстарының қуаты
	-//-
	1 060,00
	1 106,00
	1 300,00

	6.1.3
	Пайдаланылатын сумен жабдықтау көздері:
	-//-
	777,17
	1 096,0
	1263,00

	6.1.3.1
	жерасты сужинағыштары
	-//-
	542, 26
	806,00
	973,00

	6.1.3.2
	жерүсті көздерінен су алу
	-//-
	234, 91
	290,00
	290,00

	6.1.3.3
	орталықтандырылмаған су көздері
	-//-
	-
	-
	-

	6.1.4
	Бекітілген қорлар
	
	
	
	

	6.1.4.1
	ПҚМК жерасты сулары
	мың м3/тәул.
	815,11
	-
	-

	6.1.4.2
	жерүсті сулары
	мың м3/тәул.
	245,00
	-
	-

	 
	(бекітілген күні, есептік мерзім)
	 
	- Алматы жерасты сулары кен орны. Арнайы су пайдалануға 07.02.2025 ж. KZ13VTE00290667 рұқсат, 05.02.2029 ж. дейін қолданылады – 432,0 мың м3/тәул.
- Талғар жерасты сулары кен орны. Арнайы су пайдалануға 08.05.2025 ж. KZ19VTE00307340 рұқсат, 06.05.2030 ж. дейін қолданылады – 360,0 мың м3/тәул.

- Кіші Алматы жерасты сулары кен орны. Арнайы су пайдалануға 18.09.2025 ж. KZ92VTE00326493 рұқсат, 16.09.2030 ж. дейін қолданылады – 21,60 мың м3/тәул.
- Каменское плато учаскесі. Арнайы су пайдалануға 14.12.2022 ж. KZ35VTE00136332 рұқсат, 13.12.2027 ж. дейін қолданылады – 1,51 мың м3/тәул.
- Жерүсті суларын пайдалануға арналған рұқсат беру құжаттары. Арнайы су пайдалануға 19.09.2025 ж. KZ07VTE00326568 рұқсат, 16.09.2030 ж. дейін қолданылады  – 244,957 м3/тәул.

	6.1.5
	Бір адамға тәулігіне орташа су тұтыну
	л/тәул.
	
	398,55
	350,83

	
	Оның ішінде:
	 
	
	
	

	6.1.5.1
	шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне
	-//-
	180,00
	264,00*
	240,00*

	6.1.6
	Суды қайталама пайдалану
	%
	-
	-
	-

	6.1.7
	Желілердің ұзындығы
	км
	4 088,22
	 4 629,22
	5 633,22 

	
	Жаңа құрылыс
	
	-
	541
	1004

	
	
	
	
	
	

	6.2
	Кәріз:
	 
	
	
	

	6.2.1
	Сарқынды сулардың жалпы түсімі, барлығы
	мың м3/тәул.
	480,00
	990,04
	1 169,06

	
	Оның ішінде:
	 
	
	
	

	6.2.1.1
	тұрмыстық кәріз
	-//-
	384,00
	726,01
	864,033

	6.2.1.2
	өндірістік кәріз
	-//-
	96,00
	264,03
	305,027

	6.2.2
	Тәулігіне орта есеппен 1 адамға шаққандағы су бұру
	
	180,00
	264,00*
	240,00*

	6.2.3
	Кәріз тазарту құрылыстарының өнімділігі
	-//-
	640,00 
	991,00         
	 1171,00 

	6.2.4      
	Желілердің ұзындығы
	км
	 2 334,74
	 2789,74
	 3364,74

	
	Жаңа құрылыс
	
	-
	455
	575

	6.3
	Электрмен жабдықтау:
	 
	
	
	

	6.3.1
	Электр энергиясын жиынтық тұтыну
	кВт·сағ/жыл
	5 307 761 000
	7 043 000 000
	9 339 000 000

	 
	оның ішінде:
	
	
	
	

	6.3.1.1
	коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге
	-//-
	2 697 000 000
	3 842 000 000
	5 774 000 000

	6.3.1.2
	өндірістік қажеттіліктерге
	-//-
	582 000 000
	969 000 000
	1 550 000 000

	6.3.2
	Бір адамға жылына орташа электр энергиясын тұтыну
	кВт·сағ
	2316
	2561
	2594

	6.3.2.1
	Оның ішінде коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге
	-//-
	1177
	1397
	1604

	6.3.3
	Жүктемелерді жабу көздері,
	млн кВт
	1,246
	1,658
	2,199

	6.3.3.1
	оның ішінде: ЖЭО, МАЭС
	-//-
	0,470
	0,868
	0,868

	6.3.3.2
	 суэлектрстансасы
	-//-
	0,015
	0,015
	0,015

	6.3.3.3
	біріккен энергия желісі
	-//-
	0,761
	0,776
	1,317

	6.3.3.4
	жаңартылатын энергия көздері
	-//-
	
	
	

	6.3.4
	Желілердің ұзындығы
	км
	1319
	1260
	1217

	6.4
	Жылумен жабдықтау
	 
	 
	 
	 

	6.4.1
	Орталықтандырылған көздердің қуаты, барлығы
	МВт
	6861
	8268
	9452

	6.4.1.1
	оның ішінде: ЖЭО
	-//-
	4319
	4570
	4570

	6.4.1.2
	аудандық қазандықтар
	-//-
	1887
	3294
	4477

	6.4.1.3
	орамдық қазандықтар
	-//-
	379
	961
	1143

	6.4.1.4
	жергілікті көздердің жиынтық қуаты
	-//-
	814
	1337
	2 326

	6.4.2
	Жылытуға тұтыну, барлығы
	-//-
	6730
	7668
	9361

	6.4.2.1
	оның ішінде: коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге
	-//-
	2093
	2612
	3370

	6.4.2.2
	өндірістік қажеттіліктерге
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.3
	Ыстық сумен жабдықтауға тұтыну, барлығы
	-//-
	1119
	1593
	2348

	6.4.3.1
	оның ішінде: коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге
	-//-
	573
	872
	1340

	6.4.3.2
	өндірістік қажеттіліктерге
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.3
	Жылумен жабдықтаудың жергілікті көздерінің өнімділігі
	-//-
	-
	-
	-

	6.4.4
	Желілердің ұзындығы
	км
	1399,9
	1548,9
	1740,9

	6.5
	Газбен жабдықтау
	 
	
	
	

	6.5.1
	Табиғи газды тұтыну, барлығы
	млн м3/жыл
	1726,5
	3503,3
	3966,4

	6.5.1.1
	оның ішінде: коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге
	-//-
	741,0
	824,5
	974,3

	6.5.1.2
	өндірістік қажеттіліктерге
	-//-
	985,5
	2678,8
	2992,1

	6.5.2.
	Сұйытылған газды тұтыну, барлығы
	тонна/жыл
	0,038
	0,038
	0,038

	6.5.2.1
	оның ішінде: коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге
	-//-
	37,583
	37,583
	37,583

	6.5.2.2
	өндірістік қажеттіліктерге
	-//-
	-
	-
	-

	6.5.3
	Табиғи газды беру көздері
	млн м3/жыл
	1726,5
	3503,3
	3966,4

	6.5.4
	Қаланың, басқа да елді мекеннің отын теңгеріміндегі газдың үлес салмағы
	%
	15
	35
	40

	6.5.5
	Желілердің ұзындығы
	км
	5445,2
	5500
	5523

	6.5.5.1
	Жоғары қысымды
	км
	65,7
	85
	90

	6.5.5.2
	Орташа қысымды
	км
	873,2
	905
	913

	6.5.5.3
	Төмен қысымды
	км
	4506,2
	4510
	4520

	6.5.5.4
	Газ тарату пункттері
	
	
	
	

	6.5.5.5
	ГТП
	дана
	69
	75
	80

	6.5.5.6
	ШГТП, ШТП
	дана
	1877
	2000
	2020

	6.6
	Байланыс
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	Халықты телевизиялық хабар таратумен қамту
	халықтың %-ы
	98,5
	100
	100

	6.6.2
	Халықтың жалпыға ортақ пайдаланылатын телефон желісімен қамтамасыз етілуі
	100 отбасына шаққандағы нөмірлер
	100
	100
	100

	7
	Аумақты инженерлік дайындау
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Нөсер кәрізінің жалпы ұзындығы
	км
	-
	142,9
	357,4

	7.1.2
	Нөсер суларын тазарту құрылысжайлары
	бірлік
	-
	5,0
	14,0

	7.1.3
	Модульдік тазарту қондырғылары
	бірлік
	-
	-
	-

	7.1.4
	Ашық арық желісі
	км
	-
	-
	-

	7.2
	Селге қарсы іс-шаралар:
	 
	
	
	

	7.2.1
	ауданы
	га
	-
	1800,0
	1800,0

	7.2.2
	қорғаныш құрылысжайларының ұзындығы
	км
	4,0
	4,0
	4,0

	7.2.3
	Дамбалар, бөгеттер
	бірлік
	5,0
	16,0
	24,0

	7.3
	Шаю және үйінді төсеу, барлық көлемі мен алаңы
	млн м3, га
	-
	1970,7
	1970,7

	7.4
	Көшкінге қарсы іс-шаралар:
	
	
	
	

	7.4.1
	- жасанды желілік құрылысжайлар (дренаждық және кәріз жүйелері, су ағызу жүйелері, таулық арықтар)
	қм
	-
	19440,0
	19440,0

	7.4.2
	- ағаштар мен бұталар отырғызу, шөп жамылғысын қалпына келтіру
	га
	-
	97,2
	97,2

	7.4.3
	Қар көшкіні қаупі бар учаскелерде қорғаныш құрылысжайларын орнату (қалқандар, торлар)
	қм
	-
	25200,0
	25200,0

	7.5
	Жыраларды рекультивациялау:
	
	
	
	

	7.5.1
	- жоспарлау жұмыстары
	қм
	-
	35740
	35740

	7.5.2
	- жасыл екпелерді отырғызу
	га
	-
	86
	86

	7.6
	Аумақты су басудан қорғау:
	
	
	
	

	7.6.1
	- тік дренаж
	дана
	-
	11,0
	29,0

	7.6.2
	 - өзен арналарын бекіту
	қм
	Жоспарлы жұмыстар жүргізілуде
	
	

	8
	Халыққа ғұрыптық қызмет көрсету
	 
	 
	
	

	8.1
	Зираттардың жалпы саны
	га
	680
	790
	1 030

	8.2
	Крематорийлердің жалпы саны
	бірлік
	-
	1
	1

	9
	Қоршаған ортаны қорғау
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Атмосфералық ауаға зиянды заттар шығарындыларының көлемі
	мың т/жыл
	177,8
	140,0
	130,0

	9.1.1.
	Стационарлық көздер
	мың т/жыл
	-
	-
	-

	9.2
	Ластанған сулар төгіндісінің жалпы көлемі
	млн м3/жыл
	-
	-
	-

	9.3
	Бүлінген аумақтарды рекультивациялау
	га
	-
	-
	-

	9.4
	Шу деңгейі 65 дБ-ден асатын аумақтар
	-//-
	-
	-
	-

	9.5
	Экологиялық тұрғыдан қолайсыз аумақтар (химиялық және биологиялық заттармен, зиянды микроорганизмдермен шекті рұқсат етілген концентрациялардан асатын мөлшерде, радиоактивті заттармен шекті рұқсат етілген деңгейлерден асатын мөлшерде ластанған аумақтар)
	-//-
	-
	-
	-

	9.6
	Санитариялық-қорғау аймақтарында тұратын халық
	-//-
	-
	-
	-

	9.7
	Санитариялық-қорғау және су қорғау аймақтарын көгалдандыру
	-//-
	-
	-
	-

	9.8
	Топырақ пен жер қойнауын қорғау
	-//-
	-
	-
	-

	9.9
	Аумақтарды санитариялық тазарту
	-//-
	8 287,5
	9 148,1
	9 148,1

	9.9.1
	Тұрмыстық қалдықтардың көлемі
	мың т/жыл
	959,5
	1603,3
	2098,8

	 
	оның ішінде қалдықтарды сараланған жинау
	%
	-
	-
	-

	9.9.2
	Қоқыс өңдеу зауыттары
	бірлік/мың т жыл
	
	1 / 150,0
	1 / 150,0

	9.9.3
	Қоқыс жағу зауыттары
	-»-
	 
	1 / 730,0
	1 / 730,0

	9.9.4
	Қоқыс қайта тиеу станциялары
	-»-
	-
	-
	-

	9.9.5
	Жетілдірілген полигондар (қоқыс орындары)
	бірлік/га
	3/105,7
	-
	-

	9.9.6
	Қоқыс орындарының жалпы алаңы
	га
	-
	-
	-

	9.9.7
	оның ішінде стихиялық
	-//-
	-
	-
	-

	9.10
	Табиғатты қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану жөніндегі өзге де іс-шаралар
	тиісті бірліктер
	-
	-
	-

	10.
	Жобалық шешімдерді іске асырудың I кезеңі бойынша инвестициялардың болжамды көлемі
	млрд
теңге
	
	11 283,78

	

	
	оның ішінде:
	
	
	
	

	10.1
	Қаланы әлеуметтік-экономикалық дамыту
	-»-
	
	2 110,1
	

	10.2
	Тұрғын үй қорын жаңадан салу
	-»-
	
	4 994,7
	

	10.3
	Газбен жабдықтау
	-»-
	
	48,2
	

	10.4
	Электрмен жабдықтау
	-»-
	
	295,00
	

	10.5
	Жылумен жабдықтау
	-»-
	
	1 194,16
	

	10.6
	Байланыс
	-»-
	
	82,44
	

	10.7
	Сумен жабдықтау
	-»-
	
	562,424
	

	10.8
	Кәріз
	
	
	737,012
	

	10.9
	Көлікпен қамтамасыз ету
	-»-
	
	1 253,34
	

	10.10
	Аумақты инженерлік дайындау
	
	
	6,403
	

	* Ұсынымдық сипаттағы көрсеткіштер
Ескертпелер
1. Қаланың, кенттің және ауылдық елді мекеннің бас жоспарының техникалық-экономикалық көрсеткіштері мынадай кезеңдерге келтіріледі:
- жаңа бас жоспардың бастапқы жылы;
- бірінші кезең;
- есептік кезең.
2. Коммуналдық-тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктерге арналған электр энергиясына, жылу энергиясына, суға, газға қажеттілік және сарқынды сулар төгіндісінің көлемі бойынша көрсеткіштер тиісті облыстық және аудандық қызметтердің деректері бойынша қабылданады.
3. Қоршаған ортаға әсерді бағалау қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның талаптарына сәйкес жүргізіледі.





Алматы қаласының бас жоспарына қосымша
(негізгі ережелердін қоса алғанда)


Бас жоспар (негізгі сызба)
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