«Жылыойсу» МКК-ң бос және қолжетімді қуаттары, сыйымдылықтары, орындары, табиғи монополия субъектісі желілерінің өткізу қабілеттерінің резерві, бар-жоғы туралы ақпарат
Жылыойсу МКК туралы «Жылыойсу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2008 жылы Жылыой ауданы әкімдігінің 2008 жылғы 17 сәуірдегі № 74 қаулысымен құрылған. Кәсіпорын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік мүлікке ие заңды тұлға болып табылады, Құлсары қаласы мен Жаңа Қаратон кенті бойынша сумен жабдықтау және кәріз қызметтері саласында шаруашылық қызметті, сондай-ақ жылу энергиясы мен қатты су өндірісін және олармен қаланың көп қабатты тұрғын үйлерін қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
Су құбыры желілері және су сорғы станциялары
          Құлсары қаласында «Магистральды су құбыры» ЖШС су тазарту құрылғысы (ВОС) бар, ол жерден тазартылған ауыз су «Жылыойсу» МКК су айдау станциясына беріледі. Су айдау станциясы (ВНС) 2014 жылы «Құлсары қаласының су құбыры жүйесін қайта жаңарту» жобасы бойынша «Игілік» ТШО бағдарламасына сәйкес салынды, осы су айдау станциясы арқылы су үш бағыт бойынша (магистральдық су құбыры) қалаға беріледі. Су айдау станциясында әрқайсысының көлемі 5000 м3 болатын 2 ауыз су резервуары бар. ВНС жалпы ауданы 13009м2 құрайды, оның ішінде сорғы ғимараты - 1675м2. Сондай-ақ, бақылау-өткізу бекеті (БӨБ), операторларға арналған ғимарат, КТП ғимараты, резервтік диз.генератор орналасқан. Су беруге арналған сорғы залында 6 сорғы орнатылған: FHF100-250/750.LOWARA Q = 270м3/сағ, Н = 65м, электр қозғалтқышының номиналды қуаты 75 квт, n-2960об/мин, 400В кернеуі, 133А тогы және FHS80-250/370.LOW ARA Q = 120м3/сағ, Н = 65м, электр қозғалтқышының номиналды қуаты 37 кВт, n-2950об/мин, 400В кернеуі, жиілікті реттегіштері бар 65А тогы.
           Құлсары қаласының айналма су құбыры желісі, Д-110мм-ден 355мм-ге дейінгі полиэтилен құбырлары 2009-2012 жылдары ТШО бағдарламасы бойынша салынған, жалпы ұзындығы 261 км құрайды, 1370 ысырмалы (задвижка) құдық, сондай-ақ 459 өрт сөндіру гидранты бар. Қалада техникалық су жоқ, сондықтан ауыз су өрт сөндіру қажеттіліктеріне, өтпе жолдар мен алаңдардың жетілдірілген жабындарының жасыл желектерін суаруға, жануарлардың қажеттіліктеріне, автомобильдерді жууға және т.б. пайдаланылады.
        Қала халқының жазғы уақыттағы қажеттілігі - 11,0-13,0 мың м3, қыста - 6,0-7,0 мың м3.
       Ауыз суды талдауды «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Құлсары қалалық бөлімшесі шартқа сәйкес орындайды, микробиологиялық, санитарлық-паразитологиялық және толық химиялық талдау нәтижелері нормаға сәйкес келеді.
Кәріздік-сорғы станциялары (КНС) және желілер
Кәріз жүйесі тұрғын үй, коммуналдық және басқа кәсіпорындардан сарқынды суларды қабылдауға, бұруға және тазартуға арналған.
        Кәріз кәріз құбырларын (өздігінен ағатын және қысымды, сорғы станциялары, тазарту құрылыстары мен кәріз шөгінділерін өңдеу құрылыстары, қосалқы ғимараттар мен құрылыстар) қамтитын инженерлік құрылыстар кешені болып табылады.
       Құлсары қаласының кәріз сызбасы мынадай: тұрмыстық сарқынды суларға құрамы жағынан жақын шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар мен өндірістік сарқынды сулар тұрғын үй, коммуналдық және басқа кәсіпорындардан кәріздік-сорғы станцияларының (ҚСС) қабылдау резервуарларына - 17 дана келіп түседі, ол жерден сорғылармен қысымды құбырлар арқылы айдалады КНС-2 және КНС-5 кәріздік-сорғы станцияларының қабылдау резервуарларына (шахталарына).
         Кәріздік сорғы станциялары жер үсті және жер асты бөліктерінен тұрады. Жер асты бөлігі құрама темірбетоннан жасалған дөңгелек құдықтан тұрады және «ылғалды» бөліктен және айдау сорғылары орналасқан «құрғақ» бөліктен тұрады. КНС-2 ағынды суларды айдау үшін өнімділігі 250 м3/сағ СД250/25 маркалы 2 сорғы көзделген.
         Қысымды коллекторлар бойынша КНС-2 және КНС-5 ағынды сулар қысымды өшіру камерасына беріледі, ол жерден Д-800мм өздігінен ағатын коллектор бойынша қысымды өшіргеннен кейін ағынды сулар бас кәріздік сорғы станциясына (ГКНС) беріледі. Бұдан әрі ағынды сулар арынды коллекторларға тазартылмай, Құлсары қаласынан 11 км қашықтықта орналасқан, ауданы 25 га булану алаңдарына жіберіледі.
         ГКНС қоршауының ауданы 49,6 м х 49,3м = 24445,28 м2, ғимараттың ауданы 247,65 м2 құрайды. ГКНС сарқынды суларды СД250 маркалы екі сорғымен беруді қамтамасыз етеді.
         Қазіргі уақытта қалада кәріздік-тазарту құрылғысы (КОС) жоқ, бірақ келесі жылдан бастап жаңа кәріздік-тазарту құрылғысын салу жоспарланып отыр.
Қазандық және жылу трассалары
          «Жылыойсу» МКК Құлсары қаласының № 1,2,3,5 ықшам ауданындағы көп қабатты тұрғын үйлерді жылу энергиясымен және ыстық сумен қамтамасыз етеді.
     Аудандық қазандықта «Жылыойсу» МКК теңгерімінде WIESSMANN фирмасының М64А Vitomax маркалы 2 қазандығы бар, әрқайсысының қуаты 10,3 гкал/сағ. (12Мвт). Сондай-ақ 3 бірлік Германияда өндірілген Etanorm G125-200G11 маркалы желілік сорғылар (өнімділігі 295,0 м3/сағ, электр қозғалтқышының қуаты 75,0 квт) және жүйені толтыруға арналған Movitec V маркалы қоректендіру сорғылары (3 бірлік), 22 квт.
     Ток үшін резервтік генератор жұмыс істейді.
Аудандық қазандық 2012 жылы салынған, 7 жыл бойы тұрғын үйлерді жылумен үздіксіз қамтамасыз етіп келеді.
     Қазандықта оператор  тәулігіне 2 адамнан небәрі 6 адам жұмыс істейді. Қазандықтың жұмысын бақылауға жауапты тұлға қазандықтың бастығына жүктелген, телефон 3-53-03.
     Қазандықтар техникалық сумен қамтамасыз етіледі, көлемі 2000 м3 су қорына арналған резервуар бар, орташа тәуліктік су шығыны 500-600 м3 құрайды.
    Қала бойынша жылу трассасының жалпы ұзындығы - 17,0 км, 2 жылу пункті орналасқан. № 1 жылу пункті қаланың 1 шағын ауданында орналасқан, осы шағын ауданды жылумен қамтамасыз ету бойынша барлық жүйелер осы жерде реттеледі, өтінімдер мен шағымдарды қабылдау бойынша тәулік бойы 3 диспетчер жұмыс істейді. Тәулік бойы авариялық бригадалар жұмыс істейді.
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