	«Астес Строй-Астана» ЖШС ,жоспарланған қызметі туралы өтініші

	Атауы, мекен-жайы орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы деректер, бірінші басшы, телефоны, электронды поштасының мекенжайы
	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, Ақмол ауылы, Сәбит Мұқанов көшесі, № 34 ғимарат, 070640002634, Попов Иван Иванович, +77162760381, tashikov@mail. ru

	Жалпы сипаттамасы және түрлері белгіленіп отырған қызмет түрлері мен олардың жіктелуі 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің
	Рождестволық кен орнының шығыс қапталында орналасқан Октябрьский учаскесін игеру жоспарланған қызмет үшін болжамды техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы аршу және өндіру жұмыстарының кешенін орындай отырып, карьерлік тәсілмен көзделеді. Өндіру жұмыстарын бастамас бұрын топырақтың құнарлы қабатын (ПРС) және аршылған жыныстарды алып тастау көзделеді. ПРС-ны алу материалды борттарға ауыстыра отырып, кейіннен автокөлікке тией отырып және уақытша сақтау орнына тасымалдай отырып, бульдозермен жүзеге асырылады. PRS үйіндісі карьердің солтүстік-шығыс бөлігінде қарастырылған. Аршылған жыныстарды игеру алдын-ала қопсытусыз бульдозер әдісімен жүзеге асырылады. Аршылған жыныстар игерілгеннен кейін жүк тиегішпен автосамосвалдарға батырылады және үйінді орналасқан жерге тасымалданады. Аршылған жыныстардың үйіндісі карьердің солтүстік-шығыс бөлігінде қалыптасады. Аршылған жыныстардың үйіндісін және ПРС қоймасын қалыптастыру және жоспарлау бульдозермен жүзеге асырылады. Аршылған жыныстарды алып тастағаннан кейін пайдалы қазбаның шатырын бульдозермен тазарту жүргізіледі. Пайдалы қазбаларды өндіру жер асты сулары деңгейінің жағдайына байланысты екі кезеңде көзделеді. Жер асты суларының деңгейіне дейін пайдалы қазбаларды қазу экскаватор-драглайнмен жүзеге асырылады. Кен орнының суланған бөлігіне жеткеннен кейін одан әрі құм өндіру тікелей Судан жер снарядын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Өндірілген құм алынғаннан кейін тұтынушыларға автокөлікпен тасымалданады. Қажет болған жағдайда кен орнының аумағында өндірілген пайдалы қазбаны уақытша сақтауға жол беріледі. Аршу, өндіру және көлік жұмыстарын орындау үшін тиісті карьерлік техниканы пайдалану көзделеді. Кен орнының аумағында техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу көзделмейді және кәсіпорын шегінен тыс орындалады.

	Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың көзделіп отырған қызмет туралы өтінішке қатысты ескертулері мен ұсыныстарын қабылдауды Экологиялық реттеу және бақылау комитеті электрондық мекенжайға жүзеге асырады kerk@ecogeo.gov.kz




	[bookmark: _GoBack]Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Астес Строй-Астана»

	Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты
	Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол, улица Сабита Муканова, строение № 34, 070640002634, Попов Иван Иванович, +77162760381, tashikov@mail. ru

	Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1Экологического кодекса Республики Казахстан
	Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Разработка участка Октябрьский, расположенного на восточном фланге Рождественского месторождения, предусматривается карьерным способом с выполнением комплекса вскрышных и добычных работ. Перед началом добычных работ предусматривается снятие плодородного слоя почвы (ПРС) и вскрышных пород. Снятие ПРС осуществляется бульдозером с перемещением материала в бурты с последующей погрузкой в автотранспорт и транспортированием к месту временного складирования. Отвал ПРС предусматривается в северо-восточной части карьера. Разработка вскрышных пород осуществляется бульдозерным способом без предварительного рыхления. Вскрышные породы после разработки погружаются погрузчиком в автосамосвалы и транспортируются к месту размещения отвала. Отвал вскрышных пород формируется в северо-восточной части карьера. Формирование и планировка отвала вскрышных пород и склада ПРС осуществляются бульдозером. После удаления вскрышных пород производится зачистка кровли полезного ископаемого бульдозером. Добыча полезного ископаемого предусматривается в два этапа в зависимости от положения уровня грунтовых вод. До уровня грунтовых вод выемка полезного ископаемого осуществляется экскаватором-драглайном. После достижения обводнённой части месторождения дальнейшая добыча песка осуществляется непосредственно из воды с применением земснаряда. Добытый песок после извлечения транспортируется автотранспортом потребителям. При необходимости допускается временное складирование добытого полезного ископаемого на территории месторождения. Для выполнения вскрышных, добычных и транспортных работ предусматривается использование соответствующей карьерной техники. Техническое обслуживание и ремонт техники на территории месторождения не предусматриваются и выполняются за пределами предприятия.

	Прием замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности в отношении заявления о намечаемой деятельности осуществляется Комитетом экологического регулирования и  контроля  на электронный адрес  kerk@ecogeo.gov.kz
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