	«Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ ,жоспарланған қызметі туралы өтініші

	Атауы, мекен-жайы орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы деректер, бірінші басшы, телефоны, электронды поштасының мекенжайы
	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ. а., Көкшетау қ., Бауыржан Момышұлы көшесі, № 21 үй, 060140007229, БАҚАЛБАЕВ ЖАНДОС ЕРАНҰЛЫ, 87789890730, ASEL.OS.89@MAIL.RU

	Жалпы сипаттамасы және түрлері белгіленіп отырған қызмет түрлері мен олардың жіктелуі 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің
	Жоспарланған қызмет үшін болжамды техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Көкшетау қаласының шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларының кәріз тазарту құрылыстарының өнімділігі жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес қабылданды: • тәуліктік: 50 000 м3/тәулік.; * орташа сағаттық: 1250 м3/сағ; • есептік ең жоғары сағаттық шығын 2500 м3/сағ. жерді пайдалану ауданы-26,4337 га, жобалау алаңы-11,2170 га.шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулардың кәріз тазарту құрылыстарының жұмыс режимі: аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн. Объектінің сарқынды суларындағы ластаушы заттардың концентрациясы ластаушы заттардың, тазартылатын шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулардағы концентрациясы мынадай мәндерді құрайды: түпкілікті өнім - тазартылған және зарарсыздандырылған сарқынды сулар. Концентрациясы (үш жылдағы орташа көрсеткіштер 2022-2025 г), мг/л мг/дм3: тоқтатылған заттар – 364; ХПК – 455, БПК5 – 199; тұз Аммонийі – 91; NO2 нитриттері – 0,51; No3 нитраттары – 6,8; фосфаттар – 10,9; құрғақ қалдық – 1503; хлоридтер-437; сульфаттар – 306; мұнай өнімдері – 0,72; СПАВ – 1,3; Темір – 0,28; мыс – 0,013; сутегі РН-7,4. Концентрациясы (үш жылдағы ең жоғары көрсеткіштер 2022-2025 г), мг / л: тоқтатылған заттар – 441; КПК – 656, БПК5-288; тұз Аммонийі-140; NO2 нитриттері-1,73; No3 нитраттары-16,2; фосфаттар-14,7; құрғақ қалдық – 1973; хлоридтер-496; сульфаттар-387,7; Мұнай өнімдері – 1,6; СПАВ – 1,5; Темір – 1,26; мыс – 0,056; сутегі РН – 7,1-7,75, Температура – 6-8 (қысқы кезеңде), 14-20 (жазғы кезеңде). Іс жүзінде көрсеткіштер кәріздік тазарту құрылыстарының сарқынды суларының сапасын бақылау сынақ зертханасы орындаған соңғы 3 жылдағы берілген талдаулар негізінде көрсетілген. Тазартылған ағынды сулардың сапасы: ШРК,мг / л, мгО2/дм3: тоқтатылған заттар-Фон + 0,25; ХПК-15; БПКПОЛН / БПК5-3,0; азот бойынша Аммиак-2,0; NO2-3,3 нитриттері; NO3-45,0 нитраттары; фосфаттар-3,5; құрғақ қалдық – 1000-1500; хлоридтер – 350; Сульфаттар-500; мұнай өнімдері – 0,1; СПАВ – 0,1; Темір – 0,3; мыс – 1,0; май қышқылдары – 0,1; Фенол – 0,1; РН-6,5-8,5. Тазартылған және зарарсыздандырылған сарқынды суларды қолданыстағы Мырзакөлсор жинақтағышына ағызу көзделген. Тоған-жинақтаушы Мырзакөлсор қолданыстағы, бар тиісті техникалық сипаттамалары қабылдау үшін тазартылған ағынды сулар. Жинақтағыштың көлемі: жобалық-120 млн. м3 (паспорт қоса берілген). "Көкшетау Су Арнасы" ШЖҚ МКК мырзакөлсор жинақтаушы тоғанға арнайы су пайдалануға рұқсаты бар нөмірі: kz57vte 00323437, сериясы: Есіл 04-К-77/25 21.08.2025 ж., "реттеу комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы" РММ берілген, су министрлігінің Су ресурстарын қорғау және пайдалану Қазақстан Республикасының ресурстары мен ирригациялары". Рұқсаттың қолданылу мерзімі: 22.08.2028 ж. су бұрудың есептік көлемі жылына 10 800 000 м3 (рұқсат қоса берілген). Ағынды сулардың орташа тәуліктік көлемі-тәулігіне 50 000 м3.

	Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың көзделіп отырған қызмет туралы өтінішке қатысты ескертулері мен ұсыныстарын қабылдауды Экологиялық реттеу және бақылау комитеті электрондық мекенжайға жүзеге асырады kerk@ecogeo.gov.kz




	[bookmark: _GoBack]Заявление о намечаемой деятельности ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»

	Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты
	Республика Казахстан, Акмолинская область, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Бауыржана Момышулы, дом № 21, 060140007229, БАКАЛБАЕВ ЖАНДОС ЕРЖАНОВИЧ, 87789890730, ASEL.OS.89@MAIL.RU

	Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1Экологического кодекса Республики Казахстан
	Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Производительность канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кокшетау принята согласно заданию, на проектирование: • суточная: 50 000 м³/сут.; • среднечасовая: 1250 м³/ч; • расчетный максимальный часовой расход 2500 м³/ч. Площадь землепользования – 26,4337 га, площадь проектирования – 11,2170 га. Режим работы канализационных очистных сооружений хозяйственно -бытовых сточных вод: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах объекта Концентрации загрязняющих веществ, в очищаемых хозяйственнобытовых сточных водах, составляют следующие значения: Конечная продукция - очищенные и обеззараженные сточные воды. Концентрация (средние показатели за три года 2022-2025 г), мг/л мг/дм3: Взвешенные вещества – 364; ХПК – 455, БПК5 – 199; Аммоний солевой – 91; Нитриты NO2 – 0,51; Нитраты NO3 – 6,8; Фосфаты – 10,9; Сухой остаток – 1503; Хлориды – 437; Сульфаты – 306; Нефтепродукты – 0,72; СПАВ – 1,3; Железо – 0,28; Медь – 0,013; Водородный показатель pH – 7,4. Концентрация (максимальные показатели за три года 2022-2025 г), мг/л: Взвешенные вещества – 441; ХПК – 656, БПК5 – 288; Аммоний солевой – 140; Нитриты NO2 – 1,73; Нитраты NO3 – 16,2; Фосфаты – 14,7; Сухой остаток – 1973; Хлориды – 496; Сульфаты – 387,7; Нефтепродукты – 1,6; СПАВ – 1,5; Железо – 1,26; Медь – 0,056; Водородный показатель pH – 7,1-7,75, Температура – 6-8 (в зимний период), 14-20 (в летний период). Фактически показатели указаны на основании предоставленных анализов за последние 3 года выполненных испытательной лабораторией контроля качества сточных вод канализационных очистных сооружений. Качество очищенных сточных вод: ПДК, мг/л, мгО2/дм3: Взвешенные вещества – Фон + 0,25; ХПК – 15; БПКПОЛН/БПК5 – 3,0; Аммиак по азоту – 2,0; Нитриты NO2 – 3,3; Нитраты NO3 – 45,0; Фосфаты – 3,5; Сухой остаток – 1000-1500; Хлориды – 350; Сульфаты – 500; Нефтепродукты – 0,1; СПАВ – 0,1; Железо – 0,3; Медь – 1,0; Жирные кислоты – 0,1; Фенол – 0,1; РН – 6,5-8,5. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод предусмотрен в существующий накопитель Мырзакольсор. Пруд-накопитель Мырзакольсор существующий, имеет соответствующие технические характеристики для приема очищенных сточных вод. Объем накопителя: проектный – 120 млн. м3 (паспорт приложен). ГКП на ПХВ «Көкшетау Су Арнасы» имеет на пруд-накопитель Мырзакольсор разрешение на специальное водопользование номер: KZ57VTE 00323437, серия: Есиль 04-К-77/25 от 21.08.2025 г., выданный РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан». Срок действия разрешения: 22.08.2028 г. Расчетные объемы водоотведения 10 800 000 м3/год (разрешение приложено). Среднесуточный объем сточных вод – 50 000 м3/сут. 

	Прием замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности в отношении заявления о намечаемой деятельности осуществляется Комитетом экологического регулирования и  контроля  на электронный адрес  kerk@ecogeo.gov.kz
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« К ? кшетау  ? аласыны ?   ?? рылыс б ? лімі »   ММ   , жоспарлан ? ан  ? ызметі туралы  ? тініші  

Атауы , мекен - жайы  орналас ? ан жері, бизнес - с ? йкестендіру н ? мірі  туралы деректер, бірінші  басшы, телефоны,  электронды поштасыны ?   мекенжайы  ? аза ? стан   Республикасы, А ? мола облысы,  К ? кшетау  ? . а., К ? кшетау  ? .,  Бауыржан Момыш ? лы к ? шесі, № 21  ? й, 060140007229, БА ? АЛБАЕВ  ЖАНДОС ЕРАН ? ЛЫ, 87789890730, ASEL.OS.89@MAIL.RU  

Жалпы сипаттамасы ж ? не  т ? рлері белгіленіп отыр ? ан  ? ызмет т ? рлері мен  оларды ?  жіктелуі 1 - ? осымша ? а с ? йкес  ? аза ? стан Республика сы  Экологиялы ?  кодексіні ?  Жоспарлан ? ан  ? ызмет  ? шін болжамды техникалы ?  ж ? не технологиялы ?   шешімдерді ?   ? ыс ? аша сипаттамасы К ? кшетау  ? аласыны ?  шаруашылы ? - т ? рмысты ?  сар ? ынды суларыны ?  к ? різ тазарту  ?? рылыстарыны ?   ? німділігі  жобалау ? а берілген тапсырма ? а с ? йкес  ? абылданды: • т ? уліктік : 50 000  м3/т ? улік.; * орташа са ? атты ? : 1250 м3/са ? ; • есептік е ?  жо ? ары са ? атты ?   шы ? ын 2500 м3/са ? . жерді пайдалану ауданы - 26,4337 га, жобалау ала ? ы - 11,2170 га.шаруашылы ? - т ? рмысты ?  сар ? ынды суларды ?  к ? різ тазарту  ?? рылыстарыны ?  ж ? мыс режимі: аптас ына 7 к ? н, т ? улігіне 24 са ? ат,  жылына 365 к ? н. Объектіні ?  сар ? ынды суларында ? ы ластаушы заттарды ?   концентрациясы ластаушы заттарды ? , тазартылатын шаруашылы ? - т ? рмысты ?  сар ? ынды суларда ? ы концентрациясы мынадай м ? ндерді  ?? райды: т ? пкілікті  ? нім  -   тазартыл ? ан   ж ? не зарарсыздандырыл ? ан  сар ? ынды сулар. Концентрациясы ( ? ш жылда ? ы орташа к ? рсеткіштер 2022 - 2025 г), мг/л мг/дм3: то ? татыл ? ан заттар  –   364; ХПК  –   455, БПК5  –   199; т ? з  Аммонийі  –   91; NO2 нитриттері  –   0,51; No3 нитраттары  –   6,8; фосфаттар  –   10,9;  ?? р ? а ?   ? а лды ?   –   1503; хлоридтер - 437; сульфаттар  –   306; м ? най  ? німдері  –   0,72; СПАВ  –   1,3; Темір  –   0,28; мыс  –   0,013; сутегі РН - 7,4.  Концентрациясы ( ? ш жылда ? ы е ?  жо ? ары к ? рсеткіштер 2022 - 2025 г), мг / л:  то ? татыл ? ан заттар  –   441; КПК  –   656, БПК5 - 288; т ? з Аммонийі - 1 40; NO2  нитриттері - 1,73; No3 нитраттары - 16,2; фосфаттар - 14,7;  ?? р ? а ?   ? алды ?   –   1973; хлоридтер - 496; сульфаттар - 387,7; М ? най  ? німдері  –   1,6; СПАВ  –   1,5;  Темір  –   1,26; мыс  –   0,056; сутегі РН  –   7,1 - 7,75, Температура  –   6 - 8 ( ? ыс ? ы  кезе ? де), 14 - 20 (жаз ? ы кезе ? де) . Іс ж ? зінде к ? рсеткіштер к ? різдік тазарту  ?? рылыстарыны ?  сар ? ынды суларыны ?  сапасын ба ? ылау сына ?  зертханасы  орында ? ан со ?? ы 3 жылда ? ы берілген талдаулар негізінде к ? рсетілген.  Тазартыл ? ан а ? ынды суларды ?  сапасы: ШРК,мг / л, мгО2/дм3: то ? татыл ? ан  заттар - Ф он + 0,25; ХПК - 15; БПКПОЛН / БПК5 - 3,0; азот бойынша Аммиак - 2,0; NO2 - 3,3 нитриттері; NO3 - 45,0 нитраттары; фосфаттар - 3,5;  ?? р ? а ?   ? алды ?   –   1000 - 1500; хлоридтер  –   350; Сульфаттар - 500; м ? най  ? німдері  –   0,1; СПАВ  –   0,1; Темір  –   0,3; мыс  –   1,0; май  ? ыш ? ылдары  –   0 ,1; Фенол  –   0,1;  РН - 6,5 - 8,5. Тазартыл ? ан ж ? не зарарсыздандырыл ? ан сар ? ынды суларды  ? олданыста ? ы Мырзак ? лсор жина ? та ? ышына а ? ызу к ? зделген. То ? ан - жина ? таушы Мырзак ? лсор  ? олданыста ? ы, бар тиісті техникалы ?   сипаттамалары  ? абылдау  ? шін тазартыл ? ан а ? ынды сулар . Жина ? та ? ышты ?   к ? лемі: жобалы ? - 120 млн. м3 (паспорт  ? оса берілген). "К ? кшетау Су  Арнасы" ШЖ ?  МКК мырзак ? лсор жина ? таушы то ? ан ? а арнайы су  пайдалану ? а р ?? саты бар н ? мірі: kz57vte 00323437, сериясы: Есіл 04 - К - 77/25 21.08.2025 ж., "реттеу комитетіні ?  Су ресу рстарын реттеу,  ? ор ? ау  ж ? не пайдалану ж ? ніндегі Есіл бассейндік инспекциясы" РММ берілген, су  министрлігіні ?  Су ресурстарын  ? ор ? ау ж ? не пайдалану  ? аза ? стан  Республикасыны ?  ресурстары мен ирригациялары". Р ?? сатты ?   ? олданылу  мерзімі: 22.08.2028 ж. су б ? руды ?   есептік к ? лемі жылына 10 800 000 м3  (р ?? сат  ? оса берілген). А ? ынды суларды ?  орташа т ? уліктік к ? лемі - т ? улігіне  50 000 м3.  

М ? дделі мемлекеттік органдар мен ж ? ртшылы ? ты ?  к ? зделіп отыр ? ан  ? ызмет туралы  ? тінішке  ? атысты ескертулері мен  ? сыныстарын  ? абылдауды Экологиялы ?  реттеу ж ? не ба ? ылау комитеті  электронды ?  мекенжай ? а ж ? зеге асырады kerk@ecogeo.gov.kz  

   

