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1. Введение
1.1. Цели и задачи определение необходимости проведения стратегической экологической оценки по результатам скрининга воздействий Документа
Скрининг воздействий Документов представляет собой процесс выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду при реализации Документов, осуществляемый в целях определения на основании критериев, установленных пунктом 3 статьи 55 Экологического кодекса Республики Казахстан, необходимости или отсутствия необходимости проведения стратегической экологической оценки.
Скрининг воздействий Документа проводится на основании следующих критериев:
1) актуальности Документа с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия Документа целям содействия устойчивому развитию;
2) возможности реализации видов деятельности, устанавливаемых Документом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования;
3) степени влияния такого Документа на реализацию иных Документов;
4) экологических рисков при реализации Документа, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения;
5) актуальности Документа с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды;
6) особенностей экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения);
7) трансграничного характера последствий при реализации Документа;
8) степени и характера возможных последствий реализации Документа для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
9) необходимости оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа;
10) характера предлагаемых изменений в Документ, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.


1.2. Основания для проведения скрининга воздействий Документов
Скрининг воздействий Документов проводится на основании следующих нормативных и правовых документов:
Экологический кодекс Республики Казахстан (статья 55), который регулирует проведение СЭО для стратегических документов, включая генеральные планы населенных пунктов;
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
СН РК 3.01-00-2011 – Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;
СП РК 3.01-101-2013 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов;
Международные обязательства Республики Казахстан в рамках Конвенции Эспо (о трансграничном воздействии на окружающую среду) и Орхусской конвенции (о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды).





























2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Общие сведения
Необходимость разработки настоящего генерального плана обусловлена рядом объективных факторов, основанных на новой социально-экономической ориентации Республики в целом и отдельных регионов в частности, радикально изменившей социальные нормы жизнедеятельности общества. 
Кроме того, необходимость разработки генерального плана вызвана ещё и тем, что сроки реализации предыдущего генерального плана истекли, а также для внесения и привязки к цифровым платформам АИС ГЗК (Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра) с целью обеспечения населения и бизнеса информацией о текущем и планируемом развитии населенных пунктов и АИС ГГК (Автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра) – государственная платформа РГП «Госградкадастр», предназначенная для работы с пространственными данными, генеральными планами, проектами детальной планировки и инженерными коммуникациями.
В генеральном плане определены краткосрочные и долгосрочные перспективы социально-экономического и градостроительного развития малого населенного пункта. Генеральным планом на проектируемой территории определена перспективная численность населения. В работе произведен расчет жилищного фонда и определена потребность в объектах культурно-бытового обслуживания населения для села данного ранга. 
Проектом заложена концепция создания благоустроенного населенного пункта на основе комплексного решения экологических и градостроительных задач, с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры, транспортных связей и природно-ландшафтного окружения. 
Документ определяет перспективы территориального развития села: основное развитие в период расчетного срока предусмотрено в северо-западном и северном направлениях, где будут формироваться новые кварталы жилой застройки. 
Проектными решениями предусмотрено функциональное зонирование территории с целью рационального использования земель, формирования комфортной среды проживания и выработки мер для поддержания аграрно-производственной направленности села. 
Местоположение населенного пункта
Село Кызылсай входит в состав Жанатоганского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. Село расположено в предгорьях Киргизского хребта. Сообщение с внешним миром осуществляется по автомобильной трассе М39 (Алматы-Термез), от которой село расположено на расстоянии 4,5 км южнее. 
Целевое назначение и основные задачи
Главной целью проекта является создание условий для устойчивого развития села, обеспечивающего комплексное решение экономических, социальных и экологических задач, а также развитие его как базы первичной обработки и обеспечения сельскохозяйственным (животноводческим) сырьем. 
Основные задачи корректировки:
Выявление проблем сложившейся застройки, анализ существующего жилищного фонда и инфраструктуры. 
Определение направлений пространственного развития с формированием новых кварталов жилой застройки и завершением формирования общественного центра. 
Проектирование систем инженерного обеспечения (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение). 
Упорядочение территорий, соблюдение планировочных ограничений (водоохранных зон, санитарных разрывов от кладбищ) и формирование компактной производственной и коммунально-складской зоны. 
Функциональное зонирование территории
В рамках проекта территория села распределена на следующие функциональные зоны с установлением соответствующих регламентов: 
Жилая зона: Основа структуры — одноэтажная усадебная застройка с приусадебными участками площадью по 15 соток. Проект предусматривает расширение селитебной территории преимущественно в северо-западной части села. 
Общественно-деловая зона: Завершение формирования общественного центра вдоль главных улиц (ул. Мустафаева и ул. Рыскулбекова). Концентрация социальных объектов, включая мечеть, проектируемый учебно-воспитательный комплекс, ФАП, сельский клуб и магазины. 
Рекреационная зона: Система зеленых насаждений общего пользования, создание парковой зоны с аллеей, а также озеленение санитарно-защитных и ветрозащитных полос. 
Инженерно-транспортная зона: Упорядоченная сеть улиц с асфальтовым покрытием, коридоры инженерных сетей и хозяйственные проезды (скотопрогоны). 
Производственная и сельскохозяйственная зоны: Коммунально-складская зона для предприятий малого бизнеса, модульных убойных пунктов, агросервисных центров, складов и баз. 
Зоны специального назначения: Территория существующих кладбищ в южной и северо-восточной частях села с установленными санитарными разрывами. Новые полигоны ТБО в границах села проектом не предусматриваются. 
Этапы реализации проектных решений
Развитие села Кызылсай рассчитано на два основных этапа: 
Исходный год: состояние на 01.01.2024 г. (численность населения — 475 чел., существующий жилищный фонд — 13,82 тыс. м²). 
Первая очередь (до 2030 года): 
Рост населения до 500 человек. 
Увеличение жилищного фонда до 14,75 тыс. м² за счет освоения 13 новых участков под ИЖС. 
Строительство учебно-воспитательного комплекса (УВК), включающего школу на 120 мест, детский сад на 43 места и внешкольное учреждение на 12 мест. 
Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с аптекой и базированием скорой помощи. 
Строительство сельского клуба на 165 мест, спортивного зала на 100 м² и опорного пункта полиции. 
Расчетный срок (до 2040 года): 
Рост населения до 550 человек. 
Увеличение жилищного фонда до 16,5 тыс. м² (доведение нормы обеспеченности до 30 м²/чел.). Общее количество дворов достигнет 138 единиц. 
Строительство дополнительных объектов бытового обслуживания: общественной бани (на 4 места), прачечной и новых объектов торговли. 
Дальнейшее благоустройство улиц, организация единой системы зеленых насаждений и завершение модернизации инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.2 Планировочные ограничения
При разработке градостроительной документации для села Кызылсай формируется система планировочных ограничений, определяющих допустимые направления территориального развития, размещение объектов капитального строительства и условия использования земель. 
Указанные ограничения носят комплексный характер и включают санитарно-эпидемиологические, природоохранные, техногенные и инженерно-геологические факторы, которые в совокупности формируют пространственную структуру населенного пункта. 
Санитарно-эпидемиологические ограничения
Санитарно-эпидемиологические ограничения устанавливаются в соответствии с действующими санитарными нормами Республики Казахстан и направлены на обеспечение безопасных условий проживания населения путем формирования санитарно-защитных зон (СЗЗ). 
В структуре села выделяется коммунально-складская зона (для размещения складов, баз и производств V класса опасности), для которой нормативная санитарно-защитная зона составляет 50 метров. 
Отдельную группу составляют объекты специального назначения — кладбища, расположенные в южной и северо-восточной частях села. Для действующих кладбищ санитарный разрыв до первых жилых и общественных зданий составляет не менее 300 метров, для закрытых — не менее 100 метров. Размещение нового жилищного строительства в этих зонах не допускается. 
Существенное значение имеет подтвержденный факт отсутствия на территории села Кызылсай скотомогильников, биотермических ям и захоронений сибирской язвы, что снимает ряд жестких территориальных ограничений. Также на территории населенного пункта отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) и полигоны для промышленных, радиоактивных и медицинских отходов. 
Природоохранные и водохозяйственные ограничения
Данная группа ограничений связана с необходимостью сохранения водных ресурсов и предотвращения их загрязнения. 
Согласно официальным данным Шу-Таласской бассейновой инспекции, в радиусе 1000 метров от проектируемого участка села Кызылсай крупные водные объекты отсутствуют, в связи с чем территория находится вне официально установленных водоохранных зон и полос. Однако вдоль юго-западных границ села протекает безымянная река снегово-ледникового питания, а в границах села имеются аллювиальные отложения канала, что требует соблюдения мер по недопущению загрязнения поверхностных вод и благоустройству прибрежных территорий. 
Особое внимание уделяется зонам санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. В пределах первого пояса (радиусом 15–30 метров) устанавливается строгий режим, исключающий любое строительство, не связанное с водозабором. В границах второго и третьего поясов запрещается размещение объектов, обусловливающих опасность микробного или химического загрязнения подземных вод (навозохранилищ, складов ГСМ и ядохимикатов). 
Техногенные и инфраструктурные ограничения
Техногенные ограничения обусловлены наличием инженерных коммуникаций, для которых устанавливаются охранные зоны с запретом на капитальную застройку: 
Охранные зоны составляют по 2 метра с каждой стороны для линий электрических сетей до 1 кВ, не менее 10 метров для линий от 1 до 20 кВ, и не менее 20 метров для линий 35–110 кВ. 
Охранная зона газопровода высокого давления составляет от 8 до 10 метров, среднего давления — 4 метра, низкого давления — 2 метра. 
Охранные зоны сетей связи устанавливаются в виде участков земли на расстоянии не менее 2 метров с каждой стороны от трассы кабеля. 
Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопроводов и канализационных коллекторов варьируется от 6 до 20 метров в зависимости от их диаметра (и достигает 50 метров при наличии грунтовых вод). 
Инженерно-геологические ограничения
Инженерно-геологические условия территории села оказывают прямое влияние на возможность освоения земель. Территория населенного пункта не относится к сейсмическим зонам, что является благоприятным фактором для строительства. 
Однако рельеф и геология диктуют ряд ограничений:
Уровень грунтовых вод на территории колеблется от 0,5 до 15,0 метров. В период интенсивного снеготаяния и ливневых осадков существует риск подтопления западной части села безымянной рекой, что требует организации поверхностного стока и защитных дамб. 
Наличие эрозионных процессов требует проведения инженерных (водоотводные каналы) и лесомелиоративных мероприятий. 
Выявлены участки по бортам ложбин, сложенные просадочными супесями, которые классифицируются как неблагоприятные для строительства. Предгорья, простирающиеся от юго-западной до юго-восточной части села, также определены как территории, неблагоприятные для проживания и застройки. 
Таким образом, система планировочных ограничений села Кызылсай базируется на строгом учете санитарных разрывов, инженерно-геологических особенностей (включая защиту от подтоплений) и охранных коридоров транспортно-инженерной инфраструктуры, что гарантирует безопасное и рациональное развитие населенного пункта.

2.3. Характеристика современного состояния хозяйственной освоенности территории села Кызылсай
1. Функционально-планировочная структура
Сложившаяся планировочная структура села Кызылсай характеризуется линейной сеткой улиц и имеет следующие особенности: 
Селитебная зона представлена преимущественно одно- и двухэтажными каркасно-камышитовыми и кирпичными домами с приусадебными участками различных размеров, которые объединены в небольшие кварталы. Существующая застройка оценивается как хаотичная и фрагментированная железной дорогой на две части. 
Общественный центр наиболее благоустроенной является северная часть села, где сконцентрированы основные объекты общественного пользования: мечеть, начальная школа, медицинский пункт, магазин и кафе. 
В центральной части основного жилого массива нерационально располагаются территория крестьянского хозяйства и водоочистные сооружения. В южной и северо-восточной частях села расположены территории кладбищ. 
2. Экономическая база и использование земель
В селе отсутствуют крупные градообразующие промышленные предприятия, экономика имеет ярко выраженную животноводческую направленность: 
Основу экономики составляют крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, специализирующиеся на пастбищном разведении крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей в предгорной зоне. 
Промышленность и малый бизнес представлены субъектами микробизнеса, ориентированными на внутренний рынок (хлебопекарни, столярные и сварочные мастерские, базы ремонта сельскохозяйственной техники). 
Уровень развития коммерческой инфраструктуры минимален — функционируют магазины с общей торговой площадью 100 м² и одно предприятие общественного питания на 50 посадочных мест, что недостаточно для полного удовлетворения потребностей. 
3. Инженерно-инфраструктурная освоенность
Инженерная инфраструктура села обеспечена базовыми коммуникациями, однако требует существенной модернизации: 
Имеется система водоснабжения и территория водоочистных сооружений, однако централизованная система канализации в жилом секторе отсутствует (используются септики и надворные санитарные установки). 
Дороги имеют как грунтовое, так и асфальтовое покрытие. Состояние и уровень охвата автодорог асфальтовым покрытием оценивается как неблагоприятный, система пешеходных связей и тротуаров отсутствует. 
Теплоснабжение жилого сектора осуществляется децентрализованно (печное отопление на твердом топливе), а объектов соцкультбыта — автономными котельными. 
Село обеспечено сетями электроснабжения и телефонизации. 
4. Санитарно-экологическое состояние
Санитарно-экологический фон населенного пункта имеет ряд специфических черт:
На территории села Кызылсай отсутствуют официально действующие полигоны твердых бытовых отходов (ТБО). Скотомогильники, биотермические ямы и захоронения сибирской язвы в границах села также отсутствуют. Медицинские отходы организованно вывозятся в районную больницу и специализированными организациями. 
Уровень благоустройства и озеленения критически низкий — единый «зеленый каркас» практически не сформирован. 
Основные проблемы территориального развития
Текущая хозяйственная освоенность села характеризуется сильным сельскохозяйственным потенциалом при очевидном недостатке качества жилой среды. Основные проблемы включают: 
· изношенность значительной части существующего жилищного фонда.
· конфликт функциональных зон (размещение крестьянских хозяйств и очистных сооружений непосредственно в центре жилого массива).
· неблагоприятное состояние улично-дорожной сети и отсутствие системы водоотведения.
· отсутствие рекреационных зон и организованного озеленения.
Указанные факторы обуславливают острую необходимость градостроительной корректировки для пространственного упорядочения территорий, прокладки новых инженерных сетей и развития социальной инфраструктуры. 

2.4 Архитектурно-планировочные решения
На основе анализа проектной документации установлено, что архитектурно-планировочные решения Генерального плана направлены на формирование современного, благоустроенного сельского населённого пункта на основе комплексного решения экологических и градостроительных задач, с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры, транспортных связей и природно-ландшафтного окружения. 
Территориальное развитие и жилая застройка
Проектом предусматривается упорядочение существующей планировочной структуры с сохранением исторической сети улиц. Основное территориальное развитие села в период расчетного срока предусмотрено в северном и северо-западном направлениях, где планируется формирование новых кварталов жилой застройки. Жилищное строительство ориентировано исключительно на развитие одноэтажной усадебной застройки. Проектом предусматривается предоставление приусадебных участков площадью по 15 соток, что отвечает современным требованиям градостроительства и сельского уклада жизни. В рамках реализации Генерального плана предусматривается увеличение общего жилищного фонда до 16,50 тыс. м² (с накопительным вводом 2,68 тыс. м² нового жилья к расчетному сроку). Это позволит планомерно довести обеспеченность жильём до комфортного международного стандарта — 30,0 м² на одного жителя. 
Развитие общественного центра и социальной инфраструктуры
Планировочной концепцией предусматривается дальнейшее формирование административно-общественного центра села как линейного ядра вдоль основных композиционных осей — улиц Мустафаева и Рыскулбекова. Для полноценного обеспечения жителей социально-культурными услугами предусмотрено строительство и размещение следующих объектов: 
· учебно-воспитательного комплекса (УВК), объединяющего школу на 120 мест, детский сад на 43 места и внешкольное учреждение на 12 мест; 
· фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с аптекой, раздаточным пунктом (молочной кухней) и базированием бригады скорой помощи; 
· сельского клуба вместимостью 165 мест и отдельного спортивного зала площадью 100 м²; 
· общественной бани на 4 места и компактной прачечной; 
· опорного пункта полиции.
Коммерческая инфраструктура также получит развитие за счет строительства новых магазинов (с увеличением торговой площади на 35 м² к расчетному сроку) и предприятий бытового обслуживания населения. 
Развитие транспортной инфраструктуры
Проектом предусматривается комплексное благоустройство улично-дорожной сети с укладкой асфальтового покрытия и устройством тротуаров для пешеходов. Пространственное решение системы улиц определено в строгой увязке с функциональным зонированием. С учётом ярко выраженной животноводческой специфики экономики села, в качестве хозяйственных проездов между смежными приусадебными участками запроектировано устройство специализированных скотопрогонов. Это позволит безопасно разделить потоки автотранспорта и сельскохозяйственных животных. 
Рекреация и ландшафтная организация
Генеральным планом формируется взаимоувязанная система озеленения, органично связанная с окружающей природой предгорий Киргизского хребта. В парковой зоне проектом предусмотрено размещение аллеи. Запланированы мероприятия по благоустройству прибрежной территории имеющихся каналов с созданием зон для отдыха и досуга жителей. В целях обеспечения экологической устойчивости и улучшения микроклимата заложено создание санитарно-защитных зеленых зон от автомобильных дорог и ветрозащитной полосы со стороны господствующих ветров. 
Инженерная защита и экологическая безопасность
Проектные решения направлены на инженерную подготовку территории и устранение экологических рисков. В связи с наличием угрозы подтопления западной части села паводковыми водами безымянной реки, предусмотрены мероприятия по организации поверхностного стока, строительству водоотводных каналов и устройству защитных дамб обвалования. Для поддержания санитарного благополучия предусмотрена четкая организация системы централизованного сбора, сортировки и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) на санкционированные полигоны за пределами села, что предотвратит образование стихийных свалок. Создание новых полигонов ТБО в границах с. Кызылсай не планируется. 
Экономическое зонирование территории
В рамках проекта поддерживается аграрная (пастбищно-животноводческая) специализация территории. Предусматривается формирование компактной производственной и коммунально-складской зоны (V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 м). В данной зоне целесообразно размещение объектов малой индустрии: агросервисных центров (МТС), складов для грубых кормов, пунктов приема и охлаждения молока, а также модульных убойных пунктов. Это трансформирует село в эффективную логистическую базу первичной обработки животноводческого сырья для последующей поставки в районный центр. 
Итоговое обобщение
Таким образом, архитектурно-планировочные решения Генерального плана направлены на комплексную трансформацию села Кызылсай с переходом от хаотичной фрагментированной застройки к сбалансированной структурной модели пространственного развития, включающей: 
· единый стандарт ИЖС с четким функциональным зонированием;
· полноценное социальное ядро с образовательными и медицинскими объектами;
· модернизированную транспортную сеть с учетом нужд сельского хозяйства;
· экологически ориентированную инфраструктуру первичной агропереработки.
















3. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Водоснабжение
Существующее состояние. 
Эксплуатацию объектов водоснабжения и организацию услуг водоснабжения и водоотведения осуществляет КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» Жамбылской области. 
Система централизованного водоснабжения в населенном пункте введена в эксплуатацию в 2007 году, Общая протяженность сетей, составляет – 11,7 км. Разрешение на специальное водопользование – отсутствует. Перед подачей воды потребителям, производится обеззараживание воды гипохлоритом натрия.
В настоящее время в селе отсутствуют приборы учета воды у потребителей, в связи с этим получение достоверных данных о фактических объемах водопотребления за 2024 год не представляется возможным. Оценка объемов водопотребления выполнена расчетным методом. Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети» на 1 человека - 120 л/сут. 
Суммарный расчетный объем водопотребления на исходный 2024 год с.Кызылсай, составляет: составляет: 0,063 тыс. м3/сут, 22,886 тыс. м3/год, в том числе:
На хозяйственно-бытовые нужды – 0,057 тыс. м3/сут, 20,805 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,006 тыс.м3/сут, 2,081 тыс.м3/год; 
На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,033 тыс. м3/сут, 5,985 тыс. м3/год.
Проектные решения
На перспективу развития с.Кызылсай, предусматривается 100% подключение населения к системе централизованного водоснабжения. В рамках. 
На первую очередь предусматривается максимальное сохранение существующей системы водоснабжения и водоотведения с проведением поэтапной модернизации и реконструкции отдельных сооружений и инженерных сетей по мере необходимости. Развитие систем будет осуществляться с учетом перспективного роста численности населения, увеличения объемов водопотребления и водоотведения, а также повышения требований к надежности и качеству коммунальных услуг. Перед строительством водозаборных сооружений, необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод. Разработать проект зон санитарной охраны для водозабора в соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934.
На первую очередь предусматривается установка современных приборов учета воды, внедрение энергосберегающего насосного оборудования, а также строительство новых сетей для обеспечения перспективной жилой застройки и подключения новых потребителей.
Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий предусматривается привозной водой (очищенные сточные воды из прудов накопителей или местных поверхностных источников). Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки и составляют в среднем (за год) для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением за сутки на 1 человека - 140 л/сут. Нормами учтены расходы воды на холодное и горячее водоснабжение в жилых зданиях, а также потребности в воде общественных зданий по классификации, принятой в СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».
На расчетный срок также планируется использование водозабора подземных вод. Качество питьевой воды должно соответствовать санитарным нормам.
Диаметр водопроводных сетей составляет в пределах 110 мм. Подключение осуществляется к существующим сетям водоснабжения ᴓ110 мм.
В соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009 табл.5.1. степень благоустройства в жилых районах принимается смешанной.
В соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009. П.7.4. централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории. Для рассматриваемой территории принимается на первую очередь строительства и расчетный срок - III категория водоснабжения. 
Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 5.4 и примечание 1, удельное водопотребление на одного жителя включает расходы воды на питьевые нужды в жилых и общественных зданиях – 140 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП РК 3.02.02-2001), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и лагерей для отдыха детей, которые должны приниматься согласно CП РК 4.01-101-2012.
Суммарный расчетный объем водопотребления на первую очередь строительства - 2030 г. для ст.Кызылсай, составляет: 0,081 тыс.м3/сут, 28,105 тыс.м3/год, в том числе:
На хозяйственно-питьевые нужды – 0,07 тыс. м3/сут, 25,55 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,011 тыс. м3/сут, 2,555 тыс. м3/год;
На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,035 тыс. м3/сут, 6,3 тыс. м3/год.
Ориентировочные объемы водопотребления на первую очередь строительства 2030 г. приведены в таблице 9.3.
Суммарный расчетный объем водопотребления на расчетный срок 2040 г. для рассматриваемой территории ст.Кызылсай, составляет: 0,089 тыс. м3/сут, 32,321 тыс. м3/год, в том числе:
На хозяйственно-питьевые нужды – 0,077 тыс. м3/сут, 28,105 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: - 0,012 тыс.м3/сут, 4,216 тыс. м3/год;
На полив зеленых насаждений и твердых покрытий 0,0385 тыс.м3/сут, 6,93 тыс. м3/год.
Ориентировочные объемы водопотребления на расчетный срок 2040 г. приведены в таблице 9.5.
На первую очередь строительства 2030 год, предусматривается:
- строительство сети водопровода d=110 мм – 3,3 км;
На расчетный срок 2040 год, предусматривается:
- строительство сети водопровода d=110 мм – 2,4 км;. 
Противопожарное водоснабжение и рациональное использование
В соответствии СНиП РК 4.01-02-2009 и техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №14 от 16.01.2009г. прил.6 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СНиП РК 4.01-41-2011.
Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. 
На кольцевой проектируемой сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии, не превышающие 200 м. 
Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода приняты кольцевыми.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СНиП РК 4.01-41-2011, для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что   будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.

Количество одновременных пожаров и расходы воды на пожаротушение 
	Число жителей в населенном пункте, (тысяч человек)
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расходы воды на пожаротушение, л/с

	
	
	Наружное
	Внутреннее
	Всего

	На первую очередь 2030 г.
	1
	10х1
	1х2,5х1
	12,5

	На расчетный срок 2040 г.
	1
	10х1
	1х2,5х1
	12,5



Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п.7.4 система водоснабжения с. Кызылсай, отнесена к III категории, где величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже, указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

3.2 Водоотведение (канализация)
Существующее состояние
На 2024 год в с. Кызылсай отсутствует централизованная канализация. Население использует септики и надворные уборные. Локальные септики требуют регулярного обслуживания и могут стать причиной загрязнения окружающей среды, особенно в случае их неправильной эксплуатации (несвоевременный вывоз сточных вод). 
Суммарный расчетный объем водоотведения на исходный 2024 год составляет: 0,013 тыс. м3/сут, 4,768 тыс. м3/год, в том числе:
На хозяйственно-бытовые нужды – 0,012 тыс. м3/сут, 4,334 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,001 тыс.м3/сут, 0,433 тыс.м3/год; 
Водоотведение на существующее положение принимаем в соответствии со СН РК 4.01-03-2011 для населения проживающих в не канализованных районах– 25 л/сут.
Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения на исходный 2024 год, приведены в таблице 9.1.
Таблица 3.2.1 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Кызылсай на исходный 2024 г.

	[bookmark: _Hlk154148358]№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	тыс.м3/г.
	м3/сут
	м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население
	475
	0,12
	
	0,057
	20,805
	0,025
	0,012
	4,334

	2
	Производственные нужды 
	
	10%
	365
	0,006
	2,081
	
	0,001
	0,433

	3
	Всего:
	
	
	
	0,063
	22,886
	
	0,013
	4,768



Таблица 3.2.2 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Кызылсай на исходный 2024 г.
	[bookmark: _Hlk154148599]№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
тыс.м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	м3/сут
	м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	475
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,033
	5,985



Проектные решения
Данной корректировкой Генерального плана, предусматривается создание централизованной канализационной системы на первую очередь строительства, с подключением 100% населения к системе канализации, с последующим отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения. Данное решение обеспечивает не только требование времени, но и необходимость для устойчивого развития села. Реализация данного проекта принесёт множество преимуществ:
Повышение качества жизни местного населения за счёт улучшения санитарных условий.
Сокращение негативного воздействия на окружающую среду, включая предотвращение загрязнения почвы и подземных вод.
Создание условий для дальнейшего экономического и социального развития села.
Введение централизованной системы канализации станет важным шагом в улучшении инфраструктуры с.Кызылсай. Решение данной проблемы будет способствовать повышению уровня жизни, улучшению экологической ситуации и созданию условий для стабильного развития территории.
В генеральном плане предусматривается новое строительство системы водоотведения на всю территорию границы проектирования с.Кызылсай и присоединяемых дачных массивов. Сточные воды от благоустроенной жилой застройки и производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, предлагается отводить на проектируемые очистные сооружения. 
Суммарный расчетный объем водоотведения на первую очередь строительства - 2030 г. для с.Кызылсай, составляет: 0,081 тыс.м3/сут, 28,105 тыс.м3/год, в том числе:
На хозяйственно-бытовые нужды – 0,07 тыс. м3/сут, 25,55 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: 0,011 тыс.м3/сут, 2,555 тыс. м3/год;
Суммарный расчетный объем водоотведения на расчетный срок 2040 г. для рассматриваемой территории с.Кызылсай, составляет: 0,0759 тыс. м3/сут, 27,7035 тыс. м3/год, в том числе:
На хозяйственно-питьевые нужды – 0,0660 тыс. м3/сут, 24,09 тыс. м3/год:
На производственные нужды и неучтенные расходы: - 0,0099 тыс.м3/сут, 3,6135 тыс. м3/год;
Проектируемые КОС будут расположены северо-западнее от границы села, на расстоянии 1,5 км. Производительность проектируемых КОС на перспективу, согласно расчетным данным, составляет на 1-ю очередь строительства – 81 м3/сут, площадью 1 Га, на расчетный срок производительность увеличится до 88,6 м3/сут. 
На первую очередь строительства 2030 год, предусматривается:
- строительство напорной сети канализации – 1,2 км;
- строительство самотечной сети – 5,2 км;
На расчетный срок – 2040 год:
строительство самотечной сети – 1,7 км;
- КНС (канализационная насосная станция) - 1шт;

Гидравлический расчет сетей водопровода
Население на расчетный срок - 550 человек;
Протяжённость сети - 17,4 км;
Норма водопотребления - 140 л/сут·чел;
Дополнительно на неучтённые/общественные нужды - 10%
Среднесуточный расход:
550 × 0,14 × 1,1 = 84,7 м³/сут;
Максимальный суточный расход:
84,7 × 1,2 = 101,6 м³/сут
Максимальный часовой расход:
101,6 / 24 × 2,5 = 10,6 м³/ч, или 2,94 л/с
Подбор диаметра
Для водопроводной сети протяжённостью 17,4 км ориентировочно можно принять полиэтиленовую трубу ПЭ Ø110 мм.
При внутреннем диаметре около 96 - 100 мм:
Расход: 2,94 л/с;
Скорость движения воды: около 0,4 м/с;
Потери напора на 17,4 км: около 35 м
Для населённого пункта с численностью 550 человек при расчётном расходе 101,6 м³/сут ориентировочно подходит водопроводная сеть из труб ПЭ Ø110 мм.
Расчётный максимальный расход составляет:
10,6 м³/ч, или 2,94 л/с.
С учётом большой протяжённости сети 17,4 км диаметр Ø110 мм можно принять как минимально допустимый для магистральных участков. На тупиковых и распределительных участках допускается уменьшение диаметра, до Ø75–90 мм, после детальной разбивки по участкам.

Таблица 3.2.3 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Кызылсай на первую очередь строительства 2030 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население
	500
	0,14
	365
	0,07
	25,55
	0,14
	0,07
	25,55

	2
	Производственные нужды и неучтенные расходы
	
	15%
	
	0,011
	2,555
	
	0,011
	2,555

	
	Всего:
	
	
	
	0,081
	28,105
	
	0,081
	28,105



Таблица 3.2.4 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Кызылсай на первую очередь строительства 2030 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
тыс. м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	500
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,035
	6,3



Таблица 3.2.5 - Ориентировочные показатели водопотребления и водоотведения в границах с. Кызылсай на расчетный срок 2040 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
м3/сут
	Кол-во дней в году
	Водопотребление
	Норма водоотведения
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Население
	550
	0,14
	365
	0,077
	28,105
	0,14
	0,077
	28,105

	2
	Производственные нужды и неучтенные расходы
	
	15%
	
	0,012
	4,216
	
	0,012
	4,216

	
	Всего:
	
	
	
	0,089
	32,321
	
	0,089
	32,321




Таблица 3.2.6 - Полив зеленых насаждений и твердых покрытий в границах с. Кызылсай на расчетный срок 2040 г.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма водопотребления
	Кол-во дней в году
	Водопотребление, тыс

	
	
	
	
	
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	Полив зеленых насаждений и твердых покрытий (поливная вода)
	550
	70 л/сут на 1 жителя
	180
	0,0385
	6,93



3.3 Газоснабжение
Существующее положение
В отличие от многих малых населенных пунктов, на момент разработки проекта село Кызылсай уже газифицировано природным газом почти на 70%. Подача газа в систему населенного пункта осуществляется из межпоселкового газопровода высокого давления от автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Нововаскресеньевка». 
Основными направлениями использования природного газа являются пищеприготовление (газовые плиты) и коммунально-бытовое потребление (отопление помещений отопительными котлами). Функционирующая система газоснабжения является двухступенчатой: 
Внутрипоселковые сети среднего давления (0,3 МПа). 
Снижение и распределение давления осуществляется посредством газорегуляторных пунктов (ШРП) и индивидуальных шкафных установок (типа ГРПШ-10). Эксплуатацию системы осуществляет Жамбылский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ», обеспечивая бесперебойную работу внутридомового оборудования и наружных сетей. На текущий момент удельный вес газа в топливном балансе села составляет 70%. 
Проектные решения
Для обеспечения проектируемых жилых территорий и участков уплотнения застройки Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие существующей двухступенчатой системы газоснабжения. Проектируемый газопровод среднего давления будет подключен к действующей межпоселковой магистрали. 
Прокладка новых газопроводов предусматривается с учетом функциональных и эксплуатационных требований: 
На проектируемой территории сохраняется надземная прокладка газопроводов из стальных труб на опорах. 
Трассы прокладываются преимущественно вдоль заборов и ограждений со стороны проезжей части для удобства монтажа и обслуживания. 
При пересечении проезжей части шириной более 8 метров газопровод прокладывается подземно в специальном футляре. 
При надземном пересечении автодорог высота прокладки труб принимается не менее 4,5 метров в целях безопасности. 
Расчетные показатели потребления газа
Расчет потребности в газе выполнен с учетом удельных максимально-часовых расходов на нужды усадебной застройки, предприятий коммунально-бытового обслуживания и встроенных котельных для социальных объектов. 
Суммарный годовой расход природного газа прогнозируется на следующем уровне: 
0,939 млн м³/год (или 939,4 тыс. м³/год) — на первую очередь (с учетом расчетного населения 500 человек и тепловых нагрузок объектов КБО). 
1,027 млн м³/год (или 1027,1 тыс. м³/год) — на расчетный срок (с учетом населения 550 человек и перспективных тепловых нагрузок). 
Для реализации данных объемов и охвата новых потребителей проектом запланировано: 
Строительство новых участков сетей среднего давления протяженностью 1,4 км. 
Прокладка сетей низкого давления протяженностью 1,0 км. 
Установка 3 единиц новых шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ) с регуляторами давления типа РДБК, РДНК-1000 и средней пропускной способностью 500-600 м³/ч. 
Ориентировочные капитальные вложения в развитие наружных газораспределительных сетей и установку газорегулирующих устройств составят 80,0 млн тенге. Дальнейшее развитие газовой инфраструктуры позволит довести удельный вес природного газа в топливном балансе села до целевых 95%. Это обеспечит надежность автономного теплоснабжения новых зданий, существенно повысит комфорт проживания и минимизирует негативное влияние на атмосферный воздух за счет отказа от использования угля. 

3.4 Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть села Кызылсай
Существующее состояние
Транспортная система села Кызылсай формируется за счёт автомобильных связей с городами Тараз и Мерке, а также пригородных маршрутов Жамбылской области. Основной внешней транспортной артерией является автомобильная дорога М39 «Алматы-Термез», расположенная на расстоянии 4,5 км севернее населенного пункта. Прямые междугородные рейсы из села отсутствуют, сообщение обеспечивается через автостанцию районного центра — села Мерке. 
Внутренняя улично-дорожная сеть представлена смешанной системой улиц общей протяженностью всего 3,0 км. Главной улицей, делящей территорию в широтном направлении на две части, является безымянная улица. Качество дорожного покрытия находится на низком уровне: на большинстве улиц отсутствует твёрдое (асфальтовое) покрытие, они являются грунтовыми. 
Система маршрутного общественного транспорта внутри села отсутствует. Транспортное обслуживание населения (около 95% поездок) осуществляется за счет индивидуального легкового транспорта и частных такси. Постоянное хранение автомобилей осуществляется стихийно: в неучтенных индивидуальных гаражах, на платных стоянках и преимущественно на приусадебных участках. Объекты автосервиса (СТО) и автозаправочные станции (АЗС) на территории населённого пункта в настоящее время отсутствуют. 
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается комплексное развитие транспортного каркаса для обеспечения быстрого, удобного и безопасного передвижения, а также достижения оптимальной плотности магистральной сети — 18,1 км/км² в пределах застройки. 
Развитие улично-дорожной сети связано с реконструкцией существующей части села и освоением новых территорий в северном направлении. К расчётному сроку общая протяжённость улично-дорожной сети с твердым покрытием увеличится до 10,09 км (прирост составит 7,09 км). Из них протяженность главных и основных улиц составит 3,83 км, а второстепенных — 6,26 км. 
Проектом вводится строгая функциональная дифференциация улиц с установлением следующих параметров:
Главные улицы села: Ширина в красных линиях принимается 20,0 м. Проезжая часть состоит из двух полос движения общей шириной 7,0 м (по 3,5 м на полосу). Предусматривается устройство тротуаров шириной 1,5 м и современных велодорожек шириной 1,5 м. 
Основные улицы в жилой застройке: Ширина в красных линиях — 20,0–15,0 м. Проезжая часть — 6,0 м (две полосы по 3,0 м), тротуары — 1,0 м. 
Второстепенные улицы и проезды: Ширина в красных линиях — 20,0–15,0 м. Проезжая часть — 5,5 м (две полосы по 2,75 м), тротуары — 1,0 м. 
Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности дорожного движения и организации пешеходной среды:
Предусмотрено комплексное строительство 9,02 км тротуаров (из них 4,6 км на главных улицах) и 4,6 км велосипедных дорожек. 
В районе дошкольных и школьных учреждений, административных центров и объектов здравоохранения будут организованы наземные пешеходные переходы с направляющими ограждениями и системами освещения. 
На аварийно-опасных участках и перед пешеходными переходами запланирована установка искусственных неровностей (типа «лежачий полицейский» и «шумовые полосы»), а также дорожных знаков. Места остановки такси будут оборудованы ограждениями и освещением. 
С учётом сельскохозяйственной специфики населенного пункта в качестве хозяйственных проездов предусмотрено устройство специализированных скотопрогонов, обеспечивающих разделение потоков транспорта и животных. 
Организация парковочного пространства и обслуживания транспорта:
Для хранения автомобилей проектом заложена организация гостевых автостоянок кратковременного хранения у объектов массового посещения (учебных заведений, магазинов, учреждений управления). Их вместимость составит 45 машино-мест на первую очередь с увеличением до 62 машино-мест к расчетному сроку. 
Строительство АЗС и СТО проектом не предусматривается, так как при небольшом размере автопарка эти потребности могут быть покрыты инфраструктурой соседних сел и республиканской автодороги, а их дальнейшее появление будет регулироваться рынком. 
Инновационным экологическим решением проекта является размещение одной станции для зарядки электромобилей на территориях общественных объектов, что повысит технологичность и экологическую устойчивость территории. 
Общий объем капитальных вложений в развитие транспортной системы и улично-дорожной сети (включая дороги, тротуары, велодорожки, автостоянки и инфраструктуру для электромобилей) к расчетному сроку составит 1830,0 млн тенге. 

3.5 Электроснабжение
Существующее состояние
В настоящее время система электроснабжения села Кызылсай сформирована на базе централизованного источника питания — закрытого распределительного устройства (ЗРУ-10 кВ) подстанции 35/10 кВ. Распределение электрической энергии между потребителями осуществляется по сетям напряжением 10 кВ с последующим понижением через потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. 
Анализ технического состояния инфраструктуры показывает, что часть питающих воздушных линий электропередачи 10 кВ, проложенных по территории села, нуждается в реконструкции. Генеральным планом заложено максимальное сохранение существующей системы электроснабжения с ее последующей поэтапной модернизацией с учетом года ввода в эксплуатацию и процента износа подстанции, электросетей, распределительных пунктов (РП) и контейнерных трансформаторных подстанций (КТП). 
Проектные решения
Развитие схемы электроснабжения разработано с учетом перспективы роста населения и расширения жилой застройки. Динамика электрических нагрузок рассчитана исходя из потребностей жилищного фонда (усадебной застройки) и объектов социально-культурного назначения. 
Расчетные электрические нагрузки составят:
Первая очередь (2030 г.): Суммарная нагрузка — 140,0 кВт (с учетом коэффициента одновременности). Из них на жилищный фонд усадебной застройки (1,75 тыс. м²) придется 32,0 кВт, на объекты общественного фонда — 147,0 кВт (с учетом коэффициента одновременности). 
Расчетный срок (2040 г.): Суммарная нагрузка (жилищный фонд и объекты общественного назначения) достигнет 228,5 кВт (с учетом коэффициента одновременности). В том числе, нагрузка на жилищный фонд (2,68 тыс. м²) составит 50,0 кВт. Нагрузка на объекты общественного фонда составит 173,1 кВт (или 147,0 кВт с учетом коэффициента одновременности). Дополнительно заложено 10,0 кВт на прочие нужды. 
Проектируемая конфигурация распределительной сети должна обеспечить адаптацию к возрастающей нагрузке при минимальных ресурсных затратах на строительство и эксплуатацию. Протяженность электрических сетей составит: 
Сети 10 кВ: на первую очередь — 3,5 км; к расчетному сроку — 4,3 км. 
Сети 0,4 кВ: на первую очередь — 2,5 км; к расчетному сроку — 5,0 км. Проектируемые сети 0,4 кВ будут выполнены в кабельном исполнении (рекомендуются кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена). 
Наружное освещение
Для обеспечения безопасности и комфорта предусмотрено комплексное наружное освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей. 
На магистральных улицах предусмотрена двухрядная схема светильников на железобетонных опорах, при этом допускается отключение части светильников в ночное время. Сети наружного освещения по магистралям планируются кабельными, по второстепенным улицам — допускаются воздушные. 
В качестве источников света будут применены энергоэффективные светодиодные светильники. 
Управление освещением будет автоматическим, с использованием централизованных панелей управления в ТП. 
Для повышения энергосбережения при освещении улиц рекомендовано применение осветленного дорожного покрытия (добавление светлого щебня или природного кварца), что позволяет снизить установленную мощность светильников до 25% и улучшить равномерность освещения на 40%. 
Энергосбережение и «зеленая» энергетика
Развитие системы ориентировано на реализацию принципов энергосбережения. Ключевые технические мероприятия включают: 
Установку вакуумных выключателей на распределительных (РП) и трансформаторных подстанциях (ТП). 
Замену устаревших трансформаторов на современные аналоги, а также компенсацию реактивной мощности. 
Применение частотного регулирования для насосов систем водоснабжения и вентиляторов. 
Внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) учета электроэнергии. 
В рамках перехода к «зеленой экономике» особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Для удаленных участков улично-дорожной сети рекомендуется использование автономных уличных светильников, оснащенных солнечными панелями и аккумуляторами малой мощности (заряжаются днем, освещают территорию через энергосберегающие лампы ночью). Также концепцией отмечается высокий ресурсный потенциал Казахстана в сфере солнечной генерации, ветровой энергии и биогаза, что в перспективе может быть использовано для снижения коммунально-бытовых нагрузок. 































4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Атмосферный воздух (Климатические и метеорологические условия)
[bookmark: _Hlk172098746]Село Қызылсай расположено в Меркенском районе Жамбылской области Казахстана.
Для описания климата использовались данные МС Мерке, которая расположена на расстоянии 23 км северо-западнее села Қызылсай. Данные получены из Государственного климатического кадастра (https://meteo.kazhydromet.kz/climate_kadastr/), а также использовалась информация предоставленная РГП «Казгидромет» (№ЗТ-2025-01910435 от 16.06.2025 г.), «Справочник по климату Казахстана. Многолетние данные» и СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». 
[bookmark: _Hlk109042128]Территория села Қызылсай относится к климатическому подрайону IV-Г, со среднемесячной температурой января от минус 15ºС до 0ºС, жарким летом с интенсивной солнечной радиацией, относительно короткой зимой с небольшой продолжительностью отопительного периода, обуславливающими необходимость теплозащиты зданий в холодный период и защиту их от излишнего перегрева в теплый период года. 
[bookmark: _Hlk121947471]Для территории села Қызылсай характерны резко континентальные черты климата (коэффициент континентальности по Л. Горчинскому составляет 73 %, по С.П. Хромову – 0,87), с жарким, малооблачным, сухим продолжительным летом и короткой холодной зимой. Район относится к сухой зоне. Зима малосуровая (умеренно прохладная), самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 4,1 °С. В холодный период года средние месячные температуры воздуха колеблются от 0,0 С до минус 8,3 С, но с отдельные дни могут опускаться до минус 24 С и ниже. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 83 дня, причем зимы с неустойчивым снежным покровом составляют 32 %. Средняя высота снежного покрова достигает 17 см, в отдельные годы достигая 33 см. Лето жаркое, продолжительное – «комфортно теплое». Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,3 °С, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С, а абсолютный максимум температуры воздуха равен 44 °С. Летом возможны грозы, град, пыльные бури. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 171 день. Повторяемость пасмурного состояния неба изменяется от 19-33 % летом до 48-55 % зимой, а повторяемость ясного неба уменьшается от конца лета и начала осени (61-63 %) к зиме и началу весны (28-37 %). В среднем за год выпадает 412 мм осадков, причем 58 % всех осадков приходится на теплый период года. В течение года господствует южный ветер с повторяемостью 22 %. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с.
Биоклиматические индексы. Погодно-климатические условия – важнейший фактор окружающей среды, во многом определяющий условия комфортного проживания, образ жизни и деятельность человека на протяжении всей его жизни. Для определения комфортности климата применяют биоклиматические индексы (табл. 1): 
1) для всех месяцев года:
· эффективная температура воздуха (ЭТ, °С) – является характеристикой ощущения степени тепла или холода организмом полураздетого (до пояса) человека в результате влияния температуры и относительной влажности воздуха;
· эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ, °С) – учитывает комплексное влияние на человека температуры, влажности воздуха и скорости ветра;
2) для тёплого периода (апрель–сентябрь):
· нормально эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ, °С) – показатель тепловой чувствительности с учётом влияния ветра для одетого человека (летняя одежда);
· радиационно-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ, °С) –показатель теплового ощущения человека под влиянием комплексного воздействия температуры, влажности воздуха, скорости ветра, энергетической освещённости солнечной радиацией;
· биологически активная температура (БАТ, °С) – определяет влияние на тело человека температуры воздуха, влажности воздуха, скорости ветра, суммарной радиации и длинноволновой радиации подстилающей поверхности;
3) для холодного периода (октябрь–март):
· индекс Бодмана (S, балл) – индекс суровости – предназначен для оценки теплового состояния человека в холодный период года, определяется низкой температурой воздуха и скоростью ветра, которые влияют на охлаждение незащищенных частей тела и на органы дыхания.

Таблица 1. Биоклиматические индексы
	Индексы 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	ЭТ
	-3,0
	-0,9
	5,7
	11,8
	16,3
	20,2
	21,9
	20,6
	16,3
	10,4
	3,7
	-1,7

	ЭЭТ
	-11,8
	-9,4
	-2,0
	5,7
	11,7
	17,0
	19,4
	17,9
	12,4
	4,9
	-3,4
	-9,9

	НЭЭТ
	
	
	
	11,5
	16,3
	20,6
	22,5
	21,3
	16,9
	
	
	

	РЭЭТ
	
	
	
	17,7
	22,5
	26,8
	28,7
	27,5
	23,1
	
	
	

	БАТ
	
	
	
	18,2
	22,1
	25,5
	27,0
	26,0
	22,5
	
	
	

	S
	1,6
	1,5
	1,2
	
	
	
	
	
	
	0,8
	1,2
	1,5



В зависимости от величины ЭТ меняется и уровень комфортности, т.к. сопротивляемость организма окружающей среде зависит от физических и физиологических особенностей человека. Отрицательные значения эффективной температуры характеризуют вероятность обморожения, положительные – теплового удара (рис. 1). 


Рисунок 1. Годовой ход эффективной температуры и уровень комфорта

Для зимы характерен уровень комфорта «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С). Весной и осенью отмечается три уровня комфорта: «умеренно прохладно» (от минус 6 °С до 6 °С) – март и ноябрь, «прохладно» (6-12 °С) – апрель и октябрь и «комфортно» (12-18 °С) – май, сентябрь. Летом отмечается уровень «комфортно тепло» (18-24 °С). Уровни жарко и холодно не наблюдаются.
Для ЭЭТ характерна «зона охлаждения» (ниже 16,6 °С) для всего года, за исключением летних месяцев, когда отмечается уровень «комфортно» (16,7-20,6 °С). Эквивалентно-эффективная температура воздуха в течении года колеблется от минус 11,8 °С до 19,4 °С. Отрицательные значения ЭЭТ отмечаются с ноября по март, положительные с апреля по октябрь.
Значения нормально эквивалентно-эффективной температуры изменяются в пределах от 11,5 °С до 22,5 °С, что соответствует комфортным условиям и лишь в апреле «прохладно». 
Радиационно-эквивалентно-эффективная температура в тёплый период года изменяется в интервале от 17,7 °С до 28,7 °С, при этом отмечаются следующие категории теплоощущения человека: «субкомфорт» (17,0-20,9 °С) в апреле, «комфорт» (21-27 °С) в мае и июне, «субкомфорт» (27,1-32,0 °С) в июле и августе. Далее категория «субкомфорт» сменяется комфортными условиями в сентябре.
«Комфортное воздействие» по значению биологически активной температуры (10,1-20,0 °С) отмечается в апреле. С мая по сентябрь – «сильное тепловое воздействие» (20,1-30,0 °С).
По величине индекса суровости Бодмана для холодного периода характерна категория «зима малосуровая» (1,2-1,6 балла), за исключением октября (0,8 балла – «зима несуровая»). В среднем балл суровости за зиму составляет 1,6 балла.
Температура воздуха. Средние месячные температуры воздуха являются одной из основных характеристик термического режима. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 10,8 °С, данный факт говорит о преобладании положительных величин радиационного баланса. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 25,3 °С, а самого холодного – января – минус 4,1 °С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 29,4°С (рис. 2). 



Рисунок 2. Годовой ход средней месячной (Т, °С), средней месячной максимальной (Тmax, °С) и средней месячной минимальной (Тmin, °С) температур воздуха

Январь является типичным зимним месяцем, когда наблюдаются самые низкие температуры, средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет минус 24 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован в феврале 1951 г. и составил минус 36 °С. 
[bookmark: _Hlk120918174][bookmark: _Hlk121946947]Летом наблюдаются самые высокие температуры воздуха, средний из абсолютных максимумов температуры воздуха составляет 39 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха отмечен в июле 1997 г. и равен 44 °С. 
Средняя продолжительность периода с суточной температурой воздуха ниже 0 °С составляет 95 дней, наименьшая продолжительность равна 39 дней (1940-1941 гг.), наибольшая 139 дней зафиксирована в 1950-1951 гг. Средние даты перехода через 0 °С - осенью 28 ноября (ранняя 31 октября 1950 г., поздняя 10 января 1940 г.) и весной 2 марта (ранняя 18 января 1983 г., поздняя 23 марта 1972 г.). Безморозный период длится в среднем 171 день, в отдельные годы уменьшаясь до 135 дней (1944 г.) и увеличиваясь до 221 дня (1997 г.). Средняя дата весенних заморозков приходится на 21 апреля, самая ранняя зафиксирована 22 марта 2000 г., а самая поздняя 29 мая 1939 г. Осенью средняя дата заморозков приходится на 9 октября, самая ранняя зарегистрирована 6 сентября 1968 г., а самая поздняя 6 ноября 1979 г.

Атмосферные осадки и влажность. В среднем за год выпадает 412 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 240 мм, наименьшее в холодный (ноябрь-март) 173 мм. Относительная влажность в течении года меняется от 43-50 % летом до 80-82 % зимой. Средняя годовая относительная влажность составляет 64 % (рис. 3).



Рисунок 3. Годовой ход среднего месячного количества осадков (R, мм) и относительной влажности (f, %)

Среднее число дней с осадками ≥ 0,1 мм изменяется от 3,0-7,3 летом и в начале осени до 9,2-10,1 весной. Среднее число дней с осадками ≥ 1,0 мм колеблется от 1,9 до 7,3-7,6, с максимумом в марте, апреле и минимумом в августе, сентябре. Максимум среднего числа дней с осадками ≥ 10,0 мм приходится на март, октябрь и составляет 1,1-1,2 дня. Среднее число дней с осадками ≥ 20,0 мм не превышает 0,5 дня, наибольшие значение отмечаются в апреле и мае. Необходимо отметить, что в декабре и январе осадков ≥ 20,0 не наблюдается. Среднее число дней с осадками ≥ 30,0 мм не превышает 0,2 дня в месяц, в июле-августе, декабре-январе и марте данные осадки отсутствуют. За год наибольшее среднее число дней с осадками приходится до 0,1 мм (табл. 2), реже за день выпадает 30 мм. Среднее число дней со следами осадков колеблется от 0,7 дня в сентябре до 1,5-1,8 дней в период с мая по август. За год среднее число дней со следами осадков составляет 13,7 дней.

Таблица 2. Среднее число дней с осадками различной величины за год
	Станция
	Осадки, мм

	
	≥0.1
	≥0.5
	≥1.0
	≥2.0
	≥5.0
	≥10.0
	≥20.0
	≥30.0

	МС Мерке
	83,7
	69,6
	58,8
	44,7
	23,9
	9,5
	2,0
	0,5



Ветер. Режим ветра определяется барико-циркуляционными условиями (табл. 3). Зимой (январь) господствует южный ветер (повторяемость 23 %), а наименьшую повторяемость имеет северный ветер (5 %). Летом (июль) наибольшая повторяемость приходится также на южный ветер (23 %), наименьшая повторяемость отмечается у северного (6 %) ветра (рис. 4). Повторяемость ветра по остальным румбам изменяется в диапазоне 9-17 %.

[bookmark: _Hlk79438113]Таблица 3. Повторяемость направления ветра и штилей, %  
	[bookmark: _Hlk121947731]Месяц 
	Румб 
	Штиль 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Январь 
	5
	10
	15
	12
	23
	10
	16
	9
	23

	Апрель 
	6
	14
	18
	8
	16
	10
	19
	9
	19

	Июль 
	6
	10
	13
	9
	23
	12
	17
	10
	19

	Октябрь 
	6
	12
	15
	10
	25
	9
	14
	9
	25

	Год
	6
	12
	15
	10
	22
	10
	16
	9
	22



Весной чаще дует западный (19 %) и восточный (18 %) ветер, реже всего отмечается северный ветер (6 %). Осенью преобладает южный ветер (25 %), повторяемость северного ветра наименьшая (6 %). В течение года тенденция сохраняется - наибольшая повторяемость (22 %) характерна для южного ветра, а наименьшая (6 %) отмечается у северного ветра (рис. 5). В среднем за год штиль наблюдается с повторяемостью 22 %, при этом наибольшая повторяемость зафиксирована осенью (25 %) и зимой (23 %), а наименьшая – весной и летом (по 19 %). 
Средняя скорость ветра по направлениям колеблется от 1,9 до 2,9 м/с: наибольшая средняя скорость ветра приходится на западный и северо-западный ветер, а наименьшая на южный и юго-восточный. Среднее значение скорости ветра по румбам равно 2,2 м/с (рис. 6). 

	
	



Рисунок 4. Роза ветров для срединных месяцев сезонов года

	
	

	Рисунок 5. Годовая повторяемость направления ветра, %
	Рисунок 6. Средняя скорость ветра по направлениям, м/с



[bookmark: _Hlk68647314]Средняя месячная скорость ветра изменяется от 1,5-1,7 м/с в осенне-зимний период года до 1,8-2,1 м/с в весенне-летний период. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с. Максимальные скорости ветра изменяются в диапазоне от 15 м/с до 28 м/с, наибольшие значения отмечаются в теплое время года. Порывы ветра могут достигать 25-30 м/с (рис. 7).
Наибольшие скорости ветра возможны: 1 раз в год – 13 м/с, 1 раз в 5 лет – 16 м/с, 1 раз в 10 лет – 17 м/с, 1 раз в 20 лет – 19 м/с.



Рисунок 7. Годовой ход средней (V, м/c) и максимальной (Vmax, м/c) скоростей, порыва ветра

Атмосферные явления. В районе населенного пункта могут наблюдаться следующие метеорологические явления: туманы, метели, грозы, град, пыльные бури.
Туман. Среднее число дней с туманом за год составляет 30,8 дней, в отдельные годы может возрастать до 50 дней. Наибольшее среднее число дней с туманом наблюдается в холодный период года – 29,4 дней (максимальное значение не превышает 45 дней), наименьшее в теплый период года – 1,4 дня (возрастая до 5 дней). Средняя продолжительность тумана в день с туманом за год составляет 7,5 ч, зимой возрастает до 7,7 ч, а летом уменьшается до 3,3 ч. Средняя продолжительность туманов возрастает от теплого периода года (4,6 ч) к холодному (224,9 ч) с наибольшей продолжительностью зимой. Средняя продолжительность туманов за год равна 229,5 ч. Чаще всего наблюдаются туманы продолжительностью до 4 часов (повторяемость 30,5-100 %), в холодный период года продолжительность тумана может достигать 28-36 часов (повторяемость 0,4-2,9 %). В декабре и марте возможен туман продолжительностью 48-60 ч (повторяемость 0,4-1,5 %).
Метель отмечается в период с декабря по февраль. Максимальное среднее число дней с метелью приходится на январь и составляет 0,2 дня. В среднем за год наблюдается 0,2 дня с метелью, в отдельные годы достигая 2 дней. Средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 2,4 часа. Наиболее продолжительные метели отмечаются в январе (0,4 ч), в среднем за год продолжительность метелей равна 0,6 ч. Метель в 100 % возникает при западном ветре. В 66,6 % случаев метели возникают при скоростях ветра 6-13 м/с, в 33,4 % зафиксирована метель при скорости ветра 17-20 м/с.
Грозы и град. Грозовая деятельность развита с марта по ноябрь, максимум среднего числа дней с грозой приходится на июнь (8,0 дней). В среднем за год наблюдается 22,9 дней с грозой, в отдельные годы грозовая деятельность достигает 47 дней. Средняя продолжительность грозы в день с грозой равна 2,1 ч. Средняя продолжительность гроз за год составляет 47,1 ч, достигая наибольших значений с мая по июль, с максимумом в июне (17,0 ч).
Град выпадает из кучево-дождевых облаков с апреля по август. Среднее число дней с градом колеблется от 0,07 до 0,4, а в среднем за год – 1,1 дня, в отдельных случаях достигая 5 дней. 
Пыльные бури отмечаются в период с апреля по ноябрь. Наибольшее среднее число дней с пыльной бурей зафиксировано в июне и сентябре (по 0,5 дня), в году – 2,5 дня. 
Гололедно-изморозевые отложения. В период с сентября по апрель наблюдаются гололедно-изморозевые отложения: гололед, зернистая и кристаллическая изморози, мокрый снег, сложное отложение. В среднем независимо от вида обледенения отмечается 21,6 дней в году с гололедно-изморозевыми отложениями, наибольшее значение может достигать 43 дней.

Оценка качества атмосферного воздуха
Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ непосредственно для села Кызылсай отсутствуют, однако фактическая масса выбросов по предприятиям, вносящим вклад в загрязнение атмосферного воздуха в целом по Меркенскому району, составляет 6753,17 тонн/год. 
Существующее положение
Территория села Кызылсай относится к категории аграрных населенных пунктов с относительно благоприятной экологической обстановкой. Отсутствие крупных промышленных предприятий предопределяет низкий уровень техногенной нагрузки на атмосферный воздух. 
Формирование качества атмосферного воздуха в пределах населенного пункта определяется воздействием ограниченного круга локальных источников загрязнения: 
Село Кызылсай уже газифицировано природным газом почти на 70%. Основное направление использования газа — бытовое потребление (газовые плиты и индивидуальные отопительные котлы), что существенно снижает нагрузку на атмосферу по сравнению с населенными пунктами, полностью зависящими от угля. Негазифицированная часть частного сектора продолжает использовать твердое топливо, образуя локальные выбросы продуктов горения. 
Главная транзитная артерия — автомобильная трасса М39 (Алматы-Термез) — расположена на удалении 4,5 км от населенного пункта, что минимизирует транзитное воздействие выхлопных газов. Основной проблемой внутри села является отсутствие твердого (асфальтового) покрытия на большинстве улиц, что приводит к вторичному пылеобразованию при движении индивидуального транспорта. 
Экономика села имеет ярко выраженную животноводческую направленность. Наличие большого количества крестьянских хозяйств и частных подворий с поголовьем скота оказывает локальное воздействие в виде специфических запахов и пыли. 
На территории села Кызылсай официально действующие полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), а также промышленных и медицинских отходов отсутствуют, что исключает риск загрязнения воздуха свалочным газом или продуктами самовозгорания мусора в границах села. 
Прогноз воздействия при реализации проектных решений
Реализация мероприятий, предусмотренных корректировкой Генерального плана, приведет к изменению структуры и интенсивности воздействия на атмосферный воздух. Суммарный экологический эффект прогнозируется как преимущественно положительный. 
Положительные факторы
Проектом предусмотрено дальнейшее развитие газораспределительных сетей (строительство 1,4 км сетей среднего и 1,0 км низкого давления) с доведением доли природного газа в топливном балансе села до 95% к расчетному сроку. Отопление проектируемых социальных объектов (УВК, ФАП, клуб) планируется осуществлять от встроенных котельных, работающих на экологически чистом природном газе. 
Запланировано комплексное асфальтирование дорог с доведением протяженности улиц с твердым покрытием до 10,09 км, а также устройство 9,02 км тротуаров. Это кардинально решит проблему вторичного пылеобразования от грунтовых дорог. 
Проектом заложено создание парковой зоны, озеленение территории объектов соцкультбыта, а также устройство санитарно-защитных зеленых зон от автодорог и ветрозащитных полос со стороны господствующих ветров. Зеленые насаждения будут выполнять функции естественного фильтра для пыли и газов. 
Организация специализированных скотопрогонов между смежными приусадебными участками позволит отделить движение сельскохозяйственных животных от транспортных потоков, улучшая санитарное состояние главных улиц. 
Внедрение станции зарядки для электромобилей на территории общественных объектов станет шагом к снижению транспортных выбросов углекислого газа. 
Потенциальные негативные воздействия
В период строительства новых жилых кварталов (на 35 участков ИЖС) и объектов инженерно-социальной инфраструктуры возможно кратковременное локальное увеличение загрязнения атмосферного воздуха. Основными факторами будут выделение неорганической пыли при земляных работах и выбросы выхлопных газов от строительной спецтехники. 
К расчетному сроку прогнозируется рост уровня автомобилизации населения (до 300 единиц индивидуального транспорта на 1000 жителей). Это может привести к увеличению валового выброса от передвижных источников, что потребует строгого поддержания дорожного покрытия в надлежащем состоянии. 
В целом воздействие на атмосферный воздух при реализации градостроительных решений оценивается как умеренное и преимущественно краткосрочное (в рамках строительного периода). В долгосрочной перспективе, за счет достижения 95% газификации, благоустройства дорог и организации системы озеленения, ожидается значительное улучшение качества воздушного бассейна и снижение антропогенной нагрузки на территорию села Кызылсай. 

4.2 Поверхностные и подземные воды
Водные объекты (поверхностные воды)
Согласно официальным данным Шу-Таласской бассейновой инспекции, на территории участка застройки села Кызылсай в радиусе 1000 метров крупные водные объекты отсутствуют. В связи с этим территория населенного пункта находится вне официально установленных водоохранных зон и полос. 
Вместе с тем, гидрологическая сеть местности представлена локальными водотоками. Вдоль юго-западных границ села Кызылсай протекает безымянная река, берущая начало на северном склоне Киргизского хребта. Питание данной реки имеет снегово-ледниковый характер, при этом значительная часть стока забирается на орошение сельскохозяйственных угодий. Эта река является водосборником талых, дождевых и поливочных вод с расположенных южнее пахотных земель. В западной и восточной частях проектируемого участка также развиты современные аллювиальные отложения канала. 
Отсутствие развитой системы организованного стока создает риски для населенного пункта: в период интенсивного снеготаяния и выпадения ливней возможно подтопление западной части села. 
Подземные воды
Уровень залегания грунтовых вод на территории населенного пункта колеблется в пределах от 0,5 до 15,0 метров. По солевому составу данные воды являются пресными, а по химическому составу классифицируются как гидрокарбонатно-кальциевые. Грунтовые воды характеризуются как неагрессивные. 
Существующая система водоотведения на территории села развита недостаточно, что формирует значительные экологические риски. Существует угроза возможного загрязнения подземных и поверхностных вод неочищенными хозяйственно-бытовыми стоками в случае отставания темпов строительства канализационных сетей или очистных сооружений (септиков) от темпов жилищного строительства. Кроме того, высокое состояние уровня грунтовых вод может приводить к быстрому износу труб, фундаментов и кабелей. 
Проектные решения по снижению нагрузки
Проект генерального плана предусматривает реализацию комплекса инженерных и природоохранных мероприятий, направленных на коренное улучшение водохозяйственной ситуации на территории села Кызылсай.
Ключевым направлением является защита территории от подтопления и высокого уровня грунтовых вод. В этих целях проектом предусмотрена организация поверхностного стока, а также необходимые инженерные мероприятия по устройству защитных дамб обвалования и понижению уровня подземных вод посредством дренажных систем. 
Для предотвращения эрозионных процессов и оврагообразования проектом заложены планировочные работы и строительство водоотводных каналов. В целях предотвращения негативных гидрологических последствий дополнительно предусмотрено благоустройство русла канала. 
Также в рамках Генерального плана планируется реализация проектов систем водоснабжения и водоотведения, направленных на недопущение загрязнения грунтовых вод, и предусматривается организация полива проектируемых зелёных насаждений. 
Прогноз воздействия
Этап строительства
На стадии строительно-монтажных работ возможно возникновение кратковременного и локального воздействия на водную среду. Основные риски обусловлены ведением земляных работ и привлечением спецтехники. Возможно локальное загрязнение почв и поверхностного стока строительными отходами и горюче-смазочными материалами в период ведения строительных работ. Однако при строгом соблюдении технологических регламентов данные воздействия будут носить ограниченный, локальный и обратимый характер. 
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации реализация проектных решений окажет выраженное положительное воздействие на состояние как поверхностных, так и подземных вод.
Модернизация инженерных сетей водоотведения и организованное использование современных очистных сооружений (септиков) устранит угрозу микробного и химического загрязнения пресных грунтовых вод хозяйственно-бытовыми стоками. Проведение комплекса работ по инженерной подготовке территории (организация поверхностного стока, строительство водоотводных каналов и дамб обвалования) позволит полностью исключить риски подтопления западной части села в периоды снеготаяния и ливней, а также защитить фундаменты зданий от разрушения. 
В целом воздействие на поверхностные и подземные воды при реализации проектных градостроительных решений оценивается как преимущественно положительное. Комплекс предусмотренных мероприятий обеспечивает снижение антропогенной нагрузки, предотвращение загрязнения водных ресурсов и формирование устойчивой и безопасной системы водопользования на территории села Кызылсай. 

4.3 Геолого-литологическое строение и рельеф
Существующее состояние
Территория села Кызылсай расположена в предгорьях Киргизского хребта. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 805,00 до 870,00 метров. 
В геологическом строении территории села принимают участие нерасчлененные верхнечетвертично-современные аллювиально-пролювиальные отложения. Они представлены суглинками и супесями с прослоями и линзами песков (от пылеватых до крупных), общая мощность слоя которых достигает 17,5 м. Ниже залегают гравийные и галечниковые грунты, вскрытая мощность которых составляет 0,3-0,35 м. В западной и восточной частях проектируемого участка развиты современные аллювиальные отложения канала, которые представлены суглинками с линзами супесей, песков и галечников. 
Верхняя часть разреза (ИГЭ-1а) представлена почвенно-растительным слоем (ПРС), мощность которого небольшая и составляет порядка 20 см. Ниже залегает первый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1) — суглинок светло-коричневый, макропористый, твердой и полутвердой консистенции, с включением мелких карбонатных конкреций. Данный грунт в основной массе является не просадочным. Под суглинками располагаются галечниковые грунты (ИГЭ-2) с суглинистым и супесчаным заполнителем. 
Однако инженерно-геологическое районирование выявило локальные участки (участок II-1-а) по бортам ложбины, где установлены просадочные супеси, что делает эти территории неблагоприятными для строительства. Сейсмическая опасность отсутствует — согласно строительным нормам территория села не относится к сейсмическим зонам. 
На территории села Кызылсай активно развиваются опасные экзогенные геологические процессы:
Подтопление: Обусловлено высоким уровнем грунтовых вод, который колеблется от 0,5 до 15,0 м. В период интенсивного снеготаяния и ливневых осадков возникает угроза подтопления западной части села паводковыми водами безымянной реки. 
Оврагообразование: Эрозионный процесс переноса размытых частиц потоками поверхностных вод в слабых, легкоразмываемых грунтах. Данный процесс усиливается техногенными факторами, такими как неорганизованный сброс поливных вод и уничтожение растительности. 
Характер проектного воздействия
Реализация мероприятий генерального плана предполагает оказание прямого механического воздействия на рельеф и верхние слои геологической среды в связи с градостроительным освоением северо-западной части села. 
Этап строительства
На стадии строительства основное воздействие связано с выполнением земляных и планировочных работ. Существенный объем работ будет связан с прокладкой новых инженерных коммуникаций (модернизация систем водоснабжения, строительство новых сетей газоснабжения, линий электропередачи) и формированием 35 новых участков для ИЖС. Обязательным экологическим требованием строительного процесса является аккуратное снятие верхнего почвенно-растительного слоя (ПРС мощностью 20 см) во избежание механического нарушения и уплотнения грунтов спецтехникой. Также существует риск локального загрязнения почв строительными отходами и горюче-смазочными материалами, что требует контроля. 
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации проектные решения направлены на стабилизацию рельефа и защиту грунтов от опасных процессов. Модернизация улично-дорожной сети и увеличение протяженности улиц с твердым (асфальтовым) покрытием до 10,09 км существенно снизит риски ветровой эрозии и механического разрушения почвенного покрова. 
Для борьбы с подтоплением и оврагообразованием проектом предусмотрен комплекс мер по инженерной подготовке территории: 
Организация поверхностного стока, строительство водоотводных каналов и благоустройство русла канала. 
Устройство защитных дамб обвалования для защиты западной части села от паводков безымянной реки. 
Инженерные (каменные и бетонные крепления русел) и лесомелиоративные мероприятия (посадка деревьев и кустарников по склонам оврагов, дернование) для закрепления слабых грунтов. 
Воздействие на геолого-литологическую среду и рельеф в результате реализации проектных решений оценивается как прямое, локальное и допустимое. Проект не создает предпосылок для усугубления негативных геологических процессов. Напротив, в долгосрочной перспективе инженерная защита территории, лесомелиорация и укрепление оврагов будут способствовать повышению устойчивости рельефа, защите почв от эрозии и предотвращению подтоплений, что окажет благоприятное влияние на геологическую среду села Кызылсай. 

4.4 Флора и фауна Жамбылской области
Флора и фауна равнин и гор Жамбылской области резко отличны, по-своему оригинальны и примечательны. В песчаной пустыне Мойынкум обычны саксаул, жузгуны, песчаная акация и раннецветущие однолетники, на глинистых просторах Бетпакдалы господствуют полыни (здесь их более 30 видов) и многие солянки — боялыч, биюргун, сарсазан, кейурек. Из редких видов встречается таволгоцвет Шренка, древнейший кустарник из семейства розоцветных.
На пустынных равнинах обитают сайгак и джейран, заяц-толай, суслик-песчаник, различные виды тушканчиков и песчанок, а также эндемик Казахстана селевиния (боялычная соня). Из птиц характерны степной орел и пустынный ворон, рябки, хохлатый жаворонок, пустынный сорокопут и пустынная славка.
Многочисленны пресмыкающиеся, особенно черепахи, агамы, кругоголовки, более редки змеи — степная гадюка и щитомордник. Равнинные озера и реки богаты рыбой — сазан, сом, усач, красноперка.
В горах растительность располагается в вертикальной поясности. В низком пустынном поясе (Каратау, Шу-Илийские горы) преобладают кустарники — таволга, тянь-шаньская вишня, карагана; деревья встречаются только в ущельях, около воды. В лесолуговом поясе (Кыргызский Алатау, в предгорьях которого расположен рассматриваемый населенный пункт) преобладает древовидная арча (можжевельник), в травостое кроме злаков встречаются яркие пятна пиона среднего и эндемичного тюльпана Зинаиды. В субальпийском и альпийском поясах преобладают злаки и осоки, расцвеченные лютиками, лапчатками и мытниками.
Животный мир гор богат и разнообразен: горный козел (таутеке), косуля, барсук, длиннохвостый сурок, волк, лиса, можно встретить архара, медведя и рысь, а в низкогорьях – индийского дикобраза. Из мира пернатых здесь многочисленны дрозды, овсянки, кеклик, улар, альпийская галка, беркут, гриф, бородач. В сухих ущельях низкогорий розовый скворец образует многотысячные колонии, настоящие птичьи базары. Из пресмыкающихся многочисленны альпийский и пустынный гологлазы, более редок щитомордник. В горных реках обитают рыбы — маринка и осман.
У водоемов, в зарослях тростника, ивы, джиды и туранги, обитают кабан и ондатра, гнездятся камышовка и усатая синица, а на озерах – чайки, крачки, утки, кулики, реже пеликаны, многочисленны озерная лягушка, водяной уж.
На территории Жамбылской области расположено 3 Государственных природных заказника и 1 Государственная заповедная зона, находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан:
1. Жусандалинская государственная заповедная зона, расположена на территории Кордайского, Шуйского и Мойынкумского районов Жамбылской области;
2. Андасайский государственный природный заказник (зоологический), расположен на территории Мойынкумского района Жамбылской области по правому берегу реки Шу к западу от с. Мойынкум;
3. Урочище «Бериккара» государственный природный заказник (комплексный), расположен на территории Жуалынского района Жамбылской области;
4. Урочище «Каракунуз» государственный природный заказник (ботанический), расположен на территории Кордайского района Жамбылской области.
Село Жаугаш батыр находится за пределами Государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). (Подтверждено письмом ГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № ЗТ-2025-00391222 от 11.02.2025 г.).
Растения и животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на данной территории, подлежащей застройке и корректировке генплана, не встречаются.
Реализация проекта не приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ.
Проектные предложения (Сохранение биоразнообразия): Проект направлен на создание комфортных условий и компенсацию потенциального антропогенного воздействия через развитие зелёной инфраструктуры:
· создание зеленых зон, парков и скверов (включая парковую зону на севере села и благоустройство прибрежной полосы реки Токтас);
· развитие непрерывной системы озеленения, объединяющей зеленые массивы рекреаций с аллеями, санитарно-защитными посадками вдоль автодорог и общественными центрами.































5 ИСТОЧНИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В рамках стратегической экологической оценки генерального плана села Кызылсай источники антропогенного воздействия классифицированы по видам хозяйственной деятельности. С учётом аграрной специализации населённого пункта и отсутствия крупных промышленных предприятий, основная экологическая нагрузка формируется коммунально-бытовым сектором, сельскохозяйственными объектами, транспортной инфраструктурой, а также временными воздействиями в период строительства. 
1. Коммунально-бытовой и жилой сектор
Коммунально-бытовой сектор является одним из ключевых источников воздействия на окружающую среду, что обусловлено повседневной жизнедеятельностью населения и эксплуатацией жилого фонда. В соответствии с проектными решениями численность населения к расчётному сроку (2040 год) увеличится до 550 человек, а общий объём жилищного фонда достигнет 16,50 тыс. м². 
Воздействие на атмосферный воздух формируется за счёт систем теплоснабжения. В настоящее время село газифицировано природным газом почти на 70%, который используется для отопления и приготовления пищи. Однако часть жилого сектора продолжает использовать печное отопление на твёрдом топливе (уголь), что сопровождается локальными выбросами диоксида серы, оксида углерода и твёрдых частиц (сажи). 
Воздействие на водные ресурсы и почвы связано с отсутствием централизованной системы канализации в жилом секторе. Использование выгребных ям и септиков формирует риски инфильтрационного загрязнения верхних горизонтов подземных вод и почв хозяйственно-бытовыми стоками. 
Дополнительным фактором воздействия является образование бытовых и специфических отходов. На территории села отсутствуют официальные полигоны твёрдых бытовых отходов (ТБО). Особую категорию формируют медицинские отходы от учреждений здравоохранения, годовой объём образования которых для села Кызылсай составляет 29400 кг для класса «А» и 41900 кг для класса «Б». Данные отходы вывозятся специализированными организациями и в районную больницу для утилизации. 
2. Агропромышленный комплекс
Экономика села Кызылсай имеет ярко выраженную животноводческую направленность, что формирует специфическую нагрузку на окружающую среду. 
Основу аграрного сектора составляют крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства (ЛПХ), специализирующиеся на пастбищном разведении крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей. Содержание животных является источником выбросов специфических газов (аммиак, сероводород) и образования органических отходов. 
Проектом предусмотрено формирование компактной производственной и коммунально-складской зоны V класса опасности. Размещение в ней модульных убойных пунктов, агросервисных центров, складов и баз будет сопровождаться локальными выбросами и требовать строгого соблюдения 50-метровой санитарно-защитной зоны. 
3. Транспортная инфраструктура
Развитие транспортной системы и увеличение уровня автомобилизации (до 300 единиц индивидуального транспорта на 1000 жителей к расчётному сроку) сопровождается ростом антропогенной нагрузки. 
Основным источником воздействия является индивидуальный легковой автотранспорт, так как внутрипоселковые автобусные маршруты отсутствуют. Выбросы от автотранспорта содержат оксиды азота, углеводороды и продукты сгорания топлива. 
На участках дорог без твёрдого асфальтового покрытия значительную роль играет вторичное пылеобразование от грунтовых дорог, ухудшающее качество воздуха в жилой зоне. 
Транзитное воздействие минимально, так как основная автомагистраль М39 (Алматы-Термез) находится на удалении 4,5 км от населенного пункта. Объекты придорожного сервиса (автозаправочные станции и СТО) в селе не предусмотрены, что исключает испарения нефтепродуктов от данных источников в границах села. 
4. Временные источники (период строительства)
На этапе реализации проектных решений формируется временная антропогенная нагрузка, носящая локальный и краткосрочный характер. 
Освоение новых селитебных территорий под 35 участков ИЖС, вертикальная планировка и устройство защитных водоотводных каналов (дамб) сопровождаются пылеобразованием и нарушением верхнего почвенно-растительного слоя. 
Строительство инженерных сетей, включая 1,4 км газопроводов среднего давления и 1,0 км низкого давления, приводит к трансформации микрорельефа. 
Эксплуатация автосамосвалов и спецтехники приводит к выбросам выхлопных газов (диоксид серы, сажа, оксид углерода) и вызывает акустическое воздействие (вибрация, шум). 
Сохраняется риск локального загрязнения почв и поверхностного стока строительными отходами и горюче-смазочными материалами. 
Таким образом, основная антропогенная нагрузка на окружающую среду в селе Кызылсай формируется коммунально-бытовым сектором, объектами пастбищного животноводства и индивидуальным автотранспортом. Вместе с тем, генеральным планом заложены меры по снижению этой нагрузки: доведение уровня газификации до 95%, асфальтирование улиц до 10,09 км, организация скотопрогонов, создание зелёных защитных зон и вынос производственных объектов в специализированную зону. 









6 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Данный раздел является одним из ключевых элементов процедуры экологического скрининга, поскольку позволяет установить взаимосвязь между намечаемой деятельностью и возможными изменениями компонентов окружающей среды при реализации корректировки Генерального плана села Кызылсай.
Комплексная оценка антропогенного воздействия проводится с учетом двух основных этапов — периода строительства и периода эксплуатации объектов. 
Период строительства (временное воздействие)
На этапе реализации проектных решений, рассчитанном до 2040 года (расчетный срок), воздействие на окружающую среду будет носить преимущественно локальный, кратковременный и обратимый характер, обусловленный проведением строительно-монтажных и земляных работ. 
Основные источники и виды работ:
· освоение новых территорий под индивидуальное жилищное строительство (подготовка 35 новых участков площадью 15 соток каждый);
· строительство новых объектов социального и культурно-бытового назначения: учебно-воспитательного комплекса (УВК), фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), сельского клуба, бани, объектов торговли и опорного пункта полиции;
· инженерная подготовка территории: организация поверхностного стока, строительство водоотводных каналов и устройство защитных дамб обвалования в западной части села для защиты от паводков;
· прокладка новых инженерных коммуникаций: сетей газоснабжения среднего (1,4 км) и низкого давления (1,0 км), линий электропередачи, а также строительство автодорог и тротуаров. 
Факторы воздействия в период строительства:
Атмосферный воздух: Основным фактором станет образование неорганической пыли при земляных работах, перемещении грунта и движении спецтехники. Дополнительным источником станут выбросы выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (оксиды азота, оксид углерода, сажа, диоксид серы). 
Почвы и земельные ресурсы: Строительные работы сопровождаются механическим нарушением почвенно-растительного слоя (ИГЭ-1а), возможным уплотнением грунтов, а также риском локального загрязнения земель строительными отходами и ГСМ. 
Водные ресурсы: Существует вероятность локального загрязнения поверхностного стока и местных водотоков (безымянная река, каналы) при несоблюдении технологических регламентов. 
Физические факторы: Работа тяжелой строительной техники будет сопровождаться повышенным уровнем шума и локальной вибрацией (шумовой дискомфорт для жителей прилегающих участков). 
Период эксплуатации (постоянное воздействие)
После завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию на территории села сформируется постоянная антропогенная нагрузка. В соответствии с прогнозом, численность населения к 2040 году увеличится до 550 человек, что приведет к росту потребления ресурсов и образованию отходов. 
Основные источники воздействия:
Система теплоснабжения и газоснабжения: Для жилого сектора (индивидуальных усадеб) основным источником выбросов будут индивидуальные автономные системы отопления (печи и котлы), работающие преимущественно на природном газе. Общественные объекты (УВК, ФАП, клуб) будут отапливаться от собственных встроенных газовых котельных общей мощностью 0,439 МВт к расчетному сроку. 
Агропромышленный комплекс: Пастбищное животноводство в фермерских и личных подсобных хозяйствах, а также функционирование модульных убойных пунктов в производственной зоне V класса опасности. 
Транспортная система: Возросший до 178 единиц парк автотранспорта (уровень автомобилизации — 300 авто на 1000 жителей), эксплуатируемый на улично-дорожной сети протяженностью 10,09 км. 
Водоотведение и санитарная очистка: Эксплуатация септиков (при отсутствии централизованной канализации) и образование медицинских отходов (от ФАП) и твердых бытовых отходов. 
Факторы воздействия в период эксплуатации:
Атмосферный воздух: Благодаря доведению уровня газификации до 95%, выбросы диоксида серы и золы от угля будут минимизированы. Основным источником станут продукты сгорания природного газа и выбросы автотранспорта. Асфальтирование дорог существенно снизит вторичное пылеобразование. Локальным фактором останутся специфические выделения от животноводческого сектора. 
Водные ресурсы: Потенциальным фактором риска остается возможность инфильтрационного загрязнения грунтовых вод, залегающих на уровне 0,5-15 м, в случае ненадлежащей гидроизоляции септиков или надворных санитарных установок. 
Медицинские отходы: Стабильное образование специфических отходов класса «А» (29400 кг/год) и класса «Б» (41900 кг/год), требующих строгого соблюдения графиков вывоза в центральную районную больницу Мерке. 
Факторы риска и природные особенности
При оценке воздействия учитываются природно-климатические и геологические условия предгорий Киргизского хребта: 
Гидрологический риск (подтопление): В период интенсивного снеготаяния и выпадения ливней существует реальная угроза подтопления западной части села паводковыми водами безымянной реки, а также риск оврагообразования. 
Сейсмичность: Территория села не относится к сейсмическим зонам, что исключает риски разрушений от землетрясений. 
Просадочные грунты: Наличие просадочных супесей по бортам ложбин (участок II-1-а) требует специальных инженерных решений при строительстве во избежание деформаций зданий. 
Итоговая оценка
Комплексная оценка показывает, что антропогенное воздействие, связанное с реализацией корректировки Генерального плана с. Кызылсай, оценивается как допустимое и преимущественно локальное.
Это обусловлено тем, что проектом предусмотрен мощный комплекс компенсирующих мероприятий:
1. устройство защитных дамб обвалования, водоотводных каналов и лесомелиорация для предотвращения подтоплений и эрозии; 
2. доведение уровня газификации до 95% для минимизации вредных выбросов в атмосферу; 
3. асфальтирование улиц и устройство тротуаров; 
4. формирование парковой зоны, ветрозащитных и санитарно-защитных полос озеленения. 
Реализация указанных мероприятий направлена на устойчивое развитие территории и существенное снижение существующей экологической нагрузки.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Существующее положение
Система санитарной очистки с. Кызылсай в настоящее время развита недостаточно. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на существующий полигон (место размещения отходов), который не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим, экологическим и техническим требованиям, предъявляемым к объектам размещения твердых бытовых отходов.
На существующем полигоне отсутствуют необходимые инженерные сооружения, противофильтрационный экран, система сбора и отвода фильтрата, организованный сбор поверхностных сточных вод, контроль за размещением отходов и мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
Нормой накопления твердых бытовых отходов (ТБО) является их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени (1 год). 
Нормы накопления твердых бытовых отходов за 1 год приняты на основании Решение Меркенского районного маслихата Жамбылской области от 1 декабря 2023 года № 13-5.
Таблица 6.1 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Кызылсай на исходный 2024 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО, м³/год
	Итого, 
тыс. м³/год 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	475 чел.
	1,2 на 1 человека
	0,57

	2
	смет с твердых покрытий, га
	3,0 Га
	0,25 с 1 м2
	7,5

	
	Итого:
	
	
	8,07



Утилизация медицинских отходов осуществляется на специализированные предприятия в г. Тараз. Расчет включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,22 т/год. Утилизацией мед.отходов в рассматриваемом районе занимаются – ТОО «Ecohelp», ТОО «ASAGroupClass», ТОО «Эко-РБК». 

Проектные предложения
Проектом корректировки схемы застройки предусмотрено формирование централизованной системы управления коммунальными отходами, включающей комплекс организационных и инфраструктурных мероприятий:
Закрытие и рекультивация: Ликвидация существующего несанкционированного полигона и стихийных свалок с проведением технического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель.
Строительство нового полигона ТБО: Для обеспечения нормативной системы санитарной очистки населенного пункта предусматривается строительство нового полигона твердых бытовых отходов, расположенного на расстоянии 4 км в западном направлении от границы жилой застройки села Кызылсай. Ориентировочная площадь, составит 1 га с учетом участока складирования отходов, подъездные пути, ограждение, площадку для временного накопления и сортировки отходов, необходимую инфраструктуру для эксплуатации полигона в соответствии с санитарными и экологическими требованиями.

Таблица 6.2 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Кызылсай на первую очередь строительства 2030 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО, м³/год
	Итого, 
тыс. м³/год 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	500 чел.
	1,2 на 1 человека
	0,6

	2
	смет с твердых покрытий, га
	3,8 Га
	0,25 с 1м2
	9,5

	
	Итого:
	
	
	10,1



Утилизация медицинских отходов осуществляется на специализированные предприятия в г. Тараз. Расчет включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,25 т/год. Утилизацией медицинских отходов в рассматриваемом районе занимаются - ТОО «Ecohelp», ТОО «ASAGroupClass», ТОО «Эко-РБК». 
На первую очередь строительства в границах с. Кызылсай, предусматривается:
- установка мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов (V=1,1 м3) – 2 шт;
- ежедневный вывоз ТБО.

Таблица 6.3 – ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Кызылсай на расчетный срок 2040 г.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во, чел
	Норма накопления ТБО, м³/год
	Итого, 
тыс. м³/год 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	550 чел.
	1,2 на 1 человека
	0,66

	2
	смет с твердых покрытий, га
	5,8
	0,25 с 1м2
	14,5

	
	Итого:
	
	
	15,16



Утилизация медицинских отходов осуществляется на специализированные предприятия в г. Тараз. Расчет включает отходы, поступающие от ПМСП, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и СВА, а также вакцинацию, плановые осмотры, и т.п. В проекте принимаем норму образования 0,5 кг/1 человека. Ориентировочный объем образования медицинских отходов составляет 0,27 т/год. Утилизацией медицинских отходов в рассматриваемом районе занимаются – ТОО «Ecohelp», ТОО «ASAGroupClass», ТОО «Эко-РБК». 
На расчетный срок строительства в границах с. Кызылсай, предусматривается:
- установка мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов (V=1,1 м3) – 2 шт;
- ежедневный вывоз ТБО.



























7 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Оценка воздействий разделяется на два основных этапа: кратковременный (период строительно-монтажных работ) и долгосрочный (период эксплуатации объектов). В целом, реализация корректировки генерального плана села Кызылсай носит эколого-ориентированный характер и направлена на улучшение санитарно-бытовых условий населения. 
1. Воздействие на атмосферный воздух
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Земляные и планировочные работы при формировании 35 новых участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и прокладке инженерных коммуникаций приведут к локальному выделению неорганической пыли. Движение тяжелой строительной техники будет сопровождаться выбросами выхлопных газов (оксиды азота, оксид углерода, сажа, диоксид серы). 
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Увеличение уровня газификации населенного пункта с текущих 70% до 95% за счет строительства новых сетей существенно снизит использование угля и объемы вредных выбросов от индивидуальных печей и котельных. Комплексное асфальтирование улиц (доведение сети с твердым покрытием до 10,09 км) устранит проблему вторичного пылеобразования от грунтовых дорог в сухое время года. Ожидаемый рост автотранспорта компенсируется формированием ветрозащитных и санитарно-защитных зеленых зон. 
2. Воздействие на поверхностные и подземные воды
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): При проведении инженерных работ по устройству защитных дамб обвалования и водоотводных каналов существует риск локального загрязнения поверхностного стока и русла безымянной реки строительными отходами и горюче-смазочными материалами. 
Период эксплуатации (Резко положительное, долгосрочное): Инженерная подготовка территории (дамбы, каналы) предотвратит подтопление западной части села паводковыми и талыми водами, а также остановит процессы оврагообразования. Модернизация сетей водоотведения снизит риск загрязнения грунтовых вод, уровень залегания которых на территории села достаточно высок (от 0,5 до 15,0 м). 
3. Воздействие на почвы и земельные ресурсы
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Механическое нарушение верхнего почвенно-растительного слоя (ПРС), мощность которого составляет порядка 20 см, при строительстве жилья и прокладке 2,4 км новых газопроводов и других сетей. Требуется строгое соблюдение правил снятия и складирования плодородного слоя для последующей рекультивации. 
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Проектируемая организация скотопрогонов между смежными приусадебными участками исключит деградацию почв и вытаптывание растительности на основных улицах животными. Четкая организация системы централизованного вывоза ТБО на санкционированные полигоны за пределы села (в самом селе Кызылсай полигоны ТБО отсутствуют) защитит почвы от захламления. 
4. Воздействие на биоразнообразие (Флору и Фауну)
Период строительства (Отрицательное, минимальное): Проектируемые участки находятся за пределами особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда, краснокнижные виды животных и растений отсутствуют. Воздействие ограничивается фактором беспокойства для синантропных видов из-за шума техники. 
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Проектом заложено формирование единой системы озеленения, создание парковой зоны с аллеей в центральной части села и озеленение территорий общего пользования. Это улучшит микроклимат и создаст благоприятную среду обитания. 
5. Социально-экономическое воздействие и здоровье населения
Улучшение качества жизни (Резко положительное): Увеличение жилищного фонда до 16,5 тыс. м² позволит достичь нормативной обеспеченности жильем в 30 м²/чел. Будет создано полноценное социальное ядро: учебно-воспитательный комплекс (УВК со школой на 120 мест, детским садом на 43 места и внешкольным центром на 12 мест), сельский клуб на 165 мест, спортивный зал (100 м²), баня, прачечная и объекты торговли. 
Снижение эпидемиологических рисков (Положительное): В селе отсутствуют скотомогильники и захоронения сибирской язвы. Строительство современного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с аптекой и базированием скорой помощи, а также организованный вывоз медицинских отходов в районную больницу (классы «А» и «Б») обеспечат стабильное санитарно-эпидемиологическое благополучие и сохранят нулевую заболеваемость опасными инфекциями (ОКИ, гепатит А, бруцеллез). 
Оценка возможных воздействий показывает, что проект корректировки генерального плана с. Кызылсай является экологически обоснованным. Неизбежные негативные последствия периода строительства имеют кратковременный и локальный характер. В долгосрочной перспективе проект комплексно решает накопившиеся инфраструктурные и экологические проблемы села, в частности угрозу подтоплений, нехватку социальных объектов и потребность в дорогах с твердым покрытием. 















8 КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях предотвращения, минимизации и компенсации потенциального негативного воздействия на окружающую среду при реализации корректировки Генерального плана с. Кызылсай, разработан комплекс природоохранных мероприятий. Данные мероприятия охватывают основные компоненты природной среды и обязательны к выполнению на этапах строительства и эксплуатации. 
1. Охрана атмосферного воздуха
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный бассейн села и улучшения микроклимата проектом предусмотрено:
· дальнейшее развитие газораспределительной сети для доведения уровня газификации жилого сектора с текущих 70% до 95% к расчетному сроку. Это позволит минимизировать использование угля и сократить выбросы твердых частиц и продуктов горения;
· обеспечение теплоснабжения проектируемых социально-культурных объектов от встроенных газовых котельных общей мощностью 0,439 МВт;
· комплексное благоустройство улично-дорожной сети с укладкой асфальтового покрытия, что увеличит протяженность дорог с твердым покрытием до 10,09 км и устранит проблему вторичного пылеобразования;
- создание санитарно-защитных зеленых зон от автомобильных дорог и высадка ветрозащитной полосы со стороны господствующих ветров для естественной фильтрации воздуха. 
2. Охрана поверхностных и подземных вод
Для предотвращения истощения и загрязнения водоносных горизонтов и защиты территории от негативных гидрологических процессов заложены следующие инженерные решения:
· организация поверхностного стока, строительство водоотводных каналов и устройство защитных дамб обвалования для предотвращения подтопления западной части села паводковыми водами безымянной реки;
· установление зон санитарной охраны (ЗСО) для подземных источников питьевого водоснабжения, где в границах первого пояса (15–25 метров и более) вводится строгий режим, исключающий любое строительство;
· установление санитарно-защитных полос шириной от 6 до 20 метров (до 50 метров при наличии грунтовых вод) вдоль магистральных сетей водопровода и канализации;
-- благоустройство русла существующего канала и очистка прибрежных территорий. 
3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
Мероприятия направлены на защиту почв от деградации, эрозии и механического разрушения:
· строгое соблюдение регламентов по снятию верхнего почвенно-растительного слоя (ПРС мощностью около 20 см) при строительстве 35 новых участков ИЖС и траншейной прокладке инженерных коммуникаций для его последующего использования в благоустройстве;
· борьба с оврагообразованием посредством инженерных мероприятий (устройство каменных и бетонных креплений русел в существующих оврагах) и лесомелиорации (посадка деревьев и кустарников по склонам, дернование);
- организация специализированных скотопрогонов в качестве хозяйственных проездов между приусадебными участками для разделения потоков автотранспорта и сельскохозяйственных животных, что исключит вытаптывание и деградацию почв на главных улицах. 
4. Управление отходами производства и потребления
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия территории села реализуется комплекс мер по обращению с отходами:
· организация системы централизованного сбора, сортировки и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) на санкционированные полигоны за пределы населенного пункта, так как на территории села Кызылсай собственные полигоны ТБО не предусмотрены и отсутствуют;
· обеспечение безопасного обращения со специфическими отходами от проектируемого фельдшерско-акушерского пункта. Медицинские отходы класса «А» (29400 кг/год) подлежат вывозу специализированной организацией ТОО «Andas Tazalyk». Опасные медицинские отходы класса «Б» (41900 кг/год) подлежат транспортировке дважды в неделю в Меркенскую многопрофильную центральную районную больницу для утилизации;
- отверждённое отсутствие на территории села скотомогильников, биотермических ям и захоронений сибирской язвы гарантирует биологическую безопасность земельных ресурсов. 
5. Озеленение и архитектурно-ландшафтная организация
Зеленые насаждения выступают основным элементом улучшения микроклимата и рекреационного потенциала:
· формирование единой, взаимоувязанной системы зеленых насаждений общего пользования с максимальным сохранением существующих зеленых массивов;
· создание благоустроенной парковой зоны с аллеей в центральной части села;
· озеленение территорий образовательных и медицинских учреждений, а также прибрежных зон водоемов для организации отдыха жителей. 
Реализация данного комплекса мероприятий гарантирует снижение экологических рисков и направлена на устойчивое развитие территории с созданием благоприятных условий для проживания населения села Кызылсай. 








9 КРИТЕРИЙ СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ

[bookmark: _Hlk228307765]9.1. Актуальность Генерального плана с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия проекта целям содействия устойчивому развитию
Для проведения систематического и аргументированного анализа актуальности корректировки Генерального плана с. Кызылсай, необходимо рассматривать этот документ как эффективный инструмент управления экологическими рисками и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на локальном уровне.
Управление санитарно-экологическими рисками и защита здоровья (Соответствие ЦУР 3 и ЦУР 11)
Способность градостроительного документа выявлять, локализовать и устранять текущие источники прямого негативного воздействия на здоровье населения и среду обитания.
Существующее положение:
Отсутствие централизованной системы канализации в жилом секторе и использование септиков формирует перманентные риски химического и микробного загрязнения пресных грунтовых вод, залегающих на глубине от 0,5 до 15,0 м. 
Отсутствие твердого асфальтового покрытия на большинстве улиц приводит к вторичному пылеобразованию, ухудшающему качество воздуха. 
Несмотря на то, что село газифицировано на 70%, часть жилого и общественного сектора продолжает использовать автономные печи и котельные на твердом топливе (угле), что сопровождается выбросами золы, сажи и диоксида серы. 
Структурный анализ проектных решений:
Генплан структурно устраняет эти риски путем обязательной модернизации систем водоснабжения и водоотведения. 
Проектом заложено доведение уровня газификации до 95% за счет строительства 1,4 км газопроводов среднего и 1,0 км низкого давления, что является превентивной мерой по радикальному очищению воздушного бассейна от продуктов сгорания угля. 
Комплексное асфальтирование автодорог с увеличением сети твердого покрытия до 10,09 км полностью устранит проблему пыления. 
Организация централизованного сбора и вывоза ТБО на санкционированные полигоны за пределы села, а также строгий контроль за вывозом медицинских отходов (до 71 тонны классов «А» и «Б» в год), трансформирует село в безопасную среду. 
Пространственная сегрегация и буферизация несовместимых зон (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Обоснованность функционального зонирования, направленного на разделение селитебных (жилых) и производственных территорий с помощью нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Существующее положение:
Историческая застройка фрагментирована и хаотична, в центральной части основного жилого массива нерационально располагаются территория крестьянского хозяйства и водоочистные сооружения. 
Ярко выраженная животноводческая специфика экономики села (содержание КРС, МРС и лошадей) приводит к конфликтам функциональных зон и совместному использованию дорог автотранспортом и скотом. 
Структурный анализ проектных решений:
Проект вводит жесткие градостроительные регламенты, формируя обособленную компактную производственную и коммунально-складскую зону (V класса вредности с СЗЗ 50 м) для размещения агросервисных центров, складов и модульных убойных пунктов. 
Вектор развития новых жилых кварталов (35 участков ИЖС) направлен строго в северо-западном и северном направлениях. 
В качестве инструмента пространственной сегрегации проектируются специализированные скотопрогоны между смежными приусадебными участками, обеспечивающие разделение потоков транспорта и сельскохозяйственных животных. 
Инфраструктурная адаптивность и защита от природных рисков (Соответствие ЦУР 6 и ЦУР 13)
Способность территории справляться с климатическими и гидрологическими изменениями (паводки, эрозия) и обеспечивать безопасность инфраструктуры.
Существующее положение:
В период интенсивного снеготаяния и выпадения ливней существует реальная угроза подтопления западной части села паводковыми водами безымянной реки снегово-ледникового питания. 
На территории развиваются опасные экзогенные процессы — оврагообразование в слабых, легкоразмываемых грунтах, усиливающееся из-за неорганизованного сброса поливных вод. 
Структурный анализ проектных решений:
Генплан переводит инфраструктуру села на рельсы устойчивого развития путем проведения масштабной инженерной подготовки территории, включающей организацию поверхностного стока и строительство водоотводных каналов. 
Для защиты от паводков предусмотрено устройство защитных дамб обвалования, а для защиты фундаментов от высоких грунтовых вод — понижение их уровня посредством дренажных систем. 
Внедряются инженерные (каменные и бетонные крепления русел) и лесомелиоративные мероприятия (посадка деревьев, кустарников и дернование склонов) для предотвращения эрозии почв и закрепления оврагов. 
Восполнение природного капитала и биопозитивность (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Переход от экстенсивного использования земель к активному формированию зеленого каркаса, улучшающего микроклимат.
Существующее положение:
Единый «зеленый каркас» практически не сформирован, а уровень озеленения и благоустройства территории села оценивается как критически низкий. 
Структурный анализ проектных решений:
Проектом закладывается формирование единой, взаимоувязанной системы зеленых насаждений общего пользования с созданием благоустроенной парковой зоны и аллеи в центральной части села. 
Озеленение рассматривается как инженерно-экологический элемент: создание санитарно-защитных зеленых зон от дорог и ветрозащитной полосы со стороны господствующих ветров улучшит микроклимат и защитит от ветровой нагрузки. 
Предусмотрено благоустройство прибрежной территории каналов с созданием рекреационных зон для отдыха жителей, что повысит общую биопозитивность населенного пункта. 
ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ АНАЛИЗА
Актуальность корректировки Генерального плана с. Кызылсай является абсолютной. Анализ показывает, что документ составлен по эколого-ориентированному сценарию. Он преобразует стихийную, подверженную рискам подтопления и хаотичной застройке территорию в структурированную систему, соответствующую глобальным Целям устойчивого развития ООН. Реализация Генплана прямо приведет к устранению текущего экологического ущерба (отсутствие канализации, нехватка дорог с твердым покрытием, оврагообразование) и обеспечит безопасную и комфортную среду проживания.























9.2. Возможность реализации видов деятельности, устанавливаемых генеральным планом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования
Оценка того, насколько природно-ресурсный потенциал территории (земля, вода, климат) способен выдержать заявленную антропогенную нагрузку без необратимой деградации, и насколько выбранные инженерные решения адекватны местным условиям.
1. Анализ пространственно-территориального ресурса (Место, вид и масштаб деятельности)
Проект предполагает увеличение численности населения с 475 (на 2024 г.) до 550 человек к 2040 году и формирование 35 новых участков для строительства (исключительно одноэтажной усадебной застройки с участками по 15 соток). 
Структурный анализ осуществимости:
Заявленный демографический рост (+75 человек к расчетному сроку) характеризуется как низкоинтенсивный. Данный масштаб абсолютно соразмерен имеющимся территориальным резервам. 
Выбор северо-западного и северного направлений для развития перспективной жилой застройки логически обоснован, так как это свободные территории, пригодные для освоения. 
Пространственный ресурс полностью обеспечивает возможность реализации проекта: плотность населения останется комфортной, а застройка не выйдет за установленные административные границы, что исключает нерациональное изъятие сельскохозяйственных земель. 
2. Анализ обеспеченности водными ресурсами и условий их использования
Уровень грунтовых вод на территории села колеблется от 0,5 до 15,0 метров, по химическому составу воды пресные (гидрокарбонатно-кальциевые). Крупные открытые водоемы (в радиусе 1 км) отсутствуют, имеется безымянная река снегово-ледникового питания, используемая для орошения. 
Структурный анализ осуществимости:
Уязвимость подземных грунтовых вод к загрязнению (учитывая их высокое стояние) требует строгих мер. Для этого устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО). 
Устранение риска загрязнения вод решается проектом за счет модернизации систем водоснабжения и водоотведения. 
Водно-ресурсный потенциал территории удовлетворяет заявленные масштабы развития села (рост до 550 человек). 
3. Анализ земельно-почвенного ресурса и агропотенциала
Верхняя часть разреза (порядка 20 см) представлена почвенно-растительным слоем. Ниже залегают суглинки и супеси. Село имеет ярко выраженный животноводческий профиль с развитыми крестьянскими и личными подсобными хозяйствами. На территории выявлены эрозионные процессы (оврагообразование). 
Структурный анализ осуществимости:
Земельный фонд позволяет разместить новые жилые массивы (35 участков) и сформировать производственную коммунально-складскую зону для агробизнеса (с СЗЗ 50 м). 
Реализация жилищного строительства осуществима при условии строгого сохранения плодородного слоя почвы (снятие 20 см слоя ПРС) для последующего благоустройства. 
Проблемы эрозии и слабых просадочных грунтов по бортам ложбин решаются инженерными методами (крепление русел) и лесомелиорацией (посадка деревьев, кустарников, дернование). Земельные ресурсы пригодны для реализации смешанной деятельности при соблюдении регламентов СЗЗ и мер по инженерной подготовке. 
4. Анализ климатических и геологических условий деятельности
Резко континентальный климат, высокие скорости ветров (до 25-30 м/с при порывах), риск весеннего подтопления талыми водами из-за высокого уровня грунтовых вод и разлива безымянной реки. 
Структурный анализ осуществимости:
Для устранения риска паводков и подтоплений проект реалистично закладывает устройство защитных дамб обвалования, понижение уровня подземных вод дренажными системами и организацию поверхностного стока. 
Для борьбы с пыльными бурями и ветровой нагрузкой заложено асфальтирование улиц (до 10,09 км) и создание ветрозащитных лесополос со стороны господствующих ветров. 
Природно-климатические условия диктуют жесткие ограничения, однако предложенные генеральным планом инженерно-технические и ландшафтные решения способны их эффективно компенсировать. 
5. Анализ энергетических ресурсов (Тепло и Электричество)
Село уже газифицировано природным газом на 70%, подача осуществляется от АГРС «Нововаскресеньевка» по двухступенчатой системе (0,3 и 0,003 МПа). Электроснабжение осуществляется от ЗРУ-10 кВ подстанции 35/10 кВ. 
Структурный анализ осуществимости:
Дальнейшее развитие газораспределительных сетей (дополнительно 1,4 км сетей среднего и 1,0 км низкого давления) технически осуществимо и доведет газификацию до 95%. Это покроет нужды индивидуальных жилых домов и встроенных газовых котельных социальных объектов. 
Рост электрических нагрузок (до 228,5 кВт к 2040 г.) будет обеспечен модернизацией существующих сетей (замена трансформаторов, кабельные линии 0,4 кВ) и использованием энергоэффективных технологий (LED-освещение, частотные приводы, автономные светильники). 
Энергетическая трансформация и расширение сетей технически реализуемы, экологически оправданы и экономически просчитаны (капитальные вложения в газификацию составят 80 млн тенге). 
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КРИТЕРИЮ
Проведенный анализ подтверждает высокую степень осуществимости видов деятельности, заложенных в корректировке Генерального плана с. Кызылсай. Масштабы намечаемого строительства и демографического роста (до 550 человек) не превышают предельно допустимую емкость местного природно-территориального комплекса. Наличие достаточных пространственных резервов и внедрение современных инженерных систем (дамбы обвалования, 95% газификация, асфальтирование дорог) гарантируют безопасное, устойчивое и рациональное использование территории без риска ее деградации. 









































9.3. Степени влияния генерального плана на реализацию иных Документов
Оценка того, в какой мере утверждаемый Документ определяет, ограничивает или инициирует разработку и реализацию нижестоящих проектов, программ, планов и разрешительной документации в сфере градостроительства, экологии, землеустройства и социально-экономического развития.
Степень влияния корректировки Генерального плана с. Кызылсай оценивается как максимально высокая (прямая и определяющая), так как он является основным юридическим градостроительным документом для населенного пункта. Систематический анализ данного влияния по структурным блокам представлен ниже. 
1. Влияние на градостроительную и архитектурно-строительную документацию
Проект устанавливает функциональное зонирование территории, фиксирует параметры поперечных профилей улиц (ширина в красных линиях для главных улиц — 20 м, для основных и второстепенных — 15-20 м). 
Документ определяет типологию и этажность жилья (исключительно одноэтажная индивидуальная усадебная застройка с приусадебными участками по 15 соток). 
Закреплены зоны размещения социальных объектов: учебно-воспитательного комплекса (школа на 120 мест, детский сад на 43 места, внешкольное учреждение на 12 мест), фельдшерско-акушерского пункта с аптекой, сельского клуба на 165 мест, общественной бани на 4 места, прачечной и спортивного зала. 
Выдача Архитектурно-планировочных заданий (АПЗ) на строительство частных домов или коммерческих объектов будет осуществляться исключительно на основе утвержденных Генеральным планом красных линий, регламентов отступов и функционального назначения (например, запрещается размещать жилые дома в границах зоны П.1 — коммунально-складской зоны). 
2. Влияние на землеустроительную и кадастровую документацию
Проект обосновывает рациональное использование территории, закрепляя резервные участки для расширения селитебной территории в северо-западном и северном направлениях. 
Генеральный план регламентирует формирование 35 новых участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). 
Документ устанавливает санитарно-защитную зону (50 м) для производственной и коммунально-складской зоны (предприятия V класса вредности), а также санитарные разрывы от действующих и закрытых кладбищ (300 м и 100 м соответственно). 
Предоставление земельных участков гражданам под ИЖС невозможно без утвержденного Генплана, который определяет границы участков, трассировку улиц и хозяйственных проездов (скотопрогонов). 
3. Влияние на проектно-сметную документацию (ПСД) инженерной инфраструктуры
Проект задает точные расчетные нагрузки на 2040 год: электропотребление составит 228,5 кВт, суммарный годовой расход газа — 1,027 млн м³/год, расход тепла — 1,91 МВт (включая 0,439 МВт от встроенных газовых котельных объектов КБО). 
Определены принципиальные схемы развития сетей: строительство 1,4 км газопроводов среднего давления и 1,0 км газопроводов низкого давления, установка 3 шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ). 
Установлены схемы развития электрических сетей: прокладка 4,3 км сетей напряжением 10 кВ и 5,0 км сетей напряжением 0,4 кВ (в кабельном исполнении). 
Генеральный план напрямую инициирует разработку специализированных рабочих проектов инженерной защиты территории от подтоплений (устройство защитных дамб обвалования, водоотводных каналов и благоустройство русла). 
Выдача Технических условий (ТУ) ресурсоснабжающими организациями будет опираться на расчеты и резервы мощностей, закрепленные в Генплане. 
4. Влияние на природоохранную и санитарно-эпидемиологическую документацию
Документ выявляет экологические риски (эрозия почв, оврагообразование, подтопление талыми водами безымянной реки, отсутствие канализации) и закладывает комплекс защитных инженерных и лесомелиоративных мер. 
В проекте учтены риски обращения с отходами: отсутствие полигонов ТБО в селе и образование специфических медицинских отходов от ФАП (класс «А» — 29400 кг/год, класс «Б» — 41900 кг/год), которые подлежат организованному вывозу в районную больницу и спецпредприятиями. 
Разработка проектов Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для конкретных будущих объектов (например, встроенных котельных или модульных убойных пунктов) будет использовать фоновые данные, санитарные разрывы (СЗЗ) и решения из данного Генплана. 
5. Влияние на документы государственного планирования и бюджетные программы
Проект содержит свод ориентировочных капитальных вложений, необходимых для реализации инфраструктурных задач: инвестиции в развитие транспортной системы (дороги, тротуары, велодорожки, автостоянки, электрозарядные станции) составят 1830,0 млн тенге, инвестиции в газораспределительные сети — 80,0 млн тенге, а в устройство встроенных котельных — 110,0 млн тенге. 
Утвержденный Генеральный план является обязательным юридическим и экономическим обоснованием для акиматов сельского округа и Меркенского района при формировании бюджетных заявок на финансирование строительства дорог, УВК, ФАП и прокладку инженерных сетей. 
Индикаторы Генплана, такие как доведение обеспеченности жильем до 30 м²/чел., повышение уровня газификации до 95% и плотности улично-дорожной сети до 18,1 км/км², будут интегрированы в программы социально-экономического развития Жамбылской области. 
ОБЩИЙ ВЫВОД Генеральный план с. Кызылсай не является документом рекомендательного характера; он выступает нормативно-правовым фундаментом пространственного и инфраструктурного развития территории. Без его утверждения парализуется реализация иных жизненно важных документов: становится невозможным законное выделение 35 новых земельных участков под ИЖС, проектирование защитных сооружений от подтоплений, получение бюджетного финансирования на газификацию, строительство дорог и социальных объектов. Стратегическая экологическая оценка данного документа гарантирует, что все последующие, зависимые от него проекты будут изначально реализовываться с соблюдением экологической и санитарной безопасности. 







































9.4 Экологических рисков при реализации Документа, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения
В рамках стратегической экологической оценки корректировки Генерального плана села Кызылсай проведен углубленный системный анализ потенциальных экологических рисков. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа, сопоставляющего исходную уязвимость природно-территориального комплекса с параметрами проектируемого градостроительного развития. 
Анализ базируется на данных государственного мониторинга и официальных сведениях исполнительных органов. Согласно официальному ответу РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области» (письмо №3Т-2025-00391443 от 12.02.2025 г.), эпидемиологическая обстановка на территории села Кызылсай является абсолютно благополучной. 
Заболеваемость населения за 2022-2025 г.
За весь период с 2022 года по январь 2025 года включительно в селе Кызылсай не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусным гепатитом «А» (ВГА), острыми кишечными инфекциями (ОКИ), бруцеллезом, сибирской язвой и Конго-Крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). 
Характеристика водоснабжения (2022-2025 гг.)
Качество питьевой воды в селе полностью соответствует нормативам. Все исследованные пробы питьевой воды (3 пробы в 2022 г., 9 проб в 2023 г., 12 проб в 2024 г. и 0 проб в январе 2025 г.) показали 100% соответствие как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям (несоответствующих проб — 0). 
1. Риски загрязнения атмосферного воздуха
Оценка рисков для воздушного бассейна разделяется на периоды строительства и эксплуатации.
Краткосрочная перспектива (Этап строительства): Основные риски связаны с проведением земляных работ при формировании 35 новых участков ИЖС, прокладке инженерных коммуникаций и строительстве защитных дамб. Влияние на здоровье выражается в локальном пылеобразовании и воздействии выхлопных газов спецтехники. 
Управление риском: Обязательное применение методов пылеподавления и контроль технического состояния транспорта.
Долгосрочная перспектива (Этап эксплуатации): Рост автомобилизации до 300 единиц авто на 1000 жителей к 2040 году увеличит транспортную нагрузку. Однако проект носит выраженный оздоровительный характер: доведение уровня газификации до 95% (отказ от угля в жилом секторе и котельных) и асфальтирование 10,09 км улиц кардинально очистят атмосферу от пыли и сажи. 
Влияние на здоровье: Прогнозируется качественное улучшение воздушной среды, снижение рисков респираторных заболеваний.
2. Гидрологические риски и эпидемиологическая безопасность водных ресурсов
Ввиду отсутствия крупных водоемов в радиусе 1 км водоохранные зоны не установлены, однако территория подвержена риску подтопления паводковыми водами безымянной реки. Кроме того, высокий уровень стояния грунтовых вод (0,5–15,0 м) делает их уязвимыми к загрязнению. 
Факторы риска: При увеличении населения до 550 человек сохранение неорганизованного стока (использование выгребных ям и септиков) может привести к инфильтрации неочищенных стоков в грунтовые воды. 
Управление риском: Проект предусматривает создание инженерной защиты от паводков (дамбы обвалования), строительство водоотводных каналов для борьбы с оврагообразованием и модернизацию систем канализации. Это обеспечит надежный барьер против микробного загрязнения пресных вод. 
3. Биологические и ветеринарные риски
Аграрный, животноводческий профиль села требует особого контроля биобезопасности.
Оценка риска: Согласно официальным данным Управления ветеринарии акимата Жамбылской области (письмо №3Т-2025-00391691), на территории села Кызылсай скотомогильники, биотермические ямы и захоронения сибирской язвы отсутствуют, что исключает опасные инфекционные риски, связанные с землепользованием. 
Управление риском: Для снижения воздействия действующих фермерских хозяйств Генеральным планом жестко регламентируется соблюдение санитарно-защитных зон (СЗЗ) и организация скотопрогонов в обход главных улиц. 
4. Санитарно-эпидемиологические риски и система обращения с отходами
Вопрос обращения со специфическими и твердыми бытовыми отходами (ТБО) является одним из наиболее социально значимых.
Текущее состояние и риски: В селе Кызылсай отсутствуют официально действующие полигоны ТБО, а также полигоны промышленных, радиоактивных и медицинских отходов. Особую зону риска формирует фельдшерско-акушерский пункт, генерирующий медицинские отходы: 29400 кг/год класса «А» и 41900 кг/год класса «Б». 
Управление риском: Медицинские отходы класса «А» вывозятся специализированной организацией ТОО «Andas Tazalyk». Опасные отходы класса «Б» дважды в неделю транспортируются в ГКП на ПХВ «Меркенская многопрофильная центральная районная больница» для безопасного обращения. Генеральным планом не предусматривается строительство новых полигонов ТБО в границах села, весь мусор должен вывозиться на санкционированные полигоны района, что предотвратит захламление почв и появление очагов инфекций. 
Анализ подтверждает, что при реализации Генерального плана села Кызылсай все потенциальные экологические риски (пыление, земляные работы) носят локальный, временный и управляемый характер. Реализация предусмотренных инженерно-технических мероприятий (защита от подтопления, газификация, модернизация дорог и коммуникаций) переводит территорию в качественно иное санитарно-гигиеническое состояние, гарантируя устойчивое развитие села и сохранение здоровья его жителей. 
9.5. Актуальности Документа с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды
Настоящий раздел содержит анализ актуальности корректировки Генерального плана села Кызылсай с позиции его соответствия требованиям национального законодательства Республики Казахстан, а также международным экологическим обязательствам, принятым государством.
Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа, предусматривающего сопоставление проектных решений Генерального плана с конкретными нормами законодательства и международных соглашений в области охраны окружающей среды, рационального природопользования и устойчивого развития.
Блок 1. Соответствие требованиям национального законодательства Республики Казахстан
1. Экологический кодекс РК (Принципы превентивности и управления отходами)
Проектом закреплен организованный вывоз твердых бытовых отходов на санкционированные полигоны за пределы населенного пункта, так как в границах села Кызылсай полигоны ТБО отсутствуют. 
Строго регламентировано безопасное обращение с медицинскими отходами: опасные отходы класса «Б» (41900 кг/год) подлежат централизованной транспортировке дважды в неделю в Меркенскую многопрофильную центральную районную больницу для последующей утилизации. 
Проведение процедуры Стратегической экологической оценки (СЭО) для данного Генплана обеспечивает соблюдение экологических требований на самой ранней стадии государственного планирования. Это интегрирует экологические аспекты в процесс принятия градостроительных решений до начала фактического строительства. 
2. Водный кодекс РК (Охрана водных ресурсов)
В связи с высоким уровнем залегания пресных грунтовых вод (от 0,5 до 15,0 м), Генплан закладывает строгие требования к водоотведению для предотвращения их микробного и химического загрязнения. 
Проект определяет санитарно-защитные полосы для инженерных сетей водопровода и канализации шириной от 6 до 20 метров (до 50 метров при наличии грунтовых вод). 
Документ актуален в контексте охраны водных ресурсов, так как он устанавливает зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных водозаборов, защищая источники питьевого водоснабжения от истощения и загрязнения. 
3. Закон РК «О гражданской защите» (Предупреждение ЧС)
В период интенсивного снеготаяния и ливней западная часть села подвержена угрозе подтопления паводковыми водами безымянной реки. 
Генплан выступает ключевым инструментом исполнения мероприятий по предупреждению ЧС, превентивно устраняя гидрологические риски: проектом предусмотрена инженерная подготовка территории, включающая строительство защитных дамб обвалования, водоотводных каналов и благоустройство русла для защиты населения и строений. 
4. Земельный кодекс РК и Закон об архитектурной деятельности
Документ вводит жесткое функциональное зонирование, регламентируя выделение 35 новых участков исключительно под одноэтажную усадебную застройку (по 15 соток). 
Обеспечивается соблюдение гигиенических нормативов: установлена нормативная санитарно-защитная зона 50 м для формируемой коммунально-складской зоны (V класса опасности), а также санитарные разрывы от действующих и закрытых кладбищ (300 м и 100 м соответственно). 
Для защиты почв от вытаптывания и обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена организация специализированных скотопрогонов между приусадебными участками. 
Блок 2. Исполнение международных обязательств Республики Казахстан
1. Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение
Достижение целей по снижению выбросов парниковых газов (ПГ) и переходу к низкоуглеродному развитию реализуется через повышение уровня газификации села с 70% до 95%. 
Проектом предусмотрено строительство 1,4 км газопроводов среднего и 1,0 км низкого давления, что позволит довести потребление природного газа до 1,027 млн м³/год к расчетному сроку. 
Теплоснабжение проектируемых общественных объектов (школы, детского сада, клуба) будет осуществляться от встроенных газовых котельных общей мощностью 0,439 МВт. Данные решения делают Генплан с. Кызылсай актуальным инструментом локальной реализации международных климатических целей за счет снижения углеродного следа. 
2. Орхусская конвенция (ЕЭК ООН)
Доступ к информации и участие общественности в процессе принятия экологически значимых решений реализуется через инициирование СЭО, публикацию проектных материалов и подготовку Заявления об инициировании скрининга. 
Процесс утверждения данного документа гарантирует прозрачность градостроительных планов для местного населения в полном соответствии с требованиями Орхусской конвенции.
3. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Цели устойчивого развития ООН — ЦУР)
Генеральный план выступает локальной матрицей для достижения сразу нескольких ЦУР, ратифицированных Казахстаном:
ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие): Реализуется через поддержание благополучной эпидемиологической обстановки (нулевая заболеваемость вирусным гепатитом «А», ОКИ, бруцеллезом и сибирской язвой), безопасный вывоз медицинских отходов и обеспечение населения качественной питьевой водой. 
ЦУР 6 (Чистая вода и санитария): Обеспечивается комплексом мер по недопущению микробного и химического загрязнения подземных вод септиками и отходами животноводства. 
ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты): Актуальность подтверждается комплексным инфраструктурным подходом: асфальтирование улично-дорожной сети с увеличением ее протяженности до 10,09 км, устройство 9,02 км пешеходных тротуаров и 4,6 км велодорожек. Проектом заложено формирование парковой зоны, ветрозащитных лесополос и даже размещение станции для зарядки электромобилей, что делает село безопасным, жизнестойким и экологически устойчивым. 
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КРИТЕРИЮ
Актуальность корректировки Генерального плана с. Кызылсай с точки зрения законодательства РК и международных обязательств оценивается как критически высокая.
Структурный анализ показывает, что проектные решения Генплана (доведение газификации до 95%, асфальтирование улиц, жесткое функциональное зонирование, инженерная защита территории от паводков и оврагообразования) переводят развитие территории в правовое русло. Реализация данного документа является обязательным условием для устранения существующих экологических и инфраструктурных рисков, а также гарантирует локальное выполнение международных климатических и санитарных обязательств Республики Казахстан. 
























9.6. Особенности экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения) 
Для проведения комплексной и аргументированной оценки Генеральный план села Кызылсай следует рассматривать не только как градостроительный документ, регулирующий пространственное развитие, но и как ключевой инструмент экологической защиты и инженерной адаптации территории к рискам подтопления и эрозии. 
Главной особенностью экологических последствий реализации Генерального плана является смена вектора природопользования: от стихийного освоения к инженерно-управляемой и экологически защищенной среде. 
Ниже приведен детализированный структурный анализ особенностей экологических последствий реализации проекта с учетом базовых характеристик воздействия.
Характеристика особенностей экологических последствий
В соответствии с требованиями экологического законодательства, последствия реализации Документа оцениваются по следующим критериям:
Вероятность последствий: Вероятность наступления положительных экологических эффектов оценивается как максимально высокая. Это гарантируется нормативным закреплением проектных решений (доведение уровня газификации до 95%, асфальтирование улиц, организация защитных дамб и скотопрогонов). Риски негативных воздействий (пыление, шум) вероятны только на краткосрочном этапе строительства. 
Продолжительность и частота:
Отрицательные последствия (период строительно-монтажных работ) будут носить краткосрочный и эпизодический характер. 
Положительные последствия (период эксплуатации) носят постоянный и долгосрочный характер, охватывая весь период существования населенного пункта. 
Обратимость последствий: Реализация Генерального плана запускает необратимые положительные процессы. Отказ от угольного отопления в жилом и общественном секторах навсегда изменит профиль техногенного воздействия, снизив уровень загрязнения воздуха. Незначительные негативные эффекты периода строительства (нарушение почвенно-растительного слоя) являются полностью обратимыми после проведения рекультивации. 
Кумулятивный характер последствий: Проект обладает выраженным синергетическим (кумулятивным) позитивным эффектом. Одновременное улучшение качества воздуха (переход на природный газ), снижение пылеобразования (асфальтирование дорог), и защита от подтоплений (сооружение дамб и водоотводных каналов) в комплексе приведет к качественному росту уровня жизни, санитарной безопасности и инвестиционной привлекательности села. 
Величина и пространственная протяженность воздействия: Воздействие носит строго локальный характер и ограничивается географическим районом проектирования и численностью затрагиваемого населения (от 475 до 550 человек к 2040 году). Трансграничное или межрегиональное негативное воздействие полностью исключено. 
Особенность экологических последствий реализации Генерального плана с. Кызылсай заключается в радикальной и бесповоротной смене парадигмы развития территории. Проект надежно закрепляет текущие санитарные достижения (нулевая заболеваемость инфекциями) и трансформирует уязвимую к природным рискам территорию в инженерно-защищенную экосистему. Реализация заложенных решений гарантирует долгосрочное повышение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Географический район
Село Кызылсай входит в состав Жанатоганского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. Географически село расположено в предгорьях северных склонов Киргизского хребта (Алатау), южнее автомобильной трассы республиканского значения М39 «Алматы-Термез» на расстоянии 4,5 км. Абсолютные отметки рельефа колеблются от 805,00 до 870,00 метров. Вдоль юго-западных границ протекает безымянная река снегово-ледникового питания. 
Численность затрагиваемого населения
Оценка воздействия Генерального плана села Кызылсай учитывает интересы основных групп населения, подвергающихся прямому и косвенному воздействию:
1. Постоянное население (жители села): Рост от 475 человек (исходный 2024 год) до 550 человек (расчетный срок 2040 г.). 
2. Уязвимые группы населения: Дети до 16 лет (доля которых составит около 29,6% к расчетному сроку или 163 человека), учащиеся проектируемого УВК (на 120 школьных и 43 дошкольных места) и пациенты ФАП. 
Сводная таблица затрагиваемого населения:
	Категория населения
	Численность (2024 г.)
	Прогноз (2040 г.)

	Постоянные жители
	475 чел.
	550 чел.

	Уязвимые группы (дети)
	137 чел.
	163 чел.



Общая численность затрагиваемого постоянного населения на расчетный срок составит 550 человек. 











9.7. Трансграничный характер последствий при реализации генерального плана
Для оценки критерия «Трансграничный характер последствий» в рамках экологического обоснования корректировки Генерального плана села Кызылсай необходимо определить, могут ли проектные решения оказать значимое воздействие на окружающую среду сопредельных государств (в данном случае — Кыргызской Республики, с которой граничит Меркенский район на востоке) либо на территории соседних регионов Республики Казахстан. 
Оценка выполнена с учетом географических, гидрологических, аэродинамических и санитарно-экологических факторов, способных потенциально обеспечить перенос загрязняющих воздействий за пределы административной территории реализации проекта.
Пространственный и географический фактор
Село Кызылсай входит в состав Жанатоганского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. Меркенский район на востоке граничит с Кыргызстаном. Сам населенный пункт расположен в предгорьях Киргизского хребта, южнее на 4,5 км от автомобильной трассы республиканского значения М39 «Алматы-Термез». 
Территориальный масштаб Генерального плана строго ограничен границами малого сельского населенного пункта с перспективной численностью населения всего 550 человек. Проект не предполагает реализации объектов, имеющих межрегиональный или международный характер. Проектом не предусматривается строительство крупных линейных инфраструктурных объектов или магистральных транспортных коридоров международного значения. Таким образом, с пространственной точки зрения воздействие проектных решений носит исключительно локальный характер. 
Гидрологический фактор
Гидрологическая сеть территории представлена безымянной рекой снегово-ледникового питания, протекающей вдоль юго-западных границ села, вода из которой забирается на орошение. Проектные решения предполагают инженерную защиту территории от паводковых вод и модернизацию систем водоотведения (использование септиков) для предотвращения загрязнения местных подземных вод, уровень которых колеблется от 0,5 до 15,0 м. 
В селе не планируется организация масштабных промышленных сбросов сточных вод. Водопользование и водоотведение будут носить микромасштабный хозяйственно-бытовой характер. Трансграничное воздействие на водные ресурсы исключается как с точки зрения гидрологического режима, так и с учетом объемов водопотребления. 
Аэродинамический фактор
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории населенного пункта являются индивидуальные источники теплоснабжения частного сектора, встроенные котельные и местный автотранспорт. 
В рамках реализации Генерального плана предусматривается газификация села до 95% (годовой расход природного газа ожидается на уровне 1,027 млн м³), а также строительство локальных газовых встроенных котельных для объектов соцкультбыта суммарной мощностью 0,439 МВт. Уровень автомобилизации достигнет 300 единиц автотранспорта на 1000 жителей. 
При этом проектом категорически не предусматривается размещение крупных промышленных предприятий I и II категорий экологической опасности. Вся хозяйственная деятельность ограничена агропромышленной направленностью с объектами V класса опасности (агросервис, модульные убойные пункты), санитарно-защитная зона которых составляет 50 метров. Выбросы от использования природного газа характеризуются минимальными объемами, не содержат золу или диоксид серы, и рассеиваются в пределах нормативных разрывов. Физическая возможность трансграничного переноса загрязненных воздушных масс полностью отсутствует. 
Санитарно-экологический фактор
На территории села Кызылсай отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Вывоз ТБО будет осуществляться на действующие санкционированные полигоны за пределами села. 
Специфические медицинские отходы от планируемого фельдшерско-акушерского пункта (прогнозируемый объем класса «А» — 29400 кг/год, класса «Б» — 41900 кг/год) подлежат строгому учету и вывозу специализированной организацией (ТОО «Andas Tazalyk») в Меркенскую центральную районную больницу для утилизации.
Сельскохозяйственная деятельность местных животноводческих хозяйств носит локальный характер и не оказывает влияния на миграционные пути трансграничных видов дикой фауны. Распространение санитарно-экологических воздействий за пределы сельского округа не прогнозируется. 
Итоговый вывод
Проведенный системный анализ показывает, что реализация корректировки Генерального плана села Кызылсай не будет сопровождаться трансграничными экологическими последствиями. Это обусловлено рядом объективных факторов: 
· микромасштабом проектируемого развития (перспективная численность населения — 550 человек);
· полным отсутствием промышленных источников загрязнения высоких категорий опасности;
· отсутствием прямого гидравлического сброса загрязненных стоков в трансграничные реки.;
· локализацией рассеивания атмосферных выбросов от объектов газового теплоснабжения в пределах нескольких десятков метров;
· строгим вывозом всех видов отходов за пределы населенного пункта. 
В совокупности указанные обстоятельства неопровержимо свидетельствуют о том, что воздействие Генерального плана имеет строго локализованный (точечный) характер и физически не способно распространиться на территории сопредельных государств. Проект не подпадает под критерии применения Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте). 
9.8. Степень и характер возможных последствий реализации проекта для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Данный критерий требует установить, приведет ли реализация градостроительного документа (выделение земель под застройку, прокладка коммуникаций, изменение ландшафта) к прямому уничтожению, косвенной деградации или фрагментации территорий, имеющих особый юридический, экологический или культурный статус.
1. Воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты государственного природно-заповедного фонда (ПЗФ)
Оценка риска прямого изъятия земель, нарушения охранных зон или косвенного негативного влияния на государственные национальные парки, заповедники, заказники и памятники природы.
В соответствии с официальным письмом Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира (исх. № 3Т-2025-00391674 от 21.02.2025 г.), в радиусе 5 км от территории села Кызылсай особо охраняемые природные территории (ООПТ) и земли Государственного лесного фонда отсутствуют.
Расширение селитебных территорий (на 35 участков ИЖС) происходит исключительно в пределах проектных границ населенного пункта. Физического пересечения границ застройки с ООПТ нет, а технологические процессы (работа модульных убойных пунктов, движение автотранспорта) локализованы и экологически безопасны. Степень воздействия — нулевая. Характер последствий — нейтральный. 
2. Воздействие на элементы экологической сети и природные ареалы редких и исчезающих видов
Оценка риска фрагментации среды обитания, разрушения путей миграции диких животных и уничтожения мест произрастания видов, занесенных в Красную книгу РК.
Согласно данным той же Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира:
На территории села Кызылсай и в радиусе 5 км от него редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, не обитают.
Пути миграции диких животных через территорию села не проходят.
Виды растений, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на данной территории не произрастают.
В связи с этим, запланированные проектом земляные работы при строительстве защитных дамб, каналов и прокладке сетей не затронут уникальных биотопов. Более того, проект формирует новый экологический каркас: планируется создание парковой зоны, посадка санитарно-защитных и ветрозащитных полос, а также лесомелиорация склонов оврагов. Степень негативного воздействия — нулевая. Характер последствий — позитивный (за счет искусственного озеленения и лесомелиорации). 
3. Воздействие на объекты историко-культурного наследия
Оценка риска разрушения, повреждения или изменения визуального восприятия памятников истории, архитектуры и археологии при ведении строительно-монтажных работ.
По официальным данным КГУ «Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников» Управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области (письмо № 3Т-2025-00391444 от 06.02.2025 г.), на территории села Кызылсай и в радиусе 50 метров памятники истории и культуры местного и республиканского значения отсутствуют.
Однако, в случае обнаружения археологических артефактов при масштабных земляных работах, застройщик обязан приостановить работы и уведомить уполномоченные органы в соответствии со ст. 12 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».
Степень воздействия — низкая. Характер последствий — нейтральный.
4. Воздействие на земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Оценка влияния проекта на существующие зоны отдыха, санатории, курорты или целевое изъятие таких земель под иные нужды.
Земли оздоровительного и курортного назначения на территории села Кызылсай не выделялись. Однако село обладает рекреационным потенциалом, связанным с предгорным ландшафтом и безымянной рекой. Генеральный план защищает эти рекреационные качества, внедряя жесткие Санитарно-защитные зоны от производственных баз и объектов животноводства (скотобойни, загоны), а также предусматривает доведение уровня газификации до 95% для очищения воздуха от золы и сажи. Степень воздействия — умеренная. Характер последствий — позитивный, обеспечивающий рост комфортности проживания. 
ВЫВОД:
Систематический анализ доказывает, что корректировка Генерального плана с. Кызылсай не вступает в конфликт с интересами сохранения природного и культурного наследия Республики Казахстан. На территории села и в зоне его влияния отсутствуют ООПТ, краснокнижные виды животных и растений, а также памятники историко-культурного наследия. Наличие запретительных экологических или культурно-исторических факторов для реализации проекта не выявлено.









9.9. Необходимость оценки возможных экологических последствий реализации генерального плана, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации проекта
Документ «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Кызылсай Меркенского района Жамбылской области. Корректировка» является градостроительным документом, определяющим долгосрочные направления развития территории населенного пункта. В отношении данной территории стратегическая экологическая оценка (СЭО) в рамках действующего экологического законодательства ранее не проводилась. 
На основании проведенного комплексного анализа (экологического скрининга) установлено, что проектные решения не предполагают возникновения значимых негативных экологических последствий, требующих проведения полномасштабной и углубленной стратегической экологической оценки.
Возникающие в период строительства локальные воздействия (выделение 35 новых участков под индивидуальное жилищное строительство, масштабные земляные работы при инженерной подготовке, прокладка коммуникаций, асфальтирование 10,09 км дорог) носят временный, управляемый и обратимый характер. 
В долгосрочной перспективе реализация корректировки генерального плана носит ярко выраженный эколого-оздоровительный и адаптивный характер. Проект направлен на комплексное решение накопившихся инфраструктурных проблем населенного пункта, защиту от природных рисков и включает в себя:
масштабную инженерную подготовку территории: устройство защитных дамб обвалования, водоотводных каналов и благоустройство русла для защиты западной части села от подтоплений паводковыми водами безымянной реки и предотвращения оврагообразования; 
доведение уровня газификации частного жилого сектора и встроенных котельных общественных объектов до 95% за счет строительства новых газопроводов среднего и низкого давления, что радикально очистит атмосферный воздух от угольной золы и сажи;
организацию 100% централизованного вывоза твердых бытовых отходов на лицензированные полигоны за пределы населенного пункта (в связи с отсутствием собственных полигонов в границах села), а также строгий учет и вывоз медицинских отходов (до 71 тонны в год) от проектируемого ФАП в Меркенскую районную больницу;
жесткое функциональное зонирование с формированием производственно-коммунальной зоны (V класса опасности) и установлением нормативных санитарно-защитных зон, а также устройство специализированных скотопрогонов для изоляции движения сельскохозяйственных животных от автотранспорта. 
Вывод: Проведение полномасштабной стратегической экологической оценки (СЭО) для Документа развития и застройки села Кызылсай не требуется. Инженерные и планировочные решения, заложенные в генеральном плане, сами по себе представляют мощный комплекс эффективных мер, реализация которых будет способствовать кардинальному улучшению инженерной и санитарно-гигиенической безопасности территории, а также снижению уровня техногенного загрязнения почвы, атмосферного воздуха и подземных вод. 

9.10. характер предлагаемых изменений в проекте, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.
Ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась.
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ЭТ	комфортно тепло


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-3.0283999999999995	-0.85600000000000009	5.6608000000000001	11.814399999999999	16.275199999999998	20.16	21.872799999999998	20.5764	16.256799999999998	10.428000000000001	3.6720000000000002	-1.6927999999999999	комфортно тепло	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	комфортно	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	прохладно	умеренно прохладно
прохладно
комфортно

6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	умеренно прохладно	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	очень прохладно	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	очень жарко	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	жарко	умеренно холодно

очень прохладно 

умеренно прохладно

прохладно

жарко

комфортно

комфортно тепло


24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	холодно	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	умеренно холодно	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	очень холодно	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	
Эффективная температура, °С


Уровень комфорта



T	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-4.0999999999999996	-1.8	5.2	12.1	17.399999999999999	22.7	25.3	23.7	17.899999999999999	10.5	3	-2.6	Tmin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	-8.3000000000000007	-6.1	0	5.9	10.199999999999999	14.8	17.100000000000001	15.2	9.9	4	-1.7	-6.7	Tmax	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.7	4.2	12	19.2	24.6	30.4	33.1	32.1	26.5	18.8	9.8000000000000007	3.2	
Температура воздуха, °С




R, мм	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	24.7	32.700000000000003	44.4	66.2	56.4	32.799999999999997	19.8	13.5	16.8	34.1	39.9	31.1	f, %	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	81	80	76	66	62	50	44	43	48	64	76	82	
Осадки, мм


Относительная влажность, %




январь	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	5	10	15	12	23	10	16	9	июль	6	10	13	9	23	12	17	10	



апрель	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	6	14	18	8	16	10	19	9	октябрь	6	12	15	10	25	9	14	9	



С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	6	12	15	10	22	10	16	9	


С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	2	2.2000000000000002	2.2999999999999998	1.9	1.9	2	2.9	2.7	


V, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.52	1.6057142857142854	1.8885714285714283	2.08	1.98	1.9657142857142855	1.9457142857142851	1.78	1.714285714285714	1.64	1.5171428571428571	1.4571428571428573	порыв, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20.25	21.6	28.08	28.86	29.64	28.08	28	28.08	21.06	24.96	24.49	23.7	Vmax, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	16	25	25	24	18	20	28	18	20	21	20	
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Максимальная скорость и порыв ветра, м/с




image1.jpeg
YTBepxnao:
PykoBoauTeNb 0T/A€Na APXUTEKTYPbI IPAJL0CTPOUTE/ILCTBA H
cTpoUTENLCTBA AKNMAaTa MepKeHcKoro paiiona

Jynarbaes T.A.

2024 .

TEXHAYECKAS CIIENU®UKAIAST
KoppeKTHPOBKA yNpOLIEHHbIX FeHepaIbHbIX ILIAHOB HaceaennbIx nynkTos Kenec,
Acnapa, llangosap crannusicol, Apan Kpicrak, Akepmen, Keizbuicaii u Xayram 6ateip
Mepxkenckoro paiiona JKamobuickoii o6nacTu

Hauvenoanne OcHOBHBIE CBeJIeHHsI M TPeGOBAHHAS

2 o)

KOppeKTHPOBKA YNPOIIEHHBIX TeHepAJIbHBIX IUIAHOB HACEJEHHBIX
nynktoB Kenec, Acnmapa, Ilanzosap cranuusickl, Apan Kpicrax,
HaunmenoBanue npoekTa Axepmen, Kpsbuicaii n Kayram 6ateip  Mepkenckoro paifona
Kambbiickoii 06aacTi

N

KI'Y «Ot/en apXHTeKTypbl, FPajioCTPOUTENILCTBA M CTPOMTENBCTBA

3aKa3umuk, ec o o
Zasl MepkeHckoro paiiona JKamGbLICKO# 0GIacTH

3. | OcuoBanue aas VyacTki NPOEKTHPOBAHKS PACTIONIOXKEH Ha TepPUTOpHM MepkeHckoro — paifona
MPOEKTHPOBAHMUS JKamGriickoii o6macT
Merouueckasi 0CHOBA, 4.1 KoppeKTHpOBKA yNpOIEHHBIX FeHePAIbHBIX IJIAHOB HACEJIEHHBIX
npaBoBble H HOPMATHBHBIE nynkroB Kenec, Acnapa, Illamtosap cramuusickl, Apan Keicrak,
JIOKYMEHTBI Axepmen, Kpsbuicaii u Kayram Gatelp Mepkenckoro paiiona

JKamObLICKOii 06.12CTH BBINOJIHATE B COOTBETCTBHH € TPEGOBAHMSIMH:
- 3akona PecryGmikn Kasaxctan «OG apXuTEKTYpHOH, rpajioCTPOMTENBHOH 1
CTPOMTEIBHOM AesTenbHOCTH B Pecry6iuke Kasaxcrany;
- CH PK 3.01-00-2011 «MHcTpyKums 0 nopsiake pa3paGOTKH, COrlacoBaHus W
yTBepXKIEHHsS IPajOCTPOMTENbHBIX MpPoekToB B Pecry6mike Kasaxcram» (¢
n3menenuem ot 28.08.2017 r.);
- CHwuIl PK 3.01-01-2008* «I'pagoctpoutenbcTBo. [TnanupoBka W 3actpoiika
TOPOJICKHX H CENBCKUX HACENIEHHBIX MYHKTOB);
- CH PK 3.01-01-2013 «I'pagoctpoutenscTso. [lnanupoBka K 3acTpoiika
TOPOJICKHX H CENBCKUX HACENIEHHBIX MYHKTOBY;
- CIl PK 3.01-11-2013 «I'pagoctpoutenscTo. IlnannpoBka M 3acTpoiika
FOPOZICKHX H CENbCKHX HACENCHHBIX MyHKTOBY;
- CHuIl PK 3.01-02-2001 «ITnannpoBka u 3acTpoiika paliOHOB MHAMBAIY&IbHOTO
HKHUIHLIHOIO CTPOUTENBCTBAY;
- CH PK 3.01-02-2012 «[lnanupoBKka M 3acTpoiika paiiOHOB MHMBHIY&IbHOTO
JKUTHIIHOTO CTPOUTENBCTBAY;
- CI PK 3.01-102 — 2012 «IliaHupoBKa 1 3acTpoiika pailOHOB HHAMBHYAJILHOIO
JKHUITHIIHOTO CTPOUTENBCTBAY;
a Takke B COOTBETCTBUH C APYTHMH 3aKOHOJATE/bHBIMH aKTaMH, SHCTBYIOLLUMI
Ha TeppuTopun Pecry6nuku Kasaxcran.
- O BpHeceHMH H3MCHEHHS B TpPHKA3 MunucTpa HaIMOHANBHON

skoHOMEKH Pecriy6muky Kasaxcran ot 20 HosGps 2015 roma Ne 706

«06 YTBEPIKACHUH IIpasun TIPOBEJICHHUS KOMILIEKCHOM
IPaloCTPOUTENEHOMN SKCIEPTH3B! TPATOCTPOHTENBHBIX IPOCKTOB BCEX
YPOBHE»

Tlpukas MuHHCTpAa HHIYCTPHH H HHQPACTPYKTYPHOTO PasBHTHS
Pecny6muku  Kasaxcran ot 14 wmioms 2023 roma Ne S13.
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3apeructpupoBan B Munucreperse joctumun Pecry6muxu Kasaxcran
18 mromst 2023 rompa Ne 33101

4.2. Tonorpau4ecKyio CheMKy BBINOJIHHTE € TPEGOBAHHSAMHU:

CH PK 1.02-02-2016 «MHkeHepHbIe H3BICKAHMS Ul CTPOHTENBCTBAY
CelicMHU€CKOe MUKPO30HHPOBaHHs. OBliee MONOKeHHe;

CIT PK 1.02-101-2014  «MmkeHepHO-TEOAE3NYECKHE — H3BICKAHMA Il
cTpouTesbeTBa» OCHOBHBIE MONIOKEHUS;

CITPK 1.02-102-2014 «MH:KeHEPHO-T€0IOTHYECKNE H3bICKAHUS

CH PK 1.03-03-2013 «['eone3ndeckne paGoThl B CTPOHTENLCTBE

MHcTpykiust o Tornorpaduueckoli chemke B MaciuTadax 1:5000, 1:2000, 1:1000
1 1:500 TKMHIT (THTA) - 02 - 028 - 09 (u31aH1e opuLHaIbHOE);

Wuctpykuus no Tororpaduueckim chemkam maciutaba 1:2000.

MHCTpYKUUS TIO ChEMKE M COCTABJICHWIO MJIAHOB MOA3EMHBIX KOMMYHHKALHIL.
Hucrpykuus o Husenuposanuio 1,2,3 u 4 K1accos.

VernoBHble 0003HaueHus Tonorpaduueckux mraHo M1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000, 3akon PK Ne 332-II ot 03.07.2002r. "O reomesus u kaprorpaduu" (¢
M3MEHEHNAMH U IOMONHEHHSIMHU 110 cocTosiHmIO Ha 08.04.2016 1.);

3akon PK 07.06.2000 r. Ne 53-II "OG olecrieyeHin eIHHCTBA H3MepeHuii'.(c
u3meHennsiMu ot 28.12.2018 r.)

Iean padoThl

OnpefenuTs  JONTOCPOUHbIE  TIGPCTIEKTHBBI ~ COLMATLHO-DKOHOMHUECKOrO 1
IPATOCTPOHTENLHOTO PA3BHTHS HACRTIEHHOTO MYHKT, hOPMUPOBAHKE €ro IIAHHPOBOUHOI
CTPYKTYpbl, OOecrednBaiomeli GraronpusITHylo IOCTOHHYIO Cpefly MpOXHBAHHS,
CTPEMSILLYIOCS K CaMOJOCTATOYHOCTH M0 Habopy OObEKTOB OOCTYKMBAHHA H MECT
NpWIOKEHNs TPyAa, KOMIUIGKCHOH 3aCTpOMK TeppuTOpHH, —YNOpAIOYeHHs U
peopraHu3aLK (yHKLMOHANBHBIX 30H POEKTUPYEMOH TEPPHTOPHH.

TpeGoBaHust K NOPSUIKY U
CPOKAM BBITIOIHEHHST
padoThl

6.1. KoppeKTHpOBKy YIpOIIEHHBIX CXeM 7 HAace/eHHBIX IYHKTOB BbINOJHATE B
COOTBETCTBUM C HOPMATHBHO-TIPABOBBIMH 1 HOPMATMBHO-METOIMHECKMMH aKTaMU B
061aCTH APXMTEKTYPHOIA, IPaOCTPOMTENIBHOMH 1 CTPOUTENIBHOI ACSTENBHOCTH.

6.2. B npoeKTe NPHHATH CIEAYIOLLKE PACYETHBIE CPOKH:

uexomHbli ron - Ha 01.01.2024 r.; nepsast ouepenb - 2030 I.; pacueTHbIA CPOK -
2040r.;

6.3. KOppeKTHpOBKY YNPOILEHHBIX CXEM BBINOJIHATE 10 CIEAYIOLIMM JTaram:

I - i aTaI — NPeANpPOSKTHO - AHATUTHYECKHIA;

11 —ii sTan — PaspaGoTka (KOpPEeKTHPOBKA) YNPOLICHHBIX CXeM;

6.4. Ha | aTane nposecti ciefyioue paboTsi:

6.4.1. Ha ocHoBe Tomorpaduueckoli CheMKH, HAaTypHOTO OOCleaoBaHUs 1
NOJTyYEHHBIX MCXOHBIX JaHHBIX, TPOBECTH aHAU3 COBPEMEHHOTO UCTONB30BAHNL
IPOEKTUPYeMOii TEpPUTOPHH, YTOUHUTD FPAHHLE! KPYITHBIX 3eMICTIONb30BATE EH,
OTBOZIOB 3eMENTBHEIX YYACTKOB TMOA pasfMuHbie OOBEKTHl CTPOMTENBLCTBA,
BBITIOTHUTH OMOPHBIH MJI1aH H KOMIUIEKCHYIO OLIEHKY TEpPUTOPHH.

6.4.2. Ha oOCHOBe TpPOBEIEHHOrO aHalW3a MPOBECTH  YKPYMHEHHbIC
IPalOCTPOUTENBHBIE PACYETEI TIO HACENIEHHIO, KHIMLIHOMY (OHILY, OMpEaenHTh
HampasieHus ~TEPPUTOPHATBHOTO — Pa3BUTMA ~HA  NPOTHO3HBIH  CPOK |
(hYHKLMOHAIbHOE 30HHPOBAHUE HA BAPHAHTHOIT OCHOBE.

I[IpoBeCTH CPABHMTENbHBI aHANM3 BapUaHTOB W ONPEJENHTH ONTHMATLHOE
pewenue. [IpeBAHTENbHYIO [UIAHMPOBOYHYIO ~ OPraHM3alWIO  TEPPUTOPHH
COIIIACOBATH C 3aKA3HHKOM.

- zaperucTpupoBarh B 0ase  J@HHBIX  IOCYHAapCTBEHHOrO
rpazoctponTensHoro kanactpa PMK, ronorpaguueckux chemok.

6.5. Ha Il aTane npoBecTH ciie/ylomiue pagoTsI:

6.5.1. PaspaGoTath JETAlbHO MPEVIOKEHUS MO MIAHUPOBOYHOM OpraHM3alui
TepPUTOPUH, BBIONHUT OCHOBHOH YePTEX, ONPENENHTh MPOTHO3  pocTa
UHCIEHHOCTH M 3aHATOCTH HaceNeHHs; MPEMIOKEHHs MO (QYHKLMOHATBHOMY
30HHPOBAHHIO, CTPYKTYPE KIIHIHOIO U KYJTBTYPHO-OBITOBOrO CTPOHTENBCTBA.
6.5.2. OnpefeNuTh NPUHLMNHATbHbIE HATPABIEHASM PA3BHTHS TPAHCTIOPTA,
YIMUHO-IOPOXKHOH ~ CeTH, CHCTeMbI ~BOXOCHAG)KeHMs, BOJOOTBEACHHS M
SHeprocHabKeHHs.

6.5.3. Jlatb mnpesiokeHUs: 1O YJIydlIEHHMIO SKOJOTMYECKOM W CaHWTapHO-
SMMAEMUONOrHYECKOll 06CTAHOBKH, OXPaHbl MAMATHUKOB HCTOPHH, KyIBbTYphl 1
APXHUTEKTYPbI.

6.5.4. Tlpy BLINONHEHMM pasjena OpraHH3ALMM YIM4HO-AOPOXKHON CceTH 1
OpraHM3alMM _TPAHCNOPTA NPEIyCMOTPETh PA3BUTHE CeTH OOLIECTBEHHOrO
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/ aBTOTPAHCTOPTA.

7. | OcHoBHbIE TPeGOBAHUS K 7.1. TIpoeKT BBINOTHUTL B COCTaBe, mpejycmoTpenHom CH PK 3.01-00-2011
cocraBy, conepanmio u popme | «MHCTpYKIHs O TOPAAKe PaspaGOTKM, COMNACOBAHMA M  YTBEPHACHWA
IPECTABISIEMbIX MATEPHATIOB | [PaJOCTPOHTEIIbHEIX MPOEKTOB B Pecry6nike Kasaxcran» (¢ M3MeHEHHeM OT
110 IPaJIOCTPOHTEILHO 28.08.2017 r.), CIT PK 3.01-01-2008 «MeTopuyeckue yKasaHus 1o paspaGoTke
JIOKYMCHTALIH [POEKTOB ILIAHAPOBKH YacTeli FOPOZIOB U IPYTHX HACENCHHEIX MyHKTOBY.

7.2. Matepuansl NpOEKTa YNPOMIEHHBIX CXeM — MPEACTABUTL B CIEAYIOWIEM
cocrase:

_ cxema MOJOKEHWs HACENEHHOrO MyHKTA B cucTeMe (C MPUrOpOAHOl 30HOM)
paccernenus;

- OTOpHBIi M1aH;

- KOMIITEKCHast [pajioCTPOUTEbHAs OLEHKa TePPUTOPHH;

- renepabHblii 1aH (OCHOBHOH YepTex);

- cXeMa (yHKIHOHATBHOTO 1 FPaJOCTPOUTEIIBHOTO 30HNPOBAHHA TEPPHTOPII,

- cXema yJTM4HO-10POKHOI CETH U TPAHCIIOPTa;

- riornepeyHbIe MPObMIH YIHULL

- cXeMa HHKEHePHOTO 000PY/I0BaHHS 1 HHKEHEPHOH MO/Ir0TOBKY TEpPUTOPHI;

- cXeMa OXPaHBI OKPYKaIOLIEH Cpeibl;

- IPUPOAHO-3KOIOrHYecKuii KapKac;

- NOSICHHTE BHAS 3aMHCKa ¢ 0GOCHOBAHNEM NPHHIMAGMBIX MPOEKTHBIX PEIICHHI.
7.3. B cocraBe mpoekta MOTYT GbITb BKJIOYEHHEIE JOMOTHHTENBHbIE MUIAHBL,
CXeMbl, DACKBIBAIOIME OCHOBHOM 3aMbiCell UIAHHPOBOUHOM  OpraHu3aii
TEPPUTOPUH.

8. | Mexonasi nokymenTauusi i1st | 8.1. 3akasuuk oOecrieuMBacT BbiAady —MOCTABLIMKY (MCTIONHUTENIO) MCXOAHBIX
KOPPEKTHDOBKH TeHEPATBHOIO | TaHHbIX JUIs Pa3spaboTKH (KOPPEKTUPOBKH) YNPOIIEHHBIX CXeM 7 CeTbCKUuX
naaHa OKPYTOB COMIacHo NMopsaKy, onpeaesexnomy CHPK 3.01-00-2011.

8.2.VcrioNHATeNbHbBIE OPraHbl JOMKHBI OKa3blBATh CONSHCTBUE 3aKA3UMKy W
HCTIONHUTENO FPAIOCTPOUTENbHBIX MPOEKTOB B MPEAOCTABNICHHH HEOGXOAMMOTH
JUIA POEKTHPOBAHMUS HCXOMIHOH nH(OpMALH.

9. | OcuoBHbIE TPEGOBAHHS K [paHH1Ib! TONOrpaHueCKOl CheMKH HACETEHHBIX ITYHKTOB: COMIACHO BbUIAHHBIX
COCTABY, CONEPAAHMIO 1 hopMe | CXeM PaioHHBIM OTITOM apXHTEKTYpbl, FPalOCTPOHTENLCTER 1 CTPOMTENHCTBA
npejcTaBsIeMbIX MaTepuaios | Capbicyckoro paiioHa, JKam6buickoli obnactu. JIo Hayana okasaus —pabor,
110 TONOrpaHIecKnM [OCTaBIMK TNpOBepsieT (NPOBOIMT CBEPKY) HA MECTHOCTH — [PaHMLbl W
CheMKaM KOOPJMHATBI BBIIAHHBIX CXEM.

| 10. | Ocobble ycaoBust 10.1. Bce Buabl paGoT JOMKHBI ObITb MPOBEJICHBI MOCPEACTBOM KOMITBIOTEPHOH
NPOEKTHPOBAHMS: TeXHOJIOrMU BEJIEHHs IPOEKTHBIX PaGoT;
10.2. TIpoekTHble pabOThI BEIMONHSIOTCA C WCIONB30BAHMEM HMMEIOUIXCA Y
NOTEHUHANLHOr0  MOCTABIIMKA  CJEAYIOUIMX JINUEH3HOHHBIX  MPOrPaMMHRIX
POZKTOB MOAZICPKUBAIOLIIX (OpMATEL: dxf, dwg, rpaduueckue popmatsl jpeg,
ATA §

11. | KoamuecTBo 3K3eMIISIPOB MaTepHabl YIIPANIEHHBIX CXeM NDEJCTABHTL B CIEAVIONIEM COCTABE:
NPOEKTA, BbIIABAEMBIX - rpadHeckue MaTepuansl B Maciurage 1:2000 9K3;
3aKA3UHKY - MOSICHUTeNbHAs 3AMHCKA Ha ABYX A3bIKax (Ka3aXCKHuif v pycokuid) — 3 9k3;

- anbBom uepTeseii (popmara ne Gonee 50x50, S0X60 cm) — 3 3K3;
- uudpOBYIO BEPCHIO MPOEKTHBIX MATEPHATOB MPEACTABHTL B opmarax
pa3paGoTaHHOii MPOrpaMmbI — 3 9K3. (Ha KECTKOM JIICKE);
- JIEMOHCTpALMOHHbIH MaTepuan Ha sKecTkoii ocHose (opmata 1,0 x 2,0 M. — 1
9K3;
Matepuaib _tonorpaduyeckyio chemky M1:2000 TPEJCTABATD B
CJIE/TYIONIEM COCTAB p
- rpaduueckue MaTepuansl (TaHbl) Tonorpaduueckoi CheMKH - 3 9K3;
- oTueT Ha GYMaXHOM HOCHTENe Ha FOCY/APCTBEHHOM U PYCCKOM s3bIKaX — 3
9K3;
- unposyio Bepeno npepcrasnth 8 hopmare SHP, DWG -3 ax3.

12. | Cpok 3aBepiueHust 15 nexabps 2024 roga. -

13. | pyrue ycaosust (OGLIECTBEHHbIE PACCMOTPEHHS! H COITIACOBAHHE NPOSKTA OCYILIECTBUTB B COOTBETCTBUN C
CH PK 3.01-00-2011 (c usmenennem ot 28.08.2017 T
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CoriacoBanue NpoexTa

1. CoryacoBaHus, OGLIECTBEHHbIE CITyLIAHHS T10 IPOEKTY JOIDKHBI ObITh MPOBE/ICHBI B
cootsercreun ¢ CH PK 3.01-00-2011, npoexTHble MaTepHaIbI 110 MPOEKTY TOUTEKAT
COIACOBAHHIO, KOMILIEKCHON IPa/IOCTPOHTELHON SKCNIEPTH3E U YTBEPXKIEHHUIO B
nopsiake, ycraHasmisaevo Ipasurenscteom Pecniy6miku Kasaxcran v B
COOTBETCTBHH C JSHCTBYIOLAMH HOPMATHBHO MPABOBBIMH JIOKYMEHTAaMH.

2. CorsacoBaHue, MPOTOKONbI OOLIECTBEHHBIX CIylIaHHi, peliende 06
0106peHHH Ha CeCCHH 0BJIACTHOTO ¥ FOPOJICKOTO MACIHXATOB, M YTBEPIKAEHUE
MpOeKTa  OCYLIECTBISETCS — 3aKa3yMKOM  MpOEKTa MNpM  CONEHCTBUH
Pa3pa6oTunKa NPOEKTa MOC/Ie 3aBEPIICHUs IPOSKTHBIX PaGOT H HEOGXOAMMBIX
COIJIACOBAHHIT B YCTAHOBJIEHHOM MOPSIIKE.

3. BHeceHue JIOMOJIHEHUA W H3MEHEHHMH 1O 3aMEYaHHSIM COIJIACOBBIBAIOLIMX
OpraHu3alMi OCYIIECTBISETCS B KpaTuaiilumii Cpok Ge3 JIOMONHMTEbHBIX
orIar.

4. TlpoBeaeHHe COINIACOBAHMI M MpEJCTABJIEHHE Ha YTBEPIKACHHE MpOEKTa
BBINIOJIHAETCS Pa3paboOTUHKOM TPH y4acTuH 3aKa3umka.

5. TpeGoBaHKs K COMIACOBBIBAIONIMM OPraHHM3aLUsIM M0 Pa3pabaTaHHOMY BUIY
IPajOCTPOUTENHHOTO MPOEKTA:

- TocymapcTBeHHbIE OPraHbl, MECTHBIE HCTIONHUTENbHBIE OpraHbl W
OpraHM3alMM, ~ KOTODhIM  HAmpaBleH  HA  COMJIACOBAHME  MPOEKT
IPajlOCTPOUTENBHON JOKYMEHTAlWH, MO/UKHBI B YCTAHOBJIEHHbIE CPOKH,
COrnacoBaTh WX WIM TMPEACTABHTH 3aKa34HKy OOOCHOBaHHBIE 3aMeuaHus, B
Cllyuae Henpe/ICTaB/eHNs 3aKIIOYEHHUs B yKa3aHHBIH CPOK, FPa/IoCTPOUTE bHAS
JIOKYMEHTALUS CHHTAETCS COTJIAaCOBAHHOM;

- pasHOrJiacHs 10  BONPOCAaM  COIVIACOBAHMSA  IPajOCTPOMTENBHOH
JIOKYMEHTALWH PELIAIOTCS B TMOPA/IKE, YCTAHOBJIEHHOM 3aKOHOJATENbCTBOM
Pecny6nuky KasaxcraH, a Takoke MyTeM COIJIACMTENBHBIX MPOLEAYP.

- IlpoBecTH  KOMIUIEKCHYIO — TPaJOCTPOMTENBHYIO  9KCHEPTH3Y
TPafOCTPOUTENBHBIX MPOEKTOB, COINIACHO CO CTaThel 64-4 3akona
Pecniy6ruku Kasaxcran «O6 apXWTEKTypHOH, IpaJoCTPOMTENLHOH H
CTpOUTENbHOM fesiTenbHocTH B Pecry6nuke Kaszaxcramy

Wubie  TpeGoBaHms
yc/oBHsE:

H

B npoLecce  3aKIIOYEHWs JI0roBopa H BbIMOJIHEHUS paSo'r, TEXHHYECKas
cretpuKaLis (3a1aHue Ha POEKTUPOBAHHE) MOMKET YTOUHSATBCS.

T'naBHbIH cnenuaaueT oTAeA
APXHTEKTYPbI, FPAJ0CTPOUTEILCTBA H

CTPOUTEIbCTBA aKMMaTa MepkeHcoro paiona (jwe 60“44 B.Typabioait
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KoMmyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe

"Yam6bin obnbickl akiMAiriHIH yupexaeHue "YnpaeneHue
TabuFu pecypcTap xeHe Taburat NpUPOAHBIX PECYPCOB 1
naiaanaHyabl petrey 6ackapmacsl” perynupoBaHus
KOMMyHangblk MEMneKeTTik Mekemeci Np1poOAONONb30BaHNA akuMaTa
Xam6binckoi obnactu”
Kasakcran Pecny6nukacel 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxctad 010000, r.Tapas,
Abaii NaHFbinbl 133A MpocnekT AGas 133A

19.02.2025 Ne3T-2025-00391163

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391163 o1 5 cheBpansa 2025 roga

YnpaBneHne NpUpoaHbIX PECYPCOB W PErYNINPOBaHNS MPUPOONONb30BaHNA akuMaTa XKambblnckoi
obnacTu cooblyaeT yTo, chakTuieckas Macca BbIGPOCOB (TOHHbI B roA) MO NPeANpPUATUSIM, BHOCALLIUM
BKNaj B 3arps3HeHe aTMocepHOro Bo3ayxa 3a MocneAHuit rof no MepKeHcKkomy paiioHy
YKambGbinckoi obnacTtv coctaBnseT 6753,17498982 ToHH/roa. CornacHo ctaTbe 75
AaMUHMCTpaTVBHOTO NpoLieaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnmkv KasaxcTtaH Bel Bnipase
03HaKOMMTCS C MaTepuanam1 aAMUHUCTPATUBHON NPoLieAypbl. Moy 3TOM B COOTBETCTBUM C YacTsamu 1,
3, 4, 6 ctatby 91 AOMMHUCTPaTUBHOrO NpoLieaypHo-npoleccyanbHoro Kogekca Pecnybnvkm
Ka3saxcTtaH, Bbl BnipaBe o6xanoeaTtb agMUHUCTPaTUBHbIA akT B aAMWHUCTpaTUBHOM (gocyae6Hom)
nopsiake. PaccMoTpeHwe xanobbl B aAMUHUCTPaTUBHOM ([OCYAEGHOM) NOpSAKE NPOU3BOAUTCA
BbILLECTOALLMM aAMUHICTPaTUBHLIM OpraHoMm. Mpy 3ToM xanoba nofaeTcs Yepes aAMUHUCTPATUBHBIN
opraH Yeil a]MMHUCTPATUBHBIN akT oBxanyeTcs. B cryyae oTcyTCTBUA BbILLECTOSLLETO
a[IMMHUCTPATVUBHOTO OpraHa aAMUHUCTPATUBHBIN aKT MOXET 6biTb 0GXanoBaH B cyae.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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W.0. pykoBoauTens EFEMBEPVEB HAPTAW ANTMBEKOBUY

o
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WcnonHutens:

AFABEK CEPIK OCNAH¥NbI

Ten.: 7766774333

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak




image7.jpeg
"KasakcTtaH Pecny6nukacblHbiH w PecnybnukaHckoe rocyjapcTBeHHoe

[MleHcaynblK cakTay MUHUCTPAIr X yupexxaeHve "[lenaprameHT
CaHUTapuANbIK-3NMAeMUONOrUANBIK CaHUTapHO-3MNUAEMUONOTUYECKOro
6akbinay komuteTi XKambbin KOHTpons Xam6binckoit obnactu
06bICHIHBIH CaHUTaPUANBIK- KomureTa caHuTapHo-
anuaemmonormaneik 6aksinay 3MUAEMMONIOTMYECKOro KOHTpons
AenapTameHTi" pecnybnukanblk MwuHucTepcTBa 3apaBoOXpaHeHUs
MeMIieKeTTik MekeMeci Pecnybnuku Kasaxcran"
Kasakcran Pecny6rukacs 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Tapas,
Oliteke bu kelweci 13 ynuua Aviteke Bu 13

12.02.2025 Ne3T-2025-00391443

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391443 o1 5 cheBpansa 2025 roga

Ha Baw 3anpoc Ne3T-2025-00391443 ot 5 cheBpans 2025 roga [lenapTaMeHT caHWTapHO-
3MNAEMMONOTMYECKOTO KOHTPOMSA XKambbirickoi o6nacTu cooblaeT: 1. AHanuabl NUTbEBOI BOAbI MO
MepkeHckoro paiioHa 3a 2022 — 2025 rr. (B abcontoTHbix nokasaTensx) Ne Moapl Mo caHuTapHo-
XMMUYECKIM roKa3aTensm Mo MUKPOBHONOrMYeckVM nokasaTenam ViccneoBaHo npo6 13 HUX
HecooTBeTcTBYloLWMX ViccnegoeaHo npob us HUX HecooTBeTCTBYtoLMX 2022r. 1 ¢c. KeHec 10102 c.
Acnapa 3030 3 Cr.llangoap 00004 c. Apan 1010 5c. Kbictak 10106 c. AkepmeH303 07 c.
Kbisbincaii 30 3 0 8 c. Xayraw 6atbip 00 0 0 02023r. 1 c. KeHec 2020 2 c. Acnapa 12012 03 Cr.
LWangoeap 00004 c. Apan40405c. Keictak 20206 c. AkepmeH 6 0 6 0 7 . Kbisbincain 9090 8
c. Xayraw 6atbip 000 0 2024r. 1 c. KeHec 404 0 2 c. Acnapa 120 120 3 Ct.llangoeap 00004 c.
Apan40405c.Koictak4 04 06 c. AkepmeH 120 120 7 c. Koisbincaii 12 0 12 0 8 c. XKayraww 6atbip
0000 2025r. ssHBapb 1 c. KeHec 00002 c. Acnapa 0 000 3 Cr.lLlangoeap 00004 c. Apan0000
5c. Kbictak 00 006 c. AkepmeH 0 000 7 c. Kbizbincan 0 0 0 0 8 c. Xayraw 6ateip 000 0 2.
KonnyecTBo 3a6oneBLIMX NUL| BUPYCHBIM reNaTUToM «A», OCTPbIMU KALLEYHBIMI MHGIEKLIMAMM,
Bpyuennesom, cubupckoii a3soii, KK (KoHro - KpbIMcKoii remopparnyeckoi nuxopaakoin) aa 2022 -
2025 r.r. no MepkeHckoro paitoHa Xambbinckoi obnacTv coctaBuno B abcontoTHbIX nokasaTensx. Ne
BI'A OKU Bpyuennes Cubupckas siasa KKI'TT Bcero go 14 net Bcero Ao 14 net Bcero Ao 14 net Bcero
po 14 net Bcero Ao 14 net 2022r. 1 c. KeHec00110000002c. Acnrapa00220000002Cr.
LWangoeap 00000000003 ¢c. Apan 00000000004 c. Kbictak 00000000005 c. AkepmeH
00000000006 c.Kbizbincain 00000000007 c. Xayraw 6ateip00000000008
MepkeHckuii p. 0044 44 11 100002023r. 1 c. KeHec00002100002c. Acnapa00000000
002Cr.lWangoBap00000000003c. Apan 00000000004 c.Keictak00000000005c.
AxkepmeH 00002000006 c. Kbisbincan 00000000007 c. XKayraw 6ateip00000000008
MepkeHckuii p. 313633 112000 02024r. 1¢c. KeHec00000000002c. Acnapa00000000
002Cr.lWangoBap00000000003c. Apan 00000000004 c.Keictak00001000005¢c.
AxkepmeH 00002000006 c. Kbisbincan 00000000007 c. XKayraw 6ateip00001000008
MepkeHckuii p. 7 23535 16 00 0 0 0 2025r. AaHBapb 1 ¢. KeHec0 0000000002 c. Acnapa 0000

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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0000002CrT.langoBap00000000003c.Apan00000000004 c.Keictak22000000
005c. AkepmeH0 0000000006 c. Kbiabincan 0000000000 7 c. Xayraw 6ateip 0000 000
0008 MepkeHckuii p. 2211000000 3. - Ha TeppuTopun ceno KeHec, KeHecckoro cenbckoro
OKpyra pacronoXeH NonuroH TBepAbiX BbIToBbIX 0TX0A0B (Aanee — TEO) cornacHo npukasa u.o.
MwuHucTpa 3gpaBooxpaHeHus Pecnybnmim KasaxctaH ot 11 siuBapsa 2022 roga Ne KP ICM-2 O6
yTBEpKAEHM CaHUTapHbIX MPaBUN "CaHNUTapHO-3MMAEMIONOMMUecKI e TPEGOBaHNSA K CaHUTapHO-
3aLLMTHBIM 30HaM OGLEKTOB, ABMAILLMXCS 0GbEKTaMI BO3AENCTBUA Ha cpedly 06UTaHs 1 300POBbE
YyenoBeka" Ha MPOEKT 060CHOBaHNSA yCTaHOBNEHHON (OKOHYATENbHOW) CaHUTaPHO-3aLUMTHOI 30HbI AN
nonvroHa TBEO nonyyeHo caHUTapHo-3nuaemuonornyeckoe 3akntodeHve 30.01.2025 roga ¢ caHuTapHo-
3alynTHON 30HOM 1000 METPOB. - Ha TeppuTopUK ceno Acnapa, ACMapyHCKOro CENbCKoro okpyra
pacnonoxeH nonurod TBO, Ha NpoekT 060CcHOBaHWs pacyeTHo (MpeaBapUTenbHO) CaHUTapHO-
3aLLMTHON 30HbI ANs nonuroHa TEO MonyyeHo caHUTapHO-3MMAEMMUONOTMHECKOE 3aKTioYeHNE
08.11.2023 rofa c caHWTapHO-3aLUTHOIA 30HoW 1000 MeTpoB. 4. [Ins ynyylleHns 340poBbsa HaceneHus
1 CaHUTapHO-3N1EMM1ONOTrMUYECKOI CATYaLIMM B HaceneHHbIX NyHkToB KeHec, Acnapa, LLlangosap
cTaHumsicel, Apan, Keictak, AkepmeH, Kbisbincaii 1 Xayraw 6atblp MepkeHckoro paiioHa npegnaraem. -
06A3aTeNbHOCTb BbIAENEHNSA 3EMENbHbIX Y4aCTKOB MOJ, CAHUTAPHO — 3aLUNTHbIE 30HbI ANs
NPOMBILLNEHHBIX NPEANPUATUI 1 OGBLEKTOB NO 0GCYXMBAHMIO TPAHCTIOPTHbBIX CPEACTB B COOTBETCTBAN
¢ Tpe6oBaHMAMM 3emMenbHOTo koekea Pecnyniku KasaxcTaH, a Tak ke HOpMaTUBHO — NPaBOBbIX akTOB
B chepe CaHUTapHO — 3NAEMUNONOrMYECKOro 6Marononyyns HaceneHns - 0653aTeNbHOCTb BblAeNeHNs
3eMerbHBIX Y4aCTKOB NOA 30HbI CaHUTAPHOM OXpaHbl C YYETOM «NpeAanonaraeMoii MoAepHU3aLnm 1
YBEMUYEHNS MOLLIHOCTY BOA03aGOPHbIX COOPYXXEHUIN» Ha OCHOBaHIUM NMpukasa MUHUCTPa
3apaBooxpaHeHnsa Pecnybnmkm KasaxcTtaH ot 20 chespans 2023 roaa Ne 26 O6 yTBepxaeHnn
CaHuTapHbIX NpaBun "CaHUTapHO-3NaeMUoNor1yeckue TpeBGoBaHMA K BOAOUCTOUHNKAM, MecTam
BoA03aGopa AN XO3ANCTBEHHO-NUTLEBLIX LIENEN, X03ANCTBEHHO-MUTHEBOMY BOJIOCHAGKEHMIO 1
MeCTaM KymnbTypHO-GbITOBOrO BOAOMONb30BaHMS 11 6€30MacHOCTU BoHbIX 0GBEKTOB", a Tak e
NOMyYeHNs CaHUTapPHO — SMUAEMUONOrMYECKOTO 3aKIToUEHA NO NPOEKTY YCTaHOBMNEHNS 30H
CaHUTapHOI OXpaHbl - yKa3aTb CBEAEHMS O HaN14Yuv UMK OTCYTCTBAN CUGMPEA3BEHHBIX 3aXOPOHEHNI B
NPOEKTHOM y4acTKe, MU HaN14N1 paHee 3aXOPOHEHHBIX CHBUPER3BEHHBIX CKOTOMOTUMBHUKOB,
CKOTOMOTUNBHIKOB C 3aXOPOHEHNEM B AMaX, C GHOMOrMYECKMM KaMepaMm OMpeaeNnTL CaHUTapHO-
3aLLMTHYIO 30HY C YKa3aHWEM OrpaHNIUTENbHBIX MEPONPUATUI B COOTBETCTBUM C AEHCTBYIOLIMMA
HOpMaTVBHO-NPaBOBLIMU akTaMy. B criyyae Hecornacus ¢ NPUHATLIM pelleHreM, Bbl Bipase
obxanoBaTb aAMUHUCTPATVBHbIN akT, aAMUHUCTPATUBHOE AeicTBue (Be3aeiicTBre), He CBs3aHHOE C
NPUHATEM aAMWHUCTPATUBHOTO akTa, B aIMUHUCTPaTUBHOM ([OCYA€6HOM) NopsiKe B COOTBETCTBIN
co cTaTbeit 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHo-npoLeccyanbHoro kogekca Pecnybnvku KasaxctaH. B
cooTBeTCTBUM co cTaTbel 11 3akoHa Pecnybnvku KasaxctaH «O asbikax B Pecnybnuvke KasaxctaH»,
OTBET AlaH Ha A3blke 0GpaLLEHNA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3amecTuTenb pykoBoauTENs AIMBAEBA CAJNTTAHAT KOPOABAEBHA

WcnonHutens:

PAXMAH XKAKCbINbIK KANOAP¥bI
Ten.: 7756132856

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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  Директору ТОО «Қолдау»    А. Сапиевой                  На   Ваш запрос  №ЗТ - 2025 - 00391443 от 5 феврал я 2025   года   Департамент  санитарно - эпидемиологического контроля Жамбылской области   сообщает:     1.   Анализы питьевой воды по  Меркенского района за 2022  –   2025   гг.   ( в  абсолютных показателях)    

№  Годы  По санитарно - химическим показателям  По  микробиологическим показателям  

Исследовано проб  из них  несоответствующих  Исследовано проб  и з  них  несоответствующих  

2022г.  

1  с. Кенес  1  0  1  0  

2  с. Аспара  3  0  3  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  1  0  1  0  

5  с. Кыстак  1  0  1  0  

6  с. Акермен  3  0  3  0  

7  с. Кызылсай  3  0  3  0  

8  с.  Жаугаш батыр  0  0  0  0  

0 2023 г.  

1  с. Кенес  2  0  2  0  

2  с. Аспара  12  0  12  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  4  0  4  0  

5  с. Кыстак  2  0  2  0  

6  с. Акермен  6  0  6  0  

7  с. Кызылсай  9  0  9  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

2024г .  

1  с. Кенес  4  0  4  0  

2  с. Аспара  12  0  12  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  4  0  4  0  

5  с. Кыстак  4  0  4  0  

6  с. Акермен  12  0  12  0  

7  с. Кызылсай  12  0  12  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

2025г. январь  

1  с. Кенес  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  

3  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  

4  с. Арал  0  0  0  0  

5  с.  Кыстак  0  0  0  0  

6  с. Акермен  0  0  0  0  

7  с. Кызылсай  0  0  0  0  

8  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  

  «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ    ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ   САНИТАРИЯЛЫҚ  - ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ  КОМИТЕТІ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ  САНИТАРИЯЛЫҚ  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ  ДЕПАРТАМЕНТІ»   РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  МЕКЕМЕСІ       РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   «ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА   САНИТАРНО  –   ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»  

080012, Тараз қаласы, Әйтеке би көшесі, 13   Тел.: 8(72 62) 45 - 08 - 83, факс: 8(7262) 45 - 08 - 83     080012, город Тараз, ул. Айтеке би, 13   Тел.: 8(7262) 45 - 08 - 83, факс: (7262) 45 - 08 - 83    
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2.   Количество заболевших лиц  в ирусным гепатитом «А»,  о стрыми  кишечными инфекциями,  б руцеллезом,  с ибирской язвой, ККГЛ (Конго  -   Крымской  гем оррагической  лихорадкой) за 2022  -   2025   г.г . по  Меркенского района   Жамбылской  области   составило в абсолютных показателях.       3.   -   Н а территории село Кенес, Кенесского сельского округа расположен  полигон   твердых   бытовых отходов   (далее  –   ТБО)   с огласно  приказ а   и.о. Министра  здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ - 2   Об  утверждении Санитарных правил  "Санитарно - эпидемиологические требования к  санитарно - защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду  обитания и здоровье человека"   на проект обоснования установленной  (окончательной)   санитарно - защитной зоны для полигона  ТБО получен о   сани тарно - эпидемиологическое   заключение   30.01.2025   г ода   с  сани тарно - защитной зоной   1000  м етров .   

№   ВГА  ОКИ  Бруцеллез  Сибирская  язва  ККГЛ  

всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  всего  до 14  лет  

2022г.  

1  с.  Кенес  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  0  0  44  44  11  1  0  0  0  0  

2023г.  

1  с. Кенес  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  3  1  36  33  11  2  0  0  0  0  

2024г.  

1  с. Кенес  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  7  2  35  35  16  0  0  0  0  0  

2025г. январь  

1  с. Кенес  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  с. Аспара  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2  Ст.Шалдовар  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3  с. Арал  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4  с. Кыстак  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  с. Акермен  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

6  с. Кызылсай  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  с. Жаугаш батыр  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  Меркенский р.  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  
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-   н а территории   село   Аспара,   Аспарин ского сельского   окру га   расположен   полигон   ТБО ,  на проект  обоснования расчетной  (предв арительной )   санитарно - защитной зоны для   полигона  ТБО пол у чен о   санитарно - эпидемиологиче ское   заключение   08.11.202 3   г ода   с  санитарно - защитной зоной   1000 м етров.     2.   Д ля  улучшения   здоровья   населения  и   санитарно - эпид емиологической  ситуации в населенных пунктов Кенес,  Аспара, Шалдовар станциясы, Арал, Кыстак,  Акермен, Кызылсай и Жаугаш батыр Меркенского района   предлагаем.     -   обязательность выделения земельных участков под санитарно  –   защитные зоны   для промышленных предприятий и объектов по обслуживанию транспортных сре дств  в соответствии с требованиями Земельного кодекса Респулики Казахстан, а так же  нормативно  –   правовых актов в сфере санитарно  –   эпидемиологического благополучия  населения     -    обязательность  выделения земельных участков под  зоны  санитарной охраны  с у четом «предполагаемой модернизации и увеличения мощности во дозаборных  сооружений»   на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно - эпидемиологические требования к во доисточникам, местам водозабора для  хозяйственно - питьевых целей, хозяйственно - питьевому водоснабжению и местам  культурно - бытового водопользования и безопасности водных объектов", а так же  получения санитарно  –   эпидемиологического заключения по проекту уста новления зон  санитарной охраны     -   указать   сведения  о наличии или отсутствии сибиреязвенных захоронений в  проектном участке, при наличии ранее захороненных сибиреязвенных  скотомогильников, скотомогильников с захоронением в ямах, с биологическими  камерами определить санитарно - защитную зону с указа нием ограничительных  мероприятий в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами.     В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать  административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с  принятием административ ного акта, в административном (досудебном) порядке в  соответствии со статьей 91 Административного процедурно - процессуального кодекса  Республики Казахстан.    В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О языках в  Республике Казахстан», ответ да н на языке обращения.                Заместитель р уководител я                                                          С .  Алибаева       Исп:   Ж.   Рахман            Ж.   Иманбеков           Н. Тасжурекова          А. Мыктыбаева         Г. Байгабылова      т ел: 45 - 89 - 33  
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JKam6bin obnbickl aKiMAiriHIK
BeTepuHapus 6ackapMachiHbiH
"»Kam6bin o6nbICbIHbIH
BeTepuHapUANbIK CTaHLsACH"
LapyaLbInbIK XYPridy KyKbiFbIHAaFb!
KOMMyHanAblk MEeMMnekeTTik
KecinopbiHbI

KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Tapas k.,
Kapartay LLlafbiH ayaaHbl 2

KommyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe
npeanpusTHe Ha npase
XO3SICTBEHHOTO BeAeHs!
"Kambbinckan obnacrHas
BeTepuHapHas cTaHums"
ynpaBneHus BeTepuHapuu akumara
Xam6binckon obnactn

Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Tapas,
MukpopaiioH KapaTay 2

26.02.2025 Ne3T-2025-00391691

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391691 o1 5 cheBpansa 2025 roga

KM Ha MXB «XKam6binckas obnacTtHas BETepyHapHas CTaHLWs» ynpaBreHns BeTepuHapum
akvmaTtaXXambbinckoi obnacTu coobLuaeT, oTaen BeTepuHapun MepKkeHcKoro paiioHa, npeactasnset
Bam nHdpapmaumouTo Ha Tepputopusx cen Acnapa,lllangoBapctaHuuscel, Apan,Keictak, AKepMeH,
Kbisbincaii v XKayraiu 6aTbip 3aXopOoHeHWiA cBUpCcKol 3Bkl He 0BHapyeHo. CUBUPO-A3BEHHbIE
3axopoHeHue B cene KeHecyd k/x AnTbiH6eKoB koopanHaTbl 06/092-068/497 kafacTpoBblii HOMEP
KoopauHatbl X N- 430001.02004 N-430001.04115 N-430001.11002 N- 430001.08999 KoopauHatb Y
E-732840.96307 E-732841.06352 E-732841.04001 E-732840.93265 BbicoTa Haj ypOBHEM MOPS
623.710 623.704 623.722 623.681 YyacTok Tpacca 3anagHas EBpona-3anagHbiii Kutait06/092-068
1498kapacTpoBbliii Homep KoopauHaTbl X N-430039.98062 N- 430040.03823 N-430040.08413 N-
430040.02486 KoopauHaTtbl Y E-732830.41804 E-732830.47822 E-732830.39707 E-732830.33596
BbicoTa Hag ypoBHeM Mopsi 617.633 617.677 617.654 617.653 BroTepmunyeckve AMbl Ha TeppuTopun
cenAcnapa, cTllangosap, Apan,KeicTak, Kbisbincaii u >Kayraw Batbip CKOTOMOMMMBbHUKOB U
61OTEPMUIECKUX AM HET. BrioTepMuyeckas siMa pacrornoxeHa Ha 3eMnsAX AKEPMEHCKOTO CEMbCKOro
oKpyra B CEBEpHOM HanpaBneHumn oT ¢. AKepMeHHa paccTosiHum 6313 M. Meorpadmyeckue koopanHaThl
pacnonoxenun C.111.43°06 15.61, B.[] 73°28 18.18 n umeet nnowaab-0,0625 ra, kagacTpoBbliit
Homep06-092-080-013.EroTepMmnyeckan sma B cene KeHec Ha CTaguin 3aBepLUEHNA CTPOUTENLCTBA, U
He HaxoAUTCA Ha BanaHce NpeanpuUsATUSA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Bp.n.o pykoBoauTens BEPAbIEAEB CEPUK CBE3[IGEKOBNY

Wcnonnutens
BASAPEAEBA PO3A KAVPATOBHA
Ten.: 7088188894

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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KoMmyHanbHoe rocyaapcTeeHHoe

"Yam6bin obnbickl akiMAiriHIH yupexaeHue "YnpaeneHue
TabuFu pecypcTap xeHe Taburat NpUPOAHBIX PECYPCOB 1
naiaanaHyabl petrey 6ackapmacsl” perynupoBaHus
KOMMyHangblk MEMneKeTTik Mekemeci Np1poOAONONb30BaHNA akuMaTa
Xam6binckoi obnactu”
Kasakcran Pecny6nukacel 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxctad 010000, r.Tapas,
Abaii NaHFbinbl 133A MpocnekT AGas 133A

19.02.2025 Ne3T-2025-00391293

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391293 o7 5 cheBpansa 2025 roga

YnpaBneHne NpUpoaHbIX PECYPCOB W PErYNINPOBaHNS MPUPOONONb30BaHNA akuMaTa XKambblnckoi
obnacTu cooblyaeT yTo, chakTuieckas Macca BbIGPOCOB (TOHHbI B roA) MO NPeANpPUATUSIM, BHOCALLIUM
BKNaj B 3arps3HeHe aTMocepHOro Bo3ayxa 3a MocneAHuit rof no MepKeHcKkomy paiioHy
YKambGbinckoi obnacTtv coctaBnseT 6753,17498982 ToHH/roa. CornacHo ctaTbe 75
AaMUHMCTpaTVBHOTO NpoLieaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnmkv KasaxcTtaH Bel Bnipase
03HaKOMMTCS C MaTepuanam1 aAMUHUCTPATUBHON NPoLieAypbl. Moy 3TOM B COOTBETCTBUM C YacTsamu 1,
3, 4, 6 ctatby 91 AOMMHUCTPaTUBHOrO NpoLieaypHo-npoleccyanbHoro Kogekca Pecnybnvkm
Ka3saxcTtaH, Bbl BnipaBe o6xanoeaTtb agMUHUCTPaTUBHbIA akT B aAMWHUCTpaTUBHOM (gocyae6Hom)
nopsiake. PaccMoTpeHwe xanobbl B aAMUHUCTPaTUBHOM ([OCYAEGHOM) NOpSAKE NPOU3BOAUTCA
BbILLECTOALLMM aAMUHICTPaTUBHLIM OpraHoMm. Mpy 3ToM xanoba nofaeTcs Yepes aAMUHUCTPATUBHBIN
opraH Yeil a]MMHUCTPATUBHBIN akT oBxanyeTcs. B cryyae oTcyTCTBUA BbILLECTOSLLETO
a[IMMHUCTPATVUBHOTO OpraHa aAMUHUCTPATUBHBIN aKT MOXET 6biTb 0GXanoBaH B cyae.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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W.0. pykoBoauTens EFEMBEPVEB HAPTAW ANTMBEKOBUY
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WcnonHutens:

AFABEK CEPIK OCNAH¥NbI

Ten.: 7766774333

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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KasakctaH Pecnybnukacel Skonorvs PecnybnukaHckoe rocyapcTBeHHoe

XoHe Tabufu pecypcrap npeanpusTUe Ha npase
MUHUCTPNIriHIK "Kasrmgpomer” XO3AWCTBEHHOro BeieHUs
LWapyalubInbIK Xyprisy KyKbifbiHAaFb! "KasrmpgpomeT" MunucTepcTeBa
pecny6nmkanblk MeMnekeTTik 3KONOrMM U NPUPOAHBIX PECYPCcoB
KaCiNOopHbI Pecny6nuku KasaxcraH
KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Ecin Pecny6nuka Kasaxcran 010000, paiioH
aypaHel, MaHrinik En Aaneinel 11/1 Ecunb, Mpocnekt Maxmnuk En 11/1

16.06.2025 Ne3T-2025-01910435

ToBapWLLEecTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-01910435 ot 10 moHs 2025 ropa

TOO «Konpay» PI'M «KasruapomeT» MUHUCTEPCTBa 3KOMOTMN U NMPUPOAHBIX pecypcoB Pecrybnvkun
Ka3saxcTtaH, paccMoTpeB Balue obpalyeHue ot 10 nioHs 2025 roga Ne 3T-2025-01910435
NPeoCTaBMAET KNMMATUYECKYI0 MHGOPMaLMIO N0 METEOCTaHLMMU MepKe COrnacHo MPUMOXEHMIO.
[ononHuTensbHo coobliaeM, B COOTBETCTBUM CO cTaTbei 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHO-
npoueccyanbHoro koaekca Pecny6nukv KasaxctaH ot 29 uioHst 2020 roga Ne 350-VI, yuyacTHuk
a[IMMHUCTPATVBHOI NpoLieAYpbI BipaBe 06XanoBaTb aAMUHUCTPATUBHDIN akT, aMUHUCTPATUBHOE
nevicTeue (GesfeiicTBME), HE CBA3AHHOE C MPUHATUEM a[JMUHUCTPATUBHOTO aKTa, B aMUHUCTPATUBHOM
(nocynebHom) nopsigke. MpunoxeHue: MHdopmaums 2 nucT.

3amecTuTenb reHepanbHoro AvpekTopa YPUHBACAPOB MAHAC UOWPCOBUY

Wcnonnutens
MAKATOB O/DKAC OPKMHOBUY
Ten.: 7023189071

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMLIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikbly 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTPOHHOM AOKYMEHTE 1 MeKTPOHHOI
LMPOBOV MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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IIpunoscenue x nucomy

KimmaTtnueckne nxaHHble mo MC Mepke
(KamobLIcKast 061acTe MepKeHCKHI paiioH)

HanmeHoBaHHe MC Mepke
Cpennsisi MAKCHMAIbHASI TeMIIEPATyPa BO3IyXa 3a 32.49C
HIOIb
CpeaHsisi MEHHMAJIbHASI TeMIIePaTypa BO3AyXa 3a 9.90C
SIHBapb
AGCOTIOTHBII MAKCHMYM TeMIIepaTypbl BO3IyXa 3a +449C
TojX
AOCOTIOTHBIIf MHHHMYM TeMIepaTypbl BO3yXa 32 36°C
TojX

Cpennee MecSTTHOE KOJTMIECTBO 0CATKOB,MM
I |II |0 |IV|V |VI|VII| VIO [ IX | X | XT | XII | Tox
23|30 4561|5834 17 10 | 15136]40 | 29 | 398

Cpennss MecsiYHasA TeMIIepaTypa Bo3ayxa,’C
I oI oo v A4 VI |VII | VI | IX | X | XI|XIO | T'ox
-491-36|29 118|167 [22.1| 25 |232|175|99| 3 |-22]10.1

Cpennss Mecsi9Hast M T0A0Bast CKOPOCTh BeTpa, M\c
I |[II [O0|IV |V |VI|VIO|VII | IX| X | XTI | XIT | T'ox
15/16]19|2.1]20]20| 19| 18 |17[16]15|15] 18

MakcHMaIbHas CKOPOCThb BeTpa (M/c)
I |0 |IOO(IV |V | VI|VII| VI [IX | X | XI | XIT | Tox
1511625 25[24|18| 20 28 | 1812021 20 28

CpenHss CKOPOCTD 110 HANPABJIEHHAM 32 L0, M/C
C CB B 0B 0 103 3 c3
2.0 2.2 2.3 19 19 2.0 2.9 2.7

Cpenusis MecTUHAs M T00Bast OTHOCHTEIbHASA BIAKHOCTD BO31yXa, %
I |IT |IO0 IV |V | VI|VII|VIT | IX | X | XT | XIT | T'ox
81 80|76 | 66 |62| 50| 44 43 |48 64|76 | 82 64

TToBTOpseMOCThL HANIPABJIEHHIl BeTpa M IITHIel, %
Mecsg C|CB|B |IOB |10 | 103 | 3 | C3 | IITnis
SAnBapp 5110 |15) 12 |24 ] 10 |16] 9 23
Anpenb 6|14 |18 8 16 | 10 {19 9 19
Hroap 6|10 [13 9 23112 [17] 10 19
OkTsa6pp | 6 | 12 | 15| 10 | 25 9 [14]| 9 25
Tox 6|12 (15 10 | 22| 10 |[16] 9 22
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IIpumeuanue: MC Mepxke bnusznexcawas memeocmanyus x c.Kenec, Acnapa, Apan Keicmax,

Axepmen, Koizvincaii, Kayzaw 6amuoip, cmanyus Hlandoeap Mepxercrozo paiiona XKambvinckoii
obnacmu.

Hen: JIM VK E.Quimeanu
Ten: 8(7172) 79-83-02
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KomMyHansHoe rocyaapcTBeHHoe
yupexxaeHve "OTaen XUnuLyHo-
KOMMYHaIbHOro X03sIMCTBa,
naccaXupcKoro TpaHcnopTa u
aBTOMOGMNBHbBIX JOPOr akMmaTa

"Mepki ayaaHbl aKiMAriHiH TYPFbIH Yid-
KOMMyHangpIK Lwapyatubinbik,
XornayLubinap Keniri xeHe
aBTOMOGMNb Xonaapbl Genimi”
KOMMyHanblk MeMnekeTTik MekeMeci

MepkeHckoro paiioHa"
KasakctaH Pecny6nukacel 010000, Mepke a., Pecny6nuka KasaxcraH 010000, c.Mepke,
S3imbex blcmannos kewweci 169 ynuuya Asumbex Vicmaunos 169

21.02.2025 Ne3T-2025-00425777

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00425777 ot 7 cbeBpansa 2025 roga

Dvpextopy TOO «Konaay» A.Y.Canvesoit Ha Balwe nncbmo ot 06.02.2025 roaa 3a Ne3T-2025-
00391377; KI'Y «OTAEN XUINLLHO-KOMMYHaIbHOro X03f1MCTBa, Maccaxupckoro TpaHenopTta u
aBTOMOBUIbHBIX Aopor» akumaTta MepkeHckoro paiioHa (danee-Otaen) goBoaut Ao Balero ceeaeHns
uto, OTAEnN He pacrnonoraeT MHGhOpPMAaLME Mo KOOPAMHATaM CYLLECTBYIOLUMX KnaabuL,
CKOTOMOTUNBHIKOB, GUOTEPMUYECKIX AM MO YkasaHHbIM CEMNbCkiM okpyram. Ha Tepputopum c.KeHec
cywecTsyeT nonmroH TBO, nornoLaap KoTopoii cocTaBnseT 1.5 ra, Ha CEroAHALLHNI AeHb 3aKpbITbliA
pelLeHrem cyaa, C.AKEPMEH CyLLEECTBYET NOMWUOH, MoLaAb KOTOPOW COCTaBNAET 7.5 ra, Ha
CEroAHsLLHNIA AeHb 3aKpbIThIi peLleHneM cya. A Tak xe, B cene ApankbicTak, cT.Yangosap,
Kbisbincaii v XKayraiw 6atbip nonuroHoB TBO HeT. PaboTbl N0 PEKOHCTPYKLMM HE 3annaHnpoBaHbl. A
TaloKke JOBOAUM A0 BaLLEro CBEAEHWUA YTO, MOMMUrOHbI ANA NMPUeMa MPOMBbILLNEHHbIX OTXOZI0B,
PaaMoaKTUBHbIX U MEAVULIMHCKIX OTXOZOB He uMetoTcst. CooblaeM Bam Tom, UTo B Criyyae Hecornacus
C NpeAocTaBNeHHbIM OTBETOM Bbl MMEETE NPaBo NoAaTh kanoby B COOTBETCTBIM co cTaTbei 91
AIMVHUCTpaTUBHOTO MpoLieaypHo-MpoLieccyanbHoro kogekca Pecny6nnku KasaxcraH. B.u.o.
pykoBoguTenb otaena C.OtaHbek E.Wca; +7 (72632) 2-27-80;

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Bac mamaH OTAHBEK CAMAT BAKbITXKAH¥ITbI

OpblHaayLbl
OTAHBEK CAMAT BAKbITDKAH¥/bI
Ten.: 7751600010

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak




image24.jpeg
«KAMBbIJI OBJIbIChI KOMMYHAJIbHOE

MEPKI AVAAHbI 9KIMAITTHIH, TOCYAAPCTBEHHOE YUYPEXAEHUE
TYPFbIH YU-KOMMYHAJIIBIK «OTIEJI KHJIMUHO-
LIAPYALUBLABIK, HKOJIAY LIBLJIAP KOMMYHAJILHOT'O XO35ICTBA,
KOJIrl )KkoHE ABTOMOBWJIb MACCAXHUPCKOI'O TPAHCIIOPTA U
JKOJIZAPBI BOJIMI» ABTOMOBWJIbLHBIX IOPOI
KOMMYHAJIABIK AKMMATA MEPKEHCKOT'O PAWOHA
MEMJIEKETTIK MEKEMECI JKAMBbLICKOW OBJIACTH»

080500, Mepki aysist. blemanaos keweci. 169 080500. cenio Mepke. ya. Heman:iosa, 169
Ten.: 8(72632) . paxc: 2-27-80 Ten.: 8 (72632) 2-25-62. ¢ 7-80
E-mail: zhkh.merke@yandex.kz E-mail: zhkh.merke@yandex.kz

T 202 023T/B F
o/ OR_ 202y~

Jupextopy TOO «Koagay»
AY.CanueBoii

Ha sawe nucemo om 06.02.2025 zo0a 3a Ne3T-2025-00391377;

KI'V  «Otaen  KMIHMIIHO-KOMMYHAJIBHOTO — XO3fHCTBA, IAacCaXXHPCKOTO
TPaHCIOPTa M aBTOMOOMIBHBIX JOpOr» akumara MepKeHCKOro paifona (danee-
Omoen) moomut no Bamero cBenenus uyro, Omoen He pacronoraet HHpopMaryeit
[0 KOOPIMHATAM CYIIECTBYIOIMHUX KIafOHIL, CKOTOMOTHIBHHKOB, OHOTEpPMUYECKHX
SIM 10 YKa3aHHBIM CEJIbCKMM OKPYTaM.

Ha Teppuropun c.Kemec cymecrsyer momuron TBO, monomazns KoTOpoi
cocraBisier 1.5 ra, Ha CeroJHANIHHI JeHb 3aKpHITBIH pelleHHeM Cya, c.AKepMeH
CYIECTBYET IIOJMIOH, IUIOMAAb KOTOPOH COCTaBisieT 7.5 ra, Ha CErONHSIIHHUN JeHb
3aKpBITBIH PEIIEHHEM CcyZa. A Tak ke, B cele ApainksicTak, cT.Hannosap, Kessuicaii
u Kayram Gatelp mnomuroHoB TBO Her. PaGoThl MO pPEeKOHCTpYKLHMH He
3al/JaHMpPOBaHBL. A TaKkke TOBOJMM JO BAIlero0 CBEIEHHs YTO, IOJMIOHBI JUIA
npreMa HPOMBIILIEHHBIX OTXOJOB, PaJMOAKTHBHBIX H MEMHIMHCKHX OTXOZOB HE
HMEIOTCS.

Cooburaem Bam ToM, uTo B CTydae HeCOrNIacHs C IPeNOCTaBIEHHBIM OTBETOM
BBl MMEeTe [paBO IIOJaTh Kamoly B COOTBETCTBHH CO crathedl 91
ANMAHACTPAaTUBHOTO  IIPOIETYPHO-TIPOLIECCYalbHOTO  Kofekca — Pecry6uuku
Kazaxcran.

=
B.n.o. pykoBoauTeb oTaea - C.Oran6ex

Binax cepuuax

Eaank Ges

& E.Hea;
& +7(72632) 2-27-80;
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w PecnybnukaHckoe rocyfapcTBeHHoe
yupexaenue "LLly-Tanacckas
6acceiiHoBas MHCNEKLMs No

perynupoBaHuIo, oxpaHe 1

MCroNb30BaHUIO BOAHBIX PecypcoB
KomuTeTa no perynupoBatuio,

oXpaHe 1 UCMoNb30BaHMIO BOAHBIX

pecypcoB MuHUCTepCTBa BOAHBIX

pecypcoB U uppurauuu Pecnybnuim

"KasakcraH Pecny6nukacsl Cy
pecypcTapbl XeHe uppurauus
MuHucTpniri Cy pecypcTapbiH
peTTey, Kopray XeHe naipanaHy
KomuTeTiHiH Cy pecypcTapbiH
peTTey, Kopray XeHe naipanaHy
xeHiHgeri LLly-Tanac 6acceiHaik
MHcneKumsichl" pecnybnukanblk
MeMneKeTTik MekeMeci

Kasaxcran"
Kasakcran Pvecnyﬁnwajcbl 010000, Tfﬂpa3 K., Pecny6nuka Kasaxctas 010000, r.Tapas,
bl6eipaitbim CyneiimeHos keweci 15 ynuua blbbipaiibiva Cyneiimerosa 15

14.02.2025 Ne3T-2025-00391122

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-00391122 o1 5 cheBpansa 2025 roga

LLly-Tanacckas 6acceiiHoBas MHCMEKLMA MO PEryNMPOBaHII0, OXPaHE 1 UCTIONb30BaHMIO BOAHbIX
pecypcoB paccMoTpes Balle obpallieHue, Mo yka3aH!io pa3MepoB BOAOOXPaHHBIX 30H W MOJIOC Ha
TeppuTOpUM cenbekux okpyros (KeHec, Acnapa, ctaHums Yangosap, Apan-KeicTak, AKEpMeH,
Kbisbincaii v YKayraw 6atbip) MepkeHckoro paiioHa YKam6binckoit obnactu B npeaenax ceoei
KOMMETEHLMM coobLIaeT creaytollee. Ha ceroHALHNI AeHb, B COOTBETCTBUM C [ocTaHoBNEHEM
akvmarta »Kambbinckoii obnact Ne318 ot 30 aekabps 2024 roga «O6 ycTaHOBNEHWUW BOAOOXPaHHBIX
30H 1 MOMOC Ha BOAHbIX 06beKTax XamBblricKoi 06nacTit 1 PEXUM UX XO3ANCTBEHHOO
MCMONb30BaHNs» B HIbKeYKa3aHHOM BOAHbIX 06BEKTax pacnonoxeHHble B MepkeHCKoM paiioHe
YKambbinckoi o6nacTu ycTaHoBREHbl BOAOOXpaHHbIE 30HbI U nonocskl: 1) Peka YKamaH Kapacy, wipuHa
BOJ0OXpaHHON nornockl-35M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 2) Peka Kapacy, WwvpyHa BogooXpaHHow
nonocbl-35M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 3) Peka KuHawvkTac, WwrpvHa BogooxpaHHoi nonockl-100Mm,
BOJoOXpaHHas 3oHa-500M. 4) Peka Monanbl, LUMpUHa BOA0OXpaHHo nomnocbl-35-55m, BogooxpaHHas
30Ha-500Mm. 5) Peka KoparaTbl, LMpYHa BOAOOXpaHHOI nomnock! -35-50m, BogooxpaHHas 3oHa-500Mm. 6)
Peka Acnapa, Lu1puHa BoJooxpaHHol nonockl-50-100m, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 7)
BopoxpaHunuue JleHnH Xonbl, lWyprHa BoA0OXpaHHoi nonockl-100m, BogooxpaHHas 3oHa-500Mm. 8)
Peka Mepke, LWnpvHa BogooxpaHHOW nomnockl-35-75M, BogooxpaHHas 3oHa-500m. 9) BogoxpaHunviie
LLnnwk, LWmpuHa BogooxpaHHo nomnockl-50M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. 10) Peka ALubiGynak, LuMpuHa
BOJ0OXpaHHON nornockl-35-55M, BogooxpaHHas 3oHa-500M. Mo npeacTaBneHHbIM KOOpAUHaTaM rpaHuL
y4acTkoB «AKEPMEH» YCTAHOBIEHO, YTO MO TEPPUTOPUM Ha PacTosHIMM 40M HaxoauTcs
BoJOXpaHUnuLLe AkepmeH-1, AkepMeH-2. CornacHo NpaBun YCTaHOBMEHNS BOAOOXPaHHBIX 30H 1 Mofoc
(npuka3 MuHucTpa cenbekoro xo3saiictea Pecnybnuku KasaxctaH ot 18 mas 2015 roga Ne 19 -1/446)
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHumaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 m. T.e.
y4acToK HaxoaMTCs B BOAOOXPaHHOI 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBMNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4acTkoB «Apar-KbicTak» YCTaHOBMEHO YTO, Ha TEPPUTOPUM HAXOAMTCS BOAOXpaHUMILE Acnapa-1,

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Acnapa-2, Acnapa-3. CornacHo npasun yCTaHOBMEHUA BOJOOXPaHHbIX 30H U nornoc (npvkas MuHucTpa
cenbckoro xo3sancTea Pecny6nuku KasaxcTaH ot 18 mas 2015 roga Ne 19 -1/446) pasvep
BO0OXPaHHON nornockl NpuH1mMaeTcs 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHO 30HbI — 500 M. T.e. yyacTok
Haxo[IUTCA BHE BOJOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mo MpeacTaBneHHbIM KOOPAVHATAM rpaHiL, y4acTKoB
«Acnapa» yCTaHOBNEHO YTO, Mo TEPPUTOPUM NpoTekaeT peka KalibiHabicail. Ha BbilleykasaHHOM
BOJHOM OBGbEKTE He YCTaHOBNEHb! BOAOOXPaHHbIE 30HbI M NOMOChI. Ha CEeroaHsALIHIIA IeHb akuMaTom
YKam6binckoii o6nacTv BeAyTcs paBoThl Mo YCTaHOBNEHMIO BOJOOXPaHHbBIX 30H M NOMNOC Ha peke
KalibiHgpicai. CornacHo MpaBniom ycTaHoBMEHUS BOAOOXPAHHBIX 30H M MOMOC Ha BOAHbIX 06bEKTax
(npuka3 MuHWcTpa cenbekoro xosaincTea Pecnybnuku KasaxctaH oT 6 ceHTsibps 2017 roga Ne 379),
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHumaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 m. T.e.
Y4acToK HaxoAMTCs B BOAOOXPaHHOIA 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBMNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4acTkoB «Xayrall 6aTbip» YCTaHOBMEHO YTO, MO TEPPUTOPUM NPoTekaeT peka TokTac. Ha
BbllLI€yKa3aHHOM BOJJHOM OGbEKTE HE YCTaHOBMEHbI BOJOOXPaHHBIE 30HbI 1 MOMockl. Ha ceroaHsAWHMI
[ZieHb akuMaToM YKaMGbIncKoil 06acT BeyTcA paboTbl N0 yCTAHOBNEHNIO BOJOOXPaHHbIX 30H U Noroc
Ha peke TokTac. CornacHo MpaBuioM YCTaHOBNEHWA BOAOOXPaHHBIX 30H 1 MOMNOC Ha BOAHBIX 06BbEKTaxX
(npuka3 MuHucTpa cenbekoro xosaincTea Pecrnybnuku KasaxctaH oT 6 ceHTsibps 2017 roga Ne 379),
pa3mep BogooxpaHHol nonockl npuHnMaeTcsa 35-100 METPOB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 M.T.e.
Y4acToK HaxoAMTCA B BOAOOXPaHHOI 30He 1 monoce. Mo NpeAcTaBNeHHbIM KoopArHaTaM rpaHuL|
y4yacTkoB «KeHec» yCTaHOBMNEHO YTO, Ha TeppuUTOpMM yyacTka B paguyce 1000 M BOAHbIX OGLEKTOB HET.
CornacHo nNpaBun YCTaHOBMNEHUA BOAOOXPaHHBIX 30H 1 Nosioc (Mpuka3 MUHIUCTpa CenbeKoro Xo3ancTea
Pecny6nuku KasaxctaH oT 18 masi 2015 roga Ne 19 -1/446) pasmep BogooXpaHHOW Nonock!
npuHumMaeTcs 35-100 MeTpoB, BOAOOXPaHHOM 30HbI — 500 M. T.€. y4acToK HaxOAUTCS BHE
BOJOOXpPaHHbIX 30H 1 Nonoc. Mo NpeACcTaBNEHHbIM KOOpAYHATaM rpaHuL| y4acTKoB «Kbiabincaii»
YCTaHOBMEHO YTO, Ha TEpPpPUTOpMK yyacTka B paaunyce 1000 M BoaHbIX 06BbeKToB HeT. CornacHo npasun
YCTaHOBIEHNS BOJOOXPAHHBIX 30H U NOMoc (Mprkas MUHUCTPa CENnbCKoro Xo3aicTsa Pecny6nnku
KasaxcTtaH oT 18 masi 2015 roga Ne 19 -1/446) pasmep BogooxpaHHol norockl npuHuMaeTesa 35-100
METPOB, BOA0OXPaHHOI 30HbI — 500 M. T.€. y4acToK HaxoamMTCA BHE BOAOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mo
npe/cTaBneHHbIM KOOpANHAaTaM rpaHUL| y4acTKOB «CTaHLWsA YangoBap» yCTaHOBNEHO UTO, Ha
TeppuTopum y4acTtka B paguyce 1000 M BoAHbIX 06BEKTOB HET. CornacHo npaBun yCTaHOBNEHNS
BOJ0OXpaHHbIX 30H W noroc (npukaa MuHMcTpa cenbekoro xo3siictea Pecnybnuvku KasaxctaH ot 18
mas 2015 roga Ne 19 -1/446) paamep BoJoOXpaHHON nonockl NnpuHumaeTcs 35-100 MeTpos,
BOJ0OXpaHHON 30Hbl — 500 M. T.€. y4acTok HaxoAUTCA BHE BOAOOXPaHHbIX 30H 1 nonoc. Mpu
paspaboTke paboyero npoekta (OBOC) Ans cornacoBaHnsA pasMeLLEHNs NPeanpUsATUA U Apyrnx
COOPYXKEHWI, a TakKe YCIOBMIA NPON3BOLCTBA CTPOUTENbHBIX M APYTiX paGoT Ha BOAHbIX 06 BLEKTaX,
BOJOOXpaHHbIX 30HaX M Nornocax TPeByTCA crieaytoLMe HUKeyKasaHHbIe MH(OPMaLMK: -onncaHne
npezrnonaraemMoro MecTa ocyLecTBMEHNS HaMeYaeMol AEATENbHOCTY; -Bobl (B TOM Uncne
rMIpPOMOPONIOrMyECKNE N3MEHEHIA, KONMYECTBO 1 KaYECTBO BOA); -OMMCAHUE COCTOSHISA OKpYXKaloLLen
cpenbl (Mo BOAHOMY pecypcy) Ha MpeanonoraeMoil 3aTpariBaemoii TEpPUTOPUN Ha MOMEHT
COCTaBIIEHNS OTUETA; - ONKCaHe BO3ENCTBIE Ha MOBEPXHOCTHBIE 11 NOA3EMHbIE BObI; - 06bEM
BoJONOTPE6NEHNS B NepVoA AKCnyaTaLum; - BO4OOXpaHHblE MeponpuaTHs cornacHo cT. 113, 114,115
n cT. 125 BopHoro kogekca PK; -npu cTponTenbCTBe, CBA3aHHbIX C UCMONMb30BaHWEM MOA3EMHbIX BOA,
Mepbl N0 NPEOTBPALLEHNIO BPEHOE BNUAHNE Ha NOBEPXHOCTHbIE OGBLEKTHI 1 Ha OKpYXatoLLyto cpeay
(30Ha caHUTapHOW OXpaHbl); -MEPONPUATUI, NPeNOTBPALLaoLMX 3aTONNEHNE, NOATOMNEHNE,
3abonaunBaHue 1 3aconeHne 3eMerb 1 3po3uio MouB. B cryyae Hecornacus ¢ AaHHbIM peLueHnem Bbl,
cornacHo cTatbi 91 AAMUHUCTPaTUBHOTO NpoLeaypHo-npoleccyansHoro Kogekca Pecny6nvku
KasaxcTaH, Bnpase o6xanosaTb €ro B BbILUECTOALWMIA OpraH Unu B cya. B cooteeTcTBUM CO cTaTben 11
3PK «O sisbikax B Pecnybnvke Kasaxctan» oT 11.07.1997 roga Ne151 oTBeT Ha 3asBneHvne
NOATOTOBNEH Ha A3blke 0GPaLLEHNA.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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PykoBoauTenb MHCeKLUM WBPAEB TAJITAT KOCIMAHOBUY

WcnonHutens:
TYPCLIHEAV EPHAP ACKAP¥/IbI
Ten.: 7262431240

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbiy 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COrnacHo nyHkTy 1 craTey 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-

6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3
B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO

npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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ITangoBap Mepkenckoro paiioHa JKamOsrickoit o6nacti. KoppekTupoBkay, pecypcsl Wit
3aIachl MOJIE3HBIX HCKONAeMBIX OTCYTCTBYIOT.

3amecTHTENb PYKOBOIUTENS YIIPaBICHIS Monnames baysip:xan MoMBIHKYTOBIY

By sgpat KP 2003 AEUITSI 7 KARTAPHEIATS! JIeKTDORIS! KYAAT A3He JEKTDOREI CARTEIK KOT KOIO) Ty PATE! JARHEIH 7 GaGHL, | TapMarkisa cofikec Kara GeTiEIeri 3aHMe T
STEKTPORILIK KZAAT Wi elicense kz NOPTATINTA KyPEUTFaE TEKTPORISK KYAAT TYTEYCKACKH Wiww elicense kz IOpTaI&IEa TeKcepe anacers

JIQHEBIR JOKYMEHT COTTaCHO My&Ty | crarsit 7 3PK oT 7 7EBaps 2003 rofa «Ob SMEKTPOHKOM AOKYMEETe I IeKTPORHOH MipPOBO IOATACH) PABEOIEAICH JOKYMEHTY Ha 6
HoCHTee. MeKTPORHRI AOKYMERT CHOPMHPOEIH Ha nopTaze wivw.elicense kz. IIpOBEpHTS NOLTHEROCTS JMeXTPOHEOrO OKYMETa BEI MOAETE Ha NOpTane www.elicense kz
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KaMOBLT 001LICHIHBIH dKIMIITL Axumat KaM0ObLICKOii 061acTH

"JKaMOBLI 00.IBICHI KIMIITiHIE TAOHFH
pecypcTap KoHe Ta0HFAT naliaaaaHyAbl
peTTey 6ackapMachl" KOMMYHAIABIK

KoMMyHaIBHOE Focy1apcTBeHHOE
Yyupe:kaeHHe "'YrpaBieHHe IPHP OXHBIX
PecypPCoB H pery.IHpoBaHHs

MeMJIeKeTTiK MeKemeci NPHPOIONO/Ib30BAHMS AKHMATA

JKambbLickoii o6aacTn"

TAPA3 K., AGaii lanrsuib, Ne 133A yii T.TAPA3, IIpocnekT AGas, qom Ne 133A
3AKJTIOYEHHUE

00 OTCYTCTBHH HJIH MAJO3HAYHTETbHOCTH II0JIe3HBIX HCKONAeMBbIX B HePaxX MO
Y4acTKOM IpeacTosimeii 3acTpoiikn
Homep: KZ71VNWO00010263
JlaTta BBIAAYH: 04.06.2026

Ilo mMerommmMcs MaTepmanam B KomMMyHampHOE TocydapcTBeHHOE ydpekaeHne "YipapieHne
HOPHPOIHBIX PECYPCOB U PEryINPOBAHUS MPUPOIONONb30BaHMs aknMaTa JKamObickoii o6macTn"
, COITIaCHO IIPeICTAaBICHHBIX 1OBapHINECTBO C OTPaHMYEHHOH OTBeTcTBeHHOCThIO "Kommay",

KOOPIMHAT:
KoopIHHATHI YIJIOBBIX TOUEK
VrioBsle TOUKH CeBepHasi IIAPOTA BocToHAs T0aroTa
rpaxycsr MHHYTBI CeRyHTBI rpanycsr MHHYTBI ceKyHIB

13 42 46 25.1 73 27 26.85
12 42 46 43.72 73 27 19.61
11 42 46 57.07 73 27 6.53
10 42 47 9.09 73 26 39.05
9 42 46 58.99 73 26 29.68
8 42 47 0.77 73 26 8.68
7 42 46 47.52 73 26 7.71
6 42 46 435 73 26 31.55
5 42 46 44.95 73 26 41.99
4 42 46 3541 73 26 44.52
3 42 46 22.6 73 27 2.75
2 42 46 16.29 73 27 12.84
1 42 46 16.26 73 27 18.01

IIpunoxenue

B cootBerctBuM ¢ «IIpaBuiaMu BEIIAYN paspelleHNs Ha 3aCTPOIIKy IIIOIanel 3aleraHus
HOJIE3HBIX NCKOMAEMBIX», YTBEPIKISHHBIMHI IPHKa3oM MIHHCTPA 0 HHBECTHIMAM U
nHGpacTpyKTypHOMY pasBuTmio Pecmy6mkn Kaszaxctan ot 23 mast 2018 roga Ne 367, coobGmaert,
9TO B IIpefenax reorpagpuueckux KoOopaMHAT, IPeACTaBICHHBIX 10 065eKTy « CXeMbl pasBUTHS I

2 A x of 2 L2l i
By sgpat KP 2003 AEUITSI 7 KARTAPHEIATS! JIeKTDORIS! KYAAT A3He JEKTDOREI CARTEIK KOT KOIO) Ty PATE! JARHEIH 7 GaGHL, | TapMarkisa cofikec Kara GeTiEIeri 3aHMe T 5
STeKTPORILIK KypAaT W elicense kz TOPTATSINTA KYPEUTFaE EKTPOR TS KYAAT Ty THYCKACEH Wiww.elicense kz IODTaJISIEa TeKcepe anacers 2

JIQHEBR JOKYMEHT cOTTacHO Myt 1 crarsit 7 3PK oT 7 sBaps 2003 r07a «O0 JIeXTPOHEOM JOKYMEHTe 1 37eKTPORHOM IHPPOBOR HOATHCH) PIBEOIHAISH AOKYMERTY Ea Gy
HOCHTeAe. JeKTPORHEL: AOKYMEET CJOPMIPOBAT Ha NopTazne Wi elicense kz. TIpOBEPHTS TIOLHIHOCTS IMEITPOREOT AOKYNERT BEI NOXCTE Ha mopraze www.clicemselz. [
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3acTpoiiku (YIpOIIEeHHEIH BapHAHT FeHePalbHOTO IIIAHA MAJOr0 HACENIeHHOTO MYHKTa) C.
Ks13pacait Mepkerckoro paitoHa XKamObuickoit o6nact. KoppekTupoBkay, pecypcsl nin
3aIachl MOJIE3HBIX HCKONAeMbIX OTCYTCTBYIOT.

3amecTHTENb PYKOBOIUTENS YIIPaBICHIS Monnames baysip:xan MoMBIHKYTOBIY

By xgpat KP 2003 AEUITHIE 7 KARTAPHEIAFS! « JIeKTORIS KYAAT AJHe JeKTDORIEN CARTEIK KOT KO0 Ty PATEI IAHHAIE 7 GG, | TapMarsiea cofiKec Kara3 GeTisUIeri 3aMe Tem
STeKTPORILIK KypAaT W elicense kz TOPTATSINTA KYPEUTFaE EKTPOR TS KYAAT Ty THYCKACEH Wiww.elicense kz IODTaJISIEa TeKcepe anacers
JTaEEGE 0Ky MEET coracko IyEKTy | ctarss 7 3PK or 7 #rBaps 2003 10712 «O6 JeXTpORHOM IOKYMeHTe H JeKTPOEHOH IHPPOBO HOXIHCH) PABHOIEATCH IOKYMEHTY B2 GYMaAy
HoCHTee. MeKTPORHRI AOKYMERT CHOPMHPOEIH Ha nopTaze wivw.elicense kz. IIpOBEpHTS NOLTHEROCTS JMeXTPOHEOrO OKYMETa BEI MOAETE Ha NOpTane www.elicense kz
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"Ka3zakcTan Pecnydankacsl ©OHepkacin
JK9He KYPBLJIbIC MUHHCTP.IIri I'eonorns
KOMHTeTiHiH "OHTYCTiKKa3KepKodHayb! "
OnTyYCcTik KazakcTan eHipapaabiK
Teo0JIorus eNapTaMeHTi" pecnyoIHKaIbIK
MeMJIeKeTTiK MeKeMeci

04.06.2026

Pecny0.IHKaHCKOe TOCYIapCTBeHHOE
yupexaenne "FOxno-Ka3axcTancKHii

Me KPerHoHAIbHbII JeapTaMeHT re0J0THH
Komurera reosiorun MHHHCTEPCTBA
NPOMBINLTCe HHOCTH H CTPOHTEIbCTBA
Pecnyommukn Kaszaxcran "IO:xkasHegpa"

KZ56VNW00010242

Pe'}y.l'leaT corjiacoBaHHu s

ToBapHIIIeCTBO ¢ OrPAHHYEHHO OTBETCTBEHHOCTHIO
"Koamay"

IIo 3asBiIeHHI0 NeKZ62RN'W00250506 0T 26.05.2026T., KacaTelbHO BBJAYH 3aKTIOYEHHS 00 OTCYTCTBHH
HITH MaT03HAYHTeIbHOCTH II0Ie3HBIX HCKOIaeMbIX, COOOIIAeM ClIeylolee:

KasaxcTaH Pecrry61ukacsl IHBeCTHIIHANAP JKoHe HHQPAKyPRUTEIMABL 1aMy MHHHCTIPITHIH 2018 KBITFSI 23
MaMbIpaarsl No 367 OyiipriFbiMen Gekirinren «llaffaibl Ka36anap xaTKaH anaHaapia KYPBLIBIC calyFa pykcar Gepy
KaFH/JachlHA» Colikec, «CXeMBl PasBHTHA H 3aCTPOHKH (YNPOIIEHHBIH BapHAaHT TeHEPaTbHOTO IIAHA MAloro
HaceleHHOTO IyHKTa) c. KwI3blacaif MepkeHCKoTo paifora JKaMOBLICKoH o6macTH. KoppeKTHpOBKa» GOMBIHIIA
Gepitren reorpadusTBIK KOOPJAHHATTAp IIETiHe MaiiJaibl Ka30a pecypcTapel HeMmece OHBIH KOPTaphl KOKTHIFBIH
xabapraiisl. B cooTBeTCTBHH ¢ «IIpaBHIAMH BELIAYH pa3pellleHHs Ha 3aCTPOIKY IION@/eil 3aTeraHHs IONe3HBIX
HCKOIIAeMBIX», YTBEPKICHHBIMH NPHKAa30M MHHHCTpa IO HHBECTHIHAM H HH(PACIPYKTYPHOMY Pa3BHTHIO
Pecmry6muku KasaxcTan oT 23 mad 2018 roma Ne 367, coobmaer, 4To B Hpejenax Ireorpa¢uueckuX KOOPIHHAT,
TIpeCTaBIEHHBIX 10 00heKTy «CXeMbl PA3BHTHA H 3aCTPOHKH (YIPOIICHHEIH BADHAHT FeHepalbHOTO ILTaHa Maloro
HaceleHHOTO IyHKTa) c. KpI3blncait MepkeHcKoro paifona JKaMObLIcKoif 06macTH. KOpPpeKTHPOBKAY, PecypChl HIIH
3aIaCHI TIOIe3HBIX HCKOIAEMBIX OTCYICTBYIOT.

PyKoBoJMTE b ie IApTAMeHTa

KopoTkos Anekceii HukonaeBu4

By xypmat KP 2003 ASUITSE 7 KARTADHEIAFs! «JTEKTPORIE KYAAT AJHe JTEKTDORILI CARIEIK KOT KOX0» TYDATS! JAHEEIE 7 GaOEt, | TapMarsisa cofikec Karas GeTIEIeri JaHMEH Tox
Jlasmi TOKyMeHT coracao myEkry | crarsi 7 3PK ot 7 sBaps 2003 roza "05 STKTOMHOM IOKYMEHTE 1 STKTORHOR NH{POBOM IOTTHCH" PABHOSHATER TOKYMEHTY Ha 6y MAAHOM HOCHTEIE.
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"KasakcTtaH Pecny6nukacblHbiH w PecnybnukaHckoe rocyjapcTBeHHoe

[MleHcaynblK cakTay MUHUCTPAIr yupexxaeHve "[lenaprameHT
CaHUTapuANbIK-3NMAeMUONOrUANBIK CaHUTapHO-3MNUAEMUONOTUYECKOro
6akbinay komuteTi XKambbin KOHTpons Xam6binckoit obnactu
06bICHIHBIH CaHUTaPUANBIK- KomureTa caHuTapHo-
anuaemmonormaneik 6aksinay 3MUAEMMONIOTMYECKOro KOHTpons
AenapTameHTi" pecnybnukanblk MwuHucTepcTBa 3apaBoOXpaHeHUs
MeMIieKeTTik MekeMeci Pecnybnuku Kasaxcran"
Kasakctan Pecny6rmkacel 010000, Tapas k., Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Tapas,
Oliteke bu kelweci 13 ynuua Aviteke Bu 13

01.06.2026 Ne3T-2026-02168518/1

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2026-02168518/1 ot 22 mas 2026 roga

Ha Baw 3anpoc Ne3T-2026-02168518/1 oT 22.05.2026 roga [lenapTamMeHT caHUTapHO-
anuaemMuonornyeckoro KoHTpons Xam6binckorn obnacTu coobuiaeT cneaytowee: B paitoHe cTaHLmn
LLlangosap MepkeHckoro paiioHa »Kambbinckoii o6nacTu pacrnonoxeHa peka paHuToropck. Peka
[paHnTOropck oTHocuTCs K Bogoemam nepBoii kaTeropum kak NOBEPXHOCTHbIN BOAHbIN 06LEKT,
1CMoNb3yeMblii B KaYECTBE UCTOUHMKA LIEHTPANN30BaHHOTO UM HELIEHTPaNN30BaHHOTO BOJHOMO
XO3ANCTBEHHO-NUTLEBOTO BOAOCHaGKeHs. BoflooxpaHHas nonoca peku cocTaBnseT 50 M.,
BOJ0OXpaHHsA 30Ha — 500 MeTpoB. B paiioHe HaceneHHbIX MyHKToB Kbisbincaii v Xayrai 6atbipa
MepkeHcKoro paiioHa BOAOEMbI MEPBOW U BTOPOIA KaTEropUiA, UCMONb3yeMble B KAYECTBE UCTOUHUKOB
LIEHTPanN130BaHHOTO UMM HELIEHTPaN30BaHHOTO XO3ANCTBEHHO-NUTLEBOTO BOAOCHAGKEHNS 1N
1cronbayeMble ANA MaccoBOro oTAbIXa, TypuaMa 1 criopTa, OTCYTCTBYIOT. B cryyae Hecornacus ¢
NPUHATLIM pelleHreM, Bbl BipaBe 06xanosaTh €ro B KOMUTET CaHUTapHO-3MMAEMIUONOTYECKOTO
KOHTpons MuHucTepcTBo 3apaBooxpaHeHns Pecnybnvku KasaxctaH, B COOTBETCTBUM O cTaTbell 91
AIIMVHUCTpaTUBHOTO NpoLiealypHO-MpoLieccyanbHoro kogekca Pecnybnuku KasaxcTaH, Yepes
[lenapTaMeHT caHNUTapHO — 3NMAEMUONOTMIECKOro KOHTPONS XKaMGbinckoii 06nacTi He NosAHee Tpex
MECSLIEB CO JHA MOMyYeHns pelueHus. B cootBeTcTBUM co cTaTbel 11 3akoHa Pecnybrmkv KasaxctaH
«O fAsblkax B Pecnybnuke KasaxctaH», OTBET JaH Ha A3blke obpalleHus.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3amecTuTenb pykoBoauTENs MYXAMETPAXMMOB MYPAT AJIbIBEKOBUY

Wcnonnutens
YCEEBA MEPUSAT AYECEEKOBHA
Ten.: 7072799422

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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PECIIYBJIMKAHCKOE T'OCYJAPCTBEHHOE
VYYPEXJIEHHUE «IEDAPTAMEHT
CAHHUTAPHO-3IIUJIEMHOJIOTHYECKOI'O
KOHTPOJISI ZJKAMBBLICKOH OBJIACTH
KOMMTETA CAHHTAPHO-

«KA3AKCTAH PECHYBIMKACBIHbIH
JEHCAVJIBIK CAKTAY MAHHUCTPIITT
CAHHUTAPHSLUIBIK-SITHIEMHAOIOT HSLIBIK
BAKBLIAY KOMHTETI ZKAMBBLIT
OBJIbIChIHBIH, CAHUTAPHSLIBIK-

SIHUJTEMHOIOTUSLIBIK BAKBLIAY SIHIEMHOJIOTHYECKOI'O KOHTPOJLST
JEIMAPTAMEHTI» PECITY BJIHKAJIBIK MHUHHUCTEPCTBA 3/TIPABOOXPAHEHUS
MEMJIEKETTIK MEKEMECI PECIIYBJIMKH KABAXCTAH»

mIa AliTexe o, 20v 13
) 45-08-83

080012, Tapa3 ka1acl
Tex: 8

DiiTexe ou Komeci, 13-yt 080012, ropox Tapa
62) 45-08-83 Tex:

Ne

Jupextopy TOO «Komxay»
A. CanneBoii

HIIH/FITH

980840000407

Mobunonviii menegon
+77016784002

Ha Bam 3anpoc Ne3T-2026-02168518/1 ot 22.05.2026 roga

JlemapTaMeHT CaHUTapHO-3IMHEMHOIOIHYECKOro KOoHTpoirs JKaMOBIICcKoii 06macTi
COOOIIaeT clemyomee:

B paiione cranmun IlangoBap MepkeHckoro paiiona JKamObIICKOH o6macTi
pacronoxxeHa pexa I'paHHTOTOpcK.

Pexa Ipanurtoropck oTHocuTcs K Bomoemam mepBoil KaTeropmm — Kak
[OBEPXHOCTHBIII ~ BOIHBIH  OOBEKT, HCIONB3yeMBIi B  KauyeCTBE  HCTOYHHKA
LEHTPAIH30BaHHOIO MIIH HELEHTPAIH30BaHHOIO BOJHOIO XO3SiCTBEHHO-IIHTHEBOTO
BOIOCHAOXKEHHS.

Bonooxpannas nmonoca peku coctapisgeT 50 M., BogooxpaHH: 30Ha — 500 MeTpoB.

B paiione HaceneHHbIX NyHKTOB Korssuicaii u JKayram Gatbipa MepKeHCKOTO
palioHa BOJOEMEI IIepBOii H BTOPOI KaTeropHii, HCIIONb3yeMble B KA9eCTBE HCTOYHHKOB
LEHTPATH30BaHHOIO HIH HEI[eHTPATH30BaHHOIO XO03s{ICTBEHHO-ITHTEEBOTO
BOJOCHAOXKEHHSA HJINM HCIIONb3yeMble i1 MacCOBOrO OT/bIXa, Typu3Ma H CIIOpTa,
OTCYTCTBYIOT.

B ciygae HecornacHs ¢ IPHHATHIM pellleHHEM, BBl BIpaBe 00KaloBaTh €ro B
Komuter CaHHTapPHO-3IUEMHOIOTHIECKOTO KOHTPOIIL MuHncrepcTBo
3apaBooxpaHeHHs PecnyOmukn KasaxcraH, B COOTBETCTBUH CcO  cTaTheil 91
AZIMHHHCTPATHBHOTO IIPOIEypHO-TIpOIlecCyalbHOro kojekca Pecry6mikn Kazaxcran,
uyepe3 JlemapTaMeHT CaHHTapHO — OSIHAEMHOJIOTHYEcKoro KoHTpois JKaMObLickoit
00JIaCTH He IT03IHee TPeX MECSIEB CO JHS ITOTYIeHHs PEIIeHU.

B cootBercTBHH co cTratheil 11 3akona PecryOmuku Kazaxcran «O s3bIKax B
Pecny6muke Kazaxcrany, OTBeT JaH Ha A3bIKe OOpaIeHI.

3aMecTHTeIb PYKOBOTHTEIS M. MyxamMeTpaxHMOB

4 Veeesa IIA. & 8(7262)45-89-33




