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1. Введение
1.1. Цели и задачи определение необходимости проведения стратегической экологической оценки по результатам скрининга воздействий Документа
Скрининг воздействий Документов представляет собой процесс выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду при реализации Документов, осуществляемый в целях определения на основании критериев, установленных пунктом 3 статьи 55 Экологического кодекса Республики Казахстан, необходимости или отсутствия необходимости проведения стратегической экологической оценки.
Скрининг воздействий Документа проводится на основании следующих критериев:
1) актуальности Документа с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия Документа целям содействия устойчивому развитию;
2) возможности реализации видов деятельности, устанавливаемых Документом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования;
3) степени влияния такого Документа на реализацию иных Документов;
4) экологических рисков при реализации Документа, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения;
5) актуальности Документа с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды;
6) особенностей экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения);
7) трансграничного характера последствий при реализации Документа;
8) степени и характера возможных последствий реализации Документа для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
9) необходимости оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа;
10) характера предлагаемых изменений в Документ, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.



1.2. Основания для проведения скрининга воздействий Документов
Скрининг воздействий Документов проводится на основании следующих нормативных и правовых документов:
Экологический кодекс Республики Казахстан (статья 55), который регулирует проведение СЭО для стратегических документов, включая генеральные планы населенных пунктов;
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
СН РК 3.01-00-2011 – Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;
СП РК 3.01-101-2013 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов;
Международные обязательства Республики Казахстан в рамках Конвенции Эспо (о трансграничном воздействии на окружающую среду) и Орхусской конвенции (о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды).






























2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Общие сведения
Необходимость корректировки вызвана истечением сроков действия предыдущего генерального плана (от 2009 года) и изменением социально-экономических норм жизнедеятельности общества. Документ выполнен с применением геоинформационных технологий на топографической основе масштаба 1:2000 и является основным юридическим актом, определяющим границы территориального развития и градостроительное зонирование.
В генеральном плане определены краткосрочные и долгосрочные перспективы социально-экономического и градостроительного развития населенного пункта.
Генеральным планом на проектируемой территории определена численность населения. В работе произведен расчет жилищного фонда, определена потребность в объектах повседневного культурно-бытового обслуживания для села данного ранга.
Проектом заложена концепция создания экологически чистого, благоустроенного населенного пункта с высоким уровнем качества жизни, развитием лесного хозяйства и обеспечением современными инженерными коммуникациями.
Документ определяет перспективы территориального развития села: проектная площадь в границах населенного пункта (1265 га) упорядочивается с целью обеспечения прогнозируемого прироста населения качественным жильем и полноценной инфраструктурой с учетом соседства с особо охраняемой природной территорией.
Проектными решениями предусмотрено функциональное зонирование территории с целью рационального использования земель, снижения потенциального негативного воздействия на окружающую среду и формирования комфортной среды проживания населения.
Местоположение населенного пункта
Село Шалдай является административным центром Шалдайского сельского округа Щербактинского района Павлодарской области.
Село расположено в южной части района, в непосредственной близости от уникального реликтового соснового бора — Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». Находится в 85 км от районного центра (с. Шарбакты) и в 145 км от областного центра (г. Павлодар). Водные объекты на территории села отсутствуют.
Сообщение с внешним миром (с районным и областным центрами) осуществляется по автомобильной дороге местного значения.
Целевое назначение и основные задачи
Главной целью проекта является устойчивое развитие села, обеспечивающее создание благоприятной и безопасной среды обитания при формировании новой экономической базы, ориентированной на лесное хозяйство и сохранение уникальной экосистемы.
Основные задачи корректировки:
Выявление проблем сложившейся застройки и анализ использования ресурсов жизнеобеспечения.
Определение направлений пространственного развития (в восточном и северо-восточном направлениях).
Проектирование современных систем инженерного обеспечения (создание с нуля централизованной канализации, развитие сетей водоснабжения).
Упорядочение санитарно-защитных зон, вынос и закрытие старой мусорной свалки (с последующей рекультивацией), закрытие трех существующих кладбищ, нарушающих границы жилой застройки.
Функциональное зонирование территории
В рамках проекта территория села распределена на следующие функциональные зоны с установлением соответствующих регламентов:
Жилая зона: Основа структуры — одноэтажная усадебная застройка с приусадебными участками, а также развитие малоэтажной многоквартирной застройки. Проект предусматривает освоение свободных территорий в восточном и северо-восточном направлениях.
Общественно-деловая зона: Концентрация социальных объектов в центральной части (существующие школа, дом культуры, мечеть, поликлиника, а также проектируемые детский сад, гостиница, баня и объекты торговли).
Рекреационная зона: Существующий дендропарк, парки, скверы, спортивные площадки, а также прилегающие лесные массивы резервата.
Производственная и коммунально-складская зона: Территории действующих предприятий (лесопилка), проектируемого крупного лесопитомника (около 1 га) и пекарни. Располагаются преимущественно на пеиферии с соблюдением СЗЗ.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: Коридоры улично-дорожной сети, проектируемые площадки канализационных очистных сооружений (КОС), главной канализационной насосной станции (ГКНС) и водозаборных узлов.
Зоны специального назначения: Территория нового полигона ТБО, вынесенного за пределы села на нормативное расстояние, а также закрываемые объекты (старые кладбища, скотомогильник).
Этапы реализации проектных решений
Развитие села Шалдай рассчитано на два основных этапа:
Исходный год: состояние на 01.01.2025 г. (численность населения — 1444 чел.).
Первая очередь (до 2033 года):
Рост населения до 1475 человек.
Строительство детского сада на 135 мест, бани и гостиницы на 9 мест.
Строительство лесопитомника площадью 9827 м² как новой основы экономики села.
Организация централизованной системы водоотведения (строительство КОС мощностью 225 м³/сут, ГКНС и 15 км канализационных сетей).
Строительство 7 км новых водопроводных сетей и реконструкция 4 км существующих.
Расчетный срок (до 2046 года):
Рост населения до 1528 человек.
Увеличение жилищного фонда до 45,1 тыс. м² с достижением обеспеченности жильем до 29,5 м²/чел.
Достижение 100% доступа населения к централизованному водоотведению (доведение протяженности сетей канализации до 22 км).
Строительство новых и реконструкция существующих улиц (протяженность дорог 20,1 км) с усовершенствованным покрытием и комплексным благоустройством (озеленение защитными лесополосами).

2.2 Планировочные ограничения
При разработке градостроительной документации для села Шалдай формируется система планировочных ограничений, определяющих допустимые направления территориального развития, размещение объектов капитального строительства и условия использования земель.
Указанные ограничения носят комплексный характер и включают санитарно-эпидемиологические, специфические природоохранные (лесные), техногенные и инженерно-геологические факторы, которые в совокупности формируют пространственную структуру населенного пункта.
Санитарно-эпидемиологические ограничения
Санитарно-эпидемиологические ограничения устанавливаются в соответствии с действующими санитарными нормами Республики Казахстан и направлены на обеспечение безопасных условий проживания населения путем формирования санитарно-защитных зон (СЗЗ).
В селе Шалдай сложилась сложная ситуация с наложением СЗЗ на жилую застройку, что диктует жесткие планировочные ограничения и требует принятия радикальных градостроительных решений:
Производственные объекты: На территории функционирует лесопилка (объект III класса опасности), нормативная СЗЗ которой составляет 300 метров. В настоящее время в эту зону попадают аптека, пожарная часть и 73 жилых дома. Также имеются автозаправочные станции (АЗС, объекты IV класса) с СЗЗ 100 метров, в зону влияния которых попадает 11 жилых домов.
Объекты специального назначения (кладбища): В северной части села расположены 3 существующих кладбища. Нормативный санитарный разрыв для них составляет 300 метров. В зону их влияния попадают 12 жилых домов, в связи с чем проектом накладывается ограничение на их дальнейшее расширение и предусматривается их закрытие с последующим уменьшением СЗЗ на 100 метров.
Полигоны ТБО и скотомогильники: Существующая несанкционированная свалка (площадью 37,3 га) расположена всего в 50 метрах от села при нормативе СЗЗ в 1000 метров. Проектом строго ограничивается ее использование — свалка и существующий скотомогильник подлежат закрытию и рекультивации. Для нового проектируемого полигона ТБО и новых канализационных очистных сооружений (КОС) устанавливаются соответствующие нормативные СЗЗ, исключающие размещение в них жилья.
Природоохранные и водохозяйственные ограничения
Данная группа ограничений в селе Шалдай имеет ярко выраженную специфику, обусловленную отсутствием поверхностных водоемов и расположением в уникальной лесной зоне.
Село Шалдай граничит и частично взаимодействует с Государственным лесным природным резерватом «Ертіс орманы» (Шалдайский ленточный сосновый бор). Главным планировочным ограничением здесь выступает пожарная безопасность. Строго регламентируется соблюдение противопожарных разрывов между границами лесного фонда и селитебными территориями, а также устройство минерализованных полос.
Согласно данным Ертисской бассейновой инспекции, поверхностные водные объекты (реки, озера) на территории села отсутствуют. Следовательно, водоохранные зоны и полосы поверхностных водоемов не устанавливаются.
Водоснабжение села осуществляется из подземных артезианских скважин (глубиной 40 м). Для водозаборного узла установлены зоны санитарной охраны (ЗСО). В пределах первого пояса (строгого режима) радиусом 30 метров от скважин и резервуаров чистой воды полностью запрещается любое строительство, не связанное с водоснабжением, и пребывание посторонних лиц. Территория должна быть ограждена и озеленена.
Техногенные и инфраструктурные ограничения
Техногенные ограничения обусловлены наличием инженерных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры, для которых устанавливаются охранные зоны.
В селе расположена электроподстанция ПС 35/10 кВ «Чалдай». Вдоль линий электропередачи формируются охранные зоны: для воздушных линий (ВЛ) напряжением 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 10 кВ — 10 метров в каждую сторону от крайних проводов. В пределах этих зон ограничивается размещение жилых и общественных зданий, а также высадка высокорослых деревьев.
Основная транспортная связь осуществляется по автомобильной дороге местного значения, связывающей село с районным центром (с. Шарбакты). Для обеспечения безопасности и снижения шумового воздействия вдоль главных улиц и въездных автодорог регламентируется устройство защитных полос озеленения и соблюдение линий регулирования застройки (красных линий).
Для водопроводных сетей (существующих 39,6 км и проектируемых) устанавливается санитарно-защитная полоса. Для труб диаметром до 200 мм она составляет не менее 6 метров, в пределах которых запрещается размещение источников загрязнения грунта (выгребных ям, свалок).
Инженерно-геологические ограничения
Инженерно-геологические и климатические условия территории также оказывают существенное влияние на возможность освоения земель.
Территорию слагают аллювиальные отложения (пески разной крупности с прослойками супесей). Грунтовые воды залегают на глубине 3,5–4,0 м. Воды обладают высокой агрессивностью к алюминиевым оболочкам кабелей, что накладывает ограничения на выбор материалов при прокладке подземных инженерных коммуникаций.
Резко континентальный климат с суровыми зимами обуславливает значительную глубину промерзания грунтов. В связи с этим вводится ограничение на минимальную глубину заложения коммуникаций (водопроводные сети укладываются на глубину 3,0 метра).
Высокая ветровая активность (вплоть до пыльных бурь) требует обязательного формирования ветрозащитных лесополос (фильтрующего и изолирующего типов) между жилой застройкой и открытыми степными/производственными участками.
Таким образом, система планировочных ограничений села Шалдай формирует структуру территориального регулирования, главным приоритетом которой является разрешение конфликтов наложения санитарно-защитных зон на существующее жилье, защита реликтового соснового бора от антропогенного воздействия и обеспечение экологически безопасного развития населенного пункта.

2.3 Характеристика современного состояния хозяйственной освоенности территории селаБереке
1. Функционально-планировочная структура
Территория земель населенного пункта охватывает 1496,81 га и характеризуется сложившейся квартально-линейной структурой с выраженным влиянием лесного фонда:
Селитебная зона занимает значительную часть и представлена одноэтажными усадебными домами с приусадебными участками (400 домов, общая площадь жилья 33,8 тыс. м²).
Общественно-деловой центр сосредоточен в центральной части села, включает аппарат акима сельского округа, школу на 520 мест, дом культуры, врачебную амбулаторию, мечеть и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Производственные зоны располагаются на периферии, однако из-за исторически хаотичной застройки не соблюдены санитарные разрывы. Здесь функционируют лесопилка, шишкосушилка и административные объекты лесного резервата.
2. Экономическая база и использование земель
Хозяйственная деятельность села имеет специфическую структуру — растениеводство (пашни) практически отсутствует, экономика опирается на животноводство и лесное хозяйство:
Сельское хозяйство носит экстенсивный характер и представлено в основном личными подворьями. Общее поголовье скота составляет 3001 голову (1053 КРС, 1274 МРС и 674 лошади), что формирует локальную продовольственную базу.
Лесное хозяйство является градообразующим фактором благодаря соседству с Государственным лесным природным резерватом «Ертіс орманы» (Шалдайский сосновый бор).
Сфера торговли и услуг находится на устойчивом базовом уровне (7 магазинов, 1 кафе), однако обеспеченность предприятиями бытового обслуживания и общественного питания остается ниже нормативной.
3. Инженерно-инфраструктурная освоенность
Водоснабжение имеет высокий уровень освоенности (98,6%). Функционирует централизованная система от 3-х артезианских скважин (построена в 2020 г.) с протяженностью сетей 39,6 км.
Водоотведение централизованное отсутствует. Частный сектор повсеместно использует надворные уборные и септики, что при глубине залегания грунтовых вод 3,5–4,0 м создает серьезный риск их загрязнения.
Улично-дорожная сеть (УДС) имеет протяженность 20,1 км. Главные и поселковые дороги имеют асфальтовое покрытие, второстепенные улицы — грунтовые или щебеночно-гравийные.
Теплоснабжение и газоснабжение — децентрализованные. Используется печное отопление на твердом топливе (в общественных зданиях — автономные котельные) и сжиженный газ в баллонах.
4. Санитарно-экологическое состояние
Существующая несанкционированная мусорная свалка имеет фактическую площадь 37,3 га и расположена всего в 50 метрах от села, не отвечая никаким санитарно-экологическим нормам.
Зафиксировано критическое наложение СЗЗ на жилую застройку. В 300-метровую зону лесопилки попадают 73 жилых дома, аптека и пожарная часть. В СЗЗ трех существующих кладбищ (300 м) попадают 12 домов, а в зону АЗС — 11 домов.
Внутри поселковое озеленение включает дендропарк (0,82 га) и парк лесоводов (0,26 га). Окружающий населенный пункт лесной массив является главным экологическим каркасом, но требует строгих противопожарных мер.
Текущая хозяйственная освоенность села Шалдай характеризуется устойчивой сельскохозяйственной и лесохозяйственной базой, но критически низким уровнем санитарного благоустройства и экологической инфраструктуры. Основные проблемы:
1.  острый конфликт функционального зонирования: наложение санитарно-защитных зон промышленных предприятий, кладбищ и АЗС на жилые кварталы;
2.  отсутствие централизованной системы канализации и очистки стоков;
3.  катастрофическая близость стихийной свалки огромной площади (37,3 га) к жилой застройке.
Эти факторы формируют первоочередную потребность в реализации мероприятий по выносу и рекультивации свалки, закрытию кладбищ, строительству канализационных очистных сооружений (КОС) и радикальному упорядочиванию территориального зонирования.

2.4 Архитектурно-планировочные решения
На основе анализа проектной документации установлено, что архитектурно-планировочные решения Генерального плана направлены на формирование современного, благоустроенного сельского населённого пункта с рациональной территориальной организацией, функциональным зонированием и развитием инженерной и социальной инфраструктуры с учетом особого экологического статуса прилегающих территорий.
Территориальное развитие и жилая застройка
Проектом предусматривается упорядочение существующей квартально-линейной планировочной структуры с сохранением исторически сложившейся уличной сети и её дальнейшим развитием.
Основное направление территориального роста определено в восточной и северо-восточной частях села, где планируется формирование новых жилых кварталов с полной инженерной подготовкой территории.
Жилищное строительство ориентировано преимущественно на усадебный тип застройки с приусадебными участками, однако проектным решением также закладывается развитие малоэтажной многоквартирной застройки (2-3 этажа) общей площадью 3,8 тыс. м². В рамках реализации Генерального плана (к 2046 году) предусматривается увеличение жилищного фонда на 11,3 тыс. м², что позволит довести общую площадь жилья до 45,1 тыс. м², а обеспеченность — до нормативного уровня 29,5 м² на одного жителя.
Развитие общественного центра и социальной инфраструктуры
Планировочной концепцией предусматривается развитие сформированного общественного ядра в центральной части села, где уже функционируют школа, дом культуры, мечеть и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
В составе объектов социально-культурного назначения предусмотрено новое строительство и размещение:
· детского сада на 135 мест (первая очередь строительства);
· гостиницы на 9 мест и общественной бани на 8 мест;
· пекарни производительностью до 200 кг хлебобулочных изделий в сутки.
Коммерческая инфраструктура также подлежит расширению: предусматривается увеличение торговых площадей до 834 м², организация кафе на 60 посадочных мест и объектов бытового обслуживания (парикмахерские) на 15 рабочих мест, что позволит существенно повысить уровень комфорта и обеспеченности населения услугами.
Развитие транспортной инфраструктуры
Проектом предусматривается комплексное развитие и благоустройство существующей улично-дорожной сети общей протяжённостью 20,1 км с устройством асфальтобетонных покрытий.
Формируется иерархическая структура уличной сети с дифференциацией по функциональному назначению:
· главная улица — 30 м в красных линиях (ширина проезжей части 7 м);
· основные улицы в жилой застройке — 20 м (ширина проезжей части 6 м);
· второстепенные проезды — 15–20 м (ширина проезжей части 5,5 м).
Особое внимание уделяется обеспечению пешеходной доступности: предусматривается устройство тротуаров шириной 1,0–1,5 м, обустройство пешеходных переходов и создание условий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения (тактильная разметка, пандусы).
Рекреация и ландшафтная организация
Ввиду расположения села вблизи Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы», ландшафтная организация играет ключевую роль.
Проектом формируется система озеленения, включающая реконструкцию существующих парковых зон и создание новых участков непрерывного цветения. Важнейшим проектным решением является строительство крупного лесопитомника площадью 9827 м² для выращивания посадочного материала (сосны).
В целях обеспечения экологической устойчивости и защиты от пыльных бурь предусматривается создание санитарно-защитных и ветрозащитных лесополос (фильтрующего и изолирующего типов шириной 50-70 м) вокруг производственных территорий (лесопилки) и вдоль магистралей с использованием газоустойчивых пород (вяз мелколистный, лох узколистный).
Инженерная защита и экологическая безопасность
Проектные решения направлены на кардинальное устранение существующих экологических проблем.
Предусматривается закрытие и биологическая рекультивация огромной несанкционированной свалки (фактической площадью 37,3 га), а также строительство нового гидроизолированного полигона ТБО (площадью 4,27 га) на нормативном расстоянии 1000 м в северо-западном направлении. Кроме того, запланировано закрытие 3-х существующих кладбищ, попавших в границы жилой застройки.
Система поверхностного водоотведения решается за счёт устройства смешанной ливневой канализации (закрытые коллекторы протяжённостью 5,04 км) с отводом стоков на головную насосную станцию для очистки и последующего использования очищенной воды для полива зеленых насаждений. Для бытовых стоков проектируется централизованная канализация (22 км) с очистными сооружениями (КОС) мощностью 225 м³/сут.
Экономическое зонирование территории
В рамках Генерального плана предусматривается диверсификация экономического потенциала территории со смещением акцента на лесное хозяйство.
Размещение лесопитомника формирует базу для создания новых рабочих мест и экологических инициатив. Дополнительно предусматривается развитие малого бизнеса и придорожного сервиса, включая размещение автозаправочных станций (АЗС) на въездах в село.
Итоговое обобщение
Таким образом, архитектурно-планировочные решения Генерального плана направлены на комплексную трансформацию села Шалдай с переходом от экстенсивной модели освоения к экологически сбалансированной структуре пространственного развития, включающей:
· упорядоченную жилую застройку с разрешением конфликтов санитарно-защитных зон;
· развитую социальную и инженерную инфраструктуру (100% централизованное водоотведение);
· новую экономическую специализацию, основанную на устойчивом лесном хозяйстве;
· рациональную интеграцию населенного пункта в природный каркас резервата «Ертіс орманы».
Реализация указанных мероприятий обеспечит кардинальное повышение качества жизни населения, экологическую безопасность и устойчивое развитие населённого пункта в долгосрочной перспективе.





3. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Водоснабжение
Существующее состояние. 
В настоящее время водоснабжение села Шалдай осуществляется по централизованной объединённой системе хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, обеспечивающей потребности населения на 98,6%.
Источником водоснабжения являются подземные воды, добываемые из трех эксплуатационных скважин глубиной 40 м, расположенных в южной части села. Существующая производительность водозабора составляет 97 м³/сут, при дебите скважин 1,12 л/с. Качество добываемой воды по химическим и бактериологическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам (имеются бактерицидные установки).
В состав существующих водопроводных сооружений входят насосная станция водозабора (насосы ЭЦВ 6), три резервуара чистой воды (РЧВ) объемом по 250 м³ каждый, насосная станция II подъема и водонапорная башня емкостью 25 м³.
Протяжённость существующих водопроводных сетей составляет 39,6 км (в том числе магистральных — 17,5 км, разводящих — 22,1 км). На сетях установлен 101 пожарный гидрант.
Эксплуатацию системы осуществляет РКП «Кайнар». Техническое состояние объектов водоснабжения оценивается как удовлетворительное (год строительства систем водоснабжения — 2020).
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается развитие и модернизация системы водоснабжения с сохранением действующей схемы, увеличением мощности водозаборных сооружений и расширением водопроводной сети для обеспечения новых жилых территорий и объектов социально-культурного назначения.
Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды определено с учетом степени благоустройства и принято из расчета 140 л/сут на одного жителя. Суммарный расход воды (с учетом нужд предприятий, полива зеленых насаждений и поения скота) прогнозируется на уровне:
· 348,0 м³/сут — на первую очередь (2033 год);
· 361,0 м³/сут — на расчетный срок (2046 год).
Развитие системы водоснабжения предусматривает поэтапное строительство новых участков кольцевой водопроводной сети и реконструкцию изношенных. На первую очередь планируется строительство 7,0 км новых сетей и реконструкция 4,0 км существующих. На расчетный срок дополнительно предусматривается прокладка 10,0 км и реконструкция 5,0 км сетей.
В результате реализации проектных решений общая протяжённость водопроводной сети к 2046 году достигнет 56,6 км.
Подключение потребителей предусматривается непосредственно до границ земельных участков с обязательной установкой индивидуальных счетчиков холодной воды, что позволит обеспечить строгий контроль водопотребления.
В качестве основного материала для прокладки сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб (ПЭ 100), отличающихся высокой надежностью. Из-за суровых климатических условий и значительной глубины промерзания грунта в Павлодарской области, глубина заложения трубопроводов принимается равной 3,0 м от спланированной поверхности земли.
Противопожарное водоснабжение
Система водоснабжения обеспечивает потребности наружного и внутреннего пожаротушения в соответствии с действующими техническими регламентами.
Расчетное количество одновременных пожаров — 1. Максимальный расход воды с учетом промышленных предприятий на наружное пожаротушение принят в размере 15 л/с, на внутреннее — 2 струи по 2,5 л/с. Расчетная продолжительность тушения пожара составляет 3 часа. Необходимый неприкосновенный противопожарный запас воды составляет 324,0 м³ и хранится на площадке водопроводных сооружений в существующих резервуарах чистой воды (3х250 м³).
Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается установка пожарных гидрантов на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 150–200 м друг от друга в местах, доступных для пожарных автонасосов.
Рациональное использование водных ресурсов
В целях повышения эффективности использования чистой артезианской воды и недопущения вторичного засоления почв проектом предусматривается ряд ресурсосберегающих мероприятий.
Для полива зеленых насаждений (скверов, лесопитомника) рекомендуется применять современные технологии капельного орошения и импульсного дождевания. Основную потребность в воде для полива парковых зон планируется покрывать за счет очищенных ливневых и талых вод, собираемых проектируемой системой поверхностного водоотведения (с очисткой на головной насосной станции), что существенно снизит нагрузку на систему хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Таким образом, проектные решения направлены на комплексную модернизацию инфраструктуры, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме и повышение надежности работы системы пожаротушения в условиях перспективного развития села Шалдай.

3.2 Водоотведение (канализация)
Существующее состояние 
На момент разработки проекта централизованная система водоотведения в селе Шалдай отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод частного сектора и общественных объектов осуществляется с использованием локальных сооружений — выгребных ям, септиков и надворных уборных.
Применяемая схема водоотведения носит децентрализованный и неуправляемый характер. Учитывая уровень залегания грунтовых вод на глубине 3,5–4,0 метра (в песчаных грунтах), использование негерметичных выгребных ям создает прямую угрозу инфильтрации загрязняющих веществ в подземные воды. Это негативно влияет на общее состояние окружающей среды и формирует устойчивые санитарно-эпидемиологические риски для местного населения.
Таким образом, существующая система водоотведения оценивается как экологически небезопасная и не соответствующая современным требованиям благоустройства.
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается создание современной централизованной системы водоотведения, обеспечивающей полный охват жилой застройки, производственных и общественных объектов.
Расчет объемов водоотведения выполнен исходя из удельной нормы водопотребления, составляющей 140 л/сут на одного жителя.
Суммарные объемы сточных вод прогнозируются на уровне:
· 217,0 м³/сут — на первую очередь (2033 год);
· 225,0 м³/сут — на расчетный срок (2046 год).
Очистные сооружения
Ключевым элементом системы является строительство канализационных очистных сооружений (КОС) с применением технологий полной искусственной биологической и механической очистки стоков. Ввод КОС предусматривается на первой очереди реализации проекта.
Производительность КОС принята в размере 225,0 м³/сут, что полностью покрывает потребности расчетного срока.
Очищенные сточные воды после прохождения технологического цикла будут отводиться в пруд-испаритель, расположенный на нормативном расстоянии не менее 1 километра от границ населенного пункта, что исключает их сброс в природные ландшафты. Сточные воды производственных предприятий, не удовлетворяющие требованиям сброса в бытовую сеть, должны проходить предварительную очистку на собственных локальных очистных сооружениях.
Важной технологической особенностью проекта является метод обеззараживания осадков. Для устранения риска заражения возбудителями паразитов в трубопровод подачи сточной воды на решетки предусмотрен ввод экологичного препарата «Пуралат-БИНГСТИ». Это позволит безопасно использовать обезвоженный активный ил в качестве сельскохозяйственного удобрения.
Развитие канализационной сети
Проектом предусматривается поэтапное формирование разветвлённой сети водоотведения. Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам будут поступать на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), откуда напорными насосами будут перекачиваться на КОС.
На первую очередь (до 2033 года) планируется:
· строительство самотечных канализационных сетей диаметром 160–300 мм протяжённостью 15,0 км;
· строительство 1 главной канализационной насосной станции (ГКНС);
· обеспечение доступа к централизованному водоотведению для 70% населения.
На расчетный срок (до 2046 года) предусматривается дополнительное развитие системы:
· строительство канализационных сетей диаметром 200–300 мм протяжённостью 7,0 км;
· достижение 100% охвата территории села централизованной канализацией.
В результате поэтапного строительства общая протяжённость канализационной сети к 2046 году составит 22,0 км.
Экологический эффект
Реализация проектных решений по созданию централизованной системы водоотведения в селе Шалдай позволит:
· устранить источники неорганизованного загрязнения почв и предотвратить инфильтрацию неочищенных стоков в уязвимые грунтовые воды;
· снизить риски инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения;
· обеспечить контролируемую глубокую очистку сточных вод до нормативных показателей с безопасной утилизацией осадков (ила);
· значительно улучшить экологическое состояние территории населённого пункта, что критически важно в условиях соседства с Государственным лесным природным резерватом «Ертіс орманы».
Таким образом, предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают формирование замкнутого, безопасного цикла обращения сточных вод, соответствующего современным требованиям инфраструктурного развития и экологической безопасности.

3.3 Газоснабжение.
На момент разработки проекта централизованная система газоснабжения в селе Шалдай отсутствует. Обеспечение населения газом осуществляется за счёт использования сжиженного углеводородного газа (СУГ) в индивидуальных баллонах.
Основное направление использования СУГ — сжигание в газовых плитах для приготовления пищи. Жители села приобретают газовые баллоны у частных предпринимателей, зарегистрированных в городе Павлодар.
Централизованное теплоснабжение также отсутствует, поэтому основным видом отопления жилого фонда является печное отопление на твёрдом топливе (уголь, дрова), а в качестве резервного источника используются электрические котлы.
Проектные решения
Ввиду удаленности населенного пункта, проектом Генерального плана с. Шалдай на весь расчетный период сохраняется децентрализованная система обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ). Переход на магистральный природный газ и строительство газораспределительных сетей не предусматривается.
Основной целью проекта в данном направлении является бесперебойное обеспечение населения баллонным газом с доведением объемов его потребления до нормативного уровня, учитывающего потребности как в приготовлении пищи, так и в подогреве воды (газовые водонагреватели).
Расчетные показатели потребления газа
Расход газа для хозяйственно-бытовых нужд определен в соответствии с нормами СП РК 3.01-102-2012. Удельная норма расхода СУГ (при наличии газовой плиты и газового водонагревателя без централизованного ГВС) составляет 1750 тыс. ккал/год на одного человека. Удельная теплота сгорания СУГ принята равной 10800 ккал/кг.
Суммарная потребность в сжиженном газе прогнозируется на следующем уровне:
· Исходный год (2025 г.): при населении 1444 чел. — 234,0 тонн/год;
· Первая очередь (2033 г.): при населении 1475 чел. — 239,0 тонн/год;
· Расчетный срок (2046 г.): при населении 1528 чел. — 247,6 тонн/год (показатель скорректирован в соответствии со сводной таблицей ТЭП).
Данные показатели отражают умеренный рост потребления, синхронизированный с перспективным увеличением численности населения села.
Экологический эффект и требования безопасности
Использование сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд является наиболее экологичной альтернативой твердому топливу. Применение СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду, минимизируя выбросы вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительный слой и водные ресурсы.
В связи с сохранением баллонной системы газоснабжения, проектом акцентируется внимание на строгом соблюдении требований безопасности:
· в домах усадебного типа сжиженный газ должен храниться в индивидуальных баллонных установках (допускается размещение как снаружи, так и внутри зданий согласно правилам пожарной безопасности);
· помещения, в которых устанавливаются газовые плиты и водонагреватели, в обязательном порядке должны быть оборудованы исправной вытяжной вентиляцией.
Таким образом, проектные решения по газоснабжению направлены на стабильное удовлетворение бытовых потребностей жителей села Шалдай экологически чистым топливом в условиях отсутствия магистральной газовой инфраструктуры.

3.4 Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть
Существующее состояние
Транспортная система села Шалдай формируется за счёт автомобильных связей, обеспечивающих взаимодействие с районным и областным центрами. Внешняя транспортная связь осуществляется по автомобильной дороге местного значения, соединяющей село с районным центром (с. Шарбакты, 85 км) и далее с г. Павлодар (145 км). Пассажирское сообщение обеспечивается общественным автомобильным транспортом.
Согласно данным АО «НК „Қазақстан темір жолы», железнодорожные магистральные пути и объекты железнодорожной инфраструктуры (станции, вокзалы, платформы) на территории села отсутствуют.
Внутренняя улично-дорожная сеть сформирована под воздействием квартальной застройки и имеет прямоугольное (квартально-линейное) начертание. Общая протяжённость существующих улиц составляет 20,1 км.
Качество дорожного покрытия неоднородно: поселковые и главные улицы имеют асфальтобетонное покрытие, тогда как второстепенные проезды и улицы в жилой застройке остаются грунтовыми или имеют щебеночно-гравийное покрытие. Существующий профиль некоторых улиц выполнен без поперечного уклона, что затрудняет отвод талых и ливневых вод.
Внутренний общественный транспорт отсутствует. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется владельцами на территориях собственных приусадебных участков. На территории села функционируют действующие автозаправочные станции (АЗС), однако ощущается нехватка комплексных станций технического обслуживания.
Проектные решения
Проектом Генерального плана предусматривается комплексное развитие транспортной инфраструктуры, направленное на создание единой системы улично-дорожной сети (УДС), повышение её пропускной способности, улучшение качества покрытий и обеспечение безопасности дорожного движения.
Развитие УДС связано с реконструкцией существующих улиц (организация уклонов, устройство твердых покрытий) и строительством новых улиц в районах перспективной застройки (восточное и северо-восточное направления). Общая протяжённость улично-дорожной сети сохраняется и оптимизируется в объеме 20,1 км.
Проектом вводится чёткая функциональная дифференциация улиц с установлением нормативных параметров в пределах красных линий (согласно СП РК 3.01-101-2013):
Главная улица (связь жилых территорий с центром): принимается шириной 30 м в красных линиях, с двухполосной проезжей частью (ширина полосы 3,5 м, общая ширина проезжей части 7,0 м) и тротуарами шириной 1,5 м. Протяженность — 2,8 км.
Основные улицы в жилой застройке: формируются шириной 20 м в красных линиях, с проезжей частью в две полосы движения (по 3,0 м, общая — 6,0 м) и тротуарами шириной 1,5 м. Протяженность — 4,0 км.
Второстепенные улицы и проезды: принимаются шириной 15–20 м в красных линиях, с двухполосной проезжей частью (по 2,75 м, общая — 5,5 м) и тротуарами шириной 1,0 м, обеспечивая подъезды к домам. Протяженность — 13,3 км.
Безопасность движения и инклюзивная среда
Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности дорожного движения и организации пешеходной среды.
Предусматривается оборудование улиц системой дорожных знаков, указателей и нанесение разметки типа «зебра» на пешеходных переходах.
Для защиты от транспортного шума вдоль поселковых и главных улиц проектируются защитные полосы озеленения. Социальные объекты (школа, детский сад) размещаются с удалением от источников шума не менее чем на 50 м.
Для маломобильных групп населения (МГН): Внедряются требования СН РК 3.06-01-2011. При пересечении пешеходных путей с проезжей частью укладывается тактильная направляющая и предупреждающая разметка (плитка 500х500 мм с рифами). Все перепады высот более 20 мм (включая лестницы у входов в общественные здания) дублируются пандусами (уклон не более 5%).
Парковки и автосервис
С учетом нормативного уровня автомобилизации (250 автомобилей на 1000 жителей), расчетный парк индивидуальных машин к 2046 году составит 382 единицы. Хранение транспорта жителей усадебной застройки сохраняется на приусадебных участках. Для временного хранения автомобилей у административных и общественных зданий проектом заложено устройство 10 открытых автопарковок. Для инвалидов предусматриваются выделенные парковочные места (не далее 50 м от входа) из расчета 4 места на первые 100 парковочных мест (1:25). Размещение новых АЗС (1 объект на первую очередь) планируется на выездах из села с соблюдением экологических и санитарных разрывов (СЗЗ 100 м).
Инженерное благоустройство улиц
Все улицы подлежат комплексному благоустройству.
Организация поверхностного водоотведения решается посредством устройства смешанной системы: вертикальная планировка создает двускатный профиль дорог, по которому вода стекает в открытую арычную сеть и закрытые коллекторы ливневой канализации (диаметром 200–400 мм).
Предусматривается установка стационарного уличного освещения на опорах воздушных линий (ВЛИ) 0,4 кВ с применением энергоэффективных светильников, оборудованных централизованным дистанционным управлением и фотореле.
Реализация предусмотренных мероприятий позволит существенно повысить транспортную доступность территории, кардинально улучшить качество дорожной инфраструктуры, устранить проблему подтопления улиц и создать комфортную, инклюзивную среду для всех жителей села Шалдай.

3.5 Электроснабжение
Существующее состояние
Система электроснабжения села Шалдай сформирована на базе централизованного источника питания — подстанции ПС 35/10 кВ «Чалдай», находящейся на балансе АО «ПРЭК» (Щербактинский РЭС). На подстанции установлены 2 трансформатора мощностью 2х1000 кВА (ТМ-1000).
Распределение электрической энергии осуществляется по двум воздушным фидерам (ВЛ-10кВ Ф-2 и Ф-3) с последующим понижением до уровня 0,4 кВ через 16 существующих комплектных трансформаторных подстанций (КТП 10/0,4 кВ) различной мощности (от 40 до 400 кВА), расположенных в пределах застройки.
Анализ технического состояния электросетевой инфраструктуры показывает, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии, однако год ввода в эксплуатацию питающих линий и подстанций варьируется от 1969 до 1982 года. Это свидетельствует о высоком уровне физического и морального износа сетей, что обусловливает необходимость их поэтапной реконструкции и модернизации для соответствия современным требованиям по надежности.
Структура электропотребления носит смешанный характер: основная нагрузка приходится на индивидуальную жилую застройку усадебного типа, объекты социально-культурного назначения, а также на существующие производственные и лесохозяйственные объекты (РГУ «Ертіс орманы», лесопилка, шишкосушилка).
Проектные решения
Проектом корректировки генерального плана предусматривается развитие и модернизация системы электроснабжения с учётом перспективного роста численности населения, расширения жилой застройки и формирования новых производственных зон (в первую очередь, крупного лесопитомника).
Расчётная суммарная электрическая нагрузка села на расчётный срок (2046 год) с учетом коэффициента одновременности (Ко) определяется в объёме 2,136 МВт (без учета Ко — 2,770 МВт), из которых:
· на жилищный фонд приходится 0,77 МВт (с учётом Ко);
· на объекты общественного назначения — 0,74 МВт (с учётом Ко);
· на производственные объекты и прочие нагрузки — 0,624 МВт (с учётом Ко), где значительную долю занимает проектируемый лесопитомник (0,53 МВт).
Развитие сетей и техническое обновление
Электроснабжение намечаемых объектов предлагается сохранить от ПС 35/10 кВ «Чалдай». В связи с ростом нагрузок для их покрытия предусматривается:
На первую очередь (до 2033 года): строительство 4 новых трансформаторных подстанций (ТП) мощностью по 0,63 МВА каждая.
На расчетный срок (до 2046 года): строительство 1 новой ТП мощностью 0,25 МВА.
Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами. Для административной и общественной застройки рекомендуются однотрансформаторные ТП (отдельно стоящие или встроенные), размещаемые в центрах нагрузок.
Для распределительных линий 0,4 кВ жилых кварталов предусматривается использование воздушных линий с применением самонесущих изолированных проводов (СИП). Использование СИП обеспечит высокую надежность, резкое снижение эксплуатационных затрат (до 80%), отсутствие обледенения, снижение энергопотерь и повышение безопасности. Кабельные сети планируется размещать в полосе между красной линией и линией застройки.
Для повышения эксплуатационной надёжности предусматривается внедрение современного коммутационного оборудования (вакуумные выключатели на РП и ТП) и применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Наружное освещение
Проектом предусматривается формирование системы наружного освещения всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах — односторонняя. Внутри жилого массива светильники рекомендуется устанавливать на опорах воздушных линий 0,4 кВ.
Устройства уличного освещения будут оборудованы автоматизированной системой централизованного дистанционного управления с использованием фотореле. Для освещения пешеходных дорожек в парках, скверах и центрах рекомендуется применять автономные современные светильники с фотопанелями и встроенными аккумуляторами (на солнечной энергии).
Энергоэффективность и энергосбережение
Развитие системы электроснабжения ориентировано на реализацию принципов энергосбережения в рамках программы «Повышение энергоэффективности в Казахстане».
В рамках проекта рекомендуется внедрение современных возобновляемых видов энергии:
· солнечные коллекторы и фотоэлектрические преобразователи;
· тепловые насосы;
· установки по выработке биогаза и ветряные электростанции.
Комплексная модернизация сетевой инфраструктуры, применение провода СИП и переход к энергоэффективным решениям снизят нагрузку на электрические сети, уменьшат расходы потребителей и создадут экологически безопасную среду для устойчивого функционирования села Шалдай.





















4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Атмосферный воздух 
Климатические и метеорологические условия
Село Шалдай расположено в Щербактинском районе Павлодарской области. Для описания климатических и метеорологических условий населенного пункта использовались официальные данные метеорологической станции (МС) Шалдай за 2024 год, предоставленные РГП «Казгидромет». 
Температурный режим
Средняя годовая температура воздуха на территории села является положительной и составляет 4,4 °С. 
Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура опускается до -13,3 °С. 
Средняя минимальная температура воздуха в наиболее холодный месяц (январь) составляет -19,0 °С. 
Самым жарким месяцем выступает июль со средней температурой 22,7 °С. 
Средняя максимальная температура воздуха в июле достигает 28,9 °С. 
Атмосферные осадки и снежный покров
В среднем за год на территории выпадает 445,3 мм осадков. 
Большая часть осадков выпадает в виде дождей: количество дней с жидкими осадками составляет 112 дней в году. 
Количество дней с твердыми осадками (снег, град) составляет 70 дней. 
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в селе Шалдай равна 145 дням. 
Ветровой режим
Средняя годовая скорость ветра составляет 3,7 м/с. 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, достигает 8 м/с. 
В течение года господствующим является ветер юго-западного направления с повторяемостью 20%. 
Также значительную долю занимают ветры юго-восточного (14%), южного (13%) и западного (13%) направлений. 
Наименьшая повторяемость отмечается у восточного (9%), северо-западного (10%) и северо-восточного (10%) ветров. 
Северный ветер дует с повторяемостью 11%. 
Повторяемость штилевой погоды за год составляет 9%. 

	Наименование характеристик
	Величина

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	28,9

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-13,3

	Средняя скорость ветра за год, м/с
	3,7

	Средняя скорость ветра, повторяемость превышение которой составляет 5%, м/с
	8

	Количество осадков за год, мм
	445,3



Повторяемость ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров %;
	Год
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	2024
	11
	10
	9
	14
	13
	20
	13
	10
	9



Оценка качества атмосферного воздуха
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Павлодарской области ведутся на 10 стационарных постах (в городах Павлодар, Екибастуз и Аксу). РГП «Казгидромет» не проводит мониторинг атмосферного воздуха непосредственно для с. Шалдай. В связи с этим точные сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ отсутствуют. 
Существующее положение
Территория села Шалдай расположена в непосредственной близости от уникального реликтового соснового бора (Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы»), что обуславливает высокий природный потенциал самоочищения атмосферы. Однако формирование качества атмосферного воздуха в пределах населённого пункта определяется воздействием ряда проблемных локальных источников загрязнения.
К основным источникам относятся системы печного отопления индивидуальной жилой застройки. В условиях отсутствия централизованного тепло- и газоснабжения преобладающая часть домовладений использует твёрдое топливо (уголь и дрова), что в отопительный период приводит к интенсивным выбросам диоксида серы, оксида углерода, твёрдых частиц (сажи) и иных продуктов неполного сгорания. Газоснабжение обеспечивается исключительно привозным сжиженным баллонным газом, который используется только для пищеприготовления.
Дополнительное воздействие оказывают местные производственные объекты лесного хозяйства — действующая лесопилка и шишкосушилка. Выбросы от них (преимущественно древесная пыль и летучие соединения) негативно влияют на селитебную зону из-за исторически сложившегося наложения их санитарно-защитных зон (СЗЗ) на жилую застройку.
Особо критичным источником загрязнения воздуха является существующая несанкционированная свалка огромной площади (37,3 га), расположенная всего в 50 метрах от жилых домов. Разложение ТБО приводит к образованию свалочного биогаза, появлению стойких специфических запахов и высоким рискам задымления при периодическом самовозгорании отходов.
Также локальное влияние (пылеобразование) оказывает автотранспорт, передвигающийся по грунтовым и щебеночным внутрипоселковым улицам в теплое время года.
Прогноз воздействия при реализации проектных решений
Реализация мероприятий, предусмотренных корректировкой генерального плана, приведёт к кардинальному изменению структуры воздействия на атмосферный воздух. Суммарный экологический эффект будет выраженно положительным, направленным на устранение многолетних проблем.
Положительные факторы
Важнейшим мероприятием для оздоровления воздушного бассейна является полная ликвидация гигантской стихийной свалки (37,3 га) вблизи жилья с последующей её рекультивацией. Строительство нового полигона ТБО вынесено на безопасное нормативное расстояние (1000 м), что полностью устранит главный источник биогенных газов и запахов в селитебной зоне.
Для нейтрализации выбросов от производственных объектов (в частности, лесопилки) проектом предусмотрена организация фильтрующих и изолирующих санитарно-защитных лесополос (шириной 50-70 м). Эти «зеленые экраны» из газоустойчивых пород (вяз мелколистный, лох узколистный) обеспечат эффективную естественную сорбцию древесной пыли и снижение скорости ветра.
Значительный положительный эффект даст строительство крупного лесопитомника (9827 м²) и комплексное озеленение новых микрорайонов, что усилит экологический каркас села и улучшит микроклимат.
Совершенствование улично-дорожной сети за счет устройства твердого асфальтобетонного покрытия на грунтовых улицах позволит резко снизить уровень вторичного пылеобразования от движения автотранспорта в летний период.
Потенциальные негативные воздействия
В период масштабного строительства объектов инженерной инфраструктуры (прокладка 22 км сетей канализации, 17 км водопровода, возведение очистных сооружений) неизбежно кратковременное увеличение загрязнения атмосферного воздуха. Основными факторами воздействия будут являться пылеобразование при масштабных земляных работах, а также выхлопные газы (оксиды азота, углеводороды) от работающей строительной и грузовой техники.
Прогнозируемое увеличение численности населения (до 1528 человек) и связанный с этим рост уровня автомобилизации (расчетный парк 382 автомобиля) приведут к незначительному росту локальных объёмов выбросов от личного автотранспорта.
Указанные негативные воздействия носят локальный и временный характер. Они будут минимизированы при строгом соблюдении природоохранных требований (регулярный полив грунтовых дорог и строительных площадок в сухую погоду, контроль за выхлопами спецтехники).
В долгосрочной перспективе, за счёт ликвидации крупнейших источников неорганизованных выбросов (старая свалка), создания санитарно-защитных лесополос вокруг производств, асфальтирования дорог и масштабного озеленения территории, ожидается значительное улучшение качества атмосферного воздуха. Реализация предусмотренных генеральным планом мероприятий обеспечит надежное снижение антропогенной нагрузки и формирование комфортной, экологически безопасной среды для жителей села Шалдай.


4.2 Поверхностные и подземные воды
Водные объекты (поверхностные воды)
Территория села Шалдай характеризуется полным отсутствием поверхностных водных объектов (рек, естественных озер или водотоков). Согласно данным Ертисской бассейновой инспекции, в пределах населенного пункта водные объекты не зафиксированы, в связи с чем водоохранные зоны и прибрежные полосы здесь не устанавливаются.
Система организованного отвода поверхностных (дождевых и талых) вод на территории села в настоящее время отсутствует. Ливневая канализация не развита, вследствие чего во время выпадения осадков и интенсивного таяния снега поверхностные воды заливают проезжую часть улиц, накапливаются в понижениях рельефа и отводятся неорганизованно.
При таком режиме стока происходит смыв загрязняющих веществ с территории улично-дорожной сети и прилегающих участков. Загрязнённые стоки неконтролируемо впитываются в грунт, что оказывает негативное влияние на его экологическое состояние.
Подземные воды
Водоснабжение населения осуществляется исключительно за счёт подземных вод. Эксплуатационный водозабор расположен в южной части населённого пункта и состоит из трех артезианских скважин глубиной 40 м (дебит 1,12 л/с).
Качество добываемой воды по химическим и бактериологическим показателям соответствует установленным нормативным требованиям, что подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями.
Вместе с тем, существующая система водоотведения характеризуется полным отсутствием централизованной канализации. Население повсеместно использует децентрализованные способы утилизации сточных вод, включая септики и надворные выгребные ямы.
Данная практика формирует критические экологические риски. Гидрогеологические условия села Шалдай характеризуются неглубоким залеганием первого от поверхности земли водоносного горизонта, приуроченного к песчаным грунтам (глубина залегания всего 3,5–4,0 м). Использование негерметичных выгребных ям создает прямую угрозу инфильтрационного поступления загрязняющих веществ (биогенных и химических) в эти уязвимые верхние горизонты подземных вод.
Проектные решения по снижению нагрузки
Проект генерального плана предусматривает реализацию комплекса инженерных и природоохранных мероприятий, направленных на коренное улучшение водохозяйственной ситуации на территории села.
Ключевым направлением является защита подземных вод от загрязнения. В этих целях предусматривается строительство централизованной системы водоотведения, включающей канализационные сети общей протяжённостью 22,0 км (к расчетному сроку), а также канализационные очистные сооружения (КОС) полной биологической и механической очистки производительностью 225 м³/сут. Очищенные сточные воды планируется отводить в специально предусмотренный пруд-испаритель на расстоянии не менее 1 км от села.
С целью регулирования поверхностного стока проектом предусматривается устройство смешанной (открытой и закрытой) ливневой канализации. Закрытые коллекторы протяжённостью 5,04 км будут перехватывать стоки и направлять их на головную насосную станцию для очистки.
Дополнительно предусматривается внедрение мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов: повторное использование очищенных ливневых вод планируется направить на полив зелёных насаждений парковых зон и проектируемого крупного лесопитомника, что позволит существенно снизить эксплуатационную нагрузку на систему артезианского хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Прогноз воздействия
Этап строительства
На стадии строительства возможно возникновение кратковременного и локального воздействия на геологическую среду, связанного с масштабным выполнением земляных работ при прокладке канализационных сетей и строительстве очистных сооружений.
Потенциальные риски включают загрязнение подземных вод нефтепродуктами и техническими жидкостями от строительной техники. Однако при строгом соблюдении технологических регламентов и природоохранных требований данные воздействия носят ограниченный характер и оцениваются как незначительные и управляемые.
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации реализация проектных решений окажет выраженное положительное воздействие на состояние подземных вод.
В первую очередь, за счёт внедрения централизованной системы канализации, полностью устраняется наиболее опасный источник загрязнения подземных вод — повсеместное использование выгребных ям.
Организация системы ливневой канализации позволит исключить подтопление улиц и обеспечит предварительную очистку поверхностных стоков перед их использованием для орошения.
В целом воздействие на подземные воды при реализации проектных решений оценивается как исключительно положительное. Комплекс предусмотренных мероприятий обеспечивает кардинальное снижение антропогенной нагрузки, предотвращение загрязнения грунтовых вод и формирование устойчивой, замкнутой системы водопользования.
Реализация проекта позволит перейти от экологически небезопасной децентрализованной схемы водоотведения к надежной централизованной инфраструктуре, что является ключевым фактором экологической реабилитации территории села Шалдай.

4.3 Геолого-литологическое строение и рельеф
Существующее состояние и геологическое строение
Территория села Шалдай расположена в южной части Иртышской синеклизы. Непосредственно территорию населенного пункта слагают аллювиальные отложения Кулундинской равнины, представленные песками разной крупности с прослойками суглинков и супесей, перекрытыми с поверхности покровными супесями.
Морфологическая структура поверхности оценивается как спокойная, с общим уклоном на юго-восток. Абсолютные отметки местности колеблются от 107,0 до 136,0 м. Наличие значительного естественного перепада высот создает благоприятные условия для организации поверхностного стока.
Верхняя часть разреза (почвенно-растительный слой) представлена слабогумусированной супесью мощностью до 0,5–1,2 м. В районе получили распространение два типа почв: темно-каштановые супесчаные степного типа и песчаные дерново-слабоподзолистые почвы (характерные для мест произрастания сосновых лесов). Средний балл бонитета почв составляет 9, что характеризует их как низкопродуктивные и малопригодные для интенсивного земледелия. Засоленность почв отсутствует.
Ниже почвенного слоя до глубины 7,0 м залегают пески средней крупности (маловлажные, а с глубины 3,5–4,0 м — насыщенные грунтовой водой). Климатические условия региона с суровыми зимами и небольшой высотой снежного покрова обуславливают глубокое сезонное промерзание грунтов (до 2,0–3,0 м).
Характер проектного воздействия
Реализация мероприятий генерального плана предполагает оказание прямого механического воздействия на рельеф и верхние слои геологической среды в пределах проектируемой территории общей площадью 1265 га.
Этап строительства
На стадии строительства основное воздействие связано с выполнением земляных работ. Проектом предусмотрена выборочная вертикальная планировка территории: засыпка локальных понижений и траншей, а также срезка одиночных бугров, препятствующих отводу поверхностных вод. При этом коренного изменения макрорельефа не преследуется.
Существенный объём работ связан с прокладкой инженерных коммуникаций траншейным способом с учетом нормативной глубины промерзания (заложение водопровода на глубину 3,0 м). Общая протяжённость проектируемых сетей к расчетному сроку включает порядка 22,0 км канализационных сетей, 17,0 км новых водопроводных линий и 5,04 км закрытых коллекторов ливневой канализации.
Обязательным элементом строительного процесса является снятие плодородного почвенно-растительного слоя с последующим его временным складированием и использованием при проведении работ по рекультивации (в том числе территории старой мусорной свалки), благоустройству и озеленению проектируемого лесопитомника.
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации проектные решения направлены на стабилизацию рельефа и предотвращение деградации грунтов.
Устройство и реконструкция улично-дорожной сети общей протяжённостью 20,1 км с твёрдым асфальтобетонным покрытием и установкой бордюрного камня приведёт к частичной изоляции грунтовой поверхности от внешних воздействий, что существенно снизит процессы ветровой эрозии и пылеобразования.
Организация смешанной (открытой и закрытой) системы ливневой канализации обеспечит эффективный отвод талых и дождевых вод, исключит размывы податливого песчаного грунта, образование промоин и локальные подтопления территории.
Воздействие на геолого-литологическую среду и рельеф в результате реализации проектных решений оценивается как прямое, локальное и допустимое.
Проект не создает предпосылок для развития опасных экзогенных физико-геологических процессов, таких как оползни или суффозионно-карстовые явления. При условии соблюдения технологических требований по снятию и сохранению плодородного слоя почвы, а также реализации мероприятий по вертикальной планировке, негативное воздействие на геологическую среду будет минимизировано.
В долгосрочной перспективе инженерная подготовка территории будет способствовать повышению устойчивости рельефа и надежной защите грунтов от эрозионных процессов.
Полезные ископаемые
Согласно Заключением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» № KZ40VNW00009172 от 24.09.2025г. и Результатам согласования РГУ "Центрально- Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Центрказнедра" № KZ89VNW00009163 от 23.09.2025г., под участком предстоящей застройки, отсутствуют разведанные и числящиеся на государственном балансе РК запасы общераспространенных, твердых полезных ископаемых и подземных вод.

4.4 Растительный и животный мир
Растительный покров
Растительность Павлодарской области отличается разнообразием и зависит от природных условий, таких как тип почв, уровень грунтовых вод и климат.
Северная часть области относится к лесостепной зоне, где распространены разнотравно-ковыльные степи на чернозёмных почвах. Южнее преобладают более засушливые ковыльно-типцовые степи с бедным травостоем на каштановых почвах. Основу растительности составляют злаковые травы, которые после цветения быстро высыхают.
В пониженных участках рельефа (западины, ложбины) формируются луговые экосистемы с более густой растительностью, включая пырей и берёзовые колки.
На юго-востоке области встречаются сосновые ленточные боры. Вдоль рек и озёр развиты лугово-болотные и солончаковые сообщества, где произрастают полынь, солянки, тростник и другие солеустойчивые растения.
Пойма реки Ертис занята лугами и пойменными лесами, состоящими из осины, тополя и ивы, с кустарниковым подлеском (смородина, ежевика и др.). Эти территории активно используются как пастбища и сенокосы.
В районе Баянаульских гор распространены сосновые леса на гранитных массивах, отличающиеся высокой живописностью. Здесь встречаются реликтовые виды растений и даже небольшие болота со сфагнумом. Всего в этом районе насчитывается около 474 видов растений.
На засолённых почвах (солончаках) растут устойчивые к соли растения: чий, солерос, полынь, подорожник. Средняя высота травяного покрова составляет 15–30 см.
В целом растительность области отличается мозаичностью и разнообразием, что связано с различиями почв, рельефа и увлажнения.
Село Шалдай располагается в уникальной природной зоне, граничащей с Государственным лесным природным резерватом «Ертіс орманы» (Шалдайский ленточный сосновый бор). Это соседство определяет богатство и специфику местной флоры и фауны, сочетающей в себе типичные степные виды и лесные биоценозы. 
Растительность территории и прилегающих земель представлена двумя основными комплексами:
Степная растительность: На темно-каштановых супесчаных почвах произрастает разнообразная ковыльная и типчаково-ковыльная растительность. Основу составляют узколистные дерновидные злаки и различные виды полыни. Здесь встречаются: ковыль (красный, волосатый и песчаный), тырсек, эбелек, подмаренник, кермек, зопник, типчак, овсец, прутняк, а также полынь (белая, черная и типчаковая).
Лесная растительность: На песчаных дерново-слабоподзолистых почвах сформированы массивы реликтовых сосновых лесов, составляющих основу Шалдайского бора.
Краснокнижные виды: На территории резервата произрастают 7 видов редких растений, занесенных в Красную книгу: 
Прострел желтоватый; 
Прострел раскрытый (Сон-трава); 
Адонис весенний; 
Дуб обыкновенный; 
Шиповник Павлова; 
Ковыль перистый; 
Кладина оленья (Ягель). 

2. Животный мир
Животный мир Павлодарской области достаточно разнообразен и включает млекопитающих, птиц и рыб.
На территории области обитает около 55 видов млекопитающих. Крупнейшим представителем является лось, встречающийся в пойменных лесах. Также широко распространены косуля, заяц (беляк и русак), лисица, корсак и барсук.
Среди мелких животных встречаются ласка, горностай, хорёк, водяная крыса, ондатра, ушастый ёж, а также различные грызуны — суслики, полёвки, песчанки и хомяки.
Разнообразие природных условий (степи, леса, поймы рек) обеспечивает благоприятные условия для обитания различных видов животных.
Растительный и животный мир Павлодарской области характеризуется высоким разнообразием и приспособленностью к степным и засушливым условиям. Основу экосистем составляют степные и луговые сообщества, а также пойменные леса, которые играют важную роль в поддержании экологического баланса региона.
Животный мир село Шалдай сочетает в себе обитателей открытых степных пространств и хвойных лесных массивов. Особую ценность представляют редкие и исчезающие виды животных и птиц, охраняемые государством.
Краснокнижные виды: В прилегающих к селу границах резервата «Ертіс орманы» обитают 5 видов фауны, занесенных в Красную книгу: 
Лесная куница (млекопитающее); 
Беркут (хищная птица); 
Балобан (хищная птица); 
Стрепет (птица отряда журавлеобразных); 
Филин (хищная птица). 
Для обеспечения сохранности этого уникального биоразнообразия вокруг резервата установлены буферная и охранная зоны, в которых строго регламентирована хозяйственная деятельность, запрещено создание новых населенных пунктов и размещение промышленных объектов. 




























5 ИСТОЧНИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В рамках стратегической экологической оценки генерального плана села Шалдай источники антропогенного воздействия классифицированы по видам хозяйственной деятельности. С учётом специфики населённого пункта, граничащего с Государственным лесным природным резерватом «Ертіс орманы», и полного отсутствия растениеводства, основная экологическая нагрузка формируется коммунально-бытовым сектором, объектами лесопереработки и животноводства, транспортной инфраструктурой, а также временными воздействиями в период строительства.
1. Коммунально-бытовой и жилой сектор
Коммунально-бытовой сектор является одним из ключевых источников воздействия на окружающую среду. В соответствии с проектными решениями численность населения к расчётному сроку увеличится до 1528 человек, а общий объём жилищного фонда достигнет 45,1 тыс. м².
Воздействие на атмосферный воздух: Формируется преимущественно за счёт систем теплоснабжения. Проектом не предусматривается централизованная газификация (используется баллонный сжиженный газ), поэтому сохраняется печное отопление на твёрдом топливе (уголь, дрова) в частном секторе и автономные котельные для общественных объектов. Их эксплуатация в отопительный период сопровождается выбросами диоксида серы, оксида углерода, твёрдых частиц (сажи) и золы.
Воздействие на почвы и подземные воды: Связано с текущим отсутствием централизованной системы водоотведения. Повсеместное использование негерметичных выгребных ям и септиков при высоком уровне грунтовых вод (3,5–4,0 м) неизбежно приводит к инфильтрации загрязняющих веществ, включая биогенные элементы, в грунтовую толщу.
Обращение с отходами: Существующая несанкционированная свалка огромной площади (37,3 га), расположенная всего в 50 метрах от жилой застройки, выступает критическим источником загрязнения почвенного покрова, выделения свалочного биогаза и высокого риска возгораний.
Особые зоны: Значительное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку оказывают 3 действующих кладбища и старый скотомогильник. Нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) кладбищ накладывается на 12 жилых домов.
2. Лесное хозяйство и агропромышленный комплекс
Экономическая деятельность села формирует специфическую нагрузку, в которой доминируют лесоперерабатывающий профиль и разведение скота на личных подворьях.
Лесопромышленные объекты: Действующая лесопилка (объект III класса опасности) и шишкосушилка являются постоянными источниками выбросов древесной пыли, летучих соединений и акустического воздействия. Экологическая проблема усугубляется наложением нормативной СЗЗ лесопилки (300 м) на 73 жилых дома, аптеку и пожарную часть.
Животноводческий сектор: Содержание на личных подворьях 3001 головы скота (1053 КРС, 1274 МРС и 674 лошади) выступает локальным источником выбросов аммиака, сероводорода и метана. Одновременно образуются значительные объёмы органических отходов (навоз), требующие правильного складирования во избежание смыва стоков в грунтовые воды.
3. Транспортная инфраструктура
Развитие транспортной системы и обслуживание улично-дорожной сети протяжённостью 20,1 км сопровождается ростом антропогенной нагрузки.
Автомобильный транспорт: Движение личного и грузового транспорта по главной улице и поселковым автодорогам сопровождается шумовым воздействием и выбросами выхлопных газов, включающих оксиды азота, углеводороды и бенз(а)пирен.
Пылеобразование: На участках дорог со щебеночно-гравийным и грунтовым покрытием (особенно на второстепенных проездах) в сухой период года происходит интенсивное вторичное пылеобразование, ухудшающее качество воздуха в границах жилой застройки.
Придорожный сервис: Функционирующие автозаправочные станции (АЗС) создают дополнительную нагрузку, связанную с испарениями нефтепродуктов при сливе/наливе топлива и риском локальных проливов ГСМ. СЗЗ существующих АЗС (100 м) накладывается на 11 жилых домов.
4. Временные источники (период строительства)
На этапе реализации масштабных проектных решений формируется временная антропогенная нагрузка, носящая локальный и ограниченный по времени характер.
Земляные работы: Прокладка 22,0 км канализационных и 17,0 км водопроводных сетей, строительство канализационных очистных сооружений (КОС), устройство закрытой ливневой канализации (5,04 км), нового полигона ТБО и лесопитомника (9827 м²) сопровождаются интенсивным пылеобразованием, механическим нарушением почвенного покрова и частичной трансформацией рельефа.
Строительная техника: Эксплуатация землеройной и грузовой техники приводит к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, шумовому воздействию и вибрации. Дополнительно сохраняется риск локального загрязнения песчаных почв при случайных утечках горюче-смазочных материалов.
Отходы строительства: В процессе работ образуются строительные отходы, снятый почвенно-растительный слой и излишки грунта, требующие организованного сбора, складирования и повторного использования при рекультивации.
Вместе с тем проект генерального плана предусматривает реализацию беспрецедентного комплекса природоохранных мероприятий: закрытие и биологическую рекультивацию гигантской свалки (37,3 га), закрытие кладбищ внутри застройки, стопроцентный охват села централизованной канализацией с современными КОС, а также высадку фильтрующих лесополос. Реализация указанных мер позволит кардинально снизить уровень антропогенной нагрузки на этапе эксплуатации и обеспечить надежную экологическую защиту территории, прилегающей к резервату «Ертіс орманы».



6 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Данный раздел является одним из ключевых элементов процедуры экологического скрининга, поскольку позволяет установить взаимосвязь между намечаемой деятельностью и возможными изменениями компонентов окружающей среды.
Комплексная оценка антропогенного воздействия на окружающую среду при реализации Генерального плана с. Шалдай проводится с учетом основных стадий жизненного цикла проекта, а также уникальных природно-ландшафтных условий (соседство с резерватом «Ертіс орманы»). Анализ воздействия включает два основных этапа — период строительства и реконструкции и период эксплуатации объектов.
Период строительства и реконструкции (временное воздействие)
На этапе реализации проектных решений, рассчитанном до 2046 года, воздействие на окружающую среду будет носить преимущественно локальный, кратковременный и обратимый характер, обусловленный проведением интенсивных строительно-монтажных и земляных работ.
К основным видам работ, формирующим потенциальное воздействие на окружающую среду, относятся:
1. выполнение вертикальной планировки: засыпка понижений, траншей, срезка бугров;
2. строительство новых сетей водоснабжения протяженностью 17,0 км и реконструкция 9,0 км существующих сетей;
3. строительство с нуля централизованной системы водоотведения протяженностью 22,0 км, а также строительство канализационной насосной станции (ГКНС) и КОС;
4. строительство закрытой ливневой канализации (5,04 км);
5. создание лесопитомника площадью 9827 м²;
6. реконструкция существующей свалки (рекультивация 37,3 га) и строительство нового полигона ТБО (4,27 га).
При выполнении указанных работ будет задействована строительная техника, включая экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы и автономные генераторы.
Факторы воздействия в период строительства
В процессе строительства возможны временные изменения состояния компонентов окружающей среды:
Атмосферный воздух: Основным фактором воздействия станет образование пыли при проведении земляных работ, рекультивации свалки и движении строительной техники по грунтовым дорогам. Дополнительными источниками загрязнения атмосферы будут являться выбросы выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (оксиды азота, оксид углерода, сажа).
Почвы и земельные ресурсы: Строительные работы сопровождаются механическим нарушением почвенного покрова и временным изменением микрорельефа. Возможны локальные процессы уплотнения песчаных почв тяжелой техникой, а также риск загрязнения земель строительными отходами и горюче-смазочными материалами.
Биоразнообразие (особый фактор): Шум от строительных площадок и движение техники могут оказать фактор беспокойства на фауну прилегающего лесного резервата.
Физические факторы: Работа тяжелой строительной техники будет сопровождаться повышенным уровнем шума и локальной вибрацией.
Период эксплуатации (постоянное воздействие)
После завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию на территории села сформируется постоянная антропогенная нагрузка, обусловленная функционированием новой инфраструктуры, транспортной системы и хозяйственной деятельности населения.
В соответствии с прогнозом демографического развития, численность населения к 2046 году увеличится до 1528 человек, что приведет к росту потребления природных ресурсов и увеличению объемов образования отходов.
Основные источники воздействия
Система тепло- и газоснабжения: Будет представлена автономными котельными для общественных объектов (пекарня, гостиница, баня) и индивидуальными отопительными печами жилых домов, работающими на твердом топливе (уголь, дрова). Использование газа ограничивается индивидуальными баллонами с СУГ для пище приготовления (до 247,6 тонн/год к 2046 г.).
Транспортная система: Эксплуатация улично-дорожной сети протяженностью 20,1 км, а также объектов придорожного сервиса (АЗС).
Инженерная инфраструктура: Функционирование проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС) мощностью 225 м³/сут, ГКНС, пруда-испарителя и головной станции очистки ливневых вод.
Производственная и сельскохозяйственная деятельность: Функционирование лесопилки, шишкосушилки, проектируемого крупного лесопитомника (около 1 га), а также содержание в личных подворьях более 3000 голов скота и лошадей.
Система обращения с отходами: Будет включать эксплуатацию нового гидроизолированного полигона ТБО, вынесенного за 1 км от жилой застройки.
Факторы воздействия в период эксплуатации
Атмосферный воздух: Источниками выбросов станут продукты сгорания твердого топлива в отопительный период (диоксид серы, угарный газ, зола). Локальными источниками останутся лесопилка (древесная пыль), выхлопные газы автотранспорта и испарения от АЗС. Специфические выделения будут образовываться от животноводства (аммиак, сероводород). При этом полностью исключится выделение свалочного газа и запахов от старой свалки в черте села.
Водные ресурсы: К расчетному сроку объем водопотребления из подземных скважин достигнет 361,0 м³/сутки. Объем водоотведения составит 225,0 м³/сутки. Потенциальным фактором риска остается возможность загрязнения грунтовых вод в случае аварийных ситуаций на проектируемых КОС и сетях. В штатном режиме эксплуатация новой канализации устранит масштабное загрязнение грунтовых вод септиками.
Почвы и земельные ресурсы: Общий прогнозируемый объем ТБО, подлежащих размещению на новом полигоне за 20 лет, составит 42785,9 м³. Дополнительным фактором риска остается бактериологическое загрязнение почв отходами животноводства (навозом).
Физические факторы: Транспортный шум от УДС.
Факторы риска и чрезвычайные ситуации
При оценке воздействия необходимо учитывать природно-климатические условия Павлодарской области:
Климатические риски: Резко континентальный климат характеризуется глубоким промерзанием почв зимой, что требует нормативного заглубления проектируемых сетей водопровода (до 3,0 м) во избежание прорывов.
Ветровая эрозия: Наличие песчаных и супесчаных почв вкупе с сильными ветрами создает высокий риск ветровой эрозии (пыльных бурь) на открытых участках, что требует постоянного поддержания лесополос.
Пожарная опасность: Соседство с хвойным лесом (Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы») формирует критический риск лесных пожаров, что требует беспрекословного соблюдения минерализованных полос и обеспечения постоянного запаса воды (пожарных гидрантов).
Комплексная оценка показывает, что антропогенное воздействие, связанное с реализацией корректировки Генерального плана с. Шалдай, характеризуется как допустимое и экологически оправданное.
Это обусловлено тем, что проектом предусмотрен широкий комплекс радикальных компенсирующих мероприятий: ликвидация и биологическая рекультивация свалки площадью 37,3 га, закрытие кладбищ в жилой зоне, строительство централизованной канализации и современных КОС, обеззараживание осадка, отказ от выгребных ям, а также создание крупных массивов озеленения (лесопитомник, фильтрующие защитные лесополосы вокруг производств). Реализация указанных мероприятий позволит кардинально снизить текущий уровень негативного воздействия и обеспечить надежную защиту уникальной природной среды.

ОТХОДЫ
В с. Шалдай регулярная очистка территории отсутствует. Уборка территории проводится силами самих предприятий и населения. 
Свалка расположена в северной направлении. Площадь свалки составляет 1 га. Учет объемов вывозимого мусора для складирования в последние годы не производился.
Мусорная свалка не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов, нуждается в полной реконструкции и переносе.
Проектные предложения. 
Проектом предусматривается создание системы планово-регулярной очистки территории с учетом новой жилой застройки. По этой системе все мероприятия должны проводиться службой жилищно-коммунального хозяйства. В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия: 
- сбор, правильное хранение жидких и твердых отходов;
- своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;
- подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.
Коммунальная служба должна производить вывоз твердых и жидких отходов из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.
Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений и зон отдыха, должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием, иметь трехстороннее сплошное ограждение из кустарника и находиться на расстояние не менее 25 м от окон жилых и общественных зданий, спортивных площадок, мест отдыха населения. 
Площадки под контейнеры предполагается оградить по периметру разновысокими кирпичными стенками высотой 1,2-1,6 м. Как правило, площадки для мусоросборников обрамляются деревьями и кустарниками по всему периметру. В покрытиях дорожек использованы бетонные плитки на песчаном основании. Промежутки между плитками шириной до 15 см засыпают черноземом и засевают травой. Согласно нормам СП РК 3.01-101-2013 расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 20 м.
По согласованию с санитарно-эпидемиологическими учреждениями, уполномоченными для осуществления данной функции в подразделении Агентства РК по защите прав потребителей   на полигон принимаются некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.
Общее количество ТБО, подлежащих складированию на усовершенствованном полигоне, согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определено в соответствии с годовой нормой отходов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2 усовершенствованных покрытий улиц. Расчет приводится в таблице 12.3.1. Также в таблице указано годовое количество отходов в объемном выражении при средней плотности твердых бытовых отходов 280 кг/м3 (согласно СН РК 1.04-15-2013, приложение 3).
На начало 2025 года по данным акимата села Галкино численность населения села составила 1444 человек.
Проектная численность населения:
· на начало 2033 г. – 1475 чел.;
· на начало 2046 г. 1528 чел.
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на исходный год (2025г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1444
	280
	кг/год
	0,2
	404,32
	2021,6

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	12
	5
	кг/м2
	0,625
	0,06
	0,096

	Итого
	404,38
	2021,70



Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на первую очередь строительства (2033г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1475
	280
	кг/год
	0,2
	413,00
	2065

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	12
	5
	кг/м2
	0,625
	0,06
	0,096

	Итого
	413,06
	2065,10



Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на расчетный срок (2046г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1528
	280
	кг/год
	0,2
	427,84
	2139,2

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	12
	5
	кг/м2
	0,625
	0,06
	0,096

	Итого
	427,9
	2139,30


Данные расчетов представлены в ориентировочном порядке, на основе проектных решений аналогичных объектов и с учетом действующих строительных норм. На последующих стадиях проектирования предусмотрено уточнение всех расчетных показателей с учетом детализированных технических решений.
	При равномерном размещении кубических метров ТБО в один слой на площадке полигона, общая необходимая площадь 4,2785 га.
Место размещение проектируемого полигона ТБО согласован МИО. Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов. Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
	Согласно СН РК 1.04-15-2013, количество контейнеров составит: на первую очередь-6 шт, на РС-8 шт. Более точное количество мусорных контейнеров определяют жилищно- коммунальные организации, учитывая  условия именно этого населённого пункта. Более подробный расчёт должен соответствовать нормам накопления твердых бытовых отходов, которые устанавливают областные акиматы.
Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается на реконструируемую усовершенствованную свалку-полигон ТБО, расположенную в северозападной направлении на расстоянии 1000 м от села. На полигон ТБО вывозятся: домовые отходы и отходы учреждений, твердые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являются пищевыми конфискатами, подлежащими уничтожению в порядке, установленном законодательством. На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для уничтожения мелких трупов животных.
В соответствии с требованиями СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны твердых бытовых отходов» строительство полигона должно осуществляться с учетом комплекса природоохранительных сооружений, обеспечивающих. гидроизоляцию полигона для защиты от загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также мероприятия по защите атмосферного воздуха. 
Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2013 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано. 
Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.
Медицинские отходы
Сбор, хранение и вывоз отходов, образующихся в медицинских и социальных организациях, должны строго соответствовать требованиям Санитарных правил РК № ҚР ДСМ-96/2020.
Источниками медицинских отходов в селе Шалдай являются существующая врачебная амбулатория (на 20 посещений в смену), КГУ «Шалдайский психоневрологический центр специальных социальных услуг» (на 300 мест), а также аптечный пункт. Отходы класса А (неопасные) собираются и вывозятся вместе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на полигон. Отходы класса Б и В (эпидемиологически опасные) подлежат обязательному аппаратному обеззараживанию, собираются в герметичную специальную тару и вывозятся специализированным транспортом для уничтожения/обезвреживания на договорной основе с профильными предприятиями.
Расчет образования отходов медицинского и социального профиля произведен по усредненной норме 0,0001 т на человека в год (при средней плотности отходов 0,2 т/м³).
Ориентировочные объемы образования медицинских отходов с. Шалдай
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Исходный 2025 год (1444 чел.)
	Первая очередь 2033 год (1475 чел.)
	Расчетный срок 2046 год (1528 чел.)

	1
	Количество отходов
	тонн/год
	0,144
	0,148
	0,153

	2
	Объем отходов
	м³/год
	0,72
	0,74
	







































7 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Оценка воздействий разделяется на два основных этапа: кратковременный (период строительно-монтажных работ) и долгосрочный (период эксплуатации объектов). В целом, реализация корректировки генерального плана носит ярко выраженный природоохранный и санитарно-оздоровительный характер.
1. Воздействие на атмосферный воздух
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Земляные работы, прокладка инженерных сетей, движение тяжелой техники и асфальтирование улиц приведут к локальному выделению неорганической пыли, выхлопных газов (оксиды азота, углерода) и сварочных аэрозолей.
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Устройство твердого асфальтобетонного покрытия на 20,1 км дорог практически полностью устранит проблему вторичного пыления в теплое время года. Ликвидация гигантской несанкционированной свалки исключит выбросы свалочного биогаза и дыма от самовозгораний. Высадка защитных лесополос (50–70 м) вокруг лесопилки изолирует жилую зону от древесной пыли. (Централизованная газификация проектом не предусмотрена, поэтому локальные выбросы от печного отопления сохранятся).
2. Воздействие на поверхностные и подземные воды
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Поверхностные водоемы в селе отсутствуют, однако при рытье глубоких траншей существует риск случайных проливов ГСМ строительной техникой и их попадания в грунтовые воды.
Период эксплуатации (Резко положительное, долгосрочное): Строительство КОС (225 м³/сут) и 22,0 км канализационных сетей полностью ликвидирует практику использования негерметичных септиков и выгребных ям — главного источника химического и бактериологического загрязнения уязвимых водоносных горизонтов (залегающих на глубине 3,5–4,0 м). Устройство 5,04 км закрытой ливневой канализации предотвратит неконтролируемое впитывание грязных талых вод в почву.
3. Воздействие на почвы и земельные ресурсы
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Механическое нарушение почвенного покрова, масштабные земляные работы при прокладке 22,0 км канализации и 17,0 км новых водопроводов. Требуется строгое соблюдение правил снятия и временного сохранения плодородного растительного слоя.
Период эксплуатации (Резко положительное, долгосрочное): Закрытие и полная биологическая рекультивация стихийной свалки огромной площади (37,3 га), а также старого скотомогильника. Строительство нового гидроизолированного полигона ТБО (площадью 4,27 га) на безопасном расстоянии 1000 м от села надежно защитит почвы от захламления.
4. Воздействие на биоразнообразие (Флору и Фауну)
Период строительства (Отрицательное, минимальное): Фактор беспокойства из-за шума строительной техники для фауны прилегающего Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы», в том числе для обитающих там 5 краснокнижных видов хищных птиц и животных (беркут, филин, куница и др.). 
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Создание крупного лесопитомника (9827 м²) для выращивания хвойных пород, высадка защитных лесополос и строгое соблюдение противопожарных минерализованных полос. Эти меры обеспечат защиту и поддержку уникальной экосистемы реликтового соснового бора. 
5. Социально-экономическое воздействие и здоровье населения
Улучшение качества жизни (Резко положительное): Достижение нормы обеспеченности жильем (29,5 м²/чел), строительство детского сада (135 мест), общественной бани, гостиницы и объектов торговли.
Снижение эпидемиологических рисков (Положительное): Закрытие 3-х старых кладбищ, нарушающих границы жилой застройки, 100% обеспечение централизованным отводом стоков с современным обеззараживанием осадка («Пуралат-БИНГСТИ») и разрешение конфликтов санитарно-защитных зон (СЗЗ) кардинально минимизируют риски инфекционных заболеваний.
Оценка возможных воздействий показывает, что проект корректировки генерального плана с. Шалдай является экологически обоснованным и направлен на комплексную санацию (оздоровление) окружающей среды. Неизбежные негативные последствия периода строительства имеют кратковременный, локальный характер и нивелируются стандартными методами контроля. В долгосрочной перспективе проект кардинально решает тяжелые экологические проблемы села (отсутствие канализации, наличие огромной свалки у жилых домов, конфликт СЗЗ производств и кладбищ).























8 КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях предотвращения, минимизации и компенсации потенциального негативного воздействия на окружающую среду при реализации корректировки Генерального плана с. Шалдай, разработан комплекс природоохранных мероприятий. Особый приоритет данных мероприятий обусловлен расположением села в непосредственной близости от Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». Данные мероприятия обязательны к выполнению на этапах строительства и эксплуатации. 
1. Охрана атмосферного воздуха
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный бассейн села и улучшения микроклимата проектом предусмотрено:
- устройство твердого (асфальтобетонного) покрытия на всей улично-дорожной сети (общей протяженностью 20,1 км) для кардинального предотвращения вторичного пылеобразования в сухое время года;
- создание плотных фильтрующих и изолирующих санитарно-защитных лесополос (шириной 50–70 м) из газоустойчивых пород (вяз мелколистный, лох узколистный) вокруг производственных объектов (лесопилки, шишкосушилки), АЗС и проектируемых инженерных сооружений (КОС, полигон ТБО) для перехвата древесной пыли и газообразных выбросов;
- в связи с отсутствием централизованной газификации — оптимизация работы автономных твердотопливных котельных общественных зданий и обеспечение их современными системами золоулавливания.
2. Охрана подземных вод
Ввиду отсутствия поверхностных водотоков, главные инфраструктурные решения направлены на защиту уязвимых подземных вод (залегающих на глубине 3,5–4,0 м):
- стопроцентный отказ от использования негерметичных выгребных ям и септиков. Строительство 22,0 км канализационных сетей и современных канализационных очистных сооружений (КОС) полной биологической очистки мощностью 225 м³/сут с отводом очищенных вод в пруд-испаритель (на расстоянии не менее 1 км от села);
- устройство закрытых коллекторов ливневой канализации (5,04 км) со сбором талых и дождевых вод на головную насосную станцию для очистки и последующего безопасного использования для полива;
- строгое соблюдение режима зон санитарной охраны (ЗСО I, II и III поясов) для эксплуатационной площадки трех артезианских скважин.
3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
Мероприятия направлены на защиту почв от деградации, захламления и механического разрушения:
- закрытие и полная биологическая рекультивация гигантской несанкционированной свалки (фактической площадью 37,3 га), а также старого скотомогильника;
- строгое соблюдение нормативов по снятию и временному сохранению плодородного растительного слоя почвы при масштабных земляных работах (прокладка 17,0 км водопровода и 22,0 км канализации) с его последующим использованием для рекультивации и благоустройства;
- формирование ветрозащитных лесополос для предотвращения ветровой эрозии (пыльных бурь) податливых песчаных и супесчаных почв.
4. Управление отходами производства и потребления
Для кардинального улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в селе реализуется современная система обращения с отходами:
- прекращение эксплуатации старых мест складирования отходов, расположенных всего в 50 м от жилья, и строительство нового гидроизолированного полигона ТБО площадью 4,27 га на безопасном нормативном расстоянии (1000 м) с организацией системы экологического мониторинга;
- закрытие 3-х существующих кладбищ, санитарно-защитная зона которых (300 м) накладывалась на жилую застройку;
- обеззараживание осадков сточных вод (активного ила) на КОС экологически безопасным препаратом «Пуралат-БИНГСТИ» для устранения паразитарных рисков и возможности использования ила как удобрения;
- строгий аппаратный сбор и вывоз медицинских отходов (от врачебной амбулатории и психоневрологического центра) специализированными предприятиями.
5. Озеленение и защита лесного фонда (ООПТ)
Зеленые насаждения выступают главным экологическим каркасом населенного пункта:
- неукоснительное соблюдение режимов буферной и охранной зон резервата «Ертіс орманы», исключающее размещение новых промышленных объектов, способных нанести ущерб экосистемам; 
- строительство крупного лесопитомника площадью 9827 м² для выращивания хвойных пород (сосны) с целью поддержки планового лесовосстановления;
- жесткое обеспечение противопожарной безопасности на границе с хвойным лесом: устройство и регулярное обновление минерализованных полос, а также установка пожарных гидрантов на всей проектируемой кольцевой водопроводной сети (с шагом 150–200 м).
















9 КРИТЕРИЙ СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ

[bookmark: _Hlk228307765]9.1. Актуальность Генерального плана с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия проекта целям содействия устойчивому развитию
Для проведения систематического и аргументированного анализа актуальности корректировки Генерального плана с. Шалдай, необходимо рассматривать этот документ не просто как схему размещения объектов, а как важнейший инструмент управления экологическими рисками и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на локальном уровне, особенно с учетом расположения населенного пункта вблизи особо охраняемой природной территории (ООПТ). 
Управление санитарно-экологическими рисками и защита здоровья (Соответствие ЦУР 3 и ЦУР 11)
Способность градостроительного документа выявлять, локализовать и устранять текущие источники прямого негативного воздействия на здоровье населения и среду обитания.
Существующее положение:
Несанкционированная свалка огромной площади (37,3 га) находится в критической близости к селитебной зоне (всего 50 м), грубо нарушая санитарные нормы.
Наблюдается 100% отсутствие централизованной канализации. Использование негерметичных септиков и выгребных ям ведет к перманентному загрязнению уязвимого верхнего водоносного горизонта, залегающего на небольшой глубине (3,5–4,0 м) в песчаных грунтах.
Сжигание твердого топлива (угля и дров) в частном секторе формирует стабильный уровень выбросов диоксида серы и сажи.
Выявлено критическое наложение санитарно-защитных зон (СЗЗ) трех старых кладбищ на 12 жилых домов.
Структурный анализ проектных решений:
Генплан структурно устраняет эти риски путем ликвидации очагов загрязнения и внедрения централизованных инженерных сетей.
Проектирование современных канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 225 м³/сут и 22,0 км канализационных сетей ликвидирует риск бактериологического заражения подземных вод. Использование препарата «Пуралат-БИНГСТИ» для обеззараживания осадка минимизирует паразитарные угрозы.
Закрытие и полная биологическая рекультивация свалки (37,3 га), а также вынос нового полигона ТБО на безопасное расстояние (1000 м) кардинально очищают санитарную среду села. Запланировано закрытие кладбищ, нарушающих СЗЗ.
Актуальность Генплана критически высока, так как он трансформирует село из зоны неконтролируемого санитарного риска в управляемую, безопасную для здоровья среду.
Пространственная сегрегация и буферизация несовместимых зон (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Обоснованность функционального зонирования, направленного на разделение селитебных (жилых), производственных и природных территорий с помощью нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Существующее положение:
Лесохозяйственный и производственный профиль села обуславливает наличие объектов III и IV классов опасности: лесопилки, шишкосушилки и автозаправочных станций (АЗС).
Историческая застройка развивалась хаотично, что привело к острому градостроительному конфликту: СЗЗ лесопилки (300 м) накрывает 73 жилых дома, аптеку и пожарную часть, а СЗЗ АЗС (100 м) накрывает 11 домов.
Близость к Государственному лесному природному резервату «Ертіс орманы» требует строгих буферных и охранных зон. 
Структурный анализ проектных решений:
Проект решает исторические конфликты зонирования и вводит жесткие градостроительные регламенты.
В качестве инструмента буферизации применяется обязательное озеленение СЗЗ: создание многоярусных древесно-кустарниковых полос шириной 50–70 м (из газоустойчивых пород — вяза и лоха узколистного) вокруг лесопилки для изоляции жилья от древесной пыли и шума.
Вектор развития новой жилой застройки направлен на безопасные свободные территории, вдали от производств и нового полигона ТБО.
Генплан юридически и пространственно фиксирует экологические границы, строго соблюдая режимы охранной и буферной зон лесного резервата, запрещающие размещение новых промышленных объектов. 
Инфраструктурная адаптивность и ресурсосбережение (Соответствие ЦУР 6 и ЦУР 13)
Способность территории справляться с климатическими изменениями и рационально использовать природные ресурсы.
Существующее положение:
Полное отсутствие ливневой канализации при ровном рельефе приводит к застою талых и дождевых вод, размыву податливых супесчаных грунтов и образованию непроходимых участков на грунтовых улицах.
Для полива зеленых насаждений расходуется ценная вода питьевого качества из глубоких артезианских скважин.
Структурный анализ проектных решений:
Проектирование 5,04 км закрытой ливневой канализации выполняет двойную функцию: защита грунтов от эрозии и организованный сбор поверхностного стока.
Заложен принцип циркулярной экономики (ресурсосбережения): очищенные на насосной станции талые и дождевые воды будут повторно использоваться для орошения парковых зон и крупного лесопитомника. Это предотвратит истощение подземных источников питьевой воды.
Устройство твердого асфальтобетонного покрытия на 20,1 км дорог снизит вторичное пылеобразование. Проект адаптирует инфраструктуру села к местным климатическим рискам (заглубление сетей на 3,0 м из-за глубокого промерзания).
Восполнение природного капитала и биопозитивность (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Переход от экстенсивного использования земель к активному формированию зеленого каркаса, улучшающего микроклимат и поддерживающего биоразнообразие.
Существующее положение:
Территория села подвержена ветровой эрозии (пыльным бурям) из-за песчаного состава почв и отсутствия внутрипоселковых ветрозащитных полос.
Село граничит с реликтовым сосновым бором, где обитают 5 видов краснокнижных животных (включая беркута и лесную куницу) и произрастают 7 видов редких растений. 
Структурный анализ проектных решений:
Генплан не просто сохраняет, но и активно приумножает природный капитал. Ключевым решением является создание крупного лесопитомника площадью 9827 м² для выращивания саженцев сосны и содействия плановому лесовосстановлению.
Озеленение рассматривается как инженерно-экологический элемент: санитарно-защитные и ветрозащитные полосы будут выполнять роль фильтров пыли и регуляторов температурного режима.
Внедрение строгих противопожарных мероприятий (устройство гидрантов каждые 150–200 м на новом кольцевом водопроводе, поддержание минерализованных полос) выступает главным гарантом защиты прилегающего лесного резервата от антропогенных пожаров. 
ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ АНАЛИЗА
Актуальность корректировки Генерального плана с. Шалдай является абсолютной. Анализ показывает, что документ составлен по глубоко эколого-ориентированному сценарию.
Он преобразует стихийную, экологически опасную хозяйственную деятельность (гигантская свалка в 50 м от жилья, негерметичные септики, наложение вредных СЗЗ на дома) в структурированную и контролируемую систему, полностью соответствующую экологическому законодательству РК и глобальным Целям устойчивого развития ООН. Реализация Генплана прямо приведет к устранению текущего экологического ущерба, надежно защитит уникальную экосистему резервата «Ертіс орманы» и создаст безопасную, комфортную среду для местного населения. 












9.2. Возможность реализации видов деятельности, устанавливаемых генеральным планом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования
Оценка того, насколько природно-ресурсный потенциал территории способен выдержать заявленную антропогенную нагрузку без необратимой деградации, и насколько выбранные инженерно-планировочные решения адекватны местным условиям, в особенности с учетом соседства с Государственным лесным природным резерватом «Ертіс орманы». 
1. Анализ пространственно-территориального ресурса (Место, вид и масштаб деятельности)
Площадь села в проектных границах составляет 1265,0 га. Проект предполагает увеличение численности населения с 1444 до 1528 человек к 2046 году и строительство 11,3 тыс. м² жилья (усадебная и малоэтажная многоквартирная застройка).
Структурный анализ осуществимости:
Заявленный демографический рост (+84 человека за 20 лет) характеризуется как крайне низкоинтенсивный. Данный масштаб абсолютно соразмерен имеющимся территориальным резервам.
Выбор восточного и северо-восточного направлений для перспективной жилой застройки логически обоснован, так как позволяет дистанцироваться от производственных объектов (лесопилки), а также строго соблюсти регламенты буферной и охранной зон лесного резервата, в которых прямо запрещено создание новых промышленных производств и расширение населенных пунктов. 
Пространственный ресурс полностью обеспечивает возможность реализации проекта без перегрузки ландшафта.
2. Анализ обеспеченности водными ресурсами и условий их использования
Источником водоснабжения служат подземные воды (3 артезианские скважины глубиной 40 м). Текущая производительность водозабора составляет 97 м³/сут. Расчетная потребность к 2046 году составит 361,0 м³/сут.
Структурный анализ осуществимости:
В отличие от текущего состояния, проектная потребность превышает существующую мощность, что требует заложенной в проекте реконструкции и расширения водозаборных сооружений.
Уязвимость подземных вод к загрязнению (учитывая их залегание на глубине всего 3,5–4,0 м в песчаных грунтах) радикально устраняется заложенным в проекте строительством централизованной канализации (22,0 км) и современных КОС производительностью 225 м³/сут.
Для снижения расхода ценной питьевой воды на полив рационально заложено использование очищенных на насосной станции талых и ливневых стоков (протяженность ливневой канализации — 5,04 км). Водно-ресурсный потенциал при условии реализации заявленной модернизации полностью удовлетворяет проектные масштабы деятельности.
3. Анализ земельно-почвенного ресурса и лесоаграрного потенциала
Почвы представлены темно-каштановыми супесчаными и песчаными дерново-слабоподзолистыми типами со средним баллом бонитета 9. Сельское хозяйство ориентировано на личные подворья (около 3000 голов скота). Огромное влияние оказывает лесное хозяйство. 
Структурный анализ осуществимости:
Земельный фонд позволяет разместить новые жилые массивы, а также реализовать крупный экологический проект — лесопитомник площадью 9827 м² для нужд лесовосстановления.
Главной проблемой земель является огромная несанкционированная свалка (37,3 га). Проектная деятельность по ее закрытию и полной биологической рекультивации, а также строительству нового компактного полигона ТБО (4,27 га) технически выполнима и жизненно необходима.
Развитие села осуществимо при обязательном условии соблюдения санитарно-защитных зон. Генеральный план учитывает этот фактор, закрепляя буферные лесополосы вокруг производств. Ограничения накладываются на добычу ископаемых, изменение гидрологического режима и размещение отходов вблизи резервата. 
4. Анализ климатических условий деятельности
Климат резко континентальный. Характерно глубокое промерзание грунтов зимой, засушливое лето с ветрами (среднегодовая скорость ветра 3,7 м/с), риск ветровой эрозии и высокая пожарная опасность лесных массивов. 
Структурный анализ осуществимости:
Строительство инженерных сетей осуществимо, но требует глубокого нормативного заглубления (водопровод на 3,0 м) во избежание перемерзания.
Для борьбы с пылеобразованием и ветровой эрозией податливых почв реалистично заложено сплошное асфальтирование дорог (20,1 км) и высадка защитных древесно-кустарниковых полос.
Критический риск лесных пожаров компенсируется заложенным устройством пожарных гидрантов на проектируемых водопроводных сетях с шагом 150–200 м и поддержанием минерализованных полос. 
5. Анализ энергетических ресурсов (Тепло, Газ и Электричество)
Централизованное газоснабжение отсутствует. Используется баллонный сжиженный газ (расчетная потребность до 247,6 тонн/год). Отопление печное (твердое топливо). Электроснабжение осуществляется от ПС 35/10 кВ «Чалдай». Проектная электрическая нагрузка — 2,77 МВт.
Структурный анализ осуществимости:
В условиях отсутствия магистрального газа село вынуждено опираться на твердое топливо. Экологические издержки этого вида энергии частично нивелируются сохранением низкой плотности застройки и масштабным озеленением. Обеспечение сжиженным газом для пищеприготовления логистически отлажено и легко осуществимо.
Покрытие возросших электрических нагрузок (включая энергоемкий лесопитомник и КОС) гарантированно обеспечивается заложенным в проект строительством 5 новых трансформаторных подстанций и использованием надежного самонесущего изолированного провода (СИП).
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КРИТЕРИЮ
Проведенный анализ подтверждает высокую степень осуществимости видов деятельности, заложенных в корректировке Генерального плана с. Шалдай. Масштабы намечаемого демографического роста и жилищного строительства минимальны и не превышают емкость местного природно-территориального комплекса.
Отсутствие магистрального газа накладывает определенные экологические ограничения, однако внедрение современных санитарно-инженерных систем (строительство КОС, 100% охват централизованной канализацией, рекультивация свалки на площади 37,3 га) и строгое соблюдение природоохранных режимов лесного резервата гарантируют безопасное, рациональное и экологически устойчивое развитие территории. 







































9.3. Степени влияния генерального плана на реализацию иных Документов
Оценка того, в какой мере утверждаемый Документ определяет, ограничивает или инициирует разработку и реализацию нижестоящих проектов, программ, планов и разрешительной документации в сфере градостроительства, экологии, землеустройства и социально-экономического развития.
Степень влияния корректировки Генерального плана с. Шалдай оценивается как максимально высокая (прямая и определяющая). Систематический анализ данного влияния по структурным блокам представлен ниже.
1. Влияние на градостроительную и архитектурно-строительную документацию
Проект устанавливает жесткое функциональное зонирование территории, фиксирует красные линии улиц (30 м для главных, 20 м для основных и 15–20 м для второстепенных), определяет типологию застройки (преимущественно 1-этажная усадебная и локально малоэтажная многоквартирная застройка) и зоны размещения новых объектов (детский сад на 135 мест, гостиница на 9 мест, баня, пекарня, крупный лесопитомник).
Любые будущие Проекты детальной планировки (ПДП) для новых восточных и северо-восточных кварталов с. Шалдай обязаны строго соответствовать параметрам Генерального плана. ПДП не может изменить функциональную зону или нарушить установленные регламенты (например, разместить новые промышленные объекты в буферной зоне лесного резервата, что строго запрещено экологическим законодательством). 
Выдача Архитектурно-планировочных заданий (АПЗ) на строительство частных домов, объектов придорожного сервиса (АЗС) или коммерческих объектов будет осуществляться исключительно на основе утвержденных Генеральным планом красных линий, регламентов отступов и санитарно-защитных зон (СЗЗ).
2. Влияние на землеустроительную и кадастровую документацию
Проект обосновывает рациональное использование территории в проектных границах 1265 га, закрепляя отвод участков под новую жилую застройку, размещение полигона ТБО (4,27 га), лесопитомника (9827 м²) и защитных лесополос.
Особое влияние Генеральный план оказывает на закрепление охранной и буферной зон Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы», ограничивая хозяйственную деятельность в этих пределах в целях защиты биоразнообразия. 
Утвержденный Генплан является единственным легитимным основанием для изменения целевого назначения земель внутри населенного пункта. Предоставление земельных участков гражданам под ИЖС невозможно без утвержденного Генплана. База данных государственного земельного кадастра будет обновлена на основе новых границ, закрываемых объектов (кладбищ, старой свалки) и функциональных зон, утвержденных данным проектом.
3. Влияние на проектно-сметную документацию (ПСД) инженерной инфраструктуры
Проект задает точные расчетные нагрузки на 2046 год: водопотребление (361,0 м³/сут), водоотведение (225,0 м³/сут), электропотребление (2,77 МВт) и потребление сжиженного газа (247,6 тонн/год).
Определены принципиальные схемы: строительство КОС производительностью 225 м³/сут, прокладка 22,0 км канализационных и 56,6 км водопроводных сетей (с учетом новых и реконструируемых), 5,04 км закрытых коллекторов ливневой канализации, а также установка 5 новых трансформаторных подстанций (ТП). Централизованная газификация не предусмотрена, заложено использование баллонного газа и автономных твердотопливных котельных.
Выдача Технических условий (ТУ) на подключение к сетям ресурсоснабжающими организациями будет опираться на резервы мощностей, рассчитанные в Генплане.
Генеральный план напрямую инициирует разработку специализированных рабочих проектов (например, «Рабочий проект строительства КОС с. Шалдай», «Рекультивация свалки ТБО» или «Строительство ливневой канализации»). Проектировщики этих систем обязаны взять за основу трассировку, нагрузки и технологии (например, обеззараживание осадка препаратом «Пуралат-БИНГСТИ»), заложенные в Генплане.
4. Влияние на природоохранную и санитарно-эпидемиологическую документацию
Документ выявляет критические экологические риски (огромная стихийная свалка 37,3 га в 50 метрах от жилья, загрязнение грунтовых вод септиками, наложение СЗЗ лесопилки и кладбищ на жилые дома) и закладывает комплекс защитных мер.
Разработка ОВОС (Оценки воздействия на окружающую среду) для конкретных будущих объектов (КОС, нового полигона ТБО, АЗС) будет использовать архитектурно-инженерные решения из Генплана.
Генплан делает обязательной разработку и утверждение проектов Санитарно-защитных зон для проектируемых КОС, нового полигона ТБО и защитных фильтрующих лесополос (50–70 м) вокруг лесопилки, блокируя выдачу разрешений на жилое строительство в пределах этих территорий. Также Генплан инициирует экологическую документацию по закрытию и рекультивации трех старых кладбищ.
5. Влияние на документы государственного планирования и бюджетные программы
Проект содержит свод ориентировочных капитальных вложений. В частности, заложены инвестиции в развитие улично-дорожной сети (до 20,1 км асфальтированных дорог), инженерную подготовку (ливневая канализация), а также финансирование масштабного строительства канализации, водопровода и рекультивации свалки.
Утвержденный Генеральный план с рассчитанными ТЭП является обязательным юридическим и экономическим обоснованием для акимата Шалдайского сельского округа, Щербактинского района и Павлодарской области при формировании бюджетных заявок на финансирование строительства дорог, КОС, водопроводов или детского сада из местного, областного или республиканского бюджетов.
Индикаторы Генплана (достижение 100% обеспеченности централизованной канализацией, ликвидация 37,3 га несанкционированной свалки, а также достижение показателя 29,5 м²/чел жильем) будут интегрированы в планы социально-экономического развития района.
ОБЩИЙ ВЫВОД Генеральный план с. Шалдай не является документом рекомендательного характера. Он выступает нормативно-правовым фундаментом развития территории. Без его утверждения парализуется реализация иных жизненно важных документов: становится невозможным законное выделение новых земель под жилье, проектирование централизованной канализации, получение бюджетного финансирования на рекультивацию экологически опасной свалки, строительство асфальтированных дорог и защиту уникальных лесных массивов. Стратегическая экологическая оценка данного документа гарантирует, что все последующие, зависимые от него проекты будут изначально развиваться в экологически безопасном и устойчивом русле. 






























9.4. Комплексная оценка экологических рисков при реализации проекта и их влияние на здоровье населения
В рамках стратегической экологической оценки корректировки Генерального плана села Шалдай проведен системный анализ потенциальных экологических рисков. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа, который сопоставляет уязвимость природно-территориального комплекса с параметрами проектируемого градостроительного развития.
Анализ базируется на данных государственного мониторинга РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля». 
Характеристика водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям за 2022-2026 гг.
Все исследованные пробы питьевой воды в селе Шалдай за указанный период соответствовали требованиям нормативных документов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
	Год
	Количество исследованных проб
	Количество несоответствующих проб
	% несоответствия
	Наименование несоответствующего показателя

	2022 г.
	12 
	0 
	0,0 
	- 

	2023 г.
	23 
	0 
	0,0 
	- 

	2024 г.
	14 
	0 
	0,0 
	- 

	2025 г.
	12 
	0 
	0,0 
	- 

	2026 г. (6 мес)
	3 
	0 
	0,0 
	- 


(Примечание: В 2021 году также было исследовано 18 проб питьевой воды, все из которых соответствовали нормативам) 

Заболеваемость населения за 2021-2026 гг. в с. Шалдай
	Наименование заболевания
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г. (6 мес.)

	COVID-19
	63 
	8 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Бактериальные кишечные инфекции (БКИ)
	0 
	0 
	1 
	3 
	3 
	0 

	Туберкулез
	0 
	0 
	1 
	2 
	1 
	0 

	Лямблиоз
	0 
	0 
	3 
	2 
	0 
	1 

	Скарлатина
	0 
	2 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Хронический вирусный гепатит
	0 
	1 
	0 
	2 
	1 
	1 

	Корь
	0 
	0 
	0 
	5 
	0 
	0 

	Дерматомикозы
	0 
	0 
	0 
	2 
	5 
	0 

	Описторхоз
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 

	Ветряная оспа
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 

	Педикулез
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 






1. Риски загрязнения атмосферного воздуха
Оценка рисков для воздушного бассейна разделяется на периоды строительства и эксплуатации.
Краткосрочная перспектива (Этап строительства): Основные риски связаны с проведением земляных работ и пылением грунтов. Временное повышение концентрации строительной пыли может вызвать обострение респираторных заболеваний. Обязательным является применение методов пылеподавления.
Долгосрочная перспектива (Этап эксплуатации): Асфальтирование улично-дорожной сети и формирование защитных лесополос позволят снизить объемы вторичного пылеобразования, улучшая общее состояние воздушной среды.
2. Гидрологические риски и эпидемиологическая безопасность водных ресурсов
Подтверждение текущей безопасности: Согласно результатам лабораторных исследований, пробы питьевой воды в селе полностью соответствуют нормам. Однако в селе периодически регистрируются случаи бактериальных кишечных инфекций (БКИ) и паразитарных заболеваний (лямблиоз, описторхоз). 
Управление риском (Специальные требования): При разработке проекта схемы развития и застройки с. Шалдай уполномоченными органами выставлено жесткое требование предусмотреть решение вопроса по сбору, отводу и очистке сточных вод, образующихся в КГУ «Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг». Необходимо обеспечить их безопасное отведение и очистку в строгом соответствии с требованиями санитарного законодательства РК, исключив риск загрязнения окружающей среды и негативного воздействия на здоровье населения. Ввод в эксплуатацию централизованных канализационных очистных сооружений (КОС) является безальтернативным решением для снятия эпидемиологических угроз. 
3. Геолого-климатические риски инфраструктурных аварий
Суровые зимы и риск промерзания грунтов диктуют особые требования к инженерным сетям.
Риски: Промерзание труб водопровода и напорной канализации при недостаточном заглублении может привести к аварийным изливам.
Управление риском: Проект предусматривает строгое соблюдение инженерного регламента по укладке всех сетей ниже расчетной глубины промерзания с использованием морозоустойчивых материалов.
4. Санитарно-эпидемиологические риски и система обращения с отходами
Перспективные риски: Увеличение объемов твердых бытовых отходов потребует строгого контроля за графиком вывоза мусора для предотвращения образования стихийных свалок и распространения инфекций.
Управление риском: Генеральный план закрепляет необходимость организации централизованного сбора отходов и их вывоза на лицензированные полигоны, что обеспечит устранение очагов заболеваний и защиту почвенного покрова.
Анализ подтверждает, что реализация предусмотренных Генеральным планом мероприятий (особенно в части очистки стоков психоневрологического центра и создания централизованной системы водоотведения) носит ярко выраженный профилактический характер и гарантирует устойчивое санитарно-эпидемиологическое благополучие села Шалдай. 










































9.5. Актуальность проекта генерального плана с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды
Настоящий раздел содержит анализ актуальности корректировки Генерального плана села Шалдай с позиции его соответствия требованиям национального законодательства Республики Казахстан, а также международным экологическим обязательствам, принятым государством.
Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа, предусматривающего сопоставление проектных решений Генерального плана с конкретными нормами законодательства и международных соглашений в области охраны окружающей среды, рационального природопользования и устойчивого развития.
Блок 1. Соответствие требованиям национального законодательства Республики Казахстан
1. Экологический кодекс РК (Принципы превентивности и управления отходами)
Проектом предусмотрена кардинальная реформа системы обращения с отходами: полная биологическая рекультивация незаконной стихийной свалки огромной площади (37,3 га), закрытие трех старых кладбищ, нарушающих границы жилой застройки, и строительство нового гидроизолированного полигона ТБО (4,27 га) на нормативном удалении 1000 м.
Документ актуален, так как напрямую реализует иерархию управления отходами (ст. 319 ЭК РК) и строгий запрет на несанкционированное размещение отходов. Проведение процедуры Стратегической экологической оценки (СЭО) для данного Генплана обеспечивает соблюдение экологических требований на самой ранней стадии государственного планирования (ст. 52 ЭК РК).
2. Водный кодекс РК (Охрана подземных водных ресурсов)
Проект утверждает строительство с нуля централизованной канализации (22,0 км) и канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 225 м³/сут, а также закрытой ливневой канализации (5,04 км).
Документ абсолютно актуален в контексте ст. 116 Водного кодекса РК (Охрана подземных вод). В настоящее время 100% использование негерметичных септиков при уровне грунтовых вод 3,5–4,0 м нарушает запрет на загрязнение водоносных горизонтов. Проектное решение технически возвращает развитие села в правовое поле, защищая артезианские источники от истощения и бактериологического загрязнения.
3. Закон РК «О гражданской защите» (Предупреждение ЧС и пожарная безопасность)
Соседство с хвойным лесомассивом диктует строгие требования пожарной безопасности. Генплан выступает ключевым инструментом исполнения норм ст. 11 Закона (Мероприятия по предупреждению ЧС). Проект превентивно устраняет риски: закладывается устройство пожарных гидрантов на всей протяженности проектируемой кольцевой водопроводной сети (с шагом 150–200 м), резервирование 324 м³ воды для пожаротушения и поддержание противопожарных минерализованных полос на границе с лесом.
4. Земельный кодекс РК и Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях»
Документ утверждает жесткое функциональное зонирование 1265 га территории. Устанавливаются нормативные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и защитные лесополосы шириной 50–70 м для производственных объектов (лесопилка, шишкосушилка), разрешая исторический конфликт наложения их СЗЗ на жилую застройку. Кроме того, Генплан строго исполняет требования Закона РК «Об ООПТ», закрепляя регламенты охранной и буферной зон прилегающего Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы», прямо запрещающие размещение новых промышленных объектов, способных нанести ущерб экосистемам. 
Блок 2. Исполнение международных обязательств Республики Казахстан
1. Конвенция ООН о биологическом разнообразии (CBD)
Село Шалдай непосредственно граничит с резерватом «Ертіс орманы», на территории которого произрастают 7 видов краснокнижных растений и обитают 5 видов редких животных и птиц (лесная куница, беркут, балобан, стрепет, филин). Генеральный план выступает локальным инструментом исполнения Конвенции путем отказа от расширения промышленных зон в сторону леса, введения строгих противопожарных мер и создания крупного лесопитомника площадью 9827 м² для лесовосстановления, что способствует сохранению уникальных мест обитания местной флоры и фауны. 
2. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)
Ввиду отсутствия централизованного газоснабжения село сохраняет печное отопление. Однако проект способствует выполнению климатических обязательств через создание значительных углеродных поглотителей (carbon sinks). Проектируемый лесопитомник, фильтрующие древесно-кустарниковые полосы и поддержка лесовосстановления в резервате вносят локальный вклад в декарбонизацию и регулирование микроклимата.
3. Орхусская конвенция (ЕЭК ООН)
Инициирование СЭО, публикация проектных материалов, подготовка Заявления о намечаемой деятельности и отчетов. Процесс утверждения данного Документа включает обязательные общественные слушания, гарантируя прозрачность градостроительных планов и доступ местного населения к экологической информации.
4. Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года (Цели устойчивого развития ООН — ЦУР)
Генеральный план выступает локальной матрицей для достижения сразу нескольких ЦУР, ратифицированных Казахстаном:
ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие): Реализуется через закрытие опасной несанкционированной свалки (37,3 га) в 50 метрах от жилья, ликвидацию старых кладбищ и решение конфликтов СЗЗ.
ЦУР 6 (Чистая вода и санитария): Полностью закрывается проектом строительства 22,0 км канализационных сетей и современных КОС, что радикально меняет текущую экологически опасную ситуацию с септиками.
ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты): Асфальтирование 20,1 км дорог (снижение пыления), внедрение энергосберегающего уличного освещения и благоустройство территории делают село безопасным и жизнестойким.
ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши): Беспрекословное соблюдение буферных зон ООПТ, защита соснового бора от пожаров и развитие лесопитомников. 
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КРИТЕРИЮ
Актуальность корректировки Генерального плана с. Шалдай с точки зрения законодательства РК и международных обязательств оценивается как критически высокая.
Структурный анализ показывает, что без реализации данного Документа населенный пункт продолжит развиваться по экологически деградационному сценарию: загрязнение верхних грунтовых вод септиками, отравление почв стихийной свалкой огромной площади и угроза пожаров для уникального лесного фонда. Это является прямым нарушением Экологического, Водного и Земельного кодексов РК.
Проектные решения Генплана (100% охват централизованной канализацией, рекультивация свалки, создание лесопитомника и строгая защита резервата «Ертіс орманы») переводят развитие территории в жесткое правовое русло и обеспечивают локальное выполнение национальных и международных санитарных и природоохранных обязательств Республики Казахстан. 



























9.6. Особенности экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения)
Для проведения комплексной и аргументированной оценки Генеральный план села Шалдай следует рассматривать не только как градостроительный документ, регулирующий пространственное развитие, но и как ключевой инструмент экологической реабилитации территории и защиты уникальной экосистемы Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». 
Главной особенностью экологических последствий реализации Генерального плана является смена вектора природопользования: от потенциально губительной и антисанитарной эксплуатации (соседство со стихийной свалкой, перманентное заражение грунтовых вод септиками) к инженерно-управляемой и экологически защищенной среде обитания.
Ниже приведен детализированный структурный анализ особенностей экологических последствий реализации проекта с учетом базовых характеристик воздействия.
Характеристика особенностей экологических последствий
В соответствии с требованиями экологического законодательства, последствия реализации Документа оцениваются по следующим критериям:
Вероятность последствий: Вероятность наступления положительных экологических эффектов оценивается как максимально высокая. Это гарантируется нормативным закреплением проектных решений: закрытием и рекультивацией гигантской несанкционированной свалки (37,3 га), стопроцентным внедрением централизованной канализации и строгим соблюдением режимов буферной и охранной зон лесного резервата, исключающим размещение новых промышленных объектов. Обязательным требованием, обеспечивающим экологическую и эпидемиологическую безопасность, является организованный отвод и очистка сточных вод КГУ «Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг». Риски негативных воздействий (пыление песчаных почв) вероятны только на краткосрочном этапе масштабного строительства инженерных сетей (около 39 км). 
Продолжительность и частота:
Отрицательные последствия (период строительно-монтажных работ) будут носить краткосрочный и эпизодический характер (в теплое время года).
Положительные последствия (период эксплуатации) носят постоянный и долгосрочный характер, гарантируя чистоту уязвимых подземных вод и защиту воздушного бассейна лесного фонда на десятилетия.
Обратимость последствий: Реализация Генерального плана запускает необратимые положительные процессы. Отказ от использования септиков и выгребных ям навсегда изменит профиль техногенного воздействия, исключив практику сброса неочищенных стоков в грунтовые воды. Незначительные негативные эффекты периода строительства (нарушение почвенного покрова при траншейных работах) являются полностью обратимыми после проведения обязательной рекультивации и высадки крупного лесопитомника (9827 м²).
Кумулятивный характер последствий: Проект обладает выраженным синергетическим (кумулятивным) позитивным эффектом. Одновременное строительство КОС (225 м³/сут), асфальтирование 20,1 км дорог (снижение пыления), высадка фильтрующих лесополос (50–70 м) вокруг лесопилки и вынос нового полигона ТБО на безопасное расстояние в комплексе приведут к качественному скачку уровня санитарно-эпидемиологической безопасности села.
Величина и пространственная протяженность воздействия: Воздействие носит строго локальный характер и ограничивается географическим районом проектирования (в пределах 1265,0 га территории села Шалдай) и нормативными СЗЗ проектируемых объектов (КОС, полигон ТБО). Трансграничное или межрегиональное негативное воздействие полностью исключено.
Особенность экологических последствий реализации Генерального плана с. Шалдай заключается в радикальной смене парадигмы: проект ликвидирует текущие угрозы (септики, дикая свалка в 50 м от жилья, конфликт СЗЗ производств) и трансформирует территорию в инженерно-защищенную экосистему.
Географический район
Село Шалдай является административным центром Шалдайского сельского округа Щербактинского района Павлодарской области.
Село расположено на Кулундинской равнине в непосредственной близости, а по ряду координат — в границах буферной и охранной зон Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». Связь осуществляется по автомобильным дорогам местного и областного значения. Географические координаты центральной части села: примерно 51°55′ с. ш. 78°49′ в. д. 
Численность затрагиваемого населения
Оценка воздействия Генерального плана села Шалдай учитывает специфику демографического развития и наличие крупных социальных учреждений:
1. Постоянное население (жители села): Низкоинтенсивный рост от 1444 человек (исходный 2025 год) до 1528 человек (расчетный срок 2046 г.).
2. Уязвимые группы населения: Пациенты КГУ «Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг» (300 мест), а также дети (учащиеся школы и проектируемого детского сада на 135 мест). 
Сводная таблица затрагиваемого населения:
	Категория населения
	Численность (2025 г.)
	Прогноз (2046 г.)

	Постоянные жители
	1444 чел.
	1528 чел.

	Уязвимые группы (дети и пациенты социальных объектов)
	~450 чел.
	~500 чел.




Общая численность затрагиваемого населения на расчетный срок составит 1528 человек, что в сочетании со спецификой обслуживания психоневрологического центра определяет жизненно необходимый масштаб проектируемых закрытых инженерных систем (водопровод, канализация, вывоз мусора). 










































9.7. Трансграничный характер последствий при реализации генерального плана
Для оценки критерия «Трансграничный характер последствий» в рамках экологического обоснования корректировки Генерального плана села Шалдай необходимо определить, могут ли проектные решения оказать значимое воздействие на окружающую среду сопредельных государств (в данном случае — Российской Федерации, с которой граничит Щербактинский район) либо на территории соседних регионов Республики Казахстан.
Оценка выполнена с учетом географических, гидрологических, аэродинамических и санитарно-экологических факторов, способных потенциально обеспечить перенос загрязняющих воздействий за пределы административной территории реализации проекта.
Пространственный и географический фактор
Село Шалдай является административным центром Шалдайского сельского округа Щербактинского района Павлодарской области. Щербактинский район на востоке граничит с Российской Федерацией (Алтайский край).
Вместе с тем, рассматриваемый населенный пункт (в проектных границах 1265,0 га) находится на достаточном удалении от участков государственной границы, чтобы исключить прямое физическое воздействие. Территориальный масштаб Генерального плана строго ограничен рамками сельского населенного пункта и не предполагает реализации объектов, имеющих межрегиональный или международный характер.
Проектом не предусматривается строительство крупных линейных инфраструктурных объектов, таких как магистральные транспортные коридоры международного значения или иные сооружения, способные обеспечить пространственное распространение экологических воздействий за пределы рассматриваемой локации.
Таким образом, с пространственной точки зрения воздействие проектных решений носит исключительно локальный характер.
Гидрологический фактор
Водоснабжение села осуществляется за счет неглубоких (около 40 м) артезианских скважин, при этом расчетный объем водопотребления к 2046 году прогнозируется на уровне всего 361,0 м³/сут. Поверхностные водные ресурсы (реки, естественные озера) на территории села и в его окрестностях отсутствуют.
Проектом Генерального плана предусмотрено строительство современных канализационных очистных сооружений (КОС) малой производительности — 225 м³/сут. Данные КОС обеспечат очистку хозяйственно-бытовых сточных вод (в том числе обязательную очистку стоков от КГУ «Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг») с последующим отводом в изолированный пруд-испаритель, не имеющий гидравлической связи с трансграничными водотоками (такими как река Иртыш). 
Объем изъятия подземных вод является крайне незначительным и физически не способен вызвать формирование депрессионной воронки, которая могла бы повлиять на состояние трансграничных водоносных горизонтов. Следовательно, трансграничное воздействие на водные ресурсы исключается как с точки зрения гидрологического режима, так и с учетом микромасштабов водопользования и водоотведения.
Аэродинамический фактор
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории населенного пункта являются индивидуальные источники теплоснабжения (печи на твердом топливе), локальные котельные общественных зданий, местная лесопилка и автотранспорт.
Проектом категорически не предусматривается размещение крупных промышленных предприятий I и II категорий экологической опасности (ТЭЦ, металлургия, химия), которые могли бы формировать мощные шлейфы выбросов и создавать условия для их переноса на десятки километров.
Выбросы от печного отопления и объектов лесопереработки характеризуются минимальными объемами и рассеиваются в пределах их нормативных санитарно-защитных зон (включая проектируемые защитные лесополосы шириной 50–70 м). Процессы рассеивания приводят к снижению концентраций загрязняющих веществ до фоновых значений уже в пределах самого села. Соответственно, физическая возможность трансграничного переноса загрязненных воздушных масс полностью отсутствует.
Санитарно-экологический и биосферный фактор
Проектом предусматривается полная биологическая рекультивация незаконной стихийной свалки (37,3 га) и строительство нового компактного полигона ТБО (4,27 га). Экологическое воздействие объектов размещения отходов строго ограничивается их санитарно-защитной зоной (1000 метров). Миграция загрязняющих веществ локализуется в пределах самого полигона за счет устройства противофильтрационных экранов.
Кроме того, территория непосредственно прилегает к Государственному лесному природному резервату «Ертіс орманы». Генеральным планом строго соблюдаются жесткие экологические ограничения буферной и охранной зон резервата, исключающие размещение производственных объектов, добычу ископаемых и иную деятельность, способную нанести вред экологическому балансу. Местная хозяйственная деятельность носит локальный характер и не оказывает негативного влияния на миграционные пути трансграничных видов дикой фауны. 
Итоговый вывод
Проведенный системный анализ показывает, что реализация корректировки Генерального плана села Шалдай не будет сопровождаться трансграничными экологическими последствиями.
Это обусловлено рядом объективных факторов:
1. микромасштабом проектируемого развития (расчетная численность населения — 1528 человек);
2. полным отсутствием промышленных источников загрязнения высоких категорий опасности;
3. мизерными объемами изъятия подземных вод (361 м³/сут) и локальным испарительным характером водоотведения (КОС на 225 м³/сут);
4. локализацией рассеивания атмосферных выбросов в пределах санитарно-защитных зон.
В совокупности указанные обстоятельства неопровержимо свидетельствуют о том, что воздействие Генерального плана имеет строго локализованный (точечный) характер и физически не способно распространиться на территории сопредельных государств. Таким образом, проект не подпадает под критерии применения Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте).









































9.8. Степень и характер возможных последствий реализации проекта для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Данный критерий требует установить, приведет ли реализация градостроительного документа (выделение земель под застройку, прокладка коммуникаций, изменение ландшафта) к прямому уничтожению, косвенной деградации или фрагментации территорий, имеющих особый юридический, экологический или культурный статус.
Для села Шалдай этот критерий является критическим и самым главным, так как населенный пункт расположен в непосредственной близости от уникального Шалдайского соснового бора, а ряд проектных координат попадает в охранную и буферную зоны особо охраняемой природной территории (ООПТ). Оценивается пространственное пересечение проектных решений с уязвимыми рецепторами и характер влияния на них.
1. Воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты государственного природно-заповедного фонда (ПЗФ)
Оценка риска прямого изъятия земель, нарушения охранных зон или косвенного негативного влияния на заповедники, заказники и памятники природы.
Существующее положение: Согласно официальному ответу РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», заявленные координаты намечаемой деятельности (№ 2, 3 и 4) расположены на землях государственного лесного фонда, в буферной зоне Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». Координаты № 1 и 5 входят в охранную зону данного резервата.
Анализ последствий: В соответствии со ст. 48 и 52 Закона РК «Об ООПТ», в буферных и охранных зонах запрещаются любые действия, наносящие вред экосистемам ядра: создание новых населенных пунктов, размещение и строительство промышленных/производственных объектов, сброс загрязняющих веществ на рельеф, изменение гидрологического режима. Генеральный план с. Шалдай строго подчиняется этим требованиям. Проектом категорически запрещено расширение производственных зон лесопилки и шишкосушилки в сторону леса. Вектор развития новой жилой застройки направлен строго в обход охранных зон резервата.
Смягчение воздействия: Технологические процессы, заложенные в проект (вынос КОС на нормативное расстояние, рекультивация свалки (37,3 га) вблизи леса, высадка защитных лесополос), носят исключительно экологически безопасный характер. Проект предотвращает сброс грязных стоков (от септиков) в уязвимые песчаные горизонты, питающие корневую систему лесного бора.
Степень воздействия — высокая (регуляторная). Характер последствий — позитивный, защищающий экосистему лесного резервата от антропогенной нагрузки.
2. Воздействие на элементы экологической сети и природные ареалы редких и исчезающих видов
Оценка риска фрагментации среды обитания, разрушения путей миграции диких животных и уничтожения мест произрастания видов, занесенных в Красную книгу РК.
Существующее положение: Согласно данным Инспекции лесного хозяйства и животного мира, на территории прилегающего резервата «Ертіс орманы» произрастают 7 редких видов растений (прострел желтоватый, прострел раскрытый, адонис весенний, дуб обыкновенный, шиповник Павлова, ковыль перистый, кладина оленья). Также здесь обитают 5 видов краснокнижной фауны (лесная куница, беркут, балобан, стрепет, филин).
Анализ последствий (Отрицательные факторы): Земляные работы (прокладка 39 км инженерных сетей, рекультивация свалки) неизбежно затронут почвенно-растительный покров. Шум тяжелой строительной техники создаст временный, но существенный фактор беспокойства для краснокнижной фауны (особенно в гнездовой период хищных птиц).
Анализ последствий (Положительные факторы): Для поддержки биоразнообразия проект формирует мощный экологический буфер. Ключевым решением является создание лесопитомника площадью 9827 м² для выращивания хвойных саженцев, что напрямую способствует лесовосстановлению. Асфальтирование 20,1 км дорог устранит вторичную пыль, губительную для флоры. В соответствии с экологическим законодательством, проект предусматривает сохранение среды обитания животных. Исключительную важность имеет жесткое обеспечение противопожарной безопасности (гидранты на водопроводной сети), защищающее ареалы редких видов от уничтожения огнем.
Степень негативного воздействия — умеренная (на этапе строительства). Характер последствий в долгосрочной перспективе — биопозитивный.
3. Воздействие на объекты историко-культурного наследия
Оценка риска разрушения, повреждения или изменения визуального восприятия памятников истории, архитектуры и археологии при ведении строительно-монтажных работ.
В случае обнаружения невыявленных археологических артефактов при масштабных земляных работах (прокладка 22,0 км канализации), проект предписывает жесткое выполнение требований Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (обязательная приостановка всех работ и вызов археологической экспертизы). Проект предполагает деликатное отношение к существующим (закрываемым) кладбищам с их консервацией и озеленением.
Степень воздействия — низкая. Характер последствий — сохраняющий.
4. Воздействие на земли оздоровительного и рекреационного назначения
Село Шалдай исторически является центром притяжения (сбор грибов, ягод, лесной отдых), а также территорией размещения КГУ «Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг».
Анализ последствий: В настоящее время рекреационный потенциал и санитарное благополучие находятся под угрозой из-за гигантской несанкционированной свалки и отсутствия канализации. Генеральный план спасает эти земли от надвигающегося экологического кризиса. Заложенное в проект 100% канализование объектов (с обязательной очисткой стоков от психоневрологического центра) и полная ликвидация очагов складирования мусора являются единственным гарантом сохранения чистоты сосновых лесов.
Степень воздействия — максимально высокая. Характер последствий — строго позитивный, санитарно-оздоровительный.
ВЫВОД:
Систематический анализ доказывает, что корректировка Генерального плана с. Шалдай не вступает в конфликт с интересами сохранения природного наследия Республики Казахстан. Напротив, в условиях крайне уязвимой экосистемы (соседство с реликтовым сосновым бором, наличие краснокнижной флоры и фауны), этот градостроительный документ выступает безальтернативным инструментом защиты Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» от деградации.
Проект меняет губительную парадигму (септики, мусорные свалки у леса, пожарные риски) на жестко регулируемую инфраструктурную модель (КОС, гидроизолированный полигон, гидранты), обеспечивающую экологически безопасное развитие населенного пункта на границе с уникальной дикой природой. Запретительные экологические факторы для реализации проекта отсутствуют при условии неукоснительного соблюдения режима ООПТ и выполнения всех предусмотренных защитных инженерных мероприятий.























9.9. Необходимость оценки возможных экологических последствий реализации генерального плана, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации проекта
Документ «Схема развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) села Шалдай, Щербактинского района, Павлодарской области» является градостроительным документом, определяющим долгосрочные направления развития территории населенного пункта. В отношении данной территории стратегическая экологическая оценка (СЭО) в рамках действующего экологического законодательства ранее не проводилась. 
На основании проведенного комплексного анализа (экологического скрининга) установлено, что проектные решения не предполагают возникновения значимых негативных экологических последствий, требующих проведения полномасштабной и углубленной стратегической экологической оценки.
Возникающие в период строительства локальные воздействия (масштабные земляные работы, прокладка инженерных сетей, биологическая рекультивация свалки, асфальтирование дорог) носят временный, управляемый и обратимый характер.
В долгосрочной перспективе реализация корректировки генерального плана носит ярко выраженный эколого-оздоровительный (санационный) и природоохранный характер. Проект направлен на комплексное решение тяжелых накопившихся экологических проблем населенного пункта, защиту уникальной экосистемы Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» и включает в себя: 
· строительство централизованной канализации (22,0 км) и канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 225 м³/сут с прудом-испарителем. Это надежно защитит уязвимые верхние грунтовые воды от загрязнения повсеместно используемыми выгребными ямами, а также обеспечит безопасный отвод и очистку стоков от КГУ «Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг»; 
· сплошное асфальтирование улично-дорожной сети (20,1 км), что кардинально устранит проблему вторичного пылеобразования в теплое время года, а также создание крупного лесопитомника (9827 м²) для поддержки лесовосстановления;
· полную ликвидацию и биологическую рекультивацию гигантской несанкционированной свалки (37,3 га), расположенной в 50 метрах от жилья, консервацию трех старых кладбищ, нарушающих границы застройки, и строительство нового современного гидроизолированного полигона ТБО (4,27 га) на безопасном расстоянии 1000 м от села;
· разрешение исторических градостроительных конфликтов путем создания защитных лесополос (50–70 м) вокруг лесопилки, а также неукоснительное соблюдение режимов буферной и охранной зон лесного резервата, в которых строго запрещено создание новых промышленных и производственных объектов, способных нанести ущерб экосистемам. 
Вывод: Проведение полномасштабной стратегической экологической оценки (СЭО) для Документа развития и застройки села Шалдай не требуется. Инженерные и планировочные решения, заложенные в генеральном плане, сами по себе представляют мощный комплекс эффективных природоохранных мер, реализация которых будет способствовать кардинальному улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, снижению уровня техногенного загрязнения почвы и подземных вод, а также обеспечению надежной защиты прилегающего уникального лесного фонда.

9.10. характер предлагаемых изменений в проекте, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.
Ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

	Приложение 1. Задание на проектирование

	Приложение 2. Письмо РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» №ЗТ-2026-02637051 от 02.07.2026 г.

	Приложение 3 Письмо РГП Казгидромет №ЗТ-2025-03374675 от 30.09.2025г.

	Приложение 4 Письмо КГУ "Управление ветеринарии Павлодарской области" №ЗТ-2025-04239510 от 09.12.2025 г.

	Приложение 5 Письмо РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области» за № 24-33-29-01-14/140-И от 16.07.2026г

	[bookmark: _Hlk228313713]Приложение 6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»

	Приложение 7 письмо Департамент экологии по Павлодарской области № 4-5/922 от 25.06.2026г.

	Приложение 8 Письмо Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира №ЗТ-2025-03220844 19.09.2025г.

	Приложение 9 Письмо ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» №ЗТ-2025-01035284 от 14.04.2025г.

	Приложение 10 Письмо ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» №ЗТ-2025-03564660 от 14.10.2025г.

	Приложение 11 письмо в РГУ «Государственный лесной природный резерват „Ертіс орманы“», в ведении которого находятся особо охраняемые природные территории, № 163 от 05.08.2026.


















Приложение 1[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]




Приложение 2[image: ][image: ]




Приложение 3л[image: ][image: ]




[image: ]

[image: ]


Приложение 4[image: ][image: ]




Приложение 5[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]








Приложение 6[image: ][image: ][image: ]




Приложение 7[image: ][image: ][image: ]








Приложение 8[image: ][image: ][image: ]




Приложение 9[image: ][image: ]




Приложение 10[image: ][image: ]

	


Приложение 11[image: ][image: ][image: ][image: ]




[image: ][image: ][image: ][image: ]
image1.jpeg
JICII
oK3. No. %

TIpunoxepne No 21
K gorosopy Ne_Z oT«/ » Jhr2025 .

COI'JIACOBAHO: YTBEPXKIAIO:
H.o. pyxosopurtenst KI'Y «Orxen PyxosognTens I'Y «Ynpasienne
PeaJIbHOr0 CeKTOpa IKOHOMUKH APXHTEKTYPBI H rpa}]oc’rponTem,cTBa

TlaBiopapcekoii 06acTH»
(donoicHocmy, opzapy3ays)

1lepGaKTHHCKD [QHA»

3ATAHAE HA TIPOEKTAPOBAHHE
«Pa3paboTka CXeMBI PASBUTHS H 3aCTPOHKM COBMELLEHHOI C MPOCKTOM JIeTaJIbHOM TITAaHKPOBKH Cenla
Ilannait LLepGakTHHCKHI paliOH ¢ BLIIOHEHHEM TONOTpaduUeckol chemkn M 1:2000 1 mpoBecHHEM
KOMILIEKCHOH rPagoCTPOHTeNbHO SKCNepTH3bI (MO UeHHe OTOKUTENBHOrO 3AKIIOUECHHA )

1 | Bun «CxeMa pasBuTHs M 3aCTPOHKM COBMEIUGHHAS C IPOEKTOM JeTAILHOU MUIAHHPOBKH Celia
rpagocrpontenbuoro | Llanmait LllepOakTHHCKiA paiion ¢ BHIMONHEHHeM TONOrpadueckoil CheMKH M 1:2000 u
npoekTa NpOBENCHHEM ~ KOMMNEKCHOW  IDAIOCTPOMTENbHOM  JKemeprusel  (mosiyueHue

TIONOMKHTENHOTO 3AKITOYCHA)Y

2 | 3akasuuK TV «YnpaBieHue apxuTekTypPhl H FPafoCTPOUTEILCTBA TlasronapcKoi obnacTi»
Ampec: ITasnopapekas 061acts, ropox Iaenonap, ynuua Iomaze Mobexst, 5B.
Kontakrusie Tenedonsr: 8(7182) 32-82-65

3 | Ocuopauue anst Pa3paGoTKy CXeMBI PA3BHTHS W 3aCTPOIKH COBMELIEHHYI0 C NMPOCKTOM DeTaabHOl
IPOEKTHPOBAHNS IJIAHHPOBKHU BLINOJIHNTE B COOTBETCTBHN ¢ TPeOOBAHUAMM:

- 3Bakon PecnyGnukm Kasaxcran «OG apXHTEKTypHOH, IPafoCTPOHTENBHON M
CTPOHTENbHOI HeATETbHOCTH B PecryGmiike Kasaxcram» oT 16 mons 2001 rona Ne242;

- Ipukas MuHHCTpa MEXYCTPHH U UH(PACTPYKTYPHOTO pasBHTHL PecnyGuxn Kasaxcran
ot 30 centaGps 2020 Tona Ne 505 «O6 yreepxernn [Ipaprn paspabOTKH, COrNacoBanisl i
YTBEPAIEHI TPalOCTPONTENBHBIX NIPOEKTOB (reHepabHbIX TIIAHOB HACEISHHBIX IYHKTOB,
TIPOEKTOB IETANBHOI IIaHMPOBKH 1 MPOESKTOB 3aCTPOMKH);

- Mpukas MUHKCTpa HALKORATLHON dkoHOMuKY PecnyGnukn Kasaxcras oT 20 mapra 2015
roma Ne244 «O6 yreepxnenuu [Ipapun BeneHus ¥ NPeNOCTaBICHAL nHpopMaimn 1 (M)
CBeeHuii U3 TOCy IAPCTBEHHOTO FPafoCTPOUTENBHOTO KazacTpa PecryOmuki Kasaxcrat;

- Tlpukas MHHUCTpa PETHOHANBHOrO PasBUTHA Pecny6uin Kasaxcran ot 16 mons 2014
roma Ne 172/0JT «O6 yTBepkIeHHH TpaBuil pErHCTpauma B Gase JaHHbIX
FOCYNAPCTBEHHOrO  IPAjOCTPOHTENBHOTO  KajACTpa — IPANOCTPOHMTENBHBIX  MPOCKTOB,
IPEINPOEKTHON 1 MPOEKTHOH (MPOCKTHO-CMETHOH) AOKYMCHTAIINH, & TaKie 00BEKTOB
APXUTEKTYPHOH, IPaOCTPOUTENBHOM H CTPORTENBLHOM AEATETBHOCTHY ]

- Ipuka3 MHHNCTPA HALMOHANTBHOH IKOHOMHKI Pecryonuku Kazaxcrad 0T

20 mosbps 2015 roga Ne 706 «OG yTeepikaenuy ITpaBuin NPOBENSHAT KOMILIEKCHO#H
PANOCTPOUTENEHOH SKCTIEPTH3HI TPATOCTPOHTENBHEIX IPOEKTOB BCSX YPOBHH]

- CH PK 3.01-00-2011 «MHCTpykmms © MOpsake Da3paSOTKH, COINACOBAaHMA H
YTBEPIKIAEHHUS [PALOCTPOUTEIBHEIX IPOEKTOB B PecnyGiike Kazaxcram;

Z CH PK 3.01-01-2013 «T'pamocTpoHTENLCTBO. II1aHMpoBKa H 3acTpoifka TOPOACKNX K
CENLCKUX HACEIICHHBIX TTYHKTOBY;

- CIT PK 3.01-101-2013 «TpanocTponTenscTBo. [TIaHUpoBKa H 3aCTPOMKa TOPOACKHX H
CeNbCKUX HACENEHHBIX [IyHKTOBY

- CH PK 3.01-02-2012 «IInannposka ¥ 3acTpoiika palioHOB HHAMBHIYANBHOIO KATHIIHOTO
CTPOHTENBCTRAY;

- CIl PK 3.01-102-2012 «[InaHmpoBka M 3acTpoifka paiiOHOB MHIMBH/yaIbHOIO





image2.jpeg
JICTT
9K3. Ne 3

KUIIAIIHOTO CTPOUTENLCTBAY |

- CH PK 3.01-05-2013 «BraroycTpoiCIBO TePPHTOPHH HACEIICHHDBIX TYHKTOBY;

- CITPK 3.01-105-2013 «B1aroycTpoicTBO TEPPUTOPHUH HACEICHHBIX IYHKTOBY]

- 4 TaKke B COOTBETCTBUH C JIDPYTHMH 3aKOHONATCI]BHBIMH aKTaMH, ACHCTBYIOIWMH Ha
Tepputopun PecnyGimkn Kasaxcran.

TonorpaduyecKyio cheMKY BLINOIHATEL B COOTBETCTBHH € TpeGoBaHHAMHE:

. Bakon PK MNe 166-VII 3PK ot 21.12.2022 r. «O reomesus, Kaprorpadum #
TPOCTPAHCTBEHHBIX JAHHBIX» ]

- 3ako PK 07.06.2000r. Ne 53-IT «O6 0fecniedeHHY eTMHCTBA H3MEPCHHIDY;

- CIT PK 1.02-101-2014 «MHXCHEPHO-T€0IC3NYECKIE M3LICKAHHA Ul CTPOHTENLCTBA.
OCHOBHBIE TTOJIOKEHUSY

- CII PK 1.02-102-2014 «VIHXEHEPHO-T€0NOrM4SCKAHS U3BICKAHHA UL CTPOUTEIBCTBAY

- CH PK 1.03-03-2013 «['eone3utccKue paGoThl B CTPOUTENBCTBEN]

- MiHCTpyKIms 10 Tonorpadudeckol ¢chemke B Macirabax 1:5000, 1:2000, 1:1000 1 1:500
TKWHII (THTA) -02-028-09 (u3nanue oduuuansHoe);

- Unctpykuns no Husemposaruio Ne 94/HK ot 16 mapra 2023r.

- VenoBHble 0G03HaueHHs TOMOTpaduueckux Iuiatos macmrada 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000.

- & Take B COOTBETCTBHM C APYTMMH 3aKOHOJATCNBHEIMH aKTAaMH, AGHCTBYIOUWMMH Ha
TeppuTopun Pecmyomuxu Kasaxcran.

ObBexT Tlasnoaapckas 06nacTs, LlepGakTuHcKHit pation, ceno lanzaii.

TpaZoCTPOMTENBHOTO | UMCIEHHOCTH Hacenenus — 1 474 yenosexa.

TUIAHAPOBAHNS HIH O6mas mI0mATs TEPPATOPHH, NOLTEKALAS paspadoTke — 253,5 ra.

32CTPOHKH

TEPPHTOPHI,

€I'0 OCHOBHBIE

XapPaKTePHCTHKH

OcHosHnbie 5.1 I'narHas Less - pa3paboTka NONrOCPOYHOMH MEPCHEKTHBEI COUMATBHO- SKOHOMUYECKOro

TpeGosaHns K
COCTABY, COMEPIKAHMIO
u popme
npeicTaRASEMbIX
MaTepHasIos no
JTanam
NPOEKTHPOBAHHUS,
OC/IEN0BATENLHOCTh
H CPOKH BBITIOJHEHHS
pabor

u l'pﬂﬂOCTpOHTEﬂbHOFO PasBUTHS HaCeJeHHOI0 TYHKTa B COOTBETCTBUM c
IPANOCTPOMTENLHLIMH  YC/OBUSMH W PECYPCHOTO TOTEHUMANA HACCICHHOTO MYHKTA
Tllammaii, a TakKe paspaboTKa APXHTEKTYPHO-IUIAHAPOBOYHOY OpraHH3alK TEPPUTOPHH
HACEJIEHHOTO MYHKTA, HAMPABJICHHON Ha CO3iaHHe GMAarompUATHOH CPE/bl MPOKUBAHKT, ©
YUETOM CIIOKHBIISHCA FPAOCTPOUTENbHOA CHTYAIHH.

5.2. OCHOBHBIE 3a/a4H:

- TIPOBECTH COOP ¥ AHANIH3 JIAHHBIX CYIIECTBYIOIIET0 COCTOSHHUS TEPPHTOPHE HACENSHHOIO
IyHKTa C BBIAB/CHHEM COLHATBHO-IKOHOMHIECKHX, AEMOrpa(HHecKiX, HIDKeRepHO-
TPAHCHIOPTHBIX H SKONOTHUECKUX Mpobenm;

- MPOBECTH AHANH3 COUMAILHEIX, NMPOM3BOACTBEHHBIX H JADYIHX cBs3ell HaceNeHHOro
TIYHKTA ¢ IPAIErAIOUIMU TEPPHTOPHAMI;

- ONpeneNHTL NEPCTEKTHBHYK IUIAHMPOBOYHYIO CTPYKTYPY H TIPajioCTpOHTeNbHOS
30HMPOBAHME TEPPHTOPWM, HANDABICHHBIC HA CO3AAHHE GnaronpuATHOR  cpespt
TIPOJKMBAHUS W yCTUfl‘iYIBQI‘G PasBUTHs HACETIEHHOrO MyHKTa;

- BBIUMONHATH KOMILICKCHBII TPOTHO3 Pa3BUTHi NPHICTAIOUMX TePPUTOPHI B yBA3ske C
HACENICHHbBIM IlyHKTOM C Y4€TOM PETHOHANBHEIX H FOCY/IaPCTBEHHBIX HHTEPECOB;

- Pa3PaGOTaTh NPEIOKEHNs N0 COBEPIICHCTBOBAHUIO YAHIHO-OPOKHOH

CeTH M TPAHCTIOPTHOTO 06CITY KHBAHMH;

- pa3paboTath NpELIOKEHMA MO PA3BUTHIO HIDKEHEPHOH MHPPACTPYKTYPEI HA OCHOBE
HMEIOIIUXCS TLIAHOB 10 MOAEPHH3AINH KOMMYHANIBHBIX CETel HACeNeHHOro MyHKTa;

- OTIPeIeNHTh MEPONPHATHS N0 MHKSHEPHOH 3AIHMTE TEPPUTOPHI OT OMACHBIX NPHPOAHBIX
M TEXHOT€HHBIX MPOLECCOB;

- IPOEKT CXEMBI PasBUTH W 3aCTPOHKH (yHpomeHHbIl BapuaHT TEHEPATLHOTO TINaHa)
pa3pafoTaTh Ha OCHOBE BBLITIONMHEHHOK Tomorpaduueckoit CHEMKH C OTpAKEHUEM
(AKTHIECKOTO COCTOAKAA TEPPUTOPHH HACENEHHOTO MYHKTA Ha TIEPHON PaspaGoTKH
npoexTHoM AokymerTamun M 1:2000.

5.2.1. BumonHATe TOMOTpadEYecKyld TOXOCHOBY MPOEKTHPYeMOI TEppHTOpHA B
macmrabe 1:2000 W BHINONHWUTH € PETHCTPAUMIO B CHCTEME TOCYJApCTBEHHOIO
IPANOCTPOMTENLHOIO KaacTpa. PaspaboTka CXeMbl PASBUTHS H 38CTPORKH OCYIIECTBILIETCS
Ha OCHOBE LH(POBOr0 TONOrpaduyeckoro MIaKa, Iie OTPAKEHO (aKTHIECKOE COCTONHIE
TEPPUTODMM HA IEpUOA paspabOTKM TIPAZOCTPOWTENBHOTO npoexta. Marepuamst
TONOrpadudecKol ChEMKH IOATOTABIUBAIOTCS ¢ YIETOM TpeGoBanuii rocyIapcTBEHHOrO
PANOCTPONTENEHOrO KAaCTpa B [POTPAMMHOM OOECHedCHHH ArcGis (.gdb, mxd),
Maplnfo (.wor), a Taoke B IPOTpaMMHOM OBecreyeHHu AutoCAD (.dwg), (WGS 84
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cHcTeMa KoopauHar, BanThiickad cucteMa BEICOT). IIpenocrapisercs 3akasumky Ha
GYMaXKHOM H 3IIEKTPOHHOM HOCHTEIIAX.

5.2.2. B cootBeTcTBUM C nyHKTOM 9-13 [IpaBiut pa3paboTKH, COMIAcOBaHMs i YTBEPIKISHIA
TPAJIOCTPOHTENBHBIX NMPOEKTOB (FeHePATBHLIX IIAHOB HACEJCHHBIX NMYHKTOB, MPOEKTOR
JeTANbHON IAKHPOBKH M MPOEKTOB 3acTPOiKi) yTBepkneHHsx [Ipukasom MuHHCTpA
HHAYCTPUHA 1 HE(PACTPYKTYpHOTO passiTHs Pecry6mikn Kasaxcrad ot 30 cenrs6pa 2020
rona Ne 505 BBIMOIHUTE CIIGIYTOMMiT COCTAB MPOEKTHLIX MATCPHAIOB JUIs CTAIHM CXEME!
Pa3BUTHA W 3aCTPOiikH (YIPOIICHHEIH BAPUANT THEPATLHOTO IIaHa):

1) cXeMa TIONOXEHHsS HACENEHHOro IyHKTA B CUCTEMe aIMHMHWCTPATHBHOIO paloHa B
macmrabe 1:10 000, 1:25 000;

2) cxema 3eMJIeNONb30BAHMS, COCTABICHHAA C UCTIONB30BAHNEM MATEPHAOB KOMIUIEKCHOH
CXEMbI TPAJIOCTDOHTEBHOTO IUIAHHPOBAHAS TEPPUTOPHI (POCKTA PaHOHHOH IUIAHUPOBKH)
¥ TIPOEKTA BHYTPUXO3AHCTBEHHOIO 3eMieyCTpoticTsa B MaciuraGe 1:10 000, 1:25 000 (npu
HEOOXOIUMOCTH);

3) onopHslii maaH (1L1aH COBPEMEHHOTO HCIOME30BAHUS TEPPHTOPUH;

4) reHepanbHbiii I1aH (OCHOBHOM YepTe);

5) cxema yIMYHO-QOPOXHOM CeTH W TPAHCNIOPTA, BEPTHKANGHOM IIIAHMPOBKH M
HHKEHEPHO! NIOATOTOBKH TEPPHTOP
6) cxema MHKEHepHOro 00ecTeueHns;

7) cxema OXPaHbI OKPYKAIOWIeH CPerbI;

8) TIOSICHHTEIIBHAA 3ATTHCKA ¢ OGOCHOBAHHEM IIPHHHMACMEIX TIDOCKTHEIX PEIICHHI.

9) TEXHHKO-IKOHOMHYECKHE TI0Ka3aTe/ COracHo mpuioxeruo 11 TIpasmr pa3paBoTkH,
COTNIACOBAHMA W YTBEPHKISHH IPaJOCTPOMTENBHBIX MPOCKTOB (TEHCPANLHEIX ITAHOB
HACEJCHHBIX MTyHKTOB, IPOEKTOB AETAIbHOH ITAHAPOBKH H POEKTOB 3acTpoiiku) NeS05 o1
30 centaGpa 2020 roza.

TekeToBan 4acTb:

- MOSICHUTENbHASA 3aTTHCKA HA TOCYIAPCTBEHHOM H PYCCKOM A3bIKAX;

- 3IIeKTPORHAA BEPCHs NOACHHTENLHOM 3anucku B dopmare doc, docx, pdf;

- TeKCTOBEIE MATEpHANbl COJEPKAT IOSCHUTENILHYKO 34ITHCKY, TEXHHKO-OKOHOMIYECKHE
TOKa3ATeNM H NIEPEAIOTCA B ONHOM 113 OGIIENPHHATBIX STEKTPOHHBIX (OPMATOB HEPEAATH,
a Talke BKIIOYACT PEKOMEHNAUMM [0 WX NPHMCHCHHIO B IPAalOCTPOHTENbHBIX
MH(OPMALMOHHEBIX CHCTEMaX M KaiacTpax, cornacko mywkry 9-20 Ilpapin paspabotk,
COTIACOBANAA M YTBEPXKASHHA IPAJOCTPOHTEIBHEIX MPOCKTOB (TEHEPANBHEIX IUIAHOB
HACeNEHHBIX TYHKTOB, IPOEKTOB [ETAlbHOH [UIAHUPOBKH M IPOSKTOB 3aCTPOIKM)
yTBepHkAcHHbIX [IpHKasoM MHHUCTPA MHAYCTPHM M MH(PACTPYKTYPHOTO PasBHTHS
PecnyGnukn Kasaxcran or 30 centabps 2020 roga Ne 505.

T'paduyeckas yacTs:

- Gasa mammeiX B dopmare *.gdb B cucreme koopauear WGS-84 B COOTBETCTBHM C
KnaccHpHEKaTOpOM TeHepaTbHOro IUmaHa (k IIpaBunam paspaGoTKY, COINACOBAHUL H
YTBEPHIEHHS TPAIOCTPOMTENBHEIX IIPOEKTOB (TEHEPATbHBIX ILIAHOB HACENEHHLIX IIYHKTOB,
NPOEKTOB JETANbHOH IUIAHHPOBKH M MPOEKTOB 3aCTPOHKM) YTBEPIKICHHLIX Ipukazom
MUHHCTPa MHIYCTPHM W MH(PacTPyKTYpHOro passurua PecryGmmku Kasaxcran ot 30
cerTabpa 2020 rona Ne 505);

53.1. BemonHuTh pasgel W OPOMTH NPOUSHYPY TPOBEJCHHMS  CTpaTeru4eckoi
SKONOIMYECKON OLCHKA BO3NEHCTBHA Ha OKpYXKaIOLYXd cpeny B COOTBETCTBHH C
Bronoruueckum Kosexcom PecrryGmixu Kasaxcran ot 2 supaps 2021 ropa Ne 400-VI 3PK
(TpH HEOOXOIUMOCTH).

5.4.1. OpranMsoeark TpoBEeHHE OOMECTBEHHBIX OGCYHKISHMH IOCPSICTBOM OTKPBITOTO
CcoOpaHusL.

5.5.1. Ha rpanocTpouTenbHblil TPOEKT TPOBECTH KOMIUIEKCHYIO I'DaJ0CTPOUTENBHYIO
IKCIEPTH3Y COTNACHO AeHCTBYIOLIEMY 3aKOHOJATENECTBY, IIPH 9TOM BBIUTIONHUTS cOop Beeit
JIOKYMEHTALMH /U1 IPOXOKACHMS [PaOCTPOMTEIIBHON JKCIEPTH3bI, ¢ OTUIATOH 3aTpaT Ha
TIPOBEdCHHUE.

5.6.1. Tlocne TPOXOkaeHMs ODIIECTBCHHBIX OOCYKIEHUH, CONIACOBAHMH, KOMIUICKCHOI
TPamOCTPOMTENBHON SKCTEpTH3BI M NPOLELYP, TPEAYCMOTPEHHBIX JeHCTBYROLUM
3JAKOHOJATENECTEOM ¥ HODMATHBHBIX ~ JOKYMEHTOB B  OO/AacTH  apXMTEKTYDHI,
TPAZOCTPOHTEIILCTBA M CTPOMTENBCTBA CXEMA PA3BUTHA M 3aCTPOMKH NPEJICTABIAETCA Ha
yTBepX/IeHHe B paiioHHBIH Macmixar (CornmacHo cratei 23-1 3akona PecryOmuku
Kazaxcran «OB apXuTEKTypHOH, TPanoCTPOMTENBHOM M CTPOMTENBHON [EATENBHOCTH B
Pecryonuke Kasaxcram).

5.7.1. B cocraBe rpadueckoldi HacTM TNpPOEKTHEIX DaboT MOryT paspabaThiBarhCs
JIOTIONHHATETEHEIE TLIAHBL, CXEMbl, COCTAB, CONCPHAHHE K MacIITal KOTOPEIX ONPENCIAKTCS
B IOpAIKe, YCTAHOBIGHHOM _s3akononarenscrsom Pecrybmakn Kasaxcraw, myTem
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COrNACHTEIBHEIX POLEYD 0€3 JIONONHHTENBHON MIaThl.

5.8.1. Macurrabel rpadHUeCKUX MaTepHanoB MOryT GBITh YTOYHCHE! 3aKa3quKOM IO
COMIACOBAHMIO C Pa3paGOTUMKOM C yHETOM KOHKPETHO# TPamOCTPOHTENEHOM CHTY AITHH.
5.9.1. TpagoCTpPOUTEITbHBI TPOEKT AOIKEH GbiTh paspaboTaE B JMEKTPOHHOM BUIC C
TpUMEHEHHEM TMC-TeXHOIOrmi B CHCTEME eIFHBIX CIIPABOTHHKOB H xaccupuKaTopoB B
COOTBETCTBHY ¢ MPUIOKEHIIME 2, 9 (vexoad U3 POEKTHBIX pemenmif) [pukasa MHUHHCTPA
HHCTPHH M MEQPACTPYKTYPHOTO PasBITHI PecryGumxn Kazaxcran o1 30 cenTa0ps 2020
roga Ne 505 «OG yrsepxaennu ITpasit paspaGoTKH, COTNIACOBAHMS H YTBEPKICHMA
TPaIOCTPOHTELHBIX MPOSKTOB (TeHCpWILHEIX IUIAHOB HACETIEHHBIX NYHKTOB, MPOSKTOB
ZeTanbHOl IUTAHMPOBKK H MPOEKTOB 3aCTPOYKH)» B MPOIPAMMHOM obecreueann ArcGis
(.gdb, mxd), MaplInfo (.wor), a TaKxke B NPOrpaMMHOM obecrieuermn AutoCAD (.dwg)
(WGS 84 cucTeMa KOOPIMHAT).

5.02. Buecemue IOMONHEHMA W WMIMEHCHMII B CXOMbI Daspurii 1 3acipolika 1O
[PE/IOXKEHNSIM M 3aMEYaHHSAM ocyiectssercs PaspaboTankom B xparuaiinmii cpox 6e3
JIONONHUTENLHEIX OMUIaT. IIp 3TOM BHECCHHE [IOTIONHEHUIT H H3MEHEHWid B CXCMbI
PpasBHTHA 1 3aCTPOAKH COTNIACOBBIBACTCA ¢ 3aKa34uKOM.

Verpanenre B paGoueM TODAIKe SaMedaHuli OKCTEPTOR B PaMKaX KOMIUIEKCHOI
I'Pa/IOCTPOTENBHOM IKCTIEPTH3b! IPOCKTA.

5.93. Cxema pasBATHI W 3aCTPOHKH paspabaTbiBacTcsi ¢ YUETOM cBeeHHH
MH(OPMALMOHHBIX CHCTEM TOCYIAPCTBEHHEIX OPraHOB 06 OCBOGHHBIX 3¢MEJIbHBIX YHacTKaxX
W/HAR TIPETIOCTABCHHEIX TIDABAX B YACTHYIO CODCTBEHROCTE M BPEMEHHOTO BO3ME3THOTO
3eMJIETIONE30BAHNS, TIPSIYCMOTPEHHBIX CTATBIMH 43, 44, 44-1, 44-2 3eMenbHOTO KOTEKCA
Pecrybnuxu Kazaxcram.

5.9.4. TpamocTpoHTEbHAS JOKYMEHTAIHA CONCPKHT OCHOBHYIO (yTBep)KIAEMYI0) YaCTh H
MatepHaThl 10 OGOCHOBAHMKO  IPafOCTPOHTEIBHBIX pemenuit.  YTBepkracMat
JIOKyMEHTATIUA ¥ MATEPHATEl T0 0GOCHOBAHMIO BKIOHAIOT Tpa(UuecKyIo W TEKCTOBYIO
Y4acTH.

5.9.5. COMpOBOKIEHNE [POEKTA FEHEPabHOTO IIAHA /10 COIVIACOBAHHMA M YTBEPHKACHHA B
COOTBETCTBYIONIMX [OCY (aPCTBEHHBIX Opratax.

5.10.1. Cpoxm BEINONHEHHS PACOTHL:

Co mus perucTparuy [{oroBopa B TEPPUTOPHATBHBIX opranax KasuaueiicTa 10 10.12.
2026 rona;

B cootsercraui ¢ CII PK 1.02-110-2013 «TIpoA0IIKATeNbHOCTS MPOSKTHPOBAHHS.

5.11.1. TIpoeKTHEIE TaMbl LA NPOCKTHPOBAHHAL

- HeXOIHBI T (COBPEMEHHOE COCTOsIHHE) ITana NPOCKTPOBAHHA;

- nepgLit o1an — 2032 roga

- pacyeTHsIH CPOK - 2045 Tox;

Cocras, COOp HCXONHBIX [aHHIX W Pa3PelIMTCIbHON JOKYMCHTALIH, TIpe/ly CMOTPEHHBIX
MCTOMMTENH, CPOKH | 3aKOHOJATE/IECTBOM, BKIIIOYAA HOPMATHBHAIMM TPABOBLIMI H TEXHHYECKIMH aKTaMH LA
M NOPSIAOK MPOGKTUPOBAHMS CXEMBI PA3BUTIA 1 3aCTPOMKM OCYIECTBAACTCA Pa3paloTuMKOM IPOEKTA.
npenocTaBIeHHs B KauecTBe HCXOJHBIX JAHHBIX 3aKa3udk MMEeT BOSMOXKHOCTb NPENOCTABUTE MMEFOIIIHCS
HCXOXHOM B HATHUAN JSHCTBYIOMIMIA TeHEPANbHbIA TUIGH HACEICHHOIO MyHKTa H J[aHHBIC B paMKax
ungopmanuyn cBoelf KOMNETEeHLHH.

151 IPOEKTHPOBAHHS

KpoMe Toro, paioHEBIE M 06nacTHbe CIy%6bl M yUpEHKIEHNS TPH COTCHCTBUN 3akazumka
TIpe/ICTaBIIOT PaspaboTuuky MAHHEIE 10 COBPEMEHHOMY COCTOSHHIO H TIEPCIICKTHBHOMY
Pa3BUTHIO:

- COUMATEHO-IKOHOMHYECKOH Ga3Bl;

- memMorpaduHeckol CHTyaLliH;

- OGBEKTAM KyJTHTypHO-GLITOBOIO OOCITYKHBAHNS;

< KIIATITHOTO (oHza K 61aroyCTPOACTEA TEPPHTOPHH;

- YIHYHO-JI0POXKHOM CETH 1 TPAHCNIOPTa;

- IDKeHepHOro ofecmeveHus (CXeMbl HIKCHEPHBIX KOMMYHHKALH) H HEDKEHEPHOH
TIOATOTOBKY TEPPUTOPHE;

- HKOJIOTHIECKON CHTyalnu U T.A4.

ITepeuens CoTacoBaHue MpoeKTa PaspabOTKH IeHEPANBHOTO IUIaHa BEIMONHHTL B COCTaBe,
yupemuenuii u MpeyCMOTPCHHOM  JICHCTBYIOUICH HA MOMEHT paspaGotkn  CH PK 3.01-00-2011
opraHu3auui (VIHCTPYKLIES O TIOPAAKe PaspabOTKE, COTACOBAHM W YTBEPIICHHS [PATOCTPORTEIILHbIX

COIIACOBRIBAIOIIX
JaHHBI BUI
TPALOCTPOHTEILHOI0
npoeKTa:

npoekToB B PecryGunke Kasaxcran»;

OCHOBHEI® TONOKEHHs IPATOCTPOMTENBHON JOKYMEHTAWMM [0 €&  yTBEPKIACHAA
COTIACOBATE C 3aMHTCpECOBAHHBIMM TOCY1aPCTBEHHBIMI OPrasaMH, OXpaHbl NAMATIIKOR
MCTOpME B KyJSTYphl, BOSACHCTBMA WA  OKPYKAIOMYIO PO, CaHWTApHO-
SMUIEMUOIOTEIECKOT0 HAA30Pa, TPAKIAHCKOH 0BOPOHEL, MPEAYNPEKASHIIO 1 JIKBHNALHA
upe3BBMAKHBIX  cHTyauwi, TPAHCIIOPTA,  MECTHBIMH NpEACTABHTEILHBIME M
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HCTIOJTHUTENBHLIME OPraHaMu B C(epe apXHTEKTYpbl H IpafoCTPOUTENLCTEA, 3eMEIbHBIX
OTHOWIGHHH, KWIMIIHO-KOMMYHAJIBHOTO XO3AHCTBA H KOMMYHAILHBIMH cnyxbamm, a
TaKoke TPOBEICHHA CTPATErHYECKOl JKONOTIMECKOH OUCHKH COTMAcHO UHcTpyKums 1o
OprAHH3AIMH # NPOBSACHMIO OKOTOTWIECKOH OIEHKH yTsepxeHsoro TTpukasoMm
MURUCTPa SKOJIOTHH, TEOTONMH 7 NPHPOIHSIX Pecypeor PecrryGmuKi Kasaxcran or 30
mona 2021 roxa Ne 280.

B mpoIecce COIIACOBAHWA YTBEPIMTL CIHCOK 3AMHTEPECOBAHHBIX TOCY/apCTBEHHBIX
OpTaHOB /U COTIIACOBAHUS C 32Ka3TUKOM IPOEKTa.

TIpoBeneHue —COMACOBaHMii TPANOCTPOMTENEHOrO MPOEKTa H 3allTA TP  €ro
YTBEpKIEHHH ocymecTeiercs PaspaGoTduKoM NpOEKTa HpH conelicTBuM 3aKa3unKa.

8 | Tpebosanust B COOTBETCTBUH C TPEOOBAHMAMMU IOCY 1aPCTBEHHEIX HOPMATHBOB Pecry6mimxu Kazaxcran B
€OrJIAcOBBLIBAIOLIMX o6nacTH apXWTEKTYpbl, IPajIOCTPOMTENBCTBA M CTPOMTE/IBCTBA (3axonoM Pecmy6make
opraHu3anuii K Kasaxcras «O6 apXHTEKTyPHO, IPaNoCTPONTENBHOH H CTPOMTENBHOM IeATENBHOCTH B
paspabaTeIBacMOMY PecriyGmike Kasaxcramy, CH PK 3.01-00-2011 «Huctpykuus o mopamke paspaborkm,
BHAY COrNacoBAHMI M yTBEPXKICHHS [PAaZOCTPOHTEIBHEIX MPOSKTOB B PecryGmike Kazaxcram»,
rpagocTponTeabHoro | Tipasui paspaGOTKH, COTMACOBAHMA W YTBEPXISHHT TIPAfoOCTPOHTENBHEIX POEKTOB
npoeKTa (reHepabHLIX IUIAHOB HACENICHHBIX MYHKTOB, IPOEKTOB JeTanbHOM  IUIAHMPOBKH M

NpOEKTOB 3aCTPOMKH), APYTHX 3aKOHONATEBHEIX M HHBIX HOPMATHBHLIX MPaBOBBIX AKTOB
M TOCYIapCTBEHHBIX HOpMaTHBOB PecnyGmukn Kasaxcran) Ne 505 or 30 cenrsabps 2020
roma.

9 | CocraB M MOPSAIOK B cocTase POEKTa HeOGXOMMMO BBITIONHHTH TOMOTPA(IHECKHE IUIAHbI:
npoBenexns (B 9.1. Jlns BHINOJNHEHHA Pa3palfoTKa CXeMbl PAIBHTHA 3aCTpOliKH (YNPOLICHHbIHE BApHAHT
cyuae TeHepATLHOTO IUIaHa) TUIOMANbIo — 253,5 ra B macwrabe 1:2000.

Heo0X0AUMOCTH) 9.2. Crcrema xoopusat: WGS 84. Cuctema seicot: Bantuiickas.
NPeNpPOeKTHBIX 9.3. Tonorpadu4eckuii MIaH NOCTPOHTH IO MaTepuanam HOBOW MM APXHBHOH
Hay4HO aspodoTochemky (He panee 2021 roxa) ¢ MPOCTPAHCTBEHHEIM Pa3peIeHHEM HE Gonee S cm
MCCITeN0BATEIbCKHX B IEKCeNe HA 3aCTPOeHHOE TeppuTopuu 1 10 cM Ha He3aCTPOSHHOM TepPUTOPUH, & TAKKE
PaGOT i MHAKCHCPHBIX | MATEDHATIOB IOJICBOTO OGC/ENOBAHNL H HASCMHBIX HIMEPEHMI KOODIMHAT H BHCOT
H3bICKAHNT obbekToR (8 cryuae HeobxomuMocTi) CKO onpejenerus KOOPAMHAT M BBICOT LEHTPOB
GoTorpaduii He NONKHO TPeBHIAT: 5 CM. CKO omperneneHiss KOOpAMHAT H BEICOT
KOHTDONBHBIX W ONOPHBIX TOUK, MCHOTHSYeMBIX B Mpouecce QoTorpammeTpuieckol
00pafoTKi HE HOJDKHO NPEBBILATH 5 CM. KOOpAMHATHL M BBICOTH 0GHEKTOB MOI3EMHBIX
MArHCTPATBHEIX MIKEHEPHBIX KOMMYHMKALH OMPECIATE METOA0M HA3eMHOH CHEMKH.
9.4, Jins mocTpoerns penseda wenonp3osats LIMP. TIpocTpaHCTBEHHOE paspelieHie 1MP
JIOIKHO GBITH e MeHee 18 oM B muKcese Ha 3aCTPOEHHOH TePPHTOPHE H HE MEHee 30 cm Ha
HesacTpoerto# Tepputopun. Ha TomorpaduEeckoM IUiaHe CedeHHe pembeda 0100pasuTL
ropusoHTanAMH Yepes 1 M.
9.5. Tonorpaduuecknii wiag M 1:2000 pomken GbiTh CHAH 3akasuMky He TO3fHEE 3
MECSIIER MOCTE PETMCTPALIH IOrOBOPa B OPraHax KasHaueHCTBa.
9.6. KOMIUeKT noctaBku Tomorpaduueckoro mrana M 1:2000 Ha BHEwHeM HOCHTENe
HHPOPMALKH B ABYX IK3SMIVLAPAX:
- reouHopMaLMonHas 6asa JAHHBIX C YCIOBHBIMA 0603HaUEHHAME, COOTBETCTBYIOTIHMH
M 1:2000 Ge3 apesku Ha mianmeTs! B hopmare ArcGis;
- oprooTonnan B (opmare reONpUBA3AHHBIX PaCTPOBBIX W300paXkeH Ui, HAPE3AHHBIX Ha
rwrasmeTs: 500500 M.

10 | Mopsagox Tlocie TPOXOKAEHNS OOLICCTBEHHBIX OGCYKACHHH, COTVIACOBAHHM, CXEMA DasBHTHY W
OpraHu3AMHK 3aCTPOMKY HANDABIAETCA HA KOMILICKCHYIO TPATOCTPOMTEINLHYIO JKCIEPTH3Y B NOPAKS,
nposenennst onpenenseMoM [IpaBuiavu NpOBEACHHA KOMIUIEKCHOM IPAZioCTPOMTEIBHON OKCNepTH3bl
COrIacoBaHus H IPAZIOCTPONTENHEIX TIPOEKTOR BCEX YPOBHEH, YTBEPHIEHHEIMHM TpukasoM Mumicrpa
IKCTEPTHIBI HALMOHANLHOI sKoHOMHUKH PecnyOnuky Kasaxcrau o1 20 HOAOps 2015 roma Ne 706 «O6
pa3pabaTeiBaeMoro yTBepxaeHnM TIpaBil NPOBENEHHS KOMILIEKCHOH TPANOCTPOUTENBHON — KCIIEPTH3BL
rPajoCTPONTEILHONO | TPAJOCTPOHTEIBHEIX IPOEKTOB BCEX YPOBHE#».
npoeKTa

11 | Miubie TpeGoBanns m | 11.1 PaspaGoTka U nepeiada CXeMbl PasBuTHi K 3aCTPOMKH OCYIIECTBISETCS 3aKa3IUKY B

YCII0BHS:

COOTBETCTBHH ¢ TpeGOBAHMAMM, TPEIYCMOTPEHHBIMM IYHKTOM 3  BHILEYKa3aHHOIO
TEXHHYECKOro 3aJani.

112 Tlepesaua MaTepHAloB CXeMbl DAsBMTUA M 3aCTPOMKU B OICKTPOHHOM BHUAS
TIPOM3BOIMTCA €  COBMIONEHNEM TpefoBarmii HHGOPMALIMOHHOH ©e30MacHOCTH, B
cooreercteuu ¢  EmwmiMm  TpefoBammivM B OOMacTH  MH(OPMAUHOHHO-
KOMMYHHKAIHOHHBIX TEXHOJNOIMA M obecnedeHua MHQOPMALHOHHOH  Ge30nacHoCTH,
YIBEpXK/ICHHbIC TIOCTaHOBTEHUEM [IpaBuTenneTsa Pecny6maxn Kasaxcran ot 20 nexabps
2016 roga Ne 832.

11.3 CXeMbl TpPazocTpOMTENBHOTO MPOSKTa PaspabaTHIBAIOTCA € YHETOM TpeGoBaHUH
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TOCY A4PCTBEHHOTO TPaAOCTPOMTENBHOTO KaJaCTpa, B SNICKTPOHHOM BUJE C NMPUMEHEHHEM
FeOUH(POPMALMOHEBIX CHCTEM — TEXHONOTHH B CHCTCME €[MHBIX CHODABOUHMKOB H
KIACCHHEKATOPOB @  TaKkme Npd  paspabOTKe WCHOAb30BaTh  mwabmon  PIII
«locrpakamactpy.

11.4 CTpyKTypa SMeKTPOHHOI CXeMbl PasBUTHA M 3aCTPOHKH JO/KHA TIpe/ycMaTpHBaTh
XPaHEHHe NPOCTPALCTBEHHEIX 00BEKTOB, arpnOYTHBHBIX JAaHHBIX, BBIXOAHBIX (fUIf Lenei
Tneyari) OTYETOB, PACTPOBYIO H BekTopHyio rpamky (ecmi oma TpeGyetcs Ans uemeif
obopMieHus) M MPOSKTHYIO  JOKYMEHTAUWIO  (NOSCHUTENBHEIE  3aIHCKH).
TIpoCTPaHCTBEHHEIE TAHHbIE MEKTPOHHOrO MPOEKTa OMKHBI TPYNIAPOBATHCA no
NPH3HAKAM TeMAaTHYECKOH 1 (WIH) FeOMeTPHYEcKOH 0XHOTHITHOCTH. OHOTHIIHEE 0GBEKTEI
JIOIDKHBI COAEPKATh ATPHOY THUBHYIO HHOPMALINIO, XaPAKTEPH3YIOIIYIO IaHHBIE 0OBEKTHL, C
JIOCTATOMHOM, WA TaHHOM PaboThl, CTenenso noApoGHocTH. CXeMa PasBUTHA M 3aCTPOMKH
JOJTKHA OBITH TOTHOCTEIO ABTOHOMHA, TO €CThb HCIIOJIB3OBATH [JIA CBOGH pﬂﬁOThl, TONBKO
OrOBOPEHHBIE NPOTPAMMIbIE CPEACTBA YKA3AHHBIX BEPCHIl H HE COIEpPXKath B CBOEM
COCTaBe CCHIIOK HA BHeIIHHE OOBeKThI (TaGMMIBL, PUCYHKH, IIPH(TEI, MPOrpaMMHBIE
Mopym). Onuicatenshast HHGOPMALWA, BXOZAW@A B aTpHOyTHBHBIC TaGIMIB! AOMKHA
GBITE KOAUPOBAHA M KIACCHOHIMPOBAHA COTNIACHO CMPABOYHWKAM H KiaccH(pHKaTopam,
BXOJUIILAM B COCTAB CXEMBI PA3BHTHSA H 3aCTPONKH, 4 TAKKe COOTBETCTBOBATH TPe6OBAHIAM
npukasa Ipeacenarens KIAC u JKKX MHHP PK ot 2 Hos6ps 2022 roga Ne 201-rk. Cxema
PasBHTHA M 3aCTPOHKM NOKHA CONePKaTh B CeGe BCe HCIOJNB3YEMBIC CIPABOYHHKH H
KIacCH(UKATOPHI B SIEKTPOHHOM BH/E, KOTOPEIE JOJIKHEI GHITH TONHBIMH (OTHCEIBATE BCE
06BeKTEI, HCTIOMB3YEMBIC B MPOEKTE) M He H3OLITOMHBIME (He CoflepXars HHpopMatmu 06
obbeKTax, He HCTONb3yeMBIX B rpoekTe). Ilpn pasaesbHOM XpaHeHHH IPOCTPAHCTBEHHOM H
CeMaHTMYECKOH HMHOPMALWK, CBA3L MEXIy HHMH OCYLIECTBIAETCS IOCPEACTBOM
YHUKQIbHBIX /7151 JAHHOTO TPOEKTA HIeHTHOHUKATOPOB OOLEKTOB. OCHOBHEIE HepTERH
JOMAKHEI IMETh Clle/lyIollHe 05s3aTeNsHEIe MOHCH: PYKOBOIHTEIS, TMABHOrO HHKEHEpa
W (WIH) [ABHOTO aPXHTEKTOPa NPOSKTHOM OpraHH3alyH, PyKOBOIMTENS TeMbl (IPOEKTa),
[JIABHOTO ADXUTEKTOPa, IVIABHOTO MHXKEHepa M JPyrHX aBTOPOB mpoekta. OCTAIbHBIE
UEPTEXH M CXeMBl TIONMMCHIBAIOTCA B TIOPANKE, YCTAHOBICHHOM BHYTDEHHHMH
CTaHAAPTAME NPOSKTHBIX OPraHH3ALMi.

11.5 I'paduieckue Marepuatsl (BeKTODHSIH (OpMAT) CXeMbl DasBUTHA U 3aCIPOHKH B
macmTabe 1:2000 caate Ha GYMaXHOM M IEKTPOHHBIX HOCHTENAX, B 3-X 3K3EMILIApaX
KOMIUICKTOM, ~ SMICKTPOHHBIH ~ BapHaHT ¢ y4eTOM TpeGOBaHMH IOCYJAPCTBEHHOTO
TPaNOCTPOHMTENLHOrO KalacTpa B mporpammuoM obecrmewennu ArcGis (.gdb, mxd),
Maplnfo (.wor), a Takxe B mporpammuoM obecrmedenmnt AutoCAD (.dwg) (cmetema
koopunat WGS 84).

11.6 TekcToBbie MaTepHailbl - TOSCHHTENLHAS 3aMHCKA ¢ OGOCHOBAHHEM NPHHMMAEMBIX
TIPOEKTHBIX PEIIEHNH, TEXHHKO-3KOHOMHUECKHE [TOKa3aTeNH COMIACHO MprioskeHmaM 3, 10
(McxoAiA M3 MPOSKTHBIX pellenuit) [prkasa MUHUCTpa HHAYCTPHA U HH(BPACTPYKTYPHOTO
passutha PecryOnnkn Kasaxcran ot 30 centatps 2020 roxa Ne 505 «O6 yrsepxnenuu
TlpaBun paspaGoTKH, COINACOBAHMA M YTBEXKIECHHS IDPafOCTPOHTENBHBIX MDPOEKTOB
(reHepalbHbIX TIAHOB HACEJICHHBIX IYHKTOB, TPOEKTOB JETANBHOW IUIAHMDOBKH K
TIPOEKTOB 3aCTPOIKM)», 3 3k3emmuapa (dopmar doc, docx, pdf) ra ABYX s3bIKAX (Kasaxckwmit
H PYCCKHI).

11.7 MartepHansl cXembl PasBUTHA U 3aCTPOMKH NPEICTABATE B CIIEAYIOIIEM COCTaBe:

- rpaduyeckue MaTepHankl B Macurabe 1:2000M, 1:500M - 3 5x3.;

- HOACHHTENbHAS 3AIHCKA - 3 3K3. (Ha roc. M PyC. A3bIKaX, Ha OYMaXHbIX M MEKTPOHHBIX
HOCHTEJIAX);

- anpboM yepTesxeii (hopmara A3) - 3 ak3.;

- wihPOBYIO BEPCHIO TonorpaduIeckoii chemkn B hopmare *dwg (Ha CD - aucke);

- 6asy nammbrx B hopmare *.gdb B cucreme koopausar WGS-84 - 3 aks. (Ha CD - micke);

- BEKTOPHBIH BAPHAHT CXeM B cHcTeMe koopausaT WGS-84, coctas cornacko m.4.1.3.7.23
CH PK 3.01-00-2011 -3 ax3. (ka CD - fucke);

-pacTpoBbIil BAPHAHT CXeM, cocTaB coracuo m.4.1.3.7.23 CH PK 3.01-00- 2011-3 sxa. (na
CD - nucke);

- IEMOHCTPALMOHHBIH MaTepHa Ha )KecTKol! ocHoBe (opmara 1,0 x 2,0 M. — 2 3K3.;

- rpaderieckue  MaTepHaibl (TWiaHbl) TOMOrpadUYECKol CheMKH W TEXHHYECKHH 0TUeT - 3
K3,

11.8 [lepenate pacTpoBEIH BapaHT Beex rpaduueckux MaTepuanos (jpg, pdf).

119 Omnextponnan (wndposan) BepchA rpaQHYCCKHX X TCKCTOBBIX MaTCpHANOB B
COOTBETCTBUE C 3aKOHOAATENLCTBOM M TPeGOBaHKAMH 3aKasuHka, 3 SK3eMIULIPA, HA IBYX
A3BIKAX (KA3axCKuii u pycckwit).

11.10 Jins oGmecTBeHHbIX 06CyKACHUH BBIIOIHATh AEMOHCTPALMOHHBIE MATEPHAIbL.
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11.11 3/1 npesenTaimoHHbIi BUIEO POTHK (110 HEOOXOIUMOCTH).

TlpenocTasiet e cxeMbl PAsBATHA H 3aCTPOWKH B BEKTODHOM BHIE A BHECCHWS B azy
AQHHBIX  TOCYAAPCTBEHHOTO  TPAa/iOCTPOMTENBHOTO — KAZACTPA  OCYIIECTRISETCS B
cootnerersii ¢ IpaBUTaMit BelleHns  NPEIOCTABIICHAS HRGOPMAMK H (WIH) CBeIEHHi
W3 TOCYJApCTBEHHOrO  TIpalOCTPOWTENSHOTO — kajacTpa PecnyGnukm  Kasaxcraw,
YTBEPXK/ICHHBIMHA TIPHKa30M MHHKCTPA HALMOHATEHOM IKOHOMHKH Pecny6muku Kasaxcran
ot 20 mapra 2015 rona Ne 244 «O6 yreepwaenmu [Ipapui Besienus 1 TIPE/I0CTABICHIS
wHOpMatmH W (W) CBeneHMi w3 TOCY/IApCTBEHHOTO [PAfOCTPONTENBHOIO KalacTpa

PecmyGmikn Kaszaxcrany.

WWMO/ 7, &'fw;pa(i/ é’dwi/ Lonueto e
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W PecnybnukaHckoe rocyfapcTBeHHoe
yupexnaeHue «Eptucckas
6acceiiHoBasi BoAHas MHCMEKLUs Nno
oxpaHe 1 perynmpoeaHuio
MCronb30BaHUs BOAHbIX PecypcoB
KomuTeTa no perynupoBatuio,
oXpaHe 1 UCMoNb30BaHMIO BOAHBIX
pecypcoB MuHUCTepCTBa BOAHBIX
pecypcoB U uppuraluu Pecrybnuim

«KasakcraH Pecny6nukacsl Cy
pecypcTapbl XeHe uppurauus
MuHucTpniri Cy pecypcTapbiH

peTTey, Kopray XeHe naipanaHy
KoMuTeTiHiH Cy pecypcTapblH KopFay
XeHe nanganaHyapl peTtey
xeHiHgeri Eptic 6acceitHaik cy
MHCeKUMsiCbI» pecnybnukanblk
MeMneKeTTik MekeMeci

Kasaxcran»
KasaxcraH PecnyGnukacel 010000, Cemeit k., Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Cewmeit,
Tlyknan OTen6aes keweci 4 ynuua fMyknaHa YTen6aesa 4

02.07.2026 Ne3T-2026-02637051

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2026-02637051 oT 19 mioHst 2026 roaa

EpTucckas 6acceiiHoBas BogHasa UHcnekums (danee-MHcnekuyus) paccMoTtpes Bale obpatieHne Ne3T-
2026-02637051 oT 22.06.2026 roaa KocaTernbHO corancoBaHus npoekta «CxeMbl pa3BuTvs n
3aCTPOWKM (YNPOLLEHHBIN BapuaHT reHeparnbHOro niaHa Manoro HaceneHHoro nyHkTa) c. Langan
LLlep6akTuHCKOro paiioHa MNasrogapckoi obnactu. KoppekTupoBkay» (ganee — FeHepanbHbIi nnaH)
coobLaeT cneaytoLlee. B cBA3M ¢ OTCYTCTBIEM NOBEPXHOCTHBIX BOAHBIX O6LEKTOB B Npeaenax rpaHuL
BbilLIeyKa3aHHOTO HaceNeHHOro NyHKTa, CornacoBaHuA [eHepanbHoro NnaHa ¢ MiHenekunei He
TpebyeTcs. B cnyyae Hecornacus ¢ AaHHbIM pelleHneM Bol, B cooTBeTCTBUN CTaTbk 91
AIIMVHUCTpaTUBHOTO NpoLieaypHo-MpoLieccyanbHoro kogekca PK BripaBe o6xanosarb ero B
BbILLECTOSLLEM OpraHe Unu cyae.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Wcnonnutens
XASAPXAH MAKCY¥T
Ten.: 7182322201

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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«KasrmapomeT» Lapyalbinbik Pecny6nukaHckoe rocyaapcreeHHoe

XKYPrisy KYKbiFbIHABIFBI npeanpusTe Ha npase
pecnyGnukanslk MeMnekeTTik XO3AWCTBEHHOrO BeAeHNA
KecinopHbl MaBnoaap obnbickl «KasrmgpomeT» cunuan no
6GoiiblHIWa dunuansi MaBsnopapckoit obnactn
Kasaxctan Pecny6nmkacs 010000, Masnoaap Pecny6ruka Kasaxctan 010000, r.Masnoaap,
K., EcTait 54 Ecraii 54

30.09.2025 Ne3T-2025-03374675

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-03374675 oT 26 ceHTabps 2025 roga

Dvpextopy TOO «Konaay» Canvesoit A.Y. Ha Bawe o6palyenne Ne 3T-2025-03374675 ot 26.09.2025
r. coobLlaemM METEOPONOrNYECKNE XapaKTepUCTUKK 3a 2024r. no AaHHbIM HabnoaeHns Ha
meTeoponoruyeckux ctaHuuax M Lap6akTel (6nvxkaiiwas k c. Lap6akTsl, c. MankuHo), M LWangai
(6rnmxanwas k c. Langait), M ®egoposka (6nxaiiwas k c. TepeHkonb, ¢. BaiikoHbic, c. MNecyaHoe), M
EpTuc (6rmxaiiwas k c. MpTbiwck, c. Keisbimkap), M MNaenogap (6nwxaiiwas k c. MNasnogapckoe, c.
ATaMekeH). A Takke CBEIEHNS O HaNM4MK NOCTOB HaGNIOAEHNS 3a 3arpA3HEHNEM aTMOCHEPHOTO
BO3AyXxa Ha TeppuTopun MaBnogapckoi o6nacTu. MoHUTOPUHN NoA3eMHbIx Bod dovnuvanom Pl
«KasrngpomeT» o MNaenoaapckoi obnactu He nposoauTca. MpunoxeHue 1: Tabnuubl AaHHBIX O
METEOpPOTOrMIeckI X XapakTepucTikax; MpunoxeHne2: MHdopmaLys o noctax HabnioaeHus 3a
3arpsA3HeHeM aTMOCHEPHOTO BO3/lyXa, TOUKax OT6opa MouBEHHbIX NPo6. B COOTBETCTBUM CO CTaTbei
91 AAMMHUCTpaTUBHOrO MpoLeaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnuku KasaxcTaH ot 29 uioHs
2020 roga Ne350- VI B cnyyae Hecornacus ¢ oTBEToM, Bbl uMeeTe npaBo Ha o6xanoBaHWe NpUHATOro
a[MMHUCTPATVUBHOTO aKTa B aAMWHICTPATMBHOM (AocyAeGHOM) NOpsAKe B BbILLECTOSLLEM
aAMVHUCTPaTUBHOM OpraHe, JOMKHOCTHOMY nuuy. AvpexTop ".B. lnak Kcn. OBcsiHHMKoBa O. Ten. 8-
7182-327347

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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OvpekTop cdomnuana P "KasrugpomeT" no
MaBnopaapckoii o6nactu LUMNAK FANIUHA BNIAOVUMUPOBHA

Wcnonnutens
OBCAHHMKOBA OKCAHA EOPUCOBHA
Ten.: 7052603002

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYKAT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMLIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbie 2003 Xeinful 7
¥arTapaars N 370-11 3akbi 7 6abbikbli 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COTnacHo nyHkTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 aneapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTPOHHOM AOKYMEHTE W MeKTPOHHOI
LMPOBOV MOANMCHY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-

6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3
B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO

npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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МС  Шалдай 2024г            Повторяемость ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров %;  

Год  С  СВ  В  ЮВ  Ю  ЮЗ  З  СЗ  Штиль  

202 4  11  10  9  14  13  20  13  10  9  

 

Наименование характеристик  Величина  

Средняя годовая температура воздуха,  ˚С  4,4  

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль),  ˚С  22,7  

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца  (июль), ˚С  28,9  

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С  - 13,3  

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца  (январь), ˚С  - 19,0  

Средняя скорость ветра за год, м/с  3,7  

Средняя скорость ветра, повторяемость  превышение которой составляет  5%, м/с  8  

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дни  145  

Количество осадков за год, мм  445,3  

Количество дней с жидкими осадками, дни  112  

Количество дней с твердыми осадками, дни  70  
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  Приложение 2     Мониторинг  состояния  атмосферного воздуха   Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории  Павлодарской   области   ведутся на  10   стационарных постах, из них:    в городе  Павлодар   на  7   стационарных постах :     -   2 поста ручного отбора проб   (отбор проб воздуха 3 раза в сутки  -   07, 13 и 19 часов ):   1) ПНЗ № 1  –   пересечение ул иц ы   Камзина и  Нурмагамбетова ;   2) ПНЗ №  2   –   ул ица   Айманова, 26 ;   -   5   автоматических   станций мониторинга атмосферного воздуха   (регистрация данных каждые 20 минут):   1) ПНЗ №  3   –   ул ица   Ломова ;   2 ) ПНЗ №  4   –   ул ица   Каз. правды ;   3) ПНЗ №  5   –   ул ица   Естая, 54;   4) ПНЗ №  6   –   улица Затон, 39.   5 ) ПНЗ № 7   –   улица  Торайгырова - Дюсенова .   Определяются   8   показателей :  1)   аммиак,   2 )   диоксид азота,  3 )   д иоксид серы,   4 )   оксид азота,  5 )   оксид углерода ,   6 )   сероводород ,  7 )   озон   (приземный) .   в городе  Екибастуз   на  2   стационарных постах :   -   1 пост ручного отбора проб   (отбор проб воздуха 3 раза в сутки  -   07,  13 и 19 часов ):   1) ПНЗ №  2   –   8 м икрорайо н, ул ицы   Беркембаева и Сатпаева;   -   1   автоматичес кая   станци я   мо нит оринга атмо сферного воздуха   (регистрация данных каждые 20 минут):   -   в  г.  Аксу  на  1  автоматическом  посту   ( регистрация данных каждые  20 минут ).   1) ПНЗ № 1  –   ул ица   Ауэзова, 4Г ;     Мониторинг   за состоянием загрязнения почв тяжелыми металлами   На территории Пав лодарской области   мониторинг   проводится   в городах  Павлодар, Екибастуз, Аксу, а также  в Актогайском, Железинском,  Иртышском, Качирском, Лебяжинском, Майском, Успенском и  Шарбактинском районах .    При изучении   загрязнения почв тяжелыми металлами определяются 5  показателей: хром, свинец, цинк, медь и кадмий.                    
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"MaBnoaap o6nbIiCbIHbIH locynapcTBeHHOe yupexaeHue
BeTepuHapus 6ackapmach!” "YnpaeneHve BeTepuHapuu
MeMIeKkeTTik MekeMeci MaBsnopapckoit obnactn”

KasakctaH Pecny6nukacbkl 010000,

Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Maenogap,
Masnopap K., AcTaHa keLueci 61

ynuua ActaHa 61

09.12.2025 Ne3T-2025-04239510

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-04239510 o1 1 gekabpsi 2025 roga

YnpaeneHue BeTepuHapum MaBnogapckoi obnactv Ha Balue obpalyenve ot 01.12.2025 roga Ne 3T-
2025-04239510 0 HanM4Um1 3aXOPOHEHWIA 04aroB CMBUPCKON 53Bbl U CKOTOMOTUIBHUKOB Ha TEPPUTOPUA
MaBnogapckoii obnactu, coobLaet. Mo nHcopmauwmm KM Ha MXB «Maenogapckas obnactHas
BeTepvHapHas CTaHUMA» ynpaBneHus BeTepuHapum Maenogapckoi obnactu ot 04.12.2025 roga Ne 1-
17/1704, Ha TeppuTOpPUN NPOEKTOB «CXEMbI Pa3BUTUSA U 3aCTPOIKM (YNPOLLEHHbIN BapuaHT
reHeparnbHOro nnaHa Manoro HaceneHHoro nyHkTa) c. Wanaai Lep6akTuHckoro paiioHa
MaBnogapckoii o6nactu. Koppektnposka» v B pagnyce 1000 METPOB BUOTEPMUYECKUX 5IM,
CKOTOMOTUNBHIKOB, CBA3AHHBIX C CUBMPCKON 3BOM He MMeeTCsi. CMpaBOYHO: B COOTBETCTBIM
noanyHkTa 9 nyHkTa 45 pasaena 11 npunoxeHuns k CaHnTapHbIM npaeunam «CaHuTapHo-
anuaemvonoriyeckie Tpe6oBaHNA K CaHUTapHO-3aLUNTHBIM 30HaM OGBEKTOB, ABNSIOLLMXCA OGBLEKTaMI
BO3AENCTBIA Ha cpeay obuTaHua u 3aopoBbe Yenoseka» oT 11 aHBapsa 2022 roga Ne KP ICM -2
pa3svep caHUTapHO-3aLUMTHOM 30HbI ANA PaHEe 3aXOPOHEHHBIX CUBMPER3BEHHBIX CKOTOMOTUIBHUKOB,
CKOTOMOTUIBHIKOB C 3aXOPOHEHNEM B iMaX, C B1onorniyeckuMn kamepamm coctaenset 1000 meTpos. B
Ccryyae Hecornacus ¢ NPUHATLIM PELLIEHEM Mo BalleMy obpallieHuio, Bbl BripaBe ob6xanosarb ero B
pocyaebHoM nopsake, B COOTBETCTBUM co cTaTbeit 91 AAMUHUCTPATUBHOTO MpoLeaypHO-
npoueccyanbHoro koaekca Pecny6nukv KasaxcTaH B BbILLECTOSILLUMIA opraH. [punoxeHne: Ha 2 nucTax.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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PykoBoauTenb ynpaeneHus TNEYBAEB ACBINTAC ABLINAEBUY

Wcnonnutens
AB[IPAXMAHOB MEMPAMBEK YXAHTEMAPOBMY
Ten.: 7182323045

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Hcx. Ne 24-33-29-01-14/140-11 ot 16.07.2026, Bxox Ne 743 ot 16.07.2026

«KA3AKCTAH PECIIYBJIMKACBHIHBIH PECIIVBJIUKAHCKOE FOCYJIAPCTBEHHOE
JEHCAVIIBIK CAKTAY MHHECTRIIT VUPE/KJEHHE QIEPBAKTHHCKOE PAIIOHHO
CAHMTAPHAIBIK- S EMAOIOT HSUIBIK VIIPABJTEHHE CAHATAPHO.
nﬁgﬁ%ﬁ%ﬁgﬁgﬁm SIHEMHOJIOTHYECKOT'O KOHTPOJISI
CAHHTAPHSLIBIK SIHIEMHOIOI HISLTBIK JEMAPTAMEHTA CAHATAPHO-
BAKBLIAY TEMAPTAMEHTI SIHIEMHOJIOL HYECKOr O KOHTPOIIS
IAPBAKTBI ILABJIOJAPCKOM OBJIACTH KOMHTETA
AVIAHTIBIK CAHHTAPHO-3IHJEMAOIOTHYECKOTO
CAHHTAPHSUIBIK MU IEMAOTOT HSUIBIK KOHTPOJISL
BAKBLIAY BACKAPMACED MHHHCTEPCTBA 3TPABOOXPAHEHUS
PECIIVBJIUKAJIBIK MEMJIEKETTIK MEKEMECI P ek ey
Tlasoaap obusicer, llapbaxrs: ayaanst, Lap6axTst Tlasomapexan o6macTs, LLIepoARTHACKITH paion: ;
aysuTer Yaitko kemmeci 56 ¢ IlTapbaxcrsr, ymma Yaiixo 56
T 8(71836)2-1646 o §(71836)2-16-46
E-mail: scherbakty_ru_zpp@dsm.gov.kz E-mail: scherbakty_tuzpp@dsm.gov.kz

"IlaBiioxap 00IBICHIHBIH
COYJIET 7K9He KaJia KYPhLIbICHI
6ackapmacer" MM

ITap6akTel ayJaHIBIK CAHHTAPIIBIK-AIIIGMIOIOTILIIBIK OaKplIay OGacKapMachl
xabapaiinsl.

2021-2026 sxpugap apanbirsiaaa lapGaxTsr aysust, [anaii ayeiis! sxoHe I'ankmHo
aybUIBIHIAFB aybI3 CyFa  KYpLi3LIreH CAHNTApILUIBIK-XUMUSIBIK, ~ SKOHE
MHKPOOHONOTILIIBIK —~ KepceTKimrep  OOMBIHIIA — 3epTXAHANIBIK  3epTTEYIepIiH
HOTIDKETIEepIHe Taliay KYprisiigl.

Tangay HoTmkenepi Goiteramia Ilap6axTsl aysuisiaga 2021 KeUIBI aysI3 cyably 20
cerHaMachl, 2022 xbeiael — 19 cerHama, 2023 xkeutel — 70 chiHama, 2024 KeImel — 16
ceiHama, 2025 xeitsl — 18 cpiHama, 2026 skpUIABIH 6 aiiblHOa — 3 ChIHAMa 3epTTell.
3epTTenreH GapiblK ChIHAMANap CaHHTAPISIBIK-XUMUSIIBIK JKOHE MUKDPOOHOIOIHSIIBIK
KepceTKilTep GOHBIHIIIA HOPMATUBTIK KY>KaTTap/IbIH TajlalTapblHa caiikec Kell.

Tanknao aysmbiHga 2021 >xeuisl ays3 cyaslH 13 ceiHamachl, 2022 oxeimel — 12

cemHaMa, 2023 sxeinbl — 23 cemama, 2024 xeimel — 14 cemama, 2025 Keumel — 12
ceiHama, 2026 oKkeUIABIH 6 aifiblHAa — 3 ChIHAMa 3eprTelAl. 3epTTelreH OapiIbIK
CBIHAMAJAP CAHUTAPILUIBIK-XIMIBIIBIK —SKOHE MIKPOOHONIOTUSIBIK — KOPCETKINITep
GOIBIHIIIa HOPMATHBTIK KYKaTTapIbIH TalalTaphlHa Cofikec Kemi.
IManmait aysureaaa 2021 sKeIIel aybI3 cyAbIH 18 cerHaMackl, 2022 xeUIsl — 12 chHaMa,
2023 xbmsl — 23 ceiHaMa, 2024 kbinel — 14 ceiHama, 2025 xbutel — 12 ceiHama, 2026
SKBUIABIH 6 aiiplHga — 3 CchIHAMa 3epTreffl. 3epITeireH OapiblK ChIHAMAaIap
CAHUTAPILUIBIK-XUMIDIIBIK ~ JKOHE  MHKPOOMONOIMSIBIK — KOPCETKIITep  OOoiibIHIIA
HOPMATHUBTIK KYKaTTap/bIH TalalTapblHa ColiKec Kelal.

2021-2026 sxpuimap apansireiaga [lap6akret aysuisl, [ankuHo aysus skene langait
ayblUIbl TYPFBIHJAPHl aApacBIHAAFbl HHQEKIILUIBIK JKoHEe IapasuTTIK —aypyIapbIH
CBIPKATTaHYLIBUTBIK KOPCETKIITEepIHe Taaay XKYpri3iial.

Tangay sorkenepl OGoiiptamia IMlapGakter aysuibiHza 2021 oxemer COVID-19
nHbeKUICHHEIH 489 xar/aiibl, TyOepKyIe3aiH 4 Karaaiibl TIpKel.
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2022 sxpumel COVID-19 nudeximsaceiaei 209 sxargaiisl, TyOepKyIesmqH 3 jkarmaiibl,
GaxTepusUblK imek nHbexunsapeiabiy (BIN) 18 sxarmaiisl, IMONNO3sH 1 karmaiisl,
CKapIaTUHAHBIH 9 >Kargaiipl, skenmremekTiH 20 >Karmaifbl, CO3BUIMAJBl BUPYCTBIK
TeNaTHTTIH 3 JKaFAaiisl, JePMAaTOMUKO3IBIH 1 sKaf[aiibl TIPKETIi.

2023 KpUTBI TyOepKyle3miH 6 sKarjaiibl, OAKTEpHSIIBIK IMIeK HHGEKIMIapbIHIH
(BIN) 10 skargaiipl, 7AMOMHO3ABIH 3 SKarfaiibl, CKAapIaTUHAHBIH 7 JKap;aiibl,
JKeTmIeIekTiy 18  karmaifel, CO3BUIMaNbBl BUHPYCTBHIK IeNaTHTTIH | skaFmaiisl,
JIepMaTOMIKO3IBIH 1 Jkarmaifsl, OMMCTOPXO3ABIH 1 >Kargaiisl, SHTEPOOHO3IBIH 3
SKaFIaiibl, HeAUKYIe3 iy 3 jKaFaaiisl, Opyne/iesais 3 sxaraaiibl TIpKel.

2024 xpLIBI TYOSpKYIe3Aiy 1 xarnaiibl, 6akTepHusIIbIK inek nHbekninapeHe (BIN)
14 xarpaiipl, TIMOIMO3ALIH 2 Xar[aiibl, Ke3BUIMIAHEH 6 Karjaiibl, sKeImenekTiy 29
JKaFaifbl, CO3BUIMANBl BHPYCTHIK ICNAaTUTTIH 4 >Kargaiibl, [epMaTOMHIKO3NBIH 4
SKaFaiipl, MeQUKYIe3qiH 3 >Kardaiipl, KekkeTelnmiH | sxarfaiipl, Opyuemnesms 9
SKaF[aiibl TIPKETI.

2025 blIBI TyOepKyIe3aiy 2 skaraiibl, 6akTepsubIK imek nHpexmusapsHby (BIN)
23 sxarjaiiel, IAMOIIO3ABIE 6 »Karaaiibl, KBI3BUIIIAHEIH 1 Kargaiiel, sxemmemekTiy 20
JKaFaifbl, CO3BUIMANBl BHUPYCTBIK TIeNATHTTIH 8 KaFdaiibl, JepMaToMHKO3AbIH 11
SKaFaiipl, Opynesies iy 2 jKargaiibl, OMICTOPXO3IBIH 1 Karmaiisl, SHTEpoOHO3nsly 4
SKaFaiipl, CKapIaTUHAHBIH 3 JKardaifbl, MEHHHTHUTTIH 1 karmaiisl, TOKCOKapo3IblH 1
SKaF[aiibl TIPKET/.
2026 >KBUTBI GaKTepILUIBIK, inrek MHbeknssnapeHey (BIM) 12 skargaiisl, xKemenekTiy
15 >xarmaiipl, CO3BUIMAnbl BHPYCTHIK < TEMATHTTIH 2 >KarJailbl, OIMMCTOPXO3ABIH 1
SKaFaiibl, SHTEpPOOHO3ABIH 4 sKaFJaiibl, CKAapIaTHHAHBIH 2 JKarAaifel, KBI3BIIIIAHBIH 2
SKaFaiibl, HeAUKyIe3 iy | jkaraaiisl, KIIBIMAHbIH | jKarmaiiel TIpKeal.
Tangay HoTmkenepl Ooiipmmia [amkubo aysinemza 2021 sxemer COVID-19

nHGeKUICHHEIY 16 xaraaiiel, TyOepKyIe3aiy | jKarmaiisl TIpKel.
2022 xBUIBI GaKTepISIIBIK, 1iiek nHpekusiapbIasly (BIN) 4 sxarmaiisr Tipkeni.
2023 sxpUIBI OpyLe/UIe3aiH 2 XKaFaaiibl TIPKeIl.
2024 >xpUTHl TyOepKyiesaiH | skarmaifel, KBI3BUIIAHBIH | >KaFmaiipl, sKemIemekTiH 1
SKaFaiibl, CO3BLIMATBEl BHPYCTHIK I'€HATUTTIH | JKargaiibsl, MEeUKYIe3miH 3 >Karaaiibl,
BUPYCTBIK MCHUHTUTTIH 1 5Karaiibl TIpKEIIi.
2025 xBUIBI TYOepKyIe3ais 1 skaraiisl, 1IMOIHO3ABIH | jKaFaaiisl TIpKel.
2026 5KBUIBI XKEMIIEIIEeKTIH | jKaFaaiibl, JepMaTOMUKO3IBIH 1 jKafFjaiibl TIpKETl.
Tangay = HoTmkenmepl Ooitprama Illampait  aysuismaa 2021 sxemer COVID-19
HHQEKUIICHIHEIY 63 KaFaaiibl TIPKeIAl.

2022 sxp1as1 COVID-19 nHbEKIISCHHEIY 8 Karaaiibl, cKapaaTHHAHBIH 2 XKaFaaiisl,
CO3BIIMANbl BIPYCTHIK TeIAaTUTTIH 1 XKaFaaiibl TIpKeIal.
2023 blIBI OaKTepILUIBIK ek nHdekmusinapousl (BIM) 1 sxarmaiisl, TyOepKyIe3aiy
1 sxaraiibl, TIMOMIIO3/IBIH 3 sKaF/[aiibl TIPKEIL.
2024 >xpUTBl TYOepKyde3dlH 2 JKarjaiibl, KBI3BUIIAHBIH 5 JKargaiisl, CO3BUIMAIIBI
BUPYCTBIK TeMAaTUTTIH 2 >Karaifbl, JepMaTOMUKO3BIH 2 JKaFfailsl, GaKTepILUIBIK 1IIeK
unndexumstnapeaeiy (BIN) 3 sxarmaiisl, 1aMOIIO3IBIH 2 KaFAANRBL TIPKET/L.
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2025 KpUIBI TyOepKyiIe3mly 1 karmaiiel, OIMMCTOPXO3ABIH 1 JKarmaiibl, CO3BLIMAIBI
BUPYCTBIK TeMaTUTTIH 1 karmaifel, GakTepinsviblk imiek uH(exumsiaapeHslH (BINM) 3
SKaFTaiibl, IepMAaTOMUKO3/BIH 5 *KaFaaiibl TIPKeIl.

2026 >KBLIBI SKEMIISIIeKTIH 1 skaFmaiibl, IeAUKyIe3 iy 2 Karqaiibl, IIMOIHo3 b 1
SKaF/{aiibl, CO3BUIMAIBI BUPYCTBIK TeIIAaTHTTIH | jKarmaiisl TIpKeI/l.
IManzaii aysUIBIHEIH JaMy JKoHE KYPBUIBIC Cally CXEeMaCHIHbIH 5KOOACHIH a31pIiey Ke3iHze
«Ianpaii apHaiibl oTeyMETTIK KBI3METTEP KOPCETY IICHXOHEBPOIOIHSIIBIK OPTAaIBIFED
KMM-ae Ty3UIeTiH CapKbIHIBI CylapAsl SKUHAY, Oypy >KoHE Ta3apTy MAcCeIeciH
KapacTelpy, omapasl KasakcTan PecnyOmnkackl CaHHTapUANBIK —3aHHAMACHIHBIH
TalanTapelHa Colikec Kayincia Oypy MeH Ta3apTyasl KaMTaMachl3 ©Ty, KOpILIaFaH
OPTaHBIH JACTaHy KayIliH KOHE XalbIKTHIH ICHCAyIBIFBIHA TEPIC acep €Ty TIyeKeliH
GonpIpMay KO3/eNICIH.

BackapMaHbIH 0aCHIBICHI I.b.Koiidaraposa

Opuino.Tap6ys H.A
Ten. 2-16-46
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I'Y «YnpaBieHHe apxXHTeKTyphI H
rpagocTpouTelbcTBa ITaBroxapckoii
00IacTH»

PI'Y «Illep6akTuHCKOE paiioOHHOE YIPaBIEHHEe CaHHTapHO-3IINAEMHONOTIIIECKOTO
KOHTPOILSD) HHOPMIIPYeT:

IIpoBesieH aHAIM3 Pe3yNbTAaTOB JAGOPATOPHEIX HCCIEAOBAHMII NMUTHEBOII BOIBI IO
CaHHTAPHO-XIMHYECKIM M MHKDPOOHIOIOTMYECKIM II0KA3aTelsIM B HACENEHHBIX ITyHKTaX
c.IlTap6axrtsl, c.lllangaii u c.l'anknno 3a mepunox 2021-2026 rogos.

Ilo pesymsraram asHamm3a B c.lllapGakter B 2021 romy wucciemoBano 20 mpoG
nuTheBoil BoAslL, B 2022 roay-19 mpo6, B 2023 roxy-70 mpo6, B 2024 roxy -16 mpo6, B
2025 roxy -18 mpo6, 3a 6 mecsaneB 2026 roga — 3 npoGsl. Bce HecnmenoBaHHbIE POOEL
COOTBETCTBOBATH TPeGOBAHIIAM HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB IIO- CAHHTAPHO-XUMITIeCKIM
U MEKPOOHOIOTTYECKIM ITOKa3aTeNIsIM.

B c.Tanknuo B 2021 roxy mucciexoBano 13 mpo6 mutseBoii Bomsl, B 2022 roxy-12
mpo6, B 2023 roay-23 npo6, B 2024 roxy -14 mpo6, B 2025 roxy -12 mpo6, 3a 6 Mecser
2026 roma — 3 mpoGb.  Bcee mccnemoBaHHBIE IPOOBI COOTBETCTBOBAMI TPEOOBAHIIM
HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB IIO  CAHUTAPHO-XHMIYECKIM U MHIKPOOHOIOTHYECKIM
ITOKa3aTeIIM.

B c.Illangait B 2021 rogy nccinenoBao 18 mpo6 muteeBoii Boasl, B 2022 roxy-12
mpo6, B 2023 roay-23 npo6, B 2024 roxy -14 mpo6, B 2025 roxy -12 npo6, 3a 6 Mecser
2026 roma — 3 mpoGb.  Bcee mccnemoBaHHBIE IPOGH! COOTBETCTBOBAMI TPEOOBAHIIM
HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB IIO  CAHUTApHO-XIMIYECKIM U MHIKPOOHOIOTHYECKIM
ITOKa3aTeIIM.

IIpoBenén aHamm3 MHGEKUNOHHON U Iapa3sUTapHOIl 3a001eBaeéMOCTH HAaceleHUs
c.IlTap6axtsl, c.I'ankuno, c.Ilannaii 3a mepuox 2021-2026 rozos.

ITo pesympraraM aHamu3za B clllapbaxtsr B 2021 romy 3apeructpupoBaHo 489
ciygaee COVID-19, TyOepkynésa -4 ci.

B 2022 roxy 3apeructpupoBano 209 ciaygaee COVID-19, tyGepkynésa -3 ci,
GaxrepuansHble kumeunsie nadekim (BKU) — 18 ciaygaes, mam6mnos-1ci, ckapnatinHa
-9 ci1, BerpsHasg ocna-20 ¢, XpOHI9eCKIil BUPYCHEIIT T'ellaTuT -3, AepMaTOMHKO3EI-1cII.

B 2023 roay 3aperucTpupoBaHO TyOepKynaé3a -6 ciI, OakTepHalbHBIC KHIICIHEIC
uadexuu (BKM) — 10 cioydaes, miMonno3-3ci, cKapiaTiHa -7 ¢, BeTpsaHas ocma-18 ci,
XPOHIYECKUIT BIPYCHBII TeIaTHT -1, 1epMaTOMIKO3EI-1cI1, OIICTOpX03 -1ci, SHTepoOuo3-
3 ci, mepuKyaés-3 ci, opynemés-3 ci.

B 2024 roxy 3aperucTpupoBaHO TyOepKynaésa -1 ci, OakTepHalbHBIC KHIICIHBIC
uadexmmn (BKUW) — 14 cioydaeB, maMOmnos-2ci, Kopb-6ClI, BeTpsHas ocma-29 ci,
XPOHHIYECKHUII BUPYCHBII renatut -4, 1epMaTOMIKO3BI-4CII, MEeAUKYIE3-3 CII,KOKIIom-1 ¢,
6pyuennés -9 ci.

B 2025 roay 3aperucTpupoBaHO TyOepKynaé3a -2 ciI, OakTepHalbHBIC KHIICYHBIC
uadexmmn (BKM) — 23 cioydaeB, maMOmnos-6c¢i, Kopb-lcn, BerpsHas ocma-20 ci,
XpOHHYECKHiI BHPYCHBI remaruT -8, JIepMaTOMHKO3HI-1lci, Opyuemnés -2 ci,
OMHUCTOPX03-1, 5HTepoOn03-4, CKapIaTHHa-3, MEHUHIHUT- 1, TOKCOKapo3-1.
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B 2026 roxy 3apeructpupoBaHo GakTepuanbHble Kiueunsle nHdexuun (BKU) — 12
CIyJaeB, BeTpsAHAs OCHa-15 clI, XpOHMYECKHil BHPYCHBIN IemaTuT -2, OINCTOPX03-1,
SHTepo6I03-4, CKapiIaTHHa-2, Kopb-2CI, IeIuKynés-1,gecorka-1 ci.

ITo pesynmpratam anammsa B c.l'ankmuo B 2021 roxy 3apeructpupoBaHo 16 ciydaeB
COVID-19, Ty6epkynésa -1 ci.

B 2022 roxy 3aperucTpupoBaHo OaxTepuanbHble Kumreunsle napexmun (BKW) — 4
CcITydJaeB.

B 2023 roay 3aperucTpupoBaHo Opynemés-2 ci.

B 2024 roxy 3aperucTpupoBaHo TyOepKynésa -1 ci, kopb-1ci, BeTpsaHas ocma-1 ci,
XPOHHMYECKUII BUPYCHBII T'eNaTnT -1, Mmeankynés-3 ci,k BUPYCHBII MEHUHTHT -1 ¢

B 2025 roay 3aperucTpupoBaHo Tyoepkynésa -1 ci, mimonuos-1ci.

B 2026 roxy 3aperucTpupoBaHo BeTpsHas ocla-1 cII, JepMaTOMIKO3BI- 1 cII.

ITo pesynmsraram amammsa B c.Illangaii B 2021 roxy 3apeructpupoBaso 63 ciydaeB
COVID-19.

B 2022 roxgy 3apermctpmpoBano 8 ciygaeB COVID-19, ckapnaruna-2ci,
XPOHIYECKIII BUPYCHBIII T'elaTnT -1ci.

B 2023 roay 3apeructpupoBano OaxkrepuansHele kumednsle nHdeknun (BKU) — 1
ciy4aii, Ty6epkynésa -1 ci, maMonnos-3ci.

B 2024 roxy 3aperucrpupoBaHO TyOepkymésa -2 cil, KOpb-5 ClI, XpOHHYECKHit
BUPYCHBIl TeIaTHT -2, JepMAaTOMIKO3BI-2 CII, OaKTepHalbHBIE KHIIEUHbIE HHGEKINN
(BKW) — 3 cnygas, mamM61103-2 CII.

B 2025 roay 3aperncTpupoBaHo TyOepKyaésa -1 ci1, omicTopxo3-1cir, XpoHudecKuit
BUpPYCHBIN TematuT -1, OGakrepmanpHble Kumeunsle napexmm (BKW) — 3 cnydgas,
JIePMaTOMUKO3BI-5.

B 2026 roay 3aperucTpupOBaHO BeTpsHAas OcHa-1 ciI, memuKynIés-2, IIMOInos-
lci, XpoHIIecKuii BUPYCHBII T'eHaTnT -1

IIpn pa3paboTke IPoeKTa cXeMBI pa3BUTHA 1 3acTpoiiku c.Illanmaii mpexycMoTpeTh
pellieHne BoIpoca II0 cOopy, OTBOAY I OYHCTKE CTOUHBIX BOA, oOpasyrommxcs B KI'V
«IIManmajickmii ICHXOHEBPOIOTHIESCKIII IIEHTP OKA3aHIs CIIeNUANBHBIX COIMATbHBIX
yeIayr», ¢ obecleueHHeM UX O€30IaCHOTO OTBEJEHUS H OWICTKI B COOTBETCTBHII C
TpeOOBAHIIMH CAHHTApPHOrO 3aKoHoJaTenbcTBa PK, HCKMIOYMB pICK 3arps3HEHUS
OKpY’KaIoIIeil Cpe/bl I HeTaTUBHOIO BO3/ISHCTBIL Ha 310POBbS HACEICHHUA.

PyxoBonuTtenn
PT'Y «Illep6akTHHCKOE paiioHHOE yIIpaBJIeHHe
CAHHTAPHO-3IIHIeMHOI0OTHYeCKOI0 KOHTPOIS» I'KoiioarapoBa

HenTapoys HA.
Ten. 2-16-46
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TIoxnucek KaHIeIIPAH

16.07.2026 08:53 TAPAHEHKO MAPHUHA
IMoxmuce pyKoBOIHTE IS

16.07.2026 08:49 KOMBATAPOBA I'VIIATHA
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TIaBxoaap 06.IBICHIHBIN dKIMIILTir Axnmar ITaBroxapckoii o6macta

"ITaBogap 0GIBICHIHBIH JKep KOHHAYBIH
naiiiagaHy, KOPUIAFaH 0PTA JKIHe Cy

pecypcTapbl 6acKapMachl' MeMIeKeTTiK OKPY:KaloLIeli cpebl H BOIHBIX
MeKeMeci pecypco IlaBironapckoii odracra'
IIABJIOJAP K.O., TABJIOJAP K., Kenic ITABJIOJIAP I'.A., I TIABJIOJIAP, miomans
amaHsbl, Ne 17 yit Tlo6ennr, gom Ne 17

3AKJIIOYEHUE

TocynapcTBeHHOe yupe:KIeHne
"Yupap.leHHe Help O0.1b30BAHHA,

00 OTCYTCTBHM HJIM MaJI03HAYHTEIbHOCTH I10JIe3HBIX HCKONAeMbIX B HeApax Iojx
Y4aCTKOM NpeJcTosimeli 3acTpoiikn

Homep: KZ40VNWO00009172
JlaTta BbIAAYH: 24.09.2025

Ilo  mverommmcs  marepmamam B locymapcTBemHoe — yupexiaenme  '"YipasieHme
HEIPOIOTIB30BAHMS, OKpYXaromeil cpeabl M BOAHBIX pecypcoB IlaBmomapckoit o6mactn",
COINIaCHO Ipe[CTaBIEeHHEIX TOBapHINeCTBO C OrPaHHYEHHON OTBeTcTBeHHOCThIo "Kommay",
KOOD/IHHAT:

KO0ODIHHATEI YIIOBBIX TOYeK
VrioBble TOUKH CeBepHasi IAPOTA BocToHAS 0Ir0Ta
rpazychr MHHYTEI CceRyHIBI rpanycsr MHHYTBI ceKyHaBI
5 51 54 55 78 48 17
4 51 54 54 78 49 15
3 51 55 9 78 50 39
2 51 56 4 78 49 13
1 51 55 34 78 47 29
IIpunoxenue

Ilo 3assnenuo NeKZ13RNWO00210260 ot 16.09.2025r., KacaTelbHO BBIIa4H 3aKIOYEHHS 00
OTCYTCTBUM MM MalO3HAIUTETHOCTH IIOTE3HBIX HCKOIAeMBIX, coobmaeM ciexyromee: Ha Bam
sanpoc (ucx. Ne07-07/1512 ot 19.09.2025r.) PTY MJI «lleHTpKasHeapa» cOOOMIAET, 4TO IOX
y4acTKaMH HPEICTOSMINX 3aCTPOEK, 0003HAUYSHHBIX reorpagpuuecKuMN KOOPAMHATAMU YIIOBBIX
Touek: «CXeMBI Pa3BHTHA M 3acTPOiikM (YIPOIIEHHEIN BapHAHT IeHEPaTbHOTO IUIAHA MAloTo
HaceleHHoro mmyHkra) cema Illampmait, Illep6GakTuHCKOrO paiioHa, ITaBrogapckoii o6mactm» Ne
YIIoBBIX Touek I'eorpadmaeckie koopaunnatst CeBepHast muporta Boctounas gomrora 1 51°55'34
" 78°47'29" 2 51°56'4" 78°49'13" 3 51°55'9" 78°50'39" 4 51°54'54" 78°49'15" 5 51°54'55" 78°48'
17" oTcyICTBYIOT pasBelaHHBIE H WHCIIIIMECS HAa TOCYZapcTBeHHOM OamaHce PK 3amacer
0611epacIpOCTPAHEHHEIX, TBEPIBIX MOIE3HBIX CKONAeMbIX I IIOA3EMHBIX BOX

PykoBoaurens ynpapieHHs ToneyraeB Carsin CaiipanoBnd

By sgpat KP 2003 AEUITSI 7 KARTAPHEIATS! JIeKTDORIS! KYAAT A3He JEKTDOREI CARTEIK KOT KOIO) Ty PATE! JARHEIH 7 GaGHL, | TapMarkisa cofikec Kara GeTiEIeri 3aHMe T
STeKTPORILIK KypAaT W elicense kz TOPTATSINTA KYPEUTFaE EKTPOR TS KYAAT Ty THYCKACEH Wiww.elicense kz IODTaJISIEa TeKcepe anacers

JaEEEIE 0Ky MEET coracko myEKTy | crarss 7 3PK or 7 #eBaps 2003 10712 «O6 JMeXTORHOM IOKYMeHTe 1 37KTPOEHOH THDPOBOF HOXIHCH) PABHOIEATCH IOKYMEHTY Ea Gy
‘HOCHTeITe. SMeKTPORHEI OKYMEET CHOPMHPOBAE Ea mopTate Wivw elicense kz. TIpOBepHTS HOITHEROCTS JeXTDOREOTO JOKYMEETA BEI MOKeTe FA HopTate wwiw elicense kz
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By xgpaT KP 2003 AEUITSI 7 KaRTAPHEIAFE! « JIeKTORIEI KYAAT AJHe JeKTPORISN CARTEIK KO KOK Ty PATSI 3AHHSIE 7 GG, | TapMarsiea cofikec KaFas GeTIsUIeTi 3aMeH Teftrg
DexTpORILIK KyAaT W, license kz IopTaTaIi KYPEUTFaE ICKTPORTSK KYAAT TY TEYCKAcHIE Wi elicense kz IOTaJiiFia TeKCepe aIacat: S
JIQEEBIR JOKYMEHT COTIaCHO My&Ty | carsi 7 3PK oT 7 5Baps 2003 rofa «O0 JMeXTPOHEOM IOKYMERTe H Y7IeKTPOREHOH IHPPOBOR HOATHCH) PIBEOIHAIEH IOKYMEETY 2 GyMa
HoCHTee. MeKTPORHRI AOKYMERT CHOPMHPOEIH Ha nopTaze wivw.elicense kz. IIpOBEpHTS NOLTHEROCTS JMeXTPOHEOrO OKYMETa BEI MOAETE Ha NOpTane www.elicense kz
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"Ka3zakcTan Pecnydankacsl ©OHepkacin
JK9He KYPBLJIbIC MUHHCTP.IIri I'eonorns
KOMHTETIHiH " OpTanbIKKaskepKoiiHayb!"
OpransiK KazakcTaH eHipapaabIK
Teo0JIorus eNapTaMeHTi" pecnyoIHKaIbIK
MeMJIeKeTTiK MeKeMeci

23.09.2025

Pecny0.IHKaHCKOe TOCYIapCTBeHHOE
yupexjenne "IleaTpanbHo- Kazaxcranckmii
Me KPerHoHAIbHbIIl JeapTaMeHT re0J0THH

Komurera reosiorun MHHHCTEPCTBA

NPOMBINLTe HHOCTH H CTPOHTEILCTBA

Pecnyonnkn Kazaxcran "IleHTpKa3Heapa"

K789VNW00009163

Pe'}y.l'leaT corjiacoBaHu s

ToBapHIIIeCTBO ¢ OTPAHHYEHHO 0TBETCTBEHHOCTHIO

"Koamay"

TIo 3asBineHHI0 NeKZ13RN'W00210260 oT 16.09.2025T., KacaTenbHO BBJAYH 3aKTI0YEHHS 00 OTCYTCTBHH
HITH MaT03HaYHTeIbHOCTH II0Ie3HBIX HCKOIaeMbIX, COOOIIAeM ClIeylolee:

Ha Bam 3ampoc (cx. Ne07-07/1512 ot 19.09.20251.) PI'Y MJI «lleHTpKa3sHeapa» COOOIAeT, 4TO IIOX
Y4acTKaMH MpPeJCTOAMHX 3aCTPOeK, 0603HaueHHBIX IeorpadHUecKHMH KOOPAHHATAMH YITOBBIX Touek: «CXeMBI
Pa3BHTHA H 3aCTPOHKH (YIPOIEHHEIH BapHAHT TeHepaTbHOTO IJIaHa MajJoTo HaceleHHOTo ITyHKTa) cena Ilanmait,
IllepGaKTHHCKOTO paifoHa, IlaBmojapckoif oGmacTH» Ne yITOBHIX Toduek I'eorpaudeckne koopauHaThl CeBepHas
mmpoTa BocTounas gonrora 1 51°55'34" 78°47'29" 2 51°56'4" 78°49'13" 3 51°55'9" 78°50'39" 4 51°54'54" 78°49'15"
5 51°54'55" 78°48'17" OTCYICTBYIOT pa3BeJaHHEIe H UHCIANIHECS Ha TocylapcTBeHHoOM OamaHce PK 3amachl
00IIepacIpocTpaH eHHBIX, TBEP/BIX MONe3HBIX HCKOIIAeMBIX H 10 I3¢MHBIX BOJ.

PykoBoauTeIb

Maykyaos Hypian Ypa3oeKoBHY

Byt xzat KP 2003 AGUTTSIH 7 KARTAPSTHIAFs! «TEKTPORE KPKAT KIHE JEKTPORTE CAREIK KOT KOI0» TYPATE! 3AHHEIH 7 6a0KL | TapMarsisa coffKec Kara3 GeTimeri 3amMer Tex,

Jlasmi TOKyMeHT coracao myEkry | crarsi 7 3PK ot 7 sBaps 2003 roza "05 STKTOMHOM IOKYMEHTE 1 STKTORHOR NH{POBOM IOTTHCH" PABHOSHATER TOKYMEHTY Ha 6y MAAHOM HOCHTEIE.
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«KA3AKCTAH PECIIYBJIMKACBI 3KOJIOTHS
JKSHE TABMFH PECYPCTAP MUHHMCTPIIITT
SKOJIOTUSIBIK PETTEY XXOHE BAKBIIIAY

KOMMTETIHIH ITABJIOJAP OBJIBICED
BOMBIHIIIA SKOJIOT UsI IEITAPTAMEHTI»
Pecy6THKATHK MEMISKETTIK MeKeMeci

PecIySIMRARCKOE TOCYAGPCTRRRHOE YIPEAICHHE
«JEITAPTAMEHT 3KOJIOTHH IIO
TIABII D,‘.'IAPCKDI;I OBJIACTH KOMMUTETA
SKOJIOTUYECKOI'O PETYINPOBAHUA U
KOHTPOJIL MUHUCTEPCTBA 3KOJIOTHUH 1
TIPUPOJIHBIX PECYPCOB PECITVBJIMKH
KA3AXCTAH»

140005, Tas103ap Katacst, O;&nGai GaTep Kemreci, 22, 140005, ropox Tastoxap, y1. Oaabai Gatsipa, 22,

‘Tex: 8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep@ecogeo govkz
Hcx. Ne 4-5/922 ot 25.06.2026, Bxox Ne 651 ot 25.06.2026

‘Te:8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep @ecogeo.govz

2026 stcvinewt 18 mayculMHan «IIaB101ap 00JIBICHIHBIH CIYJIET KIHE
Ne 3-04/506 -H xamxa KaJla KypbLIBICHI §acKapMachh MM
bacmbicel b. T. AMMrasuHoBKe

«IlaBmogap OGIBICH OOfibIHIIA DKONOTHS HemapraMeHTi» PMM (6yoan. api — Jenapmamenm)
CTPATeTHSUTBIK SKOMOTHSANBIK Oaranay JKOHIHAEIrl ecenTi a3ipiey YUIH akmapar YChIHY Typaisl Cismin
«ITaBmomap o6sIck! IlapGaxTer aynans! [1lasiail aybUTBIHBIH daMy JKoHe KYPBLIBIC cXeMaIapbl (IIaFbIH eyl
MeKeHHIH 6ac KOCIIApPbIHBIH OHAHIATBUIFAH HYCKAchl) KOOAChIH a3ipiefigi. TyseTy» jKoGachlHa KaTBICTBI
XAaTBIHBI3IBI Kapall, TOMEHIeT1Hi Xa0apiaisl.

JlemapTaMeHT o3 Ky3bIpeTi IIeriHge KOpLIaFaH OpTaFa Tepic .acep eTeTiH I caHAaTTarbl 0ObeKTiIep
GOITBIHINIA MATTIMETTEpPTE HE.

JlemaprameHTTe Gap MamiMmerTepre coiikec, Ilamomap o6isicel [llapGaxtel aymambl Illannait
ayBUIBIHBIH ayMarbIHJa KOPIIaFaH OPTaFa Tepic acep eTeTiH I caHaTTaFsl 00BEKTLIEp KOK.

OcblfaH GailTaHBICTHI aTajFaH ayMaKTa OpHATacKaH | CaHATTaFbl OOBEKTUIEp OOMbBIHIIA COHFBI
AIKTAIlFaH €CENTIK JKBUIJAFBI aTMOC(epalblK ayara JACTAyIIbl 3aTTAapABIH HAKTBI IIBIFApBIHIBUIAPBIHBIH
MAaccachl Typaibl aknapar J[enapTaMeHTTe JKOK.

CoHBIMEH KaTap, CTPaTeTHsUIBIK SKOMOTHSIIBIK GaFallay JKeHIHIET] ecelTi a3ipiey GapbichiHa I xkoHe
III caHarTarbl OGBEKTLIEPl, ABTOKOTIKTI, KOMMYHAIIBIK HHGPAKYPBUIBIMABL, JKeKe JKBUIBITY KO3JepiH,
COHJalf-aK aTMoc(epalblK ayaHBIH JIACTaHYBIHBIH ©3Te Je Ke3lepiH Koca alFaHIa, acep eTymiH Gacka
Ke37epl TypaIbl MATIMETTepi THICTI MEMJICKETTIK OpraHIap/IbIH, JKEPTUTIKTI aTKapyIIsl OpraHaap/IblH KaHe
00BEKT OIlepaTOPJIAPBIHBIH AepeKTepi HeTi31HIe eCKepy Il YChIHAMBI3.

KocsMia xaGapiaiiMbl3, CTAIMOHAPITBIK Ke3/lepIeH aTMocdepaiblK ayaFa IIBIFAPBLIATHIH JaCTayIIbI
3aTTap OOFBIHINA JKHHAKTQFAH CTATHCTHKAIBIK MOTIMETTED MEMIEKeTTIK CTATHCTHKAa OpraHIapbIMEH
KaJIBIITaCThIPbLTaAbl. OChIFaH GailTaHBICTHI I caHAaTTaFbl 00BbEKTLIEpTe KATHANTHIH KOCIOPBIHAAP MEH o3re
Jie CTAaIHOHAPIIBIK Ke3ep OOMBIHIIA TONBIK aKMapaT ady YIIH THICTI ayMaKTBIK MeMJIEKETTiK CTAaTHCTHKA
OpraHbIHA JKYTiHY/1 YCHIHAMBI3.

JlemapTaMeHT GacCHIbICHI K. MycanapGexoB

Optano: Myemaxun KH.
532354
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«KA3AKCTAH PECTIVB/INKACBI SKOJIOTHsI
JKSHE TABVFY PECYPCTAP MUHHCTPIITT
SKOJIOTUSUIBIK PETTEY JXOHE BAKBUIAY

KOMMTETIHIH ITABJIOJIAP OBJIBICEI

PecrybIHKAHCKOE TOCYIAPCTBEHHOE VIPE/ATeHHE
«JIETIAPTAMEHT 5KOJIOTHH TI0
TIABJTOJIAPCKOH OBJIACTH KOMHTETA
SKOJIOTMYECKOTO PETYVIIHPOBAHHSA I
BOMBIHIIIA KOJIOT sl IETAPTAMEHTI), KOHTPOJISI MUHICTEPCTBA 3KOJIOTUH 1

PecryGIHKATBIK MEMIEKETTIK MeKeMeci TIPYPOJHEIX PECYPCOB PECIIYBJIUKU

Y v KA3AXCTAH)

140005, Manto3ap xataces, Oaaait SaTurp womeci, 22, Lot RMOGTROUTENRCTEA AR Jopap cicold
‘Tex: 8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep@ecogeo govkz rex:8 (T10PTIACTHS mail: pavlodar-ekodep @ecogen.govkz

AmumrazuHoBy B. T.

PI'Y «JlemaptameHT 5Kkonoruu 1o ITaBmomapckoit o6i1acTu (Oazee — Jenapmamenm), paccMOTPEB
Barlre THCEMO 0 IPENOCTaBICHHH HHGOPMAIHH 1 pa3paboTKH OTUeTa II0 CTPATETHdeCKOH 3KOIOTHIeCKOi
OIlleHKe K MPOeKTy «CXeMBI Pa3BHTHSA M 3aCTPOHKH (YIPOIICHHBIH BapHAHT TeHepaIbHOIo ILTaHa Maloro
HaceleHHoro myHKTa) ceo Illamnait [l{ep6akTuHCKoro paiioHa IlaBnomapckoit o6macTit. KoppeKTHpoBKay,
coo0IaeT cIeIyolee.

JlemapTaMeHT B IpefellaXx KOMIICTEHIIMH DAcIIOJaraeT CBENEHHAMH II0. 00BeKTaM I KaTeropi,
OKA3BIBAIOIIIM HETaTHBHOE BO3/IEHICTBHE HA OKPY/KAIONIYIO CPETy.

Tak 1o HMeronuMcs B JlenapTaMeHTe CBeIeHHIM, Ha Tepputopun) cena Ilannait [I{epGakTHHCKOTO
paifona IlaBmomapckoif 067acTH OOBEKTHI 1 KaTeropuu, OKa3bIBAIOIIME ~HETaTHBHOE BO3JEHCTBHE Ha
OKPYKAIOIIYIO CPeJTy, OTCYTCTBYIOT.

B oroif cBa3m uHpOpMANHA O (AKTHUECKOH Macce BBIGPOCOB 3arps3HAIONIMX BEIIECTB B
arMoc(epHBIH BO3MYX 3a IIOCTENHHH 3aBepPUICHHBIH OTYETHBI rox Mo oObekTaM [ Kareropuu,
PACIIONIOKEHHBIM Ha YKa3aHHOH TepPHTOPHH, B JlelapTaMeHTe OTCYTCTBYET.

B To xe BpeMs HH(pOPMHpYeM 4TO IPH Pa3pabOTKe OT4eTa IO CTPATETMYECKOH SKONOTHUecKOi
OIleHKe PEeKOMEHJIyeM YUMTBIBAaTh CBEIEHHS 110 MHBIM HCTOYHHKAM BO3IeHCTBHS, BKIodast o0bekTs! II, IIT
KaTeropHii, aBTOTPAHCIOPT, KOMMYHAIBHYI0 HHOPACTPYKTYPY, HHINBHAYyaIbHbIE HCTOYHHKH OTOILICHHS, a
TakKe MHble HCTOYHHKH 3arpsi3HEHHs aTMOC(HEpPHOTo BO3IyXa, HA OCHOBAHHH JAHHBIX COOTBETCTBYIOIIHX
TOCYIapCTBEHHBIX OPTAHOB, MECTHBIX HCIIONHHTEIbHBIX OPTAHOB H OIIEPAaTOPOB 00BEKTOB.

JIONOMHUTENFHO —COOOIIaeM, 4YT0 0OOOIIEHHBIE CTaTHCTHYECKHE CBEEHHsS 10 BBIOpOcaM
3arPS3HEAIONINX BEIIECTB B aTMOC(EPHBIH BO3AYX OT CTAIIHOHAPHBIX HCTOYHHKOB (JOPMHPYIOTCS OPTaHAMH
TOCYIapCTBEHHOH CTaTHCTHKH. B 5TOfl CBA3M M HOTyYeHHS MOTHOH HH(POPMAIMH IO HPENIPHATHIM H
HHBIM CTaIHOHAPHBIM HCTOYHHKAM, He OTHOCSIIHMCS K 00beKTaM I KaTeropHu, peKoMeHIyeM 0GpaTHThCS B
COOTBETCTBYIONIHI TepPHTOPHAIBHBILI OPr'aH TOCYIapCTBEHHOH CTATHCTHKH.

PykoBoguTens JlemapraMeHTa K. MycanapdexoB

Henow: Mycmaxun K.H.
532354
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PecnybnukaHckoe rocyfapcTBeHHoe
yupexaeHue "lasnoaapckas
obnacrHas TeppuTtopuanbHas

MHCNEKLMs NIECHOTO XO3AKCTBa U

XuUBOTHOro Mupa" KomureTa necHoro

XO3SMCTBA U XXUBOTHOrO MUpa
MuHucTepcTBa aKonorm u
npupoaHbIX pecypcos Pecny6nuku

KasakcraH Pecny6nukachl akonorus
XeHe Tabufu pecypcTap
MWUHUCTpRIriHIK OpmaH
LapyalUbIrbiFbl XeHe XaHyaprap
AyHUeci kKoMuTeTiHiH"MaBnoaap
06nbICTBIK OpMaH LapyaLublbiFbl X"
He )xaHyapnap AYHUeci ayMaKTblK
uHcnekumsicsl"PMM”

KasaxcraH
KasakcraH Pecnybnukacsi 010000, Pecny6nuka Kasaxcran 010000,
Masnopap o6nbickl, BopylmHa 92 Maenogapckas obnacts, BopylwnHa 92

19.09.2025 Ne3T-2025-03220844

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-03220844 oT 16 ceHTabps 2025 roga

Dvpextopy TOO «Konaay» Canvesoit AnTbiHrynb YaiimyxaH6eToBHe AkMonmvHckas obnactb, T.
AcTaHa, yn. XentokcaH, 27, od. 93 OTBET Ha 3anpoc o npegocTaBneHuy nHgopmauum Ne 3T-2025-
03220844 ot 17.09.2025 roaa PI'Y «MaBnoaapckas obnactHas TepputopuanbHas MHCNEKLUSA NIECHOro
XO3ANCTBA U KMNBOTHOTO M1pay, PAaccMOTpeB Ball 3anpoc o NpefocTaBeHN UCXOAHOM UHGOpMaLMn
[Ns pa3paBoTkv NpoekTa «CXeMbl pPas3BIUTUS 1 3aCTPOIKM (YNPOLLEHHbI BapiaHT reHeparnbHoro nnaqa
marnoro HaceneHHoro nyHkra) cena LLlangai, LLlep6akTuHckoro paiioHa, MaBnogapckoi obnactuy,
coobLyaeT cnegytollee. B npegenax 3assneHHbIX koopavHat Ne 2, 3 1 4 pacnonoxeHbl 3eMnm
rocyAapCTBEHHOrO NECHOro hoHAa, BKMioYas 0coBo OXpaHAEMYHO MPUPOAHYIO TEPPUTOPHIO —
rocyapCcTBeHHbIi NECHON NPUPOAHbINA peaepeaT «EpTic opmaHbl» (Aanee — Pesepsart), 6ycdepHas
30Ha. CornacHo cTaTbe 52 3akoHa Pecny6nuku KasaxctaH «O6 0co60 oxpaHAeMbIX MPUPOAHbIX
TeppuTopusx» (Aanee — 3akoH 06 OOIT) B 6ycdhepHoii 30He PesepBaTa yCTaHOBNEH PEXMM OXpaHbi:
TMyHKTOM 1 cTaTbn 52 flonyckaeTcA AEATENbHOCTD, He OkasbiBatoLLas HEraTUBHOTO BO3ENCTBUA Ha
3KONOTMYECKIE CUCTEMbI S1Pa, B TOM YMCNE: NMPOBEAEHNE HayuHbIX UCCIEA0BaHWIA, 3KONOrMYeckui
MOHUTOPYHT, NECOXO3ANCTBEHHbIE U MPOTUBOMOXaPHBIE MEPOMPUATUSA, TPAANLIMOHHOE
3eMrenonb3oBaHne, BoCCTaHOBNEHe 61opa3Ho0Bpasns, perynmpyemblii Typuam 1 pekpeaLus,
MCMoNb30BaHe MUHEPAbHBIX M NMeYeBHbIX PECYPCOB, 3KONOrMYECKOE NPOCBELLEHIE, PbiGHOE
XO3ANCTBO M NYENOBOACTBO. [MyHKTOM 2 CTaTbi 52 NPsAMO 3anpelLaioTcs BUabl AEATENbHOCTH,
CNocoGHbIE HAHECTU YLLEP6 3KOMOrUYECKM CUCTEMaM, B TOM YKCTE: 1. CO3/jaHINe HOBbIX HACEMEHHBIX
NYHKTOB; 2. pa3MelLLieHe 1 3KCryaTaLvs NPOMbILLNEHHbIX OGBLEKTOB; 3. CTPOUTENLCTBO U
3KCMNyaTaLys NPOU3BOACTBEHHBIX OGLEKTOB; 4. MHaA AEATENbHOCTb, KOTOPas MOXET HEraTUBHO
CcKa3aTbCs Ha COCTOSHUM NPUPOAHBIX KOMMIEKCOB M HAPYLUMTL YCTaHOBMEHHbIM PEXUM OXpaHbl. Ha
TeppuTopum PesepeaTa npouspacTatoT 7 BULOB KpaCHOKHVXHBIX PacTeHUI: MpocTpen XenToeatbii,
MpocTpen packpbiTblit (CoH-TpaBa), ADOHWUC BeCEHHWIA, [ly6 0BblkHOBEHHBIN, LLMnoBHUK MaBenoBa,
KoBbinb nepucTblii 1 KnaguHa oneHbs (Arenb). BmecTe ¢ Tem 06uTaioT 5 BUAOB KpaCHOKHUKHBIX
KUBOTHbIX: JlecHas kyHuua, BepkyT, BanobaH, CtpeneT n dunnH. KoopanHatsl Ne1 1 5 BxoasT B

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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oxpaHHyto 30Hy PesepBaTa, ycTaHOBNEHHOI NocTaHOBMNEHNEM akumara MNaBnoaapckon obnactu ot 25
nAekabps 2009 roga Ne 249/18 «O6 oxpaHHOI 30He rocyAapCTBEHHOTO NTECHOTO MPUPOAHOTO peaepearta
«EpTic opmaHbI». CornacHo ctatbe 18 3akoHa 06 OOIMT oxpaHHble 30HbI co3aatoTes Ans
npefoTBpalLeHns HebNaronpUATHOTO BO3AEHCTBIA Ha NPUPOAHbIE KOMMIEKCHI 1 oGecneyeHs
COXPaHHOCTM UX 3KOMornyeckoro 6anaHca. B cooTBETCTBIM CO CTaTbéN 48 ykasaHHOro 3akoHa, npn
pa3paGoTKe NPOEKTHOM [JOKYMEHTALIUN AOMKHbI YHUTLIBATLCA OrpaHNYEHIS, KacatoLmecs: 1.
Pa3aMeLleHns, NPOeKTUPOBaHWSA, CTPOUTENBLCTBA U 3KCMTyaTaLmi OGbEKTOB, BHEAPEHUS HOBbIX
TEXHOMOTWIA, OKa3biBaloLLMX BPeJHOE BO3AEVICTBUE Ha SKOMOTMIECKIE CUCTEMBI FOCYAapPCTBEHHOTO
TecHoro MpUPOHOTo pesepearta; 2. Buibpoca B aTMocdepy 1 cGpoca B OTKPLITbIE BOAHbIE UCTOUHUKA 1
Ha penbed 3arpA3HALLVMX BELECTB 1 CTOUHbIX BoA; 3. Pa3Beaku 1 AoBbiuM NOME3HbIX UCkonaeMbiX (3a
VICKITIOYEHNEM CIy4YaeB, NpedyCMOTPEHHbIX NYHKTOM 2 cTaTby 84-2 3akoHa); 4. OxoTbl; 5. 3aXxopoHeHUs
PaaMoaKTMBHbIX MaTepUarnoB 1 MPOMBILLNIEHHBIX OTXOAOB; 6. [IEATENbHOCTM, CMOCOBHOM U3MEHUTL
TMIPONOTUYECKNA PEXMM 3KOMOTUHECKUX CUCTEM (CTPOUTENBCTBO MMAPOTEXHNHECKAX COOPYXKEHMIA N
MHbIX 0GBEKTOB, NPUBOAALLMX K NPEKPALLEHIIO UM CHIKEHUIO ECTECTBEHHOTO CTOKa Bof); 7.
VIHTPOAYKLMM YYXKePOaHbIX BULOB VKX XMBOTHBIX M AVKOPACTYLUMX PacTeHuiA; 8. VHOI AesTenbHOCTH,
CnocoGHO oKka3aTb BPEAHOE BO3AENCTBIE Ha SKONOrUYECKNE CUCTEMBI FOCY1apCTBEHHOTO JIECHOTO
Np1poaHOro pesepBata. [Ins NonyyeHNs [JOCTOBEPHbIX CBEAEHUIA O PacrpOCTPaHEHUN KUBOTHBIX 1
pacTeHuit, BKMtoyas peakie 1 Haxo[ALIMECS MOJ, YTPo30il UCHE3HOBEHMSA BUabI, BHE 3eMenb [T1d n
OOIT, HeobxoanMo obpallaTbcs B aapec MECTHbIX UCTIONHUTENbHBIX OpraHoB. B cooTBeTCTBMM CO
cTaTbéin 16, ctaTbén 35 n rnasoit 8 3akoHa Pecny6nnku KasaxctaH «O pacTUTENbHOM MUpe» oT 2
sHBapsa 2023 roga Ne 183-VII oHM HageneHbl MONMHOMOYUAMM MO OpraHn3aLun yyeTa, NPoBEAEHUIO
VHBEHTapu3aLmn 1 BEIEHMIO FoCy1apCTBEHHOTO KaJiacTpa 06 LEKTOB pacTUTENbHOMO M1pa. CornacHo
ctaTbe 89 «AOMUHMCTPaTMBHOTO NpoLeaypHo-npoLeccyansHoro Kogekca PK» oTBeT Ha 3asBneHve
noAroToBneH Ha A3blke obpalleHus. B cooTBeTcTBUM €O cTaTheint 91 «AAMUHUCTPaTUBHOTO MpoLeaypHO-
npoueccyanbHoro Kogekca PK» Bbl umeeTe npaBo obxanoeatb AaHHOE peLLEeHNE B BbILLECTOALLMIA
opraH (KoMuTeT necHoro xo3sincTea 1 xvuBoTHoro Mvpa MAuMP PK) unu cya. PykoBoauTtenb HCNeKUMn
W. A6gpasaxoB A. XKuHrynosa 8 (7182) 66-12-99 +77053842131 3. ApbiHoBa 8 (7182) 60-79-01

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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pykoBOAUTENb AB[PA3AXOB UCATAN YMUP3AXOBUY

Wcnonnutens
XMHIYNOBA ANbMUPA ECEHIMYITOBHA
Ten.: 7053842131

OChi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KoNTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbie 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3akb 7 6abkikbly 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COTnacHo nyHkTy 1 craTuu 7 3PK ot 7 ansapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE W MeKTPOHHOI
LMPOBO/ NOANMCHY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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FocypapcTeeHHoe yupexaeHre

WapGaKre! ayaans okimikin "Annapart akuma LLlep6aktuHckoro

annaparbl” MeMnekeTTik MekeMeci

paiioHa"
KasakcTaH Pecny6nukacel 010000, Pecny6nuka Kasaxctan 010000, c.
Lllap6akTe! a., Teyencisaik keweci 51 LWap6akTsl, ynuuya Teyenciaaik 51

14.04.2025 Ne3T-2025-01035284

ToBapWLLEecTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-01035284 ot 1 anpens 2025 roga

Bawwe o6pateHne Ne 3T-2025-01035284, noctynumsluee 1 anpens 2025 roaa no Bonpocy
npefocTaBneHna MHdopMaLmm no pasaeny «CaHuTapHas ouncTka TEppUTOpUM» Mo cenam LilapGakTel,
[ankuHo, Wanpaii LLlep6akTnHckoro paiioHa, B pamMmkax KOMMNETEHLUM, pacCMOTPEHO. - [laHHble Mo ceny
LLlap6akTbl LLiap6akTuHCKoro cenbckoro okpyra LLlep6aktuHckoro paiioHa: 1. B cene Lap6akTbl
pacrnonoxeHo krnaabuLle B BOCTOYHO YacTh cena nrowazgbto 134446,0 kB.M. CKOTOMOMUMBbHUKA He
MMeloTCs, UMeeTcs iMa Bekkapsi, pacrnonoxeHHas B BOCTOUHOW CTOPOHE cena. 3akpbiTuio 1
pekynbTvBauumn He nognexart. 2. MonuroHsl TBO B cene He umetoTcs. VimetoTcs ceanku,
pacnonoXeHHbIe Ha t0XHOW YacTy cena nnowagsto 10,0000 ra, Ha 3anafgHoi YacTu cena nnoaablo
10,0000 ra. 3. PEKOHCTPYKLMA CYLLECTBYHOLLMX W CTPOUTENBCTBO HOBbIX MOMUTOHOB HE NnaHupyeTcs. 4.
Caanku 3akpenneHbl 3a KI'Y «Annapart akuma LLiap6akTuHckoro cenbckoro okpyra Llep6akTuHckoro
paiioHa». 5. 3aKnoYEeHWiA FOCIKCNEePTM3bl Ha PEKOHCTPYKLIMIO UM CTPOUTENLCTBO NonuroHoB TEO He
MMetoTcs. 6. MonMroH Ans Npruema NPOMBILLNEHHBIX 0TXOZ0B, PaANoaKTUBHBIX M MEAVLIMHCKUX OTXOJ0B
He nmeeTcs. 7. MpeanoxeHuii HeT. - [laHHble no ceny ManknHo MankMHCKOro cenbcKoro okpyra
LLlep6akTuHCKOro paiioHa: 1. B cene MankuHo nmeeTcs knagéuile — 52,237052/78,3157 10, koopavHaTbl
CcKOTOMOrunbHuKa — 52,2477 1/78,30311, GBuomeTpuyecknx M HeT. K 3aKpbITUIO U PeKynbTUBaLMU He
nognexar. 2. B cene NankvuHo nmetoTca cBanka nnowaabto — 2,0 ra. 3. PEKOHCTPYKLUMA CyLLECTBYHOLLMX
1 CTPOUTENBCTBO HOBbIX MOSTUTOHOB HE MMaHMPYeTCs. 4. AKCMMyaTUPYHOLLMX OpraHnu3aLmii He MeeTcs.
5. 3aKmnioUeHHe roc. SKCNepTU3bl Ha PEKOHCTPYKLMIO UMW CTPOUTENBCTBO NOMMroHoB TBO He uMeeTc.
6. MonuroHa Ans Npuema NpPOMBILLTEHHBIX OTXOAO0B, PaANOAKTUBHBIX N MEAULIMHCKUX OTXOAO0B MO
oKpyry HeT. 7. MNpeanoxeHuii HeT. - flaHHble no ceny LLangaii LWangaiickoro cenbckoro okpyra
LLlep6akTuHCKOro paiioHa: 1. B cene Lanaaii metoTcst MycynbMaHCKOE U XpUCTUaHCKoe KnaabuLue.
BaKpbITUIO U pekynbTBaLMM He noanexart. 2. B cene LLangai umeetcs ceanka, nnowagsto 1,0 ra. 3.
PeKOHCTPYKLMS CYLLECTBYHOLNX W CTPOUTENBLCTBO HOBbLIX MOMUFOHOB HE MNaHupyeTcs. 4.
SKCnnyaTUpYHOLMX OpraHn3aLmii He MeeTcs. 5. 3aKIioYeHMe roc. 3KCNepTU3bl Ha PEKOHCTPYKLIMIO UM
CTPOUTENbCTBO MonuroHoB TEO He umeeTcA. 6. MonuroHa Ans Npuema NPOMBILLIEHHBIX OTXOAOB,
PaAMoaKTUBHbIX 1 MEAVULIMHCKVX OTXOOB MO OKPYTy HET. 7. Mpu pa3paGoTke NpoekTa HeobXoanMo
YYECTb, 4TO TEPPUTOPUSA CEMbCKOTO OKPYra HaXOAMTCA Ha 0COGO OXPaHSEMON MPUPOAHON TEPPUTOPUN.
B coOTBETCTBUM CO CTaTbéi 91 AIMUHUCTPATUBHOTO NpoLieaAypHO-NpoLiECCyanbHoro koaekca
Pecny6nvku KasaxctaH Bbl BnpaBe o6xanoeaTtb peLleHne ynorHOMOYEHHOro opraHa.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3aMecTUTenNb akuma paiioHa XXVEHBAEB MAKCYT KYPMAHTEMUPOBUY

o
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Wcnonnutens
CEPOOKW CEPIEN BACUNBEBUY

Ten.:

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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"Maenoaap o6nbicbiHbIK AeHCaYMbIK locynapcTBeHHOe yupexaeHue

cakray 6ackapmachl” MemnekeTTik "YnpaBneHue 3apaBoOXpaHeHUs
MeKkeMeci MaBsnopapckoit obnactn”
Kasakcran Pecny6nmkace 010000, Pecny6nuka Kasaxctan 010000, r.Maenoaap,
Masnopap K., AcTaHa kelueci 59 ynuua Actana 59

14.10.2025 Ne3T-2025-03564660

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-03564660 oT 10 okTa6psi 2025 roga

Pykosogutento TOO «Konpay» Canmesa AY. r.ActaHa, yn.>KenTokcaH, 4.27, kB.93 YBaxaemas
AnTbIHrynb YaiimyxaH6etoBHa! Balue obpatueHve ot 13 okTabps 2025 roga Ne3T-2025-03564660
paccMOTpeHo ynpaBrieHnem 3gpaBooxpaHeHust Maenogapckoii o6nactu cosmecTHo ¢ KIT Ha MXB
«LLlepbakTuHckas paiioHHas GonbHULay. Mo nHdopmaumm agmuHncTpaummn KM Ha MNXB
«LLlepbakTuHckas paiioHHas GonbHULa», 06bEM rofoBoro obpa3oBaHVsi MEAVLIMHCKUX OTXOA0B B
BpauebHasi ambynaTopusi (danee -BA) c. MankuHo knacca «A» cocTaBnseT 2,24 1., B BA c. Wanpaii
oTxodbl knacca «A» coctaBnstoT 1,12 T., BA c. MankuHo knacca «Bb» coctaenset 2400 kr., B BA c.
Langai oTxoapl knacca «b» coctansoT 2400 kr. YTunnsaumio Teepabix 6bITOBbIX OTXO0B Ha
TeppuTOpUSAX BbILLENEPEUNCEHHbIX cen ocyliecTenseT TOO «Lbirbic XXonaapbi». YTunusauuio
MEAMLMHCKNX 0TX0A0B knacca «b» Ha TeppuTtopusix BA c. MankuHo u BA c. Llangaii ocywectenset
TOO «3koTpaHcllorncTuk» gorosop Ne 36 ot 22.01.2025 roga. YTUnusaumio MEQULMHCKUX OTXOA0B
knacca «I™» Ha TeppuTopuu LLiep6akTuHckoro paiioHa, Bkntoyasi BA c.lankvHo n BA c.lWanpait
ocywectenaetT TOO «3nekTpoTpaHcPeenTo» goroBop Ne 81 o1 12.02.2025 roga. B cnyyae
Hecornacus ¢ OTBETOM Ha obpallieHue, Bbl BipaBe o6xanoBaTb ero B COOTBETCTBUM CO CT.91
AIIMMHUCTPaTUBHOTO MpoLiealypHO-MpoLiecCyanbHoro kofekca Pecny6niki KasaxcTaH B BbILIECTOSLLMIA
opraH. . 3amecTuTenb pykoBogutena A. Mykywwesa Vcn. TneHoa C.M. Ten.32-00-18 KabbinaaHraH
weLwiMMeH KenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecnybnuvkachl SKiMLLinik paciMaik-npouectik
KofeKcTiH 91- 6abblHa Calikec LuaFbiIMAaHyFa KyKbinbiCbi3.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3amecTuTenb pykoBoauTENs MYKYLLEBA AMIYfb MAKAHOBHA

Wcnonnutens
TNEHOBA CANTAHAT MUPACOBHA
Ten.: 7182320018

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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010000 Acrana k.
ToBapHIECTBO C OrPaHHIEHHON JKenrokcaH k-ci, 27, 93 k.

orBercTBeHHOCTEIO “KOJITAY™ Tem: 8 (7172( 32-80-04,
BIIH 980840000407 32-27-07))

MK KZ219650300007174219

BIIK IRTYKZKA 010000 r. Acrana
-1 AO “Forte Bank” r. Acrasa yi1. Kentokcas, 27, od. 93
e-mail: koldauiog_@mail.n_l Tem: 8 (7172( 32-80-04,

Kkoldau-project@mail.ru 32-27-07))

ucx. Ne 163
om 05.08.2026 200

PykoBoanrerio
PI'Y «I'ocynapcTBeHHBIIT J1ecHOI
NpHpoHLIii pe3epBaT «EpTic opMaHbD)

KOIHS:
PykoBoanTenio

PI'Y «dlaBiogapckasi 06.1acTHast
TeppHTOpHAIILHAS HHCIIEKIHS JIECHOTO
XO03f1iiCTBA M KHBOTHOIO MHPa»

CormacHo 3amaHmio I'Y «VYmpaBieHHe apXHTEKTYphl H I'PaJOCTPOUTEIHCTBA
ITaBmomapckoii obmacty, npoekTHas Gupma TOO «Kommay» (r. Actana) paspabaTsiBaeT
mpoekT «CXeMBI pa3BHTHS H 3aCTpOiiku (YIpOINEHHBIH BapHAaHT I'eHepalbHOTO ILIAaHA
Majoro HaceineHHoro myHkra) c. Ilamgaii Illep6axTunckoro paiiona IlaBmomapckoit
o6mactu. KoppekTHpoBKa» (fanee — IIPOeKT).

CornacHO HMEIONIIMMCS JaHHBIM H IIOCTaHOBJIGHHAM akuMata IlaBmomapckoii
obmactu, ceno Illanmail MOTHOCTBIO PACIIONOXEHO B TpaHHIAX OydepHol 30He 0cobo
OXpaHsAeMOoH IPUpPOIHOIl TEPPHTOPHH — TrOCYJapCTBEHHBIN JIECHOI IPHPOIHBIN pe3epBaT
«Epric opmaneD (manee — Pesepsat). IIpn 5TOM IpoeKTHpyeMas IpaHHIA HACEICHHOTO
IOYHKTa H IUIAHHpyeMble HHQPACTPyKTYpHEIE OOBEKTHI (B TOM YHCIE TYpPUCTHYECKHE
KOMILIEKCHI H HEDKEHEPHBIE CETH) HEIIOCPEACTBEHHO IIPHUIIEraloT K TeppuTopru Pesepsara.

VkazaHHBI IIPOEKT HOIEKHT IPOBEASHHIO CTPATEIHYECKOH SKOJOTHUECKOMH
onenku (C20).

B cooTBeTcTBUM cO cTaTheil 51 Dkomormyeckoro koxekca Pecyomuku Kazaxcran
CTpaTerHyecKas SKOJIOTHYECKas OIIEHKAa OCYIIeCTBIAETCA Ha BCEX dTamaxX pa3paboTKH
IIpoekTa U J0JDKHA OBITH HaYaTa Ha paHHeH CTaJHU €ro IOJATOTOBKIH, YTO obecreduBaeT
CBOEBPEMEHHOE BBIABICHHE, OLCHKY U y4eT HOTeHIHAIBHBIX HEraTHBHEIX BO3JelicTBHII Ha
OKPYXAIOIYI0 Cpely, a TakKe pa3paboTKy Mep II0 HX IIPeJOTBPAINEHHIO JHOO
MHHHMH3aIHH.

Kpowme Toro, cormacHo MoAIyHKTY 4 ITyHKTa 5 cTaThi 60 DKOIOrHYecKoro Kopekca
Pecnyonmuku  KaszaxcraH, oOmHHM H3 00f3aTelNBHBIX CIOCO0OB  HMH(MOPMHPOBAHHSA
OOIIIeCTBEHHOCTH B paMKaxX InpoeneHnms COO sBIMeTCs HaIpaBlIeHHE YBeJOMIICHHIT
IOpPHANYECKUM JIHIaM, B BEJCHHH KOTOPHIX HAXOMATCA 0CO0O OXpaHseMble IPUPOTHEIE
TepPUTOPHH, B CIIy4ae BO3MOXKHOI'O 3aTParHBAaHHA TAKHX TEPPHTOPHUIl IIPH pealH3allii

JloxymeHTa.
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Ha ocHOBaHMH H3JI0)KEHHOTO H B CBS3H C T€M, YTO IMPOEKTHBIMH PEIICHUAMH
3aTparuBaeTcs OXpPaHHAs 30Ha 0CO0O0 OXpaHAeMOil IIPHPOIHOIl TePPHTOPHH, MPOCHM
PaccMOTPeTh IIpe/ICTaBICHHBI MPOEKT, ONEHHTh €ro IIoTeHIHAIbHOe Bo3JelicTBIE Ha
YHHKaJIbHbIE SKOCHCTEMBI U GHOpa3HOOOpasHe rocy1apcTBEHHOIO JIECHOIO IPHPOIHOTO
U IO pe3ylbTaTaM pAcCMOTPEHHSA IpPeIOCTaBHTb
COOTBETCTBYIOIIEE COITIACOBAHHE (3aKIIOUCHHE).

«Epric  opMaHBD

Koopounamui: c. Illanoaii

N Teorpaguieckue 37 | 51954'59.8"N 78°49'14.1"E 75 | 51°54'59.6'N 78°49'15.5"E
i KOOPAHHATLI 38 | 51°54'50.8"N 78°49'14.1"E 76 | 51°54'59.6'N 78°49'15.5"E
1| 5195502.3"N 78°49'02.1"E 30 | 51°54'59.8"N 78°49'14.1"E 77 | 51°54'59.6"N 78°49'15.6"E
2 | 51°5503.5"N 78°49'044'E 40 | 51°54'50.8"N 78°49'14.2'E 78 | 51°54'59.6"N 78°49'15.6"E
3 | 51°5504.7"N 78°49'06 6'E 41 | 51°54'50.7"N 78°49'14.2'E 79 | 51°54'59.6"N 78°49'15.7"E
4 | 51°5502.8"N 78°49094"E 42 | 51°54'50.7'N 78°49'14.2'E 80 | 51°54'59.6"N 78°49'15.7"E
5 | 51°55'01.0"N 78°49'12.1"E 43 | 51°54'50.7'N 78°49'14.3'E 81 | 51°54'59.6"N 78°49'15.7"E
6 | 51°5500.2"N 78°49'13.1"E 44 | 51°54'50.7'N 78°49'14.3'E 82 | 51°54'59.6"N 78°49'15.8"E
7 | 51°5500.2"N 78°49'13.1"E 45 | 51°54'50.7'N 78°49'14.3'E 83 | 51°54'50.6'N 78°49'15.8"E
8 | 51°5500.2'N 78°49'13.2'E 46 | 51°54'50.7'N 78°49'14.4°E 84 | 51°54'50.6"N 78°49'15.9"E
9 | 51°55'00.2"N 78°49'13.2"E 47 | 51°54'50.7'N 78°49'14.4°E 85 | 51°54'59.6"N 78°49'15.9"E
10| 51°55'00.2"N 78°49'13.2'E 48 | 51°54'50.7'N 78°49'14.5"E 86 | 51°54'59.6"N 78°49'15.9"E
11| 51°55'00.1"N 78°49'13 3'E 49 | 51°54'50.7'N 78°49'14.5"E 87 | 51°54'50.6"N 78°49'16.0"E
12| 51°5500.1"N 78°49'13.3'E 50 | 51954'59.7'N 78°49'14.5"E 88 | 51°54'59.6"N 78°49'16.0"E
13| 51°55'00.1"N 78°49'13.3'E 51| 51954'59.7'N 78°49'14.6"E 89 | 51°54'50.6'N 78°49'16.1"E
14| 51°55'00.1"N 78°49'13.3'E 52| 51°54'59.7'N 78°49'14.6"E 90 | 51°54'59.6"N 78°49'16.1"E
15 | 51°55'00.1"N 78°49'13 4'E 53 | 51954'59.6"N 78°49'14.6"E 91 | 51°54'50.6'N 78°49'16.1"E
16| 51°55'00.1"N 78°49'13.4'E 54| 51°54'59.6"N 78°49'14.7"E 92 | 51°54'59.6"N 78°49'16.2"E
17| 51°55'00.0'N 78°49'13 4°E 55 | 51°54'59.6"N 78°49'14.7"E 93 | 51°54'59.6'N 78°49'16.2"E
18 | 51°55'00.0"N 78°49'13 4'E 56 | 51°54'59.6"N 78°49'14.8"E 94 | 51°54'59.6'N 78°49'16.2"E
19| 51°55'00.0"N 78°49'13.5"E 57 | 51954'59.6"N 78°49'14.8"E 95 | 51°54'50.6'N 78°49'16.3"E
20 | 51°55'00.0"N 78°49'13.5"E 58 | 51°54'59.6"N 78°49'14.8"E 96 | 51°54'59.7"N 78°49'16.3"E
21| 51°5500.0"N 78°49'13.5"E 59 | 51°54'59.6"N 78°49'14.9"E 97 | 51°54'59.7'N 78°49'16.4"E
22 | 51°5500.0"N 78°49'13.6'E 60 | 51°54'59.6"N 78°49'14.9"E 98 | 51°54'59.7'N 78°49'16.4"E
23 | 51°55'00.0"N 78°49'13.6'E 61 | 51°54'59.6"N 78°49'15.0'E 99 | 51°54'50.7'N 78°49'16.4"E
24| 51°5500.0"N 78°49'13.6'E 62 | 51°54'59.6"N 78°49'15.0'E 100 | 51°54'50.7'N 78°49'16.5"E
25 | 51°54'59.9"N 78°49'13.7°E 63 | 51°54'59.6"N 78°49'15.0'E 101 | 51°54'50.7"N 78°49'16.5"E
26 | 51°54'59.9"N 78°49'13.7°E 64 | 51°54'59.6"N 78°49'15.1"E 102 | 51°54'50.7'N 78°49'16.5"E
27 | 51°54'59.9"N 78°49'13.7°E 65 | 51°54'59.6"N 78°49'15.1"E 103 | 51°54'50.7'N 78°49'16.6"E
28 | 51°5459.9"N 78°49'13.7"E 66 | 51°54'59.6"N 78°49'15.1"E 104 | 51°54'59.7"N 78°49'16.6'E
20 | 51°54'59.9"N 78°49'13.8"E 67 | 51°54'59.6"N 78°49'15.2"E 105 | 51°54'50.7"N 78°49'16.7'E
30 | 51°54'59.9"N 78°49'13.8'E 68 | 51°54'59.6"N 78°49'15.2"E 106 | 51°54'50.7'N 78°49'16.7"E
31| 51°54'59.9"N 78°49'13.8'E 69 | 51°54'59.6"N 78°49'15.3"E 107 | 51°54'50.7'N 78°49'16.7"E
32 | 51°5459.8"N 78°49'13.9'E 70 | 51°54'59.6"N 78°49'15.3"E 108 | 51°54'50.8"N 78°49'16.8'E
33 | 51°54'50.8"N 78°49'13.9'E 71| 51954'59.6"N 78°49'15.3"E 109 | 51°54'50.8"N 78°49'16.8"E
34| 51°54'50.8"N 78°49'14.0'E 72| 51954'59.6"N 78°49'15.4"E 110 | 51°54'50.8"N 78°49'16.8'E
35 | 51°54'59.8"N 78°49'14.0'E 73 | 51954'59.6"N 78°49'15.4"E 111 | 51°54'50.8"N 78°49'16.9"E
36| 51°5459.8"N 78°49'14.0'E 74| 51°54'59.6"N 78°49'15.5"E 112 | 51°54'50.8"N 78°49'16.9"E
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113 51°54'59.8"N 78°49'16.9"E 162 51°55'31.6"N 78°49'49.6"E 211 51°55'32.4"N 78°48'14.1"E
114 51°54'59.8"N 78°49'17.0"E 163 51°55'33.7"N 78°49'48.0"E 212 51°55'32.6"N 78°48'11.0"E
115 51°54'59.8"N 78°49'17.0"E 164 51°55'35.8"N 78°49'46.4"E 213 51°55'32.8"N 78°48'07.8"E
116 51°54'59.8"N 78°49'17.0"E 165 51°55'37.9"N 78°49'44.8"E 214 51°55'33.0"N 78°48'04.7"E
117 51°54'59.9"N 78°49'17.1"E 166 51°55'39.5"N 78°49'42.4"E 215 51°55'33.2"N 78°48'01.6"E
118 51°54'59.9"N 78°49'17.1"E 167 51°55'41.0"N 78°49'40.1"E 216 51°55'31.1"N 78°47'59.6"E
119 51°54'59.9"N 78°49'17.1"E 168 51°55'40.5"N 78°49'38.0"E 217 51°55'29.1"N 78°47'57.5"E
120 51°54'59.9"N 78°49'17.2"E 169 51°55'40.0"N 78°49'35.9"E 218 51°55'27.1"N 78°47'55.5"E
121 51°54'59.9"N 78°49'17.2"E 170 51°55'41.6"N 78°49'34.9"E 219 51°55'25.1"N 78°47'53.5"E
122 51°54'59.9"N 78°49'17.2"E 171 51°55'42.9"N 78°49'34.1"E 220 51°55'23.1"N 78°47'51.4"E
123 51°54'59.9"N 78°49'17.3"E 172 51°55'42.9"N 78°49'33.4"E 221 51°55'24.0"N 78°47'48.2"E
124 51°55'00.0"N 78°49'17.3"E 173 51°55'43.2"N 78°49'32.0"E 222 51°55'25.0"N 78°47'45.1"E
125 51°55'00.0"N 78°49'17.3"E 174 51°55'43.5"N 78°49'29.9"E 223 51°55'25.9"N 78°47'41.9"E
126 51°55'00.0"N 78°49'17.4"E 175 51°55'43.8"N 78°49'26.7"E 224 51°55'26.9"N 78°47'38.7"E
127 51°55'00.0"N 78°49'17.4"E 176 51°55'43.8"N 78°49'25.5"E 225 51°55'27.8"N 78°47'35.5"E
128 51°55'00.0"N 78°49'17.4"E 177 51°55'43.6"N 78°49'24.4"E 226 51°55'28.8"N 78°47'32.3"E
129 51°55'00.0"N 78°49'17.5"E 178 51°55'43.5"N 78°49'23.8"E 227 51°55'26.7"N 78°47'30.6"E
130 51°55'00.0"N 78°49'17.5"E 179 51°55'45.5"N 78°49'21.9"E 228 51°55'24.6"N 78°47'28.9"E
131 51°55'00.1"N 78°49'17.5"E 180 51°55'47.6"N 78°49'20.1"E 229 51°5522.4"N 78°4727.1"E
132 51°55'00.1"N 78°49'17.6"E 181 51°55'49.6"N 78°49'18.2"E 230 51°55'20.3"N 78°47'25.4"E
133 51°55'00.5"N 78°49'18.3"E 182 51°55'51.6"N 78°49'16.3"E 231 51°55'18.2"N 78°47'23.7"E
134 51°55'02.0"N 78°49'20.9"E 183 51°55'52.0"N 78°49'14.3"E 232 51°55'17.3"N 78°47'26.6"E
135 51°55'03.0"N 78°49'22.9"E 184 51°55'52.4"N 78°49'12.3"E 233 51°55'16.4"N 78°47'29.4"E
136 51°55'04.0"N 78°49'24 9"E 185 51°55'52.2"N 78°49'11.3"E 234 51°55'15.6"N 78°47'32.3"E
137 51°55'05.2"N 78°49'27.3"E 186 51°55'51.0"N 78°49'07.8"E 235 51°55'14.7"N 78°47'35.2"E
138 51°55'06.5"N 78°49'29.7"E 187 51°55'49.9"N 78°49'04.3"E 236 51°55'13.6"N 78°47'38.7"E
139 51°55'07.7"N 78°49'32.1"E 188 51°55'48.6"N 78°49'01.3"E 237 51°55'12.6"N 78°47'42.2"E
140 51°55'08.5"N 78°49'35.2"E 189 51°55'47.7"N 78°48'59.4"E 238 51°55'11.5"N 78°47'45.7"E
141 51°55'09.2"N 78°49'38.3"E 190 51°55'46.6"N 78°48'58.0"E 239 51°55'10.5"N 78°47'49.2"E
142 51°55'10.0"N 78°49'41.3"E 191 51°55'44.6"N 78°48'55.4"E 240 51°55'09.8"N 78°47'52.9"E
143 51°55'10.1"N 78°49'41.9"E 192 51°55'42.6"N 78°48'52.7"E 241 51°55'10.0"N 78°47'56.8"E
144 51°55'10.2"N 78°49'42 4"E 193 51°55'42.5"N 78°48'52.6"E 242 51°55'11.0"N 78°47'59.5"E
145 51°55'11.1"N 78°49'43.8"E 194 51°55'42.4"N 78°48'52.4"E 243 51°55'12.1"N 78°48'02.3"E
146 51°55'12.1"N 78°49'45.3"E 195 51°55'42.4"N 78°48'52.3"E 244 51°55'10.9"N 78°48'03.4"E
147 51°55'13.8"N 78°49'44.1"E 196 51°55'41.7"N 78°48'49.7"E 245 51°55'09.7"N 78°48'04.6"E
148 51°55'14.7"N 78°49'47.5"E 197 51°55'41.3"N 78°48'48.1"E 246 51°55'09.6"N 78°48'07.6"E
149 51°55'15.6"N 78°49'50.9"E 198 51°55'41.1"N 78°48'47.5"E 247 51°55'09.4"N 78°48'10.6"E
150 51°55'16.5"N 78°49'54 4"E 199 51°55'41.1"N 78°48'47.3"E 248 51°55'09.2"N 78°48'13.6"E
151 51°55'18.3"N 78°49'53.1"E 200 51°55'41.0"N 78°48'47.2"E 249 51°55'08.4"N 78°48'16.4"E
152 51°55'20.0"N 78°49'51.9"E 201 51°55'41.0"N 78°48'46.9"E 250 51°55'07.6"N 78°48'19.2"E
153 51°55'21.8"N 78°49'50.6"E 202 51°55'40.5"N 78°48'44.0"E 251 51°55'06.9"N 78°48'21.9"E
154 51°55'23.6"N 78°49'49.3"E 203 51°55'40.1"N 78°48'41.2"E 252 51°55'05.6"N 78°48'25.3"E
155 51°55'23.7"N 78°49'50.1"E 204 51°55'39.0"N 78°48'38.2"E 253 51°55'04.4"N 78°4828.7"E
156 51°55'24.3"N 78°49'53 4"E 205 51°55'38.0"N 78°48'35.1"E 254 51°55'04.1"N 78°48'32.7"E
157 51°55'25.5"N 78°49'54.3"E 206 51°55'37.0"N 78°48'32.1"E 255 51°55'03.9"N 78°48'36.7"E
158 51°55'26.7"N 78°49'55.3"E 207 51°55'35.9"N 78°48'29.0"E 256 51°55'03.7"N 78°48'40.7"E
159 51°55'28.6"N 78°49'54.6"E 208 51°55'35.0"N 78°48'25.3"E 257 51°55'02.4"N 78°48'43.2"E
160 51°55'30.5"N 78°49'54.0"E 209 51°55'34.1"N 78°48"21.6"E 258 51°55'01.2"N 78°48'45.7"E
161 51°55'29.9"N 78°49'50.5"E 210 51°55'33.2"N 78°48'17.8"E 259 51°55'02.5"N 78°48'47.5"E
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260 51°55'03.9"N 78°48'49.2"E 262 51°55'04.0"N 78°48'53.9"E
261 51°55'05.2"N 78°48'51.0"E 263 51°55'02.7"N 78°48'56.9"E
JlupexTop AY. CanueBa

Hen.: Tymaroea O.B.
Ten.: 8 7016784002

e-mail: koldau-project@mail.ru
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AKHAM
MABJIOJIAP OBJIACHI HIAJIIACKOTO
msml : CEJIbCKOTO OKPYTA
MEPBAKTHHCKOI'O PAVIOHA
Aywm;g;lépvrmm TABJIOJIAPCKOIi OBJIACTH
OKIM PACIIOPST)KEHUE

e Ripptiginern_7-04/AL

Illanpait aysutsr ceno lanmait

Kep Teaimin TypakTHI naiaanany
KYKBIFBIH Gepy TypaJint

Kasaxcran Pecry6mukacsiabiy 2003 xsumes 20 MaycsiMaars! XKep xozmekcine,
Kasaxcran PecriyGmuxacsueiy, 2001  sweumesr 23 KaHTapaarel  «Kazakctan
Pecry6nukacsinnars skeprimikti MemmexerTik Gackapy skoHe ©3iH-03i Gackapy
Typamsl» 3aHbIHA colikec, 2017 KbuTFsl 20 KazaHmars: JKep TemiMIepiH MeHIIiKKe
KOHE JKep makijiananyra Gepy Mocelesnepin Kapay eHiHmeri ayIaHMBIK KOMHUCCHS
KOpBIThIHIBICE! Jione «Illapbaxts aymamemby Ilanmail aysUibK OKpyTi oKiM
aINapaThh> MEMIIEKETTiK MeKeMeCiHiH oTinimi Herisifne:

L.ITaBnoxap oGmeickr, [ap6Gakrer aymanel, Ilammait AyBIIbl, MEKEH)XKaUBIHIA
OPHAIIACKAH, KOKBICTAP/IBI OPHAACTBIPY HKOHE KEI3MET YIIIH JKaJIIIBl ay/iaHs! | reKTap
Kep TeiMiH TYPaKTEI Maiifiamany KyKsIFbIHA Gepicin.

2.KypBUTBICTa %OHE KOMMYHUKALHS nalijanaty werinze Gerercis xypy yimin
CEPBUTYT KOCBUICHIH.

3. XKep renimin Genimyminiri- Gemimzi.

4. INasnopmap Qumaner «Kep KaJ[aCTPiHiH FRUIBIMU- OHJIPiCTIK OpTANBIFED
Henapraventin  IllapGaxTs! aylaHiblk  Genmiminecine  kep  Tenemime
HJICHTUQUKAIMAIBIK KY’KATTAP/IBL PECIMEIIT sKkoHe Gepiicin.

Ilannaii aybLaabIK okpyrinin oKimi i Koxxnmos

000077
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IABJIOJIAP OBJIACBL Axmcam x
A nu:ﬁy CEJIbCKOTO OKPYTA
VBLUIIBIK OKPYTTHIH IEPBAKTHHCKOTO PAMOHA
g axg»il IIABJIOJIAPCKOIi OBJIACTH
OKIM PACIIOPSDKEHUE
§ pouiod) 7 N7 OVYAL
1llasixait aybuTsl ceno Ilannai

(0] NPeI0CTaBICHHH 3eMeJbHOr0 yyacTka
Ha npaBe NOCTOSAHHOI'0 3eMJIeN0JIb30BaHUA

B coorsercTBuy ¢ 3emenbHbmv Kosekcom Pecrry6muky Kasaxcras oT 20 wroHA
2003 roma Ne422, 3axonom Pecry6muku Kasaxcran «O MECTHOM roCyapCTBEHHOM
YIPaBICHAN ¥ CAMOYNIPABIICHUH B PecryGumaxu Kasaxcramy» ot 23 smsaps 2001 rona
Ned18, Ha OCHOBAHHH 3AKIIOYEHHMs KOMHCCHH IIO PAaccMOTPEHHIO BOIPOCOB O
IIpeOCTABTICHAH 3eMeIBHEIX YIACTKOB B COGCTBEHHOCTD 1 3€MIICIONE30BAHMC OT 20
oktsibps 2017 rojia ¥ 3asBIEHNUsS TOCYAAPCTBEHHOTO YIPEK/ICHAL «ArnmapaT aKuma
ILIanaicKoro cenbekoro okpyra IllepGakTHHCKOro paoHay.

1. TlpexocTaBuTh Ha TpaBe IOCTOSHHOTO 3EMJIEMONB3OBAHMA 3EMENLHOrO
yd4acTka ~ TOCYIapCTBEHHOMY —YUPEIKJCHHIO «Anmapar axuma Illannaiickoro
Ccenbekoro okpyra lllepGakTHHCKOTO paioHa» obmelf momameo 1 rekrap, AL
pasMemmeHuss X OOCITYXKHBAHHUS CBAJIKH pacrionoxeHHo# 1o anpecy: IlaBmonapckas
o6macts, Il{epbakTurckuil paion, ceno [Hannai.

2. VCTaHOBHTH CEPBUTYT s GeCTIpersITCTBEHHOTO  JI0CTyHa  IpH
CTPOHMTEIBCTBE ¥ DKCILTYaTaIU KOMMYHUKAIHH.

3. JIenuMOCTh 3€MeJIBHOTO y4acTKa — JIeTTAMBIH.

4. lllepbaxTurcKoMy paiionHOMy oOTzeneHuio Ilapnozapckoro ¢unmmana
Jlenapramenta  «Hay4HO-POU3BONCTBEHHBIH  LEHTP  3EMEILHOTO KazacTpay»
O(OPMHUTE 1 BEIIATH HICHTH(UKALMOHHBIE IOKYMEHTEI Ha 3eMeJIbHBIA Y9acTOK.

Axum / -
Ia12{iCKOTO CeILCKOT0 OKPYTa

M.KoxumoB
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