[bookmark: _Hlk180050693]ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» 
ТОО «Қолдау»









Пояснительная записка



Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка





[image: ]




Директор:							                   Сапиева А.Ч.
Главный архитектор проекта:                                             Шалбаев Е.Д.




	








Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка
Астана 2025 год
149
СОСТАВ ПРОЕКТА

	[bookmark: _Hlk202959313]№ 
п/п
	Индекс
	Наименование
	Масштаб
	Кол-во экз.

	1. Графические материалы

	1
	ГП-1
	Схема положения населенного пункта в системе админтративного района
	1:10 000
	3

	2
	ГП-2
	Схема землепользования, составленная с использованием материалов комплексной схемы градостроительного планирования территорий (проекта районной планировки) и проекта внутрихозяйственного землеустройства
	1:10 000
	3

	3
	ГП-2,1
	 Комплексная градостроительная оценка территории
	1:2 000
	3

	4
	ГП-3
	Опорный план (План современного использования территории)
	1:2 000
	3

	5
	ГП-4
	Генеральный план (Основной чертеж)
	1:2 000
	3

	6
	ГП-5
	Схема улично-дорожной сети и транспорта
	1:2 000
	3

	7
	ГП-5,1
	Поперечные профили улиц и дорог
	1:200
	3

	8
	ГП-5,2
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
	1:2 000
	3

	9
	ГП-6,1
	Схема инженерного обеспечения (водоснабжение и водоотведение)
	1:2 000
	3

	10
	ГП-6,2
	Схема инженерного обеспечения (телекоммуникации и связь)
	1:2 000
	3

	11
	ГП-6,3
	Схема инженерного обеспечения (электроснабжение )
	1:2 000
	3

	12
	ГП-7
	Схема охраны окружающей среды
	1:2 000
	3

	13
	ГП-7,1
	Схема функционального зонирования и градостроительных регламентов
	1:2 000
	3

	14
	ГП-7,2
	Разбивочный план красных линий
	1:2 000
	3

	15
	ГП-7,3
	Схема зонирования приаэродромной территории аэродромов
	1:2 000
	3

	2. Текстовые материалы

	1
	ПЗ
	Пояснительная записка
	Книга
	3

	2
	ПЗ
	Раздел ОВОС.
	Книга
	3

	3
	ПЗ
	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне
	
Книга
	
3



[bookmark: _Hlk185343300]Проект разработан авторским коллективом проектно-градостроительной фирмы «Қолдау» в следующем составе:
[image: ]
Руководитель авторского коллектива,
[image: ]директор ТОО «Қолдау»	                                                           А.Ч. Сапиева
[image: ]Главный архитектор ТОО «Қолдау»	                                       Е.Д. Шалбаев
Экономист	 А.М.Бимолданов
[image: ]Архитектор (транспорт, улично-дорожная сеть и                               Е.Қ. Ахмет
инженерная подготовка территории) 

Пространственная организация территорий, архитектурно-планировочные решения. 
[image: ][image: ]Автор архитектурно-пространственной концепции	          Е.Д. Шалбаев
Главный специалист по архитектуре	  Е.Қ. Ахмет

[image: ]Выполнение демонстрационных и графических материалов:
Архитектор	                                                                                А.Н. Габбасова

[image: ]Разделы по инженерной инфраструктуре выполнены:
[image: ]Раздел «Водоснабжение и канализация»		 	    Г.К. Абраева
[image: ]Раздел «Электроснабжение»	                                          М.Ж. Нурахметова
[image: ]Раздел «Теплоснабжение»	М.Ж. Нурахметова 
[image: ]Раздел«Газоснабжение»	М.Ж. Нурахметова
Раздел «Телекоммуникации и связь»	                              М.Ж. Нурахметова







СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ	4
1	. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ.	5
1.1	Геологическое строение, рельеф и геоморфологические условия	5
1.2	Климатические и метеорологические условия	6
1.3	Гидрографические, гидрологические и гидрогеологические условия	8
1.	3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ	9
3.2 Проектные предложения отраслей экономики села	9
4. НАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА	10
5.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	11
2	СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	21
5.1 Местоположение в системе расселения.	21
5.2 Характеристика современного состояния архитектурно- планировочной структуры села	21
5.3 Санитарно-эпидемиологическое состояние села	24
5.4 Существующее состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ВЗ и ВП) водных ресурсов	28
3	. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ШАЛДАЙ	29
6.1 Анализ реализация действующего генерального план	29
6.2 Архитектурно-планировочная организация территории села	29
6.3 Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния	31
7.4 Водоохранные зоны и полосы (ВЗ и ВП) водных ресурсов	31
6.5 Градостроительное зонирование	31
6.6 Озеленение и благоустройство территории	38
4	ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	45
7.1. Внешний транспорт и внешние автомобильные дороги	46
7.2. Улично-дорожная сеть	46
7.3. Автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей	48
7.4. Система технического обслуживания автомобилей	48
7.5. Противошумовые мероприятия и безопасность движения	48
7.6. Противопожарные мероприятия	49
7.7. Мероприятия для маломобильных групп населения	50
5	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	52
8.1. Вертикальная планировка территории	52
8.2. Организация поверхностного стока	53
8.3 Организация полива зеленых насаждений	55
8.4 Воздействие на поверхностные и подземные воды	56
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	60
9.1 Водоснабжение и канализация	60
9.2. Санитарная очистка территории	60
9.3. Электроснабжение	60
9.4. Слаботочные устройства	60
9.5. Теплоснабжение	60
9.6. Газоснабжение	60
7	САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	60
8	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	61























[bookmark: _Toc229737478]ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk119590317]Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка выполнена фирмой ТОО «Қолдау» на основании договора №1 от 6 января 2025 года с ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области».

Основной целью разработки Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка является создание комфортной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон с учетом, включаемых в перспективные границы села дополнительных территорий. 
Объем и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с утвержденным техническим заданием к договору и с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» (СН РК 3.01-00-2011).
Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июня 2001г. №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью в Республике Казахстан», СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-11-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и другими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан».
В данном проекте приняты следующие проектные периоды:
· Исходный год – 1 января 2025 года;
· Первая очередь – 2033 год;
· Расчётный срок – 2046 год;

Перед началом работ авторами проекта был выполнен сбор исходных данных, проведено натурное обследование территории села, получены необходимые исходные материалы, предоставленные Заказчиком – ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» и службами акимата Павлодарской области. На основе полученных исходных материалов авторской группой выполнен анализ современного использования территории и всех произведенных отводов земельных участков, сделан анализ реализации предыдущего генерального плана села. 
Проект «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка» выполнен с учетом проектных материалов предыдущего генерального плана утвержденного постановлением Акимата Павлодарской области от 04 июня 2009 года № 120/9. 

Согласно Заданию на проектирование утвержденным заказчиком ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» проектируемая территория – 1265 га.

1 [bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc229737479]. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ.
1.1 [bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc229737480]Геологическое строение, рельеф и геоморфологические условия
[bookmark: bookmark99]Район исследования расположен на южной части Иртышской синеклизы. В его геологическом строении принимают участие два комплекса пород: комплекс пород палеозойского складчатого фундамента и комплекс рыхлых осадочных пород мезо-кайнозойского возраста.
Непосредственно территорию с.Шалдай слагают аллювиальные отложения кулундинской равнины представленные песками разной крупности с прослойками суглинков и супесей перекрытыми с поверхности покровными супесями.
По генетическим признакам выделены следующие комплексы отложений:
–  современные отложения  (Q IV) представлены почвенно-растительным слоем-супесью слабогумусированной;
– эолово-делювиальные отложения  верхнечетвертичного и современного возрастов (v-d Q III - IV);
– аллювиальные отложения неогенового возраста кулундинской свиты  (N2 kl). представлены песками разной крупности с прослоями песков. 
По комплексу признаков толща до глубины 7,0 м представлена: супесью до 0,5-1,2м; песком средней крупности маловлажным, с 3,5-4,0м насыщенным водой, полимиктовым.
В районе получили распространение 2 типа почв - темно-каштановые супесчаные степного типа и дерново-слабоподзолистые. Территория с разнообразной ковыльной и типчаково-ковыльной растительностью, основой которой являются узколистные дерновидные злаки и полыни; ковыли – красный, волосатый и песчаный; тырсек; эбелек; подмаренник; кермек; зопник; типчак; овсец; прутняк; полыни - белая, черная и типчаковая. А также сосновые леса на песчаных дерново-слабоподзолистых почвах.
Рельеф на территории села спокойный, с уклоном на юго-восток. Абсолютные отметки местности колеблются от 107,0 до 136,0 м. 


1.2 [bookmark: _Toc229737481]Климатические и метеорологические условия
[bookmark: bookmark129]Село Шалдай характеризуется резкой континентальностью и сухостью, которая проявляется в небольшом количестве осадков и низкой влажности воздуха. Ветреная погода является характерной чертой местного климата, такая погода держится в 95 % случаев и только в 5 % наблюдаются штили. В зимний период сильные ветры обуславливают снежные бураны и метели; в летние вызывают пыльные бури.
Основная масса осадков выпадает в виде дождей летом.
Наиболее холодный месяц года – январь со среднемесячной температурой
-18,6°; дневные температуры опускаются до -23°-24°, зима длится 5-5,5 месяцев. В очень морозные зимы абсолютные минимумы достигают -48°. По физиологическим критериям Е.М.Ратнера погоды чрезмерного охлаждения,  при которых температура воздуха опускается ниже -35° при скоростях до 25м/сек, регистрируются в Шалдай в течение 80 дней за год (с середины декабря до середины первой декады марта).
Оттепели зимой случаются редко и бывают преимущественно в предвесенний период. Заморозки в переходные сезоны года- явление частое, иногда они отмечаются даже летом (кроме июля).
Лето на территории Шалдай жаркое и сухое. Самые высокие температуры наблюдаются в июне-июле (среднемесячные значения 19°-21°). Дневные максимумы равны 27-29°. Наиболее жаркий месяц – июль.
Нередко воздух прогревается до 39°. Комфортные погоды начинаются с 10 мая по 10 июня и с 15 августа по 20 октября. В засушливые годы здесь часты засухи. Обычно они случаются один раз в 4 года, но нередко повторяются в
течение 2-3 лет подряд. Годовое количество осадков в Шалдай не превышает в среднем 250мм. Лишь в отдельные годы может выпадать до 350-380мм. Основное количество осадков выпадает в летние месяцы 100-110мм. За весь холодный период выпадает 60мм.
Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября (в морозные годы в конце октября), а разрушается к середине апреля. Высота снежного покрова невелика 14-15см. Наибольшая глубина залегания снежного покрова и сильные морозы зимой способствуют промерзанию почвы до глубины 200мм, а иногда 300мм.
Ветровая деятельность в Шалдай хорошо развита. В холодное полугодие преобладают юго-западные ветры, среднемесячные скорости которых превышают 5 м/сек. Особенно усиливается ветер в апреле-мае и октябре-ноябре при перестройке циркуляционных процессов. В течение всего года отмечаются сильные ветры, скорость которых превышает, 15м/сек.
метеорологические характеристики за 2024г. по данным наблюдения на МС Шарбакты (ближайшая к с. Шалдай)
Таблица 1.2.1
	Наименование характеристик
	Величина

	Средняя годовая температура воздуха, ˚С
	4,1

	Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	22,7

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	28,4

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-14,0

	Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-18,7

	Средняя скорость ветра за год, м/с
	4,4

	Средняя скорость ветра, повторяемость превышение которой составляет 5%, м/с
	7

	Количество дней с устойчивым снежным покровом, дни
	145

	Количество осадков за год, мм
	348,8

	Количество дней с жидкими осадками, дни
	108

	Количество дней с твердыми осадками, дни
	70



      Повторяемость ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров %;
Таблица 1.2.2
	Год
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	2024
	7
	11
	9
	9
	10
	20
	22
	12
	1



1.3 [bookmark: _Toc229737482]Гидрографические, гидрологические и гидрогеологические условия
Гидрографическая сеть участка не развита. Естественных озер в непосредственной близости от проектируемого участка нет. Водотоки в районе также отсутствуют. Водная эрозия отсутствует. \
Гидрогеологические условия характеризуются наличием первого от поверхности земли водоносного горизонта грунтового типа приуроченного к пескам разной крупности. Глубина залегания грунтовых вод по данным шахтных колодцев составляет 3,5-4,0м. Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков. Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод составляет ± 0,5 м.  
По количеству водорастворимых сульфатов грунтовые воды слабоагрессивные к бетонам нормальной плотности марки W4 на портландцементе. К свинцовым оболочкам кабеля вода низко агрессивная; к алюминиевым оболочкам кабеля – высоко агрессивная. 
По данным химического анализа следует, что грунтовые воды имеют минерализацию от 1,13- 1,82 г/дм3, т.е. вода слабосолоноватая.
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[bookmark: _Toc154595365]Экономическая база развития села Шалдай формируется с учетом сложившейся структуры хозяйства, природно-ресурсного потенциала и проектных направлений развития территории. В существующих условиях основу экономики составляет животноводство, которое обеспечивает занятость населения и формирует локальную продовольственную систему, однако ограниченное развитие растениеводства и слабая диверсификация экономики сдерживают общий уровень экономической активности. Значительная доля земель, занятых лесными и природными территориями, определяет необходимость переориентации экономической базы в сторону более эффективного использования природных ресурсов.
В проектной перспективе развитие экономической базы будет связано с постепенным расширением отраслевой структуры и формированием новых видов деятельности, дополняющих традиционное сельское хозяйство. Ключевым направлением становится развитие лесного хозяйства, что обусловлено преобладанием земель лесного фонда и высоким экологическим потенциалом территории. Строительство лесопитомника создает основу для формирования устойчивого производственного комплекса, ориентированного на воспроизводство лесных ресурсов, проведение лесовосстановительных мероприятий и развитие сопутствующих видов деятельности.
Реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места, повысить уровень занятости и снизить зависимость экономики от одного сектора. Одновременно формируются предпосылки для развития смежных направлений, включая благоустройство, озеленение, а также потенциальное развитие рекреационных и туристских функций, что особенно важно в условиях наличия значительных природных территорий.
Дополнительное развитие получит сфера торговли и услуг, которая будет расширяться по мере роста численности населения и повышения его платежеспособного спроса. Социальная инфраструктура, включая образование, здравоохранение и культурно-досуговую сферу, продолжит выполнять стабилизирующую функцию и обеспечивать базовые условия для жизнедеятельности населения, что является важным фактором закрепления трудовых ресурсов.
Таким образом, экономическая база развития села Шалдай будет формироваться на основе сочетания традиционного животноводства и новых направлений, связанных с использованием природных ресурсов, прежде всего лесного хозяйства. Переход к более диверсифицированной структуре экономики позволит повысить устойчивость территории, расширить возможности занятости и создать условия для долгосрочного социально-экономического роста.

[bookmark: _Toc154595366]2.1 Существующее состояние отраслей экономики села
Сельское хозяйство
Животноводство.
По данным таблицы 2.1.1, животноводство в селе Шалдай на начало 2025 года выступает одной из базовых отраслей сельской экономики и играет значимую роль в формировании занятости населения и обеспечении продовольственной устойчивости территории. Общее поголовье скота составляет 3001 голову, что свидетельствует о достаточно развитой и диверсифицированной структуре животноводства.
Наибольший удельный вес в структуре поголовья занимают козы и овцы - 1274 головы, что указывает на выраженную специализацию хозяйств на мелком рогатом скоте. Данное направление традиционно характеризуется сравнительно низкими затратами на содержание и высокой адаптивностью к природно-климатическим условиям, что делает его устойчивым и экономически оправданным для сельской местности. Крупный рогатый скот представлен в количестве 1053 голов и формирует основу для производства мяса и молока, обеспечивая как внутренние потребности населения, так и потенциальные возможности для реализации продукции. Наличие 674 лошадей отражает сохранение традиционной отрасли коневодства, которая может использоваться как в хозяйственных целях, так и для развития сопутствующих направлений, включая переработку продукции и агротуризм.
Сложившаяся структура животноводства свидетельствует о сбалансированном развитии отрасли с преобладанием экстенсивных форм ведения хозяйства. При этом потенциал дальнейшего роста связан с повышением продуктивности поголовья, развитием кормовой базы и внедрением современных технологий содержания и переработки продукции. В условиях градостроительного планирования развитие животноводства в селе Шалдай может рассматриваться как ключевой фактор устойчивого экономического роста, способствующий закреплению населения, созданию рабочих мест и формированию локальной агропродовольственной системы.
Таблица 2.1.1
[bookmark: _Hlk224568086]Поголовье скота в селе на начало 2025 года
	Поголовье скота всего, голов
	Крупный рогатый скот
	Лошади
	Козы и овцы

	3001
	1053
	674
	1274



Растениеводство
В селе Шалдай растениеводство развито слабо и не играет значимой роли в структуре местной экономики. Сложившаяся ситуация обусловлена как природно-климатическими условиями, так и хозяйственной специализацией населения, ориентированной преимущественно на животноводство. Ограниченность посевных площадей, недостаточный уровень орошения и материально-технической базы сдерживают развитие отрасли и не позволяют формировать устойчивые объемы сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время растениеводство носит в основном вспомогательный характер и направлено на обеспечение кормовой базы для животноводства, а также частично на удовлетворение собственных потребностей населения. Отсутствие крупных специализированных хозяйств и перерабатывающих мощностей также ограничивает экономическую эффективность данного направления.
В перспективе развитие растениеводства возможно при условии модернизации аграрной инфраструктуры, внедрения ресурсосберегающих технологий и расширения посевных площадей, однако в текущих условиях отрасль сохраняет второстепенное значение и не оказывает существенного влияния на экономическую базу села.

Земельные ресурсы
Использование земельных ресурсов в селе Шалдай характеризуется крайне специфической структурой, в которой доминируют земли несельскохозяйственного назначения при практически полном отсутствии вовлечения территории в сельскохозяйственный оборот. Общая площадь территории села составляет 106471,25 га, при численности населения 1444 человека, что свидетельствует о наличии значительных земельных ресурсов при низкой плотности заселения. Потенциал развития территории оценивается как опорный, что подчеркивает ее значимость в системе расселения и хозяйственного освоения.
При этом земли сельскохозяйственного назначения фактически отсутствуют в структуре использования, несмотря на наличие формально выделенной категории. Площадь пашни, сенокосов и пастбищ равна нулю, что указывает на отсутствие сельскохозяйственной деятельности как системного направления использования территории. Средний балл бонитета почв составляет 9, что характеризует их как низкопродуктивные и малопригодные для интенсивного земледелия. Отсутствие орошаемых земель дополнительно ограничивает возможности развития растениеводства и делает сельское хозяйство экономически нецелесообразным в существующих условиях.
Земли сельских населенных пунктов занимают 1496,81 га, что отражает компактное размещение жилой и общественной застройки на фоне обширной территории. Основная же часть земель приходится на прочие категории, включая земли лесного фонда, особо охраняемые природные территории и иные виды использования, общая площадь которых составляет 104974,44 га. Это свидетельствует о природно-ресурсной специализации территории, где преобладают лесные и природные комплексы, формирующие основу экологического и, потенциально, рекреационного потенциала.
Земли запаса и специального земельного фонда также не вовлечены в сельскохозяйственное использование, что указывает на отсутствие резервов для быстрого расширения аграрной деятельности. При этом уровень засоленности почв отсутствует, что является положительным фактором, однако в условиях низкого качества почв и отсутствия инфраструктуры орошения не оказывает существенного влияния на хозяйственное использование.
В целом использование земельных ресурсов в селе Шалдай можно охарактеризовать как ориентированное преимущественно на природно-экологические функции с крайне низким уровнем сельскохозяйственного освоения. Экономический потенциал территории в большей степени связан не с традиционным сельским хозяйством, а с использованием природных ресурсов, развитием лесного хозяйства, а также возможным формированием рекреационных и туристских направлений.

Оптовая и розничная торговля
Сфера оптовой и розничной торговли в селе Шалдай характеризуется относительно более развитой структурой по сравнению с типичными сельскими населенными пунктами, что обусловлено статусом опорного села и большей численностью населения. В населенном пункте функционируют семь магазинов, а также одно предприятие общественного питания в формате кафе, что формирует базовую торгово-сервисную инфраструктуру и обеспечивает удовлетворение повседневных потребностей населения.
Наличие нескольких торговых объектов свидетельствует о сформированном локальном рынке с определенным уровнем конкуренции, что положительно влияет на ассортимент товаров и качество обслуживания. При этом торговая сеть ориентирована преимущественно на реализацию товаров первой необходимости, включая продукты питания и основные непродовольственные товары. Отсутствие развитой оптовой торговли указывает на зависимость от внешних поставок, что является характерной особенностью сельских территорий.
Функционирование кафе дополняет структуру сферы услуг и свидетельствует о формировании элементов общественного питания, что повышает уровень комфортности проживания и создает дополнительные точки социальной активности. Однако данный сегмент остается ограниченным по масштабам и не обеспечивает полного спектра услуг, характерного для более крупных населенных пунктов.
В целом сфера торговли в селе Шалдай находится на базовом, но устойчивом уровне развития, обеспечивая основные потребности населения. При этом наличие нескольких магазинов и объекта общественного питания создает предпосылки для дальнейшего роста и диверсификации торговли, особенно в условиях прогнозируемого увеличения численности населения и развития экономической базы. Перспективы развития связаны с расширением ассортимента, повышением качества обслуживания и постепенным формированием более развитой сервисной инфраструктуры.

Образование
Сфера образования в селе Шалдай представлена общеобразовательной школой и мини-центром при ней, что обеспечивает базовую доступность образовательных услуг для населения. Основным учреждением является Шалдайская средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 520 мест. 
Здание школы введено в эксплуатацию в 1986 году и выполнено из кирпича, что соответствует капитальному типу строительства. Техническое состояние объекта оценивается как пригодное для дальнейшей эксплуатации, однако с учетом срока службы возникает необходимость в проведении плановых мероприятий по модернизации и обновлению материально-технической базы, включая оснащение учебных кабинетов и инженерной инфраструктуры.
Дошкольное образование представлено мини-центром при школе, рассчитанным на 50 мест. Мини-центр функционирует в здании школы, что способствует формированию единой образовательной среды и повышает доступность дошкольного воспитания.
В целом система образования в селе Шалдай характеризуется наличием базовой инфраструктуры, способной обеспечить текущие потребности населения. При этом наблюдается дисбаланс между уровнем загрузки школьного и дошкольного звена: школа имеет значительный резерв мощностей, тогда как дошкольное учреждение функционирует практически на пределе возможностей. Это создает предпосылки для более эффективного использования существующей инфраструктуры и возможной трансформации образовательного пространства.
Перспективы развития сферы образования связаны с оптимизацией использования имеющихся мощностей, повышением качества образовательных услуг и модернизацией материально-технической базы. В условиях прогнозируемого роста численности населения возможно увеличение нагрузки на образовательную систему, однако существующий резерв школьных мест позволяет обеспечить дополнительный контингент без значительных капитальных вложений. В то же время развитие дошкольного образования может потребовать расширения сети или увеличения вместимости существующих учреждений. В целом образовательная инфраструктура села Шалдай обладает достаточным потенциалом для устойчивого функционирования и дальнейшего развития.

Здравоохранения
Сфера здравоохранения в селе Шалдай представлена базовым уровнем медицинской инфраструктуры, обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи населению. Ключевым объектом является врачебная амбулатория, расположенная непосредственно в селе, которая находится в государственной форме собственности и рассчитана на 20 посещений в смену. Медицинское обслуживание осуществляется ограниченным кадровым составом, включающим врача общей практики и средний медицинский персонал, что соответствует минимально необходимому уровню для сельских населенных пунктов.
Фактическое состояние здания оценивается как пригодное для эксплуатации, что свидетельствует об отсутствии критического износа и возможности дальнейшего функционирования без срочных капитальных вложений. Вместе с тем ограниченная вместимость и узкая специализация учреждения указывают на его ориентированность исключительно на амбулаторное обслуживание и оказание первичной помощи. Отсутствие стационарных медицинских учреждений, специализированных служб и аптечной сети свидетельствует о недостаточной развитости системы здравоохранения и ее зависимости от более крупных населенных пунктов.
В условиях такой организации медицинской помощи население села, как правило, вынуждено обращаться за специализированными услугами, диагностикой и стационарным лечением в районные или областные центры. Это снижает доступность медицинской помощи, особенно для социально уязвимых групп населения, и увеличивает временные и транспортные издержки.
В целом развитие сферы здравоохранения в селе Шалдай можно оценить как соответствующее базовым нормативным требованиям для сельской местности, однако имеющее ограниченные возможности для расширения спектра услуг. Основные перспективы развития связаны с укреплением материально-технической базы, расширением перечня медицинских услуг, а также повышением кадрового обеспечения. Дополнительным направлением может стать развитие выездных форм обслуживания и телемедицины, что позволит повысить доступность медицинской помощи без необходимости создания крупных стационарных объектов.

Государственное управление и оборона
Сфера государственного управления в селе Шалдай имеет базовую, но устойчиво функционирующую структуру, соответствующую уровню сельского административного центра. Село является административным центром Шалдайского сельского округа, что определяет его ключевую роль в системе местного управления на данной территории. 
Основным органом власти выступает государственное учреждение - аппарат акима сельского округа, который обеспечивает деятельность акима и выполняет функции по реализации государственной политики на местном уровне. Данный орган осуществляет организационно-правовое, информационно-аналитическое и административное сопровождение управления, а также взаимодействие с населением, включая рассмотрение обращений граждан и предоставление государственных услуг. Штат аппарата является небольшим, что типично для сельских территорий, и составляет порядка нескольких сотрудников, обеспечивающих выполнение всех ключевых функций управления. 
Система управления в селе Шалдай характеризуется централизованной моделью, при которой большинство решений принимается на уровне района с последующей реализацией на уровне сельского округа. Это определяет зависимость местного управления от районных структур, но одновременно обеспечивает единообразие управленческих решений и их соответствие государственным программам развития.
В целом уровень развития сферы государственного управления в селе можно оценить как соответствующий нормативным требованиям для сельских населенных пунктов. Управленческая система обеспечивает выполнение базовых функций, однако ее эффективность во многом зависит от уровня взаимодействия с районными и областными органами власти, а также от степени цифровизации государственных услуг. Перспективы развития связаны с дальнейшим внедрением электронного правительства, повышением доступности услуг для населения и укреплением кадрового потенциала, что позволит повысить качество управления и его роль в социально-экономическом развитии села.

Туризм, культура и прочие услуги
Сфера туризма, спорта и культуры в селе Шалдай представлена базовой социальной инфраструктурой, обеспечивающей удовлетворение культурных и досуговых потребностей населения. Ключевым элементом является дом культуры, который выполняет функции центра общественной жизни, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга. Его наличие формирует основу культурной активности и способствует сохранению традиций, а также развитию локальных форм культурной деятельности.
Развитие физической культуры и спорта обеспечивается наличием физкультурно-оздоровительного комплекса, который создает условия для занятий спортом, проведения тренировок и массовых мероприятий. Данный объект играет важную роль в формировании здорового образа жизни, особенно среди молодежи, и способствует повышению уровня социальной активности населения. Наличие спортивной инфраструктуры также повышает привлекательность села как места проживания.
Дополнительным элементом социальной и духовной инфраструктуры является мечеть, которая выполняет не только религиозные, но и общественные функции, выступая центром общения и консолидации населения. Ее наличие усиливает социальную устойчивость и формирует важную составляющую культурной среды.
В целом сфера туризма в селе Шалдай находится на начальном уровне развития и носит преимущественно потенциальный характер, поскольку отсутствуют специализированные объекты размещения и развитая инфраструктура обслуживания туристов. Вместе с тем наличие объектов культуры, спорта и духовной жизни создает предпосылки для формирования локальных направлений развития, в том числе в сфере событийного и сельского туризма.
Таким образом, сфера туризма, спорта и культуры в селе Шалдай обеспечивает базовые социальные стандарты и играет важную роль в повышении качества жизни населения, однако требует дальнейшего развития и расширения функционала для формирования более устойчивой и диверсифицированной социальной среды.

Итого
В целом существующее состояние отраслей экономики села Шалдай характеризуется смешанной структурой с преобладанием животноводства при ограниченном развитии других направлений сельского хозяйства. Животноводство выступает ключевой отраслью, обеспечивающей занятость населения и формирующей основу продовольственной устойчивости, тогда как растениеводство развито слабо и носит вспомогательный характер. Использование земельных ресурсов имеет выраженную природно-экологическую направленность, при которой значительные площади не вовлечены в сельскохозяйственный оборот, что ограничивает аграрный потенциал, но создает предпосылки для развития рекреационных и лесных функций.
Несельскохозяйственные отрасли находятся на базовом уровне развития и ориентированы преимущественно на обслуживание местного населения. Сфера торговли представлена устойчивой сетью объектов, обеспечивающих повседневные потребности, однако остается зависимой от внешних поставок. Социальная инфраструктура, включая образование, здравоохранение, культуру и спорт, в целом сформирована и обеспечивает необходимый уровень услуг, несмотря на отдельные ограничения, связанные с масштабом и функциональной полнотой объектов.
Система государственного управления функционирует стабильно и обеспечивает выполнение основных административных функций на уровне сельского округа. При этом экономическая диверсификация остается ограниченной, а сфера туризма и услуг находится на начальном этапе развития и имеет преимущественно потенциальный характер.
Таким образом, экономика села Шалдай характеризуется устойчивой, но недостаточно диверсифицированной структурой с доминированием традиционных отраслей. Основные направления дальнейшего развития связаны с расширением экономической базы, повышением эффективности использования земельных ресурсов, развитием перерабатывающих и сервисных отраслей, а также укреплением социальной инфраструктуры, что позволит повысить занятость населения и обеспечить более сбалансированное социально-экономическое развитие территории.

[bookmark: _Toc229737484]3.2 Проектные предложения отраслей экономики села
Проектные предложения по развитию отраслей экономики села Шалдай направлены на формирование более диверсифицированной и устойчивой экономической структуры с учетом природно-ресурсного потенциала территории и сложившейся специализации. В условиях ограниченного развития растениеводства и специфической структуры земельного фонда, ориентированной преимущественно на природные и лесные территории, ключевое значение приобретает развитие направлений, связанных с рациональным использованием лесных ресурсов.
В первую очередь предусматривается строительство лесопитомника общей площадью 9827 м², который станет базовым элементом формирования нового сектора экономики, связанного с лесным хозяйством и экологическим развитием территории. Создание данного объекта позволит обеспечить воспроизводство лесных ресурсов, повысить уровень озеленения и устойчивости природной среды, а также сформировать дополнительные рабочие места для населения. Лесопитомник может стать основой для дальнейшего развития смежных направлений, включая лесовосстановительные работы, благоустройство территорий и формирование рекреационной инфраструктуры.
Реализация данного проекта соответствует существующей структуре земельных ресурсов, где значительную долю занимают земли лесного фонда, и позволяет наиболее эффективно использовать природный потенциал территории. Кроме того, развитие лесного хозяйства способствует повышению экологической устойчивости, улучшению микроклимата и формированию благоприятной среды проживания.
В целом проектные предложения ориентированы на переход от узкой аграрной специализации к более сбалансированной модели развития, в которой наряду с животноводством формируются новые виды экономической деятельности. Это позволит повысить уровень занятости населения, укрепить экономическую базу села и создать предпосылки для дальнейшего социально-экономического развития территории.
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3.1 Население
Анализ существующих демографических процессов
На начало 2025 года по данным акимата села Шалдай численность населения села составила 1444 человек.
Численности населения за 2020 - 2025 годы приведена в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Численности населения за 2020-2025 г.г.
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения на начало года, человек
	1628
	1620
	1602
	1534
	1487
	1444



Анализ динамики численности населения села Шалдай за 2020–2025 годы показывает устойчивую тенденцию к сокращению населения на протяжении всего рассматриваемого периода.
За данный период численность населения сократилась с 1628 до 1444 человек, то есть на 184 человека. Снижение происходило ежегодно и носило поступательный характер, при этом наиболее значительное сокращение наблюдается в период 2022–2023 годов, когда численность уменьшилась сразу на 68 человек. В последующие годы темпы убыли остаются высокими, хотя несколько замедляются.
Такая динамика свидетельствует о выраженной отрицательной демографической тенденции, характерной для сельских территорий, где основными факторами сокращения населения выступают миграционный отток и, вероятно, отрицательный или низкий естественный прирост. Постоянное уменьшение численности населения указывает на снижение демографического потенциала села, что может оказывать влияние на рынок труда, загрузку социальной инфраструктуры и общую экономическую активность.
В целом демографические процессы в селе Шалдай на рассматриваемом этапе характеризуются устойчивой убылью населения, что требует формирования мер, направленных на закрепление населения, развитие экономики и повышение качества жизни для стабилизации численности в перспективе.
Таблица 3.1.2
Расчёт абсолютных и среднегодовых темпов изменения численности населения
	Период
	Население на начало периода
	Население на конец периода
	Абсолютное изменение, чел.
	Темп прироста, %
	Среднегодовой темп, %

	2020-2021
	1628
	1620
	-8
	-0,49
	-0,49

	2021-2022
	1620
	1602
	-18
	-1,11
	-1,11

	2022-2023
	1602
	1534
	-68
	-4,24
	-4,24

	2023-2024
	1534
	1487
	-47
	-3,06
	-3,06

	2024-2025
	1487
	1444
	-43
	-2,89
	-2,89

	2020-2025
	1628
	1444
	-184
	-11,3
	-2,38


Анализ демографических процессов в селе Шалдай за 2020–2024 годы свидетельствует о формировании устойчивой тенденции сокращения численности населения, при этом ключевую роль в данном процессе играют миграционные факторы. На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается ежегодное уменьшение численности населения, что отражает системный характер демографического спада. Несмотря на это, естественное движение населения имеет положительный характер, что указывает на сохранение базового демографического потенциала.
За пять лет суммарный естественный прирост составил 29 человек, что обусловлено превышением числа родившихся над числом умерших. Всего за анализируемый период родилось 81 человек, тогда как умерло 52 человека. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в 2021–2024 годах, когда естественный прирост ежегодно составляет от 7 до 8 человек. Это свидетельствует о стабильности показателей рождаемости и сравнительно низком уровне смертности. Таким образом, естественное движение населения в селе носит положительный, но ограниченный характер и не способно существенно влиять на общую демографическую динамику.
В то же время миграционные процессы оказывают решающее влияние на изменение численности населения. За рассматриваемый период сальдо миграции сложилось отрицательным и составило минус 213 человек, что более чем в семь раз превышает величину естественного прироста. Это указывает на масштабный отток населения из села. Число прибывших за пять лет составило 92 человека, тогда как число выбывших достигло 305 человек. Таким образом, на одного прибывшего приходится более трех выбывших, что свидетельствует о выраженной миграционной диспропорции.
Наиболее интенсивный отток населения наблюдается в 2022 году, когда миграционная убыль составила 75 человек, что стало максимальным значением за весь период. В последующие годы масштабы оттока несколько снижаются, однако остаются значительными и продолжают оказывать негативное влияние на численность населения. Данная динамика может быть связана с ограниченными возможностями занятости, недостаточным уровнем развития инфраструктуры и стремлением населения к переезду в более крупные населенные пункты.
Совокупное влияние естественного и миграционного движения формирует общий отрицательный прирост населения, который за пятилетний период составил минус 184 человека. При этом в каждый год наблюдается убыль населения, варьирующаяся от 8 до 68 человек. Особенно резкое сокращение отмечается в 2022 году, что подтверждает высокую чувствительность демографической ситуации к миграционным процессам.
В целом демографическое развитие села Шалдай характеризуется устойчивой депопуляцией при наличии положительного, но слабого естественного прироста. Сложившаяся ситуация указывает на структурные проблемы в социально-экономическом развитии территории, которые приводят к оттоку населения. Для стабилизации численности населения и перехода к положительной динамике необходимы меры, направленные на развитие экономики, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни, а также укрепление социальной инфраструктуры. Только при комплексном подходе возможно снижение миграционного оттока и формирование устойчивых демографических тенденций в долгосрочной перспективе.
Таблица 3.1.3
Структура прироста/убыли населения за последние 5 лет
	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Сумма за последние 5 лет

	Численность населения на начало года, человек
	1628
	1620
	1602
	1534
	1487
	1444
	-

	Естественный прирост, человек (Число родившихся - Число умерших)
	0
	8
	7
	7
	7
	-
	29

	Число родившихся, человек
	20
	16
	17
	14
	14
	-
	81

	Число умерших, человек
	20
	8
	10
	7
	7
	-
	52

	Сальдо миграции, человек (Число прибывших - Число убывших)
	-8
	-26
	-75
	-54
	-50
	-
	-213

	Прибывшие, человек
	25
	20
	18
	15
	14
	-
	92

	Убывшие, человек
	33
	46
	93
	69
	64
	-
	305

	Общий прирост, человек (Естественный прирост + Сальдо миграции)
	-8
	-18
	-68
	-47
	-43
	-
	-184



Прогноз численности населения
Прогноз численности населения села Шалдай сформирован на основе анализа сложившихся демографических тенденций и принятых параметров естественного и миграционного движения населения. В предшествующий период село характеризовалось устойчивым сокращением численности населения, обусловленным значительным миграционным оттоком при наличии положительного, но недостаточного по величине естественного прироста. Таким образом, ключевым фактором демографической динамики выступала миграция, формировавшая общий отрицательный баланс.
В прогнозном периоде до 2032 года закладывается изменение данной тенденции за счет стабилизации социально-экономической ситуации и реализации проектных мероприятий, направленных на развитие экономики, создание рабочих мест и повышение качества жизни. Принятый коэффициент общего прироста на уровне 4,0‰, включая 1,8‰ естественного и 2,2‰ миграционного прироста, отражает переход к умеренному росту численности населения. Сохраняется положительный естественный прирост, обеспечивающий базовое воспроизводство населения, при этом решающую роль начинает играть формирование положительного миграционного сальдо за счет сокращения оттока и привлечения населения. В результате численность населения к концу первой очереди увеличивается до 1475 человек, что соответствует сценарию постепенной демографической стабилизации и роста.
На расчетный срок до 2045 года прогнозируется дальнейшее увеличение численности населения до 1528 человек, однако темпы роста снижаются, что отражено в уменьшении коэффициента общего прироста до 2,5‰. Это связано с ограниченными демографическими ресурсами и постепенным исчерпанием эффекта миграционного притока. При этом структура прироста становится более сбалансированной: естественный прирост сохраняется на уровне 1,5‰, а миграционный снижается до 1,0‰. Такая динамика свидетельствует о переходе к более устойчивой, инерционной модели демографического развития, при которой рост населения обеспечивается сочетанием внутренних и внешних факторов без значительных колебаний.
Таким образом, принятые прогнозные значения численности населения села Шалдай являются обоснованными и отражают реалистичный сценарий перехода от депопуляции к умеренному росту. Прогноз учитывает как сложившиеся демографические процессы, так и ожидаемые изменения в экономике и социальной инфраструктуре, что обеспечивает его применимость для последующих расчетов и планировочных решений.
	Таблица 3.1.4
Прогнозные значения коэффициентов общего, естественного и миграционного прироста населения
	Период
	Коэффициент общего прироста (‰)
	Коэффициент естественного прироста (‰)
	Коэффициент миграционного прироста (‰)

	2025-2032
	4,0
	1,8
	2,2

	2032-2045
	2,5
	1,5
	1,0



В итоге, проектная численность населения с. Шалдай, принятая для технико-экономических расчетов в данном проекте, составит:
- на первую очередь - 1475 человек;
- на расчетный срок - 1528 человек.

3.2 Рынок труда
На основе анализа уже действующих предприятий на территории села и районными показателями структуры занятости населения (количество рабочей силы, занятого населения, безработных и т.д.) публикуемые КС МНЭ РК, в данном проекте рассчитана перспективная структура трудовых ресурсов данного села. Данный трудовой баланс подсчитан с учетом приведенных категорий указанных в методологических пояснениях комитета по статистике МНЭ РК.
Приведенные понятия и определения основаны на стандартах и методологических подходах Международной Организации Труда (МОТ).
Рабочая сила - часть населения в возрасте, установленном для измерения рабочая силы, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность рабочей силы включает занятых во всех видах экономической деятельности и безработных. 
Доля рабочей силы в численности населения - доля численности рабочей силы в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, измеренная в процентах.
Занятое население - все лица в соответствующем возрасте, кто по своему состоянию в течение определенного короткого периода, равного одной неделе, могут быть отнесены к одной из следующих категорий:
а) «наемный (оплачиваемый) работник»;
б) «самозанятый работник».
Лицо, которое в обследуемую неделю было в отпуске (трудовом, без содержания, декретном или по уходу за ребенком) или заболело, также считается занятым, т.к. имеет формальное прикрепление к своей работе.
Уровень занятости населения - доля численности занятых в экономике в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, или в численности экономически активного населения, измеренные в процентах.
Наемные работники - лица, работающие по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме. 
Самостоятельная занятость - это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается как часть дохода).
В соответствии с Международной классификацией по положению в занятии (статуса в занятости) определены следующие группы самостоятельно занятых работников:
К безработным относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям:
а) были без работы (не имели доходного занятия);
б) занимались активно ее поиском; 
в) были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.
В проекте произведены расчеты параметров рынка труда села до расчетного срока, с учетом прироста населения и изменений в экономическом профиле села. Также необходимо отметить, что существующие данные о состояния рынка труда приведены согласно данным мониторинга сельских территорий. Данные о рынке труда села приведены в таблице 3.2.1.
Существующее положение на рынке труда в селе Шалдай характеризуется достаточно высоким уровнем экономической активности населения и устойчивой структурой занятости. При численности населения 1,444 тыс. человек трудовые ресурсы составляют 1,061 тыс. человек, или 73,5% от общей численности, что указывает на значительную долю трудоспособного населения. Рабочая сила насчитывает 0,807 тыс. человек, из которых занято 0,772 тыс. человек, обеспечивая высокий уровень занятости на уровне 95,7%. Уровень безработицы остается низким и составляет около 3,3%, что свидетельствует о сбалансированности рынка труда при ограниченном количестве рабочих мест.
Особенностью существующей структуры занятости является относительно высокая доля наемных работников, численность которых составляет 0,441 тыс. человек, при этом самостоятельно занятое население также занимает значительную позицию - 0,331 тыс. человек. Это говорит о сочетании организованной и индивидуальной занятости, характерной для сельских территорий с развитым сельским хозяйством и социальной сферой. Доля лиц, не входящих в состав рабочей силы, составляет 24,0% от трудовых ресурсов, что соответствует типичной структуре демографической нагрузки.
В проектной перспективе до 2032 года рынок труда будет развиваться в условиях умеренного роста численности населения и активизации экономической деятельности. Объем трудовых ресурсов увеличится до 1,117 тыс. человек, а их доля в общей численности населения возрастет до 75,7%, что связано с более активным вовлечением населения в экономику. Численность рабочей силы достигнет 0,828 тыс. человек, а занятое население увеличится до 0,790 тыс. человек. При этом структура занятости будет трансформироваться в сторону роста наемного труда, численность которого увеличится до 0,518 тыс. человек, тогда как самостоятельно занятое население сократится до 0,272 тыс. человек. Это отражает развитие формальной экономики, создание новых рабочих мест и снижение доли неформальной занятости. Уровень безработицы сохранится на низком уровне.
На расчетный срок до 2045 года рынок труда будет характеризоваться стабилизацией и дальнейшей структурной перестройкой. Объем трудовых ресурсов несколько сократится до 1,053 тыс. человек, а их доля снизится до 68,9% от общей численности населения, что может быть связано с демографическими изменениями. Численность рабочей силы составит 0,793 тыс. человек, а занятое население - 0,756 тыс. человек при сохранении высокого уровня занятости. Продолжится рост численности наемных работников до 0,569 тыс. человек при одновременном снижении самозанятости до 0,187 тыс. человек, что свидетельствует о закреплении тенденции к формализации занятости и развитию организованного сектора экономики. Уровень безработицы останется минимальным.
В целом развитие рынка труда в селе Шалдай будет происходить в направлении повышения роли наемной занятости, снижения доли самозанятых и укрепления экономической базы. Это позволит повысить устойчивость занятости, улучшить структуру доходов населения и создать условия для дальнейшего социально-экономического развития территории.
Таблица 3.2.1
Прогноз динамики структуры трудовых ресурсов
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Численность населения 
	тыс. чел.
	1,444
	1,475
	1,528

	 
	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	1,061
	1,117
	1,053

	
	
	в % от населения
	73,5
	75,7
	68,9

	1.1
	Рабочая сила
	тыс. чел.
	0,807
	0,828
	0,793

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	76,0
	74,2
	75,3

	 
	В т. ч.:
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Занятое население
	тыс. чел.
	0,772
	0,790
	0,756

	
	
	в % от рабочей силы
	95,7
	95,4
	95,4

	 
	Из них:
	 
	 
	 
	 

	А
	Работающие по найму
	тыс. чел.
	0,441
	0,518
	0,569

	Б
	Самостоятельно занятое население
	тыс. чел.
	0,331
	0,272
	0,187

	1.1.2
	Безработные
	тыс. чел.
	0,027
	0,028
	0,025

	 
	
	в % от рабочей силы
	3,3
	3,4
	3,2

	1.2
	Лица не вошедшие в состав рабочей силы
	тыс. чел.
	0,254
	0,288
	0,260

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	24,0
	25,8
	24,7



На основе сложившиеся ситуации на рынке труда села Шалдай и тенденции развития рынка труда в селе до 2045 года были сделаны расчет мест приложений труда с разбивкой на виды экономической деятельности (см. Таблицу 3.2.2).
Таблица 3.2.2
Структура наемных работников села
	Отрасль
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	человек
	в %%
	человек
	в %%
	человек
	в %%

	Сельское,лесное и рыбное хозяйство
	200
	45,4
	260
	50,2
	300
	52,7

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	7
	1,6
	7
	1,4
	14
	2,5

	Оптовая и розничная торговля
	12
	2,7
	12
	2,3
	16
	2,8

	Административно-управленческий аппарат и государственные органы
	5
	1,1
	7
	1,4
	7
	1,2

	Образование
	75
	17,0
	90
	17,4
	90
	15,8

	Здравоохранение
	130
	29,5
	130
	25,1
	130
	22,8

	Искусство, развлечение и отдых
	12
	2,7
	12
	2,3
	12
	2,1

	Всего
	441
	100,0
	518
	100,0
	569
	100,0



Существующее положение наемных работников в селе Шалдай характеризуется относительной диверсификацией занятости при значительной роли социальной сферы и сельского хозяйства. Общая численность работающих по найму составляет 441 человек. Наибольшая доля занятых приходится на здравоохранение - 130 человек или 29,5%, что свидетельствует о высокой значимости медицинских учреждений в структуре занятости. Существенную роль играет также образование, где занято 75 человек или 17,0%. Сельское, лесное и рыбное хозяйство обеспечивает занятость 200 человек, что составляет 45,4% и отражает аграрную направленность экономики села. Остальные отрасли имеют значительно меньшую долю: торговля, сфера услуг проживания и питания, административное управление, а также культура и отдых представлены ограниченным числом работников. Такая структура указывает на сочетание развитой социальной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства при недостаточном развитии коммерческого и сервисного сектора.
В проектной перспективе до 2032 года ожидается рост общей численности наемных работников до 518 человек и дальнейшее укрепление аграрного сектора, где численность занятых увеличится до 260 человек. Доля сельского хозяйства возрастет до 50,2%, что связано с развитием производственной базы. При этом численность работников в образовании увеличится до 90 человек, а в здравоохранении сохранится на уровне 130 человек, хотя их относительная доля несколько снизится за счет роста других отраслей. Незначительный рост наблюдается в административно-управленческой сфере и сохранение стабильных показателей в торговле и культуре. В целом структура занятости становится более сбалансированной за счет увеличения общего числа рабочих мест, однако по-прежнему сохраняется высокая концентрация в базовых отраслях.
На расчетный срок до 2045 года численность наемных работников увеличится до 569 человек, при этом структура занятости продолжит трансформироваться. Сельское хозяйство усилит свои позиции, достигнув 300 занятых и доли 52,7%, что подтверждает сохранение его ключевой роли в экономике. Одновременно возрастает занятость в сфере услуг проживания и питания, что свидетельствует о постепенном развитии сервисного сектора. Численность работников торговли также увеличивается, отражая расширение внутреннего рынка. При этом социальная сфера сохраняет устойчивые позиции: численность занятых в образовании и здравоохранении остается стабильной, однако их доля в общей структуре снижается за счет опережающего роста других отраслей.
В целом развитие структуры наемной занятости в селе Шалдай будет происходить в направлении увеличения общей численности работников и усиления роли сельского хозяйства при одновременном постепенном развитии сферы услуг и торговли. Это позволит обеспечить более устойчивую занятость населения, расширить экономическую базу и повысить уровень социально-экономического развития территории.

4 [bookmark: _Toc229737486]СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

[bookmark: _Toc209267121]4.1 Жилищный фонд
Существующее положение на рынке жилья в селе Шалдай характеризуется сформированным жилищным фондом с преобладанием усадебной застройки и относительно низкой обеспеченностью жильем. Общая площадь жилищного фонда составляет 33,8 тыс. м², при численности населения 1,444 тыс. человек обеспеченность жильем находится на уровне 23,4 м² на человека, что ниже рекомендуемых нормативных ориентиров и указывает на необходимость дальнейшего развития жилищного строительства. Основная часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа, на долю которых приходится 32,3 тыс. м² и 400 домов, что отражает традиционный характер сельской застройки. Малоэтажная многоквартирная застройка развита слабо и занимает незначительную долю - 1,4 тыс. м², где проживает 0,072 тыс. человек. В целом существующий рынок жилья характеризуется устойчивостью, но ограниченными возможностями для повышения комфортности проживания и размещения дополнительного населения.
В проектной перспективе до 2032 года развитие рынка жилья будет направлено на увеличение жилищного фонда и постепенное повышение уровня обеспеченности населения жильем. Предусматривается ввод 2,9 тыс. м² жилья, что позволит увеличить общий жилищный фонд до 36,7 тыс. м². Численность населения возрастет до 1,475 тыс. человек, а обеспеченность жильем повысится до 24,9 м² на человека. Развитие будет происходить как за счет уплотнения существующей усадебной застройки, так и за счет освоения новых территорий, где планируется строительство дополнительного индивидуального жилья. Существенным нововведением станет развитие малоэтажной многоквартирной застройки, объем которой увеличится до 3,8 тыс. м², а количество квартир достигнет 64 единиц. Это свидетельствует о постепенной диверсификации жилищного фонда и появлении альтернативных форм расселения.
На расчетный срок до 2045 года развитие рынка жилья приобретает более интенсивный характер. Общий объем жилищного фонда увеличится до 45,1 тыс. м² за счет ввода еще 8,4 тыс. м² жилья, при этом численность населения достигнет 1,528 тыс. человек. Обеспеченность жильем возрастет до 29,5 м² на человека, что соответствует современным стандартам комфортности. Основной прирост будет обеспечен за счет освоения новых территорий под усадебную застройку, где формируется значительный дополнительный жилищный фонд. При этом малоэтажная многоквартирная застройка сохранит достигнутые объемы, обеспечивая стабильную долю в структуре жилья.
В целом развитие рынка жилья в селе Шалдай будет носить поступательный характер, направленный на увеличение жилищного фонда, повышение обеспеченности жильем и улучшение качества жилищной среды. Сохраняется доминирование усадебной застройки, однако одновременно формируется более разнообразная структура жилищного фонда за счет развития многоквартирного жилья. Это позволит создать условия для демографического роста, повысить привлекательность села и обеспечить более устойчивое пространственное развитие территории.

Таблица 4.1.1
Объем существующего жилищного строительства с. Шалдай
	№ п.п.
	Типы застройки
	Наличие на исходный год
	Новое строитель-ство за 2025-2032 г.г., тыс.м2
	Наличие на первую очередь
	Новое строитель-ство за 2033-2045 г.г., тыс.м2
	Наличие на расчетный срок

	
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Всего, в т.ч.:
	33,8
	1,444
	23,4
	424
	2,9
	36,7
	1,475
	24,9
	470
	8,4
	45,1
	1,528
	29,5
	558

	1
	Усадебная застройка
	32,3
	1,372
	23,6
	400
	0,6
	32,9
	1,316
	25,0
	406
	8,4
	41,3
	1,377
	30,0
	494

	1.1
	На территории существующей застройки
	32,3
	1,372
	23,6
	400
	
	32,3
	1,293
	25,0
	400
	
	32,3
	1,078
	30,0
	400

	1.2
	На новых территориях
	
	
	
	
	0,6
	0,6
	0,023
	25,0
	6
	8,4
	9,0
	0,299
	30,0
	94

	2
	Малоэтажная многоквартирная застройка 
	1,4
	0,072
	20,0
	24
	2,3
	3,8
	0,159
	23,8
	64
	0
	3,8
	0,151
	25,0
	64

	2.1
	На территории существующей застройки
	1,4
	0,072
	20,0
	24
	0,0
	1,4
	0,065
	22,0
	24
	
	1,4
	0,058
	25,0
	24

	2.2
	На новых территориях
	
	
	
	
	2,3
	2,3
	0,094
	25,0
	40
	
	2,3
	0,094
	25,0
	40




 

[bookmark: _Toc215649808]4.2 Организация культурно-бытового обслуживания населения
Существующее состояние объектов культурно-бытового обслуживания в селе Шалдай можно охарактеризовать как в целом сформированное, но неравномерно развитое по отдельным направлениям. На исходный период в населенном пункте уже присутствует базовый набор учреждений социальной, культурной и коммунальной инфраструктуры, обеспечивающий минимально необходимый уровень обслуживания населения. В сфере образования функционируют детские дошкольные учреждения на 50 мест, однако их вместимость существенно ниже расчетной потребности, что свидетельствует о дефиците мест и ограниченном охвате детей дошкольного возраста. В то же время система общего среднего образования представлена школой на 520 учащихся, которая не только полностью удовлетворяет текущий спрос, но и обладает определённым резервом, позволяющим учитывать перспективный рост численности населения без необходимости нового строительства.
Система здравоохранения характеризуется стабильностью и соответствием установленным нормативам. В селе действует врачебная амбулатория с пропускной способностью 20 посещений в смену, что соответствует стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан. Дополнительно функционирует психоневрологический диспансер значительной площади, что является важным элементом специализированной медицинской помощи, а также аптечный пункт, обеспечивающий население необходимыми лекарственными средствами. В совокупности это формирует достаточный уровень медицинского обслуживания без выраженного дефицита.
Объекты физической культуры и спорта представлены физкультурно-оздоровительным комплексом, площадь которого значительно превышает нормативную потребность. Это указывает на наличие инфраструктурного резерва, который может использоваться как для текущего населения, так и для перспективного роста, а также для проведения мероприятий межпоселенческого уровня. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере культуры: в селе функционирует многофункциональный досуговый центр, библиотека с достаточным книжным фондом и читальными местами, а также мечеть. Эти объекты обеспечивают население возможностями для культурного развития, досуга и удовлетворения духовных потребностей, при этом их мощности соответствуют или превышают нормативные показатели.
Вместе с тем, наибольшие диспропорции наблюдаются в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Несмотря на то, что обеспеченность торговыми площадями уже превышает нормативные значения, развитие сопутствующих сервисов остается недостаточным. В частности, предприятия общественного питания представлены в ограниченном объеме и не достигают нормативной обеспеченности, а объекты бытового обслуживания фактически отсутствуют, что снижает уровень повседневного комфорта населения. Кроме того, отсутствуют такие важные элементы коммунально-бытовой инфраструктуры, как гостиница и бани, что ограничивает развитие сферы услуг, а также снижает привлекательность населенного пункта для временного пребывания. При этом базовые объекты коммунального и административного обслуживания, включая пожарное депо, отделение почтовой связи, участковый пункт полиции и ветеринарный пункт, полностью сформированы и соответствуют нормативным требованиям, обеспечивая устойчивое функционирование территории.
В первый проектный период до 2033 года развитие объектов культурно-бытового обслуживания будет направлено прежде всего на устранение выявленных дефицитов в социальной и коммунальной инфраструктуре. Ключевым направлением станет развитие системы дошкольного образования: планируется значительное увеличение вместимости детских дошкольных учреждений до 135 мест, что позволит достичь нормативного уровня охвата детей и ликвидировать существующий дефицит. Это особенно важно в условиях прогнозируемого роста населения и необходимости повышения качества социальной инфраструктуры.
Одновременно с этим в рамках первой очереди предусматривается создание объектов, ранее отсутствовавших в структуре села. В частности, планируется строительство гостиницы, рассчитанной на 9 мест, что позволит обеспечить прием временных посетителей, специалистов и гостей, а также создаст предпосылки для развития деловой активности и внутренней мобильности. Также будет построена баня, что существенно повысит уровень коммунально-бытового обслуживания населения, особенно с учетом сельского характера застройки, где подобные объекты играют важную роль в обеспечении санитарно-гигиенических условий. При этом остальные элементы инфраструктуры, включая школы, медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты, сохранят свои параметры, так как уже соответствуют или превышают нормативные требования и не требуют расширения на данном этапе.
Во второй проектный период до 2046 года развитие культурно-бытового обслуживания будет носить более комплексный и качественный характер, с акцентом на формирование полноценной сферы услуг и повышение уровня потребительского комфорта. Основное внимание будет уделено развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания, как наиболее чувствительных к росту уровня жизни населения. Площадь торговых объектов увеличится до 834,0 м² за счет дополнительного строительства, что позволит не только учесть рост численности населения, но и расширить ассортимент товаров и повысить качество обслуживания.
Значительные изменения произойдут в сфере общественного питания, где количество посадочных мест будет доведено до нормативного уровня, что создаст условия для развития малого бизнеса, организации общественного досуга и повышения социальной активности населения. Параллельно будет сформирована система бытового обслуживания, предусматривающая создание рабочих мест в данной сфере, что позволит обеспечить население необходимыми услугами повседневного спроса и повысить общий уровень комфортности проживания.
Таким образом, к расчетному сроку в селе Шалдай сформируется сбалансированная и функционально завершенная система культурно-бытового обслуживания. Если на исходный период инфраструктура носит преимущественно базовый характер с отдельными дефицитами, то в перспективе она трансформируется в полноценную систему, сочетающую развитую социальную, культурную и сервисную составляющие. Это обеспечит не только повышение качества жизни населения, но и создаст условия для устойчивого социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности и закрепления населения на территории.
Таблица 4.2.1
Обеспеченность социальной инфраструктуры с. Шалдай
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СП РК
	Обеспеченность, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	50
	77
	64,9

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	520
	270
	192,6

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Врачебная амбулатория
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	20
	-
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	м2 общей площади
	80
	758,2 
	115,5
	656,4

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	200
	116
	172,4

	Мечеть
	м2 общей площади
	-
	116,5
	-
	-

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	12
	7
	171,4

	
	читател. место
	4
	 8
	6
	133,3

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	773,5
	433,2
	178,5


	Предприятия общественного питания
	место
	40
	20
	58
	34,5

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	 -
	13
	-

	Предприятия коммунального обслуживания

	Пожарная часть
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	2
	2
	100

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	1
	1
	100

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	1
	1
	100

	Ветеринарный пункт
	объект
	Согласно региональным стандартам
	1
	1
	100



Таблица 4.2.2
Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры с. Шалдай на первую очередь и на расчетный срок
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СНиП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СНиП
	Новое строительство за 2025-2045 г.г.
	Наличие на начало

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на 01.01.2033
	на 01.01.2046
	всего
	в том числе:
	2033 г.
	2046 г.

	
	
	
	
	
	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	50
	102
	135
	85
	85
	 
	135
	135

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	520
	229
	306
	 
	 
	 
	520
	520

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Врачебная амбулатория
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	20
	20
	20
	 
	 
	 
	20
	20

	Психдиспансер
	место
	Существующий обьект
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	300

	Аптека
	объект
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	м2 общей площади
	80
	758,2
	118,0
	122,2
	 
	 
	 
	758,2
	758,2

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	200
	118
	122
	 
	 
	 
	200
	200

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	12
	7
	8
	 
	 
	 
	12
	12

	
	читател. место
	4
	8
	6
	6
	 
	 
	 
	8
	8

	Мечеть
	м2 общей площади
	 
	116,5
	 
	 
	 
	 
	 
	116,5
	116,5

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	773,5
	442,4
	458,3
	60,5
	 
	60,5
	773,5
	834,0

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	20
	59
	60
	40
	 
	40
	20
	60

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	 
	13
	14
	15
	 
	15
	15
	15

	Предприятия коммунального обслуживания

	Гостиница
	место
	6
	 
	9
	9
	9
	9
	 
	9
	9

	Бани
	место
	5
	 
	7
	8
	8
	8
	 
	8
	8

	Пожарное депо
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	2
	2

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	1

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	1

	Ветеринарный пункт
	объект
	Согласно региональным стандартам
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	1





Таблица 4.2.3
Список проектируемых объектов

	№ на плане
	Наименование 
	Этажность
	Количество зданий
	Площадь застройки м²
	Общая площадь м²
	Период реализаций

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	103
	Детский сад
	1
	1
	752
	639
	Первая очередь

	704
	Пекарня производительностью до 200 кг хлебобулочных изделий в сутки
	1
	1
	446
	379,1
	Расчетный срок

	705
	Гостиница, Баня, Общественные туалеты 
	1
	1
	231
	196,4
	Первая очередь

	706
	Кафе 
	1
	1
	421
	357,9
	Расчетный срок

	707
	Магазин, Парикмахерская 
	1
	1
	152
	129,2
	Расчетный срок

	903
	Автомобильная заправочная станция 
	1
	1
	47
	40
	Первая очередь

	1403
	Лесопитомник
	1
	7
	11561
	9827
	Первая очередь

	1602
	Малоэтажной застройки  без участка
	3
	1
	920
	2346
	Первая очередь







5 [bookmark: _Toc229737487]СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: bookmark166][bookmark: _Toc229737488]5.1 Местоположение в системе расселения.
Село Шалдай входит состав Щербактинского сельского округа Щербактинского района Павлодарской области.
Область находится на северо-востоке Республики Казахстан и граничит на севере — с Омской областью, северо-востоке — с Новосибирской, на востоке — с Алтайским краем Российской Федерации, на юге — с Абайской и Карагандинской областями, на западе с Акмолинской и Северо-Казахстанской областями Республики Казахстан. Территория Павлодарской области, как и территории других областей Северного Казахстана, относится к Западно-Сибирской климатической области умеренного пояса с резко континентальным климатом. 
Село находится в близи районного центра села Щарбакты и связан с районным центром автодорогой местного значения.
Село Шалдай расположен в северной части Щербактинского района:
- в 145 км от областного центра города Павлодар;
- в 85 км от райцентра с. Щарбакты;
- в 85 км от центра сельского округа;
- в 145 км от ближайшего города;
В селе отсутствуют водные объекты.
До аэропорта г. Павлодара - 186 км.

[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: _Toc229737489]5.2 Характеристика современного состояния архитектурно-
планировочной структуры села
[bookmark: bookmark170]Общее положение
Село Шалдай расположено в южной части Щербактинского района Павлодарской области. Въезд в село осуществляется по единственной автомобильной дороге, соединяющей населённый пункт с районным центром.
Природно-ландшафтные и санитарные условия
На территории села отсутствуют водные объекты. 
Согласно письму ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» №ЗТ-2025-01035454 от 14.04.2025, в селе имеется дендропарк РГУ ГЛПР «Ертіс орманы» площадью 0,8265 га и парк лесоводов площадью 0,2628 га. Также на территории РГУ ГЛПР «Ертіс орманы» функционирует лесной питомник по выращиванию посадочного материала (сосна).
Согласно письму ГУ «Аппарат акима Шалдайского сельского округа Щербактинского района» №ЗТ-2025-01495375 от 19.05.2025, на территории природного резерва «Ертіс орманы» расположены 12 туристических маршрутов: 4 паломнического характера и 8 — спортивного, оздоровительного и познавательного назначения.
По информации ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Щербактинского района», на территории села посевы сельскохозяйственных культур отсутствуют.
Планировочная структура и застройка
Селитебная территория имеет квартальную структуру. Жилая застройка представлена индивидуальными малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками, различающимися по срокам постройки и степени физического износа.
В центральной части села сосредоточены объекты здравоохранения, культуры, религии, торговли и спорта. В восточной части расположена общеобразовательная школа.
Согласно письму ГУ «Аппарат акима Шалдайского сельского округа Щербактинского района» №ЗТ-2025-01420145 от 12.05.2025, в селе действуют:
· 1 библиотека
· 1 дом культуры
· 1 физкультурно-оздоровительный комплекс
· 1 общеобразовательная школа
· 1 детский сад
· 1 пограничная застава
· 1 метеорологическая станция
· 1 автозаправочная станция (АЗС)
К значимым природным и культурным достопримечательностям относятся Шалдайский ленточный сосновый бор (часть государственного природного резервата «Ертіс орманы»), оздоровительные лагеря «Космические зори» и «Лесная сказка», а также мавзолей Габдула Уахита хазрета — объект паломничества.
Социальная инфраструктура
Согласно письму ГУ «Отдел занятости и социальных программ Щербактинского района» №ЗТ-2025-00740080 от 12.03.2025, в селе расположен КГУ «Шалдайский психоневрологический центр специальных социальных услуг» под управлением соответствующего областного управления.
Письмо ГУ «Отдел культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района» №ЗТ-2025-00779013 от 20.03.2025 подтверждает наличие следующих спортивных объектов:
· физкультурно-оздоровительный комплекс;
· борцовский зал;
· мини-футбольное поле с искусственным покрытием.
Инженерная и транспортная инфраструктура
Производственные и торговые объекты, а также централизованное теплоснабжение отсутствуют. Коммунальные предприятия и организации обслуживания также не представлены.
Согласно письму АО «НК „Қазақстан темір жолы“» — «Павлодарское отделение магистральной сети» №ЗТ-2025-00818628/2 от 27.03.2025, на территории села отсутствуют железнодорожные магистральные пути, а также объекты железнодорожной инфраструктуры (станции, вокзалы, платформы).
По письму РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Щербактинского района» №ЗТ-2025-00582874 от 06.03.2025, ближайшее подразделение МЧС — пожарная часть №7 — расположено в селе Шарбакты, на расстоянии 90 км от села Шалдай. В наличии 2 единицы основной техники (КамАЗ, Урал) и 1 единица вспомогательной техники (УАЗ). Также в Шарбактах находится подстанция АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» напряжением 35/10 кВ.
Уличная сеть включает дороги с асфальтированным и грунтовым покрытием. Поселковая дорога имеет асфальтовое покрытие.
Инженерная инфраструктура
На территории села Шалдай имеются следующие объекты инженерной инфраструктуры:
· автоматическая телефонная станция (АТС);
· водонасосная станция (ВНС);
· водонапорная башня;
· резервуар для хранения воды;
· водозаборный узел.
Указанные объекты обеспечивают функционирование систем водоснабжения и связи на территории населённого пункта. Их техническое состояние и мощность необходимо учитывать при разработке проектных решений по развитию инженерной инфраструктуры.
Экологическое состояние
По данным письма ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» №ЗТ-2025-01035284 от 14.04.2025, в селе имеются мусульманское и христианское кладбище, не подлежащие закрытию и рекультивации. Мусорная свалка площадью 1,0 га. Реконструкция существующих и строительство новых полигонов не планируется. 
На сегодняшний день в северной части села расположено 3 кладбища, в санитарно-защитной зоне которого находятся жилая застройка, в связи с чем проектом предлагается закрытие в перспективе. Так же, в южной части села, размещена свалка на расстоянии 50 м, фактической площади 37,3 га, не соответствующая санитарным и техническим требованиям, в связи с чем нуждается в полной реконструкции и переносе. Учёт объёмов вывозимого мусора в последние годы не ведётся. 
После закрытия территория свалки подлежит рекультивации. 
Рекультивация закрытых полигонов - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территории, а также улучшение окружающей среды. 
Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Рекультивация представляет собой комплекс мероприятий по восстановлению продуктивности земель и улучшению экологического состояния территории после стабилизации полигона.
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В границах населенного пункта  расположены объекты различного функционального назначения — производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные, транспортные и иные, для которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 71 от 17 февраля 2017 года (с последующими изменениями и дополнениями).
В таблице приведены сведения по объектам, имеющим установленные санитарно-защитные зоны, включая:
· наименование и адрес объекта;
· кадастровый номер земельного участка;
· размер санитарно-защитной зоны;
· нормативное или расчетное основание установления СЗЗ.
Анализ данных показал, что на территории присутствуют объекты I–V классов санитарной классификации с размером санитарно-защитных зон от 10 м до 1000 м. 
Данные о размерах санитарно-защитных зон сведены в таблицу «Объекты, имеющие санитарно-защитные зоны (СЗЗ)».

Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка
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Таблица 5.3.1
	№ 
	Экс. номер
	Наименование
	Адрес, координаты
	Кадастровый номер 
	Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
	Примечание
	Сносимые объекты

	Промышленная застройка
	

	1
	801
	Лесопилка
	51.9293452530572, 78.81924151809248
	Отсутствует кадастровый номер
	300 м
	20. Класс III – СЗЗ 300 м:
3) производство лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных зданий;
	Аптека, пожарная станция и 73 жилых домов, попадают в санитарно-защитной зоны промышленности.

	Зоны специального назначения
	

	1
	1301
	Кладбище

	51.928492878299615, 78.81304694654813
	Отсутствует кадастровый номер
	300 м
	предоставить решение о закрытие кладбище. С уменьшением СЗЗ на 100 м.
	12 жилых домов, попадающих в санитарно-защитной зоны кладбища.

	2
	1302
	Кладбище
	51.92843068130266, 78.80226681453264
	Отсутствует кадастровый номер
	300 м
	предоставить решение о закрытие кладбище. С уменьшением СЗЗ на 100 м.
	

	3
	1303
	Кладбище
	51.92707504138369, 78.80046233389194
	Отсутствует кадастровый номер
	300 м
	предоставить решение о закрытие кладбище. С уменьшением СЗЗ на 100 м.
	

	4
	1304
	Мусор
	51.913404417629934, 78.82624112725759
	14213177348
	1000 м
	предоставить решение о закрытие скотомогильника 1000 м
	

	Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

	1
	1103
	Электроподстанция
	51.92552750416346, 78.80167232618254
	Отсутствует кадастровый номер
	50 м
	
	

	2
	1104
	Котельная

	51.92464543734108, 78.81906416251762
	Отсутствует кадастровый номер
	
	
	

	3
	1105
	Котельная
	51.92139404884944, 78.83074914016622
	Отсутствует кадастровый номер
	
	
	

	4
	1106
	Котельная
	51.92387585732361, 78.81391155927615
	Отсутствует кадастровый номер
	
	
	

	5
	1107
	Котельная
	51.925397093650105, 78.81253364062684
	Отсутствует кадастровый номер
	
	
	

	6
	1108
	АТС
	51.92313473117424, 78.81821757791697
	Отсутствует кадастровый номер
	
	
	

	7
	1109
	АТС
	51.92498935785933, 78.83156397186443
	Отсутствует кадастровый номер
	
	
	

	8
	1110
	ВНС
	51.91937720598047, 78.81192599968828
	Отсутствует кадастровый номер
	15 м
	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	

	9
	1111
	ВНС
	51.918962991874444, 78.81283611091082
	Отсутствует кадастровый номер
	15 м
	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	

	10
	1112
	Водонапорная башня

	51.92005826881947, 78.82839453449243
	Отсутствует кадастровый номер
	
	
	

	11
	1114
	Водозабор
	51.91823752689532, 78.81286849213645
	Отсутствует кадастровый номер
	
	
	

	12
	901
	Заправочная станция
	51.919770095914565, 78.80399333437836
	Отсутствует кадастровый номер
	100 м
	48. Класс IV – СЗЗ 100 м: 6) объекты (автозаправочные станции, автогазозаправочные станции и другие установки по заправке) для заправки автомобильных транспортных средств всеми видами моторного топлива (жидким и газовым моторным топливом);
	

	13
	902
	АЗС
	51.92355618511906, 78.81102157398348
	Отсутствует кадастровый номер
	100 м
	48. Класс IV – СЗЗ 100 м: 6) объекты (автозаправочные станции, автогазозаправочные станции и другие установки по заправке) для заправки автомобильных транспортных средств всеми видами моторного топлива (жидким и газовым моторным топливом);
	11 жилых домов, попадающих в санитарно-защитной зоны транспортной и инженерной инфраструктуры.




[bookmark: _Toc229737491]5.4 Существующее состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ВЗ и ВП) водных ресурсов
Согласно письму №ЗТ-2025-03460231 от 03.10.2025г. РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» В пределах границ представленных Вами угловых точек географических координат водные объекты отсутствуют.
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В основу разработки проекта положены следующие принципы:
1. Четкое функциональное зонирование территории.
2. Максимальное сохранение сложившейся застройки.
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
4. Широкое развитие всех видов культурно-бытового обслуживания населения села.
5. Развитие и улучшение озеленения и транспортной системы села путем реконструкции существующих и строительства новых улиц.
6. Развитие и улучшение системы инженерного оборудования.
7. Проведение мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды.
Учет факторов при планировании:
· Существующая схема улично-дорожной сети и подъездных путей;
· Проведенные инженерно-геодезические и топографические изыскания;
· Наличие коммуникаций и инженерной инфраструктуры;
· Природно-климатические условия и существующие ограничения: зоны подтопления, санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных сетей и ЛЭП.
Архитектурно-планировочная организация территории села Шалдай сформирована с учётом сложившейся планировочной структуры, природно-ландшафтных условий и перспективного развития населённого пункта. Проектные решения направлены на упорядочение функционального зонирования, развитие жилой застройки, общественных пространств и инженерной инфраструктуры.
Планировочная структура села имеет квартально-линейный характер. Основу планировочного каркаса составляют существующие и проектируемые улицы и проезды, формирующие чёткую систему кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение улично-дорожной сети подчинено рельефу местности.
Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками. Существующая жилая застройка сохранена, а проектом предусмотрено расширение жилых кварталов за счёт освоения свободных территорий, преимущественно в восточном и северо-восточном направлениях. Планировка новых кварталов выполнена с соблюдением санитарных, противопожарных и градостроительных нормативов.
Общественно-деловая застройка и объекты социального обслуживания населения размещены равномерно по территории села, формируя локальные центры притяжения и обеспечивая пешеходную доступность. В центральной части села расположены:
· школа;
· детский сад;
· дом культуры, выполняющий функцию основного культурного и общественного центра.
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (магазины, кафе, парикмахерские) размещаются преимущественно вдоль главных улиц, что обеспечивает удобную транспортную и пешеходную доступность для жителей.
Религиозная застройка представлена мечетью, которая органично включена в планировочную структуру села и отражают духовное и культурное многообразие населения.
Проектом предусмотрено размещение и развитие объектов рекреационного назначения — парков, скверов, детских и спортивных площадок, формирующих систему общественных пространств и повышающих качество среды проживания.
Производственные и сельскохозяйственные объекты сосредоточены на периферии территории, преимущественно в северо-западной и южной частях села. 
Данные объекты формируют производственный пояс, отделённый от жилой застройки санитарно-защитными зонами в соответствии с действующими нормативами.
Объекты специального назначения (кладбища, скотомогильник) размещены за пределами жилой застройки с соблюдением нормативных санитарных разрывов.
Инженерная инфраструктура представлена системами электроснабжения, трансформаторными и электрическими подстанциями, объектами водоснабжения и другими инженерными коммуникациями. Проектом предусматривается их модернизация и развитие с учётом перспективного роста территории.
В целом архитектурно-планировочная организация территории села Кызылжар характеризуется компактностью, функциональной целостностью и устойчивостью планировочных решений. Развитие села ориентировано на улучшение условий проживания населения, благоустройство общественных пространств, расширение жилой застройки и поэтапное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
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План градостроительнгого зонирования разработан на основании принятых архитектурно-градостроительных решений. Функциональное назначение участков застройки, определено исходя из градостроительных решений, принятых в Проекте генерального плана села. Границы участков различного функционального назначения приняты по границам кварталов жилой и общественной застройки и естественным природным границам.

Ж.1. Зона усадебных и блокированных жилых домов
Разрешенные виды функционального использования территории: отдельно стоящие жилые дома усадебного типа; блокированные жилые дома; магазины торговой площадью до 40 м2, без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; содержание мелкого домашнего скота (для сельских населенных пунктов); бани, сауны при условии канализования стоков; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки; встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 1 транспортное средство на 1 земельный участок.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; культовые сооружения; объекты обслуживания, не превышающие разрешенные размеры; предприятия общественного питания; кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины; помещения для занятий спортом; библиотеки; аптеки; небольшие гостиницы, пансионаты; почтовые отделения, телефон, телеграф.
Параметры:
1. Минимальная площадь земельного участка:
для жилых домов усадебного типа- 1000 м2;
для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) - 150 м2.
2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением: - в соответствии с линией застройки.
3. Минимальное расстояние от границ земельных участков до строений, а также между строениями:
3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3м; хозяйственных и прочих строений - 1м; открытой стоянки -1м; отдельно стоящего гаража - 1м.
3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2002, приложение 1.
Примечания: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
4. Доля естественных поверхностей:
для жилых домов усадебного типа-не менее 40%;
для блокированных жилых домов - не менее 20%.
5. Высота зданий:
5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10,6м; до конька скатной кровли -не более 14,6м.
5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
5.3. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
7. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

О.1. Центральная общественно-деловая зона
Назначение:
Зона О.1. охватывает общегородской центр, характеризующийся многофункциональным использованием территории; подразделяется на несколько подзон.
Разрешенные виды функционального использования территории: учреждения воспитания и образования; учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; учреждения отдыха и рекреационные территории; учреждения культуры и искусства; учреждения, связанные с отправлением культа; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания; организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи; научные и административные организации, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса; жилая застройка.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные виды землепользования, но превышающие параметры, указанные в требованиях к застройке земельных участков, а также крупные предприятия обслуживания, требующие по нормам больших автостоянок (более чем на 50 автомобилей); гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; казино; общественные туалеты.
Параметры:
1. Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы, количество жилых помещений не более 10 % площади первого этажа дома.
2. Доля естественных поверхностей не менее 20%;
Производственная (промышленная) зона
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.
П.1. Коммунально-складская зона, зона предприятий V класса вредности
(санитарно-защитная зона - 50).

Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.
 
 
П.2. Зона предприятий IV класса вредности (санитарно-защитная зона -100 м)
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия IV класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия V класса вредности; инженерные сооружения.
 
П.З. Зона предприятий III класса вредности (санитарно-защитная зона - 300 м)
 
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия III класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия IV-V классов вредности; инженерные сооружения.
 
П.4. Зона предприятий II класса вредности (санитарно-защитная зона - 500 м)
 
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия II класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия III-V классов вредности; инженерные сооружения.
Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований, либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственной противопожарной службы, охраны окружающей среды, с организацией санитарно-защитных зон.
 
ПО-I. Производственно-общественная зона
Охватывает ценные территории города, занятые промышленностью.
Организуется с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид использования.
Разрешенные виды функционального использования территории: парки, скверы, бульвары; предприятия IV-V вредности при условии соблюдения соответствующих санитарно-защитных зон; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения; клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы; объекты, связанные с отправлением культа; выставочные залы и комплексы; информационные центры; магазины, торговые центры; рынки открытые и закрытые; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары, закусочные, рестораны, парикмахерские; дома моды, пошивочные ателье; почта, телефон, телеграф; аптеки поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры бани; приемные пункты и предприятия прачечной и химчистки; здания управлений, администрации, офисы фирм и компаний, представительства, конторы; научные, проектные и конструкторские организации, агентства банки, отделения банков; издательства, редакционные комплексы; теле- и радиостудии; выставки, ярмарки; казино; общественные туалеты; инженерные сооружения.
 
Рекреационная зона
 
Р.1. Зона открытых пространств
 
Назначение: Зона Р.1 охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; спортивные и игровые площадки; аттракционы; летние театры, кинотеатры, концертные площадки.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.
Параметры: 
Доля площадей:
            зеленые насаждения     - 65 - 75%
            аллеи и дороги              - 10 - 15%
            площадки                                   - 8 - 12%
            сооружения                               - 5 - 7%
 
Р.2. Зона природных ландшафтов
 
Назначение: Зона Р.2. охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения города, иного поселения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.
Разрешенные виды функционального использования территорий: лесопарки; спортивные и игровые площадки, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и т.д.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: гостиницы, мотели, кемпинги, туристские центры; профилактории, санатории; больницы, госпитали общего типа; интернаты для престарелых; кафе, бары, закусочные и другие учреждения общественного питания; места для пикников; общественные туалеты.
Параметры
Доля площадей:
зеленые насаждения, водоемы,
открытые луговые пространства         - 90 - 97%
аллеи и дороги, спортплощадки          - 3 - 10%
сооружения                                            - 0 - 1%
 
Р.3. Зона отдыха
 
Назначение: Зона Р.З. организуется на территории лесопарков для организации отдыха населения. Цель организации зоны состоит в сохранении уникального ландшафта при создании условий для полноценного отдыха. Любой вид строительства разрешается только в том случае, когда выбор местоположения и тип объектов обслуживания оказывают минимальное воздействие строительства на окружающую среду и позволяют создать привлекательные места для отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей, присущих данной территории.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; кемпинги; кафе, бары, рестораны и другие учреждения общественного питания; пункты проката спортивного и др. инвентаря для отдыхающих; места для палаточных городков; спортивные и игровые площадки; бани, сауны; лодочные станции; помещения обслуживающего персонала;
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (кабинки для переодевания, беседки и другие малые архитектурные формы); общественные туалеты.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
 
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Т.А. Зона автомагистрали

Разрешенные виды функционального использования территории: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные, но превышающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.
С-1. Зона сельскохозяйственного использования
 
Земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с генеральными планами развития городов и иных населенных пунктов, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией.
Разрешенные виды функционального использования территории: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территорий: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: карьеры, перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
К. Зоны специального назначения
 
Разрешенные виды функционального использования территорий: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации,
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
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С АКСУ
Климат рассматриваемого района резко континентальный. Длительная суровая зима с устойчивым снежным покровом (с конца октября по начало апреля) и жаркое лето с небольшим количеством осадков. Температурный максимум, замечается в июле до 37.1°С, а минимально может быть до -32.2°C в январе. Годовая средняя температура в Аксу, по данным наблюдений, достигает 7.0°C. Месяц с самым низким температурным режимом — февраль, его типичное среднесуточное температурное значение -11.5 °C. Месяц с максимальными температурами — июль со средним значением температуры 26.6 °C.
Почвенный покров помимо главных зон — чернозёмной и каштановой, повсеместно распространены лугово-чернозёмные, лугово-каштановые, солончаки и солонцы. В пойме Иртыша формируются аллювиальные почвы. 

 Естественная травянистая растительность представлена в двух зонах — степной и полупустынной. В степной зоне выделяется несколько подзон: умеренно засушливые красноковыльные степи на южных чернозёмах, засушливые разнотравно-ковыльные и ковыльно-типчаковые степи на тёмно-каштановых почвах, сухие типчаково-ковыльные степи на каштановых почвах. 
В полупустынной зоне выделяют подзону полынно-ковыльных степей на светло-каштановых почвах. 

Рaстительность поймы предстaвленa тремя типaми: древесно-кустaрниковый, луговой, болотный. 
Среди деревьев и кустaрников поймы р. Ертис, в пределaх Пaвлодaрской облaсти, встречaются: соснa обыкновеннaя (Pinus silvestis), ивa белaя (Salix alba), ивa трехтычинковaя (Salix triandra), ивa пятитычинковaя (Salix pentandra), ивa синевaто-серaя (Salix caesia), ивa пурпурнaя (Salix purpurea), ивa козья (Salix caprea), ивa прутовиднaя (Salix viminalis), ивa кaспийскaя (Salix caspica), тополь белый (Populus alba), тополь водопaдный (Populus cataraeti), осинa (Populus tremula), тополь черный (Populus nigra), тополь лaвролистный (Populus laurifolia), березa пушистaя (Betula pudescens), березa повислaя (Betula pendula), смородинa щетинистaя (Ridea hispidulum), смородинa чернaя (Ridea nigrum), тaволгa зверобоелистнaя (Spiraea hуpericifolia), тaволгa городчaтaя (Spiraea crenata), боярышник кровaвокрaсный (Grataegus sanguinea), шиповник рыхлый (Rosa laxa), шиповник Пaвловa (Rosa Pavlovii), черемухa обыкновеннaя (Padus rasemosa Spiraea). 
Крaткопоемные лугa, предстaвлены следующими видaми: ковыль волосaтик (Stipa capillata L.), овсяницa бороздчaтaя (типчaк), грудницa тaтaрскaя (Crinitaria tatarica), кaчим метельчaтый. 

(Gypsophila paniculata), лaпчaткa (Potentilla), нaголовaткa вaсильковaя (Iurinea cyanoides), люцернa желтaя (Medicado falcata L.), чинa клубневaя (Lathyrus tuberosus), лядвенец густолиственный (Lotus frondosus), девясил бритaнский (Ynula helenium), вaсилек прижaточешуйчaтый, солодкa урaльскaя (Glycyrrhiza glabra) и др. Эдификaторaми aссоциaции среднепоемных лугов выступaют злaки: пырей ползучий (Elytrigia vepens), мятлик луговой (Poa pratenses) и полевицa белaя (Agrostis alba), к которым в знaчительном количестве примешивaются кровохлебкa aптечнaя (Sanguisorbae herba), подмaренник бореaльный (Galium boreale), чинa луговaя (Lathyrus pratensis), викa (Vicia), мышиный горошек (Vicia craca L.), лисохвост луговой (Alopecurus), кострец безостый (bromopsis inermis), горечaвкa легочнaя (Gentlana pneumananthe), вaсилистник холмовой (Thalictrum collinum), лaпчaткa серебристaя (Potentilla argentea), девясил бритaнский (Inula britannica), щaвель конский (Pumex confertus), хвощ полевой (Equisetum arvense) и др. Нa долгопоемных лугaх произрaстaют: осокa стройнaя (C.gracilis), к которой в знaчительной мере примешивaется птaрмикa хрящевaтaя (Achillea cartilaginea), полевицa волосовиднaя (Agrostis capillaris), пырей ползучий (Elytrigia repens). Кроме этих видов встречaется ситник кучноцветный (Iuncus), чистец болотный (Stachys palustris), осокa лисья (C. vulpina L.), вербейник обыкновенный (Verbena afficinalis L.), вaсилистник желтый (Thalictrum flavum), лaбaзник вязолистный (Filipendula ulmaria), подмaренник болотный (Galium palustre L.), чaстухa подорожниковaя (Alisma plantagoaguatica) и др. 
Болотный тип рaстительности слaгaется одно-, двух- или трехсостaвными aссоциaциями с господством влaголюбивых (мезогигрофитов и гигрофитов) корневищных рaстений, приуроченных к зaмкнутым понижениям, хaрaктеризующимися избыточным переувлaжнением. Сюдa относятся кaмышевые, рогозовые, aировые и тростниковые односостaвные болотa. Кроме этого нaзвaнные виды могут сочетaться друг с другом, обрaзуя двух-трехсостaвные aссоциaции, тaкие кaк: кaмышево-тростниковaя, кaмышево-рогозовaя, рогозово-кaмышево-тростниковaя и др.
Проектируемые зеленые насаждения


Предлагаемая проектом система озеленения обусловлена природно-климатическими и почвенными условиями, а также архитектурно-планировочными решениями генерального плана. 
Приемы организации озелененных пространств направлены, прежде всего, на создание комфортных условий для населения,  защите от солнечной инсоляции,  ветра,  пыльных бурь, выбросов предприятий.
Во всех  существующих парках и скверах  необходимо провести реконструкцию насаждений, убрать больные и сухостойные деревья, провести, где это возможно, поливочный водопровод.
Предусматривается максимально сохранить существующие насаждения, обогатить породный состав, создать новые насаждения, которые позволят улучшить микроклимат, обеспечить   комфортные условия проживания населения, а также придать городу    свой индивидуальный, неповторимый облик.
Особого  внимания заслуживает  благоустройство  и озеленение жилых территорий. Прилегающая к жилым массивам дворовая территория должна быть озеленена с особой тщательностью, т. е. удобно, целесообразно, экономично и красиво. 
Проектом предлагается озеленение  проектируемой усадебной жилой застройки. Озеленению придомовых полос следует уделять особое внимание. По строительным нормам и правилам их ширина составляет 3,5-8,0 м. В придомовых полосах уместно размещение компактных групп кустарников и небольших по высоте отдельно стоящих деревьев, а также устройство цветников или небольших участков (2х2, 4х4м) для самодеятельного цветоводства. Кустарники рекомендуется группировать по времени цветения. В придомовых полосах следует предусмотреть места для посадки вьющихся растений, которые придадут дополнительную живописность фасадам зданий. Это является также приемом постепенного перехода от здания к территории. Деревья в полосах должны размещаться не ближе 5 м от здания, кустарники — не ближе 1,5 м. В противном случае растения будут затенять окна зданий.
Большое внимание следует уделять посадкам в палисадниках при жилом доме.  Традиционно в нем высаживаются самые красивые растения, создаются интересные цветочные композиции с садовыми фигурами, водоемами, камнями или другими интересными деталями ландшафта. 
Для полисадников можно порекомендовать   мальву различных оттенков, она неприхотлива и очень декоративна. Если позволяет  площадь можно устроить  небольшую альпийскую горку. Здесь же хорошо будут смотреться карликовые формы хвойных кустов.  
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Объединённые улицами озеленённые участки жилых территорий облегчает создание непрерывной системы насаждений в городе.
При озеленении участков школ также применяется  широкий ассортимент деревьев и кустарников. Чтобы зеленые насаждения служили своеобразным наглядным пособием необходимо введение экзотов (катальпа, каштан конский, скумпия, орех, дуб, боярышник, спиреи, сирень и др.), на поливе.
Особый характер несет озеленение и благоустройство территорий перед административными зданиями, развлекательными объектами. Здесь уместно будет   соединить сдержанность и респектабельность с более демократичными приемами ландшафтного дизайна. В  оформление цветников,  можно применять плитку, поребрик, гранитную крошку, щебень. Инертные материалы в цветнике подчёркивают красоту цветов, усиливают внимание посетителей.
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Рекомендуемые расстояния расположения зеленых насаждений (согласно СП РК 3.01-105-2013*)  приведены в таблице  
Таблица

Расстояния от деревьев и кустарников до зданий и сооружений.	
	 Здания и сооружения
	Расстояние, м

	
	до стволов деревьев
	до кустарников

	Здания
	5
	1,5

	Магистрали различного назначения
	2
	1

	Подземные сети (тепловая сеть, канализация газопровод)
	2
	1

	Второстепенные проезды, пешеходные дорожки
	0,75
	0,5



Вдоль городских улиц и дорог предлагаются посадки ширококронных пород деревьев. Хорошо в такую посадку подойдет вяз Андросова, вяз мелколистный.  Вяз неприхотлив, декоративен и хорошо создает тень в жаркий день. 

Целесообразно создавать  участки непрерывного цветения из красивоцветущих кустарников, которые украсят  и зимний ландшафт (чубушник, дерен, сирень обыкновенная и ее сорта, спиреи, кизильник и др.).
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Таблица
Плотность посадки деревьев и кустарников  (шт. на 1 га)	
	№
п/п
	Наименование
	деревья
	кустарники

	1
	Парки
	200-250
	1500-2000

	2
	Скверы
	150
	1500

	3
	Бульвары
	250
	2500-4500

	4
	Жилая территория
	150-200
	1500-2500

	5
	Участки общественных и спортивных сооружений
	150
	2000-2500

	6
	Санитарно-защитные зоны
	400-1000
	1000-3000




Зеленые насаждения парковых зон  предлагается разместить в виде ландшафтных групп деревьев, красивоцветущих кустарников, хвойных пород. В парке необходимо разместить детские площадки с аттракционами, можно предусмотреть летнюю эстраду. Особое внимание уделяется раскрытию живописного вида на выделяющиеся части ландшафта с мест, служащих для отдыха. В вечернее время можно предусмотреть  подсветку живописных групп деревьев, красивоцветущих кустарников и т.д. 
Газон. Создание устойчивого газонного покрытия в местных условий достаточно затруднено, т.к.  требуют значительных человеческих и водных ресурсов. Вместо них можно использовать клевер, как  альтернативу. Газоны обычно применяются,  в основном,  в декоративных зонах.
Применение клевера в ландшафтном дизайне:
· Создание газонов
· Создание цветущих лужаек

В городской среде, где живет значительная часть населения, выбор деревьев для озеленения играет важную роль в создании приятной и здоровой городской атмосферы. В свою очередь для создания комфортной городской среды лиственные деревья имеют большую эстетическую привлекательность. Лиственные деревья обладают разнообразной формой, текстурой и цветом листвы. Они создают привлекательные пейзажи и придают городу живописный и уютный вид. В то время как хвойные деревья имеют свою уникальность, лиственные деревья предоставляют более разнообразные визуальные эффекты, особенно во время смены сезонов.
Лиственные деревья предоставляют более плотную тень, которая помогает снизить температуру в городе. Это особенно важно в жарком климате, где деревья могут создавать комфортные условия для прогулок и отдыха. Кроме того, лиственные деревья также способны уловить дождевую воду на своей листве, что способствует естественному охлаждению окружающей среды.
Лиственные деревья имеют положительный психологический эффект на людей, снижая стресс и улучшая настроение. Они создают приятную атмосферу, способствуют релаксации и общению с природой.  Прогулки и пребывание в окружении лиственных деревьев связаны с улучшением здоровья и благополучия людей.
Лиственные деревья представляют собой более предпочтительный вариант для озеленения городской среды по ряду причин. Они не только придают городу эстетическую привлекательность, но и вносят существенный вклад в экологическое равновесие, качество воздуха, регулирование температуры и психологическое благополучие горожан.
Санитарно-защитные зеленые насаждения
Основной целью системного подхода при благоустройстве и озеленении промышленных территорий являются создание условий, способствующих поддержанию экологического равновесия природной среды, снижение загрязнения атмосферы от выбросов вредных веществ, организация комфортных  микроклиматических условий для работающего рабочего персонала на территории промышленной зоны.
Защитные лесополосы санитарно-защитных зон предлагаются специальных фильтрующих и изолирующих конструкций. Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является их устойчивость к различным загрязнениям, содержащимся в выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий предлагается из преимущественно газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. 
Реальными эффективными функциями санитарно-защитных насаждений являются ограждение прилегающих к источникам загрязнения  территорий от проникновения загрязненного воздуха и снижение концентрации токсикантов в воздухе на заданных  территориальных пространствах. Первую функцию выполняют изолирующие, а вторую – фильтрующие санитарно-защитные насаждения. 
Изолирующими называются посадки, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, заставляющую этот поток обтекать изолируемый территориальный участок. Создаются  посадки плотными,  с кустарниковыми опушками. Непродуваемые посадки – как экран, отражающий пылевидные частицы. Пылеулавливающая способность посадок возрастает при наличии в них кустарников, а также пород с выраженными пылеулавливающими и газопоглотительными  свойствами.
При средних метеоусловиях такие посадки снижают концентрацию газообразных загрязнителей в воздухе изолируемого участка на 25-30 % за счет отклонения и рассеивания  воздушного потока. Дальность  защитного действия посадок изолирующего типа  составляет  не менее 10 кратной  высоты насаждений.
Фильтрующие посадки создаются менее плотными без кустарниковых опушек.  Для увеличения листовой поверхности  и лучшей адсорбции загрязняющих веществ внутрь массива иногда вводятся кустарниковые породы – 5-10 % количества высаживаемых деревьев.  Такая посадка имеет самую высокую ветропроницаемость. Дальность  защитного действия такой посадки  с  заветренной стороны составляет около 30 высот насаждения. (Альбенский А. В. «Развитие теории и практики защитного лесоразведения».1970.)
Подбор древесно-кустарниковых пород осуществляется с учетом адсорбции основных загрязняющих веществ. Конструкции лесополос включают насаждения с разряженными кронами и разновысотными штамбами с целью снижения скорости ветра в приземном слое для доведения процесса адсорбции загрязняющих веществ до возможно больших значений.
Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является  их устойчивость к   различным загрязнениям, содержащимся в  выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных  предприятий должен состоять  преимущественно из газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. При подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород необходимо учитывать, что многие растения способны поглощать листьями разнообразные вредные газы из атмосферы. Зеленые растения являются поглотителями таких вредных газообразных веществ как фтор, сернистый ангидрид, окись углерода, сероводород и др. Накопление вредных примесей в листьях растений способствуют обезвреживанию токсичных веществ и выполняет защитную роль в условиях промышленной среды.
Проектом предлагаются на территории санитарно-защитных зон, вблизи промышленных объектов размещение  защитных лесополос фильтрующего типа  и изолирующего типа ,   с задачей перехватить (задержать в своих пределах) загрязненные массы воздуха с целью их очистки.
 Ширину лесополос можно принимать в зависимости от размера санитарно-защитной зоны от промышленного предприятия. При ширине санитарно-защитной зоны в 300-500 м. ширина защитных лесополос принимается около 50-70 м. (Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий, М. Стройиздат 1984 г.) Размещение защитных лесополос должно быть на  максимально близком расстоянии от объектов промышленной зоны.
Хорошо в защитную посадку подойдет вяз мелколистный (карагач), лох узколистный, в опушечные посадки бирючина обыкновенная, жимолость татарская и др.
Размещение защитных посадок предусматривается перпендикулярно господствующим ветрам.
Все мероприятия и работы по сносу и пересадке насаждений, уходным работам, а также созданию цветников и газонов будут проводиться согласно утвержденным в РК правилам, стандартам и нормам: Строительным нормам Республики Казахстан благоустройство территорий населенных пунктов СН РК 3.01-05-2019 (СН РК 3.01-05-2019)
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5. [bookmark: _Toc217376503][bookmark: _Toc229737504]
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7. [bookmark: _Toc217376505][bookmark: _Toc229737506]
[bookmark: _Toc217376506][bookmark: _Toc229737507]7.1. Внешний транспорт и внешние автомобильные дороги
Село Шалдай имеет связь с районным центром с. Шарбакты, через автомобильную дорогу.

Внешние транспортные связи села с районным центром осуществляется общественным пассажирским автомобильным транспортом.

[bookmark: _Toc116472776][bookmark: _Toc204684736][bookmark: _Toc217376507][bookmark: _Toc229737508]7.2. Улично-дорожная сеть
Современное состояние. Улично-дорожная система сформировано под воздействием квартальной застройки и имеет прямоугольные начертания. Сеть грунтовых улиц и улиц щебеночно-гравийным покрытием обеспечивает подъезды ко всем зданиям и сооружениям.
Хранения индивидуальных автомобилей осуществляется владельцами на своих приусадебных участках. 
Проектные предложения. Проектные предложения и мероприятия по развитию улично-дорожной сети направлены на:
· создание единой системы улично-дорожной сети, связанной с планировочной структурой, села и прилегающих к нему территорий на перспективу;
· повышение ее пропускной способности и плотности, как за счет реконструкции, так и за счет строительства новых улиц; 
· обеспечение удобных и быстрых, безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта, с другими населенными пунктами системы расселения, автомобильными дорогами общей сети.
В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» (раздел 8.2 «Сеть улиц и дорог», табл.5-3 «Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов») проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети:
- главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.
Улицы в жилой застройке:
- основная – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;
- второстепенная – связь между основными жилыми улицами;
- проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.
Параметры улиц и дорог в красных линиях и элементов поперечного профиля приняты по нормам СНиП РК 3.01-01-2008:   
- главная улица –30 м, 
- основные жилые улицы - 15 м, 
- второстепенные жилые улицы –15-30 м, 
Протяженность улично-дорожной сети села увеличится за счет строительства новых улиц в районах перспективной застройки.
Принятая проектом схема улично-дорожной сети предусматривает возможность удобной транспортной и пешеходной связи различных районов села между собой, а также обеспечивает выходы на внешние дороги.
Классификация улично-дорожной сети и профили улиц приведены на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».
Сводная таблица принятых основных показателей.

Таблица 6.2.1.
	№
п.п
	Наименование показателей
	ед. изм.
	По СП РК 3.01.101-2013
	По проекту

	
	
	
	
	Исходный год
	Первая очередь 
	Расчетный срок 

	1
	Главная улица
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	30,0
	30
	30,0
	30,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2-3
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	Ширина проезжей части
	м
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	2,8
	2,8
	2,8

	2
	Улица в жилой застройке, основная
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-20,0
	20
	20
	20

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	
	Ширина проезжей части
	м
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	-
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	4,0
	4,0
	4,0

	3
	Улица в жилой застройке, второстепенные
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-20
	15,0-20
	15,0-20,0
	15,0-20,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2
	2
	2
	2

	
	Ширина полос движения
	м
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	
	Ширина проезжей части
	м
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,0
	-
	1,0
	1,0

	
	протяженность
	км
	-
	13,3
	13,3
	13,3

	количества автопарковок и мест сервиса

	
	СТО
	ед
	-
	
	-
	0

	
	Количество автопарковок
	ед
	-
	-
	10
	10

	
	АЗС
	
	
	2
	
	2



[bookmark: _Toc204684737][bookmark: _Toc217376508][bookmark: _Toc229737509]7.3. Автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей
В проекте уровень автомобилизации жителей села на расчетный срок принят ориентировочно 250 автомашин на 1000 чел. для районов малоэтажной застройки (раздел 8.1. Общие требования, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»). В таблице 6.3.1 приводится расчет количества машино-мест хранения индивидуальных автомобилей и необходимых площадей их размещения.
Таблица 6.3.1
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Расчетный срок

	Численность населения, проживающего в усадебной застройке
	тыс. чел
	1,528

	Расчетный парк, всего
	ед.
	382



Автомобили граждан, проживающих в районах усадебной застройки, будут храниться на усадьбах автовладельцев.  
Открытые площадки для стоянки автомобилей у административных и общественных зданий должны предусматриваться в зависимости от их потребности в каждом конкретном случае и приниматься в соответствии СП РК 3.01-101-2013. 


[bookmark: _Toc204684738][bookmark: _Toc217376509][bookmark: _Toc229737510]7.4. Система технического обслуживания автомобилей
В соответствии с нормами СП РК 3.01-101-2013 для обслуживания легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 200 автомобилей требуется 1 пост. 
Размещение новых АЗС будет решаться акиматом сельского округа по мере их потребности, поскольку строительство АЗС связано с выделением земельных участков, экологическими требованиями и т. д. В генплане рекомендуется размещение новых АЗС, в основном, на выездах из села.

[bookmark: _Toc204684739][bookmark: _Toc217376510][bookmark: _Toc229737511]7.5. Противошумовые мероприятия и безопасность движения
Для защиты от транспортного шума в проекте предложен комплекс мероприятий градостроительными и архитектурно – планировочными средствами, в частности:
- четкая дифференциация улиц и дорог по транспортному назначению;
- вдоль поселковых и главной улицы предусматриваются полосы озеленения; школы и детские учреждения рекомендуется размещать с удалением от источника шума на расстояние не менее 50 м;
- усовершенствование дорожных покрытий на улицах;
- необходимое увеличение разрывов между проезжей частью и линией застройки.
Для обеспечения безопасности движения транспорта проектом предусматривается ряд мероприятий:
1. Поселковые и главные улицы села необходимо оборудовать системой улично-дорожных знаков и указателей.
2. Разметку проезжей части необходимо производить в соответствии с требованиями.
3. В местах пересечения транспортного движения с пешеходным производить разметку проезжей части по типу «зебра».
4. Устройство искусственного освещения вдоль улиц.
5. Разрывы от автостоянок до жилых домов должны быть не менее 10 м при вместимости до 10 а/машин, 15 м - при вместимости до 50 а/машин; до общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений соответственно – 15 м и 25 м; до лечебных учреждений – 25 м и 50 м.
Предлагаемые настоящим проектом мероприятия будут способствовать некоторому улучшению общего санитарного состояния воздушной среды и созданию комфортных условий проживания населения.

[bookmark: _Toc204684741][bookmark: _Toc217376512][bookmark: _Toc229737513]7.6. Мероприятия для маломобильных групп населения
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
В проекте необходимо предусмотреть мероприятия для маломобильных групп населения согласно СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.  На участке ширина пути движения инвалидов на креслах –колясках не менее 1,8м (к главному входу).
При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования:
1) Тактильная направляющая разметка – вектор направления. Для обеспечения безопасного движения незрячего человека. Используется плитка с продольными рифами размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
2) Тактильная предупреждающая разметка – для предупреждения о препятствии, обеспечивая безопасное передвижение незрячего человека. Используется плитка с конусообразными рифами, размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
[image: ]
При в входе в здание также лестницы дублируются пандусами. В здании должны быть предусмотрены размещение лифта и устройство пандуса со стороны главного входа.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 50 м от входов в общественные здания. Продольный уклон пути движения к главному входу в здание принят не более 5%. 
Места для личного автотранспорта инвалидов предусматриваются вблизи входа, доступного для маломобильных групп населения, общественного здания – не далее 50 м, а при жилых зданиях – не далее 100 м. Количество парковочных мест, предназначенных для транспортных средств с опознавательными знаками «Инвалид», определяется из расчета 4 места на первые 100 мест (то есть 1:25), 2 места со следующими 100 мест (1:50). Если парковочных мест меньше 25, проектируется 1 место, предназначенное для транспортного средства с опознавательными знаками «Инвалид».
В случае перепада уровней поверхностей более 20 мм необходимо обеспечить пандусы на тротуарных дорожках.
[image: ]
Парки, игровые площадки должны быть максимально доступными и комфортными для детей, в том числе детей-инвалидов. Игровое оборудование должно быть из материалов, соответствующих требованиям нормативных документов Республики Казахстан. Покрытие на игровых площадках должно быть безопасным и удобным для детей на инвалидных колясках. 

8 [bookmark: _Toc116462850][bookmark: _Toc116472777][bookmark: _Toc204684742][bookmark: _Toc217376513][bookmark: _Toc229737514][bookmark: _Hlk116477609]ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

[bookmark: _Toc536659461][bookmark: _Toc116472778][bookmark: _Toc204684743][bookmark: _Toc217376514][bookmark: _Toc229737515]8.1. Вертикальная планировка территории
Рельеф на территории села спокойный, с уклоном на юго-восток. Абсолютные отметки местности колеблются от 107,0 до 136,0 м. 
Наличие на проектируемой территории отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как, засоление грунтов и вследствие этого просадочность, набухание грунтов, суффозионно-карстовые процессы, подтопление пониженных участков ливневыми и талыми водами, требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, первостепенным из которых является вертикальная планировка территории с упорядочением поверхностного стока.
[bookmark: _Hlk195181997][bookmark: _Toc536659462][bookmark: _Toc116472779]Значительный перепад местности создаёт благоприятные условия для организации поверхностного стока.
На территории существующей застройки проектом предлагается создание продольных уклонов от 5 промилле и более, повышение отметок дорог и тротуаров над прилегающей территорией с тем, чтобы ливневые и талые воды могли беспрепятственно стекать с проезжей части и тротуаров и поступать в водоотводную сеть.
При решении вертикальной планировки территории как существующей застройки, так и площадок перспективного развития, не преследовались цели коренного изменения рельефа, а лишь исправление отдельных его недостатков с тем, чтобы высотное примыкание территории кварталов к улицам обеспечивало поверхностный водоотвод.
На территориях нового строительства производится засыпка понижений, траншей и каналов, срезка одиночных бугров, насыпей, препятствующих отводу поверхностных вод. Затем на территориях кварталов создается рельеф местности, позволяющий эффективно использовать ливневую и дренажную канализации закрытого типа.
Внутри участков застройки предусматривается проведение выборочной вертикальной планировки, обеспечивающей отвод поверхностных вод от зданий и сооружений, с проездов, спортивных и других площадок в магистральную ливневую канализацию, прокладываемые вдоль проездов и улиц.
При внутриквартальной застройке необходимо предусматривать пристенный  дренаж с последующим сбросом вод в дренажную магистраль.
Проезжие части магистралей и улиц запроектированы двухскатные с асфальтовым покрытием, с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезда.
Существующие проезды, выполненные без поперечного уклона, реконструируются.
[bookmark: _Hlk201829212]Сброс поверхностных вод с проезжей части осуществляется через разрыв бордюрного камня. 
Высотное решение проектируемой территории представлено отметками и уклонами по осям основных улиц и магистралей. 
Принятые решения схематичны и требуют уточнения и дополнения на топооснове более крупного масштаба.

[bookmark: _Toc204684744][bookmark: _Toc217376515][bookmark: _Toc229737516]8.2. Организация поверхностного стока
Ливневая канализация для организованного сбора и отвода атмосферных вод с территории  села в настоящее время отсутствует.
Во время выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега поверхностные воды заливают проезжую часть улиц, препятствуя движению транспорта и пешеходов. 
В этой связи данным проектом на территории села предлагается осуществить организованный отвод и очистку поверхностного стока.
Для быстрого и полного удаления ливневых и талых вод с территории существующей и перспективной застройки города данным проектом предусматривается строительство смешанной ливневой канализации (открытой и закрытой) с последующей очисткой.
Открытая система водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки территории, обеспечивающей сток создаваемыми поперечными и продольными уклонами в арычную сеть.
[bookmark: _Hlk195182229]Собранный открытой водоотводящей системой поверхностный сток через дождеприемные колодцы поступает в самотечные закрытые ливневые коллекторы,  собирается в головную насосную станцию , проходят очищение и напорным коллектором сбрасывается на территорию парка для полива, расположенные в центральной  части села. 
Закрытые коллекторы ливневой канализации прокладываются вдоль проезжей части улиц. Магистральные самотечные коллекторы ливневой канализации приняты из безнапорных железобетонных труб с битумной обмазкой диаметром от 200 до 400мм. Уклоны, в зависимости от диаметра и скорости, намечаются от 0,003 до 0,005. Минимальная глубина заложения зависит от глубины промерзания и в условиях села составляет 1,5 м. Для контроля за состоянием коллекторов и обеспечения очистки их в процессе эксплуатации сеть ливневой канализации оборудуется смотровыми колодцами.
На участках территории села, где проектом предусмотрено устройство дренажа, ливневые коллекторы прокладываются в одной траншее с дренажными (совмещенные ливнево-дренажные коллекторы) на разных уровнях.
Напорные ливневые коллекторы приняты из напорных полиэтиленовых труб марки ПНД ориентировочным диаметром 300-400 мм глубиной заложения 2,6 м.
На последующей стадии проектирования для перекачки дренажных и ливневых вод рекомендуется принять экономические «накосные модули» нескольких типоразмеров с полным комплектом (насосы, электрооборудование, автоматика и т.п.). 
Таблица принятых проектных решений в сравнении с нормативным.

Таблица 7.2.1.

	№
	Элемент / решение
	Принято в проекте
	Нормативное требование
	Источник нормативов

	1
		



Продольный уклон проезжих частей
	от 5,0 до 46,7 ‰
	от 5,0 до 90,0 ‰
Не менее 3,0‰ при покрытии с твёрдым основанием
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	2
	Смешанная (открытая + закрытая) система
	Вертикальная планировка + арыки + дождеприемники + коллекторы
	Допускается при сельской/разреженной застройке, при условии очистки и отвода без подтопления
	СП РК 3.01-01-2008, п.6.58

	3
	Уклоны труб
	0,003–0,005
	Уклон подбирается по гидравлическому расчёту, но не менее 0,003
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	4
	Диаметр труб
	200–400 мм
	В зависимости от площади водосбора, допускается от 200 мм и выше
	СН РК 4.01-03-2011, табл.5.2

	5
	Глубина заложения
	min 1,5 м
	Не менее глубины промерзания; для Амангельды ориентировочно 1,5 м
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.4.2

	6
	Очистка сточных вод
	В головной насосной станции, с последующим поливом
	Очистка обязательна при использовании или сбросе поверхностных сточных вод на территорию населённого пункта
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.11.2




Программа мониторинга водоотводящей сети. Для обеспечения функционирования водоотводящей сети в соответствии с требуемыми правилами эксплуатации необходимо следующее:
- периодически, не менее 2-х раз в сезон выполнять осмотр и прочистку водоотводящей сети, в которой из-за малых или нулевых расходов воды в период сухой погоды происходит выпадение и аккумуляция осадка;
- периодический осмотр и прочистка смотровых колодцев в системе закрытой ливневой канализации.
При этом первая прочистка, при необходимости, должна быть осуществлена ранней весной от возможных отложений осадка в период зимних оттепелей и весеннего снеготаяния.
Основную массу загрязнений выносят часто повторяющиеся дожди относительно  малой   интенсивности.  Дожди  же  большой  интенсивности –
ливни, хотя и образуют поток с большим расходом воды, повторяются редко и не наносят большого ущерба водоемам ввиду малой загрязненности.
Прочистка водоотводящей сети и вывоз осадка уменьшат показатели загрязнений отстойников и накопителей ливневых стоков.
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Строительное освоение рассматриваемой территории требует развития системы зеленых насаждений, которые играют немаловажную роль в нормальной жизнедеятельности села. Зеленые насаждения здесь могут произрастать только при  условии постоянного принудительного полива.
Полив зеленых насаждений, приусадебных участков и асфальтовых покрытий предусматривается из специального поливочного водопровода.
Вода из источников поливного водоснабжения в систему поливочного водоснабжения подается при помощи насосных станций. В районах нового строительства, по мере озеленения территорий, устанавливаются новые насосные станции. В существующей части села, где реконструкция площадок повлечет за собой развитие системы зеленых насаждений, рекомендуется увеличить мощность насосов или установить дополнительные насосные установки.
Поливочный водопровод запроектирован из напорных труб ПВП  типа С, исходя из условия непродавливаемости трубы, укладываются на глубину 0,8-1,0 м.  На трубопроводах устанавливаются гидранты для выпуска воды и подключения гибких шлангов. В зимнее время поливочная сеть опорожняется. 
Диаметры трубопроводов, в зависимости от напора, расхода, перспективных нагрузок и других гидравлических характеристик, определяются на дальнейших стадиях проектирования.
Скверы, бульвары, газоны рекомендуется поливать дождеванием через дождевальные насадки, установленные на стальном трубопроводе диаметром 40-50 мм. Расход одной насадки – 0,048 л/с, радиус действия – 3,0 м. Насадки устанавливаются через 5,0 м на стояках высотой 0,3 м.
Кроме того, для обеспечения орошения газонов, садов и скверов села данным проектом рекомендуются новые технологии в области орошения, разработанные лабораторией сельхозводоснабжения РГП «Научно-исследовательский институт водного хозяйства».
Из ряда технических новинок можно предложить:
- дождевальный комплект «Росинка», предназначенный для орошения  участков зеленых насаждений, размещенных на землях произвольной конфигурации и с любыми уклонами. Основные элементы комплекта изготовлены из стабилизированного полиэтилена низкого давления;
- комплект синхронного импульсного дождевания (КСИД-10) предназначен для полива различного вида зеленых насаждений с возможностью  использования  малодебитных водных источников. Комплект представляет автоматически действующую систему импульсного орошения, позволяющую осуществлять водоподачу в соответствии с водопотреблением растений и с учетом изменяющихся метеорологических условий и влагозапасов в активном слое почвы;
- комплект низконапорного капельного орошения предназначен для орошения цветников, кустарников в открытом и закрытом грунтах в автоматическом режиме работы. Водоподача к одному растению до 5 л/сут, количество обслуживающего персонала – 1 человек на 100 комплектов.
Кроме технических приспособлений для орошения, специалистами ДГП «НИИВХ» разработаны различные устройства, представляющие интерес в организации благоустройства и озеленения территорий.
Кроме системы напорного поливочного водопровода проектом намечено для орошения внутридворовых зеленых насаждений (газоны, цветники, деревья и кустарники) использовать систему хозяйственно-питьевого водоснабжения путем подключения гибких шлангов к гидрантам-водовыпускам, расположенным в цокольной части зданий (выделяется 15-20% объемов воды, необходимых для орошения зеленых насаждений).
Во избежание инфильтрации поливочной воды в нижележащие слои и подъема уровня грунтовых вод, вызывающего явление вторичного засоления почвогрунтов, строительные нормы принимаются минимальными для данного района, используя по возможности для полива метод капельного орошения.
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Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом развития на соответствующий расчетный период. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или раздельными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи.)
[bookmark: _Toc57123389]Кроме того, инженерная инфраструктура должна предусматривать возможность их поэтапного строительства по мере наращивания уровня инженерного обустройства в комплексе с улично-дорожной сетью. Автономные системы инженерного обеспечения в районах индивидуальной застройки могут использоваться как в качестве постоянных, так и временных сооружений на первом этапе освоения с последующим переводом на централизованные или локальные сооружения. (СН РК 3.01-02-2012 планировка и застройка районов ИЖС.).
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	Водоснабжение
Раздел «Водоснабжение и водоотведение» разрабатывался в соответствии со следующей нормативной документацией:
Водный кодекс Республики Казахстан 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.)
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра национальной экономики РК № 26 от 20.02.2023.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утв. приказом Министра национальной экономики РК от 11.01 2022 № ҚР ДСМ-2.
Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утв. приказом Министра национальной экономики РК №546 от 20.07.2015 г.
Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" от 17 августа 2021 года № 405.
Общие сведения
Проектом «Схема развития и застройки (упрощенный вариант  генерального плана малого населенного пункта) с. Шалдай Щербактинского района Павлодарской области», приняты следующие проектные этапы строительства:
Исходный год – 2025г., с численностью населения –1444 человек;
Первая очередь строительства – 2033 г., численность населения – 1475 человек.
Расчетный срок строительства – 2046 г., численность населения – 1528 человек.
Существующее положение
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей служит водозабор, сотоящий из трех подемных скважин. Дебет скважин 1,12 л/сек. Глубина скважин 40м.
Водозабор расположен в южной части села.
Водоснабжение представлено водозабором, бактерицидными установками, разводящей сетью, протяженностью 39,6 км, в том числе магистральных сетей 17,5 км, разводящих сетей 22,1 км. 
Существующая производительность водозабора составляет 97 м3 в сутки. Проектная производительность 105 м3. Необходимый объем потребления населенным пунктом за 2024 год в среднем 97,0 м3 в сутки. Реализовано 60 м3 в сутки.
Эксплуатационные запасы подземных вод подтверждены разрешением № KZ42VTE00296450 Серия Ертіс от 04.03.2025 года Республиканским государственным учреждением "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" г.Семей. _Срок действия разрешения 31.12.2030 г. Расчетный годовой объем водозабора составляет 35400Ша м3 (скважины №139-18, №140-18).
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №KZ69VWF00293893 от 11.02.2025г., выданное РГУ «Щербактинское районное управление санитарно- эпидемиологического контроля».
Вода в коммунальном водопроводе по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормам (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»).
Насосная станция водозабора оборудована насосами марки ЭЦВ 6.
Из трех резервуаров запаса чистой воды V=250 м3 каждый водоводом диаметром 110 мм посредством насосной станции II подъема подается вода в водопроводную сеть.
Имеется водонапорная башня емкостью бака 25 м3.
	Сооружения водозабора, насосная станция II подъема, резервуары запаса чистой воды и разводящие сети находятся в удовлетворительном состоянии.
	Существующие сети водопровода села - кольцевые, проложены из полиэтиленовых  труб  40 - 160 мм в земле на глубине 3,0 м.
	На водопроводных сетях расположены 101 штук гидрантов.
Год строительства систем водоснабжения – 2020.
Процент обеспеченности водоснабжением 98,6%.
	 Обслуживание водопроводных сетей осуществляется РКП «Кайнар».

	 Проектные решения
На перспективу развития села до 2033 года (первая очередь) и расчетный срок – 2046 г., сохраняется схема действующей централизованной системы водопровода. Система системы водоснабжения хозяйственно-питьевая противопожарная.
 Перспективой развития предусматривается повышение уровня надежности системы водоснабжения за счет реконструкции водозаборных и водопроводных сооружений и водопроводных сетей.
	На основании анализа существующего положения и с учетом оптимизации жилого фонда села рекомендуются следующие мероприятия:
	- капитальный ремонт существующих сетей с перекладкой отдельных участков;
	- замена насосов в насосной станции   I, II подъемов;
	- ревизия и ремонт существующих резервуаров чистой воды. 
	Расчетные расходы воды на хозяйственные и противопожарные нужды.
          Нормы расхода воды  на хозяйственно-питьевые нужды приняты в зависимости от назначения зданий и климатических условий по указаниям главы СНиП 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и  согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 5.1.
При проектировании системы водоснабжения населенного пункта удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в зависимости от степени благоустройства жилой застройки, оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением принимается:
- с автономной системой горячего водоснабжения, удельное питьевое водопотребление на одного жителя составляет 140 л/сут. чел.
Расходы воды на торгово-развлекательные и бизнес-центры, промышленные нужды, не вошедшие в классификацию подсчитаны в процентом отношении-20%, расход стоков 5% от расходов в жилых зданиях.
В удельное водопотребление включаются расходы воды на поение скота-20%.
Расход воды на полив из принят из расчета 40 л/сут-чел. (табл.5.3 примечание 1 СНиП РК 4.01-02-2009).
Полив посадок на приусадебных участках, зеленых насаждений, усовершенствованных покрытий проездов и площадей предусматривается из ближайшего водоема.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Gсут.m. м3/сут определяется по формуле: 
Gсут.m  =     gж х N ж /1000, где
		g ж  - удельное водопотребление, принимается по таблице 1;
		N ж – расчетное число жителей.
Водопотребление и водоотведение на исходный год и по проектным периодам приведено в таблице 9.1.1.	
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Таблица 9.1.1.

	Номер ПП
	Типы
	Численность населения тыс.чел
	Норма водопотребления и водоотведения
	Водопотребление, м3 в сутки
	Водоотведение, м3 в сутки

	
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Всего жителей, в т.ч.:
Индивидуальные малоэтажные жилые дома с приусадебными участками
	1,444
	1,475
	1,528
	140
	202
	207
	214
	 
	207
	214

	2
	Неучтенные расходы, включая нужды соц. объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, водопотребления 20%, водоотведения 5%
	 
	 
	 
	 
	40
	41
	43
	 
	10
	11

	3
	Полив зеленых насаждений
	1,444
	1,475
	1,528
	40
	 
	59
	61
	 
	 
	 

	4
	Расход воды на поение скота, находящего в личном пользовании населения, 20%
	 
	 
	 
	 
	40
	41
	43
	 
	 
	 

	5
	Всего по населенному пункту
	 
	 
	 
	 
	282
	348
	361
	 
	217
	225




 Приведенные выше расчеты водопотребления выполнены по укрупненным показателям на основании динамики проектируемой жилой застройки, водопотребление составит на первую очередь 348 м3/сут, на расчетный срок 361 м3/сут.

Водоснабжение проекта упрощенного генерального плана выполнен на основании  анализа, исходных материалов, расчетов и в связи с их актуальностью предлагается  реализация на первую очередь и расчетный срок. Проектом  инженерных сетей предлагается трассировка водопроводных сетей с предполагаемым местом подключения к магистральной линии села на основании схемы существующих сетей водоснабжения в соответствии с материалами топографической съемки и исходных материалов.

Проектом генерального плана предусматривается обеспечение водой населения, социально-культурных объектов, частично – полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, а также нужды пожаротушения.
На последующих стадиях проектирования, "Проекта застройки" раздел водоснабжения будет выполняться соответствующими проектными организациями в границах установленных красных линий, линий застройки утвержденного генплана, а также на основании АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к магистральным линиям водоснабжения и их сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
Проектируемые сети кольцевые с установкой пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м друг от друга, в местах доступных для пожарных автонасосов.
	Прокладка магистральных и разводящих сетей водопровода предусматривается из полиэтиленовых труб  ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, диаметрами 110 мм.       
Из условия эксплуатации труб в Павлодарской области водопроводная сеть укладывается на глубине трех метров от спланированной поверхности земли с уклоном по рельефу местности не менее 0,001.
	Для установки запорной, предохранительной арматуры и пожарных гидрантов предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборного железобетона по типовому проекту 901.09.-11-84.
Для разбора воды населением из системы водоснабжения необходимо предусмотреть подвод воды непосредственно к границам жилых участков согласно СНиП РК 4.01.02- 2009 п. 4.1., с установкой счетчиков холодной воды.
Система водоснабжения села отнесена к III категории обеспеченности подачи воды  согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п. 7.4, допускающая снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% в течение 15 суток или перерыв в подаче воды либо снижение указанного предела не более, чем на 24 часа. 
При выключении одного участка сети суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 50% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора – не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10м. 
                                                      
Расчетные напоры.
Требуемый напор для поддержания давления в хозяйственно-питьевом и противопожарном водопроводе, свободный напор в точках водозабора принят в соответствии с рекомендациями СНиП РК 4.01-02-2001 и не превышает максимального допустимого давления в системах внутреннего водопровода.
Свободный постоянный напор у внутренних пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй требуемой высоты для тушения пожара самой высокой и удаленной части сгораемых помещений.
   Минимальный свободный напор в сети водопровода, при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении, на вводе в здание над поверхностью земли согласно требованиям п. 73 Технического регламента должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж должен увеличиваться на 4 м.

Противопожарные расходы 
В соответствии СНиП РК 4.01.02-2009 и Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 17.08.2021 г. прил.3 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СП РК 4.01-101-2012.
Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. 
На кольцевой проектируемой сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии, не превышающие 200 м. 
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СП РК 4.01-101-2012 для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии с Техническим регламентом (приложение 3) в соответствии с расчетным количеством численности населения и этажности застройки составляет: при численности населения 1,475 тыс. человек на первую очередь и 1,528 тыс. человек на расчетный срок и застройке зданиями три этажа и выше –один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с, на внутреннее пожаротушение – согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (таблица 1) принят  расход 2 струи по  2,5 л/с. 







Таблица 9.1.2
Количество одновременных пожаров и расходы воды на пожаротушение

	Наименование
	Количество
	Расход воды на один пожар, л/с
	Всего, л/с
	Примечание

	
	жителей, тыс.
чел.
	пожаров, шт.
	наружное  пожа-роту-шение
	внутреннее пожаротушение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Первая очередь

	Население 
	1,475
	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15,0
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	

	Расчетный срок

	Население 
	1,528


	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	



Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа. Объем воды на наружное и внутреннее пожаротушение составит:
30х3,6х3=324,0 м3
Максимальный срок восстановления противопожарного объема воды составляет 24 часа за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

Зоны санитарной охраны
Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023 года года на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).  
Границы первого пояса ЗСО для площадок водопроводных сооружений устанавливаются на расстоянии 30 м от стен сооружений.
Территории первого пояса ЗСО должны быть спланированы, огорожены и озеленены, и обеспечены сторожевой сигнализацией. На территории первого пояса запрещаются все виды     строительства, не связанные с подачей и обработкой   воды, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе.
ЗСО скважинного водозабора, состоит из трех поясов:
- первого пояса (строгого режима), включающего территорию расположения водозабора, водопроводных сооружений и служащего для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения; 
- второго и третьего поясов (ограничений), включающих территорию, предназначенную для предупреждения микробиологического и химического загрязнения воды источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. 
Зона санитарной охраны площадки водопроводных сооружений относится к ЗСО I пояса (строгого режима) и совпадает с границей ограждения, от стен резервуаров -30м, от остальных сооружений — 15м. 
Площадка водопроводных сооружений должна быть озеленена и обеспечена постоянной сторожевой охранной сигнализацией. Вход лиц, не имеющих отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, на территорию первого пояса не допускается.
Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии централизованной канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот. 
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий не допускается.
На территории I пояса запрещаются все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений. 
Вдоль водопроводов в соответствии с требованиями СП №26   устанавливается санитарно-защитная полоса. Санитарно-защитной полосой водоводов обеспечивается защита водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения.
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:
- при диаметре водопровода до 200 мм, расстояние не менее 6 метров.
В пределах санитарно-защитной полосы исключается расположение источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие).

Развитием систем водоснабжения в рамках генерального плана села предусматривается:

На 1-ю очередь строительства 2033 г.:
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110мм составляет –4,0 км;
Реконструкция  водозаборных и очистных водопроводных сооружений;
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 7,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды, подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

На расчетный срок 2046 г.:
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 10 км (Общая протяженность с учетом нового строительства первой очереди, составит –17км).
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм составляет – 5,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

Приведенные решения развития системы водоснабжения для села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.

Канализация
Существующее положение
Централизованная система канализации в селе отсутствует. Частный сектор повсеместно использует надворные уборные и выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизационными машинами в места, указанные СЭС.
Проектные решения

Объем бытовых и производственных сточных вод определен предварительно в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Норма среднесуточного водоотведения потребителей равна нормам водопотребления. (см. таблицу выше)
Объемы водоотведения составит:
На первую очередь строительства – 217 м3/сутки;
На расчетный срок строительства – 225 м3/сутки.

Неотъемлемой частью благоустройства является строительство канализационной сети. В селе на перспективу развития необходимо произвести строительные работы канализационной сети.
Бытовые сточные воды села предполагается отводить в канализационный коллектор и далее на канализационные очистные сооружения. 
Проектом предлагается строительство:
· современных сооружений полной искусственной биологической и механической очистки стоков с увеличением производительности;
· канализационной насосной станции;
· пруда - испарителя;
· магистральных и распределительных канализационных сетей.
Сточные воды от проектируемой и существующей застройки по самотечным коллекторам будут поступать на ГКНС, после напорными насосами по напорным коллекторам будут подаваться на КОС (канализационные очистные сооружения) с полной искусственной биологической и механической очистки стоков. После очистки, отвод сточных вод производится на пруд - испаритель от населенного пункта не менее одного километра на территории существующих КОС в соответствии санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», приложение 3. Таблица 1. 
С целью снижения риска заражения населения возбудителями паразитов, для обеззараживания осадков, образующихся при очистке сточных вод, в трубопровод подачи сточной воды в решетки предусматривается ввод препарата «Пуралат-БИНГСТИ». Этот препарат вызывает естественную гибель паразитов и не оказывает негативного влияния на активный ил и здоровье человека. Таким образом, обезвоженный активный ил может быть использован в качестве удобрения.
Сточные воды предприятий, не удовлетворяющие требованиям сброса их в бытовую канализацию, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, располагаемых, как правило, на территории канализуемых предприятий.  
Местоположение очистных сооружений определить отводами земельных участков по согласованию с соответствующими службами района и согласно Экологического кодекса статья 20-1, находится в компетенции местных исполнительных органов района, что будет определено на последующей стадии «Проект застройки».
Устройство централизованной системы водоотведения населенного пункта повысит уровень комфортности условий жизни, улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, что является крайне важным фактором градостроительного проекта, позволяющим по-новому решать вопросы планировки и застройки поселка.
Проекты по реконструкции существующих и на строительство новых канализационных сетей будут разработаны на стадии рабочего проектирования.
Прокладка водопроводных и канализационных сетей отображена на «Схеме водоснабжения и водоотведения».
В районах, где прокладка канализационных коллекторов усложнена геологическими условиями, для усадебной застройки могут быть применены автономные установки биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
Развитием систем водоотведения в рамках корректировки генерального плана села предусматривается:
На 1-ю очередь строительства 2033г.:
Строительство канализационных сетей, диаметром 160-300 мм, протяженностью 15,0 км (самотечная) км,;
Строительство ГКНС – 1 шт.;
Проектирование и строительство КОС производительностью 0,225 тыс.м3 в сутки, с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;
Проектирование и строительство накопителей очищенных сточных вод;
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 70 %. 

На расчетный срок – 2046 г.:
Строительство канализационных сетей диаметром 200 - 300 мм, протяженностью 7,0 км  (протяженность с учетом строительства первой очереди составит 22,0 км);
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 100%. 

Приведенные решения развития системы водоотведения села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.
На последующих стадиях проектирования, «Проект застройки», раздел «Водоотведения» будет выполняться специализированной проектной  организацией с проведением более глубоких и тщательных проработок в соответствии с поперечными профилями улиц в границах установленных красных линий, линий  регулирования застройки, а также на основании АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения коммуникаций к внеплощадочным сетям, сооружениям и  необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.




Таблица 9.1.3

Ориентировочные данные канализационных очистных сооружений на расчетные сроки
	№
п/п
	Месторасположение
	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс.м³/сут

	
	
	Расчетный 
срок
	в т.ч. 1-я очередь стр-ва

	1
	2
	3
	4

	1
	Село Шалдай
	0,225
	0,217


          



[bookmark: _Toc178628293][bookmark: _Toc178629801][bookmark: _Toc178717749][bookmark: _Toc204684749][bookmark: _Toc217376520][bookmark: _Toc229737521][bookmark: _Hlk178628341]9.2. Санитарная очистка территории
[bookmark: _Toc204684750][bookmark: _Toc217376521][bookmark: _Toc229737522]Современное состояние. 
В с. Шалдай регулярная очистка территории отсутствует. Уборка территории проводится силами самих предприятий и населения. 
Свалка расположена в северной направлении. Площадь свалки составляет 1 га. Учет объемов вывозимого мусора для складирования в последние годы не производился.
Мусорная свалка не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов, нуждается в полной реконструкции и переносе.
Проектные предложения. 
Проектом предусматривается создание системы планово-регулярной очистки территории с учетом новой жилой застройки. По этой системе все мероприятия должны проводиться службой жилищно-коммунального хозяйства. В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия: 
1. сбор, правильное хранение  жидких и твердых отходов;
1. своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;
1. подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.
Коммунальная служба должна производить вывоз твердых и жидких отходов из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.
Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений и зон отдыха, должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием, иметь трех стороннее сплошное ограждение из кустарника и находиться на расстояние не менее 25 м от окон жилых и общественных зданий, спортивных площадок, мест отдыха населения. 
Площадки под контейнеры предполагается оградить по периметру разновысокими кирпичными стенками высотой 1,2-1,6 м. Как правило, площадки для мусоросборников обрамляются деревьями и кустарниками по всему периметру. В покрытиях дорожек использованы бетонные плитки на песчаном основании. Промежутки между плитками шириной до 15 см засыпают черноземом и засевают травой. Согласно нормам СП РК 3.01-101-2013 расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 20 м.
По согласованию с санитарно-эпидемиологическими учреждениями, уполномоченными для осуществления данной функции в подразделении Агентства РК по защите прав потребителей   на полигон принимаются некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.
Общее количество ТБО, подлежащих складированию на усовершенствованном полигоне, согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определено в соответствии с годовой нормой отходов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2 усовершенствованных покрытий улиц. Расчет  приводится в таблице 12.3.1.Также в таблице указано годовое количество отходов в объемном выражении при средней плотности твердых бытовых отходов 280 кг/м3 (согласно СН РК 1.04-15-2013, приложение 3).
На начало 2025 года по данным акимата села Галкино численность населения села составила 1444 человек.
Проектная численность населения:
· на начало 2033 г. – 1475 чел.;
· на начало 2046 г. 1528 чел.
Таблица 9.2.1
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на исходный год (2025г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1444
	280
	кг/год
	0,2
	404,32
	2021,6

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	12
	5
	кг/м2
	0,625
	0,06
	0,096

	Итого
	404,38
	2021,70



Таблица 9.2.2
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на первую очередь строительства (2033г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1475
	280
	кг/год
	0,2
	413,00
	2065

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	12
	5
	кг/м2
	0,625
	0,06
	0,096

	Итого
	413,06
	2065,10



Таблица 9.2.3
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на расчетный срок (2046г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1528
	280
	кг/год
	0,2
	427,84
	2139,2

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	12
	5
	кг/м2
	0,625
	0,06
	0,096

	Итого
	427,9
	2139,30



Данные расчетов представлены в ориентировочном порядке, на основе проектных решений аналогичных объектов и с учетом действующих строительных норм. На последующих стадиях проектирования предусмотрено уточнение всех расчетных показателей с учетом детализированных технических решений.

Ориентировочные объемы образования твердых бытовых отходов от населения за 20 лет составит:
	2139,30
	х
	20
	=
	42785,92
	м3


	При равномерном размещении кубических метров ТБО в один слой на площадке полигона, общая необходимая площадь 4,2785 га.
Место размещение проектируемого полигона ТБО согласован МИО. Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мони- торинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхност- ных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового за- грязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допусти- мых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов. Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
	Согласно СН РК 1.04-15-2013, количество контейнеров составит: на первую очередь-6 шт, на РС-8 шт. Более точное количество мусорных контейнеров определяют жилищно- коммунальные организации, учитывая  условия именно этого населённого пункта. Более подробный  расчёт должен соответствовать нормам накопления  твердых бытовых отходов, которые устанавливают областные акиматы.
Для вывоза твердых и жидких отходов, необходим парк транспортных средств, из расчета:
1. мусоровозы – 20 ед. на 100 тыс. чел.;
1. уборочные – 60 ед. на 1 млн. м2 площади усовершенствованных покрытий;
1. малогабаритные тротуароуборочные – 25 ед. на 1 млн. м2 площади тротуаров;
1. ассенизационные – 20 ед. на 100 тыс. жителей застройки не оборудованной централизованной канализацией. Расчеты по спецавтотранспорту приведены в табл. 9.2.4.
Таблица 9.2.4
Потребное количество автотранспорта
	№
п/п
	Наименование
механизмов
	Количество машин, шт.

	
	
	2031год
	2045 год

	1.
	Мусоровозы
	1
	1

	2.
	Уборочные
	1
	1

	3
	Ассенизационные
	1
	1



База спецмашин должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилой зоны с соблюдением СЗЗ.
В местах массового скопления людей (площади, рынки, пляжи) размещаются стационарные общественные туалеты. В районе проведения зрелищных мероприятий размещаются переносные биотуалеты. Содержимое общественных туалетов и  биотуалетов вывозится на КОС.
В местах общественного пользования должны быть выставлены урны. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м - на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна проводиться по мере их накопления.
Таблица 9.2.5
Количество общественных туалетов
	№
п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	
	
	1-ая очередь
	Расч. срок

	1.
	Стационарные общественные туалеты
	1
	1

	2.
	Переносные биотуалеты
	1
	1


Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается на реконструируемую усовершенствованную свалку-полигон ТБО, расположенную в северозападной направлении на расстоянии 1000 м от села. На полигон ТБО вывозятся: домовые отходы и отходы учреждений, твердые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являются пищевыми конфискатами, подлежащими уничтожению в порядке, установленном законодательством. На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для уничтожения мелких трупов животных.
В соответствии с требованиями СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны твердых бытовых отходов» строительство полигона  должно осуществляться с  учетом комплекса природоохранительных сооружений, обеспечивающих. гидроизоляцию полигона для защиты от загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также мероприятия по защите атмосферного воздуха. 
Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2013 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано. 
Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.
Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
9.3. Электроснабжение
[bookmark: _Hlk229737847][bookmark: _Toc204684754][bookmark: _Toc217376525][bookmark: _Toc229737526]В настоящее время электроснабжение села Шалдай Павлодарской области осуществляется централизовано от сетей, находящихся на балансе АО «ПРЭК» Щербактинский РЭС, от ПС 35/10кВ «Чалдай». На электроподстанции действуют 2 трансформатора мощностью 2х1000 кВА,  максимальная электрическая нагрузка ПС 14,69 МВт.
Дальнейшее распределение электрической энергии по селу осуществляется от подстанций через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по воздушным линиям 10 кВ. 

Данные предоставленные АО «ПРЭК» Щербактинский РЭС»

1. Перечень питающих подстанции ПС 35-10кВ, количество и мощность трансформаторов, загрузку ПС в МВт
	№ п/п
	Наименование 
	Наименование населенного пункта
	Год ввода
	количество трансформаторов, шт
	Марка,тип трансформатора
	Мощность кВА
	Нагрузка МВт max
	техническое состояние

	1
	ПС Чалдай 35/10
	с.Шалдай
	1973
	2
	ТМ 
	1000
	14,69
	удовл

	
	
	
	
	
	ТМ 
	1000
	0
	



1. Информация по существующему состоянию электроснабжения села 
	№ п/п
	Наименование 
	Год ввода
	Протяженность                                                                                                                                                     км
	Марка провода,сечение
	техническое состояние

	1
	ВЛ-10кВ  Ф №2 ПС Чалдай  35/10
	1978
	3,0671
	АС-35
	удовл.

	2
	ВЛ-10кВ  Ф №3 ПС Чалдай 35/10
	1973
	2,8924
	ПС-25,АС-35
	удовл.



1. Количество комплектные трансформаторные пункты (КТП)-10/0,4кВ

	№ п/п
	Наименование 
	Год ввода
	Класс напряжения
	Марка,тип трансформатора
	Мощность трансформатора
	Нагрузка МВт max
	техническое состояние

	1
	КТП-1/160кВА Ф-2  ПС Чалдай
	1969
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,18
	удовл

	2
	КТП-12/100кВА Ф-13 ПС Чалдай 
	1974
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,42
	удовл

	3
	КТП-16/63кВА Ф-2 ПС Чалдай
	1974
	10/0,4 кВ
	ТМ-63/10
	63
	0,62
	удовл

	4
	КТП- 2/100кВА Ф-2  ПС Чалдай
	1974
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,67
	удовл

	5
	КТП-3/160кВА Ф- 2 ПС Чалдай
	1972
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,24
	удовл

	6
	КТП-4/100кВА Ф-3  ПС Чалдай
	1973
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,25
	удовл

	7
	КТП-5/400кВА Ф- 3 ПС Чалдай
	1970
	10/0,4 кВ
	ТМ-400/10
	400
	0,53
	удовл

	8
	КТП-7/63кВА Ф-3 ПС Чалдай
	1972
	10/0,4 кВ
	ТМ-63/10
	63
	0,44
	удовл

	9
	КТП-27/100кВА Ф-3  ПС Чалдай
	1972
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,3
	удовл

	10
	КТП-8/160кВА Ф-3 ПС Чалдай
	1972
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,2
	удовл

	11
	КТП-9/100кВА Ф-13 ПС Чалдай
	1973
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,86
	удовл

	12
	КТП-10/63кВА Ф-13 ПС Чалдай
	1974
	10/0,4 кВ
	ТМ-63/10
	63
	0,38
	удовл

	13
	КТП-11/160кВА Ф-13 ПС Чалдай
	1973
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,55
	удовл

	14
	КТП-13/250кВА Ф-13 ПС Чалдай
	1974
	10/0,4 кВ
	ТМ-250/10
	250
	0,8
	удовл

	15
	КТП-29/40кВА Ф-2 ПС Чалдай
	1973
	10/0,4 кВ
	ТМ-40/10
	40
	0,05
	удовл

	16
	КТП-34/160кВА Ф-13 ПС Чалдай
	1982
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,56
	удовл



Электрические нагрузки. 
При разработке перспективной схемы электроснабжения рассматриваемой территории был произведен подсчет электрических нагрузок с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, наружное освещение и потребление электроэнергии культурно-бытовыми учреждениями и промышленными предприятиями.
 Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющая жилые дома, объекты обслуживания местного значения, наружное освещение - пропорциональна количеству общей жилой площади и фактически может считаться равномерно распределенной. 
Электрическая нагрузка этой группы потребителей подсчитана по удельным нормативным нагрузкам на 1 м² общей площади в соответствии с:
- РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей»;
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок Республики Казахстан), Алматы 2015 г.;
- СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности».
Для существующих зданий приняты удельные расчетные нагрузки по общей площади жилых зданий с плитами на природном газе, для намечаемых к строительству квартир в многоэтажных домах, в индивидуальных домах повышенной комфортности приняты электроплиты. Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты в диапазоне 15÷21,8 Вт/м2 в зависимости от этажности.
Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Указаниями по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-4.04-11-2003.
Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя.
Итоговые данные нагрузок по жилищному и общественному фонду жилью и уличному освещению сведены в таблицу 9.3.1.
9.3.1
Расчет электрических нагрузок по жилищному фонду
	Типы застройки
	Уд. расчетная нагрузка, Вт/м2
	Проектные показатели

	
	
	Население, тыс. чел
	Общая площадь, тыс. м2
	Эл. Нагрузка, МВт

	Исходный год

	Усадебная застройка
	18,4
	1,372
	32,3
	0,59

	Малоэтажный жилой дом
	19,3
	0,072
	1,4
	0,03

	Итого
	 
	 
	 
	0,62

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,12

	Всего
	 
	1,444
	33,7
	0,75

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,58

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	18,4
	1,316
	32,9
	0,61

	Малоэтажный жилой дом
	19,3
	0,159
	3,8
	0,07

	Итого
	 
	 
	 
	0,68

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,14

	Всего
	 
	1,475
	36,7
	0,81

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,63

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	18,4
	1,377
	41,3
	0,76

	Малоэтажный жилой дом
	19,3
	0,151
	3,8
	0,07

	Итого
	 
	 
	 
	0,83

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,17

	Всего
	 
	1,528
	45,1
	1,00

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,77



Результаты расчета электрических нагрузок по общественному фонду приведены в таблице 9.3.2.
Таблица 9.3.2
Расчет электрических нагрузок по общественному фонду
	Наименование обьекта
	Ед. измерения
	Уд. нагрузка
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок 

	
	
	
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	0,46
	50
	0,023
	135
	0,062
	135
	0,062

	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	0,25
	520
	0,130
	520
	0,130
	520
	0,130

	Внешкольные учреждения
	учащиеся
	0,25
	 
	0,000
	 
	0,000
	 
	0,000

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Врачебная амбулатория
	посещений в смену
	0,46
	20
	0,009
	20
	0,009
	20
	0,009

	Психдиспансер
	место
	0,46
	300
	0,138
	300
	0,138
	300
	0,138

	Аптека
	объект
	0,46
	1
	0,000
	1
	0,000
	1
	0,000

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	ФОК
	м2 общей площади
	0,054
	758,2
	0,041
	758,2
	0,041
	758,2
	0,041

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональный досуговый центр
	место
	0,46
	200
	0,092
	200
	0,092
	200
	0,092

	Мечеть
	м2 общей площади
	0,054
	116,5
	0,006
	116,5
	0,006
	116,5
	0,006

	Библиотеки
	читательское место
	0,25
	8
	0,002
	8
	0,002
	8
	0,002

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	0,25
	773,5
	0,193
	773,5
	0,193
	834
	0,209

	Предприятия общественного питания
	 место
	1,04
	20
	0,021
	20
	0,021
	60
	0,062

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	1,5
	0
	0,000
	15
	0,023
	15
	0,023

	Предприятия коммунального обслуживания 

	Бани
	место
	0,46
	5
	0,002
	8
	0,004
	8
	0,004

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые управления

	Отделения связи
	объект
	3,5
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004

	Отделениябанков
	операционная касса
	3,5
	 
	0,000
	 
	0,000
	 
	0,000

	Участковый пункт полиции
	объект
	3,5
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	место
	1,5
	6
	 
	9
	0,014
	9
	0,014

	Итого
	 
	 
	 
	0,665
	 
	0,742
	 
	0,799

	Прочие нагрузки 20%
	 
	 
	 
	0,133
	 
	0,148
	 
	0,160

	Всего
	 
	 
	 
	0,80
	 
	0,89
	 
	0,96

	То же, с Ко
	 
	 
	 
	0,62
	 
	0,69
	 
	0,74


Результаты расчета производственных объектов на проектируемой территории приведены в таблице 9.3.3.
Таблица 9.3.3.
Расчет электрических нагрузок
	Наименование 
	Общая площадь м²
	Электрическая нагрузка, МВт

	
	
	
	

	
	
	
	

	Исходный год
	

	Ветеринарный пункт содержанием скота   (Класс IV - СЗЗ 100 м
	77
	0,004
	

	Пожарная станция
	646
	0,035
	

	Лесопилка (Класс-III, СЗЗ 300 м)
	1159
	0,063
	

	Шишка сушка
	274
	0,015
	

	РГУ «Ертис орманы»
	811
	0,044
	

	Лесничество
	248
	0,013
	

	Итого
	 
	0,173
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,026
	

	Всего
	 
	0,199
	

	Первая очередь
	

	Ветеринарный пункт содержанием скота   (Класс IV - СЗЗ 100 м
	77
	0,004
	

	Пожарная станция
	646
	0,035
	

	Лесопилка (Класс-III, СЗЗ 300 м)
	1159
	0,063
	

	Шишка сушка
	274
	0,015
	

	РГУ «Ертис орманы»
	811
	0,044
	

	Лесничество
	248
	0,013
	

	Лесопитомник
	9827
	0,530
	

	Автомобильная заправочная станция (АЗС)  
	40
	0,002
	

	Итого
	 
	0,706
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,106
	

	Всего
	 
	0,811
	

	Расчетный срок
	

	Ветеринарный пункт содержанием скота   (Класс IV - СЗЗ 100 м
	77
	0,004
	

	Пожарная станция
	646
	0,035
	

	Лесопилка (Класс-III, СЗЗ 300 м)
	1159
	0,063
	

	Шишка сушка
	274
	0,015
	

	РГУ «Ертис орманы»
	811
	0,044
	

	Лесничество
	248
	0,013
	

	Лесопитомник
	9827
	0,530
	

	Автомобильная заправочная станция (АЗС)  
	40
	0,002
	

	Итого
	 
	0,706
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,106
	

	Всего
	 
	0,811
	



Суммарная коммунально-бытовая нагрузка по жилищному и общественному фондам и производственным объектам приведена в таблице 9.3.4. 
Таблица 9.3.4
	Наименование
	Электрическая нагрузка на первую очередь
	Электрическая нагрузка на первую очередь
	Электрическая нагрузка на расчетный срок

	Жилищный фонд Осветительно-бытовое потребление, МВт
	0,75
	0,81
	1,00

	То же, с Ко
	0,58
	0,63
	0,77

	Общественный фонд, МВт
	0,80
	0,89
	0,96

	То же, с Ко 
	0,62
	0,69
	0,74

	Производственные объекты
	0,199
	0,811
	0,811

	То же, с Ко
	0,153
	0,624
	0,624

	Всего, МВт 
	1,743
	2,516
	2,770

	То же, с (Ко) 
	1,34
	1,94
	2,136



Проектные предложения
Анализ прогнозируемых нагрузок по району электроснабжения показывает устойчивую тенденцию к увеличению нагрузок жилищно-коммунального сектора, а также при своевременном вводе нагрузок объектов культурно-бытового сектора. 
[bookmark: _Hlk179721785][bookmark: _Hlk179721771][bookmark: _Hlk179720491]Электроснабжение намечаемых объектов проектируемой территории с. Шалдай предлагается осуществить от электроподстанции ПС 35/10 кВ «Чалдай».
В связи с ростом нагрузок на первую очередь и расчетный срок, для их покрытия необходимо произвести: 
- строительство новых и расширение существующих потребительских трансформаторных подстанций – на 1 очередь – 4 ТП по 0,63 МВА; 
на расчетный срок -1 ТП по 0,25 МВА; 
В связи с ростом нагрузок для жилой зоны на первую очередь и расчётный срок предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа. Для административной и общественной застройки предусматриваются подстанции, расположенные ближе к центрам нагрузок и расположенные в отдельно стоящих или встроенных помещениях. 
Кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации) размещаются в полосе между красной линией и линией застройки (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).
Расстояния по горизонтали от кабельных сетей до зданий и сооружений принято в проекте по СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*.  Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами. Согласно п. 7.1.15 ПУЭ РК в жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Для административной и общественной застройки рекомендуются одно трансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, в зависимости от конкретного проекта здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям.
Схема электроснабжения села разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:
- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей;
- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
При размещении отдельно стоящих ТП расстояния от них до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).  
К установке принимаются ТП в металлическом, кирпичном, панельном или блочном исполнении с двумя трансформаторами по действующим типовым проекта. Для обеспечения надежности электроснабжения при аварийных ситуациях трансформаторы должны быть загружены не более чем на 70-75% их номинальной мощности.
Сети низкого напряжения и уличного освещения
Для электроснабжения села применяются, в основном, воздушные линии. В настоящее время при строительстве воздушных линий напряжением 0,4 кВ.
Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время.  Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль за состоянием освещения.  предпочтение отдается самонесущим изолированным линиям (ВЛИ). 
Преимуществами использования ВЛИ являются:
1. Высокая надежность в обеспечении электрической энергией.
1. Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.
1. Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей.
1. Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В неизолированных проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
1. Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.
1. Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; трудность утилизации СИП делает бессмысленной кражу самого провода.
1. Улучшение общей эстетики и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.
1. Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Недостатком является незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС, но это компенсируется снижением эксплутационных затрат.
Для распределительных линий жилых кварталов линии 0,4 кВ необходимо выполнять воздушными с применением самонесущих изолированных проводов (СИП). Типовые опоры 0,4 кВ высотой 8,5 метров позволяют размещать на них СИПы, светильники и сети освещения дорог, а также линии связи.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузок, защиту от коротких замыканий и учет расхода электроэнергии. Проектом предусматривается освещение всех существующих магистральных дорог, а также всех вновь пробиваемых автомагистралей. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах - односторонняя.
Для освещения пешеходных дорожек в парках и скверах, административно-культурных центрах проектом рекомендуется применять современные светильники с фотопанелями, вырабатывающими в дневное время электроэнергию, аккумулирующуюся во встроенных в опоры аккумуляторах, и использующими ее в темное время суток.
Устройства уличного освещения следует оборудовать централизованным дистанционным управлением, при этом в пункте управления должен быть предусмотрен контроль состоянии освещения.
Устройство автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику).
Для освещения автодорог внутри жилого массива светильники рекомендуется устанавливать на опорах воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.
Энергоэффективность и энергосбережение. 
11 июня 2014 года совместно с Всемирным Банком был начат проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане».  
И на 2022 год в результате сильного роста экономики РК в стране возник дефицит по выработке электроэнергии. Для энергосбережения, чтобы электроэнергия не терялась, проектом рекомендуются проводить энергосберегающие мероприятия. Применять современные возобновляемые виды энергии (солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, биогаз, ветряные электростанции), что снизит нагрузку на электрические сети, уменьшит расходы по электроснабжению потребителей. 
Благодаря этим мероприятиям будет тратиться меньше ресурсов: угля, электричества, газа. За счет этого сократится и количество выбросов в атмосферу.
Охранная зона объектов электрических сетей
При проектировании и строительстве электрических сетей на проектируемой территории ПДП требуется соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года №1509.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
1. Вдоль воздушных ЛЭП — в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при условии неподвижного их положения на расстояние: 
- для воздушных линий напряжением 35 кВ - 15 м;
- для воздушных линий напряжением 10 кВ - 10 м;
2. Вдоль подземных кабельных ЛЭП — в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м;
3. По периметру трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и устройств — на расстоянии 3 метров от ограждения или сооружения;

[bookmark: _Toc222209001][bookmark: _Hlk154590689]9.4. Слаботочные устройства
Современное состояние
В настоящее время сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в селе Шалдай обеспечена беспроводной сетью связи (CDMA, телефония).
 Обслуживанием линий связи занимается АО «Казахтелеком».

Проектные предложения
Расчет требуемого количества устанавливаемых аппаратов производится согласно рекомендаций: 
СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»;  
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»; 
 СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».  
Расчетные данные потребности в телефонных номерах сведены в таблицу 9.4.1
Таблица 9.4.1
	Наименование 
жилого образования
	Количество
	

Примечания



	
	Население
чел
	Телефонов на конец периода
(номеров)
	

	1
	2
	3
	4

	Первая очередь
в том числе:
	1475
	369
	тел. плотность: 25 номера на 100 чел.

	Квартирный сектор
	
	295
	

	Хозяйственный сектор
	
	74
	

	Расчетный срок
в том числе:
	1528
	382
	тел. плотность: 25 номера на 100 чел.

	Квартирный сектор
	
	306
	

	Хозяйственный сектор
	
	82
	



Главными особенностями сетей телекоммуникаций являются их стремительное развитие и постоянные изменения технологий. В связи с планируемым переходом государств к цифровой экономике в общемировом масштабе, особое внимание уделяется повсеместному внедрению услуг связи как на основе оптических и проводных технологий, так и на основе беспроводных и спутниковых технологий. Совершенствование инфраструктуры идет по пути миграции на пакетные технологии: перевод сетей доступа на технологии FTTH, БШПД, вследствие чего происходит модернизация сетевой инфраструктуры.
 Таким образом, строительство сетей телекоммуникаций необходимо осуществлять исключительно по технологии FTTH с применением оборудования GPON (с оптическим узлом OLT) и с возможностью перехода в будущем к услугам XGPON. Построение сетей оптического доступа с применением технологий FTTH является наиболее эффективным и перспективным методом, так как обеспечит предоставление всего спектра современных услуг TriplePlay наилучшего качества. 
Принятые технические решения при разработке проектов по построению бесперебойной и эффективной сети телекоммуникаций должны обеспечивать оптимальные условия строительства и эксплуатации волоконно-оптической сети GPON. И необходимо учитывать, что окончательные решения по строительству сети, выбору технологий, оборудования и систем построения, а также маршруты прохождения кабельных линий связи должны приниматься с учетом требований времени на период разработки.
 Проектирование должно осуществляться: 
− с учетом концентрации абонентов и перспективы застройки жилых и административных кварталов на срок не менее 3 лет; 
− оптимальной привязки проектируемой сети к сетевым узлам.
Строительство сетей телекоммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Развитие инфраструктуры мобильной связи. 
В данном малом населенным пункте имеется мобильный оператор Билайн. Необходимо развитие и других мобильных операторов как Ксел и Теле-2 путем установки сотовых антенн данных операторов. Для чего нужна услуги мобильной связи для села, это, во-первых, доступность в любой точке района, во-вторых, для сельчан нужен интернет. Интернет дает более экономичный вариант связи в масштабе государства, и международной связи с помощью мессенджеров.  
Связь и коммуникация: Мобильная связь позволяет жителям отдаленных сел поддерживать связь с родственниками, друзьями и коллегами, что особенно важно в условиях удаленности.  
Доступ к информации: С помощью мобильной связи жители могут получать актуальную информацию о погоде, новостях, медицинских услугах и других важных аспектах жизни.  
Экономические возможности: Мобильная связь способствует развитию бизнеса, позволяя местным предпринимателям общаться с клиентами и поставщиками, а также участвовать в онлайн-торговле.  
Образование: Доступ к мобильной связи открывает возможности для дистанционного обучения, что особенно актуально для детей и молодежи в отдаленных районах.  
Медицинские услуги: Мобильная связь позволяет организовать телемедицину, что дает возможность жителям получать консультации врачей, не выезжая из села.  
Экстренные службы: Наличие мобильной связи обеспечивает возможность быстрого обращения за помощью в экстренных ситуациях, что может спасти жизни.
 Таким образом, мобильная связь является важным инструментом для улучшения качества жизни и развития отдаленных сел Казахстана.

[bookmark: _Toc222209002]9.5. Теплоснабжение
Раздел «Теплоснабжение» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», пособием к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий» и другими действующими нормативными документами. 
Современное состояние 
В настоящее время теплоснабжение села Шалдай имеет весьма неупорядоченный, локальный характер. 
Отопление жилого фонда осуществляется, в основном, от индивидуальных печных установок, которые работают на твердом топливе (уголь, дрова) и резервный источник - электричество.   
В качестве топлива для котельных установок и в отопительных печах жилищного фонда используется твердое топливо, мазут, печное топливо и резервное - электрические котлы. 
Климатические параметры.
Климатические параметры: в холодное время в соответствии СП РК 2.04- 01-2017 «Строительная климатология» параметр А – 22,0 и параметр Б – 40,1 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.1 Климатические параметры холодного периода года.
Климатические параметры: в тёплое время в соответствии СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» параметр А + 26,3 в теплое время года и параметр Б +29,4 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.2 Климатические параметры теплого периода года.  
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет в Павлодарской области – -34,6. 
Продолжительность отопительного периода с 2 октября по 25 апреля, т.е. nо = 205 дней.  

 Проектные предложения 
Теплопотребление.   Оценка потребности в теплоэнергии жилищно-коммунального сектора (ЖКС) выполнена на основании предложений по сохранению существующей застройки, размещению массивов и объектов нового жилищно-гражданского строительства и общественной застройки, а также динамике численности населения. 
«Программой развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.0401999 г., в качестве основного критерия применения систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения принять показатель теплоплотности: 
- при теплоплотности 0,3 Гкал/ч на 1 га и выше должна сохраняться, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения; 
- при теплоплотности менее 0,3 Гкал/ч на 1 га целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением современных автономных высококачественных систем отопления заводского изготовления (АСО). 
Расчетная тепловая нагрузка с. Шалдай выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительсвто. Планировка и застройка городских сельских населенных пунктов», по приложению И.
Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию жилых зданий с. Шалдай представлены в таблице 9.5.1.
 Таблица 9.5.1
Теплопотребление жилых зданий с. Шалдай
	Типы застройки
	Жилищный фонд,
тыс.м2
	Население, 
тыс.чел.
	Расход теплоты,  Гкал /ч

	
	
	
	На отопление
	на 
горячее водоснабжение
	Всего

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	32,9
	1,316
	2,6
	0,461
	3,1

	Малоэтажная застройка (2-3)
	3,8
	0,159
	0,3
	0,053
	0,4

	Общественные здания
	 
	 
	1,51
	0,01
	1,5

	Итого
	36,7
	1,475
	4,41
	0,521
	4,9

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	41,3
	1,377
	3,3
	0,578
	3,8

	Малоэтажная застройка (2-3)
	3,8
	0,151
	0,3
	0,053
	0,4

	Общественные здания
	 
	 
	1,85
	0,01
	1,9

	Итого
	45,1
	1,528
	5,42
	0,640
	6,1



[bookmark: _Hlk222228014]Проектом предлагается установка автономной системы отопления (АСО) для отопления общественных зданий и индивидуальные отопительные печи для отопления частного сектора.
Котельные в встроенных помещениях будут отапливаться в основном на угле, резервный можно использовать – печное или дизельное топливо.
При выборе источника автономного теплоснабжения необходимо учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это зона расположения объекта теплоснабжения, на который надо подать тепло (отдельное здание или группа зданий).

[bookmark: _Toc222209003]9.6. Газоснабжение
Современное состояние
В настоящее время газоснабжения села Шалдай осуществляется за счет использования сжиженного углеводородного газа СУГ). Централизованного газоснабжения в населенном пункте нет.
Основное направление использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) - сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.
В с. Шалдай газ используется в индивидуальных баллонах для бытовых нужд. Жители села приобретают газовые баллоны у частных предпринимателей зарегистрированных в г. Павлодар Павлодарской области
Проектные предложения
Расход газа для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует принимать согласно СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» по таблице 13.
*Удельная теплота сгорания СУГ = 10800 ккал/кг
Годовые потребности сжиженного газа потребителей по проектным периодам приведены в таблице 9.6.1
Таблица 9.6.1
	Наименование потребителей и назначение расходуемого газа
	Норма расхода газа, тыс.ккал/год на чел.
	Количество населения, чел.
	Расход СУГ, тонна/год

	Исходный год

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1444
	140,39

	Итого
	 
	1444
	140,39

	Первая очередь

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1475
	143,40

	Итого
	 
	1475
	143,40

	Расчетный срок

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1528
	148,56

	Итого
	 
	1528
	148,56



На расчетный срок проектом предлагается система обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов потребляемого газа до нормативного уровня. 
Применение СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительный слой и водные ресурсы.
Помещения с установленными газовыми плитами должны иметь вытяжную вентиляцию.
В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий.
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	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок *

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Площадь земель населенного пункта, всего
	тыс. га
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	
	
	

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	
	
	

	1.1.1.3
	застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	-//-
	
	
	

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	
	
	

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	
	
	

	1.1.4
	 особо охраняемых природных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	
	
	

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	
	
	

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	
	
	

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	
	
	

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	
	
	

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	
	
	

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	
	
	

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	
	
	

	1.1.8
	резервные
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	
	
	

	
	скотомогильники
	-//-
	
	
	

	
	очистные сооружения
	-//-
	
	
	

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	
	
	

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	
	
	

	2
	Население
	 
	
	
	

	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
	тыс.чел.
	1,444
	1,475
	1,528

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	2.1.1
	собственно, населенный пункт
	-//-
	1,444
	1,475
	1,528

	2.2
	Плотность населения
	 чел/га
	
	
	

	2.3
	Показатели миграции населения:
	-
	
	
	

	2.3.1
	прирост
	-//-
	
	
	

	2.3.2
	убыль
	-//-
	
	
	

	2.4
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	
	
	

	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,351/24,3
	0,348/23,6
	0,469/30,7

	2.4.2
	население в трудоспособном возрасте
	-//-
	0,797/55,2
	0,844/57,2
	0,799/52,3

	2.4.3
	население старше трудоспособного возраста
	-//-
	0,296/20,5
	0,283/19,2
	0,260/17

	3
	Жилищное строительство
	 
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2 общей площади
	33,8
	36,7
	45,1

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	1,4
	3,8
	3,8

	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	32,4
	32,9
	41,3

	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	
	
	33,8
	36,7

	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	33,8
	36,7
	45,1

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	1,4
	3,8
	3,8

	
	из них в застройке:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	32,4
	32,9
	41,3

	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади
	-
	2,9
	11,3

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	-
	2,3
	2,3

	
	из них:
	 
	
	
	

	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	-
	0,6
	9,0

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	м2/чел.
	23,4
	24,9
	29,5

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	 
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	50
	135
	135

	4.1.1
	новое строительство
	мест
	
	85
	-

	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	520
	520
	520

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	
	-
	-

	4.3
	Медицинские организации
	посещение в смену
	25
	25
	25

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	200
	200
	200

	4.5
	Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки
	Ед/га
	1,6
	1,6
	1,6

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	773,5
	773,5
	834,0

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	20
	20
	60

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	-
	15
	15

	5
	Транспортное обеспечение
	 
	
	
	

	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	20,1
	20,1
	20,1

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	2,8
	2,8
	2,8

	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	
	
	

	5.1.2.1
	основная
	-//-
	4,0
	4,0
	4,0

	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	13,3
	13,3
	13,3

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	 
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	 
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс.м3/сут.
	0,060
	0,348
	0,361

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,060
	0,207
	0,214

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	0,041
	0,043

	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	59
	140
	140

	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	59
	140
	140

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	0,105
	0,348
	0,361

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	0,105
	0,348
	0,361

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	
	
	
	

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	39,6
	46,6

	56,6


	6.2
	Водоотведение
	 
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	
	0,217
	0,225

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	
	0,207
	0,214

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	
	0,010
	0,011

	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	
	140
	140

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	15,0
	22,0

	6.3
	Электроснабжение:
	 
	
	
	

	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	
	
	

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.3
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.4
	Теплоснабжение
	 
	
	
	

	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	
	          4,9   
	6,1

	6.4.2
	Потребление на отопление, всего в том числе:
	Гкал/ч
	
	4,41
	5,42

	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	2,9
	3,6

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	1,51
	1,85

	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	
	0,521
	0,640

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	0,514
	0,631

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	0,01
	0,01

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.5
	Газоснабжение
	 
	
	
	

	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3/год
	
	
	

	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	233,98
	239,00
	247,59

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.6
	Телефонизация
	 
	
	
	

	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	тыс. единиц
	
	369
	382

	7
	Инженерная подготовка территории
	 
	
	
	

	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	
	5,04
	5,04

	7.2
	Защита территории от затопления:
	 
	
	
	

	7.2.1
	площадь
	га
	
	
	

	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	
	
	

	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	
	
	

	7.4
	Берегоукрепление
	км
	
	
	

	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	
	
	

	8.
	Охрана окружающей среды
	 
	
	
	

	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	
	
	

	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	
	
	

	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	тыс. м3/сут
	
	
	

	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	га
	
	
	

	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс.т
	
	
	

	8.6
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	
	
	

	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	
	
	

	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	
	
	

	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	
	
	

	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	Количество депо, единиц
	
	1x2
	1x2



*итоговые показатели по всему гененеральному плану
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