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[bookmark: _Toc236975629]ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk119590317]Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Галкино Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка выполнена фирмой ТОО «Қолдау» на основании договора №1 от 6 января 2025 года с ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области».
Основной целью разработки Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Галкино Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка является создание комфортной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон с учетом, включаемых в перспективные границы села дополнительных территорий. 
Объем и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с утвержденным техническим заданием к договору и с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» (СН РК 3.01-00-2011).
Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июня 2001г. №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью в Республике Казахстан», СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-11-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и другими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан».
В данном проекте приняты следующие проектные периоды:
Исходный год – 1 января 2025 года;
Первая очередь – 2031 год;
Расчётный срок – 2045 год;

Перед началом работ авторами проекта был выполнен сбор исходных данных, проведено натурное обследование территории села, получены необходимые исходные материалы, предоставленные Заказчиком – ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» и службами акимата Павлодарской области. На основе полученных исходных материалов авторской группой выполнен анализ современного использования территории и всех произведенных отводов земельных участков, сделан анализ реализации предыдущего генерального плана села. 
Проект «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Галкино Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка» выполнен с учетом проектных материалов предыдущего генерального плана утвержденного постановлением Акимата Павлодарской области от 04 июня 2009 года № 120/9. 

Согласно Заданию на проектирование утвержденным заказчиком ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» проектируемая территория – 1265 га.

[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc236975630]1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ
[bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc236975631]1.1.Геологическое строение, рельеф и геоморфологические условия
[bookmark: bookmark99]Район исследования расположен на южной части Иртышской синеклизы. В его геологическом строении принимают участие два комплекса пород: комплекс пород палеозойского складчатого фундамента и комплекс рыхлых осадочных пород мезо-кайнозойского возраста.
Непосредственно территорию с.Галкино слагают аллювиальные отложения кулундинской равнины представленные песками разной крупности с прослойками суглинков и супесей перекрытыми с поверхности покровными супесями.
По генетическим признакам выделены следующие комплексы отложений:
–  современные отложения  (Q IV) представлены почвенно-растительным слоем-супесью слабогумусированной;
– эолово-делювиальные отложения  верхнечетвертичного и современного возрастов (v-d Q III - IV);
– аллювиальные отложения неогенового возраста кулундинской свиты  (N2 kl).
В районе получили распространение 2 типа почв - темно-каштановые супесчаные степного типа и дерново-слабоподзолистые. Территория с разнообразной ковыльной и типчаково-ковыльной растительностью, основой которой являются узколистные дерновидные злаки и полыни; ковыли – красный, волосатый и песчаный; тырсек; эбелек; подмаренник; кермек; зопник; типчак; овсец; прутняк; полыни - белая, черная и типчаковая. А также сосновые леса на песчаных дерново-слабоподзолистых почвах.
Рельеф на территории села спокойный, с незначительным уклоном на юго- запад. Абсолютные отметки местности колеблются от 92,0 до 102,0 м. 
[bookmark: _Toc236975632]1.2.Климатические и метеорологические условия
[bookmark: bookmark129]Село Галкино характеризуется резкой континентальностью и сухостью, которая проявляется в небольшом количестве осадков и низкой влажности воздуха. Ветреная погода является характерной чертой местного климата, такая погода держится в 95 % случаев и только в 5 % наблюдаются штили. В зимний период сильные ветры обуславливают снежные бураны и метели; в летние вызывают пыльные бури.
Основная масса осадков выпадает в виде дождей летом.
Наиболее холодный месяц года – январь со среднемесячной температурой
-18,6°; дневные температуры опускаются до -23°-24°, зима длится 5-5,5 месяцев. В очень морозные зимы абсолютные минимумы достигают -48°. По физиологическим критериям Е.М.Ратнера погоды чрезмерного охлаждения,  при которых температура воздуха опускается ниже -35° при скоростях до 25м/сек, регистрируются в Галкино в течение 80 дней за год (с середины декабря до середины первой декады марта).
Оттепели зимой случаются редко и бывают преимущественно в предвесенний период. Заморозки в переходные сезоны года- явление частое, иногда они отмечаются даже летом (кроме июля).
Лето на территории Галкино жаркое и сухое. Самые высокие температуры наблюдаются в июне-июле (среднемесячные значения 19°-21°). Дневные максимумы равны 27-29°. Наиболее жаркий месяц – июль.
Нередко воздух прогревается до 39°. Комфортные погоды начинаются с 10 мая по 10 июня и с 15 августа по 20 октября. В засушливые годы здесь часты засухи. Обычно они случаются один раз в 4 года, но нередко повторяются в
течение 2-3 лет подряд. Годовое количество осадков в Шарбактах не превышает в среднем 250мм. Лишь в отдельные годы может выпадать до 350-380мм. Основное количество осадков выпадает в летние месяцы 100-110мм. За весь холодный период выпадает 60мм.
Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября (в морозные годы в конце октября), а разрушается к середине апреля. Высота снежного покрова невелика 14-15см. Наибольшая глубина залегания снежного покрова и сильные морозы зимой способствуют промерзанию почвы до глубины 200мм, а иногда 300мм.
Ветровая деятельность в Шарбактах хорошо развита. В холодное полугодие преобладают юго-западные ветры, среднемесячные скорости которых превышают 5 м/сек. Особенно усиливается ветер в апреле-мае и октябре-ноябре при перестройке циркуляционных процессов. В течение всего года отмечаются сильные ветры, скорость которых превышает, 15м/сек.
метеорологические характеристики за 2024г. по данным наблюдения на МС Шарбакты 
Таблица 1.2.1
	Наименование характеристик
	Величина

	Средняя годовая температура воздуха, ˚С
	4,1

	Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	22,7

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	28,4

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-14,0

	Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-18,7

	Средняя скорость ветра за год, м/с
	4,4

	Средняя скорость ветра, повторяемость превышение которой составляет 5%, м/с
	7

	Количество дней с устойчивым снежным покровом, дни
	145

	Количество осадков за год, мм
	348,8

	Количество дней с жидкими осадками, дни
	108

	Количество дней с твердыми осадками, дни
	70



      Повторяемость ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров %;
Таблица 1.2.2
	Год
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	2024
	7
	11
	9
	9
	10
	20
	22
	12
	1



[bookmark: _Toc236975633]1.2.Гидрографические, гидрологические и гидрогеологические условия
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark147]Гидрографическая сеть участка не развита. Естественных озер в непосредственной близости от проектируемого участка нет. Водотоки в районе отсутствуют. Водная эрозия отсутствует.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием первого от поверхности земли водоносного горизонта грунтового типа приуроченного к пескам разной крупности. Глубина залегания грунтовых вод по данным шахтных колодцев составляет 7,0-8,0м. Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков. Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод составляет ± 0,5 м.
По данным химического анализа следует, что грунтовые воды имеют минерализацию от 0,5 до 6,3 г/дм3. 


[bookmark: _Hlk221090518][bookmark: _Toc236975634]2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ

[bookmark: _Toc154595365]Экономическая база развития села Галкино формируется на основе существующего аграрного потенциала и предусматривает его поэтапную трансформацию в более устойчивую и диверсифицированную структуру хозяйства. Ключевым элементом экономической основы остается сельское хозяйство, прежде всего животноводство, которое обеспечено значительными пастбищными ресурсами и сложившейся производственной базой. При этом растениеводство выполняет вспомогательную функцию, формируя кормовую базу и обеспечивая частичное сырьевое наполнение перерабатывающих производств.
В проектной перспективе развитие экономической базы ориентировано на переход от преимущественно сырьевой модели к модели с более высокой добавленной стоимостью за счет формирования локального перерабатывающего сектора. Создание цехов по переработке мяса и молока, а также развитие кормопроизводства позволит замкнуть производственные цепочки внутри села, повысить эффективность сельскохозяйственного производства и снизить зависимость от внешних рынков. Дополнительным направлением выступает развитие хранения сельскохозяйственной продукции, что обеспечит снижение потерь и повысит устойчивость товарного предложения.
Расширение экономической базы также предусматривает развитие переработки продукции растениеводства и обеспечение населения основными видами продовольствия за счет создания производств макаронных изделий и хлебобулочной продукции. Это позволит частично заместить завозимую продукцию, активизировать внутренний рынок и создать дополнительные рабочие места.
Таким образом, экономическая база развития села Галкино формируется на основе комплексного использования сельскохозяйственных ресурсов, развития переработки и постепенного расширения несельскохозяйственных видов деятельности. Реализация намеченных мероприятий обеспечит рост занятости, повышение доходов населения и формирование устойчивой экономики, способной к дальнейшему развитию и адаптации к изменяющимся экономическим условиям.
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Сельское хозяйство
Животноводство.
По данным таблицы 2.1.1, животноводство в селе Галкино на начало 2025 года характеризуется достаточно высоким уровнем развития и играет определяющую роль в структуре сельской экономики. Общее поголовье скота составляет 8957 голов, что свидетельствует о наличии сформированной производственной базы, устойчивых хозяйственных традиций и значительного потенциала для дальнейшего наращивания объемов сельскохозяйственного производства. Такой масштаб поголовья позволяет рассматривать животноводство не только как источник самообеспечения населения продуктами питания, но и как основу для формирования товарных потоков и развития смежных отраслей.
Структура поголовья отличается выраженной специализацией на разведении мелкого рогатого скота. Численность коз и овец составляет 4909 голов, что формирует наибольшую долю в общем объеме и указывает на адаптацию хозяйств к природно-климатическим условиям территории. Разведение данного вида скота, как правило, требует относительно меньших затрат на содержание и кормовую базу, а также отличается более высокой устойчивостью к сезонным колебаниям, что делает его экономически целесообразным для сельских территорий с ограниченными ресурсами. Преобладание мелкого рогатого скота также может свидетельствовать о ориентации хозяйств на производство мяса и шерсти, что открывает дополнительные возможности для развития перерабатывающих направлений.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 3166 голов, что является значительным показателем и свидетельствует о развитии мясо-молочного направления животноводства. Данный сегмент играет важную роль в обеспечении населения молочной продукцией и мясом, а также формирует основу для развития перерабатывающей промышленности, включая производство молока, мяса и сопутствующей продукции. Наличие существенного количества крупного рогатого скота указывает на потенциал создания устойчивых хозяйств, ориентированных на повышение продуктивности и внедрение современных технологий содержания и кормления.
Численность лошадей в селе составляет 882 головы, что подтверждает сохранение традиционного направления коневодства. В условиях сельской местности лошади продолжают выполнять как хозяйственные функции, так и выступают важным элементом культурного и социального уклада. Кроме того, развитие коневодства может быть связано с производством кумыса и мясной продукции, что также имеет определенный экономический потенциал.
В целом, сложившаяся структура животноводства в селе Галкино характеризуется относительной сбалансированностью и диверсификацией, что снижает риски, связанные с колебаниями рынка и природно-климатическими условиями. Одновременно наблюдается определенный перекос в сторону мелкого рогатого скота, что, с одной стороны, обеспечивает устойчивость отрасли, а с другой - указывает на необходимость дальнейшего развития более капиталоемких направлений, прежде всего крупного рогатого скота, способного обеспечить более высокую добавленную стоимость.
Перспективы развития животноводства в селе напрямую связаны с состоянием кормовой базы, доступностью пастбищных угодий, уровнем механизации и ветеринарного обслуживания. При сохранении текущих тенденций и при условии государственной поддержки возможно постепенное увеличение продуктивности отрасли, развитие кооперационных форм хозяйствования и создание перерабатывающих мощностей на местном уровне. Это позволит повысить экономическую эффективность сельского хозяйства, обеспечить занятость населения и укрепить продовольственную безопасность территории.
Таблица 2.1.1
[bookmark: _Hlk224568086]Поголовье скота в селе на начало 2025 года
	Поголовье скота всего, голов
	Крупный рогатый скот
	Лошади
	Козы и овцы

	8957
	3166
	882
	4909



Растениеводство
Согласно таблице 2.1.2, растениеводство в селе Галкино на начало 2025 года характеризуется сформированным производственным потенциалом и выступает важной составляющей аграрного сектора экономики. Общий объем производства зерновых культур составляет 3674 тонны, что свидетельствует о наличии устойчивой специализации в данном направлении и достаточном уровне освоенности сельскохозяйственных угодий. Зерновое производство традиционно является базой для обеспечения продовольственной безопасности и формирования кормовой базы для животноводства, что особенно важно с учетом значительного поголовья скота в селе.
Объем производства масличных культур составляет 2769 тонн, что также указывает на развитие данного направления и постепенную диверсификацию растениеводства. Масличные культуры, как правило, обладают более высокой рентабельностью по сравнению с зерновыми и ориентированы как на внутреннее потребление, так и на реализацию за пределы населенного пункта. Их наличие в структуре посевных площадей свидетельствует о стремлении хозяйств к повышению экономической эффективности производства и адаптации к рыночным условиям.
Отсутствие производства бахчевых культур отражает определенную ограниченность структуры растениеводства и может быть связано как с природно-климатическими особенностями территории, так и с отсутствием сложившихся традиций или экономической целесообразности их выращивания. Вместе с тем это указывает на наличие потенциального резерва для расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции при благоприятных условиях и наличии спроса.
В целом растениеводство в селе Галкино имеет зерно-масличную направленность с выраженной ориентацией на базовые сельскохозяйственные культуры. Сложившаяся структура обеспечивает устойчивое функционирование аграрного сектора, включая поддержку животноводства за счет собственной кормовой базы. Дальнейшее развитие отрасли может быть связано с повышением урожайности за счет внедрения современных агротехнологий, улучшением структуры посевных площадей и постепенной диверсификацией культур, что позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов и укрепить экономическую устойчивость сельской территории.

Таблица 2.1.2. 
[bookmark: _Hlk224568095]Объем продукции растениеводства на начало 2025 год
	№
	Объём зерна, тонн
	Объём масличных, тонн
	Объем бахчевых, тонн

	1
	3674
	2769
	-



Земельные ресурсы
По представленным данным использование земельных ресурсов в селе Галкино характеризуется значительным территориальным потенциалом и выраженной сельскохозяйственной направленностью. Общая площадь территории составляет 59010,84 га, при этом численность населения - 896 человек, что указывает на относительно низкую плотность расселения и, как следствие, наличие обширных земельных ресурсов, доступных для хозяйственного освоения. Потенциал развития территории оценивается как высокий, что в полной мере подтверждается структурой земельного фонда.
Земли сельскохозяйственного назначения занимают 29962,56 га, что составляет значительную долю от общей площади и свидетельствует о доминирующей роли аграрного сектора в экономике села. В структуре сельхозугодий основную часть занимают пастбища - 19631,02 га, причем практически полностью они представлены естественными пастбищами. Это указывает на благоприятные природные условия для развития животноводства, особенно с учетом ранее выявленного высокого поголовья скота. Значительная площадь пастбищ формирует устойчивую кормовую базу и снижает зависимость хозяйств от заготовки кормов.
Площадь пашни составляет 9757,62 га, однако при этом отмечается низкий средний балл бонитета - 10, что характеризует почвы как малопродуктивные. Отсутствие орошаемых земель дополнительно ограничивает эффективность растениеводства и делает его зависимым от природно-климатических условий. Несмотря на это, наличие значительных площадей пашни позволяет поддерживать базовый уровень производства сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и масличных, однако требует внедрения агротехнических мероприятий для повышения урожайности.
Площади сенокосов и залежных земель занимают сравнительно небольшую долю, что говорит о преимущественной ориентации на пастбищное животноводство, а не на заготовку сена. Уровень засоленности почв отсутствует, что является положительным фактором и создает предпосылки для более эффективного использования земель при условии улучшения агротехнологий.
Земли запаса и специального земельного фонда составляют 4323,05 га, из которых значительная часть представлена пастбищами и прочими угодьями. Это формирует дополнительный резерв для расширения сельскохозяйственного использования или перераспределения земель в перспективе. Прочие земли занимают 5352,86 га и включают территории несельскохозяйственного назначения, что отражает наличие инфраструктурных и природоохранных элементов в структуре территории.
Отсутствие ирригационных систем является одним из ключевых ограничивающих факторов развития растениеводства, так как не позволяет эффективно использовать пашню и снижает устойчивость сельского хозяйства к засушливым условиям. Общая посевная площадь составляет 7014,2 га, что меньше общей площади пашни, и это свидетельствует о неполной вовлеченности земель в сельскохозяйственный оборот, что может быть связано с низким качеством почв или экономическими ограничениями.
В целом использование земельных ресурсов в селе Галкино можно охарактеризовать как ориентированное преимущественно на экстенсивное развитие животноводства с ограниченным, но устойчивым растениеводческим сектором. Наличие значительных площадей пастбищ и резервных земель создает предпосылки для дальнейшего развития, однако повышение эффективности использования территории требует улучшения качества почв, внедрения современных агротехнологий и, в перспективе, развития систем орошения.

Оптовая и розничная торговля
Сфера оптовой и розничной торговли в селе Галкино на современном этапе находится на начальном уровне развития и носит преимущественно локальный характер. По имеющимся данным, в населенном пункте функционируют два магазина, что соответствует небольшому масштабу села и численности населения, однако одновременно указывает на ограниченность торговой инфраструктуры и невысокую степень ее диверсификации.
Действующие торговые объекты ориентированы, прежде всего, на обеспечение повседневных потребностей населения в товарах первой необходимости, включая продукты питания и базовые непродовольственные товары. При этом отсутствие развитой сети специализированных магазинов и объектов оптовой торговли свидетельствует о слабой интеграции села в более широкие товарные цепочки и зависимости от поставок из внешних населенных пунктов. Это ограничивает ассортимент продукции и может влиять на уровень цен и качество обслуживания.
С учетом сельскохозяйственной специализации территории, в частности развитого животноводства и растениеводства, наблюдается потенциал для формирования элементов локального товарооборота, включая реализацию собственной продукции. Однако на текущий момент торговая сфера, вероятно, выполняет преимущественно распределительную функцию, не обеспечивая в полной мере переработку и сбыт местной продукции в организованных формах.
Небольшое количество торговых объектов также отражает ограниченный платежеспособный спрос населения, что сдерживает развитие предпринимательства в данной сфере. Вместе с тем наличие даже минимальной торговой сети обеспечивает базовый уровень доступности товаров и формирует основу для дальнейшего развития при росте численности населения или повышении его доходов.
В перспективе развитие сферы торговли в селе Галкино может быть связано с расширением сети розничных объектов, повышением их специализации, а также интеграцией с сельскохозяйственным производством через создание точек сбыта местной продукции. Это позволит повысить уровень обеспеченности населения товарами, сократить зависимость от внешних поставок и усилить экономическую устойчивость сельской территории.

Образование
Сфера образования в селе Галкино представлена одной общеобразовательной школой и мини-центром при ней, что соответствует масштабу населенного пункта и численности населения. Основным образовательным учреждением является Галкинская средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 620 мест. При этом в школе работает 34 преподавателя, что обеспечивает благоприятное соотношение педагогического состава и обучающихся и создает условия для более индивидуализированного подхода в образовательном процессе.
Здание школы введено в эксплуатацию в 1984 году, выполнено из железобетонных плит и кирпича и на текущий момент признано пригодным для дальнейшей эксплуатации. Это указывает на удовлетворительное техническое состояние объекта и отсутствие необходимости в срочных капитальных вложениях, однако с учетом срока эксплуатации можно предполагать необходимость проведения плановых мероприятий по модернизации и обновлению материально-технической базы в среднесрочной перспективе.
Дошкольное образование представлено мини-центром «Айголек», функционирующим при Галкинской СОШ. Учреждение рассчитано на 30 мест. Наличие мини-центра на базе школы способствует формированию непрерывной образовательной среды и повышает доступность дошкольного воспитания для населения. При этом кадровое обеспечение учреждения представлено двумя педагогами, что соответствует текущему уровню наполняемости.
В целом система образования в селе Галкино характеризуется наличием базовой инфраструктуры, способной полностью обеспечить потребности населения в образовательных услугах. Существенный резерв вместимости школы указывает на демографические особенности, в частности на относительно невысокую численность детей школьного возраста, что типично для сельских территорий. Это создает как определенные ограничения с точки зрения эффективности использования инфраструктуры, так и возможности для дальнейшего развития, включая привлечение учащихся из близлежащих населенных пунктов или расширение спектра образовательных услуг.
Перспективы развития образовательной сферы в селе связаны с повышением качества образовательного процесса, модернизацией материально-технической базы и адаптацией инфраструктуры к современным требованиям. Важным направлением также может стать более эффективное использование имеющихся мощностей, что позволит повысить устойчивость системы образования и ее роль в социально-экономическом развитии территории.

Здравоохранения
По представленным данным система здравоохранения в селе Галкино характеризуется ограниченной, но функционально достаточной для сельского населенного пункта инфраструктурой. Основным медицинским объектом является Врачебная амбулатория, расположенная в селе, которая находится в государственной форме собственности и рассчитана на 20 посещений в смену. Медицинское обслуживание обеспечивается персоналом в составе врача общей практики и четырех представителей среднего медицинского персонала, что соответствует базовому уровню оказания первичной медико-санитарной помощи.
Фактическое состояние учреждения оценивается как пригодное для эксплуатации, что свидетельствует об удовлетворительном техническом состоянии здания и возможности дальнейшего использования без необходимости срочных капитальных вмешательств. При этом отсутствие стационарных медицинских учреждений, станций скорой медицинской помощи, аптечных пунктов и частных медицинских организаций указывает на узкую специализацию существующей системы здравоохранения, ориентированной преимущественно на амбулаторный прием и оказание первичной помощи.
С учетом численности населения села действующая поликлиника в целом обеспечивает базовую доступность медицинских услуг, однако ее пропускная способность и ограниченный кадровый состав могут создавать определенные ограничения при увеличении нагрузки или возникновении потребности в специализированной помощи. В таких условиях население, вероятно, вынуждено обращаться в более крупные населенные пункты для получения расширенного спектра медицинских услуг, включая диагностику, стационарное лечение и экстренную помощь.
В целом развитие сферы здравоохранения в селе Галкино можно охарактеризовать как соответствующее минимальным нормативным требованиям для сельских территорий, однако имеющее потенциал для дальнейшего совершенствования. Перспективы развития связаны с укреплением материально-технической базы, расширением перечня оказываемых услуг и повышением кадрового обеспечения, что позволит повысить качество и доступность медицинской помощи и снизить зависимость населения от внешних медицинских центров.
Государственное управление и оборона
Сфера государственного управления в селе Галкино имеет базовую, но устойчиво функционирующую структуру, представленную государственным учреждением - аппаратом акима Галкинского сельского округа, который является основным органом местной исполнительной власти. Данный орган обеспечивает организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое сопровождение деятельности акима, а также реализует функции по предоставлению государственных услуг населению и решению вопросов местного значения .
Село Галкино выступает административным центром сельского округа, что повышает его управленческую значимость и концентрирует основные административные функции на данной территории. Наличие аппарата акима свидетельствует о сформированной системе местного самоуправления, которая охватывает ключевые направления, включая социальную сферу, образование, здравоохранение и взаимодействие с населением через механизмы обращений граждан и предоставления государственных услуг.
В целом уровень развития сферы государственного управления в селе можно оценить как соответствующий типичным условиям сельских населенных пунктов, где управленческая система централизована и ориентирована на выполнение базовых административных функций. При этом эффективность управления во многом зависит от взаимодействия с районными и областными структурами, а также от уровня цифровизации государственных услуг, что определяет доступность и качество обслуживания населения.
Туризм, культура и прочие услуги
Сфера туризма, спорта и культуры в селе Галкино представлена базовой, но достаточно развитой для сельской местности инфраструктурой, обеспечивающей удовлетворение социальных и культурных потребностей населения. Ключевым объектом культурной жизни является дом культуры, рассчитанный на 200 мест. Здание введено в эксплуатацию в 1962 году и прошло капитальный ремонт в 2022 году, что свидетельствует о его обновлении и приведении в соответствие с современными требованиями. Это позволяет рассматривать данный объект как основной центр проведения культурно-массовых мероприятий, досуговой деятельности и общественной активности.
Дополняющим элементом культурной инфраструктуры выступает библиотека, которая обеспечивает доступ населения к информационным ресурсам и выполняет просветительскую функцию. Ее наличие способствует поддержанию образовательного уровня населения и формированию культурной среды, особенно в условиях ограниченного доступа к альтернативным источникам информации в сельской местности.
Развитие физической культуры и спорта обеспечивается наличием физкультурно-оздоровительного комплекса, который формирует условия для занятий спортом и укрепления здоровья населения. Данный объект играет важную роль в организации массового спорта, вовлечении молодежи в активный образ жизни и проведении спортивных мероприятий на местном уровне.
В целом сфера туризма, спорта и культуры в селе Галкино находится на уровне, обеспечивающем базовые социальные стандарты и качество жизни населения. При этом туристская функция выражена слабо и носит потенциальный характер, так как отсутствуют специализированные объекты размещения и развитая инфраструктура обслуживания туристов. Вместе с тем наличие обновленного дома культуры, спортивного комплекса и библиотеки создает предпосылки для дальнейшего развития социальной инфраструктуры, а при соответствующем позиционировании территории - и для формирования локальных направлений культурно-событийного и сельского туризма.
Итого
В целом существующее состояние отраслей экономики села Галкино характеризуется аграрной направленностью с доминированием животноводства и устойчивым, но ограниченным развитием растениеводства. Значительные площади пастбищ и высокий уровень поголовья скота формируют прочную основу сельскохозяйственного производства, при этом растениеводство выполняет в большей степени обеспечивающую функцию, формируя кормовую базу. Вместе с тем эффективность использования земельных ресурсов остается сдержанной из-за низкого качества почв и отсутствия орошаемых земель, что ограничивает потенциал роста урожайности.
Несельскохозяйственные отрасли экономики развиты на базовом уровне и ориентированы преимущественно на удовлетворение внутренних потребностей населения. Торговля представлена ограниченным количеством объектов и не обеспечивает полноценного товарного разнообразия, а также слабо связана с реализацией местной продукции. Социальная инфраструктура, включая образование, здравоохранение, культуру и спорт, в целом сформирована и обеспечивает минимально необходимый уровень услуг, однако характеризуется невысокой загрузкой и ограниченными возможностями для расширения функций.
Система государственного управления функционирует стабильно и обеспечивает выполнение ключевых административных задач, концентрируя управление на уровне сельского округа. В то же время экономическая активность вне сельского хозяйства остается низкой, а туристская и сервисная функции развиты слабо и имеют скорее потенциальный характер.
Таким образом, экономика села Галкино носит преимущественно традиционный сельскохозяйственный характер с ограниченной диверсификацией. Основные перспективы развития связаны с повышением эффективности аграрного производства, более полным использованием земельных ресурсов, развитием переработки и расширением несельскохозяйственных видов деятельности, что позволит повысить занятость населения и устойчивость экономики территории.
[bookmark: _Toc236975636]2.2 Проектные предложения отраслей экономики села
[bookmark: _Hlk221629399]Проектные предложения по развитию отраслей экономики села Галкино направлены на углубление сельскохозяйственной специализации, формирование перерабатывающего сектора и повышение уровня экономической самостоятельности территории. Основной акцент сделан на развитии животноводства и создании инфраструктуры, обеспечивающей полный производственный цикл от производства сырья до его переработки и реализации готовой продукции.
В рамках расчетного срока предусматривается развитие хозяйств с содержанием животных мощностью до 50 голов, что позволит увеличить объемы производства продукции животноводства и обеспечить более эффективное использование пастбищных ресурсов. Существенным элементом является создание цеха по приготовлению кормов производительностью до 10 тонн в сутки, реализация которого запланирована на первую очередь. Данный объект позволит укрепить кормовую базу, снизить зависимость от внешних поставок кормов и повысить продуктивность животноводства.
Для обеспечения сохранности и переработки сельскохозяйственной продукции предусматривается строительство складов для хранения фруктов, овощей и картофеля вместимостью 2500-3500 тонн, что создаст условия для снижения потерь продукции и формирования устойчивых товарных запасов. Одновременно в первую очередь планируется развитие перерабатывающих производств, включая цеха по переработке мяса и молока мощностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки. Реализация данных проектов позволит повысить уровень добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции, расширить ассортимент выпускаемой продукции и создать новые рабочие места.
В более долгосрочной перспективе предусмотрено развитие переработки продукции растениеводства, в частности создание производства макаронных изделий, а также мини-пекарни по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий. Данные объекты ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса населения и частичное замещение завозимой продукции, что будет способствовать развитию местного рынка и повышению продовольственной безопасности.
В целом проектные предложения направлены на формирование комплексной и сбалансированной структуры экономики села Галкино, основанной на интеграции сельскохозяйственного производства и переработки. Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить занятость населения, повысить доходность сельского хозяйства и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие территории.

Таблица 2.2.1
Список проектируемых производственных объектов в селе Галкино
	[bookmark: _Hlk215322516]№
	Наименование
	Мощность (ед. измерения)
	Рабочие места, человек
	Общая площадь, м²
	Стадийность

	1
	Хозяйства с содержанием животных
	до 50 голов
	8
	6292,6
	Расчетный срок

	2
	Цех по приготовлению кормов
	10 тонн в сутки
	12
	7440,1
	Первая очередь

	3
	Склады фруктов, овощей, картофеля
	2500-3500 тонн хранения
	6
	5080,5
	Расчетный срок

	4
	Производство по переработке мяса
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	6
	3244,5
	Первая очередь

	5
	Производства по переработке молока
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	4
	2459,1
	Первая очередь

	6
	Производство макаронных изделий
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	6
	4040,1
	Расчетный срок

	7
	Мини-пекарня по производству хлебобулочных и кондитерских изделий
	до 0,2 т/сутки
	2
	555,9
	Расчетный срок
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[bookmark: _Toc236975638]3.1 Население
Анализ существующих демографических процессов
На начало 2025 года по данным акимата села Галкино численность населения села составила 896 человек.
Численности населения за 2020 - 2025 годы приведена в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Численности населения за 2020-2025 г.г.
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения на начало года, человек
	880
	864
	856
	870
	886
	896



Анализ динамики численности населения села Галкино за 2020-2025 годы показывает, что демографические процессы носят неоднородный характер с чередованием фаз снижения и последующего роста. В начальный период с 2020 по 2022 годы наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения с 880 до 856 человек. Снижение составило 24 человека за два года, что может быть обусловлено совокупным влиянием естественной убыли населения и миграционного оттока, характерного для сельских территорий.
Начиная с 2022 года ситуация меняется, и фиксируется положительная динамика численности населения. В 2023 году численность увеличивается до 870 человек, в 2024 году - до 886 человек, а к началу 2025 года достигает 896 человек. Таким образом, за три года прирост составил 40 человек, что свидетельствует о частичном восстановлении демографического потенциала. Рост может быть связан как с улучшением миграционного баланса, так и с относительной стабилизацией естественного движения населения.
В целом за весь рассматриваемый период численность населения увеличилась на 16 человек, что отражает слабоположительную динамику. При этом среднегодовой темп прироста составляет около 0,36%, что указывает на крайне умеренные темпы демографического роста. Подобная динамика свидетельствует о том, что село находится в стадии демографической стабилизации, однако значительного увеличения численности населения пока не наблюдается.
Текущие тенденции указывают на необходимость формирования условий для закрепления населения, включая развитие экономики, создание рабочих мест и повышение качества жизни. Без реализации данных мер существует риск возврата к отрицательной динамике, особенно с учетом типичных для сельских территорий факторов миграционного оттока и старения населения.
Таблица 3.1.2
Расчёт абсолютных и среднегодовых темпов изменения численности населения
	Период
	Население на начало периода
	Население на конец периода
	Абсолютное изменение, чел.
	Темп прироста, %
	Среднегодовой темп, %

	2020-2021
	880
	864
	-16
	-1,82
	-1,82

	2021-2022
	864
	856
	-8
	-0,93
	-0,93

	2022-2023
	856
	870
	14
	1,64
	1,64

	2023-2024
	870
	886
	16
	1,84
	1,84

	2024-2025
	886
	896
	10
	1,13
	1,13

	2020-2025
	880
	896
	16
	1,82
	0,36



Анализ демографических процессов в селе Галкино за 2020-2024 годы показывает, что изменение численности населения происходило под влиянием как естественного движения, так и миграционных факторов, при этом ключевую роль играла именно миграция. В начальный период наблюдается сокращение численности населения, обусловленное отрицательным миграционным сальдо. В 2020 году убыль составила 16 человек, а в 2021 году - 8 человек, несмотря на небольшой положительный естественный прирост. Это свидетельствует о том, что отток населения превышал компенсирующее влияние рождаемости.
Начиная с 2022 года демографическая ситуация стабилизируется и переходит в фазу роста. В этот период фиксируется положительное миграционное сальдо, которое становится основным фактором увеличения численности населения. В 2022 году общий прирост составил 14 человек, в 2023 году - 16 человек, а в 2024 году - 10 человек. При этом естественный прирост на протяжении всего периода остается низким и нестабильным, суммарно составив 7 человек за пять лет, что указывает на ограниченный вклад естественного воспроизводства в демографическое развитие.
Всего за рассматриваемый период число родившихся составило 17 человек, тогда как число умерших - 10 человек, что формирует незначительное положительное естественное движение населения. В то же время миграционные процессы оказали более существенное влияние: несмотря на первоначальный отток, в последующие годы наблюдается приток населения, в результате чего суммарное миграционное сальдо за период стало положительным и составило 9 человек. Общее количество прибывших достигло 89 человек, тогда как число выбывших составило 80 человек.
В целом за пятилетний период численность населения увеличилась на 16 человек, что свидетельствует о переходе от демографического спада к умеренному росту. Таким образом, демографическое развитие села Галкино в большей степени определяется миграционными процессами, тогда как естественный прирост остается второстепенным фактором. Сложившаяся тенденция указывает на необходимость создания условий для закрепления населения и стимулирования рождаемости, что позволит обеспечить более устойчивое демографическое развитие в долгосрочной перспективе.
Таблица 3.1.3
Структура прироста/убыли населения за последние 5 лет
	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Сумма за последние 5 лет

	Численность населения на начало года, человек
	880
	864
	856
	870
	886
	896
	-

	Естественный прирост, человек (Число родившихся - Число умерших)
	0
	1
	5
	1
	0
	-
	7

	Число родившихся, человек
	2
	5
	6
	2
	2
	-
	17

	Число умерших, человек
	2
	4
	1
	1
	2
	-
	10

	Сальдо миграции, человек (Число прибывших - Число убывших)
	-16
	-9
	9
	15
	10
	-
	9

	Прибывшие, человек
	10
	12
	20
	25
	22
	-
	89

	Убывшие, человек
	26
	21
	11
	10
	12
	-
	80

	Общий прирост, человек (Естественный прирост + Сальдо миграции)
	-16
	-8
	14
	16
	10
	-
	16



Прогноз численности населения
Прогноз численности населения села Галкино сформирован на основе анализа сложившихся демографических тенденций и рассчитанных коэффициентов естественного и миграционного прироста. Динамика последних лет показывает переход от снижения численности населения к его стабилизации и последующему умеренному росту, при этом ключевую роль в увеличении численности играет положительное миграционное сальдо. Естественный прирост за рассматриваемый период остается невысоким, но положительным, что свидетельствует о сохранении демографического потенциала на минимально достаточном уровне.
В прогнозном периоде до 2032 года приняты коэффициенты общего прироста на уровне 5,0‰, в том числе естественного - 1,5‰ и миграционного - 3,5‰. Такое соотношение отражает сохранение текущей тенденции, при которой основной вклад в рост населения обеспечивает миграционный приток, обусловленный развитием экономической базы, созданием новых рабочих мест и улучшением условий проживания. Умеренный естественный прирост дополняет данную динамику, обеспечивая постепенное воспроизводство населения. В результате численность населения к концу первой очереди прогнозируется на уровне 929 человек, что соответствует плавному, но устойчивому росту без резких демографических скачков.
На расчетный срок до 2045 года принимается более низкий коэффициент общего прироста - 2,0‰, включая 1,0‰ естественного и 1,0‰ миграционного прироста. Снижение темпов роста обусловлено ограниченными демографическими ресурсами сельской территории, а также вероятным насыщением миграционного потенциала после реализации основных инвестиционных и инфраструктурных проектов. В этих условиях рост населения сохраняется, но приобретает более сбалансированный и инерционный характер. Это позволяет прогнозировать увеличение численности населения до 952 человек к расчетному сроку.
Таким образом, принятые прогнозные значения численности населения отражают реалистичный сценарий демографического развития, основанный на сочетании умеренного естественного прироста и положительного миграционного баланса. Прогноз учитывает как существующие тенденции, так и ожидаемые изменения в экономике и социальной инфраструктуре, что обеспечивает его обоснованность и применимость для технико-экономических расчетов.
	Таблица 3.1.4
Прогнозные значения коэффициентов общего, естественного и миграционного прироста населения
	Период
	Коэффициент общего прироста (‰)
	Коэффициент естественного прироста (‰)
	Коэффициент миграционного прироста (‰)

	2025-2032
	5,0
	1,5
	3,5

	2032-2045
	2,0
	1,0
	1,0



В итоге, проектная численность населения с. Галкино, принятая для технико-экономических расчетов в данном проекте, составит:
- на первую очередь - 929 человек;
- на расчетный срок - 952 человек.
[bookmark: _Toc236975639]3.2 Рынок труда
На основе анализа уже действующих предприятий на территории села и районными показателями структуры занятости населения (количество рабочей силы, занятого населения, безработных и т.д.) публикуемые КС МНЭ РК, в данном проекте рассчитана перспективная структура трудовых ресурсов данного села. Данный трудовой баланс подсчитан с учетом приведенных категорий указанных в методологических пояснениях комитета по статистике МНЭ РК.
Приведенные понятия и определения основаны на стандартах и методологических подходах Международной Организации Труда (МОТ).
Рабочая сила - часть населения в возрасте, установленном для измерения рабочая силы, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность рабочей силы включает занятых во всех видах экономической деятельности и безработных. 
Доля рабочей силы в численности населения - доля численности рабочей силы в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, измеренная в процентах.
Занятое население - все лица в соответствующем возрасте, кто по своему состоянию в течение определенного короткого периода, равного одной неделе, могут быть отнесены к одной из следующих категорий:
а) «наемный (оплачиваемый) работник»;
б) «самозанятый работник».
Лицо, которое в обследуемую неделю было в отпуске (трудовом, без содержания, декретном или по уходу за ребенком) или заболело, также считается занятым, т.к. имеет формальное прикрепление к своей работе.
Уровень занятости населения - доля численности занятых в экономике в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, или в численности экономически активного населения, измеренные в процентах.
Наемные работники - лица, работающие по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме. 
Самостоятельная занятость - это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается как часть дохода).
В соответствии с Международной классификацией по положению в занятии (статуса в занятости) определены следующие группы самостоятельно занятых работников:
К безработным относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям:
а) были без работы (не имели доходного занятия);
б) занимались активно ее поиском; 
в) были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.
В проекте произведены расчеты параметров рынка труда села до расчетного срока, с учетом прироста населения и изменений в экономическом профиле села. Также необходимо отметить, что существующие данные о состояния рынка труда приведены согласно данным мониторинга сельских территорий. Данные о рынке труда села приведены в таблице 3.2.1.
Существующее положение на рынке труда в селе Галкино характеризуется относительно высоким уровнем вовлеченности населения в трудовую деятельность и стабильной структурой занятости. При численности населения 0,896 тыс. человек объем трудовых ресурсов составляет 0,659 тыс. человек, или 73,5% от общей численности, что свидетельствует о достаточно высокой доле трудоспособного населения. Рабочая сила насчитывает 0,501 тыс. человек, из которых занято 0,479 тыс. человек, что обеспечивает высокий уровень занятости - 95,7% от численности рабочей силы. Уровень безработицы остается низким и составляет около 3,3%, что характерно для сельских территорий с ограниченным, но стабильным рынком труда.
Структура занятости отражает особенности сельской экономики, где значительную долю составляет самостоятельно занятое население. На исходный период численность самозанятых достигает 0,303 тыс. человек, что превышает количество работающих по найму, составляющих 0,176 тыс. человек. Это указывает на преобладание индивидуальной трудовой деятельности, в первую очередь в сельском хозяйстве, и ограниченное развитие организованного сектора экономики. При этом доля лиц, не входящих в состав рабочей силы, составляет 24,0% от трудовых ресурсов, что соответствует типичной структуре занятости для сельских населенных пунктов.
В проектной перспективе до 2032 года рынок труда будет развиваться в условиях умеренного роста численности населения и расширения экономической базы. Объем трудовых ресурсов увеличится до 0,703 тыс. человек, а их доля в общей численности населения возрастет до 75,7%, что связано с улучшением возрастной структуры и вовлечением населения в экономическую деятельность. Численность рабочей силы возрастет до 0,522 тыс. человек, при этом занятое население увеличится до 0,498 тыс. человек. Уровень занятости сохранится на высоком уровне, а безработица останется низкой. Существенным изменением станет рост численности работающих по найму до 0,232 тыс. человек при одновременном снижении доли самозанятых до 0,266 тыс. человек, что свидетельствует о постепенном переходе к более организованной структуре занятости за счет развития перерабатывающих производств и сферы услуг.
На расчетный срок до 2045 года рынок труда будет развиваться в условиях стабилизации демографической динамики и дальнейшей структурной трансформации экономики. Объем трудовых ресурсов составит 0,656 тыс. человек, а их доля снизится до 68,9% от общей численности населения, что может быть связано с изменением возрастной структуры. Численность рабочей силы несколько сократится до 0,494 тыс. человек, при этом занятость останется на высоком уровне - 0,471 тыс. человек, а уровень безработицы будет удерживаться на минимальных значениях. Продолжится тенденция роста численности работающих по найму до 0,264 тыс. человек при сокращении самозанятого населения до 0,207 тыс. человек, что отражает дальнейшее развитие формальной экономики и снижение доли неформальной занятости.
В целом развитие рынка труда в селе Галкино будет происходить в направлении повышения уровня организованной занятости, укрепления экономической базы и сохранения низкого уровня безработицы. Реализация проектных мероприятий позволит обеспечить баланс между трудовыми ресурсами и рабочими местами, повысить устойчивость рынка труда и создать условия для долгосрочного социально-экономического развития территории.
Таблица 3.2.1
Прогноз динамики структуры трудовых ресурсов
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Численность населения 
	тыс. чел.
	0,896
	0,929
	0,952

	 
	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	0,659
	0,703
	0,656

	
	
	в % от населения
	73,5
	75,7
	68,9

	1.1
	Рабочая сила
	тыс. чел.
	0,501
	0,522
	0,494

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	76,0
	74,2
	75,3

	 
	В т. ч.:
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Занятое население
	тыс. чел.
	0,479
	0,498
	0,471

	
	
	в % от рабочей силы
	95,7
	95,4
	95,4

	 
	Из них:
	 
	 
	 
	 

	А
	Работающие по найму
	тыс. чел.
	0,176
	0,232
	0,264

	Б
	Самостоятельно занятое население
	тыс. чел.
	0,303
	0,266
	0,207

	1.1.2
	Безработные
	тыс. чел.
	0,017
	0,018
	0,016

	 
	
	в % от рабочей силы
	3,3
	3,4
	3,2

	1.2
	Лица не вошедшие в состав рабочей силы
	тыс. чел.
	0,158
	0,181
	0,162

	 
	
	в % от трудовых ресурсов
	24,0
	25,8
	24,7



На основе сложившиеся ситуации на рынке труда села Галкино и тенденции развития рынка труда в селе до 2045 года были сделаны расчет мест приложений труда с разбивкой на виды экономической деятельности (см. Таблицу 3.2.2).
Таблица 3.2.2
Структура наемных работников села
	Отрасль
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	человек
	в %%
	человек
	в %%
	человек
	в %%

	Сельское хозяйство
	125
	71,0
	125
	53,9
	125
	47,3

	Обрабатывающая промышленность
	-
	-
	22
	9,5
	44
	16,7

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	-
	-
	4
	1,7
	11
	4,2

	Оптовая и розничная торговля
	4
	2,3
	4
	1,7
	7
	2,7

	Административно-управленческий аппарат и государственные органы
	-
	-
	12
	5,2
	12
	4,5

	Образование
	34
	19,3
	50
	21,6
	50
	18,9

	Здравоохранение
	5
	2,8
	7
	3,0
	7
	2,7

	Искусство, развлечение и отдых
	8
	4,5
	8
	3,4
	8
	3,0

	Всего
	176
	100,0
	232
	100,0
	264
	100,0



Существующее положение наемных работников в селе Галкино отражает ярко выраженную аграрную специализацию экономики и ограниченную диверсификацию занятости. Общая численность работающих по найму составляет 176 человек, при этом подавляющая их часть занята в сельском хозяйстве - 125 человек, что соответствует 71,0% всех наемных работников. Это свидетельствует о доминирующей роли аграрного сектора и низком уровне развития альтернативных видов экономической деятельности. Существенную долю занимает сфера образования, где работает 34 человека или 19,3%, что связано с функционированием общеобразовательных учреждений. Остальные отрасли представлены в значительно меньшей степени: в сфере здравоохранения занято 5 человек, в сфере культуры, искусства и отдыха - 8 человек, а в торговле - всего 4 человека. Отсутствие наемных работников в обрабатывающей промышленности, сфере услуг проживания и питания, а также в административно-управленческом секторе указывает на ограниченность экономической структуры и недостаточное развитие сервисной и производственной инфраструктуры.
В проектной перспективе до 2032 года ожидается заметная трансформация структуры наемной занятости, связанная с реализацией новых экономических проектов и развитием социальной инфраструктуры. Общая численность наемных работников увеличится до 232 человек, при этом доля сельского хозяйства снизится до 53,9%, несмотря на сохранение численности занятых на уровне 125 человек. Это связано с появлением новых рабочих мест в других отраслях. Формируется обрабатывающая промышленность, где будет занято 22 человека, а также появляется сфера услуг проживания и питания с численностью 4 человека. Увеличивается занятость в образовании до 50 человек и в здравоохранении до 7 человек, что отражает развитие социальной сферы. Также формируется административно-управленческий сектор с численностью 12 человек. В целом структура занятости становится более сбалансированной, снижается зависимость от сельского хозяйства и формируются новые направления экономической активности.
На расчетный срок до 2045 года процесс диверсификации занятости получает дальнейшее развитие. Общая численность наемных работников увеличивается до 264 человек, при этом доля сельского хозяйства сокращается до 47,3%, хотя численность занятых в отрасли остается стабильной. Значительно возрастает роль обрабатывающей промышленности, где будет занято 44 человека или 16,7%, что свидетельствует о формировании перерабатывающего сектора как одного из ключевых направлений экономики. Продолжается развитие сферы услуг, в том числе увеличивается занятость в сфере проживания и питания до 11 человек. Сохраняется устойчивое положение социальной сферы с неизменной численностью работников образования и здравоохранения, а также стабильной занятостью в сфере культуры и управления.
Таким образом, в долгосрочной перспективе рынок наемного труда в селе Галкино будет характеризоваться постепенным переходом от узкоспециализированной аграрной модели к более диверсифицированной структуре с усилением роли перерабатывающей промышленности и сферы услуг. Это позволит повысить устойчивость экономики, расширить возможности занятости населения и создать условия для более сбалансированного социально-экономического развития территории.

[bookmark: _Toc236975640]4.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
[bookmark: _Toc209267121][bookmark: _Toc236975641]4.1 Жилищный фонд
Существующее положение на рынке жилья в селе Галкино характеризуется сформированным индивидуальным жилищным фондом усадебного типа, который полностью определяет структуру застройки и модель расселения населения. Общая площадь жилищного фонда составляет 24,5 тыс. м², при численности населения 0,896 тыс. человек обеспеченность жильем достигает 27,4 м² на человека. Данный показатель находится на приемлемом уровне для сельской местности и свидетельствует об отсутствии острой нехватки жилья, однако не формирует значительного резерва для повышения качества проживания и демографического роста. Жилищный фонд представлен 247 жилыми домами, что отражает преобладание малоэтажной застройки с низкой плотностью и традиционным укладом проживания. При этом развитие жилищного фонда на исходный период происходит преимущественно в пределах существующей застройки, без активного вовлечения новых территорий, что ограничивает пространственное развитие села.
Ключевой особенностью текущего состояния является стабильность структуры жилищного фонда при относительно невысоких темпах обновления и расширения. Это указывает на сформированность рынка жилья, но одновременно свидетельствует о его инерционности, когда новое строительство осуществляется в ограниченных объемах и не оказывает существенного влияния на качественные параметры жилищной среды. При сохранении таких условий в долгосрочной перспективе возможно возникновение ограничений для привлечения и закрепления населения, особенно с учетом необходимости повышения стандартов комфортности проживания.
В проектный период до 2032 года развитие рынка жилья будет носить более активный характер и ориентировано на постепенное увеличение объемов жилищного строительства. Предусматривается ввод 1,8 тыс. м² жилья, что позволит довести общий жилищный фонд до 26,3 тыс. м². Численность населения увеличится до 0,929 тыс. человек, а обеспеченность жильем возрастет до 28,3 м² на человека. Количество жилых домов достигнет 267 единиц. Существенным изменением становится освоение новых территорий под жилую застройку, где формируется дополнительный жилищный фонд. Это свидетельствует о переходе от исключительно внутреннего развития к расширению границ застройки, что создает условия для пространственного роста и формирования более гибкой структуры расселения.
На расчетный срок до 2045 года предусматривается дальнейшее развитие жилищного строительства с вводом 2,3 тыс. м² жилья. В результате общий жилищный фонд достигнет 28,6 тыс. м², численность населения возрастет до 0,952 тыс. человек, а обеспеченность жильем повысится до 30,0 м² на человека. Количество жилых домов увеличится до 292 единиц. Рост обеспеченности жильем до 30 м² на человека свидетельствует о переходе к более комфортным условиям проживания и соответствует современным нормативным ориентирам. При этом развитие будет происходить как за счет освоения новых территорий, так и за счет более рационального использования существующей застройки, хотя последняя сохраняет относительно стабильные параметры.
В целом рынок жилья в селе Галкино развивается эволюционно, без резких изменений, с сохранением усадебного типа застройки как доминирующей формы. Проектные решения направлены на постепенное наращивание жилищного фонда, повышение обеспеченности жильем и создание условий для демографического роста. Одновременно развитие новых территорий под застройку формирует пространственные резервы и повышает инвестиционную привлекательность села. Таким образом, в перспективе рынок жилья будет характеризоваться умеренными темпами роста, улучшением качественных характеристик и более сбалансированным использованием территориальных ресурсов.

Таблица 4.1.1
Объем существующего жилищного строительства с. Галкино
	№ п.п.
	Типы застройки
	Наличие на исходный год
	Новое строитель-ство за 2025-2032 г.г., тыс.м2
	Наличие на первую очередь
	Новое строитель-ство за 2033-2045 г.г., тыс.м2
	Наличие на расчетный срок

	
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Всего, в т.ч.:
	24,5
	0,896
	27,4
	247
	1,8
	26,3
	0,929
	28,3
	267
	2,3
	28,6
	0,952
	30,0
	292

	1
	Усадебная застройка
	24,5
	0,896
	27,4
	247
	1,8
	26,3
	0,929
	28,3
	267
	2,3
	28,6
	0,952
	30,0
	292

	1.1
	На территории существующей застройки
	24,5
	0,896
	27,4
	247
	
	24,5
	0,857
	28,6
	247
	
	24,5
	0,817
	30,0
	247

	1.2
	На новых территориях
	
	
	
	
	1,8
	1,8
	0,072
	25,0
	20
	2,3
	4,1
	0,135
	30,0
	45



 

[bookmark: _Toc215649808][bookmark: _Toc236975642]4.2 Организация культурно-бытового обслуживания населения
Существующее состояние объектов культурно-бытового обслуживания в селе Галкино в целом соответствует минимальным нормативным требованиям для сельских населенных пунктов, однако характеризуется неравномерностью обеспеченности по отдельным видам услуг. В сфере образования наблюдается достаточный уровень обеспеченности школьными местами при наличии значительного резерва мощности, тогда как дошкольные учреждения обеспечивают лишь часть потребности населения, что указывает на дефицит мест для детей дошкольного возраста. В системе здравоохранения функционирует врачебная амбулатория с нормативной пропускной способностью, полностью покрывающей текущие потребности. Объекты культуры и спорта представлены физкультурно-оздоровительным комплексом, домом культуры и библиотекой, которые обеспечивают базовый уровень услуг и соответствуют нормативам по обеспеченности.
В то же время сфера торговли и бытового обслуживания развита ограниченно. Несмотря на наличие торговых площадей, их объем лишь незначительно превышает нормативные значения, а предприятия общественного питания и бытового обслуживания фактически отсутствуют, что снижает уровень комфортности проживания и вынуждает население обращаться за соответствующими услугами в более крупные населенные пункты. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере коммунального и сервисного обслуживания, где отсутствуют такие объекты, как гостиница, баня, отделение банка, почтовая связь, пожарное депо и другие элементы инфраструктуры, формирующие полноценную среду жизнеобеспечения.
В проектной перспективе развитие объектов культурно-бытового обслуживания направлено на устранение выявленных диспропорций и формирование полноценной социальной и сервисной инфраструктуры. На первую очередь строительства до 2033 года предусмотрено создание ключевых объектов, обеспечивающих базовые потребности населения и повышающих уровень безопасности и доступности услуг. В первую очередь планируется строительство детского дошкольного учреждения, что позволит существенно повысить уровень обеспеченности детей дошкольным образованием. Одновременно предусматривается размещение отделения банка, гостиницы, бани, пожарного депо, отделения почтовой связи, участкового пункта полиции и ветеринарного пункта. Реализация данных мероприятий позволит сформировать базовую инфраструктуру обслуживания, повысить уровень социальной защищенности населения и создать условия для устойчивого функционирования села.
На расчетный срок до 2045 года развитие будет направлено на дальнейшее расширение и качественное совершенствование сферы обслуживания. Планируется увеличение торговых площадей, что обеспечит более широкий ассортимент товаров и повысит уровень торгового обслуживания. Также предусматривается создание предприятий общественного питания и бытового обслуживания, что позволит сформировать полноценную сервисную среду и снизить зависимость населения от внешних центров. Дополнительно планируется развитие гостиничной инфраструктуры, что может способствовать формированию элементов деловой и туристской активности.
В целом проектные решения направлены на поэтапное формирование сбалансированной системы культурно-бытового обслуживания, соответствующей современным нормативам и обеспечивающей повышение качества жизни населения. Реализация намеченных мероприятий позволит устранить существующие дефициты, повысить уровень обеспеченности услугами и создать условия для социально-экономического развития села Галкино.
Таблица 4.2.1
Обеспеченность социальной инфраструктуры с. Галкино
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СП РК
	Обеспеченность, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	30
	48
	62,5

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	620
	167
	371,2

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ВА
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	20
	-
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	м2 общей площади
	80
	752,3 
	71,7
	1049,2

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	 200
	72
	277,8

	Мечеть
	м2 общей площади
	-
	79,9
	-
	-

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	5
	4
	125

	
	читател. место
	4
	10
	4
	250

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	314,4
	268,8
	116,9

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	- 
	36
	-

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	 -
	8
	-

	Предприятия коммунального обслуживания

	Пожарная часть
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	-
	2
	-



Таблица 4.2.2
Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры с. Галкино на первую очередь и на расчетный срок
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СНиП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СНиП
	Новое строительство за 2024-2045 г.г.
	Наличие на начало

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на 01.01.2033
	на 01.01.2046
	всего
	в том числе:
	2033 г.
	2046 г.

	
	
	
	
	
	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	30
	64
	84
	75
	75
	 
	105
	105

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	620
	144
	190
	 
	 
	 
	620
	620

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Врачебная амбулатория
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	20
	20
	20
	 
	 
	 
	20
	20

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	м2 общей площади
	80
	752,3
	74,3
	76,2
	 
	 
	 
	752,3
	752,3

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	200
	74
	76
	 
	 
	 
	200
	200

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	5
	5

	
	читател. место
	4
	10
	4
	6
	 
	 
	 
	10
	10

	Мечеть
	м2 общей площади
	 
	79,9
	 
	 
	 
	 
	 
	79,9
	79,9

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	314,4
	278,7
	285,6
	64,2
	 
	64,2
	314,4
	378,6

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	 
	37
	38
	40
	 
	40
	
	40

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	 
	8
	9
	9
	 
	9
	 
	9

	Финансовые организации и учреждения

	Отделения и филиалы сберегательного банка
	операционное место
	1-2 тыс. чел.
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1

	Предприятия коммунального обслуживания

	Гостиница
	место
	6
	 
	6
	6
	14
	6
	8
	6
	14

	Бани
	место
	5
	 
	5
	5
	10
	10
	 
	10
	10

	Пожарное депо
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	 
	2
	2
	2
	2
	 
	2
	2

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1

	Ветеринарный пункт
	объект
	Согласно региональным стандартам
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1





Таблица 4.2.3
Список проектируемых объектов

	№ на плане
	Наименование и обозначение
	Этажность
	Количество зданий
	Площадь застройки м²
	Общая площадь м²
	Период реализаций

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	102
	Детский сад 
	1
	1
	1590
	1352
	Первая очередь

	502
	Гостиница, Баня, Общественные туалеты 
	1
	1
	1143
	972
	Первая очередь

	503
	Магазин, Кафе, Парикмахерская  
	1
	1
	324
	275
	Расчетный срок

	504
	Гостевой дом  
	1
	2
	1093
	929
	Расчетный срок

	505
	Мини-пекарня (кондитерский цех) по производству хлебобулочных и кондитерских изделий производительностью до 0,2 т/сутки
	1
	1
	654
	555,9
	Расчетный срок

	601
	Акимат,Отделение банка
	1
	1
	1007
	856
	Первая очередь

	602
	Учатковый пункт полиций, Отделение почты 
	1
	1
	267
	227
	Первая очередь

	701
	Хозяйства с содержанием животных  до 50 голов 
	1
	5
	7403
	6292,6
	Расчетный срок

	702
	Цех по приготовлению кормов (Класс IV - СЗЗ 100 м)
	1
	6
	8753
	7440,1
	Первая очередь

	703
	Склады фруктов, овощей, картофеля (Класс V - СЗЗ 50 м)
	1
	2
	5977
	5080,5
	Расчетный срок

	704
	Производство по переработке мяса (Класс V - СЗЗ 50 м)
	1
	2
	3817
	3244,5
	Первая очередь

	705
	Производства по переработке молока (Класс V - СЗЗ 50 м)
	1
	4
	2893
	2459,1
	Первая очередь

	706
	Производство макаронных изделий (Класс V - СЗЗ 50 м)
	1
	4
	4753
	4040,1
	Расчетный срок

	810
	Котельная 
	1
	2
	324
	275
	Первая очередь

	902
	Памятник  
	 
	 
	 
	 
	 

	1101
	Пожарная часть 
	1
	1
	557
	473
	Первая очередь

	1201
	Ветеринарный пункт содержанием скота   (Класс IV - СЗЗ 100 м
	1
	1
	146
	124
	Первая очередь

	1301
	Автомобильная заправочная станция (АЗС)  
	1
	1
	436
	371
	Расчетный срок



[bookmark: bookmark164][bookmark: _Toc236975643]5.СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: bookmark166][bookmark: _Toc236975644]5.1 Местоположение в системе расселения.
Село Галкино является сельским населённым пунктом, расположенным на территории Щербактинского района Павлодарской области Республики Казахстан. Оно входит в состав Галкинского сельского округа и является его административным центром.
Территория села находится в центральной части Щербактинского района, вблизи автомобильных дорог местного значения, соединяющих его с соседними населёнными пунктами.
Расстояние до административного центра района — села Шарбакты составляет 30 км в юго-восточном направлении, что обеспечивает удобную транспортную и административную связь.
Ближайший крупный город — Павлодар, расположен на расстоянии около 100 км к западу от села.
В системе расселения региона село Галкино выполняет функции сельского центра местного значения, обеспечивая базовые административные, социальные и хозяйственные услуги для жителей своего округа и близлежащих поселений. Наличие транспортных связей способствует поддержанию социально-экономических контактов с районным и областным центрами.
Село Галкино расположено в центральной  части района:
на расстоянии 100 км от областного центра — города Павлодар;
на расстоянии 30 км от районного центра — села Шарбакты;
до ближайшей железнодорожной станции Павлодар — около 110 км;
до аэропорта города Павлодар — примерно 115 км.

[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: _Toc236975645]5.2 Характеристика современного состояния архитектурно-
планировочной структуры села
[bookmark: bookmark170]Планировочная схема села имеет выраженную сеточную и квартально-линейную структуру: улицы простираются вдоль основных осей, жилые кварталы образованы прямоугольными или почти прямоугольными участками.
Застройка преимущественно индивидуальная — одноэтажные или двухэтажные жилые дома с приусадебными участками, что характерно для сельской местности Казахстана.
Зоны жилой, общественной и производственной функции чётко выделены, что упрощает ориентацию и обслуживание населения.
Жилая часть занимает основную площадь села, образуя ядро вокруг улиц с прямым доступом к общественным объектам.
Общественная и административная зона сосредоточена ближе к центру села: улицы Ленина, Совхозная и др. имеют почтовые адреса в центре поселения. 
Торговля, бытовое обслуживание и коммунальные услуги расположены вдоль главных улиц, обеспечивая попадание в пешеходную и транспортную доступность для жителей.
Наличие с/х предприятий подтверждает агропромышленную специфику округа
Инфраструктура требует модернизации: обеспечение инженерными коммуникациями (водоснабжение, канализация, электроснабжение) в сельской местности зачастую уступает уровню городов.
Удалённость от крупных транспортных и логистических узлов обуславливает недостаточную транспортную доступность, что влияет на миграцию и экономическую активность.
  Открытый степной ландшафт создаёт предпосылки для экстремальных климатических условий (ветры, морозы), что также влияет на архитектурно-планировочную организацию: необходимость учитывать защиту от ветра, устойчивость конструкций.

[bookmark: _Toc236975646]5.3 Существующее состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ВЗ и ВП) водных ресурсов
Согласно письму №ЗТ-2025-03415551 от 10.10.2025г. РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» В западной стороне на расстоянии 300 м с Галкино Щербактинского района имеются множественные водные объекты (соленые озера без названия). По данным водным объектам водоохранны зона и полосы а так же режимы их хозяйтсвенной деятельности не установлены.

[bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark467][bookmark: _Toc236975647]6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ГАЛКИНО
[bookmark: _Toc236975648][bookmark: _Hlk212212898]6.1 Анализ реализация действующего генерального план
[bookmark: _Toc236975649]6.2 Архитектурно-планировочная организация территории села
В основу разработки проекта положены следующие принципы:
1. Четкое функциональное зонирование территории.
2. Максимальное сохранение сложившейся застройки.
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
4. Широкое развитие всех видов культурно-бытового обслуживания населения села.
5. Развитие и улучшение озеленения и транспортной системы села путем реконструкции существующих и строительства новых улиц.
6. Развитие и улучшение системы инженерного оборудования.
7. Проведение мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды.
Учет факторов при планировании:
· Существующая схема улично-дорожной сети и подъездных путей;
· Проведенные инженерно-геодезические и топографические изыскания;
· Наличие коммуникаций и инженерной инфраструктуры;
· Природно-климатические условия и существующие ограничения: зоны подтопления, санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных сетей и ЛЭП.
Архитектурно-планировочная организация территории села Галкино сформирована с учётом сложившейся планировочной структуры, природно-ландшафтных условий и перспективного развития населённого пункта. Проектные решения направлены на упорядочение функционального зонирования, развитие жилой застройки, общественных пространств и инженерной инфраструктуры.
Планировочная структура села имеет квартально-линейный характер. Основу планировочного каркаса составляют существующие и проектируемые улицы и проезды, формирующие чёткую систему кварталов индивидуальной жилой застройки. 
Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками. Существующая жилая застройка сохранена, а проектом предусмотрено расширение жилых кварталов за счёт освоения свободных территорий, преимущественно в западном и восточном направлениях. Планировка новых кварталов выполнена с соблюдением санитарных, противопожарных и градостроительных нормативов.
Общественно-деловая застройка и объекты социального обслуживания населения размещены равномерно по территории села, формируя локальные центры притяжения и обеспечивая пешеходную доступность. В центральной части села расположены:
· школа;
· детский сад;
· дом культуры, выполняющий функцию основного культурного и общественного центра.
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (магазины, кафе, парикмахерские) размещаются преимущественно вдоль главных улиц, что обеспечивает удобную транспортную и пешеходную доступность для жителей.
Религиозная застройка представлена мечетью, которая органично включена в планировочную структуру села и отражают духовное и культурное многообразие населения.
Проектом предусмотрено размещение и развитие объектов рекреационного назначения — парков, скверов, детских и спортивных площадок, формирующих систему общественных пространств и повышающих качество среды проживания.
Производственные и сельскохозяйственные объекты сосредоточены на периферии территории, преимущественно в северной и восточной частях села. К ним относятся:
· хозяйства с содержанием животных  ;
· материальные склады.
Данные объекты формируют производственный пояс, отделённый от жилой застройки санитарно-защитными зонами в соответствии с действующими нормативами.
Объекты специального назначения (кладбища, скотомогильник) размещены за пределами жилой застройки с соблюдением нормативных санитарных разрывов.
Инженерная инфраструктура представлена системами электроснабжения, трансформаторными и электрическими подстанциями, объектами водоснабжения и другими инженерными коммуникациями. Проектом предусматривается их модернизация и развитие с учётом перспективного роста территории.
В целом архитектурно-планировочная организация территории села Кызылжар характеризуется компактностью, функциональной целостностью и устойчивостью планировочных решений. Развитие села ориентировано на улучшение условий проживания населения, благоустройство общественных пространств, расширение жилой застройки и поэтапное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
[bookmark: _Toc236975650]6.3 Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния

Существующие производственные объекты на территории населенного пункта отсутствуют. В связи с этим санитарно-защитные зоны от существующих производственных объектов проектом не рассматриваются.
Проектом предусмотрено размещение:
· производства макаронных изделий производительностью от 0,3 до 1,0 тонны в сутки, 
· производства по переработке молока производительностью от 0,3 до 3,0 т/сутки, 
· производства по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 т/сутки, 
· склады хранения фруктов, овощей и картофеля;
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, указанные объекты относятся к V классу опасности, для которых нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м.
А также проектом предусмотрено размещение:
· цеха по приготовлению кормов; 
· хозяйства с содержанием животных до 50 голов.
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, указанные объекты относятся к IV классу опасности, для которых нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м.

[bookmark: _Toc236975651]6.4 Градостроительное зонирование

План градостроительнгого зонирования разработан на основании принятых архитектурно-градостроительных решений. Функциональное назначение участков застройки, определено исходя из градостроительных решений, принятых в Проекте генерального плана села. Границы участков различного функционального назначения приняты по границам кварталов жилой и общественной застройки и естественным природным границам.

Ж.1. Зона усадебных и блокированных жилых домов
Разрешенные виды функционального использования территории: отдельно стоящие жилые дома усадебного типа; блокированные жилые дома; магазины торговой площадью до 40 м2, без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; содержание мелкого домашнего скота (для сельских населенных пунктов); бани, сауны при условии канализования стоков; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки; встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 1 транспортное средство на 1 земельный участок.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; культовые сооружения; объекты обслуживания, не превышающие разрешенные размеры; предприятия общественного питания; кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины; помещения для занятий спортом; библиотеки; аптеки; небольшие гостиницы, пансионаты; почтовые отделения, телефон, телеграф.
Параметры:
1. Минимальная площадь земельного участка:
для жилых домов усадебного типа- 1000 м2;
для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) - 150 м2.
2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением: - в соответствии с линией застройки.
3. Минимальное расстояние от границ земельных участков до строений, а также между строениями:
3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3м; хозяйственных и прочих строений - 1м; открытой стоянки -1м; отдельно стоящего гаража - 1м.
3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2002, приложение 1.
Примечания: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
4. Доля естественных поверхностей:
для жилых домов усадебного типа-не менее 40%;
для блокированных жилых домов - не менее 20%.
5. Высота зданий:
5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10,6м; до конька скатной кровли -не более 14,6м.
5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
5.3. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
7. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

О.1. Центральная общественно-деловая зона
Назначение:
Зона О.1. охватывает общегородской центр, характеризующийся многофункциональным использованием территории; подразделяется на несколько подзон.
Разрешенные виды функционального использования территории: учреждения воспитания и образования; учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; учреждения отдыха и рекреационные территории; учреждения культуры и искусства; учреждения, связанные с отправлением культа; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания; организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи; научные и административные организации, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса; жилая застройка.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные виды землепользования, но превышающие параметры, указанные в требованиях к застройке земельных участков, а также крупные предприятия обслуживания, требующие по нормам больших автостоянок (более чем на 50 автомобилей); гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; казино; общественные туалеты.
Параметры:
1. Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы, количество жилых помещений не более 10 % площади первого этажа дома.
2. Доля естественных поверхностей не менее 20%;
Производственная (промышленная) зона
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.
П.1. Коммунально-складская зона, зона предприятий V класса вредности
(санитарно-защитная зона - 50).

Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.
 
 
П.2. Зона предприятий IV класса вредности (санитарно-защитная зона -100 м)
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия IV класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия V класса вредности; инженерные сооружения.
 
П.З. Зона предприятий III класса вредности (санитарно-защитная зона - 300 м)
 
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия III класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия IV-V классов вредности; инженерные сооружения.
 
П.4. Зона предприятий II класса вредности (санитарно-защитная зона - 500 м)
 
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия II класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия III-V классов вредности; инженерные сооружения.
Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований, либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственной противопожарной службы, охраны окружающей среды, с организацией санитарно-защитных зон.
 
ПО-I. Производственно-общественная зона
Охватывает ценные территории города, занятые промышленностью.
Организуется с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид использования.
Разрешенные виды функционального использования территории: парки, скверы, бульвары; предприятия IV-V вредности при условии соблюдения соответствующих санитарно-защитных зон; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения; клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы; объекты, связанные с отправлением культа; выставочные залы и комплексы; информационные центры; магазины, торговые центры; рынки открытые и закрытые; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары, закусочные, рестораны, парикмахерские; дома моды, пошивочные ателье; почта, телефон, телеграф; аптеки поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры бани; приемные пункты и предприятия прачечной и химчистки; здания управлений, администрации, офисы фирм и компаний, представительства, конторы; научные, проектные и конструкторские организации, агентства банки, отделения банков; издательства, редакционные комплексы; теле- и радиостудии; выставки, ярмарки; казино; общественные туалеты; инженерные сооружения.
 
Рекреационная зона
 
Р.1. Зона открытых пространств
 
Назначение: Зона Р.1 охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; спортивные и игровые площадки; аттракционы; летние театры, кинотеатры, концертные площадки.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.
Параметры: 
Доля площадей:
            зеленые насаждения     - 65 - 75%
            аллеи и дороги              - 10 - 15%
            площадки                                   - 8 - 12%
            сооружения                               - 5 - 7%
 
Р.2. Зона природных ландшафтов
 
Назначение: Зона Р.2. охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения города, иного поселения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.
Разрешенные виды функционального использования территорий: лесопарки; спортивные и игровые площадки, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и т.д.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: гостиницы, мотели, кемпинги, туристские центры; профилактории, санатории; больницы, госпитали общего типа; интернаты для престарелых; кафе, бары, закусочные и другие учреждения общественного питания; места для пикников; общественные туалеты.
Параметры
Доля площадей:
зеленые насаждения, водоемы,
открытые луговые пространства         - 90 - 97%
аллеи и дороги, спортплощадки          - 3 - 10%
сооружения                                            - 0 - 1%
 
Р.3. Зона отдыха
 
Назначение: Зона Р.З. организуется на территории лесопарков для организации отдыха населения. Цель организации зоны состоит в сохранении уникального ландшафта при создании условий для полноценного отдыха. Любой вид строительства разрешается только в том случае, когда выбор местоположения и тип объектов обслуживания оказывают минимальное воздействие строительства на окружающую среду и позволяют создать привлекательные места для отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей, присущих данной территории.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; кемпинги; кафе, бары, рестораны и другие учреждения общественного питания; пункты проката спортивного и др. инвентаря для отдыхающих; места для палаточных городков; спортивные и игровые площадки; бани, сауны; лодочные станции; помещения обслуживающего персонала;
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (кабинки для переодевания, беседки и другие малые архитектурные формы); общественные туалеты.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
 
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Т.А. Зона автомагистрали

Разрешенные виды функционального использования территории: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные, но превышающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.
С-1. Зона сельскохозяйственного использования
 
Земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с генеральными планами развития городов и иных населенных пунктов, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией.
Разрешенные виды функционального использования территории: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территорий: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: карьеры, перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
К. Зоны специального назначения
 
Разрешенные виды функционального использования территорий: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации,
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
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С АКСУ
Климат рассматриваемого района резко континентальный. Длительная суровая зима с устойчивым снежным покровом (с конца октября по начало апреля) и жаркое лето с небольшим количеством осадков. Температурный максимум, замечается в июле до 37.1°С, а минимально может быть до -32.2°C в январе. Годовая средняя температура в Аксу, по данным наблюдений, достигает 7.0°C. Месяц с самым низким температурным режимом — февраль, его типичное среднесуточное температурное значение -11.5 °C. Месяц с максимальными температурами — июль со средним значением температуры 26.6 °C.
Почвенный покров помимо главных зон — чернозёмной и каштановой, повсеместно распространены лугово-чернозёмные, лугово-каштановые, солончаки и солонцы. В пойме Иртыша формируются аллювиальные почвы. 

 Естественная травянистая растительность представлена в двух зонах — степной и полупустынной. В степной зоне выделяется несколько подзон: умеренно засушливые красноковыльные степи на южных чернозёмах, засушливые разнотравно-ковыльные и ковыльно-типчаковые степи на тёмно-каштановых почвах, сухие типчаково-ковыльные степи на каштановых почвах. 
В полупустынной зоне выделяют подзону полынно-ковыльных степей на светло-каштановых почвах. 

Рaстительность поймы предстaвленa тремя типaми: древесно-кустaрниковый, луговой, болотный. 
Среди деревьев и кустaрников поймы р. Ертис, в пределaх Пaвлодaрской облaсти, встречaются: соснa обыкновеннaя (Pinus silvestis), ивa белaя (Salix alba), ивa трехтычинковaя (Salix triandra), ивa пятитычинковaя (Salix pentandra), ивa синевaто-серaя (Salix caesia), ивa пурпурнaя (Salix purpurea), ивa козья (Salix caprea), ивa прутовиднaя (Salix viminalis), ивa кaспийскaя (Salix caspica), тополь белый (Populus alba), тополь водопaдный (Populus cataraeti), осинa (Populus tremula), тополь черный (Populus nigra), тополь лaвролистный (Populus laurifolia), березa пушистaя (Betula pudescens), березa повислaя (Betula pendula), смородинa щетинистaя (Ridea hispidulum), смородинa чернaя (Ridea nigrum), тaволгa зверобоелистнaя (Spiraea hуpericifolia), тaволгa городчaтaя (Spiraea crenata), боярышник кровaвокрaсный (Grataegus sanguinea), шиповник рыхлый (Rosa laxa), шиповник Пaвловa (Rosa Pavlovii), черемухa обыкновеннaя (Padus rasemosa Spiraea). 
Крaткопоемные лугa, предстaвлены следующими видaми: ковыль волосaтик (Stipa capillata L.), овсяницa бороздчaтaя (типчaк), грудницa тaтaрскaя (Crinitaria tatarica), кaчим метельчaтый. 

(Gypsophila paniculata), лaпчaткa (Potentilla), нaголовaткa вaсильковaя (Iurinea cyanoides), люцернa желтaя (Medicado falcata L.), чинa клубневaя (Lathyrus tuberosus), лядвенец густолиственный (Lotus frondosus), девясил бритaнский (Ynula helenium), вaсилек прижaточешуйчaтый, солодкa урaльскaя (Glycyrrhiza glabra) и др. Эдификaторaми aссоциaции среднепоемных лугов выступaют злaки: пырей ползучий (Elytrigia vepens), мятлик луговой (Poa pratenses) и полевицa белaя (Agrostis alba), к которым в знaчительном количестве примешивaются кровохлебкa aптечнaя (Sanguisorbae herba), подмaренник бореaльный (Galium boreale), чинa луговaя (Lathyrus pratensis), викa (Vicia), мышиный горошек (Vicia craca L.), лисохвост луговой (Alopecurus), кострец безостый (bromopsis inermis), горечaвкa легочнaя (Gentlana pneumananthe), вaсилистник холмовой (Thalictrum collinum), лaпчaткa серебристaя (Potentilla argentea), девясил бритaнский (Inula britannica), щaвель конский (Pumex confertus), хвощ полевой (Equisetum arvense) и др. Нa долгопоемных лугaх произрaстaют: осокa стройнaя (C.gracilis), к которой в знaчительной мере примешивaется птaрмикa хрящевaтaя (Achillea cartilaginea), полевицa волосовиднaя (Agrostis capillaris), пырей ползучий (Elytrigia repens). Кроме этих видов встречaется ситник кучноцветный (Iuncus), чистец болотный (Stachys palustris), осокa лисья (C. vulpina L.), вербейник обыкновенный (Verbena afficinalis L.), вaсилистник желтый (Thalictrum flavum), лaбaзник вязолистный (Filipendula ulmaria), подмaренник болотный (Galium palustre L.), чaстухa подорожниковaя (Alisma plantagoaguatica) и др. 
Болотный тип рaстительности слaгaется одно-, двух- или трехсостaвными aссоциaциями с господством влaголюбивых (мезогигрофитов и гигрофитов) корневищных рaстений, приуроченных к зaмкнутым понижениям, хaрaктеризующимися избыточным переувлaжнением. Сюдa относятся кaмышевые, рогозовые, aировые и тростниковые односостaвные болотa. Кроме этого нaзвaнные виды могут сочетaться друг с другом, обрaзуя двух-трехсостaвные aссоциaции, тaкие кaк: кaмышево-тростниковaя, кaмышево-рогозовaя, рогозово-кaмышево-тростниковaя и др.
Проектируемые зеленые насаждения




Предлагаемая проектом система озеленения обусловлена природно-климатическими и почвенными условиями, а также архитектурно-планировочными решениями генерального плана. 
Приемы организации озелененных пространств направлены, прежде всего, на создание комфортных условий для населения,  защите от солнечной инсоляции,  ветра,  пыльных бурь, выбросов предприятий.
Во всех  существующих парках и скверах  необходимо провести реконструкцию насаждений, убрать больные и сухостойные деревья, провести, где это возможно, поливочный водопровод.
Предусматривается максимально сохранить существующие насаждения, обогатить породный состав, создать новые насаждения, которые позволят улучшить микроклимат, обеспечить   комфортные условия проживания населения, а также придать городу    свой индивидуальный, неповторимый облик.
Особого  внимания заслуживает  благоустройство  и озеленение жилых территорий. Прилегающая к жилым массивам дворовая территория должна быть озеленена с особой тщательностью, т. е. удобно, целесообразно, экономично и красиво. 
Проектом предлагается озеленение  проектируемой усадебной жилой застройки. Озеленению придомовых полос следует уделять особое внимание. По строительным нормам и правилам их ширина составляет 3,5-8,0 м. В придомовых полосах уместно размещение компактных групп кустарников и небольших по высоте отдельно стоящих деревьев, а также устройство цветников или небольших участков (2х2, 4х4м) для самодеятельного цветоводства. Кустарники рекомендуется группировать по времени цветения. В придомовых полосах следует предусмотреть места для посадки вьющихся растений, которые придадут дополнительную живописность фасадам зданий. Это является также приемом постепенного перехода от здания к территории. Деревья в полосах должны размещаться не ближе 5 м от здания, кустарники — не ближе 1,5 м. В противном случае растения будут затенять окна зданий.
Большое внимание следует уделять посадкам в палисадниках при жилом доме.  Традиционно в нем высаживаются самые красивые растения, создаются интересные цветочные композиции с садовыми фигурами, водоемами, камнями или другими интересными деталями ландшафта. 
Для полисадников можно порекомендовать   мальву различных оттенков, она неприхотлива и очень декоративна. Если позволяет  площадь можно устроить  небольшую альпийскую горку. Здесь же хорошо будут смотреться карликовые формы хвойных кустов.  
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Объединённые улицами озеленённые участки жилых территорий облегчает создание непрерывной системы насаждений в городе.
При озеленении участков школ также применяется  широкий ассортимент деревьев и кустарников. Чтобы зеленые насаждения служили своеобразным наглядным пособием необходимо введение экзотов (катальпа, каштан конский, скумпия, орех, дуб, боярышник, спиреи, сирень и др.), на поливе.
Особый характер несет озеленение и благоустройство территорий перед административными зданиями, развлекательными объектами. Здесь уместно будет   соединить сдержанность и респектабельность с более демократичными приемами ландшафтного дизайна. В  оформление цветников,  можно применять плитку, поребрик, гранитную крошку, щебень. Инертные материалы в цветнике подчёркивают красоту цветов, усиливают внимание посетителей.
[image: Похожее изображение][image: Картинки по запросу озеленение территорий  вблизи офисного здания]

Рекомендуемые расстояния расположения зеленых насаждений (согласно СП РК 3.01-105-2013*)  приведены в таблице  
Таблица

Расстояния от деревьев и кустарников до зданий и сооружений.	
	 Здания и сооружения
	Расстояние, м

	
	до стволов деревьев
	до кустарников

	Здания
	5
	1,5

	Магистрали различного назначения
	2
	1

	Подземные сети (тепловая сеть, канализация газопровод)
	2
	1

	Второстепенные проезды, пешеходные дорожки
	0,75
	0,5



Вдоль городских улиц и дорог предлагаются посадки ширококронных пород деревьев. Хорошо в такую посадку подойдет вяз Андросова, вяз мелколистный.  Вяз неприхотлив, декоративен и хорошо создает тень в жаркий день. 

Целесообразно создавать  участки непрерывного цветения из красивоцветущих кустарников, которые украсят  и зимний ландшафт (чубушник, дерен, сирень обыкновенная и ее сорта, спиреи, кизильник и др.).
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Таблица
Плотность посадки деревьев и кустарников  (шт. на 1 га)	
	№
п/п
	Наименование
	деревья
	кустарники

	1
	Парки
	200-250
	1500-2000

	2
	Скверы
	150
	1500

	3
	Бульвары
	250
	2500-4500

	4
	Жилая территория
	150-200
	1500-2500

	5
	Участки общественных и спортивных сооружений
	150
	2000-2500

	6
	Санитарно-защитные зоны
	400-1000
	1000-3000




Зеленые насаждения парковых зон  предлагается разместить в виде ландшафтных групп деревьев, красивоцветущих кустарников, хвойных пород. В парке необходимо разместить детские площадки с аттракционами, можно предусмотреть летнюю эстраду. Особое внимание уделяется раскрытию живописного вида на выделяющиеся части ландшафта с мест, служащих для отдыха. В вечернее время можно предусмотреть  подсветку живописных групп деревьев, красивоцветущих кустарников и т.д. 
Газон. Создание устойчивого газонного покрытия в местных условий достаточно затруднено, т.к.  требуют значительных человеческих и водных ресурсов. Вместо них можно использовать клевер, как  альтернативу. Газоны обычно применяются,  в основном,  в декоративных зонах.
Применение клевера в ландшафтном дизайне:
· Создание газонов
· Создание цветущих лужаек

В городской среде, где живет значительная часть населения, выбор деревьев для озеленения играет важную роль в создании приятной и здоровой городской атмосферы. В свою очередь для создания комфортной городской среды лиственные деревья имеют большую эстетическую привлекательность. Лиственные деревья обладают разнообразной формой, текстурой и цветом листвы. Они создают привлекательные пейзажи и придают городу живописный и уютный вид. В то время как хвойные деревья имеют свою уникальность, лиственные деревья предоставляют более разнообразные визуальные эффекты, особенно во время смены сезонов.
Лиственные деревья предоставляют более плотную тень, которая помогает снизить температуру в городе. Это особенно важно в жарком климате, где деревья могут создавать комфортные условия для прогулок и отдыха. Кроме того, лиственные деревья также способны уловить дождевую воду на своей листве, что способствует естественному охлаждению окружающей среды.
Лиственные деревья имеют положительный психологический эффект на людей, снижая стресс и улучшая настроение. Они создают приятную атмосферу, способствуют релаксации и общению с природой.  Прогулки и пребывание в окружении лиственных деревьев связаны с улучшением здоровья и благополучия людей.
Лиственные деревья представляют собой более предпочтительный вариант для озеленения городской среды по ряду причин. Они не только придают городу эстетическую привлекательность, но и вносят существенный вклад в экологическое равновесие, качество воздуха, регулирование температуры и психологическое благополучие горожан.
Санитарно-защитные зеленые насаждения
Основной целью системного подхода при благоустройстве и озеленении промышленных территорий являются создание условий, способствующих поддержанию экологического равновесия природной среды, снижение загрязнения атмосферы от выбросов вредных веществ, организация комфортных  микроклиматических условий для работающего рабочего персонала на территории промышленной зоны.
Защитные лесополосы санитарно-защитных зон предлагаются специальных фильтрующих и изолирующих конструкций. Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является их устойчивость к различным загрязнениям, содержащимся в выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий предлагается из преимущественно газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. 
Реальными эффективными функциями санитарно-защитных насаждений являются ограждение прилегающих к источникам загрязнения  территорий от проникновения загрязненного воздуха и снижение концентрации токсикантов в воздухе на заданных  территориальных пространствах. Первую функцию выполняют изолирующие, а вторую – фильтрующие санитарно-защитные насаждения. 
Изолирующими называются посадки, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, заставляющую этот поток обтекать изолируемый территориальный участок. Создаются  посадки плотными,  с кустарниковыми опушками. Непродуваемые посадки – как экран, отражающий пылевидные частицы. Пылеулавливающая способность посадок возрастает при наличии в них кустарников, а также пород с выраженными пылеулавливающими и газопоглотительными  свойствами.
При средних метеоусловиях такие посадки снижают концентрацию газообразных загрязнителей в воздухе изолируемого участка на 25-30 % за счет отклонения и рассеивания  воздушного потока. Дальность  защитного действия посадок изолирующего типа  составляет  не менее 10 кратной  высоты насаждений.
Фильтрующие посадки создаются менее плотными без кустарниковых опушек.  Для увеличения листовой поверхности  и лучшей адсорбции загрязняющих веществ внутрь массива иногда вводятся кустарниковые породы – 5-10 % количества высаживаемых деревьев.  Такая посадка имеет самую высокую ветропроницаемость. Дальность  защитного действия такой посадки  с  заветренной стороны составляет около 30 высот насаждения. (Альбенский А. В. «Развитие теории и практики защитного лесоразведения».1970.)
Подбор древесно-кустарниковых пород осуществляется с учетом адсорбции основных загрязняющих веществ. Конструкции лесополос включают насаждения с разряженными кронами и разновысотными штамбами с целью снижения скорости ветра в приземном слое для доведения процесса адсорбции загрязняющих веществ до возможно больших значений.
Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является  их устойчивость к   различным загрязнениям, содержащимся в  выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных  предприятий должен состоять  преимущественно из газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. При подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород необходимо учитывать, что многие растения способны поглощать листьями разнообразные вредные газы из атмосферы. Зеленые растения являются поглотителями таких вредных газообразных веществ как фтор, сернистый ангидрид, окись углерода, сероводород и др. Накопление вредных примесей в листьях растений способствуют обезвреживанию токсичных веществ и выполняет защитную роль в условиях промышленной среды.
Проектом предлагаются на территории санитарно-защитных зон, вблизи промышленных объектов размещение  защитных лесополос фильтрующего типа  и изолирующего типа ,   с задачей перехватить (задержать в своих пределах) загрязненные массы воздуха с целью их очистки.
 Ширину лесополос можно принимать в зависимости от размера санитарно-защитной зоны от промышленного предприятия. При ширине санитарно-защитной зоны в 300-500 м. ширина защитных лесополос принимается около 50-70 м. (Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий, М. Стройиздат 1984 г.) Размещение защитных лесополос должно быть на  максимально близком расстоянии от объектов промышленной зоны.
Хорошо в защитную посадку подойдет вяз мелколистный (карагач), лох узколистный, в опушечные посадки бирючина обыкновенная, жимолость татарская и др.
Размещение защитных посадок предусматривается перпендикулярно господствующим ветрам.
Все мероприятия и работы по сносу и пересадке насаждений, уходным работам, а также созданию цветников и газонов будут проводиться согласно утвержденным в РК правилам, стандартам и нормам: Строительным нормам Республики Казахстан благоустройство территорий населенных пунктов СН РК 3.01-05-2019 (СН РК 3.01-05-2019)
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Село Галкино имеет связь с районным центром с. Шербакты, через автомобильную дорогу.
Внешние транспортные связи села с районным центром осуществляется общественным пассажирским автомобильным транспортом.
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Современное состояние. Улично-дорожная система сформировано под воздействием квартальной застройки и имеет прямоугольные начертания. Сеть грунтовых улиц и улиц щебеночно-гравийным покрытием обеспечивает подъезды ко всем зданиям и сооружениям.
Хранения индивидуальных автомобилей осуществляется владельцами на своих приусадебных участках. 
Проектные предложения. Проектные предложения и мероприятия по развитию улично-дорожной сети направлены на:
создание единой системы улично-дорожной сети, связанной с планировочной структурой, села и прилегающих к нему территорий на перспективу;
повышение ее пропускной способности и плотности, как за счет реконструкции, так и за счет строительства новых улиц; 
обеспечение удобных и быстрых, безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта, с другими населенными пунктами системы расселения, автомобильными дорогами общей сети.
В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» (раздел 8.2 «Сеть улиц и дорог», табл.5-3 «Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов») проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети:
- главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.
Улицы в жилой застройке:
- основная – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;
- второстепенная – связь между основными жилыми улицами;
- проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.
Параметры улиц и дорог в красных линиях и элементов поперечного профиля приняты по нормам СНиП РК 3.01-01-2008:   
- главная улица –30 м, 
- основные жилые улицы - 20 м, 
- второстепенные жилые улицы –15-30 м, 
Протяженность улично-дорожной сети села увеличится за счет строительства новых улиц в районах перспективной застройки.
Принятая проектом схема улично-дорожной сети предусматривает возможность удобной транспортной и пешеходной связи различных районов села между собой, а также обеспечивает выходы на внешние дороги.
Классификация улично-дорожной сети и профили улиц приведены на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».
Сводная таблица принятых основных показателей.

Таблица 6.2.1.
	№
п.п
	Наименование показателей
	ед. изм.
	По СП РК 3.01.101-2013
	По проекту

	
	
	
	
	Исходный год
	Первая очередь (2030)
	Расчетный срок (2045)

	1
	Главная улица
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	30,0-40,0
	30
	30,0
	30,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2-3
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	Ширина проезжей части
	м
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	2,1
	2,1
	2,1

	2
	Улица в жилой застройке, основная
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-20,0
	20
	20
	20

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	
	Ширина проезжей части
	м
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	-
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	-
	0,3
	0,3

	3
	Улица в жилой застройке, второстепенные
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-30,0
	15,0-30,0
	15,0-30,0
	15,0-30,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2
	2
	2
	2

	
	Ширина полос движения
	м
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	
	Ширина проезжей части
	м
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,0
	-
	1,0
	1,0

	
	протяженность
	км
	-
	-
	16,5
	16,5

	количества автопарковок и мест сервиса

	
	СТО
	ед
	-
	
	-
	-

	
	Количество автопарковок
	ед
	-
	-
	12
	12

	
	АЗС
	
	
	
	1
	1



[bookmark: _Toc204684737][bookmark: _Toc236975656]7.3. Автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей
В проекте уровень автомобилизации жителей села на расчетный срок принят ориентировочно 250 автомашин на 1000 чел. для районов малоэтажной застройки (раздел 8.1. Общие требования, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»). В таблице 6.3.1 приводится расчет количества машино-мест хранения индивидуальных автомобилей и необходимых площадей их размещения.
Таблица 6.3.1
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Расчетный срок

	Численность населения, проживающего в усадебной застройке
	тыс. чел
	0,952

	Расчетный парк, всего
	ед.
	238



Автомобили граждан, проживающих в районах усадебной застройки, будут храниться на усадьбах автовладельцев.  
Открытые площадки для стоянки автомобилей у административных и общественных зданий должны предусматриваться в зависимости от их потребности в каждом конкретном случае и приниматься в соответствии СП РК 3.01-101-2013. 


[bookmark: _Toc204684738][bookmark: _Toc236975657]7.4. Система технического обслуживания автомобилей
В соответствии с нормами СП РК 3.01-101-2013 для обслуживания легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 200 автомобилей требуется 1 пост. 
Размещение новых АЗС будет решаться акиматом сельского округа по мере их потребности, поскольку строительство АЗС связано с выделением земельных участков, экологическими требованиями и т. д. В генплане рекомендуется размещение новых АЗС, в основном, на выездах из села.

[bookmark: _Toc204684739][bookmark: _Toc236975658]7.5. Противошумовые мероприятия и безопасность движения
Для защиты от транспортного шума в проекте предложен комплекс мероприятий градостроительными и архитектурно – планировочными средствами, в частности:
- четкая дифференциация улиц и дорог по транспортному назначению;
- вдоль поселковых и главной улицы предусматриваются полосы озеленения; школы и детские учреждения рекомендуется размещать с удалением от источника шума на расстояние не менее 50 м;
- усовершенствование дорожных покрытий на улицах;
- необходимое увеличение разрывов между проезжей частью и линией застройки.
Для обеспечения безопасности движения транспорта проектом предусматривается ряд мероприятий:
1. Поселковые и главные улицы села необходимо оборудовать системой улично-дорожных знаков и указателей.
2. Разметку проезжей части необходимо производить в соответствии с требованиями.
3. В местах пересечения транспортного движения с пешеходным производить разметку проезжей части по типу «зебра».
4. Устройство искусственного освещения вдоль улиц.
5. Разрывы от автостоянок до жилых домов должны быть не менее 10 м при вместимости до 10 а/машин, 15 м - при вместимости до 50 а/машин; до общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений соответственно – 15 м и 25 м; до лечебных учреждений – 25 м и 50 м.
Предлагаемые настоящим проектом мероприятия будут способствовать некоторому улучшению общего санитарного состояния воздушной среды и созданию комфортных условий проживания населения.

[bookmark: _Toc204684740][bookmark: _Toc236975659]7.6. Противопожарные мероприятия
В настоящее время в селе не имеется пожарного депо.
Данным проектом предусмотрено размещение в селе пожарного поста.
Территории новой застройки обеспечиваются наружными сетями противопожарного водоснабжения. Для забора воды пожарной техникой предусмотрены гидранты. К зданиям и сооружениям предусмотрены подъезды пожарных автомобилей, обеспечены противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями. Подъезд пожарных машин обеспечивается с двух сторон к объектам спортивного назначения, к объектам торговли, гостиницам, лечебным учреждениям, школам, детским садам.
По противопожарным требованиям поперечные проезды между группами индивидуальных жилых домов в районах новой застройки предусмотрены на расстоянии не более 200 м.
При последующих стадиях проектирования необходимо:
· пожарные гидранты расположить вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен;
· для возможности установки пожарной колонки и удобства работы с нею ось гидранта расположить не ближе 175 мм и не далее 200 мм от стенки горловины люка; расстояние от верхней части гидранта до верхней кромки люка принять не более 400 мм и не менее 150 мм;
· у места расположения пожарных гидрантов, на стенах близлежащих зданий, установить световые или флуоресцентные указатели с нанесенными буквенным индексом ПГ, цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя гидранта. 

[bookmark: _Toc204684741][bookmark: _Toc236975660]7.7. Мероприятия для маломобильных групп населения
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
В проекте необходимо предусмотреть мероприятия для маломобильных групп населения согласно СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.  На участке ширина пути движения инвалидов на креслах –колясках не менее 1,8м (к главному входу).
При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования:
1) Тактильная направляющая разметка – вектор направления. Для обеспечения безопасного движения незрячего человека. Используется плитка с продольными рифами размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
2) Тактильная предупреждающая разметка – для предупреждения о препятствии, обеспечивая безопасное передвижение незрячего человека. Используется плитка с конусообразными рифами, размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
[image: ]
При в входе в здание также лестницы дублируются пандусами. В здании должны быть предусмотрены размещение лифта и устройство пандуса со стороны главного входа.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 50 м от входов в общественные здания. Продольный уклон пути движения к главному входу в здание принят не более 5%. 
Места для личного автотранспорта инвалидов предусматриваются вблизи входа, доступного для маломобильных групп населения, общественного здания – не далее 50 м, а при жилых зданиях – не далее 100 м. Количество парковочных мест, предназначенных для транспортных средств с опознавательными знаками «Инвалид», определяется из расчета 4 места на первые 100 мест (то есть 1:25), 2 места со следующими 100 мест (1:50). Если парковочных мест меньше 25, проектируется 1 место, предназначенное для транспортного средства с опознавательными знаками «Инвалид».
В случае перепада уровней поверхностей более 20 мм необходимо обеспечить пандусы на тротуарных дорожках.
[image: ]
Парки, игровые площадки должны быть максимально доступными и комфортными для детей, в том числе детей-инвалидов. Игровое оборудование должно быть из материалов, соответствующих требованиям нормативных документов Республики Казахстан. Покрытие на игровых площадках должно быть безопасным и удобным для детей на инвалидных колясках. 
Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Галкино Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка
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[bookmark: _Toc116462850][bookmark: _Toc116472777][bookmark: _Toc204684742][bookmark: _Hlk116477609][bookmark: _Toc236975661]8.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

[bookmark: _Toc536659461][bookmark: _Toc116472778][bookmark: _Toc204684743][bookmark: _Toc236975662]8.1. Вертикальная планировка территории
Рельеф на территории села спокойный, с незначительным уклоном на юго- запад. Абсолютные отметки местности колеблются от 92,0 до 102,0 м. 
Наличие на проектируемой территории отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как, засоление грунтов и вследствие этого просадочность, набухание грунтов, суффозионно-карстовые процессы, подтопление пониженных участков ливневыми и талыми водами, требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, первостепенным из которых является вертикальная планировка территории с упорядочением поверхностного стока.
[bookmark: _Hlk195181997]Уклон местности, незначительный перепад абсолютных отметок создает затруднения в организации отвода поверхностных вод с проектируемой территории.
На территории существующей застройки проектом предлагается создание продольных уклонов от 5 промилле и более, повышение отметок дорог и тротуаров над прилегающей территорией с тем, чтобы ливневые и талые воды могли беспрепятственно стекать с проезжей части и тротуаров и поступать в водоотводную сеть.
При решении вертикальной планировки территории как существующей застройки, так и площадок перспективного развития, не преследовались цели коренного изменения рельефа, а лишь исправление отдельных его недостатков с тем, чтобы высотное примыкание территории кварталов к улицам обеспечивало поверхностный водоотвод.
На территориях нового строительства производится засыпка понижений, траншей и каналов, срезка одиночных бугров, насыпей, препятствующих отводу поверхностных вод. Затем на территориях кварталов создается рельеф местности, позволяющий эффективно использовать ливневую и дренажную канализации закрытого типа.
Внутри участков застройки предусматривается проведение выборочной вертикальной планировки, обеспечивающей отвод поверхностных вод от зданий и сооружений, с проездов, спортивных и других площадок в магистральную ливневую канализацию, прокладываемые вдоль проездов и улиц.
При внутриквартальной застройке необходимо предусматривать пристенный  дренаж с последующим сбросом вод в дренажную магистраль.
Проезжие части магистралей и улиц запроектированы двухскатные с асфальтовым покрытием, с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезда.
Существующие проезды, выполненные без поперечного уклона, реконструируются.
[bookmark: _Hlk201829212]Сброс поверхностных вод с проезжей части осуществляется через разрыв бордюрного камня. 
Высотное решение проектируемой территории представлено отметками и уклонами по осям основных улиц и магистралей. 
Принятые решения схематичны и требуют уточнения и дополнения на топооснове более крупного масштаба.

[bookmark: _Toc204684744][bookmark: _Toc236975663]8.2. Организация поверхностного стока
Ливневая канализация для организованного сбора и отвода атмосферных вод с территории  села в настоящее время отсутствует.
Во время выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега поверхностные воды заливают проезжую часть улиц, препятствуя движению транспорта и пешеходов. 
В этой связи данным проектом на территории села предлагается осуществить организованный отвод и очистку поверхностного стока.
Для быстрого и полного удаления ливневых и талых вод с территории существующей и перспективной застройки города данным проектом предусматривается строительство смешанной ливневой канализации (открытой и закрытой) с последующей очисткой.
Открытая система водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки территории, обеспечивающей сток создаваемыми поперечными и продольными уклонами в арычную сеть.
[bookmark: _Hlk195182229]Собранный открытой водоотводящей системой поверхностный сток через дождеприемные колодцы поступает в самотечные закрытые ливневые коллекторы,  собирается в головную насосную станцию , проходят очищение и напорным коллектором сбрасывается на территорию парка для полива, расположенные в центральной  части села. 
Закрытые коллекторы ливневой канализации прокладываются вдоль проезжей части улиц. Магистральные самотечные коллекторы ливневой канализации приняты из безнапорных железобетонных труб с битумной обмазкой диаметром от 200 до 400мм. Уклоны, в зависимости от диаметра и скорости, намечаются от 0,003 до 0,005. Минимальная глубина заложения зависит от глубины промерзания и в условиях села составляет 1,5 м. Для контроля за состоянием коллекторов и обеспечения очистки их в процессе эксплуатации сеть ливневой канализации оборудуется смотровыми колодцами.
На участках территории села, где проектом предусмотрено устройство дренажа, ливневые коллекторы прокладываются в одной траншее с дренажными (совмещенные ливнево-дренажные коллекторы) на разных уровнях.
Напорные ливневые коллекторы приняты из напорных полиэтиленовых труб марки ПНД ориентировочным диаметром 300-400 мм глубиной заложения 2,6 м.
На последующей стадии проектирования для перекачки дренажных и ливневых вод рекомендуется принять экономические «накосные модули» нескольких типоразмеров с полным комплектом (насосы, электрооборудование, автоматика и т.п.). 
Таблица принятых проектных решений в сравнении с нормативным.

Таблица 7.2.1.

	№
	Элемент / решение
	Принято в проекте
	Нормативное требование
	Источник нормативов

	1
		



Продольный уклон проезжих частей
	от 5,0 до 15,3 ‰
	от 5,0 до 90,0 ‰
Не менее 3,0‰ при покрытии с твёрдым основанием
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	2
	Смешанная (открытая + закрытая) система
	Вертикальная планировка + арыки + дождеприемники + коллекторы
	Допускается при сельской/разреженной застройке, при условии очистки и отвода без подтопления
	СП РК 3.01-01-2008, п.6.58

	3
	Уклоны труб
	0,003–0,005
	Уклон подбирается по гидравлическому расчёту, но не менее 0,003
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	4
	Диаметр труб
	200–400 мм
	В зависимости от площади водосбора, допускается от 200 мм и выше
	СН РК 4.01-03-2011, табл.5.2

	5
	Глубина заложения
	min 1,5 м
	Не менее глубины промерзания; для Амангельды ориентировочно 1,5 м
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.4.2

	6
	Очистка сточных вод
	В головной насосной станции, с последующим поливом
	Очистка обязательна при использовании или сбросе поверхностных сточных вод на территорию населённого пункта
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.11.2




Программа мониторинга водоотводящей сети. Для обеспечения функционирования водоотводящей сети в соответствии с требуемыми правилами эксплуатации необходимо следующее:
- периодически, не менее 2-х раз в сезон выполнять осмотр и прочистку водоотводящей сети, в которой из-за малых или нулевых расходов воды в период сухой погоды происходит выпадение и аккумуляция осадка;
- периодический осмотр и прочистка смотровых колодцев в системе закрытой ливневой канализации.
При этом первая прочистка, при необходимости, должна быть осуществлена ранней весной от возможных отложений осадка в период зимних оттепелей и весеннего снеготаяния.
Основную массу загрязнений выносят часто повторяющиеся дожди относительно  малой   интенсивности.  Дожди  же  большой  интенсивности –
ливни, хотя и образуют поток с большим расходом воды, повторяются редко и не наносят большого ущерба водоемам ввиду малой загрязненности.
Прочистка водоотводящей сети и вывоз осадка уменьшат показатели загрязнений отстойников и накопителей ливневых стоков.

[bookmark: _Toc536659464][bookmark: _Toc116472780][bookmark: _Toc204684745][bookmark: _Toc236975664]8.3 Организация полива зеленых насаждений
Строительное освоение рассматриваемой территории требует развития системы зеленых насаждений, которые играют немаловажную роль в нормальной жизнедеятельности села. Зеленые насаждения здесь могут произрастать только при  условии постоянного принудительного полива.
Полив зеленых насаждений, приусадебных участков и асфальтовых покрытий предусматривается из специального поливочного водопровода.
Вода из источников поливного водоснабжения в систему поливочного водоснабжения подается при помощи насосных станций. В районах нового строительства, по мере озеленения территорий, устанавливаются новые насосные станции. В существующей части села, где реконструкция площадок повлечет за собой развитие системы зеленых насаждений, рекомендуется увеличить мощность насосов или установить дополнительные насосные установки.
Поливочный водопровод запроектирован из напорных труб ПВП  типа С, исходя из условия непродавливаемости трубы, укладываются на глубину 0,8-1,0 м.  На трубопроводах устанавливаются гидранты для выпуска воды и подключения гибких шлангов. В зимнее время поливочная сеть опорожняется. 
Диаметры трубопроводов, в зависимости от напора, расхода, перспективных нагрузок и других гидравлических характеристик, определяются на дальнейших стадиях проектирования.
Скверы, бульвары, газоны рекомендуется поливать дождеванием через дождевальные насадки, установленные на стальном трубопроводе диаметром 40-50 мм. Расход одной насадки – 0,048 л/с, радиус действия – 3,0 м. Насадки устанавливаются через 5,0 м на стояках высотой 0,3 м.
Кроме того, для обеспечения орошения газонов, садов и скверов села данным проектом рекомендуются новые технологии в области орошения, разработанные лабораторией сельхозводоснабжения РГП «Научно-исследовательский институт водного хозяйства».
Из ряда технических новинок можно предложить:
- дождевальный комплект «Росинка», предназначенный для орошения  участков зеленых насаждений, размещенных на землях произвольной конфигурации и с любыми уклонами. Основные элементы комплекта изготовлены из стабилизированного полиэтилена низкого давления;
- комплект синхронного импульсного дождевания (КСИД-10) предназначен для полива различного вида зеленых насаждений с возможностью  использования  малодебитных водных источников. Комплект представляет автоматически действующую систему импульсного орошения, позволяющую осуществлять водоподачу в соответствии с водопотреблением растений и с учетом изменяющихся метеорологических условий и влагозапасов в активном слое почвы;
- комплект низконапорного капельного орошения предназначен для орошения цветников, кустарников в открытом и закрытом грунтах в автоматическом режиме работы. Водоподача к одному растению до 5 л/сут, количество обслуживающего персонала – 1 человек на 100 комплектов.
Кроме технических приспособлений для орошения, специалистами ДГП «НИИВХ» разработаны различные устройства, представляющие интерес в организации благоустройства и озеленения территорий.
Кроме системы напорного поливочного водопровода проектом намечено для орошения внутридворовых зеленых насаждений (газоны, цветники, деревья и кустарники) использовать систему хозяйственно-питьевого водоснабжения путем подключения гибких шлангов к гидрантам-водовыпускам, расположенным в цокольной части зданий (выделяется 15-20% объемов воды, необходимых для орошения зеленых насаждений).
Во избежание инфильтрации поливочной воды в нижележащие слои и подъема уровня грунтовых вод, вызывающего явление вторичного засоления почвогрунтов, строительные нормы принимаются минимальными для данного района, используя по возможности для полива метод капельного орошения.
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Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом развития на соответствующий расчетный период. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или раздельными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи.)
[bookmark: _Toc57123389]Кроме того, инженерная инфраструктура должна предусматривать возможность их поэтапного строительства по мере наращивания уровня инженерного обустройства в комплексе с улично-дорожной сетью. Автономные системы инженерного обеспечения в районах индивидуальной застройки могут использоваться как в качестве постоянных, так и временных сооружений на первом этапе освоения с последующим переводом на централизованные или локальные сооружения. (СН РК 3.01-02-2012 планировка и застройка районов ИЖС.).
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Водоснабжение
Раздел «Водоснабжение и водоотведение» разрабатывался в соответствии со следующей нормативной документацией:
Водный кодекс Республики Казахстан 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.)
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра национальной экономики РК № 26 от 20.02.2023.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утв. приказом Министра национальной экономики РК от 11.01 2022 № ҚР ДСМ-2.
Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утв. приказом Министра национальной экономики РК №546 от 20.07.2015 г.
Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" от 17 августа 2021 года № 405.
Общие сведения
Проектом «Схема развития и застройки (упрощенный вариант  генерального плана малого населенного пункта) с. Галкино Щербактинского района Павлодарской области», приняты следующие проектные этапы строительства:
Исходный год – 2025г., с численностью населения –896 человек;
Первая очередь строительства – 2031 г., численность населения – 929 человек.
Расчетный срок строительства – 2046 г., численность населения – 952 человек.
Существующее положение
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей служит водозабор, сотоящий из двух подемных скважин, дебит которых составляет   4,3 л/с. 
Водозабор расположен в северо-восточной части села.
Водоснабжение представлено водозабором, бактерицидными установками, разводящей сетью, протяженностью 10,567 км. 
Мощность водозабора составляет 15 м3 в сутки. Необходимая потребность потребления населенным пунктом 15,8 м3 в сутки.
Эксплуатационные запасы подземных вод подтверждены разрешением №KZ43VTE00274122 Серия Ертіс от 31.12.2024 года Республиканским государственным учреждением "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" г.Семей. _Срок действия разрешения 31.12.2030 г. Расчетный годовой объем водозабора составляет 15800 м3 (скважины №67-13,№68-13).
Вода подвергается обеззараживанию гипохлоридом кальция.
Насосная станция водозабора, оборудованная  насосами марки ЭЦВ-6.
Из двух резервуаров запаса чистой воды V=250 м3 водоводом d 110 мм посредством насосной станции II подъема подается вода в водопроводную сеть.
	Сооружения водозабора, насосная станция II подъема, резервуары запаса чистой воды и разводящие сети находятся в удовлетворительном состоянии.
	Существующие сети водопровода по городу - кольцевые, проложены из полиэтиленовых  труб  50 - 110 мм в земле на глубине 3,0 м.
	 Общее количество колонок на сети  - 4,	общее количество пожарных гидрантов -23.

	 Проектные решения
На перспективу развития села до 2033года (первая очередь) и расчетный срок – 2046 г., сохраняется схема действующей централизованной системы водопровода. Система системы водоснабжения хозяйственно-питьевая противопожарная.
 Перспективой развития предусматривается повышение уровня надежности системы водоснабжения за счет реконструкции водозаборных и водопроводных сооружений и водопроводных сетей.

	На основании анализа существующего положения и с учетом оптимизации жилого фонда села рекомендуются следующие мероприятия:
	- капитальный ремонт существующих сетей с перекладкой отдельных участков;
	- замена насосов в насосной станции   I, II подъемов;
	- ревизия и ремонт существующих резервуаров чистой воды. 
Расчетные расходы воды на хозяйственные и противопожарные нужды.
          Нормы расхода воды  на хозяйственно-питьевые нужды приняты в зависимости от назначения зданий и климатических условий по указаниям главы СНиП 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и  согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 5.1.
При проектировании системы водоснабжения населенного пункта удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в зависимости от степени благоустройства жилой застройки, оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением принимается:
- с автономной системой горячего водоснабжения, удельное питьевое водопотребление на одного жителя составляет 140 л/сут. чел.
Расходы воды на торгово-развлекательные и бизнес-центры, промышленные нужды не вошедшие в классификацию подсчитаны в процентом отношении-20% , расход стоков 5% от расходов в жилых зданиях.
В  удельное водопотребление включаются расходы воды на поение скота-20%.
Расход воды на полив из принят из расчета 40 л/сут-чел. (табл.5.3 примечание 1 СНиП РК 4.01-02-2009).
Полив посадок на приусадебных участках, зеленых насаждений, усовершенствованных покрытий проездов и площадей предусматривается из ближайшего водоема.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Gсут.m. м3/сут определяется по формуле: 
Gсут.m  =     gж х N ж /1000, где
		g ж  - удельное водопотребление, принимается по таблице 1;
		N ж – расчетное число жителей.
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Водопотребление и водоотведение на исходный год и по проектным периодам приведено в таблице 8.1.1.

	Таблица

	Номер ПП
	Типы
	Численность населения тыс.чел
	Норма водопотребления и водоотведения
	Водопотребление, м3 в сутки
	Водоотведение, м3 в сутки

	
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Всего жителей, в т.ч.:
Индивидуальные малоэтажные жилые дома с приусадебными участками
	0,896
	0,929
	0,952
	140
	125
	130
	133
	 
	130
	133

	2
	Неучтенные расходы, включая нужды соц. объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, водопотребления 20%, водоотведения 5%
	 
	 
	 
	 
	25
	26
	27
	 
	7
	7

	3
	Полив зеленых насаждений
	0,896
	0,929
	0,952
	40
	 
	37
	38
	 
	 
	 

	4
	Расход воды на поение скота, находящего в личном пользовании населения, 20%
	 
	 
	 
	 
	25
	26
	27
	 
	 
	 

	5
	Всего по населенному пункту
	 
	 
	 
	 
	176
	219
	225
	 
	137
	140




 Приведенные выше расчеты водопотребления выполнены по укрупненным показателям на основании динамики проектируемой жилой застройки, водопотребление составит на первую очередь 219 м3/сут, на расчетный срок 225  м3/сут.

Водоснабжение проекта упрощенного генерального плана выполнен на основании  анализа, исходных материалов, расчетов и в связи с их актуальностью предлагается  реализация на первую очередь и расчетный срок. Проектом  инженерных сетей предлагается трассировка водопроводных сетей с предполагаемым местом подключения к магистральной линии села на основании схемы существующих сетей водоснабжения в соответствии с материалами топографической съемки и исходных материалов.

Проектом генерального плана предусматривается обеспечение водой населения, социально-культурных объектов, частично – полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, а также нужды пожаротушения.
На последующих стадиях проектирования, "Проекта застройки" раздел водоснабжения будет выполняться соответствующими проектными организациями в границах установленных красных линий, линий застройки утвержденного генплана, а также на основании АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к магистральным линиям водоснабжения и их сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
Проектируемые сети кольцевые с установкой пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м друг от друга, в местах доступных для пожарных автонасосов.
	Прокладка магистральных и разводящих сетей водопровода предусматривается из полиэтиленовых труб  ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, диаметрами 110 мм.       
Из условия эксплуатации труб в Павлодарской области водопроводная сеть укладывается на глубине трех метров от спланированной поверхности земли с уклоном по рельефу местности не менее 0,001.
	Для установки запорной, предохранительной арматуры и пожарных гидрантов предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборного железобетона по типовому проекту 901.09.-11-84.
Для разбора воды населением из системы водоснабжения необходимо предусмотреть подвод воды непосредственно к границам жилых участков согласно СНиП РК 4.01.02- 2009 п. 4.1., с установкой счетчиков холодной воды.
Система водоснабжения села отнесена к III категории обеспеченности подачи воды  согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п. 7.4, допускающая снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% в течение 15 суток или перерыв в подаче воды либо снижение указанного предела не более, чем на 24 часа. 
При выключении одного участка сети суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 50% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора – не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10м. 
                                                        
Расчетные напоры.
Требуемый напор для поддержания давления в хозяйственно-питьевом и противопожарном водопроводе, свободный напор в точках водозабора принят в соответствии с рекомендациями СНиП РК 4.01-02-2001 и не превышает максимального допустимого давления в системах внутреннего водопровода.
Свободный постоянный напор у внутренних пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй требуемой высоты для тушения пожара самой высокой и удаленной части сгораемых помещений.
   Минимальный свободный напор в сети водопровода, при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении, на вводе в здание над поверхностью земли согласно требованиям п. 73 Технического регламента должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж должен увеличиваться на 4 м.

Противопожарные расходы 
В соответствии СНиП РК 4.01.02-2009 и Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 17.08.2021 г. прил.3 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СП РК 4.01-101-2012.
Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. 
На кольцевой проектируемой сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии, не превышающие 200 м. 
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СП РК 4.01-101-2012 для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии с Техническим регламентом (приложение 3) в соответствии с расчетным количеством численности населения и этажности застройки составляет: при численности населения 0,929 тыс. человек на первую очередь и 0,952 тыс. человек на расчетный срок и застройке зданиями три этажа и выше –один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с, на внутреннее пожаротушение – согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (таблица 1) принят  расход 2 струи по  2,5 л/с. 

Таблица 8.1.2
Количество одновременных пожаров и расходы воды на пожаротушение

	Наименование
	Количество
	Расход воды на один пожар, л/с
	Всего, л/с
	Примечание

	
	жителей, тыс.
чел.
	пожаров, шт.
	наружное  пожа-роту-шение
	внутреннее пожаротушение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Первая очередь

	Население 
	0,929
	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15,0
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	

	Расчетный срок

	Население 
	0,952


	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	



Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа. Объем воды на наружное и внутреннее пожаротушение составит:
30х3,6х3=324,0 м3
Максимальный срок восстановления противопожарного объема воды составляет 24 часа за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

Зоны санитарной охраны
Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023 года года на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).  
Границы первого пояса ЗСО для площадок водопроводных сооружений устанавливаются на расстоянии 30 м от стен сооружений.
Территории первого пояса ЗСО должны быть спланированы, огорожены и озеленены, и обеспечены сторожевой сигнализацией. На территории первого пояса запрещаются все виды     строительства, не связанные с подачей и обработкой   воды, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе.
ЗСО скважинного водозабора, состоит из трех поясов:
- первого пояса (строгого режима), включающего территорию расположения водозабора, водопроводных сооружений и служащего для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения; 
- второго и третьего поясов (ограничений), включающих территорию, предназначенную для предупреждения микробиологического и химического загрязнения воды источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. 
Зона санитарной охраны площадки водопроводных сооружений относится к ЗСО I пояса (строгого режима) и совпадает с границей ограждения, от стен резервуаров -30м, от остальных сооружений — 15м. 
Площадка водопроводных сооружений должна быть озеленена и обеспечена постоянной сторожевой охранной сигнализацией. Вход лиц, не имеющих отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, на территорию первого пояса не допускается.
Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии централизованной канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот. 
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий не допускается.
На территории I пояса запрещаются все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений. 
Вдоль водопроводов в соответствии с требованиями СП №26   устанавливается санитарно-защитная полоса. Санитарно-защитной полосой водоводов обеспечивается защита водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения.
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:
- при диаметре водопровода до 200 мм, расстояние не менее 6 метров.
В пределах санитарно-защитной полосы исключается расположение источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие).
Развитием систем водоснабжения в рамках генерального плана села предусматривается:
На 1-ю очередь строительства 2033 г.:
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110мм составляет –4,0 км;
Реконструкция  водозаборных и очистных водопроводных сооружений;
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 7,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.
На расчетный срок 2046 г.:
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 10 км (Общая протяженность с учетом нового строительства первой очереди, составит –17км).
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм составляет – 5,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

Приведенные решения развития системы водоснабжения для села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.



Канализация
Существующее положение
Централизованная система канализации в селе отсутствует. Частный сектор повсеместно использует надворные уборные и выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизационными машинами в места, указанные СЭС.
Проектные решения
Объем бытовых и производственных сточных вод определен предварительно в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Норма среднесуточного водоотведения потребителей равна нормам водопотребления. (см. таблицу выше)
Объемы водоотведения составит:
На первую очередь строительства – 137 м3/сутки;
На расчетный срок строительства – 140 м3/сутки.

Неотъемлемой частью благоустройства является строительство канализационной сети. В селе на перспективу развития необходимо произвести строительные работы канализационной сети.
Бытовые сточные воды села предполагается отводить в канализационный коллектор и далее на канализационные очистные сооружения. 
Проектом предлагается строительство:
· современных сооружений полной искусственной биологической и механической очистки стоков с увеличением производительности;
· канализационной насосной станции;
· пруда - испарителя;
· магистральных и распределительных канализационных сетей.
Сточные воды от проектируемой и существующей застройки по самотечным коллекторам будут поступать на ГКНС, после напорными насосами по напорным коллекторам будут подаваться на КОС (канализационные очистные сооружения) с полной искусственной биологической и механической очистки стоков. После очистки, отвод сточных вод производится на пруд - испаритель от населенного пункта не менее одного километра на территории существующих КОС в соответствии санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», приложение 3. Таблица 1. 
С целью снижения риска заражения населения возбудителями паразитов, для обеззараживания осадков, образующихся при очистке сточных вод, в трубопровод подачи сточной воды в решетки предусматривается ввод препарата «Пуралат-БИНГСТИ». Этот препарат вызывает естественную гибель паразитов и не оказывает негативного влияния на активный ил и здоровье человека. Таким образом, обезвоженный активный ил может быть использован в качестве удобрения.
Сточные воды предприятий, не удовлетворяющие требованиям сброса их в бытовую канализацию, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, располагаемых, как правило, на территории канализуемых предприятий.  
Местоположение очистных сооружений определить отводами земельных участков по согласованию с соответствующими службами района и согласно Экологического кодекса статья 20-1, находится в компетенции местных исполнительных органов района, что будет определено на последующей стадии «Проект застройки».
Устройство централизованной системы водоотведения населенного пункта повысит уровень комфортности условий жизни, улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, что является крайне важным фактором градостроительного проекта, позволяющим по-новому решать вопросы планировки и застройки поселка.
Проекты по реконструкции существующих и на строительство новых канализационных сетей будут разработаны на стадии рабочего проектирования.
Прокладка водопроводных и канализационных сетей отображена на «Схеме водоснабжения и водоотведения».
В районах, где прокладка канализационных коллекторов усложнена геологическими условиями, для усадебной застройки могут быть применены автономные установки биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
Развитием систем водоотведения в рамках корректировки генерального плана села предусматривается:
На 1-ю очередь строительства 2031г.:
Строительство канализационных сетей, диаметром 160-300 мм, протяженностью 15,0 км (самотечная) км,;
Строительство ГКНС – 1 шт.;
Проектирование и строительство КОС производительностью 0,140 тыс.м3 в сутки, с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;
Проектирование и строительство накопителей очищенных сточных вод;
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 70 %. 

На расчетный срок – 2046 г.:
Строительство канализационных сетей диаметром 200-300 мм, протяженностью 7,0 км  (протяженность с учетом строительства первой очереди составит 22,0 км);
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 100%. 

Приведенные решения развития системы водоотведения села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.
На последующих стадиях проектирования, «Проект застройки», раздел «Водоотведения» будет выполняться специализированной проектной  организацией с проведением более глубоких и тщательных проработок в соответствии с поперечными профилями улиц в границах установленных красных линий, линий  регулирования застройки, а также на основании АПЗ (архитектурно - планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения коммуникаций к внеплощадочным сетям, сооружениям и  необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.




Таблица 8.1.3

Ориентировочные данные канализационных очистных сооружений на расчетные сроки
	№
п/п
	Месторасположение
	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс.м³/сут

	
	
	Расчетный 
срок
	в т.ч. 1-я очередь стр-ва

	1
	2
	3
	4

	1
	Село Галкино
	0,140
	0,137
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Современное состояние. 
В с. Галкино регулярная очистка территории отсутствует. Уборка территории проводится силами самих предприятий и населения. 
Свалка расположена в северной направлении. Площадь свалки составляет 2 га. Учет объемов вывозимого мусора для складирования в последние годы не производился.
Мусорная свалка не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов, нуждается в полной реконструкции и переносе.
Проектные предложения. 
Проектом предусматривается создание системы планово-регулярной очистки территории с учетом новой жилой застройки. По этой системе все мероприятия должны проводиться службой жилищно-коммунального хозяйства. В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия: 
1. сбор, правильное хранение  жидких и твердых отходов;
1. своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;
1. подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.
Коммунальная служба должна производить вывоз твердых и жидких отходов из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.
Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений и зон отдыха, должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием, иметь трех стороннее сплошное ограждение из кустарника и находиться на расстояние не менее 25 м от окон жилых и общественных зданий, спортивных площадок, мест отдыха населения. 
Площадки под контейнеры предполагается оградить по периметру разновысокими кирпичными стенками высотой 1,2-1,6 м. Как правило, площадки для мусоросборников обрамляются деревьями и кустарниками по всему периметру. В покрытиях дорожек использованы бетонные плитки на песчаном основании. Промежутки между плитками шириной до 15 см засыпают черноземом и засевают травой. Согласно нормам СП РК 3.01-101-2013 расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 20 м.
По согласованию с санитарно-эпидемиологическими учреждениями, уполномоченными для осуществления данной функции в подразделении Агентства РК по защите прав потребителей   на полигон принимаются некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.
Общее количество ТБО, подлежащих складированию на усовершенствованном полигоне, согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определено в соответствии с годовой нормой отходов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2 усовершенствованных покрытий улиц. Расчет  приводится в таблице 12.3.1.Также в таблице указано годовое количество отходов в объемном выражении при средней плотности твердых бытовых отходов 280 кг/м3 (согласно СН РК 1.04-15-2013, приложение 3).
На начало 2025 года по данным акимата села Галкино численность населения села составила 896 человек.
Проектная численность населения:
· на начало 2033 г. – 929 чел.;
· на начало 2046 г. 952 чел.
Таблица 9.2.1
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на исходный год (2025г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	896
	280
	кг/год
	0,2
	250,88
	1254,4

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	12
	5
	кг/м2
	0,625
	0,06
	0,096

	Итого
	250,94
	1254,50



Таблица 9.2.2
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на первую очередь строительства (2033г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	929
	280
	кг/год
	0,2
	260,12
	1300,6

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	17
	5
	кг/м2
	0,625
	0,09
	0,136

	Итого
	260,205
	1300,74



Таблица 9.2.3
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на расчетный срок (2046г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	952
	280
	кг/год
	0,2
	266,56
	1332,8

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	17
	5
	кг/м2
	0,625
	0,09
	0,136

	Итого
	266,645
	1332,94



Данные расчетов представлены в ориентировочном порядке, на основе проектных решений аналогичных объектов и с учетом действующих строительных норм. На последующих стадиях проектирования предусмотрено уточнение всех расчетных показателей с учетом детализированных технических решений.

Ориентировочные объемы образования твердых бытовых отходов от населения за 20 лет составит:
	1332,94
	х
	20
	=
	26658,72
	м3


	При равномерном размещении кубических метров ТБО в один слой на площадке полигона, общая необходимая площадь 2,665872 га.
Место размещение проектируемого полигона ТБО согласован МИО. Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мони- торинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхност- ных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового за- грязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допусти- мых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов. Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
	Согласно СН РК 1.04-15-2013, количество контейнеров составит: на первую очередь-6 шт, на РС-8 шт. Более точное количество мусорных контейнеров определяют жилищно- коммунальные организации, учитывая  условия именно этого населённого пункта. Более подробный  расчёт должен соответствовать нормам накопления  твердых бытовых отходов, которые устанавливают областные акиматы.
Для вывоза твердых и жидких отходов, необходим парк транспортных средств, из расчета:
1. мусоровозы – 20 ед. на 100 тыс. чел.;
1. уборочные – 60 ед. на 1 млн. м2 площади усовершенствованных покрытий;
1. малогабаритные тротуароуборочные – 25 ед. на 1 млн. м2 площади тротуаров;
1. ассенизационные – 20 ед. на 100 тыс. жителей застройки не оборудованной централизованной канализацией. Расчеты по спецавтотранспорту приведены в табл. 9.2.4.
Таблица 9.2.4
Потребное количество автотранспорта
	№
п/п
	Наименование
механизмов
	Количество машин, шт.

	
	
	2031год
	2045 год

	1.
	Мусоровозы
	1
	1

	2.
	Уборочные
	1
	1

	3
	Ассенизационные
	1
	1



База спецмашин должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилой зоны с соблюдением СЗЗ.
В местах массового скопления людей (площади, рынки, пляжи) размещаются стационарные общественные туалеты. В районе проведения зрелищных мероприятий размещаются переносные биотуалеты. Содержимое общественных туалетов и  биотуалетов вывозится на КОС.
В местах общественного пользования должны быть выставлены урны. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м - на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна проводиться по мере их накопления.
Таблица 9.2.5
Количество общественных туалетов
	№
п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	
	
	1-ая очередь
	Расч. срок

	1.
	Стационарные общественные туалеты
	1
	1

	2.
	Переносные биотуалеты
	1
	1


Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается на реконструируемую усовершенствованную свалку-полигон ТБО, расположенную в северозападной направлении на расстоянии 1000 м от села. На полигон ТБО вывозятся: домовые отходы и отходы учреждений, твердые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являются пищевыми конфискатами, подлежащими уничтожению в порядке, установленном законодательством. На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для уничтожения мелких трупов животных.
В соответствии с требованиями СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны твердых бытовых отходов» строительство полигона  должно осуществляться с  учетом комплекса природоохранительных сооружений, обеспечивающих. гидроизоляцию полигона для защиты от загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также мероприятия по защите атмосферного воздуха. 
Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2013 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано. 
Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.
Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
[bookmark: _Toc204684750][bookmark: _Toc236975668]9.3. Электроснабжение
[bookmark: _Toc204684754]В настоящее время электроснабжение села Галкино Павлодарской области осуществляется централизовано от сетей, находящихся на балансе АО «ПРЭК» Щербактинский РЭС, от ПС 110/35/10кВ «Галкино». На электроподстанции действуют 2 трансформатора мощностью 2х6300 кВА, 2х10000 кВА, максимальная электрическая нагрузка ПС 6,18 МВт, загруженность трансформаторов 64,5%.
Дальнейшее распределение электрической энергии по селу осуществляется от подстанций через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по воздушным линиям 10 кВ. 

Данные предоставленные АО «ПРЭК» Щербактинский РЭС»

1. Перечень питающих подстанции ПС 35-110кВ, количество и мощность трансформаторов, загрузку ПС в МВт
	№ п/п
	Наименование 
	Наименование населенного пункта
	Год ввода
	количество трансформаторов, шт
	Марка,тип трансформатора
	Мощность кВА
	Загрузка трансформаторов (%)
	техническое состояние

	1
	ПС Галкино 110/35/10
	с.Галкино
	1968
	2
	ТМТН
	6300
	33,74
	удовл

	
	
	
	
	
	ТДТН
	10000
	9,7
	



2. Информация по существующему состоянию электроснабжения села 
	№ п/п
	Наименование 
	Год ввода
	Протяженность                                                                                                                                                     км
	Марка провода,сечение
	техническое состояние

	1
	ВЛ-10кВ  Ф №14 ПС Галкино 110/35/10
	1989
	5,8
	АС-35
	удовл.

	2
	ВЛ-10кВ  Ф №6 ПС Галкино 110/35/10
	1979
	4,668
	АС-35
	удовл.



3. Количество комплектные трансформаторные пункты (КТП)-10/0,4кВ

	№ п/п
	Наименование 
	Год ввода
	Класс напряжения
	Марка,тип трансформатора
	Мощность трансформатора
	Нагрузка МВт max
	техническое состояние

	1
	КТП-10/400кВА Ф-6  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-400/10
	400
	0,08
	удовл

	2
	КТП-11/160кВА Ф-6  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,16
	удовл

	3
	КТП-12/400кВА Ф-6  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-400/10
	400
	0,72
	удовл

	4
	КТП-13/100кВА Ф-14  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,41
	удовл

	5
	КТП-14/100кВА Ф-5  ПС Галкино
	1973
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,09
	удовл

	6
	КТП-22/160кВА Ф-6  ПС Галкино
	1969
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,13
	удовл

	7
	КТП-25/250кВА Ф-6  ПС Галкино
	1975
	10/0,4 кВ
	ТМ-250/10
	250
	0,3
	удовл

	8
	КТП-29/63кВА Ф-6  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-63/10
	63
	0,07
	удовл

	9
	КТП-3/100кВА Ф-6  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,21
	удовл

	10
	КТП-34/160кВА Ф-5  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,06
	удовл

	11
	КТП-35/100кВА Ф-6  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,24
	удовл

	12
	КТП-38/160кВА Ф-6  ПС Галкино
	1989
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,25
	удовл

	13
	КТП-39/100кВА Ф-6  ПС Галкино
	1989
	10/0,4 кВ
	ТМ-100/10
	100
	0,16
	удовл

	14
	КТП-6/160кВА Ф-6  ПС Галкино
	1968
	10/0,4 кВ
	ТМ-160/10
	160
	0,04
	удовл



Электрические нагрузки. 
При разработке перспективной схемы электроснабжения рассматриваемой территории был произведен подсчет электрических нагрузок с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, наружное освещение и потребление электроэнергии культурно-бытовыми учреждениями и промышленными предприятиями.
 Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющая жилые дома, объекты обслуживания местного значения, наружное освещение - пропорциональна количеству общей жилой площади и фактически может считаться равномерно распределенной. 
Электрическая нагрузка этой группы потребителей подсчитана по удельным нормативным нагрузкам на 1 м² общей площади в соответствии с:
- РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей»;
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок Республики Казахстан), Алматы 2015 г.;
- СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности».
Для существующих зданий приняты удельные расчетные нагрузки по общей площади жилых зданий с плитами на природном газе, для намечаемых к строительству квартир в многоэтажных домах, в индивидуальных домах повышенной комфортности приняты электроплиты. Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты в диапазоне 15÷21,8 Вт/м2 в зависимости от этажности.
Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Указаниями по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-4.04-11-2003.
Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя.
Итоговые данные нагрузок по жилищному и общественному фонду жилью и уличному освещению сведены в таблицу 9.3.1.
9.3.1
Расчет электрических нагрузок по жилищному фонду
	Типы застройки
	Уд. расчетная нагрузка, Вт/м2
	Проектные показатели

	
	
	Население, тыс. чел
	Общая площадь, тыс. м2
	Эл. Нагрузка, МВт

	Исходный год

	Усадебная застройка
	18,4
	0,896
	24,5
	0,45

	Итого
	 
	 
	 
	0,45

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,09

	Всего
	 
	0,896
	24,5
	0,54

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,42

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	18,4
	0,929
	26,3
	0,48

	Итого
	 
	 
	 
	0,48

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,10

	Всего
	 
	0,929
	26,3
	0,58

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,45

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	18,4
	0,952
	28,6
	0,53

	Итого
	 
	 
	 
	0,53

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,11

	Всего
	 
	0,952
	28,6
	0,63

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,49



Результаты расчета электрических нагрузок по общественному фонду приведены в таблице 9.3.2.
Таблица 9.3.2
Расчет электрических нагрузок по общественному фонду

	Наименование обьекта
	Ед. измерения
	Уд. нагрузка
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок 

	
	
	
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	0,46
	30
	0,014
	105
	0,048
	105
	0,048

	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	0,25
	620
	0,155
	620
	0,155
	620
	0,155

	Внешкольные учреждения
	учащиеся
	0,25
	20
	0,005
	20
	0,005
	20
	0,005

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Врачебная амбулатория
	посещений в смену
	0,46
	20
	0,009
	20
	0,009
	20
	0,009

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	ФОК
	м2 общей площади
	0,054
	80
	0,00432
	752,3
	0,0406
	752,3
	0,0406

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональный досуговый центр
	место
	0,46
	200
	0,092
	200
	0,092
	200
	0,092

	Мечеть
	м2 общей площади
	0,054
	79,9
	0,004
	79,9
	0,004
	79,9
	0,004

	Библиотеки
	читательское место
	0,25
	5
	0,001
	10
	0,003
	10
	0,003

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	0,25
	314,4
	0,0786
	314,4
	0,079
	378,6
	0,095

	Предприятия общественного питания
	 место
	1,04
	 
	 
	40
	0,042
	40
	0,042

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	1,5
	 
	 
	9
	0,014
	9
	0,014

	Предприятия коммунального обслуживания 

	Бани
	место
	0,46
	 
	0,000
	10
	0,005
	10
	0,005

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые управления

	Отделения связи
	объект
	3,5
	 
	 
	1
	0,004
	1
	0,004

	Отделениябанков
	операционная касса
	3,5
	 
	 
	1
	0,004
	1
	0,004

	Участковый пункт полиции
	объект
	3,5
	 
	 
	1
	0,004
	1
	0,004

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	место
	1,5
	 
	 
	6
	0,009
	14
	0,021

	Итого
	 
	 
	 
	0,36
	 
	0,51
	 
	0,54

	Прочие нагрузки 20%
	 
	 
	 
	0,07
	 
	0,10
	 
	0,11

	Всего
	 
	 
	 
	0,44
	 
	0,61
	 
	0,65

	То же, с Ко
	 
	 
	 
	0,34
	 
	0,47
	 
	0,50



Результаты расчета производственных объектов на проектируемой территории приведены в таблице 9.3.3.
Таблица 9.3.3.
Расчет электрических нагрузок
	Наименование 
	Общая площадь м²
	Электрическая нагрузка

	
	
	

	
	
	

	Первая очередь

	Цех по приготовлению кормов (Класс IV - СЗЗ 100 м)
	7440,1
	0,402

	Производство по переработке мяса (Класс V - СЗЗ 50 м)
	3244,5
	0,175

	Производства по переработке молока (Класс V - СЗЗ 50 м)
	2459,1
	0,133

	Котельная 
	275
	0,015

	Пожарная часть 
	473
	0,026

	Ветеринарный пункт содержанием скота   (Класс IV - СЗЗ 100 м
	124
	0,007

	Итого
	 
	0,757

	Прочие нагрузки
	 
	0,114

	Всего
	 
	0,870

	Расчетный срок

	Магазин, Кафе, Парикмахерская  
	275
	0,015

	Гостевой дом  
	929
	0,050

	Мини-пекарня (кондитерский цех) по производству хлебобулочных и кондитерских изделий производительностью до 0,2 т/сутки
	555,9
	0,030

	Хозяйства с содержанием животных  до 50 голов 
	6292,6
	0,340

	Склады фруктов, овощей, картофеля (Класс V - СЗЗ 50 м)
	5080,5
	0,274

	Производство макаронных изделий (Класс V - СЗЗ 50 м)
	4040,1
	0,218

	Автомобильная заправочная станция (АЗС)  
	371
	0,020

	Итого
	 
	0,947

	Прочие нагрузки
	 
	0,142

	Всего
	 
	1,089



Суммарная коммунально-бытовая нагрузка по жилищному и общественному фондам и производственным объектам приведена в таблице 9.3.4. 
Таблица 9.3.4
	Наименование
	Электрическая нагрузка
на первую очередь
	Электрическая нагрузка
на первую очередь
	Электрическая нагрузка
на расчетный срок

	Жилищный фонд
Осветительно-бытовое потребление, МВт
	0,54
	0,58
	0,63

	То же, с Ко
	0,42
	0,45
	0,49

	Общественный фонд, МВт
	0,44
	0,61
	0,65

	То же, с Ко 
	0,34
	0,47
	0,50

	Производственные объекты
	-
	0,870
	1,089

	То же, с Ко
	-
	0,67
	0,837

	Всего, МВт 
	0,98
	2,06
	2,369

	То же, с (Ко) 
	0,76
	1,59
	1,827




Проектные предложения
Анализ прогнозируемых нагрузок по району электроснабжения показывает устойчивую тенденцию к увеличению нагрузок жилищно-коммунального сектора, а также при своевременном вводе нагрузок объектов культурно-бытового сектора. 
[bookmark: _Hlk179721785][bookmark: _Hlk179721771][bookmark: _Hlk179720491]Электроснабжение намечаемых объектов проектируемой территории с. Галкино предлагается осуществить от электроподстанции ПС 110/35/10 кВ «Галкино».
В связи с ростом нагрузок на первую очередь и расчетный срок, для их покрытия необходимо произвести: 
- строительство новых и расширение существующих потребительских трансформаторных подстанций – на 1 очередь – 2 ТП по 0,63 МВА; 
на расчетный срок - 2 ТП по 0,25 МВА; 
В связи с ростом нагрузок для жилой зоны на первую очередь и расчётный срок предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа. Для административной и общественной застройки предусматриваются подстанции, расположенные ближе к центрам нагрузок и расположенные в отдельно стоящих или встроенных помещениях. 
Кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации) размещаются в полосе между красной линией и линией застройки (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).
Расстояния по горизонтали от кабельных сетей до зданий и сооружений принято в проекте по СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*.  Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами. Согласно п. 7.1.15 ПУЭ РК в жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Для административной и общественной застройки рекомендуются одно трансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, в зависимости от конкретного проекта здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям.
Схема электроснабжения села разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:
- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей;
- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
При размещении отдельно стоящих ТП расстояния от них до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).  
К установке принимаются ТП в металлическом, кирпичном, панельном или блочном исполнении с двумя трансформаторами по действующим типовым проекта. Для обеспечения надежности электроснабжения при аварийных ситуациях трансформаторы должны быть загружены не более чем на 70-75% их номинальной мощности.
Сети низкого напряжения и уличного освещения
Для электроснабжения села применяются, в основном, воздушные линии. В настоящее время при строительстве воздушных линий напряжением 0,4 кВ.
Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время.  Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль за состоянием освещения.  предпочтение отдается самонесущим изолированным линиям (ВЛИ). 
Преимуществами использования ВЛИ являются:
1. Высокая надежность в обеспечении электрической энергией.
2. Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.
3. Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей.
4. Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В неизолированных проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
5. Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.
6. Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; трудность утилизации СИП делает бессмысленной кражу самого провода.
7. Улучшение общей эстетики и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.
8. Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Недостатком является незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС, но это компенсируется снижением эксплутационных затрат.
Для распределительных линий жилых кварталов линии 0,4 кВ необходимо выполнять воздушными с применением самонесущих изолированных проводов (СИП). Типовые опоры 0,4 кВ высотой 8,5 метров позволяют размещать на них СИПы, светильники и сети освещения дорог, а также линии связи.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузок, защиту от коротких замыканий и учет расхода электроэнергии. Проектом предусматривается освещение всех существующих магистральных дорог, а также всех вновь пробиваемых автомагистралей. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах - односторонняя.
Для освещения пешеходных дорожек в парках и скверах, административно-культурных центрах проектом рекомендуется применять современные светильники с фотопанелями, вырабатывающими в дневное время электроэнергию, аккумулирующуюся во встроенных в опоры аккумуляторах, и использующими ее в темное время суток.
Устройства уличного освещения следует оборудовать централизованным дистанционным управлением, при этом в пункте управления должен быть предусмотрен контроль состоянии освещения.
Устройство автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику).
Для освещения автодорог внутри жилого массива светильники рекомендуется устанавливать на опорах воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.
Энергоэффективность и энергосбережение. 
11 июня 2014 года совместно с Всемирным Банком был начат проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане».  
И на 2022 год в результате сильного роста экономики РК в стране возник дефицит по выработке электроэнергии. Для энергосбережения, чтобы электроэнергия не терялась, проектом рекомендуются проводить энергосберегающие мероприятия. Применять современные возобновляемые виды энергии (солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, биогаз, ветряные электростанции), что снизит нагрузку на электрические сети, уменьшит расходы по электроснабжению потребителей. 
Благодаря этим мероприятиям будет тратиться меньше ресурсов: угля, электричества, газа. За счет этого сократится и количество выбросов в атмосферу.
Охранная зона объектов электрических сетей
При проектировании и строительстве электрических сетей на проектируемой территории ПДП требуется соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года №1509.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
1. Вдоль воздушных ЛЭП — в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при условии неподвижного их положения на расстояние: 
- для воздушных линий напряжением 110 кВ - 20 м;
- для воздушных линий напряжением 35 кВ - 15 м;
- для воздушных линий напряжением 10 кВ - 10 м;
2. Вдоль подземных кабельных ЛЭП — в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м;
3. По периметру трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и устройств — на расстоянии 3 метров от ограждения или сооружения;
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Современное состояние
В настоящее время сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в селе Галкино обеспечена беспроводной сетью связи (CDMA, телефония).
 Обслуживанием линий связи занимается АО «Казахтелеком».

Проектные предложения
Расчет требуемого количества устанавливаемых аппаратов производится согласно рекомендаций: 
СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»;  
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»; 
 СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».  
Расчетные данные потребности в телефонных номерах сведены в таблицу 9.4.1
Таблица 9.4.1
	Наименование 
жилого образования
	Количество
	

Примечания



	
	Население
чел
	Телефонов на конец периода
(номеров)
	

	1
	2
	3
	4

	Первая очередь
в том числе:
	929
	232
	тел. плотность: 25 номера на 100 чел.

	Квартирный сектор
	
	189
	

	Хозяйственный сектор
	
	46
	

	Расчетный срок
в том числе:
	952
	238
	тел. плотность: 25 номера на 100 чел.

	Квартирный сектор
	
	190
	

	Хозяйственный сектор
	
	48
	



Главными особенностями сетей телекоммуникаций являются их стремительное развитие и постоянные изменения технологий. В связи с планируемым переходом государств к цифровой экономике в общемировом масштабе, особое внимание уделяется повсеместному внедрению услуг связи как на основе оптических и проводных технологий, так и на основе беспроводных и спутниковых технологий. Совершенствование инфраструктуры идет по пути миграции на пакетные технологии: перевод сетей доступа на технологии FTTH, БШПД, вследствие чего происходит модернизация сетевой инфраструктуры.
 Таким образом, строительство сетей телекоммуникаций необходимо осуществлять исключительно по технологии FTTH с применением оборудования GPON (с оптическим узлом OLT) и с возможностью перехода в будущем к услугам XGPON. Построение сетей оптического доступа с применением технологий FTTH является наиболее эффективным и перспективным методом, так как обеспечит предоставление всего спектра современных услуг TriplePlay наилучшего качества. 
Принятые технические решения при разработке проектов по построению бесперебойной и эффективной сети телекоммуникаций должны обеспечивать оптимальные условия строительства и эксплуатации волоконно-оптической сети GPON. И необходимо учитывать, что окончательные решения по строительству сети, выбору технологий, оборудования и систем построения, а также маршруты прохождения кабельных линий связи должны приниматься с учетом требований времени на период разработки.
 Проектирование должно осуществляться: 
− с учетом концентрации абонентов и перспективы застройки жилых и административных кварталов на срок не менее 3 лет; 
− оптимальной привязки проектируемой сети к сетевым узлам.
Строительство сетей телекоммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Развитие инфраструктуры мобильной связи. 
В данном малом населенным пункте имеется мобильный оператор Билайн. Необходимо развитие и других мобильных операторов как Ксел и Теле-2 путем установки сотовых антенн данных операторов. Для чего нужна услуги мобильной связи для села, это, во-первых, доступность в любой точке района, во-вторых, для сельчан нужен интернет. Интернет дает более экономичный вариант связи в масштабе государства, и международной связи с помощью мессенджеров.  
Связь и коммуникация: Мобильная связь позволяет жителям отдаленных сел поддерживать связь с родственниками, друзьями и коллегами, что особенно важно в условиях удаленности.  
Доступ к информации: С помощью мобильной связи жители могут получать актуальную информацию о погоде, новостях, медицинских услугах и других важных аспектах жизни.  
Экономические возможности: Мобильная связь способствует развитию бизнеса, позволяя местным предпринимателям общаться с клиентами и поставщиками, а также участвовать в онлайн-торговле.  
Образование: Доступ к мобильной связи открывает возможности для дистанционного обучения, что особенно актуально для детей и молодежи в отдаленных районах.  
Медицинские услуги: Мобильная связь позволяет организовать телемедицину, что дает возможность жителям получать консультации врачей, не выезжая из села.  
Экстренные службы: Наличие мобильной связи обеспечивает возможность быстрого обращения за помощью в экстренных ситуациях, что может спасти жизни.
 Таким образом, мобильная связь является важным инструментом для улучшения качества жизни и развития отдаленных сел Казахстана.
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Раздел «Теплоснабжение» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», пособием к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий» и другими действующими нормативными документами. 
Современное состояние 
В настоящее время теплоснабжение села Галкино имеет весьма неупорядоченный, локальный характер. 
Отопление жилого фонда осуществляется, в основном, от индивидуальных печных установок, которые работают на твердом топливе (уголь, дрова) и резервный источник - электричество.   
В качестве топлива для котельных установок и в отопительных печах жилищного фонда используется твердое топливо, мазут, печное топливо и резервное - электрические котлы. 
Климатические параметры.
Климатические параметры: в холодное время в соответствии СП РК 2.04- 01-2017 «Строительная климатология» параметр А – 22,0 и параметр Б – 40,1 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.1 Климатические параметры холодного периода года.
Климатические параметры: в тёплое время в соответствии СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» параметр А + 26,3 в теплое время года и параметр Б +29,4 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.2 Климатические параметры теплого периода года.  
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет в Павлодарской области – -34,6. 
Продолжительность отопительного периода с 2 октября по 25 апреля, т.е. nо = 205 дней.  

 Проектные предложения 
Теплопотребление.   Оценка потребности в теплоэнергии жилищно-коммунального сектора (ЖКС) выполнена на основании предложений по сохранению существующей застройки, размещению массивов и объектов нового жилищно-гражданского строительства и общественной застройки, а также динамике численности населения. 
«Программой развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.0401999 г., в качестве основного критерия применения систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения принять показатель теплоплотности: 
- при теплоплотности 0,3 Гкал/ч на 1 га и выше должна сохраняться, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения; 
- при теплоплотности менее 0,3 Гкал/ч на 1 га целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением современных автономных высококачественных систем отопления заводского изготовления (АСО). 
Расчетная тепловая нагрузка с. Галкино выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительсвто. Планировка и застройка городских сельских населенных пунктов», по приложению И.
Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию жилых зданий с. Галкино представлены в таблице 9.5.1.
 Таблица 9.5.1
Теплопотребление жилых зданий с. Галкино
	Типы застройки
	Жилищный фонд, тыс.м2
	Население, тыс.чел
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	Исходный год
	

	Усадебная застройка
	24,5
	0,896
	1,666
	

	Итого
	 
	 
	1,666
	

	Первая очередь
	

	 
	 
	 
	 
	

	Усадебная застройка
	26,3
	0,929
	1,7884
	

	Итого
	 
	 
	1,7884
	

	Расчетный срок
	

	Усадебная застройка
	28,6
	0,952
	1,9448
	

	Итого
	 
	 
	1,9448
	


Таблица 9.5.2
Теплопотребление общественных зданий с. Галкино
	Наименование объекта
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч

	Школа
	4488
	0,373
	4488
	0,373
	4488
	0,373

	Дом культуры
	1336
	0,111
	1336
	0,111
	1336
	0,111

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	752
	0,062
	752
	0,062
	752
	0,062

	Мечеть
	80
	0,007
	80
	0,007
	80
	0,007

	Магазин
	449
	0,037
	449
	0,037
	449
	0,037

	Детский сад 
	 
	0,000
	1352
	0,112
	1352
	0,112

	Гостиница, Баня, Общественные туалеты 
	 
	0,000
	972
	0,081
	972
	0,081

	Магазин, Кафе, Парикмахерская  
	 
	0,000
	 
	0,000
	275
	0,023

	Гостевой дом  
	 
	0,000
	 
	 
	929
	0,077

	Мини-пекарня (кондитерский цех) по производству хлебобулочных и кондитерских изделий производительностью до 0,2 т/сутки
	 
	0,000
	 
	0,000
	555,9
	0,046

	Акимат,Отделение банка
	 
	0,000
	856
	0,071
	856
	0,071

	Учатковый пункт полиций, Отделение почты 
	 
	0,000
	227
	0,019
	227
	0,019

	Хозяйства с содержанием животных  до 50 голов 
	 
	0,000
	 
	0,000
	6292,6
	0,523

	Цех по приготовлению кормов (Класс IV - СЗЗ 100 м)
	 
	0,000
	7440,1
	0,618
	7440,1
	0,618

	Склады фруктов, овощей, картофеля (Класс V - СЗЗ 50 м)
	 
	0,000
	0
	0,000
	5080,5
	0,422

	Производство по переработке мяса (Класс V - СЗЗ 50 м)
	 
	0,000
	3244,5
	0,270
	3244,5
	0,270

	Производства по переработке молока (Класс V - СЗЗ 50 м)
	 
	0,000
	2459,1
	0,204
	2459,1
	0,204

	Производство макаронных изделий (Класс V - СЗЗ 50 м)
	 
	0,000
	0
	0,000
	4040,1
	0,336

	Котельная 
	 
	0,000
	275
	0,023
	275
	0,023

	Автомобильная заправочная станция (АЗС)  
	 
	0,000
	0
	0,000
	371
	0,031

	Пожарная часть 
	 
	0,000
	473
	0,039
	473
	0,039

	Ветеринарный пункт содержанием скота   (Класс IV - СЗЗ 100 м
	 
	0,000
	124
	0,010
	124
	0,010

	Итого
	 
	0,5904
	 
	2,0383
	 
	3,4962


Таблица 9.5.3
Общий суммарный расход тепла жилых и общественных зданий с Галкино 
	Наименование
	Исходный год, Гкал/ч
	Первая очередь, Гкал/ч
	Расчетный срок, Гкал/ч

	Жилищный фонд
	       1,6660   
	          1,7884   
	            1,9448   

	Общественные здания
	       0,5904   
	          2,0383   
	            3,4962   

	Всего
	       2,2564   
	          3,8267   
	            5,4410   



[bookmark: _Hlk222228014]Проектом предлагается установка автономной системы отопления (АСО) для отопления общественных зданий и индивидуальные отопительные печи для отопления частного сектора.
Для отопления общественных зданий проектом предлагается встроенные котельные мощностью от 0,3-0,5 МВт,  до 1 МВт.
Котельные в встроенных помещениях будут отапливаться в основном на угле, резервный можно использовать – печное или дизельное топливо.
При выборе источника автономного теплоснабжения необходимо учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это зона расположения объекта теплоснабжения, на который надо подать тепло (отдельное здание или группа зданий).

[bookmark: _Toc222209003][bookmark: _Toc236975671]9.6. Газоснабжение
Современное состояние
В настоящее время газоснабжения села Галкино осуществляется за счет использования сжиженного углеводородного газа СУГ). Централизованного газоснабжения в населенном пункте нет.
Основное направление использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) - сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.
В с. Галкино газ используется в индивидуальных баллонах для бытовых нужд. Жители села приобретают газовые баллоны у частных предпринимателей зарегистрированных в г. Павлодар Павлодарской области
Проектные предложения
Расход газа для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует принимать согласно СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» по таблице 13.
*Удельная теплота сгорания СУГ = 10800 ккал/кг
Годовые потребности сжиженного газа потребителей по проектным периодам приведены в таблице 9.6.1
Таблица 9.6.1
	Наименование потребителей и назначение расходуемого газа
	Норма расхода газа, тыс.ккал/год на чел.
	Количество населения, чел.
	Расход СУГ, тонна/год

	Исходный год

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1050
	102,08

	Итого
	 
	1050
	102,08

	Первая очередь

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1061
	103,15

	Итого
	 
	1061
	103,15

	Расчетный срок

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1082
	105,19

	Итого
	 
	1082
	105,19



На расчетный срок проектом предлагается система обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов потребляемого газа до нормативного уровня. 
Применение СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительный слой и водные ресурсы.
Помещения с установленными газовыми плитами должны иметь вытяжную вентиляцию.
В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий.



[bookmark: _Toc116462859][bookmark: _Toc116472782][bookmark: _Toc204684755][bookmark: _Hlk116478241][bookmark: _Toc236975672]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	[bookmark: _Hlk230084303]№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Площадь земель населенного пункта, всего
	тыс. га
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	
	
	

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	
	
	

	1.1.1.3
	застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	-//-
	
	
	

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	
	
	

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	
	
	

	1.1.4
	 особо охраняемых природных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	
	
	

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	
	
	

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	
	
	

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	
	
	

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	
	
	

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	
	
	

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	
	
	

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	
	
	

	1.1.8
	резервные
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	
	
	

	
	скотомогильники
	-//-
	
	
	

	
	очистные сооружения
	-//-
	
	
	

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	
	
	

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	
	
	

	2
	Население
	 
	
	
	

	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
	тыс.чел.
	0,896
	0,929
	0,952

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	2.1.1
	собственно, населенный пункт
	-//-
	0,896
	0,929
	0,952

	2.2
	Плотность населения
	 чел/га
	
	
	

	2.3
	Показатели миграции населения:
	-
	
	
	

	2.3.1
	прирост
	-//-
	
	
	

	2.3.2
	убыль
	-//-
	
	
	

	2.4
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	
	
	

	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,218/24,3
	0,219/23,6
	0,292/30,7

	2.4.2
	население в трудоспособном возрасте
	-//-
	0,495/55,2
	0,531/57,2
	0,498/52,3

	2.4.3
	население старше трудоспособного возраста
	-//-
	0,184/20,5
	0,178/19,2
	0,162/17

	3
	Жилищное строительство
	 
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2 общей площади
	24,5
	26,3
	28,6

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	
	
	

	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	24,5
	26,3
	28,6

	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	
	
	24,5
	26,3

	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	24,5
	26,3
	28,6

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	24,5
	26,3
	28,6

	
	из них в застройке:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	24,5
	26,3
	28,6

	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади
	-
	1,8
	4,1

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	-
	1,8
	4,1

	
	из них:
	 
	
	
	

	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	-
	1,8
	4,1

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	м2/чел.
	27,4
	28,3
	30,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	 
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	30
	105
	105

	4.1.1
	новое строительство
	мест
	
	75
	-

	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	620
	620
	620

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	
	-
	-

	4.3
	Медицинские организации
	посещение в смену
	20
	20
	20

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	200
	200
	200

	4.5
	Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки
	Ед/га
	
	
	

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	314,4
	314,4
	378,6

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	-
	-
	40

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	-
	-
	9

	5
	Транспортное обеспечение
	 

	
	
	

	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	
	18,9
	18,9

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	2,1
	2,1
	2,1

	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	
	
	

	5.1.2.1
	основная
	-//-
	
	0,3
	0,3

	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	
	16,5
	16,5

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	 
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	 
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс.м3/сут.
	0,015
	0,219
	0,225

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,015
	0,130
	0,133

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	-
	0,026
	0,027

	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	17
	140
	140

	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	17
	140
	140

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	
	
	

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	
	0,219
	0,225

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	
	
	
	

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	10,567
	12,0
	14,0

	6.2
	Водоотведение
	 
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	
	0,137
	0,140

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	
	0,130
	0,130

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	
	0,007
	0,007

	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	
	140
	140

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	15,0
	22,0

	6.3
	Электроснабжение:
	 
	
	
	

	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	
	
	

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.3
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.4
	Теплоснабжение
	 
	
	
	

	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	       2,2564   
	          3,8267   
	            5,4410   

	6.4.2
	Потребление на отопление, всего в том числе:
	МВт
	               2,6242   
	                  4,4504   
	                      6,3278   

	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	                1,9376   
	       2,0799   
	           2,2618   

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	                0,6867   
	       2,3705   
	           4,0660   

	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	
	
	

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.5
	Газоснабжение
	 
	
	
	

	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3/год
	
	
	

	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	170,14
	171,92
	175,32

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.6
	Телефонизация
	 
	
	
	

	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	тыс. единиц
	
	265
	271

	7
	Инженерная подготовка территории
	 
	
	
	

	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	
	8,64
	8,64

	7.2
	Защита территории от затопления:
	 
	
	
	

	7.2.1
	площадь
	га
	
	
	

	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	
	
	

	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	
	
	

	7.4
	Берегоукрепление
	км
	
	
	

	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	
	
	

	8.
	Охрана окружающей среды
	 
	
	
	

	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	
	
	

	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	
	
	

	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	тыс. м3/сут
	
	
	

	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	га
	
	
	

	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс.т
	
	
	

	8.6
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	
	
	

	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	
	
	

	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	
	
	

	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	
	
	

	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	Количество депо, единиц
	
	1x2
	1x2


s
2

*итоговые показатели по всему гененеральному плану
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