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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Проект «Корректировка схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план)» Аккол орман шаруашылыгы, Аккольского района, Акмолинской области, выполнен ТОО «ДЭКО ПВ» на основании договора №___ от ___ __________ 2025 года с ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры, градостроительства и Аккольского района».
Необходимость разработки схемы развития обусловлена рядом объективных факторов, основанных на новой социально-экономической ориентации Республики в целом и отдельных регионов в частности, радикально изменившей социальные нормы жизнедеятельности общества.
Упрощенный вариант генерального плана  Аккол орман шаруашылыгы разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан». Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с требованиями СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан», а также основные расчеты генерального плана проведены согласно СН РК 3.01-01-2013 и СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  пунктов» и другими действующими нормативными документами. 
Схема развития разрабатывалась при тесном сотрудничестве с органами архитектуры и градостроительства, а также с другими и районными организациями.
Схема развития выполнена с применением компьютерных геоинформационных технологий Геоинформационная система в разработке генерального плана имеет многоцелевое значение, наиболее важным является возможность использования в управлении городскими территориями, оптимизации градостроительной, земельной, экологической ситуации, развития инженерной инфраструктуры.
«Корректировка схемы развития и застройки (упрощенный генеральный план)» Аккол орман шаруашылыгы, Аккольского района, Акмолинской области, осуществлена на топографической съемке М 1:2000 (2025 год) выполненной ТОО «ДЭКО ПВ», а также с использованием космоснимка и ортофотоплана по состоянию на 2025 год.
Опорный план составлен по данным натурного обследования, материалам, предоставленным ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры, градостроительства и Аккольского района», службами акиматов района и области. На основе полученных материалов выполнен анализ реализации предыдущего генерального плана, анализ современного использования территории. Кроме того, в проекте были использованы материалы по отводам и границам земельных участков для различных видов строительства. 
Проект генерального плана разрабатывался при тесном сотрудничестве с местными органами управления с учётом демографической ситуации, современного инженерно-коммуникационного и индустриально-инновационного развития .
В данной работе приняты следующие проектные периоды: 
- исходный год – 01.01.2025 год;
- первая очередь – 2032 год;
- расчетный срок – 2045 год.
В процессе разработки проекта были проведены рассмотрения и согласования вариантов территориального развития , архитектурно-планировочной структуры, функционального зонирования территории с заинтересованными представителями реализации проектов ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры, градостроительства и Аккольского района», при участии акима района и районных служб.




1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
Акмолинская область расположена в северо-центральной части Республики Казахстан, занимая обширную территорию в степной зоне Евразии. Она является одной из ключевых административно-территориальных областей страны, отличающейся уникальным сочетанием природных условий, включающих лесостепные ландшафты, озёрные системы, мелкосопочник, обширные равнинные пространства и переходные экосистемы. Географически область занимает центральный сектор протяжённой казахстанской степи и частично охватывает северные отроги Казахского мелкосопочника, что определяет её природно-ландшафтную специфику.
Площадь области превышает 146 ты км². Северная часть региона примыкает к Костанайской и Северо-Казахстанской областям, восточная — к Павлодарской области, южная — к Карагандинской, западная — к Улытауской и Костанайской. Такое расположение делает Акмолинскую область важным природным и хозяйственным регионом всей страны, а также зоной сопряжения двух крупных ландшафтных провинций: Западносибирской низменности и Казахского мелкосопочника.
Особенностью географического положения является высокая континентальность климата и резкая выраженность сезонных изменений, обусловленные удалённостью региона от океанов и влиянием арктических воздушных мас Акмолинская область отличается открытостью рельефа, отсутствием крупных горных систем и выраженной подверженностью воздушным течениям с севера и запада.

1.1. Рельеф
Рельеф Акмолинской области неоднороден и делится на несколько крупных морфологических зон: северные равнины, центральная часть, северо-восточные районы, южные территории и национальные парки. Рельеф Акмолинской области формировался под воздействием разнообразных геолого-геоморфологических процессов — древнего оледенения, длительного денудационного выравнивания, водной эрозии, ветровой переработки и аккумулятивных процессов. Современный рельеф региона отличается значительной контрастностью: от равнинно-волнистых степей до высоких гранитных массивов Казахского мелкосопочника.
Территория характеризуется общей возвышенностью, свойственной Казахскому мелкосопочнику. Высоты варьируют: на равнинных участках — 250–400 м над уровнем моря, в центральной и восточной частях — до 500–650 м, в пределах горных массивов (Кокшетау) — 947 м (г. Синюха — высшая точка области). Рельеф имеет преимущественно денудационно-аккумулятивный характер, сформированный длительным выветриванием древних горных пород и последующим развитием степных процессов.
Особое место занимает гранитно-сопочный комплекс Бурабай (Кокшетау), включающий уникальные горные массивы: Кокше, Жеке-Батыр, Бурабай, а также многочисленные озёра, образовавшиеся в межгорных впадинах. Этот регион отличается наибольшей живописностью и контрастностью рельефа во всей области.
Большая часть территории занята волнистыми равнинами, сформированными на рыхлых лессовидных суглинках. Характерные признаки: слабое расчленение, плавные склоны, широкие водоразделы, наличие многочисленных замкнутых понижений. Эти равнины служат основой для развития сельского хозяйства, что связано с распространением плодородных темно-каштановых почв.
В северных районах преобладают равнинные участки, являющиеся южной периферией Западносибирской низменности. Эти равнины имеют слабый уклон к северу, характеризуются малой расчленённостью и значительными площадями мелкозёмов, на которых формируются богатые чернозёмы. Над уровнем моря территория находится в пределах 250–300 м.
Центральные и юго-восточные районы представляют собой переходную зону к Казахскому мелкосопочнику. Рельеф здесь более разнообразен: встречаются холмы, гряды, останцоватые возвышенности, отдельные сопки гранитного и метаморфического происхождения. Высоты могут достигать 400–600 м.
Северо-восточным районе рельеф определяется древними структурными формами, выступающими над окружающей степью. Эти формы включают гранитные выходы и денудационные плато, характерные для старых складчатых областей Казахстана.
Юг области — типичная низкогорная степь, переходящая в равнинные пространства Центрального Казахстана. Здесь встречаются солончаки, впадины, долины временных водотоков.
Основные реки: Ишим, Нура, Шортанды, Колутон, Терисаккан. Эрозионные формы включают: широкие плоские долины, надпойменные террасы, овражно-балочные системы,склоны различной степени крутизны. Овраги активно развиваются на суглинистых почвах в условиях антропогенной нагрузки.
Основу рельефа формируют: древние кристаллические породы (граниты, гнейсы), осадочные отложения мезозоя и кайнозоя, продукты выветривания. В районах Казахского мелкосопочника широко развиты: останцовые формы, курумники, монолитные скалы. На равнинах доминируют: лессовидные суглинки, песчаные участки древних аллювиальных терра На территории области активно развиваются: водная эрозия — овраги, промоины, размывы, ветровая эрозия — дефляция на открытых участках, просадочные процессы — в лессовидных почвах, оползни и осыпи (локально, в горах), подтопление — особенно в поймах Ишима и Нуры, засоление — в замкнутых впадинах. Подтопление является наиболее значимой техногенной проблемой, усиливаемой ростом урбанизации.



1.2. Климат
Климат Акмолинской области резко континентальный, засушливый. Основной климатообразующий фактор – солнечное сияние, его продолжительность составляет 2200 часов в год, максимум приходится на июль. Величины годовых суммарных радиаций достигают 112 ккал/см2, а рассеянной – до 52 ккал/см2. В холодное время года погоду определяет преимущественно западный отрог азиатского антициклона. Зимой устанавливается ясная погода. Антициклональный режим обычно сохраняется весной, что приводит к сухой ветреной неустойчивой погоде с высокой дневной температурой воздуха и ночными заморозками. В летнее время над степными пространствами под влиянием интенсивного прогревания воздуха устанавливается безоблачная сухая, жаркая погода. Средняя температура января колеблется от 160 до 18,50. Абсолютный минимум– 49-54⁰  Средняя температура июля 18,5-22,5⁰  Максимальная температура воздуха достигает 440С, средняя годовая температура 3,4-4,1⁰ 
Таблица 1.2.1
Температура воздуха
	Месяц
	Абсолют. минимум
	Средний минимум
	Средняя
	Средний максимум
	Абсолют. максимум

	январь
	-51.6 (1893)
	-18.7
	-14.5
	-10.3
	5.0 (1948)

	февраль
	-48.9 (1895)
	-18.0
	-13.6
	-8.8
	8.2 (2016)

	март
	-37.2 (1915)
	-10.4
	-6.0
	-1.5
	22.1 (1944)

	апрель
	-27.8 (1963)
	1.2
	6.5
	12.2
	29.7 (2006)

	май
	-10.8 (1969)
	8.2
	14.5
	20.9
	36.1 (2020)

	июнь
	-1.5 (1985)
	13.4
	19.6
	25.8
	40.1 (1936)

	июль
	2.3 (1936)
	14.9
	20.6
	26.6
	41.6 (1936)

	август
	-2.2 (1929)
	13.0
	19.1
	25.5
	38.7 (1929)

	сентябрь
	-8.2 (1933)
	6.8
	12.6
	18.9
	36.2 (1945)

	октябрь
	-25.3 (1914)
	0.5
	5.0
	10.4
	26.7 (2004)

	ноябрь
	-39.2 (1953)
	-8.7
	-5.2
	-1.3
	18.5 (1931)

	декабрь
	-43.5 (1929)
	-16.0
	-12.0
	-8.0
	5.2 (2021)

	год
	-51.6 (1893)
	-1.2
	3.9
	9.2
	41.6 (1936)
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Количество осадков составляет: в северных районах: 300–350 мм в год; в центральных: 250–300 мм; в южных: 220–260 мм. Большая часть осадков приходится на тёплый период, особенно май–июнь. Зима относительно сухая.
Грозы над территорией области часто сопровождаются шквалами, ливнями, градом, чаще в летнее время года, реже в весенние и осенние месяцы. Среднее число дней с грозой 19-25. Грозовая активность наиболее ярко проявляется в летние месяцы с максимумом в июле (6 9 дней). Средняя продолжительность гроз 2,4 часа. Град наблюдается в теплое время года, выпадает сравнительно редко, иногда полосами шириной в несколько километров. Среднее число дней с градом 1-2, в отдельные годы 4-9. Метели повторяются часто; число дней с метелью колеблется от 20 до 50, местами более 50. Число дней с пыльными бурями может достигать за год 1540; с туманом 24-70.
Таблица 1.2.2
Осадки
	Месяц
	Норма
	Месячный минимум
	Месячный максимум
	Суточный максимум

	январь
	18
	0.0 (1932)
	110 (1928)
	27 (1928)

	февраль
	17
	0.0 (1932)
	120 (1903)
	37 (1903)

	март
	20
	0.0 (1902)
	126 (1912)
	56 (1912)

	апрель
	22
	0.0 (1963)
	75 (1914)
	32 (1919)

	май
	33
	0.6 (2023)
	113 (2015)
	45 (2025)

	июнь
	40
	0.8 (1955)
	120 (1917)
	39 (2020)

	июль
	56
	5 (1954)
	160 (1928)
	86 (1972)

	август
	31
	1 (1975)
	167 (1962)
	77 (1962)

	сентябрь
	21
	0.9 (1985)
	91 (1952)
	50 (1952)

	октябрь
	26
	0.4 (2025)
	71 (1995)
	25 (1995)

	ноябрь
	29
	1 (1882)
	63 (2025)
	44 (1915)

	декабрь
	25
	1 (1950)
	88 (1904)
	22 (1912)

	год
	338
	121 (1883)
	628 (1928)
	86 (1972)
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Таблица 1.2.3
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
	вид осадков
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	твердые
	23
	20
	16
	3
	1
	0
	0
	0
	0.2
	4
	14
	22
	103

	смешанные
	2
	2
	4
	3
	1
	0.1
	0
	0
	1
	4
	4
	2
	23

	жидкие
	0.2
	0
	2
	7
	14
	13
	15
	13
	11
	7
	3
	0.3
	86



Регион характеризуется сильной ветровой активностью: Преобладающие направления — северо-западные и юго-западные ветры. Часто наблюдаются метели (до 30–40 дней зимой) и пыльные бури (в условиях засухи). Средняя скорость ветра составляет 5,3 м/сек. Наибольшие среднемесячные значения скорости ветра приходятся на март (6,2 м/сек), несколько меньше – на апрель, ноябрь и декабрь (5,8 м/сек). Минимальные среднемесячные значения скорости ветра отмечаются в августе (4,4 м/сек). С ноября по апрель наблюдается увеличение среднемесячной величины скорости ветра; в Астане максимальная, зафиксированная за период наблюдений, скорость 36 м/сек. отмечается один раз в 20 лет. В холодное время года режим ветра определяется, в основном, влиянием западного отрога сибирского антициклона, в теплое – слабо выраженной барической депрессией.
Таблица 1.2.4
Скорость ветра, м/с
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	3.7
	3.9
	3.7
	3.7
	3.5
	3.1
	2.8
	2.8
	3.1
	3.5
	3.7
	3.8
	3.4


 
Таблица 1.2.5
Повторяемость различных направлений ветра, %
	направл.
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	С
	2
	3
	4
	7
	9
	12
	15
	13
	8
	4
	4
	2
	7

	СВ
	9
	14
	14
	13
	12
	16
	19
	17
	12
	8
	9
	6
	12

	В
	7
	7
	11
	13
	11
	15
	12
	12
	10
	8
	8
	5
	10

	ЮВ
	13
	13
	12
	12
	11
	9
	9
	11
	12
	12
	12
	13
	12

	Ю
	29
	25
	20
	14
	15
	11
	9
	11
	13
	20
	22
	29
	18

	ЮЗ
	29
	26
	21
	17
	17
	12
	9
	11
	18
	24
	26
	30
	20

	З
	9
	10
	14
	17
	16
	15
	15
	15
	18
	18
	15
	12
	15

	СЗ
	2
	2
	4
	7
	9
	10
	12
	10
	9
	6
	4
	3
	6

	штиль
	7
	6
	7
	6
	5
	6
	7
	8
	8
	6
	4
	5
	6
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Наиболее высокая относительная влажность воздуха отмечается в зимнее время. В ноябре-марте средняя месячная величина ее на большей части территории составляет 80%. В теплый период года показатели относительной влажности воздуха на территории области убывают в направлении с севера на юг. В мае-июне отмечаются самая низкая относительная влажность воздуха (54-56%).
Таблица 1.2.6
Влажность воздуха, %
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	78
	77
	79
	64
	54
	53
	59
	57
	59
	68
	80
	79
	67



Снежный покров устанавливается в ноябре и сохраняется до конца марта. Его высота, как правило, небольшая — 20–30 см, но ветровая переработка часто приводит к переметам. Климатические условия определяют резко выраженную сезонность и формируют степной тип ландшафта.
Таблица 1.2.7
Снежный покров
	месяц
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	год

	число дней
	0
	0
	0.1
	3
	19
	30
	31
	28
	28
	4
	0.3
	0
	143

	высота (см)
	0
	0
	0
	0
	4
	13
	19
	23
	19
	1
	0
	0
	 

	маквы (см)
	0
	0
	8
	18
	42
	43
	78
	120
	154
	144
	12
	0
	154



1.3. Гидрография
Водные ресурсы Акмолинской области относительно скромны, но включают ряд уникальных озёрных систем, рек и подземных вод. Реки маловодны, несудоходны, питаются осадочными водами и в меньшей степени грунтовыми источниками. Летом реки часто пересыхают, вода в них становится соленой. Главные реки Акмолинской области: Ишим (приток Иртыша)- основная река северной части, и его притоки: Терс-Аккан — слева, Жабай, Колутон и др. — справа. Многие реки заканчиваются пятирусловыми озерами (реки Нура, нты, Уленты) и многие другие. Благодаря низким берегам многие озера меняют свою форму при сильных ветрах
В регионе много озёр — крупные, малые, солёные, пресные. Наиболее известные: Бурабай, Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачьи — пресноводные озёра национального парка «Бурабай»; Көбейтұз — солёное озеро, иногда приобретающее розовый оттенок; Курортные озёра Кокшетауского массива, отличающиеся чистой водой и значительными глубинами. Наиболее крупные из них — соленые озера Тенгиз (близ границы с Карагандинской областью), шириной около 40 км, Калмык-Коль и др., а более мелкие — пресноводные Ала-Коль, Шоинды-Коль. Десятки озер занимают котловину Мелкосопочника и возвышенную равнину Акмолинской области.
Область богата подземными водами: артезианские бассейны обеспечивают питьевую воду населённым пунктам. На территории национальных парков и сопочных массивов имеются минеральные источники.

1.4. Почвы 
Почвы региона отражают переходность его ландшафтных зон — от лесостепи на севере к сухой степи на юге. Северные районы характеризуются мощными гумусированными чернозёмами: содержание гумуса 6–8%, мощность гумусового горизонта 40–60 см, высокая плодородность.
Акмолинская область расположена в зоне сухой степи, в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей. Почвенный покров отличается выраженной неоднородностью и комплексностью. В пределах региона распространены темно-каштановые почвы различной мощности, комплексы солонцов и солончаков, лугово-аллювиальные почвы, а также чернозёмы южные карбонатные. 
Темно-каштановые среднемощные и маломощные почвы являются наиболее плодородными зональными почвами региона. Они занимают значительную площадь территории области, особенно в районе городов и хозяйственно освоенных земель. Наибольшую площадь в городской черте и ближайших окрестностях занимают темно-каштановые маломощные почвы, часто в комплексе с солонцами мелкими и средними, доля которых может достигать 30 %. Эти почвы характеризуются умеренной мощностью гумусового горизонта, благоприятными водно-физическими свойствами и достаточным естественным плодородием.
Почвенный покров области в значительной мере осложнён присутствием различных типов солонцов: солонцы степные средней и мелкой мощности, солонцы корковые, солонцы степные солончаковые (редко, но встречаются), солонцы луговые и луговые солончаковые. Они формируются в условиях периодического переувлажнения и испарения, что приводит к накоплению водорастворимых солей и натрия в почвенном поглощающем комплексе.
Солонцы луговые широко распространены на пойменных и надпойменных террасах рек. Их формирование связано с близким залеганием минерализованных грунтовых вод. Чаще всего представлены мелкие и средние солонцы с надсолонцовым горизонтом 5–15 см. Растительный покров таких почв обычно включает полынь, пырей, кермек и другие засухоустойчивые виды.
Солонцы луговые солончаковые отличаются: более высокой засоленностью, тёмной окраской гумусового горизонта, содержанием гумуса в верхнем слое до 9–11 %, при резком снижении с глубиной, преобладанием кальция и натрия в составе поглощённых оснований, высоким содержанием водорастворимых солей. Засоление относится к хлоридно-сульфатному, кальциево-натриевому типу. Почвы трудны в освоении и требуют комплексной мелиорации.
В пойме реки Ишим значительные площади занимают лугово-аллювиальные почвы, сформированные под влиянием паводковых вод и периодического увлажнения. Они отличаются высоким плодородием, значительным количеством гумуса и крупноземистых включений. Лугово-каштановые почвы формируются под интразональной лугово-степной растительностью. Их особенности: гумусовый горизонт мощностью 45–90 см,
содержание гумуса до 6,4–7,6 %, высокий уровень общего азота, преобладание кальция в поглощающем комплексе, размещение в понижениях рельефа и по поймам рек. Эти почвы плодородны, пригодны для сельскохозяйственного использования, но требуют осторожности при строительных работах — необходимо сохранять гумусовый горизонт.
Чернозёмы южные карбонатные встречаются на водораздельных равнинах и надпойменных террасах, сложенных тяжёлыми суглинками и глинами мощностью 15–25 м. Они формируются под разнотравно-ковыльной растительностью.

1.5. Флора и растительность
Растительность Акмолинской области делится на степную, лесостепную и сопочную.Основные представители: ковыль (типичный, перистый), тимофеевка степная, тонконог, мятлик, полынь. Степи отличаются устойчивостью к засухам, но уязвимы к распашке. Северные районы характеризуются: берёзовыми колками, осиновыми массивами, разнотравно-злаковыми луговинами. Особая экосистема: сосна обыкновенная, берёза, липа, редкие представители флоры, включая реликтовые виды. Много ягодников: брусника, голубика, черника.
В Национальном парке «Бурабай» охраняют многие растения, занесенные в «Красную книгу».  Это, например, — орхидея башмачок настоящий или Венерин башмачок — цветок с запахом ванили. Да представители семейства орхидей живут не только в тропиках и на подоконниках, но и в наших широтах.
Адонис верналис или горицвет весенний — цветок из семейства лютиковых. Препараты, сделанные на его основе, пьют при болезнях сердца.

1.6. Фауна и животный мир
Животный мир разнообразен, особенно в районах природных парков. Млекопитающие косуля, кабан, лось, волк, лиса, барсук, корсак, заяц-русак. В национальных парках встречаются: белка, горностай, рысь (редко). Богатое орнитологическое разнообразие: лебедь-кликун, серый журавль, гуси и утки, тетёрев, глухарь, филин, орёл степной, балобан (редкий вид). В озёрах и реках водятся: щука, окунь, карась, карп, лещ.
Природные условия Акмолинской области уникальны в масштабах Казахстана. Здесь сочетаются степи, лесостепи, сопки и озёра, что формирует разнообразный ландшафт и биологическое богатство. Несмотря на суровый климат и ограниченность водных ресурсов, область обладает значительными природными потенциалами — аграрным, рекреационным, водно-ресурсным и экологическим. 

1.7. Радиационная обстановка
Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино, СКФМ Боровое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по нанным пунктам области находились в пределах 0,02 – 0,28 мкЗв/ч (норматив - до 5 мкЗв/ч). Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории г. Астана и Акмолинской области осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Астана, Атбасар, Кокшетау, Степногорск, СКФМ «Боровое») путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Акмолинской области колебалась в пределах 1,0 – 4,6 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 1,7 Бк/м2, что не превышает предельно- допустимый уровень.


 



2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ И РЫНОК ТРУДА
2.1. Экономическая база развития
Промышленность
В  Аккөл орман шаруашылығы отсутствуют предприятия и организации промышленности, что формирует преимущественно аграрный характер экономики населённого пункта: основной вклад в развитие дают сельское хозяйство и животноводство, тогда как промышленное производство не представлено. Это означает отсутствие крупных производственных мощностей, перерабатывающих предприятий или промышленных объектов, а хозяйственная активность сосредоточена в сфере сельхозпроизводства, личных подсобных хозяйств и услуг. 
Таблица 2.1.1
Показатели промышленности Аккольского района
	Наименование
	за 2024 год
	на 01.10.2025 год

	Объем произведенной продукции, /млн. тенге/
	5781,9
	4 869,7

	Индекс физического объема промышленной продукции                                                      
	90,6
	87,5

	Всего предприятий / кол-во/
	-
	-

	в том числе:
	-
	-

	Крупные предприятия
	-
	-

	Малые предприятия
	-
	-

	Вспомогательные предприятия
	-
	-



По итогам 2024 года и за 9 месяцев 2025 года промышленный сектор характеризуется стабильным функционированием: объем произведённой продукции составил 5 781,9 млн тг за 2024 год и 4 869,7 млн тг за январь–сентябрь 2025 года, что соответствует нормальной динамике формирования годового результата. Индекс физического объема промышленной продукции в 2025 году находится на уровне 87,5, отражая текущие темпы работы отрасли за неполный период. Несмотря на отсутствие данных по структуре предприятий, представленные показатели показывают продолжение производственной деятельности и формируют основу для дальнейшего развития промышленного комплекса.
В  Аккөл орман шаруашылығы промышленность представлена лишь в ограниченном виде — через мелкие цеха и кустарные производства. Обычно такие цеха работают при домашних или фермерских хозяйствах и занимаются переработкой сельхозпродукции (молоко, мясо, шерсть), изготовлением строительных или ремесленных изделий, а также мелким ремонтом техники. Несмотря на отсутствие крупных промышленных предприятий, мелкие цеха создают рабочие места для местного  и способствуют добавленной стоимости продукции сельского хозяйства, хотя их влияние на экономику  остаётся сравнительно небольшим.
Сельское хозяйство
В структуре хозяйственной деятельности  приоритетное значение имеет производство растениеводческой и животноводческой продукции, ориентированной на внутренние потребности и рынок Республики Казахстан. Настоящий раздел генерального плана направлен на выявление перспективных направлений развития сельского хозяйства, эффективное использование земельных угодий, обеспечение продовольственной безопасности, а также внедрение современных технологий, соответствующих требованиям экологической устойчивости и действующих нормативных документов. 
Таблица 2.1.2
Показатели сельского хозяйства по Аккольскому району
	Наименование
	за 2024 год
	на 01.10.2025 года

	Валовая продукция сельского хозяйства
	33 330,0 млн. тенге
	25 813,2 млн. тенге

	Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства
	155,9
	101,8

	Численность поголовья скота, /голов/
	
	

	крупнорогатый скот
	17 762
	19 008

	овцы, козы
	21 978
	25 974

	лошади
	13 569
	14 321

	верблюд
	-
	-

	птица
	315 465
	328 288

	Произведенная продукция, /тонна/
	
	

	мясо
	2 905,9
	2 231,0

	молоко
	12 390,3
	9074,9

	яйца, /ты шт./
	63 152,4
	43 801,1



В целом показатели за 2024 год значительно выше, чем за 9 месяцев 2025 года, что объясняется неполным периодом отчётности: валовая продукция сельского хозяйства за год составила 33 330,0 млн тг, тогда как за январь–сентябрь 2025 года — 25 813,2 млн тг; аналогично индекс физического объёма снизился со 155,9 до 101,8. Поголовье скота по большинству видов выросло (КРС с 17 762 до 19 008 голов, овец и коз с 21 978 до 25 974, лошадей с 13 569 до 14 321, птицы с 315 465 до 328 288), что указывает на расширение животноводства. При этом объёмы произведённой продукции за 9 месяцев 2025 года ниже годовых значений 2024 года (мясо 2 231,0 т против 2 905,9 т; молоко 9 074,9 т против 12 390,3 т; яйца 43 801,1 ты шт. против 63 152,4 ты шт.), что также объясняется сокращённым периодом, хотя может свидетельствовать и о замедлении темпов производства.
В 2024 году и по состоянию на 1 октября 2025 года сельское хозяйство демонстрирует разноплановую динамику: при снижении валовой продукции с 33 330,0 млн. тг. до 25 813,2 млн. тг. и значительном падении индекса физического объема с 155,9 до 101,8 наблюдается устойчивый рост поголовья скота — крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей, а также птицы. Однако увеличение численности животных не привело к росту объемов основной продукции: производство мяса сократилось с 2 905,9 до 2 231,0 тонн, молока — с 12 390,3 до 9 074,9 тонн, а выпуск яиц — с 63 152,4 до 43 801,1 ты штук. Такая разнонаправленность показывает, что несмотря на расширение поголовья, производственная эффективность и выход готовой продукции снизились, что может свидетельствовать о влиянии внешних факторов, снижении продуктивности или ресурсных ограничениях.
Перспективы развития сельского хозяйства в регионе остаются значительными, несмотря на текущее снижение объемов валовой продукции и производительности: рост поголовья скота и птицы создаёт базу для наращивания выпуска мяса, молока и яиц при условии улучшения технологий кормления, ветеринарного обеспечения и модернизации ферм. Дополнительный потенциал связан с расширением инфраструктуры хранения и переработки, внедрением цифровых решений в управление хозяйствами, повышением эффективности использования земельных и водных ресурсов, а также привлечением инвестиций и господдержки. Реализация этих мер позволит повысить продуктивность, стабилизировать выпуск продукции и обеспечить устойчивый рост отрасли.
Торговля и бытовое обслуживание 
На начало года в  Аккөл орман шаруашылығы отсутствуют объекты торговли и бытового обслуживания, а также предприятия общественного питания и станции технического обслуживания. В связи с этим нание вынуждено обращаться за товарами и услугами в соседние населённые пункты, что ограничивает доступность сервисной инфраструктуры и снижает занятость в сфере услуг на территории . Для развития отрасли планируется создание объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания и придорожного сервиса, что позволит удовлетворить потребности жителей и туристов, создать новые рабочие места и стимулировать экономическое развитие населённого пункта. Особое внимание предполагается уделить развитию малого и среднего предпринимательства, поддержке местных производителей и организации туристической инфраструктуры вдоль основных подъездных путей.
На перспективу планируется развитие данной отрасли в связи ростом численности  и соответствующим ростом спроса на различные товары и услуги. 
Для реализации этих планов рассматривается привлечение инвестиций, расширение ассортимента товаров и улучшение качества обслуживания. Особое внимание будет уделено развитию малого и среднего предпринимательства, а также поддержке местных производителей. Ожидается, что эти меры не только удовлетворят растущий потребительский спрос, но и создадут новые рабочие места, что положительно скажется на экономическом развитии .
Дополнительно планируется создание объектов придорожного сервиса, которые станут важной частью инфраструктуры туристического кластера. Вдоль основных подъездных путей предусматривается размещение автопарковки, мини-маркета, кафе или столовой, санитарной зоны с душевыми и туалетами, а также технической станции для обслуживания автомобилей. Эти объекты обеспечат комфорт как для туристов, прибывающих в комплекс, так и для транзитных путешественников, повысив привлекательность региона и обеспечив дополнительную занятость местного .
Туризм
Туризм является одной из перспективных отраслей экономики, способствующей развитию региональной инфраструктуры, созданию рабочих мест и увеличению доходов . Развитие туристического потенциала  позволяет привлекать посетителей, расширять сферу услуг, включая гостиницы, рестораны, развлекательные и оздоровительные комплексы, а также стимулировать малое и среднее предпринимательство. Инвестиции в туристическую и рекреационную инфраструктуру повышают привлекательность территории, создают условия для устойчивого экономического роста и улучшают качество жизни местных жителей.
Строительство гостинично-оздоровительного комплекса ТОО «Sirius Plus» осуществляется при участии немецкой компании KVL. Первый этап строительства завершен: возведен гостиничный комплекс, банный комплекс, ресторан, парковка на 10 мест, КПП и зона барбекю. В настоящее время проводятся работы по подготовке земельного участка для второго этапа строительства, включающего 40 гостевых домов, 53 коттеджа и отель на 120 мест. Проект рассчитан на создание 240 рабочих мест, а также предусматривает строительство спортивных и детских площадок, что обеспечит комплексное развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления.
Параллельно ведется строительство лечебно-оздоровительного центра РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения «Сенім». На объекте выполнены работы по подведению инженерных сетей, электричества, телекоммуникаций, канализации и бурению скважины. Реализуется строительство лечебного блока площадью 1000 кв.м., трехэтажного гостиничного комплекса на 72 номера, административной зоны и ресторана, а также двухэтажного спортивного комплекса с бассейном и фитнес-залом.
Проект рассчитан на создание до 35 рабочих мест и предоставление услуг оздоровления, реабилитации, отдыха и развлечений для работников системы здравоохранения. Мощность комплекса позволяет одновременно обслуживать до 100 человек, обеспечивая современный уровень сервиса и комфорта. Реализация этих проектов способствует развитию туристической и оздоровительной инфраструктуры , создаёт новые рабочие места и повышает инвестиционную привлекательность региона.
Образование
В  функционирует основная школа им.Мичурина является типовым и рассчитано на 40 учеников. 
Для создания более современных и комфортных условий обучения, а также для повышения качества образования, в школе планируется внедрение новых технологий, таких как интерактивные доски и оснащение компьютерных классов. Кроме того, особое внимание будет уделено профессиональному развитию педагогического коллектива, чтобы соответствовать новым образовательным стандартам и применять инновационные методики преподавания.
Здравоохранение 
В  действует медицинский пункт (МП), в котором работают два медицинских специалиста. Они обеспечивают базовые медицинские услуги, включая оказание первой помощи, проведение профилактических осмотров и диспансеризации . Год постройки здания МП 1975 год.
Для улучшения качества медицинского обслуживания планируется оснащение ВА новым оборудованием, в том числе для экспресс-диагностики, что позволит расширить спектр оказываемых услуг. Также рассматривается возможность регулярного проведения выездных приёмов узких специалистов, таких как педиатры, терапевты и кардиологи. Это поможет своевременно выявлять заболевания и предоставлять жителям  более качественную и доступную медицинскую помощь.
Культура 
В  функционирует 1 гостиница и база отдыха. Библиотека на арендном помещений. 
Структура занятого  по видам экономической деятельности
Несмотря на то, что для большинства трудоспособного  основной источник занятости пока ограничен, в ближайшие годы прогнозируется постепенный рост рабочих мест непосредственно в . Этот рост будет обусловлен развитием малого и среднего предпринимательства, а также реализацией развития туризма. Этот рост будет обусловлен открытием гостевых домов, коттеджного городка, объектов развлечений, кафе, ресторанов и сервисной инфраструктуры. Ожидается, что наибольшее увеличение числа рабочих мест произойдет в сферах гостеприимства, обслуживания туристов, торговли и организации досуга.
Таблица 2.1.3
Структура занятости по видам экономической деятельности
	Отрасль
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	чел.
	в %
	чел.
	в %
	чел.
	в %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сельское хозяйство
	55
	47,4
	55
	42,6
	55
	36,9

	Торговля
	5
	4,3
	7
	5,4
	10
	6,7

	Работающие за пределами 
	10
	8,6
	10
	7,8
	10
	6,7

	Туризм
	2
	1,7
	12
	9,3
	34
	22,8

	Сектор услуг
	44
	37,9
	45
	34,9
	40
	26,8

	Всего
	116
	100,0
	129
	100,0
	149
	100,0



2.2. Рынок труда
При разработке проекта выполнен расчет перспективной структуры трудовых ресурсов данного . Основой послужил анализ действующих предприятий на его территории, а также официальные статистические показатели занятости и безработицы по району, публикуемые Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Расчеты трудового баланса проведены в соответствии с категориями, закрепленными в методологических пояснениях КС МНЭ РК.
Используемые термины и определения базируются на стандартах и методических подходах Международной организации труда (МОТ).
Рабочая сила — часть  трудоспособного возраста, обеспечивающая предложение труда для производства товаров и услуг. В ее состав входят занятые во всех видах экономической деятельности, а также безработные.
Доля рабочей силы в численности  — отношение численности рабочей силы к общей численности  в возрасте 15 лет и старше, выраженное в процентах.
Занятое нание — лица трудоспособного возраста, которые в течение отчетной недели выполняли оплачиваемую работу или занимались самостоятельной деятельностью. К занятым также относятся лица, находившиеся в отпуске (трудовом, без содержания, по уходу за ребенком) или временно нетрудоспособные, но имеющие закрепленное место работы.
Уровень занятости — удельный вес численности занятых в общей численности  15 лет и старше или в составе экономически активного , определяемый в процентах.
Наемные работники — лица, работающие по договору найма и получающие вознаграждение в виде заработной платы, премий, надбавок или иных форм оплаты, включая натуральную.
Самозанятость — деятельность, при которой доход зависит от результата реализации товаров или услуг (включая собственное потребление). В соответствии с международной классификацией по статусу занятости выделяются следующие группы:
· работодатели — лица, ведущие собственное дело и использующие труд наемных работников на постоянной основе;
· индивидуальные работники (работающие на собственный счет) — лица, самостоятельно осуществляющие деятельность без привлечения наемного труда;
· члены производственных кооперативов — совладельцы, участвующие в совместной деятельности и управлении кооперативом;
· неоплачиваемые работники семейных предприятий — лица, занятые без вознаграждения в хозяйстве или бизнесе, принадлежащем родственникам.
Безработные — лица трудоспособного возраста, которые одновременно соответствуют трем условиям:
1. не имели работы (доходного занятия) в рассматриваемый период;
2. осуществляли активный поиск работы;
3. были готовы приступить к работе в ближайшее время.

Таблица 2.2.1
Прогноз динамики структуры трудовых ресурсов
	[bookmark: _Hlk157153478]№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Численность  
	чел.
	233
	260
	300

	1
	Трудовые ресурсы
	чел.
	174
	194
	225

	
	
	в % от 
	74,7
	74,6
	75,0

	1.1
	Рабочая сила
	чел.
	121
	134
	155

	
	
	в % от трудовых ресурсов
	69,5
	69,1
	68,9

	 
	в т. ч.:
	
	 
	 
	 

	1.1.1
	Занятое нание
	чел.
	116
	129
	149

	
	
	в % от рабочей силы
	96
	96
	96

	 
	из них:
	
	 
	 
	 

	А
	Работающие по найму
	чел.
	81
	90
	104

	Б
	Самостоятельно занятое нание
	чел.
	35
	39
	45

	1.1.2
	Безработные
	чел.
	5
	5
	6

	
	
	в % от рабочей силы
	4
	4
	4

	1.2
	Лица, не вошедшие в состав рабочей силы
	чел.
	53
	60
	70

	
	
	в % от трудовых ресурсов
	30,5
	30,9
	31,1



2.3. Нание
На начало 2025 года по данным акимата Аккольской городской администрации численность   Аккөл орман шаруашылығы составила 233 человек. 
По сравнению с данными 2021 года численность   Аккөл орман шаруашылығы сократилась на 32 человек. Основной причиной уменьшения численности  в х является миграция трудоспособного  и молодежи в города в поисках более высокооплачиваемой работы, качественного образования и развитой социальной инфраструктуры. Дополнительно сокращение усугубляется ограниченными возможностями занятости на местах, недостаточным уровнем медицинских и образовательных услуг, слабым развитием транспортной и цифровой доступности, а также демографическими факторами — снижением рождаемости и старением сельского .
Динамика численности  за 2009-2025 годы приведена в таблице 2.3.1.


Таблица 2.3.1
Динамика численности  за 2009-2025 гг.
	Наименование
	Численность , чел.
	т/р за 2009-2025 гг., %
	в том числе
	Ср. годовой темп общего прироста за 2009-2025, %
	в том числе

	
	По итогам переписи 2009 г.
	По итогам переписи 2021 г.
	На начало 2025 г.
	
	за 2009-2021 гг.
	за 2021-2025 гг.
	
	за 2009-2021 гг.
	за 2021-2025 гг.

	 Аккөл орман шаруашылығы 
	353
	265
	233
	66,01
	75,07
	87,92
	0,974
	0,976
	0,968



Как видно из таблицы 2.3.1 темп роста численности  за период 2009-2025 гг. составил 66,01%, в том числе за межпереписной период 75,07% и за период 2021-2025 г.г 87,92%. Соотвестсвенно, численность   Аккөл орман шаруашылығы уменьшалось в среднем -0,023 % в год.
Таблица 2.3.2
	Наименование показателей
	2023 год
	2024 год

	
	Аб число
	Показ. на 1000. насел
	Аб число
	Показ. на 1000 насел

	1
	2
	3
	4
	5

	Рождаемость
	2
	7,8
	1
	4,0

	Смертность
	2
	7,8
	3
	12,1

	Естественный прирост
	0
	0
	-2
	-8,1


*Данные акимата Аккольской городской администрации 

В таблице 2.3.3 показана структура прироста  за 2021 – 2025 годы.
Таблица 2.3.3
Структура прироста  за 2021-2025 гг.
	№
	Наименование
	Ед. измерения
	2021-2024 гг.

	1
	2
	3
	4

	1
	Численность  по итогам переписи 2021 г.
	человек
	265

	2
	Численность  на начало 2025 г.
	человек
	233

	3
	Прирост  за 2021-2025 гг.
	человек
	-32

	 
	в том числе:
	
	

	3.1
	Естественный прирост
	человек
	-12

	3.2
	Сальдо миграции 
	человек
	-20



Как видно из таблицы 2.3.3, убыль численности  за 2021-2025 гг. составил - 32 человек, в том числе естественный рост численности  составил -12 человек, а отрицательное сальдо миграции -20 человек.
Расчёт прогноза численности   Аккөл орман шаруашылығы выполнен на основе анализа сложившихся демографических показателей, а также учёта миграционных процессов. В основу положены тенденции естественного движения , данные Бюро национальной статистики РК.
Согласно расчётам, на первую очередь строительства численность  прогнозируется в пределах 280 человек. На расчётный срок ожидается постепенное увеличение численности до 350 человек, что обеспечивается за счёт стабилизации демографической ситуации, реализации мероприятий по инженерной защите территории от подтоплений, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, а также вовлечению в жилищное строительство новых территорий.
Таблица 2.3.4
Современная половозрастная структура  
	/%
	Всего муж и жен.
	в том числе

	
	
	мужчины
	женщины

	
	
	Всего
	в возрасте
	Всего
	в возрасте

	
	
	
	до 16
	16-29
	30-62
	63 и старше
	
	до 16
	16-29
	30-57
	58 и старше

	 Аккөл орман шаруашылығы
	233
	124
	53
	6
	13
	52
	109
	21
	8
	33
	47

	%
	
	53,22
	22,75
	2,58
	5,58
	22,32
	46,78
	9,01
	3,43
	14,16
	20,17


* данные отдела экономики и финансов (Мониторинг СНП)

Прогноз возрастной структуры  Аккөл орман шаруашылығы выполнен на основе анализа данных, предоставленных районными профильными отделами, а также с учетом городских и областных показателей рождаемости, смертности и средней продолжительности жизни, опубликованных Комитетом по статистике Республики Казахстан.
С целью обеспечения удобства при расчёте технико-экономических показателей и планировании социальной инфраструктуры на перспективу, возрастные группы были сгруппированы по иной структуре, отличающейся от представленных в исходных данных.
Таблица 2.3.5
[bookmark: _Hlk209968981]Прогноз возрастной структуры 
	[bookmark: _Hlk215949002]Возрастные группы 
	Современное состояние
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	человек
	%
	человек
	%
	человек
	%

	Нание в возрасте моложе трудоспособного
	58
	25,10
	66
	25,2
	75
	25,15

	в том числе:
	
	
	 
	 
	 
	 

	численность детей в возрасте до 1 года
	3
	1,23
	3
	1,3
	4
	1,3

	численность детей дошкольного возраста (1 - 5 лет)
	14
	6,17
	16
	6,2
	19
	6,2

	численность детей школьного возраста (6 - 14 лет):
	39
	16,87
	44
	16,9
	50
	16,8

	Нание в трудоспособном возрасте
	2
	0,82
	2
	0,8
	3
	0,85

	15 лет
	133
	57,20
	148
	57,0
	171
	56,85

	16 - 18 лет 
	12
	5,35
	14
	5,2
	16
	5,3

	Нание в возрасте старше трудоспособного
	41
	17,70
	46
	17,8
	54
	18

	Всего
	233
	100
	260
	100
	300
	100


В рассматриваемом понии наблюдается относительно стабильная доля  младше трудоспособного возраста — около 25 % на всех этапах (современное состояние, первая очередь, расчётный срок). При этом численность всех подгрупп (дети до 1 года, дошкольники, школьники) возрастает пропорционально общему росту . Структура молодого поколения остаётся сбалансированной, что указывает на устойчивый демографический потенциал и необходимость сохранения существующих объектов социальной инфраструктуры (ДОУ, школы) с перспективой их расширения.
Доля  старше трудоспособного возраста увеличивается незначительно — с 17,7 % до 18 %, тогда как трудоспособная группа растёт в абсолютных значениях, сохраняя долю около 57 %. Это говорит о постепенном, но умеренном «старении»  и одновременно о сохранении трудового потенциала. В целом динамика численности и пропорций возрастных групп свидетельствует о равномерном росте  и отсутствии резких структурных изменений, что благоприятно для среднесрочного планирования социальной и инженерной инфраструктуры.

2.4. Жилищный фонд
[bookmark: _Hlk179296930]По состоянию на начало 2025 года, согласно данным ГУ «Отдел экономики и финансов Аккольского района», жилищный фонд Аккөл орман шаруашылығы в проектных границах составляет 5875 м² общей площади или 127 дворов.
Жилищный фонд Аккөл орман шаруашылығы полностью обеспечен центральным водоснабжением и электроснабжением (уровень обеспеченности – 100%). Наличие данных инженерных коммуникаций создаёт благоприятные условия для проживания , повышает санитарно-гигиенический уровень территории и формирует предпосылки для дальнейшего развития жилищного строительства.
Обеспеченность жильём, по данным Мониторинга сельских населённых пунктов, предоставленным отделом экономики и финансов, данный показатель составляет 25,2 м² на человека.
[bookmark: _Hlk202866226][bookmark: _Hlk206665574]Жилищный фонд состоит из индивидуальных малоэтажных жилых домов с приусадебными участками.
Всего за 2025-2045 гг. объем жилищного строительства составит 2,41 тым2 (25 участка), в том числе на первую очередь – 1,01 тым2 (9 участка).
До расчетного срока потребность территории для строительства жилья составит 5 га, в том числе на первую очередь 2 га.
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Таблица 2.4.1
Расчет объемов жилищного строительства Аккөл орман шаруашылығы на период 2025 - 2045 гг.

	№ п.п.
	Типы застройки
	Наличие на исходный год
	Новое строительство за 2025-2032 гг., тым2
	Наличие на первую очередь
	Новое строительство за 2033-2045 гг., тым2
	Наличие на расчетный срок

	
	
	Общая площадь, ты м2
	Проживает , чел.
	Обеспеченность, м2/чел.
	
	Общая площадь, ты м2
	Проживает , чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	
	Общая площадь, ты м2
	Проживает , чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.

	1
	Усадебная застройка
	5,875
	233
	25,2
	1,01
	6,885
	260
	26,5
	1,4
	8,285
	300
	27,6

	 
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	уплотнение на существующих территориях
	5,875
	233
	25,2
	0,2
	6,075
	233
	26,07
	0,2
	6,275
	233
	26,93

	1.2
	новое строительство на новых территориях
	
	
	
	0,81
	0,81
	27
	30,0
	1,2
	2,01
	67
	30,0



2.5. Организация культурно-бытового обслуживания 
В  функционирует основная школа, с проектной вместимостью 40 учащихся. 
Из объектов здравоохранения в  есть медицинский пункт 1975 года постройки, где работают 2 медперсонала. 
В населённом пункте функционируют одна гостиница и база отдыха, что указывает на наличие туристического или делового трафика, а также потенциал для развития сервисных услуг. При прогнозируемом росте  и сохранении доли трудоспособных групп возможно увеличение спроса на услуги размещения, особенно в сезон. Наличие базы отдыха дополняет рекреационный потенциал территории, однако инфраструктурная ёмкость остаётся ограниченной и требует оценки на перспективный период.
Библиотека, размещённая в арендованном помещении, свидетельствует о недостаточном обеспечении стационарными объектами культурно-досуговой инфраструктуры. Такой формат снижает устойчивость работы учреждения и не соответствует нормативам по обеспеченности  культурными объектами. С учётом роста числа детей дошкольного и школьного возраста (около 25 % всех жителей), актуально предусмотреть капитальное помещение библиотеки в перспективной схеме развития социальной инфраструктуры либо интеграцию её функций в многофункциональный общественный центр.
Прогноз развития сети учреждений и предприятий сферы обслуживания   на расчетный период приведен в таблице 2.5.2.
Данным генпланом всего за расчетный период для достижения нормативного уровня согласно СП РК 3.01-101-2013 предлагается ввести в эксплуатацию следующие объекты социальной инфраструктуры:


Таблица 2.5.1
Расчет потребностей в учреждениях образования по периодам строительства
	Наименование
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Возрастная структура
	Норма по
 СП РК 3.01-101-2013
	Расчет
	Возрастная структура
	Норма по
СП РК 3.01-101-2013
	Расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Детские дошкольные учреждения 
	1-5 лет-16 чел.
	уровень обеспеченности - 85% охвата
	16*85%=
14 мест
	1-5 лет-19 чел.
	уровень обеспеченности - 85% охвата
	19*85%=
16 мест

	Общеобразовательная школы 
	6-14 лет-44 чел., 
15 лет-2 чел.,
16-18 лет-14 чел.
	100%-охвата детей неполным средним образованием (І-ІХ классы) и до 75% детей - средним образованием (Х-ХІ классы) при обучении в одну смену
	44+2+
+14*75%=
57 учащиеся
	6-14 лет-50 чел., 
15 лет-3 чел.,
16-18 лет-16 чел.
	100%-охвата детей неполным средним образованием (І-ІХ классы) и до 75% детей - средним образованием (Х-ХІ классы) при обучении в одну смену
	50+3+
+16*75%=
65 учащиеся




Таблица 2.5.2
Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры Аккөл орман шаруашылығы  до 2045 г.
	Наименование объектов обслуживания
	Единица измерения
	Норма СП 
на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СП
	Новое строительство за 2025-2055 гг.
	Наличие на начало
	Примечания

	
	
	
	
	на первую очередь
	на расчетный срок
	Всего
	в том числе:
	2045 г.
	2055 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 очередь строительства
	расчетный срок
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	Уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	-
	14
	16
	20
	20
	
	20
	20
	1 детский сад

	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	100%-охвата детей неполным средним образованием 
(І-ІХ классы) и до 75% детей - средним образованием 
(Х-ХІ классы) при обучении в одну смену
	40
	57
	65
	-
	-
	-
	40
	40
	

	Внешкольные учреждения
	место
	10% от числа школьников
	-
	6
	7
	10
	10
	
	10
	10
	встроенные

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Медицинский пункт
	посещений в смену
	По заданию на проектирование
	10
	
	
	
	
	
	10
	10
	

	Аптеки
	объект
	По заданию на проектирование
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	встроенные

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Территория
	гектар
	0,7
	-
	0,182
	0,21
	0,21
	0,21
	
	0,21
	0,21
	Строитель-ство ФОК

	Спортивные залы общего пользования
	м2 общей площади
	80
	-
	21
	24
	200
	200
	
	200
	200
	

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры 
(сельский дом культуры)
	место
	80
	-
	21
	24
	50
	50
	
	50
	50
	

	Библиотеки
	ты ед. хранения
	4
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	10
	встроенные

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	-
	78
	90
	300
	150
	150
	150
	300
	Отдельно-стоящие и встроенные

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	-
	11
	12
	100
	50
	50
	50
	100
	При комм.объектах

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	-
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	встроенные

	Предприятия коммунального обслуживания

	Бани
	место
	5
	-
	1
	2
	40
	20
	20
	20
	20
	2 объекта

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения

	Отделения банков 
	операционная касса
	1 на 2-3 ты чел.
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	

	Отделения почты
	объект
	1 на 2-3 тычел.
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	

	Пункт полиции 
	объект
	По заданию 
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1
	1
	



Развитие в Аккөл орман шаруашылығы туристской деятельности
 Аккөл орман шаруашылығы обладает значительным природно-рекреационным потенциалом, обусловленным ландшафтным разнообразием, лесными массивами, наличием водных объектов и благоприятными условиями для развития экологического, познавательного и семейного туризма. Территория расположена в непосредственной близости от крупных транспортных направлений Акмолинской области, что обеспечивает удобную доступность для туристов из г. Астана, г. Кокшетау и соседних районов. В пределах населённого пункта и прилегающих земель лесхоза функционируют природоохранные и хозяйственные объекты, создающие предпосылки для развития специализированных видов туризма — эколого-образовательного, этнографического и агротуризма.
Развитие туристической отрасли в границах рассматривается как стратегическое направление, ориентированное на расширение экономической базы, создание рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности. Генеральный план предусматривает формирование интегрированной туристической системы, включающей маршруты, рекреационные площадки, объекты проживания и обслуживания, а также инфраструктуру для активного отдыха.
Основным ресурсом территории является лесной массив Аккөл орман шаруашылығы, обеспечивающий уникальные условия для экологических маршрутов, прогулочных и велодорожек, образовательно-просветительских программ. Ландшафтное разнообразие и минимальная антропогенная нагрузка позволяют организовать экологический туризм без ущерба для природных систем. При этом развитие туристической инфраструктуры предусматривается в строгом соответствии с режимами охраны лесных земель и санитарно-защитными требованиями.
В средней и долгосрочной перспективе ключевыми направлениями туристического развития являются: создание рекреационных зон на периферии ; организация малых форм размещения (гостевые дома, эко-дома, кемпинги); обустройство экологических троп; создание природно-образовательного центра; развитие спортивно-оздоровительных активностей. Комбинация природных условий и инфраструктурных решений позволит сформировать комплексный туристический кластер регионального уровня.
Для устойчивого функционирования туристической отрасли предусматривается развитие инженерной инфраструктуры — подъездных дорог, электрических сетей, водоснабжения, водоотведения, благоустройства общественных пространств. Приоритет отдаётся энергоэффективным решениям, малозатратным формам строительства и минимальному вмешательству в природный ландшафт.
Туристический поток формируется за счёт кратковременных (однодневных) визитов, выходного отдыха, а также сезонного пребывания. Основные категории посетителей — семьи, любители природы, школьные группы, организованные экскурсии и туристические клубы. Прогнозирование посещаемости выполнено на основе анализа туристических потоков в Акмолинской области, данных лесного хозяйства, а также тенденций внутреннего туризма Республики Казахстан.
Ниже представлена таблица прогнозируемого туристического потока и мощности ключевых объектов, предлагаемых к размещению или развитию в рамках Генерального плана.
Таблица 2.5.3 
Таблица с посещаемостью и доходностью для туристической зоны в  (показатели за месяц)
	Тип объекта
	Средняя посещаемость в месяц
	Средний доход с посетителя (тенге)
	Общий доход в месяц (тенге)
	Комментарии

	1
	2
	3
	4
	5

	Гостевые дома и агроотели
	300 человек
	20 000
	6 000 000
	Местные гостевые дома, агротуризм, семейный отдых

	Административные и сервисные здания
	—
	—
	—
	Нет прямого дохода, расходы на обслуживание

	Объекты развлечений
	200 человек
	3000
	600 000
	Местные культурные мероприятия, мастер-классы

	Зоны активного отдыха
	250 человек
	2000
	500 000
	Пешие прогулки, велопрогулки, рыбалка

	Природные и рекреационные зоны
	400 человек
	1500
	600 000
	Экскурсии, пикники, кемпинг

	Кафе и торговые точки
	500 человек
	5000
	2 500 000
	Локальная еда, сувениры

	Образовательные и тематические объекты
	100 человек
	1500
	1 500 000
	Экологические и этнографические экскурсии


*Данные в таблице носят ориентировочный характер и предназначены для предварительного планирования туристической зоны в сельской местности. Посещаемость и доходность объектов могут изменяться в зависимости от сезона, погодных условий, маркетинговой стратегии, уровня сервиса. Конкретные показатели следует уточнять при разработке детальных проектов, бизнес-планов и экономических расчетов.

Вот описание каждого объекта из таблицы с посещаемостью и доходностью для сельской туристической зоны — по одному-двум абзацам на каждый.
Гостевые дома и агроотели — это ключевые объекты размещения туристов в сельской местности. Они обычно небольшие, семейного типа, часто с местным колоритом и домашней атмосферой. В агроотелях гостям предлагается не только проживание, но и участие в фермерских делах, дегустации натуральной продукции, мастер-классы по сельскому хозяйству и традиционным ремёслам. Такие места привлекают тех, кто ищет уединение и близость к природе.
Административные здания обеспечивают организацию и управление туристической зоной, координацию работы служб, включая охрану и медицинское обслуживание. В эти объекты могут быть небольшими офисами, пунктами информации и помощи туристам. Хотя прямого дохода от них нет, они необходимы для поддержания порядка, безопасности и высокого качества сервиса.
Объекты развлечений в сельской зоне — это площадки для культурных мероприятий, мастер-классы по народным ремёслам, небольшие выставки и фольклорные представления. Они создают уникальный опыт для туристов, позволяя погрузиться в местную культуру и традиции. Часто такие объекты организуются с участием местных жителей и мастеров, что помогает сохранить культурное наследие.
Зоны активного отдыха включают маршруты для пеших и велосипедных прогулок, места для рыбалки, катания на лодках, а также площадки для йоги и фитнеса на природе. Эти объекты способствуют здоровому образу жизни и активному отдыху на свежем воздухе. В сельской местности такие активности особенно популярны среди семей и молодежи, желающих отдохнуть вдали от городского шума.
Природные зоны — это парки, леса, луга и водоемы, оборудованные для спокойного отдыха, пикников и кемпинга. Они служат местом для наблюдения за животными и растениями, а также проведения экологических экскурсий. Такие территории играют важную роль в сохранении природы и обеспечении экологического туризма, что становится всё более востребованным среди отдыхающих.
Кафе и торговые точки в сельской туристической зоне предлагают местную кухню, натуральные продукты и сувениры. Часто это небольшие семейные заведения с домашней атмосферой, где гости могут попробовать блюда по традиционным рецептам. Торговые точки продают рукоделие, продукты фермеров и памятные подарки, что поддерживает местных производителей и способствует развитию экономики.
Образовательные объекты включают экологические и этнографические тропы, музеи под открытым небом, мастер-классы по ремёслам и сельскому хозяйству. Они позволяют туристам узнать больше о природе, культуре и истории региона, делая отдых не только приятным, но и познавательным. Такие объекты особенно ценны для семей с детьми и школьных групп.
Коттеджный городок. На территории площадью 6 га в северной части предлагается создать компактный коттеджный городок, рассчитанный на комфортное проживание туристов и семей. Планируется строительство 20-30 коттеджей разной площади и уровня комфорта — от небольших двухэтажных домов до просторных коттеджей с верандами и небольшими садовыми участками. Дома можно стилизовать под местный архитектурный стиль, чтобы сохранить гармонию с природным окружением.
Инфраструктура городка будет включать внутренние дороги и тротуары, парковочные места, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с беседками и мангалами. Для удобства жителей предусмотрены базовые инженерные сети — водоснабжение, электричество, канализация, интернет — а также администрация и охрана территории. Возможны общие зоны для пикников и небольшие магазины или кафе.
Расположение рядом с туристической зоной на 60 га позволяет жителям коттеджного городка легко посещать культурные, развлекательные и рекреационные объекты, участвовать в экскурсиях и мастер-классах. Целевая аудитория — туристы, семьи с детьми, молодежные группы и пары, ищущие спокойный отдых на природе, комфортное проживание и возможность активно проводить время вдали от городской суеты.
Генеральный план предусматривает создание сети туристических маршрутов различной протяжённости, включая обзорные экологические тропы, маршруты повышенной сложности, а также образовательные маршруты для школьников и студентов. Эти маршруты интегрируются с рекреационными площадками, смотровыми точками и местами отдыха, что позволяет управлять туристическими потоками и снижать нагрузку на наиболее чувствительные природные зоны.
Важным элементом развития отрасли является поддержка малого и среднего бизнеса, включая создание гостевых домов, точек проката, ремесленных мастерских и объектов общественного питания. Для этих целей в Генеральном плане выделяются зоны перспективного размещения объектов обслуживающей инфраструктуры при сохранении композиционной выразительности и природного характера территории.
С целью повышения качества туристических услуг предусмотрено создание природно-образовательного центра лесного хозяйства, где будут проводиться экскурсии, экологические уроки, мастер-классы и выставки, направленные на популяризацию устойчивого природопользования. Этот объект может стать ключевым ядром эколого-просветительской деятельности лесхоза.
Реализация мероприятий по развитию туризма предполагает поэтапный подход: на первом этапе — создание базовой инфраструктуры (маршруты, рекреационные площадки, благоустройство), на втором — размещение малых форм отдыха (эко-дома, кемпинг), на третьем — развитие специализированных объектов (образовательный центр, этнографическая зона). Такой подход обеспечивает гибкость проекта и адаптацию к изменяющимся потребностям.
В долгосрочной перспективе развитие туризма в Аккөл орман шаруашылығы окажет положительное экономическое влияние на социальное развитие — рост занятости, повышение доходов , формирование устойчивой туристической идентичности и повышение инвестиционного потенциала района. При этом все мероприятия реализуются с учётом природоохранных требований, норм санитарной безопасности и принципов устойчивого развития.



3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
3.1. Положение проектируемой территории в системе расния
Проектируемая территория расположена в Аккольский лесхоз (каз. Ақкөл орман шаруашылығы), которое находится в Аккольском районе Акмолинской области Республики Казахстан.  было основано в 1902 году и расположено примерно в 9 км к западу от районного центра — города Акколь.
В рамках проекта «Корректировка схемы развития и застройки (упрощённый генеральный план)» рассматривается участок общей площадью 201,5 га. Разработка документа направлена на создание комфортных условий для проживания местного , улучшение планировочной структуры и формирование предпосылок для социально-экономического развития, включая развитие туристического потенциала территории.
Основу транспортной структуры составляет сеть главных и второстепенных улиц шириной 7 м, дополненная улицами жилой застройки аналогичной ширины. Это решение обеспечивает удобное внутрипонческое сообщение и рациональную организацию территории. 
Таким образом, предлагаемые решения направлены на комплексное развитие территории, повышение качества жизни жителей лесхоза и создание условий для развития туристической деятельности, что будет способствовать устойчивому развитию данного населённого пункта. 
[image: ]Схема положения данного пункта в системе расния представлена на рисунке 3.1.1.
Ри 3.1.1. Схема положения проектируемой территории в системе расния
3.2. Характеристика современного состояния территории
Проектируемая территория расположена в Аккольский лесхоз (официальное название — Аккол орман шаруашылығы) Аккольского района Акмолинской области. Данный пункт находится в степной зоне в окружении лесных массивов, что является определяющим фактором его экономической деятельности и экологического контекста. Общая площадь территории, рассматриваемой в рамках корректировки схемы развития и застройки, составляет 201,5 га.
Сложившаяся планировочная структура и землепользование
На территории уже существуют сформировавшиеся зоны жилой застройки усадебного типа, объекты социально-бытового обслуживания, а также земли, связанные с деятельностью лесного и сельского хозяйства. В соответствии с предварительными проектными предложениями, площадь территорий распределяется по следующим функциональным зонам:
Под индивидуальную жилую застройку (ИЖС): ___ га.
Под общественные территории: ___ га.
Под производственные зоны: ___ га.
Социальная и производственная инфраструктура
На территории функционирует комплекс объектов, определяющий его жизнедеятельность:
Управление и производство: Ключевым предприятием является КГУ «Лесхоз Акколь», вокруг которого формируется основная производственная и хозяйственная деятельность, связанная с лесным фондом. Также на территории зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство
Образование и культура: Действует типовое здание основной средней школы им. Мичурина (1970 г. постройки), а также библиотека в приспособленном помещении.
Бытовое и социальное обслуживание: Нание обеспечивается услугами медпункта (ФАП) и магазина(ов) потребительской кооперации
Инженерная инфраструктура и ее состояние
Существующие инженерные сети требуют комплексной оценки и модернизации в связи с планами по развитию территории, что неизбежно увеличит нагрузку на системы.
Водоснабжение: Данный пункт подключен к централизованной системе водоснабжения, введенной в эксплуатацию в 2013 году. Система включает разводящую сеть, две подземные скважины, накопительную емкость и водонапорную башню.
Водоотведение (канализация): Централизованная канализационная система и очистные сооружения отсутствуют. Водоотведение обеспечивается за счет локальных септиков.
Связь: На территории установлена вышка с антеннами сотовой связи. По данным санитарного контроля, уровни электромагнитного поля не превышают нормативов, и установка санитарно-защитной зоны (СЗЗ) не требуется
Санитарно-защитные и ограничительные зоны
При планировании развития территории необходимо учитывать ряд объектов, вокруг которых устанавливаются обязательные санитарно-защитные зоны (СЗЗ), накладывающие ограничения на использование прилегающих земель:
Объекты лесного хозяйства (КГУ «Лесхоз Акколь»): Производственные площадки, склады и иная инфраструктура лесхоза являются источниками потенциального воздействия. Вокруг них, а также в целях охраны прилегающего лесного фонда, устанавливаются санитарно-защитные и ограничительные зоны, размер которых подлежит уточнению в соответствии с санитарными и лесохозяйственными нормативами
Водонапорная башня: Вокруг данного инженерного объекта действует санитарно-защитная зона шириной 50 метров.
Таким образом, современное состояние территории характеризуется сформировавшимся комплексом жилой, социальной и производственной (лесхоз) инфраструктуры, находящейся в тесной взаимосвязи с окружающим лесным массивом. Существующие инженерные системы требуют развития, а наличие объектов, требующих специальных защитных зон, является критически важным фактором для планировочных решений в генеральном плане.
Инженерная инфраструктура
Водоснабжение. На территории  Аккольский лесхоз функционирует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, введенная в эксплуатацию в 2013 году. Обслуживание и эксплуатация системы осуществляются коммунальным предприятием ГКП на ПХВ «Акколь-Горкомхоз».
1. Источник водоснабжения и основные сооружения
Источник: Вода забирается из подземного источника (скважины).
Основные объекты: Система включает 2 подземные скважины, 2 резервуара чистой воды и 1 водонапорную башню емкостью 25 м³. Все указанные сооружения находятся в действующем состоянии.
Качество воды: Качество подаваемой питьевой воды соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим нормам.
2. Потребители и сеть
Основными абонентами системы являются:
Нание: Полностью, в количестве 233 человек.
Объекты социальной инфраструктуры: Основная средняя школа им. Мичурина, медпункт (ФАП), библиотека.
Предприятия и организации: КГУ «Лесхоз Акколь», крестьянское (фермерское) хозяйство, объекты торговли.
Протяженность внутрипоселковой разводящей водопроводной сети составляет 9,0 км (9 097 м). Вся сеть находится в эксплуатации. Уровень обеспеченности  централизованным водоснабжением составляет 100%, вода заведена в каждое домовладение
3. Состояние и перспективы развития
Несмотря на сравнительно недавний ввод системы (2013 г.) и ее полную функциональность, отсутствие централизованной системы водоотведения (канализации) является ключевым сдерживающим фактором комплексного развития инженерной инфраструктуры нанного пункта. Водоотведение в настоящее время обеспечивается исключительно за счет локальных септиков, что не соответствует перспективам развития территории.
Для интеграции в генеральный план и планирования модернизации требуется уточнение следующих технических параметров
Проектная и фактическая производительность водозаборных скважин.
Детальные технические характеристики насосного оборудования и систем очистки/обеззараживания воды (при наличии).
Границы и режим санитарно-защитных зон (СЗЗ) водозаборных скважин и водонапорной башни.
Фактическое техническое состояние и материал труб разводящей сети.
Таким образом, действующая система водоснабжения обеспечивает текущие потребности, однако для реализации планов по развитию жилой застройки и социальной сферы требуется комплексный подход, включающий не только возможное усиление мощностей водоснабжения, но и, в первую очередь, проектирование и строительство централизованных очистных сооружений канализации.
Водоотведение
Общая характеристика системы
На территории Аккольский лесхоз (Аккол орман шаруашылыгы) отсутствует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации (сточных вод). Водоотведение от существующей жилой застройки, социальных объектов (школа, медпункт) и предприятий (КГУ «Лесхоз Акколь») осуществляется децентрализованно, посредством локальных очистных сооружений (септиков) и выгребных ям. Централизованные канализационные очистные сооружения (КОС) в данном пункте отсутствуют.
2. Состояние элементов системы
Канализационные сети: В границах отсутствуют магистральные и разводящие канализационные коллекторы. Протяженность сетей равна нулю.
Канализационные насосные станции (КНС): Отсутствуют.
Очистные сооружения (КОС): Централизованные очистные сооружения отсутствуют. Прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков не организованы.
Ливневая канализация: Система организованного отвода поверхностных (дождевых и талых) вод не развита. Сведения о наличии ливневых коллекторов, водостоков или дренажных канав отсутствуют.
3. Эксплуатация и нормативная база
Эксплуатацию потенциальных централизованных систем водоотведения на территории Аккольского района осуществляет ГКП на ПХВ «Акколь-Горкомхоз». Норматив потребления услуги водоотведения для жилых домов с водопроводом и канализацией в Аккольском районе установлен в размере 83 литра в сутки на человека. Однако применение данной нормы к селу Аккольский лесхоз носит гипотетический характер ввиду отсутствия самой системы.
4. Существующие проблемы и ограничения
Отсутствие инженерной инфраструктуры водоотведения является одним из ключевых сдерживающих факторов социально-экономического развития данного пункта, в том числе реализации туристического потенциала. Локальный способ отвода стоков:
Не обеспечивает надлежащий уровень экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Создает риски загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях близости лесного фонда.
Ограничивает возможности по уплотнению жилой застройки и строительству новых социальных или туристических объектов.
5. Перспективы развития и проектные предложения
В качестве стратегического направления развития инженерной инфраструктуры данного пункта рассматривается строительство централизованных или локальных очистных сооружений. Согласно публичным планам, разработка проекта и строительство канализационных очистных сооружений (КОС) для данных пунктов региона запланированы на 2025-2026 годы.
Для Аккольский лесхоз, с учетом его планируемого развития в туристическом кластере, целесообразно рассмотреть современные решения, в том числе
Блочно-модульные очистные сооружения (БМОС) с биоочисткой.
Индивидуальные и групповые автономные системы (например, станции глубокой биологической очистки ТОПАС, ЮНИЛОС и аналоги) для новых объектов туристической инфраструктуры
В рамках корректировки генерального плана необходимо предусмотреть резервирование земельных участков под размещение очистных сооружений и трасс канализационных коллекторов с учетом требований по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Газоснабжение Современное состояние
На территории Аккольский лесхоз отсутствует централизованная система газоснабжения. В настоящее время нание и объекты социально-бытового назначения обеспечивают свои потребности в газе индивидуально, за счет привозного сжиженного углеводородного газа (СУГ) в баллонах.
2. Потребители и способ обеспечения
Основными потребителями газа являются:
Нание: Все проживающие в __ человек используют сжиженный газ в баллонах для бытовых нужд (приготовление пищи, отопление).
Объекты социальной сферы: Средняя школа им. Мичурина, медпункт и другие учреждения также, предположительно, используют баллонный газ или альтернативные источники энергии (электричество, твердое топливо).
Предприятия и организации: КГУ «Лесхоз Акколь» и крестьянское хозяйство для производственных нужд, вероятно, используют иные виды топлива, так как потребности промышленности баллонным газом, как правило, не покрываются.
3. Состояние газораспределительной инфраструктуры
Газораспределительные сети: В границах данного пункта отсутствуют. Протяженность сетей низкого, среднего или высокого давления равна нулю.
Газораспределительные станции (ГРС) и пункты (ГРП): Отсутствуют.
Источники газоснабжения: Ближайшая магистраль газопровода, к которой теоретически могло бы быть осуществлено подключение, находится за пределами . Точное расположение, расстояние и возможность технического присоединения требуют отдельного изучения и подтверждения
Обслуживающий персонал: Штат работников, обслуживающих газовое хозяйство, не сформирован ввиду отсутствия самой инфраструктуры.
4. Проблемы и перспективы развития
Существующая ситуация с газоснабжением является существенным ограничивающим фактором для повышения уровня комфортности проживания  и создания благоприятных условий для развития туристического кластера, предусмотренного концепцией генерального плана. Использование баллонного газа менее экономично, менее безопасно и неудобно по сравнению с централизованным снабжением.
Ключевой перспективой развития является возможность подключения к магистральным газопроводам при их наличии в относительной близости от. Данный вопрос требует проведения предпроектных изысканий и согласований с региональными газораспределительными организациями.
В рамках корректировки генплана необходимо зарезервировать земельные участки под возможное размещение будущих объектов газовой инфраструктуры (ГРП, трассы газопроводов) и определить технические условия подключения.
Электроснабжение 
На территории  Аккольский лесхоз функционирует централизованная система электроснабжения, обеспечивающая потребности , социальных объектов, предприятий и перспективных проектов. Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства на территории Аккольского района осуществляет Аккольское районное электросетевое предприятие (Аккольские РЭС).
2. Основные объекты и их состоянии
Трансформаторные подстанции (ТП/КТП): На территории находятся 2 трансформаторные подстанции (КТП/ТП), которые обеспечивают понижение напряжения и распределение электроэнергии между конечными потребителями. Общий процент износа основных фондов данного оборудования оценивается в 40%, что указывает на удовлетворительное, но требующее планового обновления состояние.
Воздушные линии электропередачи (ВЛ): Протяженность распределительных линий электропередачи внутри составляет 15,9 км. Уровень износа сетей оценивается в 46%. Такое состояние указывает на необходимость проведения плановой реконструкции участков сетей для обеспечения надежности и снижения технологических потерь.
3. Потребители и надежность снабжения
Система обеспечивает электроэнергией всех потребителей данного пункта:
Нание: Частные домовладения (233 человека).
Социальная сфера: КГУ «Основная средняя школа имени Мичурина», медпункт (ФАП), библиотека.
Производственный сектор: КГУ «Лесхоз Акколь», крестьянское (фермерское) хозяйство.
Перспективные объекты: Участки, выделенные под индивидуальную жилую застройку и развитие туристического кластера.
4. Проблемы и перспективы развития
Существующая система электроснабжения требует модернизации в связи со значительной степенью износа сетевого оборудования (46%) и трансформаторных подстанций (40%). Для реализации планов по развитию территории, увеличению жилой застройки и созданию объектов туристической инфраструктуры необходимо:
Провести технический аудит существующих сетей для определения первоочередных участков реконструкции.
Рассчитать перспективную нагрузку с учетом нового строительства.
Зарезервировать земельные участки и трассы для возможного строительства новых трансформаторных подстанций и прокладки кабельных линий в зонах планируемого развития. Действующая система электроснабжения обеспечивает базовые потребности, однако её физическое состояние и планируемый рост нагрузки требуют включения в генеральный план мероприятий по реконструкции сетей 10/0,4 кВ и строительству новых мощностей для обеспечения надежного энергоснабжения перспективных проектов развития Аккольский лесхоз.

3.3. Проектная организация территории
Основной целью проекта является формирование современной, функционально организованной и устойчивой планировочной структуры территории Аккольского района с ориентацией на развитие Ақкөл как туристического и рекреационно-оздоровительного центра регионального значения. Проектные решения направлены на создание комфортной среды для проживания, отдыха и обслуживания , а также на развитие туристической инфраструктуры с формированием новых рабочих мест и повышением инвестиционной привлекательности территории.
Проектом предусматривается комплексное развитие территории с четким функциональным зонированием, обеспечивающим рациональное размещение жилых, общественно-деловых, рекреационных, туристических и производственно-обслуживающих объектов.
Основные проектные решения включают:
1. Формирование жилой застройки
Проектом предусматривается формирование малоэтажной жилой застройки с индивидуальными жилыми домами, ориентированными как на постоянное проживание, так и на временное размещение туристов и обслуживающего персонала. Жилые участки формируются с учетом санитарных, противопожарных и градостроительных норм, с обеспечением удобных подъездов и инженерного обслуживания.
Жилая застройка органично интегрируется в природный ландшафт, с сохранением зеленых насаждений и созданием комфортной жилой среды. Внутриквартальные пространства предусматриваются с элементами благоустройства, озеленения и зонами кратковременного отдыха.
2. Размещение объектов социальной инфраструктуры
Для обеспечения потребностей постоянного  и работников туристической сферы проектом предусматривается размещение объектов социальной инфраструктуры, включая:
Ясли-сад, предназначенный для обслуживания детей местных жителей и работников туристических и оздоровительных комплексов. Объект размещается в доступной пешеходной зоне, с безопасными подходами и озелененной территорией.
Объекты общественного назначения, обеспечивающие социальную устойчивость территории и формирование комфортных условий проживания.
3. Объекты обслуживания 
Проектом предусматривается размещение объектов повседневного и периодического обслуживания , включая:
Магазины и объекты торгово-бытового обслуживания, ориентированные как на местных жителей, так и на туристов;
Здания коммерческого назначения, включающие офисные и сервисные помещения, пункты проката, туристические информационные центры.
Данные объекты формируют активные общественные пространства и обеспечивают необходимый уровень сервиса на территории туристической зоны.
4. Развитие туристической и рекреационной инфраструктуры (ключевое направление проекта)
Развитие Акколь как туристического объекта является одной из приоритетных задач проекта. В рамках проектной организации территории предусматривается формирование многофункциональной туристической зоны, включающей следующие объекты:
4.1. Гостиницы и отели
Проектом предусматривается строительство гостиниц различного уровня комфортности, рассчитанных на прием туристов, отдыхающих и участников оздоровительных программ. Гостиничные комплексы формируют основную инфраструктуру размещения и ориентированы на круглогодичную эксплуатацию.
4.2. Лечебно-оздоровительные комплексы
На территории реализуются и планируются к размещению лечебно-оздоровительные комплексы, предоставляющие услуги в сфере профилактики, реабилитации и отдыха:
Гостинично-лечебно-оздоровительный комплекс ТОО «Sirius Plus» (инвестор — германская компания KVL).
Завершен первый этап строительства, включающий гостиничный комплекс, банный комплекс, ресторан, парковку на 10 машиномест, контрольно-пропускной пункт и зону барбекю.
В рамках второго этапа предусмотрено строительство 40 гостевых домов, 53 коттеджей, отеля на 120 мест, а также спортивных и детских площадок. Проектом предусматривается создание до 240 рабочих мест.
Лечебно-оздоровительный центр РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения „Сенім“».
Выполнены работы по подведению инженерных сетей, электроснабжения, телекоммуникаций и канализации, обустроена скважина. Ведется строительство лечебного блока площадью 1000 кв.м, 3-этажного гостиничного комплекса на 72 номера, административной зоны, ресторана площадью 1000 кв.м и 2-этажного спортивного комплекса с бассейном и фитнес-залом. Мощность проекта — до 100 человек единовременно, с созданием до 35 рабочих мест.
4.3. Спортивно-оздоровительные и рекреационные объекты
Для активного отдыха и круглогодичного туризма проектом предусматривается размещение:
спортивно-оздоровительного комплекса;
· катка
· лыжного корта;
· гольф-клуба;
· картинга;
· ипподрома.
Эти объекты ориентированы на развитие спортивного, семейного и событийного туризма.
4.4. Объекты этно- и экотуризма
В целях формирования уникального туристического образа территории проектом предусматривается размещение:
юрточного городка, отражающего национальные традиции и культуру;
глемпинга, ориентированного на экологический и природный туризм;
зон отдыха и парков.
5. Парки и зоны отдыха
Проектом предусматривается формирование парковых и рекреационных зон, предназначенных для отдыха туристов и местных жителей. Зеленые зоны обеспечивают благоприятный микроклимат, визуальную привлекательность территории и служат связующим элементом между функциональными зонами.
6. Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть формируется с учетом нормативных параметров и перспективного развития территории. Проектом предусматриваются
основные и главные улицы шириной до 20 м;
внутренние улицы и проезды, обеспечивающие доступ ко всем функциональным зонам.
Проектная структура улично-дорожной сети обеспечивает удобные транспортные и пешеходные связи между жилыми кварталами, туристическими объектами и зонами обслуживания.
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[bookmark: _Toc6586629]3.4. Градостроительное зонирование и регламенты
Формирование функциональных зон и градостроительных регламентов для территории  «Аккольский лесхоз» осуществляется в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая Земельный кодекс РК и Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Основной целью зонирования является создание правовых и планировочных условий для реализации стратегии развития данного пункта как уникального туристического и рекреационного кластера в гармонии с природной средой. Регламенты устанавливают баланс между интенсивным освоением территории под объекты туризма и сохранением экологического каркаса, а также обеспечивают поэтапное развитие инженерной и социальной инфраструктуры.
Жилая зона (Ж)
Назначение: Формирование комфортной, экологически благоприятной жилой среды для постоянного , персонала туристических объектов и временного проживания гостей.
Принципы: Зона дифференцирована на подзоны с учетом характера застройки и планируемой плотности.
Подзона Ж.1 — Зона существующей индивидуальной жилой застройки.
Разрешенные виды использования: Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа, хозяйственные постройки, теплицы, гаражи (до 2 машино-мест на участок), надомная работа, не противоречащая санитарным нормам.
Условно разрешенные виды использования: Малые гостевые дома (до 5 номеров), кафе и столовые площадью до 100 м², обслуживающие жителей квартала
Основные параметры застройки:
Площадь земельного участка: 0,15 га (1 500 м²) для новых выделов
Максимальная высота: 2 этажа + мансарда (не более 10,6 м до конька скатной крыши).
Минимальные отступы: от границы участка до жилого дома — 3 м, до хозпостроек — 1 м.
Коэффициент застройки (КЗ): не более 0,3. Доля озеленения: не менее 50% от площади участка.
Подзона Ж.2 — Зона новой жилой застройки коттеджного и таунхаусного типа.
Назначение: Компактное размещение жилья для сотрудников туркластера и коммерческая продажа.
Разрешенные виды использования: Блокированные жилые дома (таунхаусы), отдельно стоящие коттеджи, гостевые дома, подземные и наземные парковки.
Основные параметры застройки:
Максимальная высота: 3 этажа (не более 15 м).
Коэффициент застройки (КЗ): 0,4. Коэффициент плотности застройки (КПЗ): 0,6.
Обеспеченность парковками: не менее 1,5 машино-места на квартиру.
Общественно-деловая зона (Д)
Назначение: Создание многофункционального центра обслуживания, размещение объектов коммерции, гостеприимства, управления и развлечений.
Принципы: Зона является ядром туристической активности, сочетая функции дневного и вечернего досуга.
Подзона Д.1 — Центр коммерции и услуг.
Разрешенные виды использования: Магазины, торговые павильоны, банки, аптеки, отделения связи, офисные здания, кафе, рестораны.
Основные параметры: Максимальная высота — 4 этажа (20 м), КЗ — 0,6. Обязательное устройство пешеходных зон и велопарковок.
Подзона Д.2 — Зона гостинично-рекреационных комплексов (основная для инвестиционных проектов).
Разрешенные виды использования: Гостиницы, мотели, аквапарки, развлекательные центры, крытые катки, конгресс-холлы. Специфические параметры (площадь, высотность) устанавливаются для каждого проекта (ТОО «Sirius Plus», РОО «Сенім») в рамках отдельного ТЭО с соблюдением СН РК.
Общие требования: Обеспеченность парковками — не менее 1 машино-места на номер + 20% для посетителей. Обязательное наличие озелененных территорий (не менее 25% от участка)
Рекреационная зона (Р)
Назначение: Сохранение природного ландшафта, организация всесезонного активного и познавательного отдыха. Является основным активом и каркасом территории.
Подзона Р.1 — Зона интенсивной рекреации.
Размещаемые объекты: Ипподром, картинг-трасса, гольф-клуб, лыжероллерная трасса, веревочный парк, зоны питания (рестораны, фуд-корты). Допускается капитальная застройка вспомогательных сооружений (до 2 этажей). Требуется организация централизованных парковок.
Подзона Р.2 — Зона экологической рекреации и лесопарковая
Размещаемые объекты: Экологические тропы, смотровые площадки, зоны пикников, юрточный городок, глэмпинги. Запрещена капитальная застройка. Допускаются некапитальные сооружения (навесы, деревянные настилы). Основной режим — сохранение естественного лесного ландшафта.
Подзона Р.3 — Природоохранная зона.
Включает водоохранные полосы, территории с особым режимом охраны вокруг ключевых лесных массивов. Любое строительство запрещено. Допускается только устройство экотроп с деревянным настилом.
Социальная зона (С)
Назначение: Размещение объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, обслуживающих как местное нание, так и гостей.
Подзона 1 — Образование и культура
Объекты: Существующая средняя школа им. Мичурина, проектируемый детский сад на ___ мест, многофункциональный культурный центр.
Подзона 2 — Спорт и оздоровление.
Объекты: Спортивно-оздоровительный комплекс (зал, бассейн), спортивные площадки, объекты лечебно-оздоровительного центра РОО «Сенім».
Производственная зона (П) и зона инженерной инфраструктуры (И)
Назначение: Размещение объектов лесного хозяйства, коммунальной и технической инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения и развития территории.
Подзона П.1 — Производственно-складская.
Объекты: База КГУ «Лесхоз Акколь», склады, гаражи, сервисные предприятия.
Подзона И.1 — Зона инженерных сооружений.
Объекты: Проектируемые очистные сооружения (КОС), котельная, трансформаторные подстанции, резервуары. Вокруг каждого объекта устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) в соответствии с СанПиН. В пределах СЗЗ запрещено размещение жилых, гостиничных и рекреационных объектов.
Территории образовательных учреждений
Территории образовательных учреждений в рамках проектируемого туристического и рекреационного кластера «Аккольский лесхоз» подчиняются принципам доступности, безопасности и интеграции в природно-рекреационный карка Проектные решения направлены на обеспечение качественными образовательными услугами как постоянного , так и детей, временно проживающих на территории в составе туристических и оздоровительных групп. При размещении и проектировании объектов образования необходимо руководствоваться Сводом правил РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные организации», устанавливающим требования к размещению, организации земельного участка, планировке и инженерному оборудованию.
В соответствии с Классификатором функциональных зон, территории для учреждений среднего и дошкольного образования выделяются в рамках общественно-деловой зоны (код 11050001). Размещение образовательных учреждений должно обеспечивать их транспортную и пешеходную доступность, а также безопасные подходы, исключающие пересечение с основными транспортными потоками. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных разрывов от источников шума, загрязнения и иных неблагоприятных факторов, а также организации озелененных и оборудованных пришкольных территорий.
На текущий момент в  Аккольский лесхоз функционирует одно образовательное учреждение — КГУ «Основная средняя школа имени Мичурина», введенная в эксплуатацию в 1970 году. Школа является типовым одноэтажным зданием и играет ключевую социальную роль для данного пункта. Согласно данным, на период 2024-2030 годов прогнозируется контингент в 34 учащихся, а на период 2031-2050 годов — 30 учащихся.
Однако в рамках реализации генерального плана и развития туристического кластера возникает новая, качественно иная потребность в образовательной инфраструктуре:
Обслуживание детей сотрудников, которые будут трудоустроены на новых туристических и оздоровительных объектах (гостиничный комплекс ТОО «Sirius Plus», лечебно-оздоровительный центр РОО «Сенім» и другие).
Предоставление образовательных и развивающих услуг детям-гостям туристического кластера (организация летних школ, языковых или экологических лагерей, творческих мастерских).
Создание современного учреждения дошкольного образования (детского сада), отсутствующего на текущий момент, что является необходимым условием для привлечения и закрепления молодых специалистов и семей.
Таким образом, проектом предусматривается не просто сохранение существующей школы, а развитие сети образовательных учреждений нового типа, отвечающих вызовам территории.
При проектировании новых и реконструкции существующих объектов необходимо строго соблюдать требования СП РК 3.02-111-2012:
Организация участка: Земельный участок должен быть огражден, озеленен (не менее 50% территории), иметь удобные и безопасные подъезды и подходы. Обязательно зонирование на следующие функциональные площадки: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.
Инсоляция и естественное освещение: Здания и основные игровые/спортивные площадки должны обеспечиваться нормативной инсоляцией.
Доступность для маломобильных групп  (МГН): На всей территории и в зданиях должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями.
Энергоэффективность: При проектировании новых зданий необходимо применять решения, направленные на сокращение энергопотребления и использование возобновляемых источников энергии, где это возможно.
Развитие образовательной инфраструктуры является неотъемлемой частью социального обустройства туристического кластера. Предлагаемые объекты, особенно многофункциональный центр, напрямую включаются в туристическое предложение, повышая привлекательность локации для семейного отдыха и долгосрочных образовательных программ. Тем самым, территория образовательных учреждений перестает быть обособленной, становясь активным элементом общественно-рекреационного каркаса всего проекта, что полностью соответствует стратегическим целям развития территории, заложенным в градостроительной документации более высокого уровня.
Территории учреждений медицинского обслуживания
Территории учреждений медицинского обслуживания в проектируемом туристическом кластере «Аккольский лесхоз» формируются с целью создания многоуровневой системы здравоохранения. Эта система должна обеспечивать как базовое первичное медико-санитарное обслуживание постоянного , так и комплексную медицинскую, реабилитационную и оздоровительную помощь гостям курорта. Размещение объектов подчиняется принципам максимальной транспортной и пешеходной доступности, эпидемиологической безопасности и интеграции в природный ландшафт для усиления лечебно-оздоровительного эффекта.
В соответствии с градостроительным зонированием, основные объекты здравоохранения размещаются в социальной зоне (С), а специализированные лечебно-оздоровительные комплексы — в общественно-деловой (Д) или рекреационной (Р) зонах. Ключевым требованием является соблюдение санитарных разрывов от источников шума, загрязнения атмосферного воздуха и других неблагоприятных факторов, а также обеспечение требований по инсоляции и проветриванию территорий.
На текущий момент медицинское обслуживание в обеспечивается объектом первичного уровня — фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), размещенным в приспособленном здании. Данный пункт осуществляет доврачебную помощь, проведение профилактических мероприятий и иммунизации . Однако его мощности, материально-техническая база и спектр услуг не соответствуют масштабам планируемого развития территории в качестве туристического кластера.
Существующий ФАП не рассчитан на:
Обслуживание временного контингента (туристов, отдыхающих, персонала новых объектов), численность которого может многократно превышать количество местных жителей.
Оказание квалифицированной врачебной и специализированной помощи, включая неотложные состояния.
Предоставление оздоровительных и реабилитационных услуг, которые являются основным продуктом будущего кластера.
Таким образом, развитие медицинской инфраструктуры является не просто дополнением, а критически важным, системообразующим элементом всего проекта.
Для создания надежной и привлекательной системы медицинского обеспечения предлагается формирование трехуровневой модели:
Первичная медико-санитарная помощь и неотложная помощь.
Модернизация существующего ФАП до уровня Врачебной амбулатории с расширением площадей, установкой современного диагностического оборудования и организацией дневного стационара.
Организация пункта (поста) круглосуточной скорой медицинской помощи с резидентным дежурством бригады и вертолетной площадкой для санитарной авиации (при необходимости эвакуации в областной центр).
Размещение: В социальной зоне (С), в наиболее доступной локации, обеспечивающей минимальное время прибытия к любому объекту в границах данного пункта и туристической зоны.
Создание Многофункционального медицинского центра (поликлиники). Центр должен включать кабинеты основных врачебных специальностей (терапия, педиатрия, хирургия, гинекология, стоматология), отделение функциональной и лабораторной диагностики, небольшой процедурный блок.
Размещение: В общественно-деловой зоне (Д), в непосредственной близости от основных гостиничных комплексов, что обеспечит удобство для гостей.
Реализация инвестиционного проекта — Лечебно-оздоровительного центра РОО «Сенім». Данный объект является центральным элементом системы, предлагая услуги оздоровления, реабилитации, диетологии, физиотерапии, бальнеолечения.
Интеграция с туристической инфраструктурой: Создание санаторно-курортного комплекса на базе природных факторов (лесной воздух) с программами медицинского туризма.
Размещение: В рекреационной зоне (Р) или общественно-деловой зоне (Д), в наиболее благоприятной с экологической и эстетической точек зрения локации, интегрированной в природный ландшафт.
Проектирование и строительство новых объектов должны осуществляться в строгом соответствии с:
СанПиН РК к объектам здравоохранения: Требования к размещению, инсоляции, проветриванию, шумовому режиму, размерам земельных участков и их благоустройству.
Противопожарные нормы: Обеспечение свободных проездов для пожарной техники к зданиям.
Требования доступности для МГН: Беспрепятственный доступ ко всем объектам и помещениям для маломобильных групп .
Требования к организации санитарно-защитных зон (СЗЗ): Для объектов, являющихся источниками химического, биологического или физического воздействия на среду.
Медицинская инфраструктура должна быть тесно интегрирована с:
Транспортной системой: Обеспечение круглосуточных беспрепятственных проездов для транспорта скорой помощи и экстренных служб.
Инженерной инфраструктурой: Гарантированное бесперебойное энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение (особенно важное для лечебных учреждений), связь.
Социальной инфраструктурой: Логистическая и функциональная связь с объектами физкультуры и спорта (СОК, бассейн) для реализации реабилитационных программ.
Территории спортивных объектов
Рекреационно-спортивная зона в рамках туристического кластера «Аккольский лесхоз» предназначена для формирования многофункциональной, всесезонной среды для активного отдыха, спорта, развлечений и проведения массовых мероприятий. Являясь ключевым элементом привлекательности территории, зона интегрирует объекты спорта и активного досуга в природный ландшафт, используя потенциал лесных массивов и открытых пространств.
В соответствии с градостроительным зонированием, основная спортивно-развлекательная инфраструктура размещается в рекреационной зоне (Р) и общественно-деловой зоне (Д). Размещение объектов подчинено принципам функционального зонирования внутри территории, транспортной и пешеходной доступности, безопасности и экологической устойчивости. Объекты должны быть связаны сетью пешеходных, велосипедных и лыжных маршрутов, формируя единый каркас активного отдыха.
На текущий момент территория не обладает развитой спортивной инфраструктурой городского уровня. Существующие возможности ограничены, что не соответствует амбициям по созданию круглогодичного туристического центра.
Концепция развития предполагает переход от отсутствия объектов к созданию уникального спортивно-развлекательного предложения, включающего как современные специализированные комплексы, так и объекты, использующие природные особенности локации (лес, рельеф). Это предложение должно обслуживать три ключевые группы: постоянных жителей, гостей оздоровительных центров и туристов, ориентированных на активный отдых.
Для обеспечения функционирования зоны и комфорта посетителей регламентом предусматривается условно разрешенное размещение объектов сопутствующего назначения:
Объекты общественного питания: кафе, рестораны, фуд-корты, пункты питания вдоль маршрутов.
Торговые объекты: магазины спортивного инвентаря и экипировки, сувенирные киоски.
Сервисные объекты: пункты проката инвентаря (велосипедов, лыж, снаряжения), раздевалки, душевые, туалеты.
Объекты безопасности и медобслуживания: пункты охраны общественного порядка, медпункты первой помощи.
Транспортная инфраструктура: организованные автостоянки и парковки расчетной мощности у каждого крупного объекта, остановки общественного транспорта, велопарковки.
Планировка и проектирование объектов должны соответствовать:
СНиП и СанПиН РК для спортивных сооружений: Требования к ориентации, инсоляции, расстояниям до жилой застройки, шумовому режиму.
Требованиям безопасности: Обеспечение эвакуационных путей, освещения, ограждения опасных участков (картинг, ипподром)
Принципам доступности (МГН): Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем основным объектам и услугам.
Экологическим ограничениям: Минимизация вмешательства в природный ландшафт, использование природосберегающих технологий и материалов, организация ливневой канализации.
Планировка территории должна обеспечивать гибкость и возможность поэтапного развития, рациональное землепользование, визуальную и функциональную связность объектов, а также создание комфортных общественных пространств (плазы, зоны отдыха) между спортивными функциями.
Формирование территории спортивных объектов в Аккольском лесхозе направлено на создание не изолированных сооружений, а целостной экосистемы активного отдыха, которая станет одним из основных драйверов туристического потока и повысит качество жизни местного сообщества, обеспечив уникальное сочетание профессиональных спортивных объектов и доступной активности на природе.
Коммерческо-деловая зона предназначена для размещения объектов, обеспечивающих деловую, административную, культурную и социальную активность . В её составе располагаются административные и общественные учреждения, офисные и финансовые центры, гостиничные комплексы, а также объекты культуры, образования, здравоохранения и спорта, создавая комплексную среду для работы, обучения, обслуживания и отдыха жителей и гостей территории. Кроме этого, в зоне могут размещаться предприятия коммерческой деятельности, торговые объекты, заведения общественного питания и объекты бытового обслуживания, обеспечивающие удовлетворение повседневных потребностей . Для транспортного обслуживания предусмотрены открытые стоянки при соответствующих объектах, а также наземные и подземные гаражи. Особенностью зоны является возможность размещения жилых зданий, однако площадь участков под жилую застройку не должна превышать 25% от общей площади зоны, что позволяет сохранять приоритет деловой и общественной функции территории. Планировка коммерческо-деловой зоны обеспечивает удобную транспортную доступность, рациональное использование земли и возможность гармоничного сочетания различных видов деятельности без нарушения санитарных, экологических и градостроительных норм. В пределах зоны выделены участки с учётом функционального назначения, параметров застройки и требований к инфраструктуре, что позволяет создавать комфортную, безопасную и эффективно организованную среду для работы, отдыха и жизни.
Предприятия торговли, общественного питания и коммунального хозяйства
Зона предприятий торговли, общественного питания и коммунального хозяйства охватывает общественный центр, отличающийся высокой функциональной насыщенностью и многообразием видов деятельности. Территория формируется как пространство, где преобладают офисные здания, учреждения общественного и коммерческого назначения, торговые и развлекательные объекты, что обеспечивает комплексное обслуживание  и жителей соседних районов. При проектировании объектов общественного назначения особое внимание уделяется организации парковочных мест для временного хранения автомобилей с учётом растущего уровня автомобилизации, чтобы обеспечить комфортный доступ посетителей и сотрудников к зданиям.
Разрешенными видами функционального использования территории являются спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, учреждения отдыха и рекреационные территории, учреждения культуры и искусства, развлекательно-зрелищные объекты, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи, научные и административные организации, офисы, конторы и компании, а также другие предприятия бизнеса.
Вспомогательные и сопутствующие виды использования включают сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, общественные туалеты и другие объекты, поддерживающие функциональность зоны. Дополнительно регламентом предусмотрено условное использование территории для объектов, которые формально относятся к разрешённым видам землепользования, но превышают установленные параметры застройки земельных участков, а также для крупных предприятий обслуживания, требующих по нормам больших автостоянок на более чем 50 автомобилей, гаражей и стоянок для постоянного хранения транспортных средств, а также предприятий по обслуживанию автомобилей. Планировка зоны должна обеспечивать эффективное и безопасное размещение объектов, удобную транспортную доступность, рациональное использование земель и возможность дальнейшего развития инфраструктуры с учётом потребностей  и динамики городской среды.
Промышленная зона 
Инженерно-коммунальные сооружения, транспортные сооружения
Промышленная зона предназначена для размещения инженерно-коммунальных объектов и транспортной инфраструктуры, а также для обеспечения функционирования технических служб и коммуникаций. В рамках данной зоны сосредоточены все сооружения, необходимые для бесперебойной работы инженерной инфраструктуры, включая водопроводные и канализационные сети, электроснабжение, газопроводы, тепло- и энергокоммуникации.
Территории, отнесённые к инженерной инфраструктуре, включают технические службы, различные сооружения и коммуникации. В границах коридоров инженерных сетей запрещено строительство жилых и общественных зданий, а также сооружений, не относящихся к функциональному назначению зоны. Особое внимание уделено безопасности: прохождение воздушных линий электропередачи над зданиями и сооружениями не допускается, что обеспечивает минимизацию потенциальных рисков для объектов и людей.
Для более чёткого регулирования благоустройства улиц и дорог, озеленения, размещения остановочных пунктов общественного транспорта, торговых киосков и наружной рекламы, улицы и дороги выделены в отдельную функциональную зону в пределах красных линий.
Разрешёнными видами функционального использования территории являются установки и объекты, которые не препятствуют движению автотранспорта и не нарушают визуальных и безопасностных требований к автодорогам, включая рекламные конструкции и указатели.
Условно разрешенные виды использования включают объекты, которые формально разрешены, но превышают стандартные требования к застройке земельных участков. Это могут быть участки, предоставляемые предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также территории для размещения различных защитных инженерных сооружений и зелёных поло Такая организация территории позволяет обеспечить баланс между промышленной деятельностью, инженерной безопасностью и комфортной городской средой, сохраняя функциональную целостность зоны и создавая условия для её эффективного использования в будущем.
Иная зона Иная зона предназначена для организации и обустройства мест отдыха . В её состав входят сады, лесопарки, городские парки и скверы, зоопарки, водоёмы, пляжи, аквапарки, объекты ландшафтной архитектуры и другие территории для рекреации, туризма и досуга. Также в зоне могут размещаться здания и сооружения оздоровительного и развлекательного назначения, обеспечивающие комфортное пребывание жителей и гостей населённого пункта.
В рекреационную зону могут быть включены охраняемые природные объекты, расположенные в пределах границ населённого пункта, что способствует сохранению природного наследия и поддержанию экологического равновесия. Такая организация территории создаёт гармоничное сочетание природных ландшафтов и инфраструктурных объектов для отдыха, позволяя жителям безопасно проводить досуг и оздоровительные мероприятия.
Кроме того, зона рекреации включает территории для функционирования инженерных коммуникаций, транспортных сооружений, сетей связи и магистральных трубопроводов, а также инженерного оборудования, необходимого для нормальной работы этих систем. Все инженерные объекты размещаются с соблюдением обязательных санитарных и безопасных разрывов до жилых территорий и объектов жилищно-гражданского назначения, а также в полном соответствии с государственными нормами и правилами, что предотвращает их вредное или опасное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.
На территории рекреационной зоны строго запрещается размещение новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, а также любых зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, не связанных с основной функцией зоны. Это ограничение гарантирует сохранение чистоты, безопасности и экологической устойчивости зоны, обеспечивая полноценный отдых и оздоровление .
Развитие туристического и рекреационного кластера
Туристический кластер «Аккольский лесхоз» позиционируется как ключевая точка экономического роста и качественной трансформации территории. В рамках корректировки генплана развитие туризма определено в качестве одного из приоритетных направлений, способствующего диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест и комплексному благоустройству нанного пункта. Концепция основана на уникальном сочетании природно-ландшафтного потенциала (лесные массивы) и инвестиционных проектов высокого класса, что позволяет создать многофункциональный центр для оздоровительного, активного и семейного отдыха. Развитие кластера напрямую соответствует государственной политике диверсификации туристических потоков в регионе, выделившей Аккольский район в число приоритетных территорий.
Туристическая инфраструктура  Аккольский лесхоз в настоящее время переживает этап активного формирования, движимый частными инвестициями.
Гостинично-лечебно-оздоровительный комплекс «Wyndham Residences Aqkol» (инвестор – ТОО «Sirius Plus»).
Статус: Строящийся, частично введенный в эксплуатацию (завершен 1-й этап).
Описание и функции: Это первый в регионе пятизвёздочный wellness-отель премиум-класса, расположенный в живописной лесной зоне. Объект позиционируется как центр интегративной медицины и антистресс-программ. В составе комплекса: гостиничный корпус, банный комплекс, ресторан авторской кухни, парковка, зона барбекю.
Планы развития (2-й этап): Строительство 40 гостевых домиков, 53 коттеджей и отеля на 120 номеров.
Экономический эффект: Общий объём инвестиций составит порядка 17,5 млрд тенге. Проектом создается 240 новых рабочих мест, при этом 90% сотрудников – жители Аккольского района. Налажено партнерство с местным Агротехническим колледжем для прохождения практики студентами.
Лечебно-оздоровительный центр РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения «Сенім».
Статус: Строящийся, ведутся основные работы.
Описание и функции: Специализированный комплекс, ориентированный на оздоровление и реабилитацию работников здравоохранения и их семей. Включает лечебный блок, 3-этажный гостиничный комплекс на 72 номера, административную зону, ресторан и 2-этажный спортивный комплекс с бассейном.
Экономический эффект: Создание до 35 рабочих мест. Мощность – одновременный прием до 100 человек.
Исторический контекст и предпосылки. Развитие туристического направления в Аккольском лесхозе было инициировано ранее. По данным 2015-2016 годов, на территории лесхоза велось строительство туристической базы, в которую входили гостиница, коттеджи, баня и объекты досуга, что свидетельствует о давно сформировавшемся потенциале территории для отдыха.
Для формирования полноценного, всесезонного и конкурентоспособного кластера генеральным планом предусматривается развитие следующих объектов и зон:
Объекты активного и спортивного отдыха: Гольф-клуб, лыжероллерная трасса (для всесезонного использования), картинг-трасса, ипподром, спортивно-оздоровительный комплекс с крытым катком.
Объекты размещения и этнокультуры: Юрточный городок, глэмпинги (комфортный кемпинг), дополнительные гостиницы и мотели.
Объекты досуга и развлечений: Парк развлечений, тематические и приключенческие парки, сеть ресторанов и кафе.
Сопутствующая инфраструктура: Современные автопарковки, пункты проката спортинвентаря, сувенирные лавки, информационно-сервисные центры.
Развитие туризма является драйвером позитивных изменений для всего нанного пункта:
Создание рабочих мест: Уже на этапе реализации первых проектов создаются сотни новых рабочих мест как в высококвалифицированной сфере (управление, медицина, сервис), так и в сферах строительства, обслуживания, транспорта.
Кадровое обеспечение: Формируется взаимовыгодная связь с образовательными учреждениями района (Агротехнический колледж), что решает вопрос подготовки специалистов и закрепления молодёжи в регионе.
Развитие инфраструктуры: Реализация крупных проектов стимулирует модернизацию инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), дорог, систем связи и безопасности, что напрямую улучшает качество жизни постоянного .
Транспортная инфраструктура 
Данная зона предназначена для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры. Режим использования территории определяется функциональным назначением конкретного объекта и регламентируется соответствующими специальными нормативами и правилами. В границы зоны включаются участки, на которых размещены технические службы, инженерные сооружения и коммуникации, а также многоярусные парковки на 350 и 200 машино-мест, обеспечивающие удобное и безопасное размещение транспортных средств.
Зона транспортной инфраструктуры не предназначена для размещения промышленных предприятий, что позволяет сосредоточить внимание на организации эффективного движения транспорта, технического обслуживания и эксплуатации объектов транспортного назначения. Размещение парковок и транспортных коммуникаций в пределах зоны обеспечивает оптимальное распределение автомобильного потока, способствует снижению загруженности соседних улиц и улучшает транспортную доступность ключевых районов населённого пункта.
Особое внимание уделяется соблюдению требований по безопасности, санитарным нормам и нормативам по расстояниям до жилых и общественных объектов. Инженерные коммуникации и технические сооружения располагаются так, чтобы не создавать вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Такая организация территории позволяет эффективно сочетать транспортную функцию с экологической и градостроительной безопасностью, обеспечивая удобство и комфорт жителей и пользователей транспортной системы.
Насаждения общегородского пользования (парки, скверы)  
Назначение: 
Эта зона выделена для сохранения природных объектов общегородского значения и создания условий для кратковременного отдыха, занятий спортом и досуга жителей на благоустроенных открытых пространствах. В границы зоны входят парки, скверы, бульвары и другие территории, активно используемые  для прогулок, активного отдыха и культурного досуга.
Разрешенные виды использования территории включают спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние театры и кинотеатры, концертные площадки, а также различные развлекательно-зрелищные сооружения, которые способствуют организации массовых мероприятий и досуга жителей.
Неосновные и сопутствующие виды использования предполагают размещение мемориалов, автостоянок, а также вспомогательных сооружений, обеспечивающих комфорт и организацию отдыха: административные помещения, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и прочие объекты, необходимые для удобного пользования зоной.
Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования, включают бары, закусочные и другие заведения общественного питания, места для пикников и общественные туалеты. Любое строительство на территории зоны возможно только при условии минимального воздействия на окружающую среду и сохранения природного облика территории. Все объекты должны гармонично вписываться в ландшафт и способствовать созданию комфортных и привлекательных мест отдыха, не нарушая экологические и эстетические характеристики зоны.
Параметры для зон РЕКР: 
Доля площадей: 
	зеленые насаждения
	- 65-75 %

	аллеи и дороги
	- 10-15 %

	площадки
	-  8-12 %

	сооружения
	-  5-7 %


Санитарный пояс, лесозащитные насаждения
Общие принципы формирования и значение для лесхоза
На территории Аккольский лесхоз (Аккол орман шаруашылығы) формирование санитарно-защитных и лесозащитных зон приобретает особое, системообразующее значение, напрямую вытекающее из его природно-хозяйственной специфики. Данные зоны являются ключевым элементом экологического каркаса данного пункта и всего проектируемого туристического кластера. Их основная функция — создание буферных барьеров, которые обеспечивают санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность  и гостей, защищают лесной фонд от антропогенного воздействия, а объекты инфраструктуры — от неблагоприятных природных факторов. Для территории, чья экономика и идентичность неразрывно связаны с лесом, строгое соблюдение режима этих зон является не просто нормативным требованием, а основой долгосрочной устойчивости и инвестиционной привлекательности всех проектов.
Лесозащитные насаждения и противопожарные разрывы
Как данный пункт, расположенный в непосредственной близости к лесным массивам и являющийся базой лесного хозяйства, Аккольский лесхоз обязан обеспечивать высочайший уровень противопожарной и биологической безопасности.
Функции: Лесозащитные насаждения (полосы) выполняют роль природного фильтра, задерживая пыль, шум и выбросы от производственных объектов и дорог, а также являются физическим барьером, предотвращающим распространение возможных пожаров с территории поселка в лес и наоборот.
Параметры и состав: Вдоль границ нанного пункта, соприкасающихся с лесным фондом, вдоль автомобильных дорог и вокруг производственных зон лесхоза предусматривается создание многорядных лесополос шириной не менее 50-100 метров. В их состав должны входить устойчивые, пожароустойчивые породы деревьев и кустарников, характерные для данной местности (например, сосна, береза, тополь, ива кустарниковая). Противопожарные разрывы (минерализованные полосы) должны регулярно содержаться в соответствии с лесохозяйственным регламентом.
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от существующих и проектируемых объектов
На территории действуют и планируются СЗЗ от следующих объектов:
Объекты инженерной инфраструктуры:
Водозаборные скважины и водонапорная башня: Устанавливается СЗЗ 50 метров. В пределах зоны запрещены любые виды деятельности, способные привести к химическому или биологическому загрязнению водоносного горизонта (складирование мусора, использование удобрений и ядохимикатов, размещение животноводческих ферм).
Канализационные очистные сооружения (КОС) (проектируемые):  После строительства будет установлена СЗЗ согласно расчету, но не менее 100-300 метров в зависимости от технологий очистки. Направление розы ветров будет учтено для минимизации воздействия на жилую застройку и рекреационные зоны.
Производственные объекты КГУ «Лесхоз Акколь»:
Промплощадка лесхоза (склады ГСМ, цеха переработки, котельная): Устанавливается расчетная СЗЗ, которая должна быть подтверждена проектными решениями и санитарно-эпидемиологической экспертизой. Это обязательное условие для гармоничного соседства производственной и туристической функций.
Минимальные ограничения: В любом случае, в СЗЗ лесхоза запрещено размещение жилых домов, детских садов, школ, учреждений здравоохранения, спортивных и рекреационных объектов.
Иные объекты:
Автомобильные дороги: Устанавливаются санитарные разрывы (придорожные полосы), в которых ограничивается размещение чувствительных к шуму и выбросам объектов
Режим ограничений и запретов на территории санитарно-защитных зон
В пределах установленных СЗЗ действует строгий регламент землепользования и застройки:
Абсолютно запрещено: Строительство жилых зданий, объектов социальной сферы (детские сады, школы, больницы, санатории), спортивных сооружений, баз отдыха, садово-огородных участков.
Ограничено и требует особого согласования: Размещение производственных и складских объектов, не связанных с основной деятельностью источника воздействия. Любое строительство или реконструкция в СЗЗ допускается только при наличии:
Положительного заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы (Аккольское районное управление СЭК).
Положительного заключения государственной экологической экспертизы, подтверждающего, что деятельность не приведет к ухудшению экологической обстановки.
Разрешается: Размещение объектов, функционально связанных с источником воздействия (насосные станции, дополнительные очистные сооружения, гаражи для спецтехники), а также ведение лесохозяйственной деятельности, направленной на поддержание и усиление защитных свойств насаждений.
Интеграция в планировочную структуру и благоустройство
Границы всех санитарно-защитных и лесозащитных зон должны быть четко обозначены на картографических материалах генерального плана и в натуре (информационные знаки).
Благоустройство: Территории лесозащитных полос и СЗЗ подлежат специальному благоустройству экологического типа: высадка травянистого покрова, устройство пешеходных дорожек только по разрешенным маршрутам, установка скамеек и информационных стендов, объясняющих назначение зоны.
Мониторинг и ответственность: КГУ «Лесхоз Акколь», как профильная организация, может выступать оператором по содержанию и мониторингу состояния лесозащитных насаждений. Контроль за соблюдением режима СЗЗ возлагается на органы санитарного и экологического надзора, а также на местную администрацию.
Для Аккольского лесхоза формирование системы санитарно-защитных и лесозащитных зон — это стратегическая инвестиция в будущее. Четкое зонирование и соблюдение режимов не только защищает здоровье людей и уникальную лесную экосистему, но и создает предсказуемые, безопасные условия для инвесторов, строящих здесь туристические и оздоровительные объекты. Таким образом, экологическая безопасность становится не препятствием, а фундаментом и конкурентным преимуществом для устойчивого развития территории.

3.5. Озеленение
Анализ существующего состояния и концептуальный подход
В отличие от многих данных пунктов, территория  Аккольский лесхоз (Аккол орман шаруашылығы) обладает уникальным преимуществом — она расположена внутри или в непосредственной границе с обширным лесным массивом, являющимся основным природным активом и определяющим экологический каркас местности. Однако ключевая проблема современного состояния заключается не в отсутствии зелени, а в её слабой интеграции в планировочную структуру. Лес воспринимается как внешняя, зачастую труднодоступная среда, а не как органичная часть общественных пространств.
Таким образом, проектная задача озеленения для Аккольского лесхоза заключается не в создании зелёных насаждений «с нуля», а в системном включении существующего лесного ландшафта в жизнедеятельность пония и туристического кластера, его развитии, дополнении и обеспечении удобной доступности для всех категорий пользователей.
Проектные предложения: трехуровневая система озеленения
Для формирования комфортной и экологически устойчивой среды предлагается создать трехуровневую систему, где природный лес становится её ядром.
1. Озеленение общего пользования (рекреационно-парковое). Это ключевое направление, превращающее лес из барьера в общественный ресур
Лесопарковая зона: Организация благоустроенных входных групп и рекреационных полян в наиболее доступных частях лесного массива, примыкающих к жилой застройке и туристическим объектам. Оснащение их малыми архитектурными формами (скамьи, навесы, информационные стенды), маркированными экологическими тропами для пеших и велосипедных прогулок.
Парки и скверы: Создание традиционных парковых зон в центральной части  и при крупных туристических объектах, где природный лесной ландшафт дополняется элементами регулярной планировки (аллеи, цветники, детские и спортивные площадки).
Бульвары и набережные: Устройство озеленённых пешеходно-рекреационных зон вдоль главных улиц и потенциальных водоёмов.
2. Озеленение ограниченного пользования (защитно-декоративное).
Территории социальных объектов: Интенсивное озеленение территорий школы им. Мичурина, проектируемого детского сада, медпункта и лечебно-оздоровительных центров. Цель — создание безопасной, эстетичной и психологически комфортной среды с использованием разнообразных видов деревьев, кустарников и газонов.
Придомовое озеленение: Стимулирование и рекомендации по озеленению индивидуальных участков, создание зелёных «карманов» в кварталах усадебной застройки.
3. Озеленение специального назначения (защитно-инженерное).
Санитарно-защитные и лесозащитные полосы: Целенаправленное создание плотных многорядных насаждений из устойчивых местных пород для:
Защиты жилой и рекреационной зон от возможного воздействия производственных объектов лесхоза.
Формирования противопожарных барьеров между застройкой и лесным массивом.
Шумозащиты от автомобильных дорог.
Уличное озеленение: Посадка деревьев и кустарников вдоль всех улиц и проездов, что является критически важным для улучшения микроклимата, затенения в летний период и формирования архитектурного облика .
Значение озеленения для туристического кластера и экологии
В условиях развития территории как туристического направления, система озеленения перестает быть лишь элементом благоустройства и становится важнейшим компонентом туристического продукта.
Экологический каркас: Лесные и парковые насаждения выполняют средообразующую функцию — очищают воздух, регулируют температурный режим, поддерживают биоразнообразие, что напрямую повышает привлекательность для оздоровительного туризма.
Рекреационный ресурс: Сеть экотроп, лесопарков и скверов создает основу для активного отдыха (хайкинг, бег, велотуризм, скандинавская ходьба), который является одним из ключевых предложений кластера.
Эстетика и комфорт: Грамотное озеленение формирует привлекательный визуальный образ, скрывает хозяйственные объекты, создает уютные пространства для отдыха, повышая общее впечатление гостей и качество жизни жителей
Рекомендации по ассортименту растений и содержанию
При подборе растений необходимо отдавать приоритет аборигенным (местным) видам, адаптированным к почвенно-климатическим условиям и устойчивым к вредителям: сосна обыкновенная, береза, тополь, ива, клён, рябина, кустарники (шиповник, карагана, спирея).
[image: ]Для защитных полос использовать быстрорастущие и плотные породы

Для парков и скверов — сочетать хвойные и лиственные породы с длительным декоративным эффектом.
Для уличного озеленения — выбирать виды с компактной кроной, устойчивые к загазованности.
Необходимо предусмотреть в проекте организацию регулярного полива (особенно в первые годы) и профессионального ухода за зелёными насаждениями, что должно быть закреплено за службами коммунального хозяйства или специализированной организацией.
Зеленые насаждения общего пользования
В парках и скверах должна преобладать свободная система планировки и озеленения. Для этого предусматриваются открытые поляны, покрытые газоном, групповые и одиночные посадки декоративных пород и кустарников. Парки и скверы должны быть обеспечены необходимым благоустройством – поливочным водопроводом, наружным освещением и общественными уборными.
В насаждениях скверов и общественных центров, озеленяемых по типу парковых микроструктур, в посадки желательно вводить наиболее декоративные породы. Обязательно участие хвойных пород в группах под пологом или в окружении других пород. Значительная площадь отводится под устройство цветочных газонов.
Большое внимание при озеленении скверов и парков необходимо уделить созданию газонов. Занимая значительную часть территории парка, газонные травы способствуют газообмену, очищают воздух от взвешенных частиц, формируют микроклимат, в жаркую погоду повышают влажность, а температура приземного слоя воздуха под ними на 3-6°С ниже, чем над обнаженной почвой. 
Решая вопросы благоустройства насаждений общего пользования, следует уделять внимание и способам освещения как на вновь создаваемых объектах, так и на объектах, подлежащих реконструкции. Наряду с использованием декоративных светильников можно применять прожекторы, направленные на отдельные красивые куртины деревьев, кустарников, цветников, подсвечивать водоемы.
Зеленые насаждения ограниченного пользования
Ведущее место среди насаждений ограниченного пользования занимают насаждения внутри жилых кварталов. Основными структурными элементами озеленения являются насаждения у жилых зданий, дорог, участков спортивных площадок, детских дошкольных учреждений, школ, учреждений различного назначения.
Назначение зеленых насаждений ограниченного пользования - обеспечивать лучшие санитарно-гигиенические условия вблизи жилых домов, и вместе с тем изоляцию жилища от проездов и путей пешеходного движения. Кварталы проектируемой индивидуальной усадебной застройки занимают значительную территорию и являются важным элементом в общей системе зеленых устройств. Под озеленение здесь отводится наименьший процент от всей площади жилой территории, так как индивидуальные приусадебные участки озеленяются за счет посадки фруктового сада.
Озеленение участков детских дошкольных учреждений должно предусматривать максимальную изоляцию их от соседних участков и улицы, защиту от ветра и пыли при помощи плотных посадок по периметру.
При озеленении участков школ также целесообразен широкий ассортимент деревьев и кустарников. Защитные посадки создают из деревьев и кустарников в виде полосы не менее 3 м по границам участка школы. 
На транспортных узлах основной вид озеленения - травянистый газон из низких кустарников и цветочных растений высотой не более 0,8 м, что обеспечивает необходимую видимость для водителей автотранспорта.
Для снижения шума высаживают полосы деревьев и кустарников с высоким удельным весом «зеленой массы», т.е. породы деревьев и кустарников с плотной кроной (клен полевой, ясень, дуб черешчатый и др.).
Зеленые насаждения специального назначения
Из этой категории насаждений наиболее важное значение имеют санитарно-защитные зеленые насаждения. В проекте санитарно-защитные зеленые насаждения предусмотрены в санитарно-защитной зоне от новой магистральной железной дороги в северной части проектируемого района.
Разработанные различными научными и проектными организациями рекомендации и технические указания по озеленению санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских  предприятий содержат ряд общих принципов и положений:
под зеленые насаждения санитарно-защитной зоны рекомендуется отводить 60-70% территории.
насаждения следует располагать с таким расчетом, чтобы обеспечить чередование открытых и закрытых пространств. Возникающие при этом горизонтальные и вертикальные потоки воздуха способствуют проветриванию территории зоны и промышленного предприятия с рассеиванием или выводом газообразных выбросов.
В санитарно-защитных зонах рекомендуется создавать смешанные насаждения, обладающие наибольшей биологической устойчивостью к промышленным выбросам. Основными мероприятиями по уходу за древесно-кустарниковой растительностью являются: поливы, уход за почвой, кроной, обрезки, подкормки удобрениями. Работы по озеленению следует осуществлять в тесной увязке с работами по инженерной подготовке, застройке и благоустройству озеленяемых территорий в соответствии с проектом организации строительства. Особенно важно, чтобы на участках, намеченных к озеленению, были закончены до начала ближайшего посадочного сезона все работы по вертикальной планировке, прокладке и засыпке траншей подземных коммуникаций, по устройству оснований проездов и тротуаров, а также по возведению и засыпке фундаментов зданий.
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3.6. Градостроительный баланс территории 
Таблица 3.6.1 
	№ п.п.
	Показатели
	Современное состояние
	Первый этап
	Проектный период

	
	
	га
	%
	м2/чел
	га
	%
	м2/чел
	га
	%
	м2/чел

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	Площадь в пределах границ проектируемой территории, всего
	104,6
	
	
	376
	
	
	376
	
	

	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Территория жилой застройки, всего
	32,8
	
	
	10,4
	
	
	4,1
	
	

	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире):
	32,8
	
	
	
10,4
	
	
	4,1
	
	

	1.1.2
	Территория малоэтажной застройки (2-3 этажа) без участка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Территория среднеэтажной застройки (3-4 и 6* этажей)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Территория многоэтажной застройки (6-12 этажей)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Территории общественной застройки, всего
	1,9
	
	
	192,4
	
	
	100,8
	
	

	
	в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	школ общеобразовательных детских дошкольных учреждений 
	    0,7
	
	
	0,4
	
	
	0
	
	

	1.2.2
	учреждений и предприятий обслуживания
	    1,2
	
	
	192
	
	
	   100,8
	
	

	1.3
	Территория промышленной, коммунальной и коммунально-складской застройки, (всего)
	2,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Территории общего пользования, всего
	10,1
	
	
	20,5
	
	
	10,7
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	улиц, проездов, автостоянок
	10,1
	
	
	20,5
	
	
	10,7
	
	

	1.4.2
	зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров)
	2,3
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	1.5
	Специальные зоны (кладбища)
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	1.6.
	Зоны дополнительных ограничений (санитарно-защитные зоны, зоны охраны, водоохранные полосы)
	2
	
	
	0
	
	
	0
	
	

	1.8.
	Неиспользуемые территории
	52,6
	
	
	40,3
	
	
	40,3
	
	








4. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
4.1. Общая характеристика транспортной инфраструктуры Аккольского района
Транспортная инфраструктура Аккольского района Акмолинской области представляет собой совокупность автомобильных и железнодорожных путей сообщения, инженерных сооружений и обслуживающих организаций, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие территории, функционирование лесного хозяйства, обслуживание , а также транспортную доступность туристических и рекреационных объектов, в том числе территории Ақкөл орман шаруашылығы.
Географическое положение района обуславливает важную роль транспортной сети в обеспечении межрайонных и внутрирайонных связей. Транспорт используется для перевозки пассажиров, грузов, продукции лесного хозяйства, строительных материалов, а также для обеспечения оперативного реагирования экстренных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основным видом транспорта на территории района является автомобильный транспорт, который обеспечивает связь между населёнными пунктами, административным центром — городом Акколь, объектами лесного хозяйства и туристическими зонами. Дополняющим видом транспорта является железнодорожный транспорт, обеспечивающий межрегиональные пассажирские и грузовые перевозки.
Развитие транспортной инфраструктуры напрямую влияет на инвестиционную привлекательность территории, уровень безопасности  и устойчивость функционирования хозяйственных объектов.
Автомобильный транспорт 
Междугородные и пригородные автобусные перевозки.
Автомобильные дороги Аккольского района образуют разветвлённую сеть, включающую дороги республиканского, областного и районного значения. Общая протяжённость автомобильных дорог составляет 551,9 км, что обеспечивает транспортную доступность всех населённых пунктов района.

4.2. Классификация автомобильных дорог по значению
В структуре автомобильных дорог района выделяются:
автомобильные дороги республиканского значения — 164 км, выполняющие функцию межрегиональных транспортных связей;
автомобильные дороги областного значения — 276,4 км, обеспечивающие связь между районами и крупными населёнными пунктами;
автомобильные дороги районного значения — 111,5 км, обеспечивающие внутримуниципальные транспортные связи.
Такое распределение автомобильных дорог соответствует функциональному назначению территории и обеспечивает доступность основных объектов инфраструктуры.
Характеристика дорожных покрытий
По типу покрытия автомобильные дороги Аккольского района распределяются следующим образом:
дороги с асфальтобетонным покрытием — 454,9 км;
дороги с гравийно-щебёночным покрытием — 97 км;
дороги с черногравийным и чернощебёночным покрытием — отсутствуют.
Наличие преобладающей доли дорог с твёрдым покрытием положительно влияет на безопасность дорожного движения, пропускную способность и устойчивость транспортной сети в течение всего года.
Техническое состояние автомобильных дорог
По техническому состоянию автомобильные дороги распределяются следующим образом:
дороги в хорошем состоянии — 454,9 км, что составляет 100 % от протяжённости дорог с асфальтобетонным покрытием;
дороги в удовлетворительном состоянии — 97 км, что составляет 100 % от протяжённости дорог с гравийно-щебёночным покрытием;
дороги в неудовлетворительном состоянии — не имеются.
Населённых пунктов, не обеспеченных подъездными автомобильными дорогами с твёрдым покрытием, на территории Аккольского района не имеется, что свидетельствует о достаточном уровне транспортной обеспеченности.
Общая характеристика автомобильных дорог
В целях оценки транспортной инфраструктуры с точки зрения безопасности и устойчивости функционирования автомобильных дорог, выполнена сводная характеристика автомобильных дорог Аккольского района, используемая в паспортах безопасности районов и городов.

4.3. Общая характеристика автомобильных дорог
Таблица 4.3.1
	№

	Наименование автомобильной дороги
	Значение
	Год ввода
	Протяжённость, км
	Покрытие
	Возможные ЧС / участки
	Причины
	Посты дорожной полиции
	Трассовые медико-спасательные пункты
	Пожарные части в придорожных НП

	1
	Подъезд к а/д «Новый Колутон – Акколь – Минское»
	Респ.
	2009
	4,6
	асфальтобетон
	не выявлены
	–
	–
	–
	–

	2
	Н. Колутон – Журавлевка – Акколь – Минский
	Обл.
	–
	200,3
	бетон, щебень, гравий
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	Азат – Степногорск
	Обл.
	–
	41,0
	асфальт, бетон, щебень
	–
	–
	–
	–
	–

	4
	Подъезд к г. Акколь
	Обл.
	–
	1,2
	асфальт, бетон
	–
	–
	–
	–
	–

	5
	Малый Барап – Кордон
	Обл.
	–
	14,0
	асфальт, бетон
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	«Акколь – Азат» – Кайнар
	Обл.
	–
	11,0
	асфальт, бетон
	–
	–
	–
	–
	–

	7
	«Акколь – Азат» – Новорыбинка
	Обл.
	–
	21,2
	асфальт, бетон, щебень
	–
	–
	–
	–
	–

	8
	Подъезд к  Кайнар
	Рай.
	–
	3,0
	белое шоссе
	–
	–
	–
	–
	–

	9
	Ерназар – Наумовка
	Рай.
	–
	29,0
	белое шоссе
	–
	–
	–
	–
	–

	10
	Искра – Степок – Жолымбет – Приречное (0–16 км)
	Рай.
	–
	19,0
	белое шоссе
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Минское – Степногорское
	Рай.
	–
	16,0
	чернощебёночное
	–
	–
	–
	–
	–

	12
	Подъезд к а. Енбек
	Рай.
	–
	2,0
	асфальт, бетон
	–
	–
	–
	–
	–

	13
	Подъезд к а. Домбыралы
	Рай.
	–
	5,5
	чернощебёночное
	–
	–
	–
	–
	–

	14
	Азат – Черная Пика
	Рай.
	–
	7,0
	белое шоссе
	–
	–
	–
	–
	–

	15
	Кайнар – Жалгызкарагай – Тастыадыр
	Рай.
	–
	30,0
	белое шоссе
	–
	–
	–
	–
	–



	Существующая сеть автомобильных дорог Аккольского района обеспечивает устойчивые транспортные связи, высокий уровень обеспеченности населённых пунктов подъездными дорогами и удовлетворительное техническое состояние дорожного покрытия. Это создаёт благоприятные условия для развития территории Ақкөл орман шаруашылығы как лесохозяйственного и туристического объекта.
Техническое состояние и эксплуатация автомобильных дорог Аккольского района
Техническое состояние автомобильных дорог Аккольского района является одним из ключевых факторов, определяющих безопасность дорожного движения, устойчивость транспортной системы и возможность бесперебойного функционирования объектов лесного хозяйства и туристической инфраструктуры, в том числе территории Ақкөл орман шаруашылығы.
	Анализ технического состояния автомобильных дорог выполнен на основании данных эксплуатационных организаций, материалов обследований и сводных характеристик дорожной сети района.
	Оценка технического состояния дорожной сети
	По результатам анализа установлено, что автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием общей протяжённостью 454,9 км находятся в хорошем техническом состоянии. Данные дороги обеспечивают нормативную несущую способность, удовлетворительное состояние проезжей части и соответствуют требованиям по пропускной способности.
	Автомобильные дороги с гравийно-щебёночным покрытием протяжённостью 97 км находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Несмотря на отсутствие дорог в неудовлетворительном состоянии, данные участки требуют регулярного содержания, особенно в весенний и осенний периоды, в связи с возможным снижением несущей способности покрытия.
Дорог в неудовлетворительном или аварийном состоянии на территории района не выявлено, что положительно характеризует уровень развития и содержания дорожной сети.
	Сезонные особенности эксплуатации автомобильных дорог
	Климатические условия Аккольского района характеризуются резко континентальным климатом с суровой зимой, значительным снежным покровом и ветровыми нагрузками. В зимний период основными факторами, влияющими на эксплуатацию автомобильных дорог, являются:
снежные заносы;
гололёдные явления;
понижение температуры воздуха.
	В весенний период повышенную нагрузку на дорожную сеть создают процессы снеготаяния и переувлажнения основания дорог, особенно на участках с гравийно-щебёночным покрытием.
В летний период возможны локальные повреждения покрытия, связанные с температурными деформациями и увеличением транспортной нагрузки, обусловленной ростом туристического потока.
	Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог
Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утверждёнными регламентами и включает:
зимнее содержание (очистка от снега, посыпка противогололёдными материалами);
летнее содержание (планировка, профилирование, ямочный ремонт);
контроль состояния дорожных знаков и элементов обустройства.
Проведение капитальных и промежуточных ремонтов осуществляется по мере необходимости, с учётом приоритетности участков и интенсивности движения.

4.4. Мосты и искусственные сооружения на территории Аккольского района
Искусственные сооружения, в том числе мосты и путепроводы, являются важнейшими элементами транспортной инфраструктуры района и обеспечивают непрерывность транспортных связей.
Общая характеристика мостовых сооружений
Водные автомобильные мосты, расположенные на территории Аккольского района, находятся в нормативном техническом состоянии и обеспечивают безопасное движение транспортных средств.
Кроме того, на территории района имеются два железнодорожных моста, один из которых находится в аварийном состоянии и расположен при въезде в город Акколь. Указанный объект представляет потенциальную угрозу в случае дальнейшего ухудшения технического состояния и требует повышенного внимания со стороны эксплуатирующих организаций.
Анализ аварийных и неудовлетворительных мостов
В целях оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций выполнена характеристика мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии.
Таблица 4.4.1
	№
	Место-положение
	Ширина / длина, м
	Год ввода
	Тех. состояние
	Балансовая принадлеж-ность
	Последний ремонт
	Возможные риски
	НП, которые могут пострадать

	1
	г. Акколь, въезд в город (ж/д мост)
	–
	–
	аварийное
	АО «НК ҚТЖ»
	–
	ограничение грузоподъемности, риск техногенных ЧС
	г. Акколь


	
Аварийное состояние железнодорожного моста при въезде в город Акколь может привести к следующим последствиям:
· ограничение или прекращение движения;
· нарушение транспортного сообщения;
· осложнение работы экстренных служб;
· повышение риска техногенных чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по снижению рисков на мостовых сооружениях
В целях обеспечения безопасности эксплуатации мостовых сооружений рекомендуется:
· проведение регулярных технических обследований;
· разработка мероприятий по капитальному ремонту аварийных объектов;
· ограничение движения тяжёлого транспорта при необходимости;
· организация мониторинга состояния конструкций.

4.5. Дорожно-эксплуатационные организации и обслуживание транспортной инфраструктуры
Эксплуатацию и содержание автомобильных дорог республиканского значения на территории Аккольского района осуществляет:
ДЭУ-87 — филиал «Дирекция платных автомобильных дорог»
АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»,
расположенный по адресу: г. Акколь, ул. Бигельдинова, 145.
Основными функциями дорожно-эксплуатационной организации являются:
· содержание и ремонт автомобильных дорог;
· обеспечение безопасности дорожного движения;
· проведение сезонных работ по эксплуатации дорожной сети;
· ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий.
Эксплуатация автомобильных дорог областного и районного значения осуществляется соответствующими подразделениями местных исполнительных органов.
Техническое состояние автомобильных дорог Аккольского района в целом оценивается как благоприятное. Наличие развитой дорожной сети, функционирующих дорожно-эксплуатационных организаций и отсутствие дорог в неудовлетворительном состоянии создают предпосылки для устойчивого функционирования транспортной системы и развития территории Ақкөл орман шаруашылығы.
Железнодорожный транспорт Аккольского района
Железнодорожный транспорт играет значительную роль в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок на территории Аккольского района, а также в транспортном обслуживании прилегающих территорий, включая Ақкөл орман шаруашылығы. Наличие железнодорожной инфраструктуры повышает транспортную доступность района и обеспечивает связь с крупными экономическими центрами региона.
Общая характеристика железнодорожной инфраструктуры
Эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры на территории района осуществляет филиал
АО «НК „Қазақстан Темір Жолы“ – Акмолинское отделение дороги», созданный в целях:
организации перевозочного процесса железнодорожным транспортом;
удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в перевозках грузов и пассажиров;
обеспечения устойчивого функционирования объектов железнодорожного транспорта.
На территории Аккольского района расположена железнодорожная станция Ак-Куль, которая выполняет функции пассажирского и грузового обслуживания.
Характеристика железнодорожной станции Ак-Куль
Железнодорожная станция Ак-Куль представляет собой объект транспортной инфраструктуры районного значения и включает в себя следующие основные элементы:
вокзальное здание этажностью 1 этаж;
общая площадь здания — 405,6 м²;
фундамент — железобетонный;
стены — железобетонные;
перегородки — кирпичные;
кровля — металлочерепица.
Вокзал оборудован билетной кассой и залом ожидания, пассажирское движение осуществляется в штатном режиме. В составе вокзального комплекса функционирует линейный отдел полиции, обеспечивающий общественный порядок и безопасность пассажиров.
Пропускная способность станции составляет до 17 пассажирских поездов в сутки, что обеспечивает устойчивое транспортное сообщение района.
Грузовые перевозки и производственная инфраструктура
Грузовые перевозки на территории района осуществляются филиалом
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Акмолинское отделение ГП.
Основные характеристики объекта:
этажность — 1 этаж;
общая площадь — 205 м²
конструктивные элементы — железобетон;
количество служебных кабинетов — 7;
функционирует дежурный по станции.
Железнодорожная инфраструктура используется для перевозки различных видов грузов, включая строительные материалы и сырьё, что имеет значение для функционирования лесного хозяйства и туристических объектов.
Протяжённость железнодорожных путей и искусственные сооружения
Общая протяжённость железнодорожных путей на территории Аккольского района составляет 90 км, в том числе:
двухпутные линии — 59 км;
электрифицированные участки — 10 км.
Тоннели на территории района отсутствуют.
Количество железнодорожных мостов — 2 единицы, включая:
1 автомобильный мост;
1 пешеходный мост.
Участки железных дорог, подверженные чрезвычайным ситуациям
Определённые участки железнодорожной инфраструктуры, в частности район станции Ак-Куль, могут быть подвержены воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, включая:
возможные сходы вагонов, в том числе с опасными грузами;
пожары сухой растительности и камыша вдоль железнодорожных путей;
неблагоприятные погодные условия.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте
В целях предупреждения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта проводятся следующие мероприятия:
регулярная очистка путей от снега в зимний период;
опашка откосов вдоль железнодорожных путей в пожароопасный период;
контроль технического состояния подвижного состава и инфраструктуры;
взаимодействие с аварийно-спасательными службами.

4.6. Система медицинского и спасательного обеспечения на транспорте
Трассовые медико-спасательные пункты
На территории Аккольского района трассовые медико-спасательные пункты отсутствуют. В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций медицинская помощь оказывается силами и средствами ближайших медицинских учреждений и экстренных служб.
Медицинские учреждения для приёма пострадавших
Возможность размещения и лечения пострадавших обеспечивается на базе
ГКП на ПХВ «Аккольская районная больница»
при управлении здравоохранения Акмолинской области,
расположенной по адресу: г. Акколь, ул. Кирдищева, 89.
Учреждение располагает необходимым коечным фондом и медицинским персоналом для оказания экстренной и плановой медицинской помощи.
Взаимодействие с экстренными службами
Медицинское обеспечение в чрезвычайных ситуациях осуществляется во взаимодействии с:
подразделениями ДЧС Акмолинской области;
службами скорой медицинской помощи;
органами внутренних дел;
дорожно-эксплуатационными организациями.

4.7. Оценка рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте
Автомобильный транспорт
Основными потенциальными рисками на автомобильных дорогах являются:
дорожно-транспортные происшествия;
неблагоприятные метеорологические условия;
сезонное ухудшение состояния гравийно-щебёночных дорог;
возможные ограничения движения на мостовых сооружениях.
Железнодорожный транспорт
На железнодорожном транспорте основными факторами риска являются:
сходы подвижного состава;
пожары вдоль железнодорожных путей;
аварийное состояние отдельных инженерных сооружений.
Водный и морской транспорт
Объекты морского и речного транспорта на территории Аккольского района отсутствуют, в связи с чем риски возникновения чрезвычайных ситуаций в данной сфере не рассматриваются.
Железнодорожная и автомобильная транспортная инфраструктура Аккольского района в целом обеспечивает устойчивое транспортное сообщение. Наличие потенциальных рисков требует системного мониторинга, проведения профилактических мероприятий и взаимодействия между эксплуатирующими и аварийно-спасательными службами.
Туристическая и рекреационная инфраструктура территории Ақкөл орман шаруашылығы и перспективы развития
Территория Ақкөл орман шаруашылығы, расположенная в Акмолинской области, Аккольском районе, обладает значительным природным, ландшафтным и рекреационным потенциалом, что создаёт благоприятные предпосылки для формирования туристического кластера регионального значения. Близость к городу Акколь, наличие лесных массивов, благоприятные природно-климатические условия и уже реализуемые инвестиционные проекты позволяют рассматривать данную территорию как перспективный туристический объект, ориентированный на развитие оздоровительного, рекреационного, спортивного и экологического туризма.

4.8. Проектные решения генерального плана и инженерной подготовки территории направлены на формирование комплексной туристической среды с круглогодичным использованием, созданием рабочих мест и повышением инвестиционной привлекательности района.
Существующие и реализуемые туристические объекты
Гостинично-лечебно-оздоровительный комплекс ТОО «Sirius Plus»
Одним из ключевых инвестиционных проектов на территории Ақкөл орман шаруашылығы является строительство гостинично-лечебно-оздоровительного комплекса ТОО «Sirius Plus», инвестором которого выступает германская компания KVL.
На сегодняшний день завершён первый этап строительства, в рамках которого возведены и введены в эксплуатацию следующие объекты:
гостиничный комплекс;
банный комплекс;
ресторан;
парковка на 10 машино-мест;
контрольно-пропускной пункт;
зона барбекю.
Объекты первого этапа обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями и функционируют в штатном режиме, формируя основу туристической инфраструктуры территории.
В настоящее время выполнены работы по расчистке и планировке земельного участка под вторую очередь строительства, предусматривающую:
строительство 40 гостевых домов;
возведение 53 коттеджей;
строительство отеля на 120 мест;
формирование спортивных и детских площадок
благоустройство территории.
Реализация второго этапа проекта предполагает создание до 240 рабочих мест, что имеет существенное социально-экономическое значение для Аккольского района. Комплекс ориентирован на приём туристов, отдыхающих и лиц, проходящих оздоровительные процедуры, с круглогодичным режимом эксплуатации.
Лечебно-оздоровительный центр РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения «Сенім»»
Вторым значимым объектом туристско-оздоровительного назначения является лечебно-оздоровительный центр, реализуемый РОО «Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения „Сенім“».
На объекте выполнены работы по подведению инженерных сетей:
электроснабжение
телекоммуникации;
канализация;
пробурена и оборудована водозаборная скважина.
В настоящее время ведётся активное строительство следующих объектов комплекса:
лечебный блок площадью 1000 м²;
трёхэтажный гостиничный комплекс на 72 номера;
административная зона и ресторан общей площадью 1000 м²;
двухэтажный спортивный комплекс с бассейном и фитнес-залом.
Проектная мощность комплекса составляет до 100 человек единовременно, при этом планируется создание до 35 рабочих мест. Деятельность центра ориентирована на оказание услуг в сфере оздоровления, реабилитации, отдыха и досуга работников системы здравоохранения и других категорий .
Перспективные объекты туристической инфраструктуры, предусмотренные генеральным планом
В соответствии с решениями генерального плана и концепцией развития территории Ақкөл орман шаруашылығы предусмотрено размещение и развитие следующих объектов туристического, рекреационного и обслуживающего назначения.
Объекты социального и обслуживающего назначения
Ясли-сад — предназначен для обслуживания детей работников туристических комплексов и жителей прилегающих территорий, что способствует формированию устойчивой социальной инфраструктуры.
Магазины и объекты повседневного обслуживания — обеспечивают потребности туристов и персонала в товарах первой необходимости.
Здания коммерческого назначения — предназначены для размещения сервисных, административных и торговых функций.
Объекты рекреации и отдыха
Парковые зоны и зоны отдыха — формируют зелёный каркас территории, обеспечивают комфортные условия для прогулок, кратковременного отдыха и проведения массовых мероприятий.
Парк развлечений — ориентирован на семейный отдых и привлечение туристов с детьми.
Юрточный городок — предназначен для развития этнотуризма, популяризации национальной культуры и традиционного образа жизни.
Глемпинг — современный формат экологического туризма с размещением в комфортных условиях на природе.
Спортивно-туристические объекты
Спортивно-оздоровительный комплекс — предназначен для проведения спортивных мероприятий, занятий физической культурой и оздоровительных программ.
Ледовый каток — объект круглогодичного или сезонного использования для активного отдыха.
Лыжные трассы и лыжный корт — ориентированы на зимние виды спорта и развитие спортивного туризма.
Гольф-клуб — формирует премиальный сегмент туристической инфраструктуры.
Картинг-трасса — объект активного отдыха для различных возрастных групп.
Ипподром — предназначен для проведения спортивных и зрелищных мероприятий, а также развития конного туризма.
Объекты размещения туристов
Гостиницы различной категории;
коттеджная застройка туристического назначения;
гостевые дома.
Данные объекты формируют разнообразный номерной фонд, рассчитанный на различные категории посетителей и уровни дохода.
Формирование туристического кластера и социально-экономический эффект
Комплексное развитие туристической инфраструктуры на территории Ақкөл орман шаруашылығы позволит:
сформировать устойчивый туристический кластер регионального значения;
увеличить туристический поток в Аккольский район;
создать новые рабочие места;
повысить уровень благоустройства территории;
обеспечить рациональное использование природного потенциала.
Развитие туризма рассматривается как одно из приоритетных направлений социально-экономического развития района и способствует диверсификации экономики, снижению сезонной безработицы и повышению качества жизни .
Территория Ақкөл орман шаруашылығы обладает высоким потенциалом для развития туризма и рекреации. Реализация существующих и перспективных проектов позволит сформировать многофункциональную туристическую среду, обеспечивающую устойчивое развитие территории, повышение инвестиционной привлекательности и интеграцию в региональную туристическую систему Акмолинской области.



5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
В результате анализа природно-климатических условий, материалов топографической съёмки, данных инженерно-геологических и гидрологических характеристик района, а также с учетом современного функционального использования территории, проектом инженерной подготовки территории Ақкөл орман шаруашылығы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития, безопасной эксплуатации объектов и предотвращение неблагоприятных природных воздействий.
Инженерная подготовка территории включает следующие основные мероприятия:
· вертикальную планировку территории;
· организацию поверхностного стока;
· мероприятия по защите территории от затопления и подтопления;
· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны;
· защиту территории от неблагоприятных природных факторов.
Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории и их стоимость определяются по укрупнённым показателям в рыночных ценах расчетного года и уточняются на последующих стадиях проектирования.
[bookmark: bookmark=id.30j0zll]5.1.	Вертикальная планировка территории
Территория Ақкөл орман шаруашылығы расположена в пределах Аккольского района Акмолинской области и приурочена к лесному массиву, характеризующемуся преимущественно равнинным и слабоволнистым рельефом. Существующая застройка и площадки перспективного размещения объектов лесного хозяйства располагаются на относительно ровной поверхности с незначительными естественными уклонами.
Абсолютные отметки поверхности изменяются в незначительных пределах, что в целом является благоприятным фактором для размещения производственных, административных и вспомогательных зданий, а также транспортной инфраструктуры. Рельеф территории не имеет резко выраженных форм, глубоких оврагов или крутых склонов, однако на отдельных участках возможны локальные понижения, формирующиеся в результате естественного стока поверхностных и талых вод.
В геоморфологическом отношении территория относится к равнинным участкам лесостепной зоны. Современные физико-геологические процессы выражены слабо и в основном связаны с сезонным переувлажнением грунтов в весенний период, а также с воздействием поверхностного стока при интенсивном снеготаянии и выпадении ливневых осадков.
Наличие указанных факторов требует проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, основным из которых является вертикальная планировка с упорядочением поверхности и организацией нормативного поверхностного водоотвода.
При решении вертикальной планировки территории не ставилась задача коренного изменения существующего рельефа. Проектные решения направлены на устранение отдельных недостатков естественного рельефа, выравнивание локальных понижений, обеспечение нормативных уклонов проездов и площадок, а также создание условий для надежного отвода поверхностных вод.
Вертикальная планировка выполняется путем благоустройства естественных форм рельефа с минимальными объемами земляных работ. Срезка и подсыпка грунта предусматриваются только в необходимых местах, где требуется обеспечить проектные отметки зданий, проездов и инженерных коммуникаций.
Проезжие части дорог и внутриплощадочные проезды проектируются с двухскатным поперечным профилем, обеспечивающим отвод поверхностных вод к бортам проездов. Покрытие проездов предусматривается твердое, пригодное для эксплуатации служебного и пожарного транспорта. По обеим сторонам проездов предусматривается установка бортового камня.
Исходя из условий рельефа и нормативных требований, продольные уклоны проездов принимаются:
минимальные — не менее 5,0‰;
максимальные — в пределах допустимых значений, обеспечивающих безопасное движение транспорта.
Вокруг всех зданий и сооружений предусматривается устройство водонепроницаемых отмосток шириной не менее нормативной, с уклоном от зданий не менее 30‰, что предотвращает замачивание оснований и фундаментов.
При выполнении вертикальной планировки плодородный слой почвы подлежит снятию и складированию в местах, защищённых от загрязнения и размыва, с последующим использованием при благоустройстве территории и восстановлении нарушенных участков.
Высотное решение территории представлено проектными отметками и уклонами по осям основных проездов и площадок. Принятые проектные решения носят предварительный характер и подлежат уточнению на стадии разработки рабочей документации на основании инженерных изысканий.

[bookmark: bookmark=id.1fob9te]5.2.	Организация поверхностного стока
Поверхностный сток на территории Ақкөл орман шаруашылығы формируется за счет атмосферных осадков и интенсивного таяния снежного покрова в весенний период. Климат Аккольского района резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и значительным накоплением снежных масс, что обуславливает высокие объемы талых вод в период весеннего снеготаяния.
Интенсивные осадки в виде дождей характерны для весенне-летнего периода. Неравномерное распределение осадков в течение года требует организации системы отвода поверхностных вод, исключающей их застой и негативное воздействие на застройку и инженерные сооружения.
В настоящее время на территории Ақкөл орман шаруашылығы отсутствует централизованная система ливневой канализации. Поверхностный сток отводится по естественным уклонам рельефа, что при отсутствии организованных водоотводных мероприятий может приводить к локальному переувлажнению грунтов и размыву поверхности.
Проектом предусматривается организация поверхностного стока с использованием комплекса планировочных и инженерных решений. Основой системы водоотвода является сочетание проектных уклонов поверхности и водоотводных элементов открытого и, при необходимости, закрытого типа.
Выпадающие атмосферные осадки и талые воды частично инфильтруются в грунт, а частично отводятся по поверхности в пониженные участки территории. 	Для предотвращения неорганизованного стока и эрозионных процессов проектом предусматривается:
· формирование устойчивых проектных уклонов территории;
· устройство водоотводных канав и лотков вдоль проездов;
· исключение образования застойных зон;
· организация отвода воды от зданий и функционально значимых объектов.
Особое внимание уделяется отводу поверхностных вод в период весеннего снеготаяния, когда объемы стока достигают максимальных значений. Проектные решения направлены на предотвращение подтопления зданий, размыва дорожных покрытий и повреждения инженерных сетей.
Организация поверхностного стока выполняется с учетом сохранения природного ландшафта и минимального вмешательства в естественные процессы. Все решения соответствуют требованиям действующих строительных и санитарных норм Республики Казахстан.
Таблица 5.2.1
	№ бассейна
	Площадь водосбора, га
	Среднемаксимальное суточное количество осадков, мм
	Коэффициент стока
	Максимальный объем стока Wmax, м³

	1
	180,0
	35,0
	0,30
	18 900,0



Проектом инженерной подготовки территории Аккольского лесхоза ( «Аккөл орман шаруашылығы») предусмотрена организация очистки поверхностных (ливневых и талых) сточных вод.
Основная концепция системы заключается в сборе стока с водосборной территории лесхоза и прилегающих участков с последующей его очисткой на локальных очистных сооружениях (ЛОС) ливневой канализации. Процесс очистки включает этапы механической фильтрации мусора, улавливания нефтепродуктов (например, с автодорог или техники) и отстаивания взвешенных частиц грунта.
Технические параметры проектируемой сети:
Самотечные коллекторы: Для прокладки по территории лесхоза рекомендуются полиэтиленовые трубы диаметром 300–600 мм.
Напорные трубопроводы: На участках, где необходим перекачка стоков, применяются напорные полиэтиленовые трубы диаметром 300–400 мм. Их заложение планируется на глубине 2,0 метра с уклонами 0,003–0,005.
Масштаб сети: Общая протяженность ливневой канализации составит 15,85 км.
Состав сооружений для лесхоза:
Локальные очистные сооружения (ЛОС): 1 единица.
Насосные станции перекачки (КНС): 4 единицы.
Цель и использование очищенной воды:
Система направлена на минимизацию загрязнения природных территорий лесхоза и рациональное использование водных ресурсов. Очищенные воды, при соответствии нормативным требованиям (п. 12.3.3 СН РК 3.01-01-2013), предлагается использовать для полива лесных культур, питомников, противопожарных водоёмов и для ухода за грунтовыми дорогами, что позволит экономить питьевую воду.
Данное решение способствует экологической безопасности и устойчивому ведению лесного хозяйства на территории Аккольского лесхоза.

[bookmark: bookmark=id.3znysh7]5.3.	Организация полива зелёных насаждений
Территория Ақкөл орман шаруашылығы расположена в зоне лесостепи Акмолинской области и характеризуется резко континентальным климатом, с холодной продолжительной зимой и жарким, нередко засушливым летом. Среднегодовое количество атмосферных осадков по району является недостаточным для устойчивого естественного увлажнения зеленых насаждений в вегетационный период, особенно в летние месяцы.
Основную роль в формировании микроклимата и санитарно-гигиенических условий территории играют лесные массивы, защитные лесополосы, а также участки озеленения в пределах застроенной части Аккөл орман шаруашылығы. Для поддержания нормального состояния насаждений и предотвращения их деградации проектом предусматривается организация системы полива.
В настоящее время полив зеленых насаждений на территории осуществляется нерегулярно, преимущественно за счет естественных осадков и локального водозабора. Учитывая климатические особенности района и функциональное назначение территории, проектом предлагается применение механизированного полива с использованием поливомоечных машин.
Данный способ полива является наиболее рациональным для территории лесного хозяйства, так как не требует строительства стационарных оросительных сетей, позволяет гибко регулировать объемы подачи воды и использовать имеющуюся дорожно-транспортную инфраструктуру.
Объемы воды на полив определяются в соответствии с нормативными оросительными нормами для лесостепной зоны. Для зеленых насаждений принимается оросительная норма, обеспечивающая поддержание оптимального водного баланса почвы в период активной вегетации. Продолжительность вегетационного периода для рассматриваемой территории составляет в среднем до 150 дней.
Полив асфальтированных и твердых покрытий проездов и площадок предусматривается в жаркий период года с целью снижения запыленности территории и улучшения санитарного состояния.
Организация полива осуществляется с учетом рационального использования водных ресурсов и минимизации потерь воды. Источники водоснабжения для полива уточняются на последующих стадиях проектирования.
Таблица 5.3.1
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Орошаемые площади
	
	
	

	1.1
	Зелёные насаждения (лесные массивы и защитные полосы)
	га
	22,0
	22,0

	1.2
	Озеленение застроенной территории
	га
	4,5
	6,0

	1.3
	Асфальтовые покрытия и проезды
	га
	3,8
	4,5

	2
	Расходы воды
	
	
	

	2.1
	На полив зелёных насаждений – суточный
	м³/сут
	520,0
	520,0

	2.2
	На полив зелёных насаждений – за вегетационный период
	ты м³
	78,0
	78,0

	2.3
	На полив асфальтовых покрытий – суточный
	м³/сут
	34,0
	40,0

	2.4
	На полив асфальтовых покрытий – за летний период
	ты м³
	5,1
	6,0

	
	Итого за год
	ты м³
	83,1
	84,0



[bookmark: bookmark=id.2et92p0]5.4.	Защита территории от затопления 
Территория Ақкөл орман шаруашылығы не имеет в своих границах крупных водных объектов, однако в условиях весеннего половодья возможно временное затопление отдельных пониженных участков за счет интенсивного таяния снежного покрова и накопления поверхностных вод.
Климат Аккольского района характеризуется значительным снежным покровом в зимний период. Весной, при резком повышении температуры воздуха, происходит интенсивное таяние снега, что сопровождается формированием значительных объемов талых вод. При отсутствии организованного отвода воды возможно ее скопление на пониженных участках территории.
Дополнительным фактором риска является наличие лесных массивов, где замедляется естественный поверхностный сток и возможно локальное переувлажнение почв.
В целях защиты территории от затопления проектом предусматривается комплекс инженерных и планировочных мероприятий, направленных на предотвращение скопления поверхностных вод и минимизацию негативных последствий весеннего снеготаяния.
Основными мероприятиями по защите территории от затопления являются:
организация нормативного поверхностного водоотвода;
формирование проектных уклонов поверхности;
исключение застройки в потенциально затапливаемых зонах без специальных защитных мероприятий;
сохранение и расчистка естественных направлений стока.
При проектировании зданий и сооружений предусматривается назначение отметок чистого пола выше уровня возможного скопления талых вод. Вокруг зданий устраиваются отмостки и водоотводные элементы, предотвращающие поступление воды к фундаментам.
Принятые решения носят профилактический характер и направлены на обеспечение устойчивого функционирования территории в условиях сезонных природных воздействий.
5.5.	Защита территории от подтопления грунтовыми водами
Гидрогеологические условия территории Ақкөл орман шаруашылығы формируются в зависимости от геологического строения, климатических факторов и сезонных колебаний уровня грунтовых вод. В условиях лесостепной зоны уровень грунтовых вод может существенно изменяться в течение года, особенно в период весеннего снеготаяния.
По имеющимся данным, на большей части территории уровень грунтовых вод залегает на глубинах, не представляющих опасности для застройки. Однако на отдельных участках, преимущественно в пониженных зонах рельефа, возможно временное повышение уровня грунтовых вод, что может привести к подтоплению фундаментов и подземных инженерных коммуникаций.
Одним из эффективных средств борьбы с подтоплением является комплекс мероприятий, направленных на понижение уровня грунтовых вод и предотвращение их негативного воздействия на здания и сооружения.
В соответствии с требованиями СН РК 3.01-11-2013, для территорий застройки предусматривается обеспечение нормативного понижения уровня грунтовых вод относительно проектной отметки поверхности
Проектом рекомендуется применение следующих мероприятий:
организация эффективного поверхностного водоотвода;
предотвращение замачивания грунтов основания;
устройство локальных дренажных систем на участках с повышенным уровнем грунтовых вод;
гидроизоляция фундаментов и подземных частей зданий
В качестве предварительного проектного решения на территории с неблагоприятными гидрогеологическими условиями допускается устройство горизонтального закрытого дренажа. Тип и параметры дренажной системы подлежат уточнению на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.
Горизонтальный дренаж рекомендуется прокладывать вдоль проездов и в пониженных участках территории с соблюдением нормативных расстояний и глубин заложения. Дренажные воды подлежат организованному отводу в пониженные участки рельефа либо в элементы системы поверхностного водоотвода.
Принятые проектные решения направлены на обеспечение устойчивости застройки, долговечности зданий и надежной эксплуатации инженерной инфраструктуры.
Водоносный комплекс среднечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений (alpQ II) – выделен  на участках развития предгорных шлейфов, образованных конусами выноса горных рек и временных водотоков. Для конусов выноса характерна наибольшая глубина погружения палеозойского фундамента  и максимальные мощности кайнозойских отложений – более 3000 м. Общая мощность водовмещающих  пород превышает 500 м. 
Грунтовые воды залегают, на большей части территории , на глубине более 5 м. Близкое к поверхности земли залегание уровня грунтовых вод увеличивает сейсмическую балльность. 
Одним из средств борьбы с подтоплением является искусственное дренирование отдельных участков территории с близким стоянием грунтовых вод, вызывающих опасение подтопления грунтовыми водами подвалов и подземных коммуникаций. 
В целях улучшения инженерно – гидрогеологических условий на территориях нового строительства проектом предусматриваются мероприятия по понижению уровня грунтовых вод. Согласно СН РК 3.01-11-2013 для жилых и общественных территорий многоэтажной застройки следует обеспечивать понижение уровня грунтовых вод (считая от проектной отметки территории) не менее 2,0 м. Для территорий малоэтажной застройки и для рекреационных территорий – не менее 1,0 м.
В данном проекте, в результате анализа взаимодействия всех причин, выявленных при обследовании территории, их специфических геологических и гидрогеологических условий, рекомендуется осуществить ряд мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.
В данном разделе рассматриваются предварительные соображения по устройству дренажной системы на проектируемой территории.
Для того чтобы правильно выбрать тип и параметры дренажа каждого конкретного участка необходимо провести специальные гидрогеологические, инженерно-геологические исследования на проектируемой территории и изучить закономерность распределения грунтовых вод.
Данным проектом, в качестве предварительного предложения предлагается применение горизонтального закрытого дренажа.
Предотвращение и устранение вредного воздействия грунтовых вод можно обеспечить выполнением комплекса следующих мероприятий:
·  строительство закрытой горизонтальной дренажной системы на территориях с залеганием грунтовых вод от 0,5 до 1,6 м;
·  для зданий с подвальными помещениями – гидроизоляция подвалов;
·  выполнение мероприятий по сбору и отводу поверхностных ливневых и талых вод с территории;
·  прочистка существующих и строительство новых водовыпусков через полотна главных улиц;
·  разработка и выполнение предупредительных мероприятий по защите проектируемой территории от подтопления.
	Горизонтальные дренажные коллекторы рекомендуется проложить по газонной части улиц, параллельно рельефу местности. Минимальная глубина заложения дрен – 2,5м. 
Конструкция горизонтального линейного дренажа представляет собой траншею, на дно которой укладываются дренажные трубы с фильтрующим защитным слоем.
Фильтрующий слой принимает воду из дренажного водоносного пласта и одновременно предупреждает вынос из него мелких частиц. Фильтрующий слой состоит из стеклохолста (геотекстиль) и обсыпки из обогащенного песка.
В связи с тем, что дренаж на многих участках проходит по застроенной территории при наличии подземных коммуникаций, а также учитывая слабую устойчивость   грунтов, траншеи разрабатываются с вертикальными стенками, с временным металлическим переносным креплением.
Прием воды в трубы производится через верхнюю не заделанную часть стыков, имеющих зазор от 10 до 20 мм. Дрены рекомендуется принять из пластмассовых гофрированных труб марки ПХВ по ТУ-33-291-86, диаметром 150-200 мм. Коллектора принимаются из полиэтиленовых перфорированных труб диаметром 300-700 мм, марки ПНД по ГОСТ 18599-83.
Для наблюдения за работой дрен и коллекторов, чистки и ремонта их устраиваются смотровые колодцы. Они предусматриваются не реже чем через 50 м на прямолинейных участках дрен, а также в местах пересечений дрен и коллекторов, поворотов и изменения уклонов. Смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных колец с отстойником, глубиной до 0,5 м и бетонированным днищем. 
Ориентировочное расстояние между дренами -150-200м.
Дренажный сток с существующей и проектируемой территории намечено отводить совместно с поверхностными ливневыми водами на отстойники. Предупредительными мероприятиями по защите территории от подтопления являются:
·  отвод с территории поверхностных вод (талых, дождевых);
·  сохранение и расчистка естественных дрен; 
·  контроль, регулирование, а при необходимости и ограничение поливов зеленых насаждений;
·  снижение утечек из водонесущих коммуникаций;
·  очистка от наносов трубчатых переездов, смотровых колодцев, ливневых и дренажных коллекторов; очистка селитебной территории и промышленных площадок от снега.
Общая протяженность горизонтального дренажа на расчетный срок предложено 2,48 км.

5.6. Анализ реализации
Анализ реализации проектных решений по инженерной подготовке территории Ақкөл орман шаруашылығы выполнен на основании изучения современного состояния территории, имеющихся материалов обследований и данных, предоставленных профильными службами.
На момент разработки проекта централизованные инженерные системы поверхностного водоотвода, дренажа и инженерной защиты территории от неблагоприятных природных воздействий на территории Ақкөл орман шаруашылығы отсутствуют. Вертикальная планировка территории выполнена частично и носит фрагментарный характер, без единой системы организации поверхностного стока.
В результате этого в период весеннего снеготаяния на отдельных участках наблюдается временное переувлажнение грунтов, скопление талых вод и ухудшение условий эксплуатации проездов и площадок. Также отсутствует комплексное инженерное решение, направленное на предотвращение локального подтопления и эрозионных процессов.
Предлагаемые проектом мероприятия по инженерной подготовке территории направлены на поэтапное устранение выявленных недостатков и формирование единой, взаимосвязанной системы вертикальной планировки, поверхностного водоотвода и инженерной защиты территории.
Реализация проектных решений предполагается осуществлять поэтапно, с учетом приоритетности объектов и финансовых возможностей. На первом этапе рекомендуется выполнение мероприятий по вертикальной планировке и организации поверхностного стока. На последующих этапах предусматривается реализация мероприятий по защите территории от подтопления и благоустройству.

5.7. Вертикальная планировка
Проектом инженерной подготовки территории предусматривается выполнение сплошной вертикальной планировки на застраиваемых и функционально значимых участках Ақкөл орман шаруашылығы.
Основной целью вертикальной планировки является формирование устойчивого проектного рельефа, обеспечивающего:
нормативный отвод поверхностных вод;
допустимые уклоны для движения служебного и пожарного транспорта
благоприятные условия эксплуатации зданий и сооружений.
Вертикальная планировка территории выполняется путем благоустройства естественных форм рельефа с минимальным вмешательством в природный ландшафт. Проектом принимаются минимальные продольные уклоны поверхности не менее 5,0‰ и максимальные уклоны в пределах нормативных значений.
Водоотведение с территории предусматривается преимущественно закрытым способом с использованием элементов локальной системы поверхностного водоотвода. Поверхностные воды отводятся от зданий, проездов и площадок в пониженные участки территории с последующим рассеиванием.
Проектные решения по вертикальной планировке соответствуют требованиям действующих строительных норм Республики Казахстан и подлежат уточнению на стадии рабочей документации

[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]5.8.	Капитальные вложения
Работы по вертикальной планировке территории (срезка и подсыпка грунта);
мероприятия по организации поверхностного стока;
устройство водоотводных канав и элементов ливневого водоотвода;
мероприятия по защите территории от подтопления грунтовыми водами;
благоустройство и восстановление нарушенных участков.
Объемы капитальных вложений и их распределение по этапам реализации подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования с учетом результатов инженерных изысканий и экономического обоснования.
Таблица 5.8.1
Технико-экономические показатели
	№
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Организация поверхностного стока
	
	
	
	

	1.1
	Протяженность водоотводных элементов
	км
	–
	3,2
	5,0

	1.2
	Количество водоотводных сооружений
	ед.
	–
	2
	3

	2
	Вертикальная планировка территории
	
	
	
	

	2.1
	Объем срезки грунта
	ты м³
	–
	45,0
	60,0

	2.2
	Объем насыпи грунта
	ты м³
	–
	38,0
	50,0

	3
	Защита от подтопления
	
	
	
	

	3.1
	Протяженность дренажа
	км
	–
	1,2
	2,0






6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6.1.  Водоснабжение
Современное состояние
В настоящее время в Ақкөл орман шаруашылығы Аккольского района Акмолинской области действует централизованная система водоснабжения. 
Согласно данным предоставленными РГУ «Аккольское районное Управление контроля каче-ства и безопасности товаров и услуг», в доверительном управлении предприятия ГКП на ПХВ «Акколь-Горкомхоз» находится водопровод Акколь «Орман Шаруашылыгы».  
Подача воды с централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется из подземного источника из скважины. 
Скважина оборудована кессоном круглой формы с диаметром основной части 1 метр и общей высотой 2 метра, водонепроницаемой утепленной железобетонной камерой которая предотвращает от замерзания скважинное оборудование, суммарный дебит 12 л/с, пробоотборника для контрольного забора проб воды нет, глубина скважины – 60м, марка глубинного насоса ЭЦВ-8-25-125, водомер СТВ-65. На участке водозабора в огороженной зоне смонтированы две железобетонные ёмкости по 150 м³ для питьевой воды и насосная станция 2 подъёма для перекачки воды, водонапорная башня на 25 куб, в  вода поступает по магистральным поли-этиленовым водопроводным сетям d от 100 до 250мм, территория станции водоподготовки озеленена, находится в удовлетворительном состоянии. Водоочистное сооружения на водопроводе отсутствует.  
Площадка станций водоподготовки, насосной станции, водонапорной башни, резервуаров ЗСО имеет глухое ограждение высотой не менее 2,5 метров. Глухое ограждение составляет высотой 2,0 метра и на 0,5 метров из колючей проволоки.  
Источником водоснабжения является 1 подземная скважина, расположенная на удалении 1000 м от жилого сектора.
Проектные предложения
Проектом сохраняется централизованная система объединенного питьевого и противопожарного водоснабжения, обеспечивающая питьевое водопотребление жилых и общественных зданий. Перспективой развития предусматривается повышение уровня надежности системы водоснабжения за счет реконструкции водозаборных и водопроводных сооружений и водопроводных сетей.
Централизованная система водоснабжения на проектируемой территории   по   степени   обеспеченности   подачи   воды   относится   к I-ей категории согласно СНиП 4.01.02-2009 п. 7.4.
Допускается снижение подачи воды на питьевые нужды в объеме не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 минут.
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято в соответствии со СНиП 4.01.02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (табл. 5.1):
- с автономной системой горячего водоснабжения, удельное питьевое водопотребление на одного жителя составляет - 150 л/чел в сутки.
Удельное водопотребление включает расходы воды на питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях по классификации, принятой в СНиП РК 4.01.02-2009 (табл. 5.1 примечание 2).
Количество воды на нужды малых и средних предприятий, и неучтённые расходы приняты в размере 20% суммарного расхода воды на питьевые нужды  СНиП РК 4.01.02-2009 (табл. 5.1 примечание 4).
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на полив в расчете на одного жителя принимаем 70 л/сут СНиП РК 4.01.02-2009 (табл. 5.3 примечание 1).
Суточный расход воды  проектируемого Ақкөл орман шаруашылығы приведен в таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1
Общий суточный расход воды
	Водопотребители
	Норма водо-потребления на 1 чел. л/сут
	Численность , чел.
	Водопотребление, м3/сут


	
	
	
	Qmax
	Qср
	Qmin

	Исходный год

	Усадебная застройка
	150
	233
	41,94
	34,95
	27,96

	Итого
	 
	 
	41,9
	34,95
	27,96

	На производственные нужды  20% 
	 
	 
	8,4
	6,99
	5,59

	Всего, в том числе:
	 
	233
	50,3
	41,94
	33,55

	Удельное водопотребление в л/сут/чел всего, в т. ч.
	 
	 
	216,0
	180,0
	144,0

	Полив цветников, 
газонов и усовершенствованных покрытий 
	70
	 
	19,6
	16,31
	13,05

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	150
	260
	46,8
	39
	31,2

	Итого
	 
	 
	46,8
	39
	31,20

	На производственные нужды  20% 
	 
	 
	9,4
	7,8
	6,24

	Всего, в том числе:
	 
	260
	56,2
	46,8
	37,44

	Удельное водопотребление в л/сут/чел всего, в т. ч.
	 
	 
	216,0
	180,0
	144,0

	Полив цветников, 
газонов и усовершенствованных покрытий 
	70
	 
	21,8
	18,2
	14,56

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	150
	300
	54
	45
	36

	Итого
	 
	 
	54,0
	45
	36,00

	На производственные нужды  20% 
	 
	 
	10,8
	9
	7,20

	Всего, в том числе:
	 
	300
	64,8
	54
	43,20

	Удельное водопотребление в л/сут/чел всего, в т. ч.
	 
	 
	216,0
	180,0
	144,0

	Полив цветников, 
газонов и усовершенствованных покрытий 
	70
	 
	25,2
	21
	16,80



На основании расчётных данных в соответствии с перспективным развитием, среднесуточное водопотребление на первую очередь составит 47 м3/сут, на расчетный срок составит 54 м3/сут.
Расход воды предусмотрен на хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий, а также для наружного и внутреннего пожаротушения.
Система и сети водоснабжения 
В генеральном плане сохраняется система водоснабжения: хозяйственно-питьевая противопожарная система.
На перспективу для хозяйственно-питьевых нужд и производственных нужд предусматривается использование существующего подземного источника водоснабжения.
Водопроводная система предназначена для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, технологических нужд предприятий, требующих воду питьевого качества и технических нужд маловодоемких предприятий. Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, низкого давления.
Задача обеспечения доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимой, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности .
Проектом предусматривается обеспечение водой всех потребителей, частично – полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, а также нужды пожаротушения.
Проектом предлагается строительство водопроводов с подключением к существующим водопроводным сетям, что обеспечит объектов, располагаемых на проектируемой территории, требуемым напором и объемом соответствующим норме водопотребления.
Развитие и дальнейшее благоустройство проектируемой территории потребует строительства дополнительных магистральных и распределительных водопроводных сетей.
Сети питьевого, противопожарного водопровода предусматриваются кольцевыми, с подключением к существующим сетям и прокладываются на глубине от 1,9 до 2,8 метра от планировочной поверхности земли вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части.
Проектом предусматривается замена водопроводов с истекшим сроком эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии.
На ответвлениях от магистралей предусматриваются водопроводные колодцы для установки запорно-регулирующей арматуры и ультразвуковых расходомеров с клёммными коробками для подключения вторичных приборов с модемной связью для контроля расхода воды. На ответвлениях к жилым домам и административным зданиям на сети устанавливаются колодцы с запорной арматурой.
Водопроводная сеть должна обеспечивать непрерывную подачу воды потребителям, как при нормальной работе, так и при возможных авариях на отдельных участках. Линии магистральных сетей соединяются перемычками для возможности перераспределения расходов воды между магистральными линиями при изменении режима работы сети, а также в случае аварии на отдельных магистралях. При нормальной работе сети эти перемычки несут весьма малую нагрузку, поэтому диаметры их назначаются достаточно большими с учетом работы при возможной аварии (для переброски расходов на магистраль, параллельную поврежденной).
Водопроводные сети прокладываются соответственно рельефу местности с постоянной глубиной заложения и уклоном не менее 0,001 обеспечивающим опорожнение сети и выпуск воздуха из нее. Для этого в пониженных точках предусматриваются выпуски, а в повышенных вантузы.
Переходы трубопроводов под автомобильными дорогами, надлежит прокладывать из стальных труб в стальных футлярах с усиленной гидроизоляцией. При пересечении трубопроводов с другими подземными коммуникациями земляные работы производить вручную с вызовом представителей заинтересованных организаций.
Прокладку сетей водопровода следует выполнять в строгом соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений", СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда, техника безопасности в строительстве".
Проектом рекомендуется применять трубы напорные "питьевые" из полиэтилена, производимые на территории Казахстана, разрешенные органами здравоохранения и обладающие высоким качеством.
После окончания строительно-монтажных работ произвести гидравлическое испытание в соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009 и выполнить промывку трубопроводов с хлорированием.
Диаметры труб сети, определяются с учетом экономических требований для случая максимального расхода в сутки максимального водопотребления,  проверяются на пропуск по ним увеличенных расходов во время пожара. При этом согласно требованиям действующих противопожарных норм сети водопроводов должны обеспечивать пропуск требуемого нормами пожарного расхода в часы наибольшего расхода воды на все другие нужды и требуемые пьезометры, а в расчетных точках пожара напор в сети не должен быть менее 10 м над поверхностью земли. Однако в некоторых случаях при расчете сети на пропуск пожарного расхода необходимо увеличение диаметров отдельных участков сети во избежание чрезмерного возрастания потерь напора.
Противопожарные мероприятия
В соответствии СНиП РК 4.01.-02-2009 и Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 17.08.2021 г. прил.3 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для данных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СП РК 4.01-101-2012.
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СП РК 4.01-101-2012 для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии с Техническим регламентом (приложение 3) в соответствии с расчетным количеством численности  и этажности застройки составляет: при численности  2,1 ты человек на первую очередь и 2,4 ты человек на расчетный срок и застройке зданиями три этажа и выше – один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с, на внутреннее пожаротушение – согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (таблица 1) принят  расход 1 струи по  2,5 л/
В зданиях общеобразовательных школ, школ-интернатов предусматривается устройство внутреннего противопожарного водопровода независимо от объема здания с расходом 2,5 л/с – одна струя.
Общий расход воды на пожаротушение проектируемой территории приведен в таблице 6.1.2.





Таблица 6.1.2
Общий расход воды на пожаротушение
	Численность , чел.
	Количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение, л/с
	Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с
	Противопожарный расход воды, л/с

	Первая очередь -260
	1
	10
	1х2,5
	12,5

	Расчетный срок - 300
	1
	10
	1х2,5
	12,5



Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен, быть не более 24 часа.
Наружное пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой от пожарных гидрантов, установленных в колодцах на водопроводных кольцевых сетях на расстоянии не более 200 м друг от друга, вдоль автомобильных дорог и обеспечивающих пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов.
Зоны санитарной охраны
Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023 года на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).  
Граница зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
2) от водонапорных башен – не менее 10 м;
3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) – не менее 15 м.
Вдоль водопроводов в соответствии с требованиями СП №26   устанавливается санитарно-защитная полоса. Санитарно-защитной полосой водоводов обеспечивается защита водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения.
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:
1) при диаметре водопровода до 200 миллиметров (далее -мм.), расстояние не менее 6 метров;
2) при диаметре водопровода 200-400 мм., расстояние не менее 8 метров;
3) при диаметре водопровода 400-1000 мм., расстояние не менее 10 метров;
4) при диаметре водопровода 1000 мм. и более, расстояние не менее 20 метров;
5) при наличии грунтовых вод, независимо от диаметра водопровода - 50 метров.

6.2. Водоотведение
Современное состояние
В настоящее время централизованная система водоотведения в Ақкөл орман шаруашылығы отсутствует. На территории жилых и общественных зданий имеются выгребные ямы и надворные туалеты. В жилой застройке стоки, как правило, отводятся в септики или бетонированные сборники. 
Проектные предложения
Проектом предусматривается децентрализованная система водоотведения от жилых и общественных зданий.
Нормы водоотведения приняты в соответствии со СН РК 4.01-03-2011. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, которое составляет для усадебной застройки 150 л/сут на 1 жителя.
Количество сточных вод от предприятий обслуживания, и неучтённые расходы приняты в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.
Расчетное количество сточных вод с проектируемой территории приведено в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1
Расчет водоотведения
	Водопотребители
	Норма водо-потребления на 1 чел. л/сут
	Численность , чел.
	Водооотведение, м3/сутки


	
	
	
	Qmax
	Qср
	Qmin

	Исходный год

	Усадебная застройка
	150
	233
	41,94
	34,95
	27,96

	Итого
	 
	 
	41,9
	34,95
	27,96

	Неучтенные расходы и  местные предприятия 5% от  хоз.бытовых
	 
	 
	2,1
	1,7475
	1,40

	Всего
	 
	233
	44,0
	36,6975
	29,36

	Удельное водоотведение в л/сут/чел 
	 
	 
	189,0
	157,5
	126,0

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	150
	260
	46,8
	39
	31,2

	Итого
	 
	 
	46,8
	39
	31,20

	Неучтенные расходы и  местные предприятия 5% от  хоз.бытовых
	 
	 
	2,3
	1,95
	1,56

	Всего
	 
	260
	49,1
	40,95
	32,76

	Удельное водоотведение в л/сут/чел 
	 
	 
	189,0
	157,5
	126,0

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	150
	300
	54
	45
	36

	Итого
	 
	 
	54,0
	45
	36,00

	Неучтенные расходы и  местные предприятия 5% от  хоз.бытовых
	 
	 
	2,7
	2,25
	1,80

	Всего
	 
	300
	56,7
	47,25
	37,80

	Удельное водоотведение в л/сут/чел 
	 
	 
	189,0
	157,5
	126,0



На основании расчётных данных количество сточных вод на первую очередь – 41 м3/сут, на расчетный срок составляет – 47 м3/сут.
На перспективу развития  Ақкөл орман шаруашылығы проектом предусматривается децентрализованная система водоотведения.
Локальная система водоотведения включает: внутреннюю сеть канализации, выпуск из здания, отводящий трубопровод, септик и очистные сооружения.
Локальная система водоотведения должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из здания, их отведение к сооружениям для очистки и сброса в грунт или в поверхностный водоем (система с очисткой сточных вод) или к сооружению для сбора, хранения и вывоза (система без очистки сточных вод).
Локальные канализационные  очистные сооружения, подразделяются по способу очистки сточных вод (биологическая, физико-химическая и биолого-химическая очистка) и по принципу удаления сточных вод (системы с отведением очищенных сточных вод в грунт, системы с отведением очищенных сточных вод в поверхностный водоем).
 В случаях, когда участок для строительства очистных сооружений располагается на грунтах с фильтрующими свойствами, рекомендуется применять системы с отведением сточных вод в грунт.
Вывоз сточных вод  Акколь «Орман шаруашылыгы» планируется ассенизационными машинами на КОС г.Акколь.
Производство работ осуществлять в соответствии СНиП РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».
Охрана окружающей среды
Основными источниками воздействия на подземные воды являются: сточные воды, осадки сточных вод и утечки сточных вод при аварийных ситуациях.
Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций необходимо обеспечить в период эксплуатации:
-соблюдение технологических параметров эксплуатации сетей и сооружений канализации за счет обслуживания квалифицированными специалистами;
-своевременное обеспечение текущего и капитального ремонта сетей канализации;
-обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке территории;
-создание единой службы непрерывного оперативного контроля, в которой бы скапливалась статистическая информация по всем аварийным ситуациям, и обновлялся план действий по ликвидации последствий аварий.
Ширина санитарно-защитной полосы для канализационных коллекторов и сетей принимается по обе стороны крайних линий:
1) при диаметре канализационного коллектора до 400 мм, расстояние не менее 8 метров;
2) при диаметре канализационного коллектора 400-1000 мм, расстояние не менее 10 метров;
3) при диаметре канализационного коллектора более 1000 мм, расстояние не менее 20 метров.
При поддержании сетей в рабочем состоянии, проведении своевременного ремонта и их квалифицированной эксплуатации вероятность аварий будет сведена к минимуму, загрязнения подземных и поверхностных вод не произойдет.

6.3. Санитарная очистка территории
Современное состояние 
В настоящее время вывоз твердо-бытовых отходов Акколь «Орман шаруашылыгы» производится на несанкционированную свалку. 
Сбор и вывоз ТБО производится согласно индивидуальных договоров с  по графику и по заявкам.  Для сбора ТБО установлены контейнера. 
Проектные предложения 
На проектируемой территории проектом предлагается планово-регулярная очистка территории. Вывоз отходов осуществляется мусоровозным транспортом, а сбор и их удаление – через систему сборников отходов (контейнеров). Проектом предлагается вывоз твердых бытовых отходов на ближайший полигон ТБО расположенный в г.Акколь.
В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия:
- сбор, правильное хранение, жидких и твердых отбросов;
- своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;
- подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.
Коммунальная служба должна производить вывоз твердых бытовых и жидких отходов от жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев. Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2013 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано.
На полигон ТБО вывозится: домовой мусор, мусор учреждений и твердые отбросы предприятий общественного питания.
Вывоз мусора и нечистот из жилых и общественных зданий с территорий должен производиться по графику, вне зависимости от заявок домовладений.
В обязанности домовладельцев входит содержание в чистоте и порядке территорий, дворов, а также раздельный сбор отбросов в сборники, контейнеры, расположенные на специальных площадках. 
Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в жилищном фонде стандартные металлические контейнеры разных цветов емкостью 0,7 и 1,1 м3, которые оснащают крышками. Контейнеры для сбора ТБО необходимо периодически промывать, а в случае необходимости, по требованию органов санэпиднадзора - дезинфицировать.
Расстояние от контейнеров до краев площадки предусматривают не менее 1 м. Площадку размещают на расстоянии не менее 25 м и не более 100 м от жилых и общественных зданий, организаций всех профилей, спортивных площадок и мест отдыха . Для сбора ТБО в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками (деревянные, металлические и другие). Площадь установки определяется из расчета 1,5 м2 на один контейнер.  Контейнерные площадки должны быть ограждены забором с трех сторон, высотой не менее 1,8 м.
В районах индивидуальных застроек, где нет контейнерных площадок, поддающиеся рециклингу материалы будут собираться в пакеты. Материалы, поддающиеся рециклингу (бумага, текстиль, пластик, металл и стекло) будут собираться 1раз в неделю специальным грузовиком с уплотнителем.
Срок хранения отходов в контейнерах (емкостях) при температуре 0°С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.
Вывоз пищевых отходов, если они не являются пищевыми конфискатами, подлежащими уничтожению в порядке, предусмотренном Госнадзором, предусматривается заготовительными организациями, откармливающими скот. Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.
Внедрение системы раздельного сбора мусора, последующая переработка части коммунальных отходов, дальнейшее энергетическое и технологическое использование полученного сырья позволят обеспечить стабильный минимальный объем мусора, подлежащего захоронению в природной среде.
В лечебных учреждениях хранение больше двадцати четырех часов пищевых отходов, не обеззараженных отходов класса Б, осуществляется в холодильниках и морозильных камерах.
Жидкие отходы вывозятся спецавтотранспортом на сливную станцию, которая должна быть размещена вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод поступающих от сливной станции, не должно превышать 20% общего расхода по коллектору.
Общее количество ТБО подлежащих складированию на полигоне, согласно СН РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  пунктов" (приложение Ж) определен в соответствии годовой норме отбросов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2 усовершенствованных покрытий улиц составит 2,3 ты тонн в год.
Также годовое количество твердых бытовых отходов в объемном выражении при средней их плотности 200 кг/м3  приведены в таблице 6.3.1.
Таблица 6.3.1
	Нание, чел
	Общее количество ТБО
	Общее количество
ТБО в объемном выражении

	
	Тонн в год
	Бытовых м3/год
	Жидких м3/год

	Первая очередь 260
	100
	700
	1100

	Расчетный срок 300
	200
	1000
	1500



Для вывоза твердых бытовых и жидких отходов, а также механизированной уборки улиц, площадей и дворов, предусматривается база спецмашин. Количество спецмашин приведен в таблице 6.3.2.
Таблица 6.3.2
Потребное количество спецавтотранспорта
	№
	Наименование механизмов
	Количество машин, ед. на первую очередь
	Количество машин, ед. на расчетный срок

	6
	Урны
	5
	    6

	7
	Площадки под контейнеры
	                 1
	1

	8
	Контейнеры
	                 2
	2



База автотранспорта должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилого района.
Проектом предусматривается использовать мусоровозы предназначенные для механизированной загрузки, уплотнения, транспортирования и выгрузки бытовых отходов вместимостью кузова от 10-24 м3 с боковой и задней загрузкой позволяющей обслуживать металлические и пластиковые стандартные контейнеры объемом: 0,12; 0,24; 0,8 и 1,1 м3.
Сбор, временное хранение, вывоз и утилизация медицинских отходов (бинты, тампоны, шприцы и т.п.)  выполняется в соответствии со схемой обращения с отходами, согласно требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020.
Вывоз бытовых и других отходов в районах общественной застройки и   зон отдыха проводится ежедневно не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. 
Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается осуществлять не менее 2 раз в неделю, а в общественных центрах – ежедневно.
Сбор мусора предусматривается механизированным способом в грузовики, оборудованные уплотнителем и механически опоражниваемыми контейнерами. 
В парках и общественных местах предусматривается устройство биотуалетов из расчета 1 прибор на 1 ты посетителей. Содержимое биотуалетов вывозится на канализационные очистные сооружения.
Практикуемый в настоящее время сброс отходов на полигон является самым дешевым способом удаления отходов. Однако этот способ оказывает негативное воздействие на состояние окружающей среды.
В течение многих лет полигон будет оставаться экологически и санитарно-эпидемиологический опасным объектом, представляющим собой 
мощный источник биологического загрязнения.
Полигон – это весьма дорогостоящее, но, к сожалению, малоэффективное решение проблемы по захоронению и утилизации отходов.
Следует считать, что полигон для захоронения и утилизации ТБО, на сегодняшний момент является вынужденным мероприятием. Задачи по утилизации ТБО требуют своего дальнейшего совершенствования. 
В перспективе предпочтительно строительство комплекса управления отходами (КУО), предназначенного для централизованного сбора, временного хранения, обезвреживания и/или утилизации отдельных отходов производства и потребления, а также комплексного полигона переработки и размещения отходов (КПП и РО).
На КУО предлагается установить оборудование:
- для обезвреживания медицинских отходов; 
- для переработки замазученного грунта;
- по переработке органических отходов, кислотно-щелочных нейт-рализованных электролитов, трансформаторных, моторных, индустриальных масел, по очистке сточных вод методом электрохимосорбции, по утилизации газоконденсата (отхода газовой промышленности) с получением бензина и дизельного топлива;
- для утилизации ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп и т.п). Уловленную в процессе демеркуризации ртуть, возможно использовать 
для повторного применения.   
Расположение комплекса управление отходами на территории района необходимо определить с учетом максимального радиуса охвата  пунктов. 
Рациональное управление отходами сегодня становится одной из самых острых проблем государства. 
В Республике Казахстан в настоящее время решаются вопросы о необходимости оптимизации системы управления устойчивого развития и внедрения политики «зеленой» низкоуглеродной экономики, в том числе в вопросах привлечения инвестиций, решения экологических проблем, снижения негативного воздействия антропогенной нагрузки, комплексной переработки отходов.
Необходимость в комплексной разработке системы управления отходами отражена в Экологическом Кодексе РК и в Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» утвержденной Указом Президента РК от 30.05.2013 г. № 577. 
На полигон ТБО вывозятся: домовые отходы и отходы учреждений, твердые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являются пищевыми конфискантами, подлежащими уничтожению в порядке, установленном законодательством. На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для уничтожения мелких трупов животных.
Проектом предлагается раздельный способ сбора мусора в зависимости от его происхождения. Разделение мусора делается в целях избежания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора помогает предотвратить разложение мусора, его гниение и горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду.

6.4. Теплоснабжение
Современное состояние
В настоящее время теплоснабжение  Ақкөл орман шаруашылығы Акмолинская область имеет весьма неупорядоченный, локальный характер. 
Отопление жилого фонда осуществляется, в основном, от индивидуальных печных установок, которые работают на твердом топливе (уголь, дрова) и резервный источник - электричество.   
Климатические параметры.
Климатические параметры: в холодное время в соответствии СП РК 2.04- 01-2017 «Строительная климатология» параметр А минус 20,4 оС и параметр Б минус 35,8 оС (Акмолинская область для г. Астана, самый ближайший нанный пункт) согласно таблицы 3.1 Климатические параметры холодного периода года.
Климатические параметры: в тёплое время в соответствии СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» параметр А плюс 25,5 оС в теплое время года и параметр Б плюс 28,6 оС (Акмолинская область для Астаны, самый ближайший нанный пункт) согласно таблицы 3.2 Климатические параметры теплого периода года.  
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет в г. Астана – минус 31,2 оС, средняя за отопительный период   – минус 6,3о 
Продолжительность отопительного периода т.е. nо = 209 дней.  

Проектные предложения 
Теплопотребление.   Оценка потребности в теплоэнергии жилищно-коммунального сектора (ЖКС) выполнена на основании предложений по сохранению существующей застройки, размещению массивов и объектов нового жилищно-гражданского строительства и общественной застройки, а также динамике численности . 
«Программой развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.0401999 г., в качестве основного критерия применения систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения принять показатель теплоплотности: 
- при теплоплотности 0,3 Гкал/ч на 1 га и выше должна сохраняться, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения; 
- при теплоплотности менее 0,3 Гкал/ч на 1 га целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением современных автономных высококачественных систем отопления заводского изготовления (АСО). 
Расчетная тепловая нагрузка  Ақкөл орман шаруашылығы выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских  пунктов», по приложению И.
Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий  Ақкөл орман шаруашылығы представлены в таблице 6.4.1.
Таблица 6.4.1
Теплопотребление жилых и общественных зданий  Ақкөл орман шаруашылығы
	Типы застройки
	Жилищный фонд,
тым2
	Нание, 
ты чел.
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	Первая очередь
	

	Усадебная застройка
	6,885
	0,26
	0,47
	

	Общественные здания
	3
	 
	0,25
	

	Итого
	 
	0,3
	0,72
	

	Расчетный срок
	

	Усадебная застройка
	8,285
	0,3
	0,56
	

	Общественные здания
	5,5
	 
	0,46
	

	Итого
	 
	0,3
	1,02
	



Децентрализованное теплоснабжение потребителей имеет ряд неоспоримых достоинств:
- примерно втрое меньшие капитальные вложения и эксплуатационные затраты;
- возможность покрытия тепловых нагрузок по мере ввода жилищного фонда в эксплуатацию вне зависимости от наличия тепло источников и внешних сетей;
- простота конструктивного исполнения теплогенерирующих установок;
- широкие возможности автоматизации процессов выработки тепловой энергии, следовательно, экономии ее за счет учета поступлений тепла бытового, солнечной радиации, а также сезонных и суточных изменений наружного воздуха.
На расчетный срок проектом предлагается использование автономных газовых котельных различной мощности, устанавливаемых в отдельных участках территории.
Перспективное строительство жилых и общественных зданий планируется малоэтажными домами. 
Для малоэтажных жилых зданий проектом предусмотрено децентрализованное теплоснабжение. 
Проектом предусматривается установка автономной системы отопления (АСО) для отопления общественных зданий и индивидуальные отопительные печи для отопления частного сектора.
Теплообеспечение 
В соответствии с рекомендациями СП РК 3.01-102-2012 п.9.3.6 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» при плотности  до 40 чел./га предусматривается децентрализованное теплоснабжение потребителей за счет установки современных автономных высокоэффективных систем заводского изготовления.
В последние годы наблюдается тенденция установки автономных систем отопления (АСО) в отдельных зданиях, жилых коттеджах, школах, магазинах, офисах и других объектах.
Компактность, удобство в обслуживании и высокая эффективность автономных систем отопления (АСО) получает все большее признание и повсеместное распространение.
На расчетный срок строительства для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения административных и общественных зданий, расположенных компактно, проектом предлагается децентрализованная система теплоснабжения предусматривающая автономные котельные на газообразном топливе.
Децентрализация на базе высокоэффективных теплогенераторов последних поколений (включая конденсационные котлы) с системами автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя. 

6.5.  Газоснабжение
Современное состояние
В настоящее время газоснабжения  Ақкөл орман шаруашылығы осуществляется за счет использования сжиженного углеводородного газа СУГ). Централизованного газоснабжения в нанном пункте нет.
Основное направление использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) - сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.
Проектные предложения
В связи с перспективным развитием  Ақкөл орман шаруашылығы на территории  сохраняется использование сжижено углеводородного газа (СУГ). Проектом предлагается размещение газонаполнительных пунктов (ГНП) для потребителей.
Годовое потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды определено на основании проектной численности , норм газопотребления.
Расход газа для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует принимать согласно СП РК 3.01-102-2012 «планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» по таблице 13.
Результаты расчетов потребления СУГ представлен в таблице 6.5.1.
 Таблица 6.5.1
	Наименование потребителей и назначение расходуемого газа
	Норма расхода газа, ты ккал/год на чел.
	Количество , чел.
	Расход СУГ, тонна/год

	Первая очередь

	 Жилые дома на приготовление пищи и горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
	1050
	260
	25,3

	Итого
	
	260
	25,3

	Расчетный срок

	 Жилые дома на приготовление пищи и горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
	1050
	300
	29,2

	Итого
	
	300
	29,2



На расчетный срок проектом предлагается система обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов потребляемого газа до нормативного уровня. 
Применение СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительный слой и водные ресурсы.
Помещения с установленными газовыми плитами должны иметь вытяжную вентиляцию.
В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий.




6.6. Электроснабжение
Современное состояние
В настоящее время электроснабжение потребителей  Аккөл орман шаруашылығы осуществляется от ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №14 Алексеевка, находящихся на балансе АО «Акмолинская РЭК». 
-	ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с трансформаторами 1х16 и 1х10 МВА. В соответствии с замерами от 19.12.2018 г. (зима) загрузка трансформаторов на подстанции составила:
-	ПС 110/35/10 кВ Алексеевка 1х16 и 1х10 МВА (Т1-76,88%, Т2-4,95%). Передача и распределение электрической энергии по селу от вышеуказанной подстанции осуществляется по электрическим сетям, находящимся на балансе АО «Акмолинская РЭК» (Аккольские РЭС), включающий в себя комплекс линий электропередачи напряжением 10–0,4 кВ, потребительских трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ.
Дальнейшее распределение электрической энергии между потребителями осуществляется через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ воздушным линиям 10 кВ.
Согласно ГУ «Аппарат акима города Акколь» на территории Аккол орман шаруашылыгы расположенно 2 КТП 400 КВТ, протяженность электролиний составляет - 8,5 км. 
Электрические нагрузки
При разработке схемы электроснабжения на перспективу были рассчитаны электрические нагрузки с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды (жилищному фонду) и потребления объектами культурно-бытового обслуживания (общественному фонду).
Основными потребителями электрической энергии рассматриваемой территории  являются индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, а также учреждения образования, здравоохранения, культуры, управления, коммунально-бытового обслуживания, спортивные и здравоохранительные учреждения.
Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющего жилые дома, объекты обслуживания  местного значения, наружное освещение пропорционально количеству площади помещений и практически может считаться равномерно распределенной в пределах района с одинаковой плотностью жилого фонда.
Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Указаниями по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-4.04-11-2003.
Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя.
Результаты расчета электрических нагрузок по жилищному фонду приведены в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1
Расчет электрических нагрузок по жилищному фонду
	Типы застройки
	Уд. расчетная нагрузка, Вт/м2
	Проектные показатели

	
	
	Нание, ты чел
	Общая площадь, ты м2
	Эл. Нагрузка, МВт

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	18,4
	0,26
	6,885
	0,13

	Итого
	 
	 
	 
	0,13

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,03

	Всего
	 
	0,3
	6,885
	0,15

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,12

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	18,4
	0,3
	8,285
	0,15

	Итого
	 
	 
	 
	0,15

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,03

	Всего
	 
	0,3
	8,285
	0,18

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,14



Результаты расчета электрических нагрузок по общественному фонду приведены в таблице 6.6.2.
Таблица 6.6.2
Расчет электрических нагрузок по общественному фонду
	Наименование обьекта
	Ед. измерения
	Уд. нагрузка
	Первая очередь 
	Расчетный срок

	
	
	
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	0,46
	20
	0,009
	20
	0,009

	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	0,25
	40
	0,010
	40
	0,010

	Внешкольные учреждения
	место
	0,25
	10
	0,003
	10
	0,003

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	Врачебная амбулатория
	посещений в смену
	0,46
	10
	0,005
	10
	0,005

	Аптеки
	объект
	3,5
	1
	0,004
	1
	0,004

	Спортивные залы общего пользования

	Территория
	гектар
	0,054
	0,21
	0,00001
	0,21
	0,0000

	Спортивные залы общего пользования
	м2 общей площади
	0,054
	200
	0,01080
	200
	0,0108

	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	м2 зеркала воды
	0,5
	150
	0,07500
	150
	0,0750

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональный досуговый центр
	место
	0,46
	50
	0,023
	50
	0,023

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	0,25
	150
	0,0375
	300
	0,075

	Предприятия общественного питания
	 место
	1,04
	50
	0,052
	100
	0,104

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	1,5
	2
	0,003
	2
	0,003

	Бани
	место
	0,46
	20
	0,0092
	20
	0,009

	Итого
	 
	 
	 
	0,16
	 
	0,25

	Прочие нагрузки 20%
	 
	 
	 
	0,03
	 
	0,05

	Всего
	 
	 
	 
	0,20
	 
	0,30

	То же, с Ко
	 
	 
	 
	0,15
	 
	0,23



Суммарная коммунально-бытовая электрическая нагрузка  по жилищному и общественному фондам приведена в таблице 6.6.3. 
Таблица 6.6.3
Суммарная коммунально-бытовая электрическая нагрузка по жилищному и общественному фонду
	Наименование
	Электрическая нагрузка
на первую очередь
	Электрическая нагрузка
на расчетный срок

	Жилищный фонд
Осветительно-бытовое потребление, МВт
	
0,15
	
0,18

	То же, с Ко
	0,12
	0,14

	Общественный фонд, МВт
	0,20
	0,30

	То же, с Ко 
	0,15
	0,23

	Всего, МВт 
	0,35
	0,48

	То же, с (Ко) 
	0,27
	0,37



Электрическая нагрузка по  Ақкөл орман шаруашылығы на первую очередь – 0,35 МВт, расчетный срок составило – 0,48 МВт.
Проектные предложения
Электроснабжение намечаемых объектов проектируемой территории  Ақкөл орман шаруашылығы предлагается осуществить от существующей электроподстанции  ПС 110/35/10 кВ №14 Алексеевка.
В связи с ростом нагрузок на первую очередь и расчетный срок, для их покрытия необходимо произвести: 
- строительство новых и расширение существующих потребительских трансформаторных подстанций – на 1 очередь – 1 ТП по 0,25 МВА; 
на расчетный срок - 1 ТП по 0,25 МВА; 
В связи с ростом нагрузок для жилой зоны на первую очередь и расчётный срок предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа. Для административной и общественной застройки предусматриваются подстанции, расположенные ближе к центрам нагрузок и расположенные в отдельно стоящих или встроенных помещениях. 
Кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации) размещаются в полосе между красной линией и линией застройки (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).
Расстояния по горизонтали от кабельных сетей до зданий и сооружений принято в проекте по СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*.  Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами. Согласно п. 7.1.15 ПУЭ РК в жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Для административной и общественной застройки рекомендуются одно трансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, в зависимости от конкретного проекта здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям.
Схема электроснабжения  разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:
- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей;
- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
При размещении отдельно стоящих ТП расстояния от них до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).  
К установке принимаются ТП в металлическом, кирпичном, панельном или блочном исполнении с двумя трансформаторами по действующим типовым проекта. Для обеспечения надежности электроснабжения при аварийных ситуациях трансформаторы должны быть загружены не более чем на 70-75% их номинальной мощности.
Сети низкого напряжения и уличного освещения
Для электроснабжения  применяются, в основном, воздушные линии. В настоящее время при строительстве воздушных линий напряжением 0,4 кВ.
Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время.  Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль за состоянием освещения.  предпочтение отдается самонесущим изолированным линиям (ВЛИ). 
Преимуществами использования ВЛИ являются:
Высокая надежность в обеспечении электрической энергией.
Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.
Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей.
Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В неизолированных проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.
Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; трудность утилизации СИП делает бессмысленной кражу самого провода.
Улучшение общей эстетики и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.
Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Недостатком является незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС, но это компенсируется снижением эксплутационных затрат.
Для распределительных линий жилых кварталов линии 0,4 кВ необходимо выполнять воздушными с применением самонесущих изолированных проводов (СИП). Типовые опоры 0,4 кВ высотой 8,5 метров позволяют размещать на них СИПы, светильники и сети освещения дорог, а также линии связи.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузок, защиту от коротких замыканий и учет расхода электроэнергии. Проектом предусматривается освещение всех существующих магистральных дорог, а также всех вновь пробиваемых автомагистралей. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах - односторонняя.
Для освещения пешеходных дорожек в парках и скверах, административно-культурных центрах проектом рекомендуется применять современные светильники с фотопанелями, вырабатывающими в дневное время электроэнергию, аккумулирующуюся во встроенных в опоры аккумуляторах, и использующими ее в темное время суток.
Устройства уличного освещения следует оборудовать централизованным дистанционным управлением, при этом в пункте управления должен быть предусмотрен контроль состоянии освещения.
Устройство автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику).
Для освещения автодорог внутри жилого массива светильники рекомендуется устанавливать на опорах воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.
Энергоэффективность и энергосбережение. 
11 июня 2014 года совместно с Всемирным Банком был начат проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане».  
И на 2022 год в результате сильного роста экономики РК в стране возник дефицит по выработке электроэнергии. Для энергосбережения, чтобы электроэнергия не терялась, проектом рекомендуются проводить энергосберегающие мероприятия. Применять современные возобновляемые виды энергии (солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, биогаз, ветряные электростанции), что снизит нагрузку на электрические сети, уменьшит расходы по электроснабжению потребителей. 
Благодаря этим мероприятиям будет тратиться меньше ресурсов: угля, электричества, газа. За счет этого сократится и количество выбросов в атмосферу.
Охранная зона объектов электрических сетей
При проектировании и строительстве электрических сетей на проектируемой территории  требуется соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года №1509.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
1. Вдоль воздушных ЛЭП — в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при условии неподвижного их положения на расстояние: 
- для воздушных линий напряжением 10 кВ - 10 м;
- для воздушных линий напряжением 35 кВ - 15 м;
2. Вдоль подземных кабельных ЛЭП — в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м;
3. По периметру трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и устройств — на расстоянии 3 метров от ограждения или сооружения;

6.7. Слаботочные устройства
Современное состояние
[bookmark: _Hlk203756447]В настоящее время сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в  Ақкөл орман шаруашылығы обеспечена беспроводной сетью связи (CDMA, телефония).
Проектные предложения
Расчет требуемого количества устанавливаемых аппаратов производится согласно рекомендаций: 
СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»;  
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  пунктов»; 
 СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  пунктов».  
Расчетные данные потребности в телефонных номерах сведены в таблицу 6.7.1.
Таблица 6.7.1
	Наименование 
жилого образования
	Количество
	

Примечания



	
	Нание
чел
	Телефонов на конец периода
(номеров)
	

	1
	2
	3
	4

	Первая очередь
в том числе:
	260
	65
	тел. плотность: 25 номера на 100 чел.

	Квартирный сектор
	
	52
	

	Хозяйственный сектор
	
	13
	

	Расчетный срок
в том числе:
	300
	75
	тел. плотность: 25 номера на 100 чел.

	Квартирный сектор
	
	60
	

	Хозяйственный сектор
	
	15
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Главными особенностями сетей телекоммуникаций являются их стремительное развитие и постоянные изменения технологий. В связи с планируемым переходом государств к цифровой экономике в общемировом масштабе, особое внимание уделяется повсеместному внедрению услуг связи как на основе оптических и проводных технологий, так и на основе беспроводных и спутниковых технологий. Совершенствование инфраструктуры идет по пути миграции на пакетные технологии: перевод сетей доступа на технологии FTTH, БШПД, вследствие чего происходит модернизация сетевой инфраструктуры.
 Таким образом, строительство сетей телекоммуникаций необходимо осуществлять исключительно по технологии FTTH с применением оборудования GPON (с оптическим узлом OLT) и с возможностью перехода в будущем к услугам XGPON. Построение сетей оптического доступа с применением технологий FTTH является наиболее эффективным и перспективным методом, так как обеспечит предоставление всего спектра современных услуг TriplePlay наилучшего качества. 
Принятые технические решения при разработке проектов по построению бесперебойной и эффективной сети телекоммуникаций должны обеспечивать оптимальные условия строительства и эксплуатации волоконно-оптической сети GPON. И необходимо учитывать, что окончательные решения по строительству сети, выбору технологий, оборудования и систем построения, а также маршруты прохождения кабельных линий связи должны приниматься с учетом требований времени на период разработки.
 Проектирование должно осуществляться: 
− с учетом концентрации абонентов и перспективы застройки жилых и административных кварталов на срок не менее 3 лет; 
− оптимальной привязки проектируемой сети к сетевым узлам.
Строительство сетей телекоммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Развитие инфраструктуры мобильной связи 
В данном малом нанным пункте имеется мобильный оператор Билайн. Необходимо развитие и других мобильных операторов как Кселл и Теле-2 путем установки сотовых антенн данных операторов. Для чего нужна услуги мобильной связи для , это, во-первых, доступность в любой точке района, во-вторых, для сельчан нужен интернет. Интернет дает более экономичный вариант связи в масштабе государства, и международной связи с помощью мессенджеров.  
Связь и коммуникация: Мобильная связь позволяет жителям отдаленных сел поддерживать связь с родственниками, друзьями и коллегами, что особенно важно в условиях удаленности.  
Доступ к информации: С помощью мобильной связи жители могут получать актуальную информацию о погоде, новостях, медицинских услугах и других важных аспектах жизни.  
Экономические возможности: Мобильная связь способствует развитию бизнеса, позволяя местным предпринимателям общаться с клиентами и поставщиками, а также участвовать в онлайн-торговле.  
Образование: Доступ к мобильной связи открывает возможности для дистанционного обучения, что особенно актуально для детей и молодежи в отдаленных районах.  
Медицинские услуги: Мобильная связь позволяет организовать телемедицину, что дает возможность жителям получать консультации врачей, не выезжая из .  
Экстренные службы: Наличие мобильной связи обеспечивает возможность быстрого обращения за помощью в экстренных ситуациях, что может спасти жизни.
 Таким образом, мобильная связь является важным инструментом для улучшения качества жизни и развития отдаленных сел Казахстана.
Развитие инженерной инфраструктуры  Ақкөл орман шаруашылығы до 2040 года позволит обеспечить надёжное и экологичное снабжение  всеми коммунальными услугами. Мероприятия ориентированы на устойчивое развитие, энергосбережение и цифровизацию инженерных сетей.







7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
	№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	
	104,6
	 376
	 376

	1.1
	Площадь земель нанного пункта, всего
	ты га
	 
	 
	 

	
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	 
	 
	 

	
	из них:
	
	 
	 
	 

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	 32,8
	 10,4
	 4,1

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	 0
	 0
	 0

	1.1.1.3
	 застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
	-//-
	 0
	 0
	 0

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	 1,2


	 192,4
	 108,7

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	 2,6
	 0
	 0

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	 
	 
	 0

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	 1,0
	 0
	 0

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	 0,006
	 0
	 0

	1.1.4
	 особо охраняемых природных территорий
	-//-
	 0
	 0
	 0

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	 0
	 0
	 0

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	 0
	 0
	 0

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	 0
	 0
	 0

	
	из них:
	-//-
	 
	 
	 

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	 0
	 0
	 0

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	 0
	 
	 

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	 
	 
	 

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	 
	 
	 

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	 
	 
	 

	
	из них:
	
	 
	 
	 

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	 0
	 
	 

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	 
	 
	 

	
	из них:
	-//-
	 
	 
	 

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	 10,1
	 20,5
	 

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	 0
	 0
	 0

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	 2,3
	 0
	 0

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	 54,6
	 40,3
	 

	1.1.8
	резервные
	-//-
	 
	 
	 

	
	из них:
	
	 
	 
	 

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	 0
	 0
	 0

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	 
	 
	 

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	 
	 
	 

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	 
	 
	 

	
	из них:
	
	 
	 
	 

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	 1,0
	 
	 

	
	скотомогильники
	-//-
	 
	 
	 

	
	очистные сооружения
	-//-
	 
	 
	 

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	 
	 
	 

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	 
	 
	 

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	 20
	 
	 

	2
	Нание
	
	
	
	

	2.1
	Численность  с учетом подчиненных  пунктов, всего
	тычел.
	0,233
	0,26
	0,3

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.1.1
	собственно, нанный пункт
	-//-
	0,233
	0,26
	0,3

	2.2
	Плотность 
	чел/га
	
	
	

	2.3
	Показатели миграции :
	-
	
	
	

	2.3.1
	прирост
	-//-
	
	
	

	2.3.2
	убыль
	-//-
	
	
	

	2.4
	Возрастная структура :
	ты чел./%
	0,233/100
	0,26/100
	0,3/100

	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,058/25,1
	0,066/25,2
	0,075/25,2

	2.4.2
	нание в трудоспособном возрасте
	-//-
	0,133/57,2
	0,148/57,0
	0,171/56,8

	2.4.3
	нание старше трудоспособного возраста
	-//-
	0,041/17,7
	0,046/17,8
	0,054/18,0

	3
	Жилищное строительство
	
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тым2 общей площади
	5,875
	6,885
	8,285

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	
	
	

	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	5,875
	6,885
	8,285

	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	
	
	5,875
	6,885

	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	5,875
	6,885
	8,285

	
	из них в застройке:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	5,875
	6,885
	8,285

	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	-
	-
	-

	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	-
	-
	-

	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	-
	-
	-

	3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	ты кв. м общей площади
	
	1,01
	1,4

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	
	1,01
	1,4

	
	из них:
	
	
	
	

	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	
	1,01
	1,4

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	-
	-

	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	-
	-

	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	-
	-

	3.5
	Средняя обеспеченность  общей площадью жилья
	м2/чел.
	25,2
	26,5
	27,6

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	-
	20
	20

	4.1.1
	новое строительство
	мест
	
	20
	-

	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	40
	40
	40

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	
	-
	-

	4.3
	 Медицинские организации 
	посещение в смену
	10
	10
	10

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	-
	50
	50

	4.5
	 Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки 
	Ед/га
	-
	1/0,21
	1/0,21

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	-
	150/577
	300/1000

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	-
	50/192
	100/333

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	-
	2/8
	2/7

	5
	Транспортное обеспечение
	
	
	
	

	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	
	
	

	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	
	
	

	5.1.2.1
	основная
	-//-
	
	
	

	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	
	
	

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тым3/сут.
	0,042
	0,047
	0,054

	
	В том числе:
	
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,035
	0,039
	0,045

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	0,007
	0,008
	0,009

	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	180
	180
	180

	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	
	
	

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	
	
	

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	
	
	

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	
	
	
	

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.2
	Водоотведение
	
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	ты м3/сут.
	0,037
	0,041
	
0,047


	
	В том числе:
	
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	0,035
	0,039
	0,045

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	0,002
	0,002
	0,002

	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	158
	158
	158

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.3
	Электроснабжение:
	
	
	
	

	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	
	350
	480

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	
	247000
	285000

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	150
	180

	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	200
	300

	6.3.3
	 Протяженность сетей 
	км
	
	
	

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	
	0,72
	1,02

	6.4.2
	Потребление на отопление, всего
	МВт
	
	0,84
	1,19

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	0,55
	0,65

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	0,29
	0,54

	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	
	
	

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	
	

	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тым3/год
	
	
	

	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	
	25,3
	29,2

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.6
	Телефонизация
	
	
	
	

	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	ты единиц
	
	65
	75

	7
	Инженерная подготовка территории
	
	
	
	

	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	
	
	

	7.2
	Защита территории от затопления:
	
	
	
	

	7.2.1
	площадь
	га
	
	
	

	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	
	
	

	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	
	
	

	7.4
	Берегоукрепление
	км
	
	
	

	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	
	
	

	8.
	Охрана окружающей среды
	
	
	
	

	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	
	
	

	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	
	
	

	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	ты м3/сут
	
	
	

	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	га
	
	
	

	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	чел.
	
	
	

	8.6
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	
	
	

	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	
	
	

	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	
	
	

	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	
	
	

	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	количество депо, единиц
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