Краткое нетехническое резюме
Добыча песка на месторождении Рыспай-1 в Костанайском районе Костанайской области
Этот документ кратко объясняет, где расположен карьер, как будут добывать песок и какие изменения могут затронуть жителей и окружающую среду.
1. Где находится карьер
Месторождение находится в Костанайском районе. Площадь участка — 36,54 га. Ближайшие жилые территории: микрорайон Кунай города Костаная — около 2,9 км к северу; село Садчиковка — около 4 км к юго-западу; село Садовое — около 5 км к северо-востоку. До города Костаная — около 7 км. Река Тобол расположена примерно в 1,05 км западнее участка. По приведённому в исходном резюме ответу бассейновой инспекции, участок находится вне водоохранной зоны и полосы реки.
Численность населения города Костаная на 1 января 2026 года — 277 063 человека, включая микрорайон Кунай. Актуальную численность сёл Садчиковка и Садовое необходимо внести по официальным данным перед представлением резюме.
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План 1. Граница участка по трём координатным точкам Плана горных работ. Север — сверху; точки показаны в локальном масштабе.
Точки границы: 1 — 53°04′00,00″ с. ш., 63°32′03,20″ в. д.; 2 — 53°04′00,00″ с. ш., 63°32′45,45″ в. д.; 3 — 53°03′29,95″ с. ш., 63°32′02,83″ в. д.
2. Кто ведёт работы
Инициатор — ТОО «Bai kum group». Адрес: Костанайская область, г. Тобыл, ул. Механизаторов, 5. БИН 240940003967. Телефон: +7 777 442 34 65; электронная почта: kststoyind@mail.ru.
3. Что планируется
Песок будут добывать открытым способом с 2026 по 2033 год, всего восемь лет. По Плану горных работ ежегодная добыча составит 400 тыс. м³ в 2026–2030 годах, 252,1 тыс. м³ в 2031 году и по 200 тыс. м³ в 2032–2033 годах. Максимальная глубина карьера — 12,5 м. Для работ предусмотрены экскаваторы, бульдозер, погрузчик и самосвалы. Работы планируются в одну восьмичасовую смену сезонно.
Песок добывают на разведанном месторождении, поэтому перенести добычу в другое место без изменения её цели нельзя. Открытый способ выбран с учётом неглубокого залегания песка. Питьевую воду доставляют из Садчиковки; для полива дорог используется привозная вода. Стационарный склад топлива и ремонтные мастерские на участке не планируются.
4. Что может измениться вокруг
Основные воздействия возникают на территории карьера и вдоль дорог: пыль при добыче, погрузке и движении машин, шум техники, выхлопные газы, снятие почвы и изменение рельефа. Пыль может переноситься ветром за границу карьера, поэтому предусмотрен полив пылящих поверхностей. По расчётам, приведённым в исходном резюме, превышения допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны не ожидаются. Жилые дома расположены за её пределами.
На участке работ будет нарушен растительный покров; возможны временное беспокойство и уход животных с территории. Снятый верхний слой почвы сохранят для восстановления земли. Добыча ведётся вне русла Тобола. При бурении разведочных скважин подземные воды не встречены; в карьер могут поступать дождь и талая вода, выпадающие непосредственно на его площадь. Сброс загрязнённой воды в реку или на рельеф не предусматривается.
Постоянное изменение рельефа в пределах добычи неизбежно до рекультивации. Негативное влияние на здоровье жителей и объекты культурного наследия в исходных материалах не установлено; этот вывод зависит от выполнения предусмотренных мер и контроля. Экстремальные осадки и сильный ветер могут повышать риск затопления карьера и распространения пыли.
5. Выбросы, шум и отходы
По исходному резюме на площадке указаны 11 нормируемых стационарных источников выбросов и один передвижной источник. Основное загрязнение воздуха связано с пылью и работой дизельной техники. Шум возникает при добыче и перевозке. Числовые предельные объёмы выбросов и отходов в предоставленном резюме отсутствуют; их нужно перенести из расчётных разделов отчёта о возможных воздействиях без округления.
Бытовые и производственные отходы собирают раздельно в предназначенных ёмкостях и передают специализированным организациям. Захоронение отходов на участке не предусматривается. Бытовые стоки собираются в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом.
6. Аварии и оповещение
Наиболее вероятные происшествия — разлив топлива при заправке или поломке машины, пожар техники, повреждение выгреба и сильное поступление дождевой или талой воды в карьер. При аварии работы останавливают, людей выводят из опасной зоны, утечку перекрывают. Разлитое топливо собирают сорбентом, загрязнённый грунт удаляют и передают специализированной организации. Для тушения пожара предусмотрены огнетушители, пожарные щиты и резервуар воды объёмом 50 м³.
Руководитель работ сообщает об аварии соответствующим службам. Если последствия могут выйти за пределы участка, население оповещается через местные исполнительные органы и службы гражданской защиты в установленном порядке.
7. Как снизят воздействие и восстановят землю
Поливомоечная машина КО-18 увлажняет дороги, площадки и отвалы в сухую погоду; скорость транспорта ограничивают.
Технику осматривают, заправку проводят под контролем, разливы топлива немедленно собирают.
Работы и движение машин ограничивают отведённой площадью; перед освоением нового участка проверяют наличие животных, нор и гнёзд.
Плодородный слой почвы снимают отдельно и сохраняют; после добычи нарушенные участки рекультивируют.
Отдельные меры компенсации потерь биоразнообразия в исходных материалах не обоснованы. Если обследование установит утрату ценных мест обитания или охраняемых видов, необходимость и состав таких мер потребуется определить до начала работ на соответствующем участке.
8. Что произойдёт при прекращении работ
Технику и временные объекты уберут. Борта карьера приведут в безопасное состояние, сохранённую почву используют для рекультивации и восстановления растительного покрова. Конкретные параметры восстановления определяются проектом ликвидации и рекультивации.
9. На каких материалах основано резюме
План горных работ на добычу песка Рыспай-1 от 09.04.2026; исходное «Краткое нетехническое резюме», предоставленное инициатором; Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приложение 2; данные Бюро национальной статистики о населении города Костаная на 1 января 2026 года.
Сведения для окончательной сверки
Перед представлением документа следует дополнить актуальную численность населения Садчиковки и Садового и числовые показатели выбросов, образования и предельного накопления отходов из утверждаемого отчёта о возможных воздействиях. Указание о собственной скважине из прежней версии резюме не перенесено: в предоставленном Плане горных работ описана привозная вода, а собственная скважина не предусмотрена.
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