[bookmark: _Hlk185516913]КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ.
[bookmark: _Toc95296924][bookmark: _Toc191653282]Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.
Месторождение строительных песков Тарановское II расположено в северной части Тургайского прогиба в междуречьи Тобола и Аята.
В административном отношении оно находится на территории района Беимбета Майлина Костанайской области Республики Казахстан.
Ближайший водный объект - река Аят расположенная в 1,5км северо- северо-восточнее от месторождения.
Месторождение Тарановское II находится в 6 км юго-восточнее районного центра с. Айет, в 1,8 км юго-восточнее п.Майское и в 15 км севернее железнодорожной станции Тобол.

[bookmark: _Toc95296925][bookmark: _Toc191653283]Описание затрагиваемой территории.
Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом.
Резкая смена температур наблюдается не только посезонно, но и со сменой месяцев, недель, а также в течение суток. Такая континентальность климата обусловлена свободным доступом с севера холодного, бедного влагой арктического воздуха, а с юга - теплого сухого, субтропического воздуха пустынь южного Казахстана и Средней Азии.
Ветры зимой преимущественно юго-юго-западного направления, возникают в отроге Сибирского антициклона, проходящего полосой вдоль 50° С.Ш., где образуется зона повышенного давления. Средняя скорость ветра - 5м/сек. Данные о температуре воздуха имеют следующие среднемесячные значения - в зимний период имеют колебания от - 9,6°С до - 22,4°С, в летние месяцы - от +16,5°С до +28,5°С.
Район расположения месторождения находится в зоне II с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными. В районе отсутствуют крупные населенные пункты и промышленные центры, уровень движения автотранспорта не высок, поэтому воздействие выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников на качество атмосферного воздуха здесь крайне незначительно. В регионе слабо развита промышленность, поэтому воздействие на качество атмосферного воздуха от стационарных источников также незначительное.

[bookmark: _Toc95296926][bookmark: _Toc191653284]Инициатор намечаемой деятельности.
Инициатор намечаемой деятельности (заказчик проекта) – TOO СК «Мастер Маркет».
Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Айет, улица Набережная, дом 111.

[bookmark: _Toc95296927][bookmark: _Toc191653285]Краткое описание намечаемой деятельности.
TOO «СК Мастер Маркет» на основании дополнения о передаче права недропользования по контракту №34 от 22.01.2003г. (peг.№337 от 28.08.2015г.), осуществляет добычу бетонного строительного песка на месторождении Тарановское II, расположенном в районе Беимбета Майлина Костанайской области.
ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» на основании рекомендаций экспертной комиссии по вопросам недропользования при акимате Костанайской области руководствуясь пунктом 12 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан принято решение о начале переговоров по внесению изменений и дополнений в контракт №34-К от 22.01.2003 года на проведение добычи бетонных строительных песков на месторождении Тарановское II, расположенном в районе Беимбета Майлина Костанайской области, в части продления срока работ:
2028-2037 гг – по 300 тыс. м3;
План горных работ на добычу строительных песков месторождения Тарановское II, расположенном в районе Беимбета Майлина Костанайской области, выполнен TOO «Экогеоцентр».
Для выполнения планируемых объемов добычи, настоящим планом горных работ произведен пересчет производительности и необходимого количества существующего горнотранспортного оборудования.
Площадь горного отвода составляет 1,317 кв.км (131,7гa.)
Планом горных работ до окончания срока действия контракта (22.01.2028г) запланирована отработка строительного песка в объеме 900 тыс.м3. 
Для выполнения объемов горных работ по приведенной схеме предусматриваются следующие типы и модели горно-транспортного оборудования:
- экскаватор Э – 652Б;
- бульдозер Д - 532;
- погрузчик ZL50G;
- автосамосвал КамАЗ 5511.
Другие варианты размещения объекта не рассматривались. 
Рассматривались две альтернативы: нулевой вариант, разработка месторождения. 
Нулевой вариант не предусматривает проведение работ. Воздействие на окружающую среду оказываться не будет.
Разработка месторождения окажет положительное воздействие на социально-экономическое развитие региона, оживит экономическую активность. В регионе увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния. Экономическая деятельность окажет прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличение поступлений денежных средств в местный бюджет, развитие системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

[bookmark: _Toc95296928][bookmark: _Toc191653286]Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о намечаемой деятельности (ЗОНД), в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности. 
К возможным типам воздействий были отнесены следующие: 
1. Изменение рельефа местности. 
По всем из вышеперечисленных, определенных по результатам ЗОНД, возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериев пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными. 
Необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий, согласно пункта 2 ст. 76 Экологического кодекса Республики Казахстан, определяется в рамках отчета о возможных воздействиях с учетом требований «Правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 229 (далее – Правил ППА).
Согласно статье 78 Экологического кодекса послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации объекта. По завершению послепроектного анализ составитель настоящего отчета подготавливает заключение, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий. Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.
При проведении добычных работ изъятие воды из поверхностных источников для питьевых нужд не планируется. 
При условии выполнения природоохранных мероприятий негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается.
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.
При разработке месторождения воздействие на атмосферный воздух происходит на локальном уровне и ограничивается СЗЗ предприятия. 
Ближайшая селитебная зона (п.Майский) расположена в 1,8 км юго-восточнее от участка работ.
Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах источников по всем рассматриваемым веществам, приземные концентрации загрязняющих веществ на границе области воздействия и жилой зоны не превышают предельно допустимые значения.
В целом воздействие на атмосферный воздух при проведении работ оценивается как допустимое.

[bookmark: _Toc95296929][bookmark: _Toc191653287]Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Атмосферный воздух.
Основной деятельностью предприятия является добыча строительного песка. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении добычных работ являются:
Карьер для добычи строительного песка рассматривается как единый источник (ист.№6001) с одновременным распределением по площади выбросов загрязняющих веществ при выемочно-погрузочных, планировочных и автотранспортных работах согласно «Методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии».
Отвал вскрышных пород (отработанное пространство карьера) (ист.№6002)
Вскрышные породы объемом 51,446 тыс.м3 размещаются во внутреннем отвале в выработанном пространстве, расположенном за западной границей горного отвода. Расстояние транспортирования до 1,5км.
На отвальных работах применяется бульдозер типа Д-532. Для транспортировки вскрыши во внутренний отвал используется существующий съезд.
Объем добычи строительного песка составляет 300 тыс.м3 в год.
При разгрузке и статическом хранении вскрышных пород в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.
Бурт ПРС (ист.№6003)
ПCП объемом 0,4572 тыс.м3 разрабатывается бульдозером на расстояние до 150 м и производится буртование его по внешнему контуру карьера с целью создания предохранительной обваловки. Высота бурта до 3 метров. 
При формировании и статическом хранении ПРС в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.
Склад ПРС (ист.№6004)
ПCП объемом 1,8288 тыс.м3 складируется в складе ПСП. 
При формировании и статическом хранении ПРС в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.

Топливозаправщик (источник №6005) 
Заправка карьерной техники будет осуществляться топливозаправщиком. При заправке техники в атмосферу выделяются углеводороды предельные С12-С19, сероводород.
Всего источниками загрязнения предприятия в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 4 наименований. 
Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
Перечень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 5  стационарных источников:  
Эксплуатация: пыль неорганическая SiO20-70% (Кл. опасности 3), пыль неорганическая SiO2 более 70 % (кл. опасности 3), сероводород (2 кл. опасности), алканы С12-19 (4 кл. опасности). Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: на 2028 год- 58,224810т/год, на 2029 год- 62,468430т/год, на 2030 год- 66,712060т/год, на 2031 год- 70,955680т/год, на 2032 год- 75,199310т/год, на 2033 год- 79,442940т/год, на 2034 год- 83,686560т/год, на 2035 год- 87,930190т/год, на 2036 год- 92,173810т/год, на 2037 год- 96,417440т/год.
Водные ресурсы.
Технологический процесс проведения работ требует использование, как технической воды, так и снабжение рабочего персонала питьевой водой. Питьевое водоснабжение привозное, техническое – привозное.
Водопотребление и водоотведение:  
На карьер вода доставляется поливомоечной машиной. Рабочий персонал: Объем хозяйственно-питьевого водопотребления для нужд персонала составляет - 96 м3/год. Пылеподавление: 795,5м3/год. Ближайший водный объект – река Аят расположена в 1,5 км северо-северо-восточнее от месторождения.

Земельные ресурсы.
ТОО «СК Мастер Маркет»  разработан план ликвидации месторождения, где отражены методы ликвидации и рекультивации последствий деятельности предприятия.
При отработке месторождения, изымаемые из оборота земли, будут нарушены карьером и автодорогами. Для уменьшения отрицательного воздействия на земельные ресурсы и улучшения санитарно-гигиенических условий карьерной площадки, в процессе проведения горно-добычных работ проектом предусматривается текущая рекультивация нарушенных земель, так как окончательная рекультивация будет проведена после полной отработки месторождения по специальному проекту.
Текущая рекультивация будет заключаться в выполаживании бортов карьера достигших «предельного» положения до углов откоса в 20°. В целях рекультивации проектом предусматривается образование внутреннего отвала, т.е. породы вскрыши будут размещены в отработанном карьерном пространстве.
Для успешного проведения окончательной рекультивации и с целью сохранения земельных ресурсов, на территории карьерного поля будет проведено снятие плодородного слоя на полную его мощность.
Биологический этап рекультивации земель должен осуществляться после полного завершения технического этапа.
Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт.
Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается. 
Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт.

Отходы производства и потребления.
В процессе проведения добычных работ в карьере на месторождении образуется вскрышная порода.
Процесс эксплуатации сопровождается образованием коммунально-бытовых  отходов.

[bookmark: _Toc95296930]Твердые бытовые отходы.
Под бытовыми отходами подразумевают все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых объектах, в организациях, учреждениях и офисах промпредприятий. 
К твердым бытовым отходам (ТБО) или к отходам потребления (бытовым, коммунальным) относятся: бумага, пищевые отходы, смет с территории, имеющей твердое покрытие.
Расчет нормативного количества твёрдых бытовых отходов производится из учета ориентировочных норм накопления отходов (Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18 » 04 2008г. № 100-п).
Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0оС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток, до передачи их на ближайший полигон по соответствующему договору.
Бытовые отходы будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на полигон по соответствующему договору. 
Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Твердые бытовые отходы относятся к неопасным отходам, код отхода - 20 03 01.
Объем образования твердо-бытовых отходов (ТБО) по годам составляет: на 2028-2037гг – 1,1 т/год. Вскрышные породы размещаются в отработанное пространство карьера и используются на подсыпку подъездных путей. Вскрышные породы размещаемые в отработанном отвале (внутренний отвал) по годам составляют: на 2028-2037гг. – 108605,9т/год. Вскрышные породы объемом 23,4 тыс.м3 используются на подсыпку подъездных дорог.

[bookmark: _Toc191653288]Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений.
Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности – невелика.
Проектом эксплуатации карьера предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства. Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.
Рассматриваемое производство не является опасным по выбросу взрывоопасных газов и горючей пыли.
В связи с удаленностью производства от населенных пунктов воздействие на людей, ожидается низким.

[bookmark: _Toc95296931][bookmark: _Toc191653289]Меры по предотвращению аварий и опасных природных явлений.
Для определения и предотвращения экологического риска необходимы:
-разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможных аварий;
-проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на различных производственных объектах;
-обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;
-обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага ликвидации аварии;
-обеспечение  безопасности используемого оборудования;
-использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить современную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;
-оказание первой медицинской помощи;
-обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.
Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:
· регулярные инструктажи по технике безопасности;
· готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.

[bookmark: _Toc95296932][bookmark: _Toc191653290]Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду включают методы предотвращения и снижения загрязнения:
По атмосферному воздуху. 
· пылеподавление орошением принято на внутрикарьерных дорогах; 
· регулярный техосмотр используемой карьерной техники и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов.
· соблюдение нормативов допустимых выбросов.

По поверхностным и подземным водам:
· контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды.
· сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения; 
· регулярный осмотр спецтехники;
· предотвращение разливов ГСМ;
· организация системы сбора и хранения отходов производства.

По недрам и почвам.
- используемая при работах спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения почв нефтепродуктами;
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;
- запретить движение транспорта вне дорог независимо от состояния почвенного покрова;
- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- применять технологии производства, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда здоровью населения и окружающей среде, внедрять наилучшие доступные технологии;
- не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв, а также снятия плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя;
- содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;
- проводить рекультивацию нарушенных земель.

Охрана животного и растительного мира, предотвращение, минимизация негативных воздействий на биоразнообразие: 
Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:
· максимально возможное снижение присутствия человека на площади месторождения за пределами площадок и дорог;
· упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения;
· организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
· во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
· поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей; 
· исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
· выполнение работ только в пределах отведенной территории;
· хранение материалов, оборудования только в специально оборудованных местах; 
· предупреждение возникновения и распространения пожаров;
· исключение случаев браконьерства;
· инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;
· запрещение кормления и приманки диких животных;
· применение производственного оборудования с низким уровнем шума;
· просветительская работа экологического содержания;
· строгая регламентация ведения работ на участке;
· упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения.

По отходам производства.
- все отходы, образованные при проведении работ, должны идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах;
- по мере накопления будет осуществляться сбор мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места по договору с соответствующими организациями;
- своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

По физическим воздействиям.
Для ограничения шума и вибрации на предприятии необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:
· содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
· прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;
· проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации. 

[bookmark: _Toc95296933][bookmark: _Toc191653291]Меры по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям.
По охране растительного покрова и животного мира.
- снижение площадей нарушенных земель;
- применение современных технологий ведения работ;
- строгая регламентация ведения работ на участке;
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;
- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- разработать мероприятия для предупреждения утечек топлива при доставке;
- заправку транспорта проводить в строго отведенных оборудованных местах;
- производить информационную кампанию для персонала с целью сохранения редких и исчезающих видов растений;
- запрет на сбор красивоцветущих редких растений в весеннее время при проведении работ;
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью;
- максимально возможное снижение присутствия человека на площади месторождения за пределами площадок и дорог;
- исключение случаев браконьерства;
- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;
- запрещение кормления и приманки диких животных;
- приостановка производственных работ при массовой миграции животных;
- просветительская работа экологического содержания;
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан.
Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается. 
Использование объектов животного мира отсутствует.

[bookmark: _Toc95296934][bookmark: _Toc191653292]Описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. 

[bookmark: _Toc95296935][bookmark: _Toc191653293]Описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности.
При прекращении намечаемой деятельности должны быть проведены рекультивационные мероприятия в два этапа – технический этап и биологический этап.
Цель ликвидации заключается в возврате участка недр в состояние, насколько возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с окружающей средой и деятельностью человека.
Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт.

[bookmark: _Toc95296936][bookmark: _Toc191653294][bookmark: _GoBack]Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
Описания состояния окружающей среды выполнены с использованием материалов из общедоступных источников информации: 
- Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и его областными территориальными управлениям; 
- подзаконные акты, сопутствующие Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года;
- утвержденные методики расчета выбросов вредных веществ к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан;
- данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» https://www.kazhydromet.kz/ru; 
- научными и исследовательскими организациями; 
- другие общедоступные данные.


