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ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk119590317]Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Кызылжар Иртышскского района Павлодарской области. Корректировка выполнена фирмой ТОО «Қолдау» на основании договора №1 от 6 января 2025 года с ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области».
Основной целью разработки Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Кызылжар Иртышскского района Павлодарской области. Корректировка является создание комфортной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон с учетом, включаемых в перспективные границы села дополнительных территорий. 
Объем и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с утвержденным техническим заданием к договору и с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» (СН РК 3.01-00-2011).
Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июня 2001г. №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью в Республике Казахстан», СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-11-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и другими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан».
В данном проекте приняты следующие проектные периоды:
· Исходный год – 1 января 2025 года;
· Первая очередь – 2031 год;
· Расчётный срок – 2045 год;
Перед началом работ авторами проекта был выполнен сбор исходных данных, проведено натурное обследование территории села, получены необходимые исходные материалы, предоставленные Заказчиком – ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» и службами акимата Павлодарской области. На основе полученных исходных материалов авторской группой выполнен анализ современного использования территории и всех произведенных отводов земельных участков, сделан анализ реализации предыдущего генерального плана села. 
Проект «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Кызылжар Иртышскского района Павлодарской области. Корректировка» выполнен с учетом проектных материалов предыдущего генерального плана утвержденного постановлением Акимата Павлодарской области от 23 декабря 2016 года № 382/7. 
Согласно Заданию на проектирование утвержденным заказчиком ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области» проектируемая территория – 552 га.
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1. [bookmark: _Toc217376475] ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ.
1.1 [bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc217376476]Геологическое строение, рельеф и геоморфологические условия
[bookmark: bookmark99]В геоморфологическом отношении исследуемый район работ относится к поверхности      второй      надпойменной	террасы	р. Иртыш. Рельеф ровный, абсолютные отметки поверхности составляют 88,4 - 95,8м.
В пределах изученной глубины 5,0м по генетическим признакам в толще грунтов выделяются следующие комплексы отложений:
· техногенные отложения современного возраста (tQIV );
· аллювиальные отложения верхнечетвертичного	возраста (α 2QIII ) ; Техногенные отложения вскрыты с поверхности и представлены насыпным грунтом  –  суглинком темно-серым, с включением  строительного и	бытового мусора до 10%; грунт слежавшийся, мощность слоя 0,7-1,8м.
Аллювиальные отложения представлены суглинком, составляют основную часть грунтового разреза, залегают под слоем насыпного грунта на глубине 0,7- 1,8м, вскрытая мощность слоя 3,2 - 4,3м.
По визуальному описанию суглинок коричневый, твердый, тугопластичный, ниже УГВ текучепластичный, с прослоями песка мелкого мощ. до 2-3см.
Характер залегания слоев, мощность, литологический состав подробно отражены в приложении 1 и 7 отчѐта геологических и гидрогеологических условий площадки, определения физико-механических свойств грунтов.
Грунтовые воды вскрыты не во всех скважинах (в скважинах 17-20 не вскрыт) на глубине 2,0-4,9 м (абс.отм.86,3-87,7м).
Сезонный	подъем	уровня	+0,8м. Водовмещающие грунты представлены песками мелкими, вскрытыми в толще суглинка в виде прослоев мощностью до 3,0см. Вода слабоагрессивная  к бетону нормальной проницаемости на портландцементе и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании; к свинцовой
и алюминиевой оболочкам кабеля обладает высокой агрессивностью. Коэффициент фильтрации характеризует суглинок как слабоводопроницаемый ( Кф=0,10 м/сут.)
На исследуемой площадке с учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
В приложениях № 2 - 4 отчѐта геологических и гидрогеологических условий площадки и определения физико-механических свойств грунтов приведены частные значения характеристик грунтов по каждому выделенному элементу, а в таблицах 1 и 2 нормативные и расчетные значения при доверительной вероятности α=0,85 и α=0,95.
ИГЭ-1 Насыпной грунт – суглинок с включением строительного и бытового мусора до 10%, слежавшийся, подлежит удалению на всю мощность слоя.
ИГЭ-2 Суглинок коричневый,  твердый  и  тугопластичный,  с  прослоями  песка мелкого мощ.3,0 см, непросадочный (εsl<0,01), см. приложение 3, ниже УГВ текучепластичный.
По степени потенциальной подтопляемости площадку следует рассмат- ривать как потенциально подтопляемую; степень потенциальной подтопляе- мости I, скорость подъема уровня подземных вод 0,1-0,3 м /год.
Нормативная глубина сезонного промерзания 2,6 м.
По степени трудности разработки грунтов вручную и одноковшовым экскаватором: насыпной грунт и суглинок относятся ко II строительной  группе.
В проекте каждого проектируемого здания необходимо предусматривать антикоррозионные мероприятия и тщательную гидроизоляцию подземных конструкций.
Рельеф на территории села спокойный, с незначительным уклоном на юго- восток. Абсолютные отметки местности колеблются от 50,0 до 56,0 м. Территория поселка в северном направлении примыкает к реке Иртыш. Абсолютная отметка уреза воды на период изысканий составляет 49-51 м.
1.2 [bookmark: _Toc217376477]Климатические и метеорологические условия
[bookmark: bookmark129]В климатическом отношении, согласно схематической карте районирования территории Республики Казахстан для строительства по СНиП РК 2.04-01-2010, Павлодарская область, в которой находится село Иртышск, относится к I климатическому району, подрайон IB.
Климат проектируемого района резко континентальный. Зима здесь холодная, продолжительная, с устойчивым снежным покровом. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Лето - жаркое, непродолжительное, засушливое, с количеством осадков недостаточным для естественного произрастания зеленых насаждений.
Температурный режим здесь характерен для I–В строительно- климатического района. Лето длится в среднем 4 месяца, - с начала мая до середины сентября. Наиболее жарким месяцем является июль.
Зима довольно продолжительная – около 5 месяцев, с ноября до начала апреля, с устойчивой морозной погодой, большим числом солнечных дней, частыми сильными ветрами. Зимние температуры воздуха по гигиеническим критериям могут быть отнесены к сильно морозным, их жесткость усиливается большими скоростями ветра. Наиболее низкими температурами выделяется январь, со средними месячными значением -20,200С. Абсолютный минимум температур470С.
Весна короткая, очень быстрое нарастание тепла происходит от марта к апрелю, переход температуры воздуха через 00 обычно наблюдается в первой декаде апреля.
Среднемесячная температура самого теплого июля +19,60 . Средний максимум, характеризующий дневные температуры равен +21,80. Абсолютный максимум температур +420.
Годовая амплитуда средних месячных температур воздуха составляет 48,20 С.
В осенний период затяжные дожди нередко сменяются периодами ясной, сравнительно теплой погоды, с увеличением повторяемости сильных ветров. Устойчивый переход средней суточной температуры через 00 в осенний период происходит в последней декаде октября.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой 00 составляет 165 суток.
Средняя температура характеризуется следующими величинами:

[image: ]
Для проектируемого района характерны частые ветра, дующие преимущественно в юго-западном и юго-восточном, западном – летом.
Среднемесячные значения скорости ветра в весенне-летний период близки к 14.0 м/сек. Летом и осенью средние месячные скорости ветра лежат в пределах 3-4 м/сек., увеличиваясь днем до 4-5 м/сек. Наиболее сильные ветры дуют в зимние месяцы, достигая 24.0м/сек. В летние месяцы ветры чаще имеют характер суховеев. Наиболее частые пыльные бури в мае-июле, их повторяемость составляет 3-6 дней за месяц. Основной особенностью является сезонная смена преобладающих направлений ветров на противоположные, и малая вероятность штилевых положений. Так как Павлодарская область относится	к	степной	зоне,	необходимо	отметить	значительное	развитие ветровой эрозии, проявляющее в весеннее время.
Количество атмосферных осадков, выпадающих в среднем за год равное 260 мм,что недостаточно для безполивного произрастания зеленых насаждений.
По сезонам года осадки распределяются неравномерно. Наиболее засушливые месяцы апрель и май.
Средняя относительная влажность в процентах по месяцам:
[image: ]
Климатические параметры:
· среднегодовое количество осадков составляет 260,0мм.
· абсолютный максимум температуры воздуха составляет +42С
· абсолютный минимум -47С.
· число дней с температурой выше +5С составляет 174 дня.
· средняя продолжительность безморозного периода составляет 130 дней.
· высота снежного покрова (средняя из наибольших на зиму) в многолетнем разрезе составляет 21см.
· гидротермический коэффициент в среднем за теплый период составляет 0,5- 0,7 мм/град. («Агроклиматические ресурсы Павлодарской области»)
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, принимаемая по наиболее холодной пятидневки, равна - 38°С.
Кратковременные нагрузки:
· нормативное значение ветрового давления Wо принимается по таблице 5 СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия, для III-го ветрового района по карте 3. Районирование территории СССР по давлению ветра. Wо=0,38 кПа = 38 кгс/м²;
· нормативное значение веса снегового покрова Sq на кв.м. горизонтальной поверхности земли принимается для II-го снегового района по карте 1 обязательного приложения 5 к СНиП 2.01.07-85* Sq=0,7 кПа = 70 кгс/м².
Район строительства не сейсмичен. Опасные природные процессы - оползни, лавины, карст и другие отсутствуют.
Метеорологические характеристики за 2024г. по данным наблюдения на МС Ертис (ближайшая к с. Кызылжар)

Таблица 1.2.1
	Наименование характеристик
	Величина

	Средняя годовая температура воздуха, ˚С
	3,6

	Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	21,9

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	28,0

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-15,8

	Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-20,9

	Средняя скорость ветра за год, м/с
	3,5

	Средняя скорость ветра, повторяемость превышение которой составляет 5%, м/с
	8

	Количество дней с устойчивым снежным покровом, дни
	145

	Количество осадков за год, мм
	408,9

	Количество дней с жидкими осадками, дни
	99

	Количество дней с твердыми осадками, дни
	67


      Повторяемость ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров %;
Таблица 1.2.2
	Год
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	2024
	8
	6
	6
	11
	12
	24
	22
	11
	9



1.3 [bookmark: _Hlk213076608][bookmark: _Toc217376478]Гидрографические, гидрологические и гидрогеологические условия
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark147]Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием большого количества водоносных горизонтов. Первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод залегает на глубине 4,5-10,4м, сезонный подъем уровня грунтовых вод на 0,3-0,5м. Водовмещающими породами являются супеси и пески разной крупности. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Минерализация воды изменяется в пределах 0,7-1,2 г/дм. Вода первого от поверхности водоносного горизонта загрязнена нитратами, превышение ПДК в 1,2 раза, несмотря на это, вода используется местными жителями для хозяйственнобытовых нужд.
Водоснабжение села централизованное за счет эксплуатации Насосных станций I и II подъема. Отбор воды осуществляется непосредственно из реки Иртыш, где расположена станция I подъема. Минерализация воды составляет  0,41 г/дм. В настоящее время на химический анализ были отобраны пробы воды из уличной водозаборной колонки (водопровода).
По данным проведенного химического анализа, вода пресная с минерализацией 0,41 г/дм , вредных примесей не обнаружено, превышения ПДК по микрокомпонентам не наблюдается.
Мощность насосной станции I подъема составляет 260 м3/час. Химический состав вод гидрокарбонатно-сульфатный.
По химическому составу вода слабоагрессивная к бетонам марки W4 на портландцементе и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании, также воды среднеагрессивны к стальным, слабо и сильно агрессивны к алюминиевым конструкциям.

[bookmark: _Hlk212796991]Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области проводит гидрологический мониторинг только на р. Ертис с. Ертис.
Гидрологический пост р. Ертис с. Ертис относится ко II разряду, где гидрологические наблюдения ведутся только за уровнем и температурой воды.           
Предоставляем максимальные отметки уровня воды, многоводные и маловодные периоды по ГП Ертис за период 2009-2024 гг.

	№ пп
	Год
	Максимальная отметка уровня воды,
м БС
	Многоводный период
	Маловодный период
(летне-осенняя межень)

	1
	2009
	88,95
	01.04-29.05
	30.05-07.11

	2
	2010
	90,12
	31.03-04.07
	05.07-21.11

	3
	2011
	89,38
	05.04-26.05
	27.05-09.11

	4
	2012
	87,96
	01-04-19.05
	20.05-10.11

	5
	2013
	90,11
	23.03-07.07
	08.07-20.11

	6
	2014
	89,61
	21.03-17.05
	18.05-15.11

	7
	2015
	90,34
	01.04-04.08
	05.08-10.11

	8
	2016
	90,25
	27.03-09.09
	10.09-05.11

	9
	2017
	90,50
	01.04-07.08
	08.08-08.11

	10
	2018
	90,31
	01.04-03.08
	04.08-09.11

	11
	2019
	89,81
	01.04-07.07
	08.07-06.11

	12
	2020
	90,31
	01.04-13.06
	14.06-14.11

	13
	2021
	89,61
	01.04-12.06
	13.06-10.11

	14
	2022
	89,26
	31.03-15.06
	16.06-17.11

	15
	2023
	88,64
	01.04-09.06
	10.06-09.11

	16
	2024
	90,31
	01.04-17.08
	18.08-25.10



Поскольку река зарегулирована каскадом водохранилищ, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, отметки уровня воды зависят только от сбросов Шульбинского водохранилища. Дождевые паводки, за весь период наблюдений, не наблюдались.


2. [bookmark: bookmark164][bookmark: _Toc204684720][bookmark: _Toc217376479][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark165][bookmark: _Hlk217376867][bookmark: _Hlk221090518]ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА 

[bookmark: _Toc154595365]Экономическая база развития села Кызылжар формируется на основе устойчивого аграрного сектора, который выступает ключевым драйвером хозяйственной деятельности и занятости населения. Наличие значительных земельных ресурсов, включая пашни, пастбища и орошаемые территории, создает прочную основу для ведения как растениеводства, так и животноводства. Сложившаяся специализация на производстве зерновых культур и развитом животноводстве обеспечивает стабильное формирование сырьевой базы и поддерживает экономическую устойчивость сельской территории.
Существующая производственная инфраструктура, представленная объектами хранения, первичной переработки и технического обслуживания сельскохозяйственного производства, способствует непрерывности технологических процессов и снижению потерь продукции. Вместе с тем, текущая модель экономики характеризуется преобладанием сырьевого направления, что ограничивает уровень добавленной стоимости и сдерживает рост доходов.
Перспективное развитие экономической базы связано с реализацией проектных предложений, направленных на углубление переработки сельскохозяйственной продукции и формирование полноценной агропромышленной системы. Создание предприятий по переработке молока и мяса позволит обеспечить переход от реализации сырья к выпуску готовой продукции, повысить экономическую эффективность отрасли и укрепить занятость населения. Развитие вспомогательной инфраструктуры, включая кормопроизводство и современные овощехранилища, обеспечит устойчивость производственных процессов и повысит уровень самообеспеченности.
В совокупности это формирует условия для постепенной диверсификации экономики, роста инвестиционной привлекательности и повышения конкурентоспособности села. Экономическая база развития Кызылжара ориентирована на рациональное использование имеющихся ресурсов, углубление переработки и формирование устойчивых производственно-сбытовых цепочек, что обеспечивает долгосрочную устойчивость и социально-экономическое развитие территории.


[bookmark: _Toc154595366]2.1 Существующее состояние отраслей экономики села
Сельское хозяйство
Животноводство.
По данным таблицы 2.1.1, животноводство в селе Кызылжар на начало 2025 года является базовой отраслью сельской экономики и формирует основу занятости и доходов населения. Общее поголовье скота составляет 2941 голову, что свидетельствует о достаточно развитой структуре личных подсобных и фермерских хозяйств.
В структуре стада наибольший удельный вес занимает крупный рогатый скот - 1209 голов, что указывает на ориентацию хозяйств на производство мяса и молока. Это направление традиционно является наиболее устойчивым и обеспечивает регулярный доход, а также формирует сырьевую базу для возможного развития перерабатывающих производств. Существенную долю также составляют козы и овцы - 1028 голов, что отражает приспособленность сельского хозяйства к природно-климатическим условиям и наличие пастбищных ресурсов. Данное направление характеризуется относительно низкими затратами и высокой мобильностью, что делает его важным элементом диверсификации сельской экономики.
Поголовье лошадей составляет 704 головы, что также является значительным показателем и подчеркивает традиционную специализацию региона. Коневодство выполняет как хозяйственные, так и культурно-экономические функции, включая использование в личных хозяйствах и потенциальное развитие мясного и молочного направления.
В целом, структура животноводства в селе Кызылжар характеризуется сбалансированным распределением по основным видам скота, что снижает риски и повышает устойчивость отрасли. Вместе с тем, преобладание сырьевого производства указывает на необходимость дальнейшего развития переработки и повышения продуктивности, что позволит увеличить добавленную стоимость и укрепить экономическую базу населенного пункта.
Таблица 2.1.1
[bookmark: _Hlk224568086]Поголовье скота в селе на начало 2025 года
	Поголовье скота всего, голов
	Крупный рогатый скот
	Лошади
	Козы и овцы

	2941
	1209
	704
	1028



Растениеводство
Согласно таблице 2.1.2, растениеводство в селе Кызылжар на начало 2025 года занимает важное место в структуре сельской экономики и ориентировано преимущественно на производство зерновых и бахчевых культур. Общий объем производства зерна составляет 14527 тонн, что свидетельствует о наличии значительных посевных площадей и сформированной специализации на зерновом направлении. Это обеспечивает как внутренние потребности населения, так и формирует товарный ресурс для реализации за пределами села.
Производство бахчевых культур достигает 4600 тонн, что указывает на благоприятные природно-климатические условия для их выращивания и наличие устойчивых агротехнологических практик. Данное направление дополняет зерновую специализацию, способствует диверсификации сельскохозяйственного производства и повышает устойчивость экономики за счет расширения ассортимента продукции.
При этом производство масличных культур отсутствует, что отражает ограниченную структуру посевов и недоиспользование потенциала растениеводства. С учетом существующих объемов зернового производства и благоприятных условий, развитие масличного направления может стать перспективным фактором повышения экономической эффективности отрасли.
В целом, растениеводство в селе Кызылжар характеризуется выраженной специализацией на зерновых культурах при наличии дополнительного направления в виде бахчевых. Дальнейшее развитие отрасли целесообразно связывать с расширением структуры посевных площадей, внедрением более эффективных технологий и увеличением доли высокорентабельных культур, что позволит укрепить экономическую базу сельского хозяйства.
Таблица 2.1.2. 
[bookmark: _Hlk224568095]Объем продукции растениеводства на начало 2025 год
	№
	Объём зерна, тонн
	Объём масличных, тонн
	Объем бахчевых, тонн

	1
	14527
	-
	4600




Земельные ресурсы
По представленным данным, земельные ресурсы села Кызылжар характеризуются значительным общим земельным фондом и выраженной сельскохозяйственной направленностью использования территории. Общая площадь составляет 35 849,3 га, из которых 27 670,99 га приходится на земли сельскохозяйственного назначения, что свидетельствует о доминирующей роли аграрного сектора в структуре землепользования.
Земли сельских населенных пунктов занимают 3 793,2 га, что отражает относительно компактную застройку и умеренную плотность расселения при численности населения 1471 человек. Основу сельхозугодий формирует пашня площадью 17 004 га, при среднем балле бонитета 37, что указывает на средний уровень плодородия почв и в целом благоприятные условия для ведения растениеводства. При этом значительная часть пашни является орошаемой - 4 485,54 га, что повышает устойчивость сельскохозяйственного производства и снижает зависимость от климатических факторов.
Сенокосные угодья занимают 1 856 га, а пастбища - 6 827 га, причем все пастбища представлены естественными угодьями. Это подтверждает развитость кормовой базы и создает благоприятные условия для ведения животноводства, обеспечивая его ресурсную устойчивость. Наличие залежных и прочих земель сельхозназначения в объеме 1 983,99 га указывает на потенциальный резерв для вовлечения в хозяйственный оборот при необходимости расширения производства.
Земли запаса и специального земельного фонда составляют 3 755,1 га, однако пашня в их составе отсутствует, что ограничивает возможности быстрого увеличения посевных площадей за счет этих территорий. В то же время наличие пастбищ и прочих угодий в данной категории свидетельствует о возможности их использования в экстенсивных формах сельского хозяйства.
Прочие земли занимают 630,01 га и включают территории промышленного, природоохранного и иного назначения, что указывает на наличие дополнительных функциональных зон, не связанных напрямую с аграрным производством.
Отдельно следует отметить, что в селе имеются и функционируют ирригационные системы, что является важным фактором повышения эффективности земледелия. Общая посевная площадь составляет 17 004 га и полностью соответствует площади пашни, что говорит о высокой степени освоенности сельскохозяйственных угодий.
В целом, структура земельных ресурсов села Кызылжар характеризуется высокой долей сельскохозяйственных земель, сбалансированным соотношением пашни, пастбищ и сенокосов, а также наличием орошаемых площадей. Это формирует устойчивую базу для развития как растениеводства, так и животноводства, при наличии потенциала для дальнейшего вовлечения резервных земель в хозяйственный оборот и повышения эффективности их использования.

Обрабатывающая промышленность 
Обрабатывающая промышленность в селе Кызылжар представлена объектами, ориентированными на первичную переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, а также на техническое обслуживание аграрного производства. Ключевую роль в данной сфере играет производственная база ТОО «Опытное хозяйство Иртышское», на территории которой сосредоточены основные мощности.
Функционирующий животноводческий комплекс на 1200 голов формирует значительный объем сырья, создавая предпосылки для развития перерабатывающих направлений, связанных с производством мясной и молочной продукции. Существенную роль также играют объекты хранения и доработки продукции, включая овощехранилища, зерноток и склады, которые обеспечивают сохранность урожая, его первичную обработку и подготовку к реализации. Наличие центрального тока, ангаров и складских помещений свидетельствует о сформированной инфраструктуре, обеспечивающей полный цикл послеуборочной обработки сельхозпродукции.
Зерноток, представленный несколькими зданиями, выполняет функции очистки, сушки и временного хранения зерна, что является важным элементом технологической цепочки растениеводства. Овощехранилища и сенохранилища обеспечивают длительное хранение продукции, снижая потери и позволяя более гибко регулировать сроки реализации.
Дополняет производственную инфраструктуру машинно-тракторная мастерская, которая обеспечивает ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, тем самым поддерживая непрерывность производственного процесса. Материальные склады служат для хранения запасных частей, оборудования и иных ресурсов, необходимых для функционирования отрасли.
В целом, обрабатывающая промышленность в селе Кызылжар носит аграрно-ориентированный характер и представлена в основном первичными стадиями переработки и хранения продукции. Существующая производственная база обеспечивает устойчивое функционирование сельского хозяйства, однако дальнейшее развитие может быть связано с углублением переработки, созданием новых производств и увеличением добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции.

Оптовая и розничная торговля
Сфера оптовой и розничной торговли в селе Кызылжар представлена базовой сетью объектов потребительского обслуживания, обеспечивающей повседневные потребности населения. На территории села функционируют 6 магазинов и один торговый дом, которые формируют основу торговой инфраструктуры и обеспечивают доступность продовольственных и непродовольственных товаров для жителей. Сложившаяся сеть ориентирована преимущественно на розничную торговлю и удовлетворение текущего спроса, при этом торговые объекты равномерно интегрированы в структуру села и обслуживают локальные зоны проживания.
Наличие торгового дома свидетельствует о более концентрированной форме организации торговли, что позволяет расширять ассортимент реализуемой продукции и повышать уровень обслуживания населения. Вместе с тем, оптовая торговля в селе развита слабо и носит эпизодический характер, что обусловлено масштабами населенного пункта и ограниченным объемом товарооборота.
Дополнительным элементом сферы услуг является гостиница, которая выполняет функцию временного размещения и может быть ориентирована как на приезжих специалистов, так и на транзитных посетителей. Это создает предпосылки для развития сопутствующих видов деятельности, включая торговлю и общественное питание.
В целом, сфера торговли в селе Кызылжар находится на уровне, достаточном для обеспечения базовых потребностей населения, однако дальнейшее развитие может быть связано с расширением ассортимента товаров, улучшением качества обслуживания и постепенным формированием элементов оптово-распределительной инфраструктуры.

Образование
Сфера образования в селе Кызылжар характеризуется как сформированная и устойчиво функционирующая. В населенном пункте имеются действующие объекты дошкольного и школьного образования, которые обеспечивают население необходимыми образовательными услугами в полном объеме. Инфраструктура образования развита и соответствует базовым нормативным требованиям.
Ключевым элементом системы является КГУ «Кызылжарская средняя общеобразовательная школа», рассчитанная на 420 ученических мест. Школа находится в удовлетворительном техническом состоянии, ранее проведен капитальный ремонт, что обеспечивает комфортные и безопасные условия для организации учебного процесса. Образовательный процесс осуществляется в штатном режиме, без перегрузок и с соблюдением нормативов.
В целом, система образования в селе Кызылжар демонстрирует сбалансированное развитие: как дошкольное, так и школьное звенья функционируют эффективно и полностью удовлетворяют потребности населения. Перспективное развитие следует ориентировать на повышение качества образования и обновление материально-технической базы без необходимости расширения сети учреждений.

Здравоохранения
Сфера здравоохранения в селе Кызылжар Иртышского района Павлодарской области представлена объектом первичной медико-санитарной помощи, что обеспечивает базовую доступность медицинских услуг для населения. В селе функционирует фельдшерско-акушерский пункт, введённый в эксплуатацию в 2021 году, что свидетельствует о относительно недавнем формировании существующей инфраструктуры здравоохранения.
Медицинский объект размещён в приспособленном здании, при этом его техническое состояние оценивается как удовлетворительное, поскольку признаки аварийности отсутствуют. Вместе с тем формат размещения указывает на ограниченность капитальной инфраструктуры и потенциально более низкий уровень оснащённости по сравнению с типовыми зданиями. Дополнительно следует учитывать, что объект функционирует на арендной основе, начиная с 2021 года, что может создавать определённые ограничения для долгосрочного развития и модернизации материально-технической базы.
Организация медицинского обслуживания ориентирована на оказание первичной помощи, включая профилактику, базовую диагностику и амбулаторное лечение. Такой формат соответствует статусу сельского населённого пункта и обеспечивает покрытие повседневных потребностей жителей. При этом специализированная и стационарная медицинская помощь, как правило, предоставляется на уровне районного центра, что формирует зависимость от внешней инфраструктуры здравоохранения.
В целом, система здравоохранения в селе Кызылжар можно охарактеризовать как функционирующую и обеспечивающую минимально необходимый уровень медицинского обслуживания. В то же время её развитие имеет сдержанный характер, обусловленный использованием приспособленного и арендованного помещения. В перспективе целесообразно рассматривать возможность перехода к размещению медицинского объекта в типовом здании с улучшенной материально-технической базой, что позволит повысить качество и устойчивость оказания медицинских услуг населению.

Государственное управление и оборона
Сфера государственного управления в селе Кызылжар Иртышского района Павлодарской области характеризуется как организованная и стабильно функционирующая на базовом уровне. Село является административным центром Кызылжарского сельского округа, что определяет концентрацию управленческих функций именно на его территории.
Ключевую роль в системе управления выполняет государственное учреждение «Аппарат акима Кызылжарского сельского округа», деятельность которого осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и направлена на реализацию государственной политики на местном уровне. Через данный орган обеспечивается решение вопросов местного значения, взаимодействие с населением и координация социально-экономического развития села.
Система управления выстроена по типовой для сельских территорий модели, при которой основные административные функции сосредоточены на уровне сельского округа, а стратегическое руководство и ресурсное обеспечение осуществляется со стороны районного акимата Иртышского района. Такая вертикаль управления обеспечивает устойчивость функционирования и согласованность принимаемых решений.
В целом, сфера государственного управления в селе Кызылжар развита на достаточном уровне, обеспечивает выполнение ключевых административных функций и доступность государственных услуг для населения, при этом оставаясь интегрированной в общую систему районного управления.

Туризм, культура и прочие услуги
Сфера культуры, спорта и туризма в селе Кызылжар Иртышского района Павлодарской области развита на базовом уровне и ориентирована преимущественно на удовлетворение внутренних потребностей населения. В селе функционирует один культурно-досуговый объект - клуб, который был построен в 2021 году и рассчитан на 80 мест, что свидетельствует о сравнительно недавнем обновлении культурной инфраструктуры и создании условий для проведения массовых мероприятий и досуга.
Дополнительно в селе действует библиотека, обеспечивающая население доступом к информационным и образовательным ресурсам, что поддерживает культурный уровень и способствует развитию человеческого капитала. При этом такие элементы культурной инфраструктуры, как кинотеатры и музеи, в населенном пункте отсутствуют, что ограничивает разнообразие форм культурного досуга и формирует зависимость от более крупных населенных пунктов.
Сфера спорта и туризма в селе выражена слабо и не имеет развитой инфраструктурной базы. Отсутствие специализированных спортивных объектов и туристических ресурсов указывает на низкий уровень институционального развития данных направлений. В то же время наличие базовой культурной инфраструктуры создает предпосылки для проведения локальных мероприятий и формирования общественной активности.
В целом, развитие сферы культуры, спорта и туризма в селе Кызылжар можно охарактеризовать как минимально достаточное, с акцентом на культурно-досуговую деятельность. Перспективы развития связаны с расширением спектра услуг, модернизацией существующих объектов и поэтапным формированием спортивной и туристической инфраструктуры.
Итого
В целом, экономика села Кызылжар имеет выраженную аграрную специализацию и характеризуется устойчивым развитием базовых отраслей. Сельское хозяйство занимает ключевое место, формируя основную занятость населения и экономическую активность, при этом животноводство и растениеводство развиты сбалансированно и обеспечены необходимой ресурсной базой, включая значительные земельные угодья и орошаемые площади. Наличие производственной инфраструктуры, связанной с хранением и первичной переработкой продукции, поддерживает стабильность аграрного сектора, однако экономика в значительной степени ориентирована на сырьевую модель.
Сфера торговли и услуг развита на базовом уровне и обеспечивает повседневные потребности населения, не формируя при этом значительного экономического роста. Социальная инфраструктура, включая образование и здравоохранение, функционирует стабильно и обеспечивает доступность основных услуг, что создает условия для поддержания качества жизни населения. Государственное управление организовано эффективно и обеспечивает координацию развития территории.
В то же время в структуре экономики наблюдается ограниченная диверсификация, слабое развитие перерабатывающих производств, а также низкий уровень развития спорта, туризма и части сервисных направлений. В целом, село Кызылжар можно охарактеризовать как территорию с устойчивой, но преимущественно аграрно-ориентированной экономикой, обладающей потенциалом для дальнейшего развития за счет углубления переработки сельскохозяйственной продукции, расширения сферы услуг и повышения эффективности использования имеющихся ресурсов.

2.2 Проектные предложения отраслей экономики села
[bookmark: _Hlk221629399]Проектные предложения развития отраслей экономики села Кызылжар ориентированы на укрепление аграрной специализации и переход от сырьевой модели к более глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Основное направление связано с формированием производственной базы, обеспечивающей создание добавленной стоимости на месте и повышение уровня занятости населения.
На первую очередь предусматривается размещение предприятий по переработке молока и мяса мощностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки. Реализация данных проектов позволит организовать переработку продукции животноводства непосредственно в селе, сократить зависимость от внешних рынков сбыта сырья и повысить экономическую эффективность отрасли. Создание новых рабочих мест будет способствовать укреплению занятости и росту доходов населения, а также формированию устойчивых производственно-сбытовых цепочек.
На расчетный срок предусмотрено развитие вспомогательной и складской инфраструктуры аграрного сектора. В частности, планируется строительство цеха по приготовлению кормов мощностью 10 тонн в сутки, что обеспечит животноводческие хозяйства собственными кормовыми ресурсами и снизит затраты на их приобретение. Дополнительно предусматривается создание овощехранилищ вместимостью 3 000–5 000 тонн, что позволит обеспечить длительное хранение продукции растениеводства, сократить потери и повысить гибкость в реализации сельскохозяйственной продукции.
В целом, проектные предложения направлены на формирование комплексной агропромышленной системы, включающей производство, переработку и хранение продукции. Это создаёт предпосылки для повышения устойчивости экономики села Кызылжар, увеличения уровня самообеспеченности и постепенного перехода к более диверсифицированной модели развития.
Таблица 2.2.1
Список проектируемых производственных объектов в селе Кызылжар
	[bookmark: _Hlk215322516]№
	Наименование
	Мощность (ед. измерения)
	Рабочие места, человек
	Общая площадь, м²
	Стадийность

	1
	Производства по переработке молока
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	12
	2204,9
	Первая очередь

	2
	Производство по переработке мяса
	от 0,3 до 3,0 тонны в сутки
	12
	2419,1
	Первая очередь

	3
	Цех по приготовлению кормов
	10 тонн в сутки
	20
	5155,3
	Расчетный срок

	4
	Овощехранилища
	3 000-5 000 тонн хранения
	24
	13244,7
	Расчетный срок





3. НАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА

3.1 Население
Анализ существующих демографических процессов
На начало 2025 года по данным акимата села Кызылжар численность населения села составила 1507 человек.
Численности населения за 2020 - 2025 годы приведена в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Численности населения за 2020-2025 г.г.
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность населения на начало года, человек
	1320
	1335
	1345
	1393
	1449
	1507



Анализ динамики численности населения в селе Кызылжар за период 2020–2025 годов показывает устойчивую положительную тенденцию демографического развития. Численность населения на начало рассматриваемого периода составляла 1320 человек, а к началу 2025 года увеличилась до 1507 человек. Общий прирост за пять лет составил 187 человек, что свидетельствует о стабильном росте и положительном демографическом балансе.
На протяжении всего периода наблюдается постепенное увеличение численности населения без спадов, однако темпы роста были неравномерными. В 2020–2022 годах прирост носил умеренный характер, увеличиваясь ежегодно на 10–15 человек, что указывает на относительно стабильные процессы естественного и миграционного движения. Начиная с 2022 года фиксируется ускорение темпов роста: особенно заметный прирост наблюдается в 2022–2023 и 2023–2024 годах, когда численность увеличилась соответственно на 48 и 56 человек. Это может быть связано с усилением миграционной привлекательности населенного пункта либо улучшением социально-экономических условий. В 2024–2025 годах рост сохраняется на высоком уровне, прирост составил 58 человек, что подтверждает закрепление положительной тенденции.
В целом демографическая ситуация характеризуется как благоприятная, с устойчивым ростом численности населения и отсутствием депопуляционных процессов. Это формирует предпосылки для дальнейшего развития социальной, инженерной и жилищной инфраструктуры, а также требует учета увеличения нагрузки на объекты обслуживания в перспективных расчетах.
Таблица 3.1.2
Расчёт абсолютных и среднегодовых темпов изменения численности населения
	Период
	Население на начало периода
	Население на конец периода
	Абсолютное изменение, чел.
	Темп прироста, %
	Среднегодовой темп, %

	2020-2021
	1320
	1335
	15
	1,14
	1,14

	2021-2022
	1335
	1345
	10
	0,75
	0,75

	2022-2023
	1345
	1393
	48
	3,57
	3,57

	2023-2024
	1393
	1449
	56
	4,02
	4,02

	2024-2025
	1449
	1507
	58
	4
	4

	2020-2025
	1320
	1507
	187
	14,17
	2,68



Анализ демографических процессов в селе Кызылжар за период 2020–2024 годов позволяет сделать вывод о формировании устойчивой тенденции роста численности населения при наличии внутренних демографических ограничений. За рассматриваемый период численность населения увеличилась с 1320 до 1507 человек, что обеспечило общий прирост в 187 человек. При этом характер данного роста нельзя считать однородным, поскольку он формируется под влиянием двух противоположных компонентов - естественного и миграционного движения населения.
Естественное движение населения в селе характеризуется в целом неблагоприятной динамикой. За пятилетний период суммарный естественный прирост составил отрицательное значение −22 человека, что свидетельствует о превышении смертности над рождаемостью. Общее число родившихся за этот период составило 49 человек, тогда как число умерших достигло 71 человека. Таким образом, естественное воспроизводство населения не обеспечивает даже простого замещения поколений. Исключением является 2022 год, когда наблюдался положительный естественный прирост (+9 человек), что может быть связано с кратковременными демографическими колебаниями или изменениями в возрастной структуре населения. Однако в остальные годы фиксируется устойчивая естественная убыль, наиболее значительная в 2023 году (−15 человек), что указывает на наличие структурных демографических проблем, включая старение населения и низкий уровень рождаемости.
На фоне отрицательного естественного движения ключевым фактором роста численности населения выступает миграция. За анализируемый период сальдо миграции составило +209 человек, что более чем в девять раз превышает величину естественной убыли и полностью компенсирует её отрицательное влияние. При этом миграционные процессы носят ярко выраженный положительный характер и демонстрируют тенденцию к усилению. Особенно значительные значения миграционного прироста наблюдаются в 2023 и 2024 годах, где сальдо составило соответственно +71 и +65 человек. Это может свидетельствовать о повышении привлекательности села как места проживания, вероятно, за счет развития экономической базы, улучшения жилищных условий или транспортной доступности.
Дополнительным подтверждением активных миграционных процессов является общий объем перемещения населения. За пять лет в село прибыло 405 человек, в то время как выбыло 196 человек. Таким образом, наблюдается не только положительное сальдо, но и достаточно высокий миграционный оборот, что характерно для территорий с формирующейся или развивающейся экономической функцией. Превышение числа прибывших над выбывшими в среднем более чем в два раза указывает на устойчивый приток населения, который становится основным драйвером демографического роста.
В результате совокупного воздействия естественного и миграционного движения формируется устойчивая положительная динамика численности населения. Однако важно отметить, что данный рост имеет преимущественно внешнюю природу, так как обеспечивается за счет миграции, тогда как внутренние демографические процессы остаются неблагоприятными. Это формирует специфическую модель демографического развития, при которой дальнейшая динамика численности населения напрямую зависит от сохранения миграционной привлекательности территории.
В целом демографическая ситуация в селе Кызылжар может быть охарактеризована как относительно стабильная с точки зрения численности населения, но структурно уязвимая. С одной стороны, наблюдается устойчивый рост и активный приток населения, с другой - сохраняется отрицательная динамика естественного воспроизводства. В перспективе это требует комплексного подхода к развитию территории, включая меры по повышению качества жизни, развитию социальной инфраструктуры и созданию условий для закрепления и воспроизводства населения, что позволит снизить зависимость от миграционных процессов и обеспечить более сбалансированное демографическое развитие.
Таблица 3.1.3
Структура прироста/убыли населения за последние 5 лет
	Наименование
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Сумма за последние 5 лет

	Численность населения на начало года, человек
	1320
	1335
	1345
	1393
	1449
	1507
	-

	Естественный прирост, человек (Число родившихся - Число умерших)
	-8
	-1
	9
	-15
	-7
	-
	-22

	Число родившихся, человек
	10
	6
	21
	5
	7
	-
	49

	Число умерших, человек
	18
	7
	12
	20
	14
	-
	71

	Сальдо миграции, человек (Число прибывших - Число убывших)
	23
	11
	39
	71
	65
	-
	209

	Прибывшие, человек
	60
	35
	80
	120
	110
	-
	405

	Убывшие, человек
	37
	24
	41
	49
	45
	-
	196

	Общий прирост, человек (Естественный прирост + Сальдо миграции)
	15
	10
	48
	56
	58
	-
	187



Прогноз численности населения
Принятые в проекте значения численности населения села Кызылжар на расчетные периоды базируются на анализе ретроспективных демографических процессов и их экстраполяции с учетом ожидаемых социально-экономических условий развития территории. За предшествующий период 2020–2025 годов в селе сформировалась устойчивая тенденция роста численности населения, при этом ключевую роль в обеспечении положительной динамики сыграл миграционный приток. Естественное движение населения характеризуется отрицательными значениями, однако его влияние полностью компенсируется положительным сальдо миграции, что формирует миграционно-ориентированную модель демографического развития.
В прогнозном периоде 2025–2032 годов заложено сохранение данной тенденции с учетом умеренного снижения интенсивности миграционных процессов и частичного улучшения естественного движения. Принятый коэффициент общего прироста на уровне 6,0‰ отражает относительно активную фазу роста, обусловленную продолжающимся притоком населения, связанным с развитием жилищного строительства, расширением территорий застройки и постепенным улучшением условий проживания. При этом естественный прирост остается отрицательным (−2,5‰), что соответствует сложившейся демографической структуре населения, тогда как миграционный прирост (+8,5‰) выступает основным источником увеличения численности. В результате численность населения к концу первой очереди достигает 1582 человек, что соответствует инерционно-оптимистичному сценарию развития.
На последующий период 2032–2045 годов прогнозируется переход к более сдержанным темпам роста. Это обусловлено эффектом насыщения территории, постепенной стабилизацией миграционных потоков и ограниченными возможностями экстенсивного расширения застройки. Коэффициент общего прироста снижается до 3,9‰, что отражает переход к более устойчивой, но менее динамичной фазе демографического развития. Естественный прирост сохраняет отрицательное значение (−2,0‰), однако демонстрирует тенденцию к улучшению, что может быть связано с частичным омоложением населения за счет миграционного притока в предыдущий период. Миграционный прирост также снижается до 5,9‰, оставаясь при этом основным фактором роста численности населения.
Таким образом, принятые прогнозные значения численности населения - 1582 человека на первую очередь и 1664 человека на расчетный срок - являются экономически и демографически обоснованными. Они отражают сложившуюся структуру демографических процессов, учитывают тенденцию снижения темпов роста и обеспечивают реалистичную основу для выполнения технико-экономических расчетов и планирования развития территории.
	Таблица 3.1.4
Прогнозные значения коэффициентов общего, естественного и миграционного прироста населения
	Период
	Коэффициент общего прироста (‰)
	Коэффициент естественного прироста (‰)
	Коэффициент миграционного прироста (‰)

	2025-2032
	6,0
	-2,5
	8,5

	2032-2045
	3,9
	-2,0
	5,9



В итоге, проектная численность населения с. Кызылжар, принятая для технико-экономических расчетов в данном проекте, составит:
- на первую очередь - 1582 человек;
- на расчетный срок - 1664 человек.

3.2 Рынок труда
На основе анализа уже действующих предприятий на территории села и районными показателями структуры занятости населения (количество рабочей силы, занятого населения, безработных и т.д.) публикуемые КС МНЭ РК, в данном проекте рассчитана перспективная структура трудовых ресурсов данного села. Данный трудовой баланс подсчитан с учетом приведенных категорий указанных в методологических пояснениях комитета по статистике МНЭ РК.
Приведенные понятия и определения основаны на стандартах и методологических подходах Международной Организации Труда (МОТ).
Рабочая сила - часть населения в возрасте, установленном для измерения рабочая силы, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность рабочей силы включает занятых во всех видах экономической деятельности и безработных. 
Доля рабочей силы в численности населения - доля численности рабочей силы в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, измеренная в процентах.
Занятое население - все лица в соответствующем возрасте, кто по своему состоянию в течение определенного короткого периода, равного одной неделе, могут быть отнесены к одной из следующих категорий:
а) «наемный (оплачиваемый) работник»;
б) «самозанятый работник».
Лицо, которое в обследуемую неделю было в отпуске (трудовом, без содержания, декретном или по уходу за ребенком) или заболело, также считается занятым, т.к. имеет формальное прикрепление к своей работе.
Уровень занятости населения - доля численности занятых в экономике в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, или в численности экономически активного населения, измеренные в процентах.
Наемные работники - лица, работающие по договору найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме. 
Самостоятельная занятость - это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается как часть дохода).
В соответствии с Международной классификацией по положению в занятии (статуса в занятости) определены следующие группы самостоятельно занятых работников:
К безработным относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям:
а) были без работы (не имели доходного занятия);
б) занимались активно ее поиском; 
в) были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.
В проекте произведены расчеты параметров рынка труда села до расчетного срока, с учетом прироста населения и изменений в экономическом профиле села. Также необходимо отметить, что существующие данные о состояния рынка труда приведены согласно данным мониторинга сельских территорий. Данные о рынке труда села приведены в таблице 4.2.1.
Анализ рынка труда в селе Кызылжар на исходный период показывает, что трудовой потенциал территории находится на достаточно высоком уровне и характеризуется значительной вовлеченностью населения в экономическую деятельность. При общей численности населения 1,507 тыс. человек объем трудовых ресурсов составляет 1,108 тыс. человек, или 73,5% от общей численности, что свидетельствует о благоприятной возрастной структуре и высокой доле трудоспособного населения. Рабочая сила формируется в объеме 0,842 тыс. человек, что составляет 76,0% от трудовых ресурсов, и указывает на высокий уровень экономической активности населения. В составе рабочей силы преобладает занятое население - 0,806 тыс. человек, или 95,7%, что отражает практически полную занятость и устойчивую ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы составляет 3,3%, что можно оценить как низкий показатель, характерный для сельских территорий с ограниченным, но стабильным рынком занятости.
Структура занятости имеет свои особенности. Значительная доля занятых приходится на наемных работников - 0,542 тыс. человек, однако заметную роль играет и самостоятельно занятое население - 0,264 тыс. человек. Это указывает на развитие неформальной занятости, личных подсобных хозяйств и малого предпринимательства, что типично для сельской экономики. При этом доля лиц, не входящих в состав рабочей силы, составляет 0,266 тыс. человек или 24,0% от трудовых ресурсов, что отражает наличие экономически неактивного населения, включающего учащихся, пенсионеров и другие категории.
В период первой очереди (2025–2032 годы) рынок труда в селе Кызылжар будет развиваться на фоне роста численности населения и расширения экономической базы. Объем трудовых ресурсов увеличивается до 1,198 тыс. человек, а их доля в общей численности населения возрастает до 75,7%, что свидетельствует о вовлечении дополнительных контингентов в трудоспособный возраст. Численность рабочей силы также увеличивается до 0,889 тыс. человек, однако ее доля в структуре трудовых ресурсов несколько снижается до 74,2%, что может быть связано с ростом числа обучающихся или временно неактивных категорий населения. Численность занятых возрастает до 0,848 тыс. человек при сохранении высокого уровня занятости (95,4%), что указывает на устойчивость рынка труда и способность экономики абсорбировать дополнительную рабочую силу.
Особое внимание заслуживает изменение структуры занятости. Численность наемных работников увеличивается до 0,597 тыс. человек, что свидетельствует о постепенном переходе к более организованным формам занятости и возможном развитии предприятий и учреждений. В то же время численность самостоятельно занятых снижается до 0,251 тыс. человек, что отражает тенденцию к формализации занятости и снижению доли неформального сектора. Уровень безработицы остается практически неизменным (3,4%), что подтверждает сбалансированность спроса и предложения на рынке труда. Одновременно увеличивается численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, до 0,309 тыс. человек, что может быть связано с ростом образовательной активности или демографическими изменениями.
На расчетный срок (2033–2045 годы) развитие рынка труда в селе Кызылжар характеризуется переходом к более стабильной и сбалансированной модели. Несмотря на дальнейший рост численности населения до 1,664 тыс. человек, объем трудовых ресурсов несколько снижается до 1,146 тыс. человек, а их доля уменьшается до 68,9%. Это может быть обусловлено процессами старения населения и изменениями в возрастной структуре. Численность рабочей силы также незначительно сокращается до 0,863 тыс. человек, однако ее доля в трудовых ресурсах возрастает до 75,3%, что свидетельствует о повышении экономической активности среди трудоспособного населения.
Численность занятых составляет 0,824 тыс. человек при сохранении высокого уровня занятости (95,4%), что указывает на устойчивость экономической системы. Существенные изменения происходят в структуре занятости: численность наемных работников продолжает расти и достигает 0,659 тыс. человек, тогда как самостоятельно занятое население сокращается до 0,165 тыс. человек. Это свидетельствует о дальнейшем развитии формальной экономики, укрупнении хозяйствующих субъектов и повышении уровня организации труда. Уровень безработицы остается стабильно низким (3,2%), что подтверждает отсутствие значительных дисбалансов на рынке труда. Численность экономически неактивного населения составляет 0,283 тыс. человек, или 24,7% от трудовых ресурсов, что в целом соответствует сбалансированной структуре.
В целом рынок труда в селе Кызылжар развивается от устойчивой, но во многом традиционной модели к более современной и формализованной системе занятости. Основными тенденциями являются рост доли наемного труда, снижение самозанятости, сохранение низкого уровня безработицы и постепенная стабилизация трудовых ресурсов. Это создает благоприятные условия для дальнейшего социально-экономического развития территории и повышения эффективности использования трудового потенциала.


Таблица 3.2.1
Прогноз динамики структуры трудовых ресурсов
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Численность населения 
	тыс. чел.
	1,507
	1,582
	1,664

	
	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	1,108
	1,198
	1,146

	
	
	в % от населения
	73,5
	75,7
	68,9

	1.1
	Рабочая сила
	тыс. чел.
	0,842
	0,889
	0,863

	
	
	в % от трудовых ресурсов
	76,0
	74,2
	75,3

	
	В т. ч.:
	
	
	
	

	1.1.1
	Занятое население
	тыс. чел.
	0,806
	0,848
	0,824

	
	
	в % от рабочей силы
	95,7
	95,4
	95,4

	
	Из них:
	
	
	
	

	А
	Работающие по найму
	тыс. чел.
	0,542
	0,597
	0,659

	Б
	Самостоятельно занятое население
	тыс. чел.
	0,264
	0,251
	0,165

	1.1.2
	Безработные
	тыс. чел.
	0,028
	0,030
	0,028

	
	
	в % от рабочей силы
	3,3
	3,4
	3,2

	1.2
	Лица не вошедшие в состав рабочей силы
	тыс. чел.
	0,266
	0,309
	0,283

	
	
	в % от трудовых ресурсов
	24,0
	25,8
	24,7



На основе сложившиеся ситуации на рынке труда села Кызылжар и тенденции развития рынка труда в селе до 2045 года были сделаны расчет мест приложений труда с разбивкой на виды экономической деятельности (см. Таблицу 3.2.2).
Таблица 3.2.2
Структура наемных работников села
	Отрасль
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	человек
	в %%
	человек
	в %%
	человек
	в %%

	Сельское хозяйство
	315
	58,1
	315
	52,8
	315
	47,8

	Обрабатывающая промышленность
	30
	5,5
	54
	9,0
	98
	14,9

	Предоставление услуг по проживанию и питанию
	- 
	-
	10
	1,7
	10
	1,5

	Строительство
	50
	9,2
	50
	8,4
	50
	7,6

	Транспорт и складирование
	47
	8,7
	60
	10,1
	75
	11,4

	Оптовая и розничная торговля
	12
	2,2
	14
	2,3
	17
	2,6

	Административно-управленческий аппарат и государственные органы
	6
	1,1
	8
	1,3
	8
	1,2

	Образование
	74
	13,7
	74
	12,4
	74
	11,2

	Здравоохранение
	3
	0,6
	5
	0,8
	5
	0,8

	Искусство, развлечение и отдых
	5
	0,9
	7
	1,2
	7
	1,1

	Всего
	542
	100,0
	597
	100,0
	659
	100,0



Анализ структуры наемной занятости в селе Кызылжар на исходный период показывает, что рынок труда имеет ярко выраженную аграрную направленность и сохраняет традиционную отраслевую структуру. Общая численность наемных работников составляет 542 человека, при этом более половины из них заняты в сельском хозяйстве - 315 человек или 58,1%. Это свидетельствует о доминирующей роли аграрного сектора в формировании занятости и экономической базы населенного пункта. Существенную долю также занимают образование, где трудится 74 человека (13,7%), строительство - 50 человек (9,2%) и транспорт с логистикой - 47 человек (8,7%), что отражает базовый уровень развития социальной и производственной инфраструктуры. Обрабатывающая промышленность представлена ограниченно - всего 30 человек или 5,5%, что указывает на слабую диверсификацию экономики. Практически отсутствует занятость в сфере услуг по проживанию и питанию, что говорит о недостаточном развитии сервисного сектора. В целом структура занятости характеризуется концентрацией в первичном секторе и относительно низкой долей услуг и переработки.
В период первой очереди (2025–2032 годы) в селе Кызылжар наблюдается количественный и качественный рост наемной занятости. Общая численность наемных работников увеличивается до 597 человек, что обусловлено как ростом численности населения, так и развитием экономической базы. При этом происходит постепенная структурная трансформация занятости. Несмотря на сохранение сельского хозяйства как ведущей отрасли, его доля снижается до 52,8%, что связано не с сокращением численности занятых, а с опережающим ростом других отраслей. Значительно усиливается роль обрабатывающей промышленности, где численность занятых возрастает до 54 человек (9,0%), что свидетельствует о развитии перерабатывающих производств. Появляется новая сфера занятости - услуги по проживанию и питанию, где формируется 10 рабочих мест, отражая развитие сервисной инфраструктуры. Увеличивается занятость в транспорте и складировании до 60 человек (10,1%), что указывает на рост хозяйственной активности и связей с внешними рынками. В остальных отраслях изменения носят более умеренный характер, при этом сохраняется стабильная занятость в образовании и строительстве.
На расчетный срок (2033–2045 годы) развитие наемной занятости в селе Кызылжар характеризуется дальнейшей диверсификацией экономики и усилением вторичного и третичного секторов. Общая численность наемных работников достигает 659 человек, что отражает устойчивый рост занятости. При этом структура занятости становится более сбалансированной. Доля сельского хозяйства снижается до 47,8%, хотя численность занятых в отрасли остается неизменной, что свидетельствует о снижении относительной зависимости экономики от аграрного сектора. Существенно возрастает роль обрабатывающей промышленности, где численность занятых увеличивается до 98 человек (14,9%), что указывает на формирование производственного направления развития. Продолжается рост занятости в транспорте и складировании - до 75 человек (11,4%), а также в торговле и сфере услуг. Сфера проживания и питания сохраняет свои позиции, что говорит о закреплении сервисных функций в экономике села. В социальной сфере сохраняется стабильная занятость, при этом ее относительная доля снижается за счет роста других отраслей.
В целом развитие наемной занятости в селе Кызылжар отражает переход от аграрно-ориентированной структуры к более диверсифицированной экономике. Основными тенденциями являются рост общей численности занятых, снижение доли сельского хозяйства, развитие перерабатывающих производств и постепенное формирование сектора услуг. Это свидетельствует о качественном усложнении экономической структуры и создании более устойчивой модели занятости в долгосрочной перспективе.

4.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

[bookmark: _Toc209267121]4.1 Жилищный фонд
Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что на исходный 2024 год рынок жилья в селе Кызылжар сформирован как типично сельская модель расселения с преобладанием индивидуальной усадебной застройки. Жилищный фонд полностью представлен данным типом, что отражает исторически сложившуюся структуру застройки и низкую плотность проживания. Общая площадь жилищного фонда составляет 35,5 тыс. м², при численности населения 1,507 тыс. человек обеспеченность жильем достигает 23,6 м² на человека. Данный показатель находится на уровне минимально комфортных значений и свидетельствует о наличии определенного дефицита качественного жилого пространства, особенно с учетом современных стандартов благоустройства. Жилищный фонд насчитывает 377 домов, что подтверждает индивидуальный характер проживания и отсутствие многоквартирной застройки. При этом развитие жилищного рынка на данном этапе носит инерционный характер: новое строительство отсутствует, а вся нагрузка на жилищную обеспеченность связана исключительно с демографическими процессами. Внутри существующей застройки наблюдается относительная стабильность площадей при незначительных колебаниях численности населения, что формирует ограниченные возможности для повышения качества жилищных условий без территориального расширения.
В период первой очереди строительства (2025–2032 годы) рынок жилья в селе Кызылжар переходит к стадии активного, но все еще умеренного роста. Данный этап характеризуется началом планомерного освоения новых территорий, что является ключевым фактором трансформации пространственной структуры населенного пункта. Общий объем жилищного фонда увеличивается до 40,9 тыс. м², что соответствует приросту на 5,4 тыс. м² по сравнению с исходным годом. Численность населения возрастает до 1,582 тыс. человек, однако темпы роста жилищного фонда опережают демографическую динамику, вследствие чего обеспеченность жильем увеличивается до 25,9 м² на человека. Это свидетельствует о постепенном переходе от состояния относительного дефицита к более сбалансированному обеспечению населения жилыми площадями. Существенно изменяется структура размещения жилищного фонда: если ранее вся застройка концентрировалась в существующих границах, то теперь формируется новый сегмент жилья на ранее не освоенных территориях. Объем нового строительства полностью сосредоточен в этих зонах и составляет 5,4 тыс. м², что приводит к формированию 60 новых домовладений. Одновременно в пределах существующей застройки наблюдается снижение численности населения с 1,507 до 1,366 тыс. человек при сохранении прежнего объема жилищного фонда. Это приводит к увеличению обеспеченности до 26,0 м² на человека и может свидетельствовать о процессах разуплотнения, старения населения или частичного перераспределения жителей в новые районы. Общее количество домов увеличивается до 437 единиц, что подтверждает экстенсивный характер развития, ориентированный на территориальное расширение, а не на уплотнение или реконструкцию.
На расчетный срок (2033–2045 годы) рынок жилья в селе Кызылжар выходит на стадию устойчивого и более интенсивного развития. Общая площадь жилищного фонда достигает 49,9 тыс. м², что означает совокупный прирост на 14,4 тыс. м² относительно исходного периода. Численность населения увеличивается до 1,664 тыс. человек, однако рост жилищного фонда по-прежнему опережает демографическую динамику. В результате обеспеченность жильем возрастает до 30,0 м² на человека, что уже соответствует современным нормативным ориентирам и свидетельствует о формировании комфортной жилой среды. В этот период значительно увеличиваются объемы нового строительства, достигая 9,0 тыс. м², что более чем в полтора раза превышает показатели первой очереди. Все новое строительство по-прежнему сосредоточено на новых территориях, где формируется уже 160 домовладений с общей площадью 14,4 тыс. м² и численностью населения 0,480 тыс. человек. Это указывает на закрепление тенденции пространственного расширения села и формирование новых жилых массивов с более высокой степенью обеспеченности и, вероятно, более современными характеристиками застройки. В то же время на территории существующей застройки продолжается тенденция снижения численности населения - до 1,184 тыс. человек при неизменной площади 35,5 тыс. м², что приводит к росту обеспеченности до 30,0 м² на человека. Это может отражать процессы демографического старения, уменьшения домохозяйств или постепенного перетока населения в новые жилые зоны с более комфортными условиями проживания. Общее количество жилых домов увеличивается до 537 единиц, что подтверждает сохранение индивидуальной усадебной модели как доминирующей формы расселения.
Таким образом, рынок жилья в селе Кызылжар развивается по четко выраженной экстенсивной траектории с приоритетом индивидуального жилищного строительства и последовательным освоением новых территорий. Ключевой тенденцией является опережающий рост жилищного фонда по отношению к численности населения, что обеспечивает устойчивое повышение уровня жилищной обеспеченности и постепенный переход к более комфортным условиям проживания. Одновременно наблюдается внутренняя трансформация структуры расселения, выражающаяся в снижении плотности в старой застройке и формировании новых жилых зон, что в совокупности способствует пространственному развитию населенного пункта и повышению качества его жилой среды.

Таблица 4.1.1
Объем существующего жилищного строительства с. Кызылжар
	№ п.п.
	Типы застройки
	Наличие на исходный год
	Новое строитель-ство за 2025-2032 г.г., тыс.м2
	Наличие на первую очередь
	Новое строитель-ство за 2033-2045 г.г., тыс.м2
	Наличие на расчетный срок

	
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир
	
	Общая площадь, тыс. м2
	Проживает населения, тыс. чел.
	Обеспе-ченность, м2/чел.
	Кол-во домов/ квартир

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Всего, в т.ч.:
	35,5
	1,507
	23,6
	377
	5,4
	40,9
	1,582
	25,9
	437
	9,0
	49,9
	1,664
	30,0
	537

	1
	Усадебная застройка
	35,5
	1,507
	23,6
	377
	5,4
	40,9
	1,582
	25,9
	437
	9,0
	49,9
	1,664
	30,0
	537

	1.1
	На территории существующей застройки
	35,5
	1,507
	23,6
	377
	
	35,5
	1,366
	26,0
	377
	
	35,5
	1,184
	30,0
	377

	1.2
	На новых территориях
	
	
	
	
	5,4
	5,4
	0,216
	25,0
	60
	9,0
	14,4
	0,480
	30,0
	160



 

[bookmark: _Toc215649808]4.2 Организация культурно-бытового обслуживания населения
Анализ существующего состояния объектов культурно-бытового обслуживания в селе Кызылжар показывает, что инфраструктура в целом сформирована, однако ее развитие носит неравномерный характер по отдельным видам услуг. В сфере образования обеспеченность объектами превышает нормативную потребность: при наличии 150 мест в дошкольных учреждениях потребность составляет 109 мест, а в общеобразовательных школах при наличии 420 ученических мест нормативная потребность оценивается в 246. Это свидетельствует о наличии резерва мощностей и потенциальной возможности обслуживания как текущего, так и перспективного населения без дополнительного строительства. В системе здравоохранения предусмотрен фельдшерско-акушерский пункт с нормативной нагрузкой 25 посещений в смену, что соответствует установленным стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи.
Сфера культуры и досуга также имеет базовое развитие. Многофункциональный досуговый центр на 140 мест превышает нормативную потребность (127 мест), что обеспечивает достаточный уровень культурного обслуживания. Библиотечный фонд составляет 16 тыс. единиц хранения при нормативной потребности 8 тыс., а количество читательских мест соответствует нормативу. Религиозная инфраструктура представлена мечетью и церковью с общей площадью 143,7 м² и 86,7 м² соответственно, что покрывает текущие потребности населения. В сфере торговли наблюдается значительный избыток торговых площадей: при нормативной потребности 474,7 м² фактическая обеспеченность составляет 1770,7 м², что говорит о высокой степени насыщенности рынка и развитой системе снабжения населения товарами.
В то же время ряд направлений характеризуется недостаточным уровнем развития. В частности, отсутствуют или недостаточно развиты объекты общественного питания, бытового обслуживания, гостиничного хозяйства и часть коммунальной инфраструктуры. При нормативной потребности в 63 местах общественного питания фактическое наличие отсутствует, аналогичная ситуация наблюдается в сфере бытового обслуживания. Несмотря на наличие гостиницы на 12 мест, ее емкость лишь незначительно превышает норматив (9 мест), что ограничивает потенциал приема приезжих. Также отмечается необходимость развития противопожарной инфраструктуры и ветеринарного обслуживания, что особенно важно для сельской территории с развитым животноводством.
В период первой очереди строительства (2025–2032 годы) развитие объектов культурно-бытового обслуживания в селе Кызылжар будет направлено на устранение выявленных дисбалансов и формирование базовой инфраструктурной обеспеченности. Ключевым направлением станет строительство спортивного комплекса общей площадью 850 м², что позволит не только достичь нормативного уровня обеспеченности (126,6 м²), но и создать условия для развития массового спорта и повышения качества жизни населения. Существенные изменения ожидаются в сфере общественного питания, где будет сформирована сеть предприятий на 70 посадочных мест, полностью покрывающая нормативную потребность. В коммунальной сфере предусматривается развитие гостиничного хозяйства с увеличением вместимости до 18 мест, что повысит туристический и деловой потенциал территории. Также планируется строительство банного комплекса на 8 мест, пожарного депо на 2 автомобиля и ветеринарного пункта, что обеспечит нормативный уровень безопасности и обслуживания населения и сельскохозяйственного производства. Таким образом, первая очередь характеризуется формированием базового каркаса инфраструктуры, ранее отсутствовавшего или недостаточно развитого.
На расчетный срок (2033–2045 годы) развитие объектов культурно-бытового обслуживания в селе Кызылжар будет направлено на качественное совершенствование и расширение уже сформированной системы. Основной акцент смещается на развитие торговли и бытового обслуживания как ключевых элементов повседневной инфраструктуры. Площадь магазинов увеличивается до 1965,6 м² при нормативной потребности 499,3 м², что свидетельствует о дальнейшем укреплении торговой сети и росте уровня обеспеченности населения товарами. В сфере бытового обслуживания предусматривается создание 20 рабочих мест, что позволяет полностью удовлетворить нормативную потребность и обеспечить население необходимыми услугами. При этом ранее созданные объекты первой очереди сохраняют свои параметры и продолжают функционировать без значительных изменений, обеспечивая стабильность инфраструктурной системы.
В целом развитие объектов культурно-бытового обслуживания в селе Кызылжар характеризуется поэтапным переходом от частично обеспеченной и дисбалансированной структуры к комплексной и нормативно сбалансированной системе. На первом этапе устраняются наиболее критические дефициты, формируется базовая инфраструктура, а на последующем этапе происходит ее наращивание и качественное улучшение, что в совокупности создает условия для устойчивого социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения.
Таблица 4.2.1
Обеспеченность социальной инфраструктуры с. Кызылжар
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СП РК
	Обеспеченность, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	150
	80
	187,5

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	420
	281
	149,4

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ФАП
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	-
	-
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	м2 общей площади
	80
	- 
	120,5
	-

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	140
	121
	115,7

	Мечеть
	м2 общей площади
	-
	143,7
	-
	-

	Церковь
	м2 общей площади
	-
	86,7
	-
	-

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	16
	8
	200

	
	читател. место
	4
	6
	6
	100

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	1770,7
	452,1
	

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	- 
	60
	-

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	-
	14
	-

	Предприятия коммунального обслуживания

	Пожарная часть
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	-
	2
	-

	Баня 
	место
	5
	-
	8
	-

	Гостиница
	место
	6
	12
	9
	133,3

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	1
	1
	100

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	1
	1
	100



Таблица 4.2.2
Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры с. Кызылжар на первую очередь и на расчетный срок
	Наименование объектов обслуживания 
	Единица измерения
	Норма СНиП на 1000 чел.
	Наличие на исх. год
	Требуется по норме СНиП
	Новое строительство за 2025-2045 г.г.
	Наличие на начало

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на 01.01.2033
	на 01.01.2046
	всего
	в том числе:
	2032 г.
	2046 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Учреждения образования
	

	Детские дошкольные учреждения
	место
	уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет
	150
	109
	147
	
	
	
	150
	150
	

	Общеобразовательные школы
	обучающиеся
	100% охвата детей школьного возраста, 75% охвата детей 10-12 классов
	420
	246
	333
	
	
	
	420
	420
	

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
	

	ФАП
	посещений в смену
	Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
	
	25
	25
	
	
	
	25
	25
	

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
	

	Спортивный комплекс
	м2 общей площади
	80
	
	126,6
	133,1
	850,0
	850,0
	
	850,0
	850,0
	

	Учреждения культуры и искусства
	

	Многофункциональные досуговые центры
	место
	80
	140
	127
	133
	
	
	
	140
	140
	

	Библиотеки
	тыс. ед. хранения
	5
	16
	8
	8
	
	
	
	16
	16
	

	
	читател. место
	4
	6
	6
	6
	
	
	
	6
	6
	

	Мечеть
	м2 общей площади
	
	143,7
	
	
	
	
	
	143,7
	143,7
	

	Церковь
	м2 общей площади
	
	86,7
	
	
	
	
	
	86,7
	86,7
	

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	300
	1770,7
	474,7
	499,3
	194,9
	
	194,9
	1770,7
	1965,6
	

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	
	63
	67
	70
	70
	
	70
	70
	

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	9
	
	14
	15
	20
	
	20
	
	20
	

	Предприятия коммунального обслуживания
	

	Гостиница
	место
	6
	12
	9
	10
	6
	6
	
	18
	18
	

	Бани
	место
	5
	
	8
	8
	8
	8
	
	8
	8
	

	Пожарное депо
	автомобиль
	СП РК 2.02-105-2014
	
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	

	Отделение почтовой связи
	объект
	Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	

	Участковый пункт полиции
	объект
	Согласно региональным стандартам
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	

	Ветеринарный пункт
	объект
	Согласно региональным стандартам
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	





Таблица 4.2.3
Список проектируемых объектов

	№ на плане
	Наименование и обозначение
	Этажность
	Количество зданий
	Площадь застройки м²
	Общая площадь м²
	Период реализаций

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	Катымхана
	1
	1
	312
	265
	Первая очередь
	

	409
	Гостиница, Баня, Общественные туалеты
	1
	1
	655
	557
	Первая очередь
	

	410
	Магазин, Парикмахерская 
	1
	1
	655
	557
	Расчетный срок
	

	411
	Кафе
	1
	1
	153
	130
	Первая очередь
	

	412
	Пекарня производительностью до 200 кг хлебобулочных изделий в сутки
	1
	1
	558
	474
	Первая очередь
	

	507
	Производства по переработке молока производительностью до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	1
	3
	2594
	2204,9
	Первая очередь
	

	508
	Производство по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	1
	3
	2846
	2419,1
	Первая очередь
	

	509
	Цех по приготовлению кормов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	1
	8
	6065
	5155,3
	Расчетный срок
	

	510
	Овощехранилища (Класс V – СЗЗ 50 м)
	1
	10
	15582
	13244,7
	Расчетный срок
	

	702
	Парк
	
	
	
	
	
	

	703
	Сквер
	
	
	
	
	
	

	805
	ТБО (СЗЗ - 1000 м)
	
	
	
	
	
	

	901
	Спортивный комплекс
	1
	1
	1000
	850,0
	Первая очередь
	

	902
	Футбольное поле
	
	
	
	
	Первая очередь
	

	1102
	Ветеринарный пункт без содержания скота 
	1
	1
	77
	65
	Первая очередь
	

	1201
	Автомобильная заправочная станция (АЗС)  (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	1
	1
	360
	306
	Расчетный срок
	

	1202
	Придорожный сервис 
	1
	1
	980
	833
	Расчетный срок
	

	1301
	Пожарные части
	1
	1
	216
	188
	Первая очередь
	






[bookmark: _Toc217376486]5. СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: bookmark166][bookmark: _Toc217376487]5.1 Местоположение в системе расселения.
Село Кызылжар является сельским населённым пунктом, расположенным на территории Иртышского района Павлодарской области Республики Казахстан. Оно входит в состав Кызылжарского сельского округа и является его административным центром.
Территория села находится в восточной части Теренкольского района, вблизи автомобильных дорог местного значения, соединяющих его с соседними населёнными пунктами.
Расстояние до административного центра района — села Иртышск составляет примерно 10 км в южном направлении, что обеспечивает удобную транспортную и административную связь.
Ближайший крупный город — Павлодар, расположен на расстоянии около 180 км к югу от села.
В системе расселения региона село  выполняет функции сельского центра местного значения, обеспечивая базовые административные, социальные и хозяйственные услуги для жителей своего округа и близлежащих поселений. Наличие транспортных связей способствует поддержанию социально-экономических контактов с районным и областным центрами.
Село Кызылжар расположено в восточной  части района:
на расстоянии 180 км от областного центра — города Павлодар;
на расстоянии 10 км от районного центра — села Иртышск;
до ближайшей железнодорожной станции Павлодар — около 190 км;
до аэропорта города Павлодар — примерно 193 км.

[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: _Toc217376488]5.2 Характеристика современного состояния архитектурно-
планировочной структуры села
[bookmark: bookmark170]
Современная архитектурно-планировочная структура села Кызылжар Павлодарской области сформировалась в результате поэтапного развития территории и имеет квартально-линейный характер. Основу планировочного каркаса составляют центральные улицы, вдоль которых сосредоточены основные общественные и административные объекты. Планировочная структура подчинена природным условиям — рельефу и расположению реки Иртыш, вдоль которой протянулась северная часть населённого пункта.
Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, размещёнными в прямоугольной квартальной системе. Большая часть жилых кварталов сложилась в советский период, при этом наблюдается постепенное обновление жилого фонда. Новые участки жилой застройки располагаются на восточной и северо-восточной окраинах села.
Общественные учреждения размещены равномерно по территории, формируя локальные центры обслуживания населения:
· В центральной части расположены школа, детский сад, обеспечивающие образовательные потребности жителей.
· Дом культуры  служит главным культурным центром села, вокруг которого концентрируются места общественной активности.
Объекты торговли и обслуживания (магазины ) размещены вдоль главных улиц, что обеспечивает удобную транспортную и пешеходную доступность.
Религиозные объекты представлены мечетью и церковью, что отражает духовное и культурное разнообразие населения.
Объекты специального назначения включают кладбища и скотомогильник, размещённые на периферии населённого пункта с соблюдением санитарных разрывов.
Инженерная инфраструктура представлена системами водоснабжения, электроподстанциями  и трансформаторными подстанциями.
Промышленные и производственные зоны сосредоточены преимущественно на северо-западе и юге территории. Здесь расположены:
· Животноводческий комплекс  ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское»
· Овощехранилища, ангары, МТС, центральный ток ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское»

Эти объекты формируют производственный пояс, отделённый от жилой застройки санитарно-защитными зонами.
В целом, планировочная структура села Кызылжар характеризуется компактностью, устойчивой функциональной организацией и наличием всех основных элементов сельской инфраструктуры. Развитие территории ориентировано на модернизацию инженерных сетей, благоустройство общественных пространств и расширение жилой зоны в северо-восточном направлении.


[bookmark: _Toc217376489]5.3 Санитарно-эпидемиологическое состояние села
В границах населенного пункта  расположены объекты различного функционального назначения — производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные, транспортные и иные, для которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 71 от 17 февраля 2017 года (с последующими изменениями и дополнениями).
В таблице приведены сведения по объектам, имеющим установленные санитарно-защитные зоны, включая:
· наименование и адрес объекта;
· кадастровый номер земельного участка;
· размер санитарно-защитной зоны;
· нормативное или расчетное основание установления СЗЗ.
Анализ данных показал, что на территории присутствуют объекты I–V классов санитарной классификации с размером санитарно-защитных зон от 10 м до 1000 м. 
Данные о размерах санитарно-защитных зон сведены в таблицу «Объекты, имеющие санитарно-защитные зоны (СЗЗ)».

Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Кызылжар Иртышскского района Павлодарской области. Корректировка

2

Таблица 5.3.1
	№ 
	Экс. Номер
	Наименование
	Адрес, координаты
	Кадастровый номер 
	Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
	Примечание
	Сносимые объекты

	Промышленная застройка
	

	1
	501
	Животноводческий комплекс ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское»
	ул. Дюсембиновых
53.39229581165568, 75.40600058080072
	14207200536
	100 м
	43. Класс IV – СЗЗ 100 м:
7) хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, птичники, конюшни, зверофермы) до 50 голов;
	

	2
	502
	Овощехранилища, ангары, МТС, центральный ток ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское»
	53.38083387340937, 75.41847273961004
	14207216001
	
	непонятно
	

	Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры
	

	1
	601
	Электроподстанция
	53.38126324198099, 75.41008174912311
	14207216002
	50 м
	непонятно
	-

	2
	602
	Котельная
	ул. Бірлік, 1А 53.38731712845651, 75.41988330270969
	14207200641
	
	непонятно
	-

	Зоны специального назначения
	

	1
	801
	Кладбище

	53.37833900542232, 75.42701025199858
	14216011028
	300 м
	предоставить решение о закрытие кладбище. С уменьшением СЗЗ на 100 м.
	1 жилой дом, попадает в санитарно-защитной зоны кладбища.

	2
	802
	Скотомогильник
	53.39469030370876, 75.3945580859795
	14207200590
	1000 м
	предоставить решение о закрытие скотомогильника 1000 м
	Животноводческий комплекс ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское»  попадает в санитарно-защитной зоны скотомогильника.




[bookmark: _Toc217376490]5.4 Существующее состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ВЗ и ВП) водных ресурсов
Согласно письму №ЗТ-2025-03415629 от 13.10.2025г. РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» Врсточная сторона с Кызылжар Иртышского района примыкает  к  притоке р. Ертис Постановлением Акимата Павлодарской области №237/1 от 25.08.2025 г установлены водоохранные зоны и полосы, а также режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос водных объектов Павлодарской области. ОЮЛ «Ассоциация водопользователей, водопотребителей и водного транспорта «KAZWATER» 12.11.2021 года разработан «Проект по установлению водоохранных зон и полос реки Ертис на территории городов Павлодара, Аксу и в границах Павлодарской области» (далее – Проект). Согласно Проекта местоположение и границы водоохранных зон и полос приведены в Картографических материалах.
Водоохранные зоны и полосы реки Иртыш нанесены в проекте в соответствии с представленными исходными данными Заказчика.
В водоохранной зоне расположены:
· Кладбище (801)
· Скотомогильник (802)
· Овощехранилища, ангары, МТС, центральный ток ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское»
· Животноводческий комплекс  ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское»


В водоохранной полосе объекты отсутствуют.
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В основу разработки проекта положены следующие принципы:
1. Четкое функциональное зонирование территории.
2. Максимальное сохранение сложившейся застройки.
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
4. Широкое развитие всех видов культурно-бытового обслуживания населения села.
5. Развитие и улучшение озеленения и транспортной системы села путем реконструкции существующих и строительства новых улиц.
6. Развитие и улучшение системы инженерного оборудования.
7. Проведение мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды.
Учет факторов при планировании:
· Существующая схема улично-дорожной сети и подъездных путей;
· Проведенные инженерно-геодезические и топографические изыскания;
· Наличие коммуникаций и инженерной инфраструктуры;
· Природно-климатические условия и существующие ограничения: зоны подтопления, санитарно-защитные зоны, охранные зоны инженерных сетей и ЛЭП.
Архитектурно-планировочная организация территории села Кызылжар сформирована с учётом сложившейся планировочной структуры, природно-ландшафтных условий и перспективного развития населённого пункта. Проектные решения направлены на упорядочение функционального зонирования, развитие жилой застройки, общественных пространств и инженерной инфраструктуры.
Планировочная структура села имеет квартально-линейный характер. Основу планировочного каркаса составляют существующие и проектируемые улицы и проезды, формирующие чёткую систему кварталов индивидуальной жилой застройки. Размещение улично-дорожной сети подчинено рельефу местности и природным условиям, в том числе расположению реки Иртыш, вдоль которой протянута северная часть территории села.
Жилая застройка представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками. Существующая жилая застройка сохранена, а проектом предусмотрено расширение жилых кварталов за счёт освоения свободных территорий, преимущественно в восточном и северо-восточном направлениях. Планировка новых кварталов выполнена с соблюдением санитарных, противопожарных и градостроительных нормативов.
Общественно-деловая застройка и объекты социального обслуживания населения размещены равномерно по территории села, формируя локальные центры притяжения и обеспечивая пешеходную доступность. В центральной части села расположены:
· школа;
· детский сад;
· дом культуры, выполняющий функцию основного культурного и общественного центра.
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (магазины, кафе, парикмахерские) размещаются преимущественно вдоль главных улиц, что обеспечивает удобную транспортную и пешеходную доступность для жителей.
Религиозная застройка представлена мечетью и церковью, которые органично включены в планировочную структуру села и отражают духовное и культурное многообразие населения.
Проектом предусмотрено размещение и развитие объектов рекреационного назначения — парков, скверов, детских и спортивных площадок, формирующих систему общественных пространств и повышающих качество среды проживания.
Производственные и сельскохозяйственные объекты сосредоточены на периферии территории, преимущественно в северо-западной и южной частях села. К ним относятся:
· животноводческий комплекс ТОО «Опытное хозяйство „Иртышское“»;
· овощехранилища, ангары, МТС, центральный ток.
Данные объекты формируют производственный пояс, отделённый от жилой застройки санитарно-защитными зонами в соответствии с действующими нормативами.
Объекты специального назначения (кладбища, скотомогильник) размещены за пределами жилой застройки с соблюдением нормативных санитарных разрывов.
Инженерная инфраструктура представлена системами электроснабжения, трансформаторными и электрическими подстанциями, объектами водоснабжения и другими инженерными коммуникациями. Проектом предусматривается их модернизация и развитие с учётом перспективного роста территории.
В целом архитектурно-планировочная организация территории села Кызылжар характеризуется компактностью, функциональной целостностью и устойчивостью планировочных решений. Развитие села ориентировано на улучшение условий проживания населения, благоустройство общественных пространств, расширение жилой застройки и поэтапное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
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Проектом предусмотрено размещение:
· производства по переработке молока производительностью от 0,3 до 3,0 т/сутки, 
· производства по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 т/сутки, 
· склады хранения фруктов, овощей и картофеля.
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, указанные объекты относятся к V классу опасности, для которых нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м.
А также проектом предусмотрено размещение:
· цеха по приготовлению кормов; 
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, указанные объекты относятся к IV классу опасности, для которых нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м.
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В водоохранной зоне реки Иртыш проектом предусмотрено размещение следующих объектов:
· Мини-пекарня (кондитерский цех) по производству хлебобулочных и кондитерских изделий производительностью до 0,2 т/сутки (412)
· Көкөніс қоймалары/ Овощехранилища (Класс V – СЗЗ 50 м) (510)
· Мал ұстамайтын ветеринарлық пункт / Ветеринарный пункт без содержания скота (1102)
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План градостроительнгого зонирования разработан на основании принятых архитектурно-градостроительных решений. Функциональное назначение участков застройки, определено исходя из градостроительных решений, принятых в Проекте генерального плана села. Границы участков различного функционального назначения приняты по границам кварталов жилой и общественной застройки и естественным природным границам.

Ж.1. Зона усадебных и блокированных жилых домов
Разрешенные виды функционального использования территории: отдельно стоящие жилые дома усадебного типа; блокированные жилые дома; магазины торговой площадью до 40 м2, без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами; сады, огороды; содержание мелкого домашнего скота (для сельских населенных пунктов); бани, сауны при условии канализования стоков; сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей: парники, теплицы, оранжереи и т.д.; хозяйственные постройки; встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 1 транспортное средство на 1 земельный участок.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; культовые сооружения; объекты обслуживания, не превышающие разрешенные размеры; предприятия общественного питания; кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины; помещения для занятий спортом; библиотеки; аптеки; небольшие гостиницы, пансионаты; почтовые отделения, телефон, телеграф.
Параметры:
1. Минимальная площадь земельного участка:
для жилых домов усадебного типа- 1000 м2;
для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) - 150 м2.
2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением: - в соответствии с линией застройки.
3. Минимальное расстояние от границ земельных участков до строений, а также между строениями:
3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3м; хозяйственных и прочих строений - 1м; открытой стоянки -1м; отдельно стоящего гаража - 1м.
3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2002, приложение 1.
Примечания: 
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
4. Доля естественных поверхностей:
для жилых домов усадебного типа-не менее 40%;
для блокированных жилых домов - не менее 20%.
5. Высота зданий:
5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10,6м; до конька скатной кровли -не более 14,6м.
5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
5.3. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
7. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

О.1. Центральная общественно-деловая зона
Назначение:
Зона О.1. охватывает общегородской центр, характеризующийся многофункциональным использованием территории; подразделяется на несколько подзон.
Разрешенные виды функционального использования территории: учреждения воспитания и образования; учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; учреждения отдыха и рекреационные территории; учреждения культуры и искусства; учреждения, связанные с отправлением культа; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания; организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи; научные и административные организации, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса; жилая застройка.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные виды землепользования, но превышающие параметры, указанные в требованиях к застройке земельных участков, а также крупные предприятия обслуживания, требующие по нормам больших автостоянок (более чем на 50 автомобилей); гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; казино; общественные туалеты.
Параметры:
1. Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы, количество жилых помещений не более 10 % площади первого этажа дома.
2. Доля естественных поверхностей не менее 20%;
Производственная (промышленная) зона
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.
П.1. Коммунально-складская зона, зона предприятий V класса вредности
(санитарно-защитная зона - 50).

Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия коммунального хозяйства, склады, базы, предприятия V класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.
 
 
П.2. Зона предприятий IV класса вредности (санитарно-защитная зона -100 м)
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия IV класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия V класса вредности; инженерные сооружения.
 
П.З. Зона предприятий III класса вредности (санитарно-защитная зона - 300 м)
 
Разрешенные виды функционального использования территории: предприятия III класса вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия IV-V классов вредности; инженерные сооружения.
 
ПО-I. Производственно-общественная зона
Охватывает ценные территории города, занятые промышленностью.
Организуется с целью постепенной переориентации промышленных предприятий на коммерческий вид использования.
Разрешенные виды функционального использования территории: парки, скверы, бульвары; предприятия IV-V вредности при условии соблюдения соответствующих санитарно-защитных зон; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения; клубные помещения многоцелевого и специализированного назначения; спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы; объекты, связанные с отправлением культа; выставочные залы и комплексы; информационные центры; магазины, торговые центры; рынки открытые и закрытые; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары, закусочные, рестораны, парикмахерские; дома моды, пошивочные ателье; почта, телефон, телеграф; аптеки поликлиники, кабинеты практикующих врачей, центры народной медицины, восстановительные центры бани; приемные пункты и предприятия прачечной и химчистки; здания управлений, администрации, офисы фирм и компаний, представительства, конторы; научные, проектные и конструкторские организации, агентства банки, отделения банков; издательства, редакционные комплексы; теле- и радиостудии; выставки, ярмарки; казино; общественные туалеты; инженерные сооружения.
 
Рекреационная зона
 
Р.1. Зона открытых пространств
 
Назначение: Зона Р.1 охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек, активно используемые населением для отдыха.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; спортивные и игровые площадки; аттракционы; летние театры, кинотеатры, концертные площадки.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.
Параметры: 
Доля площадей:
            зеленые насаждения     - 65 - 75%
            аллеи и дороги              - 10 - 15%
            площадки                                   - 8 - 12%
            сооружения                               - 5 - 7%
 
Р.2. Зона природных ландшафтов
 
Назначение: Зона Р.2. охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения города, иного поселения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.
Разрешенные виды функционального использования территорий: лесопарки; спортивные и игровые площадки, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки и т.д.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы).
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: гостиницы, мотели, кемпинги, туристские центры; профилактории, санатории; больницы, госпитали общего типа; интернаты для престарелых; кафе, бары, закусочные и другие учреждения общественного питания; места для пикников; общественные туалеты.
Параметры
Доля площадей:
зеленые насаждения, водоемы,
открытые луговые пространства         - 90 - 97%
аллеи и дороги, спортплощадки          - 3 - 10%
сооружения                                            - 0 - 1%
 
Р.3. Зона отдыха
 
Назначение: Зона Р.З. организуется на территории лесопарков для организации отдыха населения. Цель организации зоны состоит в сохранении уникального ландшафта при создании условий для полноценного отдыха. Любой вид строительства разрешается только в том случае, когда выбор местоположения и тип объектов обслуживания оказывают минимальное воздействие строительства на окружающую среду и позволяют создать привлекательные места для отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей, присущих данной территории.
Разрешенные виды функционального использования территории: пляжи; кемпинги; кафе, бары, рестораны и другие учреждения общественного питания; пункты проката спортивного и др. инвентаря для отдыхающих; места для палаточных городков; спортивные и игровые площадки; бани, сауны; лодочные станции; помещения обслуживающего персонала;
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (кабинки для переодевания, беседки и другие малые архитектурные формы); общественные туалеты.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
 
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Т.А. Зона автомагистрали

Разрешенные виды функционального использования территории: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: разрешенные, но превышающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.
С-1. Зона сельскохозяйственного использования
 
Земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с генеральными планами развития городов и иных населенных пунктов, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией.
Разрешенные виды функционального использования территории: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территорий: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: карьеры, перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
К. Зоны специального назначения
 
Разрешенные виды функционального использования территорий: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.
Неосновные и сопутствующие виды функционального использования территории: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации,
Условно разрешенные виды функционального использования территорий: мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

[bookmark: _Toc217376497][bookmark: _Toc211410355]6.6 Озеленение и благоустройство территории 
С АКСУ
Климат рассматриваемого района резко континентальный. Длительная суровая зима с устойчивым снежным покровом (с конца октября по начало апреля) и жаркое лето с небольшим количеством осадков. Температурный максимум, замечается в июле до 37.1°С, а минимально может быть до -32.2°C в январе. Годовая средняя температура в Аксу, по данным наблюдений, достигает 7.0°C. Месяц с самым низким температурным режимом — февраль, его типичное среднесуточное температурное значение -11.5 °C. Месяц с максимальными температурами — июль со средним значением температуры 26.6 °C.
Почвенный покров помимо главных зон — чернозёмной и каштановой, повсеместно распространены лугово-чернозёмные, лугово-каштановые, солончаки и солонцы. В пойме Иртыша формируются аллювиальные почвы. 

 Естественная травянистая растительность представлена в двух зонах — степной и полупустынной. В степной зоне выделяется несколько подзон: умеренно засушливые красноковыльные степи на южных чернозёмах, засушливые разнотравно-ковыльные и ковыльно-типчаковые степи на тёмно-каштановых почвах, сухие типчаково-ковыльные степи на каштановых почвах. 
В полупустынной зоне выделяют подзону полынно-ковыльных степей на светло-каштановых почвах. 

Рaстительность поймы предстaвленa тремя типaми: древесно-кустaрниковый, луговой, болотный. 
Среди деревьев и кустaрников поймы р. Ертис, в пределaх Пaвлодaрской облaсти, встречaются: соснa обыкновеннaя (Pinus silvestis), ивa белaя (Salix alba), ивa трехтычинковaя (Salix triandra), ивa пятитычинковaя (Salix pentandra), ивa синевaто-серaя (Salix caesia), ивa пурпурнaя (Salix purpurea), ивa козья (Salix caprea), ивa прутовиднaя (Salix viminalis), ивa кaспийскaя (Salix caspica), тополь белый (Populus alba), тополь водопaдный (Populus cataraeti), осинa (Populus tremula), тополь черный (Populus nigra), тополь лaвролистный (Populus laurifolia), березa пушистaя (Betula pudescens), березa повислaя (Betula pendula), смородинa щетинистaя (Ridea hispidulum), смородинa чернaя (Ridea nigrum), тaволгa зверобоелистнaя (Spiraea hуpericifolia), тaволгa городчaтaя (Spiraea crenata), боярышник кровaвокрaсный (Grataegus sanguinea), шиповник рыхлый (Rosa laxa), шиповник Пaвловa (Rosa Pavlovii), черемухa обыкновеннaя (Padus rasemosa Spiraea). 
Крaткопоемные лугa, предстaвлены следующими видaми: ковыль волосaтик (Stipa capillata L.), овсяницa бороздчaтaя (типчaк), грудницa тaтaрскaя (Crinitaria tatarica), кaчим метельчaтый. 

(Gypsophila paniculata), лaпчaткa (Potentilla), нaголовaткa вaсильковaя (Iurinea cyanoides), люцернa желтaя (Medicado falcata L.), чинa клубневaя (Lathyrus tuberosus), лядвенец густолиственный (Lotus frondosus), девясил бритaнский (Ynula helenium), вaсилек прижaточешуйчaтый, солодкa урaльскaя (Glycyrrhiza glabra) и др. Эдификaторaми aссоциaции среднепоемных лугов выступaют злaки: пырей ползучий (Elytrigia vepens), мятлик луговой (Poa pratenses) и полевицa белaя (Agrostis alba), к которым в знaчительном количестве примешивaются кровохлебкa aптечнaя (Sanguisorbae herba), подмaренник бореaльный (Galium boreale), чинa луговaя (Lathyrus pratensis), викa (Vicia), мышиный горошек (Vicia craca L.), лисохвост луговой (Alopecurus), кострец безостый (bromopsis inermis), горечaвкa легочнaя (Gentlana pneumananthe), вaсилистник холмовой (Thalictrum collinum), лaпчaткa серебристaя (Potentilla argentea), девясил бритaнский (Inula britannica), щaвель конский (Pumex confertus), хвощ полевой (Equisetum arvense) и др. Нa долгопоемных лугaх произрaстaют: осокa стройнaя (C.gracilis), к которой в знaчительной мере примешивaется птaрмикa хрящевaтaя (Achillea cartilaginea), полевицa волосовиднaя (Agrostis capillaris), пырей ползучий (Elytrigia repens). Кроме этих видов встречaется ситник кучноцветный (Iuncus), чистец болотный (Stachys palustris), осокa лисья (C. vulpina L.), вербейник обыкновенный (Verbena afficinalis L.), вaсилистник желтый (Thalictrum flavum), лaбaзник вязолистный (Filipendula ulmaria), подмaренник болотный (Galium palustre L.), чaстухa подорожниковaя (Alisma plantagoaguatica) и др. 
Болотный тип рaстительности слaгaется одно-, двух- или трехсостaвными aссоциaциями с господством влaголюбивых (мезогигрофитов и гигрофитов) корневищных рaстений, приуроченных к зaмкнутым понижениям, хaрaктеризующимися избыточным переувлaжнением. Сюдa относятся кaмышевые, рогозовые, aировые и тростниковые односостaвные болотa. Кроме этого нaзвaнные виды могут сочетaться друг с другом, обрaзуя двух-трехсостaвные aссоциaции, тaкие кaк: кaмышево-тростниковaя, кaмышево-рогозовaя, рогозово-кaмышево-тростниковaя и др.
Проектируемые зеленые насаждения
Согласно письму от РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Ответ на запрос 
о предоставлении информации № ЗТ-2025-03220714
от 17.09.2025 года
в координате № 2 расположена особо охраняемая природная территория – государственный природный заказник «Пойма реки Иртыш» (далее – Заказник), включённый в Перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593. Пунктом 8 паспорта Заказника предусмотрено, что на его территории:
· запрещена любая хозяйственная деятельность, создающая угрозу сохранению природных комплексов;
· запрещена распашка земель;
· запрещена интродукция (введение и расселение) чужеродных видов растений и животных, способных изменить естественные экосистемы или нарушить экологический баланс.
Допустимое использование территории Заказника ограничено исключительно научными, эколого-просветительскими, рекреационными и туристическими целями, включая возможность размещения временных, безфундаментных сооружений, не нарушающих целостность природных экосистем.
Кроме того, в пределах заявленных координат встречается редкое и находящееся под угрозой исчезновения вид растения – Шиповник Павлова, включённого в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034.
Также на данной территории обитают 10 видов животных, включённых в указанный Перечень:
· лесная куница,
· малый лебедь,
· скопа,
· беркут,
· орлан-долгохвост,
· орлан-белохвост,
· бородач,
· серый журавль,
· журавль-красавка,
· черноголовый хохотун.




Предлагаемая проектом система озеленения обусловлена природно-климатическими и почвенными условиями, а также архитектурно-планировочными решениями генерального плана. 
Приемы организации озелененных пространств направлены, прежде всего, на создание комфортных условий для населения,  защите от солнечной инсоляции,  ветра,  пыльных бурь, выбросов предприятий.
Во всех  существующих парках и скверах  необходимо провести реконструкцию насаждений, убрать больные и сухостойные деревья, провести, где это возможно, поливочный водопровод.
Предусматривается максимально сохранить существующие насаждения, обогатить породный состав, создать новые насаждения, которые позволят улучшить микроклимат, обеспечить   комфортные условия проживания населения, а также придать городу    свой индивидуальный, неповторимый облик.
Особого  внимания заслуживает  благоустройство  и озеленение жилых территорий. Прилегающая к жилым массивам дворовая территория должна быть озеленена с особой тщательностью, т. е. удобно, целесообразно, экономично и красиво. 
Проектом предлагается озеленение  проектируемой усадебной жилой застройки. Озеленению придомовых полос следует уделять особое внимание. По строительным нормам и правилам их ширина составляет 3,5-8,0 м. В придомовых полосах уместно размещение компактных групп кустарников и небольших по высоте отдельно стоящих деревьев, а также устройство цветников или небольших участков (2х2, 4х4м) для самодеятельного цветоводства. Кустарники рекомендуется группировать по времени цветения. В придомовых полосах следует предусмотреть места для посадки вьющихся растений, которые придадут дополнительную живописность фасадам зданий. Это является также приемом постепенного перехода от здания к территории. Деревья в полосах должны размещаться не ближе 5 м от здания, кустарники — не ближе 1,5 м. В противном случае растения будут затенять окна зданий.
Большое внимание следует уделять посадкам в палисадниках при жилом доме.  Традиционно в нем высаживаются самые красивые растения, создаются интересные цветочные композиции с садовыми фигурами, водоемами, камнями или другими интересными деталями ландшафта. 
Для полисадников можно порекомендовать   мальву различных оттенков, она неприхотлива и очень декоративна. Если позволяет  площадь можно устроить  небольшую альпийскую горку. Здесь же хорошо будут смотреться карликовые формы хвойных кустов.  
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Объединённые улицами озеленённые участки жилых территорий облегчает создание непрерывной системы насаждений в городе.
При озеленении участков школ также применяется  широкий ассортимент деревьев и кустарников. Чтобы зеленые насаждения служили своеобразным наглядным пособием необходимо введение экзотов (катальпа, каштан конский, скумпия, орех, дуб, боярышник, спиреи, сирень и др.), на поливе.
Особый характер несет озеленение и благоустройство территорий перед административными зданиями, развлекательными объектами. Здесь уместно будет   соединить сдержанность и респектабельность с более демократичными приемами ландшафтного дизайна. В  оформление цветников,  можно применять плитку, поребрик, гранитную крошку, щебень. Инертные материалы в цветнике подчёркивают красоту цветов, усиливают внимание посетителей.
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Рекомендуемые расстояния расположения зеленых насаждений (согласно СП РК 3.01-105-2013*)  приведены в таблице  
Таблица

Расстояния от деревьев и кустарников до зданий и сооружений.	
	 Здания и сооружения
	Расстояние, м

	
	до стволов деревьев
	до кустарников

	Здания
	5
	1,5

	Магистрали различного назначения
	2
	1

	Подземные сети (тепловая сеть, канализация газопровод)
	2
	1

	Второстепенные проезды, пешеходные дорожки
	0,75
	0,5



Вдоль городских улиц и дорог предлагаются посадки ширококронных пород деревьев. Хорошо в такую посадку подойдет вяз Андросова, вяз мелколистный.  Вяз неприхотлив, декоративен и хорошо создает тень в жаркий день. 

Целесообразно создавать  участки непрерывного цветения из красивоцветущих кустарников, которые украсят  и зимний ландшафт (чубушник, дерен, сирень обыкновенная и ее сорта, спиреи, кизильник и др.).
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Таблица
Плотность посадки деревьев и кустарников  (шт. на 1 га)	
	№
п/п
	Наименование
	деревья
	кустарники

	1
	Парки
	200-250
	1500-2000

	2
	Скверы
	150
	1500

	3
	Бульвары
	250
	2500-4500

	4
	Жилая территория
	150-200
	1500-2500

	5
	Участки общественных и спортивных сооружений
	150
	2000-2500

	6
	Санитарно-защитные зоны
	400-1000
	1000-3000




Зеленые насаждения парковых зон  предлагается разместить в виде ландшафтных групп деревьев, красивоцветущих кустарников, хвойных пород. В парке необходимо разместить детские площадки с аттракционами, можно предусмотреть летнюю эстраду. Особое внимание уделяется раскрытию живописного вида на выделяющиеся части ландшафта с мест, служащих для отдыха. В вечернее время можно предусмотреть  подсветку живописных групп деревьев, красивоцветущих кустарников и т.д. 
Газон. Создание устойчивого газонного покрытия в местных условий достаточно затруднено, т.к.  требуют значительных человеческих и водных ресурсов. Вместо них можно использовать клевер, как  альтернативу. Газоны обычно применяются,  в основном,  в декоративных зонах.
Применение клевера в ландшафтном дизайне:
· Создание газонов
· Создание цветущих лужаек

В городской среде, где живет значительная часть населения, выбор деревьев для озеленения играет важную роль в создании приятной и здоровой городской атмосферы. В свою очередь для создания комфортной городской среды лиственные деревья имеют большую эстетическую привлекательность. Лиственные деревья обладают разнообразной формой, текстурой и цветом листвы. Они создают привлекательные пейзажи и придают городу живописный и уютный вид. В то время как хвойные деревья имеют свою уникальность, лиственные деревья предоставляют более разнообразные визуальные эффекты, особенно во время смены сезонов.
Лиственные деревья предоставляют более плотную тень, которая помогает снизить температуру в городе. Это особенно важно в жарком климате, где деревья могут создавать комфортные условия для прогулок и отдыха. Кроме того, лиственные деревья также способны уловить дождевую воду на своей листве, что способствует естественному охлаждению окружающей среды.
Лиственные деревья имеют положительный психологический эффект на людей, снижая стресс и улучшая настроение. Они создают приятную атмосферу, способствуют релаксации и общению с природой.  Прогулки и пребывание в окружении лиственных деревьев связаны с улучшением здоровья и благополучия людей.
Лиственные деревья представляют собой более предпочтительный вариант для озеленения городской среды по ряду причин. Они не только придают городу эстетическую привлекательность, но и вносят существенный вклад в экологическое равновесие, качество воздуха, регулирование температуры и психологическое благополучие горожан.
Санитарно-защитные зеленые насаждения
Основной целью системного подхода при благоустройстве и озеленении промышленных территорий являются создание условий, способствующих поддержанию экологического равновесия природной среды, снижение загрязнения атмосферы от выбросов вредных веществ, организация комфортных  микроклиматических условий для работающего рабочего персонала на территории промышленной зоны.
Защитные лесополосы санитарно-защитных зон предлагаются специальных фильтрующих и изолирующих конструкций. Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является их устойчивость к различным загрязнениям, содержащимся в выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий предлагается из преимущественно газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. 
Реальными эффективными функциями санитарно-защитных насаждений являются ограждение прилегающих к источникам загрязнения  территорий от проникновения загрязненного воздуха и снижение концентрации токсикантов в воздухе на заданных  территориальных пространствах. Первую функцию выполняют изолирующие, а вторую – фильтрующие санитарно-защитные насаждения. 
Изолирующими называются посадки, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, заставляющую этот поток обтекать изолируемый территориальный участок. Создаются  посадки плотными,  с кустарниковыми опушками. Непродуваемые посадки – как экран, отражающий пылевидные частицы. Пылеулавливающая способность посадок возрастает при наличии в них кустарников, а также пород с выраженными пылеулавливающими и газопоглотительными  свойствами.
При средних метеоусловиях такие посадки снижают концентрацию газообразных загрязнителей в воздухе изолируемого участка на 25-30 % за счет отклонения и рассеивания  воздушного потока. Дальность  защитного действия посадок изолирующего типа  составляет  не менее 10 кратной  высоты насаждений.
Фильтрующие посадки создаются менее плотными без кустарниковых опушек.  Для увеличения листовой поверхности  и лучшей адсорбции загрязняющих веществ внутрь массива иногда вводятся кустарниковые породы – 5-10 % количества высаживаемых деревьев.  Такая посадка имеет самую высокую ветропроницаемость. Дальность  защитного действия такой посадки  с  заветренной стороны составляет около 30 высот насаждения. (Альбенский А. В. «Развитие теории и практики защитного лесоразведения».1970.)
Подбор древесно-кустарниковых пород осуществляется с учетом адсорбции основных загрязняющих веществ. Конструкции лесополос включают насаждения с разряженными кронами и разновысотными штамбами с целью снижения скорости ветра в приземном слое для доведения процесса адсорбции загрязняющих веществ до возможно больших значений.
Общим обязательным требованием к видам растений, используемым в создании санитарно-защитных насаждений, является  их устойчивость к   различным загрязнениям, содержащимся в  выбросах промышленных предприятий. 
Ассортимент пород для озеленения санитарно-защитных зон промышленных  предприятий должен состоять  преимущественно из газоустойчивых пород с высокой газопоглотительной способностью. При подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород необходимо учитывать, что многие растения способны поглощать листьями разнообразные вредные газы из атмосферы. Зеленые растения являются поглотителями таких вредных газообразных веществ как фтор, сернистый ангидрид, окись углерода, сероводород и др. Накопление вредных примесей в листьях растений способствуют обезвреживанию токсичных веществ и выполняет защитную роль в условиях промышленной среды.
Проектом предлагаются на территории санитарно-защитных зон, вблизи промышленных объектов размещение  защитных лесополос фильтрующего типа  и изолирующего типа ,   с задачей перехватить (задержать в своих пределах) загрязненные массы воздуха с целью их очистки.
 Ширину лесополос можно принимать в зависимости от размера санитарно-защитной зоны от промышленного предприятия. При ширине санитарно-защитной зоны в 300-500 м. ширина защитных лесополос принимается около 50-70 м. (Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий, М. Стройиздат 1984 г.) Размещение защитных лесополос должно быть на  максимально близком расстоянии от объектов промышленной зоны.
Хорошо в защитную посадку подойдет вяз мелколистный (карагач), лох узколистный, в опушечные посадки бирючина обыкновенная, жимолость татарская и др.
Размещение защитных посадок предусматривается перпендикулярно господствующим ветрам.
Все мероприятия и работы по сносу и пересадке насаждений, уходным работам, а также созданию цветников и газонов будут проводиться согласно утвержденным в РК правилам, стандартам и нормам: Строительным нормам Республики Казахстан благоустройство территорий населенных пунктов СН РК 3.01-05-2019 (СН РК 3.01-05-2019)
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[bookmark: _Toc217376506]7.1. Внешний транспорт и внешние автомобильные дороги
Село Кызылжар имеет связь с районным центром с. Иртышск, через автомобильную дорогу республиканского значения «Атамекен – Иртышск – гр. РФ (п/п Амангельды)» Категория: III

Внешние транспортные связи села с районным центром осуществляется общественным пассажирским автомобильным транспортом.

[bookmark: _Toc116472776][bookmark: _Toc204684736][bookmark: _Toc217376507]7.2. Улично-дорожная сеть
Современное состояние. Улично-дорожная система сформировано под воздействием квартальной застройки и имеет прямоугольные начертания. Сеть грунтовых улиц и улиц щебеночно-гравийным покрытием обеспечивает подъезды ко всем зданиям и сооружениям.
Хранения индивидуальных автомобилей осуществляется владельцами на своих приусадебных участках. 
Проектные предложения. Проектные предложения и мероприятия по развитию улично-дорожной сети направлены на:
· создание единой системы улично-дорожной сети, связанной с планировочной структурой, села и прилегающих к нему территорий на перспективу;
· повышение ее пропускной способности и плотности, как за счет реконструкции, так и за счет строительства новых улиц; 
· обеспечение удобных и быстрых, безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта, с другими населенными пунктами системы расселения, автомобильными дорогами общей сети.
В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» (раздел 8.2 «Сеть улиц и дорог», табл.5-3 «Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов») проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети:
- главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.
Улицы в жилой застройке:
- основная – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;
- второстепенная – связь между основными жилыми улицами;
- проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.
Параметры улиц и дорог в красных линиях и элементов поперечного профиля приняты по нормам СНиП РК 3.01-01-2008:   
- главная улица –30 м, 
- основные жилые улицы – 15 м, 
- второстепенные жилые улицы –15-30 м, 
Протяженность улично-дорожной сети села увеличится за счет строительства новых улиц в районах перспективной застройки.
Принятая проектом схема улично-дорожной сети предусматривает возможность удобной транспортной и пешеходной связи различных районов села между собой, а также обеспечивает выходы на внешние дороги.
Классификация улично-дорожной сети и профили улиц приведены на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».
Сводная таблица принятых основных показателей.

Таблица 6.2.1.
	№
п.п
	Наименование показателей
	ед. изм.
	По СП РК 3.01.101-2013
	По проекту

	
	
	
	
	Исходный год
	Первая очередь (2030)
	Расчетный срок (2045)

	1
	Главная улица
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	30,0-40,0
	30
	30,0
	30,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2-3
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	Ширина проезжей части
	м
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	1,7
	1,7
	1,7

	2
	Улица в жилой застройке, основная
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-20,0
	15
	15
	15

	
	Количество полос движения
	шт
	2,0
	2
	2,0
	2,0

	
	Ширина полос движения
	м
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	
	Ширина проезжей части
	м
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,5
	-
	1,5
	1,5

	
	протяженность
	км
	
	0,5
	0,5
	0,5

	3
	Улица в жилой застройке, второстепенные
	
	
	
	
	

	
	Ширина в красных линиях
	м
	15,0-30,0
	15,0-30,0
	15,0-30,0
	15,0-30,0

	
	Количество полос движения
	шт
	2
	2
	2
	2

	
	Ширина полос движения
	м
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75

	
	Ширина проезжей части
	м
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	
	Ширина тротуаров
	м
	1,0
	-
	1,0
	1,0

	
	протяженность
	км
	-
	13,7
	19,6
	19,6

	количества автопарковок и мест сервиса

	
	СТО
	ед
	-
	
	-
	1

	
	АЗС
	
	
	
	
	1

	
	Количество автопарковок
	ед
	-
	-
	5
	5
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В проекте уровень автомобилизации жителей села на расчетный срок принят ориентировочно 250 автомашин на 1000 чел. Для районов малоэтажной застройки (раздел 8.1. Общие требования, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»). В таблице 6.3.1 приводится расчет количества машино-мест хранения индивидуальных автомобилей и необходимых площадей их размещения.
Таблица 6.3.1
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Расчетный срок

	Численность населения, проживающего в усадебной застройке
	тыс. чел
	1,664

	Расчетный парк, всего
	ед.
	416



Автомобили граждан, проживающих в районах усадебной застройки, будут храниться на усадьбах автовладельцев.  
Открытые площадки для стоянки автомобилей у административных и общественных зданий должны предусматриваться в зависимости от их потребности в каждом конкретном случае и приниматься в соответствии СП РК 3.01-101-2013. 


[bookmark: _Toc204684738][bookmark: _Toc217376509]7.4. Система технического обслуживания автомобилей
В соответствии с нормами СП РК 3.01-101-2013 для обслуживания легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 200 автомобилей требуется 1 пост. 
Размещение новых АЗС будет решаться акиматом сельского округа по мере их потребности, поскольку строительство АЗС связано с выделением земельных участков, экологическими требованиями и т. Д. В генплане рекомендуется размещение новых АЗС, в основном, на выездах из села.

[bookmark: _Toc204684739][bookmark: _Toc217376510]7.5. Противошумовые мероприятия и безопасность движения
Для защиты от транспортного шума в проекте предложен комплекс мероприятий градостроительными и архитектурно – планировочными средствами, в частности:
- четкая дифференциация улиц и дорог по транспортному назначению;
- вдоль поселковых и главной улицы предусматриваются полосы озеленения; школы и детские учреждения рекомендуется размещать с удалением от источника шума на расстояние не менее 50 м;
- усовершенствование дорожных покрытий на улицах;
- необходимое увеличение разрывов между проезжей частью и линией застройки.
Для обеспечения безопасности движения транспорта проектом предусматривается ряд мероприятий:
1. Поселковые и главные улицы села необходимо оборудовать системой улично-дорожных знаков и указателей.
2. Разметку проезжей части необходимо производить в соответствии с требованиями.
3. В местах пересечения транспортного движения с пешеходным производить разметку проезжей части по типу «зебра».
4. Устройство искусственного освещения вдоль улиц.
5. Разрывы от автостоянок до жилых домов должны быть не менее 10 м при вместимости до 10 а/машин, 15 м – при вместимости до 50 а/машин; до общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений соответственно – 15 м и 25 м; до лечебных учреждений – 25 м и 50 м.
Предлагаемые настоящим проектом мероприятия будут способствовать некоторому улучшению общего санитарного состояния воздушной среды и созданию комфортных условий проживания населения.


[bookmark: _Toc204684741][bookmark: _Toc217376512]7.6. Мероприятия для маломобильных групп населения
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
В проекте необходимо предусмотреть мероприятия для маломобильных групп населения согласно СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований. При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.  На участке ширина пути движения инвалидов на креслах –колясках не менее 1,8м (к главному входу).
При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования:
1) Тактильная направляющая разметка – вектор направления. Для обеспечения безопасного движения незрячего человека. Используется плитка с продольными рифами размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
2) Тактильная предупреждающая разметка – для предупреждения о препятствии, обеспечивая безопасное передвижение незрячего человека. Используется плитка с конусообразными рифами, размер 500х500 мм, укладывается в 2 ряда.
[image: ]
При в входе в здание также лестницы дублируются пандусами. В здании должны быть предусмотрены размещение лифта и устройство пандуса со стороны главного входа.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 50 м от входов в общественные здания. Продольный уклон пути движения к главному входу в здание принят не более 5%. 
Места для личного автотранспорта инвалидов предусматриваются вблизи входа, доступного для маломобильных групп населения, общественного здания – не далее 50 м, а при жилых зданиях – не далее 100 м. Количество парковочных мест, предназначенных для транспортных средств с опознавательными знаками «Инвалид», определяется из расчета 4 места на первые 100 мест (то есть 1:25), 2 места со следующими 100 мест (1:50). Если парковочных мест меньше 25, проектируется 1 место, предназначенное для транспортного средства с опознавательными знаками «Инвалид».
В случае перепада уровней поверхностей более 20 мм необходимо обеспечить пандусы на тротуарных дорожках.
[image: ]
Парки, игровые площадки должны быть максимально доступными и комфортными для детей, в том числе детей-инвалидов. Игровое оборудование должно быть из материалов, соответствующих требованиям нормативных документов Республики Казахстан. Покрытие на игровых площадках должно быть безопасным и удобным для детей на инвалидных колясках. 

[bookmark: _Toc116462850][bookmark: _Toc116472777][bookmark: _Toc204684742][bookmark: _Toc217376513][bookmark: _Hlk116477609]8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

[bookmark: _Toc536659461][bookmark: _Toc116472778][bookmark: _Toc204684743][bookmark: _Toc217376514]8.1. Вертикальная планировка территории
Рельеф на территории села спокойный, с незначительным уклоном на юго- восток. Абсолютные отметки местности колеблются от 50,0 до 56,0 м. Территория поселка в северном направлении примыкает к реке Иртыш. Абсолютная отметка уреза воды на период изысканий составляет 49-51 м.
Наличие на проектируемой территории отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как, засоление грунтов и вследствие этого просадочность, набухание грунтов, суффозионно-карстовые процессы, подтопление пониженных участков ливневыми и талыми водами, требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, первостепенным из которых является вертикальная планировка территории с упорядочением поверхностного стока.
[bookmark: _Hlk195181997][bookmark: _Toc536659462][bookmark: _Toc116472779]Уклон местности, незначительный перепад абсолютных отметок создает затруднения в организации отвода поверхностных вод с проектируемой территории.
На территории существующей застройки проектом предлагается создание продольных уклонов от 5 промилле и более, повышение отметок дорог и тротуаров над прилегающей территорией с тем, чтобы ливневые и талые воды могли беспрепятственно стекать с проезжей части и тротуаров и поступать в водоотводную сеть.
При решении вертикальной планировки территории как существующей застройки, так и площадок перспективного развития, не преследовались цели коренного изменения рельефа, а лишь исправление отдельных его недостатков с тем, чтобы высотное примыкание территории кварталов к улицам обеспечивало поверхностный водоотвод.
На территориях нового строительства производится засыпка понижений, траншей и каналов, срезка одиночных бугров, насыпей, препятствующих отводу поверхностных вод. Затем на территориях кварталов создается рельеф местности, позволяющий эффективно использовать ливневую и дренажную канализации закрытого типа.
Внутри участков застройки предусматривается проведение выборочной вертикальной планировки, обеспечивающей отвод поверхностных вод от зданий и сооружений, с проездов, спортивных и других площадок в магистральную ливневую канализацию, прокладываемые вдоль проездов и улиц.
При внутриквартальной застройке необходимо предусматривать пристенный  дренаж с последующим сбросом вод в дренажную магистраль.
Проезжие части магистралей и улиц запроектированы двухскатные с асфальтовым покрытием, с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезда.
Существующие проезды, выполненные без поперечного уклона, реконструируются.
[bookmark: _Hlk201829212]Сброс поверхностных вод с проезжей части осуществляется через разрыв бордюрного камня. 
Высотное решение проектируемой территории представлено отметками и уклонами по осям основных улиц и магистралей. 
Принятые решения схематичны и требуют уточнения и дополнения на топооснове более крупного масштаба.

[bookmark: _Toc204684744][bookmark: _Toc217376515]8.2. Организация поверхностного стока
Ливневая канализация для организованного сбора и отвода атмосферных вод с территории  села в настоящее время отсутствует.
Во время выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега поверхностные воды заливают проезжую часть улиц, препятствуя движению транспорта и пешеходов. 
В этой связи данным проектом на территории села предлагается осуществить организованный отвод и очистку поверхностного стока.
Для быстрого и полного удаления ливневых и талых вод с территории существующей и перспективной застройки города данным проектом предусматривается строительство смешанной ливневой канализации (открытой и закрытой) с последующей очисткой.
Открытая система водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки территории, обеспечивающей сток создаваемыми поперечными и продольными уклонами в арычную сеть.
[bookmark: _Hlk195182229]Собранный открытой водоотводящей системой поверхностный сток через дождеприемные колодцы поступает в самотечные закрытые ливневые коллекторы,  собирается в головную насосную станцию , проходят очищение и напорным коллектором сбрасывается на территорию парка для полива, расположенные в центральной  части села. 
Закрытые коллекторы ливневой канализации прокладываются вдоль проезжей части улиц. Магистральные самотечные коллекторы ливневой канализации приняты из безнапорных железобетонных труб с битумной обмазкой диаметром от 200 до 400мм. Уклоны, в зависимости от диаметра и скорости, намечаются от 0,003 до 0,005. Минимальная глубина заложения зависит от глубины промерзания и в условиях села составляет 1,5 м. Для контроля за состоянием коллекторов и обеспечения очистки их в процессе эксплуатации сеть ливневой канализации оборудуется смотровыми колодцами.
На участках территории села, где проектом предусмотрено устройство дренажа, ливневые коллекторы прокладываются в одной траншее с дренажными (совмещенные ливнево-дренажные коллекторы) на разных уровнях.
Напорные ливневые коллекторы приняты из напорных полиэтиленовых труб марки ПНД ориентировочным диаметром 300-400 мм глубиной заложения 2,6 м.
На последующей стадии проектирования для перекачки дренажных и ливневых вод рекомендуется принять экономические «накосные модули» нескольких типоразмеров с полным комплектом (насосы, электрооборудование, автоматика и т.п.). 
Таблица принятых проектных решений в сравнении с нормативным.

Таблица 7.2.1.

	№
	Элемент / решение
	Принято в проекте
	Нормативное требование
	Источник нормативов

	1
		



Продольный уклон проезжих частей
	от 5,0 до 31,7 ‰
	от 5,0 до 90,0 ‰
Не менее 3,0‰ при покрытии с твёрдым основанием
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	2
	Смешанная (открытая + закрытая) система
	Вертикальная планировка + арыки + дождеприемники + коллекторы
	Допускается при сельской/разреженной застройке, при условии очистки и отвода без подтопления
	СП РК 3.01-01-2008, п.6.58

	3
	Уклоны труб
	0,003–0,005
	Уклон подбирается по гидравлическому расчёту, но не менее 0,003
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.3.5

	4
	Диаметр труб
	200–400 мм
	В зависимости от площади водосбора, допускается от 200 мм и выше
	СН РК 4.01-03-2011, табл.5.2

	5
	Глубина заложения
	min 1,5 м
	Не менее глубины промерзания; для Амангельды ориентировочно 1,5 м
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.4.2

	6
	Очистка сточных вод
	В головной насосной станции, с последующим поливом
	Очистка обязательна при использовании или сбросе поверхностных сточных вод на территорию населённого пункта
	СН РК 4.01-03-2011, п.5.11.2




Программа мониторинга водоотводящей сети. Для обеспечения функционирования водоотводящей сети в соответствии с требуемыми правилами эксплуатации необходимо следующее:
- периодически, не менее 2-х раз в сезон выполнять осмотр и прочистку водоотводящей сети, в которой из-за малых или нулевых расходов воды в период сухой погоды происходит выпадение и аккумуляция осадка;
- периодический осмотр и прочистка смотровых колодцев в системе закрытой ливневой канализации.
При этом первая прочистка, при необходимости, должна быть осуществлена ранней весной от возможных отложений осадка в период зимних оттепелей и весеннего снеготаяния.
Основную массу загрязнений выносят часто повторяющиеся дожди относительно  малой   интенсивности.  Дожди  же  большой  интенсивности –
ливни, хотя и образуют поток с большим расходом воды, повторяются редко и не наносят большого ущерба водоемам ввиду малой загрязненности.
Прочистка водоотводящей сети и вывоз осадка уменьшат показатели загрязнений отстойников и накопителей ливневых стоков.

[bookmark: _Toc536659464][bookmark: _Toc116472780][bookmark: _Toc204684745][bookmark: _Toc217376516]8.3 Организация полива зеленых насаждений
Строительное освоение рассматриваемой территории требует развития системы зеленых насаждений, которые играют немаловажную роль в нормальной жизнедеятельности села. Зеленые насаждения здесь могут произрастать только при  условии постоянного принудительного полива.
Полив зеленых насаждений, приусадебных участков и асфальтовых покрытий предусматривается из специального поливочного водопровода.
Вода из источников поливного водоснабжения в систему поливочного водоснабжения подается при помощи насосных станций. В районах нового строительства, по мере озеленения территорий, устанавливаются новые насосные станции. В существующей части села, где реконструкция площадок повлечет за собой развитие системы зеленых насаждений, рекомендуется увеличить мощность насосов или установить дополнительные насосные установки.
Поливочный водопровод запроектирован из напорных труб ПВП  типа С, исходя из условия непродавливаемости трубы, укладываются на глубину 0,8-1,0 м.  На трубопроводах устанавливаются гидранты для выпуска воды и подключения гибких шлангов. В зимнее время поливочная сеть опорожняется. 
Диаметры трубопроводов, в зависимости от напора, расхода, перспективных нагрузок и других гидравлических характеристик, определяются на дальнейших стадиях проектирования.
Скверы, бульвары, газоны рекомендуется поливать дождеванием через дождевальные насадки, установленные на стальном трубопроводе диаметром 40-50 мм. Расход одной насадки – 0,048 л/с, радиус действия – 3,0 м. Насадки устанавливаются через 5,0 м на стояках высотой 0,3 м.
Кроме того, для обеспечения орошения газонов, садов и скверов села данным проектом рекомендуются новые технологии в области орошения, разработанные лабораторией сельхозводоснабжения РГП «Научно-исследовательский институт водного хозяйства».
Из ряда технических новинок можно предложить:
- дождевальный комплект «Росинка», предназначенный для орошения  участков зеленых насаждений, размещенных на землях произвольной конфигурации и с любыми уклонами. Основные элементы комплекта изготовлены из стабилизированного полиэтилена низкого давления;
- комплект синхронного импульсного дождевания (КСИД-10) предназначен для полива различного вида зеленых насаждений с возможностью  использования  малодебитных водных источников. Комплект представляет автоматически действующую систему импульсного орошения, позволяющую осуществлять водоподачу в соответствии с водопотреблением растений и с учетом изменяющихся метеорологических условий и влагозапасов в активном слое почвы;
- комплект низконапорного капельного орошения предназначен для орошения цветников, кустарников в открытом и закрытом грунтах в автоматическом режиме работы. Водоподача к одному растению до 5 л/сут, количество обслуживающего персонала – 1 человек на 100 комплектов.
Кроме технических приспособлений для орошения, специалистами ДГП «НИИВХ» разработаны различные устройства, представляющие интерес в организации благоустройства и озеленения территорий.
Кроме системы напорного поливочного водопровода проектом намечено для орошения внутридворовых зеленых насаждений (газоны, цветники, деревья и кустарники) использовать систему хозяйственно-питьевого водоснабжения путем подключения гибких шлангов к гидрантам-водовыпускам, расположенным в цокольной части зданий (выделяется 15-20% объемов воды, необходимых для орошения зеленых насаждений).
Во избежание инфильтрации поливочной воды в нижележащие слои и подъема уровня грунтовых вод, вызывающего явление вторичного засоления почвогрунтов, строительные нормы принимаются минимальными для данного района, используя по возможности для полива метод капельного орошения.
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Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом развития на соответствующий расчетный период. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или раздельными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи.)
[bookmark: _Toc57123389]Кроме того, инженерная инфраструктура должна предусматривать возможность их поэтапного строительства по мере наращивания уровня инженерного обустройства в комплексе с улично-дорожной сетью. Автономные системы инженерного обеспечения в районах индивидуальной застройки могут использоваться как в качестве постоянных, так и временных сооружений на первом этапе освоения с последующим переводом на централизованные или локальные сооружения. (СН РК 3.01-02-2012 планировка и застройка районов ИЖС.).
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	Водоснабжение
Раздел «Водоснабжение и водоотведение» разрабатывался в соответствии со следующей нормативной документацией:
Водный кодекс Республики Казахстан 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.)
СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказом Министра национальной экономики РК № 26 от 20.02.2023.
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утв. Приказом Министра национальной экономики РК от 11.01 2022 № ҚР ДСМ-2.
Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утв. Приказом Министра национальной экономики РК №546 от 20.07.2015 г.
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» от 17 августа 2021 года № 405.
Общие сведения
Проектом «Схема развития и застройки (упрощенный вариант  генерального плана малого населенного пункта) с. Кызылжар Иртышского района Павлодарской области», приняты следующие проектные этапы строительства:
Исходный год – 2025г., с численностью населения –1507 человек;
Первая очередь строительства – 2031 г., численность населения – 1582 человек.
Расчетный срок строительства – 2046 г., численность населения – 1664 человек.
Существующее положение
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей служит поверхностный водозабор из реки Иртыш, существующая производительность  составляет   88,09 тыс.м3/сутки, проектная производительность 5400 тыс.м3/сутки. 
Вода поставляется Беловодским групповым водопроводом.
Год строительства 2016, введен в эксплуатацию в 1918 году.
Водозабор расположен в селе Исы Байзакова Иртышского района.
Водоснабжение представлено водозабором, очистными сооружениями, бактерицидными установками, разводящей сетью диаметрами 110-200 мм, протяженностью 153,1 км, в том числе магистральных водоводов 133,5 км, разводящих сетей 19,6 км.
Протяженность водопровода в селе Кызылжар составляет 19,6 км.
 
Имеется разрешение на спецводопользование  № KZ31VTE00349707 Серия Ертіс от 04.02.2026 года Республиканским государственным учреждением «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» г.Семей. _
 Расчетный годовой объем водозабора составляет 499 900  м3в год (река Иртыш).
Представлено Санитарно-эпидемиологическое заключение № S.07.X.KZ94VBS00100680 от 12.02.2018г., выдано Иртышским районным Управлением охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Павлодарской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Вода подвергается обеззараживанию гипохлоридом натрия.
По качественным показателям вода соответствует утвержденным СанПин РК от 20 февраля 2023 года № 26» Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» 
Насосная станция водозабора, оборудованная  насосами производительностью 200-1600 м3/час.
Из резервуаров запаса чистой воды V=3000 м3 водоводом d 110 мм посредством насосной станции II подъема подается вода в водопроводную сеть.
В насосной станции II подъема расположены насосы Wilo80\200-30-2-12 производительностью 125м3/час, напор 60 м. Производительность насосной станции II подъема составляет 5400 тыс.м3/сутки. 
	Сооружения водозабора, насосная станция II подъема, резервуары запаса чистой воды и разводящие сети находятся в хорошем состоянии.
	Существующие  сети водопровода – кольцевые, проложены из полиэтиленовых  труб  50 – 110 мм в земле на глубине 3,0 м.
Обслуживание водопроводных сетей осуществляется ГКП на ПХВ «Ертic-ауызсу» акимата Иртышского района.
	

	 Проектные решения
На перспективу развития села до 2033года (первая очередь) и расчетный срок – 2046 г., сохраняется схема действующей централизованной системы водопровода. Система системы водоснабжения хозяйственно-питьевая противопожарная.
 Перспективой развития предусматривается повышение уровня надежности системы водоснабжения за счет реконструкции водозаборных и водопроводных сооружений и водопроводных сетей.

	На основании анализа существующего положения и с учетом оптимизации жилого фонда села рекомендуются следующие мероприятия:
	- капитальный ремонт существующих сетей с перекладкой отдельных участков. 
	
Расчетные расходы воды на хозяйственные и противопожарные нужды.
          Нормы расхода воды  на хозяйственно-питьевые нужды приняты в зависимости от назначения зданий и климатических условий по указаниям главы СниП 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и  согласно СниП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Нормы хозпитьевого водопотребления на нужды населения приняты в соответствии со СниП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 5.1.
При проектировании системы водоснабжения населенного пункта удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в зависимости от степени благоустройства жилой застройки, оборудованные внутренним водопроводом и водоотведением принимается:
- с автономной системой горячего водоснабжения, удельное питьевое водопотребление на одного жителя составляет 140 л/сут. Чел.
Расходы воды на торгово-развлекательные и бизнес-центры, промышленные нужды не вошедшие в классификацию подсчитаны в процентом отношении-20% , расход стоков 5% от расходов в жилых зданиях.
В  удельное водопотребление включаются расходы воды на поение скота-20%.
Расход воды на полив из принят из расчета 40 л/сут-чел. (табл.5.3 примечание 1 СниП РК 4.01-02-2009).
Полив посадок на приусадебных участках, зеленых насаждений, усовершенствованных покрытий проездов и площадей предусматривается из ближайшего водоема.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Gсут.m. м3/сут определяется по формуле: 
Gсут.m  =     gж х N ж /1000, где
		g ж  - удельное водопотребление, принимается по таблице 1;
		N ж – расчетное число жителей.
Водопотребление и водоотведение на исходный год и по проектным периодам приведено в таблице 9.1.1.
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	Таблица 9.1.1.

	Номер ПП
	Типы
	Численность населения тыс.чел
	Норма водопотребления и водоотведения
	Водопотребление, м3 в сутки
	Водоотведение, м3 в сутки

	
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	Всего жителей, в т.ч.:
Индивидуальные малоэтажные жилые дома с приусадебными участками
	1,507
	1,582
	1,664
	140
	211
	221
	233
	 
	221
	233

	2
	Неучтенные расходы, включая нужды соц. Объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, водопотребления 20%, водоотведения 5%
	 
	 
	 
	 
	42
	44
	47
	 
	11
	12

	3
	Полив зеленых насаждений
	1,507
	1,582
	1,664
	40
	 
	63
	67
	 
	 
	 

	4
	Расход воды на поение скота, находящего в личном пользовании населения, 20%
	 
	 
	 
	 
	42
	44
	47
	 
	 
	 

	5
	Всего по населенному пункту
	 
	 
	 
	 
	295
	372
	394
	 
	232
	245




 Приведенные выше расчеты водопотребления выполнены по укрупненным показателям на основании динамики проектируемой жилой застройки, водопотребление составит на первую очередь 372 м3/сут, на расчетный срок 394  м3/сут.

Водоснабжение проекта упрощенного генерального плана выполнен на основании  анализа, исходных материалов, расчетов и в связи с их актуальностью предлагается  реализация на первую очередь и расчетный срок. Проектом  инженерных сетей предлагается трассировка водопроводных сетей с предполагаемым местом подключения к магистральной линии села на основании схемы существующих сетей водоснабжения в соответствии с материалами топографической съемки и исходных материалов.

Проектом генерального плана предусматривается обеспечение водой населения, социально-культурных объектов, частично – полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, а также нужды пожаротушения.
На последующих стадиях проектирования, «Проекта застройки» раздел водоснабжения будет выполняться соответствующими проектными организациями в границах установленных красных линий, линий застройки утвержденного генплана, а также на основании АПЗ (архитектурно – планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения к магистральным линиям водоснабжения и их сооружениям и необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.
Проектируемые сети кольцевые с установкой пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м друг от друга, в местах доступных для пожарных автонасосов.
	Прокладка магистральных и разводящих сетей водопровода предусматривается из полиэтиленовых труб  ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, диаметрами 110 мм.       
Из условия эксплуатации труб в Павлодарской области водопроводная сеть укладывается на глубине трех метров от спланированной поверхности земли с уклоном по рельефу местности не менее 0,001.
	Для установки запорной, предохранительной арматуры и пожарных гидрантов предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборного железобетона по типовому проекту 901.09.11-84.
Для разбора воды населением из системы водоснабжения необходимо предусмотреть подвод воды непосредственно к границам жилых участков согласно СниП РК 4.01.02- 2009 п. 4.1., с установкой счетчиков холодной воды.
Система водоснабжения села отнесена к III категории обеспеченности подачи воды  согласно СниП РК 4.01-02-2009 п. 7.4, допускающая снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% в течение 15 суток или перерыв в подаче воды либо снижение указанного предела не более, чем на 24 часа. 
При выключении одного участка сети суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 50% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора – не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10м. 


                                                        
Расчетные напоры.
Требуемый напор для поддержания давления в хозяйственно-питьевом и противопожарном водопроводе, свободный напор в точках водозабора принят в соответствии с рекомендациями СниП РК 4.01-02-2001 и не превышает максимального допустимого давления в системах внутреннего водопровода.
Свободный постоянный напор у внутренних пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй требуемой высоты для тушения пожара самой высокой и удаленной части сгораемых помещений.
   Минимальный свободный напор в сети водопровода, при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении, на вводе в здание над поверхностью земли согласно требованиям п. 73 Технического регламента должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж должен увеличиваться на 4 м.

Противопожарные расходы 
В соответствии СниП РК 4.01.02-2009 и Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 17.08.2021 г. Прил.3 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СП РК 4.01-101-2012.
Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. 
На кольцевой проектируемой сети устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии, не превышающие 200 м. 
Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.
Согласно СП РК 4.01-101-2012 для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии с Техническим регламентом (приложение 3) в соответствии с расчетным количеством численности населения и этажности застройки составляет: при численности населения 1,582 тыс. человек на первую очередь и 1,664 тыс. человек на расчетный срок и застройке зданиями три этажа и выше –один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с, на внутреннее пожаротушение – согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (таблица 1) принят  расход 2 струи по  2,5 л/с. 







Таблица 9.1.2
Количество одновременных пожаров и расходы воды на пожаротушение

	Наименование
	Количество
	Расход воды на один пожар, л/с
	Всего, л/с
	Примечание

	
	жителей, тыс.
чел.
	Пожаров, шт.
	наружное  пожа-роту-шение
	внутреннее пожаротушение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Первая очередь

	Население 
	1,582
	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15,0
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	

	Расчетный срок

	Население 
	1,664


	1
	10,0
	-
	10
	

	Промпред-приятия 
	-
	1
	15
	2х2,5
	20
	

	Всего 
	
	
	
	
	30
	



Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа. Объем воды на наружное и внутреннее пожаротушение составит:
30х3,6х3=324,0 м3
Максимальный срок восстановления противопожарного объема воды составляет 24 часа за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

Зоны санитарной охраны
Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20.02.2023 года на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).  
Для поверхностного  водозабора – ЗСО состоит из
- первого пояса (строгого режима);
 - второго и третьего поясов (ограничений);
  Для площадки водопроводных сооружений – ЗСО состоит из первого пояса.
  Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается в следующих пределах:
1) для водотоков (реки, каналы) вверх по течению на расстоянии не менее 200 метров от водозабора, вниз по течению не менее 100 метров от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени.;
Граница второго пояса ЗСО на водотоке в целях микробного самоочищения удаляется:
1) вверх по течению, исходя из скорости течения воды, усредненной по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95 % обеспеченности не менее 5 суток для I А, Б, В, Г и II А климатических районов и не менее 3 суток для остальных климатических районов;
2) ниже по течению не менее 250 метров от водозабора с учетом исключения влияния ветровых обратных течений.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 метров;
2) от водонапорных башен – не менее 10 метров;
3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) – не менее 15 метров;

Территории первого пояса ЗСО должны быть спланированы, огорожены и озеленены, и обеспечены сторожевой сигнализацией. На территории первого пояса запрещаются все виды     строительства, не связанные с подачей и обработкой   воды, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе.
Вход лиц, не имеющих отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, на территорию первого пояса не допускается.
Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии централизованной канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот. 
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий не допускается.
На территории I пояса запрещаются все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений. 
Вдоль водопроводов в соответствии с требованиями СП №26   устанавливается санитарно-защитная полоса. Санитарно-защитной полосой водоводов обеспечивается защита водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения.
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:
- при диаметре водопровода до 200 мм, расстояние не менее 6 метров.
В пределах санитарно-защитной полосы исключается расположение источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие).

Развитием систем водоснабжения в рамках генерального плана села предусматривается:

На 1-ю очередь строительства 2033 г.:
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110мм составляет –4,0 км;
Реконструкция  водозаборных и очистных водопроводных сооружений;
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 7,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

На расчетный срок 2046 г.:
Строительство водопроводных сетей диаметром 110-200 мм составляет – 10 км (Общая протяженность с учетом нового строительства первой очереди, составит –17км).
Реконструкция водопроводных сетей диаметром 110 мм составляет – 5,0 км;
Организация мониторинга качества питьевой воды подаваемой населению;
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;
Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

Приведенные решения развития системы водоснабжения для села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.



Канализация
Существующее положение
Централизованная система канализации в селе отсутствует. Частный сектор повсеместно использует надворные уборные и выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизационными машинами в места, указанные СЭС.
Проектные решения

Объем бытовых и производственных сточных вод определен предварительно в соответствии со СниП РК 4.01-02-2009г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Норма среднесуточного водоотведения потребителей равна нормам водопотребления. (см. таблицу выше)
Объемы водоотведения составит:
На первую очередь строительства – 232 м3/сутки;
На расчетный срок строительства – 245 м3/сутки.

Неотъемлемой частью благоустройства является строительство канализационной сети. В селе на перспективу развития необходимо произвести строительные работы канализационной сети.
Бытовые сточные воды села предполагается отводить в канализационный коллектор и далее на канализационные очистные сооружения. 
Проектом предлагается строительство:
· современных сооружений полной искусственной биологической и механической очистки стоков с увеличением производительности;
· канализационной насосной станции;
· пруда – испарителя;
· магистральных и распределительных канализационных сетей.
Сточные воды от проектируемой и существующей застройки по самотечным коллекторам будут поступать на ГКНС, после напорными насосами по напорным коллекторам будут подаваться на КОС (канализационные очистные сооружения) с полной искусственной биологической и механической очистки стоков. После очистки, отвод сточных вод производится на пруд – испаритель от населенного пункта не менее одного километра на территории существующих КОС в соответствии санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», приложение 3. Таблица 1. 
С целью снижения риска заражения населения возбудителями паразитов, для обеззараживания осадков, образующихся при очистке сточных вод, в трубопровод подачи сточной воды в решетки предусматривается ввод препарата «Пуралат-БИНГСТИ». Этот препарат вызывает естественную гибель паразитов и не оказывает негативного влияния на активный ил и здоровье человека. Таким образом, обезвоженный активный ил может быть использован в качестве удобрения.
Сточные воды предприятий, не удовлетворяющие требованиям сброса их в бытовую канализацию, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, располагаемых, как правило, на территории канализуемых предприятий.  
Местоположение очистных сооружений определить отводами земельных участков по согласованию с соответствующими службами района и согласно Экологического кодекса статья 20-1, находится в компетенции местных исполнительных органов района, что будет определено на последующей стадии «Проект застройки».
Устройство централизованной системы водоотведения населенного пункта повысит уровень комфортности условий жизни, улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, что является крайне важным фактором градостроительного проекта, позволяющим по-новому решать вопросы планировки и застройки поселка.
Проекты по реконструкции существующих и на строительство новых канализационных сетей будут разработаны на стадии рабочего проектирования.
Прокладка водопроводных и канализационных сетей отображена на «Схеме водоснабжения и водоотведения».
В районах, где прокладка канализационных коллекторов усложнена геологическими условиями, для усадебной застройки могут быть применены автономные установки биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
Развитием систем водоотведения в рамках корректировки генерального плана села предусматривается:
На 1-ю очередь строительства 2033г.:
Строительство канализационных сетей, диаметром 160-300 мм, протяженностью 15,0 км (самотечная) км,;
Строительство ГКНС – 1 шт.;
Проектирование и строительство КОС производительностью 0,245 тыс.м3 в сутки, с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;
Проектирование и строительство накопителей очищенных сточных вод;
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 70 %. 

На расчетный срок – 2046 г.:
Строительство канализационных сетей диаметром 200-300 мм, протяженностью 7,0 км  (протяженность с учетом строительства первой очереди составит 22,0 км);
Проведение мониторинга очистки сточных вод;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод;
Осуществить доступ к централизованному водоотведению – 100%. 

Приведенные решения развития системы водоотведения села требуют уточнения на последующих этапах проектирования.
На последующих стадиях проектирования, «Проект застройки», раздел «Водоотведения» будет выполняться специализированной проектной  организацией с проведением более глубоких и тщательных проработок в соответствии с поперечными профилями улиц в границах установленных красных линий, линий  регулирования застройки, а также на основании АПЗ (архитектурно – планировочное задание), ТУ (технические условия) с местами (точками) подключения коммуникаций к внеплощадочным сетям, сооружениям и  необходимых согласований для выполнения рабочих чертежей.




Таблица 9.1.3

Ориентировочные данные канализационных очистных сооружений на расчетные сроки
	№
п/п
	Месторасположение
	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс.м³/сут

	
	
	Расчетный 
срок
	в т.ч. 1-я очередь стр-ва

	1
	2
	3
	4

	1
	Село Кызылжар
	0,245
	0,233
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В с. Кызылжар регулярная очистка территории отсутствует. Уборка территории проводится силами самих предприятий и населения. 
Свалка расположена в северной направлении. Площадь свалки составляет 2 га. Учет объемов вывозимого мусора для складирования в последние годы не производился.
Мусорная свалка не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям современных полигонов бытовых отходов, нуждается в полной реконструкции и переносе.
Проектные предложения. 
Проектом предусматривается создание системы планово-регулярной очистки территории с учетом новой жилой застройки. По этой системе все мероприятия должны проводиться службой жилищно-коммунального хозяйства. В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия: 
1. сбор, правильное хранение  жидких и твердых отходов;
1. своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;
1. подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.
Коммунальная служба должна производить вывоз твердых и жидких отходов из жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.
Для сбора бытовых отходов проектом предлагается развитие контейнерного способа. На территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений и зон отдыха, должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадки должны быть с водонепроницаемым покрытием, иметь трех стороннее сплошное ограждение из кустарника и находиться на расстояние не менее 25 м от окон жилых и общественных зданий, спортивных площадок, мест отдыха населения. 
Площадки под контейнеры предполагается оградить по периметру разновысокими кирпичными стенками высотой 1,2-1,6 м. Как правило, площадки для мусоросборников обрамляются деревьями и кустарниками по всему периметру. В покрытиях дорожек использованы бетонные плитки на песчаном основании. Промежутки между плитками шириной до 15 см засыпают черноземом и засевают травой. Согласно нормам СП РК 3.01-101-2013 расстояние от мусоросборников до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 20 м.
По согласованию с санитарно-эпидемиологическими учреждениями, уполномоченными для осуществления данной функции в подразделении Агентства РК по защите прав потребителей   на полигон принимаются некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами.
Общее количество ТБО, подлежащих складированию на усовершенствованном полигоне, согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определено в соответствии с годовой нормой отходов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2 усовершенствованных покрытий улиц. Расчет  приводится в таблице 12.3.1.Также в таблице указано годовое количество отходов в объемном выражении при средней плотности твердых бытовых отходов 280 кг/м3 (согласно СН РК 1.04-15-2013, приложение 3).
На начало 2025 года по данным акимата села Кызылжар численность населения села составила 1507 человек.
Проектная численность населения:
· на начало 2033 г. – 1582 чел.;
· на начало 2046 г. 1664 чел.
Таблица 9.2.1
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на исходный год (2025г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1507
	280
	кг/год
	0,2
	421,96
	2109,8

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	9,54
	5
	кг/м2
	0,625
	0,05
	0,07632

	Итого
	422,008
	2109,88



Таблица 9.2.2
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на первую очередь строительства (2033г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1582
	280
	кг/год
	0,2
	442,96
	2214,8

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	13,08
	5
	кг/м2
	0,625
	0,07
	0,10464

	Итого
	443,025
	2214,90



Таблица 9.2.3
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов на расчетный срок (2046г)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол- во, чел
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м3
	Итого

	
	
	
	
	
	тонн
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	1664
	280
	кг/год
	0,2
	465,92
	2329,6

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	13,08
	5
	кг/м2
	0,625
	0,07
	0,10464

	Итого
	465,985
	2329,70



Данные расчетов представлены в ориентировочном порядке, на основе проектных решений аналогичных объектов и с учетом действующих строительных норм. На последующих стадиях проектирования предусмотрено уточнение всех расчетных показателей с учетом детализированных технических решений.

Ориентировочные объемы образования твердых бытовых отходов от населения за 20 лет составит:
	2329,70
	х
	20
	=
	46594,09
	м3


	При равномерном размещении кубических метров ТБО в один слой на площадке полигона, общая необходимая площадь4,6594 га.
Место размещение проектируемого полигона ТБО согласован МИО. Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мони- торинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхност- ных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового за- грязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допусти- мых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов. Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
	Согласно СН РК 1.04-15-2013, количество контейнеров составит: на первую очередь-6 шт, на РС-8 шт. Более точное количество мусорных контейнеров определяют жилищно- коммунальные организации, учитывая  условия именно этого населённого пункта. Более подробный  расчёт должен соответствовать нормам накопления  твердых бытовых отходов, которые устанавливают областные акиматы.
Для вывоза твердых и жидких отходов, необходим парк транспортных средств, из расчета:
1. мусоровозы – 20 ед. на 100 тыс. чел.;
1. уборочные – 60 ед. на 1 млн. м2 площади усовершенствованных покрытий;
1. малогабаритные тротуароуборочные – 25 ед. на 1 млн. м2 площади тротуаров;
1. ассенизационные – 20 ед. на 100 тыс. жителей застройки не оборудованной централизованной канализацией. Расчеты по спецавтотранспорту приведены в табл. 9.2.4.
Таблица 9.2.4
Потребное количество автотранспорта
	№
п/п
	Наименование
механизмов
	Количество машин, шт.

	
	
	2031год
	2045 год

	1.
	Мусоровозы
	1
	1

	2.
	Уборочные
	1
	1

	3
	Ассенизационные
	1
	1



База спецмашин должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилой зоны с соблюдением СЗЗ.
В местах массового скопления людей (площади, рынки, пляжи) размещаются стационарные общественные туалеты. В районе проведения зрелищных мероприятий размещаются переносные биотуалеты. Содержимое общественных туалетов и  биотуалетов вывозится на КОС.
В местах общественного пользования должны быть выставлены урны. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м – на оживленных улицах и 100 м – на малолюдных. Очистка урн должна проводиться по мере их накопления.
Таблица 9.2.5
Количество общественных туалетов
	№
п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	
	
	1-ая очередь
	Расч. Срок

	1.
	Стационарные общественные туалеты
	1
	1

	2.
	Переносные биотуалеты
	1
	1


Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается на реконструируемую усовершенствованную свалку-полигон ТБО, расположенную в северозападной направлении на расстоянии 1000 м от села. На полигон ТБО вывозятся: домовые отходы и отходы учреждений, твердые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являются пищевыми конфискатами, подлежащими уничтожению в порядке, установленном законодательством. На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для уничтожения мелких трупов животных.
В соответствии с требованиями СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны твердых бытовых отходов» строительство полигона  должно осуществляться с  учетом комплекса природоохранительных сооружений, обеспечивающих. Гидроизоляцию полигона для защиты от загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также мероприятия по защите атмосферного воздуха. 
Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2013 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано. 
Для полигона ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.
Система мониторинга должна включать устройства и сооружения за контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.
9.3. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение села Кызылжар Иртышского района Павлодарской области осуществляется централизовано от сетей, находящихся на балансе АО «ПРЭК» Иртышский РЭС, от ПС 35/10кВ «ПС Опытная». 
Дальнейшее распределение электрической энергии по селу осуществляется от подстанций через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по воздушным линиям 10 кВ. Количество комплектные трансформаторные пункты (КТП)-10/0,4кВ – 19 штук. Существующая протяженность ВЛ 10 кВ - 15,571 км, марка провода АС-35, ввод эксплуатацию 1980 год. Данные предоставленные АО «ПРЭК» Иртышский РЭС»

Электрические нагрузки. 

При разработке перспективной схемы электроснабжения рассматриваемой территории был произведен подсчет электрических нагрузок с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, наружное освещение и потребление электроэнергии культурно-бытовыми учреждениями и промышленными предприятиями.
 Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющая жилые дома, объекты обслуживания местного значения, наружное освещение - пропорциональна количеству общей жилой площади и фактически может считаться равномерно распределенной. 
Электрическая нагрузка этой группы потребителей подсчитана по удельным нормативным нагрузкам на 1 м² общей площади в соответствии с:
- РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей»;
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок Республики Казахстан), Алматы 2015 г.;
- СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности».
Для существующих зданий приняты удельные расчетные нагрузки по общей площади жилых зданий с плитами на природном газе, для намечаемых к строительству квартир в многоэтажных домах, в индивидуальных домах повышенной комфортности приняты электроплиты. Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты в диапазоне 15÷21,8 Вт/м2 в зависимости от этажности.
Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Указаниями по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-4.04-11-2003.
Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя.
Итоговые данные нагрузок по жилищному и общественному фонду жилью и уличному освещению сведены в таблицу 9.3.1.
9.3.1
Расчет электрических нагрузок по жилищному фонду
	Типы застройки
	Уд. расчетная нагрузка, Вт/м2
	Проектные показатели

	
	
	Население, тыс. чел
	Общая площадь, тыс. м2
	Эл. Нагрузка, МВт

	Исходный год

	Усадебная застройка
	18,4
	1,507
	35,5
	0,65

	Итого
	 
	 
	 
	0,65

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,13

	Всего
	 
	1,507
	35,5
	0,78

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,60

	Первая очередь

	Усадебная застройка
	18,4
	1,582
	40,9
	0,75

	Итого
	 
	 
	 
	0,75

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,15

	Всего
	 
	1,582
	40,9
	0,90

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,70

	Расчетный срок

	Усадебная застройка
	18,4
	1,664
	49,9
	0,92

	Итого
	 
	 
	 
	0,92

	Неучтенная нагрузка (20%)
	 
	 
	 
	0,18

	Всего
	 
	1,664
	49,9
	1,10

	То же, с Ко*
	 
	 
	 
	0,85



Результаты расчета электрических нагрузок по общественному фонду приведены в таблице 9.3.2.
Таблица 9.3.2
Расчет электрических нагрузок по общественному фонду
	Наименование обьекта
	Ед. измерения
	Уд. нагрузка
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок 

	
	
	
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт
	Количество
	Эл. Нагрузка, МВт

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	место
	0,46
	150
	0,069
	150
	0,069
	150
	0,069

	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	0,25
	420
	0,105
	420
	0,105
	420
	0,105

	Внешкольные учреждения
	учащиеся
	0,25
	 
	0,000
	 
	0,000
	 
	0,000

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	ФАП
	посещений в смену
	0,46
	25
	0,012
	25
	0,012
	25
	0,012

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	ФОК
	м2 общей площади
	0,054
	80
	0,004
	850
	0,046
	850
	0,046

	Учреждения культуры и искусства

	Многофункциональный досуговый центр
	место
	0,46
	80
	0,037
	140
	0,064
	140
	0,064

	Мечеть
	м2 общей площади
	0,054
	143,7
	0,008
	143,7
	0,008
	143,7
	0,008

	Мечеть
	м2 общей площади
	0,054
	86,7
	0,005
	86,7
	0,005
	86,7
	0,005

	Библиотеки
	читательское место
	0,25
	4
	0,001
	6
	0,002
	6
	0,002

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	0,25
	300
	0,075
	1770,7
	0,443
	1965,6
	0,491

	Предприятия общественного питания
	 место
	1,04
	40
	0,042
	70
	0,073
	70
	0,073

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	1,5
	9
	0,014
	20
	0,030
	20
	0,030

	Предприятия коммунального обслуживания 

	Бани
	место
	0,46
	5
	0,002
	8
	0,004
	8
	0,004

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые управления

	Отделения связи
	объект
	3,5
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004

	Отделениябанков
	операционная касса
	3,5
	 
	0,000
	 
	0,000
	 
	0,000

	Участковый пункт полиции
	объект
	3,5
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	место
	1,5
	6
	 
	18
	0,027
	18
	0,027

	Итого
	 
	 
	 
	0,379
	 
	0,893
	 
	0,942

	Прочие нагрузки 20%
	 
	 
	 
	0,076
	 
	0,179
	 
	0,188

	Всего
	 
	 
	 
	0,46
	 
	1,07
	 
	1,13

	То же, с Ко
	 
	 
	 
	0,35
	 
	0,83
	 
	0,87



Результаты расчета производственных объектов на проектируемой территории приведены в таблице 9.3.3.
Таблица 9.3.3.
Расчет электрических нагрузок
	Наименование 
	Общая площадь м²
	Электрическая нагрузка

	
	
	
	

	
	
	
	

	Исходный год
	

	Животноводческий комплекс  ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское» до 1200 голов (Класс III – СЗЗ 300 м) (Объекты, предлагаемые к закрытию)
	21735
	1,172
	

	Көкөніс қоймалары, ангарлар, МТС, «Ертіс тәжірибе шаруашылығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орталық ток / Овощехранилища, ангары, МТС, центральный ток ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское» (Класс V – СЗЗ 50 м)
	11078
	0,598
	

	Астық ағыны  / Зерноток (Класс V – СЗЗ 50 м)
	8355
	0,451
	

	Машина-трактор шеберханасы  /Машинно тракторная мастерская
	3378
	0,182
	

	Материалдық қоймалар / Материальные склады (Класс V – СЗЗ 50 м)
	2678
	0,144
	

	Итого
	 
	2,547
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,382
	

	Всего
	 
	2,929
	

	Первая очередь
	

	Животноводческий комплекс  ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское» до 1200 голов (Класс III – СЗЗ 300 м) (Объекты, предлагаемые к закрытию)
	21735
	1,172
	

	Көкөніс қоймалары, ангарлар, МТС, «Ертіс тәжірибе шаруашылығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орталық ток / Овощехранилища, ангары, МТС, центральный ток ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское» (Класс V – СЗЗ 50 м)
	11078
	0,598
	

	Астық ағыны  / Зерноток (Класс V – СЗЗ 50 м)
	8355
	0,451
	

	Машина-трактор шеберханасы  /Машинно тракторная мастерская
	3378
	0,182
	

	Материалдық қоймалар / Материальные склады (Класс V – СЗЗ 50 м)
	2678
	0,144
	

	Производства по переработке молока производительностью до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	2204,9
	0,119
	

	Производство по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	2419,1
	0,130
	

	Ветеринарный пункт без содержания скота 
	65
	0,004
	

	Пожарные части
	188
	0,010
	

	Итого
	 
	2,810
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,421
	

	Всего
	 
	3,232
	

	Расчетный срок
	

	Животноводческий комплекс  ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское» до 1200 голов (Класс III – СЗЗ 300 м) (Объекты, предлагаемые к закрытию)
	21735
	1,172
	

	Көкөніс қоймалары, ангарлар, МТС, «Ертіс тәжірибе шаруашылығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орталық ток / Овощехранилища, ангары, МТС, центральный ток ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское» (Класс V – СЗЗ 50 м)
	11078
	0,598
	

	Астық ағыны  / Зерноток (Класс V – СЗЗ 50 м)
	8355
	0,451
	

	Машина-трактор шеберханасы  /Машинно тракторная мастерская
	3378
	0,182
	

	Материалдық қоймалар / Материальные склады (Класс V – СЗЗ 50 м)
	2678
	0,144
	

	Производства по переработке молока производительностью до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	2204,9
	0,119
	

	Производство по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	2419,1
	0,130
	

	Ветеринарный пункт без содержания скота 
	65
	0,004
	

	Пожарные части
	188
	0,010
	

	Цех по приготовлению кормов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	5155,3
	0,278
	

	Овощехранилища (Класс V – СЗЗ 50 м)
	13244,7
	0,714
	

	Автомобильная заправочная станция (АЗС)  (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	306
	0,017
	

	Итого
	 
	3,819
	

	Прочие нагрузки
	 
	0,573
	

	Всего
	 
	4,392
	



Суммарная коммунально-бытовая нагрузка по жилищному и общественному фондам и производственным объектам приведена в таблице 9.3.4. 
Таблица 9.3.4
	Наименование
	Электрическая нагрузка на первую очередь
	Электрическая нагрузка на первую очередь
	Электрическая нагрузка на расчетный срок

	Жилищный фонд Осветительно-бытовое потребление, МВт
	0,78
	0,90
	1,10

	То же, с Ко
	0,60
	0,70
	0,85

	Общественный фонд, МВт
	0,46
	1,07
	1,13

	То же, с Ко 
	0,35
	0,83
	0,87

	Производственные объекты
	2,929
	3,232
	4,392

	То же, с Ко
	2,259
	2,493
	3,388

	Всего, МВт 
	4,168
	5,206
	6,624

	То же, с (Ко) 
	3,22
	4,02
	5,109




Проектные предложения
Анализ прогнозируемых нагрузок по району электроснабжения показывает устойчивую тенденцию к увеличению нагрузок жилищно-коммунального сектора, а также при своевременном вводе нагрузок объектов культурно-бытового сектора. 
[bookmark: _Hlk179721785][bookmark: _Hlk179721771][bookmark: _Hlk179720491]Электроснабжение намечаемых объектов проектируемой территории с. Кызылжар предлагается осуществить от электроподстанции ПС 35/10 кВ «Кызылжар».
В связи с ростом нагрузок на первую очередь и расчетный срок, для их покрытия необходимо произвести: 
- строительство новых и расширение существующих потребительских трансформаторных подстанций – на 1 очередь – 2 ТП по 0,63 МВА; 
на расчетный срок - 2 ТП по 0,25 МВА; 
В связи с ростом нагрузок для жилой зоны на первую очередь и расчётный срок предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа. Для административной и общественной застройки предусматриваются подстанции, расположенные ближе к центрам нагрузок и расположенные в отдельно стоящих или встроенных помещениях. 
Кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации) размещаются в полосе между красной линией и линией застройки (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).
Расстояния по горизонтали от кабельных сетей до зданий и сооружений принято в проекте по СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*.  Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами. Согласно п. 7.1.15 ПУЭ РК в жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Для административной и общественной застройки рекомендуются одно трансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, в зависимости от конкретного проекта здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям.
Схема электроснабжения села разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:
- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей;
- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
При размещении отдельно стоящих ТП расстояния от них до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).  
К установке принимаются ТП в металлическом, кирпичном, панельном или блочном исполнении с двумя трансформаторами по действующим типовым проекта. Для обеспечения надежности электроснабжения при аварийных ситуациях трансформаторы должны быть загружены не более чем на 70-75% их номинальной мощности.
Сети низкого напряжения и уличного освещения
Для электроснабжения села применяются, в основном, воздушные линии. В настоящее время при строительстве воздушных линий напряжением 0,4 кВ.
Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время.  Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль за состоянием освещения.  предпочтение отдается самонесущим изолированным линиям (ВЛИ). 
Преимуществами использования ВЛИ являются:
1. Высокая надежность в обеспечении электрической энергией.
1. Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.
1. Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей.
1. Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В неизолированных проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
1. Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.
1. Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; трудность утилизации СИП делает бессмысленной кражу самого провода.
1. Улучшение общей эстетики и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.
1. Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Недостатком является незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС, но это компенсируется снижением эксплутационных затрат.
Для распределительных линий жилых кварталов линии 0,4 кВ необходимо выполнять воздушными с применением самонесущих изолированных проводов (СИП). Типовые опоры 0,4 кВ высотой 8,5 метров позволяют размещать на них СИПы, светильники и сети освещения дорог, а также линии связи.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузок, защиту от коротких замыканий и учет расхода электроэнергии. Проектом предусматривается освещение всех существующих магистральных дорог, а также всех вновь пробиваемых автомагистралей. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах - односторонняя.
Для освещения пешеходных дорожек в парках и скверах, административно-культурных центрах проектом рекомендуется применять современные светильники с фотопанелями, вырабатывающими в дневное время электроэнергию, аккумулирующуюся во встроенных в опоры аккумуляторах, и использующими ее в темное время суток.
Устройства уличного освещения следует оборудовать централизованным дистанционным управлением, при этом в пункте управления должен быть предусмотрен контроль состоянии освещения.
Устройство автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику).
Для освещения автодорог внутри жилого массива светильники рекомендуется устанавливать на опорах воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.
Энергоэффективность и энергосбережение. 
11 июня 2014 года совместно с Всемирным Банком был начат проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане».  
И на 2022 год в результате сильного роста экономики РК в стране возник дефицит по выработке электроэнергии. Для энергосбережения, чтобы электроэнергия не терялась, проектом рекомендуются проводить энергосберегающие мероприятия. Применять современные возобновляемые виды энергии (солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, биогаз, ветряные электростанции), что снизит нагрузку на электрические сети, уменьшит расходы по электроснабжению потребителей. 
Благодаря этим мероприятиям будет тратиться меньше ресурсов: угля, электричества, газа. За счет этого сократится и количество выбросов в атмосферу.
Охранная зона объектов электрических сетей
При проектировании и строительстве электрических сетей на проектируемой территории ГП требуется соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года №1509.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
1. Вдоль воздушных ЛЭП — в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при условии неподвижного их положения на расстояние: 
- для воздушных линий напряжением 110 кВ - 20 м;
- для воздушных линий напряжением 35 кВ - 15 м;
- для воздушных линий напряжением 10 кВ - 10 м;
2. Вдоль подземных кабельных ЛЭП — в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м;
3. По периметру трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и устройств — на расстоянии 3 метров от ограждения или сооружения;


[bookmark: _Toc204684751][bookmark: _Toc217376522][bookmark: _Hlk154590689]9.4. Слаботочные устройства
[bookmark: _Toc204684754][bookmark: _Toc217376525]Современное состояние
В настоящее время сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в селе Кызылжар обеспечена беспроводной сетью связи (CDMA, телефония).
 Обслуживанием линий связи занимается АО «Казахтелеком».

Проектные предложения
Расчет требуемого количества устанавливаемых аппаратов производится согласно рекомендаций: 
СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»;  
СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»; 
 СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».  
Расчетные данные потребности в телефонных номерах сведены в таблицу 9.4.1
Таблица 9.4.1
	Наименование 
жилого образования
	Количество
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Население чел.
	Телефонов на конец периода (номеров)
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	Первая очередь                              в том числе:
	1582
	396
	тел. Плотность: 25 номера на 100 чел.
	

	
	
	
	
	

	Квартирный сектор
	 
	316,4
	 
	

	Хозяйственный сектор
	 
	79
	 
	

	Расчетный срок                            в том числе:
	1664
	416
	тел. Плотность: 25 номера на 100 чел.
	

	
	
	
	
	

	Квартирный сектор
	 
	332,8
	 
	

	Хозяйственный сектор
	 
	83
	 
	



Главными особенностями сетей телекоммуникаций являются их стремительное развитие и постоянные изменения технологий. В связи с планируемым переходом государств к цифровой экономике в общемировом масштабе, особое внимание уделяется повсеместному внедрению услуг связи как на основе оптических и проводных технологий, так и на основе беспроводных и спутниковых технологий. Совершенствование инфраструктуры идет по пути миграции на пакетные технологии: перевод сетей доступа на технологии FTTH, БШПД, вследствие чего происходит модернизация сетевой инфраструктуры.
 Таким образом, строительство сетей телекоммуникаций необходимо осуществлять исключительно по технологии FTTH с применением оборудования GPON (с оптическим узлом OLT) и с возможностью перехода в будущем к услугам XGPON. Построение сетей оптического доступа с применением технологий FTTH является наиболее эффективным и перспективным методом, так как обеспечит предоставление всего спектра современных услуг TriplePlay наилучшего качества. 
Принятые технические решения при разработке проектов по построению бесперебойной и эффективной сети телекоммуникаций должны обеспечивать оптимальные условия строительства и эксплуатации волоконно-оптической сети GPON. И необходимо учитывать, что окончательные решения по строительству сети, выбору технологий, оборудования и систем построения, а также маршруты прохождения кабельных линий связи должны приниматься с учетом требований времени на период разработки.
 Проектирование должно осуществляться: 
− с учетом концентрации абонентов и перспективы застройки жилых и административных кварталов на срок не менее 3 лет; 
− оптимальной привязки проектируемой сети к сетевым узлам.
Строительство сетей телекоммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Развитие инфраструктуры мобильной связи. 
В данном малом населенным пункте имеется мобильный оператор Билайн. Необходимо развитие и других мобильных операторов как Ксел и Теле-2 путем установки сотовых антенн данных операторов. Для чего нужна услуги мобильной связи для села, это, во-первых, доступность в любой точке района, во-вторых, для сельчан нужен интернет. Интернет дает более экономичный вариант связи в масштабе государства, и международной связи с помощью мессенджеров.  
Связь и коммуникация: Мобильная связь позволяет жителям отдаленных сел поддерживать связь с родственниками, друзьями и коллегами, что особенно важно в условиях удаленности.  
Доступ к информации: С помощью мобильной связи жители могут получать актуальную информацию о погоде, новостях, медицинских услугах и других важных аспектах жизни.  
Экономические возможности: Мобильная связь способствует развитию бизнеса, позволяя местным предпринимателям общаться с клиентами и поставщиками, а также участвовать в онлайн-торговле.  
Образование: Доступ к мобильной связи открывает возможности для дистанционного обучения, что особенно актуально для детей и молодежи в отдаленных районах.  
Медицинские услуги: Мобильная связь позволяет организовать телемедицину, что дает возможность жителям получать консультации врачей, не выезжая из села.  
Экстренные службы: Наличие мобильной связи обеспечивает возможность быстрого обращения за помощью в экстренных ситуациях, что может спасти жизни.
 Таким образом, мобильная связь является важным инструментом для улучшения качества жизни и развития отдаленных сел Казахстана.

[bookmark: _Toc222209002][bookmark: _Toc229750253]9.5. Теплоснабжение
Раздел «Теплоснабжение» выполнен в соответствии с СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в республике Казахстан», СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», пособием к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», СН РК 2.04-07-2022 «Тепловая защита зданий» и другими действующими нормативными документами. 
Современное состояние 
В настоящее время теплоснабжение села Кызылжар имеет весьма неупорядоченный, локальный характер. 
Отопление жилого фонда осуществляется, в основном, от индивидуальных печных установок, которые работают на твердом топливе (уголь, дрова) и резервный источник – электричество.   
В качестве топлива для котельных установок и в отопительных печах жилищного фонда используется твердое топливо, мазут, печное топливо и резервное – электрические котлы. 
Климатические параметры.
Климатические параметры: в холодное время в соответствии СП РК 2.04- 01-2017 «Строительная климатология» параметр А – 22,0 и параметр Б – 40,1 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.1 Климатические параметры холодного периода года.
Климатические параметры: в тёплое время в соответствии СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» параметр А + 26,3 в теплое время года и параметр Б +29,4 (для Павлодара, Павлодарская область самый ближайший населенный пункт) согласно таблицы-3.2 Климатические параметры теплого периода года.  
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет в Павлодарской области – -34,6. 
Продолжительность отопительного периода с 2 октября по 25 апреля, т.е. nо = 205 дней.  

 Проектные предложения 
Теплопотребление.   Оценка потребности в теплоэнергии жилищно-коммунального сектора (ЖКС) выполнена на основании предложений по сохранению существующей застройки, размещению массивов и объектов нового жилищно-гражданского строительства и общественной застройки, а также динамике численности населения. 
«Программой развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.0401999 г., в качестве основного критерия применения систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения принять показатель теплоплотности: 
- при теплоплотности 0,3 Гкал/ч на 1 га и выше должна сохраняться, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения; 
- при теплоплотности менее 0,3 Гкал/ч на 1 га целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением современных автономных высококачественных систем отопления заводского изготовления (АСО). 
Расчетная тепловая нагрузка с. Кызылжар выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительсвто. Планировка и застройка городских сельских населенных пунктов», по приложению И.
Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию жилых зданий с. Кызылжар представлены в таблице 9.5.1.
 Таблица 9.5.1
Теплопотребление жилых зданий с. Кызылжар
	Типы застройки
	Жилищный фонд, тыс.м2
	Население, тыс.чел
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	Исходный год
	

	Усадебная застройка
	35,5
	1507
	2,414
	

	Итого
	 
	 
	2,414
	

	Первая очередь
	

	 
	 
	 
	 
	

	Усадебная застройка
	40,9
	1582
	2,7812
	

	Итого
	 
	 
	2,7812
	

	Расчетный срок
	

	Усадебная застройка
	49,9
	1664
	3,3932
	

	Итого
	 
	 
	3,3932
	


Таблица 9.5.2
Теплопотребление общественных зданий с. Кызылжар
	Наименование объекта
	Исходный год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч
	Общая площадь, м2
	Теплопотреб ление, Гкал/ч

	Школа
	3723
	0,309
	3723
	0,309
	3723
	0,309

	Детский сад
	1219
	0,101
	1219
	0,101
	1219
	0,101

	Дом культуры
	976
	0,081
	976
	0,081
	976
	0,081

	Мечеть
	144
	0,012
	144
	0,012
	144
	0,012

	Церковь
	87
	0,007
	87
	0,007
	87
	0,007

	Магазин 
	1382
	0,115
	1382
	0,115
	1382
	0,115

	Катымхана
	 
	0,000
	265
	0,022
	265
	0,022

	Гостиница
	304
	0,025
	304
	0,025
	304
	0,025

	Торговый дом
	836
	0,069
	836
	0,069
	836
	0,069

	Гостиница, Баня, Общественные туалеты
	 
	
	557
	0,046
	557
	0,046

	Магазин, Парикмахерская 
	 
	
	
	
	557
	0,046

	Кафе
	 
	
	130
	0,011
	130
	0,011

	Пекарня производительностью до 200 кг хлебобулочных изделий в сутки
	 
	
	474
	0,039
	474
	0,039

	 Овощехранилища, ангары, МТС, центральный ток ТОО «Опытное хозяйство «Иртышское» (Класс V – СЗЗ 50 м)
	11078
	0,921
	11078
	0,921
	11078
	0,921

	Зерноток (Класс V – СЗЗ 50 м)
	8355
	0,694
	8355
	0,694
	8355
	0,694

	Машинно тракторная мастерская
	3378
	0,281
	3378
	0,281
	3378
	0,281

	 Материальные склады (Класс V – СЗЗ 50 м)
	2676
	0,222
	2676
	0,222
	2676
	0,222

	Производства по переработке молока производительностью до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	 
	
	2204,9
	0,183
	2204,9
	0,183

	Производство по переработке мяса производительностью от 0,3 до 3,0 тонны в сутки (Класс V – СЗЗ 50 м)
	 
	
	2419,1
	0,201
	2419,1
	0,201

	Цех по приготовлению кормов (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	 
	
	
	
	5155,3
	0,428

	Овощехранилища (Класс V – СЗЗ 50 м)
	 
	
	
	
	13244,7
	1,101

	Спортивный комплекс
	 
	
	850
	0,071
	850
	0,071

	 Административное здание
	971
	0,081
	971
	0,081
	971
	0,081

	Ветеринарный пункт без содержания скота 
	 
	0,000
	65
	0,005
	65
	0,005

	Автомобильная заправочная станция (АЗС)  (Класс IV – СЗЗ 100 м)
	 
	
	
	
	306
	0,025

	 Придорожный сервис 
	 
	
	
	
	833
	0,069

	Пожарные части
	 
	0,000
	188
	0,016
	188
	0,016

	Итого
	 
	2,9192
	 
	3,5136
	 
	5,1836


Таблица 9.5.3
Общий суммарный расход тепла жилых и общественных зданий с Кызылжар 
	Наименование
	Исходный год, Гкал/ч
	Первая очередь, Гкал/ч
	Расчетный срок, Гкал/ч

	Жилищный фонд
	       2,4140   
	          2,7812   
	            3,3932   

	Общественные здания
	2,919
	3,5136
	5,1836

	Всего
	       5,3332   
	          6,2948   
	            8,5768   



[bookmark: _Hlk222228014]Проектом предлагается установка автономной системы отопления (АСО) для отопления общественных зданий и индивидуальные отопительные печи для отопления частного сектора.
Для отопления общественных зданий проектом предлагается встроенные котельные мощностью от 0,3-0,5 МВт,  до 1 МВт.
Котельные в встроенных помещениях будут отапливаться в основном на угле, резервный можно использовать – печное или дизельное топливо.
При выборе источника автономного теплоснабжения необходимо учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это зона расположения объекта теплоснабжения, на который надо подать тепло (отдельное здание или группа зданий).

[bookmark: _Toc222209003][bookmark: _Toc229750254]9.6. Газоснабжение
Современное состояние
В настоящее время газоснабжения села Кызылжар осуществляется за счет использования сжиженного углеводородного газа СУГ). Централизованного газоснабжения в населенном пункте нет.
Основное направление использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) – сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.
В с. Кызылжар газ используется в индивидуальных баллонах для бытовых нужд. Жители села приобретают газовые баллоны у частных предпринимателей зарегистрированных в г. Павлодар Павлодарской области
Проектные предложения
Расход газа для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует принимать согласно СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» по таблице 13.
*Удельная теплота сгорания СУГ = 10800 ккал/кг
Годовые потребности сжиженного газа потребителей по проектным периодам приведены в таблице 9.6.1
Таблица 9.6.1
	Наименование потребителей и назначение расходуемого газа
	Норма расхода газа, тыс.ккал/год на чел.
	Количество населения, чел.
	Расход СУГ, тонна/год

	Исходный год

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1507
	146,51

	Итого
	 
	1507
	146,51

	Первая очередь

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1582
	153,81

	Итого
	 
	1582
	153,81

	Расчетный срок

	 При наличии в доме (квартире) газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя: сжиженный газ
	1050
	1664
	161,78

	Итого
	 
	1664
	161,78



На расчетный срок проектом предлагается система обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов потребляемого газа до нормативного уровня. 
Применение СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительный слой и водные ресурсы.
Помещения с установленными газовыми плитами должны иметь вытяжную вентиляцию.
В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий.

3. 

[bookmark: _Toc116462859][bookmark: _Toc116472782][bookmark: _Toc204684755][bookmark: _Toc217376526][bookmark: _Hlk116478241]10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	[bookmark: _Hlk230084303][bookmark: bookmark649][bookmark: bookmark651]№ п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первый этап
	Расчетный срок *

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Площадь земель населенного пункта, всего
	тыс. га
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	1.1.1
	жилой и общественной застройки
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	
	
	

	1.1.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	
	
	
	

	1.1.1.3
	застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	-//-
	
	
	

	1.1.1.4
	общественной застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.2
	промышленной и коммунально-складской застройки
	-//-
	
	
	

	1.1.3
	инженерные и транспортные коммуникации
	-//-
	
	
	

	1.1.3.1
	магистральных инженерных сетей и сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.3.2
	сооружений связи
	-//-
	
	
	

	1.1.4
	 особо охраняемых природных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.4.1
	памятников природы
	-//-
	
	
	

	1.1.4.2
	лесов и лесопарков
	-//-
	
	
	

	1.1.5
	водоемов и акваторий
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.5.1
	рек, естественных и искусственных водоемов
	-//-
	
	
	

	1.1.5.2
	водоохранных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.5.3
	гидротехнических сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.5.4
	водохозяйственных сооружений
	-//-
	
	
	

	1.1.6
	сельскохозяйственного использования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.6.1
	сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья)
	-//-
	
	
	

	1.1.7
	общего пользования
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	-//-
	
	
	

	1.1.7.1
	улиц, дорог, проездов,
	-//-
	
	
	

	1.1.7.2
	водоемов, пляжей, набережных
	-//-
	
	
	

	1.1.7.3
	парков, скверов, бульваров
	-//-
	
	
	

	1.1.7.4
	другие территориальные объекты общего пользования
	-//-
	
	
	

	1.1.8
	резервные
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	 
	
	
	

	1.1.8.1
	для развития селитебных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.2
	для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.8.3
	для организации рекреационных и иных зон
	-//-
	
	
	

	1.1.9
	Зоны специального назначения
	-//-
	
	
	

	
	из них:
	
	
	
	

	1.1.9.1
	кладбище
	-//-
	
	
	

	
	скотомогильники
	-//-
	
	
	

	
	очистные сооружения
	-//-
	
	
	

	
	полигоны твердо-бытовых отходов
	-//-
	
	
	

	1.1.10
	Зоны режимных территорий
	-//-
	
	
	

	1.1.11
	Санитарно-защитные зоны
	-//-
	
	
	

	2
	Население
	 
	
	
	

	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
	тыс.чел.
	1,507
	1,582
	1,664

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	2.1.1
	собственно, населенный пункт
	-//-
	1,507
	1,582
	1,664

	2.2
	Плотность населения
	 чел/га
	
	
	

	2.3
	Показатели миграции населения:
	-
	
	
	

	2.3.1
	прирост
	-//-
	
	
	

	2.3.2
	убыль
	-//-
	
	
	

	2.4
	Возрастная структура населения:
	тыс. чел./%
	
	
	

	2.4.1
	дети до 15 лет включительно
	-//-
	0,366/24,3
	0,373/23,6
	0,511/30,7

	2.4.2
	население в трудоспособном возрасте
	-//-
	0,832/55,2
	0,905/57,2
	0,870/52,3

	2.4.3
	население старше трудоспособного возраста
	-//-
	0,309/20,5
	0,304/19,2
	0,283/17

	3
	Жилищное строительство
	 
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2 общей площади
	35,5
	40,9
	49,9

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.1.1
	в многоквартирных домах
	-//-
	
	
	

	3.1.2
	в домах усадебного типа (ИЖС)
	-//-
	35,5
	40,9
	49,9

	3.2
	Сохраняемый жилищный фонд, всего
	
	
	35,5
	40,9

	3.3
	Распределение жилищного фонда по этажности:
	-//-
	35,5
	40,9
	49,9

	
	в том числе:
	
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажный
	-//-
	35,5
	40,9
	49,9

	
	из них в застройке:
	-//-
	
	
	

	3.3.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС)
	-//-
	35,5
	40,9
	49,9

	3.3.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.3.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.3.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	[bookmark: _Hlk230085479]3.4
	Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади
	-
	5,4
	14,4

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	3.4.1
	малоэтажный
	-//-
	-
	5,4
	14,4

	
	из них:
	 
	
	
	

	3.4.1.1
	усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
	-//-
	-
	5,4
	14,4

	3.4.1.2
	блокированной с земельным участком при квартире
	-//-
	
	
	

	3.4.1.3
	1-3 этажный без земельного участка
	-//-
	
	
	

	3.4.2
	среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный
	-//-
	
	
	

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
	м2/чел.
	23,6
	25,9
	30,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	 
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные организации
	место
	150
	150
	150

	4.1.1
	новое строительство
	мест
	
	-
	-

	4.2
	Общеобразовательные организации
	ученических мест
	420
	420
	420

	4.2.1
	новое строительство
	ученических мест
	
	-
	-

	4.3
	Медицинские организации
	посещение в смену
	25
	25
	25

	4.4
	Учреждения клубного типа
	место
	140
	140
	140

	4.5
	Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки
	Ед/га
	-
	1,2
	1,2

	4.6
	Предприятия торговли всего/на 1000 человек
	м2 торговой площади
	1770,7
	1770,7
	1965,6

	4.7
	Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек
	посадочное место
	-
	70
	70

	4.8
	Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел.
	рабочих мест
	-
	-
	20

	5
	Транспортное обеспечение
	 
	
	
	

	5.1
	Протяженность дорог и улиц, всего
	км
	15,9
	21,8
	21,8

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1.1
	поселковые дороги
	-//-
	
	
	

	5.1.2
	улица в жилой застройке
	-//-
	1,7
	1,7
	1,7

	5.1.2.1
	основная
	-//-
	0,5
	0,5
	0,5

	5.1.2.2
	второстепенная (переулок)
	-//-
	13,7
	19,6
	19,6

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство
	 
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	 
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное потребление, всего
	тыс.м3/сут.
	0,295
	0,372
	0,394

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.1.1.1
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	0,211
	0,221
	0,233

	6.1.1.2
	на производственные нужды
	-//-
	0,042
	0,044
	0,047

	6.1.2
	Водопотребление в среднем на 1 человека
	л/сут.
	140
	140
	140

	6.1.2.1
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	-//-
	
	
	

	6.1.3
	Используемые источники водоснабжения:
	-//-
	
	
	

	6.1.3.1
	подземные водозаборы
	-//-
	
	
	

	6.1.3.2
	водозабор из поверхностных источников
	
	5,400
	5,400
	5,400

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	19,6
	21,6
	23,6

	6.2
	Водоотведение
	 
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, всего
	тыс. м3/сут.
	
	0,232
	0,245

	
	В том числе:
	 
	
	
	

	6.2.1.1
	бытовая канализация
	-//-
	
	0,221
	0,233

	6.2.1.2
	производственная канализация
	-//-
	
	0,011
	0,012

	6.2.2
	Водоотведение в среднем на 1 человека
	л/сут.
	
	140
	140

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	
	7,0
	10,0

	6.3
	Электроснабжение:
	 
	
	
	

	6.3.1
	Суммарная электрическая нагрузка
	кВт
	
	
	

	6.3.2
	Суммарное потребление электроэнергии
	кВт час/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.3.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.3.3
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.4
	Теплоснабжение
	 
	
	
	

	6.4.1
	Общий расход тепла
	Гкал/ч
	       5,3332   
	          6,2948   
	            8,5768   

	6.4.2
	Потребление на отопление, всего в том числе:
	МВт
	               6,2025   
	                  7,3209   
	                      9,9748   

	6.4.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	                2,8075   
	       3,2345   
	           3,9463   

	6.4.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	                3,3951   
	       4,0864   
	           6,0285   

	6.4.3
	Потребление на горячее водоснабжение, всего
	-//-
	
	
	

	6.4.3.1
	в том числе: на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.5
	Газоснабжение
	 
	
	
	

	6.5.1
	Годовой расход природного газа
	тыс.м3/год
	
	
	

	6.5.2
	Потребление природного газа, всего
	млн. м3/год
	
	
	

	
	в том числе:
	 
	
	
	

	6.5.2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.2.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3
	Потребление сжиженного газа, всего
	тонн/год
	244,19
	256,34
	269,63

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.5.3.1
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.3.2
	на производственные нужды
	-//-
	
	
	

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.6
	Телефонизация
	 
	
	
	

	6.6.1
	Установленное количество телефонных номеров
	тыс. единиц
	
	396
	416

	7
	Инженерная подготовка территории
	 
	
	
	

	7.1
	Общая протяженность ливневой канализации
	км
	
	14,29
	14,29

	7.2
	Защита территории от затопления:
	 
	
	
	

	7.2.1
	площадь
	га
	
	
	

	7.2.2
	протяженность защитных сооружений
	км
	
	
	

	7.3
	Намыв и подсыпка, всего объем и площадь
	млн. м3, га
	
	
	

	7.4
	Берегоукрепление
	км
	
	3,76
	3,76

	7.5
	Понижение уровня грунтовых вод
	га
	
	
	

	8.
	Охрана окружающей среды
	 
	
	
	

	8.1
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха
	ПДК
	
	
	

	8.2
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	т/год
	
	
	

	8.3
	Общий объем сброса загрязненных вод
	тыс. м3/сут
	
	
	

	8.4
	Санитарно-защитные зоны
	га
	
	
	

	8.5.
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс.т
	
	
	

	8.6
	Санитарная очистка территорий
	-//-
	
	
	

	8.6.1
	Общая площадь свалок
	га
	
	
	

	8.6.2
	в том числе стихийных
	-//-
	
	
	

	8.7
	Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию
	соответствующие единицы
	
	
	

	9
	Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо)
	Количество депо, единиц
	
	1x2
	1x2



   *итоговые показатели по всему гененеральному плану
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