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РАЗДЕЛ 1
Общая информация
таблица 1
Общая характеристика паспорта безопасности

	Расположение; 
площадь (км2); 
имеет ли границы с сопредельными государствами, их общая протяженность (км);






количество районов, городов, сельских округов, поселков, аулов (сел); 

численность населения общая:

из них мужчин, 
женщин,
детей;
лица с первой группой инвалидности;
лица со второй группой инвалидности;

численность населения (расписать по районам, городам):
из них мужчин, 
женщин,
детей;
лица с первой группой инвалидности;
лица со второй группой инвалидности;
численность сельского населения;
плотность населения. 
	Айыртауский район находится на юге Северо-Казахстанской области. Площадь Айыртауского района составляет 9,6 тыс. км2 удельный вес территории области составляет 9,8%. По площади район находится на четвёртом месте после Уалихановского, Тайыншинского районов и района им. Габита Мусрепова. На севере территория района граничит с Есильским районом, на северо-востоке – с Тайыншинским районом, на северо-западе – с районом им. Шал акына, на западе и юге – с районом им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области. На востоке граница Айыртауского района совпадает с административной границей Северо-Казахстанской области, и его территория граничит с Зерендинским и Сандыктауским районами Акмолинской области.


В состав района входит - 14 сельских округов (76 сельских населенных пунктов). Районным центром является с. Саумалколь, расстояние до областного центра - 280 км.
[bookmark: _GoBack]         Численность населения на 1 января 2026 года по оперативным данным составила 29752 человек.


-1 группа-133 человек, 
-2 группа-588 человек
-3 группа- 513 человек, 







            

	Описание рельефа, почвы
	Рельеф местности в основном –равнинная, мелкосопочник. находится в пределах лесостепной зоны с характерными берёзовыми и берёзово-осиновыми колками и луговой растительностью. На склонах сопок произрастают смешанные леса, а на гранитных массивах – реликтовые сосновые боры.

	Характерные признаки территории; 
состояние территории в определенное время года и краткое описание подверженности чрезвычайным ситуациям природного характера.
	Айыртауский район находится в пределах лесостепной зоны с характерными берёзовыми и берёзово-осиновыми колками и луговой растительностью. На склонах сопок произрастают смешанные леса, а на гранитных массивах – реликтовые сосновые боры. Видовой состав растительного и животного мира имеет свои особенности – здесь встречаются аборигенные представители лесостепной и степной зоны, а также представители Сибири (тайги) и пустыни. 
На территории района расположены 3 филиала (Арыкбалыкский, Шалкарский, Айыртауский) государственного национального природного парка «Кокшетау» площадью – 134198 га, 2 государственных учреждения (Орлиногорский, Бурлукский) по охране леса и животного мира – 20954 га.  
По своему географическому расположению, по характеру и содержанию деятельности хозяйственного комплекса район может быть подвержен чрезвычайным ситуациям:
Природного характера – паводки, снежные заносы, пыльные бури, ураганы, лесные и степные пожары, эпидемии, эпифитотии и эпизоотии;
Наиболее вероятное возникновение лесных пожаров вблизи населенных пунктов и около дорожной сети специального и общего пользования. При возникновении пожаров вдоль железных дорог возможно усиление пожарной обстановки.
Метеорологические опасные  явления в районе: - сильные снегопады, снежные заносы на дорогах, град, грозы, сильные ветры (шквалы, смерчи) и метели, резкие понижения температуры воздуха, заморозки в приземном слое атмосферы и на почве в период вегетации, сильные морозы, гололедные явления и налипание мокрого снега, туманы, пыльные   бури, ураганы и др., которые характерны для всей территории и   наносят значительный ущерб хозяйству района.
Снежные заносы   -	в зимнее время снежным заносам могут подвергнуться любые участки железных и автомобильных дорог района.
Обледенения - при резком перепаде температур в весенне-осенне-зимний периоды возможно обледенение воздушных линий электропередач и связи, которое может привести к их обрыву, в результате чего возможно прекращение подачи электроэнергии и нарушение связи. Обледенение автодорог с твердым покрытием приведет к прекращению автомобильного движения на трассах Рузаевка –Кокшетау Костанай -Астана, что нарушит автомобильное сообщение района. 
	Ураганы и сильные ветры (более 25 м/сек) в летнее время (май, июль, сентябрь), сопровождающиеся пыльными бурями, в зимнее время (октябрь-март) - метелями. Ураганы могут привести к почвенной эрозии и производственным авариям, а метели вызывают снежные заносы и оказывают отрицательное влияние на работоспособность всех отраслей хозяйственного комплекса района: энергетики, транспорта, строительства, коммунального хозяйства  и т.д.
	Возникновение ураганов, пыльных бурь и метелей наиболее вероятно в западных и юго-западных районах области. Ураганные ветры и пыльные бури ежегодно уничтожают большие площади посевов сельскохозяйственных угодий и наносят серьезный материальный ущерб населению и объектам хозяйствования в виде частичного разрушения жилых домов, надворных построек, помещений производственного и социально-культурного назначения.
На территории района расположены озера Имантау - 5492 га, Якши-Янгистау - 4724га, Баян – 2500га, Куспек - 300га, Логовое - 320га, Шалкар - 3300га, Белое - 1560га, Байсары - 350га, Лобановское - 400га и другие, а также реки Иман-Бурлук, Бабык-Бурлук, притоки реки Ишим. Территория район подвержен опасным метеорологическим явлениям как сильный снегопад, снежные заносы (заторы) на автомобильных дорогах, которые могут одновременно сложиться участках дорог областного и местного значения. Для ликвидации сложившихся чрезвычайных ситуаций на дорогах привлекается 20 единиц техники дорожной службы и субъектов хозяйствования. На всех участках дорог организованы 35 пунктов обогрева, расположенных на объектах образования, общей вместимостью 2595 человек.

	Краткое описание подверженности чрезвычайным ситуациям техногенного характера
	Техногенного характера связывают с техногенными авариями, которые сопровождаются неконтролируемым, самопроизвольным выходом в окружающую среду вещества и (или) энергии. Самопроизвольные высвобождение энергии приводит к промышленным взрывам, а вещества – к взрывам, пожарам и химическому загрязнению окружающей среды. Наибольшую опасность для населения и территорий представляют возможные аварии и катастрофы на потенциально опасных объектах, а также железнодорожные и автомагистрали, по которым осуществляется перевозка опасных грузов.

	Количество населенных пунктов подверженных подтоплению паводковыми и талыми водами
	10 (с.Карасевка, с.Светлое, с.Кумтокен, с.Лавровка, с.Карасай Батыр, с. Матвеевка, 
с. Имантау,с. Константиновка, с. Гусаковка, ст. Янко)

	Количество населенных пунктов, расположенных в сейсмических зонах
	-

	Количество селе-, оползне-, лавиноопасных участков
	-

	Количество мореных (ледниковых озер)
	-

	Количество 
ветхового жилья (с разбивкой по городам и районам), количество проживающих человек;
аварийного жилья (с разбивкой по городам и районам) количество проживающих человек.
	
0

0

	Количество населенных пунктов (районов, сельских округов, аулов) и их наименование, где отсутствует государственная противопожарная служба.
	76

	Количество созданных пожарных постов и добровольных противопожарных формирований на селе (районов, сельских округов, аулов), где отсутствует государственная противопожарная служба.
	7 пожарных постов созданных МИО и 41 ДПФ в селах

	Обеспеченность оконечными устройствами оповещения населения, %: 
количество по норме, шт.: 
в наличии, шт.:
дополнительно требуется, шт.:
	18,1%


15


	Количество гидротехнических сооружений, из них
бесхозяйные;
в аварийном состоянии;
требующие ремонта.  
	-

	Информация о трансграничных ЧС:
- наименование приграничной страны, наименование ЧС, количество населения, количество жилых домов, социальных объектов подверженных трансграничной ЧС. 
	-

	Сведения о:
	

	чрезвычайных ситуациях природного характера (с разделением на виды чрезвычайных ситуаций) (за 5 лет)
пострадавшие;
погибшие;
материальный ущерб.
	


-
-
12 960 871 тенге 

	чрезвычайных ситуациях техногенного характера (с разделением на виды чрезвычайных ситуаций) (за 5 лет)
пострадавшие;
погибшие;
материальный ущерб.
	 


19 человек
16 человек
91 474 254 тенге

	затоплениях и подтоплениях
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	2021, 2022,2023,2024,2025 годы затоплений и подтоплений не зарегистрировано.

	природных пожарах 
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	

	метеорологически опасных явлениях (указать какое),
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	

	пожарах
ущерб от них (за 5 лет) – диаграмма
	



Раздел 2
Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Глава 1
Показатели риска гидрологических опасных явлений









таблица 2
Общие сведения 
о паводкоопасных участках (территориях) 

	№ 
	Наименование района, города областного, районного значения
	Количество объектов, 
находящихся в паводкоопасных зонах
	Автомобильные дороги
	Ж/Д 
	Аэропорты

	
	
	населенных пунктов (наименования)
	объектов (кроме жилых и дачных домов)
	жилых домов
	дачных домов
	жителей
	республиканские (кол-во участков, расположение)
	из них в км
	областные (кол-во участков, расположение)
	из них в км
	местные (кол-во участков)
	из них в км
	кол-во участков, расположение
	из них в км
	кол-во участков
	из них в км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Айыртауский
	с. Имантау   
	
	10
	
	24
	-
	-
	с. Целинное 

с. Имантау  
	78-80 км


59 км

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Айыртауский
	с. Кумтоккен
	
	1-(2-х квартирный)
	
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Айыртауский
	с. Лавровка
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-

	4
	Айыртауский
	с. Гусаковка
	
	14
	
	41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Айыртауский
	с. Константиновка
	
	3
	
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Айыртауский
	с. Матвеевка
	
	1
	
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Айыртауский
	с. Светлое
	
	11
	
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-

	8
	Айыртауский
	с. Карасай Батыр
	
	2
	
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Айыртауский
	с. Карасевка
	
	2
	
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Айыртауский
	ст. Янко
	
	5
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	10
	
	59
	
	166
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




таблица 3
Сведения 
о паводкоопасных населенных пунктах, подпадающих под угрозу подтопления от талых (внутри населенных пунктов, прихода с полей, лесов), грунтовых и дождевых вод


	№ 
	Наименование населенного пункта
	Попадают в зону подтопления
	Возможные причины подтопления (грунтовые, дождевые, талые воды)
	Площадь возможного подтопления
(км2)
	Период подтопления (сроки, продолжительность)
	Наличие ливнево-канализационных, арычных систем, лотков, каналов и т.п. (их состояние, протяженность, км)
	Обеспеченность оконечными устройствами оповещения населенного пункта, %

	
	
	кол-во населения
	кол-во домов
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	с. Имантау   
	24
	10
	талые воды
	
	1 сутки
	арычная система 2 км
	100

	2
	с. Кумтоккен
	11
	1-(2-х квартирный)
	талые воды
	
	1 сутки
	-
	0

	3
	с. Никольское-Бурлукское
	24
	10
	талые воды
	
	1 сутки
	-
	100

	4
	с. Гусаковка
	41
	14
	Подъем уровня реки Бабык- бурлук
	
	1 сутки
	-
	0

	5
	с. Константиновка
	7
	3
	Подъем уровня реки Бабык- бурлук
	
	1 сутки
	-
	0

	6
	с. Матвеевка
	6
	1
	Подъем уровня реки Бабык- бурлук
	
	1 сутки
	-
	0

	7
	с. Светлое
	32
	11
	Подъем уровня реки Камсакты
	
	1 сутки
	-
	100

	8
	с. Карасай Батыр
	4
	2
	талые воды с полей
	
	1 сутки
	арычная система 3 км
	0

	9
	с. Карасевка
	5
	2
	талые воды с полей
	
	1 сутки
	арычная система 0,5 км
	0

	10
	ст. Янко
	12
	5
	талые воды с полей
	
	1 сутки
	арычная система 0,5 км
	100

	Итого по району, городу
	166
	59
	-
	
	-
	-
	-



таблица 4
Характеристика зон возможного затопления от водных объектов

	№
	Река (наименование реки, участок от … до …)
	Причина наводнения (повышение уровня воды водного объекта, повреждение ГТС и т.д.)
	Период (сроки, продолжительность)
	Размеры зон возможного затопления
	Критический уровень подъема воды 
	Наименование населенных пунктов подверженных повышенному риску затопления (координаты, площадь возможного затопления)
	Количество жилых домов, объектов, дорог, линий электропередач (далее – ЛЭП), проживающего населения попадающих в зону возможного затопления, обеспеченность оконечными устройствами оповещения населенного пункта %
	Количество временных постов наблюдения/гидропостов Казгидромет (координаты, местоположение)
	Наличие инженерно-защитных сооружений
(параметры, их состояние)


	
	
	
	
	Протяженность, км
	Ширина (средняя), км
	Площадь, км2
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Айыртауский район 
	

	1.1
	 озеру Имантау.
	Поднятие уровня воды в озере в результате весеннего таяния снега 
	10
	3
	0,3
	0,9
	
	Участок жилого сектора от ул. Школьная  до ул. Торговая с. Имантау с западной стороны примыкающе с. Имантау (52.977582, 68.361148) (52.981370, 68.360050) 
	1 населенный пункт (52.985076, 68.373017),
1-автодорога
(52.981643, 68.359291)
	-
	-

	1.2
	Река Бабык-Бурлук
	Поднятие уровня воды в реке в результате весеннего таяния снега
	5
	3
	0,3
	0,9
	
	с. Гусаковка
(52.751328,67.671600)
	14 жилых домов и 9 дворов.
	1 пост 
	-

	1.3
	Река Бабык-Бурлук
	Поднятие уровня воды в реке в результате весеннего таяния снега
	5
	3
	0,2
	0,7
	
	с. Константиновка (52.836558, 67.866052)
	6 жилых домов
	-
	-

	1.4
	Река Бабык-Бурлук
	Поднятие уровня воды в реке в результате весеннего таяния снега
	5
	3
	0,1
	0,4
	
	с. Матвеевка
(52.836216, 67.810425)
	2 жилых дома
	-
	-




таблица 5
Информация о населенных пунктах, пострадавших от затопления за последние 5 лет


	№
	Район
	Наименование населенного пункта

	Год подтопления
	Местоположение объекта с указанием точного адреса (улица, номер дома, здания)
	Погибло (уничтожено)
	Пострадало человек
	Материальный ущерб (тыс. тенге)

	
	
	
	
	
	человек
	скота/ птицы
	сельхозпродукции (тыс.тенге)
	другое (расписать)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Здания и сооружения производственного назначения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятия торговли

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Складские здания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания образовательных учреждений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детские учреждения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Культурно-зрелищные учреждения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Спортивно-зрелищные учреждения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лечебно-профилактические учреждения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Административно-общественные здания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сельскохозяйственные объекты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строящиеся объекты и стройплощадки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой сектор

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие открытые территории участков переливов дорог и улиц

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



таблица 6
Информация о пунктах сбора пострадавшего населения при возможном наводнении
 

	№
	Наименование населенных пунктов
	Краткая характеристика (местоположение, адрес, наименование пункта сбора, контакты)
	Максимальная вместимость (человек)

	1
	2
	3
	4

	Наименование района

	1
	с. Имантау
	КГУ «Имантауская СШ»
	100

	2
	с. Кумтоккен
	КГУ «Кызыл-Аскерская СШ»
	100

	3
	с. Никольское-Бурлукское
	КГУ «Акана-Бурлукская НШ»
	50

	4
	с. Гусаковка
	КГУ «Гусаковская СШ»
	100

	5
	с. Константиновка
	КГУ «Константиновская СШ»
	100

	6
	с. Матвеевка
	КГУ «Константиновская СШ»
	100

	7
	с. Светлое
	КГУ «Целинная ОШ»
	100

	8
	с. Карасай Батыр
	КГУ «Златогорская СШ»
	100

	9
	с. Карасевка
	КГУ «Карасвеская СШ»
	100



таблица 7
Информация 
о затапливаемых участках и местах перелива на автомобильных и железных дорогах 


	№
	Наименование дороги
	Водопропускные устройства на участках дорог (кол-во, диаметр, состояние)
	Обслуживающие структурные подразделения службы дорог и мостов (наименование, место дислокации, кол-во л/с, техники, Фамилия имя, отчество (далее – Ф.И.О.) руководителя, 
тел о/д)
	Месторасположение участка, км
	Протяженность участка, м
	Ближайшие населенные пункты, которые могут быть отрезаны в случае перелива автомобильной и железной дороги (наименование, количество жителей)
	Причины переливов (недостаточная водопропускная способность, прохождение участков дорог через русла рек и т.п.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Автомобильные дороги
	

	республиканского значения
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	областного значения
	

	1. 
	КТ-65 Арыкбалык-Саумалколь

	2 шт. 2х2
	ТОО «Групп СО» 
с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Копа
19-21 км

	50 м
	с. Копа 2 человек  


	

	2.
	КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык –Чистополье-Есиль»                                               

	2 шт. 1,5 метра
	ТОО «Групп СО» 
с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Целинное 
78-80 км
с. Имантау  
59 км
с 17 по 117км
	50 м
20 м
	с. Целинное 
с. Имантау 
	

	3. 
	КТ-65 Саумалколь-Арыкбалык 

	2 шт. 1,5
Среднее 
	ТОО «Групп СО» 
с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	24 км. 

	30
	-//-//-
	

	4.
	КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык –Чистополье-Есиль»                                               

	1 мост
	ТОО «Групп СО» 
с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Имантау  
59 км

	20 м
	с. Имантау население 2327 человека подтопление надворных построек 
	

	5.
	КТ-64 «Саумалколь-Новоишимский-Червонное» 
	1 шт. 1метр
	ТОО «Групп СО» 
с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	на 37 км
	20 м
	-//-//-
	

	местного значения
	

	1
	Подъезд к населенному пункту Агынтай Батыр 
	2 шт. 1,5 метра
	ТОО «Саумалкөл жылу» директор Амангужанов Б.И. 
тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 7 ед. техники
	-/-/-/-
	20 м. 
	а.  Агынтай Батыр-493 человек 
с. Баян -158 человек Имеется объездная дорога
	

	2
	КТА1-79  Каменный брод - Никольское - Казанка  
	3-шт. 1,5 метра
1 шт.1 метр
	ТОО «Саумалкөл жылу» директор Амангужанов Б.И. 
тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 7 ед. техники
	на 3,5,25,40 км.
29 км.
	180 м. 
	-//-//-
	

	3
	Саумалколь-Сырымбет-Светлое
	2 шт. 1 метр
	ТОО «Саумалкөл жылу» директор Амангужанов Б.И. 
тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 7 ед. техники
	68 км.
	65 м.
	с. Даукара -376 человек 
	

	4
	КТ-65 «Арыкбалык-Саумалколь-Сырымбет-Каракамыс-Светлое» 
	

1шт. 70 см.

	ТОО «Саумалкөл жылу» директор Амангужанов Б.И. 
тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 7 чел. л/с 4 ед. техники 
	на 80 км.
	300 м. 
	-//-//-
	

	5
	КТАІ-80 «Саумалколь-Новоукраинка-Каратал-Казанка». 

	1шт.,
3 шт.1,5 метра

	ТОО «Саумалколь Жылу» директор Амангужанов Б.И. 
тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 7 ед. техники 
	на 23 км
	50 м. 
	-//-//-
	

	Итого 
по автодорогам
	11
	
	
	810м
	
	

	Железные дороги
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
по железным дорогам
	
	
	
	
	
	



таблица 8
Информация 
о затапливаемых участках и местах перелива на территории аэропорта


	Наименование аэропорта
	Дата затопления
	Источник затопления 
(водохранилище, озеро, река, талые воды)

	1
	2
	3

	
	
	


Примечание: На территории Айыртауского района аэропортов не имеется  

Глава 2
Показатели риска возникновения природных пожаров

Наименование района области (расписываются по каждому району), города: Айыртауский район
характеристика лесного хозяйства: Земли лесного фонда РГУ ГНПП и КГУ «Лесных хозяйств» на территории района составляют 180 159 га., из которых покрыто лесом 133 559 га;
сведения о лесных угодьях: На территории района имеются 3 филиала (Арыкбалыкский, Шалкарский, Айыртауский) РГУ ГНПП  «Кокшетау» площадью – 134198 га, и 2  КГУ «Лесные хозяйства  (Орлиногорский, Бурлукский) – 20954 га;
собственники лесов: РГУ ГНПП «Кокшетау» и КГУ «Лесные хозяйства». ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования» СКО; 
лесопользователи лесных участков- на территории КГУ «Лесного хозяйства Орлиногорское» имеется арендатор ТОО «Компания Углежог», площадь лесничества 16 094 га.; 
наличие сил и средств лесопользователей - имеется техника для тушения пожаров  в  филиалах  (Арыкбалыкский, Шалкарский, Айыртауский  на базе АЦ-40-7 ед. техники и более 50 человек л/с) РГУ ГНПП  «Кокшетау» и в КГУ «Лесные хозяйства  (Орлиногорский, Бурлукский  на базе АЦ-40-2 ед. техники и более 30 человек л/с) во всех ГНПП «Кокшетау» и КГУ «Лесных хозяйств» имеется ЛПС (Лесные пожарные станции) первого типа согласно норм положенности оснащены на 90 %;
информация по разделению лесного массива по кварталам лесничества- Айыртауский филиал РГУ ГНПП «Кокшетау» (Сырымбеттюктинское лесничество, лесничество Сулы, лесничество им. Ш. Уалиханова), Арыкбалыкский филиал РГУ ГНПП «Кокшетау» (лесничество Караултобе, Лейковское лесничество, Нижнебурлукское лесничество, Торгайское лесничество), Шалкарский филиал РГУ ГНПП «Кокшетау» (лесничество им. Акана Серэ, лесничество Костобе, Шалкарское лесничество), КГУ «Лесное хозяйство Бурлукское» (Нагорное лесничество, Бурлукское лесничество, Камышное лесничество), КГУ «Лесное хозяйство Орлиногорское» (Орлиногорское лесничество, Камсактинское лесничество) ;
перечень превентивных мероприятий направленных на защиту от лесных (степных) пожаров; вертолетные площадки (участок местности способный принять вертолет без дополнительной подготовки) на территории района - С начала пожароопасного периода  лесными хозяйствами проводятся опашки вдоль дорог расположенных вблизи лесного массива, лесниками проводятся патрулирование в лесном массиве, в целях ограничения людей транспорта в лесной массив.. С работниками лесных хозяйств, с населением проводятся инструктажи.; 
перечень превентивных мероприятий, направленных на защиту от лесных (степных) пожаров: рейдовые мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности совместно с сотрудниками лесных учреждений, МИО, МПС, публикация статей по пожарной безопасности в социальных сетях и газетах, опашки вдоль дорог, расположенных вблизи лесного массива, инструктажи, беседы, сходы с населением, лекции и интерактивные уроки с учащимися школ района; 
вертолетные площадки (участок местности способный принять вертолет без дополнительной подготовки) на территории района -Имеются вертолетные площадки (участок местности способный принять вертолет без дополнительной подготовки) на территории района В период пожароопасного периода на территории лесного фонда РГУ ГНПП «Кокшетау» проводится облет авиагруппой которые базируются на  территории Зерендинского района Акмолинской области в  филиале ГНПП «Кокшетау»;
возможная обстановка по очагам и площадям пожаров – Наиболее случаев степных- лесных пожаров происходит от автомобильных дорог местного, областного и республиканского значения, ветровой режим характеризуется преобладанием в течении года ветров. В летний период времени эти ветра сопровождаются высокими температурами и сухостью воздуха. Наиболее скоростные ветра наблюдаются весной и осенью. В период пожароопасного сезона с апреля по октябрь месяц на территории района возможно возникновение лесных пожаров общей площадью до 10 га, степных до 100 га.
прогноз возможного развития лесных (степных) пожаров - На территории лесных хозяйств района с наступлением пожароопасного периода возможно возгорание вдоль автомобильных дорог, в местах массового отдыха населения, на землях сельхоз формирований во время посевной и уборочной компании, а также во время сжигания соломы на полях в весенне-осенний период, а также возгорание от грозы. 
характеристика населенных пунктов попадающих в зону возможных лесных (степных) пожаров (наименование, количество населения, домов, ЛЭП и другие сведения о населенном пункте) - в зону возможных лесных пожаров подпадают частично жилые дома расположенных в следующих населенных пунктах - п. Горное общее количество дворов в населенном пункте-59, население 102 человека, с. Имантау общее количество дворов в населенном пункте-927, население 2339 человек, с. Заря общее количество дворов в населенном пункте-48, население 130 человека, с. Лобанова общее количество дворов в населенном пункте-318, население 1096 человек, с. Куспек общее количество дворов в населенном пункте-217, население 576 человека, с. Береславка общее количество дворов в населенном пункте-53, население 67 человека,  с. Айыртауское общее количество дворов в населенном пункте-43, население 114 человек с. Шоккарагай общее количество дворов в населенном пункте-36, население 103 человек, с. Сарыбулак общее количество дворов в населенном пункте-15, население 55 человек, с. Каратал общее количество дворов в населенном пункте-90, население 388 человек, с. Бурлукское общее количество дворов в населенном пункте-35, население 137 человек, с. Орлиногорское общее количество дворов в населенном пункте-16, население 56 человека, с. Новоукраинка общее количество дворов в населенном пункте-271, население 834 человек, с. Красногорка общее количество дворов в населенном пункте-12, население 34 человек   
наличие школ, административных зданий для размещения личного состава в случае пожара: п. Горное (здание конторы и клуба Арыкбалыкского филиала РГУ ГНПП «Кокшетау»), с. Имантау (Имантауская средняя школа), с. Лобаново (Лобановская средняя школа), с. Куспек ( здание Аканского комплекс-школа-ясли-сад), с. Бурлукское (здание конторы КГУ «Лесное хозяйство Бурлукское»), с. Айыртауское (здание конторы Айыртауского филиала РГУ ГНПП «Кокшетау»), с. Орлиногорское (здание конторы КГУ «Лесное хозяйство Орлиногорское»), с. Новоукраинка (здание Рудной средней школы) ;
характеристика водоемов, предназначенных для забора воды (пирсы) при тушении лесных (степных) пожаров- на территорий Шалкарского филиала РГУ ГНПП «Кокшетау» на берегу озера Айыртавчик имеется пожарный пирс для забора воды, также представляется возможность забрать воды на озере Имантау, Шалкар, кроме того множеством пресноводных и соленых озер, небольших речек котлованов и водоемов, так же имеется пожарный пирс на берегу озера Кумтоккен на территории Айыртауского филиала РГУ ГНППП «Кокшетау»; 
маршруты движения к водоемам предназначенных для забора воды при тушении лесных (степных) пожаров 
(их характеристика) - в оперативных планах противопожарных мероприятий, которые содержат карты, где обозначены маршруты движения к водоемам предназначенных для забора воды при тушении лесных (степных) пожаров; 
места забора воды на водоемах при тушении лесных (степных) пожаров для автоцистерн- озеро Айыртавчик, Шалкар, Имантау, Якши-Янгистау, искусственные котлованы, водоемы, реки Бабык-Бурлук, Иман-Бурлук.; 
места забора воды на водоемах при тушении лесных (степных) пожаров для вертолетов (глубина не менее 3-х метров)- озеро Имантау, Шалкар, Якшы-Янгистау, Лобановское, Байсары, Белое, Саумалколь, Большой Косколь, Кумдыколь 
наличие планов противопожарных мероприятий, разрабатываемые лесовладельцами и лесопользователями 
при долгосрочном лесопользовании - Ежегодно до начала пожароопасного периода лесными хозяйствами района разрабатываются оперативные планы;
[bookmark: _Hlk155783694]наличие заправочных станций (координаты) в населенных пунктах находящихся на территории лесных хозяйств – АЗС «Арс» (53.2867122, 68.0684449), АГЗС ИП Осипов А.В. (53.3091100, 68.0722151), АГЗС трасса «Кокшетау-Чистополье» (53.1046824, 68.4488180), АЗС «Эталон» (53.2867662, 68.0880552), АЗС АГЗС №7 «Трасса KZ» (53.2861498, 68.0899395), АЗС АГЗС №14 «Трасса KZ» (53.2976142, 68.1152186), АГЗС «Рока» (53.285880, 68.085957), АЗС с. Имантау (52.990977, 68.359447), АЗС «Q-Partner» (53.3115980, 68.1578889). 

прочая информация:
расчет сил и средств на эвакуацию населения из зон возможных лесных (степных) пожаров - эвакуация производится силами и средствами местных исполнительных органов: ГУ «Отдел образования Айыртауского района» Газель - 6ед., автобус-2 ед., ИП Кадырбекова М. 3ед. автобуса на базе ПАЗ, и силы и средства на эвакуацию населения в районе имеется в достаточном количестве;
маршруты эвакуации из зон возможных лесных (степных) пожаров (их характеристика) - по дорогам общего пользования районного, областного и республиканского в близлежащие населенные пункты. 
районы размещения эвакуированного населения – в с. Саумалколь в КГУ Саумалкольская СШ№2 интерната при школе, КГУ Агротехнический колледж с. Саумалколь, на объекты образования района;


таблица 9 

Общая характеристика рисков возникновения природных пожаров


	№
	Наименование района
	Количество населенных пунктов, попадающих в зону высокой пожарной опасности
	Количество домов, попадающих в зону высокой пожарной опасности
	Количество населения, попадающих в зону высокой пожарной опасности (тыс. чел)
	Сведения о лесах (характеристика лесного покрова, площадь насаждений)
	Сведения о степных массивах

	Сведения о сельскохозяйственных угодьях (площадь, наличие пожнивных остатков после уборки, кол-во и сведения о технике по обработке полей)
	Сведения о грозовой и ветровой активности
(частота возникновения)
	Сведения о ЛЭП в лесостепной зоне (протяженность, вероятность перехлестывания проводов, наличие минерализованных полос вдоль линий электропередач)
	Наличие автомобильных и железнодорожных дорог в районе лесостепной зоны (расстояние от лесостепной зоны, наличие минерализованных полос вдоль дорог)
	Количество естественных и искусственных водоемов имеющие места (пирсы) для забора воды пожарными автомобилями 
(расстояние от лесостепной зоны)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	КГУ «Лесное хозяйство Орлиногор-ское»  
	9
	607
	2,247
	Сосновые , березовые, осиновые
	-
	-
	Ветер ЮЗ 4-4,5 м/с
	110 км – ЛЭП,
Мин.полос вдоль ЛЭП нет
	120км автодорог, наличие мин.полос в количестве 
60 км.
	ПВ-2

	2
	Айыртауский филиал РГУ ГНПП «Кокшетау»
	5
	542
	1,526
	Преобладаю-щая порода лесного массива береза, также осина и сосна
	-
	-
	-
	Имеется вероятность перехлестывания проводов,
Мин.полос вдоль ЛЭП нет
	5-50м вдоль дорог имеются (частично)
	ПВ-5

		Поживных остатков нет
	минимальная
	85 км
	82 км


3
	РГУ Лесное хозяйство Бурлукское
	3
	80
	0,583
	Хвойные мягколиственные ( S=21871 га, лесопокрытая – 16476,7 га)
	-
	Поживных остатков нет
	минимальная
	85 км
	82 км
	4 естественных водоемов и 2 искуственных

	4
	Шалкарский филиал РГУ ГНПП «Кокшетау»

	3

	38
	0,116
	Преобладающая порода лесного массива береза, также осина и сосна. 
	-
	На полях после уборки имеются пожнивные остатки
	Грозовая активность 6 раз в году;ветровая активность 70 дней в году
	Имеется вероятность перехлестывания проводов, минполосы вдоль ЛЭП не выполнены 
	5-20 м
Минерализованные полосы  вдоль дорог имеется  
	3 пирса
оз.Лобаново
оз.Шалкар
оз.Айыртаучик

	5
	Арыкбалыкский  филиал РГУ ГНПП «Кокшетау»

	3













	445
	1212
	Общая площадь филиала -
52764 га, лесопокрытая площадь – 38038 га.
Преобладающая порода лесного массива береза, также осина и сосна. 
	Отсутствуют 
	Сельхозугодия имеют площадь 350,0 тыс. га. 
Из них посевная площадь – 305 тыс. га., на полях после уборки имеются пожнивные  остатки, мульча. В районе имеются более 500 ед. тракторов, комбайнов для обработки полей  
	Грозовая активность – 6 раз в году; 
Ветровая активность – 70 дней в году
	ВЛ-35 кВ – 101 км,
ВЛ-10 кВ – 107 км,
Вероятность
перелистывания проводов отсутствует. Минерализованные полосы под ЛЭП не выполнены 
	Дороги с асфальтным покрытием – 77 км. грунтовые дороги – 97 км.

Минерализованные полосы  вдоль дорог имеется  
	ПВ - 15




Глава 3
Показатели риска возникновения геологических опасных явлений

Наименование района области (расписываются по каждому району), города- Территория Айыртауского района не подвержена геологическим опасным явлениям  
количество лавино-, селе-, оползнеопасных участков; 
населенные пункты, попадающие в зону воздействия селя, оползня, лавины (наименование, количество жителей, домов, протяженность дорог, расстояние от опасного участка); 
количество постов наблюдения; 
вертолетные площадки (участок местности способный принять вертолет без дополнительной подготовки) 
на территории района (координаты); 
перечень превентивных мероприятий направленных на обеспечение безопасности. 


Глава 5
Показатели риска возникновения эпидемий

[bookmark: _Hlk124362406]районы неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям-Айыртауский район; 
населенные пункты, попадающие в зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям (наименование района - наименование показателя – количество населенных пунктов – количество населения) - неблагополучных пунктов по сибирской язве:
-с. Казанка - захоронение на пустыре в 1978г. 1 голова КРС, на расстоянии 500 м. от населенного пункта, координаты 54гр. северной широты, 67гр. восточной долготы. Площадь захоронения 0,03га. Количество населения проживающего в с.Казанка 531 человек, дворов 165, семей 175. - с. Всеволодовка - Захоронена 1 голова КРС в1978г. Координаты 53гр.северной широты, 67гр. Восточной долготы, на расстоянии 100м. к югу от села на пустыре. Площадь захоронения 0,01га. Учтено населения- 129, дворов 42, семей 52.
- с. Всеволодовка -  Захоронена 1 голова КРС в1978г. Координаты 53гр.северной широты, 67гр. Восточной долготы, на расстоянии 100м. к югу от села на пустыре. Площадь захоронения 0,01га. Учтено населения- 129,дворов 42, семей 52.
- с. Цуриковка -  Захоронено 1 голова КРС в 1978г. Координаты 53гр.северной широты, 68гр.восточной долготы. Площадь захоронения 0,02га. На 01.01.2023 год село закрыто. Населения проживающего в данном населенном пункте нет.
Природные очаги туляремии охватывают 5 сельских округов, 11 населенных пунктов ( с.Арыкбалык, с.Агынтай Батыр, Нижний бурлук, Якши-Янгизстау, Имантау,Верхний Бурлук, Лобаново, Куспек, Акан Булак, Акчок, Красново). Население проживающее на этих территориях- 6934 человек, из них дети от 7 до 55 лет 4019 человек.
В связи с ежегодной регистрацией заболевания клещевым энцефалитом среди населения района,  территория Айыртауского района с 2022года  признана эндемичной по данному заболеванию
число эпидемий, пандемий за последние пять лет, их краткая характеристика, с указанием количества погибших и пострадавших - За последние 5 лет вспышечных ситуаций по инфекционным заболеваниям не возникало - С 2020 года  всемирной организацией здравоохранения официально зарегистрирована пандемия коронавирусной инфекцией COVID-19, которая длилась до 2022г; Всего по Айыртаускому району было зарегистрировано случаев КВИ:
- за 2020год - зарегистрировано 346 случаев, дети до 14 лет-31, умерших-1.
- за 2021год – зарегистрировано 1764 случая, из них дети до 14 лет-307. Умерших учтено- 8
- за 2022год -561, среди детей до 14 лет-139. Умерших нет. 
За последние 5 лет вспышечных ситуаций по инфекционным заболеваниям не возникало.

таблица 20

Характеристика объектов здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения


	№
	Наименование
	Местоположение
	Количество врачей
	Количество лабораторий (с указанием наименования)
	Количество филиалов (с указанием местоположения)
	Формирования гражданской защиты (силы и средства, л/с, техника)
	Зона обслуживания
	Краткая характеристика (характеристика защитных костюмов, количество и марка машин дезинфекции, объемы химикатов для обработки, количество и наименование вакцин)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	9

	1
	центры санитарно-эпидемиологической экспертизы;
Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- республиканские санитарно-эпидемиологические станции;
Из них: РГУ «Айыртауское районное Управление СЭК ДСЭК СКО КСЭК МЗ РК»
	СКО, Айыртауский         р-н, с.Саумалколь, ул. МКР, здание 22 В
	2
	-
	-
	ГЭР 1/4/1
	район
	Вакцин нет. Ядохимикатов нет. 2 одноразовых костюмов противочумных костюма

	3
	- противочумные станции;
Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	4
	- дезинфекционные станции
Из них:
	
	
	
	
	
	
	



Глава 6
Показатели риска возникновения эпизоотий, особо опасных болезней животных и птиц 

эпизоотический очаг (наименование района – наименование заболевания) - нет
ареал распространения переносчиков особо опасных инфекций (краткое описание переносчиков, ареал обитания и т.д.) - не имеется;
населенные пункты, попадающие в зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям (наименование района - наименование заболевания – количество населенных пунктов – количество населения) – не имеется;
количество ветеринарных пунктов для приема животных, зараженных опасными инфекционными заболеваниями - районная ветеринарная станция в с. Саумалколь ул. Акана Сере 119. также в населенных пунктах 15 ветеринарных специалистов, 5 ветеринарных врачей, 17 единиц техники, 1 ед. трупосжигательная печь;
число эпизоотий за последние пять лет (дата эпизоотии и краткая характеристика) – 4.
таблица 21

	№
	Дата заболевания  (указываются последние 5 лет)
	Район 
	Населенный пункт 
	Падеж 
	Ущерб, тыс. тенге 

	
	
	
	
	На фермах, ПТФ и т.д.
	На личных подворьях
	На фермах, ПТФ и т.д.
	На личных подворьях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Наименование особо опасных болезней животных и птиц

	1
	2023 год
	Айыртауский
	с. Шалкар ФХ «Юлия» 19 голов бруцеллез КРС
	-
	-
	-
	-

	2
	2022 год
	Айыртауский
	с. Шалкар ФХ «Юлия»-8 голов бруцеллез КРС, с.Гусаковка ЛПХ-32 головы бруцеллез КРС
	-
	-
	-
	-

	3
	2021 год
	Айыртауский
	с. Гусаковка ТОО «Гусаковка»-41 голова бруцеллез КРС, с.Гусаковка ЛПХ-25 голов бруцеллез КРС
	-
	-
	-
	-



таблица 22
Общие сведения о скотомогильниках

	№
	Год захоронения
	Вид захоронения
	Расстояние до ближайшего водного объекта 
	Расстояние до ближайшего населенного пункта 
	Наличие ограждения
	Прочая информация 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	04.09.1978 год
	Сибиреязвенное захоронение с.Казанка
	1 км
	1.5 км
	имеется
	Опознавательные знаки имеются

	2
	04.11.1978 год
	Сибиреязвенное захоронение с.Всеволодовка
	1 км
	800 м.
	имеется
	Опознавательные знаки имеются

	3
	1978
	Сибиреязвенное захоронение с.Цуриковка
	-
	2 км
	имеется
	Опознавательные знаки имеются




Глава 7
Показатели риска поражения сельскохозяйственных и других растений болезнями и вредителями

населенные пункты, попадающие в зоны неблагоприятные по показателям поражения сельскохозяйственных и других растений болезнями и вредителями (наименование района - наименование заболевания – количество населенных пунктов – количество населения)- на территории Айыртауского района населённых пунктов, попадающие в зоны неблагоприятные по показателям поражения сельскохозяйственных и других растений болезнями и вредителями не имеется;
краткая характеристика возможных эпифитотий- Айыртауский район подвержен рискам поражения сельскохозяйственных культур таким болезнями и вредителями как серая зерновая совка, септориоз, ржавчина саранчовых вредителей; 
краткая характеристика вредителей растений характерных территорий- Зерновые культуры могут поражаться многими болезнями, вызываемыми преимущественно паразитными грибками. К числу наиболее вредоносных из них, встречающихся на полях района, относятся ржавчина и септориоз (июнь-июль). Не исключено поражение сельскохозяйственных культур серой зерновой совкой в конце июля, начале августа;
принимаемые превентивные меры- химическая обработка (пестициды); 
прочая информация - Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности. В мае-июне в районе сохраняется высокая вероятность появления саранчовых вредителей. 

таблица 23
Характеристика эпифитотий

	№
	Дата эпифитотии (указываются последние 5 лет)
	Краткая характеристика
	Ущерб, тыс.тенге

	1
	2
	3
	4

	Септориозная пятнистость

	1.
	2021 год 1 дек. июля-1 дек. Августа
	зарегистрирован в Антоновском, Арыкбалыкском, Володарском, Гусаковском, Елецком, Константиновском, Каратальском, Казанском, Лобановском, Нижнебурлукском, Украинском, Сырымбетском с/о района площадь пораженных сельскохозяйственных культур 58,761 тыс. га, площадь обработки 25,939 тыс. га
	-

	2.
	2022 год 1 дек. июля-1 дек. августа 
	зарегистрирован во всех с/о района площадь пораженных сельскохозяйственных культур 83,86 тыс. га, площадь обработки 50,00 тыс. га
	-

	3.
	2023 год 1 дек. июля-1 дек. августа
	зарегистрирован во всех с/о района площадь пораженных сельскохозяйственных культур 73,61 тыс. га, площадь обработки 50,00 тыс. га
	-

	4.
	2024 год 1 дек. июля-1 дек. августа
	-
	

	5.
	2025 год 1 дек. июля-1 дек. августа
	-
	

	Серая зерновая совка

	1.
	2021 год 1-2 декада августа
	зарегистрирован во всех с/о района площадь пораженных сельскохозяйственных культур 14,427 тыс. га, площадь обработки 2,19 тыс. га
	-

	2.
	2022 год 3 декада июля – 1 половина августа

	зарегистрирован во всех с/о района площадь пораженных сельскохозяйственных культур 10,43 тыс. га, площадь обработки 0,816 тыс.
	-

	3.
	2023 год 
1-2 декада августа

	зарегистрирован Антоновский, Арыкбалыкский, Володарский, Казанский, Нижнебурлукский, Украинский, Сырымбетский площадь пораженных сельскохозяйственных культур 13,030 тыс. га, площадь обработки 0,0 тыс.
	-

	4.
	2024 год 
1-2 декада августа

	-
	-

	5.
	2025 год 
1-2 декада августа

	-
	-




Глава 8
Показатели риска атмосферной засухи, почвенной засухи и суховея (далее - засуха)

 таблица 24
	Дата засухи (указываются последние 5 лет)
	Районы, населенные пункты, которые охватила засуха
	Погибло скота
	Погибло сельхозпродукции 
	Ущерб, тыс.тенге 
	Дополнительно указать районы, населенные пункты подверженные засухе, где не зафиксирован ущерб 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Примечание: На территории Айыртауского района атмосферной и почвенной засухи, а так же суховея не зафиксировано


РАЗДЕЛ 3
Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Глава 1 
Показатели риска транспортных аварий

1. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах автомобильного транспорта 

Общая характеристика автодорог:
общая протяженность – 1061,1 км;
в том числе республиканского значения – 106 км;
областного – 313 км;
районного – 640,7 км;
из них:
асфальтобетонное покрытие – 75,7 км;
черногравийное покрытие – 175 км;
чернощебеночное покрытие – 0 км;
гравийно-щебеночное покрытие – 254,7 км;
грунтовое покрытие – 135,3 км;
по техническому состоянию от общей протяженности:
в хорошем состоянии - 197,5 км или 19%
в удовлетворительном состоянии – 375,9 км или 65%
в неудовлетворительном состоянии –67,3 км или 16%
количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием (указать количество и наименования, состояние дорог) – 14 населенных пуктов (Сулуколь, Аксеновка, Ботай, Шукирлик, Прекрасное, Галицыно, Акан-Серэ, Шолакозек, Баян, Акшок, Красново, Верхний Бурлук, Альжан, Орлиногор). Состояние удовлетворительное.
[bookmark: _Hlk159002924]наличие дорожно-эксплуатационных управлений, их дислокация – На территории Айыртауского района дороги республиканского значения обслуживает ДЭП - 10 ДЭУ-66, областного значения подрядчик ТОО «Групп СО» с. Саумалколь, (1 ед. К-700, 2 ед. Шахман, 2 ед автогредер, 1 ед. погрузчика);
наличие медицинских учреждений, имеющих возможность размещения пострадавших - На автомобильных дорогах Айыртауского района придорожные медико-спасательные пункты отсутствуют ближайшие медицинские учреждение, где могут принять пострадавших в с. Саумалколь (ЦРБ), с. Арыкбалык (ВА)., 
прочая информация- Территория район подвержен опасным метеорологическим явлениям как сильный снегопад, снежные заносы (заторы) на автомобильных дорогах, которые могут одновременно сложиться участках дорог областного и местного значения. Для ликвидации сложившихся чрезвычайных ситуаций на дорогах привлекается 20 единиц техники дорожной службы и субъектов хозяйствования. На всех участках дорог организованы 35 пунктов обогрева, расположенных на объектах образования, общей вместимостью более 2 000 человек;


таблица 25
Общая характеристика автомобильных дорог 
(заполняется в паспортах безопасности районов, городов)



	№
	Наименование
	Значение
	Запущенна в эксплуатацию
	Протяженность, км
	Покрытие
	Возможные чрезвычайные ситуации/участки
	Причины
	Стационарные посты дорожной полиции (зона ответственности)
	Трассовые медико- спасательные пункты
	Специализированные пожарные части расположенные в  придорожных населенных пунктах вблизи автомобильных дорог (наименование, местоположение)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Р-11 «Кокшетау-Рузаевка»
с 61 по 158 км. 

	Республиканского значения
	-
	97



	а/б



	
	
	-
	-
	ПЧ-7 с.  Саумалколь
микрорайон 22.

	2
	Р-28 «Саумалколь-Карасайбатыр»
с 1 по 24 км. 
	Республиканского значения
	-
	
24
	
а/б

	
	
	-
	-
	ПЧ-7 с.  Саумалколь
микрорайон 22.

	3
	КТ-61 Саумалколь-Лобаново км 0-34
	Обл.
	70-80х
	34

	а/б
	
	
	-
	-
	ПЧ № 7
с. Саумалколь, микрорайон 22.

	4
	КТ-64 Саумалколь-Новоишимское-Червоное км 0-55
	Обл.
	70-80х
	55
	а/б
	
	
	-
	-
	ПЧ № 7
с. Саумалколь, микрорайон 22.

	5
	КТ-65 Арыкбалык-Саумалколь 0-27км
	Обл.
	70-80х
	27
	а/б
	
	
	-
	-
	ПЧ № 7
с. Саумалколь, микрорайон 22.

	6
	КТ-66 Антоновка-Лавровка-Горное
	Обл.
	70-80х
	65
	а/б
	
	
	-
	-
	ПЧ № 7
с. Саумалколь, микрорайон 22.

	7
	КТ-68 Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово км 0-32
	Обл.
	70-80х
	32
	а/б
	
	
	-
	-
	ПП№27 с. Келлеровка ПЧ № 17 г. Тайынша ГУ «СПиАСР ДЧС СКО»
с. Келлеровка ул. Строительная, 27.

ПП№26 с. Чкалово ПЧ № 17 г. Тайынша
 ГУ «СПиАСР ДЧС СКО»
с. Чкалово 
ул. Жамбыла, 68.

ПЧ № 17 ГУ «СПиАСР ДЧС СКО»
г. Тайынша 
ул. Чаглинская, 1

	8
	КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-117
	Обл.
	70-80х
	100
	а/б 
	
	
	-
	-
	ПП№23 с.Арыкбалык ПЧ№7 с.Саумалколь ГУ «СПиАСР».
с. Арыкбалык ул. Советская,1.

ПП№20  с.Чистополье ПЧ № 16 ГУ «СПиАСР» ДЧС СКО.
с. Новоишимское
с. Чистополье ул. 50 лет Октября, 55.

	9
	КСТАІ-61 Лобаново-Зеренда
	районного
	70-80 г.г.
	22
	а/б, 
грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	10
	КТАІ-1 Айыртау - санаторий «Шалкар-Су»
	районного
	70-80 г.г.
	6
	чернограв.
	
	
	-
	-
	-

	11
	КТАІ-2 Подъездная дорога к селу Сулыколь
	районного
	70-80 г.г.
	13
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	12
	КТАІ-4 Подъездная дорога к селу Елецкое
	районного
	70-80 г.г.
	2
	Чернограв.
	
	
	-
	-
	-

	13
	КТАІ-5 Подъездная дорога к селу Аксеновка
	районного
	70-80 г.г.
	10
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	14
	КТАІ-6 Подъездная дорога к селу Красногорка
	районного
	70-80 г.г.
	2
	Чернограв.
	
	
	-
	-
	-

	15
	КТАІ-7 Подъездная дорога к селу Бурлык
	районного
	70-80 г.г.
	7
	Чернограв.
	
	
	-
	-
	-

	16
	КТАІ-9 Подъездная дорога к селу Агынтай Батыр
	районного
	70-80 г.г.
	6
	Чернограв., грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	17
	КТАІ-10 Подъездная дорога к селу Новосветловка
	районного
	70-80 г.г.
	2
	Чернограв.
	
	
	-
	-
	-

	18
	КТАІ-11 Подъездная дорога к селу Ботай
	районного
	70-80 г.г.
	5
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	19
	КТАІ-12 Подъездная дорога к селу Шукирлик
	районного
	70-80 г.г.
	2
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	20
	КТАІ-13 Подъездная дорога к селу Прекрасное
	районного
	70-80 г.г.
	2
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	21
	КТАІ-14 Коскуль-Шукирлик
	районного
	70-80 г.г.
	9
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	22
	КТАІ-16 Подъездная дорога к селу Галицино
	районного
	70-80 г.г.
	3
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	23
	КТАІ-17 Подъездная дорога к селу Акан-Серэ
	районного
	70-80 г.г.
	5
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	24
	КТАІ-18 Айыртауское-Шоккарагай-Сарыбулак
	районного
	70-80 г.г.
	22
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	25
	КТАІ-19 Подъездная дорога к селу Шолакозек
	районного
	70-80 г.г.
	7
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	26
	КТАІ-20 Елецкое-Колесниковка
	районного
	70-80 г.г.
	4
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	27
	КТАІ-21 Карасевка-Бирлестык
	районного
	70-80 г.г.
	10
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	28
	КТАІ-22 Подъездная дорога к селу Сырымбет
	районного
	70-80 г.г.
	1,6
	Чернограв.
	
	
	-
	-
	-

	29
	КТАІ-23 Подъездная дорога к селу Баян
	районного
	70-80 г.г.
	8
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	30
	КТАІ-24 Матвеевка-Малосергеевка
	районного
	70-80 г.г.
	25
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	31
	КТАІ-25 Подъездная дорога к селу Акшокы
	районного
	70-80 г.г.
	8
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	32
	КТАІ-26 Подъездная дорога к селу Красново
	районного
	70-80 г.г.
	6
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	33
	КТАІ-28 Подъездная дорога к селу Верхний Бурлук
	районного
	70-80 г.г.
	9
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	34
	КТАІ-29 Подъездная дорога к селу Альжан
	районного
	70-80 г.г.
	7
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	35
	КТАІ -65 Саумалколь-Сырымбет-Каракамыс-Светлое 
	районного
	70-80 г.г.
	76
	Чернограв.
	
	
	-
	-
	-

	36
	КТАІ-67 Лавровка-Каракамыс
	районного
	70-80 г.г.
	28
	а/б
	
	
	-
	-
	-

	37
	КТАІ-73 Арыкбалык-Нижний-Бурлук-Приозерное
	районного
	70-80 г.г.
	39
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	38
	КТАІ-74 Константиновка-Аканбурлык
	районного
	70-80 г.г.
	36
	Чернограв., грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	39
	КТАІ-75 Арыкбалык-Карасай Батыр-Орловка
	районного
	70-80 г.г.
	28
	Чернограв., грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	40
	КТАІ-76 Гусаковка-Береславка
	районного
	70-80 г.г.
	29
	Чернограв., грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	41
	КТАІ-77 Нижний-Бурлук - Куспек
	районного
	70-80 г.г.
	13
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	42
	КТАІ-79 Каменный-Брод-Казанка-Всеволодовка
	районного
	70-80 г.г.
	47
	Чернограв., грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	43
	КТАІ-80 Саумалколь-Новоукраинка-Каратал-Казанка
	районного
	70-80 г.г.
	47
	а/б, чернограв., грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	44
	КТАІ-82 Каменный-Брод–Петропавловка-Карловка
	районного
	70-80 г.г.
	28
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	45
	КТАІ-83 Подъездная дорога к станции Уголки
	районного
	70-80 г.г.
	3
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	46
	КТАІ-84 «Айыртау - санаторий «Шалкар-Су»- детский оздоровительный центр «Сокол»
	районного
	70-80 г.г.
	2,3
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	47
	КТАІ-85 Имантау – база отдыха «Аршалы» - детский оздоровительный лагерь «Карлыгаш»-база отдыха «Боровушка»
	районного
	70-80 г.г.
	3,5
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	48
	КТАІ-87 Подъездная дорога к базе отдыха «Солнечное ВИП»
	районного
	70-80 г.г.
	11,3
	а/б
	
	
	-
	-
	-

	49
	КТАІ-88 Подъездная дорога к селу Никольское
	районного
	70-80 г.г.
	1,5
	Чернограв.
	
	
	-
	-
	-

	50
	КТАІ-89 Антоновка-Шалкар
	районного
	70-80 г.г.
	18
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	51
	КТАІ-90 Шалкар - контрольно-пропускной пункт республиканского государственного учреждения «Государственный национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
	районного
	70-80 г.г.
	2,5
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	52
	КТАІ-91 Никольское –  республиканское государственное казенное предприятие  «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
	районного
	70-80 г.г.
	2,3
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	53
	КТАІ-92 от усадьбы Айганым до коммунального государственного казенного предприятия «Сырымбетский историко-этнографический музей имени ШоканаУалихановауправления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области» 
	районного
	70-80 г.г.
	4,2
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	54
	KTAI-93 Подъездная дорога к санаторию «Дом матери и ребенка» 
	районного
	70-80 г.г.
	2,8
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	55
	КТАІ-94 Подъездная дорога к базе отдыха «Солнечное ВИП»- смотровая площадка
	районного
	70-80 г.г.
	3
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	56
	КТАІ-95 от областной дороги КТ-65 «Арыкбалык - Саумалколь» - озеро Имантау
	районного
	70-80 г.г.
	5
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-

	57
	КТАІ-96 от областной дороги КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык - Чистополье-Есиль» и от села Имантау до Промышленного комбината
	районного
	70-80 г.г.
	1,9
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	58
	КТАІ-97 от села Имантау до берега озера Имантау со стороны Татарского края
	районного
	70-80 г.г.
	0,8
	грав.-щеб.
	
	
	-
	-
	-

	59
	КТАІ-98 от районной дороги КТАІ-65 «Саумалколь-Сырымбет - Каракамыс - Светлое» - усадьба Айганым
	районного
	70-80 г.г.
	2,4
	а/б
	
	
	-
	-
	-

	60
	КТАІ-99 Подъездная дорога к селу Орлиногор
	районного
	70-80 г.г.
	3
	Грунтов.
	
	
	-
	-
	-




[bookmark: _Hlk155264412]таблица 26
Характеристика автомобильных мостов в неудовлетворительном и аварийном состоянии


	№
	Местоположение
	Ширина/ длина моста, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние
	Балансовая принадлежность
	Дата проведения последних ремонтных работ (капитальный, промежуточный и т.д. )
	Характеристика возможных рисков природного и техногенного характера (устойчивость к размывам, от паводков, землетрясений и т.д., грузоподъемность и др информация)
	Количество населенных пунктов которые пострадают / будут отрезаны в случае повреждения/разрушения моста, с указанием наименований и возможная обстановка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Наименование района и общее количество автомобильных мостов на территории 

	1
	КТ-61 
«Саумалколь-Лобаново», 1 км
	Г-8 длина – 8 м
	1968 г.
	Требует текущий ремонт 
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	2
	КСТ-62 
Еленовка-Арыкбалык-
Чистополье-Есиль, 55 км
	Г-7+2х
0.75 Длина – 31 м.
	1969 г.
	Требуется капитальный ремонт
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога 

	3
	КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-
Чистополье-Есиль, 99 км
	Г-8+2х
1.0 Длина – 56 м
	1969 г.
	В 2018 году начался капитальный ремонт закончили работу в 2020 году
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	4
	КСТ-62
Еленовка-Арыкбалык-
Чистополье-Есиль, 124 км
	Г-7+2х
0.75 Длина – 38 м
	1960 г.
	Требуется капитальный ремонт
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	5
	КСТ-62
Еленовка-Арыкбалык-
Чистополье-Есиль, 158 км
	Г-10+2*1 Длина – 36 м


	1960 г.
	Удовл.
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	6
	КСТ-62 
Еленовка-Арыкбалык-
Чистополье-Есиль, 193 км
	Г-8+2х1.0 Длина – 45 м
	1989
	Удовл.
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	7
	КСТ-62
 Еленовка-Арыкбалык-
Чистополье-Есиль, 203 км
	Г-8+2х1,0
Длина 52 м
	1968
	Требуется капитальный ремонт
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	8
	КТ-64 
Саумалколь-
Новоишимское-Червонное», 80 км
	Г-10+2х
1.0 Длина – 361 км
	1984
	Проведен капитальный ремонт  
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	9
	КТ-64 
Саумалколь-
Новоишимское-Червонное», 44 км
	Г-6 Длина – 47 км
	1978
	Удовл.
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	2014  г
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	10
	КТ-64 
Саумалколь-
Новоишимское-Червонное», 22 км
	Г-4 Длина – 32 км
	1982
	Удовл.
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	2015 г 
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	11
	КТ-64 Саумалколь-
Новоишимское-Червонное», 86 км
	Г-6+1х0.5 
Дина – 32 км
	1983
	Удовл.
	ГУ «УПТ и АД СКО»
	нет
	Не имеются
	Имеется объездная дорога

	2. Наименование района и общее количество автомобильных мостов на территории 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



таблица 27
Характеристика межрайонных травматологических отделений


	№
	Наименование лечебного учреждения, адрес
	Зона обслуживания
	Число больничных коек
травматологи
ческого отделения

	Числен
но
сть врачей-травматологов/анестезиологов/ хирургов

	Численность среднего медицинского персонала

	Максималь
ная вместимость больных 
с травмами
	Наличие операционных
	ФИО руководителя, контакты (рабочий телефон, телефон дежурного)
	Характеристика возможности отделения (медицинское оборудование,
техника и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Наименование района

	
	КГП на ПХВ «Айыртауская РБ» КГУ акимата СКО МЗ РК» 
с. Саумалколь ул. Хаирова 1.
	Айыртауский район 
	85
	37
	129
	
	1
	Уахитов Е.Ф. 20-695 прямой, 
приемный 
сот. 87078286888
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего на территории  района
	
	
	
	
	
	-
	-
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего на территории  области, города
	
	
	
	
	
	-
	-
	-





2. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в зимний период.
Айыртауский район
количество дорожно-эксплуатационных управлений, их дислокация - 2;
наличие придорожных медико-спасательных пунктов и медицинских учреждений, где можно размещать пострадавших, их дислокация- не имеется;
общее количество техники для ликвидации гололеда и расчистки снежных заносов- 7;
количество обогревательных пунктов, на сколько мест- 34 пункта обогрева на 811 мест;
объем заготовленного горюче-смазочного материала, дизельного топлива, бензина- 3,2 тонн ДТ, 0,5 бензина;
запас противогололедных материалов (песка, соли), запасы инертных материалов (объемы) - 15 т песок, 5 т. соль;
информация об ограничении движения на дорогах - при ухудшении погодных условий выносится решение об ограничении движения транспортных средств;
проводимые мероприятия по предупреждению ЧС на автомобильных дорогах в зимний период – вынесено 16 решений об ограничении или закрытии движения транспортных средств;
прочая информация.


таблица 29
Информация о снегозаносимых участках на автодорогах 


	№
	Наименование дороги
	Обслуживаемые структурные подразделения службы дорог и мостов (наименование, место дислокации, кол-во л/с, техники, тел о/д)
	Месторасположение снегозаносимого участка, км
(с привязкой к местности)
	Протяженность снегозаносимого участка, м
	Ближайшие пункты обогрева (краткая характеристикаместоположение, наименование, контакты, вместимость и т.д.), в том числе наличие пунктов обогрева с приготовлением пищи 
	Протяженность/ количество
снегозадерживающих устройств (щиты, зеленые насаждения и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	республиканского значения
	

	1
	Р-11Кокшетау-Рузаевка 

	ДЭП - 10 ДЭУ-66 с. Саумалколь 8 человек л/с и 4 ед. тех.   руководитель (Бычков Сергей Николаевич) Раб.871533-22-278 дом. 22-895 сот. 87021565016
	с. Антоновка

с. Каменный брод 
	1000 м. 

1000 м
	КГУ Антоновская СШ  тел. 26-183 более 100 человек вместимостью.
КГУ Каменобродская СШ. тел. 52-987 более 100 человек вместимостью.
	

3

	Итого
(общая протяженность снегозаносимых участков, км)
	2 000 м
	
	3

	областного значения
	

	1
	КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык -Чистополье-Есиль"                                               

	ТОО «Группа СО» с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Целинное от 9 по 11 км 
	2 000 м.
	с. Целинное 
 КГУ Целинная НШ
(школа бетонная 2-х этажная, отапливаемая)
тел. 41-534 до 100 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	

	2
	КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык -Чистополье-Есиль"                                               

	ТОО «Группа СО» с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Лобаново от 11 по 13 км 
	3 000 м.
	с. Лобанова  
 КГУ Лобановская СШ
(школа бетонная 2-х этажная, отапливаемая)
КГУ «Многопрофильный колледж «Зейнеп»»
тел.  46-144, до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	

	3
	КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык -Чистополье-Есиль"                                               

	ТОО «Группа СО» с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с.  Корсаковка 

	2 000 м.
	с. Константиновка 
 КГУ Константиновская СШ
(школа бетонная 3-х этажная, отапливаемая)
тел. 45-275   до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	

	4
	КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык -Чистополье-Есиль"                                               

	ТОО «Группа СО» с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Константиновка 
от 17 по 20 км.
	3 000 м.
	с. Константиновка 
 КГУ Константиновская СШ
(школа бетонная 3-х этажная, отапливаемая)
тел. 45-275   до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	

	5
	КТ-66 Антоновка-Лавровка-Горное

	ТОО «Группа СО» с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Антоновка 
10 км

	200 м
	с. Лавровка КГУ Лавровская СШ
(школа бетонная 2-х этажная, отапливаемая) тел. 52-990 до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	

	6
	КТ-65 Саумалколь-Арыкбалык
	ТОО «Группа СО» с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Копа
20 км, 25 км.
	1 000 м.
	с. Орловка КГУ Орловская НШ (щитовая 1-х этажная, отапливаемая) тел. 51-960   до 100 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	

	7
	КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное»
	ТОО «Группа СО» с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники  руководитель Галимов Нурболат Мергенович  87712892052
	с. Высокое

	2 000 м.
	с. Высокое КГУ Высоковская НШ (щитовая 1-х этажная, отапливаемая)
тел. 51-378 до 100 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	

	Итого
(общая протяженность снегозаносимых участков, км)
	13 200 м
	
	

	
	
	
	

	местного значения
	

	1
	КТАІ-67 «Лавровка-Каракамыс»
	ТОО «Саумалкөл Жылу» директор Амангужанов Б.И. тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 8 ед. техники 

	км 15, 21
	2 участка, 1,3 км
	с. Бирлестык КГУ Бирлестыкская СШ (бетонная 2-х этажная, отапливаемая) тел. 54-038 до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	-

	2
	КСТАI-61 «Лобаново-Зеренда»
	ТОО «Кызылжар Жолдары» с. Саумалколь 7 чел. л/с 7 ед. техники руководитель Баймуканов Адиль Айдарбекович 87014488006
	км 18, 20     
	2 участка, 2 км
	с. Лобанова КГУ Лобановская СШ (школа бетонная 2-х этажная, отапливаемая) КГУ «Многопрофильный колледж «Зейнеп»» тел.  46-144, до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	

	3
	КТАI-65 «Саумалколь-Сырымбет-Каракамыс-Светлое»
	ТОО «Саумалкөл Жылу» директор Амангужанов Б.И. тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 8 ед. техники 

	км 13, 18, 29   

	3 участка, 2,8 км
	с. Даукара КГУ Даукаринская СШ (бетонная 2-х этажная, отапливаемая) тел. 54-622 до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	-

	4
	КТАI-74 «Константиновка-Аканбурлык»
	ТОО «Саумалкөл Жылу» директор Амангужанов Б.И. тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 8 ед. техники 

	км 2
	1 участок, 1,5 км
	с. Константиновка КГУ Константиновская СШ (школа бетонная 3-х этажная, отапливаемая) тел. 45-275 до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	-

	5
	КТАI-11 «Подъезд к с. Ботай»  
	ТОО «Саумалкөл Жылу» директор Амангужанов Б.И. тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 8 ед. техники 
	км 1
	1 участок, 0,5 км
	с. Высокое КГУ Высоковская НШ (щитовая 1-х этажная, отапливаемая) тел. 51-378 до 100 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	-

	6
	КТАI-2 «Подъезд к с. Сулыколь»
	ТОО «Саумалкөл Жылу» директор Амангужанов Б.И. тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 8 ед. техники 
	км 1     
	1 участок, 0,5 км
	с. Сырымбет КГУ Сырымбетская СШ тел. 53-927 до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	-

	7
	КТАI-80 «Саумалколь –Новоукраинка-Каратал -Казанка»
	ТОО «Саумалкөл Жылу» директор Амангужанов Б.И. тел.93-283, 87789403551
с. Саумалколь 6 чел. л/с 8 ед. техники 
	км 25, 30   
	2 участка, 1,5 км
	с. Новоукраинка КГУ Рудная СШ (бетонная 3-х этажная, отапливаемая) тел. 29-122 до 200 человек вместимостью имеется школьная столовая.
	-

	Итого
(общая протяженность снегозаносимых участков, км)
	             
          10,1 км
	
	-




3. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта

Общая характеристика: Район связан железнодорожным сообщением в направлении городов Караганда-Кустанай, Пресногорьковка-Павлодар, Актюбинск-Астана, Брест-Караганда.;
протяженность железнодорожных путей, в том числе электрифицированных - общая протяженность железнодорожных дорог составляет 60 км; 
количество тоннелей-тоннелей не имеется; 
количество мостов- Имеется 12 мостов в основными типами конструкций которых является свайно-эстакадные и железобетонные мосты. Пропускная способность станция Володарское является грузо- напряженным узлом в направлении Караганда-Кустанай пропускная способность 24 пар поездов в сутки; 
участки железных дорог подверженные воздействию опасным природным и техногенным чрезвычайным ситуациям (указать участок жд дороги, каким ЧС подвержен); 
проводимые мероприятия по предупреждению ЧС на объектах железнодорожного транспорта.

таблица 30
Железнодорожная инфраструктура (восстановительные поезда)


	№
	Наименование
	Количество
	Дислокация
	Зона обслуживания
	Ф.И.О., телефон дежурного по районному отделению дороги
	Характеристика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Восстановительный поезд ВП-13 
	1
	Ст.Новоишимская
	Новоишимская - Володарское 
	Нач.ВП-13
Кабылдин Ш.А.
Деж.тел. 6-26-87
Сот. 87016879807
	Востановительный поезд 1 категории. Кран ЕДК1000/4, кран ЕДК/300/2 Бульдозер ЭТ-320, бульдозер т-330, АТТ-25, автомашина Зил-1ед., Уаз Фермер-1ед.




таблица 31 
Железнодорожная инфраструктура (пожарные поезда)


	№
	Наименование 
	Протяженность 
	Дислокация 
	Зона обслуживания 
	ФИО, телефон дежурного по районному (областному) отделению дороги
	Характеристика 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пожарный поезд 
(НОРП-1) 
	493,7
	ст. Кокшетау 
	Кокшетау - Володарское
	Нач. НОРП-1  Байжокин А.Т. сот. тел.87014915855 тел.деж. 81762 29-28-57
	ВНС-1, ЦС-2, ГАЗ-53 АЦ-300-1, МП-1600-2, эл. Станция-1 МП-ЕУ-28-1

	2
	Пожарный поезд 
(НОРП-3) 
	342
	ст.ЖАНА –ЕСИЛЬ 
	ЖАНА-ЕСИЛЬ-Володарское
	Нач. НОРП-3 Мусанов Б.Б. сот.тел.- 87022439580
тел.деж.871535 6-26-85
	ВНС-1, ЦС-2, МП-1600-2, Эл. станция-1, МП-ЕУ-20-1 




4. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах морского, речного транспорта

Характеристика морского, речного транспорта – На территории Айыртауского района объектов речного и морского транспорта не имеется.
аварийно-опасные участки на море, реке (координаты), наличие морских, речных портов, суда приписанные к морским, речным портам;
наличие морских, речных путей, типы морских, речных судов, выполняющие рейсы;
проводимые мероприятия по предупреждению ЧС на объектах морского, речного транспорта
оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций; 
краткое описание паромов, пристаней, ледовых переходов и т.д., (наименование, местоположение и т.д.)

таблица 32
Характеристика опасных участков на реках


	№
	Наименование реки
	Район 
	Описание опасного участка

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	Примечание: На территории Айыртауского района объектов речного и морского транспорта не имеется 



таблица 34 
Понтонные переправы


	№
	Местоположение 
	Ширина/длина, м
	Техническое состояние (краткое описание)
	Балансовая принадлежность
	Период работы в году

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Примечание: На территории Айыртауского района понтонных переправ имеется 


Глава 2
Показатели риска возникновения аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ (угрожающих населенным пунктам)

таблица 35
	№

	Наименование ХОО
	Вид СДЯВ
	Возможная зона заражения
(км2)
	Количество проживающего населения в зоне заражения
	Количество ФГЗ, ед.
	Наличие ЛСО/зона действия, км2
	Удаленность от жилых массивов
(км)
	Количество аварий/пожаров на объекте за последние 5 лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: на территории Айыртауского района объектов ХОО не имеется.


Глава 3
Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах (угрожающих населенным пунктам)

таблица 36
	№

	Наименование РОО

	Возможная зона загрязнения
(км2)
	Кол-во проживающего населения в зоне загрязнения
	Кол-во ФГЗ, ед.
	Наличие ЛСО/ зона действия, км2
	Удаленность от жилых массивов
(км)
	Кол-во аварий/пожаров на объекте за последние 5 лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: на территории Айыртауского района объектов РОО не имеется


Глава 4
Показатели риска возникновения пожаров (взрывов) на взрывопожароопасных
объектах (угрожающих населенным пунктам)

Общая характеристика взрывопожароопасных объектов- Большая часть взрывопожароопасных объектов расположена за чертой населенных пунктов; в населенных пунктах расположено 5 объектов хозяйствования, использующих опасные вещества, которые могут представлять угрозу населению. Основную опасность для населения и окружающей среды представляют: Сжиженный углеводородный газ для зерносушилок, зерновая пыль на элеваторах и ХПП, дизельное топливо на складах ГСМ, пропан и бутан. В результате производственной деятельности возможны: возгорание и взрыв газообразных веществ, взрыв пылевоздушных смесей, растекание дизельного топлива и загрязнения окружающей среды. При возникновении крупномасштабных производственных аварий задействуется система оповещения райцентра и других населенных пунктов района, а также локальные системы оповещения потенциально опасных объектов согласно разработанных планов связи и оповещения. На объектах руководство проведением первоочередных мероприятий по ликвидации ЧС осуществляют их первые руководители (начальники ГО) или лица, ими уполномоченные, до прибытия представителей комиссии по чрезвычайным ситуациям. После оценки обстановки руководитель ликвидации ЧС принимает решение на эвакуацию персонала объекта и населения, оказавшегося в зоне воздействия аварии. Для организации связи используются: телефонные каналы общего пользования, сотовая связь служб, ведомств по принадлежности объекта, а также каналы мобильной радиосвязи ОВД района, ГУ «СПиАСР». При необходимости развертывается подвижный пункт управления.
количество взрывопожароопасных объектов, всего, ед., в том числе по районам - На территории района расположено 16 взрывопожароопасных объектов, в деятельности которых используются, производятся или хранятся опасные вещества. В большей части это – зерно, при обработке которого создается зерновая пыль, способная взрываться при наличии источника воспламенения. Имеются также склады газа и газовых баллонов, автозаправочные станции с хранением бензина, склады ГСМ хозяйствующих субъектов с хранением дизельного топлива.; 
количество аварий, взрывов на взрывопожароопасных объектах за последние 5 лет, всего, ед., в том числе по объектам, с указанием года (наиболее значимые)- за последние 5 лет аварий, взрывов на взрывоопасных объектах не зарегистрировано; 
количество пожаров на взрывопожароопасных объектах за последние 5 лет, всего, ед., в том числе по объектам, с указанием года (наиболее значимые) - за последние 5 лет пожаров на взрывоопасных объектах не зарегистрировано;
прочая информация. 

таблица 37
Общая характеристика  
(расписать по каждому объекту, заполняется в паспортах безопасности районов, городов)


	№
	Наименование показателя 
	Значение показателя по состоянию на момент разработки 

	1
	2
	3

	1. Айыртауский район 

	1.1 ТОО «Саумалкольская нефтебаза» (с. Саумалколь телефон 27-677 директор Стукал А.В.)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная собственность 

	2)
	Вид производства
	Хранение горюче-смазочных материалов

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Резервуарный парк
Резервуары наземные:
РВС – 2000 м.куб. – 3 шт.
РВС – 1000 м.куб. – 1 шт.
РВС – 200 м.куб. – 4 шт.
РВС – 100 м.куб. – 2 шт.

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	ПВ-3 емкость 200, 400, 500 м. куб.

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – черногравийное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – административные, складские и технические помещения

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	53 штук

	7)
	Вид противопожарной службы
	НГПС с выездной техникой

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	4 человека

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	27-678

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	АЦ-40 (130)

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	Абажанов Ж.К.
тел. 8(71533) 27-677
моб. 8701 452 7758
2-ед. техники 4 чел.

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	2.1 Представительство ТОО «Qaz-Qar Ltd» - «ХПП №4» ( с. Саумалколь ул. Достык №64 телефон 21-764 директор Абенов Ж.Р.) 

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Прием, очистка, хранение и отгрузка зерна

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Элеватор емкостью 83 тыс.т.


	4)
	Характеристика водоснабжения
	Центральное

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	Скважина с насосной 
диаметром 80 мм.

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	Отсутствуют

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	Здания элеватора оборудованы сухими стояками

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	250 м.куб.- 1 шт.

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствуют

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – административные, складские и технические помещения

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствуют

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	80 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	НГПС с выездной техникой 

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	13 человек

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	8 (71533)21-981

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	АЦ (Донк -Фенк) 5 куб

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	 Начальник НГПС -1 чел.

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	Бакитжанов Б.Б. 
тел.8(71533)22-403
5 ед. техники, 8 чел. л/с

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	НГПС

	3.1 ТОО «Агроком Мадениет» ( с. Арыкбалык телефон 41-157 директор  Тимаев С.Б.) 

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Прием, очистка, хранение и отгрузка зерна

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Элеватор емкостью 54 тыс.т.


	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	отсутствуют

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	Здания элеватора оборудованы сухими стояками

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	500 м.куб.- 2 шт.

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствуют

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – административные, складские и технические помещения

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствуют

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	22 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	НГПС с выездной техникой

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	13 человек

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	8 (71533)41-645

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-  

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	Тимаев С.Б.
тел.8(71533) 41-157 
3 ед. техники, 6 чел. л/с 

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	НГПС

	4.1 ТОО «Достыкский элеватор» ( ст. Янко телефон 51-768 директор  Райымбеков Д.С.) 

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Прием, очистка, хранение и отгрузка зерна

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Элеватор емкостью 102,5 тыс.т.
  

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	отсутствуют

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	Здания элеватора оборудованы сухими стояками

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	100 м.куб.- 4 шт.

	
	4.5) естественные водоисточники 
	отсутствуют

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – административные, складские и технические помещения

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	отсутствуют

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	60 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	НГПС с выездной техникой

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	14 человек

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	8 (71533) 51-747

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	АЦ -40 (131)  

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	Начальник НГПС-1 чел. 

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	Райымбеков Д.С. 
тел.8(71533) 51-768 
6 ед. техники, 10 чел. л/с

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	НГПС с выездной техникой

	5.1 ТОО «АРС» АЗС ( с. Саумалколь  телефон 52-988, 87152 76-37-79 директор Оздоев С.С.)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация ГСМ

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Подземные резервуары  10 шт. общий объем 150 куб/м.


	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	ПВ-1 шт.  95 м.куб.

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – имеется в операторской. 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	8 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	-

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	6.1 ТОО «Промгаз» АГЗС №14 ( с. Саумалколь у. Достык б/н)  Максимова Е.И. моб.87021269106)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация ГСМ

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	3 шт. общий объем 75 куб/м подземные для гранения нефтепродуктов, и 1 газовый резервуар надземный с объемом 10 куб/м.



	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	-

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное, 
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	Не имеется 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	7

	7)
	Вид противопожарной службы
	-

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	7.1 ТОО «Эталон  Регион»  АЗС №19 (с. Саумалколь Байтерек №70) раб. 87026405304 директор Акмолдин Расул Капезович 87781007024

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация ГСМ 

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Подземные резервуары 5 шт. общий объем 80 м3. 

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	-

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное
(хорошее)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – имеется в операторской. 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	11 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	-

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	8.1 ТОО «Q-Partner» АЗС (с. Саумалколь телефон 27-588, директор Аскеров С.С.)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация ГСМ 

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Подземные резервуары 6 шт. из них рабочие 4 шт. общий объем 100 кубов, 

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	ПВ-1 шт. 

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – имеется в операторской. 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	10 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	-

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	

	
	

	9.1 ТОО «НетроПетролиум» АЗС №10» ( с. Антоновка  телефон 26-189) Буркова Наталья Александровна моб. 87473141982

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация ГСМ 

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Подземные резервуары 6 шт. общий объем 150 тон. 


	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	ПВ-1 шт.  

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – имеется в операторской. 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	10 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	-

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	10.1 ТОО «Промгаз» АГЗС №7  (с. Саумалколь  ул. Достык б/н , Максимова Е.И. моб. 87021269106)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация газа

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	3 резервуара для хранения газа, с общим объемом 15 куб/м, и 2 надземных резервуара по 7 куб/м для хранения нефтепродуктов. 

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	-

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – асфальтобетонное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – имеется в операторской. 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	7 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	-

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	11.1 ИП Иббудулаевич Т.Ж. АГЗС ( с. Арыкбалык  телефон 54-900,)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация газа 

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Над заемный  резервуар  объемом 
 18 кубов и реализация хранение газовых баллонов   до 200  шт.

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	-

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – 
гравийное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – имеется в операторской  

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	7 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	12.1 ТОО «Райгаз»  (с. Саумалколь Байтерек-36 А ) Лобанов В.В. раб.54-086 моб. 87021894805

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация газа 

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Надземный  резервуар  3 шт. с общим объемом 25,5 м/куб.

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	1 надземная емкость, 3,5 куб/м

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – 
асфальт 
(хорошее)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – имеется в операторских и гаражах. 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	8 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	13.1 ИП «Пановицин А.В.» АГЗС (с. Саумалколь ул.МКР 6б, телефон 87789887054 Пановицин А.В.)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация газа 

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Над заемный резервуар объемом 
 

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	-

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – 
гравийное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – не имеется 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	1 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	14.1 ИП «Altyn munai» (с. Арыкбалык трасса «Кокшетау – Чистополье», телефон 87783625050 Газизова А.М.)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация ГСМ

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Подземные резервуары объемом 
 25 куб м 6 резервуаров

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	-

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – 
гравийное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – имеется в операторской  

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	4 шт.

	7)
	Вид противопожарной службы
	

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-

	15.1 ИП «Рябова Н.А.» (с. Имантау трасса «Кокшетау – Чистополье», телефон 87783625050 Рябова Н.А.)

	1)
	Ведомственная принадлежность
	Частная

	2)
	Вид производства
	Реализация газа

	3)
	Степень огнестойкости и категория по взрывопожарной и пожарной опасности основных зданий
	Надземные резервуары 

	4)
	Характеристика водоснабжения
	

	
	4.1) водопровод (система, диаметр, место установки задвижки)
	-

	
	4.2) пожарные гидранты (тип, количество)
	-

	
	4.3) внутренние пожарные краны
	-

	
	4.4) искусственные водоемы, их количество и емкость
	-

	
	4.5) естественные водоисточники 
	-

	
	4.6) количество пирсов (мест для забора воды пожарными автомобилями)
	-

	5)
	Состояние дорог
	Дорожное покрытие – 
гравийное
(удовлетворительное)

	6)
	Противопожарное оборудование
	

	
	6.1) пожарная сигнализация
	АПС – не имеется 

	
	6.2) автоматические, полуавтоматические и другие системы пожаротушения
	-

	
	6.3) количество огнетушителей (шт)
	-

	7)
	Вид противопожарной службы
	

	
	7.1) количественный состав по штату (человек)
	-

	
	7.2) номер телефона пожарного депо
	-

	
	7.3) тех вооружение (автонасосы, мотопомпы и т.д.)
	-

	8)
	На объекте имеется: негосударственная противопожарная служба (кол-во л/с, техники)
	-

	9)
	Формирования гражданской защиты (ФИО руководителя, тел, количество л/с, техники)
	-

	10)
	На объекте имеется: добровольные противопожарные формирования (кол-во л/с, техники)
	-



(промышленные предприятия – с производствами категорий «А», «Б» и «В1»-«В4» по взрывопожарной и пожарной опасности, гидроэлектростанции, тепловые электростанции, газотурбинные электростанции,  ветровые электростанции, электрические подстанции, нефтебазы и склады нефтепродуктов, газохранилища и газгольдерные станции, объекты хранения, ликвидации (уничтожения, утилизации, захоронения) и переработки боеприпасов, объекты хранения с категорией зданий и помещений «А», «Б», и «В1»-«В4» по взрывопожарной и пожарной опасности, склады открытого типа для хранения газовых баллонов, автозаправочные станции)
таблица 38
Хранилища нефтепродуктов или других горючих веществ
(расписать по каждому объекту, заполняется в паспортах безопасности районов, городов)


	№
	Наименование объекта (адрес, ФИО руководителя, контакты)

	Тип ГСМ

	Сведения о количестве резервуаров и объем их емкости (к примеру, 6 резервуаров по 1000 м3)

	Общий объем вещества в хранилище

	Сведения о хранении: условия хранения (наземное, заглубленное), расстояния между резервуарами

	Количество работников объекта

	Наличие и состояние автоматических, полуавтоматических систем сигнализации, пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения
наличие первичных средств пожаротушения,
наличие и состояние ЛСО
	Сведения о 
ближайшем подразделении государственной противопожарной службы
(расстояние до объекта, кол-во л/с, техники)/ о состоянии подразделений негосударственной противопожарной службы (кол-во л/с, техники)/ о добровольных противопожарных формированиях

	Наличие ЖД путей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1. Наименование района, города и общее количество хранилищ нефтепродуктов или других горючих веществ









	1.1
	ТОО 
«Саумалкольская нефтебаза»
с. Саумалколь телефон 27-677 директор Стукал А.В..
	АИ-92
АИ-80
ДТ-зима, лета, диз масло. 
	2000 м3 – 3 шт.
1000 м3– 1 шт.
 200 м3 – 4 шт.
100 м3 – 2 шт.
	20443 м3
	Расстояние между резервуарами соблюдается 
	28 чел.
	АПС административные, складские и технические помещения, 
огнетушитель-55 шт.
ПВ-3 шт.  емкость 200, 400, 500 м. куб.
	ПЧ-7 Айыртауского района (4 км.) 5 ед. техники, 21 чел. л/с.
НГПС с выездной техникой 2 ед. техники, 10 чел. л/с.
	Железнодорожный подъездной путь 1100 м.

	1.2
	ТОО «Shalkar Grain», СКО, Айыртауский р-н, с.Айыртау Директор Барамидзе А.Д.
8-777-711-11-26

	Бензин, дизельное топливо.
	РГС 50 м3
РГС 150 м3
РГС 10 м3
	720м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	5 человек
	АПС имеется в здании операторской 
огнетушители-11 шт.
ПВ - отсутствует
	ПЧ-7 Айыртауского района (22 км.) 5 ед. техники, 21 чел. л/с.
ДПФ с выездной техникой 1 ед. техники, 6 чел. л/с.
	Не имеется

	1.3
	ТОО «Исагали» СКО, Айыртауский р-н, Нижнебурлукский с.о., с. Куспек, ул. Набережная, 10 Директор
Хамзин С.Б.
87055344049
8 71533- 431-10
	дизельное топливо, бензин.
	РГС 150 м3
	450 м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	4 человек
	АПС отсутствует огнетушители-8 шт.
ПВ- отсутствует 
	Пожарный пост по охране с. Арыкбалык №7 Айыртауского района (30 км.) 3 ед.техники, 14 чел. л/с.
ДПФ с выездной техникой 1 ед. техники, 4 чел. л/с.
	Не имеется

	1.4
	ТОО «Желкуар- 2003» СКО, Айыртауский р-н, с. Арыкбалык ул. Механизаторов, 13 Директор Акжигитов К.А.
8 (71533) 41-3-31
87054166968
	дизельное топливо.
	РГС 60 м3
	1200 м3
	Заглубленное, расстояние 3 метра
	5 человек
	АПС имеется
огнетушители-24 шт.
ПВ- отсутствует
	Пожарный пост по охране с. Арыкбалык №23 Айыртауского района (2 км.) 3 ед. техники, 14 чел. л/с.
Приспособленная техника 
2 ед. 3 чел.  л/с
	Не имеется

	1.5
	ТОО «Константиновка – 2004» СКО, Айыртауский район, с. Константиновка 
Директор Захаров И.И.
+7-777-711-11-44
8-715-33-45-223
	Дизель и бензин АИ-92
	РГС 60 м3
	1200 м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	4 человек
	АПС имеется
огнетушители-7 шт.
ПВ- отсутствует
	Пожарный пост по охране с. Арыкбалык №23 Айыртауского района (30 км.) 3 ед. техники, 14 чел. л/с. Приспособленная техника 
2 ед. 3 чел.  л/с
	Не имеется

	1.6
	ТОО «Гусаковка» СКО, Айыртауский район, с. Гусаковка 
Директор Сердалин Н.В. 87715169120
87153348269
	Дизель и бензин АИ-92
	РГС 60 м3
	1200 м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	4 человек
	АПС имеется
огнетушители-9 шт.
ПВ- отсутствует
	Пожарный пост по охране с. Арыкбалык №23 Айыртауского района (50 км.) 3 ед. техники, 14 чел. л/с.
Приспособленная техника 
2 ед. 3 чел. л/с
	Не имеется

	1.7
	ТОО «Фирма Бабык –Бурлук» СКО, Айыртауский район, с. Нижний Бурлук Кабдушев Д.А. 8 778 503 99 08, 8 777 188 25 85, 87153348446
	Дизель и бензин АИ-92
	РГС 60 м3
	1200 м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	4 человек
	АПС имеется
огнетушители-10 шт.
ПВ- отсутствует
	Пожарный пост по охране с. Арыкбалык №23 Айыртауского района (22 км.) 3 ед. техники, 14 чел. л/с.
Приспособленная техника 
2 ед. 3 чел.  л/с
	Не имеется

	1.8
	ТОО «Ключи» СКО Айыртауский район с. Шалкар Косжанов С.К. 87752929005 
87153353032
	Дизель и бензин АИ-92
	РГС 60 м3
	1200 м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	4 человек
	АПС имеется
огнетушители-7 шт.
ПВ- отсутствует
	Пожарный пост по охране с. Арыкбалык №23 Айыртауского района (40 км.) 3 ед. техники, 14 чел. л/с.
Приспособленная техника 
2 ед. 3 чел.  л/с
	Не имеется

	1.9
	ТОО «Достык-Дән» СКО Айыртауский район с. Аксеновка Туяков А.Ш. 87771995999 87153355222
	Дизель и бензин АИ-92
	РГС 60 м3
	1200 м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	4 человек
	АПС имеется
огнетушители-5 шт.
ПВ- отсутствует
	ПЧ-7 Айыртауского района (49 км.) 5 ед. техники, 21 чел. л/с.
ДПФ с выездной техникой 1 ед. техники, 6 чел. л/с.
	Не имеется

	1.10
	ТОО «Баянтай» СКО Айыртауский район с. Саумалколь Есенгалиев С.К. 8  701 5205903; 871533 27-764
	Дизель и бензин АИ-92
	РГС 60 м3
	1200 м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	4 человек
	АПС имеется
огнетушители-12 шт.
ПВ- отсутствует
	ПЧ-7 Айыртауского района (2 км.) 5 ед. техники, 21 чел. л/с.
ДПФ с выездной техникой 1 ед. техники, 6 чел. л/с.
	Не имеется

	1.11
	ТОО «Лобаново» СКО Айыртауский район с. Имантау ул. Рабочая, зд. 8 Хамзин С.Б.
87055344049
8 71533- 431-10 
	Дизель и бензин АИ-92
	РГС 60 м3
	1200 м3
	Наземное, расстояние 5 метра
	4 человек
	АПС имеется
огнетушители-10 шт.
ПВ- отсутствует
	Пожарный пост по охране с. Арыкбалык №23 Айыртауского района (35 км.) 3 ед. техники, 14 чел. л/с.
Приспособленная техника 
2 ед. 3 чел.  л/с
	Не имеется

	
	2. Наименование района, города и общее количество хранилищ нефтепродуктов или других горючих веществ
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	Общее количество объектов хранилищ нефтепродуктов или других горючих веществ на территории области:


таблица 39
Прогностическая оценка промышленных опасностей 
на пожаро-взрывоопасных объектах 
(заполняется в паспортах безопасности районов, городов)


	№
	Наименование объектов (с указанием местоположения)
	Площадь объекта, км2
	Численность рабочих и служащих, (чел)
	Рабочая смена, (чел)
	Плотность населения в 2-х км зоне
	Тип пожаро-взрывоопасного  вещества
	Наличие систем оповещения, зона действия км2
	Наличие сил и средств для ликвидации аварии, пожаров
	Радиус и площадь поражения, км2
	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Наименование района, города

	1.1
	ТОО «Айыртауский элеватор» ( с. Саумалколь ул. Достык №64 телефон 22-403 директор Утегенов Е.С.
	
	124
	50
	770 ч/кв км
	 Зерновая пыль
ЛВЖ
	АПС административные, складские и технические помещения, 
огнетушитель-80 шт.
ПВ-1 шт. и 1- скважина
	ПЧ-7 Айыртауского района
(5 км.) 5 ед.техники, 21 чел. л/с.
НГПС с выездной техникой 1 ед. техники, 13 чел. л/
	0,5 км; 0,785 км2
	В1

	1.2
	ТОО «Агроком Мадениет» ( с. Арыкбалык телефон 41-157 директор  Тимаев С.Б. )
	
	40 
	20
	154 ч/кв км
	 Зерновая пыль
ЛВЖ
	АПС административные, складские и технические помещения, 
огнетушитель-22 шт.
ПВ-5ПО 500 М.КУБ.
	ПП-7 Айыртауского района
(5 км.) 3 ед.техники, 16 чел. л/с.
НГПС с выездной техникой 1 ед. техники, 13 чел. л/с.
	0,5 км; 0,785 км2
	В1

	1.3
	ТОО «Достыкский элеватор» ( ст. Янко телефон 51-768 директор  Раимбеков Д.С.)
	
	85   
	41
	21 ч/кв км
	Зерновая пыль
ЛВЖ
ГАЗ
	АПС административные, складские и технические помещения, 
огнетушитель-60 шт.
ПВ-4 по 100 м.куб.
	ПЧ-7 Айыртауского  района
(35 км.) 5 ед.техники, 21 чел. л/с.
НГПС с выездной техникой 2 ед. техники, 14 чел. л/с.
	0,5 км; 0,785 км2
	В1

	1.4
	ТОО «ХПП Уголки» с. Антоновка 
Директор
Садвокасов А.З. 
	
	120
	60
	93 ч/кв км
	Зерновая пыль
ЛВЖ

	АПС административные, складские и технические помещения, 
огнетушитель-50 шт.
ПВ-2 по 100 м.куб.
	ПЧ-7 Айыртауского  района
(25 км.) 5 ед.техники, 21 чел. л/с.
НГПС с выездной техникой 2 ед. техники, 14 чел. л/с. ДПФ ТОО «ХПП Уголки» 1 ед. 4 чел. 
	0,5 км; 0,785 км2
	В1

	1.5
	ХПП «Баянтай» с. Саумалколь директора Кайсин К.
	
	50
	25
	770 ч/кв км
	Зерновая пыль
ЛВЖ

	АПС административные, складские и ангар помещения, 
огнетушитель-20 шт.
ПВ-2 по 150 м.куб.
	ПЧ-7 Айыртауского  района
(25 км.) 5 ед.техники, 21 чел. л/с.
НГПС отсутствует. 
	0,5 км; 0,785 км2
	В1

	1.6
	ТОО «Айыртау –Астык» с. Саумалколь директор Назаров Т.К.
	
	33
	16
	770 ч/кв км
	Зерновая пыль
ЛВЖ

	АПС административные, сторожка, весовая, операторская
огнетушитель- 22 шт.
ПВ-1 по 100 м.куб.
	ПЧ-7 Айыртауского  района
(25 км.) 5 ед.техники, 21 чел. л/с.
НГПС отсутствует. 
	0,5 км; 0,785 км2
	В1

	2. Наименование района, города
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Глава 5
Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах.

На территории Айыртауского района газо-, нефте-, продуктопроводов не имеется
Наименование района: 
общая протяженность газо-,нефте-, продуктопроводов;
населенные пункты попадающие в зону риска при авариях на газо-, нефте-, продуктопровода (наименование населенного пункта, количество проживающего населения); 
таблица 40
Описание газо-, нефте-, продуктопроводов 
(заполняется в паспортах безопасности районов, городов)


	№
	Наименование трубопровода 
	Тип продукта

	Год ввода в эксплуатацию

	Диаметр, мм

	Рабочее давление, МПа

	Протяженность по территории области

	Пересечение с автодорогами (адрес)
	Пересечение с ж/д путями (адрес)
	Пересечение с реками (вид пересечения подземный, надводный и подводный)
	Пересечение с населенными пунктами (наименования)


	1
		2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk155264512]Глава 6
Показатели риска возникновения аварий на тепловых сетях в отопительный период

Наименование района – Айыртауский район;
Характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства - ТОО  «Саумалкол жылу» осуществляет услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии  в селе Саумалколь центральными котельными, которые в отопительный сезон 2022-2023 годов будут обеспечивать теплом жителей 40 многоэтажных домов, 20 частных домов, Саумалкольскую ШГ № 2, пришкольный интернат, Казахскую СШ, школу искусств, здание СЭС, пожарная часть и ряд организации общей отапливаемой площадью 89 289 квадратных метра;
- котельная МКР отапливает 20 многоэтажных жилых домов, Саумалкольскую ШГ № 2, пришкольный интернат, школу искусств, здание СЭС, пожарная часть, ФОК общей площадью 64 607,2 кв.м.;
- котельная ЖДС-1 отапливает  14 двухэтажных домов, 20 частных домов, Казахскую СШ, церковь, кафе и ряд организации общей площадью 16 509,0 кв.м.; 
- котельная ЖДС-2 отапливаются 3 многоэтажных домов общей отапливаемой площадью 7687 кв.м.;  
- котельная Гасыр отапливает 3 многоэтажных дома по ул.Достык, общей отапливаемой площадью 2 391 кв.м.  
- БМК в селе Арыкбалык  отапливает 10 жилых домов в которых проживают переселенцы из трудоизбыточных регионов, двухэтажные дома по ул.Кирова № 19, 31, 27, 64 и объекты соцкультбыта:  Арыкбалыкский дом культуры и врачебная амбулатория, сельский округ, магазин Витит и Настена, кафе Оазис и Азарт отапливаемая площадь 9 575 квадратных метров, обслуживающая организация ТОО «Казтеплотрейд».
Проводимая работа в целях предупреждения возникновения аварий на тепловых сетях в отопительный период - расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварий на объектах ЖКХ из числа персонала ТОО  «Саумалколжылу»; на объекте ТОО «Саумалколжылу» имеется аварийная бригада в составе 5 человек и аварийная машина на базе ГАЗ (66), место дислокации сил и средств привлекаемые к ликвидации ЧС -с. Саумалколь ул. ЖДС 26.
таблица 41
Характеристика объектов ЖКХ (описание технических устройств работающих 
под давлением менее 0,07 МПА или при температуре нагрева воды не более 1150 С)


	№
	Вид теплоисточники
	Местоположение
	Количество котлов
	Подключено объектов

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Центральная котельная МКР
	село Саумалколь,
 улица МКР
	6 шт
ТЗВК-3 Гкал/час -6 шт

	20 МЖД, Саумалкольская ШГ № 2, пришкольный интернат, школа искусств, здание СЭС, пожарная часть

	3
	Центральная котельная ЖДС-1
	село Саумалколь, 
улица ЖДС
	3 шт.
ТЗВК-1,5 Гкал -2 шт.
ТЗВК -1,25 МВт

	14  МЖД, 20 частных домов, Казахская СШ, церковь, кафе,  ПЦ-15, ПЧ-14, 
пост ЭЦ, КИП


	4
	Центральная котельная ЖДС-2
	село Саумалколь, 
улица ЖДС
	2 шт.
ТЗВК-1,5 Гкал -1 шт.
ТЗВК -1,25МВт - 1 шт.
	3 МЖД

	5
	Центральная котельная Гасыр
	село Саумалколь,
 улица Достык
	2 шт.
ТЗВК-1,25 Гкал -1 шт.
ТЗВК-0,8 Гкал -1 шт.
	3 МЖД, 5 частных домов

	6
	Блочно-модульная котельная
	село Арыкбалык
	3 шт.
БМВК-М-0,8 Гкал/ч 
БМВК-М-1,5 Гкал/ч
БМВК-М-1,7 Гкал/ч

	4 МЖД, 10 частных домов, сельский округ, дом культуры, больница, магазин, кафе.




таблица 42 
Характеристика объектов ЖКХ (описание технических устройств работающих 
под давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 1150 С)

	№
	Вид теплоисточники
	Местоположение
	Подключено объектов

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Примечание: технических устройств, работающих под давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 1150 С в районе нет.


Ущерб от пожаров, тыс.тг	
2024	2020	2021	2022	2023	10557.99	32040.098999999998	2016.8610000000001	52591	4646.5720000000001	


ущерб, тыс тг	
2024	2020	2021	2022	2023	0	350.09899999999999	3904.7049999999999	311.7	55.972000000000001	

