Нетехническое резюме

ТОО «Жана Арна» является обладателем права недропользования по участку «Тогай-2» по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №1707-EL от «3» мая 2022 года.
Настоящим Планом горных работ предусматривается производство горных работ для разработки месторождения песчано-гравийной смеси «Тогай-2» в Кзылкогинском районе Атырауской области Республики Казахстан.
Месторождении «Тогай-2» расположен в Кзылкогинском районе Атырауской области, в 4 км севернее от поселка Миялы.
Площадь проектируемого месторождения составляет 20,0 га.  
Добычные работы предусматриваются произвести в 2026 – 2035 гг. 
На оснований лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №1707-EL от «3» мая 2022 года был проведен геологоразведочные работы на участке  «Тогай-2»с подсчетом минеральных запасов по состоянию на 01.06.2026 г.. 
Согласно Технического задания производительность работы карьера по годам составляет (тыс. м3) : 
2026-2027 гг. – по 70; 2028 г. –60,0; 2029 г.- 52,931; 2030 г.- 52,9307; 2031-2035 гг. - по 52,9306.
За действующий срок будут отработаны все промышленные запасы (570,5 тыс. м3), то есть, погашены в недрах все геологические запасы в количестве 570,5147 тыс.м3. Содержание и форма Плана горных работ приняты в соответствии с Техническим заданием и действующей Инструкцией по составлению плана горных работ (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 18.05.2018 г. №351).
Основное направление использования добываемых пород — это обустройство площадок под буровые скважины, внутрихозяйственных дорог, оградительных дамб, т.е. для любых земляных конструкций местных автомобильных дорог и нефтепромысловых площадок. Срок эксплуатации месторождения 2026 – 2035 годы.
Координаты угловых точек Месторождении «Тогай-2»        
 Таблица 1.1.1.  
	№
угловых точек
	Географические координаты

	
	Северной широты
	   Восточной долготы

	1
	48°56´00,00´´
	53°47´28,69´´

	2
	48°56´00,00´´
	53°48´00,00´´

	3
	48°55´52,17´´
	53°48´00,00´´

	4
	48°55´49,35´´
	53°47´43,80´´

	5
	48°55´45,74´´
	53°47´32,43´´



Месторождения «Тогай-2»
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Предприятие, как источник загрязнения атмосферы, характеризуется выбросами от следующих оборудований:
· Работа при эксплуатации отвала вскрышных пород - источник 6001.  
Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованные. В процессе работы  происходит выделение: (2908)  Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503).
· Работа экскаваторов при выемочно-погрузочных работах в автосамосвал - источник 6002.   
Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованные. В процессе работы  происходит выделение: (2908)  Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503).
· Работа автосамосвалов при транспортировке полезного ископаемого - источник 6003.  
Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованные. В процессе работы  происходит выделение: (2908)  Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503).

[bookmark: _Hlk507141299]Объемы горнопроходческих работ по годам отработки приведены в таблице
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п/п
	Годы 
разработки
	Всего горная масса тыс.м3
	Вскрышные 
породы, тыс.м3
	Эксплуатационные потери тыс.м3
	Земельные 
площади,
тыс.м2
	Объем добычи, тыс.м3

	
	
	
	
	
	
	Полезная толща, погашаемая в недрах
	Товарная продукция с учетом потерь 6,78%

	
	
	
	всего
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	ПРС
	Породы 
зачистки
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	[bookmark: _Hlk54343404]1
	2026
	99,6
	26,95
	24,5
	2,45
	5,09
	2,45
	75,1
	70,0

	2
	2027
	99,6
	26,95
	24,5
	2,45
	5,09
	2,45
	75,1
	70,0

	3
	2028
	85,38
	23,1
	21,0
	2,1
	4,36
	2,1
	64,38
	60,0

	4
	2029
	75,59
	20,68
	18,8
	1,88
	3,89
	1,88
	56,79
	52,931

	5
	2030
	75,48
	20,57
	18,7
	1,87
	3,8553
	1,87
	56,78
	52,9307

	6
	2031
	75,27
	20,35
	18,5
	1,85
	3,84
	1,85
	56,77
	52,9306

	7
	2032
	75,27
	20,35
	18,5
	1,85
	3,84
	1,85
	56,77
	52,9306

	8
	2033
	75,27
	20,35
	18,5
	1,85
	3,84
	1,85
	56,77
	52,9306

	9
	2034
	75,27
	20,35
	18,5
	1,85
	3,84
	1,85
	56,77
	52,9306

	10
	2035
	75,27
	20,35
	18,5
	1,85
	3,84
	1,85
	56,77
	52,9306

	Всего
	812,0
	220,0
	200,0
	20,0
	41,4853
	20,0
	612,0
	570,5147
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