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3

Введение

Под нормативами потребности сельскохозяйственной техники для растениеводства понимаются относительные обобщенные показатели, выражающие количество этих машин, приходящихся на определенную площадь пашни или посева сельскохозяйственных культур. Нормативы отражают оптимальный по структуре и количественному составу парк машин, обеспечивающий выполнение всего годового объема механизированных работ, предусмотренного технологией сельскохозяйственного производства, с высоким качеством, в оптимальные сроки, с учетом хозяйственных условий.
Расчет нормативов базируется на прогрессивных, технически и экономически обоснованных материалах, характеризующих технологию производственных процессов, природно-экономические и организационные условия производства, а также эксплуатационные показатели машин. В основу разработки нормативов положены зональные перспективные технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур с учетом природно-экономических условий эксплуатации машин в модельных хозяйствах.
При существующем разнообразии конструкций и марок техники  разрабатывать нормативы потребности для каждой марки технических средств становится нецелесообразным. Поэтому нормативы потребности разработаны с использованием базовых технических средств для каждого типоразмера. В качестве таковых приняты наиболее эффективные, проверенные в производстве машины и оборудование, предусмотренные Системой машин для выполнения механизированных полевых работ в растениеводстве северного и западного регионов Казахстана. Для определения потребности в технических средствах внутри одного типоразмера с параметрами, отличными от параметров базового, разработаны коэффициенты перевода технических средств в эталонные единицы. 
Методы ведения хозяйства, особенности организации и технологии производства в основном определяются природно-производственными условиями, в которых функционируют сельские товаропроизводители. В различных зонах эти условия существенно отличаются друг от друга. Это предопределяет необходимость зональной дифференциации нормативов, которая проводится на основе модельных хозяйств, оптимальный состав техники которых достаточно точно отображает оптимальный состав техники каждого из большой группы сельскохозяйственных предприятий одной природно-экономической зоны, имеющих близкие природные условия, агротехнику возделывания культур и технологию рабочих процессов.
Всего было обосновано восемь модельных хозяйств, для которых проведена оптимизация состава МТП и разработаны нормативы потребности в технических средствах. При расчетах учитывалась урожайность зерновых и нагрузка на механизатора. Для хозяйств, природно-производственные условия которых сильно отличаются от модельных, разработана специальная методика определения нормативов и коэффициенты их корректировки.



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СЕВЕРНОГО И ЗАПАДНОГО РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

Северный регион Казахстана имеет значительную протяженность, этот регион протянулся более чем на 1300 км с запада на восток и на 900 км с севера на юг, на востоке граничит с Алтайским краем Российской Федерации, на западе вплотную подходит к Уральскому хребту и включает территории Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областей. 
По характеру растительного покрова территория региона подразделяется на три зоны: лесостепную, степную и полупустынную, которые занимают соответственно 6, 74 и 20% территории соответственно. Агроклиматические условия региона также неоднородны. Сумма активных температур (свыше 100 С)  на севере составляет всего 1900-22000, а продолжительность безморозного периода изменяется от 100 до 115 дней, к югу региона сумма активных температур повышается до 2500-30000, а продолжительность безморозного периода увеличивается до 130 дней и более. Средняя температура воздуха в июне +18 оС, июле +21 оС, максимальная достигает  +40…+44 оС. Годовое количество осадков также заметно изменяется с севера на юг. В северных районах оно составляет 300-350 мм (в отдельные годы достигает 400 мм), в южных – не превышает 170-200 мм. Преобладающее количество осадков (до 70% от годовой суммы) выпадает с апреля по сентябрь, что характеризует континентальность климата. Однако, количество, характер и время выпадения осадков значительно изменяются по годам. 
Западный регион Казахстана, включающий территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей, расположен на западе и юго-западе Казахстана. Территория региона охватывает значительную часть Прикаспийской низменности, полуостров Мангышлак, южные отроги Уральских гор. Климат региона резко континентальный, характеризуется большой засушливостью, так как значительная его часть территории (до 70%) расположена в зоне пустынь и полупустынь. Минимальная сумма температур за вегетационный период составляет  3000-36000, осадков выпадает крайне мало. Только в северных районах Актюбинской и Западно-Казахстанской областей  количество осадков составляет около 300 мм в год. На остальной территории региона их количество не превышает 200 мм. Средняя температура воздуха в летний период составляет +22 оС [7, 8].
Общая площадь пашни по северному региону составляет 21 397 884 га, в том числе в Костанайской области – 6 302 732 га, в Акмолинской области – 7 413 228 га, в Северо-Казахстанской области – 4 241 225 га, в Павлодарской области – 3 440 699 га. По западному региону общая площадь пашни – 1 276 500 га, в том числе в Актюбинской области  – 704 800 га, в Западно-Казахстанской области – 564 300 га, в Атырауской области – 6 800 га, в Мангистауской области – 600 га. Почвенный покров северного региона не однороден. В северных районах преобладают черноземы (обыкновенные и южные), которые сменяются к югу темно-каштановыми и каштановыми почвами. На самом юге в полупустынной части региона почвы светло-каштановые и бурые, а также пустынно-степные. Повсеместно распространены солонцы. Они встречаются как сплошными массивами, так и в комплексе с другими почвами, где на их долю приходится до 30-50% площади. Анализ почвенных условий  по типу почв показывает, что в зоне преобладают черноземы – 59% (12 505 285 га) и каштановые почвы –36% (7 771 274 га). В западном регионе почвенный покров подчинен общим закономерностям природной широтной зональности. Постепенное изменение биоклиматических факторов с севера на юг предопределило формирование на территории трех широтных почвенных зон и трех подзон: степная зона на черноземах южных и сопутствующих им почва – 10% (127 650 га), пустынно-степная (полупустынная) зона на светло-каштановых и сопутствующих им почвах – 20% (255 300 га), пустынная зона (холодных евразиатских пустынь) с подзоной: северных, местами остепненных пустынь на бурых и сопутствующих им почвах – 70% (899 550 га).
Лучшими в сельскохозяйственном отношении являются обыкновенные черноземы (содержание гумуса 6-8%). Южные малогумусные (4-6%) черноземы менее плодородны, но по агропроизводственной оценке относятся к группе земель хорошего  качества. Темно-каштановые почвы по плодородию также  относятся к хорошим. При благоприятных погодных условиях на этих почвах получают неплохие урожаи, хотя в засушливые годы  урожайность резко падает. Вероятность получения нормальных урожаев на светло-каштановых почвах еще меньше. Пустынные почвы совершенно непригодны для земледелия. 
Одним из основных показателей, влияющих на состав агрегата, его производительность и, в конечном итоге, на нормативы потребности в технических средствах является механический состав почв. Механический состав почвы и ее  состояние (плотность, влажность и др.) являются определяющими факторами удельного сопротивления почв при их обработке, которое колеблется по северному и западному регионам Казахстана в значительных пределах – от 0,44 до 1,40 кг/см2. 
Если посмотреть в разрезе областей северного региона, то в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской по механическому составу преобладают тяжелые суглинки – 52,1-64,9%. В Павлодарской области тяжелых суглинков лишь 14,3%, наибольшую площадь занимают средние суглинки – 31,1%, однако здесь же немалые площади занимают и супесчаные и песчаные почвы – 27% и легкие суглинки – 27%.  В целом по северному региону наибольший удельный вес занимают тяжелые суглинки – 51%  и средние суглинки – 21%. В зоне западного региона Казахстана наибольший удельный вес занимают средне- и легкосуглинистые,  супесчаные и  песчаные почвы (до 77%) . 
Большая часть территории северного региона Казахстана представлена обширными, более или менее равнинными пространствами,  что обусловило и характер распашки земель крупными сплошными  массивами. Поэтому здесь значительная (около  60%) часть полей правильной (квадратной или прямоугольной) формы,  больших размеров (около 400 га) с длиной  гона 1,5-2,2 км. 
Получение устойчивых высоких урожаев сельскохозяйственных культур в регионе возможно при  условии накопления и сохранения влаги, применения фосфорных удобрений, средств химической защиты растений и проведении мероприятий по защите почв от ветровой и водной эрозии.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ
ДЛЯ СЕВЕРНОГО И ЗАПАДНОГО РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

Модельным называется такое расчетное хозяйство, оптимальный состав машинно-тракторного парка которого достаточно точно отображает оптимальный состав машинно-тракторного парка каждого из большой группы натурных сельскохозяйственных предприятий одной природно-экономической зоны, имеющих близкие природные условия, структуру посевных площадей и технологию возделывания сельскохозяйственных культур. С учетом этого результаты расчетов состава машинно-тракторного парка, выполненного для модельного хозяйства, могут быть распространены на всю группу представляемых модельным хозяйством натурных хозяйств.
Эффективность использования технических средств в значительной мере зависит от производственных условий их эксплуатации. К важнейшим из этих условий относятся: почвенно-климатические, размеры сельскохозяйственных предприятий, набор возделываемых ими культур, структура посевных площадей, севообороты, размеры полей, расстояние перевозки грузов и т.д. Эти же условия оказывают существенное влияние на выбор технических параметров машин, а также на формирование структуры и состава машинно-тракторного парка, потребность в тракторах, комбайнах и машинах. Учесть все многообразие факторов применительно к каждому сельскохозяйственному предприятию весьма затруднительно.
Одним из способов сокращения числа изучаемых объектов и показателей является метод, при котором технико-экономическое исследование проводится по модельным хозяйствам, число которых существенно меньше, чем исходный объем совокупности объектов. При этом достоверность и ценность полученных результатов не снижается, так как каждое модельное хозяйство достаточно точно отображает особенности группы объектов, которое оно представляет.
Модельное хозяйство для каждой группы определялось по средневзвешенным показателям, а натурные – как близко расположенное к нему хозяйство по этим признакам.
Последовательность этапов выбора модельных хозяйств определялась по следующей методике:
1 Вся совокупность хозяйств зон северного и западного регионов Казахстана была разбита по подзонам механизации. 
2 Внутри каждой из подзон механизации хозяйства подразделялись по категориям и размерам посевных площадей (крестьянские хозяйства и мелкие сельхозпредприятия, средние и крупные  сельхозпредприятия).
3 Среди одинаковых по производственной деятельности хозяйств выделялись наиболее близкие группы по размеру и структуре посевных площадей. 
4 Хозяйства объединялись по категориям (крестьянские хозяйства и мелкие сельхозпредприятия, средние и крупные  сельхозпредприятия).
Для каждой категории были определены:
– средние размеры (в гектарах сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни);
– средние значения удельных весов площадей посева основных культур (в процентах по отношению к площади пашни), приходящиеся на одно хозяйство.
Если количество хозяйств в группе очень большое (более 100), то из общего количества хозяйств методом случайной бесповторной выборки отбиралась часть хозяйств, по которым определялись средние и средневзвешенные значения основных показателей. Число таких хозяйств (размер выборки) составляло не менее 30 и  определялось по выражению:


, 					(1)

где  – размер выборки, шт.;   
 – количество хозяйств в группе, шт.;   
  – среднее квадратичное отклонение по площадям пашни, га;   
 – заданная предельная ошибка или требуемая точность определения             среднего размера площади пашни объекта-представителя, га;  
 – нормированное отклонение, соответствующее определённому значению уровня вероятности.

В том случае, когда не удалось подобрать модельное хозяйство по всем признакам, было подобрано хозяйство по большинству главных признаков, а значения остальных признаков при расчете принимались средневзвешенными по группе.
Учитывая различие почв по механическому составу в зоне северного региона Казахстана определены две подзоны механизации, требующие применения различного состава техники: 
– I подзона механизации, занимающая 62% пашни  с почвами тяжелого механического состава (тяжелые суглинистые,  глинистые почвы)
– II подзона, занимающая 38% площади пашни, где большой удельный вес в структуре почвенного состава имеют легкие и средние по механическому составу почвы (средние суглинистые, супесчаные, песчаные почвы).
В таблице 1 представлены показатели производственных условий подзон механизации северного региона Казахстана. 

Таблица 1 – Производственные условия подзон механизации северного региона Казахстана

	Показатель
	I-я подзона
	II-я подзона

	
	сельхоз-
предприятия
	крестьянские
хозяйства
	сельхоз-
предприятия
	крестьянские
хозяйства

	Количество хозяйств
	1014
	5391
	570
	4935

	Площадь  пашни, тыс.га
	9082,7
	3112,4
	4795,9
	2583,9

	в т.ч. посевная площадь, тыс.га
	7091,0
	2429,9
	3744,2
	2017,2

	Площадь пашни хозяйства, тыс.га
	8,9
	0,6
	8,4
	0,5

	в т.ч. посевная площадь, тыс.га
	7,0
	0,45
	6,6
	0,41

	Размер поля, га
	350-400
	150-250
	350-400
	150-250

	Механический состав почв

	тяжелые
суглинистые,  глинистые
	средние суглинистые, 
супесчаные, песчаные


I подзона охватывает 6405 сельхозформирований,  II подзона – 5505 сельхозформирований. Средняя посевная площадь в I подзоне составляет соответственно  в сельхозпредприятиях – 7,0 тыс.га, в крестьянских хозяйствах – 0,45 тыс.га. Во II подзоне средняя посевная площадь составляет в сельхозпредприятиях –6,6 тыс.га, в крестьянских хозяйствах – 0,41 тыс.га. Размер поля сельхозпредприятия составляет 350-400 га, крестьянского хозяйства – 150-200 га в обоих подзонах.
Анализ структуры посевных площадей по северному региону Казахстана показал, что 83,3% занимают зерновые, масличные – 13,1%, травы – 3,1%, силосные – 0,5%. В соответствии со структурой посевных площадей в качестве классификационных признаков при проведении расчетов выбраны следующие показатели, выраженные в процентах от посевной площади: зерновые, силосные, масличные культуры, однолетние и многолетние травы. При этом кукурузу на силос в крестьянских хозяйствах и мелких сельхозпредприятиях, как правило, не возделывают. 
В западном регионе Казахстана также определены две подзоны механизации, требующие применения различного состава техники: 
– I подзона механизации, занимающая 22% пашни  с почвами тяжелого механического состава (тяжелые суглинистые,  глинистые почвы);
– II подзона, занимающая 78% площади пашни, где большой удельный вес в структуре почвенного состава имеют легкие и средние по механическому составу почвы (средние суглинистые, супесчаные, песчаные почвы).
В таблице 2 представлены показатели производственных условий западного региона Казахстана. 

Таблица 2 – Производственные условия западного региона Казахстана

	Показатель
	I-я подзона
	II-я подзона

	
	сельхоз-
предприятия
	крестьянские
хозяйства
	сельхоз-
предприятия
	крестьянские
хозяйства

	Количество хозяйств
	48
	365
	238
	1499

	Площадь  пашни, тыс.га
	207
	230,5
	733,8
	817,4

	в т.ч. посевная площадь, тыс.га
	99,4
	110,7
	352,3
	392,4

	Площадь пашни хозяйства, тыс.га
	4,3
	0,63
	3,1
	0,55

	в т.ч. посевная площадь, тыс.га
	2,1
	0,30
	1,5
	0,26

	Размер поля, га
	350-400
	150-250
	350-400
	150-250

	Механический состав почв

	тяжелые
суглинистые,  глинистые
	средние суглинистые, 
супесчаные, песчаные



I подзона охватывает 473 сельхозформирования,  II подзона – 1677 сельхозформирований. Средняя посевная площадь в I подзоне составляет соответственно  в сельхозпредприятиях – 2,1 тыс.га, в крестьянских хозяйствах – 0,30 тыс.га. Во II подзоне средняя посевная площадь составляет в сельхозпредприятиях –1,5 тыс.га, в крестьянских хозяйствах – 0,26 тыс.га. Размер поля сельхозпредприятия составляет 350-400 га, крестьянского хозяйства – 150-200 га в обоих подзонах. Анализ структуры посевных площадей по западному региону Казахстана показал, что 73,6% занимают зерновые, масличные культуры занимают 15,7%, травы – 10,4%, силосные – 0,3%. В соответствии со структурой посевных площадей в качестве классификационных признаков при проведении расчетов выбраны следующие показатели, выраженные в процентах от посевной площади: зерновые, силосные, масличные культуры, однолетние и многолетние травы. При этом кукурузу на силос в крестьянских хозяйствах и мелких сельхозпредприятиях, как правило, не возделывают.
С учетом этого и на основе анализа статистических данных среди крупных и средних сельхозпредприятий и мелких сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств определены 4 модельных  хозяйства для северного региона  и 4  модельных  хозяйства для западного региона Казахстана, характеристика которых представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика модельных  хозяйств для северного и западного регионов Республики Казахстана

	Показатель
	Номер модельного хозяйства

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Механический состав почвы
	тяжелые суглинистые,  глинистые	
	средние суглинистые, супесчаные, песчаные
	тяжелые суглинистые,  глинистые	
	средние суглинистые, супесчаные, песчаные

	Посевная площадь, га
	8690
	560
	7340
	470
	2340
	530
	1820
	390

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- зерновые
	7352
	490
	5578
	1757
	1767
	421
	1305
	285

	- травы
	278
	8
	426
	10
	283
	72
	218
	62

	- силосные
	52
	–
	81
	–
	9
	–
	13
	–

	- масличные
	1008
	62
	1248
	107
	281
	38
	284
	44

	Пары, га
	2173
	–
	1835
	–
	585
	–
	455
	–




















3. БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

При существующем разнообразии технических средств и их марок, разрабатывать нормативы потребности для каждой марки технических средств становится не целесообразным. Поэтому нормативы потребности разработаны с использованием базовых технических средств для каждого типоразмера. Базовые образцы определены для каждого тягового класса тракторов, и пропускной способности комбайна (таблица 4), а также для каждой машины, обеспечивающей рациональную загрузку базового трактора (таблица 5).  В качестве таковых приняты наиболее эффективные, проверенные в производстве машины и оборудование, предусмотренные Система машин для выполнения механизированных полевых работ в растениеводстве для северного и западного регионов Казахстана.

Таблица 4 – Базовые образцы тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов

	Наименование
	Марка
	Мощность
двигателя, кВт
	Тяговый класс / 
пропускная способность, кг/с

	Трактор
	Беларус-80.1
	60
	1,4

	
	Беларус-1221.2
	96
	2,0

	
	Кировец К-424
	175
	4,0

	
	Кировец К-730
	205
	5,0

	
	Кировец К-735
	235
	6,0

	
	Кировец К-739
	265
	8,0

	Зерноуборочный комбайн
	Nova
	132
	5,0

	
	Essil КЗС-730
	154
	6,0

	
	Vektor 410
	154
	7,0

	
	Essil КЗС-740
	169
	8,0

	
	Acros 550
	206
	9,0

	
	ClaasTucano 450
	220
	10,0

	
	Essil КЗС-760
	243
	12,0

	Кормоуборочный комбайны
	Don 680M
	213
	30,0

	
	RSM 1401
	364
	39,0



Таблица 5 – Базовые образцы технических средств

	Наименование
	Марка
	Ширина захвата, м
	Базовый трактор и комбайн

	1
	2
	3
	4

	Культиватор
	АПК-7,2
	7,2
	Кировец К-730

	
	КП-12
	12,0
	Кировец К-739

	
	КСТ-9
	9,0
	Кировец К-735

	
	Кузбас-15,8
	15,8
	Кировец К-739

	
	Лидер-7Н
	7,0
	Кировец К-424

	
	ОП-8
	8,0
	Кировец К-424

	
	ОП-12
	12,0
	Кировец К-730

	
	ОП-12
	12,0
	Кировец К-735


Продолжение таблицы 5

	1
	2
	3
	4

	Сеялка зерновая
	КСКП-2,1Дх4
	8,4
	Кировец К-424

	
	КСКП-2,1Дх5
	10,5
	Кировец К-730

	
	КСКП-2,1Дх5
	10,5
	Кировец К-735

	Сеялка кукурузная
	СТВ-8К
	5,6
	Беларус- 80.1

	
	СУПН-8
	5,6
	Беларус- 80.1

	
	МС-12
	8,4
	Беларус-1221.2

	Сеялка травяная


	СПЛ-6 «Берестье»
	6,0
	Кировец К-424

	
	СПЛ-6 «Берестье»
	6,0
	Кировец К-730

	
	СПЛ-6 «Берестье»
	6,0
	Кировец К-735

	Глубокорыхлитель
	ПГН-3
	3,2
	Кировец К-424

	
	ПГП-5
	5,0
	Кировец К-735

	
	ПГП-5
	5,0
	Кировец К-739

	
	ПГП-7
	7,0
	Кировец К-739

	Борона 
	БПГП-12
	12
	Беларус- 80.1

	
	БПГП-12
	12
	Беларус-1221.2

	
	БГП-12
	12
	Беларус- 80.1

	
	БЦД-19
	19
	Кировец К-424

	
	Кама-24
	24
	Кировец К-739

	
	ТПБ-21 Агристар
	21
	Кировец К-730

	
	ТПБ-21 Агристар
	21
	Кировец К-735

	
	ТПБ-24 Агристар
	24
	Кировец К-739

	
	MorrisField-Pro
	21,3
	Кировец К-735

	Рыхлитель
	РСП-4,2
	4,2
	Кировец К-730

	
	РСП-5,4Н
	5,4
	Кировец К-739

	Культиватор-удобритель
	ОКП-5,6У
	5,6
	Кировец К-424

	
	ОКП-7,2У
	7,2
	Кировец К-730

	
	ОКП-7,2У
	7,2
	Кировец К-735

	
	ОКП-8,3У
	8,3
	Кировец К-739

	
	ОКП-9,5У
	9,5
	Кировец К-739

	Каток
	ЗККШ-6
	6,0
	Беларус- 80.1

	
	ККШС-12-2
	12,0
	Беларус-1221.2

	
	ККШС-21-2
	21,0
	Кировец К-424

	
	ККШС-21-2
	21,0
	Кировец К-730

	
	ККШС-21-2
	21,0
	Кировец К-735

	Культиватор-
растениепитатель
	КРН-5,6
	5,6
	Беларус- 80.1

	
	КРН-8,4
	8,4
	Беларус-1221.2

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	18,0
	Беларус- 80.1

	
	Мекосан 3600-24
	24,0
	Беларус-1221.2

	Снегопах
	СВУ-2,6
	2,6
	Беларус-1221.2

	
	СВШ-7
	6,8
	Кировец К-424

	
	СВШ-10
	9,3
	Кировец К-730

	
	СВШ-10
	9,3
	Кировец К-735

	
	СВШ-10
	9,3
	Кировец К-739

	Посевной комплекс
	JohnDeer 1895
	12,2
	Кировец К-735

	
	Horsch ATD 11.35
	11,9
	Кировец К-739



Продолжение таблицы 5

	1
	2
	3
	4

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	1,5
	Беларус- 80.1

	
	ПР-145М
	1,5
	Беларус-1221.2

	
Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	9,1
	Беларус- 80.1

	
	ЖВЗ-10,7
	10,7
	Беларус- 80.1

	
	ЖВЗ-10,7
	10,7
	Беларус-1221.2

	
Подборщик
	ПП-3,0
	3,0
	Nova

	
	ПП-3,4
	3,4
	Essil КЗС-730

	
	ПП-3,4
	3,4
	Vektor 410

	
	ПП-3,4
	3,4
	Essil КЗС-740

	
	ПП-3,4
	3,4
	Acros 550

	
	Swa Pick 430
	4,3
	ClaasTucano 450

	
	Swa Pick 430
	4,3
	Essil КЗС-760

	Жатка для кормоуборочного комбайна
	ЖР 4000
	4,0
	Don 680M

	
	Kemper 445
	4,5
	RSM 1401

	Плуг
	ПЛН-6-35
	2,1
	Кировец К-424

	
	ПНС-8-35
	2,8
	Кировец К-730

	
	ПНС-8-35
	2,8
	Кировец К-735

	
	ПНУ-8-40
	3,2
	Кировец К-735

	
	ПНУ-8-40
	3,2
	Кировец К-739




4. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ЭТАЛОННЫЕ

Для определения потребности в технических средствах внутри одного типоразмера с параметрами, отличными от параметров базового, разработаны коэффициенты перевода технических средств в эталонные единицы. Для вычисления коэффициентов перевода технических средств в эталонные единицы необходимо определить эталонные образцы технических средств. 
В качестве эталонного трактора принят Кировец К-730, имеющий выработку 
1 условный гектар за один час сменного времени. За эталонную сельскохозяйственную машину принята машина, обеспечивающая рациональную загрузку эталонного трактора. За эталонный зерноуборочный комбайн принят Essil КЗС-730, за эталонный кормоуборочный комбайн принят Don 680M. При самостоятельном использовании машин в качестве эталонных приняты наиболее эффективные, проверенные в производстве или рекомендованные для применения машины.
В таблицах 6 и 7 представлены эталонные образцы технических средств соответственно для I-ой и II-ой подзон механизаций.

Таблица 6 – Эталонные образцы технических средств  (I-ая подзона механизации)

	Наименование
	Краткая техническая
характеристика

	1
	2

	Трактор
	Мощность двигателя – 205 кВт
Диапазон скоростей движения 3,0-23,0 км/ч

	Зерноуборочный комбайн
	Мощность двигателя – 154 кВт
Рабочая скорость – до 9,0 км/ч
Пропускная способность – 6,0 кг/с

	Кормоуборочный комбайны
	Мощность двигателя – 213 кВт
Рабочая скорость – до 10,0 км/ч
Пропускная способность – 30,0 кг/с

	Культиватор
	Ширина захвата – 7,2 м.
Рабочая скорость – до 10 км/ч.
Производительность –  4,3 га/ч.   

	Сеялка зерновая
	Ширина захвата – 10,5 м.
Рабочая скорость – 10-12 км/ч.
Производительность – 4,7 га/ч.

	Сеялка кукурузная
	Ширина захвата – 5,6 м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 3,2 га/ч.

	Сеялка травяная
	Ширина захвата – 6,0 м.
Рабочая скорость – до 12 км/ч.
Производительность – 3,0 га/ч.



Продолжение таблицы 6

	1
	2

	Глубокорыхлитель
	Ширина захвата – 5,0 м.
Рабочая скорость – до 10 км/ч.
Производительность – 2,7 га/ч.

	Борона 
	Ширина захвата – 21,0 м.
Рабочая скорость – до12 км/ч.
Производительность – 19,6 га/ч.

	Рыхлитель
	Ширина захвата – 4,2 м.
Рабочая скорость – до 10 км/ч.
Производительность – 2,5 га/ч.

	Культиватор-удобритель
	Ширина захвата – 7,2 м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 3,8 га/ч.

	Каток
	Ширина захвата – 21 м.
Рабочая скорость – до 13 км/ч.
Производительность – 26,8 га/ч.

	Культиватор 
растениепитатель
	Ширина захвата – 5,6 м.
Рабочая скорость – до 10 км/ч.
Производительность – 3,5 га/ч.

	Опрыскиватель
	Ширина захвата – 18,0м.
Рабочая скорость – до 12 км/ч.
Производительность – 17,6 га/ч.

	Снегопах
	Ширина захвата – 9,3 м.
Рабочая скорость – до 14 км/ч.
Производительность – 9,3 га/ч.

	Пресс-подборщик
	Ширина захвата – 1,5 м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 3,2 га/ч.

	Жатка валковая
	Ширина захвата – 6,0 м.
Рабочая скорость – до 9,0 км/ч.
Производительность - 3,6 га/ч.

	Подборщик
	Ширина захвата – 3,0  м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 3,4 га/ч.

	Плуг
	Ширина захвата – 2,8 м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 2,1 га/ч.







Таблица 7 – Эталонные образцы технических средств (II-ая подзона механизации)

	Наименование
	Краткая техническая
характеристика

	1
	2

	Трактор
	Мощность двигателя – 205 кВт
Диапазон скоростей движения 3,0-23,0 км/ч

	Зерноуборочный комбайн
	Мощность двигателя – 154 кВт
Рабочая скорость – до 9,0 км/ч
Пропускная способность – 6,0 кг/с

	Кормоуборочный комбайны
	Мощность двигателя – 213 кВт
Рабочая скорость – до 10,0 км/ч
Пропускная способность – 30,0 кг/с

	Культиватор
	Ширина захвата – 7,2 м.
Рабочая скорость – до 10 км/ч.
Производительность –  5,5 га/ч.   

	Сеялка зерновая
	Ширина захвата – 10,5 м.
Рабочая скорость – 10-12 км/ч.
Производительность – 6,3 га/ч.

	Сеялка кукурузная
	Ширина захвата – 5,6 м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 3,6 га/ч.

	Сеялка травяная
	Ширина захвата – 6,0 м.
Рабочая скорость – до 12 км/ч.
Производительность – 3,4 га/ч.

	Глубокорыхлитель
	Ширина захвата – 5,0 м.
Рабочая скорость – до 10 км/ч.
Производительность – 2,9 га/ч.

	Борона 
	Ширина захвата – 21,0 м.
Рабочая скорость – до12 км/ч.
Производительность – 19,6 га/ч.

	Рыхлитель
	Ширина захвата – 4,2 м.
Рабочая скорость – до 10 км/ч.
Производительность – 2,7 га/ч.

	Культиватор-удобритель
	Ширина захвата – 7,2 м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 4,4 га/ч.

	Каток
	Ширина захвата – 21 м.
Рабочая скорость – до 13 км/ч.
Производительность – 26,8 га/ч.

	Культиватор-растениепитатель
	Ширина захвата – 5,6 м.
Рабочая скорость – до 10 км/ч.
Производительность – 4,0 га/ч.
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	Опрыскиватель
	Ширина захвата – 18,0м.
Рабочая скорость – до 12 км/ч.
Производительность – 17,6 га/ч.

	Снегопах
	Ширина захвата – 9,3 м.
Рабочая скорость – до 14 км/ч.
Производительность – 9,3 га/ч.

	Пресс-подборщик
	Ширина захвата – 1,5 м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 3,2 га/ч.

	Жатка валковая
	Ширина захвата – 6,0 м.
Рабочая скорость – до 9,0 км/ч.
Производительность - 3,6 га/ч.

	Подборщик
	Ширина захвата – 3,4  м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 3,4 га/ч.

	Плуг
	Ширина захвата – 2,8 м.
Рабочая скорость – до 9 км/ч.
Производительность – 2,3 га/ч.



За основу исчислений коэффициентов перевода в эталонные единицы для тракторов и сельскохозяйственных машин была взята производительность, а для зерноуборочных комбайнов – пропускная способность при работе в нормальных условиях (работа агрегатов на полях с ровным рельефом до 1о, влажность почвы 
20-22%, со средней несущей способностью поверхности поля (агрофон) и с учетом требований агротехники).
Коэффициенты перевода в эталонные единицы (таблица 8 и 9 соответственно для I-ой и II-ой подзон механизаций) определялись по формулам:
– для тракторов и сельскохозяйственных машин:
 

						 (2)

	– для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов:


						(3)

где  Кэ – коэффициент перевода;
       Wэ (qэ) – производительность (пропускная способность) эталонной машины, га/ч (кг/с);
       Wi (qi) – производительность (пропускная способность)  i-й машины, га/ч (кг/с).
При определении коэффициентов перевода необходимо учитывать природно-производственные условия. При работе агрегатов на полях, отличных по условиям от стандартных (сложная конфигурация, неровный рельеф, наличие препятствий, большая высота над уровнем моря, влажность почвы более 22%, слабая прочность несущей поверхности) к производительности следует вносить соответствующие поправочные коэффициенты, которые зависят от показателей природно-производ-ственных условий хозяйства.

Таблица 8 – Коэффициенты перевода технических средств в эталонные единицы
(I-ая подзона механизации)

	Наименование
	Марка
	Значение
коэффициента Кп

	1
	2
	3

	Трактор общего назначения тягового класса 3
	LOVOL 2204
	0,65

	тягового класса 4
	Кировец К-424
	0,72

	тягового класса 5        
-«-
	Кировец К-730
	1,00

	
	Беларус-2103
	0,92

	тягового класса 6
-«-
	Кировец К-735
	1,08

	
	Кировец К-739
	1,28

	тягового класса 8
-«-        
-«-        
-«-
	Кировец К-742
	1,56

	
	RSM 2400
	1,48

	
	Case Steiger 400
	1,78

	
	John Deere 9R440
	1,98

	Трактор универсально-пропашной тягового класса 1,4
-«-  
	Беларус-80.1 (82.1)
	0,44

	
	LOVOL 2854
	0,40

	тягового класса 2
-«- 
-«-
	Беларус-1025.2
	0,60

	
	Беларус-1221.2
	0,64

	
	Беларус-1523
	0,68

	Зерноуборочный комбайн 
	Nova
	0,83

	
	Essil КЗС-730
	1,00

	
	Vektor 410
	1,17

	
	Essil КЗС-740
	1,33

	
	Acros 550
	1,50

	
	Claas Tucano 450
	1,67

	
	John Deere Т 550
	1,67

	
	Essil КЗС-760
	2,00

	
	Torum 750
	2,11

	Кормоуборочный комбайн
	Don 680M
	1,00

	
	Claas Jaguar 850
	1,30

	
	John Deere 8400
	1,70

	
	RSM 1401
	1,30

	
	КДП-3000
	0,40

	Культиватор
	КТС-7,4
	1,00

	
	ОП-8
	1,33

	
	ОП-12
	1,65

	
	«Степняк» КС-4,2
	0,58

	
	«Степняк» КС-5,6
	0,77
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	Культиватор
	АПК-7,2
	1,00

	
	КП-12
	1,65

	
	КП-15
	2,07

	
	КП-5,5
	0,77

	
	КП-7,0
	1,00

	
	КПК-4
	0,56

	
	КПК-5
	0,70

	
	КПМ-24
	3,33

	
	КПС-4
	0,56

	
	КСО-5
	0,70

	
	КСТ-9
	1,26

	
	КТП-9,4
	1,30

	
	Кузбас-15,8
	2,14

	
	Лидер-4
	0,56

	
	Лидер-7Н
	0,98

	Сеялка зерновая
	СКП-2,1
	0,19

	
	КСКП-2,1Дх3
	0,60

	
	КСКП-2,1Дх4
	0,81

	
	КСКП-2,1Дх5
	1,00

	Сеялка кукурузная
	СТВ-8К (5,4 м)
	1,00

	
	СУПН-8 (5,6 м)
	1,03

	
	МС-12 (8,4 м)
	1,38

	
	Вега 16 Профи (11,2)
	1,84

	
	Precea 9000-TC
	1,47

	
	Precea 1200-TC
	1,97

	Сеялка травяная
	СПЛ-6 «Берестье»
	1,00

	
	СЗТ-3,6
	0,40

	
	СЗТ-4,2
	0,80

	
	Buffalo Super Walter W 4500
	0,63

	
	СЗФ-6000
	0,90

	Глубокорыхлитель
	ГР-1,8
	0,41

	
	ПГН-3
	0,67

	
	ПГП-5
	1,00

	
	ПГП-7
	1,63

	
	ПГП-9
	2,00

	
	ГР-2,4
	0,52

	
	КР-2,7
	0,59

	Борона

	БПГП-14
	0,67

	
	БПГП-21
	1,00

	
	БПГП-25
	1,19

	
	БЗЦ-12
	0,57

	
	БГП-12
	0,57

	
	БПШ-15
	0,71

	
	БЦД-12
	0,57

	
	БЦД-19
	0,91

	
	Кама-24
	1,14
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	Борона
	ТПБ-21 АГРИСТАР
	1,00

	
	ТПБ-24 АГРИСТАР
	1,14

	
	MorrisField-Pro
	1,02

	Рыхлитель
	РСП-4,2
	1,00

	
	РСП-5,4Н
	1,28

	
	РСП-6,6
	1,56

	Культиватор-удобритель
	КВУ-8,8
	1,21

	
	КВУ-12
	1,66

	
	ОКП-5,6У
	0,89

	
	 ОКП-7,2У
	1,00

	
	ОКП-8,3У
	1,16

	
	ОКП-9,5У
	1,32

	Каток
	ЗККШ-6
	0,29

	
	ККШС-10-2
	0,45

	
	ККШС-12-2
	0,56

	
	ККШС-15-2
	0,71

	
	ККШС-18-2
	0,84

	
	ККШС-21-2
	1,00

	Культиватор-растениепитатель
	КРН-5,6
	1,00

	
	КРН-8,4
	1,51

	
	КМО-11
	2,00

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	1,00

	
	Авагро ТТ4030
	1,67

	
	Мекосан 3600-24
	1,34

	
	ОРП-2000/21
	1,17

	Снегопах
	СВУ-2,6
	0,45

	
	СВШ-7
	0,70

	
	СВШ-10
	1,00

	Посевной комплекс


	ПК Agrator 14600
	1,40

	
	JohnDeer 1835
	1,00

	
	JohnDeer 1895
	1,06

	
	Bourgault 3310
	1,15

	
	Bourgault 8810
	1,51

	
	Horsch ATD 11.35
	1,09

	
	Horsch ATD 18.35
	1,75

	Жатка валковая 
- навесная
- прицепная

	
	

	
	ЖВН-6
	1,00

	
	ЖВП-9,1
	1,50

	
	ЖВЗ-10,7
	1,78

	Пресс-подборщик
- ширина прокоса 6 м
- ширина прокоса 9 м
- ширина прокоса 10,7 м
	ПР-145М
	

	
	
	1,00

	
	
	1,50

	
	
	1,78

	Подборщик
- ширина прокоса 6 м
	
	

	
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,06

	
	SwaPick 430
	1,24
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	- ширина прокоса 9 м

	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,04

	
	SwaPick 430
	1,26

	- ширина прокоса 10,7 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,03

	
	SwaPick 430
	1,25

	- ширина прокоса 12 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,03

	
	SwaPick 430
	1,25

	Плуг
	ПНС-8-35
	1,00

	
	ПНУ-8-40
	1,10

	
	ПЛН-6-35
	0,71

	
	VariTurmalin
	1,29



Таблица 9 – Коэффициенты перевода технических средств в эталонные единицы
(II-ая подзона механизации)

	Наименование
	Марка
	Значение
коэффициента Кп

	1
	2
	3

	Трактор общего назначения тягового класса 3
	LOVOL 2204
	0,64

	тягового класса 4
	Кировец К-424
	0,70

	тягового класса 5        
-«-
	Кировец К-730
	1,00

	
	Беларус-2103
	0,93

	тягового класса 6
-«-
	Кировец К-735
	1,07

	
	Кировец К-739
	1,30

	тягового класса 8
-«-        
-«-        
-«-
	Кировец К-742
	1,59

	
	RSM 2400
	1,50

	
	Case Steiger 400
	1,80

	
	John Deere 9R440
	2,00

	Трактор универсально-пропашной тягового класса 1,4
-«-  
	Беларус-80.1 (82.1)
	0,44

	
	LOVOL 2854
	0,41

	тягового класса 2
-«-
-«-
	Беларус-1025.2
	0,61

	
	Беларус-1221.2
	0,65

	
	Беларус-1523
	0,69

	Зерноуборочный комбайн 
	Nova
	0,83

	
	Essil КЗС-730
	1,00

	
	Vektor 410
	1,17

	
	Essil КЗС-740
	1,33

	
	Acros 550
	1,50

	
	Claas Tucano 450
	1,67

	
	John Deere Т 550
	1,67

	
	Essil КЗС-760
	2,00

	
	Torum 750
	2,11
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	Кормоуборочный комбайн
	Don 680M
	1,00

	
	Claas Jaguar 850
	1,30

	
	John Deere 8400
	1,70

	
	RSM 1401
	1,30

	
	КДП-3000
	0,40

	
 Культиватор
	КТС-7,4
	0,89

	
	ОП-8
	1,18

	
	ОП-12
	1,56

	
	«Степняк» КС-4,2
	0,58

	
	«Степняк» КС-5,6
	0,78

	
	АПК-7,2
	1,00

	
	КП-12
	1,67

	
	КП-15
	2,09

	
	КП-5,5
	0,76

	
	КП-7,0
	0,98

	
	КПК-4
	0,56

	
	КПК-5
	0,69

	
	КПМ-24
	3,35

	
	КПС-4
	0,56

	
	КСО-5
	0,69

	
	КСТ-9
	1,26

	
	КТП-9,4
	1,31

	
	Кузбас-15,8
	2,20

	
	Лидер-4
	0,56

	
	Лидер-7Н
	0,98

	
Сеялка зерновая
	СКП-2,1
	0,21

	
	КСКП-2,1Дх3
	0,60

	
	КСКП-2,1Дх4
	0,79

	
	КСКП-2,1Дх5
	1,00

	Сеялка кукурузная
	СТВ-8К (5,4 м)
	1,00

	
	СУПН-8 (5,6 м)
	1,06

	
	МС-12 (8,4 м)
	1,58

	
	Вега 16 Профи (11,2)
	2,11

	
	Precea 9000-TC
	1,69

	
	Precea 1200-TC
	2,25

	Сеялка травяная
	СПЛ-6 «Берестье»
	1,00

	
	СЗТ-3,6
	0,41

	
	СЗТ-4,2
	0,79

	
	Buffalo Super Walter W 4500
	0,65

	
	СЗФ-6000
	0,91
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	Глубокорыхлитель
	ГР-1,8
	0,55

	
	ПГН-3
	0,66

	
	ПГП-5
	1,00

	
	ПГП-7
	1,66

	
	ПГП-9
	2,00

	
	ГР-2,4
	0,55

	
	КР-2,7
	0,59

	Борона
	БПГП-14
	0,67

	
	БПГП-21
	1,00

	
	БПГП-25
	1,19

	
	БЗЦ-12
	0,57

	
	БГП-12
	0,57

	
	БПШ-15
	0,71

	
	БЦД-12
	0,57

	
	БЦД-19
	0,91

	
	Кама-24
	1,14

	
	ТПБ-21 АГРИСТАР
	1,00

	
	ТПБ-24 АГРИСТАР
	1,14

	
	MorrisField-Pro
	1,02

	Рыхлитель
	РСП-4,2
	1,00

	
	РСП-5,4Н
	1,30

	
	РСП-6,6
	1,59

	Культиватор-удобритель
	КВУ-8,8
	1,34

	
	КВУ-12
	1,84

	
	ОКП-5,6У
	0,93

	
	 ОКП-7,2У
	1,00

	
	ОКП-8,3У
	1,27

	
	ОКП-9,5У
	1,45

	Каток


	ЗККШ-6
	0,29

	
	ККШС-10-2
	0,45

	
	ККШС-12-2
	0,56

	
	ККШС-15-2
	0,72

	
	ККШС-18-2
	0,84

	
	ККШС-21-2
	1,00

	Культиватор-растениепитатель
	КРН-5,6
	1,00

	
	КРН-8,4
	1,50

	
	КМО-11
	2,00

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	1,00

	
	Авагро ТТ4030
	1,67

	
	Мекосан 3600-24
	1,34

	
	ОРП-2000/21
	1,17

	Снегопах
	СВУ-2,6
	0,45

	
	СВШ-7
	0,70

	
	СВШ-10
	1,00
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	Посевной комплекс


	ПК Agrator 14600
	1,40

	
	JohnDeer 1835
	1,00

	
	JohnDeer 1895
	1,05

	
	Bourgault 3310
	1,14

	
	Bourgault 8810
	1,49

	
	Horsch ATD 11.35
	1,08

	
	Horsch ATD 18.35
	1,75

	Жатка валковая 
- навесная
- прицепная

	
	

	
	ЖВН-6
	1,00

	
	ЖВП-9,1
	1,50

	
	ЖВЗ-10,7
	1,78

	Пресс-подборщик
- ширина прокоса 6 м
- ширина прокоса 9 м
- ширина прокоса 10,7 м
	ПР-145М
	

	
	
	1,00

	
	
	1,50

	
	
	1,78

	Подборщик
- ширина прокоса 6 м

	
	

	
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,06

	
	SwaPick 430
	1,24

	- ширина прокоса 9 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,04

	
	SwaPick 430
	1,26

	- ширина прокоса 10,7 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,03

	
	SwaPick 430
	1,25

	- ширина прокоса 12 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,03

	
	SwaPick 430
	1,25

	Плуг
	ПНС-8-35
	1,00

	
	ПНУ-8-40
	1,09

	
	ПЛН-6-35
	0,74

	
	VariTurmalin
	0,43




5. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБНОСТИ  В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Расчет нормативов потребности в технических средствах проводился по результатам расчетов оптимальных составов машинно-тракторного парка модельных хозяйств. Нормативы потребности в машинах общего назначения (тракторах, почвообрабатывающей технике и др.) определяются на 1000 га общей площади пашни. Нормативы потребности в другой сельскохозяйственной технике определяются на 1000 га площади посева (посадки) различных культур.
За нормативную потребность в машинах будет принято расчетное число средств механизации, приходящихся на определенную площадь посева (посадки) или другой объем, обеспечивающих выполнение механизированной работы и снижение материальных и трудовых затрат при рациональной организации использования машин, соблюдения агротехнических требований и оптимальных сроков выполнения.
Норматив потребности в сельскохозяйственной технике определяется по формуле:


,                     	 (4)

где Nмi – норматив потребности в i-ом техническом средстве;
Fijk – площадь, обрабатываемая i-ым техническим средствам на j-ой операции при возделывании k-ой культуры;
Fk – площадь пашни или посева k-ой культуры, тыс.га;
s – количество одновременно обрабатываемых культур в данном хозяйстве, их номера 1,2…k…s;
Wijk – сменная производительность i-го технического средства с базовым трактором на j-ой операции при возделывании k-ой культуры, га/ч;
Tсмijk – продолжительность смены i-го технического средства на j-ой операции при возделывании k-ой культуры, ч;
Tijk – продолжительность выполнения j-ой операции i-ым техническим                 средством при возделывании k-ой культуры, дн.;
Ктгi – коэффициент технической готовности i-го технического средства;
Кметj – коэффициент использования времени по метеоусловиям в период выполнения j-ой операции; 
Ксмijk – коэффициент сменности i-го технического средства на j-ой операции при возделывании k-ой культуры.
	
При выполнении i-ым техническим средством какой-либо j-ой операции при возделывании  k-ой культуры берется максимальное значение норматива.
Расчет нормативов потребности в тракторах общего назначения производится по весеннему периоду работ. В это время проводится закрытие влаги, предпосевная культивация, посев и другие работы. Но посев и предпосевная культивация проводятся одновременно при традиционной технологии обработки почвы и только посев – при минимальной и нулевой и больше всего тракторов общего назначения задействованы в это время. Норматив определяется по формуле:
– для традиционной технологии:


,                                          	 (5)


где  – норматив потребности в базовых тракторах общего назначения;
 Nпо, Nсс, Nсп – норматив потребности соответственно в орудии для предпосевной обработки почвы, стерневой и прессовой сеялках;
Д – доля площади посева зерновых от площади пашни.

– для минимальной/нулевой технологии:


,                                                             (6)

где Nпк – норматив потребности в сеялках и посевных комплексах.
	
Наиболее напряженным периодом в использовании универсально-пропашных тракторов является весенний период и обработка посевов гербицидами. Поэтому норматив потребности в этих тракторах определяется на данных операциях. В весенний период проводится прикатывание посевов довсходовое и повсходовое боронование. При обработке посевов гербицидами одновременно выполняются следующие операции: опрыскивание посевов, подвозка гербицидов и воды, приготовление раствора. 
Нормативы потребности сельскохозяйственной техники на возделывании и уборке зерновых, масличных, силосных культур и трав при разных технологиях обработки почвы (т – традиционная, м/н – минимальная/нулевая) определены для модельных хозяйств с учетом урожайности и нагрузки на одного механизатора (таблицы 10-21).
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Таблица 10– Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 1,0 т/га, кукурузы на силос –10,0 т/га и нагрузке на механизатора 250 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	6,55
	5,25
	5,70
	4,64
	6,55
	5,25
	5,70
	4,64

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	3,40
	3,40
	2,80
	2,79
	3,40
	3,40
	2,80
	2,79

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кировец К-424
	-«-
	3,40
	3,40
	2,80
	2,79
	3,40
	3,40
	2,80
	2,79

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nova
	-«-
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-7
	шт./1000 га пашни
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	Борона 
	БЦД-19
	-«-
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–



Продолжение таблицы 10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,55
	2,55
	2,23
	2,23
	2,55
	2,55
	2,23
	2,23

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх4
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,88
	1,88
	1,43
	1,43
	1,88
	1,88
	1,43
	1,43

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Культиватор
	ОП-8
	-«-
	1,25
	1,25
	1,10
	1,10
	1,25
	1,25
	1,10
	1,10

	Культиватор 
	Лидер-7Н
	-«-
	2,38
	–
	1,85
	–
	2,38
	–
	1,85
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-5,6У
	шт./1000 га пашни
	2,10
	–
	1,74
	–
	2,10
	–
	1,74
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Глубокорыхлитель  
	ПГН-3
	шт./1000 га пашни
	2,65
	2,65
	2,51
	2,51
	2,65
	2,65
	2,51
	2,51

	Плуг
	ПЛН-6-35
	-«-
	3,17
	–
	2,80
	–
	3,17
	–
	2,80
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,97
	4,67
	5,40
	4,36
	5,97
	4,67
	5,40
	4,36

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,82
	2,82
	2,50
	2,51
	2,82
	2,82
	2,50
	2,51


Продолжение таблицы 10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кировец К-424
	-«-
	2,82
	2,82
	2,50
	2,51
	2,82
	2,82
	2,50
	2,51

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nova
	-«-
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-7
	шт./1000 га пашни
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	Борона 
	БЦД-19
	-«-
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,55
	2,55
	2,23
	2,23
	2,55
	2,55
	2,23
	2,23

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх4
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	2,04
	2,04
	1,52
	1,52
	2,04
	2,04
	1,52
	1,52

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Культиватор 
	Лидер-7Н
	-«-
	1,70
	–
	1,32
	–
	1,70
	–
	1,32
	–


Продолжение таблицы 10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-5,6У
	шт./1000 га пашни
	2,10
	–
	1,74
	–
	2,10
	–
	1,74
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Глубокорыхлитель  
	ПГН-3
	шт./1000 га пашни
	2,65
	2,65
	2,51
	2,51
	2,65
	2,65
	2,51
	2,51

	Плуг
	ПЛН-6-35
	-«-
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–


 (
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Таблица 11– Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 1,5 т/га, кукурузы на силос –20,0 т/га и нагрузке на механизатора 250 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,94
	4,64
	5,70
	4,64
	5,94
	4,64
	5,70
	4,64

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,79
	2,79
	2,80
	2,79
	2,79
	2,79
	2,80
	2,79

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,79
	2,79
	–
	–
	2,79
	2,79
	–
	–

	4
	Кировец К-424
	-«-
	–
	–
	2,80
	2,79
	–
	–
	2,80
	2,79

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Essil КЗС-730
	-«-
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,02
	1,02
	–
	–
	1,02
	1,02
	–
	–

	Снегопах
	СВШ-7
	-«-
	–
	–
	1,40
	1,40
	–
	–
	1,40
	1,40

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	1,02
	–
	–
	1,02
	1,02
	–
	–

	Борона 
	БЦД-19
	-«-
	–
	–
	1,12
	1,12
	–
	–
	1,12
	1,12

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–



Продолжение таблицы 11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,38
	2,38
	2,23
	2,23
	2,38
	2,38
	2,23
	2,23

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,52
	1,52
	–
	–
	1,52
	1,52
	–
	–

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх4
	-«-
	–
	–
	1,43
	1,43
	–
	–
	1,43
	1,43

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	1,01
	1,01
	–
	–
	1,01
	1,01
	–
	–

	Культиватор
	ОП-8
	-«-
	–
	–
	1,10
	1,10
	–
	–
	1,10
	1,10

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	2,33
	–
	–
	–
	2,33
	–
	–
	–

	Культиватор 
	Лидер-7Н
	-«-
	–
	–
	1,85
	–
	–
	–
	1,85
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,88
	–
	–
	–
	1,88
	–
	–
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-5,6У
	-«-
	–
	–
	1,74
	–
	–
	–
	1,74
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32



Продолжение таблицы 11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	шт./1000 га пашни
	1,90
	1,90
	–
	–
	1,90
	1,90
	–
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГН-3
	-«-
	–
	–
	2,51
	2,51
	–
	–
	2,51
	2,51

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	2,27
	–
	–
	–
	2,27
	–
	–
	–

	Плуг
	ПЛН-6-35
	-«-
	–
	–
	2,80
	–
	–
	–
	2,80
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,80
	4,50
	5,40
	4,36
	5,80
	4,50
	5,40
	4,36

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,65
	2,65
	2,50
	2,51
	2,65
	2,65
	2,50
	2,51

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,65
	2,65
	–
	–
	2,65
	2,65
	–
	–

	4
	Кировец К-424
	-«-
	–
	–
	2,50
	2,51
	–
	–
	2,50
	2,51

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,21
	1,32

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Essil КЗС-730
	-«-
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,02
	1,02
	–
	–
	1,02
	1,02
	–
	–

	Снегопах
	СВШ-7
	-«-
	–
	–
	1,40
	1,40
	–
	–
	1,40
	1,40

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	1,02
	–
	–
	1,02
	1,02
	–
	–

	Борона 
	БЦД-19
	-«-
	–
	–
	1,12
	1,12
	–
	–
	1,12
	1,12


Продолжение таблицы 11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,38
	2,38
	2,23
	2,23
	2,38
	2,38
	2,23
	2,23

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,66
	1,66
	–
	–
	1,66
	1,66
	–
	–

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх4
	-«-
	–
	–
	1,52
	1,52
	–
	–
	1,52
	1,52

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	1,66
	–
	–
	–
	1,66
	–
	–
	–

	Культиватор 
	Лидер-7Н
	-«-
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,88
	–
	–
	–
	1,88
	–
	–
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-5,6У
	-«-
	–
	–
	1,74
	–
	–
	–
	1,74
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	шт./1000 га пашни
	1,90
	1,90
	–
	–
	1,90
	1,90
	–
	–


Продолжение таблицы 11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Глубокорыхлитель  
	ПГН-3
	-«-
	–
	–
	2,51
	2,51
	–
	–
	2,51
	2,51

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	1,70
	–
	–
	–
	1,70
	–
	–
	–

	Плуг
	ПЛН-6-35
	-«-
	–
	–
	2,10
	–
	–
	–
	2,10
	–



Таблица 12 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 2,0 т/га, кукурузы на силос –30,0 т/га и нагрузке на механизатора 250 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,89
	4,35
	4,14
	3,93
	4,89
	4,35
	4,14
	3,93

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,79
	2,79
	2,37
	2,37
	2,79
	2,79
	2,37
	2,37

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,79
	2,79
	2,37
	2,37
	2,79
	2,79
	2,37
	2,37

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,33
	–
	3,33
	–
	3,33
	–
	3,33
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–



Продолжение таблицы 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,38
	2,38
	2,10
	2,10
	2,38
	2,38
	2,10
	2,10

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,52
	1,52
	1,13
	1,13
	1,52
	1,52
	1,13
	1,13

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	1,01
	1,01
	0,88
	0,88
	1,01
	1,01
	0,88
	0,88

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	2,33
	–
	1,82
	–
	2,33
	–
	1,82
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	шт./1000 га пашни
	1,90
	1,90
	1,76
	1,76
	1,90
	1,90
	1,76
	1,76

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	2,27
	–
	2,07
	–
	2,27
	–
	2,07
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,75
	4,21
	4,14
	3,93
	4,75
	4,21
	4,14
	3,93

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,65
	2,65
	2,37
	2,37
	2,65
	2,65
	2,37
	2,37


Продолжение таблицы 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,65
	2,65
	2,37
	2,37
	2,65
	2,65
	2,37
	2,37

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,33
	–
	3,33
	–
	3,33
	–
	3,33
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,38
	2,38
	2,10
	2,10
	2,38
	2,38
	2,10
	2,10

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,66
	1,66
	1,21
	1,21
	1,66
	1,66
	1,21
	1,21

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	1,66
	–
	1,30
	–
	1,66
	–
	1,30
	–


Продолжение таблицы 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	шт./1000 га пашни
	1,90
	1,90
	1,76
	1,76
	1,90
	1,90
	1,76
	1,76

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	1,70
	–
	1,55
	–
	1,70
	–
	1,55
	–



Таблица 13 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 1,0 т/га, кукурузы на силос – 10,0 т/га и нагрузке на механизатора 500 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,94
	–
	5,27
	–
	5,94
	–
	5,27
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,79
	–
	2,37
	–
	2,79
	–
	2,37
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,79
	–
	2,37
	–
	2,79
	–
	2,37
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Essil КЗС-730
	-«-
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–



Продолжение таблицы 13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,52
	–
	1,13
	–
	1,52
	–
	1,13
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	1,01
	–
	0,88
	–
	1,01
	–
	0,88
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	2,33
	–
	1,82
	–
	2,33
	–
	1,82
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	шт./1000 га пашни
	1,90
	–
	1,76
	–
	1,90
	–
	1,76
	–

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	2,27
	–
	2,07
	–
	2,27
	–
	2,07
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,80
	–
	5,27
	–
	5,80
	–
	5,27
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,65
	–
	2,37
	–
	2,65
	–
	2,37
	–


Продолжение таблицы 13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,65
	–
	2,37
	–
	2,65
	–
	2,37
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Essil КЗС-730
	-«-
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,66
	–
	1,21
	–
	1,66
	–
	1,21
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	1,66
	–
	1,30
	–
	1,66
	–
	1,30
	–


Продолжение таблицы 13

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	шт./1000 га пашни
	1,90
	–
	1,76
	–
	1,90
	–
	1,76
	–

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	1,70
	–
	1,55
	–
	1,70
	–
	1,55
	–



Таблица 14 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 1,5 т/га, кукурузы на силос – 20,0 т/га и нагрузке на механизатора 500 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,94
	–
	5,27
	–
	5,94
	–
	5,27
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,79
	–
	2,37
	–
	2,79
	–
	2,37
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,79
	–
	2,37
	–
	2,79
	–
	2,37
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–



Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,52
	–
	1,13
	–
	1,52
	–
	1,13
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	1,01
	–
	0,88
	–
	1,01
	–
	0,88
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	2,33
	–
	1,82
	–
	2,33
	–
	1,82
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,59
	–
	1,59
	–
	1,59
	–
	1,59
	–

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	шт./1000 га пашни
	1,90
	–
	1,76
	–
	1,90
	–
	1,76
	–

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	2,27
	–
	2,07
	–
	2,27
	–
	2,07
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,80
	–
	5,27
	–
	5,80
	–
	5,27
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,65
	–
	2,37
	–
	2,65
	–
	2,37
	–


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,65
	–
	2,37
	–
	2,65
	–
	2,37
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,66
	–
	1,21
	–
	1,66
	–
	1,21
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	1,66
	–
	1,30
	–
	1,66
	–
	1,30
	–


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,59
	–
	1,59
	–
	1,59
	–
	1,59
	–

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	шт./1000 га пашни
	1,90
	–
	1,76
	–
	1,90
	–
	1,76
	–

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	1,70
	–
	1,55
	–
	1,70
	–
	1,55
	–



Таблица 15 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 2,0 т/га, кукурузы на силос –30,0 т/га и нагрузке на механизатора 500 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,74
	–
	4,15
	–
	4,74
	–
	4,15
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,64
	–
	2,30
	–
	2,64
	–
	2,30
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,64
	–
	2,30
	–
	2,64
	–
	2,30
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Essil КЗС-740
	-«-
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	Кормоуборочный комбайн
	RSM 1401
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,78
	–
	2,78
	–
	2,78
	–
	2,78
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–



Продолжение таблицы 15

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,30
	–
	2,04
	–
	2,30
	–
	2,04
	–

	Посевной комплекс
	John Deer 1895
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,43
	–
	1,08
	–
	1,43
	–
	1,08
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	0,95
	–
	0,83
	–
	0,95
	–
	0,83
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,85
	–
	1,45
	–
	1,85
	–
	1,45
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,70
	–
	1,46
	–
	1,70
	–
	1,46
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	шт./1000 га пашни
	1,76
	–
	1,64
	–
	1,76
	–
	1,64
	–

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	2,07
	–
	1,90
	–
	2,07
	–
	1,90
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,67
	–
	4,07
	–
	4,67
	–
	4,07
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,57
	–
	2,30
	–
	2,57
	–
	2,30
	–


Продолжение таблицы 15

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,57
	–
	2,30
	–
	2,57
	–
	2,30
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Essil КЗС-740
	-«-
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	Кормоуборочный комбайн
	RSM 1401
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,78
	–
	2,78
	–
	2,78
	–
	2,78
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,30
	–
	2,04
	–
	2,30
	–
	2,04
	–

	Посевной комплекс
	John Deer 1895
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,59
	–
	1,15
	–
	1,59
	–
	1,15
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,32
	–
	1,04
	–
	1,32
	–
	1,04
	–


Продолжение таблицы 15

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,70
	–
	1,46
	–
	1,70
	–
	1,46
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	шт./1000 га пашни
	1,76
	–
	1,64
	–
	1,76
	–
	1,64
	–

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	1,55
	–
	1,43
	–
	1,55
	–
	1,43
	–



Таблица 16 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 1,0 т/га, кукурузы на силос – 10,0 т/га и нагрузке на механизатора 1000 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,79
	–
	5,27
	–
	5,79
	–
	5,27
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,64
	–
	2,37
	–
	2,64
	–
	2,37
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,64
	–
	–
	–
	2,64
	–
	–
	–

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	–
	–
	2,37
	–
	–
	–
	2,37
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,00
	–
	1,02
	–
	1,00
	–
	1,02
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	–
	–
	1,02
	–
	–
	–
	1,02
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–




Продолжение таблицы 16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,30
	–
	2,10
	–
	2,30
	–
	2,10
	–

	Посевной комплекс
	John Deer 1895
	-«-
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	–
	–
	1,13
	–
	–
	–
	1,13
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,26
	–
	0,27
	–
	0,26
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	0,95
	–
	0,88
	–
	0,95
	–
	0,88
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,85
	–
	–
	–
	1,85
	–
	–
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	–
	–
	1,82
	–
	–
	–
	1,82
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,70
	–
	1,62
	–
	1,70
	–
	1,62
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	шт./1000 га пашни
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	-«-
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–


Продолжение таблицы 16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	2,07
	–
	–
	–
	2,07
	–
	–
	–

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	–
	–
	2,07
	–
	–
	–
	2,07
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	5,72
	–
	5,27
	–
	5,72
	–
	5,27
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,57
	–
	2,37
	–
	2,57
	–
	2,37
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,57
	–
	–
	–
	2,57
	–
	–
	–

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	–
	–
	2,37
	–
	–
	–
	2,37
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,00
	–
	1,02
	–
	1,00
	–
	1,02
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–

	Борона 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	–
	–
	1,02
	–
	–
	–
	1,02
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	СТВ-8К
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–


Продолжение таблицы 16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,30
	–
	2,10
	–
	2,30
	–
	2,10
	–

	Посевной комплекс
	John Deer 1895
	-«-
	1,59
	–
	–
	–
	1,59
	–
	–
	–

	Стерневая сеялка культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	–
	–
	1,21
	–
	–
	–
	1,21
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,26
	–
	0,27
	–
	0,26
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	–
	–
	1,30
	–
	–
	–
	1,30
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-5,6
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,70
	–
	1,62
	–
	1,70
	–
	1,62
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–

	Опрыскиватель
	Авагро ТТ-25
	шт./1000 га пашни
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖВП-9,1
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	шт./1000 га пашни
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–

	Рыхлитель  
	РСП-4,2
	-«-
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	1,55
	–
	–
	–
	1,55
	–
	–
	–

	Плуг
	ПНС-8-35
	-«-
	–
	–
	1,55
	–
	–
	–
	1,55
	–



Таблица 17 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 1,5 т/га, кукурузы на силос – 20,0 т/га и нагрузке на механизатора 1000 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,69
	–
	4,15
	–
	4,69
	–
	4,15
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,59
	–
	2,30
	–
	2,59
	–
	2,30
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	Кировец К-739
	-«-
	2,59
	–
	–
	–
	2,59
	–
	–
	–

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	–
	–
	2,30
	–
	–
	–
	2,30
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Essil КЗС-740
	-«-
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	0,97
	–
	1,00
	–
	0,97
	–
	1,00
	–

	Борона 
	Кама-24
	-«-
	0,89
	–
	–
	–
	0,89
	–
	–
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–




Продолжение таблицы 17

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,10
	–
	2,04
	–
	2,10
	–
	2,04
	–

	Посевной комплекс
	Horsch ATD 11.35
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	2,59
	–
	–
	–
	2,59
	–
	–
	–

	Посевной комплекс
	John Deer 1895
	-«-
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	–
	–
	0,83
	–
	–
	–
	0,83
	–

	Культиватор 
	КП-12
	-«-
	1,41
	–
	–
	–
	1,41
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	–
	–
	1,45
	–
	–
	–
	1,45
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-8,3У  
	шт./1000 га пашни
	1,62
	–
	–
	–
	1,62
	–
	–
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	-«-
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	1,46
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Рыхлитель  
	РСП-5,4Н
	шт./1000 га пашни
	1,49
	–
	–
	–
	1,49
	–
	–
	–
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	-«-
	–
	–
	1,64
	–
	–
	–
	1,64
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	1,98
	–
	1,90
	–
	1,98
	–
	1,90
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,46
	–
	4,07
	–
	4,46
	–
	4,07
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,36
	–
	2,30
	–
	2,36
	–
	2,30
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	Кировец К-739
	-«-
	2,36
	–
	–
	–
	2,36
	–
	–
	–

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	–
	–
	2,30
	–
	–
	–
	2,30
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Essil КЗС-740
	-«-
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	0,97
	–
	1,00
	–
	0,97
	–
	1,00
	–

	Борона 
	Кама-24
	-«-
	0,89
	–
	–
	–
	0,89
	–
	–
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,10
	–
	2,04
	–
	2,10
	–
	2,04
	–

	Посевной комплекс
	Horsch ATD 11.35
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,52
	–
	–
	–
	1,52
	–
	–
	–

	Посевной комплекс
	John Deer 1895
	-«-
	–
	–
	1,15
	–
	–
	–
	1,15
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	КП-12
	-«-
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	–
	–
	1,04
	–
	–
	–
	1,04
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-8,3У  
	шт./1000 га пашни
	1,62
	–
	–
	–
	1,62
	–
	–
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-7,2У
	-«-
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	1,46
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Рыхлитель  
	РСП-5,4Н
	шт./1000 га пашни
	1,49
	–
	–
	–
	1,49
	–
	–
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	-«-
	–
	–
	1,64
	–
	–
	–
	1,64
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	1,49
	–
	1,43
	–
	1,49
	–
	1,43
	–



Таблица 18 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 2,0 т/га, кукурузы на силос – 30,0 т/га и нагрузке на механизатора 1000 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,28
	–
	4,15
	–
	4,28
	–
	4,15
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,18
	–
	2,30
	–
	2,18
	–
	2,30
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	–
	–
	2,18
	–
	–
	–

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	–
	–
	2,30
	–
	–
	–
	2,30
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Acros 550
	-«-
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–

	Кормоуборочный комбайн
	RSM 1401
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	0,95
	–
	1,00
	–
	0,95
	–
	1,00
	–

	Борона 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	–
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–




Продолжение таблицы 18

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	1,93
	–
	2,04
	–
	1,93
	–
	2,04
	–

	Посевной комплекс
	Bourgault  8810-48
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,92
	–
	–
	–
	1,92
	–
	–
	–

	Посевной комплекс
	John Deere 1895
	-«-
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,25
	–
	0,26
	–
	0,25
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	–
	–
	0,83
	–
	–
	–
	0,83
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	1,09
	–
	–
	–
	1,09
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	–
	–
	1,45
	–
	–
	–
	1,45
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-9,5У   
	шт./1000 га пашни
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	-«-
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	1,46
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-7
	шт./1000 га пашни
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–


Продолжение таблицы 18
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	-«-
	–
	–
	1,64
	–
	–
	–
	1,64
	–

	Плуг
	Vari Turmalin
	-«-
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	–
	–
	1,90
	–
	–
	–
	1,90
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,28
	–
	4,07
	–
	4,46
	–
	4,07
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,18
	–
	2,30
	–
	2,36
	–
	2,30
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	–
	–
	2,36
	–
	–
	–

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	–
	–
	2,30
	–
	–
	–
	2,30
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Acros 550
	-«-
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–

	Кормоуборочный комбайн
	RSM 1401
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	0,95
	–
	1,00
	–
	0,95
	–
	1,00
	–

	Борона 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	–
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–


Продолжение таблицы 18
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	1,93
	–
	2,04
	–
	1,93
	–
	2,04
	–

	Посевной комплекс
	Bourgault 8810-48
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,10
	–
	–
	–
	1,10
	–
	–
	–

	Посевной комплекс
	John Deere 1895
	-«-
	–
	–
	1,15
	–
	–
	–
	1,15
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,25
	–
	0,26
	–
	0,25
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	0,76
	–
	–
	–
	0,76
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	–
	–
	1,04
	–
	–
	–
	1,04
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-9,5У  
	шт./1000 га пашни
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-7,2У
	-«-
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	1,46
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-7
	шт./1000 га пашни
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	-«-
	–
	–
	1,64
	–
	–
	–
	1,64
	–

	Плуг
	Vari Turmalin
	-«-
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–



Таблица 19 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 1,0 т/га, кукурузы на силос – 10,0 т/га и нагрузке на механизатора 1500 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,74
	–
	4,15
	–
	4,74
	–
	4,15
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,64
	–
	2,30
	–
	2,64
	–
	2,30
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	
	–
	2,30
	–
	
	–
	2,30
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,64
	–
	1,85
	–
	2,64
	–
	1,85
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Acros 550
	-«-
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–



Продолжение таблицы 19

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,30
	–
	2,04
	–
	2,30
	–
	2,04
	–

	Посевной комплекс
	John Deere 1895
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,43
	–
	1,08
	–
	1,43
	–
	1,08
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	0,95
	–
	0,83
	–
	0,95
	–
	0,83
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,85
	–
	1,45
	–
	1,85
	–
	1,45
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,70
	–
	1,46
	–
	1,70
	–
	1,46
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,19
	–
	1,19
	–
	1,19
	–
	1,19
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	шт./1000 га пашни
	1,76
	–
	1,64
	–
	1,76
	–
	1,64
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	2,07
	–
	1,90
	–
	2,07
	–
	1,90
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,67
	–
	4,07
	–
	4,67
	–
	4,07
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,57
	–
	2,30
	–
	2,57
	–
	2,30
	–
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,57
	–
	2,30
	–
	2,57
	–
	2,30
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Acros 550
	-«-
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Борона 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	2,30
	–
	2,04
	–
	2,30
	–
	2,04
	–

	Посевной комплекс
	John Deere 1895
	-«-
	1,59
	–
	1,15
	–
	1,59
	–
	1,15
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,32
	–
	1,04
	–
	1,32
	–
	1,04
	–




Продолжение таблицы 19

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-7,2У
	шт./1000 га пашни
	1,70
	–
	1,46
	–
	1,70
	–
	1,46
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,19
	–
	1,19
	–
	1,19
	–
	1,19
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-5
	шт./1000 га пашни
	1,76
	–
	1,64
	–
	1,76
	–
	1,64
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	1,55
	–
	1,43
	–
	1,55
	–
	1,43
	–



Таблица 20 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 1,5 т/га, кукурузы на силос – 20,0 т/га и нагрузке на механизатора 1500 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,28
	–
	3,97
	–
	4,28
	–
	3,97
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,18
	–
	2,12
	–
	2,18
	–
	2,12
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	–
	–
	2,18
	–
	–
	–

	          8
	Кировец К-739
	-«-
	–
	–
	2,12
	–
	–
	–
	2,12
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Claas Tucano 450
	-«-
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	0,95
	–
	0,97
	–
	0,95
	–
	0,97
	–

	Борона 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	–
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Борона 
	Кама-24
	-«-
	–
	–
	0,89
	–
	–
	–
	0,89
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–




Продолжение таблицы 20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	1,93
	–
	1,83
	–
	1,93
	–
	1,83
	–

	Посевной комплекс
	Bourgault  8810-48
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,92
	–
	–
	–
	1,92
	–
	–
	–

	Посевной комплекс
	Horsch ATD 11.35
	-«-
	–
	–
	2,12
	–
	–
	–
	2,12
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,25
	–
	0,26
	–
	0,25
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	1,09
	–
	–
	–
	1,09
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КП-12
	-«-
	–
	–
	1,09
	–
	–
	–
	1,09
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-9,5У   
	шт./1000 га пашни
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Культиватор-удобритель 
	ОКП-8,3У
	-«-
	–
	–
	1,28
	–
	–
	–
	1,28
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-7
	шт./1000 га пашни
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–

	Рыхлитель
	РСП-5,4Н
	-«-
	–
	–
	1,36
	–
	–
	–
	1,36
	–


Продолжение таблицы 20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Плуг
	Vari Turmalin
	-«-
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	–
	–
	1,83
	–
	–
	–
	1,83
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,28
	–
	3,86
	–
	4,28
	–
	3,86
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,18
	–
	2,09
	–
	2,18
	–
	2,09
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	–
	–
	2,18
	–
	–
	–

	          8
	Кировец К-739
	-«-
	–
	–
	2,09
	–
	–
	–
	2,09
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Claas Tucano 450
	-«-
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–

	Кормоуборочный комбайн
	DON-680M
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	0,95
	–
	0,97
	–
	0,95
	–
	0,97
	–

	Борона 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	–
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Борона 
	Кама-24
	-«-
	–
	–
	0,89
	–
	–
	–
	0,89
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–


Продолжение таблицы 20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	1,93
	–
	1,83
	–
	1,93
	–
	1,83
	–

	Посевной комплекс
	Bourgault 8810-48
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,10
	–
	–
	–
	1,10
	–
	–
	–

	Посевной комплекс
	Horsch ATD 11.35
	-«-
	–
	–
	1,12
	–
	–
	–
	1,12
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,25
	–
	0,26
	–
	0,25
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	0,76
	–
	–
	–
	0,76
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КП-12
	-«-
	–
	–
	0,78
	–
	–
	–
	0,78
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-9,5У  
	шт./1000 га пашни
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-8,3У
	-«-
	–
	–
	1,28
	–
	–
	–
	1,28
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-7
	шт./1000 га пашни
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–

	Рыхлитель
	РСП-5,4Н
	-«-
	–
	–
	1,36
	–
	–
	–
	1,36
	–

	Плуг
	Vari Turmalin
	-«-
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–

	Плуг
	ПНУ-8-40
	-«-
	–
	–
	1,37
	–
	–
	–
	1,37
	–



Таблица 21 – Нормативы потребности сельскохозяйственной техники для условий модельных хозяйств при урожайности зерновых, масличных культур и трав 2,0 т/га, кукурузы на силос – 30,0 т/га и нагрузке на механизатора 1500 га

	Наименование
	Марка
	Ед.
измерения
	Модельное хозяйство

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) традиционная технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,28
	–
	3,80
	–
	4,28
	–
	3,80
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,18
	–
	1,95
	–
	2,18
	–
	1,95
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	1,95
	–
	2,18
	–
	1,95
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Essil КЗС-760
	-«-
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Кормоуборочный комбайн
	RSM 1401
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	0,95
	–
	0,95
	–
	0,95
	–
	0,97
	–

	Борона 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–



Продолжение таблицы 21

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	1,93
	–
	1,70
	–
	1,93
	–
	1,70
	–

	Посевной комплекс
	Bourgault  8810-48
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,92
	–
	1,60
	–
	1,92
	–
	1,60
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,25
	–
	0,25
	–
	0,25
	–
	0,25
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	1,09
	–
	0,83
	–
	1,09
	–
	0,83
	–

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-9,5У   
	шт./1000 га пашни
	1,43
	–
	1,12
	–
	1,43
	–
	1,12
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-7
	шт./1000 га пашни
	1,08
	–
	0,99
	–
	1,08
	–
	0,99
	–

	Плуг
	Vari Turmalin
	-«-
	1,76
	–
	1,59
	–
	1,76
	–
	1,59
	–

	а) минимальная/нулевая технология обработки почвы

	Тракторы, всего:
	
	шт./1000 га пашни 
	4,28
	–
	3,72
	–
	4,28
	–
	3,72
	–

	в том числе: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- общего назначения
	
	-«-
	2,18
	–
	1,95
	–
	2,18
	–
	1,95
	–



Продолжение таблицы 21

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	1,95
	–
	2,18
	–
	1,95
	–

	- универсально-пропашных 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	из них по классу тяги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Зерноуборочные комбайны, всего:	
	
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	в том числе по пропускной способности, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Essil КЗС-760
	-«-
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Кормоуборочный комбайн
	RSM 1401
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Снегопах
	СВШ-10
	шт./1000 га пашни
	0,95
	–
	0,95
	–
	0,95
	–
	0,95
	–

	Борона 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–

	Борона 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Сеялка для пропашных культур
	МС-12
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Сеялка для посева трав
	СПЛ-6 «Берестье»
	шт./1000 га 
посева трав
	1,93
	–
	1,70
	–
	1,93
	–
	1,70
	–

	Посевной комплекс
	Bourgault 8810-48
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,10
	–
	0,81
	–
	1,10
	–
	0,81
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	шт./1000 га пашни
	0,25
	–
	0,25
	–
	0,25
	–
	0,25
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	0,76
	–
	0,59
	–
	0,76
	–
	0,59
	–


Продолжение таблицы 21

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Культиватор для междурядной обработки
	КРН-8,4
	шт./1000 га 
посева
пропашных
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-удобритель
	ОКП-9,5У  
	шт./1000 га пашни
	1,43
	–
	1,12
	–
	1,43
	–
	1,12
	–

	Пресс-подборщик
	ПР-145М
	шт./1000 га 
посева трав
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Опрыскиватель
	Мекосан 3600-24
	шт./1000 га пашни
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Жатка валковая прицепная
	ЖЗВ-10,7
	шт./1000 га 
посева
зерновых
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Глубокорыхлитель  
	ПГП-7
	шт./1000 га пашни
	1,08
	–
	0,99
	–
	1,08
	–
	0,99
	–

	Плуг
	Vari Turmalin
	-«-
	1,32
	–
	1,19
	–
	1,32
	–
	1,19
	–





6. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ, 
ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ МОДЕЛЬНЫХ

Анализ хозяйств по структуре посевных площадей показывает, что некоторые хозяйства отличаются от модельных и поэтому они не могут пользоваться разработанными нормативами. Для этих хозяйств необходимо предварительно определить принадлежность к одному из модельных хозяйств.
Определение принадлежности конкретного хозяйства к одному из модельных производится следующим образом:
– по механическому составу почв определяется принадлежность к той или иной подзоне механизации;
– определяется категория хозяйства (сельхозпредприятие, крестьянское хозяйство);
– по вышеперечисленным признакам выбирается модельное хозяйство.
Затем нормативы модельного хозяйства корректируются посредством поправочного коэффициента К (умножением нормативов на этот коэффициент).
Значения коэффициента К   вычисляется по формулам:


,							 (7)


,							 (8)
								
где Д2, Д1  – доли обрабатываемой площади к площади пашни или посева (зерновых,             масличных и т.д.) соответственно конкретного и модельного хозяйства.
Fобрi, F– соответственно обрабатываемая площадь на i-ой операции и площадь пашни или посева (зерновых, масличных и т.д.) конкретного хозяйства.

Пример определения норматива потребности в технических средствах для хозяйства, отличающегося от модельных.
Предположим, что хозяйство, расположенное в  северном регионе Казахстана, зернового направления, сельхозпредприятие, имеет 15000 га пашни, в том числе 5000 га паров, 10000 га посевной площади, из них: 8800 га зерновых или 88,0%, 750 га рапса – 7,5%, 380 га трав – 3,8%, 70 га силосных культур – 0,7%, относится к I зоне механизации, при возделывании и уборке зерновых культур применяется традиционная технология обработки почвы. Средняя урожайность составляет 1,2 т/га, нагрузка на механизатора 500 га.
Как видно, по структуре посевных площадей данное хозяйство не относится ни к одному из модельных хозяйств, но по принадлежности к подзоне механизации,  категории соответствует модельному хозяйству № 1.
Норматив потребности в тракторах общего назначения определяется по весеннему периоду работ, когда одновременно выполняются предпосевная культивация, посев и прикатывание. В нашем примере норматив потребности в тракторах общего назначения К-730 определяется с учетом нормативов потребности в культиваторах для предпосевной обработки почвы ОП-12, стерневых сеялках КСКП-2,1Дх5 и катках ККШС-21-2 по формулам:


 ,                             	         (9)


, 						       (10)

где Nтр  – норматив потребности в тракторах общего назначения;
Nоп, Nккшс, Nкскп – норматив потребности соответственно в культиваторах для предпосевной обработки почвы, катках и стерневых сеялках;
Д3 – доля площади посева зерновых от площади пашни рассматриваемого хозяйства;
nоп, nккшс,nкскп –количество соответственно культиваторов, катков и стерневых сеялок в агрегате;
Fпос, Fпаш – площадь соответственно посева и пашни рассматриваемого хозяйства, га.

Например, в весенний период на предпосевной культивации для модельного хозяйства № 1 норматив потребности в культиваторах для предпосевной культивации ОП-12 равен 1,01, в стерневых сеялках КСКП-2,1Дх5 – 1,52,  в катках ККШС-21-2  – 0,27 (таблица 13).
Определим долю Д2 для рассматриваемого хозяйства:
– на предпосевной культивации культиватором ОП-12:



где 9550 – обрабатываемая площадь на предпосевной культивации, га; 

– на посеве стерневыми сеялками КСКП-2,1Дх5:



где 9550 – обрабатываемая площадь на посеве зерновых стерневыми сеялками, га;

– на прикатывании катком ККШС-21-2:


где 9550 – обрабатываемая площадь на прикатывании, га.
Определим поправочный коэффициент К по формуле (7):
– на предпосевной культивации культиватором ОП-12:



где   Д1= 0,77 (для модельного хозяйства № 1 (таблица 22)).

– на посеве зерновых стерневыми сеялками КСКП-2,1Дх5:



где   Д1= 1,00 (для модельного хозяйства № 1 (таблица 22)).

– на прикатывании катком ККШС-21-2:



где   Д1= 0,80 (для модельного хозяйства № 1 (таблица 22)).

Определим долю Д3 для рассматриваемого хозяйства по формуле (10):



Тогда норматив потребности для рассматриваемого хозяйства будет равен:
– для культиватора ОП-12: 
– для стерневых сеялок КСКП-2,1Д: 
– для катка ККШС-21-2: 
– для тракторов общего назначения К-730:



Аналогично вычисляется норматив по другим техническим средствам. 






Таблица 22 – Доля обрабатываемой площади к площади пашни или посева по операциям в разрезе модельных хозяйств 

	
Операция
	Доля обрабатываемой площади

	
	модельные хозяйства

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Зерновые, масличные культуры, травы и кукуруза на силос

	а) традиционная технология обработки почвы

	Снегозадержание
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00

	Закрытие влаги
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00

	Предпосевная культивация
	0,77
	–
	0,77
	–
	0,77
	–
	0,77
	–

	Посев пропашных
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Посев трав
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Посев зерновых
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Прикатывание
	0,80
	–
	0,80
	–
	0,80
	–
	0,80
	–

	Культивация 
	0,20
	–
	0,20
	–
	0,20
	–
	0,20
	–

	Культивация с внесением удобрений
	0,20
	–
	0,20
	–
	0,20
	–
	0,20
	–

	Уборка сена
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Опрыскивание посевов
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98

	Уборка 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Глубокое рыхление
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–

	Вспашка
	0,01
	1,00
	0,01
	1,00
	0,01
	1,00
	0,01
	1,00

	б) минимальная и нулевая технологии обработки почвы

	Закрытие влаги
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00

	Посев зерновых
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Опрыскивание посевов
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98

	Уборка 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Основная обработка
	0,03
	–
	0,03
	–
	0,03
	–
	0,03
	–

	Силосные культуры

	Посев силосных
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Междурядная обработка
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
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