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Введение

Низкий уровень технической и технологической оснащенности агропромышленного комплекса является основным фактором сдерживания роста производительности в агропромышленном комплексе. Известные особенности сельскохозяйственного производства – размещение почвы и растений на больших площадях, изменение условий работы во времени и пространстве, сезонность и сжатые сроки выполнения работ, затрудненность точного учета и проверки качества – накладывают свой отпечаток на нормирование полевых работ. Значительная и весьма изменчивая часть энергетических ресурсов расходуется на передвижение трактора, что вызывает колебание запаса ресурсов на полезную работу. Также значительно меняется и удельная энергоемкость работ.
Сочетание изменчивости энергоресурсов на полезную работу с изменчивостью энергоемкости усложняет анализ технических возможностей агрегата и выбор рациональных режимов его работы. В ряде случаев выбор указанных режимов усложняется также влиянием скорости агрегата на качество работ и условия работы механизатора. Большое разнообразие условий работы не только в хозяйстве, но даже на отдельных полях и участках заставляет идти по пути усреднения факторов во избежание множественности норм и чрезмерной трудоемкости нормирования.
Важной особенностью полевых операций является отсутствие индивидуальной технологии для каждого участка. Применение типовой операционной технологии и организации работ влечет за собой создание типовых норм с неизбежным при этом усреднением и укрупнением нормативов и нецелесообразностью установления в большинстве случаев индивидуальных норм для каждого участка.
Разработанные нормативы расхода топлива на выполнение механизированных полевых работ в растениеводстве отвечают следующим основным требованиям:
– отражают особенности возделывания сельскохозяйственных культур в природно-климатических условиях северного и западного регионов Казахстана;
– отвечают качественному уровню оснащения сельских товаропроизводителей техникой и технологиями.
В основу обоснования и расчета нормативов расхода топлива положены современные методы нормирования, предусматривающие исследование влияния различных нормообразующих факторов на производительность и расход топлива машинно-тракторных агрегатов,  разработку методов для определения количественных значений указанных факторов в конкретных условиях, методов проектирования и расчета норм расхода топлива в различных зональных условиях.
Работа выполнялась с использованием системного подхода на основании анализа тенденций и перспектив развития технологий и технических средств, природно-производственных условий работы машинно-тракторных агрегатов,  форм и методов организации выполнения производственных процессов в растениеводстве, что обеспечивает комплексность проведенных исследований.
В 2004 и 2006 годах Костанайский филиал ТОО "КазНИИМЭСХ" разработал нормативы расхода топлива на механизированные работы в растениеводстве северного Казахстана (рекомендованы для применения  Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 383 от 30 июля 2005 г.) и нормативы расхода топлива на механизированные работы в растениеводстве северного Казахстана для техники дальнего зарубежья (рекомендованы для применения  Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 142 от 28 февраля 2007 г.). Однако за прошедшие 20 лет техника, для которой были разработаны нормативы, устарела. В настоящее время машинно-тракторный парк сельскохозяйственных предприятий региона обновляется новыми высокопроизводительными тракторами, зерноуборочными комбайнами, сеялками и другими машинами, приобретаемыми на рынках дальнего зарубежья, СНГ, а также отечественного производства, для которых отсутствуют научно обоснованные нормы расхода топлива, что затрудняет планирование потребности в нём, является сдерживающим фактором для эффективного использования техники.     
Предлагаемые нормативы расхода топлива являются типовыми, на основе которых в хозяйствах разрабатываются  нормативы применительно к местным условиям. Нормативы расхода топлива разработаны на основные виды работ с учетом современных требований агротехники и наиболее прогрессивных форм и методов организации труда и производства. По каждому виду работ дается краткая технология и организация работы агрегата и порядок пользования нормативами.
В сборнике представлены нормативы расхода топлива по видам выполняемых работ при возделывании и уборке зерновых и масличных культур (снегозадержание, закрытие влаги, предпосевная обработка почвы, посев, прикатывание, химическая обработка посевов, культивация, культивация с внесением минеральных удобрений, уборка, основная обработка почвы), при возделывании и уборке кукурузы и подсолнечника на силос (посев, довсходовое и повсходовое боронование, междурядная культивация, уборка),  при возделывании и уборке трав на сено (вспашка пласта многолетних трав, дискование, щелевание, кошение трав на сено, ворошение и сгребание сена, прессование сена), при возделывании и уборке  картофеля (вспашка, посадка, довсходовое и повсходовое боронование, междурядная культивация, уборка), а также тракторно-транспортных работ.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие нормативы расхода топлива разработаны на производство основных видов полевых механизированных работ, для различных  типов почв и удельного сопротивления машин и орудий, при работе агрегатов на полях с ровным рельефом (до 1о), нормальной влажности (20-22%) и средней несущей способностью поверхности поля (агрофон) и с учетом требований агротехники.
Нормативы дифференцированы в зависимости от глубины обработки почвы и урожайности убираемых культур. Каждый раздел норм сопровождается кратким описанием организации труда. На посеве, внесении удобрений и уборке предполагается полное обеспечение процессов технологическим транспортом.
Расход топлива определяется по формуле:




		,		         (1)
	

где  –  расход топлива,  кг/га;

 –  расход топлива в кг в течение смены соответственно на основной работе, на поворотах, на переездах и на остановках агрегата при работе двигателя вхолостую; 

 –  затраты времени в часах  в течение смены соответственно на основной работе, на поворотах, на переездах и на остановках агрегата при работе двигателя вхолостую; 

 – время, затрачиваемое в течение смены на переезды под заправку технологическими материалами и заезды в борозду, ч;

– сменная производительность агрегата, га/ч.
	
Значение часового расхода топлива на основной работе определялось по тяговым характеристикам тракторов в соответствии со значением тягового сопротивления агрегата и выбранной рабочей передачей трактора. Значения часового расхода топлива на поворотах, переездах и остановках определялись по результатам эксплуатационно-технологической оценки.
Сменная производительность агрегатов определена по формуле:


,					         (2)


где   – рабочая ширина захвата, м;

 – конструктивная ширина захвата, м;

 – коэффициент использования конструктивной ширины захвата агрегата;

– рабочая скорость, км/ч;

 – коэффициент использования сменного времени.

Рабочая скорость движения агрегата определена по результатам эксплуатационно-технологической оценки или по тяговым характеристикам тракторов с учетом требований агротехники. 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ В ХОЗЯЙСТВЕ

В каждом хозяйстве нормативы расхода топлива должны быть установлены с учетом конкретных природно-производственных условий. Чтобы выявить постоянные показатели (тип, подтип и механический состав  почв, класс длины гона, класс угла склона, каменистость, наличие препятствий, сложность конфигурации обрабатываемых участков и высота расположения их над уровнем моря), влияющие на производительность и расход топлива машинно-тракторных агрегатов необходимо провести паспортизацию полей, сенокосных угодий и пастбищ. Определять эти показатели следует в разрезе структурных подразделений и в целом по хозяйству.
Поправочные коэффициенты к нормативам расхода топлива в зависимости от конкретных условий использования техники приведены в таблицах 1 и 2.
Наиболее распространенной на практике применения нормативов в хозяйствах является установление их на каждый вид работы и состав агрегата на каждое поле и, в исключительных случаях, когда нет существенных различий в условиях производства – для звеньев, бригад или хозяйства. Для установления нормативов расхода топлива для хозяйств, бригады, звена или для группы полей необходимо определить средневзвешенные значения длины гона, угла склона и поправочные коэффициенты на каменистость, сложную конфигурацию.

Средневзвешенное значение длины гона (δ) определяется по формуле:




                      			  	         (3)


где  площади полей с определенной длиной гона, га;

значения показателей длины гона из таблицы 1 (з).


Аналогично определяется средневзвешенное значение угла склона ().

Таблица 1 –  Поправочные коэффициенты к нормативам расхода топлива  для  учета местных условий полей

а) на влажность*
	Степень загрузки
трактора по тяговой мощности при обработке полей с влажностью почвы
20-22%
	Степень
загрузки
трактора при
установленной влажности почвы
	Значение поправочных
коэффициентов к нормативу 
расхода топлива

	
	
	для гусеничных
тракторов
	для колесных
тракторов

	1
	2
	3
	4

	влажность почвы 23-25%

	0,55-0,60
	0,60
	1,02
	1,04

	0,60-0,65
	0,66
	1,02
	1,04


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4

	0,65-0,70
	0,71
	1,02
	1,04

	0,70-0,75
	0,76
	1,02
	1,04

	0,75-0,80
	0,81
	1,02
	1,04

	0,80-0,85
	0,87
	1,02
	1,04

	0,85-0,90
	0,91
	1,02
	1,06

	0,90-0,92
	0,91
	1,04
	1,08

	влажность почвы 25-30%

	0,55-0,60
	0,63
	1,05
	1,08

	0,60-0,65
	0,69
	1,05
	1,08

	0,65-0,70
	0,74
	1,05
	1,08

	0,70-0,75
	0,80
	1,05
	1,08

	0,75-0,80
	0,85
	1,05
	1,08

	0,80-0,85
	0,91
	1,05
	1,11

	0,85-0,90
	0,91
	1,07
	1,14

	0,90-0,92
	0,91
	1,09
	1,16


____________
*поправочные коэффициенты на влажность почвы не дифференцируются по видам работ

б) на рельеф
	Степень
загрузки трактора по тяговой мощности при обработке полей с углом склона до  1о
	Степень загрузки трактора по тяговой мощности при установленном угле склона
	Значения поправочных коэффициентов
к нортативу расхода топлива

	
	
	на пахотные работы
	на непахотные работы

	
	
	для гусеничных тракторов
	для колесных тракторов
	для гусеничных тракторов
	для колесных тракторов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	угол склона 1-3о

	0,55-0,60
	0,60
	1,00
	1,01
	1,02
	1,02

	0,60-0,65
	0,66
	1,00
	1,01
	1,02
	1,02

	0,65-0,70
	0,71
	1,00
	1,01
	1,02
	1,02

	0,70-0,75
	0,76
	1,00
	1,01
	1,03
	1,02

	0,75-0,80
	0,81
	1,00
	1,01
	1,03
	1,02

	0,80-0,85
	0,87
	1,00
	1,01
	1,03
	1,02

	0,85-0,90
	0,91
	1,00
	1,01
	1,04
	1,03

	0,90-0,92
	0,91
	1,02
	1,03
	1,06
	1,05





Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	угол склона 3-5о

	0,55-0,60
	0,63
	1,01
	1,02
	1,04
	1,04

	0,60-0,65
	0,69
	1,01
	1,02
	1,04
	1,04

	0,65-0,70
	0,74
	1,01
	1,02
	1,04
	1,04

	0,70-0,75
	0,80
	1,01
	1,02
	1,04
	1,05

	0,75-0,80
	0,85
	1,01
	1,02
	1,05
	1,06

	0,80-0,85
	0,91
	1,01
	1,02
	1,06
	1,08

	0,85-0,90
	0,91
	1,02
	1,04
	1,08
	1,10

	0,90-0,92
	0,91
	1,04
	1,06
	1,10
	1,12

	угол склона 5-7о

	0,55-0,60
	0,68
	1,01
	1,03
	1,06
	1,07

	0,60-0,65
	0,74
	1,01
	1,03
	1,06
	1,07

	0,65-0,70
	0,79
	1,01
	1,03
	1,06
	1,07

	0,70-0,75
	0,85
	1,02
	1,03
	1,06
	1,09

	0,75-0,80
	0,91
	1,02
	1,03
	1,08
	1,12

	0,80-0,85
	0,91
	1,02
	1,05
	1,10
	1,14

	0,85-0,90
	0,91
	1,04
	1,07
	1,13
	1,17

	0,90-0,92
	0,91
	1,06
	1,09
	1,15
	1,19

	угол склона 7-9о

	0,55-0,60
	0,73
	1,02
	1,04
	1,08
	1,10

	0,60-0,65
	0,79
	1,02
	1,04
	1,08
	1,10

	0,65-0,70
	0,85
	1,02
	1,04
	1,08
	1,13

	0,70-0,75
	0,91
	1,02
	1,04
	1,10
	1,16

	0,75-0,80
	0,91
	1,02
	1,05
	1,13
	1,19

	0,80-0,85
	0,91
	1,04
	1,07
	1,16
	1,21

	0,85-0,90
	0,91
	1,06
	1,10
	1,19
	1,24

	0,90-0,92
	0,91
	1,08
	1,12
	1,21
	1,26



в) на изрезанность полей препятствиями*
	Вид 
работы
	Значения поправочных коэффициентов в зависимости от наличия препятствий на полях (в процентах от общей площади)*

	
	до 5
	5,1-10
	10,1-15
	15,1-20
	20,1-25
	25,1-30
	30,1-35

	к нормам расхода топлива для гусеничных тракторов

	пахотные
	1,08
	1,17
	1,27
	1,37
	1,47
	1,57
	1,67

	непахотные
	1,03
	1,07
	1,10
	1,13
	1,17
	1,20
	1,23

	к нормам расхода топлива для колесных тракторов

	пахотные
	1,08
	1,18
	1,30
	1,41
	1,52
	1,64
	1,75

	непахотные
	1,03
	1,05
	1,07
	1,09
	1,11
	1,14
	1,17


____________
*коэффициенты рассчитаны при условии, что на 1 га приходится до 15 препятствий различного рода
Продолжение таблицы 1	

г) на каменистость
	Степень
каменистости
	Количество
камней в слое почвы 
0-25 см, м3/га
	Значение поправочных
коэффициентов к нормативу 
расхода топлива

	Отсутствует
	до 0,5
	1,00

	Слабая
	0,5-20
	1,02

	Средняя
	20-55
	1,04

	Сильная
	более 55
	1,06



д) на высоту над уровнем моря
	Высота над уровнем моря, м
	Значение поправочных коэффициентов к нормативу расход топлива при длине гона, м

	
	до 200
	200-600
	более 600

	до 500
	1,00
	1,00
	1,00

	500-1000
	1,04
	1,06
	1,07

	1000-1500
	1,08
	1,09
	1,12

	1500-2000
	1,12
	1,14
	1,16



е) на тяговое усилие
	Вид работы
	Значение поправочных коэффициентов 
к нормативу расхода топлива

	пахотные
	0,96

	непахотные
	0,94



ж) на сложность конфигурации
	Класс 
(группы контуров)
	Длина гона
	Среднее значение
показателя

	I
	без ограничений
	1,00

	II
	без ограничений
	1,03

	III
	без ограничений
	1,06

	
	400-600
	1,08

	
	200-400
	1,14

	IV
	менее 200
	1,20

	V
	400-600
	1,10

	
	200-400
	1,20

	
	менее 200
	1,28







Продолжение таблицы 1

з) показатели длины гона

	Длина гона, м

(δ)
	Значение поправочных коэффициентов
	Длина гона, м

(δ)
	Значение поправочных коэффициентов

	более  1000
	1,00
	300
	1,14-1,16

	1000
	1,00-1,02
	250
	1,16-1,20

	800
	1,02-1,04
	200
	1,20-1,24

	600
	1,04-1,06
	175
	1,24-1,28

	500
	1,06-1,08
	150
	1,28-1,35

	400
	1,08-1,10
	менее 150
	1,38

	350
	1,10-1,14
	
	



и) показатели угла склона

	Угол склона
в градусах
	
Показатель угла склона (δ)
	Угол склона
в градусах
	
Показатель угла склона (δ)

	0
	1,00
	5
	1,06-1,08

	1
	1,00-1,01
	6
	1,08-1,10

	2
	1,01-1,03
	7
	1,10-1,14

	3
	1,03-1,04
	8
	1,14-1,18

	4
	1,04-1,06
	9
	1,18-1,22



к) поправочные коэффициенты на сложную конфигурацию полей

	Классы длины гона, м
	до 150
	151-200
	201-300
	301-400
	401-600
	601-1000
	более
1000

	Поправочные коэффициенты к нормативу расхода топлива
	1,15
	1,10
	1,07
	1,05
	1,03
	1,02
	1,01



Таблица 2 – Формы  и  классы контуров полей

	Формы   полей
	Класс  (группа  контуров)

	Квадрат  и  прямоугольник
	I

	Четырехугольник
	II

	Многоугольник с прямыми сторонами
	III

	Многоугольник  с  кривыми  сторонами
	IV

	Треугольник
	V


Некоторые из поправочных коэффициентов имеют различные значения для пахотных и непахотных работ.
К пахотным работам относятся: вспашка, обработка пласта многолетних трав, стерни, обработка пара с одновременным боронованием, лущение пара и зяби. 
Непахотные работы: противоэрозионная  обработка почвы, лущение и дискование, сплошная культивация, боронование, прикатывание, посев, посадка и уход за посевами.

Пример определения нормативов расхода топлива в хозяйстве

Установить нормативы  расхода топлива на посеве зерновых с трактором Кировец К-730  в агрегате с сеялками СКП-2,1 (5 шт.) для отдельного поля с площадью 380 га.  Почва  тяжелые суглинки, средняя многолетняя влажность 23-25%, 15%  поля с препятствиями, без  каменистости, высота  над  уровнем  моря  до 500 м, поле  правильной  конфигурации имеет форму многоугольника с прямыми сторонами, угол склона до 3-х градусов. Ниже приведен паспорт поля.  
Данные паспорта показывают, что данное поле по некоторым показателям не соответствует стандартным данным, принятым  для расчета при определении нормативов  расхода топлива, это значит, необходимо применять соответствующие поправочные коэффициенты.  

Определение поправочных коэффициентов.
Определяем класс длины гона, по паспорту поле отнесено к классу более 
1000 м, для данных условий поправочный коэффициент по длине гона составляет 1,00 (таблица 1 з), по таблице нормативов типовое значение расхода топлива для трактора Кировец К-730 в агрегате с сеялками СКП-2,1 (5 шт.) для тяжелых почв составляет  5,64 кг/га (стр. 29).
Нормативы расхода топлива рассчитаны при загруженности трактора по тяговой мощности более 0,90, поэтому поправки на влажность, рельеф и другие факторы (таблица 1) следует применять именно для этого значения загруженности. 
Поправочный коэффициент на влажность при угле склона до 3-х градусов составляет к расходу топлива для колесных тракторов 1,08 (см. таблицу 1 а).
Поправочный коэффициент на рельеф при угле склона до 3-х градусов составляет к расходу топлива для колесных тракторов 1,05 (см. таблицу 1 б).
Поправки на изрезанность поля препятствиями. По паспорту 15% поля с препятствиями, для данного условия поправочный коэффициент составляет к норме  расхода топлива 1,07 (см. таблицу 1 в).
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	Паспорт поля № 1
	Севооборот ______________________
	Хозяйство _______________________
Схема  поля

	№ 
п/п
	Размер участка
	Распределение площади участков, га

	
	площадь в га
	длина в м
	ширина в м
	группа к которой отнесен участок по средней длине гона, м
	по углу склона в градусах
	по типу и механическому составу почв

	
	
	
	
	
	до 1
	1-3
	3-5
	5-7
	7-9
	9-11
	черноземы
	каштановые

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	легкие
	средние
	тяжелые
	легкие
	средние
	тяжелые

	1
	380
	2000
	2000
	более
1000
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 
	380
	2000
	2000
	более
1000
	380
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-



«_____» _____________20____ г.						Составил ________________________________
подпись
	Обратная сторона паспорта
Другие особенности поля
	Распределение площади пашни в га

	по каменистости
	По изрезанности полей препятствиями
	по высоте над уровнем моря
	по сложности конфигурации

	отсутствует
	слабая5-20 м3/га
	средняя 20-50 м3/га
	сильная более 50 м3/га
	5-15%
	15-25%
	25-35%
	35-45%
	до 500
	500-1000
	100-1500
	1500-2000
	правильной
 конфигурации
	сложной
 конфигурации

	380
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	380
	-
	-
	-
	380
	-


 (
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Поправки на каменистость. По паспорту камни на поле отсутствуют, это значит поправочный коэффициент к норме  расхода топлива 1,00 (см. таблицу 1 г).
Поправки на высоту над уровнем моря.  Поле расположено над уровнем моря на высоте не более 500 м, для данного условия поправочный коэффициент к норме расхода топлива составляет  1,00 (см. таблицу  1 д ).
Поправки на сложную конфигурацию. По сложности конфигурации поле относится к  классу длины гона более 1000 м, для данного класса длины гона (см. таблицу 1 к), поправочный коэффициент к норме расхода топлива 1,01.  
Для удобства расчета и наглядности все показатели характеристики поля и соответствующие им коэффициенты сведены в таблицу  3.

Таблица 3 – Характеристика поля

	Наименование показателей
	Значение 
показателей
	Поправочный коэффициент
 к нормам расхода топлива

	Площадь полей, га
	380
	-

	Тяжелые почвы
	-
	-

	Средний класс длины гона, м
	свыше 1000
	1,00

	Средняя многолетняя влажность, %
	23-25
	1,08

	Средний класс угла склона, град.
	до 3-х
	1,05

	Средний класс наличия препятствий  к общей площади, %
	15
	1,07

	Средний класс каменистости, м3/га
	отсутствует
	1,00

	Средний класс высоты над уровнем моря
	не более 500 м
	1,00

	Средний класс сложности конфигурации при длине гона свыше 1000 м
	III
	1,01

	
Обобщенный поправочный коэффициент, 
	
	1,23

	Норма расхода топлива, соответствующая условиям производства, кг/га
	5,4
	5,64 х 1,23=6,94




По данным таблицы определен обобщенный поправочный коэффициент к расходу топлива,  и по этому коэффициенту расход топлива соответствующие  данным условиям производства.   
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ЧАСТЬ 1
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ И УБОРКА ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Снегозадержание

Наиболее простой и эффективный способ механизированного снегозадержания – валкование и уплотнение снега. Валкование снега проводится снегопахами- валкователеми СВУ-2,6, СВШ-7 и СВШ-10 в агрегате преимущественно тракторами тягового класса 3, 4 и 5.
Первое снегозадержание снегопахами-валкователями следует начинать при глубине снежного покрова 15-20 см и его плотности 180 кг/м³ и более. Повторное снегозадержание проводят, когда крутизна откосов валков становится менее 1:4–1:5.
Снежные валки следует нарезать поперек (перпендикулярно) направления переноса снега в данное время. Направление каждого последующего снегозадержания должно корректироваться с учетом изменения направления переноса снега. Его определяют по направлению снежных шлейфов на поле или по данным ближайших метеорологических станций. В этом случае учитывают преобладающее направление ветра, скорость которого в приземном слое превышает 3-4 м/с. Последнее снегозадержание на полях со склонами необходимо вести поперек склона.   
 При работе на полях с озимыми культурами и многолетними травами грунт не должен обнажаться, а растения повреждаться. Толщина защитного слоя снега должна быть не менее  8-10 см. Средняя высота валика даже при минимальной толщине снежного покрова должна быть не менее 0,35-0,4 м.
Технология снегозадержания для условий северного и западного регионов Казахстана следующая. После первого прохода снегопаха определяется расстояние между последующими проходами и центрами валков. Для этого необходимо замерить высоту валка от вершины до поверхности нетронутого снегопахом снега.  Оно равно 15-кратной высоте валков. Это может установить сам механизатор.
На участках с ровным рельефом и господствующими ветрами одного направления способ движения агрегатов челночный, при неустойчивых направлениях господствующих ветров – перекрестный, спиральный и круговой.
Допустимые скорости движения на снегозадержании 9-12 км/ч.
Удельное сопротивление снегопахов зависит от глубины снежного покрова и его состояния –  рыхлое, плотное (таблица 4).

Таблица 4 – Значение удельных сопротивлений снегопаха

	Состояние 
снежного покрова
	Глубина 
снежного покрова, см
	Значение удельного 
сопротивления, кН/м

	Рыхлое
	20
	3,0-3,5

	Плотное
	свыше 20
	5,0-7,0



При снегозадержании на полях с плохо выровненной глыбистой пахотой (зябью) к нормам расхода топлива необходимо применять поправочный коэффициент 1,12.

Снегозадержание

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	1
	2
	3
	4
	5

	глубина снежного покрова до 20 см

	Беларус-2103
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	2,16
1,67
2,51

	Беларус-1221.2
	-
СП-16А
	СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
2
	2,26
1,30

	Lovol 2204
	-
СП-16А
	СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
2
	3,12
1,79

	Кировец К-424
	-
СП-16А
	СВШ-7
СВУ-2,6
	1
2
	2,05
1,85

	Кировец К-730
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	1,87
1,48
2,17

	Кировец К-735
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	2,07
1,60
2,40

	Кировец К-739
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	2,31
1,79
2,68

	RSM 2400
	-
СП-16А
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
СВУ-2,6
	1
3
2
	2,41
1,87
2,80

	глубина снежного покрова свыше 20 см

	Беларус-2103
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,46
2,86

	Беларус-1221.2
	-
	СВУ-2,6
	1
	2,63

	Lovol 2204
	-
	СВУ-2,6
	1
	3,64

	Кировец К-424
	-
СП-16А
	СВШ-7
СВУ-2,6
	1
2
	2,33
2,09

	Кировец К-730
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,10
2,44

	Кировец К-735
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,31
2,68

	Кировец К-739
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,58
3,00

	RSM 2400
	-
СП-16А
	СВШ-10
СВУ-2,6
	1
2
	2,69
3,13


Закрытие влаги (боронование)

Закрытие влаги (боронование) проводят для уничтожения поверхностной почвенной корки, улучшения аэрации почвы, разрушения комьев, выравнивания поверхности и уменьшения потерь влаги от поверхностного испарения.
Нормативы расхода топлива рассчитаны  на боронование зяби, пара, посевов зерновых, пропашных и других сельскохозяйственных культур. Максимальная скорость движения агрегатов с боронами 12 км/ч, минимальная – 5 км/ч. 
Для расчета приняты следующие удельные сопротивления борон:
– игольчатые бороны: глубина обработки 4-6 см – до 1,0 кН/м; 6-8 см – 1,0-1,5 кН/м; 8-10 см  – 1,5-20, кН/м, соответственно углы атаки 8, 12 и 16 градусов;
· средние зубовые бороны – 0,50-0,60 кН/м;
· тяжелые зубовые бороны 0,70-0,80 кН/м.
Так как удельное сопротивление борон не зависит от типа почв, нормы расхода топлива для них являются едиными.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Зубовые бороны

	Беларус-80.1/82.1
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,16

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15
	1,37

	
	СП-11
	БЗСС-1,0
	9х2=18
	1,93

	
	СП-11
	БЗТС-1,0
	9х2=18
	2,28

	
	-
	СБГ-12-1
	1
	1,42

	Lovol 2854
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,25

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15
	1,47

	
	СП-11
	БЗСС-1,0
	9х2=18
	2,08

	
	СП-11
	БЗТС-1,0
	9х2=18
	2,45

	
	-
	СБГ-12-1
	1
	1,53

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,48

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15
	1,75

	
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,06

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	1,25

	
	-
	СБГ-16-1
	1
	1,36

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,68

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15
	1,99

	
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,20

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	1,42

	
	-
	СБГ-16-1
	1
	1,55




Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5

	Lovol 2204
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,51

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	1,78

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	12х2=24
	2,66

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	12х2=24
	3,12

	
	-
	СБГ-16-1
	1
	1,94

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,72

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,03

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	2,41

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	2,84

	
	-
	СБГ-22-2
	1
	2,01

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,83

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,16

	
	СП-16
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	2,56

	
	СП-16
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,02

	
	-
	СБГ-24-1
	1
	1,57

	Кировец К-730
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,69

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,00

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	2,37

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	2,80

	
	-
	СБГ-22-2
	1
	2,22

	Кировец К-735
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	1,97

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,33

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	2,76

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,26

	
	-
	СБГ-26-2
	1
	2,20

	Кировец К-739
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	2,20

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,60

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	3,08

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,63

	
	-
	СБГ-26-2
	1
	2,45

	Кировец К-742
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	2,37

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,79

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	3,08

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,63

	
	-
	СБГ-26-2
	1
	2,64

	RSM 2400
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	21
	2,30

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,71

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15х2=30
	3,22

	
	СП-16А
	БЗТС-1,0
	15х2=30
	3,80

	
	-
	СБГ-26-2
	1
	2,56


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5

	Шлейфовые бороны

	Кировец К-424
	-
	БЗШ-18-2
	1
	1,83

	Кировец К-730
	-
	БЗГ-22
	1
	1,56

	Кировец К-735
	-
	БЗГ-22
	1
	1,45

	Кировец К-739
	-
	БЗГ-22
	1
	1,62

	Кировец К-742
	-
	БЗГ-22
	1
	1,74

	RSM 2400
	-
	ШБ-26
	1
	1,43

	John Deere 9R440
	-
	ШБ-26
	1
	1,52

	Claas Xerion 4500
	-
	ШБ-26
	1
	1,69

	Case Steiger 400
	-
	ШБ-26
	1
	1,45

	Challenger МТ 851
	-
	ШБ-26
	1
	2,10

	Цепные бороны

	Беларус-80.1/82.1
	-
	БЗЦ-12
	1
	1,19

	Lovol 2854
	-
	БЗЦ-12
	1
	1,25

	Беларус-1221.2
	-
	БЗЦ-12
	1
	1,79

	Беларус-1523
	-
	БЗЦ-12
	1
	2,03

	Lovol 2204
	-
	БЗЦ-12
	1
	2,55

	Беларус-2103
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,57

	Кировец К-424
	-
	БЗС-19
	1
	2,22

	Кировец К-730
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,65

	Кировец К-735
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,73

	Кировец К-739
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,80

	Кировец К-742
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,94

	RSM 2400
	-
	БЗЦ-24
	1
	1,88

	Игольчатые бороны (глубина обработки 4-6 см)

	Беларус-80.1/82.1
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,17

	
	-
	БИГ-3А
	1
	3,86

	Lovol 2854
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,33

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,14

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,19

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	3,28

	Беларус-1523
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,48

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	3,72

	Lovol 2204
	-
	БМШ-15
	1
	1,95

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	1,87

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,34

	Беларус-2103
	-
	БМШ-20
	1
	1,44

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,00

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	1,92



Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5

	Кировец К-424
	-
	БМШ-15
	1
	2,12

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,04

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,55

	Кировец К-730
	-
	БМШ-20
	1
	1,59

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,21

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,12

	Кировец К-735
	-
	БМШ-20
	1
	1,86

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,58

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,47

	Кировец К-739
	-
	БМШ-20
	1
	2,07

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,87

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,76

	Кировец К-742
	-
	БМШ-20
	1
	2,23

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,09

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,97

	RSM 2400
	-
	БМШ-20
	1
	2,16

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,00

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,88

	Игольчатые бороны (глубина обработки 6-8 см)

	Беларус-80.1/82.1
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,33

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,15

	Lovol 2854
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,50

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,45

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,35

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	3,53

	Беларус-1523
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,67

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	4,00

	Lovol 2204
	-
	БМШ-15
	1
	2,09

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,01

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,51

	Беларус-2103
	-
	БМШ-20
	1
	1,55

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,15

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,06

	Кировец К-424
	-
	БМШ-15
	1
	2,28

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,19

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,74

	Кировец К-730
	-
	БМШ-20
	1
	1,71

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,38

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,28



Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5

	Кировец К-735
	-
	БМШ-20
	1
	2,00

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,77

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,66

	Кировец К-739
	-
	БМШ-20
	1
	2,22

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,09

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,97

	Кировец К-742
	-
	БМШ-20
	1
	2,39

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,33

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,19

	RSM 2400
	-
	БМШ-20
	1
	2,32

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,23

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,10

	Игольчатые бороны (глубина обработки 8-10 см)

	Беларус-80.1/82.1
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,51

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,46

	Lovol 2854
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	2,69

	
	-
	БИГ-3А
	1
	4,78

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,53

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	3,79

	Беларус-1523
	СП-16А
	БИГ-3А
	3
	2,87

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	2
	4,30

	Lovol 2204
	-
	БМШ-15
	1
	2,25

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,16

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,70

	Беларус-2103
	-
	БМШ-20
	1
	1,66

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,31

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,22

	Кировец К-424
	-
	БМШ-15
	1
	2,45

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,35

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	4
	2,94

	Кировец К-730
	-
	БМШ-20
	1
	1,84

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,55

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,45

	Кировец К-735
	-
	БМШ-20
	1
	2,15

	
	-
	БМШ-15
	1
	2,98

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	2,86

	Кировец К-739
	-
	БМШ-20
	1
	2,39

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,32

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,19



Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5

	Кировец К-742
	-
	БМШ-20
	1
	2,57

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,58

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,43

	RSM 2400
	-
	БМШ-20
	1
	2,50

	
	-
	БМШ-15
	1
	3,47

	
	СП-16А
	БИГ-3А
	5
	3,33

	Пружинные бороны

	Беларус-80.1/82.1
	-
	БГП-12
	1
	0,71

	
	-
	БПС-15
	1
	0,56

	Lovol 2854
	-
	БГП-12
	1
	0,75

	
	-
	БПС-15
	1
	0,60

	Беларус-1221.2
	-
	БПС-15
	1
	0,81

	
	-
	БЗГ-18
	1
	0,67

	Беларус-1523
	-
	БПС-15
	1
	0,85

	
	-
	БЗГ-18
	1
	0,70

	Lovol 2204
	-
	БПС-15
	1
	1,06

	
	-
	БЗГ-18
	1
	0,87

	Беларус-2103
	-
	БПТ-21
	1
	1,04

	
	-
	ТПБ-21 Агристар
	1
	1,05

	Кировец К-424
	-
	БЗГ-18
	1
	1,06

	
	-
	БПС-24
	1
	0,80

	Кировец К-730
	-
	БПТ-21
	1
	0,98

	
	-
	ТПБ-21 Агристар
	1
	1,00

	Кировец К-735
	-
	ТПБ-24 Агристар
	1
	0,95

	
	-
	БПТ-25
	1
	0,91

	Кировец К-739
	-
	ТПБ-24 Агристар
	1
	1,06

	
	-
	БПТ-25
	1
	1,02

	Кировец К-742
	-
	БПТ-25
	1
	1,14

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,10

	Case Steiger 400
	-
	БПТ-25
	1
	1,12

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,08

	RSM 2400
	-
	БПТ-25
	1
	1,11

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,06

	John Deere 9R440
	-
	БПТ-25
	1
	1,18

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,13

	Claas Xerion 4500
	-
	БПТ-25
	1
	1,31

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,26

	Challenger МТ 851
	-
	БПТ-25
	1
	1,56

	
	-
	ТПБ-27 Агристар
	1
	1,44



Предпосевная обработка почвы

Предпосевная обработка почвы представляет собой важнейший элемент системы агротехнических мероприятий, направленный на создание оптимальных условий для посева сельскохозяйственных культур. Ее основными задачами являются уничтожение сорной растительности, выравнивание поверхности почвы, обеспечение равномерной заделки семян на заданную глубину, а также формирование благоприятных условий для получения дружных и равномерных всходов. В северном и западном регионах Казахстана при применении традиционной технологии возделывания культур предпосевная обработка является обязательным агротехническим приемом. Обработка проводится на глубину 6-8 см, а при возделывании пропашных культур – на глубину 10-12 см, что соответствует глубине заделки семенного материала.
Эффективность предпосевной обработки в значительной степени определяется погодными условиями весеннего периода, что требует высокой технологической точности при выполнении данной операции. В условиях прохладной и избыточно увлажненной весны, сопровождающейся периодическими осадками, предпосевную обработку необходимо проводить за 2-3 дня до посева. Это способствует ускоренному подсыханию верхнего слоя почвы, улучшению работы посевных агрегатов типа СЗТС, снижению налипания почвы на прикатывающие катки и, как следствие, повышению качества посева. В условиях сухой и жаркой весны предпосевную обработку рекомендуется совмещать с посевом. В данном случае предпосевную обработку почвы выполняются одновременно с посевом. Впереди идет агрегат, обрабатывающий поле, а следом с разрывом 100-200 м по ходу обработки, посевной агрегат. Такой подход позволяет минимизировать потери почвенной влаги.
На сильно засоренных овсюгом почвах предпосевная обработка выполняется дисковыми лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15, ЛДГ-20. На остальных – орудиями для предпосевной обработки почвы ОП-8, КСУ-10, КСУ-15, АПК-7,2, Korund 8/900K.
          Нормативы расхода топлива рассчитаны на мелкое от 6 до 12 см рыхление почв, дифференцированы по глубине обработки и типам почв в зависимости от требуемой глубины заделки семян высеваемой культуры. 
          Способы движения агрегатов определяются с учетом конфигурации и размера полей. Наиболее широко применяется челночный способ. Максимальная скорость движения агрегатов – 12 км/ч, минимальная – 6 км/ч. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

Предпосевная обработка культиваторами
(легкие почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	6-8
	8-10
	10-12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Беларус-2103
	-
	ОП-8
	1
	2,93
	3,15
	3,50

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,29
	2,46
	2,74

	
	-
	АПК-7,2
	1
	3,21
	3,46
	3,84

	Кировец К-424
	-
	ОП-8
	1
	2,95
	3,17
	3,52

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,30
	2,48
	2,75

	
	-
	АПК-7,2
	1
	3,23
	3,48
	3,86

	Кировец К-730
	-
	КСУ-10
	1
	2,74
	1,94
	3,27

	
	-
	КСУ-15
	1
	1,84
	1,98
	2,20

	Кировец К-735
	-
	КСУ-10
	1
	3,19
	3,43
	3,81

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,15
	2,31
	2,57

	Кировец К-739
	-
	КСУ-10
	1
	3,23
	3,48
	3,86

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,18
	2,34
	2,60

	Кировец К-742
	-
	КСУ-10
	1
	3,48
	3,74
	4,16

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,34
	2,52
	2,80

	RSM 2400
	-
	КСУ-10
	1
	3,10
	3,33
	3,70

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,09
	2,24
	2,49

	John Deere 9R440
	-
	Korund 8/900K
	1
	3,70
	3,98
	4,42

	Claas Xerion 4500
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,11
	4,42
	4,92

	Case Steiger 400
	-
	Korund 8/900K
	1
	3,52
	3,79
	4,21

	Challenger МТ 851
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,08
	4,38
	4,87




Предпосевная обработка культиваторами
(средние почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	6-8
	8-10
	10-12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Беларус-2103
	-
	ОП-8
	1
	3,18
	3,41
	3,78

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,49
	2,66
	2,96

	
	-
	АПК-7,2
	1
	3,49
	3,74
	4,15

	Кировец К-424
	-
	ОП-8
	1
	3,20
	3,43
	3,81

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,51
	2,68
	2,98

	
	-
	АПК-7,2
	1
	3,51
	3,76
	4,18

	Кировец К-730
	-
	КСУ-10
	1
	2,97
	3,18
	3,53

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,00
	2,14
	2,38

	Кировец К-735
	-
	КСУ-10
	1
	3,47
	3,71
	4,12

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,34
	2,50
	2,78

	Кировец К-739
	-
	КСУ-10
	1
	3,52
	3,76
	4,18

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,37
	2,53
	2,81

	Кировец К-742
	-
	КСУ-10
	1
	3,79
	4,05
	4,50

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,55
	2,73
	3,03

	RSM 2400
	-
	КСУ-10
	1
	3,37
	3,60
	4,00

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,27
	2,43
	2,69

	John Deere 9R440
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,02
	4,30
	4,78

	Claas Xerion 4500
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,47
	4,78
	5,31

	Case Steiger 400
	-
	Korund 8/900K
	1
	3,83
	4,10
	4,55

	Challenger МТ 851
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,43
	4,74
	5,27




Предпосевная обработка культиваторами
(тяжелые почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	6-8
	8-10
	10-12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Беларус-2103
	-
	ОП-8
	1
	3,70
	3,94
	4,38

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,90
	3,08
	-

	
	-
	АПК-7,2
	1
	4,06
	4,32
	4,80

	Кировец К-424
	-
	ОП-8
	1
	3,72
	3,96
	4,40

	
	-
	КСУ-10
	1
	2,91
	3,10
	-

	
	-
	АПК-7,2
	1
	4,09
	4,35
	4,83

	Кировец К-730
	-
	КСУ-10
	1
	3,46
	3,68
	4,09

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,33
	2,48
	2,75

	Кировец К-735
	-
	КСУ-10
	1
	4,04
	4,29
	4,77

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,72
	2,89
	3,21

	Кировец К-739
	-
	КСУ-10
	1
	4,09
	4,35
	4,83

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,75
	2,93
	3,25

	Кировец К-742
	-
	КСУ-10
	1
	4,40
	4,68
	5,20

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,96
	3,15
	3,50

	RSM 2400
	-
	КСУ-10
	1
	3,92
	4,17
	4,63

	
	-
	КСУ-15
	1
	2,64
	2,80
	3,12

	John Deere 9R440
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,68
	4,98
	5,53

	Claas Xerion 4500
	-
	Korund 8/900K
	1
	5,20
	5,53
	6,15

	Case Steiger 400
	-
	Korund 8/900K
	1
	4,45
	4,74
	5,26

	Challenger МТ 851
	-
	Korund 8/900K
	1
	5,15
	5,48
	6,09







Предпосевная обработка дисковыми лущильниками

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	6-8
	8-10
	10-12

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	7

	Беларус-1221.2
	-
	ЛДГ-10
	1
	2,15
	2,37
	2,72

	Беларус-1523
	-
	ЛДГ-10
	1
	2,32
	2,54
	2,92

	Lovol 2204
	-
	ЛДГ-10
	1
	2,76
	3,03
	3,49

	Беларус-2103
	-
	ЛДГ-15
	1
	2,10
	2,31
	2,65

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	1,57
	1,73
	1,99

	Кировец К-424
	-
	ЛДГ-10
	1
	3,04
	3,34
	3,84

	
	-
	ЛДГ-15
	1
	2,03
	2,23
	2,56

	Кировец К-730
	-
	ЛДГ-15
	1
	2,32
	2,55
	2,93

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	1,74
	1,91
	2,20

	Кировец К-735
	-
	ЛДГ-15
	1
	2,71
	2,98
	3,42

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	2,03
	2,23
	2,56

	Кировец К-739
	-
	ЛДГ-15
	1
	3,02
	3,32
	3,81

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	2,26
	2,49
	2,86

	Кировец К-742
	-
	ЛДГ-15
	1
	3,25
	3,57
	4,10

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	2,44
	2,68
	3,08

	RSM 2400
	-
	ЛДГ-15
	1
	3,15
	3,46
	3,98

	
	-
	ЛДГ-20
	1
	2,36
	2,60
	2,99





Посев

Нормативы расхода топлива рассчитаны на посев зерновых, масличных культур и  трав. Нормативы расхода топлива рассчитаны для глубины хода рабочих органов 6-8 см.
Для стерневых сеялок  и посевных комплексов нормативы расхода топлива дифференцированы по типу почв (легкие, средние и тяжелые). Для дисковых сеялок нормы не зависят от типа почв и являются едиными для легких, средних и тяжелых почв. 
Максимальная скорость движения агрегатов с дисковыми сеялками – 
10 км/ч, минимальная – 5 км/ч. Максимальная скорость движения для стерневых сеялок  и посевных комплексов составляет 9 км/ч, минимальная – 5 км/ч. 
Способ движения агрегата – челночный. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

Посев стерневыми сеялками и посевными комплексами

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	тип почв

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	легкие
	средние
	тяжелые

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Беларус-80.1/82.1
	-
	СЗТС-2
	1
	3,91
	4,44
	5,10

	
	-
	СКП-2,1
	1
	3,80
	4,31
	4,96

	Lovol 2854
	-
	СЗТС-2
	1
	3,78
	4,29
	4,94

	
	-
	СКП-2,1
	1
	3,68
	4,18
	4,80

	Беларус-1221.2
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	2
	4,72
	5,37
	6,17

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	2
	4,60
	5,23
	6,01

	Беларус-1523
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	2
	5,16
	5,86
	6,74

	
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	3
	4,81
	-
	-

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	2
	5,03
	5,71
	6,57

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	3
	4,69
	-
	-

	Lovol 2204
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	3
	4,32
	4,90
	5,64

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	3,88
	4,41
	5,07

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	3
	4,21
	4,78
	5,50

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	3,79
	4,30
	4,95

	Беларус-2103
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	4,32
	4,98
	5,64

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,03
	4,58
	5,26

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	4,21
	4,79
	5,50

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	3,79
	4,47
	5,14




Продолжение таблицы

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Кировец К-424
	СЗР.02.000
	СЗТС-2
	3
	5,03
	5,72
	6,57

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	4,53
	5,15
	5,91

	
	СЗР.02.000
	СКП-2,1
	3
	4,91
	5,58
	6,41

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	4,42
	5,02
	5,77

	Кировец К-730
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	4,60
	5,23
	6,01

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,42
	5,02
	5,77

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	4,49
	5,11
	5,87

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,31
	4,90
	5,64

	Кировец К-735
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	4
	5,24
	5,96
	6,85

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	5,03
	5,72
	6,58

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	4
	5,12
	5,82
	6,69

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,92
	5,59
	6,42

	Кировец К-739
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,52
	5,13
	5,90

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	6
	4,14
	4,70
	5,41

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,41
	5,02
	5,77

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	6
	4,05
	4,60
	5,29

	Кировец К-742
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,86
	5,52
	6,35

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	6
	4,46
	5,06
	5,82

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,76
	5,40
	6,21

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	6
	4,36
	4,95
	5,69

	RSM 2400
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	5
	4,72
	5,36
	6,16

	
	СЗР.01.000
	СЗТС-2
	6
	4,32
	4,91
	5,65

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	5
	4,61
	5,24
	6,03

	
	СЗР.01.000
	СКП-2,1
	6
	4,23
	4,81
	5,52

	Кировец К-730
	-
	Кузбасс ПК-9,7
(Вр=9,7 м)
	1
	4,84
	5,32
	5,79

	
	-
	Horsch ATD 12.30
(Вр=12,0 м)
	1
	3,92
	4,30
	4,68

	Кировец К-735
	-
	Кузбасс ПК-9,7
(Вр=9,7 м)
	1
	5,30
	5,82
	6,33

	
	-
	Horsch ATD 12.30
(Вр=12,0 м)
	1
	4,28
	4,71
	5,12







Продолжение таблицы

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Кировец К-739
	-
	Кузбасс ПК-12,2
(Вр=12,2 м)
	1
	4,42
	4,86
	5,28

	
	-
	John Deere 1840 (Вр=12,5 м)
	1
	4,31
	4,74
	5,15

	Кировец К-742
	-
	Кузбасс ПК-12,2
(Вр=12,2 м)
	1
	4,76
	5,23
	5,68

	
	-
	John Deere 1840 (Вр=12,5 м)
	1
	4,64
	5,10
	5,55

	RSM 2400
	-
	Bourgaul 8810
(Вр=12,0 м)
	1
	4,69
	5,16
	5,61

	
	-
	Morris Concept 2000 (Вр=13,0 м)
	1
	4,33
	4,76
	5,17

	John Deere 9R440
	-
	John Deere 1840 (Вр=12,5 м)
	1
	4,53
	4,98
	5,41

	
	-
	John Deere 1840 (Вр=15,2 м)
	1
	3,72
	4,09
	4,45

	Claas 
Xerion 4500
	-
	Horsch ATD 18.35
(Вр=18,2 м)
	1
	4,04
	4,43
	4,82

	Case 
Steiger 400
	-
	Flexi Coil 5000
(Вр=17,4 м)
	1
	3,62
	3,97
	4,32

	Challenger 
МТ 851
	-
	Horsch ATD 18.35
(Вр=18,2 м)
	1
	4,00
	4,39
	4,78




Посев дисковыми сеялками

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Беларус-80.1/82.1
	-
	СЗП-3,6Б
	1
	2,69

	Lovol 2854
	-
	СЗП-3,6Б
	1
	2,61

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	2
	2,37

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	3
	1,90

	Беларус-1523
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	2
	2,60

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	3
	2,08

	
	-
	СС-6 «Бастер»
	1
	3,75

	Lovol 2204
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	2
	2,56

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	3
	2,13

	
	-
	СС-6 «Бастер»
	1
	4,60

	Беларус-2103
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	4
	2,19

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	1,75

	Кировец К-424
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	3
	2,52

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	4
	2,27

	Кировец К-730
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	4
	2,29

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,20

	
	-
	Great Plains 
СТА - 4000
	1
	3,58

	Кировец К-735
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	4
	2,62

	
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,51

	
	-
	Great Plains 
СТА - 4000
	1
	4,09

	Кировец К-739
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,26

	Кировец К-742
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,44

	RSM 2400
	СП-16А
	СЗП-3,6Б
	5
	2,36




Прикатывание 

Нормативы расхода топлива рассчитаны на прикатывание посевов зерновых культур и кукурузы на силос.
Нормативы расхода топлива на прикатывание рассчитаны на следующий диапазон тягового сопротивления  – 0,5…0,7 кН/м. Максимальная скорость движения 12 км/ч, минимальная – 6 км/ч. Основной способ движения – челночный. Нормативы не зависят от типа почв и являются едиными для легких, средних и тяжелых почв.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	ЗККШ-6
	2
	1,16

	
	СП-11
	ЗККШ-6
	2+1
	0,96

	Lovol 2854
	СП-11
	ЗККШ-6
	2
	1,10

	
	СП-11
	ЗККШ-6
	2+1
	0,93

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	5ККШ-10
	2
	0,90

	
	СП-11
	ЗККШ-6
	2+1
	1,30

	Беларус-1523
	СП-16А
	5ККШ-10
	2
	1,00

	
	СП-11
	ЗККШ-6
	2+1
	1,43

	Lovol 2204
	СП-16А
	5ККШ-10
	2
	1,19

	
	СГ-21Б
	ЗККШ-6
	3+2
	1,34

	Беларус-2103
	-
	ККШ-18
	1
	1,60

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,25

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	ЗККШ-6
	3+2
	1,59

	
	-
	ККШ-18
	1
	1,26

	Кировец К-730
	-
	ККШ-18
	1
	1,60

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,25

	Кировец К-735
	-
	ККШ-18
	1
	1,82

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,43

	Кировец К-739
	-
	ККШ-18
	1
	1,98

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,55

	Кировец К-742
	-
	ККШ-18
	1
	2,09

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,64

	RSM 2400
	-
	ККШ-18
	1
	2,03

	
	-
	ККШ-23
	1
	1,59









Химическая обработка посевов

Нормативы расхода топлива рассчитаны на работы по химической защите растений от вредителей, болезней и сорняков.  
Химическая защита растений от вредителей, болезней и сорняков проводится как в обработке пара, так и при обработке почвы до посева  и обработка посевов.  Нормы  расхода топлива рассчитаны на работу при шестичасовой рабочей смене. 
Наиболее благоприятные  условия для проведения химической обработки – тихая и нежаркая погода (утром после испарения росы, вечером после спада солнцепека). Химическая обработка не проводится при обильной росе, во время дождя, при силе ветра более 3-4 м/сек., а также во время цветения. При работе с химическими средствами защиты растений следует строго соблюдать установленные правила по технике безопасности.
Способ движения агрегатов челночный. Заправка агрегатов рабочим раствором осуществляется в конце гона.

	Состав агрегата              
	Расход 
топлива, кг/га 

	марка 
трактора
	сельхозмашины-орудия
	

	
	название с.-х. машины-орудия
	модель
	кол-во в агре-гате, шт.
	ширина захвата Вк,  м
	

	норма расхода рабочего раствора 150-250 л/га

	-
	Самоходный опрыскиватель John Deere 
	4830
	1
	30,5
	0,52

	-
	Самоходный опрыскиватель Avagro
	HM40S
	1
	32,0
	0,34

	-
	Самоходный опрыскиватель Туман-2
	-
	1
	28,0
	0,19

	Беларус-80.1/82.1
	Avagro  ТТ2525
	-
	1
	25,0
	0,57

	
	ОП-2000/18
	-
	1
	18,0
	0,88

	
	ОНШ-800
	-
	1
	14,0
	1,01

	Беларус-1221.2
	Avagro  ТТ4025
	-
	1
	25,0
	0,73

	
	ОП-2000/21
	-
	1
	21,0
	0,81

	
	RSM TS 4500
	-
	1
	28,0
	0,65




Культивация пара

Нормативы расхода топлива рассчитаны на мелкую безотвальную обработку почв, подверженных ветровой эрозией. Нормативы расхода топлива дифференцированы по глубине обработки и типам почв.
Культивация пара может проводиться орудиями со стрельчатыми рабочими органами (культиваторы), либо культиваторами-плоскорезами для сплошной мелкой обработки почвы. Культиваторы-плоскорезы КСТ-9, КСТ-11, КПШ-5, КПШ-9, КПШ-11 и культиваторы КТП-9,4, АПК-7,2 предназначены для культивации пара и зяби на глубину от 8 до 16 см.
Скорость движения агрегатов – 6-12 км/ч. Агрегаты работают челночным способом. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.


Культивация пара (легкие почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	Lovol 2204
	-
	АПК-7,2
	1
	3,73
	4,01
	4,33
	5,10

	
	-
	КПШ-5
	1
	3,49
	3,75
	4,05
	4,77

	Беларус-2103
	-
	КСТ-9
	1
	2,91
	3,13
	3,39
	3,99

	
	-
	КТП-9,4
	1
	2,79
	3,00
	3,24
	3,82

	
	-
	КПШ-9
	1
	3,20
	3,44
	3,72
	4,37

	Кировец К-424
	-
	АПК-7,2
	1
	4,37
	4,70
	5,08
	5,97

	
	-
	КПШ-5
	1
	4,32
	4,65
	5,03
	5,91

	Кировец К-730
	-
	КСТ-9
	1
	3,55
	3,82
	4,13
	4,86

	
	-
	КТП-9,4
	1
	3,40
	3,66
	3,95
	4,65

	
	-
	КПШ-9
	1
	3,90
	4,19
	4,53
	5,33

	Кировец К-735
	-
	КТП-9,4
	1
	4,04
	4,34
	4,69
	5,52

	
	-
	КПШ-9
	1
	4,37
	4,70
	5,08
	5,98

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,26
	3,50
	3,79
	4,46

	Кировец К-739
	-
	КТП-9,4
	1
	4,36
	4,71
	5,09
	5,97

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,53
	3,79
	4,10
	4,82

	
	-
	КПШ-11
	1
	3,88
	4,17
	4,51
	5,30

	Кировец К-742
	-
	КТП-9,4
	1
	4,57
	4,92
	5,32
	6,25

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,69
	3,97
	4,29
	5,05

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,06
	4,37
	4,72
	5,55

	RSM 2400
	-
	КСТ-11
	1
	3,52
	3,78
	4,09
	4,81

	
	-
	КПШ-11
	1
	3,87
	4,16
	4,50
	5,29

	John Deere 9R440
	-
	КСТ-11
	1
	3,43
	3,69
	3,99
	4,69

	
	-
	КПШ-11
	1
	3,77
	4,06
	4,39
	5,16

	Claas Xerion 4500
	-
	КСТ-11
	1
	3,82
	4,10
	4,44
	5,22

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,20
	4,51
	4,88
	5,74

	Case Steiger 400
	-
	КСТ-11
	1
	3,27
	3,51
	3,80
	4,47

	
	-
	КПШ-11
	1
	3,59
	3,87
	4,18
	4,92

	Challenger МТ 851
	-
	КСТ-11
	1
	3,78
	4,07
	4,40
	5,17

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,16
	4,47
	4,83
	5,69








Культивация пара (средние почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	Lovol 2204
	-
	АПК-7,2
	1
	4,24
	4,63
	5,17
	-

	
	-
	КПШ-5
	1
	3,96
	4,33
	4,48
	5,37

	Беларус-2103
	-
	КСТ-9
	1
	3,31
	3,62
	4,04
	4,49

	
	-
	КТП-9,4
	1
	3,17
	3,47
	3,87
	4,30

	
	-
	КПШ-9
	1
	3,64
	3,97
	4,44
	4,93

	Кировец К-424
	-
	АПК-7,2
	1
	4,96
	5,42
	6,06
	6,73

	
	-
	КПШ-5
	1
	4,91
	5,37
	6,00
	6,67

	Кировец К-730
	-
	КСТ-9
	1
	4,04
	4,41
	4,93
	5,48

	
	-
	КТП-9,4
	1
	3,86
	4,22
	4,72
	5,24

	
	-
	КПШ-9
	1
	4,43
	4,84
	5,41
	7,01

	Кировец К-735
	-
	КТП-9,4
	1
	4,59
	5,01
	5,60
	6,22

	
	-
	КПШ-9
	1
	4,97
	5,43
	6,06
	6,74

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,70
	4,05
	5,27
	-

	Кировец К-739
	-
	КТП-9,4
	1
	4,96
	5,41
	6,05
	6,74

	
	-
	КСТ-11
	1
	4,01
	4,38
	4,89
	5,44

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,41
	4,82
	5,38
	5,98

	Кировец К-742
	-
	КТП-9,4
	1
	5,20
	5,68
	6,35
	7,05

	
	-
	КСТ-11
	1
	4,19
	4,58
	5,12
	5,69

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,61
	5,04
	5,63
	6,26

	RSM 2400
	-
	КСТ-11
	1
	4,00
	4,37
	4,88
	5,42

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,40
	4,80
	5,37
	5,96

	John Deere 9R440
	-
	КСТ-11
	1
	3,90
	4,26
	4,76
	5,29

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,29
	4,69
	5,24
	5,82

	Claas Xerion 4500
	-
	КСТ-11
	1
	4,34
	4,74
	5,29
	5,88

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,77
	5,21
	5,82
	6,47

	Case Steiger 400
	-
	КСТ-11
	1
	3,71
	4,06
	4,53
	5,04

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,08
	4,46
	4,99
	5,54

	Challenger МТ 851
	-
	КСТ-11
	1
	4,30
	4,70
	5,25
	5,83

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,73
	5,17
	5,77
	6,41








Культивация пара (тяжелые почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	Lovol 2204
	-
	АПК-7,2
	1
	4,53
	5,27
	-
	-

	
	-
	КПШ-5
	1
	4,24
	4,93
	5,86
	8,52

	Беларус-2103
	-
	КСТ-9
	1
	3,54
	4,12
	4,90
	6,65

	
	-
	КТП-9,4
	1
	3,39
	3,94
	4,69
	6,37

	
	-
	КПШ-9
	1
	3,89
	5,52
	5,38
	7,30

	Кировец К-424
	-
	АПК-7,2
	1
	5,31
	6,17
	7,35
	-

	
	-
	КПШ-5
	1
	5,25
	6,11
	7,27
	10,57

	Кировец К-730
	-
	КСТ-9
	1
	4,32
	5,02
	5,98
	8,11

	
	-
	КТП-9,4
	1
	4,13
	4,81
	5,72
	7,76

	
	-
	КПШ-9
	1
	4,74
	5,51
	6,56
	-

	Кировец К-735
	-
	КТП-9,4
	1
	4,91
	5,70
	6,79
	8,90

	
	-
	КПШ-9
	1
	5,31
	6,18
	7,35
	9,21

	
	-
	КСТ-11
	1
	3,96
	4,60
	-
	-

	Кировец К-739
	-
	КТП-9,4
	1
	5,30
	6,17
	7,36
	9,97

	
	-
	КСТ-11
	1
	4,29
	4,98
	5,93
	8,05

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,71
	5,48
	6,53
	8,85

	Кировец К-742
	-
	КТП-9,4
	1
	5,56
	6,46
	7,69
	10,44

	
	-
	КСТ-11
	1
	4,49
	5,22
	6,21
	8,42

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,93
	5,74
	6,83
	9,27

	RSM 2400
	-
	КСТ-11
	1
	4,27
	4,97
	5,92
	8,03

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,70
	5,47
	6,51
	8,83

	John Deere 9R440
	-
	КСТ-11
	1
	4,17
	4,85
	5,77
	7,83

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,59
	5,33
	6,35
	8,61

	Claas Xerion 4500
	-
	КСТ-11
	1
	4,64
	5,39
	6,42
	8,71

	
	-
	КПШ-11
	1
	5,10
	5,93
	7,06
	9,58

	Case Steiger 400
	-
	КСТ-11
	1
	3,97
	4,62
	5,50
	7,46

	
	-
	КПШ-11
	1
	4,37
	5,08
	6,05
	8,20

	Challenger МТ 851
	-
	КСТ-11
	1
	4,60
	5,34
	6,36
	8,63

	
	-
	КПШ-11
	1
	5,05
	5,88
	7,00
	9,49



Культивация с внесением минеральных удобрений

Нормативы расхода топлива рассчитаны на культивацию с внутрипочвенным внесением минеральных удобрений. Нормативы расхода топлива дифференцированы по глубине обработки и типам почв.
Основная доза минеральных удобрений вноситься на глубину устойчивого сохранения влаги в летний период. Для северного и западного регионов Казахстана оптимальным является размещение их сплошным горизонтальным экраном на глубину  14-16 см в паровом поле. Хотя с учетом конкретных почвенно-климатических особенностей хозяйства глубина заделки может быть увеличена до 20 см.
Культивация с внутрипочвенным внесением минеральных удобрений проводится культиваторами-удобрителями ОКП-5,6У, ОКП-7,2У, ОКП-8,3У, ОКП-9,5У, КВУ-8,8, КВУ-12.
Скорость движения агрегатов – 6-10 км/ч. Агрегаты работают челночным способом. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

Культивация с внесением минеральных удобрений
(легкие почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	14-16
	16-18
	18-20

	Беларус-2103
	-
	ОКП-7,2У
	1
	6,56
	7,17
	8,14

	Кировец К-424
	-
	ОКП-5,6У
	1
	8,42
	9,21
	10,46

	Кировец К-730
	-
	ОКП-7,2У
	1
	8,70
	9,51
	10,81

	Кировец К-735
	-
	ОКП-7,2У
	1
	10,15
	11,10
	12,61

	Кировец К-739
	-
	ОКП-8,3У
	1
	8,72
	9,53
	10,83

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	8,23
	8,99
	10,22

	Кировец К-742
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,94
	8,68
	9,86

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	8,57
	9,37
	10,65

	RSM 2400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,17
	7,83
	8,90

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	7,74
	8,46
	9,61

	John Deere 9R440
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,63
	8,34
	9,41

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,04
	6,60
	7,50

	Claas Xerion 4500
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,48
	9,27
	10,53

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,71
	7,34
	8,34

	Case Steiger 400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,26
	7,94
	9,02

	
	-
	КВУ-12
	1
	5,75
	6,29
	7,14

	Challenger МТ 851
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,41
	9,19
	10,44

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,65
	7,27
	8,26


Культивация с внесением минеральных удобрений
(средние почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	14-16
	16-18
	18-20

	Беларус-2103
	-
	ОКП-7,2У
	1
	7,01
	7,88
	9,16

	Кировец К-424
	-
	ОКП-5,6У
	1
	9,01
	10,12
	-

	Кировец К-730
	-
	ОКП-7,2У
	1
	9,31
	10,46
	12,16

	Кировец К-735
	-
	ОКП-7,2У
	1
	10,86
	12,20
	14,19

	Кировец К-739
	-
	ОКП-8,3У
	1
	9,33
	10,48
	12,19

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	8,80
	9,89
	11,50

	Кировец К-742
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,49
	9,54
	11,10

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	9,17
	10,30
	11,98

	RSM 2400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,67
	8,61
	10,01

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	8,28
	9,30
	10,81

	John Deere 9R440
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,16
	9,17
	10,66

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,46
	7,26
	8,44

	Claas Xerion 4500
	-
	ОКП-9,5У
	1
	9,07
	10,19
	11,85

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,18
	8,07
	9,38

	Case Steiger 400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	7,77
	8,73
	10,15

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,15
	6,91
	8,04

	Challenger МТ 851
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,99
	10,10
	11,75

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,12
	8,00
	9,30




Культивация с внесением минеральных удобрений
(тяжелые почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	14-16
	16-18
	18-20

	Беларус-2103
	-
	ОКП-7,2У
	1
	7,71
	8,56
	-

	Кировец К-424
	-
	ОКП-5,6У
	1
	9,90
	-
	-

	Кировец К-730
	-
	ОКП-7,2У
	1
	10,23
	11,36
	-

	Кировец К-735
	-
	ОКП-7,2У
	1
	11,93
	13,26
	-

	Кировец К-739
	-
	ОКП-8,3У
	1
	10,25
	11,39
	12,94

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	9,67
	10,74
	-

	Кировец К-742
	-
	ОКП-9,5У
	1
	9,33
	10,37
	11,78

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	10,08
	11,20
	12,72

	RSM 2400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,42
	9,36
	10,64

	
	-
	КВУ-8,8
	1
	9,09
	10,10
	11,48

	John Deere 9R440
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,96
	9,96
	 11,32

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,10
	7,89
	8,96

	Claas Xerion 4500
	-
	ОКП-9,5У
	1
	9,97
	11,08
	12,59

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,89
	8,77
	9,96

	Case Steiger 400
	-
	ОКП-9,5У
	1
	8,54
	9,49
	10,78

	
	-
	КВУ-12
	1
	6,76
	7,51
	8,53

	Challenger МТ 851
	-
	ОКП-9,5У
	1
	9,88
	10,98
	12,47

	
	-
	КВУ-12
	1
	7,82
	8,69
	9,87



Уборка 

Нормативы расхода топлива рассчитаны на уборку зерновых и масличных культур раздельным способом и прямым комбайнированием. Нормативы расхода топлива рассчитаны на нормальные условия работы: уборку прямостоящих чистых хлебов, имеющих кондиционную влажность растительной массы 10-20%, отношение массы зерна к массе соломы (соломистость) – 1,0:1,5. При расчете нормативов при длине гона до 300 м способ движения агрегатов принят вкруговую, а при длине гона более 300 м – загонный. Уборочный агрегат обслуживают тракторист-машинист (тракторный агрегат) или комбайнер (комбайн). 
В отдельные периоды приходится убирать зерновые культуры полеглые, засоренные, низкорослые, высокостебельные и повышенной влажности. Влияние этих условий следует учитывать поправочными коэффициентами  к типовым нормативам, которые представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 –  Поправочный коэффициент к нормативам расхода топлива на полеглость хлебной массы (Кп)

	Площадь полеглого хлебостоя, %
	Поправочный
коэффициент
	Площадь полеглого хлебостоя, %
	Поправочный
коэффициент

	Прямое комбайнирование

	до 4
	1,00
	53-60
	0,65

	5-12
	0,95
	61-68
	0,60

	13-20
	0,90
	69-76
	0,55

	21-28
	0,85
	77-84
	0,50

	29-36
	0,80
	85-92
	0,45

	37-44
	0,75
	93-100
	0,40

	45-52
	0,70
	
	

	Подбор и обмолот валков

	менее 5
	1,00
	56-65
	0,87

	6-15
	0,98
	66-75
	0,84

	16-25
	0,96
	76-85
	0,81

	26-35
	0,94
	86-95
	0.78

	36-45
	0,92
	96-100
	0,75

	46-55
	0,90
	
	



Для установления поправочных коэффициентов необходимо определить площадь полеглого хлебостоя, процент влажности и засоренности, соломистость (отношение массы зерна к массе соломы).
Установив поправочный коэффициент на полеглость (Кп), а также объединенный поправочный коэффициент, учитывающий влажность, засоренность и соломистость (Кв.з.с.), определяется коэффициент для корректировки типового норматива расхода топлива по формулам:                                                                                                                                                        




   или      			         (4)

После чего необходимо их сравнить и для корректировки нормативов принять только один, имеющий наибольшее значение.      

Таблица 6 – Объединенный поправочный коэффициент к нормативам расхода топлива, учитывающий влажность, засоренность и соломистость (Кв.з.с.)

	Влажность,
%
	Засоренность,
%
	Объединенный поправочный коэффициент 
при соломистости хлебной массы

	
	
	до 1,0
	1,0-1,4
	1,4-1,8
	1,8-2,2
	свыше 2,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	не более 10
	0
	1,10
	0,92
	0,82
	0,75
	0,68

	
	1-10
	1,00
	0,85
	0,77
	0,72
	0,66

	
	11-25
	0,91
	0,79
	0,73
	0,69
	0,64

	
	26-35
	0,82
	0,74
	0,69
	0,66
	0,62

	
	36-45
	0,76
	0,69
	0,65
	0,63
	0,58

	
	56-65
	0,70
	0,65
	0,62
	0,60
	0,58

	11-17
	0
	1,20
	1,00
	0,92
	0,83
	0,75

	
	не более 10
	1,10
	0,93
	0,84
	0,79
	0,73

	
	11-25
	1,00
	0,86
	0,80
	0,75
	0,70

	
	26-35
	0,90
	0,81
	0,76
	0,72
	0,67

	
	36-45
	0,83
	0,76
	0,73
	0,71
	0,65

	
	46-55
	0,76
	0,72
	0,67
	0,66
	0,65

	
	56-65
	0,71
	0,67
	0,65
	0,64
	0,62

	18-22
	0
	1,35
	1,10
	0,98
	0,90
	0,82

	
	1-10
	1,20
	1,02
	0,92
	0,86
	0,79

	
	11-25
	1,08
	0,94
	0,87
	0,82
	0,76

	
	26-35
	0,98
	0,88
	0,82
	0,78
	0,74

	
	36-45
	0,90
	0,83
	0,78
	0,75
	0,71

	
	46-55
	0,83
	0,78
	0,74
	0,72
	0,69

	
	56-65
	0,77
	0,73
	0,71
	0,69
	0,67

	23-27
	0
	1,20
	0,98
	0,87
	0,80
	0,72

	
	1-10
	1,11
	0,90
	0,81
	0,76
	0,70

	
	11-25
	0,96
	0,84
	0,77
	0,73
	0,67

	
	26-35
	0,87
	0,78
	0,73
	0,69
	0,65

	
	36-45
	0,80
	0,73
	0,69
	0,67
	0,63

	
	46-55
	0,74
	0,69
	0,64
	0,63
	0,61

	
	56-65
	0,68
	0,65
	0,63
	0,61
	0,60






Продолжение таблицы 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	28-32
	0
	0,96
	0,73
	0,69
	0,64
	0,58

	
	1-10
	0,85
	0,72
	0,65
	0,61
	0,56

	
	11-25
	0,77
	0,67
	0,61
	0,58
	0,54

	
	26-35
	0,70
	0,62
	0,58
	0,56
	0,52

	
	36-45
	0,64
	0,59
	0,55
	0,53
	0,51

	
	46-55
	0,59
	0,55
	0,53
	0,51
	0,49

	
	56-65
	0,55
	0,52
	0,50
	0,49
	0,48

	33-37
	0
	0,70
	0,57
	0,50
	0,47
	0,42

	
	1-10
	0,62
	0,52
	0,47
	0,44
	0,41

	
	11 -25
	0,56
	0,49
	0,45
	0,42
	-

	
	26-35
	0,51
	0,46
	0,42
	0,40
	-

	
	36-45
	0,47
	0,43
	0,40
	-
	-

	
	46-55
	0,43
	0,40
	-
	-
	-

	
	56-65
	040
	-
	-
	-
	-



Одновременно применять два поправочных коэффициента к нормативамм недопустимо, так как повышенная влажность и засоренность зерновых культур снижают пропускную способность молотилки, а полеглость усложняет работу жатки и влечет за собой снижение рабочей скорости комбайна. Следовательно, при снижении рабочей скорости комбайна из-за полеглости зерновых культур пропускная способность молотилки снижается до показателя, который был бы при повышенной влажности и засоренности хлебной массы.
Затем типовые нормативы расхода топлива в хозяйстве умножаются на этот коэффициент и применяются только для тех полей, на которых имеются нетипичные условия, не предусмотренные при расчете технически обоснованных нормативов расхода топлива.
Убирать рапс значительно труднее, нежели зерновые культуры. Сопряжено это со специфическими физико-механическими особенностями растений. Главные из них: мелкосемянность (0,9-2,2 мм), высокорослость, сильное ветвление, неоднородность созревания семян как на одном растении, так и в пределах поля, растрескиваемость стручков при перестое на корню и при воздействии рабочих органов уборочных машин.
Уборка рапса затруднена из-за значительного полегания посевов, перепутывания стеблестоя, больших потерь, допускаемых зерновыми комбайнами, применяемыми на обмолоте. При нарушении технологии уборки, плохой подготовке и эксплуатационной регулировке техники потери семян рапса нередко достигают 30% от выращенного урожая.
Рапсовую солому на корм обычно не используют, а измельчают на частицы не более 20-30 см, равномерно распределяют по поверхности поля, затем запахивают как органическое удобрение. 
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Скашивание в валки

	Состав агрегата
	Ширина прокоса,  м
	Характеристика хлебостоя (количество растений на 
1 м2  умноженное на высоту растений), см
	Расход 
топлива, кг/га

	марка
комбайна
(трактора)
	марка жатки
	
	
	

	Nova
	ЖВН-6
	6
12
	до 200
	2,64

	
	
	
	200-300
	2,77

	
	
	
	300-400
	3,02

	
	
	
	400-500 
	3,34

	
	
	
	свыше 500
	3,60

	Vektor 410
	ЖН-9У
	9
18
	до 200
	1,88

	
	
	
	200-300
	1,97

	
	
	
	300-400
	2,17

	
	
	
	400-500 
	2,29

	
	
	
	свыше 500
	2,51

	Беларус-80.1/82.1
	ЖВП-9
	9
18
	до 200
	1,52

	
	
	
	200-300
	1,63

	
	
	
	300-400
	1,71

	
	
	
	400-500 
	1,89

	
	
	
	свыше 500
	2,03

	Беларус-1221.2
	ЖВЗ-10,7
	10,7
	до 200
	1,73

	
	
	
	200-300
	1,92

	
	
	
	300-400
	2,06

	
	
	
	400-500 
	2,19

	
	
	
	свыше 500
	2,35





86

Подбор и обмолот валков 

Ширина прокоса 6 метров

	Марка комбайна
	Урожайность,
ц/га
	Расход топлива, кг/га

	
	
	зерновые культуры
	масличные культуры

	
	
	с измельчением соломы
	без измельчения соломы
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	4,84
	4,11
	5,32

	
	10-12
	5,32
	4,52
	5,86

	
	12-15
	5,78
	4,91
	6,36

	
	15-18
	6,28
	5,34
	6,91

	
	18-21
	6,76
	5,74
	7,43

	
	21-24
	7,34
	6,24
	8,08

	
	24-27
	8,07
	6,86
	8,88

	
	27-30
	8,87
	7,54
	9,76

	Vektor 410
	8-10
	5,23
	4,45
	5,76

	
	10-12
	5,57
	4,73
	6,13

	
	12-15
	5,92
	5,04
	6,52

	
	15-18
	6,37
	5,41
	7,01

	
	18-21
	6,85
	5,82
	7,53

	
	21-24
	7,44
	6,33
	8,19

	
	24-27
	8,00
	6,80
	8,81

	
	27-30
	8,70
	7,40
	9,57

	Acros 550
	8-10
	5,36
	4,55
	5,89

	
	10-12
	5,70
	4,84
	6,27

	
	12-15
	6,06
	5,15
	6,67

	
	15-18
	6,52
	5,54
	7,17

	
	18-21
	7,01
	5,96
	7,71

	
	21-24
	7,62
	6,47
	8,38

	
	24-27
	8,19
	6,96
	9,01

	
	27-30
	8,90
	7,57
	9,79

	Torum 750
	8-10
	5,28
	4,49
	5,81

	
	10-12
	5,62
	4,78
	6,18

	
	12-15
	5,98
	5,08
	6,57

	
	15-18
	6,43
	5,46
	7,07

	
	18-21
	6,91
	5,87
	7,60

	
	21-24
	7,51
	6,38
	8,26

	
	24-27
	8,08
	6,87
	8,88

	
	27-30
	8,78
	7,46
	9,66



Продолжение таблицы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	5,29
	4,50
	5,82

	
	10-12
	5,63
	4,78
	6,19

	
	12-15
	5,99
	5,09
	6,59

	
	15-18
	6,44
	5,47
	7,08

	
	18-21
	6,92
	5,89
	7,62

	
	21-24
	7,53
	6,40
	8,28

	
	24-27
	8,09
	6,88
	8,90

	
	27-30
	8,80
	7,48
	9,68

	Essil КЗС-740
	8-10
	5,08
	4,32
	5,59

	
	10-12
	5,40
	4,59
	5,94

	
	12-15
	5,75
	4,88
	6,32

	
	15-18
	6,18
	5,25
	6,80

	
	18-21
	6,64
	5,65
	7,31

	
	21-24
	7,22
	6,14
	7,94

	
	24-27
	7,77
	6,60
	8,54

	
	27-30
	8,44
	7,17
	9,28

	Essil КЗС-760
	8-10
	4,12
	3,50
	4,53

	
	10-12
	4,38
	3,73
	4,82

	
	12-15
	4,66
	3,96
	5,13

	
	15-18
	5,01
	4,26
	5,52

	
	18-21
	5,39
	4,58
	5,93

	
	21-24
	5,86
	4,98
	6,45

	
	24-27
	6,30
	5,36
	6,93

	
	27-30
	6,85
	5,82
	7,53

	Claas Trion 530
	8-10
	3,93
	3,34
	4,32

	
	10-12
	4,18
	3,55
	4,59

	
	12-15
	4,44
	3,78
	4,89

	
	15-18
	4,78
	4,06
	5,26

	
	18-21
	5,14
	4,37
	5,65

	
	21-24
	5,58
	4,75
	6,14

	
	24-27
	6,00
	5,10
	6,60

	
	27-30
	6,53
	5,55
	7,18

	John Deere9660
	8-10
	4,75
	4,04
	5,23

	
	10-12
	5,05
	4,30
	5,56

	
	12-15
	5,38
	4,57
	5,91

	
	15-18
	5,78
	4,91
	6,36

	
	18-21
	6,22
	5,28
	6,84

	
	21-24
	6,76
	5,74
	7,43

	
	24-27
	7,26
	6,18
	7,99

	
	27-30
	7,90
	6,71
	8,69


Ширина прокоса 9 метров

	Марка комбайна
	Урожайность,
ц/га
	Расход топлива, кг/га

	
	
	зерновые культуры
	масличные культуры

	
	
	с измельчением соломы
	без измельчения соломы
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	4,06
	3,45
	4,47

	
	10-12
	4,63
	3,93
	5,09

	
	12-15
	5,20
	4,42
	5,72

	
	15-18
	5,71
	4,85
	6,28

	
	18-21
	6,31
	5,36
	6,94

	
	21-24
	6,93
	5,89
	7,63

	
	24-27
	7,69
	6,53
	8,46

	
	27-30
	8,53
	7,25
	9,39

	Vektor 410
	8-10
	4,39
	3,73
	4,83

	
	10-12
	4,85
	4,12
	5,34

	
	12-15
	5,31
	4,51
	5,84

	
	15-18
	5,81
	4,94
	6,40

	
	18-21
	6,39
	5,43
	7,03

	
	21-24
	6,96
	5,91
	7,65

	
	24-27
	7,67
	6,52
	8,44

	
	27-30
	8,42
	7,15
	9,26

	Acros 550
	8-10
	3,85
	3,27
	4,23

	
	10-12
	4,19
	3,56
	4,61

	
	12-15
	4,52
	3,84
	4,97

	
	15-18
	5,21
	4,43
	5,74

	
	18-21
	5,94
	5,05
	6,54

	
	21-24
	6,57
	5,58
	7,23

	
	24-27
	7,12
	6,05
	7,83

	
	27-30
	7,96
	6,76
	8,75

	Torum 750
	8-10
	3,80
	3,23
	4,18

	
	10-12
	4,13
	3,51
	4,55

	
	12-15
	4,46
	3,79
	4,91

	
	15-18
	5,14
	4,37
	5,66

	
	18-21
	5,85
	4,97
	6,44

	
	21-24
	6,47
	5,50
	7,12

	
	24-27
	7,03
	5,97
	7,73

	
	27-30
	7,84
	6,66
	8,62





Продолжение таблицы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	4,45
	3,78
	4,90

	
	10-12
	4,90
	4,16
	5,39

	
	12-15
	5,34
	4,54
	5,88

	
	15-18
	5,85
	4,97
	6,44

	
	18-21
	6,47
	5,50
	7,12

	
	21-24
	7,11
	6,04
	7,82

	
	24-27
	7,71
	6,55
	8,48

	
	27-30
	8,46
	7,19
	9,31

	Essil КЗС-740
	8-10
	4,27
	3,63
	4,70

	
	10-12
	4,70
	3,99
	5,17

	
	12-15
	5,18
	4,40
	5,70

	
	15-18
	5,61
	4,77
	6,18

	
	18-21
	6,21
	5,28
	6,84

	
	21-24
	6,81
	5,79
	7,50

	
	24-27
	7,40
	6,29
	8,15

	
	27-30
	8,11
	6,89
	8,92

	Essil КЗС-760
	8-10
	3,46
	2,94
	3,81

	
	10-12
	3,81
	3,24
	4,20

	
	12-15
	4,20
	3,57
	4,62

	
	15-18
	4,55
	3,87
	5,01

	
	18-21
	5,04
	4,28
	5,54

	
	21-24
	5,53
	4,70
	6,09

	
	24-27
	6,00
	5,10
	6,60

	
	27-30
	6,59
	5,60
	7,25

	Claas Trion 530
	8-10
	3,31
	2,81
	3,64

	
	10-12
	3,64
	3,09
	4,00

	
	12-15
	4,01
	3,41
	4,42

	
	15-18
	4,34
	3,69
	4,78

	
	18-21
	4,80
	4,08
	5,28

	
	21-24
	5,27
	4,48
	5,80

	
	24-27
	5,72
	4,86
	6,29

	
	27-30
	6,29
	5,34
	6,92

	John Deere 9660
	8-10
	3,43
	2,91
	3,77

	
	10-12
	3,72
	3,16
	4,09

	
	12-15
	4,01
	3,41
	4,48

	
	15-18
	4,63
	3,93
	5,09

	
	18-21
	5,26
	4,47
	5,79

	
	21-24
	5,83
	4,95
	6,41

	
	24-27
	6,32
	5,37
	6,95

	
	27-30
	7,05
	5,99
	7,76


Ширина прокоса 10 метров

	Марка комбайна
	Урожайность,
ц/га
	Расход топлива, кг/га

	
	
	зерновые культуры
	масличные культуры

	
	
	с измельчением соломы
	без измельчения соломы
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	3,93
	3,34
	4,33

	
	10-12
	4,50
	3,82
	4,95

	
	12-15
	5,10
	4,33
	5,61

	
	15-18
	5,58
	4,74
	6,14

	
	18-21
	6,18
	5,25
	6,80

	
	21-24
	6,80
	5,78
	7,49

	
	24-27
	7,58
	6,44
	8,34

	
	27-30
	8,43
	7,16
	9,27

	Vektor 410
	8-10
	4,26
	3,62
	4,69

	
	10-12
	4,71
	4,00
	5,18

	
	12-15
	5,19
	4,41
	5,71

	
	15-18
	5,71
	4,85
	6,28

	
	18-21
	6,29
	5,34
	6,92

	
	21-24
	6,85
	5,82
	7,54

	
	24-27
	7,57
	6,43
	8,33

	
	27-30
	8,25
	7,01
	9,08

	Acros 550
	8-10
	3,74
	3,18
	4,12

	
	10-12
	4,08
	3,47
	4,49

	
	12-15
	4,41
	3,75
	4,86

	
	15-18
	5,10
	4,33
	5,61

	
	18-21
	5,81
	4,94
	6,40

	
	21-24
	6,43
	5,46
	7,07

	
	24-27
	6,97
	5,92
	7,67

	
	27-30
	7,83
	6,65
	8,61

	Torum 750
	8-10
	3,70
	3,14
	4,07

	
	10-12
	4,03
	3,42
	4,43

	
	12-15
	4,33
	3,68
	4,77

	
	15-18
	5,01
	4,26
	5,52

	
	18-21
	5,74
	4,88
	6,32

	
	21-24
	6,37
	5,41
	7,01

	
	24-27
	6,90
	5,86
	7,59

	
	27-30
	7,71
	6,55
	8,48





Продолжение таблицы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	4,55
	3,87
	5,01

	
	10-12
	4,77
	4,05
	5,24

	
	12-15
	5,24
	4,45
	5,76

	
	15-18
	5,73
	4,87
	6,31

	
	18-21
	6,37
	5,41
	7,01

	
	21-24
	6,98
	5,93
	7,68

	
	24-27
	7,60
	6,46
	8,37

	
	27-30
	8,32
	7,07
	9,16

	Essil КЗС-740
	8-10
	4,17
	3,54
	4,58

	
	10-12
	4,57
	3,88
	5,02

	
	12-15
	5,08
	4,32
	5,59

	
	15-18
	5,47
	4,65
	6,02

	
	18-21
	6,11
	5,19
	6,72

	
	21-24
	6,67
	5,67
	7,34

	
	24-27
	7,27
	6,18
	8,00

	
	27-30
	7,98
	6,78
	8,78

	Essil КЗС-760
	8-10
	3,35
	2,85
	3,69

	
	10-12
	3,72
	3,16
	4,09

	
	12-15
	4,05
	3,44
	4,45

	
	15-18
	4,45
	3,78
	4,90

	
	18-21
	4,93
	4,19
	5,43

	
	21-24
	5,44
	4,62
	5,98

	
	24-27
	5,90
	5,01
	6,49

	
	27-30
	6,51
	5,53
	7,16

	Claas Trion 530
	8-10
	3,20
	2,72
	3,52

	
	10-12
	3,52
	2,99
	3,87

	
	12-15
	3,88
	3,30
	4,27

	
	15-18
	4,45
	3,78
	4,90

	
	18-21
	4,68
	3,98
	5,15

	
	21-24
	5,14
	4,37
	5,66

	
	24-27
	5,59
	4,75
	6,15

	
	27-30
	6,19
	5,26
	6,81

	John Deere 9660
	8-10
	3,35
	2,85
	3,69

	
	10-12
	3,63
	3,08
	3,99

	
	12-15
	3,92
	3,33
	4,31

	
	15-18
	4,52
	3,84
	4,97

	
	18-21
	5,12
	4,35
	5,63

	
	21-24
	5,58
	4,74
	6,14

	
	24-27
	6,14
	5,22
	6,76

	
	27-30
	6,66
	5,66
	7,33


Ширина прокоса 12 метров

	Марка комбайна
	Урожайность,
ц/га
	Расход топлива, кг/га

	
	
	зерновые культуры
	масличные культуры

	
	
	с измельчением соломы
	без измельчения соломы
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	3,71
	3,15
	4,08

	
	10-12
	4,15
	3,53
	4,57

	
	12-15
	4,67
	4,12
	5,04

	
	15-18
	5,34
	4,54
	5,88

	
	18-21
	5,94
	5,05
	6,54

	
	21-24
	6,56
	5,57
	7,21

	
	24-27
	7,33
	6,23
	8,07

	
	27-30
	8,07
	6,86
	8,88

	Vektor 410
	8-10
	4,01
	3,41
	4,42

	
	10-12
	4,47
	3,80
	4,92

	
	12-15
	4,97
	4,22
	5,46

	
	15-18
	5,46
	4,64
	6,01

	
	18-21
	6,06
	5,15
	6,67

	
	21-24
	6,63
	5,63
	7,29

	
	24-27
	7,31
	6,21
	8,04

	
	27-30
	8,03
	6,82
	8,83

	Acros 550
	8-10
	3,51
	2,98
	3,86

	
	10-12
	3,86
	3,28
	4,25

	
	12-15
	4,17
	3,54
	4,58

	
	15-18
	4,88
	4,15
	5,37

	
	18-21
	5,57
	4,73
	6,13

	
	21-24
	6,19
	5,26
	6,81

	
	24-27
	6,73
	5,72
	7,41

	
	27-30
	7,58
	6,44
	8,34

	Torum 750
	8-10
	3,45
	2,93
	3,79

	
	10-12
	3,79
	3,22
	4,17

	
	12-15
	4,08
	3,47
	4,49

	
	15-18
	4,77
	4,05
	5,24

	
	18-21
	5,51
	4,68
	6,06

	
	21-24
	6,16
	5,23
	6,77

	
	24-27
	6,69
	5,68
	7,36

	
	27-30
	7,46
	6,34
	8,21





Продолжение таблицы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	4,31
	3,66
	4,74

	
	10-12
	4,53
	3,85
	4,99

	
	12-15
	4,99
	4,24
	5,49

	
	15-18
	5,47
	4,65
	6,02

	
	18-21
	6,16
	5,23
	6,77

	
	21-24
	6,72
	5,71
	7,39

	
	24-27
	7,37
	6,26
	8,11

	
	27-30
	8,09
	6,87
	8,90

	Essil КЗС-740
	8-10
	3,93
	3,34
	4,33

	
	10-12
	4,32
	3,67
	4,75

	
	12-15
	4,86
	4,13
	5,35

	
	15-18
	5,24
	4,45
	5,76

	
	18-21
	5,86
	4,98
	6,45

	
	21-24
	6,43
	5,46
	7,07

	
	24-27
	7,03
	5,97
	7,73

	
	27-30
	7,74
	6,58
	8,52

	Essil КЗС-760
	8-10
	3,13
	2,66
	3,44

	
	10-12
	3,50
	2,97
	3,85

	
	12-15
	3,83
	3,25
	4,21

	
	15-18
	4,21
	3,58
	4,64

	
	18-21
	4,70
	3,99
	5,17

	
	21-24
	5,21
	4,43
	5,74

	
	24-27
	5,67
	4,82
	6,24

	
	27-30
	6,29
	5,34
	6,92

	Claas Trion 530
	8-10
	2,88
	2,45
	3,17

	
	10-12
	3,15
	2,68
	3,47

	
	12-15
	3,53
	3,00
	3,89

	
	15-18
	4,11
	3,49
	4,52

	
	18-21
	4,32
	3,67
	4,75

	
	21-24
	4,83
	4,10
	5,31

	
	24-27
	5,27
	4,48
	5,80

	
	27-30
	5,84
	4,96
	6,42

	John Deere 9660
	8-10
	3,02
	2,57
	3,33

	
	10-12
	3,28
	2,79
	3,61

	
	12-15
	3,55
	3,02
	3,91

	
	15-18
	4,17
	3,54
	4,58

	
	18-21
	4,77
	4,05
	5,24

	
	21-24
	5,23
	4,44
	5,75

	
	24-27
	5,80
	4,93
	6,38

	
	27-30
	6,30
	5,35
	6,93


Ширина прокоса 18 метров

	Марка комбайна
	Урожайность,
ц/га
	Расход топлива, кг/га

	
	
	зерновые культуры
	масличные культуры

	
	
	с измельчением соломы
	без измельчения соломы
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
	8-10
	3,58
	3,04
	3,94

	
	10-12
	4,03
	3,42
	4,43

	
	12-15
	4,74
	4,03
	5,22

	
	15-18
	5,23
	4,44
	5,75

	
	18-21
	5,83
	4,95
	6,41

	
	21-24
	6,43
	5,46
	7,07

	
	24-27
	7,22
	6,13
	7,94

	
	27-30
	7,94
	6,75
	8,74

	Vektor 410
	8-10
	3,91
	3,32
	4,30

	
	10-12
	4,35
	3,70
	4,79

	
	12-15
	4,86
	4,13
	5,35

	
	15-18
	5,36
	4,55
	5,89

	
	18-21
	5,93
	5,04
	6,53

	
	21-24
	6,50
	5,52
	7,15

	
	24-27
	7,19
	6,11
	7,91

	
	27-30
	7,89
	6,70
	8,68

	Acros 550
	8-10
	3,39
	2,88
	3,73

	
	10-12
	3,75
	3,19
	4,13

	
	12-15
	4,05
	3,44
	4,45

	
	15-18
	4,77
	4,05
	5,24

	
	18-21
	5,44
	4,62
	5,98

	
	21-24
	6,06
	5,15
	6,67

	
	24-27
	6,63
	5,63
	7,29

	
	27-30
	7,46
	6,34
	8,21

	Torum 750
	8-10
	3,32
	2,82
	3,65

	
	10-12
	3,68
	3,13
	4,05

	
	12-15
	3,95
	3,36
	4,35

	
	15-18
	4,64
	3,94
	5,10

	
	18-21
	5,38
	4,57
	5,92

	
	21-24
	6,04
	5,13
	6,64

	
	24-27
	6,54
	5,56
	7,20

	
	27-30
	7,36
	6,25
	8,09





Продолжение таблицы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
	8-10
	4,18
	3,55
	4,60

	
	10-12
	4,43
	3,76
	4,87

	
	12-15
	4,87
	4,14
	5,36

	
	15-18
	5,36
	4,55
	5,89

	
	18-21
	6,04
	5,13
	6,64

	
	21-24
	6,61
	5,62
	7,28

	
	24-27
	7,25
	6,16
	7,98

	
	27-30
	7,98
	6,78
	8,78

	Essil КЗС-740
	8-10
	3,86
	3,28
	4,25

	
	10-12
	4,23
	3,59
	4,65

	
	12-15
	4,74
	4,03
	5,22

	
	15-18
	5,11
	4,34
	5,62

	
	18-21
	5,76
	4,89
	6,33

	
	21-24
	6,32
	5,37
	6,95

	
	24-27
	3,39
	5,88
	7,61

	
	27-30
	7,62
	6,47
	8,38

	Essil КЗС-760
	8-10
	3,00
	2,55
	3,30

	
	10-12
	3,38
	2,87
	3,72

	
	12-15
	3,71
	3,15
	4,08

	
	15-18
	4,08
	3,47
	4,49

	
	18-21
	4,57
	3,88
	5,02

	
	21-24
	5,11
	4,34
	5,62

	
	24-27
	5,57
	4,73
	6,13

	
	27-30
	6,18
	5,25
	6,80

	Claas Trion 530
	8-10
	2,40
	2,04
	2,64

	
	10-12
	3,67
	2,27
	2,94

	
	12-15
	3,07
	2,61
	3,38

	
	15-18
	3,63
	3,08
	3,99

	
	18-21
	3,84
	3,26
	4,22

	
	21-24
	4,38
	3,72
	4,82

	
	24-27
	4,80
	4,08
	5,28

	
	27-30
	5,36
	4,55
	5,89

	John Deere 9660
	8-10
	2,53
	2,15
	2,78

	
	10-12
	2,80
	2,38
	3,08

	
	12-15
	3,19
	2,71
	3,51

	
	15-18
	3,72
	3,16
	4,09

	
	18-21
	4,31
	3,66
	4,74

	
	21-24
	4,81
	4,09
	5,30

	
	24-27
	5,31
	4,51
	5,84

	
	27-30
	5,86
	4,98
	6,45


Прямое комбайнирование

	Марка комбайна
	Урожайность,
ц/га
	Расход топлива, кг/га

	
	
	зерновые культуры
	масличные культуры

	
	
	с измельчением соломы
	без измельчения соломы
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Nova
с жаткой шириной захвата 6 м
	8-10
	4,99
	4,23
	5,48

	
	10-12
	5,45
	4,62
	5,98

	
	12-15
	6,03
	5,11
	6,62

	
	15-18
	6,54
	5,54
	7,17

	
	18-21
	7,10
	6,02
	7,80

	
	21-24
	7,85
	6,65
	8,61

	
	24-27
	8,57
	7,26
	9,40

	
	27-30
	9,37
	7,94
	10,28

	Vektor 410
с жаткой шириной захвата 7 м
	8-10
	5,23
	4,43
	5,74

	
	10-12
	5,56
	4,71
	6,10

	
	12-15
	5,92
	5,02
	6,50

	
	15-18
	6,42
	5,44
	7,04

	
	18-21
	6,87
	5,82
	7,54

	
	21-24
	7,47
	6,33
	8,20

	
	24-27
	8,17
	6,92
	8,96

	
	27-30
	8,98
	7,61
	9,85

	Acros 550
с жаткой шириной захвата 9 м
	8-10
	3,99
	3,38
	4,38

	
	10-12
	4,31
	3,65
	4,73

	
	12-15
	4,64
	3,93
	5,09

	
	15-18
	5,37
	4,55
	5,89

	
	18-21
	7,03
	5,96
	7,72

	
	21-24
	6,71
	5,69
	7,37

	
	24-27
	7,27
	6,16
	7,98

	
	27-30
	8,11
	6,87
	8,90

	Torum 750
с жаткой шириной захвата 9 м
	8-10
	3,95
	3,35
	4,34

	
	10-12
	4,27
	3,62
	4,69

	
	12-15
	4,59
	3,89
	5,04

	
	15-18
	5,29
	4,48
	5,80

	
	18-21
	5,98
	5,07
	6,57

	
	21-24
	6,62
	5,61
	7,26

	
	24-27
	7,16
	6,07
	7,86

	
	27-30
	7,98
	6,76
	8,75




Продолжение таблицы
	1
	2
	3
	4
	5

	Essil КЗС-730
с жаткой шириной захвата 6 м
	8-10
	5,44
	4,61
	5,97

	
	10-12
	5,75
	4,87
	6,31

	
	12-15
	6,12
	5,19
	6,72

	
	15-18
	6,57
	5,57
	7,21

	
	18-21
	7,07
	5,99
	7,76

	
	21-24
	7,68
	6,51
	8,43

	
	24-27
	8,24
	6,98
	9,04

	
	27-30
	8,94
	7,58
	9,82

	Essil КЗС-740
с жаткой шириной захвата 7 м
	8-10
	4,98
	4,22
	5,46

	
	10-12
	5,30
	4,49
	5,81

	
	12-15
	5,64
	4,78
	6,19

	
	15-18
	6,08
	5,15
	6,67

	
	18-21
	6,55
	5,55
	7,19

	
	21-24
	7,13
	6,04
	7,82

	
	24-27
	7,67
	6,50
	8,42

	
	27-30
	8,34
	7,07
	9,16

	Essil КЗС-760
с жаткой шириной захвата 9 м
	8-10
	3,56
	3,02
	3,91

	
	10-12
	3,93
	3,33
	4,31

	
	12-15
	4,20
	3,56
	4,61

	
	15-18
	4,67
	3,96
	5,13

	
	18-21
	5,17
	4,38
	5,67

	
	21-24
	5,68
	4,81
	6,23

	
	24-27
	6,16
	5,22
	6,76

	
	27-30
	6,76
	5,73
	7,42

	Claas Trion 530
с жаткой шириной захвата 9,3 м
	8-10
	3,40
	2,88
	3,73

	
	10-12
	3,73
	3,16
	4,09

	
	12-15
	4,11
	3,48
	4,51

	
	15-18
	4,44
	3,76
	4,87

	
	18-21
	4,90
	4,15
	5,37

	
	21-24
	5,37
	4,55
	5,89

	
	24-27
	5,82
	4,93
	6,38

	
	27-30
	6,38
	5,41
	7,01

	JohnDeere 9660
с жаткой шириной захвата 9,1 м
	8-10
	3,54
	3,00
	3,89

	
	10-12
	3,84
	3,25
	4,21

	
	12-15
	4,13
	3,50
	4,53

	
	15-18
	4,74
	4,02
	5,21

	
	18-21
	5,38
	4,56
	5,91

	
	21-24
	5,95
	5,04
	6,53

	
	24-27
	6,44
	5,46
	7,07

	
	27-30
	7,17
	6,08
	7,87


Основная обработка почвы

Нормативы расхода топлива рассчитаны на глубокое безотвальное обработки почв, подверженных ветровой эрозией. Глубокое рыхление почвы производится плоскорезами-глубокорыхлителями ПГП-5, ПГП-7, ПГП-9 которые предназначены  для обработки почвы на глубину до 30 см с максимальным оставлением пожнивных остатков на поверхности и рыхлителями для обработки уплотненных почв РСП-4,2, РСП-5,5, РСП-6,6.
Нормативы расхода топлива дифференцированы по глубине обработки и типам почв. Скорость движения агрегатов – 6-9 км/ч. Агрегаты работают челночным способом. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.
Для плугов со стандартными корпусами максимальная скорость движения агрегата  – 8 км/ч, минимальная – 5 км/ч, для плугов со скоростными корпусами максимальная скорость движения – 10 км/ч, минимальная – 7 км/ч. Нормативы расхода топлива дифференцированы по глубине обработки и типам почв. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.
Основным способом движения агрегатов на вспашке почвы является петлевой с чередованием загонов «всвал» (развал). Этот способ дает наименьшее количество свальных гребней и разъемных борозд.
Нормативы расхода топлива для плугов с изменяемой шириной захвата имеют два значения. Первое значение соответствует минимальной ширине захвата, второе для максимальной. 
Расход топлива для промежуточных значений ширины захвата определяют по следующей методике:
1) Определяют изменение расхода топлива при изменении ширины захвата плуга на один метр по формуле:


						,				   	         (5)


где  - изменение расхода топлива при изменении ширины захвата плуга на один
	     метр, кг/га;

        - расход топлива при максимальной ширине захвата, кг/га;

        - расход топлива при минимальной ширине захвата, кг/га;

        - максимальная ширина захвата, м;

        - минимальная ширина захвата, м.
	2) Определяют, на сколько заданная ширина захвата больше минимальной по формуле:


 						,				  	         (6)

где  - заданная ширина захвата плуга, м;
    	3) Определяют расход топлива при заданной ширине захвата плуга по формуле:


						,				         (7)

Пример: необходимо определить расход топлива при работе трактора John Deere 9R440 с плугом Vari Turmalin имеющим 8 корпусов на средних почвах, глубина обработки 20-22 см, заданная ширина захвата 3,2 метра. По таблице нормативов (стр. 63) определяем, что максимальная ширина захвата плуга – 4,4 м, минимальная ширина захвата – 2,4 м, расход топлива при максимальной ширине захвата – 12,43 кг/га, расход топлива при минимальной ширине захвата – 14,02 кг/га. Определяем изменение расхода топлива при изменении ширины захвата плуга на один метр:
 

					 кг/га


Определяем, на сколько заданная ширина захвата больше минимальной:  м.

Определяем расход топлива при заданной ширине захвата плуга:  кг/га.




Основная обработка почвы (легкие почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	РСП-4,2
	1
	7,49
	7,85
	8,33
	8,74
	9,83

	
	-
	ПГП-5
	1
	5,94
	6,22
	6,60
	6,93
	7,87

	Кировец К-730
	-
	РСП-4,2
	1
	9,56
	10,01
	10,63
	11,15
	12,67

	
	-
	ПГП-5
	1
	7,58
	7,93
	8,42
	8,84
	10,04

	Кировец К-735
	-
	РСП-5,4
	1
	8,25
	8,64
	9,18
	9,63
	10,94

	
	-
	ПГП-5
	1
	8,41
	8,81
	9,35
	9,81
	11,15

	Кировец К-739
	-
	РСП-5,4
	1
	8,87
	9,29
	9,86
	10,35
	11,76

	
	-
	ПГП-7
	1
	7,55
	7,91
	8,40
	8,81
	10,01

	Кировец К-742
	-
	РСП-5,4
	1
	9,23
	9,66
	10,26
	10,76
	12,23

	
	-
	ПГП-7
	1
	7,86
	8,23
	8,73
	9,16
	10,41

	RSM 2400
	-
	РСП-5,4
	1
	8,76
	9,17
	9,73
	10,21
	11,61

	
	-
	ПГП-7
	1
	7,45
	7,81
	8,29
	8,70
	9,88

	John Deere
9R440
	-
	РСП-6,6
	1
	7,62
	7,98
	8,48
	8,89
	10,11

	
	-
	ПГП-9
	1
	6,52
	6,83
	7,25
	7,61
	8,65

	Claas Xerion 4500
	-
	РСП-6,6
	1
	8,48
	8,88
	9,42
	9,89
	11,24

	
	-
	ПГП-9
	1
	7,25
	7,60
	8,06
	8,46
	9,61

	Case Steiger 400
	-
	РСП-6,6
	1
	7,26
	7,60
	8,07
	8,47
	9,63

	
	-
	ПГП-9
	1
	6,21
	6,51
	6,91
	7,25
	8,23

	Challenger 
МТ 851
	-
	РСП-6,6
	1
	8,40
	8,80
	9,34
	9,80
	11,14

	
	-
	ПГП-9
	1
	7,19
	7,53
	7,99
	8,38
	9,53



Основная обработка почвы (средние почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	РСП-4,2
	1
	8,16
	8,77
	9,48
	10,77
	-

	
	-
	ПГП-5
	1
	7,54
	8,11
	8,76
	9,96
	-

	Кировец К-730
	-
	РСП-4,2
	1
	10,40
	11,19
	12,10
	13,74
	15,10

	
	-
	ПГП-5
	1
	9,62
	10,34
	11,18
	12,71
	-

	Кировец К-735
	-
	РСП-5,4
	1
	10,48
	11,27
	12,18
	13,84
	15,21

	
	-
	ПГП-5
	1
	10,68
	11,48
	12,41
	14,10
	15,50

	Кировец К-739
	-
	РСП-5,4
	1
	11,26
	12,11
	13,09
	14,88
	16,35

	
	-
	ПГП-7
	1
	9,39
	10,10
	10,92
	12,91
	13,64

	Кировец К-742
	-
	РСП-5,4
	1
	11,71
	12,60
	13,62
	15,47
	17,00

	
	-
	ПГП-7
	1
	9,77
	10,50
	11,36
	12,91
	14,18

	RSM 2400
	-
	РСП-5,4
	1
	11,12
	11,95
	12,92
	14,68
	16,14

	
	-
	ПГП-7
	1
	9,27
	9,97
	10,78
	12,25
	13,46

	John Deere
9R440
	-
	РСП-6,6
	1
	9,68
	10,41
	11,25
	12,79
	14,05

	
	-
	ПГП-9
	1
	8,11
	8,72
	9,43
	10,72
	11,78

	Claas Xerion 4500
	-
	РСП-6,6
	1
	10,76
	11,57
	12,51
	14,22
	15,62

	
	-
	ПГП-9
	1
	9,02
	9,70
	10,49
	11,92
	13,09

	Case Steiger 400
	-
	РСП-6,6
	1
	9,22
	9,91
	10,72
	12,18
	13,38

	
	-
	ПГП-9
	1
	7,73
	8,31
	8,98
	10,21
	11,22

	Challenger 
МТ 851
	-
	РСП-6,6
	1
	10,67
	11,47
	12,40
	14,09
	15,48

	
	-
	ПГП-9
	1
	8,94
	9,61
	10,39
	11,81
	12,98




Основная обработка почвы (тяжелые почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	РСП-4,2
	1
	9,03
	9,63
	10,47
	11,34
	-

	
	-
	ПГП-5
	1
	8,35
	8,90
	9,68
	-
	-

	Кировец К-730
	-
	РСП-4,2
	1
	11,52
	12,28
	13,35
	14,47
	-

	
	-
	ПГП-5
	1
	10,65
	11,36
	12,34
	-
	-

	Кировец К-735
	-
	РСП-5,4
	1
	11,60
	12,37
	13,45
	14,57
	-

	
	-
	ПГП-5
	1
	11,82
	12,61
	13,70
	14,84
	-

	Кировец К-739
	-
	РСП-5,4
	1
	12,47
	13,30
	14,45
	15,66
	17,40

	
	-
	ПГП-7
	1
	10,40
	11,09
	12,05
	13,06
	-

	Кировец К-742
	-
	РСП-5,4
	1
	12,97
	13,83
	15,03
	16,29
	18,10

	
	-
	ПГП-7
	1
	10,82
	11,53
	12,54
	13,58
	15,09

	RSM 2400
	-
	РСП-5,4
	1
	12,31
	13,12
	14,26
	15,45
	17,17

	
	-
	ПГП-7
	1
	10,27
	10,94
	11,90
	12,89
	14,32

	John Deere
9R440
	-
	РСП-6,6
	1
	10,72
	11,43
	12,42
	13,46
	14,95

	
	-
	ПГП-9
	1
	8,98
	9,58
	10,41
	11,28
	12,53

	Claas Xerion 4500
	-
	РСП-6,6
	1
	11,92
	12,71
	13,81
	14,96
	16,63

	
	-
	ПГП-9
	1
	9,99
	10,65
	11,58
	12,54
	13,94

	Case Steiger 400
	-
	РСП-6,6
	1
	10,21
	10,88
	11,83
	12,82
	14,24

	
	-
	ПГП-9
	1
	8,56
	9,12
	9,91
	10,74
	14,32

	Challenger 
МТ 851
	-
	РСП-6,6
	1
	11,81
	12,59
	13,69
	14,83
	16,48

	
	-
	ПГП-9
	1
	9,90
	10,55
	11,47
	12,43
	13,81



Основная обработка почвы плугами (легкие почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	11,23
	11,60
	12,24
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	11,79
	12,18
	12,85
	13,50

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	10,91
	11,27
	11,89
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	11,46
	11,84
	12,49
	13,12

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	10,55
	10,89
	11,49
	12,07

	
	-
	ПЛО-5
	1
	9,55
	9,87
	10,41
	10,94

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	11,22
	11,59
	12,23
	12,84

	
	-
	ПЛО-5
	1
	10,20
	10,54
	11,12
	11,68

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	11,92
	12,32
	12,99
	13,65

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	10,93
	11,29
	11,91
	12,51

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	9,56
	9,88
	10,42
	10,95

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	12,21
	12,61
	13,30
	13,97

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,03
	12,43
	13,11
	13,77

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	10,53
	10,87
	11,47
	12,05

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,60
	13,01
	13,73
	14,42

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,02
	11,39
	12,01
	12,62

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,60
	14,05
	14,83
	15,57

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,90
	12,30
	12,97
	13,63

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,36
	14,83
	15,64
	16,43

	
	-
	ПНУ-8-40
	
	12,56
	12,98
	13,69
	14,38

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	13,51-11,05
	13,96-11,42
	14,72-12,04
	15,46-12,65

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	12,58-10,29
	13,00-10,63
	13,71-11,22
	14,40-11,78

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,99-11,45
	14,45-11,82
	15,24-12,47
	16,01-13,10

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	11,98-9,80
	12,38-10,13
	13,06-10,68
	13,72-11,22

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,86-11,34
	14,32-11,72
	15,11-12,36
	15,87-12,98



Основная обработка почвы плугами (средние почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	12,13
	15,52
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	12,73
	13,14
	14,00
	-

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	11,78
	12,16
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	12,37
	12,77
	13,60
	-

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	11,39
	11,75
	12,52
	13,08

	
	-
	ПЛО-5
	1
	10,32
	10,65
	11,34
	11,95

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	12,12
	12,51
	13,32
	13,92

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,02
	11,37
	12,11
	12,65

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	12,87
	13,29
	14,15
	14,79

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	11,80
	12,18
	12,97
	13,55

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	10,36
	10,66
	11,35
	11,86

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	13,18
	13,60
	14,49
	15,14

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,99
	13,41
	14,28
	14,92

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,37
	11,73
	12,49
	13,05

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,60
	14,04
	14,95
	15,62

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,90
	12,28
	13,08
	13,67

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,96
	15,16
	16,15
	16,87

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,86
	13,27
	14,13
	14,76

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	15,50
	16,00
	17,04
	17,80

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,56
	14,00
	14,91
	15,58

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	14,59-11,94
	15,06-12,32
	16,03-13,12
	16,75-13,71

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,59-11,12
	14,02-11,47
	14,93-12,22
	15,60-12,77

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	15,11-12,36
	15,59-12,76
	16,60-13,58
	17,35-14,19

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	12,94-10,59
	13,35-10,93
	14,22-11,64
	14,86-12,16

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,97-12,25
	15,45-12,64
	16,45-13,46
	17,19-14,07










Основная обработка почвы плугами (тяжелые почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	13,01
	13,70
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	13,66
	14,38
	-
	-

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	12,64
	13,31
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	13,28
	13,98
	-
	-

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	12,22
	12,86
	13,88
	-

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,07
	11,65
	12,57
	-

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	13,00
	13,69
	14,76
	-

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,82
	12,45
	13,43
	-

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	13,81
	14,54
	15,69
	-

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,66
	13,33
	14,38
	-

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,08
	11,66
	12,58
	-

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	14,14
	14,89
	16,06
	-

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,94
	14,67
	15,83
	-

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,20
	12,84
	13,85
	-

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,59
	15,36
	16,57
	17,23

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,77
	13,44
	14,50
	-

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	15,76
	16,59
	17,90
	18,61

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,79
	14,52
	15,66
	16,28

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	16,63
	17,51
	18,89
	19,63

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	14,55
	15,32
	16,53
	17,17

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	15,65-12,81
	16,48-13,48
	17,77-14,54
	18,48-15,12

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,28-11,93
	15,34-12,55
	16,55-13,54
	17,21-14,08

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	16,21-13,26
	17,06-13,96
	18,41-15,06
	19,13-15,65

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,88-11,36
	14,61-11,96
	15,76-12,90
	16,39-13,41

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	16,06-13,14
	16,91-13,83
	18,24-14,92
	18,96-15,51










ЧАСТЬ 2
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ И УБОРКА КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕСНИКА НА СИЛОС

Посев 

	Нормативы расхода топлива рассчитаны на посев кукурузы и подсолнечника пунктирным способом без внесения минеральных удобрений. Нормы расхода топлива рассчитаны для глубины хода рабочих органов 6-8 см.
Нормативы не зависят от типа почв и являются едиными для легких, средних и тяжелых почв. Способ движения агрегата – челночный. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Беларус-80.1/82.1
	-
	СПЧ-6
	1
	2,31

	
	-
	СУПН-8
	1
	1,73

	Lovol 2854
	-
	СПЧ-6
	1
	2,27

	
	-
	СУПН-8
	1
	1,70

	Беларус-1221.2
	-
	СУПН-8
	1
	2,56

	
	-
	УПС-12
	1
	1,92

	Беларус-1523
	-
	СУПН-8
	1
	2,84

	
	-
	УПС-12
	1
	2,13

	Lovol 2204
	-
	УПС-12
	1
	2,61

	
	-
	МС-12
	1
	1,74

	Беларус-2103
	-
	Precea 1200-TC
	1
	1,36

	Кировец К-424
	-
	МС-12
	1
	2,03

	
	-
	Precea 9000-TC
	1
	1,90

	Кировец К-730
	-
	Precea 1200-TC
	1
	1,74

	Кировец К-735
	-
	Precea 1200-TC
	1
	2,03

	Кировец К-739
	-
	Precea 1200-TC
	1
	2,26

	Кировец К-742
	-
	Precea 1200-TC
	1
	2,44

	RSM 2400
	-
	Precea 1200-TC
	1
	2,36




Довсходовое боронование

Нормативы расхода топлива рассчитаны на довсходовое боронование посевов кукурузы и подсолнечника на силос.
Так как удельное сопротивление борон не зависит от типа почв, нормы расхода топлива для них являются едиными. Для расчета приняты следующие удельные сопротивления: для довсходового боронования средними зубовыми боронами – 0,50-0,60 кН/м. 
Скорости движения агрегатов при проведении довсходового боронования средними зубовыми боронами  и шлейфовыми боронами – до 7 км/ч. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Зубовые бороны

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	1,65

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,47

	Lovol 2854
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	1,67

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,48

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,35

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	1,76

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,67

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,00

	Lovol 2204
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,51

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	21
	2,10

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,39

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	18
	2,66

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,54

	Шлейфовые бороны

	Кировец К-424
	-
	БЗШ-18-2
	1
	2,24

	Кировец К-730
	-
	БЗГ-22
	1
	2,26

	Кировец К-735
	-
	БЗГ-22
	1
	2,64

	Кировец К-739
	-
	БЗГ-22
	1
	2,94

	Кировец К-742
	-
	БЗГ-22
	1
	3,16

	RSM 2400
	-
	ШБ-26
	1
	2,63



Повсходовое боронование

Нормативы расхода топлива рассчитаны на повсходовое боронование посевов кукурузы и подсолнечника на силос.
Так как удельное сопротивление борон не зависит от типа почв, нормы расхода топлива для них являются едиными. Для расчета приняты следующие удельные сопротивления: для повсходового боронования средними зубовыми боронами – 0,50-0,60 кН/м. 
Скорости движения агрегатов при проведении довсходового боронования средними зубовыми боронами  и шлейфовыми боронами – до 5 км/ч. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Зубовые бороны

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	2,03

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,80

	Lovol 2854
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	2,05

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,82

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,88

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,16

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	3,27

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,45

	Lovol 2204
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	3,08

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	21
	2,51

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,87

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	18
	3,73

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	3,04

	Шлейфовые бороны

	Кировец К-424
	-
	БЗШ-18-2
	1
	2,61

	Кировец К-730
	-
	БЗГ-22
	1
	2,64

	Кировец К-735
	-
	БЗГ-22
	1
	3,08

	Кировец К-739
	-
	БЗГ-22
	1
	3,43

	Кировец К-742
	-
	БЗГ-22
	1
	3,69

	RSM 2400
	-
	ШБ-26
	1
	3,07



Междурядная культивация

	Нормативы расхода топлива рассчитаны для междурядных обработок без внесения и с внесением минеральных удобрений. Норма внесения минеральных удобрений – до 100 кг/га.
Глубина обработки почвы при первой междурядной культивации 6-8 см, при второй – 8-10 см. Способ движения агрегата – челночный.  Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Первая междурядная культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,08

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	1,98

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	2,28

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	2,54

	
	-
	КРН-8,4
	1
	2,26

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	2,78

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	3,32

	Вторая междурядная культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,42

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,31

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	2,65

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	2,95

	
	-
	КРН-8,4
	1
	2,62

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,24

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	3,85

	Вторая междурядная культивация с внесением минеральных удобрений

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,53

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,40

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	2,75

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	3,04

	
	-
	КРН-8,4
	1
	2,71

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,35

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	3,93








Уборка кукурузы и подсолнечника на силос

	Нормативы расхода топлива на уборку кукурузы и подсолнечника на силос.
Длина резки  3-5 см, при этом измельченная масса длиной до 3-х см должна быть не менее 75 % от общей массы, зерно в початках должно быть раздробленным. Недопустимо загрязнение измельченной массы землей.
На ровных участках правильной формы, длина которых не превышает 300 м, рекомендуется применять способ движения агрегата вкруговую, а на полях, длина гона которых превышает 300 м – загонный способ движения. Нормативы расхода топлива дифференцированы по урожайности зеленой массы. 

	Агрегат
	Расход топлива, кг/га

	марка 
трактора
	марка 
с.-х. машины
	урожайность, т/га

	
	
	до 5
	5-10
	10-15
	15-20
	20-25
	25-30

	Don 680M
	-
	5,47
	5,97
	6,49
	7,13
	7,79
	8,51

	RSM 1401
	-
	6,96
	7,60
	8,26
	9,07
	9,91
	10,82

	Claas Jaguar 850
	-
	3,89
	4,25
	4,62
	5,07
	5,54
	6,05

	Беларус-80.1/82.1
	КСС-2,6А
	6,89
	7,53
	8,18
	8,97
	9,81
	10,72

	
	КПИ-Ф-2,4А
	7,46
	8,15
	8,85
	9,72
	10,62
	11,60

	Lovol 2854
	КСС-2,6А
	6,58
	7,19
	7,81
	8,57
	9,37
	10,23

	
	КПИ-Ф-2,4А
	7,12
	7,78
	8,45
	9,27
	10,13
	11,07

	Беларус-1221.2
	КСС-2,6А
	7,04
	7,69
	8,35
	9,17
	10,02
	10,95

	
	КПИ-Ф-2,4А
	7,63
	8,33
	9,05
	9,94
	10,86
	11,87

	Беларус-1523
	КСС-2,6А
	7,86
	8,58
	9,33
	10,24
	11,19
	12,22

	
	КПИ-Ф-2,4А
	8,51
	9,29
	10,10
	11,08
	12,11
	13,23

	Lovol 2204
	КСС-2,6А
	8,31
	9,08
	9,86
	10,82
	11,83
	12,92

	
	КДП-3000
	7,20
	7,86
	8,54
	9,38
	10,25
	11,20



ЧАСТЬ 3
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ И УБОРКА ТРАВ НА СЕНО

Вспашка пласта многолетних трав 

Вспашка пласта многолетних трав (легкие почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	11,99
	12,39
	13,07
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	12,59
	13,01
	13,72
	14,42

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	11,65
	12,04
	12,70
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	12,24
	12,65
	13,34
	14,01

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	11,27
	11,63
	12,27
	12,89

	
	-
	ПЛО-5
	1
	10,20
	10,54
	11,12
	11,68

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	11,98
	12,38
	13,06
	13,71

	
	-
	ПЛО-5
	1
	10,89
	11,26
	11,88
	12,47

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	12,73
	13,16
	13,87
	14,58

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	11,67
	12,06
	12,72
	13,36

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	10,21
	10,55
	11,13
	11,69

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	13,04
	13,47
	14,20
	14,92

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,85
	13,28
	14,00
	14,71

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,25
	11,61
	12,25
	12,87

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,46
	13,89
	14,66
	15,40

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,77
	12,16
	12,83
	13,48

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,52
	15,01
	15,84
	16,63

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,71
	13,14
	13,85
	14,56

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	15,34
	15,84
	16,70
	17,55

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,41
	13,86
	14,62
	15,36

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	14,43-11,80
	14,91-12,20
	15,72-12,86
	16,51-13,51

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,44-10,99
	13,88-11,35
	14,64-11,98
	15,38-12,58

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,94-12,23
	15,43-12,62
	16,28-13,32
	17,10-13,99

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	12,79-10,47
	13,22-10,82
	13,95-11,41
	14,65-11,98

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,80-12,11
	15,29-12,52
	16,14-13,20
	16,95-13,86





Вспашка пласта многолетних трав (средние почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	13,00
	16,64
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	13,65
	14,09
	15,01
	-

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	12,63
	13,04
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	13,26
	13,69
	14,58
	-

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	12,21
	12,60
	13,42
	14,02

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,06
	11,42
	12,16
	12,81

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	12,99
	13,41
	14,28
	14,92

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,81
	12,19
	12,98
	13,56

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	13,80
	14,25
	15,17
	15,85

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	12,65
	13,06
	13,90
	14,53

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,11
	11,43
	12,17
	12,71

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	14,13
	14,58
	15,53
	16,23

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,93
	14,38
	15,31
	15,99

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,19
	12,57
	13,39
	13,99

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,58
	15,05
	16,03
	16,74

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	12,76
	13,16
	14,02
	14,65

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	16,04
	16,25
	17,31
	18,08

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,79
	14,23
	15,15
	15,82

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	16,62
	17,15
	18,27
	19,08

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	14,54
	15,01
	15,98
	16,70

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	15,64-12,80
	16,14-13,21
	17,18-14,06
	17,96-14,70

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,57-11,92
	15,03-12,30
	16,00-13,10
	16,72-13,69

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	16,20-13,25
	16,71-13,68
	17,80-14,56
	18,60-15,21

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	13,87-11,35
	14,31-11,72
	15,24-12,48
	15,93-13,04

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	16,05-13,14
	16,65-13,55
	17,63-14,43
	18,43-15,08










Вспашка пласта многолетних трав (тяжелые почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	18-20
	20-22
	23-25
	25-27

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ПЛН-3-35
	1
	13,97
	14,71
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	14,67
	15,44
	-
	-

	Lovol 2854
	-
	ПЛН-3-35
	1
	13,58
	14,29
	-
	-

	
	-
	ПЛО-3
	1
	14,26
	15,01
	-
	-

	Беларус-1221.2
	-
	ПЛН-4-35
	1
	13,12
	13,81
	14,91
	-

	
	-
	ПЛО-5
	1
	11,89
	12,51
	13,50
	-

	Беларус-1523
	-
	ПЛН-4-35
	1
	13,96
	14,70
	15,85
	-

	
	-
	ПЛО-5
	1
	12,69
	13,37
	14,42
	-

	Lovol 2204
	-
	ПЛН-5-35
	1
	14,83
	15,62
	16,85
	-

	Беларус-2103
	-
	ПЛН-8-35
	1
	13,60
	14,32
	15,44
	-

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	11,90
	12,52
	13,51
	-

	Кировец К-424
	-
	ПЛН-5-35
	1
	15,19
	15,99
	17,25
	-

	Кировец К-730
	-
	ПЛН-8-35
	1
	14,97
	15,76
	17,00
	-

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,10
	13,79
	14,87
	-

	Кировец К-735
	-
	ПЛН-8-35
	1
	15,67
	16,50
	17,80
	18,51

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	13,71
	14,43
	15,57
	-

	Кировец К-739
	-
	ПЛН-8-35
	1
	16,93
	17,82
	19,22
	19,99

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	14,81
	15,59
	16,82
	17,48

	Кировец К-742
	-
	ПЛН-8-35
	1
	17,86
	18,81
	20,29
	21,08

	
	-
	ПНУ-8-40
	1
	15,63
	16,45
	17,75
	18,44

	RSM 2400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,1-3,85)
	1
	16,81-13,76
	17,70-14,48
	19,08-15,62
	19,85-16,24

	John Deere
9R440
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	15,34-12,81
	16,48-13,48
	17,77-14,54
	18,48-15,12

	Claas Xerion 4500
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	17,41-14,24
	18,32-14,99
	19,77-16,17
	20,55-16,81

	Case Steiger 400
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	14,91-12,20
	15,69-12,85
	16,93-13,85
	17,60-14,40

	Challenger 
МТ 851
	-
	Vari Turmalin
(Вк=2,4-4,4)
	1
	17,25-14,11
	18,16-14,85
	19,59-16,02
	20,36-16,65



Дискование пласта многолетних трав

Дискование пласта многолетних трав проводят для предварительной разделки дернины с целью облегчения её запашки и последующего разложения.  Также дискование помогает уничтожить сорняки и измельчить дернину, что также  улучшает качество последующей вспашки.
Нормативы дифференцированы по глубине обработки. Максимальная скорость движения агрегатов с дисковыми боронами 12 км/ч, минимальная – 8 км/ч. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

Дискование пласта многолетних трав

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	6-8
	8-10
	10-12

	Беларус-80.1/82.1
	-
	БДН-2,4х2
	1
	4,45
	5,48
	6,37

	Lovol 2854
	-
	БДН-2,4х2
	1
	4,35
	5,36
	6,23

	Беларус-1221.2
	-
	БДП-3,2х2
	1
	4,96
	6,10
	7,10

	Беларус-1523
	-
	БДП-3,2х2
	1
	5,46
	6,72
	7,82

	Lovol 2204
	-
	БДП-4х2
	1
	5,22
	6,43
	7,47

	Кировец К-424
	-
	БДП-6,2х2
	1
	3,82
	4,71
	5,47

	Кировец К-730
	-
	БДП-8х2
	1
	3,61
	4,44
	5,16

	
	-
	ТДБ-7
	1
	4,12
	5,07
	5,90

	Кировец К-735
	-
	БДП-8х2
	1
	4,03
	4,96
	5,77

	
	-
	ТДБ-7
	1
	4,61
	5,67
	6,60

	Кировец К-739
	-
	БДП-8х2
	1
	4,49
	5,53
	6,43

	
	-
	ТДБ-7
	1
	5,13
	6,32
	7,35

	Кировец К-742
	-
	БДП-8х2
	1
	4,84
	5,96
	6,93

	
	-
	ТДБ-7
	1
	5,53
	6,81
	7,92

	RSM 2400
	-
	БДП-8х2
	1
	4,69
	5,78
	6,72

	
	-
	ТДБ-7
	1
	5,36
	6,61
	7,68




Щелевание

Нормативы расхода топлива рассчитаны на щелевание. Нормативы расхода топлива дифференцированы по глубине обработки и типам почв.
Щелевание проводят для нарезания щелей и разуплотнения почвы с оставлением на поверхности поля до 90% стерни и растительных остатков, что предотвращает возникновение ветровой эрозии и способствует накоплению снега на полях. Щелевание почвы является эффективной технологической операцией, обеспечивающей снижение поверхностного стока талых вод на склоновых землях, увеличения накопления в почве влаги. На 4 и 5 годах жизни многолетних трав после уборки сена, необходимо, провести щелевание травостоя для разуплотнения корнеобитаемого слоя, улучшения водного и воздушного режимов почвы. Щелевание проводится прицепными и навесными щелевателями ЩП-9, ЩП-11, ЩН-7, ЩН-9.
Скорость движения агрегатов – 6-9 км/ч. Агрегаты работают челночным способом. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

Щелевание 
(легкие почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	ЩН-7
	1
	7,90
	8,30
	9,01

	Кировец К-730
	-
	ЩН-7
	1
	10,11
	10,62
	11,52

	Кировец К-735
	-
	ЩН-9
	1
	8,96
	9,41
	10,21

	Кировец К-739
	-
	ЩП-9
	1
	9,64
	10,13
	10,98

	Кировец К-742
	-
	ЩП-9
	1
	10,15
	10,66
	11,56

	RSM 2400
	-
	ЩП-9
	1
	9,33
	9,88
	10,63

	John Deere 9R440
	-
	ЩП-11
	1
	8,13
	8,54
	9,26

	Claas Xerion 4500
	-
	ЩП-11
	1
	8,58
	9,02
	9,78

	Case Steiger 400
	-
	ЩП-11
	1
	7,74
	8,13
	8,82

	Challenger МТ 851
	-
	ЩП-11
	1
	8,51
	8,94
	9,69










Щелевание 
 (средние почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	ЩН-7
	1
	8,49
	8,97
	9,86

	Кировец К-730
	-
	ЩН-7
	1
	10,86
	11,48
	12,61

	Кировец К-735
	-
	ЩН-9
	1
	9,62
	10,17
	11,18

	Кировец К-739
	-
	ЩП-9
	1
	10,36
	10,95
	12,03

	Кировец К-742
	-
	ЩП-9
	1
	10,90
	11,53
	12,65

	RSM 2400
	-
	ЩП-9
	1
	10,02
	10,60
	11,64

	John Deere 9R440
	-
	ЩП-11
	1
	8,73
	9,23
	10,14

	Claas Xerion 4500
	-
	ЩП-11
	1
	9,22
	9,75
	10,71

	Case Steiger 400
	-
	ЩП-11
	1
	8,31
	8,79
	9,65

	Challenger МТ 851
	-
	ЩП-11
	1
	9,14
	9,66
	10,61



Щелевание 
 (тяжелые почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	глубина обработки, см

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	23-25
	25-27
	27-30

	Беларус-2103
	-
	ЩН-7
	1
	9,07
	9,53
	10,38

	Кировец К-730
	-
	ЩН-7
	1
	11,60
	12,19
	13,27

	Кировец К-735
	-
	ЩН-9
	1
	10,28
	10,80
	11,76

	Кировец К-739
	-
	ЩП-9
	1
	11,06
	11,62
	12,64

	Кировец К-742
	-
	ЩП-9
	1
	11,65
	12,24
	13,33

	RSM 2400
	-
	ЩП-9
	1
	10,71
	11,25
	12,25

	John Deere 9R440
	-
	ЩП-11
	1
	9,33
	9,80
	10,67

	Claas Xerion 4500
	-
	ЩП-11
	1
	9,85
	10,35
	11,27

	Case Steiger 400
	-
	ЩП-11
	1
	8,88
	9,33
	10,16

	Challenger МТ 851
	-
	ЩП-11
	1
	9,76
	10,25
	11,17



Кошение трав на сено
	
	Нормативы расхода топлива рассчитаны на кошение сеянных и естественных трав на сено в расстил и с одновременным плющением с учетом урожайности трав. Перед началом уборки трав на сено определяется направление движения агрегатов на участке: на полях сеяных трав – по направлению пахоты,  на полях лугов – по их длинной стороне, на склонах – поперек их.
Способ движения агрегатов в загоне: на небольших ровных участках с длиной гона до 300 м – вкруговую; на участках с длиной гона более 300 м – загонный.
При определении скорости движения агрегатов при уборке трав предусмотрена следующая высота скашивания.

	Виды сенокосов
	Высота скашивания трав, см

	Травы с низким густым травостоем
	3-4

	Природные сенокосы и сеяные травы
	5-6

	Высокостебельные травы, имеющие снизу толстый стебель (донник, осоки и т.д.)
	10-12



Нормативы дифференцированы в зависимости от урожайности – по выходу
сена.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	урожайность, т/га

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	до 1
	1-2 
	2-3 

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-2,1
	1
	2,80
	2,99
	3,16

	
	-
	КДП-4М
	1
	2,40
	2,57
	2,71

	
	-
	КТП-6М
	1
	1,68
	1,80
	1,89

	
	-
	КПРН-3,2
	1
	3,36
	3,59
	3,79

	Lovol 2854
	-
	КРН-2,1
	1
	2,74
	2,93
	3,09

	
	-
	КДП-4М
	1
	2,35
	2,51
	2,64

	
	-
	КТП-6М
	1
	1,64
	1,76
	1,85

	
	-
	КПРН-3,2
	1
	3,29
	3,51
	3,70

	Беларус-1221.2
	-
	КТП-6М
	1
	2,50
	2,67
	2,81

	
	-
	КПП-4,2
	1
	3,57
	3,81
	4,02

	Беларус-1523
	-
	КТП-6М
	1
	2,75
	2,94
	3,10

	
	-
	КПП-4,2
	1
	3,93
	3,20
	4,43




Ворошение и сгребание сена в валки

Нормативы расхода топлива на ворошении и сгребании сена в валки после кошения в расстил разработаны для поперечных и ротационных грабель.
Ворошить провяленную траву в прокосах одной секцией боковых ротационных граблей возможно при любом способе движения агрегата. При ворошении и сгребании двумя секциями боковых ротационных граблей агрегат работает в свал, вразвал и челночным способом. Работая с боковыми ротационными граблями целесообразно двигаться перпендикулярно к направлению движения косилки.
Если сено сгребается с целью дальнейшего прессования его пресс-подборщиком, то при урожайности до 2-х т/га рекомендуется использовать поперечные грабли. При урожайности 2-3 т/га сено следует сгребать двумя секциями боковых ротационных граблей, которые обеспечивают равномерный валок прямолинейной формы и достаточным весом на погонном метре.
Нормативы дифференцированы в зависимости от урожайности – по выходу
сена.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	урожайность, т/га

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	до 1
	1-2 
	2-3 

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ГПГ-9С
	1
	1,17
	1,29
	1,40

	
	-
	ГПГ-12С
	1
	0,88
	0,97
	1,05

	
	-
	ГВР-6Б
	1
	1,47
	1,61
	1,75

	Lovol 2854
	-
	ГПГ-9С
	1
	1,16
	1,27
	1,38

	
	-
	ГПГ-12С
	1
	0,87
	0,95
	1,03

	
	-
	ГВР-6Б
	1
	1,45
	1,59
	1,72

	Беларус-1221.2
	-
	ГПГ-14С
	1
	1,15
	1,27
	1,37

	
	-
	ГВР-6Б
	1
	1,57
	1,72
	1,87

	Беларус-1523
	-
	ГПГ-14С
	1
	1,31
	1,44
	1,56

	
	-
	ГВР-6Б
	1
	1,78
	1,96
	2,12




Прессование сена

Нормативы расхода топлива на прессование сена после его сгребания поперечными граблями разработаны для поршневых (тюковых) и рулонных пресс-подборщиков.
Для заготовки прессованного сена используются поршневые (тюковые) пресс-подборщики ППЛ-Ф-1,6М и ПКТ-Ф-2,0, Tukan 1600. Поршневые пресс-подборщики прессуют сено в тюки длиной 0,5-2,5 м и укладывают в поле. Далее их собирают и укладывают в тележки, что требует дополнительных затрат труда.
Более перспективной является рулонная технология заготовки кормов. Её преимущество заключается в повышении производительности в 1,5-2,0 раза по сравнению с технологией прессования в прямоугольные малогабаритные тюки, из-за полной механизации процесса. Для это используют рулонные пресс-подборщики ПР-Ф-180, ПРП-1,6, Pelikan 1200.
Нормативы дифференцированы в зависимости от урожайности – по выходу
сена.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	урожайность, т/га

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	до 1
	1-2 
	2-3 
	3-4

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ППЛ-Ф-1,6М
	1
	1,18
	1,79
	2,26
	2,87

	
	-
	ПР-Ф-180
	1
	1,21
	1,86
	2,50
	3,05

	
	-
	ПРП-1,6
	1
	1,36
	2,11
	2,68
	3,19

	Lovol 2854
	-
	ППЛ-Ф-1,6М
	1
	1,11
	1,72
	2,20
	2,81

	
	-
	ПР-Ф-180
	1
	1,16
	1,80
	2,43
	2,98

	
	-
	ПРП-1,6
	1
	1,28
	2,06
	2,60
	3,11

	Беларус-1221.2
	-
	ПКТ-Ф-2,0
	1
	1,89
	2,63
	3,21
	3,80

	
	-
	Tukan 1600
	1
	1,75
	2,47
	3,02
	3,56

	
	-
	Pelikan 1200
	1
	2,02
	2,82
	3,38
	3,96

	Беларус-1523
	-
	ПКТ-Ф-2,0
	1
	1,97
	2,75
	3,35
	3,97

	
	-
	Tukan 1600
	1
	1,83
	2,58
	3,15
	3,72

	
	-
	Pelikan 1200
	1
	2,11
	2,94
	3,53
	4,12




ЧАСТЬ 4
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ И УБОРКА КАРТОФЕЛЯ

Посадка

[bookmark: 101255][bookmark: 101256]Нормативы расхода топлива рассчитаны на посадку картофеля без внесения и с внесением минеральных удобрений на гребневой и ровной поверхности. Норма посадки клубней 2800-3200 кг/га. Норма внесений удобрений – до 120 кг/га. Глубина хода рабочих органов посадочной машины 8-12 см.
[bookmark: 101257][bookmark: 101258]Загрузка клубней в бункеры сажалок осуществляется механизированным способом. Для обеспечения бесперебойной работы клубни подвозят заранее и размещают на концах загона в местах заправки сажалок.
[bookmark: 101259]При механизированной загрузке клубней в сажалки все агрегаты обслуживают тракторист и один сажальщик. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Без внесения минеральных удобрений

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСМ-4А
	1
	5,56

	
	-
	КСМ-6А
	1
	4,73

	Lovol 2854
	-
	КСМ-4А
	1
	5,43

	
	-
	КСМ-6А
	1
	4,59

	Беларус-1221.2
	-
	КСМ-6А
	1
	4,88

	
	-
	GRIMME GL 860
	1
	3,16

	Беларус-1523
	-
	КСМ-6А
	1
	5,09

	
	-
	GRIMME GL 860
	1
	3,57

	Lovol 2204
	-
	КСМ-8
	1
	5,62

	
	-
	GRIMME GL 860
	1
	4,54

	С внесением минеральных удобрений

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСМ-4А
	1
	5,78

	
	-
	КСМ-6А
	1
	4,92

	Lovol 2854
	-
	КСМ-4А
	1
	5,65

	
	-
	КСМ-6А
	1
	4,77

	Беларус-1221.2
	-
	КСМ-6А
	1
	5,09

	
	-
	Grimme GL 860
	1
	3,29

	Беларус-1523
	-
	КСМ-6А
	1
	5,29

	
	-
	Grimme GL 860
	1
	3,71

	Lovol 2204
	-
	КСМ-8
	1
	5,85

	
	-
	Grimme GL 860
	1
	4,72



Довсходовое боронование

Нормативы расхода топлива рассчитаны на довсходовое боронование посевов картофеля.
Так как удельное сопротивление борон не зависит от типа почв, нормы расхода топлива для них являются едиными. Для расчета приняты следующие удельные сопротивления: для довсходового боронования средними зубовыми боронами – 0,50-0,60 кН/м. 
Скорости движения агрегатов при проведении довсходового боронования средними зубовыми боронами  – до 7 км/ч. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Зубовые бороны

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	1,65

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,47

	Lovol 2854
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	1,67

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,48

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,35

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	1,76

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,67

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,00

	Lovol 2204
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,51

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	21
	2,10

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,39

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	18
	2,66

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,54



Повсходовое боронование

Нормативы расхода топлива рассчитаны на повсходовое боронование посевов картофеля.
Так как удельное сопротивление борон не зависит от типа почв, нормы расхода топлива для них являются едиными. Для расчета приняты следующие удельные сопротивления: для повсходового боронования средними зубовыми боронами – 0,50-0,60 кН/м. 
Скорости движения агрегатов при проведении довсходового боронования средними зубовыми боронами – до 5 км/ч. Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Зубовые бороны

	Беларус-80.1/82.1
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	2,03

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,80

	Lovol 2854
	СП-11
	БЗСС-1,0
	12
	2,05

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	1,82

	Беларус-1221.2
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	2,88

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,16

	Беларус-1523
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	15
	3,27

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	2,45

	Lovol 2204
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	18
	3,08

	
	СП-16А
	БЗСС-1,0
	21
	2,51

	Беларус-2103
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	2,87

	Кировец К-424
	СГ-21Б
	БЗСС-1,0
	18
	3,73

	
	СГ-21Б
	БЗТС-1,0
	21
	3,04



Междурядная культивация

	Нормативы расхода топлива рассчитаны для междурядных обработок без внесения и с внесением минеральных удобрений. Норма внесения минеральных удобрений – до 100 кг/га.
Глубина обработки почвы при первой междурядной культивации 8-10 см, при второй – 10-12 см. Способ движения агрегата – челночный.  Агрегат обслуживает один тракторист. Подготовка, комплектование и предварительная регулировка агрегата проводятся заранее.

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	марка трактора
	марка 
сцепки
	марка 
с.-х. машины
	кол-во в агрегате шт.
	

	Первая междурядная культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,42

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,31

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	2,65

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	2,95

	
	-
	КРН-8,4
	1
	2,62

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,24

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	3,85

	Вторая междурядная культивация

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,82

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,70

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	3,08

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	3,43

	
	-
	КРН-8,4
	1
	3,04

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,78

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	4,46

	Вторая междурядная культивация с внесением минеральных удобрений

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КРН-5,6
	1
	2,94

	Lovol 2854
	-
	КРН-5,6
	1
	2,80

	Беларус-1221.2
	-
	КРН-5,6
	1
	3,20

	Беларус-1523
	-
	КРН-5,6
	1
	3,53

	
	-
	КРН-8,4
	1
	3,14

	Lovol 2204
	-
	КРН-8,4
	1
	3,90

	Кировец К-424
	-
	КРН-8,4
	1
	4,56





Уборка 

	Нормативы расхода топлива на уборку картофеля прямым комбайнированием и раздельным способом. Способ уборки зависит от урожайности и влажности почвы. Прямое комбайнирование применяют при урожайности картофеля не менее 8-10 т/га на легких и средних почвах нормальной влажности. Раздельным способом убирают на средних и тяжелых почвах повышенной влажности. При этом применяют  картофелекопатели с последующей подборкой клубней вручную или универсальным копателем-валкоукладчиком, который укладывает клубни на убранной площади для просушки. Затем клубни подбирают комбайнами. 
Нормативы расхода топлива дифференцированы в зависимости от механического состава почвы и урожайности. Способ движения агрегата – загонный. 

Уборка
(легкие почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	урожайность, т/га

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	до 15
	15-25
	свыше 25

	Прямое комбайнирование

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ККУ-2А
	1
	1,38
	1,59
	1,77

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,49
	1,70
	1,88

	Lovol 2854
	-
	ККУ-2А
	1
	1,47
	1,69
	1,74

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,60
	1,80
	1,96

	Беларус-1221.2
	-
	ККУ-2А
	1
	1,61
	1,76
	1,87

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	1,93
	2,10
	2,30

	Беларус-1523
	-
	ККУ-2А
	1
	1,74
	1,91
	2,02

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,10
	2,27
	2,49

	Уборка раздельным способом

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,54
	2,67
	2,85

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,33
	2,48
	2,73

	Lovol 2854
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,67
	2,82
	3,01

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,46
	2,62
	2,87

	Беларус-1221.2
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,48
	2,62
	2,80

	
	-
	УКВ-2
	1
	2,66
	2,81
	2,88

	Беларус-1523
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,64
	2,78
	2,97

	
	-
	УКВ-2
	1
	2,78
	2,91
	3,01





Уборка
(средние почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	урожайность, т/га

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	до 15
	15-25
	свыше 25

	Прямое комбайнирование

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ККУ-2А
	1
	1,46
	1,68
	1,87

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,57
	1,79
	1,98

	Lovol 2854
	-
	ККУ-2А
	1
	1,55
	1,78
	1,84

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,69
	1,90
	2,07

	Беларус-1221.2
	-
	ККУ-2А
	1
	1,70
	1,86
	1,97

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,04
	2,21
	2,43

	Беларус-1523
	-
	ККУ-2А
	1
	1,84
	2,01
	2,13

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,21
	2,39
	2,63

	Уборка раздельным способом

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,68
	2,82
	3,01

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,46
	2,62
	2,88

	Lovol 2854
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,82
	2,97
	3,17

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,59
	2,76
	3,03

	Беларус-1221.2
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,62
	2,76
	2,95

	
	-
	УКВ-2
	1
	2,81
	2,96
	3,04

	Беларус-1523
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,78
	2,93
	3,13

	
	-
	УКВ-2
	1
	2,93
	3,07
	3,17




Уборка
(тяжелые почвы)

	Состав агрегата
	Расход топлива, кг/га

	трактор
	сельхозмашины-орудия
	урожайность, т/га

	марка
	марка
 сцепки
	марка с.-х. машины-орудия
	кол-во в агрегате, шт.
	до 15
	15-25
	свыше 25

	Прямое комбайнирование

	Беларус-80.1/82.1
	-
	ККУ-2А
	1
	1,56
	1,80
	2,00

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,68
	1,92
	2,12

	Lovol 2854
	-
	ККУ-2А
	1
	1,66
	1,90
	1,97

	
	-
	КПК-2-01
	1
	1,81
	2,03
	2,21

	Беларус-1221.2
	-
	ККУ-2А
	1
	1,82
	1,99
	2,11

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,18
	2,36
	2,60

	Беларус-1523
	-
	ККУ-2А
	1
	1,97
	2,15
	2,28

	
	-
	Grimme BR 150
	1
	2,36
	2,56
	2,81

	Уборка раздельным способом

	Беларус-80.1/82.1
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,87
	3,02
	3,22

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,63
	2,80
	3,08

	Lovol 2854
	-
	КСТ-1,4А
	1
	3,02
	3,18
	3,39

	
	-
	КТН-2В
	1
	2,77
	2,95
	3,24

	Беларус-1221.2
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,80
	2,95
	3,16

	
	-
	УКВ-2
	1
	3,01
	3,17
	3,25

	Беларус-1523
	-
	КСТ-1,4А
	1
	2,97
	3,14
	3,35

	
	-
	УКВ-2
	1
	3,14
	3,28
	3,39




ЧАСТЬ 5  
ТРАКТОРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

Транспортировка грузов производится тракторными агрегатами с одним прицепом и двумя для более полного и экономичного использования большегрузных прицепов и тяговой загрузки энергонасыщенных тракторов. Расход топлива приведен в килограммах на 1 тонну перевезенного груза.
Нормативы расхода топлива дифференцированы в зависимости от следующих нормообразующих факторов: дорожные условия (I группа – дороги с усовершен-ствованным и твердым покрытием и грунтовые в хорошем состоянии, II группа – дороги с усовершенствованным и твердым покрытием и грунтовые разбитые, полевые дороги, III группа – дороги гребнистые, сильно разбитые с глубокой колеей), грузоподъемность прицепа, коэффициент использования грузоподъемности прицепа, способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ, расстояние перевозки. Нормативы расхода топлива рассчитаны на средние по времени года условия.  



Транспортировка зерна 

	Состав агрегата
	Группа дорог

	трактор
	прицеп
	1
	2
	3

	марка
	марка 
	грузо-подьем-ность, т
	расстояние транспортировки, км
	расстояние транспортировки, км
	расстояние транспортировки, км

	
	
	
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	
	
	
	расход топлива, кг/т

	К-730
	ПТС-14+ ПТС-9
	23,5
	0,64
	0,81
	0,96
	1,10
	1,26
	0,94
	1,17
	1,39
	1,64
	1,86
	-
	-
	-
	-
	-

	К-735
	ПТС-14+ ПТС-9
	23,5
	0,70
	0,87
	1,04
	1,20
	1,36
	1,02
	1,27
	1,51
	1,77
	2,01
	-
	-
	-
	-
	-

	RSM 2400
	ПТС-14+ ПТС-9
	23,5
	0,73
	0,91
	1,08
	1,26
	1,43
	1,06
	1,33
	1,58
	1,86
	2,11
	-
	-
	-
	-
	-

	К-424
	ПТС-14+ ПТС-9
	23,5
	0,59
	0,73
	0,86
	1,00
	1,14
	0,94
	1,18
	1,41
	1,64
	1,88
	-
	-
	-
	-
	-

	К-730
	ПТС-14
	14,0
	1,02
	1,11
	1,33
	1,53
	1,78
	1,29
	1,40
	1,66
	1,95
	2,24
	2,28
	2,42
	2,93
	3,46
	3,93

	К-735
	ПТС-14
	14,0
	1,06
	1,14
	1,37
	1,58
	1,83
	1,36
	1,45
	1,71
	2,01
	2,30
	2,34
	2,48
	3,01
	3,55
	4,07

	RSM 2400
	ПТС-14
	14,0
	1,11
	1,20
	1,44
	1,67
	1,93
	1,43
	1,52
	1,80
	2,12
	2,43
	2,37
	2,55
	3,09
	3,65
	4,14

	К-424
	ПТС-14
	14,0
	0,74
	0,86
	1,02
	1,18
	1,35
	1,25
	1,36
	1,62
	1,88
	2,19
	2,19
	2,35
	2,84
	3,37
	3,82

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,39
	1,52
	1,83
	2,10
	2,38
	1,71
	1,86
	2,20
	2,57
	2,93
	2,69
	3,03
	3,74
	4,33
	4,96

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,46
	1,55
	1,86
	2,15
	2,44
	1,79
	1,90
	2,25
	2,62
	3,00
	2,81
	3,09
	3,82
	4,42
	5,06

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	1,54
	1,65
	1,98
	2,28
	2,59
	1,88
	2,01
	2,39
	2,78
	3,19
	3,05
	3,28
	4,06
	4,69
	5,38

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	0,89
	0,97
	1,14
	1,35
	1,54
	1,30
	1,41
	1,68
	1,98
	2,29
	2,39
	2,62
	3,16
	3,72
	4,28

	Беларус-1221.2
	2ПТС-6
	6,0
	1,77
	1,92
	2,19
	2,57
	2,94
	2,99
	3,12
	3,58
	4,20
	4,82
	3,48
	3,92
	4,51
	5,31
	6,10

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	3,16
	3,32
	3,77
	4,39
	5,00
	4,36
	4,80
	5,49
	6,37
	7,31
	5,63
	6,24
	7,15
	8,45
	9,57








Транспортировка силосной массы 

	Состав агрегата
	Сменная норма выработки комбайна, тонн

	
	86-108

	
	Группа дорог

	трактор
	прицеп
	1
	2

	марка
	марка
	грузо-подьем-ность, т
	расстояние перевозки, км
	расстояние перевозки, км

	
	
	
	до 6
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22
	до 6
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22

	
	
	
	Расход топлива, кг/т

	К-730
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	2,07
	2,29
	2,49
	2,82
	3,24
	3,66
	2,24
	2,51
	2,83
	3,24
	3,81
	4,35

	К-735
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	2,25
	2,49
	2,70
	3,06
	3,52
	3,97
	2,43
	2,73
	3,07
	3,52
	4,13
	4,72

	RSM 2400
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	2,44
	2,69
	2,93
	3,32
	3,81
	4,30
	2,64
	2,96
	3,33
	3,82
	4,48
	5,11

	К-424
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,57
	1,72
	1,90
	2,13
	2,43
	2,77
	1,85
	2,14
	2,44
	2,84
	3,38
	3,94

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	2,10
	2,37
	2,65
	3,00
	3,56
	4,11
	2,28
	2,62
	2,96
	3,51
	4,21
	4,90

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	2,28
	2,57
	2,86
	3,25
	3,87
	4,46
	2,48
	2,84
	3,20
	3,80
	4,56
	5,32

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	2,47
	2,79
	3,11
	3,52
	4,20
	4,84
	2,68
	3,08
	3,48
	4,12
	4,95
	5,77

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	1,41
	1,55
	1,71
	1,92
	2,18
	2,49
	1,66
	1,92
	2,19
	2,55
	3,04
	3,54

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	1,71
	2,15
	2,61
	3,29
	4,17
	5,06
	1,89
	2,42
	2,93
	3,76
	4,81
	5,91



 (
92
)



	Состав агрегата
	Сменная норма выработки комбайна, тонн

	
	108-131

	
	Группа дорог

	трактор
	прицеп
	1
	2

	марка
	марка
	грузо-подьем-ность, т
	расстояние перевозки, км
	расстояние перевозки, км

	
	
	
	до 6
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22
	до 6
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22

	
	
	
	Расход топлива, кг/т

	К-730
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,78
	1,98
	2,17
	2,49
	2,91
	3,38
	1,96
	2,26
	2,53
	2,96
	3,54
	4,06

	К-735
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,93
	2,15
	2,35
	2,71
	3,16
	3,67
	2,12
	2,45
	2,74
	3,20
	3,85
	4,41

	RSM 2400
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	2,09
	2,32
	2,55
	2,94
	3,42
	3,98
	2,30
	2,66
	2,98
	3,48
	4,17
	4,78

	К-424
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,36
	1,50
	1,68
	1,92
	2,24
	2,55
	1,64
	1,91
	2,21
	2,64
	3,17
	3,72

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,83
	2,11
	2,38
	2,76
	3,32
	3,87
	2,04
	2,38
	2,76
	3,25
	3,95
	4,66

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,98
	2,29
	2,59
	3,00
	3,60
	4,20
	2,21
	2,59
	2,99
	3,52
	4,29
	5,06

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	2,15
	2,48
	2,81
	3,25
	3,90
	4,55
	2,40
	2,81
	3,24
	3,83
	4,65
	5,48

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	1,23
	1,35
	1,51
	1,73
	2,01
	2,30
	1,48
	1,72
	1,99
	2,37
	2,85
	3,35

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	1,36
	1,72
	2,07
	2,61
	3,32
	4,03
	1,80
	2,34
	2,87
	3,68
	4,74
	5,81





	Состав агрегата
	Сменная норма выработки комбайна, тонн

	
	131-161

	
	Группа дорог

	трактор
	прицеп
	1
	2

	марка
	марка
	грузо-подьем-ность, т
	расстояние перевозки, км
	расстояние перевозки, км

	
	
	
	до 6
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22
	до 6
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22

	
	
	
	Расход топлива, кг/т

	К-730
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,58
	1,80
	2,01
	2,33
	2,71
	3,14
	1,76
	2,01
	2,33
	2,70
	3,30
	3,86

	К-735
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,71
	1,96
	2,18
	2,53
	2,95
	3,40
	1,91
	2,18
	2,53
	2,94
	3,58
	4,19

	RSM 2400
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,85
	2,12
	2,37
	2,75
	3,19
	3,69
	2,07
	2,37
	2,75
	3,18
	3,88
	4,54

	К-424
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,19
	1,36
	1,51
	1,75
	2,07
	2,40
	1,49
	1,76
	2,03
	2,46
	3,00
	3,55

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,64
	1,92
	2,17
	2,56
	3,14
	3,67
	1,85
	2,19
	2,59
	3,13
	3,77
	4,48

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,79
	2,08
	2,36
	2,78
	3,40
	3,98
	2,00
	2,38
	2,81
	3,39
	4,08
	4,86

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	1,94
	2,26
	2,56
	3,01
	3,69
	4,32
	2,17
	2,58
	3,04
	3,68
	4,43
	5,27

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	1,07
	1,23
	1,36
	1,58
	1,86
	2,16
	1,34
	1,58
	1,83
	2,21
	2,69
	3,19

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	1,30
	1,65
	2,01
	2,56
	3,28
	4,00
	1,74
	2,28
	2,81
	3,62
	4,69
	5,77





	Состав агрегата
	Сменная норма выработки комбайна, тонн

	
	161-197

	
	Группа дорог

	трактор
	прицеп
	1
	2

	марка
	марка
	грузо-подьем-ность, т
	расстояние перевозки, км
	расстояние перевозки, км

	
	
	
	до 6
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22
	до 6
	6-8
	8-10
	10-14
	14-18
	18-22

	
	
	
	Расход топлива, кг/т

	К-730
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,41
	1,62
	1,84
	2,15
	2,61
	3,01
	1,58
	1,88
	2,17
	2,55
	3,18
	3,74

	К-735
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,52
	1,75
	1,99
	2,33
	2,84
	3,27
	1,71
	2,04
	2,36
	2,77
	3,45
	4,06

	RSM 2400
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,65
	1,90
	2,16
	2,53
	3,07
	3,54
	1,85
	2,21
	2,56
	3,01
	3,74
	4,40

	К-424
	ПТС-19+ ПТС-9
	28,5
	1,08
	1,23
	1,39
	1,63
	1,94
	2,29
	1,37
	1,63
	1,92
	2,31
	2,87
	3,44

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,49
	1,77
	2,04
	2,47
	3,00
	3,54
	1,73
	2,07
	2,44
	2,92
	3,63
	4,33

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,62
	1,92
	2,21
	2,67
	3,25
	3,85
	1,87
	2,25
	2,64
	3,18
	3,94
	4,70

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	1,76
	2,08
	2,40
	2,90
	3,52
	4,17
	2,03
	2,44
	2,86
	3,44
	4,27
	5,09

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	0,97
	1,11
	1,25
	1,47
	1,75
	2,06
	1,24
	1,47
	1,73
	2,08
	2,59
	3,10

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	1,25
	1,61
	1,97
	2,50
	3,23
	3,94
	1,70
	2,23
	2,78
	3,55
	4,62
	5,73









Транспортировка картофеля

	Состав агрегата
	Группа дорог

	трактор
	прицеп
	1
	2
	3

	марка
	марка 
	грузо-подьем-ность, т
	расстояние транспортировки, км
	расстояние транспортировки, км
	расстояние транспортировки, км

	
	
	
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16
	6-8
	8-10
	10-12
	12-14
	14-16

	
	
	
	расход топлива, кг/т

	К-730
	ПТС-14
	14,0
	1,19
	1,30
	1,56
	1,79
	2,08
	1,51
	1,64
	1,94
	2,28
	2,62
	2,67
	2,83
	3,43
	4,05
	4,60

	К-735
	ПТС-14
	14,0
	1,24
	1,33
	1,60
	1,85
	2,14
	1,59
	1,70
	2,00
	2,35
	2,69
	2,74
	2,90
	3,52
	4,15
	4,76

	RSM 2400
	ПТС-14
	14,0
	1,30
	1,40
	1,68
	1,95
	2,26
	1,67
	1,78
	2,11
	2,48
	2,84
	2,77
	2,98
	3,62
	4,27
	4,84

	К-424
	ПТС-14
	14,0
	0,87
	1,01
	1,19
	1,38
	1,58
	1,46
	1,59
	1,90
	2,20
	2,56
	2,56
	2,75
	3,32
	3,94
	4,47

	К-730
	ПТС-9
	9,5
	1,63
	1,78
	2,14
	2,46
	2,78
	2,00
	2,18
	2,57
	3,01
	3,43
	3,15
	3,55
	4,38
	5,07
	5,80

	К-735
	ПТС-9
	9,5
	1,71
	1,81
	2,18
	2,52
	2,85
	2,09
	2,22
	2,63
	3,07
	3,51
	3,29
	3,62
	4,47
	5,17
	5,92

	RSM 2400
	ПТС-9
	9,5
	1,80
	1,93
	2,32
	2,67
	3,03
	2,20
	2,35
	2,80
	3,25
	3,73
	3,57
	3,84
	4,75
	5,49
	6,29

	К-424
	ПТС-9
	9,5
	1,04
	1,13
	1,33
	1,58
	1,80
	1,52
	1,65
	1,97
	2,32
	2,68
	2,80
	3,07
	3,70
	4,35
	5,01

	Беларус-1221.2
	2ПТС-6
	6,0
	2,07
	2,25
	2,56
	3,01
	3,44
	3,50
	3,65
	4,19
	4,91
	5,64
	4,07
	4,59
	5,28
	6,21
	7,14

	Беларус-80.1/82.1
	ГКБ-887Б
	4,0
	3,70
	3,88
	4,41
	5,14
	5,85
	5,10
	5,62
	6,42
	7,45
	8,55
	6,59
	7,30
	8,37
	9,89
	11,20



Транспортировка сена и соломы 

Транспортировка рассыпного сена к местам хранения

	К-730+ПТС-14-ПТС-9 (сцеп, оборудованный для перевозки сена и соломы)
погрузка  К-730+ПФ-3 (с грабельной решеткой)

	Расстояние
перевозки, км
	Расход топлива, кг/т

	
	группа дорог

	
	I
	II
	III

	до 10
	1,22
	1,43
	2,54

	10-11
	1,27
	1,50
	2,66

	11-12
	1,38
	1,63
	2,90

	12-13
	1,48
	1,75
	3,13

	13-14
	1,59
	1,88
	3,37

	14-15
	1,69
	2,00
	3,61

	15-16
	1,80
	2,14
	3,84

	16-17
	1,90
	2,26
	4,08

	17-18
	2,01
	2,39
	4,32

	18-19
	2,12
	2,51
	4,55

	19-20
	2,22
	2,64
	4,79

	20-21
	2,33
	2,77
	5,03

	21-22
	2,43
	2,90
	5,26

	22-23
	2,54
	3,02
	5,50

	23-24
	2,65
	3,15
	5,74

	24-25
	2,75
	3,27
	5,97

	К-735+ПТС-14-ПТС-9 (сцеп, оборудованный для перевозки сена и соломы)
погрузка  К-730+ПФ-3 (с грабельной решеткой)

	Расстояние
перевозки, км
	Расход топлива, кг/т

	
	группа дорог

	
	I
	II
	III

	до 10
	1,33
	1,56
	2,75

	10-11
	1,39
	1,63
	2,88

	11-12
	1,49
	1,76
	3,14

	12-13
	1,61
	1,90
	3,40

	13-14
	1,72
	2,04
	3,66

	14-15
	1,84
	2,17
	3,91

	15-16
	1,95
	2,31
	4,17

	16-17
	2,07
	2,45
	4,43

	17-18
	2,18
	2,59
	4,68

	18-19
	2,30
	2,72
	4,94

	19-20
	2,41
	2,87
	5,19

	20-21
	2,53
	3,00
	5,45

	21-22
	2,64
	3,14
	5,71

	22-23
	2,75
	3,27
	5,96

	23-24
	2,87
	3,42
	6,22

	24-25
	2,98
	3,55
	6,48






	К-730+ПТС-14-ПТС-9 (сцеп, оборудованный для перевозки сена и соломы)
погрузка Беларус-80.1./82.1+ПФ-0,5Б

	Расстояние
перевозки, км
	Расход топлива, кг/т

	
	группа дорог

	
	I
	II
	III

	до 10
	1,21
	1,42
	2,53

	10-11
	1,27
	1,49
	2,65

	11-12
	1,37
	1,62
	2,89

	12-13
	1,47
	1,74
	3,12

	13-14
	1,58
	1,87
	3,36

	14-15
	1,68
	2,00
	3,60

	15-16
	1,79
	2,13
	3,83

	16-17
	1,90
	2,25
	4,07

	17-18
	2,00
	2,38
	4,31

	18-19
	2,11
	2,50
	4,54

	19-20
	2,21
	2,63
	4,78

	20-21
	2,32
	2,76
	5,02

	21-22
	2,42
	2,89
	5,25

	22-23
	2,53
	3,01
	5,49

	23-24
	2,64
	3,14
	5,73

	24-25
	2,74
	3,26
	5,96

	К-735+ПТС-14-ПТС-9 (сцеп, оборудованный для перевозки сена и соломы)
погрузка  Беларус-80.1./82.1+ПФ-0,5Б

	Расстояние
перевозки, км
	Расход топлива, кг/т

	
	группа дорог

	
	I
	II
	III

	до 10
	1,32
	1,55
	2,74

	10-11
	1,38
	1,62
	2,87

	11-12
	1,49
	1,75
	3,13

	12-13
	1,60
	1,90
	3,39

	13-14
	1,71
	2,03
	3,65

	14-15
	1,83
	2,16
	3,90

	15-16
	1,94
	2,30
	4,16

	16-17
	2,06
	2,44
	4,42

	17-18
	2,17
	2,58
	4,68

	18-19
	2,29
	2,71
	4,93

	19-20
	2,41
	2,86
	5,19

	20-21
	2,52
	2,99
	5,44

	21-22
	2,63
	3,13
	5,70

	22-23
	2,74
	3,26
	5,95

	23-24
	2,86
	3,41
	6,21

	24-25
	2,97
	3,54
	6,47







Транспортировка соломы к местам хранения

	К-730+ПТС-14-ПТС-9 (сцеп, оборудованный для перевозки сена и соломы)
погрузка  К-730+ПФ-3 (с грабельной решеткой)

	Расстояние
перевозки, км
	Расход топлива, кг/т

	
	группа дорог

	
	I
	II
	III

	до 10
	1,84
	2,15
	3,82

	10-11
	1,91
	2,25
	3,99

	11-12
	2,08
	2,44
	4,35

	12-13
	2,23
	2,64
	4,70

	13-14
	2,40
	2,83
	5,06

	14-15
	2,55
	3,01
	5,42

	15-16
	2,71
	3,20
	5,77

	16-17
	2,87
	3,40
	6,14

	17-18
	3,03
	3,59
	6,49

	18-19
	3,18
	3,78
	6,85

	19-20
	3,35
	3,97
	7,21

	20-21
	3,50
	4,16
	7,56

	21-22
	3,67
	4,35
	7,92

	22-23
	3,82
	4,54
	8,27

	23-24
	3,97
	4,73
	8,63

	24-25
	4,14
	4,93
	8,99

	К-735+ПТС-14-ПТС-9 (сцеп, оборудованный для перевозки сена и соломы)
погрузка  К-730+ПФ-3 (с грабельной решеткой)

	Расстояние
перевозки, км
	Расход топлива, кг/т

	
	группа дорог

	
	I
	II
	III

	до 10
	1,99
	2,34
	4,14

	10-11
	2,08
	2,44
	4,33

	11-12
	2,25
	2,65
	4,71

	12-13
	2,42
	2,86
	5,11

	13-14
	2,60
	3,06
	5,49

	14-15
	2,76
	3,27
	5,88

	15-16
	2,93
	3,47
	6,26

	16-17
	3,11
	3,68
	6,66

	17-18
	3,28
	3,89
	7,04

	18-19
	3,45
	4,10
	7,43

	19-20
	3,63
	4,30
	7,81

	20-21
	3,80
	4,51
	8,20

	21-22
	3,97
	4,71
	8,59

	22-23
	4,15
	4,93
	8,98

	23-24
	4,31
	5,13
	9,36

	24-25
	4,48
	5,34
	9,75









	К-730+ПТС-14-ПТС-9 (сцеп, оборудованный для перевозки сена и соломы)
погрузка Беларус-80.1./82.1+ПФ-0,5Б

	Расстояние
перевозки, км
	Расход топлива, кг/т

	
	группа дорог

	
	I
	II
	III

	до 10
	1,83
	2,15
	3,80

	10-11
	1,90
	2,24
	3,98

	11-12
	2,06
	2,43
	4,34

	12-13
	2,22
	2,62
	4,69

	13-14
	2,38
	2,81
	5,05

	14-15
	2,54
	3,00
	5,41

	15-16
	2,69
	3,19
	5,76

	16-17
	2,86
	3,39
	6,12

	17-18
	3,01
	3,58
	6,47

	18-19
	3,17
	3,76
	6,83

	19-20
	3,33
	3,95
	7,19

	20-21
	3,49
	4,15
	7,55

	21-22
	3,65
	4,34
	7,91

	22-23
	3,81
	4,53
	8,26

	23-24
	3,96
	4,72
	8,62

	24-25
	4,13
	4,91
	8,98

	К-735+ПТС-14-ПТС-9 (сцеп, оборудованный для перевозки сена и соломы)
погрузка  Беларус-80.1./82.1+ПФ-0,5Б

	Расстояние
перевозки, км
	Расход топлива, кг/т

	
	группа дорог

	
	I
	II
	III

	до 10
	1,98
	2,33
	4,13

	10-11
	2,07
	2,42
	4,32

	11-12
	2,23
	2,64
	4,70

	12-13
	2,41
	2,85
	5,09

	13-14
	2,58
	3,05
	5,47

	14-15
	2,75
	3,26
	5,87

	15-16
	2,92
	3,46
	6,25

	16-17
	3,10
	3,67
	6,64

	17-18
	3,27
	3,88
	7,02

	18-19
	3,44
	4,09
	7,41

	19-20
	3,62
	4,29
	7,80

	20-21
	3,78
	4,50
	8,19

	21-22
	3,95
	4,70
	8,57

	22-23
	4,13
	4,92
	8,96

	23-24
	4,30
	5,12
	9,35

	24-25
	4,47
	5,33
	9,74
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