
Дополнительные материалы 
к Заявлению о намечаемой деятельности по проекту 
«Реконструкция линейной части магистрального нефтепровода на участке 231,7 км-241,8 км. Часть 2.1.»
«Реконструкция линейной части магистрального нефтепровода на участке 257,3 км-269 км. Часть 2.2.»


Участок №1. Ситуационная карта участка №1 прилагается, и ближайший населенный пункт – поселок городского типа Махамбет расположен на расстоянии 65 км. Проектируемый участок трубопровода в районе ПК 94+37 – ПК 94+85 (км 241,14 – 241,19) пересекает канал Ащисай (ответвление оросительно-обводнительной системы Баксай). Более детальное описание территории намечаемого строительства представлены в следующим пункте 2. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений

1.Карты-схемы участков магистрального нефтепровода.
[image: ]
Рис.1. Карта -схема расположения магистрального нефтепровода, уч.231,7- 241,8км (участок №1)
 
Участок №2. Ситуационная карта участка №2 прилагается, и ближайший населенный пункт – административный центр Исатайского района, село Аккыстау, расположен на расстоянии 35 км. 
На начальном участке, в районе ПК 5+10 (км 257,81), планируемый участок нефтепровода пересекает канал Шанымозек - ответвление оросительно-обводнительной системы Баксай. Также водным препятствием является пересечение с каналом Баксай в районе ПК 64+60 - ПК 64+90 (км 263,76). Более детальное описание территории намечаемого строительства представлены в следующим пункте 



[image: ]
Рис.2. Карта -схема расположения магистрального нефтепровода, уч.257,3 км - 269 км (участок №2)

2. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений
2.1 [bookmark: _Toc217111290]Технологические решения
Участок №1. Трасса проектируемого участка магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» (км 231,7 – км 241,8) в административном отношении проходит по территории Махамбетского района Атырауской области РК. Начало трассы принято на пикете ПК 0+00, соответствующем километровой отметке 231,7 существующего нефтепровода. Проектируемый трубопровод прокладывается в общем западном направлении в едином техническом коридоре параллельно существующей нитке нефтепровода, соблюдая нормативные расстояния между осями труб. Протяженность магистрального нефтепровода составляет 10,174 км. 
По ходу следования от ПК 0+00 до ПК 100+77 трасса пересекает ряд естественных и искусственных преград. На начальных и промежуточных участках (в частности, в районе ПК 24–25, ПК 52–53 и ПК 85) зафиксированы пересечения с полевыми грунтовыми дорогами, используемыми для обслуживания линейной части, а также пересечения с подземными инженерными коммуникациями (кабелями связи, ВЛ), разработка грунта в охранных зонах которых предусмотрена вручную. Значимым препятствием на рассматриваемом участке является канал Ащисай (ответвление оросительно-обводнительной системы Баксай), пересекаемый трассой в районе ПК 94+37 – ПК 94+85 (км 241,14 – 241,19). Переход трубопровода через канал Ащисай запроектирован методом протаскивания дюкера по дну разработанной траншеи.
Выбор труб, для нефтепровода, выполнен в соответствии с требованиями стандартов НД РК и процедуры Компании. В соответствии с требованиями Технического задания проектом был выполнен проверочный расчет на прочность и устойчивость. 
Нефтепровод запроектирован из стальных электросварных прямошовных труб с заводским полиэтиленовым покрытием толщиной 3 мм. Предел прочности для труб принят не менее 590 МПа.
Участок №2. Трасса проектируемого участка магистрального нефтепровода «Тенгиз–Новороссийск» протяжённостью 11,78 км (км 257,3–269) в административном отношении проходит по территории Махамбетского и Исатайского районов Атырауской области Республики Казахстан. Проектируемый участок начинается на пикете ПК 0+00, соответствующем километровой отметке 257,3 существующего нефтепровода, и заканчивается на пикете ПК 117+78 (км 269,0). Маршрут пролегает в общем западном направлении в едином техническом коридоре, параллельно существующей нитке нефтепровода, с соблюдением нормативных расстояний между осями коммуникаций. Общая протяженность проектируемого участка составляет 11,778 км.
[bookmark: _Hlk216882469]На пути следования трасса пересекает ряд естественных и искусственных преград, требующих специальных инженерных решений. На начальном участке, в районе ПК 5+10 (км 257,81), нефтепровод пересекает канал Шанымозек - ответвление оросительно-обводнительной системы Баксай. Также водным препятствием является пересечение с каналом Баксай в районе ПК 64+60 - ПК 64+90 (км 263,76). Кроме того, на участках ПК 58–59 и ПК 88-89 зафиксированы пересечения с локальными понижениями рельефа. Прокладка трубопровода через водные преграды и на участках с высоким уровнем обводнения предусмотрена методом протаскивания плети по дну разработанной траншеи. Для защиты изоляционного покрытия на данных участках применяется сплошная футеровка трубопровода деревянными рейками. 
Помимо водных преград, трасса имеет многочисленные пересечения с полевыми грунтовыми дорогами (в частности, на ПК 7, ПК 35, ПК 75) и подземными инженерными коммуникациями (кабелями связи, ВЛ), разработка грунта в охранных зонах которых осуществляется вручную во избежание повреждения действующих сетей. Геометрия трассы в плане включает углы поворота, выполненные как методом упругого изгиба (радиусом 1500 м и более), так и с применением кривых искусственного гнутья на подходе к препятствиям.
Выбор труб, для нефтепровода, выполнен в соответствии с требованиями стандартов НД РК и процедуры Компании.
В соответствии с требованиями Технического задания проектом был выполнен проверочный расчет на прочность и устойчивость.
Расчеты выполнялись с учетом суммарных напряжений, возникающих в сечении трубопровода и, определяемых по наиболее неблагоприятному сочетанию нагрузок в период его строительства и эксплуатации, в соответствии с требованиями СН РК 3.05-01-2013, СП РК 3.05-101-2013 и ОТТ-23.040.00-КТН-135-15.
Нефтепровод запроектирован из стальных электросварных прямошовных труб с заводским полиэтиленовым покрытием толщиной 3 мм.
Предел прочности для труб принят не менее 590 МПа.

2.2 [bookmark: _Toc204335478]Основные технические решения
Участок №1. Основная часть нефтепровода относится к II категории, согласно СП РК 3.05-101-2013. Участки перехода через канал Ащисай относятся к I категории; Участки пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20м по обе стороны от пересекаемой коммуникации относятся ко II категории. Способы пересечения показаны в типовых чертежах пересечений трубопровода. Глубина заложения 1.3м до верха трубы. Характеристика нефтепровода по категориям приведены в таблице 1.3.1
Таблица 1. Основные характеристики нефтепровода по категориям
	[bookmark: OLE_LINK3]Назначение участков трубопровода
	Категория трубопровода
	Диаметр трубопров-ода с толщиной стенки, мм
	Исполнение трубы по стандарту 
	Класс прочности
	Способ прокладки нефтепровода
	Длина трубо- провода, м
	Вес п.м. трубы
 кг.

	Основная часть нефтепровода
	II
	1020х12
	ОТТ 23.040.00  -КТН-135-15.

	К60
	Траншейным методом
	9784,2
	301,29

	Переход нефтепровода через:

	 к.Ащисай
	I
	1020х14
	ОТТ-23.040.00-КТН-135-15.

	К60
	Траншейным методом
	373,2
	350,81

	Крановый узел 241
	I
	1020х14
	ОТТ-23.040.00-КТН-135-15.

	К60
	Траншейным методом
	43
	350,81

	Крановый узел 242
	I
	1020х14
	ОТТ-23.040.00-КТН-135-15.

	К60
	Траншейным методом
	38
	350,81


[bookmark: _Toc246412272][bookmark: _Toc217111293][bookmark: _Toc119054552][bookmark: _Toc121816486][bookmark: _Toc126726039][bookmark: _Toc234800491]Примечание: для расчета количества труб необходимо учесть нормы на угар и обрезку в размере 0,8% и аварийный запас в размере 0,3% на подводные переходы, остальные участки – 0,1%.

Участок № 2.  Основная часть нефтепровода относится к II категории, согласно СП РК 3.05-101-2013. Участки перехода через канал Шанымозек относятся к I категории; через канал Баксай относится к II категории. Участки пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20м по обе стороны от пересекаемой коммуникации относятся ко II категории. Глубина заложения 1.3м до верха трубы. Характеристика нефтепровода по категориям приведены в таблице 1.3.1

Таблица 2. Основные характеристики нефтепровода по категориям
	Назначение участков трубопровода
	Категория трубопровода
	Диаметр трубопров-ода с толщиной стенки, мм
	Исполнение трубы по стандарту 
	Класс прочности
	Способ прокладки нефтепровода
	Длина трубо- провода, м
	Вес п.м. трубы
 кг.

	Основная часть нефтепр-а
	II
	1020х12
	ОТТ 23.040.00  -КТН-135-15.

	К60
	Траншейным методом
	11032
	301,3

	Переход нефтепровода через:

	 к.Шанымозек
	I
	1020х14
	ОТТ-23.040.00-КТН-135-15.
	К60
	Траншейным методом
	717
	350,8

	к. Баксай
	II
	1020х12
	ОТТ-23.040.00-КТН-135-15.
	К60
	Траншейным методом
	20
	301,3

	Крановый узел 258
	I
	1020х14
	ОТТ-23.040.00-КТН-135-15.
	К60
	Траншейным методом
	43
	350,8

	Крановый узел 259
	I
	1020х14
	ОТТ-23.040.00-КТН-135-15.
	К60
	Траншейным методом
	38
	350,8


Примечание: для расчета количества труб необходимо учесть нормы на угар и обрезку в размере 0,8% и аварийный запас в размере 0,3% на подводные переходы, остальные участки - 0,1%.

2.3 Магистральные шаровые краны 
Участок №1. Проектными решениями предусмотрена установка запорной арматуры для обеспечения секционирования трубопровода и минимизации рисков экологического ущерба. Исходя из требований СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы», определяющих необходимость установки отключающей арматуры на переходах через водные преграды, крановые узлы размещаются на обоих берегах канала Ащисай. Выбор мест установки обусловлен необходимостью локализации возможного разлива нефти и предотвращения ее попадания в водный объект, а также обеспечением доступа эксплуатационного персонала к оборудованию.
В качестве основной запорной арматуры на трубопроводе диаметром 1020 мм приняты полнопроходные шаровые краны Ду1000мм, подземной установки с электроприводом, PN 10.0МПа, с концами под приварку. На трубопроводе с обеих сторон магистрального шарового крана, на расстоянии 4м, предусмотрены 2 вантуза 100мм в колодце. Вантузы отсечены двумя шаровыми кранами с ручным приводом Ду100мм. Конструкция кранов предусматривает цельносварной корпус, обладающий необходимой прочностью и герметичностью класса «А». Для обеспечения возможности управления арматурой в условиях возможного подтопления паводковыми водами или нагонной волной, характерной для данного региона, шаровые краны комплектуются удлинительными колоннами (штоками). Это техническое решение позволяет вынести привод и органы управления на безопасную высоту над поверхностью земли, обеспечивая бесперебойный доступ к оборудованию в любых погодных условиях. Присоединение кранов к линейной части трубопровода выполняется методом сварки, с разделкой кромок, соответствующей толщине стенки присоединяемой трубы.
Реализация схемы расстановки запорной арматуры на переходе через канал Ащисай выполняется в два этапа, учитывающих существующую инфраструктуру. На одном берегу канала (со стороны нового строительства) проектируется устройство нового линейного кранового узла МШК 241. На противоположном берегу предусмотрено расширение действующего кранового узла МШК 242.
Для защиты от почвенной коррозии все подземные элементы крановых узлов имеют наружное антикоррозионное покрытие весьма усиленного типа, аналогичное покрытию линейной части нефтепровода (экструдированный полиэтилен). Надземные конструкции защищены атмосферостойкими лакокрасочными покрытиями, устойчивыми к воздействию ультрафиолета и агрессивной среды.
Участок №2. Исходя из требований СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы», определяющих необходимость установки отключающей арматуры на переходах через водные преграды, крановые узлы размещаются на обоих берегах канала Баксай. Выбор мест установки обусловлен необходимостью локализации возможного разлива нефти и предотвращения ее попадания в водный объект, а также обеспечением доступа эксплуатационного персонала к оборудованию.
В качестве основной запорной арматуры на трубопроводе диаметром 1020 мм приняты полнопроходные шаровые краны Ду1000мм, подземной установки с электроприводом, PN 10.0МПа, с концами под приварку. На трубопроводе с обеих сторон магистрального шарового крана, на расстоянии 4м, предусмотрены 2 вантуза 100мм в колодце. Вантузы отсечены двумя шаровыми кранами с ручным приводом Ду100мм. Конструкция кранов предусматривает цельносварной корпус, обладающий необходимой прочностью и герметичностью класса «А». Для обеспечения возможности управления арматурой в условиях возможного подтопления паводковыми водами или нагонной волной, характерной для данного региона, шаровые краны комплектуются удлинительными колоннами (штоками). Это техническое решение позволяет вынести привод и органы управления на безопасную высоту над поверхностью земли, обеспечивая бесперебойный доступ к оборудованию в любых погодных условиях.
Реализация схемы расстановки запорной арматуры на переходе через канал Шанымозек выполняется в два этапа, учитывающих существующую инфраструктуру. На одном берегу канала (со стороны нового строительства) проектируется устройство нового линейного кранового узла МШК 259. На противоположном берегу предусмотрено расширение действующего кранового узла МШК 258.
Для защиты от почвенной коррозии все подземные элементы крановых узлов имеют наружное антикоррозионное покрытие весьма усиленного типа, аналогичное покрытию линейной части нефтепровода (экструдированный полиэтилен). Надземные конструкции защищены атмосферостойкими лакокрасочными покрытиями, устойчивыми к воздействию ультрафиолета и агрессивной среды.

[bookmark: _Toc234800492][bookmark: _Toc246412273][bookmark: _Toc217111294]2.4 Врезка проектируемого нефтепровода в существующий нефтепровод
3 
3.2 
3.3 
3.4 
2.1. 
2.2. 
Опорожнение и демонтаж нефтепровода 
Решения по вытеснению нефти из демонтируемого нефтепровода Дн 1020мм подробно описаны в отдельном проекте «РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА «ТЕНГИЗ-НОВОРОССИЙСК» НА УЧАСТКАХ 231,7КМ – 241,8КМ И 257,3КМ - 269КМ» ДЕМОНТАЖ»,  ТОМ 3 «Рабочие чертежи», КНИГА 4 «Очистка полости нефтепровода».

2.5 [bookmark: _Toc119054553][bookmark: _Toc121816487][bookmark: _Toc126726040][bookmark: _Toc234800493][bookmark: _Toc246412274][bookmark: _Toc217111295]Пересечения существующих инженерных коммуникаций 
Нефтепровод пересекает существующие подземные коммуникации. В соответствии со СП РК 3.05–101-2013 при взаимном пересечении подземных трубопроводов расстояние между ними в свету принимается не менее 350 мм, а пересечение выполняться под углом не менее 60С. 
Разработка траншеи в местах пересечения с подземными коммуникациями выполняется вручную по 2 м. в обе стороны. Прокладку кожухов/трубопровода в местах пересечения с существующими коммуникациями (ВОЛС, газопровод и т.д.) выполнить в соответствии с ПРОЕКТОМ, ТУ и согласованным ППР с эксплуатирующей организацией и ЗАКАЗЧИКом. 
Прокладка трубной плети в кожух производится методом «протаскивания» в каждый кожух отдельно, при помощи кранов-трубоукладчиков. Окончательный способ укладки уточняется в ППР.

2.6 [bookmark: _Toc234800496][bookmark: _Toc246412277][bookmark: _Toc217111296]Переход нефтепровода через водные преграды
Категория трубопровода на участке перехода принята I категории, толщиной стенки 14мм.
На каждом из таких переходов через реки в пределах русла, для предотвращения всплытия трубопровода предусматривается установка балластирующего устройства – утяжелители УТК-1020-24-2, с шагом 3,55м. Согласно расчету против всплытия, всплытию подвержен незаполненный нефтью трубопровод. 
Расчет на устойчивость трубопровода выполнен из условия невозможности опорожнения от нефти в процессе эксплуатации. Балластировка предусмотрена на русловых участках из условия устойчивости трубопровода против всплытия в период строительства.
Глубина заложения трубопровода принята 2,5 м от верха трубы до дна канала. Трубопровод должен быть подготовлен для укладки к моменту окончания работ по устройству траншеи. Укладка рабочего трубопровода предусмотрена методом протаскивания плети по дну разработанной траншеи. Перед засыпкой уложенного трубопровода необходимо проверить его положение на дне траншеи. При провисании участков трубопровода необходимо устранить обнаруженные погрешности путем намыва или подсыпки грунта с уплотнением. Превышение фактических отметок верха трубы больше проектных не допускается.
Засыпка уложенного трубопровода производится до проектных отметок. Для проезда автотранспорта через русло рек предусмотрены железобетонные плиты ПАГ-14 (6х2х0.14). 
Повороты нефтепровода в вертикальной плоскости выполнены, по кривым естественного (упругого) изгиба с радиусом 1500м.

2.7 [bookmark: _Toc234800509][bookmark: _Toc246412292][bookmark: _Toc217111298]Контроль качества работ по защите от коррозии
Состояние защитных покрытий при ремонте необходимо контролировать в соответствии с ГОСТ Р 51164-98:
· при нанесении манжет должна быть обеспечена требуемая температура стыка: после усадки манжеты ее поверхность дополнительно прогревают для формирования качественного адгезионного соединения к поверхности трубы и заводскому покрытию. Манжета должна полностью облегать трубу и прилегающее линейное покрытие: на поверхности манжеты должны отсутствовать холодные пятна и рябь, через манжету должен проступать профиль сварного шва; после остывания манжеты, на ее краях должен быть виден выступивший праймер:
· поверку толщины защитного покрытия на 10% труб в заводском покрытии и в местах, вызывающих сомнение;
· после нанесения защитных покрытий – по показателям и нормам таблицы 1, ГОСТ Р 51164-98, а также нормам таблиц 2 и 3 по следующим показателям: адгезия в нахлесте, адгезия к  стали, прочность при ударе, сплошность;
· после укладки и засыпки – по нормам таблиц 2 и 3 ГОСТ Р 51164-98 по сопротивлению изоляции, по сплошности (искровым дефектоскопом) и дополнительно по показателям и нормам соответствующих нормативных документов.
При разрушающих методах контроля защитное покрытие должно быть восстановлено и вновь проконтролировано на диэлектрическую сплошность.
Изоляционное покрытие, на законченных ремонтом участках, трубопроводов подлежит контролю методом катодной поляризации на соответствие нормам таблиц 2 и 3 ГОСТ Р 51164-98. При несоответствии сопротивления изоляции этим требованиям необходимо установить места повреждения защитного покрытия, отремонтировать их по нормативной документации на соответствующий вид покрытия

2.8 [bookmark: _Toc128842691][bookmark: _Toc234800513][bookmark: _Toc246412296][bookmark: _Toc217111301] Укладка трубопровода
В зависимости от диаметра трубопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических и других условий, ширина траншеи по дну принята не менее 1.5D, ширина траншей по дну на кривых участках из отводов принудительного гнутья принята равной двукратной величине по отношению к ширине на прямолинейных участках. 
При рытье траншеи роторными экскаваторами для получения более ровной поверхности дна траншеи на проектной отметке и обеспечения плотного прилегания уложенного трубопровода к основанию на всем протяжении вдоль оси трубопровода на ширине не менее 3м должна проводиться в соответствии с проектом предварительная планировка микрорельефа полосы.
Укладочные (изоляционно-укладочные) работы следует выполнять преимущественно раздельным способом. На участках трассы, где предусматривается большое количество технологических разрывов, и в местах частого чередования углов поворотов трассы, а также на участках с продольным уклоном рельефа местности свыше 15° укладку (монтаж) трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб или секций (плетей) непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи).
Ось трубопровода, подлежащего укладке, должна находиться не дальше 2м от кромки траншеи.
К моменту укладки трубопровода дно траншеи должно быть выровнено в соответствии проектом. В законченной траншее не должны находиться гравий, разрыхленная порода, булыжники, комья, торчащие корни или выступы, которые могут повредить антикоррозионное покрытие труб при опускании их в траншею. Предусматривается подсыпка толщиной 0,2м если камни, булыжники, гравий или другие твердые материалы на дне траншеи могут повредить антикоррозионное покрытие трубы. Подсыпка траншеи состоит из мелкозернистого материала с максимальным размером частиц 5мм. В качестве материала для подложки рекомендуется использовать просеянный вынутый из траншеи грунт. 
На участках, где присутствует вода, материал подсыпки укладывается после полного дренажа траншеи. Дренаж осуществляется в размере и на протяжении времени необходимого для подготовки подложки и прокладки трубопровода в траншее.
Засыпка траншеи производится непосредственно после укладки трубопровода и установки балластных грузов Места установки запорной арматуры, тройников контрольно-измерительных пунктов электрохимзащиты засыпаются после их установки и приварки катодных выводов.
Сигнальную ленту следует уложить на высоте 0.2м от верхней образующей трубопровода. В местах установки УБО ленту уложить на 0.2м от верха утяжелителя.
При засыпке трубопроводов грунтом, содержащим мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером более 50мм в поперечнике, изоляционное покрытие следует предохранять от повреждения присыпкой мягким грунтом на толщину 0,2м над верхней образующей трубы.
При восстановлении щебеночного покрытия используется вскиркованный материал с добавлением нового щебеночного материала для получения необходимой толщины слоя существующего покрытия.
2.9 [bookmark: _Toc246412297][bookmark: _Toc217111302] Монтаж, сварка и контроль трубопровода
[bookmark: _Hlk216881051]Все работы по монтажу, сварке и контролю сварных соединений должны выполняться в соответствии с требованиями ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка», ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ», СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы» (раздел Производство работ и контроль качества выполнения работ), Типовой инструкцией по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах Мингазпрома, РД 51-108-86 «Инструкции по технологии сварки, резки труб при производстве ремонтно-восстановительных работ на магистральных газопроводах» по аттестованной технологии сварки с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности.
На трассе трубопровод монтируется из секций труб, предварительно сваренных на местах электродуговой полуавтоматической сваркой – методом сваренного шва от вершины. Сваренный корневой шов от вершины, заполняющий сварочный шов и последний (верхний) слой многослойного сварного шва выполняется при помощи автоматического аппарата типа "СRC Evans AW". Сварка корня шва производится изнутри с использованием внутреннего центратора-сварочной станции.
Ручную дуговую сварку покрытыми электродами следует применять при сварке участков нефтепровода в случаях невозможности или нецелесообразности применения автоматических и механизированных способов сварки, при выполнении специальных сварных соединений - захлестов, прямых вставок (катушек), разнотолщинных стыковых соединений, тройниковых соединений, а также при ремонте сварных соединений.
На строительстве подводных переходов сборку и сварку отдельных звеньев труб в секции или плети осуществляют в соответствии с действующими нормами и правилами на сварочно-монтажные работы на монтажной площадке с использованием стандартных средств механизации, сварочного оборудования и средств контроля.
Сборку звеньев и секций труб под сварку производят с использованием внутренних центраторов. Сборку межсекционных и межплетевых стыков, где применение внутренних центраторов невозможно, разрешается производить с помощью наружных центраторов.
Перед прихваткой и сваркой корневого слоя шва необходимо выполнять предварительный прогрев зоны стыка труб. Предварительный прогрев выполняется кольцевыми газопламенными горелками.
Для сварки труб, труб с соединительными деталями трубопроводов применяются сварочные материалы:
· проволоки сплошного сечения;
· порошковые проволоки;
· самозащитные порошковые проволоки;
· флюсы керамические (агломерированные);
· защитные газы (двуокись углерода газообразная, аргон и их смеси);
· электроды с основным и целлюлозным видом покрытия.
Сварные соединения трубопровода подвергаются 100% радиографическому контролю. Захлестные стыки и спецсоединения подвергаются 100% радиографическому и 100% ультразвуковому, магнитопорошковому контролю или цветной дефектоскопии.
На русловых участках подводных переходов для балластировки трубопроводов, укладываемых в траншеи, применяются балластирующее устройства утяжелители 2 УТК-1020-24-2. На участках с высоким уровнем грунтовых вод применяются балластирующие устройства типа УБО-1020-2,3.
Балластировка нефтепровода на сухих пойменных и береговых участках переходов одиночными грузами выполняется после укладки трубы в траншею трубоукладчиками. Установка грузов производится сразу после укладки трубы теми же трубоукладчиками или кранами.
В зависимости от времени года, местных топографических условий, обводненности территории в створе перехода, технической оснащенности строительных подразделений и других факторов укладка нефтепровода в траншею будет выполняться опусканием трубопровода с бровки траншеи (с лежневки).
При укладке секций или плетей трубопровода в траншею с бровки трубу поднимают над землей несколькими трубоукладчиками, количество которых, их общая грузоподъемность и расстояние между ними определяются ППР, исходя из массы трубы (с покрытием грузами или без них), состояния грунта и других условий.
2.10 [bookmark: _Toc217111304]Изоляция трубопровода
Защита трубопровода от подземной коррозии независимо от коррозионной активности грунта и района прокладки осуществлена комплексно: защитными покрытиями и средствами электрохимзащиты. Для трубопроводов южнее 50° северной широты предусмотрен усиленный тип защитного покрытия. Согласно ГОСТ Р 51164-98 проектом предусматривается труба с заводским усиленным трехслойным полиэтиленовым покрытием на основе полимерных материалов в соответствии с требованиями ОТТ-25.220.60-КТН-103-15.
Для антикоррозионной защиты сварных стыков непосредственно на трассе проектом предусмотрена установка термоусаживающихся изоляционных систем.
При изоляции стыков нефтепровода манжетами необходимо руководствоваться и соблюдать требования инструкций фирм-изготовителей, а также технологических правил, предъявляемых к данному виду работ. После установки манжет выполнить контроль качества изоляции трубопровода, согласно ВСН 2-144-82. 
Для защиты подводных нефтепроводов от коррозии используется, в основном, изоляция, выполненная в заводских условиях.
Для нефтепровода, прокладываемого на подводных переходах в границах подводно технических работ, применяют изоляционные покрытия усиленного типа.
Конструкция изоляционного покрытия, в зависимости от условий нанесения и вида используемого материала, а также основные характеристики покрытий, в том числе термоусадочных муфт, должны соответствовать требованиям и нормам, содержащимся в ВСН 008–88.

2.11 [bookmark: _Toc217111308]Крановый узел №241
3. 
3.1. 
3.2. 
2.11.1 [bookmark: _Hlk217054645]Планировочные решения
Площадка кранового узла прямоугольной формы размерами 24,0х40,0м с 2-мя воротами и 1 калиткой, и занимает территорию 0,096га.
 В состав проектируемых сооружений входит:
· Шаровый кран;
· Блок-бокс; 
· Колодцы КИПиА;
· Площадка КТП;
· Панель вызова;
· Стойка видеонаблюдения;
· Мачта освещения;
· Площадка для датчика температуры;
· Твердотельное поляризационное устройство.
Расположение проектируемых сооружений на территории кранового узла приняты согласно требуемым нормам пожаро-взрывобезопасности и с учетом розы ветров, санитарным требованиям, обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадке.

2.11.2 Организация рельефа
Перед началом работ выполнить срезку растительного слоя толщиной-20см.
Организация рельефа площадки КУ сплошная, с уклонами поверхности, обеспечивающими отвод поверхностных вод в пониженные места за пределы территории кранового узла. Площадка КУ на рельефе возведена на насыпи на одну отметку -24,00. Высота насыпи принята из условия обеспечения не затопления ее дождевыми и талыми водами. Высота насыпи колеблется от 0,30м до 1,0м. Насыпь производится из привозного грунта с карьера на расстоянии 50км. Учитывая возможное затопление площадки КУ, откосы насыпи укреплены щебнем толщиной 20 см. с заложением откосов 1:1,5.

2.11.3  Подъезды и проезды 
Для подъезда к площадкам кранового узла будут использоваться существующие грунтовые дороги. У въезда на территорию кранового узла для монтажа оборудования и подъезда пожарных машин предусмотрена разворотная площадка размером 12,0х12,0м (см марку АД). На территории КУ проложен внутриплощадочный проезд с устройством съезда на рельеф.
Конструкция дорожной одежды внутриплощадочного проезда принята со следующими параметрами в плане:
· Ширина проезжей части 4,5м;
· Ширина обочины – 1,0м;
· Ширина проезда – 6,5м;

Дорожная одежда на внутриплощадочном проезде переходного типа со щебеночным покрытием толщиной -15см.
Территория КУ благоустроена. Организованы тротуары шириной 1,0 м к проектируемым сооружениям и ограждение. Детальное ограждение площадки (см. марку АС). Ввиду временного пребывания обслуживающего персонала на территории КУ озеленение и зоны отдыха не предусмотрены.
Конструкция тротуаров: Щебень – 0,1м;

2.11.4 Инженерные сети
Инженерные сети запроектированы в надземном и подземном исполнении, с учетом взаимной увязки их с существующими и проектируемыми коммуникациями.

2.11.5 Технико-экономические показатели
	Площадь территории 
	960 м2

	Площадь застройки
	0,0013 Га

	Коэффициент застройки
	1,35%

	Протяженность нового ограждения
	128 п.м

	Площадь покрытия внутриплощадочных дорог
	360 м2

	Площадь тротуаров
	11 м2


2.12 [bookmark: _Toc217111309]Расширение мшк №242.
2.13 
Планировочные решения
Ограждение площадки расширения МШК-242 примыкает с существующему ограждению и имеет размеры 30,0х45,0м без дополнительных ворот и калиток (согласовано с Заказчиком) и занимает территорию 0,135га.
 В состав проектируемых сооружений расширения площадки входит:
· [bookmark: _Hlk217054972]Шаровый кран;
· Колодцы КИПиА;
· Мачта освещения;
· Площадка для датчика температуры;
· Твердотельное поляризационное устройство.
Расположение проектируемых сооружений на территории кранового узла приняты согласно требуемым нормам пожаро-взрывобезопасности и с учетом розы ветров, санитарным требованиям, обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадке.
Расстояние до сооружений, находящихся в одном ограждении, приняты согласно СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Организация рельефа
Перед началом работ выполнить срезку растительного слоя толщиной-20см.
Организация рельефа площадки КУ сплошная, с уклонами поверхности, обеспечивающими отвод дождевых и талых вод в пониженные места за пределы территории кранового узла. Площадка КУ на рельефе возводится в насыпи до существующей отметки площадки -24,13. Высота насыпи принята на уровне отметок существующей площадки. Высота насыпи колеблется от 0,14м до 0,57м. Насыпь производится из привозного грунта с карьера на расстоянии 50км. Учитывая возможное затопление площадки КУ, откосы насыпи укреплены щебнем толщиной 20см. с заложением откосов 1:1,5.

Подъезды и проезды, благоустройство 
Для подъезда к площадкам кранового узла будут использоваться существующие грунтовые дороги. У въезда на территорию кранового узла для монтажа оборудования и подъезда пожарных машин предусмотрена разворотная площадка размером 12,0х12,0м (см. марку АД). На территории КУ проложен внутриплощадочный проезд с разворотной площадкой у шарового крана и колодцев КИПиА размерами 6,0х16,0м.
Конструкция дорожной одежды внутриплощадочного проезда принята со следующими параметрами в плане:
· Ширина проезжей части 4,5м;
· Ширина обочины – 1,0м;
· Ширина проезда – 6,5м;

Дорожная одежда на внутриплощадочном проезде переходного типа со щебеночным покрытием толщиной -15см.
После демонтажа существующих сооружений выполнить планировку территории с восстановлением щебеночного покрытия проездов и подъездов.
Территория расширяемого МШК благоустроена. Организованы тротуары шириной 1,0 м к проектируемым сооружениям и ограждение. Детальное ограждение площадки (см. марку АС). Ввиду временного пребывания обслуживающего персонала на территории МШК озеленение и зоны отдыха не предусмотрены.
Конструкция тротуаров: Щебень – 0,1м;

2.14 Инженерные сети
Инженерные сети запроектированы в надземном и подземном исполнении, с учетом взаимной увязки их с существующими и проектируемыми коммуникациями.

2.14.1 Технико-экономические показатели
	Площадь территории расширения
	1350 м2

	Площадь застройки
	0,0013 Га

	Коэффициент застройки
	1%

	Протяженность нового ограждения
	105 п.м

	Площадь покрытия внутриплощадочных дорог
	630 м2

	Площадь тротуаров
	3 м2



2.15 [bookmark: _Toc217111310]Обустройство стационарных переездов
2.15.1 [bookmark: _Toc217111311]Переезды через нефтепровод
Реконструкция магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» на участке 231.7км-241.8км предусматривает строительство нового участка нефтепровода. После завершения строительства производится демонтаж существующего участка нефтепровода с существующими стационарными переездами из железобетонных плит. Для обеспечения проезда транзитного автотранспорта через новый участок нефтепровода предусматривается устройство стационарных переездов их железобетонных плит. Местоположение проектируемых переездов определялось с учетом местоположения существующих демонтированных переездов, а также с учетом направлений грунтовых полевых дорог. Местоположение переездов привязано к пикетажу проектируемого нефтепровода.
Конструкция переезда:
· основание из песчано-гравийной смеси – 10см;
· плита ПАГ-14 (6000х2000х140) – 2шт.
Конструкция приведена на чертеже KPD240010-02.1-15-15R-2150.
Для обеспечения безопасности проезда автотранспорта проектом предусматривается установка сигнальных столбиков С1 на одном переезде в количестве 8шт. Также предусмотрена установка знаков «Осторожно нефтепровод» и Предупредительного знака.

2.16 [bookmark: _Toc217111312]Переезды через линию ВОЛС
Вдоль проектируемого нефтепровода проходит существующая линия ВОЛС. Местоположение проектируемых переездов через ВОЛС определялось с учетом местоположения проектируемых переездов через нефтепровод и основных направлений грунтовых полевых дорог. 
Конструкция переезда:
· основание из песчано-гравийной смеси – 10см;
· плита ПАГ-14 (6000х2000х140) – 1шт.
 Конструкция приведена на чертеже KPD240010-02.1-15-15R-2150.

2.17 [bookmark: _Toc217111313]Обустройство крановых узлов
Проектом предусматривается установка нового кранового узла КУ-241 и расширение МШК- 242. Для обеспечения проезда и разворота обслуживающего автотранспорта предусмотрено устройство разворотных площадок 12х12м. Покрытие на разворотных площадках принято из фракционированного щебня толщиной слоя 15см. Размещение площадок приведено на чертеже KPD240010-02.1-15-15R-2159.

2.18 [bookmark: _Toc217111314]Обустройство переходов 
Для обеспечения безопасности проезда автотранспорта проектом предусматривается установка сигнальных столбиков С1 на одном переезде через проектируемый нефтепровод в количестве 8шт. Также предусмотрена установка знаков «Осторожно нефтепровод» и Предупредительного знака.                                                                                             На переездах через существующий кабель ВОЛС для безопасного проезда автотранспорта проектом предусматривается установка Предупредительного знака.
Работы по установке знаков «Осторожно нефтепровод» и предупредительных знаков учтены в Линейной части проекта.

2.19 Архитектурно-строительные решения
Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается выполнение демонтажных работ: Частичный демонтаж ограждения кранового узла КУ-242.
Архитектурно-строительной частью проекта, до начала выполнения демонтажных работ, предусматривается строительство:
· фундаменты и площадку для КТП;
· фундаменты шаровых кранов;
· фундамент и стойку для СВН;
· фундаменты и стойки для оборудования ЭС и КИПиА;
· фундаменты и платформу для блок-бокса;
· противоподкопное ограждение по периметру крановых узлов.
Месторасположение существующих и проектируемых сооружений отражено в разделе ГП.

2.20 [bookmark: _Toc217111316]Фундаменты и стальная платформа для КТП (Ку 241км.)
Проектом предусматривается изготовление и монтаж отдельно стоящих железобетонных фундаментов. Монолитные железобетонные фундаменты Ф-1 и Ф-2 из сульфатостойкого бетона класса С16/20 с армированием арматурой А400, водонепроницаемостью W8, морозостойкостью F150. В фундаментах предусмотрено устройство монтажных петель.
Для горизонтальной гидроизоляции применена полиэтиленовая пленка t=0,2мм по ГОСТ 10354-82. Для вертикальной гидроизоляции на поверхность железобетонных конструкций, соприкасающуюся с грунтом и на 150мм выше отметки земли выполнить гидроизоляцию путем нанесения лака ХП-734.
Проектом предусматривается монтаж и изготовление стальной платформы из горячекатаного прокатного профиля. Элементы платформы соединять между собой электродуговой сваркой электродами типа Э50А по ГОСТ 9467–75* и болтовыми соединениям. Болткомплекты должны быть оцинкованными. Типы сварных швов принимать по ГОСТ 5264–80*. После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака загрунтовать и окрасить. Крепление металлических опор стальной платформы к закладным деталям фундаментам выполняется с помощью электродуговой сварки с применением электродов Э50А.
Металл проката, используемого для несущих стальных конструкций, должен удовлетворять требованиям хладостойкости KCV-40.

2.21 [bookmark: _Toc217111317]Фундаменты шаровых кранов (КУ 241км. и КУ 242км.)
Проектом предусматривается изготовление и монтаж отдельно стоящих железобетонных фундаментов. 
Монолитные железобетонные фундаменты Фшк из сульфатостойкого бетона класса С16/20 с армированием арматурой А400, водонепроницаемостью W8, морозостойкостью F150. В фундаментах предусмотрено устройство монтажных петель.
Для нижней горизонтальной гидроизоляции применена полиэтиленовая пленка t=0,2мм по ГОСТ 10354-82. Для гидроизоляции на поверхность железобетонных конструкций соприкасающуюся с грунтом выполнить гидроизоляцию путем нанесения лака ХП-734.

2.22 [bookmark: _Toc217111318]Фундамент и стойка СВН-1 (КУ 241км.)
Проектом предусматривается изготовление и монтаж отдельно стоящего железобетонного фундамента. 
Монолитные железобетонные фундаменты Фм-1 из сульфатостойкого бетона класса С16/20 с армированием арматурой А400, водонепроницаемостью W8, морозостойкостью F150. В фундаментах предусмотрено устройство монтажных петель.
Для горизонтальной гидроизоляции применена полиэтиленовая пленка t=0,2мм по ГОСТ 10354-82. Для вертикальной гидроизоляции на поверхность железобетонных конструкций, соприкасающуюся с грунтом и на 150мм выше отметки земли выполнить гидроизоляцию путем нанесения лака ХП-734.
Проектом предусматривается монтаж и изготовление стальной мачты из горячекатаного прокатного профиля. Элементы мачты соединять между собой электродуговой сваркой электродами типа Э50А по ГОСТ 9467–75*. Типы сварных швов принимать по ГОСТ 5264–80*. После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака загрунтовать и окрасить. Крепление стальной мачты к фундаменту необходимо выполнять болтовым соединениям к фундаментным болтам. Болткомплекты должны быть оцинкованными.

2.23 [bookmark: _Toc217111319]Фундаменты для твердотельных поляризационных устройств (КУ 241км. и КУ 242км.)
Проектом предусматривается изготовление и монтаж отдельно стоящих железобетонных фундаментов. 
Монолитные железобетонные фундаменты Ф-3 из сульфатостойкого бетона класса С16/20 с армированием арматурой А400, водонепроницаемостью W8, морозостойкостью F150. В фундаментах предусмотрено устройство монтажных петель.
Для горизонтальной гидроизоляции применена полиэтиленовая пленка t=0,2мм по ГОСТ 10354-82. Для вертикальной гидроизоляции на поверхность железобетонных конструкций соприкасающуюся с грунтом и на 150мм выше отметки земли выполнить гидроизоляцию путем нанесения лака ХП-734.

2.24 [bookmark: _Toc217111320]Фундамент температурного датчика (КУ 241км. и КУ 242км.)
Проектом предусматривается изготовление и монтаж отдельно стоящих железобетонных плитных фундаментов. 
Монолитные железобетонные фундаменты из сульфатостойкого бетона класса С16/20 с армированием арматурой А400, водонепроницаемостью W8, морозостойкостью F150. В фундаментах предусмотрено устройство монтажных петель. Фундамент устанавливать после установки оборудования КИПиА.
Для горизонтальной гидроизоляции применена полиэтиленовая пленка t=0,2мм по ГОСТ 10354-82. Для вертикальной гидроизоляции на поверхность железобетонных конструкций соприкасающуюся с грунтом и на 150мм выше отметки земли выполнить гидроизоляцию путем нанесения лака ХП-734.
Проектом предусматривается монтаж и изготовление стальной стойки с козырьком из горячекатаного прокатного профиля. Элементы стойки соединять между собой электродуговой сваркой электродами типа Э50А по ГОСТ 9467–75*. Типы сварных швов принимать по ГОСТ 5264–80*. После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака загрунтовать и окрасить. Крепление козырька к стойке выполнять хомутами после установки оборудования КИПиА. Болткомплекты должны быть оцинкованными.

2.25 [bookmark: _Toc217111321]Фундаменты и стойки для панели вызова (КУ241км.)
Проектом предусматривается изготовление и монтаж отдельно стоящих железобетонных фундаментов. Монолитные железобетонные фундаменты Ф-4 из сульфатостойкого бетона класса С16/20 с армированием арматурой А400, водонепроницаемостью W8, морозостойкостью F150. В фундаментах предусмотрено устройство монтажных петель. Фундамент устанавливать после установки оборудования КИПиА.
Для горизонтальной гидроизоляции применена полиэтиленовая пленка t=0,2мм по ГОСТ 10354-82. Для вертикальной гидроизоляции на поверхность железобетонных конструкций, соприкасающуюся с грунтом и на 150мм выше отметки земли выполнить гидроизоляцию путем нанесения лака ХП-734.

2.26 [bookmark: _Toc217111322]Стальная платформа и фундаменты для БЛОК-бокса (ку 241км.)
Проектом предусматривается изготовление и монтаж отдельно стоящих железобетонных фундаментов. Монолитные железобетонные фундаменты Ф-5 и Ф-6 из сульфатостойкого бетона класса С16/20 с армированием арматурой А400, водонепроницаемостью W8, морозостойкостью F150. В фундаментах предусмотрено устройство монтажных петель.
Для горизонтальной гидроизоляции применена полиэтиленовая пленка t=0,2мм по ГОСТ 10354-82. Для вертикальной гидроизоляции на поверхность железобетонных конструкций, соприкасающуюся с грунтом и на 150мм выше отметки земли выполнить гидроизоляцию путем нанесения лака ХП-734.

2.27 [bookmark: _Toc217111323]Передвижная площадка (КУ 241км. и КУ 242км.)
Проектом предусматривается монтаж и изготовление передвижных площадок для доступа в технологические колодцы из горячекатаного прокатного профиля. Элементы площадок соединять между собой электродуговой сваркой электродами типа Э50А по ГОСТ 9467–75* и болтовыми соединениям. Болткомплекты должны быть оцинкованными. Типы сварных швов принимать по ГОСТ 5264–80*. После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака загрунтовать и окрасить.

2.28 [bookmark: _Toc217111324]Ограждения крановых узлов (КУ 241км. и КУ 242км.)
Проектом предусматривается строительство нового периметрального ограждения из металлических решетчатых секций для КУ 241км и расширение существующего периметрального ограждения из металлических решетчатых секций на КУ 242км. 
Монтаж металлических столбов ограждения выполнить на ленточном противоподкопном фундаменте. Монтаж ограждений выполнять после завершения монтажа нового трубопровода.
Противоподкопный фундамент - ленточный фундамент шириной 0,35м, высотой 0,7м. Фундамент выполнить из сульфатостойкого бетона марки С16/20 по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150. В качестве основания для фундамента применить:
· щебеночная подготовка толщиной 100мм;
· уплотненный грунт.
Стойки ограждения устанавливаются на глубину 1,5м в сверленые котлованы Ø350мм, с заполнением бетоном класса С16/20 на сульфатостойком портландцементе с маркой по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. 
Антикоррозийную защиту подземных бетонных и железобетонных конструкций выполнять путем нанесения на поверхность, соприкасающуюся с грунтом, лака ХП-734 в 2 слоя.
Шаг стоек принят в осях не более 3,0м. 
На верхнюю часть стоек устанавливаются кронштейны, которые в свою очередь используются для установки дополнительного козырькового ограждения. Открытые концы стоек закрыть специальными пластиковыми заглушками.
Все металлические детали ограждения должны иметь защиту в виде горячего оцинкования с последующим нанесением в заводских условиях полимерного порошкового покрытия толщиной 60-100мкм.
В периметральном ограждении КУ 241км. Для проезда техники предусмотрено установка ворот распашных шириной 6,0м. Ворота рекомендуется дополнительно укомплектовать колесными опорами с пружинной регулировкой. Для обеспечения доступа обслуживающего персонала предусмотрено установка калитки. Ворота и калитка должны быть укомплектованы регулируемыми петлями и замками промышленными.

2.29 [bookmark: _Toc217111326]Электроснабжение.
Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, выданными техническими условиями Out-L-CPCK-1344-2025 от 28.04.25г. и Out-L-CPCK-3750-2025 от 13.11.25г., требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.
В объем работ по проектированию электроснабжения и электрооборудования входит: 
· Электроснабжение и электрооборудование крановых узлов КУ-241км, КУ-242км; 
· Молниезащита всех проектируемых объектов; 
· Заземление всего проектируемого оборудования.

2.30 [bookmark: _Toc217111331]Освещение.
Для освещения участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта, технологических площадок, сооружений хранения проектом предусмотрено рабочее освещение технологических установок, наружное общее освещение. 
Нормируемые показатели освещенности приняты согласно СП РК 2.04–104-201 и СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение» и обеспечивают необходимые условия труда при нормальном режиме работы осветительной установки.
На площадке КУ-241км запроектировано наружное освещение прожекторами ВЭЛАН-03-СД.Л.200-C-Ш-УХЛ1 (200 Вт), устанавливаемыми на прожекторной мачте ПМЖ-16,6м высотой 16м, совмещенной с молниеотводом. 
На площадке КУ-242км запроектировано наружное освещение прожекторами ВЭЛАН-03-СД.Л.100-C-Ш-УХЛ1 (100 Вт), устанавливаемыми на прожекторной мачте ПМЖ-16,6м высотой 16м, совмещенной с молниеотводом.
Для управления наружным освещением предусматривается ящик ЯУО, устанавливаемый на прожекторной мачте и обеспечивающий автоматическое управление освещением от фотореле и ручное-кнопкой на ящике.

2.31 [bookmark: _Hlk216682405]Электрохимзащита
2.31.1 [bookmark: _Toc217111334]Исходные данные
Раздел Электрохимическая защита от почвенной коррозии подземных, стальных сооружений разработан для обеспечения безаварийной работы проектируемого объекта в течение эксплуатационного срока, а также на основании действующих стандартов и норм Республики Казахстан.
Согласно техническому заданию на проектирование и задания от ведущей марки ТО, защите от электрохимической коррозии подлежит подземный стальной магистральный трубопровод, 231,7км -241,8км протяженностью 10148м.
По данным инженерно-геологических   изысканий грунты на глубину до 10м, представлены в основном песком коричневым среднезернистым, суглинком коричневым тяжелым пылеватым и глиной коричневого цвета, легкой пылеватой.  Уровень грунтовых вод на глубину до 3-х м не вскрыт за исключением отдельных скважин, где уровень составляет 2,3м, в технических скважинах на глубине 10-12м.  
По данным замеров электрометрических изысканий, представленных в виде таблицы, коррозионная агрессивность грунтов Рг по отношению к углеродистой и низколегированной стали в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта по ГОСТ 9.602-2005* характеризуется в основном как средняя, за исключением отдельных значений с низкой и высокой коррозионной агрессивностью. По результатам лабораторных анализов, грунты представляют кислую среду, коррозионная агрессивность грунта рН по отношению свинцовой оболочке кабеля характеризуется как средняя, к алюминиевой оболочке как высокая. 
[bookmark: _Toc266539070][bookmark: _Toc344028698][bookmark: _Toc138064508]Для магистрального трубопровода применяется изоляция усиленного типа из трехслойного полимерного покрытия на основе термоусаживающих материалов, выполненное в заводских условиях. Сопротивление изоляции на законченных строительством участках согласно СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 тб.2 составляет 3х105 Ом.м2.
Максимальная глубина промерзания грунта составляет:
· для суглинков и глин 1,63м;
· песков мелких и пылеватых 1,98 м;
· песков средних и крупных 2,12 м.
Защитная плотность тока временной защиты магистральных трубопроводов согласно расчета составляет 0,05А , расчет выполнен по СН РК 2888-2016.
Выбор средств катодной защиты произведен в соответствии с расчетной силой тока, напряжения на выходе, мощности и необходимого резервирования согласно НД. 
2.31.2 [bookmark: _Toc217111335]Основные технические решения
Основные технические решения для средств защиты от электрохимической коррозии разработаны на основании исходных данных. 
Проектом разработана защита подземного магистрального трубопровода постоянная система ЭХЗ путем наложения тока катодной поляризации подземного стального магистрального трубопровода 231,7км -241,8км.    
Временная катодная защита на период строительства нового трубопровода выполненная протекторами. Протекторные установки выполняются из магниевых протекторов типа ПМ-20. Количество протекторов   принято на период строительства, устанавливаются совместно с километровыми КИП с интервалом 2 км. 
Основными средствами ЭХЗ являются - станции катодной защиты УКЗВ, блоки совместной защиты БДРМ, анодное заземление, протекторные установки.  Вспомогательные средства -это КИП контроль за работой ЭХЗ и медносульфатные электроды сравнения устанавливаются на всех сооружениях.
Система катодной защиты наложенным током обеспечивает проектируемые сооружения достаточным поляризационным потенциалом. Минимальные и максимальные значения защитных потенциалов по отношению к насыщенному медно-сульфатному электроду сравнения CU/CUSO4   должны соответствовать значениям табл. 4 и 5 СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 “Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии”.

2.32 [bookmark: _Toc344028699][bookmark: _Toc217111336]Станция катодной защиты
Проектируемая система катодной защиты магистрального трубопровода диаметром 1020х12мм, протяженностью 10148м, предусматривает использование существующих станции катодной защиты, размещённой на крановом узле и по трассе нефтепровода. Постоянный электрический ток для системы катодной защиты обеспечивается установкой низковольтного распределительного устройства катодной защиты, типа:
СКЗ №19 на крановом узле 242км, типа СКЗ-ИП-МН4Р, с выходным напряжением 25В, выходным током 50А. 
УКЗВ №18 на трассе нефтепровода, типа МЭХ3В-А-10-3-2-2У1 с выходным напряжением 48/96В, выходным током 63/31,5А. 
Мощность станций имеет резервы на перспективное присоединение вновь проектируемого трубопровода. Станция катодной защиты блочного исполнения, заводской комплектации, эл. питание напряжением 220В, 50Гц от сущ. устройств электроснабжения.

2.33 [bookmark: _Toc251175436][bookmark: _Toc286749530][bookmark: _Toc344028700][bookmark: _Toc217111337]Анодное заземление
На линейном трубопроводе применяется заглубленное анодное заземление с выносом на значительное расстояние от трубопровода. 
Анодное заземление для УКЗВ №18 (235км) и станция катодной защиты №19 (242км) состоит из 4-и заглубленных, вертикальных   заземлителей, которые собираются в гирлянду из 2-х   электродных блоков  “4 МКГ-30-КЗ” упакованных в коксо-минеральный активатор, с высокой степенью заводской готовности.  Общая   длина заглубленного заземлителя 21м.  Вертикальные заземлители сооружают в скважину диам. 320мм, с заглублением на 5м от верха электрода до поверхности земли.    Анодное заземление выносится на расстояние минимум 250м от СКЗ и размещается с привязкой по месту.  
Спуск заземлителей выполняется с помощью лебедки и монтажного троса, который крепят за металлический уголок-секцию. Свободное за электродное пространство в скважине заливается глинистым раствором до высоты 0,5м над уровнем верха заземлителя. После окончания работ по установке заземлителя произвести засыпку скважины до высоты 700мм ниже уровня земли щебнем или гравием. Кабели от заземлителя соединяются с магистральным кабелем с помощью соединительной муфты в земле и выводятся на контактное устройство в контрольно-измерительном пункте с маркировкой.  Присоединение анодного заземления к СКЗ осуществляется через контактное устройство в контрольно-измерительном пункте.
Подключение анодного заземлителя к Станции катодной защиты выполняется кабелем марки ВВГ-1х50мм2 через клемму (+).   
Количество электродов в анодном заземлителе рассчитано на максимальный ток станции исходя из нормативного срока службы 20лет, с учетом коэффициента растворения материала электрода и резерва согласно НД. Основным показателем анодного заземления является минимальное переходное сопротивление растеканию тока.  Сопротивление растеканию тока анодного заземления не должно превышать 1,0 Ом.

2.34 [bookmark: _Toc217111338]Защита футляра
[bookmark: _Toc344028703]Защита от коррозии стального кожуха на пересечении предусматривается устройством регулируемой перемычки между трубопроводом и кожухом в диодно-резисторном блоке, закрепленным на стойке контрольно-измерительного пункта. 
Проектом предусматривается протекторная защита футляра на пересечении проектируемого трубопровода и автодороги.  Протекторные установки выполняются из магниевых протекторов типа ПМ-20. Количество протекторов   принято с учетом нормативного срока службы, диаметра и длины проектируемого кожуха. Протекторные установки устанавливаются вертикально в грунт на расстоянии 3м от сооружения и закладываются на глубину ниже промерзания грунта - 2,2м.
Подключение групповых протекторных установок выполняется к панели контрольно-измерительного пункта (КИП). 
Нормативный срок службы протекторных установок согласно СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» -10 лет.

2.35 [bookmark: _Toc217111339]Контроль системы катодной защиты
Для контроля за состоянием ЭХЗ от коррозии проектируемого стального магистрального трубопровода согласно требованию СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», устанавливаются контрольно-измерительные пункты (КИП) с подключением:
на проектируемом трубопроводе каждый 1км, совмещая с километровым указателем;
на расстоянии трёх диаметров трубопровода от точек дренажа;
в точках мониторинга в промежутках между СКЗ для измерения потенциала и тока;
на переходах в футлярах;
на анодном заземлении в качестве контактного устройства.
Контрольно-измерительные пункты устанавливаются над осью трубопровода или сооружения, и должны иметь цвет, распознаваемый на трассе трубопроводов. В проекте применено несколько разновидностей КИП.  Каждые из этих типов КИП имеют свое назначение. Кабели, выводимые на панель КИП должны быть промаркированы.     
Для контроля за состоянием защищаемых трубопроводов посредством измерения величины потенциалов (наложенных и естественных) применяется неполяризующийся медносульфатный электрод длительного действия CU/CUSO4 с датчиком электрохимического потенциала.

2.36 [bookmark: _Toc217111340]Пуско-наладочные работы
Строительство, пуск, наладку, опробование средств и установок ЭХЗ от коррозии, проводимую с целью проверки работоспособности как отдельных средств и установок ЭХЗ, так и системы ЭХЗ в целом, ввода ее в действие и установления режима выполнить в соответствии ВСН 009-88.
Измерение сопротивления анодного заземления, выставление начальной силы тока на СКЗ и блоках совместной защиты, измерение защитного поляризационного потенциала на трубе на КИПах, увеличение/уменьшение при необходимости тока на СКЗ, повторный замер до получения необходимых значений.

2.37 [bookmark: _Toc217111341]Катодная поляризация
В соответствии с ГОСТ Р 51164-98 на законченных строительством участках трубопровода выполнить контроль качества изоляционного покрытия методом катодной поляризации.
[bookmark: _Hlk216970663]Работы по оценке качества изоляции участков нефтепровода выполнить в соответствии с методикой, изложенной в «Инструкции по контролю состояния изоляции МН методом катодной поляризации».
Результаты контроля оформить «Актом оценки состояния изоляционного покрытия законченных строительством участков нефтепровода».
В случае неудовлетворительных результатов оценки состояния изоляции нефтепровода, определить место повреждения изоляции, выполнить ремонт изоляции, произвести повторный контроль ее состояния.

2.38 [bookmark: _Toc217111343]Организация работ по контролю качества изоляции
На каждом завершённом участке по трассе 231,7км–241,8км нового трубопровода протяжённостью 2000 м необходимо произвести Контроль состояния изоляционного покрытия методом катодной поляризации, данную работу выполнить не ранее чем через две недели после окончания изоляционно-укладочных работ при условии засыпки трубопровода грунтом.
 В составе проекта производства работ (ППР) на строительство участка нефтепровода должны быть предусмотрены работы по контролю качества изоляции законченного строительством участка нефтепровода.
В ППР должны быть указаны:
· схема проведения испытаний с указанием точек подключения источника постоянного тока и временных анодных заземлений;
· требования к источнику тока и временному анодному заземлению, применяемому оборудованию, приборам и пр.;
· значения параметров, при которых должен производиться замер (продольное сопротивление трубопровода, ток поляризации и др.);
· нормативные параметры, характеризующие соответствие изоляционного покрытия требованиям ГОСТ Р 51164-98 (требуемое сопротивление изоляции трубопровода).
ППР разрабатывается подрядной организацией и должен быть согласован со всеми заинтересованными лицами АО "КТК". Контроль качества изоляционного покрытия выполняет совместно с представителями технического надзора за работами на магистральном нефтепроводе и подрядной организацией, осуществляющей строительство. Контроль качества изоляционного покрытия трубопровода может быть выполнен подрядной организацией (кроме организации, выполняющей строительные работы и ее субподрядчиков) по договору и имеющей разрешительные документы на проведение данного вида работ.
По результатам контроля (положительного или отрицательного) составляется отчет и «Акт оценки состояния покрытия» (Приложение 7.1), который подписывается специалистами, указанными выше и утверждается менеджером по Э и ТО ЦР.
Если первичный контроль изоляции участка трубопровода методом катодной поляризации показал неудовлетворительные результаты измерений (сопротивление изоляции менее нормативного значения), Подрядчик производит определение мест повреждений изоляции, после чего отремонтированный участок трубопровода предъявляется Заказчику для производства повторных измерений.
В этом случае необходимо определить места повреждения изоляции нефтепровода, отремонтировать изоляцию и повторить контроль.
Устранение повреждений изоляционного покрытия должно проводиться за счет подрядной организации, осуществляющей строительство.
Акт оценки состояния изоляционного покрытия трубопровода методом катодной поляризации подписывается в течение одних суток рабочей группой и представляется на утверждение менеджеру по эксплуатации региона.

2.39 [bookmark: _Toc217111356]Требования к проведению работ
Работы по монтажу должны проводиться Специализированным Подрядчиком во время планового останова оборудования по графику, согласованному с Заказчиком.
Перед проведением земляных работ по разработке траншеи требуется провести шурфование траншеи ручным способом для определения существующей кабельной трассы. Разработку траншеи требуется произвести без применения механизмов и ударных инструментов.
Фундамент датчика температуры нетронутого грунта должен быть изготовлен в заводских условиях. Датчик температуры нетронутого грунта и термокарман должны быть установлены на площадке до монтажа фундамента.   
Подрядчик должен провести ПНР и работы по подключению проектируемых контрольных кабелей от проектируемого оборудования КИП до шкафа ПЛК в блок-боксе шелтера на крановых узлах 242км и 241км.
Специализированный подрядчик должен выполнить работы по корректировке мнемосхем на существующем крановом узле 242км и разработке мнемосхем на проектируемом крановом узле 241км. Специализированный подрядчик должен выполнить работы по корректировке СОУ и модели трубопровода согласно проектируемой трассе трубопровода.
2.40. [bookmark: _Toc217111357][bookmark: _Toc217111358]Телекоммуникации
Прокладка волс на проектируемом крановом узле 241км.
· Проектом предусматривается прокладка кабеля ВОЛС в защитной трубке от проектируемого колодца до блока бокса;
· Установка колодцев;
· Переукладка существующего кабеля ВОЛС по проектируемому маршруту с заведением в блок бокс;
· Монтаж и разварка ВО муфты в проектируемом колодце;
· Монтаж и разварка ВО панели в блок боксе.
[bookmark: _Toc217111359]
Требования к проведению работ
До начала работ на магистральном кабеле технологической связи ВОЛС АО «КТК-К» в его охранной зоне предоставить на согласование в Службу АСУТП и связи ВР АО «КТК-К» комплект документов на работы в составе: 
· План и профиль работ, предусматриваемых проектом на магистральном кабеле технологической связи ВОЛС; 
· Утверждённый проект организации строительства (ППР / план производства работ); 
· Акт уточнения местоположения трассы магистрального кабеля технологической связи ВОЛС АО «КТК-К», заверенный инженером Службы АСУТП и связи ВР АО «КТК-К»;
· Обеспечить круглосуточную сохранность магистрального кабеля ВОЛС на участках, где трубка ЗПТ с кабелем ВОЛС находятся во вскрытом состоянии во время проведения работ по организации проектируемых пересечений;
· Для определения реальной глубины залегания магистрального кабеля ВОЛС предусмотреть работы по шурфованию;
· До начала работ шурфованием, определить фактическое положение и глубину залегания магистрального кабеля технологической связи ВОЛС АО «КТК-К» в зоне проектируемых работ, обозначить на местности трассу магистрального кабеля ВОЛС предупредительными знаками. 

Все работы (разбивка трассы, земляные работы, строительно-монтажные работы и пр.) в охранной зоне магистрального кабеля ВОЛС следует выполнять только в присутствии инженера Службы АСУТП и связи ВР АО «КТК-К».
При выполнении земляных работ (шурфование, разработка траншеи) запрещается применение землеройной техники, специальных механизмов и ударных инструментов (ломы, кирки, пневматические инструменты и т. п.). 
Все строительные земляные работы в охранной зоне магистрального кабеля технологической связи выполнять ручным способом в присутствии представителя Службы АСУТП и связи ВР.
Открытые шурфы принять по акту уточнения трассы магистрального кабеля ВОЛС и обеспечить его сохранность на весь период проведения работ.
По окончании выполнения работ очистить места проведения работ от строительного и бытового мусора. 

2.40.1. [bookmark: _Toc217111360]Требования к организации временных переездов 
Движение тяжёлой строительной техники в охранной зоне магистрального кабеля технологической связи ВОЛС, вне существующих переездов, без организации специальных временных переездов ЗАПРЕЩЕНО.
На временных переездах обеспечить покрытие охранной зоны магистрального кабеля технологической связи ВОЛС дорожными плитами, после окончания всех работ следует произвести демонтаж временных переездов.
Расположение механизированных строительных колонн, складов строительных материалов, ГСМ, отвалы грунта и т.д. предусматривать за пределами охранных зон коммуникаций АО «КТК-К».

2.41. [bookmark: _Toc217111361]Требования к работам Подрядчика по организации проектируемого подключения магистральных кабелей в проектируемых блок-боксах 
Для организации проектируемого подключения магистральных кабелей в проектируемых блок-боксах МШК предусмотренные проектом работы, выполняемые Подрядчиком:
· Определение места разреза на трубке ЗПТ 40/3,5 и на магистральном кабеле ВОЛС КТК; 
· Места расположения разрезов определить с учётом длины всей трассы, вводов в блок-боксы, прокладки в проектируемые шкафы, монтажа проектируемых кроссов и для формирования технологических запасов магистрального кабеля ВОЛС не менее 25 м в КОТ-2;
· Точное место разрезов согласовать с представителями Службы АСУТП и связи АО «КТК-К», уточнить на месте при производстве работ; 
· Уточнить кабельные трассы на цельных участках магистрального кабеля, вытянутого из трубки ЗПТ 40/3,5 с мест проектируемых разрезов и развернутом в сторону проектируемых блок-боксов МШК;
· Уточнить подключения проектируемых блок-боксов МШК к магистральному кабелю ВОЛС КТК путем формирования кабельных участков от проектируемых кроссов в блок-боксах до проектируемых муфт в кабельных колодцах КОТ-2;
· Выполнить монтаж кабельных колодцев КОТ-2 №2 и №3 для организации разворотов и размещения технологических запасов кабеля ВОЛС; 
· Выполнить монтаж оптической муфты типа МТОК-В2/216 в кабельном колодце КОТ;
· Выполнить прокладку с каждой из сторон трубок ЗПТ 40 /3,5 на глубине 1,5 м к кабельным колодцам КОТ-2; 
· Выполнить монтаж двух трубок ЗПТ 40/3,5 от колодцев КОТ-2 №2 до проектируемых блок-боксов на глубине 1,5 м;  
· Выполнить монтаж трубок ЗПТ 40/3,5 в местах разреза механической соединительной муфтой типа Plasson 40x40; 
· Выполнить прокладку предупредительной ленты над трубками ЗПТ с кабелем ВОЛС на глубине 0,6 м от поверхности земли (лента предоставляется Заказчиком);  
· Выполнить монтаж 2U-кросса ODF на проектируемых 36-ти волоконных кабелях ВОЛС в проектируемом блок-боксе;
· Выполнить монтаж информационных указательных знаков с табличкой в местах установки кабельных колодцев КОТ-2 и на поворотах трассы ВОЛС. 

2.42. [bookmark: _Toc217111367][bookmark: _Hlk128751624]Основные решения по организации работ
Приказом по строительной организации назначается ответственный из числа ИТР за безопасное проведение подготовительных работ и комплекса работ по монтажу оборудования. Руководство АО «КТК-К» приказом назначает представителя службы эксплуатации, ответственного лица.
Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируется графиком работы, который разрабатывается подрядной организацией. Режим работы устанавливается Подрядчиком самостоятельно для своих подразделений (бригад), исходя из условий строительства и обеспечения установленных сроков окончания работ.
Принятые условия производства работ предусматривают:
- Основной период работ - 5 рабочих дней в неделю с продолжительностью смены при односменном режиме – 8 часов;
Доставка рабочих к месту проведения работ выполняется автобусами или иным транспортом подрядной организации. Обустройство производственно-складского участка для демонтируемых материалов и оборудования, а также площадка для стоянки, выполняется на прилегающей территории НПС «Атырау» в местах согласованных с Заказчиком АО «КТК-К».
Доставка оборудования к месту производства работ осуществляется автотранспортом по существующим дорогам до мест складирования. 
Для сбора и вывоза промышленных и бытовых отходов в места, разрешенные для их размещения, Подрядчику необходимо предварительно заключить договор с организацией, занимающейся утилизацией отходов.

2.43. [bookmark: _Toc217111368]Противопожарная безопасность
  При производстве строительно-монтажных работ руководитель подрядной организации назначает лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте и обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения согласно требованиям РД-13.220.00-КТН-148-15. Персонал организации должен пройти обучение мерам пожарной безопасности (пройти противопожарный инструктаж и пройти обучение мерам пожарной безопасности) и должен быть обучен эксплуатации данного оборудования.	
В целях пожаробезопасности, в установленных местах, а также местах проведения огневых работ должны предусматриваться первичные средства пожаротушения.
Порядок производства огневых работ:
Назначаются ответственные лица по пожарной безопасности, при необходимости назначаются пожарные наблюдатели. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, проверяет наличие средств пожаротушения на рабочем месте. Все работы по проведению огневых работ должны проводиться по наряду допуску на огневые работы.
При использовании горючих веществ превышение их количества на рабочем месте больше сменной потребности не допускается. Емкости с горючими веществами открываются только перед использованием, а по окончании работы закрываются и сдаются на склад.
Отходы горючих веществ собираются в специальную закрытую емкость и удаляются в специально отведенное место. Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.
Работники объекта должны регулярно проходить тренировки по оказанию первой помощи пострадавшим от травм, ожогов, отравлений и т. д.
Транспортирование пострадавших в медицинские учреждения должно осуществляться автомобильным транспортом (при необходимости вертолетами) или машинами скорой помощи.



3. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства,
а также на период эксплуатации (Линейный крановый узел МШК 241).

Период строительства на 2027 год
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0001 Выхлопная труба
Источник выделения N 001, ДЭС 4 кВт
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.167
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 4
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 4 = 0.012208    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.012208 / 0.653802559 = 0.018672304    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 4 / 3600 = 0.004
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.167 / 1000 = 0.002505

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 4 / 3600) * 0.8 = 0.003662222
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.167 / 1000) * 0.8 = 0.00229792

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 4 / 3600 = 0.001142856
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.167 / 1000 = 0.000715714

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 4 / 3600 = 0.000222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.167 / 1000 = 0.000143142

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 4 / 3600 = 0.001222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.167 / 1000 = 0.0007515

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 4 / 3600 = 0.000047622
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.167 / 1000 = 0.000028629

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 4 / 3600 = 0.000000004
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.167 / 1000 = 0.000000003

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 4 / 3600) * 0.13 = 0.000595111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.167 / 1000) * 0.13 = 0.000373412

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.003662222
	0.00229792

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000595111
	0.000373412

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.000222222
	0.000143142

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.001222222
	0.0007515

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.004
	0.002505

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000004
	0.000000003

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000047622
	0.000028629

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.001142856
	0.000715714




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Источник загрязнения N 0002 Выхлопная труба
Источник выделения N 002,ДЭС 4 кВт
_____________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.302
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 4
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 4 = 0.012208    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.012208 / 0.653802559 = 0.018672304    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 4 / 3600 = 0.004
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.302 / 1000 = 0.00453

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 4 / 3600) * 0.8 = 0.003662222
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.302 / 1000) * 0.8 = 0.00415552

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 4 / 3600 = 0.001142856
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.302 / 1000 = 0.001294284

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 4 / 3600 = 0.000222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.302 / 1000 = 0.000258856

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 4 / 3600 = 0.001222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.302 / 1000 = 0.001359

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 4 / 3600 = 0.000047622
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.302 / 1000 = 0.000051772

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 4 / 3600 = 0.000000004
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.302 / 1000 = 0.000000006

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 4 / 3600) * 0.13 = 0.000595111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.302 / 1000) * 0.13 = 0.000675272

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.003662222
	0.00415552

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000595111
	0.000675272

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.000222222
	0.000258856

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.001222222
	0.001359

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.004
	0.00453

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000004
	0.000000006

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000047622
	0.000051772

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.001142856
	0.001294284




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0003 Выхлопная труба
Источник выделения N 003,ДЭС 30 кВт
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.088
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 30
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 366.6
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 366.6 * 30 = 0.09590256    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.09590256 / 0.653802559 = 0.146684284    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов
Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 30 / 3600 = 0.03
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.088 / 1000 = 0.00132

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 30 / 3600) * 0.8 = 0.027466667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.088 / 1000) * 0.8 = 0.00121088

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 30 / 3600 = 0.008571417
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.088 / 1000 = 0.000377142

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 30 / 3600 = 0.001666667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.088 / 1000 = 0.000075428

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 30 / 3600 = 0.009166667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.088 / 1000 = 0.000396

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 30 / 3600 = 0.000357167
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.088 / 1000 = 0.000015086

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 30 / 3600 = 0.000000031
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.088 / 1000 = 0.000000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 30 / 3600) * 0.13 = 0.004463333
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.088 / 1000) * 0.13 = 0.000196768

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.027466667
	0.00121088

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.004463333
	0.000196768

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001666667
	0.000075428

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.009166667
	0.000396

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.03
	0.00132

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000031
	0.000000002

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000357167
	0.000015086

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.008571417
	0.000377142




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Источник загрязнения N 0004, выхлопная труба
Источник выделения N 004,Компрессор  2.2 м3/мин
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.098
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 40
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 175
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 175 * 40 = 0.06104    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.06104 / 0.653802559 = 0.093361519    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 40 / 3600 = 0.04
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.098 / 1000 = 0.00147

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 40 / 3600) * 0.8 = 0.036622222
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.098 / 1000) * 0.8 = 0.00134848

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 40 / 3600 = 0.011428556
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.098 / 1000 = 0.00042

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 40 / 3600 = 0.002222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.098 / 1000 = 0.000084

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 40 / 3600 = 0.012222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.098 / 1000 = 0.000441

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 40 / 3600 = 0.000476222
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.098 / 1000 = 0.0000168

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 40 / 3600 = 0.000000041
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.098 / 1000 = 0.000000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 40 / 3600) * 0.13 = 0.005951111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.098 / 1000) * 0.13 = 0.000219128

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.036622222
	0.00134848

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.005951111
	0.000219128

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.002222222
	0.000084

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.012222222
	0.000441

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.04
	0.00147

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000041
	0.000000002

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000476222
	0.0000168

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.011428556
	0.00042




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Источник загрязнения N 0005 Выхлопная труба
Источник выделения N 005,Компрессор  10 м3/мин
____________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.056
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 80
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 80 = 0.24416    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.24416 / 0.653802559 = 0.373446076    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов
Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 80 / 3600 = 0.068888889
Wi = qмi * Bгод = 13 * 0.056 / 1000 = 0.000728

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 80 / 3600) * 0.8 = 0.068266667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 0.056 / 1000) * 0.8 = 0.0007168

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 80 / 3600 = 0.018412667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 0.056 / 1000 = 0.000192

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 80 / 3600 = 0.003174667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 0.056 / 1000 = 0.000032

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 80 / 3600 = 0.026666667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 0.056 / 1000 = 0.00028

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 80 / 3600 = 0.000762
Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 0.056 / 1000 = 0.000008

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 80 / 3600 = 0.000000076
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.056 / 1000 = 0.000000001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 80 / 3600) * 0.13 = 0.011093333
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 0.056 / 1000) * 0.13 = 0.00011648

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.068266667
	0.0007168

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.011093333
	0.00011648

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.003174667
	0.000032

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.026666667
	0.00028

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.068888889
	0.000728

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000076
	0.000000001

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000762
	0.000008

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.018412667
	0.000192




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Источник загрязнения N 0006 Выхлопная труба
Источник выделения N 006,Компрессор  11,2 м3/мин
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.02
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 80
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 80 = 0.24416    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.24416 / 0.653802559 = 0.373446076    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 80 / 3600 = 0.068888889
Wi = qмi * Bгод = 13 * 0.02 / 1000 = 0.00026

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 80 / 3600) * 0.8 = 0.068266667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 0.02 / 1000) * 0.8 = 0.000256

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 80 / 3600 = 0.018412667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 0.02 / 1000 = 0.000068571

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 80 / 3600 = 0.003174667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 0.02 / 1000 = 0.000011429

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 80 / 3600 = 0.026666667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 0.02 / 1000 = 0.0001

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 80 / 3600 = 0.000762
Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 0.02 / 1000 = 0.000002857

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 80 / 3600 = 0.000000076
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.02 / 1000 = 4.E-10

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 80 / 3600) * 0.13 = 0.011093333
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 0.02 / 1000) * 0.13 = 0.0000416

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.068266667
	0.000256

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.011093333
	0.0000416

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.003174667
	0.000011429

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.026666667
	0.0001

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.068888889
	0.00026

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000076
	4.E-10

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000762
	0.000002857

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.018412667
	0.000068571



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Источник загрязнения N 0007 Выхлопная труба
Источник выделения N 007,Сварочный агрегат с дизельным двигателем

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.21
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 20
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 20 = 0.06104    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.06104 / 0.653802559 = 0.093361519    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 20 / 3600 = 0.02
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.21 / 1000 = 0.00315

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 20 / 3600) * 0.8 = 0.018311111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.21 / 1000) * 0.8 = 0.0028896

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 20 / 3600 = 0.005714278
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.21 / 1000 = 0.000899999

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 20 / 3600 = 0.001111111
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.21 / 1000 = 0.000179999

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 20 / 3600 = 0.006111111
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.21 / 1000 = 0.000945

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 20 / 3600 = 0.000238111
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.21 / 1000 = 0.000036

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 20 / 3600 = 0.000000021
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.21 / 1000 = 0.000000004

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 20 / 3600) * 0.13 = 0.002975556
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.21 / 1000) * 0.13 = 0.00046956

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.018311111
	0.0028896

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.002975556
	0.00046956

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001111111
	0.000179999

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.006111111
	0.000945

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.02
	0.00315

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000021
	0.000000004

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000238111
	0.000036

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.005714278
	0.000899999




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0008 Выхлопная труба
Источник выделения N 008,Агрегаты наполнительно-опрессовочные
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 7.5
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 258
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 258 * 100 = 0.224976    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.224976 / 0.653802559 = 0.344103884    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 100 / 3600 = 0.086111111
Wi = qмi * Bгод = 13 * 7.5 / 1000 = 0.0975

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 100 / 3600) * 0.8 = 0.085333333
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 7.5 / 1000) * 0.8 = 0.096

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 100 / 3600 = 0.023015833
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 7.5 / 1000 = 0.025714275

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 100 / 3600 = 0.003968333
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 7.5 / 1000 = 0.004285725

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 100 / 3600 = 0.033333333
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 7.5 / 1000 = 0.0375

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 100 / 3600 = 0.0009525
Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 7.5 / 1000 = 0.00107145

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 100 / 3600 = 0.000000095
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 7.5 / 1000 = 0.00000015

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 100 / 3600) * 0.13 = 0.013866667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 7.5 / 1000) * 0.13 = 0.0156

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.085333333
	0.096

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.013866667
	0.0156

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.003968333
	0.004285725

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.033333333
	0.0375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.086111111
	0.0975

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000095
	0.00000015

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0009525
	0.00107145

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.023015833
	0.025714275




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0009 Выхлопная труба
Источник выделения N 009,Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 8.127
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 300
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 215
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 215 * 300 = 0.56244    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.56244 / 0.653802559 = 0.86025971    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 300 / 3600 = 0.258333333
Wi = qмi * Bгод = 13 * 8.127 / 1000 = 0.105651

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 300 / 3600) * 0.8 = 0.256
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 8.127 / 1000) * 0.8 = 0.1040256

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 300 / 3600 = 0.0690475
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 8.127 / 1000 = 0.027863988

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 300 / 3600 = 0.011905
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 8.127 / 1000 = 0.004644012

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 300 / 3600 = 0.1
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 8.127 / 1000 = 0.040635

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 300 / 3600 = 0.0028575
Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 8.127 / 1000 = 0.001161023

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 300 / 3600 = 0.000000285
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 8.127 / 1000 = 0.000000163

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 300 / 3600) * 0.13 = 0.0416
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 8.127 / 1000) * 0.13 = 0.01690416

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.256
	0.1040256

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0416
	0.01690416

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.011905
	0.004644012

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.1
	0.040635

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.258333333
	0.105651

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000285
	0.000000163

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0028575
	0.001161023

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0690475
	0.027863988




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 0010 Выхлопная труба
Источник выделения: 0010 01, Битумный котел
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 166

Расчет выбросов при сжигания топлива
Вид топлива: жидкое
Марка топлива : Дизельное топливо
Зольность топлива, % (Прил. 2.1), AR = 0.1
Сернистость топлива, % (Прил. 2.1), SR = 0.3
Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1), H2S = 0
Низшая теплота сгорания, МДж/кг (Прил. 2.1), QR = 42.75
Расход топлива, т/год, BT = 0.415

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0.02
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.415 · 0.3 · (1-0.02) · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.415 = 0.0024402
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.0024402 · 106 / (3600 · 166) = 0.00408333333

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = 0.5
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = 0
Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической
неполноты сгорания топлива, R = 0.65
Выход оксида углерода, кг/т (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9
Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 13.9 · 0.415 · (1-0 / 100) = 0.0057685
Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.0057685 · 106 / (3600 · 166) = 0.00965277778

NOX = 1

Выбросы оксидов азота
Производительность установки, т/час, PUST = 0.5
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047
Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0
Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.415 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.000834
Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = 0.000834 · 106 / (3600 · 166) = 0.001396
Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8
Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.000834 = 0.0006672
Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.001396 = 0.0011168

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.000834 = 0.00010842
Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.001396 = 0.00018148

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0011168
	0.0006672

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00018148
	0.00010842

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00408333333
	0.0024402

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.00965277778
	0.0057685




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6001 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6001 01, Разработка грунта экскаватором

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9
Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7
Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.7
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 40
Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 40 · 106 / 3600 = 0.0926
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1715
Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 40 · 1715 = 0.403

Итого выбросы от источника выделения: 011  Разработка грунта экскаватором
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0926
	0.403




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6002 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6002 01, Разработка грунта бульдозером

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9
Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7
Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.7
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 71
Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 71 · 106 / 3600 = 0.1643
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 2016
Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 71 · 2016 = 0.842

Итого выбросы от источника выделения: 012  Разработка грунта бульдозером
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.1643
	0.842




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6003 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6003 01, Обратная засыпка грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9
Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7
Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.7
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 30
Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 30 · 106 / 3600 = 0.0694
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 689
Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 30 · 689 = 0.1215

Итого выбросы от источника выделения: 013  Обратная засыпка грунта
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0694
	0.1215



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6004, неорганизованный источник
Источник выделения: 6004 01, Планировка территории

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Число автомашин, работающих в карьере, N = 9
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 3
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1
Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 14
Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 1
Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 3 · 1 / 9 = 0.333
Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010
Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 0.6
Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1
Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45
Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 10
Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.5
Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.004
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.01
Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Количество рабочих часов в году, RT = 103
Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (1 · 0.6 · 1 · 0.01 · 3 · 1 · 1450 · 0.01 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.5 · 0.01 · 0.004 · 6 · 9) = 0.0047
Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.0047 · 103 = 0.001743

Итого выбросы от источника выделения: 014  Планировка территории
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0047
	0.001743




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6005 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6005 01, Уплотнение грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Число автомашин, работающих в карьере, N = 8
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 3
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1
Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 14
Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 1
Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 3 · 1 / 8 = 0.375
Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010
Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 0.6
Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1
Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45
Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 10
Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.5
Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.004
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.01
Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Количество рабочих часов в году, RT = 81
Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (1 · 0.6 · 1 · 0.01 · 3 · 1 · 1450 · 0.01 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.5 · 0.01 · 0.004 · 6 · 8) = 0.00418
Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.00418 · 81 = 0.00122

Итого выбросы от источника выделения: 015  Уплотнение грунта
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00418
	0.00122




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6006 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6006 01, Временное хранение грунта

Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Поверхность пыления в плане, м2, S = 100
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.004
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.6 · 0.004 · 100 · (1-0) = 0.0592
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.6 · 0.004 · 100 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 1.125
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.0592 = 0.0592
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 1.125 = 1.125

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 1.125 = 0.45
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0592 = 0.0237

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0237
	0.45




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6007 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6007 01, Пересыпка инертных материалов

Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 38.03
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.223
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.223 · 1 · 60 / 1200 = 0.01115

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 38.03 · (1-0) = 0.00431

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.01115
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00431 = 0.00431

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.02
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 560
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.1983
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.1983 · 1 · 60 / 1200 = 0.00992

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 560 · (1-0) = 0.0282

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.01115
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00431 + 0.0282 = 0.0325

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песок
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 2
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 184.6
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5 · 106 / 3600 · (1-0) = 1.587
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 1.587 · 1 · 60 / 1200 = 0.0794

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 184.6 · (1-0) = 0.149

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0794
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0325 + 0.149 = 0.1815

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 193
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0) = 1.428
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 1.428 · 1 · 60 / 1200 = 0.0714

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 193 · (1-0) = 0.07

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0794
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1815 + 0.07 = 0.2515

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Гравий
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.01
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.001

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.7
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 2
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 5
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 2 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.002777
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.002777 · 1 · 60 / 1200 = 0.0001388

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5 · (1-0) = 0.00001764

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0794
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.2515 + 0.00001764 = 0.2515

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.2515 = 0.1006
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0794 = 0.03176

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.03176
	0.1006




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6008 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6008 01, Временное хранение инертных материалов

Список литературы:
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Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, S = 80
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 80 · (1-0) = 0.1183
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 80 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 2.25
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.1183 = 0.1183
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 2.25 = 2.25

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, S = 100
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 · (1-0) = 0.148
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 2.81
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.1183 + 0.148 = 0.2663
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 2.25 + 2.81 = 5.06

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Поверхность пыления в плане, м2, S = 50
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 50 · (1-0) = 0.0887
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 50 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 1.688
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.2663 + 0.0887 = 0.355
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 5.06 + 1.688 = 6.75

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 2
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8
Поверхность пыления в плане, м2, S = 60
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 60 · (1-0) = 0.1893
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 60 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 3.6
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.355 + 0.1893 = 0.544
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 6.75 + 3.6 = 10.35

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Гравий

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.7
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Поверхность пыления в плане, м2, S = 20
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 20 · (1-0) = 0.0414
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 20 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 0.788
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.544 + 0.0414 = 0.585
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 10.35 + 0.788 = 11.14

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 11.14 = 4.46
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.585 = 0.234

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.234
	4.46



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6009, неорганизованный источник
Источник выделения: 6009 01, Сварочные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 255.3
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 2.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 255.3 / 106 · (1-0) = 0.00273
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.00683

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 255.3 / 106 · (1-0) = 0.000235
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.000588

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 255.3 / 106 · (1-0) = 0.0003574
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.000894

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 255.3 / 106 · (1-0) = 0.000842
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.00211
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 255.3 / 106 · (1-0) = 0.0001915
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.000479

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.5 · 255.3 / 106 · (1-0) = 0.000383
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.5 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.000958

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 255.3 / 106 · (1-0) = 0.003395
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.0085
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): АНО-4
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 3638
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 4.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 3638 / 106 · (1-0) = 0.0572
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 4.1 / 3600 · (1-0) = 0.0179

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 3638 / 106 · (1-0) = 0.00604
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 4.1 / 3600 · (1-0) = 0.00189

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 3638 / 106 · (1-0) = 0.001492
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 4.1 / 3600 · (1-0) = 0.000467

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.0179
	0.05993

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.00189
	0.006275

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.000958
	0.000383

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0085
	0.003395

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.000479
	0.0001915

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.00211
	0.000842

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000894
	0.0018494




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6010, неорганизованный источник
Источник выделения: 6010 01, Газовая сварка

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 438
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 3.2
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 15 · 438 / 106 · (1-0) = 0.00657
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 15 · 3.2 / 3600 · (1-0) = 0.01333
Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 463.12
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 3.2
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 22 · 463.12 / 106 · (1-0) = 0.01019
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 22 · 3.2 / 3600 · (1-0) = 0.01956

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01956
	0.01676



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6011 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6011 01, Газовая резка

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования
Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 118
Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1
Число единицы оборудования, работающих одновременно, N = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 1.1 · 118 · 1 / 106 · (1-0) = 0.0001298
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N / 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 72.9 · 118 · 1 / 106 · (1-0) = 0.0086
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N / 3600 · (1-) = 72.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.02025

-----------------------------
Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 49.5 · 118 · 1 / 106 · (1-0) = 0.00584
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N / 3600 · (1-) = 49.5 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.01375

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 39 · 118 · 1 / 106 · (1-0) = 0.0046
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N / 3600 · (1-) = 39 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.01083

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.02025
	0.0086

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.0003056
	0.0001298

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01083
	0.0046

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.01375
	0.00584




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6012, неорганизованный источник
Источник выделения: 6012 01, Покрасочные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.112
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.112 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0504
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.025

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.234
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.234 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.27765
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.234 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.27765
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00002
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00002 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.000001404
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0039

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00002 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.000000648
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00002 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.000003348
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0093

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.016
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-16
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 78.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.33
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.016 · 78.5 · 13.33 · 100 · 10-6 = 0.001674248
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 78.5 · 13.33 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00581336111

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 30
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.016 · 78.5 · 30 · 100 · 10-6 = 0.003768
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 78.5 · 30 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01308333333

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 34.45
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.016 · 78.5 · 34.45 · 100 · 10-6 = 0.00432692
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 78.5 · 34.45 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01502402778

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 22.22
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.016 · 78.5 · 22.22 · 100 · 10-6 = 0.002790832
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 78.5 · 22.22 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00969038889

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.305
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.305 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10-6 = 0.054989975
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01001638889

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.305 · 53.5 · 32.78 · 100 · 10-6 = 0.053488765
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00974294444

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.305 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10-6 = 0.007930305
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0014445

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.305 · 53.5 · 28.66 · 100 · 10-6 = 0.046765955
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00851838889

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.025
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Растворитель Р-4
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.025 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.0065
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01444444444

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.025 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.003
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00666666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.025 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.0155
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03444444444

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0001
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Лак КФ-965
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 65

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001 · 65 · 100 · 100 · 10-6 = 0.000065
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 65 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03611111111

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.087
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Лак БТ-577
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.087 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.03146094
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02009

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.087 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.02334906
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01491

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.024
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2
Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.024 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.024
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.05555555556

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.417326625

	0621
	Метилбензол (349)
	0.03444444444
	0.026224485

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.00851838889
	0.046765955

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01308333333
	0.006768648

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.01444444444
	0.063165627

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.05555555556
	0.32506406




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6013 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6013 01, Битумные работы

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 300

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 2.322
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 2.322) / 1000 = 0.002322
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.002322 · 106 / (300 · 3600) = 0.00215

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00215
	0.002322




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6014 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6014 01, Сверлильные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 77.4
Число станков данного типа, шт., NСТ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.007 · 77.4 · 1 / 106 = 0.00195
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.00195




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6015 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6015 01, Резка арматуры

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 14.11
Число станков данного типа, шт., NСТ = 3
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.203 · 14.11 · 3 / 106 = 0.03093
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0406
	0.03093




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6016 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6016 01, Шлифовальные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 187
Число станков данного типа, шт., NСТ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.017
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.017 · 187 · 1 / 106 = 0.01144
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.026
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.026 · 187 · 1 / 106 = 0.0175
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0052
	0.0175

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0034
	0.01144


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6017 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6017 01, Работа отбойных молотков

Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Работа отбойных молотков 
Наименование агрегата: СДА-300 без средств пылеулавливания
Общее количество дробилок данного типа, шт., N = 1
Количество одновременно работающих дробилок данного типа, шт., N1 = 1
Удельное пылевыделение при работе СДУ, г/т (табл.3.6.1), Q = 2.04

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час, GH = 5
Количество переработанной горной породы, т/год, GGOD = 232.5
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.6.1), G = N1 · Q · GH · K5 / 3600 = 1 · 2.04 · 5 · 0.1 / 3600 = 0.0002833
Валовый выброс, т/год (3.6.2), M = N · Q · GGOD · K5 · 10-6 = 1 · 2.04 · 232.5 · 0.1 · 10-6 = 0.0000474
С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KOC · G = 0.4 · 0.0002833 = 0.00011332
Валовый выброс, т/год, _M_ = KOC · M = 0.4 · 0.0000474 = 0.00001896

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00011332
	0.00001896




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6018 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6018 01, Бурильно-крановые машины

Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах
Буровой станок: СБШ-200
Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., N = 1
Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., N1 = 1
"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, _T_ = 36.15
Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: < = 4
Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час (табл.3.4.1), V = 1.41
Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Известняки, углистые сланцы, конгломераты, f< = 4
Влажность выбуриваемого материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала (табл.3.1.4), K5 = 0.1
Средства пылеподавления или улавливание пыли: БСП - без средств пылеподавления, недопустимый или аварийный режим работы станка
Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3 (табл.3.4.2), Q = 20

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), G = KOC · V · Q · K5 / 3.6 = 0.4 · 1.41 · 20 · 0.1 / 3.6 = 0.3133
Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), M = KOC · V · Q · _T_ · K5 · 10-3 = 0.4 · 1.41 · 20 · 36.15 · 0.1 · 10-3 = 0.0408
Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, _G_ = G · N1 = 0.3133 · 1 = 0.3133
Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, _M_ = M · N = 0.0408 · 1 = 0.0408

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.3133
	0.0408



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6019 Неорганизованный источник
Источник выделения: 6019 01, Сварка полиэтиленовых труб

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования
отрасли". Харьков, 1991г.
3. "Удельные показатели образования вредных веществ
от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка полиэтиленовых труб
Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 170
"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 655

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), Q = 0.009
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.009 · 170 / 106 = 0.00000153
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00000153 · 106 / (655 · 3600) = 0.00000064885

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), Q = 0.0039
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.0039 · 170 / 106 = 0.000000663
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.000000663 · 106 / (655 · 3600) = 0.00000028117

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.00000064885
	0.00000153

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)
	0.00000028117
	0.000000663




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6020 Пыление при передвижении автотранспорта
Источник выделения: 6020 01, Пыление при передвижении автотранспорта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Число автомашин, работающих в карьере, N = 40
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 3
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1
Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 14
Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 0.8
Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 3 · 1 / 40 = 0.075
Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010
Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 0.6
Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1
Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45
Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 10
Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.5
Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.004
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.01
Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Количество рабочих часов в году, RT = 3340
Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (0.8 · 0.6 · 1 · 0.01 · 3 · 1 · 1450 · 0.01 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.5 · 0.01 · 0.004 · 6 · 40) = 0.0209
Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.0209 · 3340 = 0.2513

Итого выбросы от источника выделения: 030  Пыление при передвижении автотранспорта
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0209
	0.2513




Период строительства на 2028 год

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0001, выхлопная труба
Источник выделения N 001, ДЭС 4 Кв

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.075
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 4
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 4 = 0.012208    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.012208 / 0.653802559 = 0.018672304    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 4 / 3600 = 0.004
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.075 / 1000 = 0.001125

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 4 / 3600) * 0.8 = 0.003662222
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.075 / 1000) * 0.8 = 0.001032

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 4 / 3600 = 0.001142856
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.075 / 1000 = 0.000321428

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 4 / 3600 = 0.000222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.075 / 1000 = 0.000064286

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 4 / 3600 = 0.001222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.075 / 1000 = 0.0003375

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 4 / 3600 = 0.000047622
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.075 / 1000 = 0.000012857

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 4 / 3600 = 0.000000004
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.075 / 1000 = 0.000000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 4 / 3600) * 0.13 = 0.000595111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.075 / 1000) * 0.13 = 0.0001677

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.003662222
	0.001032

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000595111
	0.0001677

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.000222222
	0.000064286

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.001222222
	0.0003375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.004
	0.001125

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000004
	0.000000002

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000047622
	0.000012857

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.001142856
	0.000321428



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0002, выхлопная труба
Источник выделения N 002, ДЭС 4 кВт
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.137
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 4
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 4 = 0.012208    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.012208 / 0.653802559 = 0.018672304    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 4 / 3600 = 0.004
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.137 / 1000 = 0.002055

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 4 / 3600) * 0.8 = 0.003662222
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.137 / 1000) * 0.8 = 0.00188512

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 4 / 3600 = 0.001142856
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.137 / 1000 = 0.000587142

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 4 / 3600 = 0.000222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.137 / 1000 = 0.000117428

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 4 / 3600 = 0.001222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.137 / 1000 = 0.0006165

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 4 / 3600 = 0.000047622
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.137 / 1000 = 0.000023486

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 4 / 3600 = 0.000000004
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.137 / 1000 = 0.000000003

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 4 / 3600) * 0.13 = 0.000595111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.137 / 1000) * 0.13 = 0.000306332

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.003662222
	0.00188512

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000595111
	0.000306332

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.000222222
	0.000117428

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.001222222
	0.0006165

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.004
	0.002055

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000004
	0.000000003

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000047622
	0.000023486

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.001142856
	0.000587142



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0003, выхлопная труба
Источник выделения N 003, ДЭС 30 кВт
_____________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.038
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 30
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 366.6
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 366.6 * 30 = 0.09590256    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.09590256 / 0.653802559 = 0.146684284    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 30 / 3600 = 0.03
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.038 / 1000 = 0.00057

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 30 / 3600) * 0.8 = 0.027466667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.038 / 1000) * 0.8 = 0.00052288

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 30 / 3600 = 0.008571417
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.038 / 1000 = 0.000162857

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 30 / 3600 = 0.001666667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.038 / 1000 = 0.000032571

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 30 / 3600 = 0.009166667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.038 / 1000 = 0.000171

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 30 / 3600 = 0.000357167
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.038 / 1000 = 0.000006514

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 30 / 3600 = 0.000000031
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.038 / 1000 = 7.6E-10

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 30 / 3600) * 0.13 = 0.004463333
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.038 / 1000) * 0.13 = 0.000084968

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.027466667
	0.00052288

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.004463333
	0.000084968

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001666667
	0.000032571

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.009166667
	0.000171

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.03
	0.00057

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000031
	7.6E-10

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000357167
	0.000006514

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.008571417
	0.000162857



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0004, выхлопная труба
Источник выделения N 004, Компрессор 2.2 м3/мин
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.042
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 40
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 175
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 175 * 40 = 0.06104    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.06104 / 0.653802559 = 0.093361519    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 40 / 3600 = 0.04
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.042 / 1000 = 0.00063

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 40 / 3600) * 0.8 = 0.036622222
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.042 / 1000) * 0.8 = 0.00057792

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 40 / 3600 = 0.011428556
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.042 / 1000 = 0.00018

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 40 / 3600 = 0.002222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.042 / 1000 = 0.000036

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 40 / 3600 = 0.012222222
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.042 / 1000 = 0.000189

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 40 / 3600 = 0.000476222
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.042 / 1000 = 0.0000072

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 40 / 3600 = 0.000000041
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.042 / 1000 = 8.4E-10

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 40 / 3600) * 0.13 = 0.005951111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.042 / 1000) * 0.13 = 0.000093912

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.036622222
	0.00057792

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.005951111
	0.000093912

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.002222222
	0.000036

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.012222222
	0.000189

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.04
	0.00063

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000041
	8.4E-10

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000476222
	0.0000072

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.011428556
	0.00018



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Источник загрязнения N 0005, выхлопная труба
Источник выделения N 005, Компрессор 10 м3/мин
_______________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.028
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 80
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 80 = 0.24416    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.24416 / 0.653802559 = 0.373446076    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 80 / 3600 = 0.068888889
Wi = qмi * Bгод = 13 * 0.028 / 1000 = 0.000364

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 80 / 3600) * 0.8 = 0.068266667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 0.028 / 1000) * 0.8 = 0.0003584

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 80 / 3600 = 0.018412667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 0.028 / 1000 = 0.000096

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 80 / 3600 = 0.003174667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 0.028 / 1000 = 0.000016

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 80 / 3600 = 0.026666667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 0.028 / 1000 = 0.00014

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 80 / 3600 = 0.000762
Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 0.028 / 1000 = 0.000004

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 80 / 3600 = 0.000000076
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.028 / 1000 = 5.6E-10

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 80 / 3600) * 0.13 = 0.011093333
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 0.028 / 1000) * 0.13 = 0.00005824

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.068266667
	0.0003584

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.011093333
	0.00005824

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.003174667
	0.000016

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.026666667
	0.00014

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.068888889
	0.000364

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000076
	5.6E-10

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000762
	0.000004

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.018412667
	0.000096



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0006, выхлопная труба
Источник выделения N 006, Компрессор 11,2 м3/мин
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.008
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 80
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 80 = 0.24416    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.24416 / 0.653802559 = 0.373446076    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 80 / 3600 = 0.068888889
Wi = qмi * Bгод = 13 * 0.008 / 1000 = 0.000104

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 80 / 3600) * 0.8 = 0.068266667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 0.008 / 1000) * 0.8 = 0.0001024

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 80 / 3600 = 0.018412667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 0.008 / 1000 = 0.000027429

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 80 / 3600 = 0.003174667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 0.008 / 1000 = 0.000004571

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 80 / 3600 = 0.026666667
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 0.008 / 1000 = 0.00004

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 80 / 3600 = 0.000762
Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 0.008 / 1000 = 0.000001143

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 80 / 3600 = 0.000000076
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.008 / 1000 = 1.6E-10

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 80 / 3600) * 0.13 = 0.011093333
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 0.008 / 1000) * 0.13 = 0.00001664

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.068266667
	0.0001024

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.011093333
	0.00001664

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.003174667
	0.000004571

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.026666667
	0.00004

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.068888889
	0.000104

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000076
	1.6E-10

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000762
	0.000001143

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.018412667
	0.000027429



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0007, выхлопная труба
Источник выделения N 007, Сварочный агрегат с дизельным двигателем
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.09
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 20
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 20 = 0.06104    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.06104 / 0.653802559 = 0.093361519    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 20 / 3600 = 0.02
Wi = qмi * Bгод = 15 * 0.09 / 1000 = 0.00135

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 20 / 3600) * 0.8 = 0.018311111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 0.09 / 1000) * 0.8 = 0.0012384

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 20 / 3600 = 0.005714278
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 0.09 / 1000 = 0.000385714

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 20 / 3600 = 0.001111111
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 0.09 / 1000 = 0.000077143

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 20 / 3600 = 0.006111111
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.09 / 1000 = 0.000405

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 20 / 3600 = 0.000238111
Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 0.09 / 1000 = 0.000015429

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 20 / 3600 = 0.000000021
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.09 / 1000 = 0.000000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 20 / 3600) * 0.13 = 0.002975556
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 0.09 / 1000) * 0.13 = 0.00020124

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.018311111
	0.0012384

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.002975556
	0.00020124

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001111111
	0.000077143

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.006111111
	0.000405

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.02
	0.00135

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000021
	0.000000002

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000238111
	0.000015429

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.005714278
	0.000385714



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0008, выхлопная труба
Источник выделения N 008, Агрегаты наполнительно-опрессовочные 70 м3/ч

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 3.3
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 258
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 258 * 100 = 0.224976    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.224976 / 0.653802559 = 0.344103884    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 100 / 3600 = 0.086111111
Wi = qмi * Bгод = 13 * 3.3 / 1000 = 0.0429

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 100 / 3600) * 0.8 = 0.085333333
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 3.3 / 1000) * 0.8 = 0.04224

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 100 / 3600 = 0.023015833
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 3.3 / 1000 = 0.011314281

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 100 / 3600 = 0.003968333
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 3.3 / 1000 = 0.001885719

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 100 / 3600 = 0.033333333
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 3.3 / 1000 = 0.0165

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 100 / 3600 = 0.0009525
Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 3.3 / 1000 = 0.000471438

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 100 / 3600 = 0.000000095
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 3.3 / 1000 = 0.000000066

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 100 / 3600) * 0.13 = 0.013866667
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 3.3 / 1000) * 0.13 = 0.006864

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.085333333
	0.04224

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.013866667
	0.006864

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.003968333
	0.001885719

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.033333333
	0.0165

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.086111111
	0.0429

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000095
	0.000000066

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0009525
	0.000471438

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.023015833
	0.011314281



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0009, выхлопная труба
Источник выделения N 009, Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 3.7
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 300
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 215
Температура отработавших газов Tог , K, 274
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 215 * 300 = 0.56244    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.56244 / 0.653802559 = 0.86025971    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 300 / 3600 = 0.258333333
Wi = qмi * Bгод = 13 * 3.7 / 1000 = 0.0481

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 300 / 3600) * 0.8 = 0.256
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 3.7 / 1000) * 0.8 = 0.04736

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 300 / 3600 = 0.0690475
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 3.7 / 1000 = 0.012685709

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 300 / 3600 = 0.011905
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 3.7 / 1000 = 0.002114291

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 300 / 3600 = 0.1
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 3.7 / 1000 = 0.0185

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 300 / 3600 = 0.0028575
Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 3.7 / 1000 = 0.000528582

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 300 / 3600 = 0.000000285
Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 3.7 / 1000 = 0.000000074

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 300 / 3600) * 0.13 = 0.0416
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 3.7 / 1000) * 0.13 = 0.007696

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек

	т/год


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.256
	0.04736

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0416
	0.007696

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.011905
	0.002114291

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.1
	0.0185

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.258333333
	0.0481

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000285
	0.000000074

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0028575
	0.000528582

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0690475
	0.012685709



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 0010, дымовая труба
Источник выделения: 0010 10, Битумный котел
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 75

Расчет выбросов при сжигания топлива

Вид топлива: жидкое
Марка топлива : Дизельное топливо
Зольность топлива, % (Прил. 2.1), AR = 0.1
Сернистость топлива, % (Прил. 2.1), SR = 0.3
Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1), H2S = 0
Низшая теплота сгорания, МДж/кг (Прил. 2.1), QR = 42.75
Расход топлива, т/год, BT = 0.187

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0.02
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.187 · 0.3 · (1-0.02) · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.187 = 0.00109956
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.00109956 · 106 / (3600 · 75) = 0.00407244444

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = 0.5
Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = 0
Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической
неполноты сгорания топлива, R = 0.65
Выход оксида углерода, кг/т (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9
Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 13.9 · 0.187 · (1-0 / 100) = 0.0025993
Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.0025993 · 106 / (3600 · 75) = 0.00962703704

NOX = 1

Выбросы оксидов азота
Производительность установки, т/час, PUST = 0.5
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047
Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0
Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.187 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.000376
Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = 0.000376 · 106 / (3600 · 75) = 0.001393
Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8
Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.000376 = 0.0003008
Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.001393 = 0.0011144

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.000376 = 0.00004888
Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.001393 = 0.00018109

Итого
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0011144
	0.0003008

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00018109
	0.00004888

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00407244444
	0.00109956

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.00962703704
	0.0025993




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6001, неорганизованный источник
Источник выделения: 6001 01, Разработка грунта экскаватором

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9
Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7
Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.7
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 18
Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 18 · 106 / 3600 = 0.04165
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 770
Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 18 · 770 = 0.0815

Итого выбросы от источника выделения: 011  Разработка грунта экскаватором
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.04165
	0.0815



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6002, неорганизованный источник
Источник выделения: 6002 01, Разработка грунта бульдозером

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9
Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7
Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.7
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 32
Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 32 · 106 / 3600 = 0.074
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 906
Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 32 · 906 = 0.1705

Итого выбросы от источника выделения: 012  Разработка грунта бульдозером
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.074
	0.1705




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6003, неорганизованный источник
Источник выделения: 6003 01, Обратная засыпка грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9
Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7
Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.7
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 30
Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 30 · 106 / 3600 = 0.0694
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 213
Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.7 · 1 · 0.7 · 30 · 213 = 0.0376

Итого выбросы от источника выделения: 013  Обратная засыпка грунта
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0694
	0.0376




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6004, неорганизованный источник
Источник выделения: 6004 01, Планировка территории

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Число автомашин, работающих в карьере, N = 4
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1
Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 14
Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 1
Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 2 · 1 / 4 = 0.5
Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010
Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 0.6
Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1
Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45
Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 10
Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.5
Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.004
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.01
Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Количество рабочих часов в году, RT = 47
Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (1 · 0.6 · 1 · 0.01 · 2 · 1 · 1450 · 0.01 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.5 · 0.01 · 0.004 · 6 · 4) = 0.00209
Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.00209 · 47 = 0.0003536

Итого выбросы от источника выделения: 014  Планировка территории
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00209
	0.0003536



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6005, неорганизованный источник
Источник выделения: 6005 01, Уплотнение грунта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Число автомашин, работающих в карьере, N = 3
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1
Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 14
Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 1
Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 2 · 1 / 3 = 0.667
Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010
Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 0.6
Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1
Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45
Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 10
Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.5
Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.004
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.01
Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Количество рабочих часов в году, RT = 37
Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (1 · 0.6 · 1 · 0.01 · 2 · 1 · 1450 · 0.01 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.5 · 0.01 · 0.004 · 6 · 3) = 0.001566
Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.001566 · 37 = 0.0002086

Итого выбросы от источника выделения: 015  Уплотнение грунта
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.001566
	0.0002086


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6006, неорганизованный источник
Источник выделения: 6006 01, Временное хранение грунта
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Поверхность пыления в плане, м2, S = 100
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.004
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.6 · 0.004 · 100 · (1-0) = 0.0592
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.6 · 0.004 · 100 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 1.125
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.0592 = 0.0592
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 1.125 = 1.125

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 1.125 = 0.45
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0592 = 0.0237

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0237
	0.45


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6007, неорганизованный источник
Источник выделения: 6007 01, Пересыпка инертных материалов
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 17.09
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.223
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.223 · 1 · 60 / 1200 = 0.01115

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 17.09 · (1-0) = 0.001938

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.01115
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.001938 = 0.001938

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.02
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 251
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.1983
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.1983 · 1 · 60 / 1200 = 0.00992

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 251 · (1-0) = 0.01265

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.01115
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.001938 + 0.01265 = 0.0146

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песок
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 2
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 83
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5 · 106 / 3600 · (1-0) = 1.587
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 1.587 · 1 · 60 / 1200 = 0.0794

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 83 · (1-0) = 0.0669

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0794
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0146 + 0.0669 = 0.0815

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 86
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0) = 1.428
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 1.428 · 1 · 60 / 1200 = 0.0714

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.6 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 86 · (1-0) = 0.0312

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0794
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0815 + 0.0312 = 0.1127

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Гравий
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.01
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.001

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.7
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 2
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 2
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 2 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.002777
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.002777 · 1 · 60 / 1200 = 0.0001388

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 2 · (1-0) = 0.00000706

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0794
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1127 + 0.00000706 = 0.1127

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.1127 = 0.0451
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0794 = 0.03176

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.03176
	0.0451



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6008, неорганизованный источник
Источник выделения: 6008 01, Временное хранение инертных материалов
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, S = 80
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 80 · (1-0) = 0.1183
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 80 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 2.25
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.1183 = 0.1183
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 2.25 = 2.25

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 20
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, S = 100
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 · (1-0) = 0.148
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 2.81
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.1183 + 0.148 = 0.2663
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 2.25 + 2.81 = 5.06

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 6
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.6
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Поверхность пыления в плане, м2, S = 50
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 50 · (1-0) = 0.0887
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 50 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 1.688
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.2663 + 0.0887 = 0.355
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 5.06 + 1.688 = 6.75

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 2
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8
Поверхность пыления в плане, м2, S = 60
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 60 · (1-0) = 0.1893
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 60 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 3.6
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.355 + 0.1893 = 0.544
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 6.75 + 3.6 = 10.35

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Гравий

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.2
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 5
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.7
Размер куска материала, мм, G7 = 5
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6
Поверхность пыления в плане, м2, S = 20
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 49
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 50
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 50 / 24 = 4.17
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 20 · (1-0) = 0.0414
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 20 · (365-(49 + 4.17)) · (1-0) = 0.788
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.544 + 0.0414 = 0.585
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 10.35 + 0.788 = 11.14

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 11.14 = 4.46
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.585 = 0.234

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.234
	4.46



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6009, неорганизованный источник
Источник выделения: 6009 01, Сварочные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 115
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 2.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 115 / 106 · (1-0) = 0.00123
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.00683

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 115 / 106 · (1-0) = 0.0001058
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.000588

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 115 / 106 · (1-0) = 0.000161
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.000894

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 115 / 106 · (1-0) = 0.0003795
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.00211
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 115 / 106 · (1-0) = 0.0000863
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.000479

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.5 · 115 / 106 · (1-0) = 0.0001725
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.5 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.000958

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 115 / 106 · (1-0) = 0.00153
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.0085
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): АНО-4
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1634
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 4.1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 15.73
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 1634 / 106 · (1-0) = 0.0257
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 4.1 / 3600 · (1-0) = 0.0179

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.66
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 1634 / 106 · (1-0) = 0.00271
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 4.1 / 3600 · (1-0) = 0.00189

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.41
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 1634 / 106 · (1-0) = 0.00067
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 4.1 / 3600 · (1-0) = 0.000467

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.0179
	0.02693

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.00189
	0.0028158

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.000958
	0.0001725

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0085
	0.00153

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.000479
	0.0000863

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.00211
	0.0003795

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000894
	0.000831



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6010 неорганизованный источник
Источник выделения: 6010 01, Газовая сварка

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.661
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.3
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 15
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 15 · 0.661 / 106 · (1-0) = 0.00000992
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 15 · 1.3 / 3600 · (1-0) = 0.00542
Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 462.46
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 2.3
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 22
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 22 · 462.46 / 106 · (1-0) = 0.01017
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 22 · 2.3 / 3600 · (1-0) = 0.01406

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01406
	0.01017992



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6011, неорганизованный источник
Источник выделения: 6011 21, Газовая резка

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования
Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 53
Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1
Число единицы оборудования, работающих одновременно, N= 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 1.1 · 53 · 1 / 106 · (1-0) = 0.0000583
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 1.1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 72.9 · 53 · 1 / 106 · (1-0) = 0.00386
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 72.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.02025

-----------------------------
Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 49.5 · 53 · 1 / 106 · (1-0) = 0.002624
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 49.5 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.01375

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), MГОД = KX · _T_ · NУСТ / 106 · (1-) = 39 · 53 · 1 / 106 · (1-0) = 0.002067
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), MСЕК = KX · N/ 3600 · (1-) = 39 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.01083

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.02025
	0.00386

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.0003056
	0.0000583

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01083
	0.002067

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.01375
	0.002624




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6012, неорганизованный источник
Источник выделения: 6012 22, Покрасочные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.005 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.00225
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.025

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.00225



Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.554
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.554 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.12465
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.554 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.12465
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.1269

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0125
	0.12465




Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0000093
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000093 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.00000065286
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0039

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000093 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.00000030132
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000093 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.00000155682
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0093

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.1269

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0093
	0.00000155682

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.0018
	0.00000030132

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.0039
	0.00000065286

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0125
	0.12465



Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.007
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-16

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 78.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.33
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007 · 78.5 · 13.33 · 100 · 10-6 = 0.0007324835
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 78.5 · 13.33 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00581336111

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 30
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007 · 78.5 · 30 · 100 · 10-6 = 0.0016485
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 78.5 · 30 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01308333333

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 34.45
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007 · 78.5 · 34.45 · 100 · 10-6 = 0.0018930275
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 78.5 · 34.45 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01502402778

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 22.22
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007 · 78.5 · 22.22 · 100 · 10-6 = 0.001220989
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 78.5 · 22.22 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00969038889

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.1287930275

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00969038889
	0.00122254582

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01308333333
	0.00164880132

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.00581336111
	0.00073313636

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0125
	0.12465



Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.137
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.137 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10-6 = 0.024700415
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01001638889

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.137 · 53.5 · 32.78 · 100 · 10-6 = 0.024026101
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00974294444

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.137 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10-6 = 0.003562137
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0014445

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.137 · 53.5 · 28.66 · 100 · 10-6 = 0.021006347
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00851838889

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.1528191285

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00969038889
	0.00478468282

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.00851838889
	0.021006347

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01308333333
	0.00164880132

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.01001638889
	0.02543355136

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0125
	0.12465



Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.011
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.011 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.00286
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01444444444

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.011 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.00132
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00666666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.011 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.00682
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03444444444

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.1528191285

	0621
	Метилбензол (349)
	0.03444444444
	0.01160468282

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.00851838889
	0.021006347

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01308333333
	0.00296880132

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.01444444444
	0.02829355136

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0125
	0.12465




Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00005
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Лак КФ-965

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 65

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00005 · 65 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0000325
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 65 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03611111111

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.1528191285

	0621
	Метилбензол (349)
	0.03444444444
	0.01160468282

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.00851838889
	0.021006347

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01308333333
	0.00296880132

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.01444444444
	0.02829355136

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.03611111111
	0.1246825




Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.04
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.04 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.0144648
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02009

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.04 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.0107352
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01491

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.1672839285

	0621
	Метилбензол (349)
	0.03444444444
	0.01160468282

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.00851838889
	0.021006347

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01308333333
	0.00296880132

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.01444444444
	0.02829355136

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.03611111111
	0.1354177



Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.011
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.011 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.011
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.05555555556

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.025
	0.1672839285

	0621
	Метилбензол (349)
	0.03444444444
	0.01160468282

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.00851838889
	0.021006347

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.01308333333
	0.00296880132

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.01444444444
	0.02829355136

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.05555555556
	0.1464177



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6013, неорганизованный источник
Источник выделения: 6013 01, Битумные работы
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 250

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 1.043
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 1.043) / 1000 = 0.001043
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.001043 · 106 / (250 · 3600) = 0.00115888889
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00115888889
	0.001043




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6014, неорганизованный источник
Источник выделения: 6014 01, Сверлильные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 35
Число станков данного типа, шт., NСТ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.007 · 35 · 1 / 106 = 0.000882
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.000882



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6015, неорганизованный источник
Источник выделения: 6015 01 Резка арматуры
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 7
Число станков данного типа, шт., NСТ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.203 · 7 · 1 / 106 = 0.00512
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0406
	0.00512



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6016, неорганизованный источник
Источник выделения: 6016 01, Шлифовальные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 84
Число станков данного типа, шт., NСТ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.017
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.017 · 84 · 1 / 106 = 0.00514
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.026
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.026 · 84 · 1 / 106 = 0.00786
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0052
	0.00786

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0034
	0.00514




РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6017, неорганизованный источник
Источник выделения: 6017 01, Работа отбойных молотков
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от самоходных дробильных установок
Наименование агрегата: СДА-300 без средств пылеулавливания
Общее количество дробилок данного типа, шт., N = 1
Количество одновременно работающих дробилок данного типа, шт., N1 = 1
Удельное пылевыделение при работе СДУ, г/т (табл.3.6.1), Q = 2.04

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час, GH = 5
Количество переработанной горной породы, т/год, GGOD = 105
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.6.1), G = N1 · Q · GH · K5 / 3600 = 1 · 2.04 · 5 · 0.1 / 3600 = 0.0002833
Валовый выброс, т/год (3.6.2), M = N · Q · GGOD · K5 · 10-6 = 1 · 2.04 · 105 · 0.1 · 10-6 = 0.0000214
С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KOC · G = 0.4 · 0.0002833 = 0.00011332
Валовый выброс, т/год, _M_ = KOC · M = 0.4 · 0.0000214 = 0.00000856

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00011332
	0.00000856



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6018, неорганизованный источник
Источник выделения: 6018 01, Бурильно-крановые машины
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах
Буровой станок: СБШ-200
Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., N = 1
Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., N1 = 1
"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, _T_ = 16
Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: < = 4
Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час (табл.3.4.1), V = 1.41
Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Известняки, углистые сланцы, конгломераты, f< = 4
Влажность выбуриваемого материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала (табл.3.1.4), K5 = 0.1
Средства пылеподавления или улавливание пыли: БСП - без средств пылеподавления, недопустимый или аварийный режим работы станка
Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3 (табл.3.4.2), Q = 20

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), G = KOC · V · Q · K5 / 3.6 = 0.4 · 1.41 · 20 · 0.1 / 3.6 = 0.3133
Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), M = KOC · V · Q · _T_ · K5 · 10-3 = 0.4 · 1.41 · 20 · 16 · 0.1 · 10-3 = 0.01805
Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, _G_ = G · N1 = 0.3133 · 1 = 0.3133
Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, _M_ = M · N = 0.01805 · 1 = 0.01805

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.3133
	0.01805



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6019, неорганизованный источник
Источник выделения: 6019 01, Сварка полиэтиленовых труб

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования
отрасли". Харьков, 1991г.
3. "Удельные показатели образования вредных веществ
от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 150
"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 293

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), Q = 0.009
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.009 · 150 / 106 = 0.00000135
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00000135 · 106 / (293 · 3600) = 0.00000127986

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), Q = 0.0039
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.0039 · 150 / 106 = 0.000000585
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.000000585 · 106 / (293 · 3600) = 0.00000055461

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.00000127986
	0.00000135

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)
	0.00000055461
	0.000000585



РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6020, неорганизованный источник
Источник выделения: 6020 01, Пыление при передвижении автотранспорта

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01
Число автомашин, работающих в карьере, N = 20
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1
Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 14
Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 1
Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 2 · 1 / 20 = 0.1
Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010
Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 0.6
Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1
Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45
Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 10
Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.5
Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.004
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450
Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.01
Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Количество рабочих часов в году, RT = 1520
Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (1 · 0.6 · 1 · 0.01 · 2 · 1 · 1450 · 0.01 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.5 · 0.01 · 0.004 · 6 · 20) = 0.01044
Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.01044 · 1520 = 0.0571

Итого выбросы от источника выделения: 030  Пыление при передвижении автотранспорта
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.01044
	0.0571



Период эксплуатации
	№ ИЗА
	6054
	Линейный крановый узел МШК 241

	№ ИВ
	01
	ЗРА и фланцевые соединения

	Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих
хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и 
и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

	

	

	

	

	Расчетные показатели

	Тип неподвижного и
подвижного соедине-
ния
	Количество источников выделения
углеводородов, n
	Величина утечки по-
тока через одно уплот-
нение i-ого типа gнуi,
кг/ч
	Величина утечки по-
тока через одно уплот-
нение i-ого типа gнуi,
мг/с
	Доля уплотнений i-
ого типа потеряв-
ших герметич-
ность хнуi

	 
	на одном узле
	всего
	 
	 
	 

	Запорно-регулирующая
арматура
	8
	8
	0,006588
	1,83
	0,07

	Фланцевое соединение
	8
	8
	0,000288
	0,08
	0,02

	Время работы оборудования:
	8760
	 
	час/период
	 

	Ингредиентный состав выбросов загрязняющих веществ

	Наименование ЗВ
	 
	Масс. сод-ние cj,%
масс.
	Код ЗВ
	Максимально-разовый выброс, Mj=Yнуij/1000 =gнуi*ni*xнуi*cj/1000, г/с
	Валовый выброс, Пj=T*Yнуij/10-6*3600 , т/год

	Всего
	0,0010376
	0,03272175

	Предельные углеводороды С1-С5
	72,46
	0415
	0,000751845
	0,02371018

	Предельные углеводороды С6-С10
	26,8
	0416
	0,000278077
	0,00876943

	Бензол
	0,35
	0602
	0,000003632
	0,00011453

	Толуол
	0,22
	0621
	0,000002283
	0,00007199

	Ксилол
	0,11
	0616
	0,000001141
	0,00003599

	Сероводород
	0,06
	0333
	0,0000006
	0,0000196
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