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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль (статья 182 Эко кодекса РК от 02.01.2021).
Программа производственного экологического контроля окружающей среды разработана на основе:

- Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021г., Главы 13 «Производственный экологический контроль»;

-  Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021г. «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категории, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля». 

Программа разработана для проведения производственного экологического контроля за окружающей средой. 
В программе отражены порядок и методы проведения производственного контроля состояния компонентов природной среды, соблюдение техники безопасности, внутренней проверки и ответственности при штатных и нештатных ситуациях. 

Экологический контроль – важнейшая правовая мера обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, функция государственного управления и правовой институт права окружающей среды. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объект ТОО «Полимер Продакшн» расположен РК, Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона «Карабатан», строение №28.
Основной производственной деятельностью предприятия является производство полимерной продукции (биаксально-ориентированной полипропиленовой пленки, полиэтиленовой пленки, полипропиленовых мешков).

Завод по производству полимерной продукции расположен на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» г.Атырау в промышленной зоне «Карабатан», №22 на 41 км вдоль трассы Атырау-Доссор, в 12 км юго-восточнее железнодорожного разъезда Карабатан и в 41 км от г. Атырау.
Ближайшей крупной железнодорожной станцией является железнодорожный узел г. Атырау. Сообщение с г.Атырау до разъезда Карабатан по железной дороге или по асфальтированной автодороге Атырау-Макат, а далее до объекта - по асфальтированной дороге.
Размер территории завода составляет 15,0 га.

Режим работы предприятия: круглосуточный, две смены по 12 часов по тепловому графику. Эффективный годовой фонд времени основного оборудования для продукции полипропиленовых мешков и полиэтиленовой пленки составляет 7920 час/год (330дней), а для продукции полипропиленовой пленки БОПП – 7488 час/год (312 дней). Действительный годовой фонд времени рабочего при продолжительности рабочей смены 8 часов и 40 часовой рабочей недели составляет 1880 часов.

В зоне влияния курортов, зон отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

Общие сведения о предприятии 
Таблица 1.
	Наименование производственного объекта
	Местораспол ожение по коду КАТО
	Месторасположен ие, координаты
	Бизнес идентификаци

онный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему ОКЭД
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность

предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «Полиме Продакшн»
	231053000
	47°20'03.42"N 52°16'10.79"E


	111140011350
	22220
	производство полимерной продукции (биаксально-ориентированной полипропиленовой пленки, полиэтиленовой пленки, полипропиленовых мешков).
	Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау,  промышленная зона «Карабатан», №28
Конт.тел: 8(7122) 766222
E-mail: Reception@pp.com.kz

KZ46601А141000360821
в «Народный Банк Казахстана» г.Атырау
БИК HSBKKZKX
	II категория

производство БОПП - 14738 т/год.

производство полипропиленовых мешков - 48 млн. меш/год, в том числе: стандартные прошивные мешки 50 кг – 14 млн. меш/год; стандартные прошивные мешки 25 кг – 14 млн. меш/год и коробчато-клапанные мешки ADSTAR – 20 млн.меш/год.
производство трехслойной полиэтиленовой пленки - 4125т/год.

Сброс сточных вод 10191 м3/год


3. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Источники загрязнения атмосферы 

Источниками выделения вредных веществ являются технологическое оборудование или технологические процессы, от которых в ходе производственного цикла происходит образование вредных веществ. 

Согласно инвентаризации по состоянию на 2027-2036г.г. предусмотрено 16 стационарных источника, из них 14 организованных и 2 неорганизованных.
Организованные источники:

Источники 0001– Литейная машина 

Источники 0002– Экструдер 

Источники 0004– Печь отжига фильтров

Источники 0018– Устройство регрануляции  

Источники 0006– Экструдер 

Источники 0009– Печатная машинка FLEX
Источники 0010– Экструдеры 60-30D/90-30D

Источники 0011– Печатная машинка 
Источники 0012– Дизель генератор

Источники 0013– Котлоагрегат (газ)

Источники 0014– Котлоагрегат (газ/ДТ)

Источники 0015 -0016 – РГС 50 (ДТ)

Неорганизованные источники: 

Источники 6018 – Механическая мастерская (сверлильный станок, токарный станок, заточный станов, сверлильно-фрезерный станок, сварочные работы (пост, мобильный пост), плазморезка)

Источники 6020– Пост зарядки аккумуляторов. 

Также источниками выбросов воздушной среды являются – выхлопные газы двигателей автомобилей и механизмов. 
Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу
	Код

ЗВ
	Н а и м е н о в а н и е

загрязняющего вещества
	ЭНК,

мг/м3
	ПДК

максималь-

ная разо-

вая, мг/м3
	ПДК

среднесу-

точная,

мг/м3
	ОБУВ,

мг/м3
	Класс

опас-

ности

ЗВ
	Выброс вещества

с учетом

очистки, г/с
	Выброс вещества

с учетом

очистки,т/год

(M)
	Значение

M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	0.04
	
	3
	0.26409444445
	0.236708
	5.9177

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.00896111112
	0.007892
	7.892

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	0.2
	0.04
	
	2
	1.1896462555
	14.5384
	363.46

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.19331747778
	2.36249
	39.3748333

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0003219
	0.0012514
	0.012514

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0204967
	0.0223393
	0.446786

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.1853967
	0.5972
	11.944

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.008
	
	
	2
	0.0000882
	0.000014
	0.00175

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	5
	3
	
	4
	2.81579482884
	65.7852851962
	21.9284284

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.00022222222
	0.00016
	0.032

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0.2
	
	
	3
	0.1556
	5
	25

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000005
	6e-8
	0.06

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	
	
	
	0.7
	
	0.04666
	1.5
	2.14285714

	1240
	Этилацетат (674)
	
	0.1
	
	
	4
	0.0622
	2
	20

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0047625
	0.0004286
	0.04286

	1411
	Циклогексанон (654)
	
	0.04
	
	
	3
	0.04666
	1.5
	37.5

	
	кислота) (586)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.04666
	0.6
	0.6

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	1
	
	
	4
	0.1464792
	0.0152717
	0.0152717

	2868
	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)
	
	
	
	0.05
	
	0.000003125
	0.000010829
	0.00021658

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.03134
	0.383331
	2.55554

	2922
	Пыль полипропилена (1068*)
	
	
	
	0.1
	
	0.22687953466
	5.9541599999
	59.5416

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	0.04
	
	0.0012
	0.00259
	0.06475

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	6.70650231347
	133.933880085
	1155.63891

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Замеры будут производиться аккредитованной лабораторий на основании плана графика и договора. 
Общие сведения об источниках выбросов

2027-2036 гг 
Таблица 3.
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	16

	2
	Организованных, из них:
	14

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	14

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	2

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	12

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	2


Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями 
Таблица 4.
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ТОО «Полимер Продакшн»
	производство БОПП - 14738 т/год.

производство полипропиленовых мешков - 48 млн. меш/год, в том числе: стандартные прошивные мешки 50 кг – 14 млн. меш/год; стандартные прошивные мешки 25 кг – 14 млн. меш/год и коробчато-клапанные мешки ADSTAR – 20 млн.меш/год.
производство трехслойной полиэтиленовой пленки - 4125т/год.
	Котлоагрегат 
	0013
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Ежеквартально 

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	Котлоагрегат 
	0014
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Ежеквартально 

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	


Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 
Таблица 5.
	Наименование площад- ки
	Источник выброса
	Местоположение (гео- графические координа-
ты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	БООП
	Литейная машина


	0001
	Т1
47°20'06.44"N 52°16'06.32"E

Т2
47°20'07.31"N 52°16'08.98"E

Т3

47°20'00.32"N 52°16'14.73"E

Т4
47°19'59.46"N 52°16'12.03"E
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Полипропилен

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Пыль полипропилена (1068*)
	

	БООП
	Экструдер
	0002
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Пропилен

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	БООП


	Печь отжига фильтров
	0004
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Фильтры

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Пыль полипропилена (1068*)
	

	Производство полиэтиленовых мешков
	Экструдер


	0006
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Пропилен

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	Производство полиэтиленовых мешков
	Универсальная линия переработки отходов


	0007
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Полимерные отходы производства 

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	Производство полиэтиленовых мешков


	Печатная машина FLEX
	0009
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	Краска, растворитель

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	

	
	
	
	
	Этилацетат (674)
	

	
	
	
	
	Циклогексанон (654)
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	Производство полиэтиленовой пленки
	Экструдеры 60-30D/90-30D
	0010
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Пропилен

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	Производство полиэтиленовых мешков


	Печатная машина
	0011
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	Краска, растворитель

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	

	
	
	
	
	Этилацетат (674)
	

	
	
	
	
	Циклогексанон (654)
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	БООП


	Устройство регрануляции
	0018
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Пропилен 

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	Вспомогательное производство
	Дизель генератор
	0012
	Т1
47°19'59.55"N 52°16'16.37"E

Т2
47°20'07.78"N 52°16'09.93"E

Т3

47°20'08.46"N 52°16'11.86"E

Т4
47°20'00.30"N 52°16'18.62"E
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Дизтопливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	Вспомогательное производство
	Котлоагрегат (газ)
	0013
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Природный газ

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	Вспомогательное производство
	Котлоагрегат (газ)
Котлоагрегат (ДТ)
	0014
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Природный газ, дизтопливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	Вспомогательное производство
	РГС 50 (ДТ)
	0015
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Дизтопливо

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	Вспомогательное производство
	РГС 50 (ДТ)
	0016
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Дизтопливо

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	Вспомогательное производство
	Сверлильный станок

Токарный станок

Фрезерный станок

Заточный станок

Сверлильно-фрезерный станок

Сварочные работы (сварочный пост)

Сварочные работы (мобильный сварочный пост)

Плазморезка
	6018
	
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Пост зарядки аккумуляторных батарей
	6020
	
	Серная кислота (517)
	Аккумуляторы


Сведения о газовом мониторинге 
Таблица 6.
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полигоны отсутствуют


4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью производственного контроля и мониторинга окружающей среды является:          

Целями производственного экологического контроля являются:

получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.
Основные задачи:

При проведении производственного экологического контроля основными задачами являются:

Систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан; 

Обеспечение качества получаемых данных, сдача отчетов (расчетным путем).  Сбор, хранение и обработка достоверных данных о состоянии окружающей среды.

Оценка и прогноз состояния окружающей среды и природопользования.

Создание банка данных мониторинга. 

Ожидаемые результаты

Количественные и качественные характеристики состояния основных компонентов окружающей среды.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

 Программой устанавливается обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительности и частоты измерений, используемые инструментальные или расчетные методы. 

 Производственный контроль осуществляется лицами, ответственными за работу на площадках, которые контролируют: 

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

Выполнение условий экологического и иных разрешений;

Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения контроля.

Организация внутренних проверок.

В соответствии со статьей 189 Экологического Кодекса природопользователь обязан принять меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений. 

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

Рассмотреть отчет предыдущий проверки;

Обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

Проведение производственного мониторинга с четким соблюдением рабочей программы и графика контроля загрязняющих веществ атмосферного воздуха; 

Вести операционный мониторинг производственного процесса, а именно наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели процесса находятся на уровне, который считается целесообразным для надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства;

По результатам производственного контроля выдает предписания по устранению нарушений должностным лицам, ответственным за соблюдение природоохранного законодательства и информируется руководство предприятия для принятия мер воздействия;

Ведение журналов контрольных проверок, соблюдения технологии производства.  

При обнаружении сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, предприятие обязано немедленно информировать руководство и органы охраны окружающей среды для принятия мер по нормализации обстановки;

Соблюдение техники безопасности.

Организационная и функциональная структура ответственности

	План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
Таблица 11.
№

Подразделение предприятия

Периодичность проведения

1

2

3

1

Ответственный по ООС
Еженедельно

2

Инженер ОТ ТБ, Ответственный по цехам 

Еженедельно

3

Ответственный персонал

Ежедневно


	


ПЭК должен проводиться Ответственным лицом по ООС в присутствии ответственного по цеху, согласно внутреннего плана-графика, утвержденного руководством.
Непосредственная ответственность ложиться на Руководителя компании, который, должен контролировать ответственных лиц по соответствующему направлению. 

Начальник цеха должен строго соблюдать все нормы и выполнять предписания, выписанные после проведения производственного контроля.

Инженеры ТБ – должны контролировать, наблюдать, обучать указывать на нарушения до проведения производственного контроля.

Ответственный по ООС – должен проводить производственный контроль по плану, составлять отчет о проверке, выписывать предписания в случае нарушения.  

При обнаружении несоответствий:

При мелких нарушениях выписывается предписание Начальнику цеха с указанием несоответствия и датой устранения. 

При грубом нарушении ставиться в известность руководство для принятия серьезных мер 

Для избегания нарушений, для работников и служащих проводиться инструктаж по технике безопасности, а также проводятся учения в случае аварийных ситуаций.  

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса)

Операционный мониторинг – наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели процесса находятся на уровне, который считается целесообразным для надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. 

На предприятии производиться контроль соблюдения технологического регламента производственного процесса:

по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

размещения отходов производства. 

контроля выполнение условий разрешения на природопользование в части лимитов на загрязнение, 

оформление и предоставление в госорганы информации по ОС согласно требованиям. 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

Согласно Статьи 187 Экологического Kодекса РК - Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля должны быть опубликованы на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (Личный кабинет - ecoportal.kz) ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом.
Отчет формируется согласно Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021г. «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категории, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля». 

7. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.
	№пп
	Аварийная ситуация
	Окружающая среда, план действий

	
	
	Земельные ресурсы
	Атмосферный воздух
	Водные ресурсы

	1
	Аварийные разливы ГСМ 


	1. Срочное изъятие загрязненного участка

2. Проведение анализа загрязненной почвы для подтверждения концентрации ЗВ

3. Проведение анализа очищенного участка для подтверждения отсутствия превышения концентрации ЗВ

4. При необходимости проведение рекультивации участка 

5. Обратная засыпка

6. Рассчитать ущерб 
	Расчет ущерба
	1. При долгом нахождении загрязнения проведение анализа грунтовых вод на наличие превышения концентрации ЗВ.

2. При наличии превышения проводить отчистку грунтовых вод, методом откачки или возможной биоотчистки. 

3. Рассчитать ущерб. 

	2. 
	Возникновение пожара 


	1. Исключить распространение пожара методом распашки

2. При возможности устранить источник пожара

3. Произвести рекультивацию участка

4. Восстановить плодородный слой если пожар причинил вред. 
5. Проведение расчета ущерба 
	Расчет ущерба 
	1. Необходимо иметь пожарный гидрант или емкость с водой для использования в случае пожара

	4.
	Природные явления 

Ураганный ветер

Молния 

Долгие проливные дожди
	До возникновения данных явлений предусмотреть. 

1 Укрепление оборудования, ограждения надежным способом

2. Произвести заземление необходимого оборудования 
Остальные действия предусмотреть по разделам 1,2,3 с соответствии последствий причиненные данными явлениями. 


Согласно статьи 211 Экологического кодекса РК пункт 2 «При возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

8. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы по данной программе будут проводиться в соответствии с действующими в области охраны окружающей среды нормативными документами Республики Казахстан. Отбора проб и проведения анализов обеспечивается квалифицированными специалистами привлекаемой на договорных условиях аккредитованной лабораторией по охране окружающей среды» оснащённой на современном научно-методическом и техническом уровне.

9. МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Целью мониторинга является получение информации о    концентрациях загрязняющих веществ в окружающей среде.

Целью охраны окружающей среды является минимизация оказания негативного воздействия на окружающую среду. 

Объект имеются установки АСМ (автоматизированная система мониторинга) работающие в данный период в тестовом режиме. 

9.1 Охрана атмосферного воздуха

Для охраны атмосферного воздуха природопользователь обязан:

Иметь в наличие утвержденный в установленном порядке проект нормативно допустимых выбросов (НДВ) и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Выполнять предписания, выданные органами государственного контроля.

Осуществлять контроль хода выполнения мероприятий по охране окружающей среды

Вести контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы.
Соблюдать технологические параметры.

9.1.1. Мониторинг атмосферного воздуха.

Мониторинг атмосферного воздуха по площадке будет проводиться согласно плану графика и необходимости проведения. 

Анализы атмосферного воздуха производятся как на точках (трубах) от организованных источников, так и на границе СЗЗ. 

Анализы на границе СЗЗ проводятся на расстоянии 100 метров.

Измерения будут проводиться, инструментальным путем в доступных местах по плану графику.

Характерной особенностью при измерении загрязнения атмосферы на границе СЗЗ является постоянное или периодичное изменения направления ветра порядка 40-50 градусов в связи с чем, для получения достоверных данных по загрязнению воздуха, отбор проб будет проводиться по веерной системе в 3-х точках с подветренной стороны и в 1 точке с наветренной стороны. 
Схема расположения точек отбора проб на границе СЗЗ при проведении инструментальных замеров

[image: image1.png](oHOBaA T0UKa 0TG0pa P0G rparma C33

g/ BO3MOKHOE H3MeHEHHe

ToMKH 0TGOPa P0G HATIABTICHIA BETpa





Анализ будет выполняться согласно утвержденного и согласованного плана-графика производственного мониторинга по ингредиентам анализы, которых проводит лаборатория. 

Отбор проб атмосферного воздуха будет производиться аккредитованной лабораторией совместно с представителем компании. 

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
Таблица 8.
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 граница СЗЗ
	Азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид
Уксусная кислота 
	Ежеквартально
	1.
	Производственный контроль – аккредитованными лабораториями на основе договора. Госконтроль – органами охраны природы в плановом порядке и по мере необходимости

Расчетный метод – ответственным лицом в области ООС.
	Натурные замеры по действующим методикам, расчетный метод по действующему проекту НДВ

	2 граница СЗЗ
	
	
	
	
	

	3 граница СЗЗ
	
	
	
	
	

	4 граница СЗЗ
	
	
	
	
	


9.2 По охране и использованию водных ресурсов

Программа предусматривает организацию системы наблюдения, сбора, обработки, накопления и передачи экологической информации по наблюдению физико-химического состояния сточных, сбросных и грунтовых вод ТОО «Полимер Продакшн».

Основные критерии оценки опасности загрязнения сточных, сбросных и подземных вод является ПДС – предельно- допустимый сброс вещества (в мг/кг), которое рекомендует отсутствие отрицательного прямого или непосредственного воздействия на здоровье человека и санитарные условия жизни населения. 

а) Организация систем наблюдения физико-химического состояния подземных вод предусматривает ряд следующих подготовительных работ:

 перечень точек наблюдения («скважины»)

согласованная карта-схемы производственного мониторинга подземных вод с нанесенными точками наблюдений с местными органами ООС;

утвержденный перечень контролируемых показателей и периодичности отбора, представленных в плане-графике, определение и согласование методов и средств контроля загрязняющих веществ и их концентраций. 

Контрольная скважина размещена вдоль пруда испарителя. Контроль влияния поля испарения на подземные воды производится путем лабораторного анализа проб воды из наблюдательных скважин.

     Мониторинг проводится аккредитованной лабораторий на договорных условиях. 
      б) Организация систем наблюдения химического состояния сточных вод (поля испарения) предусматривает:

- утверждение перечня контролируемых показателей и периодичности отбора, предоставленных в плане-графике  

- определение и согласование методов и средств контроля загрязняющих веществ и их концентраций, согласно допущенных к использованию методик определения содержания компонентов в сточных водах.

9.2.1. Мониторинг вод

Список используемых методик

	Наименование контролируемого объекта
	Наименование требуемых параметров  
	Наименование 

используемых методик

	Вода 
	РН,

Температура,

Взвешенные вещества
	ГОСТ 26449.1-85

СЭВ «Унифицированные методики исследования качества вод»

Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под ред А.Д.Семенова, Гидрометиздат 1977 г.
Инструкция по эксплуатации микропроцессорного стационарного рН/мВ/ºС – метра HI 9321

	
	Аммоний солевой

Нитриты

Нитраты

Сульфаты

Хлориды


	«Унифицированные методы анализа вод» Ю.Ю.Лурье

СЭВ «Унифицированные методики исследования качества вод»

РД 52.26.32-86, РД 118.02.1-90

ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фосфат-ионов, в пробах природной, питьевой и сточных вод с применением системы капиллярного элекрофореза «Капель»

	
	Свинец

Цинк 

Медь

Никель

Железо


	Методика М 01-29-98

Методика выполнения измерений массовой концентрации свинца, никеля, меди, цинка атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использование атомно-абсорбционного спектроматра «МГА-915»

	
	Фенолы


	Методика М 01-07-2001

Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах в природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

	
	Углеводороды (нефтепродукты)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02) 

	
	АПАВ
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

	
	ХПК
	РД 204.2.08-91

Методика проведения химического потребления кислорода (ХПК) в городских сточных водах и водах водоемов выше и ниже выпусков очищенных сточных вод


Сведения по сбросу сточных вод
Таблица 7

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Пруд испаритель 
	47°19'52.52"N 52°16'24.98"E
	Азот аммонийных солей
	2 раза в год (2-3) квартал 
	Анализ

	
	
	Азот нитратов
	
	

	
	
	Азот нитритов
	
	

	
	
	БПК5
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	

	
	
	Железо
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	СПАВ
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	

	
	
	ХПК
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	

	
	
	Хлориды
	
	

	
	
	Фенолы
	
	


График мониторинга воздействия на водном объекте
Таблица 9.
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Наблюдательная скважина 
	рН
	4,3
	2 раза в год (2-3 квартал)
	СТ РК ISO 10523-2013

KZ.06.01.00492-2022

Гост 33045-2014 п5

Гост 33045-2014 п6
Гост 33045-2014 п9
ПНД Ф 14.1.2.4.128-98

ПНД Ф 14.1.2.4.182-02

ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000

KZ.06.01.00496-2022

KZ.06.01.00494-2022
KZ.06.01.00508-2022

	
	
	Минирализация
	0,07
	
	

	
	
	Карбонаты
	30,6
	
	

	
	
	Гидрокарбонаты
	0,012
	
	

	
	
	Хлориды
	0,96
	
	

	
	
	Сульфаты
	0,364
	
	

	
	
	Кальций
	0,38
	
	

	
	
	Магний
	191
	
	

	
	
	Натрий+Калий
	319
	
	

	
	
	Жесткость общая
	150
	
	

	
	
	Удельный вес (плотность)
	1,2
	
	


9.3. Охрана почв

Территория предприятия имеет бетонное покрытие. Основное технологическое оборудование размещено внутри производственных помещений, что ограничивает возможность непосредственного воздействия производственных процессов на почвенный покров.

На открытой площадке расположены два резервуара для хранения дизельного топлива. Для предотвращения загрязнения почв предусматриваются контроль герметичности резервуаров и соединений, своевременное выявление и устранение утечек, поддержание бетонного покрытия в исправном состоянии.

Для испарения сточных вод на территории предприятия предусмотрен пруд-испаритель, оборудованный противофильтрационным экраном из геомембраны, препятствующим фильтрации сточных вод в грунт. В целях предотвращения загрязнения почв необходимо обеспечивать целостность геомембраны, контролировать техническое состояние пруда-испарителя и не допускать его переполнения.

При соблюдении предусмотренных мер условия для загрязнения почвенного покрова в процессе эксплуатации предприятия минимизируются.

В случае выявления загрязнения почвы предусматривается проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий, включая выемку загрязненного грунта и его замену чистым грунтом с последующей передачей загрязненного грунта специализированной организации для дальнейшего обращения в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

9.3.1. Мониторинг почвы

Мониторинг уровня загрязнения почвы
Таблица 10.
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Территория предприятия 

	Тяжелые металлы (медь, свинец,  кадмий, ртуть, цинк)
	Не нормируются
	1 раз в год 
	Флюориметрический


9.4. Радиационная, биологическая и химическая безопасность.

 Вид деятельности предприятия не связано с использованием радиоактивных, биологических материалов. 

Материалы, поступающие на предприятие, имеют сертификаты и паспорта. 
9.4.1.  Радиационный мониторинг

Радиационный мониторинг
Таблица 12
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация,
миллиграмм
на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Территория предприятия
	гамма-излучения
	0,2
	1 раз в год
	Прямой метод, инструментальный


10. ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

По характеристики производства работ площадки на земельные ресурсы воздействия не оказывает. 

Временное хранение отходов осуществляется согласно требований о хранении отходов.  Для полного отсутствия загрязнения земельных ресурсов необходимо применять следующие меры:    

1. Соблюдение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности, отрицательно влияющей на состояние земель.

2. Защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления опасными химическими, биологическими и радиоактивными веществами, от других процессов разрушения.

3. Контроль выполнения условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы.
10.1   Отходы производства и потребления

Все отходы должны сопровождаться паспортами опасных отходов, составленных по форме утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 335 «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов». Классификация отходов оформляется в соответствии с Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов». 

Согласно ЭК отходы могут временно складироваться не более 6 месяцев с момента образования. Захоронение отходов должно сопровождаться требованиям экологического кодекса РК.  

Информация по отходам производства и потребления
Таблица 2.
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Коммунальные отходы
	20 03 01

Смешанные коммунальные отходы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Отходы полипропилена
	07 02 13

Отходы пластмассы
	Переработка на территории в регрануляторе получение вторичного ресурса

	Отходы полиэтилена
	07 02 13

Отходы пластмассы
	Переработка на территории в регрануляторе получение вторичного ресурса

	Отработанные масла
	130208*

Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла

13 02 06*

Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Аккумуляторы
	160601*

Свинцовые аккумуляторы

16602*

Никель-кадмиевые аккумуляторы

160605

Другие батареи и аккумуляторы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Отработанные шины
	16 01 03

Отработанные шины
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Отходы бумаги картона
	20 0101

Бумага и картон
	Передается на вторсырье в спец.предприятия

	Отходы пластика
	20 01 39

Пластмассы

07 02 13

Отходы пластмассы
	Передается на вторсырье в спец.предприятия

	Тара из под ЛКМ
	15 01 10*

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Древесные отходы
	20 01 38

Дерево
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Промасленные отходы
	15 02 02*

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятия

	Огарки сварочных электродов сварки
	12 01 13

Отходы сварки
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Металлическая стружка
	17 04 07
Смешанные металлы

20 01 40

Металлы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Металлолом
	17 04 07
Смешанные металлы

20 01 40

Металлы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Строительные отходы
	17 09 04

Смешанные отходы строительства и сноса
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Отработанные картриджи
	20 01 35*

Списанное электрическое и электронное оборудование,

150110*

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Использованные баллоны
	150104

Металлическая упаковка
	

	Иловый осадок КОС
	190816

Отходы очистки сточных вод
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Медицинские отходы
	180103*

Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

180104

Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники)
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Ртутьсодержащие отходы
	20 01 21*

Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Скошенная трава
	200203

Другие, не поддающиеся биологическому разложению отходы

200201

Поддающиеся биологическому разложению отходы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Жидкие отходы с отстойников
	200125

Пищевые масла и жиры

200108

Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых
	Передается для дальнейшей утилизации в спец предприятия

	Металлическая тара
	150110*

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами

150104

Металлическая упаковка
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятия
Передается как вторичное сырье

	Отработанные клеще (из полимера)
	080199

Отходы, не указанные иначе
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Отработанные клеще (из латуни)
	080199

Отходы, не указанные иначе
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Отработанный растворитель
	070704*

Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Расплав полимера
	07 02 13

Отходы пластмассы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Отходы и лом алюминия
	170407
Смешанные металлы

200140

Металлы
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие

	Оргтехника
	200136

Списанное электрическое и электронное оборудование
	Передается для дальнейшей утилизации в спец.предприятие


11. ТЕХНИКА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

Отбор пробы атмосферного воздуха будет производиться в соответствии с требованиями «ОНД-90 1,2 часть, «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы» С.Петербург, 1992 г., ГОСТ 17.2.3.01-86. «Охрана природы. Атмосфера», Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников предприятия, ГОСТ 17.2.4.07-90 «Охрана природы. Атмосфера», Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников предприятия. Ответственность за правильностью отбора проб и достоверности проводимых анализов возлагается на основании договора на специализируемую аккредитованную лабораторию.

Анализы проводиться с использованием следующих нормативов: 

· МВИ содержания диоксида серы, сероводорода, сероокиси углерода, метилмеркаптана, диметилсульфида, сероуглерода в промышленных выбросах АООТ "Волжский оргсинтез" методом газовой хроматографии.НИИ "Синтез" 
· Методика газохроматографического определения конц. ацетона, этанола, бутанола, толуола, этилацетата, бутилацетата, изоамилацетата, этилцеллозольва и циклогексанона в промвыбросах с использ. универсального одноразового пробоотборника (ПНД Ф Товарищество с ограниченной ответственностью «АСУ-ЭКО» 
· МВИ концентраций оксида углерода от источников сжигания органического топлива газохроматографическим методом (ПНД Ф 13.1.5-97)*.

· Методика газохроматографического измерения концентрации бензола, толуола, ксилолов и стирола в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника (ПНД Ф 13.1.7-97)*

· МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в выбросах топливопотребляющих агрегатов (спектрально-флуоресцентным метод). АО "ВАМИ-НАУКА" 4017 - Методика определения массовой концентрации металлов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно
абсорбционным методом (определяются аэрозоли).РНЦ "Прикладная химия" 4018 - Методика газохроматографических измерений суммарной массовой концентрации предельных алифатических углеводородов С1- С10 или непредельных углеводородов С2-С5 в промышленных выбросах.АОЗТ ПКТИ 4020 - МВИ массовой концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом с ацетилацетоном (М-16).ООО НПиПФ "Экосистема" 

· МВИ массовой концентрации предельных углеводородов С1-С5, а также С6 и выше (суммарно) в промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ПНД Ф 13.1:2.26-99)*.КПНУ "Оргнефтехимзаводы

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И/ИЛИ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Согласно требованиям статьи 125 Экологического кодекса Компанией разработан План мероприятий по охране окружающей среды, который является составной частью пакета документов на получения разрешение на воздействие. Ниже приведены мероприятия с детальным описанием

Природоохранные мероприятия

В настоящее время современные требования экологической безопасности в Республике Казахстан направлены на разработку и осуществление таких природоохранных мероприятий, при которых бы строительные и эксплуатационные процессы были бы экологически безопасными. 

Для недопущения или снижения воздействия предусмотрены природоохранные мероприятия. Мероприятия подготовлены с учетом приложении 4 Экологического кодекса РК от 02.01.2021г. 

Природоохранные мероприятия по защите атмосферного воздуха

1. Охрана атмосферного воздуха 

Производство работ по проекту связано с выделением токсичных газов при работе двигателей техники и транспорта и работы основного оборудования. С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению или недопущению превышения выбросов загрязняющих веществ. Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

· применение современного оборудования для исключения превышения нормативов концентрации ЗВ 

· исправное техническое состояние используемой техники и транспорта;
· контроль транспорта организация движения транспорта;

· хранить производственные отходы в строго определенных местах.
· Мониторинг атмосферного воздуха, на гранизах СЗЗ

· обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

· соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

· не допускать разлива ГСМ;

В результате осуществления этих мероприятий, выбросы в атмосферу не превышают нормативные или даже значительно сократятся. 
Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод, почв и животного мира
2. Охрана водных объектов 

3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы 

необходимо соблюдать следующие мероприятия:

· случайные утечки ГСМ должны быть оперативно ликвидированы места загрязнения для недопущения попадания в грунтовые воды; 

· складирование отходов должно быть в строго-отведенных для этих целей местах; 

· необходим контроль над техническим состоянием автотранспорта и техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

· мониторинг грунтовых вод. 

· исключить пролив на почву или слив в водоем. 

4. Охрана земель

Охрана земель является неотьемлемой частью природоохранных мероприятий окружающей среды. От загрязнения земель косвенное воздействия в последсвии может оказывать на воды, растения, животные и человека. Для снижения, исключения, и недопущения загрязнения почвенного покрова необходимо применение следующих меропритияй 
· ведение мониторинга земель в пределах СЗЗ и территрии предприятия

· проведение рекультивации земель в случае аварийных разливов и загрязнений. 

5. Охрана недр

Деятельность предприятия не связана с воздействием на недра, в связи с этим меропритяи не предусмотрены

6. Охрана растительного и животного мира

В виду того что участок располагается в промышленной зоне Карабатан, воздействие на растительный и животный мир незначителен из-за его практического отсутствия.   

Воздействие на почвенный покров необходимо сводить к минимуму. Основными природоохранными мероприятиями по предупреждению загрязнения подстилающей поверхности являются:

· - исключение передвижения транспорта вне накатанных дорог;

· - исключение попадания отходов на открытую почву;

· - проведение уборки территории от прочего мусора.

·  - контроль над исправным состоянием применяемой техники, исключение разливов ГСМ.
Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех проектных решений при эксплуатации возможен минимальный ущерб для окружающей среды.

Природоохранные мероприятия при сборе и хранении отходов
7. Обращение с отходами.

В «Правилах экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировании отходов, действия в аварийных ситуациях» предусмотрены мероприятия, предупреждающие загрязнение отходами почвы, водных ресурсов и атмосферы.

Мероприятия необходимые для снижения негативного воздействия следующие: 

· переработкой отходов для вторичного использования в качества сырья. 

· установка специальных площадок с подстилающим слоем, контейнеров, складирование отходов на твердой поверхности и в специально отведенных местах.

· Исключить долгое хранение отходов (не более 6 месяцев), по возможности свести к минимуму хранение.  

· Исключить смешивание отходов и сваливание на земле

· Передача отходов на переработку, сократить отправку на полигон. 

· Соблюдение правил пожарной безопасности

8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность 

Для соблюдения радиационной, биологической и химической безопасности предприятием предусмотрено ряд мероприятий:

· Проведение ежегодного радиационного мониторинга на границе СЗЗ и территрии предприятия. 

· Применение сертифицированных материалов для производства работ  

9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий 

Технология производства уже учтена к использованию возможных технологий. 

В качестве мероприятий в данном разделе возможно предусмотреть только:
· Проводить своевременную диагностику и ремонт установок, для наилучшей работы 
Перечень лабораторного оборудования и измерительных приборов

1. Фотометр КФК-5М

2. Термоэлектрический холодильник «Vitek»

3. Газоанализатор Testo350 XL
4. Газоанализатор microPac
5. Многокомпонентный портативный газоанализатор X-am 5000

6. Газоанализатор «ОПТОГАЗ-500»

7. Газоанализатор «ЭЛАН-СО»

8. Фотоионизационный газоанализатор «ФГ-2»

9. Барометр-анероид

10. Анализатор для контроля промышленных выбросов MSI 150 Pro-2i
11. Аспиратор «Модуль 822»

12. Аспиратор «ПУ-4Э»

13. Аспиратор «ПУ-2Э»

14. Газоанализатор «СВ-320»

15. Манометр дифференциальный цифровой «ДМЦ-01М»

16. Газоанализатор измеритель пыли «ИДИП-01П»

17. Пневмометрическая трубка «ТПН»

18. Трубка напорная «ПИТО»

19. Весы лабораторные

20. Лабораторная электропечь «SNOL 67/350»

21. Комплект ручных пробоотборников для гетерогенных почв
22. Мельница лабораторная МЛ-1 

13. Ситуационная карта
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