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	Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Жасанды интеллект және
цифрлық даму министрінің                                            2026 жылғы «__» _____ № ____ бұйрығымен бекітілген «смарт-қалаларды» және «смарт-өңірлерді»  құру жөніндегі әдістемеге 
3-қосымша




«Смарт-қалаларды» және «смарт-өңірлерлерді» құру жөніндегі бастамаларға қойылатын функционалдық талаптар

Қолданылуы: A – қолданылады, NA – қолданылмайды. 2026 жылы диагностикалық бағалау жүргізіледі. 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін барлық 21 негізгі бастаманың міндетті базалық функционалы және базалық интеграциялық контуры іске асырылады; 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін – ЖИ-функционал; 2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін – инфрақұрылымдық функционал. Тиісті функционалдың KPI белгіленген мерзім басталғанға дейін ND ретінде есепке алынбайды.


1.Бастама: Өңірлік ахуалдық орталық (Р, О)

Қала мен өңірге тәулік бойы мониторинг жүргізу және оқиғаларға жедел ден қою үшін бейнеқабырғалармен және операторлардың АЖО-мен  жабдықталған үй-жай.

	№
	Функционалдық мүмкіндіктер
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	1.1
	Ахуалдық орталық үй-жайын ұйымдастыру (бейнеқабырғалар, операторлардың АЖО)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	1.2
	Деректерді нақты уақыт режимінде көрсету (көлік, ТҮКШ, қауіпсіздік, экология)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	1.3
	БКДҚ, өрт сөндіру қызметімен, полициямен, жедел жәрдеммен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	1.4
	Бірыңғай бейнемониторинг жүйесімен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	1.5
	Оқыс оқиғаларды хаттамалау және журналға тіркеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	1.6
	Оқыс оқиғалар туралы деректерді SDR-ға беру
	[bookmark: _GoBack]2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	1.7
	Ахуалдық орталық операторларына арналған жедел басқару дашбордтары
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	1.8
	Салалық мониторинг жүйелерін қосу (көлік, ТҮКШ, экология)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A




2. Бастама: Smart Data Region (өңірлік аналитикалық орталық) (Р, О)

Оған мыналар кіреді: деректер көлі (Data Lake), серверлік инфрақұрылым, БҚ және талдау құралдары. Міндетті талап: тұрақты жұмыс істейтін Data Team (дата-сайентистер мен ЖИ мамандары). 

	№
	Функционалдық мүмкіндіктер
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	2.1
	Деректер көлін (Data Lake) құру: қойманы өрістету, ETL-процестер
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.2
	ЖАО АЖ-дан, IoT-датчиктерден, камералардан, қалалық жүйелерден, сондай-ақ ҰҚДИ МГ ЦЖ кеңістіктік деректері мен гео-қабаттарынан деректерді орталықтандырылған түрде жинау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.3
	Орталық мемлекеттік дерекқорлармен (екіжақты) интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.4
	Қала мен өңірдің негізгі деректерін визуалдайтын, осы Әдістеменің 16-тармағымен белгіленген минималды тізбеге және құрылымына, қолжетімділік деңгейлеріне, жаңарту кезеңділігіне және форматына қойылатын талаптарға сәйкес келетін жария дашборд. Деректер ашық машина оқи алатын API-де (JSON/CSV) қайталанады. 
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.5
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып ГАЖ-визуализациялау: тақырыптық карталар, гео-қабаттар, цифрлық картографиялық негіз, инфрақұрылым объектілері, көлік, экология, ТҮКШ, қауіпсіздік
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.6
	Салалық дашбордтарды қосу (көлік, ТҮКШ, экология, қауіпсіздік)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.7
	Осал отбасыларды (D және E сыныптары) мониторингтеу: жиынтық деректер, динамика, картографиялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.8
	Деректерді SDU-ға беру және SDU-дан агрегатталған деректерді алу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.9
	IT-қоғамдастық үшін ашық деректерді қалыптастыру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.10
	Қалалық ортаны кеңістіктік талдау (жаяу қолжетімділік, 15 минуттық қала)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.11
	Оқыс оқиғаларды проактивті анықтауға арналған ЖИ мультиагенттік жүйесі
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	2.12
	Басшының ЖИ-көмекшісі (LLM) – анықтамаларды, аналитикалық жазбаларды генерациялау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	2.13
	Деректерді қолмен енгізбей есептерді автоматты генерациялау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	2.14
	Су тасқындарын/селдерді модельдеу (Қазгидрометпен интеграциялау)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	A
	A

	2.15
	Digital Twin: қаланың 3D-моделі, даму сценарийлерін модельдеу
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	A
	NA

	2.16
	Байланыс операторларынан агрегатталған деректерді алу (жылу карталары, тығыздық)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін
	A
	A

	2.17
	ЖИ-рейтингі үшін дәлелдемелік материалдарды (ЖИ әсері туралы есептерді, актілерді, оқыту жөніндегі деректерді) жүктеу және верификациялаудың мамандандырылған модулі. Қолжетімділік — өңірдің ЦБ арқылы беріледі. Материалдар болмаған жағдайда AI Score параметрлері нөлге теңестіріледі. 
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	2.18
	Инфрақұрылым объектілері, мекенжайлар, маршруттар, қызмет көрсету аймақтары, инженерлік желілер мен мониторинг объектілері туралы деректерді кеңістіктік валидациялау, өзектендіру және салыстыру үшін ҰҚДИ МГ ЦЖ-мен интеграциялау.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A




3. Бастама: Бірыңғай байланыс орталығы ББО 109+ (Р, О, АО)

Төтенше жағдайлар қызметтерінен (101 – өрт сөндіру, 102 – полиция, 103 – жедел жәрдем) басқа, тұрғындардың барлық мәселелері бойынша бірыңғай өңірлік колл-орталық. Бастама өңірлік деңгейде (барлық төмен тұрған әкімшілік-аумақтық деңгейлерді қамти отырып) құрылады және азаматтардың коммуналдық қызметтермен өзара іс-қимылының негізгі нүктесі болуға тиіс. 

	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	3.1
	Барлық мәселелер бойынша бірыңғай өңірлік 109 нөмірі (101, 102, 103-тен басқа)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.2
	Жолданымдар функционалы бар мобильді қосымша
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.3
	Дауыстық жолданымдар, онлайн-чат
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.4
	Telegram-бот / WhatsApp-бот
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.5
	Мекенжайды, координаттарды, әкімшілік тиістілікті, қызмет көрсету аймағын және жауапты орындаушыны тексеруді қоса алғанда, ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, жолданымдарды санаттарға бөлу, гео-белгілеу және кеңістіктік валидациялау.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.6
	Кері байланыс және жолданым мәртебесі туралы хабарламалар
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.7
	БКДҚ, БЕАО және SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.8
	Пайдаланушының жеке кабинеті
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.9
	Дауыс беру, сауалнама жүргізу және азаматтардан идеялар қабылдау тетігі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.10
	Қызметтерге QR-қолжетімділік
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.11
	Сөйлесу ЖИ-агенті (LLM, қазақ/орыс тілдері)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	A

	3.12
	Жолданымдарды бейінді қызметтерге ЖИ арқылы маршруттау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	A

	3.13
	Жүйелік мәселелерді автоматты түрде анықтау (48 сағат ішінде 20-дан астам жолданым) — шұғыл есепті қалыптастыру. 
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	3.14
	Әкімге арналған «Күн көрінісі» дашборды
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA




4. Бастама: Бірыңғай есеп айырысу орталығы – БЕАО (Р, О, АО)
	№
	Функционалы 
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	4.1
	Коммуналдық көрсетілетін қызметтер үшін орталықтандырылған есеп айырысу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	4.2
	ТҮКШ жүйелерімен (көрсетілетін қызметтерді жеткізушілермен) интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	4.3
	Онлайн-төлем және берешекті басқару
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	4.4
	Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату кезінде шарттарды қайта ресімдеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	4.5
	ТҮКШ қызметтері (көрсеткіштерді беру, өтінімдер беру)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	4.6
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	4.7
	Берешектердің предиктивті моделі (ЖИ)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	4.8
	Хабарлама арнасын ақылды таңдау (push/SMS/қоңырау)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	4.9
	Есептеулердегі ауытқуларды автоматты анықтау (ЖИ)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	A

	4.10
	Жеткізушілер деректерін ЖИ арқылы салыстырып тексеру
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	A



5. Бастама: Қалалық көліктің интеграцияланған жүйесі (Р, О)
	№
	Функционалы 
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	5.1
	Маршруттар мен рейстерді басқару
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	5.2
	Көлік құралдарын онлайн-мониторингтеу (GPS/ГЛОНАСС)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	5.3
	Жылдамдықты, жүрісті, маршруттар уақытын бақылау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	5.4
	Жолаушылар ағынын бақылау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	5.5
	Электрондық билет, төлемнің барлық түрлері (NFC, QR, карта)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	5.6
	Мобильді қосымшалармен және көлік карталарымен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	5.7
	109 қызметімен және SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	5.8
	ЖИ негізінде маршруттарды динамикалық басқару
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	5.9
	Көлікке предиктивті техникалық қызмет көрсету (ЖИ)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	NA

	5.10
	Жолаушылар ағыны деректері бойынша кестені ЖИ арқылы оңтайландыру
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	5.11
	Жеңілдікті билеттерді проактивті беру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	5.12
	Маршруттық желіні, аялдама пункттерін, көлік тораптарын, қоғамдық көліктің қолжетімділік аймақтарын жүргізу және көлікпен қамтамасыз етілуді кеңістіктік талдау үшін ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалану.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A




6. Бастама: Тұрақтарды басқарудың автоматтандырылған жүйесі (Р)

	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р

	6.1
	Мобильді қосымша арқылы тұрақ ақысын онлайн төлеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	6.2
	Тұрақ орындарының бос еместігін мониторингтеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	6.3
	Төлемді автоматты тексеру (камералар)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	6.4
	Геолокацияны және ҰҚДИ МГ ЦЖ кеңістіктік деректерін пайдалана отырып, бос орындарға навигация жасау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	6.5
	Тұрақтар бойынша ай сайынғы аналитика
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	6.6
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	6.7
	Автомобиль нөмірлерін бейне арқылы тану
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	6.8
	ЖИ негізінде динамикалық баға белгілеу (қажеттілікке қарай)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A

	6.9
	Толымдылықтың предиктивті болжамы
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A

	6.10
	Навигациялық жүйелермен интеграциялау (2GIS, Яндекс)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	6.11
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, тұрақ аймақтарының, тұрақ орындарының, шектеу аймақтарының, мүгедектігі бар адамдарға арналған орындардың және жол инфрақұрылымы объектілерінің цифрлық картасын жүргізу.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A



7. Бастама: Жол қозғалысын басқару жүйесі – ЖҚБЖ (А)
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	А

	7.1
	Бағдаршамдарды зияткерлік басқару
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	7.2
	Трафик датчиктері және жолдардың жүктемесін мониторингтеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	7.3
	Мобильді қосымшалармен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	7.4
	Көлік ағындарын автоматты реттеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	7.5
	ЖКО (жол-көлік оқиғасы) туралы ескерту жүйесі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	7.6
	Қоғамдық көлікпен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	7.7
	Қозғалыс бойынша аналитика және есептер
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	7.8
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A

	7.9
	ЖИ бар адаптивті бағдаршамдар (нақты уақыт режимі, камера деректері)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A

	7.10
	ЖИ-маршруттау арқылы шұғыл қызметтер көлігіне басым қозғалысты ұйымдастыру
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A

	7.11
	ЖКО кезінде ағындарды ЖИ арқылы қайта бағыттау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A

	7.12
	Қиылыстарда ЖКО-ын ЖИ арқылы анықтау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A

	7.13
	Жаяу жүргіншілер өткелдерін мониторингтеу (ЖИ)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A

	7.14
	V2X протоколын қолдау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A

	7.15
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, цифрлық көше-жол желісін, қиылыстарды, бағдаршам объектілерін, жол белгілерін, камераларды, трафик датчиктерін, шектеу аймақтарын, ЖКО орындарын және жол оқиғаларын жүргізу.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A



8. Бастама: Бірыңғай бейнемониторинг жүйесі (Р, О, АО)
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	8.1
	Қоғамдық орындардағы бейнебақылау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	8.2
	ЖҚЕ (жол қозғалысы ережелері) бұзушылықтарын тіркеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	8.3
	Бақылау аймақтарында көлікті есепке алу және бақылау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	8.4
	Әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулыларды қалыптастыруды автоматтандыру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	8.5
	Бейнеақпаратты архивтеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	8.6
	Шұғыл қызметтермен және ахуалдық орталықпен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	8.7
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	8.8
	Адамдардың бет-бейнесін және нөмірлерді тану (ІІМ базаларымен интеграциялау)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	8.9
	Аномальді мінез-құлықты детекциялау (төбелес, қалдырылған заттар)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	8.10
	Рұқсат етілмеген құрылыстарды / стихиялық сауданы ЖИ-мониторингтеу
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	8.11
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, бейнемониторинг камераларын, көру аймақтарын, бұзушылықтарды тіркеу орындарын және қауіпсіздік оқиғаларын кеңістіктік байланыстыру.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A



9. Бастама: ТТО өрт қауіпсіздігін басқару жүйесі (Р, О)
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	9.1
	Өрт туралы автоматты хабарлау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	9.2
	Жануды анықтау датчиктерін орнату
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	9.3
	Бейнебақылаумен және түтін датчиктерімен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	9.4
	ҰКДИ МГ ЦЖ кеңістіктік деректерін пайдалана отырып, инциденттің нақты орналасқан жерін автоматты түрде анықтау.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	9.5
	SDR және ахуалдық орталықпен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	9.6
	Өрт тәуекелін бағалаудың ЖИ-моделі (салынған жылы, материалдар, тарихы)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	9.7
	ТТО-дағы ақылды датчиктер – адамның қатысуынсыз эвакуацияны автоматты іске қосу (қажеттілікке қарай) 
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	9.8
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, ең жақын өрт сөндіру бөлімдерін, кіреберіс жолдарын, гидранттарды, қауіп-қатер аймақтарын және жедел әрекет ету маршруттарын анықтау.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A



10. Бастама: Экологиялық мониторинг және жасыл қор жүйесі (Р, О)
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	10.1
	Жасыл екпелерді мониторингтеу (IoT-датчиктер)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.2
	Жасыл екпелерді түгендеу (цифрлық тізілім)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.3
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, жасыл желектер картасы
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.4
	Топырақты мониторингтеу (ылғалдылық, құрамы, ластануы)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.5
	Атмосфералық ауа сапасын мониторингтеу (PM2.5, PM10, CO, NO₂)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.6
	Су ресурстарын мониторингтеу (су сапасы)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.7
	Ауа сапасының жария картасы
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.8
	ҰҚДИ МГ ЦЖ-мен интеграцияланған бірыңғай экологиялық ГАЖ-платформасы.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.9
	Жария экологиялық дашбордтар
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.10
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	10.11
	Топырақ датчиктерінің деректері негізіндегі ақылды суару
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал); 
	A
	A

	10.12
	Ағаштардың жай-күйіне предиктивті диагностика (ЖИ)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	NA

	10.13
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, экологиялық датчиктерді, мониторинг посттарын, ластану көздерін, жасыл желектерді, су объектілерін және экологиялық қауіп-қатер аймақтарын кеңістіктік байланыстыру.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A



11. Бастама: ҚТҚ басқару жүйесі (Р, О)
	№
	Функционалы 
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	11.1
	Контейнерлердің толуын мониторингтеу (IoT-датчиктер, бейнекамералар)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	11.2
	ҚТҚ шығару маршруттарын оңтайландыру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	11.3
	Қоқыс тасығыштардың жұмысын бақылау (GPS)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	11.4
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, контейнерлік алаңдардың, ТҚҚ қабылдау пункттерінің, полигондардың, қызмет көрсету аймақтарының және ТҚҚ шығару маршруттарының картасы.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	11.5
	Бұзушылықтарды мониторингтеу (толып кету, ластану)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	11.6
	ББО 109-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	11.7
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	11.8
	ҚТҚ шығарудың предиктивті графигі (ЖИ)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	11.9
	Рұқсатсыз қоқыс үйінділерін ЖИ-бақылау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A

	11.10
	Рұқсатсыз қоқыс үйінділерін мониторингтеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	11.11
	ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін, контейнерлердің толып кету орындарын және санитарлық бұзушылықтарды кеңістіктік байланыстыру.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A



12. Бастама: ТКШ цифрландыру: электр энергиясының ақылды есептеуіштері (Р, О, АО)
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	12.1
	Деректерді автоматты беретін электр энергиясының ақылды есептеуіштерін орнату
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	12.2
	Электр желісі объектілерінің цифрлық тізілімі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	12.3
	БЕАО биллингтік жүйелерімен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	12.4
	Көрсеткіштерді автоматты беру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	12.5
	Тұтыну және нормативтік ысыраптар бойынша есептер
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	12.6
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	12.7
	Smart Grid элементтерін енгізу: электр желісінің параметрлерін автоматтандырылған бақылау. Жүктеме, шығындар, электрмен жабдықтау сапасы және желілік инфрақұрылымның жай-күйі бойынша деректерді жинау және деректерді SDR-ға жолдау. 
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	NA

	12.8
	Электр энергиясының ұрлануын ЖИ арқылы анықтау (аномальді тұтыну)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	12.9
	Қосалқы станцияларға предиктивті техникалық қызмет көрсету
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	12.10
	Инфрақұрылымды цифрландыру: трансформаторлық қосалқы станциялар, кабельдік трассалар
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	NA

	12.11
	Инженерлік инфрақұрылым объектілерінің цифрлық тізілімі ҰКДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, объектілерді, желілерді, есепке алу тораптарын, трассалар мен қызмет көрсету аймақтарын кеңістіктік байланыстыру арқылы қалыптастыру.
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	A



13.  Бастама: Ақылды электр есептегіштерімен аспаптау және IOT көмегімен электрмен жабдықтауды бақылау

Су және кәріз желілерін қамтиды. Деректердің сәйкессіздігі бойынша ағып кетулерді ЖИ анықтау. 

	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	13.1
	Деректерді автоматты беретін ақылды су есептеуіштерін орнату
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	13.2
	Су құбыры желілерінің цифрлық тізілімі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	13.3
	БЕАО биллингтік жүйелерімен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	13.4
	Көрсеткіштерді автоматты беру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	13.5
	Тұтыну және нормативтік ысыраптар бойынша есептер
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	13.6
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	13.7
	Ағып кетулерді ЖИ арқылы анықтау (айырмашылық: үйге кіріс vs пәтерлер жиынтығы)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	13.8
	Сумен жабдықтау желісін гидравликалық модельдеу
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	13.9
	Судың сапасын мониторингтеу (желідегі IoT-датчиктер)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	13.10
	Инфрақұрылымды цифрландыру: резервуарлар, сорғы станциялары
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	NA

	13.11
	Инженерлік инфрақұрылым объектілерінің цифрлық тізілімі ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, объектілерді, желілерді, есепке алу тораптарын, трассалар мен қызмет көрсету аймақтарын кеңістіктік байланыстыру арқылы қалыптастыру.
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	A



14. Бастама: ТҮКШ цифрландыру: жылудың ақылды есептеуіштері (Р, О, АО)
Жылу желілерін, ОЖП (орталық жылу пунктін), жылу трассаларын қамтиды. Ауа-райына тәуелді реттеу, жылуды рұқсатсыз іріктеуді анықтау.
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	14.1
	ОЖП-да және үйлерде ақылды жылу есептеуіштерін орнату
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	14.2
	Жылу желілері мен ОЖП-ның цифрлық тізілімі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	14.3
	БЕАО биллингтік жүйелерімен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	14.4
	Көрсеткіштерді автоматты беру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	14.5
	Жылу шығындары мен нормативтік шығындар бойынша есептер
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	14.6
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	14.7
	ОЖП-да температураны ауа райына қарай ЖИ-реттеу
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	14.8
	Жылуды рұқсатсыз алуын анықтау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	14.9
	Жылу трассаларына предиктивті ТҚК (тепловизиялық дрондар)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	14.10
	Инфрақұрылымды цифрландыру: жылу трассалары мен ОЖП-ны басқару
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	NA

	14.11
	Инженерлік инфрақұрылым объектілерінің цифрлық тізілімі ҰҚДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, объектілерді, желілерді, есепке алу тораптарын, трассалар мен қызмет көрсету аймақтарын кеңістіктік байланыстыру арқылы қалыптастыру.
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	A



15. Бастама: ТКШ цифрландыру: газдың ақылды есептеуіштері (Р, О, АО)

Газ желілері, тарату тораптарын цифрландыруын қамтиды. Ағып кетуді IoT арқылы анықтау, суық кезеңдегі болжамды сұраныс. 

	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	15.1
	Деректерді автоматты беретін ақылды газ есептеуіштерін орнату
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	15.2
	Газ желілері мен тарату тораптарының цифрлық тізілімі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	15.3
	БЕАО биллингтік жүйелерімен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	15.4
	Көрсеткіштерді автоматты беру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	15.5
	Газды тұтыну және газ балансы бойынша есептер
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	15.6
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	15.7
	Желі тораптарында газдың ағып кетуін IoT арқылы анықтау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	15.8
	Суық кезеңдегі газға сұраныстың предиктивті болжамы (ЖИ-модель)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	15.9
	Инфрақұрылымды цифрландыру: газ тарату станциялары
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	NA

	15.10
	Инженерлік инфрақұрылым объектілерінің цифрлық тізілімі ҰКДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, объектілерді, желілерді, есепке алу тораптарын, трассалар мен қызмет көрсету аймақтарын кеңістіктік байланыстыру арқылы қалыптастырылады.
	2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін (инфрақұрылымдық функционал)
	A
	A
	A



16. Бастама: Өңірлік IT-хабтарды және аудандық IT-орталықтарды дамыту (Р, О, АО)

P және O үшін міндетті бастама - толыққанды IT-хабтар. РЦ үшін - облыстық деңгейдің қолдауымен жергілікті IT-орталықтар. ЦБ хабтарға аймақтық ерекшеліктерге сәйкес практикалық міндеттер қояды
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	16.1
	IT-хаб алаңдарын кеңейту (өңір жастарына пропорционалды түрде 5 000–10 000 ш.м.)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	16.2
	Инфрақұрылымның жөндеу және жарақтандыру жөніндегі ең төмен талаптарға сәйкестігі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	16.3
	Қызмет көрсетуді қамтамасыз ету: 24/7 интернет, клининг, күзет
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	16.4
	Жұмыс аймақтарының нормативтік толтырылу деңгейі (офистер және коворкинг)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	16.5
	Іс-шаралар мен қатысушылар бойынша жоспарлы көрсеткіштерді орындау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	16.6
	Инкубация және акселерация бағдарламалары арқылы IT-стартаптар санының өсуі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	16.7
	Өңірлік ерекшелік міндеттерін шешуге арналған ЖИ акселерациялық бағдарламасы
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	16.8
	Жергілікті аудандық IT-орталық ашу (100 ш.м бастап)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	NA
	A
	NA

	16.9
	РЦ IT-орталығында жылына кемінде 12 іс-шара өткізу
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	NA
	NA
	A

	16.10
	РЦ жастарының облыстық IT-хабтың акселерациялық бағдарламаларына қашықтан қатысуы
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	NA
	NA
	A

	16.11
	Бастаманың іске асырылуын мониторингтеу және кейіннен көзделген деректерді SDU-ға беру үшін IT-хаб пен IT-орталықтардың қызмет көрсеткіштерін SDR-ге беру.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A


17. Бастама: Дрондар инфрақұрылымы – ҰҰА (Р, О, АО)

Қауіпсіздік, экология, ТЖ және инфрақұрылымды бақылау міндеттері үшін ұшқышсыз ұшу аппараттарының өңірлік инфрақұрылымын құру жөніндегі дербес бастама.
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	17.1
	ҰҰА басқарудың өңірлік диспетчерлік орталығын құру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	17.2
	ҰҰА маршруттарын жоспарлау (миссиялар, кесте, тыйым салынған аймақтар)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	17.3
	Ұшулар тарихын қалыптастыру және миссиялар бойынша аналитика
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	17.4
	Құрылыс, жол және инженерлік инфрақұрылымды бақылау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	17.5
	Құтқару іс-шараларын жүргізу (адамдарды іздеу, залалды бағалау)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	17.6
	Орман алқаптары мен су айдындарын автоматты экопатрульдеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	17.7
	Ірі объектілерді зерттеуге арналған жылу камералы дрондар (ТҮКШ, жер қойнауын пайдалану және басқа да салалар) 
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	17.8
	Қоғамдық кеңістіктерді мониторингтеуге арналған дрон-патрульдер
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	NA

	17.9
	ЖИ диспетчерлендіру – барлық ҰҰА-ны бірыңғай нүктеден басқару
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	A
	NA

	17.10
	Автономды дрон-патрульдер (саябақтар, шеткі аймақтар, өнеркәсіптік аймақтар)
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	NA
	NA

	17.11
	ҰҰА бортынан құқық бұзушылықтарды ЖИ арқылы анықтау
	2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін (ЖИ-функционал)
	A
	NA
	NA

	17.12
	Миссиялар, инциденттер және мониторинг нәтижелері туралы мәліметтерді SDR-ге беру және кейіннен көзделген деректерді SDU-ға беру үшін интеграциялау.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A




18. Бастама: ӘМАТ бағаларын мониторингтеу (Р, О, АО)
	№
	Функционалы 
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	18.1
	Маркетплейстерді парсингтеу: әлеуметтік маңызы бар өнімдер бағасын автоматты жинау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	18.2
	Дүкендердегі бағаларды фотофиксациялау (мобильді инспекторлар)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	18.3
	Баға мониторингі бойынша аналитикалық есептер және дашборд
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	18.4
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A




19.  Бастама: Қос мақсаттағы тіректер – ҚМТ (Р, О)

Бюджеттен тыс қаражат есебінен жүзеге асырылады. Wi - Fi-қосымша, міндетті емес компонент. 

	№
	Функционалы 
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	19.1
	Көпфункционалды тіректерді орнату (жарықтандыру, байланыстың базалық станциялары)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	19.2
	Жарықтандыруды мониторингтеу жүйесіне қосылу (ақылды жарықтандыру)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	19.3
	Экологиялық мониторинг датчиктерін тіректерге орналастыру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	19.4
	Wi-Fi: қоғамдық орындарда жария Wi-Fi-ды өрістету (міндетті емес)
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	19.5
	Тіректер, жарықтандыру және датчиктер туралы деректерді SDR-ге беру және кейіннен көзделген деректерді SDU-ға беру үшін интеграциялау.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A




20.  Бастама: Білім беру саласында интернеттің қолжетімділігін бақылау
 (Р, О, АО)
ЖАО дайындық кезеңінде әр мектептің ішкі жергілікті желісінің топологиясын тексеру және паспорттау ұсынылады. Құрылымдық ішкі желінің (ҚКЖ) болуы интернет-арнаны оқу кабинеттері бойынша тиімді бөлу үшін қажетті шарт болып табылады. Зерттеу нәтижелерін SDR-ға енгізу ұсынылады. 

	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	20.1
	Мектептерде КЖҚ жылдамдығын тәулік бойы мониторингтеу жүйесін өрістету
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	20.2
	Деректерді білім беру сапасының өңірлік дашбордына интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	20.3
	Интернет сапасы туралы деректерді АО жария дашбордында жариялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	20.4
	Интернет желісіне қол жеткізу жылдамдығы белгіленген шекті мәннен төмен болған кезде ЖАО, білім беру ұйымдары мен өзге де уәкілетті ұйымдарды автоматты түрде хабардар ету. 
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	20.5
	Оқыс оқиғаларды байланыс операторларына эскалациялау және бұзушылықтарды жою мерзімдерін өзара іс-қимылдың белгіленген ішкі регламентіне сәйкес, оның ішінде ББО 109-бен интеграциялау мүмкіндігімен бақылау. 
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	20.6
	Білім беру саласында интернеттің қолжетімділігін мониторингтеу деректерін SDR-ге беру және кейіннен көзделген деректерді SDU-ға беру үшін интеграциялау.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A



21. Бастама: Мәслихаттарды цифрландыру (Р, О, АО)

Мәслихаттарды цифрландыру отырыстарды басқару, электрондық құжат айналымын, электрондық дауыс беруің, депутаттық сауалдар жұмысын, хаттамалау, азаматтардың ақпаратқа жария қолжетімділігі, отырыстарды трансляциялау, депутаттардың жеке кабинеттері мен мәслихаттар қызметінің талдауын қоса алғанда, жергілікті өкілді органдардың қызметін кешенді автоматтандыруды көздейді.
Аудандық мәслихаттар үшін функционал облыс деңгейінде құрылатын және сүйемелденетін орталықтандырылған өңірлік платформа арқылы іске асырылады. Аудандық мәслихаттар қажетті функционалдылықты қамтамасыз ететін қолданыстағы немесе жоспарланатын өңірлік платформа болған кезде дербес цифрлық шешімдерді жекелеген сатып алуды жүзеге асырмайды. 
	№
	Функционалы 
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О
	АО

	21.1
	Отырыстар материалдарына, хабарламаларға, тапсырмалар мен депутаттық сауалдарға қолжетімділігі бар депутаттың жеке кабинеті
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.2
	Мәслихат отырыстарын басқару: күн тәртібі, күнтізбе, материалдар, қатысушыларды тіркеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.3
	Шешімдер жобалары, комиссиялар материалдары және депутаттық сауалдар бойынша электрондық құжат айналымы
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.4
	Автоматты түрде нәтижелерді тіркей отырып, электрондық дауыс беру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.5
	Депутаттық сауалдармен жұмыс: тіркеу, маршруттау, орындау мерзімдерін бақылау, хабарлау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.6
	Азаматтардың күн тәртіптеріне, шешімдерге, дауыс беру нәтижесіне жария қолжетімділігі
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.7
	Отырыстарды трансляциялау және ашық отырыстардың бейнежазбаларын орналастыру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.8
	Отырыстарды автоматтандырылған хаттамалау, оның ішінде ЖИ-құралдарын қолдана отырып хаттама жобасын ашу және дайындау  
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.9
	Мәслихат қызметінің аналитикасы: қатысу, депутаттардың белсенділігі, дауыс беру статистикасы, депутаттық сауалдардың орындалуы
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.10
	[bookmark: _heading=h.bamtmio9gd44]Құқықтық және техникалық негіздер болған кезде SDR, SDU, жобалық басқару жүйесі және өзге де мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A

	21.11
	Қолжетімділікті шектеу, әрекеттерді журналға тіркеу, дербес деректерді қорғау және отырыстардың электрондық материалдарын сақтау 
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A
	A



Қосымша бастамалар
22. Бастама: «Ақылды» аялдамалар (Р, О)
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	22.1
	Жолаушыларды аялдама пункттерінде ақпараттық таблоларды орнатуды және (немесе) мобильді қосымшаның, веб-сервистің немесе өзге де цифрлық ақпараттандыру арнасының болуын қоса алғанда, нақты уақыт режимінде қоғамдық көліктің келу болжамы туралы цифрлық ақпараттандыруды қамтамасыз ету. 
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	22.2
	Жылыту/кондиционерлеу және бейнебақылау жүйелерімен жарақтандыру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	22.3
	SOS дабыл батырмасын және жария Wi-Fi-ды интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A



23. Бастама: Цифрлық музейлер, кітапханалар, 3D/VR турлар (Р, О)
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	23.1
	Кітапханалар мен музейлер қорларын цифрландыру, бірыңғай порталды құру
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	23.2
	Өңірдің негізгі туристік объектілері бойынша 3D/VR турлар әзірлеу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A




24. Бастама: Автожолдардың сапасын мониторингтеу жүйесі (Р, О)
	№
	Функционалы
	Іске асыру мерзімі
	Р
	О

	24.1
	Шұңқырларды және жол төсемінің сапасын бейнетіркеу жүйесін қосу
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	24.2
	ЖАО және КМ үшін жол сапасы бойынша аналитикалық есептер
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	24.3
	SDR-мен интеграциялау
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A

	24.4
	ҰКДИ МГ ЦЖ пайдалана отырып, жол төсемі ақауларын, тексерудің фото- және бейнематериалдарын, жөндеу учаскелерін және жол оқиғаларын кеңістіктік байланыстыру.
	2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін (базалық функционал)
	A
	A




Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ББО – Бірыңғай байланыс орталығы;
БЕАО – Бірыңғай есеп айырысу орталығы;
БКДҚ – Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызмет;
ЖЖҚ – жол жүрісі қағидалары;
ЖИ – жасанды интеллект;
ЖМБМК – Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры;
IoT – заттар интернеті;
ТКШ – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық;
ТЖ – төтенше жағдай;
SDU – Smart Data Ukimet;
ХҚКО – халыққа қызмет көрсету орталығы.
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№  Функционалды ?   м ? мкіндіктер  Іске асыру мерзімі  Р  О  

1.1  Ахуалды ?  орталы ?   ? й - жайын  ? йымдастыру  (бейне ? абыр ? алар,  операторларды ?   АЖО)  2027 жыл ? ы 31  желто ? сан ? а дейін  (базалы ?  функционал)  A  A  

