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Кіріспе

Өсімдік шаруашылығына арналған ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері деп белгілі бір егістік жер немесе ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңына шаққандағы осы машиналардың санын сипаттайтын салыстырмалы жинақталған көрсеткіштер түсініледі. Нормативтер шаруашылық жағдайларын ескере отырып, ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиясында көзделген механикаландырылған жұмыстардың жылдық толық көлемін жоғары сапамен және оңтайлы мерзімдерде орындауды қамтамасыз ететін, құрылымы мен сандық құрамы бойынша оңтайлы машиналар паркін көрсетеді.
Нормативтерді есептеу өндірістік процестер технологиясын, өндірістің табиғи-экономикалық және ұйымдастырушылық жағдайларын, сондай-ақ машиналардың пайдалану көрсеткіштерін сипаттайтын озық, техникалық және экономикалық тұрғыдан негізделген материалдарға сүйенеді. Нормативтерді әзірлеудің негізіне модельдік шаруашылықтарда машиналарды пайдаланудың табиғи-экономикалық жағдайларын ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру мен жинаудың аймақтық перспективалық технологиялары алынды.
Техника конструкциялары мен маркаларының алуан түрлілігі жағдайында техникалық құралдардың әрбір маркасы үшін қажеттілік нормативтерін әзірлеу тиімсіз. Сондықтан қажеттілік нормативтері әрбір типтік өлшем үшін базалық техникалық құралдарды пайдалану арқылы әзірленді. Базалық ретінде Қазақстанның солтүстік және батыс өңірлерінің өсімдік шаруашылығында механикаландырылған далалық жұмыстарды орындауға арналған Машиналар жүйесінде көзделген, өндірісте тиімділігі дәлелденген машиналар мен жабдықтар қабылданды. Параметрлері базалық құрал параметрлерінен өзгеше бір типтік өлшем ішіндегі техникалық құралдарға қажеттілікті анықтау үшін техникалық құралдарды эталондық бірліктерге ауыстыру коэффициенттері әзірленді.
Шаруашылық жүргізу әдістері, өндірісті ұйымдастыру ерекшеліктері мен технологиясы негізінен ауылдық тауар өндірушілер жұмыс істейтін табиғи-өндірістік жағдайлармен айқындалады. Әртүрлі аймақтарда бұл жағдайлар едәуір ерекшеленеді. Осыған байланысты нормативтерді аймақтар бойынша саралау қажет. Ол табиғи жағдайлары, дақылдарды өсіру агротехникасы және жұмыс процестерінің технологиясы ұқсас бір табиғи-экономикалық аймақтағы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының үлкен тобы үшін техниканың оңтайлы құрамын жеткілікті дәл көрсететін модельдік шаруашылықтар негізінде жүргізіледі.
Барлығы сегіз модельдік шаруашылық негізделді, олар үшін машина-трактор паркі (МТП) құрамын оңтайландыру жүргізіліп, техникалық құралдарға қажеттілік нормативтері әзірленді. Есептеулерде дәнді дақылдардың өнімділігі және бір механизаторға түсетін жүктеме ескерілді. Табиғи-өндірістік жағдайлары модельдік шаруашылықтардан едәуір ерекшеленетін шаруашылықтар үшін нормативтерді анықтаудың арнайы әдістемесі және оларды түзету коэффициенттері әзірленді.



1. ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҮСТІК ЖӘНЕ БАТЫС ӨҢІРЛЕРІНІҢ
ТАБИҒИ-КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Қазақстанның солтүстік өңірі аумағы жағынан едәуір созылыңқы: батыстан шығысқа қарай 1300 км-ден астам, солтүстіктен оңтүстікке қарай 900 км-ге дейін созылады. Шығысында Ресей Федерациясының Алтай өлкесімен шектеседі, батысында Орал жотасына дейін жетеді және Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола және Қостанай облыстарының аумақтарын қамтиды.
Өсімдік жамылғысының сипатына қарай өңір аумағы үш аймаққа бөлінеді: орманды дала, дала және шөлейт, олар аумақтың тиісінше 6, 74 және 20%-ын алып жатыр. Өңірдің агроклиматтық жағдайлары да біркелкі емес. Белсенді температуралар жиынтығы (10 °С-тан жоғары) солтүстікте небәрі 1900-2200 °С, ал аязсыз кезеңнің ұзақтығы 100-115 күн аралығында өзгереді; өңірдің оңтүстігіне қарай белсенді температуралар жиынтығы 2500-3000 °С-қа дейін артып, аязсыз кезең 130 күнге және одан да ұзаққа созылады. Ауаның орташа температурасы маусымда +18 °С, шілдеде +21 °С, ең жоғары температура +40…+44 °С-қа жетеді. Жылдық жауын-шашын мөлшері де солтүстіктен оңтүстікке қарай айтарлықтай өзгереді. Солтүстік аудандарда ол 300-350 мм (жекелеген жылдары 400 мм-ге дейін), ал оңтүстікте 170-200 мм-ден аспайды. Жауын-шашынның негізгі бөлігі (жылдық мөлшердің 70%-на дейін) сәуірден қыркүйекке дейін түседі, бұл климаттың континенттілігін сипаттайды. Алайда жауын-шашынның мөлшері, сипаты және түсу мерзімі жылдар бойынша айтарлықтай өзгеріп отырады.
Батыс Қазақстан өңірі Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарының аумақтарын қамтиды және Қазақстанның батысы мен оңтүстік-батысында орналасқан. Өңір аумағына Каспий маңы ойпатының едәуір бөлігі, Маңғыстау түбегі және Орал тауларының оңтүстік сілемдері кіреді. Өңір климаты күрт континенттік және өте қуаң, өйткені аумақтың едәуір бөлігі (70%-ға дейін) шөл және шөлейт аймақтарда орналасқан. Вегетациялық кезеңдегі температуралар жиынтығының ең төменгі мөлшері 3000-3600 °С, жауын-шашын өте аз түседі. Тек Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарының солтүстік аудандарында жауын-шашын мөлшері жылына шамамен 300 мм. Өңірдің қалған аумағында ол 200 мм-ден аспайды. Жазғы кезеңдегі ауаның орташа температурасы +22 °С [7, 8].
Солтүстік өңірдегі егістік жердің жалпы көлемі 21 397 884 га, оның ішінде Қостанай облысында – 6 302 732 га, Ақмола облысында – 7 413 228 га, Солтүстік Қазақстан облысында – 4 241 225 га, Павлодар облысында – 3 440 699 га. Батыс өңірдегі егістік жердің жалпы көлемі – 1 276 500 га, оның ішінде Ақтөбе облысында – 704 800 га, Батыс Қазақстан облысында – 564 300 га, Атырау облысында – 6 800 га, Маңғыстау облысында – 600 га. Солтүстік өңірдің топырақ жамылғысы біркелкі емес. Солтүстік аудандарда қара топырақтар (кәдімгі және оңтүстік қара топырақ) басым, оңтүстікке қарай олар күңгірт қара-қоңыр және қара-қоңыр топырақтарға ауысады. Өңірдің ең оңтүстігіндегі шөлейт бөлігінде ашық қара-қоңыр және қоңыр, сондай-ақ шөлейт-далалық топырақтар кездеседі. Сортаң топырақтар барлық жерде таралған. Олар тұтас алқаптар түрінде де, басқа топырақтармен кешен түрінде де кездеседі және мұндай кешендерде олардың үлесі алаңның 30-50%-ына дейін жетеді. Топырақ типтері бойынша жүргізілген талдау аймақта қара топырақтардың – 59% (12 505 285 га) және қара-қоңыр топырақтардың – 36% (7 771 274 га) басым екенін көрсетеді. Батыс өңірде топырақ жамылғысы табиғи ендік аймақтылықтың жалпы заңдылықтарына бағынады. Биоклиматтық факторлардың солтүстіктен оңтүстікке қарай біртіндеп өзгеруі аумақта үш ендік топырақ аймағы мен үш кіші аймақтың қалыптасуына себеп болды: оңтүстік қара топырақтар мен оларға ілеспе топырақтардағы дала аймағы – 10% (127 650 га), ашық қара-қоңыр және оларға ілеспе топырақтардағы шөлейт-далалық (шөлейт) аймақ – 20% (255 300 га), қоңыр және оларға ілеспе топырақтардағы солтүстік, кей жерлерде далаланған шөлдер кіші аймағы бар шөл аймағы (суық еуразиялық шөлдер) – 70% (899 550 га).
Ауыл шаруашылығы тұрғысынан кәдімгі қара топырақтар ең қолайлы болып табылады (қарашірік мөлшері 6-8%). Қарашірігі аз оңтүстік қара топырақтар (4-6%) құнарлылығы төмендеу болғанымен, агроөндірістік бағалау бойынша сапасы жақсы жерлер тобына жатады. Құнарлылығы бойынша күңгірт қара-қоңыр топырақтар да жақсы топырақтарға жатады. Қолайлы ауа райы жағдайында бұл топырақтардан жақсы өнім алынады, алайда қуаңшылық жылдары өнімділік күрт төмендейді. Ашық қара-қоңыр топырақтарда қалыпты өнім алу ықтималдығы одан да төмен. Шөл топырақтары егіншілікке мүлдем жарамсыз.
Агрегат құрамына, оның өнімділігіне және түпкі нәтижесінде техникалық құралдарға қажеттілік нормативтеріне әсер ететін негізгі көрсеткіштердің бірі – топырақтың механикалық құрамы. Топырақтың механикалық құрамы және оның күйі (тығыздығы, ылғалдылығы және т.б.) өңдеу кезінде топырақтың меншікті кедергісін айқындайтын негізгі факторлар болып табылады; бұл көрсеткіш Қазақстанның солтүстік және батыс өңірлерінде едәуір аралықта – 0,44-тен 1,40 кг/см²-ге дейін өзгереді.
Солтүстік өңір облыстары бойынша қарастырғанда, Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарында механикалық құрамы бойынша ауыр саздақ топырақтар басым – 52,1-64,9%. Павлодар облысында ауыр саздақ топырақтар небәрі 14,3%, ең үлкен алаңды орташа саздақ топырақтар – 31,1% алып жатыр; сонымен қатар мұнда құмдауыт және құмды топырақтар – 27%, жеңіл саздақ топырақтар – 27% едәуір аумақты қамтиды. Жалпы солтүстік өңірде ауыр саздақ топырақтардың үлесі 51%, орташа саздақ топырақтардың үлесі 21%. Қазақстанның батыс өңірінде орташа және жеңіл саздақ, құмдауыт және құмды топырақтардың үлесі ең жоғары (77%-ға дейін).
Қазақстанның солтүстік өңірі аумағының басым бөлігі кең, біршама тегіс жазықтардан тұрады, бұл жерлерді ірі тұтас алқаптармен жырту сипатын қалыптастырды. Сондықтан мұнда танаптардың едәуір бөлігі (шамамен 60%) дұрыс пішінді (шаршы немесе тікбұрышты), көлемі үлкен (шамамен 400 га), жұмыс жүрісінің ұзындығы 1,5-2,2 км.
Өңірде ауыл шаруашылығы дақылдарынан тұрақты жоғары өнім алу ылғалды жинақтау және сақтау, фосфор тыңайтқыштарын, өсімдіктерді химиялық қорғау құралдарын қолдану, сондай-ақ топырақты жел және су эрозиясынан қорғау шараларын жүргізу жағдайында мүмкін.

2. ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҮСТІК ЖӘНЕ БАТЫС ӨҢІРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН
МОДЕЛЬДІК ШАРУАШЫЛЫҚТАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Модельдік шаруашылық деп машина-трактор паркінің оңтайлы құрамы табиғи жағдайлары, егіс алаңдарының құрылымы және ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясы ұқсас бір табиғи-экономикалық аймақтағы нақты ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының үлкен тобының машина-трактор паркінің оңтайлы құрамын жеткілікті дәл бейнелейтін есептік шаруашылық түсініледі. Осыған байланысты модельдік шаруашылық үшін орындалған машина-трактор паркінің құрамын есептеу нәтижелерін сол модельдік шаруашылық ұсынатын нақты шаруашылықтардың бүкіл тобына қолдануға болады.
Техникалық құралдарды пайдалану тиімділігі олардың өндірістік пайдалану жағдайларына едәуір дәрежеде байланысты. Мұндай жағдайлардың маңыздыларына топырақ-климаттық жағдайлар, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының көлемі, өсірілетін дақылдар жиынтығы, егіс алаңдарының құрылымы, ауыспалы егістер, танаптардың көлемі, жүктерді тасымалдау қашықтығы және т.б. жатады. Осы жағдайлар машиналардың техникалық параметрлерін таңдауға, сондай-ақ машина-трактор паркінің құрылымы мен құрамын қалыптастыруға, тракторларға, комбайндарға және машиналарға қажеттілікке елеулі әсер етеді. Әрбір ауыл шаруашылығы кәсіпорнына қатысты факторлардың барлық алуан түрлілігін ескеру өте күрделі.
Зерттелетін нысандар мен көрсеткіштер санын қысқартудың бір тәсілі – техникалық-экономикалық зерттеуді бастапқы нысандар жиынтығынан саны едәуір аз модельдік шаруашылықтар бойынша жүргізу әдісі. Бұл ретте алынған нәтижелердің сенімділігі мен құндылығы төмендемейді, өйткені әрбір модельдік шаруашылық өзі өкілдік ететін нысандар тобының ерекшеліктерін жеткілікті дәл көрсетеді.
Әрбір топ үшін модельдік шаруашылық орташа өлшенген көрсеткіштер бойынша анықталды, ал нақты шаруашылық сол белгілері бойынша оған барынша жақын орналасқан шаруашылық ретінде таңдалды.
Модельдік шаруашылықтарды таңдау кезеңдерінің реттілігі мынадай әдістеме бойынша анықталды:
1 Қазақстанның солтүстік және батыс өңірлері аймақтарындағы шаруашылықтардың бүкіл жиынтығы механикаландыру кіші аймақтарына бөлінді.
2 Механикаландырудың әрбір кіші аймағында шаруашылықтар санаттары және егіс алаңдарының көлемі бойынша бөлінді (шаруа қожалықтары мен шағын ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, орта және ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындары).
3 Өндірістік қызметі бірдей шаруашылықтардың ішінен егіс алаңдарының көлемі мен құрылымы бойынша ең жақын топтар бөлініп алынды.
4 Шаруашылықтар санаттары бойынша біріктірілді (шаруа қожалықтары мен шағын ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, орта және ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындары).
Әрбір санат үшін мыналар анықталды:
– орташа көлемдер (ауыл шаруашылығы алқаптарының гектарымен, оның ішінде егістік жер);
– бір шаруашылыққа шаққандағы негізгі дақылдар егіс алаңдарының үлес салмағының орташа мәндері (егістік жер көлеміне пайызбен).
Егер топтағы шаруашылықтар саны өте көп (100-ден астам) болса, шаруашылықтардың жалпы санынан қайталанбайтын кездейсоқ іріктеу әдісімен бір бөлігі таңдалып, солар бойынша негізгі көрсеткіштердің орташа және орташа өлшенген мәндері анықталды. Мұндай шаруашылықтардың саны (іріктеме көлемі) кемінде 30 болды және мына өрнек бойынша анықталды:


, 					(1)

мұнда – іріктеме көлемі, дана;
– топтағы шаруашылықтар саны, дана;
– егістік жер алаңы бойынша орташа квадраттық ауытқу, га;
– өкіл нысанның егістік жерінің орташа көлемін анықтаудың берілген шекті қатесі немесе талап етілетін дәлдігі, га;
– ықтималдық деңгейінің белгілі бір мәніне сәйкес келетін нормаланған ауытқу.

Барлық белгілер бойынша модельдік шаруашылықты таңдау мүмкін болмаған жағдайда, негізгі белгілердің басым бөлігі бойынша сәйкес шаруашылық таңдалды, ал қалған белгілердің мәндері есептеу кезінде топ бойынша орташа өлшенген мәндер ретінде қабылданды.
Қазақстанның солтүстік өңіріндегі топырақтардың механикалық құрамы бойынша айырмашылықтарын ескере отырып, әртүрлі техника құрамын қолдануды талап ететін механикаландырудың екі кіші аймағы анықталды:
– I механикаландыру кіші аймағы – егістік жердің 62%-ын алып жатқан ауыр механикалық құрамды топырақтар (ауыр саздақ, сазды топырақтар);
– II кіші аймақ – егістік жердің 38%-ын алып жатыр, мұнда топырақ құрамында механикалық құрамы жеңіл және орташа топырақтардың (орташа саздақ, құмдауыт, құмды топырақтар) үлесі жоғары.
1-кестеде Қазақстанның солтүстік өңірінің механикаландыру кіші аймақтарындағы өндірістік жағдайлардың көрсеткіштері берілген.

1-кесте – Қазақстанның солтүстік өңірінің механикаландыру кіші аймақтарындағы өндірістік жағдайлар

	Көрсеткіш
	I кіші аймақ
	II кіші аймақ

	
	ауыл шаруашылығы
кәсіпорындар
	шаруа
шаруашылықтар
	ауыл шаруашылығы
кәсіпорындар
	шаруа
шаруашылықтар

	Шаруашылықтар саны
	1014
	5391
	570
	4935

	Егістік жер көлемі, мың га
	9082,7
	3112,4
	4795,9
	2583,9

	оның ішінде егіс алаңы, мың га
	7091,0
	2429,9
	3744,2
	2017,2

	Шаруашылықтың егістік жер көлемі, мың га
	8,9
	0,6
	8,4
	0,5

	оның ішінде егіс алаңы, мың га
	7,0
	0,45
	6,6
	0,41

	Танап көлемі, га
	350-400
	150-250
	350-400
	150-250

	Топырақтың механикалық құрамы

	ауыр
саздақ, сазды
	орташа саздақ, 
құмдауыт, құмды


I кіші аймақ 6405 ауыл шаруашылығы құрылымын, II кіші аймақ 5505 ауыл шаруашылығы құрылымын қамтиды. I кіші аймақта орташа егіс алаңы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында – 7,0 мың га, шаруа қожалықтарында – 0,45 мың га. II кіші аймақта орташа егіс алаңы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында – 6,6 мың га, шаруа қожалықтарында – 0,41 мың га. Екі кіші аймақта да ауыл шаруашылығы кәсіпорны танабының көлемі 350-400 га, шаруа қожалығы танабының көлемі 150-200 га.
Қазақстанның солтүстік өңірі бойынша егіс алаңдарының құрылымын талдау нәтижесінде дәнді дақылдар 83,3%, майлы дақылдар – 13,1%, шөптер – 3,1%, сүрлемдік дақылдар – 0,5% құрайтыны анықталды. Егіс алаңдарының құрылымына сәйкес есептеулер кезінде жіктеу белгілері ретінде егіс алаңына пайызбен көрсетілген мына көрсеткіштер таңдалды: дәнді, сүрлемдік, майлы дақылдар, біржылдық және көпжылдық шөптер. Бұл ретте шаруа қожалықтары мен шағын ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында сүрлемге арналған жүгері, әдетте, өсірілмейді.
Қазақстанның батыс өңірінде де әртүрлі техника құрамын қолдануды талап ететін механикаландырудың екі кіші аймағы анықталды:
– I механикаландыру кіші аймағы – егістік жердің 22%-ын алып жатқан ауыр механикалық құрамды топырақтар (ауыр саздақ, сазды топырақтар);
– II кіші аймақ – егістік жердің 78%-ын алып жатыр, мұнда топырақ құрамында механикалық құрамы жеңіл және орташа топырақтардың (орташа саздақ, құмдауыт, құмды топырақтар) үлесі жоғары.
2-кестеде Қазақстанның батыс өңіріндегі өндірістік жағдайлардың көрсеткіштері берілген.

2-кесте – Қазақстанның батыс өңіріндегі өндірістік жағдайлар

	Көрсеткіш
	I кіші аймақ
	II кіші аймақ

	
	ауыл шаруашылығы
кәсіпорындар
	шаруа
шаруашылықтар
	ауыл шаруашылығы
кәсіпорындар
	шаруа
шаруашылықтар

	Шаруашылықтар саны
	48
	365
	238
	1499

	Егістік жер көлемі, мың га
	207
	230,5
	733,8
	817,4

	оның ішінде егіс алаңы, мың га
	99,4
	110,7
	352,3
	392,4

	Шаруашылықтың егістік жер көлемі, мың га
	4,3
	0,63
	3,1
	0,55

	оның ішінде егіс алаңы, мың га
	2,1
	0,30
	1,5
	0,26

	Танап көлемі, га
	350-400
	150-250
	350-400
	150-250

	Топырақтың механикалық құрамы

	ауыр
саздақ, сазды
	орташа саздақ, 
құмдауыт, құмды



I кіші аймақ 473 ауыл шаруашылығы құрылымын, II кіші аймақ 1677 ауыл шаруашылығы құрылымын қамтиды. I кіші аймақта орташа егіс алаңы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында – 2,1 мың га, шаруа қожалықтарында – 0,30 мың га. II кіші аймақта орташа егіс алаңы ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында – 1,5 мың га, шаруа қожалықтарында – 0,26 мың га. Екі кіші аймақта да ауыл шаруашылығы кәсіпорны танабының көлемі 350-400 га, шаруа қожалығы танабының көлемі 150-200 га. Қазақстанның батыс өңірі бойынша егіс алаңдарының құрылымын талдау дәнді дақылдардың үлесі 73,6%, майлы дақылдардың – 15,7%, шөптердің – 10,4%, сүрлемдік дақылдардың – 0,3% екенін көрсетті. Егіс алаңдарының құрылымына сәйкес есептеулер кезінде жіктеу белгілері ретінде егіс алаңына пайызбен көрсетілген мына көрсеткіштер таңдалды: дәнді, сүрлемдік, майлы дақылдар, біржылдық және көпжылдық шөптер. Бұл ретте шаруа қожалықтары мен шағын ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында сүрлемге арналған жүгері, әдетте, өсірілмейді.
Осыны ескере отырып және статистикалық деректерді талдау негізінде ірі және орта ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, сондай-ақ шағын ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен шаруа қожалықтары арасынан солтүстік өңір үшін 4 және батыс өңір үшін 4 модельдік шаруашылық анықталды. Олардың сипаттамасы 3-кестеде берілген.

3-кесте – Қазақстан Республикасының солтүстік және батыс өңірлеріне арналған модельдік шаруашылықтардың сипаттамасы

	Көрсеткіш
	Модельдік шаруашылық нөмірі

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Топырақтың механикалық құрамы
	ауыр саздақ, сазды	
	орташа саздақ, құмдауыт, құмды
	ауыр саздақ, сазды	
	орташа саздақ, құмдауыт, құмды

	Егіс алаңы, га
	8690
	560
	7340
	470
	2340
	530
	1820
	390

	оның ішінде:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- дәнді дақылдар
	7352
	490
	5578
	1757
	1767
	421
	1305
	285

	- шөптер
	278
	8
	426
	10
	283
	72
	218
	62

	- сүрлемдік
	52
	–
	81
	–
	9
	–
	13
	–

	- майлы дақылдар
	1008
	62
	1248
	107
	281
	38
	284
	44

	Сүрі жер, га
	2173
	–
	1835
	–
	585
	–
	455
	–















3. БАЗАЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР

Техникалық құралдар мен олардың маркаларының алуан түрлілігі жағдайында әрбір техника маркасы үшін қажеттілік нормативтерін әзірлеу тиімсіз. Сондықтан қажеттілік нормативтері әрбір типтік өлшем үшін базалық техникалық құралдарды пайдалану арқылы әзірленді. Базалық үлгілер тракторлардың әрбір тарту класы және комбайнның өткізу қабілеті үшін (4-кесте), сондай-ақ базалық трактордың ұтымды жүктелуін қамтамасыз ететін әрбір машина үшін (5-кесте) анықталды. Базалық ретінде Қазақстанның солтүстік және батыс өңірлерінің өсімдік шаруашылығында механикаландырылған далалық жұмыстарды орындауға арналған Машиналар жүйесінде көзделген, өндірісте тиімділігі дәлелденген машиналар мен жабдықтар қабылданды.

4-кесте – Тракторлардың, астық жинайтын және мал азығын жинайтын комбайндардың базалық үлгілері

	Атауы
	Маркасы
	Қуаты
қозғалтқыш, кВт
	Тарту класы / 
өткізу қабілеті, кг/с

	Трактор
	Беларус-80.1
	60
	1,4

	
	Беларус-1221.2
	96
	2,0

	
	Кировец К-424
	175
	4,0

	
	Кировец К-730
	205
	5,0

	
	Кировец К-735
	235
	6,0

	
	Кировец К-739
	265
	8,0

	Астық жинайтын комбайн
	Nova
	132
	5,0

	
	Essil КЗС-730
	154
	6,0

	
	Vektor 410
	154
	7,0

	
	Essil КЗС-740
	169
	8,0

	
	Acros 550
	206
	9,0

	
	ClaasTucano 450
	220
	10,0

	
	Essil КЗС-760
	243
	12,0

	Мал азығын жинайтын комбайндар
	Don 680M
	213
	30,0

	
	RSM 1401
	364
	39,0



5-кесте – Техникалық құралдардың базалық үлгілері

	Атауы
	Маркасы
	Қармау ені, м
	Базалық трактор және комбайн

	1
	2
	3
	4

	Культиватор
	АПК-7,2
	7,2
	Кировец К-730

	
	КП-12
	12,0
	Кировец К-739

	
	КСТ-9
	9,0
	Кировец К-735

	
	Кузбас-15,8
	15,8
	Кировец К-739

	
	Лидер-7Н
	7,0
	Кировец К-424

	
	ОП-8
	8,0
	Кировец К-424

	
	ОП-12
	12,0
	Кировец К-730

	
	ОП-12
	12,0
	Кировец К-735


5-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4

	Дән сепкіші
	КСКП-2,1Дх4
	8,4
	Кировец К-424

	
	КСКП-2,1Дх5
	10,5
	Кировец К-730

	
	КСКП-2,1Дх5
	10,5
	Кировец К-735

	Жүгері сепкіші
	СТВ-8К
	5,6
	Беларус- 80.1

	
	СУПН-8
	5,6
	Беларус- 80.1

	
	МС-12
	8,4
	Беларус-1221.2

	Шөп сепкіші


	СПЛ-6 «Берестье»
	6,0
	Кировец К-424

	
	СПЛ-6 «Берестье»
	6,0
	Кировец К-730

	
	СПЛ-6 «Берестье»
	6,0
	Кировец К-735

	Терең қопсытқыш
	ПГН-3
	3,2
	Кировец К-424

	
	ПГП-5
	5,0
	Кировец К-735

	
	ПГП-5
	5,0
	Кировец К-739

	
	ПГП-7
	7,0
	Кировец К-739

	Тырма 
	БПГП-12
	12
	Беларус- 80.1

	
	БПГП-12
	12
	Беларус-1221.2

	
	БГП-12
	12
	Беларус- 80.1

	
	БЦД-19
	19
	Кировец К-424

	
	Кама-24
	24
	Кировец К-739

	
	ТПБ-21 Агристар
	21
	Кировец К-730

	
	ТПБ-21 Агристар
	21
	Кировец К-735

	
	ТПБ-24 Агристар
	24
	Кировец К-739

	
	MorrisField-Pro
	21,3
	Кировец К-735

	Қопсытқыш
	РСП-4,2
	4,2
	Кировец К-730

	
	РСП-5,4Н
	5,4
	Кировец К-739

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-5,6У
	5,6
	Кировец К-424

	
	ОКП-7,2У
	7,2
	Кировец К-730

	
	ОКП-7,2У
	7,2
	Кировец К-735

	
	ОКП-8,3У
	8,3
	Кировец К-739

	
	ОКП-9,5У
	9,5
	Кировец К-739

	Каток
	ЗККШ-6
	6,0
	Беларус- 80.1

	
	ККШС-12-2
	12,0
	Беларус-1221.2

	
	ККШС-21-2
	21,0
	Кировец К-424

	
	ККШС-21-2
	21,0
	Кировец К-730

	
	ККШС-21-2
	21,0
	Кировец К-735

	Культиватор-
өсімдік қоректендіргіш
	КРН-5,6
	5,6
	Беларус- 80.1

	
	КРН-8,4
	8,4
	Беларус-1221.2

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	18,0
	Беларус- 80.1

	
	Мекосан 3600-24
	24,0
	Беларус-1221.2

	Қар жыртқыш
	СВУ-2,6
	2,6
	Беларус-1221.2

	
	СВШ-7
	6,8
	Кировец К-424

	
	СВШ-10
	9,3
	Кировец К-730

	
	СВШ-10
	9,3
	Кировец К-735

	
	СВШ-10
	9,3
	Кировец К-739

	Егіс кешені
	JohnDeer 1895
	12,2
	Кировец К-735

	
	Horsch ATD 11.35
	11,9
	Кировец К-739



5-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	1,5
	Беларус- 80.1

	
	ПР-145М
	1,5
	Беларус-1221.2

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	9,1
	Беларус- 80.1

	
	ЖВЗ-10,7
	10,7
	Беларус- 80.1

	
	ЖВЗ-10,7
	10,7
	Беларус-1221.2

	Жинағыш
	ПП-3,0
	3,0
	Nova

	
	ПП-3,4
	3,4
	Essil КЗС-730

	
	ПП-3,4
	3,4
	Vektor 410

	
	ПП-3,4
	3,4
	Essil КЗС-740

	
	ПП-3,4
	3,4
	Acros 550

	
	Swa Pick 430
	4,3
	ClaasTucano 450

	
	Swa Pick 430
	4,3
	Essil КЗС-760

	Мал азығын жинайтын комбайн жаткасы
	ЖР 4000
	4,0
	Don 680M

	
	Kemper 445
	4,5
	RSM 1401

	Соқа
	ПЛН-6-35
	2,1
	Кировец К-424

	
	ПНС-8-35
	2,8
	Кировец К-730

	
	ПНС-8-35
	2,8
	Кировец К-735

	
	ПНУ-8-40
	3,2
	Кировец К-735

	
	ПНУ-8-40
	3,2
	Кировец К-739




4. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ЭТАЛОНДЫҚ БІРЛІКТЕРГЕ
АУЫСТЫРУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ

Параметрлері базалық құрал параметрлерінен өзгеше бір типтік өлшем ішіндегі техникалық құралдарға қажеттілікті анықтау үшін техникалық құралдарды эталондық бірліктерге ауыстыру коэффициенттері әзірленді. Техникалық құралдарды эталондық бірліктерге ауыстыру коэффициенттерін есептеу үшін техникалық құралдардың эталондық үлгілерін анықтау қажет.
Эталондық трактор ретінде ауысым уақытының бір сағатында 1 шартты гектар өнімділікке ие Кировец К-730 қабылданды. Эталондық ауыл шаруашылығы машинасы ретінде эталондық трактордың ұтымды жүктелуін қамтамасыз ететін машина қабылданды. Эталондық астық жинайтын комбайн ретінде Essil КЗС-730, эталондық мал азығын жинайтын комбайн ретінде Don 680M қабылданды. Машиналарды дербес пайдаланған жағдайда эталон ретінде өндірісте тиімділігі дәлелденген немесе қолдануға ұсынылған машиналар қабылданды.
6 және 7-кестелерде тиісінше механикаландырудың I және II кіші аймақтарына арналған техникалық құралдардың эталондық үлгілері берілген.

6-кесте – Техникалық құралдардың эталондық үлгілері (I механикаландыру кіші аймағы)

	Атауы
	Қысқаша техникалық
сипаттама

	1
	2

	Трактор
	Қозғалтқыш қуаты – 205 кВт
Қозғалыс жылдамдығының диапазоны 3,0-23,0 км/сағ

	Астық жинайтын комбайн
	Қозғалтқыш қуаты – 154 кВт
Жұмыс жылдамдығы – 9,0 км/сағ дейін
Өткізу қабілеті – 6,0 кг/с

	Мал азығын жинайтын комбайндар
	Қозғалтқыш қуаты – 213 кВт
Жұмыс жылдамдығы – 10,0 км/сағ дейін
Өткізу қабілеті – 30,0 кг/с

	Культиватор
	Қармау ені – 7,2 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10 км/сағ дейін.
Өнімділігі –  4,3 га/сағ.   

	Дән сепкіші
	Қармау ені – 10,5 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10-12 км/сағ.
Өнімділігі – 4,7 га/сағ.

	Жүгері сепкіші
	Қармау ені – 5,6 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,2 га/сағ.

	Шөп сепкіші
	Қармау ені – 6,0 м.
Жұмыс жылдамдығы – 12 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,0 га/сағ.




6-кестенің жалғасы

	1
	2

	Терең қопсытқыш
	Қармау ені – 5,0 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 2,7 га/сағ.

	Тырма 
	Қармау ені – 21,0 м.
Жұмыс жылдамдығы –12 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 19,6 га/сағ.

	Қопсытқыш
	Қармау ені – 4,2 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 2,5 га/сағ.

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	Қармау ені – 7,2 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,8 га/сағ.

	Каток
	Қармау ені – 21 м.
Жұмыс жылдамдығы – 13 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 26,8 га/сағ.

	Культиватор 
өсімдік қоректендіргіш
	Қармау ені – 5,6 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,5 га/сағ.

	Бүріккіш
	Қармау ені – 18,0м.
Жұмыс жылдамдығы – 12 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 17,6 га/сағ.

	Қар жыртқыш
	Қармау ені – 9,3 м.
Жұмыс жылдамдығы – 14 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 9,3 га/сағ.

	Пресс-жинағыш
	Қармау ені – 1,5 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,2 га/сағ.

	Дестелегіш жатка
	Қармау ені – 6,0 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9,0 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,6 га/сағ.

	Жинағыш
	Қармау ені – 3,0  м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,4 га/сағ.

	Соқа
	Қармау ені – 2,8 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 2,1 га/сағ.




7-кесте – Техникалық құралдардың эталондық үлгілері (II механикаландыру кіші аймағы)

	Атауы
	Қысқаша техникалық
сипаттама

	1
	2

	Трактор
	Қозғалтқыш қуаты – 205 кВт
Қозғалыс жылдамдығының диапазоны 3,0-23,0 км/сағ

	Астық жинайтын комбайн
	Қозғалтқыш қуаты – 154 кВт
Жұмыс жылдамдығы – 9,0 км/сағ дейін
Өткізу қабілеті – 6,0 кг/с

	Мал азығын жинайтын комбайндар
	Қозғалтқыш қуаты – 213 кВт
Жұмыс жылдамдығы – 10,0 км/сағ дейін
Өткізу қабілеті – 30,0 кг/с

	Культиватор
	Қармау ені – 7,2 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10 км/сағ дейін.
Өнімділігі –  5,5 га/сағ.   

	Дән сепкіші
	Қармау ені – 10,5 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10-12 км/сағ.
Өнімділігі – 6,3 га/сағ.

	Жүгері сепкіші
	Қармау ені – 5,6 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,6 га/сағ.

	Шөп сепкіші
	Қармау ені – 6,0 м.
Жұмыс жылдамдығы – 12 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,4 га/сағ.

	Терең қопсытқыш
	Қармау ені – 5,0 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 2,9 га/сағ.

	Тырма 
	Қармау ені – 21,0 м.
Жұмыс жылдамдығы –12 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 19,6 га/сағ.

	Қопсытқыш
	Қармау ені – 4,2 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 2,7 га/сағ.

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	Қармау ені – 7,2 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 4,4 га/сағ.

	Каток
	Қармау ені – 21 м.
Жұмыс жылдамдығы – 13 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 26,8 га/сағ.

	Культиватор-өсімдік қоректендіргіш
	Қармау ені – 5,6 м.
Жұмыс жылдамдығы – 10 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 4,0 га/сағ.



7-кестенің жалғасы

	1
	2

	Бүріккіш
	Қармау ені – 18,0м.
Жұмыс жылдамдығы – 12 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 17,6 га/сағ.

	Қар жыртқыш
	Қармау ені – 9,3 м.
Жұмыс жылдамдығы – 14 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 9,3 га/сағ.

	Пресс-жинағыш
	Қармау ені – 1,5 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,2 га/сағ.

	Дестелегіш жатка
	Қармау ені – 6,0 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9,0 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,6 га/сағ.

	Жинағыш
	Қармау ені – 3,4  м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 3,4 га/сағ.

	Соқа
	Қармау ені – 2,8 м.
Жұмыс жылдамдығы – 9 км/сағ дейін.
Өнімділігі – 2,3 га/сағ.



Тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналарын эталондық бірліктерге ауыстыру коэффициенттерін есептеудің негізіне өнімділік, ал астық жинайтын комбайндар үшін қалыпты жағдайда жұмыс істегендегі өткізу қабілеті алынды (агрегаттардың еңісі 1°-қа дейінгі тегіс бедерлі танаптарда жұмыс істеуі, топырақ ылғалдылығы 20-22%, танап бетінің орташа көтергіш қабілеті (агрофон) және агротехникалық талаптарды ескеру).
Эталондық бірліктерге ауыстыру коэффициенттері (механикаландырудың I және II кіші аймақтары үшін тиісінше 8 және 9-кестелер) мына формулалар бойынша анықталды:
– тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналары үшін:
 

						 (2)

– астық жинайтын және мал азығын жинайтын комбайндар үшін:


						(3)

мұнда Кэ – ауыстыру коэффициенті;
Wэ (qэ) – эталондық машинаның өнімділігі (өткізу қабілеті), га/сағ (кг/с);
Wi (qi) – i-машинаның өнімділігі (өткізу қабілеті), га/сағ (кг/с).
Ауыстыру коэффициенттерін анықтау кезінде табиғи-өндірістік жағдайларды ескеру қажет. Агрегаттар стандартты жағдайлардан өзгеше танаптарда жұмыс істеген кезде (күрделі пішін, тегіс емес бедер, кедергілердің болуы, теңіз деңгейінен едәуір биіктік, топырақ ылғалдылығы 22%-дан жоғары, тірек бетінің көтергіш қабілетінің төмендігі) өнімділікке шаруашылықтың табиғи-өндірістік жағдайлары көрсеткіштеріне байланысты тиісті түзету коэффициенттері енгізілуі тиіс.

8-кесте – Техникалық құралдарды эталондық бірліктерге ауыстыру коэффициенттері
(I механикаландыру кіші аймағы)

	Атауы
	Маркасы
	Мәні
Кп коэффициентінің

	1
	2
	3

	3-тарту класындағы жалпы мақсаттағы трактор
	LOVOL 2204
	0,65

	4-тарту класы
	Кировец К-424
	0,72

	5-тарту класы        
-«-
	Кировец К-730
	1,00

	
	Беларус-2103
	0,92

	6-тарту класы
-«-
	Кировец К-735
	1,08

	
	Кировец К-739
	1,28

	8-тарту класы
-«-        
-«-        
-«-
	Кировец К-742
	1,56

	
	RSM 2400
	1,48

	
	Case Steiger 400
	1,78

	
	John Deere 9R440
	1,98

	1,4-тарту класындағы әмбебап-отамалы трактор
-«-  
	Беларус-80.1 (82.1)
	0,44

	
	LOVOL 2854
	0,40

	2-тарту класы
-«- 
-«-
	Беларус-1025.2
	0,60

	
	Беларус-1221.2
	0,64

	
	Беларус-1523
	0,68

	Астық жинайтын комбайн 
	Nova
	0,83

	
	Essil КЗС-730
	1,00

	
	Vektor 410
	1,17

	
	Essil КЗС-740
	1,33

	
	Acros 550
	1,50

	
	Claas Tucano 450
	1,67

	
	John Deere Т 550
	1,67

	
	Essil КЗС-760
	2,00

	
	Torum 750
	2,11

	Мал азығын жинайтын комбайн
	Don 680M
	1,00

	
	Claas Jaguar 850
	1,30

	
	John Deere 8400
	1,70

	
	RSM 1401
	1,30

	
	КДП-3000
	0,40

	Культиватор
	КТС-7,4
	1,00

	
	ОП-8
	1,33

	
	ОП-12
	1,65

	
	«Степняк» КС-4,2
	0,58

	
	«Степняк» КС-5,6
	0,77


8-кестенің жалғасы

	1
	2
	3

	Культиватор
	АПК-7,2
	1,00

	
	КП-12
	1,65

	
	КП-15
	2,07

	
	КП-5,5
	0,77

	
	КП-7,0
	1,00

	
	КПК-4
	0,56

	
	КПК-5
	0,70

	
	КПМ-24
	3,33

	
	КПС-4
	0,56

	
	КСО-5
	0,70

	
	КСТ-9
	1,26

	
	КТП-9,4
	1,30

	
	Кузбас-15,8
	2,14

	
	Лидер-4
	0,56

	
	Лидер-7Н
	0,98

	Дән сепкіші
	СКП-2,1
	0,19

	
	КСКП-2,1Дх3
	0,60

	
	КСКП-2,1Дх4
	0,81

	
	КСКП-2,1Дх5
	1,00

	Жүгері сепкіші
	СТВ-8К (5,4 м)
	1,00

	
	СУПН-8 (5,6 м)
	1,03

	
	МС-12 (8,4 м)
	1,38

	
	Вега 16 Профи (11,2)
	1,84

	
	Precea 9000-TC
	1,47

	
	Precea 1200-TC
	1,97

	Шөп сепкіші
	СПЛ-6 «Берестье»
	1,00

	
	СЗТ-3,6
	0,40

	
	СЗТ-4,2
	0,80

	
	Buffalo Super Walter W 4500
	0,63

	
	СЗФ-6000
	0,90

	Терең қопсытқыш
	ГР-1,8
	0,41

	
	ПГН-3
	0,67

	
	ПГП-5
	1,00

	
	ПГП-7
	1,63

	
	ПГП-9
	2,00

	
	ГР-2,4
	0,52

	
	КР-2,7
	0,59

	Тырма

	БПГП-14
	0,67

	
	БПГП-21
	1,00

	
	БПГП-25
	1,19

	
	БЗЦ-12
	0,57

	
	БГП-12
	0,57

	
	БПШ-15
	0,71

	
	БЦД-12
	0,57

	
	БЦД-19
	0,91

	
	Кама-24
	1,14


8-кестенің жалғасы

	1
	2
	3

	Тырма
	ТПБ-21 АГРИСТАР
	1,00

	
	ТПБ-24 АГРИСТАР
	1,14

	
	MorrisField-Pro
	1,02

	Қопсытқыш
	РСП-4,2
	1,00

	
	РСП-5,4Н
	1,28

	
	РСП-6,6
	1,56

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	КВУ-8,8
	1,21

	
	КВУ-12
	1,66

	
	ОКП-5,6У
	0,89

	
	 ОКП-7,2У
	1,00

	
	ОКП-8,3У
	1,16

	
	ОКП-9,5У
	1,32

	Каток
	ЗККШ-6
	0,29

	
	ККШС-10-2
	0,45

	
	ККШС-12-2
	0,56

	
	ККШС-15-2
	0,71

	
	ККШС-18-2
	0,84

	
	ККШС-21-2
	1,00

	Культиватор-өсімдік қоректендіргіш
	КРН-5,6
	1,00

	
	КРН-8,4
	1,51

	
	КМО-11
	2,00

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	1,00

	
	Авагро ТТ4030
	1,67

	
	Мекосан 3600-24
	1,34

	
	ОРП-2000/21
	1,17

	Қар жыртқыш
	СВУ-2,6
	0,45

	
	СВШ-7
	0,70

	
	СВШ-10
	1,00

	Егіс кешені


	ПК Agrator 14600
	1,40

	
	JohnDeer 1835
	1,00

	
	JohnDeer 1895
	1,06

	
	Bourgault 3310
	1,15

	
	Bourgault 8810
	1,51

	
	Horsch ATD 11.35
	1,09

	
	Horsch ATD 18.35
	1,75

	Дестелегіш жатка 
- аспалы
- тіркемелі
	
	

	
	ЖВН-6
	1,00

	
	ЖВП-9,1
	1,50

	
	ЖВЗ-10,7
	1,78

	Пресс-жинағыш
- шабылған жолақ ені 6 м
- шабылған жолақ ені 9 м
- шабылған жолақ ені 10,7 м
	ПР-145М
	

	
	
	1,00

	
	
	1,50

	
	
	1,78

	Жинағыш
- шабылған жолақ ені 6 м
	
	

	
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,06

	
	SwaPick 430
	1,24


8-кестенің жалғасы

	1
	2
	3

	- шабылған жолақ ені 9 м

	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,04

	
	SwaPick 430
	1,26

	- шабылған жолақ ені 10,7 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,03

	
	SwaPick 430
	1,25

	- шабылған жолақ ені 12 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,03

	
	SwaPick 430
	1,25

	Соқа
	ПНС-8-35
	1,00

	
	ПНУ-8-40
	1,10

	
	ПЛН-6-35
	0,71

	
	VariTurmalin
	1,29



9-кесте – Техникалық құралдарды эталондық бірліктерге ауыстыру коэффициенттері
(II механикаландыру кіші аймағы)

	Атауы
	Маркасы
	Мәні
Кп коэффициентінің

	1
	2
	3

	3-тарту класындағы жалпы мақсаттағы трактор
	LOVOL 2204
	0,64

	4-тарту класы
	Кировец К-424
	0,70

	5-тарту класы        
-«-
	Кировец К-730
	1,00

	
	Беларус-2103
	0,93

	6-тарту класы
-«-
	Кировец К-735
	1,07

	
	Кировец К-739
	1,30

	8-тарту класы
-«-        
-«-        
-«-
	Кировец К-742
	1,59

	
	RSM 2400
	1,50

	
	Case Steiger 400
	1,80

	
	John Deere 9R440
	2,00

	1,4-тарту класындағы әмбебап-отамалы трактор
-«-  
	Беларус-80.1 (82.1)
	0,44

	
	LOVOL 2854
	0,41

	2-тарту класы
-«-
-«-
	Беларус-1025.2
	0,61

	
	Беларус-1221.2
	0,65

	
	Беларус-1523
	0,69

	Астық жинайтын комбайн 
	Nova
	0,83

	
	Essil КЗС-730
	1,00

	
	Vektor 410
	1,17

	
	Essil КЗС-740
	1,33

	
	Acros 550
	1,50

	
	Claas Tucano 450
	1,67

	
	John Deere Т 550
	1,67

	
	Essil КЗС-760
	2,00

	
	Torum 750
	2,11




9-кестенің жалғасы

	1
	2
	3

	Мал азығын жинайтын комбайн
	Don 680M
	1,00

	
	Claas Jaguar 850
	1,30

	
	John Deere 8400
	1,70

	
	RSM 1401
	1,30

	
	КДП-3000
	0,40

	
 Культиватор
	КТС-7,4
	0,89

	
	ОП-8
	1,18

	
	ОП-12
	1,56

	
	«Степняк» КС-4,2
	0,58

	
	«Степняк» КС-5,6
	0,78

	
	АПК-7,2
	1,00

	
	КП-12
	1,67

	
	КП-15
	2,09

	
	КП-5,5
	0,76

	
	КП-7,0
	0,98

	
	КПК-4
	0,56

	
	КПК-5
	0,69

	
	КПМ-24
	3,35

	
	КПС-4
	0,56

	
	КСО-5
	0,69

	
	КСТ-9
	1,26

	
	КТП-9,4
	1,31

	
	Кузбас-15,8
	2,20

	
	Лидер-4
	0,56

	
	Лидер-7Н
	0,98

	Дән сепкіші
	СКП-2,1
	0,21

	
	КСКП-2,1Дх3
	0,60

	
	КСКП-2,1Дх4
	0,79

	
	КСКП-2,1Дх5
	1,00

	Жүгері сепкіші
	СТВ-8К (5,4 м)
	1,00

	
	СУПН-8 (5,6 м)
	1,06

	
	МС-12 (8,4 м)
	1,58

	
	Вега 16 Профи (11,2)
	2,11

	
	Precea 9000-TC
	1,69

	
	Precea 1200-TC
	2,25

	Шөп сепкіші
	СПЛ-6 «Берестье»
	1,00

	
	СЗТ-3,6
	0,41

	
	СЗТ-4,2
	0,79

	
	Buffalo Super Walter W 4500
	0,65

	
	СЗФ-6000
	0,91




9-кестенің жалғасы

	1
	2
	3

	Терең қопсытқыш
	ГР-1,8
	0,55

	
	ПГН-3
	0,66

	
	ПГП-5
	1,00

	
	ПГП-7
	1,66

	
	ПГП-9
	2,00

	
	ГР-2,4
	0,55

	
	КР-2,7
	0,59

	Тырма
	БПГП-14
	0,67

	
	БПГП-21
	1,00

	
	БПГП-25
	1,19

	
	БЗЦ-12
	0,57

	
	БГП-12
	0,57

	
	БПШ-15
	0,71

	
	БЦД-12
	0,57

	
	БЦД-19
	0,91

	
	Кама-24
	1,14

	
	ТПБ-21 АГРИСТАР
	1,00

	
	ТПБ-24 АГРИСТАР
	1,14

	
	MorrisField-Pro
	1,02

	Қопсытқыш
	РСП-4,2
	1,00

	
	РСП-5,4Н
	1,30

	
	РСП-6,6
	1,59

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	КВУ-8,8
	1,34

	
	КВУ-12
	1,84

	
	ОКП-5,6У
	0,93

	
	 ОКП-7,2У
	1,00

	
	ОКП-8,3У
	1,27

	
	ОКП-9,5У
	1,45

	Каток


	ЗККШ-6
	0,29

	
	ККШС-10-2
	0,45

	
	ККШС-12-2
	0,56

	
	ККШС-15-2
	0,72

	
	ККШС-18-2
	0,84

	
	ККШС-21-2
	1,00

	Культиватор-өсімдік қоректендіргіш
	КРН-5,6
	1,00

	
	КРН-8,4
	1,50

	
	КМО-11
	2,00

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	1,00

	
	Авагро ТТ4030
	1,67

	
	Мекосан 3600-24
	1,34

	
	ОРП-2000/21
	1,17

	Қар жыртқыш
	СВУ-2,6
	0,45

	
	СВШ-7
	0,70

	
	СВШ-10
	1,00


9-кестенің жалғасы

	1
	2
	3

	Егіс кешені


	ПК Agrator 14600
	1,40

	
	JohnDeer 1835
	1,00

	
	JohnDeer 1895
	1,05

	
	Bourgault 3310
	1,14

	
	Bourgault 8810
	1,49

	
	Horsch ATD 11.35
	1,08

	
	Horsch ATD 18.35
	1,75

	Дестелегіш жатка 
- аспалы
- тіркемелі
	
	

	
	ЖВН-6
	1,00

	
	ЖВП-9,1
	1,50

	
	ЖВЗ-10,7
	1,78

	Пресс-жинағыш
- шабылған жолақ ені 6 м
- шабылған жолақ ені 9 м
- шабылған жолақ ені 10,7 м
	ПР-145М
	

	
	
	1,00

	
	
	1,50

	
	
	1,78

	Жинағыш
- шабылған жолақ ені 6 м

	
	

	
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,06

	
	SwaPick 430
	1,24

	- шабылған жолақ ені 9 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,04

	
	SwaPick 430
	1,26

	- шабылған жолақ ені 10,7 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,03

	
	SwaPick 430
	1,25

	- шабылған жолақ ені 12 м
	ПП-3,0
	1,00

	
	ПП-3,4
	1,03

	
	SwaPick 430
	1,25

	Соқа
	ПНС-8-35
	1,00

	
	ПНУ-8-40
	1,09

	
	ПЛН-6-35
	0,74

	
	VariTurmalin
	0,43




5. МОДЕЛЬДІК ШАРУАШЫЛЫҚТАР ҮШІН
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРҒА ҚАЖЕТТІЛІК НОРМАТИВТЕРІ

Техникалық құралдарға қажеттілік нормативтерін есептеу модельдік шаруашылықтардың машина-трактор паркінің оңтайлы құрамын есептеу нәтижелері бойынша жүргізілді. Жалпы мақсаттағы машиналарға (тракторларға, топырақ өңдеу техникасына және т.б.) қажеттілік нормативтері егістік жердің жалпы алаңына есептеледі. Басқа ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері әртүрлі дақылдардың егіс (отырғызу) алаңына есептеледі.
Машиналарға нормативтік қажеттілік ретінде машиналарды ұтымды пайдалануды ұйымдастыру, агротехникалық талаптарды және жұмыстарды орындаудың оңтайлы мерзімдерін сақтау кезінде механикаландырылған жұмысты орындауды және материалдық әрі еңбек шығындарын азайтуды қамтамасыз ететін, белгілі бір егіс (отырғызу) алаңына немесе басқа көлемге шаққандағы есептік механикаландыру құралдарының саны қабылданады.
Ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативі мына формула бойынша анықталады:


,                     	 (4)

мұнда Nмi – i-техникалық құралға қажеттілік нормативі;
Fijk – k-дақылды өсіру кезінде j-операцияда i-техникалық құралмен өңделетін алаң;
Fk – k-дақылдың егістік жер немесе егіс алаңы, мың га;
s – осы шаруашылықта бір мезгілде өңделетін дақылдар саны, олардың нөмірлері 1, 2…k…s;
Wijk – k-дақылды өсіру кезінде j-операцияда базалық трактормен жұмыс істейтін i-техникалық құралдың ауысымдық өнімділігі, га/сағ;
Tсмijk – k-дақылды өсіру кезінде j-операцияда i-техникалық құрал ауысымының ұзақтығы, сағ;
Tijk – k-дақылды өсіру кезінде j-операцияны i-техникалық құралмен орындау ұзақтығы, күн;
Ктгi – i-техникалық құралдың техникалық дайындық коэффициенті;
Кметj – j-операцияны орындау кезеңіндегі метеорологиялық жағдайлар бойынша уақытты пайдалану коэффициенті;
Ксмijk – k-дақылды өсіру кезінде j-операцияда i-техникалық құралдың ауысымдылық коэффициенті.
	
k-дақылды өсіру кезінде i-техникалық құралмен қандай да бір j-операция орындалғанда нормативтің ең жоғары мәні қабылданады.
Жалпы мақсаттағы тракторларға қажеттілік нормативтерін есептеу көктемгі жұмыстар кезеңі бойынша жүргізіледі. Бұл кезеңде ылғалды жабу, себу алдындағы культивация, себу және басқа жұмыстар орындалады. Дәстүрлі топырақ өңдеу технологиясында себу мен себу алдындағы культивация бір мезгілде, ал минималды және нөлдік технологияларда тек себу орындалады; дәл осы уақытта жалпы мақсаттағы тракторлардың ең көп саны пайдаланылады. Норматив мына формула бойынша анықталады:
– дәстүрлі технология үшін:


,                                          	 (5)

мұнда – базалық жалпы мақсаттағы тракторларға қажеттілік нормативі;
Nпо, Nсс, Nсп – тиісінше себу алдындағы топырақ өңдеу құралына, аңыздық және пресстік сепкіштерге қажеттілік нормативтері;
Д – дәнді дақылдар егіс алаңының егістік жер көлеміндегі үлесі.

– минималды/нөлдік технология үшін:


,                                                             (6)

мұнда Nпк – сепкіштер мен егіс кешендеріне қажеттілік нормативі.
	
Әмбебап-отамалы тракторларды пайдаланудағы ең қарқынды кезең – көктемгі жұмыстар және егісті гербицидтермен өңдеу кезеңі. Сондықтан бұл тракторларға қажеттілік нормативі осы операциялар бойынша анықталады. Көктемгі кезеңде егісті тығыздау, көктегенге дейінгі және көктегеннен кейінгі тырмалау жүргізіледі. Егісті гербицидтермен өңдеу кезінде мына операциялар бір мезгілде орындалады: егісті бүрку, гербицидтер мен суды жеткізу, ерітінді дайындау.
Топырақты өңдеудің әртүрлі технологиялары кезінде (д – дәстүрлі, м/н – минималды/нөлдік) дәнді, майлы, сүрлемдік дақылдар мен шөптерді өсіру және жинау үшін ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері өнімділік пен бір механизаторға түсетін жүктемені ескере отырып модельдік шаруашылықтар үшін анықталды (10-21-кестелер).
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10-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 1,0 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 10,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 250 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	6,55
	5,25
	5,70
	4,64
	6,55
	5,25
	5,70
	4,64

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	3,40
	3,40
	2,80
	2,79
	3,40
	3,40
	2,80
	2,79

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кировец К-424
	-«-
	3,40
	3,40
	2,80
	2,79
	3,40
	3,40
	2,80
	2,79

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nova
	-«-
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-7
	дана/1000 га егістік
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	Тырма 
	БЦД-19
	-«-
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–



10-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,55
	2,55
	2,23
	2,23
	2,55
	2,55
	2,23
	2,23

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх4
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,88
	1,88
	1,43
	1,43
	1,88
	1,88
	1,43
	1,43

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Культиватор
	ОП-8
	-«-
	1,25
	1,25
	1,10
	1,10
	1,25
	1,25
	1,10
	1,10

	Культиватор 
	Лидер-7Н
	-«-
	2,38
	–
	1,85
	–
	2,38
	–
	1,85
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-5,6У
	дана/1000 га егістік
	2,10
	–
	1,74
	–
	2,10
	–
	1,74
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Терең қопсытқыш  
	ПГН-3
	дана/1000 га егістік
	2,65
	2,65
	2,51
	2,51
	2,65
	2,65
	2,51
	2,51

	Соқа
	ПЛН-6-35
	-«-
	3,17
	–
	2,80
	–
	3,17
	–
	2,80
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,97
	4,67
	5,40
	4,36
	5,97
	4,67
	5,40
	4,36

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,82
	2,82
	2,50
	2,51
	2,82
	2,82
	2,50
	2,51


10-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кировец К-424
	-«-
	2,82
	2,82
	2,50
	2,51
	2,82
	2,82
	2,50
	2,51

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nova
	-«-
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-7
	дана/1000 га егістік
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	Тырма 
	БЦД-19
	-«-
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,55
	2,55
	2,23
	2,23
	2,55
	2,55
	2,23
	2,23

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх4
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	2,04
	2,04
	1,52
	1,52
	2,04
	2,04
	1,52
	1,52

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Культиватор 
	Лидер-7Н
	-«-
	1,70
	–
	1,32
	–
	1,70
	–
	1,32
	–


10-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-5,6У
	дана/1000 га егістік
	2,10
	–
	1,74
	–
	2,10
	–
	1,74
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Терең қопсытқыш  
	ПГН-3
	дана/1000 га егістік
	2,65
	2,65
	2,51
	2,51
	2,65
	2,65
	2,51
	2,51

	Соқа
	ПЛН-6-35
	-«-
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–






11-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 1,5 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 20,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 250 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,94
	4,64
	5,70
	4,64
	5,94
	4,64
	5,70
	4,64

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,79
	2,79
	2,80
	2,79
	2,79
	2,79
	2,80
	2,79

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,79
	2,79
	–
	–
	2,79
	2,79
	–
	–

	4
	Кировец К-424
	-«-
	–
	–
	2,80
	2,79
	–
	–
	2,80
	2,79

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Essil КЗС-730
	-«-
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,02
	1,02
	–
	–
	1,02
	1,02
	–
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-7
	-«-
	–
	–
	1,40
	1,40
	–
	–
	1,40
	1,40

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	1,02
	–
	–
	1,02
	1,02
	–
	–

	Тырма 
	БЦД-19
	-«-
	–
	–
	1,12
	1,12
	–
	–
	1,12
	1,12

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–



11-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,38
	2,38
	2,23
	2,23
	2,38
	2,38
	2,23
	2,23

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,52
	1,52
	–
	–
	1,52
	1,52
	–
	–

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх4
	-«-
	–
	–
	1,43
	1,43
	–
	–
	1,43
	1,43

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	1,01
	1,01
	–
	–
	1,01
	1,01
	–
	–

	Культиватор
	ОП-8
	-«-
	–
	–
	1,10
	1,10
	–
	–
	1,10
	1,10

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	2,33
	–
	–
	–
	2,33
	–
	–
	–

	Культиватор 
	Лидер-7Н
	-«-
	–
	–
	1,85
	–
	–
	–
	1,85
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,88
	–
	–
	–
	1,88
	–
	–
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-5,6У
	-«-
	–
	–
	1,74
	–
	–
	–
	1,74
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32



11-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	дана/1000 га егістік
	1,90
	1,90
	–
	–
	1,90
	1,90
	–
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГН-3
	-«-
	–
	–
	2,51
	2,51
	–
	–
	2,51
	2,51

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	2,27
	–
	–
	–
	2,27
	–
	–
	–

	Соқа
	ПЛН-6-35
	-«-
	–
	–
	2,80
	–
	–
	–
	2,80
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,80
	4,50
	5,40
	4,36
	5,80
	4,50
	5,40
	4,36

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,65
	2,65
	2,50
	2,51
	2,65
	2,65
	2,50
	2,51

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,65
	2,65
	–
	–
	2,65
	2,65
	–
	–

	4
	Кировец К-424
	-«-
	–
	–
	2,50
	2,51
	–
	–
	2,50
	2,51

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	1,85
	2,90
	1,85
	3,15
	1,85
	2,21
	1,32

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Essil КЗС-730
	-«-
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,02
	1,02
	–
	–
	1,02
	1,02
	–
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-7
	-«-
	–
	–
	1,40
	1,40
	–
	–
	1,40
	1,40

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	1,02
	–
	–
	1,02
	1,02
	–
	–

	Тырма 
	БЦД-19
	-«-
	–
	–
	1,12
	1,12
	–
	–
	1,12
	1,12


11-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,38
	2,38
	2,23
	2,23
	2,38
	2,38
	2,23
	2,23

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,66
	1,66
	–
	–
	1,66
	1,66
	–
	–

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх4
	-«-
	–
	–
	1,52
	1,52
	–
	–
	1,52
	1,52

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	1,66
	–
	–
	–
	1,66
	–
	–
	–

	Культиватор 
	Лидер-7Н
	-«-
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,88
	–
	–
	–
	1,88
	–
	–
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-5,6У
	-«-
	–
	–
	1,74
	–
	–
	–
	1,74
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	дана/1000 га егістік
	1,90
	1,90
	–
	–
	1,90
	1,90
	–
	–


11-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Терең қопсытқыш  
	ПГН-3
	-«-
	–
	–
	2,51
	2,51
	–
	–
	2,51
	2,51

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	1,70
	–
	–
	–
	1,70
	–
	–
	–

	Соқа
	ПЛН-6-35
	-«-
	–
	–
	2,10
	–
	–
	–
	2,10
	–



12-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 2,0 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 30,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 250 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,89
	4,35
	4,14
	3,93
	4,89
	4,35
	4,14
	3,93

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,79
	2,79
	2,37
	2,37
	2,79
	2,79
	2,37
	2,37

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,79
	2,79
	2,37
	2,37
	2,79
	2,79
	2,37
	2,37

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,33
	–
	3,33
	–
	3,33
	–
	3,33
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–



12-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,38
	2,38
	2,10
	2,10
	2,38
	2,38
	2,10
	2,10

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,52
	1,52
	1,13
	1,13
	1,52
	1,52
	1,13
	1,13

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	1,01
	1,01
	0,88
	0,88
	1,01
	1,01
	0,88
	0,88

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	2,33
	–
	1,82
	–
	2,33
	–
	1,82
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	дана/1000 га егістік
	1,90
	1,90
	1,76
	1,76
	1,90
	1,90
	1,76
	1,76

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	2,27
	–
	2,07
	–
	2,27
	–
	2,07
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,75
	4,21
	4,14
	3,93
	4,75
	4,21
	4,14
	3,93

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,65
	2,65
	2,37
	2,37
	2,65
	2,65
	2,37
	2,37


12-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,65
	2,65
	2,37
	2,37
	2,65
	2,65
	2,37
	2,37

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56
	2,10
	1,56
	1,77
	1,56

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,33
	–
	3,33
	–
	3,33
	–
	3,33
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,38
	2,38
	2,10
	2,10
	2,38
	2,38
	2,10
	2,10

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,66
	1,66
	1,21
	1,21
	1,66
	1,66
	1,21
	1,21

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	1,66
	–
	1,30
	–
	1,66
	–
	1,30
	–


12-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	дана/1000 га егістік
	1,90
	1,90
	1,76
	1,76
	1,90
	1,90
	1,76
	1,76

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	1,70
	–
	1,55
	–
	1,70
	–
	1,55
	–



13-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 1,0 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 10,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 500 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,94
	–
	5,27
	–
	5,94
	–
	5,27
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,79
	–
	2,37
	–
	2,79
	–
	2,37
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,79
	–
	2,37
	–
	2,79
	–
	2,37
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Essil КЗС-730
	-«-
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–



13-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,52
	–
	1,13
	–
	1,52
	–
	1,13
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	1,01
	–
	0,88
	–
	1,01
	–
	0,88
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	2,33
	–
	1,82
	–
	2,33
	–
	1,82
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	дана/1000 га егістік
	1,90
	–
	1,76
	–
	1,90
	–
	1,76
	–

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	2,27
	–
	2,07
	–
	2,27
	–
	2,07
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,80
	–
	5,27
	–
	5,80
	–
	5,27
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,65
	–
	2,37
	–
	2,65
	–
	2,37
	–


13-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,65
	–
	2,37
	–
	2,65
	–
	2,37
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Essil КЗС-730
	-«-
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–
	2,16
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,66
	–
	1,21
	–
	1,66
	–
	1,21
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	1,66
	–
	1,30
	–
	1,66
	–
	1,30
	–


13-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	дана/1000 га егістік
	1,90
	–
	1,76
	–
	1,90
	–
	1,76
	–

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	1,70
	–
	1,55
	–
	1,70
	–
	1,55
	–



14-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 1,5 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 20,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 500 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,94
	–
	5,27
	–
	5,94
	–
	5,27
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,79
	–
	2,37
	–
	2,79
	–
	2,37
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,79
	–
	2,37
	–
	2,79
	–
	2,37
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–



14-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,52
	–
	1,13
	–
	1,52
	–
	1,13
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	1,01
	–
	0,88
	–
	1,01
	–
	0,88
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	2,33
	–
	1,82
	–
	2,33
	–
	1,82
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,59
	–
	1,59
	–
	1,59
	–
	1,59
	–

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	дана/1000 га егістік
	1,90
	–
	1,76
	–
	1,90
	–
	1,76
	–

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	2,27
	–
	2,07
	–
	2,27
	–
	2,07
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,80
	–
	5,27
	–
	5,80
	–
	5,27
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,65
	–
	2,37
	–
	2,65
	–
	2,37
	–


14-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	2,65
	–
	2,37
	–
	2,65
	–
	2,37
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,38
	–
	2,10
	–
	2,38
	–
	2,10
	–

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,66
	–
	1,21
	–
	1,66
	–
	1,21
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	1,66
	–
	1,30
	–
	1,66
	–
	1,30
	–


14-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,88
	–
	1,62
	–
	1,88
	–
	1,62
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,59
	–
	1,59
	–
	1,59
	–
	1,59
	–

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	дана/1000 га егістік
	1,90
	–
	1,76
	–
	1,90
	–
	1,76
	–

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	1,70
	–
	1,55
	–
	1,70
	–
	1,55
	–



15-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 2,0 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 30,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 500 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,74
	–
	4,15
	–
	4,74
	–
	4,15
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,64
	–
	2,30
	–
	2,64
	–
	2,30
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,64
	–
	2,30
	–
	2,64
	–
	2,30
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Essil КЗС-740
	-«-
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	RSM 1401
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,78
	–
	2,78
	–
	2,78
	–
	2,78
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–



15-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,30
	–
	2,04
	–
	2,30
	–
	2,04
	–

	Егіс кешені
	John Deer 1895
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,43
	–
	1,08
	–
	1,43
	–
	1,08
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	0,95
	–
	0,83
	–
	0,95
	–
	0,83
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,85
	–
	1,45
	–
	1,85
	–
	1,45
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,70
	–
	1,46
	–
	1,70
	–
	1,46
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	дана/1000 га егістік
	1,76
	–
	1,64
	–
	1,76
	–
	1,64
	–

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	2,07
	–
	1,90
	–
	2,07
	–
	1,90
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,67
	–
	4,07
	–
	4,67
	–
	4,07
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,57
	–
	2,30
	–
	2,57
	–
	2,30
	–


15-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,57
	–
	2,30
	–
	2,57
	–
	2,30
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Essil КЗС-740
	-«-
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–
	1,93
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	RSM 1401
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,78
	–
	2,78
	–
	2,78
	–
	2,78
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,30
	–
	2,04
	–
	2,30
	–
	2,04
	–

	Егіс кешені
	John Deer 1895
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,59
	–
	1,15
	–
	1,59
	–
	1,15
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,32
	–
	1,04
	–
	1,32
	–
	1,04
	–


15-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,70
	–
	1,46
	–
	1,70
	–
	1,46
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	дана/1000 га егістік
	1,76
	–
	1,64
	–
	1,76
	–
	1,64
	–

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	1,55
	–
	1,43
	–
	1,55
	–
	1,43
	–



16-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 1,0 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 10,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 1000 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,79
	–
	5,27
	–
	5,79
	–
	5,27
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,64
	–
	2,37
	–
	2,64
	–
	2,37
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,64
	–
	–
	–
	2,64
	–
	–
	–

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	–
	–
	2,37
	–
	–
	–
	2,37
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,00
	–
	1,02
	–
	1,00
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	–
	–
	1,02
	–
	–
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–




16-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,30
	–
	2,10
	–
	2,30
	–
	2,10
	–

	Егіс кешені
	John Deer 1895
	-«-
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	–
	–
	1,13
	–
	–
	–
	1,13
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,26
	–
	0,27
	–
	0,26
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	0,95
	–
	0,88
	–
	0,95
	–
	0,88
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,85
	–
	–
	–
	1,85
	–
	–
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	–
	–
	1,82
	–
	–
	–
	1,82
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,70
	–
	1,62
	–
	1,70
	–
	1,62
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	дана/1000 га егістік
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	-«-
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–


16-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	2,07
	–
	–
	–
	2,07
	–
	–
	–

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	–
	–
	2,07
	–
	–
	–
	2,07
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	5,72
	–
	5,27
	–
	5,72
	–
	5,27
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,57
	–
	2,37
	–
	2,57
	–
	2,37
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,57
	–
	–
	–
	2,57
	–
	–
	–

	          5
	Кировец К-730
	-«-
	–
	–
	2,37
	–
	–
	–
	2,37
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Беларус-80.1
	-«-
	3,15
	–
	2,90
	–
	3,15
	–
	2,90
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vector 410
	-«-
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,00
	–
	1,02
	–
	1,00
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–

	Тырма 
	ТПБ-21 Агристар
	-«-
	–
	–
	1,02
	–
	–
	–
	1,02
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	СТВ-8К
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,23
	–
	1,98
	–
	2,23
	–
	1,98
	–


16-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,30
	–
	2,10
	–
	2,30
	–
	2,10
	–

	Егіс кешені
	John Deer 1895
	-«-
	1,59
	–
	–
	–
	1,59
	–
	–
	–

	Аңыздық сепкіш-культиватор
	КСКП-2,1Дх5
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	–
	–
	1,21
	–
	–
	–
	1,21
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,26
	–
	0,27
	–
	0,26
	–
	0,27
	–

	Каток 
	ЗККШ-6
	-«-
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–
	0,92
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–

	Культиватор 
	АПК-7,2
	-«-
	–
	–
	1,30
	–
	–
	–
	1,30
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-5,6
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,03
	–
	2,63
	–
	3,03
	–
	2,63
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,70
	–
	1,62
	–
	1,70
	–
	1,62
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–
	1,49
	–

	Бүріккіш
	Авагро ТТ-25
	дана/1000 га егістік
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–
	0,68
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖВП-9,1
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	дана/1000 га егістік
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–

	Қопсытқыш  
	РСП-4,2
	-«-
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	1,55
	–
	–
	–
	1,55
	–
	–
	–

	Соқа
	ПНС-8-35
	-«-
	–
	–
	1,55
	–
	–
	–
	1,55
	–



17-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 1,5 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 20,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 1000 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,69
	–
	4,15
	–
	4,69
	–
	4,15
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,59
	–
	2,30
	–
	2,59
	–
	2,30
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	Кировец К-739
	-«-
	2,59
	–
	–
	–
	2,59
	–
	–
	–

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	–
	–
	2,30
	–
	–
	–
	2,30
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Essil КЗС-740
	-«-
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	0,97
	–
	1,00
	–
	0,97
	–
	1,00
	–

	Тырма 
	Кама-24
	-«-
	0,89
	–
	–
	–
	0,89
	–
	–
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–




17-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,10
	–
	2,04
	–
	2,10
	–
	2,04
	–

	Егіс кешені
	Horsch ATD 11.35
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	2,59
	–
	–
	–
	2,59
	–
	–
	–

	Егіс кешені
	John Deer 1895
	-«-
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	–
	–
	0,83
	–
	–
	–
	0,83
	–

	Культиватор 
	КП-12
	-«-
	1,41
	–
	–
	–
	1,41
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	–
	–
	1,45
	–
	–
	–
	1,45
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-8,3У  
	дана/1000 га егістік
	1,62
	–
	–
	–
	1,62
	–
	–
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	-«-
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	1,46
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Қопсытқыш  
	РСП-5,4Н
	дана/1000 га егістік
	1,49
	–
	–
	–
	1,49
	–
	–
	–


17-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	-«-
	–
	–
	1,64
	–
	–
	–
	1,64
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	1,98
	–
	1,90
	–
	1,98
	–
	1,90
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,46
	–
	4,07
	–
	4,46
	–
	4,07
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,36
	–
	2,30
	–
	2,36
	–
	2,30
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	Кировец К-739
	-«-
	2,36
	–
	–
	–
	2,36
	–
	–
	–

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	–
	–
	2,30
	–
	–
	–
	2,30
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Essil КЗС-740
	-«-
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–
	1,83
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	0,97
	–
	1,00
	–
	0,97
	–
	1,00
	–

	Тырма 
	Кама-24
	-«-
	0,89
	–
	–
	–
	0,89
	–
	–
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–


17-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,10
	–
	2,04
	–
	2,10
	–
	2,04
	–

	Егіс кешені
	Horsch ATD 11.35
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,52
	–
	–
	–
	1,52
	–
	–
	–

	Егіс кешені
	John Deer 1895
	-«-
	–
	–
	1,15
	–
	–
	–
	1,15
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	КП-12
	-«-
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	–
	–
	1,04
	–
	–
	–
	1,04
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-8,3У  
	дана/1000 га егістік
	1,62
	–
	–
	–
	1,62
	–
	–
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-7,2У
	-«-
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	1,46
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Қопсытқыш  
	РСП-5,4Н
	дана/1000 га егістік
	1,49
	–
	–
	–
	1,49
	–
	–
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	-«-
	–
	–
	1,64
	–
	–
	–
	1,64
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	1,49
	–
	1,43
	–
	1,49
	–
	1,43
	–



18-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 2,0 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 30,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 1000 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,28
	–
	4,15
	–
	4,28
	–
	4,15
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,18
	–
	2,30
	–
	2,18
	–
	2,30
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	–
	–
	2,18
	–
	–
	–

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	–
	–
	2,30
	–
	–
	–
	2,30
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Acros 550
	-«-
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	RSM 1401
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	0,95
	–
	1,00
	–
	0,95
	–
	1,00
	–

	Тырма 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	–
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–




18-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,93
	–
	2,04
	–
	1,93
	–
	2,04
	–

	Егіс кешені
	Bourgault  8810-48
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,92
	–
	–
	–
	1,92
	–
	–
	–

	Егіс кешені
	John Deere 1895
	-«-
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,25
	–
	0,26
	–
	0,25
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	–
	–
	0,83
	–
	–
	–
	0,83
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	1,09
	–
	–
	–
	1,09
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	–
	–
	1,45
	–
	–
	–
	1,45
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-9,5У   
	дана/1000 га егістік
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	-«-
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	1,46
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-7
	дана/1000 га егістік
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–


18-кестенің жалғасы
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	-«-
	–
	–
	1,64
	–
	–
	–
	1,64
	–

	Соқа
	Vari Turmalin
	-«-
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	–
	–
	1,90
	–
	–
	–
	1,90
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,28
	–
	4,07
	–
	4,46
	–
	4,07
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,18
	–
	2,30
	–
	2,36
	–
	2,30
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	–
	–
	2,36
	–
	–
	–

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	–
	–
	2,30
	–
	–
	–
	2,30
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Acros 550
	-«-
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–
	1,46
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	RSM 1401
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	0,95
	–
	1,00
	–
	0,95
	–
	1,00
	–

	Тырма 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	–
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	–
	–
	1,01
	–
	–
	–
	1,01
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–


18-кестенің жалғасы
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,93
	–
	2,04
	–
	1,93
	–
	2,04
	–

	Егіс кешені
	Bourgault 8810-48
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,10
	–
	–
	–
	1,10
	–
	–
	–

	Егіс кешені
	John Deere 1895
	-«-
	–
	–
	1,15
	–
	–
	–
	1,15
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,25
	–
	0,26
	–
	0,25
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	0,76
	–
	–
	–
	0,76
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	–
	–
	1,04
	–
	–
	–
	1,04
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-9,5У  
	дана/1000 га егістік
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-7,2У
	-«-
	–
	–
	1,46
	–
	–
	–
	1,46
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-7
	дана/1000 га егістік
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	-«-
	–
	–
	1,64
	–
	–
	–
	1,64
	–

	Соқа
	Vari Turmalin
	-«-
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–



19-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 1,0 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 10,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 1500 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,74
	–
	4,15
	–
	4,74
	–
	4,15
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,64
	–
	2,30
	–
	2,64
	–
	2,30
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	
	–
	2,30
	–
	
	–
	2,30
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,64
	–
	1,85
	–
	2,64
	–
	1,85
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Acros 550
	-«-
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–



19-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,30
	–
	2,04
	–
	2,30
	–
	2,04
	–

	Егіс кешені
	John Deere 1895
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,43
	–
	1,08
	–
	1,43
	–
	1,08
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор
	ОП-12
	-«-
	0,95
	–
	0,83
	–
	0,95
	–
	0,83
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,85
	–
	1,45
	–
	1,85
	–
	1,45
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,70
	–
	1,46
	–
	1,70
	–
	1,46
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,19
	–
	1,19
	–
	1,19
	–
	1,19
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	дана/1000 га егістік
	1,76
	–
	1,64
	–
	1,76
	–
	1,64
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	2,07
	–
	1,90
	–
	2,07
	–
	1,90
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,67
	–
	4,07
	–
	4,67
	–
	4,07
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,57
	–
	2,30
	–
	2,57
	–
	2,30
	–


19-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          6
	Кировец К-735
	-«-
	2,57
	–
	2,30
	–
	2,57
	–
	2,30
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Acros 550
	-«-
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Тырма 
	Morris Field-Pro
	-«-
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–
	1,01
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	2,30
	–
	2,04
	–
	2,30
	–
	2,04
	–

	Егіс кешені
	John Deere 1895
	-«-
	1,59
	–
	1,15
	–
	1,59
	–
	1,15
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	КСТ-9
	-«-
	1,32
	–
	1,04
	–
	1,32
	–
	1,04
	–




19-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-7,2У
	дана/1000 га егістік
	1,70
	–
	1,46
	–
	1,70
	–
	1,46
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,19
	–
	1,19
	–
	1,19
	–
	1,19
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-5
	дана/1000 га егістік
	1,76
	–
	1,64
	–
	1,76
	–
	1,64
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	1,55
	–
	1,43
	–
	1,55
	–
	1,43
	–



20-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 1,5 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 20,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 1500 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,28
	–
	3,97
	–
	4,28
	–
	3,97
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,18
	–
	2,12
	–
	2,18
	–
	2,12
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	–
	–
	2,18
	–
	–
	–

	          8
	Кировец К-739
	-«-
	–
	–
	2,12
	–
	–
	–
	2,12
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Claas Tucano 450
	-«-
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	0,95
	–
	0,97
	–
	0,95
	–
	0,97
	–

	Тырма 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	–
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Тырма 
	Кама-24
	-«-
	–
	–
	0,89
	–
	–
	–
	0,89
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–




20-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,93
	–
	1,83
	–
	1,93
	–
	1,83
	–

	Егіс кешені
	Bourgault  8810-48
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,92
	–
	–
	–
	1,92
	–
	–
	–

	Егіс кешені
	Horsch ATD 11.35
	-«-
	–
	–
	2,12
	–
	–
	–
	2,12
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,25
	–
	0,26
	–
	0,25
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	1,09
	–
	–
	–
	1,09
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КП-12
	-«-
	–
	–
	1,09
	–
	–
	–
	1,09
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-9,5У   
	дана/1000 га егістік
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш 
	ОКП-8,3У
	-«-
	–
	–
	1,28
	–
	–
	–
	1,28
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-7
	дана/1000 га егістік
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–

	Қопсытқыш
	РСП-5,4Н
	-«-
	–
	–
	1,36
	–
	–
	–
	1,36
	–


20-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Соқа
	Vari Turmalin
	-«-
	1,76
	–
	–
	–
	1,76
	–
	–
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	–
	–
	1,83
	–
	–
	–
	1,83
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,28
	–
	3,86
	–
	4,28
	–
	3,86
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,18
	–
	2,09
	–
	2,18
	–
	2,09
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	–
	–
	2,18
	–
	–
	–

	          8
	Кировец К-739
	-«-
	–
	–
	2,09
	–
	–
	–
	2,09
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Claas Tucano 450
	-«-
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–
	1,28
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	DON-680M
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–
	3,13
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	0,95
	–
	0,97
	–
	0,95
	–
	0,97
	–

	Тырма 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	–
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Тырма 
	Кама-24
	-«-
	–
	–
	0,89
	–
	–
	–
	0,89
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–


20-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,93
	–
	1,83
	–
	1,93
	–
	1,83
	–

	Егіс кешені
	Bourgault 8810-48
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,10
	–
	–
	–
	1,10
	–
	–
	–

	Егіс кешені
	Horsch ATD 11.35
	-«-
	–
	–
	1,12
	–
	–
	–
	1,12
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,25
	–
	0,26
	–
	0,25
	–
	0,26
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	0,76
	–
	–
	–
	0,76
	–
	–
	–

	Культиватор 
	КП-12
	-«-
	–
	–
	0,78
	–
	–
	–
	0,78
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-9,5У  
	дана/1000 га егістік
	1,43
	–
	–
	–
	1,43
	–
	–
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-8,3У
	-«-
	–
	–
	1,28
	–
	–
	–
	1,28
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–
	1,30
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-7
	дана/1000 га егістік
	1,08
	–
	–
	–
	1,08
	–
	–
	–

	Қопсытқыш
	РСП-5,4Н
	-«-
	–
	–
	1,36
	–
	–
	–
	1,36
	–

	Соқа
	Vari Turmalin
	-«-
	1,32
	–
	–
	–
	1,32
	–
	–
	–

	Соқа
	ПНУ-8-40
	-«-
	–
	–
	1,37
	–
	–
	–
	1,37
	–



21-кесте – Модельдік шаруашылықтар жағдайында дәнді және майлы дақылдар мен шөптердің өнімділігі 2,0 т/га, сүрлемдік жүгерінің өнімділігі 30,0 т/га және бір механизаторға түсетін жүктеме 1500 га болғандағы ауыл шаруашылығы техникасына қажеттілік нормативтері

	Атауы
	Маркасы
	Өлш.
бірлігі
	Модельдік шаруашылық

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,28
	–
	3,80
	–
	4,28
	–
	3,80
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,18
	–
	1,95
	–
	2,18
	–
	1,95
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	1,95
	–
	2,18
	–
	1,95
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,85
	–
	2,10
	–
	1,85
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Essil КЗС-760
	-«-
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	RSM 1401
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	0,95
	–
	0,95
	–
	0,95
	–
	0,97
	–

	Тырма 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–
	–
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–



21-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,93
	–
	1,70
	–
	1,93
	–
	1,70
	–

	Егіс кешені
	Bourgault  8810-48
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,92
	–
	1,60
	–
	1,92
	–
	1,60
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,25
	–
	0,25
	–
	0,25
	–
	0,25
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	1,09
	–
	0,83
	–
	1,09
	–
	0,83
	–

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-9,5У   
	дана/1000 га егістік
	1,43
	–
	1,12
	–
	1,43
	–
	1,12
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-7
	дана/1000 га егістік
	1,08
	–
	0,99
	–
	1,08
	–
	0,99
	–

	Соқа
	Vari Turmalin
	-«-
	1,76
	–
	1,59
	–
	1,76
	–
	1,59
	–

	а) топырақты өңдеудің минималды/нөлдік технологиясы

	Тракторлар, барлығы:
	
	дана/1000 га егістік 
	4,28
	–
	3,72
	–
	4,28
	–
	3,72
	–

	оның ішінде: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- жалпы мақсаттағы
	
	-«-
	2,18
	–
	1,95
	–
	2,18
	–
	1,95
	–



21-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          8
	John Deere 9420R
	-«-
	2,18
	–
	1,95
	–
	2,18
	–
	1,95
	–

	- әмбебап-отамалы 
	
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	оның ішінде тарту класы бойынша:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Беларус-1221.2
	-«-
	2,10
	–
	1,77
	–
	2,10
	–
	1,77
	–

	Астық жинайтын комбайндар, барлығы:	
	
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	оның ішінде өткізу қабілеті бойынша, кг/с:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Essil КЗС-760
	-«-
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–
	1,32
	–

	Мал азығын жинайтын комбайн
	RSM 1401
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–
	2,94
	–

	Қар жыртқыш
	СВШ-10
	дана/1000 га егістік
	0,95
	–
	0,95
	–
	0,95
	–
	0,95
	–

	Тырма 
	ТПБ-24 Агристар
	-«-
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–

	Тырма 
	БПГП-12
	-«-
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Отамалы дақылдарға арналған сепкіш
	МС-12
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,62
	–
	1,25
	–
	1,62
	–
	1,25
	–

	Шөп себуге арналған сепкіш
	СПЛ-6 «Берестье»
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,93
	–
	1,70
	–
	1,93
	–
	1,70
	–

	Егіс кешені
	Bourgault 8810-48
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,10
	–
	0,81
	–
	1,10
	–
	0,81
	–

	Каток
	ККШС-21-2
	дана/1000 га егістік
	0,25
	–
	0,25
	–
	0,25
	–
	0,25
	–

	Каток 
	ККШС-12-2
	-«-
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–
	0,48
	–

	Культиватор 
	Кузбасс-15,8
	-«-
	0,76
	–
	0,59
	–
	0,76
	–
	0,59
	–


21-кестенің жалғасы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Қатар аралық өңдеуге арналған культиватор
	КРН-8,4
	дана/1000 га 
егіс
отамалы дақылдар
	1,96
	–
	1,72
	–
	1,96
	–
	1,72
	–

	Культиватор-тыңайтқыш енгізгіш
	ОКП-9,5У  
	дана/1000 га егістік
	1,43
	–
	1,12
	–
	1,43
	–
	1,12
	–

	Пресс-жинағыш
	ПР-145М
	дана/1000 га 
шөп егісі
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–
	1,37
	–

	Бүріккіш
	Мекосан 3600-24
	дана/1000 га егістік
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–
	0,51
	–

	Тіркемелі дестелегіш жатка
	ЖЗВ-10,7
	дана/1000 га 
егіс
дәнді дақылдар
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–
	1,12
	–

	Терең қопсытқыш  
	ПГП-7
	дана/1000 га егістік
	1,08
	–
	0,99
	–
	1,08
	–
	0,99
	–

	Соқа
	Vari Turmalin
	-«-
	1,32
	–
	1,19
	–
	1,32
	–
	1,19
	–





6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРҒА ҚАЖЕТТІЛІК НОРМАТИВТЕРІН
МОДЕЛЬДІК ШАРУАШЫЛЫҚТАРДАН ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН ШАРУАШЫЛЫҚТАР ҮШІН
АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Егіс алаңдарының құрылымы бойынша шаруашылықтарды талдау кейбір шаруашылықтардың модельдік шаруашылықтардан ерекшеленетінін, сондықтан әзірленген нормативтерді тікелей пайдалана алмайтынын көрсетеді. Мұндай шаруашылықтар үшін алдымен олардың модельдік шаруашылықтардың қайсысына жататынын анықтау қажет.
Нақты шаруашылықтың модельдік шаруашылықтардың біріне жатуын анықтау мынадай тәртіппен жүргізіледі:
– топырақтың механикалық құрамы бойынша механикаландырудың тиісті кіші аймағына жатуы анықталады;
– шаруашылық санаты (ауыл шаруашылығы кәсіпорны, шаруа қожалығы) анықталады;
– жоғарыда аталған белгілер бойынша модельдік шаруашылық таңдалады.
Одан кейін модельдік шаруашылық нормативтері К түзету коэффициенті арқылы түзетіледі (нормативтер осы коэффициентке көбейтіледі).
К коэффициентінің мәндері мына формулалар бойынша есептеледі:


,							 (7)


,							 (8)
								
мұнда Д2, Д1 – тиісінше нақты және модельдік шаруашылықтағы өңделетін алаңның егістік жерге немесе егіс алаңына (дәнді, майлы және т.б.) қатынасы.
Fобрi, F – тиісінше нақты шаруашылықтағы i-операцияда өңделетін алаң және егістік жер немесе егіс алаңы (дәнді, майлы және т.б.).

Модельдік шаруашылықтардан ерекшеленетін шаруашылық үшін техникалық құралдарға қажеттілік нормативін анықтау мысалы.
Қазақстанның солтүстік өңірінде орналасқан, астық бағытындағы ауыл шаруашылығы кәсіпорны болып табылатын шаруашылықтың 15 000 га егістік жері бар деп алайық, оның ішінде 5 000 га сүрі жер, 10 000 га егіс алаңы; оның 8 800 га немесе 88,0%-ы дәнді дақылдар, 750 га рапс – 7,5%, 380 га шөп – 3,8%, 70 га сүрлемдік дақылдар – 0,7%. Шаруашылық I механикаландыру аймағына жатады, дәнді дақылдарды өсіру және жинау кезінде топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы қолданылады. Орташа өнімділік 1,2 т/га, бір механизаторға түсетін жүктеме 500 га.
Көріп отырғанымыздай, егіс алаңдарының құрылымы бойынша бұл шаруашылық модельдік шаруашылықтардың ешқайсысына жатпайды, алайда механикаландыру кіші аймағына және шаруашылық санатына сәйкестігі бойынша № 1 модельдік шаруашылыққа сәйкес келеді.
Жалпы мақсаттағы тракторларға қажеттілік нормативі көктемгі жұмыстар кезеңі бойынша анықталады, бұл кезде себу алдындағы культивация, себу және тығыздау бір мезгілде орындалады. Біздің мысалда К-730 жалпы мақсаттағы тракторына қажеттілік нормативі ОП-12 себу алдындағы топырақ өңдеу культиваторларына, КСКП-2,1Дх5 аңыздық сепкіштеріне және ККШС-21-2 катоктарына қажеттілік нормативтерін ескере отырып мына формулалар бойынша анықталады:


 ,                             	         (9)


, 						       (10)

мұнда Nтр – жалпы мақсаттағы тракторларға қажеттілік нормативі;
Nоп, Nккшс, Nкскп – тиісінше себу алдындағы топырақ өңдеу культиваторларына, катоктарға және аңыздық сепкіштерге қажеттілік нормативтері;
Д3 – қарастырылып отырған шаруашылықтың егістік жер көлеміндегі дәнді дақылдар егіс алаңының үлесі;
nоп, nккшс, nкскп – агрегаттағы тиісінше культиваторлар, катоктар және аңыздық сепкіштер саны;
Fпос, Fпаш – қарастырылып отырған шаруашылықтың тиісінше егіс алаңы және егістік жер көлемі, га.

Мысалы, көктемгі кезеңде № 1 модельдік шаруашылық үшін себу алдындағы культивацияда ОП-12 культиваторларына қажеттілік нормативі 1,01, КСКП-2,1Дх5 аңыздық сепкіштеріне – 1,52, ККШС-21-2 катоктарына – 0,27 (13-кесте).
Қарастырылып отырған шаруашылық үшін Д2 үлесін анықтаймыз:
– ОП-12 культиваторымен себу алдындағы культивацияда:



мұнда 9550 – себу алдындағы культивация кезінде өңделетін алаң, га;

– КСКП-2,1Дх5 аңыздық сепкіштерімен себу кезінде:



мұнда 9550 – дәнді дақылдарды аңыздық сепкіштермен себу кезінде өңделетін алаң, га;

– ККШС-21-2 катогымен тығыздау кезінде:


мұнда 9550 – тығыздау кезінде өңделетін алаң, га.
(7) формула бойынша К түзету коэффициентін анықтаймыз:
– ОП-12 культиваторымен себу алдындағы культивацияда:



мұнда Д1 = 0,77 (№ 1 модельдік шаруашылық үшін (22-кесте)).

– дәнді дақылдарды КСКП-2,1Дх5 аңыздық сепкіштерімен себу кезінде:



мұнда Д1 = 1,00 (№ 1 модельдік шаруашылық үшін (22-кесте)).

– ККШС-21-2 катогымен тығыздау кезінде:



мұнда Д1 = 0,80 (№ 1 модельдік шаруашылық үшін (22-кесте)).

Қарастырылып отырған шаруашылық үшін Д3 үлесін (10) формула бойынша анықтаймыз:



Сонда қарастырылып отырған шаруашылық үшін қажеттілік нормативі мынаған тең болады:
– ОП-12 культиваторы үшін:
– КСКП-2,1Д аңыздық сепкіштері үшін:
– ККШС-21-2 катогы үшін:
– К-730 жалпы мақсаттағы тракторлары үшін:



Басқа техникалық құралдар бойынша норматив те осыған ұқсас есептеледі.






22-кесте – Модельдік шаруашылықтар бойынша операциялар бөлінісінде өңделетін алаңның егістік жерге немесе егіс алаңына қатынасы

	
Операция
	Өңделетін алаңның үлесі

	
	модельдік шаруашылықтар

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Дәнді, майлы дақылдар, шөптер және сүрлемдік жүгері

	а) топырақты өңдеудің дәстүрлі технологиясы

	Қар тоқтату
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00

	Ылғалды жабу
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00

	Себу алдындағы культивация
	0,77
	–
	0,77
	–
	0,77
	–
	0,77
	–

	Отамалы дақылдарды себу
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Шөп себу
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Дәнді дақылдарды себу
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Тығыздау
	0,80
	–
	0,80
	–
	0,80
	–
	0,80
	–

	Культивациялау 
	0,20
	–
	0,20
	–
	0,20
	–
	0,20
	–

	Тыңайтқыш енгізе отырып культивациялау
	0,20
	–
	0,20
	–
	0,20
	–
	0,20
	–

	Шөп жинау
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Егісті бүрку
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98

	Жинау 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Терең қопсыту
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–
	0,79
	–

	Жырту
	0,01
	1,00
	0,01
	1,00
	0,01
	1,00
	0,01
	1,00

	б) топырақты өңдеудің минималды және нөлдік технологиялары

	Ылғалды жабу
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00
	0,80
	1,00

	Дәнді дақылдарды себу
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Егісті бүрку
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98
	0,77
	0,98

	Жинау 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Негізгі өңдеу
	0,03
	–
	0,03
	–
	0,03
	–
	0,03
	–

	Сүрлемдік дақылдар

	Сүрлемдік дақылдарды себу
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–

	Қатар аралық өңдеу
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
	1,00
	–
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