Краткое нетехническое резюме
Государственное коммунальное предприятие «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» акимата города Аркалыка Костанайской области является действующим коммунальным предприятием, обеспечивающим население и организации города тепловой энергией, а также осуществляющим эксплуатацию систем водоснабжения, водоотведения, канализационных очистных сооружений и связанных производственных объектов. Предприятие относится к объектам первой категории.
[bookmark: _GoBack]Природоохранная документация разработана в связи с окончанием срока действия действующего экологического разрешения и необходимостью получения нового экологического разрешения на воздействие. Расширение производства, строительство новых объектов и существенное изменение действующей технологической схемы не предусматриваются.
Основными источниками воздействия на атмосферный воздух являются котельное оборудование, угольная теплоэлектроцентраль, мазутное хозяйство, автозаправочная станция, склады и узлы подачи угля, ремонтно-механические, сварочные и вспомогательные участки. Проектом актуализирован состав действующих источников выбросов и исключено неэксплуатируемое оборудование. Запрашиваемый объем выбросов ниже ранее установленного разрешенного объема.
Для ограничения воздействия на атмосферный воздух предусматриваются эксплуатация пылегазоочистного оборудования, техническое обслуживание циклонов и аспирационных установок, очистка бункеров и газоходов, контроль герметичности оборудования, предупреждение пыления при обращении с углем и золошлаком, а также регулярный производственный экологический контроль.
Сточные воды города и производственных объектов поступают на действующие канализационные очистные сооружения, где проходят механическую очистку. После очистки сточные воды направляются в пруд-накопитель замкнутого типа. Дальнейший организованный сброс из пруда-накопителя в поверхностные водные объекты не осуществляется. Проектируемый норматив допустимых сбросов ниже действующего лимита.
Контроль качества сточных вод предусматривается на выходе из очистных сооружений и в пруде-накопителе. Лабораторные исследования будут проводиться аккредитованными лабораториями. Для предупреждения аварийных сбросов предусматриваются техническое обслуживание насосных станций, трубопроводов и очистных сооружений, контроль их состояния и своевременное устранение неисправностей.
В процессе эксплуатации предприятия образуются золошлак, угольная пыль, коммунальные отходы, отработанные масла, аккумуляторные батареи, ртутьсодержащие лампы, изношенные автомобильные шины, огарки сварочных электродов и нефтешлам. Основным отходом по объему является золошлак от сжигания угля.
Отходы будут собираться раздельно и временно накапливаться в специально оборудованных местах с последующей передачей специализированным организациям. Золошлак предусматривается преимущественно передавать дорожным и строительным организациям для полезного использования. Собственное захоронение отходов и эксплуатация полигона предприятием не предусматриваются.
План природоохранных мероприятий включает обслуживание очистного оборудования, предотвращение неорганизованных выбросов и пыления, контроль состояния мест накопления отходов, своевременную передачу отходов специализированным организациям, предупреждение аварийных сбросов, лабораторный контроль компонентов окружающей среды, благоустройство и озеленение территории.
Производственный экологический контроль будет охватывать выбросы загрязняющих веществ, состояние атмосферного воздуха, качество очищенных сточных вод и воды пруда-накопителя, обращение с отходами, работу природоохранного оборудования и выполнение установленных экологических нормативов.
При соблюдении технологических режимов, экологических нормативов и предусмотренных природоохранных мероприятий деятельность предприятия не приведет к недопустимому воздействию на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы и здоровье населения.

