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1. Введение
1.1. Цели и задачи определение необходимости проведения стратегической экологической оценки по результатам скрининга воздействий Документа
Скрининг воздействий Документов представляет собой процесс выявления потенциальных существенных воздействий на окружающую среду при реализации Документов, осуществляемый в целях определения на основании критериев, установленных пунктом 3 статьи 55 Экологического кодекса Республики Казахстан, необходимости или отсутствия необходимости проведения стратегической экологической оценки.
Скрининг воздействий Документа проводится на основании следующих критериев:
1) актуальности Документа с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия Документа целям содействия устойчивому развитию;
2) возможности реализации видов деятельности, устанавливаемых Документом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования;
3) степени влияния такого Документа на реализацию иных Документов;
4) экологических рисков при реализации Документа, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения;
5) актуальности Документа с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды;
6) особенностей экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения);
7) трансграничного характера последствий при реализации Документа;
8) степени и характера возможных последствий реализации Документа для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
9) необходимости оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа;
10) характера предлагаемых изменений в Документ, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.


1.2. Основания для проведения скрининга воздействий Документов
Скрининг воздействий Документов проводится на основании следующих нормативных и правовых документов:
Экологический кодекс Республики Казахстан (статья 55), который регулирует проведение СЭО для стратегических документов, включая генеральные планы населенных пунктов;
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
СН РК 3.01-00-2011 – Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;
СП РК 3.01-101-2013 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов;
Международные обязательства Республики Казахстан в рамках Конвенции Эспо (о трансграничном воздействии на окружающую среду) и Орхусской конвенции (о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды).





























2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Общие сведения
Необходимость корректировки вызвана истечением сроков действия предыдущего градостроительного документа (от 2009 года) и изменением социально-экономических норм жизнедеятельности общества. Документ «Схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана малого населенного пункта) с. Галкино Щербактинского района Павлодарской области. Корректировка» выполнен с применением геоинформационных технологий на топографической основе масштаба 1:2000 и является основным актом, определяющим границы территориального развития и градостроительное зонирование. 
В проекте определены краткосрочные и долгосрочные перспективы социально-экономического и градостроительного развития населенного пункта. Определена проектная численность населения, произведен расчет жилищного фонда, установлена потребность в объектах культурно-бытового обслуживания. Проектом заложена концепция благоустроенного населенного пункта с диверсифицированной экономикой (развитие перерабатывающего сектора) и стопроцентным обеспечением инженерными коммуникациями (включая водоотведение). 
Документ определяет перспективы территориального развития села: проектная площадь в границах населенного пункта осваивается с целью обеспечения прироста населения качественным жильем и полноценной инфраструктурой. Проектными решениями предусмотрено функциональное зонирование для рационального использования земель и снижения негативного воздействия на окружающую среду. 
Местоположение населенного пункта
Село Галкино является административным центром Галкинского сельского округа Щербактинского района Павлодарской области. Оно расположено в центральной части района, на расстоянии 30 км к северо-западу от районного центра — села Шарбакты, и примерно в 100 км от областного центра — города Павлодар. Сообщение осуществляется по автомобильной дороге местного значения, соединяющей село с транспортной сетью района. Западнее села, на расстоянии 300 метров, имеются множественные водные объекты — соленые озера без названия (согласно письму Ертисской бассейновой инспекции №ЗТ-2025-03415551 от 10.10.2025 г.). Вся территория находится в пределах охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» №3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.). 
Целевое назначение и основные задачи
Главной целью проекта является устойчивое развитие села, обеспечивающее создание комфортной и безопасной среды обитания с переходом от сугубо сырьевого сельского хозяйства к развитию локальных перерабатывающих производств. 
Основные задачи корректировки:
Выявление проблем сложившейся застройки и анализ использования ресурсов жизнеобеспечения. 
Определение направлений пространственного развития (расширение в западном и восточном направлениях). 
Проектирование современных систем инженерного обеспечения, в первую очередь — организация централизованной системы водоотведения и реконструкция водопровода. 
Упорядочение санитарно-защитных зон (СЗЗ) новых производств и создание планово-регулярной очистки территории от отходов. 
Учет экологических факторов: на территории отсутствуют объекты I категории опасности (согласно письму Департамента экологии № 4-5/924 от 25.06.2026 г.), а под участком предстоящей застройки отсутствуют залежи полезных ископаемых (согласно Заключению РГУ МД «Центрказнедра» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г.). 
Функциональное зонирование территории
В рамках проекта территория подлежащая разработке (площадью 603 га) распределена на следующие функциональные зоны с установлением регламентов: 
Жилая зона: основа структуры — усадебная застройка с приусадебными участками. Проектом предусмотрено расширение жилых кварталов за счет освоения свободных земель на западе и востоке. 
Общественно-деловая зона: концентрация социальных объектов (акимат, существующие школа на 620 мест и дом культуры на 200 мест, мечеть, а также проектируемые детский сад на 105 мест, пожарная часть, гостиница и др.). 
Рекреационная зона: развитие скверов, парков и обязательных санитарно-защитных фильтрующих лесополос вокруг производств. 
Производственная и сельскохозяйственная зоны: размещаются на периферии (север и восток) и включают проектируемые предприятия по переработке мяса и молока (СЗЗ 50 м), производству макарон, склады, а также цех кормов и хозяйства до 50 голов (СЗЗ 100 м). 
Зоны специального назначения: территории действующего кладбища и скотомогильника (которые не подлежат закрытию и рекультивации согласно письму Аппарата акима Щербактинского района №3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.), а также перспективный усовершенствованный полигон ТБО с биотермической камерой. 
Этапы реализации проектных решений
Развитие села Галкино рассчитано на два основных этапа: 
Исходный год (состояние на 01.01.2025 г.):
Численность населения — 896 чел. 
Жилищный фонд — 24,5 тыс. м². 
Первая очередь (до 2031 года):
Рост населения до 929 человек. 
Строительство детского сада на 105 мест, пожарной части, гостиницы и бани. 
Организация централизованной системы водоотведения (строительство КОС производительностью 140 м³/сут и 15 км канализационных сетей). 
Запуск первых перерабатывающих цехов (мясо, молоко) и цеха по приготовлению кормов. 
Расчетный срок (до 2045 года):
Рост населения до 952 человек. 
Увеличение жилищного фонда до 28,6 тыс. м² (при целевой норме обеспеченности 30 м²/чел). 
Формирование полноценной улично-дорожной сети (до 16,5 км новых второстепенных улиц). 
Завершение строительства дополнительных предприятий (производство макаронных изделий, склады). 

2.2 Планировочные ограничения
При разработке градостроительной документации для села Галкино формируется система планировочных ограничений, определяющих допустимые направления территориального развития, размещение объектов капитального строительства и условия использования земель. 
Указанные ограничения носят комплексный характер и включают санитарно-эпидемиологические, природоохранные, техногенные и инженерно-геологические факторы, которые в совокупности формируют пространственную структуру населенного пункта. 
Санитарно-эпидемиологические ограничения
Санитарно-эпидемиологические ограничения устанавливаются в соответствии с действующими санитарными нормами Республики Казахстан и направлены на обеспечение безопасных условий проживания населения путем формирования санитарно-защитных зон (СЗЗ). 
Согласно письму Департамента экологии по Павлодарской области № 4-5/924 от 25.06.2026 года, на территории села Галкино отсутствуют объекты I категории, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду. 
К объектам производственного и сельскохозяйственного профиля, оказывающим влияние на планировочную структуру, относятся проектируемые предприятия. Для производств макаронных изделий, переработки молока и мяса, а также складов овощей устанавливается СЗЗ размером 50 метров (V класс опасности). Для цеха по приготовлению кормов, хозяйств с содержанием животных до 50 голов и ветеринарного пункта нормативная СЗЗ составляет 100 метров (IV класс опасности). 
Существенное значение имеют ограничения, связанные с объектами специального и коммунального назначения. В селе Галкино имеется действующая свалка площадью 2,0 га, а также кладбище и скотомогильник, которые не подлежат закрытию и рекультивации (согласно письму Аппарата акима Щербактинского района № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 года). При этом, по информации Управления ветеринарии Павлодарской области (письмо № 3Т-2025-04239621 от 09.12.2025 года), на территории проектирования и в радиусе 1000 метров захоронения очагов сибирской язвы и сибиреязвенные скотомогильники отсутствуют. 
Природоохранные и водохозяйственные ограничения
Данная группа ограничений связана с необходимостью сохранения природных комплексов и водных ресурсов. 
Ключевым фактором для села Галкино является расположение проектируемой территории в пределах охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы», установленной постановлением акимата Павлодарской области от 25 декабря 2009 года № 249/18 (согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 года). В связи с этим накладываются строгие ограничения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, захоронение промышленных отходов, изменение гидрологического режима и иную деятельность, способную нанести вред экологическим системам резервата. 
В западной стороне на расстоянии 300 м от села имеются множественные соленые озера без названия, однако, согласно письму Ертисской бассейновой инспекции № ЗТ-2025-03415551 от 10.10.2025 года, водоохранные зоны и полосы, а также режимы их хозяйственной деятельности не установлены. 
Дополнительно устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. Для водопроводных сооружений (скважин и резервуаров) граница первого пояса строгого режима устанавливается на расстоянии 30 м от стен резервуаров и 15 м от остальных сооружений. В пределах данной территории запрещаются все виды строительства, не связанные с эксплуатацией водопровода. 
Техногенные и инфраструктурные ограничения
Техногенные ограничения обусловлены наличием инженерных коммуникаций, для которых устанавливаются охранные зоны. 
Вдоль воздушных линий электропередачи формируются охранные зоны: для линий напряжением 110 кВ — 20 метров, 35 кВ — 15 метров, 10 кВ — 10 метров в каждую сторону от крайних проводов. По периметру трансформаторных подстанций (ТП) устанавливается охранная зона на расстоянии 3 метров от ограждения. 
Что касается недропользования, согласно Заключению РГУ МД «Центрказнедра» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 года, под участком предстоящей застройки отсутствуют разведанные и числящиеся на государственном балансе РК запасы общераспространенных, твердых полезных ископаемых и подземных вод. 
Инженерно-геологические ограничения
Инженерно-геологические условия территории также оказывают существенное влияние на возможность освоения земель. 
Рельеф на территории села спокойный, с незначительным уклоном на юго-запад (абсолютные отметки 92,0–102,0 м), грунтовые воды залегают на глубине 7,0–8,0 метров. Данные условия, а также малые уклоны местности, требуют обязательного проведения вертикальной планировки и организации организованного поверхностного стока (ливневой канализации) для предотвращения подтопления улиц и территорий. 
Климатические условия региона обуславливают значительную глубину промерзания почвы в зимний период. В связи с этим устанавливаются жесткие требования к прокладке инженерных сетей: глубина заложения водопроводных труб в условиях Павлодарской области должна составлять 3,0 метра, что обеспечивает их надежную и бесперебойную эксплуатацию. 
Таким образом, система планировочных ограничений села Галкино формирует многоуровневую структуру территориального регулирования, в которой особое значение имеет статус охранной зоны лесного резервата, а также установленные санитарно-защитные зоны проектируемых производств. Комплексный учет данных факторов позволяет минимизировать риски негативного воздействия на окружающую среду и обеспечить устойчивое и безопасное развитие населенного пункта. 

2.3 Характеристика современного состояния хозяйственной освоенности территории села Галкино
1. Функционально-планировочная структура
Территория, подлежащая разработке в рамках проекта, охватывает 603 га. Планировочная схема села имеет выраженную сеточную и квартально-линейную структуру. 
Селитебная зона представлена преимущественно одноэтажными и двухэтажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками. Жилищный фонд состоит из 247 домов общей площадью 24,5 тыс. м². 
Общественный центр сосредоточен в центральной части села (вдоль улиц Ленина, Совхозная и др.) и включает аппарат акима, общеобразовательную школу (на 620 мест) с мини-центром (на 30 мест), врачебную амбулаторию, Дом культуры (на 200 мест), библиотеку, физкультурно-оздоровительный комплекс и мечеть. 
Производственные зоны сосредоточены на периферии, преимущественно в северной и восточной частях села, где расположены хозяйства с содержанием животных и материальные склады. 
2. Экономическая база и использование земель
В селе отсутствуют крупные промышленные предприятия и объекты I категории, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (согласно письму Департамента экологии по Павлодарской области № 4-5/924 от 25.06.2026 г.). Хозяйственная деятельность имеет ярко выраженную аграрную направленность: 
Животноводство: Является основой экономики села. Общее поголовье скота составляет 8957 голов, из которых 3166 — крупный рогатый скот, 4909 — козы и овцы, 882 — лошади. Для выпаса используются обширные естественные пастбища площадью 19631,02 га. 
Растениеводство: Выполняет обеспечивающую функцию. Площадь пашни составляет 9757,62 га, объемы производства — 3674 тонны зерновых и 2769 тонн масличных культур. 
Сфера торговли и услуг: Представлена 2 магазинами общей площадью 314,4 м², что покрывает базовые потребности (обеспеченность 116,9% от норматива), однако предприятия общественного питания и бытового обслуживания полностью отсутствуют. 
3. Инженерно-инфраструктурная освоенность
Водоснабжение: В селе действует централизованная система водоснабжения от водозабора, состоящего из двух подземных скважин (дебит 4,3 л/с, мощность 15 м³/сут). Протяженность разводящей сети из полиэтиленовых труб составляет 10,567 км. 
Водоотведение: Централизованная система канализации отсутствует. Частный сектор повсеместно использует надворные уборные и выгребные ямы с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами. 
Транспортная сеть: Улично-дорожная сеть представлена преимущественно грунтовыми дорогами и улицами с щебеночно-гравийным покрытием. 
Тепло- и газоснабжение: Отопление децентрализованное (индивидуальные печи на твердом топливе и электрические котлы). Газоснабжение осуществляется за счет привозного сжиженного углеводородного газа в баллонах. 
4. Санитарно-экологическое состояние
В северном направлении на расстоянии 1000 м от села расположена свалка площадью 2,0 га, которая не отвечает современным санитарно-гигиеническим требованиям. Регулярная плановая очистка территории в селе отсутствует. 
В селе имеется скотомогильник (координаты 52.24771/78.30311) и кладбище. Захоронения очагов сибирской язвы и сибиреязвенные скотомогильники на территории проекта и в радиусе 1000 метров отсутствуют (согласно письму Управления ветеринарии Павлодарской области № 3Т-2025-04239621 от 09.12.2025 г.). 
Территория села находится в пределах охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), что накладывает ограничения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ. 
Текущая хозяйственная освоенность села Галкино характеризуется доминированием экстенсивного животноводства при ограниченном уровне инженерного и сервисного благоустройства. Основные проблемы: 
1. Отсутствие централизованной канализации при наличии большого поголовья скота. 
2. Необходимость реконструкции и упорядочивания свалки твердых бытовых отходов. 
3. Отсутствие усовершенствованного дорожного покрытия и слабая диверсификация экономики (дефицит предприятий переработки и услуг). 

2.4 Архитектурно-планировочные решения
На основе анализа проектной документации установлено, что архитектурно-планировочные решения корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино направлены на формирование современного, благоустроенного сельского населенного пункта с рациональной территориальной организацией, функциональным зонированием и развитием инженерной и социальной инфраструктуры. 
Территориальное развитие и жилая застройка
Проектом предусматривается упорядочение существующей планировочной структуры (имеющей квартально-линейный характер) с сохранением исторически сложившейся уличной сети и её дальнейшим развитием. 
Основное направление территориального роста определено за счет освоения свободных территорий преимущественно в западном и восточном направлениях. 
Жилищное строительство ориентировано на развитие усадебного типа застройки, представленной одноэтажными и двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками. 
В рамках реализации документа предусматривается увеличение жилищного фонда за счет нового строительства на 1,8 тыс. м² (к 2032 году) и суммарно на 4,1 тыс. м² к расчетному сроку (2045 год), что позволит довести общий объем жилья до 28,6 тыс. м² и обеспечить нормативный уровень комфорта — 30,0 м² на одного жителя. 
Развитие общественного центра и социальной инфраструктуры
Планировочной концепцией предусматривается равномерное размещение объектов социального обслуживания для формирования локальных центров притяжения при сохранении основного ядра в центральной части села (вокруг существующего Дома культуры на 200 мест и школы на 620 мест). 
В составе объектов социально-культурного и коммунального назначения предусмотрено строительство и размещение:
· детского сада на 105 мест (первая очередь строительства); 
· пожарной части на 2 автомобиля; 
· общественной бани на 10 мест; 
· гостиницы на 14 мест; 
· отделения банка, участкового пункта полиции и отделения почтовой связи. 
Коммерческая инфраструктура также подлежит развитию: предусматривается увеличение торговых площадей до 378,6 м², организация объектов общественного питания на 40 посадочных мест и предприятий бытового обслуживания на 9 рабочих мест. 
Развитие транспортной инфраструктуры
Проектом предусматривается комплексное развитие улично-дорожной сети с прокладкой 16,5 км новых второстепенных улиц в районах перспективной застройки. 
Формируется иерархическая структура уличной сети с дифференциацией по функциональному назначению:
· главная улица — 30 м в красных линиях; 
· основные жилые улицы — 20 м; 
· второстепенные жилые улицы — от 15 до 30 м. 
Особое внимание уделяется обеспечению пешеходной доступности: предусматривается устройство тротуаров шириной 1,0–1,5 м. Разработаны мероприятия для маломобильных групп населения, включая тактильную направляющую разметку, пандусы и выделенные парковочные места. 
Рекреация и ландшафтная организация
Проектом формируется система озеленения, предусматривающая максимальное сохранение существующих насаждений и благоустройство придомовых территорий. 
Для обеспечения экологической устойчивости и защиты от негативного воздействия производственных объектов предусматривается создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) размером 50 и 100 метров. В пределах СЗЗ планируется высадка фильтрующих и изолирующих защитных лесополос шириной 50-70 метров с использованием газоустойчивых пород (вяз мелколистный, лох узколистный). 
Особым экологическим ограничением является расположение проектируемой территории в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (установлена постановлением акимата Павлодарской области от 25 декабря 2009 года № 249/18), что требует строгого соблюдения природоохранных мер согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 года. 
Инженерная защита и экологическая безопасность
Система поверхностного водоотведения решается за счёт вертикальной планировки территории и устройства смешанной ливневой канализации (открытой и закрытой) с отводом стоков на головную насосную станцию для очистки и последующего использования для полива. 
Для кардинального улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки предусмотрено строительство 22,0 км сетей централизованной канализации и канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 140 м³/сут с отводом очищенных стоков в пруд-испаритель (согласовано при условии представления проектной документации в Ертисскую БВИ, письмо № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 года). 
Для управления твердыми бытовыми отходами планируется организация планово-регулярной очистки с устройством контейнерных площадок и транспортировкой отходов на усовершенствованный полигон ТБО. 
Противопожарная безопасность обеспечивается устройством пожарных гидрантов на проектируемых кольцевых водопроводных сетях на расстоянии не более 150-200 метров друг от друга. 
Экономическое зонирование территории
В рамках корректировки Схемы застройки предусматривается диверсификация экономической базы села Галкино с переходом от экстенсивного животноводства к развитию локального перерабатывающего сектора. 
Формируются производственные и складские зоны на северной и восточной периферии села, где будут размещены: 
1. предприятия по переработке мяса и молока (мощностью от 0,3 до 3,0 т/сутки); 
2. цех по производству макаронных изделий и мини-пекарня; 
3. цех по приготовлению кормов (10 т/сутки); 
4. склады для хранения фруктов, овощей и картофеля (вместимостью 2500-3500 тонн). 
На въезде/выезде из населенного пункта предусмотрено размещение автозаправочной станции (АЗС). 
Итоговое обобщение
Таким образом, архитектурно-планировочные решения направлены на комплексную трансформацию села Галкино с переходом от традиционной аграрной структуры к сбалансированной модели пространственного развития, включающей: 
1. расширение и упорядочение жилой застройки; 
2. создание новых производственных мощностей перерабатывающего профиля; 
3. построение эффективной системы инженерного обеспечения (включая 100% охват централизованным водоотведением); 
4. формирование развитой социальной инфраструктуры и экологически ориентированную организацию территории с учетом строгих требований охранной зоны лесного резервата. 





























3. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Водоснабжение
Существующее состояние. 
В настоящее время водоснабжение села Галкино осуществляется по централизованной системе хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. 
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей служит подземный водозабор, расположенный в северо-восточной части села. Водозабор состоит из двух эксплуатационных скважин (№67-13 и №68-13), суммарный дебит которых составляет 4,3 л/с. Текущая мощность водозабора составляет 15 м³/сутки при фактической потребности населенного пункта в 15,8 м³/сутки. Эксплуатационные запасы подземных вод официально подтверждены разрешением (№KZ43VTE00274122 Серия Ертіс от 31.12.2024 г., выдано РГУ «Ертисская бассейновая инспекция»), действующим до 31.12.2030 года, с расчетным годовым объемом водозабора 15800 м³. 
В состав водопроводных сооружений входят насосные станции I и II подъемов (насосы ЭЦВ-6), бактерицидные установки для обеззараживания воды гипохлоритом кальция, а также два резервуара запаса чистой воды объемом по 250 м³ каждый. Протяженность существующих разводящих кольцевых сетей составляет 10,567 км. Сети проложены из полиэтиленовых труб диаметром 50–110 мм на глубине 3,0 м. На сетях функционируют 4 водоразборные колонки и 23 пожарных гидранта. Техническое состояние сооружений и разводящих сетей оценивается как удовлетворительное. 
Качество подаваемой населению воды стабильно высокое и безопасно для здоровья. Согласно информации РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля» (письмо исх. № 24-33-29-01-14/140-И, вх. № 743 от 16.07.2026 г.), за период с 2021 по 2026 годы в с. Галкино было исследовано 77 проб питьевой воды. Все исследованные пробы полностью соответствовали требованиям нормативных документов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 
Проектные решения
Проектом корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) предусматривается сохранение действующей схемы централизованного водоснабжения с повышением уровня её надежности за счет реконструкции сооружений и масштабного расширения сетей. 
Расчетное удельное водопотребление на одного жителя (в домах с автономной системой горячего водоснабжения) принято в размере 140 л/сут. С учетом потребностей населения, социальных объектов, предприятий малого бизнеса и водопоения скота (составляющего 20% расхода), суммарное водопотребление прогнозируется на уровне: 
· 219 м³/сут — на первую очередь строительства;
· 225 м³/сут — на расчетный срок. 
Развитие системы водоснабжения предусматривает поэтапную реконструкцию и строительство новых участков. На первую очередь планируется реконструкция 4,0 км существующих сетей и строительство 7,0 км новых водопроводов (диаметром 110–200 мм). На расчетный срок дополнительно предусматривается реконструкция 5,0 км и прокладка 10,0 км новых сетей. Общая протяженность магистральных и распределительных линий с учетом нового строительства достигнет 17,0 км. 
Для прокладки сетей будут использоваться современные полиэтиленовые трубы (ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001). Учитывая климатические условия Павлодарской области, глубина заложения трубопроводов принята равной 3,0 м от спланированной поверхности земли, что надежно защитит систему от промерзания. Подключение потребителей будет осуществляться непосредственно к границам жилых участков с обязательной установкой индивидуальных приборов учета воды. 
Противопожарное водоснабжение
Проектом предусмотрена объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение (1 пожар) составляет 10 л/с для жилой зоны и 15 л/с для промышленных предприятий; на внутреннее пожаротушение — 2 струи по 2,5 л/с. Суммарный максимальный расход на нужды пожаротушения принят равным 30 л/с. 
При расчетной продолжительности тушения в 3 часа необходимый неприкосновенный противопожарный запас воды составляет 324,0 м³. Этот объем будет постоянно храниться в резервуарах чистой воды на площадке водопроводных сооружений. На кольцевых сетях водопровода предусматривается установка пожарных гидрантов на расстоянии 150–200 метров друг от друга в местах, доступных для подъезда пожарных автонасосов. 
Зоны санитарной охраны
В целях обеспечения безопасности качества питьевой воды проектом регламентируется строгое соблюдение зон санитарной охраны (ЗСО). 
Для площадки водопроводных сооружений устанавливается I пояс (строгого режима), границы которого проходят на расстоянии 30 м от стен резервуаров чистой воды и 15 м от остальных сооружений. Территория I пояса подлежит ограждению, озеленению и оснащению охранной сигнализацией; на ней категорически запрещено размещение любых объектов, не связанных с эксплуатацией водопровода. Вдоль водопроводных сетей диаметром до 200 мм устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 6 метров по обе стороны, в пределах которой запрещается размещение любых источников загрязнения почвы и грунтовых вод (выгребные ямы, навозохранилища и т.д.). 

3.2 Водоотведение (канализация)
Существующее состояние
На момент разработки проекта централизованная система канализации в селе Галкино отсутствует. Частный сектор повсеместно использует локальные сооружения — надворные уборные и выгребные ямы. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется с последующим их вывозом ассенизационными машинами в места, специально указанные санитарно-эпидемиологической станцией (СЭС). Подобная децентрализованная схема несет в себе экологические риски, в частности, потенциальную угрозу локального загрязнения почв и подземных вод. 
Проектные решения
Проектом Схемы развития и застройки предусматривается создание современной централизованной системы водоотведения, обеспечивающей постепенный полный охват жилой застройки и объектов общественного назначения. Расчет объемов водоотведения выполнен на основе норм водопотребления. Суммарные объемы сточных вод (водоотведения) прогнозируются на следующем уровне: 
· 137,0 м³/сут — на первую очередь строительства (2031 год); 
· 140,0 м³/сут — на расчетный срок (2045 год). 
Очистные сооружения
Ключевым элементом проектируемой системы является строительство новых канализационных очистных сооружений (КОС) с полной искусственной биологической и механической очисткой стоков. Производительность КОС принята в размере 0,140 тыс. м³/сут (140 м³/сут), что полностью покрывает проектные нужды села к расчетному сроку. После прохождения цикла очистки отвод сточных вод будет производиться в пруд-испаритель, который располагается на расстоянии не менее одного километра от населенного пункта в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам. В целях снижения риска заражения населения паразитами, проектом предусмотрено введение препарата «Пуралат-БИНГСТИ» в трубопровод подачи сточной воды. Данный препарат вызывает естественную гибель паразитов и не оказывает негативного влияния на активный ил или здоровье человека, что в дальнейшем позволит безопасно использовать обезвоженный активный ил в качестве удобрения. Согласно официальному письму РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» (№3Т-2026-02637019 от 19 июня 2026 года), проектные решения по селу Галкино согласованы с условием, что при непосредственной реализации проектов рабочая проектная документация должна быть в обязательном порядке представлена на согласование в Ертисскую БВИ. 
Развитие канализационной сети
Проектом предусматривается поэтапное строительство разветвленной канализационной сети. Бытовые сточные воды будут поступать по самотечным коллекторам на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), откуда напорными насосами будут подаваться на очистные сооружения. На первую очередь строительства (2031 год) планируется: 
1. строительство самотечных канализационных сетей диаметром 160-300 мм общей протяженностью 15,0 км; 
2. строительство 1 главной канализационной насосной станции (ГКНС); 
3. обеспечение доступа к централизованному водоотведению для 70% населения. 
На расчетный срок (2045 год) предусматривается дополнительное развитие системы:
1. строительство новых канализационных сетей диаметром 200-300 мм протяженностью 7,0 км; 
2. увеличение общей протяженности сетей водоотведения до 22,0 км; 
3. доведение уровня доступа к централизованному водоотведению до 100%. 
Экологический эффект
Реализация проектных решений по устройству централизованной системы водоотведения является крайне важным фактором для села Галкино. Создание сети и КОС позволит: 
· повысить уровень комфортности условий жизни населения; 
· радикально улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, устранив источники неорганизованного загрязнения от выгребных ям; 
· обеспечить безопасную утилизацию осадков сточных вод с возможностью их полезного применения в сельском хозяйстве. 

3.3 Газоснабжение
Существующее состояние
На момент разработки проекта централизованная система газоснабжения в селе Галкино отсутствует. Обеспечение населения газом осуществляется за счет использования сжиженного углеводородного газа (СУГ) в индивидуальных баллонах, применяемого преимущественно для бытовых нужд — сжигания в газовых плитах для приготовления пищи. В настоящее время жители села приобретают газовые баллоны у частных предпринимателей, зарегистрированных в городе Павлодар. 
Основным видом отопления жилого фонда остается печное отопление на твердом топливе (уголь, дрова), а в качестве резервного источника используется электричество. 
Проектные решения
В отличие от крупных населенных пунктов, для села Галкино на расчетный срок проектом не предусматривается строительство централизованных сетей природного газа. Проектом предлагается сохранение и оптимизация системы обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов потребляемого газа до нормативного уровня. 
Газоснабжение населенного пункта ориентировано исключительно на покрытие потребностей жилого сектора в пищеприготовлении.
Расчетные показатели потребления газа
Расход газа для хозяйственно-бытовых нужд рассчитан исходя из нормы 1050 тыс. ккал/год на человека (при условии наличия в доме газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя). Удельная теплота сгорания СУГ принимается равной 10800 ккал/кг. 
Суммарный годовой расход сжиженного углеводородного газа (СУГ) прогнозируется на следующем уровне:
· 103,15 тонны/год — на первую очередь; 
· 105,19 тонны/год — на расчетный срок. 
Данные показатели отражают умеренный рост потребления и учитывают перспективное увеличение численности населения села. 
Организация системы газоснабжения
В связи с отсутствием централизованных распределительных сетей, в домах усадебного типа сжиженный газ будет по-прежнему храниться в индивидуальных баллонных установках. 
В соответствии с техническими нормами безопасности:
· установка газовых баллонов допускается как снаружи, так и внутри жилых зданий; 
· помещения, в которых устанавливаются газовые плиты, в обязательном порядке должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией для предотвращения скопления газа и обеспечения безопасности жителей. 
Экологический эффект
Несмотря на отсутствие магистрального природного газа, дальнейшее применение сжиженного углеводородного газа (СУГ) для бытовых нужд является экологически оправданным решением. Использование СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу, а также минимизирует негативное влияние на почвенно-растительный слой и водные ресурсы по сравнению с альтернативными видами топлива. 

3.4 Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть села Галкино
Существующее состояние
Транспортная система села Галкино формируется за счёт автомобильных связей, обеспечивающих взаимодействие с районным центром и другими населенными пунктами региона. Внешние транспортные связи села осуществляются по автомобильной дороге местного значения, соединяющей его с районным центром — селом Шарбакты, расположенным на расстоянии 30 км в юго-восточном направлении. Расстояние до областного центра, города Павлодар, составляет около 100 км к западу от населенного пункта. Ближайшая железнодорожная станция и аэропорт находятся в городе Павлодар (на удалении 110 км и 115 км соответственно). Пассажирское сообщение с районным центром обеспечивается общественным автомобильным транспортом. 
Внутренняя улично-дорожная сеть сформирована под воздействием квартальной застройки и имеет прямоугольные начертания. Качество дорожного покрытия в селе неоднородно: в настоящее время сеть представлена преимущественно грунтовыми улицами и проездами с щебеночно-гравийным покрытием, которые обеспечивают подъезды ко всем существующим зданиям и сооружениям. 
Парковка легкового автотранспорта решается за счёт размещения автомобилей индивидуальными владельцами непосредственно на своих приусадебных участках, что обусловлено преобладанием усадебного типа застройки. Объекты автосервиса, станции технического обслуживания (СТО) и автозаправочные станции (АЗС) на территории населённого пункта в данный момент отсутствуют. 
Проектные решения
Проектом Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) предусматривается комплексное развитие транспортной инфраструктуры, направленное на создание единой системы улично-дорожной сети, повышение её пропускной способности, благоустройство и обеспечение безопасности движения. Развитие улично-дорожной сети напрямую связано с расширением селитебной территории села и строительством новых улиц в районах перспективной застройки. 
Проектом вводится чёткая функциональная дифференциация улиц с установлением нормативных параметров в пределах красных линий:
Главная улица: предназначена для связи жилых территорий с общественным центром. Ширина в красных линиях принимается 30 м, проезжая часть состоит из 2 полос движения (по 3,5 м каждая), ширина тротуаров составляет 1,5 м по обеим сторонам. Общая протяженность — 2,1 км. 
Основные улицы в жилой застройке: обеспечивают связь внутри жилой зоны. Ширина в красных линиях — 20 м, проезжая часть включает 2 полосы (по 3,0 м), тротуары — 1,5 м. Протяженность составит 0,3 км. 
Второстепенные улицы в жилой застройке: ширина в красных линиях варьируется от 15 до 30 м, проезжая часть состоит из 2 полос (по 2,75 м), ширина тротуаров — 1,0 м. В районах нового строительства будет проложено 16,5 км данных улиц. 
Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности дорожного движения, защите от транспортного шума и организации пешеходной среды. В рамках благоустройства предусматривается:
· оборудование главной и поселковых улиц системой дорожных знаков и указателей; 
· нанесение разметки на проезжей части, включая обустройство пешеходных переходов типа «зебра» в местах пересечения транспортного и пешеходного потоков; 
· устройство искусственного освещения вдоль улиц; 
· создание полос озеленения вдоль дорог для снижения шумового воздействия. 
Проектные решения строго учитывают требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения (МГН). Предусматривается: 
· создание пешеходных путей (тротуаров) шириной не менее 1,8 м к главным входам; 
· нанесение тактильной направляющей и предупреждающей разметки (плитки с рифами) для безопасного передвижения слабовидящих людей; 
· устройство пандусов в местах перепада уровней поверхностей более 20 мм; 
· организация выделенных парковочных мест для инвалидов вблизи общественных зданий (не далее 50 м от входа). 
В целях повышения уровня транспортного обслуживания проектом предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса:
Уровень автомобилизации на расчетный срок принят ориентировочно 250 машин на 1000 человек (расчетный парк составит 238 единиц). 
Хранение автомобилей граждан продолжит осуществляться на приусадебных участках, при этом к 2045 году планируется устройство 12 открытых автопарковок возле административных и общественных зданий. 
На расчетный срок запланировано строительство одной автозаправочной станции (АЗС), которую рекомендуется разместить на выезде из села. 
Таким образом, проектные решения направлены на формирование эффективной транспортной системы, обеспечивающей надежные внешние связи, удобную внутреннюю планировочную структуру и высокий уровень безопасности дорожного движения. Реализация предусмотренных мероприятий позволит существенно повысить транспортную доступность территории, улучшить качество дорожной инфраструктуры и создать условия для устойчивого социально-экономического развития села Галкино. 

3.5 Электроснабжение
Существующее состояние
Система электроснабжения села Галкино сформирована на базе централизованного источника питания — подстанции напряжением 110/35/10 кВ «Галкино», находящейся на балансе АО «ПРЭК» Щербактинский РЭС. На электроподстанции действуют трансформаторы мощностью 2х6300 кВА и 2х10000 кВА. Максимальная электрическая нагрузка ПС составляет 6,18 МВт, а загруженность трансформаторов находится на уровне 33,74% и 9,7% (в среднем 64,5% по узлу), что свидетельствует о наличии достаточного резерва мощности. 
Распределение электрической энергии по селу осуществляется от подстанции по воздушным линиям (ВЛ) 10 кВ (протяженность фидера №14 составляет 5,8 км, фидера №6 — 4,668 км) с последующим понижением до уровня 0,4 кВ через 14 комплектных трансформаторных пунктов (КТП 10/0,4 кВ), расположенных в пределах жилой и общественной застройки. 
Анализ технического состояния электросетевой инфраструктуры (воздушных линий и КТП), введенной в эксплуатацию в период с 1968 по 1989 годы, показывает, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Структура электропотребления носит преимущественно коммунально-бытовой характер, однако в перспективе ожидается рост производственных нагрузок. 
Проектные решения
Проектом корректировки Генерального плана предусматривается развитие и модернизация системы электроснабжения с учётом перспективного роста численности населения, расширения жилой застройки и формирования новых производственных зон. 
Расчётная суммарная электрическая нагрузка на расчётный срок (с учетом коэффициента одновременности) определяется в объёме 1,827 МВт (1827 кВт), из которых:
· на жилищный фонд приходится 0,49 МВт (490 кВт); 
· на объекты общественного назначения — 0,50 МВт (500 кВт); 
· на производственные объекты — 0,837 МВт (837 кВт). 
Проектом предусматривается поэтапное развитие распределительных сетей. В связи с ростом нагрузок для их покрытия планируется строительство новых трансформаторных подстанций (ТП) закрытого типа:
· на первую очередь строительства — 2 ТП мощностью по 0,63 МВА; 
· на расчетный срок — 2 ТП мощностью по 0,25 МВА. 
Для административной и общественной застройки предусматриваются подстанции, встроенные или расположенные в центре нагрузок, а для жилой зоны — отдельно стоящие ТП. 
Особое внимание уделяется повышению надёжности электроснабжения. Для распределительных линий 0,4 кВ в жилых кварталах проектом рекомендуется применение самонесущих изолированных проводов (СИП). Использование СИП позволяет значительно снизить энергопотери (реактивное сопротивление уменьшается более чем в три раза), повысить безопасность эксплуатации, исключить обрастание проводов льдом и минимизировать риски несанкционированных подключений. 
Для повышения эксплуатационной надёжности на РП и ТП предусматривается установка современных вакуумных выключателей, а кабельные сети (силовые и связи) планируется прокладывать в полосе между красной линией и линией застройки с применением изоляции из сшитого полиэтилена. 
Наружное освещение
Проектом предусматривается формирование системы наружного освещения, обеспечивающей освещённость магистральных дорог, улиц и пешеходных зон. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах — односторонняя. Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным дистанционным управлением с автоматическим включением/отключением в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному графику. 
Для освещения пешеходных дорожек в парках и скверах проектом рекомендуется применять современные автономные светильники с фотопанелями, вырабатывающими электроэнергию днем и аккумулирующими ее во встроенных батареях для использования в темное время суток. 
Энергоэффективность и энергосбережение
Развитие системы электроснабжения ориентировано на реализацию принципов энергосбережения, что соответствует проводимым в Республике Казахстан программам по повышению энергоэффективности. 
В рамках проекта рекомендуется активное применение современных возобновляемых видов энергии (солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, биогаз, ветряные электростанции). Внедрение таких технологий позволит снизить нагрузку на традиционные электрические сети, уменьшить расходы потребителей на электроснабжение и существенно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, создавая экологически устойчивую инфраструктуру села Галкино. 







4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Атмосферный воздух 
Климатические и метеорологические условия
Село Галкино расположено в Щербактинском районе Павлодарской области. Для описания климатических характеристик используются данные метеорологической станции (МС) Шарбакты, которая является ближайшей к селу Галкино. Метеорологические данные за 2024 год предоставлены филиалом РГП «Казгидромет» по Павлодарской области (исходящее письмо № 3Т-2025-03374675 от 30.09.2025 г.), а также дополнены общими климатическими параметрами из пояснительной записки проекта. 
Климат села Галкино характеризуется резкой континентальностью и сухостью, которая проявляется в небольшом количестве осадков и низкой влажности воздуха. Ветреная погода является характерной чертой местного климата: она держится в 95 % случаев, и только в 5 % наблюдаются штили. 
Температурный режим
Средняя годовая температура воздуха составляет 4,1 °C. 
Зима длится 5–5,5 месяцев и отличается морозной погодой. Наиболее холодный месяц года — январь. По данным МС Шарбакты за 2024 год, средняя температура января составила -14,0 °C, при средней минимальной температуре -18,7 °C. Дневные температуры зимой часто опускаются до -23...-24 °C, а в очень морозные зимы абсолютные минимумы достигают -48 °C. 
Лето в районе жаркое и сухое. Наиболее жаркий месяц — июль. Средняя температура воздуха в июле составляет 22,7 °C, а средняя максимальная температура достигает 28,4 °C. Нередко воздух прогревается до 39 °C. 
Атмосферные осадки и влажность
Годовое количество осадков в среднем не превышает 250 мм, основная масса которых (100–110 мм) выпадает в виде дождей летом. За весь холодный период выпадает около 60 мм. Однако по фактическим данным МС Шарбакты за 2024 год количество выпавших осадков составило 348,8 мм. 
В течение года фиксируется 108 дней с жидкими осадками и 70 дней с твердыми. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября (в морозные годы — в конце октября) и разрушается к середине апреля. Количество дней с устойчивым снежным покровом составляет 145. Высота снежного покрова невелика (14–15 см), что в совокупности с сильными морозами способствует глубокому промерзанию почвы до 200–300 мм. 
Ветровой режим
Ветровая деятельность в районе хорошо развита. Средняя скорость ветра за 2024 год составила 4,4 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с. В холодное полугодие преобладают ветры со скоростями более 5 м/с, а в течение всего года могут отмечаться сильные порывы свыше 15 м/с. 
Роза ветров: По данным наблюдений за 2024 год (по 8 румбам), преобладающими являются ветры западного (22 %) и юго-западного (20 %) направлений. Повторяемость остальных направлений: северо-западное — 12 %, северо-восточное — 11 %, южное — 10 %, восточное и юго-восточное — по 9 %, северное — 7 %. Штиль наблюдался крайне редко — лишь в 1 % случаев. 
Опасные атмосферные явления
В зимний период сильные ветры обуславливают снежные бураны и метели, тогда как летом они вызывают пыльные бури. В засушливые годы на территории часты засухи: обычно они случаются один раз в 4 года, но нередко повторяются в течение 2–3 лет подряд. 
МС Шарбакты 2024г
	Наименование характеристик
	Величина

	Средняя годовая температура воздуха, ˚С
	4,1

	Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	22,7

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), ˚С
	28,4

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-14,0

	Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ˚С
	-18,7

	Средняя скорость ветра за год, м/с
	4,4

	Средняя скорость ветра, повторяемость превышение которой составляет 5%, м/с
	7

	Количество дней с устойчивым снежным покровом, дни
	145

	Количество осадков за год, мм
	348,8

	Количество дней с жидкими осадками, дни
	108

	Количество дней с твердыми осадками, дни
	70



      Повторяемость ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров %;
	Год
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	2024
	7
	11
	9
	9
	10
	20
	22
	12
	1



Оценка качества атмосферного воздуха
Согласно информации филиала РГП «Казгидромет» по Павлодарской области (письмо № 3Т-2025-03374675 от 30.09.2025 г.), посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха непосредственно в с. Галкино отсутствуют, мониторинг качества воздуха в селе не проводится, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ не представлены. 
Существующее положение
Территория села Галкино относится к категории аграрных населенных пунктов с относительно благоприятной экологической обстановкой. Согласно официальному письму Департамента экологии по Павлодарской области (№ 4-5/924 от 25.06.2026 г.), на территории села Галкино отсутствуют объекты I категории, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду. Это предопределяет низкий уровень техногенной нагрузки на атмосферный воздух. 
Формирование качества атмосферного воздуха в пределах населенного пункта определяется воздействием ограниченного круга локальных источников загрязнения (объекты II, III категорий, автотранспорт, коммунальная инфраструктура и индивидуальные источники отопления). 
К основным источникам относятся системы печного отопления индивидуальной жилой застройки. В условиях отсутствия централизованного газоснабжения природным газом домовладения используют твердое топливо (уголь и дрова), что в отопительный период приводит к выбросам диоксида серы, оксида углерода, твердых частиц (сажи) и иных продуктов неполного сгорания. 
Дополнительное воздействие оказывает автомобильный транспорт, проходящий по автомобильной дороге местного значения, соединяющей село с районным центром, и по внутрипоселковым улицам с грунтовым или щебеночным покрытием. В составе выбросов преобладают оксиды азота, углеводороды и продукты сгорания топлива. 
Локальное влияние на состояние воздушного бассейна оказывают объекты сельскохозяйственного назначения, так как основу экономики села составляет животноводство (содержание КРС, МРС, лошадей). Воздействие носит ограниченный характер и проявляется преимущественно в виде специфических запахов и пылевых выбросов. 
Отдельным потенциальным источником загрязнения является существующая свалка площадью 2,0 га, расположенная в северном направлении от села. При нарушении эксплуатационных регламентов возможно образование свалочного газа, а также выбросы продуктов горения в случае самовозгорания отходов. 
В целом текущее состояние атмосферного воздуха оценивается как удовлетворительное с локальными факторами воздействия, не оказывающими критического влияния на экологическую ситуацию. 
Прогноз воздействия при реализации проектных решений
Реализация мероприятий, предусмотренных корректировкой Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино, приведет к изменению структуры и интенсивности воздействия на атмосферный воздух. Оценка воздействия показывает, что суммарный экологический эффект будет преимущественно положительным. 
Положительные факторы
Несмотря на отсутствие перспектив подведения магистрального природного газа, проектом предусмотрено упорядочение системы обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов его потребления до нормативного уровня. Использование СУГ для бытовых нужд оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу по сравнению с твердым топливом. Для проектируемых общественных зданий предусмотрены локальные встроенные котельные, что позволит централизовать теплоснабжение и более эффективно контролировать выбросы. 
Важным мероприятием является организация планово-регулярной очистки территории, внедрение контейнерного сбора ТБО и вывоз отходов на усовершенствованный полигон. Реализация данных мероприятий обеспечит устранение источников неприятных запахов и стихийного горения мусора, а также снизит риск поступления в атмосферу биогенных газов. 
Проектом предусматривается формирование развитой системы озеленения. Для защиты жилой зоны от проектируемых производств (цеха по переработке мяса, молока, кормов) создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) размером 50 и 100 метров. В их пределах планируется создание защитных изолирующих и фильтрующих лесополос шириной 50-70 метров из газоустойчивых пород (вяз мелколистный, лох узколистный), что будет способствовать снижению концентраций пыли и газообразных загрязняющих веществ за счет естественной сорбции. 
Дополнительный положительный эффект связан с совершенствованием улично-дорожной сети (строительство 16,5 км новых второстепенных дорог) и улучшением качества дорожного покрытия, что приведет к снижению вторичного пылеобразования в зоне проживания населения. 
Потенциальные негативные воздействия
В период строительства новых производственных и общественных объектов, а также прокладки инженерной (22 км сетей канализации, 17 км водопровода) и транспортной инфраструктуры возможно кратковременное увеличение загрязнения атмосферного воздуха. Основными факторами воздействия будут являться пылеобразование при земляных работах и выбросы выхлопных газов от строительной техники. 
Увеличение численности населения к расчетному сроку до 952 человек и связанный с этим рост расчетного парка автомобилей (до 238 единиц) приведет к увеличению объема выбросов от автотранспорта. Также новыми стационарными источниками выбросов станут проектируемые локальные котельные и агропромышленные предприятия (IV и V классов опасности). 
Указанные воздействия носят локальный характер и могут быть минимизированы при строгом соблюдении природоохранных требований. Особое значение имеет соблюдение ограничений, связанных с нахождением села в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (письмо РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), запрещающих деятельность, наносящую вред экосистемам резервата, а также регламентирующих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
В целом воздействие на атмосферный воздух при реализации проектных решений оценивается как допустимое. В долгосрочной перспективе, за счет создания защитных лесополос, ликвидации источников неорганизованных выбросов ТБО и оптимизации дорожной инфраструктуры, ожидается улучшение качества атмосферного воздуха по сравнению с существующим состоянием. Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит снижение антропогенной нагрузки и формирование благоприятной экологической среды на территории села Галкино. 

4.2 Поверхностные и подземные воды
Водные объекты (поверхностные воды)
Гидрографическая сеть участка села Галкино практически не развита, естественные озера в непосредственной близости от проектируемого участка и водотоки в районе отсутствуют. Водная эрозия на территории не наблюдается. Однако, согласно письму РГУ «Ертисская бассейновая инспекция» (№ЗТ-2025-03415551 от 10.10.2025 г.), в западном направлении на расстоянии 300 м от села Галкино имеются множественные соленые озера без названия. Водоохранные зоны и полосы, а также режимы хозяйственной деятельности для данных водных объектов в настоящее время не установлены. 
Система организованного отвода поверхностных вод (ливневая канализация) на территории села в настоящее время отсутствует. Во время выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега поверхностные воды скапливаются в понижениях рельефа и заливают проезжую часть улиц, препятствуя движению транспорта и пешеходов. Неорганизованный отвод поверхностных стоков с территории населенного пункта ведет к смыву загрязняющих веществ в почву и понижения рельефа. 
Подземные воды
Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием первого от поверхности земли водоносного горизонта грунтового типа, приуроченного к пескам разной крупности. Глубина залегания грунтовых вод, по данным шахтных колодцев, составляет 7,0–8,0 м. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а минерализация вод варьируется от 0,5 до 6,3 г/дм³. 
Водоснабжение населения для хозяйственно-питьевых целей осуществляется за счет подземных вод из водозабора, расположенного в северо-восточной части села и состоящего из двух подземных скважин с дебитом 4,3 л/с. Качество добываемой воды полностью соответствует установленным санитарно-химическим и микробиологическим нормам, что подтверждается результатами лабораторных исследований за период 2021–2026 годов (согласно информации РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля» от 16.07.2026 г.). 
Вместе с тем, существующая система водоотведения характеризуется полным отсутствием централизованной канализации: частный сектор повсеместно использует надворные уборные и негерметичные выгребные ямы. Данная практика формирует значительные экологические риски, связанные с инфильтрационным поступлением загрязняющих веществ в грунтовые воды, особенно учитывая относительно небольшую глубину залегания первого водоносного горизонта. 
Проектные решения по снижению нагрузки
Проект Генерального плана предусматривает реализацию комплекса инженерных и природоохранных мероприятий, направленных на коренное улучшение водохозяйственной ситуации на территории села Галкино:
Ключевым направлением защиты грунтовых вод является создание централизованной системы водоотведения. Проектом планируется строительство 22 км канализационных сетей, главной канализационной насосной станции (ГКНС) и очистных сооружений (КОС) производительностью 140 м³/сут с полной искусственной биологической и механической очисткой. 
Очищенные сточные воды планируется отводить в пруд-испаритель, который будет расположен на расстоянии не менее 1 км от населенного пункта. 
С целью регулирования поверхностного стока проектом предусматривается устройство смешанной ливневой канализации (открытой и закрытой). Поверхностный сток через дождеприемные колодцы будет поступать в закрытые ливневые коллекторы диаметром 200–400 мм, собираться в головной насосной станции, проходить очистку и сбрасываться напорным коллектором на территорию парка для полива зеленых насаждений. 
Реализация градостроительных проектов и прокладка сетей должны быть обязательно представлены на согласование с Ертисской бассейновой водной инспекцией (согласно письму №3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.). 
Прогноз воздействия
Этап строительства На стадии строительства возможно возникновение кратковременного и локального воздействия на водную среду и почву, связанного с выполнением земляных работ при прокладке 22 км канализационных и 17 км водопроводных сетей, а также строительстве КОС и насосных станций. Потенциальные риски включают попадание в грунт горюче-смазочных материалов от строительной техники. При соблюдении технологических регламентов данные воздействия носят ограниченный характер и оцениваются как незначительные. 
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации реализация проектных решений окажет выраженное положительное воздействие на состояние подземных и поверхностных вод:
Внедрение централизованной системы канализации с охватом 100% населения к расчетному сроку позволит устранить основной источник загрязнения подземных вод — негерметичные выгребные ямы. 
Для обеззараживания осадков, образующихся при очистке сточных вод, предусмотрено использование препарата «Пуралат-БИНГСТИ», что исключает паразитарное загрязнение и позволяет безопасно использовать активный ил как удобрение. 
Организация системы ливневой канализации позволит исключить неорганизованный сброс и затопление улиц, обеспечив сбор, очистку и повторное использование талых и дождевых вод для орошения парка. 
В целом, воздействие на поверхностные и подземные воды при реализации проектных решений оценивается как положительное. Комплекс предусмотренных мероприятий обеспечивает снижение антропогенной нагрузки, предотвращение загрязнения водоносного горизонта и формирование экологически устойчивой системы водопользования в селе Галкино. 

4.3 Геолого-литологическое строение и рельеф
Район исследования расположен на южной части Иртышской синеклизы. Рельеф на территории села Галкино спокойный, с незначительным уклоном на юго-запад. Абсолютные отметки местности колеблются от 92,0 до 102,0 м. 
Непосредственно территорию с. Галкино слагают аллювиальные отложения Кулундинской равнины, представленные песками разной крупности с прослойками суглинков и супесей, перекрытыми с поверхности покровными супесями. По генетическим признакам выделены следующие комплексы отложений: современные отложения (Q IV) — почвенно-растительный слой, представленный слабогумусированной супесью; эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возрастов (v-d Q III - IV); аллювиальные отложения неогенового возраста кулундинской свиты (N2 kl). В районе получили распространение два типа почв: темно-каштановые супесчаные степного типа и дерново-слабоподзолистые. 
Гидрогеологические условия характеризуются наличием первого от поверхности земли водоносного горизонта грунтового типа, приуроченного к пескам разной крупности. Глубина залегания грунтовых вод по данным шахтных колодцев составляет 7,0–8,0 м. Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, амплитуда сезонного колебания уровня составляет ± 0,5 м. По данным химического анализа, грунтовые воды имеют минерализацию от 0,5 до 6,3 г/дм³. Опасные природные процессы (оползни, лавины, карст) отсутствуют, водная эрозия на территории не развита. 
Характер проектного воздействия
Реализация мероприятий генерального плана предполагает оказание прямого механического воздействия на рельеф и верхние слои геологической среды в пределах территории проектирования общей площадью 603 га. 
Этап строительства
На стадии строительства основное воздействие связано с выполнением земляных работ и вертикальной планировкой территории. Проектом не преследуются цели коренного изменения рельефа, предусмотрено лишь исправление его отдельных недостатков. Планируется создание продольных уклонов от 5 промилле, засыпка понижений, траншей и каналов, а также срезка одиночных бугров, препятствующих отводу поверхностных вод. 
Обязательным требованием является снятие и сохранение плодородного почвенно-растительного слоя для последующего использования в благоустройстве (озеленении). 
Существенный объем земляных работ будет связан с прокладкой инженерных коммуникаций траншейным способом. Глубина заложения сетей зависит от глубины промерзания грунтов: для ливневой канализации она составляет ориентировочно 1,5 м, а водопроводная сеть укладывается на глубине 3,0 м. 
Этап эксплуатации
На стадии эксплуатации проектные решения направлены на инженерную подготовку территории и предотвращение подтопления. Устройство проезжих частей магистралей и улиц с двускатным асфальтовым покрытием и установкой бордюрного камня обеспечит защиту поверхностного слоя от эрозии. 
Учитывая, что незначительный перепад высот и малые уклоны создают затруднения в отводе вод, проектом предусмотрена организация смешанной ливневой канализации (открытой и закрытой). При внутриквартальной застройке необходимо предусматривать пристенный дренаж с последующим сбросом вод в дренажную магистраль. 
Полезные ископаемые
Согласно Заключению об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г. и Результату согласования РГУ «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Центрказнедра"» № KZ73VNW00009160 от 23.09.2025 г., под участками предстоящих застроек села Галкино отсутствуют разведанные и числящиеся на государственном балансе РК запасы общераспространенных, твердых полезных ископаемых и подземных вод. 
Воздействие на геолого-литологическую среду и рельеф в результате реализации проектных решений оценивается как прямое, локальное и допустимое. Проект не создает предпосылок для развития опасных геологических процессов. При условии соблюдения требований по проведению вертикальной планировки и устройству дренажных систем, территория будет надежно защищена от подтопления, что окажет положительное влияние на общую устойчивость геологической среды села Галкино.

4.4 Растительный и животный мир
1. Растительный покров
Растительность Павлодарской области отличается разнообразием и зависит от природных условий, таких как тип почв, уровень грунтовых вод и климат.
Северная часть области относится к лесостепной зоне, где распространены разнотравно-ковыльные степи на чернозёмных почвах. Южнее преобладают более засушливые ковыльно-типчаковые степи с бедным травостоем на каштановых почвах. Основу растительности составляют злаковые травы, которые после цветения быстро высыхают.
В пониженных участках рельефа (западины, ложбины) формируются луговые экосистемы с более густой растительностью, включая пырей и берёзовые колки. На юго-востоке области встречаются сосновые ленточные боры. Пойма реки Ертис занята лугами и пойменными лесами, состоящими из осины, тополя и ивы, с кустарниковым подлеском. На засолённых почвах (солончаках) растут устойчивые к соли растения: чий, солерос, полынь, подорожник.
Растительность села Галкино и прилегающих территорий
Местная флора сочетает в себе типичные степные виды и лесные биоценозы. Растительность представлена двумя основными комплексами:
Степная растительность: В районе получили распространение темно-каштановые супесчаные почвы степного типа, на которых произрастает разнообразная ковыльная и типчаково-ковыльная растительность. Основу составляют узколистные дерновидные злаки и полыни: ковыли (красный, волосатый и песчаный), тырсек, эбелек, подмаренник, кермек, зопник, типчак, овсец, прутняк, а также полыни (белая, черная и типчаковая). 
Лесная растительность: Наряду со степными видами, в районе распространены сосновые леса, произрастающие на песчаных дерново-слабоподзолистых почвах. 
Статус редких и краснокнижных видов растений: В отличие от территорий, расположенных непосредственно внутри лесных резерватов, на территории проектирования села Галкино редкие виды флоры отсутствуют. Согласно официальному письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), в пределах заявленных координат отсутствуют виды растений, занесенные в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (утвержденный Постановлением Правительства РК №1034 от 31.10.2006 года). 
2. Животный мир
Животный мир Павлодарской области достаточно разнообразен и включает млекопитающих, птиц и рыб.
На территории области обитает около 55 видов млекопитающих. Крупнейшим представителем является лось, встречающийся в пойменных лесах. Также широко распространены косуля, заяц (беляк и русак), лисица, корсак и барсук. Среди мелких животных встречаются ласка, горностай, хорёк, водяная крыса, ондатра, ушастый ёж, а также различные грызуны — суслики, полёвки, песчанки и хомяки. Разнообразие природных условий обеспечивает благоприятные условия для обитания различных видов.
Животный мир села Галкино и экологические ограничения
Животный мир в окрестностях села Галкино представлен преимущественно типичными обитателями открытых степных пространств и прилегающих хвойных массивов.
Краснокнижные виды и пути миграции: Места обитания редких и занесенных в Красную книгу Республики Казахстан видов животных территорией документа не затрагиваются. Согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), на данном участке не имеется путей миграции редких копытных животных, а также видов фауны, находящихся под угрозой исчезновения. 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ): В пределах заявленных координат села Галкино отсутствуют земли государственного лесного фонда (ГЛФ) и особо охраняемые природные территории республиканского значения. 
Охранная зона: Вместе с тем, указанные координаты села Галкино находятся в пределах охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (установленной постановлением акимата Павлодарской области № 249/18 от 25.12.2009 г.). 
Для предотвращения неблагоприятного воздействия на природные комплексы резервата и обеспечения сохранности экологического баланса, в охранной зоне действуют строгие ограничения. При проектировании и эксплуатации объектов в селе Галкино запрещается деятельность, способная оказать вредное воздействие на экосистемы резервата, включая неконтролируемые выбросы и сбросы загрязняющих веществ, захоронение промышленных отходов, а также интродукцию чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений. 





5. ИСТОЧНИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В рамках стратегической экологической оценки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) села Галкино источники антропогенного воздействия классифицированы по видам хозяйственной деятельности. С учетом аграрной специализации населенного пункта, планируемого развития местного перерабатывающего сектора и отсутствия крупных объектов I категории опасности (согласно письму Департамента экологии по Павлодарской области № 4-5/924 от 25.06.2026 г.), основная экологическая нагрузка формируется коммунально-бытовым сектором, агропромышленным комплексом, транспортной инфраструктурой, а также временными воздействиями в период строительства. 
1. Коммунально-бытовой и жилой сектор
Коммунально-бытовой сектор является одним из ключевых источников воздействия на окружающую среду, что обусловлено повседневной жизнедеятельностью населения. В соответствии с проектными решениями численность населения к расчетному сроку (2045 год) увеличится до 952 человек, а общий объем жилищного фонда достигнет 28,6 тыс. м². 
Атмосферный воздух: Основное воздействие формируется за счет систем теплоснабжения. В селе преобладают индивидуальные печи частного сектора на твердом топливе (уголь, дрова). Для теплоснабжения новых общественных зданий предусмотрены встроенные локальные котельные (мощностью 0,3-1 МВт), работающие на угле с резервным использованием печного или дизельного топлива. Эксплуатация данных теплоисточников сопровождается выбросами диоксида серы, оксида углерода, твердых частиц (сажи) и золы. 
Почвы и подземные воды: Существенное воздействие связано с нынешним отсутствием централизованной системы водоотведения. Повсеместное использование частным сектором выгребных ям и надворных уборных приводит к неконтролируемой инфильтрации загрязняющих веществ в грунтовые воды. 
Отходы: Прогнозируемый объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) к расчетному сроку составит 1332,94 м³ (около 266,6 тонн) в год. Существующая в селе свалка площадью 2,0 га (реконструкция которой не планируется местными властями, согласно письму Аппарата акима Щербактинского района №3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.) выступает источником загрязнения почвенного покрова и потенциального выделения свалочного газа. Отдельным источником выступают медицинские отходы от врачебной амбулатории с. Галкино: годовой объем отходов класса «А» составляет 2,24 т, класса «Б» — 2400 кг (согласно письму Управления здравоохранения Павлодарской области № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.), что требует строгой специализированной утилизации. 
2. Агропромышленный комплекс
Сельскохозяйственная деятельность и новые производственные объекты формируют специфическую нагрузку на экологию села. 
Животноводство: Является основой экономики — в селе содержится 8957 голов скота (3166 КРС, 4909 овец и коз, 882 лошади). Эти животноводческие базы, а также проектируемые хозяйства с содержанием животных до 50 голов, являются источниками выбросов аммиака, сероводорода, специфических запахов и органических отходов. 
Перерабатывающий сектор: Проектом предусмотрено строительство цехов по переработке мяса (до 3 т/сутки) и молока (до 3 т/сутки), производству макаронных изделий, мини-пекарни, цеха по приготовлению кормов (10 т/сутки) и складов хранения картофеля и овощей (вместимостью до 3500 тонн). Функционирование данных объектов IV и V классов опасности связано с образованием пыли, биологических отходов и дополнительными выбросами в атмосферу. 
Экологические ограничения: Особые риски обусловлены тем, что территория села Галкино находится в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.). Это требует полного исключения вредного воздействия на лесные экологические системы, строгого контроля за сбросами сточных вод и выбросами в атмосферу. 
3. Транспортная инфраструктура
Развитие транспортной системы, включая строительство 16,5 км новых второстепенных улиц, сопровождается ростом антропогенной нагрузки. 
Основным источником является автотранспорт. К расчетному сроку расчетный парк легковых автомобилей составит 238 единиц. Движение транспорта по внутренней уличной сети и по дороге, соединяющей село с районным центром (с. Шарбакты), сопровождается выбросами оксидов азота, углеводородов и шумовым воздействием. 
На участках дорог с грунтовым и щебеночным покрытием значительную роль играет вторичное пылеобразование в сухой период года. 
Дополнительным источником воздействия в перспективе станет проектируемая автомобильная заправочная станция (АЗС) на въезде/выезде из села. Нагрузка от данного объекта связана с испарениями нефтепродуктов при операциях слива/налива и риском локальных проливов горюче-смазочных материалов на почву. 
4. Временные источники (период строительства)
На этапе реализации проектных решений формируется временная антропогенная нагрузка, носящая локальный и ограниченный по времени характер. 
Основным фактором воздействия будут масштабные земляные работы: вертикальная планировка территории (засыпка понижений, срезка бугров) и прокладка траншейным способом 17,0 км водопроводных и 22,0 км канализационных сетей. Эти процессы сопровождаются пылеобразованием и нарушением почвенно-растительного покрова. 
Эксплуатация строительной техники приводит к выбросам выхлопных газов, а также к акустическому воздействию (шуму). Сохраняется риск локального загрязнения грунтов в результате случайных утечек ГСМ. 
В процессе строительства будут образовываться строительные отходы, требующие временного хранения и последующего вывоза на полигон ТБО. 
Таким образом, основная антропогенная нагрузка на окружающую среду в селе Галкино формируется коммунально-бытовым сектором, агропромышленными (перерабатывающими) объектами и транспортной инфраструктурой при временном усилении воздействия на этапе активного строительства сетей. 
Вместе с тем, корректировка Схемы застройки предусматривает реализацию мощного комплекса природоохранных мероприятий: строительство централизованной канализации и очистных сооружений (КОС производительностью 140 м³/сут), развитие системы сбора ТБО, организацию закрытой ливневой канализации и создание фильтрующих санитарно-защитных лесополос. Реализация указанных мер позволит существенно снизить уровень экологической нагрузки и обеспечить формирование устойчивой среды проживания. 

































6 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Данный раздел является одним из ключевых элементов процедуры экологического скрининга, поскольку позволяет установить взаимосвязь между намечаемой деятельностью и возможными изменениями компонентов окружающей среды при реализации корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино.
Комплексная оценка антропогенного воздействия проводится с учетом основных стадий жизненного цикла проекта, а также природно-техногенных факторов риска, характерных для территории. Анализ включает два этапа: период строительства/реконструкции и период эксплуатации объектов.
Период строительства и реконструкции (временное воздействие)
На этапе реализации проектных решений, рассчитанном до 2045 года, воздействие на окружающую среду будет носить преимущественно локальный, кратковременный и обратимый характер, обусловленный проведением земляных и строительно-монтажных работ. 
К основным видам работ, формирующим потенциальное воздействие, относятся:
1. выполнение земляных работ (вертикальная планировка, засыпка понижений и траншей, срезка бугров) на свободных территориях;
2. масштабное строительство новых инженерных коммуникаций: 17,0 км водопроводных сетей и 22,0 км канализационных сетей, укладываемых траншейным способом на глубину до 3,0 м; 
3. устройство новых улиц и проездов (16,5 км второстепенных дорог); 
4. строительство новых общественных зданий (детский сад, пожарная часть, гостиница, баня) и производственных цехов. 
Факторы воздействия в период строительства
Атмосферный воздух: Основным фактором станет образование неорганической пыли при земляных работах и движении строительной техники (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы) по грунту. Дополнительными источниками станут выбросы выхлопных газов (оксиды азота, оксид углерода, сажа) от двигателей техники. 
Почвы и земельные ресурсы: Работы сопровождаются механическим нарушением почвенно-растительного слоя, который подлежит обязательному снятию и сохранению для рекультивации. Возможен риск локального загрязнения грунтов строительным мусором и случайными утечками горюче-смазочных материалов. 
Физические факторы: Работа тяжелой строительной техники будет сопровождаться повышенным уровнем шума, однако данные воздействия будут иметь ограниченный временной характер. 
Период эксплуатации (постоянное воздействие)
После завершения строительства и ввода объектов на территории села сформируется постоянная антропогенная нагрузка. В соответствии с прогнозом демографического развития, численность населения к расчетному сроку увеличится до 952 человек, а жилищный фонд возрастет до 28,6 тыс. м². 
Основные источники воздействия
Система теплоснабжения: В связи с отсутствием перспектив газификации природным газом, источниками выбросов останутся индивидуальные печи частного сектора на твердом топливе (уголь) и проектируемые локальные встроенные котельные (мощностью 0,3-1 МВт) для новых общественных зданий. 
Транспортная система: Воздействие от автомобильного транспорта на расширенной уличной сети, а также от проектируемой АЗС. 
Инженерная инфраструктура: Проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 140 м³/сут, канализационная насосная станция и пруд-испаритель. 
Агропромышленный комплекс: В селе содержится 8957 голов скота. Также источниками воздействия станут проектируемые предприятия по переработке мяса и молока, цех кормов и склады овощей (IV и V классов опасности). 
Система обращения с отходами: Существующая несанкционированная свалка площадью 2,0 га, а также проектируемые контейнерные площадки для сбора ТБО и биотермическая камера. 
Факторы воздействия в период эксплуатации
Атмосферный воздух: Выбросы от сжигания твердого топлива (диоксид серы, сажа, зола) из труб печей и котельных. Специфические запахи и выбросы аммиака/сероводорода от животноводческих баз и предприятий по переработке мясо-молочной продукции. Выхлопные газы от расчетного парка автомобилей (238 ед.). 
Водные ресурсы: Расчетный объем водопотребления составит 225 м³/сутки, объем водоотведения — 140 м³/сутки. Благодаря переходу на централизованную канализацию устраняется главный риск загрязнения грунтовых вод от выгребных ям. Риск загрязнения сохраняется лишь в случае аварийных ситуаций на проектируемых КОС. 
Почвы и земельные ресурсы: Годовой объем образования ТБО от населения достигнет 266,6 тонн (1332,94 м³). Дополнительную нагрузку формируют медицинские отходы от врачебной амбулатории (около 2,24 т класса «А» и 2,4 т класса «Б»). Очищенный осадок с КОС (после обработки препаратом «Пуралат-БИНГСТИ») будет использоваться как удобрение. 
Факторы риска и экологические ограничения
При оценке воздействия учитываются специфика территории и природно-климатические условия:
Режим охраны ООПТ: Село Галкино находится в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (согласно постановлению акимата Павлодарской области от 25.12.2009 г. № 249/18). Это накладывает строгие ограничения на любые выбросы в атмосферу и сбросы, способные нанести вред лесным экосистемам. 
Климатические риски: Резко континентальный климат с глубоким промерзанием грунтов (до 2,6 м) требует заложения сетей водопровода на глубину 3,0 м во избежание аварий в зимний период. 
Гидрологический фактор: Малый естественный уклон местности и отсутствие развитого стока могут привести к локальным подтоплениям в период таяния снега. Проблема решается организацией открытой и закрытой ливневой канализации. 
Ветровая эрозия: Значительное развитие ветровой активности и сухой климат провоцируют пыльные бури в летние месяцы. 
Комплексная оценка
Антропогенное воздействие, связанное с реализацией корректировки Схемы развития и застройки с. Галкино, может быть охарактеризовано как допустимое и экологически оправданное. Проектом предусмотрен широкий комплекс компенсирующих мероприятий: 100% охват централизованной канализацией и строительство КОС, организация системы ливневой канализации, а также формирование защитных изолирующих и фильтрующих зеленых поясов вокруг производств. Реализация указанных мер позволит существенно снизить текущий уровень негативного воздействия от децентрализованной инфраструктуры и обеспечить устойчивое развитие населенного пункта. 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Существующее положение
Система санитарной очистки с. Галкино в настоящее время развита недостаточно. Регулярная плановая очистка территории отсутствует, уборка проводится силами самих предприятий и населения.
Согласно официальному письму ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» (№ 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.), в селе Галкино имеется свалка площадью 2,0 га, при этом реконструкция существующих и строительство новых полигонов ТБО местными властями не планируется. Эксплуатирующие организации отсутствуют, заключения государственной экспертизы на реконструкцию или строительство полигонов ТБО не имеется. Полигонов для приема промышленных, радиоактивных и медицинских отходов по округу также нет. 
Существующая мусорная свалка не отвечает современным санитарно-гигиеническим, экологическим и техническим требованиям, предъявляемым к объектам размещения твердых бытовых отходов (отсутствуют противофильтрационный экран, система сбора фильтрата и организованный контроль).
Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для расчетов приняты на основании действующих строительных норм (СН РК 1.04-15-2013) с учетом средней плотности ТБО 280 кг/м³ (0,2 т/м³).
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Галкино на исходный год (2025 г.)
	№ 
п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м³
	Итого, тонн
	Итого, м³

	1
	Население
	896 чел.
	280 кг/год
	0,2
	250,88
	1254,4

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	12 га
	5 кг/м²
	0,625
	0,06
	0,096

	Итого
	
	
	
	250,94
	1254,5



Управление медицинскими отходами в селе Галкино строго регламентировано. Согласно информации ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» (письмо № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.), объем годового образования медицинских отходов во врачебной амбулатории (ВА) с. Галкино составляет: 
· отходы класса «А» — 2,24 т; 
· отходы класса «Б» — 2400 кг (2,4 т). 
Утилизацию обычных твердых бытовых отходов с территории ВА осуществляет ТОО «Шыгыс Жолдары». Утилизацию опасных медицинских отходов класса «Б» по договору (№ 36 от 22.01.2025 г.) производит ТОО «ЭкоТрансЛогистик». Утилизацию медицинских отходов класса «Г» на территории Щербактинского района (включая ВА с. Галкино) осуществляет ТОО «ЭлектроТранс Реелто» (договор № 81 от 12.02.2025 г.). 
Проектные предложения
Проектом корректировки генерального плана (схемы застройки) предусмотрено формирование централизованной системы управления коммунальными отходами, включающей комплекс организационных и инфраструктурных мероприятий:
1. Планово-регулярная очистка: Создание системы сбора бытовых отходов контейнерным способом. На территории домовладений и общественных учреждений должны быть выделены специальные площадки с водонепроницаемым покрытием и ограждением для размещения контейнеров.
2. Полигон ТБО: Несмотря на текущее отсутствие планов у местного акимата, для обеспечения нормативной санитарной защиты генеральным планом рекомендуется организация вывоза отходов на усовершенствованную свалку-полигон ТБО, расположенную в северо-западном направлении на расстоянии 1000 м от села.

Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Галкино на первую очередь строительства (2032 г.)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м³
	Итого, тонн
	Итого, м³

	1
	Население
	929 чел.
	280 кг/год
	0,2
	260,12
	1300,60

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	17 га
	5 кг/м²
	0,625
	0,09
	0,136

	Итого:
	
	
	
	260,205
	1300,74



На первую очередь строительства в границах с. Галкино предусматривается:
· установка мусорных контейнеров для сбора отходов — 6 шт.;
· приобретение специализированного автотранспорта (мусоровоз — 1 ед., уборочная техника — 1 ед.);
· регулярный вывоз ТБО.
Ориентировочный расчет объемов образования твердых бытовых отходов в границах с. Галкино на расчетный срок (2045 г.)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во
	Норма накопления ТБО
	Плотность т/м³
	Итого, тонн
	Итого, м³

	1
	Население
	952 чел.
	280 кг/год
	0,2
	266,56
	1332,80

	2
	Смет с твердых покрытий, га
	17 га
	5 кг/м²
	0,625
	0,09
	0,136

	Итого:
	
	
	266,645
	1332,94



На расчетный срок в границах с. Галкино инфраструктура санитарной очистки будет расширена и будет включать:
· установку мусорных контейнеров — 8 шт.;
· наличие необходимого парка спецтехники (1 мусоровоз, 1 ассенизационная машина);
· организацию экологического мониторинга на территории полигона (контроль грунтовых вод и атмосферного воздуха).





































7 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Оценка воздействий разделяется на два основных этапа: кратковременный (период строительно-монтажных работ) и долгосрочный (период эксплуатации объектов). Развитие села Галкино рассчитано на два основных этапа: первая очередь (до 2031 года) и расчетный срок (до 2045 года). В целом, реализация корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) носит ярко выраженный эколого-ориентированный характер. 
1. Воздействие на атмосферный воздух
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Земляные работы (вертикальная планировка, засыпка понижений и срезка бугров), движение тяжелой строительной техники и устройство 16,5 км новых улиц приведут к локальному выделению неорганической пыли, выхлопных газов (оксиды азота, углерода) и сварочных аэрозолей. 
Период эксплуатации (Положительное и допустимое, долгосрочное): В отличие от газифицируемых пунктов, в селе Галкино сохранится печное отопление на твердом топливе (уголь, дрова). Однако отсутствие объектов I категории опасности (согласно письму Департамента экологии по Павлодарской области № 4-5/924 от 25.06.2026 г.) и устройство твердого или усовершенствованного покрытия на новых улицах устранят проблему вторичного пыления в теплое время года. Незначительное увеличение выбросов от возросшего потока автотранспорта (до 952 жителей к 2045 году) и проектируемых перерабатывающих цехов (мясо, молоко, корма) компенсируется созданием санитарно-защитных фильтрующих зеленых насаждений шириной 50-70 метров. 
2. Воздействие на поверхностные и подземные воды
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Риск локальных разливов ГСМ от строительной техники при прокладке сетей. В западном направлении на расстоянии 300 м находятся соленые озера, однако водоохранные зоны для них не установлены, поэтому прямое воздействие минимизировано. 
Период эксплуатации (Резко положительное, долгосрочное): Строительство КОС производительностью 140 м³/сут и 22,0 км канализационных сетей к расчетному сроку полностью ликвидирует практику использования септиков и негерметичных выгребных ям — главного источника загрязнения водоносных горизонтов. Устройство смешанной ливневой канализации предотвратит неконтролируемый сброс талых вод в понижения рельефа. 
3. Воздействие на почвы и земельные ресурсы
Период строительства (Отрицательное, кратковременное): Механическое нарушение почвенного покрова, отчуждение земель под траншеи для 17,0 км водопровода и 22,0 км канализации. Требуется строгое соблюдение правил снятия и сохранения плодородного растительного слоя (ПРС). Согласно заключению РГУ МД «Центрказнедра» (№ KZ73VNW00009160 от 23.09.2025 г.) и ГУ «Управление недропользования» (№ KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г.), под участками застройки отсутствуют полезные ископаемые, что снимает риски их повреждения. 
Период эксплуатации (Положительное, долгосрочное): Внедрение контейнерного сбора (до 8 контейнеров к 2045 году) и вывоз ТБО на полигон защитят почвы от захламления. Хотя местным исполнительным органом не планируется реконструкция полигонов (письмо ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.), проектом заложены рекомендации по совершенствованию системы сбора отходов. Безопасная утилизация медицинских отходов (договорные отношения с профильными ТОО) полностью исключит их попадание в почвы (письмо Управления здравоохранения Павлодарской области № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.). 
4. Воздействие на биоразнообразие (Флору и Фауну)
Период строительства (Отрицательное, минимальное): Фактор беспокойства для синантропных видов птиц и мелких животных из-за шума техники. 
Период эксплуатации (Положительное и строго регламентированное, долгосрочное): Согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), территория села Галкино находится в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». Реализация проекта (ликвидация стоков, очистка выбросов) напрямую снизит антропогенное давление на экосистемы резервата. Проектом заложено расширение системы озеленения (парки, скверы, лесополосы), что создаст новые ниши для местной фауны. 
5. Социально-экономическое воздействие и здоровье населения
Улучшение качества жизни (Резко положительное): Достижение нормы обеспеченности жильем (30 м²/чел к 2045 году, общий фонд 28,6 тыс. м²), строительство детского сада на 105 мест (до 2031 года), пожарной части, гостиницы, бани и создание новых рабочих мест на предприятиях переработки. 
Снижение эпидемиологических рисков (Положительное): Отсутствие на территории и в радиусе 1 км сибиреязвенных захоронений (согласно письму Управления ветеринарии Павлодарской области № 3Т-2025-04239621 от 09.12.2025 г.) гарантирует биобезопасность при земляных работах. Обеспечение 100% населения централизованным отводом стоков, качественной питьевой водой и строгое соблюдение СЗЗ (50-100 м) для новых предприятий минимизируют риски инфекционных заболеваний. 
Оценка возможных воздействий показывает, что проект корректировки Схемы развития и застройки с. Галкино является экологически обоснованным. 
Неизбежные негативные последствия периода строительства имеют кратковременный, локальный характер и нивелируются стандартными методами строительного контроля. В долгосрочной перспективе проект (до 2045 года) кардинально решает накопившиеся экологические и инфраструктурные проблемы села: 100% обеспечение канализацией, создание перерабатывающего кластера с защитными зелеными зонами и защиту уникальной природы резервата «Ертіс орманы». 


8 КОМПЛЕКС ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях предотвращения, минимизации и компенсации потенциального негативного воздействия на окружающую среду при реализации корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино разработан комплекс природоохранных мероприятий. Данные мероприятия охватывают все компоненты природной среды и обязательны к выполнению на этапах первой очереди (до 2031 года) и на расчетный срок (до 2045 года). 
1. Охрана атмосферного воздуха
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный бассейн села и улучшения микроклимата проектом предусмотрено:
Устройство двускатного асфальтового покрытия на магистралях и улицах, а также строительство 16,5 км новых второстепенных дорог к 2045 году для предотвращения ветровой эрозии и пыления. 
Создание санитарно-защитных фильтрующих и изолирующих лесополос (шириной 50-70 метров) из газоустойчивых пород деревьев (вяз мелколистный, лох узколистный) вокруг производственных объектов IV и V классов опасности, таких как цеха переработки мяса и молока, склады и хозяйства с содержанием животных. 
Соблюдение строгих ограничений на выбросы в атмосферу в связи с тем, что территория села находится в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.). 
Учет благоприятного фактора отсутствия в селе объектов I категории опасности (подтверждено письмом Департамента экологии по Павлодарской области № 4-5/924 от 25.06.2026 г.). 
2. Охрана поверхностных и подземных вод
Для предотвращения истощения и загрязнения водоносных горизонтов заложены фундаментальные инфраструктурные решения:
Отказ от децентрализованной системы негерметичных выгребных ям за счет строительства 22,0 км канализационных сетей и современных канализационно-очистных сооружений (КОС) производительностью 140 м³/сут. 
Отвод очищенных сточных вод в пруд-испаритель, который будет расположен на расстоянии не менее 1 км от населенного пункта. 
Устройство смешанной (открытой и закрытой) ливневой канализации с отводом поверхностных вод через дождеприемные колодцы на насосную станцию и их последующим использованием для полива парковой зоны. 
Обязательное согласование рабочей проектной документации с Ертисской бассейновой водной инспекцией (согласно письму РГУ «Ертисская бассейновая инспекция» № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.). 
3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
Мероприятия направлены на защиту почв от деградации, эрозии и механического разрушения:
Обязательное снятие, сохранение и последующее использование плодородного почвенно-растительного слоя при прокладке траншейным способом 17,0 км водопроводных и 22,0 км канализационных сетей для целей благоустройства и рекультивации. 
Проведение вертикальной планировки территории (срезка одиночных бугров, засыпка понижений) для обеспечения поверхностного водоотвода и ликвидации участков заболачивания. 
Отсутствие рисков повреждения полезных ископаемых под участком предстоящей застройки (согласно Заключению ГУ «Управление недропользования» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г. и РГУ МД «Центрказнедра» № KZ73VNW00009160 от 23.09.2025 г.). 
4. Управление отходами производства и потребления
Для кардинального улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в селе реализуется система обращения с отходами:
Несмотря на то, что строительство новых полигонов ТБО местным исполнительным органом не планируется (согласно письму ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.), проектом настоятельно рекомендуется устройство усовершенствованного полигона ТБО на расстоянии 1000 м от села в северо-западном направлении. 
Размещение на территории полигона биотермической камеры (ямы Беккари) для безопасного уничтожения трупов животных. 
Организация планово-регулярной очистки территории: установка 6 мусорных контейнеров на первую очередь (к 2031 году) и увеличение их количества до 8 штук к расчетному сроку (2045 год). 
Применение препарата «Пуралат-БИНГСТИ» для обеззараживания осадков сточных вод на КОС с целью уничтожения паразитов и последующего безопасного использования обезвоженного активного ила в качестве удобрения. 
Строгая утилизация медицинских отходов (классов «А», «Б» и «Г») от врачебной амбулатории с. Галкино специализированными предприятиями (ТОО «Шыгыс Жолдары», ТОО «ЭкоТрансЛогистик», ТОО «ЭлектроТранс Реелто»), согласно письму ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.. 
5. Озеленение и архитектурно-ландшафтная организация
Зеленые насаждения выступают главным биологическим фильтром населенного пункта:
Создание ландшафтных групп, цветников и газонов на участках жилой застройки, школ, детского сада и в парковой зоне с использованием широкого ассортимента деревьев и кустарников. 
Использование таких видов, как вяз Андросова, вяз мелколистный, лох узколистный, бирючина обыкновенная и жимолость татарская для создания плотных защитных посадок, располагаемых перпендикулярно господствующим ветрам. 
Реализация данного комплекса мероприятий гарантирует снижение экологических рисков до нормативного уровня. Схема развития и застройки с. Галкино обладает высоким экологическим приоритетом, так как инфраструктурные решения (внедрение 100% канализационной сети, КОС, ливневая канализация, защитные лесополосы) напрямую устраняют текущие факторы деградации окружающей среды. 
9 КРИТЕРИЙ СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ

9.1. Актуальность Генерального плана с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия проекта целям содействия устойчивому развитию
Для проведения систематического и аргументированного анализа актуальности корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного варианта генерального плана) с. Галкино, необходимо рассматривать этот документ не просто как схему размещения объектов, а как инструмент управления экологическими рисками и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) на локальном уровне. 
Управление санитарно-экологическими рисками и защита здоровья (Соответствие ЦУР 3 и ЦУР 11)
Способность градостроительного документа выявлять, локализовать и устранять текущие источники прямого негативного воздействия на здоровье населения и среду обитания.
В селе Галкино в настоящее время отсутствует централизованная канализация, что формирует экологические риски из-за использования населением выгребных ям. Кроме того, остро стоит вопрос организации санитарной очистки территории. Проект кардинально меняет эту ситуацию, предлагая полный отказ от децентрализованного водоотведения и внедрение планово-регулярной очистки. При этом качество питьевой воды в селе уже находится на высоком уровне, и новые инженерные решения направлены на его долгосрочное сохранение. 
По данным РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля» (письмо № 24-33-29-01-14/140-И от 16.07.2026 г.), из 77 исследованных за 2021–2026 годы проб питьевой воды все 100% соответствуют нормативным требованиям. 
Проектом заложено строительство 22,0 км канализационных сетей и современных канализационно-очистных сооружений (КОС) производительностью 140 м³/сут к расчетному сроку (2046 год). 
Для обеззараживания осадка на КОС будет применяться безопасный биопрепарат «Пуралат-БИНГСТИ», уничтожающий паразитов. 
Существующая свалка (2,0 га) не отвечает санитарным требованиям, и хотя местный акимат не планирует строительство нового полигона (согласно письму ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.), проектом настоятельно рекомендуется создание усовершенствованного полигона с биотермической ямой Беккари. 
Строго регламентируется утилизация медицинских отходов (2,24 т класса «А» и 2,4 т класса «Б» в год) специализированными компаниями по договорам (письмо Управления здравоохранения Павлодарской области № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.). 
Актуальность Генплана критически высока, так как он превентивно ликвидирует риски загрязнения подземных источников и трансформирует село в безопасную и управляемую среду с современной инженерной инфраструктурой.
Пространственная сегрегация и буферизация несовместимых зон (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Обоснованность функционального зонирования, направленного на разделение селитебных (жилых) и производственных территорий с помощью нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ) и водоохранных полос.
Специфика села Галкино заключается в его выраженном аграрном профиле и уникальном местоположении. Развитие в селе перерабатывающего сектора требует строгого отделения от жилой застройки. Кроме того, расположение села в охранной зоне уникального лесного массива требует соблюдения особых экологических регламентов, исключающих негативное влияние на лесные биоценозы.
В селе содержится 8957 голов скота. Проектом предусмотрено размещение на окраинах новых производств: переработка мяса и молока (СЗЗ 50 м, V класс), производство кормов (СЗЗ 100 м, IV класс). Проектом заложено обязательное озеленение данных СЗЗ фильтрующими полосами шириной 50–70 м. 
Согласно официальному письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), территория села находится в пределах охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (установлена постановлением акимата Павлодарской области № 249/18 от 25.12.2009 г.). Это налагает жесткие ограничения на выбросы, сбросы и гидрологические изменения. 
Отсутствуют риски наложения застройки на опасные ветеринарные объекты: в радиусе 1000 м нет захоронений очагов сибирской язвы (письмо Управления ветеринарии Павлодарской области № 3Т-2025-04239621 от 09.12.2025 г.). 
В 300 м западнее села расположены соленые озера, и хотя водоохранные зоны для них не установлены, проект обязывает согласовывать любую деятельность с РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» (письмо № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.). 
Генплан пространственно и юридически фиксирует границы, предотвращая градостроительные конфликты и надежно буферизуя жилые районы и экосистемы лесного резервата «Ертіс орманы» от производственного воздействия.
Инфраструктурная адаптивность и ресурсосбережение (Соответствие ЦУР 6 и ЦУР 13)
Способность территории справляться с климатическими изменениями (осадки, температурные перепады) и рационально использовать природные ресурсы.
Климат региона (глубокое промерзание почвы, резкие ветры, малое количество осадков, чередующееся с локальными ливнями) и равнинный рельеф (слабый естественный сток) требуют адаптивных инженерных решений. Проект учитывает эти факторы, закладывая глубокое заложение коммуникаций и организацию сбора талых вод.
Рельеф территории спокойный (абсолютные отметки 92,0–102,0 м), что затрудняет естественный отвод вод. Проектом заложена вертикальная планировка и устройство смешанной (открытой и закрытой) ливневой канализации для предотвращения заболачивания. 
Собранные ливневые воды после очистки будут использоваться для полива парковых зон, что соответствует принципам ресурсосбережения. 
Значительная глубина промерзания грунта требует прокладки водопроводных сетей на глубине 3,0 м. 
Под участком предстоящей застройки отсутствуют полезные ископаемые и подземные воды, числящиеся на госбалансе, что снимает ограничения на строительные работы (заключения РГУ МД «Центрказнедра» № KZ73VNW00009160 от 23.09.2025 г. и ГУ «Управление недропользования» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г.). 
Проект повышает инженерную и инфраструктурную адаптивность села к резко континентальному климату, одновременно обеспечивая рациональное повторное использование водных ресурсов.
Восполнение природного капитала и биопозитивность (Соответствие ЦУР 11 и ЦУР 15)
Переход от экстенсивного использования земель к активному формированию зеленого каркаса, улучшающего микроклимат и поддерживающего биоразнообразие.
Село Галкино подвержено ветровой эрозии и пыльным бурям в летние месяцы. При этом благоприятным фактором является отсутствие в селе объектов I категории опасности. Для улучшения микроклимата Генплан фокусируется на формировании мощного зеленого щита из газо- и засухоустойчивых пород.
Согласно письму Департамента экологии по Павлодарской области № 4-5/924 от 25.06.2026 г., объекты I категории опасности в селе отсутствуют. 
Проектом заложено создание многоярусных зеленых посадок в жилой, парковой зонах и на территориях санитарно-защитных зон производств с использованием устойчивых видов (вяз мелколистный, лох узколистный). Данные насаждения будут располагаться перпендикулярно господствующим ветрам (западным и юго-западным). 
Снижение антропогенной нагрузки благодаря организованному сбору ТБО и очистке стоков благотворно повлияет на поддержание экологического баланса прилегающей охранной зоны резервата «Ертіс орманы». 
Генеральный план активно развивает зеленый каркас села, который выполняет не только эстетическую, но и инженерно-экологическую функцию, защищая территорию от ветровой эрозии и пыли.
ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ АНАЛИЗА
Актуальность корректировки Схемы развития и застройки с. Галкино является абсолютно обоснованной. Анализ показывает, что документ составлен по эколого-ориентированному сценарию: он переводит стихийную инфраструктуру (выгребные ямы, неорганизованный сток) в структурированную систему, полностью соответствующую экологическому и санитарно-эпидемиологическому законодательству РК. Учитывая строгие регламенты, связанные с соседством резервата «Ертіс орманы», реализация проектных решений (очистные сооружения, озеленение, санитарная очистка) прямо предотвратит возникновение техногенных рисков и будет способствовать устойчивому развитию территории. 











































9.2. Возможность реализации видов деятельности, устанавливаемых генеральным планом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования
Оценка того, насколько природно-ресурсный потенциал территории (земля, вода, климат) способен выдержать заявленную антропогенную нагрузку без необратимой деградации, и насколько выбранные инженерные решения адекватны местным условиям.
1. Анализ пространственно-территориального ресурса (Место, вид и масштаб деятельности)
Соответствие проектных масштабов развития и пространственной структуры территориальным возможностям населенного пункта и существующим законодательным ограничениям.
Площадь территории села Галкино в границах проектирования составляет 603 га (по опорному плану — 1265 га). Проект предполагает умеренный рост численности населения с 896 человек (на 2025 год) до 952 человек к расчетному сроку (2045 год) при увеличении жилищного фонда до 28,6 тыс. м². Заявленный демографический рост (+56 человек за 20 лет) характеризуется как низкоинтенсивный и абсолютно соразмерный имеющимся территориальным резервам. Территория села находится в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы», что требует жесткого соблюдения природоохранных ограничений. Западнее села на расстоянии 300 м имеются соленые озера без установленных водоохранных зон, однако любую хозяйственную деятельность необходимо согласовывать с бассейновой инспекцией. 
Проектная численность населения к 2045 году — 952 человека. 
Письмо РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г. об установлении охранной зоны резервата «Ертіс орманы». 
Письмо РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г. о необходимости согласования проектной документации. 
Пространственный ресурс полностью обеспечивает возможность реализации проекта без перегрузки ландшафта и при условии строгого соблюдения режима охранной зоны лесного резервата.
2. Анализ обеспеченности водными ресурсами и условий их использования
Достаточность и защищенность источников водоснабжения, а также экологическая безопасность водоотведения для предотвращения истощения и загрязнения водных объектов.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат две подземные скважины с дебитом 4,3 л/с, расположенные в северо-восточной части села. Эксплуатационные запасы подземных вод подтверждены разрешением до 31.12.2030 года с годовым объемом водозабора 15 800 м³. Расчетное водопотребление к расчетному сроку составит 225 м³/сут. Уязвимость подземных вод к загрязнению от выгребных ям полностью устраняется заложенным в проекте строительством централизованной канализации (22,0 км) и КОС производительностью 140 м³/сут. Повторное использование очищенных стоков для полива парковой зоны снижает нагрузку на питьевой водоисточник. 
Мощность водозабора — 15 м³/сут при потребности 15,8 м³/сут; разрешение на водопользование №KZ43VTE00274122 до 31.12.2030 г.. 
Прогнозное водопотребление — 225 м³/сут, водоотведение — 140 м³/сут. 
Письмо РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г. о согласовании проекта. 
Водно-ресурсный потенциал территории полностью обеспечивает заявленные потребности при условии реализации мероприятий по централизованному водоотведению и защите подземных горизонтов.
3. Анализ земельно-почвенного ресурса и агропотенциала
Наличие пригодных земельных ресурсов, отсутствие конфликтов с недропользованием и охранными зонами при размещении объектов нового строительства.
Общая площадь территории села составляет 59010,84 га, из которых значительную часть занимают пастбища (19631,02 га) и пашня (9757,62 га). Село имеет выраженную аграрную специализацию с высоким поголовьем скота (8957 голов). Под участками предстоящей застройки отсутствуют разведанные запасы полезных ископаемых. Развитие перерабатывающего сектора (мясо, молоко, корма) обеспечено землями при соблюдении нормативных санитарно-защитных зон (50–100 м). 
Заключение ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г. и РГУ МД «Центрказнедра» № KZ73VNW00009160 от 23.09.2025 г. об отсутствии полезных ископаемых. 
Письмо РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г. об отсутствии земель государственного лесного фонда в пятне застройки. 
Письмо ГУ «Управление ветеринарии Павлодарской области» № 3Т-2025-04239621 от 09.12.2025 г. об отсутствии сибиреязвенных скотомогильников в радиусе 1 км. 
Земельный ресурс и агропотенциал достаточны для реализации проекта; правовые и экологические ограничения по недрам и особо охраняемым землям отсутствуют.
4. Анализ климатических условий деятельности
Учет суровых климатических факторов (промерзание грунтов, ветровой режим, засушливость) в проектных инженерно-строительных и ландшафтных решениях.
Климат региона резко континентальный с суровой зимой, глубоким промерзанием грунтов (до 2,6 м) и развитой ветровой деятельностью (средняя скорость ветра 4,4 м/с). Рельеф равнинный со слабыми уклонами. Указанные условия требуют повышенного заглубления инженерных сетей (водопровод на глубину 3,0 м) и устройства ливневой канализации для защиты от подтоплений. Для борьбы с ветровой эрозией и пыльными бурями проект предусматривает асфальтирование дорог и создание защитных лесополос. 
Данные МС Шарбакты (письмо РГП «Казгидромет» № 3T-2025-03374675 от 30.09.2025 г.): средняя температура января — -14,0 °C, июля — +22,7 °C, скорость ветра — 4,4 м/с. 
Глубина промерзания грунта — до 2,6 м; глубина заложения водопроводных сетей — 3,0 м. 
Проектирование смешанной ливневой канализации и защитных лесополос шириной 50–70 м. 
Климатические ограничения жесткие, но полностью компенсируются заложенными в генеральном плане инженерно-техническими и планировочными мероприятиями.
5. Анализ энергетических ресурсов (Тепло и Электричество)
Обеспеченность объекта электрической и тепловой энергией, а также экологическая безопасность выбранных энергоносителей.
Электроснабжение села осуществляется централизованно от ПС 110/35/10 кВ «Галкино» с достаточным резервом мощности (загрузка трансформаторов в среднем 33,74% и 9,7%). Расчетная электрическая нагрузка к расчетному сроку составит 1,827 МВт. Ввиду отсутствия природного газа теплоснабжение жилого сектора опирается на печное топливо (уголь) и локальные котельные, а для бытовых нужд используется сжиженный углеводородный газ (СУГ) в объеме до 105,19 тонн/год. Отсутствие в селе объектов I категории опасности подтверждено экологическим ведомством. 
Письмо РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» № 4-5/924 от 25.06.2026 г. об отсутствии объектов I категории опасности в селе Галкино. 
Суммарная расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок — 1,827 МВт; планируется строительство 2 ТП по 0,63 МВА (на 1-ю очередь) и 2 ТП по 0,25 МВА (на расчетный срок). 
Расчетный объем потребления СУГ — 105,19 тонн/год. 
Энергетическая инфраструктура обеспечена резервами по электроэнергии и технически подготовлена к поэтапной модернизации для покрытия перспективных нагрузок.
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КРИТЕРИЮ
Проведенный анализ подтверждает высокую степень осуществимости видов деятельности, заложенных в корректировке Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино. Масштабы намечаемого строительства и демографического роста не превышают предельно допустимую емкость местного природно-территориального комплекса. Наличие достаточных земельных резервов, отсутствие ценных полезных ископаемых в недрах под застройкой и внедрение современных инженерных систем (КОС, централизованный водопровод, ливневая канализация) гарантируют безопасное и рациональное использование ресурсов при строгом соблюдении экологического законодательства РК и режима охранной зоны лесного резервата «Ертіс орманы». 




9.3. Степени влияния генерального плана на реализацию иных Документов
Оценка того, в какой мере утверждаемый Документ определяет, ограничивает или инициирует разработку и реализацию нижестоящих проектов, программ, планов и разрешительной документации в сфере градостроительства, экологии, землеустройства и социально-экономического развития.
Степень влияния корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного варианта генерального плана) с. Галкино оценивается как максимально высокая (прямая и определяющая). Систематический анализ данного влияния по структурным блокам представлен ниже. 
1. Влияние на градостроительную и архитектурно-строительную документацию
Степень жесткости соответствия будущих проектов детальной планировки (ПДП), генеральных планов локальных участков и разрешительной документации (АПЗ) градостроительным регламентам, установленным в генеральном плане.
Проект устанавливает обязательное функциональное зонирование территории, фиксирует красные линии улиц (30 м для главной улицы, 20 м для основных жилых улиц и от 15 до 30 м для второстепенных). Определяет типологию и этажность (одноэтажная и двухэтажная индивидуальная усадебная застройка), а также зоны размещения социальных и производственных объектов (детский сад на 105 мест, пожарная часть, гостиница, баня, перерабатывающие цеха). Любые будущие проектные решения обязаны строго соответствовать параметрам Генерального плана, исключая возможность нецелевого использования земель (например, размещение промышленных производств вне производственных зон). Выдача Архитектурно-планировочных заданий (АПЗ) на строительство жилых домов или коммерческих объектов осуществляется исключительно на основе утвержденных генпланом красных линий и регламентов. 
Параметры улично-дорожной сети и красных линий закреплены в Схеме улично-дорожной сети. 
Перечень и параметры объектов социального и производственного назначения регламентированы пояснительной запиской. 
Генеральный план имеет прямой определяющий характер для всей нижестоящей градостроительной документации, полностью блокируя отклонения от утвержденного функционального зонирования.
2. Влияние на землеустроительную и кадастровую документацию
Роль генерального плана как юридического и пространственного основания для перевода земель, изменения их целевого назначения и ведения государственного градостроительного кадастра.
Проект обосновывает рациональное использование территории в границах разработки (603 га по топосъемке / 1265 га по опорному плану), закрепляя развитие селитебных зон в западном и восточном направлениях, а также зон санитарно-защитных лесополос. Утвержденный документ является обязательным основанием для изменения целевого назначения земельных участков. Предоставление новых участков под индивидуальное жилищное строительство или производственные объекты невозможно без предварительного утверждения границ, трассировки улиц и инженерных коридоров в данном проекте. База данных государственного градостроительного и земельного кадастра формируется строго на основе векторных данных (*.gdb) генплана. 
Проектная площадь разработки составляет 603 га. 
Требования к предоставлению материалов в форматах ArcGis (.gdb), MapInfo и AutoCAD (.dwg) для кадастра зафиксированы в Техническом задании. 
Генеральный план служит исключительным правовым и пространственным фундаментом для землеустройства и кадастрового учета на территории села Галкино.
3. Влияние на проектно-сметную документацию (ПСД) инженерной инфраструктуры
Обязательность заложенных в генплане балансов мощностей, трасс инженерных сетей и принципиальных схем для разработки рабочих проектов инженерного обеспечения.
Проект задает точные расчетные нагрузки на расчетный срок (до 2045–2046 годов): водопотребление (225,0 м³/сут), водоотведение (140,0 м³/сут), электропотребление (1,827 МВт), потребление сжиженного газа (105,19 тонн/год). Определены принципиальные схемы: строительство КОС производительностью 140 м³/сут, прокладка 22,0 км канализационных и 17,0 км водопроводных сетей, устройство смешанной ливневой канализации, а также возведение новых трансформаторных подстанций. Выдача Технических условий (ТУ) ресурсоснабжающими организациями опирается на заложенные в проекте резервы мощностей. Документ напрямую инициирует разработку ПСД для строительства конкретных инженерных объектов. 
Балансовые показатели водоснабжения, водоотведения и электроснабжения приведены в табличной части проекта. 
Параметры сетей (глубина заложения водопровода — 3,0 м, диаметры труб КОС — 160–300 мм) регламентированы текстом пояснительной записки. 
Генеральный план директивно определяет технические параметры, трассировку и объемы для всех последующих проектов инженерной инфраструктуры.
4. Влияние на природоохранную и санитарно-эпидемиологическую документацию
Обязательность учета экологических ограничений, охранных зон, санитарных разрывов и требований по утилизации отходов при разработке ОВОС и природоохранных мероприятий для будущих объектов.
Документ выявляет ключевые экологические факторы и закладывает комплекс защитных мер (строительство КОС, организация усовершенствованного полигона ТБО, создание СЗЗ с лесополосами шириной 50–70 м). Учитывается жесткое ограничение: согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), территория села находится в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы», что накладывает строгие запреты на вредные выбросы и сбросы. Письмо Ертисской бассейновой инспекции (№ 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.) предписывает обязательное согласование проектов с водным органом. Генплан делает обязательной разработку проектов СЗЗ для новых производств (50–100 м) и учет объемов медицинских отходов (2,24 т класса «А» и 2,4 т класса «Б» от амбулатории по данным Управления здравоохранения, письмо № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.). 
Письмо РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г. (охранная зона резервата «Ертіс орманы»). 
Письмо РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г. (согласование). 
Письмо ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г. (медицинские отходы). 
Генеральный план формирует жесткий экологический и санитарный каркас, определяющий содержание будущих отчетов об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектов предельно допустимых выбросов/сбросов.
5. Влияние на документы государственного планирования и бюджетные программы
Обосновывающая роль генерального плана для формирования бюджетных заявок, программ развития территории и инвестиционных планов местных исполнительных органов.
Проект содержит технико-экономические показатели (ТЭП) и обоснования для будущих капитальных вложений. Заложены потребности в финансировании строительства улично-дорожной сети (16,5 км новых дорог), инженерной подготовки (ливневая канализация), систем водоснабжения, водоотведения (КОС и 22 км сетей) и социальной сферы (детский сад на 105 мест). Утвержденный документ является обязательным экономическим и юридическим обоснованием для аппарата акима Галкинского сельского округа и Щербактинского района при формировании бюджетных заявок на выделение средств из областного или республиканского бюджетов. Целевые индикаторы (доведение охвата централизованной канализацией до 100%, рост обеспеченности жильем до 30 м²/чел) интегрируются в планы социально-экономического развития региона. 
Перечень объектов нового строительства на первую очередь и расчетный срок приведен в проектных таблицах ТЭП. 
Положения Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» об утверждении генпланов местными маслихатами. 
Без утвержденного Генерального плана и его ТЭП финансирование инфраструктурных проектов из государственного бюджета юридически невозможно.
ОБЩИЙ ВЫВОД
Схема развития и застройки (упрощенный генеральный план) с. Галкино имеет высшую юридическую и планировочную силу среди градостроительных документов местного уровня. Она выступает базовым нормативным документом, без которого парализуется реализация иных жизненно важных процессов: законное выделение земель, проектирование инженерных сетей, получение государственного финансирования на развитие инфраструктуры и соблюдение жестких экологических требований охранной зоны резервата «Ертіс орманы». Стратегическая экологическая оценка гарантирует, что все зависимые от генплана проекты будут развиваться в строгом соответствии с принципами безопасности и устойчивого развития. 







































9.4. Комплексная оценка экологических рисков при реализации проекта и их влияние на здоровье населения
В рамках стратегической экологической оценки корректировки «Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино» проведен углубленный системный анализ потенциальных экологических рисков. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа, который сопоставляет исходную уязвимость природно-территориального комплекса села с параметрами проектируемого градостроительного развития.
Анализ базируется на данных государственного мониторинга и официальных сведениях исполнительных органов. Эпидемиологическая и санитарная обстановка на территории села Галкино является благополучной.
Характеристика качества питьевой воды (2021–2026 гг.)
За указанный период исследовано 77 проб питьевой воды. 
Все исследованные пробы (100%) полностью соответствовали требованиям нормативных документов как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. 
Динамика заболеваемости населения (2021–2026 гг.)
Уровень инфекционной заболеваемости в селе остается низким и не носит характера вспышек: 
COVID-19: 16 случаев (2021 г.). 
Бактериальные кишечные инфекции (БКИ): 4 случая (2022 г.). 
Бруцеллез: 2 случая (2023 г.). 
Туберкулез: по 1 случаю (2021, 2024, 2025 гг.). 
Иные инфекции: единичные случаи кори (1), ветряной оспы (2), вирусного гепатита (1), менингита (1), лямблиоза (1) и дерматомикоза (1) за исследуемый период. 
1. Риски загрязнения атмосферного воздуха
Оценка рисков загрязнения воздушного бассейна в периоды строительства и эксплуатации, а также их влияние на респираторное здоровье населения.
На этапе строительства (прокладка траншей, вертикальная планировка) существует кратковременный риск пыления, усугубляемый сильными степными ветрами. На этапе эксплуатации основная нагрузка формируется за счет печного отопления жилого сектора на твердом топливе (угле), так как централизованная магистральная газификация не предусмотрена. Однако этот риск компенсируется отсутствием крупной промышленности и активным формированием защитного зеленого каркаса.
Согласно письму РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» № 4-5/924 от 25.06.2026 г., на территории села Галкино полностью отсутствуют объекты I категории опасности. 
Для снижения воздействия от проектируемых агропромышленных и перерабатывающих предприятий (V и IV классов опасности) проектом предусмотрено создание изолирующих и фильтрующих защитных лесополос шириной 50–70 метров из газоустойчивых пород (вяз, лох узколистный). 
Асфальтирование и устройство твердого покрытия на новых улицах (16,5 км) минимизирует вторичное пылеобразование. 
Риски загрязнения воздуха носят преимущественно временный (строительный) характер и управляются методами пылеподавления. В долгосрочной перспективе отсутствие тяжелой промышленности и масштабное озеленение СЗЗ минимизируют риски респираторных заболеваний, сохраняя качество атмосферного воздуха на безопасном уровне.
2. Гидрологические риски и эпидемиологическая безопасность водных ресурсов
Защищенность водных ресурсов от истощения и загрязнения, а также предотвращение эпидемиологических угроз водного характера.
Сохранение существующей практики использования негерметичных выгребных ям при увеличении численности населения и поголовья скота несет критический риск бактериологического и химического загрязнения первого водоносного горизонта. Внедрение централизованной канализации является главным барьером для эпидемиологических угроз.
Несмотря на текущее 100% соответствие проб воды нормам, проектом закладывается превентивное строительство 22,0 км канализационных сетей и канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 140 м³/сут. 
Для обеззараживания осадков сточных вод на КОС предусмотрено использование специального препарата («Пуралат-БИНГСТИ»), вызывающего гибель паразитов и делающего ил безопасным. 
В радиусе 1000 метров от проектной территории отсутствуют захоронения очагов сибирской язвы и сибиреязвенные скотомогильники (письмо Управления ветеринарии Павлодарской области № 3Т-2025-04239621 от 09.12.2025 г.), что исключает риск попадания опасных патогенов в воду при земляных работах. 
Любые градостроительные решения подлежат обязательному согласованию с водным органом (письмо РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.). 
Инерционный сценарий (сохранение выгребных ям) несет прямую угрозу благополучию. Реализация проектных решений по строительству КОС и закрытой ливневой канализации полностью локализует гидрологические риски и гарантирует долгосрочную безопасность источников водоснабжения.
3. Геолого-климатические риски инфраструктурных аварий
Уязвимость проектируемой инженерной инфраструктуры к суровым природно-климатическим условиям и риски возникновения аварийных ситуаций.
Резко континентальный климат с суровыми зимами создает угрозу промерзания подземных трубопроводов. Аварии на сетях водопровода и канализации могут привести к изливу стоков на рельеф и прекращению подачи питьевой воды.
По данным МС Шарбакты (письмо РГП «Казгидромет» № 3Т-2025-03374675 от 30.09.2025 г.), средняя температура января составляет -14,0 °C, возможны морозы до -48 °C. 
Глубокое промерзание грунта (до 200–300 мм и более в суровые зимы) требует специфических решений. 
Для предотвращения аварий проект устанавливает жесткий технический регламент: водопроводная сеть протяженностью 17 км должна укладываться на глубину 3,0 метра от спланированной поверхности земли (ниже глубины промерзания). 
Отсутствие полезных ископаемых под участком застройки (Заключение ГУ «Управление недропользования» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г.) исключает риски просадок грунта, связанных с горными выработками. 
Инфраструктурные риски, связанные с геолого-климатическими особенностями, нивелируются за счет строгого нормативного заглубления инженерных коммуникаций, что обеспечит их бесперебойную и безопасную эксплуатацию.
4. Санитарно-эпидемиологические риски и система обращения с отходами
Эффективность системы управления коммунальными и специфическими отходами для предотвращения химического и биологического заражения среды.
Накопление ТБО и опасных медицинских отходов без надлежащей изоляции создает риски химического заражения почв и размножения переносчиков инфекций.
Существующая свалка имеет площадь 2,0 га, и местным акиматом реконструкция полигонов не планируется (письмо ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.). При этом расчетный объем ТБО к 2046 году составит 1332,94 м³ (266,6 тонн). Генеральным планом настоятельно рекомендуется организация планово-регулярного контейнерного сбора (до 8 контейнеров). 
Строго контролируются медицинские отходы: согласно письму Управления здравоохранения Павлодарской области № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г., врачебная амбулатория с. Галкино генерирует 2,24 т отходов класса «А» и 2,4 т отходов класса «Б» в год. Опасные отходы не смешиваются с ТБО, их утилизируют профильные организации (ТОО «ЭкоТрансЛогистик», ТОО «ЭлектроТранс Реелто»). 
Отсутствие планов акимата по модернизации полигона ТБО является фактором риска, который компенсируется проектными рекомендациями по переходу на контейнерный сбор. При этом строгий аутсорсинг утилизации медицинских отходов полностью снимает риски биологического заражения.
5. Риски воздействия на особо охраняемые природные территории
Оценка рисков негативного воздействия градостроительной и хозяйственной деятельности на уникальные экосистемы и особо охраняемые природные территории (ООПТ).
Развитие населенного пункта может оказать антропогенное давление на прилегающие ценные природные ландшафты. Для села Галкино этот критерий имеет решающее значение.
Согласно официальному письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г., территория села находится в пределах охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (установлена постановлением акимата Павлодарской области № 249/18 от 25.12.2009 г.). 
В охранной зоне законодательно запрещается деятельность, способная оказать вред экосистемам резервата, включая выбросы в атмосферу, сбросы в рельеф загрязняющих веществ и захоронение промышленных отходов. 
Нахождение села в охранной зоне лесного резервата накладывает высшую степень экологической ответственности. Риски деградации экосистемы резервата полностью нивелируются строгим исполнением проектных решений (очистка стоков на КОС, создание собственных лесозащитных полос) и соблюдением законодательных ограничений.
ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ АНАЛИЗА
Анализ подтверждает, что при реализации Схемы развития и застройки с. Галкино потенциальные экологические риски (пыление, строительные работы) носят управляемый и временный характер. Отказ от реализации заложенных в проекте решений (особенно в части строительства централизованной канализации) несет существенные угрозы для грунтовых вод и экосистемы прилегающего лесного резервата «Ертіс орманы». Комплекс предусмотренных мероприятий гарантирует трансформацию села в экологически устойчивую и безопасную среду обитания. 





























9.5. Актуальность проекта генерального плана с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств в области охраны окружающей среды
Настоящий раздел содержит системный анализ актуальности Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) села Галкино с позиции его соответствия требованиям национального законодательства Республики Казахстан и международным экологическим обязательствам. Оценка выполнена методом структурно-фактического анализа на основе конкретных проектных параметров и официальных писем государственных органов.
Ниже представлены результаты оценки по всем применимым критериям.
Блок 1. Соответствие требованиям национального законодательства Республики Казахстан
Соответствие экологическим требованиям по управлению отходами (Экологический кодекс РК)
Способность документа обеспечить внедрение иерархии управления отходами, безопасное размещение коммунальных отходов и специализированную утилизацию опасных отходов.
Проектом предусмотрен отказ от неконтролируемого размещения отходов на существующей свалке (2,0 га), которая не соответствует нормам. Рекомендуется внедрение планово-регулярной системы санитарной очистки с контейнерным сбором и устройством усовершенствованного полигона ТБО с биотермической ямой. Для специфических (медицинских) отходов предусмотрена строгая аутсорсинговая утилизация, что исключает их смешивание с ТБО. Данные решения напрямую реализуют требования Экологического кодекса по безопасному обращению с отходами. 
Объем ТБО к 2046 году составит 1332,94 м³ (или 266,64 тонн/год), предусмотрена установка 8 мусорных контейнеров. 
Годовой объем медицинских отходов от врачебной амбулатории с. Галкино составляет 2,24 т класса «А» и 2,4 т класса «Б»; их утилизация осуществляется профильными организациями (ТОО «Шыгыс Жолдары», ТОО «ЭкоТрансЛогистик») (согласно письму Управления здравоохранения Павлодарской области № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.). 
Проект генерального плана актуален и полностью соответствует требованиям Экологического кодекса РК, предлагая перевести систему обращения с коммунальными и медицинскими отходами в контролируемое правовое и санитарное поле.
Соответствие требованиям охраны водных ресурсов (Водный кодекс РК)
Эффективность инженерных и планировочных решений по защите поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения неочищенными стоками.
Текущее повсеместное использование выгребных ям частным сектором создает прямую угрозу инфильтрации загрязняющих веществ в подземные воды. Проект кардинально ликвидирует эту угрозу за счет стопроцентного внедрения централизованной системы канализации. Дополнительно проект устанавливает жесткий контроль за деятельностью вблизи водных объектов: любые строительные проекты должны согласовываться с бассейновой инспекцией. 
Проектом предусмотрено строительство 22,0 км канализационных сетей и канализационно-очистных сооружений (КОС) производительностью 140 м³/сут к расчетному сроку. 
Согласно требованиям Ертисской бассейновой водной инспекции (письмо № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.), реализация любых градостроительных проектов требует обязательного согласования проектной документации с данным ведомством. 
Документ абсолютно актуален: его инфраструктурные решения (КОС) и нормативные ограничения напрямую исполняют требования Водного кодекса РК по защите подземных и поверхностных вод от загрязнения.
Соответствие требованиям охраны особо охраняемых природных территорий (Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях»)
Соблюдение режима охраны и предотвращение негативного воздействия градостроительной деятельности на уникальные природные комплексы.
Село Галкино расположено в чувствительной экологической зоне. Законодательство требует предотвращения неблагоприятного воздействия на природные комплексы резерватов. Проект генплана строго учитывает эти ограничения, не предусматривая размещения экологически опасных промышленных объектов и внедряя очистку всех видов стоков.
Согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г., территория села находится в пределах охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы». 
В охранной зоне законодательно запрещены выбросы, сбросы, захоронение отходов и интродукция чужеродных видов, способных нанести вред лесным экосистемам. 
Генеральный план выступает ключевым инструментом исполнения законодательства об ООПТ, гарантируя, что развитие села будет происходить без ущерба для прилегающего лесного резервата.
Соответствие требованиям градостроительного зонирования и санитарной безопасности (Земельный кодекс РК и Закон об архитектурной деятельности)
Обоснованность распределения земель и обеспечение пространственной буферизации селитебных и производственных зон с помощью санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Проект обеспечивает рациональное использование 603 га территории. Он пространственно разделяет жилую застройку и новые агропромышленные объекты переработки, устанавливая жесткие регламентированные СЗЗ, подлежащие обязательному озеленению. 
Установлены СЗЗ: 50 м (V класс) для переработки мяса, молока и складов; 100 м (IV класс) для цеха кормов и животноводческих баз. 
Подтверждено отсутствие в селе промышленных объектов I категории опасности (согласно письму РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» № 4-5/924 от 25.06.2026 г.). 
Отсутствие полезных ископаемых под застройкой (заключение ГУ «Управление недропользования» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г.) снимает земельные конфликты с недропользователями. 
Документ структурно и юридически обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов качества среды обитания, отделяя селитебную зону от производственных факторов воздействия.
Блок 2. Исполнение международных обязательств Республики Казахстан
Выполнение международных климатических обязательств (Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение)
Учет мер по снижению углеродного следа и выбросов парниковых газов, а также адаптация инфраструктуры к климатическим изменениям.
Хотя полный отказ от печного угольного отопления в селе Галкино не предусмотрен из-за отсутствия магистрального газа, проект закладывает локальную меру по снижению выбросов путем обеспечения бытовых нужд потребителей экологически чистым сжиженным углеводородным газом (СУГ). Дополнительно, масштабное озеленение выступает как инструмент поглощения углекислого газа.
Проектом предусмотрено обеспечение населения СУГ (расчетная потребность к 2046 году составит 105,19 тонн/год). 
Применение СУГ для пищеприготовления оказывает наименьшее воздействие на атмосферу по сравнению с твердым топливом. 
Решения по использованию сжиженного газа и расширению зеленых насаждений делают генеральный план эффективным инструментом локальной реализации международных климатических инициатив.
Обеспечение прозрачности и участия общественности (Орхусская конвенция ЕЭК ООН)
Гарантия доступа к экологической информации и участия местного населения в процессе принятия градостроительных решений.
Разработка и утверждение генерального плана являются открытыми процедурами. Доступ к информации и учет мнения жителей гарантируются механизмом проведения слушаний.
Заданием на проектирование (пункт 5.4.1) прямо предусмотрена обязательная организация общественных обсуждений посредством открытого собрания. 
Механизм разработки и согласования документа полностью соответствует процедурным требованиям Орхусской конвенции, гарантируя прозрачность принимаемых градостроительных и экологических решений для населения села Галкино.
Достижение Целей устойчивого развития ООН (Повестка 2030)
Интеграция проектных решений с глобальными целями по обеспечению здоровья, чистой воды, санитарии и устойчивости населенных пунктов.
Генеральный план выступает матрицей для достижения ЦУР 3 (Здоровье и благополучие), ЦУР 6 (Чистая вода и санитария) и ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты) за счет комплексной модернизации инфраструктуры.
ЦУР 3: Достигается за счет контроля СЗЗ (50–100 м) вокруг новых производств, создания лесополос и строгого контроля за утилизацией медицинских отходов (договоры с профильными ТОО). 
ЦУР 6: Достигается строительством КОС (140 м³/сут) и 22 км сетей, что обеспечит 100% охват населения централизованной канализацией к 2046 году. 
ЦУР 11: Достигается увеличением обеспеченности жильем до 30,0 м²/чел (общий фонд 28,6 тыс. м²), асфальтированием дорог (до 16,5 км новых улиц) и развитием социальной инфраструктуры (детский сад, пожарная часть). 
Проектные решения напрямую и количественно измеримо способствуют достижению Целей устойчивого развития ООН на территории села Галкино, формируя безопасную, комфортную и экологически жизнестойкую инфраструктуру.


































9.6. Особенности экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения)
Для проведения комплексной и аргументированной оценки Схему развития и застройки (упрощенный генеральный план) села Галкино следует рассматривать как ключевой инструмент экологической реабилитации аграрно-селитебной территории и защиты уязвимой охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы».
Главной особенностью экологических последствий реализации проекта является смена вектора природопользования: от эксплуатации инфраструктуры с высокими санитарными рисками (негерметичные выгребные ямы, отсутствие плановой санитарной очистки, неорганизованный поверхностный сток) к инженерно-управляемой и экологически сбалансированной среде. 
В соответствии с заданными требованиями, ниже представлен детализированный системный анализ по всем применимым критериям.
Вероятность наступления экологических последствий
Оценка степени уверенности (вероятности) в наступлении заявленных проектом позитивных экологических изменений, а также вероятности возникновения негативных последствий на разных этапах реализации проекта.
Вероятность наступления положительных экологических эффектов оценивается как максимально высокая, так как они гарантируются нормативным закреплением базовых инфраструктурных решений. Риски негативных воздействий (пыление, шум, выбросы от строительной техники) высоковероятны, но исключительно на краткосрочном этапе строительно-монтажных работ. Вероятность загрязнения окружающей среды в период эксплуатации минимизирована благодаря жестким градостроительным и экологическим ограничениям, обусловленным соседством с уникальным лесным массивом и водоемами.
Вероятность кардинального снижения загрязнения грунтовых вод подкреплена заложенным в проект строительством 22,0 км сетей канализации и КОС (140 м³/сут), что полностью заменит септики.
Вероятность защиты водных ресурсов (близлежащих соленых озер) гарантируется соблюдением требований законодательства: согласно официальному письму РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» (№ 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.), любая проектная деятельность подлежит обязательному согласованию с ведомством.
Вероятность защиты лесных экосистем обеспечена письмом РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), которое фиксирует строгие запреты на выбросы и сбросы в охранной зоне резервата «Ертіс орманы».
Вероятность наступления положительных экологических последствий является абсолютной (при условии финансирования и реализации проекта), в то время как вероятность возникновения долгосрочных негативных последствий сведена к минимуму за счет установленных правовых и инженерных барьеров.
Продолжительность, частота и обратимость последствий
Временная характеристика ожидаемых воздействий (краткосрочные/долгосрочные, разовые/постоянные) и способность окружающей среды к самовосстановлению после их прекращения (обратимость).
Отрицательные последствия (воздействие тяжелой строительной техники, земляные работы по прокладке 17 км водопровода и 22 км канализации) будут носить краткосрочный (в период 1-й очереди), эпизодический и полностью обратимый характер. Почва и атмосферный воздух быстро восстановятся после окончания работ. Напротив, положительные последствия носят постоянный (ежедневный) и долгосрочный характер. Проект запускает необратимые позитивные процессы по оздоровлению грунтовых вод и защите почв.
Отказ от децентрализованного сброса стоков необратимо остановит химическое и бактериологическое загрязнение первого водоносного горизонта.
Хотя местным акиматом реконструкция существующей свалки не планируется (согласно письму ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.), генеральный план закладывает рекомендации по устройству усовершенствованного полигона ТБО и биотермической ямы, что в перспективе обеспечит постоянную, ежедневную санитарную очистку территории.
Организация использования сжиженного углеводородного газа (СУГ) для пищеприготовления (до 105,19 тонн/год) и устройство твердого покрытия на новых улицах (16,5 км) обеспечат долгосрочное снижение выбросов вредных веществ и пыли.
Негативные последствия являются краткосрочными и обратимыми (ограничены сроками строительства), тогда как позитивные экологические последствия (очистка стоков, озеленение) имеют постоянную частоту, долгосрочный характер и формируют необратимо улучшенный экологический фон села Галкино.
Кумулятивный характер последствий
Способность различных видов проектного воздействия (или проектных решений) накапливаться и взаимно усиливать друг друга, формируя общий (синергетический) эффект для окружающей среды.
Проект обладает выраженным синергетическим (кумулятивным) позитивным эффектом. Изолированные на первый взгляд меры (канализование, устройство ливневой канализации, создание лесополос, зонирование агропредприятий) в совокупности радикально снижают общую антропогенную нагрузку на природный комплекс и прилегающий лесной резерват. Эффект «накопления» экологического ущерба, характерный для отсутствия инфраструктуры, прерывается.
Одновременная реализация очистки стоков на КОС, снижение пыления за счет асфальтирования, организация защитного озеленения (СЗЗ 50–70 м) и строгое соблюдение санитарных разрывов для сельскохозяйственных объектов (где содержится 8957 голов скота) в комплексе исключают эффект «накопления» загрязнений в почве и воздухе.
Отсутствие кумулятивного негативного эффекта от тяжелой промышленности подтверждается официальным письмом РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» (№ 4-5/924 от 25.06.2026 г.) об отсутствии на территории села промышленных объектов I категории опасности.
Кумулятивный характер последствий реализации проекта является строго положительным, обеспечивая комплексное и взаимодополняющее снижение техногенного и сельскохозяйственного давления на все компоненты окружающей среды.
Величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения)
Определение физических масштабов влияния проектных решений, территориальных границ распространения эффектов и количества людей, условия жизни которых будут затронуты.
Воздействие носит строго локальный характер и ограничивается географическим районом проектирования, а также нормативными санитарно-защитными зонами. Трансграничное или межрегиональное негативное воздействие полностью исключено. Напротив, проект выполняет функцию пространственного буфера, защищая прилегающие ценные природные территории.
Географический район: Воздействие локализовано в пределах проектной площади села Галкино (603 га), расположенного в Щербактинском районе Павлодарской области. Особое внимание уделено защите прилегающей территории — государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (упомянутого в письме РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.). Проектные решения (КОС, ливневка, лесополосы) предотвращают распространение загрязняющих веществ в сторону лесного массива.
Численность затрагиваемого населения: Оценка учитывает влияние на постоянное население села, условия жизни которого значительно улучшатся за счет достижения нормативов обеспеченности жильем и инфраструктурой.
Исходный год (2025 г.): 896 человек.
Расчетный срок (2045 г.): 952 человека.
Жилищный фонд: увеличение до 28,6 тыс. м² (рост обеспеченности до 30 м²/чел).
Величина и пространственная протяженность воздействия имеют строго локальный масштаб, ограниченный площадью застройки (603 га). Проект напрямую затрагивает и улучшает условия проживания местного населения (до 952 человек к 2045 году) и создает надежную инженерно-экологическую буферную защиту для экосистем прилегающего лесного резервата, не оказывая негативного влияния макрорегионального масштаба.






9.7. Трансграничный характер последствий при реализации генерального плана
Для оценки критерия «Трансграничный характер последствий» в рамках стратегической экологической оценки корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) села Галкино необходимо определить, могут ли проектные решения оказать значимое воздействие на окружающую среду сопредельных государств (Российской Федерации, с которой граничит Щербактинский район Павлодарской области) либо на территории соседних регионов Республики Казахстан.
Оценка выполнена с учетом географических, гидрологических, аэродинамических и санитарно-экологических факторов. Ниже представлены результаты системного, конкретного и аргументированного анализа по всем применимым критериям.
Пространственный и географический фактор
Оценка способности масштаба и площади намечаемой деятельности выйти за пределы административного района и оказать физическое воздействие на сопредельные государства.
Щербактинский район граничит с Российской Федерацией, однако территориальный масштаб проектирования села Галкино строго ограничен границами малого сельского населенного пункта. Проект не предполагает строительства крупных инфраструктурных, транспортных или логистических объектов международного или межрегионального значения, способных физически расширить ареал антропогенного воздействия.
Площадь разработки проекта в границах села Галкино составляет всего 603 га.
Проект направлен на обеспечение жизнедеятельности крайне малого количества людей — прогнозируется незначительное увеличение с 896 человек (2025 г.) до 952 человек к расчетному сроку (2045 г.).
С пространственной и географической точек зрения воздействие проектных решений носит исключительно локальный (точечный) характер; достижение трансграничного масштаба физически невозможно из-за микромасштаба намечаемой деятельности.
Воздействие на трансграничные водные объекты
Оценка риска истощения подземных/поверхностных трансграничных вод или сброса загрязняющих веществ в водные артерии международного значения.
В отличие от населенных пунктов, расположенных на берегах реки Иртыш, вблизи села Галкино отсутствуют трансграничные реки или крупные водоемы международного значения. В 300 метрах западнее села находятся лишь локальные соленые озера без названия. Инженерные решения проекта предусматривают замкнутый цикл очистки стоков, что исключает попадание загрязняющих веществ в любые открытые водные артерии, тем более трансграничные.
Расчетный объем водопотребления к 2045 году прогнозируется на уровне всего 225,0 м³/сут, что обеспечивается локальными подземными скважинами и не способно создать депрессионную воронку трансграничного масштаба.
Проектом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений (КОС) малой производительности — 140 м³/сут. Очищенные стоки будут отводиться исключительно на локальный пруд-испаритель на расстоянии 1 км от села.
Деятельность строго регламентирована водным органом: согласно официальному письму РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» (№ 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.), любые проектные решения подлежат обязательному согласованию, что гарантирует защиту водного фонда.
Трансграничное воздействие на водные ресурсы полностью исключается, так как объемы изъятия локальных подземных вод мизерны, гидравлическая связь с трансграничными реками отсутствует, а сброс стоков на рельеф или в водоемы не допускается проектом.
Аэродинамический фактор (Возможность трансграничного переноса атмосферных выбросов)
Оценка риска формирования мощных шлейфов выбросов загрязняющих веществ, способных к дальнему атмосферному переносу на сопредельные территории.
Для возникновения трансграничного переноса загрязненных воздушных масс необходимо наличие крупных промышленных узлов (ТЭЦ, металлургия, нефтехимия) с высокими трубами. В селе Галкино источниками выбросов выступают лишь автономное печное отопление, проектируемые малые котельные для общественных зданий, автотранспорт и малые агроперерабатывающие цеха. Выбросы от этих объектов рассеиваются на уровне приземного слоя в радиусе 50–100 метров.
Согласно официальному письму РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» (№ 4-5/924 от 25.06.2026 г.), на территории села Галкино промышленные объекты I категории экологической опасности отсутствуют.
Проектируемые предприятия (переработка мяса, молока, производство кормов) относятся к низким (IV и V) классам опасности с размером санитарно-защитной зоны всего 50–100 метров.
В качестве топлива для бытовых нужд будет использоваться сжиженный углеводородный газ (СУГ) с годовой потребностью 105,19 тонн/год, который сгорает практически без образования твердых частиц.
Физическая возможность трансграничного переноса загрязненных воздушных масс полностью отсутствует ввиду отсутствия промышленных объектов высоких категорий опасности и микромасштаба локальных выбросов.
Санитарно-экологический и биологический фактор (Миграция отходов и влияние на биоразнообразие)
Оценка риска распространения отходов, эпидемиологических угроз на сопредельные территории и воздействия на международные пути миграции животных.
Обращение с твердыми бытовыми и медицинскими отходами носит сугубо локальный характер. Территория села находится в охранной зоне лесного резервата, однако на самом участке застройки не пересекаются международные пути миграции охраняемых видов животных.
Прогнозируемый объем ТБО к 2045 году составит 266,6 тонн (1332,94 м³) в год. Их размещение осуществляется на местной свалке площадью 2,0 га (согласно письму ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.).
Утилизация медицинских отходов (2,24 т класса «А» и 2,4 т класса «Б») производится профильными региональными предприятиями по договорам (письмо Управления здравоохранения № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.).
Согласно официальному письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), на территории села Галкино пути миграции редких копытных животных и виды фауны, находящиеся под угрозой исчезновения, отсутствуют.
Распространение санитарно-экологических воздействий ограничено границами полигона ТБО и санитарно-защитных зон местных предприятий. Влияние на трансграничное или международное биоразнообразие равно нулю.
ИТОГОВЫЙ ВЫВОД
Проведенный системный анализ неопровержимо доказывает, что реализация Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) села Галкино не будет сопровождаться трансграничными экологическими последствиями. Воздействие генерального плана имеет строго локализованный (точечный) характер. Проект не подпадает под критерии применения Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) и является экологически безопасным для сопредельных государств и соседних регионов.






















9.8. Степень и характер возможных последствий реализации проекта для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Данный раздел направлен на установление того, приведет ли реализация корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино к прямому уничтожению, косвенной деградации или фрагментации территорий, имеющих особый юридический, экологический или культурный статус.
В соответствии с заданными требованиями, ниже представлен системный, конкретный и аргументированный анализ по всем применимым критериям.
1. Воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты государственного природно-заповедного фонда (ПЗФ)
Оценка риска изъятия земель, нарушения охранных зон или косвенного негативного влияния на особо охраняемые природные территории и объекты природно-заповедного фонда.
Село Галкино располагается в уникальной экологической зоне. Хотя непосредственно на участке застройки отсутствуют земли лесного фонда, территория села находится в границах охранной зоны крупнейшего лесного массива. Любое неконтролируемое развитие (выбросы от котельных, сброс неочищенных стоков) могло бы оказать гибельное воздействие на лесные экосистемы. Проект генерального плана переводит это развитие в жесткие рамки: внедряется централизованная очистка стоков (КОС), организуется сбор ливневых вод и высаживаются собственные защитные лесополосы, создающие буфер между производственными объектами села и лесным резерватом.
Согласно официальному письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), в пределах заявленных координат с. Галкино земли государственного лесного фонда и ООПТ республиканского значения отсутствуют. Однако указанные координаты находятся в пределах охранной зоны государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы», установленной постановлением акимата Павлодарской области № 249/18 от 25.12.2009 г. В охранной зоне законодательно запрещена деятельность, наносящая вред экосистемам (неконтролируемые выбросы, сбросы, захоронение опасных отходов).
Степень негативного воздействия на ООПТ оценивается как нулевая. Характер последствий — строго регуляторный и защитный: реализация генплана (строительство КОС и организованный вывоз ТБО) предотвратит диффузное загрязнение и снизит антропогенное давление на природный резерват «Ертіс орманы».
2. Воздействие на элементы экологической сети и природные ареалы редких и исчезающих видов флоры и фауны
Оценка риска фрагментации среды обитания, разрушения путей миграции диких животных и уничтожения мест произрастания видов, занесенных в Красную книгу РК.
Масштабные земляные работы при прокладке 22 км канализационных и 17 км водопроводных сетей потенциально могут затронуть локальный почвенно-растительный покров. Однако эти работы будут проводиться в границах уже освоенных земель населенного пункта (вдоль улиц), где естественные ареалы дикой природы уже трансформированы. Риск прямого уничтожения редких видов отсутствует. Напротив, заложенное в проекте масштабное озеленение (парки, скверы, защитные полосы шириной 50–70 м) создаст новые микроареалы для местной орнитофауны.
Согласно официальному письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), на территории с. Галкино пути миграции редких копытных животных, а также виды флоры и фауны, занесенные в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (утвержденный постановлением Правительства РК № 1034 от 31.10.2006 г.), отсутствуют. Кроме того, по данным Управления ветеринарии Павлодарской области (письмо № 3Т-2025-04239621 от 09.12.2025 г.), в радиусе 1 км отсутствуют сибиреязвенные захоронения, что снимает риски биологического заражения среды при земляных работах.
Степень негативного воздействия отсутствует. Природные ареалы редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений проектом не затрагиваются ввиду их физического отсутствия на территории градостроительного развития села Галкино.
3. Воздействие на объекты историко-культурного наследия
Оценка риска разрушения, повреждения или изменения визуального восприятия памятников истории, археологии и архитектуры при ведении строительно-монтажных работ.
При проведении строительных работ и вертикальной планировке всегда существует риск обнаружения скрытых (невыявленных) объектов археологического наследия в толще земли. Проект не предусматривает сноса существующих исторически значимых зданий.
В случае выявления археологических артефактов при земляных работах, проект генерального плана предписывает жесткое выполнение требований ст. 39 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и вызвать специалистов для проведения археологической экспертизы.
Степень негативного воздействия оценивается как крайне низкая. Характер последствий — сохраняющий, опирающийся на строгие законодательные регламенты, предотвращающие случайное уничтожение невыявленных памятников археологии.
4. Воздействие на земли оздоровительного, рекреационного и водоохранного назначения
Оценка влияния градостроительных и инфраструктурных решений на водоохранные зоны водоемов, рекреационные ресурсы и их санитарное состояние.
Вблизи села отсутствуют крупные рекреационные зоны. Однако наличие водоемов в непосредственной близости от населенного пункта требует особого контроля за поверхностным и подземным стоком. Текущее использование негерметичных септиков несет угрозу для санитарного состояния грунтовых вод и прилегающих озер. Заложенное в проект канализование, организация ливневой канализации и вынос пруда-испарителя на безопасное расстояние (не менее 1 км от села) являются гарантией сохранения чистоты водных объектов.
Согласно официальному письму РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» (№ 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.), в западном направлении на расстоянии 300 метров от села Галкино имеются множественные соленые озера без названия. В настоящее время водоохранные зоны и полосы для данных озер не установлены. Тем не менее, инспекция предписывает обязательное согласование всех рабочих проектов с ведомством до начала их реализации.
Степень негативного воздействия минимальна, а характер последствий проекта — строго позитивный, эколого-реабилитационный. Проектная инфраструктура превентивно защищает близлежащие соленые озера от диффузного загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками.
ОБЩИЙ ВЫВОД
Систематический анализ доказывает, что корректировка Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино не вступает в конфликт с интересами сохранения природного и культурного наследия.
Напротив, учитывая нахождение села в охранной зоне государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» и близость к соленым озерам, данный документ выступает безальтернативным инструментом инженерно-экологической защиты территорий. Запретительные экологические факторы для реализации проекта отсутствуют при условии неукоснительного выполнения всех заложенных инфраструктурных мероприятий (строительство КОС, организованный сбор отходов, создание СЗЗ и озеленение).















9.9. Необходимость оценки возможных экологических последствий реализации Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа
Документ «Схема развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) с. Галкино Щербактинского района Павлодарской области» является градостроительным документом, определяющим долгосрочные направления развития аграрно-селитебной территории. В отношении данной территории стратегическая экологическая оценка (СЭО) в рамках действующего экологического законодательства ранее не проводилась. 
На основании проведенного комплексного анализа (экологического скрининга) установлено, что проектные решения не предполагают возникновения значимых негативных экологических последствий, требующих проведения полномасштабной и углубленной стратегической экологической оценки. 
Ниже представлены результаты системного, конкретного и аргументированного анализа по всем применимым критериям.
Критерий 1: Наличие или отсутствие ранее проведенной стратегической экологической оценки (СЭО) для рассматриваемой территории
Оценивается правовой и экологический статус территории до разработки текущего Документа для определения исходной точки скрининга.
Ранее градостроительное развитие села Галкино осуществлялось без комплексного экологического обоснования современного формата. В реестрах уполномоченных органов в области охраны окружающей среды отсутствуют сведения о проведении СЭО для данной территории. Текущая корректировка генерального плана является первым документом, проходящим процедуру экологического скрининга в соответствии с обновленным Экологическим кодексом РК.
Отсутствие утвержденных отчетов по СЭО для территории с. Галкино в открытых базах данных Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Ранее стратегическая экологическая оценка для территории села Галкино не проводилась, что обуславливает необходимость проведения настоящего экологического скрининга для выявления потенциальных рисков.
Критерий 2: Характер и масштаб потенциальных негативных экологических последствий при реализации проектных решений
Оценка степени тяжести, масштаба и необратимости возможных негативных изменений в окружающей среде, которые могут быть спровоцированы реализацией генплана.
Возникающие в период строительства локальные воздействия (масштабные земляные работы при укладке сетей, вертикальная планировка) носят исключительно временный, управляемый и обратимый характер. Долгосрочных критических последствий не прогнозируется, так как проект подчинен строгим законодательным ограничениям, связанным с уникальным расположением села.
Согласно официальному письму РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» (№ 4-5/924 от 25.06.2026 г.), в селе Галкино полностью отсутствуют промышленные объекты I категории опасности.
Согласно письму РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (№ 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г.), территория села находится в охранной зоне резервата «Ертіс орманы», где установлен строгий законодательный запрет на деятельность, наносящую вред лесным экосистемам.
Согласно письму РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция» (№ 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г.), любые проектные работы вблизи местных соленых озер требуют обязательного согласования.
Воздействие ограничено микромасштабом демографической емкости села — рост всего до 952 человек к 2045 году.
Проектные решения не предполагают возникновения значимых негативных экологических последствий ни для воздушного бассейна, ни для водных ресурсов, ни для прилегающего лесного резервата. Возможные строительные риски являются несущественными и управляемыми.
Критерий 3: Наличие в проекте компенсирующих и эколого-оздоровительных (санационных) мероприятий
Оценка способности заложенных в проект инфраструктурных и планировочных решений системно улучшать качество окружающей среды и нейтрализовать текущие экологические проблемы.
В долгосрочной перспективе реализация корректировки генерального плана носит ярко выраженный эколого-оздоровительный характер. Проект направлен на комплексное решение накопившихся санитарных проблем населенного пункта (отсутствие канализации и плановой очистки) и создание буферной защиты для прилегающих природных экосистем.
Проект включает в себя мощный инфраструктурный комплекс:
Строительство централизованной канализации (22,0 км) и КОС (производительностью 140 м³/сут) с прудом-испарителем, что надежно защитит водоносный горизонт от загрязнения используемыми в настоящее время негерметичными выгребными ямами.
Поэтапное упорядочение системы газоснабжения для бытовых нужд (переход на сжиженный углеводородный газ с годовой потребностью 105,19 тонн), что снизит выбросы от сжигания твердого топлива.
Внедрение контейнерного сбора (8 контейнеров к 2045 г.) и рекомендации по устройству усовершенствованного полигона ТБО с биотермической ямой для безопасного размещения прогнозируемых 266,6 тонн отходов в год (несмотря на отсутствие текущих планов у акимата, согласно письму № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г.).
Строгое соблюдение регламентов утилизации медицинских отходов (2,24 т класса «А» и 2,4 т класса «Б» от амбулатории, письмо Управления здравоохранения № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г.).
Создание защитных лесополос (50–70 м) вокруг проектируемых предприятий (переработка мяса, молока).
Инженерные и планировочные решения, заложенные в Документе, сами по себе представляют мощный комплекс эффективных природоохранных мер, направленных на кардинальное улучшение санитарно-гигиенического и экологического состояния территории.
Критерий 4: Необходимость проведения полномасштабной стратегической экологической оценки (СЭО) для Документа
Итоговое определение необходимости проведения дополнительных углубленных стратегических экологических исследований на основе баланса выявленных рисков и заложенных защитных мер.
Сопоставление выявленных минимальных и полностью управляемых рисков (Критерий 2) с беспрецедентным объемом эколого-оздоровительных мероприятий (Критерий 3) указывает на отсутствие необходимости в дополнительных масштабных экологических изысканиях на стратегическом уровне. Проект не противоречит экологическому законодательству и жестко соблюдает требования государственных органов по охране лесов и вод.
Улучшение базовых показателей жизнеобеспечения для 952 человек без превышения предельно допустимых экологических нагрузок на территорию площадью 603 га.
Все потенциальные объекты прямого воздействия, заложенные в генплане (КОС, предприятия переработки, котельные), в будущем в обязательном порядке пройдут собственную локальную Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) на стадии рабочего проектирования, где параметры выбросов и сбросов будут рассчитаны детально.
Проведение полномасштабной стратегической экологической оценки (СЭО) для корректировки Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) села Галкино не требуется. Дальнейшая детализация экологических решений и оценка конкретных объемов эмиссий должны осуществляться на этапе разработки проектно-сметной документации (ПСД) и проведения ОВОС для конкретных инфраструктурных и производственных объектов.

9.10. характер предлагаемых изменений в проекте, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка.
Ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась.












Перечень используемых материалов и научно-технической литературы при разработке Генерального плана

1. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II.
2. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
3. Водный кодекс Республики Казахстан.
4. Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК.
5. Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148.
6. Закон Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года № 2572-XII.
7. Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V.
8. СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».
9. СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан».
10. СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах».
11. СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».
12. СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
13. СП РК 4.01-102-2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
14. СП РК 4.02-102-2012 «Тепловые сети» и СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы» (разделено для технической корректности, так как газификация не относится к тепловым сетям).
15. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67.
16. Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденные приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 октября 2025 года № 436.
17. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
18. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90.
19. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19.
20. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на площадке проектирования (данные о грунтах, сейсмичности).
21. Технические условия (ТУ) на подключение к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение), выданные эксплуатирующими организациями.
22.	Государственный климатический кадастр (https://meteo.kazhydromet.kz/ climate_kadastr/).
23.	 «Справочник по климату Казахстана. Многолетние данные».
24.	 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».
25.	Научно-прикладной справочник Агроклиматические ресурсы павлодарской области https://ingeo.kz/wp-content/uploads/ 2017/11/Агроклиматические-ресурсы-Павлодарской-области2.pdf.



























ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Задание на проектирование по объекту «Корректировка Схемы развития и застройки (упрощенного генерального плана) с. Галкино Щербактинского района Павлодарской области».
Приложение 2. Письмо РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» № 3Т-2026-02637019 от 19.06.2026 г. (а также № ЗТ-2025-03415551 от 10.10.2025 г.).
Приложение 3. Письмо филиала РГП «Казгидромет» по Павлодарской области № 3Т-2025-03374675 от 30.09.2025 г..
Приложение 4. Письмо ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» № 3Т-2025-01035284 от 14.04.2025 г..
Приложение 5. Письмо РГУ «Щербактинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля» № 24-33-29-01-14/140-И от 16.07.2026 г..
Приложение 6. Заключение об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» № KZ94VNW00009170 от 24.09.2025 г. (а также Результат согласования РГУ «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии "Центрказнедра"» № KZ73VNW00009160 от 23.09.2025 г.).
Приложение 7. Письмо РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» № 4-5/924 от 25.06.2026 г..
Приложение 8. Письмо РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № 3Т-2025-03220661 от 18.09.2025 г..
Приложение 9. Письмо ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» № 3Т-2025-03564660 от 14.10.2025 г..
Приложение 10. Письмо ГУ «Управление ветеринарии Павлодарской области» № 3Т-2025-04239621 от 09.12.2025 г..
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chcTeMa KoOpauHaT, Banrmiickas cHcTema BbICOT). ITpenocTapisercs 3akasuuky Ha
GYMaKHOM H 3MeKTPOHHOM HOCHTeNsX,

5.2.2. B coorBeTcTBHM C nyHKTOM 9-13 pasun PaspaBoTku, COrIacoBanus 1 YTBEPKICHHUS
TPAROCTPONTCIILHEIX NPOEKTOB (FeHEPANLHEIX INIAHOB HACCHEHHEIX TYHKTOB, IIPOEKTOR
JETANBHON MNAaHUPOBKH U TIPOEKTOR 3aCTPOIiKH) YTBEPICICHHBIX Tlpukasom Mumuctpa
HHJyCTPHH H HHOPACTPYKTYPHOTO passutus PecniyGnnkn Kasaxcran ot 30 CeHTs0ps 2020
roga Ne 505 BbINONHATE coteyIomuii cocTan TIPOSKTHBIX MATEPHAIOB [ CTAJIMH CXeMBI
DasBHTHS U 3aCTPOMKH (YpOIIEHHBLH BapHAHT I'eHEPAILHOTO IIIaHa):

1) cxema monoxemms mnacenennoro fIYHKTa B CHCTEME AIMMHHCTDATHBHOTO padiona B
maciraGe 1:10 000, 1:25 000;

2) CXeMa 3eMJICTIONEI0BANIS, COCTABIICHHAS ¢ HCIIONb30BAHHEM MATEPHAIOB KOMILIEKCHOM
CXEMBI TPaI0CTPOUTENLHOTO ITAHMPOBAKKS TepPUTOpHH (mpoekTa palfomHoi TUIaHAPOBKK)
H IIPOEKTd BHYTPHXO3ANHCTREHHOrO 3eMneycTpoiictea B Macmrabe 1:10 000, 1:25 000 (mpu
HeobXoaMmMocTH);

3) omopupiit wian (rwian COBPEMEHHOTO HCTIONE30BAHHA TePPHTOPHHE;

4) reHepanbhbIii man (0CHOBHOI yepTex);

5) cxema YIHYHO-NOPOKHOH ceTH u TPAHCIIOPTa, BePTHKAABHOM IIaHHPOBKH ¥
MHKEHEPHOH N0AroToBKY TeppHTOpUH;

6) cxema HHKeRepHOro obecneuchus;

7) cXema oXpaHst OKpy>Karoueit cpezpr;

8) noscrATenbHAs 3amHCKa ¢ 0GOCHOBaRHEM TIPHHAMACMBIX [IPOEKTHBIX PEILIEHHH,

9) TeXHHKO-3KOHOMHYecKHe TIOKA3aTe/IH COTNACHO NPHIIOKEHHO 11 TMpasun paspaGorku,
COTMACOBANKA U YTBEPHKICHUS TPANOCTPOMTENBHBIX MPOSKTOD (TeHEPATLHEBIX  MUIAHOB
HACE/IEHHBIX MYHKTOB, MPOEKTOB NETATLHOMN TUIaHUPOBKH H IIPOEKTOB 3aCTPOitKi) Ne5S05 o
30 cenrabps 2020 roxa.

TekeToBas yacTe:

- MOACHUTENLHAT SAIICKA HA FOCYAGPCTRCHHOM 1 PYCCKOM A3HIKAX;

- 2ICKTPOHHAS BEPCIsL OACHHTEIBHOI 3AIUCKH B (opMate doc, docx, pdf;

- TEKCTOBbIE MaTepuaisl conepxar ﬂOHCHTlTeJIBHyIO 38IUCKY, TEXHUKO-3KOHOMUYECKHE
[IOKA3ATEIIH M NEPERAIOTCA B OTHOM W3 OBIIENPHEATHIX 3/ICKTPOHHEIX (opmatos nepenagm,
@ TAKKE BIUIOUACT DEKOMEHIAUHH MO WX NDHMCHCHMIO B TPaZiOCTPOUTENBHBIX
MHOOPMALMOHHEIX CHCTEMAX K kazactpax, cOrnacHo myHkry 9-20 Ipasun PpaspaboTku,
COMIACOBANKA H YTBEPAICHMS [PAOCTPOUTENEHEIX MPOEKTOR (TeHepasIbHbIX IL1AHOB
HACENICHHEIX TYHKTOB, NPOEKTOR NETANBHOMN TUIAHHPOBKH M IPOEKTOB 3aCTPOHKI)
YTBepXKIeHHbIX TIpukasoM MumucTpa WHmyctpun u HHQPACTPYKTYPHOrO  pasBHTHA
Pecny6uuicn Kasaxcran ot 30 CeHTA6ps 2020 rona Ne 503,

Tpaduueckas uacrs:

- 0asa mawmeIX B (opmare *gdb B cucreme koopantar WGS-84 B cooteetcTBHH ¢
KIIACCHOHKATOPOM TeHepaThHOro Tuiana (x IlpabmiaM paspaGoTKH, cornacoBamus u
YTBEPAICHHA IPAIOCTPOUTETLHEIX IPOSKTOE (FEHEPATHHBIX TUIAHOB HACETCHHEIX TyHKTOB,
TPOSKTOB JICTANLHON MIAHHPOBKM H MPOCKTOB 3aCTPOMKH) YTBEIKJICHHBIX Mprxazom
Munnerpa HHAYCTPHE M MH(PaCTPyKTypHOro passutis PecryGmukn Kasaxcran ot 30
CeHTA0ps 2020 roga Ne 505);

5.3.1. Bemomnmuts pasmen u TNPOHTH NPOUEAYPY IpOBeXeHMA CTpaTermuecKol
OKONOTHYECKOY OLCHKH BO3NEHCTBHS Ha OKPYKAIOIIYI0 CPely B COOTBETCTBHH C
Oronoruueckim Kozexcom PecrtySmkn Kasaxcran ot 2 AHBaps 2021 roga Ne 400-VI 3PK
(mpu HeoGXxoauMOCTH).

5.4.1. Oprauusosats nposesenue ObLeCTBEHHBIX 06CY/ICHHH TOCPE/ICTBOM OTKPEITOro
coBpauus.

5.5.1. Ha rpagocTpouTensubit TIPOCKT  NPOBECTH KOMILIEKCHYH IPAIOCTPOHTENbHYIO
IKCNEPTH3Y COTNACHO [CHCTRYIOmEMY 3aKOHONATE/BCTBY, MPH ITOM BBINOIHHTH c6op Beeii
AOKYMCHTALMH ANIA NPOXOKIEHHA IP2/IOCTPOUTENBHOH IKCTIEPTH3bY, C OMLIATOH 3aTpar Ha
TIpoBe/IeHuE,

5.6.1. Tlocae npoxoxaeHus OBIIECTBERHBIX o0cyxaeHmHii, COIIACOBAHHL, KOMMIEKCHON
IPaLOCTPOMTENbHOM  JKCTIepTH3BI 1 TpOLeNyp, —MNPEIyCMOTPEHHBIX  AeHCTBYIOMMM
SAKOHOZATENECTBOM M HOPMATHBHBIX  JIOKyMEHTOB B  oGnacTi APXUTEKTYPEI,
FPANOCTPOUTENLCTRA  CTPOUTENECTSA CXEMA PASBHTHS M 3ACTPOHIH TIpEACTaBIIAeTCS Ha
YTBEpIKNCHNE B DPaOHHbIN Macimxar (CorfacHo crath 23-1 3akona Pecry6muxu
Kazaxcran «Q6 APXHUTEKTYDHOH, TPaIOCTPOUTENBHON 1 CTPOUTENLHOH NeATeNLHOCTH B
PecrryGnuxe Kasaxcram),

5.7.1. B cocraBe rpaduueckoil wact TIPOEKTHBIX PaloT MOIYT paspaGaTsiBaTbCS
JOTIOJIHHTESbHBIE TUIaHbI, CXEMBI, cocras, CoaepxkKaHue | Macirab KOTOpBIX OIPEASIAIOTCA
B NOpAIKE, YCTAHOB/ICHHOM _3aKOHONATENECTBOM PecryGnukn _ Kasaxcras, myTeM
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COTIACHTENBRLIX POLENYD Ge3 A0NOMHUTENbHOR mIaThL, ¥ 1

5.8.1. MacurraGe rpaduucckux MATepHanoB MOTYT ObITh YTOYHEHEI 3aKA3YMKOM IO

COIIACOBAMIO C Pa3paGOTHHKOM C YIeTOM KOHKDETHOI TPaIOCTPOHTENBHOM CHTYyaIHH,
9.1. IpazocTponTensmrit TIPOSKT 1OIKEH OLITh paspaGOTaH B SNEKTPOHHOM BUie ¢

npuMenerrem TUC-rexmonormit B crcreme emmmix CTPABOTHIKOB M KIIACCHUKATOPOB B

COOTBETCTBRH C NPHIOKERHAMH 2, 9 (HCXOAT H3 TIPOSKTHBIX perennit) [Tpukasa Mumncrpa

HHAYCTPUH H HHOPACTPYKTYpPHOTO passuraa PecryGnukn Kasaxcran ot 30 CeHTsI0ps 2020

roga Ne 505 «OG yTeepxmennu Mpasun paspaGoTky, coracoBanma YTBEPKIeHHT

TPaNOCTPOUTENEHEIX MPOEKTOB (FCHEPANBIBIX MNAHOB HACEICHHBIX TIYHKTOB, MPOEKTOR

ACTAIBHOM IVIAHHPOBKH M IPOEKTOR 3ACTPOMKU)» B TpOrpaMMHOM oGecrieuermn ArcGis

(.gdb, mxd), MapInfo (.wor), a taxxe B TIporpaMMHOM obecnedennn AutoCAD (.dwg)

(WGS 84 cuctema KOOpZHHar).

59.2. BHecenwe nomomuemuii W mIMeHCHHI B CXEMbl DPA3BHTHA M 3aCTPOMKH 1O

MPC/UIOKEHAAM 1 3aMEYaHHAM OCYILECTBIIACTCA PaspaGoramkom B Kparuaiimmt cpok Ges

AOUONHATENBHEIX OMNAT. Ilpw STOM BHECCHHE NONONHGHHE M H3MEHCHHE B CxoMbr

DPa3BUTHA U 3aCTPOHKH COTIACOBBIBATCS ¢ 3aKa3umkom.

Vetpanenne B paGoueM mopsike 3amesanmuit SKCNEPTOB B paMKax KOMILIEKCHOI

TPaZiOCTPONTEIbHOM SKCIIEPTH3bI IPOEKTa.

593. Cxema passutus u 3aCTPOYKH  paspabateiRaerc ¢ YYETOM  CBeNCHMi

HMHEQOPMAIHOHHEIX CHCTEM [OCY IaPCTROHHELX OPIAKOB 06 OCBOSHHEIX 3EMENBHBIX y4acTKax

WK PE/I0CTABICRHbIX NPABAX B YACTHYI0 COBCTBEHHOCTE HTHt BPEMEHHOTO BO3ME3/THOTO

3EMIIETIONB30BAHNA, IPEIYCMOTPEHHBIX CTATBAME 43, 44, 44-1, 44-2 3emencroro KoJiekca

PecryGnuku Kazaxcran.

5.9.4. Tpagoctponrensasn AOKYMCHTALIS CONCPAKNUT OCHOBHYIO (YTBEDKIAEMYIO) 4aCTb I

MATCPHAIEL 110 OGOCHOBAHMIO  TPAIOCTPOMTENBHLIX  peIeHii, Visepk/iaemas

AOKYMEHTALIH 1 MATEPHATBI 110 0BOCHOBRHKIO BKTIOTAIOT rpadHIeckyio n TEKCTOBYIO

qacTu.

5.9.5. Conposoknenue TPOSKTA TEHEPANBHOTO MIAHA 0 COIVIACOBAHMS 1 YTBEDK/ICHUS B

COOTBETCTBYIONIHX [OCYNAPCTBEHHBIX OpraHax.

5.10.1. Cpoxu BeInonHEHIA paborhL:

Co nHs peructpauum Jorosopa 8 TEPPUTOPHANBHBIX OpraHax Kaswauelictsa o 10.12.

2026 roza;

B coorsercrsim ¢ CIT PK 1.02-110-2013 «IIpOnOMKHTENEHOCTS POEKTHPOBAHHSY.

5.11.1. TTpoexTHbie Stans aia TIPOEKTHPOBAHHS;

- HCXO/IHBIH rox (coBpemeHHOe COCTOSIHIIE) ITAITA IIPOEKTHPOBAHHUS;

- TepBbIi 3Tan — 2032 roga

- PacyeTHbI cpok - 2045 rox;

Cocras,
HCIOJIHATENH, CPOKH
H NOpsiioKk
Mpe/ocTAR IS
MCXOAHOH
HHOPMAUHH

U1 NPOEKTHPOBAHHS

CO0p HCXONHBIX NAaHHBIX W pa3pelIHTENHON JHOKYMERTALUH, IPELyCMOTPEHHBIX
SaKOHOLATENLCTEOM, BKIIOYas HOPMATHBHEIMH NIPABOBEIMH H TeXHHUECKNIMH aKTaMU 11
MPOCKTAPOBAHHA CXEMBI PA3BUTHS H 3aCTPOMKH ocyuectsiiercs Paspaborankonm npoekta,
B KaYecTBe MCXO/HBIX NAHHBIX 3aKA3MHK HMMEET BO3MOXKHOCTD MPENOCTABUTE UMEIOIIMHCS
B HATTIHH NSHCTBYIONMH reHepatbHbIl M1aH HACENEHHOro TIYHKTa W JaHHBIE B paMKax
CBOEH KOMITeTeHIHH.

Kpowme Toro, paiionusie u o6ractrsic Caty GBI B YUPeXACHUS IPH CONeHCTBAN 3aKasumka
TIpeaCTaBnsioT Paspaborunky mammsie mo COBPEMEHHOMY COCTOSHHIO W TIEPCTICKTHBHOMY
PasBHTHIO:

- COUMATBbHO-3KOHOMHYECKO# 6a3br;

- Aemorpaduaeckoif cutyamm;

- 06BeKTaM KyNbTypHO-GBITOBOrO 0BCITy KiBaHuS;

- XHIHIIHOTO $oHa 1 GraroycTpolicTsa TEPPUTOPUY;

- YAHMHO-A0POKHOI CeTH 1 TpascnopTa;

- MHKCHEDHOrO 00ecriedeHms (CXeMBl MIKCHEDHBIX KOMMYHUKALMH) H MEXEHEPHOH
TOATOTOBKH TEPPUTOPHH;

- 9KOJIOTHYECKOH CHTYALIHH U T.1.

Ilepeyens
yupexaenui u
OpraHusauni
COr/IaCOBBIBAIOHX
JAHHBIH B
TPafOCTPOHTENBHOrO
npoeKTa:

Cornacopanue npoexTa paspaGoTKH TeHePATHHOTO MiAHa DHIONMATE B cocrase,
TpEyCMOTPEHHOM  AeHCTBYIOIEH HAa MOMeHT paspabotkm  CH PK  3.01-00-2011
«MHCTpYKIWA 0 nopsike Pa3paGoTky, COMIACOBAHM 1 YTBEPKIEHHA IPajlOCTPORTEMBHBIX
TpoekToB B PecryGinke Kasaxcramy;

OCHOBHbIC  MONOMCHMS  TPANOCTPOHTE/BHON IOKYMEHTAUMH 1o ee YTBEPKICHHA
COMIACOBATE ¢ 3AMHTCPECOBAHHEIMH TOCYAAPCTBCHHBIMA OPraHAMH, OXDAHE! TTAMSTHHKOB
HCTODUM M KyJNbTYphl, BO3NEHCTBHA  Ha OKPYKAIOUYIO  CPENy, CaHHTAPHO-
IMACMHUOTIOTHYECKOI0 HAA30pa, IPAHKAAHCKOH 0GOPOHEL, Mpe/ty NPE/ICHHIO H JIWKEH/IA IH
HPEe3BLIYANHHBIX  cHTyaumii, TPaHCIOPTd,  MECTHBIMH _ NPCACTABHTENGHEIMH W
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FICTIOMHHTELHEIMH Opranamy b cdepe PXMIEKTYDEI M TPANOCTPOMTEIBCTBA, 3EMEIbHEX
OTHOLICHMH, MIMITHO-KOMMYHAIBHOTO X03siicTRa KOMMYHRILHEIMH  OTyskGame, a

OPTaHU3AUMM M TPORENEHIMIO  3KoMOrHYECKoi OUCHKH  yTBEPIKAEHHOTO ITpHkasom
Munncrpa 3KONIOTHH, TeONOrHH u TPUPOAHLIX pecypcoB PecimyGimku Kazaxcran or 30
o 2021 roga Ne 280,

B mpomecce cornacosanus YTBEDIUTE CMHCOK 3aHHTEPECOBAHHBIX TOCY A2PCTBEHHEIX
OpraHoB yis CornacosaHus ¢ 3aKa3uHKOM TIpoexTa.

Tposenerme  cornacopanmit [PAIOCTPOMTENLHOTO MpoeKTa W 3aumuta mpH  ero
YTBEDKIEHUH OCYILECTBISETCH PaspaGoramkom mpoexra npu cozelicTean 3akasunka,

TpeGoBanns
ch‘J‘[ﬂCUBLlBalOlﬂI’lx
opramusaunit i
Paspabateinaemonty
BHIy
TPafoCTPOHTENBHO
npoekTa

B coorsercrami ¢ TpeGoranummu TOCYIapCTBEHHEIX HOPMATHBOB PecnyGiuxu Kasaxcran s
obnacta APXHTEKTYPLI, IPazocTpOHTeNsCTRA T CTPOHTEMbCIBA (3aKOHOM PectryGmiku
Kasaxcran «O6 APXHTEKTYPHOH, rPANOCTPOUTENEHON 1 CTPOHTENLHON JEATENEHOCTH B
Pecny6rmaxe Kazaxcram», CH PK 3.01-00-2011 «HHeTpyKmms o TOpsAKKe paspaGoTKH,
COIIACOBAHUA H YTBEPKICHUS TPaNOCTPOUTENLHBIX IPOEKTOB B Pecry6nuke Kazaxcramy,
Tpapmn paspaGorku, cormacosarms 1 YIBEPAICHI  TPajlOCTPOHTENBHEX  TIPOEKTOD
(TeHEPaTLHBIX MTaHOB HacencHHEIX TIYHKTOB, NIDOEKTOB  NCTANBHON —[IAHMpOBKH u
TIPOSKTOB 3ACTPOFKH), APYIHX 3AKOHONATENBHBIX M MHEIX HOPMATHBHLIX [IPABOBHIX AKTOB
M TOCYNAPCTBEHHBIX HOPMATHBOB Pecny6uuku Kasaxcran) Ne 505 or 30 CeHTAGpa 2020
roaa.

9 | Cocras u nopsinox B coctase npoexra Heobxommo BomonITE ToTorpauueckye manm:;
Tipoenenus (B 9.1. Jlns BbINONHEHMS PaspaboTka cxembl Pa3BUTHS U 3CTPOHKH (YIpOIIeHHETH BapHaHT
ciyuae TCHEPaIIbHOTO M1aKa) WIomabo — 603 ra B Macmrate 1:2000.
HeoGxoaumMocTH) 9.2, Cucrema koopsmnat: WGS 84. Cucrema pricot: Bantuiickas.
TIPeANpPOoeKTHRIX 9.3. Tonorpapuveckuii man TIOCTPOHTE 10 MaTepuanaM HOBOH my APXUBHOM
HayyHo aspopotochemrn (He panee 2021 T0IIa) € MPOCTPAHCTBEHHDIM PaspelueHiem He Gonee 5 cm
HCCTENOBATENLCKUX | B THKCENE Ha 3aCTpOeHHOe TCPPHTOpHK 1 10 eM Ha He3aCTPOCHHOH TepPUTOPHE, & TaksKe
PaboT W nHkenepubIX | MaTepuanos momesoro O0CIenOBARM M HAZCeMHEIX H3MEDCHHH KOODIMHAT W BHICOT
H3BICKAHNH 00beKToB (B ciyuae HeoGxoauMocTH) CKO OTIpE/IENIeHHst KOOPAHHAT H BEICOT LCHTPOB
Gotorpaduit me momxno lpesbimate 5 cv. CKO onpegenenns KOODIHHAT H BBICOT
KOHTPOJNLHEIX M OMOPHBIX TOWeK, HCIONB3YEMbIX B Tpouecce  GOTorpaMMeTpHUCCKol
06paGoTku He jiomkHo TPCBRINATL 5 cM. KOOpAHHATEL W BBICOTLI OGBEKTOB MOI3EMHBIX
MATHCTDATLHbIX HIKEHEPHRIX KOMMYHIKALHH ONpE e TS METOOM Ha3eMHOM cEeMKu.
9.4. Ilna noctpoenns penbeda nenonssosats LIMP. TIpoctparcreennoe Ppaspentenne [TMP
JOIDKHO GhITE He MeHee 18 cm & THKCENIe Ha 3aCTPOEHHOM TEPPHTOPYH U He MeHee 30 cM Ha
He3aCTPOCHHOH TeppuTopum, Ha TOTOrpadHeckom Miane ceueHue pembeda otobpasuts
TOpH3OHTAIMH Hepe3 | M.
9.5. Tonorpadudeckuit mman M 1:2000 momxen Grte cxam 3aKa3TuKy He mosmmee 3
MECATICB NOCTE PErHCTPALIH 10MOBOPa B OpraHaX KasHaueHorsa,
9.6. Kommexkt mocraska Tonorpagpirdeckoro miana M 1:2000 Ha BRemmem HOCHTesIe
HHbOpPMAIHK B 1BYX 9K3eMILIpax:
- reOMNpopMALHONHAT Ga% TAHHBIX C YCTOBHBIME 0003HAYEHNSMH, COOTBETCTBYIOMHMH
M 1:2000 Ges napesku na nanwrers: 5 (opmare ArcGis;
- oprogoToman B dopmare PeONPHBAIAHKEIX PACTPOBLIX H30GpAKEHHH, HAPe3aHHBIX HA
iaHmeTsr 500500 M.

10 | Mopsaox Iocre npoxoxnenns 00IIeCTBEHHRIX obey:kerni, COTJIACOBAHHH, CXEMa DasBHTHI K
OpraHH3aunu 34CTPOMKH HANPABIACTCA HA KOMILIEKCHYIO TPaIOCTPOUTENBHYIO SKCIEPTHY B MOpSIKe,
nposenchus onpexensemonm Ilpasunamn nporenenus kommiexcHol TPAlOCTPOHTENLHOM IKCIEPTH3B!
COrNAcoBaHMs 1 TPanOCTPOMTENBHBIX NPOEKTOB BCEX ypOBHEH, YTBEPXIEHHbIME NMpHKasoM MHHHCTpA
SKCNepTH3bI HAUHOHAILHON YKOHOMHKH Pecny6nuxu Kasaxcran or 20 Hoa6ps 2015 roxa Ne 706 «O6
paspabateiBaemoro yrBepxaennn Ilpasun npobemesns KommiekcHO TPANOCTPOHTENLHON  IKCIepTH3BI
FPANOCTPOMTENLHOTO | IPALOCTPOHTENEHEIX NPOEKTOB Beex YPOBHeit»,

TNpoexkTa
11 | Aubte TpeGosanms u 11.1 Paspa6orka n TCpeNada CXEMEL PasBHTHS I 3aCTPOHKH OCYIIECTBIETCA 3aKa3unKy B

yenosms:

COOTECICTBHH. © TPEOOBAHMAMM, NpeyCMOTpEHHEIMH IYHKTOM 3  BBIIEYKa3aHHOTO
TEXHHYECKOIO 3a/anHs.

11.2 Tlepenaua M4TEPUANOB CXeMbl DA3BUTHA u 3aCTPOHKH B 3NEKTPOHHOM BHIe
TIPOHBOAMTCA ¢ cobmomenneM  TpeGopanuit HH(OPMALHOHHOK GesonacrocT, B
COOTBETCTBMH ¢ EnHHbIMH TpeGOBaHWAMK B oBmacTu nEdOpMATHOHHO-
KOMMYHHUKALIMOHHBIX TEXHONOrMH § obecnedenus nudopMaLHoHHOH GesonacuocT,
YTBEDKICHHBIE MOCTAHOBJICHHEM Ilpasurentcrea PecryGmuaxn Kasaxcran or 20 Jexabps
2016 rona Ne 832.

11.3 Cxemsr TPANOCTPONTENLHOrO NPOCKTa Pa3pabaThiBaIoTcs ¢ Y4eTOM TpeboBaHmit
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FOCYAAPCTBEHHOTO IPA/IOCTPOHTENLHOMO KagacTpa, B IMEKTPOHHOM BHIE C MPUMEHEHHEM
TCOMHQOPMALIMORHBIX CUCTEM — TeXHOMOTHA B cHoTeME CIMHBIX CTIPABOYHEKOB ¥
KTaccuUKaTopoB a  Tamke TP pa3paGoOTKe  HCMONB3OBATH  maGinow  PITL
«Tocrpankanactpy.

11.4 Crpyxrypa smexrponoif cxemsi PA3BHTHA 1 3aCTPOHKH NOIUKHA IIPELYCMATPHBATH
XPaHEHHE MPOCTPAHCTBEHHBIX OGLEKTOB, ATPHOYTUBHBIX NaHHEIX, BHIXOJHBIX (mna ueneit
TIeYaTH) OTYETOB, PACTPOBYIO 1 BEKTOPHYHO Tpaduky (ecnu ona Tpebyerca aua meneit
ogopmterus) H TIDOEKTHYO IOKYMEHTAIHIO (nosicHuTe B HETE 3AMHCKH).
TTpOCTpAHCTBEHHBIC AaHHblE HIEKTPOHHOrO TPOEKTA NOJIKHEI TpYNIHPOBATECS no
VPH3EAKaM TeMaTHUECKOH i (WIIi) FeOMETPHUECKOH ONHOTHIHOCTE, OzHoTHIHELe 05BeKTH
AOJLKHEL COLEPATE aTpuby THBHYIO MH(OPMALIIO, XapaKTCPH3YIOWIYIO TaHHEIE OGBEKTHL, ¢
/IOCTATOYHOM, /I NAHHOM PaBOTl, cTeneHpio Toapo6xocTy. CXeMa passuTHL 1 3acIpoliky
AOMKHA GhiTh MONHOCTEH0 ABTOHOMES, TO €CTH HCHONB3OBATE MU CBOCH paboTsr, TonbKO
OFOBOPEHHLIC NPOTPAMMHbIE CDEINCTBA YKAIAHHBIX BepeHid M iic COMEPHATh B CBOEM
COCTaBE CCHUIOK HA BHELIHME OGBEKTH (Tabmimer, prcymc, WpHbTEL, IporpaMMHbe
Mozym). OnucatensHas HH(OPMAIHS, BXOASMAA B atpubyTHBEbIe TAGMHIE HoMKHA
GHITE Komuposawa u WIACCH(UIMPOBAHA COMACHO CNIPABOUHHKAM 1 KIaccuduKaTopam,
BXOUILIHM B COCTaB CXeMBI DASBHTHS H 3ACTPOMKY, & TAKKE COOTBETCTBOBATS TpeGoBaLKIM
npukaza Ipencenarens KIAC u XKKX MUHP PK OT 2 HosI6ps 2022 roxa Ne 201-nk, Cxema
PA3BHTHS W 3aCTPOHKE RomiHa comepxars B ceGe Bee UCTIONB3YEMEIe CIPABOYHHKE |
KIaCCH(UKATOPEI B S/IEKTPOHHOM BHY > KOTOPBIE ZI0JDKHBI GbITh TIONHEIME (OMKCHIBATE Bee
0GBEKTEI, HCTIONMB3yeMbIe B TIPOEKTe) H He H3GRITOTHEIMHE (He conepxath HHGOPMALKHE 06
OBBEKTAX, He HCTIONE3YEMBIX B TIOEKTe), TIpH pasNeNEHOM XpaHeHHH NPOCTPAHCTBEHHOH 1
CCMAHTHYECKOH MHQOPMAINMH, CBI3E MexIy —HiME OCYWIECTBIAETCA  TI0CPENICTBOM
YHUKAILHBIX AN AAHHOTO MPOEKTA  HICHTHGUKATOPOB 0GHeKToB. OCHOBHEE TEPTEKH
JOIKHBI HMETH Crenywoumue 061331?!15"5!6 TOAMHCH: PYKOBOIHTENSA, IIaBHOrO HIKEHepa
u (UH) TIaBHOTO APXUTEKTOpa MPOEKTHOH OPraHH3AINH, PykoBozHTENs TeMEI (TIpoeKTa),
INIABHOTO ApXHTEKTOpA, IMIABHOTO HHKEHEpa i JpYTHX aBTOPOB mpoeKTa. OCTANbHBIC
UEPTEXH M CXEMBl INOJUMCHBAIOTCH B [OPANKE, YCTAHOBNEHHOM BHYTPeHHHME
CTaHAPTaMH| NPOEKTHEIX OpraHH3aIHii,

11.5 I'paduueckne marepmas (BekTOpHBIH (opMat) cxembr Da3BUTHS ¥ 3aCTPOIKH B
macmrabe 1:2000 caate Ha GymaxsHoM OMEKTPOHHBIX HOCHTEISX, B 3-X 9K3eMILLIpax
KOMIUIGKTOM, ~ ONIEKTPOHHEIN ~ BapuanT ¢ yuetrom  TtpeGoBanuii TOCYIapCTBEHHOrO
TPalOCTPOUTENLHOTO  KAZACTPa B MPOIPAMMHOM oGecmedenmu ArcGis (.gdb, mxd),
Maplnfo (wor), a Takke B MpOrpaMMHOM obecrnedenun AutoCAD (.dwg) (cuctema
koopzuHaT WGS 84).

11.6 TexcToBble MaTepHaNbl - NOACHHTENbHAS 3aMACKa ¢ 0GOCHOBAHHEM IPMHMMAEMBIX
VPOCKTHELX. PETIICHUH, TeXIHK0-3KOHOMHTECKHE NIOKA3ATEIH COIMACHO MPUIIOKEHMAM 3,10
(MCX0M M3 MpOeKTHEIX pemenuit) Ipukasa MusucTpa MHIYCTPUH H HHOPACTPYKTYPHOTO
PassuTHa PecryGnnkn Kasaxcran ot 30 centabps 2020 roma Ne 505 «O6 YTBEPKACHHA
TIpaBun pa3spaGoTku, cormacopanus wu YTBEPKJCHAA TPaNOCTPOMTENLHEIX TPOSKTOB
(TCHEPANBHBIX  IUIAHOB  HaCe]eHHBIX TYHKTOB, TNPOEKTOB JCTANBHOM MIAHMPOBKH W
TIPOEKTOR 3aCTPOIKH)», 3 3K3eMITIApa (¢opmar doc, docx, pdf) na IBYX 53bIKAX (Ka3aXCKui
¥ pyCcCKuit).

11.7 Marepuant! oxemsi pasBuTas 1 3aCTPOHKH PECTABATE B CIENYIOIEM COCTARE:

- rpaduyeckie MaTepHassl B MacTabe 1:2000M, 1:500M - 3 3k3.;

- TOACHATENLHAL 3aNHCKa. - 3 9K3. (Ha roc.  pyc. A3BIKAX, HA OYMAKHEIX M SIEKTPOHHEIX
HOCHTEAX);

- anbboM yepresxeii (hopmara A3)-3ox3,;

- WHPOBYIO BEPCHIO TONOTpadiueckoi chemky B Gopyare *dwg (sa CD - jucke);

- 0asy nanmbIx B opmare *.gdb B crcteme KxoopauHaT WGS-84 - 3 oks. (ma CD - zucke);

- BEKTODHLII BapHAHT CXEM B CHCTEME KOOPAMHAT WGS-84, cocta coracko m.4.1.3.7.23
CH PK 3.01-00-2011 -3 5x3. (na CD - JIMCKE);

~PacTpoBbIli BAPHAHT CXeM, COCTas cornacHo m.4.1.3,7.23 CH PK 3.01-00- 2011-3 5x3. (na
CD - micke);

- AEMOHCTPAIMOHHEIH MaTepHal Ha JKeCTKOH OCHOBE dopmara 1,0 x 2,0 . -2 BK3.;

- rpadHvecKHe  MaTepHanh! (mmaner) Tonorpadueckoit chemkn 1 TeXHUYECKHUI OTYerT - 3
3K3.

11.8 Iepenars pacTpoBbiif BapuanT Boex Tpaduueckix Matepuanos (.jpg, pdf).

11.9 Dnexrponnas (mmdposas) Bepcrt TPaQHIECKUX M TEKCTOBEIX MaTepHaioB B
COOTBETCTBHH C SAKOHONATENLCTROM M TPeGOBAHHAMM 3AKA3HHKa, 3 SKIEMIUIPa, Ha IBYX
A3BIKAX (Ka3aXCKHH U pyCCkmif).

11.10 lnst o6uiecTBeHbIX 00CYK/IeHIH BEIMOJIHUT JIeMOHCTPAUMOHHBIE MATEPHATEL.
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11.11 311 npesenTamionssri BHJIEO POJIHK (1O Heo0X0muMOocCTH).

Tpenoctapenne cxemst paserris 1 3aCTPOHKK B BEKTODHOM BHIE U1 BHECeHHS B 6Gazy
ABHIBIX  TOCYNAPCTBEHHOTO  IpajioCTpOHTEbHOrO Kajactpa  ocymecTENAeTeA B
COOTBETCTBHN ¢ TIpaBHNAMH BEIeHMsS M MpexoCTABIGHT MH(OPMAIH U (HH) crenenii
M3 TOCYIAPCTBOHHOrO  IpajocTpoHTeNsHOrO Kanactpa  PecryGmuxn  Kasaxcram,
YTBEDHIEHHBIMH NPHKa3OM MurncTpa nanmonansHoH 9KOHOMIUKH Peciy6nuxu Kasaxcran
ot 20 mapta 2015 roga Ne 244 «O6 yrBepKzernu Ilpasun Benenms u NPETOCTABNEHHS
unpopMauun u (W) ceenenmii w3 TOCYNapCTBEHHOTO TPajOCTPOHTENLHOTO kanacTpa
Pecny6muxn Kasaxcramy,

ﬂO/&’//ﬂWmep VOOZQ(L]W;/‘ ﬂ&w/ Lapedo 14
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w PecnybnukaHckoe rocyfapcTBeHHoe
yupexnaeHue «Eptucckas
6acceiiHoBasi BoAHas MHCMEKLUs Nno
oxpaHe 1 perynmpoeaHuio
MCronb30BaHUs BOAHbIX PecypcoB
KomuTeTa no perynupoBatuio,
oXpaHe 1 UCMoNb30BaHMIO BOAHBIX
pecypcoB MuHUCTepCTBa BOAHBIX
pecypcoB U uppuraluu Pecrybnuim

«KasakcraH Pecny6nukacsl Cy
pecypcTapbl XeHe uppurauus
MuHucTpniri Cy pecypcTapbiH

peTTey, Kopray XeHe naipanaHy
KoMuTeTiHiH Cy pecypcTapblH KopFay
XeHe nanganaHyapl peTtey
xeHiHgeri Eptic 6acceitHaik cy
MHCeKUMsiCbI» pecnybnukanblk
MeMneKeTTik MekeMeci

Kasaxcran»
KasaxcraH PecnyGnukacel 010000, Cemeit k., Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Cewmeit,
Tlyknan OTen6aes keweci 4 ynuua fMyknaHa YTen6aesa 4

08.07.2026 Ne3T-2026-02637019

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2026-02637019 oT 19 utoHst 2026 roaa

EpTucckan 6acceiiHoBas BoAHaA MHCNEKLUNS MO OXpaHe U PEryNMpoBaHuio UCMOMNb30BaHUA BOAHbIX
pecypcoe KomuTeTa Mo perynupoBaHmio, oXpaHe 1 1CNomnb3oBaHIio BOAHbIX PECYPCcoB MUHMUCTEpCTBa
BOJHbIX pecypcoB v uppurauum PK (aanee — MiHcnekums) paccMoTpeB NpoekT «Cxembl pa3Butvs 1
3aCTpOVKY (YNPOLLEHHBI BapnaHT reHepanbHOro NnnaHa Manoro HaceneHHoro MyHKTa) ¢. MankuHo
LLlep6akTnHCKOro paiioHa Masrogapckoi obnactv. KoppekTnpoBkay . (aanee - NpoekT) cooobLiaeT
cnepytoLee. OCHOBHOI Lienbio pa3paboTkn CxeMbl pasBUTUS U 3aCTPOIKKM (YNPOLLEHHbI BapuaHT
reHeparnbHoro NnnaHa Marnoro HaceneHHoro NyHkTa) ¢. MankuHo LLlepGaKTHeKoro paiioHa
MaBenogapckoii o6nacti. KoppekTnpoBka ABNsSETCA cosfaHne kKoMpOopTHOW cpebl XU3HEAEATENbHOCTH
C B3aMMOYBS3aHHbIM Pa3BUTUEM BCEX SMEMEHTOB NNaH1POBOYHOI CTPYKTYPbI, PaLMOHaNbHbIM
(PYHKLMOHANbHBIM 30HMPOBAHNEM 11 Pa3MeLLEHNEM NPOMBILLNIEHHO KOMMYHAMbHBIX 1 PEKPEALIMOHHBIX
30H C y4ETOM, BKIIOHaEMbIX B MEPCMEKTUBHBIE FPaHiLIbl Cena JOMOMHUTENbHbBIX TeppUTOpUii. B
NPOEKTHOI NEPCNEKTVBE Pa3BUTIE OGLEKTOB KyNbTYPHO-GLITOBOTO 0GCMYXMBaHUS HaNpaBeHo Ha
YCTpaHeHE BbISBNIEHHBIX ACTIPONOPLI 1 hOPMUPOBaHIE MOMHOLIEHHOI COLMAmNbHON U CEPBUCHON
VHppacTpyKTypbl. Ha nepeyto ovepeap cTpontensctaa Ao 2033 roga npeaycMOTPEHO Co3fjaHne
KIloYEBbIX 0GLEKTOB, 0BecneumBaloLnX 6a30Bble NOTPEGHOCTI HACENEHNS 1 NOBbILLAIOLNX YPOBEHD
6€30MacHOCTI 1 AIOCTYMHOCTY Yenyr. B nepsyto o4epeab NnaH1pyeTcs CTPOUTENLCTBO AETCKOTO
[IOLLKOIBHOTO YUPEKAEHNS, UTO MO3BOUT CYLLECTBEHHO NOBbICUTL YPOBEHbL 0BGECNIEYEHHOCTI AeTel
[OLKONbHBIM 06pasoBaH1eM. OHOBPEMEHHO NpelycMaTpUBaeTCA pasMeLLeHNe oTaeneHs 6aHka,
FOCTUHNLBI, 6aHW, NOXapHOTO [eNno, OTAENEHNS MOYTOBOM CBA3M, y4aCTKOBOTO NyHKTa MOMMLMN 1
BETEPUHAPHOTO NyHKTa. Pean1aaums JaHHbIX MEPOMPUATIIA NMO3BONUT ChOPMMPOBaTL GasoByio
VHPACTPYKTYpy 06CMYKIMBaAHIA, NOBLICUTL YPOBEHD COLIMANbHON 3alMLLEHHOCTU HaceNeH!s n
cosfjaTb YCMOBMS AN YCTONUMBOTO PYHKLIMOHMPOBaHWA cena. MPOEKTOM NpeyCMOTPeHo
pa3smelLLEeHme: NPOM3BOACTBA MaKapOHHbIX M3ENNA MPOU3BOANTENBHOCTLIO OT 0,3 10 1,0 TOHHbI B
CYTKM, MPOW3BOACTBa Mo nepepaboTke Moroka npoussoauTenbsHocTbio oT 0,3 Ao 3,0 T/cyTku,

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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npousBoAcTBa no nepepaboTke Maca NponsBoanUTENbHOCTBIO 0T 0,3 Ao 3,0 T/CyTKW, cknafbl XpaHeHus
pyKTOB, OBOLLEN 1 KapTodens; MIcToUHNKOM BOAOCHaBXEHWS ANA XO3ANCTBEHHO-NUTHEBbIX LieNnei
CRyXWT Bogo3abop, COCTOALMIA U3 ABYX NOA3EMHbIX CKBaXWH, A€6UT KOoTopbIx cocTaBnseT 4,3 n/c.
Bogosabop pacronoxeH B ceBEpO-BOCTOUHOI YacTh cena. BojocHabxeHue npecTaBneHo
Boo03abopoMm, GakTepuLMaHbIMK YCTaHOBKaMK, pa3BoAsALLEN CETbIO, MPOTseHHOCTbo 10,567 kM.
MoLwyHocTb Bogo3abopa coctasnseT 15 M3 B cyTkn. Heobxoaumas notTpe6HocTb noTpebnexns
HaceneHHbIM nyHkToM 15,8 M3 B cyTku. LieHTpanu3oBaHHas cuctemMa kaHanuaauum B cene
OTCYTCTBYeET. YacTHbIii CEKTOp NOBCEMECTHO UCNOMb3YET HaBOPHbIE YGOPHBIE 1 BLITPEGHBIE MBI, C
nocreylLyM BbIBO3OM aCCEHM3ALMOHHBIMI MaLLMHAMI B MECTa, YkadaHHble CIC. MpoekT «Cxembl
Pa3sBUTUA 1 3aCTPONKY (YNPOLLIEHHDIV BapyaHT reHepanbHOro MnaHa Marnoro HaceneHHoro MyHKTa) c.
[ankuHo LLiep6akTuHckoro paiioHa MaBnogapckoi obnactv. KoppektnpoBka» VHcnekumen paccmMoTpeH
1 COrNacoBbIBaOTCS C YCNOBUAMM: - MPU PeaniaaLnm rpaaocTPONTENbHBIX MPOEKTOB MPOEKTHYIO
[OKyMeHTaLMIo NpefCcTaBuTh Ha cornacoBaHus ¢ Eptucckoit BBU. B cnyyae Hecornacus ¢ faHHbIM
pelLeHrem Bbl, B COOTBETCTBUM CTaTbi 91 ALIMUHUCTPATUBHOTO MPOLIEAYPHO-NPOLIECCYanbHOTO
KkoAekca PK BripaBe 06xarnoBaTb €ro B BbILUECTOALLEM OpraHe Unu cyae.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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PykoBoautenb JKOAIrEP ¥Nbl MEOET

Wcnonnutens
XASAPXAH MAKCY¥T
Ten.: 7182322201

OChi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KoNTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbie 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3akb 7 6abkikbly 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COTnacHo nyHkTy 1 craTuu 7 3PK ot 7 ansapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE W MeKTPOHHOI
LMPOBO/ NOANMCHY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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«KasrmapomeT» Lapyalbinbik Pecny6nukaHckoe rocyaapcreeHHoe

XKYPrisy KYKbiFbIHABIFBI npeanpusTe Ha npase
pecnyGnukanslk MeMnekeTTik XO3AWCTBEHHOrO BeAeHNA
KecinopHbl MaBnoaap obnbickl «KasrmgpomeT» cunuan no
6GoiiblHIWa dunuansi MaBsnopapckoit obnactn
Kasaxctan Pecny6nmkacs 010000, Masnoaap Pecny6ruka Kasaxctan 010000, r.Masnoaap,
K., EcTait 54 Ecraii 54

30.09.2025 Ne3T-2025-03374675

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-03374675 oT 26 ceHTabps 2025 roga

Dvpextopy TOO «Konaay» Canvesoit A.Y. Ha Bawe o6palyenne Ne 3T-2025-03374675 ot 26.09.2025
r. coobLlaemM METEOPONOrNYECKNE XapaKTepUCTUKK 3a 2024r. no AaHHbIM HabnoaeHns Ha
meTeoponoruyeckux ctaHuuax M Lap6akTel (6nvxkaiiwas k c. Lap6akTsl, c. MankuHo), M LWangai
(6rnmxanwas k c. Langait), M ®egoposka (6nxaiiwas k c. TepeHkonb, ¢. BaiikoHbic, c. MNecyaHoe), M
EpTuc (6rmxaiiwas k c. MpTbiwck, c. Keisbimkap), M MNaenogap (6nwxaiiwas k c. MNasnogapckoe, c.
ATaMekeH). A Takke CBEIEHNS O HaNM4MK NOCTOB HaGNIOAEHNS 3a 3arpA3HEHNEM aTMOCHEPHOTO
BO3AyXxa Ha TeppuTopun MaBnogapckoi o6nacTu. MoHUTOPUHN NoA3eMHbIx Bod dovnuvanom Pl
«KasrngpomeT» o MNaenoaapckoi obnactu He nposoauTca. MpunoxeHue 1: Tabnuubl AaHHBIX O
METEOpPOTOrMIeckI X XapakTepucTikax; MpunoxeHne2: MHdopmaLys o noctax HabnioaeHus 3a
3arpsA3HeHeM aTMOCHEPHOTO BO3/lyXa, TOUKax OT6opa MouBEHHbIX NPo6. B COOTBETCTBUM CO CTaTbei
91 AAMMHUCTpaTUBHOrO MpoLeaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnuku KasaxcTaH ot 29 uioHs
2020 roga Ne350- VI B cnyyae Hecornacus ¢ oTBEToM, Bbl uMeeTe npaBo Ha o6xanoBaHWe NpUHATOro
a[MMHUCTPATVUBHOTO aKTa B aAMWHICTPATMBHOM (AocyAeGHOM) NOpsAKe B BbILLECTOSLLEM
aAMVHUCTPaTUBHOM OpraHe, JOMKHOCTHOMY nuuy. AvpexTop ".B. lnak Kcn. OBcsiHHMKoBa O. Ten. 8-
7182-327347

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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OvpekTop cdomnuana P "KasrugpomeT" no
MaBnopaapckoii o6nactu LUMNAK FANIUHA BNIAOVUMUPOBHA

Wcnonnutens
OBCAHHMKOBA OKCAHA EOPUCOBHA
Ten.: 7052603002

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYKAT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMLIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbie 2003 Xeinful 7
¥arTapaars N 370-11 3akbi 7 6abbikbli 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllLTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COTnacHo nyHkTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 aneapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTPOHHOM AOKYMEHTE W MeKTPOHHOI
LMPOBOV MOANMCHY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMaXHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-

6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3
B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO

npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Ipuaoocenue 1

MC ITaBaoagap 2024r

HanmMeHoBaHHe XapAKTePHCTHK Beanunna
CpeHs1 MaKCHMaIbHAs TeMIepaTypa Bo3yXa HanOolee JKapKoro Mecsua 286
(mo1p),"C ’
CpeJHss TeMIlepaTypa BO3/lyXa HanboJIee X0JI0{HOTO MecsIa (sHBaps), “C -139
CpeJHsst CKOpOCTh BeTpa 3a TojI, M/C 2,5
CpeHsst CKOPOCTb BeTpa, OBTOPSEMOCTH IIPEBBIIIEHIEe KOTOPOil COCTABIIIET
5 6
5%, M/c
KommdecTBo 0caJIkoB 3a IO, MM 489,7
TIoBTOpSIEMOCTB BeTpa I LITIIIEH 110 8 pymbaM, po3a BeTpoB %;
Ton C CB B I0B 10 103 3 C3 ITHIb
2024 10 6 8 10 21 16 16 13 8
MC IIap6akTsI 20241
HanmMeHoOBaHHe XapAKTePHCTHK Beanunna
CpeHs1 MaKCHMaIbHAs TeMIIepaTypa Bo3yXa HanOolee JKapKoro Mecsua
o 284
(mo1), °C
CpeJHss TeMIepaTypa BO3/lyXa HanboJIee X0JI0IHOTO MecsIa (sHBaps), “C -14,0
CpeJHsst CKOpOCTh BeTpa 3a TofI, M/C 44
CpeHsst CKOPOCTb BeTPa, OBTOPSEMOCTh IIPEBHIIEHIEe KOTOPOil COCTABISIET
5 7
5%, M/c
KommdecTBo 0caJIkoB 3a T, MM 348,8
TIoBTOpsEMOCTH BeTpa I WITWIEH ITo 8 pymbaM, po3a BETpoB %;
Ton C CB B 0B 10 103 3 c3 IITuan
2024 7 11 9 9 10 20 22 12 1
MC ®enoposka 2024r
HanmMeHoBaHHe XapaKTePHCTHK Beanunna
CpeHsst MaKCHMaIbHAs TeMIepaTypa Bo3yXa HanOolIee JKapKoro Mecsua 280
(o), °C ’
CpeJHss TeMIlepaTypa BO3/lyXa HanboJIee X0JI0IHOTO MecsIa (sHBaps), “C -16,5
CpeJHsst CKOpOCTh BeTpa 3a TofI, M/C 2,7
CpeHsst CKOPOCTb BeTPa, IOBTOPSEMOCTH IIPEBHIIIEHIEe KOTOPOil COCTABIISIET
6
5%, M/c
KommdecTBo 0caJIkoB 3a TOJl, MM 464,9
TIoBTOpsEMOCTH BeTpa I IITWIEH o 8 pymbaM, po3a BETpoB %;
Tox C CB B 0B 0 103 c3 IITuas
2024 7 9 8 9 10 24 21 12 5
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MC Eptuc 2024r

HanmMeHoOBaHHe XapAKTePHCTHK Beanunna
CpeHst MaKCHMaIbHAs TeMIepaTypa Bo3IyXa HanOolIee JKapKoro Mecsua
(mo1s), °C 28,0
CpeJHss TeMIepaTypa BO3/lyXa HanboJee X0JI0IHOTO MecsIa (sHBaps), “C -158
CpeJHsst CKOpOCTh BeTpa 3a TofI, M/C 35
CpeHsst CKOPOCTh BeTPa, OBTOPSEMOCTh IIPEBBIIIEHIEe KOTOPOil COCTABIISIET 3
5%, M/c
KommdecTBo 0caJIkoB 3a IO, MM 408,9

OBTOPSEMOCTh BETpa I LITWIENL IT0 aM, po3a BETPOB 7o,
TlosTop: TP 8 pymbawm, p TPOB %;

Ton C CB B 0B 0 103 3 c3 JLigyinIY

2024 8 6 6 11 12 24 22 11 9
MC IIangaii 2024r

HanmMeHoBaHHe XapaKTePHCTHK Beanunna

CpeHs1 MaKCHMaIbHAs TeMIepaTypa Bo3yXa HanOolIee JKapKoro Mecsua 28.9
(mom), °C ’
CpeJHss TeMIlepaTypa BO3/lyXa HanboJIee X0JI0JHOTO MecsIa (sHBaps), “C -13,3
CpeJHsst CKOpOCTh BeTpa 3a TofI, M/C 3,7
CpeHsst CKOPOCTb BeTpa, IOBTOPSEMOCTH IIPEBBIIIEHIEe KOTOPOil COCTABIISIET 3
5%, M/c
KosmdecTBo 0caJIkoB 3a T, MM 4453

TIoBTOpsEMOCTH BeTpa I WITWIEH ITo 8 pymbaM, po3a BETpoB %;

Ton C CB B 0B I0 103 3

c3 JliGyiniY

2024 11 10 9 14 13 20 13

10 9
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FocypapcTeeHHoe yupexaeHre

WapGaKre! ayaans okimikin "Annapart akuma LLlep6aktuHckoro

annaparbl” MeMnekeTTik MekeMeci

paiioHa"
KasakcTaH Pecny6nukacel 010000, Pecny6nuka Kasaxctan 010000, c.
Lllap6akTe! a., Teyencisaik keweci 51 LWap6akTsl, ynuuya Teyenciaaik 51

14.04.2025 Ne3T-2025-01035284

ToBapWLLEecTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-01035284 ot 1 anpens 2025 roga

Bawwe o6pateHne Ne 3T-2025-01035284, noctynumsluee 1 anpens 2025 roaa no Bonpocy
npefocTaBneHna MHdopMaLmm no pasaeny «CaHuTapHas ouncTka TEppUTOpUM» Mo cenam LilapGakTel,
[ankuHo, Wanpaii LLlep6akTnHckoro paiioHa, B pamMmkax KOMMNETEHLUM, pacCMOTPEHO. - [laHHble Mo ceny
LLlap6akTbl LLiap6akTuHCKoro cenbckoro okpyra LLlep6aktuHckoro paiioHa: 1. B cene Lap6akTbl
pacrnonoxeHo krnaabuLle B BOCTOYHO YacTh cena nrowazgbto 134446,0 kB.M. CKOTOMOMUMBbHUKA He
MMeloTCs, UMeeTcs iMa Bekkapsi, pacrnonoxeHHas B BOCTOUHOW CTOPOHE cena. 3akpbiTuio 1
pekynbTvBauumn He nognexart. 2. MonuroHsl TBO B cene He umetoTcs. VimetoTcs ceanku,
pacnonoXeHHbIe Ha t0XHOW YacTy cena nnowagsto 10,0000 ra, Ha 3anafgHoi YacTu cena nnoaablo
10,0000 ra. 3. PEKOHCTPYKLMA CYLLECTBYHOLLMX W CTPOUTENBCTBO HOBbIX MOMUTOHOB HE NnaHupyeTcs. 4.
Caanku 3akpenneHbl 3a KI'Y «Annapart akuma LLiap6akTuHckoro cenbckoro okpyra Llep6akTuHckoro
paiioHa». 5. 3aKnoYEeHWiA FOCIKCNEePTM3bl Ha PEKOHCTPYKLIMIO UM CTPOUTENLCTBO NonuroHoB TEO He
MMetoTcs. 6. MonMroH Ans Npruema NPOMBILLNEHHBIX 0TXOZ0B, PaANoaKTUBHBIX M MEAVLIMHCKUX OTXOJ0B
He nmeeTcs. 7. MpeanoxeHuii HeT. - [laHHble no ceny ManknHo MankMHCKOro cenbcKoro okpyra
LLlep6akTuHCKOro paiioHa: 1. B cene MankuHo nmeeTcs knagéuile — 52,237052/78,3157 10, koopavHaTbl
CcKOTOMOrunbHuKa — 52,2477 1/78,30311, GBuomeTpuyecknx M HeT. K 3aKpbITUIO U PeKynbTUBaLMU He
nognexar. 2. B cene NankvuHo nmetoTca cBanka nnowaabto — 2,0 ra. 3. PEKOHCTPYKLUMA CyLLECTBYHOLLMX
1 CTPOUTENBCTBO HOBbIX MOSTUTOHOB HE MMaHMPYeTCs. 4. AKCMMyaTUPYHOLLMX OpraHnu3aLmii He MeeTcs.
5. 3aKmnioUeHHe roc. SKCNepTU3bl Ha PEKOHCTPYKLMIO UMW CTPOUTENBCTBO NOMMroHoB TBO He uMeeTc.
6. MonuroHa Ans Npuema NpPOMBILLTEHHBIX OTXOAO0B, PaANOAKTUBHBIX N MEAULIMHCKUX OTXOAO0B MO
oKpyry HeT. 7. MNpeanoxeHuii HeT. - flaHHble no ceny LLangaii LWangaiickoro cenbckoro okpyra
LLlep6akTuHCKOro paiioHa: 1. B cene Lanaaii metoTcst MycynbMaHCKOE U XpUCTUaHCKoe KnaabuLue.
BaKpbITUIO U pekynbTBaLMM He noanexart. 2. B cene LLangai umeetcs ceanka, nnowagsto 1,0 ra. 3.
PeKOHCTPYKLMS CYLLECTBYHOLNX W CTPOUTENBLCTBO HOBbLIX MOMUFOHOB HE MNaHupyeTcs. 4.
SKCnnyaTUpYHOLMX OpraHn3aLmii He MeeTcs. 5. 3aKIioYeHMe roc. 3KCNepTU3bl Ha PEKOHCTPYKLIMIO UM
CTPOUTENbCTBO MonuroHoB TEO He umeeTcA. 6. MonuroHa Ans Npuema NPOMBILLIEHHBIX OTXOAOB,
PaAMoaKTUBHbIX 1 MEAVULIMHCKVX OTXOOB MO OKPYTy HET. 7. Mpu pa3paGoTke NpoekTa HeobXoanMo
YYECTb, 4TO TEPPUTOPUSA CEMbCKOTO OKPYra HaXOAMTCA Ha 0COGO OXPaHSEMON MPUPOAHON TEPPUTOPUN.
B coOTBETCTBUM CO CTaTbéi 91 AIMUHUCTPATUBHOTO NpoLieaAypHO-NpoLiECCyanbHoro koaekca
Pecny6nvku KasaxctaH Bbl BnpaBe o6xanoeaTtb peLleHne ynorHOMOYEHHOro opraHa.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3aMecTUTenNb akuma paiioHa XXVEHBAEB MAKCYT KYPMAHTEMUPOBUY

o
a4

Wcnonnutens
CEPOOKW CEPIEN BACUNBEBUY

Ten.:

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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Hcx. Ne 24-33-29-01-14/140-11 ot 16.07.2026, Bxox Ne 743 ot 16.07.2026

«KA3AKCTAH PECIIYBJIMKACBHIHBIH PECIIVBJIUKAHCKOE FOCYJIAPCTBEHHOE
JEHCAVIIBIK CAKTAY MHHECTRIIT VUPE/KJEHHE QIEPBAKTHHCKOE PAIIOHHO
CAHMTAPHAIBIK- S EMAOIOT HSUIBIK VIIPABJTEHHE CAHATAPHO.
nﬁgﬁ%ﬁ%ﬁgﬁgﬁm SIHEMHOJIOTHYECKOT'O KOHTPOJISI
CAHHTAPHSLIBIK SIHIEMHOIOI HISLTBIK JEMAPTAMEHTA CAHATAPHO-
BAKBLIAY TEMAPTAMEHTI SIHIEMHOJIOL HYECKOr O KOHTPOIIS
IAPBAKTBI ILABJIOJAPCKOM OBJIACTH KOMHTETA
AVIAHTIBIK CAHHTAPHO-3IHJEMAOIOTHYECKOTO
CAHHTAPHSUIBIK MU IEMAOTOT HSUIBIK KOHTPOJISL
BAKBLIAY BACKAPMACED MHHHCTEPCTBA 3TPABOOXPAHEHUS
PECIIVBJIUKAJIBIK MEMJIEKETTIK MEKEMECI P ek ey
Tlasoaap obusicer, llapbaxrs: ayaanst, Lap6axTst Tlasomapexan o6macTs, LLIepoARTHACKITH paion: ;
aysuTer Yaitko kemmeci 56 ¢ IlTapbaxcrsr, ymma Yaiixo 56
T 8(71836)2-1646 o §(71836)2-16-46
E-mail: scherbakty_ru_zpp@dsm.gov.kz E-mail: scherbakty_tuzpp@dsm.gov.kz

"IlaBiioxap 00IBICHIHBIH
COYJIET 7K9He KaJia KYPhLIbICHI
6ackapmacer" MM

ITap6akTel ayJaHIBIK CAHHTAPIIBIK-AIIIGMIOIOTILIIBIK OaKplIay OGacKapMachl
xabapaiinsl.

2021-2026 sxpugap apanbirsiaaa lapGaxTsr aysust, [anaii ayeiis! sxoHe I'ankmHo
aybUIBIHIAFB aybI3 CyFa  KYpLi3LIreH CAHNTApILUIBIK-XUMUSIBIK, ~ SKOHE
MHKPOOHONOTILIIBIK —~ KepceTKimrep  OOMBIHIIA — 3epTXAHANIBIK  3epTTEYIepIiH
HOTIDKETIEepIHe Taliay KYprisiigl.

Tangay HoTmkenepi Goiteramia Ilap6axTsl aysuisiaga 2021 KeUIBI aysI3 cyably 20
cerHaMachl, 2022 xbeiael — 19 cerHama, 2023 xkeutel — 70 chiHama, 2024 KeImel — 16
ceiHama, 2025 xeitsl — 18 cpiHama, 2026 skpUIABIH 6 aiiblHOa — 3 ChIHAMa 3epTTell.
3epTTenreH GapiblK ChIHAMANap CaHHTAPISIBIK-XUMUSIIBIK JKOHE MUKDPOOHOIOIHSIIBIK
KepceTKilTep GOHBIHIIIA HOPMATUBTIK KY>KaTTap/IbIH TajlalTapblHa caiikec Kell.

Tanknao aysmbiHga 2021 >xeuisl ays3 cyaslH 13 ceiHamachl, 2022 oxeimel — 12

cemHaMa, 2023 sxeinbl — 23 cemama, 2024 xeimel — 14 cemama, 2025 Keumel — 12
ceiHama, 2026 oKkeUIABIH 6 aifiblHAa — 3 ChIHAMa 3eprTelAl. 3epTTelreH OapiIbIK
CBIHAMAJAP CAHUTAPILUIBIK-XIMIBIIBIK —SKOHE MIKPOOHONIOTUSIBIK — KOPCETKINITep
GOIBIHIIIa HOPMATHBTIK KYKaTTapIbIH TalalTaphlHa Cofikec Kemi.
IManmait aysureaaa 2021 sKeIIel aybI3 cyAbIH 18 cerHaMackl, 2022 xeUIsl — 12 chHaMa,
2023 xbmsl — 23 ceiHaMa, 2024 kbinel — 14 ceiHama, 2025 xbutel — 12 ceiHama, 2026
SKBUIABIH 6 aiiplHga — 3 CchIHAMa 3epTreffl. 3epITeireH OapiblK ChIHAMAaIap
CAHUTAPILUIBIK-XUMIDIIBIK ~ JKOHE  MHKPOOMONOIMSIBIK — KOPCETKIITep  OOoiibIHIIA
HOPMATHUBTIK KYKaTTap/bIH TalalTapblHa ColiKec Kelal.

2021-2026 sxpuimap apansireiaga [lap6akret aysuisl, [ankuHo aysus skene langait
ayblUIbl TYPFBIHJAPHl aApacBIHAAFbl HHQEKIILUIBIK JKoHEe IapasuTTIK —aypyIapbIH
CBIPKATTaHYLIBUTBIK KOPCETKIITEepIHe Taaay XKYpri3iial.

Tangay sorkenepl OGoiiptamia IMlapGakter aysuibiHza 2021 oxemer COVID-19
nHbeKUICHHEIH 489 xar/aiibl, TyOepKyIe3aiH 4 Karaaiibl TIpKel.

Per.Ne 743 Per.mata 16.07.2026 Komus anexTpormoro fokymenTa, [lata: 16.07.2026 14:39. Bepcna C311: Documentolog 7.22.2. TIoM0KHTeTHbi pesysTar

mpoepkH LT
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2022 sxpumel COVID-19 nudeximsaceiaei 209 sxargaiisl, TyOepKyIesmqH 3 jkarmaiibl,
GaxTepusUblK imek nHbexunsapeiabiy (BIN) 18 sxarmaiisl, IMONNO3sH 1 karmaiisl,
CKapIaTUHAHBIH 9 >Kargaiipl, skenmremekTiH 20 >Karmaifbl, CO3BUIMAJBl BUPYCTBIK
TeNaTHTTIH 3 JKaFAaiisl, JePMAaTOMUKO3IBIH 1 sKaf[aiibl TIPKETIi.

2023 KpUTBI TyOepKyle3miH 6 sKarjaiibl, OAKTEpHSIIBIK IMIeK HHGEKIMIapbIHIH
(BIN) 10 skargaiipl, 7AMOMHO3ABIH 3 SKarfaiibl, CKAapIaTUHAHBIH 7 JKap;aiibl,
JKeTmIeIekTiy 18  karmaifel, CO3BUIMaNbBl BUHPYCTBHIK IeNaTHTTIH | skaFmaiisl,
JIepMaTOMIKO3IBIH 1 Jkarmaifsl, OMMCTOPXO3ABIH 1 >Kargaiisl, SHTEPOOHO3IBIH 3
SKaFIaiibl, HeAUKYIe3 iy 3 jKaFaaiisl, Opyne/iesais 3 sxaraaiibl TIpKel.

2024 xpLIBI TYOSpKYIe3Aiy 1 xarnaiibl, 6akTepHusIIbIK inek nHbekninapeHe (BIN)
14 xarpaiipl, TIMOIMO3ALIH 2 Xar[aiibl, Ke3BUIMIAHEH 6 Karjaiibl, sKeImenekTiy 29
JKaFaifbl, CO3BUIMANBl BHPYCTHIK ICNAaTUTTIH 4 >Kargaiibl, [epMaTOMHIKO3NBIH 4
SKaFaiipl, MeQUKYIe3qiH 3 >Kardaiipl, KekkeTelnmiH | sxarfaiipl, Opyuemnesms 9
SKaF[aiibl TIPKETI.

2025 blIBI TyOepKyIe3aiy 2 skaraiibl, 6akTepsubIK imek nHpexmusapsHby (BIN)
23 sxarjaiiel, IAMOIIO3ABIE 6 »Karaaiibl, KBI3BUIIIAHEIH 1 Kargaiiel, sxemmemekTiy 20
JKaFaifbl, CO3BUIMANBl BHUPYCTBIK TIeNATHTTIH 8 KaFdaiibl, JepMaToMHKO3AbIH 11
SKaFaiipl, Opynesies iy 2 jKargaiibl, OMICTOPXO3IBIH 1 Karmaiisl, SHTEpoOHO3nsly 4
SKaFaiipl, CKapIaTUHAHBIH 3 JKardaifbl, MEHHHTHUTTIH 1 karmaiisl, TOKCOKapo3IblH 1
SKaF[aiibl TIPKET/.
2026 >KBUTBI GaKTepILUIBIK, inrek MHbeknssnapeHey (BIM) 12 skargaiisl, xKemenekTiy
15 >xarmaiipl, CO3BUIMAnbl BHPYCTHIK < TEMATHTTIH 2 >KarJailbl, OIMMCTOPXO3ABIH 1
SKaFaiibl, SHTEpPOOHO3ABIH 4 sKaFJaiibl, CKAapIaTHHAHBIH 2 JKarAaifel, KBI3BIIIIAHBIH 2
SKaFaiibl, HeAUKyIe3 iy | jkaraaiisl, KIIBIMAHbIH | jKarmaiiel TIpKeal.
Tangay HoTmkenepl Ooiipmmia [amkubo aysinemza 2021 sxemer COVID-19

nHGeKUICHHEIY 16 xaraaiiel, TyOepKyIe3aiy | jKarmaiisl TIpKel.
2022 xBUIBI GaKTepISIIBIK, 1iiek nHpekusiapbIasly (BIN) 4 sxarmaiisr Tipkeni.
2023 sxpUIBI OpyLe/UIe3aiH 2 XKaFaaiibl TIPKeIl.
2024 >xpUTHl TyOepKyiesaiH | skarmaifel, KBI3BUIIAHBIH | >KaFmaiipl, sKemIemekTiH 1
SKaFaiibl, CO3BLIMATBEl BHPYCTHIK I'€HATUTTIH | JKargaiibsl, MEeUKYIe3miH 3 >Karaaiibl,
BUPYCTBIK MCHUHTUTTIH 1 5Karaiibl TIpKEIIi.
2025 xBUIBI TYOepKyIe3ais 1 skaraiisl, 1IMOIHO3ABIH | jKaFaaiisl TIpKel.
2026 5KBUIBI XKEMIIEIIEeKTIH | jKaFaaiibl, JepMaTOMUKO3IBIH 1 jKafFjaiibl TIpKETl.
Tangay = HoTmkenmepl Ooitprama Illampait  aysuismaa 2021 sxemer COVID-19
HHQEKUIICHIHEIY 63 KaFaaiibl TIPKeIAl.

2022 sxp1as1 COVID-19 nHbEKIISCHHEIY 8 Karaaiibl, cKapaaTHHAHBIH 2 XKaFaaiisl,
CO3BIIMANbl BIPYCTHIK TeIAaTUTTIH 1 XKaFaaiibl TIpKeIal.
2023 blIBI OaKTepILUIBIK ek nHdekmusinapousl (BIM) 1 sxarmaiisl, TyOepKyIe3aiy
1 sxaraiibl, TIMOMIIO3/IBIH 3 sKaF/[aiibl TIPKEIL.
2024 >xpUTBl TYOepKyde3dlH 2 JKarjaiibl, KBI3BUIIAHBIH 5 JKargaiisl, CO3BUIMAIIBI
BUPYCTBIK TeMAaTUTTIH 2 >Karaifbl, JepMaTOMUKO3BIH 2 JKaFfailsl, GaKTepILUIBIK 1IIeK
unndexumstnapeaeiy (BIN) 3 sxarmaiisl, 1aMOIIO3IBIH 2 KaFAANRBL TIPKET/L.
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2025 KpUIBI TyOepKyiIe3mly 1 karmaiiel, OIMMCTOPXO3ABIH 1 JKarmaiibl, CO3BLIMAIBI
BUPYCTBIK TeMaTUTTIH 1 karmaifel, GakTepinsviblk imiek uH(exumsiaapeHslH (BINM) 3
SKaFTaiibl, IepMAaTOMUKO3/BIH 5 *KaFaaiibl TIPKeIl.

2026 >KBLIBI SKEMIISIIeKTIH 1 skaFmaiibl, IeAUKyIe3 iy 2 Karqaiibl, IIMOIHo3 b 1
SKaF/{aiibl, CO3BUIMAIBI BUPYCTBIK TeIIAaTHTTIH | jKarmaiisl TIpKeI/l.
IManzaii aysUIBIHEIH JaMy JKoHE KYPBUIBIC Cally CXEeMaCHIHbIH 5KOOACHIH a31pIiey Ke3iHze
«Ianpaii apHaiibl oTeyMETTIK KBI3METTEP KOPCETY IICHXOHEBPOIOIHSIIBIK OPTAaIBIFED
KMM-ae Ty3UIeTiH CapKbIHIBI CylapAsl SKUHAY, Oypy >KoHE Ta3apTy MAcCeIeciH
KapacTelpy, omapasl KasakcTan PecnyOmnkackl CaHHTapUANBIK —3aHHAMACHIHBIH
TalanTapelHa Colikec Kayincia Oypy MeH Ta3apTyasl KaMTaMachl3 ©Ty, KOpILIaFaH
OPTaHBIH JACTaHy KayIliH KOHE XalbIKTHIH ICHCAyIBIFBIHA TEPIC acep €Ty TIyeKeliH
GonpIpMay KO3/eNICIH.

BackapMaHbIH 0aCHIBICHI I.b.Koiidaraposa

Opuino.Tap6ys H.A
Ten. 2-16-46
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I'Y «YnpaBieHHe apxXHTeKTyphI H
rpagocTpouTelbcTBa ITaBroxapckoii
00IacTH»

PI'Y «Illep6akTuHCKOE paiioOHHOE YIPaBIEHHEe CaHHTapHO-3IINAEMHONOTIIIECKOTO
KOHTPOILSD) HHOPMIIPYeT:

IIpoBesieH aHAIM3 Pe3yNbTAaTOB JAGOPATOPHEIX HCCIEAOBAHMII NMUTHEBOII BOIBI IO
CaHHTAPHO-XIMHYECKIM M MHKDPOOHIOIOTMYECKIM II0KA3aTelsIM B HACENEHHBIX ITyHKTaX
c.IlTap6axrtsl, c.lllangaii u c.l'anknno 3a mepunox 2021-2026 rogos.

Ilo pesymsraram asHamm3a B c.lllapGakter B 2021 romy wucciemoBano 20 mpoG
nuTheBoil BoAslL, B 2022 roay-19 mpo6, B 2023 roxy-70 mpo6, B 2024 roxy -16 mpo6, B
2025 roxy -18 mpo6, 3a 6 mecsaneB 2026 roga — 3 npoGsl. Bce HecnmenoBaHHbIE POOEL
COOTBETCTBOBATH TPeGOBAHIIAM HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB IIO- CAHHTAPHO-XUMITIeCKIM
U MEKPOOHOIOTTYECKIM ITOKa3aTeNIsIM.

B c.Tanknuo B 2021 roxy mucciexoBano 13 mpo6 mutseBoii Bomsl, B 2022 roxy-12
mpo6, B 2023 roay-23 npo6, B 2024 roxy -14 mpo6, B 2025 roxy -12 mpo6, 3a 6 Mecser
2026 roma — 3 mpoGb.  Bcee mccnemoBaHHBIE IPOOBI COOTBETCTBOBAMI TPEOOBAHIIM
HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB IIO  CAHUTAPHO-XHMIYECKIM U MHIKPOOHOIOTHYECKIM
ITOKa3aTeIIM.

B c.Illangait B 2021 rogy nccinenoBao 18 mpo6 muteeBoii Boasl, B 2022 roxy-12
mpo6, B 2023 roay-23 npo6, B 2024 roxy -14 mpo6, B 2025 roxy -12 npo6, 3a 6 Mecser
2026 roma — 3 mpoGb.  Bcee mccnemoBaHHBIE IPOGH! COOTBETCTBOBAMI TPEOOBAHIIM
HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB IIO  CAHUTApHO-XIMIYECKIM U MHIKPOOHOIOTHYECKIM
ITOKa3aTeIIM.

IIpoBenén aHamm3 MHGEKUNOHHON U Iapa3sUTapHOIl 3a001eBaeéMOCTH HAaceleHUs
c.IlTap6axtsl, c.I'ankuno, c.Ilannaii 3a mepuox 2021-2026 rozos.

ITo pesympraraM aHamu3za B clllapbaxtsr B 2021 romy 3apeructpupoBaHo 489
ciygaee COVID-19, TyOepkynésa -4 ci.

B 2022 roxy 3apeructpupoBano 209 ciaygaee COVID-19, tyGepkynésa -3 ci,
GaxrepuansHble kumeunsie nadekim (BKU) — 18 ciaygaes, mam6mnos-1ci, ckapnatinHa
-9 ci1, BerpsHasg ocna-20 ¢, XpOHI9eCKIil BUPYCHEIIT T'ellaTuT -3, AepMaTOMHKO3EI-1cII.

B 2023 roay 3aperucTpupoBaHO TyOepKynaé3a -6 ciI, OakTepHalbHBIC KHIICIHEIC
uadexuu (BKM) — 10 cioydaes, miMonno3-3ci, cKapiaTiHa -7 ¢, BeTpsaHas ocma-18 ci,
XPOHIYECKUIT BIPYCHBII TeIaTHT -1, 1epMaTOMIKO3EI-1cI1, OIICTOpX03 -1ci, SHTepoOuo3-
3 ci, mepuKyaés-3 ci, opynemés-3 ci.

B 2024 roxy 3aperucTpupoBaHO TyOepKynaésa -1 ci, OakTepHalbHBIC KHIICIHBIC
uadexmmn (BKUW) — 14 cioydaeB, maMOmnos-2ci, Kopb-6ClI, BeTpsHas ocma-29 ci,
XPOHHIYECKHUII BUPYCHBII renatut -4, 1epMaTOMIKO3BI-4CII, MEeAUKYIE3-3 CII,KOKIIom-1 ¢,
6pyuennés -9 ci.

B 2025 roay 3aperucTpupoBaHO TyOepKynaé3a -2 ciI, OakTepHalbHBIC KHIICYHBIC
uadexmmn (BKM) — 23 cioydaeB, maMOmnos-6c¢i, Kopb-lcn, BerpsHas ocma-20 ci,
XpOHHYECKHiI BHPYCHBI remaruT -8, JIepMaTOMHKO3HI-1lci, Opyuemnés -2 ci,
OMHUCTOPX03-1, 5HTepoOn03-4, CKapIaTHHa-3, MEHUHIHUT- 1, TOKCOKapo3-1.
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B 2026 roxy 3apeructpupoBaHo GakTepuanbHble Kiueunsle nHdexuun (BKU) — 12
CIyJaeB, BeTpsAHAs OCHa-15 clI, XpOHMYECKHil BHPYCHBIN IemaTuT -2, OINCTOPX03-1,
SHTepo6I03-4, CKapiIaTHHa-2, Kopb-2CI, IeIuKynés-1,gecorka-1 ci.

ITo pesynmpratam anammsa B c.l'ankmuo B 2021 roxy 3apeructpupoBaHo 16 ciydaeB
COVID-19, Ty6epkynésa -1 ci.

B 2022 roxy 3aperucTpupoBaHo OaxTepuanbHble Kumreunsle napexmun (BKW) — 4
CcITydJaeB.

B 2023 roay 3aperucTpupoBaHo Opynemés-2 ci.

B 2024 roxy 3aperucTpupoBaHo TyOepKynésa -1 ci, kopb-1ci, BeTpsaHas ocma-1 ci,
XPOHHMYECKUII BUPYCHBII T'eNaTnT -1, Mmeankynés-3 ci,k BUPYCHBII MEHUHTHT -1 ¢

B 2025 roay 3aperucTpupoBaHo Tyoepkynésa -1 ci, mimonuos-1ci.

B 2026 roxy 3aperucTpupoBaHo BeTpsHas ocla-1 cII, JepMaTOMIKO3BI- 1 cII.

ITo pesynmsraram amammsa B c.Illangaii B 2021 roxy 3apeructpupoBaso 63 ciydaeB
COVID-19.

B 2022 roxgy 3apermctpmpoBano 8 ciygaeB COVID-19, ckapnaruna-2ci,
XPOHIYECKIII BUPYCHBIII T'elaTnT -1ci.

B 2023 roay 3apeructpupoBano OaxkrepuansHele kumednsle nHdeknun (BKU) — 1
ciy4aii, Ty6epkynésa -1 ci, maMonnos-3ci.

B 2024 roxy 3aperucrpupoBaHO TyOepkymésa -2 cil, KOpb-5 ClI, XpOHHYECKHit
BUPYCHBIl TeIaTHT -2, JepMAaTOMIKO3BI-2 CII, OaKTepHalbHBIE KHIIEUHbIE HHGEKINN
(BKW) — 3 cnygas, mamM61103-2 CII.

B 2025 roay 3aperncTpupoBaHo TyOepKyaésa -1 ci1, omicTopxo3-1cir, XpoHudecKuit
BUpPYCHBIN TematuT -1, OGakrepmanpHble Kumeunsle napexmm (BKW) — 3 cnydgas,
JIePMaTOMUKO3BI-5.

B 2026 roay 3aperucTpupOBaHO BeTpsHAas OcHa-1 ciI, memuKynIés-2, IIMOInos-
lci, XpoHIIecKuii BUPYCHBII T'eHaTnT -1

IIpn pa3paboTke IPoeKTa cXeMBI pa3BUTHA 1 3acTpoiiku c.Illanmaii mpexycMoTpeTh
pellieHne BoIpoca II0 cOopy, OTBOAY I OYHCTKE CTOUHBIX BOA, oOpasyrommxcs B KI'V
«IIManmajickmii ICHXOHEBPOIOTHIESCKIII IIEHTP OKA3aHIs CIIeNUANBHBIX COIMATbHBIX
yeIayr», ¢ obecleueHHeM UX O€30IaCHOTO OTBEJEHUS H OWICTKI B COOTBETCTBHII C
TpeOOBAHIIMH CAHHTApPHOrO 3aKoHoJaTenbcTBa PK, HCKMIOYMB pICK 3arps3HEHUS
OKpY’KaIoIIeil Cpe/bl I HeTaTUBHOIO BO3/ISHCTBIL Ha 310POBbS HACEICHHUA.

PyxoBonuTtenn
PT'Y «Illep6akTHHCKOE paiioHHOE yIIpaBJIeHHe
CAHHTAPHO-3IIHIeMHOI0OTHYeCKOI0 KOHTPOIS» I'KoiioarapoBa

HenTapoys HA.
Ten. 2-16-46
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TIoxnucek KaHIeIIPAH

16.07.2026 08:53 TAPAHEHKO MAPHUHA
IMoxmuce pyKoBOIHTE IS
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TIaBxoaap 06.IBICHIHBIN dKIMIILTir Axnmar ITaBroxapckoii o6macta

"ITaBogap 0GIBICHIHBIH JKep KOHHAYBIH

naiiiagaHy, KOPUIAFaH 0PTA JKIHe Cy

pecypcTapbl 6acKapMachl' MeMIeKeTTiK OKPY:KaloLIeli cpebl H BOIHBIX

MeKeMeci pecypco IlaBironapckoii odracra'

IIABJIOJAP K.O., TABJIOJAP K., Kenic ITABJIOJIAP I'.A., I TIABJIOJIAP, miomans

amaHsbl, Ne 17 yit Tlo6ennr, gom Ne 17
3AKJTIOYEHHUE

TocynapcTBeHHOe yupe:KIeHne
"Yupap.leHHe Help O0.1b30BAHHA,

00 OTCYTCTBHM HJIM MaJI03HAYHTEIbHOCTH I10JIe3HBIX HCKONAeMbIX B HeApax Iojx
Y4aCTKOM NpeJcTosimeli 3acTpoiikn

Homep: KZ94VNWO00009170
JlaTta BbIAAYH: 24.09.2025

Ilo  mverommmcs  marepmamam B locymapcTBemHoe — yupexiaenme  '"YipasieHme
HEIPOIOTIB30BAHMS, OKpYXaromeil cpeabl M BOAHBIX pecypcoB IlaBmomapckoit o6mactn",
COINIaCHO Ipe[CTaBIEeHHEIX TOBapHINeCTBO C OrPaHHYEHHON OTBeTcTBeHHOCThIo "Kommay",
KOOD/IHHAT:

KO0ODIHHATEI YIIOBBIX TOYeK
VrioBble TOUKH CeBepHasi IAPOTA BocToHAS 0Ir0Ta
rpazychr MHHYTEI CceRyHIBI rpanycsr MHHYTBI ceKyHaBI

4 52 13 39 78 17 43

3 52 13 57 78 19 58

2 52 15 2 78 19 31

1 52 14 49 78 17 9
IIpunoxenue

Ilo sasBnenuo NeKZ78RNWO00210254 ot 16.09.2025r., KacaTelbHO BBIIAa4H 3aKIOYEHHS 0O
OTCYTCTBUM MM MalO3HAIUTETHHOCTH IIOTE3HBIX HCKOIAeMBIX, coobmaeM ciexyromee: Ha Bam
sanpoc (ucx. Ne07-07/1512 ot 19.09.2025r.) PTY MJI «lleHTpKasHeapa» cOOOMAET, 4TO IOX
Yy4acTKaMH HPEICTOSMINX 3aCTPOEK, 0003HAUYSHHBIX reorpagpuuecKuMN KOOPAMHATAMU YIIOBBIX
Touek: «CXeMBI Pa3BHTHA M 3acTPOiikM (YNPOIIEHHEIN BapHAHT IeHEPaTbHOTO IUIAHA MAloro
HACelleHHOTO IyHKTa) cena ['amkmHo, Illep6GaktuHckoro paitona, IlaBmomapckoii o6mactm» Ne
yrIoBBIX Touek I'eorpaduaeckie koopanHatsl CeBepHast muporta Boctounas nomrora 1 52°14'49
"78°17'9" 2 52°15'2" 78°19'31" 3 52°13'S7" 78°19'58" 4 52°13'39" 78°17'43" oTcyICcTBYyIOT
pasBeJaHHbIE M YUCIMIINECS Ha rocyaapcTBeHHOM Ganance PK 3amackl o6imepacnpocTpaHeHHbIX
, TBEPBIX MOJIE3HBIX HCKONAeMbIX I II0I3EMHBIX BOJ.

PykoBoanrens ynpapieHHs ToneyraeB Carbin CaiipanoBnd

By xgpat KP 2003 AEUITSIE 7 KARTAPHEIAFS! « JIeKTORS KYAAT AJHe JeKTPORIEN CARTEIK KO KO0 Ty PATEI IAHHAIE 7 GG, | TapMarsiEa cofiKec Kara3 GeTisUIeri 3aMe TeR
STeKTPORILIK KypAaT W elicense kz TOPTATSINTA KYPEUTFaE EKTPOR TS KYAAT Ty THYCKACEH Wiww.elicense kz IODTaJISIEa TeKcepe anacers

JaEEEIE 0Ky MEET coracko myEKTy | crarss 7 3PK or 7 #eBaps 2003 10712 «O6 JMeXTORHOM IOKYMeHTe 1 37KTPOEHOH THDPOBOF HOXIHCH) PABHOIEATCH IOKYMEHTY Ea Gy
HOCHTelle. 3MeKTpOHHEL OKYMEHT C(OPMHPOEAH Ha nlopTaste www elicense kz. TlpoBepHTE NIO/LTHEHOCTS 3TeKTPOHHOTO JOKYMEHTa BEI MOKETE Ha IOPTale www elicense kz E
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By xgpat KP 2003 AEUITSIE 7 KARTAPHEIAFE! « JIeKTORIS KYAAT AJHe JeKTPORIEI CARTEIK KO KO0 Ty PATEI IAHHAIE 7 GG, | TapMarsiea cofiKec Kara3 GeTIsUIeTi 3aMeH Tem
DexTpORILIK KyAaT W, license kz IopTaTaIi KYPEUTFaE ICKTPORTSK KYAAT TY TEYCKAcHIE Wi elicense kz IOTaJiiFia TeKCepe aIacat: S

JIQEEBIR JOKYMEHT COTIaCHO My&Ty | carsi 7 3PK oT 7 5Baps 2003 rofa «O0 JMeXTPOHEOM IOKYMERTe H Y7IeKTPOREHOH IHPPOBOR HOATHCH) PIBEOIHAIEH IOKYMEETY 2 GyMa
HoCHTee. MeKTPORHRI AOKYMERT CHOPMHPOEIH Ha nopTaze wivw.elicense kz. IIpOBEpHTS NOLTHEROCTS JMeXTPOHEOrO OKYMETa BEI MOAETE Ha NOpTane www.elicense kz




image26.jpeg
"Ka3zakcTan Pecnydankacsl ©OHepkacin
JK9He KYPBLJIbIC MUHHCTP.IIri I'eonorns
KOMHTETIHiH " OpTanbIKKaskepKoiiHayb!"
OpransiK KazakcTaH eHipapaabIK
Teo0JIorus eNapTaMeHTi" pecnyoIHKaIbIK
MeMJIeKeTTiK MeKeMeci

23.09.2025

Pecny0.IHKaHCKOe TOCYIapCTBeHHOE
yupexjenne "IleaTpanbHo- Kazaxcranckmii
Me KPerHoHAIbHbIIl JeapTaMeHT re0J0THH

Komurera reosiorun MHHHCTEPCTBA

NPOMBINLTe HHOCTH H CTPOHTEILCTBA

Pecnyonnkn Kazaxcran "IleHTpKa3Heapa"

KZ73VNW00009160

Pe'}y.l'leaT corjiacoBaHu s

ToBapHIIIeCTBO ¢ OTPAHHYEHHO 0TBETCTBEHHOCTHIO

"Koamay"

IIo 3asBiIeHHI0 NeKZ78RN'W00210254 oT 16.09.2025T., KacaTelnbHO BBJAYH 3aKTI0YEHHS 00 OTCYTCTBHH
HITH MaT03HaYHTeIbHOCTH II0Ie3HBIX HCKOIaeMbIX, COOOIIAeM ClIeylolee:

Ha Bam 3ampoc (cx. Ne07-07/1512 ot 19.09.20251.) PI'Y MJI «lleHTpKa3sHeapa» COOOIAeT, 4TO IIOX
Y4acTKaMH MpPeJCTOAMHX 3aCTPOeK, 0603HaueHHBIX IeorpadHUecKHMH KOOPAHHATAMH YITOBBIX Touek: «CXeMBI
Pa3BHTHA H 3aCTPOHKH (YIPOIIEHHEIf BapHAHT IeHepalbHOro MIaHa MaToro HaceleHHOTo IyHKTa) cena I'alkiHo,
IllepGaKTHHCKOTO paifoHa, IlaBmomapckoif oGmacTH» Ne yITOBHIX Toduek I'eorpaudeckne koopauHaThl CeBepHas
mmpoTa BocTounas qonrora 1 52°14'49"78°17'9" 2 52°15'2" 78°19'31" 3 52°13'57" 78°19'58" 4 52°13'39" 78°17'43"
OTCYICTBYIOT pa3BeJaHHEIE H UHCIANMECS Ha rocylapcTBeHHoM GamaHce PK 3amachkl o6miepacnpoCTpaHEHHEIX,

TBEP/BIX OIEe3HBIX HCKONIAeMBIX H O3 MHBIX BOJI.

PykoBoauTeIb

Maykyaos Hypian Ypa3oeKoBHY

Byt xzat KP 2003 AGUTTSIH 7 KARTAPSTHIAFs! «TEKTPORE KPKAT KIHE JEKTPORTE CAREIK KOT KOI0» TYPATE! 3AHHEIH 7 6a0KL | TapMarsisa coffKec Kara3 GeTimeri 3amMer Tex,

Jlasmi TOKyMeHT coracao myEkry | crarsi 7 3PK ot 7 sBaps 2003 roza "05 STKTOMHOM IOKYMEHTE 1 STKTORHOR NH{POBOM IOTTHCH" PABHOSHATER TOKYMEHTY Ha 6y MAAHOM HOCHTEIE.
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«KA3AKCTAH PECIIYBJIMKACBI 3KOJIOTHS
JKSHE TABMFH PECYPCTAP MUHHMCTPIIITT
SKOJIOTUSIBIK PETTEY XXOHE BAKBIIIAY

KOMMTETIHIH ITABJIOJAP OBJIBICED
BOMBIHIIIA SKOJIOT UsI IEITAPTAMEHTI»
Pecy6THKATHK MEMISKETTIK MeKeMeci

PecIySIMRARCKOE TOCYAGPCTRRRHOE YIPEAICHHE
«JEITAPTAMEHT 3KOJIOTHH IIO
TIABII D,‘.'IAPCKDI;I OBJIACTH KOMMUTETA
SKOJIOTUYECKOI'O PETYINPOBAHUA U
KOHTPOJIL MUHUCTEPCTBA 3KOJIOTHUH 1
TIPUPOJIHBIX PECYPCOB PECITVBJIMKH
KA3AXCTAH»

140005, Tas103ap Katacst, O;&nGai GaTep Kemreci, 22, 140005, ropox Tastoxap, y1. Oaabai Gatsipa, 22,

‘Tex: 8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep@ecogeo govkz
Hcx. Ne 4-5/924 ot 25.06.2026, Bxox Ne 658 ot 25.06.2026

‘Te:8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep @ecogeo.govz

2026 stcvinewt 18 mayculMHan «IIaB101ap 00JIBICHIHBIH CIYJIET KIHE
Ne 3-04/506 -H xamxa KaJla KypbLIBICHI §acKapMachh MM
bacmbicel b. T. ATMMrasuHOBKe

«IlaBmogap OGIBICH OOfibIHIIA DKONOTHS HemapraMeHTi» PMM (6yoan. api — Jenapmamenm)
CTPATeTHSUTBIK SKOMOTHSANBIK Oaranay JKOHIHAEIrl ecenTi a3ipiey YUIH akmapar YChIHY Typaisl Cismin
«ITaBnonap o6nbIckl IIIapGaKTh! aynaHb! T aIKHHO ayBUIBIHEIH JaMy JKoHe KYPBUIBIC cXeMalapsl (IIaFbIH el
MeKeHHIH 6ac KOCIIApPbIHBIH OHAHIATBUIFAH HYCKAchl) KOOAChIH a3ipiefigi. TyseTy» jKoGachlHa KaTBICTBI
XAaTBIHBI3IBI Kapall, TOMEHIeT1Hi Xa0apiaisl.

JlemapTaMeHT o3 Ky3bIpeTi IIeriHge KOpLIaFaH OpTaFa Tepic .acep eTeTiH I caHAaTTarbl 0ObeKTiIep
GOITBIHINIA MATTIMETTEpPTE HE.

JlemapTaMeHTTe Gap MoTiMeTTepre coiikec, IlaBmomap o6bicel IllapGakThl aymaHbl [alkKuHO
ayBUIBIHBIH ayMarbIHJa KOPIIaFaH OPTaFa Tepic acep eTeTiH I caHaTTaFsl 00BEKTLIEp KOK.

OcblfaH GailTaHBICTHI aTajFaH ayMaKTa OpHATacKaH | CaHATTaFbl OOBEKTUIEp OOMbBIHIIA COHFBI
AIKTAIlFaH €CENTIK JKBUIJAFBI aTMOC(epalblK ayara JACTAyIIbl 3aTTAapABIH HAKTBI IIBIFApBIHIBUIAPBIHBIH
MAaccachl Typaibl aknapar J[enapTaMeHTTe JKOK.

CoHBIMEH KaTap, CTPaTeTHsUIBIK SKOMOTHSIIBIK GaFallay JKeHIHIET] ecelTi a3ipiey GapbichiHa I xkoHe
III caHarTarbl OGBEKTLIEPl, ABTOKOTIKTI, KOMMYHAIIBIK HHGPAKYPBUIBIMABL, JKeKe JKBUIBITY KO3JepiH,
COHJalf-aK aTMoc(epalblK ayaHBIH JIACTaHYBIHBIH ©3Te Je Ke3lepiH Koca alFaHIa, acep eTymiH Gacka
Ke37epl TypaIbl MATIMETTepi THICTI MEMJICKETTIK OpraHIap/IbIH, JKEPTUTIKTI aTKapyIIsl OpraHaap/IblH KaHe
00BEKT OIlepaTOPJIAPBIHBIH AepeKTepi HeTi31HIe eCKepy Il YChIHAMBI3.

KocsMia xaGapiaiiMbl3, CTAIMOHAPITBIK Ke3/lepIeH aTMocdepaiblK ayaFa IIBIFAPBLIATHIH JaCTayIIbI
3aTTap OOFBIHINA JKHHAKTQFAH CTATHCTHKAIBIK MOTIMETTED MEMIEKeTTIK CTATHCTHKAa OpraHIapbIMEH
KaJIBIITaCThIPbLTaAbl. OChIFaH GailTaHBICTHI I caHAaTTaFbl 00BbEKTLIEpTe KATHANTHIH KOCIOPBIHAAP MEH o3re
Jie CTAaIHOHAPIIBIK Ke3ep OOMBIHIIA TONBIK aKMapaT ady YIIH THICTI ayMaKTBIK MeMJIEKETTiK CTAaTHCTHKA
OpraHbIHA JKYTiHY/1 YCHIHAMBI3.

JlemapTaMeHT GacCHIbICHI K. MycanapGexoB

Optano: Myemaxun KH.
532354
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«KA3AKCTAH PECTIVB/INKACBI SKOJIOTHsI
JKSHE TABVFY PECYPCTAP MUHHCTPIITT
SKOJIOTUSUIBIK PETTEY JXOHE BAKBUIAY

KOMMTETIHIH ITABJIOJIAP OBJIBICEI

PecrybIHKAHCKOE TOCYIAPCTBEHHOE VIPE/ATeHHE
«JIETIAPTAMEHT 5KOJIOTHH TI0
TIABJTOJIAPCKOH OBJIACTH KOMHTETA
SKOJIOTMYECKOTO PETYVIIHPOBAHHSA I
BOMBIHIIIA KOJIOT sl IETAPTAMEHTI), KOHTPOJISI MUHICTEPCTBA 3KOJIOTUH 1

PecryGIHKATBIK MEMIEKETTIK MeKeMeci TIPYPOJHEIX PECYPCOB PECIIYBJIUKU

Y v KA3AXCTAH)

140005, Manto3ap xataces, Oaaait SaTurp womeci, 22, Lot RMOGTROUTENRCTEA AR Jopap cicold
‘Tex: 8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep@ecogeo govkz rex:8 (T10PTIACTHS mail: pavlodar-ekodep @ecogen.govkz

AmumrazuHoBy B. T.

PI'Y «JlemaptameHT 5Kkonoruu 1o ITaBmomapckoit o6i1acTu (Oazee — Jenapmamenm), paccMOTPEB
Barrre THCEMO 0 IPENOCTaBICHHH HHGOPMAIHH A1 pa3paboTKH OTUeTa II0 CTPATETHdeCKOH 3KOIOTHIeCKOi
OIlleHKe K MPOeKTy «CXeMBI Pa3BHTHSA M 3aCTPOHKH (YIPOIICHHBIH BapHAHT TeHepaIbHOIo ILTaHA Maloro
HaceleHHOro MyHKTa) . l'amkmHo IIlepGakTHHCKOro paiioHa IlaBiomapckoii o6mactd. KoppeKTHpoBKa»,
coo0maeT cIeyolee.

JlemapTaMeHT B IpefellaXx KOMIICTEHIIMH DAcIIOJaraeT CBENEHHAMH II0. 00BeKTaM I KaTeropi,
OKA3BIBAIOIIIM HETaTHBHOE BO3/IEHICTBHE HA OKPY/KAIONIYIO CPETy.

Tak mo umeromuMcs B JlerapraMeHTe cBeleHHIM, Ha TeppHTopuH cela ankuno 1Ilep6akTHHCKOTO
paifona IlaBmomapckoif 061acTH OOBEKTHl 1 KaTeropuu, OKa3bIBAIOIIUE ~HETaTHBHOE BO3JEHCTBHE Ha
OKPYKAIOIIYIO CPeJTy, OTCYTCTBYIOT.

B oroif cBa3m uHpOpMANHA O (AKTHUECKOH Macce BBIGPOCOB 3arps3HAIONIMX BEIIECTB B
arMoc(epHBIH BO3MYX 3a IIOCTENHHH 3aBepPUICHHBIH OTYETHBI rox Mo oObekTaM [ Kareropuu,
PACIIONIOKEHHBIM Ha YKa3aHHO TepPHTOPHH, B JlelapTaMeHTe OTCYTCTBYET.

B 10 e BpeMs HHQOPMHpYEM 4TO IpH pa3paGOTKe OTHeTa IO CTPATETHYECKOH SKOIOrHYecKoil
OIleHKe PEeKOMEHJyeM YUMTBIBAaTh CBEIEHHS 110 MHBIM HCTOYHHKAM BO3IeHCTBHS, BKIo49ast oO0bekTs! II, IIT
KaTeropHii, aBTOTPAHCIOPT, KOMMYHAIBHYI0 HHOPACTPYKTYPY, HHINBHAYyaIbHbIE HCTOYHHKH OTOILICHHS, a
TakKe MHble HCTOYHHKH 3arpsi3HEHHs aTMOC(HEpPHOTo BO3IyXa, HA OCHOBAHHH JAHHBIX COOTBETCTBYIOIIHX
TOCYIapCTBEHHBIX OPTAHOB, MECTHBIX HCIIONHHTEIbHBIX OPTAHOB H OIIEPAaTOPOB 00BEKTOB.

JIONOMHUTENFHO —COOOIIaeM, 4YT0 0OOOIIEHHBIE CTaTHCTHYECKHE CBEEHHsS 10 BBIOpOcaM
3arPS3HEAIONINX BEIIECTB B aTMOC(EPHBIH BO3AYX OT CTAIIHOHAPHBIX HCTOYHHKOB (JOPMHPYIOTCS OPTaHAMH
TOCYIapCTBEHHOH CTaTHCTHKH. B 5TOfl CBA3M M HOTyYeHHS MOTHOH HH(POPMAIMH IO HPENIPHATHIM H
HHBIM CTaIHOHAPHBIM HCTOYHHKAM, He OTHOCSIIHMCS K 00beKTaM I KaTeropHu, peKoMeHIyeM 0GpaTHThCS B
COOTBETCTBYIONIHI TepPHTOPHAIBHBILI OPr'aH TOCYIapCTBEHHOH CTATHCTHKH.

PykoBoguTens JlemapraMeHTa K. MycanapdexoB

Henow: Mycmaxun K.H.
532354
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w PecnybnukaHckoe rocyfapcTBeHHoe
yupexaeHue "lasnoaapckas
obnacrHas TeppuTtopuanbHas
MHCNEKLMs NIECHOTO XO3AKCTBa U
XuUBOTHOro Mupa" KomureTa necHoro
XO3SMCTBA U XXUBOTHOrO MUpa
MuHucTepcTBa aKonorm u
npupoaHbIX pecypcos Pecny6nuku

KasakcraH Pecny6nukachl akonorus
XeHe Tabufu pecypcTap
MWUHUCTpRIriHIK OpmaH
LapyalUbIrbiFbl XeHe XaHyaprap
AyHUeci kKoMuTeTiHiH"MaBnoaap
06nbICTBIK OpMaH LapyaLublbiFbl X"
He )xaHyapnap AYHUeci ayMaKTblK

uHcnekumsicsl"PMM”
KasaxcraH
KasakcraH Pecnybnukacsi 010000, Pecny6nuka Kasaxcran 010000,
Masnopap o6nbickl, BopylmHa 92 Maenogapckas obnacts, BopylwnHa 92

18.09.2025 Ne3T-2025-03220661

ToBapWLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-03220661 oT 16 ceHTabps 2025 roga

Dvpextopy TOO «Konaay» Canvesoit AnTbiHrynb YaiimyxaH6eToBHe AkMonmvHckas obnactb, T.
AcTaHa, yn. XentokcaH, 27, od. 93 OTBET Ha 3anpoc o npegocTaBneHuy nHgopmauum Ne 3T-2025-
03220661 oT 17.09.2025 roaa PTI'Y «MaBnoaapckas obnactHas TepputopuanbHas MHCMEKLUSA NIECHOro
XO3ANCTBA U KMNBOTHOTO M1pay, PAaccMOTpeB Ball 3anpoc o NpefocTaBeHN UCXOAHOM UHGOpMaLMn
[Ns pa3paBoTkv NpoekTa «CXeMbl pPas3BIUTUS 1 3aCTPOIKM (YNPOLLEHHbI BapiaHT reHeparnbHoro nnaqa
Marnoro HaceneHHoro nyHkTa) cena MankuHo, Lep6akTuHckoro paiioHa, MaBnoaapckoi obnactuny»,
coobLuaeT cneaytollee. B npeaenax 3asBneHHbIX KOOPAVHAT OTCYTCTBYIOT 3EMIU FOCY1apCTBEHHOMO
necHoro coHaa (aanee — Id), a Takke ocobo oxpaHsiemble MPUpoaHbIe Tepputopun (aanee — OOMT)
1 06BEKTBI FOCYAaPCTBEHHOTO NPUPOAHO-3aMOBEAHOTO (hoHAa PECTYBINKAHCKOro 3HaYEHMS, NepeyeHb
KOTOpbIX yTBEpPXAEH nocTaHoBneHneM lNpasutenscTBa Pecnybnuku KaszaxctaH ot 28 ceHTabpsi 2006
roaa Ne 932. BMecTe ¢ TeM, yka3aHHble KOOPAWHAaTbI HaXOAATCS B Npefenax 0XpaHHOW 30HbI
rocyAapCTBEHHOTO NECHOTO NPUPOAHOTO peaepBaTa «EpTic OpMaHbi», yCTaHOBMEHHO
nocTaHoBneHeM akumara Maenogapckoii o6nactu ot 25 aekabpsa 2009 roaa Ne 249/18 «O6 oxpaHHow
30HE rocy1apCTBEHHOTO NIECHOTO MPUPOJHOTO pe3epBaTa «EpTic opmaHbi». CornacHo cTaTbe 18
BakoHa Pecnybnuvku Kasaxctan «O6 0co6o oxpaHAeMbIX MPUPOAHbIX TEPPUTOPUAX», OXPaHHbIE 30HbI
co37jaloTCs ANA NpeAoTBpaLLEHNs He6NaronpUATHOTO BO3AEHICTBUS Ha MPUPOJHbIE KOMMMEKCh 1
obecreyeHns COXPaHHOCTI UX 3KOMOoryeckoro 6anaHca. B cooTBETCTBIM CO cTaTbéN 48 ykasaHHOro
3akoHa, Npy pa3paboTKe NMPOEKTHON AOKYMEHTaLMM AOMKHbI YUUTHIBATLCA OTPaHUHEHMS, KacatoLLMecs:
1. PasMeLLeHNs, NPOEKTUPOBaHWSA, CTPOUTENLCTBA W 3KCTITyaTaLmi 06bEKTOB, BHEAPEHNS HOBBIX
TEXHOMOTWiA, OKa3biBaloLLMX BPeJHOE BO3AEVICTBUE Ha SKOMOTMIECKIE CUCTEMBI FOCYAapPCTBEHHOTO
TecHoro MpUPOJIHOTo pesepearta; 2. Buibpoca B aTMOcdepy 1 cGpoca B OTKPLITbIE BOAHbIE UCTOUHUKI 1
Ha penbed 3arpAsHALLMX BELECTB U CTOUHbIX BoA; 3. Pa3Beaku 1 AoBbIuM NOME3HbIX UCkonaeMbiX (3a
VICKIIOYEHNEM CIyYaeB, NpedyCMOTPEHHbIX NYHKTOM 2 cTaTby 84-2 3akoHa); 4. OxoTbl; 5. 3aXopoHeHUs
PaaMoaKTUBHbIX MaTepUarnoB 1 MPOMBILLNIEHHBIX OTXOAOB; 6. [IEATENbHOCTM, CMOCOBHON U3MEHUTL
TMIPOOTYECKNA PEXMM 3KOMOTUHECKUX CUCTEM (CTPOUTENBCTBO MMPOTEXHNUECKNX COOPYXEHMII N

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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MHbIX 06BEKTOB, NPMBOAALLMX K NPEKPALLEHIIO UMM CHIWKEHWIO ECTECTBEHHOTO CTOKa Bof); 7.
VIHTPOAYKLMM YYXKePOaHbIX BUOB VKX XMBOTHBIX M AVKOPACTYLUMX PacTeHui; 8. VHO AesTenbHOCTH,
CnocoGHO oKka3aTb BPEAHOE BO3AENCTBIE Ha SKOMOrUYECKNE CUCTEMBI FOCY1apCTBEHHOTO JIECHOTO
np1poaHOro pesepBata. [ins NonyyeHs [JOCTOBEPHbIX CBEAEHUIA O PacrpOCTPaHEHUN KUBOTHBIX 1
pacTeHuit, BKMtoyas peakue 1 Haxo[ALIMECS MOJ YrPo30il UCHE3HOBEHMUS BUabI, BHE 3eMenb [T1d n
OOIT, HeobxoanMo obpallaTbcs B aapec MECTHbIX UCTIONHUTENbHBIX OpraHoB. B cooTBeTCTBMM CO
cTaTbéin 16, ctaTbén 35 n rmasoit 8 3akoHa Pecny6nnku KasaxctaH «O pacTUTENbHOM Mype» oT 2
sHBapsa 2023 roga Ne 183-VII oHM HageneHbl MONMHOMOYUAMM MO OpraHn3aLun yyeTa, NPoBEAEHUIO
VHBEHTapu3aLVn 1 BEAEHMIO roCy1apCTBEHHOTO kaacTpa 06LEKTOB pacTUTENbHOro Mupa. MyTei
MUrpaLi PeIKMX KOMbITHBIX KUBOTHBIX 1 HANM4YNE BUOB XUBOTHbIX, 3aHECEHHBIX B MoCTaHOBNEHE
MpaesuTtenbcTea PK «O6 yTBEPXAEHUN NEPEYHEN PeKNX Y HaXOAALWMXCS NoZ Yrpo30i NCHE3HOBEHNS
BWJOB pacTeHuin n xu1BoTHbIX» Ne1034 oT 31.10.2006 roga, a Taioke pacTeHUI U XKUBOTHbIX,
3aHeceHHbIX MNocTaHoBneHueM MpasuTenbcTea Pecnybnukv KasaxcraH ot 31 okt6psi 2006
roaaNe1034 B nepeyeHb peaKkvx U HaXoAALLMXCS NMOJ Yrpo30i NCHE3HOBEHUSA — He umeeTcsi. CornacHo
ctaTbe 89 «AOMUHMCTPaTMBHOTO NpoLeaypHo-npoLeccyansHoro Kogekca PK» oTBeT Ha 3asBneHve
noaroToBneH Ha A3bike obpalleHus. B cooTBeTcTBUM co cTaTheint 91 «AAMUHUCTPATUBHOTO MpoLeaypHO-
npoueccyanbHoro Kogekca PK» Bbl umeeTe npaBo obxanoeatb AaHHOE peLLEHNE B BbILLECTOALLMIA
opraH (KomuTeT necHoro xo3sicTaea 1 xvuBoTHoro mvpa MAuMP PK) unu cya. PykoBoauTtenb MHCNeKUMn
W. AbapasaxoB A. XKuHrynosa 8 (7182) 66-12-99 +77053842131 3. ApbiHoBa 8 (7182) 60-79-01

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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pykoBOAUTENb AB[PA3AXOB UCATAN YMUP3AXOBUY

Wcnonnutens
XMHIYNOBA ANbMUPA ECEHIMYITOBHA
Ten.: 7053842131

OChi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KoNTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbie 2003 Xeinful 7
¥arTapaarsl N 370-11 3akb 7 6abkikbly 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii AOKYMEHT COTnacHo nyHkTy 1 craTuu 7 3PK ot 7 ansapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE W MeKTPOHHOI
LMPOBO/ NOANMCHY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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"Maenoaap o6nbicbiHbIK AeHCaYMbIK locynapcTBeHHOe yupexaeHue

cakray 6ackapmachl” MemnekeTTik "YnpaBneHue 3apaBoOXpaHeHUs
MeKkeMeci MaBsnopapckoit obnactn”
Kasakcran Pecny6nmkace 010000, Pecny6nuka Kasaxctan 010000, r.Maenoaap,
Masnopap K., AcTaHa kelueci 59 ynuua Actana 59

14.10.2025 Ne3T-2025-03564660

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-03564660 oT 10 okTa6psi 2025 roga

Pykosogutento TOO «Konpay» Canmesa AY. r.ActaHa, yn.>KenTokcaH, 4.27, kB.93 YBaxaemas
AnTbIHrynb YaiimyxaH6etoBHa! Balue obpatueHve ot 13 okTabps 2025 roga Ne3T-2025-03564660
paccMOTpeHo ynpaBrieHnem 3gpaBooxpaHeHust Maenogapckoii o6nactu cosmecTHo ¢ KIT Ha MXB
«LLlepbakTuHckas paiioHHas GonbHULay. Mo nHdopmaumm agmuHncTpaummn KM Ha MNXB
«LLlepbakTuHckas paiioHHas GonbHULa», 06bEM rofoBoro obpa3oBaHVsi MEAVLIMHCKUX OTXOA0B B
BpauebHasi ambynaTopusi (danee -BA) c. MankuHo knacca «A» cocTaBnseT 2,24 1., B BA c. Wanpaii
oTxodbl knacca «A» coctaBnstoT 1,12 T., BA c. MankuHo knacca «Bb» coctaenset 2400 kr., B BA c.
Langai oTxoapl knacca «b» coctansoT 2400 kr. YTunnsaumio Teepabix 6bITOBbIX OTXO0B Ha
TeppuTOpUSAX BbILLENEPEUNCEHHbIX cen ocyliecTenseT TOO «Lbirbic XXonaapbi». YTunusauuio
MEAMLMHCKNX 0TX0A0B knacca «b» Ha TeppuTtopusix BA c. MankuHo u BA c. Llangaii ocywectenset
TOO «3koTpaHcllorncTuk» gorosop Ne 36 ot 22.01.2025 roga. YTUnusaumio MEQULMHCKUX OTXOA0B
knacca «I™» Ha TeppuTopuu LLiep6akTuHckoro paiioHa, Bkntoyasi BA c.lankvHo n BA c.lWanpait
ocywectenaetT TOO «3nekTpoTpaHcPeenTo» goroBop Ne 81 o1 12.02.2025 roga. B cnyyae
Hecornacus ¢ OTBETOM Ha obpallieHue, Bbl BipaBe o6xanoBaTb ero B COOTBETCTBUM CO CT.91
AIIMMHUCTPaTUBHOTO MpoLiealypHO-MpoLiecCyanbHoro kofekca Pecny6niki KasaxcTaH B BbILIECTOSLLMIA
opraH. . 3amecTuTenb pykoBogutena A. Mykywwesa Vcn. TneHoa C.M. Ten.32-00-18 KabbinaaHraH
weLwiMMeH KenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecnybnuvkachl SKiMLLinik paciMaik-npouectik
KofeKcTiH 91- 6abblHa Calikec LuaFbiIMAaHyFa KyKbinbiCbi3.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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3amecTuTenb pykoBoauTENs MYKYLLEBA AMIYfb MAKAHOBHA

Wcnonnutens
TNEHOBA CANTAHAT MUPACOBHA
Ten.: 7182320018

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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"MaBnoaap o6nbIiCbIHbIH locynapcTBeHHOe yupexaeHue
BeTepuHapus 6ackapmach!” "YnpaeneHve BeTepuHapuu
MeMIeKkeTTik MekeMeci MaBsnopapckoit obnactn”

KasakctaH Pecny6nukacbkl 010000,

Pecny6nuka Kasaxcran 010000, r.Maenogap,
Masnopap K., AcTaHa keLueci 61

ynuua ActaHa 61

09.12.2025 Ne3T-2025-04239621

ToBapuLLEeCTBO C OrpaHU4EHHON
oTBeTCcTBEHHOCTLIO "Konaay"

Ha Ne3T-2025-04239621 o1 1 gekabpsi 2025 roga

YnpaeneHue BeTepuHapum MaBnogapckoii obnactv Ha Balue obpalyenve ot 01.12.2025 roga Ne 3T-
2025-04239621 0 HanM4MM1 3aXOPOHEHWIA 04aroB CMBUPCKON 3Bkl U CKOTOMOTUIBHUKOB Ha TEPPUTOPUA
MaBnogapckoii obnactu, coobLaet. Mo nHcopmauwmm KM Ha MXB «Maenogapckas obnactHas
BeTepvHapHasi CTaHUMA» ynpaBneHus BeTepuHapum Maenogapckoi obnactu ot 05.12.2025 roga Ne 1-
17/1709, Ha TeppuTOpPUN NPOEKTOB «CXEMbI Pa3BUTUSA U 3aCTPOIKM (YNPOLLEHHbIN BapuaHT
reHeparnbHoro nnaHa Manoro HaceneHHoro NyHkTa) ¢. MankuHo LLiepGaKTHCKoro paiioHa
MaBnogapckoii o6nactu. Koppektnposka» v B pagnyce 1000 METPOB BUOTEPMUYECKUX 5IM,
CKOTOMOTUNBHIKOB, CBA3AHHBIX C CUBMPCKON 3BOM He MMeeTCsi. CMpaBOYHO: B COOTBETCTBIM
noanyHkTa 9 nyHkTa 45 pasaena 11 npunoxeHuns k CaHnTapHbIM npaeunam «CaHuTapHo-
anuaemvonoriyeckie Tpe6oBaHNA K CaHUTapHO-3aLUNTHBIM 30HaM OGBEKTOB, ABNSIOLLMXCA OGBLEKTaMI
BO3AENCTBIA Ha cpeay obuTaHua u 3aopoBbe Yenoseka» oT 11 aHBapsa 2022 roga Ne KP ICM -2
pa3svep caHUTapHO-3aLUMTHOM 30HbI ANA PaHEe 3aXOPOHEHHBIX CUBMPER3BEHHBIX CKOTOMOTUIBHUKOB,
CKOTOMOTUIBHIKOB C 3aXOPOHEHNEM B iMaX, C B1onorniyeckuMn kamepamm coctaenset 1000 meTpos. B
Ccryyae Hecornacus ¢ NPUHATLIM PELLIEHEM Mo BalleMy obpallieHuio, Bbl BripaBe ob6xanosarb ero B
pocyaebHoM nopsake, B COOTBETCTBUM co cTaTbeit 91 AAMUHUCTPATUBHOTO MpoLeaypHO-
npoueccyanbHoro koaekca Pecny6nukv KasaxcTaH B BbILLECTOSILLUMIA opraH. [punoxeHne: Ha 2 nucTax.

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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PykoBoauTenb ynpaeneHus TNEYBAEB ACBINTAC ABLINAEBUY

Wcnonnutens
AB[IPAXMAHOB MEMPAMBEK YXAHTEMAPOBMY
Ten.: 7182323045

Ochi KyKaT «3NEKTPOHALIK KYXKaT KoHe 3MeKTPOHALIK LNPMIbIK KonTarGa Typanki» KasakcTan PecnyBrukachlHbik 2003 Xeinfsl 7
¥arTapaars N 370-11 3aHbi 7 6abkikblH 1 TapMarbiHa COMKeC Karaa TachifbllUTars! KykaTneH Gipaei

[lakHbiii OKYMEHT COTnacHo nyHKTy 1 craTuy 7 3PK ot 7 angapa 2003 rofa N370-Il «OG 3MeKTpOHHOM AOKYMEHTE U 3MeKTPOHHOI
LMPOBO/ MOANMCY PaBHO3HAUSH AOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene:

KaGbinfatiran wewimmes kenicnere xaraaitna, Cia orat Kasakctan Pecny6nukachi SKMLINiK paciMaik-NpoLECTK KoAGKCTIH 91-
6abbita CoViKec WarbIMAAHYFa KYKBIbICH3

B Cnyuae HeCOrnacA ¢ MPUHATLIM pelueHem, Bbl Bripase 06Xarnosars ero B COOTBETCTBAN CO CTaTbelt 91 AQMUHUCTPaTHBHOTO
npoLieaypHo-poLeccyansHoro koaekca PecnyGnukm Kasaxcrak
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IKocnap meringeri Goren xep yuackenepi
TlocTopoRRNE 3CMETLRBIC YHACTKH B IPARNIAX JIaNa

Kocnapnarst Ne MKocnap merinaeri GOTCH kep ywackenepinin Anansy, ra
Ne wa nnane KAnACTPABIK HeMipaepi Tnomans, ra
Kanactpossiif HOMEP NOCTOPOHHHX 3EMETBHBIX
VYACTKOB B IPAHHLAX NNAHa
WOK
HeT

Ocer akt Kasakcran Pecmy6ankacs: OHipapansik 1amy MHHHCTpAIriHiH Xep pecypetapsin Gackapy
Kommretinin « ¥ ep KaaacTps! FEUTHIMH-OHIIPICTIK OPTANBIFBD) WAPYAWBUTBIK XKYPri3y KYKbIFBIHIAFB!
PecnybiuKansk MEMICKETTIK KaCinopHbIHLIK [TaBnonap ¢puiHansIMeH jKacaiasl

Hacrosuwii akt wsrotosnex [NaBnonapckum duananom Pecry6IHKaHCKOro roCcy 1apcTBEHHOrO
NpeANpHATHA Ha NPaBe XO038iCTBEHHOro BeileHus "Hay4yHo-NpOH3BO/ICTBEHHBIH LIEHTP
3eMeNbHOro kazacTpa” KoMHTeTa 0 ynpasneHHIO 3eMeNbHBIMU PecypcaMu

MuHHCTEpCTBa PErHOHANbHOTO pasBuTHA Pecny6nukn Kasaxcran

IapGakTer AB GasTpirs! Kawmuwaros B.K.
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Ipunoxenue: Her

LilexTecynepai cunarray AOHIHEr aKNapar xep yuackecine caikecTeHaIpy
KYKETHIE JalbiHIAraH CaTTC KyWire

Onucanue cMexkecTs ACHCTBATENLHO Ha MOMEHT M3IOTOBJIEHHA »ﬂ,//,/
AACHTHOHKAUNOHHOTO JOKYMEHTA HA SeMEbHELR Y4acTOK V w//y// ///M
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ST

Ne 0297556

JKep yyackeciHiH KanacTpabIK HoMipi: 14-213-149-094

JKep yuackecine TYPaKThl )Kep nai1anany KyKbirsl

Kep ygackecinin anansi: 3,0000 ra.

JKepain canarsi: Enai Mexennepain sxepaepi (kananap,
noCeKeep XKIHE AYBULABIK eI MeKeHaep)

Kep yuackecin HHICAHAIb! TAFANBIHAAY: AYBUIIBIK KOKbIC
TACTANHTBIH JREPIH OPHANACTHIPY YIin

HKep yuackeci nalaananyaarsl WEKTeYIep MeH aybIPTHATBIKTAp:
RKYPBUIBIC IHE KOMMYHHKAUHATAP/ABI Nalaanany Kesinae
Gerercis eTy ymin cepBHTYT Geariiienren

Kep yuackecinin Geninyi: Genineni

Kanactposbiii Homep 3emenbHOro yyactka: 14-213-149-094
TIpaBo MOCTOSHHOTO 3eMJIENONb30BAHAS HA 3eMeJIbHBIH y4acToK
Tnomans 3emensHoro yyacrka: 3,0000 ra.

Kateropus 3emens: 3emMJIH HaceJleHHBIX ITYHKTOB (FOPO/IOB,
TIOCEJIKOB M CeJIbCKHX HACEJeHHbIX yHKTOB)

Llenesoe Ha3HaueHHe 3eMEIBHONO yJacTKa: ISt pa3MelleHHs!
CEeJIbCKOMH CBAJIKH

Ogmﬁsxmmg B UCNOJb30BAHUH H O@UGZOEOISEM 3€MEJIbHOIO y4acTKa:

YCTAHOBJIEH CePBHTYT sl GecnpensiTCTBEHHOro 0CTyNna
TP CTPOMTENILCTBE H IKCIUIYATALMH KOMMYHHKAUHH
JeauMocTh 3eMebHOro Y4acTKa: AeTuMbIi

Ne 0297556

Kep yuackecinin KOCTIAPBHI

TIJIAH 3emensnoro yaacrka
Yuackenin opranackau xepi: IaBaonap obasicer, Hlap6axrsr aynans:,
Tankuuo aybuiabik okpyri, FadKHHO aybuTLI, AYBLIIBIA CONTYCTIR
Goairinae
Mectononoxenue yuactka: [laBaoaapexas obaacts, llepbaxrancrunii
paiion, FaJKHHCKHI cebCKHit OKPYT, cesto Iaaknno, ¢ ceBepHoi
CTOPOHBI cenia

200,0
1500

150,0

200,0

MACIUTAB 1 : 3000
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9K3. Ne 3.

Ipunoxerue N 20

K zorosopy Ne_7 o1 ¢4 ) »4&@4 2025,

COTJIACOBAHO: YTBEPK/IAIO:
H.o. pyrosopurens KI'Y «Ot1en PykoBogarems I'Y «¥Ympasienne
PEATBHOIO CeKTOPa SKOHOMUKH APXHTEKTYPbI M IPAOCTPOHTENBCTBA
Il[epﬁaumﬂclg a TlaBnoxapexkoii 06aacTi

(Oonarenocm, opgitti

(0ama) \_’/

(Oonocnocms, opzanpzayus)

3AJJAHUE HA IPOEKTHPOBAHUE

«Pa3paboTka CXeMEI passHTHA H 3ACTPOHKH COBMELLEHHO ¢ NPOEKTOM JIeTANLHOM NIaHHPOBKH cella
Tankuno Llep6aktunckuit PAHOH ¢ BBINONHEHHEM Tonorpagueckoit chemru M 1:2000 u TpOBeNCHHEM
KOMILTEKCHO# I'PafoCTPOUTEIIbHOM IKCTIEPTU3ET (nonyuenne nonoxuTeNbHOrO SAKITIOYCHHS)»

Bun
TPaNoCTPOUTENLHOTO
npoexTa

«CXeMa passHTHA W 3aCTPOHKM COBMEIICHRAT © TIPOEKTOM JeTAbHON ILIaHHPOBKH Centa
Tankuro IllepGaxrunckuit paiion ¢ BbmoTHeHHEM Tonorpaduueckolt chemkm M 1:2000 1
HPOBEICHHEM  KOMMIEKCHOH  IpazocTpomTeNBHOH 9KCHEPTH3BT  (moywenue
TIONIOKUTEILHOTO 3aKIIOYEHH:s )

2 | 3akasunk

T'Y «Vnpasnenue APXUTEKTYPEL U TPA/IOCTPOHTEIHCTBA Tapnonapckoit o6nacTimy
Anpec: Masnoaapckas o6nacts, ropox Tlarnonap, ymaua [nomans TloGensl, 5B.
Konraxrhsie Tenedoms:: 8(7182) 32-82-65

3 | Ocuopanne ans
l'lpOeKTHpOBﬂHMﬂ

PaspaGorky cxembl passutus 3ACTPOIIKH COBMELICHHYI0 ¢ MPOEKTOM ACTaabHON
TMIAHHPOBKH BRIMOIHHTH B COOTBETCTBHH ¢ TPEGOBARMAMMU;

- 3Baxom Pecny6mmku Kasaxcram «06  apxuTeKTYpHO, TPalOCTPOHTETEHOR 1
CTPOMTENBHOM eATENBHOCTH B PeciyGimke Kasaxcramy ot 16 momst 2001 roga Ne242;

- Tlpukas Munnctpa HHIYCTPHH ¥ MH(PACTPYKTYPHOTO PasBATHS Pecry6mnku Kazaxcran
0T 30 centsiGps 2020 roma Ne 505 «Q6 yrBepyaeHnu [paBir paspaGoTk, COrTacoBamys 1
YTBEPXKIEHHUS IPa/lOCTPORTENBHBIX TPOCKTOB. (TeHEPATBHBIX IUIAHOB HACENEHHEIX TyHKTOB,
TMPOSKTOB NETANLHOM IIAHMPOBKM K IPOEKTOB 3aCTPOiiKHM);

- Tprkas MHHUCTPA HALMOHATLHOH SKOHOMUKH Pecny6muku Kasaxcran ot 20 mapra 2015
roga Ne244 «OG yrepicuennu pasun eefenns u IpefocTaBIeHHs MHBOPMALIN 1 (1)
CBENCHH} 13 rOCYAAPCTBEHHOTO TpanocTpouTensHoro kagactpa PecyGinke Kazaxcrany;

- Ipukas Musnctpa pernosansuoro pasurist PecryGnuku Kasaxcran ot 16 mons 2014
roxa Ne 172/01 «O6 YTBEPAUICHHU TPABWJI  DETHCTPALH B Gase  JAHHBIX
FOCYNAPCTBEHHOIO  IPajOCTPOHTENBHOMO  KaZacTpa TPAIOCTPOHTENBHEIX  MPOEKTOB,
NPEANPOSKTHOR M TPOEKTHOU (IpOeKTHO-CMeTHOIH) HOKYMEHTALHH, & TAKKE 0OBEKTOB
APXHTEKTYDHOH, IPalOCTPOHTENBHON 1 CTPOHTENBHOMN JIeSTeBHOCTI;

- Iprkas MHHHCTPa HaLWOHATBHOM SkoHoMuKH PecryGiuku Kasaxcran ot

20 mosGpa 2015 roma Ne 706 «O6 YTBepKACHUH IIpaBmi NpoBeAeHHA KOMILIGKCHOH
TPAAOCTPOUTEIILTION SKCTEPTHIEL IPA/IOCTPONTEIBHBIX MPOEKTOB BCEX YPOBHEi;

- CH PK 3.01-00-2011 «HMHCTpyKuHS 0 TopsIKe Pa3paboTKH, COLIACOBaHWS U
YTBEPHKICHHA [PAZOCTPOHTETLHEIX TIPOCKTOR B PecriyGmike Kasaxcrany;

- CH PK 3.01-01-2013 «IpanoctponTenserso. [Tnanuposka 3acTpofika TOPOACKUX M
CEIbCKHX HaceNeHHbIX TIYHKTOBY;

- CII PK 3.01-101-2013 «'pamocTpouTenserso. Tlnanmporka u sactpotia TOPOACKHX M
CEJBCKHX HACENICHHEIX TTyHKTOBY;

- CH PK 3.01-02-2012 «ITnauuposka u 3acTpOliKa palioHOB HHIMBHAYATHHOLO JKITHILHOTO
CTPOHUTE/ILCTBAY;

- CII PK 3.01-102-2012 «IlnannpoBka u 3actpoiika PalOHOB HHMBHAYATLHOTO





image2.jpeg
JICT
9K3. Ne 3

HHIHUHOTO CTPOHTEECTEAY —‘
- CHPK 3.01-05-2013 «BIIAroyCTpOCTBO TepPHTOPAH HaCETeHHHIX NYHKTOBY;
- CIL PK 3.01-105-2013 «bnaroycrpotictao TEPPUTOPHH HACETEHHBIX TYHKTOBY;

TepPETOpHH PeciyGimiku Kasaxcran,

Tonorpaguueckyio cvemiy somoamurs s COOTBETCTBHH C TpeGoBaHHsIMMu:

- 3akom PK Ne 166-VII 3PK or 21.12.2022 . «O Teoxesuy, Kaprorpadui
TIPOCTPAHCTBERHBIX JIAHHBIXY;

- 3axoH PK 07.06.2000r. Ne 53-11 «OG obecnedenny eaMHCTBA H3MEPEHHIN;

- CIT PK 1.02-101-2014 «HIBDKeHEPHO-TCONEHYECKHE M3bICKAHIL I CTpOHTe/IbCTRA.
OcrosHbIe TIOTIOMKEHI);

- CITPK 1.02-102-2014 «HIHKEHePHO-Te0noruIeck e HILIcKam JULA CTPOMIEBCTEAY;

- CH PK 1.03-03-2013 «Teonesmmeckue PaboTsl B CTpoMTEMBCTEEN;

- Huetpyxmus no Tonorpaguueckoif cheMke B MacmTagax 1:5000, 1:2000, 1:1000 u 1:500
TKVHII (THTA) -02-028-09 (m3manme opumansHoe);

- MHeTpyKums mo Husennposaumo No 94/HK or 16 mapra 2023r.

- Yenosusie 0603HageHM TONOIrpaduIecKuX MIAHOB MacwTaba 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000.

" @ TAKKE B COOTBETCTBHM C ADYIHMH 3aKOHONATETbHEIMH AKTaMH, JIeHCTBYIOMEMH Ha.
TeppHTOpHH PecnyGimukn Kasaxcran,

O6LexT TlaBnonapckas obnacts, LlepSakTiHckuit paiio, ceno [ankuHo.

TPAROCTPOHTENLHOrO | UHCIEHHOCTS HACETeHs — 886 uesosek.

TIAHAPOBAHMS WIH O6man momans TEPPUTOPHH, NO/UIEXKAMAA paspaboTke — 603 ra,

3aCTPoHKH

TepPHTOpHI,

€ro OCHOBHbIE

XAPAKTEPHCTHKH

OcnosHble 5.1 TnaeHas uens - Ppaspabotka nonrocpodHoi TIePCIECKTHBEL COUMABHO- SKOHOMUYECKOTO

TpeGoBanns k
COCTABY, CONEPRAHHIO
H dopme
TIpeaCTARIAEMBIX
MaTepuaos mo
oTanam
MPOEKTHPOBAHAS,
TIOC/IeA0BATENBHOCT
H CPOKH BBIIOIHEHHSA
pator

M TPalOCTPOMTENLHOTO  DA3BUTHA  HACENEHHOIQ TYHKTa B COOTBEICTBHH ¢
TPANOCTPOUTEILHIMU - YCXIOBHAMH K PECYPCHOTO  MOTEHIHANA HACEJIEHHOTO ITyHKTA
Tanxuro, a tawke paspasorka APXHTEKTYPHO-TUIAHHPOBOHOH OPTAHH3ALAN TepPHTOPHH
HACC/ICHHOTO NYHKTA, HATIPABIIEHHON Ha Co3fanme GnaronpusTHOM cpebl MpoKmBanKs, ¢
YHTOM CIOXKHBILIEHCS TPaTOCTPOUTETHOI CHTYyaLHH,

5.2. OcHoBHETe 3aa1n:

- TPOBECTH CGOp ¥ AHATH IGHHBIX CYLIECTRYHOWIErO COCTORHH TEPPHTOPUH HACENEHHOTO
IOYHKTZ C BBIABJIEHHEM COLWAILHO-OKOHOMHYECKHX, ZAeMorpaudeckux, MIDKEHEPHO-
TPAHCMOPTHEIX U IKOJNOTMYECKUX npoGiem;

- TIPOBECTH AHANH3 COLUMALHBIX, TPOHU3BO/ICTBEHHBIX M JPYTHX CBA3ell HACENeHHOro
TYHKTA € NPUIETAIOUUMH TePPHTOPHAML

- ONPENENMTs  MepCTeKTHBHYI0 [UIAHWPOBOYHYIO  CIPYKTYDY H IpajoCTDOHTENEHOS
SOHHPOSAHHC  TEPPHTODHM, HANDABIEHHEIE HA  CO3ZAHHe GUrarompuATHON  cpessr
MIPOKHBAHI 1 YCTOHIABOrO PASBUTHA HACENIEHHOTO MYHKTA;

- BRIONHHUTh KOMIUIEKCHBIA MPOTHO3 PasBUTHS TIpHIEralommx TEPPUTOPHIt B YBi3KE C
HACENEHHBIM Iy HKTOM C Y4CTOM PETHOHANBHBIX B TOCY/IAPCTBEHHBIX HHTEPECOB;

- PaspaGoTath NPEANOKEHHA 10 COBEPIICHCTROBATH IO YIMYHO-TOPOKHON

CCTU M TPAHCTIOPTHOTO OGCTy KUBaHMS;

- Pa3paoTate NpEIIOKeHMs TO paseuTHIO HIKEHCPHOH HH(PACTPYKTYpE Ha ocHoBe
HUMEIOIIMXCA IUIAHOB MO MOJEpHH3aUHH KOMMYHAJIbHBIX CETeiH HaceJICHHOTO TIYHKTa;

- ONPEACTHTL MEPONPHATHS 110 UHKEHEPHOH 3ammrTe TEPPUTOPHIi OT ONACHEIX MPHPOAHBIX
M TEXHOTEHHBIX [IPOLECCOB;

- TPOSKT CXEMbI DasBHTHA M 3aCTPOMKU (ympomenssifi BapwanT TEHEPATLHOrO MaHa)
PaspaboTaTh Ha OCHOBE BBIIOMHEHHOH TOTIOTPAQHYECKOH CBEMKH © OTpameHHeM
(akTHIecKoro cocrosHmT TCPPUTODHH HACETeHHOTO MyHKTA HA MeEPHOX paspaGorkn
TIDOEKTHOH okyMeHTam M 1:2000.

5.2.1. Brmonnuts Tonorpapuueckyro TIONOCHOBY  MPOEKTHPYeMOii TEPPUTOPHH B
MacmTabe 1:2000 u BemONHMTE ee PCTHCTPALMIO B CHCTEME TIOCYZAPCTBEHHOTO
TPNOCTPOHTEIILHOLO KAAACTP2. Pa3paGoTka cXeMBl pasBuTist 1 3aCTPOHKH OCYIeCTRIIeTCH
Ha 0CHOBe UN(POBOTO Tonorpadaeckoro TUIaHa, IIE OTPAKEHO (PaKTHUECKOe COCTOSHHE
TCPPUTOPHM  HA NIEPHON  A3paGOTKM  [PANOCTPOHTENEHOTO npoekra.  Matepranst
TOMOTPaduHECKOl ChEMKH MONrOTABIHBAOTCS ¢ YeTOM TpeboBanmii rocyapCTBEHHOTO
TPaNOCTPOUTENBHOTO KafacTpa B TiporpaMmHoM  obecnevenmu  ArcGis (.gdb, mxd),
Mapinfo (.wor), a Takie B NporpaMmMuOM obGecmeyeHun AutoCAD (dwg), (WGS 84 |





