
Заявление о намечаемой деятельности
к проекту «Рекультивация нарушенных земель при отсыпке породных отвалов №6 и №7 карьера «Акчий-Спасский»
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	Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты
	Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi». Казахстан, Ұлытау область, г. Жезказган, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1.
Генеральный директор  - Баймуханов Б.А.
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	Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан.
	Намечаемой деятельностью предусматривается рекультивация нарушенных земель при отсыпке породных отвалов №6 и №7 карьера «Акчий-Спасский». 
Намечаемая деятельность по рекультивации нарушенных земель, согласно п. 2.10 раздела 2 приложения 1 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.
Породные отвалы №6 и № карьера «Акчий-Спасский» – существующие объекты.
Рекультивационные работы действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам.
Согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 10.09.2021 г., выданное Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, для «Северо-Жезказганского рудника» определена I категория объекта.
Учитывая пп. 3) п. 10 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 и отсутствие вида деятельности в Приложении 2 экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК, работы по рекультивации относятся к объектам I категории.
В целях оценки воздействия проводимых работ на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты рассеивания химического загрязнения и физического воздействия на атмосферный воздух, результаты которых показывают, что максимальная концентрация, не превышающая 1 ПДК, по загрязняющим веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, а также по факторам физического воздействия, установленные нормы соблюдаются на расстоянии 354 метров от источников воздействия.
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	В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
	-

	
	описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);
	Ранее оценка воздействия на окружающую среду планируемой намечаемой деятельности не проводилась

	
	 описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)
	Ранее скрининг воздействия на окружающую среду планируемой намечаемой деятельности не проводился
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	Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест
	Местоположение земельных участков, предоставленных для эксплуатации и обслуживания карьера «Акчий-Спасский», расположено по адресу: 
- область Ұлытау, Улытауский район, Карсакпайский поселковый округ (кад. №25:106:025:188, площадью 511,7500 га);
- область Ұлытау, г. Сатпаев, м. Промзона (кад. №25:112:012:1747, площадью 600,3146 га).
- область Ұлытау, г. Сатпаев, м. Промзона (кад. №25:112:012:1849, площадью 100,2100 га);
- область Ұлытау, г. Сатпаев, м. Промзона (кад. №25:112:012:1850, площадью 116,0100 га).
Выбор места обусловлен следующими факторами: проведением рекультивационных работ на существующем месторождении. 
Возможность выбора других мест, в данном случае является безальтернативным.
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	Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции
	Для принятия проектных решений по настоящему проекту Заказчиком совместно с представителями ГУ «Отдел земельных отношений г. Сатпаев» и представителями ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Улытауского района» было произведено полевое обследование территории, в результате которого были составлены Акты обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель, подлежащих рекультивации, намечен комплекс работ по приведению нарушенных земель в надлежащее состояние
Существующий породный отвал №6, расположен западнее карьера. Отвал отсыпался в один ярус. Общая площадь составляет 274,6911 га. 
Существующий породный отвал №7 расположен южнее карьера. Отвал отсыпался в один ярус. Общая площадь составляет 92,01449 га.

	
	Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности
	Исходя из природных условий района расположения рекультивируемого объекта (климат, рельеф, виды почв т.д.), видов и параметров нарушенных земель настоящим проектом согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации.
Технический этап рекультивации
- планировка горизонтальной поверхности породного отвала №6 и №7.
Выполаживание откосов породного отвала техническим этапом рекультивации не предусматривается. В связи с длительным нахождением отвала в неподвижном состоянии процессы осадки, уплотнения и выветривания пород завершились, а геометрические параметры склонов стабилизировались под устойчивым углом естественного откоса. Проведение технического этапа заключается в планировке горизонтальных поверхностей породных отвалов.
Планировку горизонтальных поверхностей необходимо выполнять только на оголенных, подверженных деградации участках отвала. Участки, прошедшие стадию успешного естественного самозарастания, исключаются из зоны механического воздействия (планировка на них не проводится) с целью сохранения сформировавшегося микробиоценоза и предотвращения эрозионных процессов.
Биологический этап
В качестве посевного материала предусматривается использование двухкомпонентной травосмеси, состоящей из видов, рекомендованных для природно-климатических условий рассматриваемого региона: донник белый с нормой высева 25 кг/га и житняк гребенчатый с нормой высева 25 кг/га.
При проведении посева рекомендуется припосевное внесение минеральных удобрений. Рекомендуемые нормы по действующему веществу: аммиачная селитра – 60 кг/га, суперфосфат двойной – 60 кг/га. 
Необходимо производить припосевной полив из расчета 100 м3/га.
Также в условиях данного региона, в целях достаточного обеспечения посевов влагой рекомендуется применение снегозадержания путем устройства снежных валков на горизонтальной поверхности отвалов.
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	Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)
	Период строительства данным проектом не предусматривается.
Срок постутилизации месторождения:
- технический этап – 2027 г. март-май (60 дней);
- биологический этап – май-июнь 2027 г.; апрель-май 2028 г.

	8
	Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):
	-

	
	1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования
	- кад№ 25:112:012:1747, площадью 600,3146 га, расположен: область Ұлытау, г. Сатпаев м. Промзона; целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания Акчи-Спасского карьера;
- кад.№ 25:112:012:1849, площадью 100,2100 га, расположен: область Ұлытау, г. Сатпаев м. Промзона; целевое назначение земельного участка: дополнительный земельный участок для эксплуатации и обслуживания Акчи-Спасского карьера;
- кад. № 25:112:012:1850, площадью 116,0100 га, расположен: область Ұлытау, г. Сатпаев м. Промзона; целевое назначение земельного участка: дополнительный земельный участок для эксплуатации и обслуживания Акчи-Спасского карьера;
- кад. № 25:106:025:188, площадью 511,7500 га, расположен: область Ұлытау, Улытауский район, Карсакпайский поселковый округ; целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания Акчи-Спасского карьера.

	
	2) водных ресурсов с указанием:
	

	
	предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;
	Водоснабжение для производственных нужд (пылеподавление, полив трав) и пожаротушения будет использоваться техническая вода в районе шх. 57.
Водоснабжение для питьевых нужд на период проведения рекультивационных работ будет осуществляться привозной бутилированной водой.
Ближайший водный объект – безымянный водный объект, расположен на расстоянии около 1,85 км от породного отвала №6, так же на расстоянии около 5,82 км расположена р. Жезды. 
Согласно Постановления акимата области Ұлытау от 10 октября 2025 года № 81/02 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования» ширина водоохраной зоны реки Жезды принята 500 м, ширина водоохраной полосы – 75-100 м.
Таким образом, рекультивируемый объект не входит в водоохранные зоны и полосы водных объектов.

	
	видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая);
	Вид водопользования – общее, качество необходимой воды- непитьевая и питьевая.

	
	объемов потребления воды;
	Расход воды на период рекультивации составит: 
- в 2027 г.: на производственные нужды – 380,1875 м3/сут., 22811,25 м3/период (в том числе на пылеподавление – 2,0 м3/сут., 120,0 м3, полив многолетних трав – 378,1875 м3/сут., 22691,25 м3), на хозяйственно-бытовые нужды – 0,225 м3/сут., 13,5 м3/период, на наружное пожаротушение – 10 л/с.
- в 2028 г.: на производственные нужды – 189,09375 м3/сут., 11345,625 м3/период (в том числе на полив многолетних трав – 189,09375 м3/сут., 11345,625 м3), на наружное пожаротушение – 10 л/с.

	
	операций, для которых планируется использование водных ресурсов;
	Для хозяйственно-бытовых, питьевых, производственных и противопожарных целей.

	
	3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны);
	Географические координаты отвалов :
1. Породный отвал №6 47°49´28,12´´ 67°23´36,09´´
2. Породный отвал №7 47°50´32,35´´ 67°21´59,39´´

	
	4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации;
	Приобретение растительных ресурсов не планируется и иные источники приобретения не предусматриваются, зеленые насаждения на участке ведения работ отсутствуют, отсутствует необходимость их вырубки, переноса и посадка в порядке компенсации. 
Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.

	
	5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:
	Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных на участке проведения работ не будет осуществляться.
В районе участка проведения работ, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения участка проведения работ находится вне путей сезонных миграций животных.

	
	объемов пользования животным миром;
	Объекты животного мира при проведении рекультивационных работ использоваться не будут

	
	предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;
	Объекты животного мира при проведении рекультивационных работ использоваться не будут

	
	иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;
	Объекты животного мира при проведении рекультивационных работ использоваться не будут

	
	операций, для которых планируется использование объектов животного мира;
	Объекты животного мира при проведении рекультивационных работ использоваться не будут

	
	6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования;
	Трудовые ресурсы: 
Общая численность работников на период проведения рекультивации (технический этап) составит: – 15 человек.
Сырье и энергетические ресурсы:
2027 г. – семена трав: донник белый – 5,673 т, житняк гребенчатый – 5,673 т; удобрения: аммиачная селитра – 13,6147 т, суперфосфат двойной – 13,6147 т.
2028 г. – семена трав: донник белый – 2,8365 т, житняк гребенчатый – 2,8365 т; удобрения: аммиачная селитра – 6,8074 т, суперфосфат двойной – 6,8074 т.
Другие виды сырья и ресурсов будут определяться в ходе реализации намечаемой деятельности.

	
	7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и(или) невозобновляемостью
	Риски истощения используемых природных ресурсов при проведении рекультивационных работ не предусматриваются.
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	Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)
	На период проведения технического этапа рекультивации принято 2 источника загрязнения атмосферного воздуха, из которых 2 неорганизованных источника.
В период проведения технического этапа рекультивации на 2027 г. в атмосферу с учетом выбросов от автотранспорта выбрасывается 7 загрязняющих веществ: азота диоксид (2 кл.)- 0.011024т, азота оксид (3 кл.)- 0.0017914т, углерод (3 кл.)- 0.001508т, серы диоксид (3 кл.)- 0.001078т, углерода оксид (4 кл.)- 0.00784т, керосин- 0.002466т, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (3 кл.)- 0.0940896т. 
Количество выбросов загрязняющих веществ:
- с учетом передвижных источников – 0,119797 т/период;
- без учета передвижных источников – 0,0940896 т/период.
Выбросы загрязняющих веществ в период проведения биологического этапа рекультивации (2027-2028 гг.), данным проектом не рассматриваются, так как для выполнения биологического этапа будет привлекаться подрядная организация. В период проведения биологического этапа, специфика производимых работ подразумевает посев многолетних трав с обильным увлажнением почвы, в связи с чем пыление при посеве трав не прогнозируется.
Согласно п.4 Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.
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	Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей
	Вода на производственные нужды в объеме: в 2027 г. – 380,1875 м3/сут., 22811,25 м3/период, 2028 г. – 189,09375 м3/сут., 11345,625 м3/период, используется безвозвратно.
Хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме в 2027 г. – 0,225 м3/сут., 13,5 м3/период будут отводиться в передвижные мобильные туалетные кабинки – биотуалет, установленные на площадке проведения работ в период проведения рекультивации с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией на очистные сооружения. 
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, в период проведения работ  не имеется. 
Согласно п.4 Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.
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	Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей
	В период проведения технического этапа рекультивации прогнозируется образование 1-го вида отходов: твердые бытовые отходы.
Опасные отходы– отсутствуют.
Неопасные отходы – 1 вид (твердые бытовые отходы). 
Зеркальные отходы – отсутствуют.
[bookmark: _GoBack]Общий объем отхода составит 0,18493 т/период.
Ремонт и обслуживание техники, используемой при рекультивационных работах будет осуществляться собственными силами генподрядной строительной организации. В связи с этим, отходы от обслуживания автотранспорта и иной техники на площадке не образуются.
Отходы, образующиеся при проведении биологического этапа рекультивации – 2027-2028 гг., данным проектом не рассматриваются, так как для выполнения биологического этапа будет привлекаться подрядная организация. 
Согласно п.4  Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.
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	Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений
	Проект рекультивации нарушенных земель согласовывается с уполномоченным органом по земельным отношениям (структурное подразделение местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, осуществляющее функции в области земельных отношений) и утверждается заказчиком.
В целях определения оценки воздействия на окружающую среду проект рекультивации нарушенных земель направляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов РК»)
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	Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты)
	Ввиду того, что намечаемая деятельность будет осущ. на уже ранее освоенной тер., текущее состояние компонентов окружающей среды отражается на данных мониторинга воздействия, осуществляемого в рамках программы производственного экологического контроля. Так, для рекультивируемой территории, в целях контроля воздействия на компоненты окружающей среды, осущ. мониторинг атмосф. воздуха, мониторинг состояния почвенного покрова, радиационный мониторинг. Растительный и животный мир не подвержен видовому изменению, ввиду ранее сложившегося фактора беспокойства. Результаты проводимого мониторинга показывают, что по выбрасываемым веществам, а также по содержанию микроэлементов в почвах, мощность экспозиционной дозы, концентрации не превышают установленные гигиенические нормативы (ПДК). 
На тер. расположения рекультивируемых объектов отсутствуют посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха РГП «Казгидромет».
Осуществляемый мониторинг воздействия за качеством компонентов окружающей среды, является достаточным и в полной мере отражает описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории проектируемого объекта.
Участок проведения работ не входит в водоохранные зоны и водоохранные полосы водных объектов.
Вывод:Отсут. необход. проведения полевых исслед. осущ. мониторинг воздействия за качеством компонентов окруж. среды, явл. достаточным и в полной мере отражает описание текущего состояния компонентов окруж. среды на тер. месторож.
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	Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности в соответствии с приложением 4 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от _________№ ______ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером ___)
	Негативные формы воздействия, представлены следующими видами:
1. Воздействие на состояние воздушного бассейна
Объем воздействия выражается в объеме валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые представлены в п.9. Заявления.
Масштаб воздействия - в пределах рекультивируемой территории. 
Воздействие оценивается как допустимое.
2. Физические факторы воздействия
В период рекультивации основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт и другие машины и механизмы. 
Масштаб воздействия - в пределах рекультивируемой территории. 
Воздействие оценивается как допустимое.
3. Воздействие на природные водные объекты
Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется. Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты не ожидается. 
4. Воздействие на растительный покров и животный мир в период проведения рекультивационных работ отсутствует.
5. Воздействие отходов на окружающую среду. 
Воздействие выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения с этими отходами налажена –  все виды отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. Объем воздействия выражается в объеме образования отходов, которые представлены в п.11. Заявления. Масштаб воздействия – временной, на период рекультивации.
Воздействие оценивается как допустимое.
Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:
1. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). 
2. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. 
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	Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости
	Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, почвенного покрова, физических факторов воздействия, растительного и животного мира, на границе установленной санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Таким образом трансграничные воздействия не ожидаются. 
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	Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий
	Намечаемая деятельность будет осуществляться с выполнением всех требований по технике безопасности и охраны окружающей среды.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
· тщательная технологическая регламентация проведения работ;
· организация системы упорядоченного движения автотранспорта на территории рекультивируемой территории.
Мероприятия по охране водных ресурсов:
– содержание территории размещения объекта в соответствии с санитарными требованиями;
– запрещена мойка машин и механизмов на территории проводимых работ;
– выполнение всех работ строго в границах участков землеотводов;
– контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 
– контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.
Мероприятия по снижению аварийных ситуаций
· готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования;
· регламентированное движение автотранспорта;
· подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.
Мероприятия по снижению воздействия, обезвреживанию, утилизации, захоронению всех видов отходов
· сбор, накопление и утилизацию производить в соответствии с паспортом опасности отхода;
· своевременное раздельное складирование отходов в специально отведенные и обустроенные места;
· соблюдение правил безопасности при обращении с отходами.
Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова и животного мира
· применение современных технологий ведения работ;
· своевременное проведение технического обслуживания и проверки автотранспорта и оборудования, ремонтных работ;
· своевременное проведение работ по рекультивации земель.
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	Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).
	Альтернатив для достижения целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) не имеется.




Приложения:
1. Государственная лицензия на проектирование.
1. Задание на проектирование
1. Дополнительные материалы.
1. Акт обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель, подлежащих рекультивации.


