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Индивидуальный

предприниматель:
 Усеинова Л.А.

Атырау 2026г

1. Список исполнителей

Разработка проекта осуществлялась индивидуальным предприятием «УСЕИНОВА», на основании свидетельства о государственной регистрации ИП серии № 1510 № 0005368 выданное 04.09.2014 года и государственной лицензии № 02369Р от 11.06.2015 года.
Исполнитель:
ИП «УСЕИНОВА»

РК г.Атырау с/о Рыбник 262 e-mail: ysseinova@mail.ru тел.; 8(701) 4756861
Руководитель: Усеинова Л.А


Заказчик:
ТОО «Полимер Продакшн».

РК, Атырауская область г. Атырау, промышленная зона «Карабатан», №28 

Тел +7 (7122)-766222

И.О. Генерального директора  

Зейнегазиев А.С.
2. Аннотация

Настоящий проект инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух разработан для ТОО «Полимер Продакшн» на основании данных действующего проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ). 

Инвентаризация представляет собой систематизацию сведений о размещении, характеристиках и режиме работы стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, источников выделения загрязняющих веществ, составе и количестве выбросов, а также применяемых мероприятиях по их снижению.

Исходной базой проекта являются сведения НДВ на 2027 год. Расчётные значения максимальных разовых и валовых выбросов в настоящем проекте не пересчитываются, а переносятся из исходного НДВ.

Валовый выброс предприятия (согласно действующего разрешения на эмиссии) составвил   

Настоящим проектом годовой валовый выброс установлен:

- на 2027-2036 года в размере 133,934 т/год;

При инвентаризации было выявлено 16 стационарных источника выброса ЗВ, из них 2 неорганизованных и 14 организованных источников загрязнения атмосферы.  

Основное производство - производство полимерной продукции путем литья, экструзии, регрануляции. 

Вспомогательное производство – цеха, котельная, генератор, сварочные работы, станки для ремонта оборудования, емкости хранения ДТ, аккумуляторная.  


В атмосферу в общем по предприятию от источников поступают 28 загрязняющих веществ (Оксид железа, оксид марганца, оксид азота, диоксид азота, серная кислота, сажа, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, фтористые газообразные соединения, деметилбензол, бенз/а/пирен, этоксиэтанол, этилацетат, формальдегид, циклогексанол,  уксусная кислота, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-С19, эмульсол, взвешенные вещества, пыль полипропилена, пыль абразивная).

Все загрязняющие вещества подлежат нормированию.
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3. Сведения об оператое объекта 
	Показатель
	Сведения

	Наименование оператора
	ТОО «Полиме Продакшн»

	Наименование на казахском языке
	«Полиме Продакшн» ЖШС

	Организационно-правовая форма
	Товарищество с ограниченной ответственностью

	БИН
	111140011350

	ОКЭД
	22220

	Область
	Атырауская область

	Город
	г. Атырау

	Юридический/почтовый адрес
	Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау,  промышленная зона «Карабатан», №28

	И.О. Генерального директора 
	Зейнегазиев А.С

	Телефон
	 8(7122) 766222

	E-mail
	E-mail: Reception@pp.com.kz


4. Общие сведения об объекте
Объект ТОО «Полимер Продакшн» расположен РК, Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона «Карабатан», строение №28.

Основной производственной деятельностью предприятия является производство полимерной продукции (биаксально-ориентированной полипропиленовой пленки, полиэтиленовой пленки, полипропиленовых мешков).

Завод по производству полимерной продукции расположен на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» г.Атырау в промышленной зоне «Карабатан», №22 на 41 км вдоль трассы Атырау-Доссор, в 12 км юго-восточнее железнодорожного разъезда Карабатан и в 41 км от г. Атырау.

Ближайшей крупной железнодорожной станцией является железнодорожный узел г. Атырау. Сообщение с г.Атырау до разъезда Карабатан по железной дороге или по асфальтированной автодороге Атырау-Макат, а далее до объекта - по асфальтированной дороге.

Размер территории завода составляет 15,0 га.

Режим работы предприятия: круглосуточный, две смены по 12 часов по тепловому графику. Эффективный годовой фонд времени основного оборудования для продукции полипропиленовых мешков и полиэтиленовой пленки составляет 7920 час/год (330дней), а для продукции полипропиленовой пленки БОПП – 7488 час/год (312 дней). Действительный годовой фонд времени рабочего при продолжительности рабочей смены 8 часов и 40 часовой рабочей недели составляет 1880 часов.

В зоне влияния курортов, зон отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

	Показатель
	Сведения

	Номер оператора
	1

	Объект
	Производственна площадка ТОО «Полимер-Продакшн»

	Номер объекта
	1

	Наименование области 
	Атырауская область

	Адрес объекта
	Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау,  промышленная зона «Карабатан», №28

	Категория объекта
	I I категория

	Тип деятельности
	производство полимерной продукции (биаксально-ориентированной полипропиленовой пленки, полиэтиленовой пленки, полипропиленовых мешков).

	Вид деятельности
	производство полимерной продукции (биаксально-ориентированной полипропиленовой пленки, полиэтиленовой пленки, полипропиленовых мешков).

	Класс опасности
	IV класс опасности

	Санитарно-защитная зона
	Окончательная СЗЗ - 100 м. 


5. Привязка объекта к ГИС
	Показатель
	Значение

	Номер объекта
	1

	Система координат
	Географическая десятичных градусах

	Стороны 
	Координаты 

	
	Широта
	Долгота

	Север

Юг

Запад

Восток
	47°20'00.32"

47°20'06.44"

47°20'07.31"

47°19'59.46"
	52°16'14.73"

52°16'06.32" 
52°16'08.98"

52°16'12.03"


6. Климатические характеристики

	Показатель
	Значение

	Коэффициент стратификации атмосферы A
	200

	Коэффициент рельефа местности η
	1

	Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца, °C
	+26

	Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца, °C
	-11,0

	Среднегодовая скорость ветра
	4,6

	Скорость ветра 5 % обеспеченности
	4,8

	Среднегодовая роза ветров
	С - 10

СВ - 11

В - 27

ЮВ - 14

Ю - 12

ЮЗ - 8

З - 9

СЗ - 9


7. Фон

Согласно полученной справки данные по фону на территории расположения объекта отсутсвуют. 
8. Экологическое разрешение 

	Показатель
	Сведения

	Номер экологического разрешения
	KZ47VCZ00558944

	Дата выдачи
	13.03.2020

	Срок действия
	до 31.12.2026

	Выдавший орган
	РГУ Департамент экологии по Атырауской области Комитет экологического регулирования и контроля Министертсав экологии и природных ресурсов РК

	Основание
	Действующее разрешение на воздействие, представленное в составе НДВ


9. Перспектива развития 

Изменения не планируются 
	Год
	Статус/перспектива
	Примечание

	2027-2036
	Инвентаризация
	Текущее положение по НДВ


10. Производства, цеха и участки

	Наименование производства
	Номер производства
	Радиус

	Площадка ТОО «Полимер Продакшн»
	1
	100


	Наименование цеха
	Номер цеха
	Номер производства*

	БОПП 
	1
	1

	Производство полипропиленовых мешков 
	2
	2

	Производство полиэтиленовой пленки 
	3
	3

	Вспомогательное производство
	4
	4


11. Режимы ИЗА

	Наименование источника загрязнения
	Номер источника загрязнения
	Номер производства*
	Номер цеха*
	Номер участка*
	Номер режима*
	Вид источника
	Признак неорганизованного
	Количество источников
	Высота, м
	Диаметр (ширина для квадратного устья), размер сечения устья, м
	Длина (для квадратного устья)
	Скорость, м/с
	Объемный расход, м3/с
	Температура, С0
	Концентрация паров воды в ГВС, г/нм3
	Х координата (в десятичных градусах)
	Y координата (в десятичных градусах)
	X2 координата (длина для площадных, начальная координата для линейных ИЗА)
	Y2 координата (ширина для площадных, конечная координата для линейных ИЗА)

	Литейная машина
	0001
	001
	001
	1
	
	Точечный
	
	1
	13,2
	0,4
	
	0,03
	0,0037699
	32
	
	8233
	4408
	
	

	Экструдер
	0002
	001
	001
	1
	
	Точечный
	
	1
	13,2
	0,4
	
	0,03
	0,0037699
	32
	
	8243
	4371
	
	

	Печь отжига фильтров
	0004
	001
	001
	1
	
	Точечный
	
	1
	13,2
	0,4
	
	5,57
	0,6999468
	180
	
	8218
	4399
	
	

	Экструдер
	0006
	002
	002
	1
	
	Точечный
	
	1
	13,2
	0,15
	
	0,06
	0,0010603
	32
	
	8218
	4361
	
	

	Универсальная линия переработки отходов
	0007
	002
	002
	1
	
	Точечный
	
	1
	10,5
	0,215
	
	0,03
	0,0010892
	32
	
	8221
	4374
	
	

	Печатная машина
	0009
	002
	002
	1
	
	Точечный
	
	1
	13,2
	0,15
	
	0,06
	0,0010603
	32
	
	8247
	4331
	
	

	Экструдеры 60-30D/90-30D
	0010
	003
	003
	1
	
	Точечный
	
	1
	13,2
	0,2
	
	0,03
	0,0009425
	32
	
	8286
	4301
	
	

	Печатная машина
	0011
	002
	002
	1
	
	Точечный
	
	1
	13,2
	0,15
	
	0,06
	0,0010603
	32
	
	8281
	4258
	
	

	Дизель генератор
	0012
	004
	004
	1
	
	точечный
	
	1
	3
	0,1
	
	15
	0,1178097
	450
	
	8333
	4346
	
	

	Котлоагрегат (газ)
	0013
	004
	004
	1
	
	точечный
	
	1
	12
	0,7
	
	8,07
	3,1057
	180
	
	8363
	4277
	
	

	Котлоагрегат (газ)
Котлоагрегат (ДТ)
	0014
	004
	004
	1
	
	точечный
	
	1
	12
	0,7
	
	8,07
	3,1057
	180
	
	8370
	4281
	
	

	РГС 50 (ДТ)
	0015
	004
	004
	1
	
	точечный
	
	1
	4
	0,1
	
	0,89
	0,00699
	32
	
	8352
	4270
	
	

	РГС 50 (ДТ)
	0016
	004
	004
	1
	
	точечный
	
	1
	4
	0,1
	
	0,89
	0,00699
	32
	
	8360
	4259
	
	

	Устройство регрануляции
	0018
	001
	001
	1
	
	точечный
	
	1
	10,5
	0,2
	
	0,03
	0,0009425
	32
	
	8296
	4279
	
	


Сверлильный станок

Токарный станок

Фрезерный станок

Заточный станок

Сверлильно-фрезерный станок

Сварочные работы (сварочный пост)

Сварочные работы (мобильный сварочный пост)

	Плазморезка
	6018
	004
	004
	1
	
	Неорганизованный
	
	1
	2
	
	
	
	
	25
	
	8379
	4266
	2
	2

	Пост зарядки аккумуляторных батарей
	6020
	004
	004
	1
	
	Неорганизованный
	
	1
	2
	
	
	
	
	25
	
	8382
	4281
	1
	1


12. Режимы ИВ

	Наименование источника выделения
	Номер источника выделения
	Номер источника загрязнения*
	Наименование выпускаемой продукции
	Количество источников выделения
	Кол-во ИВ, работающих одновременно
	Время работы - в сутки
	Время работы - в год
	Номер режима
	Сезон

	Литейная машина
	0001 01
	0001
	
	
	
	
	7488
	
	Зима

	Экструдер
	0002 01
	0002
	
	
	
	
	7488
	
	Зима

	Печь отжига

фильтров
	0004 01
	0004
	
	
	
	
	2000
	
	Зима

	Устройство

регрануляции
	0018 01
	0018
	
	
	
	
	7488
	
	Зима

	Экструдер
	0006 01
	0006
	
	
	
	
	7920
	
	Зима

	Универсальная

линия

переработки

отходов
	0007 01
	0007
	
	
	
	
	7920
	
	Зима 

	Печатная машина
	0009 01
	0009
	
	
	
	
	3571
	
	Зима

	Печатная машина
	0011 01
	0011
	
	
	
	
	3571
	
	Зима

	Экструдер 60-30D/90-30D
	0010 01
	0010
	
	
	
	
	7920
	
	Зима

	Дизель генератор
	0012 01
	0012
	
	
	
	
	25
	
	Зима

	Котлоагрегат (газ)
	0013 01
	0013
	
	
	
	
	8760
	
	Зима

	Котлоагрегат (газ)
	0014 01
	0014
	
	
	
	
	8760
	
	Зима

	Котлоагрегат (ДТ)
	0014 02
	0014
	
	
	
	
	8760
	
	Зима

	РГС 50 (ДТ)
	0015 01
	0015
	
	
	
	
	8760
	
	Зима

	РГС 50 (ДТ)
	0016 01
	0016
	
	
	
	
	8760
	
	Зима

	Сверлильный станок
	6018 01
	6018
	
	
	
	
	600
	
	Зима

	Токарный станок
	6018 02
	6018
	
	
	
	
	1500
	
	Зима

	Фрезерный станок
	6018 03
	6018
	
	
	
	
	1200
	
	Зима

	Заточный станок
	6018 04
	6018
	
	
	
	
	600
	
	Зима

	Сверлильно- фрезерный станок
	6018 05
	6018
	
	
	
	
	600
	
	Зима

	Сварочные работы (сварочный пост)
	6018 06
	6018
	
	
	
	
	200
	
	Зима

	Сварочные работы (мобильный сварочный пост)
	6018 07
	6018
	
	
	
	
	200
	
	Зима

	Плазморезка
	6018 08
	6018
	
	
	
	
	250
	
	Зима

	Пост зарядки аккумуляторных батарей
	6020 01
	6020
	
	
	
	
	1080
	
	Зима


13. Очистные сооружения

	Номер

источника

выделения
	Наименование  и тип

пылегазоулавливающего

оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код

загрязняющего

вещества   по

котор.проис-

ходит очистка
	Коэффициент

обеспеченности

K(1),%

	
	
	Проектный
	Фактичес-

кий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Отсутствуют 


14. Данные ЗВ

	Номер источника загрязнения*
	Номер источника выделения*
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Г/С загрязняющего вещества
	Т/Г загрязняющего вещества
	МГ/М3 загрязняющего вещества

	0001
	0001 01
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,5467266
	14,738
	162023,339

	
	
	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,9294352
	25,0546
	275439,676

	
	
	2922
	Пыль полипропилена (1068*)
	0,2186906
	5,8952
	64809,336

	0002
	0002 01
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,1093453
	2,9476
	32404,668

	
	
	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,164018
	4,4214
	48607,002

	0004
	0004 01
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0204722
	0,1474
	48,533

	
	
	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,0348028
	0,25058
	82,506

	
	
	2922
	Пыль полипропилена (1068*)
	0,0081889
	0,05896
	19,413

	0006
	0006 01
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0289001
	0,824
	30451,449

	
	
	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,0433502
	1,236
	45677,173

	0007
	0007 01
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0038148
	0,108768
	3912,938

	
	
	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,0057222
	0,163152
	5869,408

	0009
	0009 01
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0778
	2,5
	81976,246

	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,02333
	0,75
	24582,337

	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0311
	1
	32769,425

	
	
	1411
	Циклогексанон (654)
	0,02333
	0,75
	24582,337

	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,02333
	0,3
	24582,337

	
	
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,01476
	0,1897
	15552,306

	0010
	0010.01
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0731797
	2,0865
	86745,417

	
	
	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,0512258
	1,46055
	60721,792

	0011
	0011 01
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0778
	2,5
	81976,246

	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,02333
	0,75
	24582,337

	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0,0311
	1
	32769,425

	
	
	1411
	Циклогексанон (654)
	0,02333
	0,75
	24582,337

	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,02333
	0,3
	24582,337

	
	
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,01476
	0,1897
	15552,306

	0012
	0012 01
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,4266667
	0,0384
	9591,43

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0693333
	0,00624
	1558,606

	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0198417
	0,0017143
	446,04

	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,1666667
	0,015
	3746,653

	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,4305556
	0,039
	9678,852

	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,0000005
	6,00E-08
	0,011

	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0047625
	0,0004286
	107,061

	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1150792
	0,0102857
	2586,97

	0013
	0013 01
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2392
	6,984
	127,802

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,03887
	1,1349
	20,768

	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,001665
	0,0486
	0,89

	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,7385889
	21,5656035
	394,62

	0014
	0014.01-0014 02
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,248224
	7,268
	132,623

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0403364
	1,18105
	21,551

	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000655
	0,020625
	0,35

	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,017065
	0,5336
	9,118

	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,7748248
	22,7066197
	413,98

	0015
	0015.01
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000441
	0,000007
	7,049

	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0157
	0,002493
	2509,341

	0016
	0016.01
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000441
	0,000007
	7,049

	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0157
	0,002493
	2509,341

	0018
	0018 01
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0207756
	0,560044
	24626,894

	
	
	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,0311634
	0,840066
	36940,341

	6018
	6018.01-6018.08
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,2640944
	0,236708
	 

	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,0089611
	0,007892
	 

	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2755556
	0,248
	 

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0447778
	0,0403
	 

	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0686111
	0,06175
	 

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0002222
	0,00016
	 

	
	
	2868
	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)
	3,125E-06
	1,0829E-05
	 

	
	
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,00182
	0,003931
	 

	
	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0012
	0,00259
	 

	6020
	6020,01
	0322
	Серная кислота (517)
	0,0003219
	0,0012514
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